合同文本版本号ZGDX2024152                      合同编号
合同文本版本号ZGDX2024151                      合同编号

昆山市巴城镇人民政府关于巴城镇智行充监管平台项目的 
采购合同
甲方：昆山市巴城镇人民政府

地址：昆山市巴城镇学院路 88 号

乙方：中电鸿信信息科技有限公司

地址：南京市汉中路 268 号
本项目依据采购结果，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确采购人（甲方）和供应商（乙方）采购过程中的权利、义务和经济责任，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》之规定及本项目采购文件、乙方的投标文件等相关资料，经甲乙双方充分协商，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，特订立本合同，以资共同遵守。

第一条 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1.采购文件及相关函件

2.乙方的投标文件

3.乙方在采购活动中的书面承诺及澄清

4.中标通知书

5.合同补充条款

6.相关附件、图纸及电子版资料

第二条 合同标的

1.项目名称：巴城镇智行充监管平台项目。

2.项目编号：JSZC-320583-JZCG-G2025-0135。

3.合同履行期限：合同签订后180天内完成试运行并正式上线交付使用
4.质保期：本项目保修期自最终验收之日起计算，软件质量保证期为贰年，硬件质量保证期为叁年，质保期内因产品质量问题应给予免费更换，保证系统正常运行工作。
5.服务标准：详见采购文件中采购需求。除此以外，乙方所提供的服务的质量标准按照国家标准、行业标准和企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。
6.人员配置

详见采购文件需求及投标文件。

7.采购内容：详见附件
第三条 合同总价款

合同总价款：人民币   壹佰肆拾壹万伍仟柒佰柒拾肆元柒角贰分  ，¥  1415774.72  。

合同总价款按此次中标价格执行，包括完成本合同的全部内容所需的费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
对于甲方在采购文件中所要求的及乙方在投标文件中所承诺提供的服务，乙方应无条件提供，乙方在签订合同时已充分考虑了合同履行期间的所有风险，在项目实施过程中及项目实施完成后，乙方承诺不以任何理由向甲方提出增加费用的要求。

第四条 付款方式

合同签订后支付合同价的20%，项目正式上线交付使用后30日组织项目验收，项目验收合格后支付合同价的40%，尾款于验收合格后第三年付清；到达各支付节点后60日内付清各阶段款项。交付延迟按日扣除相应款项。

第五条 考核办法（如有）

甲方按照本项目采购文件中的考核办法对乙方进行考核。

第六条 权利和义务

（一）甲方的权利和义务：

1.向乙方提供履行合同所需的项目资料，并指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。

2.应尊重乙方的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。

3.按照合同的约定，及时考核乙方的履约工作，并按照考核结果及时支付合同价款。

（二）乙方的权利和义务：

1.建立各类管理规章制度和工作计划等管理档案资料，按照采购文件及中标的投标文件的内容认真履约，定期向甲方书面报告履约情况。

2.接受并积极配合甲方组织考核、满意度调查等工作，并按甲方提出的意见及时进行整改。

3.不得向履约无关的其他人透露采购项目的信息，应指定专人负责本项目管理、协调工作。

4.乙方保证所提供的服务不会侵犯任何第三方的知识产权和商业秘密。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。

5.乙方在履约工作中应当做到文明工作、安全生产，加强对员工进行岗位职责和安全教育，工作中采取必要的安全防范措施。合同期内若发生因乙方管理不当、违规操作导致的安全责任事故，由乙方承担全部责任。如对甲方造成一定经济损失的，乙方需承担相应的经济赔偿责任。 

6.认真执行国家有关规定（如苏州市最低工资标准和其他规定），严格遵守各项安全制度和操作规程，加强对员工的安全教育，凡发生设备损坏和人员损伤等事故，以及员工生病、事故、伤残、死亡和劳务（劳资问题、工资拖欠问题）纠纷等，均由乙方负责和赔偿。

7.如采购标的涉及包装的，投标人须按《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）〉》（财办库〔2020〕123号）执行。

第七条 违约责任及合同终止

1.甲乙双方任何一方违反合同，造成对方经济损失的，应给予对方经济赔偿。在合同服务期限内一方不得擅自变更或终止合同，合同需终止或续签，应在合同服务期限内提前一个月以书面形式通知对方。
2.乙方提供的履约工作无法达到合同规定的服务质量标准的或者乙方延误履约，甲方可向乙方提出限期整改，整改期内，乙方应按每日合同总价款的万分之四向甲方支付赔偿金，另外甲方有权邀请第三方提供服务，费用由乙方承担或从乙方合同款中扣除。乙方整改后仍无法达到合同相应要求的，甲方有权停止支付合同款并终止合同，并向乙方索要违约损失赔偿，违约金原则上不高于合同总金额的百分之二十。乙方如给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

3.甲方无正当理由不配合或者阻挠乙方正常履约的，乙方积极沟通仍无效的，乙方有权终止合同并向甲方索要违约损失赔偿，违约金原则上不高于合同总金额的百分之二十。甲方如给乙方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分甲方应予以赔偿。

4.甲方不能及时按合同付款，则应当付款逾期第五日起，每日按合同总价款的万分之四向乙方支付滞纳金，甲方应付费用拖欠六十日后，乙方有权终止合同，并向甲方索赔。

5.双方提出索赔通知后十五日内或双方允许的更长时间内未能予以答复，该索赔应视为已经被对方接受。甲方有权从未付款项中扣除索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

第八条 分包

除甲方同意，本项目内容不允许分包。
第九条 不可抗力

1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。 

2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。 

3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

第十条 争端的解决

1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向同级政府采购监管部门提请调解。 

2.调解不成，双方中的任何一方可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

3.诉讼费、律师费由败诉方负担。

4.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

第十一条 合同生效

1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表，签字并加盖公章后生效。

2.本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，各份具有同等法律效力。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

4.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充条款，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

甲方：                                   乙方：

法定代表人（授权代表）：                  法定代表人（授权代表）：

签约日期：                               签约日期：

附件：

	软件开发

	序号
	内容（模块）
	功能描述
	数量
	单位
	综合单价
	总价

	1
	数据标准化及治理
	基础信息标准
	设备标识：制定统一的充电桩设备编码规则，确保每个充电桩在平台内具有唯一身份标识，方便管理与数据追溯。编码可包含区域代码、运营商代码、设备类型代码及设备序号等信息。
	1 
	项
	¥6,909.00 
	¥6,909.00 

	2
	
	
	地理位置：明确充电桩地理位置信息的数据格式，将厂家提供的不同坐标系统的经纬度数据，转换为鹿路通统一要求的百度坐标与cgcs2000坐标数据
	1 
	项
	¥126,750.00 
	¥126,750.00 

	3
	
	数据接口标准
	站点点位定义及采集要求：制定标准包含点位定义，道路、街、巷、乡镇村组等标准地名采集要求，点位录入标准（小区、行政村、商用/厂房）
	
	
	
	

	4
	
	
	站点基础信息-新增标准接口：站点编号、站点名称、区镇编号、社区、行政村编号、站点容量、站点充电口数量、区域类型、站点地址、坐标系类型、站点经纬度、几何边界点、站点类型等
	
	
	
	

	5
	
	
	站点基础信息-修改标准接口：针对新增标准接口字段，设定核心标识类字段不支持修改
	
	
	
	

	6
	
	
	主机基础信息-新增标准接口：主机编号、主机名称、设备类型、站点编号、在线状态、运行状态、安装日期、品牌、厂商、运营商、运营商地址、维护商等
	
	
	
	

	7
	
	
	主机基础信息-修改标准接口：针对新增标准接口字段，设定核心标识类字段不支持修改
	
	
	
	

	8
	
	
	主机在线状态变更标准接口：主机编号、站点编号、在线状态（在线、离线）
	
	
	
	

	9
	
	
	主机运行状态变更标准接口：主机编号、站点编号、运行状态（正常、故障、维护中）
	
	
	
	

	10
	
	
	充电口基础信息-新增标准接口：充电口编号、充电口名称、站点编号、主机编号、在线状态、运行状态
	
	
	
	

	11
	
	
	充电口基础信息-修改标准接口：针对新增标准接口字段，设定核心标识类字段不支持修改
	
	
	
	

	12
	
	
	充电口在线状态变更标准接口：充电口编号、站点编号、主机编号、在线状态
	
	
	
	

	13
	
	
	充电口运行状态变更标准接口：充电口编号、站点编号、主机编号、运行状态
	
	
	
	

	14
	
	
	故障、告警信息上报标准接口：故障ID主键、充电口编号、站点编号、主机编号、设备类型、故障、告警类型（1、短路告警；2、断路告警；3、高温告警；4、过载报警；5：环境烟雾告警；6：环境热成像告警；99、其他）、故障、告警码、故障告警名称、发生时间、紧急程度
	
	
	
	

	15
	
	
	故障、告警处理标准接口：故障ID主键、处理类型、处理结果、处理人、处理人电话、处理时间、处理描述、处理图片
	
	
	
	

	16
	
	
	充电订单信息标准接口：订单编号、充电口编号、站点编号、主机编号、订单开始时间、订单结束时间、充满自停时间、订单状态、最大功率、用电量、支付方式、车辆类型、电池类型、电池状态等
	
	
	
	

	17
	
	数据采集
	数据采集模块搭建，实现对各厂商数据的采集管理，采用数据模型对充电桩基础数据进行标准地址解析社区/行政村，小区/自然村，数据模型未处理部分采用人工数据核实，匹配智慧小区编号，未匹配数据反向提供智慧小区录入。
	1 
	项
	¥19,500.00 
	¥19,500.00 

	18
	
	数据管理与维护标准
	数据更新机制：规定数据的更新方式和频率，如设备参数变更时及时更新，确保平台数据与实际设备状态同步。
	1 
	项
	¥27,000.00 
	¥27,000.00 

	19
	
	
	数据存储策略：明确数据的存储期限、存储方式（如本地存储、云端存储）及备份恢复机制，保证数据的长期可用性和安全性。
	
	
	
	

	20
	
	数据清洗系统
	开发数据治理程序，按照“智行充”数据标准，确定数据治理范围包含运营商充电桩点位、充电桩设备、充电桩插口、充电订单、告警信息、维保工单等数据，对厂商数据进行重新审查和校验，删除重复数据、纠正数据错误，按照标准结构提取有效数据。
1、数据筛选模块，对格式、结构错误数据进行筛选，对重复记录、异常值、逻辑矛盾、格式错误进行识别，有效数据进行标注，问题数据下一步处理，脏数据流转到人工处理流程。
2、数据比对引擎，对厂商初始地址、社区/行政村、小区/自然村等数据进行关键词提取和分析，与基础数据进行比对分析。
3、数据治理引擎，制定数据治理规则，根据各类数据情况自动化执行清洗、脱敏、整合、标准化等操作，修复数据问题，匹配智慧小区编号。
4、数据清洗任务管理器，实时/定时监控数据质量、数据变化，异常时触发预警，建立数据监控与优化模块，定时检测数据质量，持续优化治理策略。
	1 
	项
	¥35,000.00 
	¥35,000.00 

	21
	
	数据清洗服务（人工）
	针对无法、非结构化数据、编写错误数据、对应混乱数据等无法通过程序自动处理的数据，通过人工定期对充电桩数据进行处理，进行厂商异常数据补全，错误数据人工处理；标准地址解析社区/行政村，小区/自然村，匹配智慧小区编号，未匹配数据反向提供智慧小区录入。根据厂商数量和接入批次数量进行50次左右的处理。
	1 
	项
	¥37,125.00 
	¥37,125.00 

	22
	
	负载均衡与性能优化
	网络流量分配：（1）反向代理负载均衡：使用反向代理服务器，多种请求分发策略，避免单台服务器负载过高（2）会话保持功能：采用 IP 哈希算法，确保用户会话的连续性，防止会话丢失或数据不一致（3）服务器健康监测：定时向后端服务器发送健康检查请求，实时监控服务器运行状态
	1 
	项
	¥80,800.00 
	¥80,800.00 

	23
	
	
	缓存加速：（1）多级缓存架构：构建多级缓存体系，采用本地缓存高频低变数据，减少方法调用开销;实现分布式缓存管理，兼容国产数据库的数据结构，通过分片策略实现跨服务器数据共享，满足复杂业务场景需求（2）智能缓存策略::对热点数据设置长过期时间并定期更新;普通数据设短过期时间;采用缓存预热机制，系统启动时预加载数据缩短首次访问响应时间
	
	
	
	

	24
	
	
	系统参数调优：对操作系统内核参数进行优化，调整文件描述符限制、TCP 连接超时时间等，增强网络处理能力;优化中间件参数，合理配置线程池、连接池、缓冲区大小，释放中间件性能
	
	
	
	

	25
	
	API接口共享
	支持API接口共享至巴城一体化平台、上级平台等
	1 
	项
	¥26,000.00 
	¥26,000.00 

	26
	可视化大屏
	GIS应用
	基于百度地图服务，搭建巴城镇二维地图，完成镇全域-村社区二级划分
	1 
	项
	¥272,765.00 
	¥272,765.00 

	27
	
	总体情况专题
	站点点位图层：（1）展示各村社区内站点数量汇总及其地理位置分布（2）点击后查看所有站点列表，包含站点名称、容量、端口数、地址、区域名称、站点类型及状态，支持获取详情信息（3）查看该站点下设备列表信息（4）查看该站点下充电口信息
	
	
	
	

	28
	
	
	设备热力图趋势：通过热力图方式直观展示充电桩设备安装密集区域
	
	
	
	

	29
	
	
	核心数据统计：以数据看板形式呈现关键数据，包括村/社区、小区/自然村、站点量、设备量、端口量、设备在线量及在线率，数据实时更新，通过动态数字展示，让用户对平台整体运营规模有清晰认知
	
	
	
	

	30
	
	
	品牌维度分析：接入各充电桩厂家的数据，通过饼状图直观展示并分析各厂家桩站数量、订单量及用户量等关键指标的占比情况
	
	
	
	

	31
	
	
	安全维度分析：（1）重点车辆：以超标车异常频率为指标，汇总重点车辆数及轮播信息（2）重点区域：按充电异常次数判定重点区域，汇总重点区域数及轮播信息；（3）重点人群：以用户充电异常次数判定重点人群，汇总重点人群数及轮播信息
	
	
	
	

	32
	
	
	预警维度分析：（1）汇总展示充电站设备故障量、预警量、告警量（2）按设备预警类型（过载、火焰、烟雾等）进行占比分析（3）按预警工单完成情况（未完成/已完成）进行占比分析
	
	
	
	

	33
	
	
	运营维度分析：（1）按年季月汇总展示运营数据，包含订单量、维保量及时长、使用率（2）轮播展示各村/社区订单量
	
	
	
	

	34
	
	运行情况专题
	数据联动更新：通过时间区间选择，各分析维度数据联动更新
	
	
	
	

	35
	
	
	运行情况图层：基于巴城镇GIS地图，点击各村社区获取运行数据，包含充电总时长、设备在线率、订单数量、充电使用率、用户数、维保时长等信息
	
	
	
	

	36
	
	
	充电时长指标分析：展示全镇充电总时长，并以社区、小区、厂商三大维度进行各项充电时长的情况轮播展示
	
	
	
	

	37
	
	
	充电订单量指标分析：展示全镇充电总订单量，并以社区、小区、厂商三大维度进行各项充电订单量的情况轮播展示
	
	
	
	

	38
	
	
	用户量分析：展示全镇充电总用户量，并以社区、小区、厂商三大维度进行各项充电用户量的情况轮播展示
	
	
	
	

	39
	
	
	在线率情况：通过实时获取各社区、小区、厂商三大维度的充电口实时状态（在线/离线），计算充电口在线率，实时滚动显示在线率情况
	
	
	
	

	40
	
	
	使用率情况：通过实时获取各社区、小区、厂商三大维度的充电订单数据及充电口使用状态，计算充电使用率，实时滚动显示使用率情况
	
	
	
	

	41
	
	
	维保时长情况：通过获取各社区、小区、厂商三大维度的设备运维信息，实时滚动显示维保时长情况
	
	
	
	

	42
	
	预警分析专题
	数据联动更新：通过时间区间选择，各分析维度数据联动更新
	
	
	
	

	43
	
	
	预警分析图层：基于巴城镇GIS地图，点击各村社区获取预警汇总数据，包含预警数量、处置时长、处置率等信息
	
	
	
	

	44
	
	
	预警提醒：当产生预警信息时，出现弹窗提醒预警信息数量，查看预警信息
	
	
	
	

	45
	
	
	核心数据统计：以数据看板形式呈现关键数据，包含预警总数、厂商/小区已处理数、未处理数
	
	
	
	

	46
	
	
	预警类别分析：通过图表占比形式分析预警类别（故障/预警/其他）等数据
	
	
	
	

	47
	
	
	异常预警列表：轮播展示异常工单信息列表，支持获取详情，包含点位、状态、充电口编号、地址、运营商名称等
	
	
	
	

	48
	
	
	预警量情况：通过实时获取各社区、小区、厂商三大维度的预警数据，实时滚动显示预警量情况
	
	
	
	

	49
	
	
	处置率情况：通过实时获取各社区、小区、厂商三大维度的预警信息、处置数据，计算处置率，实时滚动显示处置率情况
	
	
	
	

	50
	
	
	处置时长情况：通过获取各社区、小区、厂商三大维度的处置数据，计算处置时长，实时滚动显示处置时长情况
	
	
	
	

	51
	
	安全分析专题
	数据联动更新：通过时间区间选择，各分析维度数据联动更新
	
	
	
	

	52
	
	
	安全分析图层：基于巴城镇GIS地图，通过热力图展示对重点车辆、重点人群、重点区域趋势分析
	
	
	
	

	53
	
	
	重点车辆分析：以超标车异常频率为指标，汇总重点车辆数及轮播重点车辆相关问题工单及异常频率
	
	
	
	

	54
	
	
	重点区域分析：按充电异常次数判定重点区域，汇总重点区域数及轮播重点区域相关问题工单及异常频率
	
	
	
	

	55
	
	
	重点人员分析：以用户充电异常次数判定重点人群，汇总重点人群数及轮播重点人员相关问题工单及异常频率
	
	
	
	

	56
	
	充电健康值专题
	数据联动更新：通过时间区间选择，各分析维度数据联动更新
	
	
	
	

	57
	
	
	健康值计算模型：基于运行管理、预警数据、安全数据三大数据源，配置健康值指标定义与权重设置，获得以镇/社区/小区/厂商的综合得分与分项值
	
	
	
	

	58
	
	
	全镇综合得分：巴城镇全域综合健康充电镇的评价是基于社区、小区及厂商的综合得分进行计算得出的
	
	
	
	

	59
	
	
	层级化情况分析：以社区/小区/厂商三大维度，按综合得分对此进行情况展示，点击某社区/某小区/某厂商，查看得分细项
	
	
	
	

	60
	充电桩监管管理平台
	综合工作台
	全镇充电核心指标：（1）基础规模——站点总数、充电主机总数、充电口总数、接入厂家数；（2）运行状态——设备在线率（实时 / 7 日均值）、故障设备占比、离线超 24 小时设备数；（3）业务数据——今日充电订单量、累计充电量等
	1 
	项
	¥346,973.00 
	¥346,973.00 

	61
	
	
	重点问题分析：对于重点区域、重点人员、重点车辆进行汇总并通过列表信息呈现关键信息，点击查看对应重点问题
	
	
	
	

	62
	
	
	故障运维管理：（1）工单看板——实时显示 待处理 / 处理中 / 已完成 故障工单，标注故障类型等；（2）故障预警统计——按厂商 / 设备类型生成 故障率 TOP3 排行榜；趋势图展示 周 / 月故障次数变化，识别高频故障时段
	
	
	
	

	63
	
	
	订单汇总分析：（1）折线图展示 每日充电高峰时段；（2）按区域对比 单站点日均订单量，识别高价值站点
	
	
	
	

	64
	
	站点管理
	站点基本信息管理，包括站点编号、地址、小区信息、坐标信息、建设单位信息等，支持多条件检索查询、导入导出并校验、、excel表导出、查看详情、编辑等操作
	
	
	
	

	65
	
	主机管理
	站点主机设备信息管理，包括主机编号、运行状态、在线状态、厂商信息、运维商信息等，支持多条件检索查询、导入导出并校验、、excel表导出、查看详情、编辑等操作
	
	
	
	

	66
	
	充电口管理
	主机充电口信息管理，包括站点信息、主机信息、充电口编号、运行状态等信息，支持多条件检索查询、导入导出并校验、、excel表导出、查看详情、编辑等操作
	
	
	
	

	67
	
	充电设备预警管理
	充电站设备故障、预警信息记录，包括时间、站点、故障类型、故障信息以及故障处理情况，支持多条件检索查询、查看详情
	
	
	
	

	68
	
	
	预警处置：对接厂商平台，获取设备故障及预警信息，当预警处置后，返回预警处置结果，支持查看详情
	
	
	
	

	69
	
	充电订单管理
	充电桩充电订单信息记录管理，包括充电时间、站点、主机、用户信息、订单状态等信息，支持数据查询、信息查看
	
	
	
	

	70
	
	视频监控管理
	数据来源：对接巴城镇充电桩视频平台，获取物联设备信息，比如烟感，红外热成像等，视频信息，视频流信息，预警信息
	
	
	
	

	71
	
	
	数据维护：支持多条件检索查询、新增、模版下载、批量导入并数据校验、编辑、删除等维护操作
	
	
	
	

	72
	
	
	实时监控：查看实时视频画面，支持全屏播放。
	
	
	
	

	73
	
	
	预警信息：视频+AI算法监测到的预警信息，支持多条件检索查询、查看详情包含设备基础信息、预警类型、紧急程度等
	
	
	
	

	74
	
	定时任务
	设定多项定时任务，比如组件调用日志上传任务、系统监控定时任务等，获取接口数据，盘活数据；
	
	
	
	

	
	
	
	将任务调度日志数据化，将监管任务执行情况通过列表信息进行统一展示、查询
	
	
	
	

	75
	
	厂商管理
	对充电桩各厂家信息进行统一管理，并保持与鹿路通平台信息互通
	
	
	
	

	76
	
	接口日志
	对接口调用信息进行统一监管，包含接口请求时间、响应时间等
	
	
	
	

	77
	
	数据分析
	资源盘点维度：以各村社区、厂商、区域归属等筛选条件，统计各类充电设备资源的数量、归属、分布情况，摸清 “家底”，优化资源分布
	
	
	
	

	78
	
	
	设备运行维度：基于各村社区设备的运行状态及在线情况，包括主机、充电口等关键部件，进行设备运行趋势的深入分析
	
	
	
	

	79
	
	
	安全预警维度：基于各村社区管辖范围内的充电设备和视频监控AI所识别到的预警信息，对预警的总量、类型及处理效率进行统计分析
	
	
	
	

	80
	
	
	用户画像维度：根据充电手机号为统计关联维度，实现用户充电画像，统计分析充电频次、充电时间分布、充电区域等信息。
	
	
	
	

	81
	
	
	运营效益维度：通过运营管理、预警处理、安全管理等纬度建立模型评估各社区、小区、厂商电健康值
	
	
	
	

	82
	融合对接
	智慧小区平台
	推送信息至市智慧小区平台，包含（1）智慧小区信息接口数据（2）设备接入接口数据（3）预警接口数据（4）查询事件处置结果接口（5）告警处置结果推送
	1 
	项
	¥3,000.00 
	¥3,000.00 

	83
	
	市综合指挥平台平台
	推送信息至市综合指挥平台平台，包含（1）充电点位管理（2）运营商管理（3）充电设备管理（4）充电口管理（5）充电订单管理（6）告警信息管理（7）维保工单管理
	
	
	
	

	84
	
	13家厂商平台
	对接13家智行充厂家，包含江苏聚合新能源、宁波聚信智能科技、得之康智能科技、昆山乐成置业、昆山众雅斯机电工程、昆山欧乐智能化工程、昆山鹿电智能科技、智享楼下等，对接平台获取（1）站点基础信息（2）主机设备基础信息（3）主机在线状态变更（4）充电口基础信息（5）充电口运行状态变更（6）故障告警基础信息（7）故障告警信息处置（8）充电订单信息
	
	
	
	

	小计
	人民币：玖拾捌万壹仟捌佰贰拾贰元整（¥ 981822.00  ）

	充电桩监测

	序号
	标的名称
	品牌
	规格型号
	数量
	单位
	综合单价
	总价

	1
	可视化烟雾探测器
	海康威视
	NP-FVY210
	98
	台
	1045.00 
	102410.00 

	2
	智能警戒相机
	海康威视
	DS-2CD2T48FDPZ-ZK
	3
	台
	963.14 
	2889.42 

	3
	摄像机支架
	定制
	壁装，吊装，抱箍
	101
	套
	172.50 
	17422.50 

	4
	存储卡
	海康威视
	128G
	101
	张
	126.50 
	12776.50 

	5
	录像机
	海康威视
	DS-7604N-E1-V3
	1
	台
	1115.50 
	1115.50 

	6
	监控硬盘
	西数
	6T
	1
	块
	1374.50 
	1374.50 

	7
	立杆
	国产
	定制
	3
	套
	977.50 
	2932.50 

	8
	摄像机电源
	小耳朵
	摄像机电源
	101
	个
	57.50 
	5807.50 

	9
	室外防水箱
	国产
	室外箱体
	37
	个
	517.50 
	19147.50 

	10
	空开
	国产
	2P10A
	37
	个
	74.75 
	2765.75 

	11
	交换机
	锐捷  
	RGES105GD
	35
	台
	270.25 
	9458.75 

	12
	排插
	国产
	6位插座
	37
	个
	66.70 
	2467.90 

	13
	室外电源线
	国产
	FS RVV2*1.0
	2940
	米
	3.91 
	11495.40 

	14
	室外网线
	国产
	超五类室外网线
	2940
	米
	3.56 
	10466.40 

	15
	PVC管
	国产
	φ25
	2940
	米
	3.79 
	11142.60 

	16
	扎带、直接、弯头、锁母、胶布、水晶头等
	国产
	/
	1
	批
	1150.00 
	1150.00 

	17
	视频图像火灾报警监测
	海康威视
	DS-FIRE-VIDEO-IMAGE
	98
	路
	230.00 
	22540.00 

	18
	视频图像区域入侵报警监测
	海康威视
	DS--invading-IMAGE
	3
	路
	230.00 
	690.00 

	小计
	人民币：贰拾叁万捌仟零伍拾贰元柒角贰分（¥ 238052.72 ）

	云服务

	序号
	标的名称
	规格型号
	数量
	单位
	综合单价
	总价

	1
	云服务器
	电信，1套
CPU处理器：8C；
内存容量：64G；
硬盘：2TB；
	24
	月
	2950.00 
	70800.00 

	2
	云服务器
	电信，2套
CPU处理器：8C；
内存容量：64G；
硬盘：500GB；
	24
	月
	5150.00 
	123600.00 

	3
	中间件
	东方通 TongWeb
	3
	套
	500.00 
	1500.00 

	小计
	人民币：壹拾玖万伍仟玖佰元整（¥ 195900.00）

	最终报价
	人民币： 壹佰肆拾壹万伍仟柒佰柒拾肆元柒角贰分（¥ 1415774.72）
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