

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城南幼儿园教育装备项目采购需求清单明细 （备注：所有产品进场前需由建设单位选样确认后方可进场；安装完成后需聘请专业检测单位进行室内环境检测出具专业的检测报告并取得建设单位认可） | | | | | | | | | |
| **序号** | **设备名称** | **规格（W\*D\*H) 单位：mm** | **技术参数** | **数量** | **单位** | **产品类型** | **含税单价（元）** | **含税总价（元）** | **参考图例** |
| **幼儿活动室（教室9间）** | | | | | | | | | |
| 1 | 幼儿桌（方）（小班） | 600\*600\*490（每班5张） | 不低于以下要求： 1.基材：采用橡胶木实木，桌面厚度≥20mm，桌腿≥50\*50mm，横档≥80\*18mm，其他板材厚度≥18mm，加工工艺为榫卯结构，桌腿与横档之间用横拉撑链接使之更加牢固，含水率在8%-12%之间； 2.油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整.光洁.无气泡.无颗粒.无裂缝； 3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4.五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5.成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角，毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6.脚底配橡胶软垫。 | 15 | 张 |  | 350 | 5250 |  |
| 2 | 幼儿桌（方）（中班） | 600\*600\*510（每班5张） | 不低于以下要求： 1.基材：采用橡胶木实木，桌面厚度≥20mm，桌腿≥50\*50mm，横档≥80\*18mm，其他板材厚度≥18mm，加工工艺为榫卯结构，桌腿与横档之间用横拉撑链接使之更加牢固，含水率在8%-12%之间； 2.油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整.光洁.无气泡.无颗粒.无裂缝； 3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4.五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5.成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角，毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6.脚底配橡胶软垫。 | 15 | 张 |  | 350 | 5250 |
| 3 | 幼儿桌（方）（大班） | 600\*600\*530（每班5张） | 不低于以下要求： 1.基材：采用橡胶木实木，桌面厚度≥20mm，桌腿≥50\*50mm，横档≥80\*18mm，其他板材厚度≥18mm，加工工艺为榫卯结构，桌腿与横档之间用横拉撑链接使之更加牢固，含水率在8%-12%之间； 2.油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整.光洁.无气泡.无颗粒.无裂缝； 3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4.五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5.成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角，毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6.脚底配橡胶软垫。 | 15 | 张 |  | 350 | 5250 |
| 4 | 幼儿桌（长）（小班） | 1200\*600\*490（每班7张） | 不低于以下要求： 1.基材：采用橡胶木实木，桌面厚度≥20mm，桌腿≥50\*50mm，横档≥80\*18mm，其他板材厚度≥18mm，加工工艺为榫卯结构，桌腿与横档之间用横拉撑链接使之更加牢固，含水率在8%-12%之间； 2.油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整.光洁.无气泡.无颗粒.无裂缝； 3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4.五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5.成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角，毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6.脚底配橡胶软垫。 | 21 | 张 | 主要产品 | 500 | 10500 |  |
| 5 | 幼儿桌（长）（中班） | 1200\*600\*510（每班7张） | 不低于以下要求： 1.基材：采用橡胶木实木，桌面厚度≥20mm，桌腿≥50\*50mm，横档≥80\*18mm，其他板材厚度≥18mm，加工工艺为榫卯结构，桌腿与横档之间用横拉撑链接使之更加牢固，含水率在8%-12%之间； 2.油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整.光洁.无气泡.无颗粒.无裂缝； 3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4.五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5.成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角，毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6.脚底配橡胶软垫。 | 21 | 张 |  | 500 | 10500 |
| 6 | 幼儿桌（长）（大班） | 1200\*600\*530（每班7张） | 不低于以下要求： 1.基材：采用橡胶木实木，桌面厚度≥20mm，桌腿≥50\*50mm，横档≥80\*18mm，其他板材厚度≥18mm，加工工艺为榫卯结构，桌腿与横档之间用横拉撑链接使之更加牢固，含水率在8%-12%之间； 2.油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整.光洁.无气泡.无颗粒.无裂缝； 3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4.五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5.成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角，毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6.脚底配橡胶软垫。 | 21 | 张 |  | 500 | 10500 |
| 10 | 幼儿椅（小班） | 300\*300\*280（每班35把） | 不低于以下要求： 1.基材：采用橡胶木实木，椅腿≥40\*25mm，横档≥40\*18mm，其他板材厚度≥18mm，加工工艺为榫卯结构，椅腿与横档之间用横拉撑链接使之更加牢固，含水率在8%-12%之间； 2.油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整.光洁.无气泡.无颗粒.无裂缝； 3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4.五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5.成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角，毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6.脚底配橡胶软垫。 | 105 | 把 | 主要产品 | 105 | 11025 |  |
| 11 | 幼儿椅（中班） | 300\*300\*300（每班35把） | 不低于以下要求： 1.基材：采用橡胶木实木，椅腿≥40\*25mm，横档≥40\*18mm，其他板材厚度≥18mm，加工工艺为榫卯结构，椅腿与横档之间用横拉撑链接使之更加牢固，含水率在8%-12%之间； 2.油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整.光洁.无气泡.无颗粒.无裂缝； 3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4.五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5.成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角，毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6.脚底配橡胶软垫。 | 105 | 把 |  | 105 | 11025 |
| 12 | 幼儿椅（大班） | 300\*300\*320（每班35把） | 不低于以下要求： 1.基材：采用橡胶木实木，椅腿≥40\*25mm，横档≥40\*18mm，其他板材厚度≥18mm，加工工艺为榫卯结构，椅腿与横档之间用横拉撑链接使之更加牢固，含水率在8%-12%之间； 2.油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整.光洁.无气泡.无颗粒.无裂缝； 3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4.五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5.成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角，毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6.脚底配橡胶软垫。 | 105 | 把 |  | 105 | 11025 |
| 13 | 幼儿床 | 1500\*630\*1050（每班10组） | 不低于以下要求： 1.基材：采用橡胶木实木，含水率在8%-12%之间； 2.厚度≥18mm，床腿40\*60mm，护栏25\*80mm，横档25\*40mm，竖档25\*16\*140mm，床板采用杉木，尺寸60\*14mm； 3.油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整.光洁.无气泡.无颗粒.无裂缝； 4.胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 5.五金配件：采用品牌五金组装螺丝，底层和中间层床腿底部带定向轮。床配套有固定扣； 6.成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角，毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 | 90 | 组 | 核心产品 | 2500 | 225000 |  |
| 14 | 教师上课椅 | 390\*400\*430 | 不低于以下要求： 1.基材：采用橡胶木实木，椅腿≥45\*25mm，横档≥40\*18mm，其他板材厚度≥18mm，加工工艺为榫卯结构，椅腿与横档之间用横拉撑链接使之更加牢固，含水率在8%-12%之间； 2.油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整.光洁.无气泡.无颗粒.无裂缝； 3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4.五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5.成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角，毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6.脚底配橡胶软垫。 | 12 | 个 |  | 300 | 3600 |  |
| 15 | 储物柜 | 800\*400\*800 | 不低于以下要求： 1.基材：采用橡胶木实木或橡胶木指接板，板材厚度≥18mm，含水率在8%-12%之间； 2.油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整.光洁.无气泡.无颗粒.无裂缝； 3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4.五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5.成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角.毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6.脚底配锁定功能万向轮。 | 24 | 个 |  | 1350 | 32400 |  |
| 16 | 带顶游戏柜 | 800\*350\*1400 | 不低于以下要求： 1.基材：采用橡胶木实木，板材厚度≥18mm，含水率在8%-12%之间； 2.油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整.光洁.无气泡.无颗粒.无裂缝； 3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4.五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5.成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角.毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6.脚底配锁定功能万向轮。 | 12 | 个 |  | 1500 | 18000 |  |
| 17 | 电视柜 | 4500\*400\*2400 | 不低于以下要求： 1.基材：采用E0级实木多层免漆板，厚度≥18mm，表面无裂纹，鼓泡.变色.起皱等现象 2.封边条：采⽤优质PVC同⾊封边条封边，厚度≥1.2mm。 3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂。 4.五金配件：采用品牌优质导轨.液压缓冲铰链.金属扣件。 5.拉手：拉手为铝合金，表面电镀工艺。 6.移动推拉板一边磁性白板，一边毛毡板。 | 9 | 个 |  | 6750 | 60750 |  |
| 18 | 墙面柜A | 1500\*400\*2400 | 不低于以下要求： 1.基材：采用E0级实木多层免漆板，厚度≥18mm，表面无裂纹，鼓泡，变色，起皱等现象； 2.封边条：采⽤优质PVC同⾊封边条封边，厚度≥1.2mm； 3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4.五金配件：采用品牌优质导轨.液压缓冲铰链，金属扣件。 | 9 | 个 |  | 3000 | 27000 |
| 19 | 墙面柜B | 1500\*400\*2400 | 不低于以下要求： 1.基材：采用E0级实木多层免漆板，厚度≥18mm，表面无裂纹，鼓泡.变色.起皱等现象； 2.封边条：采⽤优质PVC同⾊封边条封边，厚度≥1.2mm； 3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4.五金配件：采用品牌优质导轨.液压缓冲铰链.金属扣件。 | 9 | 个 |  | 3000 | 27000 |
| 20 | 办公桌 | 1400\*600\*750，每班2个 | 不低于以下要求： 1.基材：采用E0级实木多层免漆板，桌⾯厚度≥25mm，其余板材厚度18mm； 2.封边条：采⽤优质PVC同⾊封边条封边，厚度≥1.2mm； 3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂；  4.五⾦配件：采用品牌优质导轨.液压缓冲铰链.金属扣件；拉手为铝合金，表面电镀工艺； 5.采用一级冷轧钢，厚度≥1.5mm，采用二氧化碳气体保护焊接制作，焊道均匀，无脱焊.假焊.漏焊.夹渣等现象，经酸洗.磷化处理后粉末静电喷涂； 6.加背板。 | 18 | 张 |  | 1200 | 21600 |  |
| 21 | 办公椅 | 480\*520\*970，每班2个 | 不低于以下要求： 1.基材：采用优质网布面料，防磨防污性好； 2.辅料：采用优于或等于35#高密度.高弹力聚氨脂海绵，可防氧化.防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； 3.塑料：采用尼龙塑料，抗拉性高，一次性成型； 4.架子：采用精抛喷涂厚度≥2.0钢管。 | 18 | 把 |  | 500 | 9000 |  |
| 22 | 钢制储物柜 | 850\*400\*1850，每班2个 | 不低于以下要求： 1.采用冷轧钢板制作，经12道喷塑前防腐.防锈处理，确保钢板不易生锈； 2.其中柜体.门板.层板采用≥0.8mm厚； 3.平面静电喷塑技术喷塑，采用环保型粉末,工艺采用最新数控电焊技术焊接，部分大型磨具一次冲压成型，减少焊接点，使外观更加美观。 | 18 | 个 |  | 1000 | 18000 |  |
| 23 | 储物柜 | 1200\*350\*600，每班2个 | 不低于以下要求： 1.基材：采用E0级实木多层免漆板，板材厚度18mm； 2.封边条：采⽤优质PVC同⾊封边条封边，厚度≥1.2mm；  3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂；  4.五⾦配件：采用品牌优质导轨.液压缓冲铰链.金属扣件；拉手为铝合金，表面电镀工艺； 5.带锁定功能万向轮； 6.颜色由使用方确定。 | 18 | 个 |  | 800 | 14400 |  |
| 24 | 七格柜 | 800\*300\*800 | 不低于以下要求： 1.基材：采用橡胶木实木，板材厚度≥18mm，含水率在8%-12%之间； 2.油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整.光洁.无气泡.无颗粒.无裂缝； 3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4.五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5.成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角，毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6.脚底配带锁定功能万向轮。 | 9 | 个 |  | 1200 | 10800 |  |
| 25 | 五格柜 | 1000\*300\*650 | 不低于以下要求： 1.基材：采用橡胶木实木，板材厚度≥18mm，含水率在8%-12%之间； 2.油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整.光洁.无气泡.无颗粒.无裂缝； 3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4.五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5.成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角，毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6.脚底配带锁定功能万向轮。 | 9 | 个 |  | 1100 | 9900 |  |
| 26 | 图书柜 | 800\*400\*800 | 不低于以下要求： 1.基材：采用橡胶木实木，板材厚度≥18mm，含水率在8%-12%之间； 2.油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整.光洁.无气泡.无颗粒.无裂缝； 3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4.五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5.成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角，毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6.带锁定功能万向轮； 7.放图书处加圆形木制横档。 | 18 | 个 |  | 1200 | 21600 |  |
| 27 | 幼儿双人沙发 | 860\*400\*300/560 | 不低于以下要求： 1.基材：采用实木框架，內架木框：30\*50mm加粗实木方做成，稳固耐用，厚度≥18mm； 2.布艺：优质布艺材质，亲肤.柔软； 3.海绵：密度≥45㎏高回弹聚胺脂阻燃海棉，回弹性好。 | 9 | 个 |  | 750 | 6750 |  |
| 28 | 幼儿单人沙发 | 430\*400\*300/560 | 不低于以下要求： 1.基材：采用实木框架，內架木框：30\*50mm加粗实木方做成，稳固耐用，厚度≥18mm； 2.布艺：优质布艺材质，亲肤.柔软； 3.海绵：密度≥45㎏高回弹聚胺脂阻燃海棉，回弹性好。 | 9 | 个 |  | 380 | 3420 |  |
| 29 | 多功能柜 | 1000\*400\*800 | 不低于以下要求： 1.基材：采用橡胶木实木，板材厚度≥18mm，含水率在8%-12%之间； 2.油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整.光洁.无气泡.无颗粒.无裂缝； 3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4.五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5.成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角，毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6.脚底配带锁定功能万向轮。双面隔层。 | 9 | 个 |  | 1300 | 11700 |  |
| 30 | 阶梯柜 | 1000\*400\*800 | 不低于以下要求： 1.基材：采用橡胶木实木，板材厚度≥18mm，含水率在8%-12%之间； 2.油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整.光洁.无气泡.无颗粒.无裂缝； 3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4.五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5.成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角，毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6.脚底配带锁定功能万向轮。 | 12 | 个 |  | 1200 | 14400 |  |
| 31 | 五格柜（带背板） | 1000\*400\*800 | 不低于以下要求： 1.基材：采用橡胶木实木，板材厚度≥18mm，含水率在8%-12%之间； 2.油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整.光洁.无气泡.无颗粒.无裂缝； 3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4.五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5.成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角.毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6.脚底配带锁定功能万向轮。 | 27 | 个 |  | 1300 | 35100 |  |
| 32 | 五格柜（无背板） | 1000\*400\*800 | 不低于以下要求： 1.基材：采用橡胶木实木，板材厚度≥18mm，含水率在8%-12%之间； 2.油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整.光洁.无气泡.无颗粒.无裂缝； 3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4.五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5.成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角.毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6.脚底配带锁定功能万向轮。 | 27 | 个 |  | 1300 | 35100 |  |
| 33 | 材料柜 | 800\*300\*870 | 不低于以下要求： 1.基材：采用橡胶木实木，板材厚度≥18mm，含水率在8%-12%之间； 2.油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整.光洁.无气泡.无颗粒.无裂缝； 3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4.五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5.成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角.毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6.带锁定功能万向轮； 7.含塑料框。 | 18 | 个 |  | 1200 | 21600 |  |
| 34 | 扮演柜 | 800\*400\*1300 | 不低于以下要求： 1.基材：采用橡胶木实木，板材厚度≥18mm，含水率在8%-12%之间； 2.油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整.光洁.无气泡.无颗粒.无裂缝； 3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4.五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5.成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角.毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6.带锁定功能万向轮。 | 9 | 个 |  | 1300 | 11700 |  |
| 35 | 角色柜 | 800\*300\*1200 | 不低于以下要求： 1.基材：采用橡胶木实木，板材厚度≥18mm，含水率在8%-12%之间； 2.油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整.光洁.无气泡.无颗粒.无裂缝； 3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4.五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5.成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角.毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6.带锁定功能万向轮。 | 9 | 个 |  | 1300 | 11700 |  |
| 36 | 三层柜（带背板） | 1000\*300\*800 | 不低于以下要求： 1.基材：采用橡胶木实木，板材厚度≥18mm，含水率在8%-12%之间； 2.油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整.光洁.无气泡.无颗粒.无裂缝； 3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4.五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5.成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角.毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6.带锁定功能万向轮。 | 24 | 个 |  | 1200 | 28800 |  |
| 37 | 多功能材料柜 | 1000\*400\*800 | 不低于以下要求： 1.基材：采用橡胶木实木，板材厚度≥18mm，含水率在8%-12%之间； 2.油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整.光洁.无气泡.无颗粒.无裂缝； 3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4.五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5.成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角.毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6.带锁定功能万向轮； 7.抽屉处改成一块层板。 | 9 | 个 |  | 1300 | 11700 |  |
| 38 | 弧形柜 | 1000\*400\*800 | 不低于以下要求： 1.基材：采用橡胶木实木，板材厚度≥18mm，含水率在8%-12%之间； 2.油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整.光洁.无气泡.无颗粒.无裂缝； 3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4.五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5.成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角，毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6.带锁定功能万向轮。 | 9 | 个 |  | 1300 | 11700 |  |
| 39 | 娃娃家扮演组合 | 床360\*520\*160 床尾高/300床头高） 衣柜360\*280\*680 梳妆台460\*320\*650 | 不低于以下要求： 1.基材：采用橡胶木实木，板材厚度≥18mm，含水率在8%-12%之间； 2.油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整.光洁.无气泡.无颗粒.无裂缝； 3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4.五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5.成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角，毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6.脚底配橡胶软垫。 | 9 | 套 |  | 1500 | 13500 |  |
| 40 | 自然架 | 1060\*250\*1100 | 不低于以下要求： 1.基材：主体采用防腐松木，板材厚度≥18mm，木材经烘干脱脂处理，含水率在8%-12%之间；  2.油漆：采用环保防腐松木油，采用三底两面工艺，清晰体现实木质感； 3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4.五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5.成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角，毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 | 9 | 个 |  | 1000 | 9000 |  |
| 41 | 毛巾架 | 直径500\*1080 | 不低于以下要求： 1.主材：采用304不锈钢材质，主材D22\*1.2圆管； 2.结构双层，不少于36钩。 | 9 | 个 |  | 1000 | 9000 |  |
| 42 | 直饮水机柜 | 650\*520\*2300 | 不低于以下要求：  1.基材：采用橡胶木实木，板材厚度≥18mm，含水率在8%-12%之间； 2.油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整.光洁.无气泡.无颗粒.无裂缝；  3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4.五金配件：采用品牌优质导轨.液压缓冲铰链.五金组装螺丝； 5.成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角，毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 | 9 | 个 |  | 4625 | 41625 |  |
| 43 | 茶杯柜 | 520\*200\*1300 | 不低于以下要求：  1.基材：采用橡胶木实木，板材厚度≥18mm，含水率在8%-12%之间； 2.油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整.光洁.无气泡.无颗粒.无裂缝；  3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4.五金配件：采用品牌优质导轨.液压缓冲铰链.五金组装螺丝； 5.成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角，毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6.折叠隐形纱帘，35个茶杯格。 | 9 | 个 |  | 2200 | 19800 |
| 44 | 热水器 | 698\*385 | 不低于以下要求： 1.额定功率3000W,2000W/3000W可调，额定容量50L，设定温度范围35-80℃； 2.控制方式：微电脑式。 | 9 | 个 |  | 2000 | 18000 |  |
| 45 | 洗衣机 | 420\*455\*725 | 不低于以下要求： 1.产品类型：波轮洗衣机； 2.能效等级：三级； 3.洗衣功能：3公斤； 4.排水方式：下排水； 5.电机类型：定频电机； 6.使用方式：全自动； 7.最高转速840转/分钟； 8.容量：65L大容量； 9.功率：250W。 | 9 | 台 |  | 2500 | 22500 |  |
| 46 | 消毒柜 | 795\*350\*405 | 不低于以下要求： 1.壁挂式； 2.消毒柜容量：60L； 3.消毒温度：125℃； 4.钢化玻璃面板，双门； 5.配备不锈钢支架。 | 9 | 个 |  | 2000 | 18000 |  |
| 47 | 饮水设备 | 590\*340\*680 | 不低于以下要求： 1.外观材质：304不锈钢； 2.水胆容量为13L容量，供水量温开水80L/H，功率2KW； 3.安全防烫伤，温开水的温度和人的体温一致； 4.滤芯：不低于两级过滤（包含活性炭滤芯和聚丙烯熔喷滤芯）,含四年每学期更换一次的滤芯； ▲提供有效期内的由省级卫健委出具的涉及饮用水卫生安全产品（活性炭滤芯）卫生许可证扫描件； ▲提供有效期内的由省级卫健委出具的涉及饮用水卫生安全产品（聚丙烯熔喷滤芯）卫生许可证扫描件； 5.▲加热要求：采用常压式液体加热技术，防止热胆爆裂； 6.采用热交换节能技术：热交换器内外管均为304不锈钢波纹管，回收开水热能，出水温度可调，节能省电； 7.▲采用智能滤芯识别.监测技术：具有滤芯真伪识别.使用寿命提醒功能，保证水质卫生安全； 8.自动进水.自动加热，精准控温，可定时开关机，设备不带按键，遥控控制。 | 9 | 个 |  | 9800 | 88200 |  |
| 48 | 钢琴 |  | 不低于以下要求： 1.五金件：钢琴外观可见的五金件采用不易氧化的金属；顶盖铰链有加强筋的结构，能更稳定安全支撑顶盖； 2.外壳：光面黑色；采用不饱和树脂油漆，表面平整光亮；板面需粘贴防火板； 3.键盖商标使用镍片材质材料并封在油漆里； 4.上门：上门板固定卡扣采用精密模具加工的高分子材料固定件（非弹簧结构），结构牢固，安全耐用；上门板内侧安装金属长梁，能防止上门板长时间受温湿度变化影响导致的变形，且方便上门板拆装； 5.下门：采用下门边框装配结构，使下门板开合时避免与琴腿碰撞； 6.谱架：采用实木制作。谱架铰链有插销固定结构，使谱架在闭合时可通过插销固定，防止时间长了之后铰链松动导致谱架闭合不紧，从而影响键盘盖关闭受阻； 7.铁板：翻砂工艺铸铁板； 8.琴弦：圆形弦（截面为正圆形），镀锡防锈钢线；最大有效弦长不少于118cm； 9.音板：采用寒带地区缓慢生长的鱼鳞松制作的实木音板；音板须有防开裂防变形的特殊工艺或结构； 10.键盘：键板采用不易变形的杨木层积材制作，含水率要求：6-12%； 11.中座板采用椴木或杨木，含水率要求6-14%；使用铁粒代替传统铅粒配重，减少重金属使用，保证环保无污染； 12.调节档：鹅耳枥木实木（非多层）制作的调节档，不得有金属包裹； 13.环保：通过CQC中国环保产品认证。安全性要求：符合GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》标准。 | 9 | 台 |  | 11800 | 106200 |  |
|  | 幼儿活动室（9间）小计： |  | | | |  |  | 1128870 |  |
| **保健观察室及隔离室** | | | | | | | | | |
| 1 | 办公桌 | 1400\*600\*750 | 不低于以下要求： 1.基材：采用E0级实木多层免漆板，桌⾯厚度≥25mm，其余板材厚度18mm； 2.封边条：采⽤优质PVC同⾊封边条封边，厚度≥1.2mm； 3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂；  4.五⾦配件：采用品牌优质导轨.液压缓冲铰链.金属扣件；拉手为铝合金，表面电镀工艺； 5.采用一级冷轧钢，厚度≥1.5mm，采用二氧化碳气体保护焊接制作，焊道均匀，无脱焊，假焊，漏焊，夹渣等现象，经酸洗.磷化处理后粉末静电喷涂； 6.加背板。 | 2 | 张 |  | 1200 | 2400 |  |
| 2 | 办公椅 | 480\*520\*970 | 不低于以下要求： 1.基材：采用优质网布面料，防磨防污性好； 2.辅料：采用优于或等于35#高密度.高弹力聚氨脂海绵，可防氧化.防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； 3.塑料：采用尼龙塑料，抗拉性高，一次性成型； 4.架子：采用精抛喷涂厚度≥2.0钢管。 | 2 | 把 |  | 500 | 1000 |  |
| 3 | 药品器材柜 | 850\*400\*1850 | 不低于以下要求： 1.所有钢板均采用冷轧钢板制作。经十道防锈处理，确保钢板不易生锈； 2.其中柜体.层板.门板采用0.8mm厚，采用10道防锈前处理,碱性助洗脱脂，磷酸除锈，锌系磷化后，静电粉末喷涂，附着力强，环保无毒害无气味； 3.带锁具。 | 4 | 个 |  | 1000 | 4000 |  |
| 4 | 储物柜 | 1200\*350\*600 | 不低于以下要求： 1.基材：采用E0级实木多层免漆板，板材厚度18mm； 2.封边条：采⽤优质PVC同⾊封边条封边，厚度≥1.2mm；  3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂；  4.五⾦配件：采用品牌优质导轨.液压缓冲铰链.金属扣件；拉手为铝合金，表面电镀工艺； 5.带锁定功能万向轮； 6.颜色由使用方确定。 | 2 | 个 |  | 800 | 1600 |  |
| 5 | 茶水柜 | 800\*400\*800 | 不低于以下要求：  1.基材：采用E0级实木多层免漆板，厚度≥18mm，表面无裂纹，鼓泡.变色.起皱等现象； 2.封边条：采⽤优质PVC同⾊封边条封边，厚度≥1.2mm； 3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂；  4.五金配件：采用品牌优质导轨，液压缓冲铰链，金属扣件；  5.拉手：拉手为铝合金，表面电镀工艺。 | 1 | 个 |  | 800 | 800 |  |
| 6 | 幼儿桌（方桌） | 600\*600\*530 | 不低于以下要求： 1.基材：采用橡胶木实木，桌面厚度≥20mm，桌腿≥50\*50mm，横档≥80\*18mm，其他板材厚度≥18mm，加工工艺为榫卯结构，桌腿与横档之间用横拉撑链接使之更加牢固，含水率在8%-12%之间； 2.油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整.光洁.无气泡.无颗粒.无裂缝； 3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4.五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5.成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角，毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6.脚底配橡胶软垫。 | 1 | 张 |  | 350 | 350 |  |
| 7 | 幼儿椅 | 300\*300\*300 | 不低于以下要求：  1.基材：采用橡胶木实木，椅腿≥35\*35mm，横档≥40\*18mm，其他板材厚度≥18mm，加工工艺为榫卯结构，椅腿与横档之间用横拉撑链接使之更加牢固，含水率在8%-12%之间； 2.油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整.光洁.无气泡.无颗粒.无裂缝；  3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4.五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5.成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角，毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐；  6.脚底配橡胶软垫。 | 1 | 把 |  | 105 | 105 |  |
| 8 | 床 | 1400\*600\*550 | 不低于以下要求： 1.基材：采用橡胶木实木，含水率在8%-12%之间，厚度≥18mm，床板采用杉木，尺寸60\*14mm，每层床铺板下均需两根木楞支撑； 2.油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整.光洁.无气泡.无颗粒.无裂缝；  3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4.五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5.成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角.毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐；  6.脚底配橡胶软垫。 | 1 | 张 |  | 1200 | 1200 |  |
| 9 | 三层柜 | 1000\*300\*800 | 不低于以下要求：  1.基材：采用橡胶木实木，板材厚度≥18mm，含水率在8%-12%之间； 2.油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整.光洁.无气泡.无颗粒.无裂缝；  3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4.五金配件：采用品牌优质五金组装螺丝； 5.成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角.毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐；  6.带锁定功能万向轮。 | 1 | 个 |  | 1100 | 1100 |  |
| 10 | 图书柜 | 800\*400\*800 | 不低于以下要求：  1.基材：采用橡胶木实木，板材厚度≥18mm，含水率在8%-12%之间； 2.油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整.光洁.无气泡.无颗粒.无裂缝；  3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4.五金配件：采用品牌优质五金组装螺丝； 5.成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角.毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐；  6.带锁定功能万向轮； 7.放图书处加圆形木制横档。 | 1 | 个 |  | 1200 | 1200 |  |
| 11 | 晨检车 | 500\*400\*870 | 不低于以下要求： 1.采用优质不锈钢材质制作，平板式层板方便货物的周转放置，上下层四周T字型护栏，有效防止推动时长扁形物品从护栏处滑落； 2.立柱式稳定性能好，有效节省空间； 3.层板采用HL长丝板，高质整洁，便于清洗； 4.整车氩弧焊接，后期四道打磨抛光处理工序，细节处精致到位。 | 1 | 个 |  | 1000 | 1000 |  |
| 12 | 电子秤 | 440\*320\*816 | 不低于以下要求： 1.测量范围：70cm-190cm ，称重范围200g-200kg； 2.采用建筑钢化玻璃，质轻而坚韧，硬度高.耐磨损，抗压力强，清晰刻度尺，优质铝支撑杆，LED大屏显示。 | 1 | 个 |  | 800 | 800 |  |
| 13 | 冰箱 |  | 不低于以下要求：能效等级：一级能效；变频/定频：变频；门款式：对开门；总容积：450-499L；制冷方式：风冷；控温方式：电脑控温 | 1 | 台 |  | 3000 | 3000 |  |
|  | 保健观察室及隔离室小计： |  | | | |  |  | 18555 |  |
| **门卫室（警卫收发室）** | | | | | | | | | |
| 1 | 桌子 | 1200\*600\*750 | 不低于以下要求：  1.基材：采用E0级实木多层免漆板，厚度≥18mm，表面无裂纹，鼓泡.变色.起皱等现象； 2.封边条：采⽤优质PVC同⾊封边条封边，厚度≥1.2mm； 3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂；  4.五金配件：采用品牌优质导轨.液压缓冲铰链.金属扣件；  5.拉手：拉手为铝合金，表面电镀工艺。 | 1 | 张 |  | 1400 | 1400 |  |
| 2 | 椅子 | 480\*520\*970 | 不低于以下要求： 1.基材：采用优质网布面料，防磨防污性好； 2.辅料：采用优于或等于35#高密度.高弹力聚氨脂海绵，可防氧化.防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； 3.塑料：采用尼龙塑料，抗拉性高，一次性成型； 4.架子：采用精抛喷涂厚度≥2.0钢管； 5.颜色由使用方确定。 | 2 | 把 |  | 500 | 1000 |  |
| 3 | 器材柜 | 900\*400\*1800 | 不低于以下要求： 1.采用冷轧钢板厚度≥0.8mm冲剪.折边.焊接.喷塑等组装而成，深层使用进口涂装流水线； 2.磷化酸洗，静电喷塑，防腐.防水.防脱落.抗高温，易清洗，十二道防锈处理； 3.表面粉末静电喷涂产品达到国家环保标准。 | 2 | 个 |  | 1600 | 3200 |  |
| 4 | 防爆八大件 | **/** | 不低于以下要求： 1.配备：防爆盾牌.防割手套.防爆头盔.钢叉.可弯曲橡胶辊.防刺服.强光手电.催泪喷射器。 | 2 | 套 |  | 1200 | 2400 |  |
| 5 | 钢制储物柜 | 850\*400\*1850 | 不低于以下要求： 1.所有钢板均采用冷轧钢板制作。经十道防锈处理，确保钢板不易生锈； 2.其中柜体.层板.门板采用0.8mm厚，采用10道防锈前处理,碱性助洗脱脂，磷酸除锈，锌系磷化后，静电粉末喷涂，附着力强，环保无毒害无气味； 3.带锁具。 | 1 | 个 |  | 1000 | 6650 |  |
| 6 | 值班床 | 1000\*2000 | 不低于以下要求： 1.采用E0级实木多层免漆板，厚度≥18mm； 2.封边条：采⽤优质PVC同⾊封边条封边，厚度≥1.2mm； 3.五⾦配件：采用标准五金件。 | 1 | 张 |  | 2000 | 2000 |  |
|  | 门卫室（警卫收发室）小计： |  | | | |  |  | 16650 |  |
|  | **教师办公室1** | | | | | | | | |
| 1 | 办公桌 | 1400\*600\*750 | 不低于以下要求： 1.基材：采用E0级实木多层免漆板，桌⾯厚度≥25mm，其余板材厚度18mm； 2.封边条：采⽤优质PVC同⾊封边条封边，厚度≥1.2mm； 3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂；  4.五⾦配件：采用品牌优质导轨.液压缓冲铰链.金属扣件；拉手为铝合金，表面电镀工艺； 5.采用一级冷轧钢，厚度≥1.5mm，采用二氧化碳气体保护焊接制作，焊道均匀，无脱焊.假焊.漏焊.夹渣等现象，经酸洗.磷化处理后粉末静电喷涂； 6.加背板。 | 2 | 张 |  | 1200 | 2400 |  |
| 2 | 办公椅 | 480\*520\*970 | 不低于以下要求： 1.基材：采用优质网布面料，防磨防污性好； 2.辅料：采用优于或等于35#高密度.高弹力聚氨脂海绵，可防氧化.防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； 3.塑料：采用尼龙塑料，抗拉性高，一次性成型； 4.架子：采用精抛喷涂厚度≥2.0钢管。 | 2 | 把 |  | 500 | 1000 |  |
| 3 | 钢制储物柜 | 850\*400\*1850 | 不低于以下要求： 1.采用冷轧钢板制作，经12道喷塑前防腐.防锈处理，确保钢板不易生锈； 2.其中柜体.门板.层板采用≥0.8mm厚； 3.平面静电喷塑技术喷塑，采用环保型粉末,工艺采用最新数控电焊技术焊接，部分大型磨具一次冲压成型，减少焊接点，使外观更加美观。 | 5 | 个 |  | 1000 | 5000 |  |
| 4 | 储物柜 | 1200\*350\*600 | 不低于以下要求： 1.基材：采用E0级实木多层免漆板，板材厚度18mm； 2.封边条：采⽤优质PVC同⾊封边条封边，厚度≥1.2mm；  3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂；  4.五⾦配件：采用品牌优质导轨.液压缓冲铰链.金属扣件；拉手为铝合金，表面电镀工艺； 5.带锁定功能万向轮； 6.颜色由使用方确定。 | 2 | 个 |  | 800 | 1600 |  |
| 5 | 茶水柜 | 800\*400\*800 | 不低于以下要求：  1.基材：采用E0级实木多层免漆板，厚度≥18mm，表面无裂纹，鼓泡.变色.起皱等现象； 2.封边条：采⽤优质PVC同⾊封边条封边，厚度≥1.2mm； 3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂；  4.五金配件：采用品牌优质导轨.液压缓冲铰链.金属扣件；  5.拉手：拉手为铝合金，表面电镀工艺。 | 1 | 个 |  | 800 | 800 |  |
|  | 教师办公室1小计： |  | | | |  |  | 10800 |  |
|  | **资料室** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢制储物柜 | 850\*390\*1850 | 不低于以下要求： 1.采用冷轧钢板制作，经12道喷塑前防腐.防锈处理，确保钢板不易生锈； 2.其中柜体.门板.层板采用≥0.8mm厚； 3.平面静电喷塑技术喷塑，采用环保型粉末,工艺采用最新数控电焊技术焊接，部分大型磨具一次冲压成型，减少焊接点，使外观更加美观。 | 10 | 个 |  | 1000 | 10000 |  |
|  | 资料室小计： |  | | | |  |  | 10000 |  |
| **教师办公室2** | | | | | | | | | |
| 1 | 办公桌 | 1400\*600\*750 | 不低于以下要求：  1.基材：采用E0级实木多层免漆板，桌⾯厚度≥25mm，其余板材厚度18mm，表面无裂纹，鼓泡.变色.起皱等现象； 2.封边条：采⽤优质PVC同⾊封边条封边，厚度≥1.2mm； 3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂；  4.加背板； 5.颜色由使用方确定。 | 2 | 张 |  | 1200 | 2400 |  |
| 2 | 办公椅 | 480\*520\*970 | 不低于以下要求： 1.基材：采用优质网布面料，防磨防污性好； 2.辅料：采用优于或等于35#高密度.高弹力聚氨脂海绵，可防氧化.防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； 3.塑料：采用尼龙塑料，抗拉性高，一次性成型； 4.架子：采用精抛喷涂厚度≥2.0钢管。 | 2 | 把 |  | 500 | 1000 |  |
| 3 | 储物柜 | 1200\*350\*600 | 不低于以下要求： 1.基材：采用E0级实木多层免漆板，板材厚度18mm； 2.封边条：采⽤优质PVC同⾊封边条封边，厚度≥1.2mm；  3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂；  4.五⾦配件：采用品牌优质导轨.液压缓冲铰链.金属扣件；拉手为铝合金，表面电镀工艺； 5.带锁定功能万向轮； 6.颜色由使用方确定。 | 2 | 个 |  | 800 | 1600 |  |
| 4 | 钢制储物柜 | 850\*400\*1850 | 不低于以下要求： 1.采用冷轧钢板制作，经12道喷塑前防腐.防锈处理，确保钢板不易生锈； 2.其中柜体.门板.层板采用≥0.8mm厚； 3.平面静电喷塑技术喷塑，采用环保型粉末,工艺采用最新数控电焊技术焊接，部分大型磨具一次冲压成型，减少焊接点，使外观更加美观。 | 2 | 个 |  | 1000 | 2000 |  |
| 5 | 茶水柜 | 800\*400\*800 | 不低于以下要求：  1.基材：采用E0级实木多层免漆板，厚度≥18mm，表面无裂纹，鼓泡.变色.起皱等现象； 2.封边条：采⽤优质PVC同⾊封边条封边，厚度≥1.2mm； 3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂；  4.五金配件：采用品牌优质导轨.液压缓冲铰链.金属扣件；  5.拉手：拉手为铝合金，表面电镀工艺。 | 1 | 个 |  | 800 | 800 |  |
|  | 教师办公室2小计： | 7800 | | | |  |  | 7800 |  |
| **多功能厅** | | | | | | | | | |
| 1 | 演讲台 | 600\*450\*1155 | 不低于以下要求：  1.基材：采用E0级实木多层免漆板，厚度≥18mm，表面无裂纹，鼓泡.变色.起皱等现象； 2.封边条：采⽤优质PVC同⾊封边条封边，厚度≥1.2mm； 3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂；  4.五金配件：采用品牌优质金属扣件。 | 1 | 张 |  | 1200 | 1200 |  |
| 2 | 折叠条桌 | 1200\*400\*750 | 不低于以下要求： 1.采用E0级实木多层免漆板，桌⾯厚度≥25mm； 2.封边条：采⽤优质PVC同⾊封边条封边，厚度≥1.2mm； 3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4.桌脚：采用1.2旦管折弯而成，表面全处理后高温静电喷涂； 5.横杆：采用1.0旦管折弯而成，表面全处理后高温静电喷涂； 6.书网：层板为0.8mm钢板冲压折边，表面全处理后高温静电喷涂； 7.刹车轮；4个轮都为刹车轮，采用优质增强尼龙为基材，在受压迫100kg内不易损坏，移动杂音小，耐磨性大带刹车PU静音轮。 | 3 | 张 |  | 1000 | 3000 |  |
| 3 | 办公椅 | 480\*520\*970 | 不低于以下要求： 1.基材：采用优质网布面料，防磨防污性好； 2.辅料：采用优于或等于35#高密度.高弹力聚氨脂海绵，可防氧化.防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； 3.塑料：采用尼龙塑料，抗拉性高，一次性成型； 4.架子：采用精抛喷涂厚度≥2.0钢管。 | 6 | 把 |  | 500 | 3000 |  |
| 4 | 幼儿桌（长桌） | 1200\*600\*510（中班） | 不低于以下要求：  1.基材：采用橡胶木实木，桌面厚度≥20mm，桌腿≥50\*50mm，横档≥80\*18mm，其他板材厚度≥18mm，加工工艺为榫卯结构，桌腿与横档之间用横拉撑链接使之更加牢固，含水率在8%-12%之间； 2.油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整.光洁.无气泡.无颗粒.无裂缝；  3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4.五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5.成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角.毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐；  6.脚底配橡胶软垫。 | 11 | 张 |  | 500 | 5500 |  |
| 5 | 幼儿椅 | 335\*380\*545 | 不低于以下要求： 1.按照人体工程学设计，坐感舒适，不易疲劳，座.靠背采用高分子塑料；  2.颜色由园方确定。 | 50 | 张 |  | 120 | 6000 |  |
| 6 | 叠加椅 | 390\*470\*770 | 不低于以下要求： 1.采用冷轧高频光亮管，模具折弯成型，表面除油.除锈.磷化.电镀处理，钢制椅脚，承重性强； 2.椅面椅脚采用PP聚丙烯塑料； 3.可叠加放置。按照人体工程学设计，坐感舒适，不易疲劳，承压可达200公斤。整体产品达国家环保安全标准； 4.颜色由园方确定。 | 50 | 把 |  | 300 | 15000 |  |
| 7 | 钢琴 |  | 不低于以下要求： 1.五金件：钢琴外观可见的五金件采用不易氧化的金属；顶盖铰链有加强筋的结构，能更稳定安全支撑顶盖； 2.外壳：光面黑色；采用不饱和树脂油漆，表面平整光亮；板面需粘贴防火板； 3.键盖商标使用镍片材质材料并封在油漆里； 4.上门：上门板固定卡扣采用精密模具加工的高分子材料固定件（非弹簧结构），结构牢固，安全耐用；上门板内侧安装金属长梁，能防止上门板长时间受温湿度变化影响导致的变形，且方便上门板拆装； 5.下门：采用下门边框装配结构，使下门板开合时避免与琴腿碰撞； 6.谱架：采用实木制作。谱架铰链有插销固定结构，使谱架在闭合时可通过插销固定，防止时间长了之后铰链松动导致谱架闭合不紧，从而影响键盘盖关闭受阻； 7.铁板：翻砂工艺铸铁板； 8.琴弦：圆形弦（截面为正圆形），镀锡防锈钢线；最大有效弦长不少于118cm； 9.音板：采用寒带地区缓慢生长的鱼鳞松制作的实木音板；音板须有防开裂防变形的特殊工艺或结构； 10.键盘：键板采用不易变形的杨木层积材制作，含水率要求：6-12%； 11.中座板采用椴木或杨木，含水率要求6-14%；使用铁粒代替传统铅粒配重，减少重金属使用，保证环保无污染； 12.调节档：鹅耳枥木实木（非多层）制作的调节档，不得有金属包裹； 13.环保：通过CQC中国环保产品认证。安全性要求：符合GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》标准。 | 1 | 台 |  | 12000 | 12000 |  |
|
|  | 多功能厅小计： |  | | | |  |  | 45700 |  |
| **美工室** | | | | | | | | | |
| 1 | 美工桌+美工架 | 2400\*1200\*530 | 不低于以下要求：  1.基材：采用橡胶木实木，桌面厚度≥20mm，桌腿≥50\*50mm，横档≥80\*18mm，其他板材厚度≥18mm，加工工艺为榫卯结构，桌腿与横档之间用横拉撑链接使之更加牢固，含水率在8%-12%之间； 2.油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整.光洁.无气泡.无颗粒.无裂缝；  3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4.五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5.成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角.毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐；  6.脚底配橡胶软垫。 | 1 | 套 |  | 2400 | 2400 |  |
| 2 | 美工凳 | 300\*250\*300 | 不低于以下要求：  1.基材：采用橡胶木实木，椅腿≥35\*35mm，横档≥40\*18mm，其他板材厚度≥18mm，加工工艺为榫卯结构，椅腿与横档之间用横拉撑链接使之更加牢固，含水率在8%-12%之间； 2.油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整.光洁.无气泡.无颗粒.无裂缝；  3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4.五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5.成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角.毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐；  6.脚底配橡胶软垫。 | 10 | 把 |  | 200 | 2000 |
| 3 | 陶泥桌 | 1500\*1000\*510 | 不低于以下要求：  1.基材：采用橡胶木实木，桌面厚度≥20mm，桌腿≥50\*50mm，横档≥80\*18mm，其他板材厚度≥18mm，加工工艺为榫卯结构，桌腿与横档之间用横拉撑链接使之更加牢固，含水率在8%-12%之间； 2.油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整.光洁.无气泡.无颗粒.无裂缝；  3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4.五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5.成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角.毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐；  6.脚底配橡胶软垫。 | 1 | 张 |  | 800 | 800 |  |
| 4 | 陶泥架 | 1500\*400\*500 | 不低于以下要求：  1.基材：采用橡胶木实木，板材厚度≥18mm，含水率在8%-12%之间； 2.油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整.光洁.无气泡.无颗粒.无裂缝；  3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4.五金配件：采用品牌优质五金组装螺丝； 5.成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角.毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 | 1 | 个 |  | 800 | 800 |  |
| 5 | 陶泥凳 | 300\*300\*300 | 不低于以下要求：  1.基材：采用橡胶木实木，板材厚度≥18mm，加工工艺为榫卯结构，含水率在8%-12%之间； 2.油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整.光洁.无气泡.无颗粒.无裂缝；  3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4.五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5.成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角.毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐；  6.脚底配橡胶软垫。 | 6 | 把 |  | 250 | 1500 |  |
| 6 | 陶泥边桌 | 1000\*600\*510 | 不低于以下要求：  1.基材：采用橡胶木实木，桌面厚度≥20mm，桌腿≥50\*50mm，横档≥80\*18mm，其他板材厚度≥18mm，加工工艺为榫卯结构，桌腿与横档之间用横拉撑链接使之更加牢固，含水率在8%-12%之间； 2.油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整.光洁.无气泡.无颗粒.无裂缝；  3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4.五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5.成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角.毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐；  6.脚底配橡胶软垫。 | 1 | 个 |  | 800 | 800 |  |
| 7 | 三角高桌 | 600\*500 | 不低于以下要求：  1.基材：采用橡胶木实木，板材厚度≥18mm，加工工艺为榫卯结构，含水率在8%-12%之间； 2.油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整.光洁.无气泡.无颗粒.无裂缝；  3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4.五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5.成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角.毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐；  6.脚底配橡胶软垫。 | 1 | 张 |  | 600 | 600 |  |
| 8 | 三角矮桌 | 600\*400 | 不低于以下要求：  1.基材：采用橡胶木实木，板材厚度≥18mm，加工工艺为榫卯结构，含水率在8%-12%之间； 2.油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整.光洁.无气泡.无颗粒.无裂缝；  3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4.五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5.成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角.毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐；  6.脚底配橡胶软垫。 | 1 | 张 |  | 500 | 500 |  |
| 9 | 树形隔断 | 1200\*150\*2600 | 不低于以下要求：  1.基材：采用橡胶木实木，板材厚度≥18mm，加工工艺为榫卯结构，含水率在8%-12%之间； 2.油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整.光洁.无气泡.无颗粒.无裂缝；  3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4.五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5.成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角.毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 | 1 | 个 |  | 3200 | 3200 |  |
| 10 | 多功能柜 | 1000\*400\*800 | 不低于以下要求：  1.基材：采用橡胶木实木，板材厚度≥18mm，加工工艺为榫卯结构，含水率在8%-12%之间； 2.油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整.光洁.无气泡.无颗粒.无裂缝；  3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4.五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5.成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角.毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6.带锁定功能万向轮。 | 1 | 个 |  | 1300 | 1300 |  |
| 11 | 三层材料柜 | 1000\*400\*800 | 不低于以下要求：  1.基材：采用橡胶木实木，板材厚度≥18mm，加工工艺为榫卯结构，含水率在8%-12%之间； 2.油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整.光洁.无气泡.无颗粒.无裂缝；  3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4.五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5.成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角.毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6.带锁定功能万向轮。 | 1 | 个 |  | 1200 | 1200 |  |
| 12 | 多格材料柜 | 1000\*400\*800 | 不低于以下要求：  1.基材：采用橡胶木实木，板材厚度≥18mm，加工工艺为榫卯结构，含水率在8%-12%之间； 2.油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整.光洁.无气泡.无颗粒.无裂缝；  3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4.五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5.成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角.毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6.带锁定功能万向轮。 | 1 | 个 |  | 1300 | 1300 |  |
| 13 | 四格材料柜 | 600\*300\*650 | 不低于以下要求：  1.基材：采用橡胶木实木，板材厚度≥18mm，加工工艺为榫卯结构，含水率在8%-12%之间； 2.油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整.光洁.无气泡.无颗粒.无裂缝；  3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4.五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5.成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角.毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6.带锁定功能万向轮。 | 1 | 个 |  | 1000 | 1000 |  |
| 14 | 半圆弧柜 | 300\*300\*650 | 不低于以下要求：  1.基材：采用橡胶木实木，板材厚度≥18mm，加工工艺为榫卯结构，含水率在8%-12%之间； 2.油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整.光洁.无气泡.无颗粒.无裂缝；  3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4.五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5.成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角.毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6.带锁定功能万向轮。 | 2 | 个 |  | 800 | 1600 |  |
| 15 | 材料架 | 1000\*300\*800 | 不低于以下要求：  1.基材：采用橡胶木实木，板材厚度≥18mm，加工工艺为榫卯结构，含水率在8%-12%之间； 2.油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整.光洁.无气泡.无颗粒.无裂缝；  3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4.五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5.成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角.毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6.带锁定功能万向轮。 | 2 | 个 |  | 1200 | 2400 |  |
| 16 | 美工材料柜 | 1200\*300\*800 | 不低于以下要求：  1.基材：采用橡胶木实木，板材厚度≥18mm，加工工艺为榫卯结构，含水率在8%-12%之间； 2.油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整.光洁.无气泡.无颗粒.无裂缝；  3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4.五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5.成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角.毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6.带锁定功能万向轮。 | 2 | 个 |  | 1500 | 3000 |  |
| 17 | 多功能材料柜 | 1000\*300\*2400 | 不低于以下要求： 1.基材：采用橡胶木实木，板材厚度≥18mm，含水率在8%-12%之间。 2.油漆：采用环保油漆，三底两面工艺。 3.成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角.毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 4.脚底配橡胶软垫。 | 2 | 个 |  | 2500 | 5000 |  |
| 18 | 多格柜 | 1000\*300\*1100 | 不低于以下要求：  1.基材：采用橡胶木实木，板材厚度≥18mm，加工工艺为榫卯结构，含水率在8%-12%之间； 2.油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整.光洁.无气泡.无颗粒.无裂缝；  3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4.五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5.成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角.毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6.带锁定功能万向轮。 | 1 | 个 |  | 1300 | 1300 |  |
| 19 | 涂鸦墙 | 4000\*2200 | 不低于以下要求：  1.木工板基层，实木边框20mm；  2.由黑色的磁性板 .洞洞板.软木板组成。 | 8 | ㎡ |  | 1000 | 8000 |  |
| 20 | 8色大蜡笔 | 98\*10 | 不低于以下要求： 1.尺寸：98\*10mm，200支一组； 2.材质：蜡笔； 3.结实耐用，易于抓握； 4.多种颜色，提高儿童创作积极性。 | 1 | 套 |  | 500 | 500 |  |
| 21 | 指尖拓印家 | 8种纹路 | 不低于以下要求： 1.材质：安全塑胶； 2.内含8种纹路拓印章； 3.只需将手指穿进固定带，即可随心拓印创作,不易滑落。 | 1 | 套 |  | 582 | 582 |  |
| 22 | 魔力沙 | 150\*220 | 不低于以下要求： 1.尺寸：150\*220mm，底宽80mm，1KG一组； 2.材质：玻璃微珠，魔力沙幼儿创意材料； 3.色彩丰富.柔软细腻，培养孩子塑造艺术造型空间能力，拓展孩子独立思考和学习的动手能力。 | 1 | 套 |  | 402 | 402 |  |
| 23 | 10色水彩杯 | 10色 | 不低于以下要求： 1.整体高度95mm，杯底直径65mm。杯口直径76mm； 2.10个一组，缤纷十色，加盖设计不易溢出，杯盖凹槽设计可放置水彩笔。 | 1 | 套 |  | 920 | 920 |  |
| 24 | 连结颜料盒 | 标准 | 不低于以下要求： 1.材质：安全塑料； 2.可盛放颜料等溶液，也可用作收纳盒或者清洗水彩笔，可自由连接多种造型搭配。 | 1 | 套 |  | 756 | 756 |  |
| 25 | 蘑菇蜡笔 | 6色 | 不低于以下要求： 1.6支一组； 2.材质：蜡笔，内含6色蜡笔及笔握。红.粉.黄.绿.蓝.黑共6色，好握更好画，另有蜡笔芯补充包可购买。 | 1 | 套 |  | 228 | 228 |  |
| 26 | 24色丝滑炫彩棒 | 24色 | 不低于以下要求： 1.尺寸：130mm，24支一组； 2.材质：水溶蜡+PVC，易清洗.不脏手.不易断的炫彩棒，颜色丰富亮丽，笔触细腻丝滑，易涂抹易上色，透明手提式笔盒，有内置卡扣固定笔，方便收纳携带。 | 1 | 套 |  | 180 | 180 |  |
| 27 | 炫彩底刮画纸-太空 | 420\*285 | 不低于以下要求： 1.尺寸：420\*285mm，5张一组； 2.材质：纸质； 3.黑色表面,底色为缤纷炫彩色，色彩明丽，给创作提供无限空间,提高了提高了想象力。 | 1 | 套 |  | 48 | 48 |  |
| 28 | 炫彩底刮画纸-面具 | 420\*285 | 不低于以下要求： 1.尺寸：420\*285mm，5张一组； 2.材质：纸质； 3.黑色表面,底色为缤纷炫彩色，色彩明丽，给创作提供无限空间,提高了提高了想象力。 | 1 | 套 |  | 48 | 48 |  |
| 29 | 缤纷水果大印章 | 直径75mm | 不低于以下要求： 1.尺寸：直径75mm，6个一组； 2.内含6种水果印章，有苹果.橘子及草莓等，可认识多种蔬果，透明印板好掌握方向。 | 1 | 套 |  | 400 | 400 |  |
| 30 | 百变表情大印章 | 直径75mm | 不低于以下要求： 1.尺寸：直径75mm，10个一组； 2.内含10种印章，开心.生气.难过或惊喜印出你的表情，认识自我情绪。 | 1 | 套 |  | 738 | 738 |  |
| 31 | 固体胶棒套装 | 8g/支 | 不低于以下要求： 1.规格：8g/支，24支/盒 24支一组； 2；材质：PVP，紫色胶体胶棒，精准定位，粘性强.易清洗.涂沫顺滑，无毒无酸，适合幼儿安全使用。 | 1 | 套 |  | 222 | 222 |  |
| 32 | 可洗式白胶 | 5公升 | 不低于以下要求： 1.规格：5公升，单桶； 2.材质：白胶，安全无毒，适用于粘接木材.硬纸板.纸箱等物品，是小朋友制作各类工艺品的好帮手，可另外分装到小瓶中更方便使用。 | 1 | 套 |  | 222 | 222 |  |
| 33 | 汤匙娃娃DIY组 | 230 | 不低于以下要求： 1.尺寸：230mm，10支一组； 2.材质：木制； 3.包括10支木匙及6种工艺材料包，自制汤匙娃娃，附有说明。 鼓励幼儿发挥创意，用彩笔绘画并用亮片等进行装饰，打造个性十足的汤匙娃娃。 | 1 | 套 |  | 126 | 126 |  |
| 34 | 大粉笔 | 115\*75\*60 | 不低于以下要求： 1.尺寸：盒装115\*75\*60（mm），8个一组； 2.材质：粉笔，颜色丰富的彩色粉笔，可让幼儿在小黑板上随意的涂鸦.创作，发展幼儿的想象力与创造力，锻炼小手肌肉的灵活性。 | 1 | 套 |  | 48 | 48 |  |
| 35 | 25支缤纷水彩笔（新） | 100-200 | 不低于以下要求： 1.尺寸：100-200mm,25支一组； 2.材质：塑料.木制； 3.颜色丰富且多种规格手柄和刷头，手柄易握，非常适合大中小班年龄段的幼儿使用。 | 1 | 套 |  | 150 | 150 |  |
| 36 | 易握雪花形蜡笔 | 12色 | 不低于以下要求： 1.单盒； 2.材质：石蜡 内含12色雪花形蜡笔，易握不沾手，实心不易碎； 3.独特的雪花造型充满了童趣，提升宝贝对绘画的好奇心，更能收货绘画的愉悦感。 | 1 | 套 |  | 210 | 210 |  |
|  | 美工室小计： |  | | | |  |  | 44480 |  |
| **幼儿阅览室** | | | | | | | | | |
| 1 | 阅读桌椅 （1桌+3椅） | 直径600\*510 | 不低于以下要求：  1.基材：采用橡胶木实木，桌面厚度≥20mm，桌腿≥50\*50mm，桌腿间横档≥80\*18mm，椅腿≥40\*25mm，椅腿间横档≥40\*18mm，其他板材厚度≥18mm，加工工艺为榫卯结构，腿与横档之间用横拉撑链接使之更加牢固，含水率在8%-12%之间； 2.油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整.光洁.无气泡.无颗粒.无裂缝；  3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4.五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5.成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角.毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐；  6.脚底配橡胶软垫。 | 3 | 套 |  | 600 | 1800 |  |
| 2 | 墙面图书柜 | 4900\*300\*2400 | 不低于以下要求：  1.基材：采用橡胶木实木，板材厚度≥18mm，含水率在8%-12%之间； 2.油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整.光洁.无气泡.无颗粒.无裂缝；  3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4.五金配件：采用品牌优质导轨.液压缓冲铰链.五金组装螺丝； 5.成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角.毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6.下面三排做斜面，加挡板；左边造型高度调整成适合放小点的图书。 | 4.9 | m |  | 2700 | 13230 |  |
| 3 | 阅读展示柜 | 2400\*200\*1800 | 不低于以下要求：  1.基材：采用橡胶木实木，板材厚度≥18mm，含水率在8%-12%之间； 2.油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整.光洁.无气泡.无颗粒.无裂缝；  3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4.五金配件：采用品牌优质五金组装螺丝； 5.成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角.毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 | 2.4 | m |  | 2700 | 6480 |  |
| 4 | 移动书架 | 1000\*250\*400 | 不低于以下要求：  1.基材：采用橡胶木实木，板材厚度≥18mm，含水率在8%-12%之间； 2.油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整.光洁.无气泡.无颗粒.无裂缝；  3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4.五金配件：采用品牌优质五金组装螺丝； 5.成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角.毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 | 1 | 个 |  | 600 | 600 |  |
| 5 | 阅读阁楼 | 1600\*1600\*2300 | 不低于以下要求： 1.基材：采用橡胶木实木，板材厚度≥18mm，含水率在8%-12%之间； 2.油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整.光洁.无气泡.无颗粒.无裂缝；  3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4.五金配件：采用品牌优质五金组装螺丝； 5.成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角.毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 | 1 | 组 |  | 26500 | 26500 |  |
| 6 | 书柜 | 600\*250\*1400 | 不低于以下要求：  1.基材：采用橡胶木实木，板材厚度≥18mm，含水率在8%-12%之间； 2.油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整.光洁.无气泡.无颗粒.无裂缝；  3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4.五金配件：采用品牌优质五金组装螺丝； 5.成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角.毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 | 2 | 个 |  | 1500 | 3000 |
| 7 | 阅读软包凳 | 1400\*250\*600 | 不低于以下要求：  1.基材：采用橡胶木实木，板材厚度≥18mm，含水率在8%-12%之间； 2.油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整.光洁.无气泡.无颗粒.无裂缝；  3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4.五金配件：采用品牌优质五金组装螺丝； 5.成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角.毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 4.配软包垫。 | 1 | 个 |  | 1610 | 1610 |
| 8 | 图书柜 | 600\*200\*600 | 不低于以下要求：  1.基材：采用橡胶木实木，板材厚度≥18mm，含水率在8%-12%之间； 2.油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整.光洁.无气泡.无颗粒.无裂缝；  3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4.五金配件：采用品牌优质五金组装螺丝； 5.成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角.毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 | 2 | 个 |  | 800 | 1600 |
|  | 幼儿阅览室小计： |  | | | |  |  | 54820 |  |
| **教师餐厅** | | | | | | | | | |
| 1 | 餐桌 | 3000\*1200\*750 | 不低于以下要求：  1.基材：采用橡胶木实木，板材厚度≥18mm，含水率在8%-12%之间； 2.油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整.光洁.无气泡.无颗粒.无裂缝；  3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4.五金配件：采用品牌优质五金组装螺丝； 5.成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角.毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 | 1 | 张 |  | 3000 | 3000 |  |
| 2 | 餐椅 | 450\*500\*800 | 不低于以下要求：  1.基材：采用橡胶木实木，椅腿≥40\*25mm，横档≥40\*18mm，其他板材厚度≥18mm，加工工艺为榫卯结构，椅腿与横档之间用横拉撑链接使之更加牢固，含水率在8%-12%之间； 2.油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整.光洁.无气泡.无颗粒.无裂缝；  3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4.五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5.成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角.毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐；  6.脚底配橡胶软垫。 | 9 | 把 |  | 500 | 4500 |  |
|  | 教师餐厅小计： |  | | | |  |  | 7500 |  |
| **副园长室** | | | | | | | | | |
| 1 | 办公桌 | 1400\*600\*750 | 不低于以下要求：  1.基材：采用E0级实木多层免漆板，桌⾯厚度≥25mm，其余板材厚度18mm，表面无裂纹，鼓泡.变色.起皱等现象； 2.封边条：采⽤优质PVC同⾊封边条封边，厚度≥1.2mm； 3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂；  4.加背板； 5.颜色由使用方确定。 | 2 | 张 |  | 1200 | 2400 |  |
| 2 | 办公椅 | 650\*600\*1190 | 不低于以下要求： 1.优质加厚西皮，高回弹高密度纯海棉，坐感舒适，久坐不易变形； 2.四档可躺锁定底盘，协强三级气杆，通过BIFMA（X5.1）认证； 3.Ф350mm铝合金方管脚，过BIFMA冲压静压测试； 4.60mmPU静音银边脚轮。 | 2 | 把 |  | 500 | 1000 |  |
| 3 | 钢制储物柜 | 850\*400\*1850 | 不低于以下要求： 1.所有钢板均采用冷轧钢板制作。经十道防锈处理，确保钢板不易生锈； 2.其中柜体.层板.门板采用0.8mm厚，采用10道防锈前处理,碱性助洗脱脂，磷酸除锈，锌系磷化后，静电粉末喷涂，附着力强，环保无毒害无气味； 3.带锁具。 | 3 | 个 |  | 950 | 2850 |  |
| 4 | 茶水柜 | 800\*400\*800 | 不低于以下要求：  1.基材：采用E0级实木多层免漆板，厚度≥18mm，表面无裂纹，鼓泡.变色.起皱等现象； 2.封边条：采⽤优质PVC同⾊封边条封边，厚度≥1.2mm； 3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂；  4.五金配件：采用品牌优质导轨.液压缓冲铰链.金属扣件；  5.拉手：拉手为铝合金，表面电镀工艺。 | 1 | 个 |  | 800 | 800 |  |
| 5 | 储物柜 | 1400\*350\*600 | 不低于以下要求： 1.基材：采用E0级实木多层免漆板，板材厚度18mm； 2.封边条：采⽤优质PVC同⾊封边条封边，厚度≥1.2mm；  3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂；  4.五⾦配件：采用品牌优质导轨.液压缓冲铰链.金属扣件；拉手为铝合金，表面电镀工艺； 5.带锁定功能万向轮； 6.颜色由使用方确定。 | 2 | 个 |  | 1400 | 2800 |  |
|  | 副园长室小计： |  | | | |  |  | 9850 |  |
| **园长室** | | | | | | | | | |
| 1 | 办公桌 | 1600\*600\*750 | 不低于以下要求：  1.基材：采用E0级实木多层免漆板，桌⾯厚度≥25mm，其余板材厚度18mm，表面无裂纹，鼓泡.变色.起皱等现象； 2.封边条：采⽤优质PVC同⾊封边条封边，厚度≥1.2mm； 3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂；  4.加背板； 5.颜色由使用方确定。 | 1 | 张 |  | 1400 | 1400 |  |
| 2 | 办公椅 | 650\*600\*1190 | 不低于以下要求： 1.优质加厚西皮，高回弹高密度纯海棉，坐感舒适，久坐不易变形； 2.四档可躺锁定底盘，协强三级气杆，通过BIFMA（X5.1）认证； 3.Ф350mm铝合金方管脚，过BIFMA冲压静压测试； 4.60mmPU静音银边脚轮。 | 1 | 把 |  | 500 | 500 |  |
| 3 | 钢制储物柜 | 850\*400\*1850 | 不低于以下要求： 1.所有钢板均采用冷轧钢板制作。经十道防锈处理，确保钢板不易生锈； 2.其中柜体.层板.门板采用0.8mm厚，采用10道防锈前处理,碱性助洗脱脂，磷酸除锈，锌系磷化后，静电粉末喷涂，附着力强，环保无毒害无气味； 3.带锁具。 | 3 | 个 |  | 950 | 2850 |  |
| 4 | 茶水柜 | 800\*400\*800 | 不低于以下要求：  1.基材：采用E0级实木多层免漆板，厚度≥18mm，表面无裂纹，鼓泡.变色.起皱等现象； 2.封边条：采⽤优质PVC同⾊封边条封边，厚度≥1.2mm； 3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂；  4.五金配件：采用品牌优质导轨.液压缓冲铰链.金属扣件；  5.拉手：拉手为铝合金，表面电镀工艺。 | 1 | 个 |  | 800 | 800 |  |
| 5 | 储物柜 | 1400\*350\*600 | 不低于以下要求： 1.基材：采用E0级实木多层免漆板，板材厚度18mm； 2.封边条：采⽤优质PVC同⾊封边条封边，厚度≥1.2mm；  3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂；  4.五⾦配件：采用品牌优质导轨.液压缓冲铰链.金属扣件；拉手为铝合金，表面电镀工艺； 5.带锁定功能万向轮； 6.颜色由使用方确定。 | 1 | 个 |  | 1400 | 1400 |  |
| 6 | 沙发 | 2060\*850\*880 | 不低于以下要求： 1.面料采用优质布艺，手感舒适； 2.框架：内置实木架，结合部位无松动； 3.海棉：采用一次成型高回弹海棉，密度35kg/m³。厚实.弹性好，回弹力达到50%，表面涂防止老化变形的保护膜； 4.打底：弹簧为高弹力蛇形弹簧，配带穿插纺织布打底。 | 1 | 张 |  | 2400 | 2400 |  |
| 7 | 茶几 | 1200\*600\*450 | 不低于以下要求： 1.基材：采用E0级实木多层免漆板，桌⾯厚度≥25mm，茶几腿35\*35mm，表面无裂纹，鼓泡.变色.起皱等现象； 2.封边条：采⽤优质PVC同⾊封边条封边，厚度≥1.2mm； 3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂；  4.五金配件：采用品牌优质金属扣件。 | 1 | 个 |  | 800 | 800 |  |
|  | 园长室小计： |  | | | |  |  | 10150 |  |
| **会议室** | | | | | | | | | |
| 1 | 会议桌 | 3200\*1200\*750 | 不低于以下要求： 1.基材：采用E0级实木多层免漆板，桌⾯厚度≥25mm，其余板材厚度18mm，表面无裂纹，鼓泡.变色.起皱等现象； 2.封边条：采⽤优质PVC同⾊封边条封边，厚度≥1.2mm； 3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂；  4.五金配件：采用品牌金属扣件。 | 3.2 | m |  | 1500 | 4800 |  |
| 2 | 会议椅 | 480\*520\*970 | 不低于以下要求： 1.采用优质网布面料，防磨防污性好； 2.辅料：采用优于或等于35#高密度.高弹力聚氨脂海绵，可防氧化.防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； 3.塑料：采用尼龙塑料，抗拉性高，一次性成型； 4.椅架：采用精抛喷涂厚度≥2.0钢管。 | 14 | 把 |  | 500 | 7000 |
| 3 | 边桌 | 1200\*450\*750 | 不低于以下要求：  1.基材：基材：采用E0级实木多层免漆板，桌⾯厚度≥25mm，其余板材厚度18mm，表面无裂纹，鼓泡.变色.起皱等现象； 2.封边条：采⽤优质PVC同⾊封边条封边，厚度≥1.2mm； 3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂；  4.五金配件：采用品牌优质金属扣件；  5.拉手：拉手为铝合金，表面电镀工艺。 | 2 | 张 |  | 1200 | 2400 |  |
| 4 | 茶水柜 | 1200\*400\*800 | 不低于以下要求：  1.基材：采用E0级实木多层免漆板，厚度≥18mm，表面无裂纹，鼓泡.变色.起皱等现象； 2.封边条：采⽤优质PVC同⾊封边条封边，厚度≥1.2mm； 3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂；  4.五金配件：采用品牌优质导轨.液压缓冲铰链.金属扣件；  5.拉手：拉手为铝合金，表面电镀工艺。 | 1 | 个 |  | 800 | 800 |  |
| 5 | 荣誉展示柜 | L\*400\*2000 | 不低于以下要求：  1.基材：基材：采用E0级实木多层免漆板，桌⾯厚度≥25mm，其余板材厚度18mm，表面无裂纹，鼓泡.变色.起皱等现象； 2.封边条：采⽤优质PVC同⾊封边条封边，厚度≥1.2mm； 3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂；  4.五金配件：采用品牌优质金属扣件；  5.拉手：拉手为铝合金，表面电镀工艺。 | 4.3 | m |  | 1600 | 6880 |  |
|  | 会议室小计： |  | | | |  |  | 21880 |  |
| **财务室** | | | | | | | | | |
| 1 | 办公桌 | 1400\*600\*750 | 不低于以下要求：  1.基材：采用E0级实木多层免漆板，桌⾯厚度≥25mm，其余板材厚度18mm，表面无裂纹，鼓泡.变色.起皱等现象； 2.封边条：采⽤优质PVC同⾊封边条封边，厚度≥1.2mm； 3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂；  4.加背板； 5.颜色由使用方确定。 | 2 | 张 |  | 1200 | 2400 |  |
| 2 | 办公椅 | 480\*520\*970 | 不低于以下要求： 1.基材：采用优质网布面料，防磨防污性好； 2.辅料：采用优于或等于35#高密度.高弹力聚氨脂海绵，可防氧化.防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； 3.塑料：采用尼龙塑料，抗拉性高，一次性成型； 4.架子：采用精抛喷涂厚度≥2.0钢管。 | 2 | 把 |  | 500 | 1000 |  |
| 3 | 文件柜 | 850\*400\*1850 | 不低于以下要求： 1.所有钢板均采用冷轧钢板制作。经十道防锈处理，确保钢板不易生锈； 2.其中柜体.层板.门板采用0.8mm厚，采用10道防锈前处理,碱性助洗脱脂，磷酸除锈，锌系磷化后，静电粉末喷涂，附着力强，环保无毒害无气味； 3.带锁具。 | 2 | 个 |  | 950 | 1900 |  |
| 4 | 凭证柜 | 850\*390\*1800 | 不低于以下要求： 1.所有钢板均采用冷轧钢板制作。经十道防锈处理，确保钢板不易生锈； 2.其中柜体.层板.门板采用0.8mm厚，采用10道防锈前处理,碱性助洗脱脂，磷酸除锈，锌系磷化后，静电粉末喷涂，附着力强，环保无毒害无气味； 3.带锁具。 | 2 | 个 |  | 950 | 1900 |  |
| 5 | 茶水柜 | 800\*400\*800 | 不低于以下要求：  1.基材：采用E0级实木多层免漆板，厚度≥18mm，表面无裂纹，鼓泡.变色.起皱等现象； 2.封边条：采⽤优质PVC同⾊封边条封边，厚度≥1.2mm； 3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂；  4.五金配件：采用品牌优质导轨.液压缓冲铰链.金属扣件；  5.拉手：拉手为铝合金，表面电镀工艺。 | 1 | 个 |  | 800 | 800 |  |
| 6 | 储物柜 | 1200\*350\*600 | 不低于以下要求： 1.基材：采用E0级实木多层免漆板，板材厚度18mm； 2.封边条：采⽤优质PVC同⾊封边条封边，厚度≥1.2mm；  3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂；  4.五⾦配件：采用品牌优质导轨.液压缓冲铰链.金属扣件；拉手为铝合金，表面电镀工艺； 5.带锁定功能万向轮； 6.颜色由使用方确定。 | 1 | 个 |  | 800 | 800 |  |
|  | 财务室小计： |  | | | |  |  | 8800 |  |
| **科发室** | | | | | | | | | |
| 1 | 科发桌 | 1200\*800\*530 | 不低于以下要求： 1.基材：采用橡胶木实木，板材厚度≥18mm，含水率在8%-12%之间； 2.油漆：采用环保木器漆，三底两面工艺； 3.成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角.毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 4.脚底配橡胶软垫。 | 1 | 张 |  | 1200 | 1200 |  |
| 2 | 科发凳 | 300\*300\*300/600 | 不低于以下要求： 1.基材：采用橡胶木实木，板材厚度≥18mm，含水率在8%-12%之间； 2.油漆：采用环保木器漆，三底两面工艺； 3.成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角.毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 4.脚底配橡胶软垫。 | 14 | 个 |  | 300 | 4200 |  |
| 3 | 操作台 | L\*450\*800 | 不低于以下要求： 1.基材：采用橡胶木实木，板材厚度≥18mm，含水率在8%-12%之间； 2.油漆：采用环保木器漆，三底两面工艺； 3.成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角.毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 4.脚底配橡胶软垫。 | 3.85 | m |  | 2000 | 7700 |  |
| 4 | 科发墙 | L\*200\*2600 | 不低于以下要求： 1.基材：采用中纤板附防划亮光水晶膜底板； 2.星空图案背景墙； 3.成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角.毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 | 3.7 | m |  | 2000 | 7400 |  |
| 5 | 齿轮传动 | 2000\*800 | 不低于以下要求： 1.采用ABS塑料材质； 2.手动齿轮发电，可根据转速控制灯泡亮度。 | 1 | 组 |  | 8000 | 8000 |
| 6 | 陈列板 | 450\*20\*200 | 不低于以下要求： 1.基材：采用橡胶木实木，板材厚度≥18mm，含水率在8%-12%之间； 2.油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整.光洁.无气泡.无颗粒.无裂缝；  3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4.五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5.成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角.毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 | 4 | 块 |  | 250 | 1000 |  |
| 7 | 火箭柜 | 850\*280\*2000 | 不低于以下要求： 1.基材：采用橡胶木实木或橡胶木指接板，板材厚度≥18mm，含水率在8%-12%之间； 2.油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整.光洁.无气泡.无颗粒.无裂缝；  3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4.五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5.成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角.毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 | 1 | 个 |  | 2100 | 2100 |  |
| 8 | 科发柜 | L\*200\*2000 | 不低于以下要求： 1.基材：采用橡胶木实木或橡胶木指接板，板材厚度≥18mm，含水率在8%-12%之间； 2.油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整.光洁.无气泡.无颗粒.无裂缝；  3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4.五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5.成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角.毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 | 2.2 | m |  | 2400 | 5280 |  |
| 9 | 搁架 | L\*200\*300 | 不低于以下要求： 1.基材：采用橡胶木实木，板材厚度≥18mm，含水率在8%-12%之间； 2.油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整.光洁.无气泡.无颗粒.无裂缝；  3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4.五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5.成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角.毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 | 2 | m |  | 2500 | 5000 |  |
| 10 | 水池柜 | L\*600\*590 | 不低于以下要求： 1.基材：采用橡胶木实木，板材厚度≥18mm，含水率在8%-12%之间； 2.油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整.光洁.无气泡.无颗粒.无裂缝；  3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4.五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5.成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角.毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 | 2 | m |  | 2500 | 5000 |  |
| 11 | 磁力组合实验包 | 16件每套 | 不低于以下要求： 1.每套16件； 2.采用环保塑料材质+磁铁。 | 1 | 套 |  | 1400 | 1400 |  |
| 12 | 太阳系模型 | 480\*300\*180 | 不低于以下要求： 1.采用环保塑料材质。 | 1 | 套 |  | 2880 | 2880 |  |
| 13 | 幼儿专用人体模型 | 380\*110\*210 | 不低于以下要求： 1.包含54个可拆卸部件； 2.采用环保塑料材质。 | 1 | 套 |  | 2880 | 2880 |  |
| 14 | 三合一天平 | 310\*200\*150 | 不低于以下要求： 1.采用环保塑料材质。 | 1 | 套 |  | 1568 | 1568 |  |
| 15 | 噪音检测器 | 120\*140\*400 | 不低于以下要求： 1.采用环保塑料材质； 2.电子元件。 | 1 | 套 |  | 7488 | 7488 |  |
| 16 | 超大放大镜 | 110 | 不低于以下要求： 1.包含6个放大镜，1个收纳架； 2.采用环保塑料材质。 | 1 | 套 |  | 2272 | 2272 |  |
| 17 | 活体生物显微镜 | 330\*270\*191 | 不低于以下要求： 1.采用环保塑料材质。 | 1 | 个 |  | 2160 | 2160 |  |
| 18 | 超大吸管 | 120\*55 | 不低于以下要求： 1.每套包含6只吸管，1个立架； 2.采用环保塑料材质。 | 1 | 套 |  | 1178 | 1178 |  |
|  | 科发室小计： |  | | | |  |  | 68706 |  |
| **1.室内小计** | | | |  |  |  |  | 1464561 |  |
| **户外器械游乐设备** | | | | | | | | | |
| 1 | 储物柜 | 9800\*850\*200 | 不低于以下要求： 1.主材：采用防腐木，厚度≥18mm； 2.油漆：表面防腐处理.刷涂环保木蜡油.表面光滑，耐磨. 色泽美观； 3.其他：整体产品达国家环保安全标准； 4.顶部加防水处理； 5.脚部另加防腐配件； 6.折叠拉门。 | 9.8 | 米 |  | 5000 | 49000 |  |
| 2 | 矮凳+地台 | 2930\*850\*300 | 不低于以下要求： 1.主材：采用防腐木，厚度≥18mm； 2.油漆：表面防腐处理.刷涂环保木蜡油.表面光滑，耐磨. 色泽美观； 3.其他：整体产品达国家环保安全标准。 | 2.93 | 米 |  | 2000 | 5860 |
| 3 | 大型户外建构游戏材料 | 定制 | 大型户外游戏材料基础版配置数量共1026件，具体参数如下： 1.三角中空：1.材质：新西兰松；2.规格：34cm\*32cm\*10cm\*16cm；共8个； 2.矩形中空①：1.材质：新西兰松；2.规格：长16cm\*宽16cm\*高10cm；共16个； 3.矩形中空②：1.材质：新西兰松；2.规格：长24cm\*宽16cm\*高10cm；共8个； 4.矩形中空③：1.材质：新西兰松；2.规格：长32cm\*宽16cm\*高10cm；共8个； 5.矩形中空④：1.材质：新西兰松；2.规格：长48cm\*宽16cm\*高10cm；共8个； 6.矩形中空⑤：1.材质：新西兰松；2.规格：长56cm\*宽28cm\*高14cm，厚度2cm；共4个； 7.正方形①：1.材质：新西兰松；2.规格：长10cm\*宽10cm\*高3cm；共200个； 8.正方形②：1.材质：新西兰松；2.规格：长10cm\*宽10cm\*高5cm；共100个； 9.长方形①：1.材质：新西兰松；2.规格：长20cm\*宽10cm\*高3cm；共160个； 10.长方形②：1.材质：新西兰松；2.规格：长20cm\*宽10cm\*高5cm；共80个； 11.长方形③：1.材质：新西兰松；2.规格：长40cm\*宽10cm\*高3cm；共80个； 12.长方形④：1.材质：新西兰松；2.规格：长60cm\*宽10cm\*高3cm；共8个； 13.长方形⑤：1.材质：新西兰松2.规格：长80cm\*宽10cm\*高3cm；共8个； 14.长方形（开槽）：1.材质：新西兰松；2.规格：长60cm\*宽10cm\*高3cm,开槽长10\*宽5\*深1cm；共4个； 15.长方形（卡口）：1.材质：新西兰松；2.规格：长120cm\*宽10cm\*高3cm；共6个； 16.圆柱①：1.材质：新西兰松；2.规格：φ5cm\*高10cm；共8个； 17.圆柱②：1.材质：新西兰松；2.规格：Φ5cm\*高20cm；共8个； 18.圆柱③：1.材质：新西兰松；2.规格：φ10cm\*高20cm；共4个； 19.方柱块：1.材质：新西兰松；2.规格：长20cm\*宽5cm\*高3cm；共160个； 20.等腰三角块①：1.材质：新西兰松；2.规格：腰边20cm\*腰边20cm\*厚5cm；共4个； 21.等腰三角块②：1.材质：新西兰松；2.规格：腰边28cm\*腰边28cm\*厚3cm；共4个； 22.1/4圆：1.材质：橡胶木；2.规格：半径8cm\*厚度3cm；共16个； 23.大半圆：1.材质：橡胶木；2.规格：直径16cm\*厚度3cm；共8个； 24.小弯曲：1.材质：橡胶木；2.规格：两角直长21cm\*宽7cm\*厚3cm；共8个； 25.大弯曲：1.材质：橡胶木；2.规格：底边长30cm\*宽7cm\*厚5cm；共6个； 26.Y形转接块：1.材质：新西兰松；2.规格：长42cm\*宽30cm\*厚5cm；共4个； 27.单卡口块：1.材质：新西兰松；2.规格：长20cm\*宽10cm\*高5cm，卡口宽5cm\*深3cm；共48个； 28.双卡口块：1.材质：新西兰松；2.规格：长100cm\*宽10cm\*高5cm，卡口宽5cm\*深3cm；共24个； 29.三角形卡口板：1.材质：新西兰松；2.规格：长100cm\*高35cm\*厚5cm；等腰边长61cm；每侧腰边2个卡口宽5cm，深1cm；共2个； 30.屋顶板：1.材质：新西兰松；2.规格：长61cm\*宽20cm\*厚2cm；中间2个卡口分别长5cm\*深1cm，2个卡口的边距位置平均；共10个； 31.顶梁：1.材质：新西兰松；2.规格：长100cm\*宽5cm\*厚5cm；共1个； 32.房梁：1.材质：新西兰松；2.规格：长100cm\*宽5cm\*厚3cm，中间2个卡口分别长5cm\*深1cm，2个卡口的边距位置平均；共4个； 33.安全帽：1.材质：ABS；2.规格：头围±60cm；3.颜色：彩色；3.数量：6件/套；共1套； 34.角色背心：1.材质：涤纶；2.规格：肩量衣长55\*半胸围45cm；3.颜色:彩色；4.数量：6件/套；共1套； 35.烫烧积木展示牌：1.材质：250g白卡对裱；2.规格：长8cm\*宽8cm；3.数量：60张/套；共1套； 36.绳网：1.材质：尼龙；2.规格：整体外形尺寸长200cm\*宽200cm，网格尺寸长4cm\*宽4cm；3.数量：1张；共1套； 37.交通标志：1.材质：椴木夹板加荷木；2.规格：木棒长35cm，红绿灯直径3cm，槽深2CM。黄色三角标志边长25cm，直径2cm，底座直径20cm。其他3款直径2cm,底座直径20cm，边长统一为20cm。（同样品）；共1套； 38.野餐布：1.材质：牛津布；2.规格：长150cm\*宽150cm；3.数量：1张；共1套； 39.风条：1.材质：涤纶；2.规格：22cm\*110cm；3.数量：2条/套；共1套； 40.收纳筐：1.材质：塑料；2.规格：长60cm\*宽40cm\*高34cm；3.数量：2个/套；共1套； 41.造型分类图：1.材质：157g铜板，塑封圆角；2.规格：长21cm\*宽14cm；3.数量：32张/套；共1套。 | 2 | 套 |  | 45000 | 90000 |  |
|
| 4 | 碳化组合架 | **/** | 不低于以下要求： 采用花梨防腐木，木材结构均匀.材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐.防水.防蛀处理。油漆：采用户外环保防腐油漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，三底两面。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角.毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。规格（共28件套）： 1.人字梯：120\*44\*14cm 4个；高：120cm（侧面木条尺寸：4\*7cm）.内宽36cm.外宽44cm，圆棍：直径4cm。人字梯可展开与折叠收纳，展开为低扶手顶端卡入高扶手开槽处，安全稳固。折叠收纳通过黑色金属质链接件实现，连接件强度可靠折叠方便，展开后长链接件可相互齿合。人字梯外侧不见螺丝孔，安全美观。扶手顶端四角四边均满足R2级别倒角，保护幼儿通过时的安全； 2.直梯：195\*35\*7cm 4个；高：195cm（侧面木条尺寸：4\*7cm）.内宽27cm.外宽35cm，圆棍：直径4cm。直梯每侧扶手均有弧形开槽，保证梯架组合稳固，弧形开槽内部光滑不扎手。直梯正面不见螺丝孔，安全美观，侧面光滑一体。扶手顶端四角四边均满足R2级别倒角，保护幼儿通过时的安全； 3.直梯：150\*35\*7cm 4个；高：150cm（侧面木条尺寸：4\*7cm）.内宽27cm.外宽35cm，圆棍：直径4cm。直梯每侧扶手均有弧形开槽，保证梯架组合稳固，弧形开槽内部光滑不扎手。直梯正面不见螺丝孔，安全美观，侧面光滑一体。扶手顶端四角四边均满足R2级别倒角，保护幼儿通过时的安全； 4.短平衡板：120\*20\*2.5cm 4个；120\*20\*2.5，背面每侧均有两根木条卡槽，宽度能与直梯，人字梯横档，扶手相互嵌合，安全稳固，平衡板正面不见螺丝孔，安全美观； 5.长平衡板：150\*20\*2.5cm 4个；150\*20\*2.5，背面每侧均有两根木条卡槽，宽度能与直梯，人字梯横档，扶手相互嵌合，安全稳固，平衡板正面不见螺丝孔，安全美观。背面额外两根横条加强筋，加强平衡板支撑效果； 6.高支架：H：60cm 2个；60\*44（侧面木条尺寸：4\*7cm）.内宽36cm.外宽44cm，圆棍：直径4cm。支架支撑腿和扶手通过两根内六角螺丝紧密链接，螺丝孔内嵌深入，螺丝不外漏，安全稳固； 7.矮支架：H:30cm 2个 ，30\*44（侧面木条尺寸：4\*7cm）.内宽36cm.外宽44cm，圆棍：直径4cm。支架支撑腿和扶手通过两根内六角螺丝紧密链接，螺丝孔内嵌深入，螺丝不外漏，安全稳固 ； 8.60\*60\*59.5cm，数量2个，钉192个螺丝钉，板厚度1.3cm，加固条27\*3.5\*1.5=2根（每根4颗螺丝），圆孔直径36cm。 | 2 | 组 |  | 8500 | 17000 |  |
|
| 5 | 双人脚踏车 | 930\*530\*600 | 不低于以下要求： 1.把手：坚固双手握把，好握不易滑手，坚固耐用； 2.脚踏板：高触感脚踏板，任何角度都带动容易； 3.轮胎：橡胶皮制双轮，不怕凹凸不平的地面； 4.座垫：三角锥形专用赛车座椅，好坐不卡脚设计； 5.轮轴：国际级的选手专用轮轴，带动轮胎轻巧容易好骑。 | 5 | 辆 |  | 800 | 4000 |  |
| 6 | 三轮行踏车 | 790\*520\*600 | 不低于以下要求： 1.把手：坚固双手握把，好握不易滑手，坚固耐用； 2.脚踏板：高触感脚踏板，任何角度都带动容易； 3.轮胎：橡胶皮制双轮，不怕凹凸不平的地面； 4.座垫：三角锥形专用赛车座椅，好坐不卡脚设计； 5.轮轴：国际级的选手专用轮轴，带动轮胎轻巧容易好骑。 | 5 | 辆 |  | 600 | 3000 |  |
| 7 | 幼儿拖车组合 | 脚踏车760\*660\*700 拖车930\*690\*280 | 不低于以下要求： 1.把手：坚固双手握把，好握不易滑手，坚固耐用； 2.脚踏板：高触感脚踏板，任何角度都带动容易； 3.轮胎：橡胶皮制双轮，不怕凹凸不平的地面； 4.座垫：三角锥形专用赛车座椅，好坐不卡脚设计； 5.轮轴：国际级的选手专用轮轴，带动轮胎轻巧容易好骑。 | 5 | 辆 |  | 1000 | 5000 |  |
| 8 | 幼儿兜风车 | 1080\*500\*650 | 不低于以下要求： 1.把手：坚固双手握把，好握不易滑手，坚固耐用； 2.脚踏板：高触感脚踏板，任何角度都带动容易； 3.轮胎：橡胶皮制双轮，不怕凹凸不平的地面； 4.座垫：三角锥形专用赛车座椅，好坐不卡脚设计； 5.轮轴：国际级的选手专用轮轴，带动轮胎轻巧容易好骑。 | 5 | 辆 |  | 600 | 3000 |  |
| 9 | 双人出租车 | 960\*680\*620 | 不低于以下要求： 1.把手：坚固双手握把，好握不易滑手，坚固耐用； 2.脚踏板：高触感脚踏板，任何角度都带动容易； 3.轮胎：橡胶皮制双轮，不怕凹凸不平的地面； 4.座垫：三角锥形专用赛车座椅，好坐不卡脚设计； 5.轮轴：国际级的选手专用轮轴，带动轮胎轻巧容易好骑。 | 5 | 辆 |  | 900 | 4500 |  |
| 10 | 小皮球 | 直径约250 | 不低于以下要求： 1.直径约250，安全环保材质。 | 30 | 只 |  | 30 | 900 |  |
| 11 | 小篮球 | 直径约200 | 不低于以下要求： 1.直径约200，橡胶材质。 | 90 | 只 |  | 30 | 2700 |  |
| 12 | 小足球 | 直径约203 | 不低于以下要求： 1.直径约203号丁基内胆.PVC | 24 | 只 |  | 30 | 720 |  |
| 13 | 球筐 | 1050\*600\*800 | 不低于以下要求： 1.不锈钢材质，表面光滑，安全环保。 | 10 | 套 |  | 1096 | 10960 |  |
| 14 | 篮球架 | 440\*530\*1520 | 不低于以下要求： 1.中空吹塑成型，技术成熟，质量更胜一筹,具有抗压性.耐热性.耐低温.及抗腐蚀性； 2.篮圈，圈条直径为 48 mm，采用工程塑料制成;表面处理：室外聚脂系树脂粉体涂装烤漆,坚固耐用.光滑无毛刺； 3.球网：40cm;主立柱：中空吹塑成型，技术成熟，质量更胜一筹,小朋友们可根据自己的练习程度来调节球架高度，尽情享受投篮的乐趣底部需加入一定量的沙子或水来加强稳定性，篮架整体摆放稳固，无摇晃； 4.符合国家安全标准。 | 2 | 副 |  | 1600 | 3200 |  |
| 15 | 小型足球门 | 1370\*1160\*600 | 不低于以下要求： 1.移动方便； 2.球门采用UV和PV涂层呢个，工艺环保，防锈耐腐蚀。 | 2 | 副 |  | 550 | 1100 |  |
| 16 | 口哨 | 40\*20 | 不低于以下要求： 1.不锈钢材质。 | 6 | 只 |  | 20 | 120 |  |
|  | 户外小计： |  | | | |  |  | 201060 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **户外大型玩具** | | | | | | | | | |
| 1 | 大型玩具 | （按幼儿园实际尺寸制作） | 不低于以下要求： 1.边框立柱采用100\*100mm镀锌钢管,油漆：采用户外环保防腐油漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，三底两面。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角.毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。平台采用60\*60mm镀锌钢管，壁厚2mm，覆盖水性钢结构专用环保漆，用防腐木铺设面层与底层，厚度为20mm,安全美观防滑性好。包含转弯爬笼.绳网桥5000\*1100\*1300mm.观察小屋3100\*3100\*3500mm.轮胎网桥玻璃平台3900\*1100\*2400mm.攀岩板800\*1200mm.光影亭4200\*1100\*2800mm.休憩小屋2100\*2100\*2200mm.旋转滑梯.聆听小屋2000\*2000\*3100mm.绳网平台5000\*5000\*3200mm.中转小屋1700\*2200\*3100mm； 2.塑料件采用工程塑料，塑料壁厚6mm以上，色彩艳丽，抗紫外光，表面光滑，安全环保，耐侯性好，不易褪色。五金零件采用不锈钢半圆头，T型平头螺丝。表面抛光； 3.装饰采用多色PE板：厚度大于18mm。无毒.无味，具有良好的耐热性和耐寒性，化学稳定性好，还具有较高的刚性和韧性，机械强度好，介电性能，耐环境应力开裂性亦较好；　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4.五金零件材质：不锈钢半圆头，T型平头螺丝。表面处理：机械抛光； 　　　　　　　　　　　　　 5.扣件材质：铝合金并采用不锈钢螺丝连接，并对扣与柱接触点加橡胶垫块，及机密紧固螺丝；  6.绳网绳子采用航海船用高强度缆绳，直径不小于16mm，中芯不少于6股钢丝绳，钢丝均匀分布，外层再覆以涤纶纤维，强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好，网绳编织采用专用铝合金连接扣连接，可长期使用不变形。 | 20 | m |  | 25000 | 500000 |  |
|  | 户外大型玩具小计： |  | | | |  |  | 500000 |  |
| **2.户外合计：** | | | |  |  |  |  | 701060 |  |
| **幼儿园信息化设备需求清单** | | | | | | | | | |
| 1 | 模拟电话机 | 国产优质 | 不低于以下要求： 1.座式模拟电话，FSK及DTMF来电显示兼容，自动检测；本机无需电池即可正常使用； 2.16位号码显示，显示相应“新来电.重复.来电.去电”.待机时显示日期和时间，含电话跳线。 | 14 | 台 |  | 150 | 2100 |  |
| 2 | 语音跳线 | RJ45-RJ11 | 不低于以下要求： 1.RJ45-RJ11语音跳线。 | 14 | 根 |  | 30 | 420 |  |
| 3 | 便携式移动音箱 | WDA-1200 | 不低于以下要求： 1.低音：12英寸35芯140磁4Ω，中音：6.5英寸25芯80磁4Ω，高音：25芯80磁4Ω； 2.额定功率：120W； 3.灵敏度：96dB； 4.功放类型：D类； 5.总谐波失真：≤0.8%； 6.工作时间：约6小时； 7.频率响应：70Hz-19KHz； 8.内置电池：11V/10000mAh可充电锂电池； 9.UHF频率范围：640MHz-690MHz； 10.无线麦克风灵敏度：-80dBm，频率响应：145Hz-20KHz。 | 2 | 套 |  | 4000 | 8000 |  |
| 4 | 触控一体机（置于班级） |  | 1.触控一体机（65寸） 2.参数要求：智能交互平板显示尺寸≥65英寸，分辨率：3840\*2160，采用红外触控技术，在双系统下均支持20点同时触控及书写 交互平板功率≤360W，且符合GB21520-2015能源1级要求 3.含配套支架、OPS电脑 | 6 | 台 |  | 10000 | 60000 |  |
| 5 | 触控一体机报告厅、会议室各1台 |  | 1.触控一体机（86寸） 2.参数要求：智能交互平板显示尺寸≥86英寸，分辨率：3840\*2160，采用红外触控技术，在双系统下均支持20点同时触控及书写 3.含配套支架、OPS电脑 | 2 | 台 |  | 15000 | 30000 |  |
| 6 | 移动支架（用于报告厅） |  | 86寸报告厅触控一体机支架 | 1 | 套 |  | 1500 | 1500 |  |
| 7 | 数字激光翻页笔 | N95 | 不低于以下要求： 1.配套数字激光翻页笔，3R类激光，距离50米。 | 7 | 只 |  | 150 | 1050 |  |
| 8 | 无线键鼠套装 | 键鼠套装 | 不低于以下要求： 1.无线键鼠,104按键，分辨率1000DPI。 | 8 | 套 |  | 120 | 960 |  |
| 9 | 视频展台 | SC08 | 不低于以下要求： 1.支持拍摄≥1300万像素照片，支持3840\*2160@20Hz超高清实时视频流传输； 2.无线展台可固定在三脚架上，支持5G wifi无线传输； 3.摄像头臂上下可在0-90°任意位置弯折悬停.前后可180°旋转，支持水平拍摄，手持拍摄； 4.无线展台主机具备显示屏幕，可实时预览拍摄的范围和画面； 5.支持通过双击大屏画面任意位置，即时改变对焦位置，可对立体物体的局部进行精确对焦； 6.采用type C充电接口，自带可充电电池，充满电产品可工作≥4小时。支持二维码扫描快速加入网络.绑定无线网络； 7.展台机身上有≥4个按键，实现开关机.画面旋转.一键启动展台画面.拍照.录像等功能； 8.▲支持对展台画面进行实时批注，预设多种笔划及颜色供选择，并且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放.移动； 9.▲具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示； 10.具备图像.文本或动态等多种情景模式，适应不同展示内容； 11.二维码扫码：支持扫一扫功能，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，可获取电子教学资源； 12.▲支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。 | 6 | 台 |  | 1450 | 8700 |  |
| 10 | 实施集成费 | 定制 | 上述设备安装调试，集成费用。 | 1 | 项 |  | 5000 | 5000 |  |
| 11 | 摄像机 |  | 不低于以下要求： 1.成像设备：1.0型背照式CMOS成像器； 2.成像设备(像素计数)≥2000万像素(总像素)； 3.有效像素：3840(水平)x2160(垂直)； 4.内置光学滤波片：ND 滤镜； 5.最低照度：1.7 lux(低照度模式)； 6.快门速度：[60i:1/8-1/10,000； 7.[50i]:1/6 -1/10,000； 8.镜头接口：固定； 9.变焦比率≥12倍(光学)； 10.焦距：f=9.3-111.6 mm； 11.光圈：F2.8-F4.5 自动/手动可选； 12.聚焦：自动对焦/手动对焦可选； 13.影像稳定器：开/关可选，位移镜头； 14.寻像器：0.39英寸OLED； 15.液晶：3.5 英寸； 16.内置麦克风：全指向立体声驻极体电容麦克风。 | 1 | 台 |  | 10000 | 10000 |  |
| 12 | 摄像机三脚架 |  | 1.产品重量≤4.0KG； 2.脚架材质：铝合金； 3.脚管节数≥3节； 4.收纳高度≤95cm； 5.展开高度≥190cm； 6.脚管管径：粗18mm.细14mm； 7.安全承重≥10KG。 | 1 | 个 |  | 3000 | 3000 |  |
| 13 | 单反数码相机 |  | 不低于以下要求： 1.相机类型：可更换镜头数码相机； 2.传感器类型：CMOS影像传感器； 3.传感器尺寸：35.6x23.8毫米（35毫米全画幅）； 4.有效像素：约2420万像素； 5.总像素≥2500万像素； 6.取景器：1.0厘米电子取景器； 7.液晶显示屏：3.0寸TFT触摸面板； 8镜头：最大光圈F2.8-5.6,最小光圈F16-32,圆形光圈叶片7枚。 | 1 | 套 |  | 15000 | 15000 |  |
| 14 | 闪光灯 |  | 不低于以下要求： 1.功耗≥120W； 2.遥控：2.4G遥控器； 3.色温：3000K-8000K； 4.光效≥3种； 5.流明：11300Lux，1米范围； 6.灯珠≥1200颗； 7.显色Ra＞97； 8.散热：铝合金。 | 1 | 台 |  | 3000 | 3000 |  |
| 15 | 教师电脑 |  | 处理器(CPU)：物理核心数≥8核，基准主频≥2.8GHz；所有核心智能频率可提升至≥3.0GHz，三级缓存≥16MB，支持超线程技术，TDP≤90W  显卡：核显/独显  硬盘容量：512GB  内存容量：≥16GB  产品认证产品具备3C、节能认证 | 15 | 台 |  | 5000 | 75000 |  |
| 16 | 笔记本电脑 |  | 处理器(CPU)：物理核心数≥8核，基准主频≥2.8GHz；所有核心智能频率可提升至≥3.0GHz，三级缓存≥16MB，支持超线程技术，TDP≤90W  显卡：核显/独显  硬盘容量：1TB  内存容量：≥16GB 产品认证产品具备3C、节能认证 | 3 | 台 |  | 8000 | 24000 |  |
|  | **合计：** |  |  |  |  |  |  | **247730** |  |
| **幼儿园打印机设备** | | | | | | | | | |
| 1 | A4黑白激光打印机 |  | 不低于以下要求： 1.最大处理幅面A4 双面动能 自动； 2.黑白打印速度 单面:≥ 30ppm 双面: ≥18ppm打印分辨率HQ1200, 600X600dpi； 3.普通纸.厚纸.铜版纸.再生纸.信封.纸标签； | 12 | 台 |  | 1480 | 8880 |  |
| 2 | A4彩色打印机 |  | 不低于以下要求： 1.5行中英文显示屏； 2.打印速度单面：≥21ppm(A4)，双面：≥13ppm(A4)； 3.打印分辨率：1200 dpi x 1200 dpi, 600 dpi x 600 dpi。 | 2 | 台 |  | 2920 | 5840 |  |
| 3 | A3彩色打印机 |  | 不低于以下要求： 1.显示屏； 2.双面打印； 3.具备文字文档打印、图片打印、份数设置、范围设置、页边距设置、缩放打印设置、打印队列管理、自动双面扫描/复印、OCR文字识别等基本功能，支持彩色扫描、彩色打印/复印，自动双面打印、网络打印、PC端打印状态监控、平板稿台和自动进纸器复印/扫描 | 1 | 台 |  | 13000 | 13000 |  |
| 4 | 激光多功能一体机 |  | 不低于以下要求： 1.多功能一体机：打印 复印 扫描 传真；  2.一键身份证双面复印，一键票证复印； 3.黑白打印速度单面: ≥30ppm 双面: ≥18ppm； 4.打印分辨率： 600X600dpi； 5.首页打印时间＜8.5秒； 6.打印语言GDI。 | 3 | 台 |  | 2635 | 7905 |  |
| 5 | 复印机 |  | 不低于以下要求： 1.黑白双面复印 双面网络打印 彩色扫描；  2.打印复印≥30张/分钟，内存≥4GB； 3.支持杂志扫描，并按页序自动保存，支持双张进纸检测功能，打印分辨率1200\*1200，平滑处理； 4.扫描标配OCR（字符自动识别）PDF文件扫描的时候，复印机可以自动识别可编辑WORD文档。 | 1 | 台 |  | 21500 | 21500 |  |
| 6 | 条码打印机 |  | 不低于以下要求： 1.打印方式：热敏/热转印； 2.打印速度：50-152mm/s； 3.分辨率：203dpi； 4.通讯接口：USB。 | 1 | 台 |  | 1295 | 1295 |  |
| 7 | 票据打印机 |  | 不低于以下要求： 1.打印头寿命≥6亿次/针，支持连续供纸； 2.打印方式≥24针点针式。 | 1 | 台 |  | 1850 | 1850 |  |
|  | **合计：** |  |  |  |  |  |  | **60270** |  |
|  | **其他设备** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 明厨亮灶显示屏 | 50寸 | 1.物理点间距：2.5mm,屏体分辨率1792点×960点，像素密度160000dot/㎡。维护方式：前维护。  2.含配套支架制作安装及控制系统等 | 1 | 个 |  | 4000 | 4000 |  |
| 2 | 沙窗 |  | 不低于以下要求：1.外框材质要求为铝合金材质，面宽50片沙（平移片纱），侧厚≥15mm，壁厚为≥0.8mm，表面喷涂工艺，颜色与现场窗框颜色一致，框体光滑，无划痕，框体上部配2个限位块，下部配尼龙轮，硅化毛条防腐抗老化不沾水。 2.纱网材质要求为304不锈钢材质，50丝，直径为0.5mm，密度为13目金刚网 | 155 | m2 |  | 130 | 20150 |  |
| 3 | 防盗网 |  | 不锈钢，防盗窗间隔四厘米，立柱14mm粗，壁厚1mm，内加十号螺纹钢，外框16mm方钢，材质304不锈钢，壁厚1mm，防虫网间隔小于4mm，材质304不锈钢钢丝；含安装 | 40 | m2 |  | 250 | 10000 |  |
| 4 | 留样冰箱 | 600\*750\*1990 | 不低于以下要求：1.内外箱均为SUS304不锈钢板  2.使用进口压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器；风冷  3.配备强制蒸发装置，自动蒸发化霜水  4.一体式发泡工艺，整体平整、耐用  5.产品能在43℃的环境温度下正常工作 6.置于箱体内部的高效防露加热丝，能有效防止门框结露、滴水，保证客户的使用效果和环境卫生 7.冰箱配备了门体自动关闭结构，方便客户操作。220V/50HZ 输入功率： 282W 电流：1.8A；温度：-6~12℃ | 1 | 台 |  | 3000 | 3000 |  |
| 5 | 幼儿餐具 | 餐盘，碗 | 316食用级钢材，厚度：mm | 300 | 套 |  | 50 | 15000 |  |
| 6 | 厨房刀具等配套用具 |  |  | 1 | 套 |  | 5000 | 5000 |  |
|  | 其他小计： |  |  |  |  |  |  | 57150 |  |
| **3.信息化、办公设备、其他设备合计** | | | |  |  |  |  | 365150 |  |
|  | **汇总总计：** |  |  |  |  |  |  | **2530771** |  |

附件1：幼儿活动室平面图



附件2：室外大型玩具摆放区域平面图及网盘图纸



附件3：本项目建设图纸网盘下载地址

通过网盘分享的文件：2023-06-01-城南4号幼儿园施工图电子版.rar

链接: https://pan.baidu.com/s/1QdA1yVEw-3Ea0sLDQVTesA 提取码: 8t5r