招标公告
项目概况
苏州工业园区产教融合实践中心国产化实践教学课程与套件招标项目的潜在投标人应在江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统获取招标文件，并于2024年12月24日09点30分（北京时间）前提交电子投标文件。
一、项目基本情况：
1.项目编号：JSZC-320591-SZWK-G2024-0397号
2.项目名称：苏州工业园区产教融合实践中心国产化实践教学课程与套件
3.预算金额：1045.00万元
4.最高限价：1045.00万元
5.采购需求：国产化AI创新工作坊、新一代信息通信实训中心、国产化分布式操作系统智能创新孵化中心配套教学、培训和课程套件等。
6.合同履行期限：自采购合同签订之日起30天内完成硬件供货，90天内完成项目所有服务内容并上线试运行。
7.本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3.本项目的特定资格要求：无。
注：
（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
三、获取招标文件：
1.时间：自本公告发布之日起至2024年12月10日
2.地点：“苏采云”系统
3.获取方式：自行下载
4.售价：本项目免费下载电子招标文件
四、提交电子投标文件截止时间、开标时间和地点：
1.提交电子投标文件截止时间、地点
时间：2024年12月24日09:30（北京时间）
地点：“苏采云”系统
2.开标时间、地点
时间：2024年12月24日09:30（北京时间）
地点：苏州工业园区公共资源交易中心开标室（具体开标室见服务大厅显示屏）
五、公告期限：
自本公告发布之日起五个工作日。
六、其他补充事宜：
1.采购文件获取（网上获取）
（1）申领CA证书
供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“新CA办理指南”。详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）数字证书CA及电子签章办理指南》。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。
（2）登录报名
供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―点击“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“供应商”。插入CA证书登录―点击“项目参与”―选择具体项目并点击“我要参与”―进入采购项目点击“参与投标”―填写确认函后“保存”进入签章页面―点击“电子签章”―点击“提交”。
（3）在网上报名过程中如有疑问，请及时联系：
CA技术咨询服务电话：400-608-6099
电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221
系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；18261002950（不见面项目）QQ：3048755361、895706745。
（4）依法获取采购文件的方式：报名供应商确认报名后需自行从报名系统里面下载本项目采购文件，报名日期视同为依法获取采购文件日期。未依照采购公告要求实行网上报名的投标人，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
（5）截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
2.苏州工业园区财政审计局监督电话：0512-66681110。
3.本次采购的有关信息将在以下网站上发布：中国政府采购网、江苏政府采购网、苏州市政府采购网。
4.未依照采购公告要求依法获取采购文件的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。
5.本项目线上递交电子响应文件，不需另行提供纸质响应文件。
6.单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
7.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
8.本项目为非专门面向中小企业采购项目，所属行业为工业。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：
1、采购人信息
名 称：苏州工业园区服务外包职业学院
地址：苏州工业园区独墅湖科教创新区松涛街208号
联系人：戚伟峰  0512-62760758
2、采购代理机构信息
名 称：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
地　址：苏州市姑苏区干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层
联系方式：0512-65158848
3、项目联系方式
项目联系人：郇为凯、钱卫吉、李东 
电　话：0512-65158848-8019，0512-65153553 （FAX）
                                      苏州卫康招标文件   编号：JSZC-320591-SZWK-G2024-0397号
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采购编号：JSZC-320591-SZWK-G2024-0397号
采购项目：苏州工业园区产教融合实践中心国产化实践教学课程与套件
采购单位：苏州工业园区服务外包职业学院







苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
二〇二四年十二月
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（下列附表说明是对招标文件的具体补充和修正，如有矛盾之处以本附表为准）
	[bookmark: _Toc142194255]项号
	名称
	内      容

	1
	采购人
	苏州工业园区服务外包职业学院
联系人：戚伟峰     联系电话：0512-62760758

	2
	采购编号
	JSZC-320591-SZWK-G2024-0397号

	3
	采购内容
	苏州工业园区产教融合实践中心国产化实践教学课程与套件

	4
	投标有效期
	九十天（日历日）

	5
	投标保证金
	无

	6
	采购代理机构
	苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
地  址：苏州市姑苏区干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层      邮编：215005
电话：0512-65158848-8019    联系人：郇为凯、钱卫吉、李东 
传真：0512-65153553

	7
	报名方式
	网上报名

	8
	招标文件获取时间、地点
	时间：自招标公告挂网之日起至2024年12月10日
地点：“苏采云”系统免费下载

	9
	投标文件份数
	系统中上传一份电子投标文件。

	10
	投标时间
	递交电子响应文件截止时间：2024年12月24日09:30前（北京时间）

	11
	投标文件递交地点
	“苏采云”系统

	12
	开标时间
地点
	时间：2024年12月24日09:30（北京时间）
地点：苏州工业园区公共资源交易中心开标室（具体开标室见服务大厅显示屏）

	13
	中标服务费
	领取中标通知书时中标人向采购代理机构支付服务费，具体为按预算总金额的如下比例差额定率累进法计算服务费总收取额，领取中标通知书时中标人向采购代理机构一次性付清。
100万元（含）以下部分1.5%
100万元～ 500万元（含）部分1.1%
500万元～ 1000万元（含）部分0.8%
1000万元～ 5000万元（含）部分0.5%

	14
	导致废标因素
	出现下列情形之一的，为废标： 
（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； 
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 
（三）投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的； 
（四）因重大变故，采购任务取消的。 

	15
	导致无效标  因素
	投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：
（一）投标文件未按招标文件要求签章的；
（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；
（六）不同投标（响应）文件制作机器码一致，表明各投标（响应）文件在同一台电脑上制作，各供应商之间涉嫌串通投标，将作为无效投标处理。



第一章  投标邀请函
                              
受苏州工业园区服务外包职业学院之委托，苏州市卫康招投标咨询服务有限公司作为采购代理机构，对其所需的苏州工业园区产教融合实践中心国产化实践教学课程与套件进行国内公开招标。欢迎符合资格条件的供应商报名参加投标。
1、项目编号：JSZC-320591-SZWK-G2024-0397号
2、项目名称：苏州工业园区产教融合实践中心国产化实践教学课程与套件
3、预算金额：1045.00万元
4、最高限价：1045.00万元
5、递交电子响应文件截止时间：2024年12月24日09:30（北京时间）
投标地点：“苏采云”系统
6、开标时间：2024年12月24日09:30（北京时间）
7、开标地点：苏州工业园区公共资源交易中心开标室（具体开标室见服务大厅显示屏）
8、联系单位：
（1）采购人：苏州工业园区服务外包职业学院
联系人：戚伟峰     联系电话：0512-62760758
地址：苏州工业园区独墅湖科教创新区松涛街208号  
（2）采购代理机构：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
地址：苏州市姑苏区干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层            
邮编：215005，0512-65153553 （FAX）
联系人：郇为凯、钱卫吉、李东 
联系电话：0512-65158848-8019
请投标单位获取本招标文件后，认真阅读招标文件进行必要的投标准备，并按招标文件的要求编制投标文件，并按“前附表”确定的时间、地点准时参加投标。
[bookmark: _Toc13642113][bookmark: _Toc142194256]
第二章  投标人须知
一、说明和释义
1、说明
1.1 本招标文件仅适用于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司组织的招标活动。
1.2 本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3 本招标文件的解释权属于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司。
2、词语释义
2.1 采购代理机构：具体组织实施招标活动的法人。
2.2 投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。
2.3 响应：投标人根据采购代理机构或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.4 合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.5 甲方（采购单位）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人（采购人） 。
2.6 乙方（供应商）：合同中规定的向采购单位提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（中标人）。
2.7 服务：系指乙方按招标文件规定，应向采购人提供的一切苏州工业园区产教融合实践中心国产化实践教学课程与套件及与服务有关的辅助服务，比如人员管理、培训、按国家法律法规及政策要求所必须完成的工作和合同中规定中标人应承担的其它所有义务。
2.8 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.9 天：日历日。
2.10 服务地点：合同中明确约定的乙方服务地点。
2.11 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
2.12 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.13 实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.14书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。
二、投标人
3、合格投标人的资格条件
3.1 具有独立承担民事责任的能力；
3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
3.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
3.6 法律、行政法规规定的其他条件。
注：参加本项目的投标人应当具备上述资格要求，投标文件中必须提供以下证明文件，否则视为资格条件不符合：
A、具有独立承担民事责任的能力证明，包括：法人或者其他组织的营业执照等证明文件，法人授权委托书（如有），自然人的身份证明。
B、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明，包括：投标单位2023年度经审计过的财务报告或投标单位基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。
C、履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料（具体要求如下）：相关技术人员：本项目要求投标人至少有一名售后服务人员。
D、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，包括：投标单位参加采购活动最新一期缴纳增值税或企业所得税的凭据，依法免税或不需要缴纳的供应商，必须提供相应的证明文件；最新一期缴纳社会保障资金的证明材料（加盖社保部门公章）。
E、投标单位参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。
4、投标人代表
4.1 指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。 
5、投标费用 
5.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
6、联合投标
本次招标不接受联合投标。
三、招标文件的说明
7、招标文件
招标文件由招标文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读招标文件的全部内容，如有残缺等问题应在购买招标文件后及时向采购代理机构提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件作出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
8、招标文件的询问与澄清（或更正）
8.1 投标人在收到招标文件后，若有问题需要询问，应于收到招标文件后按相关流程及时提出，采购代理机构将予以解答。
8.2 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并发布澄清（或更正）公告。澄清或者更正的内容为招标文件的组成部分。
8.3 采购代理机构推迟投标截止时间时，应以补充通知的形式在网上发布公告。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。
8.4 至招标文件获取截止时间，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，采购人或采购代理机构可以顺延招标文件提供期限。
9、招标文件的修改
9.1 采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。
9.2 采购代理机构对招标文件的修改，将以补充通知的形式发布。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。
9.3 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将发布补充通知。
10、质疑
10.1 根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商应当依法报名获取本招标文件后可以依法进行质疑。
10.2 接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式。
10.3 联系单位：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
10.4 联系电话：0512-65158848
10.5 通讯地址：苏州市姑苏区干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层 祝丽林
四、投标文件说明
11、提示与要求
11.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
11.2 无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。
12、投标文件计量单位和使用文字
12.1 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
12.2 投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。
13、投标文件的组成
13.1 封面
13.2 投标函
13.3 开标一览表
13.4 法定代表人授权书
13.5 资格证明文件（如不提供或提供材料不符合要求则属于无效投标）：
13.5.1 企业营业执照副本复印件
13.5.2 授权委托书（如有），法人及代理人身份证复印件
13.5.3 投标人经审计过的最新一期财务报告或投标单位基本开户银行出具的资信证明
13.5.4 符合履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料
13.5.5 近三个月依法缴纳税收的凭据和依法缴纳社会保险的凭据复印件
13.5.6 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
13.6 偏离表
13.7 服务方案介绍
13.8 近三年内具有同类项目业绩合同复印件
13.9 拟投入项目成员表；
13.10 对本次投标的详细说明（投标人视各自的情况自行编制）
13.11 中小企业声明函（如属）或残疾人福利性单位声明函（如属）或监狱企业证明材料（如属）和《投标保证承诺书》
13.12 对本次招标有关的及评分标准要求的其它证明材料。
注：投标人所提交的资料文件的完整与否，将直接影响投标人的投标文件是否有效或评分高低。
14、投标保证金
14.1 本项目无投标保证金。
15、投标文件的有效期
15.1 自开标日起90天，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。
五、投标
16、文件要求：
本次投标采用电子投标。电子响应文件上传一份到系统，无须携带纸质投标文件。
17、电子投标（响应）文件的编制与提交
17.1、电子投标（响应）文件制作：本项目采用电子网上招投标，请供应商插入CA 证书登录“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密，操作步骤详见“苏采云”系统页面提示。操作手册见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）。
17.2、电子投标（响应）文件递交：投标人应当按照《操作手册》指引，在投标（响应）文件提交截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传，未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
17.3、请投标人务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。
17.4、如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的采购文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。
17.5、电子投标文件中的资料应按采购文件的要求加盖投标人的电子签章或公章。
17.6、未按照要求编制电子投标文件，未按照要求在电子投标文件上加盖电子签章的，均视为无效投标。
18、投标供应商需保持“苏采云”系统不见面开标大厅在线状态，并按要求在规定时间内进行响应。
19、开标
（1）本项目为不见面开标（开启）项目，开标阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。
（2）线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。
（3）开标时，投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过不见面开标系统的“留言板”栏目提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。为了保证开标秩序，请不要在互动交流中发表与开标无关的言论。开标中出现异常情况时，将通过“公告栏”栏目发布相关信息，请投标人及时关注。
（4）开标时，投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清等提示，否则导致的对投标人不利的后果由供应商自行承担。
（5）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的，投标无效。
投标人电脑环境最低要求：谷歌浏览器，版本可直接网上下载最新版本即可。如需收听现场语音需配置放音设备，如视频直播、互动交流使用异常，请刷新网页，如仍无法解决，请联系技术支持。
20、技术支持
在网上报名过程中如有疑问，请及时联系：
CA技术咨询服务电话：400-608-6099
电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221
系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；18261002950（不见面项目）QQ：3048755361、895706745。
21、澄清
本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清：磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担）。
六、评标
22、资格审查
22.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。
22.2 根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。
22.2.1 查询时间：投标文件递交截止时间。
22.2.2 查询渠道：统一登录“苏州政府采购交易管理平台”系统查询供应商的信用记录。“苏州政府采购交易管理平台”系统可一键获取“信用中国”、“信用江苏”及中国政府采购网上的信用信息。各县级市（区）分中心可通过当地交易系统与“苏州政府采购交易管理平台”信用查询接口实现对接。
22.2.3 查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或者采购代理机构应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
22.3 经采购人或者采购代理机构审查供应商存在上述失信行为的，投标无效。
22.4 资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。
23、评标委员会
23.1 评标委员会成员依法组建；
23.2 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
23.3 评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：
23.3.1 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、服务方案等实质性要求；
23.3.2 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
23.3.3 对投标文件进行比较和评价；
23.3.4 确定中标人；
23.3.5 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；
23.4 评标委员会成员应当履行下列义务：
23.4.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
23.4.2 按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
23.4.3 对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
23.4.4 参与评标报告的起草；
23.4.5 配合招标采购人答复投标人提出的质疑；
23.4.6 配合有关部门的投诉处理工作。
24、评标内容的保密
24.1 开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
24.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。
24.3 在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。
25、对投标文件初审
25.1 初审内容：投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成是否有计算错误及文件签署是否齐全等。
25.2 投标文件有下列情况之一者将被认定为无效投标：
25.2.1 投标文件未按照本须知规定签署和盖章；
25.2.2 投标人拒绝修正错误；
25.2.3 投标人的报价是选择性的；
25.2.4 投标人的报价只投了同一标段中部分内容；
25.2.5 投标人的投标文件中出现评标委员会认为不应雷同的；
25.2.6 其他被评标委员会认定无效的情况。
25.3 实质性响应的投标应该与招标文件要求的标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等条款相符。不得限制采购人的权利或投标人的义务，也不得对其他实质性响应的投标人的竞争地位产生不公正影响。
25.4 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
25.5 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
25.5.1 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
25.5.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
25.5.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
25.5.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知25.4条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
25.5.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
25.6 除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。
25.7 采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。
25.8 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
26、废标
26.1 在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：
26.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质响应的供应商不足三家的； 
26.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的； 
26.1.3 投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的； 
26.1.4 因重大变故，采购任务取消的。 
26.2 废标后，采购代理机构将发布废标公告。
27、投标文件的评价和比较
27.1 评标委员会将仅对按照招标文件规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
27.2 评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供保险服务的科学性、可靠性、履约服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。
27.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。
七、授予合同
28、中标人的确认
28.1 评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准推荐中标候选人，并根据采购人的委托及评审结果确定中标人。评标委员会有权评定中标人，同时也有权拒绝任何或所有投标人中标。
28.2 经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公告，公告期为一个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后七个工作日内对质疑内容作出答复。超过期限向采购代理机构提出质疑，采购代理机构将不予答复。
29、合同授予标准
29.1 采购代理机构将把合同授予按招标文件规定评选出的中标人。确定为中标人的必须具有实施本合同的能力和资源。
29.2 在合同签订之前，如发现中标人提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则按政府采购程序取消其签约资格。
30、中标通知书
30.1 确定中标人后，采购代理机构将在规定时间内以书面形式通知中标人其投标被接受。在中标通知书中明确中标人的中标价格、服务内容及标准和有关合同签订的日期和地点。
30.2 中标通知书将成为合同的组成部分。
30.3 采购代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。
31、合同的签订
31.1 中标人应按中标通知书中规定与采购人签订政府采购合同。
31.2 签订的合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件及其澄清文件为依据。
31.3 中标人无正当理由不得放弃中标。
八、其他事项
32、中标服务费
32.1 中标人应按前附表规定缴纳中标服务费。
33、监督和公证
34.1 政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
34.2 采购代理机构的开标评标过程将请公证机关进行公证。
34、未尽事宜
34.1 按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。
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第三章  投标文件格式

说明：
    对本章所有的投标书格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。
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格式1：封面

投 标 文 件
 
 
 
项目名称：            
项目编号：            
标段名称：            
标段编号：            
 

供应商名称：            （盖章）
日期：

8


格式2：投标函
投 标 函
              
我方收到贵公司           （采购项目编号）号招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。并向贵公司承诺：
1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我方的投标报价包括提供以上所有服务，价格及明细见报价表。包括所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
2、如果我方的投标被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。
3、我方本项目投标文件的有效期限自提交投标文件截止之日起90天。如果我方在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方愿意承担一切责任。
4、我方愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。
5、我方已审阅全部招标文件，包括招标文件的澄清和更正文件（如有）及有关附件，我们已完全理解招标文件并对招标文件不存在任何异议。
6、我方愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。
7、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不做任何更改和变动。
所有有关标书的函电，请按下列地址联系：
单    位：                     
联 系 人：                                  
地　　址：                                       
邮政编码：                                       
联系电话：                                      
传　　真：                                      

投标人（供应商）：                               
法定代表人或授权代理人：                 （签字）
日　　期：                                    


格式3：法人授权委托书

法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：我          （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                          （姓名+手机号码）为我公司代理人，以本公司的名义参加                 （采购人名称）组织实施的编号为                号的招标（采购）活动。代理人在投标、开标、评标、合同订立和履行过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。
投 标 人（盖章）：               
法定代表人（签字或盖章）：             
代理人（签字）：                 
日 期：                   






格式4：开标一览表
开  标 一 览  表
项目编号：                   
项目名称：                   
	序号
	项目名称
	投标总价（元）
	备注

	1
	
	
	

	合计（人民币大写）：     小写：



响应单位（盖章）
法定代表人或授权委托人：（签字或签章）
日期：

注：本项目系统中开标一览表中只填写投标总价。
格式5：分项报价表
项目编号：                   
项目名称：                   
分项报价表
	序号
	产品名称
	规格型号（如有）
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计（人民币大写）：     小写：



响应单位（盖章）
法定代表人或授权委托人：（签字或签章）
日期：

格式6：偏离表
技术或服务要求偏离表
招标编号：
	序号
	名称
	采购要求
	响应内容
	选择项（选符合、正偏离或负偏离）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



商务条款偏离表
招标编号：          
	序号
	名称
	采购要求
	响应内容
	选择项（选符合、正偏离或负偏离）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



响应单位（盖章）
法定代表人或授权委托人：（签字或签章）
日期：



格式7：项目组主要人员一览表


项目组人员一览表
	姓名
	本项目拟任职务
	技术职称
	年龄
	学历
	主要资历及担任过的职务

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：人员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。



响应单位（盖章）
法定代表人或授权委托人：（签字或签章）
日期：

格式8：资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函


苏州市卫康招投标咨询服务有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为JSZC-320591-SZWK-G2024-0397号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

响应单位（盖章）
法定代表人或授权委托人：（签字或签章）
日期：

























（2）投标单位情况表
投标单位情况表
	1
	企业法人
	
	公司成立日期
	

	2
	总部地址
	

	3
	当地代表处地址
	

	4
	电话
	
	联系人
	

	5
	传真
	
	电子邮箱
	

	6
	注册地
	
	注册年份
	

	7
	单位职工人数
	人
	2023年总营业收入
	万元

	8
	企业或社会团体办公场所的面积：

	9
	主营范围
1、_____________________________________
2、 ____________________________________

	12
	其他需要说明的情况



响应单位（盖章）
法定代表人或授权委托人：（签字或签章）
日期：


格式9：类似项目一览表


类似项目一览表
	序号
	项目名称
	项目时间
	项目规模
	业主单位
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	



响应单位（盖章）
法定代表人或授权委托人：（签字或签章）
日期：
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格式10：技术支持以及售后服务承诺

技术支持以及售后服务承诺
	[bookmark: _Toc142194272]序号
	名称
	投标承诺
	备注

	1
	服务响应时间
	
	

	2
	到达现场时间
	
	

	3
	解决问题时间
	
	

	4
	免费质保期
	
	



响应单位（盖章）
法定代表人或授权委托人：（签字或签章）
日期：

格式11：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号） 的规定， 本公司参加（单位名称） 的苏州工业园区产教融合实践中心国产化实践教学课程与套件采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。 具体情况如下：
1.  AI教育实验箱  ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
2.   人工智能教学及实验一体化软件  ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
3.  人工智能导论及实践实训软件 ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
4. 机器学习技术课程培训及实践实训软件 ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
5. 深度学习技术课程培训及实践实训软件  ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
6.   计算机视觉技术与应用课程培训及实践实训软件  ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
7. 语音识别技术与应用课程培训及实践实训软件 ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
8. 自然语言处理技术与应用课程培训及实践实训软件 ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
9.   实例分割应用综合案例实践课程及实训软件  ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
10. 人脸检测综合案例实践课程培训及实践实训软件 ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
11. 深度学习下的OCR技术综合案例实践课程培训及实践实训软件  ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
12. 文本情感分析和文本相似度应用综合案例实践课程培训及实践实训软件 ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
13.   基于知识库的问答系统综合案例实践软件  ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
14.   语音处理综合案例实践课程培训及实践实训软件 ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
15.  国产化AI框架开发高级工程师认证人课程培训及实践实训软件 ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
16.  大数据一体实验软件 ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
17.   数据采集与处理课程培训及实践实训软件  ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
18.  数据挖掘技术课程培训及实践实训软件 ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
19.  大数据流式计算课程培训及实践实训软件 ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
20.  数据可视化课程培训及实践实训软件  ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
21.   Hadoop大数据技术课程培训及实践实训软件 ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
22.   大数据工程师认证课程培训及实践软件  ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
23.  课程资源包－金融风控数据预测软件 ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
24.   国产AI实训箱初级开发实践课程培训及实践实训软件  ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
25.  国产AI实训箱进阶应用开发实践课程培训及实践实训软件  ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
26.   大模型实训软件  ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
27.   大模型技术导论课程培训软件  ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
28.  生成式人工智能技术应用课程培训及实践实训软件 ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
29.   大模型技术原理课程培训及实践实训软件 ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
30.  实战大模型+智能编程课程培训及实践实训软件  ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
31.   实战大模型+数字媒体课程培训及实践实训软件  ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
32.   实训模块1  ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
33.   实训模块2 ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
34.   实训模块3  ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
35.  实训模块4  ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
36.   实训模块5  ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
37.   实训模块6  ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
38.   实训模块7  ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
39.   实训模块8  ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
40.   实训模块9  ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
41.   实训模块10  ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
42.   实训模块11  ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
43.   实训模块12  ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
44.   实训模块13  ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
45.   实训模块14  ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
46.   实训模块15  ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
47.   实训模块16  ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
48.   实训模块17  ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
49.   实训模块18  ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
50.   实训模块19  ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
51.   实训模块20  ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
52.   实训模块21  ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
53.   实训模块22  ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
54.   实训模块23  ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
55.   实训模块24  ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
56.   实训模块25  ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
57.   实训模块26 ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
58.   数通真机管理软件 ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
59.  数通工程师任职培训及实践实训软件 ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
60.  数通高级核心技术认证培训及实践实训软件 ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
61.  数通专家工程师认证实训软件 ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
62.  数通高级路由交换培训及实践实训软件  ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
63.   鸿蒙基础实验软件 ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
64.  移动应用开发基础（鸿蒙）培训及实践实训软件 ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
65.  移动应用开发进阶（鸿蒙）培训及实践实训软件 ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
66.   移动应用开发案例（鸿蒙） 培训及实践实训软件  ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
67.  移动应用项目管理与开发实践（鸿蒙） 培训及实践实训软件 ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
68.  鸿蒙设备开发基础培训及实践实训软件  ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
69.   分布式操作系统应用开发工程师认证课培训及实践实训软件  ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
70.  分布式操作系统设备开发工程师认证课培训及实践实训软件  ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
71.  分布式操作系统应用开发高级工程师认证课培训及实践实训软件 ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
72.  分布式操作系统设备开发高级工程师认证课培训及实践实训软件 ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
73.  《嵌入式系统与设计》（鸿蒙）培训及实践实训软件 ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
74.  《传感器原理及应用技术》（鸿蒙）培训及实践实训软件  ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
75.   《物联网识别技术》（鸿蒙）培训及实践实训软件 ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
76.    智能感知系统技术与应用培训及实践实训软件  ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
77.   计算平台部署与测试培训及实践实训软件  ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
78.   汽车视觉技术与应用培训及实践实训软件  ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
79.  鸿蒙实训套件  ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
80.   工程师认证开发板HM Nano  ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
81.   高级工程师认证开发板 HM Micro  ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
82.   鸿蒙智联场景应用实验箱 ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
83.  鸿蒙智能感知实训台 ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
84.  5G全网一站式训练软件  ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
85.  5G认证培训及实践实训软件  ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
86.   5G+AI分析挖掘实训软件  ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
87.   5G无线技术及部署综合实训软件  ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：                 
日 期：                 
注：
1、 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、中小企业划分标准详见工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》。


格式12：残疾人福利性单位声明函


残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                    单位名称（盖章）：
                    日  期：











格式13：响应保证承诺书

响应保证承诺书
致： 苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
我单位自愿参加 （项目名称和采购编号）的投标，并做出如下承诺：
一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方支付本招标文件公布的预算金额的2%作为违约赔偿金。
1.自投标截止时间至本项目发布中标公告为止，撤销投标；
2.中标后不依法与采购人签订合同；
3.中标后不按本招标文件规定向采购人提交履约保证金；
4.中标后不按本招标文件规定向贵方缴纳采购代理费。
二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。
 
响应人：                    （盖公章）
地址：                            
电话：                               
传真：                            
电子邮件：                               
邮编：                            
法定代表人或委托代理人（签字或签章）：         
日期：                          




第四章  采购书
受苏州工业园区服务外包职业学院的委托，苏州市卫康招投标咨询服务有限公司作为采购代理机构，就其拟采购的苏州工业园区产教融合实践中心国产化实践教学课程与套件进行国内公开招标。欢迎符合招标公告资格条件的供应商前来报名参加投标。
一、项目编号：JSZC-320591-SZWK-G2024-0397号
二、项目名称：苏州工业园区产教融合实践中心国产化实践教学课程与套件
三、预算金额：1045.00万元
四、建设要求：
本次项目的建设目标为学校国产化实训室建设，实训室建设涉及多个技术方向：AI及大模型教学及实验实训室建设、大数据及鸿蒙实训室建设、新一代数据通信技术实训室建设和国产化实训一体平台构建。采购内容用以支撑苏州工业园区产教融合实践中心的教学与科研活动。
五、采购需求：
（一）采购清单及配置要求
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	AI教育实验箱
	1、设备整体尺寸不小于0.4m*0.3m*0.09m。
2、设备AI处理器提供至少1个AI Core，主频不低于500MHz，不少于2个处理器核，主频不低于 1.0GHz。
3、设备主板提供AI算力不低于：半精度（FP16）：4TFLOPS，整数精度（INT8）：8TOPS。
4、设备支持LPDDR4X内存类型、位宽：64bit、容量不低于：4GB、速率不低于：4266Mbps、支持ECC。
5、设备内置SPI Flash，容量不低于64MB，提供至少1个MicroSD卡接口，类型为SD3.0，向下兼容SD2.0标准。提供M.2Key-M连接器，可扩展M.2 2242/2280形态SSD，支持NVMe。
6、设备支持多种规格的H.264、H.265视频编解码，支持不低于10路1080P 30fps的视频解码，不低于10路1080P 30fps的视频编码，适用于用户不同的视频处理需求。
7、设备提供丰富的外设接口，满足多种产品形态开发需求。至少包括USB TypeA接口2个、USB TypeC接口1个、千兆网口1个。【需提供功能截图 】
★8、设备支持国产化操作系统、Ubuntu操作系统，支持国产化AI深度学习框架，支持CCE/CCE Compiler Tool编译工具。【需提供功能截图 】
9、设备整机采用铝合金面板机箱，整机集成不低于15寸高清显示屏、键盘、无线鼠标，标配防撞脚垫、橡胶/塑料把手，机箱内部支持摄像头、麦克风阵列、鼠标、实验道具等物品的收纳。
10、设备配备不低于1080P USB免驱摄像头，附带夹具，可直接安装在屏幕上方使用。
11、设备配备麦克风环形阵列，支持远近场声源识别，拾音距离3.0M以上，支持Linux系统串口控制和直接读取音频，支持普通话和英语，支持多唤醒词，支持音频降噪、回声消除。
12、设备提供图像风格迁移体验应用，支持使用相关图像卡通化模型对输入图片进行卡通化处理。
13、通过网站提供语音、图像与视频等多种数据分析与推理计算案例不低于45个，提供场景案例不低于4个，可供用户下载相关项目代码、技术手册。
14、设备预置计算机视觉算法应用，至少包含AI图片分类、目标检测、图像分割等应用，支持对输入的图像及视频内容进行识别。
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	人工智能教学及实验一体化软件
	基础实验模块：
平台架构
1.整体架构为 B/S 架构，基于微服务架构进行服务器部署，支持Chrome等浏览器用户端访问。系统并发用户数≥100。
2.平台能够通过建立多个资源库和一系列微服务对平台资源进行分类管理，并通过调用微服务的接口，以及不同的整合方式，以服务的形式展现给用户。
3.支持被学校已有教学平台集成，可向已有教学平台开放课程、实验等教学资源，学员可以在已有教学平台上，免登录访问被集成的教学资源。
用户管理
1.支持管理员创建、删除、修改、查询学员账号，账号信息包含账号、姓名、学号/工号、组织信息、手机号、邮箱、备注说明等。
2.支持教师批量导入学员账号，批量重置学员账号密码。
3.支持管理员创建、删除、修改、查询组织，并将学员加入到组织，可以通过组织对学员进行快速管理，最多可创建5级子组织。
4.支持创建组织结构，通过组织对学员进行快速管理，最多可创建5级子组织。
5.支持管理员创建、删除、修改、查询管理员、教师账号，账号信息包含账号、姓名、学号/工号、角色、管理范围（组织）、手机号、邮箱、备注说明等。
资源管理
★6.平台支持创建和管理：物理设备、模拟器、云实验、实验箱4类实验所需的实验资源【需提供功能截图】
7.支持创建和管理拓扑：支持创建、编辑、预览、删除、管理物理设备组的图形化逻辑拓扑。
★8.支持通过关联拓扑快速创建物理设备实验所需的设备池、设备组资源，快捷纳管、访问、初始化物理设备资源。9.支持监控实验环境（容器或虚拟机），包括实验环境规格、实验环境模板、开始时间、实验时长、实验名称、关联账号等，并支持管理员强制下线实验环境。
10.支持技术方向管理，并将实验资源关联到技术方向。
系统设置
11.支持对平台进行基础设置，包括首次登录是否强制修改密码、可登录次数、账号锁定时间、验证码有效期、账号有效期、账号初始密码等。
12.支持配置账号弱口令，学员及教师无法将账号密码设置为弱口令。
13.支持自定义网站消息，包括Logo、网站名称、网站介绍、版权信息等。
日志管理
14.支持查询系统操作日志，包括操作名称、危险级别、操作员、时间、模块、操作对象、IP、结果、详情等。
15.支持查询系统安全日志，包括操作名称、危险级别、操作员、时间、模块、操作对象、IP、结果、详情等。
学员管理
1.支持教师创建、删除、修改、查询学员账号，账号信息包含账号、姓名、学号/工号、组织信息、手机号、邮箱、备注说明等。
2.支持教师批量导入学员账号，批量重置学员账号密码。
班级管理
3.支持教师创建、编辑、预览、发布、查询、删除班级，班级中支持配置教师和学员，以及配置班级的标准实验、自主实验、课程、云账号等资源。
课程管理
1.支持创建、编辑、预览、发布、复制、删除课程，课程可按卡片式和列表式进行切换呈现。
2.支持对课程名称、课程学时、课程简介、课程目标、课程封面、目标学员等基本信息的编辑；支持章/节/小节3级课程目录结构，支持对课程目录进行修改与调序。
★3.支持课程创建添加图文、视频、实验、测一测等内容；支持不同的课程章节自定义不同的创课效果。
4.支持创建、编辑、删除课程库，支持通过课程库对课程进行分类管理。
课程素材
5.支持上传ppt、pdf、mp4、doc、excel等格式的课程素材；支持编辑、修改课程素材名称。
6.支持创建、编辑、删除素材库。
7.支持素材上传时选择不同素材库，通过素材库对课程素材进行分类管理。
实验管理
8.支持创建、预览、发布、删除实验，支持按照实验名称、技术方向、实验类型、实验环境等检索实验。
9.支持物理设备、模拟器、云实验、实验箱4种类型实验的创建与管理。
10.支持不同类型实验启动不同实验环境及调取实验数据。
11.支持创建标准实验，标准实验包含实验手册，学员根据实验手册指导完成实验。
12.支持创建自主实验，自主实验不含实验手册，学员可以脱离实验手册，并自定义实验环境进行自主实验，培养学员实践探究能力。
13.支持实验过程中，学员通过截屏和输入笔记生成实验报告。
14.支持实验结束，教师查看全部实验报告，并给实验报告评分。
实验预约
★15. 支持预约物理设备实验：教师可为指定班级或学员，设置物理设备实验资源、实验时间，自动生成实验预约日程，为学员拟定实训计划。对于已预约的实验自动生成实验任务，含预约名称、实验名称、设备池名称、预约目的等；支持实验任务延时、释放、分享，可便捷管理预约实验。
16.支持即时查阅实验预约排期：含可预约时间、已预约时间、与他人预约冲突时间，可灵活调整实验预约排期；学员可按预约实验、日程进行实训。
17.实验配置恢复：支持对已预约的实验进行物理设备“配置恢复”操作，完成实验配置初始化。
18.支持查看历史预约任务与详情，支持按预约名称、班级、预约人等搜索查询。
19. 支持一键快捷预约实验。
实验素材
20.支持本地导入实验视频和资料，支持pdf、mp4、zip等格式；支持在线修改实验素材名称。
知识点管理
1.支持创建、删除、修改、查询知识点。
2.支持将知识点和题目进行关联。
题目管理
3.支持创建、删除、修改、预览题目，支持单选题、多选题、判断题、填空题、主观题5种题型，题目支持设置默认分值、关联知识点、正确答案、答案解析等。
4.支持创建、修改、删除、移动试题库，支持通过题库对题目进行归类管理。
5.支持在组卷时通过题库快速筛选定位试题，高效组卷。
理论试卷管理
6.支持创建、编辑、预览、复制和删除理论试卷；支持根据试卷名称、组卷类型、创建人等信息检索试卷。
7.支持锁定考试编辑权限，锁定后，仅创建者可编辑修改试卷。
8.支持创建、修改、删除、移动理论试卷库，支持通过试卷库对试卷进行归类管理。
9.支持在创建理论考试时，通过试卷库筛选定位试卷，快速关联试卷。
10.支持固定组卷，教师从题库中人工挑选题目组成试卷。
11.支持随机组卷，系统根据设置的题库、难度、知识点等规则，从题库中自动挑选题目组成试卷，包括分库抽题和多库混合式抽题两种模式。
12.支持灵活设置计分规则、题目顺序、及格分等。
实验试卷管理
13.支持创建、编辑、预览、复制和删除实验试卷；支持根据试卷名称、技术方向检索试卷。
14.支持锁定实验试卷编辑权限，锁定后，仅创建者可编辑修改实验试卷。
15.支持创建、修改、删除、移动实验试卷库，支持通过试卷库对试卷进行归类管理。
16. 支持两种实验试卷创建模式：富文本编辑模式和上传PDF文件模式。
理论考试管理
18.支持教师创建理论考试，可对考试名称、考试封面、考试简介、考试时间、考试时长、考试次数以及考试策略等进行设置。
19.支持创建理论考试时关联单份试卷或多份试卷，可进行标准化考试或A/B卷考试，满足不同考试场景需求。【需提供功能截图 】
20.支持教师设置考试防作弊措施，防作弊规则包括：题目乱序、答案乱序；支持内容不可复制、禁止使用F12，支持防切屏，支持设置最多允许切屏次数。
21.支持教师设置是否允许考生查看考试成绩、答题结果、答案解析等。
22.支持教师查看理论考试列表，可按照考试名称、发布状态、考试有效期等信息进行检索。
23.支持教师对考试进行批阅，可查看已交卷学员基本信息及历次考试记录，批阅结果系统自动核算；支持重新批阅。
24.支持教师查看班级整体考试情况，包括应考人数、实考人数、参考率、及格率、最高分、最低分、平均分、平均次数、平均时长等信息；支持导出统计结果。
25.支持教师查看班级所有考生成绩详情，包括学员姓名、最高成绩、平均成绩、最近三次考试成绩；支持导出统计结果。
26.支持教师查看班级习题统计，包括每一道试题答题人次、正确人次、正确率以及答题详情；支持导出统计结果。
27.支持学生参加考试、查看考试结果、查看答案解析；支持系统自动评分。
28.支持考试倒计时功能，考生可提前交卷，也可以计时结束后自动交卷。
29.支持考试过程中开启全程防作弊：多次切屏后自动交卷，使用复制、F12按键时自动失效。
30.支持考试过程中，考生通过答题卡快速定位试题；系统支持显示当前已答、未答和存疑题数。
实验考试管理
31.支持教师创建实验考试，可对考试名称、考试封面、编辑权限、考试简介、考试时间、考试时长、考试次数以及考试成绩等进行自定义设置。
32.支持为实验考试配置实验资源：含容器、虚拟机实验环境，及其关联的实验资源。
33.支持创建实验考试时，关联1份或多份试卷，以进行标准化考试或A/B卷考试，满足不同考试场景。
34.支持教师设置考试结果是否显示成绩。
35.支持教师查看实验考试列表，可按照考试名称、技术方向、发布状态等信息进行检索。
36.支持教师查看班级整体考试情况，包括班级应考人数、实考人数、参考率、及格率、最高分、最低分、平均分、实验平均时长等信息；支持导出统计结果。
37.支持教师查看班级所有考生成绩详情，包括学员姓名、最佳成绩、平均成绩、最近三次考试成绩；支持导出统计结果。
38.支持教师根据考试查看考生成绩详情，包括学员姓名、账号、班级、已考次数、最高分、总分、考试结果、考试状态等信息；支持按学员姓名、账号、班级检索。
39.支持学生参加实验考试、查看考试结果；支持通过上传阅卷脚本实施自动化阅卷评分。
40.支持实验考试倒计时功能，考生可提前交卷，也可以计时结束后自动交卷。
41.支持在实验考试过程中，考生通过实验菜单快速定位试题。
作业管理
42.支持课前课后作业设置，包括作业创建、预览、编辑、复制、发布、删除及关联课程等操作；支持编辑作业名称及封面、关联试卷，设置作业时间和作答次数。
43.支持教师查看作业列表，可按照作业名称、发布状态、作业有效期等信息进行检索。
44.支持教师对作业进行批阅，可查看已交卷学员基本信息及历次作业记录，批阅结果系统自动核算；支持重新批阅。
45.支持教师查看学员作业统计，包括班级学员成绩详情和试题统计详情。
46.支持教师查看学员作业累计成绩、最高分、平均分，以综合评估学员课业完成情况。
47.支持学生查看作业列表并在线答题，查看作业记录，包括作答提交时间、答题时长、得分、通过情况等；支持多次作答。
证书管理
1.支持设置证书信息和发放规则，学员按要求完成学习或考试，可自动获得结课或结业证书。
2.支持创建、编辑、预览、发布、删除、撤销、管理证书。
3.支持查看班级学员获证情况与学习进度，可一键导出报表。
4.支持自动生成发证记录：可查看学员证书领取历史信息，包括账号、班级、认证名称、认证状态、获证时间等，可一键导出报表。
5.支持批量下载电子证书，支持单次下载多张证书。 
课程教学
1.支持教学前台显示班级已关联的课程，包括课程封面、课程名称、课程简介、课程章节数等信息；从课程卡片可进入课程详情页；支持通过名称对课程进行搜索。
2.支持课程详情页展示课程名称、课程封面、课程目录、学习进度、关联资源统计等； 
3.支持以目录树形式展示课程章节，支持章节目录展开与收起；支持展示课程章节已关联的课件类型：文档、视频、实验、图文、测验。
4.支持自动保存并展示课程进度，各章节学习进度实时更新，下次进入自动定位进入教学进度。
5.支持在教学过程中，依照创课模式不同章节采用不同教学方法（如演示法教学，情境式教学），增强教学和课堂互动效果。
6.支持在课程学习界面查看、发布和回复问答，添加、修改笔记，并支持上传图片。
7.支持对章节关联的测验在线作答，提交后反馈作答结果。
实验教学
8.支持教学前台显示班级已关联的实验，包括实验名称、实验简介、实验类型及难度、实验时长等信息；从实验卡片可进入实验操作界面；支持通过名称对实验进行搜索。
9.支持在实验界面查看实验手册、实验资料、实验视频等信息；支持指导书界面展开和收起；在实验操作区可查看实验拓扑图、切换实验桌面等。
10. 物理设备实验支持按预约任务与日程排期，进行有计划性的实训教学。
★11. 支持通过拓扑一键登录物理网元设备并在物理设备实验过程中对拓扑中包含的物理设备组进行配置初始化操作，重启实验任务。
12.支持学员提交实验报告，实验报告可多次提交。
13.支持实验计时，手动结束实验或实验计时结束后，实验界面关闭。
14.支持学生查看自己的实验报告，实验记录包括：实验名称、所属课程、提交次数、批阅和通过状态、报告详情。
15.实验页面支持桌面与字符切换、桌面全屏、复制粘贴、上传与下载文件，不同类型的实验支持不同的操作工具栏。
学情报表
1.支持查看学员、班级、课程、实验、题目、考试等综合统计信息。
2.支持以图形化界面，同时查看多个班级的班级学习时长、课程学习时长、实验学习时长等数据，进行学情分析总结。
3.支持按7天、近1月、近1年时间维度进行班级间学情对比。
4.支持按照学习时长，查看学员排行榜、课程排行榜、实验排行榜。
AI本地实验模块：
实验环境管理
1、提供Python环境：支持python3.7或以上；
2、支持开源机器学习框架：numpy、sklearn、pandas、seaborn、missingno、scipy、statsmodels、xgboost等；
3、支持开源深度学习框架：Pytorch、Keras、TensorFlow、MindSpore； 
4、支持计算机视觉框架：OpenCV、Pillow、scikit-image等；
5、支持自然语言处理框架：jieba、gensim、spacy、sklearn-crfsuite、nltk；
6、支持强化学习：gym；
7、支持语音识别框架：librosa、python-speech-features、hmmlearn
8、支持网络框架：requests、urllib3、tornado、flask、beautifulsoup4；
9、支持可视化框架：matplotlib、graphviz、mglearn、tensorboard；
10、支持数据库：pymysql；
11、支持其他组件：certifi、chardet、Cython、future、gevent、h5py、ipython、ipywidgets、json5、jupyter、lxml、Markdown、networkx、pycurl、pydot、pyyaml、six、qtpy、zhconv。
实验过程管理
1、支持实验指导与实验操作区同屏显示；
2、支持用户跟随实验指导书或实验视频练习与校对实验结果；支持脱离实验指导书自主练习；
3、支持用户在平台上对同一实验进行重复实训操作；
4、支持查看Markdown实验指导书；实验指导区支持查看文档实验指导书或实验指导视频； 
5、支持用户在线交互式编程； 
6、支持用户实验环境与实验数据完全独立；
7、支持实验记录数据持久化，用户再次进入实验可继续使用；
8、支持承载人工智能算法类、应用类、实践案例类、职业认证类、机器视觉与应用开发类课程资源； 
9、支持用户进行自主实验，可选择实验时间、资源配置；10、支持管理员查看主机监控与服务监控信息；
11、支持多种算力模式进行实训，包含但不限于通用计算、GPU计算、NPU计算等主流算力场景。
课程实验功能
1、提供国产AI框架，支持利用国产AI框架进行国产AI算力数字图像基础实操；国产AI算力图像的灰度变换实操；国产AI算力图像几何变换实操等实验操作。
2、支持利用国产AI框架进行国产AI算力HOG方向梯度直方图实操、国产AI算力LBP局部二值模式实操、国产AI算力哈尔特征实操。
3、提供国产AI框架，支持利用国产AI框架进行语音预处理基础实操、单高斯模型参数求解实操、混合高斯模型参数求解实操等实验操作。
4、支持利用国产AI框架进行基于HMM-GMM的连续词识别实操、基于国产AI框架实现DNN-HMM的单字识别实操、基于国产AI框架实现Seq2Seq的连续字识别实操等实验操作。
5、提供国产AI框架，支持利用国产AI框架进行分词实操、词性标注实操-jieba、spacy和NLTK、命名实体识别实操。
6、支持利用国产AI框架进行TF-IDF关键词提取实操、TextRank关键词提取实操、One-Hot编码实操等实验操作。
云实验模块：
公有云账号管理
1、支持绑定公有云账号； 
2、支持通过平台向绑定的公有云企业账号下的子账号批量拨款；
3、支持管理员对课程创建配额，在用户使用课程时自动拨款；
实验环境管理
1、支持用户直接从课程章节下进入实验；
2、支持通过桌面云形式进入页面平台实验操作区。 
3、支持教师将自主实验分配给班级用户； 
4、支持用户进行自主实验，可选择实验时间、资源配置； 
5、支持查看Markdown实验指导书；实验指导区支持查看实验指导书或实验指导视频； 
6、支持实验计时，用户点击实验结束后，平台自动释放实验资源，终止公有云计费；
	套
	1

	3
	人工智能导论及实践实训软件
	1、配套资源：课程须配置理论PPT和实验手册，具体数量为：不低于10份文档PPT和不低于5个实验；该课程配套的相关资源及实验均支持在实训平台上进行观看和实验操作。
2、课程内容包含但不限于以下知识点和实验：计算与人工智能概述、人工智能预备知识、机器学习、深度学习、智能感知、智能决策、智能机器人、知识图谱简介、目标检测简介、神经网络分类实操、猫狗分类实操、导诊机器人案例实操、基于neo4j的知识图谱实战、人脸检测工程实战、农产品分类案例实战；Python基本实操、监督学习算法实操、无监督学习算法实操、神经网络分类实操、猫狗分类实操。
	套
	1

	4
	机器学习技术课程培训及实践实训软件
	1、配套资源：课程须配置理论PPT和实验手册，具体数量为：不低于10份PPT和不低于10个实验，不低于1个引导视频；该课程配套的相关资源及实验均支持在实训平台上进行观看和实验操作。
2、包括但不限于以下知识点或实验：机器学习简介、机器学习预备知识、机器学习算法、机器学习数学基础、回归算法、逻辑回归、朴素贝叶斯、KNN算法、决策树算法、支持向量机算法、集成算法、聚类算法、降维相关算法、关联算法；Python综合编程实操、Pandas实操、Python Numpy实操、Matplotlib、Seaborn实操、国产AI框架基本实操。
	套
	1

	5
	深度学习技术课程培训及实践实训软件
	1、配套资源：课程须配置理论PPT和实验手册等，具体数量为：不低于5份PPT和不低于5个实验，不低于1个引导视频；该课程配套的相关资源及实验均支持在实训平台上进行观看和实验操作。
2、包括但不限于以下知识点或实验：深度学习介绍、机器学习算法基础知识、深度学习算法基础知识、国产AI框架架构介绍、神经系统网络、优化器及正则化、卷积神经系统网络、循环神经系统网络、深度学习应用场景；基于国产AI框架的FNN手写数字识别实验、基于国产AI框架的FashionMnist图像分类实验、基于国产AI框架的汽车里程数预测实验、基于国产AI框架的优化器实验、基于国产AI框架的正则化实验。
	套
	1

	6
	计算机视觉技术与应用课程培训及实践实训软件
	1、配套资源：课程须配置理论PPT和实验手册，具体数量为：不低于15份PPT和不低于15个实验，不低于5个引导视频；该课程配套的相关资源及实验均支持在实训平台上进行观看和实验操作。
2、包括但不限于以下知识点或实验：计算机视觉概览、数字图像基础、图像的灰度变换、图像的几何变换、形态学处理方法、图像滤波方法、SIFT尺度不变特征变换、HOG方向梯度直方图、LBP特征、HAAR特征、卷积神经网络、卷积神经网络的训练及调参过程、卷积神经系统网络经典网络架构、图像分割实验基础知识、对抗生成网络；国产AI算力数字图像基础实操、国产AI算力图像的灰度变换实操、国产AI算力图像几何变换实操、国产AI算力形态学处理方法实操、图像滤波方法介绍、国产AI算力图像滤波实操。
	套
	1

	7
	语音识别技术与应用课程培训及实践实训软件
	1、配套资源：课程须配置理论PPT和实验手册，具体数量为：不低于5份PPT和不低于5个实验，不低于1个引导视频；该课程配套的相关资源及实验均支持在实训平台上进行观看和实验操作。
2、包括但不限于以下知识点或实验：语音处理基础、语音识别算法、单高斯模型、混合高斯模型、马尔科夫链、隐马尔科夫链模型、HMM-GMM语音识别算法、深度学习语音识别算法；语音预处理基础实操、单高斯模型参数求解实操、混合高斯模型参数求解实操、隐马尔科夫链求解词性标注实操、基于HMM-GMM的单字识别实操。
	套
	1

	8
	自然语言处理技术与应用课程培训及实践实训软件
	1、配套资源：课程须配置理论PPT和实验手册，具体数量为：不低于5份文档PPT和不低于15个实验，不低于5个引导视频；该课程配套的相关资源及实验均支持在实训平台上进行观看和实验操作。
2、包括但不限于以下知识点或实验：自然语言处理、词法分析、句法分析以及语义分析、语言模型、关键词提取方法、词向量概念、概率图模型及其应用、TextCNN技术原理、RNN与LSTM模型、Seq2Seq模型；分词实操、词性标注实操-jieba、spacy和NLTK、命名实体识别实操、句法分析实操、基于国产AI框架构建语言模型实操。
	套
	1

	9
	实例分割应用综合案例实践课程及实训软件
	1、配套资源：课程须配置理论PPT和实验手册，具体数量为：不低于1份文档PPT和不低于5个实验，不低于5个视频；该课程配套的相关资源及实验均支持在实训平台上进行观看和实验操作。
2、包括但不限于以下知识点或实验：实例分割概览、图像中的特征与特征图、Mask R-CNN模型前身、Mask R-CNN模型；ResNet模型构建实操、FPN网络模型构建实操、RPN网络模型构建实操、head网络模型构建实操、Mask R-CNN模型训练实操。
	套
	1

	10
	人脸检测综合案例实践课程培训及实践实训软件
	1、配套资源：课程须配置理论PPT和实验手册，具体数量为：不低于5份文档PPT和不低于5个实验，不低于5个视频；该课程配套的相关资源及实验均支持在实训平台上进行观看和实验操作。
2、包括但不限于以下知识点或实验：人脸识别项目实践、MTCNN网络、RNet与ONet网络、FaceNet概述、FaceNet网络结构、FaceNet网络实训与部署；图像金字塔构建实操、PNet网络构建及可视化实操、RNet网络构建及可视化实操、 ONet网络构建及可视化实操、MTCNN网络构建及可视化实操、NMS非极大值抑制函数详解及可视化实操。
	套
	1

	11
	深度学习下的OCR技术综合案例实践课程培训及实践实训软件
	1、配套资源：课程须配置理论PPT和实验手册，具体数量为：不低于5份文档PPT和不低于5个实验，不低于5个视频；该课程配套的相关资源及实验均支持在实训平台上进行观看和实验操作。
2、包括但不限于以下知识点或实验：OCR技术概览、深度学习的OCR技术、文本区域检测CTPN算法、文本区域检测EAST算法、文本识别CRNN+CTC算法；文本区域检测CTPN实操、文本区域检测EAST实操、文本识别的数据准备实操、文本识别CNN+CTC实操、文本识别CRNN+CTC实操。
	套
	1

	12
	文本情感分析和文本相似度应用综合案例实践课程培训及实践实训软件
	1、配套资源：课程须配置理论PPT和实验手册，具体数量为：不低于5份文档PPT和不低于1个实验，不低于10个视频；该课程配套的相关资源及实验均支持在实训平台上进行观看和实验操作。
2、包括但不限于以下知识点或实验：语言模型、词向量、循环神经网络、ELMo模型、Transformer模型、GPT模型、BERT模型、文本情感分析的方法、文本相似度计算的方法；基于深度学习的文本情感分析实操、基于深度学习的文本相似度计算实操。
	套
	1

	13
	基于知识库的问答系统综合案例实践软件
	1、配套资源：课程须配置理论PPT和实验手册，具体数量为：不低于5份文档PPT和不低于5个实验，不低于5个视频；该课程配套的相关资源及实验均支持在实训平台上进行观看和实验操作。
2、包括但不限于以下知识点或实验：问答系统简介、问答系统方案设计、问答系统实体识别技术、问答系统语义匹配技术、问答系统BERT技术；国产AI算力命名实体识别-CRF实操、国产AI算力命名实体识别-BERT模型实操、基于BERT和知识库的问答系统构建实操。
	套
	1

	14
	语音处理综合案例实践课程培训及实践实训软件
	1、配套资源：课程须配置理论PPT和实验手册，具体数量为：不低于5份文档PPT和不低于1个实验，不低于10个视频；该课程配套的相关资源及实验均支持在实训平台上进行观看和实验操作。
2、包括但不限于以下知识点或实验：语音处理基础知识、语音识别流程、传统语音识别方法、深度学习算法；中文语音识别实践、音频处理实操、语音数字识别实操、语音生成实操。
	套
	1

	15
	国产化AI框架开发高级工程师认证人课程培训及实践实训软件
	1、配套资源：课程须配置1份课程大纲、不少于5个理论PPT、不少于1个实验手册、不少于1份试题；该课程配套的相关资源及实验均支持在实训平台上进行观看和实验操作。
2、包括但不限于以下知识点或实验：神经网络基础、国产AI框架简介与API详解、国产AI框架特性与应用、图像处理原理与应用、自然语言处理原理与应用等内容。通过课程学习，了解国产AI框架的架构与特性相关知识；理解国产AI框架网络迁移、分布式训练、端云侧推理与部署等相关特性；具备使用国产AI框架完成图像处理任务和自然语言处理任务的能力。
	套
	1

	16
	大数据一体实验软件
	课程实验
1.课程配套实验视频，视频至少可支持播放、暂停、全屏、变速播放等功能。
2.支持教师创建自有课程和实验，并关联对应的大数据实验环境进行自有课程实验。
3.支持桌面图形化和文本命令行两种实验模式，满足用户不同场景实验需求。【需提供功能截图 】
4.支持用户在实验过程中上传文件到平台，并在实验环境内读取操作文件，可查看上传的历史文件。【需提供功能截图 】
5.支持用户在Web SSH类实验中增加实验Tab页面，实现单个实验的多个shell界面对比操作。【需提供功能截图 】
4.提供平台上课程所需的大数据实验操作环境，包括但不限于Python、Scala、Hive、Hbase、Kafka、Flume、Sqoop、Spark、Storm、Flink。
6.支持AI实验环境，包括但不限于Tensorflow，Pandas，Matplotib，Seaborn，Scikit-learn，OpenCV。
7.支持实验记录数据持久化，用户再次进入实验可继续使用。
★8.支持金融风控违约预测场景实训，可进行银行违约业务数据预处理、倾斜数据平衡化处理及结果可视化等实验操作。【需提供功能截图 】
9.支持通过绑定的公有云企业账号向子账号批量拨款，用户可使用桌面云环境完成相应课程实验，实验结束后支持一键清理子账号资源，支持回收子账号资金。【需提供功能截图 】
自主实验
1.支持用户脱离实验指导书，在自主实验模块选择实验环境后进行对应的实验操作。
2.支持用户选择常见的大数据组件进行自主实验，包括但不限于Scala、Hive、Hbase、Kafka、Flume、Sqoop、Spark、Storm、Flink。
★3.支持创建不同规格的实验环境，CPU、内存的配置支持至少4种规格：1核2G、2核4G、4核8G、8核16G。
4.支持配置自主实验的实验时长，时长最高可配置10000分钟。
5.支持监控自主实验情况，管理员可以按照学员账号、姓名、实验名称检索容器或虚拟机实验环境。
6.支持管理员对学员正在进行的容器或虚拟机实验环境进行下线操作。
7.支持用户对正在进行的实验进行延时操作；支持在完成实验后结束实验，并释放实验资源。
	套
	1

	17
	数据采集与处理课程培训及实践实训软件
	1、配套资料：配置《数据采集与处理》理论PPT、视频及实验手册。具体数量不少于：5份文档PPT，5个视频，5个实验手册；该课程配套的相关资源支持在平台上进行观看，支持实验操作。
2、包括但不限于以下知识点或实验：ETL简介、Flume技术原理、Sqoop技术原理、Logstash技术原理介绍与操作、Flume离线数据采集实验、Flume流数据采集实验 - 实时数据采集到Hbase、Sqoop数据迁移 - 数据写入Hive、Sqoop数据迁移 - 数据导出MySQL、Logstash数据采集到ES、Logstash实验 - Logstash插件使用。
	套
	1

	18
	数据挖掘技术课程培训及实践实训软件
	1、配套资料：配置《数据挖掘技术》理论PPT、视频及实验手册。具体数量不少于：5份文档PPT，5个视频，5个实验手册；该课程配套的相关资源支持在平台上进行观看，支持实验操作。
2、包括但不限于以下知识点或实验：数据挖掘介绍、Python编程基础、数据预处理与特征提取、模型优化与评估、数据挖掘算法模型 - 回归算法、数据挖掘算法模型 - 分类算法、数据挖掘算法模型 - 聚类技术及其应用、Numpy操作指导实操、数据加载实验实操、数据预处理实验实操、特征选择实操、降维算法实操、模型评估实操。
	套
	1

	19
	大数据流式计算课程培训及实践实训软件
	1、配套资料：配置《大数据流式计算》理论PPT、视频及实验手册。具体数量不少于：20份文档PPT，20个视频，10个实验手册；该课程配套的相关资源支持在平台上进行观看，支持实验操作。
2、包括但不限于以下知识点或实验：流式计算引擎概述、Kafka分布式消息系统、Spark计算引擎、Flink计算引擎、afka写入与读取、窗口函数、订单实时统计分析、延迟数据处理与输出模式、Flink环境验证与并发、Flink流处理API及窗口、单词计数与网民统计。
	套
	1

	20
	数据可视化课程培训及实践实训软件
	1、配套资料：配置《数据可视化》理论PPT、视频及实验手册。具体数量不少于：10份文档PPT，10个视频，10个实验手册；该课程配套的相关资源支持在平台上进行观看，支持实验操作。
2、包括但不限于以下知识点或实验：可视化基础、数据准备、Matplotlib可视化介绍、Matplotlib数据可视化、Pyecharts可视化、数据准备实操、Matplotlib绘图基础、Matplotlib使用进阶、Pyecharts绘图基础、Pyecharts常用图表 - 折线图、饼图、Pyecharts常用图表 - 散点图、仪表盘、Pyecharts常用图表 - 非直角坐标系图表、Pyecharts常用图表 - K线图、热力图、水球图、河流图、Pyecharts基本图表与叠加图表。
	套
	1

	21
	Hadoop大数据技术课程培训及实践实训软件
	1、配套资料：配置《Hadoop大数据技术》理论PPT、视频及实验手册。具体数量不少于：10份文档PPT，10个视频，15个实验手册；该课程配套的相关资源支持在平台上进行观看，支持实验操作。
2、包括但不限于以下知识点或实验：Hadoop与大数据概述、HDFS分布式文件系统、MapReduce分布式批处理和Yarn资源调度系统、HBase分布式NoSQL数据库、HDFS实验操作、HDFS Java API实验操作、MapReduce实验操作、HBase实验操作、HBase JavaAPI、Hive数据仓库、Hive宽表开发。
	套
	1

	22
	大数据工程师认证课程培训及实践软件
	1、配套资源：配置《大数据工程师认证》理论PPT、视频及实验手册。具体数量不少于：10份文档PPT，45个视频，10个实验手册；该课程配套的相关资源支持在平台上进行观看，支持实验操作。
2、包括但不限于以下知识点或实验：大数据发展趋势、HDFS分布式文件系统和Zookeeper、HBase分布式数据库和Hive分布式数据仓库、ClickHouse联机分析数据库管理系统、MapReduce和Yarn技术原理、Spark基于内存的分布式计算和Flink流批一体分布式实时处理引擎、Flume海量日志聚合和Kafka分布式消息订阅系统、ElasticSearch分布式全文检索服务、大数据平台MRS、数据治理中心。
	套
	1

	23
	金融风控数据预测实战培训及实践软件
	1、配套资料：配置《金融风控数据预测实战》理论PPT、视频及实验手册。具体数量不少于：5份文档PPT，5个视频，5个实验手册；该课程配套的相关资源支持在平台上进行观看，支持实验操作。
2、包括但不限于以下知识点或实验：金融风控违约检测概述、金融数据预处理、金融风控Python数据预处理基础、金融风控大数据存储、金融风控大数据分析框架、金融分类技术及应用、PCA降维、金融风控违约检测实战。
	套
	1

	24
	国产AI实训箱初级开发实践课程培训及实践实训软件
	1、配套资源：课程须配置理论PPT和实验手册， 具体数量为：不低于10份文档PPT和不低于10个实验。
2、包括但不限于以下知识点或实验：实训箱简介、实训箱快速构建推理应用、图片分类应用开发实践、目标检测应用开发实践、图像分割应用开发实践、OCR应用开发实践、黑白图像上色开发实践、图像增强开发实践、图片风格迁移开发实践、媒体数据处理（视频编码）开发实践。
	套
	1

	25
	国产AI实训箱进阶应用开发实践课程培训及实践实训软件
	1、配套资源：课程须配置理论PPT和实验手册， 具体数量为：不低于5份文档PPT和不低于5个实验。
2、包括但不限于以下知识点或实验：软硬件全栈方案介绍、SDK及应用开发指南、基于BERT模型的文本分类应用、基于YOLO v5的安全帽识别项目案例、手部检测应用开发实践、手部关键点检测应用开发实践。
	套
	1

	26
	大模型教学实训软件
	课程实验功能
1.轻松部署：支持基于容器化或虚拟化技术部署。
2. OpenAI API集成：支持低代码集成兼容OpenAI的大模型API服务。
3.支持在图形界面与模型进行交互式多功能对话。
★4.支持开发、管理基于大语言模型的自定义思维链式应用。【需提供功能截图 】
5.支持快速构建自定义文档知识库。 
6.支持低代码开发基于大语言模型的对话式应用。
7.支持实时调试和测试正在开发的对话式应用。
8.支持低代码快速调用大语言模型能力。
9.支持低代码快速调用向量数据库。
10.支持低代码快速通过应用内容检索策略、优化提示词来提升RAG检索效果。
11.支持低代码快速调用Embedding模型能力。
12.支持低代码快速调用内存、缓存组件。
13.支持低代码快速加载docx、pdf等数据文件。
14.支持低代码快速设计提示词工程模板并供调用。
15.支持低代码快速调用文本分词器。
16.支持低代码快速调用计算器、磁盘文件读写等工具能力。
★17.支持低代码实现完整的检索增强（RAG）业务流。实验环境管理
18.支持从课程进入平台实验操作区。
19.支持查看Markdown实验指导书；支持查看1—5个文档实验指导书；支持1—3个实验指导视频； 
20.实训产品部署及运行需要基于国产化技术的算力硬件平台。
21.支持用户结束实验，生成并提交实验报告，实验报告包含实验时长、实验过程截图等。
22.支持教师查看学生提交的实验报告，并对实验报告进行评分。
	套
	1

	27
	大模型技术导论课程培训软件
	1、配套资料：配置《大模型技术导论》理论PPT和实验手册。具体数量不少于：10份文档PPT，10个视频Mooc；该课程配套的相关资源支持在平台上进行观看。
2、包括但不限于以下知识点或实验：大模型的应用前景、大模型技术前置知识、大模型技术基本原理、大模型技术应用及相关行业案例。
	套
	1

	28
	生成式人工智能技术应用课程培训及实践实训软件
	1、配套资料：配置《生成式人工智能技术应用》理论PPT和实验手册。具体数量不少于：10份文档PPT，5个实验手册，4个视频Mooc；该课程配套的相关资源支持在平台上进行观看，支持实验操作。
2、包括但不限于以下知识点或实验：生成式人工智能概论、提示词工程、生成式人工智能应用风险与挑战、提示词工程行业应用案例与实践。 
	套
	1

	29
	大模型技术原理课程培训及实践实训软件
	1、配套资料：配置《大模型技术原理》理论PPT和实验手册。具体数量不少于：15份文档PPT，10个视频Mooc；该课程配套的相关资源支持在平台上进行观看。
2、包括但不限于以下知识点或实验：大模型技术前置知识—深度学习、大模型技术前置知识—自然语言处理、大语言模型原理结构、Transformer模型解析、大语言模型训练数据处理、大语言模型评测、多模态大模型概论。
	套
	1

	30
	实战大模型+智能编程课程培训及实践实训软件
	1、配套资料：配置《软件技术领域生成式人工智能应用实训课程》课程资源。具体数量不少于：10份文档PPT，10份教案，8个视频mooc，10份实训手册；该课程配套的相关资源支持在平台上进行观看。
2、包括但不限于以下知识点或实验：大模型自动编写小游戏、大模型办公自动化、SQL自动化编程、Web应用自动化编程、数据处理自动化编程、智能体协作开发、游戏项目开发综合实战
	套
	1

	31
	实战大模型+数字媒体课程培训及实践实训软件
	1、配套资料：配置《数字媒体领域生成式人工智能应用实训课程》课程资源。具体数量不少于：8份文档PPT，8份教案，8个视频mooc，8份实训手册；该课程配套的相关资源支持在平台上进行观看。
2、包括但不限于以下知识点或实验：文生图国潮插画生成、图生图局部重绘、图生图涂鸦重绘、LoRA使用与图像放大实践、ControlNet综合实践、海报设计综合实践、服装设计综合实践、室内设计综合实践
	套
	1

	32
	实训模块1
	1.交换容量≥80Gbps，包转发率≥40Mpps；
2.提供1*10GE光+2*GE Combo接口，8*GE电+1*GE Combo接口，整机高度≤1U；
3.所有业务板卡支持直接热插拔；
4.支持L2TP二层隧道功能；
5.CPU、NP芯片均采用国产化自研芯片；
6.支持IPSec算法加密；
7.支持DHCP server/client/relay，PPPoE server/client，NAT，子接口管理等；
8.支持5G组网；
9.实配：三年原厂质保；
10.最终用户注册信息为苏州工业园区服务外包职业学院
	台
	18

	33
	实训模块2
	1.交换容量≥1.28Tbps，包转发率≥426Mpps；
2.提供24 个 10M/100M/1GE Base-T 以太网端口，4个10GE SFP+，支持1个扩展插槽，扩展槽支持2*40GE光、2*25GE或8*10GE光、8*10GE电及2*100GE光子卡；支持POE+供电；
3.支持MAC表项≥256K，ARP表项规格≥128k，IPv4 路由表≥512K，IPv6 路由表≥64K；
4.采用国产化自研芯片；
5.支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+；
6.支持DHCPv6 Snooping，IP Source Guard，SAVI等安全特性；
7.支持上行端口缓存1M，下行端口缓存200M；
8.实配：冗余电源，三年原厂质保；
9.最终用户注册信息为苏州工业园区服务外包职业学院
	台
	12

	34
	实训模块3
	1.交换容量≥1.28Tbps，包转发率≥426Mpps；
2.提供24 个 10M/100M/1GE Base-T 以太网端口，4个10GE SFP+，支持1个扩展插槽，扩展槽支持2*40GE光、2*25GE或8*10GE光、8*10GE电及2*100GE光子卡；
3.支持MAC表项≥256K，ARP表项规格≥128k，IPv4 路由表≥512K，IPv6 路由表≥64K；
4.采用国产化自研芯片；
5.支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+；
6.支持DHCPv6 Snooping，IP Source Guard，SAVI等安全特性；
7.支持上行端口缓存1M，下行端口缓存200M；
8.实配：冗余电源，三年原厂质保；
9.最终用户注册信息为苏州工业园区服务外包职业学院
	台
	12

	35
	实训模块4
	1.支持802.11ax标准，支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作；
2.总空间流数≥4；整机速率≥1.7Gbps；
3.提供1个10/100/1000Mbps自适应以太口；
4.支持智能天线，蓝牙串口运维管理；
5.支持Leader AP，无需WAC可小型组网；
6.支持WPA3；
7.支持AP本地转发（又称直接转发）时，应用识别和QOS分类，针对业界常用的Skypes、QQ、微信等应用，能显著提升语音质量；
8.支持telemetry，配合服务器可以高速采集Wi-Fi的数据；
9.实配：三年原厂质保；
10.最终用户注册信息为苏州工业园区服务外包职业学院
	台
	12

	36
	实训模块5
	1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥171Mpps；
2.提供24个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个万兆SFP+,2个12GE专用堆叠口；
3.支持MAC表项≥32K，IPv4 路由表≥4K，IPv6 路由表≥1K；
4.采用国产化自研芯片；
5.支持可信启动，数字签名功能；
6.支持IP Source Guard等安全特性，提供权威第三方测试报告；
7.支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3；
8.支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因；
9.实配：三年原厂质保；
10.最终用户注册信息为苏州工业园区服务外包职业学院
	台
	6

	37
	实训模块6
	1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥207Mpps；
2.提供48个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个万兆SFP+,2个12GE专用堆叠口；
3.支持MAC表项≥32K，IPv4 路由表≥4K，IPv6 路由表≥1K；
4.采用国产化自研芯片；
5.支持可信启动，数字签名功能；
6.支持IP Source Guard等安全特性，提供权威第三方测试报告；
7.支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3；
8.支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因；
9.实配：三年原厂质保；
10.最终用户注册信息为苏州工业园区服务外包职业学院
	台
	1

	38
	实训模块7
	1.交换容量≥80Gbps，包转发率≥40Mpps；
2.提供1*10GE光+2*GE Combo接口，8*GE电+1*GE Combo接口，整机高度≤1U；
3.所有业务板卡支持直接热插拔；
4.支持L2TP二层隧道功能；
5.CPU、NP芯片均采用国产化自研芯片；
6.支持IPSec算法加密；
7.支持DHCP server/client/relay，PPPoE server/client，NAT，子接口管理等；
8.支持5G组网；
9.实配：三年原厂质保；
10.最终用户注册信息为苏州工业园区服务外包职业学院
	台
	30

	39
	实训模块8
	1.交换容量≥1.28Tbps，包转发率≥426Mpps；
2.提供24 个 10M/100M/1GE Base-T 以太网端口，4个10GE SFP+，支持1个扩展插槽，扩展槽支持2*40GE光、2*25GE或8*10GE光、8*10GE电及2*100GE光子卡；
3.支持MAC表项≥256K，ARP表项规格≥128k，IPv4 路由表≥512K，IPv6 路由表≥64K；
4.采用国产化自研芯片；
5.支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+；
6.支持DHCPv6 Snooping，IP Source Guard，SAVI等安全特性；
7.支持上行端口缓存1M，下行端口缓存200M；
8.实配：冗余电源，三年原厂质保；
9.最终用户注册信息为苏州工业园区服务外包职业学院
	台
	18

	40
	实训模块9
	1.交换容量≥1.28Tbps，包转发率≥426Mpps；
2.提供24 个 10M/100M/1GE Base-T 以太网端口，4个10GE SFP+，支持1个扩展插槽，扩展槽支持2*40GE光、2*25GE或8*10GE光、8*10GE电及2*100GE光子卡；支持POE+供电；
3.支持MAC表项≥256K，ARP表项规格≥128k，IPv4 路由表≥512K，IPv6 路由表≥64K；
4.采用国产化自研芯片；
5.支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+；
6.支持DHCPv6 Snooping，IP Source Guard，SAVI等安全特性；
7.支持上行端口缓存1M，下行端口缓存200M；
8.实配：冗余电源，三年原厂质保；
9.最终用户注册信息为苏州工业园区服务外包职业学院
	台
	12

	41
	实训模块10
	1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥171Mpps；
2.提供24个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个万兆SFP+,2个12GE专用堆叠口；
3.支持MAC表项≥32K，IPv4 路由表≥4K，IPv6 路由表≥1K；
4.采用国产化自研芯片；
5.支持可信启动，数字签名功能；
6.支持IP Source Guard等安全特性，提供权威第三方测试报告；
7.支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3；
8.支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因；
9.实配：三年原厂质保；
	台
	1

	42
	实训模块11
	1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥207Mpps；
2.提供48个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个万兆SFP+,2个12GE专用堆叠口；
3.支持MAC表项≥32K，IPv4 路由表≥4K，IPv6 路由表≥1K；
4.采用国产化自研芯片；
5.支持可信启动，数字签名功能；
6.支持IP Source Guard等安全特性；
7.支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3；
8.支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因；
9.实配：三年原厂质保；
10.最终用户注册信息为苏州工业园区服务外包职业学院
	台
	1

	43
	实训模块12
	1.交换容量≥80Gbps，包转发率≥40Mpps；
2.提供1*10GE光+2*GE Combo接口，8*GE电+1*GE Combo接口，整机高度≤1U；
3.所有业务板卡支持直接热插拔；
4.支持L2TP二层隧道功能；
5.CPU、NP芯片均采用国产化自研芯片；
6.支持IPSec算法加密；
7.支持DHCP server/client/relay，PPPoE server/client，NAT，子接口管理等；
8.支持5G组网；
9.实配：三年原厂质保；
10.最终用户注册信息为苏州工业园区服务外包职业学院
	台
	25
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	实训模块13
	1.交换容量≥1.28Tbps，包转发率≥426Mpps；
2.提供24 个 10M/100M/1GE Base-T 以太网端口，4个10GE SFP+，支持1个扩展插槽，扩展槽支持2*40GE光、2*25GE或8*10GE光、8*10GE电及2*100GE光子卡；
3.支持MAC表项≥256K，ARP表项规格≥128k，IPv4 路由表≥512K，IPv6 路由表≥64K；
4.采用国产化自研芯片；
5.支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+；
6.支持DHCPv6 Snooping，IP Source Guard，SAVI等安全特性；
7.支持上行端口缓存1M，下行端口缓存200M；
8.实配：冗余电源，三年原厂质保；
9.最终用户注册信息为苏州工业园区服务外包职业学院
	台
	15
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	实训模块14
	1.交换容量≥1.28Tbps，包转发率≥426Mpps；
2.提供24 个 10M/100M/1GE Base-T 以太网端口，4个10GE SFP+，支持1个扩展插槽，扩展槽支持2*40GE光、2*25GE或8*10GE光、8*10GE电及2*100GE光子卡；支持POE+供电；
3.支持MAC表项≥256K，ARP表项规格≥128k，IPv4 路由表≥512K，IPv6 路由表≥64K；
4.采用国产化自研芯片；
5.支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+；
6.支持DHCPv6 Snooping，IP Source Guard，SAVI等安全特性；
7.支持上行端口缓存1M，下行端口缓存200M；
8.实配：冗余电源，三年原厂质保；
9.最终用户注册信息为苏州工业园区服务外包职业学院
	台
	10

	46
	实训模块15
	1.支持802.11ax标准，支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作；
2.总空间流数≥4；整机速率≥1.7Gbps；
3.提供1个10/100/1000Mbps自适应以太口；
4.支持智能天线，蓝牙串口运维管理；
5.支持Leader AP，无需WAC可小型组网；
6.支持WPA3；
7.支持AP本地转发（又称直接转发）时，应用识别和QOS分类，针对业界常用的Skypes、QQ、微信等应用，能显著提升语音质量；
8.支持telemetry，配合服务器可以高速采集Wi-Fi的数据；
9.实配：三年原厂质保；
10.最终用户注册信息为苏州工业园区服务外包职业学院
	台
	10
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	实训模块16
	1.防火墙吞吐量≥2.5Gbps，最大并发连接数≥300万，每秒新建连接数≥8万，IPS吞吐量≥1.8Gbps，IPSec VPN吞吐量≥2.1Gbps；
2.提供千兆Combo接口≥8，千兆电口≥2，万兆光口≥2；
3.采用国产化自研操作系统、国产化自研芯片；
4.支持可识别应用层协议数量≥6000种，系统预定义IPS签名数量≥8000，URL识别能力和URL地址识别库，云端URL识别库≥1.2亿；
5.支持NAT地址复用技术，可实现单个公网IP地址的无限制端口转换，可有效解决地址短缺问题；
6.支持最大100层的病毒压缩文件检测和阻断；
7.支持三元组NAT smart-fullcone；
8.支持IPv6协议栈、IPV6穿越技术、IPV6路由协议
9.实配：冗余电源，三年威胁防护，三年原厂质保；
10.最终用户注册信息为苏州工业园区服务外包职业学院
	台
	5
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	实训模块17
	1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥171Mpps；
2.提供24个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个万兆SFP+,2个12GE专用堆叠口；
3.支持MAC表项≥32K，IPv4 路由表≥4K，IPv6 路由表≥1K；
4.采用国产化自研芯片；
5.支持可信启动，数字签名功能；
6.支持IP Source Guard等安全特性，提供权威第三方测试报告；
7.支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3；
8.支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因；
9.实配：三年原厂质保；
10.最终用户注册信息为苏州工业园区服务外包职业学院
	台
	1
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	实训模块18
	1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥207Mpps；
2.提供48个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个万兆SFP+,2个12GE专用堆叠口；
3.支持MAC表项≥32K，IPv4 路由表≥4K，IPv6 路由表≥1K；
4.采用国产化自研芯片；
5.支持可信启动，数字签名功能；
6.支持IP Source Guard等安全特性；
7.支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3；
8.支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因；
9.实配：三年原厂质保；
10.最终用户注册信息为苏州工业园区服务外包职业学院
	台
	1
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	实训模块19
	1.交换容量≥85Tbps，支持包转发率≥12600Mpps；
2.支持50GE/25GE/10GE/GE/FE/CPOS/E1等接口类型；
3.支持动态下发EVPN VPWS over SRv6 TE policy功能；
4.支持SRv6 Policy多SID-LIST负载分担功能；
5.FLexE接口支持1G时隙粒度；
6.采用国产化自研芯片；
7.支持全面的快速重路由FRR功能：IP/IPv6/LDP/TE/VPN/VPNv6 FRR，倒换时间均≤50ms;
8.支持MACSec加密技术，提供权威第三方检测报告；
9.实配：8端口千兆电接口板，三年原厂质保；
10.最终用户注册信息为苏州工业园区服务外包职业学院
	台
	6
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	实训模块20
	1.交换容量≥80Gbps，包转发率≥40Mpps；
2.提供1*10GE光+2*GE Combo接口，8*GE电+1*GE Combo接口，整机高度≤1U；
3.所有业务板卡支持直接热插拔；
4.支持L2TP二层隧道功能；
5.CPU、NP芯片均采用国产化自研芯片；
6.支持IPSec算法加密；
7.支持DHCP server/client/relay，PPPoE server/client，NAT，子接口管理等；
8.支持5G组网；
9.实配：三年原厂质保；
10.最终用户注册信息为苏州工业园区服务外包职业学院
	台
	3
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	实训模块21
	1.交换容量≥1.28Tbps，包转发率≥426Mpps；
2.提供24 个 10M/100M/1GE Base-T 以太网端口，4个10GE SFP+，支持1个扩展插槽，扩展槽支持2*40GE光、2*25GE或8*10GE光、8*10GE电及2*100GE光子卡；支持POE+供电；
3.支持MAC表项≥256K，ARP表项规格≥128k，IPv4 路由表≥512K，IPv6 路由表≥64K；
4.采用国产化自研芯片；
5.支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+；
6.支持DHCPv6 Snooping，IP Source Guard，SAVI等安全特性；
7.支持上行端口缓存1M，下行端口缓存200M；
8.实配：冗余电源，三年原厂质保；
9.最终用户注册信息为苏州工业园区服务外包职业学院
	台
	1
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	实训模块22
	1.交换容量≥1.28Tbps，包转发率≥426Mpps；
2.提供24 个 10M/100M/1GE Base-T 以太网端口，4个10GE SFP+，支持1个扩展插槽，扩展槽支持2*40GE光、2*25GE或8*10GE光、8*10GE电及2*100GE光子卡；
3.支持MAC表项≥256K，ARP表项规格≥128k，IPv4 路由表≥512K，IPv6 路由表≥64K；
4.采用国产化自研芯片；
5.支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+；
6.支持DHCPv6 Snooping，IP Source Guard，SAVI等安全特性；
7.支持上行端口缓存1M，下行端口缓存200M；
8.实配：冗余电源，三年原厂质保；
9.最终用户注册信息为苏州工业园区服务外包职业学院
	台
	4
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	实训模块23
	1.支持802.11ax标准，支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作；
2.总空间流数≥4；整机速率≥1.7Gbps；
3.提供1个10/100/1000Mbps自适应以太口；
4.支持智能天线，蓝牙串口运维管理；
5.支持Leader AP，无需WAC可小型组网；
6.支持WPA3；
7.支持AP本地转发（又称直接转发）时，应用识别和QOS分类，针对业界常用的Skypes、QQ、微信等应用，能显著提升语音质量；
8.支持telemetry，配合服务器可以高速采集Wi-Fi的数据；
9.实配：三年原厂质保；
10.最终用户注册信息为苏州工业园区服务外包职业学院
	台
	1
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	实训模块24
	1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥171Mpps；
2.提供24个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个万兆SFP+,2个12GE专用堆叠口；
3.支持MAC表项≥32K，IPv4 路由表≥8K，IPv6 路由表≥3K；
4.采用国产化自研芯片；
5.支持可信启动，数字签名功能；
6.支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护；
7.支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3；
8.支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因；
9.实配：冗余电源，三年原厂质保；
10.最终用户注册信息为苏州工业园区服务外包职业学院
	台
	1
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	实训模块25
	1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥171Mpps；
2.提供24个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个万兆SFP+,2个12GE专用堆叠口；
3.支持MAC表项≥32K，IPv4 路由表≥4K，IPv6 路由表≥1K；
4.采用国产化自研芯片；
5.支持可信启动，数字签名功能；
6.支持IP Source Guard等安全特性；
7.支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3；
8.支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因；
9.实配：三年原厂质保；
10.最终用户注册信息为苏州工业园区服务外包职业学院
	台
	1
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	实训模块26
	1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥207Mpps；
2.提供48个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个万兆SFP+,2个12GE专用堆叠口；
3.支持MAC表项≥32K，IPv4 路由表≥4K，IPv6 路由表≥1K；
4.采用国产化自研芯片；
5.支持可信启动，数字签名功能；
6.支持IP Source Guard等安全特性；
7.支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3；
8.支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因；
9.实配：三年原厂质保；
10.最终用户注册信息为苏州工业园区服务外包职业学院
	台
	1
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	数通真机管理软件
	提供一站式的实训管理模块，通过该模块统一管理所有物理实训设备，支持用户轻松接入、访问实训资源，支持实训资源的可视化管理。简化实训室管理及维护工作量，优化实验体验，提升实训管理效率。
实验资源管理功能
1、支持将多个设备添加到同一设备组中。
2、支持将多个设备组划分到同一设备池中进行管理。
图形化拓扑及自定义编排功能
1、支持创建管理图形化拓扑：支持创建、编辑、预览、删除、管理物理设备组的图形化逻辑拓扑。
2、管理拓扑：支持灵活创建、调整网络节点设备及各网络设备在网络中的连接方式与布局。特殊权限账号支持灵活创建、修改、删除拓扑，及调整拓扑设备的连接方式与布局，其他管理员账号可查看、关联、引用拓扑；支持根据拓扑名称、技术方向筛选查询。
3、查看拓扑：可进行拓扑图的放大、缩小；支持调出导航视图，以特定角度查看拓扑图的完整性。
4、支持拖拽方式建立设备连线。
5、支持通过关联拓扑快速创建物理设备实验所需的设备池、设备组资源，支持编辑设备信息，包括设备名称、协议类型、设备IP等。
6、支持通过拓扑一键登录物理网元设备。
实验预约和共享功能
1、支持预约物理设备实验，教师可为指定班级或学员，设置物理设备实验资源、设置实验时间，自动生成实验预约日程，为学员拟定实训计划。
2、支持即时查阅实验预约排期，含可预约时间、已预约时间、与他人预约冲突时间，灵活调整实验预约排期；学员可按日程指定时间进行实训。
3、支持一次性预约和周期性批量预约实验任务：重复周期支持选择1～7天。
4、已预约的实验自动生成实验任务，含预约名称、实验名称、设备池名称、预约目的等；支持灵活操作实验任务，便捷管理预约实验。
★5、实验任务共享：支持一键共享实验任务，可快速将实验任务共享给班级其他成员并同时进行操作，提高资源应用效率。【需提供功能截图】
6、实验任务延时：支持一键延长实验任务时长，可便捷设置与管理实验时长。
7、实验任务释放：支持一键释放实验任务资源，可快捷重新预约该实验任务。
8、支持查看历史预约任务与详情，支持按预约名称、班级、预约人等搜索查询。
9、支持通过实验课程卡片，一键快捷预约实验。

真机设备连接功能
1、支持连接基于HTTP和HTTPS协议Web界面管理的网元，主流NCE网元可选择开启基于预约自动重置密码功能，用户可安全登录。
2、支持浏览器无客户端直连基于SSH和Telnet协议的命令行界面管理的网元，带宽消耗极低，操作便捷。
3、支持连接基于RDP远程访问协议的网元。
4、支持用户通过公网环境跨地域的进行设备远程访问。
实验环境一键还原功能
1、支持一键式批量完成网元的配置清除及预配置初始化2、支持基于单个网元进行配置清除及预配置初始化
	套
	1
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	数通工程师任职培训及实践实训软件
	 1、配套资源：课程须配置理论PPT、实验手册和视频，具体数量不少于20份理论课件、10份实验手册、120个视频；该课程配套的相关资源支持在平台上进行查看。
2、课程须包含以下知识点：数据通信网络基础、网络参考模型、VRP系统基础、网络层协议与IP编址、IP路由基础、OSPF基础、以太网交换基础、VLAN原理与配置、生成树协议、实现VLAN之间的通信、以太网链路聚合与交换机堆叠、ACL原理与配置、AAA原理与配置、网络地址转换基础、网络服务与应用、WLAN概述、广域网技术基础、网络管理与运维、IPv6基础、SDN与NFV基础、网络编程与自动化、园区网典型组网架构及案例实践。
	套
	1
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	数通高级核心技术认证培训及实践实训软件
	1、配套资源：课程须配置理论PPT、实验手册和视频，具体数量不少于30份理论课件、15份实验手册、200个视频；该课程配套的相关资源支持在平台上进行查看。
2、课程须包含以下知识点：认识网络设备、IP路由基础、OSPF基础、OSPF路由计算、OSPF特殊区域及其他特性、IS-IS原理与配置、BGP基础、BGP路径属性与路由反射器、BGP路由优选、BGP EVPN基础、路由策略与路由控制、流量过滤与转发路径控制、园区网典型技术应用概述、RSTP原理与配置、MSTP原理与配置、交换机堆叠与集群、IP组播基础、IGMP原理与配置、PIM原理与配置、IPv6概述、ICMPv6和NDP、IPv6地址配置、防火墙技术、网络设备安全特性、VPN技术概述、VRF基本概念及应用、BFD原理与应用、VRRP原理与配置、DHCP原理与配置、网络管理协议介绍、大型WLAN组网部署、企业数通解决方案概述。
	套
	1
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	数通专家工程师认证实训软件
	课程内容包含但不限于以下知识点和实验：IGP高级特性、BGP高级特性、IPv4路由技术实验、网络安全技术、MPLS原理与配置、MPLS LDP原理与配置、MPLS VPN原理与配置、MPLS VPN 部署与应用、MPLS、VPN实验、MPLS L3VPN跨域、MPLS VPN 部署与应用、EVPN原理与配置、EVPN实验、IPv6路由、IPv6路由技术实验、IPv6网络演进趋势、QoS基本原理、网络运维、网络故障排除、网络割接、企业网络全景概述、企业园区网络综述、VXLAN与园区网络虚拟化、VXLAN实验、网络准入控制、业务随行、大中型虚拟化园区网络设计、虚拟化园区网络部署指南、虚拟化园区网络部署实验、中小型云管理园区网络设计、园区网络智能运维、广域互联方案与技术概述、广域互联关键技术详解、SD-WAN解决方案与规划设计、广域互联网络部署实验、广域IP承载网络概述、企业广域承载网络架构与典型技术应用、Segment Routing简介、SR-MPLS实验、SRv6原理与配置、SRv6实验、企业广域承载网络设计、IPv6+关键技术与演进趋势、网络编程自动化概述、SSH原理与实践、SSH实验、NETCONF YANG原理与实践、NETCONF实验、Telemetry原理与实践、OPS原理与实践、OPS实验、RESTful原理与实践、开放API介绍、业务开放可编程。
	套
	1

	62
	数通高级路由交换培训及实践实训软件
	1、配套资源：课程须配置理论PPT、实验手册，具体数量不少于10份理论课件、5份实验手册；该课程配套的相关资源支持在平台上进行查看。
2、课程须包含以下知识点：IGP高级特性、BGP高级特性、IPv6路由、以太网高级技术、MPLS技术、网络运维、网络故障排除、网络割接。
	套
	1
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	鸿蒙基础实验软件
	1.平台需提供分布式操作系统实验设备配套电路图（包含：核心开发板、环境监测扩展板、交通信号扩展板、Wi-Fi扩展板）。
2.平台需提供原始代码下载能力。
3.平台文档可提供实验文档缩略图预览查看、全屏查看。
4.平台文档可提供支持文档页面滚动查看，文档页面输入页码快速查看。
5.实验文档查看可提供护眼模式功能。
6.实验模块可提供倒计时、延时服务。
7.平台需提供不少于基于STM32的嵌入式系统展示实验、嵌入式Linux开发平台搭建实验、STM32开发环境搭建实验、STM32 CubeMX软件的使用实验、轻量级的物联网操作系统 环境以及移植准备、轻量级的物联网操作系统 移植开发实验、 GPIO口控制LED实验、TFT屏显示实验、基于定时器中断的LED灯控制实验、 智能照明控制实验等相关10个以上例程代码包等； 
★8、平台需提供操作系统实验软件工具集与参考，包含串口工具、编译环境工具、虚拟机相关工具。
9、平台需支持查看设备上报数据日志（含设备状态、设备名称，设备上报时间支持年月日时分秒）。
10、平台需支持设备下发控制设备状态，且设备状态变化对应开关不同状态。
	套
	1
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	移动应用开发基础（鸿蒙）培训及实践实训软件
	1、配套资源要求：本课程需配置《移动应用开发基础》课程大纲、理论PPT和实验手册；具体数量至少为：1份课程大纲，12份文档PPT，650页ppt内容，12个实验，60个课时包含30个理论课时和30个实验课时；该课程配套的相关资源支持在平台上进行查看。
2、知识点要求：应用基础开发概述、开发工具介绍、程序设计、声明式开发、语言、应用模型、综合实践。
3、课程大纲：
一、概述
基础课程概述
开发环境搭建
二、开发工具介绍
三、程序设计
基本语法（一）
基本语法（二）
面向对象编程（一）
面向对象编程（二）
数据结构
算法
三、声明式开发
状态管理
渲染控制
UI开发（一）
UI开发（二）
自定义组件
四、语言
基础类库
五、应用模型
Stage模型
六、综合实践
购物商城
	套
	1

	65
	移动应用开发进阶（鸿蒙）培训及实践实训软件
	1、配套资源要求：本课程需配置《移动应用开发进阶》课程大纲、理论PPT和实验手册；具体数量至少为：1份课程大纲，10份文档PPT，400页ppt内容，8个实验，45个课时包含27个理论课时和18个实验课时；该课程配套的相关资源支持在平台上进行查看。
2、知识点要求：应用开发进阶概述、UI开发高级技能、功能开发进阶技能、面向实战开发技能。
3.课程大纲：
一、概述
进阶课程概述
编译替换full-SDK
二、UI开发高级技能
动画设计与Canvas绘图
一次开发，多端部署
元服务与服务卡片
三、功能开发进阶技能
数据存储
网络与通信
多媒体
后台任务管理
设备管理
面向实战开发技能
Native API
高级开发理论
综合实验
	套
	1

	66
	移动应用开发案例（鸿蒙） 培训及实践实训软件
	1、配套资源要求：本课程需配置《移动应用开发案例 （鸿蒙）》课程课程大纲、理论PPT和实验手册；具体数量至少为：1份课程大纲，8份文档PPT，300页ppt内容，8个实验，40个课时包含10个理论课时和30个实验课时；
2、知识点要求：移动应用开发概述、鸿蒙移动应用典型场景案例；
3.课程大纲：
一、移动应用开发概述
移动应用开发概述
二、鸿蒙移动应用典型场景案例
天气类移动应用开发
教育类移动应用开发
电商类移动应用开发
多媒体类应用开发
读写类移动应用开发
	套
	1

	67
	移动应用项目管理与开发实践（鸿蒙） 培训及实践实训软件
	1、配套资源要求：本课程需配置《移动应用项目管理与开发实践（鸿蒙）》课程大纲、理论PPT和实验手册，该课程配套的相关资源支持在平台上进行查看；具体数量至少为：1份课程大纲，4份文档PPT，80页ppt内容，8个实验，20个课时包含2个理论课时和18个实验课时；
2、知识点要求：移动应用项目管理概述、移动应用项目分析与设计、移动应用项目管理开发、移动应用项目管理测试验收。
3.课程大纲：
一、移动应用项目管理概述
移动应用项目管理概述
二、移动应用项目分析与设计
移动应用项目分析与设计
三、移动应用项目管理开发
敏捷开发项目管理概述
四、移动应用项目管理测试验收
项目管理测试概述
项目管理测试概述
鸿蒙应用发布、上架与迭代
	套
	1

	68
	鸿蒙设备开发基础培训及实践实训软件
	1、配套资源要求：本课程需配置《基于分布式操作系统设备开发基础》课程大纲、理论PPT和实验手册；具体数量至少为：1份课程大纲，10份文档PPT，500页ppt内容，10个实验，36个课时包含18个理论课时和18个实验课时；该课程配套的相关资源支持在平台上进行查看和操作。
2、知识点要求：鸿蒙操作系统概述、鸿蒙设备开发入门述、鸿蒙操作系统内核、硬件驱动、鸿蒙操作系统移植、鸿蒙操作系统云端互通。
3.课程大纲：
一、鸿蒙操作系统概述
OpenHarmony 概述
OpenHarmony 关键技术
二、鸿蒙设备开发入门述
OpenHarmony 设备开发入门
三、鸿蒙操作系统内核
OpenHarmony 内核概述
OpenHarmony 任务管理
OpenHarmony 内存管理
OpenHarmony 中断和时间
OpenHarmony 任务同步与通信
OpenHarmony 双向链表
Linux 内核
四、硬件驱动
硬件驱动
五、鸿蒙操作系统移植
OpenHarmony 支持的移植平台介绍
OpenHarmony 系统移植
六、鸿蒙操作系统云端互通
OpenHarmony 中间件及物联网平台
	套
	1
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	分布式操作系统应用开发工程师认证课培训及实践实训软件
	1、配套资源要求：课程至少配置5份理论课件（450页ppt内容）和2份实验手册，80个视频，1份试题，35个课时包含12个理论课时和23实验课时；该课程配套的相关资源支持在平台上进行查看。
2、知识点要求：鸿蒙介绍、应用开发入门、Ability开发、ArkTS语法、声明式开发范式组件、类Web开发范式基础、类Web开发范式组件、综合实验-蒙鸡小娱、模拟试题讲解。
3、课程大纲：
一、鸿蒙介绍
鸿蒙简介
设计理念
鸿蒙 技术架构
鸿蒙 部件化架构设计
鸿蒙 技术特性
鸿蒙 系统安全
原子化服务介绍
二、应用开发入门
集成开发环境
调试工具介绍
快速入门
工程结构
三、Ability开发
Stage模型概述
UIAbility开发
UIAbility开发
FormExtension
四、语法
介绍
基础语法
组件定义装饰器
动态管理装饰器
状态管理装饰器
状态管理装饰器
渲染控制
使用限制与扩展
五、声明式开发范式组件
基础组件
容器组件
媒体组件
六、类Web开发范式基础
JS UI框架说明
开发基础语法
构建用户界面
七、类Web开发范式组件
容器组件
基础组件
八、综合实验-蒙鸡小娱
登录模块
数据模型模块
应用界面模块
	套
	1
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	分布式操作系统设备开发工程师认证课培训及实践实训软件
	1、配套资源要求：课程至少配置5份理论课件（220页ppt内容）和4份实验手册，35个视频，1份试题，30个课时包含15个理论课时和15个实验课时；该课程配套的相关资源均支持在平台上进行查看。
2、知识点要求：OpenHarmony介绍、设备开发入门、轻量系统内核基础、轻量系统驱动开发、碰一碰场景开发、综合实验。
3、课程大纲：
一、OpenHarmony介绍
OpenHarmony简介与设计理念
OpenHarmony技术架构与特性
二、设备开发入门
集成开发环境
OpenHarmony源码与编译构建子系统
三、轻量系统内核基础
轻量级的物联网操作系统-M内核概述与基础
四、轻量系统驱动开发
实验
五、碰一碰场景开发
碰一碰场景
WLAN组件与公共基础库
六、综合实验
	套
	1
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	分布式操作系统应用开发高级工程师认证课培训及实践实训软件
	1、配套资源要求：课程需至少配置8份理论课件（350页ppt内容）和2份实验手册，70个视频，1份试题，40个课时包含14个理论课时和26个实验课时；该课程配套的相关资源均支持在平台上进行查看。
2、知识点要求：系统及应用场景介绍、开发框架高级组件、分布式关键技术、服务卡片、应用设计介绍、一次开发多端部署、功能开发、工程调测、综合实验讲解、模拟题讲解。
3、课程大纲：
一、系统及应用场景介绍
鸿蒙特性
鸿蒙 Connect解决方案
OpenHarmony生态组成
二、开发框架高级组件
类Web开发范式
声明式开发范式
实验：鸿蒙应用开发实验环境搭建指南
实验：开发框架高级组件－类Web开发范式
实验：开发框架高级组件－声明式开发范式
三、分布式关键技术
流转
分布式数据管理
分布式案例分析
实验：分布式文字编辑功能实验
四、服务卡片
服务卡片概述
服务卡片开发
其他可选功能
实验：图库应用服务卡片开发实验
五、应用设计介绍
通用设计
设备差异化设计
设计工具
六、一次开发多端部署
一次开发多端部署解决方案
多窗口交互
动态布局
Ability动态部署
实验：一次开发多端部署
七、功能开发
AI能力概述
鸿蒙常用AI能力介绍与开发
其他功能
实验：设备参数语音播报功能开发实验
八、工程调测
工程管理
应用/服务调试
实验：应用调试实验
九、综合实验讲解
十、模拟题讲解
	套
	1
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	分布式操作系统设备开发高级工程师认证课培训及实践实训软件
	1、配套资源要求：课程至少配置8份理论课件（250页ppt内容）和4份实验手册，60个视频，1份试题，35个课时包含15个理论课时和20实验课时；该课程配套的相关资源支持在平台上进行查看。
2、知识点要求：系统及应用场景介绍、方舟开发框架高级组件、分布式关键技术、服务卡片、应用设计介绍、一次开发多端部署、功能开发、工程调测、综合实验讲解、模拟题讲解。
3、课程大纲：
一、系统及应用场景介绍
鸿蒙特性
鸿蒙 Connect解决方案
OpenHarmony生态组成
二、编译构建与启动恢复
编译构建
启动恢复
实验：实验环境搭建
实验：编译构建
三、轻量级的物联网操作系统-A内核
基础内核基本能力
基础内核通信
扩展组件
实验：轻量级的物联网操作系统_A内核
四、HDF驱动开发
驱动开发框架
HDF驱动开发
实验：HDF驱动开发
五、系统移植
移植概述
移植准备
内核移植
驱动移植
部件移植
六、应用安装部署
准备工作
安装应用
实验：应用安装部署
七、工程调测
内核调测
性能分析
实验：工程调测
八、子系统能力介绍
OpenHarmony子系统概述
AI子系统
OTA升级子系统
XTS子系统
九、综合实验
十、实验手册
十一、模拟试题讲解
	套
	1
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	《嵌入式系统与设计》（鸿蒙）培训及实践实训软件
	1、配套资源要求：本课程需配置《嵌入式系统与设计》课程理论PPT和实验手册，具体数量至少为：1份课程大纲，20份文档PPT，850页ppt内容，10个实验，40个课时包含20个理论课时和20个实验课时；该课程配套的相关资源及实验支持在平台上进行查看和实验操作。
2、知识点要求：初识嵌入式系统、体验Linux系统、STM32及 轻量级的物联网操作系统的基本操作、基于STM32的实时温度监测系统设计、基于STM32的智能声控灯系统设计。
3、课程大纲：
一、初识嵌入式系统
认知嵌入式系统
嵌入式微处理器与硬件接口
嵌入式操作系统
二、体验Linux系统
构建嵌入式Linux系统开发环境
嵌入式Linux常用工具
认识Bootloader
认识内核
认识文件系统
三、STM32及 轻量级的物联网操作系统的基本操作
熟悉STM32单片机
STM32 CubeMX 软件使用
认识轻量级的物联网操作系统操作系统
轻量级的物联网操作系统移植
四、基于STM32的实时温度监测系统设计
温度监测系统整体方案设计
LED指示灯的控制与设计
温度的显示器件及应用
定时器与中断系统的应用
温度监测系统的功能实现
五、基于STM32的智能声控灯系统设计
声控灯照明系统整体方案设计
智能家居照明电路设计
语音识别模块设计
声控灯系统整体功能测试与实现
	套
	1
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	《传感器原理及应用技术》（鸿蒙）培训及实践实训软件
	1、配套资源要求：本课程需配置《传感器原理与应用技术》课程大纲、理论PPT和实验手册，具体数量至少为：1份课程大纲，20份文档PPT，850页ppt内容，10个实验，45个课时包含25个理论课时和20个实验课时；该课程配套的相关资源支持在平台上进行查看和操作。
2、知识点要求：智慧交通系统、智慧农业系统、智慧矿山系统、智慧园区系统、智慧家居系统。
3、课程大纲
一、智慧交通系统
智慧交通系统概述
传感器的认知
红外传感器理论
超声波距离传感器理论
二、智慧农业系统
智慧农业系统概述
半导体集成温度传感器理论
热电阻温度传感器理论
大气压强传感器理论
温湿度传感器理论
二氧化碳传感器理论
电子围栏理论
光强传感器理论
三、智慧矿山系统
智慧矿山系统概述
气体传感器理论
门磁传感器理论
四、智慧园区系统
智慧园区系统概述
火焰传感器理论
光电开关传感器理论
震动开关传感器理论
五、智慧家居系统
智慧家居系统概述
人体红外传感器理论
智能门禁理论
声敏传感器理论
	套
	1
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	《物联网识别技术》（鸿蒙）培训及实践实训软件
	1、配套资源要求：本课程需配置《物联网识别技术》理论PPT和实验手册，具体数量至少为：1份课程大纲，25份文档PPT，850页ppt内容，8个实验，45个课时包含25个理论课时和20个实验课时；该课程配套的相关资源及实验支持在平台上进行查看和实验操作。
2、知识点要求：物流包裹识别系统、门禁控制系统、智能交通管理系统、无人超市管理系统
3、课程大纲：
一、物流包裹识别系统
认识自动识别技术
物流包裹识别系统概述
条码识别技术
一维码原理及应用
物流包裹标识
二、门禁控制系统
门禁控制系统概述
RFID系统概述
RFID工作原理
RFID电子标签
RFID阅读器
RFID防碰撞的机制分析
低频卡芯片认识与阅读器设计
高频卡芯片认识与阅读器设计
生物识别技术原理及应用
门禁控制系统
三、智能交通管理系统
智慧交通管理系统概述
车牌识别原理
电子车牌
ETC系统
智慧交通管理系统
四、无人超市管理系统
无人超市管理系统概述
EPC追溯系统与编码
二维码原理及应用
扫码支付
“闪付”及NFC技术原理
	套
	1
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	智能感知系统技术与应用培训及实践实训软件
	1、配套资源要求：
1.1、课程采用理实一体教学模式，选择主流硬件完成智能感知技术的集成与应用。课程不少于40课时，其中理论5课时，实验35课时；不少于20个文档ppt（550页ppt内容）和20个实验。
1.2、课程紧密围绕智能感知实训台，讲解多种摄像头和雷达的标定过程及应用案例，综合考查学生对不同交通场景环境感知传感器的选择、安装、标定、测试及应用能力。
1.3、课程资源须部署在实训平台上，提供课程大纲。
2、知识点要求：智能感知技术简介、车辆避障项目案例实践、车辆行人识别项目案例实践、车辆车道线检测项目案例实践、其他车载感知硬件拓展。
3、课程大纲：
一、智能感知技术简介
智能感知技术概述
碰撞预警系统概述
实验环境搭建
视频获取与解码
二、车辆避障项目案例实践
单线激光雷达数据滤波
单线激光雷达测距
单目摄像头标定
单目摄像头识别
单目摄像头测距
三、车辆行人识别项目案例实践
毫米波雷达数据滤波
毫米波雷达测距
双目摄像头数据抽取
双目摄像头标定
双目摄像头测距
双目摄像头行人识别
四、车辆行人识别项目案例实践
数据标注方法
数据预处理方法
算法训练方法
双目摄像头车道线检测
五、其他车载感知硬件拓展
鱼眼摄像头标定
鱼眼摄像头校正
红外摄像头数据采集
融合传感器技术
	套
	1
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	计算平台部署与测试培训及实践实训软件
	1、配套资源要求：
1.1.课程采用理实一体教学模式，基于智能感知实训台完成计算平台部署及测试任务。课程不少于30课时，其中理论4课时，实验26课时；不少于10个文档ppt（300页ppt内容）和8个实验。
1.2、课程结合智能感知实训台，着重讲解实训台核心计算单元的环境部署流程，最终运行案例测试平台效果。
1.3、课程资源须部署在实训平台上，提供课程大纲。
2、知识点要求：计算平台理论基础与前置准备、计算平台环境搭建与测试、智能感知实训台视觉分析实践案例。
3、课程大纲：
一、计算平台理论基础与前置准备
计算平台概述
智能感知实训台基本组成介绍
Linux与Ubuntu系统
Shell文件管理与文本操作
Shell进程管理与其他操作
二、计算平台环境搭建与测试
智能感知实训台实验环境搭建
智能感知实训台模型转换与测试
三、智能感知实训台视觉分析实践案例
基于智能感知实训台的路牌识别任务
基于智能感知实训台的车辆分割任务
	套
	1
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	汽车视觉技术与应用培训及实践实训软件
	1、配套资源要求：
1.1、课程需采用理实一体教学模式，由浅入深的讲解机器视觉技术理论知识以及在车路协同场景中的应用。课程总课时不少于30课时，其中理论不少于4课时，实验不少于26课时；不少于12分文档ppt（不少于380页ppt内容）和不少于12个实验。
1.2、课程内容应由浅入深，分为初阶、中阶、高阶三个部分，包括图像基础操作、传统图像处理方法以及基于深度学习的图像分析方法，课程案例应包含交通场景元素。
1.3、课程资源须部署在实训平台上，提供课程大纲。
2、知识点要求：机器视觉概述及初阶处理方法、机器视觉中阶处理方法及应用案例。
3、课程大纲：
一、机器视觉概述及初阶处理方法
机器视觉概述及初阶处理方法
图像处理基础方法
图像灰度变换方法
图像几何变换方法
图像形态学处理方法
图像滤波方法
二、机器视觉中阶处理方法及应用案例
SIFT特征提取方法
HOG特征提取方法
LBP特征提取方法
HAAR特征提取方法
卷积神经网络介绍
基于深度学习的图像识别任务
基于深度学习的目标检测任务
基于深度学习的图像分割任务
	套
	1
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	鸿蒙实训套件
	通用底座：
1.通用底座能支持轻量级的物联网操作系统-A内核
2.具备至少1路RS232串口、1个 USB 串口，可用于代码调试、1个有源蜂鸣器、1个10M/100M/1000M以太网接口、1个电源开关、1个 SDIO Wi-Fi模块；
3.具备至少1个温湿度传感器接口、3个pwm接口，用于接RGB呼吸灯、1个ADC接口、2个2×20P，2.54mm间距的排针，多个IO接口，1个12V电源；
4.提供1个RGB接口的7寸显示屏，显示屏支持触控，可展示Logo，实验数据，实验效果； 
5.提供1个复位功能按键，可用于复位 MPU ，提供3个功能按钮。
应用扩展板：
1.提供环境监测和交通信号灯场景扩展板；
2.扩展板须提供红、黄、绿3颗LED指示灯，1个蜂鸣器，1个功能自定义按键，须包含光照强度、温湿度等多种传感器；
3.至少支持LED指示灯控制、温湿度传感器数据展示、蜂鸣器控制等多种应用实验。
配件：
1.配套工具套件应含TypeC数据线2根；
2.所有器件有独立槽位，方便运输；
3.配套实验工具箱，实验工具箱须为铝合金框架，内置抗震海绵。
	套
	40
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	工程师认证开发板HM Nano
	含E53_基础板、智慧农业扩展板，配件：传感器底板、水泵、排线、水管、螺丝刀、螺丝钉、数据线
	套
	40

	81
	高级工程师认证开发板 HM Micro
	含开发主板，案例扩展板：智慧路灯、智慧烟感、智慧农业、人体红外、智慧井盖
	套
	40
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	鸿蒙智联场景应用实验箱
	物联网主板（含核心板模块）：
1、物联网开发板须高度集成多功能物联网开发核心主板，含主流微控制处理主系统； 
2、支持物联网实时操作系统； 
3、具备至少1个LPWAN通信模块接口，1组支持4类应用场景扩展板的接口，1个电源模块，1个SPI接口的TFT液晶彩屏，1个板载交互模块接口（2个交互模块），支持无外接烧写器烧录代码；【需提供功能截图】
4、支持DC-005供电方式，预留一个电源输出口，提供防静电亚克力支撑板+铜柱固定；
5、内嵌通讯模组，支持NB-IoT网络，支持运营商物联网Nano SIM卡。
智慧工业扩展板：
1、扩展板至少可支持产线温度监测、工位状态监测、智能电机、工业接口场景等常见智慧工业实训案例；【实训案例对应实物照片证明】
2、扩展板至少具备1个485单总线接口、1个SPI接口、1个I2C接口、1组集成接口（1个UART接口、5个IO端口）；
3、至少配备1个温湿度传感器模块1个射频识别模块、提供防静电亚克力支撑板固定；
4、支持外接1个指纹模组模块、1个电机（电机可调速）、1个光电开关模块、
5、扩展板必须与开发主板兼容使用。
智慧家居扩展板：
1、扩展板至少可支持智能门禁场景、指纹识别场景、智能窗帘场景、室内温湿度监测场景、智能照明场景、语音播报场景、人体感应、光线采集场景、气体检测场景等常见智慧家居实训案例；2、控制板至少具备1个SPI接口、1个I2C接口、1组集成接口（1个UART接口、7个IO端口）；
3、至少配备1个室内温湿度传感器、1个语音播放控制器、1个人体感应传感器、1个触摸开关、1个光线采集器；
4、支持外接传感器1个门禁状态传感器、1个窗帘开关控制电机、1个家居照明模块、1个喇叭、1个指纹模组，提供防静电亚克力支撑板固定；                                
5、扩展板必须与开发主板兼容使用。
智慧交通扩展板：
★1、扩展板至少可支持自感路灯场景、车流计数场景、轨交到站播报场景、光线采集场景、闯红灯报警等常见智慧交通实训案例；
2、具备1个SPI接口、1个I2C接口、1组集成接口（3个IO端口）；
3、至少配备1个语音播放控制器、1个光线采集器 、1个闯红灯检测、1组交通灯模块、车位检测模块；   
4、板外配置1个路灯控制器、1个车流检测传感器、1个喇叭；                                                                          
5、扩展板必须与开发主板兼容使用。
智慧农业扩展板：
1、扩展板至少可支持电子围栏场景、智能灌溉场景、气压检测场景、光线采集场景、二氧化碳检测场景等常见智慧农业实训案例；
2、至少具备1个I2C接口、1组集成接口（1个UART接口、4个IO端口）；
3、至少配备1个二氧化碳传感器、1个温湿度传感器、1个气压传感器、1个光线采集器 ；   
4、板外配置1个电子围栏模块、1个智能灌溉电机模块；                                                                          
5、扩展板必须与开发主板兼容使用。
实验工具套件箱：
1、实验工具箱须为铝合金框架；
2、所有器件应固定在亚克力板上，内置抗震海绵，可方便运输；
3、实验箱应含Type-C数据线2根，12V电源线1根，1个WiFi模块，1个NFC模块、NB-IoT天线1根。
	台
	20
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	鸿蒙智能感知实训台
	一、产品主要功能
1、设备需具备国产高性能计算平台，包含从单目摄像头、双目摄像头、鱼眼摄像头、红外摄像头、激光雷达、毫米波雷达等传感器，并具备从传感器获取数据功能；【需提供功能截图】
★2、设备需包含智能车机模拟系统，配备国产操作系统，具备以图形化界面操作形式进行算法处理，同时能在智能车机模拟系统上显示各实验相关的算法代码及结果；
3、设备要求智能车机模拟系统提供设备管理中心和视频中心，可支持实时管理和查看摄像头采集的视频；
4、设备要求可支持对多种类型摄像头，并且摄像头的数据均可进行上报；
5、双目摄像头可通过智能车机模拟系统进行可视化展示； 
6、需提供摄像头和雷达算法代码包，并支持自主修改、二次开发； 
7、设备需提供智能车机模拟系统及配套的国产高性能计算平台实验环境，且国产高性能计算平台支持与PC端进行操作实验；
8、需支持国产高性能平台相关烧录工具软件进行烧录，平台需提供对应操作手册；
9、需支持高性能计算平台远程登录工具软件；
10、需支持常用数据标注方法如Labelme； 
11、需支持常用计算机视觉库OpenCV，完成数据处理相关任务； 
12、需支持业界主流AI应用框架Pytorch、TensorFlow等；
13、需支持国产AI应用开源框架，并且完成模型转换实验； 
14、需支持计算机视觉常见算法如YOLO算法编译； 
15、需支持适配高性能计算平台模型转换；
16、需支持OCR（即光学字符识别）应用推理；
17、通过算法训练，支持实现计算机视觉图像检测功能及推理应用； 
18、需支持计算机视觉主流任务图像分割。
二、主要子部件规格
1.单目摄像头：RTMP协议/有线联网，焦距〉=2.8mm，数量*1，图像分辨率〉=1080P，帧率〉=20fps；
2.鱼眼摄像头：RTMP协议/有线联网，焦距〉=1.6mm，数量*4，图像分辨率〉=1080P，帧率〉=20fps；
3.红外摄像头：RTMP协议/有线联网，焦距〉=2.8mm，数量*1，图像分辨率〉=720P，帧率〉=20fps；
4.双目摄像头：USB3.0，数量*1，图像分辨率〉=1080P，帧率〉=20fps；
5.毫米波雷达：水平视角：远距不低于±9°、短距不低于45°；垂直视角：不低于±3°；测距：远距不低于2m～75m、短距不低于0.6m～30m，测距精度远距±0.5m、短距±0.3m；最大目标数：不少于32个；
6.激光雷达：测距范围：0.15m-6m；扫描角度0-360；俯仰角度±1.5°；测距分辨率<0.5mm/<实际距离的1%；测量频率〉=8000HZ；扫描频率：5.5HZ；
7.环境感知计算平台：AI算力：半精度（FP16）：4 TFLOPS ；整数精度（INT8）：8 TOPS； 
8.鸿蒙智能车机模拟系统：机身内存（ROM）不小于：64GB；运行内存（RAM）不小于：4 GB；屏幕分辨率不小于：1920x1200；国产操作系统；
实训台架：
1、实验台架设有底轮，可方便运输；
2、台架内含使用手册、保修卡、拓扑图等说明材料及车道线模型、标定板等实验材料；
3、各传感器需要设有独立点位，并做防静电环保。
实训台架尺寸：尺寸：1000*650*1577mm
公差：±3mm
	台
	6
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	5G全网一站式训练软件
	一、网络规划模块
（一）无线规划实验：
1、支持根据规划任务，完成覆盖估算和容量规划；支持编辑覆盖估算参数；支持编辑容量规划参数；至少支持四个场景规划。
    2、支持使用勘测工具，完成点位选取、现场勘察、塔桅选取等宏站勘察操作，填写勘察报告，设计宏站工程施工图纸。
    3、支持使用勘测工具，完成室分站现场勘察操作，填写勘察报告，支持设计室分站工程施工图纸。
    4、支持参照《工业和信息化部关于印发信息通信建设工程预算定额、工程费用定额及工程概预算编制规程的通知》，完成工程概预算编制。
（二）承载网规划实验：
1、支持根据规划任务，完成承载网环带宽与接入数量估算。
（三）核心网规划实验：
1、支持根据规划任务，完成核心网网元数量估算。
二、网络运维部署模块
（一）5G网络架构部署实验：
1、支持园区、城区、楼宇、交通等场景网络运维部署实验。
2、支持模拟SA独立组网，支持单基站、双基站的拓扑查看。
3、遵循基站实际部署场景，以网络部署、硬件的安装、上电、软调、运维、业务调测为基础，同时结合教学场景，进行步骤化实验；支持网元拓扑与硬件安装、软件调试模块联动。
4、支持3GPP R15协议标准的FR1频段，包括N1、N3、N8、N41、N77、N78、N79，以及FR2频段，包括N257、N258。
5、支持多种空中接口带宽，包括20MHz、40MHz、60MHz、80MHz、100MHz。
（二）5G基站硬件维护实验：
1、支持宏站硬件安装配置，包括BBU、主控板、基带板、电源板、AAU、HAAU、RRU、GNSS天线、光模块等基站模块的硬件安装、拆卸、上电等维护操作。
2、支持室分站硬件安装配置，包括BBU、主控板、基带板、电源板、射频单元、GNSS天线、光模块等基站模块的硬件安装、拆卸、上电等维护操作。
3、支持宏站场景单基站、宏站场景双基站、室分场景单基站、室分场景双基站的硬件部署，其中宏站场景每gNodeB支持不少于3个小区数，室分场景每gNodeB支持不少于6个小区数。
4、支持通过网元硬件安装、连线完成硬件拓扑设计，线缆包括传输光纤、CPRI光纤、超柔馈线、电源线；支持实现对基站单板的维护操作，功能包括复位单板、查询单板信息、显示CPU占用率、查询活动告警、闭塞单板、解闭单板。【需提供功能截图】
5、支持模拟硬件的不同状态，指示灯随着软硬件配置同步响应，呈现正常运行、故障、告警等不同状态。
6、支持实景查看5G基站室外和室内的真实设备布置情况，包括通信铁塔、室外机柜、室内机柜；支持查看2D设备视图和3D设备视图。
（三）5G基站软件调测实验：
1、内置业界主流基站同源、核心网同源模拟调测系统，支持至少4个核心网网元MML命令配置，支持5G宏站、室分站的命令配置。
★2、支持模拟业界主流设备远程管理平台的MML命令功能与操作页面，包括命令检索、命令辅助、命令执行、脚本编译、报文生成与操作、历史命令查看与操作、帮助文档查看。3、支持模拟业界主流设备远程管理平台的告警功能与操作页面，包括当前告警、告警日志、历史告警的告警运维，其中可对告警进行确定、反确定、清除、过滤、刷新等操作；支持查看告警详情信息，包括告警名称、ID、级别、告警源、MO对象、定位信息、清除状态、确认状态、发生时间。
4、支持模拟业界主流设备远程管理平台的信令跟踪管理功能与操作页面，包括NG接口、Xn接口、Uu接口以及不少于10项业务数据跟踪；支持查看信令和信元。
5、支持告警、信令与软硬件配置联动，遵循真实网络配置逻辑。
6、支持对核心网及基站配置进行网元备份和恢复。
7、支持查看设备面板，基站设备及链路状态不少于10种。
8、支持查看主拓扑图，支持在拓扑图中的基站节点上，可快速进入同步网元告警、查询告警/事件、MML命令、设备维护、查看工程状态、查看属性等操作。
9、支持性能指标查看，不少于50个；支持自定义性能指标创建，不少于20个。
10、支持存量管理，查看基站中处于在线状态的机柜、机框、单板、版本等详细属性参数。
11、支持DHCP配置管理；支持通过MML命令查询远端维护通道自动建立结果信息。
12、支持查看网元报表。
13、支持NR小区失效检测及恢复，支持预设KPI门限，包括RRC建立请求次数、RRC建立成功率、业务建立尝试次数、业务建立成功次数、业务释放次数、异常释放次数，并返回高于门限的基站详细参数。
14、支持软件管理专家，创建基站版本升级项目、创建升级批次，选择所需要升级的网元，完成基站版本升级操作。
15、支持查看基站参数，包括全局参数、设备参数、传输参数、无线参数；支持查看终端参数；支持参数修改与软件配置联动。
★16、基站软件调试，MML命令数量不少于400条。17、支持系统管理配置，包括版本管理、时间管理、License配置、应用管理、文件管理。
18、支持设备管理配置，包括基站维护配置、单板维护配置、射频维护管理、时钟维护配置、载波资源管理。
19、支持告警管理配置，包括查询活动告警、查询告警体制、设置告警级别、设置告警屏蔽标志、设置告警过滤参数。
20、支持传输管理配置，包括传输层管理、物理层管理、链路层管理、传输算法管理、维护通道管理、性能测试。
21、支持gNodeB功能管理，包括gNodeB功能对象管理、gNBCU管理、gNBDU管理。
22、核心网软件调试，AMF、SMF、NRF、UPF、UDM等网元MML命令数量合计不少于400条。
23、支持AMF网元平台服务管理配置、业务服务管理配置。
24、支持SMF网元平台服务管理配置、业务服务管理配置。
25、支持NRF网元平台服务管理命令查看、业务服务管理命令查看。
26、支持UPF网元平台服务管理配置、用户面服务管理配置。
27、支持UDM网元操作维护系统配置、PGW Web LMT配置。
28、支持承载网软件调试，支持开启、关闭承载网在端到端网络配置逻辑中的判断。
29、支持承载网设备管理配置，包括插槽连线示意图、Ethernet接口配置。
30、支持承载网基础配置下发，包括选择网元、选择链路、下发配置。
31、支持承载网动态Tunnel配置，包括动态隧道基本属性、网元列表、工作隧道、工作隧道路由约束、计算路径、下发配置；支持显示隧道列表，包括业务名称、出接口类型、运行状态、源网元、宿网元、创建时间、修改时间。
32、支持承载网静态L3VPN业务配置，包括业务接入接口、VRF、用户侧静态路由配置、端到端连通状态判断。
33、支持模拟端到端网络故障，包括设备类故障、注册类故障、会话类故障、业务类故障；支持通过硬件安装、无线软件调试、承载网软件调试、核心网软件调试、UE与基站距离调整等操作，清除网络端到端故障。
（四）5G无线网络覆盖分析实验：
1、支持基站无线网络覆盖的查看，根据AAU、RRU、HAAU及pRRU等射频模块配置情况显示不同的无线网络覆盖；支持根据不同信号强度显示不同颜色的覆盖区域。
2、支持信号覆盖区域与硬件射频单元联动，信号覆盖强度与无线MML命令配置联动。
3、支持查看5G宏站场景的波束覆盖图、扇形覆盖图；支持查看5G室分站场景的网络覆盖图。
4、支持通过设置终端的移动速率、移动方向，可视化展示站内/站间切换过程；支持查看网络信号详细信息，包括小区信息、小区覆盖、UE接收电平值、上传下载速率。
5、支持无线链路预算。
6、支持频点频率换算。
（五）5G无线业务模拟实验：
1、支持终端进行开关机、语音通话、短信业务模拟；支持终端进行上传下载业务、不同码率在线视频播放业务模拟。
2、支持终端在不同移动速度情况下的业务模拟，支持实时查看终端的上传下载速率。
3、支持查看终端工程模式。
三、网络测试优化模块
（一）网络测试工具操作实验：
1、内置模拟的路测工具，进行现网路测模拟。 
（二）宏站单基站网络测试验证实验：
1、支持使用模拟的路测工具，进行宏站单基站CQT测试和DT测试，支持LOG导出。
2、支持编写宏站单基站网络测试验证报告。
（三）室分站单基站网络测试验证实验：
1、支持使用模拟的路测工具，进行室分单基站CQT测试和DT测试，支持LOG导出。
（四）网格优化测试：
1、支持使用模拟的路测工具，进行网格优化测试，支持LOG导出。
2、支持编写网格优化测试报告。
	套
	5

	85
	5G认证培训及实践实训软件
	1、配套资源要求：本课程须配置理论PPT和视频，具体数量不少于6份理论PPT和75个视频；该课程配套的相关资源支持在平台上进行查看。
2、包含但不限于以下知识点：5G无线网络原理概述、5G基站概述、5G基站基本操作、5G基站设备调测、5G无线网络基础特性概述、RF工具介绍及操作指导、5G网络测试及问题分析。
	套
	1

	86
	5G+AI分析挖掘实训软件
	1、配套资源要求：本课程须配置理论PPT、实验手册和视频，具体数量不少于4份理论PPT，3份实验手册和25个视频；该课程配套的相关资源支持在平台上进行查看。
2、包含但不限于以下知识点或实验：5G+AI分析与挖掘概述、AI数据分析与挖掘前置知识、AI数据分析思维与挖掘流程、5G网络质差用户识别的AI实战、基于AI的5G虚拟栅格异频切换。
	套
	1

	87
	5G无线技术及部署综合实训软件
	1、配套资源要求：本课程须配置理论PPT、实验手册和视频，具体数量不少于3份理论PPT，25份实验手册和100个视频；该课程配套的相关资源支持在平台上进行查看。
2、包含但不限于以下知识点或实验：5G基站初始数据配置、5G宏站站型开通实训、5G室分站站型开通实训、5G基站操作维护介绍、5G基站操作维护实训、5G宏站基本故障介绍、5G宏站故障处理实训、5G室分站点故障处理实训、5G基站综合实训。
	套
	1


注：
1、本次不采购进口产品。
2、本项目确定核心产品为：人工智能教学及实验一体化软件。
（二）技术服务要求
其中斜体且有下划线部分为实质性要求。
1、投标方所提供产品必须是相应制造厂商生产并提供的原装合格产品，本项目不接受针对该项目要求特定开发的产品投标。
2、实训软件提供三年质保服务，实训软件质保服务包括bug修复、课程内容更新等，以及具备后期根据客户需求进行定制开发能力的保障。
3、中标方须在合同签订前 3个工作日内联系业主按照投标文件视频演示内容进行产品现场测试。不提供现场测试或测试内容与投标文件视频演示部分不符的，业主有权终止采购合同签订等后续事宜。
4、考虑教学实训兼容性，所采购的人工智能教学及实验一体化软件、大数据一体实验软件、大模型实训软件、数通真机管理软件、鸿蒙基础实验软件需兼容部署在同一个平台。
投标人须针对以上内容提供承诺函并加盖公章，否则将作无效投标处理。
1、项目团队要求：需提供本项目的详细工作进度安排和项目组人员配备方案。为保证本项目建设过程中，沟通和协调的便利，供应商须指定一名项目负责人。项目建设过程中一旦出现问题，项目负责人应该能及时赶到现场。
现场人员接受甲方统一管理，必须遵守甲方安全操作规范。
2、项目实施要求
（1）项目进度要求
自采购合同签订之日起30天内完成硬件供货，90天内完成项目所有服务内容并上线试运行，试运行周期为1个月。
（2）交货及安装要求
供应商保证其提供的设备中所有预装和为本项目安装的软件为具有合法版权或使用权的正版软件且无质量瑕疵，且为该产品的当前最新版本或最适合用户的版本。 
在供应商的设备安装工程师到来之前，由用户确保机房和其它安装场地配备符合货物安装的要求设施。 
供应商应派遣有经验的设备原厂商技术人员组成工作小组到现场实施技术服务，包括设备安装、软硬件的调试和调优服务、现场培训等。并且提供工作小组成员名单及联系方式（包括电话、手机、传真及电子邮件等），设备安装调试的主要目标是使采购设备能够正常运行，确保与之相连的全部设备正常联通、设备上安装的软件正常运行并能支持其他相关软件的正常运行。 
设备原厂商在安装设备之前，应先对用户的相关人员进行现场培训，并在用户相关技术人员的监督下进行安装、检测和排除故障。供应商和设备原厂商不得在现场安装未经用户批准的任何设备。
（3）服务人员要求
服务项目组织是项目实施的基础，针对本项目实行项目负责制。项目组织结构设计的思路是运用项目管理的概念，采用矩阵式的组织形式，以人事命令的形式任命项目经理并约定其权利和义务，以保证项目目标的实现。项目经理根据需要向职能部门和专业所协调配备所需的人力资源，形成临时性项目部，在执行项目的进度目标时，受项目经理领导，职能部室负责对员工进行技术培训，同时控制本专业的质量。
针对以前的项目经验，为了使项目组的资源能够有效地控制，各部门的责任主要负责人被赋予相应的权限，在职责范围内使各种资源在项目组中得到更好的利用。
	序号
	项目职务
	岗位职责
	人员数量

	1
	项目经理（PM）
	1）贯彻国家、采购方及公司各项法规、规定及各项规章制度，与公司签订项目管理目标责任状，本项目的第一责任人；
2）适时沟通，确立项目目标，建立组织机构，编制计划，负责项目全面管理；
	1人

	2
	技术负责人（TM）
	1）对项目集成技术、方案总负责；
2）适时跟相关责任人沟通技术问题；
3）主导技术准备工作，为项目经理出谋划策。
	1人

	3
	实 施 组及技术支持组
	1）负责硬件调试；
2）负责方案实施； 
3）负责业务迁移及测试；
4）负责现场技术的保障工作；
5）负责系统调试，系统性能、功能测试；
6） 负责技术文档记录、编写、提交。
	不少于2人


4、验收标准
安装前验收：安装开始前，中标单位工程师和采购单位的代表根据中标单位提供的设备进行确认。一旦清单与招标要求不符或发现缺损、不实，中标单位须立即予以更换，有关费用全部由中标单位承担，并自行承担后果。 
验收标准：响应单位所提供服务应满足采购文件要求和响应文件中所作的承诺。在正式进入服务期前，响应单位应向采购人提出交付使用的验收申请，由采购人组织关于交付使用的验收、形成验收意见并出具书面验收合格报告。
5、质量保证及售后服务
本次项目所有软硬件设备将严格按照招标需求提供维保服务。
供应商在保修期内更换的任何零配件，必须是其原产品厂家生产的或是经其认可的。所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的，除非用户提供书面许可，不可使用其他替代配件。 
故障共享：供应商无偿提供用户所有货物在全世界范围内的实例分析和故障解决文档共享，并形成定期通报制度。
供应商应详细阐述技术服务提供商在质量保证期内的技术支持和售后服务的内容、方式与范围，技术支持及售后服务内容应包括但不限于下述内容：升级服务、巡检服务、性能调优、故障排除和故障排除所需的备件更换（含备件本身）等。 
在质量保证期内，支持软硬件部分为客户提供7*24小时问题统一受理平台且提供5*8小时远程问题处理服务，就有关设备或网络的技术咨询及问题，进行远程技术支持和处理。要求应在 2 小时内做出实质性反应，及时解决系统运行中的问题。  
供应商须认真理解上述售后服务要求，详细列出售后服务方案和系统应急方案。
五、综合说明：
1、知识产权的要求
（1）本项目全部知识产权均归采购人所有（独有），未经采购人书面同意，无论是否被采购人所采用中标人均不得对外发布。
（2）采购人提供的资料文件，中标人具有保密义务。
（3）中标人为本项目而引用、收集其他社会上的文件、资料所涉及的知识产权费用和法律纠纷由中标人自行负责，由此而引起的法律纠纷以及费用须由中标人全部承担。
2、若因国家法规、政策变动导致本项目无法执行，则合同自动终止，合同双方互不追究任何责任。
[bookmark: _Toc13642118][bookmark: _Toc142194273][bookmark: _Toc13889378]3、本项目在向中标单位发放中标通知书时，将向参与项目评审的未中标供应商发放《未中标通知书》，以电子招投标系统通知形式告知该未中标供应商的评审得分与排名，请及时接收查阅，未中标供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
6、采购项目需要落实的政府采购政策：
6.1 根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定执行。 
6.2 根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定执行。 
6.3 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定执行。 
6.4苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2020〕10号）》。
6.5财库〔2022〕19号关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知。
6.6苏财购〔2022〕16号关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知
6.7 绿色采购
根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，供应商需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料。
本次采购标的物不属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购范围内的产品。
本次采购标的物不属于《环保标志产品政府采购品目清单》中优先采购范围内的产品
7、根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。
8、根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购〔2023〕150号）》规定，中标（成交）供应商可以自愿选择，使用以电子履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。供应商可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请。详见：江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。
9、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以采购代理机构在网上发布的内容为准。

第五章  合同主要条款

合同编号：

甲方：                                （以下简称甲方）
地址：
乙方：                                （以下简称乙方）     
地址：
[bookmark: _Toc142194275][bookmark: _Toc142194276]
根据                  项目编号为                的招标文件及该文件的响应文件和中标通知书，甲乙双方就苏州工业园区产教融合实践中心国产化实践教学课程与套件，签订本合同书。
[bookmark: _Toc13543224]第一部分 合同一般条款
一、合同文件
1.  合同文件适用法律
1.1  适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。
2  合同文件组成和解释顺序
2.1  合同文件的组成和解释顺序如下：
2.1.1 合同的特殊性条款
2.1.2 合同的一般性条款
2.1.3 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议
2.1.4 中标通知书、投标书和招标文件
2.1.5 有关图纸
2.1.6 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求
2.2 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力
3. 合同文件使用文字
3.1 合同文件使用中文书写、解释和说明
3.2 合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。 
二、标的物的一般条款
4.  完整物权
对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。
5.  质量保证
5.1 乙方应保证所提供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺等缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。
5.2  根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。
5.3  除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期不低于   年。
6.  包装
乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。
7.  伴随服务
7.1 乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务。
7.1.1 标的物的现场安装、启动、调试、监督；
7.1.2 提供标的物组装和一般维修所必须的工具；
7.1.3 在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
7.1.4 对甲方技术人员的技术指导或培训。
7.2  除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。
三、标的物的交付、检验和验收
8.  标的物的交付
8.1 标的物的所有权自标的物交付时转移。
8.2 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。
8.3 乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。
9.  检验和验收
9.1 在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。
9.2 甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。
9.3 验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中约定。
9.4 如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。
四、对标的物提出异议的时间和办法
10.  对标的物提出异议的时间和办法 
10.1  甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。
10.2  如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。
10.3  乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。
五、合同价款和支付
11.  合同价款和支付
11.1 本合同的结算货币为人民币，单位元。
11.2 乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款。
11.2.1 合格的销售发票；
11.2.2 甲方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。
11.3 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。
11.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。
六、违约责任
12.  违约责任
合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
13.  甲方违约责任
13.1  在合同生效后，非乙方质量原因甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。
13.2  甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。
14.  乙方违约责任
14.1  乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。
14.2  乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。
15.  不可抗力
15.1  因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
15.2  合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
七、索赔
16.  索赔
16.1  甲方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。
16.2  在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
16.2.1  乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。
16.2.2  根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。
16.2.3  用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。
16.3  如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。
16.4  甲方提出索赔的书面材料应报管理部门。乙方同意的索赔方案应报管理部门审核。
八、合同的解除和转让
17.  合同的解除
17.1 甲方和乙方协商一致，可以解除合同；
17.2 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
17.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
17.2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；
17.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
18.  合同的转让
合同的部分和全部都不得转让。
十、合同的生效
19.  合同的生效
本合同在双方签字盖章后生效。
十一、争议解决
20.  争议解决
 甲乙双方因合同发生争议，应在招标方的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。
十二、附则
21.  合同份数。
本合同一式六份，甲方四份，乙方一份，采购代理机构一份。
22.  未尽事宜
本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

第二部分 合同特殊条款
一、合同内容：
1、乙方负责完成甲方的                         ，详见《标的物清单》。
2、下列文件为本合同不可分割部分：
①招标文件；
②乙方中标的投标书；
③乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；
④中标通知书。
二、价格与支付：
1、合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币              元，投标总价一次报定，包括完成该项工作所需全部的货物、材料、附配件及其人工、机械、运输费用（包括搬运上楼）、装卸、测试、仓储、保险、劳保、协助对设备安装和调试、售后服务、各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，乙方所派的人员、交通、食宿、加班、培训、验收合格交付使用前及质保期间的一切费用。
2、履约保证金
（1）乙方应在本合同签订后十个工作日内，向甲方一次性交纳履约保证金，履约保证金按照合同总金额的5%收取。或采用银行保函形式，向甲方提供合同总金额10%的银行履约保函，有效期为出具之日起生效，至质保期结束后30天失效。
（2）如果乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金或银行履约保函中取得补偿。
（3）履约保证金（无息）将在质保期满后7个工作日内全额退回。
3、付款步骤：
（1）合同签订生效后，甲方向乙方支付合同金额30%的预付款，预付款将从第1笔（期）待支付的进度款款项中扣除（乙方出具相应金额的银行保函，如不需要预付款可不提供）。乙方所提供的货物全部安装调试完毕，且经甲方验收合格后通知乙方开具发票，甲方在收到发票后三十个工作日内支付至合同金额的80％；经甲方组织的整个项目验收合格，且经园区审计部门审计，甲方支付至审计结果的 95%；剩余5%（无息）余款在免费质保期满后七个工作日内付清。
货款结算时，需提供以下资料：
注：A、合格的发票。
B、乙方提出的支付申请书和由甲乙双方及采购代理机构签章的《政府采购合同履行验收报告》。
项目实施完成后，将按如下方式进行最终审计：
（1）以审定结果为本项目价款结算依据；
（2）本项目竣工审计按照园区财政投资建设项目的相关规定，项目采购人和成交供应商均应无条件同意配合，并承诺不就此提出任何异议。竣工结算审计后，如果项目结算核减金额超过送审总价的7％，则其结算审计费用的浮动部分中，超过7％部分按核减造价4％计算确定的审计费用由成交供应商承担，项目采购人在合同款中代扣代付。
4、在政府采购合同履行中，甲方需追加货物、工程或者服务的，需要具备以下要求：（1）追加金额不得超过原合同金额的10%；（2）原合同金额10%以内的追加费用，仅限于原合同内采购清单数量调整增加的项目费用，原合同外采购内容不得计入。
6、付款方式：银行转账、银行汇票或转账支票，具体支付方式甲方有权根据财务安排自主选择。
6、乙方开户银行名称、地址、账号为：
户名：
开户银行：
账号：
地址：
三、质量与验收：
1、乙方应按照标书的有关规定提供合格设备；
2、设备质量出现问题，乙方负责包修、包退、包换，费用由乙方承担；
3、设备的验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、包装和乙方承诺的其它指标。
4、验收标准：根据标书要求及有关规定由招标代理机构、采购方到场，并按国家标准进行验收通过。
5、乙方交付验收时应先用书面、电传等方式通告甲方及招标方；
四、售后服务：
按照招标文件和乙方在投标书中承诺的服务执行。
五、违约责任：
按招标文件的规定执行。
六、合同生效及其它：
1、本合同在双方签字盖章后生效。
2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向招标方提交一份备存。
3、经双方协商一致同意，在本合同签订后，若因乙方办理“园采贷”信用融资的需要，本合同约定的收款账号可作变更，变更后的账号为甲方付款时中征应收账款融资服务平台中资金提供方指定的回款账户，甲方支付至该账号的款项，亦视为已向乙方履行完毕支付义务。甲方同时应与办理“园采贷”的乙方签订变更账号的补充协议或由乙方提供账号的变更申请。
4、应当维护国家利益和社会公共利益，合同履行过程中出现危害国家利益和社会公共利益问题的，甲方有权立即终止合同。
5、如合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益，甲方有权变更、中止或者终止、解除合同。
6、甲方和乙方签订补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
7、小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

第六章  评标方法与评分标准
[bookmark: _Toc142194274]
一、评标办法
1、本次招标评标采用综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为45%（权重），技术与质量及其它占55%（权重）。（保留小数点后2位）
2、评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分直接计算取得，二者相加为投标人的总得分，综合得分最高者为中标人。（保留小数点后2位）
3、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人。
二、评分标准
（一）投标报价（45分）
1、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：（保留小数点后二位）
报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值45（本次招标价格权值为45%）
2、针对小微企业、监狱企业及残疾人企业的评审：
（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》（苏财购〔2020〕19号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）等文件的精神，对属于小微企业、监狱企业、残疾人企业给予价格评审加分。响应单位为小型或微型企业、残疾人企业或监狱企业的，其价格在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，若最后中标，中标价格则以实际投标报价为准。残疾人企业或监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（2）本项目为非专门面向中小企业采购项目，所属行业为工业，小微企业投标应提供经签署的《中小企业声明函》；监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》，供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。在响应文件中未提供相关材料、资料的，不享受评审优惠政策。
（二）技术与质量及其它（55分）
1、项目需求理解方案（3分）
投标人提供完善的项目需求分析方案，项目需求分析内容完整详细、逻辑清晰、合理性、实用性强得3分；方案内容较为完整详细、逻辑较清晰、合理性、实用性较强得2分；方案内容简单不完整、逻辑不清晰、缺乏合理性、实用性得1分；未提供方案的不得分。
2、项目系统架构方案（3分）
投标人提供完善的项目系统架构方案，项目系统架构方案内容完整详细、逻辑清晰、架构合理性、实用性强得3分；方案内容较为完整详细、逻辑较清晰、架构合理性、实用性较强得2分；方案内容简单不完整、逻辑不清晰、架构缺乏合理性、实用性得1分；未提供方案的不得分。
3、AI及大模型教学及实验实训室建设方案（5分）
投标人提供完善的AI及大模型教学及实验实训室建设方案，建设方案内容完整详细、逻辑清晰、可行性、合理性、实用性强得5分；方案内容较为完整详细、逻辑较清晰、可行性、合理性、实用性较强得3分；方案内容简单不完整、逻辑不清晰、缺乏可行性、合理性、实用性得1分；未提供方案的不得分。
4、大数据及鸿蒙实训室建设方案（5分）
投标人提供完善的大数据及鸿蒙实训室建设，建设方案内容完整详细、逻辑清晰、可行性、合理性、实用性强得5分；方案内容较为完整详细、逻辑较清晰、可行性、合理性、实用性较强得3分；方案内容简单不完整、逻辑不清晰、缺乏可行性、合理性、实用性得1分；未提供方案的不得分。
5、新一代数据通信技术实训室建设方案（5分）
投标人提供完善的新一代数据通信技术实训室建设方案，建设方案分析内容完整详细、逻辑清晰、可行性、合理性、实用性强得5分；方案内容较为完整详细、逻辑较清晰、可行性、合理性、实用性较强得3分；方案内容简单不完整、逻辑不清晰、缺乏可行性、合理性、实用性得1分；未提供方案的不得分。
6、国产化实训一体平台建设方案（5分）
投标人提供完善的教学实训平台融合建设方案，建设方案内容完整详细、逻辑清晰、可行性、合理性、实用性强得5分；方案内容较为完整详细、逻辑较清晰、可行性、合理性、实用性较强得3分；方案内容简单不完整、逻辑不清晰、缺乏可行性、合理性、实用性得1分；未提供方案的不得分。
7、项目售后方案（3分）
投标人针对本项目提供售后服务方案，包括但不限于售后服务、保障人员及保障团队、保障内容等的描述和说明。方案合理、专业性强、可行性高的得3分；方案较合理完整、可行性较高的得2分；方案不合理、专业性不强、可行性不高的1分；未提供不得分。
8、项目培训方案（2分）
供应商根据培训要求，并针对本次项目提供培训时间、培训人数、培训授课计划、培训讲师资质、预期培训效果等服务内容提供培训方案，优于招标文件要求得2分，符合招标文件要求的得1分，方案内容简单不完整、逻辑不清晰、架构缺乏合理性、实用性得0.5分，不符合项目需求或未提供的不得分。
9、技术参数、性能等符合性比较（10分）
带“★”条款为重要技术指标，有一项负偏离扣1分；带“★”条款指标须在投标文件中提供技术支持资料，未提供技术支持资料的，视为负偏离；其余不带“★”参数为基础参数，按具体参数要求响应，有1项负偏离扣0.5分，扣完为止。响应单位必须如实写明所投产品的品牌、型号，技术参数，同时按产品技术要求对所投产品进行响应，并在技术偏离表中逐条给予说明，评委参照产品技术参数指标对各响应单位所提供的产品性能、产品质量等情况进行打分。技术参数的偏离不得改变该产品的性能和使用，否则视为非实质性响应采购文件要求。
10、产品功能演示（10分）
本项目演示需按照招标文件的要求提供以下功能演示的视频，时间不超过15分钟。总共6条功能点，每条分别演示、分别评分：
对于AI教育实验箱有如下演示 ： 
演示点1：设备提供黑白图像上色体验应用，支持使用相关图像上色模型对输入的黑白图片进行上色推理；提供雨天图像增强体验应用，可将雨天的图像清晰化处理。（2分）
对人工智能教学及实验一体化软件有如下演示：
演示点2：支持自动生成证书管理可视化数据：含认证学员数、已获证学员数、未获证学员数、认证项目、获证率等；支持按班级、学员、认证状态等条件快速搜索查询。（2分）
演示点3：支持手动发证：支持教师上传证书模板数据，生成可下载的电子证书；教师自主下载并打印后，可为学员颁发（纸质）证书。（1分）
对鸿蒙基础实验软件有如下演示：
演示点4：平台需支持查看设备名称、图标、数据实时状态，且不同设备的图标样式会存在差异。（1分）
对于5G全网一站式训练软件要求演示如下： 
演示点5：支持查看自定义指标数据，可根据基站名称、小区名称、指标名称、历史周期、日期范围生成性能指标数据，一次数据生成不少于170000条，可导出。（2分）
对鸿蒙智能感知实训台有如下演示：
演示点6：单目摄像头需支持完成标定、测距、障碍物检测等实验； 鱼眼摄像头需支持完成标定、校正等基础实验；双目摄像头需支持完成标定、测距、行人识别、行人测距、车道线识别等实验；（2分）
演示点1、2、5、6每个点2分；
演示点3、4每点分值1分。
演示界面清晰、内容完整的，该项得满分；演示内容有缺失或者不进行演示，该项不得分。演示使用真实运行环境及实际操作演示所制作成的演示得对应分值，使用DEMO演示、播放PPT、系统静态截图、宣传视频等均不得分。
11、产品先进性（1分）
投标人提供5G全网一站式训练软件和人工智能教学及实验一体化软件取得国家版权局登记的计算机软件著作权登记证书，每提供一个证书得0.5分，最高1分。
12、项目组人员（2分）
（1）项目负责人具有高级工程师、高级信息系统项目管理师证书，每提供一个证书得0.5分，最高1分；
（2）项目组成员（除项目负责人）具有高级信创集成项目管理师证书的，每提供1个的0.5分，最高1分
注：（1）－（2）项人员需提供证书复印件及投标人为其缴纳的最近一期社保证明。
13、体系认证（1分）
投标人具有有效期内的信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，有一个得0.5分，最高1分。响应文件中提供证书复印件及证书在中国国家认证认可监督管理委员会网站上查询的有效状态的清晰页面截图，否则不得分。
（全文完）
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