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[bookmark: _Toc16389][bookmark: _Toc7651]前附表
	项号
	名称
	内容

	1
	项目编号
	JSZC-320500-JZCZ-G2024-0055

	2
	项目名称
	数字化校园智慧校园服务底座模块升级改造

	3
	投标有效期
	120天（日历日）

	4
	现场考察
	根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境自行进行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息，考察所发生的费用由投标人自己承担。

	5
	询问及质疑
	报名成功的投标人在下载招标文件后，对招标文件有疑问的：
（1）电话询问：联系人：张薇，联系方式：0512-68708379
（2）质疑：投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内就委托授权范围内的事项作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和与质疑事项有关的投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。
（3）投标人递交质疑函时须一并提交本项目报名成功的“《投标供应商确认函》”。
（4）投标人在法定质疑期内对同一采购程序环节存在质疑的，须一次性提出质疑事项。
（5）其他未尽事项，请投标人参照《政府采购质疑和投诉办法》或其他相关法律法规。
（6）质疑函格式请自行至苏州市政府采购网“下载中心”下载，并按照格式要求执行。
（7）质疑函内容须以中文书写，按法定途径送达。
联系部门：江苏纵驰工程管理有限公司
通讯地址：苏州市相城区阳澄湖西路1299号万家邻里生活广场A2座10楼
联系人：张薇；联系方式：0512-68708379；邮编：215131

	6
	保证金
	本项目不收取保证金
各投标人须在投标文件中提供《投标保证承诺书》，如未提供视为无效投标（格式详见第三章）

	7
	投标文件网上
提交截止时间
	2024年12月2日14:30（北京时间）
投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。

	8
	开标时间
	2024年12月2日14:30（北京时间）

	9
	开标地点
	苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标）
“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

	10
	评标方法
	综合评分法

	11
	履约保证金
	本项目不收取履约保证金

	12
	签订合同
	中标通知书发出之日起30日内

	13
	代理服务费
	代理服务费收费标准：
预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；
预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；
预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%；
预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%；
预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。
说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的，则本项目代理服务费按人民币3000元整计收。
本项目采购代理服务费由中标人支付，金额为人民币壹万肆仟玖佰伍拾元伍角整（￥14950.50）。
账户名：江苏纵驰工程管理有限公司
开户行：江苏银行苏州分行营业部
账号：30160188000070359


[bookmark: _Toc25435][bookmark: _Toc93][bookmark: _Toc26268]
第一章招标公告
	[bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc28975]项目概况
数字化校园智慧校园服务底座模块升级改造招标项目的潜在投标人应在苏采云系统获取招标文件，并于2024年12月2日14点30分（北京时间）前上传投标文件。


一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320500-JZCZ-G2024-0055
项目名称：数字化校园智慧校园服务底座模块升级改造
[bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc28359018][bookmark: _Toc28359095]预算金额：人民币玖拾玖万陆仟柒佰元整（￥996700.00）
采购需求：详见第四章采购内容
	序号
	模块
	单位
	数量

	1
	监控存储阵列
（图文中心机房）
	台
	2

	2
	监控存储阵列硬盘
（食堂、2号楼）
	块
	48

	3
	监控存储阵列硬盘
（宿舍）
	块
	48

	4
	南门监控中心电视墙
	套
	1

	5
	图文中心、南门监控交换机用万兆单模光模块
	个
	8

	6
	筒型网络摄像机
（食堂监控用）
	个
	42

	7
	食堂监控用网线
	箱
	14

	8
	食堂监控用电工套管
	米
	1000

	9
	食堂监控室外单模万兆主光纤24芯
	米
	600

	10
	食堂监控楼层重铠单模万兆光纤12芯
	米
	240

	11
	食堂监控工业级监控24口POE交换机
	台
	2

	12
	食堂监控工业级监控24口POE交换机级联模块
	个
	4

	13
	食堂监控机房UPS 
	台
	1

	14
	食堂监控楼层汇集壁挂机柜
	个
	2

	15
	食堂监控汇集箱主电源线
	米
	200

	16
	食堂监控机柜PDU
	套
	1

	17
	食堂监控机架式光纤熔接盒
	个
	4

	18
	食堂监控光纤耦合器
	个
	96

	19
	食堂监控光纤尾纤
	芯
	96

	20
	食堂监控光纤跳线
	根
	12

	21
	食堂监控光纤熔接
	芯
	96

	22
	半球网络摄像机（2号楼大厅内部监控）
	个
	4

	23
	筒型网络摄像机（2号楼楼梯间监控）
	个
	48

	24
	筒型网络摄像机（2号楼楼梯间监控）
	个
	48

	25
	2号楼监控用网线
	箱
	33

	26
	2号楼至图文中心室外重铠单模万兆主光纤24芯
	米
	400

	27
	2号楼监控用电工套管
	米
	2000

	28
	2号楼监控用工业级监控8口POE交换机
	台
	16

	29
	2号楼监控用24口万兆交换机
	台
	4

	30
	2号楼监控用24口万兆交换机用级联模块
	个
	8

	31
	2号楼监控用机架式光纤熔接盒
	个
	2

	32
	2号楼监控用光纤耦合器
	个
	48

	33
	3号楼监控用光纤尾纤
	芯
	48

	34
	4号楼监控用光纤跳线
	根
	16

	35
	5号楼监控光纤熔接
	芯
	48

	36
	半球网络摄像机（16号楼走廊监控）
	个
	20

	37
	16号楼走廊监控网线
	箱
	7

	38
	16号楼走廊监控电工套管
	米
	500

	39
	16号楼走廊监控工业级24口POE交换机
	台
	1

	40
	16号楼走廊监控工业级24口POE交换机级联模块
	个
	2

	41
	半球网络摄像机（18号楼走廊监控
	个
	48

	42
	18号楼走廊监控网线
	箱
	16

	43
	18号楼走廊监控电工套管
	米
	1000

	44
	18号楼走廊监控工业级24口POE交换机
	台
	2

	45
	18号楼走廊监控工业级24口POE交换机级联模块
	个
	4

	46
	技术实施/调整服务
	批
	1

	47
	
	批
	1

	48
	
	批
	1

	49
	
	批
	1

	50
	
	批
	1

	51
	
	批
	1

	52
	
	批
	1

	53
	
	批
	1

	54
	
	路
	640

	55
	配件、辅助材料
	批
	1


合同履行期限：自合同签订生效后20天内全部标的物交付安装调试完毕（具体交货时间以采购人通知为准）。
[bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc28359013]二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
[bookmark: _Toc28359014][bookmark: _Toc28359091]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3.本项目的特定资格要求：无。
4.其它资格条件：
（1）未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
（2）本项目不接受联合体投标；
（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动；
（4）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
（5）法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。
三、报名及招标文件的获取：
1.报名截止时间：2024年11月15日。
2.报名方式（网上报名）：
（1）CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。
（2）参与采购活动
供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
（3）电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
3.售价：免费
四、投标文件提交
1.提交投标文件截止时间：2024年12月2日14:30（北京时间）
2.开标时间：2024年12月2日14:30（北京时间）
3.开标地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标），“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。供应商解密完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清（如有）等提示。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。
五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393635][bookmark: _Toc35393804]六、其他补充事宜
1.报名成功的投标人在下载招标文件后，对招标文件有疑问的：
（1）电话询问：联系人：张薇，联系方式：0512-68708379
（2）质疑：投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内就委托授权范围内的事项作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和与质疑事项有关的投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。
（3）投标人递交质疑函时须一并提交本项目报名成功的“《投标供应商确认函》”。
（4）投标人在法定质疑期内对同一采购程序环节存在质疑的，须一次性提出质疑事项。
（5）其他未尽事项，请投标人参照《政府采购质疑和投诉办法》或其他相关法律法规。
（6）质疑函格式请自行至苏州市政府采购网“下载中心”下载，并按照格式要求执行。
（7）质疑函内容须以中文书写，按法定途径送达。
联系部门：江苏纵驰工程管理有限公司
通讯地址：苏州市相城区阳澄湖西路1299号万家邻里生活广场A2座10楼
联系人：张薇；联系方式：0512-68708379；邮编：215131
2.苏州市财政局政府采购监管处监督电话：0512-68616651
3.本公告同时在江苏省政府采购网、苏州市政府采购网上发布，敬请留意。
4.本项目支持政府采购合同信用融资。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
[bookmark: _Toc28359075][bookmark: _Toc35393786][bookmark: _Toc28358998][bookmark: _Toc35393617]1.采购人信息
名称：江苏省苏州技师学院
地址：苏州市学府路288号
联系人：潘毅
联系电话：18015598800
2.采购代理机构信息
名称：江苏纵驰工程管理有限公司
地址：苏州市相城区阳澄湖西路1299号万家邻里生活广场A2座10楼
联系人：张薇、王勇
联系方式：0512-68708379
3.项目联系方式
项目联系人：张薇
电话：0512-68708379
[bookmark: _Toc6767][bookmark: _Toc10572][bookmark: _Toc28366]
第二章投标人须知
一、说明和释义
1.说明
1.1本招标文件仅适用于江苏纵驰工程管理有限公司组织的招标活动。
1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本招标文件的解释权属于江苏纵驰工程管理有限公司。
2.词语释义
2.1采购人或者采购代理机构：具体组织实施招标活动的法人。
2.2投标人：响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.3响应：投标人根据采购人或者采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.5甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人（采购人）。
2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（中标人）。
2.7货物：系指乙方按招标文件规定，应向甲方提供的一切产品、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
2.8服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。
2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.10天：日历天。
2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。
2.12合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
2.13产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。
2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.15实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.16进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。
二、投标人
3.合格投标人的基本条件
3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
3.2本项目的特定资格要求：无。
4.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
5.投标人代表
指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。
6.联合投标
本项目不接受联合投标。
7、进口产品
本项目不接受进口产品。
8.投标分包
8.1政府采购合同的部分和全部都不得转让。
8.2经甲方和同级政府采购监督管理部门事先书面同意，乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。
9.投标费用
无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
三、招标文件的说明
10.招标文件
10.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。
10.2招标文件不是投标人进行网上报名后在报名系统中自行下载的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。
11.招标文件的澄清和修改
11.1在投标截止时间15日前，采购人或者采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用更正公告的方式进行澄清或者修改，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。
11.2对于补充通知（包括更正公告），报名成功的投标人通过“苏州市政府采购网”自行查看所报项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。
11.3为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购人或者采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知以更正公告的形式对外发布。
11.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的为准。
12.投标文件的澄清和修改
12.1投标人在获取招标文件后，若对招标文件有疑问应于招标文件规定的方式和时间向采购人或者采购代理机构提出，采购人或者采购代理机构将按招标文件规定的方式予以解答，但不说明来源。
12.2本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清：评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。
13.现场考察：根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境自行进行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息，考察所发生的费用由投标人自己承担
四、投标文件说明
14．提示与要求
14.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
14.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。
15.投标文件计量单位和使用文字
15.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
15.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购人或者采购代理机构概不负责。
16.投标文件的组成
16.1封面；
16.2《开标一览表》(统一格式，用于唱标)；
16.3投标报价明细表（格式见第三章）；
16.4资格审查文件：
16.4.1合格投标人资格证明材料：
①有独立承担民事责任的能力证明：法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
②有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明：包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；
③履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料：履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；
④依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：如税务登记证(如有)和合理期限内依法缴纳税收的凭据，社会保险登记证和合理期限内依法缴纳社会保险的凭据(专用收据或社会保险缴纳清单)。如为依法免税或不需要缴纳社会保障资金的则须提供相关证明材料；
⑤参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；
⑥未处于被行政或司法机关责令停业或停止投标资格的声明；
⑦投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表（格式见第三章）。
16.4.2关于资格文件的声明函（格式见第三章）；
16.4.3投标人情况表（格式见第三章）；
16.4.4投标人法定代表人身份证复印件；
16.4.5法定代表人授权委托书（如有授权）（格式见第三章）；
16.4.6投标人委托代理人身份证复印件（如有授权）；
16.4.7其它有关资格证明文件。
16.5符合性审查文件：
16.5.1投标函（格式见第三章）：
16.5.2《售后服务承诺书》、《技术规格偏离表》、《商务条款偏离表》、《投入本项目人员一览表》等（格式见第三章）；
16.5.3产品配置清单表（格式见第三章）；
16.5.4产品质量承诺；
16.5.5《投标保证承诺书》（格式见第三章）；
16.5.6其他有关符合性证明的文件。
16.6综合评审文件
16.6.1技术部分；
16.6.2商务部分；
16.6.3投标人所提供货物的制造商的中小微企业声明函/残疾人福利性单位声明函/监狱企业证明材料（如有，格式见第三章）；
16.6.4采购需求及评分标准中所涉及到的其他材料等；
16.6.5其他可以证明投标人资信、资质、综合实力和货物、服务质量的证书、文件、推荐信、合同、证明书等资料
16.6.6对本次投标的详细说明及其他优惠条件(投标人视需要自行编写)；
16.6.7投标人认为需要提供的其他资料。
注：
（1）以上“16.4”为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章（投标文件格式中有“法定代表人或被授权人：（签字或签章）”的，签字或签章必须完整）。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。
（2）以上“16.5”为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章（投标文件格式中有“法定代表人或被授权人：（签字或签章）”的，签字或签章必须完整）。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。
（3）“16.4-16.6”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。
（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。
（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。
17.投标文件编制要求
17.1投标文件按统一格式、顺序编写。
17.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。
18.投标报价（编制）要求的说明
18.1除非合同中另有规定，投标人对《标的物清单》中的总报价应包括全部设备、辅助材料、设备安装及调试、人工费、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术、代理服务费及质保期间等一切费用及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
18.2投标人应按《投标报价表》中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或授权委托人签署。
18.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择的只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。
18.4一项投标内容只允许一个报价，采购人或者采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。
18.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
19.投标保证金
本次招标不收取投标保证金。各投标人须在投标文件中提供《投标保证承诺书》，如未提供视为无效投标（格式详见第三章）。
20.投标文件的有效期
20.1自提交投标文件截止之日起120天内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
20.2在特殊情况下，采购人或者采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。
五、投标文件的递交
21.投标文件要求：
21.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
21.2电子投标文件中的资料应按要求加盖电子印章或加盖投标人公章上传。
22.投标文件的递交
22.1本项目采用电子网上招投标，无需提供纸质投标文件。
22.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
23.投标截止时间
23.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。
23.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。
23.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。
24.投标文件的补充、修改和撤回
24.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
24.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。
六、开标和评标
25.开标
25.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。
25.2线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。供应商解密完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清（如有）等提示。
25.3开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标（若某个标段的合格投标人不足3家的，则该标段招标失败，其余满足要求的标段正常进行评标）。
25.4根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：
25.4.1查询时间：投标文件递交截止时间。
25.4.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站
（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。
25.4.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
25.4.4经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。
25.5投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
26.评标委员会
26.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成；
26.2评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
26.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
26.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
26.2.3对投标文件进行比较和评价；
26.2.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
26.2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
26.3评标委员会成员应当履行下列义务：
26.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
26.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
26.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
26.3.4参与评标报告的起草；
26.3.5配合相关部门的投诉处理工作；
26.3.6配合采购人或者采购代理机构答复投标供应商提出的质疑。
27.评标内容的保密
27.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
27.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人或者采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。
27.3在评标期间，采购人或者采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。
28.对投标文件初审
28.1符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查。以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
28.2开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：
28.2.1未按照本须知规定制作的；
28.2.2未按本须知规定提交资格证明文件；
28.2.3与招标文件有重大偏离；
28.2.4投标人拒绝修正错误；
28.2.5投标人的报价是选择性的；
28.2.6投标人的报价只响应了部分招标内容；
28.2.7招标文件规定的其他认定无效的情况。
28.3评委会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
28.3.1开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细内容不一致时的，以开标一览表（报价表）为准；
28.3.2投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
28.3.3如果单价乘数量不等于总价，数量符合招标文件要求，以单价计算金额为准；单价金额小数点有明细错位的，应以总价为准，并修改单价；数量不符合招标文件要求的作为未实质性响应招标文件处理，该投标文件将不予以详细评审，也不得标；
28.3.4对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
28.3.5投标人不同意以上修正，则其投标将被拒绝。
28.4采购人或者采购代理机构对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。
28.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
28.6采购人或者采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。
29.投标的澄清
29.1为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，采购人或者采购代理机构有权就投标文件中含混之处向投标人提出询问或澄清要求。
29.2本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清：评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。
29.3投标人对投标文件的澄清不得改变投标的价格（校核时发现的算术错误除外）及实质内容。
30.无效投标和废标
30.1投标人存在下列情况之一的，投标无效：
30.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
30.1.2投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的；
30.1.3不同响投标文件制作“机器码”一致；
30.1.4同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；
30.1.5投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
30.1.6不具备招标文件中规定的资格要求的；
30.1.7报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
30.1.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
30.1.9未通过符合性审查的；
30.1.10不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的；
30.1.11投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
30.1.12法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
30.2在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
30.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
30.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
30.2.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
30.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行；
30.2.4因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的；
30.2.5因重大变故采购任务取消的。
注：投标截止后投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家可以按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）第四十三条规定执行。
31.投标文件的评价和比较
31.1评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。
31.2本次招标评标采用综合评分法，具体内容详见招标文件。
31.3评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对所提供货物或服务的先进性、可靠性、服务期限、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较报价，同时考虑以下因素：
31.3.1交货状态和交货期；
31.3.2零配件价格及维修服务措施；
31.3.3货物出厂验收情况；
31.3.4投标人的资信情况和履约能力；
31.3.5投标人的供货状况及销售业绩及服务措施；
31.3.6投标人的实施方案；
31.3.7投标人提供的其他优惠条件。
31.4（核心产品）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
31.5最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。
七、授予合同
32.中标人的确认
32.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，由采购人授权评标委员会在候选供应商名单中直接确定中标人。
32.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购人或者采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公示，公告期为1个工作日。各投标人如对公示结果有异议，应在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，同时该质疑应有投标人法定代表人或参加投标的代理人签署。采购人或者采购代理机构将在收到经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如投标人在中标公告发布之日起七个工作日后向采购人或者采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署，采购人或者采购代理机构有权对该质疑不予答复。
32.3在政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
33.合同授予标准
采购人或者采购代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。
34.中标通知书
34.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
34.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
34.3中标通知书将成为合同的组成部分。
35.合同的签订
35.1中标人应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或代理人与采购人代表签订合同。否则按放弃中标权处理。
35.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件及其澄清文件为依据。
八、其他事项
36.代理服务费
本项目代理服务费为人民币壹万肆仟玖佰伍拾元伍角整（￥14950.50），中标人应在领取中标通知书时向代理公司支付代理服务费。中标人在投标报价时应综合考虑该费用。
36.1中标人须按标准计算并支付代理服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。
36.2中标人如果未按规定支付代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。
37.监督和公证
37.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
37.2招标人的招标过程将通过公证机关进行公证。
38.未尽事宜
38.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。
[bookmark: _Toc1961][bookmark: _Toc16656][bookmark: _Toc14502][bookmark: _Toc23721]
第三章投标文件格式
说明：
对本章所有的投标文件格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。
[bookmark: _Toc388026586]1、（投标人）法定代表人授权委托书


法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我    （姓名）    系    （投标人名称）         的法定代表人，现授权委托   （单位名称）   的    （姓名）    为我公司代理人，以本公司的名义参加江苏纵驰工程管理有限公司组织实施的编号为              号的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
代理人：（签字或盖章）
日期：        年    月      日


2、投标函
投标函
江苏纵驰工程管理有限公司：
我们收到贵公司         号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。
1、 我们愿意按照招标文件的一切要求，提供应包括全部设备、辅助材料、设备安装及调试、人工费、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术、代理服务费及质保期间等一切费用及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
2、如果我们的投标文件被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
3、我们同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期限为开标后    天。
4、我们愿意提供招标人在招标文件中要求的所有资料。
5、我们认为你们有权按规定决定中标者、接受或拒绝所有的投标人。
6、我们愿意遵守投标邀请及招标文件中所列的收费标准。
7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
8、如果我们中标，我们愿意按招标文件规定的标准向采购代理机构支付代理服务费；
9、我们愿意按照贵公司招标文件的要求提供投标文件，并保证全部投标文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任；
10、我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任。
11、综合说明：
（1）伴随服务及配合措施；
（2）要求甲方提供的配合；
（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；
（4）其它说明。
所有有关标书的函电，请按下列地址联系：
单位：
联系人：
地址：
邮政编码：
联系电话：
传真：
投标人：（公章）
法定代表人或被授权人：（签字或签章）
日期：        年    月      日
[bookmark: _Toc24642]

[bookmark: _Toc21831][bookmark: _Toc16731]3、开标一览表

开标一览表（总报价）
[bookmark: TBR]投标人全称（加盖公章）：
[bookmark: XMBH]项目编号：
[bookmark: FBH]分包号：
	项目名称
	投标总报价

	[bookmark: XMMC]
	[bookmark: JEXX]人民币小写：（元）

	投标报价大写金额
	[bookmark: JEDX]


[bookmark: NF]日期：        年    月      日
填写说明：
1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。
2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。


4、投标报价表
投标报价表
项目名称：
项目编号：
	序号
	标的物名称
	品牌及产地
	型号、规格
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	最终报价
	人民币大写：          （￥         ）


注：1、投标人必须按“投标报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。
2、 “投标报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”（投标总价）相等，如不相等，投标总价以“开标一览表”为准。

投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：        年    月      日


5、产品配置清单表
产品配置清单表
项目名称：                                           项目编号：
	序号
	名称
	品牌规格
	生产厂家（产地）
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：        年    月      日


6、技术规格和商务偏离表
技术规格偏离表
	序号
	采购要求
	响应内容
	偏离说明
	证明材料页码

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：        年    月      日
商务条款偏离表
	序号
	采购要求
	响应内容
	偏离说明
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：        年    月      日

注：1.投标人的投标文件与招标文件的要求有偏离的须逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；低于的，填写“负偏离”。
2.填写“无偏离”或未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标项目关于技术、服务、商务等详细描述和说明的替代。
3.若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。
7、售后服务承诺书
售后服务承诺书
	序号
	售后服务内容
	期限（时间）
	备注

	1
	免费质保期
	
	

	2
	服务响应
	
	

	3
	到达现场
	
	

	4
	解决问题
	
	

	...
	...
	
	


注：1、针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；
2、如有其它售后服务内容，自行填写。

投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：        年    月      日


8、投入本项目人员一览表
投入本项目人员一览表
	序号
	公司所任职务
	姓名
	性别
	年龄
	职称
	专业/资格（如有）
	从事本工作时间
	典型业务
与技术专长

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：        年    月      日

9、资格证明文件
（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函
江苏纵驰工程管理有限公司：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为            号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。



投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：        年    月      日

（2）投标人情况表
投标人情况表
单位名称（盖章）	
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：有中高级以上职称的人数
	

	资产总计
	万元
	净资产
	万元

	股东权益
	万元
	销售收入
	2023年万元

	实现利润
	2023年万元
	
	

	营业面积（含厂房面积）
	平方米
	其中：
	自有面积平方米
承租面积平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果）
	

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果）
	

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	其他需要说明的情况
	




10、投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

	与投标人存在控股、管理关系的单位名称
	控股、管理关系情况说明

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


注：投标人应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况

投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：        年    月      日


11、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业，签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.(标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.(标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：
注：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、中小企业划分标准详见工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》。

12、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人（单位盖章）：
日期：        年    月      日


13、投标保证承诺书
投标保证承诺书
致：（采购代理机构名称）
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加（项目名称和采购编号）的响应,并做出如下承诺：
一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金。
1、自响应截止时间至本项目发布中标公告为止，撤销响应；
2、中标后不依法与采购人签订合同；
3、中标后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。
二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。
投标人：（单位盖章）
地址：
电话：
传真：
电子邮件：
邮编：
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：


[bookmark: _Toc31180][bookmark: _Toc19924][bookmark: _Toc21062][bookmark: _Toc24191][bookmark: _Toc217446094]第四章 采购内容
江苏纵驰工程管理有限公司受江苏省苏州技师学院的委托，就其所需数字化校园智慧校园服务底座模块升级改造采用公开招标进行采购，欢迎符合本次招标要求的投标人参加投标。
一、项目编号：JSZC-320500-JZCZ-G2024-0055
二、项目名称：数字化校园智慧校园服务底座模块升级改造
三、采购预算：人民币玖拾玖万陆仟柒佰元整（￥996700.00）
四、服务期限：自合同签订生效后20天内全部标的物交付安装调试完毕（具体交货时间以采购人通知为准）。
[bookmark: _Toc409438747][bookmark: _Toc388026587]五、采购清单及技术要求：
（一）采购清单
	序号
	模块
	产品名称/规格型号/参数（不低于以下参数要求）
	单位
	数量

	1
	监控存储阵列
（图文中心机房）
	监控存储阵列
★8U机架式48盘位网络存储设备；
★搭载64位多核处理器，1+1冗余电源、冗余风扇，实现7×24小时稳定运行；含48块容量16T的存储设备专用IOT硬盘；
★【硬件规格】
处理器：1颗64位多核处理器
系统内存：8GB（可扩展至64GB）
系统盘：1×240GB SSD（内置）
存储接口：48个SATA接口，支持硬盘热插拔
网络接口：4个千兆数据网口，1个千兆管理口，1个万兆光口（含模块）
其他接口：1×COM，2×USB2.0（后置），2×USB3.0（后置），1×VGA（后置）
整机电源：1200W，1+1冗余电源
【产品性能】
视频性能：最大支持接入768路（最大接入带宽1536Mbps）
图片性能：最大支持360张/S写+40张/S读（单张图片300KB）
回放性能：最大支持76路2Mbps
回传性能：最大支持200路2Mbps
【产品功能】
支持视频流、图片直写
支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议
支持多种RAID数据保护技术，可自定义安全级别，具备多种容错模式，保障数据不丢失
支持N+M集群机制，提供跨节点的业务保护能力
支持IPC/DVR/NVR等前端历史数据回传至本机进行备份存储  
支持定时录像、手动录像、报警录像等多种录像方式
支持智能补录(ANR)、关键录像加锁等数据保护功能
支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询
支持视频回放功能：正序/倒序回放、定位回放、高倍速回放、关键帧回放等功能 
	台
	2

	2
	监控存储阵列硬盘
（食堂、2号楼）
	食堂、2号楼监控存储升级存储专用16TB硬盘 7200rpm、512MB
	块
	48

	3
	监控存储阵列硬盘
（宿舍）
	宿舍室内和宿舍室外道路监控存储升级存储专用16TB硬盘 7200rpm、512MB
	块
	48

	4
	南门监控中心电视墙
	电视墙整改至3*5布局，并对部分电视墙显示屏进行修复（学院电视墙现有4*5的电视墙一套，目前有9块显示屏损坏，需要对电视墙进行维修整合成3*5的布局进行日常显示）
	套
	1

	5
	图文中心、南门监控交换机用万兆单模光模块
	核心堆叠、汇聚交换机用万兆单模光模块
	个
	8

	6
	筒型网络摄像机
（食堂监控用）
	★400W像素监控摄像机，支持POE及SNMP协议含吊装或壁挂支架；400万星光级筒型网络摄像机，最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像。
Smart事件：场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测；音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同环境
1个内置麦克风
采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m
符合IP66防尘防水设计，可靠性高
传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
宽动态：120 dB
焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：97°，垂直视场角：52.3°，对角视场角：114.3°
4 mm，水平视场角：78.8°，垂直视场角：40.5°，对角视场角：93.9°
6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：57.2°
8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角视场角：43.3°
12 mm，水平视场角：23.4°，垂直视场角：13.3°，对角视场角：26.88°
补光灯类型：红外灯
补光距离：最远可达30 m
红外波长范围：850 nm
防补光过曝：支持
最大图像尺寸：2688 × 1520（默认2560 × 1440）
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264
子码流：H.265/H.264/MJPEG
音频：1个内置麦克风
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复
启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
PoE：802.3af，Class 3
电流及功耗：DC：12 V，0.41 A，最大功耗：5 W
PoE：802.3af，36 V~57 V，0.18 A~0.11 A，最大功耗：6.5 W
电源接口类型：Ø5.5 mm圆口
防护：IP66 
	个
	42

	7
	食堂监控用网线
	监控用6类室内非屏蔽双绞线
6类网线,Cat6非屏蔽双绞线
标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料性能指标优于现行6类线缆250MHz标准
标准装箱长度:305m±1.5m；
线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识 及电缆编码，有撕裂绳；
执行标准：ISO/IEC11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5
性能等级：六类
是否屏蔽：非屏蔽
▲芯线材料：无氧铜
芯线绝缘材料：高密度聚乙烯
撕裂绳：有
排流线：无
十字骨架：有
应用场景：室内
1.0-250.0MHz 特性阻抗(Ω)：100±15
1.0-250.0MHz 时延差 20℃(ns/100m)：≤45
直流电阻 20℃(Ω/100m) max：9.5 
	箱
	14

	8
	食堂监控用电工套管
	PVC重型D25套管 产品材质:PVC-U  产品规格:Φ25
	米
	1000

	9
	食堂监控室外单模万兆主光纤24芯
	食堂监控室外单模万兆主光纤24芯 
1、将单模光纤套入由高模量的塑料做成的套管中，套管内填充防水化合物。
2、套管外用一层双面涂塑钢带纵包，钢带和套管之间加阻水材料以保证光缆的紧凑和纵向阻水，两侧放置两根平行钢丝后护套成缆；
3、良好的抗压性和柔软性 双面涂塑钢带（ PSP ）提高光缆的抗透潮能力
4、直径小、重量轻、容易敷设
5、适用于室外直埋，管道和架空
6、▲规格：9/125um;
7、纤芯衰耗：最大0.45dB/km@1310nm,最大0.40dB/km@1550nm；
8、▲芯数：24芯 OS2标准；
9、类型：室外中心束管式。
10、运输温度：-20°C~70°C；储存温度：-40°C~70°C；安装温度：-5°C~50°C；使用温度：-20°C~70°C
	米
	600

	10
	食堂监控楼层重铠单模万兆光纤12芯
	监控楼层重铠单模万兆光纤12芯 
1、将单模光纤套入由高模量的塑料做成的套管中，套管内填充防水化合物。
2、套管外用一层双面涂塑钢带纵包，钢带和套管之间加阻水材料以保证光缆的紧凑和纵向阻水，两侧放置两根平行钢丝后护套成缆；
3、良好的抗压性和柔软性 双面涂塑钢带（ PSP ）提高光缆的抗透潮能力
4、直径小、重量轻、容易敷设
5、适用于室外直埋，管道和架空
6、▲规格：9/125um;
7、纤芯衰耗：最大0.45dB/km@1310nm,最大0.40dB/km@1550nm；
8、▲芯数：12芯 OS2标准；
9、类型：室外中心束管式。
10、运输温度：-20°C~70°C；储存温度：-40°C~70°C；安装温度：-5°C~50°C；使用温度：-20°C~70°C
	米
	240

	11
	食堂监控工业级监控24口POE交换机
	工业级监控24口POE交换机配千兆模块                    24个10/100/1000BASE-T以太网端口,
▲2个千兆SFP,PoE+,交流供电)
交换容量52Gbps，包转发率38.69Mpps，机架式，8K MAC，POE功率370W，默认含挂耳
	台
	2

	12
	食堂监控工业级监控24口POE交换机级联模块
	单模千兆光模块
	个
	4

	13
	食堂监控机房UPS 
	机房UPS 1200VA/720W 内置2块7.5AH蓄电池
	台
	1

	14
	食堂监控楼层汇集壁挂机柜
	楼层汇集壁挂12U机柜 
	个
	2

	15
	食堂监控汇集箱主电源线
	RVV3*1.5 国标铜芯，型号名称： RVV
	米
	200

	
	
	导体芯数标准截面：3*1.5平方
	
	

	
	
	▲导体材质： 无氧铜
	
	

	
	
	绝缘材质：聚氯乙稀
	
	

	
	
	额定电压： 300500V
	
	

	
	
	产品认证： CCC认证
	
	

	16
	食堂监控机柜PDU
	机柜PDU  接线板插位数: 8插位 功能: 防雷防护
	套
	1

	17
	食堂监控机架式光纤熔接盒
	机架式光纤熔接盒 24口1U机架
	个
	4

	18
	食堂监控光纤耦合器
	光纤耦合器双工LC
	个
	96

	19
	食堂监控光纤尾纤
	光纤尾纤LC
	芯
	96

	20
	食堂监控光纤跳线
	光纤跳线LC-LC
	根
	12

	21
	食堂监控光纤熔接
	光纤熔接
	芯
	96

	22
	半球网络摄像机（2号楼大厅内部监控）
	★一楼大厅用400W像素大广角监控摄像机，支持POE及SNMP协议半球，400万星光级半球型网络摄像机，最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像
支持Smart侦测：10项事件检测，2项异常检测
支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同场景
采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m
1个内置麦克风
符合IP66防尘防水设计
传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白：0 Lux with IR
宽动态：120 dB
调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°  
焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：97°，垂直视场角：52.3°，对角线视场角：114.3°
4 mm，水平视场角：78.8°，垂直视场角：40.5°，对角线视场角：93.9°
6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角线视场角：57.2°
8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角线视场角：43.3°
补光灯类型：红外灯
补光距离：最远可达30 m
红外波长范围：850 nm
防补光过曝：支持
最大图像尺寸：2688 × 1520（默认2560 × 1440）
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264
子码流：H.265/H.264/MJPEG
音频：1个内置麦克风
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
PoE：802.3af，Class 3
电流及功耗：DC：12 V，0.41 A，最大功耗：5 W
PoE：（802.3af，36 V~57 V），0.18 A ~0.11 A，最大功耗：6.5 W
电源接口类型：Ø5.5 mm圆口
防护：IP66 
	个
	4

	23
	筒型网络摄像机（2号楼楼梯间监控）
	★楼梯间用400W像素星光筒型网络摄像机，广角监控支持POE及SNMP协议枪机；最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像；
每层3个，4栋楼，每栋4层 400万星光筒型网络摄像机；
Smart事件：场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测；音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同环境
1个内置麦克风
采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m
符合IP66防尘防水设计，可靠性高
传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
宽动态：120 dB
焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：97°，垂直视场角：52.3°，对角视场角：114.3°
4 mm，水平视场角：78.8°，垂直视场角：40.5°，对角视场角：93.9°
6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：57.2°
8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角视场角：43.3°
12 mm，水平视场角：23.4°，垂直视场角：13.3°，对角视场角：26.88°
补光灯类型：红外灯
补光距离：最远可达30 m
红外波长范围：850 nm
防补光过曝：支持
最大图像尺寸：2688 × 1520（默认2560 × 1440）
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264
子码流：H.265/H.264/MJPEG
音频：1个内置麦克风
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复
启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
PoE：802.3af，Class 3
电流及功耗：DC：12 V，0.41 A，最大功耗：5 W
PoE：802.3af，36 V~57 V，0.18 A~0.11 A，最大功耗：6.5 W
电源接口类型：Ø5.5 mm圆口
防护：IP66 
	个
	48
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	筒型网络摄像机（2号楼楼梯间监控）
	★走廊用400W像素星光级筒型网络摄像机，长焦监控支持POE及SNMP协议枪机。最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像
Smart事件：场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测；音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测
每层3个，4栋楼，每栋4层400万星光级筒型网络摄像机；
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同环境
1个内置麦克风
采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m
符合IP66防尘防水设计，可靠性高
传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
宽动态：120 dB
焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：97°，垂直视场角：52.3°，对角视场角：114.3°
4 mm，水平视场角：78.8°，垂直视场角：40.5°，对角视场角：93.9°
6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：57.2°
8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角视场角：43.3°
12 mm，水平视场角：23.4°，垂直视场角：13.3°，对角视场角：26.88°
补光灯类型：红外灯
补光距离：最远可达30 m
红外波长范围：850 nm
防补光过曝：支持
最大图像尺寸：2688 × 1520（默认2560 × 1440）
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264
子码流：H.265/H.264/MJPEG
音频：1个内置麦克风
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复
启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
PoE：802.3af，Class 3
电流及功耗：DC：12 V，0.41 A，最大功耗：5 W
PoE：802.3af，36 V~57 V，0.18 A~0.11 A，最大功耗：6.5 W
电源接口类型：Ø5.5 mm圆口
防护：IP66 
	个
	48

	25
	2号楼监控用网线
	监控用6类室内非屏蔽双绞线
6类网线,Cat6非屏蔽双绞线
标准：符合要求,所用材料性能指标优于现行6类线缆250MHz标准
标准装箱长度:305m±1.5m；
线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识 及电缆编码，有撕裂绳；
执行标准：ISO/IEC11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5
性能等级：六类
是否屏蔽：非屏蔽
▲芯线材料：无氧铜
芯线绝缘材料：高密度聚乙烯
撕裂绳：有
排流线：无
十字骨架：有
应用场景：室内
1.0-250.0MHz 特性阻抗(Ω)：100±15
1.0-250.0MHz 时延差 20℃(ns/100m)：≤45
直流电阻 20℃(Ω/100m) max：9.5 
	箱
	33

	26
	2号楼至图文中心室外重铠单模万兆主光纤24芯
	新增2号楼至图文中心室外重铠单模万兆主光纤24芯
1、将单模光纤套入由高模量的塑料做成的套管中，套管内填充防水化合物。
2、套管外用一层双面涂塑钢带纵包，钢带和套管之间加阻水材料以保证光缆的紧凑和纵向阻水，两侧放置两根平行钢丝后护套成缆；
3、良好的抗压性和柔软性 双面涂塑钢带（ PSP ）提高光缆的抗透潮能力
4、直径小、重量轻、容易敷设
5、适用于室外直埋，管道和架空
6、规格：9/125um；
7、纤芯衰耗：最大0.45dB/km@1310nm,最大0.40dB/km@1550nm；
8、芯数：22芯 OS2标准；
9、类型：室外中心束管式。
10、运输温度：-20°C~70°C；储存温度：-40°C~70°C；安装温度：-5°C~50°C；使用温度：-20°C~70°C
	米
	400

	27
	2号楼监控用电工套管
	PVC重型D25套管 产品材质:PVC-U  产品规格:Φ25
	米
	2000

	28
	2号楼监控用工业级监控8口POE交换机
	工业级监控8口POE交换机光口级联8个10/100/1000BASE-T以太网端口,PoE+,
▲1个千兆SFP,1个10/100/1000BASE-T以太网端口,国标交流适配器)
交换容量20Gbps，包转发率14.88Mpps,桌面式，铁壳，静音款，POE功率124W
	台
	16

	29
	2号楼监控用24口万兆交换机
	24口楼栋监控交换机含万兆模块每栋楼1台 24个10/100/1000BASE-T以太网端口,
	台
	4

	
	
	▲4个万兆SFP+,交流供电)
	
	

	
	
	交换容量336Gbps/3.36Tbps，包转发率108/126Mpps
	
	

	30
	2号楼监控用24口万兆交换机用级联模块
	万兆单模光口模块
	个
	8

	31
	2号楼监控用机架式光纤熔接盒
	机架式光纤熔接盒 24口1U机架
	个
	2

	32
	2号楼监控用光纤耦合器
	光纤耦合器双工LC
	个
	48

	33
	3号楼监控用光纤尾纤
	光纤尾纤LC
	芯
	48

	34
	4号楼监控用光纤跳线
	光纤跳线LC-LC
	根
	16

	35
	5号楼监控光纤熔接
	光纤熔接
	芯
	48

	36
	半球网络摄像机（16号楼走廊监控）
	★走廊辅助照射400万星光级半球型网络摄像机，支持POE及SNMP协议，最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像；
每层走廊中间增加2个监控辅助两边对射，AB栋每层共增加4个，5层楼共增加20个400万星光级半球型网络摄像机；
支持Smart侦测：10项事件检测，2项异常检测
支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同场景
采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m
1个内置麦克风
符合IP66防尘防水设计
传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白：0 Lux with IR
宽动态：120 dB
调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°  
焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：97°，垂直视场角：52.3°，对角线视场角：114.3°
4 mm，水平视场角：78.8°，垂直视场角：40.5°，对角线视场角：93.9°
6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角线视场角：57.2°
8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角线视场角：43.3°
补光灯类型：红外灯
补光距离：最远可达30 m
红外波长范围：850 nm
防补光过曝：支持
最大图像尺寸：2688 × 1520（默认2560 × 1440）
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264
子码流：H.265/H.264/MJPEG
音频：1个内置麦克风
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
PoE：802.3af，Class 3
电流及功耗：DC：12 V，0.41 A，最大功耗：5 W
PoE：（802.3af，36 V~57 V），0.18 A ~0.11 A，最大功耗：6.5 W
电源接口类型：Ø5.5 mm圆口
防护：IP66 
	个
	20

	37
	16号楼走廊监控网线
	监控用6类室内非屏蔽双绞线
6类网线,Cat6非屏蔽双绞线
标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料性能指标优于现行6类线缆250MHz标准
标准装箱长度:305m±1.5m；
线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识 及电缆编码，有撕裂绳；
执行标准：ISO/IEC11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5
性能等级：六类
是否屏蔽：非屏蔽
▲芯线材料：无氧铜
芯线绝缘材料：高密度聚乙烯
撕裂绳：有
排流线：无
十字骨架：有
应用场景：室内
1.0-250.0MHz 特性阻抗(Ω)：100±15
1.0-250.0MHz 时延差 20℃(ns/100m)：≤45
直流电阻 20℃(Ω/100m) max：9.5 
	箱
	7
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	16号楼走廊监控电工套管
	PVC重型D25套管 产品材质:PVC-U  产品规格:Φ25
	米
	500

	39
	16号楼走廊监控工业级24口POE交换机
	工业级监控24口POE交换机配千兆模块                    24个10/100/1000BASE-T以太网端口,
▲2个千兆SFP,PoE+,交流供电)
交换容量52Gbps，包转发率38.69Mpps，机架式，8K MAC，POE功率370W，默认含挂耳
	台
	1

	40
	16号楼走廊监控工业级24口POE交换机级联模块
	单模千兆光模块
	个
	2

	41
	半球网络摄像机（18号楼走廊监控
	★走廊辅助照射400万星光级半球型网络摄像机，支持POE及SNMP协议，最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像；
每层走廊中间增加2个监控辅助两边对射，AB栋每层共增加4个，5层楼共增加20个400万星光级半球型网络摄像机；
支持Smart侦测：10项事件检测，2项异常检测
支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同场景
采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m
1个内置麦克风
符合IP66防尘防水设计
传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白：0 Lux with IR
宽动态：120 dB
调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°  
焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：97°，垂直视场角：52.3°，对角线视场角：114.3°
4 mm，水平视场角：78.8°，垂直视场角：40.5°，对角线视场角：93.9°
6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角线视场角：57.2°
8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角线视场角：43.3°
补光灯类型：红外灯
补光距离：最远可达30 m
红外波长范围：850 nm
防补光过曝：支持
最大图像尺寸：2688 × 1520（默认2560 × 1440）
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264
子码流：H.265/H.264/MJPEG
音频：1个内置麦克风
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
PoE：802.3af，Class 3
电流及功耗：DC：12 V，0.41 A，最大功耗：5 W
PoE：（802.3af，36 V~57 V），0.18 A ~0.11 A，最大功耗：6.5 W
电源接口类型：Ø5.5 mm圆口
防护：IP66 
	个
	48

	42
	18号楼走廊监控网线
	监控用6类室内非屏蔽双绞线
6类网线,Cat6非屏蔽双绞线
标准：符合要求,所用材料性能指标优于现行6类线缆250MHz标准
标准装箱长度:305m±1.5m；
线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识 及电缆编码，有撕裂绳；
执行标准：ISO/IEC11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5
性能等级：六类
是否屏蔽：非屏蔽
▲芯线材料：无氧铜
芯线绝缘材料：高密度聚乙烯
撕裂绳：有
排流线：无
十字骨架：有
应用场景：室内
1.0-250.0MHz 特性阻抗(Ω)：100±15
1.0-250.0MHz 时延差 20℃(ns/100m)：≤45
直流电阻 20℃(Ω/100m) max：9.5 
	箱
	16

	43
	18号楼走廊监控电工套管
	PVC重型D25套管 产品材质:PVC-U  产品规格:Φ25
	米
	1000

	44
	18号楼走廊监控工业级24口POE交换机
	工业级监控24口POE交换机配千兆模块                    24个10/100/1000BASE-T以太网端口,
▲2个千兆SFP,PoE+,交流供电)
交换容量52Gbps，包转发率38.69Mpps，机架式，8K MAC，POE功率370W，默认含挂耳
	台
	2

	45
	18号楼走廊监控工业级24口POE交换机级联模块
	单模千兆光模块
	个
	4

	46
	技术实施/调整服务
	监控网络架构调整（含全校监控网络光纤调整、架构调整、接入方式）
	批
	1

	47
	
	新老平台迁移融合服务（服务器合并重整、系统环境重新部署、设备接入调整优化等）
	批
	1

	48
	
	安防监控新增点位接入原有监控状态监测管理平台（基于SNMP协议）
	批
	1

	49
	
	配合学院落实上级部门面向监控系统的两高一弱专项安全检查，有效解决监控专网下高危漏洞、高危端口、弱口令等风险问题，形成相应报告。包含：服务器、存储、探头、管理平台；
	批
	1

	50
	
	配合学院定期对全校监控探头及其他相关系统设备的特权密码进行批量自动变更，要求使用指定强密码，不能影响业务和录像存储。
	批
	1

	51
	
	设备安装调试费（线缆敷设、管路敷设、设备安装调试、路面开挖及回填等）
	批
	1

	52
	
	全校老旧废弃点位拆除，迁移，归档，盘点入库
	批
	1

	53
	
	南门监控中心相关设备迁移至图文中心机房，旧存储清灰，硬盘完好度检测，数据备份；
	批
	1

	54
	
	监控安防平台授权扩容，合并老平台监控设备
	路
	640

	55
	配件、辅助材料
	网络水晶头、标签、扎带、管卡、钩钉、吊筋、螺丝等
	批
	1


注：1、本项目不接受进口产品。
2、本项目核心产品为：“监控存储阵列、筒型网络摄像机、半球网络摄像机”。
3、“▲”标记参数为评分要求，非实质性参数要求。
4、“★”标记参数为不允许负偏离参数，如出现负偏离，视为未实质性响应招标文件要求。
（二）项目实施具体要求
本招标项目所涉及的相关功能及模块隶属于江苏省苏州技师学院的数字化校园——智慧校园服务基础平台，该平台是学院数字化校园管理系统的重要组成部分。项目需遵循“智慧校园总体框架 GB/T36342-2018”国家标准，并参照江苏省苏州技师学院信息化中心“十四五”规划中的相关执行目标与框架。具体内容需对应数字化校园应用平台层中的四大核心模块，特别是智慧校园服务模块下的校园智慧安防系统，该系统需全面覆盖教室、宿舍、公共区域，并实现人脸识别功能；同时，还需整合人社考试院、教育考试院的考场系统。把分散在多个区域的管理系统、管理节点整个，汇聚到一个物理管理环境内。确保重要的考场系统安全稳定的运行。
此外，项目需对照学院公共区域安全管理办法及校园出入管理办法的要求，对于不符合、不满足或功能暂缺的内容模块，均应纳入本次招标范围。招标内容不仅包含构成江苏省苏州技师学院数字化校园智慧校园服务基础平台的各类产品，还涵盖与之配套的数字化服务及安全保障服务。
1、监控网络架构调整：
监控网络架构调整：包含监控专网和学院信息网络架构进行分离，独立组网，ACL策略控制，部署独立的监控专网汇聚层，指定端口到核心层。调整原有信息网络架构汇聚层的端口级联模式，满足监控专网的性能要求和跨网段访问要求（上级部门、省专网、考试中心按需接入）。修改原有信息网络架构的状态监控和组网方式，确保调整后的架构所有网络节点的设备的流量、端口状态、设备状态保持实时接入状态。（信息网络监控包含两个环境，Zabbix系统环境和华为E-Sight平台，Zabbix需要升级到最新版本。）
2、安防监控新增点位接入原有监控状态监测管理平台：
本次招标新增的网络摄像头都支持snmp协议，学院原有信息网络架构中，针对考场就重要区域的网络摄像头都基于SNMP协议，通过指定接入或自动发现方式，接入到zabbix监控平台，基于WEB服务响应时间，监控设备的在线和服务稳定性。监控设备在线状态，出现离线或者故障后，第一时间通过邮件方式告知管理人员，并在可视化平台上进行告警提示。（可视化组件包含Zabbix系统内置和Grafana自定义数据可视化环境，需根据实际需求更新到最新版本）
3、配合学院落实公安及网安面向监控系统的两高一弱专项安全检查：
“两高一弱”专项安全检查通常是由政府相关部门或行业主管部门发起并推动的。公安机关及各行业主管部门高度重视“两高一弱”问题，即高危漏洞、高危端口和弱口令，这些问题严重制约了政企单位整体网络安全水平的提升。为了降低网络安全风险，这些部门通常会持续开展专项整治行动，针对重点行业单位互联网资产和内网资产的安全风险隐患，形成常态化排查和整改机制。学院的数字化校园底座中，包含了教育考试院和人社考试院的考场系统，每年承担多次大型和重要考试活动，系统的安全稳定运行是保障考试活动正常运行的必要条件。
“两高一弱”专项安全检查是针对网络系统中存在的、可能被黑客利用以进行非法访问、数据窃取或系统破坏的严重安全缺陷进行的一项专项工作。服务单位需要具备一定的“两高一弱”专项安全检查能力或经验，面向监控平台，监控设备、监控终端、存储设备，网络环境等水设备开展针对性检查，明确检查量表和检查流程，配合学院每年在重要考试前，结合最新的威胁情报、安全资讯针对性安全检查，并形成检查报告，对存在的问题提供修复建议并配合采购单位进行修复。服务单位负责汇总及梳理监控专网的接入设备和管理设备的信息化资产数据信息，形成月度、年度台账。按照学院要求扩展并持续更新监控专网的信息化资产数据字段，形成标准元数据信息。对接到监控和可视化环境。
4、配合学院定期对全校监控探头及其他相关系统设备的特权密码进行批量自动变更：
围绕监控专网的管理平台、存储设备、管理设备、网络设备、接入终端，服务单位汇总这些设备或平台的特权账号信息，形成必要的台账文件，结合“两高一弱”专项安全检查中发现的问题，按照重要考试节点保障要求，结合年度重要时期安全保障要求，配合采购人定期变更监控专网设备或系统特权账号（所谓特权账号，即可以改变系统或设备运行状态的账号）的密码，且密码需要符合学院要求的复杂度标准。密码的变更不应影响设备及业务正常运行。批量变更密码需要是自动且自动执行的，形式不限。
5、南门监控中心相关设备迁移至图文中心机房：
迁移的设备包含集中存储设备（NAS）、接入交换机、光纤模式、汇聚交换机、监控管理服务器、CVS存储设备、超脑设备等。具体设备组成以实际现场情况为准。设备的迁移不影响设备原先运行的角色和用途。对于存储内损坏、故障的硬盘，服务单位负责清灰，检测硬盘完好度，做好必要的数据备份；
6、服务组织和人员要求
选派在项目服务方面富有经验的团队人员负责项目的实施，项目团队应配置对应的人员，团队应至少配备4人，具体人员要求如下表所示：
	职位
	主要职责
	人数
	人员要求

	项目经理
	时间和质量控制
	1人
	项目经理具备五年以上信息类综合服务项目管理经验，具备CISP资质证书的优先考虑。

	项目技术人员
	项目技术实施
	3人
	具有2年以上相关工作经验，系统集成、综合安防、数字化校园建设服务经验。


（三）其他
本次招标采购设备的要求
1、本次招标的存储设备需要保持和原有系统的兼容。新增和扩容、整改的存储总空间需要满足监控系统的录像及存储要求，确保满足考试环境不少于半年的录像，公共区域满足3个月以上的录像。
2、要满足学院的安全需求和管理需求，安装的设备和部署的设备不能影响原有区域其它系统的运行。
3、确保宿舍区域内监控探头无死角，人员轨迹覆盖无遗漏。
4、项目需求的网络摄像机必须采用或具备支持POE及SNMP协议。
六、综合说明及其他要求：
1、规格要求中固定尺寸及数值根据实际情况可允许偏离±5%，但不得影响采购人实际使用，否则做无效标处理。以上清单中如出现品牌、型号仅作参考，并没有限制性，供各投标人投标时的参考，凡能达到技术规范中的技术指标且档次不低于以上参考品牌的产品均可接受。投标人需在投标文件中明确所投产品的品牌、型号、规格和外形、尺寸及一些必须说明的技术参数，以及使用的材料的清单，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书。
2、投标人必须承诺招标文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
3、投标总报价一次报定，包括全部设备、辅助材料、设备安装及调试、人工费、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术、代理服务费及质保期间等一切费用及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
4、本项目为交钥匙项目，投标人应对本次采购范围内所有设备、材料的供货及现场安装调试，试运行正常后经验收合格交采购人接收。
5、交货时间：自合同签订生效后30天内全部标的物交付安装调试完毕（具体交货时间以采购人通知为准）。
6、交货安装地点：采购人指定地点。
7、售后服务：
（1）本项目免费质保期不低于二年（其他原厂质保高于二年的按原厂质保计算），质保期自项目最终验收合格并交付使用之日起计算。在质保期内，一旦发现质量问题中标人应在接到采购人通知后30分钟内响应，1小时内到达现场，3小时内解决问题。若不能立即修复的将在6小时内提供相同规格的产品或部件作代用品供采购人免费使用。
（2）中标人未在上述约定期限内解决问题，或同一问题经中标人两次处理仍未能彻底解决的，或中标人有其它未按约履行保修义务情形且在采购人书面催告的期限内仍未整改的，采购人可以自行购置，同时，采购人可以委托第三方维修。第三方维修结果包括维修项目、维修费用等，经第三方、采购人签字认可后即生效，不再经由中标人确认，采购人书面通知中标人前述第三方维修结果。维修费和因采购人自行购置的费用均由中标人承担。采购人有权从支付给中标人的任何款项中直接扣除前述第三方维修费用和因采购人自行购置应急替代材料费用，并有权追偿不足部分。采购人因扣除或追偿前述费用而发生的诉讼费、仲裁费、律师费、鉴定费等费用也由中标人承担。
8、知识产权：
中标人应保证采购人免除且中标人承担由于采购人在使用其投标的产品或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及需方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。
9、验收要求：
（1）验收标准：投标人提供的商品必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标文件中所列全部规格型号、技术条件及功能要求和投标人承诺的其它指标。
（2）中标人所有货物到达现场后，每个产品必须出具生产厂商的出厂产品检验合格证，采购人有权邀请专家到场验货，如验收有疑异，采购人有权指定部门将对中标人的产品按不超过项目总金额5%的比例进行随机抽检，并出具书面检验报告，相关检测费用及专家费用等由中标人承担，采购人不再另行支付，报价中须包含该费用。若检测合格，采购人将组织整个项目的验收；若检测不合格，采购人书面通知中标人限期进行整改，若中标人未按时完成整改或整改后再次抽检仍不合格的，则采购人有权终止合同。由此造成的一切损失由中标人承担并在报价时综合考虑。
（3）验收期限在安装调试结束15天内进行。特殊情况需延长的，双方应特别约定。
七、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。
八、政府采购政策
1、小、微企业
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16号）等文件的相关规定，对于专门面向中小微企业的项目，如投标人认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本招标标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
2、残疾人福利性单位
根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，对属于残疾人福利性单位的供应商给予价格扣除：如供应商为残疾人福利性单位，则视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。如供应商认定本企业为残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》并加盖公章，未提交则不享受相关价格扣除政策。
3、监狱企业
根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，对属于监狱企业的供应商给予价格扣除：如供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，未提交则不享受相关价格扣除政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
4、绿色采购
根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定。
本次拟招标的产品如属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品，各投标人应当提供获得国家确定的认证机构出具的、有效期之内的节能产品认证证书的产品，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件内提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为无效响应。
本次拟招标的产品如属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购范围内的产品、《环境标志产品政府采购品目清单》范围内的产品，鼓励各供应商提供获得国家确定的认证机构出具的、有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的产品，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询，并在投标文件内提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。
5、若供应商提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。
九、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网发布信息为准。


[bookmark: _Toc26718][bookmark: _Toc20792][bookmark: _Toc2520][bookmark: _Toc1220][bookmark: 合同一般条款]第五章 合同主要条款
甲方(采购人)：
联系人：
联系电话：

乙方（中标人）：
联系人：
联系电话：
[bookmark: _Toc409438748][bookmark: _Toc388026588]根据甲方申请数字化校园智慧校园服务底座模块升级改造政府采购计划，并委托江苏纵驰工程管理有限公司进行本项目政府采购（采购编号：JSZC-320500-JZCZ-G2024-0055），根据本项目的采购结果确定为本合同乙方，现依照招标文件、乙方的投标文件及相关文件的内容，签订本合同书。
一、合同标的物和合同价格
1、合同清单
	序号
	货物名称
	品牌、规格、型号
	单位
	数量
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合同价格：人民币（大写）        （￥         ）


2、合同总金额：人民币     （      ￥）。应包括全部设备、辅助材料、设备安装及调试、人工费、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术、代理服务费及质保期间等一切费用及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
3、根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。
二、标的物交付
1、交货时间：自合同签订生效后20天内全部标的物交付安装调试完毕（具体交货时间以甲方通知为准）。
2、交货安装地点：甲方指定地点。
3、标的物的所有权自标的物交付时转移。
4、包装运输：乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。
三、技术规范
乙方所提供货物的生产、制造、安装等各项技术标准，应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按招标约定的技术要求和规范。
四、质量要求
1、乙方所提供货物是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求，产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，除有特殊要求外，其余均为标准配置，否则甲方有权拒绝验收。
2、乙方应保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。乙方应按招标文件的有关规定提供合格货物及服务，质量符合国际或国家通用标准。
五、验收要求
1、验收标准：乙方提供的商品必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标文件中所列全部规格型号、技术条件及功能要求和乙方承诺的其它指标。
2、乙方所有货物到达现场后，每个产品必须出具生产厂商的出厂产品检验合格证，甲方有权邀请专家到场验货，如验收有疑异，甲方有权指定部门将对乙方的产品按不超过项目总金额5%的比例进行随机抽检，并出具书面检验报告，相关检测费用及专家费用等由乙方承担，甲方不再另行支付，合同总价中须包含该费用。若检测合格，甲方将组织整个项目的验收；若检测不合格，甲方书面通知乙方限期进行整改，若乙方未按时完成整改或整改后再次抽检仍不合格的，则甲方有权终止合同。由此造成的一切损失由乙方承担并在报价时综合考虑。
3、验收期限在安装调试结束15天内进行。特殊情况需延长的，双方应特别约定。
六、付款方式：
1、支付步骤：
1.1签订合同生效后，支付合同金额30%的预付款；交货并安装调试完成后一次性支付剩余合同价款。
1.2在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。
2、付款时乙方须出示以下凭据，乙方未出示的，甲方有权拒付款项：
A、甲方签收的送货回单；
B、合格的销售发票；
C、由甲乙双方及采购代理机构签章的《政府采购合同履行验收报告》。
3、支付方式：银行转账等。
4、乙方开户行及账户如下：
户名：
账号：
开户行：
七、对标的物货物提出异议的时间和办法
1、甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方。
2、如果甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。
3、乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责解决问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。
八、售后服务（具体按乙方投标文件及相关承诺中等同或优于招标文件的要求执行。）
[bookmark: _GoBack]1、本项目免费质保期不低于二年（其他原厂质保高于二年的按原厂质保计算），质保期自项目最终验收合格并交付使用之日起计算。在质保期内，一旦发现质量问题乙方应在接到甲方通知后30分钟内响应，1小时内到达现场，3小时内解决问题。若不能立即修复的将在6小时内提供相同规格的产品或部件作代用品供甲方免费使用。
2、乙方未在上述约定期限内解决问题，或同一问题经乙方两次处理仍未能彻底解决的，或乙方有其它未按约履行保修义务情形且在甲方书面催告的期限内仍未整改的，甲方可以自行购置，同时，甲方可以委托第三方维修。第三方维修结果包括维修项目、维修费用等，经第三方、甲方签字认可后即生效，不再经由乙方确认，甲方书面通知乙方前述第三方维修结果。维修费和因甲方自行购置的费用均由乙方承担。甲方有权从支付给乙方的任何款项中直接扣除前述第三方维修费用和因甲方自行购置应急替代材料费用，并有权追偿不足部分。甲方因扣除或追偿前述费用而发生的诉讼费、仲裁费、律师费、鉴定费等费用也由乙方承担。
九、违约责任
1、甲方违约责任及违约金支付：
1.1在合同生效后，甲方无理由要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的5%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。
1.2甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。
1.3甲方违反合同规定，拒绝接受乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。
2、乙方违约责任及违约金支付：
2.1乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。
2.2乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。
十、不可抗力
11.1因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
11.2合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
十一、索赔
1、甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。
2、在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
2.1乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。
2.2根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。
2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。
3、如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。
4、甲方提出索赔的书面材料应报政府采购管理部门备案；乙方同意的索赔方案应报政府采购管理部门审核。
十二、合同修改
甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。在合同履行中，甲方可以增加原中标货物的数量，但增加的总金额不得超过原合同采购金额的10%。
十三、转让和分包
1、政府采购合同的部分和全部都不得转让。
十四、合同的解除
1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。
2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
2.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
2.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。
3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
十五、争议解决办法
甲乙双方因合同发生争议，应在招标机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。
十六、合同生效及其他
1、合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后生效，由甲方向财政部门申请完成备案工作。
2、下列文件为本合同不可分割部分：
2.1中标通知书；
2.2乙方中标的投标书；
2.3招标文件；
2.4乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。
3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，并提交政府采购监督管理部门和江苏纵驰工程管理有限公司备存。
十七、未尽事宜
本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。
十八、附则
合同份数：本合同一式六份，甲方二份，乙方二份，采购代理机构及政府采购管理部门各持一份；具有同等法律效力。
[bookmark: _Toc20889][bookmark: _Toc23718][bookmark: _Toc8674][bookmark: _Toc1807]
甲方（盖章）：                               乙方（盖章）：

代表人（签字）：                             代表人（签字）：

日期：                                       日期：


第六章评标办法及标准
一、评标办法：
1、本次招标评标采用为综合评分法，即在满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。
2、评标委员会各成员独立对每个通过初步审查合格的有效投标人的投标文件进行评价和比较，按百分制打分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。
3、对评标委员会各成员的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算得分；
4、如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标候选人，如果投标报价也相同的，则由公证机构组织以抽签方式确定中标候选人。
二、针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：
根据《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位及监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
投标文件中小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。
注：
①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。
②若供应商提供的“中小企业声明函”或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。
二、评分标准：
[bookmark: _Toc331167597][bookmark: _Toc327797595][bookmark: _Toc287731895][bookmark: _Toc325800314][bookmark: _Toc332378266][bookmark: _Toc327964644]（一）价格（30分）
第一步：投标总报价低于或等于预算价格的，为有效投标报价。超预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。
第二步：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30％×100（小数点后保留两位）。
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
（二）技术部分（48分）
1、项目需求理解比较；（8分）
供应商基于对本项目需求及实际情况的理解，详细阐述对本项目需求的理解与分析；
理解分析全面、专业性强、思路清晰、与用户需求贴合度高得8分；理解分析较全面、专业性较强、思路较清晰、与用户需求贴合度较高得5分；理解分析不够全面、专业性一般、思路模糊、与用户需求贴合度一般得3分；未提供不得分。
2、重点、难点分析；（10分）
①分析需准确到位；②紧密贴合学院实际情况；③符合数字化校园建设；④符合日常校园管理的要求；⑤有效配合保卫处、信息中心推动管理数字化进程。满足上述要求的每项得2分，最高可得10分；若分析内容在贴合学院实际情况、数字化校园建设要求方面存在一定不足，每个模块得1分；未提供不得分。
3、针对本项目的方案设计；（6分）
供应商提供针对本项目的方案设计详细程度、合理性，与其需求内容、相关要求及职责的匹配程度，以及服务方案的可行性和可落地性，包含具体的实施步骤、实施细节，围绕是否参照国家标准，上级部门相关要求进行评审。方案设计完整、详细且可行度高，实施目标明确，与需求内容、相关要求及职责高度匹配的，得6分；方案若基本完整，目标及与需求内容、相关要求、职责的匹配性存在不足，没有和采购人实际环境结合说明的，得4分；方案设计简单且表述不清，得2分；未提供不得分。
4、供货方案比较；（6分）
供货方案详实具体、可实施性强、合理可行，包含售前、售中服务的内容的得6分；方案较为详细、可实施性较好，但缺少相关售前、售中服务内容的得4分；方案不够详细可操作性一般的得2分；未提供不得分。
5、设备安装调试和系统保障方案；（6分）
方案详实具体、安装调试流程各环节描述完整、清晰；安装技术重点、难点突出、具有可行的解决办法，包含具体的质量保障措施、服务交付措施方案，可以确保与学院原有系统有效对接，全程保障数据安全的得6分；方案较为详细、安装调试流程各环节描述较完整，安装技术重点突出、具有较可行，但缺少和原有系统对接的解决办法得4分；方案不够详细，安装调试流程简单，安装技术简单描述的得2分；未提供不得分。
6、针对本项目制定安全管理及内部管理方案；（6分）
投标人提供针对本项目制定安全管理及内部管理方案，主要包括项目实施及维护过程中的安全防护措施和内部管理，包括：安全文明施工、消防安全措施等。具备各类安全预案，方案针对性强，合理性可行性强，完全符合项目需求的得6分；具备各类安全预案，方案较为完整，总体安排可行的得4分；具有安全预案，方案描述较为简单，可行性一般的得2分；未提供不得分。
7、售后服务及应急保障方案；（6分）
供应商针对项目实际提供的售后服务及应急保障方案全面合理、可行性高、与用户需求贴合度高的得6分；方案较合理、可行性较高、与用户需求贴合度较高的得4分；方案不够合理、可行性一般、与用户需求贴合度一般的得2分；未提供不得分。
（三）商务部分（22分）
1、投标产品技术质量（包括产品技术参数、产品性能等）情况比较（10分）
投标人必须详尽真实的提供投标产品的技术参数表和技术响应对照表并提供相应的设备详细技术特性说明。
评委根据投标设备的主要技术参数及功能的符合性进行评分，所投设备的技术参数及功能满足或高于招标文件要求的得10分。带“▲”标注设备参数负偏离的每一项扣1分，其他设备参数负偏离的，每一项扣0.5分，扣完为止。如评标委员会一致认为属实质性负偏离的则为无效投标。
（“▲”标注设备参数需提供具有检测（检验）资质的法定机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，作为评标依据，如未提供或提供不齐全的视为负偏离。同时需在技术参数偏离表中注明是否偏离，未注明的视为负偏离）
2、项目负责人具有注册信息安全专业人员（CISP）认证证书的得2分。
3、项目技术负责人具备五年及以上综合类信息服务项目管理经验的得2分，具备五年以下二年以上综合类信息服务项目管理经验的得1分.本项最高得2分。
（注：以上2-3项投标文件中须提供相关人员证书、证明复印件、人才履历表等证明材料以及投标人为其缴纳的最近一期社保证明复印件并加盖投标人公章，未提供不得分。）
4、投标人具有有效期内的信息系统建设和服务能力等级证书的得2分。（投标文件中须提供有效证书复印件并加盖公章，资料不全或不提供不得分。）
5、投标人提供2019年10月1日（以合同签订日期为准）以来承担过的类似项目业绩，每提供一个得2分，最高得6分。（投标文件中提供完整的合同复印件或扫描件加盖公章）

注：
1、投标人不得对招标文件中付款方式、付款条件进行修改，否则视为未实质性响应，且不具备中标资格。
2、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。
3、评分标准中要求的复印件资料，可在网上查询的提供网上查询截图即可，否则对应项不得分。
4、商务部分偏离和技术规格偏离要求逐一列明。
[bookmark: _Toc25480][bookmark: _Toc4059]（全文完）
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