工业互联网数据采集综合实训室-综合实训装置
项目合同

甲方:   常州信息职业技术学院          合同编号：                 
乙方:   江苏移动信息系统集成有限公司   签订时间:      年    月    日
甲、乙双方就工业互联网数据采集综合实训室-综合实训装置项目，本着平等互利的原则，通过共同协商，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，就相关事宜达成如下合同。
第一条 合同标的
详见附件
第二条 合同标的技术要求 
1.技术质量要求：详见招标文件第五章采购需求；
2.下列文件是构成合同不可分割的部分，并与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
[bookmark: _Hlk220169404]（1） JSZC-320400-CZZY-G2026-0001号招标文件。
（2）乙方提交的投标文件。
（3）甲方招标的其他资料。
（4）乙方投标的其他资料及承诺。
（5）经甲、乙、双方确认的其他补充协议及相关资料。
第三条 合同总价款    
本合同项下货物总价款为 3589000元（大写：叁佰伍拾捌万玖千元整 ） 人民币，分项价款在“合同标的”中有明确规定。
本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输及验收合格前和保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。
第四条 履约保证金
[bookmark: _GoBack]在合同签订前，乙方须向甲方开具金额为192196元人民币的履约保函，作为乙方履行本合同项下义务的担保。发生本合同约定的违约情形时，甲方有权依据保函条款向开立机构索赔。索赔所得款项，应首先用于抵扣乙方应付的违约金或赔偿金。
第五条 质量保证
1. 乙方保证其向甲方交付的货物是符合中国有关法律、法规规定、国家标准和行业标准的质量和技术要求、卫生要求以及安全要求等，且是全新的、尚未使用过的合格货物，不存在任何质量或安全等问题，完全符合本合同规定的质量、规格和性能的要求。
2. 乙方有义务确保所提供的货物经国家和当地政府主管部门检验合格并通过验收。对于甲方所在地政府部门有准用检查要求的货物，乙方保证已经通过当地政府部门的准用检查，并获得了当地颁发的准许使用证明。
3.乙方有义务保证所提供货物无国家或地区不合格抽检记录，生产所需的原材料来源可靠、货物生产规范，无材料掺假、掺残次品等行为。
4.乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。
第六条 乙方责任义务
1.乙方对所供应的货物进行检查并提交验收，乙方保证货物在正常的安装条件下，交付货物质量能达到投标书指标要求的技术性能，并经甲方验收通过；应甲方需要，乙方在现场对用户进行操作培训，并确保用户熟练掌握。  
2.乙方须保证其为货物的合法销售者且甲方在使用其提供的货物及其任何部分不受到第三方关于侵犯知识产权或其他侵权（包括但不限于人身及财产安全责任）的指控。任何第三方如果向甲方提出侵权指控，乙方须与该第三方交涉并承担由此引起的一切法律责任和费用，并赔偿由此给甲方造成的一切损失（包括但不限于由此产生的诉讼费、律师费、损害赔偿金）。
3.乙方在未经甲方事先书面同意的前提下，不得将本合同或其中任何一部分转让或转包给任何第三方。即便经甲方认可，乙方仍需对该被认可的第三方履行本合同项下义务的行为及产生的任何责任对甲方承担连带保证责任。
4.乙方保证具备签订及履行本合同的资质和能力，如需办理相关政府审批手续，均由乙方自行办理并承担费用。
第七条 货物包装及运输
1．除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。
2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。
3.乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。
4.在运输过程中及货物交付甲方且接收验收合格前，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。乙方将货物送至甲方指定交货地点并经甲方验收合格并书面确认后，货物毁损、灭失的风险由甲方承担。
第八条 交货和验收
1.乙方应当在合同签订后60天内将货物交付甲方，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。
2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。
3.货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。
4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。
5.货物验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。甲乙双方应在收到货物30个工作日内进行验收，如验收出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权要求乙方对货物进行免费更换，由此产生的费用均由乙方负担。
6. 甲方对货物验收合格后，应在书面签字确认。对货物存在的隐蔽缺陷或在验收过程中不易发现的问题，甲方的签署确认不被视为甲方对上述缺陷和问题的验收合格的确认。出现上述缺陷或问题，乙方仍应按甲方要求提供退换货服务。
第九条 伴随服务／售后服务
1．乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招投标文件中的相关服务承诺提供服务。
2．若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：
（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点由甲方安排。
（2）所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。
（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
（4）货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。
（5）若货物故障在检修工作 2 小时后仍无法排除，乙方应在 24 小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。
（6）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。
(7)乙方对货物维修保养时更换的部件或零配件须与货物原采用部件或零配件的品牌、产地、型号规格和质量标准相同并保证为全新，若无法达到上述要求，须事先征得甲方书面同意，方可使用代用品。 
（7）保修期后的货物维护由双方协商再定。（质保期外，乙方仍应按照前述派人到场修理的时间负责该货物的保修责任，维修、更换部件或零配件等服务价格均按成本价计算。）           
3. 本项目免费保修期为54个月，自产品验收合格之日起计算。
第十条 合同款结算及支付
1．本合同项下所有款项均以人民币支付。
2．本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。
3．结算原则：总价包干。
4．付款方式：
（1）合同签订生效后，乙方接甲方通知后方可供货。甲方向乙方支付合同价的30%预付款； 
（2）该项目正常运行并经甲方验收合格后，甲方向乙方支付到实际供货价的95%（扣除已经支付的货款, 乙方此时须开具全额发票）；
（3）验收合格一年后，付清余款。
（4）付款前，乙方必须提供相当于甲方付款或全额金额的、符合国家财税规定并满足甲方财务要求的税务发票（增值税专用发票），甲方见票办理付款。
第十一条  违约责任
1.甲方未按照本合同约定时间付款，经乙方书面催告后【15】日内，甲方仍未付款，上述催告期后每逾期一日，应按应付未付货物价款金额的万分之三的标准向乙方支付违约金，但乙方仍需按照合同约定正常供货，不得因此停止或者不按合同要求向甲方供货。
2.乙方逾期交付货物（包括逾期进行退换货），每逾期一日，应按逾期交付货物对应的货物价款万分之三的标准向甲方支付违约金；逾期超过十日的，乙方除按照前款规定支付违约金外，甲方还有权解除本合同，乙方应退回全部货款。
3.如因乙方逾期交付货物、交付的货物不符合投标书的要求和甲方要求、未按照合同约定履行退换货的义务，导致甲方工期延误的损失或其他甲方损失，乙方应向甲方承担赔偿责任。
4.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，乙方应退回全部货款。
5．在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求解除合同并退货，乙方应退回全部货款。
6．乙方未按本合同规定向甲方交付履约保证金的，甲方有权拒绝签订本合同，同时乙方应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金。
7．乙方未按本合同的规定和招投标文件中的“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，甲方有权选择由第三方履行相关义务或提前解除合同。甲方选择由第三方履行相关义务的，由此产生的费用及损失甲方有权从乙方缴纳的履约保证金或质保金或应支付给乙方的任一笔款项中直接扣除，不足部分乙方还应继续支付。
8．乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
9．乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，本合同提前终止，乙方应退回全部货款。
10．本合同因违约方原因提前终止的（包括守约方行使合同解除权的情况），除承担已有约定的违约金外，违约方还应向守约方支付本合同金额【20%】的违约金，违约金不足以弥补守约方的经济损失的，违约方应继续赔偿。
11.甲方有权在应付乙方的商品价款或履约保证金中直接扣除乙方应承担的违约金或任何应向甲方支付的赔偿金、维修费用等。扣除履约保证金的，乙方应在甲方指定的时间内将履约保证金补足；履约保证金不足抵扣的，甲方有权就不足部分继续向乙方追偿。
12.其他未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。
第十二条 合同的变更和终止
1．本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2．除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。
第十三条 合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十四条 不可抗力
甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在五日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。
第十五条 争议的解决
1．因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2．因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向常州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。
3. 在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。
4. 甲方因主张本合同项下的权利而支出的所有合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、保函费等，均由乙方承担。
第十六条 诚实信用
乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第十七条 合同生效及其他
1．本合同自经甲乙双方授权代表签字盖章后，自签订之日起生效。见证方仅对甲乙双方签订合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。
2．本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执壹份，代理机构执壹份存档。
3．本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：             乙方（供应商）：      
（盖章）						                （盖章）
法人代表：                   法人代表： 
授权代表签字：                授权代表签字：
                          授权代表手机： 
地址：常州市武进区鸣新        地址： 南京市虎踞路59号
中路22号   
邮编：                        邮编： 210000
电话：0519-86338034           电话：13800250222


附件：
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	分项
	品牌商标
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	单价
	合价

	1
	工业互联网数据采集综合实训装置（核心产品）
	科雄
	定制
	1.工业数据采集实训装置
（1）工作台，1套。
1）工作台外形尺寸：≥长1520mm宽600mm高1900mm；
2）带有4个福马轮；
3）工作台主要由立式控制屏、控制对象安装装置组成。整体采用分层设计共分为4层：电源设备及控制系统安装层、控制对象安装层、耗材备件存储层、照明层。立式控制屏用于电源设备、电气设备、网络设备及控制设备的安装；控制对象安装层采用2080标准工业铝型材拼接成工作台面，用于控制对象的安装；耗材备件存储层，由四个抽屉组成；
▲4）照明层采用C型铝合金型材，前部设有白色漫反射盖板，45度角向下照明。（投标文件中提供照明系统带CMA认证标识的检测报告复印件并加盖厂家公章佐证）。
（2）控制对象机构及备品备件，1套。
控制对象主要包括伺服丝杆套件、步进丝杆套件、变频电机安装机构及底座等。
伺服丝杆套件与步进丝杆套件，有效行程400mm，含联轴器、滚珠丝杆、滑台面板、轴承片、传感器等。可实现伺服/步进的直线移动定位控制。
变频电机配有旋转盘同时与编码器轴心安装，可通过编码器实时反馈变频电机旋转位置。
备品备件，主要包含1只AI模拟量输入的噪音检测传感器、1只AI模拟量输入的紫外线检测传感器、1只AI模拟量输入的二氧化碳检测传感器、4只4路的继电器组、2台DC24V直流电机（含安装支架与旋转转盘）构成。
（3）8口百兆工业交换机，2套。
提供8个10/100M自适应RJ45 端口；工业级工作温度：-40℃~85℃；宽电压输入：9.6V~60VDC；导轨式安装。
（4）无线路由器，1套。
双频千兆Wi-Fi6无线路由器。
无线速率：2.4GHz频段：574Mbps，5GHz频段：4804Mbps。
接口：4个10/100M/1000M自适应WAN/LAN口，支持自动翻转（Auto MDI/MDIX）。
（5）工业级双频无线客户端，1套。
2.4GHz和5GHz双频段可选射频，导轨安装；2个10/100Mbps RJ45端口、1个RS-232/422/485 DB9串口、1对直流端子供电接口（V+,V-）、2个RP-SMA天线接口、1个接地口；外置2根双频可拆装3dBi全向天线；1个RESET按钮；9-48 VDC直流供电、支持反接保护。
（6）导轨式WIFI串口服务器，2套。
串口服务器实现串口转WIFI、485串口转以太网、以太网转WIFI功能，能够将RS485串口转换成TCP/IP网络接口，实现RS485串口与WIFI/以太网的数据双向透明传输。
数据安全：支持HTTP、MQTT和TCP客户端中的SSL/TLS加密；
MODBUS网关：支持Modbus RTU到Modbus TCP；
多种协议：包含MQTT、TCP、UDP、HTTP、IPv4、DNS。
（7）扫码枪，1台。
外形尺寸：≤155mm*65mm*95mm；外壳材质：ABS+PC；LED指示：红色、蓝色、绿色；工作电压：10V-48V；待机功率：0.07W 20mA/3.7V。485接口。
（8）电气单元，1套。
1）电气单元包含32A漏电保护开关、16A空气开关、PDU插座、开关电源、24V折叠三色灯、继电器组、接线端子、线槽、电线、导轨等附件。
2）电路智能分析诊断系统
软件界面包含4个区，分别是：二维元件库，三维元件库，二维原理图绘制区，三维器件实训接线区。
▲a、三维电气接线（投标文件中提供本产品带CMA认证标识的检测报告复印件并加盖厂家公章佐证此项以下功能）。
①界面支持三维透视模式和正交模式针对不同使用场景，视角可以任意放大、缩小、平移、可一键复位初始视角；
②绘制电气线路连接可以选择导线的颜色，导线直径等外观参数，三维界面显示对应参数导线颜色粗细等；
③软件含走线线槽，导线的方向和路径可以任意规划；
④绘制好的导线可以选中查看两端的接线柱、支持单一删除、一键删除、清除选中；
⑤接线完成后，可以启动运行虚拟通电验证，按下按钮和开关等器件可以观看电机和指示灯等负载的运行效果。电机支持正反转，缺相故障现象；
⑥定时器器件支持虚拟设置时间器件带指针表盘调节旋钮，带通电指示和动作指示，当前时间和设置时间同时显示；
⑦软件虚拟万用表可进行任意两个接线柱之间的电压测量；
⑧启动运行虚拟通电后，每个接线柱都具有电平指示，不同的电平的颜色不一样分别是U,V,W,N对应黄、绿、红、蓝可快速分析线路的电气逻辑是否正确；
▲b、二维原理图绘制（投标文件中提供本产品带CMA认证标识的检测报告复印件并加盖厂家公章佐证此项以下功能）。
①绘制完成的实验线路可以保存到本地文件中，也可打开之前保存的实验文件一键快速生成实验导线，可以直接启动运行进行原理仿真和验证；
②包含鼠标拖动、按键平移、复位元件、全部复位等工具，可对元件库的器件进行任意拖动、平移、90度倍数旋转、也可以对元器件多选，进行四个方向整体平移组成不同的实验电路图；
③二维原理图绘制区支持单个选中复位，也支持一键全部复位；
④二维导线可以任意绘制、删除、选择颜色；
●c、线路同步（投标时提供视频演示）。
①二维原理图可以同步生成三维电气控制线路，同步的线路自动按照线槽布局采用最短路径规划到导线相连的接线柱；
②三维电气线路可以同步到二维原理图绘制区中，同步的线路自动按照二维元件的位置采用合适的路径规划；
③启动运行后，二维器件的状态同步展示对应三维器件的状态，每个二维器件都有对应的动画效果；
④二维器件对应的接线柱同步展示电平指示与三维器件实时同步，以便用户从二维原理图的角度快速分析对应的电气逻辑状态；
（9）可编程控制器+通讯扩展模块+模拟量输入扩展模块+数字量扩展模块，1套。
100 KB 工作存储器；24VDC 电源，板载 DI14 x 24VDC 漏型/源型，DQ10 x 24VDC 和 AI2； 
带有RS422/RS485接口的通信模块。9针 Dsub 插座。
4路模拟量输入模块，16入16出扩展模块。
（10）人机界面，1套。
液晶屏尺寸：≥7寸 TFT，显示颜色：≥65535真彩，分辨率：≥800×480，处理器：≥4核，800MHz，内存：≥256M，系统内存：≥128M，以太网口：10/100M自适应。
人机界面钣金及按钮。
（11）电能采集传感器，1套。
计度范围:0~999999kwh(显示只有6位，小数点自动移位)。显示方式:LCD显示。通讯功能:仪表采用RS485通信方式。
（12）温振采集传感器，1套。
供电电源:5-36V。
电流:12mA。
波特率:4800-230400(默认9600)。
输出数据:三轴震动(速度、加速度、位移、频率)，芯片温度、片上时间。
（13）环境采集传感器，1套。
可检测数据：温湿度、PM2.5/PM10、CO2、TVOC、气压、光照、噪音。
通讯协议：RS485。
（14）光照度采集传感器，1套。
量程：0-10000Lux。
输出：0-10v模拟量。
（15）温度采集传感器，1套。
量程：-50～50℃。
输出：0～10V。
供电：DC12～24V。
（16）大气压力采集传感器，1套。
量程：0-110KPA。
输出：0-10V。
（17）噪音检测传感器，1套。
量程：30-120dB。
输出：0-10v模拟量。
（18）二氧化碳浓度检测传感器，1套。
量程：CO2检测：0-5000ppm。
输出：0～10V。
供电：DC12～24V。
（19）紫外线强度检测传感器，1套。
量程：紫外线强度检测量程:0-15mW/cm2
输出：0-10V。
（20）RFID采集传感器及载体，1套。
支持协议：ISO14443A、ISO15693。
工作频段:13.56MHZ。
读取距离:0~16cm(与标签、环境有关)。
写入距离:0~12cm(与标签、环境有关)。
识别速度:>30张/秒(与标签、环境有关)。
输出功率:220mw。
工作电压:DC7.5~36V。
直径：20mm。
支持协议：ISO15693。
工作频段:13.56MHZ。
存储容量：1024bits/128byte。
（21）图像采集传感器，1套。
传感器类型：CMOS全局快门。
像元尺寸：6.9 μm × 6.9 μm。
靶面尺寸：1/2.9"。
分辨率：704*540。
最大采集帧率60fps。
采用嵌入式硬件平台，可进行高速的图像处理；植入高精度定位、测量、识别算法，可实现计数、有无、测量、识别等功能；IO接口丰富，可接入多路输入、输出信号；状态指示灯丰富，可实时查看设备状态，方便调试与维护；光源设计巧妙，确保照明区域亮度均匀。
支持RS-232、TCP、UDP、FTP、Modbus、PROFINET、EtherNet/IP等多种通讯模式。
（22）变频器，1套。
标称功率:0.37kW有60秒150%过载。
未过滤I/0:4DI、2D0、2AI1个模拟输出;
现场总线:USS/MODBUS RTU安装有基本操作面板。
保护:IP20/UL开放。
（23）可编程控制器+模拟量输入扩展模块，1套。
带轴能力：8轴；
通信接口：EtherCAT*1，EtherNET*1：EtherNet/IP、ProfiNet、MODBUS-TCP、TCP/IP、UDP、Socke。
CAN*1：支持CANlink、CANopen配置（支持CANopen轴控）。
RS485*1；程序容量：200K步用户程序；数据容量：2MByte自定义变量，其中256KByte支持掉电保持。约150KByte软元件，编号1000以后支持掉电保持。
基本指令速度：基本指令20ns，20K步逻辑指令2ms。
编程语言：LD、SFC，ST，支持FB/FC功能、支持功能块授权。
高速IO:4路200K高速输入（2路编码器计数）,4轴200K高速输出（4轴脉冲输出）。
本体自带16入14出（含高速IO）。
电源输入：DC-24V。
配套4通道模数转换模块AD;支持电压和电流输入。
（24）伺服控制系统，1套。
伺服控制器：控制器(PTI)，高惯量,功率：0.4kW/1.2A。
伺服电机：低惯量，Pn=0.4kW，Nn= 3000rpm，Mn=1.27Nm,SH30，2500线增量编码器，带键槽，不带抱闸。
配套动力电缆、编码器电缆。
（25）步进控制系统，1套。
步进控制器：脉冲控制，电流1.8-5.6A。
步进电机：保持转矩2.3N*M，额度电流5A，轴径8。
（26）数字量控制按钮及状态指示灯装置，2套。
装置采用钣金制作，包含黄、绿、红、白共4只DC24V指示灯，黄、绿、红、白共4只自复位按钮，常用的DC24V槽型、扁平型光电开关传感器各一只。
（27）工业网关，1套。
CPU: ≥四核Cortex-A35 PX30，2 * LAN：10/100Mbps自适应，4 * RS232 /
RS485，4 * DI 、2 * AI、2 * DO，2 * USB-Host，内存：1G DDR3, 存储：8G
EMMC,电源要求：  9~28C DC,整机尺寸：≤165mm * 105mm * 33mm。
▲（28）电参数测试仪（整个项目配置1套），投标时需提供本产品带CMA认证标识的检验报告复印件证明满足下述功能：
1）显示：≥7英寸液晶显示
2）控制方式：工业触摸屏，电阻式。
3）数据存储：≥10组（断电记忆）。
4）通讯功能：教师机软件通过无线方式与学生端进行通讯，具有实时数据读取功能。
5）用户登陆：密码登陆。
6）仪表显示：数模双显（同时用数字和模拟两种方式显示，点击自动显示放大）。
7）自动换档：3档量程自动切换，具有超量程自动保护功能。
8）交流宽频电压测量：0-20V，频率：20HZ-1.5MHZ；真有效值；≤0.5级精度；
9）测量范围、精度：
①交流电压表：测量范围：0-450V；≤0.5级精度
②交流电流表：测量范围：0-5A；≤0.5级精度 
③交流频率表：测量范围：40-70Hz；≤1.0级精度
④交流功率表：测量范围：0-2000W；≤1.0级精度
⑤功率因数表：测量范围：0-1；≤1.0级精度
⑥直流功率表：测量范围：0-2000W；≤1.0级精度
⑦直流电压表：测量范围：0-400V；≤0.5级精度
⑧直流电流表：测量范围：0-5A；≤0.5级精度
（29）PLC仿真软件
1)支持连接西门子或三菱品牌PLC编程软件实时互联互通，实现虚拟在线调试。不需要真实PLC就可以实现程序的在线实时监控、调试、下载、上传等功能。可查看各种寄存器实时数据。
2)支持虚拟触摸屏人机界面与虚拟PLC的实时通讯调试，虚拟调试好的触摸屏工程文件可以直接下载到真实触摸屏，无需任何修改和调试，即可正常运行。
3)包含各种执行机构有气动机械手、传送带、直流电机、交流电机等。每个机构的动作与真实机构一样且可以随意编程定义动作的执行顺序。每种动作都可以支持手动操作：伸出，缩回，下降，上升，夹紧，松开等等。
4)虚拟三维基础实验对象：刀库捷径选择系统、自动成型装配、数码管实验、自动洗衣机、自动机械手、装配流水线、水塔水位控制、邮件分拣控制、电视发射塔、自动送料小车、电机正反转、自动交通灯、自动冲压机、电梯控制、自动售货机等。
5)虚拟三维综合实训对象：
①光机电一体化实训任务：虚拟设备安装有出料转盘、气动三轴机械手、传送带、分拣机构、传感器等组成。完成物料从转盘出料、检测、气动机械手抓取、移动、放置、传送带传送后通过分拣机构进行分拣，模拟自动化实训加工过程； 
②数控整形机实训任务：虚拟设备与真实设备1:1建模，包含床身、上缸立柱、主轴、上刀模、下刀模、操作面板等组成。完成上料、滚筋整角、滚底等工序的调试； 
③数控三轴螺纹机实训任务：虚拟设备与真实设备1:1建模，包含床身、上缸立柱、主轴、刀模、操作面板等组成。完成上料、螺纹滚压工序的调试； 
▲④数控双工位缩口机实训任务：虚拟设备与真实设备1:1建模，包含双工位床身、上缸立柱、直线滑轨、主轴、石墨铜套、刀模、操作面板等组成。完成上料、杯壶口部旋压缩口等工序的调试； (投标文件中提供以上对象软件场景截图并标注清楚对应场景)
2.工业网络互联实训装置
（1）交换机柜，1套。
标准22U交换机柜。≥高1.2米，宽600mm，深600mm。
（2）三层交换机，3套。
交换机固定接口：24千兆电口、4个SFP（非复用）。
交换容量：396Gbps/3.96Tbps。
包转发率：96Mpps/144Mpps。
MAC表项：12K。
静态MAC地址：支持。
VLAN数量：4049。
安全：128个。
ACL条目：入方向：1500条出方向：500条。
镜像：SP, WRR, DRR, WFQ, SP+WRR, SP+DRR, SP+WFQ, RED/WRED。
路由表项：500条。
固化管理端口：1个管理用Console口。
最大功耗：24W。
（3）LC千兆单模双纤，3套。
单模千兆光模块：工业级。中心波长：1310nm。最大传输距离：10公里。工作温度：-40℃~85℃。
（4）防火墙，1台
防火墙能够支持入侵防御、防病毒、端口扫描、流量学习、应用控制、DOS/DDOS防护等功能；支持云平台统一管理、数据同步云端分析与报告、远程监控与运维。
固定接口：8个10/100/1000 Mbps自适应以太网接口2个1G SFP接口；
管理口：1个管理口（复用Ge 0/0)1个USB 2.0接口1个Console口；
物理接口：支持配置接口为LAN/WAN属性，配置为WAN口时，支持通过PPPOE、DHCP、静态IP三种方式配置接口IP地址 ；支持配置接口为路由模式、透明模式；
子接口：支持配置子接口，可设置VLAN ID；
桥接口：支持透明模式下的接口配置成桥接口；
（5）无线路由器，1套。
双频千兆Wi-Fi6无线路由器。
无线速率：2.4GHz频段：574Mbps，5GHz频段：4804Mbps。
接口：4个10/100M/1000M自适应WAN/LAN口，支持自动翻转（Auto MDI/MDIX）。
（6）数据大屏及安装支架，1套。
数据大屏：屏幕尺寸：≥75英寸，刷屏率：144hz，分辨率：≥3840*2160，内置存储容量：≥3GB+64GB。安装支架：采用冷轧钢制作。
3.车间级加工应用场景实训装置
（1）工作台，1套。
▲工作台外形尺寸长：≥800mm宽1345mm高1900mm；带有4个福马轮方便移动；作台采用6层设计：可用于安装网络设备层、鼠标键盘层、控制系统层、控制对象层、可视化层、照明层。（投标时提供实物图并标注以上项）
（2）三层交换机，3套。
交换机固定接口：24千兆电口、4个SFP（非复用）。
交换容量：396Gbps/3.96Tbps。
包转发率：96Mpps/144Mpps。
MAC表项：12K。
静态MAC地址：支持。
VLAN数量：4049。
安全：128个。
ACL条目：入方向：1500条出方向：500条。
镜像：SP, WRR, DRR, WFQ, SP+WRR, SP+DRR, SP+WFQ, RED/WRED。
路由表项：500条。
固化管理端口：1个管理用Console口。
最大功耗：24W。
（3）LC千兆单模双纤，3套。
单模千兆光模块：工业级。中心波长：1310nm。最大传输距离：10公里。工作温度：-40℃~85℃。
（4）防火墙，1台
防火墙支持入侵防御、防病毒、端口扫描、流量学习、应用控制、DOS/DDOS防护等功能；支持云平台统一管理、数据同步云端分析与报告、远程监控与运维。
固定接口：8个10/100/1000 Mbps自适应以太网接口2个1G SFP接口；
管理口：1个管理口（复用Ge 0/0)1个USB 2.0接口1个Console口；
物理接口：支持配置接口为LAN/WAN属性，配置为WAN口时，支持通过PPPOE、DHCP、静态IP三种方式配置接口IP地址 ；支持配置接口为路由模式、透明模式；
子接口：支持配置子接口，可设置VLAN ID；
桥接口：支持透明模式下的接口配置成桥接口；
（5）墙柜，1套。
整体尺寸:≥550×400×450mm。
（6）无线路由器，1套。
双频千兆Wi-Fi6无线路由器。
无线速率：2.4GHz频段：574Mbps，5GHz频段：4804Mbps。
接口：4个10/100M/1000M自适应WAN/LAN口，支持自动翻转（Auto MDI/MDIX）。
（7）温湿度传感器，1套。
供电电源：12V-24VDC。 输出信号：RS485。 温度测量范围：-20°C至80°C。 温度测量精度：±0.3°C。 湿度测量精度：±3%RH。
（8）亮度传感器，1套。
供电电源：12V-24VDC。输出信号：RS485。光照强度：0-20万Lux。
（9）实训平台能耗采集，1套。
计度范围 ：0～999999 kWh（显示只有 6 位，小数点自动移位）。显示方式 ：LCD显示 。仪表采用 RS485 通信方式。
（10）PLC可编程逻辑控制器+通讯扩展模块,1套。
100 KB 工作存储器；24VDC 电源，板载 DI14 x 24VDC 漏型/源型，DQ10 x 24VDC 和 AI2； 
带有RS422/RS485接口的通信模块。9针 Dsub 插座。
（11）人机界面及安装支架,1套。
液晶屏尺寸：≥7寸 TFT，显示颜色：≥65535真彩，分辨率：≥800×480，处理器：≥4核，800MHz，内存：≥256M，系统内存：≥128M，以太网口：10/100M自适应。
人机界面钣金及按钮。
（12）电气单元,1套。
电气模块是给设备提供交流电源和直流电源，漏电保护开关1个，断路器1个，输出24V开关电源1个，三插插头10A ，弹簧接线端子导轨式、接线端子挡板、弹簧接线端子红色/蓝色短接条、线槽、电线等。
（13）铣床单元及数据采集,1套。
1）通过控制系统完成工件的铣钻加工，主要由X轴、Y轴的动力机构和驱动机构、主轴机构、床身、外壳等组成。
2）铣床数采盒子既用于控制铣床的工作过程，同时用于实时采集铣床的工作状态，并通过网络将数据输送给互联网系统。
3）模拟数据盒参数：
工作电源：24V；通讯接口：10/100Mbps，1路；USB2.0接口：1路；RS485接口：1路，ModbusTCP和ModbusRTU；液晶屏：4.3寸；主芯片：STM32F4；I/O：10输入/10输出，含高速脉冲；尺寸：120mm*88mm*38mm。
（14）磨床单元及数据采集,1套。
▲1）通过控制系统完成工件的磨削加工，主要由X轴、Y轴的动力机构和驱动机构、主轴机构、床身、外壳等组成。(投标时提供磨床单元实物图片)
2）磨床数采盒子既用于控制磨床的工作过程，同时用于实时采集磨床的工作状态，并通过网络将数据输送给互联网系统。
3）模拟数据盒参数：
工作电源：24V；通讯接口：10/100Mbps，1路；USB2.0接口：1路；RS485接口：1路，ModbusTCP和ModbusRTU；液晶屏：4.3寸；主芯片：STM32F4；I/O：10输入/10输出，含高速脉冲；尺寸：120mm*88mm*38mm。
（15）行架机械手单元及数据采集,1套。
1）行架机械手为X\Y\Z三轴，X\Y轴为伺服驱动，模组传输，Z轴为气动机构。主要功能实现将工件从原材料库搬运到磨床、铣床上进行加工，加工后搬运到成品库，同时对需要条码检测的工件进行搬运。
2）行架机械手数采盒子既用于控制行架机械手的工作过程，同时用于实时采集行架机械手的工作状态，并通过网络将数据输送给互联网系统。
3）模拟数据盒参数：
工作电源：24V；通讯接口：10/100Mbps，1路；USB2.0接口：1路；RS485接口：1路，ModbusTCP和ModbusRTU；液晶屏：≥4.3寸；主芯片：STM32F4；I/O：10输入/10输出，含高速脉冲；尺寸：≤120mm*88mm*38mm。
（16）工件原料库及成品库，2套。
料库均为铝合金制造，工件原料库包含3*3，9个库位。
（17）工件条码数采模块，1套。
供电：DV24V。 支持一维码：UPC/EAN/JAN码、Codabar码、交叉二五码、Code39码、Code128码、Code93码、PXarmacode码、GS1DataBar码、MSI码、Code25码等。支持二维码：DataMatrix码、DPM码、MaxiCode码、Aztec码、QR码和MicroQR码等。通信：以太网通信。
（18）工业智能相机，1套。
智能相机，黑白相机。相机支持方案导入/导出。通讯协议支持Modbus、EtherNet/IP、PROFINET、FTP、UDP、TCP客户端、TCP服务端、串口、MELSEC/SLMP、FINS、基恩士KV。
视觉工具包含：1.计数、2.逻辑判断、3.测量、4识别:注册分类等。
支持通过顶面按钮触发设备。光源：白色LED。瞄准器：橙光LED。电源指示灯PWR、结果显示指示灯OK/NG。重量约40g，防护等级：IP54。工作温度0~50℃。储藏温度-30~70℃C、湿度：20%~95%RH无冷凝。
（19）温振采集模块，1套。
供电电源:5-36V；电流:12mA；波特率:4800-230400(默认9600)；输出数据:三轴震动(速度、加速度、位移、频率)，芯片温度、片上时间；截止频率:1-100Hz(默认10Hz)输出速率:高速模式可达100HZ；量程:振动速度:0-50mm/s，振动加速度:士16G振动位移:0-30000um，振动频率:1-100HZ精度:<F.S+5%；采样速率:1KHZ；防水等级:IP67；重量:182g。
（20）气源，1套。
功耗1100W，压力0.8Mpa，转速2800r/min，排气量不低于100L/min。
（21）工业网关，1套。
CPU≥四核，2 * LAN：10/100Mbps自适应，4 * RS232 /RS485，4 * DI 、2 * AI、2 * DO，2 * USB-Host，内存：≥1G DDR3, 存储：≥8G；整机尺寸：≤165mm * 105mm * 33mm。
4.项目化实训教学管理平台（整个项目配置1套）
（1）系统总体功能
项目化实训教学管理平台系统是教学实习管理的管理系统，具体功能如下：
1）操作权限任意组合：系统可定以每个角色、每个部门、每个人的权限；可对操作菜单、操作按钮等设置权限，把以上权限组合可获得每个人的权限。
可设置权限的菜单有：显示全部任务、项目任务模板、已收藏的任务、收支申请审批、数据备份、个人信息、登录信息、个性设置、角色管理、部门管理、用户管理：
可设置权限的按钮有：新增下级、新增同级、删除、编辑、导出、复制、打印、锁定、授权、标记、详细等。
2）自动形成信息查看权限：上级可以查看下级任务，下级无法查看上级任务。
3）自动形成费用审批流程：下级提交后自动搜索上级负责人（重复跳过）并生成审批请求，审批后继承支付方式和金额。
4）自动形成公文审批流程：下级提交后自动搜索上级负责人（重复跳过）并生成审批请求，从审批后的任务记录可看到审批人落款。
5）安排工作时可同时给多人发短信，也可以提前两天自动发短信给当事人。
6）每个人可以设置所属的部门，登录时系统根据本人账号、部门和角色自动匹配不同的编辑界面和详情。
▲（2）导航菜单（以下功能投标时逐一提供软件截图）
1）项目任务管理（根据不同帐号显示有所不同）
1.1显示全部任务：可显示任务总目录和当前账号任务管理页面。
1.2项目任务模板：可新建、编辑和删除项目的任务模板。
1.3已收藏的任务：显示已收藏的任务，方便查看。
1.4收支申请审批：维修费申请上级审批，可通过、驳回申请和增加备注。
1.5查看授权任务：可以查看授权的任务。
1.6数据备份下载：可以备份、下载和删除系统的数据。
1.7工作指导文件：可新增、编辑和删除工作指导文件。
2）个性信息设置（根据不同账号显示有所不同）
2.1个人信息：显示个人的基本信息，可修改登录密码。
2.2登录信息：可记录并显示登录系统的IP信息。
2.3个性设置：可以进行表格每页显示记录数设置。
3）基础信息管理（根据不同账号显示有所不同）
3.1角色管理：可增加或修改公司的角色分配，以及角色的权限分配。
3.2部门管理：可增加或修改公司的部门，以及部门的权限分配。
3.3用户管理：可增加或删除公司的用户，以及用户的权限分配。
4）系统应用管理（根据不同账号显示有所不同）
4.1定义菜单名称：可以自行定义和修改菜单的名称。
4.2定义菜单按钮：可以自行定义和修改菜单的按钮。
4.3查看系统设置：查看本系统的相关信息。
4.4用户信息名称：可以新增、编辑、删除用户的信息。
4.5系统登录日志：记录用户登录的是否成功和IP信息。
4.6结构查询语言：可以自己新建SQL查询语句查相关信息。
（3）任务管理页面
1）任务管理页面有新建顶级按钮、编辑按钮、详细按钮。导出按钮和隐藏表栏按钮。
新建顶级：可新建一个顶级任务。
编辑：可编辑或修改当前选中的任务。
详细：查看当前选中的任务内容。
导出：可将当前任务管理页面的所有任务出为EXCEL表格。
隐藏表栏：可修改任务管理页面的表栏的隐藏和显示。
2）在“全文搜索”框内输入需要搜索的内容或相关字眼，按下回车键，系统可自动搜索出带有相关内容或字眼的任务。
3）查询任务下拉菜单可选“本人全部任务”、“本人今天任务”、“本人本周任务”、“本人本年任务”、“本人未读任务”。
4）高级查询：综合信息查询可以根据不同的查询内容方式进行查询。如项目单号、任务号、责任人、相关文档、工作描述、工作进度、报修人、联系方式、备注说明等。在任意一项输入需要查询任务的相关内容都可以查询到需要查询的任务。
5）在任务管理页面点击鼠标右键可显示功能按键：批量增加、新增同级、新增下级、显示同级、显示上级、显示下级、显示下一级、复制任务、阅读标记、编辑任务、删除任务、只删下游、收藏任务、取消收藏、上传文件、下载文件、发送邮件、下级换人、取消操作。
批量增加：可以按照任务模板批量安排任务给责任人。
新增同级：新增与当前选中任务同属一级的任务。
新增下级：新增当前选中任务的下级任务。
显示同级：显示与当前选中任务同属一级的任务。
显示上级：显示当前选中任务的上级任务。
显示下级：显示当前选中任务的下级任务。
显示下一级：显示当前选中任务的下一级任务。
复制任务：可以复制当前选中的任务。
阅读标记：当前选中的任务改为已阅读。
编辑任务：编辑当前选中的任务。
删除任务：删除当前选中的任务。
只删下游：删除当前选中任务的下游任务。
收藏任务：可以收藏当前选中的任务。
取消收藏：取消当前选中的任务收藏。
上传文件：可在当前选中的任务中的上传相关文件。
下载文件：可下载当前选中的任务中的相关文件。
发送邮件：可将当前选中的任务通过邮件方式发送给任务责任人。
下级换人：可以将下级任务换成其他责任人。
取消操作：取消右键菜单。
（4）任务编辑页面
1）在任务管理页面中选中一条需要增加下一级的任务按鼠标右键-新增下级，系统弹出任务管理- 编辑界面。在任务管理- 编辑界面中编辑相关任务的内容。
2）在任务管理页面中选中一条需要编辑的任务，点击编辑按钮或按鼠标右键编辑任务按钮系统弹出任务管理- 编辑界面。
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	1、工业互联网平台
▲(1)要求系统主要功能提供包括：采集节点管理、对象模型管理、工厂建模管理、企业组织架构、业务设计器、app设计器、用户安全管理、个人信息管理、数据采集管理、系统信息管理等功能。（提供专业第三方软件测评机构出具的软件评测报告复印件证明）
(2)要求支持通过对象模板创建对象实例，可定义个性化属性、服务、事件和订阅。
(3)要求实体对象属性支持静态数据描述，关联动态数据源。对象模型之间属性能够进行关联绑定和聚合统计，支持属性之间表达式计算。
(4)要求支持属性之间聚合统计，实现属性位号最大值、最小值、平均值、求和、差值统计计算。针对数据动态变化的属性。
(5)要求支持定义阈值报警，如果实时值超出阈值，平台会自动产生报警事件。
(6)要求支持的内置报警包括：高高、高、低、低低、死区报警。
(7)要求实体对象服务支持表征装置/产线、工序或设备等对象模型的行为能力。
(8)要求支持用户通过编写脚本来完成对象实例的个性化行为能力定义。
(9)要求支持对象实例之间可以相互调用对象实例的服务，从而实现生产人员与设备之间业务传递。
(10)要求支持人员与部门、公司关联，并可维护人员的直属领导。
(11)要求可以添加、删除、导入用户；给每个用户分配不同的页面和数据访问权限，用户只能访问权限范围内的页面和数据。
(12)要求支持对用户、角色进行功能权限、资源权限设置；
(13)要求支持用户、角色权限的批量复制；
(14)要求支持数据权限设置，数据分组将系统的对象属性分成不同的组；把数据分组分配给不同的用户、角色，以控制用户和角色访问系统数据的范围；
(15)要求支持用户权限查询、角色权限查询和权限变更日志；
(16)要求提供统一的系统编码管理功能，支持用户维护包括国家，城市，性别等数据字典及其编码值信息。内部组件可以按需调用。支持SSL证书管理，可启用HTTPS；
(17)要求支持AK/SK凭证管理，第三方可通过认证获取的AK/SK密钥对平台的openAPI进行访问；
(18)要求支持密码管理功能，包括：密码复杂度、重试次数、加密传输等。
▲(19)要求平台支持跨硬件平台兼容，提供包括鲲鹏芯片、海光CPU、中科服务器的兼容性互认证；（提供兼容性认证证书截图证明）
●(20)要求平台支持跨软件平台兼容，麒麟操作系统、国产数据库等国产化适配与认证。（投标时提供演示视频）
2、要求提供的分布式多元数据湖软件，满足以下参数：
(1)要求支持整数INT、长整型LONG、浮点数FLOAT、双精度DOUBLE、十进制数DECIMAL、日期DATE、时间戳DATETIME、布尔值BOOLEAN和字符串STRING等类型数据的融合存储。
(2)要求软件内置2类高效数据压缩算法，可以允许用户根据需要对数据进行有损和无损压缩；
(3)要求具有高效的数据还原、分析能力和数据查询，支持原始值、拟合值、采样值和统计值4种数据查询模式，满足应用端数据使用需求；
(4)要求提供实时数据转储，通过组态把对象属性转储到指定的关系数据库；
(5)要求支持定时存储、变化存储、聚合存储、事件触发四种存储形式； 
(6)要求支持对转储任务属性配置进行导入导出；
(7)要求支持将时序业务从OSI Soft PI系统迁移到平台；
(8)要求支持离散行业融合机械加工设备CNC与动力系统的数据融合；
(9)要求支持流程工业DCS、FGS和PLC的数据融合，构建企业全集成的物联网平台；
(10)要求支持存储介质循环利用。支持时序数据周期性存储，数据按配置周期自动覆盖；
●(11)要求提供统一数据存取模型，平台运行兼容MySQL、SQLServer、Oracle、达梦数据库、人大金仓等；支持MQTT、Kafka、RocketMQ等接入方式（投标时提供演示视频）
(12)要求提供基于对象化建模，为时序、结构化数据提供统⼀的数据管理和访问模式，开放多种形式的数据接口，支持HTTP OpenAPI访问接口；
(13)要求提供统一的数据备份机制和管理入口，实现时序和文件数据增量同步，结构化业务数据定制备份，避免数据分散管理，给系统和数据运维管理带来便利；
3、要求提供的数据采集软件，满足以下参数：
(1)要求支持霍尼韦尔、横河、艾默生、中控等品牌主要工艺装置与公用工程等过程自动控制系统DCS、安全仪表SIS通过标准的OPC通讯接口实现数据采集；
(2)要求支持西门子、欧姆龙、三菱等主要系列PLC；
(3)要求满足火灾报警、气体检测等系统由数据采集设备连接可用的通讯接口（串口或网口），通过Modbus、CDT等通讯协议实现数据采集；
(4)要求满足电能表、环保检测设备由数据采集设备连接可用的通讯接口（串口），通过Modbus、CDT、国标DL645等通讯协议实现数据采集；
(5)要求支持采集智能仪表数据功能，例如：流量计、温湿度传感器等；
(6)要求支持其他离散设备接入，包括CNC数控机床、机器人等；
(7)要求支持流式现场视频信号接入，兼容RSTP标准协议，集成主流厂商大华DSS平台DPSDK、DHNETSDK，海康HCNETSDK、iSecure Center HIKISC专用SDK；
▲(8)要求支持至少40种工业协议、300 余种私有协议的接入。（提供专业第三方软件测评机构出具的软件评测报告复印件证明）
▲(9)设备的集成和数据转换，兼容传统或新型通用协议DDE、OPC DA、OPC UA、Modbus RTU/TCP、BACnet TCP/IP、IEC 101、IEC 103、IEC 104、IEC 61850、CDT，集成Profinet、HostLink、XT9702等协议。（投标文件中提供功能截图证明）
(10)要求提供基于统一的数据接入标准框架，允许二次开发与自主集成，支持MQTT等IoT协议接入，提供标准框架接入的SDK包集成多种智能设备与物联网关；
(11)要求提供统一数据标准服务，支持ISO PI、中控iSYS第三方实时数据库数据接入，或者系统集成；
(12)要求支持冗余设置和断点续传功能，保证上传数据的完整性和可靠性；
(13)要求提供采集接入鉴权，可配置UDP单向传输方式，支持部署安全网闸或防火墙，设置数据只读模式，保证控制安全和网络安全；
(14)要求支持服务开机自启动，当服务被异常中断后，可自动启动。支持采集器、智能网关设备工作状态远程监控，保证系统易用、运维便捷。
4、要求工业App组态开发软件，满足以下技术性能指标：
▲(1)要求系统基于图形化开发引擎，可通过拖拉拽的方式进行前端和后端业务逻辑的构建，具备良好的低代码开发能力。（提供专业第三方软件测评机构出具的软件评测报告复印件证明）
●(2)要求支持业务管理界面和表单页面的设计和开发，平台提供页面布局、布局块设计、背景颜色和透明度等功能；平台支持不同角色的桌面自定义配置，桌面组件库提供日历、生产情况、设备运行情况、通知消息、待办中心等内容，提供应用中心的桌面配置，用户可根据自身情况构建桌面显示内容。（投标时提供演示视频）

(3)支持通过拖拉拽的方式可实现工业创新APP的增值开发；
(4)要求提供基于H5技术的画面监控、工业视频与在线报表可通过Chrome浏览器访问；
●(5)集成开发环境要求提供多个组件库，包括：图元库、图表库、表单库、控件库、扩展库；图元库提供图元控件，包括但不限于不规则图形、圆形、矩形、椭圆、圆角矩形、多边形、自定义形状、三角形、星形、圆弧形、文字、连线、图片、管道、数据链接和线段；（投标时提供演示视频）
(6)要求支持活动流转、网关判断、提交审批、流程会签、转发代办等功能；
(7)要求支持互斥、并行、相容三种网关的组态，可对互斥网关设定相应的判断条件；
(8)要求支持用户任务、抛出/接收信号、流程会签、服务任务、网关、选择流转等，提供互斥、并行、相容三种网关；
(10)要求支持视频控件具备在一个页面中展示不少于2个1080P的视频（H264）；
(11)要求工业实时数据满足从变化源开始、到采集器、到流程图展示，整个链路延迟不高于3秒，实时数据刷新不超过1秒。
(12)实训教学资源为项目建设不可分割内容。工业APP开发实训教学资源，包括全套实训指导书、实训程序、实训课件及用户手册等教学资源。包含但不限于以下项目及任务教学点。（工业APP开发实训项目不少于5个项目，教学课件数目不少于20件）。需满足以下的教学内容： 
（a）项目一 基础数据开发
（b）项目二 订单管理模块开发
（c）项目三 生产管理模块开发
（d）项目四 质量管理模块开发
（e）项目五 设备管理模块开发
（f）项目六 报表管理模块开发
（g）项目七 综合看板模块开发
(13)提供完善的培训计划，包含但不限于以下的培训内容：
（a）对象建模
（b）报表
（c）增删改查
（d）工作流
（e）看板
（14）为体现工业互联网平台具备跨行业实训支撑能力，投标方需提供石化/化工、水泥行业、油气行业、造纸行业、热电行业、汽配行业、新材料行业、机械加工行业、金属制品行业、通用设备行业、中/小化工、行业平台、数据治理行业解决方案与案例各一个（13个）。
5、数据资产管理模块：
●(1)具备全域数据集成、数据资产管理、一站式数据治理、数据仓库开发、数据服务共享等能力；平台提供数据资产管理，包括数据资源概览、数据资源统计、数据资产目录、元数据中心、元数据采集等能力，元数据采集可实现自动数据采集、手动导入、元模型管理等多种方式。（投标时提供演示视频）

(2)元数据采集利用内置采集适配器，用户通过选择数据源和配置定时采集任务，进行自动化采集，实现直连数据源的端到端元数据。
(3)集中展示采集到的元数据，支持全文搜索，可按照数据类型、数据库查看，可动态定义查询条件。
(4)支持查看表元数据，如表名、表类型、存储量、记录数、所属库等； 
(5)支持查看字段元数据，如字段名、显示名、数据类型、描述等。
(6)支持查看数据样例。提供变更记录功能，记录元数据的变化过程。
(7)支持查看数据血缘、数据服务共享、数据质量等信息。
▲(8)支持元数据版本管理，可查看历史版本、对比版本差异。（投标文件中提供功能截图证明）
(9)基于元数据中心，自动化采集元数据的同时自动生成元数据关系，以图形化的方式提供血缘分析、影响分析、全链路分析等元数据分析。
(10)平台提供血缘维护功能，用于手工维护血缘关系，以保障数据血缘的完整性。
(11)监控元数据的整体情况，包括元数据的整体规模、关联度情况、热度、变更情况等。
(12)元数据管理提供多种维度的资产监控，并以直观的图表展现，方便数据管理者把控数据资产情况。系统提供根据数据库表、数据库存储量等维度统计资源规模，可按时间范围统计资源的变化量。
(13)支持多种类型数据源接入、数据资产盘点、数据分层分域、数据质量、数据血缘、数据服务共享等功能。
(14)数据标准管理模块提供数据标准录入、导入、发布、落地映射和标准文档管理等能力。
(15)平台提供数据标准集管理，内置业务属性、技术属性、管理属性、质量属性、生命周期属性等供用户选择使用，并支持按需扩展属性。
(16)平台提供对数据标准进行落标评估。支持设置定时评估，评估执行方式支持增量，支持查询落地评估详情。
(17)数据安全管理：提供数据分类分级、动态权限管控、数据访问管理、数据脱敏加密等能力。
6、应用服务总线模块
(1) 具备流程编辑器、核心组件、流程调试和发布、流程管理、变量管理、适配器管理、凭证管理、运行日志和监控等能力；
(2) 具备可拖拽的流程编排操作界面，用户可在流程面板中通过拖拽或添加的方式使用适配器；
(3) 具备可视化的服务接口编排能力，通过直观的方式对服务接口进行编排和整合，以降低接口集成开发的门槛；
(4) 核心组件能力包括触发器、逻辑组件、助手组件、业务组件等；
(5) 支持创建应用凭证，提供应用凭证列表，展示已创建的应用凭证信息，支持对应用凭证编辑、重命名、删除等操作。
7、工业互联网大数据平台
(1)要求提供工业大数据算法建模、训练、实验、评估和发布等功能。
(2)要求支持样本集管理，支持用户将已有的样本集整理成文本或表格，通过文件上传的方式，将样本集导入大数据平台。也可以直接调取工业互联网平台已经采集的历史数据来组织样本集。
(3)要求支持实验管理，提供通用全面的机器学习建模框架，包括NumPy、sklearn、Tensorflow 、Keras等主流框架。
(4)要求提供低代码，低门槛大数据建模实验平台，支持面对复杂数据分析流程，提供算法模块拖拽式连线操作，以快速构建大数据模型实验流程。
(5)要求提供数据预处理算法服务，包括归一化、阶跃限制、缺失值处理、设置角色、数据保持、数据拆分、数据复制、数据合并、数据滤波、数据平衡、数据滞后处理、数值类型转换、字符类型转换。
▲(6)要求提供特征工程算法服务，包括离群点检测、趋势图、散点图、特征表达式、特征重要性分析、相关系数矩阵、主成分分析。（投标文件中提供功能截图证明）
(7)要求提供分类模型算法服务，包括ID3决策树分类、CART 决策树分类、KNN分类、逻辑回归、BP神经网络分类、随机森林分类、XGBoost分类。
(8)要求提供回归模型算法服务，包括线性回归、多项式回归、决策树回归、随机森林回归、非线性SVM回归、BP神经网络回归、XGBoost回归。
(9)要求提供聚类模型算法服务，包括Kmeans、EM聚类。
(10)要求提供深度学习算法服务，包括DNN回归、LSTM回归、RNN回归。
(11)要求提供全面的模型评估算法，帮助用户全方位观察建模过程及模型结果，从而为用户开展建模过程的改进优化提供辅助决策，提升模型有效性和精准度。
(12)要求支持第三方算法快速集成，提供了一种将本地算法上传并集成到大数据平台上的方式，可以满足用户使用和调度第三方开发算法的需求。
(13)要求支持快速组织建模实验，提供可多次复用、具有示范性质的大数据算法流程模板。用户在创建新实验的过程中可通过选择适合参考的实验模板，直接引用模板中的算法流程和配置，快速实现特定场景实验的组态过程。
(14)要求提供数据模型的部署服务，数据挖掘流程发布后，平台可提供数据模型部署服务，供生产管理系统和第三方系统实时调用。
(15)要求支持模型扩展，用户可以开发符合大数据平台的开发规范的算法模型，开发逻辑可自定义，且不必固定模型的输入与输出结构、算法配置信息，以一种黑盒的形态存在于大数据平台中。
(16)要求支持模型调度，用户可通过可视化的配置方式关联对象，构建特定数据模型的调度任务。
(17)支持环境资源管理，用户可针对特定的python环境版本管理对应的依赖包文件。用户通过上传、查询、删除依赖包，可灵活配置指定环境的依赖包内容。
(18)要求支持查看每个组件的洞察结果以及数据分析结果，支持自动统计挖掘分析过程的开始时间及结束时间、本次分析总共耗时、本次分析实验名以及过程中使用的组件。
(19)要求支持样本集数据各字段数据的自动统计分析，包括了属性、类型、缺失值个数、最小、最大、标准差等。
(20)提供规则模型建模方式，支持规则名称创建、管理，支持通过向导式规则集进业务规则设计器，并可在平台上进行业务规则编辑调试、发布及在线运行。需内置以下规则方法：向上取整，向下取整、四舍五入、求10为底的对数、求e为底的对数、求余切、求余弦、求最大值、求最小值、求正切、求正弦、求绝对值、求指数。
(21)要求支持工业装备制造、化工、造纸、炼油的行业应用场景开发。
(22)要求提供企业真实应用案例5个，包含企业脱敏数据包。
(23)实训教学资源为项目建设不可分割内容。要求提供工业大数据开发实训教学资源，包括全套实训指导书、实训程序、实训课件及用户手册等教学资源。包含但不限于以下项目及任务教学点。（工业大数据开发实训项目不少于6个项目，教学课件数目不少于30件）。需涵盖下面的资源模块： 
项目一 初识工业大数据平台
任务1 初识工业大数据平台；
任务2 了解数据挖掘基础
项目二 创建与使用样本集
任务1 创建样本集
项目三 搭建Python基础开发环境
任务1 安装Python基础环境；
任务2 了解Python常用数据分析库
任务3 了解Python数据挖掘常用库
项目四 工业大数据预处理
任务1 处理数据缺失值；
任务2 处理冗余数据；
任务3 归纳调用变换函数
任务4 处理数据规约；
任务5 处理数据信号
项目五 工业大数据特征工程
任务1 处理数据一致性；
任务2 归纳调用数据特征分析函数；
任务3 提取数据特征；
任务4 归纳数据特征构造；
任务5 选择数据特征
项目六 机器学习建模
任务1 使用回归预测分析；
任务2 使用分类预测分析；
任务3 使用聚类分析；
任务4 实施数据挖掘分析
项目七 模型评估优化
任务1 数据模型评估；
任务2 数据模型融合
项目八 工业大数据实验
任务1 配置组件组态；
任务2 批量调试优化；
任务3 创建实验模板；
任务4 自定义脚本应用
项目九 扩展算法开发
任务1 依赖包管理与使用；
任务2 开发扩展算法
项目十 扩展模型开发
任务1 扩展模型开发与使用
项目十一 数据模型管理与调度
任务1 单模型调度；
任务2 多模型调度
项目十二 工业大数据案例实践
任务1 苯胺加氢机理模型开发；
任务2 水泥熟料抗压强度预测
项目十三 调节阀数据模块开发
任务1 开发设备对象页面；
任务2 开发数据模拟仿真页面
项目十四 工业大数据训练模块开发
任务1 建立调节阀训练模型页面；
任务2 部署与调度调节阀模型
项目十五 调节阀流量特性曲线预测APP
任务1 使用数据连接组件；
任务2 开发趋势图页面
任务3 故障预测报警；
任务4 组建大数据看板
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	定制
	企业级 Wi-Fi 6 室内吸顶/面板双模 AP，支持802.11ax标准。采用MU-MIMO、OFDMA及1024QAM调制技术，双频 4 空间流实现 1.775Gbps 空口速率；物理参数：不大于直径 220mm×高度50mm，支持DC12V供电与802.3at/af PoE（USB功能802.3af受限）。功耗管理：最大功耗 15.3W（不含 USB），支持云管理平台统一运维。
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	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为__100___%。


注：合同价款包括但不限于招标文件所确定的采购范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等）、劳务、培训、验收、办公设备、设备、拆除旧设备、运输（包括但不限于旧设备的交通运输费）、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，甲方不再支付其他任何费用。

