家具力学性能检测和有害物质限量检测能力提升设备采购

更正（澄清）内容（一）

原招标文件第六章   采购需求  技术要求中需要提供的证明材料须上传到偏离表模块中；

需要按对应采购包中要求提供的证明材料逐条列出；如该采购包偏离表中已经明确显示负偏离，则无需提供；
附件为参考， 格式可自拟。  
二、其他无改变
江苏双赢建设工程有限公司
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偏离表中按技术要求需要提供证明材料对照表    （采购包1/采购包2/采购包3）
	审查项目
	是否提供
	页码

	序号
	要求内容概述（按相关技术要求采购包逐条列出，以下为示例）
	
	

	1
	2.1.9气相色谱主机采用不小于7英寸的彩色触摸屏进行操控。（需提供主机彩色触摸屏的图片证明）
	
	

	2
	2.1.10主机具有“参数锁定”和“显示屏锁定功能”，从而避免误操作和意外操作。这些功能均可在主机彩色触摸屏上进行设置。（须提供“参数锁定功能”和“显示屏锁定功能”的主机触摸屏界面截图。)
	
	

	3
	2.1.11主机具有载气漏气检查功能，可在主机显示屏上显示漏气检查的结果。(须提供主机触摸屏界面显示“载气漏气检查”截图。)
	
	

	4
	2.1.12主机触摸屏支持显示配置3条流路通道。(须提供主机触摸屏界面显示“3条流路通道”的截图。)
	
	

	5
	2.1.13柱温箱可升级配置氢气传感器，其具有氢气漏气报警功能，可实时监控泄漏，确保安全使用 (须提供显示“氢气漏气报警功能”的主机触摸屏界面截图证明。)
	
	

	6
	2.1.14具有一键设置柱温箱降温速率功能，可依据不同色谱柱自由设置降温速率，有效延长色谱柱使用寿命。(须提供“一键设置柱温箱降温速率”的主机触摸屏界面截图证明)。
	
	

	
	(以上仅为示例，需要按对应采购包中要求提供的证明材料逐条列出；如该项偏离表中已经明确显示负偏离，则无需提供；
 格式可自拟）
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	说明：1.按要求提供证明材料的打“√”, 未提供打“×”。               2.页码须标识清楚。



