[bookmark: _Toc7022]2026-2027年度照明设施零星迁改合同

                                   合同编号：
签订地点：常州市武进区
采购人（以下称“甲方”）: 常州市武进区市政公用事业管理处                
供应商（以下称“乙方”）: 常州市嘉晖照明工程有限公司                 
   合同时间：      年    月    日
甲乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。
第一条  工程概况
1、项目名称：2026-2027年度照明设施零星迁改
2、项目地点：常州市武进区
3、承包范围：工程量清单（含编制说明）范围内的所有工程
4、承包方式：包工包料 。
5、服务期限：从合同签订之日起至2027年2月28日止。
发生零星迁改情况时，成交供应商必须按照采购人要求时限要求完成零星迁改工作，具体时间以采购人发布的《照明设施零星工程派工单》所载为准。
6、项目质量：执行国家现行验收标准，等级为合格。
7、含税合同价款（暂定）：大写人民币壹佰贰拾陆万元整，（小写¥1260000.00），税率 9 %。
附：报价清单。
第二条  甲方工作
1、开工前向乙方提供相关资料或向乙方进行现场交底。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2、指派  沈敏  为甲方代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
3、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。
4、协调有关部门做好现场保卫、消防等工作。
5、在合同期间，甲方有权根据迁改项目任务量大小、项目的及时性、特殊情况来进行相应调整。
第三条  乙方工作
1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。按照甲方要求的工作程序进行工作。
2、指派  施国顺  为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。
4、服从甲方合理合法管理，按甲方要求，配合做好施工进度、施工质量监管及材料进场验收（不限于以上内容）等一切与施工有关的监管工作。
5、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清理等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（居民）的关系。
6、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随便拆改原建筑物结构及各种设备管线。
7、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
8、乙方无条件接受甲方根据迁改项目任务量大小、项目的及时性、特殊情况进行的相应调整。
9、乙方更换甲方认为需要更换的施工材料。
10、乙方在规定时限内安排实施甲方下达的工程任务。
11、乙方在要求时限内完成甲方安排的突击整治等工作。
12、乙方无条件服从甲方根据上级要求适时调整工程施工期限。
第四条  关于工期的约定
1、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
2、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不得顺延。
3、因变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。
第五条  关于工程质量及验收的约定
1、本工程质量应达到国家质量评定  合格  标准。
2、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。
3、乙方负责采购的材料，应严格按竞争性磋商文件要求采购,并提供产品合格证明,对材料质量负责。乙方采购的材料在使用前,应按照甲方或监理的要求进行检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费用由乙方承担。
4、由于乙方原因造成质量事故，其损失及费用由乙方承担，工期不顺延。
5、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日 5个工作日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。
第六条  关于工程价款及结算的约定
1、双方商定本合同价款采用固定单价合同，本合同中明确约定由乙方承担的费用和乙方应尽的义务，均已含在合同单价内，不再另行收取。
本合同采用固定综合单价，合同价款中包括的风险范围：
（1）市场风险（包括采用新的验收标准，施工期间材料价格在一定范围内的波动等）
（2）综合单价（不随工程量的增减而调整，另有约定的除外）；
（3）措施项目费用；
（4）乙方的响应文件；
（5）经踏勘后的现场条件；
（6）乙方已充分踏勘现场，合同价中已考虑甲方不能提供临时设施搭设场地所需自行解决的因素，结算时不因此而调整合同价格。
（7）乙方已考虑到本工程施工期间不能影响甲方的正常办公或社会生活等因素，并对因此而增加的围栏、防护、人工降效及其他可能产生的费用已考虑且已含在合同价中，结算时不因此而调整合同价格。
2、风险费用的计算方法：
综合考虑在投标综合单价内，在合同约定风险范围内不作调整。
乙方承诺工程结算核减率若超过10%或有核增额，超出该约定范围的审计费用由乙方承担。 
风险范围以外合同价款调整方法： 
（1）本工程工程量按实结算。
（2）分部分项工程费应根据承、发包双方确认的工程量、乙方的投标综合单价计算。
合同执行期间，如遇文件规定的人工费和机械费调整，则按文件规定执行。
[bookmark: _GoBack]（3）如施工中出现工程量清单漏项、非乙方原因的工程变更（含材料）、额外增加工作量以及工程签证等造成新增的工程量清单项目，其对应的综合单价结算原则为：磋商报价中有适用的综合单价的，按投标综合单价结算；磋商报价中只有类似于变更工程的价格，可参照类似价格结算；磋商报价中无适用的综合单价的，由乙方依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及计算规范、《江苏省市政工程计价定额》（2014版）等规范施工方投标书所报的人工、材料、机械价格、取费费率参考投标条件编制综合单价及分析并同比例下浮（1-投标总价/招标控制价总价），经监理、甲方及审计部门审定后作为结算依据。
（4）合同中材料价格结算时不作调整。所有暂估价材料结算时只调整实际材料价格（由甲乙双方在施工前询价确定）与暂定材料价格的差额、差额部分的总承包服务费以及差额部分实际发生的规费，其它不予调整。
3、本合同生效后，按以下约定支付工程款：
（1）项目验收合格并经抽检合格、审计单位审计后，付至审定价的97%，剩余3%质保期满无质量异议后支付。
（2）每次付款前，乙方必须提交符合国家财税规定的正规发票，甲方见票付款。
（3）工程施工过程中所有需要在合同价外另行增加费用的内容均须事先征得甲方、监理、审计部门的书面同意并提供预算书，待甲方、监理、审计部门确认后方可实施，否则不予结算。
（4）由于乙方原因造成的磋商报价的漏报、错报，均视作对甲方做出的优惠让利，结算时不作调整。
4、工程竣工验收后，根据甲方要求，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。由实施工程结算审计，并作为最终决算的依据。
第七条  关于材料供应的约定
凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
第八条  有关安全生产和防火的约定
1、甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。
3、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。
4、安全、文明施工
（1）执行国家有关安全施工的规定，建立健全安全保证体系。
（2）操作人员应按照相关规定，持证上岗。
（3）对施工操作人员进行安全教育，使施工人员对所使用的材料性能及安全措施有较全面地了解，并在操作中严格执行劳动保护制度。
（4）高空作业时，必须佩戴安全帽，系好安全绳，禁止酒后作业。
（5）施工范围应做到工完、料尽、场地清。
（6）建立完善的施工现场安全组织结构，明确岗位、职责，在施工中出现的一切安全事故，由乙方自行解决，并承担由此产生的一切责任。
第九条  奖励和违约责任
1、施工过程中甲方将对乙方采购使用的材料进行抽检，如检验结果材料不合格，严禁使用，检验或试验费用由乙方承担。未经甲方批准，乙方擅自使用品牌、规格、技术参数等与甲方要求不相符的材料，该材料所涉及的分项目将不予验收结算；并做返工处理。
2、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，工期顺延。
3、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，扣除乙方1000元/天。
4、甲方发出的指令单乙方必须按要求及时全面的执行，否则扣除500元/次。
5、乙方应在接到甲方通知后 24小时内响应。
6、若有施工造成的质量问题，甲方应书面通知乙方并约定时间进行整改。乙方未按约定时间及时施工，甲方有权扣除2000元/次。如果乙方在服务过程中连续三次未按甲方要求整改，甲方有权解除合同，并不免除乙方应支付的违约金。
7、乙方不按甲方关于工程质量、工程进度等要求施工的，在经过甲方一次书面警告后，仍不能按甲方要求进行施工时，甲方有权终止乙方的施工权，并有权安排其他施工单位接手乙方的施工工程，乙方按中止施工前的工程量进行结算。
8、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括相关罚款），由乙方负责并承担损失。
9、因乙方原因导致保管物资灭失的，乙方须在甲方要求的期限内，向甲方赔偿同类型、同规格、同品质的全新物资。
10、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
11、项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：
（1）乙方在施工期间须针对周边情况做好防尘降噪工作，应遵守《中华人民共和国安全生产法》及地方政府和有关部门对施工场地交通、噪声、污水、现场环境卫生和场外污染等管理规定并办理有关手续。
（2）乙方须做好文明施工、安全生产，在施工过程中应完善文明施工措施，在施工过程中造成的相应安全事故由乙方全部承担，同时协调处理好与当地居民、周边单位的关系，如发生问题均由乙方负责协调处理，并承担相应费用及后果，并且有义务消除对甲方的不利影响。
第十条　验收
1、验收主体：甲方。
2、验收时间：履约验收条件达到时，甲方应当在5个工作日内启动履约验收工作，并向乙方发出《政府采购履约验收通知单》。
3、验收方式：甲方应当成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作。
4、验收内容：验收小组应当制定验收工作实施方案，按照方案开展验收，出具验收意见。
5、验收标准：应当符合政府采购合同约定、乙方响应文件的承诺、法律法规以及国家强制性标准等，对工程类采购项目，可以参照行业标准、专业标准等。
第十一条  争议的解决方式
1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；
（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。
2、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。
3、守约方于争议解决过程发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、律师费、鉴定费、差旅费、保全费、担保费等），应由违约方承担。
第十二条  其它约定
1、工程结算审计工作由甲方负责实施；如发生重大变更事项及超采购预算时，必须经甲方批准后方可实施。工程结算审定价超预算部分如无正常合法手续的，概不支付、结算。
2、工程施工管理、竣工验收工作由甲方负责组织实施。
3、乙方必须注意确保安全生产、文明施工；如发生违法乱纪及人身伤亡等事故，一切责任均由乙方负责并承担一切损失。
4、补充图纸和指示：甲方有权向乙方发出任何图纸变更或指令，乙方应无条件遵照执行。其他未尽事宜详见竞争性磋商文件、磋商响应文件。
第十三条  附则
1、本合同一式伍份，甲方执贰份，乙方执贰份，政府采购代理公司壹份。
2、本合同履行完成后自动终止。
第十四条  诚实信用 
1、乙方应诚实信用，严格按照竞争性磋商文件要求和磋商承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第十五条  合同生效及其他
1、本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。
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附件1：
工程质量保修书

发包人（全称）：常州市武进区市政公用事业管理处
承包人（全称）：常州市嘉晖照明工程有限公司 
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就2026-2027年度照明设施零星迁改（工程全称）签订工程质量保修书。
[bookmark: _Toc5072][bookmark: _Toc514750269]一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
按合同承包范围内容。
[bookmark: _Toc4221][bookmark: _Toc514750270]二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；
3．装修工程为2年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
6．给排水设施、道路等配套工程为2年；
7．其他项目保修期限约定如下：本项目质保期为2年，从合同期内最后1项照明设施零星迁改验收合格后起算。
[bookmark: _Toc514750271][bookmark: _Toc10698]三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
[bookmark: _Toc514750272][bookmark: _Toc6677]四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
[bookmark: _Toc514750273][bookmark: _Toc5647]五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
[bookmark: _Toc514750274][bookmark: _Toc30529]六、双方约定的其他工程质量保修事项：质量保修金约定：①质量保修金为审定价的3%；②质量保修金在质保期内无利息，质保期满无质量异议后支付。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

	发包人(公章)：
	承包人(公章)：

	地址：常州市广电西路178号
	地址：常州市武进区延政西路与湖滨路交界处嘉晖大厦

	法定代表人(签字)：
	法定代表人(签字)：

	委托代理人(签字)：
	委托代理人(签字)：

	电话：
	电话：0519-68862385

	传真：
	传真：0519-68862385

	开户银行：
	开户银行：常州农行武进高新技术产业开发区支行 

	账号：
	账号：10603001040002072

	邮政编码：
	邮政编码：213000




附件2：
施工安全协议书

为在2026-2027年度照明设施零星迁改（项目名称）   /   标段施工总承包合同的实施过程中营造安全、文明的施工环境，切实搞好本合同段的安全管理工作，本项目发包人常州市武进区市政公用事业管理处（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人常州市嘉晖照明工程有限公司 （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：
一、发包人职责
1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2.按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
4.组织召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
5.组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各项安全隐患。
6.施工前组织对承包人现场交通安全及地下管线等现场情况交底。
7.制定安全生产文明施工管理考核细则或办法，对承包人施工期间进行阶段性考核和完工考核，及时对承包人进行考核奖惩。
二、承包人职责
1．严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《中华人民共和国劳动法》和施工安全技术规范等有关安全生产的规定；认真学习并严格执行发包人关于安全生产管理规定；严格执行发包人关于本项目的安全文明管理考核细则或办法；认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2．坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3．承包人应建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的农民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按住建行业规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
4．承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5．承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员。经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
6．承包人在特殊天气（暴雨、台风、雷电、降雪、冰冻等）时需做好安全防护工作，防护好相关工作物品及人员安全、由于防护措施不力导致财产损失及人身损害等后果，全部由承包人承担。对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。
7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
9．各类作业场地和加工车间及材料仓库，应配置齐全各类安全标志标识等设施；临时配电(包括发电)接电及施工用电要规范，施工用油品临时仓库现场设置要符合规定，各类机械停放要整齐规范，防火防盗措施要到位。
10. 场地施工重视降排水工作，沟槽及基坑开挖符合施工规范，基坑支护防护措施应根据实际情况设置到位。
11. 夜间施工各类警示标志、警示灯具应齐全有效，满足夜间施工的灯光照明设置到位，严禁夜间疲劳施工。
12. 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
13．承包人必须按照本工程项目特点，组织制订本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报发包人和有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
14. 安全生产费用按照地方规定及住建行业的相关规定使用和管理。
15. 承包人在施工中应特别重视原有设施的安全，承包人方案编制及现场措施落实均应强调对原有设施的安全保护，禁止施工造成原有设施的破坏。
16. 施工前应探明地下管线等设施，做好相应的安全保护措施；土方开挖装卸现场、运输沿线、弃土区均应规范作业，做好原有设施财产保护。
17.注重施工环境保护，做好扬尘管控，现场施工，材料运输和土方开挖、装卸、运输、弃置等各个施工环节均不得扰民和污染环境。
18. 承包人应服从监理人及发包人现场管理，认真执行发包人安全管理要求和规章管理制度，不得影响其他单位正常生产，作业过程中不得损坏其他单位的设备设施，如有损坏情况，按原样修复或照价赔偿。
19. 承包人接电、接水由发包人或发包人指定人员操作。未经发包人同意，承包人不准擅自动用或移动相关设备设施及安全防护设施，否则所发生的一切后果由承包人承担。
20. 承包人应严格按照规范操作使用各类机械设备设施，严禁违章作业，尤其是基坑开挖、道路机械化作业、设备装拆、管桩打设、起重装卸、电力电动设施操作、高空安装等。
21. 开展施工现场危险源识别和登记工作，进行危险源普查、识别，根据国家规定，规范危险源管理。
22. 承包人应重视安全生产标准化建设工作，促进工程建设管理安全生产工作的规范化、标准化，逐步实现安全生产常态化管理。
23. 承包人应严格执行当地疫情防控部门的要求，认真落实疫情管控措施。施工现场要实行封闭管理，生活区、办公区、施工区要分区管控。现场备足防护用品，加强疫情防控组织；建立参建人员健康管理信息台账，严禁雇用无健康信息的劳务人员和需要隔离观察的劳务人员；强化参建人员流动管理，严格管控从中、高风险区来常人员。
24.确保专项安全生产费用足额到位，合理用于事故隐患治理、危险源监控，以及安全教育培训、奖励等的投入；建立健全安全管理台账，完善安全生产投入机制，确保隐患治理、安全工作经费，改善安全生产条件；按规定及时办理工程安全生产责任险和工伤保险。
25. 认真做好安全档案资料的管理。建立职责范围内的安全台账，将安全会议、相关文件、隐患排查治理、安全宣传教育培训、应急救援等资料，归类建档，妥善保存。
26. 承包人应做好施工区交通组织，减少对其他单位工作生活的影响。场内临时道路根据需要设置交通标志标牌。在弯道、交叉路口等复杂危险路段应设置减速、危险等警示标志及防护设施。施工期间应保持道路畅通，不得在行车道上放置设备物料。场内道路需要占用、挖掘或跨越、穿越道路施工时，应有临时通行和保护安全措施，并设有醒目的安全标志，夜间应设警示灯。
三、违约责任
1.承包人应按照发包人安全文明相关管理考核细则规定接受处罚或缴纳违约金。
2.承包人随时接受发包人及有关部门的安全检查，对查出的问题，发包人有权提出责令整改意见，承包人按发包人提出的要求立即整改，对承包人违反安全承诺未能及时整改到位或拒不整改的，发包人有权拒绝承包人继续进行施工，且不承担任何违约责任，并且有权就造成的损失要求承包人承担赔偿责任，赔偿范围除发包人因此承担责任的损失外包括但不限于发包人为此发生的律师费、诉讼费、保全费等一切费用。
3.承包人全面负责作业区域的安全管理工作，因承包人作业导致在施工区域内发生的一切安全事故和原有设施损坏事故，所造成的后果和经济损失由承包人全面负责处理和承担全部损失。承包人发生事故对发包人及用户单位及其他第三方造成直接或间接的经济损失由承包人全部承担，若因此导致发包人担责受损的，则发包人有权向承包人追偿，追偿范围除发包人因此承担责任的损失外包括但不限于发包人为此发生的律师费、诉讼费、保全费等一切费用。
四、本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位公章后生效。
五、本合同正本一式二份，副本 六 份，合同双方各执正本一份，副本 三 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

	发包人（盖章）：
	承包人（盖章）：

	法定代表人
或其授权的代理人：  （签  字）
	法定代表人
或其授权的代理人：  （签  字）

	年   月  日
	年   月  日








附件3：
[bookmark: 廉洁协议]廉洁协议

委托人（甲方）：常州市武进区市政公用事业管理处
受托人（乙方）：常州市嘉晖照明工程有限公司 

为了在本项目建设工程、货物采购及各类购买服务中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为发生，根据国家和本市各项规定和廉洁从业的规范要求，结合实际，特订本协议如下：
1. 甲乙双方应当自觉遵守国家和常州市有关廉洁自律各项规定，以“公开、公平、公正”为原则开展业务工作。
2. 甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。
3. 甲方工作人员不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。
4. 甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。
5. 甲方工作人员不得接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供的方便。
6. 甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方项目有关的材料及货物供应、工程分包及购买服务等经济活动。
7. 乙方应当通过正常途径开展业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。
8. 除合同中已确定的培训、考察外，乙方不得以洽谈业务、签订合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性场所。
9. 乙方不得为甲方单位和个人购置、提供交通工具、家电、办公用品等物品。
10. 乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导及职能部门或者甲方上级主管机关举报。甲方不得以任何借口对乙方进行报复。
11. 甲方发现并查实乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方项目合同价1—5%的违约金。由此给甲方造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方予以追缴。同时，甲方可单方面终止与乙方签订的合同，且乙方在三年内不得参加甲方及其所属企事业单位有关项目的招投标活动。
12. 甲乙双方若存在违反本协议规定之外且与项目有关的其他不廉洁行为，按本协议第十、第十一条款规定处理。
13. 本协议作为《2026-2027年度照明设施零星迁改施工合同》的附件，具有与其同等的法律效力。
14. 本协议在招投标过程中可参照执行。

委托人：	（盖章）	受托人：	（盖章）	
法定代表人或其授权	法定代表人或其授权
的代理人：（签字）	的代理人：（签字）
附件4：
	照明设施零星工程派工单

	零星工程名称
	
	日  期
	

	施工单位
	
	相关人员签字
	

	派工单内容
（具体要求，
完成时间等）
	


	完成情况
	




附件5：
工程量签证单
施工单位：                                                   合同号：              
	项目名称
	

	工
程
数
量
	


	施工单位
	   
                        承包单位项目经理部（章）：                    
                           项目经理：            日期：           

	监理单位
意见
	

                  项目监理机构（章）：                         
                           监理工程师：          日期：         

	审计单位
意见
	                             审计单位代表：         日期：          

	项目管理
意见
	项目管理代表：    日期：
	建设单位
意见
	建设单位代表：      日期：          


监理单位：                                                   编  号：              


附件:6：
竣 工 验 收 证 书                    
	工程名称
	
	竣工验收
日期
	
	开竣工
日期
	

	施工单位
	
	合同造价
	
	施工决算
	

	验收范围
及数量
	

	对工程的
质量评价
	工程已按设计及施工合同要求施工完成，工程质量符合相关规范、标准、设计及施工合同要求，验收合格。

	存在问题及
处理意见
	

	

参加竣工验收单位
	施工单位
	监理单位
	建设单位
	设计单位
	勘查单位
	邀请单位（项目管理）

	
	技术负责人：
企业经理：
（签字）
         
（公章）
	总监理工程师：
单位负责人：
（签字）
         
（公章）
	工地代表：
单位负责人：
（签字）
         
（公章）
	参加人员：
（签字）


（公章）
	参加人员：
（签字）


（公章）
	参加人员：
（签字）


（公章）



附件7-1：
政府采购履约验收通知单（参考样本）
供应商：
	采购人
	

	项目名称
	

	合同名称
	

	合同编号
	
	合同金额
	

	验收时间
	
	验收地点
	

	联系人
	
	联系电话
	

	履约验收方案及工作要求

	






单位公章
 年  月  日



附件7-2：
政府采购履约验收书参考样本(工程类)
	采购人
	
	项目名称
	
	合同名称
	

	供应商
	
	项目及合同编号
	
	合同金额
	

	验收时间
	
	验收地点
	
	验收组织形式
	□验收小组验收
  □采购代理机构验收

	验收内容
	施工内容
	施工进度
	施工质量
	施工人员
配备情况
	施工设备
配备情况
	安全文明标准

	
	合格□ 
不合格□
	合  格□
不合格□
	合  格□
不合格□
	合  格□
不合格□
	合  格□
不合格□
	合  格□
不合格□

	存在问题和
改进意见
	

	最终结论
	合  格□                              不合格□

	验收小组成员
签字
	

	采购人意见

经办人：               负责人：                   （采购人公章）

	
供应商确认：

（单位公章或授权代表签字）


说明：1.该表为工程类项目履约验收的参考样表，采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整。
2.未委托采购代理机构开展履约验收工作的，无需填写“采购代理机构意见”。
附件8：
报价清单
	序号
	项次
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	投标单价
（元）

	1
	1
	土方、管道、基础、余方弃置
	
	
	

	2
	
	人工挖沟槽土方【人工挖沟、槽土方,三类土,深度2m以内】
	m3
	1.000
	81.19 

	3
	
	人工回填方【槽、坑填土夯实;】
	m3
	1.000
	21.08 

	4
	
	人机配合挖沟槽土方【挖沟、槽土方,三类土,深度2m以内，人机配合比1：9】
	m3
	1.000
	12.53 

	5
	
	人机配合回填方【槽、坑填土夯实;】
	m3
	1.000
	15.92 

	6
	
	人行道板下电缆沟开挖及恢复【宽0.5m，深0.55m（5cm道板+20cm混凝土+30cm两灰），C25砼恢复20CM】
	m2
	1.000
	276.60 

	7
	
	过路管电缆沟开挖及恢复【宽0.5m，深0.7m（10cm沥青+30cm混凝土+30cm两灰），C25砼恢复70CM;沥青层由道路施工单位恢复】
	m2
	1.000
	502.63 

	8
	
	余方弃置【余土外运，堆场运距自行考虑,含垃圾处置费;】
	m3
	1.000
	45.00 

	9
	
	电缆保护管【硬塑料管地埋敷设 PE75】
	m
	1.000
	71.39 

	10
	
	电缆保护管【硬塑料管地埋敷设 PE63】
	m
	1.000
	58.98 

	11
	
	电缆保护管【硬塑料管地埋敷设 PE50】
	m
	1.000
	42.61 

	12
	
	电缆保护管【硬塑料管地埋敷设 PE32】
	m
	1.000
	26.48 

	13
	
	管道包封【电缆沟混凝土包封;C25;】
	立方
	1.000
	559.57 

	14
	
	庭院灯基础【路灯施工定位 灯高4m以内;人工挖电杆坑 三类土坑深1m以内;基础构件制作;基础预埋件安装 法兰直径400mm以内;浇注C25无筋混凝土基础，400*400*1000;】
	套
	1.000
	830.52 

	15
	
	路灯基础【路灯施工定位 灯高15m以内;人工挖电杆坑 三类土坑深2m以内;基础构件制作;基础预埋件安装 法兰直径400mm以内;浇注C25无筋混凝土基础600*600*1500;】
	套
	1.000
	1429.76 

	16
	
	12米投光灯基础【路灯施工定位 灯高15m以内;人工挖电杆坑 三类土坑深2m以内;基础构件制作;基础预埋件安装 法兰直径400mm以内;浇注C25无筋混凝土基础800*800*1500;】
	套
	1.000
	1703.23 

	17
	
	16米中杆灯或步道灯基础【路灯施工定位 灯高15m以内;人工挖电杆坑 三类土坑深2m以内;基础构件制作;基础预埋件安装 法兰直径800mm以内;浇注C25无筋混凝土基础1000*1000*2000;】
	套
	1.000
	3410.68 

	18
	2
	牵引管
	
	
	 

	19
	
	电缆保护管【牵引管施工;1*PE75;费用单根计算;含管材费;最高不超过8根】
	m
	1.000
	109.45 

	20
	3
	敷设电缆、制作电缆头
	
	
	 

	21
	
	电缆【铜芯电缆穿管敷设;电缆型号:YJV-3*4】
	m
	1.000
	35.73 

	22
	
	电缆【铜芯电缆穿管敷设;电缆型号:YJV-3*6】
	m
	1.000
	42.71 

	23
	
	电缆【铜芯电缆穿管敷设;电缆型号:YJV-5*4】
	m
	1.000
	45.74 

	24
	
	电缆【铜芯电缆穿管敷设;电缆型号:YJV-5*6】
	m
	1.000
	57.55 

	25
	
	电缆【铜芯电缆穿管敷设;电缆型号:YJV-5*10】
	m
	1.000
	80.23 

	26
	
	电缆【铜芯电缆穿管敷设;电缆型号:YJV-5*16】
	m
	1.000
	111.87 

	27
	
	电缆【铜芯电缆穿管敷设;电缆型号:YJV-5*25】
	m
	1.000
	162.22 

	28
	
	电缆终端头【干包式电力电缆终端头制安 1KV以下截面35mm2以内】
	个
	1.000
	167.97 

	29
	
	电缆中间头【干包式电力电缆中间头制安 1KV以下截面35mm2以内】
	个
	1.000
	247.02 

	30
	4
	制作电缆井
	
	
	 

	31
	
	砌筑井【300*450手孔井;复合井盖;具体做法详见图纸】
	座
	1.000
	833.71 

	32
	
	人（手）孔井【人孔井;φ700复合井盖;具体做法详见图纸】
	座
	1.000
	2292.68 

	33
	
	人（手）孔井【圆井;;φ700复合井盖;具体做法详见图纸】
	座
	1.000
	1563.18 

	34
	5
	移位安装路灯
	
	
	 

	35
	
	庭院灯安装【移位安装原路灯;灯基础包封】
	套
	1.000
	343.20 

	36
	
	单挑灯安装【移位安装原路灯;灯基础包封】
	套
	1.000
	268.87 

	37
	
	双挑灯安装【移位安装原路灯;灯基础包封】
	套
	1.000
	406.70 

	38
	
	12米投光灯安装【移位安装原路灯;灯基础包封】
	套
	1.000
	2401.68 

	39
	
	16米投光灯安装或中国馆步道灯【移位安装原路灯;灯基础包封】
	套
	1.000
	3696.86 

	40
	6
	路灯拆除费
	
	
	 

	41
	
	拆除庭院灯【拆除原路灯;运输至指定地点存放】
	套
	1.000
	335.76 

	42
	
	拆除单挑灯【拆除原路灯;运输至指定地点存放】
	套
	1.000
	310.09 

	43
	
	拆除双挑灯【拆除原路灯;运输至指定地点存放】
	套
	1.000
	358.48 

	44
	
	拆除12米投光灯【拆除原路灯;运输至指定地点存放】
	套
	1.000
	1056.06 

	45
	
	拆除16米投光灯或中国馆步道灯【拆除原路灯;运输至指定地点存放】
	套
	1.000
	1954.68 

	46
	
	拆除混凝土结构【拆除有筋混凝土基础】
	m3
	1.000
	454.91 

	47
	7
	安装新灯
	
	
	 

	48
	
	常规照明灯【路灯1，安装庭院灯(主材费另计);熔断器安装;挂线板制作安装;基础包封;路灯杆号编号;】
	套
	1.000
	265.83 

	49
	
	常规照明灯【路灯2，安装单挑灯灯杆(主材费另计);安装单挑灯灯具及光源（主材费另计）;熔断器安装;挂线板制作安装;基础包封;路灯杆号编号;】
	套
	1.000
	500.98 

	50
	
	常规照明灯【路灯3，安装双挑灯灯杆(主材费另计);安装双挑灯灯具及光源（主材费另计）;熔断器安装;挂线板制作安装;基础包封;路灯杆号编号;】
	套
	1.000
	674.20 

	51
	
	中杆照明灯【路灯4，安装12米三火投光灯灯杆(主材费另计);安装投光灯灯具及光源（主材费另计）;熔断器安装;挂线板制作安装;基础包封;路灯杆号编号;】
	套
	1.000
	2523.21 

	52
	
	中杆照明灯【路灯5，安装16米六火投光灯灯杆或中国馆步道灯(主材费另计);安装投光灯灯具及光源（主材费另计）;熔断器安装;挂线板制作安装;基础包封;路灯杆号编号;】
	套
	1.000
	3890.00 

	53
	8
	接地、调试
	
	
	 

	54
	
	接地极【角钢接地极制安 普通土;】
	根
	1.000
	182.02 

	55
	
	接地母线【接地母线敷设BV-25mm2;】
	m
	1.000
	24.13 

	56
	
	接地极安装调试【接地极调试】
	根
	1.000
	347.90 

	57
	9
	材料费
	
	
	0.00 

	58
	
	常规照明灯【路灯1，3.5m庭院灯;含灯杆、灯具、飞碟型，灯杆壁厚3mm】
	套
	1.000
	2970.05 

	59
	
	常规照明灯【路灯2，3.5m庭院灯;含灯杆、灯具、常规灯型，灯杆壁厚3mm】
	套
	1.000
	1875.82 

	60
	
	常规照明灯【路灯3，7m单挑灯;一体成型，“豆芽菜形式”，松绿砂纹，壁厚4mm】
	套
	1.000
	1646.56 

	61
	
	常规照明灯【路灯4，8m单挑灯;一体成型，“豆芽菜形式”，松绿砂纹，壁厚4mm】
	套
	1.000
	1823.72 

	62
	
	常规照明灯【路灯5，9m单挑灯;一体成型，“豆芽菜形式”，松绿砂纹，壁厚4mm】
	套
	1.000
	2115.51 

	63
	
	常规照明灯【路灯6，10m单挑灯;一体成型，“豆芽菜形式”，松绿砂纹，壁厚5mm】
	套
	1.000
	2813.73 

	64
	
	常规照明灯【路灯7，12m单挑灯;一体成型，“豆芽菜形式”，松绿砂纹，壁厚5mm】
	套
	1.000
	3386.91 

	65
	
	常规照明灯【路灯8，13m单挑灯;一体成型，“豆芽菜形式”，松绿砂纹，壁厚5mm】
	套
	1.000
	3595.33 

	66
	
	常规照明灯【路灯9，8m双挑灯;一体成型，“豆芽菜形式”，松绿砂纹，壁厚4mm】
	套
	1.000
	2115.51 

	67
	
	常规照明灯【路灯10，9m双挑灯;一体成型，“豆芽菜形式”，松绿砂纹，壁厚4mm】
	套
	1.000
	2428.16 

	68
	
	常规照明灯【路灯11，10m双挑灯;一体成型，“豆芽菜形式”，松绿砂纹，壁厚5mm】
	套
	1.000
	3105.53 

	69
	
	常规照明灯【路灯12，12m双挑灯;一体成型，“豆芽菜形式”，松绿砂纹，壁厚5mm】
	套
	1.000
	3866.27 

	70
	
	中杆照明灯【路灯13，12m投光灯;一体成型，松绿砂纹，壁厚5mm】
	套
	1.000
	4210.17 

	71
	
	中杆照明灯【路灯14，16m投光灯;一体成型，松绿砂纹，两截杆，上部壁厚5mm，下部壁厚6mm】
	套
	1.000
	9691.74 

	72
	
	常规照明灯【灯具LED50W】
	套
	1.000
	792.02 

	73
	
	常规照明灯【灯具LED70W】
	套
	1.000
	970.22 

	74
	
	常规照明灯【灯具LED80W】
	套
	1.000
	1069.25 

	75
	
	常规照明灯【灯具LED90W】
	套
	1.000
	1146.34 

	76
	
	常规照明灯【灯具LED100W】
	套
	1.000
	1188.02 

	77
	
	常规照明灯【灯具LED120W】
	套
	1.000
	1354.76 

	78
	
	常规照明灯【灯具LED140W】
	套
	1.000
	1458.97 

	79
	
	常规照明灯【灯具LED180W】
	套
	1.000
	1604.88 

	80
	
	常规照明灯【灯具LED200W】
	套
	1.000
	1823.72 

	81
	
	常规照明灯【灯具LED250W】
	套
	1.000
	2376.05 

	82
	
	常规照明灯【投光灯灯具LED100W】
	套
	1.000
	969.19 

	83
	
	常规照明灯【投光灯灯具LED160W】
	套
	1.000
	1563.18 

	84
	
	常规照明灯【路灯单灯控制器】
	套
	1.000
	312.63 

	85
	
	常规照明灯【投光灯单灯控制器】
	套
	1.000
	312.63 

	86
	
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	1.000 
	4495.49 

	87
	
	灯杆翻新费（除锈，除旧漆，重新喷涂漆）
	根
	1.000
	405.00 

	88
	
	灯杆检测费（常规项检测）
	根
	1.000
	2340.00 

	89
	
	电缆检测费（常规项检测）
	项
	1.000 
	2340.00 

	90
	
	灯具检测费（光学、性能检测）
	套
	1.000
	4140.00 




附件9：
灯具、电缆、灯杆投标品牌一览表

	序号
	材料、设备
	投标厂家
	投标品牌
	备注

	1
	灯具
	普罗斯电器(中国)有限公司
	普罗斯
	/

	
	
	昕诺飞(中国)投资有限公司
	飞利浦
	/

	2
	电缆
	无锡江南电缆有限公司
	江南
	/

	
	
	远程电缆股份有限公司
	远程
	/

	3


	灯杆
	普罗斯电器(中国)有限公司
	普罗斯
	/

	
	
	常州松乾照明科技有限公司
	松乾照明
	/




