

政府采购货物买卖合同




项目名称：宿迁学院新校区食堂设备采购项目（分包一）
合同编号：                             
甲    方：宿迁学院
乙    方：江苏金立餐饮设备有限公司
签订时间：                             






使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
    2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
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第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：宿迁学院
乙方（全称）：江苏金立餐饮设备有限公司（供应商）
依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
1. 采购项目名称：宿迁学院新校区食堂设备采购项目（分包一）
         采购项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0091
（2）采购计划编号：无 
（3）项目内容：
     采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
    （4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购
（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商
                  询价 单一来源 框架协议 其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否
        本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否
        若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否
        中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否
        中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否
（7）合同是否分包：是       否
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否
（9）是否涉及进口产品： 是       否
    （10）是否涉及节能产品： 是       否   感应龙头、冷热水龙头、洗地龙头、花洒龙头
是否涉及环境标志产品： 是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                强制采购       优先采购             否
是否涉及绿色产品：  是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
              强制采购       优先采购         否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
是       否      不涉及
1. 合同金额
（1）合同金额小写：9589800.00元
                 大写：玖佰伍拾捌万玖仟捌佰元整
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
签订合同后，采购人支付合同总价款的30%作为预付款。货到现场，将由第三方专业检测机构进行抽样检测（检测费用由中标供应商支付）。对厨具进行破坏性抽检，对基材、五金配件及各项指标是否按照招标文件要求进行检测抽查。厨具安装调试结束，采购人验收合格后，付至合同总价款的100%。
注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用预付款规定。
1. 合同履行
（1）起始日期：接到采购人通知后100日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装及调试并验收合格交付采购人使用。
（2）履约地点： 采购人指定地点 
（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否
 供应商中标后需缴纳合同金额10%作为履约保证金，验收合格后无息退还履约保证金。如供应商未能履行合同规定义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。
1. 合同验收
1. 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织
     验收主体：宿迁学院
     是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否
是否邀请专家参加验收：是  否
是否邀请服务对象参加验收：是  否
是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否
是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否
是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
否
验收组织的其他事项：  无    
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起30日内组织验收）。 
（3）履约验收方式：一次性验收  分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：甲方在收到申请后的30日内组织验收，若验收无问题，则签署验收单。
（5）履约验收的内容：1、投标人需提供质保书、保修证明等书面资料，货号须与采购文件相符，并按国家制造和安装的标准要求检测验收。另外如双方对验收结果有分歧，则以法定检测机构出具的检验结果为准，检验费由成交单位负责。
2、在设备性能测试和试运行期间所暴露的问题获得买方满意的解决。
3、中标人在交货时，需向采购人提供移交清单和合格证。
4、技术规范要求中提到的技术资料、工具、备件等按规定的数量移交。
5、接受采购人对所有厨房设备进行抽样检测或全部检测（检测单位由采购人指定）。若检测结果不符合参数要求，同意退货，并承担不合格产品的100%惩罚性赔偿以及全部检测费用。检测合格的相关检测费用由采购人支付。
所有设备验收根据招标文件采购清单中对应参数进行验收。不锈钢调理类、水池类、烟罩类、风管类：抽检不锈钢板材及管材厚度（2.0mm实厚≥1.75mm、1.5mm实厚≥1.38mm、1.2mm实厚≥1.08mm、1.0mm实厚≥0.88mm），不锈钢板材及管材金属成分（Ni≧8％）。
6、投标产品所选用主材、辅材须达到或超过本招标文件和国家相关规定的要求。采购人在认为有必要时可对中标产品相应主材、辅材进行检测。如检测不符合国家相应标准或招标文件中设定的标准，将判定所供设备不合格，同时中标人必须承担由此给采购人造成的损失；如检测符合国家相应标准或招标文件中设定的标准，其检测费用由采购人承担。
（6）履约验收标准：详见招标文件第四章采购需求。
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否
（8）履约验收其他事项： 按照校方要求执行。
1. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件、图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
1. 合同生效
本合同自签订之日起生效。
1. 合同份数
本合同一式陆份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份，均具有同等法律效力。

	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	宿迁学院
	单位名称（公章或合同章）
	江苏金立餐饮设备有限公司

	地址
	
	地址
	江苏省常州市新北区汉江西路118号2号楼

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	开户名称
	江苏金立餐饮设备有限公司

	
	
	统一社会信用代码
	91320411MA7E0U717N

	
	
	开户银行
	江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市新桥支行

	
	
	银行账号
	1102700000018396

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。



第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下简称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下简称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
1. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供的货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
1. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方应在运输到达之前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1 质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4 其他违约责任根据项目实际需要，按【政府采购合同专用条款】规定执行。
1. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，通过传真或快递送达本合同中规定的对方的地址，并办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
1.  合同未尽事项
23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	1.乙方提供的货物必须符合招投标文件要求，且对其所提供货物应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利(包括知识产权)的义务，且乙方所提供的货物必须符合招标文件要求，符合国家有关规定和行业通行标准并能够提供货物合格证书。乙方应保证货物中的软件产品或货物中所载有的软件系统具有计算机软件著作权登记证书，符合《中华人民共和国网络安全法》《软件产品管理办法》等相关法律法规要求，且不会侵犯任何第三方权利，否则由此引起的所有责任由乙方单方承担，甲方不承担任何责任。除非事先另有说明，乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并保证货物在正常使用和保养条件下，符合其产品的质量保证要求。在使用过程中，甲方一旦发现乙方所提供的货物不是原装合格正品，并经查实后，乙方必须无条件接受退货，并按本合同约定价格将货款全额退还甲方，除此以外，甲方还保留按有关规定进一步索赔的权利。2.乙方应根据甲方的要求(包括招标文件和本合同约定的要求)，严格按照经甲方认可的设计图纸、布局图或做法说明安装调试货物和配套装饰装修，并应在安装和配套装饰装修过程中严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定和乙方投标响应文件承诺的项目实施方案等。乙方在作业过程中出现的安全事故，由乙方承担全部责任。安装调试过程中，乙方应无条件负责对现场的一切设施和工程成品进行保护，在不影响安装进度的前提下，无条件配合甲方关于安装时间等安排，在约定时间内文明规范施工，避免对施工区域内正常教学、工作、生活秩序等的不良影响，如因乙方安装、施工不规范或其他违反法律法规的行为造成甲方、甲方师生或其他方财产损失或人身伤害的，则由乙方承担全部损失赔偿责任及其他相关法律责任。安装调试结束后，乙方必须及时完成安装现场及周边环境的恢复清理，确保完工后安装现场及周边环境的整洁美观且无安全隐患，相关费用已包含在本合同总价款中，甲方不再额外支付费用。3.如因乙方运输、安装、后期维保或产品质量问题而发生事故造成甲方或第三方的人身伤害或财产损失，包括出现质量责任事故导致甲方被第三方索赔或遭受国家有关部门处罚情形的，凡经国家认可的技术监督部门或专业检测机构认定是乙方责任的，乙方均应承担全部赔偿责任，包括对甲方及第三方因此蒙受的所有直接或者间接的损失给予赔偿。同时，若造成本合同项下及甲方物品损毁的，乙方负责恢复原样，如无法复原则按被损坏物品市场价格1倍向甲方进行赔偿，并向甲方支付合同价20%违约金。
4.因产品质量问题、产品故障或可归责于乙方的其他原因给甲方的使用造成不便的，包括厂家不能及时进行维修或服务等方面存在欠缺等情形，则由乙方根据甲方的具体要求对相关产品进行免费维修或更换，甲方因此蒙受损失的，乙方还须作出相应赔偿，赔偿范围包括甲方的直接损失和间接损失。
5.本合同货物及相关伴随/售后服务由乙方负责直接向甲方供应，乙方不得分包或转包给他人。如存在未经甲方同意的分包或转包行为，甲方有权单方面解除合同，并没收履约保证金，届时乙方还须向甲方支付本合同价款的20%的违约金。若乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还须继续承担损失赔偿责任。
以上条款中乙方的责任承担期限不受甲方已收货且出具验收确认书的限制。
6.乙方指定周文生（电话：18360434996）为项目经理，由其全面负责本合同履行过程中与甲方确认到货情况、安排货物安装调试、参与验收、售后服务等事宜，乙方对其项目经理在本合同履行过程中向甲方出具的任何签名文件或材料均予以认可。若乙方前述项目经理发生变化，应及时以书面方式通知甲方。
7.乙方应按招标文件和投标文件列明的项目实施方案（含本项目实施总进度计划、安装方案、安装配置、拟投入的劳动力计划、人员培训等内容）进行供货、安装调试和培训等，以确保项目按本合同约定如期完成。甲方向乙方免费提供适当的物品堆放场地，但物品保管由乙方自行负责。
8.乙方应按投标文件列明的项目实施质量安全保障措施进行项目实施，相关措施应确保安装质量、安全、环境保护、文明施工、成品保护等，严格执行安装规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受监督检查和管理，做到工完、料尽、场地清，确保货物安装的质量符合国家有关标准，确保项目实施期间零安全事故，确保不对甲方环境造成损坏。乙方履行本合同约定义务时不得破坏甲方原有的消防设施，如破坏，则恢复产生的费用由乙方自行承担。如消防设施需要变动的，须提前征得甲方书面同意，并按照《中华人民共和国消防法》和《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等法律法规，严格执行建设工程消防审查验收和备案制度。9.项目实施人员在甲方场地期间应服从甲方的安全保卫规章制度和相应部门的管理。乙方工作人员的安全、施工中所造成的一切安全事故、意外伤亡事故或火灾事故及施工中涉及的物品安全等均由乙方负责，并赔偿由此给甲方和第三方造成的一切损失，甲方不承担项目实施过程中所产生的任何安全责任。
10.乙方应按投标文件列明的具体人员配备方案进行项目实施，各具体岗位职责分工明确，人员配备应包括项目经理、质量负责人、具体安装人员等，人员应配备充分并具有安装的丰富经验，能确保满足本项目的需求。乙方须指定专职的项目经理，由其负责本项目所有的组织实施、沟通协调等，是该项目到货确认、安装组织、实施安全、货物质量和安装质量等管理内容的责任人。11.乙方工作人员必须严格遵守甲方管理规章制度，文明施工，礼貌待人，妥善保护施工场所内的所有物品、人员人身及财产安全。因乙方原因造成本合同项下及甲方或施工场所内的物品损毁的，乙方负责恢复原样，如无法复原则按被损坏物品原价进行赔偿。

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	乙方履行合同义务在先，甲方履行合同义务在后。

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	

	
	指定现场
	宿迁学院

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	

	第二节
第7.3款
	保险要求
	由乙方自行承担，已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	自验收合格之日起提供3年免费质保。

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	质保期内，如在使用过程中发生问题等，则乙方在接到甲方提出的维修维保要求通知后，应于2小时内电话响应，对甲方的服务要求提出解决方案，经确认如有需要，技术人员须在12小时内到达甲方现场，并于12小时内完成维修维保工作；重大问题或其他无法迅速解决的问题应在48小时内解决或提出明确解决方案，否则乙方应赔偿甲方相应损失。

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	签订合同后，采购人支付合同总价款的30%作为预付款。货到现场，将由第三方专业检测机构进行抽样检测（检测费用由中标供应商支付）。对厨具进行破坏性抽检，对基材、五金配件及各项指标是否按照招标文件要求进行检测抽查，厨具安装调试结束，采购人验收合格后，付至合同总价款的100%。

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	1.未经甲方书面认可，逾期交货；
2.乙方未能遵守甲方有关管理制度和规定，在货物运输、安装调试、维修维保等过程中未服从甲方管理，给甲方或第三人造成伤害或财产损失，如履约保证金不足以弥补甲方和第三人的损失，乙方承担继续赔偿责任。3.乙方不参与验收、故意拖延验收，货物验收不合格。
4.乙方未及时按招标文件、投标文件和合同约定提供货物质保服务。

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	1.自甲方最终书面确认验收合格之日，甲方确认无质量问题且乙方无违约情形后将履约保证金无息退还给乙方。具体退还时间以甲方内部审批流程通过后实际退还的时间为准。2.无逾期退还履约保证金的违约金。

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	按招标文件的要求和乙方投标响应执行。

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	按相关法律法规执行。

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	1.乙方对本合同约定货物提供终身维保服务，提供备品备件，以保证质保到期后及时维修和更换，乙方必须按成本价供应备品备件，且不再另外收取人工费。
2.乙方能提供及时、有效的售后服务。乙方须终身提供免费的应用咨询及技术帮助。如家具出现问题，乙方须在2小时内响应，提供电话指导、远程诊断、故障排除等服务，并保证能在12小时内上门维修。乙方应提供针对本项目的售后服务方案，配备相应的售后服务人员，售后人员姓名为周碧云（电话：13961413517），以确保项目要求的各项售后服务得以实现。
3.本合同约定的货物质保期内发生的一切质量问题由乙方负责免费处理，如所购家具有重大质量问题，由乙方负责包换、包退。4.质保期结束后，乙方继续免费提供各项技术支持和咨询，乙方必须按成本价供应备品备件，且不另外收取人工费。

	第二节
第15.1款
	修理、重做、更换相关具体规定
	乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	（1）乙方逾期交付货物的，每延迟一天按10000元/天累计计算向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值15%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。（2）乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	乙方理解甲方财务制度的特殊性，自愿放弃向甲方主张逾期付款利息。

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	（1）乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，则构成乙方违约，甲方有权单方解除合同，并没收乙方履约保证金。（2）如因乙方运输、安装、后期维保或产品质量问题而发生事故造成甲方或第三方的人身伤害或财产损失的，包括质量责任事故导致甲方被第三方索赔或遭受国家有关部门处罚，凡经国家认可的技术监督部门或专业检测机构认定是乙方责任的，则构成乙方违约，乙方应承担全部赔偿责任，包括对甲方及第三方因此蒙受的所有直接或者间接的损失；同时，造成本合同项下及甲方物品损毁的，乙方负责恢复原样，如无法复原则按被损坏物品市场价格向甲方进行赔偿，并向甲方支付合同价10%的违约金。
（3）产品因质量问题、产品故障或可归责于乙方的其他原因给甲方的使用造成不便的或任何不足的，包括乙方或乙方委托的维保机构不能及时进行提供质保服务或维修维保服务等方面存在欠缺等情形，则构成乙方违约，除由乙方或乙方委托的维保机构根据甲方的具体要求对相关产品进行免费维修或更换、提供维保服务外，每发生一次，乙方还应向甲
方支付2000.00元违约金，甲方有权从履约保证金中扣除前述违约金，履约保证金不足扣除或已退还乙方的，甲方有权要求乙方继续支付。（4）如因产品质量问题，致使设备不能有效使用运转时长超过48小时，则构成乙方违约，乙方自设备不能有效使用运转之日起，乙方应按每日2000.00元向甲方支付违约金，直至设备恢复正常使用之日。（5）乙方未能按照本合同要求提供相应质保服务的，甲方有权将乙方列入采购黑名单，以后将不予合作。

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
（1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为甲方所在地；
（2）向甲方所在地人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	无





附件：合同清单
	序号
	设备名称
	规格（mm）
	型号
	技术参数
	单位
	数量

	1
	冷藏库
	5800*6300*2750（外径）
	JY-LC-580/630
	1、配1套压缩机机组和冷风机组，压缩机制冷方式：风冷；冷媒：R404A；冷风机组采用SUS304不锈钢外壳，外壳厚度≥1.0mm，标准铜管铝翅片要求：铜管选用TP2磷脱氧铜，含铜量≥99.9%，铝翅片选用3003铝合金亲水箔，厚度≥0.15mm；
2、冷库板（墙板与天板）采用双面SUS304不锈钢，厚度≥0.8mm，圆角圆边。库板厚度：≥100mm。库板隔热材料具有阻燃性，满足B1级标准；
3、冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装；凸轮钩锁采用锌合金转轴，凸轮式偏心勾锁的拉力达到1.5 kPa以上，确保多次旋转也不会失去钩锁功能。每块库板的凸轮式偏心勾锁的数量定义为：长端每间隔800mm/个、宽端每间隔590mm/个；                                                                     
4、库门：尺寸1900*860，内/外0.8mmSUS304不锈钢板，金属板间发泡100mm厚聚氨基甲酸作绝缘材料，带自动闭门及锁死警报系统；并配套锌合金冷库平门拉手、内部安全锁；                
5、冷库门框均配置一根发热线(220V/50Hz)以防结露，自带过热保护装置，温度控制在65℃，当超过时会自动断开，防止门框温度过高而导致库门密封胶条发热变形，确保库门的气密性，门框发热线凹槽为可拆卸式，方便发热线更换；
6、冷库进门区域底板需进行加固处理；冷库板边缘预置橡胶密封垫；
7、功率/电压：≥2.5kW/380V；
	个
	1

	
	
	5350*6300*2750（外径）
	JY-LC-535/630
	
	个
	1

	
	
	2450*6300*2750（外径）
	JY-LC-245/630
	
	个
	1

	
	
	3850*4950*2750（外径）
	JY-LC-385/495
	
	个
	1

	
	
	3900*5000*2750（外径）
	JY-LC-390/500
	
	个
	1

	
	
	2900*3900*2750（外径）
	JY-LC-290/390
	
	个
	1

	2
	冷冻库
	5800*6300*2750
	JY-LD-580/630
	1、配1套压缩机机组和冷风机组，压缩机制冷方式：风冷；冷媒：R404A；冷风机组采用SUS304不锈钢外壳，外壳厚度≥1.0mm，标准铜管铝翅片要求：铜管选用TP2磷脱氧铜，含铜量≥99.9%，铝翅片选用3003铝合金亲水箔，厚度≥0.15mm；
2、冷库板（墙板与天板）采用双面SUS304不锈钢，厚度0.8mm，圆角圆边。库板厚度：≥100mm。库板隔热材料具有阻燃性，满足B1级标准；
3、冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装；凸轮钩锁采用锌合金转轴，凸轮式偏心勾锁的拉力达到1.5 kPa以上，确保多次旋转也不会失去钩锁功能。每块库板的凸轮式偏心勾锁的数量定义为：长端每间隔800mm/个、宽端每间隔590mm/个；                                                                       
4、库门：尺寸1900*860，内/外0.8mmSUS304不锈钢板，金属板间发泡100mm厚聚氨基甲酸作绝缘材料，带自动闭门及锁死警报系统；并配套锌合金冷库平门拉手、内部安全锁；                
5、冷库门框均配置一根发热线（220V/50Hz）以防结露，自带过热保护装置，温度控制在65℃，当超过时会自动断开，防止门框温度过高而导致库门密封胶条发热变形，确保库门的气密性，门框发热线凹槽为可拆卸式，方便发热线更换；
6、冷库进门区域底板需进行加固处理；冷库板边缘预置橡胶密封垫；
7、功率/电压：≥3.5kW/380v。
	个
	1

	
	
	4100*6300*2750
	JY-LD-410/630
	
	个
	1

	
	
	4750*6300*2750
	JY-LD-475/630
	
	个
	1

	
	
	3750*4950*2750
	JY-LD-375/495
	
	个
	1

	
	
	4400*5000*2750
	JY-LD440/500
	
	个
	1

	
	
	5550*3900*2750
	JY-LD-555/390
	
	个
	1

	3
	保鲜工作台
	1500*760*800/150
	F1560C
	1、制冷方式：风冷，温度：2℃~8℃，有效容量≥350L；
2、箱体采用304不锈钢，外壳厚度≥1.0mm；整体发泡，中梁配加热丝，可拆卸门封条，自动回归门设计；纯铜蒸发器；
3、采用智能微电脑控制器，配置离子食物保鲜系统，通过释放活氧抑制细菌生长，通过释放负离子延缓食物氧化，延长食物保鲜时间。
	台
	1

	4
	保鲜工作台
	1800*760*800
	F1860C
	1、制冷方式：风冷，温度：2℃~8℃，有效容量≥420L；
2、箱体采用304不锈钢，整体发泡，中梁配加热丝，可拆卸门封条，自动回归门设计；纯铜蒸发器；
3、采用智能微电脑控制器，配置离子食物保鲜系统，通过释放活氧抑制细菌生长，通过释放负离子延缓食物氧化，延长食物保鲜时间；
▲1、所投冰箱具备《食品接触产品安全认证证书》，提供有效期内认证证书扫描件，加盖投标人公章；
▲2、满足1级能效并在中国能效标识网可查询，提供所投产品1级能效检测报告扫描件及查询截图加盖投标人公章。
	台
	3

	
	
	1800*760*800/150
	F1860C
	
	台
	2

	5
	双门高身冷藏雪柜
	620*760*1950
	FLY1A
	1、冷藏温度: 0℃~+5℃，制冷方式：风冷，容积≥400L；
2、内外胆不锈钢304板材；
3、配有微电脑控温液晶数字显示屏；
4、全铜盘管；
5、圆角内底盘设计；
6、内胆设计防溢水，箱体≥6cm加厚发泡层，一体发泡无拼接，冰箱外壁无结露；
7、具有加热除霜功能；
8、弹簧铰链自动回归门，不锈钢加厚门把手圆角打磨；
9、蒸发器自动除霜，自动蒸发。
	台
	6

	6
	四门双温高身雪柜
	1220*760*1950
	F4CD
	1、温度范围：下箱：-15~-18℃、上箱：0~5℃，配全自动电子温控器；
2、制冷方式：风冷；
3、容积：≥900L；
4、150重力子弹脚；
5、外部材质：≥0.7mm SUS304不锈钢；内部材质：≥0.7mm SUS304不锈钢；
6、聚氨酯隔热保温材料≥50mm保温层；
7、制冷系统全铜管制造；
8、冷凝器配有易清洗更换防尘网；
9、配有微电脑控温液晶数字显示屏，精确提供当前机器运行参考数值；
10、全铜加厚蒸发器，电泳工艺防腐；
11、圆角内底盘设计，易清理，无死角；
12、冷冻室圈梁，竖梁十字型带加热除霜、除露功能，冰箱外壁无结露；
13、弹簧铰链自动回归门，不锈钢加厚门把手圆角打磨；
14、内置蒸发器精铜管，科学有效盘管，不易泄漏，使用寿命长。
▲满足1级能效并在中国能效标识网可查询，提供所投产品1级能效检测报告扫描件及查询截图加盖投标人公章。
	台
	36

	7
	智能留样柜
	600*800*1970
	FLY2C
	1、制冷方式：风冷，温度：2℃~8℃，门数：单门，有效留样空间：≥6层；
2、箱体内外均采用304不锈钢，箱体整体发泡，口框配加热丝，采用双层电加热防雾玻璃门，可拆卸门封条，品牌压缩机，纯铜蒸发器；
3、采用智能微电脑触摸屏控制器，配置离子食物保鲜系统；
4、具有智能触摸控制功能；                                                                                                                                                                                                  
▲所投冰箱具备《食品接触产品安全认证证书》，提供有效期内认证证书扫描件，加盖投标人公章。
	台
	5

	8
	燃气单头大锅灶
	1200*1200*800/450
	SDGT38-JHD
	1、台面：采用SUS304，厚度≥1.5mm不锈钢板；
2、围板：采用SUS304，厚度≥1.2mm不锈钢板；
3、承力架：≥5#镀锌国标角钢；
4、一体炉膛，电子点火环保节能炉头，带熄火保护装置；
5、鼓风机：节能低噪音风机；功率：≥180W；
6、配φ800mm锅具1口；
7、铸铁可调重力脚；
	台
	1

	9
	燃气双头大锅灶
	2200*1200*800/450
	SDGT38/76-JHS
	1、台面：采用SUS304，厚度≥1.5mm不锈钢板；
2、围板：采用SUS304，厚度≥1.2mm不锈钢板；
3、承力架：≥5#镀锌国标角钢；
4、一体炉膛，电子点火环保节能炉头，带熄火保护装置；
5、鼓风机：节能低噪音风机；功率：≥180W*2
6、配φ800mm锅具2口；
7、铸铁可调重力脚；
▲满足1级能效并在中国能效标识网可查询，提供所投产品1级能效检测报告扫描件及查询截图加盖投标人公章。
	台
	24

	10
	燃气单头单尾炒灶
	1000*1200*800/450
	SZCT40-RYC
	1、台面：采用SUS304，厚度≥1.5mm不锈钢板；
2、围板：采用SUS304，厚度≥1.2mm不锈钢板；
3、承力架：≥4#镀锌国标角钢；
4、一体炉膛，电子点火环保节能炉头、带熄火保护装置；
5、鼓风机：节能低噪音风机；功率：≥180W；
6、配φ500mm锅具1口；
	台
	1

	11
	燃气双头双尾炒灶
	2200*1200*800/450
	SZCT40/80-RYC
	1、台面：采用SUS304 1.5mm不锈钢板；
2、围板：采用SUS304 1.2mm不锈钢板；
3、承力架：≥5#镀锌国标角钢；
4、一体炉膛，电子点火环保节能炉头，带熄火保护装置；
5、鼓风机：节能低噪音风机；功率：≥180W*2；
6、配φ500mm锅具2口；
	台
	8

	12
	燃气双头矮仔炉
	1200*800*500/300
	SPTT11/22-HJDT
	1、台面：采用SUS304，厚度≥1.5mm不锈钢板；
2、围板：采用SUS304，厚度≥1.2mm不锈钢板；
3、炉架：采用SUS304 ф38mm，厚度1.5mm不锈钢管；
4、电子点火节能炉头，带熄火保护装置，配可调子弹脚；
	台
	6

	13
	燃气六头煲仔炉
	1200*1200*800/450
	SPTT5.5/33-HJMG
	1、台面：采用SUS304，厚度≥1.5mm不锈钢板；
2、围板：采用SUS304，厚度≥1.2mm不锈钢板；
3、炉架使用SUS304 ≥ф38mm*1.2不锈钢管；
4、采用6″文华炉头*6；
5、带熄火保护装置；
6、优质专用燃气阀门；
7、配可调子弹脚；
	台
	1

	14
	双门24盘燃气蒸饭车
	1410*650*1685
	SZXT17/34-R-24
	1、材料选用SUS304-2B无磁不锈钢，板材厚度≥1.2mm；
2、结构形式：双门双控，24盘；
3、每门配置12个400*600方盘；
4、托条为卡槽式，饭盘拉出三分之二不掉盘；
5、采用不锈钢火排炉头；
6、配燃气熄火保护装置；
7、密封条采用食品级硅胶条，防霉等级1级；
8、水箱配溢水装置，防止水位超高产生烫伤；
9、采用尼龙脚轮；
▲满足1级能效并在中国能效标识网可查询，提供所投产品1级能效检测报告扫描件及查询截图加盖投标人公章。
	台
	34

	15
	燃气摇摆汤锅
	容积≥200L
	SDCT-HJKQT
	1、全SUS304不锈钢结构，整体封闭无死角；
2、锅体采用加厚SUS304不锈钢板模压成型；
3、内置耐热保护装置，大小火力可调，噪音低，加热速度快；
4、锅体旋转可倾，出料、清洗方便；
5、容积： ≥200L；
6、锅体厚 ≥2.0mm，其他板厚 厚度≥1.5mm，炉头:节能炉头，带熄火保护装置；
	台
	10

	16
	燃气蒸柜（三门海鲜蒸柜）
	900*900*1800
	SZXT30-HJJYB
	1、整体采用SUS304-2B无磁不锈钢制造；
2、采用不锈钢火排炉头，一键启动，程序自动点火；
3、采用静音耐高温强排风机，功率/电压：≥220V/120W；
4、配自动进水及防干烧系统，和风机故障溢火保护系统；
5、配燃气熄火保护装置；
6、密封条采用食品级硅胶条；
7、横杆不锈钢门锁；
8、上下柜体分体式；
9、直排式加大排水口；
	台
	2

	17
	单头燃气蒸炉
	1000*950*1180
	SZXT37-RQL-D7
	1、整体板材采用304不锈钢材料，厚度≥1.2mm；
2、七星面板直径≥580mm，七星孔直径≥90mm； 
3、一键启动，自动点火；
4、采用静音耐高温强排风机，功率/电压：≥220V/120W；
5、配自动进水及防干烧系统，和风机故障溢火保护系统；
6、配燃气熄火保护装置
	台
	1

	18
	燃气管道
	
	HJ-RQG
	燃气专用管道，含主管及支管，阀门，接口等。从燃气进户表表后计算至炉灶接驳口。预估米数300米，按实结算。（报价时按300米计算）安装施工由燃气公司负责，有关费用由中标人承担。
	项
	1

	19
	双层工作台
	550*600*800/150
	JL-T550/600B
	1、用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；
2、台面厚度≥1.5mm，下层板、加强筋厚度≥1.0mm；台面、层板加强筋≥2根；
3、立柱采用38*38方管，管材厚度≥1.2mm;
4、配不锈钢螺旋调节脚。
	台
	3

	
	
	800*760*800/150
	JL-T800/760B
	
	台
	1

	
	
	900*800*850/150
	JL-T900/800B
	
	台
	2

	
	
	1000*700*800/150
	JL-T1000/700B
	
	台
	1

	
	
	1200*600*800
	JL-T1200/600
	
	台
	2

	
	
	1200*700*800/150
	JL-T1200/700B
	
	台
	1

	
	
	1200*760*800/150
	JL-T1200/760B
	
	台
	8

	
	
	1200*800*800/150
	JL-T1200/800B
	
	台
	3

	
	
	1350*760*800/150
	JL-T1350/760B
	
	台
	4

	
	
	1400*760*800/150
	JL-T1400/760B
	
	台
	1

	
	
	1500*600*800
	JL-T1500/600
	
	台
	7

	
	
	1500*700*800
	JL-T1500/700
	
	台
	11

	
	
	1500*700*800/150
	JL-T1500/700B
	
	台
	1

	
	
	1500*760*800/150
	JL-T1500/760B
	
	台
	2

	
	
	1500*800*800
	JL-T1500/800
	
	台
	16

	
	
	1500*800*800/150
	JL-T1500/800B
	
	台
	1

	
	
	1600*700*800
	JL-T1600/700
	
	台
	2

	
	
	1600*800*800
	JL-T1600/800
	
	台
	3

	
	
	1800*700*800
	JL-T1800/700
	
	台
	3

	
	
	1800*700*800/150
	JL-T1800/700B
	
	台
	1

	
	
	1800*800*800
	JL-T1800/800
	
	台
	26

	
	
	1800*760*800/150
	JL-T1800/760B
	
	台
	4

	
	
	1800*800*800/150
	JL-T1800/800B
	
	台
	14

	
	
	1850*800*800/150
	JL-T1850/800B
	
	台
	1

	
	
	1900*760*800/150
	JL-T1900/760B
	
	台
	1

	
	
	2000*760*800/150
	JL-T2000/760B
	
	台
	2

	
	
	2000*800*800
	JL-T2000/800
	
	台
	2

	
	
	2000*800*800/150
	JL-T2000/800B
	
	台
	1

	
	
	2025*800*800/150
	JL-T2025/800B
	
	台
	1

	
	
	2150*700*800/150
	JL-T2150/700B
	
	台
	2

	20
	木面案板工作台
	1800*800*800
	JL-MT1800/800
	1、用材标准：主材SUS304-2B无磁不锈钢；
2、台面选用柳桉板，台面厚度≥40mm，台面下带加强筋，加强筋厚度≥1.0mm；
3、立柱采用38*38方管，管材厚度≥1.2mm；
4、配不锈钢螺旋调节脚。
	台
	19

	21
	活动工作台
	1200*650*850
	JT-YT1200/650
	1、用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；
2、台面厚度≥1.5mm，下层板、加强筋厚度≥1.0mm；台面、层板加强筋≥2根；
3、立柱采用38*38方管，管材厚度≥1.2mm;
4、配静音轮4只，轮子带刹车。
	台
	2

	
	
	1200*700*850
	JL-YT1200/700
	
	台
	1

	
	
	1500*700*850
	JL-YT1500/700
	
	台
	1

	24
	汤桶限位工作台
	1500*700*800
	JL-XT1500/700
	1、用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；
2、台面厚度≥1.5mm，柜体厚度≥1.2mm；
3、配不锈钢螺旋调节脚。
	台
	24

	23
	污碟台
	1000*700*800/150
	JL-WT1000/700B
	1、用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；
2、台面厚度≥1.5mm，下层板、加强筋厚度≥1.0mm；台面、层板加强筋≥2根；
3、立柱采用38*38方管，管材厚度≥1.2mm;
4、配不锈钢螺旋调节脚。
	台
	1

	
	
	1000*760*800/150
	JL-WT1000/760B
	
	台
	1

	
	
	1000*800*850/150
	JL-WT1000/800B
	
	台
	4

	
	洁碟台
	1100*750*850/150
	JL-JT1100/750B
	
	台
	1

	
	
	1600*760*850/150
	JL-JT1600/760B
	
	台
	1

	24
	米面架
	1000*500*200
	JL-DJ1000/500
	1、用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；
2、台面厚度≥1.5mm，下层板、加强筋厚度≥1.0mm；台面、层板加强筋≥2根；
3、立柱采用38*38方管，管材厚度≥1.2mm;
4、配不锈钢螺旋调节脚；
5.连接处满焊。
	台
	3

	
	
	1100*500*200
	JL-DJ1100/500
	
	台
	1

	
	
	1200*500*200
	JL-DJ1200/500
	
	台
	146

	
	
	1500*500*200
	JL-DJ1500/500
	
	台
	3

	25
	四层平板货架
	800*500*1600
	JL-HJ800/500
	1、用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；
2、台面厚度≥1.5mm，下层板、加强筋厚度≥1.0mm；台面、层板加强筋≥2根；
3、立柱采用38*38方管，管材厚度≥1.2mm;
4、配不锈钢螺旋调节脚。
	台
	1

	
	
	1000*500*1600
	JL-HJ1000/500
	
	台
	22

	
	
	1100*500*1600
	JL-HJ1100/500
	
	台
	10

	
	
	1200*500*1600
	JL-HJ1200/500
	
	台
	416

	
	
	1400*500*1600
	JL-HJ1400/500
	
	台
	2

	
	
	1500*500*1600
	JL-HJ1500/500
	
	台
	52

	
	
	1600*500*1600
	JL-HJ1600/500
	
	台
	1

	
	四层格栅货架
	1200*500*1600
	JL-KJ1200/500
	
	台
	2

	26
	置桶架
	2000*760*200
	JL-TJ2000/760
	1、用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；
2、台面厚度≥1.5mm，下层板、加强筋厚度≥1.0mm；台面、层板加强筋≥2根；
3、立柱采用38*38方管，管材厚度≥1.2mm;
4、配不锈钢螺旋调节脚；
5.连接处满焊。
	台
	2

	27
	单通工作柜
	1200*700*800/150
	JL-DT1200/700B
	1、用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；
2、台面厚度≥1.5mm；柜体、门板厚度≥1.2mm；台面、层板下加强筋≥2根，加强筋厚度≥1.0mm；
3、配不锈钢可调重力脚。
	台
	4

	
	
	1200*760*800/150
	JL-DT1200/760B
	
	台
	1

	
	
	1500*700*800/150
	JL-DT1500/700B
	
	台
	2

	
	
	1500*760*800/150
	JL-DT1500/760B
	
	台
	9

	
	
	1800*700*800
	JL-DT1800/700
	
	台
	5

	
	
	1800*700*800/150
	JL-DT1800/700B
	
	台
	4

	
	
	1800*760*800/150
	JL-DT1800/760B
	
	台
	30

	
	
	1800*800*800
	JL-DT1800/800
	
	台
	9

	
	
	2000*760*800/150
	JL-DT2000/760B
	
	台
	4

	28
	单掩门工作柜
	500*700*800/150
	JL-DYM500/700B
	1、用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；
2、台面厚度≥1.5mm；柜体、门板厚度≥1.2mm；台面、层板下加强筋≥2根，加强筋厚度≥1.0mm；
3、配不锈钢可调重力脚。
	台
	1

	
	
	600*760*800/150
	JL-DYM600/760B
	
	台
	1

	29
	双通工作柜
	1500*800*800
	JL-ST1500/800
	1、用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；
2、台面厚度≥1.5mm；柜体、门板厚度≥1.2mm；台面、层板下加强筋≥2根，加强筋厚度≥1.0mm；
3、配不锈钢可调重力脚。
	台
	18

	
	
	1800*700*800
	JL-ST1800/700
	
	台
	3

	
	
	1800*800*800
	JL-ST1800/800
	
	台
	33

	30
	双掩门工作柜
	700*700*800
	JL-SYM700/700
	1、用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；
2、台面厚度≥1.5mm；柜体、门板厚度≥1.2mm；台面、层板下加强筋≥2根，加强筋厚度≥1.0mm；
3、配不锈钢可调重力脚。
	台
	9

	
	
	800*700*800
	JL-SYM800/700
	
	台
	9

	
	
	850*700*800
	JL-SYM850/700
	
	台
	4

	
	
	900*700*800
	JL-SYM900/700
	
	台
	1

	
	
	1000*700*800
	JL-SYM1000/700
	
	台
	6

	
	
	1100*600*800/150
	JL-SYM1100/600B
	
	台
	2

	
	
	1150*600*800/150
	JL-SYM1150/600B
	
	台
	1

	
	
	1200*700*800/150
	JL-SYM1200/700B
	
	台
	1

	31
	双通暖碟柜
	2000*1000*800
	JL-NT2000/1000
	1、用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；
2、台面厚度≥1.5mm；柜体、门板厚度≥1.2mm；台面、层板下加强筋≥2根，加强筋厚度≥1.0mm；
3、配不锈钢可调重力脚；
4、配备优质温控器，调节温度。电压/功率：≥2.5kW/220v。
	台
	4

	32
	四门储物柜
	1200*500*1800
	JL-WG1200/500
	1、用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；
2、柜体板材厚度≥1.5mm；柜体、其余板材厚度≥1.2mm；台面、层板下加强筋≥2根，加强筋厚度≥1.0mm；
3、配不锈钢螺旋调节脚。
	台
	35

	
	
	1500*500*1800
	JL-WG1500/500
	
	台
	1

	33
	炉拼柜
	250*1200*800/450
	JL-LPT250/120B
	1、用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；
2、台面厚度≥1.5mm；柜体、门板厚度≥1.2mm；台面、层板下加强筋≥2根，加强筋厚度≥1.0mm；
3、配不锈钢可调重力脚。
	台
	2

	
	
	300*1000*800/450
	JL-LPT300/1000B
	
	台
	2

	
	
	300*1200*800/450
	JL-LPT300/1200B
	
	台
	27

	
	
	400*1200*800/450
	JL-LPT400/1200B
	
	台
	13

	
	
	550*850*800/450
	JL-LPT550/850B
	
	台
	1

	34
	工具挂架
	1800*300*500
	JL-GJ1800/300/500
	1、用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；
2、板材厚度≥1.2mm，方孔10*10mm，间距60mm均布；
3、配挂钩≥25只。
	台
	1

	35
	面粉车
	500*600*500
	JL-MFC500/600/500
	1、用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；厚度≥1.5mm；
2、配4寸定向轮2只，带刹车万向轮2只。
	台
	35

	36
	饼盘车
	610*700*1600
	JL-BPC610/700/1600
	1、用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；
2、托架及其它板厚度≥1.5mm；支架30*30SUS304-2B无磁不锈钢方管，管材厚度≥1.2mm；
3、配4寸定向轮2只，带刹车万向轮2只。
	台
	5

	37
	收碗车
	500*850*850
	JL-SWC500/850/850
	1、通体采用SUS304不锈钢，厚度≥1.5mm；
2、配静音万向脚轮。
	台
	14

	38
	活动翻板
	600*800*40
	JL-FB600/800
	1、用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；
2、板材厚度≥1.5mm。
	台
	5

	
	
	600*1000*40
	JL-FB600/1000
	
	台
	1

	
	
	600*800*40
	JL-FB600/800
	
	台
	5

	
	
	600*1000*40
	JL-FB600/1000
	
	台
	1

	39
	四格保温售卖柜
	1500*700*800
	JL-BWT1500
	1、用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；
2、台面、内胆厚度≥1.5mm；柜体、门板厚度≥1.2mm；
3、配优质电热管、排污阀、可调温度控制器；
4、支撑脚管选用38*38不锈钢管，管材厚度≥1.2mm；
5、配1/1份数盆4只，配不锈钢可调脚；
6、电压/功率：≥3kW/220V。
	台
	58

	40
	保温汤桶车
	600*600*800
	JL-BWC600/600
	1、用材标准：所有材料均为SUS304-2B无磁不锈钢，厚度≥1.5mm。柜身整体折弯成型，牢固焊接；
2、自动补水，缺水保护装置；
3、带静音万向轮带刹车；
4、功率/电压：≥3kW/220V。
	台
	48

	41
	单星洗手星盆
	500*450*250/550
	JL-XSX500/450B
	1、用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；
2、台面、水斗厚度≥1.5mm、其他厚度≥1.2mm；围板高度≥250mm；
3、配不锈钢下水口1只；
4、台面预留感应龙头孔。
	台
	21

	42
	双星洗手星盆
	900*450*250/550
	JL-XSX900/450B
	
	台
	5

	43
	单星盆台
	600*700*800/150
	JL-DXP600/700B
	1、用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；
2、台面、水斗厚度≥1.5mm，三面围板，板材厚度≥1.2mm；围板高度≥350mm；
3、立管选用38*38方管，厚度≥1.2mm；
4、配不锈钢下水器1套；
5、配全钢可调节子弹脚。
	台
	3

	
	
	700*800*800/150
	JL-DXP700/800B
	
	台
	2

	44
	大单星盆台
	950*800*800/150
	JL-DXP950/800B
	
	台
	2

	
	
	1000*700*800/150
	JL-DXP1000/700B
	
	台
	3

	
	
	1000*700*800/150
	JL-DXP1000/700B
	
	台
	3

	
	
	1000*800*800/150
	JL-DXP1000/800B
	
	台
	10

	
	
	1000*800*800
	JL-DXP1000/800
	
	台
	1

	
	
	1000*800*850/150
	JL-DXP1000/800B
	
	台
	1

	
	
	1200*800*800/150
	JL-DXP1200/800B
	
	台
	3

	
	
	1200*800*850/150
	JL-DXP1200/800B
	
	台
	2

	45
	侧单星盆台
	1200*800*800/150
	JL-CDP1200/800B
	
	台
	2

	
	
	1500*600*800
	JL-CDP1500/600
	
	台
	1

	
	
	1500*600*800/150
	JL-CDP1500/600B
	
	台
	1

	
	
	1500*760*800/150
	JL-CDP1500/760B
	
	台
	1

	
	
	1500*800*800/150
	JL-CDP1500/800B
	
	台
	4

	
	
	1600*800*800/150
	JL-CDP1600/800B
	
	台
	1

	
	
	1800*700*800/150
	JL-CDP1800/700B
	
	台
	2

	
	
	1800*760*800/150
	JL-CDP1800/760B
	
	台
	6

	
	
	1800*800*800/150
	JL-CDP1800/800B
	
	台
	10

	46
	单星盆掩门柜
	1000*760*800/150
	JL-DPG1000/760B
	1. 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；
2.台面、水斗厚度≥1.5mm；
3.柜体、门板板材厚度≥1.2mm；
4.加强筋厚度≥1.0mm；
5.配不锈钢隔渣篮及下水器，隔渣篮厚度1.0mm均匀冲孔，配活动盖板，下水器下方配高温防烫水管；
6.配全钢可调节子弹脚。
	台
	7

	47
	单星理鱼盆台
	1800*700*800/150
	JL-LYT1800/700B
	1.用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；
2.台面、水斗厚度≥1.5mm，三面围板，板材厚度≥1.2mm；围板高度≥350mm；
3.立管选用38*38方管，管材厚度≥1.2mm；
4.配不锈钢下水器1套；
5.配尼龙砧板1块；
6.配全钢可调节子弹脚。
	台
	3

	
	
	1800*800*800/150
	JL-LYT1800/800B
	
	台
	7

	48
	双星盆台
	1200*760*800/150
	JL-SXP1200/760B
	1.用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；
2.台面、水斗厚度≥1.5mm，三面围板，板材厚度≥1.2mm；围板高度≥350mm；
3.立管选用38*38方管，厚度≥1.2mm；
4.配全钢可调节子弹脚；
5.配不锈钢下水器2套。
	台
	13

	
	
	1200*800*800/150
	JL-SXP1200/800B
	
	台
	2

	
	
	1500*800*800/150
	JL-SXP1500/800B
	
	台
	2

	
	
	1700*760*800/150
	JL-SXP1700/760B
	
	台
	1

	
	侧双星盆台
	1700*760*800/150
	JL-CSP1700/760B
	
	台
	1

	
	
	1800*700*800/150
	JL-CSP1800/700B
	
	台
	1

	
	
	1800*760*800/150
	JL-CSP1800/760B
	
	台
	5

	
	双星中拼盆台
	700*1560*800/150
	JL-SZP700/1560B
	
	台
	2

	
	双星盆污碟台
	2300*750*850/150
	JL-SWT2300/750B
	
	台
	1

	
	双星盆污碟台
	2300*760*850/150
	JL-SWT2300/760B
	
	台
	1

	49
	拖把池
	500*500*400/200
	JL-TBC500/500B
	1.用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；
2.台面、水斗厚度 ≥1.5mm，其他厚度≥1.2mm；围板高度≥300mm；
3.配备不锈钢下水器1套。
	台
	3

	
	
	1000*500*400/200
	JL-TBC1000/500B
	
	台
	1

	50
	净水器
	
	AICSN-HB2型
	1.精度：≤0.5微米；
2、处理量：≧6L/min；
3、去除：沉淀物、余氯/异味、孢子包囊、抑制水垢
4、精度：≤0.5μm;
5、温度范围：2-38℃；
6、滤芯寿命：≥30000L;
	台
	9

	51
	软水机
	600*535*1640
	LOSSW-1000-S
	1.盐箱与主机分离设计；
2.自动正反冲洗功能，可持续保证树脂的置换效率；
3.机架与滤罐均采用SUS304不锈钢材质；
4.管道采用UPVC材质；
5.制水能力：1000L/h；
6.额定电源（不带增压泵）：220VAC/50Hz，功率：≧0.6kWkW；
	台
	5

	52
	超滤机
	700*500*1620
	LOSUF-5000-S
	1、PP棉+活性炭+UF超滤膜（共三级过滤），10纳米级过滤；
2、触摸屏，实时监控机器工作；三种滤芯使用状态实时监控，并做更换提醒；
3、自动清洗技术，持续保证水质状态，延长滤芯使用寿命；
4、产净水流量：5000L/h；
5、 额定电源：220VAC/50Hz；功率：1.2kW单相二三孔插座。
	台
	5

	53
	电子式感应龙头
	
	JC-8300+JC-2
	1、H62黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理；
2、座台式安装，开孔尺寸25mm；
3、红外感应范围13cm(±5%），感应距离30cm范围内可调；
4、AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.5V*4直流电源；
5、三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹；
6、感应龙头出水口距台面100mm(±5%）。
	个
	31

	54
	洗地龙头
	
	JC-130-10
	1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理；
2、固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体；
3、10.7米重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐温85℃耐压300PSI；
4、黄铜铸造表面镀铬花洒喷头配耐热手柄（配置一把喷头）；
5、进水接口为标准1/2"外螺纹  ；
6、六向软管导轮，自动卡位软管自动回收。
	台
	45

	55
	冷热水龙头
	
	JC-1003-12
	1、座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理；
2、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄；
3、十二寸（304mm）平颈水嘴，360度可旋转；
4、开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距203mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准1/2''外螺纹；
5、总高度272mm(±5%），出水口距台面190mm(±5%）。
	个
	140

	56
	花洒龙头
	
	JC-188A-B
	1、座台式双孔双温高压花洒、黄铜铸造表面抛光镀铬处理；
2、优质陶瓷阀芯、一字手柄；
3、横向固定杆长度300mm(±5%）,工作高度1300mm(±5%）；
4、标准1/2''外螺纹；
5、不锈钢软管配大流量喷阀，耐热手柄；
6、配12寸摇摆龙头。
	个
	12

	57
	土豆去皮机
	容量≧30L
	TP30
	1、功率/电压：≥1.5kW/220V；
2、容量：≧30L（约 30Kg /次）；
3、清洗去皮时间：2～3 分钟/次；
4、材质：304不锈钢
	台
	4

	58
	绞切两用机
	660*430*850
	JQS360-B
	1、功率/电压：≥1.5kW/380V；
2、切片产量：≥350KG/H；
3、切片厚度：2~30mm；
4、绞盘：6/8mm；
4、材质：304不锈钢。
	台
	2

	59
	落地式绞肉机
	525*1000*960
	JX42
	1、功率/电压：≥2.2kW/380V；
2、产量：300-500KG/H；
3、绞盘：6/8mm；
4、材质：304不锈钢。
	台
	4

	60
	肉丝肉片机
	
	QR-2
	1、功率/电压：≥1.1kW/380V；
2、切片产量：≥500KG/H；
3、切片厚度：2~30mm；
4、材质：整机采用SUS304不锈钢。
	台
	4

	61
	多功能切菜机
	1200*530*1280
	ZAQC-608SE
	1、功率/电压：≥1.3kW/380V，皮带宽：120 mm；
2、叶菜部切长度：1－60mm(可调)；
3、产量：300－1000KG/H；
4、马力：1HP(切根菜部)+1/2HP(切叶菜部)+1/4HP(输送带)；
5、配件：含切叶菜带盘、切丁刀盘、切片刀盘、切丝刀盘；
6、材质：整机采用SUS304-2B无磁不锈钢，变频调速。
	台
	6

	62
	揉压面机
	生产能力≥155KG/H
	HA130-30
	1、压面宽度：282mm；
2、压面厚度：2~16mm；
3、生产能力：≥155KG/H；
4、功率/电压：≧380V/2.2kW；
5、材质：外壳采用304不锈钢材质。
	台
	6

	63
	搅拌机
	和面量≥10KG
	B30M
	1、功率/电压≥1.5kW/380V；
2、料桶容积：≥30L；
3、最大和面量：≥10KG；
4、材质：料桶采用SUS304不锈钢材质；                
5、三档机械变速（113/168/400r/min），球面旋转式自动防护罩，转罩停机。
	台
	6

	64
	卧式和面机
	和面量≥30KG
	HWJ25
	1、功率/电压≥3kW/380V；
2、和面量：≥30KG；
3、双速双动；
4、材质：料桶采用SUS304不锈钢材质。
	台
	2

	65
	水压式洗米机
	产量≥100kg/次
	HJ-XM100型
	1、用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢，厚度1.2mm；
2、清洗方式：全自动水压式；
3、产量：100kg/次；
4、配置：承受高压水流高配振动 360°全方位；
5、电压/功率：220V/2kW。
	台
	5

	66
	双动双速和面机
	和面量≥20KG
	HF40/HF40A
	1、双动双速和面，搅拌钩和搅拌缸带有2种速度；
2、料桶容积：40L，和面量≥20KG；
3、电压/功率：≧380V/0.85kW/1.1kW；
4、料桶采用304不锈钢材质。
	台
	2

	67
	电饼铛
	610*800*820
	ZX-JXJ-L
	外壳304不锈钢制作，饼盘翻砂制作，饼盘尺寸：Ф540；自动恒温，4.5kW/220V~380V。
	台
	17

	68
	双门发酵柜
	985*750*1960
	WFF-32B
	1、304不锈钢外壳，双门；
2、规格：32盘；
3、功率：≥2.4kW。
	台
	11

	69
	三层六盘烤箱
	1225*920*1535
	WFC-306DJ
	1、电压：380V；
2、功率：≥19.8kW；
3、材质：外壳全采用SUS304不锈钢；
4、配6个烤盘，微电脑控制设计，温度、时间可精准控制；
5、采用远红外电热管加热，微电脑控制系统、底火单独控制，自动恒温；
6、双层钢化安全玻璃玻璃门设计，内置照明灯，可观察烘烤效果；
7、具备超高温安全保护装置；
8、万向脚轮，方便移动。
	台
	6

	70
	立式油炸炉
	730*665*1045
	HL-YZL12
	1、采用SUS304不锈钢板；厚度≥1.5mm；
2、精准温控，超温安全保护装置，内胆一次成型；
3、功率：≥12kW，电压380V。
	台
	10

	71
	开水器（连底座）
	水箱容积≥105L
	ZK-18K
	1、双层水箱：容积≥105L；
2、内置防干烧系统，超高温保护、缺水断电保护；
3、功率：≥9kWkW；电压：380v；
4、进水方式：延时阀控制进水，水烧开后取水时不能有生水进入，防止混合水产生，电磁阀控制；
5、水咀：2个，十字导向型出水龙头，保证圆柱形直流，防止飞溅烫伤；
6、可视实时水箱水位、机械式实时温度显示；
7、内胆及底座采用SUS304不锈钢，板材厚度≥0.8mm。
	台
	8

	72
	挂墙开水器（连支架）
	390*350*655
	ZK-12K
	1、功率/电压：≥3kW/380V；
2、整体发泡保温；
3、进水方式：延时阀控制进水，水烧开后取水时不能有生水进入，防止混合水产生；
4、水咀：2个，十字导向型出水龙头，保证圆柱形直流，防止飞溅烫伤；
5、可视实时水箱水位、机械式实时温度显示；
6、防干烧、超高温保护、缺水断电保护；
7、内胆采用304不锈钢板，厚度≥0.8mm；
8、容量≥60L。
	台
	1

	73
	灭蝇灯
	功率≥30W
	WGS-30B
	1、诱蝇灯管；
2、功率：≥30W；
3、电压：220V。
	台
	115

	74
	紫外线消毒灯
	功率≥36W
	ZW40WS25
	1、UV-C紫外线杀菌消毒灯管；
2、电压： 220V；
3、功率≥36W。
	台
	32

	75
	刀具砧板消毒柜
	/
	YTP1000-M1
	1、电压：220V；
2、功率：≥500W；
3、外壳：全不锈钢结构设计,采用SUS304不锈钢制造，厚度≥1.0mm；
4、门板：采用亚克力板；不锈钢拉手设计；采用磁力门吸装置，柜门带门锁；
5、消毒方式：双重消毒设计，紫外线消菌（UV）及臭氧双重消毒效果；
6、消毒时间：120分钟；
7、安全：设定安全微限开关，开门时自动关闭机器停止消毒。
8、容纳： ≥6块砧板。
	台
	12

	76
	挂墙刀具消毒柜
	/
	LJE-15D
	1、电压：220V；
2、功率：15W；
3、外壳：全不锈钢结构设计，采用SUS304不锈钢制造，厚度≥1.0mm；
4、门板：采用亚克力板；不锈钢拉手设计；采用磁力门吸装置，柜门带门锁；
5、内置：可抽拉式透明玻璃刀架；
4、消毒方式：双重消毒设计，紫外线消菌(UV)及臭氧双重消毒效果；
6、消毒时间：120分钟；
7、安全：设定安全微限开关，开门时自动关闭机器停止消毒。
8、容纳：≥12把。
	台
	6

	77
	单门热风循环消毒柜
	660*725*1800
	RTP360型
	1、柜体选用SUS304-2B无磁不锈钢；上部控制面板装有温度显示设定、保温时间设定，启停等操作按钮；
2、电热管热风循环加热，温度设定≥125℃；
3、电压：220V；功率：2.2kW；有效容积：≥330L。
	台
	3

	78
	双门热风循环消毒柜
	/
	RTP880型
	1、柜体选用SUS304-2B无磁不锈钢；上部控制面板装有温度显示设定、保温时间设定，启停等操作按钮；
2、电热管热风循环加热，温度设定≥125℃；
3、电压：220V；功率≥4.4kW；有效容积：≥850L；
▲消毒效果等级达到二星级，同时提供全国消毒产品网上备案信息服务平台查询结果截图，加盖投标人公章。
	台
	28

	79
	光导除味消毒杀菌系统
	透镜数量≥16
	Glorious1600S
	具体配置：包括阳光采集机器、传导光纤和投射灯具3部分组成：
1、阳光定位主装置：含阳光总动跟踪、透镜采光；数量1台，单台透镜数量≥16；投射4只；采光面积1206m2，照射面积20-30m2，最大光通量29400lm；阳光采集设备尺寸长宽高≤538*570*824 m mmm，运动控制平台两轴高精减速，无回转间隙；传感器方位识别精度 <0.01°；光学透镜直径 98mm；透镜透光率≥93%；网络接入支持GPRS/3G/4G/5G；支持通过大数据平台进行状态查询、远程调试、运维。使用年限>15年；
2、阳光传送：特种高能石英光缆，施工长度共820米，纯石英材质；短期弯曲半径 ≥115mm；长期弯曲半径 ≥180mm；芯层直径 1400±20μm；光缆外径 3.5±0.5mm；工作温度 —40/+70C；
3、阳光投放：光电互补，当室外阳光照度不足时，可进行线性补光；单根光纤投射照具，投射地面距离3米照度不低于121LUX，提供检测报告扫描件作为佐证。
	套
	6

	80
	圆带式餐盘传送机1（含转角）
	7100*600*850
	CSS-RI-7100
	1、产品功能：圆带传送餐具；
2、总功率：≥1kWkW；
3、传送速度：5～20m/min；
4、圆带通过PP驱动轮带动平底托盘在不锈钢台面滑动，传送过程无噪音；
5、配置≥φ18mm聚氨酯圆带，内嵌加强芯，拉断力＞3000N；
6、内置减速电机和变频器，具有无极变频调速，柔性启动功能；                                                 
7、采用不锈钢材质的托盘导向护边，台面内置残渣篮；
8、外置调速电位器；
9、操作面板上配置总电源开关、启动开关、停止开关和急停开关。
	台
	2

	
	
	6950*600*850
	CSS-RI-6950
	
	台
	1

	
	
	4700*600*850
	CSS-RI-4700
	
	台
	1

	
	
	7750*600*850
	CSS-RI-7750
	
	台
	1

	81
	小件投掷柜
	6000*450*850
	JL-TZG6000
	1.用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；
2.面板厚度1.5mm；
3.侧板、门板厚度1.2mm，加强筋厚度1.0mm；
4.台面均匀开孔，孔径≥200mm；
5.配不锈钢可调重型脚。
	台
	2

	
	
	6150*450*850
	JL-TZG6150
	
	台
	1

	
	
	3300*450*850
	JL-TZG3300
	
	台
	1

	82
	长龙式洗碗机（带烘干）
	3750*888*2010
	CSA1H3000DL
	1.最大通过高度：440mm；传送带宽度：612mm；
2.清洗温度：55～65 ℃；喷淋温度：82～90 ℃；
3.耗水量：≤320L/h；
4.主洗区洗臂数量：上5/下4；
5.主洗水箱容量：≥87L；
6.喷淋锅炉：≥13L；
7.总配电量：≥58kW；
8.电源：380V/50Hz/3N～；  
9.机身材料选用SUS304不锈钢，厚度≥1.2mm；
10.各功能区采用模块化设计，配置一键式按钮操作；控制面板数字温度显示，洗涤速度可调整；
11.清洗系统配置9根洗臂；采用防堵型清洗臂设计，洗臂、喷淋臂采用抽拉式结构方便拆卸；
12.不锈钢水泵带自排干功能；
13.采用多道多方位高温喷淋系统；升温箱分级加热控制；                                                                     
14.马达带有过载保护系统；
15.进出口为不锈钢双齿轮设计；
16.内循环环绕热风烘干设计，增加侧出风口。
	台
	3

	
	
	4550*888*2010
	CSA1H3000D
	
	台
	1

	83
	通道式洗碗机
	1950*745*1900
	CSB1H180C
	1.设有滑盖式提拉挡板，向上提起即可清洗洗碗机内部；
2.自动进水，智能温控，防卡死保护；
3.通道高度442mm；
4.集成化电脑控制面板，即时数码温度显示；
5.食品级304不锈钢材质；
6.最大洗涤量高达 200 筐/小时；
7.每次清洗最大耗水量低至 270 升/小时；
8.上下交叉式喷淋清洗；
9.含标准36针洗碗筐40个。
	台
	1

	
	餐厨垃圾处理器
	处理能力≧240kg/h
	LY-CC-600S
	1.材质：壳体 304 不锈钢，厚度≥1.5mm；全 304 不锈钢台面。
2.电源：AC380V，3PH+N+PE，功率≥7kW。
3.运行条件：水流压力 2–4bar，进水温度 5–40℃。
4.接口：进水 DN15（冷 / 热），排水 DN65。
5.处理能力：≥240kg/h，减量率＞80%。
6.出料指标：含水率 30%；粉尘≤1.0mg/m³，氨≤1.5mg/m³，硫化氢≤0.06mg/m³，臭气浓度≤20，噪声≤60dB (A）。
7.结构功能：粉碎研磨 + 离心脱水；带水槽、多点投放、水循环系统；防卡死、金属异物可取出。
8.控制与安全：PLC 控制、紧急停止、盖板抬起即停机；手持清洗龙头 + 一键自动清洗；具备过压、超载、过流、缺相、短路、过热保护及报警。
9.智能平台：大数据云平台，远程控制、自动报修、实时监测；
10.电气安全：耐压 1000V/1s 无击穿。
	台
	4

	84
	自动扫地拖地一体机
	污水箱容量≥45L
	X510
	1、免维护，一键式操作；
2、高续航（4h），智能充电；
3、污水箱容量≥45L，清水箱容量≥45L；
4、电压：220V；
5、电控水位报警，强力去污。
	台
	4

	85
	不锈钢排油烟风管
	
	JL-YYG
	用材标准：SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm；整体满焊工艺。含弯头、三通、变径、法兰、吊筋支架等。
	㎡
	3635

	86
	补风管
	
	JL-XFG
	用材标准：SUS304不锈钢，厚度1.2mm；含弯头、三通、变径、法兰、吊筋支架等。
	㎡
	2770

	87
	柜式风机
	风量：33000m³/h
功率：11kw
	BWF-25"11kW
	1.整机外壳采用304不锈钢制作；
2.风机专用高压叶轮。叶片采用压铆激光焊接工艺制作。
3.内部采用双层静音处理技术，全网加静音棉，静音棉材质为铝硅阻燃材料，厚度≥25MM；
4.适配耐高温耐腐蚀风机专用轴承；
5.电压：380V。
	台
	2

	
	
	风量：28000m³/h
功率：11kw
	BWF-22"11kW
	
	台
	2

	
	
	风量：44000m³/h
功率：18.5kw
	BWF-28"18.5kW
	
	台
	1

	
	
	风量：35000m³/h
功率：15kw
	BWF-25"15kW
	
	台
	1

	
	
	风量：21000m³/h
功率：7.5kw
	BWF-20"7.5kW
	
	台
	1

	
	
	风量：23000m³/h
功率：7.5kw
	BWF-22"7.5kW
	
	台
	1

	
	
	风量：26000m³/h
功率：11kw
	BWF-22"11kW
	
	台
	1

	
	
	风量：3000m³/h
功率：3kw
	BWF-12"3kW
	
	台
	2

	
	
	风量：40000m³/h
功率：18.5kw
	BWF-25"18.5kW
	
	台
	1

	88
	柜式风机（高压后倾）
	风量：48000m³/h
功率：22kw
	BWF-28"22kW
	
	台
	2

	
	
	风量：40000m³/h
功率：18.5kw
	BWF-28"18.5kW
	
	台
	4

	
	
	风量：10000m³/h
功率：3kw
	BWF-15"3kW
	
	台
	2

	
	
	风量：32000m³/h
功率：11kw
	BWF-25"11kW
	
	台
	2

	
	
	风量：11000m³/h
功率：4kw
	BWF-15"4kW
	
	台
	1

	
	
	风量：30000m³/h
功率：11kw
	BWF-25"11kW
	
	台
	1

	
	
	风量：33000m³/h
功率：11kw
	BWF-25"11kW
	
	台
	1

	
	
	风量：38000m³/h
功率：15kw
	BWF-25"15kW
	
	台
	2

	
	
	风量：44000m³/h
功率：18.5kw
	BWF-28"18.5kW
	
	台
	1

	
	
	风量：20000m³/h
功率：7.5kw
	BWF-20"7.5kW
	
	台
	1

	89
	变频控制箱
	
	BW-BP
	1.不锈钢拉丝箱体，厚度≥1.0，智能LCD屏幕，变频启停，一键切换静音，节能，强排模式，平缓无冲击；
2.可调整风机输出功率，风机、净化器同步控制/可联动新风，无级变速；
3.自动调整风量风压，设备具备缺相、短路、过载、绝缘损坏等多重保护功能。
	台
	14

	90
	风机控制箱
	
	BW-KZX
	1、工作电压AC380V±10%，频率50Hz；
2、配备缺相保护、漏电保护、电流调节装置以及一键启动、停止开关；
3、配备风机电动机保护器对短路、缺相、过载、失压等情况起到保护作用。
	台
	12

	91
	风机支架
	
	BW-ZJ
	槽钢基础连避震
	套
	29

	92
	油烟净化一体烟罩
	1500*1100*1000
	BJW-FH-15/11
	1.304不锈钢材质，板材厚度≥1.2mm；
2.内置304不锈钢电场，高压放电低压吸附；控制模块采用一体式按键或触摸屏，配沥油板，油烟分离；
3、功率电压：≥2kWkW/380v；
▲所投产品油烟净化设备 ，净化效率≥90%，提供具有CMA标志的检验报告复印件扫描件，加盖投标人公章。
	组
	1

	
	
	1800*1300*1000
	BJW-FH-18/13
	
	组
	22

	
	
	2000*1100*1000
	BJW-FH-20/11
	
	组
	3

	
	
	2000*1200*1000
	BJW-FH-20/12
	
	组
	3

	
	
	2000*1300*1000
	BJW-FH-20/13
	
	组
	37

	
	
	2200*1300*1000
	BJW-FH-22/13
	
	组
	23

	
	
	2300*1300*1000
	BJW-FH-23/13
	
	组
	6

	
	
	2400*1100*1000
	BJW-FH-24/11
	
	组
	1

	
	
	2400*1300*1000
	BJW-FH-24/13
	
	组
	2

	93
	集气罩
	3800*900*550两组
	JL-JQZ380/90
	1.采用SUS304-2B无磁不锈钢，壳体厚度≥1.2mm，其他材料厚度≥1.0mm；
2.配LED防潮灯和隔油网板。
	㎡
	6.84

	
	
	4800*1300*550两组
	JL-JQZ480/130
	
	㎡
	12.48

	
	
	2000*900*550两组
	JL-JQZ200/90
	
	㎡
	3.6

	94
	帆布软接
	风管配套
	BW-RJ
	材质选用防火阻燃帆布（或玻纤复合帆布），不燃级；厚度≥0.8mm，内置φ5-8mm钢丝骨架加固，长度150-300mm（适配风管安装），工作压力≤350MMWG，耐温-25℃~280℃，耐酸碱、防潮耐腐蚀；
	套
	28

	95
	散流器
	
	SLQ-ZD
	表面阳极氧化处理（防腐耐磨、不易褪色）；规格适配风管尺寸，出风口形状为方形，叶片可调节角度（0°-90°），风量系数≥0.9，阻力损失≤50Pa；边框厚度≥1.0mm，叶片厚度≥0.8mm。
	台
	199

	96
	防火阀
	1500*800
	PFHF-WSDc-k-150/80
	材质为304不锈钢，板材厚度≥1.2mm，表面防腐处理；熔断温度精准为150℃，熔断后自动关闭，关闭时间≤30s，关闭严密性好，漏风率≤5%。
	套
	2

	
	
	1400*700
	PFHF-WSDc-k-140/70
	
	套
	4

	
	
	1000*250
	PFHF-WSDc-k-100/25
	
	套
	1

	
	
	600*200
	PFHF-WSDc-k-600/20
	
	套
	1

	
	
	1400*600
	PFHF-WSDc-k-140/60
	
	套
	3

	
	
	1100*600
	PFHF-WSDc-k-110/60
	
	套
	2

	
	
	1300*600
	PFHF-WSDc-k-130/60
	
	套
	3

	
	
	1400*800
	PFHF-WSDc-k-140/80
	
	套
	1

	
	
	1200*800
	PFHF-WSDc-k-120/80
	
	套
	2

	
	
	900*600
	PFHF-WSDc-k-90/60
	
	套
	1

	
	
	950*600
	PFHF-WSDc-k-95/60
	
	套
	1

	
	
	1600*700
	PFHF-WSDc-k-160/70
	
	套
	1

	
	
	1200*600
	PFHF-WSDc-k-120/60
	
	套
	2

	
	
	1600*600
	PFHF-WSDc-k-160/60
	
	套
	1

	
	
	800*600
	PFHF-WSDc-k-80/60
	
	套
	1




