	江苏省南菁高级中学实验学校城西校区实验室设备设施采购项目-采购清单（更正4后）

	序号
	名称
	规格参数
	单位
	数量
	参考图片

	1.生物常规实验室1
	

	1
	教师演示台
	1.尺寸：1800*780*900/940㎜±10mm；
2.台面：采用≥12.7mm实芯理化板，经机械打磨，表面光滑平整，无缝隙，整体美观大方；
3.前横梁：采用≥60*30mm铝型材拉伸成型，正前方下端口向上倾斜，预留与上支撑架锁紧螺丝口；
4.中横梁：采用≥20*20mm的抗弯加固条；
5.后横梁：采用≥110*30mm铝型材拉伸成型，预留有与上支撑架锁紧螺丝口；
6.桌腿由上支撑架、支撑立柱、下支撑脚和可调地脚组成；
6.1上支撑架：采用≥580*190*50mm铝材压铸一次性成型；
6.2支撑立柱：采用≥150*50mm优质铝材，外侧带有弧形圆角，有效避免意外发生；
6.3下支撑脚：采用≥570*130*50mm铝材压铸一次性成型，外侧与前端弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合，前后带有与地面固定的螺丝孔，带塑料装饰盖；
6.4抽屉：采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，隐藏内扣一字拉手；
6.5导轨：三节静音滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好；
6.6多功能可调地脚：高度螺旋调节，采用高强度的尼龙材料，塑料注塑成型，内置脚轮固定孔。
7.背挂：1800*180*940mm±10mm，铝合金框架，ABS工程塑料件组合，四周铝塑板封面，内部中空，可加装教师电源总控。
	套
	1
	[image: image1.png]




	2
	水槽柜
	1.规格尺寸：500*650*780/940㎜±10mm；
2.水槽：整体采用PP改性材料，壁厚≥4mm，一次性注塑成型，四周倾斜内凹设计以免水滴外流；水槽内部尺寸：430mm*380mm*240mm/260mm±10mm，耐强酸强碱耐有机溶剂；
3.水槽整体分段组装，分别为水槽，柜体，底座三体组装而成。
3.1柜体采用金属件加固支撑，置物架设滴水架，水龙头安装底座，水槽台面标配有直径≥100mm废液缸。
4.水槽内部前高后低设计，废水及时排出，不残留，配有380*160mm±10mmPP防溅过滤网及直径≥110mm不锈钢网双层过滤，防止残渣堵塞。
5.底座固定框：660*500*50mm±10mm，采用PP改性材料，一体注塑成型。
6.水槽左右侧板：720*660*40mm±10mm，采用ABS改性材料，一体注塑成型，壁厚≥2.5mm,表面皮纹处理。
7.柜门：柜体前后配有柜门，ABS材质，一体注塑成型，前后卡扣安装，PP转轴式开门，前后门安装不锈钢同芯锁。
	套
	1
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	3
	三联水嘴
	1.采用实验室专用折叠式三联水嘴；
2.旋钮把手采用PP旋转式；
3.鹅颈双联水嘴高度不低于370mm，可同步90度向前折叠，出水嘴为铜质尖嘴，可方便连接循环、便于清洗滴淀管等特殊用水，中间单联固定式，带缓冲水嘴；
4.水管管体为黄铜合金制品，90度瓷质阀芯，铜质表面经过烤漆喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能。
	套
	1
	

	4
	教师电源控制系统
	1.尺寸：400*400*90mm±10mm，装置在主控台组合柜内，采用耐磨.耐腐蚀的PVC薄膜面板，优质元器件，轻触按钮开关。
2.输入电压：220v±10%；
3.内装有教师演示电源及主控电源装置，教师能对实验室进行总体及分组控制：220V电源输出，电源总开关.漏电保护开关.工作指示灯.220V交流输出多用插座，数码实时显示电压电流值，符合中学理化生实验室教学计量与实验数据准确性要求；
4.带老师.学生220V过载漏电保护。
	套
	1
	[image: image4.png]




	5
	学生实验桌
	1.规格尺寸：1200*600*780/850mm±10mm；
2.台面：采用≥12.7mm实芯理化板，台面前端经机械打磨，圆角处理，后部根据桌架形状铣边镶入框架中，防止台面起翘.变形.脱落；
3.前横梁：采用≥60*30mm铝型材拉伸成型，正前方下端口向上倾斜，预留与上支撑架锁紧螺丝口；
4.中横梁：采用≥20*20mm钢质抗弯加固条；
5.后横梁：采用≥110*30mm铝型材拉伸成型，预留有与上支撑架锁紧螺丝口；
▲6.后挡板：采用≥80*10mm铝型材整体拉伸成型，与左右支撑架组成半包形围栏，预留与面板匹配的卡槽，三边带围栏，可有效防止台面仪器向后滚落。
7.桌腿由上支撑架.支撑立柱.下支撑脚和可调地脚组成C字形；
7.1上支撑架：采用≥580*190*50mm铝合金压铸一次性成型，配有≥250*70mm倾斜式半包形围栏，内侧镶嵌有工程塑料装饰盖，两侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合。
7.2支撑立柱：采用≥150*50mm铝合金型材拉伸成型，内有4根≥1.2mm厚加强筋，外侧带有弧形圆角。
7.3下支撑脚：采用≥570*130*50mm铝合金压铸一次性成型，外侧与前端弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合，前后带有与地面固定的螺丝孔，带塑料装饰盖。
7.4多功能可调地脚：高度可调节，采用高强度的尼龙材料，塑料注塑成型。
8.书包斗：规格≥470*300*150mm，采用ABS塑料一次性注塑成型，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，斗内加强体块，两侧和后侧均设有固定耳。
以上所有铝制材料表面均经防腐氧化处理或纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。
	套
	26
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	6
	多功能背挂
	1.尺寸：1200*180*890/1170mm±10mm；
2.多功能可调式收纳模块是由主体框架、升降平台、置物盒、照明灯组成。
2.1主体框架：产品主体框架由铝合金、钣金件、ABS塑料件对接组合模式，铝合金与钣金件表面表面经过防腐氧化处理或纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性；右侧为3个触摸感应开关分别对应上升下降与灯光照明，界面整洁，操作方便，下方设有插销对接孔位，方便与配套实验桌进行有效拼接，两侧设有过风口，方便后期与配套水槽进行有效对接；
2.2升降平台：尺寸为1090*160*270mm±10mm，整体采用铝塑板、铝合金、钣金件、ABS塑料件对接组合模式；平台升降范围0-279mm,由教师总控机柜统一、分组或学生端单独控制升降，分为两档行程开关程序升降或任意高度悬停，带安全急停功能，两侧铝型材表面采用阳极氧化处理使其耐蚀性、硬度、耐磨性、绝缘性、耐热性等均有大幅度提高；
2.3光电保护装置：框架两侧设有光电保护功能，超高响应性，平台在下降过程中，若有人体部位，或是仪器收纳盒未放置到位及仪器电源线未能及时拔出等，都能够迅速有效地触发光栅保护装置而立即自动停止工作，杜绝安全隐患，提高产品使用的安全性，最大限度防护师生人身安全；
2.4照明系统：升降平台上端设有长度1050mm±10mm的倾斜照明灯光，光源采用高亮度无闪屏，提高整体使用安全性；
3.升降机构：采用有刷直流电机搭配涡轮蜗杆输出动力，再通过传动杆驱动伞齿模块增加扭力，从而实现升降功能再搭配专用驱动主板与行程控制板，可有效响应升降操作指令，运行安全稳定、低噪音。
4.置物盒：产品配备两种规格置物筐尺寸分别是200*139*76mm±10mm（小）与273*139*76mm±10mm（大）标配数量小号置物盒至少3个，大号置物架至少9个。置物盒设有抓握凹槽，方便使用时进行拿取，后侧设有限位卡点，避免抽拉时滑落，提供产品安全性。置物筐可放置大部分的实验器械与工具大大提高产品的兼容性和实用性，向上拓展了实验的操作空间。
	套
	26
	

	7
	实验电源
	1.单独安装在桌子侧边，盒体为工程PC塑料模具注塑一次成型；
2.设置2路多功能220V五孔交流插座，操作简单，安全可靠。
	个
	26
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	8
	生物桌面灯
	1.尺寸：200*50*100mm±10mm；
2.主体框架：产品主体框架由ABS配件组合而成，整体造型圆弧处理，产品顶端下沿倾斜表面安装灯，为实验操作提供照明保障。
3.面板采用亚克力面板，电容感应按钮开关；
	个
	26
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	9
	学生凳
	1.尺寸：φ320*450mm±10mm，全新注塑凳面，凳面高亮度，光泽度好，美观大方，
2.凳腿：≥40*20*1.2（壁厚）mm钢管一体折弯成型，钢制四脚，下带ABS防水脚垫脚垫；外喷环氧树脂涂层，耐腐蚀耐酸碱。
3.面板采用PP新料一体注塑成型，凳面加厚，仿生树木纹路。
	张
	52
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	10
	水槽柜
	1.规格尺寸：500*650*780/940㎜±10mm；
2.水槽：整体采用PP改性材料，壁厚≥4mm，一次性注塑成型，四周倾斜内凹设计以免水滴外流；水槽内部尺寸：430mm*380mm*240mm/260mm±10mm，耐强酸强碱耐有机溶剂；
3.水槽整体分段组装，分别为水槽，柜体，底座三体组装而成。
▲3.1柜体采用金属件加固支撑，置物架设滴水架，水龙头安装底座，水槽台面标配有直径≥100mm废液缸。
4.水槽内部前高后低设计，废水及时排出，不残留，配有380*160mm±10mmPP防溅过滤网及直径≥110mm不锈钢网双层过滤，防止残渣堵塞。
5.底座固定框：660*500*50mm±10mm，采用PP改性材料，一体注塑成型。
6.水槽左右侧板：720*660*40mm±10mm，采用ABS改性材料，一体注塑成型，壁厚≥2.5mm,表面皮纹处理。
7.柜门：柜体前后配有柜门，ABS材质，一体注塑成型，前后卡扣安装，PP转轴式开门，前后门安装不锈钢同芯锁。
	套
	13
	[image: image9.png]




	11
	三联水嘴
	1.采用实验室专用折叠式三联水嘴；
2.旋钮把手采用PP旋转式；
3.鹅颈双联水嘴高度不低于370mm，可同步90度向前折叠，出水嘴为铜质尖嘴，可方便连接循环、便于清洗滴淀管等特殊用水，中间单联固定式，带缓冲水嘴；
4.水管管体为黄铜合金制品，90度瓷质阀芯，铜质表面经过烤漆喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能。
	套
	13
	

	12
	边台
	1.尺寸：7000*600*780mm±10mm；
2.台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15；
3.柜体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱粉末烤漆处理；（下同）
4.拉手：铝合金条形暗拉手；
5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体；
6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装式设计，保证两层双面都喷涂处理；
7.连接件：采用ABS专用连接组装件；
8.合页：采用优质不锈钢模具一体成型；
9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音；
10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1
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	2.生物常规实验室2
	

	1
	教师演示台
	1.尺寸：1800*780*900/940㎜±10mm；
2.台面：采用≥12.7mm实芯理化板，经机械打磨，表面光滑平整，无缝隙，整体美观大方；
3.前横梁：采用≥60*30mm铝型材拉伸成型，正前方下端口向上倾斜，预留与上支撑架锁紧螺丝口；
4.中横梁：采用≥20*20mm的抗弯加固条；
5.后横梁：采用≥110*30mm铝型材拉伸成型，预留有与上支撑架锁紧螺丝口；
6.桌腿由上支撑架、支撑立柱、下支撑脚和可调地脚组成；
6.1上支撑架：采用≥580*190*50mm铝材压铸一次性成型；
6.2支撑立柱：采用≥150*50mm优质铝材，外侧带有弧形圆角，有郊避免意外发生；
6.3下支撑脚：采用≥570*130*50mm铝材压铸一次性成型，外侧与前端弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合，前后带有与地面固定的螺丝孔，带塑料装饰盖；
6.4抽屉：采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，隐藏内扣一字拉手；
6.5导轨：三节静音滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好；
6.6多功能可调地脚：高度螺旋调节，采用高强度的尼龙材料，塑料注塑成型，内置脚轮固定孔。
7.背挂：1800*180*940mm±10mm，铝合金框架，ABS工程塑料件组合，四周铝塑板封面，内部中空，可加装教师电源总控。
	套
	1
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	2
	水槽柜
	1.规格尺寸：500*650*780/940㎜±10mm；
2.水槽：整体采用PP改性材料，壁厚≥4mm，一次性注塑成型，四周倾斜内凹设计以免水滴外流；水槽内部尺寸：430mm*380mm*240mm/260mm±10mm，耐强酸强碱耐有机溶剂；
3.水槽整体分段组装，分别为水槽，柜体，底座三体组装而成。
3.1柜体采用金属件加固支撑，置物架设滴水架，水龙头安装底座，水槽台面标配有直径≥100mm废液缸。
4.水槽内部前高后低设计，废水及时排出，不残留，配有380*160mm±10mmPP防溅过滤网及直径≥110mm不锈钢网双层过滤，防止残渣堵塞。
5.底座固定框：660*500*50mm±10mm，采用PP改性材料，一体注塑成型。
6.水槽左右侧板：720*660*40mm±10mm，采用ABS改性材料，一体注塑成型，壁厚≥2.5mm,表面皮纹处理。
7.柜门：柜体前后配有柜门，ABS材质，一体注塑成型，前后卡扣安装，PP转轴式开门，前后门安装不锈钢同芯锁。
	套
	1
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	3
	三联水嘴
	1.采用实验室专用折叠式三联水嘴；
2.旋钮把手采用PP旋转式；
3.鹅颈双联水嘴高度不低于370mm，可同步90度向前折叠，出水嘴为铜质尖嘴，可方便连接循环、便于清洗滴淀管等特殊用水，中间单联固定式，带缓冲水嘴；
4.水管管体为黄铜合金制品，90度瓷质阀芯，铜质表面经过烤漆喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能。
	套
	1
	

	4
	教师电源控制系统
	1.尺寸：400*400*90mm±10mm，装置在主控台组合柜内，采用耐磨.耐腐蚀的PVC薄膜面板，优质元器件，轻触按钮开关。
2.输入电压：220v±10%；
3.内装有教师演示电源及主控电源装置，教师能对实验室进行总体及分组控制：220V电源输出，电源总开关.漏电保护开关.工作指示灯.220V交流输出多用插座，数码实时显示电压电流值，符合中学理化生实验室教学计量与实验数据准确性要求；
4.带老师.学生220V过载漏电保护。
	套
	1
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	5
	学生实验桌
	1.规格尺寸：1200*600*780/850mm±10mm；
2.台面：采用≥12.7mm实芯理化板，台面前端经机械打磨，圆角处理，后部根据桌架形状铣边镶入框架中，防止台面起翘.变形.脱落；
3.前横梁：采用≥60*30mm铝型材拉伸成型，正前方下端口向上倾斜，预留与上支撑架锁紧螺丝口；
4.中横梁：采用≥20*20mm钢质抗弯加固条；
5.后横梁：采用≥110*30mm铝型材拉伸成型，预留有与上支撑架锁紧螺丝口；
6.后挡板：采用≥80*10mm铝型材整体拉伸成型，与左右支撑架组成半包形围栏，预留与面板匹配的卡槽，三边带围栏，围栏高度≥70mm，可有效防止台面仪器向后滚落。
7.桌腿由上支撑架.支撑立柱.下支撑脚和可调地脚组成C字形；
7.1上支撑架：采用≥580*190*50mm铝合金压铸一次性成型，配有≥250*70mm倾斜式半包形围栏，内侧镶嵌有工程塑料装饰盖，两侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合，左右两侧预留安装220V多功能插座位置。
7.2支撑立柱：采用≥150*50mm铝合金型材拉伸成型，内有4根≥1.2mm厚加强筋，外侧带有弧形圆角。
7.3下支撑脚：采用≥570*130*50mm铝合金压铸一次性成型，外侧与前端弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合，前后带有与地面固定的螺丝孔，带塑料装饰盖。
7.4多功能可调地脚：高度可调节，采用高强度的尼龙材料，塑料注塑成型。
8.书包斗：规格≥470*300*150mm，采用ABS塑料一次性注塑成型，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，斗内加强体块，两侧和后侧均设有固定耳。
以上所有铝制材料表面均经防腐氧化处理或纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。
	套
	26
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	6
	多功能背挂
	1.尺寸：1200*180*890/1170mm±10mm；
2.多功能可调式收纳模块是由主体框架、升降平台、置物盒、照明灯组成。
2.1主体框架：产品主体框架由铝合金、钣金件、ABS塑料件对接组合模式，铝合金与钣金件表面表面经过防腐氧化处理或纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性；右侧为3个触摸感应开关分别对应上升下降与灯光照明，界面整洁，操作方便，下方设有插销对接孔位，方便与配套实验桌进行有效拼接，两侧设有过风口，方便后期与配套水槽进行有效对接；
2.2升降平台：尺寸为1090*160*270mm±10mm，整体采用铝塑板、铝合金、钣金件、ABS塑料件对接组合模式；平台升降范围0-279mm,由教师总控机柜统一、分组或学生端单独控制升降，分为两档行程开关程序升降或任意高度悬停，带安全急停功能，两侧铝型材表面采用阳极氧化处理使其耐蚀性、硬度、耐磨性、绝缘性、耐热性等均有大幅度提高；
2.3光电保护装置：框架两侧设有光电保护功能，超高响应性，平台在下降过程中，若有人体部位，或是仪器收纳盒未放置到位及仪器电源线未能及时拔出等，都能够迅速有效地触发光栅保护装置而立即自动停止工作，杜绝安全隐患，提高产品使用的安全性，最大限度防护师生人身安全；
2.4照明系统：升降平台上端设有长度1050mm±10mm的倾斜照明灯光，光源采用高亮度无闪屏，提高整体使用安全性；
3.升降机构：采用有刷直流电机搭配涡轮蜗杆输出动力，再通过传动杆驱动伞齿模块增加扭力，从而实现升降功能再搭配专用驱动主板与行程控制板，可有效响应升降操作指令，运行安全稳定、低噪音。
4.置物盒：产品配备两种规格置物筐尺寸分别是200*139*76mm±10mm（小）与273*139*76mm±10mm（大）标配数量小号置物盒至少3个，大号置物架至少9个。置物盒设有抓握凹槽，方便使用时进行拿取，后侧设有限位卡点，避免抽拉时滑落，提供产品安全性。置物筐可放置大部分的实验器械与工具大大提高产品的兼容性和实用性，向上拓展了实验的操作空间。
	套
	26
	

	7
	实验电源
	1.单独安装在桌子侧边，盒体为工程PC塑料模具注塑一次成型；
2.设置2路多功能220V五孔交流插座，操作简单，安全可靠。
	个
	26
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	8
	生物桌面灯
	1.尺寸：200*50*100mm±10mm；
2.主体框架：产品主体框架由ABS配件组合而成，整体造型圆弧处理，产品顶端下沿倾斜表面安装灯，为实验操作提供照明保障。
3.面板采用亚克力面板，电容感应按钮开关；
	个
	26
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	9
	学生凳
	1.尺寸：φ320*450mm±10mm，全新注塑凳面，凳面高亮度，光泽度好，美观大方，
2.凳腿：≥40*20*1.2（壁厚）mm钢管一体折弯成型，钢制四脚，下带ABS防水脚垫脚垫。外喷环氧树脂涂层，耐腐蚀耐酸碱。
3.面板采用PP新料一体注塑成型，凳面加厚，仿生树木纹路。
	张
	52
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	10
	水槽柜
	1.规格尺寸：500*650*780/940㎜±10mm；
2.水槽：整体采用PP改性材料，壁厚≥4mm，一次性注塑成型，四周倾斜内凹设计以免水滴外流；水槽内部尺寸：430mm*380mm*240mm/260mm±10mm，耐强酸强碱耐有机溶剂；
3.水槽整体分段组装，分别为水槽，柜体，底座三体组装而成。
3.1柜体采用金属件加固支撑，置物架设滴水架，水龙头安装底座，水槽台面标配有直径≥100mm废液缸。
4.水槽内部前高后低设计，废水及时排出，不残留，配有380*160mm±10mmPP防溅过滤网及直径≥110mm不锈钢网双层过滤，防止残渣堵塞。
5.底座固定框：660*500*50mm±10mm，采用PP改性材料，一体注塑成型。
6.水槽左右侧板：720*660*40mm±10mm，采用ABS改性材料，一体注塑成型，壁厚≥2.5mm,表面皮纹处理。
7.柜门：柜体前后配有柜门，ABS材质，一体注塑成型，前后卡扣安装，PP转轴式开门，前后门安装不锈钢同芯锁。
	套
	13
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	11
	三联水嘴
	1.采用实验室专用折叠式三联水嘴；
2.旋钮把手采用PP旋转式；
3.鹅颈双联水嘴高度不低于370mm，可同步90度向前折叠，出水嘴为铜质尖嘴，可方便连接循环、便于清洗滴淀管等特殊用水，中间单联固定式，带缓冲水嘴；
4.水管管体为黄铜合金制品，90度瓷质阀芯，铜质表面经过烤漆喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能。
	套
	13
	

	12
	边台
	1.尺寸：7000*600*780mm±10mm；
2.台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15；
3.柜体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱粉末烤漆处理；
4.拉手：铝合金条形暗拉手；
5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体；
6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装式设计，保证两层双面都喷涂处理；
7.连接件：采用ABS专用连接组装件；
8.合页：采用优质不锈钢模具一体成型；
9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音；
10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1
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	3.生物探究实验室
	

	1
	教师演示讲台
	3000*700*900mm
1.全钢结构；（下同）
2.台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15；
3.柜体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱粉末烤漆处理；（下同）
4.拉手：铝合金暗型拉手；
5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体；
6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装式设计，保证两层双面都喷涂处理；
7.连接件：采用ABS专用连接组装件；
8.合页：采用优质不锈钢模具一体成型；
9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音；
10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
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1
	

	2
	实验室专用水槽及下水装置
	1.规格：550*450*290mm±10mm；
2.材质：度高密度PP一体成型的水槽，水封式水塞，有效防止下水管废气溢出，排水口有过滤装置，有耐酸碱耐热耐有机溶液的特性。
	只
	1
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	3
	两联水嘴
	水龙头总整高度220mm±10mm。
方块主体：采用≥20*20mm的黄铜制造。
臂管：采用≥ø18*1mm管径的不锈钢制造。
进水管：采用≥ø20*1.7mm管径的黄铜制造。
涂层:涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理，耐腐蚀.耐热，防紫外线辐射。
陶瓷阀芯:可90°旋转，静态最大耐压不低于10bar。
开关旋钮:高密度PP。
	套
	1
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	4
	探究操作台
	规格：2400*1200*780mm
1.全钢结构：
2.台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15；
3.柜体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱粉末烤漆处理；
4.拉手：铝合金条形暗拉手，造型独特美观；
5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体；
6.门板：采用双层钢板，必须两层组装式设计，保证两层双面都喷涂处理；
7.连接件：采用ABS专用连接组装件；
8.合页：采用优质不锈钢模具一体成型；
9.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	6
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	5
	教师电源控制系统
	1.尺寸：400*400*90mm±10mm，装置在主控台组合柜内，采用耐磨.耐腐蚀的PVC薄膜面板，优质元器件，轻触按钮开关。
2.输入电压：220v±10%；
3.内装有教师演示电源及主控电源装置，教师能对实验室进行总体及分组控制：220V电源输出，电源总开关.漏电保护开关.工作指示灯.220V交流输出多用插座，数码实时显示电压电流值，符合中学理化生实验室教学计量与实验数据准确性要求；
4.带老师.学生220V过载漏电保护。
	套
	1
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	6
	岛式插座
	220V五孔
	套
	24
	

	7
	学生凳
	1.尺寸：φ320*450mm±10mm，全新注塑凳面，凳面高亮度，光泽度好，美观大方，
2.凳腿：≥40*20*1.2（壁厚）mm钢管一体折弯成型，钢制四脚，下带ABS防水脚垫脚垫。外喷环氧树脂涂层，耐腐蚀耐酸碱。
3.面板采用PP新料一体注塑成型，凳面加厚，仿生树木纹路。
	张
	52
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	8
	边台
	1.尺寸：7000*600*780mm±10mm；
2.台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15；
3.柜体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱粉末烤漆处理；
4.拉手：铝合金条形暗拉手；
5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体；
6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装式设计，保证两层双面都喷涂处理；
7.连接件：采用ABS专用连接组装件；
8.合页：采用优质不锈钢模具一体成型；
9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音；
10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1
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	9
	实验室专用水槽及下水装置
	1.规格：550*450*290mm±10mm；
2.材质：度高密度PP一体成型的水槽，水封式水塞，有效防止下水管废气溢出，排水口有过滤装置，有耐酸碱耐热耐有机溶液的特性。
	只
	8
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	10
	两联水嘴
	水龙头总整高度220mm±10mm。
方块主体：采用≥20*20mm的黄铜制造。
臂管：采用≥ø18*1mm管径的不锈钢制造。
进水管：采用≥ø20*1.7mm管径的黄铜制造。
涂层:涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理，耐腐蚀.耐热，防紫外线辐射。
陶瓷阀芯:90°旋转，静态最大耐压10bar。
开关旋钮:高密度PP，人体工学设计，手感舒适。
	套
	8
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	4.生物准备室/仪器室
	

	1
	准备台
	3000*1200*800mm
1.全钢结构：
2.台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15；
3.柜体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱粉末烤漆处理；
4.拉手：铝合金条形暗拉手；
5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体；
6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装式设计，保证两层双面都喷涂处理；
7.连接件：采用ABS专用连接组装件；
8.合页：采用优质不锈钢模具一体成型；
9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音；
10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1
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	2
	实验室专用水槽及下水装置
	1.规格：550*450*290mm±10mm；
2.材质：度高密度PP一体成型的水槽，水封式水塞，有效防止下水管废气溢出，排水口有过滤装置，有耐酸碱耐热耐有机溶液的特性。
	只
	2
	

	3
	两联水嘴
	水龙头总整高度220mm±10mm。
方块主体：采用≥20*20mm的黄铜制造。
臂管：采用≥ø18*1mm管径的不锈钢制造。
进水管：采用≥ø20*1.7mm管径的黄铜制造。
涂层:涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理，耐腐蚀.耐热，防紫外线辐射。
陶瓷阀芯:90°旋转，静态最大耐压10bar。
开关旋钮:高密度PP，人体工学设计，手感舒适。
	套
	2
	

	4
	岛式插座
	220V五孔
	套
	2
	

	5
	仪器柜
	1.规格：1000*500*2000mm±10mm；
2.侧板.层板采用环保型pp改性材料一次注塑成型；
3.上柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌≥4mm钢化烤漆玻璃。
4.下柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型。
5.门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，安装于两门的门缝处，凹凸配套，增加柜子内部的气密性。
6.层板：上柜配两块活动层板，下柜配一块活动层板；层板采用工程塑料经模具挤出成型，中空双层结构，内部均匀分布加强筋并内置两条≥30*15mm钢管；两边配置密封堵头，整板无裸露金属，避免腐蚀生锈，美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。
7.门铰链：用改性pp材料模具一次成型，伸缩式pp旋转门轴，内嵌隐藏方便安装，耐腐蚀。
8.柜子固定所需螺丝加盖塑料盖帽隐藏安装，柜子内部无裸露金属材料，确保柜子的耐腐蚀性。
	顶
	30
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	6
	边台
	1.尺寸：6000*600*780mm
2.台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15；
3.柜体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱粉末烤漆处理；
4.拉手：铝合金条形暗拉手；
5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体；
6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装式设计，保证两层双面都喷涂处理；
7.连接件：采用ABS专用连接组装件；
8.合页：采用优质不锈钢模具一体成型；
9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音；
10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1
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	5.全景式生物交互标本走廊展馆
	

	一、生物多样性探究生态场景
	

	1
	生态展陈空间
	展橱内部地面基层处理，背景基层硬化处理，≥8mm钢化玻璃，橱窗艺术包边等。

辅件：暗盒、软管、普通电工胶布、自功罗丝、水泥钉、吊杆及配件、φ2.5电线、插座、LED筒灯、LED射灯等。
	15
	㎡
	

	2
	生态场景背景画
	图文设计、高清晰喷绘。
	9
	㎡
	

	3
	多样性探究微生态场景
	热带雨林基层纹理制模、AB型材料翻模造型，塑型，结构性龙骨、半包围钢丝网加固，高分子生态专用复合材料覆面层，特制场景调色材料、人工多层次着色调整。
	7
	㎡
	

	4
	山崖、岩洞、石壁雕塑
	岩石面层塑型、雕塑外观造型刻画修整，局部细节打磨刻画，人工着色调整等。
	1
	项
	

	5
	微生态场景植被
	定制热带雨林植被、专业特制开模、将仿真植被融入造景地表植被，含人工安装艺术布展。
	1
	项
	

	6
	展区名称
	字体编排设计，艺术雕刻一体成型。
	1
	项
	

	7
	红外自动感应系统（鸟叫声）
	尺寸：≥4英寸，材质：ABS塑料，类型：智能感应，供电方式：外接供电，声道：1.0，连接方式:3.5MM音频插口（支持蓝牙连接），额定功率：10W,喇叭单元：双喇叭，喇叭材质：钕磁铁。
	1
	项
	

	8
	生物多样性探究主题互动系统
	一、软件内容包含:
地球上存在着多种多样的生态系统，生物圈是地球上最大的生态系统。生态系统是各种生物与其周围环境所构成的自然综合体。所有的物种都是生态系统的组成部分。在生态系统之中，不仅各个物种之间相互依赖，彼此制约，而且生物与其周围的各种环境因子也是相互作用的。从结构上看，生态系统主要由生产者、消费者、分解者所构成。生态系统的功能是对地球上的各种化学元素进行循环和维持能量在各组分之间的正常流动。生态系统的多样性主要是指地球上生态系统组成、功能的多样性以及各种生态过程的多样性，包括生境的多样性、生物群落和生态过程的多样化等多个方面。其中，生境的多样性是生态系统多样性形成的基础，生物群落的多样化可以反映生态系统类型的多样性。
1.植物——植物是生命的主要形态之一，包含了如树木、灌木、藤类、青草、蕨类、及绿藻、地衣等熟悉的生物。种子植物、苔藓植物、蕨类植物和拟蕨类等植物中，绿色植物大部分的能源是经由光合作用从太阳光中得到的，温度、湿度、光线、淡水是植物生存的基本需求。
2.动物——动物分类学家根据动物的各种特征（形态、细胞、遗传、生理、生态和地理分布等）进行分类，将动物依次分为6个主要等级，即门、纲、目、科、属、种。
3.主要通过读取内容资源文件，生成视图窗口列表。
▲4.主要展示动物分类，包括脊椎动物、无脊椎动物等，分别展示海洋类、两栖爬行类、植物类、昆虫类、鸟类、哺乳类等动物，鸟类的分类包括鸣禽、攀禽、走禽、游禽、涉禽、猛禽等，通过视频与语音解说的方式来介绍相关生物百科知识，采用照片文字及语音解说并匹配相应的文字窗口，触摸互动演示。
二、硬件部分
硬件：屏幕尺寸≥32寸显示器
CPU型号：市场通用四核或以上
内存条：8G及以上市场通用内存条
128G及以上通用固态硬盘
接口：市场通用接口
操作系统：市场通用性能稳定的操作系统
整机寿命≥30000小时
	1
	套
	

	二、标本部分
	

	9
	戴胜
	森林动物成体，自然大，1、剥制标本，1:1等比制作；2、姿态设计符合物种自然习性；3、内置填充假体根据设计姿态及皮张尺寸由专业雕塑人员采用轻型高密度材料雕刻而成；4、皮张色彩自然亮丽，物种特征明显；5、神态自然；6、色彩复原符合物种自然特征。
	1
	件
	

	10
	鹦鹉
	森林动物成体，自然大，1、剥制标本，1:1等比制作；2、姿态设计符合物种自然习性；3、内置填充假体根据设计姿态及皮张尺寸由专业雕塑人员采用轻型高密度材料雕刻而成；4、皮张色彩自然亮丽，物种特征明显；5、神态自然；6、色彩复原符合物种自然特征。
	1
	件
	

	11
	苦恶鸟
	森林动物成体，自然大，1、剥制标本，1:1等比制作；2、姿态设计符合物种自然习性；3、内置填充假体根据设计姿态及皮张尺寸由专业雕塑人员采用轻型高密度材料雕刻而成；4、皮张色彩自然亮丽，物种特征明显；5、神态自然；6、色彩复原符合物种自然特征。
	1
	件
	

	12
	丝光椋鸟
	森林动物成体，自然大，1、剥制标本，1:1等比制作；2、姿态设计符合物种自然习性；3、内置填充假体根据设计姿态及皮张尺寸由专业雕塑人员采用轻型高密度材料雕刻而成；4、皮张色彩自然亮丽，物种特征明显；5、神态自然；6、色彩复原符合物种自然特征。
	1
	件
	

	13
	八哥
	森林动物成体，自然大，1、剥制标本，1:1等比制作；2、姿态设计符合物种自然习性；3、内置填充假体根据设计姿态及皮张尺寸由专业雕塑人员采用轻型高密度材料雕刻而成；4、皮张色彩自然亮丽，物种特征明显；5、神态自然；6、色彩复原符合物种自然特征。
	1
	件
	

	14
	灰喜鹊
	森林动物成体，自然大，1、剥制标本，1:1等比制作；2、姿态设计符合物种自然习性；3、内置填充假体根据设计姿态及皮张尺寸由专业雕塑人员采用轻型高密度材料雕刻而成；4、皮张色彩自然亮丽，物种特征明显；5、神态自然；6、色彩复原符合物种自然特征。
	1
	件
	

	15
	棕背伯劳
	森林动物成体，自然大，1、剥制标本，1:1等比制作；2、姿态设计符合物种自然习性；3、内置填充假体根据设计姿态及皮张尺寸由专业雕塑人员采用轻型高密度材料雕刻而成；4、皮张色彩自然亮丽，物种特征明显；5、神态自然；6、色彩复原符合物种自然特征。
	1
	件
	

	16
	凤头麦鸡
	森林动物成体，自然大，1、剥制标本，1:1等比制作；2、姿态设计符合物种自然习性；3、内置填充假体根据设计姿态及皮张尺寸由专业雕塑人员采用轻型高密度材料雕刻而成；4、皮张色彩自然亮丽，物种特征明显；5、神态自然；6、色彩复原符合物种自然特征。
	1
	件
	

	17
	珠颈斑鸠
	森林动物成体，自然大，1、剥制标本，1:1等比制作；2、姿态设计符合物种自然习性；3、内置填充假体根据设计姿态及皮张尺寸由专业雕塑人员采用轻型高密度材料雕刻而成；4、皮张色彩自然亮丽，物种特征明显；5、神态自然；6、色彩复原符合物种自然特征。
	1
	件
	

	18
	雉鸡♂
	森林动物成体，自然大，1、剥制标本，1:1等比制作；2、姿态设计符合物种自然习性；3、内置填充假体根据设计姿态及皮张尺寸由专业雕塑人员采用轻型高密度材料雕刻而成；4、皮张色彩自然亮丽，物种特征明显；5、神态自然；6、色彩复原符合物种自然特征。
	1
	件
	

	19
	雉鸡♀
	森林动物成体，自然大，1、剥制标本，1:1等比制作；2、姿态设计符合物种自然习性；3、内置填充假体根据设计姿态及皮张尺寸由专业雕塑人员采用轻型高密度材料雕刻而成；4、皮张色彩自然亮丽，物种特征明显；5、神态自然；6、色彩复原符合物种自然特征。
	1
	件
	

	20
	黄鹂
	森林动物成体，自然大，1、剥制标本，1:1等比制作；2、姿态设计符合物种自然习性；3、内置填充假体根据设计姿态及皮张尺寸由专业雕塑人员采用轻型高密度材料雕刻而成；4、皮张色彩自然亮丽，物种特征明显；5、神态自然；6、色彩复原符合物种自然特征。
	1
	件
	

	21
	虎斑地鸫
	森林动物成体，自然大，1、剥制标本，1:1等比制作；2、姿态设计符合物种自然习性；3、内置填充假体根据设计姿态及皮张尺寸由专业雕塑人员采用轻型高密度材料雕刻而成；4、皮张色彩自然亮丽，物种特征明显；5、神态自然；6、色彩复原符合物种自然特征。
	1
	件
	

	22
	乌鸫
	森林动物成体，自然大，1、剥制标本，1:1等比制作；2、姿态设计符合物种自然习性；3、内置填充假体根据设计姿态及皮张尺寸由专业雕塑人员采用轻型高密度材料雕刻而成；4、皮张色彩自然亮丽，物种特征明显；5、神态自然；6、色彩复原符合物种自然特征。
	1
	件
	

	23
	斑鸫
	森林动物成体，自然大，1、剥制标本，1:1等比制作；2、姿态设计符合物种自然习性；3、内置填充假体根据设计姿态及皮张尺寸由专业雕塑人员采用轻型高密度材料雕刻而成；4、皮张色彩自然亮丽，物种特征明显；5、神态自然；6、色彩复原符合物种自然特征。
	1
	件
	

	24
	棕头鸦雀
	森林动物成体，自然大，1、剥制标本，1:1等比制作；2、姿态设计符合物种自然习性；3、内置填充假体根据设计姿态及皮张尺寸由专业雕塑人员采用轻型高密度材料雕刻而成；4、皮张色彩自然亮丽，物种特征明显；5、神态自然；6、色彩复原符合物种自然特征。
	1
	件
	

	25
	麻雀
	森林动物成体，自然大，1、剥制标本，1:1等比制作；2、姿态设计符合物种自然习性；3、内置填充假体根据设计姿态及皮张尺寸由专业雕塑人员采用轻型高密度材料雕刻而成；4、皮张色彩自然亮丽，物种特征明显；5、神态自然；6、色彩复原符合物种自然特征。
	1
	件
	

	26
	河麂
	鹿科，自然大，1、剥制标本，1:1等比制作；2、姿态设计符合物种自然习性；3、内置填充假体根据设计姿态及皮张尺寸由专业雕塑人员采用轻型高密度材料雕刻而成；4、皮张色彩自然亮丽，物种特征明显；5、神态自然；6、色彩复原符合物种自然特征。
	1
	件
	

	27
	貉
	犬科，自然大，1、剥制标本，1:1等比制作；2、姿态设计符合物种自然习性；3、内置填充假体根据设计姿态及皮张尺寸由专业雕塑人员采用轻型高密度材料雕刻而成；4、皮张色彩自然亮丽，物种特征明显；5、神态自然；6、色彩复原符合物种自然特征。
	1
	件
	

	28
	雪地松鼠
	松鼠科，自然大，1、剥制标本，1:1等比制作；2、姿态设计符合物种自然习性；3、内置填充假体根据设计姿态及皮张尺寸由专业雕塑人员采用轻型高密度材料雕刻而成；4、皮张色彩自然亮丽，物种特征明显；5、神态自然；6、色彩复原符合物种自然特征。
	2
	件
	

	29
	岩松鼠
	松鼠科，自然大，1、剥制标本，1:1等比制作；2、姿态设计符合物种自然习性；3、内置填充假体根据设计姿态及皮张尺寸由专业雕塑人员采用轻型高密度材料雕刻而成；4、皮张色彩自然亮丽，物种特征明显；5、神态自然；6、色彩复原符合物种自然特征。
	2
	件
	

	30
	华南兔
	兔科，自然大，1、剥制标本，1:1等比制作；2、姿态设计符合物种自然习性；3、内置填充假体根据设计姿态及皮张尺寸由专业雕塑人员采用轻型高密度材料雕刻而成；4、皮张色彩自然亮丽，物种特征明显；5、神态自然；6、色彩复原符合物种自然特征。
	1
	件
	

	31
	狐
	犬科，自然大，1、剥制标本，1:1等比制作；2、姿态设计符合物种自然习性；3、内置填充假体根据设计姿态及皮张尺寸由专业雕塑人员采用轻型高密度材料雕刻而成；4、皮张色彩自然亮丽，物种特征明显；5、神态自然；6、色彩复原符合物种自然特征。
	1
	件
	

	6.无线互动数码显微镜
	

	1
	教师数码显微镜
	1.光学系统:独立色差校正光学系统。
2.目镜：WF10*/18mm，补偿平场目镜。
3.物镜：独立消色差物镜4X/NA0.1/WD26.7mm；10X/NA0.25/WD5.4mm；40X/NA0.65/WD0.4mm(弹簧)
4.镜筒：30°铰链双目镜筒，360°旋转观察，瞳间距48mm-75mm
5.转换器：四孔定位转换器。
6.调焦机构:粗微同轴调焦手轮，微调0.4mm/转，格值0.004mm，粗调行程20mm.采用行星齿轮结构，极限位置可以自动反转，消除使用者操作或误操作造成的破坏，提高仪器使用寿命，齿轮采用自润滑工艺，减少维护的同时，使操作舒适。
7.照明：0.5WLED，全色谱，数字调光，多功能拨档开关。支持30min无调光操作自动进入关机状态，避免用户忘记关机，更节能环保。
8.聚光镜：固定式，N.A.1.25阿贝聚光镜，配可变光阑
9.载物台：机械式，面积：115mm*125mm，移动范围：70mm*26mm，配单片片夹组。金属表面采用静电喷涂工艺，可起到防潮，防碱，抗酒精、丙酮，耐磨、耐盐雾的效果。
10.机身搭载≥2.8寸彩色LCD触摸显示屏，能显示显微镜姿势，当显微镜倾斜的时候警示音提醒，能实时识别并显示当前物镜的倍率。
11.Type-C接口可输入可输出，可通过充电宝输入给显微镜供电，也可连接给外接设备（平板、手机、摄像装置等）输出供电。USB-A口仅作为电源输出给外接设备供电。一台显微镜最多允许给另外两台显微镜或外接设备连接供电。
12.颜色编码孔径光阑系统，调整孔径光阑与物镜色环匹配的颜色区域，可快速定位合适的孔径光阑，根据不同样本微调以获取最清晰的图像
13.内置高分辨率、高画质感光芯片，≥1300万像素，画质清晰，色彩还原逼真，展现自然生动的色彩和物体细节，具有HDMI和USB、UVC输出以及拓展SD卡插槽，无需连接计算机即可在屏幕上控制所有功能，≥10.1英寸一体高清显示屏,0-90°自由调节屏幕角度，适应不同学生观察。
	台
	1
	

	2
	学生数码显微镜
	一、基础光学系统要求
1.成像清晰圆直径（mm）：4倍物镜≥18.7；10倍物镜≥18.5；40倍物镜≥18.7；100倍物镜≥18.7；
2.齐焦（mm）：10→4倍≤±0.01；10→40倍≤±0.006；40→100倍≤±0.005；
3.转换器稳定性（mm）≤0.002；
4.载物台侧向受5N水平方向作用力最大位移（mm）≤0.008；不重复性（mm）≤0.002；
5.用机械使标本在5mm*5mm范围内移动时的离焦量（mm）≤0.003；
6.10倍物镜景深范围内像面的偏摆（mm）≤0.01；
7.微调机构空回（mm）≤0.002；
8.显微镜物镜放大率准确度标准规定≤0.85%；
9.显微镜目镜放大率准确度标准规定≤0.41%；
10.倾斜式目镜筒作360度旋转时目镜焦平面上像中心的位移（mm）≤0.10；
11.聚光镜上升到最高位置，顶端低于载物台表面的距离（mm）≤0.12；
12.左右两系统放大率差≤0.19%；
13.双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤2.4%；
14.双目系统左右视场像面方位差（mm）≤13；
15.双目系统左右视场中心偏差（mm）；
上下≤0.03，左右外侧≤0.03，左右内侧≤0.05；
16.双目系统左右光轴平行度（mm）；
水平发散≤7，水平会聚≤12，垂直交叉≤5；
17.零视度时，左右系统的目镜端面位置差（mm）≤0.07；
18.目镜观察与显示屏观察的图像齐焦mm≤0.013；
19.摄影摄像视场清晰范围≥91% 。

二、系统输出设备要求
1.内置高分辨率、高画质感光芯片，≥1300万像素，画质清晰，色彩还原逼真，展现自然生动的色彩和物体细节，具有HDMI和USB输出以及拓展SD卡插槽，无需连接计算机即可在屏幕上控制所有功能，≥10.1英寸一体高清显示屏,0-90°自由调节屏幕角度，适应不同学生观察。
▲2.机身搭载彩色LCD触摸显示屏，能显示显微镜姿势，当显微镜倾斜的时候警示音提醒，能实时识别并显示当前物镜的倍率。
3.实时分享：可作为网络热点，实时共享显微镜下图像，支持市场通用操作系统。

三、系统部分
1. 数码显微互动系统：全无线系统架构：整个系统采用全无线架构，简洁、高速、稳定；学生智能终端通过无线传输的方式获取显微图像及宏观实验图像，学生智能终端通过无线传输方式与教师端进行信息交互。系统可实现微观图像、宏观实验、实验报告等多维信息的互动。
2．教师端专业图像分析软件：
①图像采集：可对实时图像进行捕捉、间隔捕捉、录像。
②图像管理：对图像文件进行新建、打开、编辑、保存、打印报告及相册管理(含图像合并)等。
③图像处理：调整、镜像、反转、白平衡、改变图像尺寸、三维化显示、放大镜、平滑、低通滤波、高通滤波、灰度形态学、其它过滤器、直方图均衡、发现边缘、自定义滤波器。
④校准与测量：校准尺度后对图像进行直线、矩形、圆、圆(3点)、椭圆、多边形、不规则多边形、角度、折线等的测量。
⑤图像分割处理：对图像进行分割和分割设置及对分割结果进行自动计算、选取目标、目标腐蚀、目标扩展、填充孔洞、去除噪声、目标内轮廓、目标外轮廓、目标梯度和八种颜色分割等。
⑥专业自动拼图模块：支持多种图像输入格式，可支持20*20张图像的拼接，拼接速度快，准确。
⑦去模糊多层聚焦模块：去模糊多焦面合成:将不同焦面的图像合成得到清晰完整的整幅图像，增加高倍物镜的景深；支持多种图像输入格式。
3. 数码显微镜无线和移动设备互动系统软件：
①学生端用户可通过APP下载、安装软件应用程序，并实时进行最新软件程序更新。
②软件系统具备：微观实验、宏观实验、教学示范、师生交流等功能模块。
③用户可通过系统进行微观实验和宏观实验，并进行实时交流。
4. 生物学图像识别系统：
本地的扫描管理软件：
①可同时打开单个或多个图像进行扫描、浏览和分析。
②打开多个图像浏览时可同步移动多个图片进行浏览分析。
③可以在图像上添加注释；可以在图像上进行长度测量、面积测量。
④可以对图像的指定区域范围进行输出，格式保持不变。
⑤可以删除/修改图像的指定区域。
⑥浏览过程中，可在扫描倍数下以任意倍数显示，并且显示标尺、放大倍数。
⑦可以360°旋转图片进行浏览。
⑧需支持浏览多种文件格式，包括：JPEG、TIFF、TIF等常用格式。
⑨本地浏览软件无安装数量限制，本地支持浏览多种文件格式，包括：JPEG、TIFF、TIF等常用格式。
	台
	26
	

	7.物理力学实验室
	

	1
	教师演示台
	1.尺寸：1800*780*900/940㎜±10mm；
2.台面：采用≥12.7mm实芯理化板，经机械打磨，表面光滑平整，无缝隙，整体美观大方；
3.前横梁：采用≥60*30mm铝型材拉伸成型，正前方下端口向上倾斜，预留与上支撑架锁紧螺丝口；
4.中横梁：采用≥20*20mm的抗弯加固条；
5.后横梁：采用≥110*30mm铝型材拉伸成型，预留有与上支撑架锁紧螺丝口；
6.桌腿由上支撑架、支撑立柱、下支撑脚和可调地脚组成；
6.1上支撑架：采用≥580*190*50mm铝材压铸一次性成型；
6.2支撑立柱：采用≥150*50mm优质铝材，外侧带有弧形圆角，有郊避免意外发生；
6.3下支撑脚：采用≥570*130*50mm铝材压铸一次性成型，外侧与前端弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合，前后带有与地面固定的螺丝孔，带塑料装饰盖；
6.4抽屉：采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，隐藏内扣一字拉手；
6.5导轨：三节静音滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好；
6.6多功能可调地脚：高度螺旋调节，采用高强度的尼龙材料，塑料注塑成型，内置脚轮固定孔。
7.背挂：1800*180*940mm±10mm，铝合金框架，ABS工程塑料件组合，四周铝塑板封面，内部中空，可加装教师电源总控。
	套
	1
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	2
	水槽柜
	1.规格尺寸：500*650*780/940㎜±10mm；
2.水槽：整体采用PP改性材料，壁厚≥4mm，一次性注塑成型，四周倾斜内凹设计以免水滴外流；水槽内部尺寸：430mm*380mm*240mm/260mm±10mm，耐强酸强碱耐有机溶剂；
3.水槽整体分段组装，分别为水槽，柜体，底座三体组装而成。
3.1柜体采用金属件加固支撑，置物架设滴水架，水龙头安装底座，水槽台面标配有直径≥100mm废液缸。
4.水槽内部前高后低设计，废水及时排出，不残留，配有380*160mm±10mmPP防溅过滤网及直径≥110mm不锈钢网双层过滤，防止残渣堵塞。
5.底座固定框：660*500*50mm±10mm，采用PP改性材料，一体注塑成型。
6.水槽左右侧板：720*660*40mm±10mm，采用ABS改性材料，一体注塑成型，壁厚≥2.5mm,表面皮纹处理。
7.柜门：柜体前后配有柜门，ABS材质，一体注塑成型，前后卡扣安装，PP转轴式开门，前后门安装不锈钢同芯锁。
	套
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	3
	三联水嘴
	1.采用实验室专用折叠式三联水嘴；
2.旋钮把手采用PP旋转式；
3.鹅颈双联水嘴高度不低于370mm，可同步90度向前折叠，出水嘴为铜质尖嘴，可方便连接循环、便于清洗滴淀管等特殊用水，中间单联固定式，带缓冲水嘴；
4.水管管体为黄铜合金制品，90度瓷质阀芯，铜质表面经过烤漆喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能。
	套
	1
	

	4
	教师电源控制系统
	尺寸：400*400*90mm±10mm，装置在主控台组合柜内，采用耐磨.耐腐蚀的PVC薄膜面板，优质元器件，轻触按钮开关。
输入电压：220v±10%；
内装有教师演示电源及主控电源装置，教师能对实验室进行总体及分组控制：
220V电源输出，电源总开关.漏电保护开关.工作指示灯.220V交流输出多用插座，数码实时显示电压电流值，符合中学理化生实验室教学计量与实验数据准确性要求；
带老师.学生220V过载漏电保护。
	套
	1
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	5
	学生实验桌
	1.规格尺寸：1200*600*780/850mm±10mm；
2.台面：采用≥12.7mm实芯理化板，台面前端经机械打磨，圆角处理，后部根据桌架形状铣边镶入框架中，防止台面起翘.变形.脱落；
3.前横梁：采用≥60*30mm铝型材拉伸成型，正前方下端口向上倾斜，预留与上支撑架锁紧螺丝口；
4.中横梁：采用≥20*20mm钢质抗弯加固条；
5.后横梁：采用≥110*30mm铝型材拉伸成型，预留有与上支撑架锁紧螺丝口；
6.后挡板：采用≥80*10mm铝型材整体拉伸成型，与左右支撑架组成半包形围栏，预留与面板匹配的卡槽，三边带围栏，围栏高度≥70mm，可有效防止台面仪器向后滚落。
7.桌腿由上支撑架.支撑立柱.下支撑脚和可调地脚组成C字形；
7.1上支撑架：采用≥580*190*50mm铝合金压铸一次性成型，配有≥250*70mm倾斜式半包形围栏，内侧镶嵌有工程塑料装饰盖，两侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合，左右两侧预留安装220V多功能插座位置。
7.2支撑立柱：采用≥150*50mm铝合金型材拉伸成型，内有4根≥1.2mm厚加强筋，外侧带有弧形圆角。
7.3下支撑脚：采用≥570*130*50mm铝合金压铸一次性成型，外侧与前端弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合，前后带有与地面固定的螺丝孔，带塑料装饰盖。
7.4多功能可调地脚：高度可调节，采用高强度的尼龙材料，塑料注塑成型。
8.书包斗：规格≥470*300*150mm，采用ABS塑料一次性注塑成型，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，斗内加强体块，两侧和后侧均设有固定耳。
以上所有铝制材料表面均经防腐氧化处理或纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。
	套
	24
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	6
	多功能背挂
	1.尺寸：1200*180*890/1170mm±10mm；
2.多功能可调式收纳模块是由主体框架、升降平台、置物盒、照明灯组成。
2.1主体框架：产品主体框架由铝合金、钣金件、ABS塑料件对接组合模式，铝合金与钣金件表面表面经过防腐氧化处理或纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性；右侧为3个触摸感应开关分别对应上升下降与灯光照明，界面整洁，操作方便，下方设有插销对接孔位，方便与配套实验桌进行有效拼接，两侧设有过风口，方便后期与配套水槽进行有效对接；
2.2升降平台：尺寸为1090*160*270mm±10mm，整体采用铝塑板、铝合金、钣金件、ABS塑料件对接组合模式；平台升降范围0-279mm,由教师总控机柜统一、分组或学生端单独控制升降，分为两档行程开关程序升降或任意高度悬停，带安全急停功能，两侧铝型材表面采用阳极氧化处理使其耐蚀性、硬度、耐磨性、绝缘性、耐热性等均有大幅度提高；
2.3光电保护装置：框架两侧设有光电保护功能，超高响应性，平台在下降过程中，若有人体部位，或是仪器收纳盒未放置到位及仪器电源线未能及时拔出等，都能够迅速有效地触发光栅保护装置而立即自动停止工作，杜绝安全隐患，提高产品使用的安全性，最大限度防护师生人身安全；
2.4照明系统：升降平台上端设有长度1050mm±10mm的倾斜照明灯光，光源采用高亮度无闪屏，提高整体使用安全性；
3.升降机构：采用有刷直流电机搭配涡轮蜗杆输出动力，再通过传动杆驱动伞齿模块增加扭力，从而实现升降功能再搭配专用驱动主板与行程控制板，可有效响应升降操作指令，运行安全稳定、低噪音。
4.置物盒：产品配备两种规格置物筐尺寸分别是200*139*76mm±10mm（小）与273*139*76mm±10mm（大）标配数量小号置物盒至少3个，大号置物架至少9个。置物盒设有抓握凹槽，方便使用时进行拿取，后侧设有限位卡点，避免抽拉时滑落，提供产品安全性。置物筐可放置大部分的实验器械与工具大大提高产品的兼容性和实用性，向上拓展了实验的操作空间。
	套
	24
	

	7
	实验电源
	1.尺寸：68*36mm±10mm,单独安装在桌子侧边，盒体为工程PC塑料模具注塑一次成型；
2.设置2路多功能220V五孔交流插座，操作简单，安全可靠。
	个
	24
	[image: image36.png]




	8
	学生凳
	1.尺寸：φ320*450mm±10mm，全新注塑凳面，凳面高亮度，光泽度好，美观大方，
2.凳腿：≥40*20*1.2（壁厚）mm钢管一体折弯成型，钢制四脚，下带ABS防水脚垫脚垫。外喷环氧树脂涂层，耐腐蚀耐酸碱。
3.面板采用PP新料一体注塑成型，凳面加厚，仿生树木纹路。
	张
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	9
	边台
	1.尺寸：7000*600*780mm
2.台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15；
3.柜体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱粉末烤漆处理；
4.拉手：铝合金条形暗拉手；
5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体；
6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装式设计，保证两层双面都喷涂处理；
7.连接件：采用ABS专用连接组装件；
8.合页：采用优质不锈钢模具一体成型；
9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音；
10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。。
	张
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	8.物理光热学实验室
	

	1
	教师演示讲台
	3000*700*900mm
1.全钢结构；
2.台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15；
3.柜体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱粉末烤漆处理；
4.拉手：铝合金暗型拉手；
5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体；
6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装式设计，保证两层双面都喷涂处理；
7.连接件：采用ABS专用连接组装件；
8.合页：采用优质不锈钢模具一体成型；
9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音；
10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
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	2
	实验室专用水槽及下水装置
	1.规格：550*450*290mm±10mm；
2.材质：度高密度PP一体成型的水槽，水封式水塞，有效防止下水管废气溢出，排水口有过滤装置，有耐酸碱耐热耐有机溶液的特性。
	只
	1
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	3
	两联水嘴
	水龙头总整高度220mm±10mm。
方块主体：采用≥20*20mm的黄铜制造。
臂管：采用≥ø18*1mm管径的不锈钢制造。
进水管：采用≥ø20*1.7mm管径的黄铜制造。
涂层:涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理，耐腐蚀.耐热，防紫外线辐射。
陶瓷阀芯:90°旋转，静态最大耐压10bar。
开关旋钮:高密度PP，人体工学设计，手感舒适。
	套
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	4
	教师演示电源
	1.教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便；
2.教师电源总控采用10寸"电阻式"液晶屏，显示智能控制按键同时显示电源电压；
3.教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A；
4.教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A；
5.低压大电流值为40A，自动关断；
6.教学电源：220V交流输出为带安全门的新国标插座，带有电源指示，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。
7.集中控制系统。可执行各分项分页控制；
（1）升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制；
（2）补光控制：分组控制整室照明；
（3）学生220V电源控制：控制学生AC220V电源；
（4）低压控制：教室主控，分组控制。
	套
	1
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	5
	学生实验桌
	1.规格尺寸：1200*600*780/850mm±10mm；
2.台面：采用≥12.7mm实芯理化板，台面前端经机械打磨，圆角处理，后部根据桌架形状铣边镶入框架中，防止台面起翘.变形.脱落；
3.前横梁：采用≥60*30mm铝型材拉伸成型，正前方下端口向上倾斜，预留与上支撑架锁紧螺丝口；
4.中横梁：采用≥20*20mm钢质抗弯加固条；
5.后横梁：采用≥110*30mm铝型材拉伸成型，预留有与上支撑架锁紧螺丝口；
6.后挡板：采用≥80*10mm铝型材整体拉伸成型，与左右支撑架组成半包形围栏，预留与面板匹配的卡槽，三边带围栏，可有效防止台面仪器向后滚落。
7.桌腿由上支撑架.支撑立柱.下支撑脚和可调地脚组成C字形；
7.1上支撑架：采用≥580*190*50mm铝合金压铸一次性成型，配有≥250*70mm倾斜式半包形围栏，内侧镶嵌有工程塑料装饰盖，两侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合，左右两侧预留安装220V多功能插座位置。
7.2支撑立柱：采用≥150*50mm铝合金型材拉伸成型，内有4根≥1.2mm厚加强筋，外侧带有弧形圆角。
7.3下支撑脚：采用≥570*130*50mm铝合金压铸一次性成型，外侧与前端弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合，前后带有与地面固定的螺丝孔，带塑料装饰盖。
7.4多功能可调地脚：高度可调节，采用高强度的尼龙材料，塑料注塑成型。
8.书包斗：规格≥470*300*150mm，采用ABS塑料一次性注塑成型，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，斗内加强体块，两侧和后侧均设有固定耳。
以上所有铝制材料表面均经防腐氧化处理或纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。
	套
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	6
	学生凳
	1.尺寸：φ320*450mm±10mm，全新注塑凳面，凳面高亮度，光泽度好，美观大方，
2.凳腿：≥40*20*1.2（壁厚）mm钢管一体折弯成型，钢制四脚，下带ABS防水脚垫脚垫。外喷环氧树脂涂层，耐腐蚀耐酸碱。
3.面板采用PP新料一体注塑成型，凳面加厚，仿生树木纹路。
	张
	52
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	7
	顶部升降电源供应设备
	1.采用ABS材质，模具一体成型。模块内预留高压.低压位置。
2.采用ABS材质，模具一体成型。四周带氛围灯设计。
3.教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制；
4.学生电源采用耐磨.耐腐蚀.耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.38寸液晶显示电源学生交直流电压；
5.学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A；
6.学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2.5A。
7.采用220V，多功能安全插座。
8.采用自动升降系统，自带保护功能。
9.布线：2.5平方电线，用控制220V；6平方电线，给学生低压电源供电；1平方屏蔽电源线。
10.环氧树脂喷涂金属吊杆。
11.国标五金件（不含桁架）。
	个
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	8
	边台
	1.尺寸：6000*600*780mm
2.台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15；
3.柜体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱粉末烤漆处理；
4.拉手：铝合金条形暗拉手；
5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体；
6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装式设计，保证两层双面都喷涂处理；
7.连接件：采用ABS专用连接组装件；
8.合页：采用优质不锈钢模具一体成型；
9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音；
10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1
	

	9
	实验室专用水槽及下水装置
	1.规格：550*450*290mm±10mm；
2.材质：度高密度PP一体成型的水槽，水封式水塞，有效防止下水管废气溢出，排水口有过滤装置，有耐酸碱耐热耐有机溶液的特性。
	只
	8
	

	10
	两联水嘴
	水龙头总整高度220mm±10mm。
方块主体：采用≥20*20mm的黄铜制造。
臂管：采用≥ø18*1mm管径的不锈钢制造。
进水管：采用≥ø20*1.7mm管径的黄铜制造。
涂层:涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理，耐腐蚀.耐热，防紫外线辐射。
陶瓷阀芯:90°旋转，静态最大耐压10bar。
开关旋钮:高密度PP，人体工学设计，手感舒适。
	套
	8
	

	9.物理准备室/仪器室
	

	1
	准备台
	3000*1200*800mm
1.全钢结构：
2.台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15；
3.柜体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱粉末烤漆处理；
4.拉手：铝合金条形暗拉手；
5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体；
6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装式设计，保证两层双面都喷涂处理；
7.连接件：采用ABS专用连接组装件；
8.合页：采用优质不锈钢模具一体成型；
9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音；
10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1
	

	2
	实验室专用水槽及下水装置
	1.规格：550*450*290mm±10mm；
2.材质：度高密度PP一体成型的水槽，水封式水塞，有效防止下水管废气溢出，排水口有过滤装置，有耐酸碱耐热耐有机溶液的特性。
	只
	2
	

	3
	两联水嘴
	水龙头总整高度220mm±10mm。
方块主体：采用≥20*20mm的黄铜制造。
臂管：采用≥ø18*1mm管径的不锈钢制造。
进水管：采用≥ø20*1.7mm管径的黄铜制造。
涂层:涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理，耐腐蚀.耐热，防紫外线辐射。
陶瓷阀芯:90°旋转，静态最大耐压10bar。
开关旋钮:高密度PP，人体工学设计，手感舒适。
	套
	2
	

	4
	岛式插座
	220V五孔
	套
	2
	

	5
	仪器柜
	1.规格：1000*500*2000mm±10mm；
2.侧板.层板采用环保型pp改性材料一次注塑成型；
3.上柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌≥4mm钢化烤漆玻璃。
4.下柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型。
5.门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，安装于两门的门缝处，凹凸配套，增加柜子内部的气密性。
6.层板：上柜配两块活动层板，下柜配一块活动层板；层板采用工程塑料经模具挤出成型，中空双层结构，内部均匀分布加强筋并内置两条≥30*15mm钢管；两边配置密封堵头，整板无裸露金属，避免腐蚀生锈，美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。
7.门铰链：用改性pp材料模具一次成型，伸缩式pp旋转门轴，内嵌隐藏方便安装，耐腐蚀。
8.柜子固定所需螺丝加盖塑料盖帽隐藏安装，柜子内部无裸露金属材料，确保柜子的耐腐蚀性。
	顶
	20
	

	6
	大仪器柜
	1.尺寸：1350*450*1800mm±10mm；
2.主框架：采用ABS工程塑料注塑成型的侧横梁、铝合金型材前横梁、铝合金型材后横梁与铝合金型材立柱组成的箱体式复合框架结构，分上下两层；
3.前横梁：≥60*50mm长方体铝合金型材；
4.后横梁：≥60*40mm长方体铝合金型材；
5.左右支撑架：≥450*120*80mm壁厚≥2.5mmABS工程材料；
6.前立柱：≥30*20mm铝合金型材；
7.后立柱：≥30*30mm后端R25圆角的铝合金型材。所有型材表面均经纯环氧树脂塑粉高温固化处理达到耐腐耐磨；
8.柜体（侧板、顶板、背板）和柜门：柜体侧板、顶板、背板采用≥16mm中密度三聚氰胺双饰面板，以优质2mmPVC封边条配合热熔封边作防水处理；
9.上下柜门框架均采用≥30*18mm的铝合金型材横料、≥26*18mm的铝合金型材立柱，上下柜门采用门轴进行连接，无需安装铰链，避免铰链长期使用后容易松动、生锈等问题；
10.上柜门内嵌≥4mm厚钢化玻璃，下柜门内嵌≥9mm中密度三聚氰胺饰面板，配以pp材料注塑一次成型的四分之一环形拉手；
11.可以一锁锁四门；
12.层板：上部两块，下部两块，层板前后带铝合金加固条，采用≥16mm中密度三聚氰胺双饰面板，铝型材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理。活动式层板可自由拆卸或调整高度。
▲13.可调脚：采用PS塑料或尼龙制作，具有高度可调、耐磨、防潮、防腐蚀等特点。
	顶
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	10.物理数字化传感器
	

	有线/无线教师用加强型传感器部分
	

	1
	采集器
	一、采集器：
1.半透明外壳设计，内含状态.电源指示灯。
2.科学实验专用采集器，四通道并行采集，全数字通道，采样频率80K。
3.采集器支持USB即插即用，自动监测传感器接入或拔出，无须外接电源。
4.可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接收实现与传感器通讯。支持有线/无线状态下的四通道并行采集。
5.可进行四路声波传感器同步显示的高频采集实验。
6.为方便实验拓展，采集器可支持级联，可以实现满足不低于20通道数据并行采集。
7.内置双处理器主板，采用主频72Mhz高频32位处理器；
二、配套数字化软件：
1.专用软件采用了图形化的设计理念，软件平台里面包含了大量专用实验模板，预设了操作流程，方便学生操作使用，通用软件具备视频区域。可进行数据处理，满足学科教材与课外探究的要求；
2.传感器插入后能自动识别和运行；软件须无需设置参数自动检测传感器，并提供仪表.数值.曲线多种显示风格；软件具有双组合曲线功能及完整的可对数据图线进行拟合的功能（一次函数、二次函数、三次函数、反比函数、反比平方、对数、正弦函数、指数、复合指数等），并自动显示拟合的函数表达式；
3.具有中学常用的预设公式，并可根据实验需求自由定义公式；软件内设可调整采样频率范围是0.1~20K；具有完善的数据处理功能（可对图线中数据进行求导、积分、平均值、绘制包络线、最大值、最小值的计算），可对无效数据图线的数据进行删除或恢复；
4.可以对实验设置进行保存，生成实验模板；具有实验数据采集过程录播、回放功能；软件可生成实验报告，提供实验报告模板，可导入实验表格数据及插入实验图线并进行分析；学生可在软件中发送实验报告；
5.提供实验帮助，可在软件中随时查询理化生实验图片及实验说明，方便教学参考使用。
▲6.软件还具备智能实验仪器软件、校准软件、数据导入；同时录制实验操作（录制时间0-30分钟可调）及数据显示、双组合图线、计算表格；采集器有线、蓝牙无线（显示连接蓝牙ID号）；采集器支持同时连接不低于12个传感器；坐标系双Y轴，视图模式包含自动翻页、滑动显示、一屏显示。
7.系统包括实验模块、教学资源、备课模块、授课模块、作业辅导模块、学情分析、数字教研等功能模块，全面支持物理、化学、生物学科传感器数字化实验、传统实验以及各类型科学探究活动，构建“讲、学、做、评”一体化的教学信息闭环。
8.系统支持在联网状态、局域网状态下运行，系统端分为教师WEB端.教师移动端.学生移动端；教师移动端可控制教师WEB端，支持教师移动端授课和大屏直接授课。
9.备课模块支持在线云端备课、支持PPT、PPTX导入平台同时支持PPT、PPTX在线切片。
10.实验数据可分组大数据回收、分析；实验数据可云端存储，存储内容包括实验原始数据、图表数据、实验过程中的截图、学生录制的现象视频等内容。
11.多终端网络调取：实验数据、课堂数据以及作业数据支持课后随时调取查看，可通过多终端网络调取（WEB端.移动端），调取内容涵盖课堂过程所有数据，包括教师演示内容、师生互动数据、教师演示实验数据、学生实验数据、汇总分析数据、学生作业数据等。
12.系统具备语言甄别及过滤功能，分别支持在教师备课过程中对教师的数字化课件、教学设计等进行自动识别标记错别字、敏感字词等。
13.评价包括学生自评、学生互评以及教师评价，还支持教学单元评价汇总，并可查看各个学生的评价详情及评价数据雷达图。授课过程记录可在授课历史功能随时调阅查看，留存内容包括课堂数据、互动数据统计、评价数据统计等。支持将课堂数据导出至Word文档留存使用。
14.针对各班学生从知识点、错题、学生三个角度进行统计分析。系统具备AI问答功能，帮助老师分析学生问答数据、分析学生随堂测验的简答题作答数据并给出教学改进建议。
	台
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	2
	显示/无线一体通用模块
	1.独立模块化结构，与各种传感器组合使用，具备独立数据显示.数据存储.数据上传功能；
2.接入后自动识别传感器，实时显示传感器测量数据，支持多值传感器数据显示及存储，数据显示屏刷新频率≥10Hz；
3.具有≥1.77英寸彩屏，接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
4.屏幕可显示二维码，通过移动终端设备扫描二维码进行无线连接，采用蓝牙≥4.0传输协议，可将传感器测量数据实时传输到终端；
5.工作状态下，可通过调动按键开关切换数据显示和二维码界面；
6.通过终端设备可设置数据显示精度以及数据调零，可对数据进行描点绘图处理；
7.可将模块存储的测量数据导出至计算机进行数据分析；
8.采用充电供电，电池电压≥3.7V，容量≥1100mAh，待机时间≥10小时。
	只
	4
	

	3
	力传感器
	1.可用于测拉力和压力；
2.性能：测量范围：-20N～+20N；分度：≤0.01N；准确度：≤0.1N；采样率：≥5KHz；
3.结构：由传感器数据处理电路和金属测钩构成，通过螺纹连接；
4.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
5.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
6.模块化.可热插拔设计，支持有线通讯.无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式；
7.设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零。
8.至少应用于市场通用操作系统平台。
	只
	2
	

	4
	力传感器D
	1.测量范围：-50N~+50N；分度：0.01N。
2.直柄式结构，测量拉力时显示正值.压力时显示负值。
3.传感器支持与采集器的有线通讯.无线通讯和独立数据显示三种工作方式。
4.传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。
5.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。
6.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。
7.传感器支持市场通用常规系统。
	只
	1
	

	5
	位移传感器
	1.用于测量待测物体的位移和距离，无测量盲区；
2.性能：测量范围：0cm～200cm，分度：≤1mm；准确度：≤0.8cm（≤100cm）.2cm（＞100cm）；采样率：≥50Hz；
3.结构：由发射器与接收器构成，发射器由电池供电;
4.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
5.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
6.模块化.可热插拔设计，支持有线通讯.无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式；
7.至少应用于市场通用操作系统平台。
	对
	1
	

	6
	光电门传感器
	1.用于测量待测物体（U型.I型）经过传感器测量位置的挡光时间及待测物体经过传感器的次数；
2.性能：分度：≤2μS；准确度：≤20uS；采样率：≥20KHz；
3.结构：采用U型结构，在U型门两侧分别内置红外发光管和红外光电接收管，U型门间距≥50mm；在侧边和顶端分别内置固定螺母，方便光电门多方位固定方式使用；
4.由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为ABS。外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
5.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
6.模块化.可热插拔设计，支持有线通讯.无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式；
7.至少应用于市场通用操作系统平台。
	只
	1
	

	7
	声波/声级传感器
	1.用于测量声音的波形和强度，研究声音的频率.周期.振幅等特征。
2.性能：声波频率测量范围：20Hz～20kHz。声级测量范围：20dB～130dB，分度：≤0.1dB；准确度：声级：≤4dB；声波：≤10Hz；声波采样率：≥20KHz；声级采样率：≥5KHz；
3.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
4.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
5.模块化.可热插拔设计，支持有线通讯.无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式；
6.至少应用于市场通用操作系统平台。
	只
	1
	

	8
	相对压强传感器
	1.用于测量气体的相对压强；
2.性能：测量范围：-20kPa～+20kPa；分度：≤0.01kPa；准确度：≤0.2kPa；采样率：≥5KHz；
3.结构：塑料软管外径≤Φ6，内径≤Φ4，长≥65mm，并增加配备一个塑料软管外径≤Φ4，内径≤Φ2.5，长≥15mm，方便可以连接多种设备进行实验；
4.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
5.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
6.模块化.可热插拔设计，支持有线通讯.无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式；
7.设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零；
8.至少应用于市场通用操作系统平台。
	只
	3
	

	9
	温度传感器
	1.用于测量待测物体或溶液的温度；
2.性能：测量范围：-50℃～+200℃；分度：≤0.1℃；准确度：≤0.5℃；采样率：≥5KHz；
3.结构：由传感器数据处理电路和不锈钢探针构成，通过3.5mm同轴音频插头连接，不锈钢部分：长度为≥10.5厘米，直径为≤3.0毫米；探头把手：长度为≥9.5厘米，直径为≤1.25厘米。与传感器连接部分采用两芯线，线长≥75厘米；外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
4.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
5.模块化.可热插拔设计，支持有线通讯.无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式；
6.至少应用于市场通用操作系统平台。
	只
	1
	

	10
	压强传感器
	1.用于直接测量气体的绝对压强；
2.性能：测量范围：0～700kPa；分度：≤0.1kPa；准确度：≤1kPa；采样率：≥5KHz；
3.反应时间：≤10毫秒；内部体积：≤0.8mL。
4.结构：塑料软管内径≤φ4.外径≤φ6，长≤55mm；
5.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
6.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
7.模块化.可热插拔设计，支持有线通讯.无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式；
8.设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零；
9.至少应用于市场通用操作系统平台。
	只
	1
	

	11
	一体式位移传感器
	1.用于测量待测物体的位移和距离；
2.性能：测量范围：0.15m～6m，分度：≤1mm；准确度：≤0.02m（0.15m～2m）；0.06m（2.01m～6m）；采样率：≥15Hz；
3.结构：一体式位移两个螺母分别位于外壳底面和侧面，多种固定方式，增加使用的灵活性；发射角度≥15°；
4.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
5.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
6.模块化.可热插拔设计，支持有线通讯.无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式；
7.至少应用于市场通用操作系统平台。
	只
	1
	

	12
	在线式电子天平
	1.测量范围：0～1000g，分度：0.1g。
2.可用于测量物体的质量。自带数据显示，质量单位切换，计数功能，一键清零，一键开关机及自动关机功能，支持USB有线通讯和无线通讯两种工作方式
	只
	1
	

	13
	集中充电装置
	20口USB充电插座，充满断电。
	套
	1
	

	14
	蓝牙适配器
	蓝牙适配器搭载高性能蓝牙5.0芯片，内置天线。实现20米无障碍环境下远距离传输，连接稳定顺畅，响应迅速，支持同时连接6个蓝牙设备。自动向下兼容4.0/4.1/4.2设备，可配合带有蓝牙4.0及以上的产品（例如无线向心力实验器.静电计等）及其对应的软件在电脑系统上使用。蓝牙适配器使用USB接口，即插即用。
	套
	1
	

	15
	系统专用附件
	1.含USB通讯线1条.长传感器线2条.短传感器线2条.A型转接器2只.B型转接器2只；
规格尺寸（mm）：USB通讯线1500；长传感器线1200；短传感器线650。；
2.两端插口具有方向性和自锁功能——――插接方便.配合严密.方便教学;
	套
	1
	

	16
	铝合金箱
	尺寸：≥410*280*180（mm），由铝合金主架.铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬，用于收纳传感器和小的实验配件。
	套
	1
	

	教师用加强型配套器材
	
	

	17
	多用力学轨道
	基本配置：含1.2m铝合金轨道一条.轨道小车（滚轴）两台.弹簧两根.50克配重片四块.挡光片四片（宽度分别为2.4.6.8cm）.轨道座架一套.L型挂架两个及I型支架四个.滑轮一套.小车收集器一套.小沙筒及4个5克配重块一组.小车缓冲装置一套.碰撞弹簧圈两个.紧固件一套，受迫振动配套策动源一套。
	套
	1
	

	18
	高灵敏度线圈
	1.高灵敏度.无源.塑壳封装.带屏蔽。
2.与微电流传感器配合，可测得切割地磁场产生的感生电流，也可测得不同电器的电磁辐射强度。
	套
	1
	

	19
	智能摩擦力实验器
	1.由智能摩擦块（内置力传感器.蓝牙.液晶显示屏*2块.砝码槽*3个）.测钩.3种摩擦面（塑料面.绒面.胶面）.50g砝码*3个.牵引器.纳米魔术贴构成.数据线1条.充电头1个；
2.双面液晶显示屏能够实时显示摩擦力的大小，实现实验器材数据显示数据与软件显示数据同步；
3.控制旋钮旋转调速功能：旋转控制旋钮调节转速，在三个预设档位进行三档转速调节，实现不同的收线速度设置。自带力传感器硬件调零功能，支持硬件调零和软件调零；软件可以对力传感器进行无线调零操作。
4.支持有线.无线与计算机进行数据通讯，支持无线与移动端进行数据通讯；
5.实验器材可在任意桌面.底板等材料上做实验，无需专门的实验轨道；
6.智能摩擦块力测量范围：测量范围：-20N~+20N；分度：0.01N，可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值）；
7.支持无线修改力传感器的数据显示位数，可修改成整数显示.1位小数点显示.2位小数点显示；
8.设有双面液晶显示屏，实时显示力的大小，实现实验器材数据实时显示，数据与软件显示数据同步，软件端可以实时显示摩擦力大小，也可以描绘摩擦力的变化曲线。可完成探究影响摩擦力大小的因素.测量最大静摩擦力大小.摩擦力与正压力的关系.摩擦力与接触面的粗糙程度之间的关系等实验。
	套
	1
	

	20
	远红外实验用加热器
	1.外形尺寸：160*125*135（mm）(±2mm),由炉体.底座和电源线构成；
2.圆筒型远红外辐射加热炉芯，便于对加热体均匀加热；
3.可完成查理定律.晶体熔解和凝固.比热容等高精度热学定量实验。
	套
	1
	

	21
	流体压强实验器
	1.由气泵.套管.外接联通软管和支架组成，与同时多个压强传感器配合使用。
2.进行实验可清晰显示气流的不同流速对应的气体压强差异，可进行用于伯努利定律的演示和实验探究。
	套
	1
	

	22
	二力平衡实验器
	1.由驱动台(包含电机轮.滑轮*2.电机).控制器.信号线.电源线.配重块.塑帽螺栓.牵引线.绑扎带构成；
2.与力传感器C.传感器无线发射模块.无线接收器及钩码配合，安装于铁架台上使用，完成初中物理二力平衡实验。
	套
	1
	

	23
	浮力定律实验器
	1.由无级调节升降台.塑料烧杯.专用物块.水平杆.十字转接器及塑帽螺栓构成。
2.专用物块由5只体积为15cm³的小物块用细杆连接而成。
3.配合铁架台及力传感器使用，验证浮力定律。
	套
	1
	

	24
	摩擦做功实验器
	由铜管.支架.摩擦绳组成，与温度传感器配合使用，可完成摩擦做功使温度升高实验。
	套
	1
	

	25
	液体内部压强实验器
	1.由压强测量组件（包括压强探头.旋转器.标尺.探头线）.标尺固定夹.控制器.盛液桶.USBType-C数据线构成；
2.压强测量范围：-20kPa~+20kPa；分度：0.01kPa；角度旋转范围：0°~180°；分度：10°；
3.压强探头自带防水功能，可直接将压强探头放入水中；
4.无需数据采集器，实验器可与App软件或计算机软件配套使用，实验数据可无线传输到移动端，也可有线传输到计算机软件；
5.自带控制器，可在0°~180°内调节压强探头，用于测量不同方向压强，研究液体内部压强与方向的关系；
6.自带标尺，可用于观测浸入液体深度，完成液体内部压强与深度关系的实验；
7.自带数据显示功能，可同时显示压强大小和旋转角度两个数据；
8.支持压强硬件调零和软件调零；可自动生成电子二维码，用于蓝牙数据无线传输；
9.自带可充电锂电池，无需外接电源。
	套
	2
	

	26
	压缩气体做功实验器
	压缩气体做功实验器由底座.气筒.快速温度探头.双通阀开关.连接线构成。与温度传感器和压强传感器配合使用，支持有线通讯.无线通讯和独立数据显示工作方式。用于研究气体压缩或膨胀时，温度的变化。
	套
	1
	

	27
	热传导实验器
	由导热基座.三种不同材料（紫铜.铝.铁）的导热棒.传感器支架.固定螺栓组成，与三只温度传感器.酒精灯.铁架台配合使用，可完成不同金属的传热能力与热的传导方向实验
	套
	1
	

	28
	智能机械能守恒实验器
	1.由底座总成（含底座.回收装置及3只M5*12mm塑帽螺栓）、智能刻度板（含释放与收纳装置.控制电路）、智能挡光片（含触摸键及指示灯电路）、立柱、光电门传感器、摆锤、摆杆、固定螺栓构成；分度：2μs；精度：±20us；采样率不低于：20KHz
2.记录摆锤从高处落下过程中不同位置的动能.重力势能数据；从最高点到最低点最少有15个智能挡光片（含触摸键及指示灯电路）及位置；软件对动能.势能.机械能进行展示.分析，以验证机械能守恒定律。
3.系统能够自动识别挡光片的安装位置并记入软件，不需要手动输入或人工选择挡光片竖直高度位置；
4.智能挡光片上的感应装置可与软件交互联动，通过触摸挡光片即可关联对应数据，直观观察机械能转化过程，实现数据实时分析与动态演示；
5.摆锤内置光电门传感器，固定装置内置数据采集电路，可通过USB数据线直接接入计算机进行通讯，支持蓝牙无线数据传输；
6.至少支持市场通用操作系统；
▲智能机械能守恒实验器需至少具备以下教学功能：
1.摆锤内置光电门传感器；通过无线方式与计算机进行实时通讯；打开电源所有挡光片上指示灯同时瞬亮后熄灭，释放摆锤一次性记录不少于15个位置的速度数据； 
2.手指触碰挡光片触点，对应挡光片上的指示灯亮起，同时实验功能界面自动显现实验器图案； 
3.触碰不同挡光片触点，实验功能界面呈现实验器摆锤自动摆到对应触点位置，且相应曲线中数据点自动变粗，数据表格中数据自动凸显。
	套
	1
	

	29
	作用力与反作用力实验器
	由底座.滑台.两个固定柱构成，将两个力传感器分别固定在固定柱上，通过移动其中一个固定柱上力传感器来观看两个力传感器值的大小。
	套
	1
	

	30
	热胀冷缩实验器
	由铝合金底座1个.立柱2个.不同材质金属棒2根和调节螺丝组成，与力传感器配合使用。
	套
	1
	

	31
	晶体熔解与凝固实验器
	实验器包含合金材料的试管支架及温度传感器支架2个，试管及橡皮圈2个。
	套
	1
	

	32
	空气阻力效应实验器
	空气阻力效应实验器由计时接收板（含接收盘.振动传感器.缓冲脚垫）.释放触发器（含光电门.固定杆.固定螺栓.通讯连接线）.配重组件（含配重杆和配重球）.阻力板（Φ120mm泡沫板.Φ160mm泡沫板.Φ200mm泡沫板各3片，阻力板加配重组件质量均为25±1.5g。3种规格泡沫板各有2片备用。Φ200mm塑料板1片，阻力板加配重组件质量为43.5±2g）.魔术贴构成。
实验器支持有线.蓝牙无线两种数据传输方式，配合教学支架使用，用于观察比较不同大小物体在空气中的下落时间，使学生了解空气阻力会影响物体下落的速度。
	套
	1
	

	33
	无线智能小车
	包含智能小车.智能风扇模块.智能弹射模块.矢量显示模块.智能驱动模块.轨道及附件.配套软件。
2.智能小车能够同时测量位移.速度.加速度.力.角速度物理量，可以测出单个或多个变量变化的规律，描绘相应的曲线。智能小车内置的蓝牙无线模块，与计算机.平板电脑.手机无线连接，在软件上显示出测量数据或实验图线，可以在多平台多终端使用。
3.内置弹射装置，为小车提供三种初始速度，可通过触摸按键启动或通过软件启动。智能小车有2个智能附件连接接口，可通过弹簧针式连接智能风扇模块.智能弹射模块.智能驱动模块.矢量显示模块其中两个模块。可在软件上对智能模块进行参数设置和控制。
传感器技术参数：
4.力：测量范围：±20N；分度：≤0.001N；精准度：±0.01N；数据无线最高采样率：2000Hz。
位移：测量范围：-9999.9mm~9999.9mm；分度：≤1mm；精准度：±3mm；数据无线最高采样率：2000Hz。
速度：测量范围：±3m/S；最大速度：±3m/S；分度：≤0.001m/s；精准度：±0.01m/s；数据无线最高采样率：2000Hz；
加速度：测量范围：±156.8m/S2（±16g）；分度≤0.001m/S2；精准度：±0.01m/S2；数据无线最高采样率：2000Hz；
陀螺仪：测量范围：±2000°/S；分度≤1°/S；精准度：±3°/s；数据无线最高采样率：2000Hz。
5.可应用于市场通用操作系统平台。

6.包括≥1.2m专用轨道1条.小车收纳器1个.小车转接器1个.弹簧3条（3N弹簧2条.5N弹簧1条）.固定柱2只.50克配重块1块.100克配重块2块.5克配重块4只.沙桶1只.滑轮1套.磁碰片1套.弹性碰圈2只.挡光片6片（20mm挡光片2片，10mm.40mm.60mm.80mm挡光片各1片）.高度调节器1套.摩擦块1个.紧固件5个.水平泡2只.充电器1个.数据线2条，蓝牙适配器1只。
	套
	1
	

	34
	矢量显示模块
	1.含矢量显示装置1套.紧固螺栓2个。矢量模块通过弹簧针触点与小车连接，并在专用软件上进行显示设置。
2.显示数据：力.加速度或速度；
3.显示方式：红色或绿色LED指示数据大小和方向，LED点亮的多少与小车的数据大小成正比，红色或绿色显示数据的方向；OLED屏显示当前数据类型；
4.设置方式：按键或专用软件设置显示数据类型。
5.模块尺寸：大于等于≥145*22*59mm，显示屏幕：≥0.78寸；
	套
	1
	

	35
	摩擦力实验器
	1.器材结构：由摩擦小车、支撑座、摩擦板车、紧固件及铝合金底座构成。外设显示屏幕：≥38*30mm。摩擦小车部分：400*180*210mm±10mm。摩擦小车及外设力传感器：400*180*220mm±10mm。
2.测量范围：测量范围：-50N~+50N；分度：0.01N；力的正值和负值代表摩擦力不同方向。
3.连接方式：可通过数据显示模块实时显示测量数据，有线或无线方式与计算机通讯，能够实现软件和硬件联动，支持蓝牙无线数据传输；有线传输频率：20KHz；无线传输频率：200Hz。
4.应用系统：可应用于市场通用操作系统平台。
5.定性分析：可直接观察主动轮与从动轮在前进和后退过程中摩擦力的方向，无需连接计算机进行软件模拟。
6.定量分析：探究主动轮摩擦力方向与大小，软件系统自动显示主动轮摩擦力的方向和大小以及主动轮和从动轮的实验现象图。
7.支持物理按键调零和软件调零。
	套
	2
	

	36
	真空铃实验器
	1.由真空铃罐体、抽气装置、蓝牙音箱、发泡球、隔音膜等构成。
2.硅胶垫置于罐体上开口的边缘，调整位置可确保该硅胶垫能够与罐体上开口边缘正对且完全贴合；摁下真空铃罐体的阀门外缘的弹性锁口，放松锁口，将压强传感器和数据显示模块接入实验器；使用抽气装置进行抽气，随着压强的降低，发泡球仍随音乐的节奏跳动，真空铃往外传播的声音逐渐消失，可总结出：空气是声音传播的介质，而介质的减少则影响了声音传播的效果。轻轻转动阀门上面的旋钮，使空气缓慢进入罐体。随着罐体内空气的增加，数据显示模块显示的压强数据逐渐升高，音箱发出的声音又能被听到。该实验器与压强传感器配合使用，支持有线.蓝牙无线两种数据传输方式，让师生既能听到声音又能看到声音的振动，近似真空中能看到振动听不到声音，突破教学难点验证“声音的传播需要介质”这一物理规律。
	套
	1
	

	无线/有线学生用基本配置传感器部分
	
	

	37
	显示/无线一体通用模块
	1.独立模块化结构，与各种传感器组合使用，具备独立数据显示.数据存储.数据上传功能；
2.接入后自动识别传感器，实时显示传感器测量数据，支持多值传感器数据显示及存储，数据显示屏刷新频率≥10Hz；
3.具有≥1.77英寸彩屏，接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
4.屏幕可显示二维码，通过移动终端设备扫描二维码进行无线连接，采用蓝牙≥4.0传输协议，可将传感器测量数据实时传输到终端；
5.工作状态下，可通过调动按键开关切换数据显示和二维码界面；
6.通过终端设备可设置数据显示精度以及数据调零，可对数据进行描点绘图处理；
7.可将模块存储的测量数据导出至计算机进行数据分析；
8.采用充电供电，电池电压≥3.7V，容量≥1100mAh，待机时间≥10小时。
	只
	26
	

	38
	温度传感器
	1.用于测量待测物体或溶液的温度；
2.性能：测量范围：-50℃～+200℃；分度：≤0.1℃；准确度：≤0.5℃；采样率：≥5KHz；
3.结构：由传感器数据处理电路和不锈钢探针构成，通过3.5mm同轴音频插头连接，不锈钢部分：长度为≥10.5厘米，直径为≤3.0毫米；探头把手：长度为≥9.5厘米，直径为≤1.25厘米。与传感器连接部分采用两芯线，线长≥75厘米；外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
4.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
5.模块化.可热插拔设计，支持有线通讯.无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式；
6.至少应用于市场通用操作系统平台。
	只
	13
	

	39
	压强传感器
	1.用于直接测量气体的绝对压强；
2.性能：测量范围：0～700kPa；分度：≤0.1kPa；准确度：≤1kPa；采样率：≥5KHz；
3.反应时间：≤10毫秒；内部体积：≤0.8mL。
4.结构：塑料软管内径≤φ4.外径≤φ6，长≤55mm；
5.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
6.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
7.模块化.可热插拔设计，支持有线通讯.无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式；
8.设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零；
9.至少应用于市场通用操作系统平台。
	只
	13
	

	40
	声波/声级传感器
	1.用于测量声音的波形和强度，研究声音的频率.周期.振幅等特征。
2.性能：声波频率测量范围：20Hz～20kHz。声级测量范围：20dB～130dB，分度：≤0.1dB；准确度：声级：≤4dB；声波：≤10Hz；声波采样率：≥20KHz；声级采样率：≥5KHz；
3.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
4.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
5.模块化.可热插拔设计，支持有线通讯.无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式；
6.至少应用于市场通用操作系统平台。
	只
	13
	

	41
	力传感器
	1.可用于测拉力和压力；
2.性能：测量范围：-20N～+20N；分度：≤0.01N；准确度：≤0.1N；采样率：≥5KHz；
3.结构：由传感器数据处理电路和金属测钩构成，通过螺纹连接；
4.外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
5.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
6.模块化.可热插拔设计，支持有线通讯.无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式；
7.设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零。
8.至少应用于市场通用操作系统平台。
	只
	26
	

	42
	光电门传感器
	1.用于测量待测物体（U型.I型）经过传感器测量位置的挡光时间及待测物体经过传感器的次数；
2.性能：分度：≤2μS；准确度：≤20uS；采样率：≥20KHz；
3.结构：采用U型结构，在U型门两侧分别内置红外发光管和红外光电接收管，U型门间距≥50mm；在侧边和顶端分别内置固定螺母，方便光电门多方位固定方式使用；
4.由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为ABS。外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
5.接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
6.模块化.可热插拔设计，支持有线通讯.无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式；
7.至少应用于市场通用操作系统平台。
	只
	13
	

	43
	蓝牙适配器
	蓝牙适配器搭载高性能蓝牙5.0芯片，内置天线。实现20米无障碍环境下远距离传输，连接稳定顺畅，响应迅速，支持同时连接6个蓝牙设备。自动向下兼容4.0/4.1/4.2设备，可配合带有蓝牙4.0及以上的产品（例如无线向心力实验器.静电计等）及其对应的软件在电脑系统上使用。蓝牙适配器使用USB接口，即插即用。
	套
	13
	

	44
	铝合金箱
	尺寸：≥410*280*180（mm），由铝合金主架.铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬，用于收纳传感器和小的实验配件。
	套
	13
	

	学生用标准配套实验器材部分
	
	

	45
	无线智能小车
	1.包含智能小车、智能风扇模块、智能弹射模块、矢量显示模块、智能驱动模块、轨道及附件、配套软件。
2.智能小车能够同时测量位移、速度、加速度、力、.角速度物理量，可以测出单个或多个变量变化的规律，描绘相应的曲线。智能小车内置的蓝牙无线模块，与计算机、平板电脑、手机无线连接，在软件上显示出测量数据或实验图线，可以在多平台多终端使用。
3.内置弹射装置，为小车提供三种初始速度，可通过触摸按键启动或通过软件启动。智能小车有2个智能附件连接接口，可通过弹簧针式连接智能风扇模块，智能弹射模块，智能驱动模块、矢量显示模块其中两个模块。可在软件上对智能模块进行参数设置和控制。
传感器技术参数：
4.力：测量范围：±20N；分度：≤0.001N；精准度：±0.01N；数据无线最高采样率：2000Hz。
位移：测量范围：-9999.9mm~9999.9mm；分度：≤1mm；精准度：±3mm；数据无线最高采样率：2000Hz。
速度：测量范围：±3m/S；最大速度：±3m/S；分度：≤0.001m/s；精准度：±0.01m/s；数据无线最高采样率：2000Hz；
加速度：测量范围：±156.8m/S2（±16g）；分度≤0.001m/S2；精准度：±0.01m/S2；数据无线最高采样率：2000Hz；
陀螺仪：测量范围：±2000°/S；分度≤1°/S；精准度：±3°/s；数据无线最高采样率：2000Hz。
5.可应用于市场通用操作系统平台。
无线智能小车需至少具备以下教学功能：
▲1.无线智能小车通过内置传感器可同时测量位移、速度、加速度、力、角速度物理量；通过弹簧针方式连接矢量显示模块，LED屏分别显示当前数据类型（数据类型：力、加速度或速度），矢量显示模块上LED点亮的多少与测量的数据大小成正比；
2.内置弹射装置（外接弹射装置无效），分别通过软件启动和触摸小车表面按键三秒后启动弹射功能为小车提供三种不同速度，分析三个不同初速度下S-T图线。
3.智能弹射模块、智能驱动模块通过弹簧针触点方式与智能小车连接（外接连接线无效），在软件编程设定速度、连续弹射次数及弹射间隔时间，探究牛顿第一定律；

6.附件：包括≥1.2m专用轨道1条、小车收纳器1个、小车转接器1个、弹簧3条（3N弹簧2条.5N弹簧1条）、固定柱2只、50克配重块1块、100克配重块2块、5克配重块4只、沙桶1只、滑轮1套、磁碰片1套、弹性碰圈2只、挡光片6片（20mm挡光片2片，10mm、40mm、60mm、80mm挡光片各1片）、高度调节器1套、摩擦块1个、紧固件5个、水平泡2只、充电器1个、数据线2条，蓝牙适配器1只。
	套
	13
	

	46
	摩擦力实验器
	1.器材结构：由摩擦小车、支撑座、摩擦板车、紧固件及铝合金底座构成。外设显示屏幕：≥38*30mm。摩擦小车部分：400*180*210mm±10mm。摩擦小车及外设力传感器：400*180*220mm±10mm。
2.测量范围：测量范围：-50N~+50N；分度：0.01N；力的正值和
负值代表摩擦力不同方向。
3.连接方式：可通过数据显示模块实时显示测量数据，有线或无线方式与计算机通讯，能够实现软件和硬件联动，支持蓝牙无线数据传输；有线传输频率：20KHz；无线传输频率：200Hz。
4.应用系统：可应用于市场通用操作系统平台。
5.定性分析：可直接观察主动轮与从动轮在前进和后退过程中摩擦力的方向，无需连接计算机进行软件模拟。
6.定量分析：探究主动轮摩擦力方向与大小，软件系统自动显示主动轮摩擦力的方向和大小以及主动轮和从动轮的实验现象图。
7.支持物理按键调零和软件调零。
▲摩擦力实验器需至少具备以下教学功能：
1.直接观察主动轮与从动轮在前进和后退过程中摩擦力的方向，无需连接计算机进行软件模拟。
2.分别通过以有线和无线的形式接入PC端软件，探究主动轮摩擦力方向与大小，软件系统自动显示主动轮摩擦力的方向和大小以及主动轮和从动轮的实验现象图。
3.能够实现软件和硬件联动，探究主动轮摩擦力方向与大小。
	套
	13
	

	47
	浮力定律实验器
	1.由无级调节升降台、塑料烧杯、专用物块、水平杆、十字转接器及塑帽螺栓构成。
2.专用物块由5只体积为15cm³的小物块用细杆连接而成。
3.配合铁架台及力传感器使用，验证浮力定律。
	套
	13
	

	48
	摩擦做功实验器
	由铜管、支架、摩擦绳组成，与温度传感器配合使用，可完成摩擦做功使温度升高实验。
	套
	13
	

	49
	压缩气体做功实验器
	压缩气体做功实验器由底座、气筒、快速温度探头、双通阀开关、连接线构成。与温度传感器和压强传感器配合使用，支持有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式。用于研究气体压缩或膨胀时，温度的变化。
	套
	13
	

	11.初中生物教学仪器
	

	1
	无线PH传感器
	类型：密封体，凝胶填充，聚碳酸酯主体，Ag/AgCl
反应时间：1秒内达到读数的90%
温度范围：5到80℃（读数不补偿）
pH范围：0-14
典型精度（工厂校准）：±0.2PH
PH等势值：PH7（温度没有影响的点）
轴径：12mm
分辨率：0.01PH
USB规格：2.0
无线规格：蓝牙4.2
最大无线范围：30m
尺寸：EA：8.5cmx3cmx1.75cm
PH:长15.5cm，轴径12mm
连接方式:无线：蓝牙
有线：USB
	套
	2
	

	2
	无线温度传感器
	温度范围：-40到125°C
最大可承受不损坏传感器的温度：150℃
精度：±0.25℃
分辨率：0.01℃
手柄温度范围：-10至45°C
USB规格：2.0
无线规格：蓝牙4.2
最大无线范围：30m
尺寸：高18.5cm，宽2cm，探针长11.5cm
电池：300mA锂电池
电池使用时长（单次充满）：24小时
电池寿命（长期）：500次满循环充放电
连接方式:无线：蓝牙
有线：USB
	套
	2
	

	3
	无线氧气传感器
	二合一一体式传感器，内含无线氧气，无线温度
氧气传感器：电池类型：电化学电池
范围：0–100%(0–1000ppt)
精度（760mm汞柱标准大气压下）：O2体积的±1%
分辨率：0.01%
响应时间：12秒内达到最终读数的90%
预热时间：少于5秒达到最终读数的90%
压强影响：直接成比例
压强范围：0.5atm到1.5atm
气体采样模式：扩散
温度传感器：类型：热敏电阻
精度：±0.5°C
分辨率：0.1°C
USB规格：2.0
无线规格：蓝牙4.2
最大无线范围：30m
电池：650mA锂电池
电池使用时长（单次充满）：8小时持续数据采集
电池寿命（长期）：500次满循环充放电
正常操作温度范围：20到40℃（高于35℃会缩短使用寿命）
操作湿度范围：5到95%
尺寸：传感器轴长：长38mm，轴径28mm，总长155mm
连接方式:无线：蓝牙
有线：USB
	套
	2
	

	4
	无线二氧化碳传感器
	三合一一体式传感器，内含无线二氧化碳，无线温度，无线相对湿度
二氧化碳传感器：
类型：NDIR
范围：0-100000ppm
精度：0到1,000ppm:±100ppm
1,000到10,000ppm:读数的±5%+100ppm
10,000ppm到50,000ppm:读数的±10%
50,000到100,000ppm:读数的±15%
分辨率：1ppm
预热时间：180秒
气体采样模式：扩散
温度传感器：类型：集成电路（IC）
精度：±0.5°C
分辨率：0.1°C
相对湿度传感器：类型：集成电路（IC）
范围：0到100%（不凝结）
精度：±0.5%或者更高
分辨率：0.1%
USB规格：2.0
无线规格：蓝牙4.2
最大无线范围：30m
电池：650mA锂电池
电池使用时长（单次充满）：8小时持续数据采集
电池寿命（长期）：500次满循环充放电
正常操作温度范围：20到40℃
操作湿度范围：5到95%
尺寸：传感器轴长：长82mm，轴径28mm，总长200mm
连接方式:无线：蓝牙
有线：USB
无线二氧化碳传感器需至少具备以下教学功能：
▲1.具有三种测量功能：二氧化碳浓度、温度、相对湿度。在软件中点击传感器通道，选中温度，实时采集、显示空气中的温度数据。 
2.在软件中点击传感器通道，选中相对湿度，实时采集、显示空气中的相对湿度数据； 
3.在软件中点击传感器通道，选中二氧化碳浓度、温度、相对湿度，通过一个二氧化碳传感器同时测量、显示空气中二氧化碳浓度、温度、相对湿度。 
4.数据自动保存，可以在选项卡中自由切换采集到的二氧化碳浓度、温度和相对湿度这三种数据中的任意一种、两种或三种，并显示图像。
	套
	2
	

	12.科学教室1
	

	1
	教师演示讲台
	3000*700*900mm
1.全钢结构；
2.台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15；
3.柜体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱粉末烤漆处理；
4.拉手：铝合金暗型拉手；
5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体；
6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装式设计，保证两层双面都喷涂处理；
7.连接件：采用ABS专用连接组装件；
8.合页：采用优质不锈钢模具一体成型；
9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音；
10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1
	

	2
	实验室专用水槽及下水装置
	1.规格：550*450*290mm±10mm；
2.材质：度高密度PP一体成型的水槽，水封式水塞，有效防止下水管废气溢出，排水口有过滤装置，有耐酸碱耐热耐有机溶液的特性。
	只
	1
	

	3
	两联水嘴
	水龙头总整高度220mm±10mm。
方块主体：采用≥20*20mm的黄铜制造。
臂管：采用≥ø18*1mm管径的不锈钢制造。
进水管：采用≥ø20*1.7mm管径的黄铜制造。
涂层:涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理，耐腐蚀.耐热，防紫外线辐射。
陶瓷阀芯:90°旋转，静态最大耐压10bar。
开关旋钮:高密度PP，人体工学设计，手感舒适。
	套
	1
	

	4
	学生桌
	1.尺寸：1200*1200*750mm±10mm;
2.材质：≥12.7mm实芯理化板+优质钢架；
3.工艺：材质采用实芯理化一体成型。耐80度以上高温。防水：浸水24小时后的膨胀指数不多于0.1mm，面板四周采CNC修边，四周倒角，圆润光滑无任何毛边。；桌架采用优质钢架，满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈；
	张
	12
	

	5
	学生凳
	1.尺寸：φ320*450mm±10mm，全新注塑凳面，凳面高亮度，光泽度好，美观大方，
2.凳腿：≥40*20*1.2（壁厚）mm钢管一体折弯成型，钢制四脚，下带ABS防水脚垫脚垫。外喷环氧树脂涂层，耐腐蚀耐酸碱。
3.面板采用PP新料一体注塑成型，凳面加厚，仿生树木纹路。
	张
	48
	

	6
	洗涤台
	1.尺寸：5000*600*780mm
2.台面：采用≥12.7㎜厚实芯理化板，四边加厚可视面为25mm并倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，无缝隙，整体美观大方。
3.柜体：采用≥≥1.0mm优质镀锌钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱粉末烤漆处理；
4.防撞胶垫：装于门板内侧，减缓碰撞，保护柜体；
5.门板：采用双层钢板，必须两层组装式设计，保证两层双面都喷涂处理；
6.连接件：采用ABS专用连接组装件；
7.合页：采用优质不锈钢模具一体成型；
8.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1
	

	7
	两联水嘴
	水龙头总整高度220mm±10mm。
方块主体：采用≥20*20mm的黄铜制造。
臂管：采用≥ø18*1mm管径的不锈钢制造。
进水管：采用≥ø20*1.7mm管径的黄铜制造。
涂层:涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理，耐腐蚀.耐热，防紫外线辐射。
陶瓷阀芯:90°旋转，静态最大耐压10bar。
开关旋钮:高密度PP，人体工学设计，手感舒适。
	套
	8
	

	8
	实验室专用水槽及下水装置
	1.规格：550*450*290mm±10mm；
2.材质：度高密度PP一体成型的水槽，水封式水塞，有效防止下水管废气溢出，排水口有过滤装置，有耐酸碱耐热耐有机溶液的特性。
	套
	8
	

	13.科学教室2
	

	1
	教师演示讲台
	3000*700*900mm
1.全钢结构；
2.台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15；
3.柜体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱粉末烤漆处理；
4.拉手：铝合金暗型拉手；
5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体；
6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装式设计，保证两层双面都喷涂处理；
7.连接件：采用ABS专用连接组装件；
8.合页：采用优质不锈钢模具一体成型；
9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音；
10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1
	

	2
	实验室专用水槽及下水装置
	1.规格：550*450*290mm±10mm；
2.材质：度高密度PP一体成型的水槽，水封式水塞，有效防止下水管废气溢出，排水口有过滤装置，有耐酸碱耐热耐有机溶液的特性。
	只
	1
	

	3
	两联水嘴
	水龙头总整高度220mm±10mm。
方块主体：采用≥20*20mm的黄铜制造。
臂管：采用≥ø18*1mm管径的不锈钢制造。
进水管：采用≥ø20*1.7mm管径的黄铜制造。
涂层:涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理，耐腐蚀.耐热，防紫外线辐射。
陶瓷阀芯:90°旋转，静态最大耐压10bar。
开关旋钮:高密度PP，人体工学设计，手感舒适。
	套
	1
	

	4
	学生桌
	1.尺寸：1200*600*750mm±10mm；
2.材质：≥12.7mm实芯理化板+优质钢架；
3.结构：双层结构；
4.工艺：材质采用实芯理化一体成型。耐80度以上高温。防水：浸水24小时后的膨胀指数不多于0.1m，四周倒角，圆润光滑无任何毛边。桌架采用优质钢架，满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。
	张
	24
	

	5
	学生凳
	1.尺寸：φ320*450mm±10mm，全新注塑凳面，凳面高亮度，光泽度好，美观大方，
2.凳腿：≥40*20*1.2（壁厚）mm钢管一体折弯成型，钢制四脚，下带ABS防水脚垫脚垫。外喷环氧树脂涂层，耐腐蚀耐酸碱。
3.面板采用PP新料一体注塑成型，凳面加厚，仿生树木纹路。
	张
	48
	

	6
	洗涤台
	1.尺寸：5000*600*780mm
2.台面：采用≥12.7㎜厚实芯理化板，四边加厚可视面为25mm并倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，无缝隙，整体美观大方。
3.柜体：采用≥≥1.0mm优质镀锌钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱粉末烤漆处理；
4.防撞胶垫：装于门板内侧，减缓碰撞，保护柜体；
5.门板：采用双层钢板，必须两层组装式设计，保证两层双面都喷涂处理；
6.连接件：采用ABS专用连接组装件；
7.合页：采用优质不锈钢模具一体成型；
8.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1
	

	7
	两联水嘴
	水龙头总整高度220mm±10mm。
方块主体：采用≥20*20mm的黄铜制造。
臂管：采用≥ø18*1mm管径的不锈钢制造。
进水管：采用≥ø20*1.7mm管径的黄铜制造。
涂层:涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理，耐腐蚀.耐热，防紫外线辐射。
陶瓷阀芯:90°旋转，静态最大耐压10bar。
开关旋钮:高密度PP，人体工学设计，手感舒适。
	套
	8
	

	8
	实验室专用水槽及下水装置
	1.规格：550*450*290mm±10mm；
2.材质：度高密度PP一体成型的水槽，水封式水塞，有效防止下水管废气溢出，排水口有过滤装置，有耐酸碱耐热耐有机溶液的特性。
	套
	8
	

	14.科学准备室
	

	1
	准备台
	3000*1200*800mm
1.全钢结构：
2.台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15；
3.柜体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱粉末烤漆处理；
4.拉手：铝合金条形暗拉手；
5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体；
6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装式设计，保证两层双面都喷涂处理；
7.连接件：采用ABS专用连接组装件；
8.合页：采用优质不锈钢模具一体成型；
9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音；
10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1
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	2
	实验室专用水槽及下水装置
	1.规格：550*450*290mm±10mm；
2.材质：度高密度PP一体成型的水槽，水封式水塞，有效防止下水管废气溢出，排水口有过滤装置，有耐酸碱耐热耐有机溶液的特性。
	只
	1
	

	3
	两联水嘴
	水龙头总整高度220mm±10mm。
方块主体：采用≥20*20mm的黄铜制造。
臂管：采用≥ø18*1mm管径的不锈钢制造。
进水管：采用≥ø20*1.7mm管径的黄铜制造。
涂层:涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理，耐腐蚀.耐热，防紫外线辐射。
陶瓷阀芯:90°旋转，静态最大耐压10bar。
开关旋钮:高密度PP，人体工学设计，手感舒适。
	套
	1
	

	4
	岛式插座
	220V五孔
	套
	2
	

	5
	仪器柜
	1.规格：1000*500*2000mm±10mm；
2.侧板.层板采用环保型pp改性材料一次注塑成型；
3.上柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌≥4mm钢化烤漆玻璃。
4.下柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型。
5.门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，安装于两门的门缝处，凹凸配套，增加柜子内部的气密性。
6.层板：上柜配两块活动层板，下柜配一块活动层板；层板采用工程塑料经模具挤出成型，中空双层结构，内部均匀分布加强筋并内置两条≥30*15mm钢管；两边配置密封堵头，整板无裸露金属，避免腐蚀生锈，美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。
7.门铰链：用改性pp材料模具一次成型，伸缩式pp旋转门轴，内嵌隐藏方便安装，耐腐蚀。
8.柜子固定所需螺丝加盖塑料盖帽隐藏安装，柜子内部无裸露金属材料，确保柜子的耐腐蚀性。
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