2026年永胜村高标准农田补建项目
工程量清单及最高投标限价编制说明
一、工程概况 
    规划建设衬砌渠道400m，直板衬砌渠250米（单边），D1000*4管涵1座，涵洞拓宽 1米2座，D800*30田间管道1座，田间进水口20座，分水井2座；人行便桥20座，机耕道新建410m，杉木桩840m，2米高挡墙45m等。
二、招标范围 
具体招标范围详见招标文件、图纸、清单。 
三、编制依据 
1、根据编制说明、设计图纸等；
  2、苏水基(2016) 61号文-关于颁发《江苏省水利工程预算定额建筑工程安装工程动态计价表》（2010年版）的通知；
  《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）；
  《江苏水利工程招标投标文件工程量清单格式》（苏水基（2011） 21号）；
苏水基（2015） 31号-江苏省水利厅关于调增安全文明措施费和项目建设管理费两项费率标准的通知；
苏水基（2015） 32号-江苏省水利厅关于发布江苏省水利工程人工预算工时单价标准的通知；
苏水基（2016） 27号-江苏省水利厅关于颁布《江苏省水利工程施工机械台时费定额》（2017年版）等造价文件的通知；
苏水规（2017） 2号-省水利厅关于印发《江苏省水利建设工程安全文明措施费使用管理办法》的通知；
苏水规（2017）3号-江苏省水利厅关于发布江苏省水利建设工程安全文明措施费分解表的通知；
3、甲方提供的《2026年永胜村高标准农田补建项目》施工图（电子档）。 
四、采用定额
《江苏省水利工程预算定额》建筑工程（2010年版）；
《江苏省水利工程预算定额》施工机械台时费定额（2010年版）；
《江苏省水利工程预算定额》预算定额动态计价表（2010年版）；
五、其他需要说明事项；
[bookmark: OLE_LINK1]1、材料价格按《镇江市工程造价信息》扬中地区2026年第四期预算指导价预算指导价不全的按同期市场价；
2、本编制说明未尽事宜具体安“工程量清单特征”描述；
3、人工执行苏水基（2015）3 1号文、32号文；
4、本工程税金按9%；
5、安全文明措施费24503.57元不得下浮；
6、专业工程措施费施工方报价时结合各方面因素，自主报价，结算时不做调整；
7、直板衬砌渠按一侧预制板护坡及压顶计入；
8、钢筋砼挡墙驳岸长度按45m长度计入；
9、暂列金额按60000元计入；
10、其他未尽事宜按照招标文件。
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