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[bookmark: _Toc27131][bookmark: _Toc28446][bookmark: _Toc27417]第一章 采购公告
受扬州工业职业技术学院的委托，江苏苏维工程管理有限公司就扬州工业职业技术学院康复理疗、运动康复、中医理疗实训室设备采购项目（JSZC-320000-SWGC-G2026-0097号）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
扬州工业职业技术学院康复理疗、运动康复、中医理疗实训室设备采购项目的潜在投标人可在“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年08月19日09:30 （北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320000-SWGC-G2026-0097号
项目名称：扬州工业职业技术学院康复理疗、运动康复、中医理疗实训室设备采购项目
[bookmark: _GoBack]预算金额：144万元
采购包1：康复理疗实训室设备采购，预算金额56万元；
采购包2：运动康复实训室设备采购，预算金额61万元；
采购包3：中医理疗实训室设备采购，预算金额27万元；
最高限价：143万元
采购包1：康复理疗实训室设备采购，最高限价56万元；
采购包2：运动康复实训室设备采购，最高限价60万元；
采购包3：中医理疗实训室设备采购，最高限价27万元；
采购需求：具体详见招标文件第四章项目需求
合同履行期限：2026年8月24日前到货安装调试并验收合格，2026年9月1日前完成教师培训，并能投入实训教学使用。
本项目（是/否）接受联合体投标：否
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc38985264]二、申请人的资格要求：
（一）通用资格要求	
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
1.2 上一年度的财务报告情况（成立不满一年无需提供）
1.3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）（新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准）；
1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
1.6 供应商信用承诺书；
1.7 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无
（三）本项目的特定资格要求：
采购包1
3.1投标人须具备有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》或所投产品相应类别的《医疗器械经营备案凭证》（提供原件扫描上传加盖投标人公章）
3.2投标供应商所投产品如为医疗器械的应具有有效的医疗器械注册证（提供原件扫描上传加盖投标人公章）
采购包2
无
采购包3
3.1投标人须具备有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》或所投产品相应类别的《医疗器械经营备案凭证》（提供原件扫描上传加盖投标人公章）
3.2投标供应商所投产品如为医疗器械的应具有有效的医疗器械注册证（提供原件扫描上传加盖投标人公章）
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc28359005]时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
地点：“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”
方式：本项目采用网上注册登记方式
售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间：2026年08月19日09:30（北京时间）
地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：
（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“kedt”）--将后缀名为“kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。
（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：
http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html.
（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。     
（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
[bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085]2.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。
2.供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。
4.本次招标不收取 投标保证金。
5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”发布的信息。
6.拒绝下述供应商参加本次采购活动：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。
（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。
8.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。
9.为落实好政府采购履约资金扶持政策，中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
10.本项目严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在投标/响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，本项目优先采购节能产品、环境标志产品。
11.供应商对于所投产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。
12.集中现场考察或答疑：采购人不组织，投标人可自行考察。未考察现场或考察工作不详细的投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。
13.本项目不接受进口产品投标。
七、本次招标联系方式
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]1.采购人信息
名 称：扬州工业职业技术学院
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]地 址：扬州市邗江区华扬西路199号 
联系人：江悦妍
联系方式：17768557321
2.采购代理机构信息
名称：江苏苏维工程管理有限公司
地　址：扬州市邗江区翠岗路48号
联系人：缪晓庆、颜耀
联系方式：0514-87982240、0514-82129526
3.项目联系方式
项目联系人：缪晓庆、颜耀
电　　 话：0514-87982240、0514-82129526
[bookmark: _Toc13371][bookmark: _Toc55204178]

[bookmark: _Toc8455]第二章 投标人须知
1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于JSZC-320000-SWGC-G2026-0097号项目。
2.投标人
2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2合格的投标人
2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。
2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。
3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如 何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。 
4.2本次采购由各标包中标人在领取中标通知书前一次性支付给招标代理机构代理服务费（具体计算方式详见下表）。
	项目
类型
	50万以下
	50万以上
	代理服务费最高限价

	
	代理费
（单位：元）
	代理费
（折扣率）
	代理费
（单位：元）

	货物
	2000元
	36%
	25000元

	服务
	
	
	

	工程
	
	
	


基准费率表
	中标（成交）金额（万元）
	货物采购
	服务采购
	工程采购

	50以下
	固定价2000元

	50-100
	1.5％
	1.5％
	1.0％

	100-500
	1.1％
	0.8％
	0.7％

	500以上
	0.8％
	0.45％
	0.55％


（1）代理服务费以人民币支付；
（2）代理服务费支付方式：一次性以电汇或转账形式支付。
（3）代理服务费不在响应报价中单列，包含在响应总价中，由成交人支付给代理机构。
代理服务费开户银行：中国工商银行扬州雍华府支行
    开户名称：江苏苏维工程管理有限公司
    开户帐号：1108020819100000612
4.3专家评审费按照《关于规范江苏省政府采购专家评审费标准的通知》（苏财购〔2016〕48号）执行，由采购人支付。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）采购公告
（2）投标人须知	
（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。
6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7.招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
8.招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。
8.3招标文件的修改将在“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
9.投标文件的语言、度量衡单位、货币
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.3投标人应使用人民币报价。
10.投标文件构成
10.1投标文件由以下部分组成
（1）资格审查响应对照表
（2）符合性审查响应对照表
（3）非实质性响应对照表
（4）开标一览表 
（5）分项报价表 
（6）技术参数响应及偏离表 
（7）商务条款响应及偏离表 
（8）其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
10.2投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。
11.证明投标人资格及符合招标文件规定的文件
11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。
11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。
11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。
11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
12.投标配置与分项报价表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受（如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价）。
12.2 标的物
采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。
12.3有关费用处理
招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
12.4其它费用处理
招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
12.5投标货币
投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：
1.项目总价：包括采购人需求的产品价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用。
2.项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。
13.技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明
13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；
13.2 提供参加本项目类似案例简介；
13.3 培训计划；
13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；
13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。
14.服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍
14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。
14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。
15.投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
16.投标有效期
16.1 投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
16.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc462564084]17.投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298]17.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。
17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。
17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
18.投标截止日期
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227]19.投标文件的拒收
19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544]20.投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
21.开标
21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
21.2开标仪式由代理机构组织。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。
21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.评标委员会
22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23.评标过程的保密与公正
23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。
23.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。
24.投标的澄清
24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。
25.对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。
若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品（本项目的核心产品为“采购包1：肌骨超声影像、采购包2：智能体测评估一体机、采购包3：中药熏蒸治疗机”）。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
25.8 投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。
25.9 异常低价投标审查
25.9.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序:
1.投标（响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应)报价平均值50%的，即投标（响应)报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应)报价平均值X50%；
2.投标（响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应)报价50%的，即投标（响应)报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应)报价X50%；
3.投标（响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应)报价<采购项目最高限价X45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
25.9.2评审委员会启动异常低价投标（响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
25.9.3评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应)处理。
26.无效投标、废标及投标人不足三家的处理
26.1无效投标条款
26.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10 评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。
26.1.13 投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。
26.1.14其他法律法规及本招标文件规定的无效投标的情形。
26.2废标条款：
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
27.确定中标单位
27.1评委会根据本招标文件规定的评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。
27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3代理机构将在“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的；
27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；
27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；
27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
27.4.7不符合法律法规的规定的。
27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
经查实，不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的：不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。
28.质疑处理
28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。
28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。
28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。
28.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http：//zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.5 采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,同时需与采购代理机构经办人确认是否收到《质疑函》，如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。（代理机构及采购人不接受无快递运单号的快递。）
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。
28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。
28.8 以下情形的质疑不予受理
28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。 
28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
29.中标通知书
29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。
29.2中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。
29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
30. 签订合同
30.l中标人应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。
30.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。
31、货物（包含与货物相关的服务）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
32、政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
33、电子投标文件要求
33.1政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。
33.2投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
33.3投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
33.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
34、其他
34.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
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以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

扬州工业职业技术学院采购合同（货物）
项目名称：
项目编号： 
甲方（采购人/买方）：              
乙方（供应商/卖方）：              
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照                         项目招标结果签订本合同。
1、合同标的
乙方根据甲方需求，提供下列货物：                      。
货物名称、规格及数量等要求详见本合同附件、采购文件（包括招标文件、询价文件、谈判文件或投标文件等，下同）及响应文件（包括中标成交单位投标文件或报价文件等，下同）。
2、合同总金额
2.1 本合同金额为（大写）：__________  ___元人民币（¥_____元）。
2.2 本合同总金额包括所乙方提供货物的产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、 运行维护费用、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，除该费用外，甲方不需要为本合同项下的交易向乙方支付任何其他费用，招标文件中另有规定的除外。
2.3 在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。
2.4 本合同总金额还包含乙方提供的伴随服务/售后服务费用。
2.5 本合同签订后：甲方需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的增加的金额不超过原合同金额的10%；甲方若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在与乙方协商一致后，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同；除上述情况外，本合同执行期间合同总金额不变。
3、组成本合同的有关文件
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
3.3 关于本项目的采购文件、响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：
   （1）采购文件；                   （2）投标产品配置与报价文件；
   （3）供货一览表；                 （4）技术参数响应表；
   （5）服务承诺；                   （6）中标通知书/成交通知书；
   （7）甲乙双方补充协议；           （8）中标成交单位的响应文件。
4、知识产权保证
乙方保证所提供产品未侵犯第三人专利权、版权、商标权、著作权和工业设计权或者其他知识产权，并保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
5、产权保证
乙方保证对所交付的货物拥有合法和完整的所有权，无任何抵押、查封等权利瑕疵，并保证第三人不能就该货物向甲方主张任何权利。
6、履约保证金
6.1 乙方交纳人民币零元作为本合同的履约保证金。
6.2 合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.2.1履约保证金退还方式：无
6.2.2履约保证金退还时间：无
6.2.3履约保证金退还条件：无
6.2.4履约保证金不予退还的情形：无。
7、转包或分包
7.1 本合同禁止转包，本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。
7.2 经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，但是分包方式履行的，乙方应就采购项目向甲方负全责。
8、质保期
8.1 质保期     年。（自交货验收合格之日起计）
9、通讯地址
乙方确定发货单位的通讯地址为：                                        
10、货款支付
10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。 
10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。
10.3 付款方式：本项目分两次验收，合同签订后，支付合同价30%的预付款；所有设备到货并完成安装调试经甲方初次验收合格后付至合同价的50%；初次验收满一年后，根据实际使用情况进行全面验收，验收合格后付清余款。（以上所有款项在满足时间节点后，甲方自收到乙方发票之日起10个工作日内付款）
11、税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
12、质量保证及售后服务
12.1 乙方应按招标文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
12.2乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。
12.3 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
12.3.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。
12.3.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。
12.3.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
12.4 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场，如逾期到达，则每逾期1小时，需向甲方支付违约金        元。
12.5 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
12.6上述的货物免费保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
13、交货、调试和验收
13.1乙方应当在本合同签订后   天内将货物交付甲方，当乙方不能按时交付全部或部分的产品，或者存在这种可能性时，乙方应及时将原因及预定交付日期通知给甲方，并按照甲方的指示，迅速制定必要的对策，同时乙方需按照本合同总金额每日万分之五向甲方支付违约金。
13.2交货地点由甲方指定，招标文件有约定的，从其约定。在发货前，乙方应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货初验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
13.3交货方式：_送货上门，_本合同产品在交付甲方之前的运输由乙方负责，所需运输费用亦由乙方全部承担。
13.4货到甲方后，甲乙双方须在    工作日内初验收，甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收，甲方指定       为甲方代表，对产品进行验收并签收发货单据。
13.5 乙方按照招标文件要求负责产品安装并培训甲方的使用操作人员，乙方在甲方使用前进行调试，调试直到符合技术要求的甲方才做最终验收。
13.6对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；若聘请第三方中立机构验收，验收费用由甲乙双方协商解决。
13.7 甲乙双方关于调试和验收的其他约定：          。 
13.8乙方指定本合同项下的发货人为：              电话：
乙方提出变更发货人的，应书面通知甲方变更后的发货人姓名、联系方式（通讯地址、固定联系电话和邮政编码等），甲方在收到前述乙方书面通知之前有权向原发货人提示交货。
14、货物包装、发运及运输
14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
14.2 乙方发货时，产品使用说明书、检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备甲方接货。根据甲方通知的时间和指定的地点，乙方负责安排送货、装卸、清点、堆放，设备初验收合格前的保管工作由乙方负责，费用乙方承担。
14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，经初步验收即视为货物交付。
15、违约责任
15.1乙方提供的货物存在权属保证不实、侵犯他人知识产权或产品存在质量问题的，甲方可以选择要求乙方支付合同总价5%作为违约金，或者要求乙方赔偿甲方因此遭受的以及甲方因使用乙方所提供产品构成侵权的赔偿等直接和间接的所有损失，并应承担甲方为此支出的包括但不限于律师代理、调查取证、差旅等一切相关费用。
15.2乙方发生逾期交货等违约情形时，在消除违约情形前，应按货款总额每日万分之五向甲方支付违约金，甲方可以从待付货款中扣除。
15.3乙方发生逾期交货15日以上、权属保证不实、侵犯他人知识产权或产品存在质量问题等违约行为，甲方有权单方解除合同，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
15.4 乙方所交的货物全部或部分品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，乙方更换货物但逾期交货的（甲方拒绝接受的除外），按乙方逾期交货处理；乙方拒绝更换货物的，甲方可选择解除本合同或本合同的一部分，并可追究乙方的其他违约责任。
15.5合同生效后，发现乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，造成合同无法继续履行的，乙方供应商将承担相关风险（被列入黑名单，3年内不得参加采购人的任何采购项目），并向甲方支付不少于合同总价 50%赔偿金。
16、不可抗力事件处理
16.1 在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。
16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
17、争议解决
17.1 因货物的质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
17.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（ 1 ）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；
（2）向扬州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
17.3 若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。
18、合同其它
18.1 乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
18.2 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，并经江苏苏维工程管理有限公司见证盖章后生效。
18.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
18.3 本合同正本一式捌份，具有同等法律效力，甲方执陆份、乙方执贰份。


  甲方：                				   乙方： 
  地址：				                   地址： 
  法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：
  联系电话：                               联系电话：
日期：      年    月    日               日期：      年    月    日
	见证方：

	日期：      年    月    日 




[bookmark: _Toc15982][bookmark: _Toc15957]乙方廉政承诺书

扬州工业职业技术学院：
为规范             （采购项目名称） 项目的实施过程，确保采购项目质量和效率，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，切实维护合同双方合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设责任规定，乙方特向甲方作出如下廉政承诺：
一、不以任何理由向甲方单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
二、不以任何理由为甲方单位及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的费用。
三、不以任何理由为甲方单位及其工作人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
四、不以任何理由为甲方单位及其工作人员安排宴请、健身、娱乐等活动。
五、以上廉政承诺，如有违反，乙方愿意承担如下责任：乙方工作人员有违反以上廉政承诺行为的，按照管理权限和有关规定，给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；甲方有权视情中止合同执行，给甲方造成直接经济损失的，乙方应给予全额赔偿，并在项目验收或决算时扣除。
六、本《廉政承诺书》作为《合同》的附件，与《合同》具有同等法律效力。《廉政承诺书》的有效期为双方签署《合同》之日起至该项目验收合格并决算完毕时止。
七、本《廉政承诺书》除了作为《合同》的附件，还应递交双方的监督部门各一份。           
乙方单位（盖章）：
法定代表人（签字）：

1


[bookmark: _Toc3819]第四章 项目需求
[bookmark: _Toc319408306]注：本章内容中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。请各供应商制作电子投标文件时，将实质性响应的内容在政府采购管理交易系统（苏采云）“符合证明文件格式”中准确填写或上传。
以下技术参数内容为参考标准，投标人应根据自身产品实际情况提供满足使用需求、性能等于或高于以下技术参数标准的产品。如在各技术参数中仅为某一品牌或型号所有的，仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人可以选用替代标准。
项目属性:货物类项目
本项目所属行业：工业
核心产品：
	采购包号
	核心产品

	1
	肌骨超声影像

	2
	智能体测评估一体机

	3
	中药熏蒸治疗机


进口产品投标：
	采购包号
	是否接受进口产品投标
（是/否）

	1
	否

	2
	否

	3
	否


一、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
[bookmark: _Toc156293246][bookmark: _Hlk205296615]二、采购清单
	序号
	名称
	数量
	单位
	是否为医疗器械
	备注

	采购包1：康复理疗实训室设备采购

	1
	超短波治疗仪
	1
	台
	是
	

	2
	超声波治疗仪
	1
	台
	是
	

	3
	颈、腰椎牵引床
	1
	张
	是
	

	4
	干扰电治疗仪
	1
	台
	是
	

	5
	六段式理疗床
	8
	张
	是
	

	6
	肌骨超声影像
	1
	台
	是
	

	7
	人体肌肉及胸腹腔脏器解剖模型
	2
	套
	
	

	8
	高级颈椎附肌肉模型
	2
	套
	
	

	9
	人体骨骼肌肉起止点着色模型
	2
	套
	
	

	10
	人体骨杆分类模型
	2
	套
	
	

	11
	人体骨关节分类模型
	2
	套
	
	

	12
	人体全身肌肉解剖模型（自然人）
	2
	套
	
	

	13
	运动解剖学挂图（全身）
	2
	副
	
	

	14
	教学PVC骨架
	2
	套
	
	

	15
	心率监测系统
	1
	套
	
	

	16
	人体成分分析仪
	1
	套
	
	

	17
	电子血压计
	8
	台
	是
	

	18
	反应时测试仪
	1
	套
	
	

	19
	急救箱
	1
	套
	
	

	20
	心肺复苏训练模拟人
	4
	个
	
	

	21
	急救设备
	1
	套
	
	

	采购包2：运动康复实训室设备采购

	1
	便携数字肌力测试系统
	1
	套
	
	

	2
	四肢联动康复器
	1
	套
	
	

	3
	踝关节训练器
	1
	套
	
	

	4
	肘关节牵引训练椅（可调式）
	1
	套
	
	

	5
	腕关节屈伸训练器
	1
	套
	
	

	6
	手功能综合训练桌
	1
	套
	
	

	7
	手部训练网
	5
	套
	
	

	8
	运动评估图
	5
	套
	
	

	9
	振动杆
	5
	套
	
	

	10
	四角晃动平衡盘
	5
	套
	
	

	11
	物联网控糖护心功率车
	1
	套
	
	

	12
	智能体测评估一体机
	1
	套
	
	

	13
	膝关节屈曲测训单元
	1
	套
	
	

	14
	多功能办公培训椅
	90
	把
	
	

	采购包3：中医理疗实训室设备采购

	1
	舌诊模型
	8
	套
	
	

	2
	仿古针灸铜人
	1
	个
	
	

	3
	标准针灸穴位模型
	1
	个
	
	

	4
	光电感应多媒体人体针灸穴位发光模型
	1
	套
	
	

	5
	耳穴探测仪
	8
	个
	
	

	6
	六段式理疗床
	6
	张
	是
	

	7
	电针治疗仪
	8
	套
	是
	

	8
	艾灸烟雾净化一体机
	8
	台
	
	

	9
	艾灸箱
	4
	套
	
	

	10
	特定电磁波治疗器
	4
	台
	是
	

	11
	踝关节拉筋矫正板
	4
	个
	
	

	12
	脊椎矫正器
	4
	个
	
	

	13
	中药熏蒸治疗机
	1
	台
	是
	

	14
	低中频电脉冲治疗仪
	1
	个
	是
	

	15
	红外线治疗仪
	4
	  个
	是
	

	16
	消毒柜
	2
	个
	
	

	17
	不锈钢推车
	10
	辆
	
	

	18
	不锈钢盘套装
	5
	套
	
	

	19
	水牛角刮痧板套装
	10
	套
	
	

	20
	火罐
	8
	套
	
	

	21
	推拿米袋
	35
	个
	
	

	22
	按摩趴枕
	8
	个
	
	

	23
	多功能插座转换器
	12
	个
	
	

	24
	子午流注钟
	1
	个
	
	

	25
	储物柜
	8
	个
	
	


三、技术参数及要求
（一）采购包1：康复理疗实训室设备采购
	[bookmark: OLE_LINK2]设备名称
	参数
	数量

	超短波治疗仪
	1.使用电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz；
2.仪器类别：I类BF型；
3.工作频率：40.68MHz，误差±1.5%；
4.输入功率：≤1000VA；
5.输出功率：200W最大，误差±20%；
6.输出强度：50W、100W、150W、200W连续可调，三模式12档可选；
7.输出指示：液晶屏实时显示预热状态、治疗状态、治疗时间、结束状态等；
8.治疗时间：0～99min可调，液晶屏实时显示；
▲9.输出模式：≥3种模式，具有脉冲、连续、断续波输出；
10.连续波模式：持续输出，“频率”、“脉宽”参数显示和设定无效；
11.断续波输出：以50%占空比的脉冲方式输出，输出频率10～200Hz，步进10Hz，误差±10%；
12.脉冲波输出：以设定的频率和设定的脉冲宽度输出，脉冲宽度200～1000us，步进50us，误差±10%；
13.显示装置：电容式高清真彩液晶屏，仪器治疗参数和设备状态全程实时显示；
14.液晶触控：液晶触摸控制，人机界面简洁大气，管理系统智能化；
15.智能一键：一键开机预热、治疗模式、输出强度，启用、暂停、停止等快捷键；
16.操作提示：液晶触摸屏按键操作提示音、输出提示音、结束提示音等；
17.输出电极：≥3种规格电极板，大、中、小各一对，适合不同治疗部位使用；
18.输出导线：特制铜质电缆线，绝缘强、耐高温、损耗小，安装方便可靠；
19.导线长度：长度不小于1.1米，最大化满足临床需求和方便使用；
20.导线性能：缆线外塑模厚达8mm，导线交叉不打火、绝缘和屏蔽优；
21.调谐方式：旋钮式输出回路谐振频率调谐；
22.场强指示：配置场强指示附件，指示电极板输出功率分布和强弱；
23.电流指示：最大量程为300mA，精度不低于2.5级；
24.导线主机接口：圆孔子弹式接口，一秒拔插；
25.存放装置：配置有电极板存放装置，人性设计方便临床使用。
	1

	超声波治疗仪
	1.相对湿度：≤90%；
2.环境温度：＋5℃～＋40℃；
3.大气压力：86.0Kpa～106Kpa；
4.额定电压：AC100～240V；
5.电源频率：50／60Hz；
6.输入功率：200VA；
7.声工作频率：1MHz±10%；
8.额定输出功率：7.50W±20%；
▲9.治疗头有效辐射面积：2.5c㎡±20%；
10.额定输出有效声强：3.0W／c㎡±30%；
11.波束不均匀性系数：≤8；
12.波束最大声强：24W／c㎡±30%；
13.波束类型：准直型；
▲14.治疗头进液防护程度：IP≥7（防水深度，治疗头辐射面往上10mm）；
15.波形：连续波、脉冲波；
16.安全分类：Ⅰ类，B型；
▲17.内置智能治疗≥处方十五个；
18.机身进液防护程度：IP×0；
19.每一种调制设置的调制波形：方波；
20.输出波形描述：100%方波调制；
21.占空比：0～100%可调，步进为10%；
22.输出模式：脉冲模式和连续模式；
23.输出功率（W）：0.75-7.50；
24.有效声强（W／cm2）：0.3-3.0；
25.治疗时间：0～30分钟可调。
	1

	颈、腰椎牵引床
	1.设备由主机、牵引床、枕、腋窝装置、颈部牵引装置、牵引用椅和急停开关组成，用于颈部、腰部牵引；
2.腰部加热：具备腰部温热功能，温度≤60℃，温热等级5档可调；
3.颈部加热：具备颈部温热功能，温度≤60℃，温热等级5档可调；
4.颈腰牵配置，灵活配置治疗资源；
▲5.治疗过程中可实时查看牵引力、调节牵引力大小及温热等级，无需中断治疗；
6.牵引体位科学：膝下应用三角枕调节受力位置；
7.腰背部床体凹凸截面设计；
8.上身固定采用腋下摆臂和胸部两种固定方式；
9.安全设置：配有紧急停止开关；
10.设定值锁定功能：防止误操作引发医疗事故；
11.牵引绳采用柔软钢丝绳，外包耐磨PU防止钢丝毛刺扎手，固定轨道设计；
12.床面采用耐磨、耐拉、耐低温、抗菌、高级环保、阻燃皮革；
13.独有的双色数码管显示，主副模式由红、绿双色显示；
14.全数字设定显示，牵引力、牵引时间、治疗时间均数字设定，且有记忆功能；
▲15.自动故障检测，以不同代码指示故障，停止治疗，故障排除后方可正常使用；
16.设备整体重量≥146kg，运行模式采用连续运行；
17.训练参数：腰部主牵引力1kgf～99kgf可调；腰部副牵引力0kgf～99kgf可调；颈部主牵引力1kgf～35kgf可调；颈副牵引力0kgf～35kgf可调；颈腰主／副牵引时间1s-99s可调；治疗时间1min-99min可调；
18.牵引模式：主副牵引、连续牵引、间歇牵引；
19.主机：W×D×H＝300mm×565mm×780mm；
20.床体：W×D×H＝580mm×2340mm×530mm；
21.电压：a.c.220V50Hz，输入功率：180VA。
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	干扰电治疗仪
	1.两路（四电极）通过交叉干涉和特殊波形调制后输出，增强对感觉、运动神经的刺激；
2.输出波形为正弦波、正弦调制波；
3.仪器的输出基频为≥5kHz；
4.干涉波差频频率1～120Hz；
5.在500Ω额定负载下，输出的电流有效值不大于50mA，有效预防电灼伤，保障患者安全；
▲6.配备特制吸附式电极，以脉冲式吸附方式治疗，负压吸引压80～300mmHg连续可调，每次可增加或减小10mmHg；
▲7.吸引压智能调节，治疗停止后自动降低到30mmHg，便于取下电极。避免在长时间的负压力学吸引下，发生不良事件。1min后自动变为OFF，20s后又变为上次治疗所设定吸引压值。电源突然中断时，吸引压自动卸去压力，压力＜10mmHg；
8.吸水海绵湿式电极，使电流密度更平均，治疗更安全舒适，可加热使用；
▲9.四种干涉模式可调节：IFC、IFCW、PMC、PMC2，覆盖绝大部分中频电疗模式，四种模式均内置默认参数，可一键操作，快速开启治疗；
▲10.具有五种治疗模式，低、中、高、广域、低高，通过对差频频率范围的选择，针对各种病症和疾病进行治疗，可兴奋不同的组织；
11.一键飞梭式强度调节旋钮，具备自动锁定功能以及手动解锁功能，避免使用中误操作；
12.当治疗结束时，输出强度具备自动归零，并进行声音提示；
13.吸附电极共有黄、绿两种颜色，以方便区分电极并减少电极线缠绕，且负压吸引电极，方便安置移除，便于操作；
14.治疗过程中吸附电极脱落报警且输出归零，防止击伤患者及无效治疗；
15.多重安全保护：过电流保护、过电压保护、断路保护。
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	六段式理疗床
	1.外形尺寸：2030×650×560mm（尺寸 ±50mm）；
2.床面尺寸：2020×620mm（尺寸 ±50mm）；
3.头板 340×510 mm（尺寸 ±50mm），背板 520×620 mm（尺寸 ±50mm）；
4.腿板 920×290 mm（尺寸 ±50mm），趴手 120×520 mm（尺寸 ±50mm）；
5.床面高度调节高度 580 ~ 780±20mm；
6.背板角度调节范围：-35°～70°；
7.脚板最大调节角度：大于等于 12°；
8.趴手、腿板：单个可调；
9.产品组成：由升降脚轮、床基架、电控盒、操作器、升降架、趴手、前床面（背板）、中间床面（大腿板）、后床面（腿板）、气弹簧组成；
▲10.需带有急停装置。
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	[bookmark: OLE_LINK3]肌骨超声影像
	1.显示器：可通过Type-C数据线连接不同品牌平板或手机（安卓系统）；
2.掌上彩超主机支持即插即用，内置电池；
3.省电模式，自动冻结进入待机状态，并且可以瞬间解冻启动进入系统；
▲4.掌上彩超主机机身4个按键功能：一个冻结按键、三个自定义按键—“P”键（可自定义冻结／解冻和存储图像功能等≥7项）、“＋／-”键（可自定义深度或增益调节等≥3项）；
5.掌上彩超主机为一体化设计，自带电池耗能低，纯电池状态下使用时间200±20分；
6.掌上彩超主机标配电池、充电器，可为掌上彩超主机单独充电保证连续使用时间；
▲7.掌上彩超整机带缆线，信号传输更稳定帧频不丢失；
▲8.掌上彩超本身符合IP×7标准，有效实现防水功能；
9.小巧轻便，与普通智能手机相比，更加轻盈；
▲10.掌上彩超主机探头位置正中心与探头侧面有穿刺线标记点，软件自带正中与斜面穿刺引导线，让穿刺介入更加精准快速；
11.全数字化二维灰阶成像单元；
12.全数字化彩色多普勒单元；
13.脉冲波多普勒模式（PW）；
14.组织谐波成像（FHI）；
15.AIO（一键优化）；
16.穿刺引导：正中穿刺线、侧方穿刺线，可配医用不锈钢材质穿刺架，穿刺架引导角度≥3种可调；
17.二维＋频谱同屏测量功能；
18.B／M模式；
▲19.病人信息可通过二维码扫描获取；
20.箭头标记：箭头的位置，可视可调；
21.注释：手动输入注释；注释的位置，可视可调；
22.体位标记：丰富的体位图库；
23.图像存储与回放重现单元；
24.电影存储与回放重现单元；
25.实时存图、存电影，同屏显示；
26.病人信息管理系统（HIPPA）：保护病人隐私，增加医护人员和病人的双满意效应；
27.支持多种语言，且一键切换；
28.手指触屏控制分段增益调节、总增益调节，深度调节，焦点位置可随意调节，全屏放大缩小调节；
▲29.内置操作引导和Demo图，机器内部能提供标准的超声声像图；
30.探头频率：超宽频带、变频探头，工作频率范围明确显示；
31.基波频率≥3种，谐波频率≥3种；
32.超宽频带探头：频率范围4.5-12.0MHZ；
33.B模式、PW模式、M模式下一般测量：距离、面积、周长、体积、时间、心率、速度等；
34.血管测量包（IMT自动测量、距离狭窄比，面积狭窄比，加速度，自动包络）；
35.小器官测量包；
36.超声图像静态、动态存储；
37.回调图像后测量功能（测量支持图像区域内远程操控，使测量过程更加精确、便捷）；
38.一体化病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、检索等；
39.超声图像存档与病案管理系统（动态图像、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在PC机上直接观看图像）；
▲40.肺部图像测量：胸膜线测量、B-Line测量；
41.二维灰阶显像最大扫描深度≥14.8cm；
42.预设检查模式：调节多种参数，针对不同的检查脏器，不同的医生的增加预设条件，获得最佳化图像，减少操作时间；
43.增益调节≥255，连续可调（B／C／D可独立调节）；
44.横向增益≥8段；
45.脉冲波多普勒模式取样门宽度多级可调，位置可调；
46.配置：线阵探头一个。
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	人体肌肉及胸腹腔脏器解剖模型
	1.该模型由胸壁、胸腹腔内脏器官以及男、女性生殖器官等20个部件组成，并显示人体半身头颈部躯干的颅脑，胸腹腔内脏器官以及男、女两性互换的生殖器官等结构，共有200个部位指示示标志；
2.尺寸：自然大小，高83cm，宽38cm，女性厚25cm，男性厚21cm；（尺寸±2cm）
3.材质：PVC材料、油漆覆盖、电脑配色、高级彩绘。
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	高级颈椎附肌肉模型
	1.骨骼结构：完整呈现C1-C77节颈椎、枕骨及第一胸椎（T1），清晰展示寰椎（C1）、枢椎（C2）等特殊椎体形态；
2.肌肉附着：斜方肌、肩胛提肌、颈半棘肌、头后大直肌、头上斜肌、多裂肌等颈部深浅层主要肌肉，精准还原肌肉起止点与走行；
3.附属结构：包含椎动脉、脊神经、椎间盘、关节突关节等关键解剖结构，直观体现骨骼-肌肉-神经-血管的空间关系；
4.材质尺寸：采用环保PVC材质，无毒无味、坚固耐用；尺寸为自然人体大小，高度约30-40cm。
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	人体骨骼肌肉起止点着色模型
	1.尺寸：男性168cm；（尺寸±2cm）
2.材质：PVC材料、油漆覆盖。
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	人体骨杆分类模型
	1.尺寸：自然大小，600×440×120mm；（尺寸±5mm）
2.部件：3部件，固定在木箱中；
3.功能：模型展示了三类骨杠杆的结构和形态，模型由头颅骨（含下颌骨）的矢状切，第1－5颈椎的矢状切，胫骨和腓骨下段、距骨、肱骨、前臂骨、手骨（示手舟骨、头状骨、第三掌骨和中指骨）等组成，分别贴于杠杆的支点、力点和阻力点等标签，可观察人体骨杠杆概念分类和三类骨杠杆的传递力、平衡力、省力以及增大运动幅度与速度等所起的作用；
4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观，绿色环保原木木箱。
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	人体骨关节分类模型
	1.尺寸：自然大小，600×440×120mm；（尺寸±5mm）
2.部件：模型由各个关节固定在木箱中；
3.功能：模型展示了人体的单轴关节、双轴关节、多轴关节以及屈戌关节、车轴关节、双髁状关节、鞍状关节、椭圆关节、球窝关节、杵臼关节、和平面关节；
4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观，绿色环保原木木箱。
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	人体全身肌肉解剖模型（自然人）
	1.该模型由全身肌肉、胸腹壁肌、上、下肢肌、颅顶骨等18多个部件组成，并显示头颈部、躯干部、上、下肢骨、肌肉、肌腱、韧带等结构，共有100多个部位指示标志；
2.尺寸：自然大小，高170cm，宽40cm，深20cm；（尺寸±2cm）
3.材质：PVC材料、油漆覆盖、电脑配色、高级彩绘。
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	运动解剖学挂图（全身）
	1.全身骨骼：前面观、后面观、侧面观，标注全身骨块与骨性标志（如胸骨角、髂嵴、内外踝）；骨的构造：长骨的骨干、骨骺、骨膜、骨髓腔、密质骨与松质骨切面；
2.脊柱与胸廓：脊柱全貌、C1-C7／胸椎／腰椎形态、椎骨连结、胸廓整体与肋椎关节；
3.颅骨：颅前／侧／底面观、颅囟；
4.四肢骨：上肢（锁骨、肩胛骨、肱骨、尺桡骨、手骨）、下肢（髋骨、股骨、髌骨、胫腓骨、足骨）及骨盆整体与径线；
5.关节基本构造：关节面、关节囊、关节腔、韧带、半月板（膝关节示例）；
6.躯干关节：寰枕、寰枢、脊柱关节突关节；
7.四肢关键关节：肩关节（盂肱关节）、肘关节、腕关节、髋关节、膝关节（内外侧副韧带、交叉韧带、半月板）、踝关节／足弓，附关节运动轴与运动方式（屈伸、收展、旋转）；
8.全身肌肉：前面观、后面观（浅层）、深层剥离图；
9.头颈肌：斜方肌、胸锁乳突肌、颈半棘肌、头后肌群；
10.躯干肌：背肌（背阔肌、竖脊肌）、胸肌（胸大／小肌）、腹肌（腹直肌、腹外斜肌、腹横肌）；
11.上肢肌：肩带肌、臂前后群、前臂屈伸肌群、手肌；
12.下肢肌：髋肌（臀大／中／小肌、髂腰肌）、大腿前后内群、小腿三头肌／胫前肌、足肌；
13.肌肉细节：每块肌肉的起止点、神经支配、主要功能（如股四头肌伸膝、髂腰肌屈髋）。
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	教学PVC骨架
	1.金属吊架，正常直立姿势，四肢可活动，显示骨性支架和形体关系；
2.尺寸：男性173cm；（尺寸±2cm）
3.材质：PVC材料。
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	心率监测系统
	1.可实时监测≥10人的活动数据，数据通过蓝牙实时由心率传感器传到平板，无需任何主机站或转接器，实时监测运动表现；
▲2.传感器搭载≥6颗LED感光探头传感器，可精准监测心率数据；
3.传感器佩戴在上臂或下臂位置；
4.监测距离无遮挡≥80米；
5.平板实时显示数据至少包括：时长、心率、最大心率、最大心率百分比、运动心率区、心率曲线、心率曲线对比、能量消耗、运动强度、运动强度指向；
6.实时数据按照需求可排序查看；
7.支持团队和个人历史数据查看，至少包括：训练时长、心率曲线、平均心率、卡路里、目标心率区、目标区间、训练负荷、最大心率、心率曲线、自定义分阶段数据查看、各个心率区时间等。支持个人与个人数据对比，个人与团体数据对比；
8.支持团体和个人数据导出，至少包括：平均心率、最大心率、卡路里、训练负荷、各个心率区时间；
9.设备满电连续数据监控时长≥8小时；
10.配置需求：平板显示器1台、传感器10个、充电器1套、软件账户1套。
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	人体成分分析仪
	1.测量原理：采用多频率生物阻抗分析技术，将人体五个节段分别独立进行阻抗测量，从而计算和得出人体水分、蛋白质、脂肪、无机盐等各个组成成分；
2.测量方式：多频率生物阻抗分析法（BIA法）；
3.测量频率：5、20、50、100、200kHz；
4.电极：四极8点接触式电极；
5.电流：小于250μA；
6.生物电阻抗范围：四肢120－700Ω，躯干10-50Ω，分度值0.1Ω；
7.测量部位：全身五个节段（左上肢，右上肢，左下肢，右下肢，躯干）；
8.输入方式：触摸屏输入；
9.显示屏：10.1英寸彩色LCD触摸显示屏，高分辨率800×1280；
10.报告形式：纸质报告、电子版报告（可通过公众号、小程序查看）；
11.报告类型：人体成分分析报告；
12.语音引导：为测试的进行、设置的更改作出指示；
13.数据传输：WIFI传输、USB传输；
14.测量时间：1分钟以内；
15.测量体重：10-250KG，分度值：0.1kg；
16.身高范围：140-200cm；
▲17.开机自检功能：一键自检并记入维护日志；
18.有云平台接口和云端服务支持，设备具备无线连接模式；
19.设备具有远程更新功能；
20.数据存储：自动云端存储（理论无上限），设备端可存储5000条测量数据；
▲21.测量日志：选定时间内的测量完成数，结果导出，测量完成率报告打印；
22.质控日志：质控记录，质控日志打印，质控提醒语；
23.超重、肥胖结果检测率：可设置特定指标百分数，选定时间内的异常结果检出率结果打印。
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	电子血压计
	1.显示方式：数字式显示方式；
2.测量方法：示波测定法；
3.测量范围：压力：0～299mmHg(0～39.9kPa)，脉搏数：40次/分～180次/分；
4.精度：压力：±3mmHg（±0.4kPa）以内，脉搏数：精度为±5%；
5.压力检测：压力传感器；
6.电源：5号干电池4节（DC6V）、电源适配器（AC100V～240V）；
7.电池寿命：在室温23℃，臂周为250mm，加压至170mmHg(22.7kPa)的条件下，5号干电池4节（碱性）约能使用250次；
8.外形尺寸：约宽230mm×高217mm×厚228mm；（尺寸±5mm）
9.运行大气压力：700hPa～1060hPa；
10.运输和保存大气压力：500hPa～1060hPa；
11.测量臂周：170mm（尺寸±2cm）320mm；
12.本体重量：约1450～1550g（不包括电池）。
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	反应时测试仪
	1.采用4.3英寸LCD液晶显示屏，分辨率≥480×272，可以清晰显示屏幕内容，包括测试者编号、身份信息、测试信息等；
▲2.显示具备触摸控制功能；
▲3.具有测试过程中语音提示及蜂鸣器报警提示；
4.可独立测试；
5.具备锂电池充放电管理功能，具有过充、过放、短路保护功能；
6.通用type-c充电接口；
7.可独立存储2万条测试数据；
8.可浏览、删除测试数据；
9.可通过2.4G无线与主机连接；
10.具备电池电量实时显示、欠压指示、低电量自动关机功能；
11.测试量程：0-20s分度值：0.01s测试误差：±0.01s；
12.采用1.8G四核处理器，2GDDR3内存，8GNANDFlash，高性能，低功耗，处理速度快；主机可以显示外设电量；
13.采用10.1英寸真彩LCD液晶屏，触摸按键，支持多点触控。保证10万小时的无故障使用时间，可实时显示测试者的姓名、学号、照片等各种基本信息和测试成绩；
14.内置大功率环保可充电锂电池，具有充放电管理功能，剩余电量可在系统下实时显示并提供低电量报警提示，可在无交流电源时提供8小时的持续电能；
▲15.本机具备评分库下载及自动评分功能；
16.支持测试过程中数据自动备份功能。
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	急救箱
	1.药箱材质：铝合金、中纤板材；
2.功能：药品收纳、出诊；
3.颜色：银色；
4.尺寸：40.5×23.5×21.5厘米；（尺寸±2cm）
5.用于骨折等课程教学；
6.安全锁扣，多层分格。
	1

	高级心肺复苏训练模拟人
	1.电源状态：采用220V外接电源，经过稳压器稳压输出电源6V或采用4节1号电池的直流电源状态下工作，适应野外无电源地方训练；
2.解剖特征明显，手感真实；
3.检查瞳孔反应：模拟瞳孔由一只散大与一只缩小的比较认识；
4.颈动脉只在实施按压过程中，触摸到搏动；
5.显示面板可实时显示气道开放状态，按压部位是否正确；吹气量和按压深度是否在正确范围；
6.操作全程出现错误有提示音，CPR过程中有节拍音提示；
7.人工手位胸外按压指显示报警：按压位置正确，错误的指示灯显示，错误报警；按压强度正确（5-6cm区域），错误（小于5cm或大于6cm区域）的显示分别由条形（黄绿红）数码指示灯移动的动态反馈显示CPR按压深度正确，错误的报警提示；
8.人工口对口呼吸（吹气）显示报警；吹入的潮气量≤500ml／600ml-1000ml≤的显示分别由条形（黄绿红）数码指示灯移动的动态反馈显示吹气量及错误的报警提示；吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示及报警；
9.按压与人工呼吸比：30∶2（单人或者双人）；
10.操作周期：2次有效人工吹气再按压与人工吹气30：2五个循环周期CPR操作；
11.操作频率：100-120次每分钟；
12.操作模式：训练操作；
13.可更换脸皮及肺气带，操作方便；
14.可进行CPR训练；
15.胸外按压时电子监测按压部位；
16.条形码显示按压深度。
	4

	急救设备
	1.整机重量（含电池）≤2.5kg；设备具备便携把手；
2.为适应大众使用，防止误操作，设备按键数量≤3个（不包括上盖锁扣），设备具备中英文一键切换功能；
3.设备具有良好的防尘防水设计，防尘防水级别≥IP65；
4.具备优异的抗冲击／跌落性能，机器可承受≥1.6m跌落冲击；
5.长期工作温度范围：-10ºC～50ºC，且从室温环境下进入-20ºC环境后，至少能短期工作60分钟；
6.工作湿度范围：0%～95%；
7.设备开盖开机，从打开机盖到进行除颤，操作步骤不超过3步；
8.主机配置彩色显示屏，屏幕尺寸≥7英寸，有清晰的动画或视频指导贴放电极片和心肺复苏（CPR）等操作；
9.设备可自动调节屏幕亮度，适应野外强光环境；
10.设备可自动调节语音音量，适应野外嘈杂环境；
11.故障提示：有明确的声／光或图形状态指示设备的运行状况，在故障时发出对应报警声／光或图形；
12.主机开始心电分析到200J放电就绪≤5秒，开始心电分析到360J放电就绪≤12秒；
▲13.设备成人最大输出能量≥360J，具备成人及儿童一键切换功能，根据成人和儿童模式提供相应的视频和语言操作指引；
14.心电分析与除颤操作：开机并在患者身上贴电极片后，屏幕可显示ECG心电波形等急救信息，成人首次电击能量不小于200J，儿童首次电击能量不小于50J，没有消除室颤时，第二次和第三次电击分别会自动提供更高级别能量，第三次后的后续电击成人维持最大能量360J，儿童维持最大能量100J；
15.设备具备录音功能，录音时长≥70分钟；
16.主机内置4G及以上无线模块，通过内置无线网络连接设备管理系统实现远程管理；
17.设备每日、每周、每月进行自检，并实时记录自检结果，自检数据可传输至管理平台，便于实时查看及管理，设备最多可存储2000份自检报告；
18.设备的内部存储容量≥3GB；
19.电池类型：一次性可更换电池；
▲20.单块电池容量≥4500mAH，电池待机时间≥7年；
▲21.设备执行200J能量除颤时，单块新电池支持放电次数≥350次；设备执行360J能量除颤时，单块新电池支持放电次数≥200次。
	1




[bookmark: OLE_LINK8]（二）采购包2：运动康复实训室设备采购
	[bookmark: OLE_LINK9]设备名称
	参数
	数量

	便携数字肌力测试系统
	▲1.该设备为测力计、倾角计及配套应用程序组成的系统，可收集和测量实时肌肉力量与运动范围数据；
▲2.设备具备锁定装置，可支持不同身体部位的附件/附属装置；
▲3.可进行主动关节活动度（AROM）与被动关节活动度（PROM）相关测评：主动关节活动度由运动时肌肉主动收缩产生，适用于评估普通人群、运动员功能性关节运动能力；被动关节活动度常用于病理性评估（如膝关节置换术后，借助仪器或治疗师辅助移动进行生物力学监测并促进康复进程）。
	1

	四肢联动康复器
	1.外接电源应为220V；
2.飞轮直径不少于φ100mm；
3.仪表显示器尺寸不少于13寸屏；
4.仪表功能：时间、速度、距离、心率、热量，32档阻力调节；
5.最大载重不少于120kg。
	1

	踝关节训练器
	1.训练功能：针对踝关节跖屈、背屈及相关肌群训练；可实现踝关节活动度训练、肌力训练、康复训练等；
2.适用场景：踝关节损伤康复、术后功能恢复、运动损伤修复、老年踝关节功能维护、跟腱康复等；
3.角度调节：跖屈角度0–45°（±5°）；背屈角度0–50°（±5°）；
	1

	肘关节牵引训练椅（可调式）
	1.训练功能：用于持续性肘关节牵引，适用于肘关节屈伸活动障碍；可通过调节牵引重量、方向、座椅高度及固定部位开展针对性康复训练；
2.额定载荷：不少于120kg；
3.坐垫高度调节：不少于5cm；前臂垫调节：不少于10cm；
4.角度调节支架角度：不少于10°；靠背垫角度：10°；前臂支架调节角度：不少于100°；升降支架调节：不少于10cm；
	1

	腕关节屈伸训练器
	1.训练功能：支持背屈锻炼（90°±5°）与掌屈锻炼（90°±5°）；提供手动/电动双模式；可进行腕部活动度训练、肌力训练、腕力提升训练；
2.适用场景：办公人群腕部不适缓解、运动爱好者腕部力量训练、手腕损伤后康复锻炼等；
3.可调式力学支撑系统：内置高弹性支撑臂架，提供0–10°多角度阻力调节；
	1

	手功能综合训练桌
	1.核心训练功能：精细动作训练（改善手指对指功能，提升手眼协调）；认知感知训练；康复基础训练（适配肌力训练、骨折术后恢复训练、关节活动度训练）；
2.适用场景：医院康复科、康复中心、残联康复机构、社区卫生服务中心及家庭康复等；
3.多功能训练组件：配备插板、绕珠、套柱、几何图形匹配、木钉板等全套康复训练配件；
4.工艺与结构：多道工艺打磨，表面顺滑无毛刺；优质木材打造，承重性强；组件布局合理，操作便捷。
	1

	手部训练网
	1.训练模式：支持单指、双指、多指、对指、分指训练；
2.无线镜像功能：可实现患侧手与健侧手镜像训练；
3.续航：充满电不少于2小时，训练续航不少于120分钟；支持充电/插电双模式；
	5

	
运动评估图
	1.图案：网格+体态参考图；
2.核心功能：用于体姿体态评估，辅助评估身体力线、关节对位、肌肉平衡等；可作为体脂图/体位评估表使用；网格设计便于观察身体偏移与对称性。
	5

	振动杆
	1.尺寸规格：可拆卸款，长度不少于150cm；
2.高频振动：每分钟不低于300次高频震颤；
3.训练目标：体态改善、甩脂塑形、肌肉康复，强化深层腹肌、肩部肌肉、躯干肌肉等；
4.配重设计：加重摆头；握把为环保舒适橡胶防护握把，防滑耐磨；
5.可拆卸设计，便于存放与携带；适用于居家、健身房、办公室及老年康复等场景。
	5

	四角晃动平衡盘
	1.产品重量：不少于1kg；产品尺寸：直径不少于40cm，高度不少于10cm；
2.表面防滑纹路，实测厚度不少于20mm；
3.双侧对称把手，便于提拉搬运；
4.核心功能：锻炼肌肉协调性、整体平衡能力与核心稳定性；强化本体感觉；支持双脚站立、单脚站立、前后点地等多种训练模式。
	5

	物联网控糖护心功率车
	设备功能：
1.科技物联，多维度监控，展示实时训练数据；
▲2.YMCA亚极量心肺耐力测试模式，可以快速评估用户心肺耐力；
▲3.智能交互与物联网功能：运动处方深度植入，可通过数据平台发送设备有氧训练运动处方，上传训练数据、生成运动报告；
硬件参数：
4.外接电源不少于220V；
5.飞轮直径不少于φ200mm；
6.仪表显示器尺寸：不少于13寸；
7.仪表功能：时间、速度、距离、心率、热量，32档阻力调节；
8.座椅可调节；配备安全踏板绑带；
9.应拥有多用途个人物品存放架、座椅扶手两侧有水壶架，仪表上有IPAD/手机支架；
10.前端滚轮设计，方便移动；
11.最大载重不少于150kg。
	1

	智能体测评估一体机
	▲1.用于客观测量老年人（>60岁）平衡、下肢力量和功能能力，包括行走、坐立和平衡等领域评估；采用AI视觉动作捕捉技术，约3–5分钟完成下肢肌力与平衡能力评估并生成报告；
▲2.人体成分分析：体重、身体水分、蛋白质含量、无机盐含量；肌肉脂肪分析：体脂肪重量、去脂体重、骨骼肌重量、身体质量参数、体脂百分比；节段分析：节段肌肉、节段脂肪、生物电阻抗；体型控制建议：肌肉调节、体重控制、肌肉控制、脂肪控制；肥胖度分析：基础代谢率、肥胖度、腰臀比、内脏脂肪等级、体型对照表；
▲3.体态姿态测试：图像记录；身体姿态分析：头部、颈部、肩部、背部、骨盆、膝盖、足部；动态体态分析：骨盆摆动分析、关节磨损风险、足部受力分析、关节损伤风险、下肢偏离分析、内外八风险；体态纠正建议；体态评分；
硬件参数：
4.可视化运动交互平台高清触摸交互显示屏尺寸不少于49英寸；
5.屏幕分辨率至少为1920×1080px；
6.可视角度不少于170°；
7.电压不低于AC100–240V，50/60Hz；
8.色彩不少于16.7M；
	1

	膝关节屈曲测训单元
	1.采用电磁阻力技术。
▲2.具备以下测试和训练功能：等长测试，具有最大力和耐力测试功能，能够在3个不同测量位执行测试，位置由系统自动定义；等张测试，具有1-RM直接测试和间接测试；等速测试，具有向心、离心模式下的肌肉耐力、最大力测试功能。
3.三种模拟的阻力形式的等张训练：具有向心与离心组合训练功能，可分别设置向心和离心阻力和时间比例；具有运动轨迹手动调整和实时反馈功能，可通过设置运动轨迹的达标标准来改变训练难度。  
4.等速训练：可设置角速度；通过柱形图实时反馈力矩大小
5.配备彩色交互式触摸屏，屏幕尺寸不少于13英寸，可为使用者提供视觉反馈；
6.软件内置于彩色触摸屏，支持独立操作，无需联网
7.可精确设定测试者的实际运动范围，精确到1° 
8.支持快速设置训练参数，可存储测试报告，打印测训记录
9.支持用户测训数据导出为Excel格式
▲10.测试报告分为等速、等长、等张三类，其中等速报告含等速测试耐力、等速测试最大力报告；等长报告含等长测试耐力、等长测试最大力报告；等张报告含1RM、XRM、重复变化测试报告； 
▲11.等速报告：包含速度、次数、ROM、峰值力矩、峰值力量、平均峰值力矩、峰力矩/体重、最大做功、平均做功、最大做功/体重、最大功率、平均功率、疲劳指数等数据；可通过折线图显示单次测试力矩-位置曲线和平均曲线；
▲12.等长报告：包含持续时间、重复次数、峰值力矩、峰值力量、平均力矩、平均力量、峰力矩/体重、达到峰力矩时间、启动力矩、爆发力矩、耐力指数等数据；可通过折线图显示力矩-时间曲线；
13.等张报告：包含重量、重复次数、XRM、1RM、1RM/BW等数据；可通过柱形图显示设置重量；
14.最大运动速度≥130°/s ；
▲15.配备急停按键；
16.训练臂长度和靠背前后电动调节不少于50mm；
▲17.供应商需出具承诺函：经开发调试后，设备支持与校内现有运动处方系统实现联动。
	1

	多功能办公培训椅
	1.带倾仰机构设计；
2.扶手面可前后活动；
	90


（三）采购包3：中医理疗实训室设备采购
	设备名称
	参数
	数量

	舌诊模型
	1.能够显示正常舌苔及各种疾病在舌苔上的病态变化；
2.舌色、苔色泽符合临床实际判断标准；
3.舌质、苔质模型与临床实际高度相符；
4.规格：自然大小；
▲5.模型配置：30 件/套；
6.材质：腊制。
	8

	仿古针灸铜人
	1.依据国家中医馆藏清光绪设计的针灸铜人原型，采用 3D 扫描复刻技术还原历史文物，兼具教学演示与针灸考核功能；
2.高度：≥190cm（含底座），底座尺寸65cm×45cm×10cm；（尺寸±2cm）
3.重量：＜20kg（含底座），主体采用高仿铜材质仿古铸造；
4.表面处理：全手工打磨做旧，呈现古铜色氧化效果；
5.穴位标注：刻制354个经穴点位；
6.解剖结构：胸背开合设计雕刻；
▲7.铸造工艺：失蜡法精密铸造，误差≤0.5mm；
8.穴位精度：经穴位置参照《铜人腧穴针灸图经》坐标体系；
9.耐用性：抗腐蚀处理，室外展示寿命≥10年。
	1

	标准针灸穴位模型
	1.标明14条主要经络线；
2.身体右侧是361个经穴和48个经外穴以及骨度线，即用“寸”来方便地测量针灸点之间的距离；
3.身体左侧是皮下组织，显示神经系统分布、动静脉、血管和肌肉构造，还标明了在主要经络线上没有标明的手足部的经外穴；
4.适用于中医教学、针灸和推拿等；
5.尺寸：178CM 高。（尺寸±2cm）
	1

	光电感应多媒体人体针灸穴位发光模型
	[bookmark: OLE_LINK4]1.光电感应；
▲2.穴位发光，声音、屏幕、人体模型同步控制；
3.经络发光，十二经脉循环流注；
4.特定穴的分布；
5.表、浅、深层穴位解剖图谱；
6.常见病的辩证施治，随证选穴及处方输出；
7.电源：AC220V50Hz；
8.功耗：20W；
9.模型底盘：4 脚轮木质底盘；
10.模型材质：玻璃钢；
11.经络穴位名称代码：符合国标 GB12346-90；
12.经络穴位相关信息：依据教育部六版教材；
▲13.发光元件：三色高亮度 LED；
14.发光经络数：≥14（含任督二脉）；
15.发光穴位数：≥409（含经外奇穴）；
16.软件配置：CD-ROM 软件安装光盘；
17.硬件装置：多芯片微处理器系统；
18.模型尺寸：高 170cm；（尺寸±2cm）
19.模型重量：≤20kg。
	1

	耳穴探测仪
	1. 环境温度：0℃～40℃；
2.相对湿度：≤85%；
3.大气压力：86.0kpa～106.0kpa；
4.使用电源：内部电源，AG3 纽扣电池 4 节；
5.可用一般交通工具运输，运输过程中应避免震动和机械碰撞；
6.包装后的产品应贮存在温度为-10℃～40℃，相对湿度不超过80％，无腐蚀性物质和通风良好的室内；
7.探测电阻 Rx 最高灵敏度为 10MΩ；
▲8.耳穴探测器灵敏度可调节；
9.绿灯亮表示阴性；
[bookmark: OLE_LINK7]10.黄灯亮表示临界；
11.红灯亮表示阳性；
12.外形尺寸：215×20×15mm；（尺寸±2mm）
13.重量：≤30g。
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	六段式理疗床
	1.外形尺寸：2030×650×560mm（尺寸±50mm）；
2.床面尺寸：2020×620mm（尺寸±50mm）；
3.头板340×510mm（尺寸±50mm），背板520×620mm（尺寸±50mm）；
4.腿板920×290 mm（尺寸±50mm），趴手120×520 mm（尺寸±50mm）；
5.床面高度调节高度580 ~ 780±20mm；
6.背板角度调节范围：-35°～70°；
7.脚板最大调节角度：大于等于 12°；
8.趴手、腿板：单个可调；
9.产品组成：由升降脚轮、床基架、电控盒、操作器、升降架、趴手、前床面（背板）、中间床面（大腿板）、后床面（腿板）、气弹簧组成；
▲10.需带有急停装置。
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	电针治疗仪
	1.电源：内部电源 DC9V；
2.输入功率：10.0VA；
3.输出脉冲波形：非对称双向脉冲波；
4.输出脉冲路数：六路输出；
5.最大输出功率：0.3VA (250Ω 负载阻抗下）；
6.输出脉冲频率：1-100Hz 可调，允差为 ±15%；
7.工作模式：连续波工作模式：连续；断续波工作模式：工作 15s，停 5s；
8.体积：210mm×100mm ×300mm；（尺寸±2mm）
9.重量：≤0.7kg。
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	艾灸烟雾净化一体机
	1.明火强净烟，0耗材，无滤芯；
2.灸头直径：≥21cm；
3.灸头可上下调节与左右旋转调节，艾柱 360°回旋灸；
▲4.三元催化分解艾烟艾油；
5.产品材质：铝合金；
6.功率：≤1500W；
7.额定电压：220V-50HZ；
8.产品重量：≥28KG。
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	艾灸箱
	1.底部双层金属网，粗网抗烧，细网隔灰；
2.可调节通风口；
3.盒体材质：松木、金属铁皮、五金锁扣；
4.包括腰腹部悬灸艾灸箱一个（24×18×12.5cm）、全身通用可升降艾灸箱一个（45×25cm）、足底插针艾灸箱一对、背部插针艾灸枕一个（7.5×35×29cm）、5 年艾柱 54 段（3包）、灭火桶（8×22cm）。（尺寸±2cm）
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	特定电磁波治疗器
	1.电压：220V，频率：50Hz；
2.安全类型：I类B型；
3.功耗：250W（每个照射头）；
4.运行方式：连续工作；
5.定时控制范围：0-60min（机械定时）；
6.工作环境温度：5-40°C；
7.工作环境湿度：≤80%；
8.电磁波谱范围：2-25um；
9.支臂伸缩范围：>500mm；
10.俯仰角：>90°；
11.转角：360°；
12.治疗板直径：≤166mm；
13.治疗板寿命≥1000小时；
14.治疗器内置防倾倒开关，治疗器发生倾斜或摔倒时自动切断电源确保安全。
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	踝关节拉筋矫正板
	1.尺寸：40×35×30cm（长宽高）；（尺寸±2cm）
2.净重：≤4公斤；
3.框架材质：碳钢材质；
4.3mm加厚软垫，EVA回弹材质；
5.四角防滑脚垫：TPR环保软胶材质；
6.五档角度调节：0°、15°、20°、25°、35° 左右五个角度可选；
7.承重≥290斤；
8.舒适防滑后挡杆。
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	脊椎矫正器
	1.高密度 EPP，可承重≥300kg；
2.15CM低位曲线，26CM高位曲线，8CM凹陷曲线；
3.总长97cm，宽39cm；（尺寸±2cm）
4.侧面有三个可抓握凹槽。
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	中药熏蒸治疗机
	1.控制软件获得国家版权局批准的计算机软件著作权登记证书；
2.单个蒸汽发生器锅体容积：≥6L；单个蒸汽发生器锅体正常加药量：≥4L；
3.通道数：≥2个治疗通道，可满足同时对两个患者进行治疗；
▲4.输入功率：≥3500VA；
▲5.蒸汽压力功能：(1)压力设置范围 20kPa～35kPa，步进为 1kpa；(2) 设备具有检测蒸汽压力功能，并实时显示；(3) 具有超压保护功能，蒸汽压力＞45kPa时，设备停止加热，并有声光提示；
6.熏蒸时间：(1) 熏蒸时间定时范围应为1min～95min，步长为1min；(2) 治疗结束停止输出时，有声光提示；
7.熏蒸温度：(1)具有传感器检测皮肤温度及实时显示功能，且检测精度±1℃；(2) 具有超温警告功能，皮肤温度超过45℃时，设备有蜂鸣器声音提示；
8.安全保护功能：(1)设备具备两路独立超温保护功能；(2)皮肤温度超过 45℃时，第一路保护功能启动，停止加热，当皮肤温度降低到 40℃以下后自动恢复加热。若第一路保护功能失效，皮肤温度升高到 50℃时，第二路保护功能启动，切断加热器电源，并有声光提示；
9.设备具有防干烧功能，当蒸汽发生器内没有液体时不能加热，并有声光提示；
10.有液位上限提示功能，液位超过最高液位线时，设备有声光提示；
11.锅体材质为食品级304不锈钢，加热锅体不产生有害物质，避免蒸汽参杂有害成分；
▲12.设备具有联网功能，能够查看设备联网状态；
13.至少具有普通和强弱两种不同的治疗模式，可根据不同病情患者需要选择适合的压力变化，提高疗效；
14.设备具备预热功能，预热温度设置范围 50℃～90℃，开始治疗前设备预热到设置温度并保持；
15.至少具有两种排液方式，即自动排液和手动排液。两种排液方式相互独立，灵活便捷，使用更方便；
16.配备三维万向旋转臂杆，连接 360° 旋转喷头，可全方位灵活调整熏蒸角度，确保精准聚焦熏蒸部位；
17.主机使用期限为≥9年；
▲18.排水系统具有保护装置，避免设备移动过程中造成人体及设备的损伤；
▲19.标配双层过滤，可有效过滤液体杂质，减少锅体的清洁难度，延长蒸汽发生器的使用寿命。
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	低中频电脉冲治疗仪
	1.输入功率≥80VA；
2.使用电源：220V，50Hz；
3.台面款，数码显示；
4.具有2路输出通道，2路可独立控制，同时治疗2位患者或2个部位；亦可组合使用，形成1组干扰电数量；
5.中频治疗具有4种治疗模式：多步模式、音频模式、正弦调制、脉冲调制；
6.具有102个内置处方及10个自定义处方，选择多样，灵活适配；
7.输出电流：≤50mA；
8.载波频率：2kHz～10kHz，允差±10%；
9.调制波频率：0～150Hz，允差±10%；
10.差频频率范围：0～200Hz范围内的单一值，允差在±10%或±1Hz；
11.差频变化周期：16s，允差±10%；
12.动态节律：8s，允差±10%
13.调幅度：0～100%的范围内的单一值，调幅度允差±5%；
14.干扰电输出：电疗仪具有双路（二维）干扰输出；
15.电疗仪在多步程序中频电流疗法中具有锁定功能，满足临床个性化需求；
16.尺寸：308×254×128mm；（尺寸±2mm）
17.重量≤2.5kg；
18.安全功能：
（1）电极超温保护；
（2）输出状态识别检测（开路、短路、过流）；
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	红外线治疗仪
	1.电源电压：220V；
2.频率≥50HZ；
▲3.灯头功率≥100W；
4.频率范围（微米）：0.8-2.5；
5.在60分钟内可以定时控制；
6.灯头俯角可在 90°内调节。
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	消毒柜
	1.材质：亚克力；
2.规格：400×350×600mm；（尺寸±5mm）
3.电压：220V/50Hz；
4.配置：每层配一个臭氧紫外线灯管，三层使用层。
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	不锈钢推车
	1.全车尺寸：长66cm×宽44cm×高86cm（高度含轮子）；（尺寸±2cm）
2.配备四根立柱+二层面板+满大抽屉1个+污物桶1个；
3.万向轮4个（两个带刹车）。
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	不锈钢盘套装
	1.尺寸：中号：31×24×3.1cm（长×宽×高）；大号：40×30×3.3cm（长×宽×高）；（尺寸±2cm）
2.材质：304不锈钢；
3.厚度：0.67mm（±0.02mm）；
4.特点：耐腐蚀 ，耐酸碱。
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	水牛角刮痧板套装
	1.尺寸：拨筋棒 12.5×2.5cm（长×宽）；刮痧板9.5×5.5cm（长× 宽）；（尺寸±2cm）
2.厚度≥9mm；
3.材质：白水牛角；
4.数量：拨筋棒×1个、 刮痧板 ×1 个。
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	火罐
	1.竹制；
▲2.含以下产品：
小号：高10cm，外径4-5cm，6个；
中号：高10cm，外径5-6cm，12个；
大号：高12cm，外径6-7cm，10个；
特大号：高12cm，外径7-8cm，8个。
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	推拿米袋
	1.长*宽：25*18cm；（尺寸±2cm）
2.重量≥3斤；
3.带拉链，可拆洗。
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	按摩趴枕
	1.面料：聚酯纤维与氨纶；
2.填充：高密度竹炭记忆棉；
3.大小可调，面料可拆洗。
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	多功能插座转换器
	1.全长3米；
2.五孔x4，二孔x4；
3.过载保护按钮，超功率自动断电预防火灾隐患。
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	子午流注钟
	1.黑色金属烤漆边框；
2.高透加厚玻璃；
3.环保加厚PVC背板；
4.钟框厚度4.5CM；（尺寸±1cm）
5.直径≥16英寸；
6.金属铜套指针；
7.高清相纸钟面。
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	储物柜
	1.加厚冷轧钢，静电喷涂，健康无味，防潮防锈；
2.铁皮厚≥1.4mm；带锁；
3.对开门，层板可调节。
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四、项目实施要求
1、本项目为交钥匙工程，项目包含货物制作、安装、施工、运输、调试验收相关的技术指导和售后服务、利润、保险、税金、以及所包含的风险、责任等所有费用均包含在报价内，请各投标人认真考虑其各种风险。除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，采购人不再另行支付。 
2、投标人在合同规定期限内，将所供货物（出厂原包装）按合同清单运至采购方指定地点，安装、调试正常后交付使用。 
3、投标人在安装、调试正常交付使用后向采购人提供售后服务联系单、货物的税务发票、产品说明书、质量保证书等相关资料，并免费对用户进行操作使用和维护保养的培训。 
4、投标人须如期完成整个项目，不得拖延，除非因不可抗力或采购人的原因将工期推迟，否则采购人将处以一定比例的违约金。 
5、投标人提供的产品，必须符合本招标文件要求、原包装送达采购人；如有不符，采购人可以无条件退货，所造成的损失由投标人承担。
6、采购人如发现投标人以低于合同约定条款随意置换产品，将根据合同约定，对投标人进行违约处罚。
五、安装与调试要求
1、货物由中标供应商运至采购人指定地点，验收交货前存放及保管概由中标供应商负责。
2、设备材料的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标供应商承担。
3、货物到达现场后，在采购人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，做出开箱记录，双方签字确认。 
4、提供产品的技术参数与投标文件中一致或优于采购文件需求，性能指标达到规定的标准，在安装调试并试运行符合要求。 
5、采购人对投标供应商提供的货物在使用前进行调试时，最终投标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求。培训需使产品使用人员充分了解产品构成、基本原理，并熟练掌握产品的安装、运行和维护等。培训期间的所有费用由投标供应商承担。 
6、安装队伍必须加强管理，遵守现场的一切规章制度，文明安装，注意安全；安装期间，投标供应商必须服从采购人管理，货物进场须经采购人验货后才能安装；投标供应商安装人员、安装机械或在运输装卸途中对其他设备及邻近管线等造成损坏，应由投标供应商负责修复及承担一切费用；无论安装期间或退换过程中，投标供应商负责及时清理垃圾。
六、履约验收标准
1、验收依据：采购文件、投标供应商的投标文件、合同、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。 
2、货物验收：货物运抵采购人处后由双方对照采购清单及技术要求进行验收。 
3、中标人必须提供全新未使用过的设备（包括配套设备及零部件），并且符合招标文件规定的货物及服务性能、技术要求、质量标准向采购人提供，否则采购人有权拒绝接收设备，且视中标人为虚假应标，并承担相应处罚及由此产生的所有损失。（提供承诺函原件扫描上传）
4、投标供应商需积极主动地配合采购人进行安装完毕后验收，确保通过检测和验收，若出现检测不合格或验收不合格的情况，投标人需要重新返工直至检测通过并且验收合格，由此导致的返工费等相关其他费用，由投标供应商自行承担，并且采购人有权从货款中扣除。
七、质量保证和售后服务要求
1、自验收合格之日起，所有设备及部件提供至少三年免费质保，质保期内全免费上门。（提供承诺函原件，格式自拟）
2、投标人应针对所投设备提供不低于上述要求的免费质保期。自验收合格之日起，开始进入质保期。
3、在免费质量保证期内，中标人负责维修本次采购的所有设备，对任何因产品设计、材料、产品质量和部件造成的设备或部件损坏进行无偿更换和维修，保证更换的均为原厂零部件。因货物安装、制造原因出现的任何质量问题，中标人应负责更换或维修，由此产生的一切费用由中标人承担。同时对设备有可能出现的重大故障规划出合理应对措施及预案。免费质量保证期后中标人负责提供及时、优质、快速的终身维修服务，并应保证采购人能更换到原厂的零部件，确保货物的正常使用，维修只收取零配件成本价，不收取人工费。
4、在货物使用过程中，如因产品质量或安装问题造成人员伤亡或财产损失，由中标人承担全部责任。
八、项目要求
（一）实施方案要求
1.供货安装期要求
供货安装地点：采购人指定地点。
供货安装期：2026年8月24日前到货安装调试并验收合格，2026年9月1日前完成教师培训，并能投入实训教学使用。
2.验收
2.1 供应商必须完成所有设备的安装调试工作，供应商提供的产品规格型号及配置，必须原装，正规厂家生产，符合制造厂商的产品标准及国家质量检测标准，具有该产品的出厂标准或鉴定报告。质量达到合格标准，达到安全及其相关规范要求。所投产品应符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准。
2.2 供应商须向采购人提供现货、全新、符合国家质量检测标准或具有中国商检部门合格证明的产品（包括零部件），并符合招标文件中要求的技术性能，随产品持有产品合格证书、保修卡、图纸、操作手册、零件目录、使用说明、维修指南等一切技术数据或资料。
2.3 采购人对合同货物（包括零部件）的数量、规格和质量的检验，并出具检验证书。如发现其品种、型号、规格、质量等不符合合同规定及相关标准的视为不合格产品，供应商应无条件负责不合格产品的更换，并承担因此造成的一切费用，因更换造成延期交付的，供应商应支付延期违约金，并承担因此给采购人造成的经济损失。
（二）培训要求
1.到货安装验收前培训
乙方应提供培训，并提供“培训人员培训项目”，明确培训讲师、培训时长、培训形式、培训范围。培训需确保甲方参训人员熟练掌握设备相关技能，可独立完成设备操作、基础检查及初步维护保养工作。
1.1培训形式：采用线下现场实操培训+线上永久配套培训相结合的方式。
（1）线下现场培训：设备安装、调试、验收合格前，乙方须指派专业技术工程师抵达项目现场，开展面对面实操授课，结合设备实物进行教学指导，解答实操疑问。
（2）线上配套培训：乙方须提供永久可观看的设备教学视频、全套电子版操作手册、维护保养规程、常见故障处理手册等资料，建立专属线上服务沟通群，为甲方提供常态化远程答疑、线上指导服务。
1.2培训核心内容：涵盖设备整体结构、基本工作原理、技术参数说明、设备开机调试、参数设置、标准作业流程、样品检测、数据处理与结果导出、日常清洁规范、常规零部件检查、设备基础维护保养、简单异常识别及初级故障排查等全套内容。
1.3费用说明：本次培训涉及的讲师服务费、差旅费、资料制作费、线上课程搭建费、耗材费等所有相关费用，均包含在投标报价中。
2.质保期内常态化免费培训
2.1质保期内，乙方为甲方提供不限次数、免费复训、学会为止的持续性培训服务，全程不收取任何额外费用。
2.2培训形式：甲方可根据人员轮岗、新员工入职、技能提升等实际需求，自主选择培训形式，包括线下现场复训、线上直播专项培训、线上一对一远程指导、视频点播教学等，乙方须无条件配合。
2.3培训标准：严格遵循国家、行业现行法律法规及规范标准开展培训；若法律法规对设备操作人员培训、持证上岗、考核标准等有强制性规定，按国家规定执行；若甲方有分批培训、定制化培训内容、专项技能强化等特殊要求，乙方须按照甲方要求落实。
（三）售后服务要求
3.1乙方应按招标文件规定的货物及服务性能、技术要求、质量标准向甲方提供。
3.2乙方提供的货物及服务在质量期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物及服务的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。
3.3故障响应：乙方需提供负责售后服务的部门或单位的名称和联系方式。乙方应在服务和技术方面给予甲方全面的支持，要求全年全天候（7×24×365）对故障响应提供技术电话支持；应在 4 小时内对甲方的服务要求做出响应，接到甲方维修通知后视故障情况进行远程修复/现场维修。如需现场维修的情况，则 24 个小时内实施现场维修，一般问题应在 72 个小时内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题应在 一周 内解决或提出明确解决方案。
3.4在质保期内，乙方应对货物及服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
3.5上述的货物及服务免费保修期为至少三年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，更换配件时只收取零部件的成本费，提供硬件升级服务，按照硬件成本价收取升级费用，软件可进行永久免费升级。
[bookmark: _Toc55204181]八、节能产品要求
本次拟采购的产品如属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内的产品，各投标人应当提供获得国家确定的认证机构出具的、有效期之内的节能产品认证证书的产品，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201904/t20190403_11849836.htm）查询，并在投标文件内提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（原件，扫描上传，否则视为无效投标。（本项目涉及强制采购范围内产品有：无）

[bookmark: _Toc10862][bookmark: _Toc6620]第五章 评标方法及评标标准
一、评标方法
[bookmark: _Toc449017024][bookmark: _Toc449016388]本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
二、政府采购政策功能落实
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7、大中型企业向小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业合同份额占到合同总金额30%以上的，给予4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
8、采购本国产品的支持政策
8.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
8.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
8.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
8.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
8.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
三、评标标准
（一）采购包1：康复理疗实训室设备采购
	序号
	评分项目
	评审标准
	分值

	1
	价格
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×40（小数点保留两位）。
	40

	2
	技术响应
	招标文件第四章项目需求中三、技术参数及要求采购包1：康复理疗实训室设备采购共282项参数,标“▲”条款共27项为重要参数，每有一项负偏离的扣1分，共27分。
其他为一般参数，共255项；1-9项负偏离的扣3分，10-19项负偏离的扣5分，20-29项负偏离的的扣7分；≥30项负偏离的扣9分，共9分。
注：
1、标“▲”号项指标参数需按参数后要求提供相关证明材料，无要求的需提供满足技术参数要求的相关证明材料包括但不限于：技术参数白皮书或产品彩页或有效的第三方机构出具的检测报告或官网产品参数网页截图或真实照片等相关证明材料并同时须在《技术参数响应及偏离表》中逐条应答，未按要求提供证明材料并逐条应答的视为负偏离，评审时不予认可。
2、其他项一般参数仅需在《技术参数响应及偏离表》中逐条应答，未按要求逐条应答的视为负偏离，评审时不予认可。
3、设备交付验收时，招标人将对技术要求的具体描述进行逐一核实验收，如发现虚假应标，给招标人造成损失的由投标人承担一切责任。
	36

	3.1
	服务方案及承诺
	根据投标人提供的项目实施方案，进行综合评分。
方案优于招标文件要求的得4分；
方案基本满足招标文件要求的得2分；
方案不满足招标文件要求的得1分；
未提供不得分。
	4

	3.2
	
	质保期承诺：
投标人承诺在满足基础质保（自验收合格之日起，所有设备及部件提供至少三年免费质保，质保期内全免费上门。）的前提下，每增加1年质保期的得3分，本项最多得6分。（提供承诺函原件扫描上传，格式自拟）
	6

	3.3
	
	根据投标人提供的售后服务，进行综合评分。
方案优于招标文件要求的得4分；
方案基本满足招标文件要求的得2分；
方案不满足招标文件要求的得1分；
未提供不得分。
	4

	3.4
	
	根据投标人提供的培训方案，进行综合评分。
方案优于招标文件要求的得4分；
方案基本满足招标文件要求的得2分；
方案不满足招标文件要求的得1分；
未提供不得分。
	4

	4
	业绩
	投标人提供2023年7月1日（含）以来类似业绩，每提供一个得3分,最多得6分,不提供不得分。（以合同签订时间为准，提供合同原件扫描上传加盖投标人公章）
	6

	合计
	100


（二）采购包2：运动康复实训室设备采购
	序号
	评分项目
	评审标准
	分值

	1
	价格
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×40（小数点保留两位）。
	40

	2
	技术响应
	招标文件第四章项目需求中三、技术参数及要求采购包2：运动康复实训室设备采购共74项参数,标“▲”条款共14项为重要参数，每有一项负偏离的扣2分，共28分。
其他为一般参数，共60项；1-5项负偏离的扣2分，6-10项负偏离的扣4分，11-15项负偏离的的扣6分；≥16项负偏离的扣8分，共8分。
注：
1、标“▲”号项指标参数需按参数后要求提供相关证明材料，无要求的需提供满足技术参数要求的相关证明材料包括但不限于：技术参数白皮书或产品彩页或有效的第三方机构出具的检测报告或官网产品参数网页截图或真实照片等相关证明材料并同时须在《技术参数响应及偏离表》中逐条应答，未按要求提供证明材料并逐条应答的视为负偏离，评审时不予认可。
2、其他项一般参数仅需在《技术参数响应及偏离表》中逐条应答，未按要求逐条应答的视为负偏离，评审时不予认可。
3、设备交付验收时，招标人将对技术要求的具体描述进行逐一核实验收，如发现虚假应标，给招标人造成损失的由投标人承担一切责任。
	36

	3.1
	服务方案及承诺
	根据投标人提供的项目实施方案，进行综合评分。
方案优于招标文件要求的得4分；
方案基本满足招标文件要求的得2分；
方案不满足招标文件要求的得1分；
未提供不得分。
	4

	3.2
	
	质保期承诺：
投标人承诺在满足基础质保（自验收合格之日起，所有设备及部件提供至少三年免费质保，质保期内全免费上门。）的前提下，每增加1年质保期的得3分，本项最多得6分。（提供承诺函原件扫描上传，格式自拟）
	6

	3.3
	
	根据投标人提供的售后服务，进行综合评分。
方案优于招标文件要求的得4分；
方案基本满足招标文件要求的得2分；
方案不满足招标文件要求的得1分；
未提供不得分。
	4

	3.4
	
	根据投标人提供的培训方案，进行综合评分。
方案优于招标文件要求的得4分；
方案基本满足招标文件要求的得2分；
方案不满足招标文件要求的得1分；
未提供不得分。
	4

	4
	业绩
	投标人提供2023年7月1日（含）以来类似业绩，每提供一个得3分,最多得6分,不提供不得分。（以合同签订时间为准，提供合同原件扫描上传加盖投标人公章）
	6

	合计
	100


（三）采购包3：中医理疗实训室设备采购
	序号
	评分项目
	评审标准
	分值

	1
	价格
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×40（小数点保留两位）。
	40

	2
	技术响应
	招标文件第四章项目需求中三、技术参数及要求采购包3：中医理疗实训室设备采购共187项参数,标“▲”条款共14项为重要参数，每有一项负偏离的扣2分，共28分。
其他为一般参数，共174项；1-8（不含）项负偏离的扣2分，9-16（不含）项负偏离的扣4分，17-24（不含）项负偏离的的扣6分；≥25项负偏离的扣8分，共8分。
注：
1、标“▲”号项指标参数需按参数后要求提供相关证明材料，无要求的需提供满足技术参数要求的相关证明材料包括但不限于：技术参数白皮书或产品彩页或有效的第三方机构出具的检测报告或官网产品参数网页截图或真实照片等相关证明材料并同时须在《技术参数响应及偏离表》中逐条应答，未按要求提供证明材料并逐条应答的视为负偏离，评审时不予认可。
2、其他项一般参数仅需在《技术参数响应及偏离表》中逐条应答，未按要求逐条应答的视为负偏离，评审时不予认可。
3、设备交付验收时，招标人将对技术要求的具体描述进行逐一核实验收，如发现虚假应标，给招标人造成损失的由投标人承担一切责任。
	36

	3.1
	服务方案及承诺
	根据投标人提供的项目实施方案，进行综合评分。
方案优于招标文件要求的得4分；
方案基本满足招标文件要求的得2分；
方案不满足招标文件要求的得1分；
未提供不得分。
	4

	3.2
	
	质保期承诺：
投标人承诺在满足基础质保（自验收合格之日起，所有设备及部件提供至少三年免费质保，质保期内全免费上门。）的前提下，每增加1年质保期的得3分，本项最多得6分。（提供承诺函原件扫描上传，格式自拟）
	6

	3.3
	
	根据投标人提供的售后服务，进行综合评分。
方案优于招标文件要求的得4分；
方案基本满足招标文件要求的得2分；
方案不满足招标文件要求的得1分；
未提供不得分。
	4

	3.4
	
	根据投标人提供的培训方案，进行综合评分。
方案优于招标文件要求的得4分；
方案基本满足招标文件要求的得2分；
方案不满足招标文件要求的得1分；
未提供不得分。
	4

	4
	业绩
	投标人提供2023年7月1日（含）以来类似业绩，每提供一个得3分,最多得6分,不提供不得分。（以合同签订时间为准，提供合同原件扫描上传加盖投标人公章）
	6

	合计
	100


四、本次采购执行财政部发布《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号）的文件要求。
（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应)报价平均值50%的，即投标（响应)报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应)报价平均值X50%；
2.投标（响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应)报价50%的，即投标（响应)报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应)报价X50%；
3.投标（响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应)报价<采购项目最高限价X45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
（三）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应)处理。
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投  标  文  件





项 目 名 称：
招 标 编 号：
      投标人名称 ：
      日      期 ：
投  标  人：（电子签章）



投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表
二、符合性审查响应对照表
三、非实质性响应对照表
四、开标一览表
五、投标配置与分项报价表
六、技术参数响应及偏离表
七、商务条款响应及偏离表
八、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）










1、 资格审查响应对照表
采购包1
	序号
	资格审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）

	通用资格条件

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面）
	

	2
	上一年度的财务报告情况（成立不满一年无需提供）
	

	3
	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准）
	

	4
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
	

	5
	参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	

	6
	供应商信用承诺函
	

	7
	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）
	

	落实政府采购政策需满足的资格要求

	8
	无
	

	特定资格条件

	9
	投标人须具备有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》或所投产品相应类别的《医疗器械经营备案凭证》（提供原件扫描上传加盖投标人公章）
	

	10
	投标供应商所投产品如为医疗器械的应具有有效的医疗器械注册证（提供原件扫描上传加盖投标人公章）
	

	其他资格条件

	11
	投标函
	

	12
	法人授权书
	



采购包2
	序号
	资格审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）

	通用资格条件

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面）
	

	2
	上一年度的财务报告情况（成立不满一年无需提供）
	

	3
	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准）
	

	4
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
	

	5
	参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	

	6
	供应商信用承诺函
	

	7
	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）
	

	落实政府采购政策需满足的资格要求

	8
	无
	

	特定资格条件

	9
	无
	

	其他资格条件

	10
	投标函
	

	11
	法人授权书
	




采购包3
	序号
	资格审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）

	通用资格条件

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面）
	

	2
	上一年度的财务报告情况（成立不满一年无需提供）
	

	3
	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准）
	

	4
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
	

	5
	参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	

	6
	供应商信用承诺函
	

	7
	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）
	

	落实政府采购政策需满足的资格要求

	8
	无
	

	特定资格条件

	9
	投标人须具备有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》或所投产品相应类别的《医疗器械经营备案凭证》（提供原件扫描上传加盖投标人公章）
	

	10
	投标供应商所投产品如为医疗器械的应具有有效的医疗器械注册证（提供原件扫描上传加盖投标人公章）
	

	其他资格条件

	11
	投标函
	

	12
	法人授权书
	




具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：
主要专业技术能力有：


















参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明
我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
                               供应商名称（公章）：
                               法定代表人签章：_______________________
                               日期：  年  月  日







供应商信用承诺书
承诺主体名称：
统一社会信用代码：
为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下：
一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；
二、严格按照国家法律法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；
三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；
四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；
六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；
七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；
八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；
九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。
十、本承诺书自签订之日起生效。
 （注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新作出承诺。）
　　　　　　　　　　        承诺单位（签章）：           
　　　　　　　　　   　  法定代表人（负责人）：
　　　　　　　　　      　年    月    日




投标函格式
致：江苏苏维工程管理有限公司
根据贵方的（）号招标文件，正式授权下述签字人_________________（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：
1.按照招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地 址：
邮 编：
电 话： 
传 真： 
投标人开户行：
账 户： 
行 号：
日 期：________年____月____日


法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名： 
联系电话（手机）：
单位名称： 
单位地址：
日期：


法定代表人身份证复印件、被授权人身份证复印件

[bookmark: _Toc9345][bookmark: _Toc16911][bookmark: _Toc20616][bookmark: _Toc3074][bookmark: _Toc14959]二、符合性审查响应对照表
	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出）
	
	

	2
	中标人必须提供全新未使用过的设备（包括配套设备及零部件），并且符合招标文件规定的货物及服务性能、技术要求、质量标准向采购人提供，否则采购人有权拒绝接收设备，且视中标人为虚假应标，并承担相应处罚及由此产生的所有损失。（提供承诺函原件扫描上传）
	
	

	3
	自验收合格之日起，所有设备及部件提供至少三年免费质保，质保期内全免费上门。（提供承诺函原件，格式自拟）
	
	

	4
	
	
	

	5
	……
	
	












[bookmark: _Toc14100][bookmark: _Toc23068][bookmark: _Toc6752][bookmark: _Toc29406][bookmark: _Toc23420]三、非实质性响应对照表
	序号
	非实质性响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	《中小企业声明函》
	
	

	2
	《残疾人福利性单位声明函》
	
	

	3
	《关于符合本国产品标准的声明函》
	
	

	
	……
	
	
























中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（工业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（工业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注： 1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，作如下处理：①如本项目专门面向中小企业采购，则投标（响应）文件无效；②如本项目不专门面向中小企业采购，则价格将不做相应扣除。
    3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。
4、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。
5、声明函应涵盖本项目（分包)所有货物，否则价格不作扣除。
6、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。
7、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。
企业名称（盖章）：
                             日 期：
    中小微企业划型标准如下：
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y<20000
	50≤Y<500
	Y<50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X<1000
	20≤X<300
	X<20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y<40000
	300≤Y<2000
	Y<300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y<80000
	300≤Y<6000
	Y<300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z<80000
	300≤Z<5000
	Z<300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X<200
	5≤X<20
	X<5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y<40000
	1000≤Y<5000
	Y<1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X<300
	10≤X<50
	X<10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y<20000
	100≤Y<500
	Y<100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X<1000
	20≤X<300
	X<20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y<30000
	200≤Y<3000
	Y<200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<200
	20≤X<100
	X<20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y<30000
	100≤Y<1000
	Y<100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X<1000
	20≤X<300
	X<20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y<30000
	100≤Y<2000
	Y<100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y<10000
	100≤Y<2000
	Y<100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y<10000
	100≤Y<2000
	Y<100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<2000
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y<100000
	100≤Y<1000
	Y<100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y<10000
	50≤Y<1000
	Y<50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y<200000
	100≤X<1000
	X<100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z<10000
	2000≤Y<5000
	Y<2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X<1000
	100≤X<300
	X<100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y<5000
	500≤Y<1000
	Y<500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z<120000
	100≤Z<8000
	Y<100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。




残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。
本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）圆整（￥：）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

                 供应商全称（加盖CA电子公章）：
   日  期：


关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。





[bookmark: _Toc25382][bookmark: _Toc19910]四、开标一览表
项目名称：
项目编号：
分包号（如有）： 

	  投标货物及服务名称
	投标总报价

	
	大写：
小写：                             （人民币：元）


	核心产品品牌
	



                                          


[bookmark: _Toc17891][bookmark: _Toc20323]
五、投标产品配置及分项报价表
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	交付期
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	2
	
	
	
	
	
	合同签订后  日
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）                             

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为     %。


备注：
1. 投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物制作（采购）、安装、施工、运输、调试验收相关的技术指导和售后服务、利润、保险、税金、以及所包含的风险、责任及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。
4.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。
5.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。


[bookmark: _Toc9678][bookmark: _Toc17996][bookmark: _Toc32755][bookmark: _Toc16517][bookmark: _Toc5967]六、技术参数响应及偏离表
	序号
	招标要求
	投标响应
	超出、符合或偏离
	证明材料

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	
	......
	
	
	



注：
1.投标人需对技术要求（以及未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。
3.行数不够，可自行添加。





[bookmark: _Hlt26955054][bookmark: _Toc16820][bookmark: _Toc32154]
七、商务条款响应及偏离表
	[bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26671372]项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	质保期
	
	
	

	售后技术服务要求
	
	
	

	交付时间
	
	
	

	交货方式
	
	
	

	交货地点
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	
	......
	
	


备注：
1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。
3.行数不够，可自行添加。
[bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Toc462564146]
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主要标的信息（中标后将公示）
投标人全称：
	货物类

	名称：
品牌（如有）：
规格型号：
数量：
单价：




八、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
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