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第一章  投标邀请

[bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621]受南京市六合区广益小学（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心六合分中心（以下简称“交易中心”）就六合区广益小学网络监控等设备进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
一、项目基本情况
[bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791]1.项目编号：JSZC-320116-JZCG-G2026-0028
2.项目名称：六合区广益小学网络监控等设备
3.预算金额：110万元
4.最高限价：108.413万元
[bookmark: OLE_LINK4]5.采购需求（简介）：本项目为广益小学信息化改造，主要内容包括校园监控系统、校园有线网和无线网、信息化设备等。项目包含设备安装、调试并培训使用，需确保开学前能交付给学校正常使用。（详细内容见本招标文件第四章）
6.合同履行期限：365天，合同签订后30日历天内完成所有设备供货、安装、调试、深化设计、培训并通过验收。
7.本项目不接受联合体投标。
8.本项目不接受进口产品投标。
二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）
（二）本项目特定资格要求：无
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393793]1.时间：自招标文件公告发布之日起。
2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625]1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年8月6日09时00分（北京时间）。
2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。
五、公告期限
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc38985268]公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他事宜
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393796]1.本次招标不收取投标保证金。
2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。
3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目（苏采云系统登录页详见“江苏政府采购网”首页底部），需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章（详见苏采云系统登录页“CA办理指南”），进行苏采云系统注册并制作上传电子投标文件（苏采云系统供应商操作指南详见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载”）。
4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。
5.供应商（含潜在供应商）对本项目有关的所有询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。
采购人《质疑函》收件人：孙老师，收件地址：南京市六合区雄州街道花园新村12号，联系电话：13813038959。
七、本次招标联系方式 
1.采购人
名  称：南京市六合区广益小学
地  址：南京市六合区雄州街道花园新村12号
联系人：孙老师
联系电话：13813038959 
2.交易中心
名  称：南京市公共资源交易中心六合分中心
地　址：南京市六合区雄州街道龙池路333号
联系人：王老师
联系电话：025-57130503

[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc16938518]
第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc513029242]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204]1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521]2.合格的投标人
2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。
2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522]3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc462564067]4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc120614215]二、招标文件
[bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210]6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc20823283]7.招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。
[bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc462564071]8.招标文件的修改
[bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc513029213]8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。
三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073]9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc513029215]10.投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090507]11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。
11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Hlt26670373]12.投标分项报价表（如有）
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26670425]13.响应及偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。
13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表
14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。
14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。
[bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]15.投标有效期
15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。
16.投标有效期的延长
16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc120614217]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc513029225]17.投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226]17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。
17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299]18.投标文件的拒收
18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544]19.投标文件的撤回和修改
19.1 投标文件的撤回
19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
19.2 投标文件的修改
19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
[bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc20823301]19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546]20.开标
20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。
20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231]21.评标
21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。
21.2 评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。
21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。
22.评标过程的保密与公正
22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232]23.投标文件的澄清
23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549]24.投标文件的审查
24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。
24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。
采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234]24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。
24.7 异常低价投标审查
24.7.1评标过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价50%的，即投标报价<采购项目最高限价×50%；
（4）评委会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
[bookmark: OLE_LINK2]24.7.2评委会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评委会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
25.无效投标和废标
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc120614219]25.1 无效投标情形
25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。
25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。
25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。
25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。
25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。
25.1.6 未通过符合性审查。
25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。
25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。
25.1.10 评委会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。
25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。
25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。
25.2 废标情形
25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。
25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。
25.2.3 因重大变故采购任务取消。
25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。
25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。
25.4 如出现25.2.1或25.3情形，招标活动失败，评审委员会应对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。
六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]26.确定中标单位
26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。 
26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：
（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；
（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：
26.4.1 提供虚假材料谋取中标。
26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。
26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。
26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。
26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
[bookmark: _Toc200451960]26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：
26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27.中标通知书
27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。
因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc16938552]七、授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553]28.签订合同
28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。
28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。
28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。
29.标的物的追加
29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。
30.政府采购履约资金扶持政策
30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。
30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。
八、质疑
31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：
32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。
供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
35.供应商根据质疑事项向相应的质疑答复主体提出质疑，具体详见采购文件第一章。由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。
36.以下情形的质疑不予受理：
36.1 超出政府采购法定期限的质疑；
36.2 属于第33条规定的对同一采购程序环节提出的多次质疑；
36.3 法律法规规定的其他不予受理情形。
37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
九、政策功能落实
38.促进中小企业发展
38.1 本项目中的货物全部由中小企业制造的，投标供应商享受中小企业扶持政策。
38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。
38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。
39.节能环保产品
39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。
39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 
39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。
40.绿色采购
40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。
40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。
40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
41.创新产品采购
41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。
42.网络产品、市场准入类产品采购
42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。
42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。
43.实施本国产品标准及相关政策
43.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府米购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。
43.2本国产品应当符合以下条件：
（1）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
43.3本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
43.4对本国产品的支持政策
本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第五章。
43.5政策执行要求
（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
（2）有关证明文件。供应商对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标（成交）的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
评审委员会评审中发现供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。



第三章  合同文本
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政府采购合同（货物）
合同编号：
项目名称：                                       项目编号：
甲方（买方）：
乙方（卖方）：
    甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心六合分中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。
1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。
1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。
1.5 履行地点：甲方指定地点。
1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。
1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。
1.8 合同组成：关于本项目的招标文件、投标文件、工作说明书（如有）、绩效目标考核方法（如有）是本合同的组成部分，本合同未约定的，双方应当按照上述文件履行，如上述文件存在冲突的，以甲方选择的解释顺序为准。
二、合同金额
2.1 本合同金额为：人民币____________________元，（大写：_____________________）
三、技术资料
3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。
四、知识产权
4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。
七、合同转包或分包
7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。
八、合同款项支付
8.1 合同款项的支付方式及时间
8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。
8.1.2 供货结束并验收合格后，甲方支付合同总价款的70%。
8.1.3 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。 
8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。
8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
九、税费
9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。
十、质量保修范围和保修期及售后服务
10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：
10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。
10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。
10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后     小时内到达甲方现场。
10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
10.5 质保期为自交货验收合格之日起     年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。
十一、项目验收
11.1 甲方依法组织履约验收工作。
11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。
11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。
11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。
十二、货物的包装、发运及运输
12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十三、违约责任
13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款 5% 的违约金。
13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日 5‰ 向乙方支付违约金，但违约金最高不得超过合同总价的  5 %。
13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日  5‰  向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价 5% 的违约金。 
13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。
十四、不可抗力事件处理
14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。
14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。
十五、解决争议的方法
15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。
十六、合同生效及其它
16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。
16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
[bookmark: _Hlt16619369]  
甲  方：（公章）                       乙  方：（公章） 
地  址：                               地  址： 
法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：
联系电话：                             联系电话：          
                                          
签订日期：      


《*******合同》补充协议（合同附件）
招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求
[bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093]一、项目属性：货物类项目。
二、项目概况
（一）项目背景
本项目为广益小学信息化改造，主要内容包括校园监控系统、校园有线网和无线网、信息化设备等。项目包含设备安装、调试并培训使用，需确保开学前能交付给学校正常使用。
（二）项目建设遵循标准
招标文件涉及标准中未标年号的一律采用最新的标准；随着标准的修订，以修订后的最新标准为依据。除上述规范标准以外，须遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。
（三）资产配置标准
符合市政府办公厅关于印发《南京市市级行政事业单位资产配置标准》、《南京市市级行政事业单位资产使用年限标准》（2016年修订版）的通知（宁政办发〔2016〕53号）及《关于印发南京市中小学通用资产配置标准的通知》（宁教财〔2023〕9号）的要求。
三、项目清单
	序号
	产品名称
	数量
	单位
	单价上限
（元）
	产品类型
	所属行业
	属性
	政府强制采购节能产品

	1
	400万枪型摄像机
	160
	个
	680
	主要产品
	工业
	货物
	

	2
	400万防油污枪型摄像机
	9
	台
	1100
	　
	工业
	货物
	

	3
	400万半球摄像机
	2
	台
	680
	　
	工业
	货物
	

	4
	热成像双目摄像机
	2
	台
	3700
	　
	工业
	货物
	

	5
	高空鹰眼摄像机
	1
	台
	11200
	　
	工业
	货物
	

	6
	高速球型摄像机
	4
	台
	2500
	　
	工业
	货物
	

	7
	8TB硬盘
	13
	块
	3000
	　
	工业
	货物
	

	8
	32路硬盘录像机
	1
	台
	2800
	　
	工业
	货物
	

	9
	55寸监视器
	3
	台
	4800
	　
	工业
	货物
	是

	10
	单路超高清解码器
	3
	台
	5200
	　
	工业
	货物
	

	11
	监控控制终端
	1
	台
	3600
	　
	工业
	货物
	是

	12
	监控安装辅材
	1
	项
	6500
	　
	工业
	货物
	

	13
	出口网关
	1
	台
	25000
	　
	工业
	货物
	

	14
	核心交换机
	1
	台
	48000
	核心产品
	工业
	货物
	

	15
	无线控制器
	1
	台
	6500
	　
	工业
	货物
	

	16
	无线管理授权
	136
	点
	200
	　
	工业
	货物
	

	17
	面板AP
	35
	个
	1500
	　
	工业
	货物
	

	18
	放装AP
	85
	个
	1280
	主要产品
	工业
	货物
	

	19
	高密AP
	6
	个
	2400
	　
	工业
	货物
	

	20
	室外AP
	3
	个
	4000
	　
	工业
	货物
	

	21
	24口POE交换机
	4
	台
	2650
	　
	工业
	货物
	

	22
	16口POE交换机
	1
	台
	2500
	　
	工业
	货物
	

	23
	8口POE交换机
	59
	台
	1400
	　
	工业
	货物
	

	24
	千兆单模光模块
	123
	只
	200
	　
	工业
	货物
	

	25
	网络管理平台
	1
	套
	10000
	　
	工业
	货物
	

	26
	多媒体箱
	60
	套
	280
	　
	工业
	货物
	

	27
	网络双绞线
	36
	箱
	1150
	　
	工业
	货物
	

	28
	皮线光缆
	9000
	米
	2
	　
	工业
	货物
	

	29
	电源线
	300
	米
	8
	　
	工业
	货物
	

	30
	光纤跳线
	60
	对
	45
	　
	工业
	货物
	

	31
	LC尾纤
	264
	根
	15
	　
	工业
	货物
	

	32
	24口光纤配线架
	3
	套
	850
	　
	工业
	货物
	

	33
	网络安装辅材
	1
	项
	10000
	　
	工业
	货物
	

	34
	计算机教室布线集成
	1
	项
	4000
	　
	软件和信息技术服务业
	服务
	

	35
	拆除服务
	1
	项
	30000
	　
	其他服务业
	服务
	

	36
	触控一体机
	6
	台
	11500
	　
	工业
	货物
	

	37
	高清展台
	6
	台
	800
	　
	工业
	货物
	

	38
	台式计算机
	10
	台
	4500
	　
	工业
	货物
	是

	39
	墨水屏记事本
	1
	台
	4000
	　
	工业
	货物
	

	40
	显示器
	25
	台
	420
	　
	工业
	货物
	是

	41
	室外信息发布屏
	2
	台
	28800
	　
	工业
	货物
	

	42
	室外发布屏框架及基础
	2
	项
	8000
	　
	工业
	货物
	

	43
	信息发布盒
	8
	台
	1200
	　
	工业
	货物
	

	44
	校园云存储
	1
	台
	9800
	　
	工业
	货物
	

	45
	热风循环消毒柜
	3
	台
	5300
	　
	工业
	货物
	

	46
	双门电蒸饭箱
	2
	台
	5200
	　
	工业
	货物
	

	47
	绞切肉机
	1
	台
	4200
	　
	工业
	货物
	

	48
	四门双温冰箱
	1
	台
	7800
	　
	工业
	货物
	

	49
	不锈钢保温桶
	8
	个
	360
	　
	工业
	货物
	

	50
	不锈钢保温桶
	2
	个
	270
	　
	工业
	货物
	

	51
	送餐保温箱
	24
	个
	310
	　
	工业
	货物
	

	52
	开水器连底座
	2
	台
	2600
	　
	工业
	货物
	

	53
	不锈钢四格餐盒带盖
	300
	套
	32
	　
	工业
	货物
	

	54
	玻璃门留样冰箱
	1
	台
	2300
	　
	工业
	货物
	

	55
	土豆去皮机
	1
	台
	4500
	　
	工业
	货物
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求
（一）技术要求
[bookmark: OLE_LINK10]1.产品技术指标
	序号
	产品名称
	功能、性能、配置要求不低于以下要求

	1
	400万枪型摄像机
	1.图像传感器：采用逐行扫描CMOS图像传感器，对角线长度≥1/3英寸；
2.镜头：支持4mm/6mm/8mm多规格定焦镜头，根据现场环境选用；
3.照度与补光性能：彩色模式最低照度≤0.005Lux，黑白模式0Lux（红外/白光补光），有效补光距离≥30m；
4.视频编码与图像处理：分辨率≥2560×1440@25fps，支持H.265/H.264，支持背光补偿、强光抑制、3D数字降噪、宽动态≥120dB，支持多码流，分辨率、帧率、码率、编码格式可独立配置，互不干扰；
5.音频：内置1个麦克风，支持环境噪声过滤，音频采样率≥16kHz；
6.通讯协议与防护等级：支持ONVIF、GB/T28181标准协议，支持主流设备SDK对接、平台接入及视图库适配，兼容IPv4/IPv6、TCP/IP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP等主流网络协议，防护等级≥IP67，网口、电源口防雷等级≥4KV；
7.供电：支持DC12V和PoE（IEEE802.3af），支持防反接保护；
8.安装：支持墙面/吊顶/立杆安装，配套铝合金支架，抗风等级≥9级，支持水平、垂直调节。

	2
	400万防油污枪型摄像机
	1.图像传感器：采用逐行扫描CMOS图像传感器，传感器对角线长度≥1/2.7英寸；
2.防油污性能：采用一体化平面防油污设计，镜头护罩玻璃采用疏油涂层工艺，整机采用密封结构设计，内部元器件做防潮处理，支持透雾技术；
3.镜头：镜头光圈≥F2.0，镜头焦距3.6mm；
4.照度与补光性能：彩色模式最低照度≤0.005Lux，黑白红外补光模式照度可达0Lux；支持红外、暖光双补光模式，补光有效距离均≥30米；
5.视频编码与图像处理：分辨率≥2560×1440@25fps，支持H.265/H.264，支持背光补偿、强光抑制、3D数字降噪、宽动态≥120dB，支持多码流，分辨率、帧率、码率、编码格式可独立配置，互不干扰；
6.智能分析功能：支持厨师合规检测，支持场景鼠类检测；
7.通讯协议与防护等级：支持ONVIF、GB/T28181标准协议，支持主流设备SDK对接、平台接入及视图库适配，兼容IPv4/IPv6、TCP/IP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP等主流网络协议，防护等级≥IP67，网口、电源口防雷等级≥4KV，具备防油污、防腐蚀、抗粉尘、抗雨水特性，适配恶劣油污环境；
8.供电：支持DC12V和PoE（IEEE802.3af），支持防反接保护；
9.安装：支持墙面/吊顶，配套铝合金支架，支持水平、垂直调节、耐腐蚀。

	3
	400万半球摄像机
	1.图像传感器：采用逐行扫描CMOS图像传感器，对角线长度≥1/3英寸；
2.镜头：支持4mm/6mm/8mm多规格定焦镜头，根据现场环境选用；
3.照度与补光性能：彩色模式最低照度≤0.005Lux，黑白模式0Lux（红外/白光补光），有效补光距离≥30m；
4.视频编码与图像处理：分辨率≥2560×1440@25fps，支持H.265/H.264，支持背光补偿、强光抑制、3D数字降噪、宽动态≥120dB，支持多码流，分辨率、帧率、码率、编码格式可独立配置，互不干扰；
5.音频：内置1个麦克风，支持环境噪声过滤，音频采样率≥16kHz；
6.通讯协议与防护等级：支持ONVIF、GB/T28181标准协议，支持主流设备SDK对接、平台接入及视图库适配，兼容IPv4/IPv6、TCP/IP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP等主流网络协议，防护等级≥IP67，网口、电源口防雷等级≥4KV；
7.供电：支持DC12V和PoE（IEEE802.3af），支持防反接保护。

	4
	热成像双目摄像机
	1.图像传感器：采用逐行扫描CMOS图像传感器，传感器对角线长度≥1/2.9英寸；
2.镜头：支持多规格定焦镜头，根据现场环境选用；
3.照度与补光性能：彩色模式最低照度≤0.0005Lux，黑白模式0.0001Lux，支持红外补光，有效补光距离≥30m；
4.视频编码与图像处理：分辨率≥2688×1520@25fps，支持H.265/H.264，支持背光补偿、强光抑制、3D数字降噪、宽动态≥120dB，支持多码流，分辨率、帧率、码率、编码格式可独立配置，互不干扰；
5.热成像基础性能：搭载热成像探测模组，热成像分辨率≥256×192，光谱工作区间8～14μm，热敏度≤40mk；可选配多规格焦距镜头，支持100级热成像灵敏度调节，可自动标注、跟踪画面内最高温、最低温目标，区分色标展示并实时显示最高、最低、平均测温数值；具备多种调色板显示模式，支持可见光与热成像双通道图像融合输出；
6.烟火智能检测与联动预警功能：可见光通道具备烟雾识别检测功能，可独立或配合热成像火点检测实现复合告警；热成像通道支持画面内多火点同步识别，单画面最多识别10处火点，检测到火点可联动可见光镜头变倍抓拍；可见光、热成像双通道可同步启用周界布防，同步开展智能分析，支持按环境、季节、时段自定义烟火识别算法参数；
7.通讯协议与防护等级：支持ONVIF、GB/T28181标准协议，支持主流设备SDK对接、平台接入及视图库适配，兼容IPv4/IPv6、TCP/IP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP等主流网络协议，防护等级≥IP67，网口、电源口防雷等级≥4KV；
8.供电：支持DC12V和PoE（IEEE802.3af）；
9.安装：支持墙面/吊顶/立杆安装，配套铝合金支架，抗风等级≥9级，支持水平、垂直调节。

	5
	高空鹰眼摄像机
	1.图像传感器：全景通道采用多目拼接星光级逐行扫描CMOS，单目靶面尺寸≥1/2.8英寸，多镜头一体化无缝拼接；细节跟踪球通道采用高速球星光级逐行扫描CMOS，靶面尺寸≥1/1.8英寸；
2.镜头与视场角：全景拼接镜头采用≥4路定焦镜头拼接，单镜头最大光圈≥F1.0，
水平全景视场角≥180°，垂直视场角≥100°；细节跟踪球镜头光学变倍≥25倍，光圈自动可调，支持快速对焦；
3.照度与补光性能：全景通道彩色最低照度≤0.005Lux(F1.0)，黑白0Lux（红外补光）；细节球通道最低照度，彩色≤0.005Lux(F1.2)，黑白0Lux（红外补光），红外有效补光距离≥100米，支持防红外过曝、支持透雾；
4.分辨率、编码与图像处理：全景最大输出分辨率≥6072×2640@25fps；细节球最大分辨率≥2688×1520@25fps；支持H.265+/H.265/H.264编码；宽动态≥120dB，支持3D数字降噪、背光补偿、强光抑制、电子防抖；支持多码流独立配置；
5.智能分析：内置2颗GPU芯片，支持深度学习智能算法并行运算，全景支持绊线入侵，区域入侵，支持人车分类；细节支持周界防范、视频结构化、人脸检测；
6.细节球通道云台旋转参数：水平旋转360°连续无死角，垂直-15°~+90°自动翻转，预置位≥300个，支持巡航、自动扫描；
7.输入输出接口：支持报警、音频输入输出接口，标配BNC调试口、RS485控制口，最大支持本地512GMicroSD卡存储；内置拾音麦克风，支持双向对讲。
8.通讯协议与防护等级：支持ONVIF、GB/T28181标准协议，支持主流设备SDK对接、平台接入及视图库适配，兼容IPv4/IPv6、TCP/IP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP等主流网络协议，防护等级≥IP67，网口、电源口防雷等级≥6KV；
9.供电与安装：支持DC36V或DC24V供电；支持吊顶/立杆安装，配套专用支架，抗风等级≥9级。

	6
	高速球型摄像机
	1.图像传感器：采用逐行扫描CMOS图像传感器，传感器对角线长度≥1/2.8英寸，最大图像分辨率≥2560×1440；
2.变焦性能与超低照度：支持≥23倍光学变焦，红外灯关闭彩色模式最低照度≤0.005Lux（F1.6），黑白模式最低照度≤0Lux（红外灯开启）；
3.云台旋转性能：设备水平支持360°连续旋转，垂直旋转范围≥-5°～90°；
4.视频编码与图像处理：支持H.265、H.264频编码格式，可独立配置多码流，分辨率、帧率、码率、编码格式相互独立、互不干扰；支持背光补偿、强光抑制、3D数字降噪、电子防抖图像处理功能；
5.智能警戒：支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊检测、物品搬移、停车检测、人员聚集报警功能；
6.外设接口与存储功能：设备标配音频输入输出、报警输入输出接口，支持外设联动对接；
7.通讯协议与防护等级：支持ONVIF、GB/T28181国家标准协议，支持主流设备SDK对接、第三方平台接入及视图库适配；兼容IPv4/IPv6、TCP/IP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP等主流网络协议，适配校园监控统一组网及平台统一管理；设备防尘防水防护等级≥IP66，网口、电源口防雷等级≥6KV；
8.供电：DC24V/2.5A，配套电源适配器；
10.安装特性：支持墙面安装、立杆安装、吊装等多种安装方式，配套安装支架。

	7
	8TB硬盘
	1.原装盒装，容量≥8TB，3.5英寸；
2.SATA3.0接口；
3.缓存≥256MB，转速≤7200RPM；
4.采用CMR记录技术，年度工作负载≥180TB/年。

	8
	32路硬盘录像机
	1.采用嵌入式操作系统，硬盘接口≥8个SATA；
2.录像策略与备份功能：支持定时录像、移动侦测录像、事件联动录像、手动录像等多种录像模式，支持文搜关联录像、图片精准调取，可定位录像内目标跟踪框并支持二次检索；
3.智能分析：支持人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别、物品监控、高空抛物检测、电瓶车入梯；
4.周界后智能≥2路，每路绘制≥10规则线，周界前智能≥8路；
5.接入路数≥32路，最大支持1600万像素高清视频接入，解码能力支持≥16路1080P@25fps实时解码输出；视频编码支持H.265、H.264主流格式，支持双码流独立配置；
6.报警输入≥16路，报警输出≥4路；
7.RS-485接口≥1个，RJ-45千兆网络接口≥2个，高清视频输出接口≥2个；
8.设备兼容适配：兼容GB/T28181、ONVIF通用标准协议，支持主流品牌第三方网络摄像机无缝接入，无私有协议绑定，可适配前端各类周界摄像机；
9.设备供电与安装：采用标准规范供电设计，支持设备7×24小时不间断运行；支持标准机架式安装，适配机房机柜统一规整部署。

	9
	55寸监视器
	1.液晶屏≥55英寸，物理分辨率≥3840×2160，响应时间≤8ms，亮度≥400cd/㎡，对比度≥1000：1；
2.内置扬声器，功率≥10W×2；
3.接口：HDMI≥2、VGA≥1、USB≥2，控制口≥1；
4.供电：100–240VAC，50/60Hz，待机功耗≤0.5W；
5.部署：壁挂或者吊装，配套安装支架。
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	单路超高清解码器
	1.设备采用高性能嵌入式处理器，整机功耗≤20W，外置12VDC供电，工作温度-10°C～55°C、工作湿度10%～95%；
2.支持H.265；H.264；MJPEG；MPEG4；SVAC；MPEG2多格式视频解码，最大可接入3200万像素高清视频；
3.具备≥64路实时解码通道，H264/H.265可按需并发解码1路3200W/3路1200W/4路800W/9路400W/16路1080P及以下画面，支持区分主、子码流独立取流解码；
4.配备≥1路HDMI输出口，≥1路VGA输出口，HDMI最高输出3840x2160@30Hz，向下兼容常规分辨率；
5.支持画面90、180、270°旋转显示，窗口可缩放、叠加显示，窗口可叠≥19层；
6. 单屏支持1/4/6/8/9/16/25/36/64固定分割；支持M×N自定义分割，M×N≤64；
7.支持开窗功能，支持≥64路开窗。
8.外设接口配置：≥1个千兆RJ45网口、≥4路报警输入、≥4路报警输出、≥1路RS232、≥1路RS485，配备≥1路音频输出，≥2个USB接口。
9.支持PCM、G711、AAC等音频格式。
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	监控控制终端
	1.处理器≥8核心8线程，频率≥2.5GHz；
2.内存≥16G DDR4，主板内存插槽≥2条，硬盘容量≥256G SDD；
3.前置USB接口≥2个，后置高清视频输出接口≥2个，USB接口≥4个；
4.配套键鼠套装，显示器≥23.8寸；
5.配套正版中文操作系统。
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	监控安装辅材
	监控设备安装使用到的所有辅材，包括各种线缆接头、光纤收发器、网络跳线、PVC线管线槽、管材接头、86盒、接线端子、固定件、标识标签、各类胶带等。
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	出口网关
	1.性能要求：接口数量5千兆电口，≥2个combo口，1U标准机架式安装，包转发率（PPS）≥50万，最大支持在线用户IP地址≥800个，支持双系统备份，支持主备系统自动切换，切换时间≤500ms，内置硬盘容量≥480G；
2.工作模式：支持透明网桥模式、路由模式、NAT模式、旁路分析模式；支持路由、NAT、网桥和旁路分析的混合模式；
3.端口镜像：支持有条件的端口镜像功能；
4.认证功能：支持认证网关功能，支持IPv4、IPv6的认证，支持外置Portal、短信、Radius等认证方式；
5.应用协议识别：支持2～7层全流量识别，可精准识别主流互联网应用及子分类，支持P2P、视频、语音、游戏、网页等大类应用区分，七层应用整体识别率≥95%；
6.流量控制：支持根据策略对特定用户群组、IP/IP组、应用协议或域名进行带宽限制和带宽保证功能；
7.上网行为审计：支持全量上网会话日志记录，日志包含访问时间、源目地址、账号、域名、应用协议、流量、网络位置等关键信息；支持QQ、微信、邮件等虚拟身份关联审计，留存URL、DNS访问日志；
8.告警模式：支持线路中断、单IP连接数超限、流量异常等事件告警，告警方式支持系统弹窗、日志、消息推送等多种形式；
9.网络质量感知：持应用端到端时延检测与网络质量分析，可快速定位网络卡顿、业务异常等故障；
10.威胁情报：支持威胁情报联动检测与流量阻断，可识别并处置恶意程序、攻击链路、钓鱼网站、非法站点、代理隧道等各类网络威胁；
11.智能DNS：支持根据源IP、目标IP、访问域名、所在线路等组合条件实现对域名访问的控制；支持对网内DNS流量进行重定向等管理。
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	核心交换机
	1.★交换容量≥100Tbps，包转发率≥8000Mpps（提供技术支持资料，包括但不限于白皮书、彩页、手册、官网截图、第三方检测报告等相关证明材料）；
2.整机采用模块化框式架构，独立主控引擎插槽≥2 个，独立业务板卡插槽≥6 个，主控、业务板、电源、风扇均支持在线热插拔，更换部件不中断全网业务转发；
3.整机支持冗余电源部署，实配双冗余电源（1+1 备份），单电源故障整机业务不中断；风扇采用冗余分组设计，支持智能调速、温度监控、故障告警；
4.单槽位双向带宽≥400G；
5.支持堆叠，支持跨框链路聚合冗余零丢包，支持最大堆叠带宽双向≥300G；
6.支持动态聚合、静态聚合，其中动态聚合组中可选中的最大成员端口≥64个；
7.支持跨设备的链路聚合技术M-LAG，提供冗余保护和流量负载分担，M-LAG的成员设备可以实现无损升级，升级过程全程转发零丢包；
8.支持4K VLAN、Private VLAN、Super VLAN及QinQ功能
9.为保证网络的数据通信安全性，要求所投设备支持MACsec加密技术；
10.每端口支持8个优先级队列，支持SP、WRR、SP+WRR、WFQ队列调度算法；
11.★本次项目实配配置：2 块主控引擎、≥72 个千兆 SFP 光口、≥8 个千兆 RJ45 电口；板卡端口支持千兆光/电混插，后期可按需扩容万兆上行光口板卡。
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	无线控制器
	1.支持管理AP最大数量≥144个，集中转发性能≥10Gbps；
2.提供≥8个千兆电口，≥2个2.5GE口，≥2个万兆光口，配置双交流电源；
3.支持MAC 地址认证、802.1x认证、Portal认证、MAC+Portal混合认证、WAPI认证，支持WPA标准、WEP(WEP64/WEP128)、TKIP、CCMP；
4.支持IPV6 SAVI功能；
5.支持AC内漫游，支持跨AC间漫游，支持跨VLAN的三层漫游，支持基于802.11k/802.11v/802.11r协议的智能漫游；
▲6.CAPWAP 隧道支持 IPv4、IPv6 双栈协议，用户地址与隧道地址可灵活选用 IPv4 或 IPv6 并组合部署（签订合同时提供三方检测报告）。
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	无线管理授权
	无线控制器license永久有效授权，随设备终身使用。
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	面板AP
	1.设备采用双频4条流设计，可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax/be模式；
2.设备接入速率≥3.57Gbps；
3.设备≥6个接口，其中1个2.5G PSFP光口兼容SFP，5个100/1000M电口。
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	放装AP
	1.设备采用双频4条流设计，可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式；
2.设备整机协商速率≥2.975Gbps，内置智能天线，内置BLE5.1；
3.≥1个10M/100M/1000M电口；
4.工作模式切换：可通过命令行、AC、Reset按键等切换模式。
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	高密AP
	1.设备采用三频六流架构，支持802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax无线协议标准，支持多频段并发传输；
2.设备整机无线协商速率≥5.3Gbps，配备内置智能天线系统，支持内置多协议物联网拓展能力，可兼容蓝牙、物联网传感终端接入；
3.设备配备≥1个2.5G自适应电口、≥1个拓展接口；
4.支持通过云端平台、AC控制器、命令行、物理复位按键等多种方式完成设备配置与模式切换，适配本地、远程多种运维场景；
▲5.设备支持160MHz高频宽工作模式，高频宽模式下单用户无线吞吐性能≥1.8Gbps以上（签订合同时提供三方检测报告）。
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	室外AP
	1.设备采用双频四流架构，支持802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax/be无线协议，支持Wi-Fi7传输标准；
2.设备整机无线协商速率≥3.5Gbps，搭载内置智能全向天线系统；
3.设备配备≥1个万兆光口、≥1个2.5G自适应电口；
4.设备支持多模式供电机制，支持标准以太网供电；
5.整机防护等级不低于IP68；
6.设备标配全套标准化安装辅件，支持室外常规固定安装。
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	24口POE交换机
	1.≥24个10/100/1000BASE-T PoE+电口（整机POE供电功率≥375W），≥4个1000 BASE-X SFP端口；
2.交换容量≥670Gbps，整机包转发率≥126Mpps；
3.支持基于端口的VLAN，支持QinQ、灵活QinQ，支持Voice VLAN，支持协议VLAN，支持MAC VLAN；
4.支持STP/RSTP/MSTP，支持G.8032以太网环保护协议ERPS，切换时间≤50ms；
5.支持IPv4和IPv6的三层路由功能，支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF v2/v3；
6.支持 SNMPv1/v2/v3，支持命令行，Web网管，TELNET，支持BIMS协议。
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	16口POE交换机
	1.≥16个10/100/1000BASE-T PoE+电口（整机POE供电功率≥255W），≥4个1G/2.5G BASE-X SFP端口；
2.交换容量≥500Gbps，整机包转发率≥84Mpps，以官网最小值为准；
3.安全：支持 802.1X 认证，支持 MAC 认证，支持Portal 认证；
4.支持供电管理、智能功率管理、 智能电源管理、智能告警日志、 智能PoE安全、智能重启、远距离PoE等功能；
5.支持自动检测端口设备连接情况，当某端口发生通信故障时，对应的端口PoE将自动检测并重启，使其恢复运行。
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	8口POE交换机
	1.≥8个10/100/1000BASE-T PoE+电口（整机POE供电功率≥125W），≥2个1000Base-X SFP光口端口；
2.交换容量≥500Gbps，整机包转发率≥78Mpps，以官网最小值为准；
3.安全：支持 802.1X 认证，支持 MAC 认证，支持Portal 认证；
4.支持供电管理、智能功率管理、 智能电源管理、智能告警日志、 智能PoE安全、智能重启、远距离PoE等功能；
5.支持自动检测端口设备连接情况，当某端口发生通信故障时，对应的端口PoE将自动检测并重启，使其恢复运行。
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	千兆单模光模块
	1.SFP封装，LC双工接口、收发一体结构，支持热插拔；
2.传输速率≥1Gbps，中心波长1310nm，单模光纤传输，传输距离≥10km。
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	网络管理平台
	1. 提供云网络管理平台，实现对有线无线设备的统一管理，要求无线运维管理平台本期配置的管理AP授权数量不少于200个，网络设备不少于100个，用户可以通过管理平台自行开户，实现设备自动上线
2.支持云端无线工程勘测功能，可导入建筑图纸，自定义障碍物、环境、应用场景及信号监测点位，完成无线方案仿真规划；同时支持云端验收功能，可上传现场测试数据，实现数据汇总、统计、导出与归档管理；
3.内置智能运维分析模块，可实时展示全网运行状态与异常信息；可对终端接入、认证、网络漫游、信号质量、网络卡顿、设备离线、网络干扰、传输丢包等多类网络问题进行诊断分析，同时可监测 AC、AP 设备运行负载与运行状态；
4.支持基于平台对中小企业网络的有线无线统一云管理方案，通过拓扑自动显示、设备自动注册、自动告警上报、网络云端管理，实现设备即插即用，业务配置去专业化，用户基于意图配置功能；
5.支持账号分级分权管理功能（自行创建子账号并授权相应的管理权限、包括全权子账户、监控子账户、设备运维子账户）；
6.支持无线设备监控功能（对AC、AP设备信息、AP总数、在线/离线AP数、被测设备AC的无线服务名称、SSID、安全、加密套件、认证位置）
7.支持无线终端定位功能，定位精度控制在 3 米以内，可直观展示终端分布情况，支持热力图呈现与终端移动轨迹查询；
8.支持IPv4/IPv6 双栈协议。
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	多媒体箱
	400*400*80壁挂多媒体信息盒，定制LOGO，含插排、光纤熔接。
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	网络双绞线
	1.导体：23AWG，带宽达到250MHz；                                   
2.芯线：8根芯线采用单股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层；
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	皮线光缆
	1.扁平蝶形室内光缆，LSZH 低烟无卤白色护套，双侧非金属 FRP 加强件；
2.内置 4 根耐弯曲单模光纤，2 芯主用传输，2 芯冗余备用；
3.截面尺寸约 2.0mm×3.8mm，自带 V 型易剥槽，适配 φ20 及以上 PVC 线管敷设；
4.光学衰减 1310nm≤0.4dB/km，1550nm≤0.3dB/km；
5.光缆外皮连续印制型号、米标、执行标准，整卷足米交付。
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	电源线
	1.导线材质无氧铜；
2.规格RVV-2*1.5mm²。
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	光纤跳线
	1.规格：长度：2m，9/125μm抗弯单模；
2.连接器：LC（1.25mm 陶瓷插芯），UPC 端面；
3.插入损耗：≤0.3dB，回波损耗≥50dB。
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	LC尾纤
	1.规格：长度：1m，9/125μm抗弯单模；
2.连接器：LC（1.25mm 陶瓷插芯），UPC 端面；
3.插入损耗：≤0.3dB，回波损耗≥50dB。
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	24口光纤配线架
	24口LC光纤配线架、含耦合器、光纤熔接等
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	网络安装辅材
	含PVC20线槽/线管、电源线、伸缩管、固定锁卡、明盒、插座、绝缘胶布、线扎等。
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	计算机教室布线集成
	计算机教室按 48 人位标准化综合布线。
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	拆除服务
	1.对学校需更换的监控摄像机、核心交换机、接入交换机、无线AP、硬盘录像机等监控、网络设备进行拆除作业，同步拆除配套老旧电源线、网络信号线、破损配管、设备箱及固定辅材；
2.所有拆除的旧设备、旧线缆、废旧管材统一分类整理、清洁搬运至学校指定地点，规范堆放、整齐摆放，做好成品清点及移交备查。
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	触控一体机
	1.设备采用全物理钢化玻璃，表面硬度≥9H，A规LED液晶屏，屏幕显示尺寸≥86英寸，显示比例16：9，屏幕图像分辨率≥3840*2160；
2.设备前置配备多路物理接口，包含 HDMI、USB3.0、Type-C、USB-B 等接口，整体接口数量不少于 5 个，接口区域配备防撞防护结构；
3.设备后置配备接口总数不少于 10 个，包含高清视频接口、USB 接口、串口、网口、触控接口、音频输入输出接口、视频输出接口等，满足外接设备及信号交互需求；
4.设备内置独立操作系统，搭载八核及以上处理器，运行内存≥4GB，机身存储≥32GB；
▲5.内置多声道扬声器，额定总功率≥60W（签订合同时提供技术支持资料，包括但不限于白皮书、彩页、手册、官网截图、第三方检测报告等相关证明材料）；
6.全通道需支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；
7.支持通过前置面板物理按键一键启动录课功能，录制屏幕及课堂现场音频；
8.内置高清广角摄像头，结构采用非独立设计，需支持3D降噪算法，图像信噪比≥40db，支持输出MJPG视频格式；
9.需内置非独立外扩展麦克风阵列，麦克风数量≥8个，拾音距离≥10m，拾音角度≥180°；
10.设备配备OPS模块，处理器≥8核12线程，主频≥2GHz，内存≥8G，硬盘≥256G SSD，USB不少于4个，网络接口不少于1个，HDMI不少于1个，正版中文操作系统；
11.设备配备智能笔，压感≥4096级，笔身≥5个按键，支持翻页、智能语音、一键扩音、书写颜色切换、飞鼠等功能，内置指向性麦克风，信噪比≥80dB，支持与整机语言交互；
12.部署在普通教室，安装常见授课应用软件。
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	高清展台
	1.采用≥800万像素摄像头，拍摄幅面≥A4，最高分辨率≥3264*2448；
2.箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘和维护；
3.整机采用ABS材质，圆弧式设计无锐角，托板尺寸不小于 A4 规格；
4.展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，采用无级触摸调光设计；
5.外壳在摄像头部分带保护镜片密封，摄像头防护等级≥IP5X级别。
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	台式计算机
	1.处理器≥8核处理器12线程，主频≥2.1GHz，三级缓存≥12MB；
2.内存≥16GB DDR4，硬盘≥512GB M.2 NVMe SSD硬盘；
3.内置1000Mbps网卡和集成标准声卡；
4.前置面板USB≥3个，TypeC≥1个，音频输入输出≥1个；
5.后置面板USB≥4个，HDMI输出≥1，VGA输出≥1；
6.内部插槽：PCIEX16接口≥1个；PCIEX1接口≥1个；M.2接口≥2个；SATA接口≥2个；
7.机箱体积：≤8L；
8.配套USB有线键盘、鼠标，23.8寸1080P显示器和正版中文操作系统。
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	墨水屏记事本
	1.屏幕尺寸≥10英寸；
2.内存容量≥128G；
3.处理器≥8核；
4.手写功能：电磁；
5.无线连接方式：双频wifi+蓝牙5.0。
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	显示器
	1.尺寸≥23.8英寸，分辨率≥1920×1080，采用AH-IPS显示面板；
2.显示亮度≥250cd/m2；对比度≥1000：1，响应时间≤8ms，刷新率≥60Hz；
3.支持HDMI和VGA接口输入。
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	室外信息发布屏
	▲1.户外高清触摸显示屏≥75英寸，采用风冷散热方式，配备AG防眩光防护玻璃，支持纳米触控操作，屏幕物理分辨率≥3840*2160（签订合同时提供技术支持资料，包括但不限于白皮书、彩页、手册、官网截图、第三方检测报告等相关证明材料）；
▲2.屏幕亮度≥2500 cd/㎡，设备整机标准使用寿命≥50000小时（签订合同时提供技术支持资料，包括但不限于白皮书、彩页、手册、官网截图、第三方检测报告等相关证明材料）；
3.设备内置智能主控主板，运行内存≥4GB，机身存储≥32GB；
4.支持全屏播放、自定义分屏播放功能，可自由分割视频、图片、滚动字幕等多区域画面，支持自由布局、自定义排版显示内容；
5.支持有线LAN、无线WiFi双模式联网。
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	室外发布屏框架及基础
	1.框架尺寸：高度2400mm*宽度3000mm*厚度400mm；
1.整体框架采用高强度镀锌钢板材质，表面采用户外专用防腐塑粉喷涂工艺，具备防锈、防水、防晒、耐户外老化能力，适配室外长期使用；
2.采用落地式一体化展示宣传栏结构，多组模块化框体，整体装饰造型、色彩搭配需采购人确认，适配校园室外场景；
3.安装部署：设备为户外落地式安装，施工包含基础开挖、预埋件布设安装；完成预埋件定位后实施混凝土浇筑，浇筑过程配合振捣作业，确保设备安装基础承载力与稳定性满足户外长期使用要求。。

	43
	信息发布盒
	1.HDMI接口，四核处理器，2G内存，16G存储，支持1080P分辨率下进行播放；
2.网络功能，网络自动连接节目数据上传/下载、实时信息获取；
3.配套信息终端播放软件。
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	校园云存储
	1.处理器≥6核8线程，4.5GHz；
2.内存≥16GB；
3.闪存≥128GB SSD；
4.闪存读取速度：≥32Gb/s；
5.支持盘位：SATA*4+M.2*2；
6.存储模式：RAID 0/RAID 1/RAID 5/RAID 6/RAID 10；
7.含四块4T硬盘，7200转，缓存：128M。
8.照片、视频实时同步；电脑文件集中存储；文件共享、远程访问。
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	热风循环消毒柜
	规格：1300*640*1950mm±5mm
1.产品材质：采用SUS304-2B不锈钢板，厚度≥1.2mm；
2.消毒方式：热风循环高温消毒；
3.消毒温度：125℃(+45℃，-5℃)；
4.消毒时间：≥30分钟；
5.电源要求：AC 220V，功率≥4500W。

	46
	双门电蒸饭箱
	规格：24盘

1.一体成型柜体，材质304不锈钢，厚度≥1.5mm；

2. 低水位保护系统；
3.可拆卸式密封门，304 合叶铰链；

4.液体膨胀式干烧保护系统

5.可清洗式主副水箱，内置溢流保护系统；

6.电压：380V，功率≥24KW；

7.饭盘规格：600*400*50mm±5mm；

8.配置24只不锈钢饭盘。

	47
	绞切肉机
	规格：580x460x800mm±5mm；
1.效率：切肉片400kg/h、绞肉 250kg/h；
2.肉片厚度： 3mm或5mm可调；
3.功率及电压： 2.2kw/220v；
4.刀轴转速： 470r/min；
5.绞龙转速： 300r/min；
6.额定频率： 50Hz；
7.防水等级： IPX1；
8.配套不锈钢蛟龙、孔板及十字刀。
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	四门双温冰箱
	规格：1220*760*1950mm±5mm
1.自动回归门设计；
2.易拆卸磁性门封；
3.自动化霜自动排水；
4.外箱材质：304不锈钢磨砂；
5.内箱材料：304不锈钢；
6.温度范围：冷藏0℃~+10℃，冷冻≤-18℃；
7.制冷方式：风冷；
8.物架层数：3层，材质：钢丝浸塑；
9.控温类型：电子数字温控；
10.门数量：4；
11.柜脚类型：脚轮或子弹脚。
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	不锈钢保温桶
	容积：80L，材质：304不锈钢，双层。
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	不锈钢保温桶
	容积：40L，材质：304不锈钢，双层。
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	送餐保温箱
	规格：内595*475*305mm±5mm，外700*540*370mm±5mm，不锈钢把手材质，EPP材质。
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	开水器连底座
	1.功率≥12KW/380V，部署配套漏电保护装备；
2.容量≥80L；
3.出水量≥120L/h；
4.发泡保温，冷热水分开；
5.机身底座连体，材质304不锈钢。
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	不锈钢四格餐盒带盖
	规格：220*280*40mm±5mm；
壁厚≥1.0mm，304食品级不锈钢板材一体拉伸制作，不锈钢餐盒盖采用304食品级拉伸制作。
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	玻璃门留样冰箱
	规格：500*530*1080mm±5mm
1.功率≥150W，容积≥89L；
2.温度范围0℃～≤6℃，采用直冷制冷方式，电子温控。

	55
	土豆去皮机
	1.规格：730*600*1000mm±5mm；
2.产量：400kg/h；
3.功率：1.5kw 220V；
4.不锈钢外壳，筒壁可换砂，可拆卸进水管，持久耐用，可打开式出料口门。



★2.其他技术要求
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: _Toc120614281][bookmark: OLE_LINK13]（1）对学校原有的监控设备、网络设备、管线链路进行全面梳理排查，规整杂乱线缆、优化路由走向，修复松动、破损、不规范线路及安装辅材；统一更新设备、线缆、管路标识标签，做到标识清晰、规范统一、一一对应，满足后期运维管理要求；
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK11]（2）严格按照《综合布线系统工程验收规范》（GB/T 50312-2016）开展链路测试并出具测试报告，包括对网络双绞线进行线序、通断、线缆长度、信号衰减测试，所有参数符合现行国家规范；对光纤链路进行收发光功率、全程插入损耗测试，主干光纤同步完成OTDR曲线检测，所有链路指标满足监控设备稳定运行及业务传输要求；
（3）统一规范所有摄像机通道名称、点位备注，贴合现场实际位置标准化命名；完成监控设备IP地址统一规划、静态固化配置；统一设备时区、时间同步校准，对接监控平台NTP授时服务，确保全网设备、平台录像时间完全一致；根据项目规范及校方运维需求，配置全天候录像存储策略、视频循环覆盖机制、存储留存计划，校验录像回放、视频备份、定时存储功能正常可用；制作标准化校园网络监控拓扑展板，清晰标注核心、汇聚、接入设备、前端点位及平台链路架构；配置各学校网络设备通过区城域网接入区教育局安全监控管理平台。
（4）统一规范学校网络设备名称、端口及点位备注，按照现场位置执行标准化命名；完成网络设备IP地址统一规划，全部设置为静态固定IP；依据项目规范及校方运维要求，部署 VLAN、访问控制、流量调度、无线服务等全套网络策略；制作标准化校园网络拓扑图纸，清晰标注核心、汇聚、接入、无线设备及全网链路架构；完成设备调试，实现校内无线网由区城域网接入区级认证平台。
★（二）商务要求
1.报价要求
（1）供应商应按照合同约定期内的全生命周期成本进行报价，报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、质保期的硬件维护、软件升级、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。
（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。
[bookmark: OLE_LINK16]2.实施要求
（1）总体要求
中标供应商提供设备供货、安装与调试日程计划，严格依据招标文件及合同条款，完成包括产品供货、安装调试、培训交付、质保服务及项目全过程管理在内的所有履约内容。
所有变更须由供应商提交书面申请，经学校和采购人审批确认后执行。变更流程必须符合招标采购的有关制度。
（2）质量要求
①供应商提供的产品（含配件）为全新的、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题。所提供的产品技术参数、性能指标真实有效且与投标文件及合同条款完全一致；在规定的质保期内，中标供应商应对由于安装、工艺或材料的缺陷或故障负责；在未验收前，货物保管、安全均由中标供应商负责。
②供应商所提供的产品，应在验收之前，向采购人提交响应产品的合格证或产品合格证明等支撑产品质量的资料。
（3）安全施工要求
供应商须按照《中华人民共和国劳动法》规范用工，并加强施工人员安全教育，加强施工现场安全保护，杜绝安全事故发生。因本项目施工产生的施工人员和学校师生人身安全问题由供应商承担全部责任；如项目施工过程中，对学校的场地、设备造成损坏，须承担一切责任，并进行相应赔偿。
（4）验收要求
项目实施完成，供应商须完成竣工文档并按采购人要求提供全过程资料。采购人根据《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）要求进行验收。
（5）质保及售后要求
质保期至少3年，质保期自交货验收合格后开始。
保期内，每年维护保养1次，维护保养及更换损坏件的费用包含在投标总价中。
质保期内，一旦产品发生质量问题，供应商接到报修请求，在2小时内响应，12小时内维修人员到达现场进行修理、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商在接到通知后2小时内没有答复，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失全部由供应商负责。无法短时间完成维修的，应向采购人提供应急备用产品。 
质保期外，供应商提供终身服务，在货物的设计使用寿命周期内，供应商能保证采购人更换到不高于市场价格的原厂正宗的备件材料，确保产品的正常使用。
（6）项目管理要求
中标供应商必须接受“南京市教育装备项目管理平台”（平台网址http://nj.cneefix.com)的全过程信息化管理，包括公开投标文件、合同与合同清单，在规定的时间节点，提供相应的合同履约过程资料与照片，项目实施结束申请验收等；中标供应商必须对属于固定资产的设备，通过平台制作二维码标签，并张贴到对应设备上。
（7）培训要求
中标供应商须按投标文件对使用人进行培训，培训的内容包括设备软硬件的功能原理、技术参数及安全操作规范、软件系统安装调试、数据配置、权限管理及版本升级说明、硬件日常维护（如清洁、校准、耗材更换）与故障应急处理流程等。培训对象为使用单位指定的设备管理人员，人数不得少于3人，每人接受集中面授培训时长不低于6课时（每课时45分钟）。
3.付款条件
（1）合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。
（2）供货结束并验收合格后，甲方支付合同总价款的70%。
（3）满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。 
4.交付时间及地点
（1）交付时间：合同签订后30日历天内完成所有设备供货、安装、调试、培训并通过验收。
（2）交付地点：南京市六合区广益小学。
5.履约保证金
以第三章合同文本内容为准。
6.其他要求
供应商投标文件中，凡涉及列入《强制性产品认证目录描述与界定表（2023 年修订）》的产品和列入《节能产品政府采购品目清单》的强制采购节能产品的产品，签订合同时供应商须提供有效的强制性产品认证（CCC）证书和有效的节能产品认证证书供采购人核验。供应商未提供或者提供的证书不符合要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。
招标文件中要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。
招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。签订合同时供应商应按采购人要求提供上述证明材料原件供采购人核验。
（三）演示要求
1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，大于50M的需分段压缩，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见苏采云系统操作指南，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。视频时长总计不超过5分钟。
2.演示内容详见“第五章  评标方法与评标标准”。

第五章  评标方法与评标标准
一、评标方法
1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“四、评标标准中 2.技术”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。
2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。
二、本国产品价格扣除
1.本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此作出承诺的（按照采购文件要求在《投标分项报价表》中作出承诺），则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。
3.供应商需按照采购文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。供应商需在《声明函》中逐项准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
4.对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策叠加适用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。
三、小微企业价格扣除
1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。
四、评标标准
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值
	类型

	1.价格

	1.1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位）
	30
	价格分

	2.技术

	2.1
	产品功能、性能、配置要求
	产品技术参数全部满足招标要求的得满分26分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，▲指标（5项）为重要指标，有1项负偏离扣1分，其余指标有1项负偏离扣0.073分。严重负偏离影响设备性能的经半数以上评委认定，本项得零分。
	26
	客观分

	2.2
	深化方案
	投标人根据提供的校园建筑图纸（详情见附件）和采购需求，提供本项目校园监控系统深化设计方案，内容包含：1.点位规划设计；2.系统拓扑与网络架构设计；3.存储深化设计；4.前端设备选型适配设计。以上每项内容逐项评分：
内容完整、含量化测算、配套专业施工图纸，针对性适配中小学场景视为符合；仅有简单文字描述，无测算数据、无配套图纸，仅少量贴合本项目需求视为部分符合；内容缺失、通篇通用模板、未结合学校实际场地视为不符合。
上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。
	8
	主观分

	2.3
	实施方案
	根据本项目采购需求和商务要求编制方案，内容包含：1.实施流程及周期规划（需包括实施流程、项目周期、人员配置与分工）；2.风险管控与应急机制（需包括风险管控措施、质量保障措施、应急管理机制）；3.设备安装与功能调试（需包括设备测试流程、设备安装说明、功能调试说明）；4.过程管理创新《数字化管理闭环计划表》（包括但不限于数字管理工具、施工影像记录、每日问题追踪）。以上每项内容逐项评分：
方案内容完整、论述深入、可行性强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。
	8
	主观分

	2.4
	产品功能演示1
	[bookmark: _GoBack]由评委根据投标人提供的“网络管理平台”（产品清单25）功能演示视频进行客观打分，视频时长不得超过5分钟。演示视频包括以下内容： 
1、支持接入交换机配置模板一键批量下发，可实现接入设备零配置快速上线、批量部署，提升网络运维上线效率；
2、支持无线AP点位模拟部署功能，可根据部署点位自动生成无线信号覆盖仿真效果图，直观展示无线覆盖、信号分布情况；
3、具备校园网络整体健康度监控能力，可对全网网络设备、在线终端运行状态进行综合分析，实时展示设备及终端健康度评分；
4、具备智能化网络故障自动分析诊断能力，可自动识别并展示IP地址冲突、无线信号质量差、终端无法上网等常见校园网络故障问题。
采用与投标软件版本一致的真实系统演示，每小项功能完整准确演示得1分，最多得4分；
采用系统原型（DEMO）或PPT演示，每小项功能完整准确演示得0.5分，最多得2分；
备注：投标人未按要求提供演示视频的，本项不得分；因投标人自身原因导致视频无法正常打开、画面模糊、内容缺失、无法清晰辨认功能演示效果的，对应演示项不予计分。
	4
	客观分

	2.5
	产品检测报告
	评委根据投标人提供的第三方合法检测机构出具的有效产品检测报告进行客观打分，每提供一项完全满足下述对应功能及检测标准的有效检测报告得1分，本项最高得3分。
1、针对所投“400万枪型摄像机”（产品清单1）：设备具备智能动态精准检测功能，可对人体、机动车、人或机动车混合目标进行有效检测，可过滤动物、树叶等无效干扰目标，非有效目标经过检测区域不触发报警，检测符合GA/T 1127-2025《安全防范视频监控摄像机》规范要求。提供对应有效检测报告得1分。
2、针对所投“400万枪型摄像机”（产品清单1）：设备支持DC12V、PoE双电源冗余供电模式，单路电源中断后设备可正常不间断运行，具备良好的供电容错与设备稳定性，检测符合GB/T 17626.2-2018《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》相关技术要求。提供对应有效检测报告得1分。
3、针对所投“无线控制器”（产品清单15）：设备支持集群热备组网场景，设备升级过程中实现业务零中断，关联AP、终端不掉线，终端可持续正常连通网关，保障整网业务稳定运行，检测符合YD/T 2740.6-2014《无线通信室内信号分布系统 第6部分：网络验收方法》相关规范要求。提供对应有效检测报告得1分。
备注：检测报告须由具备合法资质的第三方检测机构出具，报告内容完整、清晰可辨，可完整对应所投设备型号、功能参数及对应执行标准，否则视为无效报告，不予计分；报告内容仅部分满足、参数缺失、标准不符、型号不匹配、涂改变造、复印件模糊不清的，对应评审项不予计分；未提供对应检测报告、仅提供厂家自检报告、截图、说明书、承诺书等非第三方有效检测文件的，本项对应内容不得分。
	3
	客观分

	3.服务

	3.1
	延保服务
	投标人承诺所投产品质量保修期在三年基础上，每延长一年质保期得2分，最多得4分。（质保期从系统验收合格起算，出具承诺书）
	4
	客观分

	3.2
	售后服务方案
	根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包括：1.技术支持与设备维护服务方案，内容包括技术支持服务内容、服务响应方式、故障分级、响应时限、问题诊断、软件维护、硬件维护、现场服务和服务闭环记录等相关内容；2.备品备件方案（包括但不限于备品备件清单、价格）。以上每项内容逐条阐述。 
方案内容完整、合理性、操作性强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
[bookmark: OLE_LINK9]上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。
	4
	主观分

	3.3
	本地化服务
	投标人针对本项目承诺本地化快速售后服务响应机制：项目售后报修，全区范围内2小时内响应、24小时内故障闭环处理。 完全满足上述本地化快速响应服务承诺的得3分；未提供或响应时限不满足的不得分（提供加盖公章的承诺函，格式自拟）。
	3
	客观分

	3.4
	技术培训方案
	根据本项目采购需求及相关要求编制技术培训方案，内容包括：1.设备基础操作与日常使用培训；2.设备运维保养与故障排查培训；3.系统平台管理与业务应用培训。以上每项内容逐条阐述。
内容完整、贴合本项目实际需求、针对性强、可操作性强，完全契合采购需求的视为符合；内容较完整、基本匹配项目需求、有一定针对性和可操作性，部分契合采购需求的视为部分符合；单条内容空洞、脱离本项目采购需求、不可行或未提供对应内容的视为不符合。
上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。
	3
	主观分

	4.业绩

	4
	业绩案例
	投标人提供2023年1月1日以来类似项目业绩（单个业绩至少包含网络摄像机、核心交换机、无线AP）且通过用户验收与评价的，每提供一个案例得1分，最高得3分，其他不得分。（时间以合同签订时间为准，提供合同、供货清单、发票和验收评价材料，应反映出数量、总金额、单位和日期等相关内容，未提供或提供材料不全不得分。）。
	3
	客观分

	5.节能环保

	5
	环境标志产品认证
	1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）范围内（政府强制采购产品除外）的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得3分。
2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品品目清单》（财库〔2019〕18号）范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。
	4
	客观分




第六章  投标文件格式 
[bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc49090576]
投  标  文  件





项 目 名 称：                   
项 目 编 号：                   
      投标人名称 ：（加盖电子公章）   
      日      期 ：                   



投标文件目录
[bookmark: _Toc120614284]一、供应商信用承诺函
二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）
三、法人授权书
四、投标函
五、开标一览表
六、核心产品品牌一览表
七、投标分项报价表
八、技术要求响应及偏离表
九、商务要求响应及偏离表
十、中小企业声明函（如有）
十一、残疾人福利性单位声明函（如有）
十二、关于符合本国产品标准的声明函（如有）











一、供应商信用承诺函
供应商信用承诺函
南京市公共资源交易中心六合分中心：
我公司                             （供应商名称）郑重承诺：
我公司符合下列要求：
(一)具有独立承担民事责任的能力；
(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：
（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；
（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；
（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；
（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。
本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


供应商名称：（加盖电子公章）
日  期：







二、满足特定资格要求的证明文件
本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。









三、法人授权书
法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：
被授权人联系电话：（手机）
单位名称：（加盖电子公章）
单位地址：
[bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26955070]日    期：







四、投标函
投标函
致：南京市公共资源交易中心六合分中心
根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）
8.我方与本次投标有关信息
地  址：
邮  编：
电  话：
传  真：
开户行：
账  号：
投标人名称：（加盖电子公章）
日  期：





五、开标一览表
开标一览表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	投标总报价

	小写（元）：                             



                                              日  期：
















六、核心产品品牌一览表
核心产品品牌一览表
	序号
	产品名称
	产品品牌
	规格或型号

	1
	
	
	



投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。















七、投标分项报价表
投标分项报价表
项目名称：
项目编号：                                   
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	产品名称
	品牌
	规格或型号
	交付期（天）
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	投标总价（元）：

	本采购包中本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和 ¨是 ¨否 达到提供的全部产品成本之和的80%以上。



投标人名称：（加盖电子公章）

备注： 
1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。
2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。
3.供应商所投产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。
4.行数不够，可自行添加。
5.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商未对提供的符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例达到80%以上作出承诺的，将不享受本国产品价格评审优惠。





八、技术要求响应及偏离表
技术要求响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



投标人名称：（加盖电子公章）

备注： 
1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。
2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等），另有约定的除外。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。
3.行数不够，可自行添加。




九、商务要求响应及偏离表
商务要求响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



投标人名称：（加盖电子公章）

备注： 
1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。
2.行数不够，可自行添加。








十、中小企业声明函
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：
1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


                                           企业名称：（加盖电子公章）
日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，投标人须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业（货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


                                           企业名称：（加盖电子公章）
日    期：

备注：
1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。
2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。


                                         









十二、关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）
 本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
[bookmark: OLE_LINK6]本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
供应商名称：                                                              
地址：                             邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                                  
授权代表：                    联系电话：                  
二、质疑项目基本情况
项目名称：                                                          
项目编号：                               采购包号：                   
采购人名称：                                                              
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                          
法律依据：                                                                
                                                                          
质疑事项2：                                                                
……
四、质疑事项相关请求
请求：                                                                    

签  字(签章)：                                 公  章：                      
日  期：    


相关说明：
1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。
2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。
3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。
4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。
7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
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