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第一章  投标邀请
受南通市海门区正余镇人民政府的委托，南通千城工程项目管理有限公司就南通市海门区正余镇人民政府采购特色蔬菜种植加工产业链建设设备项目(项目编号：JSZC-320614-NTQC-G2026-0002)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
南通市海门区正余镇人民政府采购特色蔬菜种植加工产业链建设设备项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年08月10日09点00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320614-NTQC-G2026-0002 
2.项目名称：南通市海门区正余镇人民政府采购特色蔬菜种植加工产业链建设设备项目
3.预算金额：500万元
4.最高限价：392.289963万元，投标报价超过最高限价的为无效投标。
5.采购需求(简介)：详细内容见本招标文件第四章
6.合同履行期限：详细内容见本招标文件第四章。
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）
[bookmark: _GoBack]4.联合体投标：不接受联合体
（2） 本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件
1.时间：2026年07月21日至2026年07月27日，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）。
2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc38985266]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1. 2026 年 08 月 10 日 09 点 00 分（北京时间）。
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084]五、公告期限
招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
无
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085]七、本次招标联系方式
　  1.采购人信息
名 称：南通市海门区正余镇人民政府
地 址：南通市海门区正余镇人民路66
联系人： 张先生             
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系方式：13921640630 
2.采购代理机构信息
名  称：南通千城工程项目管理有限公司
地　址：南通市海门区南京中路仁恒里商业街S1号
联系人：白女士
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]联系方式：15962751656
八、其他
1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章(请至南通市政务服务中心裙楼四楼(南通市公共资源交中心)CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。
如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。
2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
3.本次招标不收取投标保证金。
[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc20823274]
                 第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc120614214]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2满足本文件实质性要求的规定。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278]3、适用法律和标准
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
[bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523]4、投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购人不收取标书工本费与中标服务费。
4.3招标代理服务费应包含（分摊）在投标报价中，但不单独列出。中标供应商人在领取中标通知书前向招标代理人支付，招标代理服务费按《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文收费标准的80%计取，不足3000元的按3000元收取
5、招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc513029209]二、招标文件
[bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210]6、招标文件构成
6.1招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc462564071]7、招标文件的修改
7.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。
7.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc16938529]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073]8、投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc16938531]9、投标文件构成
9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
    10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
11、投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954731]12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。
13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
13.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]14、投标函和开标一览表
14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]15、投标有效期
15.1投标有效期为规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16、投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc16938540]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297]17、电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542]17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18、投标截止日期
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。
18.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299]19、投标文件的拒收
19.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228]20、投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc20823301]五、开标与评标
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230]21、开标
21.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由招标人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303]22、评标委员会
   22.1 开标后，招标人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
   22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
23、评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304]24、投标文件的澄清
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549]24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
25、对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234]25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标代理及评标委员会联系。
25.8 异常低价投标审查
25.8.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价＜采购项目预算×50%；
（2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；
（3）评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
25.8.2 启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明材料及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。
26、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307]26.1无效投标条款
26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
 26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10 评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.13 投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。
26.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款 
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三
家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进
行。
26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。  
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]27、确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。
27.3 采购人或采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28、质疑处理
28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。
采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和招标代理不接受无快递运单号的快递）。
质疑接收为采购人（快递运单上的收件人填写“采购人”即可），联系地址：南通市海门区正余镇人民路66，联系电话：13921640630。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29、中标通知书
29.l中标结果确定后，采购人将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc20823308]七、授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309]30、签订合同
30.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。
31、货物（包含与货物相关的服务）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc16938558]32、政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。


















[bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Toc479757211][bookmark: _Toc3995][bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc20823315]第三章  合同文本

南通市海门区正余镇人民政府采购特色蔬菜种植加工产业链建设设备项目
合同编号：__________
签订地点：南通市海门区正余镇
签订日期：______年____月____日
甲方（采购人）：南通市海门区正余镇人民政府
乙方（中标供应商）：________________________
依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规，本项目经公开招标，乙方为本项目中标单位。甲乙双方本着平等自愿、诚实信用原则，就设备供货、安装、调试、售后等相关事宜订立本合同，双方共同遵守执行。
第一条 采购项目内容、规格、价款
1.1 合同总价款（含税全包价）：人民币________元（大写：_____________元整）。
1.2 供货范围：本项目全部货物、辅材、配套安装内容明细、规格、数量、综合单价、合价详见本条后附《投标分项报价汇总表》。
1.3 价款包含内容：总价包干，涵盖货物原材料、生产制造、辅材、包装、运输装卸、保险、现场安装、管线铺设、整机联机调试、72小时带料试生产、检测、税费、操作培训、三年质保维修、易损件、安全文明施工、招标代理服务费等本项目全部费用，市场价格波动、人工、材料上涨等全部风险由乙方自行承担，甲方无需另行支付任何款项。
1.4 技术标准：所有设备、板材、管材等材质、参数均严格按照招标文件及乙方投标响应承诺执行，食品接触部件均采用SUS304不锈钢，符合GB4806食品接触材料国家标准。
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	数量
	全费用综合单价（元）
	全费用综合合价（元）

	1 
	金属(塑钢)门
	1.门洞口尺寸：M1022
2.门类型：304不锈钢单开门
	m2
	13.2
	
	

	2 
	金属(塑钢)门
	1.门洞口尺寸：M1522
2.门类型：304不锈钢双开门
	m2
	33
	
	

	3 
	金属(塑钢)门
	1.门洞口尺寸：M1821
2.门类型：304不锈钢自由门
	m2
	15.12
	
	

	4 
	金属(塑钢)门
	1.门洞口尺寸：M1810
2.门类型：304不锈钢双开物流门
	m2
	3.6
	
	

	5 
	金属卷帘(闸)门
	1.门洞口尺寸：M2230
2.门材质：PVC快速卷帘门
	m2
	19.8
	
	

	6 
	金属(塑钢)窗
	1.窗洞口尺寸：C2310
2.窗类型：参观窗
	m2
	16.1
	
	

	7 
	金属(塑钢)橱窗
	1.名称：不锈钢成品传递窗(内包)
	个
	1
	
	

	8 
	水泥砂浆楼地面
	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：水性聚氨酯砂浆厚度4mm
	m2
	723.04
	
	

	9 
	轻质隔墙
	1.隔墙、隔断类型：50型机制岩棉双面不锈钢板
	m2
	542.02
	
	

	10 
	轻质隔墙
	1.隔墙、隔断类型：50型机制岩棉单面不锈钢板
	m2
	319.37
	
	

	11 
	轻质隔墙
	1.隔墙、隔断类型：50型机制岩棉双面彩钢板
	m2
	197.4
	
	

	12 
	平面吊顶天棚
	1.面板材料品种、规格：50型机制硫氧镁单面不锈钢板
	m2
	777
	
	

	13 
	平面吊顶天棚
	1.面板材料品种、规格：50型机制硫氧镁彩钢板
	m2
	172
	
	

	14 
	成品地轨
	1.线条材料品种、规格：50型304不锈钢地轨
	m
	277.18
	
	

	15 
	不锈钢换鞋柜
	1.名称：304不锈钢换鞋柜，板厚1.2mm
	个
	1
	
	

	16 
	六门更衣柜
	1.名称：六门更衣柜                               2.304不锈钢，板厚1.2mm
	个
	14
	
	

	17 
	不锈钢四层货架
	1.名称：不锈钢四层货架
2.型号：1500*500*1550                          3.340不锈钢，板厚1.2mm
	个
	2
	
	

	18 
	20热风消毒柜
	1.名称：热风消毒柜                             2.1150*1890*500                                3.整体304不锈钢                             4.功率:1800w/220v
	个
	2
	
	

	19 
	风淋室
	1.尺寸:1400*1500*2100
2.规格:304整板拉丝不锈钢，厚1.0㎜（±0.1）,≥0.3um尘埃≥99.99%,高效过滤器,电源380V,手开自闭门，红外感应自动吹淋,电子互联锁
3.含运输、安装、五金件等
	个
	1
	
	

	20 
	不锈钢脚踏池
	304不锈钢脚踏池 板厚1.5mm
	个
	1
	
	

	21 
	不锈钢烘鞋机
	1.不锈钢烘鞋机整机304不锈钢                  2.1200v/220v                                 3.定时启动，防护等级:IP65                        4.功能:热风干燥，臭氧消毒
	个
	1
	
	

	22 
	雨搭
	雨搭
	m2
	40
	
	

	23 
	原料气泡清洗机械
	1，产品用于腌制完原料清洗
2，清洗时间变频范围可调，产量每小时1-2t
3，清洗机功率≥4.1kw/h，水容量2m³
4，整机采用sus304不锈钢制作，符合国家GB4806标准，传动采用不锈钢网带制作
5，整体采用sus304不锈钢制作，方管采用50*50*2mm制作，板材使用加厚板材制作，加强筋采用50*50*2mm制作
6，电压380V三相50hz设备底部单边倾斜，配备有多个排污口，配备进水口，溢水口等
	套
	1
	
	

	24 
	多功能切菜机
	1，用途：将叶菜类蔬菜：如芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜、葱、大蒜、瓜类等长条状之物切成片、段、丝状，适合食品加工业者配合自动化生产线。(选配丝盘可切大葱、圆白菜、芹菜等切颗粒)
特性：速度快、产量大。通过更换刀盘或双调频调节速度，可切出各种规格的片、段、四角丝条。操作简单、易清洗。
2，机器尺寸：975（L）×650（W）×1570（H）（mm）
3，切割长度：1－60mm(可调)
4.机器重量≥130KG 
产量：600－1500KG/HR
皮带宽：160 mm
电源：220V　单相
	套
	1
	
	

	25 
	脱盐清洗机
	1，设备用于切好物料清洗脱盐去杂
2，脱盐清洗机功率≥5.1kw/h用水量：2m³
3，配备大功率气泵保证清洗均匀
4，带有去毛发去杂功能，循环水保证清洗效果
5，电压380V三相50hz设备底部单边倾斜，配备有多个排污
口，配备进水口，溢水口等
6，整体采用sus304不锈钢制作，方管采用50*50*2mm制作，板材使用2mm制作，加强筋采用50*50*2mm制作
7，设备采用sus304板带制作，带有刮板保证物料爬出
8，电压380V三相50hz设备底部单边倾斜，配备有多个排污口，配备进水口，溢水口等
	套
	1
	
	

	26 
	压榨脱水机
	1，设备用于脱盐产品脱水
2，整机采用sus304不锈钢制作
3，采用大吨位液压站，脱水更迅速
4，使用功率4kw
5，双通运行，提高效率
6，有效空间300l-400l
	套
	1
	
	

	27 
	大型拌料机
	2，容积（L)≥1000L
3，生产能力（kg/次）≥600kg
4，架体：50*100*3mm,
5，电机功率（kw）：≥1.5kw,
6，液压提升：≥1.5kw双油路,
7，电源（V/Hz)：380/50,
8，转速（r/min）：0-12转变频调速,
9，整机重量（kg）：≥750kg
	套
	1
	
	

	28 
	巴氏杀菌生产线
	1，用于成品包装后产品杀菌使用
2，功率≥5.2Kw/h    
3，耗气：500-800Kg/h用水量：8m³
4，设备尺寸：8000型mm（内宽1500mm）
5，采用蒸汽加热方式，分区控热
6，采用pp网带制作，带有刮板以及带有多面保温，不锈钢穿轴，连接片，滚珠
7，带有热水循环系统，带有盖子密封系统
8，设备运行变频调速，采用杭州速博雷尔品牌电机
9，整体采用sus304不锈钢制作，方管采用100*50*3mm制作，板材使用2.5mm制作，加强筋采用50*50*3mm制作
10，电压380V三相50hz设备底部单边倾斜，配备有多个排污口，配备进水口，溢水口等
	套
	1
	
	

	29 
	成品包装清洗风干生产线
	1，用于成品包装清洗包装袋使用
2，功率≥17.25Kw/h    用水量≤4m³
3，由破袋挑选，净水清洗，震动机，风干机组成
4，风干要求五次翻转，不锈钢风机
5，清洗机带有鼓泡功能
	套
	1
	
	

	30 
	周转输送 01
	1，用于包装机出料汇总收集转运
2，尺寸：6800*500mm
3，功率≥0.75kw
4，运行网带材质：pvc主体材质采用sus304不锈钢制作
	套
	1
	
	

	31 
	周转输送 02
	1，用于包装机出料汇总收集转运
2，尺寸：2800*500mm
3，功率≥0.75kw
4，运行网带材质：pvc主体材质采用sus304不锈钢制作
	套
	1
	
	

	32 
	周转输送 03
	1，用于包装机出料汇总收集转运给巴氏进料
2，尺寸：4500*500mm
3，功率≥1.1kw
4，运行网带材质：pvc主体材质采用sus304不锈钢制作
	套
	1
	
	

	33 
	高速给袋式真空包装机
	1：与食品接触部位 304不锈钢或食品级材料
2：10工位，12个真空腔体，满足包装袋宽80-160mm长60-210mm
3：包装速度：55包-70包/分钟(具体由 产品及下料方式决定）
4：主机≥6KW,
5：160泵≥4KW,
6：200泵≥5.5KW,
7：冷水机≥1.5KW,
8：组合秤≥2KW,
9：紫外打码机≥1.3KW,
10：重检机≥0.4KW,
11：提升机≥1.3KW,
12：气≥0.8m³/分钟
	套
	1
	
	

	34 
	大包给袋式真空包装机
	1：与食品接触部位 304不锈钢或食品级材料
2：8工位，10个真空腔体，满足包装宽120-240mm长160-370mm
3：包装速度：20包-45包/分钟(具体由 产品及下料方式决定）
4：主机≥6KW,
5：200泵≥5.5KW,
6：200泵≥5.5KW
7：冷水机≥1.5KW
8：组合秤≥2KW,
9：紫外打码机≥1.3KW,
10：重检机≥0.4KW
11：提升机≥1.3KW,
12：气≥1.2m³/分钟,
13：伺服灌装机≥1KW
	套
	1
	
	

	35 
	成套配电箱
	1.名称：LB-01 照明配电箱
2.规格：600*800*200mm
	台
	1
	
	

	36 
	成套配电箱
	1.名称：PB-02 暖通配电箱
2.规格：600*800*200mm
	台
	1
	
	

	37 
	成套配电箱
	1.名称：PB-03 动力配电箱
2.规格：600*800*200mm
	台
	1
	
	

	38 
	成套配电箱
	1.名称：PB-04 动力配电箱
2.规格：600*800*200mm
	台
	1
	
	

	39 
	电力电缆
	1.名称：电力电缆
2.型号：WDZB2-YJY-5*10
	m
	39.67
	
	

	40 
	电力电缆
	1.名称：电力电缆
2.型号：WDZB2-YJY-5*16
	m
	84.47
	
	

	41 
	电力电缆
	1.名称：电力电缆
2.型号：WDZB2-YJY-5*2.5
	m
	249.81
	
	

	42 
	电力电缆
	1.名称：电力电缆
2.型号：WDZB2-YJY-5*4
	m
	80.89
	
	

	43 
	电力电缆
	1.名称：电力电缆
2.型号：WDZB2-YJY-5*6
	m
	19.56
	
	

	44 
	电力电缆头
	1.名称：电力电缆头
2.型号：WDZB2-YJV-5*10
	个
	2
	
	

	45 
	电力电缆头
	1.名称：电力电缆头
2.型号：WDZB2-YJV-5*16
	个
	7
	
	

	46 
	电力电缆头
	1.名称：电力电缆头
2.型号：WDZB2-YJV-5*2.5
	个
	18
	
	

	47 
	电力电缆头
	1.名称：电力电缆头
2.型号：WDZB2-YJV-5*4
	个
	5
	
	

	48 
	电力电缆头
	1.名称：电力电缆头
2.型号：WDZB2-YJV-5*6
	个
	2
	
	

	49 
	配管
	1.名称：薄壁镀锌电线管
2.规格：JDG20
	m
	846.64
	
	

	50 
	配管
	1.名称：薄壁镀锌电线管
2.规格：JDG25
	m
	255.41
	
	

	51 
	配管
	1.名称：薄壁镀锌电线管
2.规格：JDG32
	m
	6.78
	
	

	52 
	配管
	1.名称：薄壁镀锌电线管
2.规格：JDG40
	m
	20.39
	
	

	53 
	桥架
	1.名称：镀锌桥架
2.规格：100*100
	m
	63.65
	
	

	54 
	桥架
	1.名称：镀锌桥架
2.规格：100*50
	m
	31.75
	
	

	55 
	桥架
	1.名称：镀锌桥架
2.规格：200*100
	m
	23.13
	
	

	56 
	配线
	1.名称：电线
2.型号：WDZB2-BYJ2.5
	m
	4462.87
	
	

	57 
	配线
	1.名称：电线
2.型号：WDZB2-BYJ4
	m
	813.03
	
	

	58 
	普通灯具
	1.名称：LED净化平板灯
2.型号：48W220V
	套
	98
	
	

	59 
	普通灯具
	1.名称：LED净化平板灯(带应急)
2.型号：48W220V
	套
	23
	
	

	60 
	普通灯具
	1.名称：诱捕式灭蝇灯
2.型号：75W220V
	套
	32
	
	

	61 
	照明开关、按钮
	1.名称：单联单控开关
2.规格：250V10A
	套
	14
	
	

	62 
	照明开关、按钮
	1.名称：单联双控开关
2.规格：250V10A
	套
	2
	
	

	63 
	照明开关、按钮
	1.名称：双联单控开关
2.规格：250V10A
	套
	7
	
	

	64 
	照明开关、按钮
	1.名称：三联单控开关
2.规格：250V10A
	套
	3
	
	

	65 
	插座
	1.名称：单相五孔插座
2.规格：250V10A
	套
	26
	
	

	66 
	线缆头
	1.名称：线缆头
2.型号：WDZB2-BYJ2.5
	个
	105
	
	

	67 
	线缆头
	1.名称：线缆头
2.型号：WDZB2-BYJ4
	个
	9
	
	

	68 
	风机
	1.名称：新风机
2.型号：风量8000CMH                             3.带初效过滤器
	台
	1
	
	

	69 
	风机
	1.名称：排风机
2.型号：风量9000CMH
	台
	1
	
	

	70 
	空调器
	1.名称：室内机
2.功率：7.1KW
	台
	3
	
	

	71 
	空调器
	1.名称：室内机
2.功率：9.0KW
	台
	1
	
	

	72 
	空调器
	1.名称：室内机
2.功率：12.5KW
	台
	3
	
	

	73 
	空调器
	1.名称：室外机
2.功率：33.5KW
	台
	2
	
	

	74 
	空调器
	1.名称：新风空调机组
2.型号：AHU-1
3.风量9000CMH                                  4.制冷量：52.5KW                              5.机外静压：800pa
	台
	1
	
	

	75 
	过滤器
	1.名称：新风自净器
2.型号：1000CMH
	台
	8
	
	

	76 
	过滤器
	1.名称：排风自净器
2.型号：1000CMH
	台
	22
	
	

	77 
	碳钢通风管道
	1.名称：通风管道
2.材质：镀锌薄钢板
3.形状：矩形
4.规格：1250*800
	m2
	3.93
	
	

	78 
	碳钢通风管道
	1.名称：通风管道
2.材质：镀锌薄钢板
3.形状：矩形
4.规格：630*500
	m2
	49.13
	
	

	79 
	碳钢通风管道
	1.名称：通风管道
2.材质：镀锌薄钢板
3.形状：矩形
4.规格：500*400
	m2
	44.27
	
	

	80 
	碳钢通风管道
	1.名称：通风管道
2.材质：镀锌薄钢板
3.形状：矩形
4.规格：800*630
	m2
	203.37
	
	

	81 
	碳钢通风管道
	1.名称：通风管道
2.材质：镀锌薄钢板
3.形状：矩形
4.规格：1000*630
	m2
	1.84
	
	

	82 
	碳钢通风管道
	1.名称：通风管道
2.材质：镀锌薄钢板
3.形状：矩形
4.规格：800*500
	m2
	34.84
	
	

	83 
	碳钢通风管道
	1.名称：通风管道
2.材质：镀锌薄钢板
3.形状：矩形
4.规格：630*400
	m2
	43.51
	
	

	84 
	碳钢通风管道
	1.名称：通风管道
2.材质：镀锌薄钢板
3.形状：矩形
4.规格：500*320
	m2
	10.71
	
	

	85 
	碳钢通风管道
	1.名称：通风管道
2.材质：镀锌薄钢板
3.形状：矩形
4.规格：400*250
	m2
	35.25
	
	

	86 
	碳钢通风管道
	1.名称：通风管道
2.材质：镀锌薄钢板
3.形状：矩形
4.规格：320*320
	m2
	0.3
	
	

	87 
	碳钢通风管道
	1.名称：通风管道
2.材质：镀锌薄钢板
3.形状：圆形
4.规格：直径560
	m2
	3.39
	
	

	88 
	碳钢通风管道
	1.名称：通风管道
2.材质：镀锌薄钢板
3.形状：圆形
4.规格：直径400
	m2
	1.87
	
	

	89 
	碳钢通风管道
	1.名称：通风管道
2.材质：镀锌薄钢板
3.形状：圆形
4.规格：直径320
	m2
	4.89
	
	

	90 
	碳钢通风管道
	1.名称：通风管道
2.材质：镀锌薄钢板
3.形状：圆形
4.规格：直径250
	m2
	6.33
	
	

	91 
	碳钢通风管道
	1.名称：通风管道
2.材质：镀锌薄钢板
3.形状：圆形
4.规格：直径160
	m2
	21.35
	
	

	92 
	碳钢阀门
	1.名称：对开多叶调节阀
2.类型：圆形
3.型号：直径160
	个
	12
	
	

	93 
	碳钢阀门
	1.名称：对开多叶调节阀
2.类型：矩形
3.型号：320*320
	个
	1
	
	

	94 
	碳钢阀门
	1.名称：对开多叶调节阀
2.类型：矩形
3.型号：800*630
	个
	2
	
	

	95 
	碳钢阀门
	1.名称：插板阀
2.类型：圆形
3.型号：直径320
	个
	1
	
	

	96 
	碳钢阀门
	1.名称：插板阀
2.类型：矩形
3.型号：320*320
	个
	1
	
	

	97 
	碳钢阀门
	1.名称：插板阀
2.类型：矩形
3.型号：800*630
	个
	1
	
	

	98 
	碳钢阀门
	1.名称：止回阀
2.类型：圆形
3.型号：直径320
	个
	1
	
	

	99 
	碳钢阀门
	1.名称：止回阀
2.类型：矩形
3.型号：800*630
	个
	1
	
	

	100 
	碳钢阀门
	1.名称：70℃防火阀
2.类型：矩形
3.型号：800*630
	个
	2
	
	

	101 
	铝及铝合金风口、散流器
	1.名称：铝合金排风防雨百叶风口
2.型号：1250*800
	个
	1
	
	

	102 
	铝及铝合金风口、散流器
	1.名称：铝合金排风防雨百叶风口
2.型号：1000*630
	个
	1
	
	

	103 
	铝及铝合金风口、散流器
	1.名称：铝合金排风防雨百叶风口
2.型号：630*500
	个
	1
	
	

	104 
	铝及铝合金风口、散流器
	1.名称：铝合金新风防雨百叶风口
2.型号：1250*800
	个
	1
	
	

	105 
	铝及铝合金风口、散流器
	1.名称：铝合金新风防雨百叶风口
2.型号：500*400
	个
	1
	
	

	106 
	铝及铝合金风口、散流器
	1.名称：铝合金新风防雨百叶风口
2.型号：630*500
	个
	1
	
	

	107 
	铝及铝合金风口、散流器
	1.名称：铝合金散流器送风口
2.型号：450*450
	个
	15
	
	

	108 
	铝及铝合金风口、散流器
	1.名称：铝合金固定百叶回风口
2.型号：500*400
	个
	4
	
	

	109 
	铝及铝合金风口、散流器
	1.名称：铝合金格栅排风口
2.型号：500*500
	个
	6
	
	

	110 
	柔性接口
	1.名称：柔性接口
2.类型：法兰软管接口
3.规格：320*320
	m2
	1.28
	
	

	111 
	柔性接口
	1.名称：柔性接口
2.类型：法兰软管接口
3.规格：800*630
	m2
	5.72
	
	

	112 
	铜管
	1.材质：脱氧亚磷无缝铜管
2.规格：直径12.7
	m
	29.1
	
	

	113 
	铜管
	1.材质：脱氧亚磷无缝铜管
2.规格：直径15.88
	m
	43.16
	
	

	114 
	铜管
	1.材质：脱氧亚磷无缝铜管
2.规格：直径19.05
	m
	14.52
	
	

	115 
	铜管
	1.材质：脱氧亚磷无缝铜管
2.规格：直径25.4
	m
	29.1
	
	

	116 
	铜管
	1.材质：脱氧亚磷无缝铜管
2.规格：直径9.53
	m
	57.67
	
	

	117 
	地源热泵集(分)水器
	1.类型：分歧器
2.型号：(19.05*15.88*15.88)(9.53*9.53*9.53)
	个
	2
	
	

	118 
	地源热泵集(分)水器
	1.类型：分歧器
2.型号：(19.05*19.05*15.88)(9.53*9.53*9.53)
	个
	1
	
	

	119 
	地源热泵集(分)水器
	1.类型：分歧器
2.型号：(25.4*19.05*15.88)(12.7*9.53*9.53)
	个
	2
	
	

	120 
	地源热泵集(分)水器
	1.类型：分歧器
2.型号：(25.4*25.4*25.4)(12.7*12.7*12.7)
	个
	1
	
	

	121 
	塑料管
	1.材质：PPR给水管
2.规格：De25
3.连接形式：热熔
	m
	113.98
	
	

	122 
	塑料管
	1.材质：PPR给水管
2.规格：De32
3.连接形式：热熔
	m
	32.11
	
	

	123 
	塑料管
	1.材质：PPR给水管
2.规格：De40
3.连接形式：热熔
	m
	21.51
	
	

	124 
	塑料管
	1.材质：PPR给水管
2.规格：De50
3.连接形式：热熔
	m
	27.9
	
	

	125 
	塑料管
	1.材质：PPR给水管
2.规格：De63
3.连接形式：热熔
	m
	5.76
	
	

	126 
	塑料管
	1.材质：PPR给水管
2.规格：De75
3.连接形式：热熔
	m
	5.65
	
	

	127 
	塑料管
	1.材质：PPR给水管
2.规格：De90
3.连接形式：热熔
	m
	7.04
	
	

	128 
	塑料管
	1.材质：PVC-U排水管
2.规格：DN100
3.连接形式：粘接
	m
	82.3
	
	

	129 
	塑料管
	1.材质：PVC-U排水管
2.规格：DN200
3.连接形式：粘接
	m
	67.45
	
	

	130 
	塑料管
	1.材质：PVC-U排水管
2.规格：DN50
3.连接形式：粘接
	m
	2.01
	
	

	131 
	成品地沟
	1.材质：304不锈钢地沟板厚1.5mm+3mm格栅盖板
2.规格：200*300
	m
	45.5
	
	

	132 
	金属阀门
	1.类型：球阀
2.材质：不锈钢
3.规格、压力等级：De25、1.6MPa
	个
	18
	
	

	133 
	金属阀门
	1.类型：球阀
2.材质：不锈钢
3.规格、压力等级：De32、1.6MPa
	个
	1
	
	

	134 
	金属阀门
	1.类型：截止阀
2.材质：不锈钢
3.规格、压力等级：De75、1.6MPa
	个
	1
	
	

	135 
	金属阀门
	1.类型：截止阀
2.材质：不锈钢
3.规格、压力等级：De90、1.6MPa
	个
	1
	
	

	136 
	给、排水附件
	1.类型：食品洁净地漏
2.材质：不锈钢
3.型号：DN200                                  4.带隔渣栏+防臭水封
	个
	24
	
	

	137 
	给、排水附件
	1.类型：集水井
2.材质：304不锈钢
3.型号：350*350                                4. 带隔渣栏+防臭水封
	个
	4
	
	

	138 
	烘手器
	1.名称：烘手器
	个
	2
	
	

	139 
	双星盆台
	1.名称：双星盆台                              2.304不锈钢 板厚1.2mm
	个
	3
	
	

	140 
	感应消毒洗手池
	1.304不锈钢，板厚1.2mm                           2.4人位感应水龙头
	个
	1
	
	

	141 
	酒精消毒器
	酒精消毒器
	个
	1
	
	

	142 
	酒精消毒器
	1.人员洗消门禁一体机                          2.整机采用304不锈钢                         3.光电感应自动启停，人员通过设备自动启动，通过后30秒自动停止                            4.带有紧急停止按钮
	个
	1
	
	

	143 
	挂壁式臭氧发生器
	1. 挂壁式
2. 臭氧发生量20g/h
3.整机采用304不锈钢
	个
	25
	
	

	144 
	压缩机
	1.名称：空压机ES-30/8，
2.储气罐1立方，
3.冷干机EC30
	台
	1
	
	

	145 
	压力仪表
	1.名称：压力表
2.型号：DN48
3.其他：其他参数详见施工图
	台
	3
	
	

	146 
	低压碳钢管
	1.材质：酸洗钝化无缝钢管
2.规格：DN48
	m
	42.88
	
	

	147 
	低压铝及铝合金管
	1.材质：铝合金管道
2.规格：DN20
	m
	21.2
	
	

	148 
	低压铝及铝合金管
	1.材质：铝合金管道
2.规格：DN32
	m
	16.39
	
	

	149 
	低压铝及铝合金管
	1.材质：铝合金管道
2.规格：DN65
	m
	21.31
	
	

	150 
	低压碳钢管件
	1.材质：钢制弯头
2.规格：DN48
	个
	3
	
	

	151 
	低压铝及铝合金管件
	1.材质：铝合金三通
2.规格：DN32*32*32
	个
	2
	
	

	152 
	低压铝及铝合金管件
	1.材质：铝合金三通
2.规格：DN65*32*32
	个
	1
	
	

	153 
	低压铝及铝合金管件
	1.材质：铝合金弯头
2.规格：DN65*65
	个
	3
	
	

	154 
	低压铝及铝合金管件
	1.材质：铝合金弯头
2.规格：DN32*32
	个
	3
	
	

	155 
	低压螺纹阀门
	1.名称：减压阀
2.型号、规格：DN48
	个
	1
	
	

	156 
	低压螺纹阀门
	1.名称：球阀
2.型号、规格：DN32
	个
	4
	
	

	157 
	低压螺纹阀门
	1.名称：截止阀
2.型号、规格：DN48
	个
	5
	
	

	158 
	低压螺纹阀门
	1.名称：Y型高温过滤器
2.型号、规格：DN48
	个
	1
	
	

	159 
	金属(塑钢)门
	1.门洞口尺寸：M1520
2.门类型：304不锈钢平移门
	m2
	3
	
	

	160 
	金属卷帘(闸)门
	1.门洞口尺寸：M2230
2.门材质：PVC快速卷帘门
	m2
	6.6
	
	

	161 
	水泥砂浆楼地面
	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：水性聚氨酯砂浆厚度4mm
	m2
	461.64
	
	

	162 
	轻质隔墙
	1.隔墙、隔断类型：50型机制岩棉单面不锈钢板
	m2
	183
	
	

	163 
	轻质隔墙
	1.隔墙、隔断类型：100型机制聚氨酯单面不锈钢保温板
	m2
	207.36
	
	

	164 
	平面吊顶天棚
	1.面板材料品种、规格：100型机制聚氨酯单面不锈钢保温板
	m2
	265.74
	
	

	165 
	平面吊顶天棚
	1.面板材料品种、规格：50型机制硫氧镁单面不锈钢板
	m2
	196.71
	
	

	166 
	成品地轨
	1.线条材料品种、规格：50型304不锈钢地轨，板厚1.2mm
	m
	64.23
	
	

	167 
	成套配电箱
	1.名称：PB-01 动力配电箱
2.规格：600*800*200mm
	台
	1
	
	

	168 
	电力电缆
	1.名称：电力电缆
2.型号：WDZB2-YJY-5*6
	m
	35.61
	
	

	169 
	电力电缆
	1.名称：电力电缆
2.型号：WDZB2-YJY-4*25+1*16
	m
	27.06
	
	

	170 
	电力电缆头
	1.名称：电力电缆头
2.型号：WDZB2-YJV-4*25+1*16
	个
	2
	
	

	171 
	电力电缆头
	1.名称：电力电缆头
2.型号：WDZB2-YJV-5*6
	个
	1
	
	

	172 
	配管
	1.名称：薄壁镀锌电线管
2.规格：JDG20
	m
	161.1
	
	

	173 
	配管
	1.名称：薄壁镀锌电线管
2.规格：JDG25
	m
	39.68
	
	

	174 
	配管
	1.名称：薄壁镀锌电线管
2.规格：JDG32
	m
	0.23
	
	

	175 
	配管
	1.名称：薄壁镀锌电线管
2.规格：JDG40
	m
	3
	
	

	176 
	桥架
	1.名称：镀锌桥架
2.规格：100*100
	m
	28.44
	
	

	177 
	桥架
	1.名称：镀锌桥架
2.规格：100*50
	m
	30.47
	
	

	178 
	桥架
	1.名称：镀锌桥架
2.规格：200*100
	m
	2.2
	
	

	179 
	配线
	1.名称：电线
2.型号：WDZB2-BYJ2.5
	m
	678.52
	
	

	180 
	配线
	1.名称：电线
2.型号：WDZB2-BYJ4
	m
	201.66
	
	

	181 
	普通灯具
	1.名称：LED净化平板灯
2.型号：48W220V
	套
	22
	
	

	182 
	普通灯具
	1.名称：LED净化平板灯(带应急)
2.型号：48W220V
	套
	2
	
	

	183 
	普通灯具
	1.名称：冷库照明灯
2.型号：50W220V
	套
	20
	
	

	184 
	照明开关、按钮
	1.名称：三联单控开关
	套
	1
	
	

	185 
	插座
	1.名称：单相五孔插座
2.规格：250V10A
	套
	6
	
	

	186 
	线缆头
	1.名称：线缆头
2.型号：WDZB2-BYJ2.5
	个
	15
	
	

	187 
	线缆头
	1.名称：线缆头
2.型号：WDZB2-BYJ4
	个
	3
	
	

	188 
	冷水机组
	1.名称：制冷主机
2.制冷量33KW
	台
	2
	
	

	189 
	冷风机
	1.名称：冷风机
2.制冷量42KW
	台
	2
	
	

	190 
	空调器
	1.名称：室外机
2.制冷量33.5KW
	台
	1
	
	

	191 
	空调器
	1.名称：室内机
2.功率：12.5KW
	台
	3
	
	

	192 
	铜管
	1.材质：脱氧亚磷无缝铜管
2.规格：直径12.7
	m
	8.43
	
	

	193 
	铜管
	1.材质：脱氧亚磷无缝铜管
2.规格：直径15.88
	m
	15.37
	
	

	194 
	铜管
	1.材质：脱氧亚磷无缝铜管
2.规格：直径19.05
	m
	7.9
	
	

	195 
	铜管
	1.材质：脱氧亚磷无缝铜管
2.规格：直径25.4
	m
	8.43
	
	

	196 
	铜管
	1.材质：脱氧亚磷无缝铜管
2.规格：直径32
	m
	3.8
	
	

	197 
	铜管
	1.材质：脱氧亚磷无缝铜管
2.规格：直径38
	m
	3.8
	
	

	198 
	铜管
	1.材质：脱氧亚磷无缝铜管
2.规格：直径9.53
	m
	23.27
	
	

	199 
	地源热泵集(分)水器
	1.类型：分歧器
2.型号：(19.05*15.88*15.88)(9.53*9.53*9.53)
	个
	1
	
	

	200 
	地源热泵集(分)水器
	1.类型：分歧器
2.型号：(25.4*19.05*15.88)(12.7*9.53*9.53)
	个
	1
	
	

	201 
	塑料管
	1.材质：PPR给水管
2.规格：De25
3.连接形式：热熔
	m
	35.65
	
	

	202 
	塑料管
	1.材质：PPR给水管
2.规格：De40
3.连接形式：热熔
	m
	1.71
	
	

	203 
	塑料管
	1.材质：PVC-U排水管
2.规格：DN100
3.连接形式：粘接
	m
	14.92
	
	

	204 
	塑料管
	1.材质：PVC-U排水管
2.规格：DN200
3.连接形式：粘接
	m
	2.26
	
	

	205 
	塑料管
	1.材质：PVC-U排水管
2.规格：DN50
3.连接形式：粘接
	m
	0.5
	
	

	206 
	成品地沟
	1.材质：304不锈钢地沟板厚1.5mm+3mm不锈钢格栅盖板
2.规格：200*300
	m
	20.3
	
	

	207 
	金属阀门
	1.类型：球阀
2.材质：不锈钢
3.规格、压力等级：De25、1.6MPa
	个
	2
	
	

	208 
	金属阀门
	1.类型：球阀
2.材质：不锈钢
3.规格、压力等级：De40、1.6MPa
	个
	1
	
	

	209 
	给、排水附件
	1.类型：集水井
2.材质：不锈钢
3.型号：350*350
	个
	1
	
	

	合计
	


第二条 工期及交货地点
2.1 交货、施工地点：南通市海门区正余镇甲方指定场地，乙方自行踏勘现场，充分知晓场地施工条件，相关费用已包含在合同总价内，甲方不再额外提供场地配套、吊装、仓储等服务。
2.2 总工期：合同签订之日起70个日历天内完成全部供货、安装、调试、72小时带料试运行并竣工验收交付。工期包含节假日、天气、设备运输、整改、验收等全部时间，除本合同约定不可抗力外，工期不予顺延。 
第三条 质量与验收
3.1 所有产品符合国家现行规范、招标文件及乙方投标承诺，设备随货提供合格证、材质报告、说明书等全套资料，无合格资料甲方有权拒收。
3.2 到货初验：货物到场双方共同清点核对，缺件、破损、参数不符乙方7日内免费更换补齐并承担全部往返运输、拆装费用；如因此造成总工期逾期，按逾期违约条款执行。
3.3 竣工验收：乙方完工提交验收申请，甲方7日内组织验收。验收不合格，甲方出具整改通知并扣除合同总价10%，乙方7日内整改并申请重新验收，整改仍不合格，甲方有权解除合同，履约保证金不予退还，乙方同时承担合同总价 30% 违约金及甲方全部损失。
3.4 验收过程中产生耗材、货物损耗由乙方无偿补足。
3.5 项目竣工验收需满足：连续 72 小时带料稳定运行、各项产能、能耗、洁净度指标达到投标文件承诺标准，设备无故障、无渗漏、无噪音超标，净化、通风、制冷、水电系统全部正常运行，方可视为验收合格。
第四条 付款方式
本项目货物分批次送达现场，合同生效20日历天内到场货物，经双方清点、外观验收并签署阶段性到货验收单后，供应商汇总开具对应金额发票。采购人收齐发票与验收资料后15个工作日内，支付该批次开票金额的60%；货物验收不合格的，供应商须限期更换补货，整改完成前暂缓付款。其余货物可按安装进度分批进场。全部货物安装调试完成，通过采购人竣工验收并出具验收报告后，供应商开具剩余货款发票，采购人15个工作日内付款至审计结束后审计审定价的97%；剩余3%合同价款待质保期满后，双方现场核查无质量及售后问题的，采购人15个工作日内一次性无息付清尾款。
注：1.所有款项支付前，中标供应商须提供符合国家财税规定的等额增值税发票，未提供发票采购人有权顺延付款，不承担任何违约责任；
2.各阶段现场验收时，若设备存在缺件、破损、参数不符等问题，待供应商整改完毕并重新验收合格后，方可启动对应批次付款流程；
注：1.所有款项支付前，中标供应商须提供符合国家财税规定的等额增值税发票，未提供发票采购人有权顺延付款，不承担任何违约责任；
2.各阶段现场验收时，若设备存在缺件、破损、参数不符等问题，待供应商整改完毕并重新验收合格后，方可启动对应批次付款流程；
3.质保期自项目整体竣工验收合格当日起三年计算，质保相关保障义务由履约保证金兜底。
第五条 履约保证金
5.1 履约保证金为中标总价5%，计        元，缴纳方式 （       ）包括现金方式和非现金方式，可以银行转账、网银、电汇、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式提交，在签订合同前缴纳至甲方指定账户，未足额缴纳履约保证金的，本合同不生效。项目整体竣工验收合格后的三年质保期满、无违约行为及质量遗留问题后无息全额退还。
5.2 发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
①签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担合同总价 30% 违约金。
②成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，不足的部分成交供应商另外补齐。
第六条 质保及售后服务
6.1 质保期：整体竣工验收合格之日起整机质保3年，电机、电控、PLC、制冷机组等核心部件质保不少于3年。质保期满后，乙方终身提供成本价配件供应及维保服务，报价不得高于市场同规格产品市场价。
6.2 售后响应：乙方配备本地维保力量，市域4小时、省内6小时到场抢修，故障24小时上门，质保期每年免费整机保养一次。
6.3 增值服务以乙方投标盖章承诺为准，全部纳入合同义务。
第七条 双方权利义务
甲方：
1. 提供施工基础水、电条件，按期组织验收、支付款项；
2. 监督供货、施工质量，对不合格内容要求乙方整改。
3.不承担乙方施工安全、人员伤亡、财产损失相关任何责任。
乙方：
1. 严格按招投标文件供货，不得擅自更改设备规格、降低材质标准；所有设备为全新原厂正品，不得使用翻新、二手设备。
2. 全权负责运输、吊装、安装、施工安全，承担施工全过程人员意外险、第三者责任险，施工垃圾、包装废料自行清理外运出场，施工造成场地、建筑损坏由乙方无偿修复；
3. 不得转包，未经甲方书面同意不得分包；
4. 完工移交全套纸质+电子版竣工资料；
5. 分批次对操作工、维保人员开展理论+实操培训。
第八条 违约责任
8.1 乙方如没有在合同规定的时限内完成符合合同约定的供货、安装、调试交付，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款万分之五的违约金。逾期超过30日的，甲方有权单方解除合同，乙方应向甲方支付合同总价款30%的违约金，若该违约金不足以弥补甲方实际损失的（含停产损失、另行采购差价、第三方维保费用、诉讼费等），乙方还应赔偿甲方的全部实际损失。
8.2 质量违约：材质、参数不符、使用二手 / 翻新设备，乙方无条件返工更换，并按该批次货物价款20%支付违约金，造成停产损失另行赔偿。质保期内，同一设备出现三次及以上同类质量问题，甲方有权直接退货，乙方退还对应货款并承担合同总价 15% 违约金。
8.3 售后违约：质保期未按承诺上门，单次支付违约金5000元；甲方可委托第三方维修，全部维修费用从履约保证金中直接扣除。
8.4 乙方提供虚假资质、厂家授权、检测材料，甲方直接解除合同，全额没收履约保证金并上报政府采购监管部门。
8.5 甲方因自身内部审批原因逾期付款，按全国银行间同业拆借中心公布的一年期LPR支付资金占用利息；因乙方未开票、验收不合格导致延期付款，甲方不承担违约责任。若因实际财政资金审批放款时间影响导致乙方未及时收到资金的，乙方承诺不追究甲方承担逾期付款的违约责任，但甲方应协助乙方沟通相关部门尽快审批放款。
8.6 乙方擅自转包或未经甲方书面同意分包的，甲方有权立即单方解除合同，全额没收履约保证金，乙方还应向甲方支付合同总价款20%的违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。
第九条 项目变更
9.1 合同履行中甲方如需追加与合同标的相同的货物和服务，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
9.2 采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应调减，并据此签订补充合同。
9.3 任何设备参数、供货范围、工艺变更，必须签订书面补充协议，口头变更无效。
第十条 不可抗力
10.1 不可抗力指无法预见、不能避免、不能克服的自然灾害、政府强制管控等客观情形，遭遇不可抗力一方应在3日内书面通知对方并提交有效证明材料。
10.2 因不可抗力导致工期延误，双方协商顺延工期，互不支付违约金；不可抗力持续超过30日，双方可协商解除合。合同解除后，甲方按乙方已完成的、符合合同约定质量标准的工作量，依据中标单价折算进行结算，乙方应将已收取的超过结算金额的款项退还甲方。
第十一条 争议解决
合同履行过程中产生纠纷，双方优先友好协商；协商不成，任意一方均可向南通市海门区人民法院提起诉讼。争议处理期间，除争议事项外，合同其余条款正常履行。如甲方向乙方主张权利的，乙方需承担甲方为主张权利支出的包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、保全保险费、律师费等。
第十二条 其他约定
12.1 招标文件、中标通知书、乙方全套投标文件、澄清更正公告、补充协议均为本合同有效组成部分，具有同等法律效力。文件内容冲突时，优先级：中标通知书＞本合同＞招标文件＞乙方投标文件。
12.2 本合同一式四份，甲方留存三份，乙方留存一份，双方加盖公章、法定代表人/授权代表签字且乙方足额缴纳履约保证金后生效。甲方通知乙方签订合同后三个工作日内乙方未缴纳履约保证金的，视同放弃中标，甲方可直接顺延选取下一名中标候选人，或重新组织招标采购。
12.3 本合同未尽事宜，双方另行签订书面补充协议，补充协议与本合同效力相同。
（以下无正文）
甲方（盖章）：南通市海门区正余镇人民政府
法定代表人/授权代表（签字）：
日期：______年____月____日
乙方（盖章）：________________________
法定代表人（签字）：
授权代表（签字）：
日期：______年____月____日
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1、 采购标的清单
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	南通市海门区正余镇人民政府采购特色蔬菜种植加工产业链建设设备项目
	工业


二、采购需求
南通市海门区正余镇人民政府采购特色蔬菜种植加工产业链建设设备项目
三、采购清单：
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	数量

	1 
	金属(塑钢)门
	1.门洞口尺寸：M1022
2.门类型：304不锈钢单开门
	m2
	13.2

	2 
	金属(塑钢)门
	1.门洞口尺寸：M1522
2.门类型：304不锈钢双开门
	m2
	33

	3 
	金属(塑钢)门
	1.门洞口尺寸：M1821
2.门类型：304不锈钢自由门
	m2
	15.12

	4 
	金属(塑钢)门
	1.门洞口尺寸：M1810
2.门类型：304不锈钢双开物流门
	m2
	3.6

	5 
	金属卷帘(闸)门
	1.门洞口尺寸：M2230
2.门材质：PVC快速卷帘门
	m2
	19.8

	6 
	金属(塑钢)窗
	1.窗洞口尺寸：C2310
2.窗类型：参观窗
	m2
	16.1

	7 
	金属(塑钢)橱窗
	1.名称：不锈钢成品传递窗(内包)
	个
	1

	8 
	水泥砂浆楼地面
	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：水性聚氨酯砂浆厚度4mm
	m2
	723.04

	9 
	轻质隔墙
	1.隔墙、隔断类型：50型机制岩棉双面不锈钢板
	m2
	542.02

	10 
	轻质隔墙
	1.隔墙、隔断类型：50型机制岩棉单面不锈钢板
	m2
	319.37

	11 
	轻质隔墙
	1.隔墙、隔断类型：50型机制岩棉双面彩钢板
	m2
	197.4

	12 
	平面吊顶天棚
	1.面板材料品种、规格：50型机制硫氧镁单面不锈钢板
	m2
	777

	13 
	平面吊顶天棚
	1.面板材料品种、规格：50型机制硫氧镁彩钢板
	m2
	172

	14 
	成品地轨
	1.线条材料品种、规格：50型304不锈钢地轨
	m
	277.18

	15 
	不锈钢换鞋柜
	1.名称：304不锈钢换鞋柜，板厚1.2mm
	个
	1

	16 
	六门更衣柜
	1.名称：六门更衣柜                               2.304不锈钢 板厚1.2mm
	个
	14

	17 
	不锈钢四层货架
	1.名称：不锈钢四层货架
2.型号：1500*500*1550                          3.340不锈钢 板厚1.2mm
	个
	2

	18 
	20热风消毒柜
	1.名称：热风消毒柜                             2.1150*1890*500                                3.整体304不锈钢                             4.功率:1800w/220v
	个
	2

	19 
	风淋室
	1.尺寸:1400*1500*2100
2.规格:304整板拉丝不锈钢，厚1.0㎜（±0.1）,≥0.3um尘埃≥99.99%,高效过滤器,电源380V,手开自闭门，红外感应自动吹淋,电子互联锁
3.含运输、安装、五金件等
	个
	1

	20 
	不锈钢脚踏池
	304不锈钢脚踏池 板厚1.5mm
	个
	1

	21 
	不锈钢烘鞋机
	1.不锈钢烘鞋机整机304不锈钢                  2.1200v/220v                                 3.定时启动，防护等级:IP65                        4.功能:热风干燥，臭氧消毒
	个
	1

	22 
	雨搭
	雨搭
	m2
	40

	23 
	原料气泡清洗机械
	1，产品用于腌制完原料清洗
2，清洗时间变频范围可调，产量每小时1-2t
3，清洗机功率≥4.1kw/h，水容量2m³
4，整机采用sus304不锈钢制作，符合国家GB4806标准，传动采用不锈钢网带制作
5，整体采用sus304不锈钢制作，方管采用50*50*2mm制作，板材使用加厚板材制作，加强筋采用50*50*2mm制作
6，电压380V三相50hz设备底部单边倾斜，配备有多个排污口，配备进水口，溢水口等
	套
	1

	24 
	多功能切菜机
	1，用途：将叶菜类蔬菜：如芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜、葱、大蒜、瓜类等长条状之物切成片、段、丝状，适合食品加工业者配合自动化生产线。(选配丝盘可切大葱、圆白菜、芹菜等切颗粒)
特性：速度快、产量大。通过更换刀盘或双调频调节速度，可切出各种规格的片、段、四角丝条。操作简单、易清洗。
2，机器尺寸：975（L）×650（W）×1570（H）（mm）
3，切割长度：1－60mm(可调)
4.机器重量≥130KG 
产量：600－1500KG/HR
皮带宽：160 mm
电源：220V　单相
	套
	1

	25 
	脱盐清洗机
	1，设备用于切好物料清洗脱盐去杂
2，脱盐清洗机功率≥5.1kw/h用水量：2m³
3，配备大功率气泵保证清洗均匀
4，带有去毛发去杂功能，循环水保证清洗效果
5，电压380V三相50hz设备底部单边倾斜，配备有多个排污
口，配备进水口，溢水口等
6，整体采用sus304不锈钢制作，方管采用50*50*2mm制作，板材使用2mm制作，加强筋采用50*50*2mm制作
7，设备采用sus304板带制作，带有刮板保证物料爬出
8，电压380V三相50hz设备底部单边倾斜，配备有多个排污口，配备进水口，溢水口等
	套
	1

	26 
	压榨脱水机
	1，设备用于脱盐产品脱水
2，整机采用sus304不锈钢制作
3，采用大吨位液压站，脱水更迅速
4，使用功率4kw
5，双通运行，提高效率
6，有效空间300l-400l
	套
	1

	27 
	大型拌料机
	2，容积（L)≥1000L
3，生产能力（kg/次）≥600kg
4，架体：50*100*3mm,
5，电机功率（kw）：≥1.5kw,
6，液压提升：≥1.5kw双油路,
7，电源（V/Hz)：380/50,
8，转速（r/min）：0-12转变频调速,
9，整机重量（kg）：≥750kg
	套
	1

	28 
	巴氏杀菌生产线
	1，用于成品包装后产品杀菌使用
2，功率≥5.2Kw/h    
3，耗气：500-800Kg/h用水量：8m³
4，设备尺寸：8000型mm（内宽1500mm）
5，采用蒸汽加热方式，分区控热
6，采用pp网带制作，带有刮板以及带有多面保温，不锈钢穿轴，连接片，滚珠
7，带有热水循环系统，带有盖子密封系统
8，设备运行变频调速
9，整体采用sus304不锈钢制作，方管采用100*50*3mm制作，板材使用2.5mm制作，加强筋采用50*50*3mm制作
10，电压380V三相50hz设备底部单边倾斜，配备有多个排污口，配备进水口，溢水口等
	套
	1

	29 
	成品包装清洗风干生产线
	1，用于成品包装清洗包装袋使用
2，功率≥17.25Kw/h    用水量≤4m³
3，由破袋挑选，净水清洗，震动机，风干机组成
4，风干要求五次翻转，不锈钢风机
5，清洗机带有鼓泡功能
	套
	1

	30 
	周转输送 01
	1，用于包装机出料汇总收集转运
2，尺寸：6800*500mm
3，功率≥0.75kw
4，运行网带材质：pvc主体材质采用sus304不锈钢制作
	套
	1

	31 
	周转输送 02
	1，用于包装机出料汇总收集转运
2，尺寸：2800*500mm
3，功率≥0.75kw
4，运行网带材质：pvc主体材质采用sus304不锈钢制作
	套
	1

	32 
	周转输送 03
	1，用于包装机出料汇总收集转运给巴氏进料
2，尺寸：4500*500mm
3，功率≥1.1kw
4，运行网带材质：pvc主体材质采用sus304不锈钢制作
	套
	1

	33 
	高速给袋式真空包装机
	1：与食品接触部位 304不锈钢或食品级材料
2：10工位，12个真空腔体，满足包装袋宽80-160mm长60-210mm
3：包装速度：55包-70包/分钟(具体由 产品及下料方式决定）
4：主机≥6KW,
5：160泵≥4KW,
6：200泵≥5.5KW,
7：冷水机≥1.5KW,
8：组合秤≥2KW,
9：紫外打码机≥1.3KW,
10：重检机≥0.4KW,
11：提升机≥1.3KW,
12：气≥0.8m³/分钟
	套
	1

	34 
	大包给袋式真空包装机
	1：与食品接触部位 304不锈钢或食品级材料
2：8工位，10个真空腔体，满足包装宽120-240mm长160-370mm
3：包装速度：20包-45包/分钟(具体由 产品及下料方式决定）
4：主机≥6KW,
5：200泵≥5.5KW,
6：200泵≥5.5KW
7：冷水机≥1.5KW
8：组合秤≥2KW,
9：紫外打码机≥1.3KW,
10：重检机≥0.4KW
11：提升机≥1.3KW,
12：气≥1.2m³/分钟,
13：伺服灌装机≥1KW
	套
	1

	35 
	成套配电箱
	1.名称：LB-01 照明配电箱
2.规格：600*800*200mm
	台
	1

	36 
	成套配电箱
	1.名称：PB-02 暖通配电箱
2.规格：600*800*200mm
	台
	1

	37 
	成套配电箱
	1.名称：PB-03 动力配电箱
2.规格：600*800*200mm
	台
	1

	38 
	成套配电箱
	1.名称：PB-04 动力配电箱
2.规格：600*800*200mm
	台
	1

	39 
	电力电缆
	1.名称：电力电缆
2.型号：WDZB2-YJY-5*10
	m
	39.67

	40 
	电力电缆
	1.名称：电力电缆
2.型号：WDZB2-YJY-5*16
	m
	84.47

	41 
	电力电缆
	1.名称：电力电缆
2.型号：WDZB2-YJY-5*2.5
	m
	249.81

	42 
	电力电缆
	1.名称：电力电缆
2.型号：WDZB2-YJY-5*4
	m
	80.89

	43 
	电力电缆
	1.名称：电力电缆
2.型号：WDZB2-YJY-5*6
	m
	19.56

	44 
	电力电缆头
	1.名称：电力电缆头
2.型号：WDZB2-YJV-5*10
	个
	2

	45 
	电力电缆头
	1.名称：电力电缆头
2.型号：WDZB2-YJV-5*16
	个
	7

	46 
	电力电缆头
	1.名称：电力电缆头
2.型号：WDZB2-YJV-5*2.5
	个
	18

	47 
	电力电缆头
	1.名称：电力电缆头
2.型号：WDZB2-YJV-5*4
	个
	5

	48 
	电力电缆头
	1.名称：电力电缆头
2.型号：WDZB2-YJV-5*6
	个
	2

	49 
	配管
	1.名称：薄壁镀锌电线管
2.规格：JDG20
	m
	846.64

	50 
	配管
	1.名称：薄壁镀锌电线管
2.规格：JDG25
	m
	255.41

	51 
	配管
	1.名称：薄壁镀锌电线管
2.规格：JDG32
	m
	6.78

	52 
	配管
	1.名称：薄壁镀锌电线管
2.规格：JDG40
	m
	20.39

	53 
	桥架
	1.名称：镀锌桥架
2.规格：100*100
	m
	63.65

	54 
	桥架
	1.名称：镀锌桥架
2.规格：100*50
	m
	31.75

	55 
	桥架
	1.名称：镀锌桥架
2.规格：200*100
	m
	23.13

	56 
	配线
	1.名称：电线
2.型号：WDZB2-BYJ2.5
	m
	4462.87

	57 
	配线
	1.名称：电线
2.型号：WDZB2-BYJ4
	m
	813.03

	58 
	普通灯具
	1.名称：LED净化平板灯
2.型号：48W220V
	套
	98

	59 
	普通灯具
	1.名称：LED净化平板灯(带应急)
2.型号：48W220V
	套
	23

	60 
	普通灯具
	1.名称：诱捕式灭蝇灯
2.型号：75W220V
	套
	32

	61 
	照明开关、按钮
	1.名称：单联单控开关
2.规格：250V10A
	套
	14

	62 
	照明开关、按钮
	1.名称：单联双控开关
2.规格：250V10A
	套
	2

	63 
	照明开关、按钮
	1.名称：双联单控开关
2.规格：250V10A
	套
	7

	64 
	照明开关、按钮
	1.名称：三联单控开关
2.规格：250V10A
	套
	3

	65 
	插座
	1.名称：单相五孔插座
2.规格：250V10A
	套
	26

	66 
	线缆头
	1.名称：线缆头
2.型号：WDZB2-BYJ2.5
	个
	105

	67 
	线缆头
	1.名称：线缆头
2.型号：WDZB2-BYJ4
	个
	9

	68 
	风机
	1.名称：新风机
2.型号：风量8000CMH                             3.带初效过滤器
	台
	1

	69 
	风机
	1.名称：排风机
2.型号：风量9000CMH
	台
	1

	70 
	空调器
	1.名称：室内机
2.功率：7.1KW
	台
	3

	71 
	空调器
	1.名称：室内机
2.功率：9.0KW
	台
	1

	72 
	空调器
	1.名称：室内机
2.功率：12.5KW
	台
	3

	73 
	空调器
	1.名称：室外机
2.功率：33.5KW
	台
	2

	74 
	空调器
	1.名称：新风空调机组
2.型号：AHU-1
3.风量9000CMH                                  4.制冷量：52.5KW                              5.机外静压：800pa
	台
	1

	75 
	过滤器
	1.名称：新风自净器
2.型号：1000CMH
	台
	8

	76 
	过滤器
	1.名称：排风自净器
2.型号：1000CMH
	台
	22

	77 
	碳钢通风管道
	1.名称：通风管道
2.材质：镀锌薄钢板
3.形状：矩形
4.规格：1250*800
	m2
	3.93

	78 
	碳钢通风管道
	1.名称：通风管道
2.材质：镀锌薄钢板
3.形状：矩形
4.规格：630*500
	m2
	49.13

	79 
	碳钢通风管道
	1.名称：通风管道
2.材质：镀锌薄钢板
3.形状：矩形
4.规格：500*400
	m2
	44.27

	80 
	碳钢通风管道
	1.名称：通风管道
2.材质：镀锌薄钢板
3.形状：矩形
4.规格：800*630
	m2
	203.37

	81 
	碳钢通风管道
	1.名称：通风管道
2.材质：镀锌薄钢板
3.形状：矩形
4.规格：1000*630
	m2
	1.84

	82 
	碳钢通风管道
	1.名称：通风管道
2.材质：镀锌薄钢板
3.形状：矩形
4.规格：800*500
	m2
	34.84

	83 
	碳钢通风管道
	1.名称：通风管道
2.材质：镀锌薄钢板
3.形状：矩形
4.规格：630*400
	m2
	43.51

	84 
	碳钢通风管道
	1.名称：通风管道
2.材质：镀锌薄钢板
3.形状：矩形
4.规格：500*320
	m2
	10.71

	85 
	碳钢通风管道
	1.名称：通风管道
2.材质：镀锌薄钢板
3.形状：矩形
4.规格：400*250
	m2
	35.25

	86 
	碳钢通风管道
	1.名称：通风管道
2.材质：镀锌薄钢板
3.形状：矩形
4.规格：320*320
	m2
	0.3

	87 
	碳钢通风管道
	1.名称：通风管道
2.材质：镀锌薄钢板
3.形状：圆形
4.规格：直径560
	m2
	3.39

	88 
	碳钢通风管道
	1.名称：通风管道
2.材质：镀锌薄钢板
3.形状：圆形
4.规格：直径400
	m2
	1.87

	89 
	碳钢通风管道
	1.名称：通风管道
2.材质：镀锌薄钢板
3.形状：圆形
4.规格：直径320
	m2
	4.89

	90 
	碳钢通风管道
	1.名称：通风管道
2.材质：镀锌薄钢板
3.形状：圆形
4.规格：直径250
	m2
	6.33

	91 
	碳钢通风管道
	1.名称：通风管道
2.材质：镀锌薄钢板
3.形状：圆形
4.规格：直径160
	m2
	21.35

	92 
	碳钢阀门
	1.名称：对开多叶调节阀
2.类型：圆形
3.型号：直径160
	个
	12

	93 
	碳钢阀门
	1.名称：对开多叶调节阀
2.类型：矩形
3.型号：320*320
	个
	1

	94 
	碳钢阀门
	1.名称：对开多叶调节阀
2.类型：矩形
3.型号：800*630
	个
	2

	95 
	碳钢阀门
	1.名称：插板阀
2.类型：圆形
3.型号：直径320
	个
	1

	96 
	碳钢阀门
	1.名称：插板阀
2.类型：矩形
3.型号：320*320
	个
	1

	97 
	碳钢阀门
	1.名称：插板阀
2.类型：矩形
3.型号：800*630
	个
	1

	98 
	碳钢阀门
	1.名称：止回阀
2.类型：圆形
3.型号：直径320
	个
	1

	99 
	碳钢阀门
	1.名称：止回阀
2.类型：矩形
3.型号：800*630
	个
	1

	100 
	碳钢阀门
	1.名称：70℃防火阀
2.类型：矩形
3.型号：800*630
	个
	2

	101 
	铝及铝合金风口、散流器
	1.名称：铝合金排风防雨百叶风口
2.型号：1250*800
	个
	1

	102 
	铝及铝合金风口、散流器
	1.名称：铝合金排风防雨百叶风口
2.型号：1000*630
	个
	1

	103 
	铝及铝合金风口、散流器
	1.名称：铝合金排风防雨百叶风口
2.型号：630*500
	个
	1

	104 
	铝及铝合金风口、散流器
	1.名称：铝合金新风防雨百叶风口
2.型号：1250*800
	个
	1

	105 
	铝及铝合金风口、散流器
	1.名称：铝合金新风防雨百叶风口
2.型号：500*400
	个
	1

	106 
	铝及铝合金风口、散流器
	1.名称：铝合金新风防雨百叶风口
2.型号：630*500
	个
	1

	107 
	铝及铝合金风口、散流器
	1.名称：铝合金散流器送风口
2.型号：450*450
	个
	15

	108 
	铝及铝合金风口、散流器
	1.名称：铝合金固定百叶回风口
2.型号：500*400
	个
	4

	109 
	铝及铝合金风口、散流器
	1.名称：铝合金格栅排风口
2.型号：500*500
	个
	6

	110 
	柔性接口
	1.名称：柔性接口
2.类型：法兰软管接口
3.规格：320*320
	m2
	1.28

	111 
	柔性接口
	1.名称：柔性接口
2.类型：法兰软管接口
3.规格：800*630
	m2
	5.72

	112 
	铜管
	1.材质：脱氧亚磷无缝铜管
2.规格：直径12.7
	m
	29.1

	113 
	铜管
	1.材质：脱氧亚磷无缝铜管
2.规格：直径15.88
	m
	43.16

	114 
	铜管
	1.材质：脱氧亚磷无缝铜管
2.规格：直径19.05
	m
	14.52

	115 
	铜管
	1.材质：脱氧亚磷无缝铜管
2.规格：直径25.4
	m
	29.1

	116 
	铜管
	1.材质：脱氧亚磷无缝铜管
2.规格：直径9.53
	m
	57.67

	117 
	地源热泵集(分)水器
	1.类型：分歧器
2.型号：(19.05*15.88*15.88)(9.53*9.53*9.53)
	个
	2

	118 
	地源热泵集(分)水器
	1.类型：分歧器
2.型号：(19.05*19.05*15.88)(9.53*9.53*9.53)
	个
	1

	119 
	地源热泵集(分)水器
	1.类型：分歧器
2.型号：(25.4*19.05*15.88)(12.7*9.53*9.53)
	个
	2

	120 
	地源热泵集(分)水器
	1.类型：分歧器
2.型号：(25.4*25.4*25.4)(12.7*12.7*12.7)
	个
	1

	121 
	塑料管
	1.材质：PPR给水管
2.规格：De25
3.连接形式：热熔
	m
	113.98

	122 
	塑料管
	1.材质：PPR给水管
2.规格：De32
3.连接形式：热熔
	m
	32.11

	123 
	塑料管
	1.材质：PPR给水管
2.规格：De40
3.连接形式：热熔
	m
	21.51

	124 
	塑料管
	1.材质：PPR给水管
2.规格：De50
3.连接形式：热熔
	m
	27.9

	125 
	塑料管
	1.材质：PPR给水管
2.规格：De63
3.连接形式：热熔
	m
	5.76

	126 
	塑料管
	1.材质：PPR给水管
2.规格：De75
3.连接形式：热熔
	m
	5.65

	127 
	塑料管
	1.材质：PPR给水管
2.规格：De90
3.连接形式：热熔
	m
	7.04

	128 
	塑料管
	1.材质：PVC-U排水管
2.规格：DN100
3.连接形式：粘接
	m
	82.3

	129 
	塑料管
	1.材质：PVC-U排水管
2.规格：DN200
3.连接形式：粘接
	m
	67.45

	130 
	塑料管
	1.材质：PVC-U排水管
2.规格：DN50
3.连接形式：粘接
	m
	2.01

	131 
	成品地沟
	1.材质：304不锈钢地沟板厚1.5mm+3mm格栅盖板
2.规格：200*300
	m
	45.5

	132 
	金属阀门
	1.类型：球阀
2.材质：不锈钢
3.规格、压力等级：De25、1.6MPa
	个
	18

	133 
	金属阀门
	1.类型：球阀
2.材质：不锈钢
3.规格、压力等级：De32、1.6MPa
	个
	1

	134 
	金属阀门
	1.类型：截止阀
2.材质：不锈钢
3.规格、压力等级：De75、1.6MPa
	个
	1

	135 
	金属阀门
	1.类型：截止阀
2.材质：不锈钢
3.规格、压力等级：De90、1.6MPa
	个
	1

	136 
	给、排水附件
	1.类型：食品洁净地漏
2.材质：不锈钢
3.型号：DN200                                  4.带隔渣栏+防臭水封
	个
	24

	137 
	给、排水附件
	1.类型：集水井
2.材质：304不锈钢
3.型号：350*350                                4. 带隔渣栏+防臭水封
	个
	4

	138 
	烘手器
	1.名称：烘手器
	个
	2

	139 
	双星盆台
	1.名称：双星盆台                              2.304不锈钢 板厚1.2mm
	个
	3

	140 
	感应消毒洗手池
	1.304不锈钢，板厚1.2mm                           2.4人位感应水龙头
	个
	1

	141 
	酒精消毒器
	酒精消毒器
	个
	1

	142 
	酒精消毒器
	1.人员洗消门禁一体机                          2.整机采用304不锈钢                         3.光电感应自动启停，人员通过设备自动启动，通过后30秒自动停止                            4.带有紧急停止按钮
	个
	1

	143 
	挂壁式臭氧发生器
	3. 挂壁式
4. 臭氧发生量20g/h
3.整机采用304不锈钢
	个
	25

	144 
	压缩机
	1.名称：空压机ES-30/8，
2.储气罐1立方，
3.冷干机EC30
	台
	1

	145 
	压力仪表
	1.名称：压力表
2.型号：DN48
3.其他：其他参数详见施工图
	台
	3

	146 
	低压碳钢管
	1.材质：酸洗钝化无缝钢管
2.规格：DN48
	m
	42.88

	147 
	低压铝及铝合金管
	1.材质：铝合金管道
2.规格：DN20
	m
	21.2

	148 
	低压铝及铝合金管
	1.材质：铝合金管道
2.规格：DN32
	m
	16.39

	149 
	低压铝及铝合金管
	1.材质：铝合金管道
2.规格：DN65
	m
	21.31

	150 
	低压碳钢管件
	1.材质：钢制弯头
2.规格：DN48
	个
	3

	151 
	低压铝及铝合金管件
	1.材质：铝合金三通
2.规格：DN32*32*32
	个
	2

	152 
	低压铝及铝合金管件
	1.材质：铝合金三通
2.规格：DN65*32*32
	个
	1

	153 
	低压铝及铝合金管件
	1.材质：铝合金弯头
2.规格：DN65*65
	个
	3

	154 
	低压铝及铝合金管件
	1.材质：铝合金弯头
2.规格：DN32*32
	个
	3

	155 
	低压螺纹阀门
	1.名称：减压阀
2.型号、规格：DN48
	个
	1

	156 
	低压螺纹阀门
	1.名称：球阀
2.型号、规格：DN32
	个
	4

	157 
	低压螺纹阀门
	1.名称：截止阀
2.型号、规格：DN48
	个
	5

	158 
	低压螺纹阀门
	1.名称：Y型高温过滤器
2.型号、规格：DN48
	个
	1

	159 
	金属(塑钢)门
	1.门洞口尺寸：M1520
2.门类型：304不锈钢平移门
	m2
	3

	160 
	金属卷帘(闸)门
	1.门洞口尺寸：M2230
2.门材质：PVC快速卷帘门
	m2
	6.6

	161 
	水泥砂浆楼地面
	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：水性聚氨酯砂浆厚度4mm
	m2
	461.64

	162 
	轻质隔墙
	1.隔墙、隔断类型：50型机制岩棉单面不锈钢板
	m2
	183

	163 
	轻质隔墙
	1.隔墙、隔断类型：100型机制聚氨酯单面不锈钢保温板
	m2
	207.36

	164 
	平面吊顶天棚
	1.面板材料品种、规格：100型机制聚氨酯单面不锈钢保温板
	m2
	265.74

	165 
	平面吊顶天棚
	1.面板材料品种、规格：50型机制硫氧镁单面不锈钢板
	m2
	196.71

	166 
	成品地轨
	1.线条材料品种、规格：50型304不锈钢地轨，板厚1.2mm
	m
	64.23

	167 
	成套配电箱
	1.名称：PB-01 动力配电箱
2.规格：600*800*200mm
	台
	1

	168 
	电力电缆
	1.名称：电力电缆
2.型号：WDZB2-YJY-5*6
	m
	35.61

	169 
	电力电缆
	1.名称：电力电缆
2.型号：WDZB2-YJY-4*25+1*16
	m
	27.06

	170 
	电力电缆头
	1.名称：电力电缆头
2.型号：WDZB2-YJV-4*25+1*16
	个
	2

	171 
	电力电缆头
	1.名称：电力电缆头
2.型号：WDZB2-YJV-5*6
	个
	1

	172 
	配管
	1.名称：薄壁镀锌电线管
2.规格：JDG20
	m
	161.1

	173 
	配管
	1.名称：薄壁镀锌电线管
2.规格：JDG25
	m
	39.68

	174 
	配管
	1.名称：薄壁镀锌电线管
2.规格：JDG32
	m
	0.23

	175 
	配管
	1.名称：薄壁镀锌电线管
2.规格：JDG40
	m
	3

	176 
	桥架
	1.名称：镀锌桥架
2.规格：100*100
	m
	28.44

	177 
	桥架
	1.名称：镀锌桥架
2.规格：100*50
	m
	30.47

	178 
	桥架
	1.名称：镀锌桥架
2.规格：200*100
	m
	2.2

	179 
	配线
	1.名称：电线
2.型号：WDZB2-BYJ2.5
	m
	678.52

	180 
	配线
	1.名称：电线
2.型号：WDZB2-BYJ4
	m
	201.66

	181 
	普通灯具
	1.名称：LED净化平板灯
2.型号：48W220V
	套
	22

	182 
	普通灯具
	1.名称：LED净化平板灯(带应急)
2.型号：48W220V
	套
	2

	183 
	普通灯具
	1.名称：冷库照明灯
2.型号：50W220V
	套
	20

	184 
	照明开关、按钮
	1.名称：三联单控开关
	套
	1

	185 
	插座
	1.名称：单相五孔插座
2.规格：250V10A
	套
	6

	186 
	线缆头
	1.名称：线缆头
2.型号：WDZB2-BYJ2.5
	个
	15

	187 
	线缆头
	1.名称：线缆头
2.型号：WDZB2-BYJ4
	个
	3

	188 
	冷水机组
	1.名称：制冷主机
2.制冷量33KW
	台
	2

	189 
	冷风机
	1.名称：冷风机
2.制冷量42KW
	台
	2

	190 
	空调器
	1.名称：室外机
2.制冷量33.5KW
	台
	1

	191 
	空调器
	1.名称：室内机
2.功率：12.5KW
	台
	3

	192 
	铜管
	1.材质：脱氧亚磷无缝铜管
2.规格：直径12.7
	m
	8.43

	193 
	铜管
	1.材质：脱氧亚磷无缝铜管
2.规格：直径15.88
	m
	15.37

	194 
	铜管
	1.材质：脱氧亚磷无缝铜管
2.规格：直径19.05
	m
	7.9

	195 
	铜管
	1.材质：脱氧亚磷无缝铜管
2.规格：直径25.4
	m
	8.43

	196 
	铜管
	1.材质：脱氧亚磷无缝铜管
2.规格：直径32
	m
	3.8

	197 
	铜管
	1.材质：脱氧亚磷无缝铜管
2.规格：直径38
	m
	3.8

	198 
	铜管
	1.材质：脱氧亚磷无缝铜管
2.规格：直径9.53
	m
	23.27

	199 
	地源热泵集(分)水器
	1.类型：分歧器
2.型号：(19.05*15.88*15.88)(9.53*9.53*9.53)
	个
	1

	200 
	地源热泵集(分)水器
	1.类型：分歧器
2.型号：(25.4*19.05*15.88)(12.7*9.53*9.53)
	个
	1

	201 
	塑料管
	1.材质：PPR给水管
2.规格：De25
3.连接形式：热熔
	m
	35.65

	202 
	塑料管
	1.材质：PPR给水管
2.规格：De40
3.连接形式：热熔
	m
	1.71

	203 
	塑料管
	1.材质：PVC-U排水管
2.规格：DN100
3.连接形式：粘接
	m
	14.92

	204 
	塑料管
	1.材质：PVC-U排水管
2.规格：DN200
3.连接形式：粘接
	m
	2.26

	205 
	塑料管
	1.材质：PVC-U排水管
2.规格：DN50
3.连接形式：粘接
	m
	0.5

	206 
	成品地沟
	1.材质：304不锈钢地沟板厚1.5mm+3mm不锈钢格栅盖板
2.规格：200*300
	m
	20.3

	207 
	金属阀门
	1.类型：球阀
2.材质：不锈钢
3.规格、压力等级：De25、1.6MPa
	个
	2

	208 
	金属阀门
	1.类型：球阀
2.材质：不锈钢
3.规格、压力等级：De40、1.6MPa
	个
	1

	209 
	给、排水附件
	1.类型：集水井
2.材质：不锈钢
3.型号：350*350
	个
	1


说明：中标候选人须向采购人书面报备两款核心产品拟供货品牌，采购人仅核对品牌型号、技术参数是否响应招标文件需求，不强制要求提供生产厂家专项项目授权文件。中标供应商签订合同前书面承诺所供设备为原厂全新正品、具备完整正规供货渠道，若存在假冒、串货、翻新产品，采购人有权解除合同并扣除全部履约保证金。
四、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
五、商务要求
1.交付使用时间、交货地点及售后：
1.1交付时间 ：合同签订之日起70个日历天内完成全部供货、安装、调试、72小时带料试运行并竣工验收交付。工期包含节假日、天气、设备运输、整改、验收等全部时间，除本合同约定不可抗力外，工期不予顺延。
1.2交货地点：甲方指定地点。
1.3质保期：整体竣工验收合格之日起整机质保3年，电机、电控、PLC、制冷机组等核心部件质保不少于3年。质保期满后，乙方终身提供成本价配件供应及维保服务，报价不得高于市场同规格产品市场价。
1.4交货时应提供：产品设备清单、产品合格证、检测报告、产品质保书和其它随货文件等。 
2.质量要求：提供的产品必须符合我国最新颁布与之相关的技术规范与标准。
六.付款要求：本项目货物分批次送达现场，合同生效20日历天内到场货物，经双方清点、外观验收并签署阶段性到货验收单后，供应商汇总开具对应金额发票。采购人收齐发票与验收资料后15个工作日内，支付该批次开票金额的60%；货物验收不合格的，供应商须限期更换补货，整改完成前暂缓付款。其余货物可按安装进度分批进场。全部货物安装调试完成，通过采购人竣工验收并出具验收报告后，供应商开具剩余货款发票，采购人15个工作日内付款至审计结束后审计审定价的97%；剩余3%合同价款待质保期满后，双方现场核查无质量及售后问题的，采购人15个工作日内一次性无息付清尾款。
注：1.所有款项支付前，中标供应商须提供符合国家财税规定的等额增值税发票，未提供发票采购人有权顺延付款，不承担任何违约责任；
2.各阶段现场验收时，若设备存在缺件、破损、参数不符等问题，待供应商整改完毕并重新验收合格后，方可启动对应批次付款流程；
七、验收要求：
由南通市海门区正余镇人民政府组建验收小组。中标供应商完工交付当日需提供生产全过程相关文件及产品验收报告和合格证，验收小组将在7日内根据招标公告和中标供应商投标文件对中标供应商所供货物及相关产品合格资料等进行验收。如验收时发现所供货物的数量、品牌、技术参数等与招投标文件不一致，或无有效产品合格证、存在安全隐患等，根据采购单位意见，采购单位将向中标供应商签发整改通知书，并扣除中标后的10%。中标供应商在收到整改通知书后7日内按要求整改到位，如再次不符合要求或逾期，采购人将视作项目整体验收不合格，终止合同履行，履约保证金不予退还并报相关部门进行处理。因检测导致货物损坏的，由供应商免费补足，确保正常使用。
八、其他要求
1.项目属性:货物类项目。
2.核心产品
	序号
	核心产品

	1
	巴氏杀菌流水线、成品真空包装机组


[bookmark: _Toc120614281]3.履约保证金：中标供应商须在签订合同前向采购单位缴纳中标金额5%的履约保证金，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，缴纳至甲方指定账户，待履约完成（设备设施全部进场并安装调试完毕经甲方组织验收合格）后退还。













第五章  评标方法与评标标准
一、开标
不见面远程开标模式：投标人在各自地点通过“苏采云”不见面交易系统参加开标会。
二、评标流程和评标标准
评审方法：采用综合评分法。分资格审查、符合性审查、商务技术标、价格标四部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。
首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。
评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。中标候选人并列的，由评标委员会采取现场随机抽取的方式确定中标候选人排名。
评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。
（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查。
投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。
（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。
未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。
依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
（三）商务技术分：70分
	序号
	名称
	评审标准
	分值

	1
	企业业绩
	投标人提供自本项目招标公告发布之日起前三年，具有类似项目业绩的每提供一份得5分，本项最高得15分；
注：提供合同复印件并加盖公章，未提供的不得分。
	15分

	2
	设备质保期
	质保期在满足本项目质保期基础要求的基础上：整机每增加6个月得3分，本项最多得6分。提供承诺书，格式自拟。
	6分

	3
	设备故障响应时效
	以投标人的接到采购人需求后，故障处理的响应时间打分：
投标人接到采购人的故障需求后，能够在2小时内（含2小时）处理完故障的，得6分；
在2小时至3小时内（含3小时）处理完故障的，得3分；
注：投标人须提供承诺书并加盖公章（格式自拟）。
	6分

	4
	实质性免费增值服务承诺
	投标人须单独出具加盖单位公章的增值服务专项承诺函，承诺内容为采购人无需额外支付任何费用、具备明确执行标准与交付成果的增值服务，每提供1项独立有效增值服务得2分，本项满分6分。同类服务多项承诺仅计1次分值，不重复累加；承诺模糊、附带付费条件、属于招标文件基础履约义务、未加盖公章均不计分；无承诺函本项得0分。
参考有效增值：免费优化车间产线图纸、赠送整套易损件、延长质保、每年整机深度保养、专项工艺提升培训。
	6分

	5
	生产线一体化整体规划方案
	投标人须提供加盖单位公章的生产线一体化专项文字规划内容；需结合招标文件设备配套清单，完整阐述原料入厂至成品产出全流程布局思路，统筹加工设备、生产车间、冷库、水电暖通管线整体排布逻辑，方案内容详实、贴合本项目场地条件、具备落地可实施性，得15分。
投标人能够完整阐述生产线整体流程规划，但未针对冷库与生产车间配套联动实施内容（专项说明需包含冷链转运、温区衔接、货物流转时序、冷量匹配任一内容），得9分。
仅简单文字描述基础生产流程，未结合本项目场地、设备清单开展针对性一体化规划阐述，得3分。
投标文件未编制本项目生产线一体化规划对应专项内容，本项得0分。
	15分

	6
	供货运输及现场安装调试实施方案
	投标人须提供加盖单位公章的供货安装调试专项方案内容；方案完整涵盖设备生产排产计划、成品防护转运措施、土建与设备交叉施工组织安排、整条生产线联机联动调试、分阶段竣工验收、现场安全文明施工管理全部核心内容，得12分。
方案包含基础供货、安装、调试相关内容，但缺少土建与设备交叉施工或整线联机调试其中任意一项核心实施细则；具备施工时序表、人员分工、协调对接机制、成品防护方案等资料，方可认定为拥有完整实施细则，缺少上述资料即判定缺失，得8分。
仅简短文字概述实施流程，无进度计划、人员配置、现场管控等可落地执行细则，得4分。
投标文件未编制供货安装调试专项内容，本项得0分。
	12分

	7
	出厂质检、到货验收及操作人员培训方案
	针对本项目特点，结合采购人的需求，制定包括但不限于培训内容、培训方式、培训计划、培训对象、培训团队配备等技术培训方案：
1.培训计划与技术支持方案合理、详尽，能贴合项目需求的得10分；
2.培训计划与技术支持方案较完整、较为详尽，满足项目需求得6分；
3.培训计划与技术支持方案详尽程度一般，有缺漏，基本满足项目需求，得2分；
4.未提供方案的本项不得分。
	10分


注：①请供应商根据评分标准制作评分索引并放在评审内容的前面，评分索引中应标明每个评分点的页码范围，如响应文件内容顺序混乱，导致评委无法查看，后果自负。 
②请供应商制作响应文件的时保证图片、文字材料的完整、清晰可辨，任何原因导致评委看不清楚或无法查看，后果由供应商自负。
③供应商制作响应文件时所用的所有原件材料均须准备好，签订合同前被采购人核查，如核查时供应商不能提供相关原件材料作弄虚作假处理，供应商自行承担相应法律后果。
（四）价格分：30分
价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100
（五）中标人的确定
评委会汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评标报告。
采购人委托评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。
（六）政府采购政策功能落实：本项目专门面向中小微型企业采购，供应商不再享受小微型企业价格扣除。
1、采购本国产品的支持政策
1.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
1.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
1.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
1.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
1.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。









第六章  投标文件格式
[bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Toc49090576]


投  标  文  件



项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               











投标文件的组成

一、基本目录
1.开标一览表（格式见附件1）
2.投标报价分项表（格式见附件12）
3.技术要求响应及偏离表（格式见附件2）
4.商务要求响应及偏离表（格式见附件3）
5.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料
6.投标人认为需要提交的其他商务技术材料
二、资格审查内容
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间
前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件4）
5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声
明（格式见附件5）
6.特定资格要求的证明文件：无
7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）
8.法人授权书（格式见附件6）
9.投标函（格式见附件7）
10.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件8）
11.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件10）
总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理；6、10、11条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。
三、符合性审查内容
投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中加★号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件10）（招标文件中未体现的可不提供）
四、价格扣除证明文件
1.中小微企业声明函（格式见附件8）
2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件9）
3.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件11）


























附件1 
开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：南通市海门区正余镇人民政府采购特色蔬菜种植加工产业链建设设备项目
项目编号：JSZC-320614-NTQC-G2026-0002                                   
采购包号：
	投标总报价

	小写：                             （人民币：元）

	核心产品品牌
	巴氏杀菌流水线、成品真空包装机组





























附件2
技术要求响应及偏离表
	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件3-1  证明材料1，证明材料2，……
备注：
1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加★号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。
























附件3
商务要求响应及偏离表
	序号
	商务要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件4-1  证明材料1，证明材料2，……
备注：
1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加★号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。




























附件4

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：      。
主要专业技术能力有：         。
                                     































附件5


参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

[bookmark: _Toc120614284]我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。






















附件6                        
法人授权书
本授权书声明：___________（投标人名称）授权_____________（被授权人的姓名）为我方就南通市海门区正余镇人民政府采购特色蔬菜种植加工产业链建设设备项目（项目编号JSZC-320614-NTQC-G2026-0002）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
被授权人电子邮箱：                
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
[bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070]      日期：                                           

















附件7
投标函
致： 南通市海门区正余镇人民政府  
根据贵方的 南通市海门区正余镇人民政府采购特色蔬菜种植加工产业链建设设备项目（项目编号：JSZC-320614-NTQC-G2026-0002）招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 
日           期：     年   月   日




附件8
中小微企业声明函（货物类项目）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加南通市海门区正余镇人民政府组织的采购编号为  ，南通市海门区正余镇人民政府采购特色蔬菜种植加工产业链建设设备项目 的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业的具体情况如下：
1.        ，属于工业 行业；投标产品制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：

备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。         
4. 工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。                              
附件9

残疾人福利性单位声明函（货物类项目）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_南通市海门区正余镇人民政府单位的采购文件编号为                  的 南通市海门区正余镇人民政府采购特色蔬菜种植加工产业链建设设备项目 项目（采购包号：  ）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

             供应商全称（加盖CA电子公章）：
   日  期：







附件10
实质性要求响应及偏离表
	序号
	招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（加★号条款）
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	……
	
	


附件11-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（加★号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。
3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

















附件11 
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.             （产品名称1）1，生产厂为             （厂名）2，厂址为        （生产厂址）。（产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.             （产品名称2）1，生产厂为             （厂名）2，厂址为        （生产厂址）。（产品名称2） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称2）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）5在中国境内完成。

……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。









附件12

投标分项报价表

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	数量
	全费用综合单价（元）
	全费用综合合价（元）

	1 
	金属(塑钢)门
	1.门洞口尺寸：M1022
2.门类型：304不锈钢单开门
	m2
	13.2
	
	

	2 
	金属(塑钢)门
	1.门洞口尺寸：M1522
2.门类型：304不锈钢双开门
	m2
	33
	
	

	3 
	金属(塑钢)门
	1.门洞口尺寸：M1821
2.门类型：304不锈钢自由门
	m2
	15.12
	
	

	4 
	金属(塑钢)门
	1.门洞口尺寸：M1810
2.门类型：304不锈钢双开物流门
	m2
	3.6
	
	

	5 
	金属卷帘(闸)门
	1.门洞口尺寸：M2230
2.门材质：PVC快速卷帘门
	m2
	19.8
	
	

	6 
	金属(塑钢)窗
	1.窗洞口尺寸：C2310
2.窗类型：参观窗
	m2
	16.1
	
	

	7 
	金属(塑钢)橱窗
	1.名称：不锈钢成品传递窗(内包)
	个
	1
	
	

	8 
	水泥砂浆楼地面
	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：水性聚氨酯砂浆厚度4mm
	m2
	723.04
	
	

	9 
	轻质隔墙
	1.隔墙、隔断类型：50型机制岩棉双面不锈钢板
	m2
	542.02
	
	

	10 
	轻质隔墙
	1.隔墙、隔断类型：50型机制岩棉单面不锈钢板
	m2
	319.37
	
	

	11 
	轻质隔墙
	1.隔墙、隔断类型：50型机制岩棉双面彩钢板
	m2
	197.4
	
	

	12 
	平面吊顶天棚
	1.面板材料品种、规格：50型机制硫氧镁单面不锈钢板
	m2
	777
	
	

	13 
	平面吊顶天棚
	1.面板材料品种、规格：50型机制硫氧镁彩钢板
	m2
	172
	
	

	14 
	成品地轨
	1.线条材料品种、规格：50型304不锈钢地轨
	m
	277.18
	
	

	15 
	不锈钢换鞋柜
	1.名称：304不锈钢换鞋柜，板厚1.2mm
	个
	1
	
	

	16 
	六门更衣柜
	1.名称：六门更衣柜                               2.304不锈钢 板厚1.2mm
	个
	14
	
	

	17 
	不锈钢四层货架
	1.名称：不锈钢四层货架
2.型号：1500*500*1550                          3.340不锈钢 板厚1.2mm
	个
	2
	
	

	18 
	20热风消毒柜
	1.名称：热风消毒柜                             2.1150*1890*500                                3.整体304不锈钢                             4.功率:1800w/220v
	个
	2
	
	

	19 
	风淋室
	1.尺寸:1400*1500*2100
2.规格:304整板拉丝不锈钢，厚1.0㎜（±0.1）,≥0.3um尘埃≥99.99%,高效过滤器,电源380V,手开自闭门，红外感应自动吹淋,电子互联锁
3.含运输、安装、五金件等
	个
	1
	
	

	20 
	不锈钢脚踏池
	304不锈钢脚踏池 板厚1.5mm
	个
	1
	
	

	21 
	不锈钢烘鞋机
	1.不锈钢烘鞋机整机304不锈钢                  2.1200v/220v                                 3.定时启动，防护等级:IP65                        4.功能:热风干燥，臭氧消毒
	个
	1
	
	

	22 
	雨搭
	雨搭
	m2
	40
	
	

	23 
	原料气泡清洗机械
	1，产品用于腌制完原料清洗
2，清洗时间变频范围可调，产量每小时1-2t
3，清洗机功率≥4.1kw/h，水容量2m³
4，整机采用sus304不锈钢制作，符合国家GB4806标准，传动采用不锈钢网带制作
5，整体采用sus304不锈钢制作，方管采用50*50*2mm制作，板材使用加厚板材制作，加强筋采用50*50*2mm制作
6，电压380V三相50hz设备底部单边倾斜，配备有多个排污口，配备进水口，溢水口等
	套
	1
	
	

	24 
	多功能切菜机
	1，用途：将叶菜类蔬菜：如芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜、葱、大蒜、瓜类等长条状之物切成片、段、丝状，适合食品加工业者配合自动化生产线。(选配丝盘可切大葱、圆白菜、芹菜等切颗粒)
特性：速度快、产量大。通过更换刀盘或双调频调节速度，可切出各种规格的片、段、四角丝条。操作简单、易清洗。
2，机器尺寸：975（L）×650（W）×1570（H）（mm）
3，切割长度：1－60mm(可调)
4.机器重量≥130KG 
产量：600－1500KG/HR
皮带宽：160 mm
电源：220V　单相
	套
	1
	
	

	25 
	脱盐清洗机
	1，设备用于切好物料清洗脱盐去杂
2，脱盐清洗机功率≥5.1kw/h用水量：2m³
3，配备大功率气泵保证清洗均匀
4，带有去毛发去杂功能，循环水保证清洗效果
5，电压380V三相50hz设备底部单边倾斜，配备有多个排污
口，配备进水口，溢水口等
6，整体采用sus304不锈钢制作，方管采用50*50*2mm制作，板材使用2mm制作，加强筋采用50*50*2mm制作
7，设备采用sus304板带制作，带有刮板保证物料爬出
8，电压380V三相50hz设备底部单边倾斜，配备有多个排污口，配备进水口，溢水口等
	套
	1
	
	

	26 
	压榨脱水机
	1，设备用于脱盐产品脱水
2，整机采用sus304不锈钢制作
3，采用大吨位液压站，脱水更迅速
4，使用功率4kw
5，双通运行，提高效率
6，有效空间300l-400l
	套
	1
	
	

	27 
	大型拌料机
	2，容积（L)≥1000L
3，生产能力（kg/次）≥600kg
4，架体：50*100*3mm,
5，电机功率（kw）：≥1.5kw,
6，液压提升：≥1.5kw双油路,
7，电源（V/Hz)：380/50,
8，转速（r/min）：0-12转变频调速,
9，整机重量（kg）：≥750kg
	套
	1
	
	

	28 
	巴氏杀菌生产线
	1，用于成品包装后产品杀菌使用
2，功率≥5.2Kw/h    
3，耗气：500-800Kg/h用水量：8m³
4，设备尺寸：8000型mm（内宽1500mm）
5，采用蒸汽加热方式，分区控热
6，采用pp网带制作，带有刮板以及带有多面保温，不锈钢穿轴，连接片，滚珠
7，带有热水循环系统，带有盖子密封系统
8，设备运行变频调速
9，整体采用sus304不锈钢制作，方管采用100*50*3mm制作，板材使用2.5mm制作，加强筋采用50*50*3mm制作
10，电压380V三相50hz设备底部单边倾斜，配备有多个排污口，配备进水口，溢水口等
	套
	1
	
	

	29 
	成品包装清洗风干生产线
	1，用于成品包装清洗包装袋使用
2，功率≥17.25Kw/h    用水量≤4m³
3，由破袋挑选，净水清洗，震动机，风干机组成
4，风干要求五次翻转，不锈钢风机
5，清洗机带有鼓泡功能
	套
	1
	
	

	30 
	周转输送 01
	1，用于包装机出料汇总收集转运
2，尺寸：6800*500mm
3，功率≥0.75kw
4，运行网带材质：pvc主体材质采用sus304不锈钢制作
	套
	1
	
	

	31 
	周转输送 02
	1，用于包装机出料汇总收集转运
2，尺寸：2800*500mm
3，功率≥0.75kw
4，运行网带材质：pvc主体材质采用sus304不锈钢制作
	套
	1
	
	

	32 
	周转输送 03
	1，用于包装机出料汇总收集转运给巴氏进料
2，尺寸：4500*500mm
3，功率≥1.1kw
4，运行网带材质：pvc主体材质采用sus304不锈钢制作
	套
	1
	
	

	33 
	高速给袋式真空包装机
	1：与食品接触部位 304不锈钢或食品级材料
2：10工位，12个真空腔体，满足包装袋宽80-160mm长60-210mm
3：包装速度：55包-70包/分钟(具体由 产品及下料方式决定）
4：主机≥6KW,
5：160泵≥4KW,
6：200泵≥5.5KW,
7：冷水机≥1.5KW,
8：组合秤≥2KW,
9：紫外打码机≥1.3KW,
10：重检机≥0.4KW,
11：提升机≥1.3KW,
12：气≥0.8m³/分钟
	套
	1
	
	

	34 
	大包给袋式真空包装机
	1：与食品接触部位 304不锈钢或食品级材料
2：8工位，10个真空腔体，满足包装宽120-240mm长160-370mm
3：包装速度：20包-45包/分钟(具体由 产品及下料方式决定）
4：主机≥6KW,
5：200泵≥5.5KW,
6：200泵≥5.5KW
7：冷水机≥1.5KW
8：组合秤≥2KW,
9：紫外打码机≥1.3KW,
10：重检机≥0.4KW
11：提升机≥1.3KW,
12：气≥1.2m³/分钟,
13：伺服灌装机≥1KW
	套
	1
	
	

	35 
	成套配电箱
	1.名称：LB-01 照明配电箱
2.规格：600*800*200mm
	台
	1
	
	

	36 
	成套配电箱
	1.名称：PB-02 暖通配电箱
2.规格：600*800*200mm
	台
	1
	
	

	37 
	成套配电箱
	1.名称：PB-03 动力配电箱
2.规格：600*800*200mm
	台
	1
	
	

	38 
	成套配电箱
	1.名称：PB-04 动力配电箱
2.规格：600*800*200mm
	台
	1
	
	

	39 
	电力电缆
	1.名称：电力电缆
2.型号：WDZB2-YJY-5*10
	m
	39.67
	
	

	40 
	电力电缆
	1.名称：电力电缆
2.型号：WDZB2-YJY-5*16
	m
	84.47
	
	

	41 
	电力电缆
	1.名称：电力电缆
2.型号：WDZB2-YJY-5*2.5
	m
	249.81
	
	

	42 
	电力电缆
	1.名称：电力电缆
2.型号：WDZB2-YJY-5*4
	m
	80.89
	
	

	43 
	电力电缆
	1.名称：电力电缆
2.型号：WDZB2-YJY-5*6
	m
	19.56
	
	

	44 
	电力电缆头
	1.名称：电力电缆头
2.型号：WDZB2-YJV-5*10
	个
	2
	
	

	45 
	电力电缆头
	1.名称：电力电缆头
2.型号：WDZB2-YJV-5*16
	个
	7
	
	

	46 
	电力电缆头
	1.名称：电力电缆头
2.型号：WDZB2-YJV-5*2.5
	个
	18
	
	

	47 
	电力电缆头
	1.名称：电力电缆头
2.型号：WDZB2-YJV-5*4
	个
	5
	
	

	48 
	电力电缆头
	1.名称：电力电缆头
2.型号：WDZB2-YJV-5*6
	个
	2
	
	

	49 
	配管
	1.名称：薄壁镀锌电线管
2.规格：JDG20
	m
	846.64
	
	

	50 
	配管
	1.名称：薄壁镀锌电线管
2.规格：JDG25
	m
	255.41
	
	

	51 
	配管
	1.名称：薄壁镀锌电线管
2.规格：JDG32
	m
	6.78
	
	

	52 
	配管
	1.名称：薄壁镀锌电线管
2.规格：JDG40
	m
	20.39
	
	

	53 
	桥架
	1.名称：镀锌桥架
2.规格：100*100
	m
	63.65
	
	

	54 
	桥架
	1.名称：镀锌桥架
2.规格：100*50
	m
	31.75
	
	

	55 
	桥架
	1.名称：镀锌桥架
2.规格：200*100
	m
	23.13
	
	

	56 
	配线
	1.名称：电线
2.型号：WDZB2-BYJ2.5
	m
	4462.87
	
	

	57 
	配线
	1.名称：电线
2.型号：WDZB2-BYJ4
	m
	813.03
	
	

	58 
	普通灯具
	1.名称：LED净化平板灯
2.型号：48W220V
	套
	98
	
	

	59 
	普通灯具
	1.名称：LED净化平板灯(带应急)
2.型号：48W220V
	套
	23
	
	

	60 
	普通灯具
	1.名称：诱捕式灭蝇灯
2.型号：75W220V
	套
	32
	
	

	61 
	照明开关、按钮
	1.名称：单联单控开关
2.规格：250V10A
	套
	14
	
	

	62 
	照明开关、按钮
	1.名称：单联双控开关
2.规格：250V10A
	套
	2
	
	

	63 
	照明开关、按钮
	1.名称：双联单控开关
2.规格：250V10A
	套
	7
	
	

	64 
	照明开关、按钮
	1.名称：三联单控开关
2.规格：250V10A
	套
	3
	
	

	65 
	插座
	1.名称：单相五孔插座
2.规格：250V10A
	套
	26
	
	

	66 
	线缆头
	1.名称：线缆头
2.型号：WDZB2-BYJ2.5
	个
	105
	
	

	67 
	线缆头
	1.名称：线缆头
2.型号：WDZB2-BYJ4
	个
	9
	
	

	68 
	风机
	1.名称：新风机
2.型号：风量8000CMH                             3.带初效过滤器
	台
	1
	
	

	69 
	风机
	1.名称：排风机
2.型号：风量9000CMH
	台
	1
	
	

	70 
	空调器
	1.名称：室内机
2.功率：7.1KW
	台
	3
	
	

	71 
	空调器
	1.名称：室内机
2.功率：9.0KW
	台
	1
	
	

	72 
	空调器
	1.名称：室内机
2.功率：12.5KW
	台
	3
	
	

	73 
	空调器
	1.名称：室外机
2.功率：33.5KW
	台
	2
	
	

	74 
	空调器
	1.名称：新风空调机组
2.型号：AHU-1
3.风量9000CMH                                  4.制冷量：52.5KW                              5.机外静压：800pa
	台
	1
	
	

	75 
	过滤器
	1.名称：新风自净器
2.型号：1000CMH
	台
	8
	
	

	76 
	过滤器
	1.名称：排风自净器
2.型号：1000CMH
	台
	22
	
	

	77 
	碳钢通风管道
	1.名称：通风管道
2.材质：镀锌薄钢板
3.形状：矩形
4.规格：1250*800
	m2
	3.93
	
	

	78 
	碳钢通风管道
	1.名称：通风管道
2.材质：镀锌薄钢板
3.形状：矩形
4.规格：630*500
	m2
	49.13
	
	

	79 
	碳钢通风管道
	1.名称：通风管道
2.材质：镀锌薄钢板
3.形状：矩形
4.规格：500*400
	m2
	44.27
	
	

	80 
	碳钢通风管道
	1.名称：通风管道
2.材质：镀锌薄钢板
3.形状：矩形
4.规格：800*630
	m2
	203.37
	
	

	81 
	碳钢通风管道
	1.名称：通风管道
2.材质：镀锌薄钢板
3.形状：矩形
4.规格：1000*630
	m2
	1.84
	
	

	82 
	碳钢通风管道
	1.名称：通风管道
2.材质：镀锌薄钢板
3.形状：矩形
4.规格：800*500
	m2
	34.84
	
	

	83 
	碳钢通风管道
	1.名称：通风管道
2.材质：镀锌薄钢板
3.形状：矩形
4.规格：630*400
	m2
	43.51
	
	

	84 
	碳钢通风管道
	1.名称：通风管道
2.材质：镀锌薄钢板
3.形状：矩形
4.规格：500*320
	m2
	10.71
	
	

	85 
	碳钢通风管道
	1.名称：通风管道
2.材质：镀锌薄钢板
3.形状：矩形
4.规格：400*250
	m2
	35.25
	
	

	86 
	碳钢通风管道
	1.名称：通风管道
2.材质：镀锌薄钢板
3.形状：矩形
4.规格：320*320
	m2
	0.3
	
	

	87 
	碳钢通风管道
	1.名称：通风管道
2.材质：镀锌薄钢板
3.形状：圆形
4.规格：直径560
	m2
	3.39
	
	

	88 
	碳钢通风管道
	1.名称：通风管道
2.材质：镀锌薄钢板
3.形状：圆形
4.规格：直径400
	m2
	1.87
	
	

	89 
	碳钢通风管道
	1.名称：通风管道
2.材质：镀锌薄钢板
3.形状：圆形
4.规格：直径320
	m2
	4.89
	
	

	90 
	碳钢通风管道
	1.名称：通风管道
2.材质：镀锌薄钢板
3.形状：圆形
4.规格：直径250
	m2
	6.33
	
	

	91 
	碳钢通风管道
	1.名称：通风管道
2.材质：镀锌薄钢板
3.形状：圆形
4.规格：直径160
	m2
	21.35
	
	

	92 
	碳钢阀门
	1.名称：对开多叶调节阀
2.类型：圆形
3.型号：直径160
	个
	12
	
	

	93 
	碳钢阀门
	1.名称：对开多叶调节阀
2.类型：矩形
3.型号：320*320
	个
	1
	
	

	94 
	碳钢阀门
	1.名称：对开多叶调节阀
2.类型：矩形
3.型号：800*630
	个
	2
	
	

	95 
	碳钢阀门
	1.名称：插板阀
2.类型：圆形
3.型号：直径320
	个
	1
	
	

	96 
	碳钢阀门
	1.名称：插板阀
2.类型：矩形
3.型号：320*320
	个
	1
	
	

	97 
	碳钢阀门
	1.名称：插板阀
2.类型：矩形
3.型号：800*630
	个
	1
	
	

	98 
	碳钢阀门
	1.名称：止回阀
2.类型：圆形
3.型号：直径320
	个
	1
	
	

	99 
	碳钢阀门
	1.名称：止回阀
2.类型：矩形
3.型号：800*630
	个
	1
	
	

	100 
	碳钢阀门
	1.名称：70℃防火阀
2.类型：矩形
3.型号：800*630
	个
	2
	
	

	101 
	铝及铝合金风口、散流器
	1.名称：铝合金排风防雨百叶风口
2.型号：1250*800
	个
	1
	
	

	102 
	铝及铝合金风口、散流器
	1.名称：铝合金排风防雨百叶风口
2.型号：1000*630
	个
	1
	
	

	103 
	铝及铝合金风口、散流器
	1.名称：铝合金排风防雨百叶风口
2.型号：630*500
	个
	1
	
	

	104 
	铝及铝合金风口、散流器
	1.名称：铝合金新风防雨百叶风口
2.型号：1250*800
	个
	1
	
	

	105 
	铝及铝合金风口、散流器
	1.名称：铝合金新风防雨百叶风口
2.型号：500*400
	个
	1
	
	

	106 
	铝及铝合金风口、散流器
	1.名称：铝合金新风防雨百叶风口
2.型号：630*500
	个
	1
	
	

	107 
	铝及铝合金风口、散流器
	1.名称：铝合金散流器送风口
2.型号：450*450
	个
	15
	
	

	108 
	铝及铝合金风口、散流器
	1.名称：铝合金固定百叶回风口
2.型号：500*400
	个
	4
	
	

	109 
	铝及铝合金风口、散流器
	1.名称：铝合金格栅排风口
2.型号：500*500
	个
	6
	
	

	110 
	柔性接口
	1.名称：柔性接口
2.类型：法兰软管接口
3.规格：320*320
	m2
	1.28
	
	

	111 
	柔性接口
	1.名称：柔性接口
2.类型：法兰软管接口
3.规格：800*630
	m2
	5.72
	
	

	112 
	铜管
	1.材质：脱氧亚磷无缝铜管
2.规格：直径12.7
	m
	29.1
	
	

	113 
	铜管
	1.材质：脱氧亚磷无缝铜管
2.规格：直径15.88
	m
	43.16
	
	

	114 
	铜管
	1.材质：脱氧亚磷无缝铜管
2.规格：直径19.05
	m
	14.52
	
	

	115 
	铜管
	1.材质：脱氧亚磷无缝铜管
2.规格：直径25.4
	m
	29.1
	
	

	116 
	铜管
	1.材质：脱氧亚磷无缝铜管
2.规格：直径9.53
	m
	57.67
	
	

	117 
	地源热泵集(分)水器
	1.类型：分歧器
2.型号：(19.05*15.88*15.88)(9.53*9.53*9.53)
	个
	2
	
	

	118 
	地源热泵集(分)水器
	1.类型：分歧器
2.型号：(19.05*19.05*15.88)(9.53*9.53*9.53)
	个
	1
	
	

	119 
	地源热泵集(分)水器
	1.类型：分歧器
2.型号：(25.4*19.05*15.88)(12.7*9.53*9.53)
	个
	2
	
	

	120 
	地源热泵集(分)水器
	1.类型：分歧器
2.型号：(25.4*25.4*25.4)(12.7*12.7*12.7)
	个
	1
	
	

	121 
	塑料管
	1.材质：PPR给水管
2.规格：De25
3.连接形式：热熔
	m
	113.98
	
	

	122 
	塑料管
	1.材质：PPR给水管
2.规格：De32
3.连接形式：热熔
	m
	32.11
	
	

	123 
	塑料管
	1.材质：PPR给水管
2.规格：De40
3.连接形式：热熔
	m
	21.51
	
	

	124 
	塑料管
	1.材质：PPR给水管
2.规格：De50
3.连接形式：热熔
	m
	27.9
	
	

	125 
	塑料管
	1.材质：PPR给水管
2.规格：De63
3.连接形式：热熔
	m
	5.76
	
	

	126 
	塑料管
	1.材质：PPR给水管
2.规格：De75
3.连接形式：热熔
	m
	5.65
	
	

	127 
	塑料管
	1.材质：PPR给水管
2.规格：De90
3.连接形式：热熔
	m
	7.04
	
	

	128 
	塑料管
	1.材质：PVC-U排水管
2.规格：DN100
3.连接形式：粘接
	m
	82.3
	
	

	129 
	塑料管
	1.材质：PVC-U排水管
2.规格：DN200
3.连接形式：粘接
	m
	67.45
	
	

	130 
	塑料管
	1.材质：PVC-U排水管
2.规格：DN50
3.连接形式：粘接
	m
	2.01
	
	

	131 
	成品地沟
	1.材质：304不锈钢地沟板厚1.5mm+3mm格栅盖板
2.规格：200*300
	m
	45.5
	
	

	132 
	金属阀门
	1.类型：球阀
2.材质：不锈钢
3.规格、压力等级：De25、1.6MPa
	个
	18
	
	

	133 
	金属阀门
	1.类型：球阀
2.材质：不锈钢
3.规格、压力等级：De32、1.6MPa
	个
	1
	
	

	134 
	金属阀门
	1.类型：截止阀
2.材质：不锈钢
3.规格、压力等级：De75、1.6MPa
	个
	1
	
	

	135 
	金属阀门
	1.类型：截止阀
2.材质：不锈钢
3.规格、压力等级：De90、1.6MPa
	个
	1
	
	

	136 
	给、排水附件
	1.类型：食品洁净地漏
2.材质：不锈钢
3.型号：DN200                                  4.带隔渣栏+防臭水封
	个
	24
	
	

	137 
	给、排水附件
	1.类型：集水井
2.材质：304不锈钢
3.型号：350*350                                4. 带隔渣栏+防臭水封
	个
	4
	
	

	138 
	烘手器
	1.名称：烘手器
	个
	2
	
	

	139 
	双星盆台
	1.名称：双星盆台                              2.304不锈钢 板厚1.2mm
	个
	3
	
	

	140 
	感应消毒洗手池
	1.304不锈钢，板厚1.2mm                           2.4人位感应水龙头
	个
	1
	
	

	141 
	酒精消毒器
	酒精消毒器
	个
	1
	
	

	142 
	酒精消毒器
	1.人员洗消门禁一体机                          2.整机采用304不锈钢                         3.光电感应自动启停，人员通过设备自动启动，通过后30秒自动停止                            4.带有紧急停止按钮
	个
	1
	
	

	143 
	挂壁式臭氧发生器
	5. 挂壁式
6. 臭氧发生量20g/h
3.整机采用304不锈钢
	个
	25
	
	

	144 
	压缩机
	1.名称：空压机ES-30/8，
2.储气罐1立方，
3.冷干机EC30
	台
	1
	
	

	145 
	压力仪表
	1.名称：压力表
2.型号：DN48
3.其他：其他参数详见施工图
	台
	3
	
	

	146 
	低压碳钢管
	1.材质：酸洗钝化无缝钢管
2.规格：DN48
	m
	42.88
	
	

	147 
	低压铝及铝合金管
	1.材质：铝合金管道
2.规格：DN20
	m
	21.2
	
	

	148 
	低压铝及铝合金管
	1.材质：铝合金管道
2.规格：DN32
	m
	16.39
	
	

	149 
	低压铝及铝合金管
	1.材质：铝合金管道
2.规格：DN65
	m
	21.31
	
	

	150 
	低压碳钢管件
	1.材质：钢制弯头
2.规格：DN48
	个
	3
	
	

	151 
	低压铝及铝合金管件
	1.材质：铝合金三通
2.规格：DN32*32*32
	个
	2
	
	

	152 
	低压铝及铝合金管件
	1.材质：铝合金三通
2.规格：DN65*32*32
	个
	1
	
	

	153 
	低压铝及铝合金管件
	1.材质：铝合金弯头
2.规格：DN65*65
	个
	3
	
	

	154 
	低压铝及铝合金管件
	1.材质：铝合金弯头
2.规格：DN32*32
	个
	3
	
	

	155 
	低压螺纹阀门
	1.名称：减压阀
2.型号、规格：DN48
	个
	1
	
	

	156 
	低压螺纹阀门
	1.名称：球阀
2.型号、规格：DN32
	个
	4
	
	

	157 
	低压螺纹阀门
	1.名称：截止阀
2.型号、规格：DN48
	个
	5
	
	

	158 
	低压螺纹阀门
	1.名称：Y型高温过滤器
2.型号、规格：DN48
	个
	1
	
	

	159 
	金属(塑钢)门
	1.门洞口尺寸：M1520
2.门类型：304不锈钢平移门
	m2
	3
	
	

	160 
	金属卷帘(闸)门
	1.门洞口尺寸：M2230
2.门材质：PVC快速卷帘门
	m2
	6.6
	
	

	161 
	水泥砂浆楼地面
	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：水性聚氨酯砂浆厚度4mm
	m2
	461.64
	
	

	162 
	轻质隔墙
	1.隔墙、隔断类型：50型机制岩棉单面不锈钢板
	m2
	183
	
	

	163 
	轻质隔墙
	1.隔墙、隔断类型：100型机制聚氨酯单面不锈钢保温板
	m2
	207.36
	
	

	164 
	平面吊顶天棚
	1.面板材料品种、规格：100型机制聚氨酯单面不锈钢保温板
	m2
	265.74
	
	

	165 
	平面吊顶天棚
	1.面板材料品种、规格：50型机制硫氧镁单面不锈钢板
	m2
	196.71
	
	

	166 
	成品地轨
	1.线条材料品种、规格：50型304不锈钢地轨，板厚1.2mm
	m
	64.23
	
	

	167 
	成套配电箱
	1.名称：PB-01 动力配电箱
2.规格：600*800*200mm
	台
	1
	
	

	168 
	电力电缆
	1.名称：电力电缆
2.型号：WDZB2-YJY-5*6
	m
	35.61
	
	

	169 
	电力电缆
	1.名称：电力电缆
2.型号：WDZB2-YJY-4*25+1*16
	m
	27.06
	
	

	170 
	电力电缆头
	1.名称：电力电缆头
2.型号：WDZB2-YJV-4*25+1*16
	个
	2
	
	

	171 
	电力电缆头
	1.名称：电力电缆头
2.型号：WDZB2-YJV-5*6
	个
	1
	
	

	172 
	配管
	1.名称：薄壁镀锌电线管
2.规格：JDG20
	m
	161.1
	
	

	173 
	配管
	1.名称：薄壁镀锌电线管
2.规格：JDG25
	m
	39.68
	
	

	174 
	配管
	1.名称：薄壁镀锌电线管
2.规格：JDG32
	m
	0.23
	
	

	175 
	配管
	1.名称：薄壁镀锌电线管
2.规格：JDG40
	m
	3
	
	

	176 
	桥架
	1.名称：镀锌桥架
2.规格：100*100
	m
	28.44
	
	

	177 
	桥架
	1.名称：镀锌桥架
2.规格：100*50
	m
	30.47
	
	

	178 
	桥架
	1.名称：镀锌桥架
2.规格：200*100
	m
	2.2
	
	

	179 
	配线
	1.名称：电线
2.型号：WDZB2-BYJ2.5
	m
	678.52
	
	

	180 
	配线
	1.名称：电线
2.型号：WDZB2-BYJ4
	m
	201.66
	
	

	181 
	普通灯具
	1.名称：LED净化平板灯
2.型号：48W220V
	套
	22
	
	

	182 
	普通灯具
	1.名称：LED净化平板灯(带应急)
2.型号：48W220V
	套
	2
	
	

	183 
	普通灯具
	1.名称：冷库照明灯
2.型号：50W220V
	套
	20
	
	

	184 
	照明开关、按钮
	1.名称：三联单控开关
	套
	1
	
	

	185 
	插座
	1.名称：单相五孔插座
2.规格：250V10A
	套
	6
	
	

	186 
	线缆头
	1.名称：线缆头
2.型号：WDZB2-BYJ2.5
	个
	15
	
	

	187 
	线缆头
	1.名称：线缆头
2.型号：WDZB2-BYJ4
	个
	3
	
	

	188 
	冷水机组
	1.名称：制冷主机
2.制冷量33KW
	台
	2
	
	

	189 
	冷风机
	1.名称：冷风机
2.制冷量42KW
	台
	2
	
	

	190 
	空调器
	1.名称：室外机
2.制冷量33.5KW
	台
	1
	
	

	191 
	空调器
	1.名称：室内机
2.功率：12.5KW
	台
	3
	
	

	192 
	铜管
	1.材质：脱氧亚磷无缝铜管
2.规格：直径12.7
	m
	8.43
	
	

	193 
	铜管
	1.材质：脱氧亚磷无缝铜管
2.规格：直径15.88
	m
	15.37
	
	

	194 
	铜管
	1.材质：脱氧亚磷无缝铜管
2.规格：直径19.05
	m
	7.9
	
	

	195 
	铜管
	1.材质：脱氧亚磷无缝铜管
2.规格：直径25.4
	m
	8.43
	
	

	196 
	铜管
	1.材质：脱氧亚磷无缝铜管
2.规格：直径32
	m
	3.8
	
	

	197 
	铜管
	1.材质：脱氧亚磷无缝铜管
2.规格：直径38
	m
	3.8
	
	

	198 
	铜管
	1.材质：脱氧亚磷无缝铜管
2.规格：直径9.53
	m
	23.27
	
	

	199 
	地源热泵集(分)水器
	1.类型：分歧器
2.型号：(19.05*15.88*15.88)(9.53*9.53*9.53)
	个
	1
	
	

	200 
	地源热泵集(分)水器
	1.类型：分歧器
2.型号：(25.4*19.05*15.88)(12.7*9.53*9.53)
	个
	1
	
	

	201 
	塑料管
	1.材质：PPR给水管
2.规格：De25
3.连接形式：热熔
	m
	35.65
	
	

	202 
	塑料管
	1.材质：PPR给水管
2.规格：De40
3.连接形式：热熔
	m
	1.71
	
	

	203 
	塑料管
	1.材质：PVC-U排水管
2.规格：DN100
3.连接形式：粘接
	m
	14.92
	
	

	204 
	塑料管
	1.材质：PVC-U排水管
2.规格：DN200
3.连接形式：粘接
	m
	2.26
	
	

	205 
	塑料管
	1.材质：PVC-U排水管
2.规格：DN50
3.连接形式：粘接
	m
	0.5
	
	

	206 
	成品地沟
	1.材质：304不锈钢地沟板厚1.5mm+3mm不锈钢格栅盖板
2.规格：200*300
	m
	20.3
	
	

	207 
	金属阀门
	1.类型：球阀
2.材质：不锈钢
3.规格、压力等级：De25、1.6MPa
	个
	2
	
	

	208 
	金属阀门
	1.类型：球阀
2.材质：不锈钢
3.规格、压力等级：De40、1.6MPa
	个
	1
	
	

	209 
	给、排水附件
	1.类型：集水井
2.材质：不锈钢
3.型号：350*350
	个
	1
	
	

	合计
	











质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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