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	序号
	内容
	说明与要求

	1
	采购内容
	2026年上半年沙溪镇监控类服务项目

	
	采购单位
	太仓市沙溪镇人民政府

	
	采购方式
	公开招标

	
	资金来源
	财政资金

	
	采购范围
	2026年上半年沙溪镇监控类服务项目

	
	服务期限
	三年

	2
	投标人资格条件
	（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。
（三）本项目的特定资格要求：无

	3
	招标文件获取
	1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2、地点：苏采云政府采购一体化平台

3、方式：苏采云政府采购一体化平台

4、售价：0.00元

	4
	财政预算
	人民币253.5万元，共分为两个标段，其中标段一151.5万元，标段二102万元

	5
	投标保证金
	无

	6
	履约保证金
	无

	7
	电子投标文件编制要求
	投标人应使用招标文件要求的投标文件制作软件制作电子投标文件，电子投标文件按招标文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致投标无效。

	8
	投标文件有效期
	60天

	9
	踏勘
	本项目不组织统一踏勘，由投标人自行踏勘现场。

	10
	招标文件的澄清与修改
	招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上（苏州市政府采购网、江苏省政府采购网）发布，请投标人及时查询，更正（含澄清、修改等）内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用；招标文件若有最新的答疑文件，投标供应商必须下载并使用该文件制作新的电子投标文件，否则将无法完成电子投标文件的上传及投标。

	11
	投标文件的评价和比较方法
	综合评分法，根据价格、方案等综合评比

	12
	投标文件

递交、开标
	2026年08月13日14：00前

地点：苏采云政府采购一体化平台

	13
	代理

服务费
	根据省厅《关于进一步规范政府采购活动相关费用管理的通知》（苏财规〔2026〕1号）相关要求，本次招标项目代理服务费由采购人支付。本项目固定收费，采购人在代理机构交付招标归档资料后30个工作日内一次性付清，本项目代理服务费金额为叁万肆仟肆佰元整（34400.00元）。

账户：苏州晋业建设咨询有限公司
开户行：招商银行股份有限公司太仓支行
账户：512916472110001

	14
	导致废标因素
	出现下列情形之一的，为相应标段废标：

1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

	15
	导致无效标

因素
	投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：
1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章或电子签章的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的；

3、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4、不同投标人的投标文件使用同一台电脑编制的；

5、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

6、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。


第一章 招标公告

	项目概况
2026年上半年沙溪镇监控类服务项目招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目并下载获取电子招标文件，并于2026年08月13日14：00（北京时间）前上传电子投标文件。


一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320585-JINY-G2026-0005
项目名称：2026年上半年沙溪镇监控类服务项目

采购方式：公开招标
预算金额：人民币253.5万元，共分为两个标段，其中标段一151.5万元，标段二102万元
最高限价：标段一149.52万元，标段二100.54万元（投标报价超过对应标段限价的为无效标）

采购需求：提供2026年上半年沙溪镇监控类服务项目，共分为两个标段，其中标段一：2026年上半年沙溪镇公安社会面监控服务项目；标段二：2026年上半年沙溪镇电子警察服务项目，详细需求见第四章 招标书。

本次招标共分为两个标段，投标单位可选择任意一个标段报名，也可以全部选择，但每个标段设置1名中标人且不得重复中标。标段开标顺序按标段号顺序确定，每个标段中标人为1名，按先开先中的原则，确定投标人的中标标段，先开标段中标人的投标文件也参与后续标段的开评标工作。

服务期限：三年。
服务地点：采购人指定地点。
本项目不接受联合体投标

二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（包括但不限于最近一期的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相关证明文件）；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式附后）；

6、法律、行政法规规定的其他条件。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。
（三）本项目的特定资格要求：无。
（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：
1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。
4、根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
三、获取招标文件
1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2、地点：苏采云政府采购一体化平台

3、方式：苏采云政府采购一体化平台

4、售价：0.00元

四、提交电子投标文件截止时间、开标时间和地点
2026年08月13日14：00（北京时间）

地点：苏采云政府采购一体化平台

五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜
1、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。
2、投标人登陆“苏采云”系统后选择要参与的具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。投标人须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3、本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：

1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。

2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。

3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为15分钟，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。

4）在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

4、有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。

5、有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。

6、有关办理CA数字申领及电子签章事项，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，下载“新CA办理指南”文件查阅。

7、代理服务费：根据省厅《关于进一步规范政府采购活动相关费用管理的通知》（苏财规〔2026〕1号）相关要求，本次招标项目代理服务费由采购人支付。本项目固定收费，采购人在代理机构交付招标归档资料后30个工作日内一次性付清，本项目代理服务费金额为叁万肆仟肆佰元整（34400.00元）。

8、纸质投标文件份数：1正2副。（中标人在领取中标通知书后需向招标代理机构额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书）

9、有关电子投标制作技术疑问，请咨询苏采云软件公司客服：18261002950、0512-69820854、0519-86722802

10、政府采购监督电话：0512-53512539

11、本次招标投标保证金：本项目无须缴纳投标保证金。

12、政府采购信用融资政策：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

13、政府采购履约资金扶持政策：依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1、采购人信息
名称: 太仓市沙溪镇人民政府 
地址: 太仓市沙溪镇仁溪路88号 
联系方式: 张磊 0512-53558205
2、采购代理机构信息
名称:  苏州晋业建设咨询有限公司
地址:  太仓市沃达沣2号楼301

联系方式: 杨文群 15755202447
3、项目联系方式
项目联系人：杨文群
电话: 15755202447
第二章 投标人须知
1、 说明和释义

1. 说明

1.1 本招标文件仅适用于苏州晋业建设咨询有限公司组织的招标活动。

1.2 本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3 本招标文件的解释权属于苏州晋业建设咨询有限公司。

2. 词语释义

2.1 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 供应商：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

2.3 投标人：指参加政府采购货物服务投标活动的供应商。

2.4 采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购招标代理业务的社会中介机构。

2.5 招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称。

2.6 评标委员会：是指在招标投标和政府采购活动中，依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组建，负责对投标文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构。

2.7 响应：投标人根据采购人或采购代理机构发售的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.8 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.9 天：日历日。

2.10 服务地点：合同中明确约定的服务项目所在地。
2.11 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.12 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.13 进口产品：通过中国海关报关验收进入中国境内且产自关境外的产品。

2.14 书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可有形地表现所载内容的形式。

2、 投标人

3. 合格投标人的范围

3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款之规定。

4. 合格投标人的特定条件

4.1 详见招标文件第一章 申请人的资格要求。
5. 投标人必须依法获取电子招标文件，否则不能参加本次招标活动。
6. 投标委托

6.1 指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人代表，须提供《法定代表人代表授权委托书》（详见统一格式）。

7. 投标费用

7.1 无论投标过程的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

8. 联合投标

8.1 本项目不接受联合投标。

3、 招标文件的说明

9. 招标文件

9.1 招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人依法获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获取招标文件规定时间内向招标采购单位提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

9.2 招标文件及其更正文件不是直接依法获取的，招标采购单位对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

10. 现场考察

10.1 投标人自行对有关现场和周围环境进行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由投标人自己承担。如因未考察而造成的一切损失由投标人自行承担。

10.2 投标人可向招标采购单位索要有关现场的资料和数据，但招标采购单位对所提供的资料和数据不承担任何责任。投标人因提供的资料和数据而做出的推论、理解和结论招标采购单位概不负责。

10.3 投标人可为考察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担考察现场的责任和风险。
10.4 投标人应在现场考察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标采购单位提出任何索赔的要求，对此招标采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。
11. 招标文件的澄清和修改

11.1 投标人在获取招标文件后，若有疑问，应于投标截止时间之前，向采购代理机构提出，采购代理机构将予以解答。

11.2 如有必要，问题答复将以“变更公告”形式由采购代理机构按照本须知第11.7条的规定发出。

11.3 迟于前附表规定的询问和提交的疑问，采购人和采购代理机构有权拒绝回答，也不承担由此带来的对投标人投标结果的影响。
11.4 在投标截止时间15日前，招标采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改。

11.5 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。
11.6 招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。
11.7 招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上（苏州市政府采购网、江苏省政府采购网）发布，请投标人及时查询，更正（含澄清、修改等）内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。
11.8 招标文件若有最新的答疑文件，投标供应商必须下载并使用该文件制作新的电子投标文件，否则将无法完成电子投标文件的上传及投标。
12. 质疑

12.1 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。采购人应当在收到供应商书面质疑函后七个工作日内作出答复；
12.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

12.3 上述应知其权益受到损害之日是指：

12.3.1对采购文件提出质疑的，为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起计算；

12.3.2对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

12.3.3对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

12.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

12.4.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

12.4.2 质疑项目的名称、编号；

12.4.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

12.4.4 事实依据；

12.4.5 必要的法律依据；

12.4.6 提出质疑的日期。

12.5 质疑函的格式和内容应当符合财政部《政府采购供应商质疑函范本》要求，质疑函范本在财政部官网上提供下载。

12.6 提交质疑函同时应当附如下证明材料：

12.6.1对采购文件提出质疑的供应商提供参加本项目的“投标供应商确认函”；

12.6.2质疑供应商的营业执照复印件加盖单位公章；

12.6.3质疑供应商法定代表人身份证复印件加盖单位公章；

12.6.4质疑供应商若委托代理人进行质疑的，提供法人授权委托书及代理人身份证复印件加盖单位公章，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项；

12.7 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；
12.8 供应商对招标项目技术、商务及其他要求，以及评审细则、标准提出询问或质疑的，应向采购人提出；供应商对采购过程及中标结果提出询问或质疑的，应向采购机代理构提出；

12.9 供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑；
12.10 接受质疑函联系方式见采购公告联系事项。
4、 投标文件说明
13. 提示与要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

13.2 无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

14. 投标文件计量单位和使用文字

14.1 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

14.2 投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。
15. 知识产权

15.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

16. 投标文件的组成和顺序（两个标段均按照下列格式提交投标文件）
16.1《开标一览表》(统一格式，用于唱标)（详见投标文件格式）；

16.2《投标报价分析表》（详见投标文件格式）。

16.3投标函（详见投标文件格式）；
16.4投标人《营业执照》副本复印件；

16.5投标人法定代表人授权委托书原件（如有授权）（详见投标文件格式）；

16.6投标人法定代表人身份证复印件；

16.7投标人代理人身份证复印件（如有授权）；

16.8投标人资格证明文件（详见投标文件格式，并按要求提供资格证明材料，未提供或提供不全的为无效标 ）；

16.9偏离表（详见投标文件格式）；

16.10拟投入人员情况表（详见投标文件格式 ）

16.11类似业绩一览表（详见投标文件格式）；
16.12技术方案等（格式自拟）；
16.13其他参与评审的资料等（格式自拟）；

注：投标人必须提交上述16.1—16.9款规定的资料。否则，投标文件将因资格性条件不符或未实质性响应招标文件而被拒绝；

17. 对本次投标的详细说明的编制
17.1 电子投标文件编制要求：投标人应使用招标文件要求的投标文件制作软件制作电子投标文件，电子投标文件按招标文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致投标无效。

18. 投标报价（编制）要求的说明

18.1 除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的全部货物和服务的报价应包括完成本项工作所需的一切费用，包括但不限于所需全部服务、软硬件设备费、材料费、软件升级、数据对接、安装施工费、运行服务费、机房装修、人工费、监控点运营电费（含电表申请初装费及安装费）、技术支持与培训、采购单位指定部门的检测费用、保险以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

18.2 投标人应按《投标报价分析表》中的全部类目计算单价和总价《投标报价分析表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，该表并由法定代表人或代理人签署。投标人未填单价或合价的项目，在实施后，采购人将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。
18.3 投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，也可投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

18.4 一项投标内容只允许一个报价，招标采购单位不接受任何有选择性的投标报价。

18.5 投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

18.6 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

19. 投标保证金

19.1 根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知（苏财购〔2020〕52号）》文件规定取消政府采购投标保证金。
20. 投标文件的有效期

20.1 在本招标文件前附表规定的投标文件有效期内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

20.2 在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，按本须知规定的投标保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝，但投标保证金不会被没收。

21. 投标文件的份数和签署

21.1投标单位应按照招标文件要求加盖电子章（公章、法人章等），否则视为无效标。

5、 投标文件的提交、修改和撤回

22. 投标文件的上传、提交

22.1 投标人应将制作好的加密电子投标文件按要求在投标截止时间前上传到交易系统平台中。

23. 投标截止时间

23.1 电子投标文件必须按招标公告中规定的网上投标截止时间前提交，否则投标无效。

23.2 采购代理机构推迟投标截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有投标人。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

23.3 在投标截止时间招标采购单位收到的电子投标文件少于三份的，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

24. 投标文件的修改和撤回

24.1 投标人在提交投标文件截止时间前，可对其投标文件进行撤回或修改。

24.2 开标后投标人不得撤回投标。

6、 开标和评标

25. 开标

25.1 采购代理机构按采购公告规定的时间、地点主持不见面开标活动。开标仪式由采购代理机构主持。

25.2 参加开标的投标法定代表人或授权代理人须在项目开标前登录苏采云不见面开标系统，进入网上不见面开标大厅，做好相关准备工作。
25.3 本项目开标后在规定的解密时间内，投标人须自行登录网上开标大厅解密投标文件，解密时间为15分钟，因自身原因导致解密失败的，由投标人自行承担相关责任。

25.4 招标采购单位在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标价格及其投标的修改、投标的撤回等，并将作唱标记录。

25.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应通过不见面开标大厅提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

26. 评标委员会

26.1 评标委员会由招标采购单位依法组建，负责本项目的评标事务。

26.2 评标委员会独立履行下列职责：

26.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作评价；

26.2.2可要求投标供应商对投标文件有关事项作解释或澄清；

26.2.3评标委员会负责本次招标的评标活动，向招标人推荐中标供应商；

26.2.4向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

26.3 评标委员会成员应当履行下列义务：

26.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

26.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

26.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

26.3.4参与评标报告的起草；

26.3.5配合相关部门的投诉处理工作；

26.3.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

27. 评标内容的保密

27.1 公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

27.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标采购单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

27.3 在评标期间，招标采购单位将通过指定联络人与投标人进行联系。

28. 对投标文件初审

28.1 投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

28.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

28.1.2 关于信用记录查询：

根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

28.1.2.1查询时间：评标开始前

28.1.2.2查询渠道：通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录。

28.1.2.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或者采购代理机构应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

28.1.2.4信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

28.1.3符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

28.2 开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：

28.2.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.2.5不同投标人的投标文件相互混装；

28.3 在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、数量明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中买方的权利或投标单位的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。

28.4 招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购单位的需要。

28.5 评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标单位的名次相应排列。投标单位不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。

28.6 评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

28.6.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

28.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

28.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

28.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知28.6条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.7 根据（财库〔2026〕2号）关于推动解决政府采购异常低价问题的通知。
28.7.1政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

28.7.1.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

28.7.1.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

28.7.1.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

28.7.1.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

28.7.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

28.7.3各级财政部门应当加强对评审专家的指导和监管，进一步压实评审专家的责任。财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。

28.8 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

28.9 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

28.10 评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。
29. 投标的澄清

29.1 在投标文件中含有不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面（或电子件）形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面（或电子件）形式，由其授权的代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

30. 无效投标和废标

30.1 无效投标的具体情形有：

30.1.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章或电子签章的；

30.1.2不具备招标文件中规定的资格要求的；

30.1.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

30.1.4不同投标人的投标文件使用同一台电脑编制的；

30.1.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

30.1.6法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

30.2 在招标采购中，出现下列情形之一的，相应标段应予废标：

30.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

30.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

30.2.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

30.2.4因重大变故，采购任务取消的。

30.3 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

31. 投标文件的评价和比较

31.1 评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

31.2 评价和比较采用的办法见前附表，具体内容详见招标文件第六章。

31.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

7、 签订合同

32. 中标单位的确认

32.1 评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按招标采购单位的委托确定一名中标单位。

32.2 经评标委员会评审并确定中标供应商后，招标采购单位将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公示。
32.3 各投标单位如对公示结果有异议，应在发布中标公告后7个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出质疑，同时该质疑应有投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署。招标采购单位将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作答复。如投标单位在中标公告期满后7个工作日后向招标采购单位提出质疑或质疑未经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署，招标采购单位有权对该质疑不予答复。

33. 合同授予标准

33.1 招标采购单位将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

33.2 在合同签订之前，如发现中标供应商提供的材料或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则采购人有权取消其签约资格，不予退还其投标保证金，并依据本办法的规定从其他中标人或中标候选人中重新确定，或者重新进行招标。

33.3 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与中标供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

34. 中标通知书

34.1 确定出中标供应商后投标文件有效期截止前，招标采购单位应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

34.2 中标通知书在中标公告发布后将发布在业务系统中，中标通知书发布之日视为中标供应商领取之日，中标供应商自行在业务系统中下载打印。
34.3 中标通知书将成为合同的组成部分。

34.4 招标采购单位对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。

35. 履约保证金

35.1 履约保证金按投标须知前附表规定执行。

36. 合同的签订

36.1 中标供应商应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或代理人与采购人代表签订合同。否则按放弃中标权处理。

36.1 签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。

36.2 中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，并不予以退还其投标保证金，同时由中标人承担相应的法律责任。

8、 其他事项

37. 招标代理服务费

37.1 按前附表的规定支付招标代理服务费。

38. 监督
38.1 政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

39. 未尽事宜

39.1 按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

第三章 投标文件格式
说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。编制投标文件时，请按评分项的打分要求，在标书内附注评分目录表，以便评委评分时查找到相对应的页码。

附件1、投标函

苏州晋业建设咨询有限公司：

我方全面研究了 JSZC-320585-JINY-G2026-0005  项目招标文件，决定参加贵单位组织的本项目标段       的投标。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需服务。

2、一旦我方中标，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查全部招标文件，包括更正文件(如有)，对招标文件及更正公告(如有)无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为自投标截止之日起  60  天。

5、我们愿意提供招标采购单位在招标文件中要求的相关资料。

6、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

7、我们愿意按招标文件的规定交纳投标保证金，并同意遵守招标文件中投标保证金的有关规定。

8、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：

附件2、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我            （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托           （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加 苏州晋业建设咨询有限公司 组织实施的编号为  JSZC-320585-JINY-G2026-0005   号标段         的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人名称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

                                         年    月     日

附件3、开标一览表

开标一览表

	项目名称
	2026年上半年沙溪镇监控类服务项目

	招标编号
	JSZC-320585-JINY-G2026-0005 

	投标报价
	大写：                   （小写：          ）

	服务期限
	

	所投标段号
	


投标人名称：            （盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附件4、投标报价分析表
投标报价分析表
采购编号:                                                                   价格单位：元
	标段号：

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元／年）
	总价（元／3年）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	合计：（大写）人民币        元


注：投标报价分析表合计价格须与开标一览表一致，否则以开标一览表金额为准；
投标人名称：            （盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日
附件5、偏离表

（1）重要要求参数响应偏离表（标记★响应）
招标编号∶                                                          标段号：
	序号 
	标的名称
	招标文件

技术要求
	投标文件

响应要求
	偏离说明
	备注(证明材料位置)

	 
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	 
	


投标人名称：         （盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：           年  月  日

（2）一般性要求参数响应偏离表（非标记★响应）

招标编号∶                                                          标段号：
	序号 
	标的名称
	招标文件

技术要求
	投标文件

响应要求
	偏离说明
	备注

	 
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	 
	


投标人名称：         （盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：           年  月  日

（3）商务条款偏离表

招标编号∶                                                          标段号：
	序号
	招标文件要求
	投标响应
	偏离说明
	偏离内容

	1
	设备与网络适配要求
	
	
	

	2
	交付时间及服务期限
	
	
	

	3
	付款步骤
	
	
	

	4
	售后服务要求
	
	
	

	5
	项目培训要求
	
	
	

	6
	服务地点
	
	
	

	7
	考核要求
	
	
	

	…
	其他商务要求
	
	
	


投标人名称：         （盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：           年  月  日

注：1.投标人应在本表中对照招标文件技术要求（包括服务要求）和商务要求与实际投标技术要求（包括服务要求）和商务要求逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。此表描述若与投标文件中其他相关说明不一致时，以偏离表内容为准。偏离表未填写则视为无效标。

2.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

3.证明材料为项目需求中要求提供的相应佐证材料，证明材料附后。
4.商务条款不允许出现负偏离，否则为无效标。

附件6、资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

                      ：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                      号标段         的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此产生的一切后果。

法定代表人：（签字或盖章）

公章：

年  月  日

（2）投标单位情况表 
	法定代表人
	
	成立日期
	

	注册地址
	
	注册资金
	

	经营范围
	

	企业资质等级
	
	员工总人数
	

	资产总计
	         万元
	营业收入
	2025年          万元

	实现利润
	2025年   万元
	营业面积（含厂房面积）
	        平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	商业信誉和健全的财务会计制度介绍
	

	履行合同所必需的设备和专业技术能力情况
	

	依法缴纳税收和社会保障资金情况
	

	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录
	

	其他需要说明的情况
	


（3）资格证明材料（按照资格条件提供相应证明材料）

1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（包括但不限于最近一期的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相关证明文件）；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

附件7、中小企业声明函
中小企业声明函（服务）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员
人，营业收入为
万元，资产总额为
万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注：
1、中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2、供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》 等国家有关规定追究相应责任。
附件8、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                         单位名称（盖章）：

                                               日  期：

附件9、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明
参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明
致：苏州晋业建设咨询有限公司：

我单位      （供应商名称）         在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在政府采购活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人（负责人）或代理人（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

附件10、拟投入人员情况表

拟投入人员情况表

	序号
	姓名
	年龄
	性别
	在本项目中担任岗位
	备注（证书等）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：按照招标文件要求及评分标准提供相应证明材料。

投标人名称：         （盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：           年  月  日

附件11、类似业绩一览表

类似业绩一览表

	序号
	项目名称
	采购单位
	服务期限
	合同签订日期
	合同金额（万元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：按照招标文件要求及评分标准提供相应证明材料。
投标人名称：         （盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：           年  月  日

附件12、其他由招标文件要求自行编写格式

第四章 招标书
苏州晋业建设咨询有限公司受太仓市沙溪镇人民政府的委托，就2026年上半年沙溪镇监控类服务项目进行公开招标采购。

一、采购编号：JSZC-320585-JINY-G2026-0005
二、项目名称：2026年上半年沙溪镇监控类服务项目
三、预算金额：人民币253.5万元，共分为两个标段，其中标段一151.5万元，标段二102万元

四、最高限价：标段一149.52万元，标段二100.54万元（投标报价超过对应标段限价的为无效标）
五、采购内容及要求：
（一）项目背景
本项目计划采购太仓市沙溪镇管辖区内高清化监控技防图像服务397项。本项目标段一、标段二由太仓市公安局实战应用管理平台进行接入管理以及后续应用。投标人提供项目建设所需如图像服务、数据存储服务、管理软件系统等。
（二）项目需求

1、建设清单

标段一：高清治安监控图像服务244项，人脸识别监控图像服务55项，合计299项（详见点位清单）。
标段二：电警抓拍监控图像服务14项，车卡图像服务2项，人脸识别监控图像服务44项，高清治安监控图像服务38项，合计98项（详见点位清单）。

2、服务内容

标段一：2026年上半年沙溪镇公安社会面监控服务项目

（1）提供公安社会面监控图像服务；
（2）视频图像采用云存储方式存储，录像保存时间不低于30天；
（3）日常维护服务及改建等；
（4）后台应用系统服务，包括视频监控管理平台、人脸抓拍比对系统及云存储平台等；
（5）配合接入各服务点至甲方指定机房间VPN视频专网，建成后的视频资源按照国标对接太仓市公安局视频专网图像共享平台。（网络传输线路由采购人另行组织采购，中标人须无条件配合采购人完成与网络接入服务提供商的对接工作，确保图像数据可通过采购人指定的网络传输通道稳定上传）
标段二：2026年上半年沙溪镇电子警察服务项目

（1）提供电子警察图像服务；
（2）监控图像采用云存储方式存储，录像保存时间不低于30天；
（3）日常维护服务及改建等；
（4）后台应用系统服务，包括视频监控管理平台、人脸抓拍比对系统及云存储平台等；
（5）配合接入各服务点至甲方指定机房间VPN视频专网，建成后的视频资源按照国标对接太仓市公安局视频专网图像共享平台。（网络传输线路由采购人另行组织采购，中标人须无条件配合采购人完成与网络接入服务提供商的对接工作，确保图像数据可通过采购人指定的网络传输通道稳定上传）
3、采购清单

标段一：2026年上半年沙溪镇公安社会面监控服务项目

	序号
	采购内容
	服务功能要求
	数量
	单位

	一、人脸识别监控图像服务（55项）

	1
	400万双舱人脸识别图像服务
	含图像集成服务、存储及安全等服务。详见下述要求
	43
	项

	2
	400万半球型人脸图像服务
	含图像集成服务、存储及安全等服务。详见下述要求
	12
	项

	二、高清治安监控图像服务（244项）

	1
	400万智能日夜型图像服务
	含图像集成服务、存储及安全等服务。详见下述要求
	243
	项

	2
	400万高清智能球图像服务
	含图像集成服务、存储及安全等服务。详见下述要求
	1
	项


（1）点位清单：
1）人脸识别监控图像服务点位

	序号
	点位名称
	经度
	纬度
	数量

	1
	印象蓝湾小区门口人脸
	121.080901
	31.563927
	1

	2
	印象蓝湾小区门口南
	121.080901
	31.563927
	1

	3
	利泰三小工地工人宿舍出口
	121.047394
	31.561635
	1

	4
	直塘菜市场西门入口
	121.006219
	31.549866
	1

	5
	直塘菜市场北门入口
	121.006148
	31.550396
	1

	6
	直塘菜市场东门入口
	121.006769
	31.550287
	1

	7
	直塘菜市场东门出口
	121.006721
	31.550321
	1

	8
	直塘菜市场南门入口
	121.006357
	31.549843
	1

	9
	浦南菜场南门出口
	121.057293
	31.562835
	1

	10
	浦南菜场北门出口
	121.057363
	31.563006
	1

	11
	沙东菜场南门出口
	121.071021
	31.570718
	1

	12
	沙东菜场南门入口
	121.071008
	31.570785
	1

	13
	沙东菜场北门出口
	121.071214
	31.571533
	1

	14
	沙东菜场西门出口
	121.070379
	31.570866
	1

	15
	沙东菜场东门出口
	121.071691
	31.571377
	1

	16
	新北东路-火葬场西桥
	121.088592
	31.581051
	1

	17
	新北西路-苏家湾南小区路口
	121.045371
	31.562782
	1

	18
	沙南西路-凌家桥向西
	121.018141
	31.543043
	1

	19
	沙南西路-帝豪酒店门口
	121.070342
	31.564093
	1

	20
	白云南路-河南街路口
	121.063512
	31.566823
	1

	21
	白云中路-张阿姨点心店对面
	121.062471
	31.565841
	1

	22
	长寿北路-老溜冰场对面
	121.062373
	31.571432
	1

	23
	西市街-步行街南路口
	121.060931
	31.566532
	1

	24
	镇东路-供电所门口辅道
	121.072981
	31.569743
	1

	25
	镇东路-水云天浴室对面辅道
	121.073252
	31.569651
	1

	26
	白云路-长浜路小区路口
	121.058291
	31.572382
	1

	27
	沙南西路-白云路南50米桥
	121.064381
	31.561413
	1

	28
	沙南西路-大富豪酒吧对面辅道
	121.069701
	31.564592
	1

	29
	新北西路-老社保局门口辅道
	121.067641
	31.571632
	1

	30
	新北西路-倪氏口腔门口辅道
	121.067501
	31.571381
	1

	31
	老街入口-姚泾路西
	121.066708
	31.569112
	1

	32
	老街入口-姚泾路东1
	121.070344
	31.57062
	1

	33
	老街入口-姚泾路东2
	121.066811
	31.569165
	1

	34
	老街-长寿路口
	121.064444
	31.568059
	1

	35
	新镇政府大厅1
	121.071896
	31.557165
	1

	36
	新镇政府大厅 2
	121.071896
	31.557165
	1

	37
	审批中心一层东北门
	121.071702
	31.557745
	1

	38
	审批中心一层西北门
	121.071484
	31.557653
	1

	39
	审批中心一层西门
	121.07148
	31.557512
	1

	40
	归庄易买盛超市1
	121.071561
	31.557405
	1

	41
	交通违法处理区
	121.065212
	31.612364
	1

	42
	归庄易买盛超市2
	121.065212
	31.612364
	1

	43
	侯泾桥 沙高路口
	121.057892
	31.567766
	1

	44
	老街西出口-南院路
	121.05746
	31.564746
	1

	45
	沙溪医院住院部东门
	121.068328
	31.553735
	1

	46
	沙溪医院住院部北门
	121.068328
	31.553735
	1

	47
	沙溪医院门诊南门
	121.068328
	31.553735
	1

	48
	沙溪医院急诊西门
	121.068328
	31.553735
	1

	49
	沙溪人才市场
	121.057355
	31.574528
	1

	50
	直塘如海超市门口
	121.00819
	31.54835
	1

	51
	利泰皮鞋市场1
	121.041567
	31.562054
	1

	52
	利泰皮鞋市场2
	121.041567
	31.562054
	1

	53
	利泰皮鞋市场3
	121.041567
	31.562054
	1

	54
	万宝商城1
	121.06021
	31.569007
	1

	55
	万宝商城2
	121.06021
	31.569007
	1


2）高清治安监控图像服务点位

	序号
	点位名称
	经度
	纬度
	数量

	1
	北院小区向西
	121.058321
	31.571541
	1

	2
	北院小区向南
	121.058322
	31.571541
	1

	3
	中市街沙头客栈东路口向东
	121.063641
	31.567582
	1

	4
	印北中心路印北村委会南桥向南
	121.066982
	31.577691
	1

	5
	姚泾路南弄街东100米路口向西
	121.069863
	31.568733
	1

	6
	市东路沙东社区东路口向东
	121.076481
	31.570841
	1

	7
	白云北路通港公路向东
	121.055981
	31.575123
	1

	8
	通港公路204国道向东
	121.007682
	31.554441
	1

	9
	洞星路新开河南桥向北
	121.029113
	31.567962
	1

	10
	长寿北路派出所南路口向东
	121.053961
	31.576602
	1

	11
	沙南公路镇东路路口向西
	121.075233
	31.566812
	1

	12
	沙南公路镇东路路口向东
	121.075233
	31.566812
	1

	13
	沙南公路洪泾幼儿园路口向东
	121.081881
	31.570473
	1

	14
	沙路公路火葬场北丁字路口向东
	121.088221
	31.583792
	1

	15
	百花北路陶湾路路口向南
	121.077871
	31.590032
	1

	16
	印溪路恒兴工艺品厂门口
	121.067727
	31.553411
	1

	17
	镇东路北侧向北
	121.078622
	31.566861
	1

	18
	镇东路北侧向南
	121.078622
	31.566861
	1

	19
	镇东路米其林轮胎门口南向北
	121.082093
	31.562431
	1

	20
	镇东路米其林轮胎门口北向南
	121.082093
	31.562431
	1

	21
	镇东路南侧向北
	121.082347
	31.561981
	1

	22
	镇东路南侧向南
	121.082347
	31.561981
	1

	23
	北印溪公园1号监控杆向北
	121.073146
	31.554726
	1

	24
	北印溪公园1号监控杆向南
	121.073146
	31.554726
	1

	25
	北印溪公园1号监控杆向西
	121.073146
	31.554726
	1

	26
	北印溪公园2号监控杆向南
	121.073881
	31.553372
	1

	27
	北印溪公园2号监控杆向西北
	121.073881
	31.553372
	1

	28
	北印溪公园2号监控杆向东北
	121.073881
	31.553372
	1

	29
	南印溪公园1号监控杆向北
	121.075871
	31.550352
	1

	30
	南印溪公园1号监控杆向西
	121.075871
	31.550352
	1

	31
	南印溪公园1号监控杆向南
	121.075871
	31.550352
	1

	32
	南印溪公园2号监控杆向北
	121.075658
	31.551288
	1

	33
	南印溪公园2号监控杆向南
	121.075658
	31.551288
	1

	34
	南印溪公园3号监控杆向北
	121.074802
	31.552069
	1

	35
	南印溪公园3号监控杆向东
	121.074802
	31.552069
	1

	36
	南印溪公园3号监控杆向西
	121.074802
	31.552069
	1

	37
	沙东菜场通道1
	121.071086
	31.571053
	1

	38
	沙东菜场通道2
	121.071071
	31.571105
	1

	39
	沙东菜场通道3
	121.071031
	31.571092
	1

	40
	沙东菜场通道4
	121.071098
	31.571068
	1

	41
	沙东菜场通道5
	121.070974
	31.570961
	1

	42
	沙东菜场通道6
	121.071008
	31.570785
	1

	43
	沙东菜场通道7
	121.070891
	31.571056
	1

	44
	沙东菜场通道8
	121.070872
	31.571037
	1

	45
	沙东菜场通道9
	121.070959
	31.571088
	1

	46
	沙东菜场通道10
	121.070809
	31.570928
	1

	47
	沙南路仓松金属厂路口向东
	121.030301
	31.549391
	1

	48
	沙南西路警务站东路口向西
	121.063371
	31.561332
	1

	49
	沙南西路汽车站下车出口向东
	121.062913
	31.560943
	1

	50
	沙南西路泰华酒店东100米路口向西
	121.067732
	31.563162
	1

	51
	沙南西路印溪幼儿园西路口向西
	121.072941
	31.565373
	1

	52
	通港路白云路路口向西
	121.055701
	31.574971
	1

	53
	通港路长寿北路南路口向西
	121.059412
	31.576811
	1

	54
	通港路长寿北路南路口向东
	121.059411
	31.576812
	1

	55
	白云路文卫路路口向停车场
	121.058751
	31.571672
	1

	56
	唐调研习所东走廊向北
	121.059562
	31.566591
	1

	57
	西市街四清桥西公厕向西
	121.059521
	31.565961
	1

	58
	西市街-步行街南路口向西
	121.060931
	31.566532
	1

	59
	双浮公路-黄桃园路口向北
	121.105931
	31.553121
	1

	60
	印溪东路三沙线路口向北
	121.084062
	31.566441
	1

	61
	沙溪上好佳食品有限公司门口
	121.076771
	31.599991
	1

	62
	湿地公园厕所向北
	121.070162
	31.555572
	1

	63
	沙溪镇府南门向西
	121.073142
	31.555851
	1

	64
	沙溪镇府南门向北
	121.073142
	31.555853
	1

	65
	行政审批中心北门进口向东
	121.073142
	31.555851
	1

	66
	行政审批中心北门出口向西
	121.071841
	31.558253
	1

	67
	浦南新村公厕
	121.063661
	31.563971
	1

	68
	太平街公厕
	121.060671
	31.565721
	1

	69
	沙中场公厕
	121.057911
	31.564811
	1

	70
	西环路双浮路北800米向北
	121.059661
	31.565841
	1

	71
	老球场公厕
	121.062461
	31.567391
	1

	72
	东门街42号公厕
	121.068991
	31.570021
	1

	73
	通发公司公厕
	121.067981
	31.568031
	1

	74
	陆京士故居公厕
	121.069921
	31.568761
	1

	75
	六大队小区公厕
	121.054801
	31.564861
	1

	76
	横沥河西公厕
	121.059201
	31.566901
	1

	77
	糖坊弄公厕
	121.059911
	31.567081
	1

	78
	一厂河东公厕
	121.058481
	31.568311
	1

	79
	白云路口公厕
	121.063531
	31.563391
	1

	80
	长寿路男公厕
	121.063481
	31.569181
	1

	81
	长寿路女公厕
	121.063481
	31.569181
	1

	82
	柴场公厕
	121.059661
	31.565841
	1

	83
	万宝公厕
	121.060381
	31.568451
	1

	84
	东分校公厕
	121.065391
	31.569321
	1

	85
	塑料厂公厕
	121.059491
	31.569131
	1


	86
	工商所公厕
	121.062221
	31.571661
	1

	87
	姚泾路公厕
	121.065911
	31.570241
	1

	88
	山木路公厕
	121.067831
	31.571641
	1

	89
	老木桥公厕东
	121.063231
	31.566851
	1

	90
	老木桥公厕西
	121.063231
	31.566851
	1

	91
	庵桥公厕
	121.065311
	31.567891
	1

	92
	老药店公厕
	121.065051
	31.568491
	1

	93
	老派出所停车场公厕
	121.063391
	31.565451
	1

	94
	湿地公园南公厕向北
	121.072111
	31.552511
	1

	95
	湿地公园南公厕向南
	121.072111
	31.552511
	1

	96
	湿地公园北公厕
	121.070121
	31.555581
	1

	97
	通港路岳鹿路东侧向东
	121.085281
	31.587331
	1

	98
	横沥河东公厕
	121.059421
	31.567051
	1

	99
	化肥厂公厕
	121.075141
	31.570171
	1

	100
	泥墙路公厕
	121.058511
	31.561991
	1

	101
	浦南市场公厕
	121.056991
	31.562631
	1

	102
	小商品市场公厕
	121.072771
	31.571611
	1

	103
	沙东市场公厕
	121.071411
	31.570561
	1

	104
	时浜桥公厕
	121.011921
	31.546041
	1

	105
	街心花园公厕
	121.008461
	31.547671
	1

	106
	直塘市场公厕
	121.005661
	31.550231
	1

	107
	直塘管理区皮得隆市场女公厕
	121.006671
	31.551161
	1

	108
	直塘管理区皮得隆市场男公厕
	121.006671
	31.551161
	1

	109
	老卫星厂公厕
	121.007351
	31.546601
	1

	110
	城管西边公厕
	121.008911
	31.546821
	1

	111
	老元件厂公厕
	121.009991
	31.546811
	1

	112
	李皇庙公厕
	121.010991
	31.547121
	1

	113
	陌巷桥公厕
	121.008181
	31.545681
	1

	114
	普济寺公厕
	121.011391
	31.545601
	1

	115
	西粮站公厕
	121.006341
	31.546101
	1

	116
	市西路公厕
	121.146871
	31.547231
	1

	117
	环龙桥堍公厕
	121.148601
	31.546931
	1

	118
	新菜市场公厕
	121.149151
	31.544251
	1

	119
	原三厂东公厕
	121.147021
	31.548521
	1

	120
	新卫生院公厕
	121.148651
	31.549341
	1

	121
	煤机厂东公厕
	121.150351
	31.549121
	1

	122
	原菜市场公厕
	121.144611
	31.548961
	1

	123
	老菜场公厕
	121.060721
	31.611611
	1

	124
	东庄桥公厕
	121.062031
	31.612711
	1

	125
	农业银行旁公厕
	121.062481
	31.613561
	1

	126
	进贤泾桥公厕
	121.062211
	31.614601
	1

	127
	东沟稍桥公厕
	121.064221
	31.613141
	1

	128
	归庄新村公厕
	121.064221
	31.611981
	1

	129
	北庄桥公厕
	121.060201
	31.612971
	1

	130
	老棉小公厕
	121.043501
	31.559161
	1

	131
	劳动村公厕
	121.037241
	31.558441
	1

	132
	利泰新民村公厕
	121.046681
	31.562221
	1

	133
	苏家湾女公厕
	121.045251
	31.562861
	1

	134
	苏家湾男公厕
	121.045251
	31.562861
	1

	135
	老汽车站公厕
	121.039901
	31.560721
	1

	136
	居委会公厕
	121.041421
	31.559031
	1

	137
	繁荣村公厕
	121.040931
	31.559031
	1

	138
	朱河桥北老医院内公厕
	121.059101
	31.571511
	1

	139
	中心广场公厕向北
	121.062061
	31.570961
	1

	140
	中心广场公厕向东
	121.062061
	31.570961
	1

	141
	岳王老粮库东围墙
	121.151251
	31.549091
	1

	142
	塘北路城信化纤西桥(向东)
	121.05114
	31.56222
	1

	143
	塘北路有达染厂西路口-向东
	121.04772
	31.56224
	1

	144
	苏湾弄丁字路北50 米路口-向北
	121.04625
	31.56153
	1

	145
	苏湾弄丁学路北100米桥边向北
	121.05596
	31.56708
	1

	146
	沙东社区门口(向北)
	121.07572
	31.57052
	1

	147
	市东路孔泾桥边（向东）
	121.07505
	31.57024
	1

	148
	市东路社区与南路口(向南)
	121.080041
	31.572401
	1

	149
	市东路与三沙线交叉口(向东)
	121.07971
	31.57227
	1

	150
	化肥村小区26幢西国道-向东
	121.07778
	31.56881
	1

	151
	张泾河1号桥南三岔路口
	120.99337
	31.57622
	1

	152
	白云路太平街西 50米桥边(向西
	121.06129
	31.56612
	1

	153
	太平街西第二桥边(向东)
	121.05917
	31.56477
	1

	154
	长寿新村210幢南(向北)
	121.06568
	31.57502
	1

	155
	中市街103号(向南)
	121.06281
	31.56794
	1

	156
	银湖小区对面小区路口(向南)
	121.05813
	31.56787
	1

	157
	苏杭时代超市北弄堂（向西）
	121.06314
	31.56232
	1

	158
	水晶宫后面西小区楼道(向南)
	121.06288
	31.56286
	1

	159
	老天竺元小区口(向东)
	121.06365
	31.56336
	1

	160
	泥墙路北小区路口1(向北)
	121.06113
	31.56322
	1

	161
	泥墙路北小区路口2(向东)
	121.06113
	31.56322
	1

	162
	泥墙路北小区路口3(向北)
	121.06151
	31.56345
	1

	163
	泥墙路北小区路口4(向北)
	121.06219
	31.56382
	1

	164
	泥墙北小区入口(向北)
	121.06302
	31.56418
	1

	165
	南院北路小区路口1(向西)
	121.05574
	31.56517
	1

	166
	南院北路小区路口2(向西)
	121.05523
	31.56703
	1

	167
	南院北路小区路口3(向南)
	121.06365
	31.56618
	1

	168
	南院北路小区路口4(向南)
	121.05641
	31.56583
	1

	169
	东市乐荫老年日间照料(向北)
	121.06632
	31.56932
	1

	170
	安泰商城南门口弄堂1(向南)
	121.06514
	31.56966
	1

	171
	安泰商城南门口南200米(向北)
	121.06516
	31.56965
	1

	172
	东市街150号1(向南)
	121.06539
	31.57015
	1

	173
	东市街150号2(向北)
	121.0654
	31.57016
	1

	174
	南弄街92号门口(向西北)
	121.06585
	31.56725
	1

	175
	南弄街29号门口(向北)
	121.06713
	31.5677
	1

	176
	长寿弄水产弄口(向东)
	121.05895
	31.57301
	1

	177
	乐园弄与浴室弄交叉口(向南)
	121.06263
	31.56452
	1

	178
	安泰商城对面梨园小区(向南)
	121.06448
	31.56943
	1

	179
	东门街78号门口(向西)
	121.06777
	31.56955
	1

	180
	东门街44号门口1(向东)
	121.06898
	31.56995
	1

	181
	东门街44号门口2(向北)
	121.06898
	31.56995
	1

	182
	吉祥路面粉厂西路口(向东)
	121.06991
	31.56644
	1

	183
	中荷新村夏桥村(向西
	121.09189
	31.53879
	1

	184
	东市街居委会门口(向东南)
	121.066001
	31.562651
	1

	185
	南弄街69号路口1(向西)
	121.06668
	31.56755
	1

	186
	南弄街69号路口2(向东)
	121.06668
	31.56755
	1

	187
	沙北菜场东丁字路口(向南)
	121.06011
	31.57404
	1

	188
	长寿小区中心花园路口(向西)
	121.06032
	31.57214
	1

	189
	沙一小桥边(南)
	121.06468
	31.56501
	1

	190
	长寿新村老二小西北路日1向西
	121.05975
	31.57283
	1

	191
	长寿新村老二小西北路口2向西
	121.05917
	31.57238
	1

	192
	白云路文卫路老医院北门(向东）
	121.05922
	31.57161
	1

	193
	家得利中心广场东路口1向东北
	121.06166
	31.57034
	1

	194
	家得利中心广场东路口2
	121.06166
	31.57034
	1

	195
	水产弄集贸弄西丁字路口(向东）
	121.06117
	31.57085
	1

	196
	塔桥小区西三岔路口(向东)
	121.06658
	31.57145
	1

	197
	新北街同心网吧门口(向东)
	121.06541
	31.57159
	1

	198
	华夏纺织厂门口北(向东)
	121.06475
	31.57419
	1

	199
	新北街再生路北路口(向北)
	121.06695
	31.57224
	1

	200
	长浜路防疫站北路口1(向南)
	121.05569
	31.57275
	1

	201
	长浜路防疫站北路口2(向北)
	121.05666
	31.57584
	1

	202
	长浜弄合作医疗管理站口(向东）
	121.05711
	31.57817
	1

	203
	北院新村322号西(向东)
	121.0567
	31.5699
	1

	204
	北院新村迅达电脑店(向北)
	121.05786
	31.56956
	1

	205
	北院新村迅达电脑东路口1向北
	121.05751
	31.56957
	1

	206
	北院新村迅达电脑东路口2向北
	121.05852
	31.5697
	1

	207
	白云路岗亭西路口(向西）
	121.05626
	31.57478
	1

	208
	印溪东路温莎花苑门口(向北)
	121.07036
	31.57712
	1

	209
	涂松警务室路口(向南)
	121.07105
	31.57327
	1

	210
	金泰花园门口(向西)
	121.06789
	31.57416
	1

	211
	再生路东安新村99号(向南)
	121.06752
	31.57265
	1

	212
	长寿新村168幢北侧(向西)
	121.05925
	31.57285
	1

	213
	白云南路苏杭超市门口(向西)
	121.06399
	31.56192
	1

	214
	新北街无限量自助餐路口(向东）
	121.05903
	31.56866
	1

	215
	银溪路永安路交叉口(向东)
	121.05832
	31.58372
	1

	216
	永安路印溪北路丁字路口(东)
	121.05506
	31.58452
	1

	217
	204国道新北西路路口(向北）
	121.01221
	31.54822
	1

	218
	沙东菜场一号桥下(向西)
	121.07183
	31.57089
	1

	219
	火葬场南丁字路口(向北)
	121.09006
	31.58862
	1

	220
	新北西路宏圣纺织厂路口(向北
	121.04936
	31.56482
	1

	221
	沙南西路税务所门口(向西)
	121.06554
	31.56258
	1

	222
	新开河洪泾会所东水闸(向南)
	121.04229
	31.57823
	1

	223
	印溪东路莱莱酒家门口(向北)
	121.07437
	31.56789
	1

	224
	姚泾路东门街路(向北)
	121.06679
	31.56921
	1

	225
	南院北路小区路口(向北)
	121.05499
	31.56481
	1

	226
	姚泾路童乐幼儿园门口(向北)
	121.06884
	31.56613
	1

	227
	新医院东北角(向西)
	121.06851
	31.55411
	1

	228
	新医院西北角(向东)
	121.06824
	31.55348
	1

	229
	新医院西南角
	121.06769
	31.54949
	1

	230
	新医院东南角(向西)
	121.07096
	31.55031
	1

	231
	新医院北十字路口(向南)
	121.06891
	31.55412
	1

	232
	新医院南十字路口(向北)
	121.07097
	31.55032
	1

	233
	印溪小区门口(向西)
	121.08196
	31.55791
	1

	234
	吴晓邦故居正门(向西)
	121.06234
	31.56706
	1

	235
	吴晓邦故居后面弄堂(向东)
	121.06205
	31.56704
	1

	236
	沙溪实验中学
	121.084143
	31.567859
	1

	237
	沙溪第一小学
	121.068685
	31.563017
	1

	238
	利泰幼儿园
	121.04715
	31.557969
	1

	239
	中荷新村西门向北
	121.04715
	31.557969
	1

	240
	沙溪第二小学
	121.056827
	31.57755
	1

	241
	沙溪第一中学
	121.057337
	31.578242
	1

	242
	童乐幼儿园
	121.071509
	31.60906
	1

	243
	童之梦幼儿园
	121.072402
	31.566153
	1

	244
	安泰幼儿园
	121.068851
	31.56891
	1


标段二：2026年上半年沙溪镇电子警察服务项目
	序号
	采购内容
	服务功能要求
	数量
	单位

	一、电警抓拍监控图像服务（14项）

	1
	900万机动车闯红灯抓拍图像服务
	含图像集成服务、存储及安全等服务。详见下述要求
	6
	项

	2
	900万机动车不礼让行人抓拍图像服务
	含图像集成服务、存储及安全等服务。详见下述要求
	2
	项

	3
	900万非机动车闯红灯抓拍图像服务
	含图像集成服务、存储及安全等服务。详见下述要求
	6
	项

	二、车卡图像服务（2项）

	1
	900万车辆识别图像服务
	含图像集成服务、存储及安全等服务。详见下述要求
	2
	项

	三、人脸识别监控图像服务（44项）

	1
	400万人脸识别图像服务
	含图像集成服务、存储及安全等服务。详见下述要求
	44
	项

	四、高清治安监控图像服务（38项）

	1
	400万治安监控图像服务
	含图像集成服务、存储及安全等服务。详见下述要求
	38
	项


（1）点位清单

1）电警抓拍监控图像服务点位

	序号
	点位名称
	经度
	纬度
	类型
	数量

	1
	通港西路泰西村路口西向东
	121.025495
	31.561941
	机动车闯红灯抓拍系统
	1

	2
	通港路泰西村路口东向西
	121.025852
	31.562231
	
	1

	3
	岳鹿路蔡家湾大桥北堍南向北
	121.123376
	31.543278
	
	1

	4
	岳鹿路蔡家湾大桥北堍北向南
	121.122938
	31.543634
	
	1

	5
	印溪东路沙南路北向南
	121.075202
	31.56697
	
	1

	6
	印溪东路沙南路南向北
	121.075436
	31.566671
	
	1

	7
	昭溪路昭衍生物公司南向北
	121.093704
	31.591642
	机动车不礼让行人抓拍系统
	1

	8
	昭溪路昭衍生物公司北向南
	121.093298
	31.592181
	
	1

	9
	通港西路白云路东向西非机动车
	121.056289
	31.575285
	非机动车闯红灯抓拍系统
	1

	10
	白云路通港西路北向南非机动车
	21.055893
	31.575216
	
	1

	11
	沙南路白云路西向东非机动车
	121.063931
	31.561608
	
	1

	12
	白云路沙南路南向北非机动车
	121.064198
	31.561631
	
	1

	13
	印溪东路沙南东路南向北非机动车
	121.075381
	31.566779
	
	1

	14
	印溪东路沙南东路北向南非机动车
	121.064086
	31.561831
	
	1


2）车卡图像服务点位

	序号
	点位名称
	经度
	纬度
	数量

	1
	汇景苑入口
	121.06112
	31.556812
	1

	2
	汇景苑出口
	121.061082
	31.556793
	1


3）人脸识别监控图像服务点位

	序号
	点位名称
	经度
	纬度
	数量

	1
	盛洋花园北门出口
	121.060815
	31.563029
	1

	2
	盛洋花园南门出口
	121.061547
	31.560711
	1

	3
	金榜世家入口
	121.058201
	31.562057
	1

	4
	金榜世家出口
	121.058203
	31.562058
	1

	5
	塔桥小区入口
	121.065891
	31.571192
	1

	6
	塔桥小区出口
	121.065893
	31.571194
	1

	7
	南院一村入口
	121.062181
	31.564648
	1

	8
	南院一村出口
	121.062183
	31.564647
	1

	9
	溪景湾南进口
	121.071553
	31.564899
	1

	10
	溪景湾南出口
	121.071551
	31.564897
	1

	11
	溪景湾北门进口
	121.070398
	31.566605
	1

	12
	溪景湾北门出口
	121.070396
	31.566602
	1

	13
	书香名邸入口
	121.055573
	31.566409
	1

	14
	书香名邸出口
	121.055574
	31.566411
	1

	15
	汇景苑西门入口
	121.06108
	31.556791
	1

	16
	汇景苑西门出口
	121.061082
	31.556793
	1

	17
	汇景苑北门入口
	121.061132
	31.557783
	1

	18
	汇景苑北门出口
	121.06113
	31.557782
	1

	19
	温莎花园入口
	121.070258
	31.577213
	1

	20
	温莎花园出口
	121.070256
	31.577215
	1

	21
	星泰花园入口
	121.071402
	31.572243
	1

	22
	星泰花园出口
	121.071404
	31.572245
	1

	23
	锦绣花园入口
	121.071341
	31.572335
	1

	24
	锦绣花园出口
	121.071339
	31.572332
	1

	25
	水岸馨都入口
	121.070608
	31.576332
	1

	26
	水岸馨都出口
	121.070609
	31.576333
	1

	27
	浦南一村南门入口
	121.065456
	31.562334
	1

	28
	浦南一村南门出口
	121.065458
	31.562337
	1

	29
	浦南一村北进口
	121.064337
	31.562863
	1

	30
	浦南一村北出口
	121.064335
	31.562862
	1

	31
	梨园小区入口
	121.064688
	31.569347
	1

	32
	梨园小区出口
	121.064686
	31.569345
	1

	33
	荆溪苑入口
	121.071606
	31.564844
	1

	34
	荆溪苑出口
	121.071603
	31.564842
	1

	35
	泰东小区入口
	121.054811
	31.567327
	1

	36
	泰东小区出口
	121.054813
	31.567329
	1

	37
	文化苑入口
	121.149726
	31.545347
	1

	38
	文化苑出口
	121.149728
	31.545349
	1

	39
	直塘金叶卡口向东
	121.010984
	31.536957
	1

	40
	直塘金叶卡口向西
	121.011172
	31.537068
	1

	41
	直塘新民(直中)路卡口向东
	121.007988
	31.546139
	1

	42
	直塘新民(直中)路卡口向西
	121.007862
	31.546047
	1

	43
	直塘直任路直任卡口向东
	120.982006
	31.546693
	1

	44
	直塘直任路直任卡口向西
	120.982127
	31.546538
	1


4）高清治安监控图像服务点位
	序号
	点位名称
	经度
	纬度
	数量

	1
	归庄社区2
	121.063231
	31.610104
	1

	2
	归庄社区门口1
	121.063083
	31.610188
	1

	3
	归庄社区篮球场
	121.063386
	31.610524
	1

	4
	利民西路育才弄口
	121.062251
	31.611011
	1

	5
	归庄路西庄桥西边
	121.057775
	31.609825
	1

	6
	归庄盛世华庭1
	121.066331
	31.615087
	1

	7
	归庄盛世华庭2
	121.066047
	31.615404
	1

	8
	归庄盛世华庭3
	121.066191
	31.615198
	1

	9
	归庄盛世华庭4
	121.065848
	31.615611
	1

	10
	盛世华庭大门口
	121.065934
	31.614713
	1

	11
	老影剧院北路口
	121.061353
	31.611772
	1

	12
	项桥村三十四组东海制衣厂
	121.045735
	31.587911
	1

	13
	庄西涵洞西桥
	121.042572
	31.600088
	1

	14
	庄西村委北丁字路口
	121.057115
	31.600651
	1

	15
	归庄小学门口
	121.067098
	31.610554
	1

	16
	归庄幼儿园
	121.060334
	31.610247
	1

	17
	印溪北路-吴安桥
	121.053498
	31.587317
	1

	18
	直塘街中心花园
	121.008466
	31.547698
	1

	19
	安里街与镇中街
	121.008427
	31.546216
	1

	20
	虹桥路玉河路100米西桥边
	121.005628
	31.547711
	1

	21
	镇中街59号墙边
	121.010187
	31.546162
	1

	22
	光明路普及路路口
	121.010974
	31.546846
	1

	23
	玉河路直塘社区门口
	121.009624
	31.548629
	1

	24
	直任路虹桥路交叉口
	121.006711
	31.550754
	1

	25
	银桥五金厂北路口(向南)
	121.001977
	31.551885
	1

	26
	直任卡口东十字路南桥边
	120.989771
	31.546001
	1

	27
	直任路楠荣机械东桥边
	120.994448
	31.548911
	1

	28
	直塘医院
	121.014831
	31.548089
	1

	29
	泰西村三十七组米中中心路
	121.010369
	31.563307
	1

	30
	天宇电子厂北丁字路口
	121.026613
	31.571654
	1

	31
	虹桥菜场南桥路口
	121.005654
	31.573186
	1

	32
	大虹桥南路口
	120.999641
	31.567942
	1

	33
	虹桥村委会西小区桥边
	121.002044
	31.570409
	1

	34
	锡太卡口北路口
	120.980296
	31.550776
	1

	35
	锡太路炳容烟杂店
	120.984738
	31.551197
	1

	36
	泥桥五十四组鱼塘边
	121.006046
	31.535344
	1

	37
	直塘五十四组老鸭桥边
	121.001893
	31.529901
	1

	38
	捷慧服饰南三叉口
	121.008058
	31.533501
	1


4、系统功能要求（两个标段均按照以下要求）
（1）视频要求

1.1送达的视频应流畅，无拖影、无动画感，图像延迟不能超过200毫秒，实时视频调出时的响应时间应小于1秒，视频控制切换响应时间小于1秒，前端系统控制延时小于1秒，监控视频显示与实际事件发生时间差小于1秒，设同步服务器并应予同步。
1.2系统以1个服务点位为一个计量单位。
1.3监控图像服务技术性能不低于图像服务的技术性能参数标准。
（2）图像存储服务要求

2.1云存储

2.1.1图像云存储服务部署

2.1.1.1应部署于标准机房。

2.1.2视频云存储软件

2.1.2.1系统由管理节点和/或存储节点组成，且系统可扩容，增加管理或存储节点。在多节点系统中，任何一个存储节点出现故障，应不影响数据的正常存取；

2.1.2.2支持基于硬盘性能和容量的负载均衡，具备一定热备冗余能力；

2.1.2.3支持硬盘热插拔，即插即用；

2.1.2.4支持前端系统和存储系统之间直接存储；

2.1.2.5系统支持按需弹性扩容；

2.1.2.6一个控制器内支持双系统，当主系统异常时，能从备系统启动；支持控制器热插拔；

2.1.2.7支持录像完整率检测、监控点在线状态检测、硬盘状态检测。

2.1.3视频云存储运维软件

2.1.3.1集成视频云存储的运维系统，可进行软件、硬件、系统的运维。

2.2 NVR存储

2.2.1支持音频系统与视频系统独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大16路音频系统管理；

2.2.2支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码；

2.2.3支持网络端口扫描行为预警，可自动封禁IP，并上报预警，支持远程下发IP拦截；

2.2.4支持自动跳转https功能，系统启用自动跳转https功能后不支持http协议访问，http访问入口连接会自动重定向到https入口；

2.2.5支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息；

2.3其他要求

2.3.1存储系统应采用分布式存储数据库，应具有分布式存储和计算、数据分片机制、数据复制机制、集群负载均衡机制、故障转移机制、水平扩展机制、节点宕机保障机制、数据备份机制、基于数据总线的数据共享机制等。

2.3.2系统采用数据总线结构，预留与其他信息系统的数据共享、交互接口，如智慧城市数据接口、业务数据接口、标准数据接口（SOA\REST）、市公安局数据接口、第三方数据接口、面向主题的数据接口、中介服务接口等，可实现更高层面的集成与联动。

2.3.3网络存储系统主要包括分布式存储数据库服务器，数据总线服务器、网络存储系统和存储硬盘等，系统相关技术参数不低于系统技术性能参数要求。

（3）接入要求

3.1按设计方案要求，组织实施与视频专网的安全对接。

3.2投标人应承诺设备可在采购人指定的网络接入条件下（包括但不限于带宽、网络延迟、丢包率等）正常工作，如因设备自身原因无法适配网络传输环境，由中标人免费负责技术整改。（提供承诺函，否则为无效标）
3.3投标人应承诺设备可与采购人现有或另行采购的视频专网共享平台实现无缝对接；须无偿提供技术适配、联调对接、系统改造配合服务。（提供承诺函，否则为无效标）
3.4所需的图像存储服务技术参数不低于相关技术性能参数要求。
（4）软件系统要求

4.1派出所值守系统终端软件（具体功能需满足设计方案要求和采购人的实际需要）

在派出所的PC终端上部署监控值守软件，支持64路以上并发访问。本项目中配置视频客户端软件，可独立运行于装有Windows操作系统的个人电脑上，实现通过网络实时接收视频图像，完整实现接入本派出所板块的数字视频监控的各项功能，主要功能包括：查看直播图像、录像和回放、收藏夹、打开Web界面和图片文件、多画面分割切换、云台控制、视频颜色调节、巡检、事件、日志、电视墙等。

4.2值守系统（具体功能需满足设计方案要求和采购人的实际需要）

4.2.1用户管理：对于所有用户采用集中式、分区管理的方式进行组织。用户管理包括用户认证管理、用户查询、用户增加和删除、用户分组管理等基本操作管理以及用户权限管理。

4.2.2权限管理

4.2.2.1采用分级用户管理机制，每级至少包括管理员和普通用户两个级别，并可以配置不同的权限模版，以方便用户的权限设置。其中管理员可以根据管理内容可分为系统管理员和用户管理员。

4.2.2.2用户管理员的权限包括用户管理权限、系统授权权限。用户管理员可以增加、删除、修改用户。用户管理员可以授权用户对视频浏览、摄像机远程控制、录像的删除、复制、浏览等操作行为的权限，同时支持权限优先级，优先级高的用户可以优先占用控制权。权限可以被赋予，也能被收回。用户管理员可以授权下级用户管理员管理权限。

4.2.2.3普通用户的权限包括系统控制权限。普通用户由用户管理员的授权对系统进行控制。权限包括视频浏览、摄像机远程控制、录像的删除、复制、浏览等，且普通用户不可更改操作权限。

4.2.3系统校时：具有统一的时间管理体系，对所有联网系统提供时钟同步接口，包括前端编解码器、DVR、NVR、各应用服务器、存储系统等。软件可灵活设置时间校正周期，如24小时、1小时、10分钟。

4.2.4实时监控

4.2.4.1为保证监控范围、图像清晰要求，摄像机采用高清摄像机，分辨率不低于1080P，帧率不低于25fps。

4.2.4.2支持不同画面的显示方式：单画面、4画面、6画面、9画面、12画面、16画面等方式；对于单画面显示，用户可以选择中屏显示和全屏显示两种显示方式。

4.2.4.3能够实现对前端云台镜头的全功能远程控制，包括云台的旋转和自动扫描、镜头的变倍变焦、快球预置位的设置和启动、快球巡航轨迹的设定和启动。

4.2.4.4软件应提供基于监控画面的摄像机操控功能，可通过直接点击监控画面的方式实现对摄像机的远程控制，如上、下、左、右、拉近、拉远等；操控延时应小于1秒。对监控过程中出现的嫌疑目标（车辆、人或物品），可快速抓图、保存，便于分析、取证。

4.2.4.5设定快球预置位启动计划，在不同的时间自动控制快球转换到需要重点监控的部位。

4.2.4.6具备图像自动轮巡功能，可以用事先设定的触发序列和时间间隔对监控图像进行轮流显示，参与轮巡的图像和先后顺序可以任意选择；可以指定某些系统在某一时间内执行某种特定的动作；在本机设置多个组间轮视计划，计划包含的内容有组名称、组轮视间隔时间和画面分割方式，在主界面上启动轮视计划。

4.2.4.7画面显示：包括组织机构、OSD、标识、通道名称、日期与时间、触发类别等。

4.2.5录像回放

4.2.5.1支持录像回放，系统主界面可选择要查询的通道，点播类型、文件类型、开始时间、结束时间等。除了对硬盘录像机以及视频记录系统进行回放，还包括对视频图像的处理：编辑、上传、下载等功能。

4.2.5.2回放的基本功能：单进、单退、快进（1/2/4/8/16倍数）、剪辑、抓帧、下载等。

4.2.6视频（抓录）功能：操作者在实时监看视频图像、或者在回放视频录像时，发现可疑行为、重要线索、违章车辆等情况，支持进行图像（抓录），并填写相关信息说明。

4.3监控系统运维管理平台（具体功能需满足设计方案要求和采购人的实际需要）

4.3.1系统管理：软件提供系统管理功能，包括系统入网认证、属性配置、系统注销、启/停用以及系统信息查询。

4.3.2点位信息：可查看点位基础信息，包括点位名称、点位位置、路段走向、所属区域、经纬度坐标、管辖单位、图片保存路径等。

4.3.3系统状态信息：查看系统相关信息，如当前运行状态、维保单位、维保人、联系电话，还可查看系统维保日志，对系统阶段性运行情况全面掌控，支持查询、统计、导出、打印功能。

4.3.4系统运行状态实时检测：软件具备对前端系统和中心的网络系统、服务器、存储系统等系统定时巡检、自动报修的功能，能以不超过十分钟的时间间隔自动巡检系统的工作状态，并记录检测时间、系统状态等信息；同时在软件界面上动态显示。

4.3.5系统报修：当前端系统和中心的网络系统、服务器、存储系统发生异常，授权用户还可人工报修，填报系统故障发生时间、故障现象等信息，便于运维人员及时、有效处理。

4.3.6系统远程维护：授权用户通过软件对前端系统和中心网络系统、DVR、服务器等进行远程参数设置、系统校时、远程升级、断电后自启动等，实现远程维护。

4.3.7运维人员管理：软件提供运维人员管理功能，可添加运维人员，填报姓名、所属单位、联系电话等信息，并关联负责运维的系统，便于系统运维的正常、高效。

4.3.8统计报表：软件可根据系统的类别、时间段来生成系统运行情况的统计报表，可以对系统的发生故障总数、不同故障的发生次数和发生时间总长度分别进行统计，便于对系统整体运行情况和主要系统运行稳定性准确掌控，进行针对性的措施。

（5）安全要求

5.1根据公安部和公安系统警务管理需求，为确保系统内信息内容的机密性、完整性和可用性，整个系统应具有一定的信息安全性和保密性。

5.2网络安全：通过对交换机的设置，限制特定端口通过（如高清摄像机、视频服务器、转发服务器等）；应实现MAC地址与交换机端口的绑定，以限定其他未知系统接入图像专网。

5.3信息安全性：为了保证信息来源的真实可靠，保证信息使用的合法有效，需要有一种机制来验证系统中各方的真实身份。信息安全是监控系统正常运行的保证，它涉及到访问控制、身份认证、数据完整性和安全审计等过程。在本项目中，采用访问控制和身份认证等安全机制保证整个系统的信息安全。

5.4数据安全性：保证数据的安全性，必须确保用户数据和图像数据的安全，确保视频数据在传输过程的安全，并可靠存储。

5.5机房（存储服务）要求：提供的机房应达到国家标准C类以上标准。配备精密中央空调保证机房恒温恒湿。配备UPS，电池备用时间≥120分钟，确保7*24小时不间断供电，可以双路供电。7*24小时保安值守，有严格的安检登记制度。

5、技术参数要求

标段一：2026年上半年沙溪镇公安社会面监控服务项目
（1）图像服务的技术性能参数标准
1.1 400万双舱人脸识别图像服务

1)双舱一体机双舱摄像机上通道看细节，下通道看全景，采用双舱一体化设计，由双镜头相机与GPU模块组成，聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法，实现全结构化数据精准采集，具备多场景数据融合分析能力，实现全方位态势感知

2)全景和细节镜头均采用背照式传感器，相比传统摄像机前照式传感器，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用

3)可通过IE浏览器或客户端设置细节通道的智能分析模式为：全结构化、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart事件、普通监控，全景通道的智能分析模式为：Smart事件、人数统计、普通监控。细节通道和全景通道的智能分析功能可同时开启

4)支持最多设置8个多边形（最多允许10条边）人数检测区域，支持自定义每个检测区域的名称；可设置每个检测区域的报警次数、报警间隔时间、报警延迟时间

5)可同时开启8个检测区域的人数统计，并分别实时统计每个区域的人数数量，支持在预览画面上实时显示统计的人数

6)支持根据人数统计关联人员密度报警、人数异常报警、停留时长异常报警。人数异常报警可设置报警触发条件为大于、小于、等于、不等于、介于、未介于，支持忽略无人状态；停留时长报警触发条件可设置大于、小于、介于。报警可联动上传中心、上传FTP/SD卡/NAS、联动录像或联动报警输出

7)★人数统计的准确率≥99%（提供CMA认证的检测报告并加盖原厂公章，检测依据：GB/T 4208-2017）

8)★样机支持动态人脸库功能，可根据识别到人脸对人脸库进行实时更新；应能实时记录通过全景通道和细节通道检测到的人员信息，重复目标不重复记录，最多支持记录10万个目标信息（提供CMA认证的检测报告并加盖原厂公章，检测依据：GB/T 4208-2017）

9)样机可对重复进入细节通道和全景通道的目标进行比对、计数

10)★目标比对准确率≥99%（提供CMA认证的检测报告并加盖原厂公章，检测依据：GB/T 4208-2017）

11)可通过IE浏览器或客户端开启、关闭倾斜客流统计功能

12)可通过IE浏览器或客户端设置最多3个允许交叉的多边形（最多10条边）客流统计区域，区域名称可自定义，可分别设置不同检测区域的客流方向为任意方向

13)样机支持将设定检测区域场景内一段时间的行人变化频繁度，通过不同程度的暖色调显示出来，形成空间和时间2张热度图进行显示，并支持查询和导出查询结果

14)采用多人多向（正向、反向、侧向）依次循环通行进行试验，试验环境照度不低于100lx，计数区域设置为3个，试验人员数量不小于5人，通过速度不小于1m/s，人员通过间隔时间不大于1s，试验次数100人次，样机的客流量统计结果应不小于99次

15)★样机可在IE浏览器或客户端实时查看报警信息，包括数据感知、人脸比对结果、电量统计、热度图、区域关注度信息（提供CMA认证的检测报告并加盖原厂公章，检测依据：GB/T 4208-2017）

16)样机新添加的账户在首次登陆时，必须重新设置密码才能使用

17)★支持人脸检测功能，可对检测区域中实时出现的人脸目标进行检测、跟踪、抓拍并实时上报。支持实时检测不小于320个同时出现的人脸目标（提供CMA认证的检测报告并加盖原厂公章，检测依据：GB/T 4208-2017）

1.2 400万半球型人脸图像服务

1)400万 1/1.8" CMOS AI半球型网络摄像机；

2)最低照度: 彩色：≤0.0005 ；黑白：≤0.0001 Lux；

3)焦距: 2.8~12 mm；

4)补光距离：普通监控：≥30 m，人脸抓拍/识别：≥3m；

5)最大功耗≤15 W；

1.3 400万智能日夜型图像服务

1)传感器类型：1/1.8" 逐行扫描 CMOS

2)最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light

3)黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR

4)在IE浏览器下，可通过扫描预览界面上的二维码获取设备资料

5)★在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能（提供CMA认证的检测报告并加盖原厂公章，检测依据：GB/T 4208-2017）

6)在IE浏览器下，重启事件记录包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息

7)★样机具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%（提供CMA认证的检测报告并加盖原厂公章，检测依据：GB/T 4208-2017）

8)★在IE浏览器下，同一场景相同图像质量下，设备在H.264或265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约95%，所有通道均支持（提供CMA认证的检测报告并加盖原厂公章，检测依据：GB/T 4208-2017）

9)★内置加热器及风扇，开启加热器及风扇后可去除内部湿气和雾气（提供CMA认证的检测报告并加盖原厂公章，检测依据：GB/T 4208-2017）

10)★样机应支持重瞳检测抓拍功能，可通过IE浏览器客户端开启/关闭重瞳检测抓拍功能；在环境照度不低于10lx的情况下，开启该功能后，对车牌和人脸的混合场景中，可同时检测抓拍更清晰的车牌及人脸；可在IE浏览器或客户端软件下将人脸和人体图片、人脸和非机动车图片、车牌和车辆图片进行关联显示（提供CMA认证的检测报告并加盖原厂公章，检测依据：GB/T 4208-2017）

1.4 400万高清智能球图像服务

1)支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪

2)支持切换为人脸抓拍模式，同时抓拍5张人脸

3)采用可见光补光30m，同时高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达150m

4)内置加热玻璃，有效除雾

5)支持2560×1440@30fps高清画面输出

6)支持超低照度，0.005Lux/F1.2(彩色),0.001Lux/F1.2(黑白),0 Lux with IR

7)支持23倍光学变倍，16倍数字变倍

8)支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率

9)码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求

10)支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码

11)支持隐私遮蔽颜色和马赛克配置

12)支持GBK字库，支持更多汉字及生僻字叠加

13)支持SVC自适应编码技术

14)支持OSD颜色自选

15)支持3D数字降噪，支持120dB宽动态

16)支持定时抓图与事件抓图功能

17)支持定时任务、一键守望、一键巡航功能

18)支持多播功能

19)支持两进一出报警、一进一出音频、支持256G microSD卡存储

20)IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准

注：以上标注“★”的项目，应满足“GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》”为检测依据，采用CMA认证的第三方检测机构按照国家、江苏省及苏州市现行标准要求的检测方式，包括但不限于：
(1)外观检验:摄像机表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污渍；表面应色泽均匀，不应有起泡、龟裂、脱落和磨损现象；金属部件不应有锈蚀；文字标志应清晰、完整。
(2)报警功能检验:报警信息触发现场视频录像功能，可支持报警触发前不少于5s的视频预录、报警触发后不少于15s的视频录像；
(3)低温试验:类别I:温度+5℃;类别Ⅱ:温度-10℃;类别Ⅲ:温度-25℃;类别IV:温度-40℃ ,持续时间2h,试验期间样机处于工作状态，试验期间和试验后样机应满足GA/T 1127-2013中5.1.4的要求，高温试验:类别I:温度+40℃;类别Ⅱ:温度+55℃;类别Ⅲ:温度+55℃;类别IV:温度+70℃。持续时间2h,试验期间样机处于工作状态，试验期间和试验后样机应满足GA/T 1127-2013中5.1.4的要求。
提供检测结果为“达标”或“符合”的报告为佐证。
（2）云存储技术性能要求
2.1服务器配置：≥2颗64位多核处理器，≥32GB内存，内存支持扩展到≥256GB；支持热插拔1+1AC220V。
2.2可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动，节省功耗。
2.3支持硬盘热插拔在读写数据时，热插拔内的任意块硬盘，正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。
2.4★支持集群管理功能，包括集群单元弹性扩容、负载均衡、故障迁移等；支持集群节点生命周期管理，支持集群节点服务启动/停止，集群节点服务组建、扩展、删除（提供CMA认证的检测报告并加盖原厂公章，检测依据：GB/T 37939-2019）
2.5★可将多台节点配置为集群管理方式，当其中的主服务器出现死机或者磁盘损坏等故障时，备用主机可自动替换故障主机继续录像，图片存储，并自动导入所有配置信息，可配置高速、中速、低速回传速率（1<M<N），故障恢复后，备用主机可将存储的录像回传；当发生故障时，可在Web日志和客户端给出报警提示（提供CMA认证的检测报告并加盖原厂公章，检测依据：GB/T 37939-2019）
2.6★支持按照接入任务数实现自动负载均衡，支持前端设备自动分配到存储节点。各节点间读写任务数差距±1；节点间的自动业务负载均衡，各节点上的存储数据量在稳定情况下，存储容量使用率差距小于万分之一（提供CMA认证的检测报告并加盖原厂公章，检测依据：GB/T 37939-2019）
2.7★具备一键快速部署能力，存储节点并行部署，互不影响，单台部署时间150秒内完成。快速部署过程中，自动检测节点是否符合配置要求。当检测到当前节点的配置与预期有差距时给予报警提示（提供CMA认证的检测报告并加盖原厂公章，检测依据：GB/T 37939-2019）
2.8★支持图片数据在SSD盘中存储，实现热数据从SSD中高速提取，实现即存即取，且图片数据可设置按周期或容量进行覆盖。系统支持多级加速：支持对不同规格图片数据分级加速存储，小图支持SSD缓存加速，大图支持内存加速；系统支持自定义设置内存加速缓存大小、SSD缓存加速池容量大小，可最高针对4096 KB 图片加速提取（提供CMA认证的检测报告并加盖原厂公章，检测依据：GB/T 37939-2019）

2.9采用分布式云架构对多区域、多套云存储系统资源进行统一接入、管理和监控告警运维(监控、远程升级、远程部署)，全局的唯一入口访问模式，统一的用户权限管控、存储资源虚拟化管理、业务管理与调度；支持云系统间视频业务和图片业务的故障容灾，系统间容灾策略包含主备、互备、一主多备模式。视频业务容灾可按前端点位设置容灾策略、回迁策略，支持对故障期间的视频数据按照策略进行自动回迁，包含指定监控点点位，指定回迁时间段，按自动回迁、手动回迁，指定回迁任务的优先级；图片业务支持按资源池设置容灾策略，自动调度到备云进行数据存储。
2.10系统以流直存模式进行录像、图片数据存储。系统中的实时视频流、抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现数据流直存，视频与图片数据直存后可即存即取。
2.11支持延迟踢盘，防止误拔硬盘导致数据破坏。
2.12可对硬盘进行加密解密；支持录像加密功能，当前端相机不支持加密功能时，支持在数据落盘前进行加密；支持从存储出去的数据均为加密后的数据，下载的录像无法通过普通播放器播放，且使用专用播放器播放时，也必须经过授权才可正常解码播放。
2.13存储节点具有防偶发死机的措施（如硬件或软件SNMP、或定时自动起启动等），死机后的自愈恢复时间应≤3min。
2.14支持集群管理功能，包括集群单元弹性扩容、负载均衡、故障迁移等；支持集群节点生命周期管理，支持集群节点服务组建、扩展、删除。
2.15支持对云系统运行中压力进行统计分析，包括：异常情况、告警情况、容量使用情况；支持对云系统运行中状态进行统计分析，包括：服务器状态、磁盘运行状态、存储使用空间、RAID组运行状态、监控点在线/离线数量和在线/离线比例等。
2.16负载均衡：1.节点离线、磁盘离线、节点过载、扩容存储节点，自动调整录像、图片、对象业务，实现集群均衡负载；2.域内节点部分带缓存加速盘，部分不带缓存加速盘，图片数据可自动路由存储缓存加速盘。
2.17 云系统支持虚拟化存储空间，可以按需分配，分配的存储空间支持在线扩大和缩小；系统支持资源池空间弹性伸缩，不影响读写业务；系统支持周期在线动态扩大或缩小，存储周期内的业务数据不丢失，业务不受影响；支持在线扩大或缩小存储容量时，同时调整存储周期，业务不受影响。
2.18 支持硬盘热插拔在读写数据时，热插拔内的任意块硬盘，正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。
2.19 支持底层数据块Erasure Code技术容错，数据恢复以数据块为单位，无需全硬盘恢复；具备数据自愈功能。当硬盘损坏后，系统自动进行数据恢复，保证数据不丢失，业务不中断。
2.20 按需弹性扩容，仅需添加新增存储节点IP地址，无需配置RAID，扩容过程无需RAID，LVM等配置，一分钟之内完成，节点扩容后，无须任何配置，新写入数据便可自动被分配到新节点上，节点扩容，无需数据迁移，容量变可用，系统支持横向扩展，可提供EB级容量空间。
2.21 支持按照接入任务数实现自动负载均衡，支持前端自动分配到存储节点。各节点间读写任务数差距±1；
注：以上标注“★”的项目，应满足“GB/T 37939-2019《信息安全技术 网络存储安全技术要求》”为检测依据，采用CMA认证的第三方检测机构按照国家现行标准要求的检测方式，包括但不限于：
（1）功能检测：视音频存储业务功能测试，对被测视音频存储添加前端监控图像或模拟设备,并制定存储策略，查看存储策略是否正确；检索录像记录是否正确；查看回放视频图像是否正常；查看下载视频图像是否正常；查看被锁定录像记录状态是否正常；再次检索锁定的录像确认录像是否未被覆盖；解锁锁定的录像查看该录像是否恢复未锁定状态；对被测视音频存储进行虚拟化存储空间的创建、修改、查询、删除操作,检查操作是否正常。
（2）功能检测：视音频存储资源池功能测试，对正在执行存储业务的视音频存储资源池进行增加硬盘(或其他存储介质)的扩容操作(或增加存储节点的扩容操作),查看业务是否正常; 在视音频存储资源池的冗余范围内替换1个或多个测试硬盘(或其他存储介质),模拟硬盘(或其他存储介质)故障,查看数据是否丢失,业务是否正常; 对视音频存储资源池的视音频录像进行备份操作,查看备份数据是否正确; 对视音频存储资源池分别按容量和时间配置存储空间,查看配置空间是否生效; 对视音频存储资源池进行块存储操作、文件存储操作,对象存储操作,查看操作是否正常;
（3）功能检测：视音频存储管理功能测试，对视音频存储进行增加、删除、修改等配置操作,查看配置是否生效; 查看系统运行状态和系统资源使用情况; 模拟电源、硬盘等硬件或软件异常,查看故障报警提示是否正确; 查看系统的日志信息,是否包含用户操作行为、负载状态和故障信息等信息;
（4）数据安全检测：检查被测视音频存储是否采用规定的数据安全加密算法; 模拟被测视音频存储的硬件损坏或文件系统损坏,检查被测视音频存储是否具有数据不完整)性记录。进行数据恢复操作,检查是否具备数据恢复机制;
提供检测结果为“达标”或“符合”的报告为佐证。
标段二：2026年上半年沙溪镇电子警察服务项目
（1）图像服务的技术性能参数标准

1.1 900万机动车闯红灯抓拍图像服务

1)图像传感器检验：样机采用具有全局曝光功能的GS-CMOS图像传感器

2)设备组成检查：高清抓拍单元由摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、补光灯、电源适配器、安装万向节等组成。
3)视频分辨率设置检查：支持视频分辨率设置为：50fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720；25fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720。
4)机动车违法检测抓拍功能检查 ：支持按车道和时间段配置机动车违法检测抓拍规则，包括压线、违法变道、不按导向行驶、占用非机动车道、倒车、闯红灯、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、违反禁止左/右转、违法掉头、违反禁货车通行。 
5)闯红灯捕获率试验：在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件进行测试，白天测试时的环境光照度不低于200lx，晚上测试时辅助照明光照度不高于30lx。
6)白天闯红灯捕获率≥99%;

7)晚上闯红灯捕获率≥99%;

8)车身颜色识别功能检查 ：支持识别不少于 39 种车身颜色，包括白、黑、红、黄、灰、蓝、绿、粉、紫、暗紫、棕、栗色、银灰、暗灰、白烟、深橙、浅玫瑰、番茄红、橄榄、金、暗橄榄、黄绿、绿黄、森林绿、海洋绿、深天蓝、青、深蓝、深红、深绿、深黄、深粉、深紫、深棕、深青、橙、深金、粉红、其他； 支持识别车身副颜色。
9)车牌识别功能检查 ：支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码
10)支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码。 
11)闯禁行功能检查：支持闯禁行记录功能，可对5种普通车型(包括大货车、中货车、小货车、皮卡车、大客车)及9种特种车型(包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车、冷链车)进行检测、抓拍记录、识别及图片存储。
12)车辆子品牌识别功能检查：支持车辆子品牌识别，对车头图片进行分析抓拍，可分析输出OSD叠加7200种车辆子品牌并显示相应的年款，对车尾图片进行分析抓拍，可分析输出 OSD 叠加3900 种车辆子品牌并显示相应的年款。
13)信号灯状态检测功能检查：支持通过视频检测信号灯状态，支持接收信号机广播的信号灯状态，通过对比判断信号灯的整体运行状况，可在视频预览画面上叠加信号机异常的结果指标。
14)支持逆行和变道违章触发抓拍，逆行识别类型包括:高速公路逆行、单行道逆向行驶;变道违章检测类型包括:实线变道(含双黄线)、导流区变道、连续变道(>3条车道)

15)支持图片编码质量配置，车牌小图的图片质量(大/中/小)可配
16)支持车牌遮挡检查功能，在检测到车牌被遮挡的情况下可给出提示
17)支持对两轮/三轮车分类识别;可识别外卖箱(外卖品牌)的标识。
18)闯红灯违章支持叠加红灯已亮时间，可按照抓拍索引配置叠加红灯已亮时间
19)支持渣土车/大货车喷涂车牌识别
20)支持同时输出不少于5路视频流，其中1路不低于16Mbps码率，1路不低于8Mbps码率。
1.2 900万机动车不礼让行人抓拍图像服务
1)传感器类型：1.1英寸GS-CMOS；
2)电子快门：1/50s～1/100000s（可手动或自动调节）；
3)图像分辨率：4096×2336（不包含OSD黑边）；
4)视频分辨率：4096×2336/3392×2008/UXGA（1600×1200）/1080P（1920×1080）/720P（1280×720）/D1（704×576）/CIF（352×288）；
5)视频帧率：最大支持50fps，默认主码流（4096×2336@25fps），辅码流（1600×1200@25fps）；
6)视频码率：H.264：32kbps~32767kbpsH.265：32kbps~32767kbpsMJPEG：512kbps~32767kbps；
7)视频压缩标准：H.265；H.264；MJPEG；
8)图片编码格式：JPEG；
9)图片合成：支持1/2/3/4张图片合成；
10)镜头接口：C；
11)光圈控制接口：1个，P-IRIS自动光圈；
12)外置灯接口：7个，光耦开关量信号输出（可配置为闪光灯、多合一灯、LED频闪灯同步输出接口，频率可设置）；
13)网络接口：2个独立MAC、物理隔离的RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；
14)USB接口：2个，USB3.0接口；
15)存储接口：1个，最大支持256GBTF卡本地存储；
16)RS-485接口：2个，可用于连接信号检器、红绿灯信号检测器、外接灯；
17)RS-232接口：4个，其中RTG用于串口调试；R1T1G、R2T2G、R3T3G连接雷达；
18)I/O接口：4个，用于I/O触发抓拍信号输入，与报警输入复用；
1.3 900万非机动车闯红灯抓拍图像服务
1)摄像单元靶面尺寸：1英寸。
2)视频分辨率和帧率：最大支持4096×2176，视频帧率1fps~30fps可调。
3)具有Smart265、H.265（中）、H.264（低、中、高）、MJPEG（中）视频压缩标准设置选项；
4)支持将录像或抓拍图片存储至TF卡或PC本地。支持TF卡抓拍图自动覆盖功能。支持TF卡热插拔，TF卡最大支持256GB。
5)设备包含防护罩、高清摄像机、综合控制模块、防雷模块、电源模块、安装支架、存储卡、防尘防水面板、视窗玻璃、遮光筒、LED补光灯等部件。补光灯为内嵌横向前置LED频闪补光灯，含12颗LED灯珠。
6)分辨力≥2100TVL（分辨率为4096×2176、码率为6Mbps、帧率为25fps）。
7)灰度等级≥11级。信噪比≥63dB。宽动态范围可达到120dB。
8)最低照度：0.002lx（彩色），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩；0.001lx（黑白），能基本分辨被摄目标的轮廓特征。
9)外壳防护等级，IP67。
10)护罩玻璃透光率≥99%。
11)至少提供1个电源接口、1个RJ45、3个RS485、1个告警输入、1个告警输出、1个存储卡槽、4个脉冲补光灯同步输出接口、2个频闪补光灯同步输出接口、1个光圈控制接口等。
12)支持号牌过滤功能，当指定车牌号的机动车在设定时间段内重复通过设定区域时不再进行抓拍。
13)支持区分机动车、非机动车（三轮车、二轮车）、行人。二轮车包括电动二轮车、摩托车、自行车。
14)支持自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、畸变校正、电子防抖、透雾功能。
15)支持识别机动车车身颜色结构化属性信息。车身颜色包括红、黄、橙、蓝、绿、青、紫、粉、棕、白、黑、银（灰）、金。
16)支持识别机动车车牌号结构化属性信息。支持识别的车牌种类包含GA 36规定的号牌字符，包含新能源汽车号牌、应急车辆专用号牌。
17)违章检测：机动车闯红灯、机动车斑马线不礼让行人、机动车不按规定车道行驶、机动车限行、机动车不按导向车道行驶、机动车黄网格区域违停、机动车潮汐车道违章、禁止车辆通行、非机动车闯红灯、货车右转未停、等违法行为；
18)支持正常工作温度范围-45~90℃。
1.4 900万车辆识别图像服务
1)视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG

2)支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测
3)支持车前窗挂坠、年检标识、抽烟、驾驶员人脸识别、驾驶室人脸抠图、遮阳板识别等检测功能
4)外壳防护等级应不低于IP66

5)★摄像机的图像耀光占图像面积比例应小于或等于3%（提供CMA认证的检测报告并加盖原厂公章，检测依据：GA/T 1127-2025）

6)★时钟同步：摄像机应支持NTP时钟同步（提供CMA认证的检测报告并加盖原厂公章，检测依据：GA/T 1127-2025）

7)★视音频参数调节：摄像机应支持远程和/或支持本地对图像尺寸、帧率等视音频参数进行调节的功能。（提供CMA认证的检测报告并加盖原厂公章，检测依据：GA/T 1127-2025）

8)★字符叠加：摄像机应能在输出的图像中叠加中文文字和符号信息，信息包括但不限于：位置、时间、日期等。（提供CMA认证的检测报告并加盖原厂公章，检测依据：GA/T 1127-2025）

9)★WEB服务：摄像机宜支持嵌入式WEB服务功能，能通过网页浏览器访问网络摄像机。（提供CMA认证的检测报告并加盖原厂公章，检测依据：GA/T 1127-2025）

10)★支持对无人驾驶的车辆进行车牌识别。（提供CMA认证的检测报告并加盖原厂公章，检测依据：GA/T 1127-2025）

11)★在相同道路上，支持根据不同超速比设置对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码（提供CMA认证的检测报告并加盖原厂公章，检测依据：GA/T 1127-2025）

12)★可在左右45°范围内识别机动车车辆特征，包括车牌号码、车身颜色、车辆类型。（提供CMA认证的检测报告并加盖原厂公章，检测依据：GA/T 1127-2025）

13)★设备支持上传车牌图像识别流水数据（提供CMA认证的检测报告并加盖原厂公章，检测依据：GA/T 1127-2025）
1.5 400万人脸识别图像服务
1)分辨率设置为2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL。
2)具有不小于1/1.8"靶面尺寸。
3)像元尺寸不小于2.9um×2.9um。
4)内置GPU芯片。
5)内置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节。
6)最低照度彩色不大于0.0005 lx，黑白不大于0.0001 lx。
7)在分辨率1920x1080@25fps，延时不大于70ms。
8)支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能。
9)支持混合抓拍模式，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍。
10)在混合抓拍模式下，行人、非机动车和机动车目标捕获率不低于99%；支持行人、非机动车和机动车的分类计数。
11)支持单场景同时检出不少于40张人脸图片，并支持面部跟踪。
12)★在IE浏览器下，可通过扫描预览界面上的二维码获取设备资料（提供CMA认证的检测报告并加盖原厂公章，检测依据：GB/T 4208-2017）

13)★在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能（提供CMA认证的检测报告并加盖原厂公章，检测依据：GB/T 4208-2017）

14)★在IE浏览器下，重启事件记录包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息（提供CMA认证的检测报告并加盖原厂公章，检测依据：GB/T 4208-2017）

15)★样机具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%（提供CMA认证的检测报告并加盖原厂公章，检测依据：GB/T 4208-2017）

16)★在IE浏览器下，同一场景相同图像质量下，设备在H.264或265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约95%，所有通道均支持（提供CMA认证的检测报告并加盖原厂公章，检测依据：GB/T 4208-2017）
17）★可通过IE浏览器设置登陆超时时间，当登陆后无操作时长达到设置阈值后，样机自动退出并重新进入登陆界面。（提供CMA认证的检测报告并加盖原厂公章，检测依据：GB/T 4208-2017）

18)★内置加热器及风扇，开启加热器及风扇后可去除内部湿气和雾气（提供CMA认证的检测报告并加盖原厂公章，检测依据：GB/T 4208-2017）

1.6 400万治安监控图像服务
1)支持分辨率不小于2560×1440@25fps，分辨力不小于1500TVL。
2)具有不小于1/1.8"靶面尺寸。
3)最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。
4)支持自动变焦及一键聚焦功能，变焦过程图像不会完全虚焦。
5)光圈大小不小于F1.0。
6)支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。
7)内置GPU芯片。
8)支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。
9)支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右倾斜角度超过预设值的人脸。
10)支持人数统计功能，支持设置最多8个多边形人数统计区域，可分别设置不同区域的报警类型、报警时间间隔。
11)当进入区域、离开区域、越界侦测或区域入侵报警产生时，可在报警布防时间内联动声音报警和/或白光灯闪烁。
12)支持抓拍报警统计、报警质量统计、设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能。
13)★在IE浏览器下，可通过扫描预览界面上的二维码获取设备资料（提供CMA认证的检测报告并加盖原厂公章，检测依据：GB/T 4208-2017）

14)★在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能（提供CMA认证的检测报告并加盖原厂公章，检测依据：GB/T 4208-2017）

15)★在IE浏览器下，重启事件记录包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息（提供CMA认证的检测报告并加盖原厂公章，检测依据：GB/T 4208-2017）

16)★样机具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%（提供CMA认证的检测报告并加盖原厂公章，检测依据：GB/T 4208-2017）

17)★在IE浏览器下，同一场景相同图像质量下，设备在H.264或265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约95%，所有通道均支持（提供CMA认证的检测报告并加盖原厂公章，检测依据：GB/T 4208-2017）

18)★内置加热器及风扇，开启加热器及风扇后可去除内部湿气和雾气（提供CMA认证的检测报告并加盖原厂公章，检测依据：GB/T 4208-2017）

19)★样机应支持重瞳检测抓拍功能，可通过IE浏览器客户端开启/关闭重瞳检测抓拍功能；在环境照度不低于10lx的情况下，开启该功能后，对车牌和人脸的混合场景中，可同时检测抓拍更清晰的车牌及人脸；可在IE浏览器或客户端软件下将人脸和人体图片、人脸和非机动车图片、车牌和车辆图片进行关联显示（提供CMA认证的检测报告并加盖原厂公章，检测依据：GB/T 4208-2017）
20)内置2个麦克风、1个扬声器，具有1个RS485接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口。

注：以上标注“★”的项目，应满足“GA/T 1127-2025《安全防范视频监控摄像机》”或“GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》”为检测依据，采用CMA认证的第三方检测机构按照国家、江苏省及苏州市现行标准要求的检测方式，包括但不限于：
(1)外观检验:摄像机表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污渍；表面应色泽均匀，不应有起泡、龟裂、脱落和磨损现象；金属部件不应有锈蚀；文字标志应清晰、完整。
(2)报警功能检验:报警信息触发现场视频录像功能，可支持报警触发前不少于5s的视频预录、报警触发后不少于15s的视频录像；
(3)低温试验:类别I:温度+5℃;类别Ⅱ:温度-10℃;类别Ⅲ:温度-25℃;类别IV:温度-40℃ ,持续时间2h,试验期间样机处于工作状态，试验期间和试验后样机应满足GA/T 1127-2025中5.1.4的要求，高温试验:类别I:温度+40℃;类别Ⅱ:温度+55℃;类别Ⅲ:温度+55℃;类别IV:温度+70℃。持续时间2h,试验期间样机处于工作状态，试验期间和试验后样机应满足GA/T 1127-2025中5.1.4的要求。
提供检测结果为“达标”或“符合”的报告为佐证。
（2）云存储技术性能要求
2.1基于欧拉内核的存储专用操作系统, 单控制单元配置2颗64位多核处理器，配置32GB内存，并可扩展至256GB，内置SSD固态硬盘（可扩展至4个SSD作为缓存盘），可支持6个风扇，风扇支持热插拔并可冗余温控调速
2.2★支持集群管理功能，包括集群单元弹性扩容、负载均衡、故障迁移等；支持集群节点生命周期管理，支持集群节点服务启动/停止，集群节点服务组建、扩展、删除（提供CMA认证的检测报告并加盖原厂公章，检测依据：GB/T 37939-2019）
2.3★可将多台节点配置为集群管理方式，当其中的主服务器出现死机或者磁盘损坏等故障时，备用主机可自动替换故障主机继续录像，图片存储，并自动导入所有配置信息，可配置高速、中速、低速回传速率（1<M<N），故障恢复后，备用主机可将存储的录像回传；当发生故障时，可在Web日志和客户端给出报警提示（提供CMA认证的检测报告并加盖原厂公章，检测依据：GB/T 37939-2019）
2.4★支持按照接入任务数实现自动负载均衡，支持前端设备自动分配到存储节点。各节点间读写任务数差距±1；节点间的自动业务负载均衡，各节点上的存储数据量在稳定情况下，存储容量使用率差距小于万分之一（提供CMA认证的检测报告并加盖原厂公章，检测依据：GB/T 37939-2019）
2.5云存储系统同时支持按照资源池为单位进行点位的生命周期批量管理策略和单独对每个点位通道设置生命周期管理策略，支持两种策略之间互相切换，支持周期策略调整后历史数据也即时生效
2.6支持图片流直存，抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现前端数据直接存储至云存储系统；支持设置资源池自动分流策略，策略包含按图片大小、图片类型(类型包含人脸、人体、车辆、电动车等)。支持将同一点位产生的多种不同大小、不同类型的图片数据按策略自动分池存储到不同存储资源池中。
2.7系统同时提供多副本、Erasure Code数据保护机制，其中Erasure Code安全级别可支持设置44+4，安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法。支持数据冗余N+M模式下，当损坏节点数量超过M台（或数据块超过M）时，系统内的正常存储节点不少于1台，业务仍可持续写入，且存留的视频数据仍可进行回放，回放数据无马赛克。当故障存储或者硬盘上线后，损坏数据可自动恢复
2.8★具备一键快速部署能力，存储节点并行部署，互不影响，单台部署时间150秒内完成。快速部署过程中，自动检测节点是否符合配置要求。当检测到当前节点的配置与预期有差距时给予报警提示（提供CMA认证的检测报告并加盖原厂公章，检测依据：GB/T 37939-2019）
2.9★支持图片数据在SSD盘中存储，实现热数据从SSD中高速提取，实现即存即取，且图片数据可设置按周期或容量进行覆盖。系统支持多级加速：支持对不同规格图片数据分级加速存储，小图支持SSD缓存加速，大图支持内存加速；系统支持自定义设置内存加速缓存大小、SSD缓存加速池容量大小，可最高针对4096 KB 图片加速提取（提供CMA认证的检测报告并加盖原厂公章，检测依据：GB/T 37939-2019）
注：以上标注“★”的项目，应满足 “GB/T 37939-2019《信息安全技术 网络存储安全技术要求》”为检测依据，采用CMA认证的第三方检测机构按照国家现行标准要求的检测方式，包括但不限于：

（1）设备可靠运行支持：应支持管理模块冗余、电源模块冗余、控制模块冗余，并提供容错和故障恢复能力，以保证网络存储 自身可靠运行；
（2）设备工作状态监控：应支持自动检测设备的工作状态，至少可检测硬件故障、网络中断、网络连接错误、软件容量预警、 业务异常预警等内容，并采取告警措施；
（3）数据完整性：应支持检测存储过程中的数据完整性错误，并提供必要的恢复措施；

（4）功能测试：开发者应证实所有测试出的漏洞应被改正、消除或使其无效，并在消除漏洞后重新测试，以证实它 们已被消除，且没有引出新的漏洞。试验期间和试验后样机应满足GB/T 37939-2019中7.1.4.2、7.2.4.3、7.3.4.3的要求。

提供检测结果为“达标”或“符合”的报告为佐证。
（三）一般技术服务要求（两个标段均按照以下要求）

投标单位在投标文件中必须对所有招标技术（服务）规格与要求逐一做出技术（服务）应答，如果有其中某些条款不响应时，应在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应（且如中标后发现不符合招标要求的，则视为虚假应标，按虚假应标处理）。

（四）商务要求（两个标段均按照以下要求）
1、设备与网络适配要求
中标单位须无条件配合网络接入服务商进行端口映射、IP规划及VPN配置测试。若因中标单位提供的设备接口类型（如不支持光纤模块）或协议配置与运营商提供的传输通道不匹配，由中标单位无偿负责更换设备或调整配置，确保系统按期联网。

2、交付时间及服务期限

自合同签订之日起1个月内完成交付使用，服务期3年，从验收合格之日起算。

3、项目组配置要求

	序号
	岗位
	人数下限
	基本要求

	1
	项目负责人
	1
	要求经验丰富的复合型专业人员作为整个项目团队的领导者。主要负责对项目实行质量、安全、进度、管理的责任保证体系和全面提高项目管理水平。负责处理所有事务性质的工作，定义项目目标和范围、制定项目计划、分配任务和资源、监督项目执行、控制项目成本、管理项目风险、沟通和报告。

	2
	项目技术负责人
	1
	要求经验丰富的复合型专业人员，协助项目负责人开展各项工作，全面负责处理技术问题。负责组织项目组织自检，参加验收。牵头技术部分，主要负责项目配套软件的实施与联调指导、集成系统分析、项目整体管理、弱电实施等工作。

	3
	项目团队人员
	2
	在项目负责人、技术负责人的领导下，完成项目维护工作，确保项目安全顺利进行。具有较好的沟通能力和一定的学历文化水平，主要负责项目实施、维护等工作。


4、付款步骤：详见合同主要条款。
5、售后服务要求

（1）乙方提供的图像服务应确保在甲方使用的三年内无条件更换或修复，保证服务能够正常顺利运行，在服务期内所有产品功能及其形成的系统性能如出现问题，乙方负责在招标文件规定时间内修复，由此导致的损失和责任一律由乙方承担。

（2）售后组织体系：需提供项目运维工作小组和现场应急处理工作组。

（3）响应及维护体系：在维护期内要求中标人提供7×24小时不间断的技术支持响应，在采购人提出服务要求后，中标人需在30分钟内响应，1小时内到达现场并提出解决方案，4小时内处理完成。

（4）保障措施：中标人应根据不同情况设定不同的故障级别，并就不同故障级别提出对应的故障响应方案。

6、项目培训要求

（1）培训内容：需要对所有的系统使用者进行培训，按不同类型用户，提供针对性培训。无法确定培训对象的，需要在系统中通过帮助的形式提供快速入门和详细操作指导文件。包括但不仅限于业务系统使用培训、业务系统维护培训。

（2）培训目标成果：使用对象能够全面了解并熟练掌握新系统平台的各项功能、操作流程以及应用场景。需提供培训目标、培训总结答疑、培训质量控制计划。

（3）培训规划：需提供培训规划的说明。需根据阶段要求确认系统建设目标并完成开发、测试后上线，进入系统使用的应用推广阶段。需确定培训目的及目标，根据实际情况制定切实可行的培训方案，进行实施培训工作，并制定周密、详实的培训计划书，使用包括但不限于本文所述的方式、方法，完成本项目软件功能的使用培训。

（4）培训进度安排：需提供培训进度安排的说明。培训阶段需针对具体业务使用人员数量庞大及范围较广的情况，采用定期与不定期方式组织培训工作，尽可能多轮培训做到受众全覆盖。

（5）试运行准备：为保障上线运行工作顺利，以试运行与操作培训相结合的原则，在上线试运行期间进行全面、系统的培训工作。
（五）项目服务方案要求（两个标段均按照以下要求）
1、总体技术方案
①项目需求理解：针对项目与招标内容提供明确的需求理解。②设计方案：提供系统整体设计方案，包括设计思路、架构等。③方案重点等内容：对项目方案理解充分，明确整个方案的重点难点。
2、项目实施方案及进度保障措施
①实施步骤及进度安排：需要提供详细的实施步骤包括进度安排、施工准备、施工工序等。②安全文明措施：为保证项目实施安全，提供安全管理目标、制度、措施和文明施工组织方案。③维护安装调试内容：提供到货进场、施工安装、系统调试等方案。
3、质量保证措施及承诺
①对质量的控制及评定：针对项目实施质量提供施工质量评定目标、施工质量保证体系。②质量保证措施：提供施工管理、人力管理、组织管理等质量保证措施。③质量保证的承诺内容：针对项目实施提供质量保证承诺，包括所提供服务货物、服务期、售后服务等承诺。
4、售后服务方案
①快速响应机制：项目实施完成后进入售后服务阶段，为保证售后服务及时响应，提供投标人快速响应机制。②系统保障方案：为保证系统持续运行正常，提供系统保障方案包括熟悉现场、隐患排查、实施保障等方案。③质保期内的服务方案：提供详细的技术服务、售后服务、售后服务机构等方案。④服务应急措施等内容：需明确服务应急措施，包括应急人员、网络应急保障、应急保障等。
5、培训服务方案
①培训方式：需明确培训方式种类、培训人员、培训目的等。 ②培训计划：为保证培训有效高效的实施，需提供具体的培训计划。③培训方案：提供项目不同方面的培训方案包括使用、配套软件培训等。④培训质量保证措施：为保证各方人员得到充分的培训，提供保证培训质量的措施。
（六）报价要求（两个标段均按照以下要求）
本项目采用人民币报价，应包括完成本项工作所需的一切费用，包括但不限于所需全部服务、软硬件设备费、材料费、软件升级、数据对接、安装施工费、运行服务费、机房装修、人工费、监控点运营电费（含电表申请初装费及安装费）、技术支持与培训、采购单位指定部门的检测费用、保险以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
（七）验收

1、验收组织方式：本项目由采购人组织相关人员进行考核验收。

2、履约验收时间：每个服务期过半（满6个月）验收一次，采购人向投标单位发出《政府采购履约验收通知单》（附件1），验收完成后形成《政府采购履约验收书》（附件2）。

3、履约验收的内容及标准：根据采购文件、中标单位的投标文件、双方签订的合同文件及其附件、国家的相关规定。
（八）综合说明

1、中标人对服务缺陷不予更正，招标人有权另请其他单位更正，所发生的费用由中标单位承担。

2、中标人必须严格按照国家及苏州市的有关规定支付工资和缴纳正常的社会保险等。
3、为保证采购人软件平台功能和服务的质量保障，确保业务工作开展的稳定运行，投标单位软件和数据接口应至少能满足具备较高的技术成熟度和行业认可程度，且不得低于业内技术要求，否则直接影响其评标结果。评标小组针对投标单位提供的服务产品情况有权认定其是否实质性响应招标文件要求。

4、投标单位在投标技术文件中必须对所有服务产品的招标技术要求逐一做出技术应答，所有提供服务的产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。

5、采购单位保留在投标单位中标后，委托第三方对服务进行测试、检验以及对项目实施交付后检验的权利，在交付后或使用过程中如发现不能满足招标文件中要求的性能指标或投标文件中响应的性能指标，经第三方验证确实，采购单位有权要求中标单位无条件退货，并依据合同进行相关处罚。
6、考核要求：
运维服务质量考评表
项目名称：                                                               

建设单位：                                                               

承建单位：                                                               

监理单位：                                                               

项目实施时间：     年     月     日    至     年     月    日

	序号
	考核项目
	考核标准
	分值
	得分

	1
	设备完好率
	平台自检监控在线率低于95%的，每低1个百分点扣2分，每高1个百分点加2分。
	12
	

	2
	响应处置速度
	根据不同故障等级，在规定时间内未响应或未维修完成的一次扣0.5分。
	24
	

	3
	定期巡检
	定期对维保设备进行巡检，保障设备功能完好可用，未完成的，每次扣1分
	12
	

	4
	维修5日完成率
	故障维修5日完成率，不得低于95%，每低1个百分点扣2分。
	10
	

	5
	机房设备保养、前端设备清洁
	前端设备、机房设备每月保养清洁一次。未完成的，每次扣1分
	12
	

	6
	链路抽检
	不定期对链路进行抽检，链路接通率低于98%的，每低一个百分点扣1分。
	5
	

	7
	信息安全
	未遵守保密条款，泄露视频、图像等公安保密信息的，一次扣5分，且甲方有权提前终止合同。
	5
	

	8
	备件情况
	出现一次无备件替代情况，扣2分
	10
	

	9
	客户满意度
	接到沙溪镇投诉，查证属实的，一次扣1分。
	10
	

	10
	沙溪镇重大活动保障
	顺利保障沙溪镇重大活动，一次加1分，最高5分
	　
	

	　
	合计
	　
	100
	


注：（1）考核形式：每个服务期考核一次，每个服务期过半，由沙溪镇党政和人大办公室和使用单位在30个工作日内进行考核。

（2）考核得分：党政和人大办公室和使用单位考核分的平均分。
考核得分=（党政和人大办公室考核得分+使用单位考核得分）÷参与考核单位数量。

（3）费用计算：考核得分大于等于90分，则得合同约定当年度服务费用；考核得分在80分至90分之间（含80分），则扣除当年度服务费用的5%；考核得分小于80分，则扣除当年度服务费用的10%，同时如果影响甲方按期正常使用的，甲方有权提前解除合同，并保留追究乙方违约责任的权利。

（4）其他事项：因线路维修等影响监控正常使用情况的，乙方应提前向镇党政和人大办公室和派出所或相关单位等报备，否则如果巡检发现问题，按问题监控处理。
7、凡涉及采购公告的补充说明和修改，均以江苏省政府采购网、苏州市政府采购网发布的补充通知为准。

六、政府政策

（一）节能产品和环境标志产品
根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的文件规定，采购清单产品如属于国家节能或环保品目清单的强制采购产品的，投标人应当选择强制采购产品，并提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则视为未实质响应。

（二）针对小微型企业的加分：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）及《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）规定：

1、在货物采购项目中，货物由小型或微型企业制造，即货物由小型或微型企业生产且使用该小型或微型企业商号或者注册商标的，其报价在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。

2、在服务采购项目中，服务由小型或微型企业承接，即提供服务的人员为小型或微型企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员，其报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。

3、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小型或微型企业制造货物，也有中型或大型企业制造货物的，不享受本办法规定的小微企业价格扶持政策。

4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5、符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

6、中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”。

7、残疾人福利性单位及监狱企业视同小微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

8、中标、成交供应商享受规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

9、供应商按照规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（三）根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

（1）查询时间：响应文件递交截止时间后。

（2）查询渠道：通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录。

（3）查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，招标代理机构应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（4）信用记录使用规则：对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。
附件1：
政府采购履约验收通知单（样本）

供应商：
	采购人
	

	项目名称
	

	合同名称
	

	合同编号
	
	合同金额
	

	验收时间
	
	验收地点
	

	联系人
	
	联系电话
	

	履约验收方案及工作要求

	单位公章

  年 月  日


政府采购履约验收书(服务类）
	采购人
	
	项目名称
	
	合同名称
	

	供应商
	
	项目及合同编号
	
	合同金额
	

	分期（段）验收
	是□   否□
	分期（段）情况
	共分   期（段），此为第   期（段）验收

	验收时间
	
	验收地点
	
	验收组织形式
	□自行简易验收

□验收小组验收

□采购代理机构验收

	验收内容
	服务质量
	服务进度
	人员、设备 配备情况
	行业、安全标准
	项目需求、服务承诺
	合同履约时间、地点、方式

	
	合  格□ 

不合格□
	按  时□ 

不按时□
	合  格□ 

不合格□
	合  格□ 

不合格□
	合  格□ 

不合格□
	合  格□ 

不合格□

	专业检测机构情况说明
	

	存在问题和改进意见
	

	最终结论
	合  格□                              不合格□

	验收小组成员签字
	

	采购代理机构意见
	采购人意见

	经办人：         负责人：     （采购代理机构公章）
	经办人：     负责人：    （采购人公章）

	供应商确认：

（单位公章或授权代表签字）


说明：1.该表为服务类项目履约验收的参考样表，采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整。
2.未委托采购代理机构开展履约验收工作的，无需填写“采购代理机构意见 ”
第五章 合同主要条款
	甲方（采购人）：太仓市沙溪镇人民政府
	单位地址：

	乙方（供应商）：
	单位地址：

	签订日期：      年     月     日
	签订地点：太仓市


根据苏州晋业建设咨询有限公司招标编号JSZC-320585-JINY-G2026-0005号招标文件及中标单位的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标的服务内容，签订本合同书。
第一条 服务范围
甲方聘请乙方提供以下服务：

（1）本合同项下的服务指：

（2）服务内容：

（3）服务标准：

（4）交付时间及服务期限：
（5）交付地点：甲方指定。

第二条 组成本合同的有关文件 
下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1） 招标采购文件（编号：JSZC-320585-JINY-G2026-0005）

（2） 乙方提供的投标文件和投标报价表；

（3） 乙方在投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

（4） 中标通知书；

（5） 甲乙双方商定的其他文件等。

第三条 合同总价款
合同价格按此次成交价格执行，合同总金额为人民币___________（大写）人民币，小写：（￥：）。

合同总价款包括但不限于所需全部服务、软硬件设备费、材料费、软件升级、数据对接、安装施工费、运行服务费、机房装修、人工费、监控点运营电费（含电表申请初装费及安装费）、技术支持与培训、采购单位指定部门的检测费用、保险以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用等。

除非合同条款中另有规定，本合同执行期间合同总价款不变。

第四条 合同款支付
1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

4、付款步骤：
□在签订合同时，乙方明确表示需要甲方支付预付款的
由镇财政在合同签订后30个工作日内支付合同金额10%预付款，项目交付合格后进入服务期，服务期共三年，每12个月为一个服务期。每个服务期过半（满6个月），经甲方组织服务考评合格后支付该服务期的服务费用。第一个服务期支付合同金额的30%，第二个服务期支付合同金额的30%，第三个服务期支付合同剩余30%金额。服务费用由镇财政每一年根据考核结果支付一次服务费用，直至合同规定的服务期限结束。每次付款时需提供正式的发票。
□在签订合同时，乙方明确表示无需甲方支付预付款的
项目交付合格后进入服务期，服务期共三年，每12个月为一个服务期。每个服务期过半（满6个月），经甲方组织服务考评合格后支付该服务期的服务费用。每个服务期支付合同金额的1/3。服务费用由镇财政每一年根据考核结果支付一次服务费用，直至合同规定的服务期限结束。每次付款时需提供正式的发票。

第五条 服务质量、成果要求
1、项目完成后甲方将组织专业人员进行项目的验收工作，如存在问题，乙方应进行改进，直至验收合格为止；

2、验收标准：按招标文件要求、乙方的投标承诺或国家相关标准。

3、考核：

3.1.考校内容：针对本项目服务内容进行考核。合同内所有涉及沙溪镇付费的所有服务。按照《运维服务质量考评表》进行打分。

3.2.考核形式：

每个服务期考核一次，每个服务期过半，由沙溪镇党政和人大办公室和使用单位在30个工作日内进行考核。

3.3.考核得分：党政和人大办公室和使用单位考核分的平均分。

考核得分=（党政和人大办公室考核得分+使用单位考核得分）÷参与考核单位数量。

3.4.费用计算:考核得分大于等于90分，则得合同约定当年度服务费用；考核得分在80分至90分之间（含80分），则扣除当年度服务费用的5%；考核得分小于80分，则扣除当年度服务费用的10%，同时如果影响甲方按期正常使用的，甲方有权提前解除合同，并保留追究乙方违约责任的权利。

3.5.其他事项:因线路维修等影响监控正常使用情况的，乙方应提前向镇党政和人大办公室和派出所或相关单位等报备，否则如果巡检发现问题，按问题监控处理。

3.6.该考核办法由沙溪镇党政和人大办公室负责解释。

第六条 甲、乙双方权利义务
1、甲方应当为保证项目服务的完成，给予乙方积极支持，为乙方提供项目实施的必要条件；

2、甲方应当按照本合同约定按时支付合同金额。

3、乙方提交的服务成果未经甲方书面许可，不得向任何第三方泄露。

4、乙方提供必要的技术培训，协助甲方完成其他需要中标单位配合的服务。

5、乙方根据国家标准、行业标准和规范要求及标书规定的服务质量标准和有关要求，保质保量地完成服务工作。

6、乙方须无条件配合甲方完成与网络接入服务提供商的对接工作，确保图像数据可通过甲方指定的网络传输通道稳定上传，因设备接口或协议不兼容等设备自身原因导致无法接入网络传输通道的，由乙方承担全部责任。

7、服务期内，乙方应承诺免费提供不少于二次移机服务。
第七条 知识产权
1、在合同履行过程中，由甲方向乙方提供的资料－－包括但不限于程序、文件、报告、说明、图表等均归甲方所有。

2、在合同履行完毕后，乙方依据本合同及本合同附件向甲方提供的任何程序、文件、报告、说明、图表等的知识产权均归甲方所有（但属于乙方或第三方的除外），乙方不得以任何形式使用或向第三方透露。

第八条 保密条款
甲乙双方对在本合同签订、履行过程中知悉的对方资料和信息，除该方作相反的书面说明外，均应视为该方的商业秘密，未经该方书面同意，不得向任何第三方泄露。任何一方因违反保密义务而给另一方造成损失的，应负相应的赔偿责任。无论合同是否变更、解除或终止，合同的保密条款不受其限制而继续有效，双方都应继续承担保密条款约定的保密义务。

第九条 风险责任
根据甲乙双方协商确定。乙方在项目服务期间应制定项目安全实施管理措施，并严格遵守安全管理要求，乙方在项目服务过程中因管理不当、维护措施不当等因素或不按安全管理要求，造成人员安全或财产损失事故的，其责任均由乙方承担，甲方不承担责任。

第十条 履约保证金（本项目不涉及）
1、乙方应按招标文件的约定要求提供相应的履约保证金。

2、履约保证金的有效期为合同生效之日起至合同主要义务履行完毕止。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，或因乙方责任应由乙方承担的赔偿未完成，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4、履约保证金待合同主要义务全部履行完毕后全额退回（不计息）。

第十一条 合同的变更和终止
1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

第十二条 合同的转让
1、乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

2、乙方在履行合同过程中，不得将服务项目委托给第三方。

第十三条 违约责任
1、在合同生效后，甲方无理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2、甲方逾期付款的，应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

3、乙方不能按时提供服务（逾期超过五天视为不能服务），或服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

4、乙方项目组成员须按招标文件承诺人员配备，未经甲方同意不得擅自更换；如更换需向甲方支付赔偿金。

5、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6、其他未尽事宜，以《民法典》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十四条 不可抗力
甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的 ，应及时通知对方，并在个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，可以部分或全部免除责任。

因合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

第十五条 索赔
如在项目服务提供、使用过程中，甲方发现项目质量与合同内容有不符或不满足国家标准或行业标准，有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后（  ）天内应免费进行补救或弥补相应的缺陷。如果乙方在收到通知后(  )天内没有弥补缺陷，或不能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。甲方因补救措施所承担的应由乙方承担的费用，有权在甲方应支付给乙方的款项中直接扣除。

第十六条 争议的解决
1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务项目质量进行鉴定。项目符合标准的，鉴定费由甲方承担；项目不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

3、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十七条 诚实信用
乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十八条 合同生效及其他
1、本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。

2、本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理机构执壹份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
甲方：                                    乙方： 
  法定代表人或授权代表：                    法定代表人或授权代表：
  联系电话：                                联系电话：
        年   月   日                                年   月   日                
备案方：
        年   月   日 

第六章 评标办法及标准

一、评标方法

1、本次招标评标采用为综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。
2、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的标书技术部分以打分的形式进行评审和评价（计算结果均四舍五入保留两位小数）。评审得分加上价格得分即为每个投标人的综合得分。

3、对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，评委人数在5人以下（含5人）的，直接算术平均计算得分。

4、如出现评标总得分相同的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标候选人，如果投标报价也相同的，则由招标代理机构以抽签方式确定中标候选人。

6、本次招标共分为两个标段，投标单位可选择任意一个标段报名，也可以全部选择，但每个标段设置1名中标人且不得重复中标。标段开标顺序按标段号顺序确定，每个标段中标人为1名，按先开先中的原则，确定投标人的中标标段，先开标段中标人的投标文件也参与后续标段的开评标工作。
二、评审因素、分值及评分标准
标段一：2026年上半年沙溪镇公安社会面监控服务项目
（一）投标报价：20分
第一步：投标报价低于或等于财政预算价格的为有效投标报价。超财政预算的投标报价或招标文件规定的报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为20分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×20％×100
（二）技术参数响应：30分

评委根据招标文件第四章-招标书-技术参数要求，对投标产品的基本功能、技术指标（主要技术参数等），是否能够满足招标文件要求，进行综合评比：

标★技术参数每满足1项得2分，打“★”的技术指标（共15项），全部满足或高于招标文件要求的得30分。

注：①带“★”号的技术指标参数，应在《重要要求参数响应偏离表》“证明材料位置”一栏填写带“★”号技术参数证明材料在投标文件中的位置，并以明显方式标明，以便于评标委员会正确评判。带“★”号的技术参数投标人虽然在《重要要求参数响应偏离表》里列明无偏离，但未能按招标文件要求提供相应证明材料的仍视为负偏离。

②非带“★”号的一般性指标技术参数由投标供应商自行在《一般性要求参数响应偏离表》中予以响应是否偏离，无需提供佐证材料。

③检测报告必须是国家认可的法定质监检测机构出具；按照需求中检测方式及要求提供检测报告；投标文件中提供检测报告的复印件加盖厂商公章，检测报告复印件必须提供完整的检测报告内容及封面，必须复印完整，局部复印视为无效。所提供的证明资料必须真实有效，若提供虚假资料，一经查实采购方有权取消其中标资格。

（三）服务方案：30分
1、总体技术方案（6分）
根据投标人针对本项目需求提供的项目整体技术设计方案进行评分，方案内容包括①项目需求理解；②设计方案；③方案重点等。
方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，每满足一项得2分，本项满分6分。
2、项目实施方案及进度保障措施（6分）
根据投标人针对本项目需求提供的实施方案及进度保障措施内容进行评分，方案内容包括①实施步骤及进度安排；②安全文明措施；③维护安装调试内容等。
方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，每满足一项得2分，本项满分6分。
3、质量保证措施及承诺（6分）
根据投标人针对本项目的质量保证内容进行评分，内容包括①对质量的控制及评定；②质量保证措施；③质量保证的承诺等。
方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，每满足一项得2分，本项满分6分。
4、售后服务方案（6分）
根据投标人针对本项目的售后服务进行评分，内容包括①快速响应机制；②系统保障方案；③质保期内的服务方案；④服务应急措施等。
方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，每满足一项得1.5分，本项满分6分。
5、培训服务方案（6分）
根据投标人针对本项目的培训服务方案进行评分，内容包括①培训方式；②培训计划；③培训方案等内容；④培训质量保证措施等。
方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，每满足一项得1.5分，本项满分6分。
（四）人员配置：18分

1、项目负责人：具有高级信息系统项目管理师（人力资源和社会保障部门颁发）、注册信息安全专业人员证书（中国信息安全测评中心颁发）、IT服务项目经理证书（中国电子技术标准化研究院颁发），每证得2分，仅限一人，单证不重复得分，最多得6分。须提供人员证书复印件加盖公章。
2、项目技术负责人：具有高级及以上工程师（数字经济工程或建设工程）（人力资源和社会保障部门颁发）、数据库工程师（工业和信息化部教育与考试中心颁发）、弱电系统工程师（工业和信息化部教育与考试中心颁发），每证得2分，仅限一人，单证不重复得分，最多得6分。须提供人员证书复印件加盖公章。
3、项目团队人员：具有IT服务工程师证书（中国电子技术标准化研究院颁发）、信息安全保障人员认证证书（中国网络安全审查技术与认证中心颁发）、注册信息安全专业人员证书（中国信息安全评测中心），每证得2分，单证不重复得分，最多得6分。须提供人员证书复印件加盖公章。
注：投标文件中项目团队人员不得与项目负责人、技术负责人为同一人，且同一人不重复计算得分。
（五）类似业绩：2分
投标人提供2023年1月1日起至今（以合同签订日期为准）类似项目业绩，每提供一个得1分，最高得2分。（投标文件中须提供完整的合同复印件并加盖投标人公章，提供不全或未提供不得分）

标段二：2026年上半年沙溪镇电子警察服务项目
（一）投标报价：20分
第一步：投标报价低于或等于财政预算价格的为有效投标报价。超财政预算的投标报价或招标文件规定的报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。
第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为20分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×20％×100
（二）技术参数响应：28分
评委根据招标文件第四章-招标书-技术参数要求，对投标产品的基本功能、技术指标（主要技术参数等），是否能够满足招标文件要求，进行综合评比：
标★技术参数每满足1项得1分，打“★”的技术指标（共28项），全部满足或高于招标文件要求的得28分。
注：①带“★”号的技术指标参数，应在《重要要求参数响应偏离表》“证明材料位置”一栏填写带“★”号技术参数证明材料在投标文件中的位置，并以明显方式标明，以便于评标委员会正确评判。带“★”号的技术参数投标人虽然在《重要要求参数响应偏离表》里列明无偏离，但未能按招标文件要求提供相应证明材料的仍视为负偏离。
②非带“★”号的一般性指标技术参数由投标供应商自行在《一般性要求参数响应偏离表》中予以响应是否偏离，无需提供佐证材料。

③检测报告必须是国家认可的法定质监检测机构出具；按照需求中检测方式及要求提供检测报告；投标文件中提供检测报告的复印件加盖厂商公章，检测报告复印件必须提供完整的检测报告内容及封面，必须复印完整，局部复印视为无效。所提供的证明资料必须真实有效，若提供虚假资料，一经查实采购方有权取消其中标资格。

（三）服务方案：30分
1、总体技术方案（6分）
根据投标人针对本项目需求提供的项目整体技术设计方案进行评分，方案内容包括①项目需求理解；②设计方案；③方案重点等。
方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，每满足一项得2分，本项满分6分。
2、项目实施方案及进度保障措施（6分）
根据投标人针对本项目需求提供的实施方案及进度保障措施内容进行评分，方案内容包括①实施步骤及进度安排；②安全文明措施；③维护安装调试内容等。
方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，每满足一项得2分，本项满分6分。
3、质量保证措施及承诺（6分）
根据投标人针对本项目的质量保证内容进行评分，内容包括①对质量的控制及评定；②质量保证措施；③质量保证的承诺等。
方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，每满足一项得2分，本项满分6分。
4、售后服务方案（6分）
根据投标人针对本项目的售后服务进行评分，内容包括①快速响应机制；②系统保障方案；③质保期内的服务方案；④服务应急措施等。
方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，每满足一项得1.5分，本项满分6分。
5、培训服务方案（6分）
根据投标人针对本项目的培训服务方案进行评分，内容包括①培训方式；②培训计划；③培训方案等内容；④培训质量保证措施等。
方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，每满足一项得1.5分，本项满分6分。
（四）人员配置：18分
1、项目负责人：具有高级工程师（电子信息工程专业）（人力资源和社会保障部门颁发）、注册信息安全专业人员证书（中国信息安全测评中心颁发）、系统集成项目管理工程师（人力资源和社会保障部门颁发）、信息系统项目管理师（人力资源和社会保障部门颁发），每证得1.5分，仅限一人，单证不重复得分，最多得6分。须提供人员证书复印件加盖公章。
2、项目技术负责人：具有中级工程师（互联网技术专业）（人力资源和社会保障部门颁发）、信息系统项目管理师（人力资源和社会保障部门颁发）、网络规划设计师（人力资源和社会保障部门颁发）、系统集成项目管理工程师（人力资源和社会保障部门颁发），每证得1.5分，仅限一人，单证不重复得分，最多得6分。须提供人员证书复印件加盖公章。
3、项目团队人员：具有系统架构设计师（工业和信息化部教育与考试中心颁发）、用户研究工程师（工业和信息化部教育与考试中心颁发）、智能化系统工程师（高级）（工业和信息化部教育与考试中心颁发），每证得2分，单证不重复得分，最多得6分。须提供人员证书复印件加盖公章。
注：投标文件中项目团队人员不得与项目负责人、技术负责人为同一人，且同一人不重复计算得分。
（五）类似业绩：4分
提供2023年1月1日起至今（以合同签订日期为准）类似项目业绩，每提供一个得1分，最高得4分。（投标文件中须提供完整的合同复印件并加盖投标人公章，提供不全或未提供不得分）
注：1、报价超过最高限价的为无效投标。

2、对应评审项，上传相应证明材料，若要求提供原件的需上传原件扫描件；
3、投标人所提供的证书或材料扫描件需加盖投标单位电子公章，否则不得分。
4、针对评分标准中评分的每一条，投标供应商均须在投标文件中提供相关资料的扫描件加盖公章并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。
5、所有扫描件字迹须扫描清晰可见，字迹不清晰或扫描不全，视为未提供。

（全文完）
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