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项目名称：行知分校紫杨校区弱电智能化设备采购及维修调试
项目编号：JSZC-320104-NJJN-C2026-0005

（专门面向中小企业）







采购人：南京市行知实验中学
[bookmark: _Toc503948054][bookmark: _Toc503948560]采购代理：南京建宁工程造价咨询有限公司
二○二六年七月
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第1章 [bookmark: _Toc85525782][bookmark: _Toc10629]磋商邀请
项目概况
[bookmark: _Toc503948563][bookmark: _Toc503948056][bookmark: _Toc503948562]行知分校紫杨校区弱电智能化设备采购及维修调试JSZC-320104-NJJN-C2026-0005的潜在供应商应在“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”自行免费下载获取磋商文件，并于2026年7月31日14时30分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320104-NJJN-C2026-0005
项目名称：行知分校紫杨校区弱电智能化设备采购及维修调试
采购方式：竞争性磋商
预算金额：156.5万元
最高限价：149.9739万元
采购需求：本项目为行知分校紫杨校区弱电智能化设备采购及维修调试，具体详见采购文件。
合同履行期限：20个工作日
本项目（是/否）接受联合体：否。
二、申请人资格条件
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.具有独立承担民事责任的能力（请提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）。
2.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定，提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，其中不适用信用承诺的情形：①供应商被列入严重失信主体名单；②被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；③其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业，提供《中小企业声明函》，（监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》。
（二）本项目的特定资格条件：
    无
三、获取磋商文件：
时间：自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Hlk62814426]地点：“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”自行免费下载
方式：网站下载。
磋商文件费用：0元
四、响应文件的提交
截止时间：2026年07月31日14：30（北京时间）
地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。
5、 开启
时间：2026年07月31日14：30（北京时间）
地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。
6、 公告期限
自本公告发布之日起3个工作日内
7、 其他补充事宜
[bookmark: OLE_LINK102][bookmark: OLE_LINK106]7.1拒绝下述供应商参加本次采购活动：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
（3）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网"列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
[bookmark: OLE_LINK11]7.2本项目在“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”网站发布公告。有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”更正公告。
[bookmark: OLE_LINK127][bookmark: OLE_LINK128]7.3勘察现场：采购人不组织，供应商自行踏勘。
[bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK35]7.4本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和成交结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）
7.5政府采购信用承诺
根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区采购活动的供应商，应以原件扫描盖章件向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页（https：//njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http：//180.101.238.212：8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章。
在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：
（1）符合国家相关规定的财务状况报告；
（2）依法缴纳税收的证明材料；
（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；
（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；
（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。
供应商成交后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出成交通知书。
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK12]供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：
[bookmark: OLE_LINK16]（1）供应商被列入严重失信主体名单；
（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。
供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。
八、凡对本次磋商提出疑问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名称：南京市行知实验中学
地址：江苏省南京市秦淮区紫杨路2号
联系人：白老师
联系电话：18351452276
2.采购代理机构信息
名称：南京建宁工程造价咨询有限公司
地址：江苏省南京市江宁区湖山路799号9栋2楼
联系方式：左扬娟
联系电话：025-52167181
3.项目联系方式
项目联系人：左扬娟
联系电话：025-52167181

[bookmark: _Toc3588][bookmark: _Toc85525783]
第二章  磋商供应商须知
	序号
	项目
	内容

	1
	项目编号
	JSZC-320104-NJJN-C2026-0005

	2
	项目名称
	行知分校紫杨校区弱电智能化设备采购及维修调试

	3
	采购代理机构
	南京建宁工程造价咨询有限公司

	4
	代理机构地址
	江苏省南京市江宁区湖山路799号9栋2楼（南京建宁工程造价咨询有限公司）

	5
	磋商文件获取方法
	“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”自行免费下载

	6
	项目最高限价
	最高限价：149.9739万元，超过此限价的按无效标处理。

	7
	合同履行期限
	20个工作日

	8
	磋商有效期
	磋商之日起90天

	10
	响应性文件提交信息
	时间
	2026年07月31日14：30（北京时间）

	
	
	地点
	江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

	12
	磋商 信息
	时间
	2026年07月31日14：30（北京时间）

	
	
	地点
	江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

	13
	联系 事项
	采购单位
	联系人
	白老师

	
	
	
	联系电话
	18351452276

	
	
	采购代理机构
	联系人
	左扬娟

	
	
	
	联系电话
	025-52167181




[bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc5396][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc400722722][bookmark: _Toc85525789][bookmark: _Toc402966376][bookmark: _Toc503948575][bookmark: _Toc503948068]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520]1.采购方式
1.1本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称“磋商”)方式，本文件仅适用于采购公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521]2.合格的供应商
2.1满足采购公告对供应商资格要求的规定。
2.2 满足磋商文件规定的实质性要求和条件。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522]3.适用法律
3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279]4.磋商费用
4.1供应商应自行承担所有与参加采购有关的费用，无论采购过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2招标代理服务费收费标准：以中标金额为基数，按照计价格〔2002〕1980号文件规定标准的27.6%计算收取，由成交供应商在领取成交通知书时支付给采购代理机构，请供应商将招标代理费用予以关注并计入总报价中，本项费用无需在投标报价表中单独列项。
招标代理费账户如下：
户名：南京建宁工程造价咨询有限公司
开户银行：中国农业银行南京竹山路支行
账号：10130401040012323
5.磋商文件的约束力
5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc3371]二、磋商文件
[bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282]6.磋商文件构成
6.1磋商文件由以下部分组成：
（1）磋商邀请
（2）供应商须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评审方法与评审标准
（6）响应文件格式
供应商应仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理联系。
6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc462564070]7.磋商文件的澄清
7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期五日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理。
[bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc16938528]8.磋商文件的修改
[bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc16938529]8.1 在响应文件提交截止时间前，采购代理可以对磋商文件进行修改。磋商文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
8.2供应商应在提交响应文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交响应文件，并承担由此产生的相应责任。
8.3采购人（或采购代理）有权按照法定的要求推迟提交响应文件截止时间，并在原公告媒体发布更正公告。
[bookmark: _Toc15427]三、响应文件的编制
[bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc20823286]9.响应文件的语言及度量衡单位
9.1供应商提交的响应文件以及供应商就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc16938531]10.响应文件构成
10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。
包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效。
（1）★磋商申请及声明；
（2）★法定代表人授权委托书；
（3）★磋商报价表及分项报价表；
（4）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》注：本表打印时间必须在采购文件发布之日起至提交响应文件截止日前。
（5）第一章磋商邀请中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件（如有）
（6）★商务要求响应及偏离表；
（7）★中小企业声明函；
（8）无重大违法记录声明；
（9）残疾人福利性单位声明函（如有）
（10）属于监狱企业的证明文件（如有）
（11）节能产品认证文件（如有）
（12）环境标志产品认证文件（如有）
（13）进口产品转让技术、消化吸收再创新方案（如有）
（14）磋商供应商认为需提供的其他资料。
（15）技术要求响应及偏离表；
（16）服务方案；
（17）供应商实施本项目拟投入的专业人员一览表；
（18）供应商认为需要提供的其他技术资料。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件
11.1供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及磋商文件要求提交证明文件，证明其响应标的符合磋商文件规定。
11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12.分项报价表（如有）
12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。
12.2响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954731]13.响应及偏离表
13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。
13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]14.磋商响应函
14.1供应商应按照磋商文件规定格式完整、正确填报磋商响应函。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]15.磋商有效期
15.1磋商有效期为采购公告规定的提交响应文件截止之日起九十天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而被拒绝。
16.磋商有效期的延长
16.1在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商。同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc27473][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc16938540]四、响应文件的递交
[bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc462564084]17.响应文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542]17.1供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商文件规定的提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。
17.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第24.3条规定做无效响应处理。
17.3采购人可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543]18.响应文件的拒收
18.1 提交响应文件截止时间后上传的任何响应文件将被拒绝。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544]19.响应文件的撤回和修改
19.1响应文件的撤回
19.1.1供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
19.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。
19.2响应文件的修改
19.2.1 供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
19.2.2 提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
19.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc25046]五、响应文件的解密与评审
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302]20.响应文件解密
20.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231]21.磋商
21.1 依法组建的磋商小组对响应文件进行评审。
21.2 磋商小组由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。
21.3 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人。
22.评审过程的保密与公正
22.1 磋商小组、采购人和采购代理工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
22.2 供应商不得以任何方式影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
22.3 采购人（或采购代理）和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232]23.评审过程中的澄清
23.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。
供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组并非对每个供应商都做澄清要求。
23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
23.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549]24.响应文件的审查
24.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
24.1.1 资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
24.1.2 符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。
24.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。
所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
24.3 未实质性响应磋商文件的情形
24.3.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。
24.3.2 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。
24.3.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。
24.3.4 供应商不具备磋商文件中规定的资格要求。
24.3.5 供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。
24.3.6 不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分或者打“★”内容，为实质性要求和条件）。
24.3.7 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
24.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件。
24.3.9 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查程序，投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。
24.3.10 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。
24.3.11 响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章。
24.3.12 法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。
24.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。
24.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234]24.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理及磋商小组联系。
25.磋商程序及评审方法与评审标准
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc120614219]25.1 磋商程序
25.1.1 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。
25.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
25.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。
25.2 评审方法与评审标准
25.2.1 评审方法。见磋商文件第五章。
25.2.2 评审标准。见磋商文件第五章。
25.3 采购活动终止
出现下列情形之一的，本次采购活动终止：
25.3.1 因情况变化，不再符合竞争性磋商采购方式适用情形。
25.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。
25.3.3 在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足三家。
25.3.4 除本磋商文件第二章第25.1.2条第三款规定的情形外，磋商过程中符合要求的供应商或者提交最后报价且未超过采购预算或最高限价的供应商不足三家。
25.3.5法律法规规定的其他应当终止情形。
25.4 如出现25.3.3或25.3.4情形，采购活动失败，磋商小组应对磋商文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。
[bookmark: _Toc2352]六、成交
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]26.确定成交单位
26.1 成交候选供应商的确定原则和数量见磋商文件第五章。
26.2 按以下第（2）种方式确定成交供应商
（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；
（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。
按第二种方式确定成交供应商的，自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。
26.3 采购代理将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
26.4 若有充分证据证明成交供应商有下列情况之一的，一经查实将被取消成交资格：
26.4.1 提供虚假材料谋取成交。
26.4.2 向评审专家、采购人或采购代理工作人员行贿或者提供其他不正当利益。
26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或采购代理工作人员恶意串通。
26.4.4 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现。
26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
[bookmark: _Toc200451960]27.成交通知书
27.1 成交结果确定后，将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。    
因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《成交通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。
27.2 《成交通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc28820]七、授予合同
28.签订合同
28.l 成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。
28.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。
28.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
28.4 成交供应商因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。
29.标的物的追加
29.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额10%。
30.政府采购履约资金扶持政策
30.1 成交供应商通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。
30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，成交供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。
[bookmark: _Toc26496]八、质疑
31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人（或采购代理机构）提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：
32.1对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
32.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
32.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，采购人（或采购代理）不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本磋商文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。
供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
35.以下情形的质疑不予受理：
35.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
35.2超出政府采购法定期限的质疑。
35.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
35.4未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
35.5供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或盖章、加盖公章的质疑。
35.6 法律法规规定的其他不予受理情形。
36.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
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37.促进中小企业发展
37.1 本项目服务由中小企业承接的，参与磋商的供应商享受中小企业扶持政策：
37.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
37.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。
37.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
37.5监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
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38、其他政策功能
3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。
中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。
3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。
3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。
3.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。
3.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。
3.7提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。
3.8 绿色包装规定 
（1）本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。 
（2）本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。 
3.9 实施本国产品标准及相关政策
3.9.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。
3.9.2本国产品标准
本国产品应当符合以下条件：
（1）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。
属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合上述第（1）项和第（2）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
3.9.3本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.9.4对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.9.5政策执行要求
（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
（2）有关证明文件。供应商对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见后附件）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标（成交）的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
评审委员会评审中发现供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
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合同编号 ：
项目名称 ：
使用单位 ：
供货单位 ：
签订日期 ：


南京市政府采购合同
合同（项目）编号：
	采购人（以下称甲方）
	供应商：（以下称乙方）

	住所地：
	住所地：



经采购代理机构招标采购，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方同意就项目按照以下条款和条件签定本合同（以下简称“合同”）：
第一条、合同标的  乙方根据甲方需求提供下列货物：，货物名称、规格及数量详见乙方投标（响应）文件。
第二条、合同总价款：本合同项下货物总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“报价表”中有明确规定。
本合同总价款包含以下内容：货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料；验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用；支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金；乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用；供应商认为需要的其他费用。
第三条、合同期限
自合同签订之日起至维保期结束。
第四条、组成本合同的有关文件  下列关于号的招标（采购）文件、投标（响应）文件，以及与本次采购活动相关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）乙方提供的投标（响应）文件和报价表；   （2）供货一览表；
（3）交货一览表；                         （4）技术规格响应表；
（5）投标（响应）承诺；                     （6）服务承诺；
（7）中标（成交）通知书；               （8）甲乙双方商定的其他文件等。
第五条、权利保证
乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第六条、质量保证
1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标（采购）文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。在使用过程中，一旦发现乙方所提供的货物不符合以上约定，乙方无条件接受甲方退货，并按第十一条给予乙方处罚。
第七条、包装要求
1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。
2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。
第八条 交货和验收
1、乙方应当在合同签订后天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标（采购）文件有约定的，从其约定。
2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标（采购）文件规定、投标（响应）文件所承诺的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招标（采购）文件、投标（响应）文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。
3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。
4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。
5、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标（响应）文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。
第九条、付款条件
本合同货物在规定的时间内安装、调试并交付使用，经验收合格后，由乙方向甲方提交完备有效单据（合同文件、验收书）后，甲方按照以下付款方式付款：
1合同签订后，供应商提供中标金额3%的银行保函作为履约保证金，自验收之日起一年后，根据项目学校出具的服务反馈情况无息退回；
2合同签订后，供应商开具正规发票后10日内，采购人支付合同总额30%作为预付款；
3采购人验收合格后一个月之内进行审计，工程量由采购方和审计现场确认，并作为结算依据。供应商开具符合财务规定的全款正式发票，自采购人收到发票后10日内，向供应商支付剩余全部款项。
第十条、履约保证金
乙方在签订本合同时，递交履约保证金：合同金额的3%，有效期1年。
第十一条、伴随服务／售后服务：本合同货物的免费质保年限为：/年。
1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。
2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；
（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。
3、若招标（采购）文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：
3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。
3.2 所购货物按乙方投标（响应）承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。
3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标（响应）承诺执行。
3.5 若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。
3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。
3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。
第十二条、违约责任
1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。
2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。
3、甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。
4、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。
5、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。
6、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。
7、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按本条第4款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
8、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。
9、乙方在承担上述5-8款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
10、乙方投标（响应）属虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物不能满足投标（响应）文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付合同总价款30%的赔偿金。
第十三条、合同的变更和终止
1、除《政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还，并按规定接受相关部门的处罚。
第十四条、合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十五条、争议的解决
1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
  2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（）种方式解决争议：
  （1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
如没有约定，默认采取第（2）种方式解决争议。
3、在仲裁期间，本合同应继续履行。
第十六条、诚实信用 
乙方应诚实信用，严格按照招标（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
	第十七条、合同生效及其他
1、本合同经甲方、乙方授权代表签字盖章后生效。
2、本合同一式份，甲乙双方各执份。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（盖章）：             							乙方（盖章）：             
 			
代表签字：                 							代表签字：                  
 
   年  月  日                						年  月  日  
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[bookmark: _Toc479949480][bookmark: _Toc497829346][bookmark: _Toc503948071][bookmark: _Toc503948578]第四章采购需求
一、项目概况
1.项目背景
本项目为行知分校紫杨校区弱电智能化设备采购及维修调试
2.项目建设遵循标准
（1）本项目标的的所属行业：工业；
（2）符合国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。
（3）采购文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能及考量后推荐的品牌或型号，供应商可以采用其他品牌的产品进行响应，但是，所有功能必须能满足采购项目整体性能的实现。
（4）如供应商提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品响应，并提供对应有效的节能产品认证证书。
二、产品清单（不低于以下配置）
	序号
	分项名称
	数量
	单位
	单价上限
（元）
	产品类型
	所属行业
	属性
	备注

	一、智能化新建部分

	1
	硬盘录像机
	1
	台
	6165 
	
	工业
	货物
	

	2
	硬盘
	16
	块
	5400
	
	工业
	货物
	

	3
	KVM切换器
	1
	台
	1440 
	
	工业
	货物
	

	4
	监控显示终端
	1
	台
	540 
	
	工业
	货物
	

	5
	高清精品录播主机
	1
	台
	75600 
	核心产品
	工业
	货物
	

	6
	教师双目云台摄像机
	1
	套
	7920 
	
	工业
	货物
	

	7
	学生双目云台摄像机
	1
	套
	7920 
	
	工业
	货物
	

	8
	云台摄像机
	2
	台
	7380
	
	工业
	货物
	

	9
	音频处理器
	1
	台
	4140 
	
	工业
	货物
	

	10
	智能触摸控制屏
	1
	台
	1800 
	
	工业
	货物
	

	11
	吊麦
	6
	套
	720
	
	工业
	货物
	

	12
	高清录播系统控制管理软件
	1
	套
	5850 
	
	工业
	货物
	

	13
	互动教学系统软件
	1
	套
	2700 
	
	工业
	货物
	

	14
	教学资源综合应用系统软件
	1
	套
	13500 
	
	工业
	货物
	

	15
	AI课堂教学行为分析系统软件平台（校级）
	1
	套
	45000 
	主要产品
	工业
	货物
	

	16
	智慧交互一体终端
	1
	套
	13500 
	
	工业
	货物
	

	17
	扩声音箱
	1
	套
	3564 
	
	工业
	货物
	

	18
	无线话筒
	1
	只
	630 
	
	工业
	货物
	

	19
	接收盒
	1
	只
	756 
	
	工业
	货物
	

	20
	移动讲台
	1
	张
	1620 
	
	工业
	货物
	

	21
	教师边台
	1
	套
	2250 
	
	工业
	货物
	

	22
	教师椅
	1
	张
	304 
	
	工业
	货物
	

	23
	课桌椅
	46
	套
	360
	
	工业
	货物
	

	24
	观摩椅
	20
	张
	342
	
	工业
	货物
	

	25
	平台分析终端
	1
	台
	45000 
	
	工业
	货物
	

	26
	会议音箱1
	4
	只
	1233
	
	工业
	货物
	

	27
	会议音箱2
	2
	只
	585
	
	工业
	货物
	

	28
	壁挂架
	6
	只
	162
	
	工业
	货物
	

	29
	功率放大器（200W）
	1
	台
	2970 
	
	工业
	货物
	

	30
	功率放大器（300W）
	2
	台
	3330
	
	工业
	货物
	

	31
	调音台
	2
	台
	2970
	
	工业
	货物
	

	32
	数字音频矩阵
	2
	台
	4950
	
	工业
	货物
	

	33
	无线传声器(2手持)
	3
	套
	3420
	
	工业
	货物
	

	35
	无线会议系统
主控机
	1
	套
	5850 
	
	工业
	货物
	

	35
	无线会议主席单元
	1
	只
	1800 
	
	工业
	货物
	

	36
	无线会议代表单元
	5
	只
	1800
	
	工业
	货物
	

	37
	HDMI矩阵
	2
	台
	2700 
	
	工业
	货物
	

	38
	电源时序器
	2
	台
	1080
	
	工业
	货物
	

	39
	显示终端
	1
	台
	45000 
	
	工业
	货物
	

	40
	边缘AI节点
	80
	套
	900
	
	工业
	货物
	

	41
	中央空调多联机智能模块
	40
	个
	180
	
	工业
	货物
	

	42
	分体空调智能红外转发器
	90
	个
	180
	
	工业
	货物
	

	43
	设备授权
	130
	个
	72 
	
	工业
	货物
	

	44
	用电基础模块
	1
	个
	3150 
	
	工业
	货物
	

	45
	用电能耗分析(业务组件)
	1
	套
	21600 
	
	工业
	货物
	

	46
	用电主机设备接入授权
	5
	个
	36
	
	工业
	货物
	

	47
	智能电表
	50
	个
	2700
	
	工业
	货物
	

	48
	安全用电小主机
	5
	个
	900
	
	工业
	货物
	

	49
	教师电脑桌
	2
	张
	1395
	
	工业
	货物
	

	50
	学生电脑桌
	46
	张
	1125 
	
	工业
	货物
	

	51
	学生电脑凳
	92
	张
	135 
	
	工业
	货物
	

	52
	教学白板
	2
	块
	1980
	
	工业
	货物
	

	53
	电子教室软件
	2
	套
	7200
	
	工业
	货物
	

	54
	速印机
	1
	台
	40500 
	
	工业
	货物
	

	55
	48口交换机
	4
	台
	2610
	
	工业
	货物
	

	56
	室外摆闸（左闸）
	1
	个
	7497 
	
	工业
	货物
	

	57
	室外摆闸（右闸）
	1
	个
	7497 
	
	工业
	货物
	

	58
	室外摆闸（中闸）
	1
	个
	7497 
	
	工业
	货物
	

	59
	摆臂
	4
	个
	270
	
	工业
	货物
	

	60
	智能门禁一体机
	4
	个
	3591
	
	工业
	货物
	

	61
	防雨遮阳罩
	4
	个
	162
	
	工业
	货物
	

	62
	遥控发射器
	2
	个
	234
	
	工业
	货物
	

	63
	办公电脑升级
	1
	项
	3000 
	
	工业
	货物
	

	64
	智慧校园综合管理平台
	1
	个
	2700 
	
	工业
	货物
	

	65
	管理平台终端
	1
	台
	45000 
	
	工业
	货物
	

	66
	移动支架
	4
	套
	882
	
	工业
	货物
	

	67
	线缆辅材
	1
	项
	49500 
	
	工业
	货物
	

	68
	安装调试（含综合布线）
	1
	项
	194800 
	
	工业
	货物
	

	二、智能化维修改造部分

	69
	单口信息面板
	36
	个
	9
	
	工业
	货物
	

	70
	双口信息面板
	7
	个
	11
	
	工业
	货物
	

	71
	六类模块
	43
	个
	23
	
	工业
	货物
	

	72
	网络跳线
	20
	根
	28.8
	
	工业
	货物
	

	73
	面板AP
	2
	台
	792
	
	工业
	货物
	

	74
	室内六类网络线
	150
	米
	2.88
	
	工业
	货物
	

	75
	网络线路集成
	43
	点
	99
	
	工业
	货物
	

	76
	无线AP施工
	2
	点
	198
	
	工业
	货物
	

	77
	无线AP梳理
	173
	点
	63
	
	工业
	货物
	

	78
	原有摄像机移位材料
	10
	套
	180
	
	工业
	货物
	

	79
	原有摄像机移位
	10
	点
	216
	
	工业
	货物
	

	80
	监控梳理
	417
	点
	72
	
	工业
	货物
	

	81
	终端杆
	5
	套
	63
	
	工业
	货物
	

	82
	承力杆
	20
	套
	54
	
	工业
	货物
	

	83
	过线杆
	40
	套
	36
	
	工业
	货物
	

	84
	前端配件
	1
	套
	1980
	
	工业
	货物
	

	85
	原有损坏电子围栏维修
	220
	米
	40.5
	
	工业
	货物
	

	86
	电子围栏防区梳理
	13
	防区
	108
	
	工业
	货物
	

	87
	室内广播梳理
	152
	点
	54
	
	工业
	货物
	

	88
	公共区域室外音柱梳理
	12
	点
	81
	
	工业
	货物
	

	89
	多功能室LED屏维修
	1
	项
	3240 
	
	工业
	货物
	

	90
	报告厅LED屏维修
	1
	项
	2160 
	
	工业
	货物
	

	91
	50米高清线
	2
	根
	450
	
	工业
	货物
	

	92
	脚手架租赁及搭建
	1
	项
	540 
	
	工业
	货物
	

	93
	高清线铺设
	1
	项
	1620 
	
	工业
	货物
	

	94
	室外LED屏维修
	1
	项
	2700 
	
	工业
	货物
	

	95
	UPS电池更换
	40
	节
	540
	
	工业
	货物
	

	96
	环境检测系统梳理
	1
	项
	1440 
	
	工业
	货物
	

	97
	网络中心整理
	1
	项
	2520 
	
	工业
	货物
	

	98
	万兆单模光模块
	2
	块
	792
	
	工业
	货物
	

	99
	千兆单模光模块
	8
	块
	414
	
	工业
	货物
	

	100
	96芯单模室外光缆
	395
	米
	23.4
	
	工业
	货物
	

	101
	96芯光纤配线架
	2
	套
	522
	
	工业
	货物
	

	102
	LC双联光纤耦合器
	96
	个
	11
	
	工业
	货物
	

	103
	光纤尾纤
	192
	根
	11
	
	工业
	货物
	

	104
	光纤跳线
	76
	对
	31.5
	
	工业
	货物
	

	105
	光纤熔接
	192
	芯
	27
	
	工业
	货物
	

	106
	光纤铺设
	395
	米
	10.8
	
	工业
	货物
	

	107
	辅材
	1
	项
	1350 
	
	工业
	货物
	

	108
	网络设备搬迁及调试
	1
	项
	9000 
	
	工业
	货物
	

	109
	综合安防管理平台
	1
	套
	25200 
	
	工业
	货物
	

	110
	控制主机
	1
	台
	2115 
	
	工业
	货物
	

	111
	室内警灯
	1
	个
	54 
	
	工业
	货物
	

	112
	电源
	1
	个
	32 
	
	工业
	货物
	

	113
	电子地图
	2
	套
	1980
	
	工业
	货物
	

	114
	红外对射
	3
	对
	315
	
	工业
	货物
	

	115
	单防区地址码模块套装
	3
	套
	144
	
	工业
	货物
	

	116
	信号线
	330
	米
	5.4
	
	工业
	货物
	

	117
	电源线
	330
	米
	6.3
	
	工业
	货物
	

	118
	辅材
	1
	项
	1080 
	
	工业
	货物
	

	119
	红外对射施工
	3
	对
	450
	
	工业
	货物
	

	120
	强弱电线路铺设
	330
	米
	9
	
	工业
	货物
	

	121
	网络广播音频服务器（含控制软件）
	1
	台
	24120 
	
	工业
	货物
	

	122
	时钟授时器
	1
	台
	2700 
	
	工业
	货物
	

	123
	消防联动网络模块
	1
	台
	2520 
	
	工业
	货物
	

	124
	电源时序器
	1
	台
	2916 
	
	工业
	货物
	

	125
	调音台
	1
	台
	4104 
	
	工业
	货物
	

	126
	一拖二无线麦克风
	2
	套
	2808
	
	工业
	货物
	

	127
	天线分配器
	1
	套
	2376 
	
	工业
	货物
	

	128
	室外防水天线
	1
	套
	1917 
	
	工业
	货物
	

	129
	网络化一路音频输出终端（公共区域）
	1
	台
	882 
	
	工业
	货物
	

	130
	前置放大器（公共区域）
	1
	台
	1485 
	
	工业
	货物
	

	131
	纯后级数字功率放大器（公共区域）
	1
	台
	6840 
	
	工业
	货物
	

	132
	网络化一路音频输出终端（操场）
	1
	台
	882 
	
	工业
	货物
	

	133
	数字功率放大器
	1
	台
	5400 
	
	工业
	货物
	

	134
	音频跳线
	1
	批
	540 
	
	工业
	货物
	

	135
	信号线
	485
	米
	7.2 
	
	工业
	货物
	

	136
	无线话筒信号延长线
	60
	米
	7.2
	
	工业
	货物
	

	137
	管道
	230
	米
	5.4
	
	工业
	货物
	

	138
	操场音柱立杆（含安装）
	4
	根
	1800
	
	工业
	货物
	

	139
	操场音柱立杆移位安装
	4
	台
	405 
	
	工业
	货物
	

	140
	地面开挖及恢复
	220
	米
	27 
	
	工业
	货物
	

	141
	管线铺设
	485
	米
	16.2
	
	工业
	货物
	

	142
	无线话筒室外天线施工
	1
	项
	360 
	
	工业
	货物
	

	143
	枪式摄像机
	40
	台
	675
	
	工业
	货物
	

	144
	半球摄像机
	11
	台
	684
	
	工业
	货物
	

	145
	8口POE交换机
	6
	台
	2070
	
	工业
	货物
	

	146
	千兆单模光模块
	4
	块
	414
	
	工业
	货物
	

	147
	监控长立杆（含安装）
	2
	套
	1800 
	
	工业
	货物
	

	148
	监控短立杆（含安装）
	8
	套
	540
	
	工业
	货物
	

	149
	摄像机支架
	40
	个
	31.5
	
	工业
	货物
	

	150
	监控设备间箱
	2
	套
	450
	
	工业
	货物
	

	151
	设备箱电源线
	410
	米
	6.3
	
	工业
	货物
	

	152
	室内六类网络线
	2175
	米
	2.88
	
	工业
	货物
	

	153
	室外防水网络线
	2970
	米
	3.4 
	
	工业
	货物
	

	154
	六类水晶头
	2
	盒
	135
	
	工业
	货物
	

	155
	室外4芯单模光纤
	410
	米
	3.6
	
	工业
	货物
	

	156
	4口熔纤盒
	4
	套
	58.5
	
	工业
	货物
	

	157
	LC双联光纤耦合器
	8
	个
	10.75
	
	工业
	货物
	

	158
	光纤尾纤
	16
	根
	11
	
	工业
	货物
	

	159
	光纤跳线
	4
	对
	31.5
	
	工业
	货物
	

	160
	光纤熔接
	16
	芯
	27
	
	工业
	货物
	

	161
	光纤铺设
	410
	米
	10.8
	
	工业
	货物
	

	162
	辅材
	1
	项
	1620 
	
	工业
	货物
	

	163
	设备箱电源线铺设
	410
	米
	7.2
	
	工业
	货物
	

	164
	监控点位施工
	64
	点
	315
	
	工业
	货物
	



三、拟采购标的需要满足的技术、商务要求
（一）技术要求
1.产品技术指标
	序号
	品名
	规格及参数要求

	一、智能化新建部分

	1
	硬盘录像机
	1、支持≥64路网络视频接入，网络性能≥384Mbps接入、384Mbps储存、384Mbps转发； 
2、支持≥20个人脸库，≥2万张人脸图片； 
3、支持≥16个内置SATA接口，单盘最大容量支持20T，可配置成单盘，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等各种数据保护模式； 
4、支持N+M集群管理功能，当主机发生故障时，备机可替换故障主机继续录像，故障恢复后，备机可将存储的录像回传至故障主机； 
5、支持≥16路报警输入、≥9路报警输出，其中1路12V1A ctrl输出； 
6、支持≥4个USB接口（2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口）； 
7、支持≥2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将多网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余； 
8、支持≥2路VGA输出，≥2路HDMI输出，其中VGA1/HDMI1同源输出、VGA2/HDMI2同源输出，VGA1/HDMI1和VGA2/HDMI2两组之间支持异源输出，HDMI1最大支持8K显示输出，HDMI2最大支持4K显示输出，VGA1/VGA2最大支持1080p显示输出 ；
9、可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机； 
10、支持Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264，支持一键添加IPC并自动切换到H.265； 
11、支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储 ；支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储； 
12、支持语音对讲，客户端、WEB与NVR之间以及通过NVR与网络摄像机之间进行语音对讲；NVR与网络摄像机之间进行语音对讲； 
13、支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR； 
14、支持手动抓图、定时抓图和事件抓图3种抓图模式；
15、支持实时查看已添加设备的设备类型、系统版本、设备序列号、视频输入、音频输入、外部报警等设备信息；
▲16、可检测视频中异常音频，出现干扰信号和声音变化幅度过大时，进行报警提示（提供CNAS或CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告复印件，报告中须完全呈现以上参数配置功能数据）。

	2
	硬盘
	16TB，转速≥7200rpm，缓存≥512MB，SATA接口。

	3
	KVM切换器
	1、产品尺寸：400mm×150mm×42mm（长×高×宽），铁材质外壳，机架型；
2、配备8个HDMI口，2个USB网口，支持4K分辨率，支持按键切换显示器，支持自动扫描；
3、配备8个HDMI线缆、鼠标一个。

	4
	监控显示终端
	1、采用21.45英寸VA面板，分辨率≥1920×1080，屏幕比例为16:9，亮度≥250cd/m²，对比度≥3000:1；
2、显示器刷新率≥100Hz，响应时间≤6ms，配备HDMI和VGA接口；
3、支持75×75mm壁挂，具备节能认证。

	5
	高清精品录播主机
	1、录播主机为非壁挂式架构，不存在机身显示屏等产生其他视频、强光源变化从而影响学生课堂专注力；
2、主机集成录制、导播、直播、互动功能模块，不接受采用2台及以上的主机实现以上功能；
3、支持标准HDMI音视频信号输出,通过接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K图像输出，输出音频可通过主机控制软件实现混音。
4、能实时查看源通道的视频画面，方便预览和切换；通道能够加载包括单不限于http,rtsp,rtmp,ts,tc,http-flv格式的网络视频流；
▲5、可以在老师特写、学生特写、教师全景、学生全景、板书特写和老师电脑图像等机位之间进行自动切换，图像切换平滑，没有“跳动”现象，正常情况下出现老师画面，老师使用电脑时能自动切换到电脑画面，学生回答问题时能够自动切换到学生特写画面，老师离开讲台并走到学生中间，摄像机又能切换到学生全景（所投产品制造商提供能证明软件功能的包括但不限于软件界面截图、技术白皮书、检测报告等，并提供数据真实性的承诺函（格式自拟））；
▲6、课堂模式下能够进行多画面融合，多画面只占用一路网络带宽，能选择模板;能使用自动融合、手动融合的视频融合方式（所投产品制造商提供能证明软件功能的包括但不限于软件界面截图、技术白皮书、检测报告等，并提供数据真实性的承诺函（格式自拟））；
7、要求支持B/S架构设计，能够方便教师使用IE、360等主流浏览器通过网络直接访问录播主机进行导播和管理。主界面可以显示录制信息，包括录制时间、视频信息、地址及硬盘容量等。
8、直播功能：直播数量不少于：80个点；直播码流：1Mbps-4Mbps可调；无需下载任何插件及播放器，通过IE浏览器就能直播观看;
9、能使用备播，主播双画面显示；能进行通道画面先切入备播，进行布局后再切入主播。

	6
	教师双目云台摄像机
	1、全景镜头:
①图像传感器：≥1/2.8英寸逐行扫描CMOS,≥214万像素；
②镜头：定焦8mm；
③视角：水平44°垂直25°；
2、特写镜头:
①图像传感器：≥1/2.8英寸逐行扫描CMOS,≥214万像素；
②镜头：≥12倍光学变焦，8倍数字变焦，焦距f=4.7-94.0mm,光圈F1.6–F3.5；
③视角：59.5°（广角）-2.9°（窄角）；
④聚焦系统：自动、手动、一键触发、PTZ触发；
⑤快门速度：1/1-1/10,000秒；
⑥能使用2D和3D数字降噪，信噪比>50dB，最低照度0.5Lux（彩色），0.1Lux（黑白）；
⑦白平衡：自动、室内、室外、一键触发、手动、自动跟踪、钠灯、日光灯；
⑧音频接口：1路LINEIN，3.5mm音频接口；
3、支持3G-SDI、HDMI、USB3.0、网络高清视频输出；支持POE供电；
4、支持RS232IN、RS232OUT；
5、教师跟踪系统软件：
①系统采用图像跟踪技术，无需安装定位摄像机同步进行教师跟踪；
②与摄像机高度集成，在无需外接辅助设备（辅助分析摄像头、跟踪主机）情况下，就能够进行跟踪定位；
③具备较强的跟踪控制功能，当教师在讲台区域活动时，能够始终拍摄教师的跟踪画面，当教师运动速度较快时，自动切换到教师全景画面；授课老师身高自适应功能：根据授课老师身高的不同，自动调整所拍摄的老师画面，使老师在画面中始终处于最合理的位置；
④教师身高变化自动调整画面垂直角度。

	7
	学生双目云台摄像机
	1、全景镜头:
①图像传感器：≥1/2.8英寸逐行扫描CMOS,≥214万像素；
②镜头：定焦2.8mm；
③视角：水平94°，垂直62°；
2、特写镜头:
①图像传感器：≥1/2.8英寸逐行扫描CMOS,≥214万像素；
②镜头：≥12倍光学变焦，8倍数字变焦，焦距f=4.7-94.0mm,光圈F1.6–F3.5；
③视角：59.5°（广角）-2.9°（窄角）；
④聚焦系统：自动、手动、一键触发、PTZ触发；
⑤快门速度：1/1-1/10,000秒；
⑥能使用2D和3D数字降噪，信噪比>50dB，最低照度0.5Lux（彩色），0.1Lux（黑白）；
⑦白平衡：自动、室内、室外、一键触发、手动、自动跟踪、钠灯、日光灯；
⑧音频接口：1路LINEIN，3.5mm音频接口；
3、支持3G-SDI、HDMI、USB3.0、网络高清视频输出；支持POE供电；
4、支持RS232IN、RS232OUT；
5、本地存储：内置TF卡槽；
6、学生定位系统软件：
①系统采用虚拟跟踪技术，即在不采用云台摄像机的情况下，同步实现学生定位的功能；
②与摄像机高度集成，在无需外接辅助设备（辅助分析摄像头、跟踪主机）情况下，就能够实现跟踪定位功能；
③要求在采用2台非云台摄像机的情况下，实现4景位的拍摄；并具备全自动导播切换功能；
④学生的全景和特写画面也通过一台摄像机完成，当学生站立时，先拍学生全景画面，再拍学生特写画面，当有两个或两个以上学生站立时，画面切换到两个学生的局部全景画面，当有一个人坐下后，画面自动切换到另外一个站立的学生。

	8
	云台摄像机
	1、图像传感器≥214万像素，≥1/2.8英寸CMOS传感器；
2、镜头：≥12倍光学变倍，16倍数字变焦，f=4.14mm-47.08mm，F1.6–F2.8；
3、视角：72.5°（广角）–6.3°（窄角）；
4、聚焦系统：自动、手动、一键触发、PTZ触发；
5、快门速度：1/1-1/10,000秒；
6、能使用2D和3D数字降噪，信噪比>50dB，低照度1.0Lux；
7、支持RS232IN、RS232OUT、RS485多种控制接口，支持菊花链组网；
8、支持1路LINEin音频输入，3.5mm音频接口；
9、视频支持HDMI.LAN网口.USB3.0三路输出；
10、支持UAC音频格式PCM；
11、支持双码流，支持多级别视频质量配置；
12、精密传动系统，定位精确，运行平稳。

	9
	音频处理器
	1、工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，集成自动噪音抑制技术，能通过网络进行远程监听、软件升级和参数配置；
2、≥8路差分输入，支持软硬件48V幻象供电开启关闭；
3、≥4路单声道Line-IN输入；
4、≥4路平衡输出；
5、≥8路平衡输入，能做16段EQ处理（其他输入、输出不作EQ处理），智能混音功能：8路平衡输入能任意组合；
6、能使用手拉手麦克风输入，每路能带6个从设备；
7、NOMA功能：根据开启的MIC数量自动调整系统的输出电平，不会因为输入电平的叠加而使系统的输出增益提高，有效抑制声反馈的形成；
8、具备语音抗混响功能、回声消除功能、AGC功能；
9、除网口外，还能通过RS485接口进行软件升级和参数配置；
10、内置声场检测功能，能测试混响时间、环境噪声、频率响应和语音传输指数STI；
11、远程回声消除：处理回声延迟能力：128ms，256ms，512ms；回声抑制比：＞60dB；
12、采样率≥32K，采样位数≥16位；
13、动态范围≥90db；
14、稳态噪声消除比≥30dB；
15、频率响应：≥20Hz-16KHz，最大增益：≥59dB。

	10
	智能触摸控制屏
	1、核心处理器：≥400MHz32位双核处理器；
2、嵌入式实时操作系统；
3、能配置运行MODBUSRTU、XGUS协议；
4、能使用0、90、180和270度旋转安装显示；
5、颜色：≥65K色，16位RGB；
6、电压：5-36V(误差±0.2V)；
7、通讯方式：RS485；
8、通讯波特率：RS485：1200～115200bps，典型波特率：9600bps；
9、智能触摸控制屏软件：一键式发送录制、停止信号；本地录播能全自动的开启、关闭控制。

	11
	吊麦
	1、频率响应：≥100Hz～18KHz；
2、灵敏度：≥-40dB±3dB（re0dB=1V/Pa@1kHz）；
3、指向特性：超心型≤135°；
4、输出阻抗：≥200Ω±30%；
5、输出幅度：Max300mV；
6、最大承受声压：≥110dBSPL（A计权@1KHz，THD≤1%）；
7、动态范围：≥76dB（A）；
8、信噪比：≥60dB（A)（re94dBSPL=1Pa@1KHz)；
9、幻象供电：直流48V；
10、输出连接器：外置式3针卡侬公头XLR-3-12C。

	12
	高清录播系统控制管理软件
	1、能够实现多台客户端列表管理；
2、能够实现自动设备搜索功能；
3、能够实现老师跟踪、学生定位调试功能，包括跟踪区域、屏蔽区域、跟踪速度等设置；
4、能控制摄像机云台转动；
5、能够隐藏通道画面，全屏显示主播画面；
6、能够开启、关闭本地声音输出；
7、实现在教室端对云录播的录播控制功能；可在局域网任意电脑实现对云录播教室的管控；
8、能够实时监看6路输入通道，实时显示录制时间，可实现对录制显示状态的实时预览；
9、可实现对教室跟踪定位的远程调试功能，并能够根据教室情况对跟踪、定位、云台进行调试；
10、导播手动控制功能，可实现VGA、学生全景、教师全景、教师近景、学生近景的手动干预控制；
11、具备“自动、手动”控制按钮，实现对录播的自动/手动控制功能；
12、具备本地课件下载/删除按钮，可实现云录播教室在本机的存储。

	13
	互动教学系统软件
	[bookmark: _GoBack]1、互动双方能直接通过本地控制拨号呼叫；
2、具备录播模式和互动模式两种工作模式；
3、互动模式下，能够实时预览本地互动录播教室的互动画面，能够实时进行本地教师信号、学生信号以及电脑信号的自动切换并传送至远端；
4、录播主机双向互动过程中，能实现1080P画质，在系统总丢包率≤20%的网络环境下，视频清晰无破损，语音清晰连贯；
5、具有双屏双流显示功能，一路视频输出听课互动课堂视频画面，一路视频输出主讲教室课件画面；
6、具有多方互动融合为一路画面进行远程直播及本地/云录制功能；
7、具有账号自动登录功能，无需在互动录播主机上重复输入账号密码即能登录；
8、课堂模式下能够进行多画面融合，多画面只占用一路网络带宽，能选择模板；能使用自动融合、手动融合的视频融合方式；
9、能通过mcu集群级联进行互动组网；
10、能将教室信息采集成视频监控列表；能将视频监控图像拖入互动画面中进行打开广播；
11、视频质量诊断：能够对视频的视频清晰度异常、视频信号缺失、视频条纹干扰、视频雪花干扰、视频偏色、画面冻结、场景变换、打开异常、视频码流、解码异常、视频遮挡、视频模糊、画面抖动进行诊断；
12、视频故障诊断：能够对视频的网络连接异常、视频丢失、码流获取异常进行诊断；
13、诊断分析：系统根据诊断结果，逐步排查分析故障的原因，对视频图像质量、视频编解码设备、业务服务器以及网络传输设备的故障原因进行智能监测分析，逐步筛查设备链路上所有相关设备的故障发生的精确环节，为用户及时提供详尽的故障原因信息、故障处理的建议与方案；
14、报警管理：能够对视频诊断结果和故障进行报警设置，并能够联动触发相关操作。

	14
	教学资源综合应用系统软件
	平台应用参数
1、B/S 架构优势：采用 B/S 架构，用户通过浏览器即可轻松实现直播管理、点播管理、用户管理、资源分类、用户认证、权限设置等核心功能，并且能够即时生成点播资源，操作便捷高效。
2、国产信创部署：支持在国产信创环境下部署，凭借优化的系统架构，提供高效的执行效率，为用户带来流畅、优质的使用体验。
3、用户批量管理：具备用户批量导入功能，支持用户的初始化导入、用户组管理以及用户权限管理。。
4、后台栏目维护：管理员可对后台频道栏目进行全面维护，包括添加、删除、修改及发布等操作，确保栏目内容的及时更新和准确展示。
5、分级管理系统：系统支持用户和节目分级别管理。经过授权的用户能够实时对直播、点播节目进行添加、修改、删除、发布和授权等操作，保障节目管理的灵活性和安全性。
6、多浏览器兼容：用户可通过 IE、谷歌等主流浏览器观看相应的直播、点播内容，满足不同用户的使用习惯。
7、智能录播对接：支持与管辖区域内所有录播主机进行智能对接，实现无缝集成。不仅能智能化管理教室内设备，确保设备正常运作和资源高效上传，还能实现无人全智能运行模式。同时，开放相应接口，方便第三方录播主机接入。
8、界面个性化定制：支持对平台使用的名称、logo 等进行自定义配置，满足校级平台个性化定制需求，打造专属的平台形象。
基础管理模块
1、学校管理：支持学校的新增、编辑、删除、查询等操作，还可为每个学校配置定制功能，例如教研评分标准、教案分析标准。
2、学段管理：支持自定义学段名称，如小学、初中、高中、大学、职业教育等。
3、学科管理：支持自定义学科名称，如语文、数学、英语、物理、化学、生物等。
4、帐号管理：支持帐号的新增、编辑、删除、查询、重置密码等操作，并且可为同一个帐号设置多个角色，如平台管理员、教研组长、教研员。
5、组织架构管理：可自由添加省、市、区县、学校等多级信息，每个组织可配置多个管理人员。
6、年级管理：支持自定义年级名称，如一年级、二年级、三年级、四年级、五年级、六年级等。
7、平台公告：支持信息发布管理权限，可通过平台发布校务公告、活动通知、行政公告、直播通知、紧急通告等多种类型公告。公告支持按定义的类型进行归类查询，同时支持用户自定义公告类型。
8、角色管理：每个角色可自定义平台功能的访问权限。
9、系统设置：可设置平台站点信息、录制时长、轮播图、磁盘空间等。
10、操作日志：记录用户操作日志，便于用户进行操作审计。
个人教研模块
1、个人工作台：统计个人参与的所有教研信息，展示近期及相关的教研活动，提供发起备课、听评课、研修等快捷操作入口，同时展示最新公告与资讯。
教研管理：可自定义个人教研社区、名师工作室、虚拟教研室等，也支持加入其他教研空间。
2、空间管理：能够对自己创建的空间内的资源、公告、成员进行管理。
3、空间教研活动：支持在自建空间内开展听课评课、主题研修等教研活动。
4、个人教研活动：支持自行创建听课评课、主题研修、课堂观察等教研活动。
5、课堂观察：通过上传视频的方式，对已授课内容进行二次分析，生成分析数据和报告。
教研管理模块
1、教研活动数据统计展示：可对所有教研活动进行全面的数据统计与展示，涵盖已完成活动、正在进行的活动、参与活动人数、学科占比、活动趋势以及活动资讯等内容。
2、多级联动数据查看：支持多级联动，可查看组织架构下每一级的教研活动数据。
3、区域学校数据管理：能够查看自己管理下的所有区域、学校的教研活动数据，并可逐级展开下层数据。
4、数据筛选与导出：可对教研活动数据进行筛选，并支持以 EXCEL 格式导出。导出时，可按指定的时间段、学科和年级进行筛选。
5、问卷分类与维度自定义：支持自定义新增问卷分类和问卷评价维度，且每个问卷可无限创建评价维度。
6、问卷评价类型设置：问卷提供三种评价类型，即等级评价、分值评价和总结评价，支持多种类型混合搭配，同时可自定义问卷题目数量和分数。
7、评价维度复制：支持复制问卷已有的评价维度，便于批量创建同类型评价维度。
听课模块
1、视频回放功能：支持视频回放，涵盖播放、暂停、快进、快退、音量调节、倍速播放等操作，为用户提供流畅的观看体验。
2、评课文档管理：支持评课文档的上传与预览，兼容 WORD、PPT、EXCEL 及其对应格式（PPTX、DOCX、XLSX），方便用户查看和整理资料。
3、课堂讨论互动：支持以文字和图片形式开展课堂讨论，每条研讨内容均可回复，用户可自主管理自己的研讨信息。
4、量化评分系统：支持对听课内容进行量化评分，同时显示评分进度和评分总数，为听课评价提供数据支持。
5、听课文档操作：支持听课文档的上传与预览功能，便于用户保存和查看相关资料。
6、数据统计分析：对听评参与人数、评论次数、浏览次数等数据进行统计，为教学评估提供参考依据。
7、听课模板服务：按需提供多种听课模板，支持教师查看设计、记录笔记、评分等功能，提高听课效率。
巡课管理模块
1、对接同品牌录播设备时，通过品牌专属 API 接口自动同步设备推流地址，包括主画面流、学生流、教师流的 RTMP/RTSP/HLS 格式地址，同步频率≤5 分钟/ 次；
2、支持第三方录播设备手动录入推流地址，录入后系统自动测试流地址连通性并反馈检测结果；
3、支持设备与巡课账号的自定义关联配置，权限粒度可精确至单设备单账号：允许1台设备绑定多个巡课账号；支持批量绑定/解绑操作，绑定关系变更后实时生效；
4、支持为巡课账号配置时间段限定规则，时间粒度支持按日期设置有效巡课时段；超出限定时间后，系统自动暂停该账号的巡课权限；
5、巡课多画面预览：支持同时展示单教室的导播合成画面、学生全景画面、教师全景画面，画面延迟≤3 秒，支持点击切换全屏查看；
6、课表关联展示：列表中同步显示当前班级的课程信息（学科名称、授课教师）；
7、系统支持实时监测设备在线状态、推流稳定性，异常状态通过颜色标识（绿色正常 / 红色离线）在设备列表展示。
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	AI课堂教学行为分析系统软件平台（校级）
	一、AI分析大屏
1、展示模型：支持以秒为颗粒度，对各类教学行为进行基于AI功能的全自动伴随式分析。以课堂时间为轴线生成课堂教学评估数据，并以图表形式直观展示每个时刻的行为类型和持续时长；
2、弗兰德斯教学行为分析法（S-T）：支持根据图像识别全自动跟踪数据生成S-T曲线图，助力用户提升和评估教学技能；
3、支持语音转写，教师行为分析及时间轴打点，RT-CH统计Rt（练习比例）和Ch（对话比例），划分课堂行为类型，包括练习型、讲授型、对话型以及混合型等；
4、师生互动分析：利用AI教研技术深度分析课堂教学，依据自主研发的特定模型对数据分组，将课堂师生互动交流数据摘录并转化为文字，可通过文字直接定位到相关视频界面；
5、教师语速与字数统计：分离教师和学生声音，统计教师语速和总字数；
6、教师口头禅高频词统计：分离教师和学生声音，统计教师口头禅高频词；
7、教师提问深度分析：依据布鲁姆教学分类法，将认知思维过程分为记忆、理解、应用、分析、评价和创造六个层级，对教师提问的每个问题进行分析；
8、课堂对话研究：深入分析教师对学生的每个对话，以及课堂教学中的师生对话、生生对话。对话类型包括老师让其他学生评价、老师追问、老师让其他学生补充回答、老师简单表扬、老师鼓励学生、老师补充答案、老师批评、老师纠正并指出错误、老师重复答案、老师进行简单提示等；
9、课堂行为时序展示：支持统计整个课程期间授课教师的授课行动轨迹，生成以教室横纵坐标为基准的教师轨迹热力分布图。同时提供各种课堂行为时序图，直观展示教师行动轨迹和其他课堂行为，帮助教师全面了解教学情况和行为特征；
10、学生知识掌握分析：以SOLO模型为基础，分析学生对知识的接收程度；
11、学习行为分布分析：依据学习金字塔模型，分析整堂课中学生的学习行为分布；
12、教学行为专项分析：支持统计教师巡视情况并形成分析图，分析数据包括教师课堂巡视次数、时长、巡视区域时长占比等。同时支持各种课堂行为时序图，图中有时长统计，更直观呈现教学数据；
13、本地资源分析：允许用户自主上传本地课程录制资源视频，确定学科和名称后上传，上传完成后系统自动分析资源并同步显示分析后的课堂数据；
14、课堂总览分析：对课堂教学过程进行智能切分，分析整个课堂的亮点、时间分配和容量；
15、目标和重点分析：识别课堂教学的目标和重点，并分析各目标的完成时间点；
16、新课标分析：分析学科学段适应性，提供改进建议；
17、教案符合度分析：分析教学过程与教案的匹配程度；
18、支持选择不少于5堂课进行同课异构，同课异构不仅能对比各种课在教学中的数据差异，还能结合大模型，对各个课堂中的细节数据进行自由对比；
19、数据统计，基于大模型的自由数据统计，用户可用自然语言，实现学科、学段、AI分析内容，趋势等种维度，对历史数据进行统计，统计的展示风格包括柱图、趋势图、饼图、表格等；
20、AI助手：利用AI大模型，根据对应课程教材、资料及音视频资源，正确无误的解答问题，并形成特色的课堂分析和多课异构分析数据，分析统计数据，学习数据；
21、可自定义AI评课量表及每个评分项的分值、评分规则，系统自动对上课数据按量表进行打分，给出评分报告；对每个评分项详细给出评分理由，具体的课堂内容，优点，不足。每个学科组可按学科、学段、有生课、无生课等进行设置AI评价量表；
22、AI 智能问答功能：提供自然语言交互问答框，支持使用者通过自定义语言提问课程对比相关问题；支持数据解读：如 “语速过快对课堂效果的影响分析”“如何提升师生互动占比”等；支持对比询问：如“课程A与B的高级问题占比差异原因”“哪节课主动学习时长最长”等；
二、分析报告功能
1、AI 分析报告生成：可将 AI 分析后的课堂数据（包括基本信息、语速分析、课堂用词、S - T 模型、Rt - ch 模型、老师活动轨迹分析、学生活动轨迹分析、教学行为、老师提问类型统计、理答类型、课堂总结、点评统计等）导出为 AI 分析报告，支持通过手机端扫码观看，也可直接导出为 Word 文档；
2、新课标落实情况深度评估与改进：按新课标要求，对教学过程按语言运用、思维能力培养、文化传承与理解等多个方面的完成情况进行分析，并给出相应的教学建议；
3、支持根据学校自定义的课堂观察维度（如 “教学目标”、“教学内容“、”教学方式”、“与教案的匹配程度” 、“启发式提问评价”等）进行模块化评分，需提供≥10 个预设评分维度模板；
4、课堂实录二次处理：已分析的课程课堂实录可二次编辑，一键提交修改后支持再次分析，生成新的分析大屏和报告；
5、教案规划与课堂实践差异对比：对比教学设计，对课教学过程的教学目标、教学重点的完成情况进行分析，并给出相应的完成时间点。对比教学设计，对教学的各个环节进行对比分析，并且给出教学环节的完成时间点；
6、教学容量与学情适配性研判：根据不同的学情、教学内容、学生回应信息等，判断教学内容是否被学生接收。（使用教学金字塔，SOLO等模型做为判断基本）；
7、剖析课堂各教学环节、内容及对应的时间节点：能根据授课的流程进行大环节划分（如导入环节、教学环节、讨论环节、总结环节等），并且每个环节带上开始、结束时间节点，对每个大环节又能通过教学方法和过程（如讲授知识、角色扮演、阅读等）进行小环节划分，同时带上开始、结束时间点；
8、在保障课堂网络稳定的情况下，15分钟内，系统自动给出整个课堂的AI报告，课堂实录报告，教师提问报告、教师理答报告，所有报告都可一键导出，精准识别、规范指标、全链溯源，从源头到报告全程保障AI课堂教研数据的真实性、准确性、可靠性与可追溯性，为课堂教研提供可信、可用、可落地的分析依据。
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	智慧交互一体终端
	一、整机设计：
1、整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤120mm；屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境；
2、整机屏幕尺寸不低于86英寸，屏幕采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H；
3、嵌入式系统版本不低于Android 14，主频≥1.8GHz，内存≥2GB，存储空间≥8GB，整机嵌入式芯片内置2TOPS AI算力，可用于AI图像、音频处理；
4、采用红外触控方式，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控；
5、侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232、1路USB接口；侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出；前置输入接口具备3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）；
6、整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W；采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm，扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥90db，10米处声压级≥80dB；
7、整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m；
8、整机内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥5000万像素数的照片，视场角≥150度且水平视场角≥120度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度为3840*2160（4K）分辨率下，支持30帧的视频输出，支持画面畸变矫正功能；
9、整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节；
10、整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）、课堂智能反馈；
11、整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏功能，用户无需再手动输入投屏码或扫码获取投屏码；
12、整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0；Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；内置双WiFi6无线网卡，Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz；
13、整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，随机抽选，同时显示标记不少于60人，支持距离摄像头位置≥10米距离的AI识别人脸；
14、长时间无人使用屏幕可自动息屏，有效保护屏幕寿命及节能，用户可通过整机内置触摸中控菜单进行开启和关闭，可自定义无人操作息屏时间间隔为1小时、2小时；
15、整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细；支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作；
16、支持智能书写功能，书写文字自动识别为标准印刷体，支持图形识别功能，可将多种手绘图形转化为矩形、三角形、圆形等标准图形；
17、整机内置的阵列麦支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录操作，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤；
18、整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行连接，实现文件传输功能；接收的文件支持单份删除；接收的文件支持手动全部清空，为防止误清空，全部清空需要经过二次确认；
19、整机设备教学桌面的教师登录账号后，可自动获取并在桌面显示最近使用的教学课件，点击课件可直接进入授课模式；并支持查看所有个人教学课件资源。
二、插拔式电脑模块：
1、PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块；
2、PC模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps；
3、电脑模块CPU要求：主频≥2.0GHz，8核心十二线程；配置要求：不低于 DDR4 8GB内存，256GB SSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。
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	扩声音箱
	1、ABS塑料外壳，造型美观；
2、三单元全频喇叭，清晰；
3、主音箱内置2*50W数字功放；
4、主音箱多种音源输入接口；
5、主音箱内置DSP自动反馈抑制器；
6、功放功率：100W；                                                                                              7、频率响应：100Hz~ 15kHz；                                                                             8、啸叫抑制方式：DSP抑制；                                                                                                                                                               9、电源：220VAC ；                                                                                    10、工作温度 :-10~40℃。
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	无线话筒
	1、超轻量设计，无线话筒仅11g，采用2.4G通讯方式，自动调频；
2、多变穿戴方式，穿着随心，行走随意；
3、无续航焦虑（单咪续航6小时，配置快速充电仓，充电仓可连续充电2次以上）； 
4、通讯方式/频段：2.4G；
5、有效使用距离：20m；
6、频率响应：100Hz ~ 12kHz（±2dB）；
7、电池：3.7V 100mAh；
8、使用时间：6H。
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	接收盒
	1、接收器86盒设计,安装简便，采用近距离磁感应自动对频，杜绝串频；
2、内置蓝牙模块，方便手机等其他设备连接系统；
3、配对方式：近距离磁感应自动对频；
4、天线连接方式：内置天线；
5、有效使用距离：20m；
6.供电方式：5V USB供电。
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	移动讲台
	1、规格:680*490*715/1090mm，升降范围:715-1090mm；
2、台面为25mm厚三聚氰胺饰面实木颗粒板，环保等级E0级，金属象牙白喷粉，高承重贴地PU轮，2.0’万向轮，2轮可锁定，桌面靠人面设有防脱落档条。
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	教师边台
	1、规格：主台：1600*600*600 mm，副台：1500*450*640 mm；
2、钢木结构，台面分主台和副台两组，主台台面采用25mm三聚氰胺饰面板，环保等级E1级。同色封边皮，板材颜色可选，主台预留中控和电脑主机、键盘位置；
3、台身采用门字型方管结构（50×20×1.5mm）带底脚，副台采用18mm厚E1级三聚氰胺饰面板，副台包含三组抽屉和镂空层板及主机位，副台内可放置交换机等媒体设备。
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	教师椅
	1、网布饰面，透气和防静电性能优越；
2、40密度高弹力阻燃海绵，30万次冲压耐久测试不变形；
3、优质尼龙背架，PP扶手，黑色背框班前椅，φ25*2.0mm管烤漆弓形架。
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	课桌椅
	1、规格：桌：630*440*H，椅：420*430*H；
2、桌面厚度25（±2）mm，桌面采用ABS耐冲击塑料一级新料一体射出成型，不可采用回收塑料生产,靠胸前处有一内弧造型设计，面板上前边沿和左右两侧边沿有坡面凸起，可防止笔、纸滑落，四周及底部完全不得有毛边，面板四个边角为倒圆角，面板底部锁入方管强化桌面承重；
2、椅座板、椅靠背板采用一级工程塑料PP，通过改性良后一次性注塑成型，达到环保要求，靠背中间坐垫中间内凹式曲线弧度设计，靠背上部设有提手孔洞，便于搬运更方便；
3、课桌为单斗结构，采用PP塑料一级新料一体射出成型，不得采用回收料生产,桌斗高度不得大于国标标准，书箱靠胸前笔槽呈浅V型设计，笔槽两边有圆形通孔设计方便清理，书箱边缘有钢条与书箱一体注塑成型，增强抗扭曲性，预防长期使用变形。书箱后端设有长条缝设计，防止书本等受潮，书箱后方外侧面上设计有置放名片或号码牌卡槽位置，边缘平整圆滑，美观坚固，美观大方，具有抗扭曲，抗潮且兼顾安全等优点，桌斗左右两侧各配有一个φ6实心铁线冲压成型挂钩，挂钩挂重物的垂直静承载力不小于500N，钩端不超过桌侧缘之外；
4、桌体、椅体钢架：钢架管材采用厚度不小于1.2mm的椭圆管，管材焊接采用二氧化碳保护焊，并采用满焊工艺，桌腿之间采用30mm×50mm×1.2mm椭圆管加焊横档以保证其横向稳定，桌腿和着地管30mm×60mm×厚1.2mm椭圆管，桌脚上部升降管钢管尺寸为25mm×50mm×壁厚1.2mm，书箱底部连接钢管尺寸为φ22mm×1.2mm圆形钢管，桌面托起支架采用铁皮折弯成型厚度为1.5mm。椅脚管和着地管尺寸为30mm×60mm×壁厚1.2mm.椅脚连接钢管尺寸为20mm×40mm×壁厚1.2mm椭圆管，椅脚上部升降管钢管尺寸为25mm×50mm×壁厚1.2mm，椅靠背管采用20mm×40mm×壁厚1.5mm椭圆管，椅座板下方有两根尺寸为20mm×40mm×1.2mm方管横拉支撑；
5、可调节课桌椅高度要求：手摇调节升降功能，桌椅高规格均是 6 个档位，桌高每个档 30mm，椅高每档 20mm，其中椅 8-9 号档位 10mm,均符合国标高度要求；
6、脚套使用全新尼龙塑料，厚度不小于3mm，并用铆钉或自攻螺丝加固防止脱落； 
7、桌椅的所有结构不得留有棱角和锋利边缝，安装要求：桌面、椅靠背、椅面等隐形安装，表面不得有铆钉或自攻螺丝等。
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	观摩椅
	1、规格：650*525*830mm；
2、靠背采用PP加玻纤工程塑料背框扪高强度弹性透气加密网布；
3、座板采用高密度发泡PU定型棉扪优质加密弹性绒布，足10mm厚密度定制定型夹板，配PP工程塑料防尘底壳可翻转；
4、椅架采用国标足厚1.5mm毛坯定制异型管材，横梁采用加粗22管足厚1.5mm圆管，稳固性强，交叉连接件采用高强度注塑一体成型尼龙件，内置台阶限位机构，并横梁处提供2根足2厘直径高强度限位钢丝，椅架展开精确定位，整架精细打磨焊接位，除锈处理静电喷粉工艺，可折叠收纳； 
5、搭配两段式直插尼龙工程塑料固定脚带隐形后拖轮；
6、写字板采用全新PP工程塑料加厚板面，写字板右上角和前端设置有笔槽和杯槽，底布设计有加厚加强承重托盘，可使写字板平放使用更牢固，搭配高强度压铸铝合金旋转机构，做到灵活旋转收纳。
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	平台分析终端
	不低于：12核2.2GHZ/16G 2933MHZ*2/480G SSD*2+4TB SATA 3.5 7.2K*4/H460/550W*2/导轨。
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	会议音箱1
	1、全频柱阵列系统不小于4×3.5"全频单元；
2、额定功率不小于150W/8Ω；
3、特性灵敏度不小于93dB；
4、最大声压级不小于121dB；
5、额定频率范围（-10dB）110Hz-18000Hz；
6、覆盖角度（H×V）：120°×60°。
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	会议音箱2
	1、全频柱阵列系统不小于2×3.5"全频单元；
2、额定功率不小于80W/8Ω； 
3、特性灵敏度不小于92dB；
4、最大声压级不小于117dB；
5、额定频率范围（-10dB）130Hz-18000Hz；
6、覆盖角度（H×V）：120°×60°。
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	壁挂架
	1、多功能安装支架；
2、灵活可调角度，水平方向不小于45º，垂直方向不小于30º可调，满足音箱声场调整需求；
3、解决完善传统吊挂、使用中的不足，操作简单，安装迅速，使用方便可靠；
1、水平方向可调≥45°；
2、垂直方向可调≥30°；
3、最大载重不小于20KG。
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	功率放大器（200W）
	1、功放类型：D类或TD类；
2、电源工作范围：AC 110-242V 50Hz；
3、保护功能：开机电源软启动、短路、过载、直流、变压器过热保护和DC漂移等多重检测保护性能；
4、工作模式：立体声、并接、桥接，具有低通功能选择；
5、额定功率：2×200W/8Ω，2×300W/4Ω，1×600W/8Ω；
6、频率响应：20Hz～20kHz（±1dB）；
7、总谐波失真≤0.1%；
8、串音衰减≥70dB；
9、信噪比（A计权）≥100dB；
10、阻尼系数（8Ω，20Hz-200Hz）≥250。
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	功率放大器（300W）
	1、功放类型：D类或TD类；
2、电源工作范围：AC 110-242V 50Hz；
3、保护功能：开机电源软启动、短路、过载、直流、变压器过热保护和DC漂移等多重检测保护性能；
4、工作模式：立体声、并接、桥接，具有低通功能选择；
5、额定功率：2×300W/8Ω，2×450W/4Ω，1×900W/8Ω；
6、频率响应：20Hz～20kHz（±1dB）；
7、总谐波失真≤0.1%；
8、串音衰减≥70dB；
9、信噪比（A计权）≥100dB；
10、阻尼系数（8Ω，20Hz-200Hz）≥250。
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	调音台
	1、8路MIC/LINE（COMBO XLR接口），1组立体声输入（XLR接口），1组立体声RCA输入，1路USB输入；
2、8路插入点（6.35接口）；
3、2路立体声输出，2路编组输出，2路辅助输出，1路立体声监听输出，1路立体声耳机输出，1组立体声录音输出；
4、效果可以发送至辅助输出，编组输出与立体声输出；
5、多媒体输入可以发送至辅助输出、编组输出与立体声输出；
6、每路话放带低切功能；
7、支持蓝牙接收功能；
8、内置99种DSP效果器；
9、辅助1支持推子前后切换；
10、主输出7段图示均衡器；
11、14个60mm行程推子；
12、支持通道监听；
13、支持声音控制（话筒优先）；
14、频率响应：20Hz～20kHz（+1dB，-3dB）；
15、总谐波失真：≤0.1%；
16、信噪比≥95dB（A计权）；
17、增益≥70dB；
18、串音>60dB（@1kHz）；
19、最大输入电平≥18dBu；
20、最大输出电平≥18dBu。
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	数字音频矩阵
	1、≥8 路模拟信号输入，≥8 路模拟信号输出，支持手机、平板、电脑端上位机软件与物联网平台任意切换；
2、可使用PC软件实现DSP数字音频信号处理，包括：AFC、AEC、ANS、AM、AGC、PEQ、延时、分频、矩阵等功能；
3、带有≥1路RS232，≥1路RS485,≥4路GPIO接口，可用于控制外部设备可对接外部设备；
▲4、支持通过物联网平台实时查看设备在线状态，并查看实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态（所投产品制造商提供软件功能界面截图明确标注该参数内容，并提供数据真实性的承诺函（格式自拟））；
5、支持物联网平台远程操控设备音频矩阵切换、支持一键静音、调整每路音频增益，控制音量大小；
▲6、支持将设备绑定至物联平台任意场所，并在平台中生成系统拓扑图，直观展示系统链路，便于用户对场所设备进行集中管理与异常排查（所投产品制造商提供软件功能界面截图明确标注该参数内容，并提供数据真实性的承诺函（格式自拟））；
7、支持通过物联平台对设备进行场景化管控，调用设备功能进行手动、定时、条件触发；
8、输入通道音频处理，支持ANS 噪声抑制、AFC 反馈抑制、AEC 回声消除、信号发生器、扩展器、压缩器、自动增益、参量均衡；
9、输出通道音频处理，支持延时器、高低通滤波器、限幅器、参量均衡；
10、软件支持可视化编程，可选择拉取模块化组件，自由组合成个性化用户界面，并支持一键导入至平板或手机终端使用；
11、设备接口：≥8*AUDIO IN，≥8*AUDIO OUT，≥1*RS232，≥1*RS485，≥4*GPIO，≥1*ETHERNET 以太网接口，≥1*USB AUDIO ；
12、总线式AEC，尾长时间：512ms，收敛率：60dB/S, 回声消除幅度：60dB；
13、独立通道的AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB;
14、噪声抑制（ANS），信噪比提升18dB；
15、≥8段英式参量均衡，提供5种滤波器选择：Parametric,Lowshelf,Highshelf,Lowpass,Highpass；
16、支持场景预设功能，最大支持≥16组场景；
17、支持将场景数据生成文件保存，并实时导入导出。
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	无线传声器(2手持)
	1、使用EIA标准金属机箱，采用天线分集式接收线路、CPU控制选讯+导频识别功能，理想使用距离可达80米以上；
2、频率调节采用无互调干扰群组预设、用户自定义调节等方式，单机≥2000个频率可供客户调节；
3、≥4.6寸LCD显示器可实时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等信息；
4、各通道支持SQ(降噪)六档独立调节；
5、接收机内置开关电源，由AC 220V市电直接供电，并支持电源环出功能；
6、接收机天线座提供偏置电压，可连接有源对数周期天线提升接收距离和信号质量。并支持射频级联功能，无需天线分配器即可实现≤8套叠机使用；
7、具有≥3个XLR平衡输出、≥4个TNC-K天线端口、≥1个RJ45网口，MIC/LINE输出切换开关；
8、通道数量：≥两通道、接收频率范围：UHF530.000-690.000MHz、音频频率响应（线路）：40Hz-18KHz、总谐波失真（THD+N）:≤0.5%(10mV@1kHz)、延迟：≤5ms（典型值）、最大频偏：±45KHz、最大输出电平：≥+10dBV、动态范围：≥100dBA、最大声压级：≥134dB spl；
9、发射器采用动圈式拾音头、指向性：超心形、载波功率：两档可调、音频增益：五档可调、显示方式：TFT多色显示、电源：2×AA碱性电池、连续工作时间：约8小时（发射器为高功率）；
10、无线传声器管理系统软件支持通过PC、平板客户端软件对多频段设备进行集中管控通道射频、发射器电量等实时状态显示，自动分配无干扰频率；
11、无线传声器管理系统软件支持通过PC、平板客户端软件对多频段设备进行集中管控单一通道群组、信道、自定义频率、音量、SQ、接收模式设置；RF强度、AF强度、电量显示；
▲12、通过TCP/IP协议可对接到物联网平台，进行多频段设备集中控制、状态显示、设备名称自定义、无干扰频率一键部署（所投产品制造商提供软件功能界面截图明确标注该参数内容，并提供数据真实性的承诺函（格式自拟））；
13、支持通过PC、平板客户端软件对多频段设备进行集中管控，自定义设备名称、通道名称、自定义排序，无干扰频率一键下发至在线设备，并支持设备加减锁、通道静音控制、接收模式选择、预设群组和通道选择、自定义频率、输出音量设置、静噪设置等，并支持通道射频、音频、发射器电量等实时监测；
▲14、PC、平板客户端软件具备将频谱测试与无线传输系统高效结合和互动，图形化实时监测当前环境射频详情，并自动筛选不受干扰的频点（所投产品制造商提供软件功能界面截图明确标注该参数内容，并提供数据真实性的承诺函（格式自拟））；
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	无线会议系统
主控机
	1、主机采用标准2U机箱设计，兼容19英寸标准机架安装；
2、主机具有2.8英寸全彩显示屏，可实时呈现当前信道、会议模式、在线发言人数、系统音量、发言状态、万年历等信息，具有六个功能按键，操作便捷；
3、系统具有14个独立频段信道，支持多套设备同时部署，在确保稳定通信的同时，有效避免与其它无线设备产生串频干扰；
4、主机支持对全部14个信道进行自动扫描，快速识别并避开干扰源，智能推荐当前环境下可用信道；
5、具有3档可选的扫描时间窗口，用户可根据环境复杂度选择扫描深度，以更精确地探测和锁定最佳信道；
6、在主菜单的通道状态界面中，系统会以红色电平标识实时显示存在干扰的频率或通道。用户可直观查看所有8个通道的干扰情况，可手动关闭受干扰的特定通道；
7、具有先进先出、主席模式、限制模式、后进先出 4 种会议模式，最大支持 8 个单元同时发言，并可在 1-8 人间自由设置；
8、音频调节功能全面且灵活，具有直通、高切、低切、用户四种 EQ 模式，用户模式下可自定义 15 段均衡调节，每段±6dB可调；
9、具有一键防啸叫、一键混响功能，可根据实际场景选择开启或关闭；
10、系统音量可在主机通过上、下按键设置，调节区间为 0-26，每档调节幅度约2dB；
11、主机具有1路USB录音接口，具有1路录音指示灯，具有1路独立的USB录音开关；
12、主机具有1路RJ45网口，具有2路RS-232接口、1路RS-485接口，具有1路卡侬音频平衡输出接口，1路6.35音频输出接口；
13、具有视像跟踪功能，支持对接第三方中控，可控制麦克风开关、会议模式选择、一键禁言、音量调节及自动编址等；
14、主机同时支持中文简体、中文繁体、English 三种系统语言；
15、前置USB录音接口支持便捷录音：插入U盘并按下录制键，REC指示灯闪烁即开始工作，方便会议内容的实时存档；
16、支持一键关闭所有与会单元，单元也可跟随主机关机而自动关闭电源，无需手动逐个关闭会议单元，避免单元长时间开机闲置浪费电量；
17、配套无线接收AP单元，白色、支持吸顶安装；
18、无线接收AP与主控机之间采用带屏蔽六类网线连接，电源与音频信号均通过网线传输，安装简单；
19、无线接收AP面板上带工作指示灯，通电时亮红色，有单元连通时变为橘色，工作状态指示直观明了；
20、主机工作电源：AC 220V 50Hz/60Hz、频率响应：50Hz-15kHz、静态功耗：≤8W。
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	无线会议主席单元
	1、采用压铸式方形咪管，通过固定接头连接底座，可调俯仰角度；
2、采用14mm镀金电容咪芯，超心形指向性与高灵敏度设计，有效拾音距离可达60-100厘米；
3、具有强抗静电功能设计，内置专业级抗干扰电路，可抑制手机等设备带来的射频干扰；
4、带有发言指示灯，单元发言状态时灯为常亮；
5、内置充电电池，配合超低功耗电路，满电可连续工作多达18小时；
6、具有2.8英寸彩色显示屏，可显示电量、欠压警告，信道、发言计时等信息；
7、主席单元数量不受限制，并具有主席优先键；
8、会议发射器音量3档可调，最大调节范围6dB；
9、支持主席、代表与贵宾（VIP）三种单元身份，可根据需要自由切换；
10、信道可在单元上直接调节，也可由主控机调节后直接跟随；
11、通过会议主机可一键关闭所有单元，可以减少闲置时的电量浪费，提升续航时长；
12、具有一个Type-C充电口和电源开关，支持充电状态下正常工作；
13、发射频率范围：640MHz-690MHz；
14、指向性：超心形；
15、频率响应：50Hz-15kHz；
16、音频灵敏度：-19±3dB （XLR输出）；
17、咪芯尺寸：Φ14mm ECM；
18、咪管结构：方管；
19、咪管长度：约220mm；
20、电源：3.6V 3000mA锂电池。
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	无线会议代表单元
	1、采用压铸式方形咪管，通过固定接头连接底座，可调俯仰角度；
2、采用14mm镀金电容咪芯，超心形指向性与高灵敏度设计，有效拾音距离可达60-100厘米；
3、具有强抗静电功能设计，内置专业级抗干扰电路，可抑制手机等设备带来的射频干扰；
4、带有发言指示灯，单元发言状态时灯为常亮；
5、内置充电电池，配合超低功耗电路，满电可连续工作多达18小时；
6、具有2.8英寸彩色显示屏，可显示电量、欠压警告，信道、发言计时等信息；
7、会议发射器音量3档可调，最大调节范围6dB；
8、支持主席、代表与贵宾（VIP）三种单元身份，可根据需要自由切换；
9、信道可在单元上直接调节，也可由主控机调节后直接跟随；
10、通过会议主机可一键关闭所有单元，可以减少闲置时的电量浪费，提升续航时长；
11、具有一个Type-C充电口和电源开关，支持充电状态下正常工作；
12、发射频率范围：640MHz-690MHz；
13、指向性：超心形；
14、频率响应：50Hz-15kHz；
15、音频灵敏度：-19±3dB （XLR输出）；
16、咪芯尺寸：Φ14mm ECM；
17、咪管结构：方管；
18、咪管长度：约220mm；
19、电源：3.6V 3000mA锂电池。
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	HDMI矩阵
	1、具有≥4路HDMI输入，≥4路HDMI输出，分辨率最大支持4096x2160@30Hz ，并向下兼容；
2、具有≥1路3.5mm音频解嵌输出接口，该接口可同步解嵌指定输出的1路HDMI音频；
3、具有RS-232输入接口≥1路、RS-232输出接口≥1路、RJ45≥1路，具有1个OFF/ON电源开关；
4、视频切换功能支持4K30分辨率无缝切换；
5、内置EDID、支持单独调节每路输出视频分辨率，可单独调节每一路输出的亮度和对比度；
6、每一路输出具有输出视频显示开/关控制按键，可任意管理开/关一路或多路视频的画面显示；
8、支持画面拼接功能、支持不少于16种场景保存调用功能，支持轮询功能；
9、支持不少于四种控制方式：WEB浏览器控制、上位机软件控制、遥控器控制、串口控制；
10、面板具有LCD显示屏，可显示版本信息、IP地址、输入输出通道的选择状态、EDID信息等；
11、管理端可直接打开/关闭LCD显示，LCD显示屏待机时间具有多种选择，包含待机显示/不显示/15秒/30秒/60秒等；
10、采用触控按键方式，具有按键指示灯，具有待机按键和锁定按键，管理端可一键关闭或打开面板锁；
12、具有部分中控功能，可支持≥32个可编辑按钮，通过串口输出发命令控制周边设备；
13、电源接口采用航空螺旋口方式,稳定连接；
14、电源：≤DC 12V。
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	电源时序器
	1、LED数码管，可实时显示当前电压，编辑通道状态；
2、8路通道每通道额定2.2KW电源，通道延时1秒；
3、采用新国标5孔电源插座；
4、配置RS232接口，支持外部中控设备控制；
5、配置RS485级联接口，最大支持32台设备级联；
6、通道支持时序开、时序关、直通等状态；
7、配置短路输入接口，支持自锁开关控制；
8、可控电源路数：8路；
9、时序通道：默认1秒；
10、通道额定输出电流：10A；
11、整机额定总输出电流：25A；
12、工作电压：AC 180V～240V，50Hz/60Hz。

	39
	显示终端
	配置不低于：
1、内置高性能处理器；
2、屏幕尺寸≥100英寸，分辨率≥3840×2160；
3、支持无线传屏器/传屏软件多种无线投屏方式；
4、支持独立双无线模块，以保障网络快速稳定。
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	边缘AI节点
	1、颜色/外观材质：白色/ABS；
2、通信协议：蓝牙MESH5.0、4G；
3、蓝牙通信距离：≤30M；
4、供电方式：DC5V 1A；
5、安装方式：吸顶装；
6、接线方式：220V 电源线；
7、OTA能力：支持OTA升级。
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	中央空调多联机智能模块
	1、外观材质：黑色PC阻燃材料；
2、通信协议：蓝牙MESH5.0；
3、通信距离：≤30M(空旷情况下，可中继)；
4、温度调节范围：16°C~30°C；
5、支持调节模式：制冷、制暖、送风；
6、风速调节档位：低/中/高/自动风；
7、远程升级：支持OTA远程升级；
8、兼容性：适配50+主流多联机空调品类；
9、供电方式：室内机线控器端子并联取电；
10、额定电压：12V；
11、工作电流：20mA；
12、工作环境：-25°C~55°C，5%~95%RH(无冷凝)。
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	分体空调智能红外转发器
	1、颜色/外观材质：白色ABS；
2、通信协议：蓝牙Mesh5.0；
3、通信距离：≤30M(空旷情况下，可中继)；
4、供电方式：DC5V1A；
5、控制方式：红外控制；
6、红外发射：全向红外控制，覆盖主流空调品牌；
7、红外接收：支持红外信号实时接收，实现外部遥控状态同步；
8、发射距离：6~8m；
9、远程升级：支持OTA远程升级。
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	设备授权
	接入空调设备授权。
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	用电基础模块
	1、基于“统一软件技术架构”先进设计理念，融合视频AI、大数据、物联网等先进技术，通过全面接入、管理用电、用水、用气视频AI等前端物联感知设备，统计分析前端物联感知设备采集的数据；
2、安消电联动：支持报警事件实时弹窗，视频远程复核，提高报警事件处置效率；
3、智慧用电墙：全方位展示用电安全系统和能耗系统运行状态，直观展示报警统计、报警分布、风险排名、能耗统计等数据。
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	用电能耗分析(业务组件)
	1、用电能耗分析可视化：用电能耗管理系统收集和分析电能消耗数据，通过实时监测、分析电能的消耗情况，提供用电能耗分析可视化看板，用户可以及时发现能源浪费、异常消耗以及用途分类，从而采取相应的措施进行管理和调整，降低用电运营成本；
2、用电电能流向可视化：以用电能流图呈现用户所用电能的流向与使用用途的分布，用户可根据能流图快速感知电能的主要消耗源头以及电能的终端用途，用户可通过分析能源转换和利用环节中的损耗和浪费，采取相应的措施来减少能源消耗和提高能源利用效率，为用户选择更加合理作业时间计划、绿色节能减排提供参考。
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	用电主机设备接入授权
	1、用于用电系统主机、空开网关设备接入数量授权；
2、支持汇聚用电系统用电主机、空开网关等设备的报警、故障等数据；
3、支持下发用电系统用电主机、空开网关等设备的消音、复位等功能。
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	智能电表
	1、具备传统电能表基本用电量的计量功能以外，还具有多种费率计量功能、远程付费功能、具备用户控制功能，并具备多种通信方式可与上位机或云端平台进行数据交互。
2、额定电压：220V；功耗：电压线路：≤5VA/相；电流线路：＜4VA/相；
3、电能精度等级：有功：1.0级；
4、电能计量范围：000000.01~99999999kWh；
5、电流规格：15（60）A；
6、工作电压：正常：0.9~1.1Un  极限：0.7~1.2Un。
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	安全用电小主机
	1、支持检测系统中的电流、剩余电流、温度等电气参数，通过监测多种电气参数，实现用电过程的全方位监控和分析。
2、供电电压：AC220V，50Hz；
3、通讯方式：以太网；
4、探测器类型：剩余电流互感器;电流互感器;NTC热敏电阻；
5、报警类型：过压报警、欠压报警、过流报警、剩余电流报警、过温报警、故障电弧报警；
6、报警声压：≥70dB(A)@1m；
7、工作温度：-10℃～+50℃；
8、工作湿度：≤90%RH（无凝结）。
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	教师电脑桌
	1、规格：1800*700*780mm；
2、钢木结构，桌面采用18mm厚橡胶木实木板，清水漆；
3、钢架部分使用50mm*50mm*1.5mm方管支架，钢架两侧钢制走线槽，外侧厚度0.8mm钢板冲孔网板可拆卸，侧面底部50方管线槽部位需开洞，方便地面线路直接进入线槽，桌面底部桌斗设计，桌斗内净高200mm；
4、背板为0.8钢板腰型冲孔网板。
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	学生电脑桌
	1、规格：1400*700*720mm；
2、钢木结构，桌面采用18mm厚橡胶木实木板，清水漆；
3、钢架部分使用30mm*60mm*1.5mm及20*40*1.2方管支架，桌面底部桌斗式钢制主机架，厚度0.8mm钢板折弯成型，两侧预留走线孔，屉下E型钢制走线槽,区分强弱电走线，桌架两侧钢制封板，线槽处预留过线孔，侧面40方管底部线槽部位开洞，方便地面线路直接进入线槽，每排头桌侧面做可拆卸冲孔网板，方便整理地面线路进入桌内，所有钢制表面静电喷涂处理；
4、背板为0.8钢板腰型冲孔网板，高度400mm。
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	学生电脑凳
	1、凳面外框架采用20*20mm方管，折弯无缝焊接，主框架为25*25*1.5mm厚方管，横拉杆采用20*20*1.5mm厚；
2、钢管焊接后经酸洗、磷化等防锈处理，表面喷塑，凳脚为内嵌式ABS专用凳脚，凳面选用ABS塑料。
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	教学白板
	一、整体结构：白板为双层结构，由内层的固定白板与外层的活动白板，上下滑轨、立柱等组成，外层活动白板可沿滑轨左右移动，活动白板后面放置电子设备，电子设备可中置或侧置。
二、结构特点：
1、上滑轨采用内置下开口C形滑轮槽，不落存灰尘，并可保持合理的滑动阻尼，滑轨两端及中间设有限位碰珠，防止擦写白板时晃动；
2、通长的开放式笔槽与下滑轨一体化设计，方便放置笔和板擦等；
3、白板立边均采用折弯无边框设计,增强书写的流畅性及学生的感观舒适性；
三、外型尺寸：长4200mm*高1310mm，也可根据配套多媒体显示屏尺寸适当调整或根据教室情况定制。
四、白板材质：
1、书写面板采用白色搪瓷面板，表面覆有透明保护膜，面板厚度≥0.4mm，瓷层厚度为≤200µm，表面硬度为莫氏6级，光泽度在12以下，书写性和擦拭性符合GB/T37773-2019《书写板钢板搪瓷》标准要求;书写板外观质量、结构等指标符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》以及GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》的标准要求；
2、夹层采用高密度聚苯乙烯板，软硬适中，厚度为≥14mm，平整不变形，整张无拼接；
3、背板采用整块防锈镀锌板，厚度≥0.20mm，与面板、夹层用自动生产线高压一次成型，粘合牢固耐冲击，防水防锈，板面平整不开胶。
4、滑轮推拉测试≥10万次，白板结构寿命、白板本体的甲醛释放量、总挥发性有机合化物（TVOC)等指标符合GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》标准要求。
五、外框滑轨及白板边框：白板边框及滑轨、立柱采用磨砂银白铝合金型材，灯光下没有明显眩光，型材断面有ABS包角材料全包覆，边缘无毛刺；上滑轨内置下开口C形滑轮槽，不落存灰尘，保持合理的滑动阻尼，滑轨两端及中间设有限位碰珠，防止擦写白板时晃动，外型尺寸为76*40mm；笔槽与下滑轨一体化设计，无须铆接，避免松动，外型尺寸为106*56mm，笔槽有效宽度为72mm，方便放置笔和板擦等；白板立边采用二次折弯无边框设计，增强书写流畅性及学生的感观舒适度。
六、白板锁：安装于右侧活动白板下方，配备全校通用钥匙，方便管理。
七、安装要求：隐形安装，无外露安装件，连接部位无工具不可拆卸，安全可靠。
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	电子教室软件
	1、纯软件产品，安装部署快捷，升级简易方便，全中文界面设计，支持主窗口功能按钮、浮动工具条、右键菜单、快捷键多项操作方式；
2、软件的加密方式支持服务器端授权、在线序列号加密、离线文件加密、自定义短码激活、mac地址预置激活、绑定教学互动终端激活等多种方式的激活方式；
3、需采用核心的截屏及实时压缩技术，在网络条件较差时亦能体现良好的性能；可根据网络条件调节网络补偿强度，根据广播内容调节广播效率；
4、全面兼容Windows全系列操作系统，以及银河麒麟、统信、中科方德、Loongnix等国产桌面操作系统，支持Windows操作系统和国产桌面操作系统的混合使用。全面适配LoongArch、ARM、X86等架构，支持国产龙芯、飞腾、华为麒麟、华为盘古、海光、兆芯以及intel、AMD等主流CPU；
5、文件共享:支持通过课件点播实现教师上传文件供学生查看和下载；支持通过共享中心实现教师和学生上传文件，供全体师生查看和下载；
6、共享白板：支持教师共享白板、图片或截图与选定的学生共同完成相同的学习任务或绘画作品，并提供多种不同的工具，如画笔、图形等供教师和学生绘制时使用。支持批量导入和导出白板记录；
7、截屏互动：支持教师实时截屏发起互动答题，支持教师添加本地图片发起互动答题，支持教师手动输入问题发起互动答题；答题类型支持单选、多选、判断、算数、简答、投票、演示等，答题模式支持全体作答、挑人、抢答；
8、课堂报告：支持教师查看正在进行课堂和已结束课堂的参与人数、发起答题数、答题正确率、答题详情、答案分布等信息；
9、全体遥控：支持教师同时遥控所有学生机，如：批量打开网页、执行文件传输、软件安装等操作。
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	速印机
	1、工作方式：高速数码制版/全自动孔版印刷；
2、原稿处理：支持书刊、单页；原稿台尺寸50mm×90mm 至 310mm×432mm，自动进稿器尺寸100mm×148mm 至 300mm×432mm；自动进稿器纸张重量50g/㎡至128g/㎡；最大扫描尺寸297mm×432mm；
3、扫描与印刷分辨率：扫描分辨率600dpi×600dpi；印刷分辨率300dpi×600dpi（穿孔密度600dpi×600dpi），快速制版时300dpi×400dpi（穿孔密度600dpi×400dpi）；
4、印刷纸张：尺寸100mm×148mm 至 310mm×432mm；支持纸张重量46g/㎡至157g/㎡及46g/㎡至210g/㎡；最大印刷区域251mm×357mm；
5、纸张容量：进纸盘约1000-1600张（堆叠高度110mm以下），出纸盘约1000-1600张（堆叠高度110mm以下），废版盒约100张；1
6、制版时间与印刷速度：快速制版关闭时约16秒（A4长边进纸），快速制版打开时约14秒（A4长边进纸）；印刷速度5档：60、80、100、120、130张/分钟，6档含高速模式150张/分钟；2
7、印刷调整功能：位置调整水平±15mm、垂直±10mm；缩放比率无级缩放50%-200%、100%缩放、3档放大（141%、122%、116%）、4档缩小（94%、87%、82%、71%）；原稿模式支持文字、照片、图文、铅笔；
8、用户界面：LED+中文液晶显示（LCD）；
9、主要功能：加密打印、扫描对比度调整、网点处理、二合一、书本阴影消除、节省油墨、快速制版、印刷浓度调整、编程、隔页纸分页、均墨、机密排版、计数器显示/报表输出、试印、直接印刷、PC-I/F电脑链接打印、用户管理、重叠进纸检测、自动休眠/关机、节能模式、RISO iQuality系统、标配工作底台、自动进稿器半自动功能；3
10、耗材供应：油墨全自动每支1000ml，版纸全自动每卷约200张；
11、电源及功耗：AC 220V，50Hz，<1.6A；标准工作最大300W，待机≤20W，休眠≤5W，关机≤0.5W；连接选配件时最大315W，待机≤30W，休眠≤10W，关机≤0.5W；4
12、尺寸、空间及重量：使用时1415mm×670mm×1065mm，收起时780mm×670mm×1065mm（深5，高6）；所需空间1415mm×1240mm×1515mm；重量约100kg；*5*6*7
13、环境与安全：室内专用，污染等级2，适用海拔≤5000米。
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	48口交换机
	1、硬件性能：整机交换容量 ≥672Gbps；转发性能 ≥166Mpps （以官网最小值为准）；
2、单台配置：≥48个千兆电口，≥4个千兆SFP口；
3、支持sFlow功能，可以对网络上的数据包进行采样，用于对网络流量进行统计分析和控制；
4、支持IPv4/IPv6静态路由、支持RIP/RIPng，OSPFV2/V3；
5、支持G.8032以太网环保护协议ERPS；
6、支持基于端口的认证和基于MAC的认证；
7、支持10KV业务端口防雷能力，使其在比较恶劣的工作环境中也能极大的降低雷击对设备的损坏率;
8、绿色节能，支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源;
9、提供进网许可证、CQC自愿认证证书、进网检测报告；
10、内置智能图形化管理功能：支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级；
11、支持进程分布优化功能，允许用户将不同的进程指定到不同的CPU上运行，最大程度地利用CPU和内存资源；
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	室外摆闸（左闸）
	1、机箱采用国标304不锈钢材质，机箱厚度不高于1.2mm；
2、边机自带钢化玻璃侧挡板；
3、支持亚克力门翼发光，展示三种灯光颜色效果；
4、支持人数统计功能；
5、支持防冲撞功能；
6、支持系统参数恢复默认功能；
7、支持机械防夹、雷达防夹功能；
8、支持出入口记忆功能，可以连续授权过人；支持二次开启功能，人员在通道内可以授权；
9、支持消防应急常开功能；支持报警信号输出功能；
10、支持≥3种管控模式设置，适用不同管控模式的场景；
11、支持≥9种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合；
12、支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置；
13、支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、雷达异常等声光报警提示；
14、采用直流无刷电机；
15、支持≥12个雷达检测，最多可定制20个雷达（雷达装配在中机或右机）；
16、支持IC刷卡，选配“人脸、指纹、二维码、CPU读卡器、身份证阅读模块”等扩展模块集成，实现多种认证方式组合应用；
17、支持12V外设供电，接口供电规格：DC 12V 2A；
18、标配超级电容，支持断电开闸；
▲19、设备应支持网络在线升级雷达探测器固件升级功能（所投产品制造商提供软件功能界面截图明确标注该参数内容，并提供数据真实性的承诺函（格式自拟）；
20、闸机支持门翼自动校准对齐；
21、闸机应标配交换机板支持门禁设备接入，无需单独配置交换机。
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	室外摆闸（右闸）
	1、机箱采用国标304不锈钢材质，机箱厚度不高于1.2mm；
2、边机自带钢化玻璃侧挡板；
3、支持亚克力门翼发光，展示三种灯光颜色效果；
4、支持人数统计功能；
5、支持防冲撞功能；
6、支持系统参数恢复默认功能；
7、支持机械防夹、雷达防夹功能；
8、支持出入口记忆功能，可以连续授权过人；支持二次开启功能，人员在通道内可以授权；
9、支持消防应急常开功能；支持报警信号输出功能；
10、支持≥3种管控模式设置，适用不同管控模式的场景；
11、支持≥9种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合；
12、支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置；
13、支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、雷达异常等声光报警提示；
14、采用直流无刷电机；
15、支持≥12个雷达检测，最多可定制20个雷达（雷达装配在中机或右机）；
16、支持IC刷卡，选配“人脸、指纹、二维码、CPU读卡器、身份证阅读模块”等扩展模块集成，实现多种认证方式组合应用；
17、支持12V外设供电，接口供电规格：DC 12V 2A；
18、标配超级电容，支持断电开闸；
19、设备应支持网络在线升级雷达探测器固件升级功能；
20、闸机支持门翼自动校准对齐；
21、闸机应标配交换机板支持门禁设备接入，无需单独配置交换机。
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	室外摆闸（中闸）
	1、机箱采用国标304不锈钢材质，机箱厚度不高于1.2mm；
2、边机自带钢化玻璃侧挡板；
3、支持亚克力门翼发光，展示三种灯光颜色效果；
4、支持人数统计功能；
5、支持防冲撞功能；
6、支持系统参数恢复默认功能；
7、支持机械防夹、雷达防夹功能；
8、支持出入口记忆功能，可以连续授权过人；支持二次开启功能，人员在通道内可以授权；
9、支持消防应急常开功能；支持报警信号输出功能；
10、支持≥3种管控模式设置，适用不同管控模式的场景；
11、支持≥9种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合；
12、支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置；
13、支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、雷达异常等声光报警提示；
14、采用直流无刷电机；
15、支持≥12个雷达检测，最多可定制20个雷达（雷达装配在中机或右机）；
16、支持IC刷卡，选配“人脸、指纹、二维码、CPU读卡器、身份证阅读模块”等扩展模块集成，实现多种认证方式组合应用；
17、支持12V外设供电，接口供电规格：DC 12V 2A；
18、标配超级电容，支持断电开闸；
19、设备应支持网络在线升级雷达探测器固件升级功能；
20、闸机支持门翼自动校准对齐；
21、闸机应标配交换机板支持门禁设备接入，无需单独配置交换机。
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	摆臂
	1、不锈钢304材质；
2、摆臂长度(不带抱箍)≥291mm；
3、通道宽度≥600mm，两个摆臂组成通道。
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	智能门禁一体机
	1、采用≥2.5D曲面IPS屏，≥7英寸液晶屏，屏幕显示分辨率达到≥1024x600；
2、采用 ≥200万双目摄像头；
3、支持不低于IP65防护等级；
4、支持≥5万个用户(最大支持不超过50个管理员)、≥5万张人脸、≥5万个密码、≥10万张卡片、≥30万条记录；
5、支持人脸、IC卡、CPU卡（需另购PSAM卡）、CPU卡序列号、身份证序列号、密码、二维码（支持2.2cm*2.2cm~5cm*5cm大小且内容小于128字节的二维码）等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式；
6、人脸识别速度不高于0.1秒，可实现无感通行；
7、支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息，适应多种场景，有效保障用户隐私；
8、支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假；
9、支持口罩检测、安全帽检测；
10、支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警；
11、支持TCP/IP接入网络，支持主动注册、P2P注册、DHCP；
12、支持下模块扩展功能（指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码）；
13、支持自定义语音，验证成功后可叠加播报姓名；
14、支持本地考勤管理和考勤报表导出功能；
15、支持门铃功能；
16、支持消防报警联动（需接入报警输入接口，并配置对应联动）；
17、支持呼吸灯及三色状态提示；
18、设备应支持不少于6人同时进行人脸识别；
19、设备关键器件均为国产品牌，包括主控芯片、内存、EMMC。系统采用国产化操作系统。
20、电源输出功能检查:设备应支持12V/1A电源输出功能,可以给锁具、读卡器等外设供电。
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	防雨遮阳罩
	1、用采用塑料材质，外观时尚大方；
2、保护人脸识别镜头避免粘雨水，提升雨天人脸识别；
3、安装方式：闸机安装。
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	遥控发射器
	1、遥控器采用加密方式处理，保障传输过程中安全高效可靠；
2、配合闸机实现远程遥控，可实现多种开门方式（进向开门，出向开门，一键常开/恢复），灵活运用；
3、发射器标配1对7号（3V）干电池；
4、发射器支持一对一或一对多对码匹配，一个发射器可以匹配不低于32个接收器；
5、当按下发射器按键时，只闪烁一次绿灯表示发射成功，只闪烁一次红灯表示发射失败。
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	办公电脑升级
	含60个8G DDR4内存、30个128GB SATA固态硬盘、30个256GB SATA固态硬盘、30台21英寸液晶显示器更换升级。
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	智慧校园综合管理平台
	一、系统管理
1、基础资源管理
（1）组织管理：支持基础信息的增删改查、导入、导出等功能；
（2）设备管理：支持视频、门禁、出入口、对讲、报警、卡口、动环、物模型等设备增删改查、导入、导出、自动搜索等功能；
（3）用户管理：支持用户基础信息的增删改查、冻结、解冻、密码重置等功能；支持从Windows域同步用户信息，和企业域账户打通，通过域账户密码直接登录平台；支持用户的安全信息配置，可设置用户及用户登录密码效期以及MAC白名单地址配置；
（4）角色管理：支持角色基础信息的增删改查；角色关联权限，可配置角色的应用菜单、部门、逻辑组织以及系统资源操作权限；支持角色的复制能力；
（5）部门管理：支持部门信息增删改查、导入、导出等功能；
（6）人员管理：支持人员基础信息的增删改查、导入、导出、移动等功能；支持人员信息的采集，包含：人脸、指纹、卡片等，人脸照片支持图片质量检测；
二、软件功能
1、视频管理
（1）支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、雷球联动，热成像；
（2）支持与车载单兵等移动设备的对接，提供车载单兵设备GPS信息接收服务；
（3）支持手机移动客户端进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放；
（4）录像支持1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、2、4、8、16、32、64倍速快/慢放；
（5）支持在浏览器中进行多路无插件录像回放，可自动查找存储位置；支持设备抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、倍速、精确定位等功能；
（6）支持在浏览器中进行多路无插件视频预览；支持设备对讲、抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、云台控制、预置点、点间巡航等功能；
2、门禁管理
（1）支持门禁设备管理；
（2）支持门禁应用，包括门禁的可视化开门、关门、常开、常闭、恢复正常，支持按组织、门组、收藏夹快速分类筛选门禁设备，支持紧急情况下的一键常开、恢复正常；
（3）支持门禁控制授权及复核，支持门禁管理任务查询；
（4）支持门禁系统集群，分布式方式提升接入能力；
（5）支持实时展示平台当前的授权下发速率、下发进度、预计完成时间，可根据当前平台总体未完成记录数与总体下发的速率，综合换算出授权下发预计完成时间；
（6）支持门禁授权统一，门禁设备和可视对讲设备可统一页面授权；
3、教育安保工作台
（1）面向安保人员提供统一的工作界面，用户的业务微件可按用户场景需要自由搭配、编排，核心业务数据可一屏呈现；
（2）安保业务：提供全局找人、找车、访客预约、融合检索、车辆违章管控、校门口出入管控等综合办理业务；
（3）业务微件：支持人员考勤统计、门禁授权/进出统计、车辆违章统计、在离宿统计、访客信息登记、出入校管理等业务微件配置；
（4）工作台引擎：内嵌工作台引擎，支持微件管理、我的微件、界面编排、支持管理员和用户自由编排形成业务工作台，同时一个用户可拥有多个工作台，同时支持主工作台切换；
4、人员布控：支持白名单库、黑名单库、内部库、访客库、VIP库，同时可自定义人脸库类型管理；支持人脸库增删改查，绑定设备，通道布控以及人脸库人员添加、修改、删除、查看、下发到设备；支持身份核验、抓拍检索、人体检索；
三、性能规格
1、支持管理视频通道点位不少于100万路；
2、支持管理门禁点位不少于100000路，管理存储门禁记录不少于1亿条；
3、支持管理用户数量不少于100万个，支持同时用户在线数量不少于5000个；
四、系统兼容与开放
1、国产化服务器兼容：支持在市面上主流的国产化服务器部署平台，例如C86（海光）、ARM（鲲鹏）等；
2、用户终端兼容：支持提供WEB端、CS端（客户端）、APP、公众号、小程序等；
3、国产化操作系统兼容：支持适配市面上主流的国产化操作系统，例如欧拉、银河麒麟、统信UOS等；
4、平台配套的APP支持鸿蒙系统；
5、平台开放兼容，支持提供API接口满足三方系统对接需求。
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	管理平台终端
	1、尺寸不高于2U机架式服务器机箱；
2、处理器：≥1颗国产化ARM架构kunpeng920 CPU，24核 主频2.5GHz；
3、内存：≥64G内存（2根32G DDR4 ECC内存条或4根16G DDR4 ECC内存条），4个DDR4 DIMM插槽；
4、硬盘：≥2块4T及以上&nbsp;3.5吋 SATA 热插拔机械硬盘，最大支持8块3.5吋/2.5吋的SAS/SATA机械硬盘或固态硬盘；
5、电源：≥2个900W交流电源模块，支持1+1冗余；
6、风扇：≥4个热拔插风扇，支持N+1冗余；
7、RAID卡：SAS3408无缓存，支持RAID 0,1,10；
8、认证：CCC、节能。
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	移动支架
	满足65英寸—98英寸一体机使用，采用SPCC加粗加厚冷轧钢板，承重不小于100KG，5档高度调节。
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	线缆辅材
	网线电源线，线管线槽，接插件等。
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	安装调试（含综合布线）
	新增线路铺设，墙体开孔，管道铺设，设备安装调试。

	二、智能化维修改造部分
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	单口信息面板
	1、材料：采用ABS全新料；
2、尺寸：86*86mm；
3、面板表面嵌入式图表及标签，便于识别数据和语音端口；
4、可装配数据或语音模块；
5、嵌入式面框，安装方便；
6、质量管理体系符合 GB/T 19001-2016 ISO 9001:2015标准。
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	双口信息面板
	1、材料：采用ABS全新料；
2、尺寸：86*86mm；
3、面板表面嵌入式图表及标签，便于识别数据和语音端口；
4、可装配数据或语音模块；
5、嵌入式面框，安装方便；
6、质量管理体系符合 GB/T 19001-2016 ISO 9001:2015标准。
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	六类模块
	1、符合TIA/EIA 568B.2-1和ISO/IEC 11801 标准规定；
2、通过金针、端子、印刷电路的连续阻抗分析，实现最佳阻抗匹配关系；
3、金针镀金，防止表面氧化，提高接触性能，保证性能及使用寿命；
4、模块本体采用优质PC/ABS合金材料，阻燃性能达到UL94V-0级别；
5、支持主流端接方式，保证了连接方式的通用性和连接的可靠性；
6、精巧的外形结构设计，保证了底盒中线缆更宽松的容纳空间；
7、直流电阻：≤300mΩ，接触电阻：≤20mΩ；
8、耐压强度：1000V（AC750V）1min 无击穿和飞弧，绝缘电阻：≥1000mΩ；
9、金针：磷青铜C5210-EH、镀金50u局部3mm；
10、IDC端子：磷青铜C5191R-H、卡接22-26AWG导体；
11、插头与插座的插合次数≥1000次。
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	网络跳线
	1、跳接头经过工厂化工艺端接压制而成，性能完全符合六类传输标准；
2、经过 100%的500MHz 带宽传输性能测试，提供高达250MHZ的可用带宽；
3、RJ45头、护套、线缆一体化，确保多次插拔；
4、支持千兆网络应用，符合UL CMR防火标准；
5、导线间有PE绝缘层；外护套为PVC绝缘材料。
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	面板AP
	1、采用整机双频4流设计，可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式；
2、整机协商速率2.975Gbp，内置智能天线；
3、2个100/1000M电口；
4、支持802.3at/af供电 POE供电和本地供电；
5、尺寸：86mm×86mm面板安装。
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	室内六类网络线
	1、名称:六类4对非屏蔽双绞线，六类标准,线规:≥23AWG/0.57-0.58±0.005mm；
2、材料:绝缘层采用聚乙烯高分子材料，外皮采用阻燃高分子PVC；
3、内置十字骨架，保持线对之间精确的平衡对称性，具有优良的NEXT近端串扰和RL回波损耗性能；
4、双绞线符合国际规范(ISO/IEC)，电气特性超过六类(Cat.6)国际规范的250MHz要求。
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	网络线路集成
	原办公室内各信息点梳理，线路集成，线路测试，标识对应粘贴
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	无线AP施工
	新增无线AP线路铺设，墙体开孔，管道铺设，设备安装调试
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	无线AP梳理
	1、中学各楼宇内及室外所有AP进行梳理；
2、所有AP拆除进行AP的MAC地址按照物理位置进行记录，AP恢复安装；
3、无线网络重新规划调试；
4、部分AP设备及线路维修。

	78
	原有摄像机移位材料
	含所需线材、管材、接插件
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	原有摄像机移位
	1、根据现场排查，存在物理位置需要调整的摄像机进行统计；
2、根据实际位置进行调整；
3、线路延长，管线铺设。
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	监控梳理
	1、中学各楼宇内及室外所有摄像机进行梳理，IP地址重新规划；
2、摄像机标识对应粘贴，角度根据现场进行调整，支架脱落的重新固定；
3、OSD名称对应物理地址进行调整，监控系统重新规划调试；
4、部分监控设备及线路维修。
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	终端杆
	含铝制4线终端杆、复合型绝缘子、十字盘头自攻螺丝、收紧器、终端杆帽子、万向底座、外六角螺丝

	82
	承力杆
	含铝制4线承力杆、承力杆绝缘子、承力杆帽子、十字盘头自攻螺丝、万向底座、外六角螺丝
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	过线杆
	含4线常规PV过线杆、基础型PV杆绝缘子、PV杆帽子、十字盘头自攻螺丝、常规PV杆管套、十字盘头自攻螺丝、万向底座
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	前端配件
	含线线连接器、常规警示牌、尼龙扎带、20#多股合金线、高压绝缘导线、电源、单防区地址码模块
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	原有损坏电子围栏维修
	中学一段围墙上损坏的电子围栏支架、各配件进行更换，设备安装调试
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	电子围栏防区梳理
	1、中小学原有电子围栏防区核对，所有防区地址重新规划调整，防区资料制作；
2、部分电子围栏设备及线路维修。
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	室内广播梳理
	1、各楼宇原有数字广播核对，IP对应规划，标识对应粘贴；
2、数字广播本地扩声话筒对应调试；
3、各楼宇模拟广播点位核对，对应IP功放调试；
4、部分广播设备及线路维修。
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	公共区域室外音柱梳理
	1、将中小学室外区域音柱进行物理分割，各点位梳理，主干线路重新规划铺设；
2、部分广播设备及线路维修。
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	多功能室LED屏维修
	LED屏故障检测，有故障的LED屏多功能卡维修，画面数据丢失调试，相关问题维修
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	报告厅LED屏维修
	LED屏故障检测，有故障的接收卡维修更换，相关问题维修
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	50米高清线
	光纤式高清线，成品50米

	92
	脚手架租赁及搭建
	脚手架租赁、运送、搭建

	93
	高清线铺设
	报告厅层高较高，管道铺设，线路铺设，标识对应粘贴
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	室外LED屏维修
	LED屏故障检测，有故障的接收卡维修更换、有故障的数据线维修更换，相关问题维修

	95
	UPS电池更换
	12V65AH，原有损坏电池拆除搬运，新电池安装，系统测试
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	环境检测系统梳理
	未安装环境监测设备整理，各设备对应安装（漏水监测、空调控制器等探测器安装），系统调试达到能使用状态

	97
	网络中心整理
	网络中心各机柜内设备对应贴标，线路美观整理，房间环境整理
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	万兆单模光模块
	SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC)
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	千兆单模光模块
	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)
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	96芯单模室外光缆
	96芯单模室外光缆
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	96芯光纤配线架
	96芯光纤配线架，含熔纤配件
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	LC双联光纤耦合器
	LC双联光纤耦合器
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	光纤尾纤
	LC单模光纤尾纤
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	光纤跳线
	LC-LC成品1-3米单模光纤跳线

	105
	光纤熔接
	光纤机器熔接，标识对应
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	光纤铺设
	楼宇间路由管道查找，光纤铺设，标识对应

	107
	辅材
	线路铺设所需分支管道、六类水晶头、各类接插件、相应辅材等
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	网络设备搬迁及调试
	1、小学各设备间光纤连接到中学网络中心的，进行光纤线路跳转，实现小学各设备间光纤直连小学网络中心，各线路对应标识两端粘贴；
2、小学机房、中学机房核心交换机和汇聚交换机重新规划分布安装；
3、网络系统重新规划调试。
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	综合安防管理平台
	1、处理器≥intel i3-1115G4 CPU；硬盘≥1块128G SSD固态硬盘、≥1块4T 机械硬盘；内存≥32G内存（2根16GB DDR4 SODIMM 内存条）；
2、接口：前置≥2个USB2.0接口、后置≥2个USB3.0、≥1个RS-232接口、≥1个VGA接口、≥2个HDMI接口；
3、视频监控管理授权≥600路；
4、平台开放兼容，提供对外接口满足各类三方系统对接需求；
5、支持视频实时预览、录像回放、上墙、热成像、雷球联动、资源重组等；
6、支持1/4/6/8/9/13/16/20/25/36/64多分屏画面显示，支持自定义分屏；
▲7、支持点位及其绑定资源的操作能力融合，点位可通过绑定资源快速对绑定资源的通道进行操控（所投产品制造商提供软件功能界面截图明确标注该参数内容，并提供数据真实性的承诺函（格式自拟）；
8、移动端APP 支持实时预览，录像回放、音频对讲、云台控制等；
9、支持查看报警事件详情，处理通用报警、智能报警事件。
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	控制主机
	1、显示屏：4.3英尺TFT彩屏；
2、供电电源：DC9~18V；
3、最大功率：3W；
4、外壳：ABS工程塑料；
5、通讯接口：2路RS485、1路网口、1路usb口；
6、报警输出：1组报警无源开关量输出；
7、防护等级：IP20。
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	室内警灯
	DC12V 3W，室内安装，报警音量旋钮调节
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	电源
	DC12V 1A

	113
	电子地图
	灯带，内置电子地图联动模块，标准定制尺寸1㎡
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	红外对射
	两光束60米，含安装支架
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	单防区地址码模块套装
	1、地址：1-255，防区数:1个分线制防区，通信接口：RS485；
2、含DC12V 1A电源。
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	信号线
	RVV2*1.5平方
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	电源线
	RVV3*1.5平方
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	辅材
	线路铺设所需分支管道、各类接插件、相应辅材等
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	红外对射施工
	红外对射强弱电线路及管道铺设，设备安装调试

	120
	强弱电线路铺设
	1、中小学电子围栏系统独立管理；
2、主干线路梳理，进行切割；
3、小学电子围栏控制室主干线路重新铺设；
4、中小学报警系统重新调试。
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	网络广播音频服务器（含控制软件）
	1、≥17.3寸大幅彩屏，触摸屏和鼠标两种操控方式，自带服务器操控软件；
2、一键触发全区告警和手动告警功能，内置10W定阻输出功放与辅助音源输出，可输出内容包括监听.节目播放，可灵活使用；
3、分区监听功能，对分区终端的播放状态和音量大小均可实时监控操作；
4、具有录音功能，用户可以自己制作节目源，可以通过本机录制，也可从远程控制电脑上复制；
5、具有4个独立的音频输入通道，2个辅助混合音频输入通道，可对网络终端实时播放外置节目源（收音.DVD.无线话筒等），无需调音台或者前置放大器等设备接入音源；
6、外置输入音源动态范围大于26DB，可通过硬件.软件调节输入音量；
7、具有业务.紧急外接话筒输入，分别具有5mV与3mV两个不同电平灵敏度的接口，可外扩无线话筒；
8、具有手持式紧急话筒，并具有业务.紧急告警自动切换功能，当紧急告警时，话筒具有智能电平EMC优先级；
9、内置CD播放器，自创的CD播放器控制界面，可利用网络音频采集终端来扩展音频输入通道，可无限扩展外接输入节目源；
10、可定时编程播放节目，系统按预先编制的程序运行，可无人值守。可以每天手动或定时播放各种音源类型的作息铃声，不同分区可单独定时还可在同一时刻播放不同的节目和不同的分区音量；
11、终端播放节目：可以由主机逐一给各分区分配播放音源，也可由终端独自点播主机上的节目音源；
12、强插寻呼，对讲功能，分组功能，备有消防中心接口，告警自动强插，同时支持短路告警（警报卡）和网络信号告警；
13、终端断线后自动恢复断线前的播放节目，支持终端定时点备份功能，定时点的内容能自动备份到网络播放终端上；
14、内置4通道智能输出电源，具有程控.手动控制功能，具有多级音源优先管理功能，默认为7级优先等级；
15、用网络自主研发的网络传输协议，中.英文多种语言切换功能，支持跨网段传输，并设定网络传输格式；
16、网卡：双网卡备份设计，采用钥匙开关，确保系统更安全和稳定，广播矩阵，内置大容量节目源空间，可根据用户需要定制节目源。
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	时钟授时器
	1、标准1U高度机柜式设计；
▲2、接收频率精确稳定，采用GPS和北斗两种方式校时，使用地球同步卫星作为校时基准，与格林威治时间误差小于0.1秒（所投产品制造商提供软件功能界面截图明确标注该参数内容，并提供数据真实性的承诺函（格式自拟）；
3、设备开机自动显示日期、时间及GPS/北斗天线信号的强度；
4、支持远程配置IP地址；
5、支持标准NTP网络时间协议；
6、设备具有1路GPS接口，1路RS232接口以及1路网口。
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	消防联动网络模块
	1、本模块为网络化公共广播系统与消防中心之间的接口；
2、当接收到由消防中心发来之警报信号时，会自动激活网络化公共广播系统相应工作区进入强行插入紧急广播状态；
3、每台机有32个消防触发通道，通过主机设置，每个通道的告警分区可任意组合；
4、每个告警通道均含寻路故障检测功能，自动排查系统线路故障；
5、同一系统可以有多台机连接于网络，可任意扩展控制区域。
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	电源时序器
	1、≥16路电源输出，时序开关控制，顺序开启，反序关闭；
2、控制口：短路信号输入，可将时序开关外接，方便与其他系统联动；
3、单路最大电源电流：≥10A；16路电源总电流：≥40A；
4、硬件接口：RS232控制口×≥1；RS422数据接口×≥2；
5、适用电压：220V±10%。
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	调音台
	1、≥8路MIC/LINE（COMBO XLR接口），≥1组立体声输入（XLR接口），≥1组立体声RCA输入，≥1路USB输入，≥8路插入点（6.35接口）；
2、≥2路立体声输出，≥2路编组输出，≥2路辅助输出，≥1路立体声监听输出，≥1路立体声耳机输出，≥1组立体声录音输出；
3、效果可以发送至辅助输出，编组输出与立体声输出；
4、多媒体输入可以发送至辅助输出、编组输出与立体声输出；
5、每路话放带低切功能，支持蓝牙接收功能，内置≥99种DSP效果器；
6、辅助1支持推子前后切换，主输出7段图示均衡器，≥14个60mm行程推子；
7、支持通道监听，支持声音控制（话筒优先），频率响应：20Hz～20kHz（+1dB，-3dB）；
8、总谐波失真：≤0.1%，信噪比≥95dB（A计权），增益≥70dB，串音>60dB（@1kHz），最大输入电平≥18dBu，最大输出电平≥18dBu。
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	一拖二无线麦克风
	1、采用金属机箱，具有坚固的结构、散热及隔离谐波干扰极佳的专业质量；
2、采用天线分集式接收及数字导音，杂音锁定双重静音控制，接收距离远，消除接收断音及不稳的缺失； 
3、黑色金属面板，LED段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED灯柱显示RF/AF强度；
4、100-240V,内置AC电源板，保持系统稳定，且支持AC电源环路输出；
5、各频道可单独或混合输出，可切换两段输出的音量，具有MIC/LINE输出开关：LINE比MIC输出约大10dBu；
6、载波频段: UHF530-690.000MHZ，单机频带宽度 :50 MHz，单机频道数量：2000个；
7、频率间隔：25KHz，音频灵敏度：-48±3dB，综合S/N比：>100dB(A)；
8、指向性频响曲线：300-2000Hz≤-8dB，失真：<0.5%@1kHz，频率响应：65Hz-15kHz；  
9、天线：50Ω/TNC，支持天线环路输出，发射器拾音头：动圈式。
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	天线分配器
	1、采用最新超高动态低杂讯元件与超宽频微带线路设计，具有超低内调失真及损耗的特性，提供多频道接收系统同时使用时能排除混频干扰；
2、天线输入连接座具有供应天线放大器的电源，可直接连接具有天线放大器的延长天线及内建放大器的天线；
3、能支持四台宽频多频道接收机共用一对天线， 第二台分配器 同时级联或宽频多频道接收机，简化天线装配工程；
4、分路器可提供4路12V DC电源输出，为4台无线接收机提供电源，简化机柜安装；
5、适用频宽范围： 500MHz  ─ 850MHz，输出/入阻抗： 50Ω，天线输出接头： TNC插座；
6、天线输入接头电源： 天线A、B输入端各提供约8V DC,250 mA(max)，电源输入： 12V-15V/5A DC。

	128
	室外防水天线
	1、适用频宽范围： 500MHz  ─ 850MHz；
2、步进增益 总增益量：0 ─ 18dB ±2dB 步进量：±1dB；
3、步进衰减 总衰减量：0 ─ 9dB  ±2dB 步进量：±1dB；
4、天线阻抗 :50Ω，天线增益：3-5dB，驻波比：≤2.5:1；
5、接收模式(3 dB 波束宽度)：65°（垂直角）,120°(水平面）；
6、连接插座 :TNC母座×1。
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	网络化一路音频输出终端（公共区域）
	1、采用高性能ARM芯片，性能稳定，运行快捷；                                      
2、可播放来自系统主机的背景音乐.紧急寻呼.告警信号等，网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，分为背景广播.业务广播.紧急广播三大类；
3、支持最大48kHz采样率16bit数字音频码流解码；
4、具有一路辅助音频输入接口，可用于扩展本地节目源；
5、具有一路辅助音频输出口接口，用于连接功放进行扩声；
6、具有4个LED状态指示灯，可显示终端电源状态与服务器连接状态以及网络音频流状态及本地线路音频输出状态；
7、支持远程通过网页对本机网络参数等进行修改。
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	前置放大器（公共区域）
	1、≥13路输入通道： 包括常规话筒输入：≥TRS6 .35×5， 紧急话筒输入：≥TRS6 .35×2，消防信号输入：≥TRS6 .35×1，双声道标准线路输入：≥RCA×5，消防控制接口：≥工业接线端子×2；输出通道：≥TRS6 .35×3、RCA×1；
2、消防信号输入具有最高优先级，两路短路或两路DC24V任意一路均可将输出强切为消防信号；
3、紧急话筒输入为第二级优先；话筒1（MIC1）具有默音可调功能，具有第三级优先；话筒（MIC2、3、4、5）与线路（AUX1、2、3）输入为第四级；5路话筒（MIC）输入每一路都带48V幻象功能，由拨码开关单独控制；
4、具有20个音调调节旋钮，分别调节5路线路输入，5路话筒输入的高音和低音；
5、带钟声提示功能，且钟声音量可调。
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	纯后级数字功率放大器（公共区域）
	1、D类数字功率放大器，≥1路TRS6.35接口,≥1路XLR输入接口,≥2路凤凰音频输入接口,≥1组（2路）莲花输入接口，≥1路莲花输出接口，≥1路紧急信号输入接口；
2、≥1路短路控制接口，≥1路短路报警强切接口，≥1路24V报警强切接口，网络音频信号优先或混音可选；
3、采用100V定压输出、70V定压输出、定阻（8Ω）输出三种输出方式；
4、RS485接口实现远程监控功能：通过广播管理系统主机可监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等工作状态；
5、输出功率：≥2200W，输入灵敏度：≥775mv，线路输出：≥775mv；
6、频率响应：120Hz-20KHz（定压 100V）20Hz-20KHz（+0.5dB~-3dB）（定阻）；
7、信噪比：≥100dBA (A 计权)，总谐波失真：≤1%(1kHz，额定输出功率)；
8、过载源电动势：≥14dB，功放输出调整率：400HZ ≤2；4KHZ ≤2.5，电源：220V±10%/50Hz。

	132
	网络化一路音频输出终端（操场）
	1、采用高性能ARM芯片，性能稳定，运行快捷；                                      
2、可播放来自系统主机的背景音乐.紧急寻呼.告警信号等，网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，分为背景广播.业务广播.紧急广播三大类；
3、支持最大48kHz采样率16bit数字音频码流解码；
4、具有一路辅助音频输入接口，可用于扩展本地节目源；
5、具有一路辅助音频输出口接口，用于连接功放进行扩声；
6、具有4个LED状态指示灯，可显示终端电源状态与服务器连接状态以及网络音频流状态及本地线路音频输出状态；
7、支持远程通过网页对本机网络参数等进行修改。
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	数字功率放大器
	1、D类数字功率放大器，≥1路TRS6.35接口,≥1路XLR输入接口,≥2路凤凰音频输入接口,≥1组（2路）莲花输入接口，≥1路莲花输出接口，≥1路紧急信号输入接口；
2、≥1路短路控制接口，≥1路短路报警强切接口，≥1路24V报警强切接口，网络音频信号优先或混音可选；
3、采用100V定压输出、70V定压输出、定阻（8Ω）输出三种输出方式；
4、RS485接口实现远程监控功能：通过广播管理系统主机可监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等工作状态；
5、输出功率：≥2200W，输入灵敏度：≥775mv，线路输出：≥775mv；
6、频率响应：120Hz-20KHz（定压 100V）20Hz-20KHz（+0.5dB~-3dB）（定阻）；
7、信噪比：≥100dBA (A 计权)，总谐波失真：≤1%(1kHz，额定输出功率)；
8、过载源电动势：≥14dB，功放输出调整率：400HZ ≤2；4KHZ ≤2.5，电源：220V±10%/50Hz。
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	音频跳线
	广播室各设备之间连接所需成品音频级联线
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	信号线
	RVV2*2.5
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	无线话筒信号延长线
	SYV50-5
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	管道
	采用PE50管，含相应配件
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	操场音柱立杆（含安装）
	1、外喷防锈白色烤漆，杆长3.5-4米，镀锌钢管材质；
2、钢筋地笼，浇筑混凝土，含相应材料及施工。
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	操场音柱立杆移位安装
	1、根据现场排查，存在物理位置需要调整的音柱进行统计；
2、根据实际位置进行调整；
3、线路延长，管线铺设。
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	地面开挖及恢复
	室外地面开挖、地面恢复
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	管线铺设
	室外管道及线路铺设（信号线、电源线）
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	无线话筒室外天线施工
	无线话筒室外天线管线铺设，墙体开孔，设备安装
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	枪式摄像机
	1、采用高性能不低于1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；
2、可输出≥400万(2560×1440)@25fps； 
3、支持H.265编码，压缩比高，超低码流； 
4、内置高效红外补光灯，红外监控距离≥50米； 
5、支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 
6、支持H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 
7、内置≥1个麦克风 ，支持DC12V/PoE供电方式，支持≥IP67防护等级；
8、支持智能动检（人/车）、绊线入侵、区域入侵；
9、监控视窗倾斜角不低于4°,有效降低鬼影影响；
10、支持对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测，当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警；
11、设备可同时采用DC12V电源与POE供电，当一路电源停止供电后，设备可正常工作。
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	半球摄像机
	1、支持智能动检（人/车）、绊线入侵、区域入侵； 
2、采用高性能不低于像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；
3、可输出≥400万（2560×1440）@25fps；
4、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输；
5、内置高效红外补光灯，红外监控距离≥50米；
6、支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境；
7、支持H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境；
8、内置≥1个麦克风 ，支持DC12V/PoE供电方式，方便工程安装；
9、支持≥IP67防护等级；
10、设备可同时采用DC12V电源与POE供电，当一路电源停止供电后，设备可正常工作。
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	8口POE交换机
	1、交换容量：502Gbps，转发性能：78Mpps；
2、支持8个10/100/1000Base-T电口+2个1G/2.5G SFP光口；
3、内置单电源，无风扇自然散热，POE功率：130W
4、支持RESET复位键，支持STP/RSTP/MSTP链路保护技术；
5、内置环回测试、线缆检测、远端环回检测等特性。
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	千兆单模光模块
	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)
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	监控长立杆（含安装）
	1、外喷防锈白色烤漆，杆长3-3.5米、横臂长0.5-0.8米定制，镀锌钢管材质，含摄像机安装鸭舌；
2、钢筋地笼，浇筑混凝土，含相应材料及施工。
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	监控短立杆（含安装）
	L型，含摄像机安装鸭舌，外喷防锈白色烤漆，杆长0.8-1.5米、横臂长0.3-0.6米定制，镀锌钢管材质
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	摄像机支架
	根据不同现场选择吊装/壁装支架
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	监控设备间箱
	1、不锈钢材质、存放交换机、熔接盒、接线板等；
2、尺寸：500*400*300mm；
3、含6位五孔接线板、微型断路器C20A2P。
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	设备箱电源线
	RVV3*1.5平方
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	室内六类网络线
	1、名称:六类4对非屏蔽双绞线，六类标准,线规:≥23AWG/0.57-0.58±0.005mm；
2、材料:绝缘层采用聚乙烯高分子材料，外皮采用阻燃高分子PVC；
3、内置十字骨架，保持线对之间精确的平衡对称性，具有优良的NEXT近端串扰和RL回波损耗性能；
4、双绞线符合国际规范(ISO/IEC)，电气特性超过六类(Cat.6)国际规范的250MHz要求。
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	室外防水网络线
	1、名称:六类4对非屏蔽双绞线，六类标准,线规:≥23AWG/0.57-0.58±0.005mm；
2、护套材质：PE / 双层，黑色，耐候：抗 UV、耐 - 40℃~80℃；
3、防水：致密阻水、带阻水结构，强度：厚护套、抗拉抗压；
4、内置十字骨架，保持线对之间精确的平衡对称性，具有优良的NEXT近端串扰和RL回波损耗性能；
5、双绞线符合国际规范(ISO/IEC)，电气特性超过六类(Cat.6)国际规范的250MHz要求。
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	六类水晶头
	六类水晶头
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	室外4芯单模光纤
	室外4芯单模光纤
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	4口熔纤盒
	4口熔纤盒，含熔纤配件
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	LC双联光纤耦合器
	LC双联光纤耦合器
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	光纤尾纤
	LC单模光纤尾纤
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	光纤跳线
	LC-LC成品1-3米单模光纤跳线
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	光纤熔接
	光纤机器熔接，标识对应
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	光纤铺设
	光纤铺设，标识对应
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	辅材
	线路铺设所需分支管道、各类接插件、相应辅材等

	163
	设备箱电源线铺设
	设备箱电源线铺设，标识对应
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	监控点位施工
	新增监控线路铺设，墙体开孔，管道铺设，设备安装调试
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★四、实施要求（供应商需完全响应，在响应文件中提供承诺函，不接受负偏离）
1.供应商必须满足所有功能要求，有义务保证采购人系统的功能性和完整性，未在采购文件中明示的附配件，供应商应在响应时予以补充，本项目为“交钥匙”项目，如项目实施过程中因缺少线材辅料、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，成交供应商须免费提供。
2.供应商应及时与采购人联系，对本项目所有设备的规格等要求进一步确认后方可供货安装，并确保产品质量。
3.签订合同后20个工作日内完成本项目，将所有设备送到学校，安装、调试到位，通过验收并交付使用，严格按照响应文件与采购文件对比验收，保留邀请第三方质检部门验收的权利。
4.供应商应为其项目实施人员办理各项保险，保险费由供应商承担，加强安全管理，严格操作规程，在货物运输、实施过程中如出现任何安全事故，责任由供应商承担。
五、服务要求（供应商需完全响应，在响应文件中提供承诺函，不接受负偏离）
1.交货地点：成交供应商中标后应及时与学校就相关细节问题进行沟通，达成一致方可生产。供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。供应商所提供的货物开箱后，如采购人发现有任何问题（如外观有损伤），供应商必须立即以同样型号的设备在采购人商定的时间内更换，确保其使用。
★2.质保要求：供应商应为本项目所有产品提供不少于五年的整体质保，从验收合格之日起计算，响应时提供承诺函加盖供应商公章。
5.验收标准与要求
（1）项目实施完成，供应商应完成文档整理，并配合采购人完成区级采购平台电子文档收集工作，同时纸质竣工文档是验收的必要条件。
（2）所供货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。
（3）供应商必须满足所有功能要求，有义务保证采购人系统的功能性和完整性，未在采购文件中明示的设备及附配件，供应商应在投标时予以补充，如项目实施过程中因采购人使用需求变更而产生的设备及材料的增补，须在采购人确认的条件下办理相应手续，验收时一并结算。
六、其他要求
（1）供应商所报价格包含满足用户需求和实现系统功能的所有软硬件、辅材及设备安装、功能对接与调试、人员培训、意外保险、相关质保等费用。
（2）供应商所有现场管理与施工人员均持证上岗，并为其工程施工人员办理各项保险，施工人员意外伤害保险由成交供应商负责。
（3）供应商应采取安全措施，确保施工安全。因本项目施工产生的施工人员和学校师生人身安全问题由供应商承担全部责任。
（4）供应商应对本采购文件需求清单中的内容逐项合理报价。
（5）成交供应商现场施工过程中各施工管理人员必须严格按照国家相关工程管理规定常驻现场。
七、付款方式
1合同签订后，供应商提供中标金额3%的银行保函作为履约保证金，自验收之日起一年后，根据项目学校出具的服务反馈情况无息退回；
2合同签订后，供应商开具正规发票后10日内，采购人支付合同总额30%作为预付款；
3采购人验收合格后一个月之内进行审计，工程量由采购方和审计现场确认，并作为结算依据。供应商开具符合财务规定的全款正式发票，自采购人收到发票后10日内，向供应商支付剩余全部款项。



[bookmark: _Toc30373][bookmark: _Toc503948067][bookmark: _Toc503948574][bookmark: _Toc85525790]第五章 磋商评审标准
一、评标办法
采用综合评分法，对满足磋商文件全部实质性要求的响应文件按评审因素的量化指标评审总分对供应商进行排序。
经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组成员独立对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
磋商小组按照评审总分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第25.1.2条第三款情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按服务方案得分高低顺序排列。
二、小微企业价格扣除
本项目专门面向中小微企业采购，不执行价格扣除政策，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
本项目行业类别：工业。
三、异常低价程序：
政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
4、 政策功能
1、本国产品的价格扣除
（1）本项目中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（3）本国产品标准请参照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
2、节能产品、环境标志产品规定
（1）强制采购节能产品、优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。 
（2）采购的产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书扫描件。 
（3）采购的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书扫描件。 
（4）对国家认定的节能产品和环保产品，分别对报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书为准）。
3、绿色采购要求 
（1）本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。
（2）本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。
（3）本项目涉及的数据中心相关设备、运维服务执行《绿色数据中心政府采购需求标准》（财库〔2023〕7号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关服务。






五、综合评分法评审评分细则
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值
	类型

	1.价格

	1.1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位）
	30
	价格分

	2.技术

	2.1
	技术方案(智能化新建部分)
	[bookmark: OLE_LINK5]投标人须自行勘察现场后，根据本项目第四章采购需求编制技术方案。
（1） 技术方案内容完整、具体、合理、切实可行，且结合现场实际情况、专门针对本项目，契合采购需求并深化设计的，视为符合，得7分；
（2） 方案内容合理性一般、科学、较全面，属于通用类，未完全结合现场实际情况、非专门针对本项目，部分契合采购需求并深化设计的，视为部分符合，得4分；
（3） 方案内容不合理、不科学、不全面，未结合现场实际情况、非专门针对本项目，脱离采购需求、未进行深化设计的，视为不符合，得1分；
（4） 不提供不得分。
	7
	主观分

	2.2
	技术方案(智能化维修改造)
	（1） 技术方案内容完整、具体、合理、切实可行，且结合现场实际情况、专门针对本项目，契合采购需求并深化设计的，视为符合，得7分；
（2） 方案内容合理性一般、科学、较全面，属于通用类，未完全结合现场实际情况、非专门针对本项目，部分契合采购需求并深化设计的，视为部分符合，得4分；
（3） 方案内容不合理、不科学、不全面，未结合现场实际情况、非专门针对本项目，脱离采购需求、未进行深化设计的，视为不符合，得1分；
（4）不提供不得分。
	7
	

	2.3
	实施方案1
	[bookmark: OLE_LINK7]根据本项目第四章采购需求编制方案，内容包含：1.项目组织架构及人员配置；2.供货及项目实施进度计划；3. 设备材料运输与仓储管理；以上每项内容逐项评分：
（1）方案内容质量标准高、时间计划、工作流程具体、可操作性强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；
（2）方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；
（3）方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
（4）不提供不得分。
上述每项内容符合得2分；部分符合得1.6分；不符合得1分
	6
	主观分

	2.4
	实施方案2
	根据本项目第四章采购需求编制方案，内容包含：1.施工工艺与安装规范；2.质量管理措施；3.项目重难点分析及应对措施。以上每项内容逐项评分：
（1）方案内容质量标准高、时间计划、工作流程具体、可操作性强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；
（2）方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；
（3）方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
（4）不提供不得分。
上述每项内容符合得2分；部分符合得1.6分；不符合得1分
	6
	

	2.5
	售后服务方案
	根据本项目第四章采购需求编制方案，内容包含：1.售后服务内容；2.售后服务计划及保障体系；3.售后服务反应及处理时间；4.售后问题解决能力与处置效率。以上每项内容逐项评分：
（1）方案内容质量标准高、时间计划、工作流程具体、可操作性强，且专门针对本项目，符合采购需求和实际情况视为符合；
（2）方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分符合实际情况视为部分符合；
（3）方案内容复制粘贴采购需求，非专门针对本项目，不符合实际情况。
（4）不提供不得分。
上述每项内容符合得1分；部分符合得0.8分；不符合得0.5分
	4
	主观分

	2.6
	培训方案
	根据本项目第四章采购需求编制方案，内容包含：1.培训计划；2.培训内容；3.培训方式；4.培训效果。以上每项内容逐项评分：
（1）方案内容质量标准高、时间计划、工作流程具体、可操作性强，且专门针对本项目，符合采购需求和实际情况视为符合；
（2）方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分符合实际情况视为部分符合；
（3）方案内容复制粘贴采购需求，非专门针对本项目，不符合实际情况；
（4）不提供不得分。
上述每项内容符合得1分；部分符合得0.8分；不符合得0.5分
	4
	主观分

	3
	商务

	3.1
	软件功能
	投标人提供2022年1月1日以来CNAS或CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告复印件，报告中须完全呈现以下参数配置功能数据，检测内容：
1、所投“互动教学系统软件”（项目清单13）：
①课堂模式下能够进行多画面融合，多画面只占用一路网络带宽，能选择模板，能使用自动融合、手动融合的视频融合方式；
②视频质量诊断：能够对视频的视频清晰度异常、视频信号缺失、视频条纹干扰、视频雪花干扰、视频偏色、画面冻结、场景变换、打开异常、视频码流、解码异常、视频遮挡、视频模糊、画面抖动进行诊断；
2、所投“智慧校园综合管理平台”（项目清单64）：
③支持在浏览器中进行多路无插件视频预览，支持设备对讲、抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、云台控制、预置点、点间巡航等功能；
④支持实时展示平台当前的授权下发速率、下发进度、预计完成时间，可根据当前平台总体未完成记录数与总体下发的速率，综合换算出授权下发预计完成时间。
以上每提供1项检测报告得1分，最多得4分。
	4
	客观分

	3.2
	产品技术参数
	产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣2分，其余指标有1项负偏离扣1分。
	25
	客观分

	3.3
	投标人业绩
	投标供应商提供2022年1月1日（含）以来类似智能化项目业绩，每提供1个得1分，最多得3分。（时间以合同签订时间为准，提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容，未提供或模糊不清无法辨认均不得分）
	3
	客观分

	3.4
	节能环保
	1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）范围内（政府强制采购产品除外）的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得1分，最多得2分。
2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品品目清单》（财库〔2019〕18号）范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书的，有1个得1分，最多得2分
	4
	客观分

	合计
	
	100分






[bookmark: _Toc11931]第六章响应文件格式



响应文件


















项 目 编号：
项 目 名称：
      供应商名称：（加盖电子公章）
      日      期：

响应文件目录

一、供应商信用承诺函
二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）
三、法人授权书
四、磋商响应函
五、磋商报价表
六、分项报价表（如有）
七、技术要求响应及偏离表
八、商务要求响应及偏离表
九、中小企业声明函（如有）
十、残疾人福利性单位声明函（如有）
十一、无重大违法记录声明；
十二、服务方案
十三、供应商认为需要提供的其他资料







一、供应商信用承诺函
供应商信用承诺函
南京市行知实验中学：
我公司（供应商名称）郑重承诺：
我公司符合下列要求：
(一)具有独立承担民事责任的能力；
(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
如果我公司成交，将在成交结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：
（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；
（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；
（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；
（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。
本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


供应商名称：（加盖电子公章）
日  期：




[bookmark: _Toc120614284]


《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》
注：本表打印时间必须在采购文件发布之日起至提交响应文件截止日前。


南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书
  年  月  日
	单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	
	联系人
	

	联系地址
	
	联系电话
	

	诚信档案记录情况
	

	信用承诺
	我公司自愿参加贵中心(公司)组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虛作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。

供应商名称(盖章)：
法定代表人(签字) ：
二〇  年月日












二、特定资格要求的证明文件
  本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。








三、法人授权书
法人授权书
本授权书声明：（供应商名称）授权（被授权人的姓名）作为我方就编号为的项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
    被授权人身份证号码：
被授权人联系电话：（手机）
授权单位名称：（加盖电子公章）
单位地址：
[bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明]日期：












四、磋商响应函
磋商响应函
致：南京市行知实验中学
根据贵方编号为的项目磋商文件，我方正式提交磋商响应函，并宣布同意如下内容：
1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。
3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的磋商日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.我方为：大型企业中型企业小型企业 微型企业（在对应内打“√”）
8.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：
地  址：
邮  编：
电  话：
传  真：
开户行：
账  号：
供应商名称：（加盖电子公章）
日  期：







五、磋商报价表
磋商报价表
本次为首次报价货币单位：人民币元
项目编号：
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	行知分校紫杨校区弱电智能化设备采购及维修调试
	详见响应文件
	

	总价（大写）：
	



供应商（电子签章）：
报价说明：
1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；
3、偏离说明：详见《偏离表》；
4、评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。



六、分项报价表
分项报价表

	序号
	分项名称
	规格型号
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	一、智能化新建部分

	1
	硬盘录像机
	1、支持≥64路网络视频接入，网络性能≥384Mbps接入、384Mbps储存、384Mbps转发； 
2、支持≥20个人脸库，≥2万张人脸图片； 
3、支持≥16个内置SATA接口，单盘最大容量支持20T，可配置成单盘，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等各种数据保护模式； 
4、支持N+M集群管理功能，当主机发生故障时，备机可替换故障主机继续录像，故障恢复后，备机可将存储的录像回传至故障主机； 
5、支持≥16路报警输入、≥9路报警输出，其中1路12V1A ctrl输出； 
6、支持≥4个USB接口（2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口）； 
7、支持≥2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将多网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余； 
8、支持≥2路VGA输出，≥2路HDMI输出，其中VGA1/HDMI1同源输出、VGA2/HDMI2同源输出，VGA1/HDMI1和VGA2/HDMI2两组之间支持异源输出，HDMI1最大支持8K显示输出，HDMI2最大支持4K显示输出，VGA1/VGA2最大支持1080p显示输出 ；
9、可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机； 
10、支持Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264，支持一键添加IPC并自动切换到H.265； 
11、支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储 ；支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储； 
12、支持语音对讲，客户端、WEB与NVR之间以及通过NVR与网络摄像机之间进行语音对讲；NVR与网络摄像机之间进行语音对讲； 
13、支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR； 
14、支持手动抓图、定时抓图和事件抓图3种抓图模式；
15、支持实时查看已添加设备的设备类型、系统版本、设备序列号、视频输入、音频输入、外部报警等设备信息；
▲16、可检测视频中异常音频，出现干扰信号和声音变化幅度过大时，进行报警提示（提供CNAS或CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告复印件，报告中须完全呈现以上参数配置功能数据）。
	1
	台
	
	

	2
	硬盘
	16TB，转速≥7200rpm，缓存≥512MB，SATA接口。
	16
	块
	
	

	3
	KVM切换器
	1、产品尺寸：400mm×150mm×42mm（长×高×宽），铁材质外壳，机架型；
2、配备8个HDMI口，2个USB网口，支持4K分辨率，支持按键切换显示器，支持自动扫描；
3、配备8个HDMI线缆、鼠标一个。
	1
	台
	
	

	4
	监控显示终端
	1、采用21.45英寸VA面板，分辨率≥1920×1080，屏幕比例为16:9，亮度≥250cd/m²，对比度≥3000:1；
2、显示器刷新率≥100Hz，响应时间≤6ms，配备HDMI和VGA接口；
3、支持75×75mm壁挂，具备节能认证。
	1
	台
	
	

	5
	高清精品录播主机
	1、录播主机为非壁挂式架构，不存在机身显示屏等产生其他视频、强光源变化从而影响学生课堂专注力；
2、主机集成录制、导播、直播、互动功能模块，不接受采用2台及以上的主机实现以上功能；
3、支持标准HDMI音视频信号输出,通过接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K图像输出，输出音频可通过主机控制软件实现混音。
4、能实时查看源通道的视频画面，方便预览和切换；通道能够加载包括单不限于http,rtsp,rtmp,ts,tc,http-flv格式的网络视频流；
▲5、可以在老师特写、学生特写、教师全景、学生全景、板书特写和老师电脑图像等机位之间进行自动切换，图像切换平滑，没有“跳动”现象，正常情况下出现老师画面，老师使用电脑时能自动切换到电脑画面，学生回答问题时能够自动切换到学生特写画面，老师离开讲台并走到学生中间，摄像机又能切换到学生全景（所投产品制造商提供能证明软件功能的包括但不限于软件界面截图、技术白皮书、检测报告等，并提供数据真实性的承诺函（格式自拟））；
▲6、课堂模式下能够进行多画面融合，多画面只占用一路网络带宽，能选择模板;能使用自动融合、手动融合的视频融合方式（所投产品制造商提供能证明软件功能的包括但不限于软件界面截图、技术白皮书、检测报告等，并提供数据真实性的承诺函（格式自拟））；
7、要求支持B/S架构设计，能够方便教师使用IE、360等主流浏览器通过网络直接访问录播主机进行导播和管理。主界面可以显示录制信息，包括录制时间、视频信息、地址及硬盘容量等。
8、直播功能：直播数量不少于：80个点；直播码流：1Mbps-4Mbps可调；无需下载任何插件及播放器，通过IE浏览器就能直播观看;
9、能使用备播，主播双画面显示；能进行通道画面先切入备播，进行布局后再切入主播。
	1
	台
	
	

	6
	教师双目云台摄像机
	1、全景镜头:
①图像传感器：≥1/2.8英寸逐行扫描CMOS,≥214万像素；
②镜头：定焦8mm；
③视角：水平44°垂直25°；
2、特写镜头:
①图像传感器：≥1/2.8英寸逐行扫描CMOS,≥214万像素；
②镜头：≥12倍光学变焦，8倍数字变焦，焦距f=4.7-94.0mm,光圈F1.6–F3.5；
③视角：59.5°（广角）-2.9°（窄角）；
④聚焦系统：自动、手动、一键触发、PTZ触发；
⑤快门速度：1/1-1/10,000秒；
⑥能使用2D和3D数字降噪，信噪比>50dB，最低照度0.5Lux（彩色），0.1Lux（黑白）；
⑦白平衡：自动、室内、室外、一键触发、手动、自动跟踪、钠灯、日光灯；
⑧音频接口：1路LINEIN，3.5mm音频接口；
3、支持3G-SDI、HDMI、USB3.0、网络高清视频输出；支持POE供电；
4、支持RS232IN、RS232OUT；
5、教师跟踪系统软件：
①系统采用图像跟踪技术，无需安装定位摄像机同步进行教师跟踪；
②与摄像机高度集成，在无需外接辅助设备（辅助分析摄像头、跟踪主机）情况下，就能够进行跟踪定位；
③具备较强的跟踪控制功能，当教师在讲台区域活动时，能够始终拍摄教师的跟踪画面，当教师运动速度较快时，自动切换到教师全景画面；授课老师身高自适应功能：根据授课老师身高的不同，自动调整所拍摄的老师画面，使老师在画面中始终处于最合理的位置；
④教师身高变化自动调整画面垂直角度。
	1
	套
	
	

	7
	学生双目云台摄像机
	1、全景镜头:
①图像传感器：≥1/2.8英寸逐行扫描CMOS,≥214万像素；
②镜头：定焦2.8mm；
③视角：水平94°，垂直62°；
2、特写镜头:
①图像传感器：≥1/2.8英寸逐行扫描CMOS,≥214万像素；
②镜头：≥12倍光学变焦，8倍数字变焦，焦距f=4.7-94.0mm,光圈F1.6–F3.5；
③视角：59.5°（广角）-2.9°（窄角）；
④聚焦系统：自动、手动、一键触发、PTZ触发；
⑤快门速度：1/1-1/10,000秒；
⑥能使用2D和3D数字降噪，信噪比>50dB，最低照度0.5Lux（彩色），0.1Lux（黑白）；
⑦白平衡：自动、室内、室外、一键触发、手动、自动跟踪、钠灯、日光灯；
⑧音频接口：1路LINEIN，3.5mm音频接口；
3、支持3G-SDI、HDMI、USB3.0、网络高清视频输出；支持POE供电；
4、支持RS232IN、RS232OUT；
5、本地存储：内置TF卡槽；
6、学生定位系统软件：
①系统采用虚拟跟踪技术，即在不采用云台摄像机的情况下，同步实现学生定位的功能；
②与摄像机高度集成，在无需外接辅助设备（辅助分析摄像头、跟踪主机）情况下，就能够实现跟踪定位功能；
③要求在采用2台非云台摄像机的情况下，实现4景位的拍摄；并具备全自动导播切换功能；
④学生的全景和特写画面也通过一台摄像机完成，当学生站立时，先拍学生全景画面，再拍学生特写画面，当有两个或两个以上学生站立时，画面切换到两个学生的局部全景画面，当有一个人坐下后，画面自动切换到另外一个站立的学生。
	1
	套
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	云台摄像机
	1、图像传感器≥214万像素，≥1/2.8英寸CMOS传感器；
2、镜头：≥12倍光学变倍，16倍数字变焦，f=4.14mm-47.08mm，F1.6–F2.8；
3、视角：72.5°（广角）–6.3°（窄角）；
4、聚焦系统：自动、手动、一键触发、PTZ触发；
5、快门速度：1/1-1/10,000秒；
6、能使用2D和3D数字降噪，信噪比>50dB，低照度1.0Lux；
7、支持RS232IN、RS232OUT、RS485多种控制接口，支持菊花链组网；
8、支持1路LINEin音频输入，3.5mm音频接口；
9、视频支持HDMI.LAN网口.USB3.0三路输出；
10、支持UAC音频格式PCM；
11、支持双码流，支持多级别视频质量配置；
12、精密传动系统，定位精确，运行平稳。
	2
	台
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	音频处理器
	1、工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，集成自动噪音抑制技术，能通过网络进行远程监听、软件升级和参数配置；
2、≥8路差分输入，支持软硬件48V幻象供电开启关闭；
3、≥4路单声道Line-IN输入；
4、≥4路平衡输出；
5、≥8路平衡输入，能做16段EQ处理（其他输入、输出不作EQ处理），智能混音功能：8路平衡输入能任意组合；
6、能使用手拉手麦克风输入，每路能带6个从设备；
7、NOMA功能：根据开启的MIC数量自动调整系统的输出电平，不会因为输入电平的叠加而使系统的输出增益提高，有效抑制声反馈的形成；
8、具备语音抗混响功能、回声消除功能、AGC功能；
9、除网口外，还能通过RS485接口进行软件升级和参数配置；
10、内置声场检测功能，能测试混响时间、环境噪声、频率响应和语音传输指数STI；
11、远程回声消除：处理回声延迟能力：128ms，256ms，512ms；回声抑制比：＞60dB；
12、采样率≥32K，采样位数≥16位；
13、动态范围≥90db；
14、稳态噪声消除比≥30dB；
15、频率响应：≥20Hz-16KHz，最大增益：≥59dB。
	1
	台
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	智能触摸控制屏
	1、核心处理器：≥400MHz32位双核处理器；
2、嵌入式实时操作系统；
3、能配置运行MODBUSRTU、XGUS协议；
4、能使用0、90、180和270度旋转安装显示；
5、颜色：≥65K色，16位RGB；
6、电压：5-36V(误差±0.2V)；
7、通讯方式：RS485；
8、通讯波特率：RS485：1200～115200bps，典型波特率：9600bps；
9、智能触摸控制屏软件：一键式发送录制、停止信号；本地录播能全自动的开启、关闭控制。
	1
	台
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	吊麦
	1、频率响应：≥100Hz～18KHz；
2、灵敏度：≥-40dB±3dB（re0dB=1V/Pa@1kHz）；
3、指向特性：超心型≤135°；
4、输出阻抗：≥200Ω±30%；
5、输出幅度：Max300mV；
6、最大承受声压：≥110dBSPL（A计权@1KHz，THD≤1%）；
7、动态范围：≥76dB（A）；
8、信噪比：≥60dB（A)（re94dBSPL=1Pa@1KHz)；
9、幻象供电：直流48V；
10、输出连接器：外置式3针卡侬公头XLR-3-12C。
	6
	套
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	高清录播系统控制管理软件
	1、能够实现多台客户端列表管理；
2、能够实现自动设备搜索功能；
3、能够实现老师跟踪、学生定位调试功能，包括跟踪区域、屏蔽区域、跟踪速度等设置；
4、能控制摄像机云台转动；
5、能够隐藏通道画面，全屏显示主播画面；
6、能够开启、关闭本地声音输出；
7、实现在教室端对云录播的录播控制功能；可在局域网任意电脑实现对云录播教室的管控；
8、能够实时监看6路输入通道，实时显示录制时间，可实现对录制显示状态的实时预览；
9、可实现对教室跟踪定位的远程调试功能，并能够根据教室情况对跟踪、定位、云台进行调试；
10、导播手动控制功能，可实现VGA、学生全景、教师全景、教师近景、学生近景的手动干预控制；
11、具备“自动、手动”控制按钮，实现对录播的自动/手动控制功能；
12、具备本地课件下载/删除按钮，可实现云录播教室在本机的存储。
	1
	套
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	互动教学系统软件
	1、互动双方能直接通过本地控制拨号呼叫；
2、具备录播模式和互动模式两种工作模式；
3、互动模式下，能够实时预览本地互动录播教室的互动画面，能够实时进行本地教师信号、学生信号以及电脑信号的自动切换并传送至远端；
4、录播主机双向互动过程中，能实现1080P画质，在系统总丢包率≤20%的网络环境下，视频清晰无破损，语音清晰连贯；
5、具有双屏双流显示功能，一路视频输出听课互动课堂视频画面，一路视频输出主讲教室课件画面；
6、具有多方互动融合为一路画面进行远程直播及本地/云录制功能；
7、具有账号自动登录功能，无需在互动录播主机上重复输入账号密码即能登录；
8、课堂模式下能够进行多画面融合，多画面只占用一路网络带宽，能选择模板；能使用自动融合、手动融合的视频融合方式；
9、能通过mcu集群级联进行互动组网；
10、能将教室信息采集成视频监控列表；能将视频监控图像拖入互动画面中进行打开广播；
11、视频质量诊断：能够对视频的视频清晰度异常、视频信号缺失、视频条纹干扰、视频雪花干扰、视频偏色、画面冻结、场景变换、打开异常、视频码流、解码异常、视频遮挡、视频模糊、画面抖动进行诊断；
12、视频故障诊断：能够对视频的网络连接异常、视频丢失、码流获取异常进行诊断；
13、诊断分析：系统根据诊断结果，逐步排查分析故障的原因，对视频图像质量、视频编解码设备、业务服务器以及网络传输设备的故障原因进行智能监测分析，逐步筛查设备链路上所有相关设备的故障发生的精确环节，为用户及时提供详尽的故障原因信息、故障处理的建议与方案；
14、报警管理：能够对视频诊断结果和故障进行报警设置，并能够联动触发相关操作。
	1
	套
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	教学资源综合应用系统软件
	平台应用参数
1、B/S 架构优势：采用 B/S 架构，用户通过浏览器即可轻松实现直播管理、点播管理、用户管理、资源分类、用户认证、权限设置等核心功能，并且能够即时生成点播资源，操作便捷高效。
2、国产信创部署：支持在国产信创环境下部署，凭借优化的系统架构，提供高效的执行效率，为用户带来流畅、优质的使用体验。
3、用户批量管理：具备用户批量导入功能，支持用户的初始化导入、用户组管理以及用户权限管理。。
4、后台栏目维护：管理员可对后台频道栏目进行全面维护，包括添加、删除、修改及发布等操作，确保栏目内容的及时更新和准确展示。
5、分级管理系统：系统支持用户和节目分级别管理。经过授权的用户能够实时对直播、点播节目进行添加、修改、删除、发布和授权等操作，保障节目管理的灵活性和安全性。
6、多浏览器兼容：用户可通过 IE、谷歌等主流浏览器观看相应的直播、点播内容，满足不同用户的使用习惯。
7、智能录播对接：支持与管辖区域内所有录播主机进行智能对接，实现无缝集成。不仅能智能化管理教室内设备，确保设备正常运作和资源高效上传，还能实现无人全智能运行模式。同时，开放相应接口，方便第三方录播主机接入。
8、界面个性化定制：支持对平台使用的名称、logo 等进行自定义配置，满足校级平台个性化定制需求，打造专属的平台形象。
基础管理模块
1、学校管理：支持学校的新增、编辑、删除、查询等操作，还可为每个学校配置定制功能，例如教研评分标准、教案分析标准。
2、学段管理：支持自定义学段名称，如小学、初中、高中、大学、职业教育等。
3、学科管理：支持自定义学科名称，如语文、数学、英语、物理、化学、生物等。
4、帐号管理：支持帐号的新增、编辑、删除、查询、重置密码等操作，并且可为同一个帐号设置多个角色，如平台管理员、教研组长、教研员。
5、组织架构管理：可自由添加省、市、区县、学校等多级信息，每个组织可配置多个管理人员。
6、年级管理：支持自定义年级名称，如一年级、二年级、三年级、四年级、五年级、六年级等。
7、平台公告：支持信息发布管理权限，可通过平台发布校务公告、活动通知、行政公告、直播通知、紧急通告等多种类型公告。公告支持按定义的类型进行归类查询，同时支持用户自定义公告类型。
8、角色管理：每个角色可自定义平台功能的访问权限。
9、系统设置：可设置平台站点信息、录制时长、轮播图、磁盘空间等。
10、操作日志：记录用户操作日志，便于用户进行操作审计。
个人教研模块
1、个人工作台：统计个人参与的所有教研信息，展示近期及相关的教研活动，提供发起备课、听评课、研修等快捷操作入口，同时展示最新公告与资讯。
教研管理：可自定义个人教研社区、名师工作室、虚拟教研室等，也支持加入其他教研空间。
2、空间管理：能够对自己创建的空间内的资源、公告、成员进行管理。
3、空间教研活动：支持在自建空间内开展听课评课、主题研修等教研活动。
4、个人教研活动：支持自行创建听课评课、主题研修、课堂观察等教研活动。
5、课堂观察：通过上传视频的方式，对已授课内容进行二次分析，生成分析数据和报告。
教研管理模块
1、教研活动数据统计展示：可对所有教研活动进行全面的数据统计与展示，涵盖已完成活动、正在进行的活动、参与活动人数、学科占比、活动趋势以及活动资讯等内容。
2、多级联动数据查看：支持多级联动，可查看组织架构下每一级的教研活动数据。
3、区域学校数据管理：能够查看自己管理下的所有区域、学校的教研活动数据，并可逐级展开下层数据。
4、数据筛选与导出：可对教研活动数据进行筛选，并支持以 EXCEL 格式导出。导出时，可按指定的时间段、学科和年级进行筛选。
5、问卷分类与维度自定义：支持自定义新增问卷分类和问卷评价维度，且每个问卷可无限创建评价维度。
6、问卷评价类型设置：问卷提供三种评价类型，即等级评价、分值评价和总结评价，支持多种类型混合搭配，同时可自定义问卷题目数量和分数。
7、评价维度复制：支持复制问卷已有的评价维度，便于批量创建同类型评价维度。
听课模块
1、视频回放功能：支持视频回放，涵盖播放、暂停、快进、快退、音量调节、倍速播放等操作，为用户提供流畅的观看体验。
2、评课文档管理：支持评课文档的上传与预览，兼容 WORD、PPT、EXCEL 及其对应格式（PPTX、DOCX、XLSX），方便用户查看和整理资料。
3、课堂讨论互动：支持以文字和图片形式开展课堂讨论，每条研讨内容均可回复，用户可自主管理自己的研讨信息。
4、量化评分系统：支持对听课内容进行量化评分，同时显示评分进度和评分总数，为听课评价提供数据支持。
5、听课文档操作：支持听课文档的上传与预览功能，便于用户保存和查看相关资料。
6、数据统计分析：对听评参与人数、评论次数、浏览次数等数据进行统计，为教学评估提供参考依据。
7、听课模板服务：按需提供多种听课模板，支持教师查看设计、记录笔记、评分等功能，提高听课效率。
巡课管理模块
1、对接同品牌录播设备时，通过品牌专属 API 接口自动同步设备推流地址，包括主画面流、学生流、教师流的 RTMP/RTSP/HLS 格式地址，同步频率≤5 分钟/ 次；
2、支持第三方录播设备手动录入推流地址，录入后系统自动测试流地址连通性并反馈检测结果；
3、支持设备与巡课账号的自定义关联配置，权限粒度可精确至单设备单账号：允许1台设备绑定多个巡课账号；支持批量绑定/解绑操作，绑定关系变更后实时生效；
4、支持为巡课账号配置时间段限定规则，时间粒度支持按日期设置有效巡课时段；超出限定时间后，系统自动暂停该账号的巡课权限；
5、巡课多画面预览：支持同时展示单教室的导播合成画面、学生全景画面、教师全景画面，画面延迟≤3 秒，支持点击切换全屏查看；
6、课表关联展示：列表中同步显示当前班级的课程信息（学科名称、授课教师）；
7、系统支持实时监测设备在线状态、推流稳定性，异常状态通过颜色标识（绿色正常 / 红色离线）在设备列表展示。
	1
	套
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	AI课堂教学行为分析系统软件平台（校级）
	一、AI分析大屏
1、展示模型：支持以秒为颗粒度，对各类教学行为进行基于AI功能的全自动伴随式分析。以课堂时间为轴线生成课堂教学评估数据，并以图表形式直观展示每个时刻的行为类型和持续时长；
2、弗兰德斯教学行为分析法（S-T）：支持根据图像识别全自动跟踪数据生成S-T曲线图，助力用户提升和评估教学技能；
3、支持语音转写，教师行为分析及时间轴打点，RT-CH统计Rt（练习比例）和Ch（对话比例），划分课堂行为类型，包括练习型、讲授型、对话型以及混合型等；
4、师生互动分析：利用AI教研技术深度分析课堂教学，依据自主研发的特定模型对数据分组，将课堂师生互动交流数据摘录并转化为文字，可通过文字直接定位到相关视频界面；
5、教师语速与字数统计：分离教师和学生声音，统计教师语速和总字数；
6、教师口头禅高频词统计：分离教师和学生声音，统计教师口头禅高频词；
7、教师提问深度分析：依据布鲁姆教学分类法，将认知思维过程分为记忆、理解、应用、分析、评价和创造六个层级，对教师提问的每个问题进行分析；
8、课堂对话研究：深入分析教师对学生的每个对话，以及课堂教学中的师生对话、生生对话。对话类型包括老师让其他学生评价、老师追问、老师让其他学生补充回答、老师简单表扬、老师鼓励学生、老师补充答案、老师批评、老师纠正并指出错误、老师重复答案、老师进行简单提示等；
9、课堂行为时序展示：支持统计整个课程期间授课教师的授课行动轨迹，生成以教室横纵坐标为基准的教师轨迹热力分布图。同时提供各种课堂行为时序图，直观展示教师行动轨迹和其他课堂行为，帮助教师全面了解教学情况和行为特征；
10、学生知识掌握分析：以SOLO模型为基础，分析学生对知识的接收程度；
11、学习行为分布分析：依据学习金字塔模型，分析整堂课中学生的学习行为分布；
12、教学行为专项分析：支持统计教师巡视情况并形成分析图，分析数据包括教师课堂巡视次数、时长、巡视区域时长占比等。同时支持各种课堂行为时序图，图中有时长统计，更直观呈现教学数据；
13、本地资源分析：允许用户自主上传本地课程录制资源视频，确定学科和名称后上传，上传完成后系统自动分析资源并同步显示分析后的课堂数据；
14、课堂总览分析：对课堂教学过程进行智能切分，分析整个课堂的亮点、时间分配和容量；
15、目标和重点分析：识别课堂教学的目标和重点，并分析各目标的完成时间点；
16、新课标分析：分析学科学段适应性，提供改进建议；
17、教案符合度分析：分析教学过程与教案的匹配程度；
18、支持选择不少于5堂课进行同课异构，同课异构不仅能对比各种课在教学中的数据差异，还能结合大模型，对各个课堂中的细节数据进行自由对比；
19、数据统计，基于大模型的自由数据统计，用户可用自然语言，实现学科、学段、AI分析内容，趋势等种维度，对历史数据进行统计，统计的展示风格包括柱图、趋势图、饼图、表格等；
20、AI助手：利用AI大模型，根据对应课程教材、资料及音视频资源，正确无误的解答问题，并形成特色的课堂分析和多课异构分析数据，分析统计数据，学习数据；
21、可自定义AI评课量表及每个评分项的分值、评分规则，系统自动对上课数据按量表进行打分，给出评分报告；对每个评分项详细给出评分理由，具体的课堂内容，优点，不足。每个学科组可按学科、学段、有生课、无生课等进行设置AI评价量表；
22、AI 智能问答功能：提供自然语言交互问答框，支持使用者通过自定义语言提问课程对比相关问题；支持数据解读：如 “语速过快对课堂效果的影响分析”“如何提升师生互动占比”等；支持对比询问：如“课程A与B的高级问题占比差异原因”“哪节课主动学习时长最长”等；
二、分析报告功能
1、AI 分析报告生成：可将 AI 分析后的课堂数据（包括基本信息、语速分析、课堂用词、S - T 模型、Rt - ch 模型、老师活动轨迹分析、学生活动轨迹分析、教学行为、老师提问类型统计、理答类型、课堂总结、点评统计等）导出为 AI 分析报告，支持通过手机端扫码观看，也可直接导出为 Word 文档；
2、新课标落实情况深度评估与改进：按新课标要求，对教学过程按语言运用、思维能力培养、文化传承与理解等多个方面的完成情况进行分析，并给出相应的教学建议；
3、支持根据学校自定义的课堂观察维度（如 “教学目标”、“教学内容“、”教学方式”、“与教案的匹配程度” 、“启发式提问评价”等）进行模块化评分，需提供≥10 个预设评分维度模板；
4、课堂实录二次处理：已分析的课程课堂实录可二次编辑，一键提交修改后支持再次分析，生成新的分析大屏和报告；
5、教案规划与课堂实践差异对比：对比教学设计，对课教学过程的教学目标、教学重点的完成情况进行分析，并给出相应的完成时间点。对比教学设计，对教学的各个环节进行对比分析，并且给出教学环节的完成时间点；
6、教学容量与学情适配性研判：根据不同的学情、教学内容、学生回应信息等，判断教学内容是否被学生接收。（使用教学金字塔，SOLO等模型做为判断基本）；
7、剖析课堂各教学环节、内容及对应的时间节点：能根据授课的流程进行大环节划分（如导入环节、教学环节、讨论环节、总结环节等），并且每个环节带上开始、结束时间节点，对每个大环节又能通过教学方法和过程（如讲授知识、角色扮演、阅读等）进行小环节划分，同时带上开始、结束时间点；
8、在保障课堂网络稳定的情况下，15分钟内，系统自动给出整个课堂的AI报告，课堂实录报告，教师提问报告、教师理答报告，所有报告都可一键导出，精准识别、规范指标、全链溯源，从源头到报告全程保障AI课堂教研数据的真实性、准确性、可靠性与可追溯性，为课堂教研提供可信、可用、可落地的分析依据。
	1
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	16
	智慧交互一体终端
	一、整机设计：
1、整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤120mm；屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境；
2、整机屏幕尺寸不低于86英寸，屏幕采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H；
3、嵌入式系统版本不低于Android 14，主频≥1.8GHz，内存≥2GB，存储空间≥8GB，整机嵌入式芯片内置2TOPS AI算力，可用于AI图像、音频处理；
4、采用红外触控方式，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控；
5、侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232、1路USB接口；侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出；前置输入接口具备3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）；
6、整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W；采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm，扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥90db，10米处声压级≥80dB；
7、整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m；
8、整机内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥5000万像素数的照片，视场角≥150度且水平视场角≥120度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度为3840*2160（4K）分辨率下，支持30帧的视频输出，支持画面畸变矫正功能；
9、整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节；
10、整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）、课堂智能反馈；
11、整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏功能，用户无需再手动输入投屏码或扫码获取投屏码；
12、整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0；Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；内置双WiFi6无线网卡，Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz；
13、整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，随机抽选，同时显示标记不少于60人，支持距离摄像头位置≥10米距离的AI识别人脸；
14、长时间无人使用屏幕可自动息屏，有效保护屏幕寿命及节能，用户可通过整机内置触摸中控菜单进行开启和关闭，可自定义无人操作息屏时间间隔为1小时、2小时；
15、整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细；支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作；
16、支持智能书写功能，书写文字自动识别为标准印刷体，支持图形识别功能，可将多种手绘图形转化为矩形、三角形、圆形等标准图形；
17、整机内置的阵列麦支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录操作，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤；
18、整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行连接，实现文件传输功能；接收的文件支持单份删除；接收的文件支持手动全部清空，为防止误清空，全部清空需要经过二次确认；
19、整机设备教学桌面的教师登录账号后，可自动获取并在桌面显示最近使用的教学课件，点击课件可直接进入授课模式；并支持查看所有个人教学课件资源。
二、插拔式电脑模块：
1、PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块；
2、PC模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps；
3、电脑模块CPU要求：主频≥2.0GHz，8核心十二线程；配置要求：不低于 DDR4 8GB内存，256GB SSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。
	1
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	17
	扩声音箱
	1、ABS塑料外壳，造型美观；
2、三单元全频喇叭，清晰；
3、主音箱内置2*50W数字功放；
4、主音箱多种音源输入接口；
5、主音箱内置DSP自动反馈抑制器；
6、功放功率：100W；                                                                                              7、频率响应：100Hz~ 15kHz；                                                                             8、啸叫抑制方式：DSP抑制；                                                                                                                                                               9、电源：220VAC ；                                                                                    10、工作温度 :-10~40℃。
	1
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	18
	无线话筒
	1、超轻量设计，无线话筒仅11g，采用2.4G通讯方式，自动调频；
2、多变穿戴方式，穿着随心，行走随意；
3、无续航焦虑（单咪续航6小时，配置快速充电仓，充电仓可连续充电2次以上）； 
4、通讯方式/频段：2.4G；
5、有效使用距离：20m；
6、频率响应：100Hz ~ 12kHz（±2dB）；
7、电池：3.7V 100mAh；
8、使用时间：6H。
	1
	只
	
	

	19
	接收盒
	1、接收器86盒设计,安装简便，采用近距离磁感应自动对频，杜绝串频；
2、内置蓝牙模块，方便手机等其他设备连接系统；
3、配对方式：近距离磁感应自动对频；
4、天线连接方式：内置天线；
5、有效使用距离：20m；
6.供电方式：5V USB供电。
	1
	只
	
	

	20
	移动讲台
	1、规格:680*490*715/1090mm，升降范围:715-1090mm；
2、台面为25mm厚三聚氰胺饰面实木颗粒板，环保等级E0级，金属象牙白喷粉，高承重贴地PU轮，2.0’万向轮，2轮可锁定，桌面靠人面设有防脱落档条。
	1
	张
	
	

	21
	教师边台
	1、规格：主台：1600*600*600 mm，副台：1500*450*640 mm；
2、钢木结构，台面分主台和副台两组，主台台面采用25mm三聚氰胺饰面板，环保等级E1级。同色封边皮，板材颜色可选，主台预留中控和电脑主机、键盘位置；
3、台身采用门字型方管结构（50×20×1.5mm）带底脚，副台采用18mm厚E1级三聚氰胺饰面板，副台包含三组抽屉和镂空层板及主机位，副台内可放置交换机等媒体设备。
	1
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	22
	教师椅
	1、网布饰面，透气和防静电性能优越；
2、40密度高弹力阻燃海绵，30万次冲压耐久测试不变形；
3、优质尼龙背架，PP扶手，黑色背框班前椅，φ25*2.0mm管烤漆弓形架。
	1
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	23
	课桌椅
	1、规格：桌：630*440*H，椅：420*430*H；
2、桌面厚度25（±2）mm，桌面采用ABS耐冲击塑料一级新料一体射出成型，不可采用回收塑料生产,靠胸前处有一内弧造型设计，面板上前边沿和左右两侧边沿有坡面凸起，可防止笔、纸滑落，四周及底部完全不得有毛边，面板四个边角为倒圆角，面板底部锁入方管强化桌面承重；
2、椅座板、椅靠背板采用一级工程塑料PP，通过改性良后一次性注塑成型，达到环保要求，靠背中间坐垫中间内凹式曲线弧度设计，靠背上部设有提手孔洞，便于搬运更方便；
3、课桌为单斗结构，采用PP塑料一级新料一体射出成型，不得采用回收料生产,桌斗高度不得大于国标标准，书箱靠胸前笔槽呈浅V型设计，笔槽两边有圆形通孔设计方便清理，书箱边缘有钢条与书箱一体注塑成型，增强抗扭曲性，预防长期使用变形。书箱后端设有长条缝设计，防止书本等受潮，书箱后方外侧面上设计有置放名片或号码牌卡槽位置，边缘平整圆滑，美观坚固，美观大方，具有抗扭曲，抗潮且兼顾安全等优点，桌斗左右两侧各配有一个φ6实心铁线冲压成型挂钩，挂钩挂重物的垂直静承载力不小于500N，钩端不超过桌侧缘之外；
4、桌体、椅体钢架：钢架管材采用厚度不小于1.2mm的椭圆管，管材焊接采用二氧化碳保护焊，并采用满焊工艺，桌腿之间采用30mm×50mm×1.2mm椭圆管加焊横档以保证其横向稳定，桌腿和着地管30mm×60mm×厚1.2mm椭圆管，桌脚上部升降管钢管尺寸为25mm×50mm×壁厚1.2mm，书箱底部连接钢管尺寸为φ22mm×1.2mm圆形钢管，桌面托起支架采用铁皮折弯成型厚度为1.5mm。椅脚管和着地管尺寸为30mm×60mm×壁厚1.2mm.椅脚连接钢管尺寸为20mm×40mm×壁厚1.2mm椭圆管，椅脚上部升降管钢管尺寸为25mm×50mm×壁厚1.2mm，椅靠背管采用20mm×40mm×壁厚1.5mm椭圆管，椅座板下方有两根尺寸为20mm×40mm×1.2mm方管横拉支撑；
5、可调节课桌椅高度要求：手摇调节升降功能，桌椅高规格均是 6 个档位，桌高每个档 30mm，椅高每档 20mm，其中椅 8-9 号档位 10mm,均符合国标高度要求；
6、脚套使用全新尼龙塑料，厚度不小于3mm，并用铆钉或自攻螺丝加固防止脱落； 
7、桌椅的所有结构不得留有棱角和锋利边缝，安装要求：桌面、椅靠背、椅面等隐形安装，表面不得有铆钉或自攻螺丝等。
	46
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	24
	观摩椅
	1、规格：650*525*830mm；
2、靠背采用PP加玻纤工程塑料背框扪高强度弹性透气加密网布；
3、座板采用高密度发泡PU定型棉扪优质加密弹性绒布，足10mm厚密度定制定型夹板，配PP工程塑料防尘底壳可翻转；
4、椅架采用国标足厚1.5mm毛坯定制异型管材，横梁采用加粗22管足厚1.5mm圆管，稳固性强，交叉连接件采用高强度注塑一体成型尼龙件，内置台阶限位机构，并横梁处提供2根足2厘直径高强度限位钢丝，椅架展开精确定位，整架精细打磨焊接位，除锈处理静电喷粉工艺，可折叠收纳； 
5、搭配两段式直插尼龙工程塑料固定脚带隐形后拖轮；
6、写字板采用全新PP工程塑料加厚板面，写字板右上角和前端设置有笔槽和杯槽，底布设计有加厚加强承重托盘，可使写字板平放使用更牢固，搭配高强度压铸铝合金旋转机构，做到灵活旋转收纳。
	20
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	25
	平台分析终端
	不低于：12核2.2GHZ/16G 2933MHZ*2/480G SSD*2+4TB SATA 3.5 7.2K*4/H460/550W*2/导轨。
	1
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	26
	会议音箱1
	1、全频柱阵列系统不小于4×3.5"全频单元；
2、额定功率不小于150W/8Ω；
3、特性灵敏度不小于93dB；
4、最大声压级不小于121dB；
5、额定频率范围（-10dB）110Hz-18000Hz；
6、覆盖角度（H×V）：120°×60°。
	4
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	会议音箱2
	1、全频柱阵列系统不小于2×3.5"全频单元；
2、额定功率不小于80W/8Ω； 
3、特性灵敏度不小于92dB；
4、最大声压级不小于117dB；
5、额定频率范围（-10dB）130Hz-18000Hz；
6、覆盖角度（H×V）：120°×60°。
	2
	只
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	壁挂架
	1、多功能安装支架；
2、灵活可调角度，水平方向不小于45º，垂直方向不小于30º可调，满足音箱声场调整需求；
3、解决完善传统吊挂、使用中的不足，操作简单，安装迅速，使用方便可靠；
1、水平方向可调≥45°；
2、垂直方向可调≥30°；
3、最大载重不小于20KG。
	6
	只
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	功率放大器（200W）
	1、功放类型：D类或TD类；
2、电源工作范围：AC 110-242V 50Hz；
3、保护功能：开机电源软启动、短路、过载、直流、变压器过热保护和DC漂移等多重检测保护性能；
4、工作模式：立体声、并接、桥接，具有低通功能选择；
5、额定功率：2×200W/8Ω，2×300W/4Ω，1×600W/8Ω；
6、频率响应：20Hz～20kHz（±1dB）；
7、总谐波失真≤0.1%；
8、串音衰减≥70dB；
9、信噪比（A计权）≥100dB；
10、阻尼系数（8Ω，20Hz-200Hz）≥250。
	1
	台
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	功率放大器（300W）
	1、功放类型：D类或TD类；
2、电源工作范围：AC 110-242V 50Hz；
3、保护功能：开机电源软启动、短路、过载、直流、变压器过热保护和DC漂移等多重检测保护性能；
4、工作模式：立体声、并接、桥接，具有低通功能选择；
5、额定功率：2×300W/8Ω，2×450W/4Ω，1×900W/8Ω；
6、频率响应：20Hz～20kHz（±1dB）；
7、总谐波失真≤0.1%；
8、串音衰减≥70dB；
9、信噪比（A计权）≥100dB；
10、阻尼系数（8Ω，20Hz-200Hz）≥250。
	2
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	调音台
	1、8路MIC/LINE（COMBO XLR接口），1组立体声输入（XLR接口），1组立体声RCA输入，1路USB输入；
2、8路插入点（6.35接口）；
3、2路立体声输出，2路编组输出，2路辅助输出，1路立体声监听输出，1路立体声耳机输出，1组立体声录音输出；
4、效果可以发送至辅助输出，编组输出与立体声输出；
5、多媒体输入可以发送至辅助输出、编组输出与立体声输出；
6、每路话放带低切功能；
7、支持蓝牙接收功能；
8、内置99种DSP效果器；
9、辅助1支持推子前后切换；
10、主输出7段图示均衡器；
11、14个60mm行程推子；
12、支持通道监听；
13、支持声音控制（话筒优先）；
14、频率响应：20Hz～20kHz（+1dB，-3dB）；
15、总谐波失真：≤0.1%；
16、信噪比≥95dB（A计权）；
17、增益≥70dB；
18、串音>60dB（@1kHz）；
19、最大输入电平≥18dBu；
20、最大输出电平≥18dBu。
	2
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	数字音频矩阵
	1、≥8 路模拟信号输入，≥8 路模拟信号输出，支持手机、平板、电脑端上位机软件与物联网平台任意切换；
2、可使用PC软件实现DSP数字音频信号处理，包括：AFC、AEC、ANS、AM、AGC、PEQ、延时、分频、矩阵等功能；
3、带有≥1路RS232，≥1路RS485,≥4路GPIO接口，可用于控制外部设备可对接外部设备；
▲4、支持通过物联网平台实时查看设备在线状态，并查看实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态（所投产品制造商提供软件功能界面截图明确标注该参数内容，并提供数据真实性的承诺函（格式自拟））；
5、支持物联网平台远程操控设备音频矩阵切换、支持一键静音、调整每路音频增益，控制音量大小；
▲6、支持将设备绑定至物联平台任意场所，并在平台中生成系统拓扑图，直观展示系统链路，便于用户对场所设备进行集中管理与异常排查（所投产品制造商提供软件功能界面截图明确标注该参数内容，并提供数据真实性的承诺函（格式自拟））；
7、支持通过物联平台对设备进行场景化管控，调用设备功能进行手动、定时、条件触发；
8、输入通道音频处理，支持ANS 噪声抑制、AFC 反馈抑制、AEC 回声消除、信号发生器、扩展器、压缩器、自动增益、参量均衡；
9、输出通道音频处理，支持延时器、高低通滤波器、限幅器、参量均衡；
10、软件支持可视化编程，可选择拉取模块化组件，自由组合成个性化用户界面，并支持一键导入至平板或手机终端使用；
11、设备接口：≥8*AUDIO IN，≥8*AUDIO OUT，≥1*RS232，≥1*RS485，≥4*GPIO，≥1*ETHERNET 以太网接口，≥1*USB AUDIO ；
12、总线式AEC，尾长时间：512ms，收敛率：60dB/S, 回声消除幅度：60dB；
13、独立通道的AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB;
14、噪声抑制（ANS），信噪比提升18dB；
15、≥8段英式参量均衡，提供5种滤波器选择：Parametric,Lowshelf,Highshelf,Lowpass,Highpass；
16、支持场景预设功能，最大支持≥16组场景；
17、支持将场景数据生成文件保存，并实时导入导出。
	2
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	无线传声器(2手持)
	1、使用EIA标准金属机箱，采用天线分集式接收线路、CPU控制选讯+导频识别功能，理想使用距离可达80米以上；
2、频率调节采用无互调干扰群组预设、用户自定义调节等方式，单机≥2000个频率可供客户调节；
3、≥4.6寸LCD显示器可实时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等信息；
4、各通道支持SQ(降噪)六档独立调节；
5、接收机内置开关电源，由AC 220V市电直接供电，并支持电源环出功能；
6、接收机天线座提供偏置电压，可连接有源对数周期天线提升接收距离和信号质量。并支持射频级联功能，无需天线分配器即可实现≤8套叠机使用；
7、具有≥3个XLR平衡输出、≥4个TNC-K天线端口、≥1个RJ45网口，MIC/LINE输出切换开关；
8、通道数量：≥两通道、接收频率范围：UHF530.000-690.000MHz、音频频率响应（线路）：40Hz-18KHz、总谐波失真（THD+N）:≤0.5%(10mV@1kHz)、延迟：≤5ms（典型值）、最大频偏：±45KHz、最大输出电平：≥+10dBV、动态范围：≥100dBA、最大声压级：≥134dB spl；
9、发射器采用动圈式拾音头、指向性：超心形、载波功率：两档可调、音频增益：五档可调、显示方式：TFT多色显示、电源：2×AA碱性电池、连续工作时间：约8小时（发射器为高功率）；
10、无线传声器管理系统软件支持通过PC、平板客户端软件对多频段设备进行集中管控通道射频、发射器电量等实时状态显示，自动分配无干扰频率；
11、无线传声器管理系统软件支持通过PC、平板客户端软件对多频段设备进行集中管控单一通道群组、信道、自定义频率、音量、SQ、接收模式设置；RF强度、AF强度、电量显示；
▲12、通过TCP/IP协议可对接到物联网平台，进行多频段设备集中控制、状态显示、设备名称自定义、无干扰频率一键部署（所投产品制造商提供软件功能界面截图明确标注该参数内容，并提供数据真实性的承诺函（格式自拟））；
13、支持通过PC、平板客户端软件对多频段设备进行集中管控，自定义设备名称、通道名称、自定义排序，无干扰频率一键下发至在线设备，并支持设备加减锁、通道静音控制、接收模式选择、预设群组和通道选择、自定义频率、输出音量设置、静噪设置等，并支持通道射频、音频、发射器电量等实时监测；
▲14、PC、平板客户端软件具备将频谱测试与无线传输系统高效结合和互动，图形化实时监测当前环境射频详情，并自动筛选不受干扰的频点（所投产品制造商提供软件功能界面截图明确标注该参数内容，并提供数据真实性的承诺函（格式自拟））；
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	无线会议系统
主控机
	1、主机采用标准2U机箱设计，兼容19英寸标准机架安装；
2、主机具有2.8英寸全彩显示屏，可实时呈现当前信道、会议模式、在线发言人数、系统音量、发言状态、万年历等信息，具有六个功能按键，操作便捷；
3、系统具有14个独立频段信道，支持多套设备同时部署，在确保稳定通信的同时，有效避免与其它无线设备产生串频干扰；
4、主机支持对全部14个信道进行自动扫描，快速识别并避开干扰源，智能推荐当前环境下可用信道；
5、具有3档可选的扫描时间窗口，用户可根据环境复杂度选择扫描深度，以更精确地探测和锁定最佳信道；
6、在主菜单的通道状态界面中，系统会以红色电平标识实时显示存在干扰的频率或通道。用户可直观查看所有8个通道的干扰情况，可手动关闭受干扰的特定通道；
7、具有先进先出、主席模式、限制模式、后进先出 4 种会议模式，最大支持 8 个单元同时发言，并可在 1-8 人间自由设置；
8、音频调节功能全面且灵活，具有直通、高切、低切、用户四种 EQ 模式，用户模式下可自定义 15 段均衡调节，每段±6dB可调；
9、具有一键防啸叫、一键混响功能，可根据实际场景选择开启或关闭；
10、系统音量可在主机通过上、下按键设置，调节区间为 0-26，每档调节幅度约2dB；
11、主机具有1路USB录音接口，具有1路录音指示灯，具有1路独立的USB录音开关；
12、主机具有1路RJ45网口，具有2路RS-232接口、1路RS-485接口，具有1路卡侬音频平衡输出接口，1路6.35音频输出接口；
13、具有视像跟踪功能，支持对接第三方中控，可控制麦克风开关、会议模式选择、一键禁言、音量调节及自动编址等；
14、主机同时支持中文简体、中文繁体、English 三种系统语言；
15、前置USB录音接口支持便捷录音：插入U盘并按下录制键，REC指示灯闪烁即开始工作，方便会议内容的实时存档；
16、支持一键关闭所有与会单元，单元也可跟随主机关机而自动关闭电源，无需手动逐个关闭会议单元，避免单元长时间开机闲置浪费电量；
17、配套无线接收AP单元，白色、支持吸顶安装；
18、无线接收AP与主控机之间采用带屏蔽六类网线连接，电源与音频信号均通过网线传输，安装简单；
19、无线接收AP面板上带工作指示灯，通电时亮红色，有单元连通时变为橘色，工作状态指示直观明了；
20、主机工作电源：AC 220V 50Hz/60Hz、频率响应：50Hz-15kHz、静态功耗：≤8W。
	1
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	无线会议主席单元
	1、采用压铸式方形咪管，通过固定接头连接底座，可调俯仰角度；
2、采用14mm镀金电容咪芯，超心形指向性与高灵敏度设计，有效拾音距离可达60-100厘米；
3、具有强抗静电功能设计，内置专业级抗干扰电路，可抑制手机等设备带来的射频干扰；
4、带有发言指示灯，单元发言状态时灯为常亮；
5、内置充电电池，配合超低功耗电路，满电可连续工作多达18小时；
6、具有2.8英寸彩色显示屏，可显示电量、欠压警告，信道、发言计时等信息；
7、主席单元数量不受限制，并具有主席优先键；
8、会议发射器音量3档可调，最大调节范围6dB；
9、支持主席、代表与贵宾（VIP）三种单元身份，可根据需要自由切换；
10、信道可在单元上直接调节，也可由主控机调节后直接跟随；
11、通过会议主机可一键关闭所有单元，可以减少闲置时的电量浪费，提升续航时长；
12、具有一个Type-C充电口和电源开关，支持充电状态下正常工作；
13、发射频率范围：640MHz-690MHz；
14、指向性：超心形；
15、频率响应：50Hz-15kHz；
16、音频灵敏度：-19±3dB （XLR输出）；
17、咪芯尺寸：Φ14mm ECM；
18、咪管结构：方管；
19、咪管长度：约220mm；
20、电源：3.6V 3000mA锂电池。
	1
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	无线会议代表单元
	1、采用压铸式方形咪管，通过固定接头连接底座，可调俯仰角度；
2、采用14mm镀金电容咪芯，超心形指向性与高灵敏度设计，有效拾音距离可达60-100厘米；
3、具有强抗静电功能设计，内置专业级抗干扰电路，可抑制手机等设备带来的射频干扰；
4、带有发言指示灯，单元发言状态时灯为常亮；
5、内置充电电池，配合超低功耗电路，满电可连续工作多达18小时；
6、具有2.8英寸彩色显示屏，可显示电量、欠压警告，信道、发言计时等信息；
7、会议发射器音量3档可调，最大调节范围6dB；
8、支持主席、代表与贵宾（VIP）三种单元身份，可根据需要自由切换；
9、信道可在单元上直接调节，也可由主控机调节后直接跟随；
10、通过会议主机可一键关闭所有单元，可以减少闲置时的电量浪费，提升续航时长；
11、具有一个Type-C充电口和电源开关，支持充电状态下正常工作；
12、发射频率范围：640MHz-690MHz；
13、指向性：超心形；
14、频率响应：50Hz-15kHz；
15、音频灵敏度：-19±3dB （XLR输出）；
16、咪芯尺寸：Φ14mm ECM；
17、咪管结构：方管；
18、咪管长度：约220mm；
19、电源：3.6V 3000mA锂电池。
	5
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	HDMI矩阵
	1、具有≥4路HDMI输入，≥4路HDMI输出，分辨率最大支持4096x2160@30Hz ，并向下兼容；
2、具有≥1路3.5mm音频解嵌输出接口，该接口可同步解嵌指定输出的1路HDMI音频；
3、具有RS-232输入接口≥1路、RS-232输出接口≥1路、RJ45≥1路，具有1个OFF/ON电源开关；
4、视频切换功能支持4K30分辨率无缝切换；
5、内置EDID、支持单独调节每路输出视频分辨率，可单独调节每一路输出的亮度和对比度；
6、每一路输出具有输出视频显示开/关控制按键，可任意管理开/关一路或多路视频的画面显示；
8、支持画面拼接功能、支持不少于16种场景保存调用功能，支持轮询功能；
9、支持不少于四种控制方式：WEB浏览器控制、上位机软件控制、遥控器控制、串口控制；
10、面板具有LCD显示屏，可显示版本信息、IP地址、输入输出通道的选择状态、EDID信息等；
11、管理端可直接打开/关闭LCD显示，LCD显示屏待机时间具有多种选择，包含待机显示/不显示/15秒/30秒/60秒等；
10、采用触控按键方式，具有按键指示灯，具有待机按键和锁定按键，管理端可一键关闭或打开面板锁；
12、具有部分中控功能，可支持≥32个可编辑按钮，通过串口输出发命令控制周边设备；
13、电源接口采用航空螺旋口方式,稳定连接；
14、电源：≤DC 12V。
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	电源时序器
	1、LED数码管，可实时显示当前电压，编辑通道状态；
2、8路通道每通道额定2.2KW电源，通道延时1秒；
3、采用新国标5孔电源插座；
4、配置RS232接口，支持外部中控设备控制；
5、配置RS485级联接口，最大支持32台设备级联；
6、通道支持时序开、时序关、直通等状态；
7、配置短路输入接口，支持自锁开关控制；
8、可控电源路数：8路；
9、时序通道：默认1秒；
10、通道额定输出电流：10A；
11、整机额定总输出电流：25A；
12、工作电压：AC 180V～240V，50Hz/60Hz。
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	显示终端
	配置不低于：
1、内置高性能处理器；
2、屏幕尺寸≥100英寸，分辨率≥3840×2160；
3、支持无线传屏器/传屏软件多种无线投屏方式；
4、支持独立双无线模块，以保障网络快速稳定。
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	边缘AI节点
	1、颜色/外观材质：白色/ABS；
2、通信协议：蓝牙MESH5.0、4G；
3、蓝牙通信距离：≤30M；
4、供电方式：DC5V 1A；
5、安装方式：吸顶装；
6、接线方式：220V 电源线；
7、OTA能力：支持OTA升级。
	80
	套
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	中央空调多联机智能模块
	1、外观材质：黑色PC阻燃材料；
2、通信协议：蓝牙MESH5.0；
3、通信距离：≤30M(空旷情况下，可中继)；
4、温度调节范围：16°C~30°C；
5、支持调节模式：制冷、制暖、送风；
6、风速调节档位：低/中/高/自动风；
7、远程升级：支持OTA远程升级；
8、兼容性：适配50+主流多联机空调品类；
9、供电方式：室内机线控器端子并联取电；
10、额定电压：12V；
11、工作电流：20mA；
12、工作环境：-25°C~55°C，5%~95%RH(无冷凝)。
	40
	个
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	分体空调智能红外转发器
	1、颜色/外观材质：白色ABS；
2、通信协议：蓝牙Mesh5.0；
3、通信距离：≤30M(空旷情况下，可中继)；
4、供电方式：DC5V1A；
5、控制方式：红外控制；
6、红外发射：全向红外控制，覆盖主流空调品牌；
7、红外接收：支持红外信号实时接收，实现外部遥控状态同步；
8、发射距离：6~8m；
9、远程升级：支持OTA远程升级。
	90
	个
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	设备授权
	接入空调设备授权。
	130
	个
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	用电基础模块
	1、基于“统一软件技术架构”先进设计理念，融合视频AI、大数据、物联网等先进技术，通过全面接入、管理用电、用水、用气视频AI等前端物联感知设备，统计分析前端物联感知设备采集的数据；
2、安消电联动：支持报警事件实时弹窗，视频远程复核，提高报警事件处置效率；
3、智慧用电墙：全方位展示用电安全系统和能耗系统运行状态，直观展示报警统计、报警分布、风险排名、能耗统计等数据。
	1
	个
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	用电能耗分析(业务组件)
	1、用电能耗分析可视化：用电能耗管理系统收集和分析电能消耗数据，通过实时监测、分析电能的消耗情况，提供用电能耗分析可视化看板，用户可以及时发现能源浪费、异常消耗以及用途分类，从而采取相应的措施进行管理和调整，降低用电运营成本；
2、用电电能流向可视化：以用电能流图呈现用户所用电能的流向与使用用途的分布，用户可根据能流图快速感知电能的主要消耗源头以及电能的终端用途，用户可通过分析能源转换和利用环节中的损耗和浪费，采取相应的措施来减少能源消耗和提高能源利用效率，为用户选择更加合理作业时间计划、绿色节能减排提供参考。
	1
	套
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	用电主机设备接入授权
	1、用于用电系统主机、空开网关设备接入数量授权；
2、支持汇聚用电系统用电主机、空开网关等设备的报警、故障等数据；
3、支持下发用电系统用电主机、空开网关等设备的消音、复位等功能。
	5
	个
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	智能电表
	1、具备传统电能表基本用电量的计量功能以外，还具有多种费率计量功能、远程付费功能、具备用户控制功能，并具备多种通信方式可与上位机或云端平台进行数据交互。
2、额定电压：220V；功耗：电压线路：≤5VA/相；电流线路：＜4VA/相；
3、电能精度等级：有功：1.0级；
4、电能计量范围：000000.01~99999999kWh；
5、电流规格：15（60）A；
6、工作电压：正常：0.9~1.1Un  极限：0.7~1.2Un。
	50
	个
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	安全用电小主机
	1、支持检测系统中的电流、剩余电流、温度等电气参数，通过监测多种电气参数，实现用电过程的全方位监控和分析。
2、供电电压：AC220V，50Hz；
3、通讯方式：以太网；
4、探测器类型：剩余电流互感器;电流互感器;NTC热敏电阻；
5、报警类型：过压报警、欠压报警、过流报警、剩余电流报警、过温报警、故障电弧报警；
6、报警声压：≥70dB(A)@1m；
7、工作温度：-10℃～+50℃；
8、工作湿度：≤90%RH（无凝结）。
	5
	个
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	教师电脑桌
	1、规格：1800*700*780mm；
2、钢木结构，桌面采用18mm厚橡胶木实木板，清水漆；
3、钢架部分使用50mm*50mm*1.5mm方管支架，钢架两侧钢制走线槽，外侧厚度0.8mm钢板冲孔网板可拆卸，侧面底部50方管线槽部位需开洞，方便地面线路直接进入线槽，桌面底部桌斗设计，桌斗内净高200mm；
4、背板为0.8钢板腰型冲孔网板。
	2
	张
	
	

	50
	学生电脑桌
	1、规格：1400*700*720mm；
2、钢木结构，桌面采用18mm厚橡胶木实木板，清水漆；
3、钢架部分使用30mm*60mm*1.5mm及20*40*1.2方管支架，桌面底部桌斗式钢制主机架，厚度0.8mm钢板折弯成型，两侧预留走线孔，屉下E型钢制走线槽,区分强弱电走线，桌架两侧钢制封板，线槽处预留过线孔，侧面40方管底部线槽部位开洞，方便地面线路直接进入线槽，每排头桌侧面做可拆卸冲孔网板，方便整理地面线路进入桌内，所有钢制表面静电喷涂处理；
4、背板为0.8钢板腰型冲孔网板，高度400mm。
	46
	张
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	学生电脑凳
	1、凳面外框架采用20*20mm方管，折弯无缝焊接，主框架为25*25*1.5mm厚方管，横拉杆采用20*20*1.5mm厚；
2、钢管焊接后经酸洗、磷化等防锈处理，表面喷塑，凳脚为内嵌式ABS专用凳脚，凳面选用ABS塑料。
	92
	张
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	教学白板
	一、整体结构：白板为双层结构，由内层的固定白板与外层的活动白板，上下滑轨、立柱等组成，外层活动白板可沿滑轨左右移动，活动白板后面放置电子设备，电子设备可中置或侧置。
二、结构特点：
1、上滑轨采用内置下开口C形滑轮槽，不落存灰尘，并可保持合理的滑动阻尼，滑轨两端及中间设有限位碰珠，防止擦写白板时晃动；
2、通长的开放式笔槽与下滑轨一体化设计，方便放置笔和板擦等；
3、白板立边均采用折弯无边框设计,增强书写的流畅性及学生的感观舒适性；
三、外型尺寸：长4200mm*高1310mm，也可根据配套多媒体显示屏尺寸适当调整或根据教室情况定制。
四、白板材质：
1、书写面板采用白色搪瓷面板，表面覆有透明保护膜，面板厚度≥0.4mm，瓷层厚度为≤200µm，表面硬度为莫氏6级，光泽度在12以下，书写性和擦拭性符合GB/T37773-2019《书写板钢板搪瓷》标准要求;书写板外观质量、结构等指标符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》以及GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》的标准要求；
2、夹层采用高密度聚苯乙烯板，软硬适中，厚度为≥14mm，平整不变形，整张无拼接；
3、背板采用整块防锈镀锌板，厚度≥0.20mm，与面板、夹层用自动生产线高压一次成型，粘合牢固耐冲击，防水防锈，板面平整不开胶。
4、滑轮推拉测试≥10万次，白板结构寿命、白板本体的甲醛释放量、总挥发性有机合化物（TVOC)等指标符合GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》标准要求。
五、外框滑轨及白板边框：白板边框及滑轨、立柱采用磨砂银白铝合金型材，灯光下没有明显眩光，型材断面有ABS包角材料全包覆，边缘无毛刺；上滑轨内置下开口C形滑轮槽，不落存灰尘，保持合理的滑动阻尼，滑轨两端及中间设有限位碰珠，防止擦写白板时晃动，外型尺寸为76*40mm；笔槽与下滑轨一体化设计，无须铆接，避免松动，外型尺寸为106*56mm，笔槽有效宽度为72mm，方便放置笔和板擦等；白板立边采用二次折弯无边框设计，增强书写流畅性及学生的感观舒适度。
六、白板锁：安装于右侧活动白板下方，配备全校通用钥匙，方便管理。
七、安装要求：隐形安装，无外露安装件，连接部位无工具不可拆卸，安全可靠。
	2
	块
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	电子教室软件
	1、纯软件产品，安装部署快捷，升级简易方便，全中文界面设计，支持主窗口功能按钮、浮动工具条、右键菜单、快捷键多项操作方式；
2、软件的加密方式支持服务器端授权、在线序列号加密、离线文件加密、自定义短码激活、mac地址预置激活、绑定教学互动终端激活等多种方式的激活方式；
3、需采用核心的截屏及实时压缩技术，在网络条件较差时亦能体现良好的性能；可根据网络条件调节网络补偿强度，根据广播内容调节广播效率；
4、全面兼容Windows全系列操作系统，以及银河麒麟、统信、中科方德、Loongnix等国产桌面操作系统，支持Windows操作系统和国产桌面操作系统的混合使用。全面适配LoongArch、ARM、X86等架构，支持国产龙芯、飞腾、华为麒麟、华为盘古、海光、兆芯以及intel、AMD等主流CPU；
5、文件共享:支持通过课件点播实现教师上传文件供学生查看和下载；支持通过共享中心实现教师和学生上传文件，供全体师生查看和下载；
6、共享白板：支持教师共享白板、图片或截图与选定的学生共同完成相同的学习任务或绘画作品，并提供多种不同的工具，如画笔、图形等供教师和学生绘制时使用。支持批量导入和导出白板记录；
7、截屏互动：支持教师实时截屏发起互动答题，支持教师添加本地图片发起互动答题，支持教师手动输入问题发起互动答题；答题类型支持单选、多选、判断、算数、简答、投票、演示等，答题模式支持全体作答、挑人、抢答；
8、课堂报告：支持教师查看正在进行课堂和已结束课堂的参与人数、发起答题数、答题正确率、答题详情、答案分布等信息；
9、全体遥控：支持教师同时遥控所有学生机，如：批量打开网页、执行文件传输、软件安装等操作。
	2
	套
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	速印机
	1、工作方式：高速数码制版/全自动孔版印刷；
2、原稿处理：支持书刊、单页；原稿台尺寸50mm×90mm 至 310mm×432mm，自动进稿器尺寸100mm×148mm 至 300mm×432mm；自动进稿器纸张重量50g/㎡至128g/㎡；最大扫描尺寸297mm×432mm；
3、扫描与印刷分辨率：扫描分辨率600dpi×600dpi；印刷分辨率300dpi×600dpi（穿孔密度600dpi×600dpi），快速制版时300dpi×400dpi（穿孔密度600dpi×400dpi）；
4、印刷纸张：尺寸100mm×148mm 至 310mm×432mm；支持纸张重量46g/㎡至157g/㎡及46g/㎡至210g/㎡；最大印刷区域251mm×357mm；
5、纸张容量：进纸盘约1000-1600张（堆叠高度110mm以下），出纸盘约1000-1600张（堆叠高度110mm以下），废版盒约100张；1
6、制版时间与印刷速度：快速制版关闭时约16秒（A4长边进纸），快速制版打开时约14秒（A4长边进纸）；印刷速度5档：60、80、100、120、130张/分钟，6档含高速模式150张/分钟；2
7、印刷调整功能：位置调整水平±15mm、垂直±10mm；缩放比率无级缩放50%-200%、100%缩放、3档放大（141%、122%、116%）、4档缩小（94%、87%、82%、71%）；原稿模式支持文字、照片、图文、铅笔；
8、用户界面：LED+中文液晶显示（LCD）；
9、主要功能：加密打印、扫描对比度调整、网点处理、二合一、书本阴影消除、节省油墨、快速制版、印刷浓度调整、编程、隔页纸分页、均墨、机密排版、计数器显示/报表输出、试印、直接印刷、PC-I/F电脑链接打印、用户管理、重叠进纸检测、自动休眠/关机、节能模式、RISO iQuality系统、标配工作底台、自动进稿器半自动功能；3
10、耗材供应：油墨全自动每支1000ml，版纸全自动每卷约200张；
11、电源及功耗：AC 220V，50Hz，<1.6A；标准工作最大300W，待机≤20W，休眠≤5W，关机≤0.5W；连接选配件时最大315W，待机≤30W，休眠≤10W，关机≤0.5W；4
12、尺寸、空间及重量：使用时1415mm×670mm×1065mm，收起时780mm×670mm×1065mm（深5，高6）；所需空间1415mm×1240mm×1515mm；重量约100kg；*5*6*7
13、环境与安全：室内专用，污染等级2，适用海拔≤5000米。
	1
	台
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	48口交换机
	1、硬件性能：整机交换容量 ≥672Gbps；转发性能 ≥166Mpps （以官网最小值为准）；
2、单台配置：≥48个千兆电口，≥4个千兆SFP口；
3、支持sFlow功能，可以对网络上的数据包进行采样，用于对网络流量进行统计分析和控制；
4、支持IPv4/IPv6静态路由、支持RIP/RIPng，OSPFV2/V3；
5、支持G.8032以太网环保护协议ERPS；
6、支持基于端口的认证和基于MAC的认证；
7、支持10KV业务端口防雷能力，使其在比较恶劣的工作环境中也能极大的降低雷击对设备的损坏率;
8、绿色节能，支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源;
9、提供进网许可证、CQC自愿认证证书、进网检测报告；
10、内置智能图形化管理功能：支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级；
11、支持进程分布优化功能，允许用户将不同的进程指定到不同的CPU上运行，最大程度地利用CPU和内存资源；
	4
	台
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	室外摆闸（左闸）
	1、机箱采用国标304不锈钢材质，机箱厚度不高于1.2mm；
2、边机自带钢化玻璃侧挡板；
3、支持亚克力门翼发光，展示三种灯光颜色效果；
4、支持人数统计功能；
5、支持防冲撞功能；
6、支持系统参数恢复默认功能；
7、支持机械防夹、雷达防夹功能；
8、支持出入口记忆功能，可以连续授权过人；支持二次开启功能，人员在通道内可以授权；
9、支持消防应急常开功能；支持报警信号输出功能；
10、支持≥3种管控模式设置，适用不同管控模式的场景；
11、支持≥9种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合；
12、支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置；
13、支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、雷达异常等声光报警提示；
14、采用直流无刷电机；
15、支持≥12个雷达检测，最多可定制20个雷达（雷达装配在中机或右机）；
16、支持IC刷卡，选配“人脸、指纹、二维码、CPU读卡器、身份证阅读模块”等扩展模块集成，实现多种认证方式组合应用；
17、支持12V外设供电，接口供电规格：DC 12V 2A；
18、标配超级电容，支持断电开闸；
▲19、设备应支持网络在线升级雷达探测器固件升级功能（所投产品制造商提供软件功能界面截图明确标注该参数内容，并提供数据真实性的承诺函（格式自拟）；
20、闸机支持门翼自动校准对齐；
21、闸机应标配交换机板支持门禁设备接入，无需单独配置交换机。
	1
	个
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	室外摆闸（右闸）
	1、机箱采用国标304不锈钢材质，机箱厚度不高于1.2mm；
2、边机自带钢化玻璃侧挡板；
3、支持亚克力门翼发光，展示三种灯光颜色效果；
4、支持人数统计功能；
5、支持防冲撞功能；
6、支持系统参数恢复默认功能；
7、支持机械防夹、雷达防夹功能；
8、支持出入口记忆功能，可以连续授权过人；支持二次开启功能，人员在通道内可以授权；
9、支持消防应急常开功能；支持报警信号输出功能；
10、支持≥3种管控模式设置，适用不同管控模式的场景；
11、支持≥9种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合；
12、支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置；
13、支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、雷达异常等声光报警提示；
14、采用直流无刷电机；
15、支持≥12个雷达检测，最多可定制20个雷达（雷达装配在中机或右机）；
16、支持IC刷卡，选配“人脸、指纹、二维码、CPU读卡器、身份证阅读模块”等扩展模块集成，实现多种认证方式组合应用；
17、支持12V外设供电，接口供电规格：DC 12V 2A；
18、标配超级电容，支持断电开闸；
19、设备应支持网络在线升级雷达探测器固件升级功能；
20、闸机支持门翼自动校准对齐；
21、闸机应标配交换机板支持门禁设备接入，无需单独配置交换机。
	1
	个
	
	

	58
	室外摆闸（中闸）
	1、机箱采用国标304不锈钢材质，机箱厚度不高于1.2mm；
2、边机自带钢化玻璃侧挡板；
3、支持亚克力门翼发光，展示三种灯光颜色效果；
4、支持人数统计功能；
5、支持防冲撞功能；
6、支持系统参数恢复默认功能；
7、支持机械防夹、雷达防夹功能；
8、支持出入口记忆功能，可以连续授权过人；支持二次开启功能，人员在通道内可以授权；
9、支持消防应急常开功能；支持报警信号输出功能；
10、支持≥3种管控模式设置，适用不同管控模式的场景；
11、支持≥9种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合；
12、支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置；
13、支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、雷达异常等声光报警提示；
14、采用直流无刷电机；
15、支持≥12个雷达检测，最多可定制20个雷达（雷达装配在中机或右机）；
16、支持IC刷卡，选配“人脸、指纹、二维码、CPU读卡器、身份证阅读模块”等扩展模块集成，实现多种认证方式组合应用；
17、支持12V外设供电，接口供电规格：DC 12V 2A；
18、标配超级电容，支持断电开闸；
19、设备应支持网络在线升级雷达探测器固件升级功能；
20、闸机支持门翼自动校准对齐；
21、闸机应标配交换机板支持门禁设备接入，无需单独配置交换机。
	1
	个
	
	

	59
	摆臂
	1、不锈钢304材质；
2、摆臂长度(不带抱箍)≥291mm；
3、通道宽度≥600mm，两个摆臂组成通道。
	4
	个
	
	

	60
	智能门禁一体机
	1、采用≥2.5D曲面IPS屏，≥7英寸液晶屏，屏幕显示分辨率达到≥1024x600；
2、采用 ≥200万双目摄像头；
3、支持不低于IP65防护等级；
4、支持≥5万个用户(最大支持不超过50个管理员)、≥5万张人脸、≥5万个密码、≥10万张卡片、≥30万条记录；
5、支持人脸、IC卡、CPU卡（需另购PSAM卡）、CPU卡序列号、身份证序列号、密码、二维码（支持2.2cm*2.2cm~5cm*5cm大小且内容小于128字节的二维码）等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式；
6、人脸识别速度不高于0.1秒，可实现无感通行；
7、支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息，适应多种场景，有效保障用户隐私；
8、支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假；
9、支持口罩检测、安全帽检测；
10、支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警；
11、支持TCP/IP接入网络，支持主动注册、P2P注册、DHCP；
12、支持下模块扩展功能（指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码）；
13、支持自定义语音，验证成功后可叠加播报姓名；
14、支持本地考勤管理和考勤报表导出功能；
15、支持门铃功能；
16、支持消防报警联动（需接入报警输入接口，并配置对应联动）；
17、支持呼吸灯及三色状态提示；
18、设备应支持不少于6人同时进行人脸识别；
19、设备关键器件均为国产品牌，包括主控芯片、内存、EMMC。系统采用国产化操作系统。
20、电源输出功能检查:设备应支持12V/1A电源输出功能,可以给锁具、读卡器等外设供电。
	4
	个
	
	

	61
	防雨遮阳罩
	1、用采用塑料材质，外观时尚大方；
2、保护人脸识别镜头避免粘雨水，提升雨天人脸识别；
3、安装方式：闸机安装。
	4
	个
	
	

	62
	遥控发射器
	1、遥控器采用加密方式处理，保障传输过程中安全高效可靠；
2、配合闸机实现远程遥控，可实现多种开门方式（进向开门，出向开门，一键常开/恢复），灵活运用；
3、发射器标配1对7号（3V）干电池；
4、发射器支持一对一或一对多对码匹配，一个发射器可以匹配不低于32个接收器；
5、当按下发射器按键时，只闪烁一次绿灯表示发射成功，只闪烁一次红灯表示发射失败。
	2
	个
	
	

	63
	办公电脑升级
	含60个8G DDR4内存、30个128GB SATA固态硬盘、30个256GB SATA固态硬盘、30台21英寸液晶显示器更换升级。
	1
	项
	
	

	64
	智慧校园综合管理平台
	一、系统管理
1、基础资源管理
（1）组织管理：支持基础信息的增删改查、导入、导出等功能；
（2）设备管理：支持视频、门禁、出入口、对讲、报警、卡口、动环、物模型等设备增删改查、导入、导出、自动搜索等功能；
（3）用户管理：支持用户基础信息的增删改查、冻结、解冻、密码重置等功能；支持从Windows域同步用户信息，和企业域账户打通，通过域账户密码直接登录平台；支持用户的安全信息配置，可设置用户及用户登录密码效期以及MAC白名单地址配置；
（4）角色管理：支持角色基础信息的增删改查；角色关联权限，可配置角色的应用菜单、部门、逻辑组织以及系统资源操作权限；支持角色的复制能力；
（5）部门管理：支持部门信息增删改查、导入、导出等功能；
（6）人员管理：支持人员基础信息的增删改查、导入、导出、移动等功能；支持人员信息的采集，包含：人脸、指纹、卡片等，人脸照片支持图片质量检测；
二、软件功能
1、视频管理
（1）支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、雷球联动，热成像；
（2）支持与车载单兵等移动设备的对接，提供车载单兵设备GPS信息接收服务；
（3）支持手机移动客户端进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放；
（4）录像支持1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、2、4、8、16、32、64倍速快/慢放；
（5）支持在浏览器中进行多路无插件录像回放，可自动查找存储位置；支持设备抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、倍速、精确定位等功能；
（6）支持在浏览器中进行多路无插件视频预览；支持设备对讲、抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、云台控制、预置点、点间巡航等功能；
2、门禁管理
（1）支持门禁设备管理；
（2）支持门禁应用，包括门禁的可视化开门、关门、常开、常闭、恢复正常，支持按组织、门组、收藏夹快速分类筛选门禁设备，支持紧急情况下的一键常开、恢复正常；
（3）支持门禁控制授权及复核，支持门禁管理任务查询；
（4）支持门禁系统集群，分布式方式提升接入能力；
（5）支持实时展示平台当前的授权下发速率、下发进度、预计完成时间，可根据当前平台总体未完成记录数与总体下发的速率，综合换算出授权下发预计完成时间；
（6）支持门禁授权统一，门禁设备和可视对讲设备可统一页面授权；
3、教育安保工作台
（1）面向安保人员提供统一的工作界面，用户的业务微件可按用户场景需要自由搭配、编排，核心业务数据可一屏呈现；
（2）安保业务：提供全局找人、找车、访客预约、融合检索、车辆违章管控、校门口出入管控等综合办理业务；
（3）业务微件：支持人员考勤统计、门禁授权/进出统计、车辆违章统计、在离宿统计、访客信息登记、出入校管理等业务微件配置；
（4）工作台引擎：内嵌工作台引擎，支持微件管理、我的微件、界面编排、支持管理员和用户自由编排形成业务工作台，同时一个用户可拥有多个工作台，同时支持主工作台切换；
4、人员布控：支持白名单库、黑名单库、内部库、访客库、VIP库，同时可自定义人脸库类型管理；支持人脸库增删改查，绑定设备，通道布控以及人脸库人员添加、修改、删除、查看、下发到设备；支持身份核验、抓拍检索、人体检索；
三、性能规格
1、支持管理视频通道点位不少于100万路；
2、支持管理门禁点位不少于100000路，管理存储门禁记录不少于1亿条；
3、支持管理用户数量不少于100万个，支持同时用户在线数量不少于5000个；
四、系统兼容与开放
1、国产化服务器兼容：支持在市面上主流的国产化服务器部署平台，例如C86（海光）、ARM（鲲鹏）等；
2、用户终端兼容：支持提供WEB端、CS端（客户端）、APP、公众号、小程序等；
3、国产化操作系统兼容：支持适配市面上主流的国产化操作系统，例如欧拉、银河麒麟、统信UOS等；
4、平台配套的APP支持鸿蒙系统；
5、平台开放兼容，支持提供API接口满足三方系统对接需求。
	1
	个
	
	

	65
	管理平台终端
	1、尺寸不高于2U机架式服务器机箱；
2、处理器：≥1颗国产化ARM架构kunpeng920 CPU，24核 主频2.5GHz；
3、内存：≥64G内存（2根32G DDR4 ECC内存条或4根16G DDR4 ECC内存条），4个DDR4 DIMM插槽；
4、硬盘：≥2块4T及以上&nbsp;3.5吋 SATA 热插拔机械硬盘，最大支持8块3.5吋/2.5吋的SAS/SATA机械硬盘或固态硬盘；
5、电源：≥2个900W交流电源模块，支持1+1冗余；
6、风扇：≥4个热拔插风扇，支持N+1冗余；
7、RAID卡：SAS3408无缓存，支持RAID 0,1,10；
8、认证：CCC、节能。
	1
	台
	
	

	66
	移动支架
	满足65英寸—98英寸一体机使用，采用SPCC加粗加厚冷轧钢板，承重不小于100KG，5档高度调节。
	4
	套
	
	

	67
	线缆辅材
	网线电源线，线管线槽，接插件等。
	1
	项
	
	

	68
	安装调试（含综合布线）
	新增线路铺设，墙体开孔，管道铺设，设备安装调试。
	1
	项
	
	

	二、智能化维修改造部分

	69
	单口信息面板
	1、材料：采用ABS全新料；
2、尺寸：86*86mm；
3、面板表面嵌入式图表及标签，便于识别数据和语音端口；
4、可装配数据或语音模块；
5、嵌入式面框，安装方便；
6、质量管理体系符合 GB/T 19001-2016 ISO 9001:2015标准。
	36
	个
	
	

	70
	双口信息面板
	1、材料：采用ABS全新料；
2、尺寸：86*86mm；
3、面板表面嵌入式图表及标签，便于识别数据和语音端口；
4、可装配数据或语音模块；
5、嵌入式面框，安装方便；
6、质量管理体系符合 GB/T 19001-2016 ISO 9001:2015标准。
	7
	个
	
	

	71
	六类模块
	1、符合TIA/EIA 568B.2-1和ISO/IEC 11801 标准规定；
2、通过金针、端子、印刷电路的连续阻抗分析，实现最佳阻抗匹配关系；
3、金针镀金，防止表面氧化，提高接触性能，保证性能及使用寿命；
4、模块本体采用优质PC/ABS合金材料，阻燃性能达到UL94V-0级别；
5、支持主流端接方式，保证了连接方式的通用性和连接的可靠性；
6、精巧的外形结构设计，保证了底盒中线缆更宽松的容纳空间；
7、直流电阻：≤300mΩ，接触电阻：≤20mΩ；
8、耐压强度：1000V（AC750V）1min 无击穿和飞弧，绝缘电阻：≥1000mΩ；
9、金针：磷青铜C5210-EH、镀金50u局部3mm；
10、IDC端子：磷青铜C5191R-H、卡接22-26AWG导体；
11、插头与插座的插合次数≥1000次。
	43
	个
	
	

	72
	网络跳线
	1、跳接头经过工厂化工艺端接压制而成，性能完全符合六类传输标准；
2、经过 100%的500MHz 带宽传输性能测试，提供高达250MHZ的可用带宽；
3、RJ45头、护套、线缆一体化，确保多次插拔；
4、支持千兆网络应用，符合UL CMR防火标准；
5、导线间有PE绝缘层；外护套为PVC绝缘材料。
	20
	根
	
	

	73
	面板AP
	1、采用整机双频4流设计，可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式；
2、整机协商速率2.975Gbp，内置智能天线；
3、2个100/1000M电口；
4、支持802.3at/af供电 POE供电和本地供电；
5、尺寸：86mm×86mm面板安装。
	2
	台
	
	

	74
	室内六类网络线
	1、名称:六类4对非屏蔽双绞线，六类标准,线规:≥23AWG/0.57-0.58±0.005mm；
2、材料:绝缘层采用聚乙烯高分子材料，外皮采用阻燃高分子PVC；
3、内置十字骨架，保持线对之间精确的平衡对称性，具有优良的NEXT近端串扰和RL回波损耗性能；
4、双绞线符合国际规范(ISO/IEC)，电气特性超过六类(Cat.6)国际规范的250MHz要求。
	150
	米
	
	

	75
	网络线路集成
	原办公室内各信息点梳理，线路集成，线路测试，标识对应粘贴
	43
	点
	
	

	76
	无线AP施工
	新增无线AP线路铺设，墙体开孔，管道铺设，设备安装调试
	2
	点
	
	

	77
	无线AP梳理
	1、中学各楼宇内及室外所有AP进行梳理；
2、所有AP拆除进行AP的MAC地址按照物理位置进行记录，AP恢复安装；
3、无线网络重新规划调试；
4、部分AP设备及线路维修。
	173
	点
	
	

	78
	原有摄像机移位材料
	含所需线材、管材、接插件
	10
	套
	
	

	79
	原有摄像机移位
	1、根据现场排查，存在物理位置需要调整的摄像机进行统计；
2、根据实际位置进行调整；
3、线路延长，管线铺设。
	10
	点
	
	

	80
	监控梳理
	1、中学各楼宇内及室外所有摄像机进行梳理，IP地址重新规划；
2、摄像机标识对应粘贴，角度根据现场进行调整，支架脱落的重新固定；
3、OSD名称对应物理地址进行调整，监控系统重新规划调试；
4、部分监控设备及线路维修。
	417
	点
	
	

	81
	终端杆
	含铝制4线终端杆、复合型绝缘子、十字盘头自攻螺丝、收紧器、终端杆帽子、万向底座、外六角螺丝
	5
	套
	
	

	82
	承力杆
	含铝制4线承力杆、承力杆绝缘子、承力杆帽子、十字盘头自攻螺丝、万向底座、外六角螺丝
	20
	套
	
	

	83
	过线杆
	含4线常规PV过线杆、基础型PV杆绝缘子、PV杆帽子、十字盘头自攻螺丝、常规PV杆管套、十字盘头自攻螺丝、万向底座
	40
	套
	
	

	84
	前端配件
	含线线连接器、常规警示牌、尼龙扎带、20#多股合金线、高压绝缘导线、电源、单防区地址码模块
	1
	套
	
	

	85
	原有损坏电子围栏维修
	中学一段围墙上损坏的电子围栏支架、各配件进行更换，设备安装调试
	220
	米
	
	

	86
	电子围栏防区梳理
	1、中小学原有电子围栏防区核对，所有防区地址重新规划调整，防区资料制作；
2、部分电子围栏设备及线路维修。
	13
	防区
	
	

	87
	室内广播梳理
	1、各楼宇原有数字广播核对，IP对应规划，标识对应粘贴；
2、数字广播本地扩声话筒对应调试；
3、各楼宇模拟广播点位核对，对应IP功放调试；
4、部分广播设备及线路维修。
	152
	点
	
	

	88
	公共区域室外音柱梳理
	1、将中小学室外区域音柱进行物理分割，各点位梳理，主干线路重新规划铺设；
2、部分广播设备及线路维修。
	12
	点
	
	

	89
	多功能室LED屏维修
	LED屏故障检测，有故障的LED屏多功能卡维修，画面数据丢失调试，相关问题维修
	1
	项
	
	

	90
	报告厅LED屏维修
	LED屏故障检测，有故障的接收卡维修更换，相关问题维修
	1
	项
	
	

	91
	50米高清线
	光纤式高清线，成品50米
	2
	根
	
	

	92
	脚手架租赁及搭建
	脚手架租赁、运送、搭建
	1
	项
	
	

	93
	高清线铺设
	报告厅层高较高，管道铺设，线路铺设，标识对应粘贴
	1
	项
	
	

	94
	室外LED屏维修
	LED屏故障检测，有故障的接收卡维修更换、有故障的数据线维修更换，相关问题维修
	1
	项
	
	

	95
	UPS电池更换
	12V65AH，原有损坏电池拆除搬运，新电池安装，系统测试
	40
	节
	
	

	96
	环境检测系统梳理
	未安装环境监测设备整理，各设备对应安装（漏水监测、空调控制器等探测器安装），系统调试达到能使用状态
	1
	项
	
	

	97
	网络中心整理
	网络中心各机柜内设备对应贴标，线路美观整理，房间环境整理
	1
	项
	
	

	98
	万兆单模光模块
	SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC)
	2
	块
	
	

	99
	千兆单模光模块
	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)
	8
	块
	
	

	100
	96芯单模室外光缆
	96芯单模室外光缆
	395
	米
	
	

	101
	96芯光纤配线架
	96芯光纤配线架，含熔纤配件
	2
	套
	
	

	102
	LC双联光纤耦合器
	LC双联光纤耦合器
	96
	个
	
	

	103
	光纤尾纤
	LC单模光纤尾纤
	192
	根
	
	

	104
	光纤跳线
	LC-LC成品1-3米单模光纤跳线
	76
	对
	
	

	105
	光纤熔接
	光纤机器熔接，标识对应
	192
	芯
	
	

	106
	光纤铺设
	楼宇间路由管道查找，光纤铺设，标识对应
	395
	米
	
	

	107
	辅材
	线路铺设所需分支管道、六类水晶头、各类接插件、相应辅材等
	1
	项
	
	

	108
	网络设备搬迁及调试
	1、小学各设备间光纤连接到中学网络中心的，进行光纤线路跳转，实现小学各设备间光纤直连小学网络中心，各线路对应标识两端粘贴；
2、小学机房、中学机房核心交换机和汇聚交换机重新规划分布安装；
3、网络系统重新规划调试。
	1
	项
	
	

	109
	综合安防管理平台
	1、处理器≥intel i3-1115G4 CPU；硬盘≥1块128G SSD固态硬盘、≥1块4T 机械硬盘；内存≥32G内存（2根16GB DDR4 SODIMM 内存条）；
2、接口：前置≥2个USB2.0接口、后置≥2个USB3.0、≥1个RS-232接口、≥1个VGA接口、≥2个HDMI接口；
3、视频监控管理授权≥600路；
4、平台开放兼容，提供对外接口满足各类三方系统对接需求；
5、支持视频实时预览、录像回放、上墙、热成像、雷球联动、资源重组等；
6、支持1/4/6/8/9/13/16/20/25/36/64多分屏画面显示，支持自定义分屏；
▲7、支持点位及其绑定资源的操作能力融合，点位可通过绑定资源快速对绑定资源的通道进行操控（所投产品制造商提供软件功能界面截图明确标注该参数内容，并提供数据真实性的承诺函（格式自拟）；
8、移动端APP 支持实时预览，录像回放、音频对讲、云台控制等；
9、支持查看报警事件详情，处理通用报警、智能报警事件。
	1
	套
	
	

	110
	控制主机
	1、显示屏：4.3英尺TFT彩屏；
2、供电电源：DC9~18V；
3、最大功率：3W；
4、外壳：ABS工程塑料；
5、通讯接口：2路RS485、1路网口、1路usb口；
6、报警输出：1组报警无源开关量输出；
7、防护等级：IP20。
	1
	台
	
	

	111
	室内警灯
	DC12V 3W，室内安装，报警音量旋钮调节
	1
	个
	
	

	112
	电源
	DC12V 1A
	1
	个
	
	

	113
	电子地图
	灯带，内置电子地图联动模块，标准定制尺寸1㎡
	2
	套
	
	

	114
	红外对射
	两光束60米，含安装支架
	3
	对
	
	

	115
	单防区地址码模块套装
	1、地址：1-255，防区数:1个分线制防区，通信接口：RS485；
2、含DC12V 1A电源。
	3
	套
	
	

	116
	信号线
	RVV2*1.5平方
	330
	米
	
	

	117
	电源线
	RVV3*1.5平方
	330
	米
	
	

	118
	辅材
	线路铺设所需分支管道、各类接插件、相应辅材等
	1
	项
	
	

	119
	红外对射施工
	红外对射强弱电线路及管道铺设，设备安装调试
	3
	对
	
	

	120
	强弱电线路铺设
	1、中小学电子围栏系统独立管理；
2、主干线路梳理，进行切割；
3、小学电子围栏控制室主干线路重新铺设；
4、中小学报警系统重新调试。
	330
	米
	
	

	121
	网络广播音频服务器（含控制软件）
	1、≥17.3寸大幅彩屏，触摸屏和鼠标两种操控方式，自带服务器操控软件；
2、一键触发全区告警和手动告警功能，内置10W定阻输出功放与辅助音源输出，可输出内容包括监听.节目播放，可灵活使用；
3、分区监听功能，对分区终端的播放状态和音量大小均可实时监控操作；
4、具有录音功能，用户可以自己制作节目源，可以通过本机录制，也可从远程控制电脑上复制；
5、具有4个独立的音频输入通道，2个辅助混合音频输入通道，可对网络终端实时播放外置节目源（收音.DVD.无线话筒等），无需调音台或者前置放大器等设备接入音源；
6、外置输入音源动态范围大于26DB，可通过硬件.软件调节输入音量；
7、具有业务.紧急外接话筒输入，分别具有5mV与3mV两个不同电平灵敏度的接口，可外扩无线话筒；
8、具有手持式紧急话筒，并具有业务.紧急告警自动切换功能，当紧急告警时，话筒具有智能电平EMC优先级；
9、内置CD播放器，自创的CD播放器控制界面，可利用网络音频采集终端来扩展音频输入通道，可无限扩展外接输入节目源；
10、可定时编程播放节目，系统按预先编制的程序运行，可无人值守。可以每天手动或定时播放各种音源类型的作息铃声，不同分区可单独定时还可在同一时刻播放不同的节目和不同的分区音量；
11、终端播放节目：可以由主机逐一给各分区分配播放音源，也可由终端独自点播主机上的节目音源；
12、强插寻呼，对讲功能，分组功能，备有消防中心接口，告警自动强插，同时支持短路告警（警报卡）和网络信号告警；
13、终端断线后自动恢复断线前的播放节目，支持终端定时点备份功能，定时点的内容能自动备份到网络播放终端上；
14、内置4通道智能输出电源，具有程控.手动控制功能，具有多级音源优先管理功能，默认为7级优先等级；
15、用网络自主研发的网络传输协议，中.英文多种语言切换功能，支持跨网段传输，并设定网络传输格式；
16、网卡：双网卡备份设计，采用钥匙开关，确保系统更安全和稳定，广播矩阵，内置大容量节目源空间，可根据用户需要定制节目源。
	1
	台
	
	

	122
	时钟授时器
	1、标准1U高度机柜式设计；
▲2、接收频率精确稳定，采用GPS和北斗两种方式校时，使用地球同步卫星作为校时基准，与格林威治时间误差小于0.1秒（所投产品制造商提供软件功能界面截图明确标注该参数内容，并提供数据真实性的承诺函（格式自拟）；
3、设备开机自动显示日期、时间及GPS/北斗天线信号的强度；
4、支持远程配置IP地址；
5、支持标准NTP网络时间协议；
6、设备具有1路GPS接口，1路RS232接口以及1路网口。
	1
	台
	
	

	123
	消防联动网络模块
	1、本模块为网络化公共广播系统与消防中心之间的接口；
2、当接收到由消防中心发来之警报信号时，会自动激活网络化公共广播系统相应工作区进入强行插入紧急广播状态；
3、每台机有32个消防触发通道，通过主机设置，每个通道的告警分区可任意组合；
4、每个告警通道均含寻路故障检测功能，自动排查系统线路故障；
5、同一系统可以有多台机连接于网络，可任意扩展控制区域。
	1
	台
	
	

	124
	电源时序器
	1、≥16路电源输出，时序开关控制，顺序开启，反序关闭；
2、控制口：短路信号输入，可将时序开关外接，方便与其他系统联动；
3、单路最大电源电流：≥10A；16路电源总电流：≥40A；
4、硬件接口：RS232控制口×≥1；RS422数据接口×≥2；
5、适用电压：220V±10%。
	1
	台
	
	

	125
	调音台
	1、≥8路MIC/LINE（COMBO XLR接口），≥1组立体声输入（XLR接口），≥1组立体声RCA输入，≥1路USB输入，≥8路插入点（6.35接口）；
2、≥2路立体声输出，≥2路编组输出，≥2路辅助输出，≥1路立体声监听输出，≥1路立体声耳机输出，≥1组立体声录音输出；
3、效果可以发送至辅助输出，编组输出与立体声输出；
4、多媒体输入可以发送至辅助输出、编组输出与立体声输出；
5、每路话放带低切功能，支持蓝牙接收功能，内置≥99种DSP效果器；
6、辅助1支持推子前后切换，主输出7段图示均衡器，≥14个60mm行程推子；
7、支持通道监听，支持声音控制（话筒优先），频率响应：20Hz～20kHz（+1dB，-3dB）；
8、总谐波失真：≤0.1%，信噪比≥95dB（A计权），增益≥70dB，串音>60dB（@1kHz），最大输入电平≥18dBu，最大输出电平≥18dBu。
	1
	台
	
	

	126
	一拖二无线麦克风
	1、采用金属机箱，具有坚固的结构、散热及隔离谐波干扰极佳的专业质量；
2、采用天线分集式接收及数字导音，杂音锁定双重静音控制，接收距离远，消除接收断音及不稳的缺失； 
3、黑色金属面板，LED段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED灯柱显示RF/AF强度；
4、100-240V,内置AC电源板，保持系统稳定，且支持AC电源环路输出；
5、各频道可单独或混合输出，可切换两段输出的音量，具有MIC/LINE输出开关：LINE比MIC输出约大10dBu；
6、载波频段: UHF530-690.000MHZ，单机频带宽度 :50 MHz，单机频道数量：2000个；
7、频率间隔：25KHz，音频灵敏度：-48±3dB，综合S/N比：>100dB(A)；
8、指向性频响曲线：300-2000Hz≤-8dB，失真：<0.5%@1kHz，频率响应：65Hz-15kHz；  
9、天线：50Ω/TNC，支持天线环路输出，发射器拾音头：动圈式。
	2
	套
	
	

	127
	天线分配器
	1、采用最新超高动态低杂讯元件与超宽频微带线路设计，具有超低内调失真及损耗的特性，提供多频道接收系统同时使用时能排除混频干扰；
2、天线输入连接座具有供应天线放大器的电源，可直接连接具有天线放大器的延长天线及内建放大器的天线；
3、能支持四台宽频多频道接收机共用一对天线， 第二台分配器 同时级联或宽频多频道接收机，简化天线装配工程；
4、分路器可提供4路12V DC电源输出，为4台无线接收机提供电源，简化机柜安装；
5、适用频宽范围： 500MHz  ─ 850MHz，输出/入阻抗： 50Ω，天线输出接头： TNC插座；
6、天线输入接头电源： 天线A、B输入端各提供约8V DC,250 mA(max)，电源输入： 12V-15V/5A DC。
	1
	套
	
	

	128
	室外防水天线
	1、适用频宽范围： 500MHz  ─ 850MHz；
2、步进增益 总增益量：0 ─ 18dB ±2dB 步进量：±1dB；
3、步进衰减 总衰减量：0 ─ 9dB  ±2dB 步进量：±1dB；
4、天线阻抗 :50Ω，天线增益：3-5dB，驻波比：≤2.5:1；
5、接收模式(3 dB 波束宽度)：65°（垂直角）,120°(水平面）；
6、连接插座 :TNC母座×1。
	1
	套
	
	

	129
	网络化一路音频输出终端（公共区域）
	1、采用高性能ARM芯片，性能稳定，运行快捷；                                      
2、可播放来自系统主机的背景音乐.紧急寻呼.告警信号等，网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，分为背景广播.业务广播.紧急广播三大类；
3、支持最大48kHz采样率16bit数字音频码流解码；
4、具有一路辅助音频输入接口，可用于扩展本地节目源；
5、具有一路辅助音频输出口接口，用于连接功放进行扩声；
6、具有4个LED状态指示灯，可显示终端电源状态与服务器连接状态以及网络音频流状态及本地线路音频输出状态；
7、支持远程通过网页对本机网络参数等进行修改。
	1
	台
	
	

	130
	前置放大器（公共区域）
	1、≥13路输入通道： 包括常规话筒输入：≥TRS6 .35×5， 紧急话筒输入：≥TRS6 .35×2，消防信号输入：≥TRS6 .35×1，双声道标准线路输入：≥RCA×5，消防控制接口：≥工业接线端子×2；输出通道：≥TRS6 .35×3、RCA×1；
2、消防信号输入具有最高优先级，两路短路或两路DC24V任意一路均可将输出强切为消防信号；
3、紧急话筒输入为第二级优先；话筒1（MIC1）具有默音可调功能，具有第三级优先；话筒（MIC2、3、4、5）与线路（AUX1、2、3）输入为第四级；5路话筒（MIC）输入每一路都带48V幻象功能，由拨码开关单独控制；
4、具有20个音调调节旋钮，分别调节5路线路输入，5路话筒输入的高音和低音；
5、带钟声提示功能，且钟声音量可调。
	1
	台
	
	

	131
	纯后级数字功率放大器（公共区域）
	1、D类数字功率放大器，≥1路TRS6.35接口,≥1路XLR输入接口,≥2路凤凰音频输入接口,≥1组（2路）莲花输入接口，≥1路莲花输出接口，≥1路紧急信号输入接口；
2、≥1路短路控制接口，≥1路短路报警强切接口，≥1路24V报警强切接口，网络音频信号优先或混音可选；
3、采用100V定压输出、70V定压输出、定阻（8Ω）输出三种输出方式；
4、RS485接口实现远程监控功能：通过广播管理系统主机可监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等工作状态；
5、输出功率：≥2200W，输入灵敏度：≥775mv，线路输出：≥775mv；
6、频率响应：120Hz-20KHz（定压 100V）20Hz-20KHz（+0.5dB~-3dB）（定阻）；
7、信噪比：≥100dBA (A 计权)，总谐波失真：≤1%(1kHz，额定输出功率)；
8、过载源电动势：≥14dB，功放输出调整率：400HZ ≤2；4KHZ ≤2.5，电源：220V±10%/50Hz。
	1
	台
	
	

	132
	网络化一路音频输出终端（操场）
	1、采用高性能ARM芯片，性能稳定，运行快捷；                                      
2、可播放来自系统主机的背景音乐.紧急寻呼.告警信号等，网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，分为背景广播.业务广播.紧急广播三大类；
3、支持最大48kHz采样率16bit数字音频码流解码；
4、具有一路辅助音频输入接口，可用于扩展本地节目源；
5、具有一路辅助音频输出口接口，用于连接功放进行扩声；
6、具有4个LED状态指示灯，可显示终端电源状态与服务器连接状态以及网络音频流状态及本地线路音频输出状态；
7、支持远程通过网页对本机网络参数等进行修改。
	1
	台
	
	

	133
	数字功率放大器
	1、D类数字功率放大器，≥1路TRS6.35接口,≥1路XLR输入接口,≥2路凤凰音频输入接口,≥1组（2路）莲花输入接口，≥1路莲花输出接口，≥1路紧急信号输入接口；
2、≥1路短路控制接口，≥1路短路报警强切接口，≥1路24V报警强切接口，网络音频信号优先或混音可选；
3、采用100V定压输出、70V定压输出、定阻（8Ω）输出三种输出方式；
4、RS485接口实现远程监控功能：通过广播管理系统主机可监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等工作状态；
5、输出功率：≥2200W，输入灵敏度：≥775mv，线路输出：≥775mv；
6、频率响应：120Hz-20KHz（定压 100V）20Hz-20KHz（+0.5dB~-3dB）（定阻）；
7、信噪比：≥100dBA (A 计权)，总谐波失真：≤1%(1kHz，额定输出功率)；
8、过载源电动势：≥14dB，功放输出调整率：400HZ ≤2；4KHZ ≤2.5，电源：220V±10%/50Hz。
	1
	台
	
	

	134
	音频跳线
	广播室各设备之间连接所需成品音频级联线
	1
	批
	
	

	135
	信号线
	RVV2*2.5
	485
	米
	
	

	136
	无线话筒信号延长线
	SYV50-5
	60
	米
	
	

	137
	管道
	采用PE50管，含相应配件
	230
	米
	
	

	138
	操场音柱立杆（含安装）
	1、外喷防锈白色烤漆，杆长3.5-4米，镀锌钢管材质；
2、钢筋地笼，浇筑混凝土，含相应材料及施工。
	4
	根
	
	

	139
	操场音柱立杆移位安装
	1、根据现场排查，存在物理位置需要调整的音柱进行统计；
2、根据实际位置进行调整；
3、线路延长，管线铺设。
	4
	台
	
	

	140
	地面开挖及恢复
	室外地面开挖、地面恢复
	220
	米
	
	

	141
	管线铺设
	室外管道及线路铺设（信号线、电源线）
	485
	米
	
	

	142
	无线话筒室外天线施工
	无线话筒室外天线管线铺设，墙体开孔，设备安装
	1
	项
	
	

	143
	枪式摄像机
	1、采用高性能不低于1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；
2、可输出≥400万(2560×1440)@25fps； 
3、支持H.265编码，压缩比高，超低码流； 
4、内置高效红外补光灯，红外监控距离≥50米； 
5、支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 
6、支持H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 
7、内置≥1个麦克风 ，支持DC12V/PoE供电方式，支持≥IP67防护等级；
8、支持智能动检（人/车）、绊线入侵、区域入侵；
9、监控视窗倾斜角不低于4°,有效降低鬼影影响；
10、支持对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测，当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警；
11、设备可同时采用DC12V电源与POE供电，当一路电源停止供电后，设备可正常工作。
	40
	台
	
	

	144
	半球摄像机
	1、支持智能动检（人/车）、绊线入侵、区域入侵； 
2、采用高性能不低于像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；
3、可输出≥400万（2560×1440）@25fps；
4、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输；
5、内置高效红外补光灯，红外监控距离≥50米；
6、支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境；
7、支持H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境；
8、内置≥1个麦克风 ，支持DC12V/PoE供电方式，方便工程安装；
9、支持≥IP67防护等级；
10、设备可同时采用DC12V电源与POE供电，当一路电源停止供电后，设备可正常工作。
	11
	台
	
	

	145
	8口POE交换机
	1、交换容量：502Gbps，转发性能：78Mpps；
2、支持8个10/100/1000Base-T电口+2个1G/2.5G SFP光口；
3、内置单电源，无风扇自然散热，POE功率：130W
4、支持RESET复位键，支持STP/RSTP/MSTP链路保护技术；
5、内置环回测试、线缆检测、远端环回检测等特性。
	6
	台
	
	

	146
	千兆单模光模块
	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)
	4
	块
	
	

	147
	监控长立杆（含安装）
	1、外喷防锈白色烤漆，杆长3-3.5米、横臂长0.5-0.8米定制，镀锌钢管材质，含摄像机安装鸭舌；
2、钢筋地笼，浇筑混凝土，含相应材料及施工。
	2
	套
	
	

	148
	监控短立杆（含安装）
	L型，含摄像机安装鸭舌，外喷防锈白色烤漆，杆长0.8-1.5米、横臂长0.3-0.6米定制，镀锌钢管材质
	8
	套
	
	

	149
	摄像机支架
	根据不同现场选择吊装/壁装支架
	40
	个
	
	

	150
	监控设备间箱
	1、不锈钢材质、存放交换机、熔接盒、接线板等；
2、尺寸：500*400*300mm；
3、含6位五孔接线板、微型断路器C20A2P。
	2
	套
	
	

	151
	设备箱电源线
	RVV3*1.5平方
	410
	米
	
	

	152
	室内六类网络线
	1、名称:六类4对非屏蔽双绞线，六类标准,线规:≥23AWG/0.57-0.58±0.005mm；
2、材料:绝缘层采用聚乙烯高分子材料，外皮采用阻燃高分子PVC；
3、内置十字骨架，保持线对之间精确的平衡对称性，具有优良的NEXT近端串扰和RL回波损耗性能；
4、双绞线符合国际规范(ISO/IEC)，电气特性超过六类(Cat.6)国际规范的250MHz要求。
	2175
	米
	
	

	153
	室外防水网络线
	1、名称:六类4对非屏蔽双绞线，六类标准,线规:≥23AWG/0.57-0.58±0.005mm；
2、护套材质：PE / 双层，黑色，耐候：抗 UV、耐 - 40℃~80℃；
3、防水：致密阻水、带阻水结构，强度：厚护套、抗拉抗压；
4、内置十字骨架，保持线对之间精确的平衡对称性，具有优良的NEXT近端串扰和RL回波损耗性能；
5、双绞线符合国际规范(ISO/IEC)，电气特性超过六类(Cat.6)国际规范的250MHz要求。
	2970
	米
	
	

	154
	六类水晶头
	六类水晶头
	2
	盒
	
	

	155
	室外4芯单模光纤
	室外4芯单模光纤
	410
	米
	
	

	156
	4口熔纤盒
	4口熔纤盒，含熔纤配件
	4
	套
	
	

	157
	LC双联光纤耦合器
	LC双联光纤耦合器
	8
	个
	
	

	158
	光纤尾纤
	LC单模光纤尾纤
	16
	根
	
	

	159
	光纤跳线
	LC-LC成品1-3米单模光纤跳线
	4
	对
	
	

	160
	光纤熔接
	光纤机器熔接，标识对应
	16
	芯
	
	

	161
	光纤铺设
	光纤铺设，标识对应
	410
	米
	
	

	162
	辅材
	线路铺设所需分支管道、各类接插件、相应辅材等
	1
	项
	
	

	163
	设备箱电源线铺设
	设备箱电源线铺设，标识对应
	410
	米
	
	

	164
	监控点位施工
	新增监控线路铺设，墙体开孔，管道铺设，设备安装调试
	64
	点
	
	




投标人名称：（加盖电子公章）

说明：
1、磋商报价采用总承包方式，供应商的“总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，磋商文件另有规定的除外。
2、《分项报价表》中“总报价”应当与《磋商报价表》中“总报价”一致。
3、供应商所报产品须与“第四章-产品清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出报价上限的，视为无效响应。
4、行数不够，可自行添加。



七、技术要求响应及偏离表
技术要求响应及偏离表
	序号
	磋商文件要求
	响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



供应商名称：（加盖电子公章）

备注： 
1.供应商须对磋商文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效响应。
2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时成交供应商应按采购文件要求和响应文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等），另有约定的除外。成交供应商未按采购文件要求和响应文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合要求的，视为提供虚假材料谋取成交，采购人将取消其成交资格。
3.行数不够，可自行添加。
[bookmark: _Hlt26955054]





八、商务要求响应及偏离表
商务要求响应及偏离表
	序号
	磋商文件要求
	响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



供应商名称：（加盖电子公章）

备注： 
1.供应商须对磋商文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效响应。
2.行数不够，可自行添加。









九、中小企业声明函
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加          （单位名称）采购编号为           项目（分包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：
1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


                                      企业名称：（加盖电子公章）
日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，投标人须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。



十、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为条件（在下划线上如实填写：符合或不符合）的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。
本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称：（加盖电子公章）
日  期：

备注：
1.成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。













十一、关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

十二、无重大违法记录声明
无重大违法记录声明
南京市行知实验中学：

我单位（供应商名称）郑重声明：
参加本次采购活动前3年内在经营活动中          （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（加盖电子公章）：

年      月      日




十三、方案文件(格式自拟)

十四、磋商供应商认为需提供的其他资料


[bookmark: _Toc6841]


第七章供应商成交后需要提交核验的资料
一、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照）；
二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供财务状况报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；
三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；
四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据；并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；
五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明或承诺书）；

注：
1.以上资料如电子响应文件中已提供的无需再提供
2.响应文件（纸质份数）：成交供应商在中标后提供肆份通过专用投标工具软件打印的纸质投标文件并加盖单位公章。
