工程量清单编制说明
工程名称：江苏省高淳监狱以水灭火维修改造项目
	一、工程概况：
江苏省高淳监狱以水灭火维修改造项目,主要工作内容为高淳监狱管辖范围内的森林水灭火系统，分为马鞍山林区、木林山林区和九龙山林区三个林区，包含取水泵房、室外管道及配套智能化系统等。
二、计划工期：
按招标文件。
三、工程招标范围：
按招标文件。
四、编制依据：
1.建设单位提供的设计电子图（2026.05）；
2.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）。
3.《江苏省安装工程计价定额》（2014年）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》。
4.《江苏省建设工程费用定额》及现行政策性文件等。
5.相关标准图集以及现行有关清单编制文件。
6.其他现行的南京市关于工程造价的相关文件及规定。
五、暂列金额：详见招标清单。
六、专业工程暂估价、总承包服务费：
1、专业工程暂估价：无。
2、总承包服务费：无。
[bookmark: OLE_LINK5]七、清单编制说明：
安装工程：
1、室外消防管道暂按一半埋地敷设，一半架空敷设考虑，结算时按实调整。
2、智能化系统按图纸清单以成品按套计入清单，包含深化设计、管线、设备、挖填土等所有相关的工程量，报价时需综合考虑，结算时单价不做调整
3、马鞍山林区取水泵房进线电缆及配管不在本次范围内，未计入清单
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]4、木林山林区取水泵房进线电缆规格按YJV22-0.6/1kV-(3x35+1×16)，长度按30米计入清单，结算时按实调整。
5、九龙山林区取水泵房进线电缆规格按YJV22-0.6/1kV-(3x50+1×25)，长度按30米计入清单，结算时按实调整。
6、木竹山和九龙山取电点均自就近架空线路电杆T接引电,施工时须根据现场实际情况另行配置杆上变压器及相应配电装置，费用含在投标报价中，结算时不做调整。
7、进线电缆及室外消防管道施工，需考虑现场施工难度，涉及到的措施费用和其他费用综合考虑在综合单价中。
土建工程：
1、三个片区清淤工程量暂按100m3考虑计入，结算按实调整；
2、马鞍山泵房木桩暂估计入，后续根据现场实际地质情况判定是否实施，结算以实际发生量为准；
3、马鞍山取水泵房雨棚顶及檐沟，按:(1)20厚1:2水泥砂浆掺5%防水剂(2)C15细石混凝土找坡1%的做法计入。
八、其他说明
1、投标人必须按照本工程的“工程量编制说明”要求进行投标报价
2、投标单位于投标前必须自行踏勘现场，充分了解并分析施工条件；工程施工所需水、电、路、材料堆放、施工便道等是否满足施工需求，承包人必须根据其自身施工条件，考虑现场用电用水等，招标人对于现有的施工条件将不增加任何投入，涉及到的（水、电、路、渣土堆放、施工便道等）增加投入的因素，投标人在投标报价中予以考虑，结算时概不调整；临时设施工程竣工后需拆除恢复原样。
3、各投标人在投标报价时自行考虑扬尘污染防治费用，相关条例及处罚规定按照常州市相关文件规定执行。
4、施工过程中不能污染、破坏原有建筑。如有污染、破坏要及时恢复。在投标报价中必须予以考虑，结算时不得调整。
5、投标人必须就政府行政管理部门的有关政府性要求和变化综合考虑可能产生的相关费用，如社会活动、防洪防汛防灾、环境整治、公共安全治理等引起的停工、窝工、机械停滞费、降效等损失和费用增加等，除发包人认可的顺延工期情况外，将不再另行顺延工期，不做任何费用补偿和费用调整。
6、临时施工用水：施工临时用水所有工作内容由施工单位综合考虑，临时用水量由施工单位自行挂表计量，水费由施工单位按相关规定缴纳，所需费用包含在投标报价中，结算时不予调整。
7、临时施工用电：施工临时用电按照规定接入到施工现场，所产生的相关费用均包含本次投标报价中，施工临时用电电费由施工单位按相关规定缴纳，施工临时用电所需费用包含在投标报价中，结算时不予调整。
8、本工程量清单的工作内容应包含清单计价规范所列出的工作内容（但不仅限于此），其完整的工作内容应为按照设计图纸、现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收规范标准等要求实施完成该项工程并达到设计使用要求的所有内容，投标单位应按全部内容报价。工程量清单特征描述不全时，其相关技术规范及要求应参照施工图纸和招标文件报价；清单特征中未描述的，但“13计价规范”中注明的工程内容，承包人在报价时应充分考虑“工程内容”而产生的费用，列入相应报价中。
9、对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改招标人已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。措施费投标人须全面考虑，除招标文件中另有规定外，如有漏项，按投标人让利考虑。
10、总价措施项目清单中的安全文明施工措施费（基本费、扬尘污染防治增加费）、建筑工人实名制费用按工程量清单规定的费率进行报价；二次搬运费的费率按0.5%计取，临时设施费的费率按最低费率计取。除安全文明施工措施费以外，总价措施项目清单中其他项目报价包干使用，中标后不作调整。
11、投标人应充分了解本项目性质、监狱管理制度及地理位置，所需人员、机械、材料的超常规运费等增加费用，应在综合单价中考虑。投标人应充分考虑保证机械正常运转的措施费用，结算时不另外增加费用。
12、施工期间地下管网保护、相邻建筑物安全、道路、树木等保护及风险费用投标人综合考虑并自行报价，结算时不予调整。
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附件：主要材料推荐品牌表

1.主要材料推荐品牌如下：
	序号
	材料名称
	推荐品牌或厂家
	规格、型号
	备注

	1
	灯具
	雷士、西顿、飞利浦
	详见图纸要求
	

	2
	电缆、电线
	远东、江南、上上
	详见图纸要求
	

	3
	空开、组合开关、断路器等元器件
	施耐德、ABB、西门子
	详见图纸要求
	

	4
	智能化设备
	海康威视、华为、大华
	详见图纸要求
	

	5
	消防阀门
	远大、沪工、标一
	详见图纸要求
	

	6
	钢骨架复合管
	联塑、公元、伟星
	详见图纸要求
	

	7
	水箱水泵
	熊猫、连城、凯泉
	详见图纸要求
	




