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一．投标邀请函
普信国际工程咨询有限公司受无锡市公安局梁溪分局的委托，就无锡市公安局梁溪分局南禅寺派出所业务用房异地重建工程（二期）信息化项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：
	序号
	内    容

	1
	采购项目名称：无锡市公安局梁溪分局南禅寺派出所业务用房异地重建工程（二期）信息化项目
采购项目编号：JSZC-320213-PXGJ-G2026-0061 
采 购 人：无锡市公安局梁溪分局
采购方式：公开招标（暗标）

	2
	采购代理机构：普信国际工程咨询有限公司
地        址：无锡市滨湖区蠡湖大道2018号

	3
	项目概况、要求：（具体内容、要求详见采购文件“三．采购需求”）
（1）项目概况：无锡市公安局梁溪分局南禅寺派出所业务用房异地重建工程（二期）信息化项目；
[bookmark: OLE_LINK2]（2）合同履行期限：详见招标文件《采购需求》；
（3）本项目是否专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购：否；
（4）本项目标的所属行业：工业，根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号，从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（5）项目采购预算：427.0477万元；
（6）本项目设最高限价：423万元，投标报价高于最高限价的作无效投标处理。

	4
	投标供应商条件：投标供应商参加本次政府采购活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：
1、投标供应商应为中国大陆境内合法注册，具有独立法人资格的法人、其他组织或者自然人，具有独立签订合同的权利和良好履行合同的能力，企业财务状况良好；
2、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件失信主体、政府采购严重失信行为记录名单；
3、法定代表人授权代表、项目负责人必须为投标供应商企业在职员工，需提供由法定的社保收缴部门出具近一年中任意一个月份（不含投标当月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明；
4、本项目不接受联合体投标。 
注：（1）按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以由分支机构参加政府采购和签订合同。
（2）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定中所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（“较大数额罚款”的金额标准按照苏财购〔2022〕2号文“转发《财政部关于中华人民共和国政府采购法实施条例第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》的通知”）。
（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（4）采购人有权对以上资格条件进行核查，如投标供应商有弄虚作假行为或不具备以上条件的将取消其投标资格。

	5
	资金来源：财政资金

	6
	采购文件获取信息：
1、采购文件获取期限：2026年7月10日至2026年7月17日23:59时止（法定假日除外）。五个工作日后仍可下载采购文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
2、获取方式：本项目采用网上注册登记方式，网上注册登记成功后系统内免费下载。
3、潜在投标供应商如确定投标，可在“江苏政府采购网--苏采云”（http://jszfcg.jsczt.cn/）中免费下载招标文件（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》），完成项目招标文件获取，方可按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。
4、投标供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。
5、本项目无需缴纳投标保证金。

	7
	提疑截止时间：2026年7月20日10时前，以书面传真形式和电子邮件形式发送给采购代理机构；
答疑时间：2026年7月20日17时前，以书面形式或电子邮件形式发送给各获取采购文件的投标供应商。

	8
	现场踏勘：本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

	9
	履约保证金要求：无；

	10
	投标有效期：提交投标文件截止之日起90天。

	11
	1、网上投标截止时间：2026年8月4日9:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。
2、网上投标解密时间：2026年8月4日9:30；解密时限：开启解密后30分钟。
3、投标文件提交地点：江苏省政府采购（苏采云）平台投标，线上不见面开标。
特别提醒：
1、本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。开标现场有疑问可联系代理机构：13921105085。
2、若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对投标文件存在疑问，投标供应商被授权代表须在接到在线询标函后15分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并签章；若投标供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求做出回复，则视为投标供应商默认资审结果或评审结果。

	12
	评审时间：2026年8月4日唱标结束后  
[bookmark: OLE_LINK1]评审地点：无锡市滨湖区蠡湖大道2018号2号楼4楼421室

	13
	确定中标单位时间：2026年8月4日评审结束后

	14
	本次采购采用江苏省政府采购（苏采云）平台进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。
本项目为线上不见面采购，投标供应商无需到开标现场及递交纸质文件。中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件正本一份，副本两份。

	15
	采购人：无锡市公安局梁溪分局
联系人：张颢芸   
联系电话：0510-82220815 
联系地址：无锡市梁溪区广瑞路6号 
采购代理机构：普信国际工程咨询有限公司
联系人：顾昱昂、胡杰（经办人）、吕红菲
联系电话：0510-82830057
电子邮件地址：gc97662@126.com 
联系地址：无锡市滨湖区蠡湖大道2018号8号楼6楼8603  
邮政编码：214000
有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。

	16
	1.潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法：
（1）供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上获取--下载招标文件--将招标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》。
（2）通过苏采云 (http://jszfcg.jsczt.cn/）进入注册界面。
（3）投标供应商应及时办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书与电子签章，政府采购交易系统原CA须更换为江苏省电子政务证书认证中心CA，以确保全流程电子化政府采购活动的顺利进行。领取CA和办理电子签章详见“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”（http://jsxcmm.com/help/help.html）
（4）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册
（5）招标文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已获取项目—获取详情页面内相应链接进行下载。
（6）政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网--办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》。
（7）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
（8）苏采云系统应使用谷歌浏览器参与不见面开标。
2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息。



二．投标供应商须知
（一）遵循原则：
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
（二）采购文件：
1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。
2.招标文件中的“营业执照” 是指供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件，“法定代表人”是指供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。
3.投标供应商登录江苏省政府采购（苏采云）平台(http://jszfcg.jsczt.cn/）在线申请获取招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。
4.供应商一旦参加本项目报价，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。
5.招标文件仅作为本次采购使用。
（三）采购文件的解释：
1.投标供应商如需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请函”项规定的时间将电子邮件及书面文件传真（两种形式均须发送）至普信国际工程咨询有限公司。
E-mail：gc97662@126.com 	传真：0510-82830057
2.采购人、普信国际工程咨询有限公司将按“投标邀请函”规定的时间对投标供应商针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。
3.本文件的最终解释权归采购人。
（4） 采购文件的补充或修正：
1．采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，普信国际工程咨询有限公司在江苏政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等约束力。
 2．澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前在江苏政府采购网上发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。
3．投标供应商应在投标截止时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。投标供应商应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告，并通过苏采云平台重新下载更正后的招标文件（后缀名为“kedt”），离线编制投标文件，因供应商未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。
4．提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）向代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，代理机构对无效质疑不予受理。
（五） 投标文件的组成：相应内容上传至投标客户端
1.商务文件部分包括：
招标文件中要求的资料，有目录的上传至“苏采云”投标文件制作系统对应目录中，无对应目录的可上传至“投标所需其他资料”模块中）
1）投标函（格式见附件）；
2）证明文件：
（1）资格、资信证明文件（相关证明材料原件扫描后上传，身份证应为正、反面）
1.关于资格的声明函签章上传至投标系统；（格式见附件）
2.具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照或相关部门的登记证明文件原件扫描件并签章上传至投标系统；（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照扫描件；投标供应商如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）；
3.投标供应商法定代表人授权委托书签章上传至投标系统；（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件。供应商如允许以分支机构身份参加采购活动的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构申请时涉及招标文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；
4.投标供应商法定代表人身份证原件扫描件并签章上传至投标系统（身份证应为正、反面）；
5.投标供应商法定代表人授权代表身份证原件扫描件并签章上传至投标系统（身份证应为正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外）；
6.投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年度或2025年度审计报告和所附已审财务报告原件扫描件并签章上传至投标系统；
7.投标供应商近一年内任意一个月份(不含投标当月) 的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件并签章上传至投标系统；
8.投标供应商近一年内任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件并签章上传至投标系统；
9.法定代表人授权代表由法定的社保收缴部门出具的近一年中任意一个月份（不含投标当月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具，法定代表人亲自参加投标的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门公章的或含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的扫描件）；
10.拟派项目负责人由法定的社保收缴部门出具的近一年中任意一个月份（不含投标当月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具，法定代表人担任本项目的项目负责人的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门公章的或含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的扫描件）；
11.承诺书签章上传至投标系统；（格式见附件）
注：1）上述资格、资信证明文件供应商必须全部提供，必须确保所有证明文件均为真实的、有效的且清晰的。如上述资格证明文件第6、7、8三项遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明或情况说明扫描件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。 
2)按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以由分支机构参加政府采购和签订合同。
3）若法定代表人或负责人或经营者（法定代表人或负责人或经营者姓名必须与营业执照上的一致）亲自参加投标不需提供法定代表人授权及有关法定代表人授权代表的劳动合同或社保证明，只需提供身份证明与营业执照即可。
（2）补充性文件
1.供应商简介和经营情况说明；
2.对应评分标准所需的其他证明材料。
（3）开标一览表（格式见附件）
（4）开标一览表附表（格式见附件）
（5）报价明细表（格式见附件）
（6）拟投入本项目的人员一览表（格式见附件）
（7）投标偏离表（格式见附件）
（8）供应商如为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件加盖磋商供应商电子公章；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）
（9）关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件）
2、技术文件部分
特别注意：本项目采用暗标形式，投标供应商须按《评标方法与评标标准》的相关要求对商务部分和技术部分分别进行制作。其中技术部分属于暗标，投标供应商在制作技术部分相关内容时不得有体现投标供应商身份的内容，否则投标无效。
不得有体现投标供应商身份的内容是指：
①技术部分不得出现能够体现投标供应商身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；
②技术部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标供应商及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；
③技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标供应商的特殊做法。文本部分不得出现底纹、阴影、彩色等标记；
④不得有其他体现投标供应商身份的内容。
（六）投标文件的要求：
1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
3.如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。
4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。
5.投标文件按照投标函格式中的顺序制作，并请编制目录及页码。
6.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录江苏省政府采购（苏采云）平台获取采购文件，在苏采云报价客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。
7.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。
8.投标供应商按采购文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。
9.投标供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
10.投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
11.投标供应商进行网上投标请参照《“苏采云”系统供应商操作手册》。
12.投标费用自理。
（七）投标报价说明： 
1.投标报价按采购文件要求的内容和范围报价，各项单价之和为总报价。
2.投标供应商应当充分考虑所有可能影响的因素，一旦投标结束最终成交，总价将包定，除采购人要求变更数量外，总价不予调整（国家政策性调整除外）。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标方的报价让利行为，损失自负。
3.投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试、售后服务、利旧拆除、搬迁、辅材等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。
4.根据《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
（八）无效投标文件的确认：
投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：
1.电子投标文件未按规定时间上传的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；
2.未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的；
3．电子投标文件未按招标文件要求签章的；
4．投标供应商未按招标文件要求解密电子投标文件的；
5．不具备招标文件中规定的资格要求的；
6．报价超过招标文件中规定的最高限价的；
7．投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；
8．投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
9．投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；
10．恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；
11．提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
12．不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的或提供的资格、资信证明文件图片字迹模糊不清、无法辨认的；
13．不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；
14．不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；
15．不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
16．不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
17．投标文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；
18．投标文件报价出现前后不一致，投标供应商拒不确认修正后的报价的；
19.同一投标供应商提交两种（含两种）以上不同的投标报价的；
20．评标委员会认为投标供应商的报价为异常低价，启动异常低价投标（响应）审查后，投标（响应）供应商在评标现场合理时间内（一般不少于30分钟），不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；
21．未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；
22．列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；
23．不同投标供应商的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；
24．不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；
25．不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；
26．同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；
27．不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
28．投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
29．不同投标供应商的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；
30.不同投标供应商的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，其投标无效；
31.电子投标文件与招标文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；
32.电子投标文件中技术文件暗标部分有体现投标供应商身份的内容；
33.其他法律法规及本招标文件规定的无效投标的情形。
（九） 开标、评标：
1．所有投标单位在采购文件规定的时间内解密各自投标文件。
2．解密时，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按采购文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。
3.投标供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
4.投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标供应商的投标报价。
5.投标文件的审查
(1) 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 
①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
⑤同时出现两种以上不一致的，按照上述①-④款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖供应商公章，或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。
(2)电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。
(3)投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。
6.评标程序
评标工作由普信国际工程咨询有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。
(1)投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
B．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
[bookmark: _Toc116946315]符合性审查表
	序号
	评审点要求概况
	评审点具体描述

	（一）报价要求

	1
	投标报价
	投标报价是固定唯一价，且没有超过本项目最高限价。

	2
	报价修正
	如出现投标报价错误的，按照处理原则修正后的报价，投标供应商须按规定进行在线确认。

	3
	报价合理性
	评标委员会认为投标供应商的报价为异常低价，启动异常低价投标（响应）审查后，投标（响应）供应商在评标现场合理时间内（一般不少于30分钟）对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料；投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

	（二）商务要求

	4
	投标有效期
	投标有效期满足招标文件要求（90天）。

	5
	投标文件的签署和盖章
	投标文件符合招标文件的签署和签章要求。

	6
	投标文件内容
	满足招标文件实质性要求。

	7
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。

	8
	无效情形
	投标文件中未有法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

	（三）技术要求

	9
	投标方案
	投标供应商提供的投标方案固定。

	10
	无效情形
	投标文件中未有法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

	11
	采购需求要求
	《采购需求》中要求提供的证明材料（如有）

	特别说明：以上符合性审查内容无需投标供应商另外提供资料上传，由评标委员会依据上述符合性审查的相应要求，对投标文件的有效性、完整性和具体响应情况进行整体性审查，以确定是否满足符合性审查的要求。投标文件制作过程中，投标文件内容在制作工具中无对应模块的，可统一上传在符合性条件的报价或商务或技术模块中。


特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。
C.未通过资格审查或符合性审查的投标供应商，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
D.在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
E.如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
(2)澄清有关问题。评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标供应商都做澄清要求。需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
接到评委会澄清、说明和补正要求的投标供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标供应商自行承担。
除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。投标供应商在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。
(3)比较与评价。
①投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。
②投标供应商通过资格性检查和符合性检查的，方可进入比较与评价程序。
③经评审有效的投标文件按招标文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
④评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下（如有），在评标室当场核对、汇总各投标供应商得分，确定各投标供应商总分和最终排序。
⑤代理机构和评标委员会不向未中标的投标供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
7.评标方法
7.1评审方法。由评标委员会采用综合评分法对各有效投标供应商的投标文件进行综合评分。
7.2本招标文件所述综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商的评审方法。评审时，评标委员会各成员独立对每个有效投标的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。
7.3评标委员会应当根据综合评分情况，按照评审得分，由高到低顺序推荐一名中标候选供应商，并编写评审报告，评审得分相同的，按照投标报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
6.4比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。
6.5提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标供应商获得评审排名资格，其他同品牌投标供应商无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，同上处理。
8.评分标准
（1）投标报价                                  50分
（2）商务部分                                   4分
（3）技术参数                                  10分
（4）技术文件                                  36分
一、商务标（明标部分）（64分）
1、投标报价（50分）
采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100
价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。
①小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。
③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。
同一投标供应商，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。
评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
2、商务部分（4分）
1）综合情况（1分）：投标供应商或所投产品生产厂家具有质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书。提供一个得0.5分，最高得1分。（须提供证明材料扫描件上传至投标文件中并加盖投标供应商电子签章，未按要求提供不得分）
2）项目人员配置情况（2分）：考察投标供应商为本项目配备的人员配置情况，人员以填列的《拟投入本项目的人员一览表》为准（格式见附件）。提供相关人员相关证书及投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）依法为其缴纳社会保险证明，社保缴费证明必须提交带有社保部门公章的或含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的扫描件，上述资料上传至投标文件中并加盖投标供应商电子签章，未按要求提供不得分。
①项目经理：投标供应商为本项目配备项目经理一名，该项目经理具有信息安全管理工程师证书得1分。
②项目技术负责人：投标供应商为本项目配备项目技术负责人一名（项目经理除外），该负责人具有信息系统集成管理（高级）证书得1分，中级及以下得0.5分。 
3）业绩（1分）：投标供应商自2023年1月1日以来，承接过类似项目的，每提供1个得0.5分，本项最高得1分。（业绩时间以合同签订时间为准，须提供相应有效合同原件扫描件上传至投标文件中并加盖投标供应商电子签章，未按要求提供不得分）
3、技术参数（10分）
下列参数均需按要求提供相关证明材料如未提供或者提供材料不全，则相应项不得分。投标单位需提供相关产品性能参数证明文件上传至投标系统中。
3.1 安全检查终端支持通过人脸识别关联嫌疑人信息的得2分；支持1：N人脸识别比对功能，人脸库支持存放10000张人脸照片的得2分，共计4分（提供具备CNAS或者CMA认可的第三方机构出具的检测报告关键页或公安部检验报告，扫描件上传至投标文件中并加盖投标供应商电子签章，未按要求提供不得分）；
3.2 全景温湿度一体机支持将实时温湿度信息叠加到视频画面上的得2分；支持值岗、攀高、人数统计等智能分析功能的得2分，共计4分。（提供具备CNAS或者CMA认可的第三方机构出具的检测报告关键页或公安部检验报告，扫描件上传至投标文件中并加盖投标供应商电子签章，未按要求提供不得分）；
3.3高清同步录音录像主机支持连接国产化客户端电脑进行回放音视频的得2分。（提供具备CNAS或者CMA认可的第三方机构出具的检测报告关键页或公安部检验报告，扫描件上传至投标文件中并加盖投标供应商电子签章，未按要求提供不得分）；
二、技术标（暗标部分）（36分）
1.技术方案（12分）：投标供应商依据现场情况以及招标要求对各智能化系统功能做深化设计，提供文字设计方案。
①针对项目需求进行深化设计，提供针对本项目的需求分析、总体设计框架、网络架构。（3分）
方案详实且科学合理，针对性强、可操作性强，符合项目实际情况的，得3分；
方案详细但不完整，针对性强、可操作性一般，基本符合项目实际情况的，得2分；
方案简单有遗漏，针对性、可操作性一般，与项目实际情况符合度一般的，得1分；
方案无可操作性，不符合项目实际情况或未提供方案的，不得分。
②提供本项目安装调试方案。（3分）
方案详实且科学合理，针对性强、可操作性强，符合项目实际情况的，得3分；
方案详细但不完整，针对性强、可操作性一般，基本符合项目实际情况的，得2分；
方案简单有遗漏，针对性、可操作性一般，与项目实际情况符合度一般的，得1分；
方案无可操作性，不符合项目实际情况或未提供方案的，不得分。
③提供本项目执法办案管理系统方案。（3分）
方案详实且科学合理，针对性强、可操作性强，符合项目实际情况的，得3分；
方案详细但不完整，针对性强、可操作性一般，基本符合项目实际情况的，得2分；
方案简单有遗漏，针对性、可操作性一般，与项目实际情况符合度一般的，得1分；
方案无可操作性，不符合项目实际情况或未提供方案的，不得分。
④提供本项目指挥中心系统方案。（3分）
方案详实且科学合理，针对性强、可操作性强，符合项目实际情况的，得3分；
方案详细但不完整，针对性强、可操作性一般，基本符合项目实际情况的，得2分；
方案简单有遗漏，针对性、可操作性一般，与项目实际情况符合度一般的，得1分；
方案无可操作性，不符合项目实际情况或未提供方案的，不得分。
2.维护方案（8分）提供后期维护服务方案，要求体现科学合理性、条理性、可行性、完善性、针对性；
①提供日常维护方案。（2分）
方案详实且科学合理，针对性强、可操作性强，符合项目实际情况的，得2分；
方案详细但不完整，针对性强、可操作性一般，基本符合项目实际情况的，得1分；
方案简单有遗漏，针对性、可操作性一般，与项目实际情况符合度一般的，得0.5分；
方案无可操作性，不符合项目实际情况或未提供方案的，不得分。
②提供项目培训方案。（2分）
方案详实且科学合理，针对性强、可操作性强，符合项目实际情况的，得2分；
方案详细但不完整，针对性强、可操作性一般，基本符合项目实际情况的，得1分；
方案简单有遗漏，针对性、可操作性一般，与项目实际情况符合度一般的，得0.5分；
方案无可操作性，不符合项目实际情况或未提供方案的，不得分。
③提供应急响应预案。（2分）
方案详实且科学合理，针对性强、可操作性强，符合项目实际情况的，得2分；
方案详细但不完整，针对性强、可操作性一般，基本符合项目实际情况的，得1分；
方案简单有遗漏，针对性、可操作性一般，与项目实际情况符合度一般的，得0.5分；
方案无可操作性，不符合项目实际情况或未提供方案的，不得分。
④提供执法办案管理系统专项维护方案。（2分）
方案详实且科学合理，针对性强、可操作性强，符合项目实际情况的，得2分；
方案详细但不完整，针对性强、可操作性一般，基本符合项目实际情况的，得1分；
方案简单有遗漏，针对性、可操作性一般，与项目实际情况符合度一般的，得0.5分；
方案无可操作性，不符合项目实际情况或未提供方案的，不得分。
3.施工质量（8分）：提供施工质量方案，要求体现科学合理性、条理性、可行性、完善性、针对性。
①提供针对本项目的施工质量控制措施。（2分）
[bookmark: OLE_LINK3]方案详实且科学合理，针对性强、可操作性强，符合项目实际情况的，得2分；
方案详细但不完整，针对性强、可操作性一般，基本符合项目实际情况的，得1分；
方案简单有遗漏，针对性、可操作性一般，与项目实际情况符合度一般的，得0.5分；
方案无可操作性，不符合项目实际情况或未提供方案的，不得分。
②提供针对雨季等特殊气候环境下的施工措施。（2分）
方案详实且科学合理，针对性强、可操作性强，符合项目实际情况的，得2分；
方案详细但不完整，针对性强、可操作性一般，基本符合项目实际情况的，得1分；
方案简单有遗漏，针对性、可操作性一般，与项目实际情况符合度一般的，得0.5分；
方案无可操作性，不符合项目实际情况或未提供方案的，不得分。
③提供针对本项目的安全文明施工及环境保护措施。（2分）
方案详实且科学合理，针对性强、可操作性强，符合项目实际情况的，得2分；
方案详细但不完整，针对性强、可操作性一般，基本符合项目实际情况的，得1分；
方案简单有遗漏，针对性、可操作性一般，与项目实际情况符合度一般的，得0.5分；
方案无可操作性，不符合项目实际情况或未提供方案的，不得分。
④提供针对本项目综合管路、线缆敷设等隐蔽工程的质量控制措施。（2分）
方案详实且科学合理，针对性强、可操作性强，符合项目实际情况的，得2分；
方案详细但不完整，针对性强、可操作性一般，基本符合项目实际情况的，得1分；
方案简单有遗漏，针对性、可操作性一般，与项目实际情况符合度一般的，得0.5分；
方案无可操作性，不符合项目实际情况或未提供方案的，不得分。
4.施工方案（8分）：投标供应商提供施工方案要求体现科学合理性、条理性、可行性、完善性、针对性。
①提供施工进度计划方案。（3分）
方案详实且科学合理，针对性强、可操作性强，符合项目实际情况的，得3分；
方案详细但不完整，针对性强、可操作性一般，基本符合项目实际情况的，得2分；
方案简单有遗漏，针对性、可操作性一般，与项目实际情况符合度一般的，得1分；
方案无可操作性，不符合项目实际情况或未提供方案的，不得分。
②提供本项目弱电管线施工方案。（3分）
方案详实且科学合理，针对性强、可操作性强，符合项目实际情况的，得3分；
方案详细但不完整，针对性强、可操作性一般，基本符合项目实际情况的，得2分；
方案简单有遗漏，针对性、可操作性一般，与项目实际情况符合度一般的，得1分；
方案无可操作性，不符合项目实际情况或未提供方案的，不得分。
③提供执法办案管理系统专项施工方案。（2分）
方案详实且科学合理，针对性强、可操作性强，符合项目实际情况的，得2分；
方案详细但不完整，针对性强、可操作性一般，基本符合项目实际情况的，得1分；
方案简单有遗漏，针对性、可操作性一般，与项目实际情况符合度一般的，得0.5分；
方案无可操作性，不符合项目实际情况或未提供方案的，不得分。
评委一般按照上述评分要求及投标技术文件实际内容酌情评分。（取所有评委打分分值的平均值）
评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。
（十）确定中标供应商：
评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，依法确定中标投标供应商。采购人将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体（江苏政府采购网）发布公告中标、成交结果公告。
（十一）废标的确认：
在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：
1.符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为；
3.投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
4.因重大变故，招标任务取消。
（十二）中标无效的确认：
1.提供虚假材料谋取中标的；
2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；
3.与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；
4.向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；
5.在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照采购文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
    投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
（十三）质疑处理
1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
2.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述第4.条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：
2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
注：投标供应商在递交质疑函的同时需提供“苏采云系统”中获取本项目采购文件时签章的“投标供应商确认函”，以及本项目的“项目参与详情”的截图并加盖公章，否则，采购人或代理机构有权要求其在规定期限内补正，未补正或逾期补正的采购人或代理机构将不予受理。
4.供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。
采购人、采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。
采购人、采购代理机构联系人、联系方式、通信地址见采购文件“一.投标邀请函”。
5.以下情形的质疑不予受理
5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
5.2超出政府采购法定期限的质疑。
5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
6.供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
（十四）中标通知书
1.中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
2.中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
（十五）签订、履行合同：
1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经普信国际工程咨询有限公司见证后生效。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。
2.普信国际工程咨询有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。
（十六）政府采购信用担保
政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括履约担保。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择信用担保形式。
履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。
（十七）电子履约保函
中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式缴纳履约保证金，具体操作可登录江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）的保险保函模块进行办理。
（十八）政府采购合同融资
中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。
（十九）采购代理服务费：
本项目采购代理服务费由采购人支付，招标代理服务费以中标金额为计费基础，按照差额定率累进法计算，按下列费率打6.4折计取：100万元以下1.5%,100万-500万1.1%。
（二十）其他：
采购文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查采购文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的中标价格失误，由供应商负责。


三．采购需求
本项目属性：货物类项目
投标供应商所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。
本项目标的物所属行业：工业 
本项目中的监控级硬盘为核心产品。
第一部分 项目技术要求
（一）产品清单：
	视频监控设备清单

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	前端设备

	1
	室内枪式摄像机
	采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的图像。极大的提升了算法的检出率
支持智能资源模式切换：人脸抓拍、道路监控、Smart事件、人数统计、热度图
补光：采用隐藏式灯珠设计，通过密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀
支持电量检测：支持设备功耗检测，支持设备功耗报表展示，报表类型支持日报表和周报表（默认日报表，单位瓦时（W·h））
Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码
设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳
设备内置2个麦克风，内置1个扬声器
支持标准的512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储，支持10 M/100 M自适应网口
最高分辨率不低于400万像素，并在此分辨率下可输出不低于60 fps实时图像，图像更流畅，支持透雾、电子防抖，支持宽动态不低于120dB
音频：2路输入，1路输出；报警：3路输入，2路输出
支持三码流技术，支持同时20路取流
支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤
防护等级：不低于IP67
最低照度：彩色：不高于0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light
黑白：不高于0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 
焦距&视场角：2.7~13.5 mm：水平视场角：107.3°~39.8°，垂直视场角：55.9°~22.3°，对角视场角：129.9°~45.7° 
补光灯类型：默认混光（850 nm+暖白），4颗灯珠
补光距离：混光普通监控：不低于50m，人脸抓拍/识别：不低于7m；白光普通监控：不低于30m，人脸抓拍/识别：不低于5m
防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 
最大图像尺寸：2560×1440
视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 
网络：支持不少于1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB
复位：支持
音频：2路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器
报警：3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA）
RS-485：1路RS-485接口，采用半双工模式，支持PELCO-P和PELCO-D协议
电源输出：DC12V ,外接延长线建议长度不超10米 
在线升级：支持
恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复
电流：DC：12V
支持PoE供电
	38
	台
	满足GB35114A级标准

	2
	室内枪式摄像机支架
	壁装支架
适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装
材料 铝合金
调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45°
	38
	个
	

	3
	室外枪式摄像机
	防蛛网臻全彩智能摄像机
内置F1.0大光圈全彩镜头，满足低照度下的监控需求
全新设计：独特光源设计，减少对蚊虫的吸引；镜灯分离，减少蚊虫、蜘蛛对视窗画面的干扰；高分子涂层&圆润前盖，降低蜘蛛结网概率
支持2种智能资源模式切换：全抓拍（默认）、Smart事件
全抓拍模式：支持对运动目标进行检测、抓拍、评分、筛选，输出人脸、人体、车辆、车牌、非机动车抓拍结果和车牌号码识别
Smart事件模式： 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测 场景变更侦测,音频陡升/陡降侦测,音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测为深度学习算法，支持联动声光预警
设备内置不少于16颗高功率温和补光灯，保证低照度场景下的成像效果和目标识别效果
支持标准的512 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储，支持10 M/100 M自适应网口
支持透雾、电子防抖，支持宽动态不低于120dB
支持三码流技术，支持同时20路取流
支持开放型网络视频接口，ISAPI，ISUP5.0，视图库
支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤
音频：1路输入，1路输出；报警：1路输入，1路输出
电源供应：DC：12 V ± 20%； 支持PoE供电 
防护等级：不低于IP67
宽动态：不低于120dB
最低照度：彩色：不高于0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light
传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 
补光距离：普通监控：不低于60m
补光灯类型：暖白光(黄光)
防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 
全新设计：独特光源设计，减少对蚊虫的吸引；镜灯分离，减少蚊虫、蜘蛛对视窗画面的干扰；高分子涂层&圆润前盖，降低蜘蛛结网概率
视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG
最大图像尺寸：2560 × 1440 
GPS信息侦测：定位模式支持混合模式、GPS模式、北斗模式切换 
音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），1个内置麦克风，1个内置扬声器
接口类型：外甩线
SD卡扩展：内置Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 插槽，最大支持256 GB
复位：支持
RS-485：采用半双工模式，支持PELCO-P和PELCO-D协议
网络：不少于1个RJ45 10M/100M自适应以太网口
电源输出：DC12V
报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 
支持PoE供电
	34
	台
	满足GB35114A级标准

	4
	室外枪式摄像机支架
	壁装支架
适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装
材料 铝合金
调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45°
尺寸 70×97.1×173.4mm（±5mm）
	34
	个
	

	5
	室外枪式摄像机电源
	DC12V/2A
	34
	个
	

	6
	半球摄像机
	调节角度：水平：0°~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355° 
传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 
宽动态：不高于120 dB
最低照度：彩色：不高于0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON）
黑白：不高于0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 
焦距&视场角：2.7~13.5 mm：水平视场角：107.4°~39.8°，垂直视场角：56°~22.4°，对角视场角：130.1°~45.7° 
补光灯类型：红外补光，不少于4颗灯珠
防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 
补光距离：最远可达30 m 
红外波长范围：840~860nm  
最大图像尺寸：2560×1440
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 
子码流：H.265/H.264/MJPEG 
第三码流：H.265/H.264  
SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB 
网络：不少于1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 
复位：支持
接口类型：外甩线 
RS-485：不少于1路RS-485接口，半双工模式，支持PELCO-P和PELCO-D协议
报警：1路输入，1路输出
电源输出：DC12V
音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 
电源接口类型：3芯电源接口
启动和工作温湿度：-30°C~60°C，湿度小于95%（无凝结） 
存储温湿度：-30°C~60°C，湿度小于95%（无凝结） 
供电方式：DC：12V±20%，支持防反接保护
支持PoE供电 
电流：DC 12 V
恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 
防护：不低于IP67  
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	防油污摄像机
	400W明厨亮灶智能防油污摄像机
支持镜头前盖防油污可拆卸设计
支持后厨三白检测算法，支持是否戴白厨师帽，是否戴白口罩，是否穿白厨师服的检测；支持AI开放平台外导算法；当满足检测条件时，可以联动语音输出（无内置喇叭，需要外接扬声器）或报警输出
最高分辨率不低于2688×1520 @30 fps，在该分辨率下可输出实时图像
支持背光补偿，强光抑制，透雾、3D数字降噪，不高于120dB宽动态，镜像、旋转图像，适应不同监控环境
支持红外补光，红外光不低于30 m
支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，ISUP 5.0
支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本
支持移动侦测，当事件触发时可联动声音报警（无内置喇叭，需要外接扬声器）与抓图上传FTP服务器或存至SD卡，可选择是否进行录像或报警输出
支持遮挡报警，异常侦测(硬盘满，硬盘错误，网络断开，IP地址冲突，非法访问，非法访问)，当事件触发时可联动报警输出
支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置
支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储
符合不低于IP66防尘防水设计，可靠性高
传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：不高于0.005 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：不高于0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 
焦距&视场角：4~6mm 
补光灯类型：红外灯
补光距离：不低于30 m
红外波长范围：840~860 nm 
最大图像尺寸：2688×1520
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264
子码流：H.265/H.264/MJPEG
第三码流：H.265/H.264 
1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：两芯非平衡
报警：1路输入，1路输出
网络：不少于1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
复位：支持 
启动和工作温湿度：-30°C~60°C，湿度小于95%（无凝结）
供电方式：DC: 12 V ± 25%，支持防反接保护
支持PoE供电
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	电梯摄像机
	400万 电梯智能半球摄像机
最高分辨率不低于2560×1440@25fps，在该分辨率下可输出实时图像
采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达10m
智能侦测：采用深度学习硬件及算法，支持电瓶车识别，人数统计等多种目标检测跟踪识别
支持电梯物联功能，支持电梯运维信息统计
支持内置传感器，采用深度学习硬件及算法，可显示楼层信息
遮挡检测：内置ToF传感器，可有效检测遮挡摄像机的行为，摄像机检测角度最大25°，检测距离50~70 cm
支持1路报警输入，1路报警输出，报警输出最大支持DC 60V，2A
1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲
不低于IK08防暴设计，可靠性高
传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：不高于0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
最大图像尺寸：2560 × 1440 
调节角度：水平：-15°~15°，垂直：0°~75°  
焦距&视场角：2~4mm 
补光灯类型：红外灯
补光距离：红外光最远可达10m
红外波长范围：840~860 nm 
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264
子码流：H.265/H.264/MJPEG 
网络：不少于1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
内置麦克风：支持1个内置麦克风
内置扬声器：支持1个内置扬声器
报警：1路输入，1路输出；报警输出：继电器，最大支持DC60 V，2 A ，输出支持常开（COM-NO）/常闭（COM-NC）接线
RS-485：支持
电源输出：支持DC12V
恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复
电流：DC：12 V
支持PoE供电
供电方式：DC: 12 V ± 25%，支持防反接保护
闪光灯：支持 
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	电梯网桥
	2.4GHz 100~500米电梯网桥
可靠：无线抗干扰 故障可自愈
智简：客户端统一管理 拓扑可视化、智能运维
成对包装，免配置
传输稳定不卡顿

无线标准：IEEE 802.11b/g/n
工作频段：2400MHz ~ 2472 MHz
信道宽度：10/20 MHz
天线角度：水平天线角度：50°±5°,垂直天线角度：50°±5°
接收灵敏度：-86±1.5dBm@HT20 MCS0；
-68±1.5dBm@HT20 MCS7
配对方式：自动上电配对 
无线传输距离：不低于100 m
组网方式：点对点
带机量：100米支持：1路6MP IPC或2路2MP IPC； 
工作温度：-30 °C~70 °C
工作湿度：5%~95%（无凝露）
存储温度：-40℃~80 ℃
存储湿度：5%~95%（无凝露）
安装方式：抱杆或壁挂
装箱形式：成对装
防水防尘等级：不低于IP41
整机功耗：整机最大功耗：2W；带1路6MP IPC：1W   
网口：不少于1个RJ45 ,10/100 Mbps自适应
LED指示灯：PWR电源指示灯,LAN口指示灯,信号强度指示灯
复位：支持
供电方式：支持12-24V非标PoE供电,网线供电距离不低于60m 
工作场景：机房端/摄像机端
安全模式：WPA2-PSK
安全机制：隐藏无线网络名称
智能频谱管理：支持
网络模式：桥接
WiFi热点：支持
信号扫描：支持 
设备维护：支持日志查询 支持远程升级 支持配置导入导出 支持默认参数恢复 支持DHCP Client 支持SSH 支持NTP校时
远程管理：支持Web
支持统一网络管理平台
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	热成像摄像机
	热成像像素不低于160×120
支持区域入侵探测、越界探测、进入区域探测、离开区域探测、音频异常探测、高温物体检测等功能
支持测温功能:支持普通测温，专家测温检测；可以画最多10个点，1条线，10个区域检测。测温范围：-20°C~150°C，测温精度：±8°C或者读数的±8%（取最大值）
支持吸烟检测、火点检测、烟雾检测
智能功能资源配置：测温、周界功能支持同时开启。测温、测温防火、烟雾检测支持同时开启。测温、测温防火、AI开放平台支持同时开启。周界功能不支持与测温防火、吸烟、烟雾检测同时开启。
支持联动白光报警、支持联动声音报警，内置白光灯和扬声器
支持AI开放平台
支持叉车去误报智能功能
支持线性、直方图、自适应等热成像AGC模式，支持DDE、3D DNR。
可通过外接温湿度传感器，在样机OSD界面显示传感器信息
周界防范：石油石化、电力系统、工商企业、政府大院、铁路沿线、机场、文博、学校、医院等；
烟火检测：物流仓储、博物馆、实验室、数据机房、配电房等；
吸烟检测：加油站、景区、博物馆、校园、医院、生产车间等；
热成像传感器类型：氧化钒非制冷型探测器
热成像像元尺寸：6~17μm
热成像响应波段：8~14μm
热成像分辨率：不低于160×120
热成像焦距：4~8mm
热成像最大光圈值：1.1
热成像帧频：50Hz:25fps
热成像数字变倍：X2,X4
噪声等效温差NETD：＜ 40mk(@25°C,F#=1.0)
空间分辨率MRAD：2.74
热成像近摄距：不高于0.6m
温度异常功能：全屏测温
专家模式：10个点，10个框，1条线总计21个测温规则
测温范围：-20℃~150℃
可见光传感器类型：400万星光级1/2.7" Progressive Scan CMOS
可见光焦距：6~8mm
可见光分辨率：不低于2688×1520
烟雾最远报警距离（以1㎡为准）：40m
宽动态：不低于120dB
3D降噪：支持
最低照度：不高于0.005Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR
可见光补光功能：红外补光最远可达30米
可见光光圈值：F1.6 
双光融合：支持热成像通道融合可见光图像信息，提升热成像通道图像细节
智能信息叠加：支持可见光通道图像中叠加热成像信息（仅支持测温规则，测温值） 
报警联动：1个内置白光灯、1个内置扬声器，支持联动白光报警、支持联动声音报警
周界防范检测：热成像通道（默认）：越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测
可见光通道：越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测
防火应用检测：支持火点检测、烟雾检测、吸烟检测 
最大预览路数：20路
视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 
音频压缩标准：G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM 
报警输入：支持2路DC 0~5V报警输入
报警输出：支持2路常开型继电器输出，报警类型可设置
音频输入：1路3.5mm Mic in/Line in interface. Line input: 2-2.4V[p-p]
音频输出：1路3.5mm Impedance: 600Ω
复位键：1个复位键
RS485控制接口：不少于1路
网口：不少于1路RJ45接口10/100M自适应以太网口
SD卡存储：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/SDHC/SDXC卡（最大支持512G），可支持手动录像/报警录像
模拟视频输出：支持
本地输出：支持本地输出 
电源输入：DC 12 V（±25%）或PoE供电
防护等级：不低于IP67
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	室外球机
	400万+400万单枪版25倍臻全彩枪球一体机
全景400万单目臻全彩，细节球机400万25倍，采用双镜头设计，兼顾全景细节
全景采用1个 F1.0大光圈全彩镜头，可输出90°大场景画面，细节采用1/1.8 CMOS传感器光学变倍镜头，高清成像
支持多种智能资源切换：【全景】Smart事件；【细节】全抓拍、道路监控、Smart事件
支持AR功能，摄像机的实时视频画面中添加最多500个AR标签，且可实现标签与标签联动的功能
Smart事件：支持全景路对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟随及报警，实现周界布防，全景Smart事件检测距离不低于50米
内置喇叭，支持声光警戒，报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选
全抓拍：细节支持人、非机动车、车辆混行检测，可同时对人、非机动车、车辆进行抓拍并可对车牌识别提取
道路监控：细节支持车辆检测（支持车牌识别，车型/车身颜色/车牌颜色识别）和混行检测
AI-ISP降噪：采用去噪卷积神经网络将深度结构、学习算法用于图像去噪，最终使画面成像更清晰，噪点更小图像更干净准
细节球机支持双光补光，暖白光补光距离：不低于50米，红外补光距离：不低于200米
全景采用暖白光补光，补光距离不低于30米
支持GB35114A级安全加密
传感器类型：【全景】1/1.8" Progressive Scan CMOS
【细节】1/1.8" Progressive Scan CMOS
最低照度：【全景】
彩色：不高于0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），黑白：不高于0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light
【细节】
彩色：不高于0.0005 Lux @（F1.5，AGC ON），黑白：不高于0.0001 Lux @（F1.5，AGC ON），0 Lux with Light
光学变倍：【全景】不支持；【细节】不低于25倍 
焦距：【全景】6mm；【细节】5.9~147.5 mm
视场角：【全景】90°；【细节】59.8°-2.7° 
补光灯类型：混合光（红外+白光）
补光灯距离：【全景】暖白光不低于30米；【细节】暖白光不低于50米，红外不低于200米
防补光过曝：支持 
水平范围：【全景】不支持；【细节】0-360°连续旋转
垂直范围：【全景】7-17°；【细节】-20-90°(自动翻转)
水平速度：【全景】不支持；【细节】水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：不低于240°/s 
垂直速度：【全景】垂直键控速度可设；【细节】垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：不低于200°/s 
主码流帧率分辨率：【全景】
50 Hz：25 fps（2688×1520，2560×1440，1920×1080，1280×960，1280×720）
60 Hz：30 fps（2688×1520，2560×1440，1920×1080，1280×960，1280×720）
【细节】
50 Hz：25 fps（2688×1520，2560×1440，1920×1080，1280×960，1280×720）
60 Hz：30 fps（2688×1520，2560×1440，1920×1080，1280×960，1280×720）
视频压缩标准：H.265,H.264,MJPEG 
宽动态：真宽动态/不低于120 dB 
陀螺仪：支持 
内置扬声器：1个内置扬声器，有效距离不低于20 m
网络接口：支持不低于100M网络数据,RJ45网口,自适应网络数据
SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持512 GB
报警：7路报警输入，2路报警输出
音频：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10%
1路音频输出，线性电平，阻抗：600 Ω
RS-485：采用半双工模式
恢复出厂设置：支持 
电流：供电方式：DC36V
防护：不低于IP67
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	室外球机支架
	铝合金/承重：不低于10kg
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	抓拍相机
	采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的图像。极大的提升了算法的检出率
支持智能资源模式切换：人脸抓拍、道路监控、Smart事件、人数统计、热度图
补光：采用隐藏式灯珠设计，通过密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀
支持电量检测：支持设备功耗检测，支持设备功耗报表展示，报表类型支持日报表和周报表（默认日报表，单位瓦时（W·h））
Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码
设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳
设备内置2个麦克风，内置1个扬声器
支持标准的512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储，支持10 M/100 M自适应网口
最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出60fps实时图像，图像更流畅，支持透雾、电子防抖，支持宽动态不低于120dB
音频：2路输入，1路输出；报警：3路输入，2路输出
支持三码流技术，支持同时20路取流
支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤
防护等级：不低于IP67
宽动态：不低于120dB
最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light
黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR（不高于）
传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 
焦距&视场角：2.7~13.5 mm：水平视场角：107.3°~39.8°，垂直视场角：55.9°~22.3°，对角视场角：129.9°~45.7° 
补光灯类型：默认混光（850 nm+暖白），不少于4颗灯珠
补光距离：混光普通监控：不低于50m，人脸抓拍/识别：不低于7m；白光普通监控：不低于30m，人脸抓拍/识别：不低于5m
防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 
最大图像尺寸：2560×1440
视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 
网络：支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB
复位：支持
音频：2路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器
报警：3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA）
RS-485：不少于1路RS-485接口，采用半双工模式，支持PELCO-P和PELCO-D协议
电源输出：DC12 V ,外接延长线长度不超10米 
在线升级：支持
恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复
电流：DC：12 V
支持PoE供电
	2
	台
	

	14
	车辆抓拍相机
	车辆抓拍相机
采用1/1.8英寸400万像素CMOS智能高清摄像机，分辨率不低于2688×1520，帧率不低于25帧，内置暖光补光灯。
支持输出H.265或H.264码流，压缩比高，且处理非常灵活，码流同时支持MJPEG编码，抓拍图片采用JPEG编码及Smart JPEG压缩，图片质量可设。
支持3D数字降噪功能。
支持视频触发并实现全结构化：采用AI处理器，加载深度学习算法，支持多目标混合场景应用，实时提取机动车、非机动车、人体、人脸数十种全结构化信息，为业务快速决策提供全方位的特征数据。
支持机动车辆抓拍，内置车牌识别、车身颜色识别、车型识别功能，车辆品牌识别功能。
支持非机动车（二轮车、三轮车）抓拍，支持输出骑车人员人脸小图及人体多项属性。
支持行人抓拍，支持输出行人对应的人脸小图，同时检测多类人体属性。
具有防尘、防水、防浪涌功能。
内含配件：电源适配器，万向节。
可支持TF插卡本地存储，最大256G，抓拍图片可断网续传。
【接口】
通讯接口:不少于 1个RS-485接口，1个RS-232接口，1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口
触发输出: 1路F+F-输出接口，可作为补光灯控制接口
镜头接口类型: 一体机镜头
【抓拍功能】
图片分辨率: 不低于2688×1520
【智能功能】
智能识别: 全结构化视频分析模式：车辆（车牌识别、车身颜色识别、车型识别、车辆主子品牌识别）；非机动车（车型识别、特征识别）；行人（人体识别、特征识别）；
目标抓拍模式：可配置支持对区域内行人人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出行人抓拍图片；最大可支持40个人脸目标同时检测、抓拍，支持人脸去误抓；
最小照度: 彩色：不高于0.001Lux @（F1.2，AGC ON）
黑白：不高于0.0001Lux @（F1.2，AGC ON）
快门: 1秒~1/100，000秒
视频压缩标准: H.264;H.265;MJPEG
压缩输出码率: 32 Kbps~16 Mbps
视频分辨率: 不低于2688（H）×1520（V）
帧率: 不低于25fps（2688×1520）
图像设置: 饱和度，亮度，对比度，白平衡
传感器类型: 1/1.8”CMOS
	2
	台
	

	中心设备

	1
	智能硬盘录像机
	3U机架式16盘位嵌入式边缘计算主机，采用存算一体架构，内置高性能AI处理器
【硬件规格】
存储接口：16个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配不低于16TB硬盘
视频接口：不少于2×HDMI，2×VGA
网络接口：不少于2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）
反向供电：1路DC12V 
串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口
USB接口：不少于2×USB 2.0，2×USB 3.0
扩展接口：1×eSATA
【产品性能】
接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入
解码能力：最大支持32×1080P
显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出
RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘
【智能应用】
一、目标识别
支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索
目标名单库：支持32个名单库，名单库库容10万张；路人库库容10万张
视频流：16路视频流（4MP）
图片流：32路图片流
目标客流：支持客流分析（图片流），支持4个客流统计组去重
目标应用：签到、频次（高频、低频）
单颗AI引擎分析能力：32路图片流或8路2MP/8路4MP/4路8MP视频流
二、周界防范
支持周界算法（越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域）事件报警及联动
支持大模型周界的二次分析功能
视频流：24路视频流（2MP）
图片流：32路图片流大模型周界防范
单颗AI引擎分析能力：32路图片流或12路2MP/6路4MP/2路8MP视频流
三、视频结构化
支持目标，人体，车辆，非机动车抓拍，支持人体以图搜图及属性检索，支持车牌识别，车牌库报警
视频流：12路视频流（2MP）
单颗AI引擎分析能力：6路2MP/3路4MP/2路8MP视频流
	7
	台
	

	2
	16TB监控级硬盘
	16TB容量，SATA3.0接口，不低于7200RPM
氦气盘， CMR传统磁记录
传输速率不小于285MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧
高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐
	105
	块
	

	3
	网络机柜
	国标22U；前玻璃门后钣金门；
机柜柜体采用高强度的冷轧钢板和镀锌钢板；
机柜可以满足工作环境指标
工作温度：-20°C～+55°C
相对湿度：≤90%RH（25°C±5°C）
大气压力:65kpa—110kpa
垂直倾斜度：≤5%
	2
	台
	含PDU

	4
	网络机柜
	国标42U；前玻璃门后钣金门；
机柜柜体采用高强度的冷轧钢板和镀锌钢板；
机柜可以满足工作环境指标
工作温度：-20°C～+55°C
相对湿度：≤90%RH（25°C±5°C）
大气压力:65kpa—110kpa
垂直倾斜度：≤5%
	4
	台
	含PDU

	5
	网络机柜
	国标42U；尺寸：规格：600（W）*1400（D）*2000（H）mm（±5mm）；前玻璃门后钣金门；
机柜柜体采用高强度的冷轧钢板和镀锌钢板；
机柜可以满足工作环境指标
工作温度：-20°C～+55°C
相对湿度：≤90%RH（25°C±5°C）
大气压力:65kpa—110kpa
垂直倾斜度：≤5%
	4
	台
	含PDU

	6
	托盘
	轻载固定托盘组件-轻载托盘-含固定件
	4
	套
	

	7
	阀控免维护蓄电池
	1、蓄电池采用1组不小于12V150Ah、每组不应小于32节。
2、蓄电池外观应无变形、无漏液、裂纹及污迹；标识应清晰；正、负极端子有明显标志，蓄电池单体需预留用于监控的测量端子以及日常维护的测量空间。
3、蓄电池在充电过程中遇到明火，内部应不引燃、不引爆。
4、采用板栅和合金设计，有效抵抗极板腐蚀；快速充电性能，确保电池的使用寿命。
5、蓄电池密封反应效率：密封反应效率不应小于97.8%。
6、免维护的专业设计，采用高可靠的专业阀控密封式设计，确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀，并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液，在使用时无需加水、补液和测量电解液比重。
7、极小的自放电电流，用高纯度材料设计，自放电电流极小，自放电所造成的容量损失每月小于3％，减轻电池存储时的维护工作。
8、安全阀要求：开阀压力20～35kPa；闭阀压力10～15kPa。
9、极宽的工作温度范围，电池可以在-20℃～+50℃甚至更宽范围的温度条件下工作，电池的内阻比常规电池小，在-20℃～+50℃的温度范围内进行大电流放电，其输出功率比同规格的传统式开口电池高。
10、良好的批量一致性，领先的设计技术和绝佳的气密性、电压、容量和安全性能检验，保证大批量生产的电池具有良好的一致性，适合于需要多节电池串联使用的场合。
11、蓄电池应能承受50kpa的正压或负压而不开裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。
	32
	节
	

	8
	电池柜
	A32节柜，含电池连接线以及直流开关
	1
	套
	

	9
	设备支架
	5#角钢，机柜，配电柜、空调、电池柜支架
	8
	套
	

	线缆及辅材

	1 
	摄像机立杆
	外表热镀锌后喷塑处理、含立杆基础及预埋件；竖杆3~3.5m
	7 
	套
	

	2 
	室外防水设备箱
	304不锈钢材质、600*400*300mm(±5mm)
	1 
	台
	



	报警设备清单

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	室内报警

	1
	总线报警主机
	8个板载有线防区，可扩展至256个（其中64个可以为无线防区）
4个板载触发器输出，可扩展至256个
支持不少于40000条日志记录，包括不少于32000条报警事件记录，不少于5000条操作日志和不少于3000条管理记录，支持远程搜索查询事件日志
支持定时布撤防
支持CID 报告，支持话机复用
支持防区报警、系统状态事件联动输出，发生/恢复事件和时间可灵活配置
支持32个LCD键盘包括1个全局键盘和31个子系统键盘，键盘总线总长度不得大于1.2km
支持外置蓄电池，蓄电池电压实时监测，主辅电源可自动切换
支持远程升级,远程导入导出配置参数
支持两条总线，总线无极性，支持手牵手总线拓扑，每条可达2400m
短信报警：配合CMK-4G模块系列支持
电话报警：配合CMK-4G模块系列支持
电话数量：配合CMK-4G模块系列支持不少于4个电话号码
用户：网络用户≥30个
功耗：≤60W（负载供电≤40W）
电源：AC220V
工作温度：–10℃～+55℃；工作湿度：10％--90％
重量：＜3.5kg
	1
	台
	

	2
	报警主机电源
	充电后备电池（12V7AH/12V17AH，报警主机专用）
	1
	只
	

	3
	控制键盘
	LCD报警键盘；（可通过遥控器和刷卡布撤防） 连接到报警主机，
可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警； 
支持连接遥控器进行远程布撤防，支持双向遥控器，遥控器显示操作结果；
主机状态：系统故障，网络链接状态，报警，布撤防，配置状态 
防拆功能：支持；与主机通讯：支持；键盘警情输出：蜂鸣器； 
功能特性：对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询； 
工作温度：-10℃～＋55℃；工作湿度：10％～90％；
	1
	台
	布撤防使用

	4
	单防区扩展模块
	总线网络报警主机单防区扩展模块/1个扩展防区数/248最大级联数
	39
	台
	接探测器及紧急按钮

	5
	紧急按钮
	紧急按钮（凸出墙面），钥匙复位/防火ABS阻燃外壳,工作电压: ≤250V,工作电流≤300ma
	19
	只
	

	6
	壁挂红外探测器
	采用被动红外传感器和智能算法分析，支持数字温度补偿功能
探测距离不小于18米，探测角度90°，测速范围0.3~2m/s
支持安装高度可选，高挂模式：2.5~3米，低挂模式0.8~1.2米
支持灵敏度可调
支持光学密封，抗白光干扰
支持开盖防拆、离墙防拆、支架防拆
支持工作温度范围：-25℃~70℃
支持室内和室外使用，防护等级不低于IP65
数字温度补偿：支持
探测方式：被动红外
灵敏度：自动
光学密封：支持
智能算法：支持
防拆保护：支持
报警输出：常闭
指示灯：报警,故障
电源DC：9~16V
	15
	个
	

	7
	探测器电源
	电流范围：0~3A；额定功率：24~36w；电压调整范围：10~14V；
工作温度：-30~+70℃；工作湿度：20~90%RH，无冷凝；
	2
	个
	

	8
	警灯警号
	报警音量: 不小于105dB
防护等级：不低于IP54，室外防水 
内置水平仪，便于辅助安装
支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换
工作湿度：10％～90％
工作温度：-20℃～＋60℃
功耗：静态功耗: 0.96~1.2W
报警功耗：2.7~3W
电源：DC 8~16V
	5
	个
	

	周界报警
	
	
	
	

	1
	脉冲主机
	防区：2个
配置方式：本地配置
异常状态监测：支持
硬件接口
电池接口：支持1路DC12V 1A蓄电池接入
报警输出：不少于4路开关量输出
网络接口：不少于1个RJ45接口 （10/100M）
报警输入：支持不少于1组报警输入NO/NC
数字按键：支持
电气性能
最大功耗：30W 
电源：脉冲主机：DC15V±10%
适配器：输入 AC100~240V，50/60Hz
             输出 DC15V
有线连接：支持
常规参数
外壳材质：ABS工程塑料
工作温度：﹣30°C -- +55°C，±10%
工作湿度：10％ - 90％
	4
	台
	

	2
	控制箱
	设备材质：冷轧钢板、镀锌喷塑 ，壁厚 1.0mm±0.15mm；
工控配置：2P 16A空开 1个；2P 20kA 防浪涌(防雷)模块 1个；5孔导轨式插座 3个；高压接线端子 2个；接地铜排 1个；
基础配置：十字铜芯一字锁，内置两条工业导轨（280mm/80mm）（±5mm）,一块多孔工业挂板（360mm*160mm（±5mm）），一条接地铜排；
防水等级：不低于IP65
空气开关：额定电压(V) ：230/400 AC 额定电流(A)：16A 额定频率(Hz)：50/60HZ 数量：1个 （2P）
防浪涌/雷击保护器：额定电压：230V（相电压） 最大放电电流：20KA 响应时间：＜ 25ns 数量：1个（2P）
导轨式插座：额定电压：250V 额定电流：10A 数量：3个（5孔）
高压接线模块：进线范围：10-35平方；出线范围：2.5-16平方； 适用电流：100A ；导件材质：黄铜镀锡； 端口数量：1进2出； 数量：2个
	4
	个
	

	3
	避雷器（含支架）
	系统电压：5–12 kV
直流参考电压 (U1mA)：≥ 15 kV
标称放电电流 (In)：5–10 kA (8/20μs)
最大放电电流 (Imax)：15–25 kA
残压 (Up)：≤ 30–45 kV (5kA 时)
材质：复合绝缘硅胶
环境：-40℃ ~ +85℃
安装：每防区 1–2 只，靠近主机端
	6
	个
	

	4
	室外声光报警器（含支架，电源）
	电子围栏专用
声光报警器（带转动）/声压≥108分贝/电流≤250毫安/（含电源和支架）
	6
	个
	

	5
	中间杆
	6线通用中间杆；杆长850mm（±5mm）
	40
	根
	

	6
	六线中间杆附件包
	6线中间杆附件包； 含中间杆帽子1个、中间杆绝缘子6个、中间杆底座（铝合金）1个
	40
	包
	

	7
	六线承力杆
	6线国标承力杆；6线制；材质：铝合金；杆长850mm（±5mm），壁厚≥2.0mm
	5
	根
	

	8
	六线承力杆附件包
	6线国标承力杆附件包；含承力杆帽子1个、承力杆绝缘子6个、承力杆万向底座（铝合金）1个
	5
	包
	

	9
	六线终端杆
	6线国标终端杆； 材质：铝合金；6线制； 高度：850mm（±5mm），方形、壁厚≥3mm厚
	14
	根
	

	10
	六线终端杆附件包
	6线国标终端杆附件包；含终端杆帽子1个、终端杆绝缘子6个、终端杆底座（铝合金）1套、收紧器6个、线线连接器12个
	14
	包
	

	11
	合金线
	18/20#合金线，多股，400m一盘
	4
	盘
	

	12
	高压绝缘导线
	高压绝缘导线；合金线为内芯/高压绝缘层抗脉冲电压>20KV/考虑现场可能有出入口、或围墙不连续处，100米/盘
	3
	盘
	

	13
	脉冲围栏警示牌
	警示牌；尺寸：100*200MM（±5mm）/采用稀土发光材料制造/在阴雨天气同样可吸光/双面印刷/夜光显示/每10米挂一块
	25
	块
	

	14
	接地桩
	电子围栏接地桩；
可用于将电子围栏主机和避雷器的接地；角钢，厚度≥2mm，长1~1.5米
	9
	根
	

	15
	接地线
	用于连接避雷器和接地桩，长为≥5米，10mm²的铜导线，每根接地桩配置一根
	9
	根
	

	16
	扩展模块
	1、设备类型：声光警号（声光报警器）
2、报警音量：不小于105dB
3、硬件接口：红/黑线
4、不小于IP54室外防水
5、外壳材质：PC+ABS
6、安装方式：壁挂
7、工作电源：DC12V/220mA（宽压8-16V DC）
8、工作温度：-20°C 至 60 °C
9、工作湿度：10% 至 90%
	1
	台
	

	17
	电子围栏报警主机
	1、防区数量：支持通过网络和RS485方式接入电子围栏、张力围栏（其中RS485扩展上限为64路，网络扩展上限为256路）
2、继电器数量：板载4路（距离50m以内），可通过继电器模块扩展至64路
3、日志容量：不少于5000条
4、传输距离：网络传输无限制（局域网可达），RS485传输800米
5、硬件接口：RS485*1、RJ45*1，PSTN接口*1，4G模块接口*1
6、安装方式：壁挂安装
7、供电方式：AC220V（自带电源适配器）
8、设备功耗：裸机功耗≤5W，满载功耗≤25W
9、工作温度：–10℃～+55℃
10、工作湿度：10％--90％
11、使用环境：室内
	1
	台
	

	18
	控制键盘
	1、设备类型：混合报警主机专用控制键盘
2、通讯协议：RS485
3、传输距离：不少于800m
4、使用环境：室内
5、显示屏：LCD
6、操作按键：20个
7、指示灯：5个
8、蜂鸣器：支持
9、安装方式：壁挂
10、工作电源：DC12V/150mA（宽压9-16V DC）
11、工作温度：-10 °C 至 55 °C
12、工作湿度：10% 至 90%
	1
	台
	

	19
	红外光栅
	免同步线互射式红外电子光栅入侵探测器，八光束室外探测距离不少于30米，高不低于140CM
	2
	对
	

	20
	光栅支架
	多功能红外栅栏支架,不锈钢制作；伸出长度、角度可调（一对光栅需要2对）
	4
	个
	



	停车管理设备清单

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	1
	抓拍显示一体机
	支持400万像素高清摄像机；
专有低照度技术保障成像效果；
集成度高：集摄像机、显示屏、LED补光灯、镜头、喇叭功放于一体
内置高亮LED灯，红外/白光二合一，智能环保补光技术，支持时控和光控，满足不同场景需求；
支持电动变焦镜头，便于调试；
支持镜头角度上下左右调节，上下调节水平夹角范围：10°~23°，左右调节角度为单边4°；
识别车牌种类多：支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型；
车辆结构化：支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测；
授权名单控制：支持授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行；
支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别，捕获率99.9%以上；
支持跟车不落杆，实现快速通行；
防护等级：不低于IP54级别；
支持镜头视窗玻璃自加热功能；
传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：不高于0.022Lux @(F1.2, AGC ON)
黑白：不高于0.011Lux @(F1.2, AGC ON)
快门：1/30秒至1/100,000秒
镜头：3.1~6mm电动变焦
自动光圈：DC驱动
ICR切换：支持
日夜转换模式：ICR红外滤片式
数字降噪：3D数字降噪 
视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG
视频压缩码率：32 Kbps~16 Mbps 
最大图像尺寸：2688 × 1520
帧率：25 fps
图像设置：饱和度，亮度，对比度，白平衡，增益，3D降噪通过软件可调； 
通用功能：心跳，密码保护，NTP校时； 
智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车辆子品牌，车身颜色识别
补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选；
通讯接口：不少于1 个RJ45 10M/100M自适应以太网口,不少于1个 RS-485 接口，不少于1个232接口
音频输出：1路音频输出
补光灯：内置不少于9颗LED补光灯
外部接口：2路触发输入
2路继电器输出，支持道闸开 
工作温度和湿度：-30℃~70℃,湿度小于90%(无凝结)
电源供应：AC100V~240V
分辨率：不低于64 × 64

	4
	套
	

	2
	自动挡车器
	采用一体化机芯，平行齿轮减速连杆传动
支持红外，地感，雷达等多种防砸
支持故障码数码管检测，日志记录、丰富状态指示，故障码数码管显示、问题定位快捷、方便维护
手动开闸功能：停电时可转动手轮，使道闸保持开状态
RS485接口：支持远程运维【道闸，相机，雷达485连接】
含雷达
杆子类型：直杆 
开/关到位输出接口：各1组
开/关/停控制信号接口：各1组
红外/地感防砸信号接口：1组
485控制接口：1组  
道闸系列：四系列
工作温度和湿度：-30~70 °C 
防护等级：不低于IP54
工作电压：AC220V
电机类型：直流无刷
运行噪声：不高于60分贝
电机功率：250W
运行速度：抬杆：≤2.5s
落杆：2.5`3.5s
机箱材质：SECC 
	4
	套
	

	3
	出入口控制终端
	双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用
1个千兆外网网口，5个百兆网口具备交换机功能，可接入多路网络设备
2个标准全功能RS232接口，可直接接入标准RS232接口设备
标配128G SSD，应对恶略运行环境，适应性更强
支持大容量图片存储，可选配一块机械硬盘
3.5mm标准音频孔设计，便于接入标准接口音频设备
HDMI显示器输出支持，较好的兼容外部显示设备接入
可在-0℃~+40℃温度下运行
屏幕尺寸：≥21.5英寸，LCD显示器
分辨率：≥1080P 
存储功能：128G SSD 
音频输入：3.5MM标准输入
音频输出：3.5MM标准输出
报警输入：4路报警输入
报警输出：4路报警输出 
RS232接口：2路
RS485接口：1路
USB接口：4个USB接口
网络接口：1个外网千兆网口+5个内网百兆网口 
内存：不低于4G 
HDMI：1路 
配件：标配鼠标键盘套装 
	1
	台
	



	门禁管理设备清单

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	1
	门禁一体机
	人脸认证：采用深度学习算法，支持照片、视频防假
组合认证：卡片+人脸，卡片+密码
多重认证：设备支持本地认证、本地+远程开门认证、本地+超级密码认证三种认证模式。每种模式最大支持20个认证组，每个认证组最多支持128人多重认证（每个认证组支持8个群组，每个群组支持16个人）
门禁计划配置：支持计划模板管理，支持常开、常闭时段管理
视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现7*24H视频监控录像
口罩检测：支持戴口罩检测，可配置提醒戴口罩、强制戴口罩（未戴口罩不开门）
支持状态栏显示配置；支持姓名、工号、人脸图片、认证结果的自定义配置（位置、大小、字体颜色）
提示音自定义：集成TTS文字转语音，可自定义配置认证成功和认证失败的提示音及内容。可叠加播报姓名/称呼
读卡器模式：支持通过RS-485接入(GM)型号门禁控制器，作为读卡器使用
胁迫开门：支持配置胁迫卡后，遇到胁迫后，输入刷胁迫卡后立即开门，同时上报胁迫事件
非授权人员管理：支持对非授权人员进行开门管理、报警联动
报警功能：支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警、事件联动报警等
联动配置：支持事件联动、卡号联动、工号联动，可配置联动门开关、联动报警输出、联动抓拍等功能
Web端管理：可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作
【屏幕参数】
尺寸: ≥7英寸
分辨率:≥ 600×1024
类型: IPS
操作方式: 触摸
【视频参数】
镜头数量: 2个
像素: ≥200W
【网络参数】
有线网络: 10/100/1000Mbps自适应
【物理接口】
网口: 1个
门锁输出: 1个
开门按钮: 1个
门磁输入: 1个
IO输入: 2个
IO输出: 1个
RS-485: 1个
USB: 1个
电源接口: 1个
防拆: 支持
【容量信息】
用户容量: ≥10000
人脸容量:≥ 10000
卡片容量: ≥50000
事件容量: ≥150000
密码容量:≥ 10000
【认证参数】
读卡类型: 国密卡
【其它参数】
补光灯: 红外补光
电源: DC12V
工作温度: -30℃~60℃
防护等级: 不低于IP65
工作湿度: 0~90%
按键类型: 触摸按键
防暴等级: 不低于IK04
	66
	台
	国密设备

	2
	单门磁力锁
	最大静态直线拉力：280kg ± 5%；
断电开锁；
具有电锁状态指示灯；
支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；
工作电压：12V/500mA 或 24V/250mA；
使用环境：室内（不防水）；
适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门；
	29
	台
	

	3
	单门磁力锁支架
	选用材料：高强铝合金。
外壳处理：阳极硬化电镀处理
适用门型：木门、金属门
开门方式：90度内开式门
	29
	台
	

	4
	双门磁力锁
	最大静态直线拉力：280kg ± 5%*2；
断电开锁；
具有电锁状态指示灯；
支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；
工作电压：12V/1040mA 或 24V/520mA；
使用环境：室内（不防水）；
适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门；
	31
	台
	

	5
	双门磁力锁支架
	选用材料：高强铝合金。
外壳处理：阳极硬化电镀处理
适用门型：木门、金属门
开门方式：90度内开式门
	31
	台
	

	6
	门禁-开门按钮
	标准结构：304不锈钢面板，304不锈钢按钮；
接点输出：NO/NC/COM接点；
	50
	只
	

	7
	考勤机
	用户容量：人脸≥300张、指纹≥3000枚、刷卡≥5000张
记录容量：≥10万条
识别方式：人脸+指纹+刷卡三模，支持活体检测（防照片/视频）
识别速度：≤0.3秒/次
联网：TCP/IP+Wi-Fi（双频），支持U盘导出、云同步
屏幕：≥4.3英寸IPS 彩屏，触控
可选内置锂电（断电续航≥7 天）
环境：-10℃~45℃，10%~90% 无凝露，壁挂/桌面两用
	2
	台
	

	8
	人员通道闸
	通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置
交叉通行：一方通行后在未关门前对向认证通过，门翼保持不动，由对向人员通行结束门翼再关闭；
自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间；
记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行；
断电通行：设备可选配超级电容，断电时门翼自动打开，人员可自由通行； 
激光雷达防夹：设备具备激光雷达防夹功能，在门翼复位的过程中检测到激光雷达触发时电机自动停止工作；
防冲撞：设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，若受到不超过40N•m的冲击力，门翼保持锁止状态；
人数统计：设备支持人数统计功能配置，可实时获取设备进出方向总人数；
 人机互动：设备支持通道指示灯、门翼灯及镜头认证指示灯，支持认证结果语音自定义
使用环境：室内外
电机类型：无刷直流伺服电机
设备容量：≥10万人员、≥10万人脸、≥20万卡片、≥10万事件
认证方式：标配IC/CPU/身份证读卡器、一体化摄像头;选配身份证阅读器、嵌入式二维码;双目≥200w像素摄像头模组，支持通道进向面部识别
激光雷达：≥6个
通道宽度：550-950mm,以50mm为一档;1000-1400mm,以100mm为一档;亚克力:550-1100mm;不锈钢:550-1400mm;
箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，顶盖厚度1.5±0.15mm,箱体厚度1.0±0.1mm;侧筒为工程塑料
门翼材质：亚克力;不锈钢;
通行速率：20-60人每分钟
	2
	套
	1左1右，各2套，一体化集成道闸



	计算机网络设备清单

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	政务网
	
	
	

	1
	8口接入交换机
	以太网交换机主机,支持8个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-X SFP端口,支持AC
	1
	台
	

	2
	24口接入交换机
	交换容量≥672Gbps，包转发速率≥126Mpps；固化24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口、4个千兆SFP口。软件规格：整机最大路由地址表≥3K，整机最大ARP地址表≥2K，整机最大MAC地址表≥16K,设备内置及图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理，设备采用无风扇静音设计；
	1
	台
	

	3
	互联光模块
	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)
	4
	个
	

	公安信息网
	
	
	

	1
	汇聚交换机
	以太网交换机主机,支持28个100/1000Base-X SFP端口(含4个GE Combo口),8个1G/10GBase-X SFP Plus端口,支持1个Slot,冗余电源风扇
	1
	台
	

	2
	24口接入交换机
	以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-X SFP端口,支持AC
	2
	台
	

	3
	48口接入交换机
	以太网交换机主机,支持48个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-X SFP端口,支持AC
	3
	台
	

	4
	互联光模块
	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)
	10
	个
	

	公安视频网
	
	
	

	1
	汇聚交换机
	交换容量≥38Tbps，包转发率≥7200Mpps，业务插槽数量≥3，主控板槽位≥2，多虚一技术(N:1)，支持2框虚拟化技术，提一虚多技术（1:N），本次单台配置双引擎、双电源、千兆电接口≥24，千兆光接口≥24，万兆光接口≥8。
	1
	台
	

	2
	室外8口POE交换机
	以太网交换机主机,支持8个10/100/1000BASE-T PoE+电口,支持2个1000BASE-X SFP端口,支持2个1G/10G BASE-X SFP+端口,支持AC
	4
	台
	

	3
	24口POE交换机
	以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T PoE+电口,支持4个1000BASE-X SFP端口,支持AC
	8
	台
	

	4
	8口接入交换机
	以太网交换机主机,支持8个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-X SFP端口,支持AC
	1
	台
	

	5
	48口接入交换机
	以太网交换机主机,支持48个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-X SFP端口,支持AC
	5
	台
	

	6
	互联光模块
	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)
	36
	个
	

	运营商视频网
	
	
	

	1
	汇聚交换机
	以太网交换机主机,支持28个100/1000Base-X SFP端口(含4个GE Combo口),8个1G/10GBase-X SFP Plus端口,支持1个Slot,冗余电源风扇
	1
	台
	

	2
	8口接入交换机
	以太网交换机主机,支持8个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-X SFP端口,支持AC
	2
	台
	

	3
	24口接入交换机
	交换容量≥672Gbps，包转发速率≥126Mpps；固化24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口、4个千兆SFP口。软件规格：整机最大路由地址表≥3K，整机最大ARP地址表≥2K，整机最大MAC地址表≥16K,设备内置及图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理，设备采用无风扇静音设计；
	1
	台
	

	4
	互联光模块
	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)
	6
	个
	

	互联网
	
	
	

	1
	无线控制器
	1、接口：所投产品提供≥8个千兆GE端口，≥2个万兆SFP+端口，≥2个2.5GE端口。
2、集中转发性能≥10Gbps，支持常规AP最大数量≥512个，本次实配无线授权80个。
3、支持802.1x认证，MAC地址认证，Portal认证等认证接入控制方式。
4、支持标准IETF 5415 CAPWAP协议，AP和AC之间支持L2/L3层网络拓扑，为提高网络安全，AP与控制器之间能够支持DTLS对CAPWAP隧道进行加密处理。
5、支持基于802.11k/802.11v/802.11r协议的智能漫游。
6、无线控制器承载软件系统支持标准IETF 5415 CAPWAP协议，AP和AC之间支持L2/L3层网络拓扑，为提高网络安全，AP与控制器之间能够支持DTLS对CAPWAP隧道进行加密处理。
7、无线控制器承载软件系统支持雷达检测SSID逃生功能：AC、AP支持SSID自主逃生，当AP射频检测到雷达信号时，会将本射频的SSID迁移到其他射频，保障关键业务正常通信。
	1
	台
	

	2
	无线吸顶AP
	内置天线双频四流802.11be/ax/ac/n无线接入点(1*2.5GE)-FIT
	36
	台
	

	3
	无线面板AP
	内置天线双频四流802.11be/ax/ac/n面板型无线接入点(5*GE+1*2.5G PSFP)-FIT
	37
	台
	

	4
	汇聚交换机
	以太网交换机主机,支持28个100/1000Base-X SFP端口(含4个GE Combo口),8个1G/10GBase-X SFP Plus端口,支持1个Slot,冗余电源风扇
	1
	台
	

	5
	8口POE交换机
	以太网交换机主机,支持8个10/100/1000BASE-T PoE+电口,支持2个1000BASE-X SFP端口,支持2个1G/10G BASE-X SFP+端口,支持AC
	4
	台
	

	6
	24口POE交换机
	以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T PoE+电口,支持4个1000BASE-X SFP端口,支持AC
	4
	台
	

	7
	24口接入交换机
	交换容量≥672Gbps，包转发速率≥126Mpps；固化24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口、4个千兆SFP口。软件规格：整机最大路由地址表≥3K，整机最大ARP地址表≥2K，整机最大MAC地址表≥16K,设备内置及图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理，设备采用无风扇静音设计；
	2
	台
	

	8
	48口接入交换机
	以太网交换机主机,支持48个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-X SFP端口,支持AC
	3
	台
	

	9
	互联光模块
	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)
	26
	个
	



	网络安全设备清单

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	1
	上网行为管理主机
	1、1U，2G内存，1T硬盘；10个千兆电接口（1对bypass），4组千兆COMBO接口（光电复用)；网络吞吐率5Gbps，并发连接200万，SSL VPN最大用户数400。
2、支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式、旁路模式等部署模式。
3、支持自定义的手工模式和LACP模式的链路聚合，实现线路带宽叠加。
4、支持智能应用级的负载均衡，负载策略可配置：按运营商负载、带宽比例、平均分配以及禁用默认负载策略。
5、支持本地认证、Portal认证、邮件认证、短信认证、微信认证、钉钉认证，企业微信认证、CAS认证、APP认证、IC卡认证、二维码认证、混合认证等实名制特性；支持上网用户自注册和自动录入，支持关联管理员终端，可以通过终端接受自注册、终端注册、终端绑定的审批通知。
6、设备内置应用识别规则库，支持超过12000条应用规则数，支持超过7000种的应用，支持超过500+种海外应用，保持每一个星期更新一次。
7、支持应用模型识别技术，可定义P2P识别模式的宽松程度，有效和准确识别网络应用；检测引擎支持智能、快速和关闭识别模式。
8、针对私接网络行为，惩罚方式包括但不限于无操作、阻断和限速，阻断和限速支持自定义惩罚时长。支持对象化策略配置，根据客户诉求配置多条防私接策略，配置灵活。
9、支持独立化的防翻墙界面配置；支持防翻墙日志本地记录和单独态势大屏幕展示。不借助第三方平台，支持展示代理服务器分布区域、地域排名、翻墙用户、翻墙用户组、应用排名，并支持灵活下钻。
10、支持针对搜索引擎、http、网页内容进行关键字过滤并实时生成日志记录，日志级别包括但不少于紧急、告警、严重、通知、信息、调试、不记录等，方便管理员快速区分用户上网行为属性和定位日志级别。
11、支持微信、企业微信、QQ、TIM、钉钉、阿里旺旺等主流通讯工具的 IM 聊天内容审计，实时记录聊天内容;支持记录传文件动作及所传文件下载，可指定审计的文件类型及文件大小。
12、支持基于1小时、1天、1周等时间维度进行流量和用户统计，统计结果为了更直观更方便的向管理员呈现，展示效果包括但不限于趋势图、饼状图和表格。统计结果支持数据下钻跳转至详细列表，更清晰的将用户、应用、时间、流量等信息进行关联，帮助管理员快速了解网络行为趋势和行为组成。
	1
	台
	

	2
	防火墙
	1、1U，双电源，4G EMMC存储；≥8个千兆电口，≥4个千兆光口，1个扩展槽，1个Console口；防火墙吞吐量6G，IPS+AV吞吐量5G，并发连接150万，每秒新建7万，Ipsec VPN吞吐2G，SSL VPN用户数≥1000。
2、支持策略预编译技术，在大量防火墙访问控制策略情况下整机性能不受影响。
3、支持基于IP网段、IP地址范围、ISP地址库、区域地址库、X-Forwarded-For IP字段等的多种黑名单阻断方式；支持分组功能，可基于分组的一键启停；支持在会话管理界面根据当前会话信息直接设置黑名单。
4、支持并开通数据防泄漏功能，支持针对HTTP、SMTP、IMAP、POP3协议传输文件进行本地敏感数据库比对，对违规内容的文件进行过滤；文件类型至少包含txt、doc、docx、ppt、pptx、xls、xlsx；敏感数据库至少包括国内银行卡号、国内手机号、国内身份证号、qq、163、126、gmail、雅虎、新浪等常用邮箱账号。
5、支持失陷检测情报分类：勒索软件、挖矿软件、网银木马、窃密木马、黑客工具、后门软件、僵尸网络、常规木马、DGA、黑灰产、扫描探测、隐匿追踪、可疑威胁、定向攻击、蠕虫病毒、APT攻击、其他远控等风险流量进行识别和过滤。可对不同类别风险IP流量进行记录日志或者阻断一定时间。
6、支持DNS安全监测系统联动， 可通过云端DNS安全检查系统进行攻击识别，识别的攻击类型应至少包含：远控木马、挖矿、银行木马、APT、勒索软件、钓鱼网站、黄赌毒等威胁。
7、支持对通过设备的SSL流量进行解密。支持代理模式和透明模式两种组网；并支持客户端模式和服务器模式的流量进行ssl解密检查。
8、支持通过主动及被动探测方式，识别终端类型（至少包括：PC、网络打印机、网络摄像机、网络设备、防火墙、负载均衡等），支持多种资产异常告警选项包括MAC地址、操作系统、厂商、类别、指纹等。
9、支持通过ICMP、TCP、TCP HALF OPEN、FTP、HTTP、HTTPS、SNMP、DNS等协议实现对链路可用性的多重健康检查。
10、支持数据压缩功能，支持双边加速能力，从而减少传输数据量并降低带宽消耗，缩短客户端访问的下载等待时间。
11、支持整机威胁统计和展示，包括基于地理位置的威胁地图展示、基于威胁级别和威胁类型的统计分析、基于威胁事件源/目的主机的TOP10统计展示、基于具体威胁事件/威胁类型的TOP10统计展示等，统计展示的时间周期包括1小时/1天/7天/30天。
	1
	台
	



	会议设备清单

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	1、视频会议室

	1
	扩音设备
	1.阻抗≤8Ω
2.频响60Hz~20KHz
3.额定功率≥200W
4.灵敏度≥96dB/W/M
5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°
6.高音≥1.4"压缩高音单元×1
7.低音≥8"低音×1
	4
	只
	

	2
	专业功放
	1.标准≤1U机箱设计。
2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。
3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。
4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 
5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。
6.输出功率：立体声@8Ω：≥350W×2；立体声@4Ω：≥600W×2。
	2
	台
	

	3
	调音台
	1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。
2.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出 、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。
3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。
4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。
5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。
	1
	台
	

	4
	音频处理器
	1.后面板具有≥4路线路音频凤凰端子平衡输入接口、≥4路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。
2.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围-72db到12db。
3.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。
4.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。
5.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。
6.设备具有统一集中控制功能。
	1
	台
	

	5
	抑制器
	1.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。
2.设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。
3.具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。
4.设备具有统一集中控制功能。
5.支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。
	1
	台
	

	6
	电源管理器
	1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。
2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。
3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。
	1
	台
	

	7
	无线话筒
	1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。
2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。
3.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。
4.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。
5.具有ID码防串扰功能。
6.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。
	1
	套
	

	8
	支架
	材质：冷轧钢板 / 加厚铝合金
表面处理：静电喷塑 / 黑色哑光
安装方式：壁挂式
承重：30–50kg
臂长：250–350mm
可调角度：俯仰 ±30°，水平 360°
	2
	只
	

	9
	发言设备主机
	1.支持≥100台有线会议单元和≥100台无线会议单元同时接入管理使用；支持≥100台会议单元同时参与会议议程（签到、表决、服务）以及发言控制。
2.主机兼容同时连接有线与无线会议单元，二者可并行使用；采用跨域音频同步技术，有线与无线会议单元音频的音频无缝混音输出。
3.设备采用分段压缩混音处理技术和时钟同步传输技术，会议单元拾音到主机输出延时≤5ms。
4.设备具有≥1个USB接口；后面板具有≥2路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45通讯接口；具有≥1路RCA输入、≥1路卡侬输入、≥2路凤凰端子输入接口；≥1路RCA输出、≥1路卡侬输出、≥16路凤凰端子输出接口；≥1个拨码开关、≥1个接地柱。
5.前面板具有≥5个状态指示灯，可显示有线无线会议单元使用状态；其中≥4个有线会议发言单元通讯指示灯，有线会议单元正常通讯使用为闪烁状态；其中≥1个为无线会议发言单元通讯指示灯，接上无线收发器正常使用进入闪烁状态；未接入设备时不亮，可快速检测链路使用状态。
6.具有≥16路音频输出通道，通过扩展可实现≥200个音频输出通道，音频输出通道可配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式；每个音频输出通道都能独立调节音频参数，包括≥30级音量调节、≥10段均衡器调节、≥100级延时器调节功能。
7.主机具有≥16通道音频分组输出接口；采用会议分区相控技术，可拆分≥16个独立的会议系统使用，也可以组成一个大型的会议系统使用，实现多种方式的会议室合并/拆分。
8.支持主机U盘和客户端软件两种录音方式；搭配会议话筒和录音盒可以录制单个会议单元发言音频和录制所有会议单元混音发言音频。
9.WEB管理端具有切换个性化主题风格功能，可切换≥4种风格，可选简约主题、政务主题、时尚主题、活力主题，不同主题提供不同UI界面背景颜色。
10.超大数据处理能力：系统支持≥24台会议单元同时发言，其中支持≥16台有线会议单元和≥8台无线会议单元同时发言；具有自定义会议单元发言人数功能，有线会议单元发言人数范围可设置为1至16之间的任意数量；无线会议单元发言人数范围可设置为1至8之间的任意数量。
11.具有≥3种备份机制；支持主机双机热备功能，可设置一台设备为主机，另一台设置为从机，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能；支持环形双链路功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行。
	1
	台
	

	10
	发言处理器
	1.具有智能混音、语音检测功能，可以实现≥16个有线会议单元≥8个无线会议单元同时开启并实时检测会议单元dB值；当发言人讲话时，会议单元自动调整为发言状态，并联动摄像机自动跟踪发言人；当发言人停止讲话时，会议单元自动调整为静音状态，并联动摄像机自动切换到全景画面。
2.具有≥1个RS485、≥1个RS232接口，可对接摄像机实现摄像跟踪功能；内置≥64个话筒预置位，满足大型会议室摄像跟踪需求。
3.采用啸叫检测门限更新法，移频+陷波组合反馈抑制方式，具有≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。
	1
	台
	

	11
	发言终端1
	1.采用数字传输链路，通过网口转六芯航空线连接到会议主机级联口供电；非压缩音频传输技术。
2.具有≥2个网口，可用于级联下一台话筒。
3.主席单元具备关闭代表单元发言的权限。
4.单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。
5.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。
6.单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。
	1
	台
	

	12
	发言终端1
	1.采用数字传输链路，通过网口转六芯航空线连接到会议主机级联口供电；非压缩音频传输技术。
2.具有≥2个网口，可用于级联下一台话筒。
3.单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。
4.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。
5.单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。
	9
	台
	

	13
	连接线
	≥20米延长线（一公一母）
	2
	根
	

	14
	机柜
	国标22U；前玻璃门后钣金门；
机柜柜体采用高强度的冷轧钢板和镀锌钢板；
机柜可以满足工作环境指标
工作温度：-20°C～+55°C
相对湿度：≤90%RH（25°C±5°C）
大气压力:65kpa—110kpa
垂直倾斜度：≤5%
	1
	台
	

	15
	视频会议摄像机
	PTZ摄像机,不低于1080p60,12倍光学变焦,最低照度0.1Lux,F1.6,支持HDMI输出,支持正装或倒装
	1
	台
	

	16
	音频连接线
	1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）
	9
	根
	

	17
	音频连接线
	1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头
	1
	根
	

	18
	HDMI
	HDMI线15M
	1
	根
	

	19
	网线
	六类网线
	20
	米
	

	20
	音频线
	RVPE2*0.5
	20
	米
	

	21
	音箱线
	2-金银线(300*0.1)
	50
	米
	

	22
	电源线(强电)
	RVV3*1.5MM
	30
	米
	

	23
	穿线管
	JDG20
	50
	米
	

	24
	穿线管
	JDG25
	50
	米
	

	2、党建会议室

	1
	设备支架
	立式高端支架
适用于各种类型办公室、会议室、多媒体教室、教育培训、商务会展、展馆展厅、医疗会诊，以及远程视频会议等多重场景需求。
 产品类别：立式移动支架 
载荷承重：≥110kg 
材质：SPCC
升降高度：挂架固定高度调节（调节档位1468/1543/1618/1693mm） 
	1
	套
	2

	2
	备用触控笔
	无线接收器：USB HID
开关机方式：笔身传感器自动识别
充电方式：USB Type-C
笔尖初始驱动压力：<10 g
无线有效距离：≤6 m（无遮挡）
平均使用时间：约两周
笔重：20±1 g
笔帽+无线接收器重：≤4g
笔身塑胶件：PC+ABS
笔身金属键：铝
笔尖：POM
存储温度：-20~45 ℃
工作温度：0~45 ℃
电池循环寿命：不低于500次，电池容量≥80%
按键操作寿命：不低于300,000次
笔尖耐磨次数：不低于100,000次，磨损≤1 mm
	1
	根
	3

	3
	高清线
	HDMI线5米
	1
	根
	

	4
	音箱
	1.额定功率：≥100W
2.峰值功率：≥400W
3.频率范围（-10dB）：90Hz-20KHz
4.低音单元：≥6.5"低音×1
5.高音单元：≥3"纸盆高音×1
	2
	只
	

	5
	专业功放
	1.标准≤1U机箱设计。
2.内置智能削峰限幅器，过流压限控制功率器，让扬声器系统在安全范围内工作。
3.内置保护电路模块，具有过压保护、欠压保护、过流保护、直流保护、输出短路保护、温控风扇功能。
4.具有≥2个LINE平衡XLR输入通道，≥2个LINE平衡XLR级联输出通道，≥2个四芯SPEAKON音响插座输出通道。
5.具有MONO/STEREO/BRIDGE三种模式，可选择切换。
6.输出功率：立体声8Ω ≥200W×2；立体声4Ω≥400W×2；桥接16Ω≥400W；桥接8Ω≥750W。
7.信噪比:≥105dB；具有输入灵敏度1V和2V切换功能。
	1
	台
	

	6
	调音台
	1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，CH1-CH6线路输入接口带开关独立控制；≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入接口。
2.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出 、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。
3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。
4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。
5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。
	1
	台
	

	7
	音频处理器
	1.处理器≥4核，主频≥2.0GHz。
2.后面板具有≥4路线路音频凤凰端子平衡输入接口、≥4路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。
3.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥16段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。
4.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围-72dB到12dB。
5.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端、IOS手机移动端、IOS平板端不同控制方式，可以同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。
6.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。
7.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。
8.设备具有统一集中控制功能
9.支持双机热备份；当主机出现故障时，备用主机自动承担服务，切换时间≤2s。
	1
	台
	

	8
	AI反馈抑制器
	1.处理器主频≥1.3GHz；配置≥2个完全独立的反馈抑制通道，每通道均支持自适应反馈抑制（AFC）功能，传声增益提升≥6dB，可分别处理不同声源信号
2.支持声学校正按钮，按下可以预测声反馈回路。提供≥高/中/低三档输入电平调节。
3.具有≥2个独立通道，每通道均支持等同或宽于0-99级数字音量调节及静音开关功能。
4.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。
5.前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥2英寸IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR公座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。
6.设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。
7.具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。
8.设备具有统一集中控制功能，支持设备通过软件集中控制。
9.支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。
10.反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。
	1
	台
	

	9
	电源管理器
	1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。
2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。
3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。
	1
	台
	

	10
	无线话筒
	1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥8路平衡输出、≥2路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。
2.具有≥1台接收主机、≥8台桌面式鹅颈咪杆发射机；频率范围等同或宽于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。
3.接收机前面板具有≥8个LCD 显示屏、≥8个编码旋钮、≥8个频率扫描实体按键、≥8个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥2个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥2个LINE-OUT接口、≥8个XLR-OUT接口、≥8个BNC接口、≥1个DC接口。桌面式发射机具有≥1个TYPE-C 充电口、≥1个3.5mm耳麦输入接口、≥1个LCD显示屏、≥1个电源开关按键，≥1个触摸开关麦按键。
4.具有多档位混响调节功能，混响效果≥200个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。
5.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥500种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。
6.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。
7.接收机具有≥8个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸LCD显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。
8.桌面式发射机配置≥1颗锂电池，使用时长≥15小时；设备电池孔位≥4个，支持拓展电池数量，通过拓展连续使用时长≥60小时。
	1
	套
	

	11
	支架
	材质：冷轧钢板 / 加厚铝合金
表面处理：静电喷塑 / 黑色哑光
安装方式：壁挂式
承重：30–50kg
臂长：250–350mm
可调角度：俯仰 ±30°，水平 360°
	2
	只
	

	12
	机柜
	国标22U；前玻璃门后钣金门；
机柜柜体采用高强度的冷轧钢板和镀锌钢板；
工作温度：-20°C～+55°C
相对湿度：≤90%RH（25°C±5°C）
大气压力:65kpa—110kpa
垂直倾斜度：≤5%
	1
	台
	

	13
	音频连接线
	1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）
	16
	根
	

	14
	音频连接线
	1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头
	1
	根
	

	15
	音箱线
	2-金银线(300*0.1)
	20
	米
	

	16
	电源线
	RVV3*1.5MM
	15
	米
	

	3、调解室兼小会议室

	1
	设备支架
	表面处理：喷涂 
载荷承重：≥135 kg 
外壳材料：SPCC钢板
适用尺寸：≥86寸
	1
	套
	

	2
	备用触控笔
	无线接收器：USB HID
开关机方式：笔身传感器自动识别
充电方式：USB Type-C
笔尖初始驱动压力：<10 g
无线有效距离：≤6 m（无遮挡）
平均使用时间：约两周
笔重：20±1 g
笔帽+无线接收器重：≤4g
笔身塑胶件：PC+ABS
笔身金属键：铝
笔尖：POM
存储温度：-20~45 ℃
工作温度：0~45 ℃
电池循环寿命：≥500次，电池容量≥80%
按键操作寿命：≥300,000次
笔尖耐磨次数：≥100,000次，磨损≤1 mm
	1
	根
	

	3
	高清线
	HDMI线5米
	1
	根
	

	4
	音箱
	1.额定功率：≥100W
2.峰值功率：≥400W
3.频率范围（-10dB）：90Hz-20KHz
4.低音单元：≥6.5"低音×1
5.高音单元：≥3"纸盆高音×1
	2
	只
	

	5
	专业功放
	1.标准≤1U机箱设计。
2.内置智能削峰限幅器，过流压限控制功率器，让扬声器系统在安全范围内工作。
3.内置保护电路模块，具有过压保护、欠压保护、过流保护、直流保护、输出短路保护、温控风扇功能。
4.具有≥2个LINE平衡XLR输入通道，≥2个LINE平衡XLR级联输出通道，≥2个四芯SPEAKON音响插座输出通道。
5.具有MONO/STEREO/BRIDGE三种模式，可选择切换。
6.输出功率：立体声8Ω ≥200W×2；立体声4Ω≥400W×2；桥接16Ω≥400W；桥接8Ω≥750W。
7.信噪比:≥105dB；具有输入灵敏度1V和2V切换功能。
	1
	台
	

	6
	调音台
	1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，CH1-CH6线路输入接口带开关独立控制；≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入接口。
2.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出 、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。
3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。
4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。
5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。
	1
	台
	

	7
	音频处理器
	1.处理器≥4核，主频≥2.0GHz。
2.后面板具有≥4路线路音频凤凰端子平衡输入接口、≥4路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。
3.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥16段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。
4.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围-72dB到12dB。
5.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端、IOS手机移动端、IOS平板端不同控制方式，可以同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。
6.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。
7.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。
8.设备具有统一集中控制功能
9.支持双机热备份；当主机出现故障时，备用主机自动承担服务，切换时间≤2s。
	1
	台
	

	8
	AI反馈抑制器
	1.处理器主频≥1.3GHz；配置≥2个完全独立的反馈抑制通道，每通道均支持自适应反馈抑制（AFC）功能，传声增益提升≥6dB，可分别处理不同声源信号
2.支持声学校正按钮，按下可以预测声反馈回路。提供≥高/中/低三档输入电平调节。
3.具有≥2个独立通道，每通道均支持等同或宽于0-99级数字音量调节及静音开关功能。
4.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。
5.前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥2英寸IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR公座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。
6.设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。
7.具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。
8.设备具有统一集中控制功能，支持设备通过软件集中控制。
9.支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。
10.反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。
	1
	台
	

	9
	电源管理器
	1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。
2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。
3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。
	1
	台
	

	10
	无线话筒
	1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥8路平衡输出、≥2路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。
2.具有≥1台接收主机、≥8台桌面式鹅颈咪杆发射机；频率范围等同或宽于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。
3.接收机前面板具有≥8个LCD 显示屏、≥8个编码旋钮、≥8个频率扫描实体按键、≥8个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥2个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥2个LINE-OUT接口、≥8个XLR-OUT接口、≥8个BNC接口、≥1个DC接口。桌面式发射机具有≥1个TYPE-C 充电口、≥1个3.5mm耳麦输入接口、≥1个LCD显示屏、≥1个电源开关按键，≥1个触摸开关麦按键。
4.具有多档位混响调节功能，混响效果≥200个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。
5.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥500种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。
6.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。
7.接收机具有≥8个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸LCD显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。
8.桌面式发射机配置≥1颗锂电池，使用时长≥15小时；设备电池孔位≥4个，支持拓展电池数量，通过拓展连续使用时长≥60小时。
	1
	套
	

	11
	支架
	材质：冷轧钢板 / 加厚铝合金
表面处理：静电喷塑 / 黑色哑光
安装方式：壁挂式
承重：30–50kg
臂长：250–350mm
可调角度：俯仰 ±30°，水平 360°
	2
	只
	

	12
	机柜
	国标22U；前玻璃门后钣金门；
机柜柜体采用高强度的冷轧钢板和镀锌钢板；
机柜可以满足工作环境指标
工作温度：-20°C～+55°C
相对湿度：≤90%RH（25°C±5°C）
大气压力:65kpa—110kpa
垂直倾斜度：≤5%
	1
	台
	

	13
	音频连接线
	1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）
	16
	根
	

	14
	音频连接线
	1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头
	1
	根
	

	15
	音箱线
	2-金银线(300*0.1)
	20
	米
	

	16
	电源线
	RVV3*1.5MM
	15
	米
	



	警用广播设备清单

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	1
	寻呼话筒
	1.桌面式设计，带有≥7英寸显示屏。
2.自带数字键，功能键界面。支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；支持操作呼叫或对讲任意终端。
2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。
4.具有≥1路3.5耳机接口，具有≥1路3.5话筒输入接口，具有≥1路短路输出接口，具有≥1路短路输入接口，具有≥1路音频线路输入接口，具有≥1路音频线路输出接口。
5.支持≥10个按键自定义一键呼叫广播功能。
	1
	台
	

	2
	消防信号智能接口
	1.标准机柜式设计，1U高度，拉丝铝合金面板。
2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。
3.16路消防短路信号输入，可无限扩展输入接口。
4.面板支持一键取消任务。
5.标配网络接口，全速率连接最高可达100M。
6.支持广播系统对终端进行远程固件升级。
7.网络接口：标准RJ45输入
8.传输速率：≥100Mbps
9.支持协议：TCP/IP、UDP、IGMP（组播）
10.短路接口：工业标准压线接线端子
	1
	台
	

	3
	电源管理器
	1.机柜式设计，氧化铝拉丝面板。
2.支持≥16路电源输出，具有≥14个AC220V(10A)，≥2个AC220V(16A)接口， 电源插口总容量达≥6KVA。
3.设有船型开关，可手动控制≥16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。
4.有≥1路24V消防信号输入接口；≥1路消防短路报警触发信号输出。
	1
	台
	

	4
	IP网络功放终端
	1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。
2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。
3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。
4.支持高低音调节电位器控制。
5.具有≥1路EMC输入接口。
6.具有≥1路音频输出接口。
7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。
8.集成数字功放，功率≥350W；支持定压方式输出。
9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。
10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。
	1
	台
	



	5
	IP网络功放终端
	1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。
2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。
3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。
4.支持高低音调节电位器控制。
5.具有≥1路EMC输入接口。
6.具有≥1路音频输出接口。
7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。
8.集成数字功放，功率≥500W；支持定压方式输出。
9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。
10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。
	1
	台
	

	6
	天花喇叭
	1．额定功率（100V）：3W,6W
2．额定功率（70V）：1.5W,3W
3．灵敏度≥85dB
4．频率响应（-10dB）：100Hz-16KHz
5．喇叭单元：5"x1
	34
	只
	

	7
	草地音箱
	1.额定功率(100V)：≥15W,≥30W
2.额定功率(70V)：≥7.5W,≥15W
3.频率响应：120Hz-16kHz
4.灵敏度：≥96dB±3dB
5.喇叭单元：≥5.5″全频×1
	6
	只
	



	综合指挥中心设备清单

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	一层综合指挥中心

	1
	备用触控笔
	无线接收器：USB HID
开关机方式：笔身传感器自动识别
充电方式：USB Type-C
笔尖初始驱动压力：<10 g
无线有效距离：≤6 m（无遮挡）
平均使用时间：约两周
笔重：20±1 g
笔帽+无线接收器重：≤4g
笔身塑胶件：PC+ABS
笔身金属键：铝
笔尖：POM
存储温度：-20~45 ℃
工作温度：0~45 ℃
电池循环寿命：500次，电池容量≥80%
按键操作寿命：300,000次
笔尖耐磨次数：100,000次，磨损≤1 mm
	1
	根
	

	2
	扩音设备
	1.阻抗≤8Ω
2.频响55Hz~20KHz
3.额定功率≥300W
4.灵敏度≥98dB/W/M
5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°
6.高音≥1.4"压缩高音单元×1
7.低音≥10"低音×1
	4
	只
	

	3
	专业功放
	1.≥2通道专业数字功放；功放具有直流、短路、过载、过热保护功能。
2.面板具有信号指示灯、削顶指示灯、保护指示灯、电源指示灯。
3.具备信号、功率、温度压限功能
4.灵敏度支持≥1V/2V，可选择切换。
5.带温控风机，开机即转。
6.输出功率*（1KHz/THD≤1％）：立体声8Ω：≥2*500W；立体声4Ω：≥2*800W；立体声2Ω：≥2*1300W；桥接16Ω：≥1000W；桥接8Ω：≥1600W；桥接4Ω：≥2600W。
7.电压增益 (@1KHz)36dB；输入阻抗 ≤10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡；THD+N(@1/8功率下） ≤0.01％；信噪比 ≥102dB；
	2
	台
	

	4
	数字调音台
	1.具有≥14路平衡XLR输入接口、≥16路TRS输入接口、≥1路OPTICAL接口、≥1路S/PDIF接口、≥1路USB2.0输入声卡。
2.具有≥100组场景预设功能，可导出、导入USB存储器，便于数据备份；≥32个PEQ模式存储。
3.具有≥8个推子编组、≥3个快速静音组按键。
4.具有≥2个内置效果器，设备自带有经典混响、大房间混响等效果模块。
5.具有≥1个10.1英寸高清触摸屏，支持≥1280×800分辨率。
6.具有≥13个100mm电动推子，电动推子可操控所有的通道和主输出:≥1个LR主声道推子、≥12个通道推子以及≥2个推子层。
7.具有面板锁定按键，防止误操作。
8.支持中英文界面切换，且无需重启。
	1
	台
	

	5
	音频处理器
	1.后面板具有≥4路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥4路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。
2.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围-72db到12db。
3.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。
4.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。
5.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。
6.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。
	1
	台
	

	6
	抑制器
	1.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。
2.设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。
3.具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。
4.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。
5.支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。
	1
	台
	

	7
	电源管理器
	1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。
2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。
3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。
	1
	台
	

	8
	支架
	材质：冷轧钢板 / 加厚铝合金
表面处理：静电喷塑 / 黑色哑光
安装方式：壁挂式
承重：30–50kg
臂长：250–350mm
可调角度：俯仰 ±30°，水平 360°
	4
	只
	

	9
	发言设备主机
	1.支持≥100台有线会议单元和≥100台无线会议单元同时接入管理使用；支持≥100台会议单元同时参与会议议程（签到、表决、服务）以及发言控制。
2.主机兼容同时连接有线与无线会议单元，二者可并行使用；采用跨域音频同步技术，有线与无线会议单元音频的音频无缝混音输出。
3.设备采用分段压缩混音处理技术和时钟同步传输技术，会议单元拾音到主机输出延时≤5ms。
4.设备具有≥1个USB接口；后面板具有≥2路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45通讯接口；具有≥1路RCA输入、≥1路卡侬输入、≥2路凤凰端子输入接口；≥1路RCA输出、≥1路卡侬输出、≥16路凤凰端子输出接口；≥1个拨码开关、≥1个接地柱。
5.前面板具有≥5个状态指示灯，可显示有线无线会议单元使用状态；其中≥4个有线会议发言单元通讯指示灯，有线会议单元正常通讯使用为闪烁状态；其中≥1个为无线会议发言单元通讯指示灯，接上无线收发器正常使用进入闪烁状态；未接入设备时不亮，可快速检测链路使用状态。
6.具有≥16路音频输出通道，通过扩展可实现≥200个音频输出通道，音频输出通道可配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式；每个音频输出通道都能独立调节音频参数，包括≥30级音量调节、≥10段均衡器调节、≥100级延时器调节功能。
7.主机具有≥16通道音频分组输出接口；采用会议分区相控技术，可拆分≥16个独立的会议系统使用，也可以组成一个大型的会议系统使用，实现多种方式的会议室合并/拆分。
8.支持主机U盘和客户端软件两种录音方式；搭配会议话筒和录音盒可以录制单个会议单元发言音频和录制所有会议单元混音发言音频。
9.WEB管理端具有切换个性化主题风格功能，可切换≥4种风格，可选简约主题、政务主题、时尚主题、活力主题，不同主题提供不同UI界面背景颜色。
10.超大数据处理能力：系统支持≥24台会议单元同时发言，其中支持≥16台有线会议单元和≥8台无线会议单元同时发言；具有自定义会议单元发言人数功能，有线会议单元发言人数范围可设置为1至16之间的任意数量；无线会议单元发言人数范围可设置为1至8之间的任意数量。
11.具有≥3种备份机制；支持主机双机热备功能，可设置一台设备为主机，另一台设置为从机，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能；支持环形双链路功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行。
	1
	台
	

	10
	发言设备处理器
	1.具有智能混音、语音检测功能，可以实现≥16个有线会议单元+≥8个无线会议单元同时开启并实时检测会议单元dB值；当发言人讲话时，会议单元自动调整为发言状态，并联动摄像机自动跟踪发言人；当发言人停止讲话时，会议单元自动调整为静音状态，并联动摄像机自动切换到全景画面。
2.具有≥1个RS485、≥1个RS232接口，可对接摄像机实现摄像跟踪功能；内置≥64个话筒预置位，满足大型会议室摄像跟踪需求。
3.采用啸叫检测门限更新法，移频+陷波组合反馈抑制方式，具有≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。
	1
	台
	

	11
	发言终端1
	1.数字传输链路，通过网线连接到会议主机级联口供电，非压缩音频传输技术，≥48k采样率，80Hz-16kHz带宽音质。
2.采用实体按键签到方式。咪杆尺寸≤240mm
3.单元支持 PC 软件话筒控制，支持声控功能。
4.主席单元具备关闭代表单元发言的权限。
5.单元具有TCP/IP协议族，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP等多种协议。
6.单元支持PING包功能。
7.单元内部具有声控功能，声控灵敏度可调。
8.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。
9.单元支持web页面固件升级功能。
	1
	台
	

	12
	发言终端2
	1.数字传输链路，通过网线连接到会议主机级联口供电，非压缩音频传输技术，≥48k采样率，80Hz-16kHz带宽音质。
2.采用实体按键签到方式。咪杆尺寸≤240mm
3.单元支持 PC 软件话筒控制，支持声控功能。
4.代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言。
5.单元具有TCP/IP协议族，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP等多种协议。
6.单元支持PING包功能。
7.单元内部具有声控功能，声控灵敏度可调。
8.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。
9.单元支持web页面固件升级功能。
	14
	台
	

	13
	机柜
	国标32U；前玻璃门后钣金门；
机柜柜体采用高强度的冷轧钢板和镀锌钢板；
所采用的材料、紧固件、密封件，其机械化学、电气性能以及各种性能的检测方式符合中国国家标准、通信行业标准及IEC的有关标准。
机柜可以满足工作环境指标
工作温度：-20°C～+55°C
相对湿度：≤90%RH（25°C±5°C）
大气压力:65kpa—110kpa
垂直倾斜度：≤5%
	1
	台
	

	14
	阀控免维护蓄电池
	1、蓄电池采用1组12V150Ah、每组不应小于32节。
2、蓄电池外观应无变形、无漏液、裂纹及污迹；标识应清晰；正、负极端子有明显标志，蓄电池单体需预留用于监控的测量端子以及日常维护的测量空间。
3、蓄电池在充电过程中遇到明火，内部应不引燃、不引爆。
4、采用板栅和合金设计，有效抵抗极板腐蚀；适合UPS的短时间高倍率放电。快速充电性能，确保电池的使用寿命。
5、蓄电池密封反应效率：密封反应效率不应小于97.8%。
6、免维护的专业设计，采用高可靠的专业阀控密封式设计，确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀，并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液，在使用时无需加水、补液和测量电解液比重。
7、极小的自放电电流，用高纯度材料设计，自放电电流极小，自放电所造成的容量损失每月小于3％，减轻电池存储时的维护工作。
8、安全阀要求：开阀压力20～35kPa；闭阀压力10～15kPa。
9、极宽的工作温度范围，电池可以在-20℃～+50℃甚至更宽范围的温度条件下工作，电池的内阻比常规电池小，在-20℃～+50℃的温度范围内进行大电流放电，其输出功率比同规格的传统式开口电池高。
10、良好的批量一致性，领先的设计技术和绝佳的气密性、电压、容量和安全性能检验，保证大批量生产的电池具有良好的一致性，适合于需要多节电池串联使用的场合。
11、同组蓄电池组10h容量实验时，最大实际容量与最小实际容量差值不应大于1.2%。
12、蓄电池应能承受50kpa的正压或负压而不开裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。
13、静置28天后，容量保存率不低于98.6%。
	32
	节
	

	15
	电池柜
	A32节柜，含电池连接线以及直流开关
	1
	套
	

	16
	视频会议摄像机
	PTZ摄像机,1080P,30倍光学变焦,最低照度0.1Lx,F1.5,支持HDBaseT输出,支持正装或倒装
	2
	台
	

	17
	音频连接线
	1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）
	9
	根
	

	18
	音频连接线
	1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头
	1
	根
	

	19
	HDMI
	HDMI线15M
	1
	根
	

	20
	网线
	六类网线
	20
	米
	

	21
	音频线
	RVPE2*0.5
	20
	米
	

	22
	音箱线
	2-金银线(300*0.1)
	50
	米
	

	23
	电源线(强电)
	RVV3*1.5MM
	30
	米
	

	24
	穿线管
	JDG20
	50
	米
	

	25
	穿线管
	JDG25
	50
	米
	

	二层观摩研判室

	1
	备用触控笔
	开关机方式：笔身传感器自动识别
笔尖压力感应级数：4096
充电方式：USB Type-C
供电方式：Li-on battery 120 mAh/3.7V
笔尖初始驱动压力：<10 g
无线有效距离：≤6 m（无遮挡）
平均使用时间：约两周
USB Type-C充电：5 V/110 mA
笔重：20±1 g
笔帽+无线接收器重：4 g
笔身塑胶件：PC+ABS
笔身金属键：铝
笔尖：POM
存储温度：-20~45 ℃
工作温度：0~45 ℃
电池循环寿命：500次，电池容量≥80%
按键操作寿命：300,000次
笔尖耐磨次数：100,000次，磨损≤1 mm
测试环境：粗糙度1.0磨砂玻璃；测试力度：500 g；往返行程：10 cm 
	1
	根
	

	2
	解码器
	超高清4输入解码器
视频输入
•支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持HDMI 4K信号接入
•支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入
•支持HDMI内嵌音频输入；音频输入支持16bit，48K Hz或者32K Hz采样，支持双声道，立体声
•支持HDMI1.4本地输入，同时支持4路1080P@50/60 或2路4K@30输入
视频输出
•支持HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出
•支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出
•采用帧同步技术，保证所有HDMI输出口的图像完全同步，画面完整，播放流畅，无卡顿丢帧情况，无撕裂和拼缝现象
视频编解码
•支持IP摄像头/NVR等网络源解码，支持子码流及主码流解码，可设置分割画面自动取子码流
•采用H.264/H.265编码标准，默认采用H.264，支持子码流及主码流编码
•设备具有128个解码通道，支持64路200W或128路720P视频同时解码上墙
•支持解码不同分辨率码流，支持3200w及以下分辨率解码
•解码支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG等主流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式
•支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC、MP3、PCM音频格式的解码
•支持前端走廊模式解码（支持定制），支持2560 × 1440及以下分辨率解码输出
•支持主动解码和被动解码两种解码模式
•支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示
•支持录像文件的解码上墙
电视墙功能
•支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持3个1080P或1.5个4K图层
•支持单窗口1/2/4/6/8/9/12/16/25窗口分屏功能
•支持场景配置功能，最大支持64个场景
•支持256个平台预案轮巡组，每个预案可自定义设置点位、场景、时间
•支持分屏子窗口双击放大，双击缩小功能
•支持显示输出通道号显示功能
•支持电视墙界面对网络信号源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作
•支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶/置底等操作
•支持录像回放功能，并可对录像进行开始/停止回放、时间选择
•支持通过smartwall客户端，进行桌面/窗口投屏上墙
•支持RTP\RTSP协议进行网络源预览
设备接入
•支持对接3200W鹰眼、鱼眼及常规前端IP摄像头、DVR、NVR、XVR设备，兼容主流第三方厂家安防系统设备
•支持平台以SDK的方式集成解码设备
•支持ONVIF标准协议接入设备，支持GB28181-2022协议接入设备
•支持同品牌的行业LCD屏幕信息交互，包括显示设备信息获取、图像模式配置、串口控制、校时、背光参数配置与获取、输出口自动绑定、错误码上报等
运维管理
•支持网络键盘/串口键盘接入进行设备控制，通过键盘操作实现视分屏切换、组操作及轮巡、场景切换、PTZ控制、电视墙回放等
•支持PC客户端、WEB方式访问和操作，浏览器支持chrome 45及以上版本
•内置千兆交换网络，支持光电自适应，支持NAT功能
•支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数
•支持远程获取系统运行状态、系统日志
•支持远程重启、恢复默认设置、升级等日常维护
•支持故障自动检测和设备异常报警功能，包括网络断开、IP冲突、非法访问、温度超限、风扇状态异常、解码信号源异常、设备异常等
•支持用户权限管理，不同权限用户可使用指定资源和操作指定电视墙模块
•支持可视化运维，维护界面展示主控及子系统网络拓补结构和关键节点网络状态
•支持手动校时或者NTP校时
视频输入接口数：4
视频输入接口类型：HDMI 1.4
视频输入分辨率：3840×2160@30Hz、2560×1440@30Hz、1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、1920×1080@50Hz、1280×720@60Hz、1280×720@50Hz、1600×1200@60Hz、1280×960@60Hz、1680×1050@60Hz、1440×900@60Hz、1366×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1024×768@60Hz
视频输入最大分辨率：4K（仅奇数口） 
视频输出接口类型：HDMI 1.4
视频输出接口数：8
视频输出最大分辨率：4K（3840×2160@30Hz）
视频输出分辨率：3840×2160@30Hz、1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、1920×1080@50Hz、1680×1050@60Hz、1600×1200@60Hz、1280×1024@60Hz、1280×720@60Hz、1280×720@50Hz、1024×768@60Hz
视频输出接口(BNC)：2路CVBS输出(15接口)
视频输出分辨率(BNC)：PAL制式: 704 × 576@25Hz
NTSC制式: 704 × 480@30Hz 
视频编码格式：支持H.265/H.264，默认H.264
视频编码通道数：4
视频编码能力：4路D1 20fps及以下规格（预览），2路4K30或4路1080P60（输入） 
视频解码格式：H.264，H.265，Smart264，Smart265，MJPEG
解码分辨率：最高3200W像素
视频解码通道：128
视频解码能力：H.264/H.265：支持4路3200 W，或4路2400 W，或8路1200 W，或16路800 W，或20路600W，或32路400W，或64路1080P，或128路720P及以下分辨率实时解码（每4个输出口一组，共享解码能力）
MJPEG：8路1080P及以下分辨率实时解码
HIK264：4路720P及以下分辨率实时解码 
电视墙数量：1个
电视墙规模：≤8
虚拟分屏：支持
单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16,25,36
单屏图层数：4个1080p或者2个4k
整机图层数：单屏图层数 x 输出口数
场景数量：64
预案数量：支持256个平台预案 
音频输入接口数：4
音频输入接口类型：HDMI内嵌 
音频输出接口数：8
音频输出接口类型：HDMI内嵌或dB15转BNC独立音频输出 
音频编码格式：G722.1，G711_U，G711_A，AAC 
音频解码格式：G711-A, G711-U, G722.1, G726-16/U/A, MPEG, AAC-LC, PCM 
网口：2个 RJ45 10M/100 M/1000 Mbps 自适应以太网接口
2个光口 100base-FX/1000base-X
支持光电自适应
报警输入接口数：8路报警输入
报警输出接口数：8路报警输出
串行接口：1个标准232接口 （RJ45），1个标准485接口
USB接口：2个USB 2.0接口 
电源接口：内置 220 VAC
功耗：＜70 W 
工作温度：0 ℃ ~ 50 ℃
工作湿度：0％ ~ 90％
净重：≤ 5.20 Kg
毛重：≤ 6.30 Kg
	1
	台
	4路输入，2路支持4K高清

	3
	扩音设备
	1.阻抗≤8Ω
2.频响70Hz~20KHz
3.额定功率≥120W
4.灵敏度≥95dB/W/M
5.水平覆盖角≥120°，垂直覆盖角≥60°
6.高音：≥3"锥形高音单元×2
7.低音：≥6.5"低音×1
	4
	只
	

	4
	专业功放
	1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。
2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。
3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。
4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 
5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。
6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。
	2
	台
	

	5
	调音台
	1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。
2.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出 、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。
3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。
4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。
5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。
	1
	台
	

	6
	音频处理器
	1.后面板具有≥4路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥4路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。
3.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围-72dB到12dB。
5.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。
6.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。
7.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。
8.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。
	1
	台
	

	7
	抑制器
	1.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。
2.设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。
3.具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。
4.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。
5.支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。
	1
	台
	

	8
	电源管理器
	1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。
2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。
3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。
	1
	台
	

	9
	支架
	材质：冷轧钢板 / 加厚铝合金
表面处理：静电喷塑 / 黑色哑光
安装方式：壁挂式
承重：30–50kg
臂长：250–350mm
可调角度：俯仰 ±30°，水平 360°
	4
	只
	

	10
	发言设备主机
	1.支持≥100台有线会议单元和≥100台无线会议单元同时接入管理使用；支持≥100台会议单元同时参与会议议程（签到、表决、服务）以及发言控制。
2.主机兼容同时连接有线与无线会议单元，二者可并行使用；采用跨域音频同步技术，有线与无线会议单元音频的音频无缝混音输出。
3.设备采用分段压缩混音处理技术和时钟同步传输技术，会议单元拾音到主机输出延时≤5ms。
4.设备具有≥1个USB接口；后面板具有≥2路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45通讯接口；具有≥1路RCA输入、≥1路卡侬输入、≥2路凤凰端子输入接口；≥1路RCA输出、≥1路卡侬输出、≥16路凤凰端子输出接口；≥1个拨码开关、≥1个接地柱。
5.前面板具有≥5个状态指示灯，可显示有线无线会议单元使用状态；其中≥4个有线会议发言单元通讯指示灯，有线会议单元正常通讯使用为闪烁状态；其中≥1个为无线会议发言单元通讯指示灯，接上无线收发器正常使用进入闪烁状态；未接入设备时不亮，可快速检测链路使用状态。
6.具有≥16路音频输出通道，通过扩展可实现≥200个音频输出通道，音频输出通道可配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式；每个音频输出通道都能独立调节音频参数，包括≥30级音量调节、≥10段均衡器调节、≥100级延时器调节功能。
7.主机具有≥16通道音频分组输出接口；采用会议分区相控技术，可拆分≥16个独立的会议系统使用，也可以组成一个大型的会议系统使用，实现多种方式的会议室合并/拆分。
8.支持主机U盘和客户端软件两种录音方式；搭配会议话筒和录音盒可以录制单个会议单元发言音频和录制所有会议单元混音发言音频。
9.WEB管理端具有切换个性化主题风格功能，可切换≥4种风格，可选简约主题、政务主题、时尚主题、活力主题，不同主题提供不同UI界面背景颜色。
10.超大数据处理能力：系统支持≥24台会议单元同时发言，其中支持≥16台有线会议单元和≥8台无线会议单元同时发言；具有自定义会议单元发言人数功能，有线会议单元发言人数范围可设置为1至16之间的任意数量；无线会议单元发言人数范围可设置为1至8之间的任意数量。
11.具有≥3种备份机制；支持主机双机热备功能，可设置一台设备为主机，另一台设置为从机，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能；支持环形双链路功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行。
	1
	台
	

	11
	发言处理器
	1.具有智能混音、语音检测功能，可以实现≥16个有线会议单元+≥8个无线会议单元同时开启并实时检测会议单元dB值；当发言人讲话时，会议单元自动调整为发言状态，并联动摄像机自动跟踪发言人；当发言人停止讲话时，会议单元自动调整为静音状态，并联动摄像机自动切换到全景画面。
2.具有≥1个RS485、≥1个RS232接口，可对接摄像机实现摄像跟踪功能；内置≥64个话筒预置位。
3.采用啸叫检测门限更新法，移频+陷波组合反馈抑制方式，具有≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。
	1
	台
	

	12
	发言终端1
	1.数字传输链路，通过网线连接到会议主机级联口供电，非压缩音频传输技术，≥48k采样率，80Hz-16kHz带宽音质。
2.采用实体按键签到方式。咪杆尺寸≤240mm
3.单元支持 PC 软件话筒控制，支持声控功能。
4.主席单元具备关闭代表单元发言的权限。
5.单元具有TCP/IP协议族，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP等多种协议。
6.单元支持PING包功能。
7.单元内部具有声控功能，声控灵敏度可调。
8.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。
9.单元支持web页面固件升级功能。
	1
	台
	

	13
	发言终端2
	1.数字传输链路，通过网线连接到会议主机级联口供电，非压缩音频传输技术，≥48k采样率，80Hz-16kHz带宽音质。
2.采用实体按键签到方式。咪杆尺寸≤240mm
3.单元支持 PC 软件话筒控制，支持声控功能。
4.代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言。
5.单元具有TCP/IP协议族，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP等多种协议。
6.单元支持PING包功能。
7.单元内部具有声控功能，声控灵敏度可调。
8.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。
9.单元支持web页面固件升级功能。
	14
	台
	

	14
	电子铭牌
	电子会议桌牌
移动式电子桌牌，方便叠放
A型桌牌内置锂电池，支持Type C充电，单次充电可使用不少于6个月
采用蓝牙传输协议，手机直接更新，支持NFC读取，通信半径不低于15m，数据传输功耗不超过20mA，支持通过AP远程刷新
双面显示屏幕，像素不低于800*480，视角＞178ﾟ，可实现双面不同画面显示
支持安卓、IOS APP直接刷新
支持账号与设备唯一绑定，支持同一账号在多个同时登录，信息互通
具备完善会议系统，设备ID可自定义，模板自定义，输入内容自动排版，会议信息批量导入，批量刷新
电源：≥3000mAh聚合物锂电池，支持Type C接口充电 
外壳材料：PC+ABS
可视角：大于178°
显示模式：三色墨水屏
屏幕可视区域：≥160*95mm
物理分辨率：≥800*480
屏幕材质：电子纸显示 
	10
	块
	

	15
	机柜
	国标22U；前玻璃门后钣金门；
机柜柜体采用高强度的冷轧钢板和镀锌钢板；
机柜可以满足工作环境指标
工作温度：-20°C～+55°C
相对湿度：≤90%RH（25°C±5°C）
大气压力:65kpa—110kpa
垂直倾斜度：≤5%
	1
	台
	

	16
	音频连接线
	1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）
	9
	根
	

	17
	音频连接线
	1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头
	1
	根
	

	18
	HDMI
	HDMI线15M
	1
	根
	

	19
	网线
	六类网线
	20
	米
	

	20
	音频线
	RVPE2*0.5
	20
	米
	

	21
	音箱线
	2-金银线(300*0.1)
	50
	米
	

	22
	电源线(强电)
	RVV3*1.5MM
	30
	米
	

	23
	穿线管
	JDG20
	50
	米
	

	24
	穿线管
	JDG25
	50
	米
	



	办案中心审讯设备清单

	序号
	设备名称
	性能指标
	数量
	单位
	备注

	入区登记、人身安全检查、物品暂存、信息采集、检测室

	1
	环境全景摄像机
	1、不低于500万像素1/2.7英寸CMOS传感器半球摄像机
2、设备应配置定焦镜头，镜头焦距2.8mm/4mm/6mm可选
3、具有不少于1个RJ45网口、1路RS485、1对音频输入/输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、2路报警输入/1路报警输出接口，内置MIC 
4、支持双向语音对讲；
5、具有不少于2颗红外灯；当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨不少于距离30米处所摄车辆或人体目标的轮廓；补光亮度支持自动和手动调节 
6、设备支持人脸抓拍，人脸抓拍捕获率应≥99%，奔跑时人脸抓拍捕获率应＞99% 
7、支持绊线检测、双绊线检测、周界检测、视频诊断检测、音频异常检测、物品遗留检测、物品丢失检测、徘徊检测、奔跑检测、 停车检测、人群聚集检测、人数统计检测、值岗检测、安全帽检测
8、应能在DC(12V±25%)的供电条件下正常工作 ；支持POE供电；支持反向供电 
9、工作温度： -40℃~+65℃，防护等级≥IP67 
	6
	台
	

	2
	高保真拾音器
	1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取
2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除
3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护
4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）
5、监听半径1-7m（内置电位器可调）
	6
	台
	

	3
	安全检查终端
	安全检查终端用于人身安全检查业务，通过人脸识别自动调取嫌疑人信息，随后对嫌疑人身体情况进行登记，对伤痕进行抓拍，嫌疑人签名捺印确认后，系统自动生成《人身安全检查登记表》。安全检查终端支持手持离线操作，同时配合底座充电与联网，登记信息自动上传，有效解决传统伤痕抓拍摄像机使用不便的困扰，提升民警办案效率。
1、支持人脸识别关联嫌疑人。
2、支持人身安全检查信息登记，自动生成相应《人身安全检查登记表》。
3、支持抓拍高清伤痕照片，支持自动聚焦，并与人体正反面模型位置标记关联。
4、支持电子签名，电子指纹捺印。
5、充电底座，信息有线传输，插回底座，信息自动上传。
	1
	台
	

	4
	安检门
	电源:220V
测量距离:≥70cm
	1
	套
	

	5
	手持金属探测器
	电源:9V方块电池
测量距离:2-10cm
	1
	个
	

	6
	手动报警按钮
	1、支持报警信号传至警务值班室提示。
	1
	个
	

	7
	声光报警器
	1、额定工作电压(V/DC) 12V；
2、工作电压范围(V) 9-15V；
3、工作电流范围(mA) ≤300；
4、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃；
5、声压(dB) ≥105dB/m；
6、连续工作时间 ≥45min DC12V；
7、闪灯次数(分钟) 200±30。
	1
	个
	

	8
	随身物品设备
	1、板材采用镀锌板，厚度不小于0.8mm，冷加工成型，经酸洗磷化后静电喷塑
3、支持配合平台联网使用和单机使用两种模式
4、门锁采用电控锁，用于控制箱门的自动打开，锁具安装在内
5、支持触控终端控制开箱、平台远程开箱、机械应急钥匙方式开箱
6、信息屏显示中文信息：显示时钟、柜体状态、操作步骤、管理菜单提示等 
7、管理查询功能：可以实现存取记录查询、当前箱子使用时间查询、累计使用次数查询等
8、支持智能卡（IC卡）刷卡开箱功能，设置有管理密码，通过管理密码能进行开箱、清箱、查询等管理操作
9、支持断电保护功能，断电后本地数据不丢失。支持远程升级
10、支持断电上锁
包含不少于24个箱门；整体尺寸：W1400*D400*H1900(±5mm)
	1
	台
	

	候问室&候问看守区

	1
	环境全景摄像机
	1、不低于500万像素1/2.7英寸CMOS传感器半球摄像机
2、设备应配置定焦镜头，镜头焦距2.8mm/4mm/6mm可选
3、具有不少于1个RJ45网口、1路RS485、1对音频输入/输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、2路报警输入/1路报警输出接口，内置MIC 
4、支持双向语音对讲；
5、具有不少于2颗红外灯；当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨不少于距离30米处所摄车辆或人体目标的轮廓；补光亮度支持自动和手动调节 
6、设备支持人脸抓拍，人脸抓拍捕获率应≥99%，奔跑时人脸抓拍捕获率应＞99% 
7、支持绊线检测、双绊线检测、周界检测、视频诊断检测、音频异常检测、物品遗留检测、物品丢失检测、徘徊检测、奔跑检测、 停车检测、人群聚集检测、人数统计检测、值岗检测、安全帽检测
8、应能在DC(12V±25%)的供电条件下正常工作 ；支持POE供电；支持反向供电 
9、工作温度： -40℃~+65℃，防护等级≥IP67 
	12
	台
	

	2
	高保真拾音器
	1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取
2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除
3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护
4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）
5、监听半径1-7m（内置电位器可调）
	12
	台
	

	3
	手动报警按钮
	1、支持报警信号传至警务值班室提示。
	1
	个
	

	4
	声光报警器
	1、额定工作电压(V/DC) 12V；
2、工作电压范围(V) 9-15V；
3、工作电流范围(mA) ≤300；
4、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃；
5、声压(dB) ≥105dB/m；
6、连续工作时间 ≥45min DC12V；
7、闪灯次数(分钟) 200±30。
	1
	个
	

	5
	解码器
	支持4K高分辨率输入输出
支持≥2路本地高清视频输入，≥6路视频解码输出
高清视频输入支持HDMI
支持H.264/265等编码格式
支持H.265、H.264的Baseline/Main/High-profile编码级别
支持≥16个系统预案及快速调取
音频解码支持G.711A、G.711U、AAC、ADPCM音频格式的解码
整机解码通道路数≥96路
支持解码性能自由划分
支持≥6块屏级联拼接、开窗、叠加、漫游、跨屏等功能
支持开窗、叠加、漫游、跨屏等功能
任何一路信号都可以实现无级缩放功能
交互式可视化软件操作终端，支持PAD使用safari浏览器控制
支持报警输入/输出功能设置，支持布撤防时间设置
支持报警联动切换
支持单画面添加≥64路通道轮巡解码
支持录像文件解码输出上墙
支持网络键盘/RS485键盘通过解码器控制前端
支持透明通道
高清视频输入可随解码一同分割、拼接、开窗、漫游、叠加等功能
整机包含复位按键1个
	1
	台
	

	6
	生命检测仪
	功能特点：
监测人体生命体征参数（呼吸、心率、体动等）
非接触、远距离、可穿透衣物完成测量
测量数据通过网络传送至后端服务器，平台可视化
产品技术指标：
监测参数：
体动：无人、平静、安静、小动作、持续动作
呼吸率：平均每分钟呼吸次数
心率：平均每分钟心跳次数
技术指标：
POE供电
功耗：小于1W
	5
	台
	

	卫生间&尿检区

	1
	环境全景摄像机
	1、不低于500万像素1/2.7英寸CMOS传感器半球摄像机
2、设备应配置定焦镜头，镜头焦距2.8mm/4mm/6mm可选
3、具有不少于1个RJ45网口、1路RS485、1对音频输入/输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、2路报警输入/1路报警输出接口，内置MIC 
4、支持双向语音对讲；
5、具有不少于2颗红外灯；当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨不少于距离30米处所摄车辆或人体目标的轮廓；补光亮度支持自动和手动调节 
6、设备支持人脸抓拍，人脸抓拍捕获率应≥99%，奔跑时人脸抓拍捕获率应＞99% 
7、支持绊线检测、双绊线检测、周界检测、视频诊断检测、音频异常检测、物品遗留检测、物品丢失检测、徘徊检测、奔跑检测、 停车检测、人群聚集检测、人数统计检测、值岗检测、安全帽检测
8、应能在DC(12V±25%)的供电条件下正常工作 ；支持POE供电；支持反向供电 
9、工作温度： -40℃~+65℃，防护等级≥IP67 
	2
	台
	

	2
	高保真拾音器
	1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取
2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除
3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护
4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）
5、监听半径1-7m（内置电位器可调）
	2
	台
	

	3
	手动报警按钮
	1、支持报警信号传至警务值班室提示。
	1
	个
	

	4
	声光报警器
	1、额定工作电压(V/DC) 12V；
2、工作电压范围(V) 9-15V；
3、工作电流范围(mA) ≤300；
4、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃；
5、声压(dB) ≥105dB/m；
6、连续工作时间 ≥45min DC12V；
7、闪灯次数(分钟) 200±30。
	1
	个
	

	讯问室（7间）

	1
	环境全景摄像机
	1、不低于500万像素1/2.7英寸CMOS传感器半球摄像机
2、设备应配置定焦镜头，镜头焦距2.8mm/4mm/6mm可选
3、具有不少于1个RJ45网口、1路RS485、1对音频输入/输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、2路报警输入/1路报警输出接口，内置MIC 
4、支持双向语音对讲；
5、具有不少于2颗红外灯；当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨不少于距离30米处所摄车辆或人体目标的轮廓；补光亮度支持自动和手动调节 
6、设备支持人脸抓拍，人脸抓拍捕获率应≥99%，奔跑时人脸抓拍捕获率应＞99% 
7、支持绊线检测、双绊线检测、周界检测、视频诊断检测、音频异常检测、物品遗留检测、物品丢失检测、徘徊检测、奔跑检测、 停车检测、人群聚集检测、人数统计检测、值岗检测、安全帽检测
8、应能在DC(12V±25%)的供电条件下正常工作 ；支持POE供电；支持反向供电 
9、工作温度： -40℃~+65℃，防护等级≥IP67 
	14
	台
	

	2
	高保真拾音器
	1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取
2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除
3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护
4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）
5、监听半径1-7m（内置电位器可调）
	14
	台
	

	3
	手动报警按钮
	1、支持报警信号传至警务值班室提示。
	7
	个
	

	4
	声光报警器
	1、额定工作电压(V/DC) 12V；
2、工作电压范围(V) 9-15V；
3、工作电流范围(mA) ≤300；
4、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃；
5、声压(dB) ≥105dB/m；
6、连续工作时间 ≥45min DC12V；
7、闪灯次数(分钟) 200±30。
	7
	个
	

	5
	全景温湿度一体机
	1、温湿度屏与超广角全景摄像机一体化设计，集时间、温湿度采集显示与全景画面采集功能于一体
2、静态数字显示，适于同步录音录像
3、内置MIC和扬声器，具有不少于1个RJ45接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、2路报警输入接口、1路报警输出接口、1个RS485接口、1个复位按钮、1个存储卡接口 ；
4、支持自动校准时钟，与摄像机、审讯主机时间同步
5、支持通过触摸按键设置显示屏年、月、日、时、分、秒，支持调节年月日自动联动星期显示 ；
6、不大于2.1mm超广角定焦镜头，支持ICR双滤切换
7、摄像机分辨率不低于2592×1944 ；
8、支持音频异常检测报警提示，支持高音报警 ；
9、支持音视频本地存储卡存储，录制的文件可使用通用播放软件播放 ；
10、支持红外、白光补光，红外距离不低于15m
11、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率不低于2592*1944@30fps，最高帧率1920*1080@60 fps
12、支持POE、DC12V供电
	7
	台
	

	6
	一体化审讯设备
	支持两位办案人员同时开展工作，可集成国内主流品牌审讯终端、同步录音录像终端、打印刻录终端、实物展台等与开展讯（询）问工作相关的所有辅助设备设施，满足远程提讯或审讯工作功能要求 ，符合公安机关执法办案场所规范化建设标准。审讯台主要材质为钢制+抗倍特板材质，曲线设计，整体无尖锐棱角，无裸露线缆线束，采用弹性缓冲圆角防撞处理；桌面民警输入端配置≥23寸万向LCD托臂式显示终端及有线键鼠，
IPS全视角高清屏，分辨率≥1920×1080；外立面嵌入式安装≥43寸笔录显示及示证终端：屏幕比例16:9，可视角度178 度（水平）/178 度（垂直），对比度1000:1；支持一键展示及关闭等功能，支持告知书宣读、笔录显示及证据展示等功能； 设备舱内置设备自然散热及线缆线束管理系统 ，专业线束线缆管理及防浪涌电源 ，以确保所有接入设备的正常运转。
配置：
审讯设备、显示终端(含键、鼠）、笔录及示证展示终端、LED射灯、PDU、强弱电86面板、警徽等。
	1
	台
	

	7
	审讯约束装置
	审讯约束装置由框架、腿部约束舱、玻璃纤维防割腕带三部分组成，主要材质为钢制+PU软包材质，软硬适中，操作简单快捷，无需多人协作配合进行约束控制。机械力学原理设计，无需借助辅助工具或钥匙，无需通电，落座即锁定；后置解锁踏板轻踩即打开，并标配应急解锁功能，紧急情况下可一键快速解锁及复位；腿部约束舱在嫌疑人落座后无延时弹力触发锁定 ，且双脚可完全着地，并具有一定范围的活动空间；双手采用玻璃纤维防割腕带进行约束控制，且增加模压缓冲防撞装置，无需在胸腹部采取任何约束措施，也能对其上肢自动形成安全缓冲区，360度保证其始终都在一个安全可控的约束区域内 ，可有效避免嫌疑人在接受讯（询）问期间脱逃或产生过激行为伤及自身或他人 。
	1
	张
	

	8
	高清同步录音录像主机
	1、接口要求不少于：1个RJ45网络接口、4个POE网络接口、1个HDMI输入、1个VGA输入、1个VGA输出
2、支持高音质音频接入，音频编码标准应采用AAC，音频采样率8KHz/32KHz/48KHz可调
3、支持校正时钟
4、支持采集讯问室实时音视频和环境信息，包括讯问民警人声、嫌疑人人声、其他环境声音、嫌疑人正面画面、室内全景画面、时间、温度、湿度等；采集的声音和图像应清晰无损坏，支持8路视频通道和3路合成通道共11路通道的同时采集录像；
5、支持视频自动叠加片头，叠加内容可设置案件编号、案件名称、审讯民警姓名、嫌疑人姓名等
6、支持硬盘自动存储和双光驱刻录
7、支持打点功能，在硬盘存储和光盘刻录过程中可对重点内容进行打点标记
8、支持视频、音频丢失报警功能
9、支持自动对光盘进行封盘
10、讯问音视频回放应保证画面清晰，声音无提前或滞后且不失真
11、刻录光盘需包含播放器，无需另外安装播放软件，即可在任意电脑上自动播放
12、访问主机需支持BS和CS两种方式
13、支持音频混音。可显示声音波形；
14、支持一键直刻，光盘刻录可选择单盘直刻、双盘直刻或循环直刻，并可自定义刻录通道
15、支持GB/T28181、RTSP等接入协议，并具有H.323协议相关设置功能；
16、支持画面合成，合成数量支持1/2/3/4/5/6/8，合成画面可独立编码，支持H.265编码格式，分辨率支持不低于4K，帧率支持不低于60fps；
17、支持上传证据资料
18、支持接入人体生命体征信息，可在实时视频上同步叠加血压、血氧、心律等体征信息
	7
	台
	

	9
	电子门牌
	支持双行双色显示，第一行显示房间号，第二行显示房间状态；第二行可以通过平台联动显示办案中、空闲中、预约中等；每行最多可同时显示5个汉字，超过5字支持滚动显示；采用网络控制协议，RJ45接口。功率：20~30W；
	7
	台
	

	10
	笔录签名捺印终端
	1、 应具备指纹采集、电子签名功能，并实现电子签章、电子指纹采集过程同步录影录像
2、指纹仪认假率<0.0001%
3、应内置国密芯片，能对整机的用户静态数据进行加密处理
4、传输数据应采用加密+签名的手段，保证数据传输过程的保密性和防篡改
	7
	台
	

	走廊&辨认室

	1
	环境全景摄像机
	1、不低于500万像素1/2.7英寸CMOS传感器半球摄像机
2、设备应配置定焦镜头，镜头焦距2.8mm/4mm/6mm可选
3、具有不少于1个RJ45网口、1路RS485、1对音频输入/输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、2路报警输入/1路报警输出接口，内置MIC 
4、支持双向语音对讲；
5、具有不少于2颗红外灯；当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨不少于距离30米处所摄车辆或人体目标的轮廓；补光亮度支持自动和手动调节 
6、设备支持人脸抓拍，人脸抓拍捕获率应≥99%，奔跑时人脸抓拍捕获率应＞99% 
7、支持绊线检测、双绊线检测、周界检测、视频诊断检测、音频异常检测、物品遗留检测、物品丢失检测、徘徊检测、奔跑检测、 停车检测、人群聚集检测、人数统计检测、值岗检测、安全帽检测
8、应能在DC(12V±25%)的供电条件下正常工作 ；支持POE供电；支持反向供电 
9、工作温度： -40℃~+65℃，防护等级≥IP67 
	4
	台
	

	2
	高保真拾音器
	1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取
2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除
3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护
4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）
5、监听半径1-7m（内置电位器可调）
	4
	台
	

	3
	窗口对讲机
	采用DSP双通道语音自动控制技术，有效防止啸叫和通道干扰；
采用全触摸按钮设计的窗口对讲，按键使用无次数限制，并伴有光环灯；
能识别发声源，同时抑制环境噪声，自动调节音量，真实还原人的声音；
提供三种场景模式（安静、标准、嘈杂）一键调节；
内机与外机接线方式采用一根尾端线到桌底；
专业的腔体结构设计，采用硬质金属腔体。
	1
	台
	

	后端设备

	1
	24盘位网络存储
	1、集成存储、流媒体等功能，可无缝接入上级办案区管理平台，直接使用上级办案区平台实现本级派出所办案区的智能管理
2、64位多核处理器，内存≥16GB
3、存储盘位不少于24个
4、接口要求不少于： 4个USB接口、2个HDMI接口、1个VGA接口、2个RS-485接口、1个RS-232接口
5、支持IPC、NVR接入
6、支持NTP时间同步功能设置
7、支持RAID0、1、5、6、10、50、60，支持全局热备和局部热备
8、支持可视化管理，在WEB界面上可以对磁盘、RAID组等进行配置操作和状态监控
9、支持手动录像、自动定时录像、视频移动录像、报警联动录像、视频丢失报警录像、循环录像等功能
	1
	台
	

	2
	远程取证
	支持小程序端对姓名和身份证号进行编辑
支持音视频通话支持小程序端上传图片并在图片上签署姓名、目期、备注
支持示证预览展示支持小程序端切换前后摄像头画面
支持管理端发起签字，小程序端自动跳出签字界面，可对制指定文书签署姓名、目期、备注等支持小程序端始终保持有水印状态，防止截屏录屏支持笔录模块添加水印功能，其水印内容可进行自定义的设置支持预设笔录快捷用语支持管理端大数据展示功能
支持用户上传印章图片 (不限格式或大部分常用格式) 系统可以自动转换成PNG格式支持上传word后就可以自动识别word文档，生成文书模板
支持对签名规则可以自由组合设置: 签名名称，签名顺序等支持辨认照片导入、预览、展示、确认、保存等功能支持同步录音录像，音视频可查看、存档
支持取证结束后，所有书证可以以电子档的形式保存、打印，音视频录像可以保存支持对文书进行编辑、预览、展示等功能
支持文书自定义添加、删除支持警官证上传
	1
	套
	

	3
	16T企业级硬盘
	1、不低于16T企业级硬盘
2、支持温度传感器
3、不低于256MB缓存
4、转速不低于：7200rpm
5、接口访问速度：6.0、3.0、1.5 Gb/秒
6、可持续传输率：不低于250MB/秒
	24
	块
	

	4
	24口POE交换机
	以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T PoE+电口,支持4个1000BASE-X SFP端口,支持AC
	4
	台
	

	5
	互联光模块
	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)
	8
	台
	



	装备库清单

	序号
	设备名称
	性能指标
	数量
	单位
	备注

	电子装备柜

	1
	电子装备一体设备
	12寸屏（指纹识别 、人脸识别）1800*1000*500 含轮 ，设备门厚10mm（±1mm），柜体厚6mm（±1mm），4个称重计数抽屉
	1
	台
	

	2
	甲级防盗隔断
	甲级防盗隔断 ，含电磁锁指纹管控（双人双指纹）
	1
	套
	

	3
	网关
	接入公安部系统必备
	1
	台
	

	4
	系统对接
	安防监控 ，含门禁布线 、安装调试及对接公安部系统
	1
	项
	

	装备安防设备

	1
	硬盘录像机
	视频输入：8路IP摄像机接入（支持POE供电）
硬盘接口：2×SATA接口，单盘支持10~16TB
接入带宽：输入80Mbps，输出160Mbps
解码能力：4路1080P（1080p@25fps），最大支持800万像素（4K）摄像机接入
视频编码：支持H.265+/H.265/H.264+/H.264
HDMI输出：1路，4K (3840×2160)/30Hz
VGA输出：1路，1080p（与HDMI同源）
音频接口：1路RCA输出，1路RCA语音对讲输入
网络接口：1×千兆网口（RJ45）
报警接口：4进1出
电源：AC 220V
功耗：≤15W（不含硬盘、不含POE负载）
	1
	套
	

	2
	硬盘
	≥4T ，监控专用不低于5400转
	2
	套
	

	3
	报警主机
	8个板载有线防区，可扩展至256个（其中64个可以为无线防区）
4个板载触发器输出，可扩展至256个
支持≥40000条日志记录，包括≥32000条报警事件记录，≥5000条操作日志和≥3000条管理记录，支持远程搜索查询事件日志
支持CID 报告，支持话机复用
支持防区报警、系统状态事件联动输出，发生/恢复事件和时间可灵活配置
支持32个LCD键盘包括1个全局键盘和31个子系统键盘，键盘总线总长度不得大于1.2km
支持外置蓄电池，蓄电池电压实时监测，主辅电源可自动切换
支持远程升级,远程导入导出配置参数
支持两条总线，总线无极性，支持手牵手总线拓扑，每条可达2400m
短信报警：配合CMK-4G模块系列支持
电话报警：配合CMK-4G模块系列支持
电话数量：配合CMK-4G模块系列支持4个电话号码
配置方式：键盘编程和4200配置
用户：网络用户≥30个
功耗：≤60W（负载供电≤40W）
电源：AC220V
工作温度：–10℃～+55℃；工作湿度：10％--90％
重量：＜3.5kg
安装方式：壁挂
	1
	套
	

	4
	电池
	备用电池DC12V7AH
	1
	个
	

	5
	红外报警器
	采用被动红外传感器和智能算法分析，支持数字温度补偿功能
探测距离不小于18米，探测角度90°，测速范围0.3~2m/s
支持安装高度可选，高挂模式：2.5~3米，低挂模式0.8~1.2米
支持灵敏度可调
支持光学密封，抗白光干扰
支持开盖防拆、离墙防拆、支架防拆
支持工作温度范围：-25℃~70℃
支持室内和室外使用，防护等级不低于IP65
数字温度补偿：支持
探测方式：被动红外
灵敏度：自动
光学密封：支持
智能算法：支持
防拆保护：支持
报警输出：常闭
指示灯：报警,故障
电源DC：9~16V
	2
	套
	

	6
	声光报警器
	报警音量: 不小于105dB
防护等级：不低于IP54，室外防水 
内置水平仪，便于辅助安装
支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换
工作湿度：10％～90％
工作温度：-20℃～＋60℃
功耗：静态功耗: 0.96~1.2W
报警功耗：2.7~3W
电源：DC 8~16V
	1
	套
	

	7
	紧急按钮
	紧急按钮（凸出墙面），钥匙复位/防火ABS阻燃外壳,工作电压: ≤250V,工作电流≤300ma
	1
	套
	

	8
	机柜
	国标22U；前玻璃门后钣金门；
机柜柜体采用高强度的冷轧钢板和镀锌钢板；
机柜可以满足工作环境指标
工作温度：-20°C～+55°C
相对湿度：≤90%RH（25°C±5°C）
大气压力:65kpa—110kpa
垂直倾斜度：≤5%
	1
	套
	

	9
	安装辅材包
	膨胀螺丝、胶布、扎带等
	1
	套
	



	智能装备库装备清单及预算

	序号
	设备名称
	性能指标
	数量
	单位
	备注

	装备柜

	1
	单警装备存储主设备
	材料 符合SPCC冷轧钢板材质，钢板厚度≥1.0mm
识别模式：指纹、人脸识别、刷卡、账号密码
显示 ≥17寸  分辨率≥1280*1024
人脸识别 采用深度学习算法，支持离线比对，人脸比对时间＜0.2s/人，人脸比对准确率≥99%
供电电源 AC220V
最大功率 45W
	3
	套
	

	2
	单警装备存储副设备
	内置装备充电，紫外线杀毒，执法记录仪数据上传等功能。
整机尺寸≥ 高2096*宽983*深430（mm）
4格
材料 符合SPCC冷轧钢板材质，钢板厚度1.0mm
断网续传 与主设备级联使用，功能一致
数据保存 与主设备级联使用，功能一致
应急开门 应急管理员机械开启
供电电源 AC220V（充电用）
DC12V（锁控用）
最大功率 15W  
工作温度 0℃~50℃
存储温度 -20℃~60℃
湿度环境 10%-90%RH,非凝露
传输方式 以太网
接口 RJ45
	9
	套
	

	3
	公共装备支撑体
	整机尺寸 长≥1460*宽1010*高2022（mm）
单层空间 长≥1340*宽500 *高469（高度可调）（mm）
货架层数 背靠背，单侧4层，双侧8层
材料 SPCC冷轧钢板材质，钢板厚度≥0.8mm
灯带 具每层层板具有氛围灯带
RFID物品在架检测（选配） 可实现物品的定位到层
一键巡检 每次上电自动巡检物品在位情况
供电电源 DC12V
最大功率 15W 
工作温度 0℃~50℃
存储温度 -20℃~60℃
湿度环境 10%-90%RH,非凝露
传输方式 以太网
接口 RJ45
	12
	套
	

	4
	装备管理设备
	功能有：警用装备管理、单警装备管理、装备出入库综合统计分析，图形报表等。
	1
	套
	

	物证室

	1
	RFID双芯电子标签
	双芯纸质不干胶电子标签
协议 ISO/IEC 18000-6C/EPC Class1 Gen2 ，适用载波频率 860～960MHz，芯片使用寿命≥10万次，芯片防静电(ESD)性能 2KV
	1000
	张
	

	2
	RFID物证主设备
	1、集成触摸显示屏、指纹识别模块、控制主板、电控锁，实现案件物证的存取操作
2、支持与案件物证管理平台对接，实现数据实时共享；
3、8门；
4、材料：符合SPCC冷轧钢板材质，钢板厚度≥1.0mm；
5、尺寸：≥1985mm（高）900mm（宽）475mm（深）；
6、单格尺寸：≥230mm（高）359mm（宽）450mm（深）；
7、屏幕规格：≥17英寸触摸屏，分辨率≥1280*1024，多点红外触控；
8、打开方式：电子控制锁具，带有应急开门装置；
	1
	台
	

	3
	RFID物证副设备
	1、支持与RFID物证主设备级联，
2、10门；
3、材料：符合SPCC冷轧钢板材质，钢板厚度≥1.0mm；
4、柜体尺寸：≥1985mm（高）900mm（宽）475mm（深）；
5、单格尺寸：≥230mm（高）359mm（宽）450mm（深）；
6、打开方式：电子控制锁具，带有应急开门装置；
	2
	台
	

	4
	出库口报警基站
	尺寸≥ 445mm*445mm*40mm
安装方式 万向墙装支架立杆安装卡具
电源输入 DC12V
功耗约15W 
内存 128MB
湿度 10-85%，不结露
工作温度 -25℃~65℃
存储温度 -45℃~85℃
IP等级 ≥IP64
工作频率 840~960MHZ
调制方式 FHSS或定频
传输功率 +10 to +32.5dBm 
天线类型 ≥12dBi线极化天线（水平/垂直）
以太网 10/100M Base-T (RJ-45) 
串口 RS485
GPIO 2*输入,2*输出（光耦隔离）
	1
	台
	

	5
	RFID标签(抗金属)
	协议 ISO/IEC 18000-6C/EPC Class1 Gen2 ，适用载波频率 860～960MHz，芯片使用寿命≥10 万次，不低于IP68，金属或磁性物品使用
	300
	张
	

	6
	RFID标签（非黏贴）
	协议 ISO/IEC 18000-6C/EPC Class1 Gen2 ，适用载波频率 860～960MHz，芯片使用寿命≥10 万次。
	300
	张
	



	警用天线设备搬迁清单

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	主体设备

	1
	天线馈线
	阻抗：50Ω。
频率：350–370MHz。
	50
	米
	

	2
	 避雷器（天馈防雷）
	频段330~390MHz、阻抗50Ω、插损≤0.1dB、接地铜缆≥6mm2
	4
	个
	



（二）项目技术要求：
1.项目概述
本项目实施内容需满足南禅寺派出所业务需求，详见产品清单。
2.基本要求
本项目必须遵循国家相关法律、法规，尤其是系统安全、计算机信息系统安全的有关标准要求。
[bookmark: _Toc425342156]投标供应商所作的业务需求分析和系统设计应完全满足采购方需求。本招标文件提出的要求，是投标供应商编制投标文件的主要依据，但不应作为投标供应商需求分析和系统设计的完整的详细要求，在编制项目实施方案时，投标供应商应深入分析和充分考虑采购人对本平台现在及未来发展的需求，设计出完整的方案。
2.1安全及保密要求
必须遵循有关国家电子政务信息安全保障体系要求，按照国家法规实施安全等级保护，加强系统信息安全管理。
必须按照《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》，加强视频监控安全访问控制，防止恶意扩散和违规盗用等。
[bookmark: _Toc425342157]中标供应商在项目实施中须加强安全管理，所有因作业过程中导致的安全责任事故由中标供应商承担，且采购方有权对此追责。
2.2质量保证要求
投标供应商须有针对本项目的质量保证体系和组织，并制订质量保证计划，列出项目实施过程中质量监督和保证执行的措施，要记录质量保证活动，并保存和维护这些记录。
本项目所涉及产品必须是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，满足采购方的使用需求，并具有可靠的售后服务体系，质量可靠、使用安全。
中标供应商须保证其提供的产品中所有预装和为本项目安装的软件均为具有合法版权或使用权的正版软件且无质量瑕疵。
系统的设计、开发和集成应符合现行国家计算机系统规范标准。
中标供应商须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的升级方案。
[bookmark: _Toc425342158]中标供应商有责任协助采购方解决硬件设备和软件系统在使用过程中碰到的问题，当需要时，中标供应商仍须对所提供产品本身的固有缺陷和瑕疵承担相应责任。
2.3组织管理要求
投标供应商须成立合理的实施团队，建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系。
投标供应商须指定专职于本项目的项目经理，配置相应的项目管理、系统分析、设计、开发、测试、集成、培训、质量保证等人员，保证有足够的高素质人员参加本项目，确保项目顺利实施。
参与本项目的技术人员必须具有软件开发经验，能够与用户进行良好沟通，具备相关产品集成、应用和开发的能力。
参与本项目的技术人员必须对本平台及业务系统相关业务有所熟悉。
投标供应商应根据项目的具体内容和整体工期要求，向采购方提交切实可行的项目工作计划。
2.4需求变更支持要求
项目实施过程中，采购方根据实际工作需要，可对实施内容和需求进行适当调整和变更，中标供应商应无条件免费支持。
2.5项目交付要求
投标供应商应在投标文件中提供具体的项目交付说明、交付计划、交付物标准说明等。
2.6项目验收要求
验收方案由采购方最终确定，中标供应商配合。
中标供应商应负责在项目验收前将项目的全部有关产品说明书、安装手册、技术文件、资料、及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付采购人。
2.7知识产权要求
中标供应商保证采购方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，中标供应商应承担可能发生的一切法律责任和费用。
2.8实施要求
（1）工期要求
本期项目建设期为2个月，从项目招标结束，与中标单位订立合同生效起计算。
（2）人员要求
项目经理全程驻场管理实施项目，在合同期内，项目经理、项目技术负责人要专职服务于本项目。任职开始至合同执行完止，履行在合同内应尽的职责。
（3）培训要求
中标供应商应针对业务人员培训、管理维护人员制定详细的培训计划。明确各项课程内容、参与人员、教材准备等。
培训地点，培训日期、参加培训人员、培训地点由采购方组织协调，中标供应商负责配合。
2.9售后服务要求
项目整体免费质保期（服务期）：软件试运行期满，经采购方和监理方确认验收合格后，提供3年原厂免费质保；硬件设备试运行期满，经采购方和监理方确认验收合格后，提供5年原厂免费质保。
在免费维保期内，中标供应商有责任协助采购人解决硬件设备和软件系统在使用过程中碰到的问题，并按照采购人要求与其他信息化系统开展设备、应用、数据等对接工作。在免费质保期外，中标供应商仍须对所提供产品本身的固有缺陷和瑕疵承担相应责任，并按照采购人要求与其他信息化系统有偿开展设备、应用、数据等对接工作。
在免费质保期内，免费按照采购人要求对各子系统进行常态化的调整和优化。
在项目实施及运行的全部过程中，中标供应商必须为采购方提供技术服务热线（7*24小时），负责解答采购方在使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法。技术服务热线支持应是中文服务。
一般性服务要求，服务内容包含但不限于以下内容：
（1）缺陷管理：针对本次招标的各类系统中存在的bug、缺陷，不论在免费质保期内外，中标供应商均应持续提供修正与消缺服务。及时对各个应用服务的软件bug进行修补，针对服务器（中间件）的运行日志进行归档整理和分析工作，为系统优化提供第一手资料，并及时对各个应用服务的漏洞进行修补。
（2）按照采购方要求及时对系统进行调整和优化。
（3）中标供应商接到服务请求后，应保证在2小时内及时响应并提供服务，6小时内解决故障并恢复正常运行。对于重大事故或采购方需求的重要事件，应保证1小时内到达现场服务。
（4）应急故障处理：系统运行环境出现故障或意外情况导致系统不能正常运行时，投标单位应做到7*24小时响应。
（5）系统升级：提供应用平台的软件补丁版本的升级服务。
（6）需求变更：提供因采购方业务规则的变化导致的功能需求变更和性能要求提升导致的部署结构变化相关服务。
（7）运行支持：对系统运行过程中用户及业务部门的问题提供解答和问题解决跟踪、现场保障。
（8）培训服务：中标供应商须提供高水平的使用与管理培训服务。
（9）系统升级与迁移服务：在免费质保期内因业务调整需要，提供系统的修改和升级服务，因迁移需要，提供系统的迁移服务。
第二部分  有关说明
投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试、售后服务、利旧拆除、搬迁、辅材等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。
通过中国海关报关验放进入中国境内且产自中国境外的产品不在本项目的报价范围。
本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。
投标供应商必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。
完工期：本期项目建设期为2个月，从项目招标结束，与中标单位订立合同生效起计算。
项目整体质保期：软件试运行期满，经采购方和监理方确认验收合格后，提供3年原厂免费质保；硬件设备试运行期满，经采购方和监理方确认验收合格后，提供5年原厂免费质保。
质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
开标后，投标供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云”系统，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标供应商自行承担。

第三部分  政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。
采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。
有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。
中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。
履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。
中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式缴纳履约保证金，具体操作可登录江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）的保险保函模块进行办理。
本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标供应商不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标供应商应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。
政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。
采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。
9.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，中标（成交）供应商应当按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，应当优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。
10.根据《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号），机关、事业单位和大型企业不得要求中小企业接受不合理的付款期限、方式、条件和违约责任等交易条件，不得拖欠中小企业的货物、工程、服务款项。
机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，从其约定，但付款期限最长不得超过60日。
中小企业应当依法经营，诚实守信，按照合同约定提供合格的货物、工程和服务。
机关、事业单位和大型企业采购货物、工程、服务支付中小企业款项，应当遵守《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号）。
11.对本国产品的支持政策：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，本项目对采购本国产品给与政策支持。关于本国产品标准和本国产品标准的适用范围详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
11.1本国产品价格扣除政策
（1）当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此做出承诺的，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
注：当采购项目或者采购包中，所有通过资格和符合性审查的有效供应商均被认定满足本国产品价格扣除政策要求时，则本项目或采购包视为仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，本国产品不享受价格扣除评审优惠。
11.2注意事项
（1）提供本国产品进行投标（报价）的供应商需在其投标（响应）文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六部分）或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件。供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》应按要求逐一、准确填写“产品名称”“厂名”“生产厂址”三项信息（划删除线的地方可不用填写）。中标（成交）供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件将随中标（成交）结果公告进行公布。投标（响应）文件中未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。
评标（评审）过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定和招标（采购）文件要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。将不得享受本国产品价格扣除政策。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，除按上述要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，供应商还应在《开标一览表附表》中进行承诺（格式见附件），本项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例数值。比例达到80%以上时根据相应要求进行价格扣除，比例数值未达到80%，或供应商未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。
其中，“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。
（3）对于非专门面向中小企业的采购项目或采购包，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》和《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》等规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。
即，当小微型企业价格扣除政策和本国产品价格扣除政策同时享受时，按以下计算方式进行计算：
供应商参与评审的报价=供应商投标总报价×[1-（小微型企业价格扣除+本国产品价格扣除）]例如，供应商总报价1000000元，经认定可以享受小微型企业价格扣除政策以及本国产品价格扣除政策的，则该供应商参与评审的报价为：1000000×[1-（10%+20%）]=700000元

26


四．合同书（格式）
以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。
江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）
项目名称：                                       项目编号：
甲方：（买方、需方、采购人）_________
乙方：（卖方、供方、供应商）_________
甲、乙双方根据无锡市公共资源交易中心梁溪分中心   项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2 标的质量：
1.3 标的数量（规模）：
1.4 履行时间（期限）：
1.5 履行地点：
1.6 履行方式：
1.7 包装方式：
二、合同金额
2.1本合同金额为（大写）： ___________圆（______元）人民币或其他币种。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物（包含与货物相关的服务）的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 乙方交纳人民币/元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）
6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.2.1履约保证金退还方式：/
6.2.2履约保证金退还时间：/
6.2.3履约保证金退还条件：/
6.2.4履约保证金不予退还的情形：/
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、合同款项支付
8.1合同款项的支付方式及进度安排
8.1.1主要设备到货款支付时间：主要设备到货并完成安装后30日内，支付比例：合同金额的30%。
8.1.2项目验收款支付时间：项目初步验收合格后30日内，支付比例：合同金额的20%。
8.1.3尾款支付时间：项目审计结束，采购人收到发票后10个工作日内，尾款支付比例：支付至审计金额的100%。
8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、质量保修范围和保修期及售后服务
10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。
10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
10.5项目整体免费质保期（服务期）：软件试运行期满，经采购方和监理方确认验收合格后，提供3年原厂免费质保；硬件设备试运行期满，经采购方和监理方确认验收合格后，提供5年原厂免费质保。
十一、项目验收
11.1 甲方依法组织履约验收工作。
11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。
十二、货物的包装、发运及运输
12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十三、违约责任
13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值10%的违约金。
13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日1%    向乙方支付违约金。
13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值10% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
十四、不可抗力事件处理
14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十五、解决争议的方法
15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。
十六、合同生效及其他
16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章，且在见证方见证后即生效。
16.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关条文执行。
16.3 本合同正本一式五份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份，见证方执壹份。
  甲方：                        乙方： 
  地址：                        地址： 
  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：                    联系电话：          
见证方：（盖章）
            
                                     签订日期：      年    月   日
注：采购人也可参考财政部制定的《政府采购货物买卖合同（试行）》使用，《政府采购货物买卖合同（试行）》电子版请登录中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）下载。


五、附件（投标文件格式）




投

标

文

件






政府采购编号： 
采购项目名称：
投标供应商：

二〇    年  月  日
[bookmark: 校园网系统报价和服务承诺表（格式）][bookmark: （报价人）法定代表人授权书（格式）]
（一）投标函（格式）
投标函
致：普信国际工程咨询有限公司
我们收到贵方采购编号                 招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此项目的投标。
1、 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。
2、 我方愿意提供普信国际工程咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料。
3、 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。
4、 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。
5、 我方认为采购人有权决定中标者。
6、 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。
7、 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。
8、 我方愿意按招标文件的规定上传《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。
9、 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。
10、 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购代理机构和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
投标供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
电话：传真：
通讯地址：邮编：

（二）开标一览表（格式）

项目编号：
货币单位：人民币元

	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	项目名称
	详见投标文件
	元

	总价（大写）：
	金额大写


 
投标供应商公章：                               （电子签章）
    


开标一览表附表（格式）

投标供应商全称（加盖公章）：                          采购编号：
	项目总报价
（人民币）
	大写：

小写：

	项目负责人
	

	投标供应商承诺：
本采购项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为    %。


法定代表人或授权代表签字或盖章：                       日期：   年   月   日
注：①在“是否属于小、微型企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，必须提供投标供应商《中小企业声明函》；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标供应商属于监狱企业的证明文件扫描件；或提供投标供应商《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标供应商对所报相关数据的真实性负责，普信国际工程咨询有限公司有权将相关内容进行公示。
②因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，投标供应商须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”），此处按照采购文件给定的表格填报。投标供应商的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以投标供应商在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。

（三）报价明细表（格式）
报价明细表
投标供应商（盖章）                                    采购编号：
	货物部分

	序号
	名称
	品牌型号
	性能指标
	数量
	产地
	质保期
	单报价
	分项总报价

	1
	
	
	
	　
	
	　
	
	

	2
	
	
	
	　
	
	　
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	

	属于小、微型企业产品的价格合计（大写）：

	属于监狱和戒毒企业产品的价格合计（大写）：

	属于残疾人福利性单位产品的价格合计（大写）：

	属于节能产品、环境标志产品的价格合计（大写）：

	服务部分

	序号
	服务内容
	数量
	单位
	单报价
	分项总报价

	1
	　
	
	　
	
	

	2
	　
	
	　
	
	

	
	……
	
	
	
	


备注：（1）本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；或提供《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标供应商对所报相关数据的真实性负责，普信国际工程咨询有限公司有权将相关内容进行公示；
（2）投标供应商应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写，请各投标供应商自行补充完善；
（3）表格可自行改变、延长；
（4）投标供应商报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素，一旦投标结束最终中标，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标供应商的报价让利行为，损失自负；
投标供应商（盖章）：
法定代表人或授权代表签字或盖章：
日    期：

（四）承诺书（格式）

承诺书一
（投标供应商名称）在此承诺：

我公司(单位)愿针对此次              （项目名称）进行投标。
     我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：
    (一)具有独立承担民事责任的能力；
    (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
    (三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
    (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
    (五)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
    (六)投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。
若有违背，我公司(单位)愿意承担由此而产生的一切后果。


投标供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

承诺书二

致：                       （采购人名称）
我公司自愿参加贵单位（公司）项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：本公司参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的采购文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司投标，如已中标，自愿放弃中标（成交）资格接受其他任何形式的处理，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。



投标供应商：（盖章）  
法定代表人签名或盖章：          
            


承诺书三

安全承诺责任书

致：（采购人）

    如我单位中标，我方将认真履行本次采购项目的所有承诺，我方愿承担所聘全部人员的人身安全及车辆及设备的财产安全的全部责任，一旦发生安全问题，均由我方全权负责。
投标供应商：（盖章）  
法定代表人签名或盖章：          
                   年    月    日
    

1

（五）法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

采购编号：
    日期：
普信国际工程咨询有限公司：
        （投标供应商名称）       系中华人民共和国合法企业
法定地址：                      特授权      代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：          ）的报价等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。
被授权人情况：
姓名：          性别：         年龄：          职务：
身份证号码：                   电话：
通讯地址：
被授权人签名：                  投标供应商（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
年     月     日

	

法定代表人身份证复印件（正反面）
	
	

授权代表身份证复印件（正反面）



法定代表人亲自参加投标的需提供：
法定代表人身份证明书（格式）
单位名称：										

单位性质：										

地    址：									

成立时间： 年  月  日

经营期限：	            	

姓    名：      性别：      年龄：       职务：

系的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：             （盖公章）
日  期：  年  月  日
	

法定代表人身份证复印件

（正面）
	
	

法定代表人身份证复印件

（反面）


 

（六）关于资格的声明函（格式）

关于资格的声明函

采购编号：
    日期：


普信国际工程咨询有限公司：
我公司（单位）在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
我公司愿针对本项目（采购编号：　　　　）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）        愿意承担由此而产生的一切后果。




                                   投标供应商（盖章）：
　　　　　　　　　　　法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
                                   年     月     日

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定]







[bookmark: _Toc231463955]（七）拟投入本项目的人员一览表（格式）

拟投入本项目的人员一览表
	序 号
	姓 名
	年 龄
	性 别
	学 历
	在本项目拟任
职务

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



投标供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日期：


[bookmark: OLE_LINK5]（八）投标供应商简介和经营情况说明表（格式）

投标供应商简介和经营情况说明表
（内容写不完的栏目可相应扩展）
投标供应商（盖章）
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：
中级职称    人数、
高级职称     人数

	2025年12月资产总额
	       万元
	净资产
	         万元

	2025年12月股东权益
	       万元
	2025年业务收入
	         万元

	2025年实现利润
	万元
	
	

	办公面积

	     平方米
	其中：
	自有面积    平方米
承租面积    平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见
	

	最近3年内有无因违纪或是其他原因被投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	其他需要说明的情况
	


法定代表人或授权委托人签字或盖章：
日期：
（九）中小企业声明函（格式）
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）：
日　　　　　　期：
注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为货物类的，只须按项目技术要求中的货物部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为该项货物的制造商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。
（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
（4）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（十）残疾人福利性单位声明函（格式）


残疾人福利性单位声明函

本公司郑重承诺，根据《财政部司法部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                 单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本公司承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：
















（11） 投标偏离表（格式）：
商务要求响应及偏离表（格式）
商务要求响应及偏离表



投标供应商名称（盖章）                                政府采购编号：
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	



法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：    年  月   日


注：
（1）本表不得删除；
（2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；
（3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容无需赘述。
技术要求响应及偏离表（格式）

技术要求响应及偏离表


投标供应商名称（盖章）                                政府采购编号：
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	



法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：


日期：    年  月   日


注：
（1）本表不得删除；   
（2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”； 
（3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容无需赘述。



[bookmark: _GoBack]（十二）关于符合本国产品标准的声明函（格式）


关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：          
日期：　     年　  月　  日          
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
注：划删除线的地方无需填写。



（十三）技术方案（格式自拟）

技术方案
投标供应商应按评分点编制完整的服务方案，以便评审。

特别注意：本项目采用暗标形式，投标供应商须参照评标办法的相关要求对商务部分和技术文件部分分别进行制作。其中技术文件部分属于暗标，投标供应商在制作技术文件部分相关内容时不得有体现投标供应商身份的内容，否则投标无效。
不得有体现投标供应商身份的内容是指：
①技术部分不得出现能够体现投标供应商身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；
②技术部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标供应商及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；
③技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标供应商的特殊做法。文本部分不得出现底纹、阴影、彩色等标记；
④不得有其他体现投标供应商身份的内容。
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