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7 NY4375-190-03HZ 船体主要材料预估单    



8 NY4375-260-01 门窗、孔盖及梯架布置图    



      



二 轮机部分     



1 NY4375-400-03 机舱布置图    



2 NY4375-401-01SM 轮机说明书    



3 NY4375-408-01MX 轮机设备配套明细表    



4 NY4375-408-02HX 轮机工属具汇总表    



5 NY4375-408-03QD 管路附件及材料预估单    



6 NY4375-425-00 轴系布置图    



7 NY4375-425-01-00 尾轴管装置图    



8 NY4375-425-01-02 艉轴    



      



三 电气部分     



1 NY4375-601-01SM 电气说明书    



2 NY4375-608-01MX 电气设备明细表    



3 NY4375-611-01 电力系统图    



      



      



 












更新水上交通运输执法执法船艇项目（定稿）/船体/NY4375-100-02总布置图.pdf




杭 州 齿 轮 箱 厂












更新水上交通运输执法执法船艇项目（定稿）/船体/NY4375-100-04SM船体说明书.pdf




 



  



     25m交通运输执法船  
     



标记 数量 修改单号  签  字 日期 



船体说明书 



NY4375-100-04SM 编制  版本  



校对    



审核    总面积 0.36m
2
  共 6页 第 1 页 



标检    
常州市诺亚船舶科技有限公司 



审定  日期  











 25m交通运输执法船      船体说明书 NY4375-100-04SM 第 2 页 
  1 概述 



本船主要用于交通运输执法、巡查等工作。具备流畅的外观造型和协调明快的色彩，



创造了舒适方便的工作环境，改善了船员及工作人员的工作和生活条件，体现了以人为



本的设计理念；配备了先进的机电设备，船舶的技术性能优良；本船具备夜航能力。 



2 设计依据 



本船设计和建造按下列规范和法规的有关要求进行： 



（1）CCS《钢质内河船舶建造规范》（2026）； 



（2）CHINA MSA《内河船舶法定检验技术规则》（2019）及《修改通报》（2023、



2025）； 



（3）《公务船技术规则》（2020） 



（4）《吨位丈量规则》（2022） 



（5）《材料与焊接规范》（2025）及《修改通报》（2026） 



3 船型及主要技术参数及性能指标 



3.1 船型 



本船为单体单甲板、尖艏、方尾、圆舭线型执法指挥艇。甲板以上设两层甲板室，



主船体采用钢质结构，上层建筑采用铝合金结构。主机为两台船用柴油机，采用双轴、



双桨推进方式。 



3.2 主要技术参数及性能指标 



总    长          OAL          25.50 m 



垂线间长          BPL          23.90 m 



水 线 长          WLL          24.60 m 



船    宽          B            5.50 m 



型    深          D            1.90 m 



设计吃水          d            1.05m 



肋    距          s            0.50m 



主机型号                   WP10C375-21E220 



主机功率×转速×台数    275kW×2100rpm×2台 



航    速                      ~24km/h 



乘    员                       11人 



船    员                       3人 



航    区                       B级 



材    质                      钢铝混合 
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  4总体布置 



4.1  舱底 



本船主甲板下设 4道水密舱壁，分别设在 FR4、FR19、FR32、FR44 肋位处； 



尾～FR4为舵机舱。 



FR4～FR19为机舱。 



FR19～FR32为空舱，内设燃油箱、生活污水柜、淡水箱。 



FR32～FR44为空舱。 



FR44～首为首尖舱，内设锚链舱。 



4.2  主甲板 



尾～FR7为船尾系泊区，布置带缆桩 2只。 



FR7～FR42 为主甲板室，由尾至首依次布置有机舱棚、卫生间、配餐间、门厅、会



议室；主甲板室外设置净宽约 0.80m的外走道。 



FR42～首为锚泊系泊区域。布置有带缆桩、电动起锚绞盘、闸刀掣链器、导链滚轮



等设备。 



主甲板船首区域设舷墙和栏杆，船尾及船中设栏杆。 



4.3驾驶甲板 



FR5～FR20为露天区域。 



FR20～FR34为驾驶室，驾驶室外走道净宽约 0.80m。 



4.4罗经甲板 



罗经甲板设有桅杆、探照灯及扩音器等通讯、导航设备。 



舱室的总体布置情况详见《总布置图》。 



5 船舶性能 



5.1静力学性能 



本船满载出港状态，船舶基本平浮，吃水为 1.05m。 



本船完整稳性按《内河船舶法定检验技术规则》及《修改通报》（2023、2025）对 B



级航区客船的要求核算满载出港、满载到港、空载到港三个状态，经计算各状态均满足



“法规”要求。 



5.2快速性 



本船为双机、双桨、双舵，主机为 2 台 WP10C375-21E220 船用柴油机，额定功率



为 275kW，额定转速为 2100rpm，设计静深水航速~24km/h。 



本船配备两只五叶外旋螺旋桨，材料为镍铝青铜，五叶桨的伴流更均匀，有利于减



小船体尾部振动。  
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  为了提高船舶的快速性，设置了压浪板，压浪板长度 500mm。 



5.3操纵性 



本船设置两只 NACA0015流线型平衡舵，舵面积为 2×0.65m2，舵面积比为 5.052％，



平衡比为 0.276，展弦比为 1.241。配一台电动液压舵机，扭矩为 12kN⋅m，船舶的操纵



性能良好。 



6 船体结构和材料 



本船主船体结构按 CCS《钢质内河船舶建造规范》（2026）要求进行设计。 



本船主船体板材及型材采用船用 CCSA 级钢，上层建筑采用 6082-T6 的带筋板和



5083-H321的板材，型材为 6082-T6铝合金材料，支柱采用无缝钢管。钢质主船体与铝



质上层建筑间采用铝-钛-钢复合材料作过渡接头形成焊接结构。 



本船主体为单甲板、单底、横骨架式全焊接结构型式，全船于 FR4、FR19、FR32、



FR44共设 4道水密横舱壁，船底每个肋位均设置实肋板，舷侧和甲板最大每隔 3档设



横向强框架，机舱区至首部设置 1道舷侧纵桁。 



7舾装设备及内装饰： 



7.1锚泊及系泊设施 



本船舾装设备按 CCS《钢质内河船舶建造规范》（2026）的要求配备。 



按 CCS《钢质内河船舶建造规范》（2026），本船实配 C100 的霍尔锚一只，配φ



12.5/ 2AM 级有档焊接锚链 3节（82.5m），配 φ12.5超轻型电动起锚绞盘 1台。配φ26



的锦纶绳 2 根长度 30m、φ30 的锦纶绳 2 根各 30m 作系船索。全船配 DH125 GB/T 



554-2008带缆桩 4只，100单十字带缆桩 2只，设 C320 CB/T34-2007导缆孔 4只。 



7.2 救生设备,消防用品 



按“法规”要求具体配置如下： 



配救生衣 16件（带救生衣灯，其中 3件工作救生衣）。 



配救生圈 6 只（带 30m 救生浮索的 3 只，带自亮浮灯 3 只）。 



本船实配：手提式灭火器全船 10具，其中机舱设干粉灭火器和泡沫灭火器各



2 具，门厅设干粉灭火器 1 具，配餐间设干粉灭火器 1 具，会议室设干粉灭火器



2具，驾驶室干粉灭火器 2 具，水龙带箱 3只(配φ13 消防水枪 3把，20m 消防水



龙带 3 根)，消防沙箱 2只、消防水桶 2只、太平斧 1 把、铁扦和铁钩 1套。 



7.3门窗、舱盖及栏杆扶手 



本全船门、窗、孔、盖、梯布置及结构按照内钢规及内法规等相关的要求。 



本船甲板室的外围壁门采用铝质风雨密外围壁门，内围壁门采用铝质舱室空腹门。 



本船机舱棚侧窗采用铝质固定矩形窗，其他区域采用玻璃幕墙结构式的玻璃窗。 
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  本船主甲板上的盖采用钢质小型风雨密舱口盖，水密舱壁及箱柜壁上采用水密人孔



盖或水密手孔盖。 



本船从主甲板下至舵机舱及首尖舱舱底采用钢质直梯、机舱棚内下机舱内采用机舱



斜梯，机舱棚后壁从主甲板上驾驶甲板采用钢质斜梯，室内从主甲板驾上驾驶甲板采用



L型楼梯，从主甲板下至空舱采用钢质直梯。从驾驶甲板上顶蓬甲板采用铝质直梯。 



7.4舱室内装饰及设施的选择 



本船舱室内装及舱室绝缘总体原则是环保、淡雅、美观，同时又要具有防火、保温、



降低噪音的功能。本船内装及绝缘施工时应严格控制重量，选用轻质内装材料，敷料的



敷设厚度做到最小。本船的内装设计指导思想为在统一协调的装修风格下，不同的舱室



和区域又各具特色，真正为工作人员提供一个理想的空间环境。 



装修材料应满足内法规要求，所有装饰及内衬材料均为阻燃或不燃材料，且燃烧均



不会产生有毒气体，所有材料不含石棉。 



绝缘材料采用矿物面板，有隔热要求结构向无隔热要求结构过渡时，有隔热要求结



构向无隔热要求结构延伸 450mm。室内围壁装饰面板采用蜂窝铝板，天花饰板采用铝扣



板。除会议室外的舱室地板采用轻型基层甲板敷料面层铺设 PVC 地板，其中厨房及卫



生间地板采用 PVC防滑地板；会议室地板采用轻型基层甲板敷料面层铺设复合木地板。



舱室装修材料、样式应最终由船东确认，装修时应严格控制各材料的用量，确保空船重



量控制在设计图纸重量范围内。 



8．舱室的隔音、隔热及减振降噪 



为了改善船上的工作和乘坐条件，本艇在舱室的隔音、隔热及减振降噪方面，除了



从机电设备的选型和主辅机的安装方面考虑外，在舱内装饰和螺旋桨的选取方面采取以



下措施： 



8.1 降低螺旋桨中心线高度，增大螺旋桨与外板的间隙以及采用合理的尾部线型并采用



5叶螺旋桨，以减少螺旋桨处水流在尾部引起的振动。 



8.2机舱前舱壁及机舱前围壁结构均做适当加强，有效阻挡噪音及振动的传播。 



8.3舱室围壁，天花板内采用 50mm的玻璃棉隔热。 



8.4机舱四周及顶棚内衬吸音陶瓷棉，外覆阻尼卷材及铝质多孔吸音板。 



8.5在主机座及主机座、螺旋桨上方船壳板敷设 T60型舰船用阻尼涂料，使振动及噪声



衰减加快，达到减振、降噪效果。 



9．护舷、压浪板及分水踵 



本船舷侧设置一道钢质护舷材，并配适当数量的橡胶轮胎。 



本船在船尾设压浪板。 
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  本船在尾部船底板处设 1 道分水踵。 



10. 油漆及其它 



所有油漆均选用性能优越的“国际”牌油漆，油漆的配套和施工应严格按油漆供



应商的要求进行。 



本艇所用钢材须在使用前进行表面预处理、喷涂底漆，对焊接和加工后造成的底漆



脱落处，要及时补上。 



在机舱主机座区域、主机座腹板、螺旋桨区域上方舱内、机舱前壁及甲板室位于



机舱上方的甲板下敷设 T60型舰船用阻尼涂料，阻尼涂料施工工艺及敷设厚度按供货



商要求施工。 



11、防污染措施 



本船生活污水平时排进生活污水箱储存。生活污水箱中的生活污水当船舶靠近收集



处所时，由岸上接受设备通过污水泵抽吸，通过排岸接头排岸； 



主机应持有排放证书； 



本船设有污油柜，对机舱、舵机舱的油污水，排于污油柜，柴油机油底壳中的污油



由主机自带油泵抽吸，污油柜内污油由手摇泵泵至主甲板上出口，排放至岸上接受设



备。 



生活垃圾在船上收集，配备 5只 10L的垃圾桶，待船舶靠岸后集中处理。 



垃圾分以下类别收集，并应加上图示、颜色等标识： 



（1）厨余垃圾；  



（2）可回收垃圾（塑料、金属、废纸等）；  



（3）有害垃圾（含油垃圾、废电池、灯管等）；  



（4）其它垃圾（烟头、一次性餐具等）。 
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			NY4375-110-03基本结构图 Model (1)


			NY4375-110-03基本结构图 Model (1)
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序 



号 
名     称 型 号 或 规 格 



单 
位 



数 
量 



质量 
(kg) 



备       注 



一 船体钢材      



1 板材（CCSA）      



  4 kg  4200  



  5 kg  21050  



  6 kg  750  



  8 kg  100  



  10 kg  800  



  14 kg  350  



       



  Σ1 kg  27250  



       



       



2 型材      



 角钢（CCSA）      



  ∟40×40×4 kg  650  



  ∟56×35×4 kg  850  



       



 无缝钢管（Q235-A） Φ32×3 kg  300  



  Φ42×3 kg  450  



  Φ50×5 kg  100  



       



  Σ2 kg  2350  



       



       



       



  Σ总＝Σ1＋Σ2 kg  29600  
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序 



号 
名     称 型 号 或 规 格 



单 
位 



数 
量 



质量 
(kg) 



备       注 



二 上建铝材      



1 板材（5083H321） 4 kg  3350  



  6 kg  950  



 带筋板 4+mPP40-b=250 kg  1850  



       



       



  Σ3 kg  6150  



       



2 型材      



 角铝（6082-T6） ∟50×32×4 kg  450  



 铝管 Φ32×3 kg  50  



  Φ42×3 kg  80  



       



  Σ4 kg  580  



  Σ总＝Σ3＋Σ4 kg  6730  



       



三 铝-钛-钢过渡接头 3A21+TA2+CCSB m  ~60  



       



       



       



       



       



       



说明： 
1. 材料均为预估； 
2. 本材料表所统计用料未包括零星舾装件及家具用料；。 
3. 本材料表所统计用料未包括装潢用料及辅料。 



 












更新水上交通运输执法执法船艇项目（定稿）/船体/NY4375-203-01舾装设备布置图.pdf




杭
 州



 齿
 轮



 箱
 厂












更新水上交通运输执法执法船艇项目（定稿）/船体/NY4375-260-01门窗、孔盖及梯架布置图.pdf




杭
 州



 齿
 轮



 箱
 厂












更新水上交通运输执法执法船艇项目（定稿）/船体/NY4375-208-01MX船体设备明细表.pdf




 



     25m交通执法船       
标记 数量 修改单号  签  字 日期 



船体设备明细表 



NY4375-208-01MX 编制  版本  



校对    



审核    总面积   0.30m
2
  共 5 页 第 1 页 



标检    
常州市诺亚船舶科技有限公司 



审定  日期  











常州市诺亚船舶科技有限公司 25m交通执法船 船体设备明细表 NY4375-208-01MX 第 2 页 



 
序



号 名    称 型 号 或 规格 单



位 数量 
重量（kg） 



生 产 厂 家 备     注 
单 件 总 计 



一 锚泊、系泊设备        



1 有档焊接锚链 φ12.5 AM2 GB/T549-1996  m 82.5    船用产品证书，附件配齐 



2 霍尔锚 C100   GB/T 546-2016     只 1    船用产品证书，配卸扣 



3 φ12.5电动起锚绞盘 φ12.5 只 1   



淮安万润通海机械有限公



司 
杭州博途船用机电设备有



限公司 
湖北省应城市清风船用机



械有限公司 



船用产品证书 



4 闸刀掣链器 12.5~14 CB/T4462-2016   只 1     



5 导链滚轮 14 CB/T290-1995 只 1     



6 带缆桩 DH125 GB/T 554-2008  只 4     



7 单十字带缆桩 公称直径100mm 
参照 CB/T3845-2000 只 2     



8 导缆孔 C320  CB/T34-2007  只 4     



9 锦纶绳 Φ26 m 2×30     



10 锦纶绳 Φ30 m 2×30     



11 软靠球 φ400 只 2    棕杂（配绳）  



12 橡胶轮胎  只 10     
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序



号 名    称 型 号 或 规格 单



位 数量 
重量（kg） 



生 产 厂 家 备     注 
单 件 总 计 



二 消防设备        



1 化学泡沫灭火器 MP9 GB4400-84 具 2     



2 干粉灭火器 MF5 GB4402-84 具 8     



3 灭火器架  只 10     



4 半圆形消防桶及架  套 2     



5 消防砂箱 A CB/T3676-1995 只 2     



6 太平斧及架  套 1     



7 水龙带箱  只 3     



8 消防水带  根 3    20m 



9 Ф13水枪(两用型)  只 3     



10 铁铲和铁钩  套 1     



         



         



三 救生设备        



1 船用救生衣 YB GB4303-2008 件 16    带救生衣灯  



2 救生圈 B GB4302-84 只 6    其中 3只带救生浮索, 
3只带自亮灯 



3 救生圈架 B CB640-68 只 6     
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序



号 名    称 型 号 或 规格 单



位 数量 
重量（kg） 



生 产 厂 家 备     注 
单 件 总 计 



四 航行、信号设备        



1 国际信号旗 #4 套 1     



2 国旗 #4、#5 面 4    #4、#5旗各 2面 



3 手旗  面 1     



4 红旗  面 1     



5 小型号笛  只 1     



6 号钟  只 1     



7 船用时钟  只 2    会议室、驾驶室各一 



8 球型 Φ300 只 3    配绳 



9 倾斜仪  只 1    置驾驶室 



10 双筒望远镜  只 1     
11 测深锤 5kg 只 1    配绳 
12 手电筒  只 1    3节电池 



13 棉旗绳 Φ6棉绳 根 2    ~10m/根 滑轮配齐 



14 旗杆  根 1    不锈钢 
         



五 生活设施及用具        



1 热水瓶  只 2     



2 拖把  只 2     



3 扫帚  只 2     



4 畚箕  只 2     
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序



号 名    称 型 号 或 规格 单



位 数量 
重量（kg） 



生 产 厂 家 备     注 
单 件 总 计 



5 茶杯  只 15     



         



六 舱面工属具        



1 钢卷尺 3m 把 1     



2 敲锈榔头  只 1     



3 钢丝刷  只 2     



4 漆刷 扁、圆 只 2     



5 剪刀  只 2     



6 木榔头  把 1     



7 活动扳手 船需尺寸 套 1     



8 固定扳手 船需尺寸 套 1     



9 螺钉旋具 一字、十字 把 各 1     



10 船用工具箱 含套筒 套 1     
 



注： 1、本表可根据船东要求适当调整，但涉及“规范”要求的航行信号设备、消防救生设备项目不得删减。 



2、本明细表所列若在另外图纸中中已有的均不另配。 



3、生活用品部分可由船东与制造厂商议配备。 



4、本材料表所统计用料未包括零星舾装件及家具用料。 



5、本材料表所统计用料未包括装潢用料及辅料。 
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1. 概述 



1.1 通则 



本船的电气部分是依据《钢质内河船舶建造规范》（2026）、《内河船舶检验技术规



则》（2019）及《修改通报》（2023、2025）、《公务船技术规则》（2020）的的有关规定



以及设计任务书要求进行的。 



1.2 电制 



    本船配电系统基本电制为交流 50HZ单相双线绝缘制。各类电气设备的电压和线制



如下： 



设备类型               电压            线制 



发电机                AC400V        三相三线 



电动机                AC380V        三相三线 



照明                  AC220V        单相二线 



   或 DC24V       直流双线 



通信及助航设备        AC220V        单相二线 



                              或 DC24V       或直流双线 



        无线电设备及监测报警  AC220V         单相二线 



                              或 DC24V       或直流双线 



1.3 电缆 



    本船一般电缆为 CJPF96（86）/SC（NC）型，接岸电缆为 CEFR型。 



    配电箱柜及驾控台内部接线为 CBVR-C型； 



电气设备的安装应满足 CB/T3909-2019“船舶电气设备安装工艺”的要求。 



电缆的敷设和安装，应符合 CB/T3908-2007“船舶电缆敷设工艺”的规定。 



2. 电源设备 



2.1 发电机 



机舱设发电机组一台，参数为 400V  50HZ  45.1A  25kW，供本船航行、停泊时



全船动力、照明及生活用电。 



机舱安装主机轴带 37N01010 型 24~36V、1kW 硅整流轴带发电机一台，对蓄电池



组充电或对 DC24V用电设备浮充式供电。 



2.2 蓄电池 



设 DC24V蓄电池组一组，额定容量为 200 Ah，作为本船 DC24V电源。 
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  2.3 岸电箱 



本船尾部设 AC380V 30A交流岸电箱一只，含 50米电缆线，供本船停靠码头时接



岸电用。 



   2.4机舱设 CSD-20  AC400V/AC230V三相变压器一台。 



3．配电设备 



3.1 主配电板 



3.1.1本船机舱设主配电板一座，板上设有监测发电机电压、频率、电流的 F72系列电表，



设有发电机的过载与短路保护和绝缘检测装置。各负载分路选用施耐德 C65N系列断路



器。 



3.1.2  主配电板主开关选用 NSX100N 型船用自动空气开关，发电机主开关与岸电之间



设有联锁保护，以防止发电机与岸电同时供电。 



3.2 充放电板 



设充放电板一只，板内设有 60A AC220V/DC24V充电机一只，对蓄电池组进行充放电



控制。充放电板上设有监测充放电电流、电压的直流电表（69C7系列），负载开关为 C65N



系列。 



3.3 驾驶室控制台 



驾驶室设有钢质控制台一座，台体上部仪表板部分采用铝质（黑色）嵌装板面。 



驾控台上设有以下设备： 



航行灯、信号灯控制单元，机舱风机油泵、空调紧急切断单元，灯光、电笛、雨刮器



控制单元，交流配电单元，直流配电单元，仪表显示单元，机舱报警单元，航行设备、无



线电设备，广播収扩机，声力电话，主机传令钟，操舵单元，主机操纵单元等。 



 4. 电力设备 



4.1、设电动总用舱底泵一台，电机规格为 AC380V 11kW，采用软起动方式启动，由主



配电板组合启动单元控制，驾控台设有遥控启停按钮和运行指示灯。 



4.2、设电动舵机油泵一台，电机规格为 AC380V 1.5kW，由机带舵机控制箱控制。 



4.3、设机舱风机二台，参数为 AC380V 0.37kW，由主配电板组合启动单元控制，驾控



台设有遥控启停按钮和运行指示灯。 



4.4、设电动粉碎泵一台，电机规格为 AC380V 2.2kW，由主配电板组合启动单元控制。 



4.5、配压力水柜一套，A380V 0.37kW，自带控制箱控制。  



4.6、配燃油输送泵一台，型号：JABSCO Sliding Vane VR050  DC24V 10A。由充放电



板启动单元及驾控台控制，日用油箱配液位控制器，可对日用油箱进行自动（亦可



手动）给油。油泵可在机舱口紧急切断。 
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  4.7、配污油水泵一套，型号：电机规格为 AC380V 1.5kW，由主配电板组合启动单元控



制。 



4.8 风油切断 



本船机舱风机、油泵可在机舱出口及驾控台遥控切断。 



空调设备可在驾控台遥控切断。 



5．照明、航行信号设备 



5.1 照明设备 



5.1.1驾驶室、会议室、门厅、配餐间设 2×10W双管 LED蓬顶灯，灯内设 DC24V 3W低



压灯头。 



5.1.2 机舱设 2×10W双管 LED舱顶灯，灯内设 DC24V 3W低压灯头。 



5.1.3 外走道、舵机舱设 DC24V  25W舱顶灯及 AC220V  60W白炽舱顶灯。 



5.1.4卫生间设置 AC220V 60W白炽舱顶灯。 



5.1.5 驾驶室顶棚设 AC220V 1000W遥控探照灯两盏。 



5.1.6 本船照明设备可根据装潢要求适当调整。 



5.2 插座 



    驾驶室、会议室设置室内插座若干，供需要时使用。 



5.3 航行信号灯按有关规范及避碰规则配置。 



6．日用电器 



  6.1会议室设 80寸液晶电视机一套，配 XHAV28型船用卫星电视天线一套，终端解码器



一只。配鹅颈式无线话筒四只，无线接收器一只，功放一台，木质音箱一对。 



  6.2配餐间配电水壶、微波炉、电饭煲、电冰箱各一台。 



6.3全船配格力中央空调一套，配 GMV-H224WL/A型室外机一台，安装在驾驶室后壁机



舱顶棚。会议室设 GMV-NHD45W/L风管内机两台，驾驶室设 GMV-NHD63W/L型风管



内机一台，门厅设 GMV-NHD36W/L风管内机一台，配餐间设 GMV-NHD28W/L风管内



机一台。 



 7．通信、助航及报警系统 



7.1 广播设备 



本船驾控台上设有 HKD-50C-Q  50W 型广播扩音机一台，可 USB 放音，驾驶室



顶棚设 25W 高音扬声器两只，作对外喊话及宣传用。门厅及会议室设 YDC-3Q 型 3W



嵌入式扬声器各一只。机舱设 YHC5-1型 5W扬声器一只。 



7.2 本船设声力电话系统一套，电话分别设于驾控台（嵌入式）、机舱（头戴式）。 



7.3设 CLI-2T双主机型传令钟一套。 
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  7.4自动识别仪（AIS） 



本船驾驶室配 AIS9000G-08D型自动识别仪（AIS）一台,带测深功能。 



7.5雷达 



配美国佳明 CR1522型多功能雷达一只，配雷达天线。 



7.6 雨刮器 



       在驾驶室前窗配平面雨刮器一套，控制开关设于驾控台。 



7.7设 IC-M330型甚高频无线电话两套，随配电源及天线装置。 



7.8顶蓬配MT2  DC24V电笛一只，控制开关设于驾控台。 



7.9设约 3000mm×500mm×110mm单面显示 LED电子显示屏两套，安装在机舱顶蓬两舷，



电压 24V，LED颜色：黄、红、兰三色，配不锈钢边框及支架。 



7.10监测报警系统 



本船主机、发电机部分的监测报警系统（含近旁与延伸两部分）随机配供，其延伸



板设于驾控台上，主机延伸功能有：主机转速、滑油压力、冷却水温度显示；主机的启



动与停车控制；滑油压力低、冷却水温度高的声光报警等。发电机延伸功能有：原动机



滑油压力、冷却水温度及启动电瓶电压的显示；机组的启动与停车控制等功能。 



机舱另配 BJ-10报警箱一只，主要监测与报警的项目有：齿轮箱滑油失压、发电机



过载、电网绝缘降低等。相关报警信息可延伸至驾控台。 



8、摄像系统 



8.1、本船设有巡航摄像监视系统一套，以实现监管工作的电子化管理。对巡航过程中



的突发事件还可以进行跟踪摄录（可配置摄像水印）。 



8.2、系统采用最新数字监控及数字硬盘录像，记录顶蓬所设摄像头的图象，录像、录



音（语言现场同步说明）记录资料可保存一个月（10小时/每天）。  



8.3、系统主机采用硬盘录像机，系统主显示器为 19”液晶显示屏(VGA 方式),安装在



驾控台上。 



8.4、室外两个（左右舷各一个）摄像机为彩色全方位、可变焦距及低照度型，安装在全



天候云台球罩内，其防护等级为 IP66。考虑季节与气候条件及日照的影响，摄像机可具



有自动光圈模糊控制、自动背光补偿、自动白平衡的功能。船艉配彩色定焦摄像机一只，



机舱设有球型定焦摄像头一只，在驾控台上设有视频选择切换开关，供助航用。 



9.避雷针 



本船设避雷针一只于桅杆顶端，可拆桅杆底部用 70mm2软质铜线跨接以保持其电气上



的连续性。 
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序 



号 
名      称 型 号 或 规 格 



单 
位 



数 
量 



质量 
(kg) 



备   注 



 一、电力系统设备 



1 驾控台 定制 座 1  



上海科海华



泰船舶电气有



限公司 
镇江海鸿船



舶设备有限公



司 
江阴航海电器



厂 
 



2 主配电板 定制  座 1  



3 充放电板 定制（内含 60A 充电机） 座 1  



4 生活分电箱 PD5-6/2P  AC220V 只 1  



5 空调分电箱 PD5-8/2P  AC220V 只 1  



6 照明分电箱 PD6-10/2P  AC220V 只 1  



7 岸电箱 AC380V  30A   只 1  



8 按钮 DK-7 只 2  



9 机舱报警箱 BJ-10 10 路（带延伸报警板） 套 1  



10 三相变压器 CSD-20  AC400V/230V 20kVA 只 1  



11 水密插座 250V 10A 只 4  市购 



12 蓄电池 DC12V  200Ah 只 2  市购 



       



二、照明系统设备 



1 遥控探照灯 TG27-A  220V  1000W 只 2  



浙江海星灯具 
有限公司 



上海亮舟灯具 
安徽艳阳灯具 



2 LED蓬顶灯 JPY22-2EL  220V  10W×2 只 16  



3 LED舱顶灯 JCY24-2EL  220V  10W×2 只 6  



4 舱顶灯 CCD7     220V   60W 只 15  



5 暗式插座 市购  (带接地孔) 只 5  



6 水密双联开关 HF4-1 只 6  



7 水密开关 HF3-1 只 2  



8 暗式开关 市购 只 7  



9 暗式双联开关 市购 只 10  



10 水密插座 CZF2-1 只 2  
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11 水密插座 CZF2-2 只 2   



12 船名灯 CCD7   220V 60W 
CCD5-2 24V  25W 只 2 



2   



       



 三、航行、信号系统设备                              浙江海星灯具/上海亮舟/安徽艳阳 



1 艉灯 CXH4-2C  24V  30W 只 1   



2 左舷灯 CXH2-2C  24V  30W 只 1   



3 右舷灯 CXH1-2C  24V  30W 只 1   



4 桅灯 CXH3-2C  24V  30W 只 1   



5 闪光灯 CXH5-2C  24V  30W 只 3   一红一白一绿 



6 信号灯 CXH5-2C  24V  30W 只 4  三红 一绿 



7 旋转闪光灯 JJD2-1  24V  6W 只 1   



8 锚灯 CXH6-2C  24V  30W 只 1  白 



9 水密插座 CZF2-1 只 13   



       



 四、广播、通信、助航等系统设备 



1 收扩机 HKD-50C-Q 50W 配话筒、天线 套 1  



嘉兴富城 
南京泽海 



江苏鑫海船舶科



技有限公司 



2 号筒扬声器 YHC25-1  25W 只 2  



3 高音扬声器 YHC5-1   5W 只 1  



4 嵌式扬声器 YDC-3Q  1W 只 3  



5 嵌入式选通电话 HSC-1Q 只 1  



6 头戴式直通电话 HSC-1J 只 1  



7 闪光分铃器 BL-1 只 1  



8 双主机传令钟 CLI-2T 只 1  



9 传令钟收信器 CLI-RG 只 2  



10 声光报警器 FR-2Z 只 2  



11 电源 WYC-4 只 1  
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12 甚高频电话 IC-M330  配供电源、天线 套 2  



嘉兴富城 
南京泽海 



江苏鑫海船舶



科技有限公司 



13 雷达 CR-1522 配雷达天线 套 1  



14 自动识别仪AIS AIS9000G-08D 带测深功能 套 1  



15 电笛 MT2  DC24V 只 1  



16 雨刮器 DC24V 套 1  



17 带信号灯电铃 YLX120Z 只 2  浙江海星灯具 
有限公司 



上海亮舟灯具 
安徽艳阳灯具 



18 防水带灯电铃 YLX120PZ 只 3  



19 水密按钮 LA91-1S 只 1  



       



 五、生活设备 



1 液晶电视 80 寸 套 1  市购 



2 船用卫星电视天线 XHAV28带两个终端解码器 套 1  
江苏鑫海船舶



科技有限公司 
镇江华卓商务



咨询有限公司 
乐清威治电子



科技有限公司 



3 摄像系统 按说明书签协议定购 套 1  



4 LED显示屏 
约 3000Í500Í110mm，带不锈



钢边框及支架 
套 2  



5 会议系统 
无线话筒 4只、功放 1台、音



箱一对 
套 1  



6 微波炉  台 1  市购 



7 电水壶  只 1   



8 电冰箱  台 1  市购 



9 格力中央空调 



室外机：GMV-H224WL/A ×1 
内机：GMV-NHD63W/L  ×1 



GMV-NHD45W/L ×2 
GMV-NHD36W/L ×1 
GMV-NHD28W/L ×1 



套 1  市购 



       



六、电缆 



1 CJPF96/SC、CJPF86/SC 
CJPF96/NC、CJPF86/NC  km 3   
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2 CEFR 4×6（带 63A插头一只） m 50  岸电电缆 



       



       



       



       



       



       



       



       



       



       



       



       



       



       



       



       



       



注：1.本明细表未含工具、备品、备件。 



2.本明细表中各类船用插座均应配购等数量相应插头。 



3.照明系统设备的设置可根据室内装璜的要求作适当调整。 



4.电缆长度仅供参考。 
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一 测量及绘图工具类      



1 不锈钢直尺 300mm  把 1   



2 钢卷尺 2m 只 2   



3 游标卡尺（可测深） 0~125mm  读数值 0.02mm 把 1   



4 塞尺 0.05~1mm  长度 100mm 把 1   



5 划规 150mm 只 1   



6 外径千分尺 0~25mm 只 1   



7 温度计 0~+100°C 只 1   



       



       



       



二 钳工工具类      



1 钢锯架 固定式 300mm 把 1   



2 专用钢锯条 粗、细齿 300mm 根 各 10   



3 钳工锤（带柄） 0.25kg、0.5kg 把 各 1   



4 八角锤（带柄） 1.8kg、 3.6kg 把 各 1   



5 黄铜棒 Φ12×200mm 根 1   



6 钢丝钳（绝缘柄） 150mm、200mm 把 各 1   



7 管子钳 200mm、300mm 把 各 1   



8 梅花扳手 扁梗型 8件 套 1   



9 套筒扳手 28件 10~32mm 套 1   



10 活扳手 150mm、200mm、300mm 把 各 1   



11 内六角扳手 3~27mm 套 1   



12 木柄螺丝刀 65×5mm、150×7mm 把 各 1   



13 十字形螺丝刀 100×5mm 把 1   



14 扁锉刀 中齿 200mm、细齿 200 把 各 1   
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15 三角锉刀（带柄） 中齿 200mm 把 1   



16 半圆锉刀（带柄） 粗齿、中齿 200mm 把 各 1   



17 圆锉刀（带柄） 中齿 300mm 把 1   



18 什锦锉刀 12件 套 1   



19 丝锥 M6~M10 副 各 1   



20 丝锥扳手 230mm 把 1   



21 凿子 宽 150×20mm窄 150×6mm 把 各 1   



22 钢号码 字高 4mm 套 1   



23 剪刀 150mm 把 1   



24 电工刀 112mm 把 1   



       



四 其它工具类      



1 卸扣 0.3~0.9 只 各 1  共 4种 



2 起重钢丝绳 Φ6.2×1500mm 根 2   



3 钢撬棒 六角钢 20×400、25×800mm 根 各 1   



4 白棕绳 Φ15mm m 10   



5 手拉葫芦 SH0.5 只 2   



6 手电筒 2×1.5V  1号电池 只 4  带电池 



7 簸箕  个 1   



8 拖把  把 1   



9 弹子挂锁  把 3   



10 锉刀刷  把 1   



11 扁漆刷 25mm(2)/50mm(1) 把 3   
12 弹簧秤 10kg 只 1   



13 计算器 带函数 9位 只 1  轮机长保管 



14 帆布工具包  个 1   
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15 长方油石 50×25×200mm 块 1   



16 压力油壶  只 1   



17 铁皮加工油桶 2.5kg 只 1  带鸭嘴 



18 白铁皮桶  只 1   



19 有盖铁皮桶 容量 3~5L 只 1  可用铝制品 



20 铁皮扁油桶 30L 只 1   



21 白铁皮漏斗 直径 150mm 只 1   



22 洗零件油盘  只 2   



       



五 物料及材料类      



1 铁砂布 2/0号~11/2号 张 各 5   



2 黄铜箔 0.10~0.3 m2 0.5   
3 镀锌铁丝 8号~16号 kg 5   
4 黄铜丝布 80目、120目 m2 各 0.3   
5 青壳纸 0.2~0.3 张 1  或黄壳纸 



6 耐油、普通橡胶板  张 各 1   



7 各种橡胶管  m 20   



8 棉纱  kg 5   
9 白毛巾 长 60mm 条 2   
10 破棉布  kg 4   



       



       



 注：1.本船轮机工属具定额，按 JT4520~82制定，经船厂和用户协商，允许增减。 



     2.主、辅机专用工具在定货时由船东、建造单位和供货商在技术协议中写明。 
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一  管路附件      



1 测深兼注入头 A40 CB/T3778-1999 只 4  组合件 



  A60 CB/T3778-1999 只 2  组合件 



2 截止阀 A40020 GB594-83 只 1  铸钢 



  A25032 GB/T584-1999 只 1  铸钢 



  A10065 GB/T584-1999 只 4  铸钢 



  A16025 GB1951-84 只 4  青铜 



  A25040 GB/T587-93 只 1  青铜 



  A25050 GB/T587-93 只 3  青铜 



3 止回阀 A16015 GB1952-80 只 1  青铜 



  A16025 GB1952-80 只 2  青铜 



4 船用快关阀 AS25 GB/T5744-93 只 4   



5 截止止回阀 A25025 GB/T588-1999 只 5  青铜 



  A25040  GB/T588-1999 只 5  青铜 



  A25050 GB/T588-1999 只 8  青铜 



  B25050 GB/T588-1999 只 2  青铜 



5 闸阀 A6100 CB/T465-1995 只 1  铸铁 



  A10065 CB/T465-1995 只 2  铸铁 



6 吸入口 A20H CB/T495-1995 只 1  钢 



  A25Y CB/T495-1995 只 2  钢 



7 吸入滤网 A25H CB*623-80 只 2  钢 



  A40 CB*623-80 只 5  钢 
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  A50 CB*623-80 只 1  钢 



8 船用空气管头 B50G GB/T3594-94 只 1  钢（带防火网） 



  D50G GB/T3594-94 只 1  钢（带防火网） 



  DS65QT CB/T3594-9 只 1  钢（带防火网） 



  DS50QT CB/T3594-94 只 4   



  DS80QT CB/T3594-94 只 2  钢（带防火网） 



  A50G CB/T3594-94 只 2  钢（带防虫网） 



9 双联粗油滤器 A4025 CB*425-81 只 1  成品件 



10 
法兰铸铁直角安全



阀(工作压力
B3~3040 CB304-92 只 1  铸铁 



10 漏水口 SA40 CB496-74 只 2  不锈钢 



11 甲板漏水口 YB40 CB496-74 只 4  不锈钢 



12 自闭式放泄阀 A25 CB/T601-92 只 2   



13 旋塞 L6025Q GB/T593-93 只 1  青铜 



14 压力表 0-0.6MPa 2.5级 只    



15 真空表 YZT-100CII   2.5级-0.1~0.1MPa 只 2   



16 考克 压力表用  DN6  只 2   



17 液流观察器 T4032 CB/T422-93 只 2   



  J4050 CB/T422-93 只    



18 消防栓 B10040  GB/T2032-93 只 3   



19 磁性浮子液位计 UHZ-511/%%c42 只 4   



20 球阀 Q41F-16  DN15 只 5  不锈钢 



  Q41F-16  DN20 只 2  不锈钢 



21 
船用低压外螺纹青



铜截止阀 
A16015 GB1951-84 只 3   











常州市诺亚船舶 



科技有限公司 
25m交通执法船 



管路附件及材料预估单 NY4375-408-03QD 
 共  4  页 
 第  4  页 



序 



号 
名      称 型 号 或 规 格 



单 
位 



数 
量 



质量 
(kg) 



备         注 



22 高位报警 UQK-01-C 只 1  组合件 



23 自闭式液位表 STC800H 只 2  组合件 



  STC1300H 只 1  组合件 



24 面盆冷热混合阀  只 1  不锈钢 



25 水龙头  只 2  不锈钢 



       



       



二 轮机材料      



1 无缝钢管  kg 200  预估 



2 镀锌管  kg 1000  预估 



3 紫铜管  kg 10  预估 



4 #25、#35钢 轴、舵系 kg 1200  预估 



5 角钢 L50×50×5 kg 200  预估 



6 板材 箱体与座架 kg 500  预估 



7 花纹铝板 δ4（15m2） kg 160  预估 



8 紧固件  kg 20  预估 



       



       



       



       



此管路附件及材料为预估单 
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  轮机部分的设计满足： 



1.《钢质内河船舶建造规范》（2026） 



2.《内河船舶法定检验技术规则》（2019）及《修改通报》（2023、2025）。 



3. 《公务船技术规则》（2020） 



本船工作环境为内河 B级航区，确定主、辅机功率所根据的环境条件，应采用相应



的基准环境条件。 



1轮机主要设备 



1.1主机 



数量：2台 



型号：WP10C375-21E220 



进气形式：增压/中冷 



船用持续功率：275kW 



额定转速：2100 r/min 



1.2 船用齿轮箱 



数量：2台 



型号：HC201 



减速比：2.96:1 



1.3发电机组（静音） 



数量：1台  



额定功率： 25kW 



电制：400V  50Hz 



1.4液压舵机 



数量：1套  



型号：JDY-1.2 



公称扭矩：12KN.M 



转舵时间：＜20 s 



转舵角： 35± ° 
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  1.5机带总用泵（舱底、消防总用泵） 



数量：1台 



型号：50CWZ-6 



排量： 21m3/h 



扬程:  0.30MPa 



1.6电动总用泵（舱底、消防总用泵） 



数量：1台 



型号：65CLZ-4.5 



排量： 25m3/h 



扬程:  0.60MPa 



1.7主机电遥控操纵装置   数量：1套 



1.8水泵及压力水柜，1套 



型号：AM 992I 



流量：24L/min 



电制：DC220V 



1.9燃油输送泵，1台 



型号：JABSCO Sliding Vane VR050 



流量：3.0m3/h 



扬程：3 m 



功率/电制：24V DC/10A 



2.机舱 



本船机舱位于 FR4~FR19肋位间，全长 7.5m。在机舱尾部设有斜梯可



进出机舱。 机舱内铺设花纹板。  



主机采用WP10C375-21E220柴油机，转速：n=2100r/ min、持续功率：



N=275kW，齿轮箱采用 HC201船用齿轮箱，齿轮箱速比：2.96:1。左舷主



机拖带一台舵机油泵及一台轴带发电机，右舷主机拖带一台机带总用泵。 



机舱前壁两舷设有江水门，江水总管通径为 100mm；机舱还设有发电机
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  组、污油水泵、污油水箱，电动舱底泵、日用燃油箱、艉轴承滑油柜及泵、启



动电瓶、照明电瓶、手提式泡沫灭火器、二氧化碳灭火器等。详见机舱布置图。 



3.轴系 



轴系采用常规传动方式，轴系全长约为 4950mm。艉轴艉管装置设有二道



油浸润滑轴承，艉管与前后轴毂均用环氧树脂定位工艺粘接，具体结构和布置



详见《轴系布置图》和《艉轴管装置图》。 



4.驾机合一控制系统 



主机组控制采用驾机合一遥控系统，主机组操纵由驾驶室内操纵手柄，



控制柴油机转速快慢及齿轮箱倒、顺、停。驾驶室操纵台还设有舵机操纵器、



舵角指示器、推进主机组和辅机的延伸仪表及其它电气仪表和开关等。 



此外，日用油箱油位高低能自动停启燃油输送泵。 



5.全船油水系统 



本船主机燃用轻柴油(轻柴油的硫含量应不超过 4.5％并应备有证明燃油



硫含量的书面证据供船舶检验人员核查)。本船设 1只燃油舱和 2只 650 l日



用油箱。一般情况下由电动燃油输油泵泵至日用油箱，供柴油机燃用，另外



设一台手摇泵备用，可在日用油箱无油时，泵燃油至日用油箱。 



另主机滑油自成系统，本船实配油桶一只为主、辅机补油；换油可在码



头完成。 



6.透气、疏排水系统 



本船各油水舱均设有独立的透气管和注入头，首尖舱和各空舱还设有



空气管头；甲板开有流水槽用于排水、使全船不致积水，上层建筑区域



内的透气管头可采用隐蔽式。 



7. 污油水系统 



机舱、舵机舱污油水经电动污油泵抽吸至污油水箱，柴油机油底壳中润



滑油和污油箱内的污油在船舶停航时，由污油水泵经主甲板上标准通岸接头



排放至岸上污油收集处。船上的污油水收集进污油水箱中，当船舶靠岸时排



岸处理。 
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  8.排气系统 



主机采用湿式排气,排气管向船艉布置；辅机采用湿式排气，排气管向舷



边布置。详见《排气系统布置图》。  



9.舱底、消防水系统 



全船各水密底舱均按规范设有抽排系统。机舱的直通舱底水吸口、空舱



舱底水吸口和舵机舱舱底水吸口接至总用舱底泵吸水口。 



主甲板上机舱门附近设 A10040 （GB2032-93）消防栓 3只，配备水龙



带及口径Ф13mm水雾两用水枪一支。本船配有带架消防水枪一只，射程约



25米。 



江水箱由总用舱底泵供水冲洗。 



10.液压系统 



本船选用 JDY-1.2 液压舵机一套。船舶正常航行时由主机带液压油泵



供液压油推动油缸，从而实现转舵。船舶进出港或主机转速变化较大时由



独立油泵供油。 



11.清水及卫生水系统 



本船设清水箱一只，清水箱的水由 AM 992I清水泵及压力水柜供全船日



常使用。 



座便器的粪便水排进生活污水箱储存，生活污水箱中的生活污水当



船舶靠近收集处所时，由粉碎泵抽吸通过排岸接头排岸。本船设有 5



只 10L的垃圾收集装置用于收集船上的垃圾。 



12 管路系统 



12.1通则管系布置应尽可能考虑可接近和可拆性。 



管系应有足够柔性以防止管系由于膨胀和收缩或船体变形引起的胀缩



应力。 



管子弯曲通常用冷弯法、高频热弯法或焊接弯头。弯头的弯曲半径将不



小于管子直径的 2倍。对大尺寸的低压管子可采用斜接弯头。 



所有管子应有牢固的支架和支撑防止由于振动引起的损坏，排气管应采
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  用金属弹簧吊架支撑(CB3262-86)。 



所有管系安装前应清除电焊渣杂质，并用压缩空气吹清。对主、辅机的



燃、滑油日用系统和液压管路、控制管路等应按制造厂标准工艺或有关工艺



进行酸洗处理和清洗。所有管路按 CB与船东要求标准涂标志色漆。 



管系布置的部分阀件在机舱花铝板下定位后，机舱花铝板开孔并设活盖



加名牌，其余阀件在机舱花铝板上部加名牌。 



穿过水密或油密舱壁、甲板或柜顶的管子应采用钢结构的通舱管件。 



所有无缝钢管外径应遵照船舶工业标准（CB*3075-87）。镀锌钢管按



GB3091-82。焊接钢管一般用电阻焊。 



每一舷外排出口应装设钢质或铜质的截止止回阀，该阀装在带有贯通外



板凸肩的座板上。 



考虑到冰冻，应在所有海淡水管路上加设若干放水旋塞。 
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序 



号 
名      称 型 号 及 规 格 



单 



位 



数 



量 
质量 
(kg) 



备         注 



1 船用柴油机 



柴油机型号：WP10C375-21E220                                                                                                                             



进气形式：增压/中冷 



持续功率：275kW 



额定转速：2100 r/min 



闭式水冷、电马达启动 



1、启动电瓶 24 V（船厂自备） 



2、随机带海水泵 



3、随机带主机延伸板 



4、备有随机附件备品工具 



5、14”飞轮/SAE1 



台 2 1082 
船用产品证书 



C2证书 



2 船用齿轮箱 



船用齿轮箱： HC201 



减速比：2.96:1 



传递能力：0.147kw/r/min 



台 2 350 船用产品证书 



3 主机组电 
遥控操纵装置 型号：KY-312双机型 套 1  船用产品证书 



4 船用柴油 



发电机组 



功率：25kW 



电压：400 V 



频率：50 Hz 



1.随机带防虹吸组件 



2.随机带湿式排气软管总成 



3.启动电瓶 12V（船厂自备） 



4.选用隔音罩 



5.随机配燃油和海水滤器 



6.遥控显示屏 



7.远程控制线按需配 



台 1 870 



江苏苏东动力有限
公司 



无锡欧玛机械制造
有限公司 



泰州科华船舶科技
有限公司 
船用产品证书 



5 吸入粗水滤器 A125  CB/T497-94 只 2 36.5 外购 



6 闸阀 A10125  CB/T466-1995 只 4 28 船用产品证书 
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序 



号 
名      称 型 号 或 规 格 



单 
位 



数 
量 



质量 
(kg) 



备         注 



7 总用舱底、消防泵 



型号： 65CLZ-4.5 



排量： 25m3/h 



扬程:  60mH2O 



转速： 2900 r/min 



电机功率：11kW 



台 1 222 船用产品证书 



8 机带总用泵 



型号： 50CWZ-6 



排量： 21m3/h 



扬程： 30mH2O 



台 1 89 船用产品证书 



9 电控液压舵机 



型号：JDY-1.2 



公称扭矩：12kN·m 



工作压力：11.4MPa 



转舵时间：<20s 



转舵角度：±35° 



电机功率：2.2kW 



机带泵（恒流泵） 



套 1 120 船用产品证书 



10 粉碎泵 



型号：0.5CWFZ-20 
排量：5m3/h 
扬程:  20m 
转速：1950 r/min 
电机功率：2.2kW 



台 1 90  



11 燃油输送泵 



型号：JABSCO  



Sliding Vane VR050 



排量： 3.0m3/h 



扬程： 3m H2O 



功率/电制：24V DC/10A 



只 1 5  



12 污油水输送泵 



型号：2CY3.3/0.33 



流量：3.3 m3/h 



扬程：0.33 MPa 



电机功率：1.5 kW 



只 1   



13 燃油手摇泵 



型号：CS-20Y 



流量：Q=20L/min 



扬程：P=0.245MPa 
台 1 7.5 
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序 



号 
名      称 型 号 或 规 格 



单 
位 



数 
量 



质量 
(kg) 



备         注 



14 



艉轴润滑油箱 15CB3333-87 套 2 15.0 



船用产品证书 



艉轴前轴承  件 2  



艉轴后轴承  件 2  



艉轴前密封装置 YQ2-110  件 2  
艉轴后密封装置 YH3-110 件 2 18.8 
上舵承 70    CB*3145-83 件 2 9.0 



下舵承 B100   CB*3146-83 件 2 19.1 



15 水泵及压力水柜 
型号：AM 992I 



电压：220V 



功率：0.37kW 



台 1 19  



16 轴流通风机 



型号：FV-350B15 



流量：4300m3/h 



全压： 250Pa 



转速： 2100r/min 



电机功率：0.55kW 
电制：380V/50Hz 



台 2 56  



17 排气扇  只 1  市购 



18 高低位控制器 型号：UQK-01-C 只 6   



19 联轴器 型号：CRR1110 只 2  
 



20 隔振垫 型号：T12 45 只 8  



21 轴带发电机 
型号：37-01010 



功率:1kW 
套 1   



22 带架消防水枪  



型号：QJ32 



工作压力：0.6MPa 



公称通径：Φ16 mm 



旋转角度：360° 



射程：25 m   



仰俯角度：-13°至+90° 



台 1   



 











image1.emf
更新水上交通运输 执法执法船艇项目设计图（定稿）.zip


