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[bookmark: _Toc161932691]第一章  磋商邀请
受连云港市公安局的委托，连云港市公共资源交易中心就“云枭”大型活动安保实战平台项目（非专门面向中小企业）（JSZC-320700-JZCG-C2026-0059）进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。
	项目概况
“云枭”大型活动安保实战平台（非专门面向中小企业）采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购网自行免费下载采购文件，并于2026年8月3日10:30:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。


一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320700-JZCG-C2026-0059
项目名称：“云枭”大型活动安保实战平台项目（非专门面向中小企业）
预算金额：167.84万元
最高限价：162万元
采购方式：竞争性磋商
采购需求：本项目旨在建设一个以AR增强现实为核心驱动力的新一代大型活动智慧安保平台—“云枭”，致力于为大型会议、苏超联赛、马拉松及音乐节、治安防控体系示范区以及2026年江苏省第二十一届运动会等一系列高规格、高风险、高复杂度的重大活动提供革命性的指挥保障。详见第四章采购需求。
对本项目资格要求、采购需求、评审方法与评审标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。
合同履行期限：自合同签订之日起60日历日内完成建设并通过初步验收，最终验收合格后运维期为3年。
本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2.上一年度的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）
（根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见响应文件格式）
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
6.法律、行政法规规定的其他条件；（如有，请按要求提供）
7.资格审查现场查询信用中国、中国政府采购网，供应商被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（响应文件中无需提供证明材料）
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（三）本项目的特定资格要求：无。
三、获取采购文件
时间：自文件发布之日起至 2026年7月28日（北京时间）
地点：江苏政府采购网
方式：供应商办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。
售价：0.00元
四、提交响应文件截止时间、开启时间和地点
提交响应文件截止时间：2026年8月3日10:30:00（北京时间）
开启时间：提交响应文件截止时间
开启地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
六、其他补充事宜
1.本次磋商采购不收取磋商保证金。
2.本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，供应商须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对磋商文件进行修改、补充或者变更，其内容作为磋商文件的重要组成部分，请各供应商关注江苏政府采购网。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致响应文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。
4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：
http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
请供应商按照《操作手册》要求获取采购文件，制作、提交（上传）电子响应文件，参加开启，澄清、说明或者补正，参加磋商和提交最后报价。因供应商未按要求操作原因导致电子响应文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名    称：连云港市公安局
地    址：连云港市海州区朝阳东路9号
联 系 人：匡真毅
联系电话：15805137278
2.采购代理机构信息
名    称：连云港市公共资源交易中心
地    址：连云港市海州区凌洲东路9号2号楼419室
联 系 人：王工
联系电话：0518-85862316
3.项目联系方式
项目联系人：匡真毅
电    话：15805137278
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第二章  供应商须知
一、总则
1、采购方式
1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商（以下简称磋商）方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。
2、合格的供应商
2.1 满足磋商公告中申请人的资格要求的规定。
2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。
2.3 满足本磋商文件全部实质性要求和条件的规定。
2.4 符合上述条件的供应商应承担参与磋商采购及履约过程应承担的全部责任与义务。
2.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
3、适用法律
3.1 本次磋商采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、磋商费用
4.1 供应商应自行承担所有与参与磋商采购活动有关的费用，无论磋商采购过程中的做法和结果如何，采购人和连云港市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次磋商采购，采购人和交易中心不收取磋商文件工本费与成交服务费。
5、磋商文件的约束力
5.1 供应商一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。
二、磋商文件
6、磋商文件的构成
6.1 磋商文件由以下部分构成：
（1）磋商邀请
（2）供应商须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评审方法与评审标准
（6）响应文件格式
请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。
7、磋商文件的澄清
7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者交易中心。
8、磋商文件的修改
8.1 在响应文件提交截止时间前，采购人和交易中心可以对磋商文件进行修改。
8.2 采购人和交易中心有权按照法定的要求推迟提交响应文件截止时间和开启时间。
8.3 磋商文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
三、响应文件编制
9、响应文件编写注意事项
9.1 供应商应当仔细阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解采购内容、技术性能要求和商务条件后，按照磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。
9.2 对磋商文件提出的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对磋商文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。
9.3根据关于印发《连云港市本级优化政府采购领域营商环境2026年重点举措》的通知（连采购〔2026〕11号）规定，自2026年4月1日起，针对市本级全部集中采购项目实施暗标盲评。
9.4本项目评审因素中技术（方案）部分采用暗标评审。要求如下：方案内容、文字、各类型图表、框图均不得出现供应商名称、相关人员姓名和其他可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称、供应商独享的企业标准或编号等内容；不得出现能显示企业特征或批注、底纹、阴影、水印等提示性的标记或标识；不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该供应商单位名称或人员姓名的标记，相关人员姓名应以职务或职称代替。
9.5方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家供应商方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。供应商需按照上述要求编制方案，未按要求编制的本项不得分。
10、响应文件的语言及度量衡单位
10.1 除专用术语外，供应商提交的响应文件以及供应商与采购人和交易中心就有关磋商采购活动的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。
10.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
11、响应文件的构成
11.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。
11.2 如响应文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的磋商文件不一致，请以江苏政府采购网发布的磋商文件为准。
11.3 特别提醒供应商，混乱的编排导致响应文件被误读或竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）查找不到有效文件是供应商的风险。
12、证明供应商及响应标的符合磋商文件规定的文件
12.1 供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及响应标的符合磋商文件规定。
12.2 磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12.3 供应商委托代理时应当提交授权委托书，请按磋商文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。
13、分项报价表
13.1 供应商应根据响应报价要求在分项报价表中列明各项单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。
13.2 响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。
14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。供应商应对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。
14.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
15.1 供应商应根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
15.2 供应商应根据磋商文件要求提供培训计划、人员安排等。
15.3 供应商应根据磋商文件要求提供响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
16、磋商响应函
16.1 供应商应按照磋商文件提供的格式完整、正确填写磋商响应函。
17、磋商有效期
17.1 磋商有效期为磋商文件规定的开启之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为未实质性响应磋商文件而予以拒绝。
17.2 在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后，交易中心在原磋商有效期满之前可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、响应文件提交
18、电子响应文件的提交
18.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在响应文件提交截止时间前制作并提交（上传）电子响应文件。
19、提交响应文件截止时间
19.1 供应商提交（上传）电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的截止时间。
供应商应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因供应商自身原因造成电子响应文件提交（上传）不成功的按照本磋商文件第二章第29.1条规定作无效响应处理。
19.2 采购人和交易中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长响应文件提交截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
20、响应文件的拒收
20.1 交易中心拒绝接收在磋商文件规定的截止时间后提交（上传）的任何响应文件。
21、响应文件的撤回和修改
21.1 供应商可在提交（上传）响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.2 供应商可在提交（上传）响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在提交（上传）响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件做任何修改。
21.3 在提交（上传）响应文件截止时间至磋商文件规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其电子响应文件。
五、响应文件开启（解密）与评审
22、响应文件开启（解密）
22.1 交易中心将在磋商公告中规定的时间和地点组织响应文件开启。供应商应当按时参加，并在“苏采云”系统规定的时间内对其电子响应文件进行解密。
22.2 供应商在开启（解密）过程中涉及到的响应文件解密、开启结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。
22.5 供应商未参加开启（解密）的，视同认可开启（解密）结果。
22.6 供应商在开启（解密）、澄清、磋商、最后报价、评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及磋商小组联系。
23、磋商小组
23.1 响应文件开启（解密）后，交易中心将组织磋商小组进行评审。
23.2 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3 磋商小组按照磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定成交候选人。
24、评审过程的保密与公正
24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较有关的资料以及成交建议等，采购人、评审专家、交易中心均不得向供应商或与评审无关的其他人员透露。
24.2 在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
24.3 交易中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
25、响应文件的澄清
25.1 评审期间，磋商小组对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组并非对每个供应商都提出澄清、说明或者补正要求。
25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。
25.3 接到磋商小组澄清、说明或者补正要求的供应商如未按要求响应，其风险由供应商自行承担。
26、对响应文件的审查
26.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
（1）资格审查：磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商采购的资格。
磋商小组在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加磋商资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
（2）符合性审查：磋商小组依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定其是否实质性响应了磋商文件要求。实质性响应是与磋商文件要求的全部实质性要求和条件相符，且与磋商文件的其余非实质性要求和条件没有重大偏离。
未通过资格审查或符合性审查的供应商，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。
26.2政府采购异常低价审查：
（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述（一）中第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟，具体时间由评审委员会确定。其中，属于（一）中第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
采购人、采购代理机构为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。评委会将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。
26.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。
26.4 所谓重大偏离是指在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过磋商小组以少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其成为实质性响应。
27、磋商程序
27.1 对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发出“磋商函”。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”，并加盖CA电子公章。供应商未按照要求作出响应的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。
已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商采购，应在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”，并加盖CA电子公章。
27.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发出“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定的时间内提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在“苏采云”系统中向其发出“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定的时间内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未实质性响应。
供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。
28、评审方法与评审标准
28.1 评审方法。详见本磋商文件第五章。
28.2 评审标准。详见本磋商文件第五章。
29、未实质性响应磋商文件的情形和采购活动终止
29.1 未实质性响应磋商文件的情形：
（1）供应商未按照磋商文件要求提交（上传）电子响应文件的。
（2）供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
（3）供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的。
（4）供应商被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。
（5）不符合磋商文件规定的实质性要求和条件的。（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）
（6）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商响应产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。
（7）供应商未通过符合性审查的。
（8）供应商未按照要求对磋商或者最后报价作出响应的。
（9）供应商提交两个（含两个）以上不同的最后报价的。
（10）供应商的最后报价超过了采购预算或者最高限价的。
（11）磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的。
（12）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
（13）响应文件未按照磋商文件要求加盖公章（CA电子公章）的。
（14）其他法律、法规及本磋商文件规定的属于未实质性响应磋商文件的情形。
29.2 有下列情形之一的，视为供应商串通，响应无效：
（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制。
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜。
（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
（4）不同供应商的响应文件异常一致或者最后报价呈规律性差异。
（5）不同供应商的响应文件相互混装。
29.3 采购活动终止的情形：
（1）因“苏采云”系统故障原因造成开启（解密）不成功的，或者至磋商文件规定的截止时间成功解密电子响应文件的供应商不足三家的。
（2）磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的。
（3）除本磋商文件第二章第27.2条第三款规定的情形外，符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的。
（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。
（5）因重大变故，采购任务取消的。
六、成交
30、确定成交单位
30.1 磋商小组根据综合评审情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.2条第三款规定情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。
30.2 采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，交易中心将在江苏政府采购网发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
30.3 若有充分证据证明，成交供应商存在下列情形之一的，一经查实，将被取消成交资格：
（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
（3）与采购人、其他供应商或者交易中心恶意串通的。
（4）向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。
（5）属于本磋商文件规定的无效情形，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。
（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。
（7）将政府采购合同转包的。
31、成交通知书
31.1 成交结果确定后，交易中心将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供成交通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由成交供应商自行承担。
31.2 成交通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
32、履约保证金
本项目履约保证金要求详见磋商文件第四章 采购需求。
33、签订合同
33.1 成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的规定，与采购人签订政府采购合同。
33.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺、磋商响应等文件均应作为合同附件。
34、合同标的的追加
34.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
35、政府采购履约资金扶持政策
35.1 成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
八、询问与质疑
36、询问
36.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者交易中心应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对交易中心委托授权范围的，交易中心应当告知其向采购人提出。
37、质疑提出
37.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
37.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、成交结果公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、交易中心提出质疑。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、交易中心将只对供应商第一次质疑作出答复。
未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。
37.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、交易中心。采购人、交易中心不具有法定调查、认定权限。
37.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见磋商文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。
37.5 质疑函应当使用范本，详见磋商文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期；
（7）必要的证明材料；
（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。
38、质疑函的受理和答复
38.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、交易中心不负责搜集必要的证明材料等工作。
38.2 对符合法定要求的质疑，采购人、交易中心接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。
38.3 对不符合质疑要求的，采购人、交易中心有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。
38.4 以下情形的质疑依法不予受理：
（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
（2）超出政府采购法定期限的质疑。
（3）以传真、电子邮件等方式提交的非原件形式的质疑。
（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。
（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。
38.5 采购人、交易中心依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。
38.6 因质疑供应商所留联系方式无效，或者无故不接收，导致质疑答复结果无法送达的，视为质疑供应商主动放弃知晓质疑答复结果的权利。
38.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。
九、政府采购政策功能
39、促进中小企业发展
39.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审。
39.2 本项目对提供的服务全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业承接的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
如本项目同意联合体参加磋商或同意分包履行合同，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体视同小型、微型企业。
39.3 参加本项目政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料： 
（1）供应商为小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章 响应文件格式）。
（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 响应文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。
39.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
39.5 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
40、支持绿色发展
40.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。供应商须按磋商文件要求提供相关产品认证证书。
40.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
40.3 为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。投标人使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。
41、政府采购需求标准
本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。
42、采购本国产品的支持政策
42.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。上述支持政策不改变最终中标价格，政府采购合同仍按照中标供应商的报价签订。 
42.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式十四 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
42.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
42.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
42.5政府采购中的本国产品标准及其他未尽事宜详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
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连云港市政府采购合同（服务）
（合同编号：***）
甲方：（买方）_________
乙方：（卖方）_________
甲、乙双方根据      年   月   日      项目（项目编号：      ）竞争性磋商采购的结果，签订本合同。
一、合同内容
1.1 服务内容：      。
1.2 服务要求：      。
1.3 服务标准：      。
1.4 补充条款：      。
二、合同金额
2.1 本合同金额为人民币（大写）：      元（¥      ）。
2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同约定产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。
三、技术资料
3.1 乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 本合同不收取履约保证金。
七、合同转包或分包
八、服务时间
8.1 服务时间：      。
九、合同内容的交付
9.1 交 付 期：_________。
9.2 交付方式：_________。
9.3 交付地点：_________。
9.4 乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点，合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。合同标的涉及包装的应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。使用说明书、质量检验证明书等（如有）一并提交甲方。
9.5 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。
十、合同款支付
10.1 付款方式：_________。
10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价计算。
十一、税费
11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十二、质量保证及售后服务
12.1 乙方应按磋商文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。
12.2 乙方提供的产品或服务在服务期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所产生的全部费用。
（2）合同终止处理：合同终止，乙方退还甲方支付的合同款，同时承担由此产生的全部费用，甲方不承担任何产生费用。
12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后    小时内到达甲方现场。
12.4 在服务期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
十三、项目验收
13.1 甲方依法组织履约验收工作。
13.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
13.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
13.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
13.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见磋商文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
13.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。
十四、违约责任
14.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收标的总额       的违约金。
14.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日       向乙方支付违约金，最高限额为本合同总额的       。
14.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付总额每日       向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除，最高限额为本合同总额的       。逾期超过约定日期       不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总额       的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
14.4 乙方交付的产品或服务不符合磋商文件规定标准、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。
十五、不可抗力事件处理
15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十六、解决争议的方法
16.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，按下列第（1）种方式解决：
（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。
（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。
十七、合同生效及其他
17.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
17.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
17.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方执二份、乙方执一份，甲方报一份至政府采购监督管理部门。
[bookmark: _Toc9732_WPSOffice_Level1]十八、下列文件均为本合同的组成部分
18.1本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件
18.2协议书
18.3合同条款
18.4招标文件及补遗书
18.5投标文件



甲方：                        乙方： 
地址：                        地址： 
法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：                    联系电话：     
                                     
签订日期：       年    月    日


[bookmark: _Toc161932694]第四章  采购需求
说明：本项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。
软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。
2、本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，供应商须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
	采购需求中须满足的实质性要求和条件

	序号
	实质性要求和条件

	1
	运维期限：终验合格之日起3年。

	2
	项目进度安排：项目进度安排：自合同签订之日起60日内完成全部建设内容并通过初验，初验后进入30日试运行期，试运行结束后提请终验。

	3
	中标人提交合格的等级保护三级测评证书，承接该项工作的单位需具备《网络安全等级测评与检测评估机构服务认证证书》或《网络安全服务认证证书——等级保护测评服务认证》，该项服务允许分包。（如进行分包，投标文件中须提供：
1、《分包意向协议书》
2、《网络安全等级测评与检测评估机构服务认证证书》或《网络安全服务认证证书——等级保护测评服务认证》




一、项目概况
平台的核心目标是构建一个超越传统二维地图与语音调度的“全息数字指挥空间”，通过将高点摄像机的实时视频流转化为可交互、可标注、可计算的AR实景画面，并整合关键区域的VR 360°全景漫游视角，首次实现对所有安保要素（包括固定与移动警力、视频监控点、物理隔离设施、票证查验通道、乃至座位排布）的厘米级精度空间落位与一体化呈现，让指挥者能够“身临其境”地透视全局。平台将高效对接并深度融合第三方成熟的人脸识别、车辆识别等智能分析系统的结构化告警结果，实现报警信息与实景画面的毫秒级联动，自动定位并弹出现场视频，从而将海量、离散的多源信息（视频流、告警信号、票务数据、勤务信息）凝聚在一个统一、直观、地理属性明确的实景可视化界面上，彻底破解指挥决策中“看不见、找不准、联不上”的核心困境。

二、服务技术要求
1、服务范围
	序号
	采购内容
	数量
	单位
	中小企业划分标准

	1
	统一身份与权限治理中心
	1
	项
	软件和信息技术服务业

	2
	AR网关引擎
	1
	项
	软件和信息技术服务业

	3
	多模态智慧指挥门户
	1
	项
	软件和信息技术服务业

	4
	二维地图融合引擎
	1
	项
	软件和信息技术服务业

	5
	三维地图融合引擎
	1
	项
	软件和信息技术服务业

	6
	系统策略配置中心
	1
	项
	软件和信息技术服务业

	7
	全域资源感知与编目工具箱
	1
	项
	软件和信息技术服务业

	8
	AR实景操控工具箱
	1
	项
	软件和信息技术服务业

	9
	实景战术工具箱
	1
	项
	软件和信息技术服务业

	10
	AR标签类别模块
	1
	项
	软件和信息技术服务业

	11
	AR标签管理模块
	1
	项
	软件和信息技术服务业

	12
	AR标签自定义管理模块
	1
	项
	软件和信息技术服务业

	13
	外链管理模块
	1
	项
	软件和信息技术服务业

	14
	一机三屏模块
	1
	项
	软件和信息技术服务业

	15
	人车抓拍展示功能
	1
	项
	软件和信息技术服务业

	16
	苏超联赛安保场景专题应用
	1
	项
	软件和信息技术服务业

	17
	赛会安保场景专题应用
	1
	项
	软件和信息技术服务业

	18
	论坛安保模块专题应用
	1
	项
	软件和信息技术服务业

	19
	治安防控体系示范区专题应用
	1
	项
	软件和信息技术服务业

	20
	平安社区专题应用
	1
	项
	软件和信息技术服务业

	21
	重点水域管控专题应用
	1
	项
	软件和信息技术服务业

	22
	2026年江苏省第二十一届运动会安保专题应用
	1
	项
	软件和信息技术服务业

	23
	AR语音交互软硬一体机
	1
	项
	工业

	24
	外部系统对接
	1
	项
	软件和信息技术服务业

	25
	AR化授权
	1
	项
	软件和信息技术服务业



2、 服务技术要求
	序号
	采购内容
	主要功能
	功能点描述

	1
	统一身份与权限治理中心
	用户管理
	对用户信息进行存储和管理，包含用户基础信息、状态、密码。
新增用户信息，新增用户基础信息等数据。
修改用户信息，修改用户基础信息、状态、密码。
删除用户信息。
导入用户信息，从文件批量导入用户数据。
导出用户数据，基于查询结果，将用户数据导出为表格格式文件供用户下载
支持按账号、用户名称对用户数据进行搜索
查询用户信息列表。
查询用户信息详情。

	
	
	部门管理
	对部门信息进行存储和管理，包含部门名称、部门编码、部门描述。
新部门信息，新增部门名称、部门编码、部门描述等数据。
修部门信息，修改部门名称、部门编码、部门描述。
删除部门信息。
导入部门信息，从文件批量导入部门数据。
支持按账部门名称、部门编码对数据进行搜索
查询部门信息列表，根据部门名称、层级等条件查询部门信息
查询部门信息详情。
导出部门及组织架构数据，基于查询结果，将部门数据导出为表格格式文件供用户下载。

	
	
	用户组管理
	对用户组进行存储和管理，包含用户组名称、绑定的部门、关联用户等数据。
新增用户组信息，新增用户组名称、绑定的部门、关联用户等数据。
修改用户组信息，修改用户组名称、绑定的部门、关联用户等数据。
删除用户组信息。
支持按用户组名称、用户名称对数据进行搜索
查询用户组信息列表。
查询用户组信息详情。

	
	
	数据组管理
	对数据组进行存储和管理，包含数据组名称、绑定的标签类型、描述等数据。
新增数据组信息，新增数据组名称、绑定的标签类型、描述等数据。
修改数据组信息，修改数据组名称、绑定的标签类型、描述等数据。
删除数据组信息。
支持按数据组名称、数据对象对数据进行搜索
查询数据组信息列表。
查询数据组信息详情。

	
	
	角色管理
	对角色信息进行存储和管理，包含角色名称、绑定的功能清单等数据。
新增角色信息，新增角色名称、功能清单等数据。
修改角色信息，修改功能清单等数据。
删除角色信息。
支持按角色名称对数据进行搜索
查询角色信息列表。
查询角色信息详情。

	
	
	授权管理
	对授权信息进行存储和管理，包含授权名称、绑定的用户组、数据组、角色等数据。
新增授权信息，新增授权名称、绑定的用户组、数据组、角色等数据。
修改角色信息，修改授权名称、绑定的用户组、数据组、角色等数据。
删除授权信息。
支持按授权名称对数据进行搜索
查询授权信息列表。
查询授权信息详情。

	
	
	系统管理
	对于系统信息进行存储和管理，包含名称、状态、图标配置等数据。
新增子系统信息，新增名称、状态、图标配置等数据。
修改子系统信息，修改名称、状态、图标配置等数据。
删除子系统信息。
查询子系统信息列表。

	
	
	菜单管理
	对菜单信息进行存储和管理，包含菜单名称、层级、关联子系统、排序序号等数据。
新增菜单信息，新增菜单名称、层级、排序序号等数据。
修改菜单信息，修改菜单名称、层级、排序序号等数据。
删除菜单信息。
导入菜单信息，从文件批量导入菜单数据。
清空菜单信息。
导出菜单信息。
查询菜单信息列表。

	
	
	数据字典
	对数据字典信息进行存储和管理，包含字段名称、文字描述、字段值、状态等数据。
新增数据字典信息，新增字段名称、文字描述、字段值、状态等数据。
修改数据字典信息，修改字段名称、文字描述、字段值、状态等数据。
删除数据字典信息。

	
	
	▲系统登录模式
	系统支持列表模式和地图模式登录，列表模式状态 下，登录显示显示高点摄像机列表及在线状态，点击高点 摄像机可查看实景画面；地图模式状态下，登录显示显示 导入的二维地图，二维地图上可落点 AR 高点、低点摄像 机，点击高点摄像机全屏展示实景画面，低点摄像机以画中画方式显示的功能。（提供国家认可的检测机构出具的检验或检测报告并加盖投标人公章）。

	2
	AR网关引擎
	AR引擎服务
	ARR引擎从已接入的高点球机实时获取PTZ（俯仰、水平、变倍）及视场角（FOV）等原始姿态数据
通过空间坐标换算，将原始姿态数据转换为可用于增强现实叠加的标准化AR参数

	
	
	平台服务
	对各类平台级联对接的配置信息进行存储和管理，包含国标 GB28181 协议参数、对接地址、协议适配参数、数据交互规则等数据，为级联管理和数据交互提供支撑。
通过国标 GB28181 标准协议，配置上下级平台级联参数，完成级联建立、数据交互等管理操作，同步更新级联对接配置信息。
提供 GB/T28181 协议适配能力，支撑视频数据在上下级平台或跨平台间的级联交互，确保视频流按协议规范传输。
提供 GA/T1400 协议适配能力，支撑图片数据在上下级平台或跨平台间的级联交互，确保图片数据按标准规范传输。

	
	
	服务管理
	对服务信息进行存储和管理，包含服务名称、服务类型、服务IP、端口、用户密码等数据。
新增菜单信息，新增服务名称、服务类型、服务IP、端口、用户密码等数据。
修改菜单信息，修改服务名称、服务类型、服务IP、端口、用户密码等数据。
删除菜单信息。
查询菜单信息列表。
查询授权信息详情。

	
	
	设备管理
	对设备信息进行存储和管理，包含设备名称、型号、IP地址、用户密码、国标编码等数据。
新增设备信息，新增设备名称、型号、IP地址、用户密码、国标编码等数据。
修改设备信息，修改设备名称、型号、IP地址、用户密码、国标编码等数据。
删除设备信息。
查询设备信息列表。
查询设备信息详情。

	
	
	通道管理
	对通道信息进行存储和管理，包含通道名称、通道号、通道类型、用途、外观等数据。
新增通道信息，新增通道名称、通道号、通道类型、用途、外观等数据。
修改通道信息，修改通道名称、通道号、通道类型、用途、外观等数据。
删除通道信息。
查询通道信息列表。
查询通道信息详情。

	3
	多模态智慧指挥门户
	地图模式登录
	选择以二维地图登录进去后，中间主屏幕为二维地图，点击AR高点后进入AR视频地图，中间主界面为AR视频地图（右下角不再有小地图），右边屏为登录时的二维地图，左边为视频轮巡屏。
"
选择以二维地图登录进去后，选择AR高点进入AR视频地图，右下角显示登录时的二维地图。"
选择以二维地图登录进去后，中间主屏幕为二维地图，点击AR高点后进入AR视频地图，中间主界面为AR视频地图（右下角不再有小地图），右边屏为登录时的二维地图，左边为视频轮巡屏。
"
选择以二维地图登录进去后，选择AR高点进入AR视频地图，右下角显示登录时的二维地图。"

	
	
	列表模式登录
	选择以列表模式选择高点登录进去后，中间主屏幕为AR视频地图地图（右下角不再有小地图），右边屏为登录时的二维地图，左边为视频轮巡屏。
选择以列表模式选择高点登录进去后，中间主屏幕为AR视频地图地图，右下角显示二维地图。

	
	
	驾驶舱模式登录
	选择以驾驶舱模式选择高点登录进去后，中间主屏幕为数据驾驶舱页面，可在此选择高点进入实景模式，右边屏为二维地图，左边为视频轮巡屏。
选择以驾驶舱模式选择登录进去后，中间主屏幕为数据驾驶舱页面，支持通过驾驶舱切换实景模式、地图模式

	
	
	地图切换模块
	一机三屏模式下，通过单击地图AR图标、双击列表高点或收藏标签，可将主屏一键切换为视频地图（右屏同步显示二维地图）。在视频地图中点击右键菜单“返回二维地图”，主屏即切回二维地图（右屏切换为视频地图），实现双视图联动切换
一机一屏模式下，通过单击地图AR图标、双击列表高点或收藏标签，可将主屏切换为视频地图（右下角显示二维地图缩略图）。在视频地图中点击右键“返回二维地图”，即可一键切回二维地图主视图。

	4
	二维地图融合引擎
	图层管理
	用户在二维地图界面，可通过右键菜单选择“添加图层”，输入图层名称后，即可将当前的地图中心点、缩放等级保存为一个新的自定义图层，并添加到图层列表中。
显示所有已添加的自定义图层列表，列表中显示每个图层的名称，并提供针对每个图层的操作功能。
在图层列表中，用户点击某个图层后的“定位”按钮，二维地图的画面将自动平移和缩放，恢复到该图层保存时所记录的地图视角与范围。
在图层列表中，用户点击某个图层后的“修改”按钮，可对该图层的名称进行编辑和保存。
在图层列表中，用户点击某个图层后的“删除”按钮，可将该自定义图层从列表中永久移除。
在图层列表中，用户点击某个图层后的“置顶”按钮，该图层将被调整至列表的第一个位置。系统默认将列表中的第一个图层作为用户登录后进入二维地图时显示的初始画面。

	
	
	二维地图缩放控制功能
	用户可通过点击二维地图界面的“+”和“-”按钮，对地图进行逐级的放大和缩小操作。
用户可将鼠标光标置于二维地图上，通过向前或向后滚动鼠标滚轮，实现对地图的连续放大和缩小操作。

	
	
	二维地图样式切换
	用户可在二维地图界面，在“电子地图”（矢量道路图）和“卫星地图”（影像图）两种底图样式之间进行一键切换。

	
	
	二维地图锁定
	系统支持通过点击二维地图右下角的锁定按钮，快速切换地图的联动状态，开启锁定后，在云眼列表切换摄像机时地图画面保持固定，关闭锁定后，切换摄像机会正常联动并定位至至该设备在二维地图上的位置

	
	
	二维地图资源落点功能
	系统根据设备的经纬度信息，自动在二维地图上标注出所有已接入的AR高点摄像机和低点摄像机的图标位置。
用户在二维地图上点击任意低点摄像机的图标，系统将以画中画窗口的形式，打开并播放该摄像机的实时视频流。
用户在二维地图上点击任意高点摄像机的图标，系统将直接进入并全屏展示该高点对应的AR视频地图界面。
通过鼠标变改变地图的观察视角时，实现当标签相距一定距离自动合并标签，并显示当前合并标签数量
系统支持在二维地图上，绘制并显示高点摄像机的可视范围，且该可视范围能够根据摄像机镜头的方向与变倍参数进行动态变化与更新。
系统根据接入的移动设备的实时位置信息，自动在二维地图上生成对应的动态标签，并进行显示。
系统根据移动设备持续上报的经纬度信息，实时、自动地更新其对应动态标签在二维地图上的显示位置。
对于支持视频回传与语音对讲的移动设备，用户可通过点击其在二维地图上的动态标签，直接发起与该设备的语音对讲，或以画中画形式查看其实时回传的视频画面。

	
	
	二维地图资源搜索功能
	在二维地图界面，用户可在搜索框内输入关键词，系统对所有高点、低点、移动设备、POI等设备标签的名称进行全局搜索，并返回结果列表。
在搜索结果列表中，用户点击结果，二维地图将自动平移和缩放，将所选设备定位并显示在地图视图中心。

	
	
	▲二维地图安保模型管理
	系统提供安保管控模型功能，可在二维地图上对重点区域、重要警卫线路进行全局预案，可建立多层管控模型目录，支持多个重点区域、重要警卫线路进行防控圈层或安保线路的绘制，可对防控圈层进行显示/隐藏、修改、删除、排序等操作；可将防控圈层与摄像机进行关联并在二维地图定位调阅，同时可选择不同颜色、透明度、粗细的线条绘制圈层或安保线路；可添加警力、路口、建筑物等不同元素标签，添加标签时可设置标签名称、描述及图片等属性信息，点击标签图标可弹窗显示标签详细信息。添加后可在管控模型列表里查看定位、删除和修改等。可自定义标签图标，包括自定义设置名称、选择图标背景颜色的功能（提供国家认可的检测机构出具的检验或检测报告并加盖投标人公章）。

	
	
	二维地图资源落点
	系统支持接入执法记录仪、PDT对讲机、警务通、车载、无人机等移动北斗设备系统，生成北斗动态标签在二维地图中实时显示，并能根据北斗信息动态更新标签所在位置，支持设置不同北斗标签图标和标签属性信息进行实时展示和调用。支持通过北斗动态标签可以进行语音对讲和画中画视频查看的功能。

	
	
	二维地图资源框选功能
	通过二维地图框选功能，可批量选择高点、低点、执法仪等多种设备，并以多视频窗口形式同时播放
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	三维地图融合引擎
	三维地图加载功能
	系统根据当前视角到三维模型中心的距离，动态决定加载和显示的细节层级，实现从宏观二维地图到精细三维模型的平滑过渡。
系统在二维地图之上，加载具有真实海拔高度的三维模型，并将其准确地叠加在对应的地理坐标位置上，形成立体场景。
系统根据当前视角到三维模型中心的距离，动态决定加载和显示的细节层级，实现从宏观二维地图到精细三维模型的平滑过渡。
系统在二维地图之上，加载具有真实海拔高度的三维模型，并将其准确地叠加在对应的地理坐标位置上，形成立体场景。

	
	
	三维地图浏览功能
	用户按住鼠标左键并拖动，可以自由地向左右或上下方向平移浏览三维地图场景。
用户长按鼠标中键（滚轮）并移动鼠标，可以当前鼠标点为原点，对三维地图的观察视角进行上下左右的旋转。
用户向前或向后滚动鼠标滚轮，可以在保持当前观察角度不变的情况下，对三维地图进行放大或缩小操作。

	
	
	三维定点标签
	用户在三维融合地图界面中，通过鼠标点击三维模型表面的任意位置，即可在该精确的空间坐标点生成并创建一个新的三维点位标签。
用户可对已创建的三维点位标签进行编辑，修改其名称、关联信息等属性。
用户可将指定的三维点位标签从三维融合地图中永久删除，移除其所有空间及属性信息。
系统在三维融合地图中渲染并显示已创建的点位标签。标签将根据其空间坐标，精确地锚定并贴合在三维模型表面，实现与三维场景的真实融合与透视遮挡。

	
	
	三维矢量标签
	用户在三维融合地图中，通过鼠标先后点选两个三维空间点作为起始点和方向点，以此定义一条具有方向的三维空间线段。随后输入基本信息，即可创建一个新的三维矢量标签。
在创建或编辑三维矢量标签时，用户可对其可视化外观进行详细配置，包括设置标签的背景颜色与透明度、背景宽度，以及边框的颜色、透明度与粗细。
在创建三维矢量标签时，系统将自动记录并保存当前的三维地图观察视角，作为该标签的默认视角。
用户可对已创建的三维矢量标签进行编辑，修改其基本信息及默认视角。
用户可将指定的三维矢量标签从三维融合地图中永久删除。
系统在三维地图中渲染并显示已创建的矢量标签，标签将作为三维空间中的对象，正确贴合模型表面并遵循透视关系。用户可点击标签查看详情，并可拖动其详情窗口进行灵活布局。
用户在三维融合地图中，通过鼠标先后点选两个三维空间点作为起始点和方向点，以此定义一条具有方向的三维空间线段。随后输入基本信息，即可创建一个新的三维矢量标签。
在创建或编辑三维矢量标签时，用户可对其可视化外观进行详细配置，包括设置标签的背景颜色与透明度、背景宽度，以及边框的颜色、透明度与粗细。
在创建三维矢量标签时，系统将自动记录并保存当前的三维地图观察视角，作为该标签的默认视角。
用户可对已创建的三维矢量标签进行编辑，修改其基本信息及默认视角。
用户可将指定的三维矢量标签从三维融合地图中永久删除。
系统在三维地图中渲染并显示已创建的矢量标签，标签将作为三维空间中的对象，正确贴合模型表面并遵循透视关系。用户可点击标签查看详情，并可拖动其详情窗口进行灵活布局。

	
	
	三维区域标签
	用户在三维融合地图中，通过鼠标依次点选三维模型表面的多个点，系统将自动连接这些点形成一个闭合的三维空间多边形区域。用户完成区域绘制并输入基本信息后，即可创建一个新的三维区域标签。
在创建或编辑三维区域标签时，用户可对其可视化外观进行详细配置，包括设置区域填充的背景颜色与透明度，以及区域边界的边框颜色、透明度与线条粗细。
在创建三维区域标签时，系统将自动记录并保存当前的三维地图观察视角，作为该标签的默认最佳观察视角。
用户可对已创建的三维区域标签进行编辑，修改其基本信息及默认视角。
用户可将指定的三维区域标签从三维融合地图中永久删除。
系统在三维地图中将区域标签作为立体对象进行渲染和显示，其形状将贴合于三维模型表面。用户可点击标签查看详情，并可拖动其详情窗口以灵活适应界面布局。
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	系统策略配置中心
	视频轮播间隔设置
	平台支持设置第二屏多视频窗体轮巡播放时间间隔，以秒为单位。

	
	
	经纬度拾取
	平台支持设置是否开启经纬度拾取功能，同时支持设置经纬度拾取的时间间隔。当鼠标在能显示经纬度的高点视频画面上停留对应时间间隔，则会显示当前点的经纬度信息。

	
	
	超时锁屏
	平台支持超时锁屏功能，设置超时锁屏时间，当平台在所设定的时间范围内没有任何操作时，系统自动锁屏。锁屏后需要重新输入账号密码才能解锁。

	
	
	告警设置
	平台支持设置是否用语音播报主界面底部的告警，以及当前球机告警时的联动范围。支持设置在视频地图中告警显示的时间，以秒为单位。

	
	
	动态标签设置
	系统支持设置动态标签更新位置时间间隔、动态标签显示范围及动态标签保留时间的功能

	
	
	语言设置
	系统支持中英文语言切换

	
	
	快捷调用
	系统支持通过快捷键切换标签及标签名称的显示或隐藏、缩放标签大小、打开超级搜索等
系统支持通过快捷键ALT+C快捷开启/关闭视频地图中的告警提示。
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	全域资源感知与编目工具箱
	云眼列表
	在平台二维地图界面及AR实景界面下，集成并显示统一的AR高点、VR全景、航拍图资源列表
在资源列表顶部提供搜索框，支持通过输入设备名称等关键信息进行文字模糊搜索，并支持基于设备名称的拼音检索，快速筛选出目标设备
在资源列表中选中任意设备后，系统可触发二维地图的联动操作：将地图视野平移至设备坐标，并对该设备在图上的图标进行闪烁显示，实现从列表到地图的快速定位

	
	
	自定义树
	用户可通过点击新增创建一个新的自定义分组，并为该分组命名。创建成功后，新分组将显示在自定义树目录中。
用户可选择已有的自定义分组，对其信息进行修改并保存。修改后，目录树中的分组信息将实时更新。
用户可选择删除已有的自定义分组。删除操作执行后，该分组及其内部所有设备将从自定义树中移除。
用户可调整自定义分组在目录树中的上下显示顺序，以便按优先级或习惯进行组织。
用户可从平台全局设备库中，选择一个或多个摄像机等设备，并将其添加至指定的自定义分组内。
在自定义分组的设备列表中，用户可选择移除已添加的设备。
在同一个自定义分组内，用户可整组内设备的排列显示顺序。
用户可通过输入关键词，快速筛选并定位到该分组下的特定设备。
对于已添加到自定义树任意分组内的摄像机，用户可通过双击该设备项，直接全屏打开其对应的实时视频画面。

	
	
	我的收藏
	用户可通过新建操作创建一个收藏夹，并为其命名。支持创建多级收藏夹目录，以树形结构组织资源。
用户可选择已有收藏夹，对其信息进行编辑和保存。修改后，收藏夹目录树中的信息将同步更新。
用户可选择并删除收藏夹。删除后，该收藏夹及其内部所有已收藏的资源将被移除。
用户可调整同一层级下多个收藏夹的排列顺序，以便按需组织。
用户可选择某一收藏夹，执行“推送”操作。系统以多视频窗口的形式，打开该收藏夹内所有可播放的资源，实现批量快速调阅。
当用户在二维地图模式下浏览时，可将高点或低点摄像机作为资源，选择添加到指定的目标收藏夹中。
当用户在视频地图（AR实景）模式下浏览时，可将画面中的定点标签、矢量标签、区域标签等多种AR资源标签，选择添加到指定的目标收藏夹中。
在“我的收藏”目录或指定收藏夹内，用户可通过输入关键词，在所有已收藏的资源（包括设备和标签）中进行搜索，快速定位目标。
用户可在收藏列表中选择任一已收藏的资源，触发系统在地图或视频画面中快速定位其位置，并可直接调阅其关联的实时视频或详细信息。
用户可通过新建操作创建一个收藏夹，并为其命名。支持创建多级收藏夹目录，以树形结构组织资源。
用户可选择已有收藏夹，对其信息进行编辑和保存。修改后，收藏夹目录树中的信息将同步更新。
用户可选择并删除收藏夹。删除后，该收藏夹及其内部所有已收藏的资源将被移除。
用户可调整同一层级下多个收藏夹的排列顺序，以便按需组织。
用户可选择某一收藏夹，执行“推送”操作。系统以多视频窗口的形式，打开该收藏夹内所有可播放的资源，实现批量快速调阅。
当用户在二维地图模式下浏览时，可将高点或低点摄像机作为资源，选择添加到指定的目标收藏夹中。
当用户在视频地图（AR实景）模式下浏览时，可将画面中的定点标签、矢量标签、区域标签等多种AR资源标签，选择添加到指定的目标收藏夹中。
在“我的收藏”目录或指定收藏夹内，用户可通过输入关键词，在所有已收藏的资源（包括设备和标签）中进行搜索，快速定位目标。
用户可在收藏列表中选择任一已收藏的资源，触发系统在地图或视频画面中快速定位其位置，并可直接调阅其关联的实时视频或详细信息。

	8
	AR实景操控工具箱
	云台控制
	平台提供云台控制面板，用户可通过点击面板上的方向按钮，控制球机镜头向上、下、左、右以及左上、右上、左下、右下共计八个方向进行转动。
在云台方向控制面板上，提供速度调节功能。用户可设置八个级别的转动速度，以调节云台转向的速率，满足不同场景下的观察需求。

	
	
	镜头缩放控制
	平台在云台控制面板上提供“+”和“-”虚拟按键。用户点击“+”键控制镜头进行放大（拉近），点击“-”键控制镜头进行缩小（拉远）。
平台支持用户在视频画面上直接使用鼠标滚轮进行缩放操作。向前滚动滚轮控制镜头放大（拉近），向后滚动滚轮控制镜头缩小（拉远）。

	
	
	3D定位
	在实时视频画面中，用户可通过按住鼠标左键从左上方向右下方拖拽形成一个矩形框选区域。释放后，球机将自动转动云台使该区域居中显示，并自动调整镜头倍率（变倍）对该区域进行放大观察。
在实时视频画面中，用户可通过按住鼠标左键从右下方向左上方拖拽形成一个矩形框选区域。释放后，球机将自动转动云台使该区域居中显示，并自动调整镜头倍率（变倍）对该区域进行缩小以展示更广视野。
在实时视频画面中，用户可单击画面中的任意感兴趣的点。球机将自动转动云台，使该点移动到画面中心位置。

	
	
	预置位
	用户可控制球机转动和变倍至目标画面后，将该视角保存为一个新的预置位，并为其命名。
用户可在预置位列表中选择已保存的预置位，将其删除。
用户可在预置位列表中点击任意一个已保存的预置位，球机将地转动云台并调整变倍，恢复到保存该预置位时的精确视角。
用户可调整预置位在列表中的显示顺序，以匹配个人的操作习惯或任务优先级。
用户可选择任一已保存的预置位，对其名称等属性信息进行修改并保存。

	
	
	主辅码流切换
	平台支持对球机视频进行主辅码流切
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	实景战术工具箱
	一键框选
	平台支持一键框选视频资源标签和多视频标签，框选后可将对应的摄像机在多视频窗口播放

	
	
	图片抓拍
	在实时视频观看界面，用户可点击“抓拍”按钮。系统将立即截取当前视频画面，生成图片文件并保存至本地指定目录，操作完成后界面给出“抓拍成功”的提示。
用户可点击“抓拍列表”按钮，系统将弹窗显示当前高点摄像机下所有已抓拍图片的列表，列表按抓拍时间等信息进行排序。
在抓拍列表弹窗中，用户可点击任意一张图片。系统将放大显示该图片，并支持通过左右切换按钮查看列表中的上一张或下一张图片。
在抓拍列表弹窗界面，提供“打开所在文件夹”按钮。用户点击后，系统将直接打开该高点摄像机抓拍图片所在的本地文件夹，便于用户进行文件管理。

	
	
	本地录像
	在高点视频画面下，用户点击“录像”按钮，系统开始将当前高点画面录制成视频文件并保存至本地；再次点击该按钮，则停止录像。
用户点击“打开录像”按钮，系统将弹出文件浏览器窗口，展示当前高点摄像机对应的本地录像文件存储目录。
在录像文件夹中，用户可选择任一录像文件进行播放。系统将启动录像回放界面，播放该历史录像。
在进行高点录像回放时，系统能够根据录像的时间信息，实时加载并显示在该时间点存在于高点画面中的各类标签（如定点、矢量标签）。用户可在回放过程中点击这些标签进行查看或执行点流等关联操作。

	
	
	局部电子放大
	系统支持在高点画面中进行局部电子放大。框选目标区域后，可将其放大显示（初始放大4倍），并支持拖动调整框选位置，通过鼠标滚轮可进一步缩放画面。

	
	
	画中画点流
	系统支持以画中画方式调起单视频标签进行点流，在画中画中支持切换全屏、第二屏轮巡播放、切换码流、录像、播放录像、语音对讲（需前端设备支持）、关闭画中画等操作，若前端设备为球机还可在画中画中进行八向云台、3D定位等操作。

	
	
	警力部署
	支持在主界面右上角设置总体警力部署信息，导入警力排班表。支持警力部署信息依高点不同而不同。

	
	
	视频录制管理
	系统支持录制主屏视频图像，录像中保留标签信息并保存至视频库，支持回放最近录像，支持在视频库选择录像进行回放，支持定点标签、矢量标签、区域标签、北斗标签等多类型标签里关联的低点摄像机进行本地录像，支持在视频库选择录像进行回放的功能。

	
	
	视频巡更执行
	系统支持按设置的巡更预案自动切换弹出各巡更路线节点的视频图像，巡更时可点击正常或异常按钮进行巡更结果记录，巡更结束后自动保存巡更结果的功能。

	
	
	▲组合巡航预案
	系统支持将多个巡航预案合并成组合预案，并可设置组合预案名称、预案顺序及点位切换时间，组合预案执行时在客户端预案列表中显示，支持所选预案的轮巡及在巡航过程中可进行暂停、退出操作，并支持循环巡航设置的功能（提供国家认可的检测机构出具的检验或检测报告并加盖投标人公章）。

	
	
	线路安保
	系统支持配置移动设备为引导车，启动线路安保后，根据引导车在地图屏的电子地图上实时绘画显示引导车移动轨迹，高点视频屏会根据引导车所在位置自动联动切换、打开距离最近的AR高点摄像机进行接力跟踪，同时实时筛选出该引导车位置附近一定距离范围内的低点摄像头和引导车上的摄像头在视频轮巡屏窗口进行轮巡播放。支持同时对多辆引导车启动线路安保绘画多辆车的行驶轨迹，选择其中一辆车设置为主车即可自动进行高低点视频联动跟踪，在跟踪过程中可快速切换设置其他车辆作为主车进行自动跟踪的功能。

	
	
	▲标签数量检测 
	单个高点摄像机的视频画面中支持添加不少于5000个标签（提供国家认可的检测机构出具的检验或检测报告并加盖投标人公章）。

	
	
	▲场景回溯
	系统支持对系统主操作屏的场景元素（高点视频、标签、人脸/车辆弹窗信息）进行回溯，场景信息与时间轴同步，支持在回溯场景中查看关联的低点历史视频及标签信息的功能（提供国家认可的检测机构出具的检验或检测报告并加盖投标人公章）。

	
	
	地图加载类型
	系统支持加载二维地图、VR 全景地图、图片平面地图、视频地图，支持在各地图上对标签进行增、删、搜索、筛选等操作的功能。

	
	
	▲执法记录仪位置显示
	系统支持通过与执法记录仪进行对接，在二维地图和高点视频画面中均能实时显示当前所持执法仪位置的功能（提供国家认可的检测机构出具的检验或检测报告并加盖投标人公章）。

	
	
	执法记录仪实时视频预览
	系统支持通过与执法记录仪进行对接，在二维地图和高点视频画面中均支持以画中画的方式查看执法记录仪的实时视频的功能。

	
	
	周边视频
	支持在视频地图中选择任一点发起周边视频应用，自动打开该点周边一定范围内的8个摄像机视频，若周边摄像机为球机，则自动联动摄像机转动镜头聚焦到目标点，摄像机分布布局为上下左右各2路画中画，同时在二维地图中自动将周边摄像机与目标位置连线，形成可视化的星型位置拓扑关系图。
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	AR标签类别模块
	定点标签
	用户可在视频画面中选择指定位置，创建一个新的定点标签，并为其填写名称等基础信息。
用户可选择已存在的定点标签，对其名称、位置、关联信息等属性进行修改并保存。
用户可选择删除已创建的定点标签，将其从视频画面中移除。
系统支持在视频画面中，查看已创建的定点标签，当摄像机云台转动或镜头变倍时，标签可跟随所标定的目标物移动。

	
	
	矢量标签
	用户可在视频画面中选择起点和终点，创建一个具有方向指示作用的箭头图标，并为其选择类型、填写信息。
在添加矢量标签时，支持自定义设置矢量标签的主体背景颜色及透明度、边框颜色及透明度、鼠标悬浮时颜色及透明度、边框线宽。标签主体背景颜色、边框颜色、鼠标悬浮时颜色均有16种颜色可供选择。
用户可选择已创建的矢量标签，对其进行修改。修改内容包括名称、外观、类型等
用户可选择删除已创建的矢量标签，将其从视频画面及系统中移除。
系统支持在视频画面中，查看已创建的矢量标签，当摄像机云台转动或镜头变倍时，标签可跟随所标定的方向移动。

	
	
	区域标签
	用户可在视频画面中通过绘制多边形、矩形或圆形等图形，创建一个新的区域标签，以框定和标注目标范围，并为其选择类型、填写信息。
在添加区域标签时，支持自定义设置矢量标签的主体背景颜色及透明度、边框颜色及透明度、鼠标悬浮时颜色及透明度、边框线宽。标签主体背景颜色、边框颜色、鼠标悬浮时颜色均有16种颜色可供选择。
用户可选择已创建的区域标签，对其进行修改。修改内容包括名称、外观、类型等
用户可选择删除已创建的区域标签，将其从视频画面及系统中移除。
系统支持在视频画面中，查看已创建的区域标签，当摄像机云台转动或镜头变倍时，标签可跟随所标定的区域移动。

	
	
	多视频标签管理
	可创建一个特殊标签，用于关联和管理多路摄像机视频资源，并为该标签命名，在多视频标签的管理界面，用户可从设备库中选择多路摄像机，将其添加并关联至该标签下，形成一个视频资源组
用户点击已创建的多视频标签后，系统将自动以4宫格、6宫格或9宫格等多种画面布局，同时点播其关联的所有摄像机视频。
在点播多路视频的基础上，用户可一键开启“轮巡”模式。系统将按照设定的时间间隔，自动在全屏或指定窗口中循环切换播放关联的不同摄像机视频。
可执行“推送”操作，将该标签关联的所有摄像机视频流，推送至指定的摄像机联动屏进行集中轮巡播放

	
	
	重点标签管理
	用户可在标签管理界面，将已存在的普通标签（如定点、矢量标签）标记为“重点标签”，进行重点管理。
支持对重点标签配置关联一台或多台需要联动的摄像机
用户可通过系统的标签搜索功能，查找到已设置的重点标签。点击搜索到的重点标签，自动切换至该标签所在的高点视频画面，控制高点球机转动云台并调整镜头倍率，将该重点标签的实体目标居中显示在屏幕中央
将该重点标签所关联的、预先配置好的摄像机视频流，自动推送到指定的摄像机联动屏，并以轮巡方式进行播放。

	
	
	动态标签管理功能
	系统支持接收各类移动设备（如执法仪、对讲机、警务通），并根据其实时上传的经纬度数据，在地图中自动生成对应的动态位置标签进行显示。
系统根据移动设备持续上报的最新位置信息，实时、自动地更新其对应动态标签在地图上的显示位置。
在地图中，若某个动态标签对应的移动设备支持视频回传与语音对讲功能，用户可通过点击该标签，直接发起与设备的双向语音对讲，并可点播查看设备实时回传的视频画面。
在指定高点视频地图的范围内，用户可根据设备类型、搜索半径范围、设备名称或编号等条件，对当前视野内的动态标签进行筛选和搜索
在视频地图中，用户点击或通过搜索选定一个动态标签后，可触发“定位”功能。系统将自动旋转高点云台，使该标签对应的移动目标在视频画面中居中显示。

	
	
	POI标签功能
	系统集成百度POI坐标采集工具，支持通过设置中心点经纬度、采集半径和POI类别，搜索并下载指定点周边范围内的POI数据。
系统集成百度POI坐标采集工具，支持通过设置矩形区域的四个顶点的经纬度，搜索并下载该大区域范围内的POI数据。
系统提供后台管理功能，支持将采集工具下载的POI数据文件导入并录入到平台数据库中，为自动生成标签提供数据源。
系统根据已导入数据库的POI数据（含经纬度信息），自动在地图对应的地理位置上生成POI标签
在客户端查看POI标签时，可同步查看该POI从百度数据源下载并导入的相关属性信息（如名称、类别、地址等）。
在指定高点视频地图下，用户可根据POI类别、搜索半径范围、POI名称等条件，对当前视野内的POI标签进行智能搜索与筛选。
在视频地图中，用户点击或通过搜索选定一个POI标签后，可触发“定位”功能。系统将自动旋转高点云台，使该POI标签在视频画面中居中显示。

	
	
	▲动态标签设置
	系统支持设置动态标签更新位置时间间隔、动态标签显示范围及动态标签保留时间的功能（提供国家认可的检测机构出具的检验或检测报告并加盖投标人公章）。

	
	
	▲标签属性分类
	系统支持支持标签多种属性分类，支持二级标签体系，一级类型标签包括警用标签、天网标签、移动标签、行业标签、社会资源标签、重点人员、实有房屋、网格标签、建筑物标签、摄像机标签、智能分析标签、智感分析标签、警力设施标签、重点单位标签、交通设施标签、城市设施标签等，并支持自定义添加其他一级类型标签，每个一级类型标签支持二级子类型分类，也支持自定义添加二级子类型，并按设备类型或业务属性分为普通定点标签、矢量标签、区域标签、多视频标签、VR标签、3D 模型标签、平面图标签等的功能（提供国家认可的检测机构出具的检验或检测报告并加盖投标人公章）。

	
	
	标签类型选择
	系统支持选择标签类型，可选择一级标签（包括警用标签、天网标签、移动标签、行业标签、社会资源标签、重点人员、实有房屋、网格标签、建筑物标签、摄像机标签、智能分析标签、智感分析标签、警力设施标签、重点单位标签、交通设施标签、城市设施标签等）及其二级子标签，一级标签和二级标签均支持上下排序、显示/隐藏、名称修改和自定义添加的功能。

	
	
	多摄像机关联标签
	系统支持将单个标签关联多路摄像机，根据配置的标签对关联的摄像机进行视频播放，支持4画面、6画面或者9画面的方式预览视频，视频播放时生成视频设备树，支持视频设备排序及切换播放窗口在多视频设备树中通过鼠标拖动对其进行排序，支持手动点流切换播放窗口，支持切换全屏、抓拍画面、关闭视频、清空所有、关闭所有、开启轮播、关闭轮播等操作，并支持将选定视频推送到摄像机联动屏。

	
	
	重点标签配置
	系统支持重点标签管理，支持配置标签关联的低点摄像机、预置位，点击重点标签时，自动切换高点、转动云台、变倍镜头将重点标签居中定位到屏幕中心，并联动低点摄像机转到设置的预置位，同时在联动屏上播放所关联的低点视频的功能。

	
	
	▲标签关联内容
	系统支持标签关联摄像机、视频、图片、文档、语音、录像文件、居民信息、3D模型、平面地图、VR全景地图、文字、长文本、网页、文件集及以上内容的组合，并支持标签内容展示的功能提供国家认可的检测机构出具的检验或检测报告并加盖投标人公章）。

	
	
	动态标签应用
	系统支持动态标签搜索，在AR高点视频地图下根据搜索类别、搜索范围、搜索名称进行动态标签智能搜索，选择标签可旋转AR高点摄像机镜头并在画面定位居中显示，支持视频回传、语音对讲的功能。

	
	
	动态标签偏差范围
	通过百度地图、谷歌地图或其他第三地图定位设备安装位置的经纬度后，依此坐标为圆心，半径小于800米范围内，对同一经纬度的目标，实时视频画面内动态标签指示的位置与百地图指示的位置在地图上相差不超过10米。
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	AR标签管理模块
	标签分级显示
	在创建或编辑各类标签时，用户可为该标签设置一个显示级别，级别可选值为0、1、2、3级。
系统根据标签的显示级别和高点摄像机的当前变倍（缩放）状态，自动控制标签的可见性。1级、2级、3级标签会根据画面缩放程度自动显示或隐藏；0级标签始终可见，不受变倍影响。

	
	
	标签过滤
	系统提供可展开的标签类型列表，清晰列出所有可过滤的类型（及其子类型。用户通过此列表选择需要操作的标签类别。
用户可通过勾选或取消勾选类型/子类型前的复选框，直接控制该类标签在视频画面中的显示状态。勾选即显示，不勾选则隐藏。

	
	
	标签复制/粘贴
	用户选择一个已创建的标签，通过如右键菜单执行“复制”。系统将该标签的完整信息存入剪贴板。
用户选择一个已创建的标签，通过右键菜单执行“剪切”。执行后，原标签被移除，其信息存入剪贴板。
用户在目标位置执行“粘贴”操作，系统根据剪贴板中的信息，在当前位置生成一个与源标签属性完全一致的新标签。
粘贴操作支持在不同高点（摄像机）的视频画面之间进行。用户可将一个高点下的标签，复制并粘贴到另一个高点的画面中。

	
	
	标签超级搜索
	用户可在搜索框内输入关键词，系统对平台内所有标签的名称及其属性内容进行全局、跨类型的模糊搜索，并返回结果列表。
在超级搜索的结果列表中，用户双击任一目标标签，系统将自动切换至该标签所在的AR高点视频画面，并控制云台转动，使该标签在画面中居中显示。
当通过超级搜索定位并居中显示某个标签后，系统会自动弹出该标签的详细信息窗口，展示其名称、属性等所有关联信息。
若通过超级搜索定位的标签关联了摄像机视频资源，系统将自动以画中画或多视频窗口的形式，联动打开并播放所关联的摄像机实时视频。
用户可在搜索框内输入关键词，系统对平台内所有标签的名称及其属性内容进行全局、跨类型的模糊搜索，并返回结果列表。
在超级搜索的结果列表中，用户双击任一目标标签，系统将自动切换至该标签所在的AR高点视频画面，并控制云台转动，使该标签在画面中居中显示。
当通过超级搜索定位并居中显示某个标签后，系统会自动弹出该标签的详细信息窗口，展示其名称、属性等所有关联信息。
若通过超级搜索定位的标签关联了摄像机视频资源，系统将自动以画中画或多视频窗口的形式，联动打开并播放所关联的摄像机实时视频。

	
	
	视频标签校准
	支持进入视频标签校准模式，可在视频画面中通过鼠标框选一个原有的视频资源标签，并将其拖动到新的指定位置，完成对该标签位置的修改与校准。
支持进入视频标签校准模式，可在视频画面中一次性框选多个视频资源标签，并将其拖动到一个指定的共同位置。系统将自动把这些标签合并，并在该位置生成一个新的多视频标签。

	
	
	标签批量校准功能
	在校准工具界面，用户可在指定高点球机下的标签列表中，通过勾选或搜索筛选的方式，批量选择需要进行位置校准的标签。
对已选中的批量标签，用户可通过点击上下左右云台控制按钮，统一调整这些标签在视频画面中的显示位置。
在进行云台微调前或过程中，用户可以设置单次点击按钮时标签移动的步进距离（单位为PT值），可设置范围从最小0.1到最大10。
用户可点击“关闭校准”或关闭列表来完成校准并保存结果。在调整过程中，可点击“重置”按钮将所有被调整标签的位置恢复到本次操作前的初始状态。

	
	
	低点自动落地管理功能
	用户可设定一个距离范围，系统将基于此范围搜索低点摄像机。系统根据设定的扫描范围，自动搜索该范围内所有低点摄像机，并显示扫描到的摄像机总数及详细设备名单列表
在扫描结果列表中，用户可进行全选、多选或单选操作，以确定需要生成标签的目标低点摄像机，确认后根据低点摄像机经纬度坐标通过标签算法将其换算成在当前高点视频中的对应PT坐标
在当前位置的高点视频画面中，为每一个选中的低点摄像机在其地理位置生成对应的视频资源标签。

	
	
	资源列表
	系统在二维地图和视频地图下显示设备资源列表，支持通过文字或拼音在资源列表中搜索摄像机并在二维地图自动定位高亮显示，并可查看摄像机实时画面或进入视频地图的功能。

	
	
	自定义树
	系统支持在二维地图和视频地图下自定义资源列表，支持分组的添加、删除、排序，并可在分组下对摄像机进行增、删、改、排序的功能。

	
	
	▲我的收藏
	系统支持在二维地图和视频地图下显示收藏列表，支持在二维地图模式下收藏高低点摄像机、聚合摄像机到收藏夹，在地图模式下收藏的AR标签资源（定点标签、矢量标签、区域标签等）到收藏夹的功能（提供国家认可的检测机构出具的检验或检测报告并加盖投标人公章）。

	
	
	▲平面图标签管理
	系统支持对平面图进行智能标注管理，支持单独设置平面图标签或将其他标签进行平面图管理，支持在平面图标签中添加多张平面图，支持对平面图进行查看、修改、删除、上移、下移、标记摄像机点位，点击摄像机可查看视频实时画面的功能（提供国家认可的检测机构出具的检验或检测报告并加盖投标人公章）。

	
	
	▲VR标签管理
	系统支持添加VR全景图，将全景图模拟成VR慧眼进行展示。在视频地图添加VR标签后，可通过VR标签可以全屏进入VR全景画面，可以对其进行云台八向、焦距控制、3D定位和缩放操作，并支持设置云台转动速度，支持在VR全景的画面上标注定点标签、矢量标签、区域标签、多视频标签、平面图标签、VR标签等；支持对VR全景画面上标注的标签进行标签查看、修改、删除以及标签筛选过滤、标签搜索、标签分级显示等操作的功能（提供国家认可的检测机构出具的检验或检测报告并加盖投标人公章）。

	
	
	动态标签管理
	系统支持对接入执法仪、PDT对讲机、警务通、车载等移动北斗设备系统自动生成北斗动态标签，并在视频地图和二维地图中实时显示，支持根据北斗信息动态更新标签所在位置，支持设置北斗动态标签更新时间间隔，高点画面动态标签显示范围及动态标签保留显示时间，支持自定义北斗标签图标、标签属性信息的功能。

	
	
	标签共享管理
	系统支持在任意一个摄像机中添加的标签，若该标签在另一个摄像机视野范围内即可自动显示，支持视频画面中所添加的标签在地图对应位置上自动显示的功能。
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	AR标签自定义管理模块
	标签属性自定义管理功能
	系统支持对标签的一级类型进行管理，包括创建新的自定义一级类型，以及对现有类型的基本信息进行编辑。
在任一既定的一级标签类型下，系统支持创建和管理其二级子类，包括创建新的自定义子类型，以及对现有子类型的信息进行编辑。
在定义标签属性时，支持将标签与一个或多个指定的摄像机资源进行关联。
在定义标签属性时，支持为标签添加一段自定义的文字描述或信息字段。
在定义标签属性时，支持为标签关联并上传多张图片，形成一个图片集合
在定义标签属性时，支持为标签关联并上传文档文件（如Word、PDF）。
在定义标签属性时，支持为标签关联并上传多个文件，形成一个文件集合。
在定义标签属性时，支持为标签关联一个网页URL。可进一步配置打开网页的浏览器内核（如Chrome、IE）及弹出窗口的尺寸。
在定义标签属性时，支持为标签关联一个可标记的图集。用户可在图集内的图片上进行标注（如标记摄像机点位），并通过标注点直接调阅视频。
在定义标签属性时，支持将上述多种资源类型（如摄像机、图片、文档）组合在一起，形成一个复合型的资源关联方案。

	
	
	标签外观自定义管理功能
	在配置标签外观时，系统提供四种基本外形供选择：图标型、引导点型、渐变圈图标型、光束型标签。
根据所选的标签外形，系统支持用户上传或选择自定义的图标图片、背景图片、引导点图片，并可分别设置这些图片的显示透明度。
对于引导点型和渐变圈图标型标签，系统支持自定义标签的字体大小、线条颜色、图标颜色及圈的颜色。系统提供包含多种色系的颜色选择。
对于渐变圈图标型标签，系统支持精确调整图标的高度、宽度、图标与圈之间的间距，以及圈的高度和宽度。
对于引导点型标签，系统支持配置其引导线的延伸方向。

	
	
	标签详情外观自定义管理
	系统支持为标签详情信息弹窗自定义背景图片，并可设置背景的透明程度。
系统支持调整标签详情信息弹窗容器的显示高度与宽度。
系统支持调整标签详情信息控件的高度、宽度、左间距、上间距、文字大小。
在标签详情页中，当属性包含视频时，系统支持对该视频窗口的显示高度、宽度进行自定义配置。
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	外链管理模块
	外链设置功能
	在后台新增任一类型外链时，支持设置该外链在客户端显示的名称、按钮图标，以及点击后弹出窗口的高度和宽度。
当外链类型为“网页资源”时，需额外配置其指向的具体网页URL，并选择打开此网页所使用的浏览器内核（Chrome、Firefox或IE）。
当外链类型为“图片集资源”时，需额外上传并关联多张图片，构成该资源的内容。
当外链类型为“视频文件资源”时，需额外关联并添加一个已有的录像视频文件作为资源内容。
当外链类型为“CS客户端资源”时，需额外配置该客户端程序的启动文件路径，以及程序启动后窗口在屏幕上的位置（X、Y坐标）。

	
	
	外链调用功能
	系统根据后台配置，在云防客户端界面的指定位置，以设置好的按钮图标显示该第三方资源入口
用户在客户端点击该外链按钮后，系统按照其预设的窗口高度和宽度，弹出一个新窗口，在弹出的窗口中，系统根据外链类型加载并显示对应的内容
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	一机三屏模块
	▲一机三屏应用 
	系统支持一机三屏协同使用，分别是实景视频地图屏、摄像机联动屏、电子地图操作屏。其中实景视频地图屏显示高点摄像机的实时画面，是平台的主要操作门户，摄像机联动屏可显示低点摄像机画面，支持以4、6、9宫格画面的方式巡播放低点摄像机画面，支持配置轮巡播放时间间隔。电子地图屏支持显示高低点摄像机，提供高低点摄像机设备树列表查看及高低点摄像机在地图屏中的定位、筛选、搜索，支持高低点摄像机在电子地图屏及实景地图屏中切换及播放的功能（提供国家认可的检测机构出具的检验或检测报告并加盖投标人公章）。

	
	
	轮播列表
	所有被推送至轮巡屏的摄像机会被统一记录在一个“轮播列表”中，系统提供界面供用户查看和管理此列表。
在轮播列表中，用户可手动调整列表中视频的播放顺序。
在轮播列表中，用户可选择视频，手动触发其开始播放。
在轮播列表中，用户可选择移除视频，被移除的视频将停止在轮巡屏上播放，并从列表中删除。
用户可执行“清空列表”操作，一次性停止所有视频播放并清空整个轮播列表。
用户可为轮播列表设定一个统一的自动轮播时间间隔。设置后，系统将按此间隔自动切换播放列表中的视频。
用户可一键开启或关闭轮播列表的自动轮巡播放模式。

	
	
	自定义列表管理功能
	用户可将当前轮播列表的状态（包含的所有摄像机及其顺序）保存为一个新的自定义列表，并为其命名。
系统支持用户创建和管理多个独立的自定义列表，用于保存不同的视频分组方案。
用户可对所有已创建的自定义列表进行排序，调整它们在列表管理界面中的显示顺序。
用户可修改任一已创建的自定义列表的名称。
用户可选择某个自定义列表，并对其列表内的所有摄像机执行一键批量播放点流操作。

	
	
	画面布局
	在轮巡屏播放界面，用户可选择将视频窗口切换为4宫格、6宫格或9宫格等多种画面布局模式。
在多画面布局中，用户可双击任一单路视频窗口，将其切换为全屏播放；再次操作可退出全屏。
在多画面布局中，用户可在单路视频窗口上通过右键菜单或操作按钮，单独关闭该路视频的播放。
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	人车抓拍展示功能
	人脸抓拍展示
	在系统后台，管理员可新增一个人脸识别系统对接服务，需配置服务名称、接入Token等关键信息。
管理员可对已创建的人脸识别服务条目，修改其服务名称、接入Token等配置信息。
管理员可从系统后台删除人脸识别服务对接条目。
在后台管理界面，以列表形式集中展示所有已配置的人脸识别服务及其基本信息。
在指定的某个人脸识别服务下，管理员可新增具体的人脸抓拍设备，需填写设备地址、名称、类型等信息。
管理员可修改某个人脸抓拍设备的配置信息，如设备地址、名称、类型等。
管理员可从服务下删除指定的单台或多台人脸抓拍设备。
在设备管理界面，查看某服务下的所有设备列表，并支持通过设备名称等关键词进行筛选。
支持通过上传标准格式文件，为人脸识别服务批量导入并创建设备。
支持在设备管理界面，通过勾选方式一次性删除多台人脸抓拍设备。
在客户端界面右侧区域，实时滚动显示从已对接人脸系统获取的最新抓拍图片。
点击实时列表中的任一人脸抓拍图片，可查看详细信息，包括抓拍原图、时间、地点、人员姓名及性别等。

	
	
	车辆抓拍展示
	在系统后台，管理员可新增一个车辆识别系统对接服务，需配置服务名称、接入Token等关键信息。
管理员可对已创建的车辆识别服务条目，修改其服务名称、接入Token等配置信息。
管理员可从系统后台删除车辆识别服务对接条目。
在后台管理界面，以列表形式集中展示所有已配置的车辆识别服务及其基本信息。
在指定的某个车辆识别服务下，管理员可新增具体的车辆抓拍设备，需填写设备地址、名称、类型等信息。
管理员可修改某台车辆抓拍设备的配置信息，如设备地址、名称、类型等。
管理员可从服务下删除指定的单台或多台车辆抓拍设备。
在设备管理界面，查看某服务下的所有设备列表，并支持通过设备名称等关键词进行筛选。
支持通过上传标准格式文件，为车辆识别服务批量导入并创建设备。
支持在设备管理界面，通过勾选方式一次性删除多台车辆抓拍设备。
在客户端界面右侧区域，实时滚动显示从已对接车辆系统获取的最新车辆抓拍图片。
点击实时列表中的任一车辆抓拍图片，可查看详细信息，包括抓拍原图、时间、地点、车牌号码及车辆颜色等。
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	苏超联赛安保场景专题应用
	数据驾驶舱
	驾驶舱是苏超联赛的专属指挥中枢，实时呈现场馆实时人流总量、各分区人流密度热力图，并动态展示安保警力部署信息。集成进场人员身份抓拍与实时警情列表，为苏超安保定制化打造全态势指挥大屏

	
	
	座位视频标签管理功能
	用户在视频画面中通过右键菜单选择“座位标签”，随后通过鼠标单击选取多个点，绘制并创建一个用于定义票区范围的区域标签，并可设置该区域的名称与显示颜色。
在已创建的票区区域标签内，用户可进入“配置座位数据”模式。通过点选2个（单排/单列）或4个（矩形区域）关键点来精确框定座位范围，同时为每个关键点精确维护其对应的“排”号和“座”号，系统将根据这些点自动计算并生成范围内所有座位的编号。
在配置座位数据过程中，系统会自动校验数据的合规性，避免座位编号重复覆盖，并在出现异常时进行提示。
配置完成后，系统会将生成的具体座位编号直观地标注显示在视频画面的对应位置上。

	
	
	座位地图模块功能
	系统支持管理员为各个票区配置座位分布图，并定义座位排布规则。
用户可进入场馆区域的整体座位分布图，以直观的图形化方式呈现分区情况。
用户可进一步从票区座位图进入结构化详情视图。清晰的展示该区域内所有座位的编号以及排布。
点击座位图中的具体座位后，系统自动切换并定位到该座位所属的“座位标签”所在的AR视频高点画面。
在定位后的视频画面中，系统将精准标记所查询的具体座位的位置，实现“所见即所得”的快速查看。

	
	
	场馆人流监测模块
	系统提供独立入场人员视图，实时显示场馆入场人员信息，包括人员抓拍、姓名、座位号、身份证。
系统提供查询界面，支持通过姓名、身份证号等关键信息，快速检索特定观众的入场抓拍记录。
若入场人员记录记录包含座位号信息，用户可触发联动功能，系统将在平台AR实景地图上自动定位至该座位所在区域并标记具体位置。
基于实时入场数据，系统自动计算每个网格单元内的人口密度，并以热力图形式叠加在场馆地图上进行可视化展示
热力图根据预设的密度阈值进行动态染色：红色表示超过安全阈值的高密度区域，黄色表示接近预警值的中密度区域，绿色表示通畅的安全区域。

	
	
	警力部署模块
	统一、可视化展示各区域（如看台区、出入口、要道）的警力部署情况，包括责任单位、人员数量等关键信息。
用户可通过可视化界面，直接选择特定区域的警力，一键发起与实时语音对讲，实现指令的扁平化、直达式指挥。

	
	
	警情监测
	系统实时展示接入的场馆周边110警情等事件信息，包括时间、地点、类型等关键字段。
用户可点击任一警情条目，查看该事件的详细信息。
在查看警情详情时，用户可一键联动，自动调取并播放事发地点周边的低点摄像机实时视频。
系统支持将警情事件的位置信息同步映射至二维地图，用户可操作在地图上快速定位并查看事发地点及周边态势。

	
	
	多模态监测
	在系统后台，管理员可新增一个智能分析对接服务，需配置服务名称、接入Token等关键信息。
管理员可对已创建的智能分析服务条目，修改其服务名称、接入Token等配置信息。
管理员可从系统后台删除智能分析服务对接条目。
在后台管理界面，以列表形式集中展示所有已配置的智能分析服务及其基本信息。
在指定的某个智能分析服务下，管理员可新增具体的智能分析设备，需填写设备地址、名称、类型等信息。
管理员可修改某台智能分析设备的配置信息，如设备地址、名称、类型等。
管理员可从服务下删除指定的单台或多台智能分析设备。
在设备管理界面，查看某服务下的所有设备列表，并支持通过设备名称等关键词进行筛选。
支持通过上传标准格式文件，为智能分析服务批量导入并创建设备。
支持在设备管理界面，通过勾选方式一次性删除多台智能分析设备。
在客户端界面右侧区域，实时滚动显示从已对接智能分析设备获取的多模态分析横幅图片。
点击实时列表中的任一智能分析图片，可查看详细信息，包括抓拍原图、时间、地点、内容等。
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	赛会安保场景专题应用
	数据驾驶舱
	将赛事的全要素资源，包括固定医疗站、移动救护车、补给点、应急避险点等，全部精准落位到一张统一的赛事专用地图上，实现安保资源的“一图统管、一屏指挥”

	
	
	高空航拍图管理模块
	在后台管理界面，支持上传并添加新的高空航拍图资源，将其作为高点资源录入系统库。
在后台管理界面，以列表等形式展示所有已添加的航拍图资源，并支持查看其基本信息。
在后台管理界面，支持对已添加航拍图资源的名称、关联信息等基础属性进行编辑和保存。
在后台管理界面，支持将指定的航拍图资源从系统库中永久删除。

	
	
	高空航拍图仿真模块
	用户可通过资源名称在客户端全屏打开指定的高空航拍图画面。
在全屏航拍图画面中，支持对图像进行放大和缩小操作，以查看细节或概览。
在全屏航拍图画面中，支持模拟云台的八方向（上、下、左、右及四个斜角）移动，以平移浏览图像。
在航拍图画面上，支持用户绘制并创建定点、矢量、区域等各类标签，并为标签选择类型、填写属性、关联资源。
支持对航拍图画面上的标签进行查看详情、修改属性、删除等操作，并提供按条件筛选和全局搜索功能。
系统能接收来自智能分析系统的告警信息，并在平台界面进行实时弹窗提示。
当告警触发时，系统可根据预设规则，自动将航拍图高点的画面中心定位到告警事件发生的地理位置。
在告警定位的同时，系统自动以画中画形式，播放与该告警事件或位置关联的摄像机实时视频。

	
	
	马拉松赛道巡防功能
	在后台配置界面，以列表形式按添加时间降序展示所有已创建的、巡防线名称。
支持在后台新增一条巡防线路。需在新窗口中配置线路名称，并开始配置线路沿途的关键点位信息。
支持在后台对已有巡防线路的名称等基础信息进行修改。
支持在后台删除指定的巡防线路，删除操作需经二次确认后执行。
在配置线路时，可为线路添加关键点位。需填写点位经纬度，可填写点位名称。系统自动为该点位生成序号。
支持修改线路中已有点位的经纬度、名称等信息。
支持从线路中删除指定点位，删除操作需经二次确认。
可为线路中的每个关键点位关联沿途监控视频。
在驾驶舱点击巡防任务后，跳转至二维地图页面，顶部显示本次巡防的任务名称。
页面以横向可拖动的列表形式，展示该赛道的全量点位信息，包括序号、点位名称。
系统根据后台维护的点位经纬度，在二维地图上准确标注出赛道的起终点及所有中间点位。鼠标悬停地图点位时显示其名称。
进入巡防地图时，系统自动调整地图缩放与视角，确保整条马拉松赛道线路完整、居中地显示在屏幕内。
在横向点位列表中点击任意点位，二维地图将自动平移，将该点位定位至地图视图中心。
当在列表中点选地图点位后，系统将按预设样式，自动播放该点位所关联的监控视频。
提供“关闭全部”按钮，支持一键关闭所有由点位联动触发的视频播放窗口。
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	论坛安保模块专题应用
	数据驾驶舱
	将视频监控、警力部署、人脸及车辆卡口等核心安保要素在驾驶舱上统一汇聚与可视化。实现论坛区域安保资源“一张图”管理，为指挥员提供完整、直观的态势底图
系统加载并列表展示所有已创建的安保区域，列表信息包括区域名称等。
支持通过点击“新增”按钮，在弹窗中输入新的安保区域名称，确认后创建并添加到列表中。
在安保区域列表中，可对任一区域点击“配置防控圈”按钮，进入针对该区域的详细防控圈点位配置页面。
在配置页面，支持通过点击“新增”按钮，在表单中输入一个新点位的所有参数信息，包括序号、点位名称、点位类型
支持配置点位自研信息，包括：警力资源、责任人、联系方式。
新增或编辑点位时，可从下拉框中搜索并选择平台内已有的一个标签与该点位进行关联。
在驾驶舱界面，显示当前选中的安保区域名称。并支持左右切换按钮以查看其他安保区域。
在驾驶舱界面，根据所选安保区域，分区（如中心圈、控制圈、疏导圈）展示其下的所有点位列表
在驾驶舱的点位列表中，点击任意点位，系统将自动跳转至客户端，并精确定位到该点位的实际位置。

	
	
	二维地图安保管控模型
	支持建立多层级的安保管控模型目录，用于分类管理不同的重点区域与警卫线路预案。
支持对已建立的安保管控模型目录的信息进行修改。
支持删除指定的安保管控模型目录。
支持调整多个安保管控模型目录的排列顺序。
支持在二维地图上绘制防控圈层或安保线路。
支持为绘制的防控圈层或安保线路自定义其颜色、透明度及线条粗细。
支持在图上添加并自定义各类要素图标。
允许用户上传并导入自定义的图标文件，作为要素图标使用。
支持将相关的监控摄像机与绘制好的防控圈层进行绑定关联。
对已关联摄像机的防控圈层，可直接双击在二维地图上快速定位并调阅该摄像机视频。
防控圈层关联摄像机后，可通过专用开关按钮，一键隐藏或显示所有关联的摄像机图标。
支持在地图上新增要素标签，并可为其填写名称、描述，上传关联图片。
支持对已添加的要素标签的信息进行修改。
支持删除地图上已添加的要素标签。
支持在地图或列表中快速定位指定的要素标签。
点击地图上的任意要素标签，可直接弹窗查看其详情，包括名称、文字描述和关联的图片等信息。

	
	
	AR实景安保预案功能
	支持创建一个新的独立预案，并为其命名、设置执行时间、填写详细描述。
支持对已有预案的名称、时间、描述等基础信息进行编辑。
支持删除指定的预案。
支持为预案上传并关联多个文档文件作为附件，并支持查看与删除。
支持将其他已有预案的全部配置内容导入到当前预案中，实现快速复用。
提供在视频地图上绘制多边形、椭圆、矢量箭头及文字框的图形工具。
支持为绘制的图形自定义线条粗细、颜色（16色可选）、填充区域的透明度。支持为文字框自定义字体、大小、颜色等样式。
支持对已添加的图形和文字进行后续编辑，包括修改形状、样式、内容。
支持通过拖拽移动已添加的图形和文字的位置。
支持删除已添加的任意图形或文字。
支持将警力、警车等要素定义为预案资源，并为其配置或上传自定义图标。
支持通过拖拽方式，将资源图标放置到视频地图上的指定位置。
在放置资源时或之后，支持为其配置详细的属性信息。
支持通过右键菜单修改已放置资源的属性信息。
支持在预案中按顺序添加多个AR高点，形成巡览路径。
支持为预案中的每个高点配置最多4路联动视频，用于多角度监控。
支持为每路联动视频配置需调用的摄像机预置位，确保画面角度准确。
支持在每个高点下创建并管理多个视频分组，用于组织不同场景的联动画面。
支持在预案配置界面，对已添加的多个高点进行顺序切换和预览。
在高点切换时，可选择是否开启联动视频。单屏模式下以画中画形式展示联动画面；多屏模式下自动将联动视频推送至辅屏播放。
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	治安防控体系示范区专题应用
	示范区VR全景仿真模块
	在后台管理界面，支持上传并添加新的VR360°全景图资源，将其作为高点资源录入系统库。
在后台管理界面，以列表等形式展示所有已添加的全景图资源，并支持查看其基本信息。
在后台管理界面，支持对已添加全景图资源的基础属性进行编辑和保存。
在后台管理界面，支持将指定的全景图资源从系统库中永久删除。
用户可通过资源名称在客户端全屏打开指定的VR360°全景图画面，进入沉浸式仿真环境。
在全屏全景画面中，支持通过拖拽鼠标水平360度旋转及垂直俯仰以调整观察视角。
在全屏全景画面中，支持对图像进行放大和缩小操作，以查看环境细节或整体概览。
在全景图画面上，支持用户在特定视角方向绘制并创建定点、矢量、区域等各类标签，并为标签选择类型、填写属性、关联资源。
支持对全景图画面上的标签进行查看详情、修改属性、删除等操作，并提供按条件筛选和全局搜索功能。

	
	
	示范区重点路口管理
	在后台中心区配置界面，支持新增一个重点路口，需填写序号、点位名称、经纬度等基础信息。
新增或编辑路口时，需填写责任民警、联系方式字段，可从设备库中多选关联一个或多个监控摄像机。
支持对已配置的重点路口信息进行修改，包括基础信息、责任信息及关联设备。
支持删除已配置的重点路口。
在后台以列表形式查看某中心区下所有已配置的重点路口及其信息。
在驾驶舱页面，根据选中的中心区，加载并按序号排序显示其关联的重点路口名称列表，列表支持左右滚动。
在驾驶舱的路口列表中或详情内，展示该路口配置的责任民警与联系方式。
系统根据路口的经纬度，自动查询并显示其周边300米范围内的定位设备（如巡逻警力）列表，包含设备名称、距离信息。
点击周边定位设备列表中的任一设备，可跳转至二维地图并自动定位至该设备所在位置。
根据路口配置，自动加载其关联的低点设备，并以照片缩略图形式展示，默认优先显示前9个设备。
单击某个低点设备的缩略图，系统将用单视频窗口打开并播放该设备的实时视频。
提供“一键巡防”按钮，点击后将通过客户端多视频窗口，同时打开并播放该路口关联的全部低点设备视频。

	
	
	告警联动规则
	支持为指定的人脸、车辆、设备新增告警联动规则，配置其触发告警后需联动的摄像机及对应的摄像机预置位。
支持对已创建的告警联动规则进行编辑，修改其联动的摄像机、预置位等配置信息。
支持从系统中删除指定的告警联动规则。
所有配置的告警联动规则统一同步并在列表中集中展示，支持查看规则详情。
支持将已为某台设备配置好的告警联动规则，一键复制并应用到其他同类型的设备上。

	
	
	告警联动展示
	系统统一接收各系统的告警信息，并在平台界面以弹窗形式进行实时提示。
收到告警后，系统根据预设规则，切换并控制AR高点云台转动，将画面定位至告警卡口所在位置。
在定位的同时，自动以画中画弹窗形式，播放告警卡口标签所关联的摄像机实时视频。
系统根据联动规则，自动在视频窗口播放告警点周边其他联动摄像机的实时视频。

	
	
	告警历史管理
	支持按告警类型、处理状态、时间范围等条件分类筛选和查看历史告警记录，也支持通过地点、内容关键词进行快速搜索。
可查看单条历史告警的详情内容
支持将历史告警信息以Excel表格格式一键导出，单次导出最大支持10000条记录。
系统支持对前端人脸、车辆设备告警信息进行过滤筛选，可根据告警类型、告警设备进行单选或复选过滤，未选择的告警类型、告警设备，其产生的告警信息将不会弹窗提醒。

	
	
	视频巡航功能
	支持在实景画面中，从多个不同高点的视频画面中选择标签，并以“高点 > 标签”的二级目录结构添加到巡航任务中。
支持对已添加到巡航任务中的巡航点位进行手动排序，调整其巡航顺序。
支持从巡航任务中删除已添加的巡航点位。
支持为巡航任务设置名称、每个点位的切换时间间隔。
支持为巡航任务配置定时启动的提醒时间，并指定执行的周期（周一至周日）。
支持在启动前预览巡航任务设定的路径与点位顺序。
支持导入系统中已保存的其他巡航任务配置。
在巡航任务列表中，支持通过关键词等方式查找指定的巡航任务。
支持在列表中选择并对已有巡航任务的配置进行修改。
支持从列表中删除指定的巡航任务。
支持在列表中启动一个选定的巡航任务。
支持在列表中将多个巡航任务进行组合，形成一个任务组。
启动巡航后，系统按任务设定的顺序自动切换至不同高点画面。
巡航至每个点位时，系统自动将该点位的标签在画面中居中并高亮显示。
巡航至每个点位时，系统自动弹窗显示该标签的详细信息。
巡航至每个点位时，系统自动以画中画或多视频窗口形式，播放该标签所关联的视频。
在巡航执行过程中，支持手动切换到上一个或下一个巡航点位。
在巡航执行过程中，支持暂停当前的巡航任务。
任务暂停后，支持从暂停点恢复巡航任务的执行。
在巡航执行过程中或暂停后，支持完全停止并退出当前巡航任务。
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	平安社区专题应用
	楼栋全息标签
	支持在AR高点实景画面或无人机航拍图上，对小区内的楼栋进行空间标注，形成楼栋标签，并将其与后台的结构化数据（如一标三实）进行关联。
点击实景画面中的任意楼栋标签，可穿透式查询并展示该楼栋的核心信息，包括楼栋下的所有单元、楼层及户室号列表。
在楼栋信息列表的基础上，可进一步点击某一具体房屋（户室），查询并展示该户的详细档案信息，房屋详情信息包括产权人信息、实际居住人员、联系方式、居住状态（如自住、出租、空置）等
支持通过点击人员头像跳转至人员档案页面，实时查看人员基本档案、轨迹等详情数据

	
	
	以人搜房
	系统提供专用查询界面，支持通过输入人员姓名，在已关联的“一标三实”等人口数据库中进行检索。
系统根据搜索结果，自动关联并展示该人员所在的房屋信息
在查询到关联房屋后，系统可在AR实景画面或航拍图画面中中，定位至该房屋所属的楼栋标签，实现从人员信息到空间位置的快速映射。
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	重点水域管控专题应用
	水域列表管理
	在后台管理界面，新增一条重点水域记录。需填写水域名称、选择监管等级、录入水域长度、地理位置、管辖单位等信息，并可关联一张全景图。
对已创建的重点水域记录，修改其名称、监管等级、长度、位置、管辖单位及关联的全景图等信息。
从系统中删除指定的重点水域记录。
以列表形式查看所有重点水域记录，展示其名称、监管等级、长度、管辖单位等关键信息。

	
	
	水域管辖模块
	在选定水域的专题视图或地图上，可视化展示该水域周边的警力资源实时位置与状态。
集中展示与选定重点水域相关联的所有监控摄像机列表
支持从列表，一键点播调阅关联摄像机的实时视频画面。

	
	
	多模态监测
	系统接收并汇总来自视频智能分析、传感器等多模态前端关于人员落水风险的预警信息。
在重点水域专题视图或驾驶舱中，对人员落水告警进行实时弹窗、列表或地图标签形式的突出展示。
当人员落水告警触发时，系统自动关联并弹窗播放事发位置最近的监控点实时视频，辅助核验。
触发告警时，系统自动在地图上定位并高亮显示告警发生的具体位置。
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	2026年江苏省第二十一届运动会安保专题应用
	跨域通信门户集成
	用户登录后，在会议菜单根据用户权限显示“跨域通信”菜单。点击后，在客户端居中打开跨域通信窗口。

	
	
	安保通讯录目录管理
	支持管理一级通讯录目录，支持新增目录。
支持修改目录。
支持删除目录。
支持通过按钮修改目录排序。
支持将目录展开、收起，默认全收起。
通讯录目录需进行认证鉴权，用户只能看到自己新增的目录。

	
	
	安保通讯录信息管理
	支持点击导出按钮，导出通讯录模板，字段包括：姓名、电话、号码类型（本地号码/外地号码）。
支持点击导入按钮，在对应目录导入通讯录模板数据。
需对模板文件格式进行校验，若格式错误或其他原因导致的导入失败，客户端需提示“文件格式错误，请检查”。导入成功后按模板文件的数据排序在对应目录显示姓名、电话数据。
支持按姓名对通讯录进行筛选。

	
	
	安保跨域呼叫控制
	支持点击电话按钮，根据号码类型（本地号码/外地号码），调用融合通信“电话呼叫”接口对指定号码发起电话呼叫。
支持在拨号键盘，人工输入手机号码，点击电话按钮发起呼叫。
点击后居中置顶打开呼叫窗口（样式可参考语音通话），窗口显示呼叫的用户姓名、手机号，若无姓名则显示 - 。
若当前已在呼叫中或呼叫成功，再次点击电话按钮需提示“当前通话中，请挂断后重试”。
若呼叫失败需提示失败原因。

	
	
	预案标签联动呼叫配置
	在标签配置工具中，新增“跨域通信接口”配置项，配置后，支持在标签配置页面输入手机号码。
支持在标签详情窗口，通过点击按钮对输入的手机号码发起跨域通信。

	
	
	安保录像检索与查询
	支持从云眼列表或自定义树中选择需要回放录像的摄像机设备，支持模糊搜索快速定位设备。
支持按中心存储、设备存储、级联存储三种来源类型进行筛选，确定录像查询范围。
支持选择有录像记录的日期，系统自动标识可查询的日期供用户选取。
点击查询后，系统根据所选条件检索录像，查询成功后生成录像回放进度条，供后续播放控制。

	
	
	安保录像播放与控制
	提供播放、暂停按钮，控制录像的播放与暂停。
支持帧退、帧进操作，实现逐帧精确查看录像细节。
支持慢放（1/2、1/4、1/8倍率）和快放（2、4、8倍率）以及倒放功能，并支持重置播放倍速为1X。
支持多路录像同步回放功能（如1/4分屏），保持多路画面时间轴一致。
支持对录像回放区进行1/4分屏显示，满足多路同时查看需求。
支持调节录像视频音量，并可一键开启/关闭声音。
支持一键关闭当前所有正在播放的录像视频。
支持将当前录像画面切换至全屏模式，提供更佳的观看体验。
支持在播放过程中对当前画面进行抓拍，保存为图片。
支持下载当前播放的录像片段至本地。
支持关闭当前单路录像视频窗口。
提供专用时间轴，支持通过按钮或鼠标滚轮缩放时间范围，并支持拖动时间指针定位到任意时刻。

	
	
	安保录像媒体文件管理
	支持设置下载的时间段和文件格式（gmf/mp4/avi），触发下载任务。
在下载列表中显示所有下载任务的进度、状态，支持对失败任务进行重试。
支持播放或删除已下载的录像文件，并支持批量删除操作。

	
	
	AR信息启用
	支持在录像回放时开启或关闭AR信息显示，仅对有AR标签的摄像机录像生效。
支持在回放过程中点击录像画面中显示的AR标签，查看标签详情。
若点击的AR标签关联了视频资源，系统自动以画中画形式播放与当前历史录像时间一致的关联视频。

	
	
	安保录像标注与标记
	支持在录像播放过程中为关键点添加文字标注，填写标注名称和描述信息。
添加的标注点在时间轴上以高亮标记显示，便于快速定位。
所有标注记录可集中查看，支持按关键词搜索、修改标注内容或删除标注。
支持从任意标注点开始播放录像。
支持从标注点开始下载录像文件。
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	AR语音交互软硬一体机
	硬件参数
	cpu: 2颗 ≥ 32核,≥2.2GHz
内存:DDR4 32GB  * 16
硬盘: 系统盘 SSD 960GB
硬盘: 数据盘 SSD 2T * 4
网卡: 万兆
raid卡:支持raid0,raid1,raid5
推理卡: 国产GPU卡  * 2

	
	
	功能应用
	1）实时语音交互模块：集成高精度自动语音识别技术，实现通过麦克风或移动终端进行实时声控交互，将用户自然语言指令精准转换为结构化文本，解放双手，为移动及应急场景提供零门槛的语音操作入口。
2）智能语义理解与决策模块：利用大语言模型，深度解析用户指令的意图并提取关键实体（如地点、功能），将其转换为精准、可执行的系统操作指令，让系统能“听懂”业务口语和模糊描述，实现从模糊需求到精准调度的智能决策。
3）全息AR视频资源库模块：对所有摄像机及高点视频中的关键目标进行标准化、数字化建档，并为高点画面中的物理要素绑定AR标签与地理坐标，构建可搜索、可定位、可联动的视频数字底图，为上层智能应用提供结构化数据基石。
4）自然语言视频精准检索模块：支持用户使用“查找体育馆入口”等自然语言直接搜索，系统通过语义理解与向量匹配技术，从资源库中秒级定位并推荐最佳摄像头，彻底变革传统手动翻找模式，实现“所说即所得”的视频资源一键直达。
5）自然语言AR实景联动模块：允许用户在高点AR实景画面中，直接通过语音指令（如“查看东门标签”）调用与操作AR标签，实现标签的快速定位、高亮与信息展示，在宏观实景中实现“语音指点江山”，将指挥决策直观映射到实战画面，提升全局指挥的精准与直观性。
6）自然语言业务模块调度模块：支持通过“打开二维地图”、“打开驾驶舱”等语音指令，直接调用系统内各类功能模块与业务界面，打破各功能间的操作壁垒，用一句话串联业务流程，构建一体化、流程化的高效指挥动线
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	外部系统对接
	视频监控系统对接
	通过符合国标GB/28181的协议与视频监控系统对接，实现现有视频资源的整合，可查看实时视频、录像、云台、预置位调用等相关功能。通过增强现实动态标签技术在全局监控画面上叠加摄像头标签，通过视频画中画联动功能同时展示多路天网监控的视频。
对于不能支持国标GB/28181的协议的视频监控系统，需要通过专门的SDK对接。

	
	
	人脸识别系统对接
	与人脸识别系统对接并进行信息交换，同时接收的抓拍信息与报警信息支持在实景画面中显示。一旦发现嫌疑人，即时触发报警上送实景指挥平台，并以报警位置为中心调动AR高点摄像机云台定位到该位置，同时通过配置还可以快速联动周边一台或多台摄像机对该位置进行全局监控，辅助公安及时处理异常事件。

	
	
	车辆识别系统对接
	与卡口系统对接并进行信息交换，主要功能是接收设备上报的图片和文字信息，并在实景地图上标注以及查看卡口设备，同时接收的抓拍信息与报警信息支持在实景画面中显示。一旦发现布控车辆，即时触发报警上送实景指挥平台，并以报警位置为中心调动AR高点摄像机云台定位到该位置，同时通过配置还可以快速联动周边一台或多台摄像机对该位置进行全局监控，辅助公安及时处理异常事件。

	
	
	警情系统对接
	系统通过与第三方警情系统进行对接，通过获取警情信息（时间、地点、经纬度、警情详情等信息），对接定制警情标签，依据警情经纬度自动生成，并能进行告警联动、详情展示等业务。

	
	
	一标三实系统对接
	系统通过与一标三实系统进行对接，通过第三方接口对接接入一标三实的房屋、人员信息，对接定制一标三实展示页面，通过标签关联展开该标准地址下一标三实信息，并能查看对应详情。

	
	
	入场人员数据对接
	通过实时接入场馆闸机核验数据，精准展示场馆动态入场人数及分布态势，可视化展示实时入场人数累计客流量，支持快速定位特定人员所在座位区域，并通过视频标签进行座位标定；基于座位分区自动统计在座人数，以红、黄、绿三色热力图直观呈现区域饱和度，为人员疏导、资源调配及应急指挥提供数据决策支撑。

	
	
	融合通信对接
	无缝集成各类通信终端（执法记录仪、对讲机、无人机、车载），实现指挥中心与一线人员之间的音视频互联互通。支持在地图上实时定位、一键呼叫、视频回传，确保指令秒级直达，构建扁平化指挥体系

	
	
	多模态预警对接
	对接多模态预警数据，当系统通过与第三方多模态预警系统进行对接，通过获取多模态预警信息（时间、地点、经纬度、详情等信息），对接定制预警标签，依据经纬度自动生成，并能进行告警联动、详情展示等业务。

	
	
	智能视频平台对接
	本功能通过标准API接口无缝对接第三方以图搜图平台，支持上传目标人员、车辆图片后自动发起跨库检索，实时返回人脸身份信息、车辆档案及关联轨迹数据可视化展示检索结果，实现“即拍即搜、即搜即得”的智能协查能力，大幅提升可疑目标快速核验与追踪效率。
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	AR化授权
	AR化授权
	包括视频AR化、VR图AR化、航拍图AR化



三、人员配备要求
1.人员配备
项目建设期人员要求：中标人根据项目的实际情况，建立完善的人员组织机构，中标人须配备1名项目负责人、1名技术负责人驻场服务、另配不少于4名技术人员。相关人员须服从采购人管理，如采购人认为以上人员不满足岗位要求，须无条件更换。以上人员无故不得更换，更换需经采购人书面同意。
中标人在项目建设和质保维护期间，须严格遵守采购人相关规定。
2.人员工作内容及职责
（1）项目管理团队人员工作内容及职责
①项目负责人1 名，协调各种资源，对项目整体建设负责。包括负责制定项目计划、项目的管理、开发、质量保证过程，确保客户的成本、进度、绩效和质量目标。
②技术负责人1 名，协调各种资源，对项目整体建设技术内容负责。包括负责项目总体技术架构的设计和把控，解决项目技术难点。
③软件开发工程师2名，负责软件平台开发实现、模块测试、接口开发、共联联调；按照项目设计要求完成代码编写、逻辑实现、问题修复；配合完成软件测试、漏洞整改、性能优化等相关工作，确保平台功能完善、运行稳定。
④系统集成工程师1名，负责硬件设备安装上架、调试、配置及网络打通；负责视频设备接入、协议适配、平台级联、部门系统对接、非标设备国标化改造；负责系统级联、业务验证、故障排查，确保全市视频资源正常接入、平台互联互通。
（2）项目实施团队人员工作内容及职责
项目实施团队人员负责系统各子模块的方案设计、设备安装调试、系统软件开发、系统集成、系统测试、培训、试运行等，配合项目管理团队人员完成项目验收工作。
（3）项目驻场维保人员工作内容及职责
①服务配置：投标人须为本项目配置专职驻场维保技术人员1名，驻场服务周期为1自然年；服务期内按照采购人要求，在平台升级期间及重要任务保障期间派驻技术人员到现场进行平台支撑。驻场人员需参与建设期管理工作，在业主指定地点办公，考勤由投标人与业主单位共同管理。
②在岗要求：提供技术服务，负责平台运行保障、点位接入、故障处置、部门协调、日常巡检、问题整改及技术支撑，并提供项目整体质保服务。
四、服务期限与项目进度安排
1.项目进度安排：自合同签订之日起60日内完成全部建设内容并通过初验，初验后进入30日试运行期，试运行结束后提请终验。
2.运维期限：终验合格之日起3年。
运维期限内，本项目服务内容涉及系统升级、端口对接、插件更新、数据更新、算法升级、级联对接等以及为适应上级单位新出台标准需进行软件升级等服务内容均包含在本次投标报价内由中标人负责。
五、服务标准（或成果要求）
《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181）
《公安视频图像信息系统安全技术要求》（GA/T 1788）等相关国家标准及公安行业标准；
《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019，等保3.0）
《信息安全技术 个人信息安全规范》（GB/T 35273）；

六、培训要求
为保证项目建设质量，更好地满足采购人系统应用的需要，制定以下培训方案要求：
1.根据本项目实际建设详细内容及应用目标对采购人提供针对性的培训，通过培训使采购人系统管理员、技术人员及业务应用人员不仅对整个系统有足够的认识，且可以熟练掌握整体系统的管理与操作技能等，能够独立完成操作及简单故障处理；提供对核心管理员的培训，能够掌握并熟练运用相关工具进行系统各模块的配置、维护及故障分析处理。培训计划需明确培训目标、培训对象、培训方式、培训地点、培训内容、培训测试、培训记录等。培训所需要的费用（包括但不限于培训材料费用、专家费用、交通费用等）由中标人承担。
2.培训目标：根据采购人要求，对采购人的管理人员、技术人员、操作人员、运维人员提供培训，以便对项目的实施和运营进行有效的管理。同时，工程验收移交后，能够胜任系统的大部分运行、操作、设备和线路维护、故障的分析处理、设备的保养和维修。
3.培训对象：培训对象包括但不限于以下人员：系统业务应用人员、系统运行维护管理人员等。
4.培训方式：集中授课、现场应用操作指导等。
5.培训内容：内容包含但不限于系统总体情况进行介绍、业务应用操作、网络架构、数据库架构、常见故障分析、系统运维工作等。（所有培训以中文进行）。
6.培训师资：原厂专业资深工程师、专业资格人员和行业专家等。
7.培训教材：投标人需结合项目建设需求，细化培训方案，针对各个建设模块组织相应的培训内容与课程编制，形成纸质、电子及视频教材，并交采购人留存。
8.培训规模：按需培训，建设期不少于3次；质量保证期内不少于2次/年。
七、考核标准及考核办法
1.项目建设期及运维期，中标人应负责本项目的总体集成及全过程建设协调工作，保证本项目建设内容的完整性，各模块软件的功能及性能响应性，不同模块软件数据交换接口的实时性及数据类型的丰富性。中标人须及时发现并解决建设期间上述内容建设关联中存在的接口兼容、数据拥塞、网络链路、技术架构等各方面的风险及问题，保障项目完成后的实战应用。
2.中标人应在采购人指定环境和要求时间内完成系统部署，确保项目建设内容完整无缺、各模块软件功能完备且性能响应高效。
3.初验、终验及维保结束前，应交付的所有该阶段过程性文档（包括但不限于软件开发类文档、系统维护类文档、项目验收类文档等）。
4.建设、运维期间采购人单位与监理单位对所发现的问题以书面通知的相关事项，如在规定时间内无故未完成整改，且未说明原因，拒不执行并警告无效后，将予以每次1000元处罚。
5.项目经理在不发生离职或重大伤病事故的情况下，不得予以更换。如因特殊原因需要更换人员的，必须按相关文件规定办理相关手续并经得委托方同意，如未经委托方同意擅自更换的，按每次2000元进行处罚，并重新办理相关手续。
6.遇到重大活动、重要保障任务及重要警情任务时，接采购方通知须无条件执行采购方保障要求及人员安排，如无故不执行保障要求，每次扣款500元。
7.项目建设及维护期间项目组成员未履行请假手续擅自离场的，发现一次扣款1000元，上班迟到、早退的，每次扣款500元。
8.在系统运维期内，中标人须严格按照要求完成运维相关工作。系统出现故障影响应用且在24小时内不能恢复，严重影响平台使用及重大安保活动的，扣1000元/次。
9.因不可抗力因素或非中标人因素造成维护工作无法达到考核要求的，经采购人同意，可不纳入总体考核。
八、履约验收
项目完成全部建设内容，中标人提交全部有关技术文件、资料、培训文档等，中标供应商可提出终验申请。经采购人同意，由采购人组织相关专家等进行终验，如验收不能通过，中标人应在验收会议规定的整改期限内对存在问题进行整改，直至合格，方能通过验收。验收、检测、测评等所需费用由中标人承担。
具备以下条件，方可通过验收：
（1）验收标准： 
初验标准：完成合同中约定的全部业务功能；第三方接口对接全部调试连通，数据传输准确。进入试运行阶段，试运行30天后进行最终验收。
终验标准：初验所有问题整改完毕，系统稳定运行；
根据省公安厅《科技信息化建设项目管理实施细则（试行）》要求，项目验收时须通过第三方检测，检测报告内容须至少包含系统功能性测试、性能及压力测试、兼容性测试、安全性测试（含国产密码应用安全测试）和标准符合性测试。检测结果为符合采购文件需求，并提供国家认可的检测报告。
中标人提交合格的等级保护三级测评证书，承接该项工作的单位需具备《网络安全等级测评与检测评估机构服务认证证书》或《网络安全服务认证证书——等级保护测评服务认证》，该项服务允许分包。（如进行分包，投标文件中须提供：
1、《分包意向协议书》
2、《网络安全等级测评与检测评估机构服务认证证书》或《网络安全服务认证证书——等级保护测评服务认证》
中标人交付全部技术档案，并完成相关人员培训。
（2）本合同内容任一项验收不合格的，乙方应负责在甲方限定的期限内完成整改，因整改而导致的费用和损失由乙方自行承担，若导致项目逾期的，乙方承担逾期违约责任。乙方未按甲方要求进行整改或经三次整改仍不合格的，视为乙方违约，甲方有权解除本合同，给甲方造成损失的，乙方应赔偿一切直接、间接损失。
（3）所有项目全过程文件材料及验收材料需按照相关要求进行档案收集、整理和归档工作。
九、付款方式与履约保证金
1、付款方式：合同签订后项目组进场30日内，支付合同款总额的30%。完成合同建设内容，初验合格后30日内，支付至合同金额的60%，终验合格后30日内，支付至合同审定金额的100%。每次支付时须扣除考核扣减的相关费用。
2、履约保证金
本项目不收取履约保证金。
十、报价要求
1.本项目响应报价最高不得超过最高限价，否则作无效响应处理。
2.报价币种为人民币。应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，包括不限于设备、开发、测试、验收、培训、保险、人工费用、管理、质保、驻场服务、税费、利润等。
十一、保密要求
由于该项目涉及到大量的公安系统及数据，中标人在与用户签订合同时，必须对合作过程中涉及的公安工作秘密、业务需求、协议、技术成果等内容和相关事务保密并与采购方签订保密协议。工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

十一、其他
本项目报价不得超过预算价（最高限价）。
特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。
本项目为固定总价项目，中标价以上不再增加投资，即为满足采购人使用的交付价格，清单、报价若有遗漏，投标人自行承担。
投标人参与投标即视为接受全部招标要求，依照相关标准规范，满足所有建设所需条件，自行完成所有项目建设。招标文件技术规格只是对项目原则性的要求，并非详尽的要求，投标人有责任对设计的实施是否符合技术规范负责，并有责任提出在本技术规格中未阐述的但为保证系统建成后能一次性通过终验及保证正常运行所必须的建议和要求，并落实在方案和投标报价之中。投标文件缺陷导致的一切损失，由投标人承担。



[bookmark: _Toc161932695]第五章  评审方法与评审标准
一、评审方法
经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
二、评审标准
（1）评审时，磋商小组以磋商文件为评审依据，磋商小组各成员独立对每个供应商的响应文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。
（3）总得分=价格分+技术分+商务分。
综合评分法
（1）价格分（10分）
采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价／最后磋商报价）×10分
因落实政府采购政策进行价格扣除的，用扣除后的价格参加评审。
（2） 技术分（25分）
	评审因素
	评审标准

	项目设计方案
（5分）
	投标人结合项目需求提供项目设计方案。方案包含但不限于项目基本概述、需求分析、设计思路、设计目标等。
设计方案全面详细，阐述清晰，有创新性，具有可操作性，完全满足项目要求的得5分；
建设内容较全面详细，阐述较清晰，创新性较强，可操作性较强，较满足项目要求的得3分；
建设内容有缺项，内容简单粗糙，创新性较差，可操作性不强，与项目要求存在偏差的得1分；
该项未见阐述不得分。

	项目建设方案
（5分）
	投标人结合项目需求提供项目建设方案。方案包含但不限于架构设计、建设内容、建设目标、平台功能、场景应用和应用价值等。
建设内容全面详细，阐述清晰，措施完善，针对性、可操作性强，完全满足项目要求的得5分；
建设内容较全面详细，阐述较清晰，措施较完善，针对性、可操作性较强，较满足项目要求的得3分；
建设内容有缺项，内容简单粗糙，针对性、可操作性不强，与项目要求存在偏差的得1分；
该项未见阐述不得分。

	项目实施方案
（5分）
	投标人结合项目需求提供项目实施方案，方案包含但不限于项目实施组织机构是否健全、项目管理措施完善及规范性、是否能有效地保障总体项目衔接、部署与调试、实施计划及分工、协调措施及进度内容、实施风险应对措施等。
方案包含上述全部内容，实施流程清晰，组织方案内容全面详细，针对性、可操作性强，完全满足项目要求的得5分；
方案基本包含上述全部内容，流程较清晰，组织方案内容较为详细，针对性、可操作性较强，较满足项目要求的得3分；
上述内容有缺项，内容合理性一般，措施简单粗糙，可操作性不强，基本能够满足本项目需求的得1分；
该项未见阐述不得分。

	售后服务方案
（5分）
	投标人结合项目需求提供项目售后服务方案，包括但不限于详细的售后服务内容、维护故障处理措施、响应机制及时间、售后服务机构及人员配备等。
售后服务方案内容全面详细，响应机制及时间迅速，可操作性强，完全满足项目要求的得5分；
售后服务方案内容较为详细响应机制及时间符合项目要求，可操作性较强，满足项目要求的得3分；
售后服务方案内容与采购需求存在偏差，内容简单，可操作性不强的得1分；
该项未见阐述不得分。

	项目培训方案
（5分）
	投标人结合项目需求提供培训方案，内容包括但不限于培训计划、培训内容、培训对象等，以及满足系统建设、管理、维护等要求的培训方案，对技术管理人员和业务操作人员的培训方案等。
内容丰富，科学合理，培训形式多样，具有可操作性的得5分；
内容较丰富，较合理，培训形式较多样，可操作性较强的得3分；
内容简单，合理性一般，形式单一，可操作性一般的得1分；
该项未见阐述不得分。


（3）商务分（65分）
	评审因素
	评审标准

	技术参数响应
（40分）
	[bookmark: OLE_LINK152]技术参数响应评审基准分40分，标注“▲”项的参数每有一项负偏离扣3分，扣完为止。中标后，需给采购人提供佐证材料原件备查。如采购人发现供应商提供的产品与其响应文件不一致或不满足技术参数指标，对虚假应标者取消中标资格并追究相应法律责任。
（投标文件中详细填写技术要求响应及偏离表，须逐条响应并按要求提供证明材料。要求提供证明材料的如描述中略有偏差由评标委员会现场认定，未提供证明材料或经评审委员会认定所提供材料与招标文件要求不符的均视为负偏离。投标人可在证明材料中做明显标识及说明，便于评审。） 

	服务能力
（12分）
	1.投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、数据存储安全管理体系认证证书的，每提供一个证书得2分，最高得6分。
2.投标人具有信息系统建设和服务能力等级证书的得2分。
3.投标人具有大数据企业服务能力评价证书的得2分。
4.投标人具有信息技术服务标准（ITSS）符合性证书（智能运维）的得2分。
（上述1-4项投标文件中提供有效证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分）

	项目团队成员
（7分）
	1.拟派项目负责人具备信息系统项目管理师证书、系统架构设计师证书、注册信息安全管理人员证书的，每提供一个证书得1分，最高得3分。
2.拟派技术负责人具备软件设计师证、软件测试工程师（高级）、注册信息安全工程师证书的，每提供一个证书得1分，最高得2分。
3.拟投入项目组人员（项目负责人、技术负责人除外）具有信息化类中级或以上职称证书的、ITSS-IT服务工程师证书、信息安全保障人员证书、数据库系统工程师证书的，每提供一类证书得0.5分，最高得2分。本项一人多证不重复得分。
（上述1-3项投标文件中提供有效相关证书扫描件及2025年10月（含）以来任意1个月由投标人为其缴纳的社保证明材料，并加盖投标人公章，否则不得分）

	业绩
（6分）
	自2023年1月1日至今，投标人具有软件开发项目业绩的，每提供一个得2分，最高得6分。
(投标文件中提供合同扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。合同至少包括签订日期、签字盖章页及能体现采购内容的关键页，时间以合同签订日期为准。合同内容经评审委员会一致认定)


注;
1.本项目评标标准中的技术分（25分）采用暗标方式进行评审。
2.编制要求：
2.1方案内容、文字、各类型图表、框图均不得出现供应商名称、相关人员姓名和其他可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称、投标人独享的企业标准或编号等内容；不得出现能显示企业特征或批注、底纹、阴影、水印等提示性的标记或标识；不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该供应商单位名称或人员姓名的标记，相关人员姓名应以职务或职称代替。
2.2方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家供应商方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。
2.3供应商需按照上述要求编制方案，未按要求编制的本项不得分。


[bookmark: _Toc161932696]第六章  响应文件格式


响  应  文  件





项 目 名 称：                   
项 目 编 号：                   
      供应商名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：                   







一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明


二、上一年度的财务状况报告
（成立不满一年无需提供）


三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）


财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称
我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。
特此承诺

供应商（公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：
日期：    年     月     日


四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                                  。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                          。（须附证明材料）


供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：


五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
声  明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件
（如有，请按要求提供）


七 、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件
（如有，请按要求提供）


八、特定资格要求的证明文件
（如有，请按要求提供）

九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明
授权委托书
致：采购单位
本人 （姓名） 系 （供应商名称） 的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：         ）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：             
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：             联系方式           
委托代理人（签字/签章）：             ，联系方式         
日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




填报说明：
1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构参与磋商的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2、若响应文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4、请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。



法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位 
兹证明，
姓名：        性别：        年龄：        职务：        

系 （供应商名称） 的法定代表人（单位负责人）。


法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	


	





供应商名称（加盖公章）：             
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：             
法定代表人（单位负责人）联系方式            

日期：    年     月     日
注：请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。


十、磋商响应函
磋商响应函
致：连云港市公共资源交易中心
根据贵方的JSZC-_________________号磋商文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物、工程）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。
3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开启日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本磋商有关的正式通讯地址为：
地        址：
邮        编：
电        话：
传        真：
供应商开户行：
账        号： 


供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


十一、中小企业声明函（服务）（分包号：**）
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。
（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日   期：


填报说明：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。
3、本项目属性为服务，声明函中不对其中涉及的货物的承接商作出要求。
4、成交供应商的《中小企业声明函》随成交结果公开，接受社会监督。


十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动由本单位提供全部服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：
日   期：


填报说明：
1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。
2、成交供应商的《残疾人福利性单位声明函》随成交结果公开，接受社会监督。



十三、分包意向协议书
分包意向协议书

立约方：（甲公司全称）
（乙公司全称）
（······公司全称）
（甲公司全称）、（乙公司全称）、（······公司全称）自愿达成分包意向，参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立意向如下：
一、分包意向各方关系
（甲公司全称）为投标方、（乙公司全称）、（······公司全称）为分包意向供应商，（甲公司全称）以投标供应商的身份参加本项目的响应。若中标，（甲公司全称）与采购人签订政府采购合同。承接分包意向的各供应商与（甲公司全称）签订分包合同。（甲公司全称）就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
二、有关事项约定如下：
1．如中标，分包供应商分别与（甲公司全称）签订合同书，并就中标项目分包部分承担法律责任；
2．分包意向供应商1（公司全称）为（请填写：大型、中型、小型、微型）企业，将承担适宜分包部分（具体分包内容）占合同总金额＿％的工作内容。
3．分包意向供应商2（公司全称）为（请填写：大型、中型、小型、微型）企业，将承担适宜分包部分（具体分包内容）占合同总金额＿％的工作内容。
···
三、接受分包的企业与分包企业之间的关系：
1．分包意向供应商1（公司全称）与分包企业之间（请填写：是否存在）直接控股、管理关系的情形。
2．分包意向供应商2（公司全称）与分包企业之间（请填写：是否存在）直接控股、管理关系的情形。
...
四、如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，（甲公司全称）同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。
五、如中标，分包意向供应商不得以任何理由提出终止本意向协议。
六、本意向书在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，有效期延续至合同履行完毕之日。


甲公司全称：（盖章）
法定代表人（签字或盖章）
年 月 日

乙公司全称：（盖章）
法定代表人（签字或盖章）
年 月 日

······公司全称（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
年 月 日
注：
1.各方成员应在本意向书上共同盖章确认。
2.本意向书内容将作为签订合同的附件之一。
3.适宜分包部分详见项目需求。
十四、分项报价表（分包号：**）
分项报价表
项目名称：      项目编号：      分包号： 
单位：元
	序号
	产品、服务（标的）名称
	分项单位
	数量
	单价
	单项
合计价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	总计（元）
	



供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

十五、关于符合本国产品标准的声明函（分包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
7.请供应商如实填写，如填写有误，将承担一切不利后果。
8.供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
9.中标人的《声明函》或有关证明文件随中标结果公开，接受社会监督。

十六、技术要求响应及偏离表（分包号：**）
技术要求响应及偏离表
项目名称：      项目编号：      分包号： 
	序号
	磋商文件要求
	响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	




供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


[bookmark: _Hlt26955054]十七、商务要求响应及偏离表（分包号：**）
商务要求响应及偏离表
项目名称：      项目编号：      分包号： 
	[bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26671372]序号
	磋商文件要求
	响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	




供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


十八、类似项目业绩一览表（分包号：**）
类似项目业绩一览表
项目名称：      项目编号：      分包号： 
	序号
	项目名称
	签订时间
	采购单位
	主要标的

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


十九、项目团队人员一览表（分包号：**）
项目团队人员一览表
项目名称：      项目编号：      分包号： 
	姓名
	本项目拟担任职务
	技术职称、专业资质
	学历
	年龄
	主要资历及担任过的职务

	
	
	
	根据项目需求、评分办法确定一览表格式
	根据项目需求、评分办法确定一览表格式
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
[bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Hlt26609389]

质疑函范本
致：                                                                 
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                         
地址：                             邮编：                            
联系人：                      联系电话：                             
授权代表：                                                           
联系电话：                                                           
地址：                         邮编：                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                     
质疑项目的编号：                         包号：                      
采购人名称：                                                         
采购文件获取日期：                                                   
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                          
事实依据：                                                            
                                                                      
法律依据：                                                            
                                                                      
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
4

