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第一章  投标邀请
受[江苏扬州化学工业园区]的委托，扬州市公共资源交易中心仪征分中心就[江苏扬州化学工业园区封闭管理（三期）项目](JSZC-321081-JZCG-G2026-0006)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
江苏扬州化学工业园区封闭管理（三期）项目是贯彻落实安全生产治本攻坚三年行动方案和化工园区“十有两禁”要求，为保证园区扩区的封闭管理要求，需进一步补充扩区后的封闭化管理基础设施和信息化管理系统，实现该区域的人、车、物的全过程封闭化监管。
（江苏扬州化学工业园区封闭管理（三期）招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年8月19日9点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321081-JZCG-G2026-0006
2.项目名称：江苏扬州化学工业园区封闭管理（三期）项目
3.预算金额：
	采购包号
	预算金额（人民币：万元）

	1
	955.5万元（其中硬件591.7万元，软件开发363.8万元）


4.最高限价：
	采购包号
	是否设定最高限价
（是/否）
	最高限价
（人民币：万元）

	1
	是
	955.5万元（其中硬件591.7万元，软件开发363.8万元）



5. 采购需求（简介）：详细内容见本招标文件第四章
6.合同履行期限：合同签订之日起120天内，完成项目交付并试运行3个月后验收，验收合格后提供3年免费维保。
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359003]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc38985265]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2 上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
1.6 供应商信用承诺函。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
4.联合体投标
	采购包号
	是否接受联合体投标（是/否）
	该采购包中联合体成员数量上限

	1
	否
	/


5.进口产品投标
	采购包号
	是否接受进口产品投标（是/否）

	1
	否


（二）本项目的特定资格要求
	采购包号
	特定资格要求

	1
	无


三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件。
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc38985266]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1. 2026年8月19日9点30分（北京时间）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc38985267]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
无
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085]七、本次招标联系方式
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]　　　1.采购人信息
名 称：  江苏扬州化学工业园区管理办公室
地 址：仪征市万年南路9号
联系人：马 捷    
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系方式： 18752759557             
2.扬州市公共资源交易中心仪征分中心
地　址：   仪征市西园北路39号    
联系人：    曹 瑜                  
联系方式：   0514-80290190          
八、其他
1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。
2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市公共资源交易中心仪征分中心在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布的更正公告。
3. 本次招标不收取投标保证金。


[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc120614213]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc20823275]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求的规定。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206]3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc20823279]4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州市公共资源交易中心仪征分中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc16938525]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准（技术方案（暗标）：详见评分表）
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc16938528]7、招标文件的修改
7.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。
7.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、扬州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc120614216]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc462564073]8、投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287]9、投标文件构成
9.1 投标人编写的投标文件应包括基本目录、资格审查内容、符合性审查内容、价格扣除证明文件等部分。
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090507]9.2 服务方案暗标编制要求：暗标中不得出现供应商名称、人员姓名；要求版面整洁、字迹清楚、不许涂改，不得出现能显示企业特征或其它提示性的标记或标识，也不得采用任何不符合常规、有别于其他报价供应商的特殊做法；
排版要求：A4纸大小，字体为黑色、小四号宋体，不得出现手写，不得设置页眉，页脚只准出现页码，采用小5号阿拉伯数字格式，设在页脚对中位置，页码应当连续，不得有空白页；如有表格，表格中字体用宋体字，字号不作限制。图片为彩色，图片不得出现能显示企业特征或其它提示性的标记或标识。
9.3 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件为准。
10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]    10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。
10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Hlt26670373]11、投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954731]12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。
13、投标函和开标一览表
13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]14、投标有效期
14.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
15、投标有效期的延长
15.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc513029224]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc462564084]16、电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542]16.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17、投标截止时间
17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。
17.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227]18、投标文件的拒收
18.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300]19、投标文件的撤回和修改
19.1 投标文件的撤回
19.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
19.2 投标文件的修改
19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc513029229]五、开标与评标
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302]20、开标
20.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
20.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并展示各投标人名称和投标价格。
20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303]21、评标委员会
   21.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
   21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
22、评标过程的保密与公正
22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548]23、投标文件的澄清
23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
23.4 请投标人实时关注评标过程，因此项目设置暗标，“澄清要求函”无法通过系统以外途径通知投标单位，请投标人密切关注评标过程，按时回复，因投标人未尽注意义务，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305]24、对投标文件的初审
24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306]24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。
25、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551]25.1无效投标条款
25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
25.1.6未通过符合性审查的。
 25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）
25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
25.1.10 异常低价投标（响应）
25.1.10.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
25.1.10.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
25.1.10.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；
25.1.10.4评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
25.1.10.5评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
25.1.12 技术标（暗标）中出现该报价供应商单位名称、简称、人员姓名、Logo、商标、电话号码等任何标识标记及其他暗示性标志的。
25.1.13 暗标未按“排版要求”编制。
25.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
25.2废标条款
25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
25.2.3因重大变故，采购任务取消的。
25.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
25.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]26、确定中标单位
26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。
26.3 交易中心将在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
26.4.1提供虚假材料谋取中标的。
26.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。
26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]26.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
经查实，不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的；不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。
26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27、质疑处理
27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
27.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。
采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受无快递运单号的快递）。
质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
27.5 以下情形的质疑不予受理
27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
27.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
28、中标通知书
28.l 中标结果确定后，交易中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236]七、授予合同
[bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237]29、签订合同
29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。
[bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc20823314]30、政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。


[bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc20823315]第三章  合同文本
江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）
项目名称：*****                   
项目编号：*****             
采购包号：*****
甲方：（买方/采购人）_________
乙方：（卖方/中标供应商）_________
   甲、乙双方根据扬州市公共资源交易中心仪征分中心         项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2标的质量：
1.3 标的数量（规模）：
1.4 履行时间（期限）：
1.5 履行地点：
1.6 履行方式：
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 乙方交纳人民币 零 元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）
6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.2.1履约保证金退还方式：无
6.2.2履约保证金退还时间：无
6.2.3履约保证金退还条件：无
6.2.4履约保证金不予退还的情形：无
6.2.5履约保证金逾期退还的违约责任：无
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。
八、合同款项支付
8.1合同款项的支付方式及进度安排
8.1.1 合同签订后，乙方向甲方开具正式发票，甲方自收到发票之日（乙方开票日期）起10个工作日内支付合同总价30%的预付款；
8.1.2 项目竣工验收合格后，乙方向甲方开具正式发票，甲方自收到发票之日（乙方开票日期）起10个工作日内支付尾款。
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、项目验收
10.1 甲方依法组织履约验收工作。
10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
十一、违约责任
11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。
11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。
11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。
十二、不可抗力事件处理
12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十三、解决争议的方法
13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
十四、合同生效及其它
14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。
14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
  甲方：                        乙方： 
  地址：                        地址： 
  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：                    联系电话：                                                
 
[bookmark: _Hlt16619369][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc20823346]签订日期：      年    月   日
第四章 采购需求
一、项目属性:服务类项目
1. 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”强制采购范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书。本项目强制节能产品有：   无   。
2. 供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。
3.采购需求中斜体且有下划线部分为实质性要求，投标人需要填写实质性要求响应及偏离表，投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。
4. 采购标的清单
	采购包号
	采购标的
	对应中小企业划分标准
所属行业

	1
	江苏扬州化学工业园区封闭管理（三期）项目
	[bookmark: OLE_LINK28]软件和信息技术服务业


二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
三、建设需求
随着化工园区增加了E1地块、仪征化纤厂区，根据园区最新调整的四至范围（扩区后），围绕应急管理部下发《化工园区安全风险排查治理导则》（应急〔2023〕123号）、《重点化工产业聚集区重大安全风险防控项目技术验收评分表》、《化工园区安全风险智能化管控平台数据交换规范》、省急管理厅下发的《化工园区封闭化建设技术规范》（DB32/T4471-2023）、《江苏省化工园区安全风险数字化监管平台数据交换规范（试行）》等文件要求，本次封闭管理在一期、二期的基础上，进一步补充完善园区封闭化管理系统，以满足最新的政策文件要求及园区实际需求。
四、建设依据
（1）《中华人民共和国安全生产法》（主席令第13号）；
（2）《国务院安全生产委员会关于印发“十四五”国家安全生产规划的通知》（安委〔2022〕7号）；
（3）《化工园区安全风险排查治理导则》（应急〔2023〕123号）；
（4） 《化工园区安全风险智能化管控平台建设指南（试行）》（应急厅〔2022〕5号）；
（5）《关于印发<化工园区建设标准和认定管理办法（试行）>的通知》（工信部联原〔2021〕220号）；
（6）《关于印发<“十四五”危险化学品安全生产规划方案>的通知》（应急〔2022〕22号）；
（7）《应急管理部办公厅、财政部办公厅关于加强重点化工产业聚集区重大安全风险防控项目建设管理的通知》（应急〔2023〕18号）；
（8）《省政府关于印发江苏省化工园区管理办法的通知》（苏政规〔2023〕16号）；
（9）《关于印发<江苏省化工园区认定工作标准（2025版）>的通知》（苏工信规〔2025〕6号）；
（10）《江苏省化工园区封闭化建设技术规范》（DB32/T4471-2023）；
（11）《化工园区封闭管理系统技术要求》（GB/T 45227-2025）；
五、建设目标
本项目根据园区安全生产工作现状，结合封闭管理的相关政策、技术、资源、经济的要求，借鉴国内先进园区封闭管理经验基础上，综合考虑园区内企业的安全属性和分布现状以及规划的对外交通路线、对内路网、水系、防护林（绿地、灌木丛和高大乔木）分布，以及区域车流量、危险程度、危害等级及建设程度等因素，对园区进行封闭管理建设，实现园区与外界隔离，规范进出园区的人流、物流、车流的管理， 综合提升园区封闭安全管控能力。
六、建设内容及主要功能要求
1.园区周界设施建设
[bookmark: bookmark138][bookmark: bookmark137]1.1 物理围栏建设
经过对园区已经实施封闭区域的调查和对比，三期针对兴盛路，烟灯河路西，龙仪路延长、长城路西段，以及各新建卡口两端延长进行物理围栏建设。同时随着园区封闭区域变化，同步拆除S356省道和华电路北路段物理围栏。
本项目采用的物理围栏主要由 3 部分组成，分别是底部水泥底座；固定立柱，带膨胀螺栓，确保围栏的稳固性；铁质栅栏网，有效防止人员入侵，且支持拆卸替换，便于维护。铁质栅栏网选择优质 Q235 低碳冷拔钢丝，采用48mm 钢柱圆管，搭配螺母、垫片、螺栓等专用配件，长度为每段 3m，丝径3.5mm-6mm；边框 15mm*25mm。
1.2 工作量清单
	[bookmark: bookmark139][bookmark: bookmark140]序号
	位置
	参数
	长度（m）
	备注

	1
	兴盛路
	高强度低碳钢丝、铝镁合金丝，或镀锌丝编织焊接而成的金属隔离栏具有组装灵活、结实耐用的特点。
在使用中可不同的立柱固定方式便可安装（立柱还包括水泥柱子）。产品需防腐、防晒、防水，表面处理有电镀、热镀、喷塑、浸塑的方式。
	1200
	新建

	2
	烟灯河路西
	
	690
	新建

	3
	龙仪路
	
	250
	新建

	4
	长城路西
	
	760
	新建

	5
	新建卡口延长围栏及部分缺口修补
	
	300
	新建

	6
	S356省道、华电路北
	
	2660
	拆除

	7
	冠宏化工西侧
	冠宏化工西侧约1100m，增设2层刀片刺绳
	2200
	新建



2.周界入侵报警系统
2.1 周界相机
三期封闭管理项目新增20处  周  界  监  控  ，主要沿兴盛路、华电路进行安装，同时接入到园区现有平台，便于后期快速检索。
[bookmark: bookmark141][bookmark: bookmark142]2.2 公共广播、一键报警
结合区域划分和园区实际需求，本次需要建设30处公共广播和一键报警电话，并接入至封闭管理系统，当发生紧急事件时，支持人员在报警区域拨打紧急电话，后台及时接收报警信息，同时指挥大厅人员可以通过后台接听并处理相关问题。同时支持用户调取附近监控视频，以核实信息的准确性与真实性。
[bookmark: bookmark143][bookmark: bookmark144]2.3 巡更系统
本次项目新增6套电子巡更移动终端设备，实现电子巡查。
[bookmark: bookmark145][bookmark: bookmark146]2.4工作量清单
2.4.1 周界相机清单
	[bookmark: bookmark147][bookmark: bookmark148]序号
	设备名称
	参数
	单位
	数量

	1
	警戒相机
	采用不低于400万像素星光级彩色智能变焦筒型高清摄像机。
	台
	20

	2
	监控杆件
	优质镀锌钢板卷制、厚度不低于4毫米、直径不低于140毫米、高度不低于4米，表面镀锌喷塑、顶部配置4组对接法兰，可适配四组横臂，横臂材质不低于50mm*50mm厚度不低于5毫米方管、长度不低于0.6米，横臂上方配置平台法兰，底部法兰盘厚度不低于10毫米。
	根
	10

	3
	杆件基础
	采用不低于M18的钢筋定制，钢筋4根，高度不低于0.7米，顶部配置法兰盘；开挖不低于0.5米*0.5米、深度不低于0.8米、采用不低于C30混凝土浇筑。
	座
	10

	4
	前端控制箱
	采用厚度不低于1.2毫米镀锌钢板定制、尺寸不低于610mm*450mm*240mm、内置可拆卸双层隔板、箱内配置空开、防浪涌保护器、机架式防雷插座、支持散热风扇快速安装、支持机架式设备安装、表面喷塑处理、印字。
	台
	10

	5
	接地系统
	采用直径不低于14毫米，长度不低于1.5米铜棒打入地下，使用不低于10平方无氧铜双色接地线连接至控制箱内接地接。
	处
	10

	6
	配线
	采用国标无氧铜RVV3*4电缆供电，主要采用架空电缆敷设、局部地埋管道敷设。
	米
	2500

	7
	管道建设
	采用直径不低于50毫米双孔PE管敷设、厚度不低于3毫米、开挖深度不低于0.7米。
	米
	3000

	8
	手井
	采用混凝土预制井圈井盖、外框尺寸600mm*600mm，内壁尺寸不低于450mm*450mm、深度不低于500mm、内外粉刷。
	座
	10



2.4.2 公共广播、一键报警清单
	序号
	设备名称
	参数
	单位
	数量

	1
	前端设备
	
	
	

	1.1
	网络音柱
	60W网络音柱，支持ISUP、ISAPI协议，灵活接入平台。
	台
	30

	1.2
	报警电话
	支持一键报警，和管理中心双向语音对讲。
	套
	30

	2
	报警管理机
	一体式钢化玻璃面板设计， 不小于10.1寸彩色IPS 触摸屏，不小于1280*800分辨率，扁平化风格UI操作界面，绚丽大气，操作简便。
	套
	1

	3
	其他
	
	
	

	3.1
	软件授权
	为接入平台的音箱设备提供语音、文本等多种播报形式；播报任务支持定时、分区播报等个性化设置及报警电话接入授权。
	项
	1

	3.2
	安全防护
	对进出网络的数据流进行控制。
	台
	1



2.4.3 巡更系统清单
	序号
	设备名称
	参数
	单位
	数量

	1
	电子巡更设备
	支持上传巡查视频、图片信息。
	套
	6



2.5 封闭卡口设施
目前通过现场调研，由于园区四至边界调整，本期需对园区的的卡口进行整体性调整优化，进一步提升隔离外部风险管控内部风险的能力，整体卡口优化调整。
（1） 公共区域卡口
公共区域综合卡口包括新建综合卡口及现有综合卡口改造两个部分，其中新建综合卡口建设方式类似高速收费卡口（采用高速道闸），通过引流护栏和安全岛隔离车道；每个车道设置车牌识别系统，在车道前设置道闸以及LED显示屏，显示车辆信息；安全岛设置岗亭。现有综合卡口改造主要是结合原有综合卡口设施以及园区区域规划，对综合卡口设施进行卡口拆除移位，本次综合卡口改造设备全部复用。
园区综合卡口是面向园区进出的内部员工车辆、外部访客车辆、危化品车辆、员工班车及其他企业自有车辆等对象，应用于园区或停车场出入口场景，综合卡口主要由岗亭、人行道闸、车辆道闸、监控相机、卡口照明、防撞柱等部分组成。
公共区域应急卡口包括新建应急卡口及现有应急卡口改造两个部分，其中应急卡口建设采用伸缩门的方式，在应急卡口处设置门垛，并在伸缩门附件设置卡口监控，在发生应急状态下实现远程一件开启，方便人员、车辆的应急进出。
[bookmark: _Toc229131245]本次新建5个综合卡口：兴盛路综合卡口、虹安路东综合卡口、中央大道南综合卡口（移位）、中央大道北综合卡口、龙仪路西综合卡口；新建1个普通卡口：江堤路西普通卡口；拆除3个综合卡口：华电路东综合卡口、中央大道南综合卡口（移位）、创业路东综合卡口，拆除设备进行利旧。
本次新建2个应急卡口：沿山河路应急卡口、江堤路东应急卡口；拆除3个应急卡口：经七路南应急卡口、中央大道南应急卡口、胥浦河西应急卡口，拆除设备进行利旧。
（2） 企业卡口
[bookmark: _Toc1904777066][bookmark: _Toc46232139]企业分区封闭管理采用企业管理形式进行，设置形式与公共区域卡口类似，但不设置安全岛和岗亭，而是对企业现有道闸和人行闸机进行改造。通过现场调研虹石新材料有两处企业大门面对华电路，为实现园区封闭需对企业的卡口进行封闭。
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[bookmark: bookmark175][bookmark: bookmark176][bookmark: _Toc229131261]2.5.1 工程量清单
2.5.1.1 公共区域卡口清单
	系统
	项目
	参数
	兴盛路北综卡
	虹安路东综卡
	中央大道北综卡
	中央大道南综卡
	龙仪路西综卡
	江堤路西普卡
	沿山河路应卡
	江堤路东应卡
	单位
	备注

	门岗
	警用岗亭
	岗亭外高度不低于2.9米、内天花板净高不低于2.5米、长宽不低于2米*3米，含全套配套设施。
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	座
	利旧3套

	
	显示器
	23英寸窄边框IPS屏显示器。
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	台
	利旧3套

	
	户外岗亭混凝土基础
	地平面下开挖不低于0.3米、夯实平整、采用碎石垫层，厚度不低于0.2米、采用不低于C25混凝土浇筑高出地面不低于0.2米。相应部位预留双孔PE50管至手井、面层敷设钢网并采用精细水泥砂浆抹平、表面按照道路安全部门相关要求涂抹警示油漆。
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	座
	

	
	配线
	采用国标YJV4*6电缆供电，采用地埋管道敷设。
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	0
	0
	米
	

	
	户外机柜
	不小于长1.6米、宽0.78米、高度1.8米、箱体采用厚度不低于1.2mm镀锌钢板定制、顶部中空双层顶、站柱及底座厚度不低于2mm、前后四开门、隔板采用加强筋承重不低于100公斤、配置8只自动温控风扇、每扇门2组锁具，采用不锈钢材质防撬防拆卸。
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	台
	利旧3套

	
	机柜基础
	采用砖砌基础、地面开挖0.5米以上、长宽尺寸大于户外机柜横截面、预留6根PE50管连接手井、表面精细水泥砂浆涂抹、成品高于地平面0.3米以上。
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	座
	

	
	接地系统
	采用直径不低于14毫米长度1.5米铜棒打入地下，使用不低于10平方无氧铜双色接地线连接至控制箱内接地接。
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	处
	

	
	机柜专用PDU
	国产三眼八位、机架式设计、含防雷模块。
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	台
	利旧3台

	
	岗亭内配电箱
	国产、优质、不低于12路双P空开。
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	台
	利旧3台

	
	室外配电箱
	国产、优质、不锈钢材质、尺寸不低于600*500*180、满足各企业相关要求、配齐相关保护、断路器。
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	台
	利旧3台

	
	消防设施
	CO2灭火器。
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	套
	利旧3套

	
	道路隔离护栏
	双拼柱不低于40mm*80mm*1.2mm、橡胶大底座、总高不低于0.8米、表面镀锌涂塑、警示贴。
	60
	60
	120
	120
	60
	60
	0
	0
	米
	

	
	水泥基础
	定制（道闸、摆闸、摄像机）底座、按照设备按照要求开挖并使用C30混凝土浇筑、预留穿线管。
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	座
	

	
	手井
	采用混凝土预制井圈井盖、外框尺寸600mm*600mm，内壁尺寸不低于450mm*450mm、深度不低于500mm、内外粉刷。
	5
	5
	7
	7
	5
	5
	0
	0
	座
	

	
	24口交换机
	24口千兆交换机。
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	台
	利旧3台

	
	UPS
	10KVAUPS主机、塔式主机。
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	台
	利旧3台

	
	蓄电池
	12V100AH、免维护蓄电池、含连接线缆。
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	0
	0
	组
	利旧3组

	
	储物柜
	配套岗亭。
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	个
	利旧3个

	
	电话机
	国标。
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	个
	利旧3个

	
	岗亭窗帘
	配套岗亭。
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	项
	利旧3项

	
	终端威胁防御系统
	终端安全防护。
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	项
	利旧3项

	人行道闸
	出入口摆闸
	闸机通道采用厚度不低于1.2mm的不锈钢板材；通道应至少采用12对红外对射，闸机通道应为摆闸箱体，门翼可以选择采用亚克力或不锈钢材质，闸机通道应支持外接蓄电池，在紧急情况断电后可自动开门，同时支持蓄电池自动充电功能；闸机通道应具备允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示。
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	0
	0
	座
	

	
	人脸识别相机
	包含：防护罩、镜头、相机、LED补光灯等；分辨率：不低于200万，1920*1200，支持软件自动调焦。
	4
	4
	4
	4
	4
	2
	0
	0
	台
	

	车辆道闸
	智能高速道闸
	坚固的机箱采用不低于2mm厚镀锌钢板制作；软性栏杆臂采用高强度轻量化内芯、外层包裹高弹性软纤维；在电源故障的情况下，能够自动开放车道，臂长和道路匹配。
	2
	2
	6
	6
	2
	2
	0
	0
	台
	利旧14台

	
	防砸车雷达
	双防撞系统：防撞雷达。
	2
	2
	6
	6
	2
	2
	0
	0
	台
	利旧14台

	
	出入口显示屏（立杆版）
	四行四字室外显示屏，含安装立杆，工作电压:AC220V±10％，50Hz；
	2
	2
	6
	6
	2
	2
	0
	0
	台
	利旧14台

	
	车检器
	独立式,支持接入的最大线圈数2,继电器输出
	2
	2
	6
	6
	2
	2
	0
	0
	台
	利旧14台

	
	车牌识别相机
	相机类型：不低于200万像素彩色逐行扫描CMOS高清智能相机；传感器类型：1/3”ProgressiveScanCMO。
	2
	2
	6
	6
	2
	2
	0
	0
	台
	利旧14台

	
	道闸控制器
	CPU不低于64位四核处理器；内存不低于4GB；标配128GSSD，可选配一块3.5寸机械硬盘。
	1
	1
	2
	2
	1
	1
	0
	0
	台
	利旧3台

	
	地面标识
	定制（高标执行）。
	100
	100
	300
	300
	100
	100
	0
	0
	米
	

	
	立柱
	立柱高度不低于1.3米；立柱直径不大于60mm；
	2
	2
	6
	6
	2
	2
	0
	0
	根
	利旧14根

	
	车辆减速安全措施
	钢制。
	14
	14
	40
	40
	12
	14
	18
	12
	米
	

	全景相机
	全景相机
	全结构化不低于双400万1/1.8"CMOS全局动点相机；最低照度:彩色:0.001Lux@（F1.2,AGCON）；黑白:0.0005Lux@（F1.2,AGCON）。
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	台
	利旧9台

	
	防水壁挂箱
	国产、优质。
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	台
	利旧6台

	
	落地配电箱
	国产、优质。
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	台
	利旧6台

	
	4米立杆
	国产、优质。
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	根
	利旧9根

	
	杆件基础
	采用不低于M18的钢筋定制，钢筋4根，高度不低于0.7米，顶部配置法兰盘；开挖不低于0.5米*0.5米、深度0.8米、采用不低于C30混凝土浇筑。
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	座
	

	
	接地系统
	采用直径不低于14毫米长度不低于1.5米铜棒打入地下，使用不低于10平方无氧铜双色接地线连接至控制箱内接地接。
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	处
	

	
	弱电井
	国产、优质。
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	座
	

	卡口照明
	LED广场灯
	不低于300W环保型。
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	0
	0
	套
	利旧6套

	
	照明杆件
	高度不低于7米。
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	根
	利旧3根

	
	优质支架
	臂长不低于2.5米。
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	套
	利旧3套

	
	接地系统
	采用直径不低于14毫米长度1.5米铜棒打入地下，使用不低于10平方无氧铜双色接地线连接至控制箱内接地接。
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	处
	

	
	配线
	采用国标无氧铜RVV3*2.5电缆供电，采用地埋管道敷设。
	150
	150
	150
	150
	100
	150
	100
	100
	米
	

	
	杆件基础
	不低于C30。
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	座
	

	户外大屏
	户外大屏
	16：9面积6.5平以上，像素封装SMD室外P4 LED显示屏。
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	台
	利旧3台

	
	基础、接地
	定制。
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	座
	

	
	配线
	采用国标无氧铜RVV3*4电缆供电，采用地埋管道敷设。
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	米
	

	
	接地系统
	采用直径不低于14毫米长度不低于1.5米铜棒打入地下，使用不低于10平方无氧铜双色接地线连接至控制箱内接地接。
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	处
	

	
	大屏智能控制箱
	输入电压380V、最大功率16千瓦、手动或自动控制、3路输出、箱体防雨设计。
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	台
	利旧3台

	辅材及基础
	管道建设
	采用直径不低于50毫米双孔PE管敷设、厚度不低于3毫米、开挖深度不低于0.7米。
	100
	200
	150
	150
	150
	150
	50
	50
	米
	

	
	路面开槽
	路面开槽部位采用混凝土铺设；开槽宽度不低于0.2米、深度不低于0.3米、混凝土采用不低于C25。
	14
	14
	40
	40
	12
	12
	16
	12
	米
	

	
	路面改造
	路面拓宽部位采用混凝土铺设；拓宽部位路基、水稳层、面层全部要符合同等道路要求。
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	项
	

	防撞柱
	防撞柱
	优质，匹配岗亭。
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	处
	利旧3处

	伸缩门
	伸缩门
	国产、优质。
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8
	8
	米
	利旧2处

	
	门垛建设
	含门垛、机头立柱、反光标识
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	处
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[bookmark: bookmark183][bookmark: bookmark184][bookmark: bookmark181][bookmark: bookmark182]2.5.1.2企业卡口清单
	序号
	系统
	子项
	参数
	虹石
北1
	虹石
北2

	1
	传达室内设施
	机柜
	1000*600*600毫米。
	1
	1

	
	
	交换机
	24口千兆接入交换机。
	1
	1

	
	
	PDU
	国产8位。
	1
	1

	
	
	道闸控制器
	CPU：不小于64位处理器，四核处理器；内存：不小于4GB；标配128GSSD，可选配一块3.5寸机械硬盘。
	1
	1

	
	
	抓拍显示一体机
	支持不低于400万像素高清摄像机；集成度高：集摄像机、LED显示屏、LED补光灯、镜头、喇叭功放于一体。
	2
	2

	2
	辅材
	配线
	国产、定制。
	100
	100

	
	
	网线
	国产、超六类。
	100
	100

	3
	数据对接
	/
	定制。
	1
	1



3.标识标牌建设
[bookmark: bookmark186][bookmark: bookmark185]3.1 标识牌设置
（1）控制区标识牌
本次标识牌主要对新增的 E1 地块2个综合卡口和龙仪路综合卡口处，建设关键控制区标识 3块。
（2）卡口标识牌
本次应急主要对 2个应急卡口标识牌进行设置，建设新的应急卡口标识牌2 块。
三类控制区标识标牌建设点位
	序号
	类型
	建设点位
	数量

	1
	关键控制区标识标牌
	兴盛路综合卡口入口处
	1

	2
	
	路肖璐附近综合卡口入口处
	1

	3
	
	龙仪路附近综合卡口入口处
	1

	4
	应急卡口标识牌
	主要位于新建的2个应急卡口处
	2



（3）指引路标识牌
主要对过境车辆和周边居民进行管控，避免误进入园区卡 口。
	序号
	类型
	建设点位附近
	数量

	1
	限速
	兴盛路卡口附近
	1

	2
	
	路肖璐附近综合卡口附近
	1

	3
	
	龙仪路附近综合卡口入口处
	1

	3
	减速慢行
	E1地块新建综合卡口附近
	3

	4
	禁止通行
	新建2个应急卡口附近
	2

	5
	路线指引牌
	省道道路
	6



[bookmark: bookmark187][bookmark: bookmark189][bookmark: bookmark188][bookmark: bookmark190]3.2工程量清单
	序号
	建设内容
	建设要求
	单位
	数量

	1
	关键控制区标牌
	1、结构形式：单柱式；2、材质、规格尺寸：矩形100*215CM，铝合金，标志，立杆高度405CM，含地笼混凝土基础；3、板面反光膜等级：II类；4、内容：包含杆件、基础。
	套
	3

	2
	应急卡口标识牌
	应急门两面字牌，立牌1.5米*2.5米，含反光膜、框架。
	套
	2

	3
	指引路标识牌
	限速、减速慢行各3套，禁止通行2套；1、结构形式：单柱式；2、材质、规格尺寸：圆形D80CM，铝合金，标志，立杆高度270CM，含地笼混凝土基础；3、板面反光膜等级：II类；4、内容：包含杆件、基础。
	套
	8

	4
	路线指引牌
	省道道路，国产优质（3.6 米*2.4 米）。
	套
	6

	5
	标志标牌服务费
	标准图纸确定。
	项
	1


[bookmark: bookmark191][bookmark: bookmark192]
4.安防监控系统提升建设
目前园区已建设安全安防管理平台，本次项目在园区现有的基础上增加前端感知设备和扩容机房视频存储设备。
[bookmark: bookmark194][bookmark: bookmark193]4.1 号楼安防监控系统
管理办内部部分相机老旧，拟在管理办室外公共区域安装 8 台黑光枪机周界摄像机实现全方位覆盖；拟在 1 至 5 号楼内部走廊通道、电梯、前厅等公共区域更新 38台星光级摄像机实现高清视频覆盖，并把 1 号楼 4 楼机房进行语音线路整治。
[bookmark: bookmark195][bookmark: bookmark196]4.2 封闭安防监控设备系统
目前，在园区内部运行的部分车辆车速较快，并存在乱停乱放的行为，借助信息化手段，拟在园区关键路段建设 4 套抓拍卡口相机（测速）、6套违停抓拍相机、20套枪机；同时对新增的5个综合卡口、1个普通卡口，2个应急卡口的安装相机及配套。
[bookmark: bookmark197][bookmark: bookmark198]4.3 视频存储扩容及平台升级
由于仪化视频接入及园区新增视频建设，现需新增一套存储系统，同时升级视频平台，实现统一管理。
4.3.1平台升级内容
现运行的视频管理平台升级，在确保统计现有车流量的基础上，统一账号管理；
4.3.2后端设备建设
网络高清视频监控系统的存储设计采用CVR 视频监控专用存储设备，通过集中式的存储方式部署在中心机房，用于存储管理所有前端监控摄像头的实时监控视频。采用集中式存储方案，物理介质集中布防，更方便管理，数据更可靠、更安全，更容易实现数据的大规模共享和应用。
4.3.3平台建设
本次需要进行升级平台 组件，优化组件架构，满足统一平台管理的需求。
[bookmark: bookmark199][bookmark: bookmark200]4.4工程量清单
因考虑到项目建设的完整性，周界警戒相机、卡口全景相机已在之前章节中列出工程量，本部分只需对1号楼监控、园区的4台测速、6台违停监控和E1地块新增的监控进行列入。
4.4.1 安防系统工程清单
	序号
	名称
	参数
	数量
	单位

	1
	高清半球型摄像机
	具有不低于400万像素CMOS传感器。最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001lx。
支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。
设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。
需支持IP67防护等级。
	38
	台

	2
	高清枪式摄像机
	具有不低于400万像素CMOS传感器。最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级红外补光距离不小于50米。在2560x1440@25fps下，清晰度不小于1400TVL。支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。信噪比不小于55dB。摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。不低于IP67防尘防水等级需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。
	8
	台

	3
	立杆（含基础）
	优质镀锌钢板卷制、厚度不低于4毫米、直径不低于140毫米、高度不低于4米，表面镀锌喷塑、顶部配置4组对接法兰，可适配四组横臂，横臂材质不低于50毫米*50毫米厚度不低于5毫米方管、长度不低于0.6米，横臂上方配置平台法兰，底部法兰盘厚度不低于10毫米。
	1
	根

	4
	杆件基础
	开挖0.5米*0.5米、深度不低于0.8米、采用不低于C30混凝土浇筑。
	1
	套

	5
	接地系统
	采用直径不低于14毫米长度不低于1.5米铜棒打入地下。
	5
	处

	6
	定制支架
	国产，优质镀锌钢管定制。
	4
	根

	7
	控制箱
	采用厚度不低于1.2毫米镀锌钢板定制、尺寸不低于610mm*450mm*240mm、箱内配置空开、防浪涌保护器。
	4
	套

	8
	网线
	防水六类线。
	5000
	米

	9
	交换机
	提供24个千兆PoE电口，2个千兆光口。
	4
	台

	10
	交换机
	提供8口千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口。
	5
	台

	11
	光模块
	SFP封装-1.25Gbps-1310nm。
	4
	对

	12
	光缆
	单模铠甲12芯。
	600
	米

	13
	配线
	RVV3*2.5。
	1500
	米

	14
	PVC管
	PVC20-25含配件。
	400
	米

	15
	语音配线架
	24口语音配线架。
	16
	个

	16
	理线架
	优质冷轧钢板成型，静电粉末喷塑。
	20
	个

	17
	语音跳线
	2米语音跳线。
	400
	条

	18
	光纤跳纤
	2米单模跳纤。
	20
	对

	19
	8口光纤终端盒
	8口光纤终端盒。
	4
	个

	20
	24口光纤配线架
	24口优质配线架。
	1
	个

	21
	机柜PDU
	8位：10A进10A出。
	9
	个

	22
	辅材
	水晶头、扎带、胶带等，定制。
	1
	项


4.4.2 测速违停监控系统清单
	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	1
	监控相机
	传感器类型:1/2.8＂progressivescanCMOS、清晰度不低于400万像素。
	台
	2

	2
	普通监控
	清晰度不低于400万像素、具备红外功能。
	台
	20

	3
	雷视事件检测一体机
	高精度毫米波雷达与800万像素 1/1.8" CMOS低照度深度学习智能相机从结构、场景、采集方式到数据信息等多方面深层次融合应用。
	台
	4

	4
	违停球
	摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸；内置GPU芯片。
	台
	6

	5
	6.5m立杆
	国产F型杆，采用优质镀锌钢板卷制、厚度不低于8毫米、主杆直径不低于280毫米-220毫米、高度不低于6.5米，表面镀锌喷塑，底部法兰盘厚度不低于20毫米；横臂直径110毫米-200毫米、长度7米-9米、间隔0.5米配置安装法兰。
	根
	7

	6
	前端控制箱
	采用厚度不低于1.2毫米镀锌钢板定制、尺寸不低于610mm*450mm*240mm、内置可拆卸双层隔板、箱内配置空开、防浪涌保护器、机架式防雷插座、支持散热风扇快速安装、支持机架式设备安装、表面喷塑处理、印字。
	台
	7

	7
	落地配电箱
	采用厚度不低于1.5毫米镀锌钢板定制、尺寸不低于1200mm*600mm*600mm、内置可拆卸双层隔板、箱内配置空开、防浪涌保护器、机架式防雷插座、支持散热风扇快速安装、支持机架式设备安装、表面喷塑处理、印字。
	台
	7

	8
	落地箱基础
	采用砖砌基础、地面开挖0.5米以上、长宽尺寸大于户外机柜横截面、预留6根PE50管连接手井、表面精细水泥砂浆涂抹、成品高于地平面0.3米以上。
	座
	7

	9
	杆件基础
	采用不低于M24的钢筋定制，钢筋8根，高度不低于1.5米，顶部配置法兰盘；开挖1.2米*1.2米、深度不低于2米、采用不低于C30混凝土浇筑。
	座
	7

	10
	接地系统
	采用直径不低于14毫米长度不低于1.5米铜棒打入地下，使用不低于10平方无氧铜双色接地线连接至控制箱内接地接。
	处
	7

	11
	信号线
	国产、超六类阻水网线。
	米
	1700

	12
	配线
	采用国标无氧铜RVV3*4电缆供电，采用地埋管道敷设。
	米
	700

	13
	配线
	采用国标无氧铜RVV3*2.5电缆供电，采用地埋管道敷设。
	米
	1500

	14
	管道建设
	采用直径不低于50毫米双孔PE管敷设、厚度不低于3毫米、开挖深度不低于0.7米。
	米
	1000

	15
	手井
	采用混凝土预制井圈井盖、外框尺寸600mm*600mm，内壁尺寸不低于450mm*450mm、深度不低于500mm、内外粉刷。
	座
	15

	16
	全光交换机
	48个千兆电口，6个万兆SFP+口。
	台
	3

	17
	百兆光模块
	百兆光模块。
	个
	80

	18
	千兆光模块
	千兆光模块。
	个
	60

	19
	光纤跳线及辅材
	光纤跳线及辅材。
	批
	1



4.4.3 视频存储扩容及平台清单
	序号
	名称
	技术要求
	单位
	数量

	1
	园区视频平台软件定制升级
	功能模块描述：
（1）系统基础，提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力，包括系统基础信息管理、地图应用服务、事件联动应用服务。
（2）系统基础信息管理：系统基础信息管理提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括安保用户管理、安保基础数据管理、安保区域管理、安保系统配置、物联设备管理，统一管理了组织、区域、人员、卡片、车辆和物联设备等资源，并提供人车、人卡的关联关系配置能力。功能：一、组织资源管理 1、支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能；二、区域资源管理 1、支持区域基础信息的增删改查、导入、导出等功能；三、人员信息管理 1、支持人员信息的增删改查、导入、导出，包括人脸、指纹采集；2、支持人员基础信息自定义扩展；四、卡片信息管理 1、支持卡片基本信息的增删改查、导入、导出；2、支持人员开卡、退卡、挂失、解挂、换卡及卡扇区加密；五、车辆信息管理 1、支持车辆基本信息的增删改查、导入、导出；六、设备信息管理 1、提供设备统一接入管理，包括：视频设备、出入口设备、门禁设备、梯控设备、可视对讲设备、食堂消费设备、寻车诱导设备、卡口设备、车载设备、报警设备等。七、系统用户管理 1、支持账户基本信息和角色信息的增删改查；2、支持配置不同角色权限，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限；3、支持用户组权限分配；4、支持用户安全管理，可绑定用户mac地址及IP，可自行修改用户密码或者管理员重置密码；5、支持从Windows域同步用户信息，用于域账户进行平台登录；八、核心参数配置 1、支持首页菜单自定义展示设置； 2、支持所有设备统一校时；3、提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置。
（3）移动APP：提供搜索、消息、待办、通知公告以及各类业务应用，包括、特殊作业（报备申请/审核、作业票申请/审核、作业票记录、作业任务、巡查任务、违章整改、作业统计）、双重预防（隐患上报、隐患排查计划管理、隐患排查、任务记录、统计分析、隐患治理）、设备巡检（计划管理、现场巡检、任务记录、问题上报、问题处理、问题记录、统计分析）、安保管理（视频、门禁、消防、巡更、动环）。支持通过H5方式集成到第三方APP应用中，以便协同办公，提升办公效率。
（4）平台700路视频监控授权：视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过SDK协议、GB28181协议、ONVIF协议等接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。功能：一、视频预览 1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换；2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力；
3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）；4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图；5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式；二、录像回放1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划；2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图；三、图片监控1、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式；2、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片；3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置；4、支持图片下载能力；四、视频上墙1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理；2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作；五、视频事件1、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出；性能：1、支持监控点数量10W个（超过5000需要分布式部署）；2、支持并发取流带宽2000M，例如以2M/路计算最大并发路数为1000路；3、解码能力：在i7、GTX1070的PC上，解码H264、720P的视频36路；4、支持电视墙最大场景数128个；5、单个电视墙最大支持数量25*25个；6、单个窗口最大分割数量16个。
（5）平台人员信息管理：可对企业内部人员、承包商人员信息、资政证书、进出记录、培训记录等进行统一管理与查询。1、内部人员及承包商信息包含：人员信息（姓名、性别、证件、电话、学历、人员编号、岗位、职务、职称、管理角色、工种、专业、技能等级、安全积分、是否为特殊作业人员、是否为值班值守人员）；2、支持对企业内部人员、承包商人员资质证书进行管理，并支持资质证书过期提醒。资质证书包含：注册安全工程师、安全任职资格证书、特种作业操作证书、安全生产管理人员安全任职资格证书。性能：支持管理最大人员数量5万
（6）平台车辆信息管理：可以查看企业内普通车辆、危化品车辆、危化品车辆管控名单、危化品车辆驾驶员信息、危化品车辆驾驶员管控名单清单及信息。1、可查看企业内的普通车辆清单，可查询普通车辆的信息（车牌、许可状态、所属企业、驾驶员姓名、驾驶员身份证号码）及预约历史；2、可查看企业内的危化品车辆清单，可查询危化品车辆的信息（车牌及车牌照片、车辆信息、行驶证信息及照片、道路运输证信息及照片、企业信息及照片、通行证申请信息、违规信息、管控名单信息）、通行证申请信息、违规信息、管控名单信息。3、可查看企业内的危化品车辆驾驶员清单，可查询危化品车辆驾驶员的信息（姓名、身份证号码、身份证信息及照片、驾驶证信息及照片、从业资格证信息及照片、企业信息及照片、通行证申请信息、违规信息、管控名单信息。）、通行证申请信息、违规信息、管控名单信息。4、可通过车牌、进入管控名单方式、车辆类型等方式查询企业内的危化品车辆管控名单。支持手动添加管控名单及管控名单生效、失效规则。5、可通过姓名、身份证号码、进入管控名单方式查询企业内的危化品车辆驾驶员管控名单。支持手动添加管控名单及管控名单生效、失效规则。
（7）现有的iwork、tpc平台平滑过渡升级；
	项
	1

	2
	视频存储
	机架式/8U 48盘位/不低于1536Mbps接入带宽/48块8T企业级SATA硬盘/不低于64位多核处理器/4GB缓存（可扩展至128GB）/4个千兆数据网口/1个千兆管理网口/冗余电源/支持接入协议：RTSP/ONVIF/（GB/T28181）
	台
	2


[bookmark: bookmark201][bookmark: bookmark202][bookmark: bookmark209][bookmark: bookmark210]
5.企业气象服务建设
[bookmark: bookmark212][bookmark: bookmark211]5.1 服务内容概况
今年以来，扬州市气象局针对化工行业气象服务，与园区管理办进行了多次交流研讨，并组织专业技术人员到园区管理办及部分化工企业开展了专题调研。园区管理办从园区整体安全出发，对高（低）温 、雷电、大风、强降水等灾害性天气的气象服务，提出了精细到园区的服务需求，以便于及时进行调度部署。
[bookmark: bookmark213][bookmark: bookmark214]5.2 服务内容建设目标
为园区量身打造精细化专业气象服务产品，有效提升园区企业应对处置雷电、大风、强降水、高（低）温等恶劣天气的能力，最大程度地避免或减轻因气象灾害可能造成的损失。
[bookmark: bookmark215][bookmark: bookmark216]5.3 气象服务内容
5.3.1 天气实况感知提醒
针对仪征化工园区提供天气实况分析展示,主要包括天气雷达产品、 自动站观测产品、闪电监测产品，并提供根据用户关注范围的强天气提醒。
（1）实况监测产品
提供扬州范围气象多普勒雷达回波监测产品。提供园区及周边范围（30km）自动站要素监测，主要包括：温度（最高温、最低温）、1 小时降水、风速风险、湿度、气压、能见度等要素实时监测情况。
提供闪电定位仪观测得到的闪电数据的监测情况，可以将闪电数据与天气雷达产品叠加，叠加产品根据天气雷达产品的时次进行自动匹配。
（2）强天气感知提醒
针对园区关注指标，主要包括风、降水等关注指标，进行强天气感知，通过多元化表达方式进行显著提醒，并且利用智能化方式进行语言组织提供提醒的文字类描述。
5.3.2 短临预警靶向推送
基于江苏省气象台提供的短时强降水、雷暴大风等及相关短临预报产品针 对用户对象的强天气预警提醒。
（1）预报预警单点服务
针对气象短临预报产品，依据单点预报预警识别规则，在短临精细化网格数据基础上，通过用户对象位置识别，获取园区所在的格点位置，并抽取该格点一定位置范围内的短时强降水、雷暴大风未来0-2 小时的预报，通过相应的算法， 自动完成单点短临预报数据抽取。
针对强对流潜势预报，提供 0-3天强对流主要包括：短时强降水、雷暴大风的发生概率，通过用户对象位置识别，获取园区所在的格点位置，并抽取该格点一定位置范围内相关概率进行综合研判。
（2）短临预报预警预警单
结合园区预警阈值规则引擎和文稿生成模型来实现预警提示单，为园区提供预报预警服务。
5.3.3 园区风险感知
提供气象中长期（20 天）天气预报，针对行业用户挖掘生成运行风险因子将气象天气风险感知融入企业安全生产体系。
（1）中长期要素天气预报
中长期预报主要是结合气象数值模式预报提供未来20天天气预报，主要包括降水、气温、能见度等常规要素预报。
[bookmark: bookmark218][bookmark: bookmark217]5.4 工程量建设清单
	产品类别
	产品名称
	空间范围
	更新频次
	空间分辨率
	预报时段

	实况
	闪电分布(过去 1 小时)
	任意小区域（50KM范围）
	5分钟
	/
	/

	
	自动站站点观测（风、温、湿、压、降水）
	园区及周边 （30KM）
	5分钟
	单点
	/

	预报
	0-2小时园区单点预报 （降水、雷暴大风）
	园区范围（不超过15个点位）
	6分钟
	/
	0到2小时逐6分钟

	
	24小时单点要素预报
	单点
	08/20时
	/
	0到24小时逐1小时
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6.硬件清单表
	指标项
	技术规格要求

	绿色数据中心需求
	（1）以下安全防护、UPS电源、交换机必须满足财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》(财库[2023]7号)关于网络防火墙、不间断电源、以太网交换机的采购需求标准。
（2）机柜电缆、控温功率电缆、配线缆、UPS电缆必须满足财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）的通知中的电线电缆中氟含量不得大于0.1%和产品燃烧产生的烟气最小透光率不得小于 60%（测试方法按照GB/T 17651.2要求执行 ）。
（3）蓄电池必须满足财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）的通知中的蓄电池产品中电池的重金属限值应符合如下要求：汞(Hg)含量不超过1mg/kg，镉(Cd) 含量不超过20 mg/kg，铅（Pb）含量不超过40 mg/kg。
（4）采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。



网络防火墙技术指标要求
	序号
	指标
	限制值
	判定依据/方法

	1
	固定端口防火墙产品轻量化指标要求
	吞吐量档位40G以上
	体积上限
	36 dm3
	1．体积指产品长*高*深（不含挂耳、走线齿）
2．吞吐量采用IPV4协议类型
3. 附录F要求

	
	
	
	功耗/吞吐量
	≤5 W/Gbps
	

	
	
	吞吐量档位30G以上~40G
	体积上限
	18 dm3
	

	
	
	
	功耗/吞吐量
	≤6 W/Gbps
	

	
	
	吞吐量档位20G以上~30G
	体积上限
	18 dm3
	

	
	
	
	功耗/吞吐量
	≤16 W/Gbps
	

	
	
	吞吐量档位10G以上~20G
	体积上限
	12 dm3
	

	
	
	
	功耗/吞吐量
	≤23 W/Gbps
	

	
	
	吞吐量档位1G以上~10G
	体积上限
	12 dm3
	

	
	
	
	功耗/吞吐量
	≤25 W/Gbps
	

	
	
	吞吐量档位1G及以下
	体积上限
	10 dm3
	

	
	
	
	功耗/吞吐量
	≤65 W/Gbps
	

	2
	固定端口防火墙外部电源
	能耗
	GB20943的节能评价值
	检测方法依据GB 20943要求执行

	3
	内部电源输出效率
	20%负载
	≥85%
	检测方法依据HJ 2507附录B要求执行

	
	
	50%负载
	≥89%
	

	
	
	100%负载
	≥85%
	

	4
	单路电源最低功率因数(50%负载下的)     
	≥0.90
	

	5
	噪声发射
	有人值守
	≤7.6 Bels
	检测方法依据YD/T 1816要求执行

	
	
	无人值守
	≤8.1 Bels
	



以太网交换机技术指标要求
	序号
	指标
	限制值
	判定依据/方法

	1
	固定端口以太网交换机能效比值（TEER）
	≥300
	检测方法依据附录E中要求

	2
	单路电源输出效率
	20%负载
	≥88%
	检测方法依据HJ 2507附录B要求

	
	
	50%负载
	≥92%
	

	
	
	100%负载
	≥88%
	

	3
	单路电源最低功率因数(50%负载下的)     
	≥0.90
	

	4
	多路电源输出效率
	20%负载
	≥85%
	

	
	
	50%负载
	≥89%
	

	
	
	100%负载
	≥85%
	

	5
	多路电源最低功率因数(50%负载下的)
	≥0.90
	

	6
	噪声发射
	有人值守
	≤7.6 Bels
	检测方法依据YD/T 1816要求

	
	
	无人值守
	≤8.1 Bels
	



 电缆技术要求
	序号
	指标
	限制值
	判定依据/方法

	1
	产品燃烧产生烟气
	烟气最小透光率不得小于 60% 
	测试方法按照GB/T 17651.2要求执行




	一、园区周界设施建设

	序号
	设备名称
	主要功能参数
	单位
	数量

	1.1 物理围栏
	物理围栏（新建）
	铁质栅栏网要求选择优质Q235低碳冷拔钢丝，采用48mm钢柱圆管、厚度不低于3mm高度不低于2.1米，搭配螺母、垫片、螺栓等专用配件，长度为每段不低于3米\高度不低于1.8米，塑前丝径不低于4.5mm塑后不低于6mm；边框不低于20mm*30mm、塑前厚度不低于1.5mm，含基础、安装。
	米
	3200

	
	物理围栏（拆除）
	拆除后运输到指定地点。
	米
	2660

	
	刀片刺网
	刀片刺网，含安装
	米
	2200

	1.2 周界入侵报警系统
	警戒相机
	采用不低于400万像素星光级彩色智能变焦筒型高清摄像机。详见具体参数
	台
	20

	
	监控杆件
	优质镀锌钢板卷制、厚度不低于4毫米、直径不低于140毫米、高度不低于4米，表面镀锌喷塑、顶部配置4组对接法兰，可适配四组横臂，横臂材质不低于50mm*50mm厚度不低于5毫米方管、长度不低于0.6米，横臂上方配置平台法兰，底部法兰盘厚度不低于10毫米。
	根
	10

	
	杆件基础
	采用不低于M18的钢筋定制，钢筋4根，高度不低于0.7米，顶部配置法兰盘；开挖不低于0.5米*0.5米、深度不低于0.8米、采用不低于C30混凝土浇筑。
	座
	10

	
	前端控制箱
	采用厚度不低于1.2毫米镀锌钢板定制、尺寸不低于610mm*450mm*240mm、内置可拆卸双层隔板、箱内配置空开、防浪涌保护器、机架式防雷插座、支持散热风扇快速安装、支持机架式设备安装、表面喷塑处理、印字。
	台
	10

	
	接地系统
	采用直径不低于14毫米长度不低于1.5米铜棒打入地下，使用不低于10平方无氧铜双色接地线连接至控制箱内接地接。
	处
	10

	
	配线
	采用国标无氧铜RVV3*4电缆供电，主要采用架空电缆敷设、局部地埋管道敷设。
	米
	2500

	
	管道建设
	采用直径不低于50毫米双孔PE管敷设、厚度不低于3毫米、开挖深度不低于0.7米。
	米
	3000

	
	手井
	采用混凝土预制井圈井盖、外框尺寸600mm*600mm，内壁尺寸不低于450mm*450mm、深度不低于500mm、内外粉刷。
	座
	10

	1.3 公共广播及巡更系统
	网络音柱
	60W网络音柱，支持灵活接入平台。详见具体参数
	台
	30

	
	报警电话
	支持一键报警，和管理中心双向语音对讲。
	套
	30

	
	报警管理机
	一体式钢化玻璃面板设计， 不小于10.1寸彩色IPS 触摸屏，不小于1280*800分辨率，扁平化风格UI操作界面，绚丽大气，操作简便。
	个
	1

	
	软件对接
	为接入平台的音箱设备提供语音、文本等多种播报形式；播报任务支持定时、分区播报等个性化设置及报警电话接入授权。
	项
	1

	
	电子巡更设备
	支持上传巡查视频、图片信息。
	套
	6

	
	安全防护
	对进出网络的数据流进行防护。详见具体参数
	台
	1

	二、封闭卡口设施

	2.1 公共区域配套设施建设
	警用岗亭（利旧，拆装） 
	岗亭外高度2.9米、内天花板净高2.5米、长宽2米*3米。
	座
	3

	
	警用岗亭
	岗亭外高度不低于2.9米、内天花板净高不低于2.5米、长宽不低于2*3米。 详见具体参数表
	座
	3

	
	显示器（利旧，拆装） 
	23英寸窄边框IPS屏显示器。
	台
	3

	
	显示器
	23英寸窄边框IPS屏显示器,满足《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520）。
	台
	3

	
	户外岗亭混凝土基础 
	长8.5米*宽4.5米、地平面下开挖不低于0.3米、夯实平整、采用碎石垫层，厚度不低于0.2米、采用不低于C25混凝土浇筑高出地面0.2米。相应部位预留双孔PE50管至手井、面层敷设钢网并采用精细水泥砂浆抹平、表面按照道路安全部门相关要求涂抹警示油漆。
	座
	6

	
	配线
	采用国标YJV4*6电缆供电，采用地埋管道敷设。
	米
	1200

	
	户外机柜（利旧，拆装） 
	长1.6米、宽0.78米、高度1.8米、箱体采用厚度1.2mm镀锌钢板定制、顶部中空双层顶、站柱及底座厚度2mm、侧面散热口配置易更换海绵垫、前后四开门、隔板采用加强筋承重不低于100公斤、配置8只自动温控风扇、每扇门2组锁具，采用不锈钢材质防撬防拆卸。
	台
	3

	
	户外机柜
	不低于长1.6米、宽0.78米、高度1.8米、箱体采用厚度不低于1.2mm镀锌钢板定制、顶部中空双层顶、站柱及底座厚度不低于2mm、侧面散热口配置易更换海绵垫、前后四开门、隔板采用加强筋承重不低于100公斤、配置8只自动温控风扇、每扇门2组锁具，采用不锈钢材质防撬防拆卸。
	台
	3

	
	机柜基础
	采用砖砌基础、地面开挖0.5米以上、长宽尺寸大于户外机柜横截面、预留6根PE50管连接手井、表面精细水泥砂浆涂抹、成品高于地平面0.3米以上。
	座
	6

	
	接地系统
	采用直径不低于14毫米长度不低于1.5米铜棒打入地下，使用不低于10平方无氧铜双色接地线连接至控制箱内接地接。
	处
	6

	
	机柜专用PDU（利旧，拆装） 
	国产三眼八位、机架式设计、含防雷模块。
	台
	3

	
	机柜专用PDU
	国产三眼八位、机架式设计、含防雷模块。
	台
	3

	
	岗亭内配电箱（利旧，拆装）
	国产、优质、不低于12路双P空开。
	台
	3

	
	岗亭内配电箱
	国产、优质、不低于12路双P空开。
	台
	3

	
	室外配电箱（利旧，拆装） 
	国产、优质、不锈钢材质、尺寸600*500*180、满足各企业相关要求、配齐相关保护、断路器。
	台
	3

	
	室外配电箱
	国产、优质、不锈钢材质、尺寸不低于600*500*180、满足各企业相关要求、配齐相关保护、断路器。
	台
	3

	
	消防设施（利旧，拆装）
	CO2灭火器。
	套
	3

	
	消防设施
	CO2灭火器。
	套
	3

	
	道路隔离护栏
	双拼柱不低于40mm*80mm*1.2mm、橡胶大底座、总高不低于0.8米、表面镀锌涂塑、警示贴。
	米
	480

	
	水泥基础
	定制（道闸、摆闸、摄像机）底座、按照设备按照要求开挖并使用C30混凝土浇筑、预留穿线管。
	座
	6

	
	手井
	采用混凝土预制井圈井盖、外框尺寸600mm*600mm，内壁尺寸不低于450mm*450mm、深度不低于500mm、内外粉刷。
	座
	34

	
	24口交换机（利旧，拆装） 
	24口千兆交换机。
	台
	3

	
	24口交换机
	24口千兆交换机。详见具体参数
	台
	3

	
	UPS（利旧，拆装）
	10KVAUPS主机 、塔式主机。
	台
	3

	
	UPS
	10KVAUPS主机 、塔式主机。
	台
	3

	
	蓄电池（利旧，拆装）
	12V100AH 、免维护蓄电池、含连接线缆。
	组
	48

	
	蓄电池
	12V100AH 、免维护蓄电池、含连接线缆。
	组
	48

	
	储物柜（利旧，拆装）
	配套岗亭。
	个
	3

	
	储物柜
	配套岗亭。
	个
	3

	
	电话机（利旧，拆装）
	国标。
	个
	3

	
	电话机
	国标。
	个
	3

	
	岗亭窗帘（利旧，拆装）
	配套岗亭。
	项
	3

	
	岗亭窗帘
	配套岗亭。
	项
	3

	
	终端威胁防御系统
	终端安全防护。详见具体参数
	套
	3

	2.2 人行道闸
	出入口摆闸（利旧、拆装）
	摆闸箱体尺寸：长≥1500mm，宽≤200mm，高≥960mm。
	座
	2

	
	出入口摆闸
	摆闸箱体尺寸：长≥1500mm，宽≤200mm，高≥960mm。详见具体参数表
	座
	12

	
	人脸识别摄像机（利旧、拆装）
	嵌入式Linux系统，7英寸LCD触摸显示屏，屏幕分辨率不小于1024*600。
	台
	4

	
	人脸识别摄像机
	嵌入式Linux系统，不低于7英寸LCD触摸显示屏，屏幕分辨率不小于1024*600。详见具体参数表
	台
	24

	2.3 车辆道闸
	智能高速道闸（一）（利旧，拆装）
	起落时间： ≤0.9秒、使用寿命：＞1000万次。
	台
	14

	
	智能高速道闸（一）
	起落时间： ≤0.9秒、使用寿命：＞1000万次。详见具体参数表
	台
	3

	
	出入口显示屏（立杆版）（利旧，拆装）
	四行四字室外显示屏、亮度:≥1200cd。
	台
	14

	
	车检器（利旧，拆装）
	独立式,支持接入的最大线圈数2,继电器输出，含线圈。
	台
	14

	
	车牌识别摄像机（利旧，拆装）
	200万像素彩色逐行扫描CMOS高清智能摄像机。
	台
	14

	
	抓拍显示一体机
	支持不低于400万像素高清摄像机；集成度高：集摄像机、LED显示屏、LED补光灯、镜头、喇叭功放于一体，有效节省施工布线成本。详见具体参数表
	台
	3

	
	道闸控制器（利旧，拆装）
	同时支持6路10M/100M/1000M网口、1路4G全网无线通信功能、HDMI输出功能。
	台
	3

	
	道闸控制器
	同时支持不低于6路10M/100M/1000M网口、1路4G全网无线通信功能、HDMI输出功能。详见具体参数表
	台
	4

	
	防砸车雷达（利旧，拆装）
	发射功率小于10mw、响应时间1ms。
	台
	14

	
	地面标识
	优质，地面标识画线（热熔漆），厚度不低于4mm。
	米
	1000

	
	立柱（利旧，拆装）
	立柱高度： 1.3 米；立柱直径： 60mm；1.3 米处可安装一体机；0.5 米处可安装“四行 LED 显示屏”。
	根
	14

	
	车辆减速安全措施
	全钢减速带，含固定钢钉 。
	米
	154

	2.4 全景相机
	全景相机（利旧，拆装）
	400万星光级1/1.8” CMOS AI抓拍筒型网络摄像机、最多可以同时支持30个人脸，支持检测、跟踪。
	台
	9

	
	全景相机（新增）
	不低于400万星光级1/1.8” CMOS AI抓拍筒型网络摄像机、最多可以同时支持30个人脸，支持检测、跟踪。详见具体参数表
	台
	5

	
	防水壁挂箱（利旧，拆装）
	采用厚度1.2毫米镀锌钢板定制、尺寸610mm*450mm*240mm、内置可拆卸双层隔板、箱内配置空开、防浪涌保护器、机架式防雷插座、支持散热风扇快速安装、支持机架式设备安装、表面喷塑处理、印字。
	台
	6

	
	防水壁挂箱（新增）
	采用厚度不低于1.2毫米镀锌钢板定制、尺寸不低于610mm*450mm*240mm、内置可拆卸双层隔板、箱内配置空开、防浪涌保护器、机架式防雷插座、支持散热风扇快速安装、支持机架式设备安装、表面喷塑处理、印字。
	台
	2

	
	落地配电箱（利旧，拆装）
	采用厚度1.5毫米镀锌钢板定制、尺寸650mm*450mm*350mm、内置可拆卸双层隔板、箱内配置空开、防浪涌保护器、机架式防雷插座、支持散热风扇快速安装、支持机架式设备安装、表面喷塑处理、印字。
	台
	6

	
	落地配电箱（新增）
	采用厚度不低于1.5毫米镀锌钢板定制、尺寸不低于650mm*450mm*350mm、内置可拆卸双层隔板、箱内配置空开、防浪涌保护器、机架式防雷插座、支持散热风扇快速安装、支持机架式设备安装、表面喷塑处理、印字。
	台
	2

	
	4米立杆（利旧，拆装）
	优质镀锌钢板卷制、厚度4毫米、直径140毫米、高度4米，表面镀锌喷塑、顶部配置4组对接法兰，可适配四组横臂，横臂材质50mm*50mm厚度5毫米方管、长度0.6米，横臂上方配置平台法兰，底部法兰盘厚度10毫米。
	根
	9

	
	4米立杆（新增）
	优质镀锌钢板卷制、厚度不低于4毫米、直径不低于140毫米、高度4米，表面镀锌喷塑、顶部配置4组对接法兰，可适配四组横臂，横臂材质50mm*50mm厚度5毫米方管、长度0.6米，横臂上方配置平台法兰，底部法兰盘厚度不低于10毫米。
	根
	5

	
	杆件基础 
	采用不低于M18的钢筋定制，钢筋4根，高度不低于0.7米，顶部配置法兰盘；开挖0.5米*0.5米、深度不低于0.8米、采用不低于C30混凝土浇筑。
	座
	14

	
	接地系统
	采用直径不低于14毫米长度不低于1.5米铜棒打入地下，使用不低于10平方无氧铜双色接地线连接至控制箱内接地接。
	处
	14

	
	手井
	采用混凝土预制井圈井盖、外框尺寸600mm*600mm，内壁尺寸不低于450mm*450mm、深度不低于500mm、内外粉刷。
	座
	14

	2.5 卡口照明
	LED广场灯（利旧，拆装）
	300W环保型LED灯。
	套
	6

	
	LED广场灯
	300W环保型LED灯，满足《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB 37478）。
	套
	6

	
	照明杆件（利旧，拆装）
	优质镀锌钢板卷制、厚度6毫米、主杆直径220毫米-280毫米、高度7米，表面镀锌喷塑、顶部配置2组对接法兰，可适配双横臂，底部法兰盘厚度18毫米。
	根
	3

	
	照明杆件
	优质镀锌钢板卷制、厚度不低于6毫米、主杆直径220毫米-280毫米、高度不低于7米，表面镀锌喷塑、顶部配置2组对接法兰，可适配双横臂，底部法兰盘厚度不低于18毫米。
	根
	3

	
	定制支架（利旧，拆装）
	壁厚4毫米镀锌钢管定制、横臂长度2.5-4米、间隔0.5米配置安装法兰。
	套
	3

	
	定制支架
	壁厚不低于4毫米镀锌钢管定制、横臂长度2.5-4米、间隔0.5米配置安装法兰。
	套
	3

	
	杆件基础 
	采用不低于M22的钢筋定制，钢筋6根，高度不低于1.5米，顶部配置法兰盘；开挖1米*1米、深度不低于1.8米、采用不低于C30混凝土浇筑、基础台帽包封。
	座
	6

	
	接地系统
	采用直径不低于14毫米长度不低于1.5米铜棒打入地下，使用不低于10平方无氧铜双色接地线连接至控制箱内接地接。
	处
	6

	
	配线
	采用国标无氧铜RVV3*2.5电缆供电，采用地埋管道敷设。
	米
	1050

	2.6 大屏及基础
	大屏（利旧，拆装）
	16：9面积11平以上，像素封装 SMD室外P8LED显示屏。
	台
	3

	
	大屏
	16：9面积6.5平以上，像素封装SMD室外P4 LED显示屏。详见具体参数表
	台
	3

	
	大屏基础
	采用不低于M18的钢筋定制，钢筋8根，高度不低于1.2米，顶部配置法兰盘；开挖双组1米*1米、深度不低于1.8米、采用不低于C30混凝土浇筑。
	座
	6

	
	配线
	采用国标无氧铜RVV3*2.5电缆供电，采用地埋管道敷设。
	米
	600

	
	接地系统
	采用直径不低于14毫米长度不低于1.5米铜棒打入地下，使用不低于10平方无氧铜双色接地线连接至控制箱内接地接。
	处
	6

	
	大屏智能控制箱（利旧，拆装）
	输入电压380V、最大功率16千瓦、手动或自动控制、3路输出、箱体尺寸400毫米*500毫米*240毫米；防雨设计。
	台
	3

	
	大屏智能控制箱
	输入电压380V、最大功率16千瓦、手动或自动控制、3路输出、箱体尺寸不低于400毫米*500毫米*240毫米；防雨设计。
	台
	3

	2.7 防撞柱及伸缩门
	防撞柱（利旧，拆装）
	全包式防撞柱、采用厚度6毫米、直径165毫米镀锌钢管定制、底部采用钢筋混凝土浇筑预留法兰连接、法兰厚度20毫米、其他部位焊接连接、顶部预留空调安装位、并顶部全覆盖设计；表面三层防锈油漆、双层警示油漆涂抹、符合交通部门警示要求。
	处
	3

	
	防撞柱
	全包式防撞柱、采用厚度不低于6毫米、直径不低于165毫米镀锌钢管定制、底部采用钢筋混凝土浇筑预留法兰连接、法兰厚度不低于20毫米、其他部位焊接连接、顶部预留空调安装位、并顶部全覆盖设计；表面三层防锈油漆、双层警示油漆涂抹、符合交通部门警示要求。
	处
	2

	
	伸缩门（利旧、拆装）
	采用优质不锈钢定制、全封闭防水防尘；拆除1处，拆装2处
	处
	3

	
	伸缩门门垛建设
	含门垛、基础、机头立柱、反光标识
	处
	2

	2.8 辅材及基础
	管道建设
	采用直径不低于50毫米双孔PE管敷设、厚度不低于3毫米、开挖深度不低于0.7米。
	米
	1000

	
	路面开槽
	路面开槽部位采用混凝土铺设；开槽宽度不低于0.2米、深度不低于0.3米、PE管采用不低于C25混凝土包封。
	米
	160

	
	路面改造
	路面拓宽部位采用混凝土铺设；拓宽部位路基、水稳层、面层全部要符合同等道路要求。
	项
	6

	2.9 企业管理工程量
	机柜
	数据机柜不低于1000毫米*600毫米*600毫米。
	台
	2

	
	交换机
	24口千兆交换机。详见具体参数
	台
	2

	
	PDU
	国产三眼八位、机架式设计、含防雷模块。
	台
	2

	
	道闸控制器
	同时支持不低于6路10M/100M/1000M网口、1路4G全网无线通信功能、HDMI输出功能。详见具体参数表
	台
	2

	
	抓拍显示一体机
	支持不低于400万像素高清摄像机；集成度高：集摄像机、LED显示屏、LED补光灯、镜头、喇叭功放于一体，有效节省施工布线成本。详见具体参数表
	台
	4

	
	配线
	采用国标无氧铜RVV3*4电缆供电，采用地埋管道敷设。
	m
	200

	
	网线
	国产、超六类阻水网线。
	m
	200

	
	企业数据接入
	定制、接入企业内车辆及人员数据至系统。
	项
	1

	三、标识标牌建设

	标识标牌建设
	关键控制区标牌
	1、结构形式：单柱式；2、材质、规格尺寸：矩形100*215CM，铝合金，标志，立杆高度405CM，含地笼混凝土基础；3、板面反光膜等级：II类；4、内容：包含杆件、基础。
	套
	3

	
	应急卡口标识牌
	应急门两面字牌，立牌1.5米*2.5米，含反光膜、框架。
	套
	2

	
	指引路标识牌
	限速、减速慢行各3套，禁止通行2套；1、结构形式：单柱式；2、材质、规格尺寸：圆形D80CM，铝合金，标志，立杆高度270CM，含地笼混凝土基础；3、板面反光膜等级：II类；4、内容：包含杆件、基础。
	套
	8

	
	路径指引牌
	国产优质（3.6米*2.4米）；含F杆。
	套
	6

	
	标志标牌服务费
	标准图纸确定。
	套
	1

	四、安防监控系统提升建设

	4.1 安防系统
	高清半球型摄像机
	具有不低于400万像素 CMOS传感器。最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。
详见具体参数表
	台
	38

	
	高清枪式摄像机
	具有不低于400万像素 CMOS传感器。最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级，红外补光距离不小于50米。详见具体参数表
	台
	8

	
	立杆（含基础）
	优质镀锌钢板卷制、厚度不低于4毫米、直径不低于140毫米、高度不低于4米，表面镀锌喷塑、顶部配置4组对接法兰，可适配四组横臂，横臂材质50毫米*50毫米厚度不低于5毫米方管、长度不低于0.6米，横臂上方配置平台法兰，底部法兰盘厚度不低于10毫米。
	根
	1

	
	杆件基础
	开挖0.5米*0.5米、深度不低于0.8米、采用不低于C30混凝土浇筑。
	套
	1

	
	接地系统
	采用直径不低于14毫米长度不低于1.5米铜棒打入地下。
	处
	5

	
	定制支架
	国产，优质镀锌钢管定制。
	根
	4

	
	控制箱
	箱体尺寸：不小于500mm*400mm*210mm，材料厚度不低于1.0mm，冷轨钢镀锌。设备箱需适合户外环境使用。内部包含智能控制单元、光感模块、震动模块、倾斜模块、温湿度检测模块、新国标五孔插座、温控风扇、电源防雷器、LED照明灯、门磁开关、接地铜柱、带标志丝印（定制）。详见具体参数
	套
	4

	
	网线
	防水六类线。
	米
	5000

	
	交换机
	提供24个千兆PoE电口，2个千兆光口。
	台
	4

	
	交换机
	提供8口千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口。
	台
	5

	
	光模块
	SFP封装-1.25Gbps-1310nm。
	对
	4

	
	光缆
	单模铠甲12芯。
	米
	600

	
	配线
	RVV3*2.5。
	米
	1500

	
	PVC管
	PVC20-25含配件。
	米
	400

	
	语音配线架
	24口语音配线架。
	个
	16

	
	理线架
	优质冷轧钢板成型，静电粉末 喷塑。
	个
	20

	
	语音跳线
	2米语音跳线。
	条
	400

	
	光纤跳纤
	2米单模跳纤。
	对
	20

	
	8口光纤终端盒
	8口光纤终端盒。
	个
	4

	
	24口光纤配线架
	24口优质配线架。
	个
	1

	
	机柜PDU
	国产三眼八位、机架式设计、含防雷模块。
	个
	9

	
	辅材
	水晶头、扎带、胶带等，定制。
	项
	1

	4.2 测速违停监控建设
	监控相机
	传感器类型: 1/1.8＂ progressive scan CMOS、全景细节双目相机，清晰度不低于双400万像素。详见具体参数表
	台
	2

	
	道路普通监控
	清晰度不低于400万像素、具备红外功能。
	台
	20

	
	雷视事件检测一体机
	传感器类型：1/1.8"CMOS；网络视频输入支持SDK，ISAPI；测速范围：-250km/h~250km/h。 详见具体参数表
	台
	4

	
	违停球
	摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸；内置GPU芯片；摄像机内置镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm；支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux。详见具体参数表
	台
	6

	
	6.5m立杆
	国产F型杆，采用优质镀锌钢板卷制、厚度不低于8毫米、主杆直径不低于280毫米-220毫米、高度6.5米，表面镀锌喷塑，底部法兰盘厚度不低于20毫米；横臂直径110毫米-200毫米、长度7米-9米、间隔0.5米配置安装法兰。
	根
	7

	
	前端控制箱
	采用厚度不低于1.2毫米镀锌钢板定制、尺寸不低于610mm*450mm*240mm、内置可拆卸双层隔板、箱内配置空开、防浪涌保护器、机架式防雷插座、支持散热风扇快速安装、支持机架式设备安装、表面喷塑处理、印字。
	台
	7

	
	落地配电箱
	采用厚度不低于1.5毫米镀锌钢板定制、尺寸不低于1200mm*600mm*600mm、内置可拆卸双层隔板、箱内配置空开、防浪涌保护器、机架式防雷插座、支持散热风扇快速安装、支持机架式设备安装、表面喷塑处理、印字。
	台
	7

	
	落地箱基础
	采用砖砌基础、地面开挖0.5米以上、长宽尺寸大于户外机柜横截面、预留6根PE50管连接手井、表面精细水泥砂浆涂抹、成品高于地平面0.3米以上。
	座
	7

	
	杆件基础
	采用不低于M24的钢筋定制，钢筋8根，高度不低于1.5米，顶部配置法兰盘；开挖1.2米*1.2米、深度不低于2米、采用不低于C30混凝土浇筑。
	座
	7

	
	接地系统
	采用直径不低于14毫米长度不低于1.5米铜棒打入地下，使用不低于10平方无氧铜双色接地线连接至控制箱内接地接。
	处
	7

	
	信号线
	国产、超六类阻水网线。
	米
	1700

	
	配线
	采用国标无氧铜RVV3*4电缆供电，采用地埋管道敷设。
	米
	700

	
	配线
	采用国标无氧铜RVV3*2.5电缆供电，采用地埋管道敷设。
	米
	1500

	
	管道建设
	采用直径不低于50毫米双孔PE管敷设、厚度不低于3毫米、开挖深度不低于0.7米。
	米
	1000

	
	手井
	采用混凝土预制井圈井盖、外框尺寸600mm*600mm，内壁尺寸不低于450mm*450mm、深度不低于500mm、内外粉刷。
	座
	15

	
	全光交换机
	48个千兆电口，6个万兆SFP+口全光交换机。详见具体参数
	台
	3

	
	百兆双纤光模块
	百兆双纤光模块。
	个
	80

	
	千兆双纤光模块
	千兆双纤光模块。
	个
	60

	
	光纤跳线及辅材
	光纤跳线及辅材。
	批
	1

	4.3视频存储扩容及平台升级
	园区视频平台软件定制升级
	功能模块描述：
（1）系统基础，提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力，包括系统基础信息管理、地图应用服务、事件联动应用服务。
（2）系统基础信息管理：系统基础信息管理提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括安保用户管理、安保基础数据管理、安保区域管理、安保系统配置、物联设备管理，统一管理了组织、区域、人员、卡片、车辆和物联设备等资源，并提供人车、人卡的关联关系配置能力。功能：一、组织资源管理 1、支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能；二、区域资源管理 1、支持区域基础信息的增删改查、导入、导出等功能；三、人员信息管理 1、支持人员信息的增删改查、导入、导出，包括人脸、指纹采集；2、支持人员基础信息自定义扩展；四、卡片信息管理 1、支持卡片基本信息的增删改查、导入、导出；2、支持人员开卡、退卡、挂失、解挂、换卡及卡扇区加密；五、车辆信息管理 1、支持车辆基本信息的增删改查、导入、导出；六、设备信息管理 1、提供设备统一接入管理，包括：视频设备、出入口设备、门禁设备、梯控设备、可视对讲设备、食堂消费设备、寻车诱导设备、卡口设备、车载设备、报警设备等。七、系统用户管理 1、支持账户基本信息和角色信息的增删改查；2、支持配置不同角色权限，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限；3、支持用户组权限分配；4、支持用户安全管理，可绑定用户mac地址及IP，可自行修改用户密码或者管理员重置密码；5、支持从Windows域同步用户信息，用于域账户进行平台登录；八、核心参数配置 1、支持首页菜单自定义展示设置； 2、支持所有设备统一校时；3、提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置。
（3）移动APP：提供搜索、消息、待办、通知公告以及各类业务应用，包括、特殊作业（报备申请/审核、作业票申请/审核、作业票记录、作业任务、巡查任务、违章整改、作业统计）、双重预防（隐患上报、隐患排查计划管理、隐患排查、任务记录、统计分析、隐患治理）、设备巡检（计划管理、现场巡检、任务记录、问题上报、问题处理、问题记录、统计分析）、安保管理（视频、门禁、消防、巡更、动环）。支持通过H5方式集成到第三方APP应用中，以便协同办公，提升办公效率。
（4）平台700路视频监控授权：视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过SDK协议、GB28181协议、ONVIF协议等接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。功能：一、视频预览 1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换；2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力；3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）；4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图；5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式；二、录像回放1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划；2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图；三、图片监控1、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式；2、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片；3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置；4、支持图片下载能力；四、视频上墙1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理；2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作；五、视频事件1、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出；性能：1、支持监控点数量10W个（超过5000需要分布式部署）；2、支持并发取流带宽2000M，例如以2M/路计算最大并发路数为1000路 ；3、解码能力：在i7、GTX1070的PC上，解码H264、720P的视频36路；4、支持电视墙最大场景数128个；5、单个电视墙最大支持数量25*25个；6、单个窗口最大分割数量16个。
（5）平台人员信息管理：可对企业内部人员、承包商人员信息、资政证书、进出记录、培训记录等进行统一管理与查询。1、内部人员及承包商信息包含：人员信息（姓名、性别、证件、电话、学历、人员编号、岗位、职务、职称、管理角色、工种、专业、技能等级、安全积分、是否为特殊作业人员、是否为值班值守人员）；2、支持对企业内部人员、承包商人员资质证书进行管理，并支持资质证书过期提醒。资质证书包含：注册安全工程师、安全任职资格证书、特种作业操作证书、安全生产管理人员安全任职资格证书。性能：支持管理最大人员数量5万；
（6）平台车辆信息管理：可以查看企业内普通车辆、危化品车辆、危化品车辆管控名单、危化品车辆驾驶员信息、危化品车辆驾驶员管控名单清单及信息。1、可查看企业内的普通车辆清单，可查询普通车辆的信息（车牌、许可状态、所属企业、驾驶员姓名、驾驶员身份证号码）及预约历史；2、可查看企业内的危化品车辆清单，可查询危化品车辆的信息（车牌及车牌照片、车辆信息、行驶证信息及照片、道路运输证信息及照片、企业信息及照片、通行证申请信息、违规信息、管控名单信息）、通行证申请信息、违规信息、管控名单信息。3、可查看企业内的危化品车辆驾驶员清单，可查询危化品车辆驾驶员的信息（姓名、身份证号码、身份证信息及照片、驾驶证信息及照片、从业资格证信息及照片、企业信息及照片、通行证申请信息、违规信息、管控名单信息。）、通行证申请信息、违规信息、管控名单信息。4、可通过车牌、进入管控名单方式、车辆类型等方式查询企业内的危化品车辆管控名单。支持手动添加管控名单及管控名单生效、失效规则。5、可通过姓名、身份证号码、进入管控名单方式查询企业内的危化品车辆驾驶员管控名单。支持手动添加管控名单及管控名单生效、失效规则。
（7）现有的iwork、tpc平台平滑过渡升级；
	项
	1

	
	视频存储
	机架式/8U 48盘位/不小于1536Mbps接入带宽/48块8T企业级SATA硬盘/不小于64位多核处理器/4GB缓存（可扩展至128GB）/不少于4个千兆数据网口/不少于1个千兆管理网口/冗余电源/接入协议支持：RTSP/ONVIF/（GB/T28181）。详见具体参数表
	台
	2

	五、气象服务建设

	气象服务建设
	自动站
	实况：闪电分布(过去 1 小时)；空间范围：任意小区域 (50KM 范围) ；更新频次：5 分钟。自动站站点观测 (风、温、湿、压、降水) ；空间范围：园区及周边 (30KM) ；更新频次：5 分 钟；空间分辨率：单点。预报：0-2小时园区单点预报 (降水、雷暴大风) ；空间范围： 园区范围 (不超过15个点位) ；更新频 次：6 分钟；预报时段：0到2小时逐6分钟。  24 小时单点要素预报；空间范围：单点；更新频 次：08/20 时；预报时段：0到24小时逐1小时。详见具体参数表
	套
	1

	
	运维服务
	维保及质保服务
	年
	3

	六、其他

	6.1其他费用
	接电费用
	按34个点位计取（开户及表下接电）
	处
	34

	6.2 集成服务费
	集成服务费
	系统集成费用
	项
	1



设备参数表：
	序号
	设备名称
	功能参数描述

	1
	警戒相机
	采用不低于400万像素星光级彩色智能变焦筒型高清摄像机，传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS；
最低照度：彩色不低于0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；
焦距&视场角：2.7~12 mm，水平视场角：106°~36°，垂直视场角：57°~20°，对角视场角：125°~41°；
补光灯类型：白光模式，混光模式；
补光距离：混光，最远可达30 m；
白光，最远可达30 m；
防补光过曝：支持；
支持硬件微引导程序OTP写入保护机制，uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能。若非法修改FLASH中的内容，可提示异常报错，uboot无法正常启动；                                                                                                                  支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行；                                                                                                                                支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级；
内置GPU芯片,支持智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警；

	2
	网络音柱
	采用高速工业级双核芯片，内置NOR Flash+EMMC双存储，额定功率60w，支持系统双备份，系统稳定可靠；麦克风类型 :驻极体，灵敏度不低于-42 dBV/Pa；
支持安全启动、用户登录锁定机制及密码复杂度提示，支持安全审计日志事后可追溯，提升系统网络安全；
支持通过IP网络（局域网/公网），远程平台批量统一管理+本地WEB单机灵活配置，同时支持本地音频采集播放，适配各类场景应用；
支持实时和定时任务、隔天续播，支持150个定时任务，内置1 GB存储空间最多支持1000个wav、mp3音频素材库管理；
支持NTP自动校时，系统时间实现自动同步，确保多设备播放同步和定时任务准时执行；
支持报警输入、布防计划及语音联动，支持TTS语音合成和文本广播，自然流畅的标准男女双声可选；
支持ISUP、ISAPI协议，灵活接入平台；
支持广播混音、优先级灵活配置；
★可脱离平台独立联动IPC事件报警，如人员聚集报警、异常事件检测等，针对不同报警事件播报不同内容；支持广播平台设置断点续播功能，每日同时段的循环播放具备断点记忆，被打断恢复后，可自动从下一个音频文件开始播放（提供有资质的第三方检测机构出具的有效检测报告，原件扫描上传）
支持监听与对讲（需搭配一体机或者智慧广播平台使用）；

	3
	安全防护
	国产化cpu,内存≥4G，千兆电口≥10个（包含1个管理口、1个HA口），千兆光口≥8个,冗余电源，防火墙吞吐≥3G，并发连接≥150万，每秒新建连接≥1.5万，应用层吞吐量≥1.2G；
支持4G广域网接入，提供自动拨号能力，能定期自动检测4G网络的可用性，并在意外断网时进行自动重连，支持2.4GHz与5.0GHz双频WIFI无线网络传输技术，同时可对WIFI无线用户传输数据进行加密，保障用户业务数据安全；
设备能够进行攻击关联分析，展示网络攻击示意图和多个关联安全事件所处的攻击环节，还原攻击过程，并支持威胁地图功能，实时展示攻击源和受攻击地区的详细统计信息。至少支持8路ADSL拨号接入，可对各ADSL链路之间通过WCMP与ECMP方式进行路由均衡；
★支持高级威胁防护，可对DGA、隐蔽信道、恶意加密流量进行检测，支持监控高级威胁检测数据，并进行可视化展示。（提供有资质的第三方检测机构出具的有效检测报告，原件扫描上传）
支持独立的入侵防护规则特征库，规则库支持根据攻击类型、风险等级、流行程度等进行分类，防护动作包括告警、阻断、记录攻击报文。
支持SIP DDOS防护，采用阀值检查、源/目的限流、源认证方式进行SIP FLOOD攻击防护。
支持SD-WAN的接入能力，防火墙可通过U盘、邮件等多种方式，使SD-WAN设备自动注册上线，并可从管理平台获取初始化网络配置与相关策略，实现零配置免接触式快速上线功能。
支持对HTTP头部的各个字段做合规性限制，可对最大请求头长度、最大body长度、最大请求行长度、最多cookies个数、最多header头个数等参数进行检查过滤。
支持IPv6安全控制策略设置，能针对IPv6的目的/源地址、源服务端口、区域、服务、时间、扩展头属性等条件进行安全访问规则的设置。
支持对被控制端为内网资产的telnet、ssh、rdp等常用的远程控制协议的异常控制进行检测和记录，支持对内网资产提供socks5代理的情况进行检测。
内置不少于20种预定义报表模板，支持应用流量、用户流量、上网行为、威胁统计等报表，支持报表自定义。

	4
	警用岗亭
	岗亭外高度2.9米、内天花板净高2.5米、长宽2米*3米，顶部采用50mm*50mm*2.5mm钢结构定制、顶材质为厚度1.2mm镀锌钢板反扣\墙体采用80mm*80mm*2.5mm钢结构定制、外墙采用厚度1.2毫米镀锌钢板、内墙为硅酸钙板+3mm铝塑板并填充环保保温材料、地板采用厚度3mm防滑花纹钢板+耐火板、铝合金门窗配套双层玻璃、包含吸顶灯、空调架、警灯、插座定制，另含操作台一套、座椅一副、顶部留有空调出水管道、反光贴、标识等岗亭全部配件。

	
	24口交换机
	为保障设备线速转发能力，设备的交换容量≥670Gbps，包转发率≥120Mpps；
为保障足够的接入能力，千兆电口数≥24个，1G/2.5G 光口≥4个；
支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置；
上线方式：支持云发现、支持配置网关IP或通过网关DNS域名自动发现上线；
支持通过在网管中心平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息；
支持通过网管中心平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换；

	
	终端威胁防御系统
	支持全网安全态势展示，统计运行概况及客户端概况，包括终端信息、使用授权信息、待处理威胁、当日防护、全网风险趋势、威胁终端排行、病毒风险排行、安全事件等统计情况，点击统计数据可跳转查看详细信息；
支持动态认证，配置动态认证策略可以在用户本地以及远程登录系统时进行口令认证；
支持即时/定时实现客户端病毒查杀，支持下发关机、重启、升级、病毒查杀、重新连接、漏洞扫描、漏洞修复、显示消息、文件分发设置等操作，并对以上操作配置详情，客户端执行情况跟踪，实现管理中心对客户端的任务状况监控；
支持对移动存储设备采用标签式注册管理，可以自定义USB 存储设备使用权限以及禁用无标签 USB 存储，并按照文件类型审计在移动存储介质上文件操作记录；支持通过PING、ARP、NMAP方式扫描，发现尚未纳入管控的终端，支持展示终端的终端在线、离线、安装情况；
★支持黑客入侵拦截功能，客户端可检测到黑客入侵并拦截，同时记录攻击IP。支持系统加固，从系统文件保护、病毒免疫、进程保护、注册表保护、危险动作拦截、执行防护等多个维度对系统进行防护；支持开启勒索诱捕功能，设置诱饵文件并实时监控，当勒索病毒对该文件进行加密操作时进行拦截；（提供有资质的第三方检测机构出具的有效检测报告，原件扫描上传）
支持文档检测功能，针对txt,doc,docx,xls,xlsx,ppt,pptx,rtf,pdf 等格式文档的名称、内容进行包含关键字检查，对含有指定关键字的文档进行禁止发送、禁止拷贝等管控，消息提醒的同时将文档违规信息上报管理平台；
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	出入口摆闸
	摆闸箱体尺寸：长≥1500mm，宽≤200mm，高≥960mm；通行支持身份证刷卡等方式；                                                                                         支持PC Web管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。支持手机WEB管理，可进行人员管理、设备状态查看、常用参数配置、维护管理等操作；                                                                                                                             闸机通道主机应支持不少于6.3万卡片管理和18万事件记录存储；
闸机通道物理接口应满足同时可接入RS485 和wiegand 接口的读卡器，同时具备TCP/IP接口不少于1个，单独232接口不少于3个，RS485/RS232可切换通讯接口不少于5个，事件输入接口不少于4个，报警输出接口不少于4个，开门按钮接口不少于2个，电锁输出接口不少于2个，CAN接口不少于2个；
通道的无故障运行次数不少于2000万次；
闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件；
支持每天8个时段的通行模式管控，设置某时段通道为常开或常闭；同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板；设备满足IP65防护等级要求；
★可提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心提供的检验报告且产品供应商应具有符合ISO/IEC 27701：2019要求的隐私信息管理体系认证；（提供有资质的第三方检测机构出具的有效检测报告，原件扫描上传）

	
	人脸识别摄像机
	设备采用嵌入式Linux系统，不小于7英寸LCD触摸显示屏，屏幕分辨率不小于1024*600，屏幕防冲击防护等级IK04，除后壳盖板外的外壳防冲击防护等级IK07，支持IP65防水等级；
设备采用高清双目相机宽动态相机（1路可见光摄像头，1路红外摄像头），可适应强光、逆光、暗光等条件的人脸识别，最大分辨率1920×1080，帧率30帧/s；
设备本地人脸库存储容量≥ 50000张，本地卡存储容量≥50000张，本地出入记录存储容量≥100000条；
设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力： LAN*1（10M/100M/1000M自适应） ；WIFI*1；RS485*1；韦根*1；USB*1；喇叭扬声器；I/O输出*2； I/O输入*4；PSAM*1；SIM*1；红绿双色LED状态灯；机械防拆开关*1；
设备支持根据比对结果输出开关量信号；支持通过RS485协议或wiegand接口扩展读卡器；支持通过RS485协议扩展身份证阅读器；支持通过RS485协议或wiegand接口外接门禁主机等设备；
设备的人脸识别距离：0.2~3m；人脸识别误识率≤0.01%，准确率≥99.8%，人脸识别速度≤0.2s；支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别；
设备支持人脸识别、人证比对（需外接身份证阅读器）、刷卡（需外接读卡器）、二维码、密码等认证方式，且支持以上任意一种、任意两种或三种组合认证开门；根据使用场景，认证开门方式还应包括：多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、 首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP远程开门、室内机及管理机远程开门。并且支持255组时段计划模板、1024个假日计划管理，也可支持常开、常闭；
设备支持黑名单功能，本地50000个人脸黑名单比对，支持本地黑名单事件信息上传平台，有授权人员和未授权陌生人刷脸时，设备支持抓拍图片并实时上传平台；
设备具有数据加密功能，包括支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心；
支持断网续传离线记录非明文数据功能；设备对USB导出数据（事件记录及人脸等）应采用非明文方案；支持本地根据具体用户按天、周、月、自定义时间段或全部查询事件记录；
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	智能高速道闸（一）
	3米防撞圆杆，含防砸雷达，起落时间： ≤0.9秒、使用寿命：＞1000万次；                                                                                          
调速功能:采用直流电机控制，可以实现起、落杆时间调整，起、落杆速度默认三档（可调）；
变频功能:支持起、落杆加减速调整，实现快速起竿、慢速落杆，平稳运行；
到位自检功能:道闸上电后，会自动寻找开到位和关到位；
遥控器学习功能:有遥控器对码学习功能，一台道闸可支持学习48个遥控器；到位信号输出:有开到位、关到位信号输出；
限位调整:可通过内部按键进行微调限位位置；
状态显示:可通过数码管显示当前运行状态，故障时显示故障代码，并可显示参数设置菜单；
应急放行功能:断电后，可通过工具手动操作使道闸处于开闸状态，通过增加配件，支持断电自动抬杆；
雷达检测:通过雷达可进行检测车辆和行人；
具有遇阻反弹功能：当闸杠下落时，遇到物体阻挡，将立即开闸（即遇到阻力自动返回）；
遥控距离:空旷场地遥控距离≥30米；
左右换向功能:杆子更换安装位置即可实现换向；

	
	抓拍显示一体机
	支持不低于400万像素高清摄像机；传感器类型不低于1/3" Progressive Scan CMOS；最低照度不低于：彩色：0.022Lux @(F1.2, AGC ON)\黑白：0.011Lux @(F1.2, AGC ON)；
镜头：3.1~6mm电动变焦；自动光圈：DC驱动；ICR切换：支持；日夜转换模式：ICR红外滤片式；数字降噪：3D数字降噪；                                                                                                                   无牌车辆抓拍功能检查：当视频监控区域内有无号牌车辆进入时，可对该车辆进行抓拍；
车身颜色识别功能检查：支持车身识别的颜色种类包括：白、灰、黄、粉、紫、蓝、红、棕、黑共10种颜色；
机动车车牌识别准确率试验：在天气晴朗无雾，机动车结构化属性信息清晰可辨的条件下进行测试，日间环境光照度不低于2001x，夜间辅助光照度不高于301x。日间机动车车牌号识别准确率≥99.9%；夜间机动车车牌号识别准确率≥99.9% ；
车牌识别功能检查：支持识别大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、军车、新能源汽车（小车的绿色和大车的黄绿色的车牌号；支持识别倾斜角度0°~30°的车牌号；支持识别相机法线与行车方向角度小于65°的车牌号；支持识别车牌宽度范围为70像素~300像素的车牌号；过滤抓拍功能检查：支持过滤抓拍功能，可设置正向抓拍、背向和全部抓拍；
车标识别功能检查:样机在实时记录通行车辆同时，具备识别车标功能；
★防跟车功能检查:支持视频防跟车、雷达/线圈防跟车两种模式,对于连续过车的场景,可实现跟车不落杆；（提供有资质的第三方检测机构出具的有效检测报告，原件扫描上传）
★异常车牌识别功能检查:支持对部分污损车牌、部分遮挡车牌进行识别；（提供有资质的第三方检测机构出具的有效检测报告，原件扫描上传）

	
	道闸控制器
	网络接入功能：可直接接入网络。同时支持6路10M/100M/1000M网口、1路4G全网无线通信功能；VGA输出功能：可通过VGA输出进行显示；
HDMI输出功能：可通过HDMI输出进行显示；报警接入输出：可控制报警输出，并获取报警输入信息；
交换机功能：具有多口交换机功能，能够使用5个10M/100M/1000M自适应RJ45接口进行网络交换功能；
双IP地址检查：可设置两个独立的IP地址；校时功能：可通过WEB、NTP、客户端软件模块进行校时；
可自动对连接的IP摄像机等设备进行校时；级联功能：能够支持5个终端同时运行管理独立停车场，无需平台；
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	全景相机
	不低于400万星光级1/1.8” CMOS AI抓拍筒型网络摄像机、最多可以同时支持30个人脸，支持检测、跟踪；                                                                                                                  最低照度：彩色不低于0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；
黑白：不低于0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；
主码流支持2560×1440@25fps，子码流支持704×576@25fps，第三码流支持1920×1080@25fps；
具有不小于1/1.8"英寸传感器；
在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。内置GPU芯片；
可对检测区域内不低于60个目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，可将人脸与人体关联显示；
支持人数统计功能，可设置最多8个人数统计区域，区域名称可自定义；可设置人员密度报警、人数异常报警、停留时间异常报警，每个人数统计区域可设置最多3种报警类型；
在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传；
设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%；
样机内置鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状；
★灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑；（提供有资质的第三方检测机构出具的有效检测报告，原件扫描上传）                                    
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	大屏
	面积6.5平以上，像素封装 SMD室外P4LED显示屏、面积6.5平以上，像素封装 SMD室外P4LED显示屏；                                                                                               亮度0-4500cd/m2 可调， 256级无灰度损失调节，可通过定时器或传感器调节；色温2000K-10000K连续可调；亮度、灰度、色温可有手动、自动、软件三种调节方式；
支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正; 支持多 bin 色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在 LED 控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光极管进行逐点 16 位颜色校正；
显示屏整屏平整度≤0.2mm；                                                          
显示屏发光点中心距偏差＜1%；  
显示屏垂直视角上下≥160°；水平左右≥160°，亮度均匀性≥99%，色度均匀性±0.001Cx,Cy 之内；
具有电源过流、短路、过压、欠压、断电保护功能；
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	伸缩门
	主机控制部分采用全封闭防水防尘设计；电机为四轴八轮驱动，运行平稳； 具有手动、电控双向遥控多种功能；
配备LED数码显示屏,可设置；双防撞系统：防撞雷达； 主机控制部分采用全封闭防水防尘设计；电机为四轴八轮驱动，运行平稳； 具有手动、电控双向遥控多种功能；配备LED数码显示屏,可设置；双防撞系统：防撞雷达；  
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	交换机
	见序号4交换机；

	
	道闸控制器
	见序号6道闸控制器；

	
	抓拍显示一体机
	见序号6抓拍显示一体机；
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	高清半球型摄像机
	具有不低于400万像素 CMOS传感器。最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx；
支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级；
设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%；
需支持IP67防护等级；

	
	高清枪式摄像机
	具有不低于400万像素 CMOS传感器。
最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级；
红外补光距离不小于50米。在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL；
支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力； 
信噪比不小于55dB；
摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作；
不低于IP67防尘防水等级；
需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±25%范围内变化时可以正常工作； 

	
	控制箱
	箱体尺寸：不小于500mm*400mm*210mm，材料厚度1.0mm，冷轨钢镀锌。设备箱需适合户外环境使用。内部包含智能控制单元、光感模块、震动模块、倾斜模块、温湿度检测模块、新国标五孔插座、温控风扇、电源防雷器、LED照明灯、门磁开关、接地铜柱、带标志丝印（定制）；
智能控制功能：支持非法取电告警功能，当电流超过预设值时，发出告警提示；
监测告警功能：支持在不使用外部蓄电池情况下,通过运维平台实时监测设备AC220V输入供电电源，并在运维平台提示设备供电电源掉电告；
震动告警检测：当箱体受到倾斜、撞击、震动时，提示箱体震动告警(箱体开门失效，关闭有效)；
具有开箱报警功能；可实时检测箱门状态，箱门非法打开(未输入密码)后告警。箱门开启后，可通过输入密码实现合法开箱；                                                                              
接入设备管理：单路智能监控箱支持16路摄像机检测及异常处理;单路智能监控箱支持16路常亮灯、频闪灯、环保卡口灯接入与管理。支持补光灯白天灯亮告警、夜晚灯熄告警；设备信息查看功能：可在运维平台查看设备类型、点位名称、点位国标码、IP地址、所属区域、所属项目、经度、纬度、运维单位、承建单位、管理单位等信息；     
★智能控制：支持用电检测与统计，支持开箱告警、震动告警、倾斜告警、烟雾告警、水浸告警。支持控制多种电压智能输出；（提供有资质的第三方检测机构出具的有效检测报告，原件扫描上传）
端口自定义功能：支持输出端口自定义，支持配置不同控制策略；
★设备状态展示功能：支持以列表形式展示智能监控箱点位总数、在线数、离线数、在线率，以图表形式展示最近一次巡检情况 TOP10(在线数、离线数、在线率)；（提供有资质的第三方检测机构出具的有效检测报告，原件扫描上传）
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	监控相机
	传感器类型：【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】1/1.8＂ progressive scan CMOS；
最低照度：【全景】彩色 0.0005Lux @ (F1.0，AGC ON)，黑白0.0001Lux @(F1.0，AGC ON)；【细节】彩色 0.0005Lux @ (F1.6，AGC ON)，黑白0.0001Lux @(F1.6，AGC ON)；
宽动态：不低于120 dB超宽动态；
焦距：【全景】定焦，【细节】不低于4倍光学变倍；
全结构化相机，人体最远检测距离不低于40米，人脸最远检测距离不低于30米，车辆最远检测距离不低于15米；
★设备在进行主从标定后，联动模式下通过3D标定键在全景视频图像中选择任意一像素点，细节视频图像可将此点像素点移至视频图像中央，全景摄像机镜头的XY坐标与细节摄像机镜头PTZ坐标标定准确率≥99%（像素点偏差≤0.7%），最小像素点偏差≤0.3%；（提供有资质的第三方检测机构出具的有效检测报告，原件扫描上传）
设备具备引导式配置功能，可分为3个步骤。第一步全景联动配置，第二步全景通道混合目标抓拍规则配置，第三步鹰视聚焦配置；
设备支持联动功能，全景通道检测到移动目标后，可联动细节通道进行人脸、人体抓拍；距离设备15m处的全景通道检测宽度不小于15m；
★设备可对逆行、载人、未戴头盔进行检测并报警，触发报警可联动语音播报，语音内容可自定义；（提供有资质的第三方检测机构出具的有效检测报告，原件扫描上传）

	
	雷视事件检测一体机
	传感器类型：1/1.8"CMOS；网络视频输入支持SDK，ISAPI；测速范围：-250km/h~250km/h；
支持在视频画面上实时叠加显示检测目标信息，包括目标ID、目标类型、目标置信度、目标滞留时间、目标长度、宽度、高度；支持检测目标的历史行驶轨迹可在视频上叠加,支持叠加的目标轨迹数不低于50条,同时支持在设备WEB界面查看目标行驶轨迹；
支持雷达、视频、主控等核心模块的实时状态监测,检测到异常时记录日志信息，并且存储到设备EMMC中,支持记录日志条数不低于一万多条；
支持摄像机镜头异常检测,可检测镜头起雾或脏污、场景变更、镜头遮挡、画面模糊并能够实时给出报警信息；
具备视频测速功能,视频测速与雷达测速的误差不大于2km/h；
支持包括运矿车、铲车、皮卡车、挖掘机、钻眼台车、三轮车等车辆目标类型检测,车型分类检测准确率不低于90%;同时支持分车型的车流量统计,车流量统计的车型检测准确率不低于95%；
支持自定义区域车辆数检测,支持绘制任意区域检测当前区域的车辆数据并支持区域叠加和展示；
支持设置国标920协议(GA/T920-2010道路交通信号控制机与车辆检测器间的通信协议；
支持切换纯雷达流量检测模式，在视频异常遮挡的情况下,输出车流量,排队,区域车辆数。虚拟线圈检测实时过车功能检测：支持分车道、分车型实时展示通过靠近图像下边缘的虚拟线圈检测的车辆信息，包括车头间距、时距、车型、瞬时速度、车辆方向、转向信息、排队长度、拥堵情况等信息，支持选择单线圈协议、双线圈协议或多线圈协议，多线圈协议中支持路口模式，可展示转向流量；
★支持雷视融合自动标定功能，通过智能视频分析设备与毫米波雷达的协同工作，自动完成坐标标定，建立映射关系；（提供有资质的第三方检测机构出具的有效检测报告，原件扫描上传）                                                                                            

	
	违停球
	不低于400万8寸40倍星光违停球，支持40倍光学变倍，16倍数字变倍1/1.8＂ progressive scan CMOS，0.0005Lux @ (F1.2，AGC ON)；内置GPU芯片；
摄像机内置镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm；视频分辨率与帧率支持2560×1440@30fps，分辨力不小于1100线；支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux；
具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。滤光片透过率不小于95%；
支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见；
支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。有1个SD卡槽，最大支持256GB的SD卡；
支持违法停车抓拍功能，且白天和晚上违法停车捕获率、捕获有效率均大于99%；
可识别不低于170种车辆品牌，车辆品牌识别白天准确率大于98%，晚上准确率大于97%；
可识别11种车辆颜色，车辆车身颜色识别准确率大于97%；车型识别白天准确率大于98%，晚上准确率大于97%；
支持语音联动功能，当有停车、逆行、压线、变道、掉头、机动车占用非机动车道现象被触发时，设备可分别发出不同的语音提示；

	
	全光交换机
	硬件性能：整机交换容量不低于1.36Tbps/13.6Tbps；转发性能不低于264Mpps；
单台端口：48个千兆电口，6个万兆SFP+口；支持模块化双电源；
支持丰富的链路级可靠性技术，包括LACP/STP/RSTP/MSTP/Smart Link/RRPP快速环网保护机制等保护协议；
支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制，最小粒度为16Kbps；
支持VRRP、OSPFv1/v2、OSPF v3、BGP、ISIS等增强三层路由协议；
-支持RRPP，支持ERPS以太环保护协议，切换时间≤50ms；-本次实配智能管理中心，支持图形化操作的方式实现对网络的统一运维及管理；
★为响应国家低碳的要求，产品厂商在产品设计、研发、生产、过程需采取有效减少温室气体排放措施，符合国家温室气体排放和清除的量化和报告的规范。产品生产厂商需通过ISO 14064温室气体核查；（提供相关证明材料，原件扫描上传）
[bookmark: _GoBack]★产品厂商具备ISO27017云安全管理体系认证证书；（提供证书，原件扫描上传）
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	视频存储
	设备配置：≥1颗64位多核处理器，≥8GB内存，≥2个千兆网口、≥1个千兆管理网口、48块硬盘热插拔插槽；支持风扇热插拔并可冗余温控调速；
云存储系统支持与视频监控平台、虚拟化平台对接；一套云存储系统支持同时给多个视频监控平台系统提供服务，可提供视频监控业务，具备容错处理能力；
★支持全对称部署模式，集群所有节点服务角色对等，无需独立元数据主机，128台存储节点；系统支持单机（1台）、HA（2台）、集群（3台及以上）部署模式。支持在线扩容、升级，且扩容、升级过程中实时读写业务不中断、数据不丢失，扩容后历史数据无需迁移；支持分布式对称架构与非对称架构相互自由切换；全对称分布式架构，无独立元数据节点，性能、容量随节点数增加而线性增加；（提供有资质的第三方检测机构出具的有效检测报告，原件扫描上传）
云存储系统支持集群部署，集群内节点不需要独立的集群管理主机，当任意一个节点故障，业务负载分担到其他节点的时间不超过15秒；全部存储节点的元数据信息丢失以及部分硬盘损坏的情况下，支持从剩余硬盘恢复元数据信息，数据可正常读取；具备一键快速部署能力，存储节点并行部署，互不影响，单台部署时间150秒内完成。快速部署过程中，自动检测节点是否符合配置要求。当检测到当前节点的配置与预期有差距时给予报警提示；
★云存储节点单设备支持采用N+M冗余方式进行数据校验存储，不采用传统的RAID磁盘级方式 （如Raid5， Raid6， Vraid，Sraid，SafeVideo等） 进行数据保护；云存储系统空间利用率可调，根据N+M容错配置，可使空间利用率到达95%以上；（提供有资质的第三方检测机构出具的有效检测报告，原件扫描上传）
支持自动调整N+M冗余容错机制，对锁定的数据，提升容错级别，确保可靠性，包括4+1升级到8+2、8+2升级到12+3等，增强锁定录像的磁盘、节点故障容错能力；
★管理平台支持对关键程序、关键数据采取备份、冗余措施，具备容错和系统恢复能力，支持对管理平台整体性能有影响的关键设备进行负载均衡；支持管理服务数据备份故障恢复，每隔15分钟备份一次，支持历史数据自动清理，数据清理不影响业务运行；（提供有资质的第三方检测机构出具的有效检测报告，原件扫描上传）
支持将多台存储设备的存储资源虚拟化成一个存储资源池,支持在资源池中对多台设备进行负载均衡;
★云系统支持虚拟化存储空间，可以按需分配，分配的存储空间支持在线扩大和缩小；系统支持资源池空间弹性伸缩，不影响读写业务；系统支持周期在线动态扩大或缩小，存储周期内的业务数据不丢失，业务不受影响；支持在线扩大或缩小存储容量时，同时调整存储周期，业务不受影响；（提供有资质的第三方检测机构出具的有效检测报告，原件扫描上传）
★支持灵活修改资源池的属性；支持在线修改资源池的N+M冗余级别，N值和M值能动态调整。数据不丢失，业务不中断；系统根据当前节点状态使用相应的容错算法以提高节点容错能力；（提供有资质的第三方检测机构出具的有效检测报告，原件扫描上传）
★云存储系统以资源池为单位对外提供服务，资源池支持多种数据生命周期管理策略，包含容量循环覆盖、周期覆盖、不覆盖；资源池内重要数据支持锁定，锁定数据可自动解锁和手动解锁；（提供有资质的第三方检测机构出具的有效检测报告，原件扫描上传）
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	自动站
	温度传感器：范围：-50℃～50℃，分辨率：0.1℃±0.2℃；
相对湿度传感器：范围：5%～100%RH，分辨率：1%RH；最大允许误差：±3%（≤80%）±5%（＞80%）；
风向传感器：范围：0～360°，分辨率：3°，最大允许误差：±5°；
风速传感器：范围：0～60m/s，启动风速≤0.5，分辨率：0.1m/s	最大允许误差：±（0.5+0.03V）m/s；
降水量传感器：范围：翻斗：雨强0～4mm/min，分辨率：0.1mm，最大允许误差：±0.4mm（≤10mm）±4%（＞10mm）；
气压传感器：范围：500~1100 hPa，分辨率：0.1 hPa	，最大允许误差：±0.3hPa；



[bookmark: bookmark220][bookmark: bookmark219]7.软件平台
[bookmark: bookmark224][bookmark: bookmark223]7.1 系统支撑平台
本次将实现封闭园区系统及 APP 与原平台集成整合，完成用户的统一认证、统一权限以及统一的授权等，实现业务系统统一门户访问，对应的数据整合到相应的数据中台。
7.1.1 统一认证平台
统一身份认证平台,实现网上应用系统的用户、角色和组织机构统一化管理，实现各种应用系统间跨域的单点登录和单点退出和统一的身份认证功能，用户登录到一个系统后，再转入到其他应用系统时不需要再次登录，简化了用户的操作，也保证了同一用户在不同的应用系统中身份的一致性。
7.1.1.1身份认证
需支持采用基于数字证书的加密和数字签名技术，对用户实行集中统一的管理和身份认证，并作为各应用系统的统一登录入口，同时为通过身份认证的合法用户签发针对各个应用系统的登录票据，从而实现“一点登录、多点漫游”。
1.统一用户管理
需支持构建覆盖纵向层级与横向协作单位的全域用户管理体系。通过多维分类（组织架构、业务属性等）实现用户精准画像，结合分级授权机制保障权限分配的灵活性与安全性，同时贯穿用户从创建、权限变更到注销的全生命周期管理，形成标准化、可追溯的用户治理闭环。
2.单点登录（SSO）服务
需支持基于数字证书和标准协议构建安全认证中枢，实现用户“一次认证、多点漫游”，消除多系统重复登录痛点。
3.权限管理
需支持动态进行人员权限进行配置。保障业务系统的访问安全性与灵活性，满足高敏感场景下的权限动态管控需求。
4.信息传输
需支持构建 Web、App、小程序至平台的安全传输通道，采用HTTPS、RSA非对称加密方式，确保数据防窃取、防篡改。‌
7.1.1.2权限管理
支持从个体到群体的全生命周期管理，包括灵活的用户增删改查、批量角色/权限/用户组配置及Excel/CSV格式的导入导出功能，显著提升大规模用户管理效率。角色管理采用分层架构，既包含系统级内置角色又支持自定义角色，通过"角色-权限-用户"的立体映射机制，实现跨业务场景的权限适配。
7.1.2 数据赋能中台
7.1.2.1 平台概述
数据赋能平台是一站式数据融合与全生命周期治理中枢，整合数据采集、加工、建模、服务、质量、安全等全链路能力，配套统一管理、运维与身份认证体系，打通多源数据壁垒，规范数据标准，释放数据资产价值，为业务应用与决策提供坚实数据底座。
7.1.2.2 平台功能模块
（1）数据集成
支持离线批量与实时流式两种数据采集模式，提供标准化文件模板与上传能力，全面记录数据采集过程与任务状态，保障各类数据高效、稳定、完整地汇聚至平台。功能需包括数据概览、离线任务、文件采集、实时任务、文件模板、采集记录、数据导入导出。
（2）数据处理
提供数据清洗、ETL 可视化编排、过滤比对等全流程加工能力，支持自定义数据分发策略与多渠道推送，保障数据的准确性、完整性与适用性，满足不同业务场景的数据需求。功能需包括清洗记录、数据清洗、ETL编排、文件模板、文件上传、数据过滤、数据比对、分发策略、数据推送。
（3）元数据
数据治理体系的核心基础模块，负责全链路元数据的采集、存储与管理，构建数据血缘关系与版本追溯能力，定位热点数据资源，监控元数据运行状态并记录操作行为，为数据溯源、资产盘点与质量管控提供底层支撑。功能需包括元数据分布、数据源管理、元数据采集、数据表管理、回收站、热点表、热点字段、表血缘查询、版本查询、元数据监控。
（4）数据标准
从源头建立统一的数据元、代码、命名等标准体系，规范数据分层、组件与公共字段管理，制定类目编码规则，消除跨系统数据口径差异，提升数据互通与复用效率。功能需包括数据元素、代码管理、标准文件、命名标准、命名标准报告、资源分类、函数管理、组件管理。
（5）数据质量
通过制定多维度质量检测规则，自动化执行质量检核任务，生成综合质量报告，对问题数据进行识别、整改与闭环管理，持续提升平台整体数据质量水平。功能需包括数据探查、综合质量报告、质量检核规则、质量检核任务、质量检核记录和问题数据管理。
（6）数据模型
将加工后的数据封装为标准化 API 服务，提供服务开发、授权、监控全流程管理，通过 SDK 集成与接口调用实现数据的安全共享，快速响应上层业务系统的数据调用需求。功能需包括服务概览、服务分类、服务开发、服务管理、数据查询、调用日志、黑白名单、业务码管理、SDK 管理、服务授权、服务监控。
（7）数据服务
将加工后的数据封装为标准化 API 服务，提供服务开发、授权、监控全流程管理，通过 SDK 集成与接口调用实现数据的安全共享，快速响应上层业务系统的数据调用需求。功能需包括服务概览、服务分类、服务开发、服务管理、数据查询、调用日志、黑白名单、业务码管理、SDK 管理、服务授权、服务监控。
（8）管理中心
负责统一制定平台基础运行规则，规范业务分类与标签体系，同时实现权限的精细化分配、授权与审计追溯，为各模块协同运转提供标准化底层支撑，保障平台管理的统一性与规范性。功能需包括类目配置、业务场景、业务标签、权限审计、授权管理、类型映射。
（9）数据资产
集中呈现数据资产整体分布与使用情况，构建层级清晰的资产目录体系，实现数据资产的分类梳理、应用关联与全生命周期管理，让数据资产可查、可管、可复用，充分释放数据价值。功能需包括资产概览、资产目录、应用管理。
（10）消息管理
提供消息主题、消费组的全生命周期管理，配置标准化数据模板与消息传输规则，保障消息的可靠投递、有序消费与异常处理，实现系统间的解耦与高效数据交互。功能需包括消息概览、数据模板、主题管理、消费组管理、消息配置。
（11）数据安全
建立分级分类的安全管控体系，实现敏感数据的自动识别、脱敏与权限管控，配置脱敏任务与敏感词管理，防止数据泄露与滥用，全方位保障数据安全。功能需包括安全等级、识别规则、脱敏规则、识别函数、用户安全等级、敏感数据识别、敏感数据确认、敏感数据查询、敏感数据配置、脱敏任务、敏感词管理。
（12）运维监控
集中呈现平台运维全局状态，统一管理各类任务与运行实例，实时监控集群资源与服务运行情况，及时发现并预警异常问题，保障平台持续、稳定、高效运行。功能需包括运维概览、任务管理、任务实例、集群监控。
（13）系统管理
负责平台用户、角色、权限的统一配置与管理，维护系统菜单、组织机构与基础字典，记录系统操作日志，管控在线用户与访问黑白名单，保障平台基础环境的安全有序。功能需包括用户管理、角色管理、权限管理、菜单管理、日志管理、组织机构、字典管理、黑白名单、在线用户。
（14）可视化专题
展现系统汇聚、治理和共享的所有资产概况，包括库表的数量、数据量、数据质量及数据服务共享使用情况等。
共享概览：按照待办、发布目录、服务数量、数据量等展示统计信息。资源挂接目录情况：按照库表、接 口、文件分类统计目录情况
目录发布排行：支持以图形化展示目录发布 top10 目录挂接排行：支持以图形化展示目录挂接 top10。
[bookmark: bookmark225][bookmark: bookmark226]7.2 门禁/卡口管理提升
本项目在危化品运输车辆定位功能上设计采用对接获取江苏省危化车辆车载实时定位数据，可对入园危化车辆全面监控，危化车辆进入园区后， 自动开启监控，对危化车辆在园区范围内的行驶动态进行实时追踪。
本次需建设功能包括：车辆卡口信息管理，封闭卡口设备基本信息管理，人员通行记录管理、车辆通行记录管理等内容。
7.2.1 卡口信息管理升级
卡口基础信息管理优化，包括设备名称、设备类型、位置（经纬度）、备注说明等信息。
支持基于GIS地理信息系统，绘制卡口信息，可绑定卡口视频监控、周边卡口监控视频，实现关联。
7.2.2 卡口实时监控管理
建设卡口的视频监控管理模块，首先均接入园区现有的视频监控平台，通过调取的方式分类建立视频监控平台，并且根据不同的卡口类型进行分类，方便用户快速的定位视频监控对应的卡口。
汇聚园区门禁/卡口视频监控数据，实现对园区卡口视频监控数据的查询、统计。
主要功能包括：统计分析、卡口视频监控清单、视频实时查看、查询、地图分布。
7.2.3 人脸智能识别与自动放行
卡口配置人脸识别系统，人脸识别摄像机自动获取人员信息并与系统内的人员备案及预约信息进行比对，核验通过后联动道闸控制系统自动放行；核验不通过的人员，禁止进入园区。
7.2.4 车牌智能识别与自动放行
卡口配置车牌识别系统，车牌识别摄像机自动识别车牌信息并与系统内的车辆备案及预约信息进行比对，核验通过后联动道闸控制系统自动放行；核验不通过的车辆，禁止车辆进入园区。
7.2.5 通行记录优化
7.2.5.1人员通行记录优化
根据新增卡口的综合卡口和企业卡口前端部署的人脸识别摄像机，对内部人员，外包施工人员，外来访客等不同类别人员进行人脸抓拍并识别身份，结合后台进行数据的管理。
7.2.5.2车辆通行记录优化
根据新增综合卡口和企业卡口前端部署的车辆识别摄像机，对车辆进行抓拍，生成车辆通行记录数据，在后台进行车辆通行记录展示。
[bookmark: bookmark228][bookmark: bookmark227]7.3 出入园区管理优化
 目前已建危化品车辆申请、危废车申请、非危车申请、园区访客申请、企业员工、企业车辆、危化品停车位，本次需优化内容包括： 申请信息补充优化、相关基础信息优化等内容。
7.3.1 非危化/危废车辆入园申请优化
在原有的车辆申请流程基础上，按照新数据规范要求，完善包括：通行卡口编号、预约通行开始时间、预约通行结束时间、驾驶员、随行人员、通行类型、到访事由、受访单位类型、受访企业、对接人、申报人姓名、申报人联系电话、最终审核人、最终审核时间等信息内容。
支持按审核中、审核通过、驳回、超时未审核、已取消和全部筛选查询车辆清单。
7.3.2 危化品车辆入园申请优化
在原有的车辆申请流程基础上，按照新数据规范要求补充：通行卡口名称、预约通行开始时间、预约通行结束时间、通行类型、申报人、申报时间、最终审核人、最终审核时间、预约审核状态等信息内容。
危险货物运输车辆包括危化品运输车辆和危废运输车辆。
建立园区危险物品运输车辆出入管理系统，支持危险货物运输车辆以“预约—审核—授权”的申报方式，实现危险货物运输车辆出入管理。
支持按审核中、审核通过、驳回、超时未审核、已取消和全部筛选查询车辆清单。
7.3.3 访客入园申请优化
在原有的访客申请流程基础上，按照新数据规范要求补充：人员、预约通行开始时间、预约通行结束时间、通行类型、通行卡口、到访事由、受访单位类型、受访企业、对接人、申报人、申报时间、最终审核人、最终审核时间、预约审核状态等信息内容。
预约申请由企业进行审核确认。预约申请审批通过后将访客信息自动发送至被授权的出入门禁/卡口，无预约和审核的访客无法进入园区，隔离外来不稳定因素，避免对园区正常生产和建设产生不良影响。
支持按审核中、审核通过、驳回、超时未审核、已取消和全部筛选查询车辆清单。
7.3.4 人员白名单优化
在原有的白名单管理基础上，按照新数据规范要求补充：人员、名单类型、进入名单时间、进入名单原因、名单期限等信息内容
支持对长期可进出封闭园区人员实施白名单管理。园区管理部门可以指定人员进入白名单，设定白名单有效期，则该指定人员在此段时间内可以进出园区，不受其他出入园策略影响。
包括：白名单审核、人员白名单。
7.3.5 人员黑名单优化
支持对某些人员实施黑名单管理。园区管理部门可以指定人员进入黑名单，设定黑名单有效期，则该指定人员在此段时间内不可以进出园区，不受其他出入园策略影响。
包括：黑名单审核和人员黑名单。
7.3.6 车辆白名单
在原有的白名单管理基础上，按照新数据规范要求补充：车辆、名单类型、进入名单时间、进入名单原因、名单期限等内容。
支持对长期可进出封闭园区的车辆实施白名单管理。园区管理部门可以指定车辆进入白名单，设定白名单有效期，则该指定车辆的车牌在成功识别后在此段时间内可以进出园区，不受其他出入园策略影响，同时可配置车辆白名单异常规则。
包括：白名单审核、车辆白名单。
7.3.7 车辆黑名单
支持对某些车辆实施黑名单管理。园区管理部门可以指定车辆进入黑名单，设定黑名单有效期，则该指定车辆的车牌在成功识别后在此段时间内不可以进出园区，不受其他出入园策略影响。调整园区车辆黑名单，系统能够按照设置的解除期限自动解除黑名单功能。
包括：黑名单审核和车辆黑名单。
[bookmark: bookmark230][bookmark: bookmark229]7.4 危化品运输路径规划、定位和追踪
 本次需新增内容包括：车辆路线规划、车辆通行证核查及定位优化等内容。
7.4.1 车辆路线规划
在线规划危险化学品车辆园区内行驶路径、专用车道、通行时段等，并结合危险化学品车辆行驶分布信息，不断优化相关行驶路径规划。
7.4.2 车辆通行证核查及定位优化
对接省交通厅危险货物运输车辆数，获取危化品车辆数据信息，通过后台数据对比方式，实现申请进入园区的危化品车辆信息的自动校验，保障出入园区车辆安全。
[bookmark: bookmark231][bookmark: bookmark232]7.5 人员分布管理优化
通过接入化工企业生产区域人员定位数据、卡口/门禁人员放行数据，实现化工企业生产区域人员定位分布信息功能，准确显示园区人员分布动态；支持查询展示特定人员实时位置、历史轨迹；支持园区内人员分布异常情况的报警提示、统计分析、视频联动、可视化展示。
主要功能包括：人员实时地图、人员名单、报警记录、报警统计。
7.5.1 人员实时地图
支持基于GIS地图，汇总园区企业人员定位实时情况。调用“封闭化管控一张图-人员分布”。
7.5.2 人员名单
支持对园区企业人员名单进行汇总。主要功能包括：人员名单清单、查询、详情查看。
7.5.3 报警记录
支持对园区企业人员报警记录进行汇总，支持查询、报警详情查看。
7.5.4 报警统计
支持对报警类型分析、报警企业分析、报警趋势分析以及统计结果解读，为园区了解人员报警整体态势提供支撑。
[bookmark: bookmark234][bookmark: bookmark233]7.6 电子巡查
建立电子巡查管理，将人员巡查方式与智能化管控平台相关联，弥补了视频监控、电子预警报警等技术手段无法达到的封闭化监管死角。
主要功能包括：值班管理、巡查计划、异常事件管理、事件类型管理、巡查任务。
[bookmark: bookmark236][bookmark: bookmark235]7.7 封闭化报警
智能识别危险化学品运输车辆超速、违停、不按车道、不按时段通行等风险，并基于危险化学品运输车辆定位信息，生成报警记录。
主要功能包括：车辆不安全行为报警记录、车辆不按时段通行报警记录、车辆超时滞留记录、车辆轨迹偏移报警。
7.7.1车辆不安全行为报警记录
智能识别危险化学品运输车辆超速、违停等不安全行为，并生成报警记录。
主要功能包括：报警记录清单、报警详情、报警闭环、处置日志、查询、联动车辆预约信息、联动视频监控、地图查看。
7.7.2车辆不按时段通行报警记录 
支持根据园区封闭化管理规定，监控在禁行时段内上路的车辆，并生成车辆不按时段通行记录。
主要功能包括：报警记录清单、查询、联动车辆备案信息。 
7.7.3车辆超时滞留记录 
支持根据园区封闭化管理规定，监控超时未出园的外来车辆，并生成车辆超时滞留记录。
主要功能包括：报警记录清单、查询、联动车辆预约信息。
7.7.4车辆轨迹偏移报警
实现智能识别车辆不按规定道路行驶导致的轨迹偏移行为，并生成报警记录。
主要功能包括：报警记录清单、报警详情、报警闭环、处置日志、查询、联动车辆预约信息、联动视频监控、地图查看、行驶轨迹查看。
[bookmark: _Toc229131286]7.8 封闭化辅助决策
7.8.1封闭化态势分析
封闭化管理是园区安全风险管控的关键环节。深入挖掘分析车辆登记、人员登记、卡口通行数据、报警数据等封闭化管理数据，掌握出入园区车辆的类别构成、人员构成、危化品出入量、企业危化品运输需求等，主要包括卡口负荷分析、企业对比分析、货物流通分析。
7.8.1.1卡口负荷分析
通过对园区各卡口的车流量、人流量进行全天候实时监测与记录，结合大数据处理技术，实现卡口车辆、人员进出信息的汇总、统计等功能，分析园区各卡口车辆、人员出入负荷状况及高峰时间段等，为园区交通状态检测和车辆、人员分流引导提供数据基础。
7.8.1.2企业对比分析
整合分析每家企业的车辆通行数据等，识别员工多、访客多、运输多的企业，为园区实施精准监管、优化交通等业务流程提供数据支撑。
7.8.1.3货物流通分析
货物流通管理的目标，是基于封闭化的条件，动态监管园区危险化学品流通量，保障园区内危险化学品进出安全。
7.8.2封闭化智能分析报告
基于国家法律法规、标准要求，结合园区封闭化管理现状，针对预约车辆入园情况、预约车辆目的地单位、未预约/未备案车辆、货物流通、封闭化报警等自动生成智能分析报告，及时发现危化品运输车辆管控问题，精准定位管理薄弱企业和环节，促进园区危化品运输管理水平逐步提升。
7.8.3诚信积分管理
为强化企业的主体责任履职，对所有入园车辆、企业实行诚信积分管理，对于触发违规行为的车辆、企业进行扣分，督导车辆在园区内规范行驶。
主要功能包括：车辆诚信积分管理、企业诚信积分管理。
7.8.3.1车辆诚信积分管理
对所有入园车辆实行诚信积分管理，对于触发违规报警的车辆进行扣分，督导车辆在园区内规范行驶。
主要功能包括：积分清单、自动减分、手动加减分、详情查看、查询。
7.8.3.2企业诚信积分管理
为强化企业的主体责任履职，对企业实行诚信积分管理；企业白名单车辆或预约去企业的车辆触发违规报警时，同步对企业进行扣分。
主要功能包括：积分清单、自动减分、手动加减分、详情查看、查询。
[bookmark: _Toc229131287]7.9封闭化综合管控驾驶舱
封闭化综合管理驾驶舱是园区封闭管理的“大脑”，根据园区分级、分区管控要求，整合车辆和货物流通数据、车辆定位数据、报警信息、视频监控信息、人员信息等多维数据，综合分析展示危化品运输车辆和危险废物运输车辆的实时存在情况、卡口吞吐量等封闭化管控态势，实现对园内重点区域、重点企业、风险区域的识别。
7.9.1数据看板
7.9.1.1基础设施
集成封闭化卡口、视频监控、公共广播基础数据，统计并展示园区封闭化基础设施的建设情况。
7.9.1.2车辆通行
集成园区车辆通行数据，实现对园区车辆通行情况的统计分析，按时段统计各类型车辆的通行量，识别通行量大的车辆类型。
支持自定义查询起止时间，进行特定时间段内车辆通行情况查询。
7.9.1.3预约车入园统计
集成车辆预约数据和园区卡口通行数据，按车辆类型统计各类预约车辆的预约和入园情况。
以可视化图表，对各类型预约车辆入园情况进行分析。
7.9.1.4当前园内车辆
集成园区车辆通行数据，以可视化图表，汇总分析当前园区内车辆总数，及分类车辆数，包括危化品运输车、危险废物运输车、访客车等。
7.9.1.5卡口实时通行记录
以可视化图表，滚动显示各卡口车辆出入园情况。
7.9.1.6封闭化报警
集成园区封闭化相关报警数据，统计今日报警总数、展示最新报警事件信息。以可视化图表，滚动展示今日封闭化报警数据，包括报警类型及时间。
7.9.2封闭化管控一张图
与GIS地图结合，集成展示园区封闭化管控数据，对园区内的移动风险源进行统一管理。
7.9.2.1园区周界
基于GIS地图，展示园区周界封闭采取的封闭措施及分布范围。
7.9.2.2分级控制区
基于GIS地图，展示园区各分级控制区的分布范围。
7.9.2.3卡口
基于GIS地图，集成园区卡口信息，实现对园区不同类型卡口的可视化管理。
7.9.2.4危化品运输车
基于GIS地图，集成园区危化品运输车辆定位和运单信息，实现对危化品运输车辆的信息查询、实时监控、轨迹回放、车辆违规记录等。
7.9.2.5危险废物运输车
基于GIS地图，集成园区危险废物运输车辆定位和运单信息，实现对危险废物运输车辆的信息查询、实时监控、轨迹回放、车辆违规记录等。
7.9.2.6人员分布
基于GIS地图，待企业建成人员定位系统并上传人员定位数据后，实时更新、查看企业生产区域的人员分布；支持人员密度图和人员分布图两种可视化方式。
7.9.2.7危化品专用车道
基于GIS地图，实现对园区危化品专用车道的可视化管理。包括车道分布、限速要求。
7.9.2.8禁停区
基于GIS地图，实现对园区车辆禁停区的可视化管理。
7.9.2.9禁行区
基于GIS地图，实现对园区车辆禁行区的可视化管理。
7.9.2.10公共广播
基于GIS地图，实现对园区公共广播分布的可视化管理。
[bookmark: bookmark242][bookmark: bookmark241][bookmark: _Toc229131288]7.10封闭化企业端
建立封闭化企业端，实现对企业车辆、人员、危化品车辆进入园区的申请管理。
7.10.1资质备案
为方便车辆、人员预约时快速调取车辆、人员的信息、证照等，避免重复填报造成的工作量，对通过预约方式来园的车辆、人员的信息、证照等进行备案审核，以确保车辆、人员等合法、合规。
主要功能包括：危险货物运输车辆备案、危险化学品运输车辆备案、访客车辆备案、人员备案。
7.10.1.1运输单位管理
主要应用于运输单位基础信息管理，包括运输单位名称、运输单位资质、所在地址、联系人员、联系方式等信息及运输公司车辆和人员信息。
7.10.1.2危险化学品运输车辆
对通过预约方式来园的危险化学品运输车辆的基本信息、证照信息、所属单位信息进行备案，以确保车辆合法、合规。
主要功能包括：车辆信息备案、车辆证照审核、查询。
7.10.1.3访客车辆
对通过预约方式来园的访客车辆的基本信息、证照信息、所属单位信息进行备案，以确保车辆合法、合规。
主要功能包括：车辆信息备案、车辆证照审核、查询。
7.10.1.4人员
对通过预约方式来园的人员（包括危险货物运输车辆的驾驶员、押运员；企业访客车的驾驶员、随车人员）的基本信息、证照信息进行备案，以确保人员合法、合规。
主要功能包括：人员信息备案、人员信息管理、查询。
7.10.2车辆管理
对企业出入园区车辆进行管理，根据车辆类型制定不同的申报、审核、管理制度，授予长期、短期或临时通行权限。
主要功能包括：访客车辆预约审核、危废车预约审核、长期通行车备案、短期通行车备案、临时通行车预约审核。
7.10.2.1访客车辆预约审核
支持企业代驾驶员提访客车辆预约申请。
主要功能包括：预约申请、预约记录清单、再次预约、撤销预约、审核、查询。
7.10.2.2危废车预约审核
支持企业代驾驶员提交危废运输车辆预约申请。
主要功能包括：预约申请、预约记录清单、货物和转移联单信息、再次预约、撤销预约、审核、查询。
7.10.2.3长期通行车备案
企业长期通行车辆管理指企业的班车及其工作人员的小型机动车辆等需要在较长时段内频繁进出园区的车辆，不含摩托车、三轮车等机动车辆。建立企业长期通行车辆出入园区管控办法，对企业长期通行车辆进行管理。
主要功能包括：车辆备案（新增）、修改、移除、批量导入、批量导出、批量变更通行权限、查询、车辆清单、列入车辆白名单、移除车辆白名单。
7.10.2.4短期通行车备案
短期通行车辆到达卡口后，车牌识别摄像机自动识别车牌号并与系统内的车辆申报信息进行比对，比对核实后联动道闸控制系统自动放行，否则禁止车辆进入园区。
主要功能包括：预约申请、预约记录清单、货物信息、再次预约、撤销预约、审核、查询。
7.10.3人员管理
对企业出入园区人员进行管理，根据人员类型制定不同的申报、审核、管理制度，授予长期、短期或临时通行权限。
主要功能包括：企业长期通行人员登记、企业短期通行人员登记、企业临时通行人员预约。
7.10.3.1企业长期通行人员登记
企业长期通行人员管理对企业员工进行管理，包括与企业签订长期或短期劳务合同的员工，不包括临时工、园外企业外派人员等。
卡口配置人脸识别系统，人脸识别摄像机自动识别人员信息并与系统内的人员申报信息进行比对，比对核实后联动道闸控制系统自动放行，否则禁止人员进入园区。
主要功能包括：备案、移除、批量变更通行权限、查询、备案清单、列入白名单、移除白名单。
7.10.3.2企业短期通行人员登记
短期通行人员指企业施工人员。企业对施工人员信息进行登记、维护，并对信息的真实性和合规性负责。
主要功能包括：备案、移除、批量变更通行权限、查询、备案清单、列入白名单、移除白名单。
7.10.3.3企业临时通行人员预约
临时通行人员是指企业访客。对访客信息进行登记，与封闭化移动端的“访客申报”共同构成园区访客申报。
企业访客进入园区，需由企业提前进行申报登记或在移动端提前申报。禁止无申报入园。
主要功能包括：预约登记、撤销预约、再次预约、审核、人员清单、查询、预约详情。
7.10.4卡口通行权限
支持查看卡口通行权限。
主要功能包括：本企业有通行权限的卡口信息、卡口分布、卡口通行信息。
7.10.5危货车行驶路径
支持查看危险货物运输车辆行驶路线、专用车道。
主要功能包括：去往本企业的危货车行驶路线、行驶路线分布、专用车道分布。
7.10.6企业封闭化专管员认证
支持审核移动端用户提交的本企业封闭化专管员认证申请。审核通过后，移动端用户获得本企业的封闭化专管员审核权限。
主要功能包括：审核、认证申请记录、申请记录详情、撤销认证、查询。
7.10.7封闭化管理人员
对封闭化管理的值班电话、专管员信息、专管员审核权限、专管员信息公开进行设置。
主要功能包括：值班电话配置、封闭化专管员信息清单、审核权限管理、封闭化专管员公开设置。
7.10.8封闭化联系人
支持根据预约类型，配置对应的联系人清单；预约时，仅限选择清单内的联系人。
[bookmark: _Toc229131289]7.11封闭化移动端
7.11.1封闭化小程序
通过微信小程序，方便封闭化相关申报、备案、审核等工作开展。
主要功能包括：人车备案、审核权限认证、人车预约、审核、消息公告。
7.11.1.1资质备案
为方便车辆、人员预约时快速调取车辆、人员的信息、证照等，避免重复填报造成的工作量，对通过预约方式来园的车辆、人员的信息、证照等进行备案审核，以确保车辆、人员等合法、合规。
主要功能包括：危险货物运输车辆备案、危险化学品运输车辆备案、访客车辆人员备案。
7.11.1.2封闭化专管员认证
支持录入实名信息，向企业或园区提交封闭化专管员审核，审核通过后，该小程序用户可获得移动端的封闭化审核权限。
主要功能包括：新增认证信息、重新认证。
7.11.1.3人车预约管理
支持通过微信小程序进行人车预约。
主要功能包括：人车预约、人车预约记录。
7.11.1.4审核
支持通过微信小程序，实现预约审核、审核进度查询。
主要功能柜包括：审核管理、审核进度查询。
7.11.1.5消息公告
支持通过微信小程序，查看消息公告。
主要功能包括：消息、公示公告。
7.11.2封闭化app
支持通过APP，实现封闭化现场电子巡查。
[bookmark: _Toc229131290]7.12封闭化小程序管理
为保障微信小程序的顺利运行，在PC端配套小程序管理功能。
主要功能包括：用户管理、封闭化专管员认证、封闭化公告管理、消息管理。
7.12.1用户管理
支持汇总查看封闭化小程序的用户名录，了解小程序的使用情况。
主要功能包括：小程序用户清单、使用情况统计。
7.12.2封闭化专管员认证
支持审核小程序用户提交的园区封闭化专管员认证申请。审核通过后，移动端用户获得园区封闭化专管员审核权限。
主要功能包括：审核、撤销认证、认证记录清单、详情查看、查询。
7.12.3封闭化公告管理
支持联通小程序，向封闭化小程序发送公示公告。
主要功能包括：封闭化公告清单、功能说明、新增、更新、删除、启用/停用、有效期设定、查询。
7.12.4消息管理
支持联通小程序，向封闭化小程序发送消息。
主要功能包括：封闭化消息清单、功能说明、新增、更新、删除、启用/停用、置顶期设定、查询。
[bookmark: _Toc229131291]7.13封闭化配置管理
主要功能包括：分区授权、人行闸机、禁停/禁行区管理、公共广播、车辆报警规则配置、诚信积分规则配置。
7.14 内外部系统接口建设
封闭式管理软件平台制定标准的外部系统对接接口，平台内各子系统可调用这些接口，向应急平台请求/推送各类数据。
标准化的外部接口拓展了系统的能力边界，提高了系统的向后兼容性，减少了系统后期升级的开发调试成本。
[bookmark: _Toc229131293]7.14.1数据采集
接入园区报警入侵系统数据和企业报警入侵数据进入系统平台。
[bookmark: _Toc229131294]7.14.2与交通部门对接的数据接入
目标数据筛选：危化品车辆通行区域设定、危化品车辆分类、本市危货车辆筛选、本省跨域危货车辆筛选、外省跨域危货车辆筛选、企业基本信息查询接口、车辆基本信息查询。
[bookmark: _Toc229131295]7.14.3仪征化纤封闭接入
7.14.3.1企业进出卡口
仪征化纤的园区四至范围内边界5处卡口信息需接入园区封闭化管控平台，仪征化纤南部的企业卡口位于园区封闭范围内，沿山河路成仪征化纤内部道路，无需接入卡口数据。
7.14.3.2视频数据接入
仪化视频接入至园区平台，通过视频级联方式，平台之间级联/互联依据GB/T28181设计，提供注册发现、心跳检测、云台控制、实时监控、时钟同步等联网基本功能。
7.14.3.3信息化系统接入
利用园区封闭园区系统收集仪征化纤的卡口信息、人员基本信息、车辆信息等进出信息，动态信息通过智能发货系统接入。
[bookmark: bookmark249][bookmark: bookmark250]7.15 系统建设执行的数据规范及上级交换内容
本次项目需要按照《江苏省化工园区安全风险数字化监管平台数据交换规范（试行）》要求，进一步优化业务系统字段内容，同时具备与上级主管部门推送涉及封闭管理的业务数据。
[bookmark: _Toc185509126][bookmark: _Toc229131301]7.16 GIS地理服务
新增区域如扩区的三维建模服务，具备的功能不少于已建项目的GIS服务功能。提供三年的GIS服务。
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	序号
	项目名称
	子项目

	一、系统支撑平台扩展

	1
	统一认证平台
	身份认证

	2
	
	权限管理

	3
	数据赋能中台
	数据集成

	4
	
	数据处理

	5
	
	元数据

	6
	
	数据标准

	7
	
	数据质量

	8
	
	数仓规划

	9
	
	数据模型

	10
	
	数据服务

	11
	
	数据概览

	二、门禁卡口管理

	1
	门禁卡口管理提升
	卡口信息管理升级

	2
	
	卡口实时监控管理

	3
	
	人脸智能识别与自动放行

	4
	
	车牌智能识别与自动放行

	5
	
	通行记录优化

	三、出入园管理优化

	1
	出入园管理优化
	非危化/危废车辆入园申请优化

	2
	
	危险货物运输车辆入园申请优化

	3
	
	访客入园申请优化

	4
	
	人员白名单优化

	5
	
	人员黑名单优化

	6
	
	车辆白名单

	7
	
	车辆黑名单

	四、危化品运输路径规划、定位和追踪

	1
	
	车辆路线规划

	2
	
	车辆通行证核查及定位优化

	五、人员分布管理

	1
	人车分布管理
	人员实时地图

	2
	
	人员名单

	3
	
	报警记录

	4
	
	报警统计

	六、电子巡查

	1
	电子巡查
	值班管理

	2
	
	巡查计划

	3
	
	异常事件管理

	4
	
	事件类型管理

	5
	
	巡查任务

	七、封闭化报警

	1
	封闭化报警
	车辆不安全行为报警记录

	2
	
	车辆不按时段通行报警记录

	3
	
	车辆超时滞留记录

	4
	
	车辆轨迹偏移报警

	八、封闭化辅助决策

	1
	封闭化辅助决策
	封闭化态势分析

	2
	
	封闭化智能分析报告

	3
	
	诚信积分管理

	九、封闭化综合管控驾驶舱

	1
	数据看板
	基础设施

	2
	
	车辆通行

	3
	
	预约车入园统计

	4
	
	当前园内车辆

	5
	
	卡口实时通行记录

	6
	
	封闭化报警

	7
	封闭化综合管控一张图
	园区周界

	8
	
	分级控制区

	9
	
	卡口

	10
	
	危化品运输车

	11
	
	危险废物运输车

	12
	
	人员分布

	13
	
	危化品专用车道

	14
	
	禁停区

	15
	
	禁行区

	16
	
	公共广播

	十、封闭化企业端

	1
	封闭化企业端
	资质备案

	2
	
	车辆管理

	3
	
	人员管理

	4
	
	卡口通行权限

	5
	
	危货车行驶路径

	6
	
	企业封闭化专管人员认证

	7
	
	封闭化管理人员

	8
	
	封闭化联系人

	十一、封闭化移动端

	1
	封闭化移动端
	封闭化小程序

	2
	
	封闭化APP

	十二、封闭化小程序管理

	1
	封闭化小程序管理
	

	十三、封闭化配置

	1
	封闭化配置
	

	十四、危化品运输车辆定位数据服务

	1
	危化品运输车辆定位数据服务
	危化品运输车辆定位数据服务费用

	2
	仪征化纤封闭接入
	卡口进出、人员进出、视频监控等接入

	十五、系统接口开发及集成接入

	1
	系统接口开发及集成接入
	数据接入

	十六、GIS地理服务

	1
	GIS地图服务
	新增区域如扩区的三维建模服务，具备的功能不少于已建项目的GIS服务功能。提供三年的GIS服务。



七、项目建设方案
1、企业气象服务建设方案
各投标人提供的建设方案要体现出为园区量身打造，可以有效提升园区企业应对处置雷电、大风、强降水、高（低）温等恶劣天气的能力，最大程度地避免或减轻因气象灾害可能造成的损失。方案中需要体现：
（1）天气实况感知提醒
针对园区提供天气实况分析展示，主要包括天气雷达、 自动站观测、闪电监测，并提供根据用户关注范围的强天气提醒。
实况监测：提供园区及周边范围（30km）自动站要素监测，主要包括：温度（最高温、最低温）、1 小时降水、风速风险、湿度、气压、能见度等要素实时监测情况。
提供闪电定位仪观测得到的闪电数据的监测情况，可以将闪电数据与天气雷达产品叠加，叠加产品根据天气雷达产品的时次进行自动匹配。
强天气感知提醒：针对园区关注指标，主要包括风、降水等关注指标，进行强天气感知，通过多元化表达方式进行显著提醒，并且利用智能化方式进行语言组织提供提醒的文字类描述。
（2）短临预警靶向推送
基于江苏省气象台提供的短时强降水、雷暴大风等及相关短临预报产品针对用户对象的强天气预警提醒，需要提供预报预警单点服务及短临预报预警预警单。
（3）园区风险感知
提供气象中长期（20 天）天气预报，针对行业用户挖掘生成运行风险因子将气象天气风险感知融入企业安全生产体系，主要包括降水、气温、能见度等常规要素预报。
2、统一认证平台技术方案
各投标人应充分理解建设统一认证平台的目的，需要与现有的平台集成整合，实现应用系统的用户、角色和组织机构统一化管理，实现各种应用系统间跨域的单点登录和单点退出和统一的身份认证功能，简化用户操作，保证同一用户在不同应用系统中身份的一致性。方案中需要体现：
（1）身份认证
统一认证采用基于数字证书的加密和数字签名技术，对用户实行集中统一的管理和身份认证，并作为各应用系统的统一登录入口，同时为通过身份认证的合法用户签发针对各个应用系统的登录票据，从而实现“一点登录、多点漫游”。
（2）权限管理
权限管理系统是构建安全、高效组织管理体系的核心模块，通过多维度的精细化管控实现用户身份与资源访问的动态平衡。系统以用户管理为基础，支持从个体到群体的全生命周期管理，包括灵活的用户增删改查、批量角色/权限/用户组配置及Excel/CSV格式的导入导出功能，显著提升大规模用户管理效率。角色管理采用分层架构，既包含系统级内置角色又支持自定义角色，通过"角色-权限-用户"的立体映射机制，实现跨业务场景的权限适配。
3、数据赋能中台技术方案
各投标人提供的数据赋能中台技术方案应充分考虑园区现有的安全、环保等内部业务系统，数据中台需要整合数据采集、加工、建模、服务、质量、安全等全链路能力，配套统一管理、运维与身份认证体系，打通多源数据壁垒，规范数据标准，释放数据资产价值，为业务应用与决策提供坚实数据底座。方案中需要体现：
（1）数据集成
支持离线批量与实时流式两种数据采集模式，提供标准化文件模板与上传能力，全面记录数据采集过程与任务状态，保障各类数据高效、稳定、完整地汇聚至平台。
（2）数据处理
提供数据清洗、ETL 可视化编排、过滤比对等全流程加工能力，支持自定义数据分发策略与多渠道推送，保障数据的准确性、完整性与适用性，满足不同业务场景的数据需求。
（3）元数据
数据治理体系的核心基础模块，负责全链路元数据的采集、存储与管理，构建数据血缘关系与版本追溯能力，定位热点数据资源，监控元数据运行状态并记录操作行为，为数据溯源、资产盘点与质量管控提供底层支撑。
（4）数据标准
从源头建立统一的数据元、代码、命名等标准体系，规范数据分层、组件与公共字段管理，制定类目编码规则，消除跨系统数据口径差异，提升数据互通与复用效率。
（5）数据质量
通过制定多维度质量检测规则，自动化执行质量检核任务，生成综合质量报告，对问题数据进行识别、整改与闭环管理，持续提升平台整体数据质量水平。
（6）数据模型
将加工后的数据封装为标准化 API 服务，提供服务开发、授权、监控全流程管理，通过 SDK 集成与接口调用实现数据的安全共享，快速响应上层业务系统的数据调用需求。
（7）数据服务
将加工后的数据封装为标准化 API 服务，提供服务开发、授权、监控全流程管理，通过 SDK 集成与接口调用实现数据的安全共享，快速响应上层业务系统的数据调用需求。
（8）管理中心
负责统一制定平台基础运行规则，规范业务分类与标签体系，同时实现权限的精细化分配、授权与审计追溯，为各模块协同运转提供标准化底层支撑，保障平台管理的统一性与规范性。
（9）数据资产
集中呈现数据资产整体分布与使用情况，构建层级清晰的资产目录体系，实现数据资产的分类梳理、应用关联与全生命周期管理，让数据资产可查、可管、可复用，充分释放数据价值。
（10）消息管理
提供消息主题、消费组的全生命周期管理，配置标准化数据模板与消息传输规则，保障消息的可靠投递、有序消费与异常处理，实现系统间的解耦与高效数据交互。
（11）数据安全
建立分级分类的安全管控体系，实现敏感数据的自动识别、脱敏与权限管控，配置脱敏任务与敏感词管理，防止数据泄露与滥用，全方位保障数据安全。
（12）运维监控
集中呈现平台运维全局状态，统一管理各类任务与运行实例，实时监控集群资源与服务运行情况，及时发现并预警异常问题，保障平台持续、稳定、高效运行。
（13）系统管理
负责平台用户、角色、权限的统一配置与管理，维护系统菜单、组织机构与基础字典，记录系统操作日志，管控在线用户与访问黑白名单，保障平台基础环境的安全有序。
（14）可视化专题
展现系统汇聚、治理和共享的所有资产概况，包括库表的数量、数据量、数据质量及数据服务共享使用情况等。
4、门禁/卡口管理提升方案
各投标人在充分考虑园区现有门禁/卡口运行的情况下，对进出园区卡口、企业的人员、车辆进行管理。通过全过程监管出入园区的人员、车辆、货物，防止外来输入风险，有效管控园区安全风险，提高园区事故预防和应急管理能力。方案中需要体现：
（1）卡口信息管理升级
卡口基础信息管理优化，包括设备名称、设备类型、位置（经纬度）、备注说明等信息。支持基于GIS地理信息系统，绘制卡口信息，可绑定卡口视频监控、周边卡口监控视频，实现关联。
（2）卡口实时监控管理
建设卡口的视频监控管理模块，首先均接入园区现有的视频监控平台，通过调取的方式分类建立视频监控平台，并且根据不同的卡口类型进行分类，方便用户快速的定位视频监控对应的卡口。
（3）人脸智能识别与自动放行
卡口配置人脸识别系统，人脸识别摄像机自动获取人员信息并与系统内的人员备案及预约信息进行比对，核验通过后联动道闸控制系统自动放行；核验不通过的人员，禁止进入园区。
（4）车牌智能识别与自动放行
卡口配置车牌识别系统，车牌识别摄像机自动识别车牌信息并与系统内的车辆备案及预约信息进行比对，核验通过后联动道闸控制系统自动放行；核验不通过的车辆，禁止车辆进入园区。
（5）通行记录优化
根据综合卡口和企业卡口前端部署的摄像机，对园区内部人员，外包施工人员，外来访客、车辆等进行抓拍并识别，结合后台进行数据的管理，生成人员、车辆通行记录数据。
5、出入园管理优化方案
各投标人在充分考虑园区已建的危化品车辆申请、危废车申请、非危车申请、园区访客申请、企业员工、企业车辆、危化品停车位基础上，需要进一步优化 申请信息补充优化、相关基础信息优化等内容。方案中需要体现：
（1）非危化/危废车辆入园申请优化
在原有的车辆申请流程基础上，按照新数据规范要求，完善包括：通行卡口编号、预约通行开始时间、预约通行结束时间、驾驶员、随行人员、通行类型、到访事由、受访单位类型、受访企业、对接人、申报人姓名、申报人联系电话、最终审核人、最终审核时间等信息内容。
（2）危化品车辆入园申请优化
在原有的车辆申请流程基础上，按照新数据规范要求补充：通行卡口名称、预约通行开始时间、预约通行结束时间、通行类型、申报人、申报时间、最终审核人、最终审核时间、预约审核状态等信息内容。
建立园区危险物品运输车辆出入管理系统，支持危险货物运输车辆以“预约—审核—授权”的申报方式，实现危险货物运输车辆出入管理。
（3）访客入园申请优化
在原有的访客申请流程基础上，按照新数据规范要求补充：人员、预约通行开始时间、预约通行结束时间、通行类型、通行卡口、到访事由、受访单位类型、受访企业、对接人、申报人、申报时间、最终审核人、最终审核时间、预约审核状态等信息内容。预约申请由企业进行审核确认。预约申请审批通过后将访客信息自动发送至被授权的出入门禁/卡口，无预约和审核的访客无法进入园区，隔离外来不稳定因素，避免对园区正常生产和建设产生不良影响。
（4）人员白名单优化
在原有的白名单管理基础上，按照新数据规范要求补充：人员、名单类型、进入名单时间、进入名单原因、名单期限等信息内容。
（5）人员黑名单优化
支持对某些人员实施黑名单管理。园区管理部门可以指定人员进入黑名单，设定黑名单有效期，则该指定人员在此段时间内不可以进出园区，不受其他出入园策略影响。
（6）车辆白名单
在原有的白名单管理基础上，按照新数据规范要求补充：车辆、名单类型、进入名单时间、进入名单原因、名单期限等内容。园区管理部门可以指定车辆进入白名单，设定白名单有效期，则该指定车辆的车牌在成功识别后在此段时间内可以进出园区，不受其他出入园策略影响，同时可配置车辆白名单异常规则。
（7）车辆黑名单
支持对某些车辆实施黑名单管理。园区管理部门可以指定车辆进入黑名单，设定黑名单有效期，则该指定车辆的车牌在成功识别后在此段时间内不可以进出园区，不受其他出入园策略影响。
6、售后及培训方案
各投标人需结合园区封闭管理项目建设的规范要求，编制售后及培训方案。方案中需要体现：
（1）售后服务响应时间：提供7×24 小时不间断技术支持。一般故障2 小时内响应、8小时内解决；重大故障1分钟内响应、4小时内恢复核心业务；无法远程解决的，24 小时内到达现场处置。
（2）售后服务方式：提供电话、远程协助、现场服务、工单系统、定期巡检、培训回访等多种服务方式；建立专属服务群，实时沟通；定期提交运维报告，保障服务全程可追溯、可监督。
（3）售后服务内容：质保期内提供系统日常巡检、性能优化、安全加固、漏洞修复、版本升级、数据备份与恢复、日志审计、故障排查、硬件维护更换、应急处置、操作培训、技术咨询、运维文档更新、运行分析报告等全流程服务，确保系统长期稳定运行。
（4）培训体系：投标人建立分层、分级、全覆盖培训体系，针对管理人员、业务人员、运维人员、企业用户分别制定专项培训计划，确保不同岗位人员均能熟练使用系统、规范履职。
（5）培训目标：通过培训，使管理人员掌握平台整体功能、数据分析及决策应用；业务人员熟练日常操作、业务办理、数据填报；运维人员具备系统管理、故障排查、日常维护能力；企业用户掌握安全管理、隐患上报、危险作业申报等业务，确保平台高效规范使用。
（6）培训方式：采用理论授课、实操演练、 现场指导、线上辅导相结合方式，组织集中培训、一对一指导，配套视频教程、图文手册，提供线上答疑，确保培训效果。
（7）培训课程：课程内容包括平台整体架构、功能模块操作、业务流程、权限管理、系统配置、日常运维、故障处理等。
（8）培训保障：提供专职培训师资、完善培训教材、操作手册、视频教程；质保期内提供免费复训、升级培训、技术答疑，持续保障平台使用能力。
7、应急保障方案
各投标人需结合本次化工园区封闭管理项目建设的功能特点，编制规范化应急保障方案。方案中需要体现：
（1）应急人员组织架构：明确组织负责人、技术工程师等岗位职责，该组织负责应急状态下的应急指挥、故障研判、资源调度、现场处置、信息上报与复盘总结，确保快速响应、协同处置各类系统故障。
（2）故障报告程序：建立规范的故障报告程序，明确故障上报、受理、登记、研判、处置、反馈全流程，使用方上报故障后，应急保障人员第一时间响应，按故障等级分级处置，并实时同步处置进度。
（3）常见故障应急响应：针对前端硬件设备障碍、系统瘫痪、数据丢失、权限异常等常见故障，制定专项应急应对方案，具备快速响应、快速恢复、数据备份等处置能力，最大限度降低故障对封闭管理平台的影响。
[bookmark: _Toc9556][bookmark: _Toc8717][bookmark: _Toc82780610]八、项目要求
1、 [bookmark: _Toc85632781]质保期（含免费上门服务，免费提供备品备件）：验收合格后三年。
2、安全责任：本项目实施过程中，若发生人员、设备等安全事故，均由中标人承担，与采购人无关。（提供承诺函，原件扫描上传）。
3、由采购人提出特定需求、中标人据此专门开发的定制化功能、模块、代码，其知识产权自完成并交付采购人时起，完全归属采购人所有；硬件设备产权归采购人所有。（提供承诺函，原件扫描上传）
4、项目验收
（1）验收要求：按《江苏省政府采购履约验收管理办法》苏财规〔2024〕7号文件执行。
 间未发生重大故障，试运行期满后，由中标人提出书面验收申请。
（3）验收程序：（1）项目的验收内容、技术规格、验收标准等验收条款，依据前期的项目方案，中标人提供初稿，由甲乙双方共同确认；（2）正式验收前五个工作日，中标人对照双方商定的项目验收条款，完成竣工自验，自验内容包含前端设备检查、系统运行状态检查、项目实施文本资料检查，自验完成后向采购人递交自验文档，采购人根据需要组织复查。
（4）验收指标：按照国家有关规定和招标文件规定的相关要求进行履约验收。
（5）项目终验：中标人完成本项目采购范围内系统整体上线并正常运行3个月后，可向采购人书面申请项目终验，项目终验以中标人完成全部合同约定内容为前提，项目建设实施全过程符合国家现行法律法规要求，系统功能、性能及各项技术参数完全满足招标文件及合同约定的全部指标，验收资料完整规范、真实有效，且充分满足采购方实际业务使用需求，经采购人审核通过后方可办理项目终验手续。



第五章  评标方法与评标标准
本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。
	采购包号
	选取中标候选人数量
	选取中标候选人的原则

	1
	1
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。



政府采购政策功能落实
本项目专门面向中小企业：否
	采购包号
	专门面向中小企业

	1
	否


1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7、采购本国产品的支持政策
7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。



评标方法与评标标准 
	序号
	评分因素
	评分标准
	分值

	1
	投标报价
（10分）
	满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10×100%。
	10分

	2
	参数指标  （20分）
	根据招标文件详细技术要求，完全响应即满足招标文件各项技术指标、参数要求的得20分，加“★”的技术指标有一项负偏离的扣1分。
（投标人须按照本招标文件的技术指标要求，在“技术参数响应偏离表”中如实详细填列所投功能参数，并提供有效的证明材料，不提供的视为不满足）
	20分

	3
	技术方案
（35分）
（暗标）
	1、根据投标人提供的企业气象服务建设方案，内容包括但不限于天气实况感知提醒、短临预警靶向推送、园区风险感知。方案优于招标文件要求得5分；符合招标文件要求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。
	5分

	
	
	[bookmark: OLE_LINK2]2、根据投标人提供的统一认证平台技术方案，内容包括但不限于身份认证、权限管理。方案优于招标文件要求得5分；符合招标文件要求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。
	5分

	
	
	3、根据投标人提供的数据赋能中台技术方案，内容包括但不限于数据集成、数据处理、元数据、数据标准、数据质量、数据模型、数据服务、管理中心、数据资产、消息管理、数据安全、运维监控、系统管理、可视化专题。方案优于招标文件要求得5分；符合招标文件要求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。
	5分

	
	
	4、根据投标人提供的门禁/卡口管理提升方案，内容包括但不限于卡口信息管理升级、卡口实时监控管理、人脸智能识别与自动放行、通行记录优化。方案优于招标文件要求得5分；符合招标文件要求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。
	5分

	
	
	5、根据投标人提供的出入园管理优化方案，内容包括但不限于非危化/危废车辆入园申请优化、危化品车辆入园申请优化、访客入园申请优化、人员白名单优化、人员黑名单优化、车辆白名单、车辆黑名单。方案优于招标文件要求得5分；符合招标文件要求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。
	5分

	
	
	6、根据投标人提供的售后及培训方案，内容包括但不限于质保期、售后服务响应时间、售后服务方式、培训目标、培训方式、培训课程、培训保障。方案优于招标文件要求得5分；符合招标文件要求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。
	5分

	
	
	7、根据投标人提供的应急保障方案，内容包括但不限于应急人员组织架构、故障报告程序、常见故障应急响应。方案优于招标文件要求得5分；符合招标文件要求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。
	5分

	4
	企业实力
（9分）
	1、投标人具有中国网络安全审查技术与认证中心颁发的CCRC信息系统安全集成服务资质认证，一级资质得3分，二级资质得2分，三级资质得1分，最高得3分。
	3分

	
	
	2、投标人具有中国电子工业标准化技术协会颁发的信息技术服务运行维护标准符合性证书（ITSS），一级资质得3分，二级资质得2分，三级资质得1分，最高得3分。
	3分

	
	
	[bookmark: OLE_LINK1]3、投标人具有中国电子信息行业联合会颁发的信息系统建设和服务能力评估资质证书，五级资质得3分，四级资质得2分，三级资质得1分，最高得3分。
（提供以上1-3项有效期内证书，原件扫描上传）
	3分

	5
	业绩
（2分）
	投标人2023年1月1日以来（以合同书签订时间为准）承担过类似业绩，每提供一个业绩得1分，最高得2分。
（提供合同，原件扫描上传）
	2分

	6
	人员经验
（9分）
	项目经理
具有工信部直属的中国电子技术标准化研究院颁发的IT服务项目经理证书、工信部直属工业和信息化部教育与考试中心颁发的高级系统集成项目管理工程师证书、国家网信办直属的中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全专业人员（CISP）证书的，每提供一个得1分，最高得3分。
（提供证书及投标人为其缴纳近三个月内任意一个月的社保证明，原件扫描上传。）
	3分

	
	
	技术负责人（与项目经理不为同一人）
具有人社部和工信部联合颁发的信息系统项目管理师证书（软考）、人社部和工信部联合颁发的系统规划与管理师证书（软考）、工信部直属的中国电子技术标准化研究院颁发的ITSS信息技术应用创新服务经理证书，有一个得1分,最高得3分。
（提供证书及投标人为其缴纳近三个月内任意一个月的社保证明，原件扫描上传。）
	3分

	
	
	项目组成员（不含项目经理、技术负责人）
具有人社部和工信部联合颁发的系统分析师证书（软考）、工信部直属的工信部教育与考试中心颁发的软件测试工程师证书、国家网络安全审查技术与认证中心颁发的信息安全保障人员认证（安全运维）证书，每提供一个证书得1分，最高得3分。
（提供证书及投标人为其缴纳近三个月内任意一个月的社保证明，原件扫描上传，一人多证不重复计分。）
	3分

	7
	演示
（13分）
	[bookmark: OLE_LINK12]投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。
文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，要求非跳转第三方页面实现，演示过程需要包含真实访问数据和展示效果。为体现演示真实性，演示视频须在真实场景下全景拍摄（演示者须根据投标内容进行现场讲解演示，演示者须同步出镜，视频帧须保持前后连续性，不得使用剪辑嫁接后期制作而成），时长不超过15分钟。如不按以上要求摄录，视频演示不得分。

	
	
	1、封闭化驾驶舱与一张图
	

	
	
	1.1、支持在驾驶舱中查看基本信息、车辆通行统计、今日预约车统计、卡口实时通行记录、封闭化报警信息，车辆通行统计包括车辆进场和出场的通行情况，今日预约车统计包括预约入园数量、已入园数量。
	1分

	
	
	1.2、支持在一张图中呈现园区周界、分级控制区、卡口、危化品运输车、危废运输车、人员分布情况，点击车辆图标，可以查看车辆概览、运单、轨迹、进场检查信息，车辆概览中包括货物流通信息、车辆信息、通行记录。
	1分

	
	
	2、卡口管理系统
	

	
	
	2.1、支持对车辆、人员通行记录等进行管理，在车辆通行记录中，支持分类统计在园车辆数，包括总数、危化品车数、危废车数、访客车数以及点击统计数字查看对应车辆通行记录；支持按照车牌、车辆类型、卡口名称等条件检索车辆通行记录，车辆通行记录可手动标记车辆出园。
	1分

	
	
	2.2、点击任一危化品车通行记录，可查看从预约、入园、轨迹、出园的全过程监管信息，支持查看该车辆的预约、运单、申报、通行记录、审核日志、轨迹信息。
	1分

	
	
	2.3、预约信息包括车辆基础信息、车辆证照信息、驾驶员和押运员信息；审核日志包括处理时间、处理人、审核结果、审核流程；通行记录包括通行时间、通行卡口、卡口抓拍信息；运单信息支持关联江苏省危货平台运单和货物SDS信息。
	1分

	
	
	3、封闭化辅助决策
	

	
	
	3.1、支持车流统计，可对任一类型车辆或全部车辆在选定时间段内的入园车流量和出园流量进行统计，同时搭配文字导读。
	1分

	
	
	3.2、支持封闭化日报，可对预约进园车次统计、进园未预约车次统计、调度进停车场统计、进出园统计、进出独立封闭企业统计。
	1分

	
	
	4、诚信积分管理
	

	
	
	4.1、支持对企业积分和车辆积分进行管理，车辆积分管理可将车辆分为优秀、良、预警、警示四种状态，并对四种状态车辆进行统计。
	1分

	
	
	4.2、支持通过车牌、状态以及是否黑名单车辆等条件检索特定车辆的积分情况。
	1分

	
	
	4.3、支持对任一车辆积分进行手动加/减分和查看明细，积分明细中包括加/减分缘由、描述、积分变化时间、积分值信息。
	1分

	
	
	5、电子巡查
	

	
	
	5.1、支持对值班排班、巡查计划、巡查任务、异常事件进行管理，巡查任务支持通过检索巡查编码和巡查人员、筛选巡查时间、巡查计划类型和是否发现异常来检索特定巡查任务清单，并支持对巡查任务清单的导出。
	1分

	
	
	5.2、选定任一巡查任务，可查看任务基本信息、签到记录和巡查轨迹，签到记录包括签到任务完成率、签到状态、签到时间、巡查人员。
	1分

	
	
	5.3、巡查轨迹支持在地图上展示已签到点位、未签到点位、未闭环异常事件、巡查点。
（以上每提供一个功能点演示且全部满足要求的，得1分。未提供或演示不完整的不得分。）
	1分

	8
	节能环保（2分）
	1、投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。
	1分

	
	
	2、投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。
	1分












第六章  投标文件格式 
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投  标  文  件





项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               
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投标文件的组成

一、基本目录
1.开标一览表（格式见附件1）
2.投标分项报价表（格式见附件2）
5.法人授权书（格式见附件5）
6.投标函（格式见附件6）
7.主要标的信息（格式见附件7）
8.其他
****（格式见附件**）
二、资格审查内容
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件8）
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件9）
6.供应商信用承诺函（格式见附件10）
7.企业报价折扣证明文件：
中小企业声明函（格式见附件11）。如果本项目专门面向中小企业采购，则必须提供。
残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）。如果本项目专门面向中小企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。
监狱企业的证明文件。
8.联合体协议（格式见附件14）。如果本项目接受联合体投标，投标人是联合体的，则必须提供。
9.特定资格要求的证明文件。如果本项目对投标人做出特定资格要求的，则必须提供。
三、符合性审查内容
1.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）
2.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）
3.实质性要求响应及偏离表（格式见附件15），投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。
    
    四、价格扣除证明文件
1.中小企业声明函（格式见附件11）
2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）
3.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件13）


附件1 开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
  项目编号：
  采购包号：
	投标总报价

	大写：                    （人民币：元）

	小写：          （人民币：元）


 
 

 
附件2             投标分项报价表（采购包号：**）

	序号
	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	产品名称
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	交付期
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	2
	
	
	
	
	合同签订后  日
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	

	4
	分项服务名称
	/
	/
	
/
	交付期
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	5
	
	
	
	
	合同签订后  日
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 *** %。



备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。
5.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。



附件3            技术要求响应及偏离表（采购包号：**）
	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件3-1  证明材料1，证明材料2，……
备注：
1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。



附件4             商务要求响应及偏离表（采购包号：**）
	序号
	商务要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。




附件5                    法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
被授权人电子邮箱：                
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
      日期：                                         

附件6                         投标函
致：扬州市公共资源交易中心仪征分中心：
根据贵方的****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地        址：
邮        编：
电        话：
传        真：
投标人开户行：
账        号： 
日        期：______年____月____日








附件7           主要标的信息（中标后将公示）
投标人全称：
	货物类
	服务类

	名称：
品牌（如有）：
规格型号：
数量：
单价：
	名称：
服务范围：
服务要求：
服务时间：
服务标准：




















附件8
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：           。
主要专业技术能力有：              。
           


附件9
                         
参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。




附件10                     供应商信用承诺函

承诺主体名称：
统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:
一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；
二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;
三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；
四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；
六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；
七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；
八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无严重失信记录；
九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。
十、本承诺书自签订之日起生效。
 （注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）



　　　　            承诺单位（加盖CA电子公章）：    
          年  月  日

附件11        中小企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加扬州市公共资源交易中心仪征分中心组织的（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订采购包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（软件和信息技术服务业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
 
企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：
 
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政
部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。 




中小微企业划型标准如下：
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
 








附件12     残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的     项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

                       供应商全称（加盖CA电子公章）：
                        日  期：


附件13  关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　     
                            日期：　   年　  月　  日         
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。





附件14          联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加扬州市公共资源交易中心仪征分中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

                                          
联合体中各供应商全称（公章）：     
                                        日期：


备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。






附件15             实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）
	序号
	技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	……
	
	


附件14-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。
3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。



质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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