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第一部分  投标邀请
[bookmark: _Toc100386044][bookmark: _Toc98669341][bookmark: _Toc20732978][bookmark: _Toc92168010][bookmark: _Toc98669699]项目概况
句容市琅琊实验学校专用教室教学设备采购项目的潜在投标人应在江苏政府采购网-苏采云平台http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login获取招标文件，并于2026年08月11日09点00分（北京时间）前按要求递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-321183-ZDDL-G2026-0004
项目名称：句容市琅琊实验学校专用教室教学设备采购
预算金额：200万元
最高限价：200万元
采购需求：详细内容及要求见招标文件。
合同履行期限：20天（详细内容及要求见第四部分采购需求）。
本项目是否接受联合体投标：不接受联合体。
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393623]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件）；
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或资格承诺函）；
1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明或者提供资格承诺函。）；  
1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据或资格承诺函）；
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（见投标函或提供资格承诺函）;
1.6法律、行政法规规定的其他条件：无
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3.本项目的特定资格要求：无
4.拒绝下述供应商参加本次采购活动： 
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 
（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动； 
（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、获取招标文件
获取时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
获取地点：江苏政府采购网-苏采云电子交易平台
[bookmark: _Hlk153292470]获取方式：在线获取（“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件，具体操作详见“苏采云”系统供应商操作指南http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）
采购文件售价：免费
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交截止时间及开标时间：2026年08月11日09点00分（北京时间）
开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008]六、其他补充事宜
1.本项目通过电子交易平台进行采购，请在投标前详细阅读《“苏采云”系统供应商操作手册》（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）；投标人在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及平台使用的任何问题，应在工作日上午9：00-11:30 下午13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，联系方式：0519-86722803。
2.投标人投标需提前办理政府采购CA数字证书及电子签章，镇江地区意源（方正）办理方式：镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA窗口。工作日办公时间：9:00-12:00、13:30-17:30。联系人：邵娟，联系电话：13655287962，办理指南地址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。
3.投标文件递交截止时间后，采购代理机构将通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在响应截止时间后30分钟之间完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家投标人解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。
4.因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。
5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网的更正公告。
6.本次招标不收取投标保证金。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]1.采购人信息
名 称：句容市琅琊实验学校
地 址：江苏省镇江市句容市黄梅镇原黄梅中心小学
2.采购代理机构信息
名 称：江苏正德建设管理有限公司
地 址：丹阳市开发区兰陵路9号丽都公寓1幢1513室
[bookmark: OLE_LINK42][bookmark: OLE_LINK40][bookmark: OLE_LINK41]联系方式：0511-86131808
3.项目联系方式
项目联系人：高旭明
电话：0511-86131808
[bookmark: _Toc100386034][bookmark: _Toc92168000]

第二部分    投标人须知
前附表
	序号
	事项
	本项目规定

	1
	报价要求
	本次投标报价的币种为人民币。
投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。
投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用（含税费）。
最低投标报价不能作为中标的保证。
中标价即为合同签约价。
如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。

	2
	转包及分包
	项目依法不得转包
☑A本项目不同意分包。
□B同意将非主体、非关键性的工作分包。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

	3
	开标前答疑会
	☑A不组织
□B组织

	4
	现场踏勘
	☑A不统一组织
□B统一组织

	5
	演示
	□A无
☑B有，本项目演示使用录播上传形式，各投标人自行将录播内容上传至苏采云平台。上传前请详细阅读苏采云操作指南。

	6
	样品
	□A不要求提供。
☑B要求提供
（1）样品：111学生实验桌（陶瓷面板）、391电工工具箱（教师用）、461智能试剂柜、671数码液晶显微镜（学生机）；
（2）样品制作的标准和要求：详见采购需求清单对应的产品技术要求；
（3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法；
[bookmark: _GoBack]（4）是否需要随样品提交检测报告：☑否；□是，检测机构的要求：无；检测内容：无。
（5）提供样品的时间：2026年08月10日；下午2:00到17:30，过时不受理。地点：江苏省句容市行政服务中心1号楼5楼样品室；请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收及安装，并将清场并封闭样品现场。
(6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。
（7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。
注：以上所有样品不接受快递送达。

	7
	是否允许采购进口产品
	☑A本项目不允许采购进口产品。
□B可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。

	8
	项目属性与核心产品
	☑A货物类。
□B服务类。
本项目核心产品为：学生实验桌（陶瓷面板）；

	9
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
	标的：详见“技术要求”，属于 工业 行业

	10
	节能产品、环境标志产品
	供应商所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

	11
	中小企业信用融资
	[bookmark: _Hlk136445673][bookmark: _Hlk136444446]为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：镇江市财政局政府采购处0511-80909958。

	12
	特别说明
	无













一、总  则
[bookmark: _Toc92168001][bookmark: _Toc100386035]1．适用范围
1.1 本招标文件仅适用于句容市琅琊实验学校专用教室教学设备采购。
[bookmark: _Toc92168002][bookmark: _Toc100386036]2．定义
[bookmark: _Toc100386038][bookmark: _Toc92168004][bookmark: _Toc98669693][bookmark: _Toc98669335][bookmark: _Toc20732971]招标文件中下列术语应解释为：
2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：句容市琅琊实验学校。
2.2“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.3“采购代理机构”系指组织本次采购活动的单位，即：江苏正德建设管理有限公司 。
2.4“货物”系指本招标文件所述采购标的涉及的各种形态和种类的物品，即：句容市琅琊实验学校专用教室教学设备采购。
2.5“☑”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。
3．采购方式
3.1 本次采购采取公开招标方式☑综合评分法   □最低评标价法。。
3.2 本项目资格审查方式：☑资格后审   □资格预审
3.3 本次采购确定的中标人数量：1名
4．投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。
招标代理费支付原因与依据：为简化资金结算流程、保障代理服务费及时履约，提高采购执行效率，供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，并将代理费计入投标报价中。
收费标准：收费标准是参照国家计委关于印发《代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980 号）中货物类费率×中标价×70%计算。由中标人在取得中标（成交）通知书时向采购代理机构支付。
代理费用收款信息：
收款单位：江苏正德建设管理有限公司   
收款账号：1104024109200128636
开户银行：工商银行丹阳新城支行
4.2不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。
[bookmark: _Toc98669336][bookmark: _Toc98669694][bookmark: _Toc92168005][bookmark: _Toc20732973][bookmark: _Toc100386039]5．政策功能
5.1支持中小企业发展
5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
5.1.2在未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
[bookmark: _Hlk132637972][bookmark: _Hlk132637893]5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于专门面向中小微企业的项目，投标人应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》；对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的投标人应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。
5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
5.2强制采购信息安全产品
信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。
5.3支持绿色发展
5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。
5.3.3采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。
5.3.4采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。
5.3.5纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。
5.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“江苏政府采购网---政采贷”网站。
5.5支持创新发展
5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。
5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业
5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。
5.7 强化政府采购异常低价审查
5.7.1根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
5.7.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
5.8实施本国产品标准及相关政策
5.8.1认定标准
（1）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。
属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
①为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
②为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
③在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
④简单的上漆、磨光和分装；
⑤其他不属于属性改变的情形。
（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合第（1）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合第（1）项和第（2）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
5.8.2本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
5.8.3根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》要求，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
5.8.3.1产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算。
5.8.3.2有关证明文件。采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。
5.8.3.3平等对待各类经营主体。国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。采购人、采购代理机构在政府采购信息发布、供应商资格条件确定和资格审查、评审标准等方面，要对各类经营主体一视同仁、平等对待，切实保障各类经营主体公平竞争。各地区、各部门要加强统筹协调，不得出台违反本通知规定的政策措施，在政府采购活动中不得指定品牌或者限制品牌注册地、所有者，不得以所有制形式、组织形式、股权结构、投资者国别以及其他不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。
5.8.3.4中华人民共和国缔结或者共同参加的国际条约、协定对政府采购中本国产品政策另有规定的，按照有关条约、协定执行。

二、招标文件
[bookmark: _Toc92168008][bookmark: _Toc98669339][bookmark: _Toc100386042][bookmark: _Toc98669697][bookmark: _Toc20732976]6.招标文件组成
6.1 招标文件包括：
（1）投标邀请
（2）投标人须知                  
（3）拟签订的合同文本
（4）采购需求
（5）评标办法和标准
（6）投标文件（格式）
6.2 投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。
6.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。
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7.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。
7.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。
7.3 采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在原公告媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。
7.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在提交截止时间至少15日前，在系统中以书面形式通知所有已获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。
7.5 如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。
三、投标文件
8.编制投标文件的工具
8.1 供应商须通“苏采云”系统的相关要求编制投标文件。
9.投标文件语言及度量衡单位
9.1 投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。
9.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。
10.投标文件的构成
10.1 投标文件分为资格部分、商务部分、技术部分和价格部分。
10.2 资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。
10.2 商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。
10.3 技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的货物（服务）符合招标文件规定的文件。
10.4 具体填写格式详见招标文件第六部分。
11．投标文件的编制
11.1 投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
11.2 投标人在编制投标文件时，请按照招标文件第六部分规定的格式进行填写并提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。
11.3 如没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交相关资料，其风险应由投标人自行承担；投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。
11.4 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。
12．投标保证金
12.1 本项目不收投标保证金。
13．投标有效期
14.1 投标有效期为：投标文件自提交投标文件截止时间之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。
13.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。
14.投标文件的式样和签署
14.1 投标人应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。
15．投标文件的提交
15.1 投标文件提交
15.1.1 投标人须在招标文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送投标回执。时间以“苏采云”系统时间为准。
15.1.2 截止时间以后提交的投标文件，“苏采云” 系统将拒绝接收。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。
15.1.3 提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。
15.1.4提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。
15.1.5因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。
15.2采购代理机构可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在投标人，并在原公告媒体上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。
16．投标文件的补充、修改或者撤回
16.1在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。
16.2投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。
16.3 在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改或撤回。
16.4 在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。
五、开标及评标
17．开标
17.1 采购代理机构将按招标文件规定的时间、地点主持开标。
17.2 投标人应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标。
17.3开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并公布各投标人名称和投标价格。
17.4 投标人不足3家，不进入解密程序。
17.5开标时，采购代理机构将在系统内发出解密的指令，投标人自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。解密时，投标人必须使用与制作投标文件时同一数字认证证书对投标文件进行解密，否则解密将会失败。
17.6 因投标人原因造成投标文件规定时间未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，采购代理机构将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。
17.7本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。
17.8 电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有投标人宣布投标人名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。
17.9 电子交易平台自动记录开标过程，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员确认开标结果。
17.10 投标人代表如对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在主持人发布确认指令后3分钟内线上提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构将及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。如在规定时间内未提出，视同认可开标结果。
17.11 投标人须配合开标工作，否则一切后果由投标人自行承担。
18.投标人资格审查
18.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入后续程序。
19．评标委员会组成
19.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：
（一）采购预算金额在1000万元以上；
（二）技术复杂；
（三）社会影响较大。
评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。
评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。
20.投标人符合性审查
20.1 评标委员会将按照招标文件第四部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。
20.2投标文件澄清
20.2.1 投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
20.2.2投标人的澄清应登录电子交易平台进入“澄清事项”模块进行。
20.3 开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。
21．无效投标的情形
21.1 投标人存在下列情况之一的，其投标无效：　
（1）投标文件未按招标文件要求进行有效签章的；
（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；
（3）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；
（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;
（5）符合招标文件规定的异常低价投标情形；
（6）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；
（7）投标文件中提供了虚假或失实资料的；
（8）投标人未通过符合性审查或资格审查的；
（9）投标人存在串通投标情形的；
（10）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
（11）不同投标人的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的；
（12）投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；
（13）如有委托代理人，未提供投标人为其缴纳社保证明材料的；
（14）参数部分负偏离程度过大或过多，经评委会认定影响采购人实际使用的；
（15）投标文件不满足招标文件的加★要求的；
（16）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。
22. 串通投标的情形
22.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装。
（6）不同投标人存在电子投标文件预算编制软件密码锁号、IP地址、机器码一致的情形。
23.投标文件详细评审
23.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。
24.评标过程的保密
24.1 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。
24.2 评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
25．废标的情形
25.1 出现下列情形之一的，将予废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；  
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；  
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的； 
废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。
六、确定结果
26.确定中标人
26.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
[bookmark: _Hlk132702541][bookmark: _Hlk132702790]26.2采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。
26.3成交供应商在成交公告发布后，须向采购代理机构提供与线上内容一致的纸质响应文件两份（正本1份、副本1份）。

七、授予合同
27．中标通知书
27.1 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。
27.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
28.履约保证金
28.1☑本项目不收取履约保证金。
□本项目中标供应商应提交合同金额10%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、银行电汇、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。
[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: _Hlk173927124]履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至供应商存款账户或供应商数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；
履约保证金退还的条件： 
货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；
履约保证金退还时间：采购单位收到供应商退付申请后5个工作日内退还；
履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；
逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
支持和鼓励中标人自愿使用履约（保函）保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函（保险）平台，平台可通过域名 www.jsdzbh.com 直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。
29．签订合同
29.1 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件、中标通知书，均为签订合同的依据。
29.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。中标供应商无正当理由拒不与采购人签订合同的，报政府采购监管部门依法处理。
29.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。
29.4采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购指定媒体予以公告。
29.5合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
29.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

八、询问、质疑、投诉
30．询问
30.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
31．质疑
31.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。否则，采购人或者采购代理机构不予受理
以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
[bookmark: _Hlk132706924]31.2 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人或采购代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
31.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。供应商如对采购需求提出质疑，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。
31.4 集中采购接受质疑函联系部门、联系电话和通讯地址、质疑流程及注意事项见江苏政府采购网。分散采购接受质疑函请联系代理机构。
31.5采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
32．投诉
32.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级政府采购监管部门投诉。
32.2以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
32.3投诉流程及注意事项见“江苏政府采购”网站。
九、诚实信用和解释权
33．诚实信用
33.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
33.2 供应商不得以向采购人或采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在“江苏政府采购网”网站公告，政府采购监管部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。
33.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。
33.4供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。
33.5根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人或采购代理机构在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。
34.适用法律及约束力
34.1 投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
34.2 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。
35.解释权
除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归采购代理机构所有。




第三部分  拟签订的合同文本（货物类）
合同编号：






[bookmark: _Hlk136502621]第一部分 合同书



项目名称：



甲方：

乙方：


KONE Internal

签订日期：        年       月       日
29

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定和（项目名称）（项目编号）的招标结果，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。
[bookmark: _Hlk132882891][bookmark: _Toc3029][bookmark: _Toc24059][bookmark: _Toc2232]一.1 合同组成部分
下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：
1.1.1 本合同第一部分、第二部分、第三部分及其补充合同、变更协议；
1.1.2 中标或者成交通知书；
1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；
1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；
1.1.5 其他相关采购文件。
[bookmark: _Toc21295][bookmark: _Toc24300][bookmark: _Toc27126]1.2 货物（可附货物清单）
1.2.1 货物名称、品牌、规格型号等：   详见投标文件      ；
1.2.2 货物数量：   详见招标文件、投标文件              ；
1.2.3 货物质量：　　详见招标文件　　                   ；
1.2.4 详细货物清单可在合同专用条款中列出
[bookmark: _Toc21551][bookmark: _Toc23292][bookmark: _Toc21631]1.3 服务（可附服务清单）
1.3.1 服务内容：  乙方承担的与供货有关的全部服务，如拆卸、安装、调试、运输、保险、技术援助、以及其它实施本项目所需的服务。服务亦包括招标文件中特别描述的其它形式的服务  ；
1.3.2 服务标准：     详见招标文件                          ；
1.3.3 技术保障：　　　详见招标文件、投标文件               ；
1.3.4 服务人员组成：　　详见投标文件    　      ；
1.4合同金额
[bookmark: _Toc30506][bookmark: _Toc3654][bookmark: _Toc26916][bookmark: _Toc14993][bookmark: _Toc30158]合同金额包括提供招标范围内确定的采购内容、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，合同总金额在合同履行期间不因市场变化因素而变动。本项目采用以下第1.4.1条款规定的计价方式计价。
1.4.1总价合同。本合同总价（含税）为：￥           元（大写：                 元人民币）。
[bookmark: _Hlk134193576]1.4.2单价合同，本合同单价（含税）标准为：                   。计量方式为：       合同专用条款 1.4.2    。单价合同，在合同履行期间内，根据实际完成的工作量据实结算，但结算总价上限不得超过预算金额或者双方确定的金额￥           元（大写：                 元人民币）。
 1.4.3其他计价方式：                   。

[bookmark: _Toc1814][bookmark: _Toc22618][bookmark: _Toc10340]1.5履约保证金
乙方 不需要（需要/不需要）支付履约保证金。。若需要支付履约保证金的，则：
1.5.1履约保证金的比例为合同金额的%；（提醒：履约保证金的比例不得超过合同金额的10%）
1.5.2履约保证金支付方式详见合同专用条款1.5.2；
1.5.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；
1.5.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起5个工作日内将履约保证金无息退还乙方（出具保函、保险保单的费用不予退还），逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  （按同期银行活期存款利息）   %计算，最高限额为本合同履约保证金的XX %。
1.6预付款
□经双方协商乙方自愿放弃预付款。
□若需要支付预付款的，则：
1.6.1预付款比例、支付方式、时间详见    合同专用条款1.6.1        ；
1.7资金支付
1.7.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后15日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。
1.7.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款1.7.2。
[bookmark: _Toc32071][bookmark: _Toc2846][bookmark: _Toc19304]1.8货物（服务）交付期限、地点和方式
[bookmark: _Hlk134193824]1.8.1 交付期限：详见合同专用条款1.8.1；
1.8.2 交付地点：详见合同专用条款1.8.2；
1.8.3 交付方式：详见合同专用条款1.8.3。
[bookmark: _Toc21423][bookmark: _Toc27250][bookmark: _Toc19554]1.9违约责任
1.9.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物或服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，每延迟一日，违约金按合同金额的%计算，最高限额为本合同金额的%；迟延交付货物或服务的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；
1.9.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，每延迟一日，违约金按应付而未付款的%计算，最高限额为本合同总价的%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；
1.9.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；
1.9.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.9.5如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。
1.9.6违约责任合同专用条款1.9.6约定其他责任的，从其约定。
[bookmark: _Toc28375][bookmark: _Toc15583][bookmark: _Toc16021]1.10合同争议的解决
1.10.1本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，向甲方所在地人民法院起诉。
1.10.2如对任何争议向人民法院提起诉讼，除争议事项或争议事项所涉及的条款外，双方应继续履行本合同项下的其它义务。
1.11合同生效及其他
1.11.1本合同自双方当事人盖章时生效。
1.11.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。 

甲方（盖章）：                           
统一社会信用代码：                
法定代表人或法定代表人姓名：
约定送达地址： 

乙方（盖章）：
统一社会信用代码：
法定代表人或授权代表姓名:
约定送达地址：



第二部分 合同一般条款
[bookmark: _Toc28763][bookmark: _Toc487900349][bookmark: _Toc279701240][bookmark: _Ref467379094][bookmark: _Ref467378404][bookmark: _Ref467378499][bookmark: _Toc19614][bookmark: _Ref467379195][bookmark: _Ref467379205][bookmark: _Toc259093669][bookmark: _Ref467378463][bookmark: _Toc16917][bookmark: _Ref467379214][bookmark: _Ref467379109][bookmark: _Ref467379101][bookmark: _Ref467379225]2.1 定义
本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：
2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。
2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。
[bookmark: _Hlk132880551]2.1.3 “货物”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。
2.1.4“服务”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。
[bookmark: _Ref467378840]2.1.5 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。
[bookmark: _Ref467379400]2.1.6 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。
[bookmark: _Ref467379436]2.1.7 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。
[bookmark: _Toc279701241][bookmark: _Toc13336][bookmark: _Toc487900350][bookmark: _Toc32504][bookmark: _Toc27635][bookmark: _Toc259093670]2.2 技术规范
货物或服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。
[bookmark: _Toc31634][bookmark: _Toc259093671][bookmark: _Toc27853][bookmark: _Toc9829][bookmark: _Toc487900351][bookmark: _Toc279701242]2.3 知识产权
2.3.1乙方应保证甲方在使用该货物、服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权等知识产权方面的起诉。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，乙方必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。如由于乙方不积极与第三方交涉，甲方有权应诉或进行和解，其发生的费用由乙方承担。乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。
2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物或技术成果的知识产权归属，详见合同专用条款2.3.2。
[bookmark: _Toc11932][bookmark: _Toc29149][bookmark: _Toc4194]2.4 包装和装运
2.4.1除合同专用条款2.4.1另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。
2.4.2甲方对项目中要求商品包装和快递包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》具体包装需求标准的，政府采购合同应当载明对乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。 
2.4.3 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款2.4.3。
[bookmark: _Ref467378541][bookmark: _Toc259093674][bookmark: _Toc279701245][bookmark: _Ref467379542][bookmark: _Ref467378591][bookmark: _Ref467379536][bookmark: _Ref467379527][bookmark: _Toc487900354][bookmark: _Toc30272][bookmark: _Toc19074][bookmark: _Toc26182]2.5 履约检查和问题反馈
[bookmark: _Ref467379657][bookmark: _Toc186431854][bookmark: _Toc487900357][bookmark: _Ref467379793][bookmark: _Toc279701247][bookmark: _Toc259093676][bookmark: _Ref467379807]2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物或服务进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；
[bookmark: _Toc186431855]2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。
[bookmark: _Ref467379923][bookmark: _Toc259093677][bookmark: _Toc487900358][bookmark: _Ref467379863][bookmark: _Ref467379852][bookmark: _Toc279701248][bookmark: _Toc774][bookmark: _Toc3225][bookmark: _Toc16110]2.6 技术资料和保密义务
2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；
2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；
2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何依法不予公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。
2.6.4 除履行本合同义务内容所需外，未经对方事先书面同意，任一方不得擅自使用、复制商标、标志、商业信息、技术及其他资料。
2.6.5 本保密条款长期有效，本合同变更、终止或解除等均不影响本条款的效力。
[bookmark: _Toc7860]2.7 质量保证
2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；
2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。
[bookmark: _Toc17244][bookmark: _Toc259093681][bookmark: _Toc487900362][bookmark: _Toc279701252]2.8 货物的风险负担
货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款2.8。
[bookmark: _Toc14055]2.9 延迟交付
甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交付。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付的情况，应及时以书面形式将不能按时交付的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。
[bookmark: _Toc7502][bookmark: _Ref467378121][bookmark: _Toc259093683][bookmark: _Toc487900364][bookmark: _Toc279701254]2.10 合同变更
[bookmark: _Toc259093688][bookmark: _Toc279701259][bookmark: _Toc487900369]合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
[bookmark: _Toc10366][bookmark: _Toc22955][bookmark: _Toc15237]2.11 合同转让和分包
2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。
[bookmark: _Toc14066][bookmark: _Toc13566][bookmark: _Toc16508]2.12 不可抗力
2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使不能履行本合同部分或全部义务的，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订本合同。
2.12.2如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。
2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款2.12.3约定时间内以书面形式变更合同；
2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款2.12.4约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款2.12.4约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。
[bookmark: _Toc259093684][bookmark: _Toc6969][bookmark: _Toc689][bookmark: _Toc30676][bookmark: _Toc487900365][bookmark: _Toc279701255]2.13 税费
与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。
[bookmark: _Toc487900368][bookmark: _Toc259093687][bookmark: _Toc7102][bookmark: _Toc8298][bookmark: _Toc279701258][bookmark: _Toc16959]2.14乙方破产
如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。
[bookmark: _Toc15387][bookmark: _Toc6134][bookmark: _Toc29333]2.15 合同中止、终止
2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；
2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
[bookmark: _Toc6596][bookmark: _Toc14563][bookmark: _Toc1125]2.16检验和验收
2.16.1货物或服务交付前，乙方应对货物或服务的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物或服务符合合同约定的文件；货物或服务交付时，甲方在合同专用条款2.16.1（提醒：必须填写）约定时间内组织验收。
甲方可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为参考资料一并存档。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时还应当邀请服务对象参与并出具意见。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并依法接受相应的处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方应当及时报告本级政府采购监管部门。
 2.16.2甲方按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况组织验收后，出具验收书。
2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款2.16.3（提醒：必须填写）。
[bookmark: _Toc487900371][bookmark: _Toc259093690][bookmark: _Toc279701261][bookmark: _Toc25182][bookmark: _Toc11284][bookmark: _Toc19604]2.17 通知和送达
[bookmark: _Toc6698][bookmark: _Toc3135][bookmark: _Toc279701262][bookmark: _Toc487900372][bookmark: _Toc259093691]2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件 发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。
[bookmark: _Toc23128][bookmark: _Toc23294]2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以传真、电子邮件方式送达的，以传真、电子邮件到达受送达人特定系统之时视为送达；以邮寄方式送达的，以回执上注明的收件日期视为送达。
[bookmark: _Toc30599][bookmark: _Toc4355][bookmark: _Toc18540]2.18 计量单位
除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc259093692][bookmark: _Toc18567][bookmark: _Toc10330][bookmark: _Toc12773][bookmark: _Toc279701263][bookmark: _Toc487900373]2.19 合同使用的文字和适用的法律
2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；
2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。
2.20政府采购信用融资
乙方在签订政府采购合同时如遇到资金困难，甲方应当按照镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》要求协助乙方办理信用融资工作，但甲方不保证信用融资能获得金融机构批准。
[bookmark: _Toc6885][bookmark: _Toc19890][bookmark: _Toc14001]2.21 合同份数
合同份数按合同专用条款2.21规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款
[bookmark: _Hlk136502841]本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。
	条款号
	约定内容

	1.4.2
	总价合同。本合同总价（含税）为：￥    元（大写：    元人民币）。

	1.5.2
	/

	1.6.1
	□经双方协商乙方自愿放弃预付款。
□合同签订后，甲方支付合同金额的30%作为预付款.
注:满足合同约定支付条件的，采购人收到供应商发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的供应商账户。采购人向中标供应商每次付款时，中标供应商需提供国家正规等额发票。

	1.7.2
	货物进场后，甲方付款至合同总价80%，经甲方组织验收合格后，一周内支付剩余20%款项。
注：满足合同约定支付条件的，采购人收到供应商发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的供应商账户。采购人向中标供应商每次付款时，中标供应商需提供国家正规等额发票。

	1.8.1
	合同签订后20天内完成供货及安装。

	1.8.2
	乙方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点，并分地实施安装调试。

	1.8.3
	现场安装交付。

	1.9.6
	/

	2.3.2
	归甲方所有。

	2.4.1
	/

	2.4.3
	/

	2.8
	/

	2.12.3
	因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在不可抗力事件发生之日起 10个日历日内，就合同变更事宜进行书面协商。若协商不成，任何一方均有权按照本合同1.9.2条（解除合同条款）主张权利。

	2.12.4
	受不可抗力影响的一方，应在不可抗力事件发生之日起24 小时内以书面形式通知对方，并在通知发出后7个日历日内，向对方提供不可抗力发生地县级以上政府或相关部门出具的证明文件。若未能在约定期限内提供有效证明，则不能免除其违约责任。

	2.16.1
	自标的物交付之日起15个工作日内开始

	2.16.3
	严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，制定验收方案，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收小组完成验收后，应当出具验收报告。验收报告的内容应包括：实施验收过程基本情况陈述，供应商每一项技术、服务、安全标准等履约情况，与政府采购合同约定的权利义务比较情况，验收结论性意见。验收小组成员的个人验收记录和个人验收意见应作为验收报告附件。

	2.21
	本合同经甲方、乙方签字盖章后生效。本合同一式三份，甲乙双方、财政监督管理部门各壹份。

	3.1
……
	……（可自行编辑）





第4部分 采购需求
一.项目概况
项目名称：句容市琅琊实验学校专用教室教学设备采购
最高限价：200万元
项目所属行业：工业
二.采购标的汇总表
（一） 采购标的
1.货物类标的
详见“技术要求”。
（2） 本项目核心产品为学生实验桌（陶瓷面板）。
3、 技术要求
技术参数指标按重要性分为“★”和▲”。“★”代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标无效，“▲”代表重要指标，其它代表一般指标项。
	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位

	一
	（1F）融合教室
	
	
	

	1
	资源教室管理系统-IEP
	资源教室管理系统-IEP提供随班就读资源老师、学生以及家长的信息化、软件化、数据化管理及云计算服务，可根据资源教室的组织架构，梯次配置资源，完善康复教育的业务流程，逐步建全资源教室运行体系。系统支持账号登录及人脸登录、登录后界面显示使用者的头像、姓名及在线状态、点击其功能图标可直接更改用户信息、屏幕保护锁屏及退出系统；为便于操作使用，各界面均设有全屏模式/退出全屏模式、一键返回主页及消息提示功能按钮图标，
1、建档资料：
1.1姓名、学籍号、头像上传、身份证号、出生日期、性别、所属机构、班级、教学形式、残疾证有/无及残疾证编号录入、7大障碍类型选择、障碍等级、现居住省份、城市、区/县、街道/镇寸、现居备注、监护人、与学生关系、紧急联系人电话、紧急联系人住址及其他说明，以卡片模块化方式呈现，系统自动生成对应的档案编号，一键保存档案和打印档案；
1.2包含感官功能/健康状况（不少于7项)、知觉动作能力（不少于19项)、生活自理能力（不少于4类20项)、沟通能力（不少于5类19项)、社会适应（情绪、人际、行为不少于20项)；认知/学业能力（不少于4类20项)、学习行为特征（不少于30项)、学习现状描述、学习优势及限制；
1.3可按照姓名、机构、学号查询学生档案信息，其查询界面多人显示以卡片式方式呈现，每个卡片信息包含学生头像、姓名、性别、班级、所在机构等基础信息，点击查看资料可一键查看学生所有档案信息，数据较多时系统自动分页显示并统计数据量，可根据其菜单选择上一页、下一页、首页或尾页查询。
2、基础测评-新建学生测评、系统自动生成测评单号（字母与数字组成）及评测日期、学生基础测评信息（姓名、头像、所在机构、班级、残障类型、性别）、摘要及备注、测评内容（计分说明、分值、评估操作说明），树状导航呈现IEP长期目标短期目标关联项，AI标红预警未完成评测。
3、专项个别化定制：新增个别化计划、系统自动生成单号（字母、数字等组成），直观显示学生头像、姓名、性别、机构、班级、残疾类型；计划主题涵盖评估类别、评估表、评估版本、评估单号、评估日期、计划开始与结束日期、创建人、摘要及备注；计划项目涵盖整体计划精度、每个计划项目均设有训练要求（掌握程度、反应量标、时效标尺），通过进度预警矩阵（绿/橙/红三色标）实时追踪达标率，方案可以通过当前学生信息(年龄、性别、障碍类型等)及本次评测值AI大模型辅助编写教案（学情分析，教学目标、教学难点，教学准备，教学过程） ，通过AI引擎实现专项个别化计划的智能构建与动态优化，驱动从评估诊断到教学执行的闭环进化，可以打印预览，导出pdf word, excel等。
▲4、沟通场景覆盖：包含情绪表达、生活需求、社交互动、日常活动等24类高频场景图标，支持图标定制更换，另外包含不少于6个定制化录音按钮，可以按压按钮进行个性化录制沟通语音，内容可以随洗随录。（可提供产品彩页、软件界面截图、第三方检测报告、官方技术白皮书任一材料，材料需真实可溯源，不得通过AI、修图软件虚构、篡改设备功能界面）
5、不少于30个图标按钮，按压可输出语音，按钮为内嵌式设计，便于学生按压，语音输出：按下按键播放对应图标场景语音，音量支持4级调节。
6、配套制作软件：软件具有不少于2000张简约线条图，可以直接打印，贴到按钮上，录制语音后，可以做到播放对应图标场景语音。
▲7、提供资源教室管理系统的软件著作权证书扫描件。
	1
	套

	2
	智能型PIC计时器
	一、产品用途
用于特殊儿童时间概念和计划安排的教学、训练，也可作为普通儿童生活规范和行为习惯的培养、塑造。
二、系统功能
1、三种模式的时间设定：LED和可视化时间图卡显示标志时间轴，帮助儿童直观地认识时间概念，理解及计划生活日程。
2、在进行计划任务和时间安排时，将生活图卡（任务图卡）插到智能型计时器上用于提示某个时间段的任务和要求。
3、智能型计时器的卡片安装简单方便，通过卡槽直接安装在版面上的槽里。
4、符号化的图卡：简洁、形象的彩色图形符号卡片，帮助儿童建立时间-事件关联和动作、活动程序，培养儿童良好的生活规范和行为习惯。
5、可视化任务栏：儿童可清晰看到每天每个时间段的规划及任务清单，并清晰的记录单项完成结果。
6、强化功能：智能型计时器可以在屏幕上记录强化方案（奖惩）。
7、情绪色彩：四色时间屏幕设计，提高儿童的时间可视化及正面情绪。
8、图库：写实性生活活动图库不少于600份，如起床、洗澡、早餐、洗脸、篮球等等生活词汇图。
三、产品组成
计时器、图卡10张及图库组成。
计时器尺寸：外形尺寸不小于（长×宽×高）：190mm×93mm×165mm
	1
	套

	3
	足球游戏桌
	6杆桌式足球桌；70cm*36*cm*23.5cm
	1
	套

	4
	竞技型、合作型桌面游戏套装
	专业场地比赛赛道套装超大组合套装；尺寸不小于60x50x30cm
	1
	套

	5
	Mini高尔夫球套装
	不小于3.5米练习器+推杆+10球
	1
	台

	6
	数字游戏布
	数字游戏布，扑克扑克桌布橡胶垫，尺寸180*60cm±3%。
	1
	套

	7
	太阳系行星悬挂系列
	主要材质：底座：ABS
包装尺寸：48*30*18CM±3%
产品重量：约0.9KG±3%
用于太阳系天体的构成及其运转的学习和探究，包含数字星空CD光盘、发光的太阳、九大行星；包括太阳，水星，金星，地球，火星，木星，土星，天王星，海王星和冥王星、自动旋转、语音交互
	1
	套

	8
	弧形腹肌训练器
	外形尺寸/cm：147×55×54-67cm±3% 
材质：荔枝纹皮革，加厚泡棉，加粗钢材
高低双调节管高54-67cm±3% 
产品用途：借助弧形面进行腹肌肌力训练，如俯卧撑，仰卧抬腿等
	1
	套

	9
	肌力训练弹力带
	肌力训练弹力带属于康复训练器械，用于颈后臂、大腿、二头肌、后背、三角肌等训练，外形尺寸/㎝：150*3cm±3%，108*3cm±3%，每组肌力训练弹力带由不少于两件组成，橡筋绳含不同段数，不同段数不同阻力。
	1
	套

	10
	手平衡协调训练器
	30×27×8.5cm±3%
功能：手眼协调训练
	1
	套

	11
	专注力及精细动作训练组件
	专注力及精细动作训练组件主要可以训练学生的手部精细动作及专注力，同时可以进行小团队配合，提高学生的团体协助能力。本组件可自由组合及创作。
外包装：材料木质，尺寸（mm）70x240x480±3%，可以整体收纳。
使用教案：配套组件的使用说明书一本。
转接头：尺寸不小于（mm）42x45x20,数量不少于6个。
滑梯：配套不少于4个上下滑梯，尺寸（mm）45x30x200±3%。
操作平台：配置有不少于9个双面轨道操作平台，材料为木质，单个双面平台尺寸 （mm）220x30x45±3%，每个平台的两面都带有磁铁，可自由组合及训练。
操作平台形式包含：S型轨道平台，直道轨道平台、下坡轨道平台、侧面轨道平台、线性轨道平台、翻转轨道平台、陷阱轨道平台、滚珠轨道平台和山道轨道平台，各种轨道形式可以自由组合，进行个性化训练。
配件不少于：轻质和重质球各2个，大小球套4个。
▲产品附着力级别≤2级，硬度≥HB。（提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
	1
	个

	12
	手功能组合训练箱
	外形尺寸：57×42×16cm±3%
配有木插棍、玻璃球、铁插棍、螺栓、螺母、握力圈、握力器、防盗扣、箱搭扣、模拟插头插座、锁搭扣及挂锁、台锁、窗插销、窗钩等14种训练用具。
功能：训练患者眼手协调功能，改善手指灵活性，提高手协调性、灵活性。
	1
	套

	13
	平衡训练套件
	平衡训练套件尺寸长宽高53x50x79cm，可承重不小于300公斤，材质为PVC+塑料。1、可根据学生的平衡能力，调节套件内部气压；2、可缓解学生情绪压力，锻炼肌肉力量及平衡能力。
	2
	个

	14
	平衡半圆球-蓝色
	材质：PVC+ABS规格：58*20cm±3% 可以站或坐在平衡半圆球上，做平衡蹲、弓步、有氧步操、仰卧起坐、平衡俯卧撑，臀部拉伸等动作
	1
	套

	15
	光面大笼球
	材质：环保塑料；
负载：最大可承受100kg；
内容及尺寸：直径不小于52cm球一个；颜色：蓝色、红色、黄色不等。
	1
	套

	16
	粗面大笼球
	材质：环保塑料；
内容及尺寸：直径不小于60cm的大笼球一个。
负载：最大可承受100kg。
	1
	套

	17
	触觉球
	学生用来进行触觉训练，同时可以进行传递本体觉训练。
材质：塑料；内容及尺寸：不小于直径30×L60cm。
	1
	套

	18
	盲文写字板
	适用：盲校学习用品，盲人写字；材质为塑料。规格：27行30方，尺寸：303x219x6mm±3%，重量不小于：309克。
	1
	套

	19
	助写板
	低视力助写板22.5*13.8cm±3%
	1
	套

	20
	盲文笔
	使用钢尖头按盲文书写规则，在盲文写字板凹槽内打点。塑料手柄，钢质笔头；重量约7.8克
	1
	张

	21
	语音计算器
	产品类型：大屏真人语音播报，多功能办公便携计算器
屏幕最大显示位数：12位数
适配电池类型：5号碱性电池。
	1
	套

	22
	盲杖
	拐杖类别:导盲杖；适用人群:视力障碍
选购热点:轻便；颜色分类:白色
	1
	套

	二
	（2F)历史教室
	
	
	

	23
	复古讲台
	规格：≥1800*700*800mm，桌面厚度不小于25mm，两端带上翘角头，桌面下带装饰雕花，四根支撑腿，榆木材质，采用榫卯结构，结实牢靠。该书画桌简洁大方，纹理通达清晰，外观鲜明光亮，仿古色。
	1
	组

	24
	复古学生桌
	规格：≥1200*500*760mm两端带上翘角头，桌面下带装饰雕花，四根支撑腿，榆木材质，采用榫卯结构，结实牢靠。该书画桌简洁大方，纹理通达清晰，外观鲜明光亮，仿古色。
	23
	组

	25
	复古座凳
	技术要求：同书画桌搭配使用，凳面尺寸不小于350*250mm，凳子高度不小于430mm，整体材质为榆木，采用榫卯结构，结实牢靠。该书画凳简洁大方，纹理通达清晰，外观鲜明光亮，颜色同书法桌相同。
	46
	把

	26
	数字历史年鉴图
	产品需具有以下资源：
1、政治：中国政治资源：点击历史年鉴-政治，可显示禅让制、王位世袭制、分封制和宗法制、周平王东迁洛邑、澳门回归、上海成功举办亚太经合组织会议等≥70个，世界政治资源：点击历史年鉴-政治，可显示希腊城邦出现、梭伦改革、克里斯提尼改革、科索沃战争、911事件等≥60个；
2、经济：中国经济资源：点击历史年鉴-经济-事件，可显示中国原始农业、青铜技术、工商食官、中国加入世贸组织、中国-东盟自由贸易区建立等≥55个，世界经济资源：点击历史年鉴-经济-事件，可显示欧洲出现手工业商业城市、意大利出现资本主义萌芽、欧元问世、美国次贷危机等≥51个。
3、文化：中国文化资源：点击历史年鉴-文化-事件，可显示鹳鱼石斧图、夏小正、甲骨文、中国首次载人航天成功、中共十八大等≥56个，世界文化资源：点击历史年鉴-文化-事件，可显示智者学派、封建神学钳制欧洲文化发展、文艺复兴、互联网产生、美国高速公路计划、克隆羊多莉等≥46个。
	1
	套

	27
	学生作品展示墙交互系统
	学生作品展示墙交互系统
1.作品墙是一款展示学生作品、分享图片、视频或者专题资源的交互系统；
★2. 支持学生手机端以及平板或者PC端登录系统后上传图片以及视频资源作为自己的作品。作品上传必填内容：年级、班级、姓名、作品名称和作品主题；（提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
3.支持学生编辑作品名名称、作品介绍以及背景意义等信息；
4.支持学生把资源组成一个专题（资源集合）上传；
5.支持教师在一体机上审核学生上传的作品，审核无误后，通过作品墙展示学生的作品；
★6.作品墙会进行滚动式展现学生作品，图片视频资源，支持点击预览和全屏操作，视频资源支持播放操作。专题支持滑动切换预览专题中的资源；（提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
7.点击作品放大查看作品的具体信息：包括作品介绍、背景意义以及学生信息等；
8.支持对学生作品来进行点赞评比功能；
9.检索功能，可按年级、班级、学生姓名、作品名称、作品主题、时间段来进行检索。
	1
	套

	28
	翻水车模型
	规格：≥920×200×280mm，材质：木质
	1
	个

	29
	一号铜车马模型
	规格：≥590×390×390mm，材质：高分子复合材料。
	1
	个

	30
	石器：砍砸器、石斧、石刀
	规格：≥590×390×70mm，材质：高分子复合材料。
	1
	套

	31
	马王堆乘云绣
	规格：≥240×190×30mm，高仿真复制。
	1
	个

	32
	铜奔马
	规格：≥290×350×90mm，材质：铜质。
	1
	个

	33
	铜镜（海兽葡萄镜）
	规格：≥178×14mm，材质：铜质。
	1
	个

	34
	击鼓说唱俑
	规格：≥560×400×320mm，东汉，材质：高分子复合材料。
	1
	个

	35
	辘轳模型
	规格：≥370×200×230mm，材质：木质。
	1
	个

	36
	北京人头像
	规格：≥455×320×250mm，材质：高分子复合材料。
	1
	个

	37
	山顶洞人头像
	规格：≥445×265×230mm，材质：高分子复合材料。
	1
	个

	38
	筒车模型
	规格：≥445×180×360mm，材质：木质。
	1
	个

	39
	人面鱼纹盆
	规格：≥385×385×160mm，材质：高分子复合材料。
	1
	个

	40
	猪纹陶钵
	规格：≥205×165×112mm，材质：高分子复合材料。
	1
	个

	41
	黑陶高柄杯
	规格：≥70×183mm，材质：高分子复合材料。
	1
	个

	42
	二里头铜爵
	规格：≥270×90×240mm，材质：高分子复合材料。
	1
	个

	43
	卜甲、卜骨
	规格：≥175×93mm，材质：高分子复合材料。
	1
	个

	44
	曲辕犁
	规格：≥560×310×150mm，材质：木质。
	1
	个

	45
	双镰范
	规格：≥300×100mm，材质：高分子复合材料。
	1
	个

	46
	十二字砖
	规格：≥300×265×40mm，材质：高分子复合材料。
	1
	个

	47
	古钱币
	规格：≥200×120mm，材质：高分子复合材料。
	1
	个

	48
	汉竹、木简
	规格：≥300×160×35mm，材质：木质。
	1
	个

	49
	漆耳杯
	规格：≥120×150×36mm，材质：高分子复合材料。
	1
	个

	50
	三彩马
	规格：≥360×360×140mm，材质：陶瓷制品。
	1
	个

	51
	三彩骆驼
	规格：≥340×210×85mm，材质：陶瓷制品。
	1
	个

	52
	至顺三年铜炮
	规格：≥350×105mm，材质：高分子复合材料。
	1
	个

	53
	四羊方尊
	规格：≥420×430×590mm，材质：高分子复合材料。
	1
	个

	54
	长信宫灯模型
	规格：≥380×350×600mm，材质：高分子复合材料。
	1
	个

	55
	唐代瓜形执壶模型
	规格：≥220×95mm，材质：高分子复合材料。
	1
	个

	56
	龙山文化盆形琢足鼎
	规格：≥180×260mm，材质：高分子复合材料。
	1
	个

	57
	东汉市井画像砖
	规格：≥280×480mm，材质：高分子复合材料。
	1
	个

	58
	文化布置
	根据学校要求定制历史类高清图文，结构有新意，表达性强。包含基础改造及窗帘配套安装。整体设计符合中学生的审美观念。
	1
	项

	三
	（2F)地理教室
	
	
	

	59
	教师讲台
	1.尺寸约2000*700*850mm
2.台面：采用12.7mm厚的实芯理化板一体化台面、防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐热、耐烟酌、抗污。
3.台身：背板及围板采用16mm三聚氰胺浸渍板制作。
4.脚垫：采用高级ABS塑料制作，高低可调。
5.高强度铝合金框架结构（主支柱为50mm的圆形载重型支柱，横梁为30mm*30mm的方形管，所有塑钢型材表面光洁度高，防酸耐碱，耐灰浆、耐盐雾、耐湿热、耐老化、组装方便、灵活，美观豪华。
	1
	张

	60
	数字地理学生桌
	1、尺寸约：1400×1200×740mm
2、台面：采用12.7mm厚的实芯理化板一体化台面、防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐热、耐烟酌、抗污。
3、台身：背板及围板采用16mm三聚氰胺浸渍板制作。
4、脚垫：采用高级ABS塑料制作，高低可调。
5、高强度铝合金框架结构（主支柱为50mm的圆形载重型支柱，横梁为30mm*30mm的方形管，所有塑钢型材表面光洁度高，防酸耐碱，耐灰浆、耐盐雾、耐湿热、耐老化、组装方便、灵活，美观豪华。
	8
	组

	61
	学生凳
	凳面采用高密度ABS材质
	48
	张

	62
	中国立体地形模型
	规格：外框尺寸：≥2800mm×2000mm，水平比例尺1：240万；
1.中国立体地形图通过卫星遥感资料，等高线分层设计，色泽鲜艳，立体感强，采用塑胶材料模压一体成型，无拼接缝，是一个集声、光、电为一体的现代高科技教学产品。
▲2.要求达到地图出版精度，经由专门地图出版社出版，审图号要求不早于2023年。（提供出版社证明资料）
3.地图全图带有知识内容识别码，识别码整体印刷在地图表面，采用暗码形式，不影响地图的清晰度和观赏度，识别码没有任何拼接和粘贴痕迹。
4.通过专用的电子教鞭可以在整个地图范围内任意位置读取到相应语音解说内容，解说内容分为初中版本的内容和高中版本的内容。
5.能够清楚表示出我国相邻的国家；我国首都、省级行政区划及主要城市；邻国首都及部分主要城市；我国与邻国间及邻国与邻国间的国界线；我国主要铁路、高速公路以及重要的国、省干道；我国及部分邻国主要高原、河流、湖泊、沙漠、盆地、平原、丘陵、山脉、山峰及其它地形相关要素；与我国相邻的主要湖泊、海洋、海峡、岛屿及海湾等内容。
6.利用集成电路和灯光系统，国界、省会、直辖市可以循环闪动，主要河流的流向以及主主要铁路按照路线名称顺序点亮，带有流动效果，同时配有语音同步解说。
	1
	套

	63
	世界立体地形模型
	规格：外框尺寸：≥2800mm×2000mm，水平比例尺1：1600万；
1.世界立体地形图通过卫星遥感资料，等高线分层设计，色泽鲜艳，立体感强，采用塑胶材料模压一体成型，无拼接缝，是一个集声、光、电为一体的现代高科技教学产品。
▲2.要求达到地图出版精度，经由专门地图出版社出版，审图号要求不早于2023年。（提供出版社证明资料）
3.地图全图带有知识内容识别码，识别码整体印刷在地图表面，采用暗码形式，不影响地图的清晰度和观赏度，识别码没有任何拼接和粘贴痕迹。
4.通过专用的电子教鞭可以在整个地图范围内任意位置读取到相应语音解说内容，解说内容分为初中版本的内容和高中版本的内容。
5.地图配有控制区，重要的知识内容配有实体的电容式触摸按键控制灯光和语音同步演示。
6.一键双功能：同一个知识点的按键可以通过用手直接触摸的方式打开或关闭灯光和语音，还可以使用配备的电子教鞭打开和关闭相关的语音和灯光。
7.初中版语音和高中版语音也可以通过用手直接触摸和电子教鞭两种方式进行内容切换。
8.为教学方便，语音音量大小能自由调节，演示内容的灯光要能够闪动或流动，音量大小和灯光流动效果调节为共用按键，即通过触摸同一个按键可以调节音量大小还能调节所演示内容灯光闪动频率以及流动速度。
9.能够清楚表示出世界七大洲、四大洋；主要的国家及各国首都首府；主要国家的重点城市；世界各国主要铁路干线；世界各国主要高等级公路；世界主要航海线；世界各国主要高原、河流、湖泊、沙漠、盆地、平原、丘陵、山脉、山峰及其它地形相关要素；世界主要海洋、海峡、岛屿、海湾、海沟、海丘、海岭、海台、海盆；世界主要科学考察站；世界大陆冰及陆缘冰分布；世界永冰界等内容。
10.灯光、语音同步主要内容：（1）国际日期变更线 （2）亚欧板块 （3）美洲板块 （4）非洲板块 （5）南极洲板块 （6）太平洋板块 （7）印度洋板块 （8）河流 （9） 尼罗河（10）亚马孙河（11）长江（12）密西西比河（13）黄河（14）拉普拉塔河（15）刚果河（16）湄公河（17）勒拿河（18）鄂毕河。
	1
	套

	64
	地质年代演化表互动系统
	地质年代图谱演示系统包含地质年代拼图游戏、地质年代科普视频和地质年代互动答题三个模块。
1、地质年代拼图
（1）按地质时期划分地质年代的宙、代、纪、年龄值等不同时间模块。
★（2）按生物发展阶段划分植物界和动物界，包含鱼、两栖动物、恐龙、爬行动物、哺乳动物等动物模块，以及藻类、珊瑚、苏铁、蕨类等植物模块。（提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
（3）按照时间顺序将对应的宙、代、纪等时间模块拖入到地质年代图谱中，选择正确得分，选择错误不得分。
（4）按照时间顺序对应时期的动物、植物模块拖入到地质年代图谱中，选择正确得分，选择错误不得分。
（5）拼图设置用时竞赛及最终得分统计。
2、地质年代科普视频
（1）进入到地质年代时间表，每个地质年代及对应的时间、动物、植物模块均可点击播放，视频内容包括：地质年代的定义、时间划分、所属时期的地球环境状况和当时的动、植物种类等。
（2）进入到地质年代时间表，点击“地质年代演变”，可播放整个地球地质年代演变的科普视频，整体介绍地质年代的演变过程。
★3、地质年代互动答题
点击“互动答题”，题库随机出与地质年代知识相关的选择题。每次出10题，每题有30秒的答题倒计时，答对一题加10分，全部答完后，出成绩统计界面，用户可以看到自己的答题分数和答题详情，回顾题目和答案，也可以点击“继续答题”或“退出”；用户答题后，可以点击箭头打开折页，看到本题的答案解析。（提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
	1
	套

	65
	地理AR教学系统
	1.材质：有机玻璃；规格（长×宽×厚）：200×150×3mm，教学板采用硬度强、材质轻巧、透光度高的亚克力有机玻璃制成，教学板表面采用UV印刷的工艺将承载相关地理教学知识点的AR识别图印制其上，原创设计承载地理教学数字内容的识别图，配合移动地理AR专用APP中的教学数字内容使用；
2.专用支架1个，材质：铝合金/锌合金/铝/金属/不锈钢/TPR塑料；万向旋转，金属台式底座设计，防滑硅胶保护，耐磨TPR材料，可拆，对向弹簧：夹口宽度≤11.3cm，可拉伸至19cm，夹口:采用耐磨防滑的TPR材质，抗震防摔；护脚:采用硅胶材质，有效防止刮花滑落，保护设备安全；旋转球体:双层材料特制而成，经久耐磨；力度调节:免工具调节阻尼力度；铝合金架子:采用高强度铝合金材质，稳固不晃动；不锈刚螺丝:旋转点采用不锈钢螺丝，可调节松紧度；支架旋转力度调节：支架紧松度可自行调节把握；
3.可与智慧黑板联动，同时满足小组及多人探究学习。
▲4.软件部分：可通过平板无线识别到识别板，可实现无线投屏到大屏，便于学生观看；系统采用AR现实增强技术方式展示、动态互动，对教学知识进行全方位观察，同时配合文字、图片、语音等元素，学习起来更加生动、形象、直观；加强学生的参与感，提高学生的学习兴趣；系统设置有课程内容目录、难题详解、退出等控制。软件具有答题交互功能，每个AR内容均设置有题库，每次可从题库中随机组题作答，每道题作答时设置倒计时，答题结束后自动统计作答成绩，并可查看答题详情，同时也可以选择重新答题，重新作答的题目从题库中重新抽取。（提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
▲5.课程内容
1) 六大板块：亚欧板块、非洲板块、美洲板块、太平洋板块、印度洋板块和南极洲板块，火山、地震带。
2) 等高线：海拔、相对高度，等高线概念，山峰、山脊、山谷、陡崖、鞍部，等高线应用案例
3) 等高线应用案例：互动及水坝的选址
4) 经纬网：经线，纬线，南、北半球，低中高纬度，北回归线、南回归线、北极圈、南极圈，本初子午线，东、西半球分界线
5) 中国地形地势：我国主要山脉，四大高原，四大盆地，三大平原，三大丘陵，三大阶梯
6) 地上河：黄河概况，黄河特征、凌汛过程，黄河上游、中游、下游特征，地上河形成过程
7) 喀斯特地貌：中国喀斯特分布，形成的气候原因，地质因素，对农业的影响
8) 黄土地貌：黄土塬、黄土梁、黄土峁、黄土川，黄土高原水土流失状况，水土流失导致的原因（自然原因、人为原因）
9) 世界气候类型：气候类型分布，热带雨林气候，热带草原气候，温带季风气候，寒带气候
10) 现代化的乳产品生产过程：欧洲人饮食结构，欧洲西部的畜牧业，现代化的乳产品生产过程，约翰家的乳畜农场
11) 水库调节径流：水资源分布不均，水利工程，兴建水库，三峡工程，南水北调工程
12) 因地制宜发展农业：农业生产要素，因地制宜必要性
13) 地形剖面图：概念及说明现象
（提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
	1
	套

	66
	地质年代演化表
	规格：400*480mm
材质：实木颗粒板，热转印图案，防水覆膜。
组成：由地质年代图谱底板及可活动的圆角嵌板组成。圆角嵌板带软性磁贴，形状有圆形及椭圆形，可嵌入到底板。
一、内容：
1、按地质时期划分地质年代的宙、代、纪、年龄值等不同的时间模块。
2、按生物发展阶段划分植物界和动物界，包含鱼、两栖动物、恐龙、爬行动物、哺乳动物等动物模块，以及藻类、珊瑚、苏铁、蕨类等植物模块。
3、时间模块、植物模块及动物模块为可活动的圆角嵌板，数量不少于40个。
▲二、体验模式：
1、一人答题模式：即一人把所有嵌板拼合到底板正确的位置，全部拼图正确即完成。
2、两人竞赛模式：即两人交替把所有嵌板拼合到底板正确的位置，二者可进行时间竞赛，全部拼图正确即完成。
（提供该功能的功能截图，不接受任何AI绘图、AI合成、AI修图生成的虚假素材）
三、拓展功能：
通过移动终端扫描嵌板背面上的二维码可浏览与嵌板同主题的拓展资源，展现更多更精彩的信息。资源包括：地质年代的定义、时间划分、所属时期的地球环境状况和当时的动、植物种类，图文并茂，并配有视频详细说明，更直观、生动的理解相关内容。
	5
	套

	67
	平面政区地球仪
	规格：≥Φ32cm
1.产品由球体和支架等组成。
2.平面比例尺1:40000000。
	1
	个

	68
	平面地形地球仪
	规格：≥Φ32cm
1.产品由球体和支架等组成。
2.平面比例尺1:40000000。
	1
	个

	69
	立体地形地球仪
	规格：≥Φ32cm
1.产品由球体和支架等组成。
2.平面比例尺1:40000000。
3、球体正圆，球体在支架上可以自由转动，能停止在任一位置。静置和转动能有一定的稳度。
	1
	个

	70
	平面两用地球仪
	规格：≥Φ32cm（1：4000万），灯光区分政区、地形
1、球体直径正圆，采用PVC原料制作，上下两个半球，透明球体，误差不能超过0.3mm，有独立电源控制转换地形、政区。
	1
	个

	71
	经纬度模型
	规格：≥Φ32cm（1：4000万）
1、本模型由二十四条经线和九条纬线构成的空心网状球体，由于表面采用了喷塑工艺处理，防锈效果更好。
2、模型内部装有固定的用优质铝板制做的本初子午线平面板和赤道平面板以及可转动的经线平面板和纬度指针，轻质材料加上精美印刷，使本模型更是色彩柔和，质量出众。
	1
	个

	72
	天球仪
	规格：≥Φ32cm（1：4000万），灯光两用
高清印刷，可360°旋转，刻度支架，环保塑料底座，底座可拆卸。
	1
	个

	73
	世界钟
	规格：≥Φ300mm，一种世界钟表，该钟表在现有钟表的基础上，仅将时针改为世界时区地名盘，盘上将世界时区代表性的城市名称按时区位置排列成圆圈或螺旋圈，内外圈同一角度的东、西半球两个城市时间相差12小时。该钟表结构简单，方便实用，广泛用于机关、单位和人们随时掌握当地时间和世界其它时区时间。
	1
	个

	74
	等高线地形图判读模型
	分层演示,模型根据等高线地形图原理制作而成，可演示平面地形图与实际地形部位的对应关系，基本内容有：山顶、山脊、山谷、鞍部、陡崖、河流、冲积扇、缓坡、陡坡。模型表面绘有等高线并可分为若干层，分层部分可自由取下以演示平面等高线与模型等高线的关系，模型侧面绘有与等高线相对应的地形剖面图。本模型具有结果简单、材料轻巧、搭拆方便、形象直观等特点。
	1
	件

	75
	板块构造及地表形态模型
	规格：≥600×330×170mm,采用优质合成树脂制作，牢固、不变形、着色鲜明，能演示讲授海底地形、地球内部圈层，地壳结构，地壳运动，地形变化，板块构造、火山地震的形成与分布地球表面海陆轮廓的形成。带有海洋部分，陆地部分，地球内部圈层，地壳结构，地形变化，板块构造等演示功能。
	1
	件

	76
	褶皱构造及地貌演变模型
	规格：≥510×230×170mm,采用优质合成树脂制作，牢固、不变形、着色鲜明，可概括、缩小、集中的表现褶皱构造现象及其它地表形态的动态变化过程。
	1
	件

	77
	断裂构造及地貌演变模型
	规格：≥500×280×190mm,由两部分五件组成，整体部分规格≥450mm×120mm×150mm，活动部分组合后规格≥450mm×100mm×150mm，其中四件能在磁性范围内移动。能够按矢示方向活动演示说明断裂构造的形成，活动演示地垒地堑的形成，演示地形地貌形态。
	1
	件

	78
	岛屿成因演示模型
	规格：≥570×420×130mm,采用优质合成树脂制作，牢固、不变形、着色鲜明
	1
	件

	79
	海底地形模型
	规格：≥470×230mm,采用优质合成树脂制作，牢固、不变形、着色鲜明
	1
	件

	80
	断层、褶皱模型
	规格：≥470×90×130mm,采用优质合成树脂制作，牢固、不变形、着色鲜明
	1
	件

	81
	地壳变动模型
	规格：≥480×170×200mm,采用优质合成树脂制作，牢固、不变形、着色鲜明
	1
	件

	82
	沉积地层模型
	规格：≥450×110×150mm,采用优质合成树脂制作，牢固、不变形、着色鲜明
	1
	件

	83
	文化布置
	根据学校要求定制历史类高清图文，结构有新意，表达性强。包含基础改造及窗帘配套安装。整体设计符合中学生的审美观念。
	1
	项

	四
	史地准备室
	
	
	

	84
	实验桌（准备台）
	规格：≥2400mm×1000mm×850mm铝木结构，一体化台面，双面设计，台面下设置抽屉和储柜。基本要求如下：（1）台面尺寸（长宽高）≥2400mm×1000mm一体化台面，采用≥12.7mm厚易清洁、防水、防火、耐酸碱、耐腐蚀等墨绿色实芯理化板成型制作，四边加厚，机械打磨。整体美观大方、耐用。台身主体背板及吊板采用16mm厚优质三聚氰胺防潮双贴面板，所有外露板边都采用自动封边机选用优质PVC封边，粘力强、密封性好、不吸水、不变形,外形美观、经久耐用,永不脱胶。铝合金框架结构:采用模具成型的专用铝合金型材制作，框架的立柱为圆管，框架的横梁为方管，通过ABS或金属专用连接件组装而成，应保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。立柱的外径50mm；横梁为两边32mm的方形铝型材材料,应带凹槽，槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。整体耐腐蚀、防潮、稳固耐用。可调脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。
	1
	张

	85
	仪器柜
	1.规格：≥1000*500*2000mm。2.材质：PP材质。3.柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。4.上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。5.下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃。6.层板：配两块活动层板，层板为增强型PP材质一次注塑成型，承重≥20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。7.门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。8.门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。9.仪器柜内部无可视金属材料，确保了仪器柜的耐腐蚀性及耐候性。10.柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。
	10
	张

	五
	（1F+2F）心理健康教育中心
	
	
	

	（一）
	（1F）沙盘教室 52人
	
	
	

	86
	石英钟
	12寸石英挂钟静音系列
	1
	个

	87
	心理文化墙装饰画
	1、心理知识4幅，用于营造心理辅导室氛围
2、材质:结皮PVC板，厚度约5mm，形态：不规则图形
3、每幅规格尺寸：≥500*430mm。
	1
	套

	88
	制度挂图
	心理挂图中的图片所包含内容有心理制度、心理学家、不可能图形、两歧图形、错觉图形、心理趣味图和主题统觉图片以及励志，积极向上等图片。
内芯材质: 高清相纸；装裱方式: 黑色铝合金边框，环保透明面板；风格: 简约现代；工艺: 喷绘；风格: 工艺: 喷绘；组合形式: 独立；图片形式: 平面；可免拆边框更换内芯。含框尺寸: ≥440*570mm。
	2
	幅

	（二）
	（1F）团辅教室 48人
	
	
	

	89
	心理文化墙装饰画
	根据教室内容布置心理咨询师标语。不少于5张
	1
	套

	90
	收纳柜
	实木储物柜一体,工艺包括耐污耐刮层,加固木板层,实木木芯层,长宽高：≥140*30*75cm
	1
	个

	（三）
	（2F）悦纳室&放松室
	
	
	

	91
	懒人沙发
	1、尺寸：底部圆直径≥50cm
2、填充物为进口EPP颗粒，隐藏拉链可拆洗，
3、占地约0.5-0.6m宽约75-80cm
	4
	个

	92
	心理文化墙装饰画
	1、心理格言5幅，用于营造心理辅导室氛围
2、材质:结皮PVC板，厚度约5mm，形态：六边形
3、每幅规格尺寸：≥620*560mm。
	1
	套

	93
	制度挂图
	心理挂图中的图片所包含内容有心理制度、心理学家、不可能图形、两歧图形、错觉图形、心理趣味图和主题统觉图片以及励志，积极向上等图片。
内芯材质: 高清相纸；装裱方式: 黑色铝合金边框，环保透明面板；风格: 简约现代；工艺: 喷绘；风格: 工艺: 喷绘；组合形式: 独立；图片形式: 平面；可免拆边框更换内芯。含框尺寸: ≥440*570mm。
	1
	幅

	94
	VR虚拟绘画一体机
	一、产品组成
1、处理器：8核64位架构，主频≥2.6GHz
2、内存：≥6GB LPDDR4x；
3、WIFI：支持802.11ac（WiFi5）及以上无线协议
4、分辨率：≥3200×1800，≥650PPI
5、刷新率：≥72Hz，最高支持90Hz；
6、视场角：≥90°
二、产品功能
1、操作界面要求
支持3D可视化操作界面，无需额外插件，用户直接在虚拟的三维场景中进行3D绘画创作，3D绘画作品所见即所得。
2、操作方式要求
支持用户同时操控2个VR手柄，VR手柄分别对应虚拟绘画场景中的3D绘画工具面板及3D画笔，VR绘画面板操作简单、易上手。
3、移动方式要求
支持用户在三维虚拟空间中自由移动行走，调整创作位置，用户既可以通过操控VR手柄完成移动行走，也支持用户在物理空间行走完成移动。
▲4.主题风格模板要求
预置不少于15套3D绘画主题模板，覆盖自然海底、城市建筑、国风古风、传统节日、科幻太空、卡通形象多类题材，支持快速草图创作。（可提供产品彩页、软件界面截图、第三方检测报告、官方技术白皮书任一材料，材料需真实可溯源，不得通过AI、修图软件虚构、篡改设备功能界面）
5、色彩调整要求
支持虚拟绘画调色盘，包含256级的RGB色彩，总计能组合出约1677万种色彩，从而能够模拟真实的绘画色彩视觉呈现效果。
▲6、3D绘画笔刷要求
提供不少于35种个性化3D立体绘画笔刷，分为基础实体笔刷、粒子特效笔刷两类；基础笔刷支持厚涂、油画、马克笔、粉笔、描边、立体塑形等效果，特效笔刷支持火焰、雪花、彩虹、烟雾、花瓣、闪电等动态粒子效果，满足多元化创作需求。（可提供产品彩页、软件界面截图、第三方检测报告、官方技术白皮书任一材料，材料需真实可溯源，不得通过AI、修图软件虚构、篡改设备功能界面）
7、背景可选要求
内置不少于15种创作天空盒背景，涵盖星空夜景、太空科幻、自然山水、水墨国风、节庆盛世、空中岛屿等多种风格，用户可自由切换。
8、删除操作要求
用户可以对自己绘制不满意的笔画进行选择性删除。
9、撤销操作要求
用户可以对自己绘制的笔刷进行撤销。
10、作品参考模型要求
内置不少于18种基础3D几何参考模型，包含常规几何体、标准人台、卡通造型、工业结构模型等，支持对模型自由缩放、摆放辅助构图。
11、历史绘画作品载入要求
用户可以载入历史绘画作品，在载入过程中，将重现历史绘画的过程，亦可以对历史作品进行二次创作。
12、作品保存和展示要求
支持用户在三维虚拟绘画空间任意角度拍照和录像二种方式保存作品，其中视频拍摄方式要求不少于2种。拍照保存后的照片要求：分辨率≥1920*1448、格式：png。录制保存后的视频要求：分辨率≥1280*720、格式：MP4。
13、画廊展示平台要求
支持内置云端画廊展示平台，支持用户注册、作品上传、点赞、收藏、评论、浏览量统计。
14、其他辅助工具要求
支持层级管理、吸色、直尺、镜像、复制、重新上色等快捷辅助功能。
	1
	套
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	AI心育自助服务系统
	一、产品功能
系统主要分为心理自助资源、AI心理助手、互动训练、舒压训练营、预约咨询、紧急援助、心理测评等不少于7个功能模块。
1、心理自助资源:提供包括但不限于三大模块的心理自助服务，包括心理学基础与自我认知、情绪管理与健康及运动放松调节等；
（1）支持心理自助课堂：提供包括但不限于热爱老师、笑看挫折、心胸开阔、虚心好学、异性交往、责任担当等不少于6个主题类的视频内容；
（2）支持心理自助训练：提供包括但不限于热爱老师、笑看挫折、心胸开阔、虚心好学、异性交往、责任担当等不少于6个主题类的视频内容；
2、AI心理助手：内置智能助手模型，默认开启心理倾诉模式，支持实时语音交互。可根据使用场景一键切换，并提供历史对话记录查看功能。AI问题解决：提供专业心理辅导模型，搭载智能语音交互，针对用户常见日常心理问题，通过多轮引导式对话，收集问题表现与深层成因；并在此基础上综合分析，生成个性化解决方案，同时智能推荐匹配的视频内容与测评量表资源。
3、舒压训练营：提供认识压力、身体解压、思维调整三大模块，帮助学生了解自我压力、科学舒缓压力、重塑抗压思维、提升心理韧性，并生成对应报告和推荐资源内容。
（1）认识压力：支持问卷测量当前压力水平，并提供AI智能问答，采集学生压力相关信息，生成报告。报告内容涵盖压力状态与等级、影响因素、压力详情和压力建议。
（2）身体解压：提供解压方案问卷，收集学生舒缓压力需求和喜爱的技巧，生成日常生活建议、压力舒缓建议和参考视频。
（3）思维调整：支持互动答题，并在作答过程中给予针对性的引导提示与反馈，作答结束后提供可实践的“思维调整锦囊”。
4、心理测评：系统内置四大类心理测评主题：心理健康综合评估、行为与情绪问题评估、生活与事件评估、人格与智力评估，共配置不少于30套专业量表。同时支持在后台灵活配置量表使用权限，可按需开启或关闭学生的量表作答权限。
5、支持互动训练：提供专注力训练、情绪主题、认知主题等训练模块；
（1）专注力训练：提供黑桃A、圈数字、观察力训练、反应力训练、舒尔特方格等训练项目；
（2）情绪主题：情绪主题提供包括但不限于情绪区分、情绪来源、情绪识别等情绪训练项目，训练后提供情绪的识别、认知性情绪、条件性情绪等视频内容学习；
★①情绪主题训练包括但不限于：（你会区分积极情绪与消极情绪吗？你知道情绪有几种来源吗？你能从成语中识别常见的潜意识条件性情绪反应吗？）不少于3个训练内容，训练后可进行情绪识别、认知性情绪、条件性情绪视频内容的学习；（提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
（3）认知主题：认知主题提供包括但不限于被老师批评了、考试没有考好、调整情绪还是会焦虑等不少于3个认知训练项目，训练后提供知识与思维、行为间的关系，情绪与思维关系的视频内容学习；
①认知主题训练包括但不限于：（如果被老师批评了，心情不好时，你应该怎么想”？考试没有考好，你心情不好时，应该怎么想”？运用深呼吸、运动等方式来调整情绪，可是我有时还是会感到焦虑怎么办？）不少于3个训练内容，支持答题后给出对应的指导提示和视频内容学习；
6、支持预约咨询：支持在线预约咨询服务功能和设备在线预约功能；
（1）支持在线预约，查看预约咨询信息，包括可预约的心理老师姓名、心理老师简介、具体时间等，预约时，须填写申请原因并选择咨询时段，可对预约信息进行取消操作；
（2）支持查看预约心理设备信息，包括设备介绍、可预约时间等；选择心理设备进行预约；可对预约设备进行取消操作；
★7、支持紧急援助：帮助用户在危急情况下迅速联系到紧急联系人；（提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
8、支持动态屏保：支持设备屏保功能的开启和关闭；
9、支持个人信息管理：支持记录头像、昵称、性别、年龄、出生年月、学校、年级和班级信息等。
二、产品组成
1、使用终端
（1）屏幕分辨率：≥1920*1080；
（2）处理器：不低于四核，最高主频2GHz；
（3）内存：≥4G；
（4）储存空间：≥32G；
（5）音频接口：喇叭输出（支持左右声道输出，最在支持双20W/4R，10W/8R），MICIN*1；
（6）USB接口：≥1个USB3.0OTG，≥6个USBHOST；
（7）串口：≥2个232，≥2个TTL；
（8）网络接口：10/100BASE-T以太网接口，内置Wifi，支持蓝牙4.2；
（9）摄像头：有效像素≥1928*1088；有效焦距≥4.43mm；
2、表面材质：前覆钢化玻璃；
3、机体工艺：铝合金氧化边框；
4、听筒：ABS材质，内装有磁铁，配合感应挂架实现摘挂机，配置不锈钢金属软管。
	1
	套
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	石英钟
	12寸石英挂钟静音系列
	1
	个

	97
	活动宣传展示墙
	软木板毛毡墙，尺寸≥120*80cm
	1
	块

	98
	心理信箱
	材质：密度板 、彩绘，尺寸≥22*32*12cm
	1
	个

	99
	心理文化墙装饰画
	1、心理格言7幅，用于营造心理辅导室氛围
2、材质:结皮PVC板，厚度约5mm，形态：圆形
3、规格尺寸：小图直径320mm，中图直径430mm，大图直径460mm。
	1
	套

	（四）
	（1F）心理咨询室（个体辅导室）
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	石英钟
	12寸石英挂钟静音系列
	1
	个

	101
	录音笔
	录音用，内存不少于32G
	1
	支

	102
	AI心理投射交互系统
	一、产品功能
1、支持AI全维心灵透视
（1）重点标注解析：系统支持用户对绘画作品中的特定区域进行自定义标注。
（2）房树人（HTP）AI智能识别；
（3）AI报告生成：绘画测评完成后，支持生成全维度深度解析报告；
（4）场景库：内置沉浸式心理创作场景；
（5）生理数据实时交互：支持外接脉搏血氧仪等传感器设备，实时采集受测者的心率、血氧等生理数据。
2、支持房树人绘画
（1）测试对象：绘画测试适用于所有人群；
（2）测试实施：系统支持独立测试或搭配多台设备在线测试，前端设备完成后可在后台查看到用户完成数据；
（3）房树人绘画支持在线绘画和图库上传。在线绘画提供模拟真实纸笔绘画环境，通过图库上传，一键提交作品；
（4）房树人绘画支持包括但不限于画笔调节、颜色选择、橡皮调节、撤销、清空画板等功能。画笔调节支持在≥1px范围内进行调节；颜色选择包含不少于20种颜色提供对应颜色的象征和心理影响说明；橡皮调节支持在1px-100px范围内进行调节；通过无限级撤销和反撤销操作用户可回退到之前的绘画状态或重新执行已撤销的操作；清空画板提供一键清空画板的功能； 
★（5）支持查看绘画记录：画笔开启后自动进行绘画过程录制，结束后自动上传至服务器，支持绘画全过程录像回放；（提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
3、支持报告权限管理
（1）修正报告包括但不限于①老师点评：支持老师按作品理解、结构分析、评价与反馈、个性化建议的步骤和准则对作品进行专业点评和评估。②描述分析：提供不少于230幅图文的房树人特点描述；
（2）报告查看：系统支持根据分析结果查看生成报告；
（3）绘画点评：针对绘画分别从整体、房子、树木、人物进行分析，针对作品进行记录和点评；
4、支持曼陀罗绘画：可以在遵循传统曼陀罗结构的基础上进行创作；提供多种预设曼陀罗图案模板、支持画笔工具选择，支持不少于20种颜色选择；可记录并保存创作过程及成果；
5、支持想象绘画：内置沙漠、海洋、草原、森林、雪地等多种场景灵感库；提供不少于50个多类型元素添加组合功能；支持元素放大、缩小等控制功能；
6、支持临摹绘画：内置不少于30幅临摹图案；
★7、支持绘画作品：查看房树人绘画、曼陀罗绘画、想象绘画、临摹绘画等类型作品，可查看测试者姓名、年龄、年级班级、完成时间、出生日期、联系方式、学校名称、绘画作品等信息；（提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
8、支持与云平台实现用户数据对接，实现用户信息的录入、保存、批量导入、删除、报告查看，数据分析等管理功能。
二、产品组成
1、使用终端：
（1）分辨率：≥1920*1080；
（2）处理器：不低于四核，最高主频2GHz；
（3）内存：≥4G；
（4）储存空间：≥32G；
（5）音频接口：喇叭输出（支持左右声道输出，最在支持双20W/4R，10W/8R），MICIN*1；
（6）USB接口：≥1个USB3.0OTG，≥6个USBHOST；
（7）串口：≥2个232，≥2个TTL；
（8）网络接口：10/100BASE-T以太网接口，内置Wifi，支持蓝牙4.2；
（9）摄像头：有效像素≥1928*1088；有效焦距：≥3.95mm；
2、表面材质：前覆钢化玻璃；
3、机体工艺：冷轧钣金；
4、无线采集器：测量血氧饱和度和脉率，OLED显示。尺寸≥55mm*35mm，血氧饱和度测量范围0-100%，脉率测量范围25-250bpm。
	1
	套
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	心理文化墙装饰画
	1、心理知识5幅，用于营造心理辅导室氛围
2、材质:结皮PVC板，厚度约5mm，形态：不规则图形
3、每幅规格尺寸：480*480mm。
	1
	套
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	制度挂图
	心理挂图中的图片所包含内容有心理制度、心理学家、不可能图形、两歧图形、错觉图形、心理趣味图和主题统觉图片以及励志，积极向上等图片。
内芯材质: 高清相纸；装裱方式: 黑色铝合金边框，环保透明面板；风格: 简约现代；工艺: 喷绘；风格: 工艺: 喷绘；组合形式: 独立；图片形式: 平面；可免拆边框更换内芯。含框尺寸：≥440*570mm。
	1
	幅

	（五）
	（1F）接诊室+检查室
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	办公桌椅
	办公桌椅为简约现代风格，材质采用厚度≥25mm环保板材，面板具有树脂保护膜，耐摩擦不褪色。办公桌规格：≥1200mm*600mm*750mm。配套人体工学网面办公椅1把，舒适柔软，回弹性好。
	1
	套

	106
	休闲放松沙发
	材质：优选3D立体面料，高回弹定型海绵。
尺寸：沙发直径约90cm，高约65cm；脚踏直径约50cm，高约30cm。
360度可左右旋转，可旋转底盘+超静音防滑脚垫
	1
	个

	六
	学生图书馆
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	校园阅读
	1、门户灵活定制管理：
（1）门户配置：提供灵活的界面管理工具，以可视化的方式配置区域需要的展示智慧教育阅读门户，同时支持对个别展示条目的特别定制和调整。
（2）多终端配置：针对移动门户、电脑端门户、个人空间配置学生、教师和管理员不同角色的展示内容。
2、课程资源体系：
▲为教师提供不少于100门、不少于1000学时的阅读课程，主题需围绕包含素养课、专业课、拓展课三部分。（可提供产品彩页、软件界面截图、第三方检测报告、官方技术白皮书任一材料，材料需真实可溯源，不得通过AI、修图软件虚构、篡改设备功能界面）
3、阅读资源体系：
（1）分级阅读
平台为学生提供小初高12个年级的图书，支持分12个年级筛选查看；根据儿童心智发展知、情、意三大结构，分级进阶原则，根据不同学段学生的语言能力、思维水平、情感需求及动机兴趣，结合图书自身的特点，平台对图书进行分级分类分主题管理，不少于6个级别，不少于30个主题，满足学生的不同阅读需求。
（2）有声书屋
提供不低于5000集的经典图书并匹配标准阅读、配乐的有声资源，支持按照音频章节选择播放。
（3）视频导读
提供不低于400集的导读资源，以视频的形式呈现资源，支持进度拽和全屏显示等基本操作。
（4）电子期刊
与优质期刊出版机构合作，内置期刊达200种以上，包含《花火》、《红领巾》、《用户》、《大家》、《七彩语文》、《南风》等多种优质的基础教育适读期刊。
4、分级阅读体系
（1）阅读测评
①海量题库支持：校园阅读系统提供不少8w道题库，覆盖不低于788本图书。
②题型丰富：支持单选题、判断题等多种题型，并且题目内容支持纯文本、图片等富媒体形式。
③智能组卷：系统提供科学的默认组卷方式，支持教师直接发布任务无需组卷。
④自主组卷：教师根据自己的需求自行组合测评试卷，并根据需求发放给不同的班级，每个班级均可实现测评差异化。
⑤自建题库：教师可根据自己对图书的理解出题，并支持加入测评试卷，题目可以自主选择共享，审核通过后题目可实现全网共享。
⑥防作弊机制：组卷后题目可以自动实现题目顺序随机，题目选项随机，限定每本书每日只能测评一次，通过测评后不允许再次测评，防止作弊与刷题现象，并且系统可以自动识别作弊行为，将学生列入警告名单发送给学校。
⑦题目监控反馈：测评题目在后台可以进行数据分析，并根据题目的使用人数，正确率波动范围，进行大数据反馈及时修正题目出现频率和评价，实现题库的智能自我优化。
（2）阅读计划①计划自主：教师根据班级阅读数据分析为依据，可以为班级学生发布阅读计划，并快捷规划阅读时间。②计划多样化：教师可发布多种类型的计划，包含阅读测评、阅读打卡、写作等。
5、阅读教学体系
（1）阅读课程匹配整本书完整的阅读教学设计、PPT，辅助阅读材料与教学素材：如在线阅读材料、打印物料、阅读计划表、活动表单、多媒体教学素材等。
（2）要满足课程配套资源、数据反馈，形成课程研修闭环。针对阅读培养的不同板块，设计不同类型的课程，提供视频讲解、图书推荐、拓展阅读等内容，记录研修成功。
▲6、提供校园阅读系统软件著作权登记证书扫描件。
	1
	套

	七
	（2F）物理数字化分组实验室（48人）
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	教师演示台
	1、结构参数：
教师演示台，左边设有储物柜，中间段设有抽屉位（教师电源主控系统），电脑键盘位，右边设有多媒体设备位置预留，三节模块拼接组成。
2、技术要求：
⑴.桌身整体材料1.0mm(±0.2mm)冷轧钢板，整体规格2400×700×850mm(±5mm)，所有金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理和耐酸碱、耐腐蚀。
⑵.滑道导轨：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。
⑶.脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。
3、台面要求：采用≥15mm厚新型整张无拼接陶瓷台面。台面表面为实验室专业耐磨、高硬度、安全美观釉面。釉面与胚体经高温一体烧结而成，不脱落、不脱层。为满足实验室对台面苛刻的要求。
	1
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	教师智能电源主控台
	1.结构参数：教师智能电源主控台面板基材是2mm绝缘电工板；面纸采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板；规格：420×220mm；界面文字清晰美观。
2.技术要求：总控台搭载电源漏电总开关；总电源工作指示灯；总电源保险丝；五孔多功能220V安全插座两组；插口带保护门；额定电流10A，网络接口一个；USB插口两个，智能触摸屏一个，教师交流低压输出、直流低压输出、大电流输出、高压直流输出。
3.技术参数：采用商业级10.1寸触摸显示屏；24位彩色显示；双8051单芯片驱动方案；GUI核运行；界面清晰明了。
4.智能电源管理系统：默认账号登录；可显示当前北京时间、中文星期和温湿度。
⑴.教师自用电源：可输出交流0-30V，分辨率1V，直流0-30V，分辨率0.1V，配备虚拟数字表实时显示电流，显示分辨率为0.01A，具备过流短路保护功能。
⑵.直流高压：输出直流240V/300V高压，小电流过载短路保护。
⑶.直流大电流：输出直流低压大电流延时输出，延时20S自动关断，也可手动随时开启或关断，实时显示当前状态。
⑷.学生电源：由老师通过此功能对全室学生电源分组控制送电A、B、C、D四组控制；可按组控制或独立单一随意控制，低压交流、低压直流、插座220V输出；关闭、开启、锁定，当学生电源使用低压时；学生端220V插座仍可由老师控制关闭或开启，互不干扰。
⑸.学生电压设置：可设置学生交流电压0-30V，分辨率1V，直流0-30V，分辨率0.1V，为防止学生自行操作电源误设置电压与所接实验仪器电压不符而导致仪器设备的损坏；老师开启学生电源锁定功能进行控制；学生不能对电源自行操作。
⑹。电子举手功能：分A、B、C、D四组，当老师开启提问状态时；学生反馈举手功能，在老师界面上实时显示举手状态与位置。
⑺.系统设置：该界面可设置教师编号、关机时间、开机验证方式以及语音播报是否开启。多样性的修改选项，包括但不限于设备参数、出厂设置、密码更改和时间设置等。
⑻.教师端语音播报功能：系统为教师端配备智能语音辅助系统，提供实时操作引导，电源相关功能触发时自动播报。
	1
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	教师转椅
	1、规格:500×500×800mm(±5mm)。
2、靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。
3、面料为优质网布格.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方。
4、骨架钢管电镀，气动升降。
	1
	张
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	学生实验桌（陶瓷面板）
	1、桌子整体外形规格：≥1200×600×780/900mm。
2、一体化台面：采用≥20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。坯体一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧制而成。
3、“陶瓷板”需满足如下参数要求：
（1）外观要求：外观为五面坯体，表面釉面为烧成颜色；坯体敲碎后，无空洞、无直径2mm以上气泡、无杂色，为一体实芯坯体；釉面与坯体之间无脱层，釉面与坯体呈一体结构，釉面为烧成颜色，非坯体颜色。
（2）台面表面耐污染性能:检测内容不低于 60种试剂，至少含氢氧化钙饱和溶液、二氧六环99%、甲酚红、乙醇99%、王水、红药水、硝酸银、立顿红茶(9g/L)、氢氧化钾、硝酸65%、硫酸98%、二甲苯、高氯酸72%、二甲基甲酰胺99%、乙醚99%、糠醛99%、甲苯99%、过氧化氢、仁和碘酒、二氯甲烷99%、铬酸60%、二氯乙酸、92#汽油、丙酮99%、苯99%、四氯化碳、氯仿99%、片状氢氧化钠、磷酸85%、乙酸乙酯99%、乙酸99%、盐酸37%、甲醛37%、氨水28%、松节油(分析纯)等化学试剂，污染物接触时长不小于 48h,检测结果不低于5 级无明显变化。
（3）抗冲击性能：为保证台面使用的安全性，台面抗冲击性（恢复系数）不低于0.854。
（4）台面表面耐冷热循环性能：为避免热胀冷缩对台面造成的伤害，检测结果需达到台面表面无裂纹无鼓包现象。
（5）颜色稳定性：为保证台面的美观度，耐光色牢度不低于4级。
4、折叠学生桌整体钢铝结构；桌腿设计为上下两段折叠结构；学生位镂空式，易碰撞部位均采用倒圆角；处理金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。技术参数要求满足如下：
（1）台面三围栏：前围栏≥1155×15×77mm铝合金型材；左右围栏规格≥405×25×77mm铸铝成型，围栏高出桌面≥50mm；防止仪器设备掉落的风险。
（2）桌面前围栏上端功能围栏；功能围栏横杆：≥1176×14×24mm铝合金型材；围栏横杆底座铸铝成型；高出桌面≥120mm。
（3）台面支框架≥20×30mm距形方钢管焊接成型。
（4）桌腿上段“T”字型铸铝成型≥400×48×250mm，壁厚度2.5mm(±0.2mm)。
（5）铸铝功能合页镶入立柱上端，规格≥110×40×49mm，将“T”字型铝铸件与立柱相扣连，折叠角度最大可达90°。
（6）铝合金型材立柱，规格≥110×40×450mm。
（7）支撑梁：≥20×40mm 椭圆无缝钢管，两端与5mm厚钢制连接片焊接，并用高强度内六角螺丝连接链接到左右两侧立柱脚上，便于组装及拆卸。
（8）桌腿横梁加固件：规格≥100×35×200mm(±2mm)，厚度为：3mm(±0.2mm)。铸铝成型，悬臂式结构，用螺丝安装在左右横梁与桌腿上，拆装方便（非焊接式安装）确保实验桌牢固度。
（9）下脚采用铸铝成型规格：≥565×60×53mm。
5、书包斗：改性环保PP注塑成型，前沿设挂凳口，底部设有加强筋加固。
6、电源盒：ABS 注塑成型，前口翻盖式弧面设计。
	24
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	升降学生实验凳
	1、结构参数：
四支凳脚椭圆形无缝钢管抓地，凳面PP改性塑料一次性注塑成型，冷轧钢板凳面圆形托盘，螺杆式旋转可调升降，整体规格：ф300×（450）≥500mm±0.2mm。所有的金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理耐酸碱、耐腐蚀等特点。
2、技术要求：
（1）凳面环保型PP改性塑料一次性注塑成型；规格ф305mm(±5mm)；厚5.8mm(±0.5mm)；凳面表层有颗粒凸起花纹；防滑、按摩、抗疲。
（2）凳面高低调节升降螺杆旋转，调节范围450mm-500mm自由调节。
（3）凳脚架四支凳脚椭圆形无缝钢管；规格34×16mm；厚度1.4mm(±0.2mm)，凳脚架焊接全圆满焊接。
（4）凳面托盘冷轧钢板；规格ф220mm(±0.2mm)；厚度2.2mm(±0.2mm)，钢板托盘有凹凸冲压成型加强筋，使凳子更加稳固。
（5）脚垫PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体成型，防止防滑和保护地板划痕。
▲提供“升降学生实验凳”具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，且满足如下参数要求：
（1）力学性能－椅凳类稳定性：
凳子任意方向的倾翻试验，垂直加载 600N，水平加载20N，应无倾翻。
（2）外观性能－金属件外观：
①管材：管材应无裂缝、叠缝；外露管口端面应封闭；圆管和扁线管弯曲处弧形应圆滑一致；
②焊接件；焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊接处（焊疤处）表面波纹应均匀；
③喷漆（塑）涂层：应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等；应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；
	48
	条

	113
	功能柱
	1、结构参数：注塑模具化成型，四角直角造型，功能柱上端带有电源插座和网络接口，免螺丝安装检修口活动板，底脚两侧带与地面带安装孔，内部隐藏实验线管及通风管道，左、右合并拼接而成。
2、技术参数：整体规格378×180×740mm(±5mm)，壁厚2.5mm，采用PP材料，免螺丝安装检修口活动板规格：≥223×132mm.
	24
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	学生智能安全实验电源
	1、结构参数：学生智能安全实验电源面板基材是绝缘ABS注塑一次成型；面纸采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板；规格：157×94mm(±2mm)；界面文字清晰美观。
2、学生电源信息显示：采用1.8寸彩色TFT为显示界面，配合高速MCU可流畅显示GUI。
四路多功能轻触开关为控制主体，在不同状态下实现不同功能，具体详细参数如下：
⑴.交流电源：输出0-30V交流，分辨率为1V，电流实时显示，显示分辨率为0.01A，具备过流短路保护。
⑵.直流电源：输出0-30V直流，分辨率为0.1V，电流实时显示，显示分辨率为0.01A，具备过流短路保护。
⑶.插座高压：输出交流220V电源，由老师控制，界面有实时状态显示。
⑷.过载保护：当低压电源有过流或短路时，电路实现过载保护功能，此时界面提示过载，随后应检查实验电路或负载是否正确，排除问题后可按任意按键实现电源复位。
⑸.锁定功能：电源可以由学生自行单独操作，也可由老师电源独立控制，当老师锁定学生电源后，界面提示锁定，此时学生按键设计电压功能都将失效，表示电源已被锁定，只能由老师电源控制，只有锁定未开启或关闭时，按键功能恢复正常。
⑹.电子举手：当老师有提问时，界面可显示老师提问状态，可选择性举手，老师可在主控端实时显示学生举手状态及位置。
	24
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	全室安装调试
	包含全屋桌椅安装，系统控制调试，对整套系统进行全面控制功能调试等。
	1
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	（2F）物理数字化分组实验室探究器材
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	图形数据终端
	1、12.1英寸或以上（分辨率：2560*1600）高清IPS显示屏，支持最高10点触控；
2、多核处理器，6GB内存，存储容量128GB；
3、智能平板操作系统；                                                                      
4、内置麦克风、前后置摄像头，支持WIFI无线网络；
5、type-C数据接口；
6、8000mAh以上聚合物锂离子电池，连续使用≥7小时，待机和使用时间更持久；
7、支持重力感应，横竖自动切换；全新的FLASH滑动UI设计。具备“Quick Easyh”操作界面，让您操作更加轻松自如；      
8、传感器自动识别；支持传感器校准，传感器标定功能；
9、具有图形显示、存储和超强的数据分析处理功能；支持数据曲线、仪表、数值显示，可对实验图表的放大，缩小，移动及XY轴自动放缩功能；支持传感器实验数据的统计功能；通过计算列、积分、拟合等功能，可以进行专业的实验数据分析。    
10、可按照实际的教学需要建立规范化的实验模板，可内置几百个物理，化学，生物学科的实验。
	1
	套
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	智能数字实验盘
	1、一体化结构设计，不少于7个传感器接口，支持热插拔；支持近60种传感器连接，遍及力学、热学、光学、电学、化学、生物等多个领域；内置三轴加速度、GPS、气压计、相对高度计等传感器；内置传感器与外接传感器模块可并行采集数据；
▲2、内置≥3.5英寸电容屏，支持手势操作，触控灵敏、交互便捷，为数据显示、实验采集提供良好的图形界面；（提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
3、支持系统平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等； 
4、独立使用时，支持实验采集功能，提供图像、表格两种模式。图像模式支持对X轴、Y轴自定义，且Y轴支持传感器多选；支持双Y轴设置，优化选择多个传感器且数值相差较大时的图像显示，适应多样需求，支持曲线镜像显示；
5、支持对采集间隔、采集时间进行设置，支持手动采集、定时采集等不同模式；
6、实验采集支持保存与读取，方便随时对实验进行复盘分析；
7、支持不少于7种外接传感器和不少于4种内置传感器同时工作，并在内置屏上同步数据显示；支持数字、图线、指针盘等显示模式；支持从传感器实时显示界面直接跳转进入快速实验；
8、支持脱离终端设备，利用内置实验操作平台对部分传感器进行校准或标定等；
9、支持通用接口模块，可外扩其他类型的传感器，通用接口采用闪电接口,易插易用；
10、充电方式：支持USB充电，支持触点充电，搭配专用充电坞，可实现同时对5个智能数字实验盘进行充电；
11、正面设有电源指示灯，背面设有支脚架、固定螺纹孔、复位孔；
▲12、连接方式：USB 有线连接；蓝牙无线连接；（提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
13、具备不少于16M存储容量；
14、内置可充式锂电池；
15、固件升级：固件可通过USB接口进行升级；
	1
	台

	118
	数字化实验系统
	1.支持Windows、Android、iOS/iPadOS、HarmonyOS、macOS、Linux、统信UOS、麒麟等操作系统。
2.支持有线连接，无线蓝牙连接。
3.支持传感器自动识别。
4.可连接多个采集器，并支持多个采集器同时工作。
5.可支持不少于20个传感器同时采集。
6.通过smarthcz坐标图像曲线、表格、数值、仪表盘等方式，实时、直观、精确显示实验数据。
7.根据实验需要，可进行公式（变量）编辑，自主添加实验变量（或增量等），并通过公式编辑实现不同物理量之间的转换。
8.可对数据图表操作，包括对图表内数据曲线的移动、缩放、改变曲线颜色及大小等，便于实验前后的数据分析处理，适合于教学中实验结果的精确测定与验证。
9.具有完善的数据处理功能，包含多种数据拟合：直线拟合、抛物线拟合、倒数拟合、积分、重叠显示等。
10.、可根据需求将实验及实验结果以不同方式保存，可后续查看。
11、支持摄像功能，可实时拍摄、显示实验场景并存储。
12、支持离线实验数据导出。
13、支持采集过程回放。
14、支持局域网内接收、发送实验文件。
15.包含初中物理、化学、生物多个专用实验模块，全定制化的实验界面及实验操作，贴合教学过程。
16、软件可注册和登录，配合使用“在线实验设计平台”，体验更为强大的实验自主设计功能；配合使用“实验资源管理云平台”，可随时查看实验相关的指导手册、器材信息、实验视频的等资料。
	1
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	电压传感器
	一、结构及外观
传感器正面为电源指示灯，前端为导线插孔，后端为Lightning接口，附件为红黑导线、鳄鱼夹。
二、功能
1.用于测量电路、电器两端的电压。
2.传感器采用模块化设计，可任意组合。
3.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。
4.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。
5.搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。
6.可以对微小的电压变化快速采样。
7.支持传感器校零。
三、规格
1.量程：-30V~30V
2.精度：±1%
3.分辨率：0.02V
4.输入阻抗：2MΩ
	1
	只
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	电流传感器
	一、结构及外观
传感器正面为电源指示灯，前端为导线插孔，后端为Lightning接口，附件为红黑导线、鳄鱼夹。
二、功能
1.用于测量电路中的电流。
2.传感器采用模块化设计，可任意组合。
3.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。
4.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。
5.搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。
6.可以对微小的电流变化快速采样。
7.支持传感器校零。
三、规格
1.量程：-1A~1A
2.精度：±1%
3.分辨率：0.001A
4.内阻：0.22Ω
	1
	只
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	磁感应强度传感器
	一、结构及外观
传感器正面为电源指示灯，前端为探头插孔，前端管壁内为霍尔效应元件，后端为Lightning接口，附件为磁感应强度探头。
二、功能
1.用于测量磁场的磁场强度。
2.传感器采用模块化设计，可任意组合。
3.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。
4.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。
5.磁场传感器探头为为3.5mm耳机插头，耳机插孔式连接，无干扰。
6.搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。
7.无需校准，即连即用。
三、规格
1.量程：-64mT~64mT
2.精度：±3%
3.分辨率：0.04mT
	1
	只
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	力传感器
	一、结构及外观
传感器造型方正，上端有三个开孔，背面有与实验器材搭建的M6国标接口，可适用于多种固定方式；下端为力传感器接口，可拧上钩子（测量拉力）或托盘（测量推力），侧面为Lightning接口线。
二、功能
1.用于测量拉力或压力。
2.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。
3.搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。
4.支持传感器校准。
三、规格
1.量程：-50N~50N
2.精度：±1%
3.分辨率：0.03N
	1
	对
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	温度传感器
	一、结构及外观
传感器正面为电源指示灯，前端为探头插孔，后端为Lightning接口，附件为温度探头。
二、功能
1.用于测量物体表面、气体、酸碱等液体的温度。
2.传感器采用模块化设计，可任意组合。
3.温度探头为3.5mm耳机插头，耳机插孔式连接，无干扰。
4.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。
5.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。
6.搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。
7.无需校准，即连即用。
三、规格
1.量程：-40℃~135℃
2.精度：±0.6℃
3.分辨率：0.1℃
	1
	只
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	绝对压强传感器
	一、结构及外观
传感器正面为电源指示灯，前端为鲁尔接头母头，后端为Lightning接口，附件为软管、鲁尔公头、针筒。
二、功能
1.用于测量大气环境下或密闭空间内的气体的压强。
2.传感器采用模块化设计，可任意组合。
3.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。
4.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。
5.搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。
6.支持传感器校准。
三、规格
1.量程：0~400kPa
2.精度：±2%
3.分辨率：0.1kPa
	1
	只
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	位移传感器
	一、结构及外观
传感器正面为电源指示灯，前端内置有超声波收发装置，后端为Lightning接口.
二、功能
1.用于测量物体运动的位移。
2.传感器采用模块化设计，可任意组合。
3.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。
4.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。
5.搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。
6.无需校准，即连即用。
三、规格
1.量程：20cm~600cm
2.精度：±2%
3.分辨率：0.1cm
	1
	只
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	微电流传感器
	一、结构及外观
传感器正面为电源指示灯，前端为导线插孔，后端为Lightning接口，附件为红黑导线、鳄鱼夹。
二、功能
1.用于测量电路中的微电流。
2.传感器采用模块化设计，可任意组合。
3.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。
4.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。
5.搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。
6.可以对微小的电流变化快速采样。
7.支持传感器校零。
三、规格
1.量程：-10μA~10μA
2.精度：±1%
3.分辨率：0.01μA
4.内阻：0.22Ω
	1
	只
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	分体式位移传感器
	一、结构及外观
分体式位移传感器分发射器和接收器两个部分，接收器一端带有Lightning接口线与采集器通用接口进行连接使用。
二、功能
1.用于测量物体间的位移。
2.搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。
3.支持传感器校准。
三、规格
1.量程：0~2m
2.精度：±2%F.S
3.分辨率：1mm
	1
	套
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	相对压强传感器
	一、结构及外观
传感器正面为电源指示灯，前端为压强软管（配有鲁尔头），后端为Lightning接口。
二、功能
1.用于测量大气环境下与被测量空间内的气体的压强差。
2.搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。
3.支持传感器校准。
三、规格
1.量程：-20kPa~20kPa
2.精度：±5%
3.分辨率：0.01kPa
	3
	只
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	快速温度传感器
	一、结构及外观
传感器正面为电源指示灯，前端为探头插孔，后端为Lightning接口，附件为快速温度探头。
二、功能
1.用于测量物体表面、气体、无腐蚀性酸碱等液体的温度。
2.传感器采用模块化设计，可任意组合。
3.快速温度探头为为3.5mm耳机插头，耳机插孔式连接，无干扰。
4.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。
5.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。
6.搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。
7.无需校准，即连即用。
三、规格
1.量程：-25℃~100℃
2.精度：±0.8℃
3.分辨率：0.1℃
	1
	只
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	无线智能双路光电门
	一、结构及外观
整体为门式结构，正面有1.44英寸显示屏、光电门接收口、电源开关及功能按键、电源指示灯、工作状态及蓝牙指示灯，侧面有拓展连接另一双路光电门的网口、Type-C接口，光电门顶部、两侧和门内侧设有六个用于固定的螺丝孔。
二、功能
1.用于测量物体通过光电门的速度和加速度等物理量，且无需给出物体尺寸。
2.传感器内置蓝牙无线模块，使用蓝牙5.0技术，低功耗运行和待机。
3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。
4.双光电门设计，可以更方便测量物体运动的时间、速度、加速度等值。
▲5.内置的光电门接收口，与激光器一起使用，可以对较大的物体计时。比如：测量篮球抛出的速度、扳扔在光滑水平面上推出后的位移等。（提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
▲6.使用穿过光电门条带插槽的栅带，可测量不规则物体的运动。比如：研究自由落体等。（提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
7.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。
8.光电门机身上具有多个开孔，方便固定于测量轨道上，也可在光电门内安装滑轮。
9.无需校准，即连即用。
▲10.连接方式：蓝牙无线或有线。（提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
11.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。
12.支持固件空中升级。                                                                                               13.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等。
三、规格
1.量程：0~1h
2.分辨率：10µs
3.精度：±10µs
4.连续使用时间：≥20小时
5.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡）
6.可充电锂电池，电池型号：3.7V 1000mAh
	1
	只
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	声强传感器
	一、结构及外观
传感器正面为电源指示灯，前端内置有声强探头，后端为Lightning接口。
二、功能
1.使用驻极体话筒采集声音信号，用于测量声音的强度(dB)。
2.传感器采用模块化设计，可任意组合。
3.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。
4.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。
5.搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。
6.无需校准，即连即用。
三、规格
1.量程：40dB~92dB
2.精度：±4dB
3.分辨率：0.1dB
	1
	只
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	通用接口模块
	一、结构及外观
通用接口正面为电源指示灯，前端、后端为Lightning接口，用于跟传感器的连接。
二、功能
1.用于传感器与采集器的连接。
2.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。
3.具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。
	3
	只
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	附件及包装箱
	含与传感器相配套USB线、连接线、硬件说明书、实验指导手册等和便携包、包装箱。
	1
	套
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	充电坞
	一、外形及材质
 外形尺寸：≥342mm×198mm×228mm（含防尘罩）；基座材质：ABS；防尘罩材质：透明ABS
二、技术参数
     输入电压：85 ~ 264VAC 
     输入电流：1.4A/115VAC  0.85A/230VAC
     频率：50/60Hz
     输出（单通道）：5V /2A DC
三、组成
由充电坞、电源线、防尘罩组成。充电坞含有5个独立的充电位
四、功能和应用
1.专为智能数字实验盘设计的充电装置，可同时对5台实验盘进行充电
2.每个充电位相互独立，采用触点式充电，实验盘即插即充，操作方便，充满自动断电
3.每个充电位可输出5V/2A充电电压/电流，充满1个实验盘只需3小时。
	2
	套
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	数字化摩擦力实验器
	一、组成
小车控制部件、小车（内置力传感器（-10N～10N），2.0与4.0双模蓝牙模块，1000mAh锂电池）、轨道*2（600mm，含三种不同摩擦面：软木塞面、毛毡面、聚四氟乙烯面）、金属配重块、电源适配器、数据线、蓝牙适配器
二、功能
1.用于摩擦力实验，探究摩擦面、压力、运动速度、接触面积等因素对摩擦力大小的影响。
2.小车控制部件拉动小车在轨道上匀速运动，通过内置的力传感器测得小车在运动过程中所受拉力的大小，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。
3.小车控制部件内置可调匀速电机，提供快、中、慢三档速度，具有正转、反转、停止功能；通过切换不同的档位改变小车运动速度，探究运动速度对摩擦力大小的影响。
4.通过翻转小车方式改变接触面积，探究接触面积对摩擦力大小的影响。
5.轨道与控制部件插拔式连接，便于轨道面的快速更换，通过更换不同的轨道面来探究摩擦面粗糙程度对摩擦力大小的影响。
6.通过添加金属配重块的方式改变压力大小，从而探究压力对摩擦力大小的影响。
7.小车控制部件内置位移识别装置，支持轨道末端小车智能停止功能。
8.轨道内置测力识别区域，使测量数据更加精确。
9.通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的实验指导和使用说明。
10.可支持有线、无线两种工作方式。
11.配套专用实验软件，预设模板，单次测量自动记录，多次测量自动计算出平均值，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。
三、实验
摩擦面粗糙程度、压力、运动速度、接触面积等因素对摩擦力大小的影响等实验。
	1
	套
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	估测大气压强实验器
	一、组成
针筒、针筒后盖、堵头、金属推拉杆、硅胶垫圈
二、功能
1.用于估测大气压强实验，利用大气压力和针筒横截面积计算大气压强。
2.实验器拉杆上有螺纹，与传感器适配性好，可直接旋入力传感器，测量大气压力的变化，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。
3.针筒外壳坚固，不易变形，筒身标有刻度及直径大小，方便进行受力面积计算。
4.一体化设计，实验环境搭建简单，易操作。
5.配套专用实验软件，预设模板，单次测量自动记录，多次测量自动计算出平均值，以表格形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。
三、实验
估测大气压强等实验。
	1
	套
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	流体压强实验器
	一、组成
电机管组件（含风机、三节通风管（粗、中、细不同管径））、支撑座、软管*3（含鲁尔公接头）
二、功能
1.用于探究流体压强和流速的关系实验。
2.三节不同管径的通风管，按照粗中细异形接通，风机使气流通过通风管，配合相对压强传感器可一次性测得不同流速的流体的相对压强，在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。
3.通风管采用三色设计，易分辨，搭建简单高效。
4.通风管颜色标识与软件一致，可快速分辨不同流速下压强的大小关系曲线。
5.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。
三、实验
探究流体压强与流速关系等实验
	1
	套
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	红光外侧热效应实验器
	一、组成
光源主体（内含卤素灯、凸透镜、散热系统、三棱镜固定座）、屏幕主体（内含白屏固定座、铝制光学导轨、凸透镜聚焦系统、快速温度传感器探头）、三棱镜、白屏
二、功能
1.用于探究红光外侧热效应实验。
2.通过光源主体发射平行光，经三棱镜折射后在白屏上得到一条明显的光的色散图，配合快速温度传感器可测得不同色光区域的温度，在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。
3.屏幕主体与光源主体之间做扇形等距移动，保证不同色光测温距离相等，有效降低实验系统误差。
4.光源主体内部卤素灯模拟太阳光光谱，不受光源条件的影响，通电后可随时实验且实验效果更明显。
5.配合快速温度传感器，可在2分钟内看到明显的温度变化。
6.终端软件每次计时30秒，保证不同色光都能达到稳定区间后记录温度。
7.搭配采集器可支持有线、无线两种工作方式。
8.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。
三、实验
观察光的色散、探究红光外侧热效应等实验。
	1
	套
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	光学平台光路实验套件
	一、组成
f=+100mm砖式凸透镜、f=-100mm砖式凹透镜、梯形透镜、三角透镜、半圆透镜、刻度盘、平面镜、条形凹凸面镜、比色皿、平行激光&面LED一体式光源、线光源制造柱、超声波起雾器、塑料盒、光纤、灯箱及附件。
二、功能
1.用于完整中学物理光路类实验。
2.平行激光器可手动选择同时显示1、3、5条激光。激光平行度高，显示清晰且均匀。单个激光头功率小于1mW，保证使用者的视力安全。
3.线光源制造柱可以调节激光光线重点的显示区域，保证所研究的区域的光路展示达到最佳效果。能够适应桌面的不平整和各类角度板的厚度。
4.面光源面积大，且出光均匀。面光源带弹片夹，可以固定各类大小、厚度的挡光片，甚至可以同时至多叠放3片挡光片。
5.凹、凸透镜都有具体且准确的焦距数值参数。整个砖式透镜系列的宽度统一，方便协调配合。
6.灯箱提供连续光谱的白光（卤素灯），可以进行色散等实验。灯箱附件提供各类挡光片，实现多种功能。
7.角度盘的尺寸及刻度，都和其他部件完美配合。
三、实验
1.光的直线传播实验
2.探究光反射时的规律
3.镜面反射和漫反射
4.凹面镜的反射
5.凸面镜的反射
6.从空气到玻璃边界的折射
7.探究凸透镜形成图象的特性
8.凹透镜成像的性质
9.组合透镜的光路
10.近视眼及其矫正
11.远视眼及其矫正
12.用棱镜观察光的射散
13.光谱颜色的重新统一
14.确定凸透镜的焦距
15.球面像差
16.探究光折射时的特点
17.两种液体之前的边界处的折射
18.全反射和临界角
19.凹面镜的图象构造
20.凸面镜的图象构造
21.凹透镜的图象构造
22.老年人视力退化及其矫正
23.阴影（本影和半影）
24.光纤导光
	1
	套
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	光学平台成像实验套件
	一、组成
光学导轨（L=60cm）、f=50mm凸透镜、f=100mm凸透镜、f=-100mm凹透镜、凹凸面镜、光屏、半圆光屏、光具座滑块、T型托盘、自由透镜支架、小孔成像实验器、三色混色仪、LED白光手电筒。
二、功能
1.用于完整中学物理成像类实验。
2.整个套系器材中心位置统一，方便将器材的在实验中所用部分的几何中心，校准到目标光轴上。
3.所配光具座滑块的固定方式，即方便移动，又保证在中学光学实验时，足够稳固可靠。
4.凹、凸透镜，凹凸面镜都有具体且准确的焦距数值参数。
▲5.小孔成像实验器，挡光片为钢片，配合观察筒前端的磁吸功能，稳定可靠且更换方便。有多片挡光钢片可以替换，可以对比不同形状和不同大小的进光孔对实验现象带来的区别。（提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
▲6.创新式半圆光屏，实现了既能透光，又能成像，大大优化了凹面镜成像实验的实验操作和实验效果。（提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
▲7.三色混色仪轻小便携，使用方便。使用贴片光源，避免LED灯自带聚光造成的投射面不均匀的问题。每种颜色可以单独开启，方便进行混色和互补色分析。（提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
三、实验
1.小孔成像实验
2.探究凸透镜形成图象的特性
3.凹透镜成像的性质
4.照相机成像原理
5.放大镜成像原理
6.显微镜成像原理
7.色光的混合
8.演示凸透镜的汇聚
9.演示凹透镜的发散
10.伽利略望远镜
11.天文望远镜
12.互补色
	1
	套
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	小车导轨
	一、组成
微型L型支架1个、多功能导轨1个（1.2m）、动力学小车1个、L型支架2个、宽L型支架、L型滑轮组、砝码5个（2g）、钩码1个（10g）、钩码1个（20g）、砝码3个（50g）、小龙虾扣2个、细绳1卷、U型挡光片1个、小桶1个、缓冲器组件1个、U型滑轮组件1个、紧固件1宗、梅花螺丝2个（M6*15mm）、六角螺丝1个（M6*35mm）、六角螺丝5个（M6*20mm）、手紧螺丝1个（M4*16mm）、手紧螺丝2个（M6*12mm）、螺杆螺母1套（M4*45mm）、蝶形螺母6个（M6），备用小车轮2个、燕尾螺丝1个（M5*15mm）、手紧螺丝1个（M6*8mm）、蝶形螺丝1个（M4*35mm）
二、功能
1.用于动力学为核心的包含位移、时间、速度、加速度等物理量等实验。
2.小车导轨是一套能轻松完成初高中动力学实验的实验平台，实验器功能多样，配件齐全，轨道预留多种传感器固定孔及光电门固定支架，可搭配位移传感器、分体式位移传感器、光电门传感器等不同组合进行实验，测得小车各类运动数据，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，支持各类动力学DIY设计实验。
3.专用动力学小车，车轮刀片式设计，与轨道摩擦小，具有弹簧减震结构，有效保证小车在同一平面直线运动。
4.动力学小车预留力钩柱、紧固件螺口、挡光片的专用手拧螺丝接口，可快速安装对应的拉力组件、砝码、挡光片等配件。
5.滑轮及车轮轮轴摩擦力极小，能有效减小轮轴摩擦对实验的影响。
6.导轨采用铝型材，坚固耐用，导轨两侧标有清晰的刻度，可直接读取小车运动距离，导轨面具有小车运动槽，保证小车不脱轨。
7.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。
三、实验
匀变速直线运动的位移与时间的关系、借助传感器用计算机测速度、匀速直线运动的位移、匀变速直线运动的速度与时间的关系、探究加速度与拉力的关系、 探究加速度与质量的关系、用两个光电门测加速度等实验。
	1
	套
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	压缩气体做功实验器
	一、组成
支架、注射器（100mL）、橡胶管、快速温度传感器探头
二、功能
1.用于压缩气体做功实验，探究一定质量的气体被压缩时的温度变化。
2.缓慢推动注射器活塞，配合快速温度传感器测量注射器内部空气温度变化，在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。
3.通过支架固定注射器，避免人手与注射器直接接触，有效减小热传递导致的实验误差。
4.快速温度传感器探头直接测量注射器内部温度，测量数值科学准确。
5.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。
三、实验
一定质量的气体被压缩时的温度变化等实验。
	1
	套
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	电阻定律实验器Ⅱ
	一、组成
亚克力底座、镍铬丝（0.2mm）、镍铬丝（0.4mm）、镍铬丝（0.6mm）、锰铜丝（0.6mm）、铁铬丝（0.6mm）、夹式测试钩1对（带4mm插孔钩）
二、功能
1.用于电阻定律实验，探究电阻的材料、长度、横截面积对导体电阻大小的影响。
2.电阻定律实验器配合电源、电流传感器，通过传感器测得的电流大小来比较接入的金属丝电阻大小，在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。
3.夹式测试钩可自由选择接入金属丝的长度，探究导体长度对电阻的影响。
4.提供三种材料相同，直径不同的金属丝，便于探究导体横截面积对电阻的影响。
5.提供三条直径相同的材料不同的镍铬丝、锰铜丝、铁铬丝，探究导体材料对电阻的影响。
6.底座标有刻度及金属丝的名称和直径，并在每条金属丝下方标有长度标记，可直接读出长度数值。
7.通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的实验指导和使用说明。
8.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。
三、实验
探究电阻的影响因素等实验。
	1
	套
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	阿基米德原理实验器
	一、组成
升降铁架台、电子称托盘组件、重物、溢杯1个、量杯2个、手紧螺丝2个
二、功能
1.用于阿基米德原理实验，探究浸在液体中的物体所受的浮力的大小等于被物体排开的液体所受的重力。
2.采用溢流法，学生更容易理解，配合上下两个力传感器，可直接测量物重和排开水的重力，软件自动记录和计算重物所受浮力与排开水重力进行对比，并以数值、表格、图形等形式在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，数据采集更精确。
3.升降铁架台采用齿轮式升降结构，重物下降平稳，有效减小实验误差。
4.重物采用流线体构造，有效减小水面张力等因素对实验结果的影响。
5.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。
三、实验
阿基米德原理等实验。
	1
	套
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	沸点与压强关系实验器
	一、组成
气路组件、螺口锥形烧瓶（250mL）、铁圈（φ100mm）、石棉网、烧瓶夹、烧瓶夹固定块（转接头）、软管固定组件、不锈钢酒精灯
二、功能
1.用于探究沸点与压强之间的关系。
2.实验器与传感器适配性好，可配合绝对压强传感器和温度传感器，同时测得水在某个压强下沸腾时温度的大小，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。
▲3.气路组件配有泄压阀（泄压阀安全值150±10kPa），压强过高时会自动泄压，实验更加安全。（提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
▲4.软管固定组件可保证气路通畅不缠绕，实验环境更整洁，加热更安全。（提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
5.酒精灯为不锈钢材质，高强度高硬度，经久耐用，灯芯与灯体紧密结合，加注口采用螺口设计，有效防止酒精倾倒造成酒精外流，安全性更高。
6.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。
三、实验
沸点与压强的关系等实验。
	1
	套
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	焦耳定律实验器（初中）
	一、组成
面板组件（3Ω电阻丝*2、1.5Ω电阻丝*1、3Ω金属膜电阻*1）、底座组件、杯体组件、传感器固定组件、导线*8
二、功能
1.用于探究电流热效应与电流、电阻的关系。
2.电阻丝对应面板位置有传感器插入孔，与传感器适配性高，配合温度传感器，能定量的反映出电流热效应与电流、导体电阻和通电时间的关系，1分钟内即有明显数据变化，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。
3.双层保温杯体设计，有效防止热量散失，四周透明化设计，可保证温度传感器探头插入的深度相同。
4.采用不同规格电阻丝，并包含插线孔，方便进行开放式的电路串并联设计，鼓励学生动手搭建。
5.底座具有垫脚，稳定防滑。
6.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。
三、实验
焦耳定律等实验
	1
	套
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	摩擦做功实验器
	一、组成
铜管、桌边夹、温度传感器专用孔塞、摩擦棉绳
二、功能
1.用于摩擦做功使温度升高实验。
2.拉动棉绳摩擦铜管，配合温度传感器可测得铜管内空气的温度，可在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。
3.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。
三、实验
探究摩擦生热、机械能转化为内能等实验
	1
	套
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	初中电学实验板
	一、组成
6种实验电路板（含欧姆定律、导体的伏安特性、限流法测灯泡的伏安特性、电阻的串并联、伏安法测电阻、电磁感应现象）、香蕉头导线、鳄鱼夹、9V电池、小灯泡。
每块板的尺寸为：120*75mm。
二、功能
1.用于初中电学类实验，如欧姆定律、导体的伏安特性、电阻的串并联等。
2.集成电路，实验方便快捷。
3.插拔式接线口，接线简便牢靠，实验稳定。
4.适配电学类传感器测量数值并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现，也可接入指针式电表，满足数字化和传统不同形式实验教学要求，实验设计灵活。
5.实验丰富，基本涵盖电学类初中分组及演示实验。
三、实验
欧姆定律实验、导体的伏安特性实验、限流法测灯泡的伏安特性实验、电阻的串并联实验、伏安法测电阻实验、电磁感应实验
	1
	套
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	电路1实验箱
	一、结构参数
1、外形尺寸：437mm*327mm*170mm（两箱叠加高度H=330mm）；材质：ABS；手提翻盖式 ；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳；
2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱；
3、纽扣式锁合：转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现箱子与箱子之前的锁合，便于携带和搬运                  二、主要配置                                     由直导线模块、直角导线模块、T形导线模块、接线模块、带插座的直角连接器模块、电阻模块（R：50Ω）、电阻模块（R：100Ω）、电阻模块（R：10kΩ）、电阻模块（R：47kΩ）、白炽灯E10的插座模块、带插座的直式连接器模块、中断连接器模块、染色缸、铜电极（76mm×40mm×0.15mm）、锌电极（76mm×40mm×0.15mm）、铅电极（76mm×40mm×0.15 mm）、铁电极（76mm×40mm×0.15 mm）、2号电池电池盒模块、电铃、单刀单掷开关模块、PTC电阻模块（R：250Ω）、NTC电阻模块（R：1kΩ）、电位器模块（R：250Ω）、单刀双掷开关模块、电气安全模型、双金属带（L：150mm，W：25mm）、导体和非导体（L：150mm）、红色导线（L：250mm，32A）、蓝色导线（L：250mm，32A）、红色导线（L：500mm，32A）、蓝色导线（L：500mm，32A）、铜镀镍香蕉插头（M4）、鳄鱼夹（φ：4mm，L：51mm）、小灯泡（1.5V，0.15A，E10）、小灯泡（4V，0.04A，E10）、小灯泡（6V，0.5A，E10）、小灯泡（12V，0.1A，E10）组成
三、功能和应用
可模拟演示电路专题实验（简单电路、电压的测量、电流的测量、导体和非导体、转换开关和交替开关、电源的串联和并联连接、保险丝、双金属开关）、电阻专题实验（欧姆定律、同材质导线电阻的决定因素、导线的电阻率、并联连接中的电流和电阻、串联连接中的电流和电阻、串联电路中的电压、电位器、电源的内阻）、电气工作和电力专题实验（电功和电功率）、能量转换专题实验（将电能转化为热能）、电化学专题实验（电解质水溶液的电导率、液体导电过程中电压和电流之间的关系、电解、电镀、原电池、铅蓄电池）、安全使用电能专题实验（供电线路接地、导体的电安全系统）、传感器专题实验（NTC电阻器、PTC电阻器）
	1
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	新能源1实验箱
	一、结构参数
1、外形尺寸：437mm*327mm*170mm（两箱叠加高度H=330mm）；材质：ABS；手提翻盖式 ；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳；
2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱；
3、纽扣式锁合：转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现箱子与箱子之前的锁合，便于携带和搬运                  二、主要配置                        由发电机、小灯泡（1.5V，0.15A，E10）、小灯泡（4V，0.04A，E10）、小灯泡（6V，0.5A，E10）、电机模块、直角导线模块、接线模块、中断连接器模块、小灯泡灯座模块（E10）、太阳能电池支架、红色双插座、黑色双插座、棉线（L：5m）、银白小桶（45mm×65mm）、黑色小桶（45mm×65mm）、太阳能电池（25mm×50mm）、水轮型液体流量指示器、卤素灯（12V，20W）、卤素灯罩、支撑杆（L：600mm）、温度计（L：250mm）、光具座滑块、太阳能收集器套件、毡片（100mm×100mm）、透明硅胶管（L：100mm，φ：7mm）、卷尺（L：2m）、秒表、红色导线（250mm，32A）、蓝色导线（250mm，32A）、蓝色导线（500mm，32A）、红色导线（500mm，32A）、低型塑料烧杯（100mL）、低型玻璃烧杯（400mL）、斜口塑料漏斗（φ：75mm）、铁架台底座、珀耳帖元件组成
三、功能和应用                      
▲可模拟演示能量转换专题实验（使用太阳能电池将光转换为动能、机械能转换为电能、热能转换为电能、热能转换为动能、驱动水轮）、太阳能热能专题实验（颜色对太阳能吸收的影响、材料对太阳能吸收的影响、模拟温室效应、加热太阳能集热器中的水、房屋保温和热成像、热辐射和温室效应、利用温差发电机产生电能）、环境热专题实验（热传导、热电压和温度、珀耳帖效应-冷却发动机、珀耳帖效应-热泵、环境温度对珀耳帖热泵影响）（提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
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	新能源2实验箱
	一、结构参数
1、外形尺寸：437mm*327mm*170mm（两箱叠加高度H=330mm）；材质：ABS；手提翻盖式；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳；
2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱；
3、纽扣式锁合：转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现箱子与箱子之前的锁合，便于携带和搬运。
二、主要配置
由单刀单掷开关模块、直导线模块、中断连接器模块、电位器模块（0～250Ω）、电容器模块1F（C：1F，）、红色发光二极管模块（0.06W）、水泵（U工作为3～4.5V）、注射器（20mL）、镍氢蓄电池（5号，1.2V）、电池盒模块（AA型）、太阳能电池支架（25mm×50mm）、转叶（3叶）、太阳能聚集器套件、红色双插座、黑色双插座、塑料水槽、太阳能电池板（130mm×93mm）、红色导线（500mm，32A）、蓝色导线（500mm，32A）、太阳能电池板（25mm×50mm）、鼓风机（12V）、夹具（d：16mm）、转接头、支撑杆（L：250mm）、黑色硬纸板（200mm×300mm）组成。
三、功能和应用
实验箱与新能源1一起总共可以进行43次学生实验：
可模拟演示太阳能电能专题实验（光照强度对太阳能电池的电压和电流的影响、太阳能电池受光面积对电压和电流的影响、串联太阳能电池的电压和电流、并联太阳能电池的电压和电流、太阳能电池做LED的电源、太阳能电池作为二极管、太阳能电池的电压和电流随光强的变化（绘图象）、使用充电电池存储太阳能电池的电能、太阳能电池在黑暗环境下的特征、太阳能电池的伏安特性曲线、用电容器储存太阳能电池的电能）、风能专题实验（风力发电、风速对风力发电的影响、风向对风力发电的影响、负载下风力发电现象的观测、风轮叶片数量的影响、使用可充电电池储存来自风能的电能、使用电容器储存来自风能的电能、风力发电机伏安特性）、水能专题实验（用太阳能抽水、用风能抽水、自来水驱动发电机、泵将电能转化为势能的效率）、抛物槽式发电厂专题实验（使用抛物槽太阳能集热器加热水、抛物槽中吸收器位置对加热的影响、太阳能蒸汽发电站模型）
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	探究凸透镜成像的规律AR增强实境实验套件
	一、系统清单
实境增强（AR)系统软件、探究凸透镜成像的规律实验配套器材、光学轨道。
二、主要器材配置                                
1.实境增强（AR)系统软件：
“探究凸透镜成像的规律”AR软件，可以在软件步骤引导下顺利完成此实验。另还配有此实验的AR定位卡纸（A4尺寸），可以辅助完成器材的定位。
2.实验器材：
矮蜡烛、f=+50mm凸透镜、光屏、托盘、光具座滑块、火柴等。
3.光学轨道：
L=60cm，铝合金材质。
三、系统功能
可以通过扫码或实验选择，在联网状态下快速进入具体的实验场景；AR中的各实验元素的位置、动画都与配套器材完全匹配；AR中有小机器人逐步讲解实验的每步操作和要点，以及在实验末尾进行规律总结；可以结合对现实实物的观察，对应每个局部，动画展现其内部结构，帮助学生对物品进行学习和认知；可以结合现实现象，展示肉眼看不见的重要信息和规律，帮助学生对抽象事物的理解，构建完整知识框架；AR模式可以连接真实的传感器无线连接，实时采集真实的实验数据，绘制表格或者图象；并且实验数据可以和动画联动，方便学生对规律的理解。
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	人工智能传感器应用通识基础套装
	包含1个控制器(SMARTCode)，5个磁吸无线控制器模块(MagicLink)，20个不同的传感器执行器模块(MagicBlock)。控制器(SMARTCode)采用无线连接方式，磁吸无线控制器模块(MagicLink)运用蓝牙无线技术，传感器执行器模块(MagicBlock)则通过磁吸连接。控制器配备了高清液晶触摸屏幕和8GB内存，能够支持设备信息查看，最多可连接19个设备，内嵌30余门课程，设有无代码测试模块，还拥有独立图形化软件。
1、控制器(SMARTCode)
显示屏：≥2.8英寸TFT 480*480 电容屏；内存：≥8GB；传感器无线最大连接数量：≥19个；有线连接：Type-C；无线连接：蓝牙5.1；内置电池：≥3000mAh 锂电池；待机时间：6个月以上；电源适配器：100V~240V AC / 5V DC 2A；固件升级：固件可通过USB接口进行升级；按键：电源按钮、扫描按钮
2、磁吸无线控制器模块(MagicLink)
无线连接：蓝牙5.3；具备与模块连接成功提醒功能；能自动识别传感器执行器，支持热插拔；拥有7P磁吸接口；配备500mAh锂电池；有线连接：Type-C
3、传感器执行器模块(MagicBlock)
模块种类超过20种；采用7P磁吸接口；有设备图标和名称
温度模块：-55℃~+125℃
温湿度模块：-40℃~+125℃、5~95%
声强模块：65~100dB
倾斜模块：前、后、左、右、中
光强模块：0~10000lux
距离模块：35cm~300cm
按钮模块：0松开、1按下
颜色识别模块：识别标定的颜色
障碍检测模块：2cm~18cm
旋钮模块：0~100%
摇杆模块：上、下、左、右、按下、中
蜂鸣器模块：0~4.0KHz
MP3播放器模块：支持TF卡，最大支持16GB
RGB灯模块：支持RGB全彩（1600万色）
点阵屏模块：8*8像素
四位数字数码管模块：-999~9999(有效位数3~4位)
时钟数码管模块：00:00~99:99显示
舵机模块：0~180°
电机模块：0~2700rpm
交通灯模块：红、黄、绿
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	图形数据终端
	1、12.1英寸或以上（分辨率：2560*1600）高清IPS显示屏，支持最高10点触控；
2、多核处理器，6GB内存，存储容量128GB；
3、智能平板操作系统；                                                                      
4、内置麦克风、前后置摄像头，支持WIFI无线网络；
5、type-C数据接口；
6、8000mAh以上聚合物锂离子电池，连续使用≥7小时，待机和使用时间更持久；
7、支持重力感应，横竖自动切换；全新的FLASH滑动UI设计。具备“Quick Easyh”操作界面，让您操作更加轻松自如；      
8、传感器自动识别；支持传感器校准，传感器标定功能；
9、具有图形显示、存储和超强的数据分析处理功能；支持数据曲线、仪表、数值显示，可对实验图表的放大，缩小，移动及XY轴自动放缩功能；支持传感器实验数据的统计功能；通过计算列、积分、拟合等功能，可以进行专业的实验数据分析。    
10、可按照实际的教学需要建立规范化的实验模板，可内置几百个物理，化学，生物学科的实验。
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	智能数字实验盘
	1、一体化结构设计，不少于7个传感器接口，支持热插拔；支持近60种传感器连接，遍及力学、热学、光学、电学、化学、生物等多个领域；内置三轴加速度、GPS、气压计、相对高度计等传感器；内置传感器与外接传感器模块可并行采集数据；
2、内置≥3.5英寸电容屏，支持手势操作，触控灵敏、交互便捷，为数据显示、实验采集提供良好的图形界面；
3、支持系统平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等； 
4、独立使用时，支持实验采集功能，提供图像、表格两种模式。图像模式支持对X轴、Y轴自定义，且Y轴支持传感器多选；支持双Y轴设置，优化选择多个传感器且数值相差较大时的图像显示，适应多样需求，支持曲线镜像显示；
5、支持对采集间隔、采集时间进行设置，支持手动采集、定时采集等不同模式；
6、实验采集支持保存与读取，方便随时对实验进行复盘分析；
7、支持不少于7种外接传感器和不少于4种内置传感器同时工作，并在内置屏上同步数据显示；支持数字、图线、指针盘等显示模式；支持从传感器实时显示界面直接跳转进入快速实验；
8、支持脱离终端设备，利用内置实验操作平台对部分传感器进行校准或标定等；
9、支持通用接口模块，可外扩其他类型的传感器，通用接口采用闪电接口,易插易用；
10、充电方式：支持USB充电，支持触点充电，搭配专用充电坞，可实现同时对5个智能数字实验盘进行充电；
11、正面设有电源指示灯，背面设有支脚架、固定螺纹孔、复位孔；
12、连接方式：USB 有线连接；蓝牙无线连接；
13、具备不少于16M存储容量；
14、内置可充式锂电池；
15、固件升级：固件可通过USB接口进行升级。
	6
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	数字化实验系统
	1.支持Windows、Android操作系统。
2.支持有线连接，无线蓝牙连接。
3.支持传感器自动识别。
4.可连接多个采集器，并支持多个采集器同时工作。
5.可支持不少于20个传感器同时采集。
6.通过smarthcz坐标图像曲线、表格、数值、仪表盘等方式，实时、直观、精确显示实验数据。
7.根据实验需要，可进行公式（变量）编辑，自主添加实验变量（或增量等），并通过公式编辑实现不同物理量之间的转换。
8.可对数据图表操作，包括对图表内数据曲线的移动、缩放、改变曲线颜色及大小等，便于实验前后的数据分析处理，适合于教学中实验结果的精确测定与验证。
9.具有完善的数据处理功能，包含多种数据拟合：直线拟合、抛物线拟合、倒数拟合、积分、重叠显示等。
10.、可根据需求将实验及实验结果以不同方式保存，可后续查看。
11、支持摄像功能，可实时拍摄、显示实验场景并存储。
12、支持离线实验数据导出。
13、支持采集过程回放。
14、支持局域网内接收、发送实验文件。
15.包含初中物理、化学、生物多个专用实验模块，全定制化的实验界面及实验操作，贴合教学过程。
16、软件可注册和登录，配合使用“在线实验设计平台”，体验更为强大的实验自主设计功能；配合使用“实验资源管理云平台”，可随时查看实验相关的指导手册、器材信息、实验视频的等资料。
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	电压传感器
	一、结构及外观
传感器正面为电源指示灯，前端为导线插孔，后端为Lightning接口，附件为红黑导线、鳄鱼夹。
二、功能
1.用于测量电路、电器两端的电压。
2.传感器采用模块化设计，可任意组合。
3.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。
4.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。
5.搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。
6.可以对微小的电压变化快速采样。
7.支持传感器校零。
三、规格
1.量程：-30V~30V
2.精度：±1%
3.分辨率：0.02V
4.输入阻抗：2MΩ
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	电流传感器
	一、结构及外观
传感器正面为电源指示灯，前端为导线插孔，后端为Lightning接口，附件为红黑导线、鳄鱼夹。
二、功能
1.用于测量电路中的电流。
2.传感器采用模块化设计，可任意组合。
3.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。
4.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。
5.搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。
6.可以对微小的电流变化快速采样。
7.支持传感器校零。
三、规格
1.量程：-1A~1A
2.精度：±1%
3.分辨率：0.001A
4.内阻：0.22Ω
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	磁感应强度传感器
	一、结构及外观
传感器正面为电源指示灯，前端为探头插孔，前端管壁内为霍尔效应元件，后端为Lightning接口，附件为磁感应强度探头。
二、功能
1.用于测量磁场的磁场强度。
2.传感器采用模块化设计，可任意组合。
3.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。
4.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。
5.磁场传感器探头为为3.5mm耳机插头，耳机插孔式连接，无干扰。
6.搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。
7.无需校准，即连即用。
三、规格
1.量程：-64mT~64mT
2.精度：±3%
3.分辨率：0.04mT
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	力传感器
	一、结构及外观
传感器造型方正，上端有三个开孔，背面有与实验器材搭建的M6国标接口，可适用于多种固定方式；下端为力传感器接口，可拧上钩子（测量拉力）或托盘（测量推力），侧面为Lightning接口线。
二、功能
1.用于测量拉力或压力。
2.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。
3.搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。
4.支持传感器校准。
三、规格
1.量程：-50N~50N
2.精度：±1%
3.分辨率：0.03N
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	温度传感器
	一、结构及外观
传感器正面为电源指示灯，前端为探头插孔，后端为Lightning接口，附件为温度探头。
二、功能
1.用于测量物体表面、气体、酸碱等液体的温度。
2.传感器采用模块化设计，可任意组合。
3.温度探头为3.5mm耳机插头，耳机插孔式连接，无干扰。
4.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。
5.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。
6.搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。
7.无需校准，即连即用。
三、规格
1.量程：-40℃~135℃
2.精度：±0.6℃
3.分辨率：0.1℃
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	绝对压强传感器
	一、结构及外观
传感器正面为电源指示灯，前端为鲁尔接头母头，后端为Lightning接口，附件为软管、鲁尔公头、针筒。
二、功能
1.用于测量大气环境下或密闭空间内的气体的压强。
2.传感器采用模块化设计，可任意组合。
3.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。
4.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。
5.搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。
6.支持传感器校准。
三、规格
1.量程：0~400kPa
2.精度：±2%
3.分辨率：0.1kPa
	6
	只

	163
	位移传感器
	一、结构及外观
传感器正面为电源指示灯，前端内置有超声波收发装置，后端为Lightning接口.
二、功能
1.用于测量物体运动的位移。
2.传感器采用模块化设计，可任意组合。
3.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。
4.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。
5.搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。
6.无需校准，即连即用。
三、规格
1.量程：20cm~600cm
2.精度：±2%
3.分辨率：0.1cm
	6
	只

	164
	微电流传感器
	一、结构及外观
传感器正面为电源指示灯，前端为导线插孔，后端为Lightning接口，附件为红黑导线、鳄鱼夹。
二、功能
1.用于测量电路中的微电流。
2.传感器采用模块化设计，可任意组合。
3.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。
4.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。
5.搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。
6.可以对微小的电流变化快速采样。
7.支持传感器校零。
三、规格
1.量程：-10μA~10μA
2.精度：±1%
3.分辨率：0.01μA
4.内阻：0.22Ω
	6
	只

	165
	光电门传感器
	一、结构及外观
整体为门式结构，正面有指示灯，两侧有固定用的螺丝孔，上部有光路遮挡指示灯，背面为固定螺孔、侧面为Lightning接口线。
二、功能
1.用于测量物体通过光电门的挡光时间以及速度、加速度、动量、动能等物理量。
2.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。
3.与采集器连接具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。
4.搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。
5.无需校准，即连即用。
三、规格
1.量程：0~∞s
2.精度：±1㎲
3.分辨率：1us
	6
	对

	166
	通用接口模块
	一、结构及外观
通用接口正面为电源指示灯，前端、后端为Lightning接口，用于跟传感器的连接。
二、功能
1.用于传感器与采集器的连接。
2.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。
3.具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。
	6
	只

	167
	附件及包装箱
	含与传感器相配套USB线、连接线、硬件说明书、实验指导手册等和便携包、包装箱。
	6
	套

	168
	估测大气压强实验器
	一、组成
针筒、针筒后盖、堵头、金属推拉杆、硅胶垫圈
二、功能
1.用于估测大气压强实验，利用大气压力和针筒横截面积计算大气压强。
2.实验器拉杆上有螺纹，与传感器适配性好，可直接旋入力传感器，测量大气压力的变化，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。
3.针筒外壳坚固，不易变形，筒身标有刻度及直径大小，方便进行受力面积计算。
4.一体化设计，实验环境搭建简单，易操作。
5.配套专用实验软件，预设模板，单次测量自动记录，多次测量自动计算出平均值，以表格形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。
三、实验
估测大气压强等实验
	6
	套

	169
	小车导轨
	一、组成
微型L型支架1个、多功能导轨1个（1.2m）、动力学小车1个、L型支架2个、宽L型支架、L型滑轮组、砝码5个（2g）、钩码1个（10g）、钩码1个（20g）、砝码3个（50g）、小龙虾扣2个、细绳1卷、U型挡光片1个、小桶1个、缓冲器组件1个、U型滑轮组件1个、紧固件1宗、梅花螺丝2个（M6*15mm）、六角螺丝1个（M6*35mm）、六角螺丝5个（M6*20mm）、手紧螺丝1个（M4*16mm）、手紧螺丝2个（M6*12mm）、螺杆螺母1套（M4*45mm）、蝶形螺母6个（M6），备用小车轮2个、燕尾螺丝1个（M5*15mm）、手紧螺丝1个（M6*8mm）、蝶形螺丝1个（M4*35mm）
二、功能
1.用于动力学为核心的包含位移、时间、速度、加速度等物理量等实验。
2.小车导轨是一套能轻松完成初高中动力学实验的实验平台，实验器功能多样，配件齐全，轨道预留多种传感器固定孔及光电门固定支架，可搭配位移传感器、分体式位移传感器、光电门传感器等不同组合进行实验，测得小车各类运动数据，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，支持各类动力学DIY设计实验。
3.专用动力学小车，车轮刀片式设计，与轨道摩擦小，具有弹簧减震结构，有效保证小车在同一平面直线运动。
4.动力学小车预留力钩柱、紧固件螺口、挡光片的专用手拧螺丝接口，可快速安装对应的拉力组件、砝码、挡光片等配件。
5.滑轮及车轮轮轴摩擦力极小，能有效减小轮轴摩擦对实验的影响。
6.导轨采用铝型材，坚固耐用，导轨两侧标有清晰的刻度，可直接读取小车运动距离，导轨面具有小车运动槽，保证小车不脱轨。
7.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。
三、实验
匀变速直线运动的位移与时间的关系、借助传感器用计算机测速度、匀速直线运动的位移、匀变速直线运动的速度与时间的关系、探究加速度与拉力的关系、 探究加速度与质量的关系、用两个光电门测加速度等实验
	6
	套

	170
	摩擦做功实验器
	一、组成
铜管、桌边夹、温度传感器专用孔塞、摩擦棉绳
二、功能
1.用于摩擦做功使温度升高实验。
2.拉动棉绳摩擦铜管，配合温度传感器可测得铜管内空气的温度，可在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。
3.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。
三、实验
探究摩擦生热、机械能转化为内能等实验
	6
	套

	171
	初中电学实验板
	一、组成
6种实验电路板（含欧姆定律、导体的伏安特性、限流法测灯泡的伏安特性、电阻的串并联、伏安法测电阻、电磁感应现象）、香蕉头导线、鳄鱼夹、9V电池、小灯泡。
每块板的尺寸为：120*75mm。
二、功能
1.用于初中电学类实验，如欧姆定律、导体的伏安特性、电阻的串并联等。
2.集成电路，实验方便快捷。
3.插拔式接线口，接线简便牢靠，实验稳定。
4.适配电学类传感器测量数值并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现，也可接入指针式电表，满足数字化和传统不同形式实验教学要求，实验设计灵活。
5.实验丰富，基本涵盖电学类初中分组及演示实验。
三、实验
欧姆定律实验、导体的伏安特性实验、限流法测灯泡的伏安特性实验、电阻的串并联实验、伏安法测电阻实验、电磁感应实验
	6
	套

	九
	（2F）物理电学仪器室
	
	
	

	172
	仪器柜
	1、规格1000×500×2000mm(±5mm)；
2、侧板、层板采用环保型pp改性材料一次注塑成型，表面做磨砂处理。榫卯连接结构并合理布局加强筋，配合专用塑料紧固件连接，顶板、中板和底板的底部镶嵌15×30mm钢管加强，承重力强，产品不变形、不扭曲，可重复拆装使用。
3、上柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm(±0.5mm)钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。
4、下柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm(±0.5mm)钢化烤漆玻璃。
5、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，安装于两门的门缝处，凹凸配套，增加柜子内部的气密性。
6、层板：上柜配两块活动层板，下柜配一块活动层板；层板采用工程塑料经模具挤出成型，中空双层结构，内部均匀分布加强筋并内置两条30×15mm钢管；两边配置密封堵头，整板无裸露金属，避免腐蚀生锈，美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。
7、门铰链：用改性pp材料模具一次成型，伸缩式pp旋转门轴，内嵌隐藏方便安装，耐腐蚀。
8、柜门固定所需螺丝均采用304不锈钢，柜子内部空间无裸露金属材料，确保柜子的耐腐蚀性。
9、柜子顶部留通风系统接口，与通风管路连接；接口处配有手动调节装置，可以打开或关闭通风口。
	10
	个

	173
	准备台
	1、规格：2400×1200×850mm(±5mm)。
2、台面：采用12.7mm厚双面膜实芯理化板。
3、柜身：采用≥1.0mm厚的冷轧钢板，上部抽屉下部对开门，门双层设计，拉手为一体一字型拉手，简洁美观，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理。                                                                                                                4、结构：准备台为4张组合式设计，便于运输，整体结构设计合理，台下设有储物柜，可设置层板，可存放显微镜及实验仪器。
5、铰链：采用知名品牌115度铰链，开合十万次以上。                                                                6、防撞胶垫：采用橡胶材质，装于门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
7、脚垫：采用ABS注塑专用可调脚垫，既保证演示台平稳又能有效防止柜身受潮，延长设备使用寿命。
	1
	张

	174
	准备室安装调试
	包含仪器室全套安装调试等，方便安装、检修。
	1
	项

	十
	（2F）物理实验室通用仪器
	
	
	

	175
	计算器
	函数型
	4
	个

	176
	打孔器
	四件。1.有四支不同孔径带手柄的空芯钻头、顶屑杆（通条）组成；2.每支空芯管长度为100mm，管外径分别为6±0.1，8.5±0.1,10.5±0.1,13.0±0.1mm；3.钻头用45＃无缝钢管制成，钻头圆度≤0.05mm，钻头直线度≤0.05mm；4.刀口经淬火处理，表面镀铬，刀刃无缺口或锯齿状,刃口角度为12～15°，刀刃平面与手柄平行，并与钻头轴线垂直,刀刃平面与轴线的垂直度≤0.3mm；5.顶屑杆直径φ3.5×105mm。
	1
	套

	177
	仪器车
	1. 产品结构：整体采用钢管做车架，表面经酸洗磷化后喷塑防护；双层结构，托盘的表面经酸洗磷化喷塑，有两层托盘，层间距不小于380mm，每层托盘四周有护栏围杆，四底脚有万向轮，小车两端有推拉扶手。
2. 车体加载30Kg重物后，应推拉灵活，车体无变形。
3. 每层托盘有防振、防腐蚀用的橡胶衬板。护栏围杆与托盘间的垂直高度为100mm。
4. 车体底脚万向轮转动灵活，结实耐用。
5. 表面不应有明显的凹痕、裂缝、变形等缺陷。表面涂镀层应均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损。金属零部件不应有锈蚀及其他机械损伤。
	2
	辆

	178
	水准器
	1 、初中物理通用仪器，铝合金框架，表面喷塑处理；工作面洗加工处理。
2、不少于2个有机玻璃水准泡指示水平和垂直和45°,测量精度0.057°=1mm/1m；
3、防震，长度不小于300mm
	2
	个

	179
	充磁器
	1．具充磁退磁功能，充、退磁时间≤30S，充、退磁电流＜5A，磁场区域170×120mm，退磁残磁≤0.1mT (厚度<20 mm)；2.输入电源：～220V 50Hz，功率：≤500W。　　
	1
	台

	180
	放大镜
	初中物理分组仪器，手持式,有效通光孔径不小于30mm，5倍。
	10
	个

	181
	望远镜
	1 、初中物理通用仪器，双筒望远镜由目镜、棱镜及物镜组成，有一个中央调焦装置可同时移动两个目镜。
2 、双筒望远镜的倍率为7,镜头直径为35mm,射出瞳孔为6mm.
	1
	个

	182
	天文望远镜
	1、初中物理通用仪器，望远镜由镜筒、支架、脚架组成。
2、镜筒由主镜和寻星镜两部分组成，两镜筒均为防尘密封式。
     主镜系统物镜：反射物镜，孔径D=114mm，焦距f=900mm；分辨率：4″；寻星镜：6×30；
3、支架部分采用EQ3手动跟踪赤道仪；
4、脚架部分采用铝合金脚；
5、目镜配置标准
目镜：H8mm   （放大113×、视场25′）
       H20mm  （放大45×、视场57′）
目镜转接口：31.75mm
正像镜：1.5×
增倍镜：3×
月亮镜：滤光镜
目镜接口：24.5mm
	1
	套

	183
	透明盛液筒
	1. 透明盛液筒体用聚苯乙烯压制而成，透明度良好、不易损坏。2. 筒的外经φ≥100mm，高度≥300mm。3. 筒体表面用丝网漏印法印制表示深度的标尺和刻度标志，呈红色或蓝色。4. 筒体壁厚度≥2.5mm，筒体底部安放平稳、牢固，造型美观。外形平整、无划痕、修正的边沿不得有变形破边等缺陷。5. 刻度和字迹要清晰、量值要准确。
	1
	个

	184
	透明水槽（圆形或方形）
	1、初中物理通用仪器，圆形或方形塑料水槽。
2、规格：直径φ（270mm±×高140mm， 或300mm×300mm×高150mm ；
3、水槽透明度好，强度高。
4、带水槽附件。
	2
	个

	185
	碘升华凝华管
	1、初中物理分组仪器，密闭式。由玻璃密封管体和手柄组成，管的高度≥45mm，直径≥30mm，两端内凹面深度为4mm±1mm。管内密封碘的质量≥0.1克。
2、手柄长≥100mm，直径为ф6mm±1mm。
3、管体外形端正，玻璃熔接平滑均匀，无气泡、无条纹。管体在90℃热水中检测无泄漏（无气泡溢出）。
4、管体应耐80℃温差的急冷骤热。
5、升华与凝华的全过程耗时应≤10分钟。
	10
	个

	186
	物理支架
	1.由A型座大小各1，立杆700mm、500mm各1, 复夹4, 烧瓶夹,万向夹1,台边夹1,铁环1,圆托盘1, 吊钩4,吊钩杆1, 绝缘杆1等组成；
2.A型座、复夹、万向夹、台边夹的紧固螺钉为M6、立杆、绝缘杆上的螺栓为M8。所有紧固件应同心对称，螺钉转动松紧适度；
3.所有组件组装成实验支架后，应放置平稳，夹持可靠，紧密牢固；
4.立杆与A型座组装后，A型座未经调平，直杆与底面的垂直度≤5毫米，吊钩杆组装后与立杆的垂直度≤3毫米。
	2
	套

	187
	方座支架
	1.由方形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹等组成。
2.方座支架的底座尺寸为210×135mm，立杆直径为φ12mm，一端有M10×18mm螺纹，底座和立杆表面应作防锈处理。
3.底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。
4.立杆与方座组装后应垂直。
	10
	套

	188
	多功能实验支架
	铸铁座件，圆钢镀铬立杆，带物理实验常用环件和夹。　　
	2
	套

	189
	升降台
	1  初中物理通用仪器，本产品由上基板、下基板和升降杆等组成。 2  上基板外形尺寸为150×150×2mm。
3  下基板外形尺寸为180×180×2mm。
4  升降高度：110～270mm。
5  升降梯度：升降杆每转一周,升降高度变化为4mm。
6  上基板升降平稳，无摇晃现象。
7  升降杆转动灵活，滑动部件滑动平稳，无跳动。
8  各金属部件表面镀铬，镀层光洁，无脱皮，砂眼等缺陷。
	2
	台

	190
	三脚架
	1、初中物理分组仪器，有铁环和三只脚两部分。
2、铁环由铸铁制成，内径75mm，外径100mm，铁环底面有互为120°、直径15mm的三个圆台，用于加固三只脚。
3、三只脚用直径φ5mm的圆钢制成。
4、三只脚脚距应相等，脚与环结合应紧固。
5、三只脚脚部应在同一平面内,放在平台上,三角架应平稳,环面在一平面内,平直度应小于0.5mm。
	10
	个

	191
	泥三角
	1、初中物理分组仪器，加热辅助设备。
2、泥三角由黄泥棒、铁丝组成。
3、黄泥棒外径Φ10mm±0.5mm，长53mm±1mm，其中心孔能穿过1mm的铁丝。
4、三支棒组成等边三角形，黄泥棒：坚硬。
	10
	个

	192
	旋转架
	1、初中物理通用仪器，本产品在磁铁的性质教学中，用作两种电荷的相互作用实验时支撑，搁置条形磁铁，玻棒、胶棒等用。
2、结构形式，可折式，成对配置。
3、本产品由旋转体、支座组成。
4、旋转体上有嵌放条形磁铁、玻棒、胶棒的凹槽。
5、支座应放置平衡、无晃动。
6、装配后应转动灵活。
	2
	套

	193
	学生电源
	初中物理分组仪器，输出直流电压1.5V-9V,1.5A。
	10
	台

	194
	教学电源
	初中物理演示仪器，交流2V～12V,5A,每2V一档。直流1.5V～12V,2A。大电流40A，8S自动关断。
	1
	台

	195
	蓄电池
	初中物理演示仪器，容量6V,12AH。密封免维护。
	2
	台

	196
	调压变压器
	交流0～250V 2KVA自偶式或隔离式。1、输入电压：交流220V 50Hz。2、输出电压：交流0—250V、连续可调。3、最大输出电流：8A。4、额定功率：2KVA。5、绝缘电阻：电源进线端和电压输出端与机壳绝缘电阻≥20MΩ。6、空载电源：应小于0.2A。7、电压试验：仪器电源进线端和电压输出与机壳间馈给试验电压，带保护接地端子为1.5KV，不带保护接地端子为3KV，漏电电流输出不小于5mA,试验电压保持1分钟，不应出现飞狐击穿现象。8. 产品应能适应环境温度为－40～60C,环境湿度为50C90%RH的运输和贮存。
	1
	台

	197
	充电器
	1、初中物理演示仪器，本产品适用于中学物理实验使用
2、工作电压：160V~250V
3、可供4V、6V、12V多个不同电压电瓶同时使用，充电电流可调最大5A
4、过流、短路自动保护
5、电瓶充满自动停充。
	1
	台

	198
	电池盒
	1、初中物理分组仪器，电池盒由塑料盒底、正负极弹簧片、插接件组成。
2、电池盒分1号电池一节1个，为组装式，即可并联 多个也可串联多个，组合方便，接触性好，四个为一组。
3、盒底由工程塑料制成，表面光洁，色泽均匀，弹簧采用薄锡青铜片制成，表面光洁，无毛刺，并经钝化处理。
	50
	个

	199
	感应圈
	初中物理演示仪器
1、绝缘：次级高压绕组真空浸漆绝缘，无爬电击穿；
2、火花要求：额定电压下放电连续、分叉清晰，无间断；
3、耐用性：连续工作15min无异味、无明显发烫；
4、适用实验：空气火花放电、稀薄气体放电管、电磁波干扰演示、电火花点火。
	1
	台

	200
	演示直尺
	1000mm×45mm×5mm，木质或塑料制。最小分度值：1cm。全尺刻度累计误差≤2mm，尺面平面度公差≤3mm，尺边直线度公差≤2mm，两面均涂白色漆，历印，黑色刻度线和红色数字。
	1
	只

	201
	木直尺
	长1000mm，分度值1mm。标注m，dm，cm，mm四种单位。外型尺寸不小于1000×38×5mm；用不易变形的木材或塑料制造。木材应脱脂、干燥处理，其含水率应符合JY0001第5.22条要求，应无节疤、裂纹存在，无明显变形；尺面漆色鲜明、平整清洁，应符合JY0001第6.5条要求；全长允差应小于3mm；尺面刻线清晰，垂直于测量面，无断线、数字清晰、端正。
	10
	只

	202
	钢直尺
	200mm×20mm×0.8mm，分度值0.5mm。
	10
	只

	203
	钢卷尺
	初中物理分组仪器，2m
	10
	盒

	204
	布卷尺
	初中物理演示仪器，30m
	1
	盒

	205
	游标卡尺
	初中物理演示仪器，规格为125mm，0.02mm。
	1
	把

	206
	外径千分尺（螺旋测微器）
	初中物理演示仪器，规格为25mm，0.01mm。
	1
	只

	207
	物理天平
	1.最大称量500克，最小分度值20毫克；2、游码标尺称量范围：0－1000毫克，分度值20毫克；3、带有片码的四等砝码，专用塑料砝码盒，各种砝码和镊子定位放置；4、铸铁底座，表面喷塑，立柱和横梁均使用铝合金制成，表面钝化，称盘为胶木材料制成，钢刀玛瑙刀承。
	1
	台

	208
	学生天平
	初中物理分组仪器，规格：200g， 0.02g
	5
	台

	209
	托盘天平
	1.双托盘、单杠杆式；2.托盘为胶木材料制成，盘底有成对编号；3.最大称量200g，最小分度值0.2g。4.游标刻度清晰，游码滑动自如；5.附件：四等砝码1套，镊子1把，专用塑料砝码盒1个，各种砝码和镊子定位放置；6.底座金属铸造，表面喷塑，横梁、横梁支架、盘托架金属制，表面镀铬，双向调旋螺母。
	5
	台

	210
	托盘天平
	1.双托盘、单杠杆式；2.托盘为胶木材料制成，盘底有成对编号；3.最大称量500g，最小分度值0.5g。4.游标刻度清晰，游码滑动自如；5.附件：砝码1套，镊子1把，专用塑料砝码盒1个，各种砝码和镊子定位放置；6.底座金属铸造，表面喷塑，横梁、横梁支架、盘托架金属制，表面镀铬，双向调旋螺母。
	1
	台

	211
	电子天平
	1、初中物理演示仪器，计量仪器。
2、最大称量：100g，0.001g。
	1
	台

	212
	单杠杆天平
	初中物理演示仪器，100g，0.01g，链式。
	1
	台

	213
	案秤
	初中物理演示仪器，最大称量10kg，分度值10g
	1
	台

	214
	弹簧度盘秤
	初中物理演示仪器，最大称量：8kg，分度值8g
	1
	台

	215
	金属钩码
	10g×1，20g×2，50g×2，200g×2，误差≤1%。钩码表面应钝化处理，定位装于塑料盒内，底呈半球形，下钩位于底槽内，上下钩方向垂直，材料用钢材制成，外表镀铬，镀层不得有脱落，不均现象；挂钩必须牢固，应能承受1000g以上的重物悬挂。
	5
	套

	216
	金属槽码
	1、初中物理分组仪器，金属槽码供中学物理实验用。 
2、组成：10g1个, 20g 2个, 50g 2个 , 200g 1 个，10g金属槽码盘一个。
	5
	套

	217
	机械停表
	初中物理分组仪器，0.01s
	5
	块

	218
	机械停钟
	1、初中物理分组仪器，产品外观尺寸不小于Φ50mm。
2、产品最小计时为0.1秒，上紧一次发条走时应大于12小时。
3、有启动和回零按钮。
4、走时误差：每100秒钟误差≤0.1秒。
	5
	块

	219
	电子停表
	初中物理分组仪器，0.01s
	5
	块

	220
	电子停钟
	1、初中物理分组仪器，计量仪器，供教学计时用。
2、最小单位为1／10sec，（可显示的最小位数）
	5
	块

	221
	节拍器
	1、初中物理演示仪器，计时仪器，电子式。
2、节拍范围1／4、1／3、1／2、1、2、3、4sec。
3、基本误差：≤各档节拍时间的5％。
4、闪光时间：130ms±10ms。
5、发声响度大于400mw（瞬态输出功率）。
	1
	个

	222
	沙漏
	1、初中物理演示仪器，适用中学物理实验教学用。
2、由内置细沙的玻璃漏体和木质外框（盒）镶嵌制成。
3、漏体为上下两个漏斗漏嘴相对连接，内装有流沙。每个漏斗容积不小于150ml。
4、漏沙时间为5分钟。
5、玻璃漏体应外形端正，厚薄均匀，内外表面清洁，无划伤。
	1
	个

	223
	日晷
	1、初中物理演示仪器，赤道面日晷，由晷面、晷针和底座组成。
2、晷针与晷面配合松紧适合，晷面和底座组装方便，角度可调，便于按使用者所在地的纬度调整固定。
3、晷面及底座用塑料制成，晷针用用金属材料制作，表面防锈处理。
4、晷面直径不小于230mm。
	1
	个

	224
	寒暑表
	1、初中物理演示仪器，由木质材料镶嵌玻璃棒芯组成。
2、采用摄氏（℃）和华氏（℉）木板双刻度，面板标有：摄氏 -30℃～50℃；华氏 -20℃～120℃的标志。
3、玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数。
4、温度准确度：±1℃（0℃～30℃）
5、最小分度值：1℃
6、储藏条件：-30℃～60℃
7、尺寸：不小于250mm×49mm×9mm
	1
	只

	225
	条形盒测力计
	初中物理分组仪器，10N
	20
	个

	226
	条形盒测力计
	初中物理分组仪器，5N
	20
	个

	227
	条形盒测力计
	初中物理分组仪器，2.5N
	2
	个

	228
	条形盒测力计
	初中物理分组仪器，1N，分度值0.02N
	20
	个

	229
	圆筒测力计
	初中物理演示仪器，5N
	2
	个

	230
	圆筒测力计
	初中物理演示仪器，1N，分度值0.02N
	2
	个

	231
	平板测力计
	初中物理分组仪器，5N
	20
	个

	232
	圆盘测力计
	初中物理演示仪器，5N
	2
	个

	233
	演示测力计
	初中物理演示仪器，2N
	2
	个

	234
	拉压测力计
	量程：0～10N；分度值 0.5N
	2
	个

	235
	双向测力计
	量程：0～10N 双向（拉力、压力通用）；分度值 0.5N
	2
	个

	236
	握力计
	1、初中物理演示仪器，测量范围:0-99.9Kg 
2、分度值:0.1Kg 
3、示值误差:±1%F.S 
4、电源:一节9V叠式电池 
5、功能:握力峰值保持,开关/清零,定时关机,过载指示。
	1
	个

	237
	拉力计
	1、初中物理演示仪器，测量范围：10N～500N。
2、采用表盘推拉力计。
3、表盘推拉力计材料选用工程塑料或金属材料。表面平整清洁，不应有划痕、溶迹、缩迹和凹凸不平现象。
4、刻度盘标有10N—500N，最小单位5N。刻度清晰，字迹清楚。
5、拉力计应能承受1分钟550N的拉力而不损坏。松开拉力后，应能恢复原有性能不变。
	1
	个

	238
	演示电表
	初中物理演示仪器，具有直流电压表、直流电流表和检流计功能，2.5级。
	1
	只

	239
	数字演示电表
	1、初中物理演示仪器，具有直流电压表、直流电流表和检流计功能，四位半显示。
2、误差≤1.5％读数。
	1
	只

	240
	电能表
	初中物理演示仪器，单相。
	1
	只

	241
	绝缘电阻表
	初中物理演示仪器，500V。
	1
	只

	242
	直流电流表
	机械指针式，准确度为2.5级，0.6A，3A，三旋钮式接线柱，座式，具零点调节器。
	20
	只

	243
	直流电压表
	机械指针式，准确度为2.5级，3V，15V，三旋钮式接线柱，座式，具零点调节器。
	20
	只

	244
	灵敏电流计
	初中物理分组仪器，±300μA。
	20
	只

	245
	多用电表
	初中物理演示仪器，不低于交流5级，直流2.5级。
	1
	只

	246
	投影电流表
	初中物理演示仪器，0.6A、3A，2.5级。
	3
	只

	247
	投影电压表
	初中物理演示仪器，3V,15V,2.5级。
	3
	只

	248
	投影检流计
	初中物理演示仪器，±300μA。
	1
	只

	249
	罗盘
	1、初中物理演示仪器，主要由磁针、刻度盘、瞄准设备构成。
2、刻度盘应有2°或1°的划分，每隔10°有一注记；罗盘仪的刻度盘按1°～360°反时针注记。
3、指针系长菱形或长条形的人造磁铁，中央作小帽状并镶有坚硬的玛瑙，支承在度盘中心钢质的顶针上，可以灵活转动。
4、罗盘仪上还有一小杠杆，罗盘仪不使用时，可旋紧杠杆一端的小螺旋使磁针离开顶针，以减少磨损。
	1
	只

	250
	空盒气压计
	初中物理演示仪器，多膜盒。
	1
	台

	251
	圆柱体组
	初中物理分组仪器，由铜、铁、铝三种材料各一个组成。
	10
	套

	252
	立方体组
	1、初中物理分组仪器，由铜、铁、铝、木材四种材料组成。
2、体积不小于60立方厘米。
3、木质致密，表面平整光滑，作防潮处理。金属作防锈处理。
	10
	套

	253
	运动和力实验器
	1.由水平板、斜面板、小车、过渡塑料片、毛巾，布,瓦楞纸，小球2个，硬盒、小球滑槽运动块等组成；2水平板和斜面板用合页连接，宽度和厚度尺寸要一致；3.小车为塑料制品。
	10
	套

	254
	惯性演示器
	1、初中物理演示仪器，力学仪器, 供中学演示物体的惯性用。
2、有钢球、弹簧钢片、立柱、底座、木片或塑料片等部分。
3、钢球直径φ20mm，表面镀铬。
4、弹片由0.5mm－0.75mm弹簧钢制成，表面防锈处理。
5、立柱高100mm，柱端有盛球的碗，碗口直径φ22mm。
6、木片（塑料片）尺寸不小于50mm×30mm，中心有盲孔。
	2
	套

	255
	摩擦计
	1.由木制磨擦板和磨擦块组成；2.磨擦板外形规格不小于500mm×47mm×8mm；3.磨擦块外形规格不小于100mm×35mm×25mm；上面有两个砝码孔，端面中心有挂钩。
	10
	套

	256
	螺旋弹簧组
	1．由钢丝绕成的螺旋弹簧5种一组组成；2.种螺旋弹簧拉力限量分别为：5N，3N，2N，1N，0.5N；3.表面镀镍防护，弹簧上端为园环，下端有三角片，杆勾，指针组成。
	2
	组

	257
	阿基米德原理实验器
	1.由测力计、塑料吊桶、塑料圆柱体、溢液杯组成；2.必须配2N演示测力计，测力计面板应有0g、50g、100g、150g、200g和0N、0；5N、1；0N、1；5N、2；0N两种对应刻度、量程的示值误差≤1%，测力计上端要有零调装置；3.塑料圆柱的体积为100ml,有等分刻度线，质量≥120g，直径不小于φ35mm；4.塑料吊桶透明,外直径不小于φ40mm，容积为100ml有等分刻度线,溢液杯透明，上端有零调装置。
	10
	套

	258
	阿基米德原理及其应用实验器
	1、初中物理分组仪器，用于中学物理教学演示验证阿基米德原理及其应用实验。
2、本产品由专用测力计、游标指针、塑料桶、塑料圆柱体和溢液杯组成；
3、专用测力计的刻度线应一致，弹簧指针不应产生形变；
4、塑料圆柱体与塑料桶应密合，桶柱上端应齐平；
	10
	套

	259
	液体压强与深度关系实验器
	1、初中物理分组仪器，力学仪器，供中学物理实验用
2、由微小压强计，液体内部压强演示器，量筒等组成
3、微小压强计应符合JY133的要求
4、量筒
4.1、规格：500ml，最小分度：5ml
4.2、量筒全高：360mm±2mm
	10
	个

	260
	连通器
	由玻璃连通器和底座两部分组成。外形尺寸不小于：200×120×200mm。玻璃件选用钠钙玻璃或硼硅玻璃。玻璃件壁厚约1.0mm。玻璃件细管外径为12mm，粗管外径为30mm。玻璃件必须经过退火处理，消除应力。底座要平稳，表面光滑无痕。
	1
	个

	261
	帕斯卡球
	演示帕斯卡定律，验证液体内部压强能够等值向各个方向传递。
	1
	个

	262
	浮力原理演示器
	1、初中物理演示仪器，有大小水槽、立方物块、排气管、连通管、弹簧夹和底座等部件组成。
2、大小水槽、立方物块和底座均用有机玻璃制成。
3、大水槽腔内底部用铁片加重，表面有刻度，每一小格的边长为10mm。
4、小水槽粘在大水槽的底部。小水槽的高度≥60mm×60mm×25mm，底部有连通管孔和排气管孔。
5、物块腹内中空，外形尺寸≥60mm×60mm×50mm。
6、连接管为软胶管，弹簧夹松紧适当。
	1
	套

	263
	物体浮沉条件演示器
	初中物理浮力教学，演示物体浮沉条件，探究浮沉与物体密度、液体密度的关系。
	1
	套

	264
	潜水艇浮沉演示器
	1、初中物理演示仪器，产品由塑料水槽、潜水艇模型、注射器、软乳胶管组成。
2、胶管与注射器和潜水艇配合良好。胶管尽量选用软质，以不至于影响潜水艇模型的沉浮运动。
3、实验中潜水艇模型沉浮升降平稳，效果明显。
	1
	套

	265
	液体内部压强实验器
	1.由承压盒、支杆、胶管和胶膜等组成；2.孔的轴线通过盒口中心并与盒口在同一平面内；3.允许偏差为0.5mm；4.胶管内径5mm，壁厚不小于1mm。
	10
	套

	266
	微小压强计
	1.U形玻管内径均匀，φ≥8mm；2.刻度板铝合金制，刻度清晰，安装平稳，分度值≤1；3.U形管的的一端用乳胶管连接着一个三通玻璃管，乳胶管配螺丝夹。
	10
	台

	267
	液体对器壁压强演示器
	1．主件：侧壁有三个小孔的透明有机玻璃圆筒一个，胶木底座一个、底座橡皮垫一个、小孔橡皮圈一只、小孔摆皮塞三个、塑料片一片； 2. 圆筒内径φ≥45mm,管长≥210mm。
	1
	台

	268
	气体浮力演示器
	初中物理演示仪器，大球内胆、大气球 。
	1
	套

	269
	马德堡半球
	1．铸铁制空心半球，外径φ118mm，内径φ107mm，两半球外部正中各铸有一次成型拉环，其中一球体上安有一个通用铜制阀门，两球间及各部件间密闭性好，≥500mmHg；2.合口处和旋塞应进行成组研磨，并配套编号，外形匀称，打磨光洁无毛刺，无龟裂，合口光洁度均≥▽6。
	2
	套

	270
	大气压系列实验器
	1、初中物理演示仪器，本产品适用于中学物理教学用。
2、本品由透明杯，橡胶套圈，胶塞，多孔盖，方格盖板，带嘴盖板，小气球，弹簧夹，乳胶管等组成。
	1
	套

	271
	压力和压强演示器
	1、初中物理演示仪器，本产品供初中物理教学演示压力和压强的比较用。
2、本产品由两个具有四条腿的塑料桌组成。 
3、桌面尺寸约为120mm×120mm×6mm。 
4、桌高约为100mm。 
5、其中一个桌的四个腿截面积为10mm×10mm；另一个桌的腿的下端为形。
	1
	盒

	272
	流体流速与压强关系演示器
	1、初中物理演示仪器，本产品由于中学物理实验。
2、产品主要由流速管，U形管，底座及附件等组成。
3、材料：流速管用透明材料制成，U形管为玻璃管。
4、面板上的刻度线清晰无断线。
	1
	套

	273
	杠杆
	1．由杠杆、轴、调平装置和四只挂钩组成；2.杠杆尺500×25×8mm，漆面光亮、平面度误差≤1.5mm；3.杠杆尺两端20cm处，各挂500克钩码，目测杠杆尺和挂钩无变形。
	10
	套

	274
	演示滑轮组
	1.产品由三并滑轮2件、三串滑轮2件及单滑轮2件组成。
2.单滑轮：外径70mm,轮缘厚8mm,轮毂厚10mm,槽深5mm；三并滑轮：轮盘数量3个，外径70mm,轮缘厚8mm,轮毂厚10mm,槽深5mm；三串滑轮1个为外径70mm,轮缘厚8mm,轮毂厚10mm,槽深5mm；另1个为外径53mm,轮缘厚8mm,轮毂厚10mm,槽深5mm；最后1个为外径40mm,轮缘厚8mm,轮毂厚10mm,槽深5mm。
3.滑轮的下上挂钩方向互成90度或可转动。
	1
	组

	275
	滑轮组
	1.产品包括2并滑轮2个，单滑轮2个。
2.单滑轮外径40mm,轮缘厚7mm，轮毂厚10mm，槽深4.5mm。
3.二并滑轮，外径40mm,轮缘厚7mm，轮毂厚10mm，槽深4.5mm。
4.上下挂钩互为90度可转动。
	10
	组

	276
	滚摆
	初中物理力学演示，直观演示重力势能、动能、弹性势能相互转化，理解机械能守恒规律。
	2
	个

	277
	离心轨道
	初中物理力学教学，演示竖直平面圆周运动、向心力、重力势能与动能相互转化、过山车原理。
	2
	套

	278
	力学实验盒
	产品性能满足中学物理实验教学的要求。配置：1.小车 1；2 .弹簧测力计 2；3、 支杆 1；4、 小支杆 1；5、 刻度牌 1；6、 多用端头 1；7 、横梁（带平衡螺母和丝杆） 1 ；8 、游码 1；9 、托盘 2；10 、大桶 1；11、 大胶塞 1；12 、小胶塞 1；13 薄膜 1；14 小桶 1；15 重物 1； 16 塑料管 2； 17 砝码块（2个20克，3个10克，2个5克，1个任意）； 18 砝码托 2； 19 滑轮 2； 20 滑轮架 2；21 滚摆配件 1 ； 22 粗糙布块 1 ； 23、 S型挂钩 1；24 小球及带长细线 1；25 皮筋 2；26 海绵块 1；27 重锤及线 1； 28 指针 1； 29 弹簧片 1；30 两端带挂钩细绳 1；31 带钩插杆 1； 32 小桌 1。
	10
	套

	279
	初中力学演示板
	1、初中物理演示仪器，力学仪器，用于初中物理演示实验。
2、演示板为J2368型初中演示线路实验板的底板。
3、可在演示板上完成J2108斜面小车，J2121演示滑轮组，J2103圆筒测力计，J2105圆盘测力计，J2109摩擦计等仪器的全部实验功能。
	1
	套

	280
	飞机升力原理演示器
	1、初中物理演示仪器，本产品可供物理教学中演示飞机的机翼在风力作用下会上升实验。
2、由风机、机翼模型、底座等组成。
3、风机转速可调，且能使机翼模型稳定地停留在某一高度。
4、绝缘电阻大于20MW。耐压不小于1500Ｖ（有接地端）或3000Ｖ（无接地端）。
	1
	套

	281
	手摇离心转台
	初中物理力学教学，提供手动高速动力，演示离心现象、向心力、圆周运动、七色光合成、发电机原理等实验。
	1
	台

	282
	内聚力演示器
	初中物理分子热运动教学，直观演示固体分子间存在相互吸引力。
	4
	套

	283
	玻棒（附丝绸）
	教师用，或有机玻棒(附丝绸)。初中物理静电章节，演示摩擦起电、两种电荷、电荷间相互作用、静电吸附等实验。
	1
	对

	284
	玻棒（附丝绸）
	学生用，或有机玻棒(附丝绸)。初中物理静电章节，演示摩擦起电、两种电荷、电荷间相互作用、静电吸附等实验。
	10
	对

	285
	胶棒（附毛皮）
	教师用，或聚碳酸酯棒(附毛皮)。初中物理静电演示实验，产生负电荷，配合玻棒（附丝绸）区分正负电荷，演示摩擦起电、电荷间相互作用、静电吸附等实验。
	1
	对

	286
	胶棒（附毛皮）
	学生用，或聚碳酸酯棒(附毛皮)。初中物理静电演示实验，产生负电荷，配合玻棒（附丝绸）区分正负电荷，演示摩擦起电、电荷间相互作用、静电吸附等实验。
	10
	对

	287
	箔片验电器
	教师用，初中物理静电演示，检验物体是否带电、区分正负电荷、演示感应起电、对比电荷量大小、探究导体与绝缘体导电特性。
	1
	对

	288
	箔片验电器
	学生用，初中物理静电演示，检验物体是否带电、区分正负电荷、演示感应起电、对比电荷量大小、探究导体与绝缘体导电特性。
	10
	对

	289
	指针验电器
	初中物理静电定量演示，检验物体带电、区分电荷正负、比较电势高低、演示感应起电、空腔导体静电平衡、法拉第圆筒电荷分布实验。
	1
	对

	290
	感应起电机
	1.在温度为20℃、相对湿度为65%的环境中，摇柄转速120转/分时，火花放电距离不小于55mm。
2.在温度为5～30℃范围，相对湿度不小于80%的条件下，仪器应正常工作，火花放电距离不小于30mm。 
3.起电盘采用直径Φ235mm×3mm，有机玻璃制成。
4.底座采用绝缘性能良好的塑料或其他同等性能的材料制成。
5.莱顿瓶极板涂敷高度≥120mm，无划伤、脱落。
	1
	台

	291
	枕形导体
	1、初中物理演示仪器，供中小学物理教学实验用。
2、枕形导体主要用于演示静电感应现象。
3、枕形导体由金属圆筒及半球、绝缘支杆底座组成。
4、将导体安装在绝缘支杆一端，另一端通过螺丝与底座紧固。
	1
	副

	292
	小灯座
	1.由底座、电珠螺丝口，正（红）、负(黑）接线柱帽等组成；2.底座用黑色塑料制成，螺丝口、连接片、螺母均为铜质；3.外形尺寸不小于75×35×10mm。
	50
	个

	293
	单刀开关
	1．单刀开关由底座、接线柱、闸刀、手柄组成；2.单刀开关最高工作电压为36V,工作电流≤6A；3.底座用黑色塑料制成,表面平整光洁，闸刀和刀承、连接片均为铜质；4.外形尺寸不小于75×35×10mm。
	50
	个

	294
	滑动变阻器
	1.电阻10Ω或20Ω，额定电流2A。2. 滑动式变阻器由线绕瓷管、滑动头、滑杆、支架、接线柱及触头等主要部件组成，用有氧化膜绝缘层的康铜丝密绕在瓷管上；3.电阻值误差应小于10％；4.支架为合金铝，触头及滑动头均为铜质。
	50
	个

	295
	滑动变阻器
	1.电阻50Ω，额定电流1.5A。2. 滑动式变阻器由线绕瓷管、滑动头、滑杆、支架、接线柱及触头等主要部件组成，用有氧化膜绝缘层的康铜丝密绕在瓷管上；3.电阻值误差应小于10％；4.支架为合金铝，触头及滑动头均为铜质。
	1
	个

	296
	滑动变阻器
	1.电阻5Ω，额定电流3A。2. 滑动式变阻器由线绕瓷管、滑动头、滑杆、支架、接线柱及触头等主要部件组成，用有氧化膜绝缘层的康铜丝密绕在瓷管上；3.电阻值误差应小于10％；4.支架为合金铝，触头及滑动头均为铜质。
	1
	个

	297
	电阻圈
	1.由5Ω、1.5A,10Ω、1A,15Ω、0.6A电阻圈各一只组成；2.使用环境条件：温度-1~+40℃，相对温度≤85%；3.电阴圈用康铜丝绕制而成，通赤接线柱固定于长方形胶木（或木）座中；4.电阻值误差≤±1%；5.电阻丝表面应经过绝缘处理，线圈排列整齐；6.在额定电流下长时间工作后，电阻丝应无明显变形，绝缘层不得剥落，胶木座无灼焦及开裂现象。
	10
	组

	298
	电阻定律演示器
	初中物理电学演示，探究导体电阻大小与材料、长度、横截面积的定量关系，验证电阻定律 R=ρL/S。
	1
	台

	299
	电阻定律实验器
	1.由底板及康铜丝1根、碳钢丝1根、镍铬丝2根三种导线、8个接线柱、支撑架、2个连接片等组成；2.外形尺寸：560×180×20mm±2mm；3.金属导线名称，直径在底板上应有明显标记；4.底板由铁板制成，表面作防护处理；5.接线柱、垫片、螺母、连接片均为铜质，接线柱直径不小于5mm，与底板绝缘良好；6.电阻丝必须拉紧绷直，弹动时，声音清脆响亮。
	10
	台

	300
	演示电阻箱
	初中物理电学演示，探究欧姆定律、串联并联电阻规律、伏安法测电阻、电路限流分压、电源内阻测量等定量电学实验。
	1
	个

	301
	教学电阻箱
	1．电阻箱阻值变换方式为开关式，每十进开关上电阻值的比值是 1：2：2：2：2或1：1：1：1：1：1：1：1：1；2.所有电阻均用高稳定的漆包锰铜丝以无感方式绕于高频瓷管上；3.电阻箱的参考条件℃环境温度20±4℃相对湿度40%～60%，，电阻箱参考功率为0．3W，标称使用功率为1W；4.电阻箱最小步值为0.1Ω，最大阻值调节9999.9Ω。
	1
	个

	302
	简式电阻箱
	初中物理分组仪器，0～9999Ω。
	10
	个

	303
	演示线路实验板
	初中物理电学课堂演示，探究串并联电路电流电压规律、欧姆定律、伏安法测电阻、短路断路现象、简单家庭电路、电能与电功率基础实验。
	1
	套

	304
	双刀双掷开关
	初中物理电学分组 / 演示实验，直流电源极性反转、双支路切换、小型直流电机正反转控制、等效反向电路对比探究。
	1
	个

	305
	焦耳定律演示器
	1、初中物理演示仪器，供中学物理教学讲解功与热的关系用。
2、使用电源D.C，6V～12V
3、能在10分钟内，演示效果显著。
4、仪器的实验误差小于7％
	1
	套

	306
	焦耳定律实验器
	1、初中物理分组仪器，供中学物理教学讲解功与热的关系用。
2、使用电源D.C，6V～12V
3、能在10分钟内，实验效果明显。
4、仪器的实验误差小于7％
	10
	套

	307
	保险丝作用演示器
	1．产品使用电源:交流 198V-242V，50HZ。
2．面板应采用阻燃材料或金属面板，长度不小于450mm，高度不小于300mm，具有线路压降显示表和工作电流表，有相应的实验电路图，电路图应绘制正确，清晰，不易脱落。
3．绝缘实验导线或裸实验导线用的接线柱应是铜质，接线柱间的距离不小于280mm，绝缘实验导线或裸实验导线与接线柱连接后，导线与面板间的距离不小于80mm。
4．接保险丝的接线柱为铜质。两接线柱间的距离不小于80mm。
5．电路开关开合松紧适宜、控制准确、接线柱、灯泡口接触良好、各连接件连接方便可靠。
6．实验材料及要求：保险丝1A、2A、3A、5A各种不少于5米。铜导线，单芯，直径不小于0.5mm，长不小于80mm，数量不少于10根绝缘实验导线，额定电流3A，长不小于290mm，数量不少于30根裸实验导线，单芯，直径≤0.7mm，长不小于285mm，数量不少于10根短路导线，多芯铜线，长不少于150mm，两端有接线夹负载（灯泡），12V/50W，数量不少于4只负载（灯泡），12V/10W，数量不少于2只。
7．保险丝在长时间通过额定电流时不熔断，通过大于二倍额定电流时短时间熔断。
8．绝缘实验导线的芯心为金属合金导线，外套为无毒塑料管或纸管；当通过电流大于二倍额定电流时，绝缘实验导线的外套管，应能冒烟，燃烧。
9．交流电压表和交流电流表为竖直式大指针表。准确度等级不低于2.5级。
10.在9m外观看实验应清晰。
11.当输入电压为220V时。电源输出空载电压≤14.5V，额定电流时负载电压不小于12V，额定电流值，不小于10A。
12.用裸实验导线连接电路，并在接保险丝的两接线柱间接铜导线，接入产品规定的最大负载，通电5分钟后将负载短路，保持5分钟，关闭电源，重新开启电源，仪器应能正常工作。
	1
	套

	308
	蹄形磁铁
	初中物理演示仪器，D-CG-YU－80型，学生分组探究磁极间相互作用、磁感线分布、磁化现象、简易电动机模型实验。
	1
	个

	309
	磁感线演示器
	1、初中物理演示仪器，电磁学仪器，供中学物理演示永磁体磁场用。
2、由聚苯烯透明塑料板（内附铁磁针）2块，T054磁铁1对，U082磁铁1个构成。
3、小磁针在透明板孔内转动灵活。
	1
	套

	310
	立体磁感线演示器
	1、初中物理演示仪器，用于初中物理演示永磁体磁场和电磁场的存在及磁力线的空间分布。
2、仪器由条形磁铁及六个矩形透明磁感应板立片、蹄形磁铁及月牙形透明磁感应板和固定支架组成。
3、透明磁感应板上装有多个小磁针，磁针转动灵活，其板面应平整光洁、无碰伤、无划痕、无毛刺。
4、透明磁感应板和固定支架易于组装插合。演示时显示磁力线分布的立体空间形状明显、直观。
	1
	套

	311
	磁感线演示板
	1．可投影，条形、蹄形；2.由聚苯烯透明塑料板（内附铁磁针）2块，T054磁铁1对，U082磁铁1个构成；3.小磁针直径≤1mm，在透明板孔内转动灵活。
	1
	套

	312
	电流磁场演示器
	1、初中物理演示仪器，电磁学仪器，供中小学物理演示电流的磁场用。
2、有直线电流，环形电流和通电螺线管磁场三部分。
3、工作电压DC 6V～9V。
4、导线用线径φ0.38mmQZ漆包线。
5、直导线的匝数为50匝，环形绕50匝，螺线管绕44匝。
6、全部演示器件用聚苯烯透明塑料制成。
	2
	套

	313
	菱形小磁针
	初中物理电与磁学生分组实验，探究电流磁效应、磁场方向、磁感线分布规律。
	10
	套

	314
	翼形磁针
	初中物理磁学课堂演示，演示磁极相互作用、地磁场、奥斯特电流磁效应、通电螺线管磁场方向、磁感线分布规律。
	10
	对

	315
	演示原副线圈
	1.骨架用黑色塑料制，表面光洁；演示原副线圈底座平整；2.圆筒内径：13±0.5mm，圆筒外径：22±1mm；3.对演示副线圈的要求：圆筒内径：35±1mm，圆筒外径：49±1mm；4.铁芯采用长不小113mm，直径为12±0.2mm的软钢棒，表面镀锌、钝化处理或镀铬；棒的上端应装有塑料手柄。
	1
	套

	316
	原副线圈
	1.原副线圈由原线圈、付线圈、软铁芯三部分组成；原线圈骨架：圆筒内径11mm，圆筒外径15mm，绕线宽度57mm；2.付线圈骨架：圆筒内径24mm，圆筒外径30mm，绕线宽度50mm；3.铁芯：直径10mm,长度不小于77mm,铁芯为软铁制成，要求表面镀锌、钝化处理或镀铬，铁芯的上端应装有塑料手柄；进行电磁感应的实效果应明显；4.原副线圈骨架为黑色塑料制成 ，表面光洁。
	10
	套

	317
	蹄形电磁铁
	1.密绕细线，稀绕粗线；2.构造：由一个U形铁芯，两个线圈和衔铁组成，线圈外面缠塑料带示线圈绕向；3.铁芯插在线圈内，可以拆下；铁芯和衔铁可以悬挂。
	1
	组

	318
	电磁铁实验器
	1、初中物理分组仪器，由一个U形铁芯、圆柱形铁芯、线圈、衔铁、指南针等组成
2、线圈外面有绕向标志。
3、工作电压直流6V，工作电流≤1A。
	10
	台

	319
	电铃
	立式，初中物理电磁学演示，讲解电磁铁实际应用、断续自动通断电路、电磁继电器基础原理，搭建电铃完整实验电路。
	1
	个

	320
	演示电磁继电器
	初中物理电磁学教学，演示电磁继电器工作原理，实现低电压弱电流控制高电压强电流，模拟自动控制、远程控制电路，搭配小灯泡、电机、电铃搭建自动控制实验。
	1
	个

	321
	电磁继电器
	初中物理电磁学分组实验，掌握电磁继电器构造与工作原理，实操低压弱电控制负载电路，模拟声光自动控制、电机启停、远程开关电路。
	10
	个

	322
	磁场对电流作用实验器
	1、初中物理分组仪器，本产品适用于中学物理实验使用。
2、本产品主要由U形磁铁、导电管、接线柱、支架等组成。导电管为铜质材料制成，磁铁有明显的极性标志。
	10
	套

	323
	左右手定则演示器
	初中物理电磁学教学，演示左手定则（通电导体在磁场中受力方向）、右手定则（电磁感应感应电流方向），探究磁场、电流、导体运动三者方向关系。
	1
	个

	324
	小型电动机实验器
	初中物理电磁学分组实验，认识电动机定子、转子、换向器、电刷结构；探究磁场、电流与受力转向关系，演示电能转化为机械能，对比发电机、电动机工作原理差异。
	10
	套

	325
	手摇交直流发电机
	初中物理电磁感应课堂演示，区分交流、直流发电机结构差异，演示机械能转化电能、右手定则、感应电流产生条件，对比电动机与发电机可逆原理。
	1
	个

	326
	电机原理说明器
	初中物理电磁学课堂演示，讲解直流电动机构造与换向器作用、电磁感应交直流发电机原理，对比电动机与发电机可逆工作过程，验证左右手定则、能量转化规律。
	1
	个

	327
	阴极射线管（磁效应管）
	初中物理电磁学演示实验，证明阴极射线是高速运动电子流；演示磁场对运动带电粒子的洛伦兹偏转，微观解释通电导线安培力、左手定则本质。
	1
	个

	328
	低频信号发生器
	20Hz～20kHz，有功率输出。初中物理声学共振、音调与频率关系、交流电波形观测、LC 振荡电路、示波器配套信号源、脉冲电路、扬声器发声、简谐运动模拟等电学与声学综合实验
	1
	台

	329
	磁悬浮演示器
	1、初中物理演示仪器，本产品适用于中学物理实验使用。
2、本品主要由带控制旋钮的通电螺线管、永久性强磁铁底壳、支撑杆组成。
3、工作电压为12-18V，直注电流最大≤1A。
	1
	套

	330
	光具盘
	1.磁吸附式，由演示板、演示盘、光源、光栏及附件等组成。2.演示板：铝合金板正面喷白色无光漆；3.演示盘：铝合金圆形板，正面喷白色无光漆，角度：四个象限，每象限分别印制1度格值的刻度（0～90度）和10度格位的黑白间隔；4.光源：附独立激光光源三只（稳压恒电源电压6V），白炽光源一只（电压6～8V），供白光的色散与合成和透镜成像之用；5.附件：梯形玻璃砖、等腰直角棱镜、半圆柱透镜、凹凸柱面镜、大双凸柱透镜、小双凸柱透镜、小双凹柱透镜、平面反射、漫反射镜一组、正三棱镜一对、双凸透镜、潜望模型镜、平面反射镜等。
	1
	套

	331
	凹面镜
	1.由凹面镜体，托架、支柱、底座各部分组成；2.底座直径Φ105mm，厚度1mm，表面涂清漆，支柱直径Φ8mm，表面电镀，托架呈半圆形，厚度2mm，半圆直径Φ110mm；凹面镜体直径Φ95mm，外部镶嵌黑色塑料外框。
	1
	个

	332
	凸面镜
	1.由凸面镜体，托架、支柱、底座各部分组成；2.底座直径Φ105mm，厚度1mm，表面涂清漆，支柱直径Φ8mm，表面电镀，托架呈半圆形，厚度2mm，半圆直径Φ110mm；凸面镜体直径Φ95mm，外部镶嵌黑色塑料外框。
	1
	个

	333
	光具座
	1.由导轨、平行光源、透镜、标尺、滑块、透镜框组成；2.导轨：采用￠16双元钢结构；3.平行光源：光源用电压6～8V，功率不小于3W的灯泡；4.标尺：总长为960mm，宽为18mm，刻线长度900mm，最小刻度为1mm，刻线间距误差≤0.1mm，尺全长刻线误差≤±0.5mm；5.滑块：滑块在导轨上移动平稳、方便，固定良好。
	20
	套

	334
	光具组
	可完成小孔成像、凸透镜成像、凹透镜发散、光的折射、视深等全套几何光学分组实验；元件插拔稳固，光路同轴调节简便。。
	20
	套

	335
	三棱镜
	1.由三棱镜体、托架、支柱、底座各部分组成；2.底座直径Φ105mm，厚度1mm，表面涂油漆，支柱直径Φ8mm，表面电镀，托架呈“U”形，厚度2mm，宽109mm，高32mm；3.镜体形状呈三棱柱，三边长都是23mm，高75mm，外部镶嵌黑色塑料外框。
	20
	个

	336
	白光的色散与合成演示器
	初中物理演示仪器，课堂演示白光由复色光组成、光的色散、色光可逆合成规律。
	1
	套

	337
	透镜及其应用实验器
	1、初中物理分组仪器，本产品适用于中学物理实验使用。
2、由凹透镜、凸透镜、底座、毛玻璃、光屏、激光笔等组成，凹凸透镜均为玻璃制成。
	20
	盒

	338
	平面镜成像实验器
	1、初中物理分组仪器，供中小学物理教学实验用。
2、实验器由平面镜、平面镜支架、三角尺、像物、白条、有刻度的直尺组成。
	20
	套

	339
	光的传播、反射、折射实验器
	1、初中物理分组仪器，仪器主要由底座、刻度圆盘、激光笔和相应镜片组成。
2、圆盘上应有放置激光笔的支架，激光笔在支架上方便固定和调节。
3、圆盘中央应方便放置各种实验附件。
	20
	套

	340
	光的三原色合成实验器
	1、初中物理分组仪器，仪器由光源和滤色片组成。
2、每种滤色片对应的光源应能任意关断或开启。
3、实验在正常光照教室效果明显。
	20
	套

	341
	紫外线作用演示器
	初中物理演示仪器，演示不可见紫外线的多种物理、化学特性。
	1
	套

	342
	红外线作用演示器
	初中物理演示仪器，证明红外线存在、红外热效应、红外遥控应用原理。
	1
	套

	343
	手持直视分光镜
	初中物理演示仪器，光学玻璃无杂散光，无畸变；无电源、纯无源光学结构，适合单人分组手持观测；学生手持观察太阳光、灯光、焰色光谱，直观理解光的色散、光谱分类。
	9
	套

	344
	轮轴模型
	J2120型,定量验证轮轴省力规律：轮半径 / 轴半径 = 阻力 / 拉力；可更换不同直径轮组对比省力差异；初中力学探究轮轴是变形杠杆，定量研究轮半径、轴半径与省力、费距离的关系。
	1
	个

	345
	轴承模型
	1、初中物理演示仪器，力学仪器，主要用于中学物理教师讲解滑动轴承和滚动轴承之间的关系。
2、选用塑料材料制作。
3、滑动轴承由转轴和轴承两部分组成。
4、滚动轴承由两个环套、钢圆柱组成。
5、两种轴承转动灵活、无卡压、破裂变形等现象。
	1
	个

	346
	电话原理模型
	1、初中物理演示仪器，电学仪器，供中学演示电话原理用。
2、有演示板、话筒模型、听筒模型、电池架等组成。
3、外形尺寸：不小于600×450mm。
4、原理图线条应粗细均匀，无漏印现象，线条宽度不小于2mm。
5、工作电压 DC 4.5V±0.5V。
6、最大工作电流：≤1A。
7、听筒膜片位移不小于2mm。
	1
	个

	347
	物质的形态和变化
	1、适用于按照《全日制九年义务教育物理课程标准》编写的并经国家教材审定通过的各种版本的初中物理教材。 
2、幅面对开；不低于120克铜版纸。幅数不少于5幅。
3、图像清晰，色泽自然鲜明，套印准缺。
4、版权信息完整。
	1
	套

	348
	物质的属性
	1、适用于按照《全日制九年义务教育物理课程标准》编写的并经国家教材审定通过的各种版本的初中物理教材。 
2、幅面对开；不低于120克铜版纸。幅数不少于2幅。
3、图像清晰，色泽自然鲜明，套印准缺。
4、版权信息完整。
	1
	套

	349
	物质的结构与物体的尺度
	1、适用于按照《全日制九年义务教育物理课程标准》编写的并经国家教材审定通过的各种版本的初中物理教材。 
2、幅面对开；不低于120克铜版纸。幅数不少于1幅。
3、图像清晰，色泽自然鲜明，套印准缺。
4、版权信息完整。
	1
	套

	350
	新材料及其应用
	1、适用于按照《全日制九年义务教育物理课程标准》编写的并经国家教材审定通过的各种版本的初中物理教材。 
2、幅面对开；不低于120克铜版纸。幅数不少于2幅。
3、图像清晰，色泽自然鲜明，套印准缺。
4、版权信息完整。
	1
	套

	351
	多种多样的运动形式
	1、适用于按照《全日制九年义务教育物理课程标准》编写的并经国家教材审定通过的各种版本的初中物理教材。 
2、幅面对开；不低于120克铜版纸。幅数不少于2幅。
3、图像清晰，色泽自然鲜明，套印准缺。
4、版权信息完整。
	1
	套

	352
	机械运动和力
	1、适用于按照《全日制九年义务教育物理课程标准》编写的并经国家教材审定通过的各种版本的初中物理教材。 
2、幅面对开；不低于120克铜版纸。幅数不少于13幅。
3、图像清晰，色泽自然鲜明，套印准缺。
4、版权信息完整。
	1
	套

	353
	声和光
	1、适用于按照《全日制九年义务教育物理课程标准》编写的并经国家教材审定通过的各种版本的初中物理教材。 
2、幅面对开；不低于120克铜版纸。幅数不少于8幅。
3、图像清晰，色泽自然鲜明，套印准缺。
4、版权信息完整。
	1
	套

	354
	电和磁
	1、适用于按照《全日制九年义务教育物理课程标准》编写的并经国家教材审定通过的各种版本的初中物理教材。 
2、幅面对开；不低于120克铜版纸。幅数不少于12幅。
3、图像清晰，色泽自然鲜明，套印准缺。
4、版权信息完整。
	1
	套

	355
	能量、能量的转化和转移
	1、适用于按照《全日制九年义务教育物理课程标准》编写的并经国家教材审定通过的各种版本的初中物理教材。 
2、幅面对开；不低于128克铜版纸。幅数不少于2幅。
3、图像清晰，色泽自然鲜明，套印准缺。
4、版权信息完整。
	1
	套

	356
	机械能
	1、适用于按照《全日制九年义务教育物理课程标准》编写的并经国家教材审定通过的各种版本的初中物理教材。 
2、幅面对开；不低于120克铜版纸。幅数不少于3幅。
3、图像清晰，色泽自然鲜明，套印准缺。
4、版权信息完整。
	1
	套

	357
	内能
	1、适用于按照《全日制九年义务教育物理课程标准》编写的并经国家教材审定通过的各种版本的初中物理教材。 
2、幅面对开；不低于120克铜版纸。幅数不少于4幅。
3、图像清晰，色泽自然鲜明，套印准缺。
4、版权信息完整。
	1
	套

	358
	电磁能
	1、适用于按照《全日制九年义务教育物理课程标准》编写的并经国家教材审定通过的各种版本的初中物理教材。 
2、幅面对开；不低于120克铜版纸。幅数不少于10幅。
3、图像清晰，色泽自然鲜明，套印准缺。
4、版权信息完整。
	1
	套

	359
	能量守恒
	1、适用于按照《全日制九年义务教育物理课程标准》编写的并经国家教材审定通过的各种版本的初中物理教材。 
2、幅面对开；不低于120克铜版纸。幅数不少于2幅。
3、图像清晰，色泽自然鲜明，套印准缺。
4、版权信息完整。
	1
	套

	360
	能源与可持续发展
	1、适用于按照《全日制九年义务教育物理课程标准》编写的并经国家教材审定通过的各种版本的初中物理教材。 
2、幅面对开；不低于120克铜版纸。幅数不少于4幅。
3、图像清晰，色泽自然鲜明，套印准缺。
4、版权信息完整。
	1
	套

	361
	电工材料
	包括鳄鱼夹、插口夹、香蕉插头、电阻丝、导线等。
	1
	套

	362
	电子元件（工业产品）
	包括电阻(碳膜电阻、瓷管电阻、线绕电阻、光敏电阻、热敏电阻等)；电磁继电器、电容、电感、电位器、二极管、发光二极管、三极管、集成电路块等。
	1
	套

	363
	新材料样品
	包括纳米材料、超导材料、形状记忆合金、单晶和多晶、光导纤维、隐形材料等。
	1
	套

	364
	一般材料
	包括锌片、铜片、磁性橡胶片、小钢球、乒乓球、大头针、回形针、灯泡(15W、60W)、小电池(5号、纽扣、太阳电池)、保险丝、保险管(不同规格的合金熔丝、保险管)、焊锡、松香、橡胶泥、胶帽、泡沫塑料、绝缘胶布、透明胶带、小蜡烛、灯芯、火柴、塑料板、木板、玻璃板、毛巾、棉布、橡皮筋、气球、塑料袋、塑料薄膜、纸板等
	1
	套

	365
	彩色透光片
	1、包括红、绿、蓝三种透光胶片。
2、色彩纯正，片面清洁无划伤。
	25
	套

	366
	颜料的三原色
	包括品红、黄、蓝三色颜料。
	25
	适量

	367
	甲电池
	R40  1.5V。
	25
	个

	368
	1号电池
	每组2个 ，无汞碱性电池。
	50
	组

	369
	电珠（小灯泡）
	2.5V或3.8V
	50
	个

	370
	测电笔
	1、初中物理学生用工具，由测电头、绝缘手柄组成。
2、采用数字显示；光示感应，数字显示准确、清晰；光亮显示明显。
3、测量范围：交流12V—220V 。
4、手柄绝缘性能良好。
	10
	支

	371
	一字螺丝刀
	1、初中物理学生用工具，塑料柄一字螺丝刀。
2、全长约230mm。
	10
	支

	372
	十字螺丝刀
	1、初中物理学生用工具，塑料柄十字螺丝刀。
2、全长约230mm。
	10
	支

	373
	尖咀钳
	初中物理学生用工具，可夹紧 Φ0.3～2mm 铜丝、小接线端子、垫圈。
	10
	把

	374
	电工刀
	初中物理学生用工具，适配 4mm² 及以下单股、多股导线绝缘层剖削；可轻度修整木质实验支架、塑料底座；无高压带电操作设计，仅断电实训使用 。
	5
	把

	375
	手摇钻
	手摇传动无卡顿，钻孔垂直度误差≤1°；钻头刃口平整锋利，可钻软木、塑料、薄有机玻璃、橡胶塞；夹持稳固不打滑。
	1
	个

	376
	木锉
	1、规格：250mm,（一套三个）。 
2、应配扁木锉1个、半圆木锉1个、圆木锉1个 。
	1
	个

	377
	木工锯
	适配松木、桐木、三合板等软质教学木料；切削顺畅不夹锯；最大切割厚度≤25mm。
	1
	把

	378
	木工锤
	0.25KG，优质高碳钢锥形锤头，硬木锤把，总长度不小于300mm。
	1
	把

	379
	刨
	木工工具，铇身为硬木。规格300mm×45mm。含刨刃等备件。
	1
	个

	380
	斧
	规格：700g，可劈削薄木方、修整实验木支架；斧头与手柄无松动、无开裂；边角打磨钝化，降低磕碰风险。
	1
	把

	381
	钢手锯
	1、由钢锯弓、钢锯条组成。金属锯身，锯弓尺寸可以调节，锯条长度300mm 。
2、手柄握捏部位应光滑舒适。采用钢材。
3、锯架表面不应有裂纹，锈渍、毛刺、剥落等缺陷，表面处理色泽一致。
4、锯条不少于10条。
5、锯条和锯弓配合良好。
	1
	把

	382
	剥线钳
	剥线长度可控：3～12mm，不伤内部铜芯。
	1
	把

	383
	钢丝钳
	夹持：弯折 Φ0.1～3mm 铜、铁丝，夹紧螺母、接线柱。
	1
	把

	384
	手锤
	规格：0.5kg （圆柱形），锤体用45＃优质碳素钢制成，手锤把为空心钢管。手锤把与手锤连接牢固。
	1
	把

	385
	錾子
	木工用，10mm平錾。
	1
	个

	386
	锉力
	1、规格：≥250mm
2、每套应配扁锉1个、半圆锉1个、三角锉1个 。
	1
	个

	387
	三角锉力
	规格：250mm
	1
	个

	388
	什锦锉
	1、规格：180mm×12件。
2、什锦锉一套12件：齐头扁锉、尖头扁锉、半圆锉、三角锉、方锉、圆锉、单面三角锉、刀形锉、双半圆锉、椭圆锉、圆边扁锉、菱形锉。
	1
	套

	389
	活扳手
	规格：≥200mm
	2
	把

	390
	金工工具箱（教师用）
	一、箱体规格描述：
1、材质：ABS注塑成型：规格：≥480*385*205mm，壁厚≥3mm；
2、箱盖正面设有箱体内容说明卡片槽，
3、内部采用至少上、中、下三层EVA隔离填充材料，，每种工具有相对应插槽；                                                                    4、EVA隔离填充材料采用双层双色工艺制作，上层黑色下层黄色；
▲5、箱盖和箱体采用旋扣式机构锁合，转动实验箱前侧的锁止机构可以锁定箱子。（提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
6、实验箱的箱体可实现多个堆叠摆放，结构强度支持可达5-8层高可倚靠实验室墙边落地摆放；
▲7、箱盖夹层设计，内置锂电池；箱盖侧面预留有2个USB3.0接口母口和2个type-C接口母口；（提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）                                                      8、箱体侧壁预留有金属滑槽；
9、上层EVA含：
①锂电热熔胶枪*1：≥140*150*42mm，可分离式2000±5%mAh锂电池，TYPE-C接口充电，标配至少12根彩色胶棒；
②锂电池螺丝刀*1：≥119*103*35mm；1500±5%mAh锂电池，，YPE-C接口充电，三挡扭力调节，LED工作灯，正反转可调；标配2mm钻头*1根、75mm长批头*2根、25mm短批头*24根、60mm一体式接杆*1根；
③锂电电磨*1：：500±5%mAh锂电池，三挡扭力调节，LED工作灯，过载指示灯（持续亮起约2秒后，过载系统会自动关机保护）；
另含：钢直尺，300mm，1把；钢卷尺，5m，1把；三角尺，150mm不锈钢，1把；两用扳手，4件/套；什锦锉，6件/套（轴承钢，半圆锉、三角锉、方锉、圆锉、尖头扁锉、齐头扁锉）；
中层EVA含：
钢丝刷，6排木柄；铁皮剪，8”美式铁皮剪，1把；划规，150mm，1把；样冲，1把；钢锯架，铁皮活动钢锯架，1把；三叉扳手，1套；；丝锤、扳牙扳手，12件/套；内六角扳手，1.5-10mm，9件/套；钢丝钳，6"，1把；尖嘴钳，6"，1把；
下层EVA含： 
扁锉刀，200mm黄黑塑料柄，1把；半圆锉刀，200mm黄黑塑料柄，1把；三角锉，200mm黄黑塑料柄，1把；圆锉刀，200mm黄黑塑料柄，1把；划针，150mm，1把；活动扳手，8"，1把”；圆头锤，锤头1磅木柄圆头，1把；钳工锤，锤头300g，1把；螺丝刀，6*100mm+-PH2，2把；螺丝刀，5*75mm+-PH1，2把；
二、功能说明：
1、上、中、下三层EVA隔离填充材料，每种工具有相对应插槽，便于使用后仪器归位还原和缓冲振动；
2、 EVA隔离填充材料采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果；上层EVA黑色下层黄色，使用不同颜色的材质制造更容易找到相应器材；
3、箱盖和箱体采用旋扣式机构锁合，转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现两箱子间的锁合，便于多箱之间的携带和搬运。
4、箱盖夹层设计，内置锂电池，所以工具箱同时也是一套能源管理仓，可在不开箱情况下对电动工具充电；
5、箱体侧壁预留的铝合金滑槽，可以使用合金旋钮固定专用夹具，从而拓展工具外挂功能。
	1
	套

	391
	电工工具箱（教师用）
	一、箱体规格描述：
1、材质：ABS注塑成型：规格：≥480*385*205mm，壁厚≥3mm；       
2、箱盖正面设有箱体内容说明卡片槽，
3、内部采用至少上、中、下三层EVA隔离填充材料，，每种工具有相对应插槽；                                                                    4、EVA隔离填充材料采用双层双色工艺制作，上层黑色下层黄色；
5、箱盖和箱体采用旋扣式机构锁合，转动实验箱前侧的锁止机构可以锁定箱子。
6、实验箱的箱体可实现多个堆叠摆放，结构强度支持可达5-8层高可倚靠实验室墙边落地摆放；                                              7、箱盖夹层设计，内置锂电池；箱盖侧面预留有2个USB3.0接口母口和2个type-C接口母口；                                                  8、箱体侧壁预留有金属滑槽；
9、上层EVA含：
①、锂电热熔胶枪*1：≥140*150*42mm，可分离式2000±5%mAh锂电池，TYPE-C接口充电，标配至少12根彩色胶棒；
②、锂电池螺丝刀*1：：≥119*103*35mm；1500±5%mAh锂电池，，YPE-C接口充电，三挡扭力调节，LED工作灯，正反转可调；标配2mm钻头*1根、75mm长批头*2根、25mm短批头*24根、60mm一体式接杆*1根；
③、锂电电磨*1：：500±5%mAh锂电池，三挡扭力调节，LED工作灯，过载指示灯（持续亮起约2秒后，过载系统会自动关机保护）
另含：数显万用表1台；5米钢卷尺1把；直头防静电镊子1把；弯头防静电镊子1把；IC起拔器1把；防静电手环1副；剥线钳1把；
中层EVA含：
螺丝刀；6*100mm 十字一字各一把；螺丝刀5*75mm，十字一字各一把；测电笔数字显示1支；钢丝钳，1把；尖嘴钳，1把；水口钳，1把；电工刀，1把；美工刀，1把；羊角锤,1把；内六角扳手5件套；
下层EVA含：
焊锡丝，1卷；小手锯，1把；刷子，1把，软毛刷；精密螺丝批，6把/套，PH00 PH0 -3.0-2.4 -2.0 -1.4 #0 #1；电烙铁，1把，20V50Hz60W；烙铁架，1付；高温海绵，1块；吸锡器，1把；电工胶布，1卷；
二、功能说明：
1、上、中、下三层EVA隔离填充材料，每种工具有相对应插槽，便于使用后仪器归位还原和缓冲振动； 
2、 EVA隔离填充材料采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果；上层EVA黑色下层黄色，使用不同颜色的材质制造更容易找到相应器材；                                                                    3、箱盖和箱体采用旋扣式机构锁合，转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现两箱子间的锁合，便于多箱之间的携带和搬运。
4、箱盖夹层设计，内置锂电池，所以工具箱同时也是一套能源管理仓，可在不开箱情况下对电动工具充电；
5、箱体侧壁预留的铝合金滑槽，可以使用合金旋钮固定专用夹具，从而拓展工具外挂功能。
	1
	套

	392
	精密台式盘锯机
	技术参数：                                                                                                                                                1、电压：220V/50Hz
2、功率：≥200W；
3、工作转速：7000±10%rpm；
4、切割角度：可调整倾斜角度不小于45°；
5、切割厚度：1-22mm；
6、锯片尺寸：50-85mm两种规格(内径：10mm）；
7、最小误差：0.1mm以内；
8、最大切割高度：≥22mm；
9、可伸缩式工作台尺寸：≥300*300mm（可伸缩至至少500mm）；
▲10、金属液晶数显定栅标尺；（提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
11、数显定栅标尺测量范围：以锯片为中心基准左右各0～115mm
▲12、机身正面安装有调速旋钮；（提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
13、底座背部有连接吸尘器的专用接口；
14、重量约：5.5kg；
功能说明：
1、高度可调节，锯片还可以往左调节45°，以便搭配角度规进行双斜边切割。        
2、铝合金液晶数显标尺可对纵向位置进行精密调节，
3、无级调速旋钮可根据加工材料不同，调节不同的切割速度；    
4、吸尘口可与吸尘器连接，实现无尘作业。
	1
	台

	393
	平口钳
	≥180mm
	1
	个

	394
	台钻
	1、规格：Φ1mm～Φ13mm。
2、钻床的主要技术参数：最大钻孔直径13mm，主轴转速范围450r-2650r/min，主轴转速级数4，工作台尺寸240mm×240mm/Ф300mm，电动机370w。
	1
	台

	395
	手电钻
	1  电压220V，50Hz。功率≥220W。
2  手电钻夹持钻头最大Ф13mm。
3  电钻转速≥3200r/min。
	1
	台

	396
	钻头
	1、一套18个。含直径φ1.5mm、2 mm、5 mm、3 mm、3.5 mm、4 mm 、4.5 mm 、5 mm 、5.5 mm 、6 mm 、6.5 mm、7 mm 、8 mm、9 mm、10 mm、11 mm、12 mm、13 mm不同规格钻头。
2、材料选用高速工具钢制成，并经过淬火和表面防锈处理。
3、可以钻削木料、塑料、金属等材料。
	2
	套

	397
	砂轮机
	1、额定电压：交流220V、50Hz，单相 300W。
2、同步转速：3000转/分
3、砂轮尺寸：（外经×宽度×孔径）150×25×32
	1
	台

	398
	投影片绘制工具
	1、画笔：油性彩色笔，红、黄、蓝彩色笔各一支。笔的两头分别可画出细线和较粗的线条，色彩鲜艳，粘性强，经久不退色，用酒精和松节油可洗掉。
2、透明胶片：20张，清晰度高，透光性好。
	1
	套

	399
	工作服
	1、实验室教师用白大褂。
2、涤、棉混纺，棉不少于50%。
3、样式可男、女通用。
4、大小为XL。
	1
	件

	400
	护目镜
	用于实验教师防强光、眩光、紫外、激光，或是机械性伤害(机加工)
	1
	个

	401
	手套
	1、实验室教师用一般防护棉线手套。
2、通用型。
	1
	双

	十一
	物理实验室文化布置及配套改造
	
	
	

	402
	文化布置
	根据学校要求定制物理高清写真，结构有新意，表达性强。整体设计符合中学生的审美观念。包含基础改造及窗帘配套安装。整体设计符合中学生的审美观念。
	1
	套

	十二
	（1F）化学数字化分组实验室（48人）
	
	
	

	403
	教师演示台
	1、结构参数：
教师演示台，左边设有储物柜，中间段设有抽屉位（教师电源主控系统），电脑键盘位，右边设有多媒体设备位置预留，三节模块拼接组成。
2、技术要求：
⑴.桌身整体材料1.0mm(±0.2mm)冷轧钢板，整体规格2400×700×850mm(±5mm)，所有金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理和耐酸碱、耐腐蚀。
⑵.滑道导轨：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。
⑶.脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。
3、台面要求：采用≥15mm厚新型整张无拼接陶瓷台面。台面表面为实验室专业耐磨、高硬度、安全美观釉面。釉面与胚体经高温一体烧结而成，不脱落、不脱层。为满足实验室对台面苛刻的要求。
	1
	张

	404
	教师智能电源主控台
	1.结构参数：教师智能电源主控台面板基材是2mm绝缘电工板；面纸采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板；规格：420×220mm；界面文字清晰美观。
2.技术要求：总控台搭载电源漏电总开关；总电源工作指示灯；总电源保险丝；五孔多功能220V安全插座两组；插口带保护门；额定电流10A，网络接口一个；USB插口两个，智能触摸屏一个，教师交流低压输出、直流低压输出、大电流输出、高压直流输出。
3.技术参数：采用商业级10.1寸触摸显示屏；24位彩色显示；双8051单芯片驱动方案；GUI核运行；界面清晰明了。
4.智能电源管理系统：默认账号登录；可显示当前北京时间、中文星期和温湿度。
⑴.教师自用电源：可输出交流0-30V，分辨率1V，直流0-30V，分辨率0.1V，配备虚拟数字表实时显示电流，显示分辨率为0.01A，具备过流短路保护功能。
⑵.直流高压：输出直流240V/300V高压，小电流过载短路保护。
⑶.直流大电流：输出直流低压大电流延时输出，延时20S自动关断，也可手动随时开启或关断，实时显示当前状态。
⑷.学生电源：由老师通过此功能对全室学生电源分组控制送电A、B、C、D四组控制；可按组控制或独立单一随意控制，低压交流、低压直流、插座220V输出；关闭、开启、锁定，当学生电源使用低压时；学生端220V插座仍可由老师控制关闭或开启，互不干扰。
⑸.学生电压设置：可设置学生交流电压0-30V，分辨率1V，直流0-30V，分辨率0.1V，为防止学生自行操作电源误设置电压与所接实验仪器电压不符而导致仪器设备的损坏；老师开启学生电源锁定功能进行控制；学生不能对电源自行操作。
⑹。电子举手功能：分A、B、C、D四组，当老师开启提问状态时；学生反馈举手功能，在老师界面上实时显示举手状态与位置。
⑺.系统设置：该界面可设置教师编号、关机时间、开机验证方式以及语音播报是否开启。多样性的修改选项，包括但不限于设备参数、出厂设置、密码更改和时间设置等。
⑻.教师端语音播报功能：系统为教师端配备智能语音辅助系统，提供实时操作引导，电源相关功能触发时自动播报。
	1
	套

	405
	教师转椅
	1、规格:500×500×800mm(±5mm)。
2、靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。
3、面料为优质网布格.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方。
4、骨架钢管电镀，气动升降。
	1
	张

	406
	移动智能水槽（滴水架）
	1、结构参数：水槽柜整体外形规格：600×469×820mm；水槽、柜体、底座三段组合式结构；水槽面部下沉式构造，水槽台面设有预留安装紧急洗眼器、洗手液瓶、二联水嘴预留孔，水槽内部设有一个防溢水口。
2、技术要求：水槽为PP改性材料，呈上宽下窄-底部收口式造型。整体外形规格：600×469×495mm（含下排水管口）；上口内尺寸：400*414mm，下口内尺寸：366×385mm，水槽檐口离底部深度：419mm；水槽三面围绕高76mm的围边；洗涤时水不易外溅；水槽内部带滴水架，滴水架带不少于12根滴水棒，滴水棒可以翻转收纳，底部排水口位二个凸起20mm高溢水板，水槽顶部预留收纳翻盖，有收纳水管功能；检修门带锁。
3、水槽柜体：600×469×640mm；材质1.0mm镀锌钢板，表面经防锈处理、环氧树脂静电粉末涂装处理，
4、水槽水槽底座：600×469×80mm。
	1
	个

	407
	三联“L”型化验水嘴
	1、主体材质为加厚铜管，主管管径26mm铜管，表面经环氧树脂喷涂处理。2、双龙头可以独立折叠式。4、实验室龙头采用壁式安装，壁厚2.5mm，固定底座直径50mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。双联龙头可以分开折叠90度收纳。5、开关旋钮：材质PP。6、水咀三通与上控水阀，用200T四拉液压机、模具一体热冲成形，密度高，强度大，牢固耐用。
	1
	付

	408
	台式单口紧急洗眼器
	1、台面安装方式，平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便。
2、洗眼喷头：具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。
3、控水阀采用黄铜制作，经高亮度环氧树脂涂层处理，外观美观大方，阀门可自动关闭，密封可靠。
	1
	付

	409
	学生实验桌（陶瓷面板）
	1、桌子整体外形规格：≥1200×600×780/900mm。
2、一体化台面：采用≥20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。坯体一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧制而成。
▲3、“陶瓷板”需满足如下参数要求：（提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
（1）外观要求：外观为五面坯体，表面釉面为烧成颜色；坯体敲碎后，无空洞、无直径2mm以上气泡、无杂色，为一体实芯坯体；釉面与坯体之间无脱层，釉面与坯体呈一体结构，釉面为烧成颜色，非坯体颜色。
（2）台面表面耐污染性能:检测内容不低于 60种试剂，至少含氢氧化钙饱和溶液、二氧六环99%、甲酚红、乙醇99%、王水、红药水、硝酸银、立顿红茶(9g/L)、氢氧化钾、硝酸65%、硫酸98%、二甲苯、高氯酸72%、二甲基甲酰胺99%、乙醚99%、糠醛99%、甲苯99%、过氧化氢、仁和碘酒、二氯甲烷99%、铬酸60%、二氯乙酸、92#汽油、丙酮99%、苯99%、四氯化碳、氯仿99%、片状氢氧化钠、磷酸85%、乙酸乙酯99%、乙酸99%、盐酸37%、甲醛37%、氨水28%、松节油(分析纯)等化学试剂，污染物接触时长不小于 48h,检测结果不低于5 级无明显变化。
（3）抗冲击性能：为保证台面使用的安全性，台面抗冲击性（恢复系数）不低于0.854。
（4）台面表面耐冷热循环性能：为避免热胀冷缩对台面造成的伤害，检测结果需达到台面表面无裂纹无鼓包现象。
（5）颜色稳定性：为保证台面的美观度，耐光色牢度不低于4级。
4、折叠学生桌整体钢铝结构；桌腿设计为上下两段折叠结构；学生位镂空式，易碰撞部位均采用倒圆角；处理金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。技术参数要求满足如下：
（1）台面三围栏：前围栏≥1155×15×77mm铝合金型材；左右围栏规格≥405×25×77mm铸铝成型，围栏高出桌面≥50mm；防止仪器设备掉落的风险。
（2）桌面前围栏上端功能围栏；功能围栏横杆：≥1176×14×24mm铝合金型材；围栏横杆底座铸铝成型；高出桌面≥120mm。
（3）台面支框架≥20×30mm距形方钢管焊接成型。
（4）桌腿上段“T”字型铸铝成型≥400×48×250mm，壁厚度2.5mm(±0.2mm)。
（5）铸铝功能合页镶入立柱上端，规格≥110×40×49mm，将“T”字型铝铸件与立柱相扣连，折叠角度最大可达90°。
（6）铝合金型材立柱，规格≥110×40×450mm。
（7）支撑梁：≥20×40mm 椭圆无缝钢管，两端与5mm厚钢制连接片焊接，并用高强度内六角螺丝连接链接到左右两侧立柱脚上，便于组装及拆卸。
（8）桌腿横梁加固件：规格≥100×35×200mm(±2mm)，厚度为：3mm(±0.2mm)。铸铝成型，悬臂式结构，用螺丝安装在左右横梁与桌腿上，拆装方便（非焊接式安装）确保实验桌牢固度。
（9）下脚采用铸铝成型规格：≥565×60×53mm。
5、书包斗：改性环保PP注塑成型，前沿设挂凳口，底部设有加强筋加固。
6、电源盒：ABS 注塑成型，前口翻盖式弧面设计。
	24
	张

	410
	升降学生实验凳
	1、结构参数：
⑴.四支凳脚椭圆形无缝钢管抓地，凳面PP改性塑料一次性注塑成型，冷轧钢板凳面圆形托盘，螺杆式旋转可调升降，整体规格：ф300×（450）≥500mm±0.2mm。所有的金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理耐酸碱、耐腐蚀等特点。
2、技术要求：
⑴.凳面环保型PP改性塑料一次性注塑成型；规格ф305mm(±5mm)；厚5.8mm(±0.5mm)；凳面表层有颗粒凸起花纹；防滑、按摩、抗疲。
⑵.凳面高低调节升降螺杆旋转，调节范围450mm-500mm自由调节。
⑶.凳脚架四支凳脚椭圆形无缝钢管；规格34×16mm；厚度1.4mm(±0.2mm)，凳脚架焊接全圆满焊接。
⑷.凳面托盘冷轧钢板；规格ф220mm(±0.2mm)；厚度2.2mm(±0.2mm)，钢板托盘有凹凸冲压成型加强筋，使凳子更加稳固。
⑸.脚垫PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体成型，防止防滑和保护地板划痕。
	48
	条

	411
	功能柱
	1、结构参数：注塑模具化成型，四角直角造型，功能柱上端带有电源插座和网络接口，免螺丝安装检修口活动板，底脚两侧带与地面带安装孔，内部隐藏实验线管及通风管道，左、右合并拼接而成。
2、技术参数：整体规格378×180×740mm(±5mm)，壁厚2.5mm，采用PP材料，免螺丝安装检修口活动板规格：223×132mm.
	24
	个

	412
	学生智能安全实验电源
	1、结构参数：学生智能安全实验电源面板基材是绝缘ABS注塑一次成型；面纸采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板；规格：157×94mm(±2mm)；界面文字清晰美观。
2、学生电源信息显示：采用1.8寸彩色TFT为显示界面，配合高速MCU可流畅显示GUI。
四路多功能轻触开关为控制主体，在不同状态下实现不同功能，具体详细参数如下：
⑴.交流电源：输出0-30V交流，分辨率为1V，电流实时显示，显示分辨率为0.01A，具备过流短路保护。
⑵.直流电源：输出0-30V直流，分辨率为0.1V，电流实时显示，显示分辨率为0.01A，具备过流短路保护。
⑶.插座高压：输出交流220V电源，由老师控制，界面有实时状态显示。
⑷.过载保护：当低压电源有过流或短路时，电路实现过载保护功能，此时界面提示过载，随后应检查实验电路或负载是否正确，排除问题后可按任意按键实现电源复位。
⑸.锁定功能：电源可以由学生自行单独操作，也可由老师电源独立控制，当老师锁定学生电源后，界面提示锁定，此时学生按键设计电压功能都将失效，表示电源已被锁定，只能由老师电源控制，只有锁定未开启或关闭时，按键功能恢复正常。
⑹.电子举手：当老师有提问时，界面可显示老师提问状态，可选择性举手，老师可在主控端实时显示学生举手状态及位置。
	24
	个

	413
	移动智能水槽（滴水架）
	1、结构参数：水槽柜整体外形规格：600×469×820mm；水槽、柜体、底座三段组合式结构；水槽面部下沉式构造，水槽台面设有预留安装紧急洗眼器、洗手液瓶、二联水嘴预留孔，水槽内部设有一个防溢水口。
2、技术要求：水槽为PP改性材料，呈上宽下窄-底部收口式造型。整体外形规格：600×469×495mm（含下排水管口）；上口内尺寸：400*414mm，下口内尺寸：366×385mm，水槽檐口离底部深度：419mm；水槽三面围绕高76mm的围边；洗涤时水不易外溅；水槽内部带滴水架，滴水架带不少于12根滴水棒，滴水棒可以翻转收纳，底部排水口位二个凸起20mm高溢水板，水槽顶部预留收纳翻盖，有收纳水管功能；检修门带锁。
3、水槽柜体：600×469×640mm；材质1.0mm镀锌钢板，表面经防锈处理、环氧树脂静电粉末涂装处理，
4、水槽水槽底座：600×469×80mm。
	12
	套

	414
	三联“L”型化验水嘴
	1、主体材质为加厚铜管，主管管径26mm铜管，表面经环氧树脂喷涂处理。2、双龙头可以独立折叠式。4、实验室龙头采用壁式安装，壁厚2.5mm，固定底座直径50mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。双联龙头可以分开折叠90度收纳。5、开关旋钮：材质PP。6、水咀三通与上控水阀，用200T四拉液压机、模具一体热冲成形，密度高，强度大，牢固耐用。
	12
	付

	415
	全屋水电、实验桌安装调试
	1、全屋水电、桌椅安装，方便安装、检修等。
2、系统控制调试，对整套系统进行全面控制功能调试等。
3、供电系统调试，对供电线路、配电单元及各用电模块进行通电调试等。
	1
	套

	十三
	（1F）化学数字化分组探究实验室器材
	
	
	

	
	教师端
	
	
	

	416
	图形数据终端
	1、12.1英寸或以上（分辨率：2560*1600）高清IPS显示屏，支持最高10点触控；
2、多核处理器，6GB内存，存储容量128GB；
3、智能平板操作系统；                                                                      
4、内置麦克风、前后置摄像头，支持WIFI无线网络；
5、type-C数据接口；
6、8000mAh以上聚合物锂离子电池，连续使用≥7小时，待机和使用时间更持久；
7、支持重力感应，横竖自动切换；全新的FLASH滑动UI设计。具备“Quick Easyh”操作界面，让您操作更加轻松自如；      
8、传感器自动识别；支持传感器校准，传感器标定功能；
9、具有图形显示、存储和超强的数据分析处理功能；支持数据曲线、仪表、数值显示，可对实验图表的放大，缩小，移动及XY轴自动放缩功能；支持传感器实验数据的统计功能；通过计算列、积分、拟合等功能，可以进行专业的实验数据分析。    
10、可按照实际的教学需要建立规范化的实验模板，可内置几百个物理，化学，生物学科的实验。
	1
	套

	417
	智能数字实验盘
	1、一体化结构设计，不少于7个传感器接口，支持热插拔；支持近60种传感器连接，遍及力学、热学、光学、电学、化学、生物等多个领域；内置三轴加速度、GPS、气压计、相对高度计等传感器；内置传感器与外接传感器模块可并行采集数据；
2、内置≥3.5英寸电容屏，支持手势操作，触控灵敏、交互便捷，为数据显示、实验采集提供良好的图形界面；
3、支持系统平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等； 
4、独立使用时，支持实验采集功能，提供图像、表格两种模式。图像模式支持对X轴、Y轴自定义，且Y轴支持传感器多选；支持双Y轴设置，优化选择多个传感器且数值相差较大时的图像显示，适应多样需求，支持曲线镜像显示；
5、支持对采集间隔、采集时间进行设置，支持手动采集、定时采集等不同模式；
6、实验采集支持保存与读取，方便随时对实验进行复盘分析；
7、支持不少于7种外接传感器和不少于4种内置传感器同时工作，并在内置屏上同步数据显示；支持数字、图线、指针盘等显示模式；支持从传感器实时显示界面直接跳转进入快速实验；
8、支持脱离终端设备，利用内置实验操作平台对部分传感器进行校准或标定等；
9、支持通用接口模块，可外扩其他类型的传感器，通用接口采用闪电接口,易插易用；
10、充电方式：支持USB充电，支持触点充电，搭配专用充电坞，可实现同时对5个智能数字实验盘进行充电；
11、正面设有电源指示灯，背面设有支脚架、固定螺纹孔、复位孔；
12、连接方式：USB 有线连接；蓝牙无线连接；
13、具备不少于16M存储容量；
14、内置可充式锂电池；
15、固件升级：固件可通过USB接口进行升级。
	1
	台

	418
	数字化实验系统
	1.支持Windows、Android、iOS/iPadOS、HarmonyOS、macOS、Linux、统信UOS、麒麟等操作系统。
2.支持有线连接，无线蓝牙连接。
3.支持传感器自动识别。
4.可连接多个采集器，并支持多个采集器同时工作。
5.可支持不少于20个传感器同时采集。
6.通过smarthcz坐标图像曲线、表格、数值、仪表盘等方式，实时、直观、精确显示实验数据。
7.根据实验需要，可进行公式（变量）编辑，自主添加实验变量（或增量等），并通过公式编辑实现不同物理量之间的转换。
8.可对数据图表操作，包括对图表内数据曲线的移动、缩放、改变曲线颜色及大小等，便于实验前后的数据分析处理，适合于教学中实验结果的精确测定与验证。
9.具有完善的数据处理功能，包含多种数据拟合：直线拟合、抛物线拟合、倒数拟合、积分、重叠显示等。
10.、可根据需求将实验及实验结果以不同方式保存，可后续查看。
11、支持摄像功能，可实时拍摄、显示实验场景并存储。
12、支持离线实验数据导出。
13、支持采集过程回放。
14、支持局域网内接收、发送实验文件。
15.包含初中物理、化学、生物多个专用实验模块，全定制化的实验界面及实验操作，贴合教学过程。
16、软件可注册和登录，配合使用“在线实验设计平台”，体验更为强大的实验自主设计功能；配合使用“实验资源管理云平台”，可随时查看实验相关的指导手册、器材信息、实验视频的等资料。
	1
	套
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	pH传感器
	一、结构及外观
一体式传感器，Lightning接口。
二、功能
1.pH探头由内部参比电极和玻璃电极构成，用于测量溶液的酸碱值。
2.搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。
3.支持标定功能。
三、规格
1.量程：0~14
2.精度：±0.2
3.分辨率：0.01
	1
	只

	420
	温度传感器
	一、结构及外观
传感器正面为电源指示灯，前端为探头插孔，后端为Lightning接口，附件为温度探头。
二、功能
1.用于测量物体表面、气体、酸碱等液体的温度。
2.传感器采用模块化设计，可任意组合。
3.温度探头为3.5mm耳机插头，耳机插孔式连接，无干扰。
4.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。
5.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。
6.搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。
7.无需校准，即连即用。
三、规格
1.量程：-40℃~135℃
2.精度：±0.6℃
3.分辨率：0.1℃
	1
	只

	421
	电导率传感器
	一、结构及外观
一体式传感器，Lightning接口。
二、功能
1.用于测量溶液的电导率及其变化。
2.搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。
3.支持标定功能。
三、规格
1.量程：0~20000μS/cm
2.精度：±3%F.S
3.分辨率：6μS/cm
	1
	只

	422
	高温传感器
	一、结构及外观
传感器正面为电源指示灯，前端为探头插孔，后端为Lightning接口，附件为高温探头。
二、功能
1.用于测量物体表面、气体、酸碱等液体的温度，也可用于超低温及高温的测量。
2.传感器采用模块化设计，可任意组合。
3.高温探头为为3.5mm耳机插头，耳机插孔式连接，无干扰。
4.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。
5.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。
6.搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。
7.无需校准，即连即用。
三、规格
1.量程：-200℃~1200℃
2.精度：±3℃
3.分辨率：0.25℃
	1
	只
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	二氧化碳传感器
	一、结构及外观
一体式传感器，Lightning接口。
二、功能
1.用于测量气体中二氧化碳的含量。
2.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。
3.搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。
4.红外气体吸收检测型传感器，具有很好的选择性，高灵敏度，无氧气依赖性，寿命长，低功耗，无需预热等特点。
5.支持传感器复位，用于校准传感器。
三、规格
1.量程：0~100000ppm
2.精度：±100ppm(0~1000ppm)；±(100ppm＋5%读数值)(1000~10000ppm)；±10%(10000~50000ppm)；±15%(50000~100000ppm)
3.分辨率：1ppm
	1
	只
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	绝对压强传感器
	一、结构及外观
传感器正面为电源指示灯，前端为鲁尔接头母头，后端为Lightning接口，附件为软管、鲁尔公头、针筒。
二、功能
1.用于测量大气环境下或密闭空间内的气体的压强。
2.传感器采用模块化设计，可任意组合。
3.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。
4.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。
5.搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。
6.支持传感器校准。
三、规格
1.量程：0~400kPa
2.精度：±2%
3.分辨率：0.1kPa
	1
	只

	425
	无线智能色度计&浊度计
	一、结构及外观
传感器主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称、蓝牙编号、0.96英寸OLED显示屏；主体前部为开合舱体，可放入比色皿进行实验。
二、功能
1.用于测量溶液对于不同颜色的入射光的吸光度、透光率，以及溶液的浊度。
2.传感器内置蓝牙无线模块，使用蓝牙5.0技术，低功耗运行和待机。
3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器；多种传感器合一，可测量：透光率、吸光度、浊度等。
4.可脱机进行数据采集。
5.色度/浊度切换简单，通过电源按钮或软件设置切换，提供多种波长选择。
6.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。
7.无需校准，即连即用。
8.连接方式：蓝牙无线或有线。
9.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。
10.支持固件空中升级。                                                                                               11.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等。
三、规格
1.量程：
红光（645nm）：透光率0~100%、吸光度0~3A
橙光（611nm）：透光率0~100%、吸光度0~3A
黄光（570nm）：透光率0~100%、吸光度0~3A
绿光（520nm）：透光率0~100%、吸光度0~3A
蓝光（470nm）：透光率0~100%、吸光度0~3A
紫光（430nm）：透光率0~100%、吸光度0~3A
浊度：0~400 NTU
2.精度：
红光（645nm）：透光率±2%F.S、吸光度±0.03A
橙光（611nm）：透光率±2%F.S、吸光度±0.03A
黄光（570nm）：透光率±2%F.S、吸光度±0.03A
绿光（520nm）：透光率±2%F.S、吸光度±0.03A
蓝光（470nm）：透光率±2%F.S、吸光度±0.03A
紫光（430nm）：透光率±2%F.S、吸光度±0.03A
浊度：±5% NTU
3.分辨率：
红光（645nm）：透光率0.1%、吸光度0.01A
橙光（611nm）：透光率0.1%、吸光度0.01A
黄光（570nm）：透光率0.1%、吸光度0.01A
绿光（520nm）：透光率0.1%、吸光度0.01A
蓝光（470nm）：透光率0.1%、吸光度0.01A
紫光（430nm）：透光率0.1%、吸光度0.01A
浊度：0.1 NTU
4.采样速率:10次/秒
5.连续使用时间:≥50 小时
6.通讯距离:≥30m（空旷无遮挡）
7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 1000mAh
	1
	只

	426
	湿度传感器
	一、结构及外观
一体式传感器，Lightning接口。
二、功能
1.用于测量空气的相对湿度。
2.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。
3.搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。
4.无需校准，即连即用。
三、规格
1.量程：0~100%
2.精度：±4%（10%~90%RH）
3.分辨率：0.1%
	1
	只
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	溶解二氧化碳传感器
	一、结构及外观
传感器正面为电源指示灯，前端为Q9接口，后端为Lightning接口，附件为溶解二氧化碳电极探头、填充液、电极帽。
二、功能
1.用于测量溶液中的二氧化碳的含量。
2.传感器采用模块化设计，可任意组合。                                                           
3.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。                                                                                      4.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。
5.搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。
6.无需校准，即连即用。
三、规格
1.量程：0.2ppm~440ppm
2.分辨率：0.1ppm
	1
	只
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	无线智能温度传感器
	一、结构及外观
由传感器主体和前端探头连接构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号及电池仓，机身外壳与电池仓用密封圈密封。
二、功能
1.用于测量物体表面、气体、酸碱等液体的温度。
2.传感器内置蓝牙无线模块，使用蓝牙5.0技术，低功耗运行和待机。 
3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。
4.可脱机进行数据采集。
5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。
6.使用纽扣电池，电池可更换，一枚电池可正常课堂使用1年以上。
7.可实现微小的温度变化快速采样。
8.无需校准，即连即用。
9.连接方式：蓝牙无线。
10.节能方式：传感器打开电源，无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。
11.支持固件空中升级。
12.可切换单位：℃、℉、K。                                                                                              13.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等。 
三、规格
1.量程：-40℃~125℃
2.分辨率：0.01℃
3.精度：±0.5℃
4.采样速率：10次/秒
5.连续使用时间：≥120小时
6.防水等级：IP67
7.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡）
8.电池型号：CR2032
	1
	只
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	电压传感器
	一、结构及外观
传感器正面为电源指示灯，前端为导线插孔，后端为Lightning接口，附件为红黑导线、鳄鱼夹。
二、功能
1.用于测量电路、电器两端的电压。
2.传感器采用模块化设计，可任意组合。
3.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。
4.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。
5.搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。
6.可以对微小的电压变化快速采样。
7.支持传感器校零。
三、规格
1.量程：-30V~30V
2.精度：±1%
3.分辨率：0.02V
4.输入阻抗：2MΩ
	1
	只
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	通用接口模块
	一、结构及外观
通用接口正面为电源指示灯，前端、后端为Lightning接口，用于跟传感器的连接。
二、功能
1.用于传感器与采集器的连接。
2.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。
3.具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。
	4
	只
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	附件及包装箱
	含与传感器相配套USB线、连接线、硬件说明书、实验指导手册等和便携包、包装箱。
	1
	套
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	充电坞
	一、外形及材质
 外形尺寸：≥342mm×198mm×228mm（含防尘罩）；基座材质：ABS；防尘罩材质：透明ABS
二、技术参数
     输入电压：85 ~ 264VAC 
     输入电流：1.4A/115VAC  0.85A/230VAC
     频率：50/60Hz
     输出（单通道）：5V /2A DC
三、组成
由充电坞、电源线、防尘罩组成。充电坞含有≥5个独立的充电位
四、功能和应用
1.专为智能数字实验盘设计的充电装置，可同时对≥5台实验盘进行充电
2.每个充电位相互独立，采用触点式充电，实验盘即插即充，操作方便，充满自动断电
3.每个充电位可输出5V/2A充电电压/电流，充满1个实验盘只需3小时
	2
	套
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	气液相密封实验器
	一、组成
实验器罐体、护线圈*5、硅胶堵头*5、塑料吸管*20
二、功能
1.用于生化实验中光合作用、酵母菌的呼吸作用等实验。
2.实验器罐体配合硅胶堵头、护线圈，可连接气体酒精传感器、氧气传感器、二氧化碳传感器、相对湿度传感器等，轻松搭建密封实验环境，配合传感器使用可在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。
3.实验桶透明设计，便于观察实验现象。
4.配合二氧化碳传感器、氧气传感器可做光合作用吸收二氧化碳产生氧气的实验。
5.配合二氧化碳传感器、氧气传感器、气体酒精传感器可做酵母菌的细胞呼吸实验。
6.配合二氧化碳传感器、氧气传感器、相对湿度传感器可做人体吸入与呼出气体成分的探究实验。
7.通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的使用说明。
8.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。
三、实验
光合作用、酵母菌的细胞呼吸、人体吸入与呼出气体成分的探究等实验
	1
	套

	434
	离子-滴定计数器装置
	一、组成
无线智能离子-滴定计数器、滴定组件（注射器针筒*1、三通阀*2、滴嘴*1）、滴定套装（多向转接头*2、铝杆、长尾夹）、铁架台、梅花螺栓、手紧螺丝、pH传感器探头、Type-C数据线
二、功能
1.用于生物、化学学科中各种滴定类实验和部分离子含量的测定，如酸碱中和滴定、酸碱反应热实验、钠钾钙等离子浓度的检测。
2.滴定计数器可通过光电门计量液滴滴落的数量，同时传感器可直接接入滴定计数器中，测得溶液中待测量的数据变化，智能采集，无需手工记录和画图，自动生成滴定曲线，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。
▲3.内置滴数、pH、亚硝酸根离子、氯离子、钠离子、铵根离子、硝酸根离子、钙离子、钾离子、温度10种传感器模块，配置lightning接口、Q9接口、3.5mm接口，支持接入10余种离子传感器探头，如：pH传感器、温度传感器、溶解二氧化碳、亚硝酸根离子传感器、硝酸根离子传感器、氯离子传感器、铵根离子传感器、钠离子传感器、钾离子传感器、钙离子传感器等。（提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
4.配置两套三通阀，可实现液体滴落开关和流速控制独立操作。
5.滴定计数器带有传感器安装孔，方便固定传感器探头。
6.实验结果更准确，pH传感器精度为0.1，能够精确地测量在滴定过程中溶液中微小的pH变化，自动生成滴定曲线，可在曲线坐标查找滴定终点（pH=7）时溶液的体积，用于计算待测液的浓度，让学生更好地理解酸碱中和滴定的意义及pH突变的存在。
7.最大滴定速度：30滴/s。
8.低功耗蓝牙技术，数据传输距离远，安全稳定。
9.电池容量：1000mAh锂电池，独立供电，续航持久，可连续工作24小时，待机时间大于5个月。
▲10.支持独立采集模式，支持外接设备采集，支持无线传输。（提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
11.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。
三、实验
用于生物、化学学科中各种滴定类实验和部分离子含量的测定、如酸碱中和滴定、酸碱反应热、钠钾钙等离子浓度的检测等实验
	1
	套

	435
	磁力搅拌器
	一、组成
搅拌器（开关、转速旋钮）、电源适配器、磁子
二、功能
1.专用于液体搅拌，用于生化学科中需要溶液搅拌的相关实验，适合于常规实验化学分析、液体处理、生物试剂混合等领域，简单易用。
2.通过调节转速旋钮调节速度，转速支持0rpm～1800rpm，可调范围广。工作台尺寸：130*130mm，外观尺寸：150*200*55mm，净重：0.5kg，电源电压：12V。
	1
	套

	436
	化学反应速率实验器
	一、组成
密封反应瓶、注液阀门开关、注射器（10mL）、压强传感器接口、泄压组件（260±10kPa）
二、功能
1.用于探究催化剂对过氧化氢分解的影响、金属与酸反应、酶催化的高效性等。
2.密封反应瓶，保证实验器的密封性，实验数据更加精确，支持固体、液体和气体任意组合的产气或吸收气体的相关的生化反应，配合绝对压强传感器，通过测量压强的变化，探究化学反应速率的快慢，在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，实验规律更加直观，适用范围广泛。
▲3.装置设有螺口注射器及注液阀门开关，保证全程密封的情况下，注入液体定量可控，可一次或分段多次注入，实验高效且保证安全性。（提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
▲4.装置设有泄压阀（泄压阀安全值260±10kPa），压强过高时会自动泄压，充分保证了实验的安全性。（提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
5.透明瓶体设计，便于观察实验现象，可从多维度了解实验。
6.与传感器适配性好，轻松搭建密封的实验环境，减轻准备器材的负担，轻松满足演示及分组实验，让课堂教学更高效。
7.通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的使用说明。
8.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。
三、实验
催化剂对化学反应速率的影响、金属与酸反应、酶催化的高效性等实验
	1
	套

	437
	酸碱反应热实验器
	一、组成
绝热桶、隔热泡沫、带孔桶盖、硅胶塞、烧杯（100mL）
二、功能
1.用于化学反应热的精确测量相关实验。
2.实验器可容纳液体、固体和液体，为溶液反应和固体的溶解提供保温的实验环境。通过温度传感器，可测得温度变化情况，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，取点更加准确，计算数据误差小。
3.双层隔热设计保温性能好，实验数据更加准确。
4.带孔桶盖适配常规温度计和温度传感器，支持传统实验教学及数字化实验设计，实验灵活。
5.大小适用，既可以节省试剂，也可以很好地测量溶液温度的变化。
6.通用性高，一个实验器可完成多个教材实验，还可以满足多种溶液反应吸放热实验的测量。
7.配套专用实验软件，预设模板，以曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。
三、实验
酸碱反应热、固体溶解时的吸热放热现象、化学反应热的测量、氢氧化钡与氯化铵的反应等实验
	1
	套

	438
	蜡烛燃烧的探究实验器
	一、组成
由透明亚克力实验箱*1、密封盖*1、橡胶塞*8（含侧面全封塞*2、顶面全封塞*3、二氧化碳传感器探头孔塞*1、湿度传感器探头孔塞*1、溶解氧-气中氧一体传感器探头孔塞*1）、小蜡烛*2、点火器*1组成。
二、功能
1.用于蜡烛燃烧的探究实验。
2.实验箱、密封盖、橡胶塞可轻松搭建密闭实验环境，透明箱体便于观察箱体内部的实验现象。
3.可配合二氧化碳传感器、溶解氧-气中氧一体传感器、相对湿度传感器等多个传感器使用，也可单独测量某一个量，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。
三、实验
蜡烛燃烧的探究实验
	1
	套

	439
	铁的吸氧腐蚀实验器
	一、组成
平口圆底试管（52*100mm）、橡胶塞、宝塔头、硅胶堵头*2
二、功能
1.用于铁的吸氧腐蚀实验的探究，通过测量反应过程中温度、压强、氧气含量的变化，探究铁的吸氧腐蚀现象。
2.实验器具有匹配不同传感器探头的孔径，密封性良好，配合温度传感器、溶解氧-气中氧一体传感器、绝对压强传感器测量铁在吸氧腐蚀过程中温度、氧气含量、压强的变化，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。
3.试管体积足够大，增加反应物的接触面积，能使反应物在试管内部充分反应，实验效果明显。
4.透明瓶体设计，便于观察实验现象，可从多维度了解实验。
5.与传感器适配性好，轻松搭建密封的实验环境，可拓展完成多种化学实验。减轻准备器材的负担，轻松满足演示及分组实验，让课堂教学更高效。
三、实验
探究铁的吸氧腐蚀现象等实验
	1
	套

	440
	空气中氧气含量测定实验器
	一、组成
高压电源、反应发生装置（底座、集气瓶、燃烧匙、孔塞、烧杯）、电源线、香蕉插头转鳄鱼夹导线
二、功能
1.用于空气中氧气含量的测量，不仅能观察到红磷燃烧的现象，还可以监测红磷燃烧过程中氧气含量的变化以及瓶中压强的变化情况。
★2.利用高压电源产生电火花点火，实验过程不直接接触燃烧的红磷，有效减少燃烧物及其产物对人体的危害，实验安全性高。（提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
★3.反应发生及检测全程密闭，有效减少红磷燃烧后再放入集气瓶导致内部空气受热膨胀外泄产生的误差，实验数据更精准。（提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
4.集气瓶上有传感器插入孔，适配性好，可配合氧气传感器、绝对压强传感器直观的显示氧气含量和瓶内气压的变化过程，在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。
5.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。
三、实验
空气中氧气含量测定等实验
	1
	套

	441
	原电池实验器
	一、组成
方形缸体及盖板*2、锌电极*2、铜电极*2、铁电极*2、发光二极管、鳄鱼夹导线*2、U型双头端子线*2
二、功能
1.用于研究电解池或者原电池。
2.配合微电流传感器或电压传感器可清楚地看到原电池产生电流或电压的大小，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，同时电路中的发光二极管会点亮，用于探究原电池的工作原理，实验现象明显。
3.缸体采用透明材质设计，可以看到反应过程，实验更加直观。
4.提供三种金属作为电极，可选用不同材料作为原电池的电极进行探究。
	1
	套

	442
	橡胶塞配件包
	一、组成
单孔塞（φ37*φ30-31，孔φ5mm）、单孔塞（φ37*φ30-31，带直通接头）、单孔塞（φ37*φ30-31，孔φ15.5mm）、三孔塞（φ37*φ30-31，两孔φ8mm，一孔φ12.5mm）、三孔塞（φ37*φ30-31，两孔φ8mm，一孔φ15.5mm）
二、功能
1.单孔塞（φ37*φ30-31，孔φ5mm）搭配锥形瓶，孔径与传感器适配性高，可接入温度传感器，密封性好，可用于需要在密封环境中测量温度相关生化类实验，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。
2.单孔塞（φ37*φ30-31，带直通接头）搭配锥形瓶，孔径与传感器适配性高，可接入绝对压强传感器，密封性好，可用于需要在密封环境中测量压强相关生化类实验，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。
3.单孔塞（φ37*φ30-31，孔φ15.5mm）搭配锥形瓶，孔径与传感器适配性高，可接入二氧化碳传感器，密封性好，可用于需要在密封环境中测量二氧化碳相关生化类实验，并在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统终端上实时呈现数据。
4.三孔塞（φ37*φ30-31，两孔φ8mm，一孔φ12.5mm）孔径适合玻璃导管、长颈漏斗、溶解氧-气中氧一体传感器等组合使用，可用于在需要在密封环境中进行的生化类实验，如固液生成气体的实验、化学反应速率、生成气体导入和导出等实验。
5.三孔塞（φ37*φ30-31，两孔φ8mm，一孔φ15.5mm）孔径适合玻璃导管、长颈漏斗、二氧化碳传感器等组合使用，可用于在需要在密封环境中进行的生化类实验，如固液生成气体的实验、化学反应速率、生成气体导入和导出等实验。
6.适用于多种实验，减轻教师准备或自制器材的负担，解决适配性难题，轻松满足教师的实验教学需要。
三、实验
铁的吸氧腐蚀、种子的萌发等实验
	1
	套

	443
	氢氧燃料电池实验箱
	一、结构参数
1、外形尺寸：437mm*327mm*170mm（两箱叠加高度H=330mm）；材质：ABS；手提翻盖式 ；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳；
2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱；
3、纽扣式锁合：转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现箱子与箱子之前的锁合，便于携带和搬运                                         二、主要配置                                                       由太阳能电池（130mm×93mm）、PEM电解槽模块、PEM燃料电池模块、转接头、储气罐、支撑杆（L：250mm）组成         
三、功能和应用
▲可模拟演示氢氧燃料电池专题实验（使用PEM电解槽产生氢气和氧气、使用PEM燃料电池产生电能、太阳能-氢气系统、风能-氢气系统、PEM电解槽的电流-电压特性曲线、PEM电解槽的法拉第效率和能量效率、PEM燃料电池的电流-电压特性曲线、PEM燃料电池的法拉第效率和能量效率、电解槽-燃料电池系统的效率、空气自吸式燃料电池的电流-电压特性曲线）（提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
	1
	套

	444
	探究强酸与强碱的中和滴定AR实境增强实验套件
	一、系统清单
实境增强（AR)系统软件、强酸与强碱的中和滴定配套器材
二、主要器材配置
1.实境增强（AR)系统软件：
“强酸与强碱的中和滴定”AR软件，可以在软件步骤引导下顺利完成此实验。另还配有此实验的AR定位卡纸（A4尺寸），可以辅助完成器材的定位。
2.实验器材：
酸式滴定管、碱式滴定管、滴定管夹、三角瓶、白色滴瓶、试剂瓶、洗瓶、烧杯、记号笔、标签纸、支撑杆、铁架台底座等。
三、系统功能
可以通过扫码或实验选择，在联网状态下快速进入具体的实验场景；AR中的各实验元素的位置、动画都与配套器材完全匹配；AR中有小机器人逐步讲解实验的每步操作和要点，以及在实验末尾进行规律总结；可以结合对现实实物的观察，对应每个局部，动画展现其内部结构，帮助学生对物品进行学习和认知；可以结合现实现象，展示肉眼看不见的重要信息和规律，帮助学生对抽象事物的理解，构建完整知识框架；AR模式可以连接真实的传感器无线连接，实时采集真实的实验数据，绘制表格或者图象；并且实验数据可以和动画联动，方便学生对规律的理解；可以在AR软件中选择3D展示模型，脱离实验器材，仍然可以观看所有实验步骤。且此实验步骤完全与AR中的对应。
	1
	套

	
	学生端
	
	
	

	445
	图形数据终端
	1、12.1英寸或以上（分辨率：2560*1600）高清IPS显示屏，支持最高10点触控；
2、多核处理器，6GB内存，存储容量128GB；
3、智能平板操作系统；                                                                      
4、内置麦克风、前后置摄像头，支持WIFI无线网络；
5、type-C数据接口；
6、8000mAh以上聚合物锂离子电池，连续使用≥7小时，待机和使用时间更持久；
7、支持重力感应，横竖自动切换；全新的FLASH滑动UI设计。具备“Quick Easyh”操作界面，让您操作更加轻松自如；      
8、传感器自动识别；支持传感器校准，传感器标定功能；
9、具有图形显示、存储和超强的数据分析处理功能；支持数据曲线、仪表、数值显示，可对实验图表的放大，缩小，移动及XY轴自动放缩功能；支持传感器实验数据的统计功能；通过计算列、积分、拟合等功能，可以进行专业的实验数据分析。    
10、可按照实际的教学需要建立规范化的实验模板，可内置几百个物理，化学，生物学科的实验。
	6
	套

	446
	智能数字实验盘
	1、一体化结构设计，不少于7个传感器接口，支持热插拔；支持近60种传感器连接，遍及力学、热学、光学、电学、化学、生物等多个领域；内置三轴加速度、GPS、气压计、相对高度计等传感器；内置传感器与外接传感器模块可并行采集数据；
2、内置≥3.5英寸电容屏，支持手势操作，触控灵敏、交互便捷，为数据显示、实验采集提供良好的图形界面；
3、支持系统平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等； 
4、独立使用时，支持实验采集功能，提供图像、表格两种模式。图像模式支持对X轴、Y轴自定义，且Y轴支持传感器多选；支持双Y轴设置，优化选择多个传感器且数值相差较大时的图像显示，适应多样需求，支持曲线镜像显示；
5、支持对采集间隔、采集时间进行设置，支持手动采集、定时采集等不同模式；
6、实验采集支持保存与读取，方便随时对实验进行复盘分析；
7、支持不少于7种外接传感器和不少于4种内置传感器同时工作，并在内置屏上同步数据显示；支持数字、图线、指针盘等显示模式；支持从传感器实时显示界面直接跳转进入快速实验；
8、支持脱离终端设备，利用内置实验操作平台对部分传感器进行校准或标定等；
9、支持通用接口模块，可外扩其他类型的传感器，通用接口采用闪电接口,易插易用；
10、充电方式：支持USB充电，支持触点充电，搭配专用充电坞，可实现同时对5个智能数字实验盘进行充电；
11、正面设有电源指示灯，背面设有支脚架、固定螺纹孔、复位孔；
12、连接方式：USB 有线连接；蓝牙无线连接；
13、具备不少于16M存储容量；
14、内置可充式锂电池；
15、固件升级：固件可通过USB接口进行升级。
	6
	台

	447
	数字化实验系统
	1.支持Windows、Android操作系统。
2.支持有线连接，无线蓝牙连接。
3.支持传感器自动识别。
4.可连接多个采集器，并支持多个采集器同时工作。
5.可支持不少于20个传感器同时采集。
6.通过smarthcz坐标图像曲线、表格、数值、仪表盘等方式，实时、直观、精确显示实验数据。
7.根据实验需要，可进行公式（变量）编辑，自主添加实验变量（或增量等），并通过公式编辑实现不同物理量之间的转换。
8.可对数据图表操作，包括对图表内数据曲线的移动、缩放、改变曲线颜色及大小等，便于实验前后的数据分析处理，适合于教学中实验结果的精确测定与验证。
9.具有完善的数据处理功能，包含多种数据拟合：直线拟合、抛物线拟合、倒数拟合、积分、重叠显示等。
10.、可根据需求将实验及实验结果以不同方式保存，可后续查看。
11、支持摄像功能，可实时拍摄、显示实验场景并存储。
12、支持离线实验数据导出。
13、支持采集过程回放。
14、支持局域网内接收、发送实验文件。
15.包含初中物理、化学、生物多个专用实验模块，全定制化的实验界面及实验操作，贴合教学过程。
16、软件可注册和登录，配合使用“在线实验设计平台”，体验更为强大的实验自主设计功能；配合使用“实验资源管理云平台”，可随时查看实验相关的指导手册、器材信息、实验视频的等资料。
	6
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	pH传感器
	一、结构及外观
一体式传感器，Lightning接口。
二、功能
1.pH探头由内部参比电极和玻璃电极构成，用于测量溶液的酸碱值。
2.搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。
3.支持标定功能。
三、规格
1.量程：0~14
2.精度：±0.2
3.分辨率：0.01
	6
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	温度传感器
	一、结构及外观
传感器正面为电源指示灯，前端为探头插孔，后端为Lightning接口，附件为温度探头。
二、功能
1.用于测量物体表面、气体、酸碱等液体的温度。
2.传感器采用模块化设计，可任意组合。
3.温度探头为3.5mm耳机插头，耳机插孔式连接，无干扰。
4.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。
5.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。
6.搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。
7.无需校准，即连即用。
三、规格
1.量程：-40℃~135℃
2.精度：±0.6℃
3.分辨率：0.1℃
	6
	只
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	电导率传感器
	一、结构及外观
一体式传感器，Lightning接口。
二、功能
1.用于测量溶液的电导率及其变化。
2.搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。
3.支持标定功能。
三、规格
1.量程：0~20000μS/cm
2.精度：±3%F.S
3.分辨率：6μS/cm
	6
	只
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	溶解氧气中氧一体传感器
	一、结构及外观
一体式传感器，Lightning接口，附件为校准液、电极帽。
二、功能
1.用于测量气体、溶液中的氧含量。
2.搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。
3.可支持气中氧校准、溶解氧标定功能。
三、规格
溶氧：
1.量程：0~20mg/L
2.精度：±0.5mg/L
3.分辨率：0.01mg/L
气氧：
1.量程：0~100%
2.精度：±2%F.S
3.分辨率：0.1%            
	6
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	二氧化碳传感器
	一、结构及外观
一体式传感器，Lightning接口。
二、功能
1.用于测量气体中二氧化碳的含量。
2.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。
3.搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。
4.红外气体吸收检测型传感器，具有很好的选择性，高灵敏度，无氧气依赖性，寿命长，低功耗，无需预热等特点。
5.支持传感器复位，用于校准传感器。
三、规格
1.量程：0~100000ppm
2.精度：±100ppm(0~1000ppm)；±(100ppm＋5%读数值)(1000~10000ppm)；±10%(10000~50000ppm)；±15%(50000~100000ppm)
3.分辨率：1ppm
	6
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	绝对压强传感器
	一、结构及外观
传感器正面为电源指示灯，前端为鲁尔接头母头，后端为Lightning接口，附件为软管、鲁尔公头、针筒。
二、功能
1.用于测量大气环境下或密闭空间内的气体的压强。
2.传感器采用模块化设计，可任意组合。
3.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。
4.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。
5.搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。
6.支持传感器校准。
三、规格
1.量程：0~400kPa
2.精度：±2%
3.分辨率：0.1kPa
	6
	只
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	通用接口模块
	一、结构及外观
通用接口正面为电源指示灯，前端、后端为Lightning接口，用于跟传感器的连接。
二、功能
1.用于传感器与采集器的连接。
2.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。
3.具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。
	30
	只
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	附件及包装箱
	含与传感器相配套USB线、连接线、硬件说明书、实验指导手册等和便携包、包装箱。
	6
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	气液相密封实验器
	一、组成
实验器罐体、护线圈*5、硅胶堵头*5、塑料吸管*20
二、功能
1.用于生化实验中光合作用、酵母菌的呼吸作用等实验。
2.实验器罐体配合硅胶堵头、护线圈，可连接气体酒精传感器、氧气传感器、二氧化碳传感器、相对湿度传感器等，轻松搭建密封实验环境，配合传感器使用可在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。
3.实验桶透明设计，便于观察实验现象。
4.配合二氧化碳传感器、氧气传感器可做光合作用吸收二氧化碳产生氧气的实验。
5.配合二氧化碳传感器、氧气传感器、气体酒精传感器可做酵母菌的细胞呼吸实验。
6.配合二氧化碳传感器、氧气传感器、相对湿度传感器可做人体吸入与呼出气体成分的探究实验。
7.通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的使用说明。
8.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。
三、实验
光合作用、酵母菌的细胞呼吸、人体吸入与呼出气体成分的探究等实验
	6
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	化学反应速率实验器
	一、组成
密封反应瓶、注液阀门开关、注射器（10mL）、压强传感器接口、泄压组件（260±10kPa）
二、功能
1.用于探究催化剂对过氧化氢分解的影响、金属与酸反应、酶催化的高效性等。
2.密封反应瓶，保证实验器的密封性，实验数据更加精确，支持固体、液体和气体任意组合的产气或吸收气体的相关的生化反应，配合绝对压强传感器，通过测量压强的变化，探究化学反应速率的快慢，在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，实验规律更加直观，适用范围广泛。
3.装置设有螺口注射器及注液阀门开关，保证全程密封的情况下，注入液体定量可控，可一次或分段多次注入，实验高效且保证安全性。
4.装置设有泄压阀（泄压阀安全值260±10kPa），压强过高时会自动泄压，充分保证了实验的安全性。
5.透明瓶体设计，便于观察实验现象，可从多维度了解实验。
6.与传感器适配性好，轻松搭建密封的实验环境，减轻准备器材的负担，轻松满足演示及分组实验，让课堂教学更高效。
7.通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的使用说明。
8.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。
三、实验
催化剂对化学反应速率的影响、金属与酸反应、酶催化的高效性等实验
	6
	套

	十四
	（1F）化学准备室（含危化品室）
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	仪器柜
	1、规格1000×500×2000mm(±5mm)；
2、侧板、层板采用环保型pp改性材料一次注塑成型，表面做磨砂处理。榫卯连接结构并合理布局加强筋，配合专用塑料紧固件连接，顶板、中板和底板的底部镶嵌15×30mm钢管加强，承重力强，产品不变形、不扭曲，可重复拆装使用。
3、上柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm(±0.5mm)钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。
4、下柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm(±0.5mm)钢化烤漆玻璃。
5、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，安装于两门的门缝处，凹凸配套，增加柜子内部的气密性。
6、层板：上柜配两块活动层板，下柜配一块活动层板；层板采用工程塑料经模具挤出成型，中空双层结构，内部均匀分布加强筋并内置两条30×15mm钢管；两边配置密封堵头，整板无裸露金属，避免腐蚀生锈，美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。
7、门铰链：用改性pp材料模具一次成型，伸缩式pp旋转门轴，内嵌隐藏方便安装，耐腐蚀。
8、柜门固定所需螺丝均采用304不锈钢，柜子内部空间无裸露金属材料，确保柜子的耐腐蚀性。
9、柜子顶部留通风系统接口，与通风管路连接；接口处配有手动调节装置，可以打开或关闭通风口。
	8
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	药品柜
	1、规格：1000×500×2000mm(±5mm)（内附PP阶梯）                                                                                                                                                                                  2、侧板、层板采用环保型pp改性材料一次注塑成型，表面做磨砂处理。榫卯连接结构并合理布局加强筋，配合专用塑料紧固件连接，顶板、中板和底板的底部镶嵌15×30mm钢管加强，承重力强，产品不变形、不扭曲，可重复拆装使用。
3、上柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm(±0.5mm)钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。
4、下柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm(±0.5mm)钢化烤漆玻璃。
5、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，安装于两门的门缝处，凹凸配套，增加柜子内部的气密性。
6、层板：上柜配两块活动层板，下柜配一块活动层板；层板采用工程塑料经模具挤出成型，中空双层结构，内部均匀分布加强筋并内置两条30×15mm钢管；两边配置密封堵头，整板无裸露金属，避免腐蚀生锈，美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。
7、门铰链：用改性pp材料模具一次成型，伸缩式pp旋转门轴，内嵌隐藏方便安装，耐腐蚀。
8、柜门固定所需螺丝均采用304不锈钢，柜子内部空间无裸露金属材料，确保柜子的耐腐蚀性。
9、柜子顶部留通风系统接口，与通风管路连接；接口处配有手动调节装置，可以打开或关闭通风口。
	2
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	智能立式操作终端
	1、操作终端设备尺寸H1375*W410*D500mm，分为上下结构，可拆分，上部操作区域含显示控制模块和电器元件模块，电器元件模块做散热处理预留检修口；下部储存区域，配移动式脚轮，方便使用；采用21寸触摸屏（含摄像/人脸）、安卓主机、天平称重、IC卡及二维码识别、打印机；软件包含终端操作系统、PC端管理后台及微信小程序；
2、天平采用最大称量值6100g，可读性0.1g，读数稳定时间最快可以达到1秒钟，提供快速、准确的称量结果；刷卡/扫码识别自动感应，蜂鸣提示，读卡距离（卡片）3~6cm，读取距离（二维码）0-20cm，读取速度＜200ms，扫描速度快，识别率高，兼容性强；
3、操作终端系统支持试剂的全流程管理，包括出入库、领取领用、归还用完、盘点等操作，并可自定义设备环境，提供设备巡检等功能，支持系统自动退出模式，自定义设置退出时间时长，无操作系统自动退出，再进行操作时需重新登录系统。
▲4、系统配置（可提供产品彩页、软件界面截图、第三方检测报告、官方技术白皮书任一材料，材料需真实可溯源，不得通过AI、修图软件虚构、篡改设备功能界面）
4.1支持用户名/密码、刷卡、人脸、远程授权验证，系统设置双人双锁权限管理模式，支持特殊情况下其中一人远程授权验证模式；
4.2、具有完善的人员权限分级管控，实验人员可操作权限范围内的设备功能，具体可实现到柜列的单独分区管控；
4.3、支持设备基础信息设置、阈值设置、风机管理、耗材管理等；
4.4、入库模块支持双人进行权限验证，用户验证通过登录系统，支持扫码识别入库，支持批量入库，支持根据配伍禁忌原则优先推荐合适库位入库，支持根据历史记录入库，支持可选择非管控品不称重入库功能等，可通过系统提升入库库位选择的效率和进行合理储存分类；
4.5、出库模块支持双人进行权限验证，用户验证通过登录系统，打开对应柜门，取走所需的物品；支持批量出库、支持历史记录出库、支持申领模式下出库、支持出库不称重模式；
4.6、归还注销模块，针对需归还的试剂采用责任到人的管理模式，实验人员可使用操作台归还权限范围内的化学试剂，在规范的归还流程基础上生成准确的台账信息，避免乱拿乱放，如果到期未归还则触发预警通知；如化学品已用完，可在归还时进行注销；特殊情况化学品废弃污损、化学品过期等也可支持单独注销；
4.7、盘点模块支持抽样、重点、全盘等三种盘点方式，盘点方式更灵活，根据实际使用情况进行选择；系统可自动计算物品的库存量，进行数据对比盘点，判断库存数量或重量的误差（损耗），自动生成台账；
4.8、巡检系统根据设定时间自动检查和自动记录巡检结果，巡检结果包含巡检时间、异常原因、操作人、设备状态等；操作人员也可根据手动巡检模块来检查设备的状态，添加手动巡检数据，系统生成台账，支持巡检异常上报；
4.9、操作记录模块支持查询试剂从入库、出库、归还、用完、注销、盘点、巡检等操作记录，支持模糊查询；
4.10、设置模块支持环境信息阈值设置、风机设置、耗材管理、基础信息管理；支持登入方式设置、系统超时设置、柜门自动上锁设置等。
4.11、PC管理端实现权限分配和流程管控，记录试剂出入库及不规范操作，并提供查看功能。对设备阈值、库位数据等操作进行记录，支持试剂操作、库存、预警、环境、设备等的数据分析，MSDS导入与维护，并提供消息实时查看与审批功能等；
4.12、数据展示及查询：可以支持查询系统内的试剂每天领用数据、操作数据、异常数据、待归还数据等，支持数据可视化，支持多级层级查看；
4.13、权限模块：权限能界定不同等级实验人员在危险化学品管理中的权责范围，后台预置多级权限，支持excel表格批量上传数据和导出数据；
4.14、智能柜管理权限分配：支持具体到校级、院级、实验室级、实验柜级等多级别管理模式；
4.15、试剂管理模块：基本信息录入包括试剂的名称、别名、编码、CAS号、管控类别、危险性类别、规格、重量、所属地区、所属库位、操作人员、有效期、供应商、试剂状态等；支持权限范围内的试剂生命周期查看，支持可视化展示化学品总量和分类等数据；支持配伍禁忌策略配置，遵循合规分类储存；系统包括危险化学品名录及易制爆、易制毒等名录的MSDS数据查看，支持MSDS数据的导入与日常维护；
4.16统计分析：实时记录试剂流转状态，进行数据统计与分析，包括查询库存数据、历史领用数据、预警信息、环境信息、设备巡检、库存盘点数据等，提供完整的使用数据和信息，支持查看所有化学品库存统计和库存明细功能。
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	智能试剂柜
	一、技术参数
1、外部尺寸：不小于H1800*W900*D450mm
2、内部尺寸：不小于H1710*W820*D370mm
3、重量：不小于140kg
4、容积：不小于160升
5、开门方式：手动/自动
6、层板：不小于四板可调层板
7、门型：双门
8、锁具：双锁
9、颜色：黄色（环氧树脂喷涂）
10、柜体：需全部采用不低于1.0mm的一级冷轧钢板，柜体底座需采用不低于2.0mm的一级冷轧钢板,内外表面需经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理，整柜全部通过点焊接，防火性好。柜体在90分钟耐火实验过程中，储存易燃品安全柜的最高温度≤48℃，柜内易燃品盛液容器或器皿无裂痕、无泄漏，完好无损。
11、柜门：钢琴式铰链可轻松自如启闭180度，门与柜体间配有嵌入式防撞胶粒。
12、层板：不少于4块镀锌层板，承重≥100kg，并可引流漏液至下部漏液槽。
13、漏液槽：高度≥50mm使层板上意外流下的液体不外溢柜外
14、锁具：三点联动式门锁即使不转动把手也可保证完全闭合，配机械防腐挂锁。
15、铰链：钢琴式铰链，确保门能开180度。柜体门与柜体之间安装防火膨胀密封条，密封条符合相关要求。
16、警示标识：专业规范的警示，反光.烟雾中可视。
17、通风口：装设有防闭火装置的双透气孔。
18、静电接地：严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线。
19、柜体可对接智能设备物联网平台，实现多种类型智能设备接入、管理、监控、控制。设备管理平台，能够基于电脑端及移动端实现多种设备在线分级管控，基于智能设备物联网平台实现智能设备在线云控、售后服务管理。
20、所有设备链接试剂管理平台实现试剂出入库管理、环境监控、风机管理、巡检管理等模块功能，提供技术资料支持；储存必须遵循化学试剂的禁忌分类原则，明确试剂基本信息、管制类别、贮存类别以及相关试剂属性信息等；
	2
	台

	462
	三端出入库软件
	终控端支持试剂的全流程管理，包括出入库、领取领用、归还用完、盘点等操作，并可自定义设备环境，提供设备巡检等功能。PC管理端实现权限分配和自定义流程管控，记录试剂出入库及不规范操作，并提供查看功能。对设备阈值、库位定义等操作进行记录，支持试剂操作、库存、预警、环境、设备等的数据分析，MSDS导入与维护，并提供消息实时查看与审批功能等。微信小程序包含流程管理、消息查看、设备管理等，实现流程的发起与审批，消息的查看与设置，设备数据的远程查看，系统登录的远程授权，以及个性化主题等功能
	1
	套

	463
	通风系统
	1、通风风机：双速轴流风机。                                                                                                                                                                                      2、采用PVC风管，具有耐酸碱性能。
规格：主风管直径160mm，支风管直径110mm。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。
	2
	项

	464
	准备台
	1、规格：2400×1200×850mm(±5mm)。
2、台面：采用12.7mm厚双面膜实芯理化板。
3、柜身：采用≥1.0mm厚的冷轧钢板，上部抽屉下部对开门，门双层设计，拉手为一体一字型拉手，简洁美观，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理。                                                                                                                4、结构：准备台为4张组合式设计，便于运输，整体结构设计合理，台下设有储物柜，可设置层板，可存放显微镜及实验仪器。
5、铰链：采用知名品牌115度铰链，开合十万次以上。                                                                6、防撞胶垫：采用橡胶材质，装于门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
7、脚垫：采用ABS注塑专用可调脚垫，既保证演示台平稳又能有效防止柜身受潮，延长设备使用寿命。
	1
	张

	465
	准备室安装调试
	包含所供产品室内安装要调试，方便安装、检修。
	1
	项

	十五
	（1F）化学实验室通用仪器
	
	
	

	466
	钢制黑板
	1、黑板为双面金属，中间为人造板，并与金属板粘结可靠，四周镶边。2、美观、精致、洁美、牢固。无精面反光，色泽均匀，书写流畅。3、尺寸为900mmX 600mm。4、使用无尘粉笔应手感流畅，充实，笔迹清晰，经反复擦拭，无明显遗留粉笔痕迹。5、黑板提手位于长边边框中间，安装牢靠，挂起或提拿时无明显倾斜。
	1
	块

	467
	打孔器
	采用优质钢材，镀铬处理。1.管长90mm。2.穿孔管用外径为6mm、8mm、10mm、12mm，壁厚1mm的冷拔无缝钢管。3.手柄用2mm厚低碳钢板。4.通用条Ф3mm、长90mm碳素钢制成。5.四件为一套。6.可穿4mm、6mm、8mm、10mm的圆孔。
	2
	套

	468
	打孔夹板
	1、产品由上夹板、下夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成。
2、产品长不小于175mm,宽不小于40mm。
3、上下夹板应由实木制成，表面光洁。
4、上夹板应备有直径为约6mm,8mm,10mm,12mm直穿孔4个。
5、紧固螺钉与下夹板紧固为一体，不得松动；紧固螺钉长度不小于80mm.上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺目定位。
6、上夹板、下夹板厚度不小于11mm，具有足够强度，正常情况下使用不得断裂。
	1
	个

	469
	打孔器刮刀
	1、产品由刀架、刀片、刀片定位销钉、刀片张角定位螺钉和手柄组成。
2、刀架应采用金属材料制作，表面作防锈处理。刀架工作端为1：4锥度圓锥体，经调节刀片张角，可修削刀口直径4mm～13mm的打孔器刀口。
3、刀片应采用工具钢片，具有足够钢性和硬度。
4、手柄表面光洁，大小适当，握持手感舒适。
5、刀片与刀架配合灵活，便于装拆。
	1
	个

	470
	电动离心机
	规格：0r/min～3000r/min,10mL×6
	1
	台

	471
	离心沉淀器
	1、产品应采用优质塑料注塑成型作支架，沉淀管用半透明塑料组成； 2、产品由固定支架、手柄、变速机构、离心机构四部分组成；3、可变速度50-150次/分； 4、各部结构应可靠、灵活，金属部分电镀。
	1
	台

	472
	磁力加热搅拌器
	1、使用电源： AC 220V±22V  50Hz 。
2、消耗功率： 300W±25W 。
3、能够搅拌1000 ml 玻璃烧杯中的实验物质。
4、电机采用无级调速，调速范围为 250 r / min ～ 2600 r / min 。
5、加热温度采用无级调温，调温加热盘温度小于300℃ 。
6、搅拌时噪声≤55 dB（A）。
	1
	台

	473
	酒精喷灯
	1、初中化学通用仪器，供学校弯曲、加热、熔接各种玻璃管、棒用，坐式。
2、规格：200ml。
3、材料：铜材或不锈钢。
4、焊接牢固，底和身成型结合后应双层折边焊接以保证不漏液。
5、火焰稳定，大小调节方便。
6、最高温度应能达到800℃。
	2
	个

	474
	电加热器
	密封式，适用实验：初中化学物质溶解、蒸发浓缩、蒸馏、溶剂回流、饱和溶液制备、有机物加热等全部加热类分组演示实验，替代明火热源，提升实验室安全等级。
	1
	个

	475
	塑料洗瓶
	1、化学实验清洗玻璃仪器用。
2、瓶体用无毒塑料制成，容积250ml。
3、喷管直径φ7mm，插入洗瓶底部位置，喷头部位弯制成60°角，喷嘴拉制成尖形，喷嘴内直径φ1mm。
	4
	个

	476
	试剂瓶托盘
	1、托盘外形尺寸不小于300mm×250×70mm。
2、托盘材质应为ABS材质。
	12
	个

	477
	实验用品提篮
	1、木质或竹质或塑料制品。
2、长≥48cm，宽≥30cm，高≥38cm,厚≥1cm。
3、外形平整、厚薄均匀，无明显偏斜。承重不小于15KG。
	2
	个

	478
	塑料水槽
	塑料制，250mm×180mm×100mm。附集气架。
	25
	个

	479
	碘升华凝华管
	1、密闭式。由玻璃密封管体和手柄组成，管的高度≥45mm，直径≥30mm，两端内凹面深度为4±1mm。管内密封碘的质量≥0.1克。
2、手柄长≥100mm，直径为ф6±1mm。
3、管体外形端正，玻璃熔接平滑均匀，无气泡、无条纹。管体在90℃热水中检测无泄漏（无气泡溢出）。
4、管体应耐80℃温差的急冷骤热。
5、升华与凝华的全过程耗时应≤10分钟。
	25
	个

	480
	方座支架
	初中物理分组仪器，整套组装垂直度、平整度符合国标；夹持承重稳定无下滑；全金属件防锈耐酸碱，耐高温适配加热实验；无尖锐毛刺，学生操作安全。
	25
	套

	481
	万能夹
	1、中学化学实验中夹持特殊器械或不规则物品用。
2、成型规整、美观，表面无锈蚀，无损伤。
3、具备可靠的强度和夹持能力，便于与实验装置配合、组装。
	5
	个

	482
	三角架
	1、有铁环和三只脚两部分。
2、铁环由铸铁制成，内径75mm，外径100mm，铁环底面有互为120°、直径15mm的三个圆台，用于加固三只脚。
3、三只脚用直径φ5mm的圆钢制成。
4、三只脚脚距应相等，脚与环结合应紧固。
5、三只脚脚部应在同一平面内,放在平台上,三角架应平稳,环面在一平面内,平直度应小于0.5mm。
	25
	个

	483
	泥三角
	1、由3支空心陶瓷管组成，外形尺寸：不少于直径φ11×58mm。
2、用铁丝分别从3支陶瓷管空心穿过，然后组成三角形。
	1
	个

	484
	试管架
	1、实验室用具，供放置试管用。
2、木质或塑料制成,12孔。
3、上板尺寸约445mm×35mm×5mm；孔径为22mm＋1mm。
4、下板尺寸约445mm×80mm×15mm。
5、连接上下板的立柱为17mm×80mm。
6、管柱外直径φ9mm＋1mm。
	25
	个

	485
	漏斗架
	1、漏斗架由漏斗板、电镀杆及底座三部分组成；2、漏斗板用冷板冲压成型，表面上有4个梯形孔，梯形孔表面有胶圈。3、电镀杆为Φ10×350mm金属杆,表面镀铬,一头有Φ8×14mm为螺纹。4、底座为Φ125mm圆盘铸件，中间有一Φ8mm内螺纹，底座烤漆。整体喷涂均匀，无漏喷和脱涂现象，表面光洁，无划痕、毛刺。5、电镀杆光亮，无脱镀现象，底座放置平稳；6、立杆与底座组装后应垂直，漏斗板组装后与立杆垂直。
	1
	个

	486
	滴定台
	1、实验室用具，供放置试管用。
2、木质或塑料制成,12孔。
3、上板尺寸约445mm×35mm×5mm；孔径为22mm＋1mm。
4、下板尺寸约445mm×80mm×15mm。
5、连接上下板的立柱为17mm×80mm。
6、管柱外直径φ9mm＋1mm。
	1
	个

	487
	滴定夹
	1、左右可夹持直长度为不小于800mm，容量为不小于50ml的滴定管两支，最大夹持直径不小于20mm，夹持竖质量不小于1kg。
2、夹体、夹脚由铝合金铸制而成，表现防腐处理，两对夹脚均应套乳胶管。扭力弹簧表面镀锌。
	1
	个

	488
	多用滴管架
	1、管架应由底座、主柱、管夹等组成，表面应具防腐处理层。
2、管夹应夹持牢固、稳定可靠。管夹表面应具缓冲垫，应防腐蚀。
3、应具固定漏斗、烧瓶、试管等装置。
4、夹持滴点管数量≥4支。
	20
	个

	489
	学生电源
	初中物理分组仪器，输出直流电压1.5V-9V,1.5A.每1.5V一档。
	15
	台

	490
	教学电源
	初中物理演示仪器，交流2V～12V,5A,每2V一档。直流1.5V～12V,2A；分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V，共六档。大电流40A，8S自动关断。
	1
	台

	491
	托盘天平
	1、计量仪器，供中小学学生分组实验用。
2、最大称量：100g，0.1g。
	20
	台

	492
	托盘天平
	1、计量仪器，供中小学学生分组实验用。
2、最大称量：500g，0.5g。
	1
	台

	493
	电子天平
	1、计量仪器。
2、最大称量：100g，0.001g。
	1
	台

	494
	电子天平
	1、计量仪器。
2、最大称量：400g，0.1g。
	1
	台

	495
	多用电表
	初中物理演示仪器，不低于交流5级，直流2.5级。
	1
	个

	496
	密度计
	密度大于1g/cm3。
	1
	支

	497
	密度计
	密度小于1g/cm3。
	1
	支

	498
	酸度计(pH计)
	笔式，测量范围：pH0～14，分辨率：0.1。
	1
	台

	499
	水电解演示器
	1、供中学化学演示水的电解实验用。                                                                                       2、与方座支架、学生电源配合使用；电源电压：DC2V～24V。                                                                               3、由玻管两支、球形漏斗、活塞和电极组成。电极为铂片或钛合金片，尺寸10mm×5mm×0.1mm，铂片纯度99.8%。玻管：外径15mm±2mm，长度450mm±3mm，容积为40ml。活塞密封性能良好。球形漏斗容积不少于60ml。玻件应光洁透明，厚度不小于1mm，烧结口厚薄均匀，平整光滑牢固。玻件经退火处理，用偏光应力仪观察。应呈紫红色。
	1
	台

	500
	水电解实验器
	1、供中学化学学生分组实验用。                                                                                           2、与学生电源配合使用；电源电压：DC2V～6V。
由底座、透明盛液管、活塞和电极组成。透明盛液管应光洁透明，厚度不小于1mm，厚薄均匀，平整光滑牢固；电极为铂片或钛合金片，尺寸10mm×5mm×0.1mm；底座应稳固，不变形。
	20
	台

	501
	原电池实验器
	1、供中学化学课学生分组进行原电池实验用。
2、产品由缸体、电极、导线、发光二极管（或电珠） 等组成。
3、缸体由透明塑料制成,实验有效容积不小于160ml，距缸口15mm处的缸壁上有溶液标志线。
4、产品配备铜、锌电极二对，电极厚度约1.2mm，宽不小于18mm。
5、产品配备叉头导线2根，长度不小于400mm。
6、进行原电池实验时，能使发光二极管（或电珠）发光，连续发光时间不小于2min。
	20
	个

	502
	贮气装置
	1、化学实验室设备，用于收集、贮存气体。
2、由底座、手柄、支架、气球嘴、锁紧螺母、贮气球、气嘴、气嘴阀门、气胆阀门、手压球各部分组成。
3、气球嘴、气嘴应紧固、牢靠, 在使用中不得产生松动现象。
4、底座与支架组装成后，底座未经调平，支架与底面的垂直度≤5mm。
5、气嘴阀门、气胆阀门的耐磨性能好，气密性良好。
	2
	台

	503
	实验资源管理云平台
	账号角色和数量：1、学校管理员*1；2、实验室管理员*1；3、备课组长*1、学科老师*3，共计：不少于6个账号。
集实验设备管理、预约管理、实验资源管理、库存管理、实验室管理、决策报表于一体的在线管理平台，记录实验室所有的实验设备，并及时反应设备状况、使用情况，以供学校师生及管理人员合理安排实验；详细的操作记录、日志模块便于管理人员对实验设备进行有效管理，掌握实验设备动态，辅助教师决策和解决实验中遇到的难题。平台不仅涵盖了理科实验中的设备信息，还整合了实验资源内容，提供不少于500+个实验资源内容，解决了实验教学资源匮乏的问题。
1.系统管理：
学校信息设置：包含学期管理、年级管理、账号管理。
2.设备管理：
包含仪器的名称、编号、规格、分类、数量等信息，可自行创建添加仪器。仪器库和实验课程资源具备相互关联性。
3.预约管理：
老师先进行课程编排，才能预约实验课程；然后是实验室管理员根据实验室排期情况、仪器数量是否满足的情况下，对教师预约的课程计划进行审定。
4.实验资源管理：
可查看实验库实验资源内容信息及数量，也可根据自身需要设计、添加实验方案。
5.库存管理：
主要包含对实验仪器的库存数量及位置、出借、维护等方面的管理。
6.实验室管理
设置实验室的数量、位置及相关信息，便于实验室的预约与使用管理。
7.数据统计：可查看学生分组实验开展情况、演示实验情况、实验室使用情况、仪器情况等信息。
8.心愿单管理
心愿单指的是教师/备课组长根据各自的教学情况新增的仪器方面的需求，教师提交需求后，实验室管理员/实验室总管理员在心愿单中查看心愿单信息并审批，操作通过后，心愿单会在系统中传达至学校管理员处。
	1
	套

	504
	碳的同素异形体结构模型
	包括金刚石、石墨、碳-60三种结构模型；小型，球管式，可拆卸。
	1
	套

	505
	金属矿物、金属及合金标本
	1、金属矿物标本由方铅矿、闪锌矿、黄铜矿、磁铁矿、铝土矿等组成，其矿物外形要求、包装要求应符合ＪＹ0005-90《矿物岩石标本》中的相关规定。
2、金属标本由铁、铅、锌、铜、铝等组成。
3、合金标本由钢、黄铜、不锈钢、铍铜、磷青铜等组成。
	1
	盒

	506
	原油常见馏分标本
	1、供初中化学教学使用。
2、标本为石油分馏结构示意图，有各过程中的原油示样；分：原油、汽油、柴油、轻柴油、重油、重柴油、轻润滑油、重润滑油、渣油。
3、装油瓶应透明、且无油溢出、密封良好、固定美观、牢固。
4、包装盒上盖面应透明，包装盒应牢固。
	1
	盒

	507
	合成有机高分子材料标本
	1、适用于初中化学教学中演示高分子材料的特征、用途。
2、产品选用十种以上高分子材料标本。
3、每种材料标本外形尺寸不小于50mm×15mm×1mm。
4、选用新型及用途较为广泛的材料作为标本，样品特征明显，在标本盒内固定牢靠。
5、每种样品均应有相应标志，及性质、特征、用途的文字简介。
	1
	盒

	508
	新型无机非金属材料标本
	1、适用于初中化学教学中演示新型无机非金属材料的特征、用途。
2、产品选用氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等五种以上新型无机非金属材料标本。
3、每种材料标本外形尺寸不小于50mm×15mm×1mm。
4、选用新型及用途较为广泛的材料作为标本，样品特征明显，在标本盒内固定牢靠。
5、每种样品均应有相应标志，及性质、特征、用途的文字简介。
	1
	盒

	509
	走进化学实验室
	1、符合国家教材审定通过的各种版本的普通初中化学教材。
2、幅面对开；挂图专用纸纸。
3、图形逼真，色彩鲜明，线条清晰。
4、正规单位出版。
	1
	套

	510
	身边的化学物质
	1、符合国家教材审定通过的各种版本的普通初中化学教材。
2、幅面对开；挂图专用纸纸。
3、图形逼真，色彩鲜明，线条清晰。
4、正规单位出版。
	1
	套

	511
	物质构成的奥秘
	1、符合国家教材审定通过的各种版本的普通初中化学教材。
2、幅面对开；挂图专用纸纸。
3、图形逼真，色彩鲜明，线条清晰。
4、正规单位出版。
	1
	套

	512
	化学与社会发展
	1、符合国家教材审定通过的各种版本的普通初中化学教材。
2、幅面对开；挂图专用纸纸。
3、图形逼真，色彩鲜明，线条清晰。
4、正规单位出版。
	1
	套

	513
	元素周期表
	1、元素周期表为布质附轴，有外围电子排布。
2、规格：尺寸不小于1360 mm×1000 mm。
3、元素周期表采用彩印，文字和符号应清晰。
4、正规单位出版。
	1
	件

	514
	中学化学投影拼板
	可自由拼接所有初中气体制备、净化、收集、反应装置，适配课堂投影设备。
	1
	套

	515
	量筒
	规格：10ml。
	50
	个

	516
	量筒
	规格：50ml。
	50
	个

	517
	量筒
	规格：100ml。
	2
	个

	518
	量筒
	规格：500ml。
	2
	个

	519
	量杯
	规格：250ml。
	1
	个

	520
	容量瓶
	规格：250ml。
	1
	个

	521
	容量瓶
	规格：500mL。
	1
	个

	522
	滴定管
	规格：酸式，25mL。
	1
	支

	523
	滴定管
	规格：碱式，25mL。
	1
	支

	524
	试管
	规格：φ12mm×70mm。
	500
	支

	525
	试管
	规格：φ15mm×150mm。
	500
	支

	526
	试管
	规格：φ18mm×180mm。
	150
	支

	527
	试管
	规格：φ20mm×200mm。
	150
	支

	528
	试管
	规格：φ32mm×200mm,硬质。
	10
	支

	529
	具支试管
	1、规格：φ20mm×200mm。试管长200±5.0，外径为20±1.0mm，支管外径8±1.0mm，支管长35±5.0mm，试管壁不小于1.0mm。
2、试管应连接平滑牢固，不得有未扩散的料堆，支管不得有明显偏歪。
	10
	支

	530
	硬质玻璃管
	1、加热条件下的反应器。
2、规格：φ15mm×150mm。管外径15mm±1mm，长150mm±5.0mm，壁厚1.2mm±0.3mm。管身圆度误差≤3%。
	10
	支

	531
	硬质玻璃管
	1、加热条件下的反应器。
2、规格：φ20mm×250mm。管外径20±1mm，长250±5.0mm，壁厚1.2±0.3mm。管身圆度误差≤3%。
	10
	支

	532
	烧杯
	规格：25mL。
	150
	个

	533
	烧杯
	规格：50mL。
	150
	个

	534
	烧杯
	规格：100mL。
	150
	个

	535
	烧杯
	规格：250mL。
	100
	个

	536
	烧杯
	规格：500mL。
	5
	个

	537
	烧杯
	规格：1000mL。
	3
	个

	538
	烧瓶
	圆底、长颈，250mL。
	50
	个

	539
	烧瓶
	平底、长颈，250mL。
	3
	个

	540
	锥形瓶
	规格：100mL。瓶身最大外径64mm±1.5mm，瓶颈外径22mm±1.0mm，瓶颈高24mm±1.5mm，瓶全高105mm±3.0mm，壁厚≥0.8mm。
	10
	个

	541
	锥形瓶
	规格：250mL。瓶身最大外径85mm±2.0mm，瓶颈外径34mm±1.5mm，瓶颈高34mm±2.0mm，瓶全高140mm±3.0mm，壁厚≥0.9mm。
	10
	个

	542
	蒸馏烧瓶
	规格：250mL。瓶身外径88mm±2.0mm，瓶颈外径25mm±1.5mm，瓶全高220mm±3.5mm，支管长180mm±5.0mm，直管外径8mm±0.5mm，瓶口到支管接口距离66mm±5.0mm，壁厚≥0.9mm。
	2
	个

	543
	酒精灯
	1、规格：150mL，单头。灯体高80mm±10mm，灯盖高62mm±3mm，全高120mm±12mm，灯体直径84mm±5mm，灯口直径20mm±2mm，灯颈高25mm±5mm，灯体壁厚1.5mm±0.5mm，灯盖壁厚2.5mm±1mm。
2、以酒精为燃料的加热工具，由灯体、灯芯管和陶瓷灯帽组成，灯身与灯盖盖合精密。灯身无密集气泡，无密集条纹。
	50
	个

	544
	抽滤瓶
	1、规格：500ml。瓶全高200mm±8mm，支管外径10mm±2mm。
2、是实验室中使用的一种玻璃器皿，的外形极似锥形瓶，只是在管口处多开了一个侧向的连接口，用来接上塑胶管再接到抽气泵上。
3、瓶的壁厚、底厚应均匀。
	1
	个

	545
	抽气管
	1、内外管应在同一轴线上，内管喷口正对下管口，两口间距≤3mm。
2、内管喷口磨平，不允许有斜口和缺口，直观内磨砂浮子必须活动自如，不得阻塞不懂。
3、外观节瘤最大直径小于2mm，数量≤3个，结石最大至今小于1.5mm，数量≤2个。
	1
	个

	546
	干燥器
	规格：160mm。
	2
	个

	547
	气体发生器
	250mL；1.产品由底部带孔、颈部为圆球状的磨口试管（附胶塞）及具支、磨口锥形烧瓶构成。2.外形尺寸：试管及烧瓶壁厚均大于9mm。试管口直径24mm，颈部球径38mm，全长180±5mm。烧瓶底径80mm，高140mm，支管外径8mm，支管长30mm。4#胶塞。
3.仪器外观无明显的结石、节瘤、气泡等玻璃缺陷。
	2
	个

	548
	冷凝器
	规格：直形，300mm。
	2
	支

	549
	牛角管
	规格：弯形，φ18mm×150mm。
	2
	支

	550
	漏斗
	规格：60mm。斗口外径60mm±3mm，斗高51mm±3mm，斗下支管长60mm±4mm，斗壁厚≥1.2mm，下支管外径7mm～9mm，下支管壁厚1.5mm～2mm。
	50
	个

	551
	漏斗
	规格：90mm。斗口外径90mm±4mm，斗高72mm±4mm，斗下支管长90mm±5mm，斗壁厚≥1.5mm，下支管外径10mm～12mm，下支管壁厚1.5mm～2mm。
	3
	个

	552
	安全漏斗
	1、直形。全长300mm±10mm，斗高52mm±3mm，下管直径7mm～8mm，斗口壁厚1mm～1.3mm。
2、漏斗的下管应与斗对称轴线基本重和。
	2
	个

	553
	安全漏斗
	1、双球形。全长352mm±13mm，斗高52mm±3mm，下管直径7mm～8mm，斗口壁厚1mm～1.3mm。
2、漏斗的下管应与斗对称轴线基本重和，双球应基本在意水平线上，管应在球的中心，不得有明显歪斜。
	2
	个

	554
	分液漏斗
	规格：锥形，100mL。
	2
	个

	555
	分液漏斗
	规格：梨形，50mL。
	2
	个

	556
	布氏漏斗
	1、规格：80mm。瓷，白色，均匀无杂色。釉面光洁，无气泡，无疵点，无裂纹。无碰损缺口。
2、漏斗不允许有明显的椭圆现象，口部平整。漏斗内滤孔均匀分布，滤孔板无凹凸不平。
	1
	个

	557
	T形管
	1、规格：T形。φ7mm～8mm。下支管长度不小于50mm±5mm，全长不小于100mm±10mm，壁厚≥1mm。
2、外观：节瘤最大直径≤1.5mm，数量≤3个。结石最大直径≤0.8mm，数量≤2个。
	2
	个

	558
	Y形管
	1、规格：Y形。φ7～8mm。下支管长度不小于50±5mm，全长不小于100±10mm，壁厚≥1mm。
2、外观：节瘤最大直径≤1.5mm，数量≤3个。结石最大直径≤0.8mm，数量≤2个。
	2
	个

	559
	滴管
	1、规格：8mm×90mm、 8mm×100mm、 8mm×150mm、 8mm×200mm。                                                             2、外观：节瘤最大直径≤1.5mm，数量≤3个。结石最大直径≤0.8mm，数量≤2个。
	100
	支

	560
	离心管
	1、规格：10ml。圆柱管直径17mm±1mm，圆锥管高42mm±3mm，圆锥管直径7mm，全高110mm±5mm，壁厚不小于0.7mm。
2、外观：节瘤最大直径≤1.5mm，数量≤3个。结石最大直径≤0.8mm，数量≤2个。
	10
	支

	561
	干燥管
	1、规格：单球，150mm。干燥管的球厚薄均匀，无明显歪颈、塌肩。
2、节瘤最大直径小于2mm，数量≤3个，结石最大直径小于1mm，数量≤2个。
	4
	支

	562
	干燥管
	1、规格：U型，φ15mm×150mm。U形弯管正确，不能有明显的膨大或扁瘪，两管口高度误差≤5mm。
2、节瘤最大直径小于2mm，数量≤3个，结石最大直径小于1mm，数量≤2个。
	2
	支

	563
	活塞
	1、规格：直形活塞。
2、活塞孔与支管内口对正，偏差不得超过塞芯孔直径的1/3。
3、活塞外观气线：最大宽度小于0.5mm，长度小于支管全长的2/3，4条以下；节瘤：最大直径小于1.5mm，4个以下；结石最大直径小于1mm，2个以下。不得有锋边存在。
	2
	支

	564
	圆水槽
	规格：φ200mm×100mm。外径200±10mm，全高100±10mm，壁厚≥3mm，沿高10±2mm。
	8
	个

	565
	圆水槽
	规格：φ270mm×140mm。外径270±10mm，全高140±10mm，壁厚≥3mm，沿高10±2mm。
	2
	个

	566
	玻璃钟罩
	1、色泽：正视无色。
2、规格：φ150mm×280mm ；器边磨平，磨边高低差≤3mm，不得有粘合缝空气边。磨砂面宽不小于10mm。圆度误差≤4%。宽不小于0.4mm，长≤器全长1/2，≤3条。
3、应力：在偏光应力仪下，呈紫红色或扩散淡蓝色。
	2
	个

	567
	集气瓶
	1、规格：125mL，附毛玻璃片。瓶全高103mm±5mm，瓶身径56mm±2mm，正方形盖板边长65mm±5mm，正方形盖板厚2～3mm。
2、瓶口平面磨砂，能跟毛玻璃保持严密接触。正方形改版单面细磨，表面平整，不得碰损。
	200
	个

	568
	集气瓶
	1、规格：250mL，附毛玻璃片。瓶全高130mm±6mm，瓶身径70mm±2mm，正方形盖板边长65mm±5mm，正方形盖板厚2～3mm。
2、瓶口平面磨砂，能跟毛玻璃保持严密接触。正方形改版单面细磨，表面平整，不得碰损。
	20
	个

	569
	液封除毒气集气瓶
	1、规格:250mL。                                                                                                         2、由长颈集气瓶,开瓶口盖、胶塞、燃烧匙配成一套。
	5
	个

	570
	广口瓶
	1、规格：60ml。无色。瓶全高78mm±5mm，瓶身壁厚≥1mm，瓶底厚≥1.5mm。瓶口大径24mm±1mm，瓶塞高15mm±2mm。
2、由瓶及塞子构成，瓶口内侧磨砂，跟玻璃磨砂塞或橡胶塞配套。瓶口与瓶肩要求倾倒液体时不产生喷噎现象，易清洗。瓶体和瓶塞用同一材料制成。
3、磨砂面应均匀，不小于92%。
	300
	个

	571
	广口瓶
	1、规格：125ml。无色。瓶全高103mm±5mm，瓶身壁厚≥1.2mm，瓶底厚≥1.8mm，瓶口大径29mm±1mm，瓶塞高22±2mm。
2、由瓶及塞子构成，瓶口内侧磨砂，跟玻璃磨砂塞或橡胶塞配套。瓶口与瓶肩要求倾倒液体时不产生喷噎现象，易清洗。瓶体和瓶塞用同一材料制成。
	50
	个

	572
	广口瓶
	1、规格：250ml。无色。瓶全高130±5mm，瓶身壁厚≥1.3mm，瓶底厚≥2.0mm，瓶口大径34±2mm，瓶塞高23±2mm。
2、由瓶及塞子构成，瓶口内侧磨砂，跟玻璃磨砂塞或橡胶塞配套。瓶口与瓶肩要求倾倒液体时不产生喷噎现象，易清洗。瓶体和瓶塞用同一材料制成。
3、磨砂面应均匀，不小于92%。
	40
	个

	573
	广口瓶
	1、规格：500ml。无色。瓶全高160±5mm，瓶身壁厚≥1.3mm，瓶口大径40±2mm，瓶塞高25±2mm。
2、由瓶及塞子构成，瓶口内侧磨砂，跟玻璃磨砂塞或橡胶塞配套。瓶口与瓶肩要求倾倒液体时不产生喷噎现象，易清洗。瓶体和瓶塞用同一材料制成。
	5
	个

	574
	广口瓶
	1、规格：60ml。棕色。瓶全高78mm±5mm，瓶身壁厚≥1mm，瓶底厚≥1.5mm。瓶口大径24mm±1mm，瓶塞高15±2mm。
2、由瓶及塞子构成，瓶口内侧磨砂，跟玻璃磨砂塞或橡胶塞配套。瓶口与瓶肩要求倾倒液体时不产生喷噎现象，易清洗。瓶体和瓶塞用同一材料制成。
	50
	个

	575
	广口瓶
	1、规格：125ml。棕色。瓶全高103mm±5mm，瓶身壁厚≥1.2mm，瓶底厚≥1.8mm，瓶口大径29mm±1mm，瓶塞高22±2mm。
2、由瓶及塞子构成，瓶口内侧磨砂，跟玻璃磨砂塞或橡胶塞配套。瓶口与瓶肩要求倾倒液体时不产生喷噎现象，易清洗。瓶体和瓶塞用同一材料制成。
	20
	个

	576
	广口瓶
	1、规格：250ml。棕色。瓶全高130mm±5mm，瓶身壁厚≥1.3mm，瓶底厚≥2.0mm，瓶口大径34mm±2mm，瓶塞高23mm±2mm。
2、由瓶及塞子构成，瓶口内侧磨砂，跟玻璃磨砂塞或橡胶塞配套。瓶口与瓶肩要求倾倒液体时不产生喷噎现象，易清洗。瓶体和瓶塞用同一材料制成。
3、磨砂面应均匀，不小于92%。
	10
	个

	577
	细口瓶
	1、规格：60ml。无色。瓶全高85±5mm，瓶身壁厚≥1mm，瓶底厚≥1.5mm。瓶口大径18±1mm，瓶塞高24±2mm。
2、由瓶及塞子构成，瓶口内侧磨砂，跟玻璃磨砂塞或橡胶塞配套。瓶口与瓶肩要求倾倒液体时不产生喷噎现象，易清洗。瓶体和瓶塞用同一材料制成。
3、磨砂面应均匀，不小于92%。
	70
	个

	578
	细口瓶
	1、规格：125ml。无色。瓶全高105mm±6mm，瓶身壁厚≥1.2mm，瓶底厚≥1.8mm。瓶口大径18mm±1mm，瓶塞高24±2mm。
2、由瓶及塞子构成，瓶口内侧磨砂，跟玻璃磨砂塞或橡胶塞配套。瓶口与瓶肩要求倾倒液体时不产生喷噎现象，易清洗。瓶体和瓶塞用同一材料制成。
3、磨砂面应均匀，不小于92%。
	350
	个

	579
	细口瓶
	1、规格：250ml。无色。瓶全高135±6mm，瓶身壁厚≥1.3mm，瓶底厚≥2.0mm。瓶口大径21±1mm，瓶塞高28±2mm。
2、由瓶及塞子构成，瓶口内侧磨砂，跟玻璃磨砂塞或橡胶塞配套。瓶口与瓶肩要求倾倒液体时不产生喷噎现象，易清洗。瓶体和瓶塞用同一材料制成。
3、磨砂面应均匀，不小于92%。
	20
	个

	580
	细口瓶
	1、规格：500ml。无色。瓶全高162mm±6mm，瓶身壁厚≥1.3mm，瓶底厚≥2.0mm。瓶口大径21mm±1mm，瓶塞高28±2mm。
2、由瓶及塞子构成，瓶口内侧磨砂，跟玻璃磨砂塞或橡胶塞配套。瓶口与瓶肩要求倾倒液体时不产生喷噎现象，易清洗。瓶体和瓶塞用同一材料制成。
3、磨砂面应均匀，不小于92%。
	5
	个

	581
	细口瓶
	1、规格：1000ml。无色。瓶全高200±8mm，瓶身壁厚≥1.7mm，瓶底厚≥5、mm。瓶口大径29±1mm，瓶塞高32±2mm。
2、由瓶及塞子构成，瓶口内侧磨砂，跟玻璃磨砂塞或橡胶塞配套。瓶口与瓶肩要求倾倒液体时不产生喷噎现象，易清洗。瓶体和瓶塞用同一材料制成。
3、磨砂面应均匀，不小于92%。
	5
	个

	582
	细口瓶
	1、规格：3000ml。无色。瓶全高280mm±10mm，瓶身壁厚≥1、mm，瓶底厚≥3.2mm。瓶口大径38mm±2mm，瓶塞高40mm±3mm。
2、由瓶及塞子构成，瓶口内侧磨砂，跟玻璃磨砂塞或橡胶塞配套。瓶口与瓶肩要求倾倒液体时不产生喷噎现象，易清洗。瓶体和瓶塞用同一材料制成。
3、磨砂面应均匀，不小于92%。
	3
	个

	583
	细口瓶
	1、规格：60ml。棕色。瓶全高85mm±5mm，瓶身壁厚≥1mm，瓶底厚≥1.5mm。瓶口大径18mm±1mm，瓶塞高24mm±2mm。
2、由瓶及塞子构成，瓶口内侧磨砂，跟玻璃磨砂塞或橡胶塞配套。瓶口与瓶肩要求倾倒液体时不产生喷噎现象，易清洗。瓶体和瓶塞用同一材料制成。
3、磨砂面应均匀，不小于92%。
	10
	个

	584
	细口瓶
	1、规格：125ml。棕色。瓶全高105mm±6mm，瓶身壁厚≥1.2mm，瓶底厚≥1.8mm。瓶口大径18mm±1mm，瓶塞高24mm±2mm。
2、由瓶及塞子构成，瓶口内侧磨砂，跟玻璃磨砂塞或橡胶塞配套。瓶口与瓶肩要求倾倒液体时不产生喷噎现象，易清洗。瓶体和瓶塞用同一材料制成。
3、磨砂面应均匀，不小于92%。
	50
	个

	585
	细口瓶
	1、规格：250ml。棕色。瓶全高135mm±6mm，瓶身壁厚≥1.3mm，瓶底厚≥2.0mm。瓶口大径21mm±1mm，瓶塞高28mm±2mm。
2、由瓶及塞子构成，瓶口内侧磨砂，跟玻璃磨砂塞或橡胶塞配套。瓶口与瓶肩要求倾倒液体时不产生喷噎现象，易清洗。瓶体和瓶塞用同一材料制成。
3、磨砂面应均匀，不小于92%。
4、其余要求应符合JY/T 0423-2011的规定。
	10
	个

	586
	细口瓶
	1、规格：500ml。棕色。瓶全高162±6mm，瓶身壁厚≥1.3mm，瓶底厚≥2.0mm。瓶口大径21±1mm，瓶塞高28±2mm。
2、由瓶及塞子构成，瓶口内侧磨砂，跟玻璃磨砂塞或橡胶塞配套。瓶口与瓶肩要求倾倒液体时不产生喷噎现象，易清洗。瓶体和瓶塞用同一材料制成。
3、磨砂面应均匀，不小于92%。
	2
	个

	587
	细口瓶
	1、规格：1000ml。棕色。瓶全高200mm±8mm，瓶身壁厚≥1.7mm，瓶底厚≥5、mm。瓶口大径29mm±1mm，瓶塞高32mm±2mm。
2、由瓶及塞子构成，瓶口内侧磨砂，跟玻璃磨砂塞或橡胶塞配套。瓶口与瓶肩要求倾倒液体时不产生喷噎现象，易清洗。瓶体和瓶塞用同一材料制成。
3、磨砂面应均匀，不小于92%。
	2
	个

	588
	滴瓶
	1、规格：30ml。无色。瓶全高70mm±4mm，瓶身径38mm±2mm。瓶口大径14mm±1mm。滴管全高73mm±5mm。滴管头高10mm±2mm。瓶身壁厚≥1mm，瓶底壁厚≥1.5mm。滴管壁厚≥0.8mm。
2、滴瓶上的滴管与滴瓶配套使用，瓶口内侧磨砂，磨砂面应均匀。胶头与滴管头部应紧密配合。滴管在瓶内应正直，不能有明显歪斜。
	20
	个

	589
	滴瓶
	1、规格：60ml。无色。瓶全高85mm±5mm，瓶身径44mm±2mm。瓶口大径18mm±1mm。滴管全高90mm±5mm。滴管头高12mm±2mm。瓶身壁厚≥1mm，瓶底壁厚≥1.5mm。滴管壁厚≥0.8mm。
2、滴瓶上的滴管与滴瓶配套使用，瓶口内侧磨砂，磨砂面应均匀。胶头与滴管头部应紧密配合。滴管在瓶内应正直，不能有明显歪斜。
	150
	个

	590
	滴瓶
	1、规格：30ml。棕色。瓶全高70mm±4mm，瓶身径38mm±2mm。瓶口大径14mm±1mm。滴管全高73mm±5mm。滴管头高10mm±2mm。瓶身壁厚≥1mm，瓶底壁厚≥1.5mm。滴管壁厚≥0.8mm。
2、滴瓶上的滴管与滴瓶配套使用，瓶口内侧磨砂，磨砂面应均匀。胶头与滴管头部应紧密配合。滴管在瓶内应正直，不能有明显歪斜。
	5
	个

	591
	滴瓶
	1、规格：60ml。棕色。瓶全高85mm±5mm，瓶身径44mm±2mm。瓶口大径18mm±1mm。滴管全高90mm±5mm。滴管头高12mm±2mm。瓶身壁厚≥1mm，瓶底壁厚≥1.5mm。滴管壁厚≥0.8mm。
2、滴瓶上的滴管与滴瓶配套使用，瓶口内侧磨砂，磨砂面应均匀。胶头与滴管头部应紧密配合。滴管在瓶内应正直，不能有明显歪斜。
	50
	个

	592
	坩埚
	1、实验用仪器。30ml。瓷质。色泽：白色，均匀无杂质。
2、全长：60mm。身高：40mm。口外径：40mm。 内径：38mm。壁厚：1mm～1.5mm。底径：35mm。
3、盖外径：45mm。 盖全高：20mm。盖球高：10mm。
4、口圆整，不得扁瘪，底部平整，不得外凸摇晃。
	3
	个

	593
	坩埚钳
	1、中学化学实验配套用品。
2、材料：以ICr18Ni9Ti优质不锈钢材料制造。
3、坩埚钳尺寸长度不得＜200mm，蛋形指圈为20×24G，夹持坩埚的匝圈不小于27mm。
4、表面应明亮泛光，无明显痕迹、斑点等缺陷。
5、坩埚钳闭合时，钳尖应基本吻合，其前后、上下错位均≤0.5mm。
6、钳内侧中部二圆弧不对称误差不应超过1.5mm。
7、蛋形指圈手感舒适，无粗糙等感觉。
	50
	个

	594
	烧杯夹
	1、中学化学实验配套用品。
2、材料：ICr18Ni9Ti，优质不锈钢材料制造。
3、外形尺寸：长度不得＜200mm，蛋形指圈30×45G。
4、表面应明亮、无明显痕迹斑点等缺陷；夹身应匀称工整，无明显错位等现象；蛋形指圈内壁手感舒适,无粗糙感。
	4
	个

	595
	镊子
	125mm（±1mm）
	50
	个

	596
	试管夹
	1. 产品为木质或竹质材料制成。夹长不小于100mm，手柄长度不小于80mm。2. 夹口张、合松劲强度适宜，便于试管夹持和拿取。
	50
	个

	597
	水止皮管夹
	1、本品供化学实验夹持乳胶管用。
2、止水夹材料采用直径φ1.8mm～2mm65锰钢丝加工制成Ｔ型弹簧夹。
3、外形尺寸约为50mm×55mm×8mm，由夹子及挡板组成。
4、夹顶部绕张制约为φ10mm的两圈，短臂手持两端高度不＜12mm。
5、压缩弹簧，其张开距离不＞20mm，手松开止水夹恢复原位。
6、钢丝及挡板表面镀锌。
	50
	个

	598
	螺旋皮管夹
	1、本品供化学实验夹持胶管用。
2、本品由支架管和带压板的螺杆等组成。
3、外形尺寸约为33mm×20mm×8mm。
4、支架、压板等均由普通碳钢制成，外表镀锌。
5、支架由上、下压板经两根钢柱联接。螺杆在上压板螺孔中转动自如。
6、中压板在螺杆的带动下，能运动到上、下孔点，用以夹持乳胶管橡胶管，控制气体或液体的流量、流速。
	50
	个

	599
	石棉网
	1、供中学化学实验和小学科学教学实验用。
2、本品用于化学实验时隔热。
3、石棉网外形尺寸为125mm×125mm±1mm。
4、铁丝网上涂防锈漆，四边加折不小于5mm。
5、石棉膏涂复面积不小于Φ80mm涂复厚度应在1±0.2mm。
6、石棉膏表面平整、牢固、均匀，无划痕，无粉尘脱落。
	50
	个

	600
	燃烧匙
	1、供中学化学实验和小学科学教学实验用。
2、铜勺：材料采用厚度为0.5mm的Ｈ62铜板。
3、手柄：材料为直径φ2mm，长度约为φ300mm镀锌铁丝或电焊条芯。
4、铜勺与手柄用氧焊连接。
5、铜勺成形外圆直径为20mm，窝孔深度不小于3.5mm。
	50
	个

	601
	药匙
	1.产品为塑料或骨质材料制成。2.两端分别为大小匙勺，全长不小于150mm。
	50
	个

	602
	玻璃管
	规格：φ5mm～φ6mm。壁厚〉0.5mm。
	6
	千克

	603
	玻璃管
	规格：φ7mm～φ8mm。壁厚〉0.8mm。
	5
	千克

	604
	玻璃棒
	1、规格：φ3mm～φ4mm。长度300±30mm。
2、玻璃质细长棒状简易搅拌器，硬度大、熔点高，无色透明。
3、节瘤：最大直径小于2mm，允许存在8个以下；结石：最大直径小于1.5mm，允许存在5个以下。
	4
	千克

	605
	玻璃棒
	1、规格：φ5mm～φ6mm。长度300±30mm。
2、玻璃质细长棒状简易搅拌器，硬度大、熔点高，无色透明。
3、节瘤：最大直径小于2mm，允许存在8个以下；结石：最大直径小于1.5mm，允许存在5个以下。
	4
	千克

	606
	软胶塞
	1、化学实验品用。
2、型号规格：000、00、0、1～10号共13个型号。
3、本胶塞由天然橡胶、合成橡胶和多种辅料混炼硫化而成。
4、适用酸碱度pＨ2～10。
5、胶塞表面光洁、白色微黄、无明显缺陷,无毒。
6、胶塞硬度：邵尔硬度50～60度。
	10
	千克

	607
	橡胶管
	1、化学实验品用。
2、规格：5mm×7mm、 6mm×9mm 、8mm×12mm、 10mm×14mm。
3、材料：橡胶，要求无砂眼，有弹性，厚薄均匀，无毒。
	3
	千克

	608
	乳胶管
	1、化学实验品用。
2、产品弹性良好，无发硬、发粘等老化现象，无毒。
3、管径为3mm～4mm。
4、包装规格：30m／包装。
	60
	米

	609
	试管刷
	1、供初中化学实验用。
2、本品由铁丝及猪鬃两部分组成。
3、猪鬃均匀，在铁丝上，要求牢固、整齐。
4、毛刷长约φ7mm×70mm～φ40mm×150mm。
5、毛刷柄长100mm～150mm。
	50
	个

	610
	烧瓶刷
	1、供初中化学实验用。
2、本品由猪鬃及铁丝两部分组成，猪鬃被铁丝牢牢的夹紧在上面。
3、规格：毛刷小头φ12mm×18mm，大头φ34mm×50mm,小头φ31mm×50mm，大头φ60mm×90mm。
	30
	个

	611
	结晶皿
	1、规格：80mm。热冲击不低于80℃。
2、外形平整、厚薄均匀，无明显偏斜。不应有薄皮气泡。 透明疙瘩、结石、条纹等缺陷应符合相关标准的规定。
	2
	个

	612
	表面皿
	1、规格：60mm。皿扣直径60mm±3mm，皿面半径60mm±3mm。
2、玻璃质地。外形平整、厚薄均匀，无明显偏斜。不应有薄皮气泡。 透明疙瘩、结石、条纹等缺陷应符合相关标准的规定。
	50
	个

	613
	表面皿
	1、规格：100mm。皿口直径100mm±4mm，皿面半径105mm±5mm。
2、玻璃质地。外形平整、厚薄均匀，无明显偏斜。不应有薄皮气泡。 透明疙瘩、结石、条纹等缺陷应符合相关标准的规定。
	2
	个

	614
	研钵
	瓷，60mm；1. 仪器为钠钙玻璃制造。
2. 外形尺寸：口内径60±5mm，全高35±5mm。壁厚8±2mm，研锤杆直径10±5mm，长100±15mm，研球直径15±5mm。
3. 造形规整，表面光滑，无结石、气泡及凹凸不平等现象。
4. 应力消除：在偏光仪下观察呈紫红色。
	50
	个

	615
	研钵
	瓷，90mm；1. 仪器为瓷质制造。
2. 外形尺寸：口内径90±5mm，全高65±5mm。壁厚8±2mm，研锤杆直径12±2mm，长120±15mm，研球直径20±5mm。
3. 造形规整。表面光滑，无结石及凹凸不平等现象。
	1
	个

	616
	蒸发皿
	1、实验用加热仪器，规格60mm。
2、陶瓷制造。
3、蒸发皿外径：62mm～63mm。 蒸发皿高：≈28mm～30mm。 壁厚：≈2mm～5mm。 蒸发皿底径：≈40mm。
4、口圆整、光滑，不得有缺口，厚薄均匀，底部平整，不凸凹，放置平面不摇晃，器身不扁瘪。
	50
	个

	617
	蒸发皿
	1、中学实验室用加热仪器，规格100mm。
2、陶瓷制造。
3、蒸发皿外径：102mm～103.5mm。 蒸发皿高：≈50mm～57mm。 壁厚：≈2mm～5mm。 蒸发皿底径：≈50mm。
4、口圆整、光滑，不得有缺口，厚薄均匀，底部平整，不凸凹，放置平面不摇晃，器身不扁瘪。
	3
	个

	618
	反应板
	1、实验用陶瓷器皿。
2、黑色6穴，无杂色。板长：85mm。板宽：55mm。板高：12mm。孔深5mm±0.5mm。
3、反应板四周不允许有刺手或不平现象，反应板应平整，放置平面不摇晃，釉面光洁，无气泡，无疵点，无裂纹，无破损。
	50
	个

	619
	井穴板
	1、由透明的聚苯乙烯或性能优于聚苯乙烯的材料制造。
2、井穴板具有试管、烧杯、储瓶等功能。
3、条型板为9孔，孔穴容积0.7ml。
4、能耐无机酸、碱、盐腐蚀，忌与甲苯、氯仿等有机溶剂接近。
5、承受温度≤80℃。
	50
	个

	620
	井穴板
	1、条型6孔板，孔穴容积5ml，附带双导气管。
2、由透明的聚苯乙烯或性能优于聚苯乙烯的材料制造。
3、井穴板具有试管、烧杯、储瓶等功能。
4、能耐无机酸、碱、盐腐蚀，忌与甲苯、氯仿等有机溶剂接近。
5、承受温度≤80℃。
	50
	个

	621
	塑料多用滴管
	1、组套数量≥20支。
2、功能：具直形、弯形、直单球、弯单球吸管及滴定管的功能。
3、圆筒形吸泡容积4ml；径管φ1mm×120（mm）。
4、用聚乙烯材料制造。
5、耐无机酸、碱、盐腐蚀。
6、承受温度≤80℃。
	50
	支

	十六
	（1F）化学文化布置及配套改造
	
	
	

	622
	文化布置
	根据学校要求定制化学高清写真，结构有新意，表达性强。整体设计符合中学生的审美观念。包含基础改造及窗帘配套安装。整体设计符合中学生的审美观念。
	1
	室

	十七
	（3F）生物数字化分组实验室（48人）
	
	
	

	623
	教师演示台
	1、结构参数：
教师演示台，左边设有储物柜，中间段设有抽屉位（教师电源主控系统），电脑键盘位，右边设有多媒体设备位置预留，三节模块拼接组成。
2、技术要求：
⑴.桌身整体材料1.0mm(±0.2mm)冷轧钢板，整体规格2400×700×850mm(±5mm)，所有金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理和耐酸碱、耐腐蚀。
⑵.滑道导轨：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。
⑶.脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。
3、台面要求：采用≥15mm厚新型整张无拼接陶瓷台面。台面表面为实验室专业耐磨、高硬度、安全美观釉面。釉面与胚体经高温一体烧结而成，不脱落、不脱层。为满足实验室对台面苛刻的要求。
	1
	张

	624
	教师电源主控台
	1.结构参数：教师总控电源面板规格：420×220mm，基材是2mm绝缘电工板，面纸采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，界面文字清晰美观。
2.技术要求：总控台搭载电源漏电总开关；总电源输入电压电流表；总电源工作指示灯，保险丝，五孔多功能220V安全插座两组；插口带保护门；额定电流10A，网络接口一个；USB插口两个。
3.技术要求：学生输出端交流220V电源分组输出四组，每组都配有断路器和工作指示灯。
	1
	台

	625
	教师转椅
	1、规格:500×500×800mm(±5mm)。
2、靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。
3、面料为优质网布格.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方。
4、骨架钢管电镀，气动升降。
	1
	张

	626
	移动智能水槽（滴水架）
	1、结构参数：
水槽滴水架一体化无缝链接成型、柜体、下柜三段组合式结构；整体规格500×600×1070mm(±10mm)，水槽面部下沉式构造，水槽台面设有预留安装紧急洗眼器、洗手液瓶、三联水嘴预留孔，水槽内部设有一个防溢水口，底部有三级滤网，柜体左右两侧设有把手位，底座带有可调脚。
2、技术要求：
⑴.水槽和滴水架整体采用环保型改性PP材料，注塑模具一次成型无缝链接，水槽内规格420×330×235mm(±0.5mm)，滴水架规格480×120×300mm(±0.5mm)；壁厚为4mm(±0.5mm)。
⑵.滴水架正面设有八条试管位，滴水架顶部面上设有一个规格180×55mm(±5mm)，给、排水、电源快速接头带防尘盖收纳盒。
⑶.水槽内配有阶梯型溢水板，规格415×200mm(±5mm)；厚度0.6mm，使废水无法外沿水槽外面。
⑷.柜体材料环保型ABS工程塑料注塑成型，壁厚为4mm(±0.5mm)，柜体后面和下柜后面设有两扇检修门。
⑸底座柜ABS工程塑料磨具一次成型，底部装有可调脚。
	1
	个

	627
	三联“L”型化验水嘴
	1、结构：插壁式接水，L型三联(一高二低）带有三个陶瓷阀芯，ABS手柄，鹅颈管可360°随意旋转。                                                                                                                                                                                          2、材质：主体黄铜材质，表面经高亮度环氧树脂喷涂，耐腐蚀，耐热，用寿命开关50万次。
	1
	付

	628
	台式单口紧急洗眼器
	1、台面安装方式，平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便。
2、洗眼喷头：具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。
3、控水阀采用黄铜制作，经高亮度环氧树脂涂层处理，外观美观大方，阀门可自动关闭，密封可靠。
	1
	付

	629
	学生实验桌（陶瓷面板）
	1、桌子整体外形规格：≥1200×600×780/900mm。
2、一体化台面：采用≥20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。坯体一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧制而成。
3、“陶瓷板”需满足如下参数要求：
（1）外观要求：外观为五面坯体，表面釉面为烧成颜色；坯体敲碎后，无空洞、无直径2mm以上气泡、无杂色，为一体实芯坯体；釉面与坯体之间无脱层，釉面与坯体呈一体结构，釉面为烧成颜色，非坯体颜色。
（2）台面表面耐污染性能:检测内容不低于 60种试剂，至少含氢氧化钙饱和溶液、二氧六环99%、甲酚红、乙醇99%、王水、红药水、硝酸银、立顿红茶(9g/L)、氢氧化钾、硝酸65%、硫酸98%、二甲苯、高氯酸72%、二甲基甲酰胺99%、乙醚99%、糠醛99%、甲苯99%、过氧化氢、仁和碘酒、二氯甲烷99%、铬酸60%、二氯乙酸、92#汽油、丙酮99%、苯99%、四氯化碳、氯仿99%、片状氢氧化钠、磷酸85%、乙酸乙酯99%、乙酸99%、盐酸37%、甲醛37%、氨水28%、松节油(分析纯)等化学试剂，污染物接触时长不小于 48h,检测结果不低于5 级无明显变化。
（3）抗冲击性能：为保证台面使用的安全性，台面抗冲击性（恢复系数）不低于0.854。
（4）台面表面耐冷热循环性能：为避免热胀冷缩对台面造成的伤害，检测结果需达到台面表面无裂纹无鼓包现象。
（5）颜色稳定性：为保证台面的美观度，耐光色牢度不低于4级。
4、折叠学生桌整体钢铝结构；桌腿设计为上下两段折叠结构；学生位镂空式，易碰撞部位均采用倒圆角；处理金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。技术参数要求满足如下：
（1）台面三围栏：前围栏≥1155×15×77mm铝合金型材；左右围栏规格≥405×25×77mm铸铝成型，围栏高出桌面≥50mm；防止仪器设备掉落的风险。
（2）桌面前围栏上端功能围栏；功能围栏横杆：≥1176×14×24mm铝合金型材；围栏横杆底座铸铝成型；高出桌面≥120mm。
（3）台面支框架≥20×30mm距形方钢管焊接成型。
（4）桌腿上段“T”字型铸铝成型≥400×48×250mm，壁厚度2.5mm(±0.2mm)。
（5）铸铝功能合页镶入立柱上端，规格≥110×40×49mm，将“T”字型铝铸件与立柱相扣连，折叠角度最大可达90°。
（6）铝合金型材立柱，规格≥110×40×450mm。
（7）支撑梁：≥20×40mm 椭圆无缝钢管，两端与5mm厚钢制连接片焊接，并用高强度内六角螺丝连接链接到左右两侧立柱脚上，便于组装及拆卸。
（8）桌腿横梁加固件：规格≥100×35×200mm(±2mm)，厚度为：3mm(±0.2mm)。铸铝成型，悬臂式结构，用螺丝安装在左右横梁与桌腿上，拆装方便（非焊接式安装）确保实验桌牢固度。
（9）下脚采用铸铝成型规格：≥565×60×53mm，下脚底部带有脚垫；确保桌子整体水平。
5、书包斗：改性环保PP注塑成型。
6、电源盒：ABS 注塑成型，前口翻盖式弧面设计。
	24
	张

	630
	升降学生实验凳
	1、结构参数：
⑴.四支凳脚椭圆形无缝钢管抓地，凳面PP改性塑料一次性注塑成型，冷轧钢板凳面圆形托盘，螺杆式旋转可调升降，整体规格：ф300×（450）≥500mm±0.2mm。所有的金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理耐酸碱、耐腐蚀等特点。
2、技术要求：
⑴.凳面环保型PP改性塑料一次性注塑成型；规格ф305mm(±5mm)；厚5.8mm(±0.5mm)；凳面表层有颗粒凸起花纹；防滑、按摩、抗疲。
⑵.凳面高低调节升降螺杆旋转，调节范围450mm-500mm自由调节。
⑶.凳脚架四支凳脚椭圆形无缝钢管；规格34×16mm；厚度1.4mm(±0.2mm)，凳脚架焊接全圆满焊接。
⑷.凳面托盘冷轧钢板；规格ф220mm(±0.2mm)；厚度2.2mm(±0.2mm)，钢板托盘有凹凸冲压成型加强筋，使凳子更加稳固。
⑸.脚垫PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体成型，防止防滑和保护地板划痕。
	48
	条

	631
	功能柱
	1、结构参数：注塑模具化成型，四角直角造型，功能柱上端带有电源插座和网络接口，免螺丝安装检修口活动板，底脚两侧带与地面带安装孔，内部隐藏实验线管及通风管道，左、右合并拼接而成。
2、技术参数：整体规格378×180×740mm(±5mm)，壁厚2.5mm，采用PP材料，免螺丝安装检修口活动板规格：223×132mm.
	24
	个

	632
	生物桌面光源
	台灯采用内置2835型灯珠LED灯条，台灯整体功率≤7w，台灯外壳采用ABS工程塑料注塑成型，光线柔和无频闪；照明角度可调节，调节的支撑脚内置阻不锈钢阻尼转轴，调节次数5000次内阻尼力度没有明显衰减。
	24
	盏

	633
	学生安全实验电源
	1、结构参数：采用防尘盒安装在实验台面下两个书包斗中间，翻转式凹型；由三组工程阻燃ABS塑料模具一次成型，隐藏式卡扣，开启操作界面,学生电源操作界面基材工程阻燃ABS塑料；面纸加贴PC膜加贴；界面文字清晰美观。                                                                                                                                                                                                                                        2、技术要求：由教师电源统一供给， 接收到教师送来安全电源时有工作指示。                                                                                                                                                                  3、技术指标：面板上搭载带工作指示灯总电源开关；2A高压电源保险管；网络接口；交流电压表、电流表，新国标五孔多功能220V安全插座二组；插口带保护门；额定电流10A。
	24
	个

	634
	移动智能水槽（滴水架）
	1.结构参数：
水槽滴水架一体化无缝连接成型、柜体、下柜三段组合式结构；整体规格500×600×1070mm(±10mm），水槽面部下沉式构造，水槽台面设有预留安装紧急洗眼器、洗手液瓶、三联水嘴预留孔，水槽内部设有一个防溢水口，底部有三级滤网，柜体左右两侧设有把手位，底座带有可调脚。
2.技术要求：
⑴.水槽和滴水架整体采用环保型改性PP材料，注塑模具一次成型无缝连接，水槽内规格420×330×235mm(±0.5mm），滴水架规格480×120×300mm(±0.5mm）；壁厚为4mm(±0.5mm）。
⑵.滴水架正面设有八条试管位，滴水架顶部面上设有一个规格180×55mm(±5mm），给、排水、电源快速接头带防尘盖收纳盒。
⑶.水槽内配有阶梯型溢水板，规格415×200mm(±5mm）；厚度0.6mm，使废水无法外溢。
⑷.柜体材料环保型ABS工程塑料注塑成型，壁厚为4mm(±0.5mm），柜体后面和下柜后面设有两扇检修门。
⑸底座柜ABS工程塑料磨具一次成型，底部装有可调脚。
	12
	套

	635
	三联“L”型化验水嘴
	1、结构：插壁式接水，L型三联(一高二低）带有三个陶瓷阀芯，ABS手柄，鹅颈管可360°随意旋转。                                                                                                                                                                                           2、材质：主体黄铜材质，表面经高亮度环氧树脂喷涂，耐腐蚀，耐热，用寿命开关50万次。
	12
	付

	636
	全屋水电、实验桌安装调试
	包含全屋水电、桌椅安装，系统控制调试，对整套系统进行全面控制功能调试等。
	1
	项

	十八
	（3F）生物数字化实验室探究器材
	
	
	

	
	教师端器材
	
	
	

	637
	图形数据终端
	1、12.1英寸或以上（分辨率：2560*1600）高清IPS显示屏，支持最高10点触控；
2、多核处理器，6GB内存，存储容量128GB；
3、智能平板操作系统；                                                                      
4、内置麦克风、前后置摄像头，支持WIFI无线网络；
5、type-C数据接口；
6、8000mAh以上聚合物锂离子电池，连续使用≥7小时，待机和使用时间更持久；
7、支持重力感应，横竖自动切换；全新的FLASH滑动UI设计。具备“Quick Easyh”操作界面，让您操作更加轻松自如；      
8、传感器自动识别；支持传感器校准，传感器标定功能；
9、具有图形显示、存储和超强的数据分析处理功能；支持数据曲线、仪表、数值显示，可对实验图表的放大，缩小，移动及XY轴自动放缩功能；支持传感器实验数据的统计功能；通过计算列、积分、拟合等功能，可以进行专业的实验数据分析。    
10、可按照实际的教学需要建立规范化的实验模板，可内置几百个物理，化学，生物学科的实验。  
	1
	套

	638
	智能数字实验盘
	1、一体化结构设计，不少于7个传感器接口，支持热插拔；支持近60种传感器连接，遍及力学、热学、光学、电学、化学、生物等多个领域；内置三轴加速度、GPS、气压计、相对高度计等传感器；内置传感器与外接传感器模块可并行采集数据；
2、内置≥3.5英寸电容屏，支持手势操作，触控灵敏、交互便捷，为数据显示、实验采集提供良好的图形界面；
3、支持系统平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等； 
4、独立使用时，支持实验采集功能，提供图像、表格两种模式。图像模式支持对X轴、Y轴自定义，且Y轴支持传感器多选；支持双Y轴设置，优化选择多个传感器且数值相差较大时的图像显示，适应多样需求，支持曲线镜像显示；
5、支持对采集间隔、采集时间进行设置，支持手动采集、定时采集等不同模式；
6、实验采集支持保存与读取，方便随时对实验进行复盘分析；
7、支持不少于7种外接传感器和不少于4种内置传感器同时工作，并在内置屏上同步数据显示；支持数字、图线、指针盘等显示模式；支持从传感器实时显示界面直接跳转进入快速实验；
8、支持脱离终端设备，利用内置实验操作平台对部分传感器进行校准或标定等；
9、支持通用接口模块，可外扩其他类型的传感器，通用接口采用闪电接口,易插易用；
10、充电方式：支持USB充电，支持触点充电，搭配专用充电坞，可实现同时对5个智能数字实验盘进行充电；
11、正面设有电源指示灯，背面设有支脚架、固定螺纹孔、复位孔；
12、连接方式：USB 有线连接；蓝牙无线连接；
13、具备不少于16M存储容量；
14、内置可充式锂电池；
15、固件升级：固件可通过USB接口进行升级。
                                                        
	1
	台

	639
	数字化实验系统
	1.支持Windows、Android、iOS/iPadOS、HarmonyOS、macOS、Linux、统信UOS、麒麟等操作系统。
2.支持有线连接，无线蓝牙连接。
3.支持传感器自动识别。
4.可连接多个采集器，并支持多个采集器同时工作。
5.可支持不少于20个传感器同时采集。
6.通过smarthcz坐标图像曲线、表格、数值、仪表盘等方式，实时、直观、精确显示实验数据。
7.根据实验需要，可进行公式（变量）编辑，自主添加实验变量（或增量等），并通过公式编辑实现不同物理量之间的转换。
8.可对数据图表操作，包括对图表内数据曲线的移动、缩放、改变曲线颜色及大小等，便于实验前后的数据分析处理，适合于教学中实验结果的精确测定与验证。
9.具有完善的数据处理功能，包含多种数据拟合：直线拟合、抛物线拟合、倒数拟合、积分、重叠显示等。
10.、可根据需求将实验及实验结果以不同方式保存，可后续查看。
11、支持摄像功能，可实时拍摄、显示实验场景并存储。
12、支持离线实验数据导出。
13、支持采集过程回放。
14、支持局域网内接收、发送实验文件。
15.包含初中物理、化学、生物多个专用实验模块，全定制化的实验界面及实验操作，贴合教学过程。
16、软件可注册和登录，配合使用“在线实验设计平台”，体验更为强大的实验自主设计功能；配合使用“实验资源管理云平台”，可随时查看实验相关的指导手册、器材信息、实验视频的等资料。
	1
	套
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	pH传感器
	一、结构及外观
一体式传感器，Lightning接口。
二、功能
1.pH探头由内部参比电极和玻璃电极构成，用于测量溶液的酸碱值。
2.搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。
3.支持标定功能。
三、规格
1.量程：0~14
2.精度：±0.2
3.分辨率：0.01
	1
	只
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	温度传感器
	一、结构及外观
传感器正面为电源指示灯，前端为探头插孔，后端为Lightning接口，附件为温度探头。
二、功能
1.用于测量物体表面、气体、酸碱等液体的温度。
2.传感器采用模块化设计，可任意组合。
3.温度探头为3.5mm耳机插头，耳机插孔式连接，无干扰。
4.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。
5.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。
6.搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。
7.无需校准，即连即用。
三、规格
1.量程：-40℃~135℃
2.精度：±0.6℃
3.分辨率：0.1℃
	2
	只
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	溶解氧气中氧一体传感器
	一、结构及外观
一体式传感器，Lightning接口，附件为校准液、电极帽。
二、功能
1.用于测量气体、溶液中的氧含量。
2.搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。
3.可支持气中氧校准、溶解氧标定功能。
三、规格
溶氧：
▲1.量程：0~20mg/L（提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
2.精度：±0.5mg/L
3.分辨率：0.01mg/L
气氧：
▲1.量程：0~100%（提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
2.精度：±2%F.S
3.分辨率：0.1%
	1
	只

	643
	二氧化碳传感器
	一、结构及外观
一体式传感器，Lightning接口。
二、功能
1.用于测量气体中二氧化碳的含量。
2.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。
3.搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。
4.红外气体吸收检测型传感器，具有很好的选择性，高灵敏度，无氧气依赖性，寿命长，低功耗，无需预热等特点。
5.支持传感器复位，用于校准传感器。
三、规格
1.量程：0~100000ppm
2.精度：±100ppm(0~1000ppm)；±(100ppm＋5%读数值)(1000~10000ppm)；±10%(10000~50000ppm)；±15%(50000~100000ppm)
3.分辨率：1ppm
	1
	只
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	湿度传感器
	一、结构及外观
一体式传感器，Lightning接口。
二、功能
1.用于测量空气的相对湿度。
2.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。
3.搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。
4.无需校准，即连即用。
三、规格
1.量程：0~100%
2.精度：±4%（10%~90%RH）
3.分辨率：0.1%
	2
	只
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	光强传感器
	一、结构及外观
传感器正面为电源指示灯，前端内置有光强探头，后端为Lightning接口。
二、功能
1.用于测量被测环境的光强值。
2.传感器采用模块化设计，可任意组合。
3.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。
4.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。
5.搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。
6.无需校准，即连即用。
三、规格
1.量程：0~55000Lux
2.精度：±5%
3.分辨率：15Lux
	1
	只
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	气体酒精传感器
	一、结构及外观
一体式传感器，Lightning接口。
二、功能
1.用于测量气体中酒精的含量。
2.搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。
3.无需校准，即连即用。
三、规格
1.量程：0~6000ppm
2.精度：±3%
3.分辨率：1.5ppm
	1
	只
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	无线智能温度传感器
	一、结构及外观
由传感器主体和前端探头连接构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号及电池仓，机身外壳与电池仓用密封圈密封。
二、功能
1.用于测量物体表面、气体、酸碱等液体的温度。
2.传感器内置蓝牙无线模块，使用蓝牙5.0技术，低功耗运行和待机。 
3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。
4.可脱机进行数据采集。
5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。
6.使用纽扣电池，电池可更换，一枚电池可正常课堂使用1年以上。
7.可实现微小的温度变化快速采样。
8.无需校准，即连即用。
9.连接方式：蓝牙无线。
10.节能方式：传感器打开电源，无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。
11.支持固件空中升级。
12.可切换单位：℃、℉、K。                                                                                              13.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等。 
三、规格
1.量程：-40℃~125℃
2.分辨率：0.01℃
3.精度：±0.5℃
4.采样速率：10次/秒
5.连续使用时间：≥120小时
6.防水等级：IP67
7.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡）
8.电池型号：CR2032
	1
	只
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	绝对压强传感器
	一、结构及外观
传感器正面为电源指示灯，前端为鲁尔接头母头，后端为Lightning接口，附件为软管、鲁尔公头、针筒。
二、功能
1.用于测量大气环境下或密闭空间内的气体的压强。
2.传感器采用模块化设计，可任意组合。
3.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。
4.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。
5.搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。
6.支持传感器校准。
三、规格
1.量程：0~400kPa
2.精度：±2%
3.分辨率：0.1kPa
	1
	只

	649
	无线智能色度计&浊度计
	一、结构及外观
传感器主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称、蓝牙编号、0.96英寸OLED显示屏；主体前部为开合舱体，可放入比色皿进行实验。
二、功能
1.用于测量溶液对于不同颜色的入射光的吸光度、透光率，以及溶液的浊度。
2.传感器内置蓝牙无线模块，使用蓝牙5.0技术，低功耗运行和待机。
3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器；多种传感器合一，可测量：透光率、吸光度、浊度等。
4.可脱机进行数据采集。
5.色度/浊度切换简单，通过电源按钮或软件设置切换，提供多种波长选择。
6.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。
7.无需校准，即连即用。
8.连接方式：蓝牙无线或有线。
9.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。
10.支持固件空中升级。                                                                                               11.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等。
三、规格
1.量程：
红光（645nm）：透光率0~100%、吸光度0~3A
橙光（611nm）：透光率0~100%、吸光度0~3A
黄光（570nm）：透光率0~100%、吸光度0~3A
绿光（520nm）：透光率0~100%、吸光度0~3A
蓝光（470nm）：透光率0~100%、吸光度0~3A
紫光（430nm）：透光率0~100%、吸光度0~3A
浊度：0~400 NTU
2.精度：
红光（645nm）：透光率±2%F.S、吸光度±0.03A
橙光（611nm）：透光率±2%F.S、吸光度±0.03A
黄光（570nm）：透光率±2%F.S、吸光度±0.03A
绿光（520nm）：透光率±2%F.S、吸光度±0.03A
蓝光（470nm）：透光率±2%F.S、吸光度±0.03A
紫光（430nm）：透光率±2%F.S、吸光度±0.03A
浊度：±5% NTU
3.分辨率：
红光（645nm）：透光率0.1%、吸光度0.01A
橙光（611nm）：透光率0.1%、吸光度0.01A
黄光（570nm）：透光率0.1%、吸光度0.01A
绿光（520nm）：透光率0.1%、吸光度0.01A
蓝光（470nm）：透光率0.1%、吸光度0.01A
紫光（430nm）：透光率0.1%、吸光度0.01A
浊度：0.1 NTU
4.采样速率:10次/秒
5.连续使用时间:≥50 小时
6.通讯距离:≥30m（空旷无遮挡）
7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 1000mAh
	1
	只
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	通用接口模块
	一、结构及外观
通用接口正面为电源指示灯，前端、后端为Lightning接口，用于跟传感器的连接。
二、功能
1.用于传感器与采集器的连接。
2.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。
3.具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。
	4
	只
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	附件及包装箱
	含与传感器相配套USB线、连接线、硬件说明书、实验指导手册等和便携包、包装箱。
	1
	套
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	充电坞
	一、外形及材质
 外形尺寸：≥342mm×198mm×228mm（含防尘罩）；基座材质：ABS；防尘罩材质：透明ABS
二、技术参数
     输入电压：85 ~ 264VAC 
     输入电流：1.4A/115VAC  0.85A/230VAC
     频率：50/60Hz
     输出（单通道）：5V /2A DC
三、组成
由充电坞、电源线、防尘罩组成。充电坞含有≥5个独立的充电位
四、功能和应用
★1.专为智能数字实验盘设计的充电装置，可同时对≥5台实验盘进行充电。（提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
★2.每个充电位相互独立，采用触点式充电，实验盘即插即充，操作方便，充满自动断电。（提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
3.每个充电位可输出5V/2A充电电压/电流，充满1个实验盘只需3小时
	2
	套
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	气液相密封实验器
	一、组成
实验器罐体、护线圈*5、硅胶堵头*5、塑料吸管*20
二、功能
1.用于生化实验中光合作用、酵母菌的呼吸作用等实验。
2.实验器罐体配合硅胶堵头、护线圈，可连接气体酒精传感器、氧气传感器、二氧化碳传感器、相对湿度传感器等，轻松搭建密封实验环境，配合传感器使用可在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。
3.实验桶透明设计，便于观察实验现象。
4.配合二氧化碳传感器、氧气传感器可做光合作用吸收二氧化碳产生氧气的实验。
5.配合二氧化碳传感器、氧气传感器、气体酒精传感器可做酵母菌的细胞呼吸实验。
6.配合二氧化碳传感器、氧气传感器、相对湿度传感器可做人体吸入与呼出气体成分的探究实验。
7.通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的使用说明。
8.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。
三、实验
光合作用、酵母菌的细胞呼吸、人体吸入与呼出气体成分的探究等实验
	1
	套
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	光合作用实验箱
	一、组成
透明亚克力实验箱、密封盖、橡胶塞14个（含侧面全封塞*2（φ30mm）、顶面全封塞*3（φ33mm）、单边槽无孔塞*2（φ33mm，开槽φ4mm）、双边槽无孔塞*3（开槽φ4mm）、温度传感器探头孔塞*1（中孔φ5mm）、二氧化碳传感器探头孔塞*1（中孔φ15mm）、湿度传感器探头孔塞*1（中孔φ10mm）、溶解氧-气中氧一体传感器探头孔塞*1（中孔φ12mm））
二、功能
1.用于水陆生植物的光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性、蒸腾作用等实验。
2.实验箱、密封盖、橡胶塞可轻松搭建密闭实验环境，透明箱体便于观察箱体内部的实验现象。
3.可配合温度传感器、二氧化碳传感器、溶解氧-气中氧一体传感器、相对湿度传感器等多个传感器使用，也可单独测量某一个量，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。
4.支持带线的传感器（如电导率、pH传感器、溶氧、溶解二氧化碳、盐度等传感器的电缆线）探头主体完全进入实验器，支持教师DIY设计实验。
5.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。
三、实验
植物的光合作用、呼吸作用、种子萌发、蒸腾作用、酶的特性、蜡烛的燃烧、模拟生态环境等实验
	1
	套
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	鼠妇分布研究实验器
	一、组成
环境室、过渡室、盖子*3（透明盖子、茶色盖子、带加热器的茶色盖子）、硅胶塞、海绵、电源适配器、O型圈
二、功能
1.用于探究影响鼠妇分布的非生物因素实验，探究温度、光照、湿度等非生物因素对鼠妇分布的影响。
2.环境室可以创造多种实验环境，如不同光照强度、不同温度、不同湿度等，适配多种传感器，模拟鼠妇、面包虫等小型动物生存环境，探究光照强度、温度、土壤湿度等多种非生物条件对其分布的影响。
▲3.过渡室连通两个环境室，利用转动门实现放置阶段鼠妇与实验环境分离，减少人为因素对实验的干扰，更科学严谨。无需自制教具，一体化实验器，鼠妇起始位置科学可控。（提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
4.透明盖板可视化设计，方便计数。
▲5.使用碳膜加热电阻加热，温度可调，环境数据实时监测，低功率电子元器件，安全性高，对动物无伤害。（提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
6.通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的实验指导和使用说明。
7.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。
三、实验
探究温度对鼠妇分布的影响、探究湿度对鼠妇分布的影响、探究光强对鼠妇分布的影响等实验
。 
	1
	套
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	模拟肺呼吸实验器
	一、组成
模拟肺、橡胶膜、三通阀、橡胶管、透明罩
二、功能
1.用于生物“人体的呼吸”，通过模型模拟肺呼吸，探究胸廓的变化与呼吸的关系。
2.通过模型模拟肺呼吸，配合绝对压强传感器可探究呼吸时肺部压强的变化，在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。
3.实验搭建简单方便，透明外壳设计可直接观察到肺部呼吸时肺叶的张吸效果。
4.配套专用实验软件，预设模板，以曲线形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。
三、实验
探究呼吸时肺部压强的变化等实验
	1
	套
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	橡胶塞配件包
	一、组成
单孔塞（φ37*φ30-31，孔φ5mm）、单孔塞（φ37*φ30-31，带直通接头）、单孔塞（φ37*φ30-31，孔φ15.5mm）、三孔塞（φ37*φ30-31，两孔φ8mm，一孔φ12.5mm）、三孔塞（φ37*φ30-31，两孔φ8mm，一孔φ15.5mm）
二、功能
1.单孔塞（φ37*φ30-31，孔φ5mm）搭配锥形瓶，孔径与传感器适配性高，可接入温度传感器，密封性好，可用于需要在密封环境中测量温度相关生化类实验，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。
2.单孔塞（φ37*φ30-31，带直通接头）搭配锥形瓶，孔径与传感器适配性高，可接入绝对压强传感器，密封性好，可用于需要在密封环境中测量压强相关生化类实验，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。
3.单孔塞（φ37*φ30-31，孔φ15.5mm）搭配锥形瓶，孔径与传感器适配性高，可接入二氧化碳传感器，密封性好，可用于需要在密封环境中测量二氧化碳相关生化类实验，并在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统终端上实时呈现数据。
4.三孔塞（φ37*φ30-31，两孔φ8mm，一孔φ12.5mm）孔径适合玻璃导管、长颈漏斗、溶解氧-气中氧一体传感器等组合使用，可用于在需要在密封环境中进行的生化类实验，如固液生成气体的实验、化学反应速率、生成气体导入和导出等实验。
5.三孔塞（φ37*φ30-31，两孔φ8mm，一孔φ15.5mm）孔径适合玻璃导管、长颈漏斗、二氧化碳传感器等组合使用，可用于在需要在密封环境中进行的生化类实验，如固液生成气体的实验、化学反应速率、生成气体导入和导出等实验。
6.适用于多种实验，减轻教师准备或自制器材的负担，解决适配性难题，轻松满足教师的实验教学需要。
三、实验
铁的吸氧腐蚀、种子的萌发等实验
	1
	套

	658
	食品科学实验箱(Box 1+Box 2)
	一、结构参数
1、外形尺寸：437mm*327mm*170mm（两箱叠加高度H=330mm）；材质：ABS；手提翻盖式 ；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳；
2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱；
3、纽扣式锁合：转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现箱子与箱子之前的锁合，便于携带和搬运。
二、主要配置
由石棉网、不锈钢药匙（L：150mm）、不锈钢钝头镊子、温度计（L：190mm）、试管夹、放大镜、铁圈（d：110mm）、黑色油性记号笔（3.8mm）、坩埚钳、小刀、研钵和研杵（70mL）、洗瓶（250mL, 塑料）、低型塑料烧杯（100mL）、低型塑料烧杯（250mL）、低型玻璃烧杯（400mL）、低型玻璃烧杯（250mL）、直口玻璃锥形瓶（100mL）、木质试管架（12孔）、玻璃棒（L：200mm，d：6mm）、试管（20mm×180mm）、试管（18mm×180mm）、橡胶塞（15/21/26）、表面皿（d：100mm）、蒸发皿（75mL）、胶头滴管（L：105mm）、试管刷、塑料量筒（10mL）、塑料量筒（100mL）、支撑杆（L：370mm）、四爪夹、斜口塑料漏斗（φ：75mm）、转接头、塑料水槽、护目镜、橡胶手套（S）、铁架台底座组成。
三、功能和应用
▲可模拟演示生物、化学实验，蛋白质的结构和组成实验、蛋清的变性实验、生产奶酪的程序实验、脂肪的溶解度实验、从坚果中提取油脂实验、生产肥皂实验、脂肪的成分实验、含脂产品的水分含量实验、人造黄油的生产实验、用染料检测脂肪实验、去除油渍实验、鉴别新油和复炸油实验、检测酒精饮料中甲醇实验、检测茶叶中的单宁实验、检测咖啡和茶中的咖啡因实验、检测胡椒中的活性成分实验、碳水化合物成分实验、碳水化合物的溶解度实验、用斐林试剂检测葡萄糖实验、葡萄糖的还原性实验、测定果糖实验实验、检测牛奶中的乳糖实验、淀粉的检测实验、制备马铃薯淀粉和糊精实验、测定淀粉的组成实验、制作面筋实验、检测果汁中的果胶物质实验、消化过程中淀粉的裂解实验、检测维生素C实验、水的净化实验、检测饮料中的二氧化碳实验、检测甘草中的氯化铵实验、检测肉制品中的磷酸盐实验、检测肉制品中的亚硝酸盐实验、如何抑制水果变黄（酶促褐变）实验、测定发酵粉中碳酸氢钠的含量实验、测试不同物质的乳化效果实验、测试不同蛋白酶的作用实验、检测各种食物中的过氧化氢酶实验。（提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
	1
	套

	
	学生端器材
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	图形数据终端
	1、12.1英寸或以上（分辨率：2560*1600）高清IPS显示屏，支持最高10点触控；
2、多核处理器，6GB内存，存储容量128GB；
3、智能平板操作系统；                                                                      
4、内置麦克风、前后置摄像头，支持WIFI无线网络；
5、type-C数据接口；
6、8000mAh以上聚合物锂离子电池，连续使用≥7小时，待机和使用时间更持久；
7、支持重力感应，横竖自动切换；全新的FLASH滑动UI设计。具备“Quick Easyh”操作界面，让您操作更加轻松自如；      
8、传感器自动识别；支持传感器校准，传感器标定功能；
9、具有图形显示、存储和超强的数据分析处理功能；支持数据曲线、仪表、数值显示，可对实验图表的放大，缩小，移动及XY轴自动放缩功能；支持传感器实验数据的统计功能；通过计算列、积分、拟合等功能，可以进行专业的实验数据分析。    
10、可按照实际的教学需要建立规范化的实验模板，可内置几百个物理，化学，生物学科的实验。
	6
	套

	660
	智能数字实验盘
	1、一体化结构设计，不少于7个传感器接口，支持热插拔；支持近60种传感器连接，遍及力学、热学、光学、电学、化学、生物等多个领域；内置三轴加速度、GPS、气压计、相对高度计等传感器；内置传感器与外接传感器模块可并行采集数据；
2、内置≥3.5英寸电容屏，支持手势操作，触控灵敏、交互便捷，为数据显示、实验采集提供良好的图形界面；
3、支持系统平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等； 
4、独立使用时，支持实验采集功能，提供图像、表格两种模式。图像模式支持对X轴、Y轴自定义，且Y轴支持传感器多选；支持双Y轴设置，优化选择多个传感器且数值相差较大时的图像显示，适应多样需求，支持曲线镜像显示；
5、支持对采集间隔、采集时间进行设置，支持手动采集、定时采集等不同模式；
6、实验采集支持保存与读取，方便随时对实验进行复盘分析；
7、支持不少于7种外接传感器和不少于4种内置传感器同时工作，并在内置屏上同步数据显示；支持数字、图线、指针盘等显示模式；支持从传感器实时显示界面直接跳转进入快速实验；
8、支持脱离终端设备，利用内置实验操作平台对部分传感器进行校准或标定等；
9、支持通用接口模块，可外扩其他类型的传感器，通用接口采用闪电接口,易插易用；
10、充电方式：支持USB充电，支持触点充电，搭配专用充电坞，可实现同时对5个智能数字实验盘进行充电；
11、正面设有电源指示灯，背面设有支脚架、固定螺纹孔、复位孔；
12、连接方式：USB 有线连接；蓝牙无线连接；
13、具备不少于16M存储容量；
14、内置可充式锂电池；
15、固件升级：固件可通过USB接口进行升级；
16、依托人工智能技术可自主设计开发实验应用场景，以动态数据驱动动画效果，构建数据与影像画面实时联动、动态同步的智能化实验创新体系。
	6
	台

	661
	数字化实验系统
	1.支持Windows、Android操作系统。
2.支持有线连接，无线蓝牙连接。
3.支持传感器自动识别。
4.可连接多个采集器，并支持多个采集器同时工作。
5.可支持不少于20个传感器同时采集。
6.通过smartdtx坐标图像曲线、表格、数值、仪表盘等方式，实时、直观、精确显示实验数据。
7.根据实验需要，可进行公式（变量）编辑，自主添加实验变量（或增量等），并通过公式编辑实现不同物理量之间的转换。
8.可对数据图表操作，包括对图表内数据曲线的移动、缩放、改变曲线颜色及大小等，便于实验前后的数据分析处理，适合于教学中实验结果的精确测定与验证。
9.具有完善的数据处理功能，包含多种数据拟合：直线拟合、抛物线拟合、倒数拟合、积分、重叠显示等。
10.、可根据需求将实验及实验结果以不同方式保存，可后续查看。
11、支持摄像功能，可实时拍摄、显示实验场景并存储。
12、支持离线实验数据导出。
13、支持采集过程回放。
14、支持局域网内接收、发送实验文件。
15.包含初中物理、化学、生物多个专用实验模块，全定制化的实验界面及实验操作，贴合教学过程。
16、软件可注册和登录，配合使用“在线实验设计平台”，体验更为强大的实验自主设计功能；配合使用“实验资源管理云平台”，可随时查看实验相关的指导手册、器材信息、实验视频的等资料。
	6
	套

	662
	温度传感器
	一、结构及外观
传感器正面为电源指示灯，前端为探头插孔，后端为Lightning接口，附件为温度探头。
二、功能
1.用于测量物体表面、气体、酸碱等液体的温度。
2.传感器采用模块化设计，可任意组合。
3.温度探头为3.5mm耳机插头，耳机插孔式连接，无干扰。
4.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。
5.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。
6.搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。
7.无需校准，即连即用。
三、规格
1.量程：-40℃~135℃
2.精度：±0.6℃
3.分辨率：0.1℃
	6
	只

	663
	溶解氧气中氧一体传感器
	一、结构及外观
一体式传感器，Lightning接口，附件为校准液、电极帽。
二、功能
1.用于测量气体、溶液中的氧含量。
2.搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。
3.可支持气中氧校准、溶解氧标定功能。
三、规格
溶氧：
1.量程：0~20mg/L
2.精度：±0.5mg/L
3.分辨率：0.01mg/L
气氧：
1.量程：0~100%
2.精度：±2%F.S
3.分辨率：0.1%
	6
	只

	664
	二氧化碳传感器
	一、结构及外观
一体式传感器，Lightning接口。
二、功能
1.用于测量气体中二氧化碳的含量。
2.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。
3.搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。
4.红外气体吸收检测型传感器，具有很好的选择性，高灵敏度，无氧气依赖性，寿命长，低功耗，无需预热等特点。
5.支持传感器复位，用于校准传感器。
三、规格
1.量程：0~100000ppm
2.精度：±100ppm(0~1000ppm)；±(100ppm＋5%读数值)(1000~10000ppm)；±10%(10000~50000ppm)；±15%(50000~100000ppm)
3.分辨率：1ppm
	6
	只

	665
	湿度传感器
	一、结构及外观
一体式传感器，Lightning接口。
二、功能
1.用于测量空气的相对湿度。
2.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。
3.搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。
4.无需校准，即连即用。
三、规格
1.量程：0~100%
2.精度：±4%（10%~90%RH）
3.分辨率：0.1%
	6
	只

	666
	绝对压强传感器
	一、结构及外观
传感器正面为电源指示灯，前端为鲁尔接头母头，后端为Lightning接口，附件为软管、鲁尔公头、针筒。
二、功能
1.用于测量大气环境下或密闭空间内的气体的压强。
2.传感器采用模块化设计，可任意组合。
3.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。
4.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。
5.搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。
6.支持传感器校准。
三、规格
1.量程：0~400kPa
2.精度：±2%
3.分辨率：0.1kPa
	6
	只

	667
	通用接口模块
	一、结构及外观
通用接口正面为电源指示灯，前端、后端为Lightning接口，用于跟传感器的连接。
二、功能
1.用于传感器与采集器的连接。
2.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。
3.具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。
	30
	只

	668
	附件及包装箱
	含与传感器相配套USB线、连接线、硬件说明书、实验指导手册等和便携包、包装箱。
	6
	套

	669
	气液相密封实验器
	一、组成
实验器罐体、护线圈*5、硅胶堵头*5、塑料吸管*20
二、功能
1.用于生化实验中光合作用、酵母菌的呼吸作用等实验。
2.实验器罐体配合硅胶堵头、护线圈，可连接气体酒精传感器、氧气传感器、二氧化碳传感器、相对湿度传感器等，轻松搭建密封实验环境，配合传感器使用可在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。
3.实验桶透明设计，便于观察实验现象。
4.配合二氧化碳传感器、氧气传感器可做光合作用吸收二氧化碳产生氧气的实验。
5.配合二氧化碳传感器、氧气传感器、气体酒精传感器可做酵母菌的细胞呼吸实验。
6.配合二氧化碳传感器、氧气传感器、相对湿度传感器可做人体吸入与呼出气体成分的探究实验。
7.通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的使用说明。
8.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。
三、实验
光合作用、酵母菌的细胞呼吸、人体吸入与呼出气体成分的探究等实验
	6
	套

	670
	模拟肺呼吸实验器
	一、组成
模拟肺、橡胶膜、三通阀、橡胶管、透明罩
二、功能
1.用于生物“人体的呼吸”，通过模型模拟肺呼吸，探究胸廓的变化与呼吸的关系。
2.通过模型模拟肺呼吸，配合绝对压强传感器可探究呼吸时肺部压强的变化，在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。
3.实验搭建简单方便，透明外壳设计可直接观察到肺部呼吸时肺叶的张吸效果。
4.配套专用实验软件，预设模板，以曲线形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。
三、实验
探究呼吸时肺部压强的变化等实验
	6
	套

	十九
	（3F）生物实验室通用仪器
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	数码液晶显微镜（学生机）
	主要技术指标：
1.为确保使用者人身安全，仪器应为低压供电，标配19V低压供电电源适配器,确保使用者人身安全；
2.一体化设计，仪器拆包装箱接上电源即可使用，无需进行物镜及其他部件的组装；自带液晶屏，液晶屏与机身一体式设计，拆开包装，液晶屏与机身已完好链接，非分体式设计；
3.安全提手,为确保仪器挪动过程中的安全性，机身上方设置明确提手。
4.为确保仪器使用的稳定性及安全性，所有数据接口以及电源接口设置在仪器底座背面，数据接口为USB接口、HDMI高清接口；
5.仪器运行内存≥2G，存储内存≥16G；所拍摄的显微照片及视频可存储于仪器中；
6.数码功能显微镜拍照像素：≥800万像素；录像分辨率：≥1080P/30FPS；
7.画面无拖尾及延迟现象，仪器本身可实现照片和视频回放功能，视频回放功能可实现快速播放或慢速播放；
8.液晶触摸显示屏：尺寸10.1寸高清液晶触摸屏，屏幕分辨率≥1920×1200；
9.一机多功能：既有生物显微镜功能，又有实体显微镜功能；
10.数据存储：USB座可以正常连接U盘，接U盘时，U盘存储优先；
11.有坐标测量功能，切换十字形的带刻度的坐标尺的显示，通过坐标尺，可以估算被观察物体的大体尺寸和各种组成部分的相对比例；
12.配备外倾式四孔物镜转换器；
13.生物显微镜物镜：4×、10×、40×（弹簧）；
14.实体显微物镜：1X或2X；
15.调焦手轮：双侧均有粗微动同轴调焦手轮，粗调行程（载物台升降行程）≥50mm，微调精度0.002mm，有限位、防滑装置；
16.照明装置：内置LED底光源、内置LED侧光源；
17.载物台：双层移动平台；
18.聚光镜：插入式聚光镜。
	3
	台

	672
	数码液晶显微镜（教师端）
	主要技术指标：
1.一体化设计，仪器拆包装，液晶屏与机身已完好链接，接上电源即可使用，无需再进行目镜、物镜及其他部件的组装，摄像头在机身内部；
2.双目观察筒均具有屈光度调节功能，目镜：Φ18mm10×；物镜：无限远平场消色差物镜1×、4×、10×、40×（40×为弹簧物镜）；
3.为确保仪器使用的稳定性和安全性，仪器采用底座和支撑部件高度一体化铸造设计,省去传统组装环节，机身重量不低于6.5kg，机身上方设置明确提手，可以单手正置提起仪器。
4.外倾式四孔物镜转换器、双层移动式载物台、插入式聚光镜；
5.照明装置：内置LED底光源，内置LED侧光源；
6.调焦机构：粗微动同轴调焦，左右两侧均有粗调与微调手轮，调焦行程（载物台升降行程）≥50mm；
7.开关键为一键式无极旋钮且具备电源开关机、上下光源切换、亮度调节的功能；
8.仪器底座设置有液晶屏显示工作状态，显示光亮度级别，中文提示上、下光源模式等功能;
9.数码功能：显微镜拍照像素：≥800万像素；录像分辨率：≥1080P/30FPS；仪器运行内存为4G，存储内存为16G；通过USB接口接入U盘时，数据优先存储于U盘中，便于实验数据保存及转移；
10.液晶显示屏尺寸和参数：≥10.1寸高清触摸液晶屏，屏幕分辨率≥1920×1200，像素密度不低于220PPI；水平旋转性能：屏幕可从正置方向顺时针转动180°至正背面方向,上下翻转性能：上下翻转角度可达180°；屏幕转动时，双目观察部件及屏幕影像画面不随之转动；
11.数据接口：IEEE802.3标准RJ45接口，HDMI接口，二USB接口，同时支持WIFI；
12.有坐标对比测量和定点测量功能；
▲13.具有在观察画面上进行标注的功能，支持使用涂鸦、直线、圆形、文字等方式标注，并可生成图片提交作业；（提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
▲14.触控界面简洁明了，在观察界面即可完成以上拍照、录像、图库、标注、测量功能操作，屏蔽游戏、娱乐等一切与教学无关功能；（提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
15.仪器所有影像设置在出厂前都已经过工厂标准化统一设置完成；
16.支持一键切换至EM，考生需完成姓名、考号身份登记后解锁操作权限；搭载独立数据隔离机制，实验数据独立存储，配置权限管控策略，仅管理员可查看数据，保障考试保密性。
17.基础教学功能开放学生使用，高级功能模块（参数配置、功能定制、数据删改等）需通过管理员密码验证解锁；构建软件安全防护屏障，规避软件配置篡改、核心功能删除风险。
18.教室端主控软件支持ED自动归集，内置数据结构化处理引擎，依据考生身份标识生成标准化数据报表，同一考生多组数据按列聚合展示，便于快速核查评分。
19.基于局域网实现设备自动扫描与发现；支持批量运维操作功能，可统一执行远程软件升级、教学/考试模式切换、终端文件批量上传、管理员密码重置、实验数据一键清空等操作，提升设备运维效率。
	1
	台

	673
	生物显微演示装置
	1、彩色，分辨率450TV线以上，放大倍数40×～1500×。37万像素。
2、具有USB接口。
3、可直接插入目镜筒。
4、单独纸盒包装。
	1
	台

	674
	双目立体显微镜
	1、组成：镜座、托镜杆、镜筒、准焦螺旋、载物台、目镜、物镜等
2、规格：40倍。
3、产品成像应清晰，上下方向比小于视场直径的70%，左右方向比不小于视场直径的55%。
4、总放大倍率应符合下表的规定。2×、4×、10×、20×、40×。
5、成像应齐集,物镜放大率的误差不超出±5%。
6、目镜放大率误差不得超出±5%。
7、在瞳距63mm～65mm情况下，左右两视场中像的方向应一致，其不一致性≤40mm。
8、载物台：立柱式底座。
9、产品调焦机构应稳定，不应有自行下降现象。
10、各运动部分的移动应平稳舒适，定位明显，不应有卡住或急跳现象。
11、产品外表应美观，电镀层不应脱落，漆面均匀不应有脱漆损伤痕迹，零件不应有毛刺、锐边应倒棱。
12、每台一个专用木箱包装，并用螺钉固定。
	5
	台

	675
	放大镜
	1、组成：凸透镜、透镜框及手柄。
2、规格：手持型，凸透镜直径不小于φ50mm,有效通光孔径≥30mm， 放大倍率：5×。
3、透镜应无明显条纹。气泡度q为φ1.0 [0.5]。
4、透镜框应能牢靠地夹持透镜。
	10
	个

	676
	望远镜
	1、双筒望远镜由目镜、棱镜及物镜组成，有一个中央调焦装置可同时移动两个目镜。
2、双筒望远镜的倍率为7,镜头直径为35mm,射出瞳孔为6mm。
	8
	个

	677
	方座支架
	1、组成：矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹等。
2、方座支架的底座尺寸为210×135mm，立杆直径为φ12mm，一端有M10×18mm螺纹，底座和立杆表面应作防锈处理。
3、底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。
4、立杆与方座组装后应垂直。
	2
	套

	678
	三脚架
	1、组成：铁环和三只脚两部分。
2、铁环由铸铁制成，内径75mm±2mm，外径100mm±2mm，铁环底面有互为120°、直径φ15mm±1mm的三个圆台，用于加固三只脚。
3、三只脚用直径φ5mm±0.5mm的圆钢制成。
4、三只脚脚距应相等，脚与环结合应紧固。
5、三只脚脚部应在同一平面内,放在平台上,三角架应平稳,环面在一平面内,平直度应小于0.5mm。
6、三脚架须经镀锌防锈处理，镀层均匀、牢固。
	20
	个

	679
	试管架
	1、实验室用具，供放置试管用。
2、组成：顶板、底板、插杆组成6孔、6插。
3、材质：木质或塑料。
4、木质制成的，顶板、底板均经过脱脂、干燥处理，几何变形小，不易断裂。塑料制成的，工程塑料，无毒无害。
5、顶板为250mm×34mm×9mm的木板，6孔分布均匀，孔径不小于22mm，平面度误差≤1.2mm。
6、底板为250mm×65mm×10mm的木板，底板6孔应与顶板6孔同心，孔深2mm，平面度误差≤1.2mm。
7、插杆为长80mm，直径6mm，与底板孔对应成排.
8、试管架高度不小于120mm。
	20
	个

	680
	软尺
	1、规格：1500mm。
2、材料：布制涂漆，宽度15mm，表面印有从0mm～1500mm的标志。
3、最小分度值：2mm。示值误差：±1mm。
4、线纹宽度应为0.3mm～0.5mm。
5、外观应平整、光滑。刻度线清晰，字迹清楚。
	20
	把

	681
	测微尺
	显微镜用，台式
	6
	个

	682
	托盘天平
	1、计量仪器，供中小学学生分组实验用。
2、最大称量200g，分度值0.2 g。
3、秤量允许误差为±0.5d(分度值)。
4、砝码组合的总质量（包括标尺计量值）不小于天平的最大秤量。
5、冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。
6、电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。
7、油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。
	6
	台

	683
	电子天平
	1、计量仪器。
2、最大称量：100g，0.001g。
	1
	台

	684
	电子停表
	1、采用电子芯片，电池电压为1.5V。
2、外包装应采用防潮、防尘的硬纸盒包装，盒面与盒体采用纽扣式联接。
3、数据可精确到0.01s。机体显示屏表面，配有秒表计时按钮。
4、秒表计时应带有简易计时、分段计时、两段时间显示。
5、具有每小时报时，每日定时响闹及自动重响功能，应可显示时间，12及24小时制式，日历、星期、防水，防震结构等功能。
	10
	块

	685
	计数器
	1、手持式，有清零开关，手动。
2、技术范围：四位最大计数9999，精度：步进数为1。
	10
	个

	686
	解剖器
	1、产品均为优质不锈钢制品。
2、七件为一套，含大、剪刀，大、小镊子，解剖刀、解剖针、弯头镊各一件。
3、解剖剪尖部两叶头应交叉吻合、平齐。
4、镊子弹性适中，紧合镊臂后，镊子尖端应密合，不能有缝隙和微张现象。
5、刀刃应开刃并无缺口、裂纹现象，针应挺直光滑。
	2
	套

	687
	解剖器
	1、产品均为优质不锈钢制品。
2、四件为一套，含大剪刀，解剖刀，解剖针，弯头镊。
3、解剖剪尖部两叶头应交叉吻合、平齐。
4、镊子弹性适中，紧合镊臂后，镊子尖端应密合，不能有缝隙和微张现象。
5、刀刃应开刃并无缺口、裂纹现象，针应挺直光滑。
	10
	套

	688
	解剖盘
	1、解剖盘用铝合金板或不锈钢板冲压成型，其板厚≥0.5mm。
2、表面为石蜡覆盖，规格：140mm×250mm，允差5mm。
3、产品成型规范、平整，无变形。蜡层粘接牢固。
	10
	个

	689
	骨剪
	1、产品用不锈钢制造。总长度为130mm±2mm。
2、剪刀尖部两叶头应交叉吻合、平整，刃口在经剪切细骨后应无缺损。
3、剪刀的弹片应用优质钢簧制成，弹性适宜。弹片应镀铬。
4、铆接良好，松紧适度。
	1
	把

	690
	接种箱
	1、一种带有杀菌灯管、日光灯管的密闭箱式装置。
2、组成：箱体、杀菌灯管、日光灯管、镇流器、开关等零部件。
3、接种箱用经脱脂、干燥处理过的木材制成，窗口为透明玻璃制成，密封良好。
2、外形尺寸约为460*340*400mm ，箱体上部斜面为观察面，其中一面为活动式。
3、操作洞口共有2个，直径约为Φ100mm，并用白布套袖连接密封，袖套长约300mm。
5、在箱体顶部安装有紫外线灯一盏。
	1
	台

	691
	接种环
	1、微生物实验教室器材。
2、手柄长不小于75mm，采用耐高温塑料材质制成，上接长118mm的铜制连接杆，附带螺旋式锁针孔锁住一根长97mm的银白色金属丝。
3、规格尺寸：长55mm±2mm，环直径5mm±0.2mm。
	10
	把

	692
	植物光合作用、呼吸作用、蒸腾作用演示器
	1、模型由透明ABS容器与漏斗，上盖，试管，与试管架等组成。
2、透明的塑料容器，其容积大约为10000ml，一次性注塑成型,厚度不小于5mm。  
3、外形尺寸：不小于165mm×173mm×272mm。
	13
	套

	693
	徒手切片器
	1、规格及主要指标：分度值0.02mm，升降范围0mm～10mm，精度0.01mm～0.10mm，外形尺寸不小于73mm～80mm。
2、夹持部分可靠，推进机构灵活、稳定，无跳动现象，刻度应准确。
2、平台应平整、光滑，无明显机械缺陷。
4、金属件应作镀铬处理，无漏底及镀层剥落现象。
	8
	个

	694
	孵化器
	1、可同时孵化4枚～6枚鸡蛋。
2、恒温，温度调节范围35℃～40℃，温度波动应≤±1ºC。温度均匀性允差为±1ºC。可根据孵化要求调节温度。
3、电源：交流220V～240V/50HZ，功率：＜115W。
	2
	个

	695
	研磨过滤器
	1、容量20ml，研磨过滤器由顶盖，研磨杆，外套筒组成，材质：聚丙烯工程塑料。
2、研磨杆位于外套筒内，研磨杆为中空管，其下部有支撑架。外套筒内底部为高低不平的研磨面。
3、研磨过滤器具有固体粉碎、搅拌浸提、固液分离三种功能。
	10
	个

	696
	光照培养架
	1、每层配专用广谱灯一套，光照强度3000x、5000x两档可调，光照独立控制，可自动定时。
2、培养架表面烤漆处理，插孔暗式布线。
	1
	套

	697
	植物细胞模型
	1、产品为洋葱表皮细胞显微结构的立体模型，长约33cm，宽为18~20cm，厚约5cm。
2、示一个细胞的完整形态及其毗邻关系。
3、细胞的结构示细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核、核仁和液泡。
4、各部结构从不同角度观察应正确、自然，着色应协调。
5、细胞核应呈扁球体，直径5~7cm，厚2~3cm，位于细胞中部的一侧，应示核膜、核质和核仁。
6、液泡1~2个，应呈不规则的囊状。
7、缝口、内部元件的粘合应牢固，不得有错缝和明显的痕迹。
8、说明书附结构示意图。
	1
	件

	698
	根纵剖模型
	1、产品为根尖纵、横剖面模型，放于支架上，可水平移动。
2、根尖中部做不同方向的纵剖面，突出维管柱，示根冠、分生区（生长点）、伸长区、成熟区（根毛区）和原形成层等。
3、成熟区做不同层次的横剖，示表皮、皮层和维管柱。
4、模型以单子叶植物玉米的根尖为主要参考材料。
5、各种类型的细胞特点应明显、正确。各区颜色的过度应自然。
6、根冠高7~10cm，分生区高10~11cm，伸长区高18~20cm。
7、根毛与表皮的粘接应自然、牢固。
8、说明书附结构示意图。
	1
	件

	699
	导管、筛管结构模型
	1、产品为显微结构的立体放大模型。包括环纹导管、螺纹导管、网纹导管、孔纹导管及筛管。各种导管及筛管的外直径依次不小于40mm、40mm、50mm、60mm、40mm。长度不小于250mm，两端开口。
2、环、螺、网纹导管模型须显示至少一个分子间界，筛管及孔纹导管至少显示一个分子，筛管一侧还应示伴胞。
3、各种导管及筛管的形态结构应正确、自然。
4、各部位粘接应牢固，且内部纹路应相互吻合。
5、说明书附结构示意图。
	1
	件

	700
	单子叶植物茎模型
	1、产品是单子叶植物茎纵、横切面的模型，为横切面的1/10（去掉中央部分），高不小于12cm，长约40cm，跨径约40cm。
2、通过节间做横剖，示表皮、机械组织及散生在基本组织中的维管束。在纵剖面上示上述组织的纵剖结构。
3、维管束横剖面上，示气道、导管、筛管、筛板和筛孔。在一侧的纵剖面上，示环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和筛板等结构。
4、模型以玉米茎为参考材料。
5、各部细胞的形态结构、比例应正确，在模型上应示细胞的表面观和不同剖面。
6、各部结构的颜色应有区别。纵、横剖面上的细胞应对应准确。
7、各缝处应修饰自然、正确、牢固。
8、说明书附结构示意图。
	1
	件

	701
	双子叶草本植物茎模型
	1、产品是双子叶草本植物茎的纵、横切面的模型，为横切面约为茎的2/3，高15~18cm，直径32~35cm。
2、横剖面上示表皮、皮层、维管束（初生韧皮部、束中形成层、初生木质部）髓和髓射线。
3、纵剖面的一侧通过髓射线，另一侧通过维管束的中部做径向纵切。并于纵切面的一侧将角质层、表皮和厚角组织分层剥掉，示表皮、厚角、薄壁等细胞的表面观。
4、维管束的横断面上，应示导管、筛管、筛板和筛孔。在纵断面上示环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和筛板等结构。
5、模型以向日葵茎为参考材料。
6、各部细胞的形态结构、位置应正确，在模型上应示细胞的表面观和不同剖面。部分生活细胞应示胞核。
7、各部结构的颜色应有区别。纵、横剖面上的细胞应对应准确。
8、各缝处应修饰自然、正确、牢固。
9、说明书附结构示意图。
	1
	件

	702
	叶构造模型
	1、产品为双子叶植物叶构造模型。长约45cm，宽约15cm，叶主脉处高18~20cm。
2、通过主脉做部分叶片的横切，在模型的一边示主脉、细脉、上下表皮、栅栏组织和海绵组织。
3、在模型的另一边，通过各种剖面，示主脉与侧脉的连接关系以及主、侧脉的纵切和细脉的横剖面。
4、模型以蚕豆叶为参考材料。
5、各部细胞的形态结构、位置应正确。
6、各部结构的颜色应有区别。纵、横剖面的细胞应对应准确。
7、各缝处应修饰自然、正确、牢固。
8、说明书附结构示意图。
	1
	件

	703
	桃花模型
	1、产品为放大的桃花模型，直径约35cm，示盛开形态。
2、花瓣、子房可拆装，子房纵剖示胚珠。
3、桃花的结构示：花柄、花托、花萼（萼片5个）、花冠（花瓣5个）、雄蕊（25~30个）和雌蕊。
4、各部的形态结构和颜色应正确自然，富有真实感。
5、各部的接插件应安装牢固，松紧适度，便于拆装。
	1
	件

	704
	小麦花模型
	1、产品为放大之小麦花模型，高约30cm，附以小穗为单位（至少八个）的复穗状花序模型，放于支架上。
2、大部小穗可拆下，个别小穗去掉频片和外稃。
3、小穗示两片频片和3～5朵小花。
4、放大小麦花的结构示：外稃、内稃、雄蕊（3个）、雌蕊（一个）和两个浆片。
5、各部的形态结构及颜色应正确自然、富有真实感。
6、各部的接插件应安装牢固，松紧适度，便于拆装。
7、应显示每个小穗着生在穗轴上的正确位置。
8、小麦花的外稃和内稃的形态应正确。外稃应示中脉和芒的一般。
9、雄蕊应示花丝，花丝顶端与花药背面中部相连。
10、花药其中应有一个呈纵裂状态，示花粉粒。一个做横剖示四个花粉囊和药隔。
11、雌蕊的柱头二裂，应呈羽毛状。
12、浆片应供于外稃和子房之间，呈膨大状。
13、说明书附结构示意图。
	1
	件

	705
	蝗虫解剖模型
	1、适用于中学动物教学使用。
2、产品约为60cm长的蝗虫解剖模型，固定于支架上。
3、蝗虫为雌性，沿线偏左纵剖，去左侧体壁。
4、示右侧外形：头部（口器、触角、单眼和复眼）、胸部（前、中、后胸、前、后翅和前、中、后足）、腹部（十一个体节、听器、气门和产卵器）。
示内部结构：消化系统、循环系统、呼吸系统、排泄系统、神经系统、生殖系统、体壁上的肌肉。
5、各部的形态结构、位置、比例应正确，外形着色应自然逼真，内部结构应清晰协调。缝口衔接处应严密。
6、说明书附结构示意图。
	1
	件

	706
	蛙胚胎发育模型
	1、产品为八个放大之蛙胚胎发育模型组成，前六个的直径不小于10cm，后两个按比例延长，每个模型均置于支架上。 
2、卵裂期示完整的外形，其他期作剖面，示其内部结构。 
3、八个模型分别显示蛙胚胎的几个发育阶段： 受精卵、四细胞期、八细胞期、囊胚期、原肠早期、原肠晚期、神经胚前期、5.5mm期
4、蛙胚胎各期的外形及内部结构应正确。 
5、在胚胎剖面上，外胚层为兰色，冲胚层为粉红色，内胚层为黄色。 
6、受精卵、四细胞和八细胞的外形应用颜色正确显示动物极、植物极及新月区。 
7、在囊胚外形和剖面上，应正确显示动物极的细胞较小，植物极的细胞较大，囊胚腔偏于动物极。 
8、在原肠早期的剖面上，应正确显示背唇及内、外胚层。 
9、在原肠晚期的剖面上，应正确显示外、中、内三个胚层及胚孔处的卵黄栓。 
10、神经胚前期做纵、横剖面，应正确显示神经板、脊索、中胚层和原肠腔等结构。 
11、5.5mm期做纵、横剖面，横剖应过心脏及体中部、示脑、神经管、脊索、消化道、肝、心及体节等结构。
12、说明书附结构示意图。
	1
	件

	707
	草履虫模型
	1、产品为草覆虫纵剖模型。长约370mm，中宽约80mm，用支架固定于底板上。
2、示表膜表面六角形小区及纤毛。
3、纵剖面上显示：表膜、口沟、胞口、胞咽、波动膜、食物泡、肛点；二个伸缩泡及其收集管；大核、小核；外质及其中的刺丝泡，颗粒状的内质。
4、纤毛长约10mm，口沟及后端部分稍长，应在剖面周围显示数圈，纤毛方向与表膜垂直。
5、胞咽呈漏斗形，稍凹陷，其内侧面示波动膜。胞咽后连一个食物泡，其它食物泡不少于7个，按其流动路线由大到小分布在内质中。其中两个食物泡做剖面。
6、肛点在口沟一侧稍后。
7、两个伸缩泡各有6条收集管，一个伸缩泡呈收缩状，其周围收集管舒张，另一个呈伸张状，其周围收集管收缩。
8、大核呈肾形，长约55mm，宽约25mm，位于体中央，凹面向着口沟。小核位于大核的凹面处。剖面上两核都呈凸状，示其完整形态。
9、各部着色应协调，并能相互区分。
10、说明书附结构示意图。
	1
	件

	708
	蚯蚓解剖模型
	1、产品为环毛蚯蚓前34节的解剖放大模型，长不小于600mm，沿背中线自第32节处剖开体壁，并向两侧展开，宽不小于230mm，在第34节中部做横断面直径不小于100mm。
2、模型采用硬塑料或复合材料制作，不应采用软塑料，模型置于底座上，消化道可拆装。
3、外形示口前叶、围口节、体节、节间沟、环带、生殖孔和部分背孔，除环带和围口节外，各节中央示一圈刚毛，雄性生殖孔一对，位于第18节腹面两侧；雌性生殖孔一个,位于第14节腹面中央；受精囊孔三对，位于6/7，7/8，8/9节间的腹面两侧。
4、体腔内除第1～4节和第8/9，9/10节间无隔膜外，其余各节间均显示隔膜痕迹。
5、横断面上示皮层、刚毛、体壁纵肌、体壁环肌、盲道、肠壁、肠腔以及背血管、神经下血管、腹神经索的断面。
6、纵切面与横断面上的体壁结构应相对应。
7、消化系统示口、咽、食道、砂囊、胃、肠和盲肠。咽位于第3～4节，食道位于第5～8节，砂囊位于第8～９节，胃位地第9～14节内，肠起自第15节。盲肠一对，起始于第26节，止于23节，呈锥状，盲道向前。
8、循环系统示背血管、腹血管、心脏、食道侧血管、胃上血管、前环血管、神经下血管。心脏四对，呈长囊形，位于第7、9、12、13节，各连接背血管和腹血管，后两对心脏的分枝还与胃上血管相连。前环血管两对，位于第10、11节，连接食道侧血管和胃上血管，食道侧血管位于前13节内的食道腹侧面。
9、神经系统示咽上神经节、咽下神经节、围咽社经和腹神经索。咽上神经节一至，位于第3节的咽头背面，咽下神经节在第3节咽关腹面并与神经索相连.腹神经索在每个体节的中央均膨大成神经节，并分出三对外周神经。
10、生殖系统示精巢囊、精漏斗、储精囊、输精管、前列腺、卵巢、卵漏斗、输卵管、受精囊。精巢囊二对，位于第10、11节，一侧的剖开示其中的精巢和精漏斗。储精囊二对，位于第11、12节，紧接在精巢囊之后并与之相通，输精管在第13节后并生，至第18节处与前列腺和会合；卵巢一对，附于12/13节的隔膜后方，靠近体壁，呈葡萄状；卵漏斗一对，位于13/14节隔膜前方与卵巢相对应；输卵管一对穿过隔膜延伸至第14节会合；受精囊三对，位于第7、8、9节，示坛囊、坛管和盲管。 
11、模型上各部位或器官均应贴名签或号签。如贴号签时必须有与号签相对应的号签注解，贴在底座上。
12、模型下列部位贴名签或号签：口前叶、围口节、环节、受精囊孔、雄性生殖孔、雌性生殖孔、背孔、刚毛、体壁的表皮层、肌肉层、体腔膜、盲道、肠壁、肠腔、口、咽、食道、砂囊、胃、肠、盲肠、背血管、腹血管、心脏、食道侧血管、胃上血管、前环血管、神经下血管、咽上神经节、咽下神经节、围咽神经、腹神经索、精巢、精漏斗、储精囊、输精管、前列腺、卵巢、卵漏斗、输卵管、受精囊。
13、产品应能适应气温在－25℃和40℃的环境条件下运输和贮存。
14、说明书附结构示意图。
	1
	件

	709
	血吸虫模型
	1、模型为一对合抱的雄虫和雌虫，可拆装。
2、雄虫的前端和雌虫的后端分别作部分纵剖。
3、雄虫粗短、乳白色。示口吸盘、腹吸盘、抱雌沟、精巢、贮精囊、食管和肠支等结构。
4、雌虫细长，暗黑色。主要显示：口吸盘、腹吸盘、子宫、卵膜、卵巢、输卵管、卵黄管、卵黄腺和肠管等结构。
5、模型采用硬塑料或复合材料制成，长度不小于500mm。
6、模型上各部位或器官均应名签或号签。
7、各部的形态结构和颜色应正确自然，富有真实感。
	1
	件

	710
	始祖鸟化石及复原模型
	1、模型材质为PVC，无毒且环保。
2、始祖鸟复原模型的身体大小和姿态根据化石模型的比例来确定，体长不小于450mm。
3、示头、颈、躯干、尾、翼、足。
4、头部布满鳞片，体被羽毛，尾羽对称排列。
5、头顶平，嘴无喙具齿，鼻孔位于上颌前端.
6、上三指彼此分离，指分节指端具爪。
7、趾分节，三趾向前一趾向后，部与趾均具鳞片。
8、齿着白色，眼、爪、体、底座颜色应有区别。
9、说明书附结构示意图。
	1
	件

	711
	鱼解剖浸制标本
	1、标本用体长不小于150mm的鲫或鲤制作（应注明）。
2、标本右侧向衬板，并展开背鳍或尾鳍，显示其外形。
3、标本应完整显示动物的消化系、呼吸系、循环系、排泄系、生殖系等。
4、血管内分注红、蓝两色剂。
5、标本应完整无缺、并保持自然色。
6、整体浸制在密封包装的标本瓶内，保存液须将标本完全浸没。标本瓶不得有漏液现象。
	1
	瓶

	712
	蛙解剖浸制标本
	1、标本大形青蛙或蟾蜍制作（应注明）。
2、将躯干背面的皮向上方翻开，以显示皮下动、静脉之分布。
3、标本应完整显示动物的消化系、呼吸系、循环系、排泄系、生殖系等。
4、血管内分注红、蓝两色剂。标本的背面向衬板。
5、标本应完整无缺、并保持自然色。
6、整体浸制在密封包装的标本瓶内，保存液须将标本完全浸没。标本瓶不得有漏液现象。
	1
	瓶

	713
	蜥蜴解剖浸制标本
	1、标本由石龙子科、蜥蜴科中较大型的个体制作，体长不小于100mm。
2、标本沿腹中线切开，体壁翻向两侧，前、后肢自然伸展，肩带和腰带的腹面切掉。
3、血管内分注红、蓝两种色剂。
4、标本背面向衬板。
5、标本应完整显示动物的消化系、呼吸系、循环系、排泄系、生殖系等。
6、标本应完整无缺、并保持自然色。
7、整体浸制在密封包装的标本瓶内，保存液须将标本完全浸没。标本瓶不得有漏液现象。
	1
	瓶

	714
	鸽解剖浸制标本
	1、标本背面向衬板，血管内分注红、蓝两色剂。
2、保留头部羽毛，颈和前、后肢伸展，显示外部形态。
3、左侧的胸肌翻向外侧，显示胸动、静脉在胸肌中的分布。
4、标本应完整显示动物的消化系、呼吸系、循环系、排泄系、生殖系等。
5、标本应完整无缺、并保持自然色。
6、整体浸制在密封包装的标本瓶内，保存液须将标本完全浸没。标本瓶不得有漏液现象。
	1
	瓶

	715
	兔蜴解剖浸制标本
	1、标本背面向衬板，四肢伸展，显示外部形态，血管内分注红、蓝两色剂。
2、标本沿腹中线切开，将皮翻向两侧， 
3、标本应完整显示动物的消化系、呼吸系、循环系、排泄系、生殖系等。
4、标本应完整无缺、并保持自然色。
5、整体浸制在密封包装的标本瓶内，保存液须将标本完全浸没。标本瓶不得有漏液现象。
	1
	瓶

	716
	蛙发育顺序标本
	1、标本由蛙的下列八个发育期组成：①单细胞期②尾牙期（已能区分头尾）③具外腮的蝌蚪④具内腮的蝌蚪⑤具后肢的蝌蚪⑥具前后肢蝌蚪⑦尾缩期的蝌蚪⑧幼蛙。
2、①～③期在容器中不定位，④～⑧期以腹面向下定位。再按发育顺序自左向右排列。
3、各期标本应完整无缺、饱满、肢体伸展（有肢体期），并保持自然色。
	1
	瓶

	717
	蛔虫标本
	1、标本用前、后端之最长距离不小于200mm雌性蛔虫和前、后端之最长距离不小于160mm的雄性蛔虫制作。
2、标本应完整无缺、并保持自然色，整体浸制在密封包装的标本瓶内。
3、各组件有标签标注。
	1
	瓶

	718
	蛔虫卵装片
	1、标本在100x和400x生物显微镜下观察动物细胞有丝分裂的各期形态。
2、能看清细胞分裂过程中的三个时期：前期、中期和后期或中期、后期和末期。
3、能看清分裂前的细胞核和分裂各期的中心体（中期和后期显著）、染色体以及卵壳、为宫壁等，纺锤体隐约可见。
4、标本得材于马蛔虫子宫，作子宫的纵切片，材料长度不小于10mm，每张玻片板放材料一片；也可作子宫的横切片，每张玻片放不同部位的横切片2片～4片，以保证观察到细胞分裂的各个时期。
5、切片厚度为6um～8um。
6、卵和卵壳基本呈圆形，子宫内卵应饱满，卵不得脱出卵壳外，胞核、染色体、中心体着色明显，子官壁完整。
	5
	片

	719
	中学生物显微图谱
	国家正式出版物，应符合新课标教学的要求，图面字迹清晰，图形、色调准确无误，铜版纸，印刷工艺精良
	1
	本

	720
	量筒
	10mL
	30
	个

	721
	量筒
	100mL
	30
	个

	722
	量筒
	500mL
	30
	个

	723
	试管
	φ12mm×70mm
	60
	支

	724
	试管
	φ15mm×150mm
	120
	支

	725
	烧杯
	50mL
	60
	个

	726
	烧杯
	100mL
	60
	个

	727
	烧杯
	250mL
	60
	个

	728
	烧杯
	500mL
	60
	个

	729
	锥形瓶
	100mL
	30
	个

	730
	锥形瓶
	250mL
	60
	个

	731
	酒精灯
	150mL
	30
	个

	732
	干燥器
	160mL
	1
	个

	733
	漏斗
	60mm
	30
	个

	734
	Y形管
	1．选用钠钙玻璃制成Y形，用于导管分流。2. 熔解部位平滑、均匀、无气泡。3. 内应力消除：在偏光仪下呈紫红色。
	30
	个

	735
	滴管
	1. 产品为90mm的直形滴管，上部套有吸液用的橡皮头。
2. 玻管部分上口呈喇叭形翻边，与橡皮头配合严密。口沿处径熔光处理，灯工拉伸部位无明显扭曲现象。橡皮头无破损和老化现象。3. 玻管长90±10mm，管径Φ8±0.5mm，喇叭口翻边外径Φ10±0.5mm，拉细管口外径为Φ3.5±0.5mm。4. 应力要求：在偏光应力仪下观察呈紫红色。
	300
	支

	736
	离心管
	10mL
	30
	支

	737
	玻璃钟罩
	φ15mm×280mm
	2
	个

	738
	广口瓶
	125mL
	120
	个

	739
	广口瓶
	500mL
	120
	个

	740
	细口瓶
	250mL
	10
	个

	741
	细口瓶
	500mL
	10
	个

	742
	滴瓶
	30mL
	150
	个

	743
	滴瓶
	茶，30mL
	150
	个

	744
	滴瓶
	茶，60mL
	150
	个

	745
	试管夹
	1、本品由木料或竹子制作，由长臂和短臂及弹簧组成
2、外形尺寸180mm×20mm×11mm，允差1mm。
3、弹簧由Φ1mm的弹簧钢丝制成。
4、所用木材要求脱脂干燥处理，无裂纹，光滑，锯端面无毛刺，无刺手感。
5、长短臂、头部，各有一半圆孔约为3mm，并贴上卫层垫子。
6、试管夹最大升度约为22mm。
7、试管夹所附毡块应粘接牢固，不得脱落。
8、试管夹弹簧应有足够弹性，并作防锈处理。
	25
	把

	746
	水止皮管夹
	1、本品供生物实验夹持乳胶管用。
2、止水夹材料采用直径Φ1.8mm～2mm65锰钢丝加工制成Ｔ型弹簧夹。
3、外形尺寸部小于50mm×55mm×8mm，由夹子及挡板组成。
4、夹顶部绕张制不小于Φ10mm的两圈，短臂手持两端高度不〈12mm。
5、压缩弹簧，其张开距离不〈20mm，手松开止水夹恢复原位。
6、钢丝及挡板表面镀锌。
	25
	个

	747
	石棉网
	1、供生物实验实验用。
2、本品用于化学实验时隔热。
3、石棉网外形尺寸为125mm×125mm±1mm。
4、铁丝网上涂防锈漆，四边加折不小于5mm。
5、石棉膏涂复面积不小于直径Φ80mm，涂复厚度应在1mm±0.2mm。
6、石棉膏表面平整、牢固、均匀，无划痕，无粉尘脱落。
	25
	个

	748
	药匙
	1. 产品为塑料或骨质材料制成。2. 两端分别为大小匙勺，全长不小于150mm。
	25
	把

	749
	玻璃管
	φ5mm×6mm
	1
	千克

	750
	玻璃棒
	φ3mm×4mm
	1
	千克

	751
	软胶塞
	1、供中学生物实验用。
2、型号规格：000号、00号、0号、1号～10号共13个型号。
3、本胶塞由天然橡胶、合成橡胶和多种辅料混炼硫化而成。
4、适用酸碱度PH 2～10。
5、胶塞表面光洁、白色微黄、无明显缺陷。
6、胶塞硬度：邵尔硬度50度～60度。
	1
	千克

	752
	橡胶管
	1、产品用优质乳胶制造。要求无砂眼，有弹性，厚薄均匀。
2、规格：内径5mm×7mm. 6mm×9mm. 8mm×12mm. 10mm×14mm。壁厚1mm。
3、产品每根之长度应不少于10米。
	1
	千克

	753
	培养皿
	1、规格：玻璃，60mm。
2、培养皿由一个底和一个盖组成,是用作培养细菌的化学器材。
3、底外径：Φ80-0.5mm；底高：22mm±1mm。
4、盖外径：Φ88+0.5mm；盖高：20mm±2mm；底盖厚：1－0.2mm。
5、产品厚薄均匀，底部平整，口部平磨细密光滑，口应磨平。
	120
	个

	754
	培养皿
	1、规格：玻璃，100mm。
2、培养皿由一个底和一个盖组成,是用作培养细菌的化学器材。
3、底外径：Φ100-0.5mm；底高：22mm±1mm。
4、盖外径：Φ108+0.5mm；盖高：20mm±2mm；底盖厚：1－0.2mm。
5、产品厚薄均匀，底部平整，口部平磨细密光滑，口应磨平。
	120
	个

	755
	研钵
	瓷，60mm造形规整，表面光滑，无结石、气泡及凹凸不平等现象。
	30
	个

	756
	载玻片
	1、在实验时用来放置实验材料的玻璃片，呈长方形，较厚，有较好的透光性。
2、45°角，抛光边载玻片；规格(mm)：25.4x76.2（1＂x 3＂)；厚度(mm)：0.8-1；包装：50片/盒，化学性能稳定，
	10
	盒

	757
	盖玻片
	光学浮法玻璃，可见光透光率≥91%，整片无气泡、划痕、雾斑；
四边精密磨圆角，无崩边毛刺，平面平整无翘曲；耐碘液、生理盐水、稀酸碱腐蚀，亲水不挂液，制装片不易起泡。
	50
	包

	758
	标记笔
	1、标准型，环保产品。
2、可在纸上、塑胶、玻璃、白板、金属等大部分固体上书写，可永久附著，不脱色，有标准的12色，墨水属油性，无毒。
3、在塑胶、玻璃、白板、金属上书写时，可以用酒精等有机溶剂擦去笔迹。
	25
	支

	759
	昆虫针
	不锈钢丝制作，针头锋利、针球牢固。
	5
	盒

	760
	昆虫盒
	漆布木制成型，外表漆布。针插标本盒盒底粘有泡膜板或软木便于插针。
	10
	盒

	761
	测电笔
	1、由测电头、绝缘手柄组成。
2、采用数字显示；光示感应，数字显示准确、清晰；光亮显示明显。
3、测量范围：交流12V—220V 。
4、手柄绝缘性能良好。
	1
	支

	762
	一字螺丝刀
	1、适用于初中物理、化学、生物和小学科学实验室用。
2、规格：75mm×0.6mm×4mm 
3、旋杆长度采用45#钢，工作部硬度不低于HRC48。
4、旋杆长度L:75mm，直径D:4mm
5、旋杆应经镀鉻防锈处理。
6、旋柄为硬质塑料制成，表面光洁、无毛刺，无缩迹。与旋杆接合牢固，并有产品标记及标准编号。
	1
	支

	763
	十字螺丝刀
	1、适用于初中物理、化学、生物和小学科学实验室用。
2、规格：75mm。
3、旋杆材料采用45#钢，工作部长度内硬度HRC48～54。
4、旋杆长度L:75mm，直径D:4mm。
5、旋杆应经镀铬防锈处理。
6、旋柄为硬质塑料制成，表面光洁无毛刺，无缩迹，与旋杆接合牢固，并有产品标记和标准编号。
	1
	支

	764
	钢手锯
	1、由钢锯弓、钢锯条组成。金属锯身，锯弓尺寸可以调节，锯条长度约300mm 。
2、手柄握捏部位应光滑舒适。采用钢材。
3、锯架表面不应有裂纹，锈渍、毛刺、剥落等缺陷，表面处理色泽一致。
4、锯条不少于10条。
5、锯条和锯弓配合良好。
	1
	把

	765
	剥线钳
	总长：175mm
	1
	把

	766
	钢丝钳
	总长：160mm
	1
	把

	767
	手锤
	规格：0.5kg （圆柱形），锤体用45＃优质碳素钢制成，手锤把为空心钢管。手锤把与手锤连接牢固。
	1
	把

	768
	活扳手
	规格：长180mm或200mm、250mm。
	1
	把

	769
	花盆
	1．塑料制。
2．直径大于20cm，高度大于17cm，反边。
	1
	个

	770
	工作服
	1、物理、化学、生物实验教学用。
2、制作用料为棉织品。
3、服装规格以中号为主，身长120cm。外观无破损、斑点、污物等缺陷。
	10
	件

	771
	护目镜
	1、护目镜镜片由高级光学树脂（聚碳酸酯）制成，透光率高，应达到97％，强度好，防摔，能遮挡各种强光、射线等辐射，且耐腐蚀，无屈光度，侧面完全遮挡。
2、镜片无波纹、无结瘤、疵点、无划伤等缺陷。
3、镜架具有一定的强度，且佩戴舒适。
4、配眼镜专用盒，并附擦镜布一块。
	10
	个

	二十
	（3F）生物仪器室
	
	
	

	772
	仪器柜
	1、规格1000×500×2000mm(±5mm)；
2、侧板、层板采用环保型pp改性材料一次注塑成型，表面做磨砂处理。榫卯连接结构并合理布局加强筋，配合专用塑料紧固件连接，顶板、中板和底板的底部镶嵌15×30mm钢管加强，承重力强，产品不变形、不扭曲，可重复拆装使用。
3、上柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm(±0.5mm)钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。
4、下柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm(±0.5mm)钢化烤漆玻璃。
5、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，安装于两门的门缝处，凹凸配套，增加柜子内部的气密性。
6、层板：上柜配两块活动层板，下柜配一块活动层板；层板采用工程塑料经模具挤出成型，中空双层结构，内部均匀分布加强筋并内置两条30×15mm钢管；两边配置密封堵头，整板无裸露金属，避免腐蚀生锈，美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。
7、门铰链：用改性pp材料模具一次成型，伸缩式pp旋转门轴，内嵌隐藏方便安装，耐腐蚀。
8、柜门固定所需螺丝均采用304不锈钢，柜子内部空间无裸露金属材料，确保柜子的耐腐蚀性。
9、柜子顶部留通风系统接口，与通风管路连接；接口处配有手动调节装置，可以打开或关闭通风口。
	9
	个

	773
	准备室全套设备安装调试
	包含所供产品室内安装，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。
	1
	项

	二十一
	（3F）生物实验室文化布置及配套改造
	
	
	

	774
	文化布置
	根据学校要求定制生物高清写真，结构有新意，表达性强。整体设计符合中学生的审美观念。包含基础改造及窗帘配套安装。整体设计符合中学生的审美观念。
	1
	室



三、实施依据
《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》、教育部《中小学理科实验室装备规范》JY/T 0385-2006、《江苏省中小学理科教学仪器配备目录》、《教育部关于加强和改进中小学实验教学的意见》教基〔2019〕16号、《基础教育课程教学改革深化行动方案》教材厅函〔2023〕3号、《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》教科信〔2021〕2号等，以上依据未注明标准以国家现行标准为准。
四、技术要求
1.技术参数要求：
技术参数指标按重要性分为“★”和▲”。“★”代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标无效，“▲”代表重要指标，其它代表一般指标项。标有“★”的功能和技术参数必须满足要求，不得出现负偏离、否则视为无效投标。
2.送样要求：
1.1送样清单及制作要求：
	序号
	名称
	制作要求
	数量

	111
	学生实验桌（陶瓷面板）
	制作要求详见采购需求附件中对应产品技术要求
	1张

	391
	电工工具箱（教师用）
	制作要求详见采购需求附件中对应产品技术要求
	1套

	461
	智能试剂柜
	制作要求详见采购需求附件中对应产品技术要求
	1台

	671
	数码液晶显微镜（学生机）
	制作要求详见采购需求附件中对应产品技术要求
	1台


备注：未在规定时间内提交样品、样品提交不齐全的按无效投标处理。
1、提供样品的时间：2026年08月10日【北京时间：14:00 - 17:30】
2、地点：江苏省句容市行政服务中心1号楼5楼样品室
3、联系人：高旭明        联系电话：0511-86131808
注：1.请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收及安装，并将清场并封闭样品现场。
2.在开标结束后，请供应商及时关注本项目中标结果，成交候选投供应商的样品将按照工作人员要求进行现场封存并送至采购方指定的地点；未进入成交候选供应商序列的当场退还。
3.制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。
4.演示内容及要求：
1.演示要求
本项目演示采用录播视频上传形式，演示必须是真实实景真人讲解环境，采用真实设备及系统进行演示，演示时间不超过45分钟。不接受PPT等非真实系统形式演示。各投标人自行将录播内容上传至“苏采云”系统的演示视频模块。视频以压缩形式进行上传，单个视频上限50M，整体上限300M。视频材料须为针对本项目制作，视频内容中须表述项目名称、项目编号，否则不得分。
2.演示内容：
序号26、数字历史年鉴图
提供产品功能展示：
1、检索：点击历史年鉴-检索，检索条件包括开始时间、结束时间、名称、国内外、事件分类、标签等；互动-填空模式：点击历史年鉴-互动-填空模式，可按隐藏类型(隐藏名称、隐藏时间)、隐藏方式(随机隐藏、隐藏全部、输入隐藏数量)、互动方式(点击显示隐藏的内容、点击输入内容)进行填空模式的互动；
2、互动-排序模式，点击历史年鉴-互动-排序模式，可选择隐藏时间、显示时间进行排序模式的操作；设置：点击历史年鉴-设置，可进行添加事件、编辑事件、删除事件、标签管理(添加标签、删除标签)；
序号94、VR虚拟绘画一体机
提供产品功能展示：
1、支持用户同时操控2个VR手柄，VR手柄分别对应虚拟绘画场景中的3D绘画工具面板及3D画笔，VR绘画面板操作简单、易上手。
2、支持用户在三维虚拟空间中自由移动行走，调整创作位置，用户既可以通过操控VR手柄完成移动行走，也支持用户在物理空间行走完成移动。
序号95、AI心育自助服务系统
提供产品功能展示：
1、运动放松调节：提供不少于4个运动放松调节课程教学视频，包括但不限于前后交叉小跳、原地慢跑、屈膝后侧拉伸等；
2、支持数据对接：与云平台实现用户数据对接，可通过云平台入口为自助服务系统实现用户信息的录入、保存、删除、报告等管理功能。训练者完成不同的训练模块和量表测评会得到不同数据报告，其中训练报告分为训练数据，训练详情、训练表现、报告总结等模块；量表报告支持查看对应测评结果和说明内容，后台可支持导出报告或删除报告；
3、AI知识答疑：内置心理学知识应答模型，搭载智能语音交互，可对心理学相关问题给出清晰专业的解答，并推荐系统内匹配的学习视频资源。
4、AI解梦：支持文字与语音双输入，通过智能心理算法对梦境内容进行系统化分析，输出包含核心情绪、潜意识解读、现实启示的参考结论，可通过填写问卷进行深度分析，并生成完整解读报告，报告涵盖梦境概要、象征意义、潜在心理风险、心理建议与引导方向等模块，同时支持历史解读记录查看。
序号107、校园阅读
提供产品功能展示：
1、阅读资源建设：利用本系统编辑器可以制作专属于学校自己的阅读资源，教师可依据个人资料的丰富程度及喜欢的风格进行个性化的设置，支持教师在建课程自动生成资源网站。
2、支持协调备课建设阅读资源，资源负责人可指派其他人作为具有同等或者小于本身资源建设管理权限的课程建设者共建同一门阅读资源，阅读研讨小组：支持用户在平台移动端，PC端创建阅读研讨工作小组，小组具有话题、资料模块；话题模块支持小组成员发帖、回帖、点赞、转发；资料模块支持小组管理员从收藏、笔记、云盘、电脑上传资料文件并建文件夹分类管理；小组成员可以查看、下载资料模块的文件。
3、阅读环境建设：支持在线录音功能，录完的声音可以直接在线播放。
4、阅读视频课程建设：只需要拖动视频播放的起始点、终止点，就可以将视频文件按照课程的要求剪辑成适当长度，教师还可手动输入时间点，进行视频在线虚拟剪辑，不破坏教师原有视频，同一视频可以重复多次使用进行不同时间段虚拟剪辑。支持知识点拓展阅读功能，可以根据一个关键词自动生成相关知识点的知识树，插入到课程单元中，并自动推送知识点相关的图书、期刊、论文等资料。
以上4项内容为保障用户操作的便捷性，需在同一平台运行，演示过程中不得出现账号切换；切换浏览器；切换网址等操作，否则视为演示不成功，该项不得分。
序号152、探究凸透镜成像的规律AR增强实境实验套件
提供产品功能展示：
1、光具座滑块可以直接用手在光学导轨上移动，不需要解开锁扣、松开螺丝等额外操作。并且确认好位置后，光具座滑块也足够稳定，不会被风力、轻误碰等导致器材移动或晃动。既保证稳定，又实现操作方便。
2、进行AR实验。AR中的各器材元素的位置、动画都与对应器材完全匹配。有虚拟讲解员（如机器人）逐步讲解实验的每步操作和要点，以及在后期进行规律总结。
3、AR实验中展示光轴，光轴上凸透镜的1倍和2倍焦点位置；u＞2f、u=2f、f＜u＜2f、u＜f多种物距状态下的光路原理模拟线；必须至少区分：实物火焰、实像火焰、光斑、虚像火焰等状态的呈现。
4、AR实验中能自由拖动物距，动画自动呈现任意时刻物距对应的成像位置及光路原理图，并且显示物距和像距的数值。物距可调范围依然需要包括：u＞2f、u=2f、f＜u＜2f、u=f、u＜f几种典型的情况，可以在AR软件中选择3D展示模型，脱离实验器材，仍然可以观看所有实验步骤。且此实验步骤完全与AR中的对应。
序号503、实验资源管理云平台
提供产品功能展示：
1、展示平台中的实验课程管理功能，包括实验课程计划、实验课预约管理（自动生成仪器清单）。
2、展示实验课程资源，要求实验课程资源数量不少于500份。
3、展示实验课程资源，要求内容丰富，包含教师页、学生页、报告页，以及详细的实验过程，展示仪器库和实验课程资源的关联性，要求可通过查询仪器自动查询该仪器可完成的实验目录；通过查询实验课程自动查询完成该实验的仪器清单。
五、商务要求
★（一）完工期：合同签订后20天内完成供货及安装。
★（二）供货要求
1、中标供应商签订合同前6天内提交检测报告等技术证明材料原件让采购人核查，核查不合格的采购人将视其为虚假应标；同时提供序号62、中国立体地形模型；序号64、地质年代演化表互动系统；序号102、AI心理投射交互系统；序号117、智能数字实验盘；序号428、无线智能温度传感器；序号444、探究强酸与强碱的中和滴定AR实境增强实验套件；序号460、智能立式操作终端，供采购人核验，核验合格后方可整体供货。
2、供货商应保证所供货物是全新的，未使用过的原装合格产品，并完全符合采购需求的质量、规格和性能的要求，供货商应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在质量保证期限内，供货商应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。
3、在货物到达使用单位后，供货方应2个工作日内派工程师到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4、供应商保证产品不存在因材质、设计、制造等问题所引起的缺陷，否则应无偿予以纠正；
5、供应商提供的设备发生非人为因素严重故障时，应当免费在七日内将补充或者更换的货物运抵发生故障的货物所在地，由此产生的一切相关费用由供应商承担。
6、中标供应商负责设备安装、调试，确保正常运行。安装过程中发生的意外事故等由中标供应商负责，与采购人无关。
7、供货安装中如涉及商品包装、快递包装及绿色建材的，其标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、 <快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》、《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》规定的要求。
★（四）质保要求
1、质保期：1年免费质保。（自验收合格之日起算）。质保期内应免费提供技术服务，技术服务包括系统的维护、维修（包括更换仪器及零配件等）和技术支持，终身支持进行必要的软件升级。在质保期内，供货方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由供货方承担。
2、质保期内所有因更换或修理货物或部件而导致停止运行的时间应从其质保期内扣除；供货方在质保期内安装的任何零配件，必须是其投标设备生产制造厂商原产的或是经其认可的。
3、在质保期内，供货方有责任解决所销售设备和软件系统的任何问题。
4、质保期内提供免费上门维护、升级服务，提供报修电话，如设备出现故障，供货方在接到电话后，4小时内响应，24小时以内到现场处理，48小时内修复，现场不能修复的，必须无偿提供采购物品的备用件或整机等措施，以保证采购方的正常使用。出现故障后，供货方如未按上述要求进行响应，采购方可以采取必要的补救措施，由此产生的费用将由供货方承担。
5、质保期满后，每年定期上门免费维护至少1次。
★（五）验收要求
1、供应商负责设备供货、安装、调试，并确保所有产品能正常运行、使用。
2、设备安装调试后一个月内进行验收。设备安装后供应商应向采购人提供详细的验收材料。
3、如验收中出现不符合采购人招标文件、供应商投标文件及相关国家行业标准规范时，采购人给予供应商10天（包含非工作日）时间进行整改并再次验收，若验收再次不合格，采购人有权利单方面终止合同，并保留索赔权利。
4、验收过程中采购人如发现货物短缺、质次、损坏、与招标文件及质量要求和标准、产地和规格等不符合问题，由供应商立即无条件调换或补齐，同时由供应商承担因此而产生的工期延误等所造成的一切损失。
（六）付款方式：
合同签订之日起30日内，甲方支付合同总价30%预付款；货物进场后，甲方付款至合同总价80%，经甲方组织验收合格后，一周内支付剩余20%款项。
注：满足合同约定支付条件的，采购人收到供应商发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的供应商账户。采购人向中标供应商每次付款时，中标供应商需提供国家正规等额发票。
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1.采购代理机构职责
1.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：
（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向政府采购监管部门报告；
（2）宣布评标纪律；
（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；
（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级政府采购监管部门报告；
（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；
（10）处理与评标有关的其他事项。
2.评标委员会职责
2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责： 
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；  
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；  
（3）对投标文件进行比较和评价；  
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；  
（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
3.评标注意事项
3.1评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
3.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），采购人明确评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：
（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
3.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
3.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
3.5评标委员会及其成员不得有下列行为：
（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；
（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；
（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；
（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；
（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；
（6）记录、复制或者带走任何评标资料；
（7）其他不遵守评标纪律的行为。
评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。
3.6评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。
3.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
4.评标过程的保密
4.1 评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。
4.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。
4.3评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
5.报价前后不一致的处理原则
5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。
6.投标人资格审查
6.1 采用资格后审方式
开标结束后，采购人或代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：
	序号
	审查要素
	审查内容

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人的身份证。

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供2025年度财务报告（成立不满一年的提供至少一个月），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等或资格承诺函。

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明或者提供资格承诺函。

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料或资格承诺函。

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	（1）投标函或资格承诺函。
（2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。

	6
	法律、行政法规规定的其他条件
	无

	7
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	无

	8
	本项目的特定资格要求
	无


7.投标人符合性审查
    7.1 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。
	序号
	审查要素
	审查内容

	1
	投标文件有效性
	投标文件的有效电子签章。

	
	
	投标报价。

	
	
	未发现属无效投标的情形。

	2
	对招标文件响应程度
	审查投标文件，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。


8.商务和技术评估
☑8.1 本项目采用综合评分法。
（1）百分制评分标准
	评分项目
	技术评估
	商务评估
	价格评估

	分值
	48.00
	2.00
	50.00



（一） 技术评估
	序号
	评审因素
	评审细则
	[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]分值（分）

	技术及服务水平
	48.00

	1
	技术参数响应评价
	根据投标人提供的设备功能、参数响应情况及《技术条款响应及偏离表》等，结合投标人提供的相关厂商证明材料或检测检验报告（如有）等，就其对各器材设备的理解是否响应招标文件要求，功能是否合理、参数是否响应、设备性能是否满足进行详细评审，所投产品完全实质性响应招标文件要求的得21分。
1、标有“★”的功能和技术参数必须满足要求，不得出现负偏离、否则视为无效投标。
2、标“▲”的功能及技术参数为重要性能指标，有一项负偏离扣0.5分，本项21分扣完为止。
3、投标人在《技术响应及技术偏离对照表》中须一一如实表述产品技术性能，需按照参数要求如实提供证明材料。证明材料经评委审核有效的，视为满足；未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。
	21.00

	2
	演示
	本项目演示采用录播视频上传形式，演示必须是真实实景真人讲解环境，采用真实设备及系统进行演示，演示时间不超过45分钟。不接受PPT等非真实系统形式演示。各投标人自行将录播内容上传至“苏采云”系统的演示视频模块。视频以压缩形式进行上传，单个视频上限50M，整体上限300M。视频材料须为针对本项目制作，视频内容中须表述项目名称、项目编号，否则不得分。各项演示内容参见采购需求演示内容。
1、评委根据供应商对“序号26：数字历史年鉴图”演示的完整性进行综合比较，演示内容共2项，有一项完全满足演示要求得1分，最高得2分。
2、评委根据供应商对“序号94：VR虚拟绘画一体机”演示的完整性进行综合比较，演示内容共2项，有一项完全满足演示要求得1分，最高得2分。
3、评委根据供应商对“序号95：AI心育自助服务系统”演示的完整性进行综合比较，演示内容共4项，有一项完全满足演示要求得1分，最高得4分。
4、评委根据供应商对“序号107：校园阅读”演示的完整性进行综合比较，演示内容共4项，有一项完全满足演示要求得1分，最高得4分。
5、评委根据供应商对“序号152：探究凸透镜成像的规律AR增强实境实验套件”演示的完整性进行综合比较，演示内容共4项，有一项完全满足演示要求得1分，最高得4分。
6、评委根据供应商对“序号503：实验资源管理云平台”演示的完整性进行综合比较，演示内容共3项，有一项完全满足演示要求得1分，最高得3分。
	19.00

	3
	样品
	1、评委依据投标人提供的“序号111：学生实验桌（陶瓷面板）”成品样品，以样品外观、陶瓷面板表面工艺、整体框架结构、拼接缝隙、连接件安装牢固度为判定依据：
（1）陶瓷面板无可见划痕、无色差、边缘无毛刺；桌体拼接缝隙均匀≤1mm，无松动晃动，五金连接件紧固无间隙，整体工艺优异，得2分。
（2）陶瓷面板仅有极细微点状痕迹，无连片划痕、明显色差，不影响正常使用；桌体拼接缝隙≤2mm，整体安装稳固无晃动，工艺较好，得1.5分。
（3）陶瓷面板存在长条划痕、凹凸色斑、边缘毛刺；桌体拼接缝隙＞2mm，局部连接件轻微松动，外观及组装存在多处明显缺陷，得1分。
2、评委依据投标人提供的“序号391：电工工具箱（教师用）”成品样品，以箱体规格材质、结构工艺、EVA填充配置、工具配齐、功能配件完整性为判定依据：
（1）完全满足所有规格、工艺、配置及功能要求，配件齐全、结构完好、工艺精细，得2分。
（2）核心参数功能达标，仅存在细微外观瑕疵，不影响使用及整体性能，得1.5分。
（3）存在参数偏差、配件缺失、工艺缺陷，部分功能不达标，得1分。
3、评委依据投标人提供的“序号461：智能试剂柜”成品样品，以样品尺寸重量、柜体材质工艺、锁具铰链结构、防护配置为判定依据：
（1）完全匹配所有技术参数与标准，工艺精良、配置齐全、标识规范，得2分。
（2）基本符合参数要求，工艺、配置无明显瑕疵，不影响使用，得1.5分。
（3）参数、工艺、配置存在明显缺陷，部分指标不达标，得1分。
4、评委依据投标人提供的“序号671：数码液晶显微镜（学生机）”成品样品，以供电规格、机身结构、硬件参数、功能配置、外观工艺为判定依据：
（1）完全满足全部技术指标，结构、接口、参数、功能均达标，工艺完好，得2分。
（2）核心指标达标，仅次要细节存在细微偏差，不影响使用，得1.5分。
（3）多项参数、功能不达标，结构工艺存在明显缺陷，得1分。
	8



[bookmark: _Hlk114065152][bookmark: OLE_LINK4]（二）商务评估
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值（分）

	1
	服务方案
	根据投标人编制的服务方案，应该包括①售后服务承诺②培训方案二大模块，逐项评审：
（1）单一项内容完整详实、贴合本项目实际需求、有具体落地措施，得1分；
（2）单一项仅有标题、内容空泛照搬通用模板、无针对性落地内容，不得分；
（3）未提供该模块内容，不得分；
	2.00




（三）价格评估
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值（分）

	投标报价得分
	50.0

	1
	投标报价
	综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分50分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算(得分保留到小数点后2位，四舍五入)：投标报价得分= (评标基准价／投标报价)×50。
注：根据财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展办法》相关要求，对小型和微型企业提供服务的，对小型和微型企业提供服务的，对其价格给予10%的调减，以调减后的价格计算价格分。《中小企业声明函》填写格式见第五部分投标响应文件格式。
根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒 管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的有效证明文件。
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供有效的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
	50.0



9.相同品牌产品的处理原则
9.1非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见投标人须知前附表。
9.2使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
10.允许修改评标结果的情形
10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（1）分值汇总计算错误的；
（2）分项评分超出评分标准范围的；
（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
[bookmark: _Toc20732998][bookmark: _Toc98669361][bookmark: _Toc100386064][bookmark: _Toc98669719][bookmark: _Toc92168030]评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级政府采购监管部门。
11.推荐中标候选人
11.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分(得分保留到小数点后2位，四舍五入)由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。



第六部分    投标文件（格式）

投   标   文   件



项目编号：××××




项目名称：××××


投 标 人（公章）：××××



××××年××月××日
一、资格部分
（一）投标函
致××××（采购代理机构）：
根据贵方关于××××（项目名称）（项目编号：××××）的投标邀请，我方已完全理解招标文件的所有内容。
据此函，我方兹宣布同意如下：
1．按招标文件规定提供货物的唯一投标报价见开标一览表。
2．我方承诺根据招标文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。
3．我方已详读全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。
4．我方已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责，承诺在评审期间，如评标委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。
5．我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
6．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。
7．我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。
8．我方承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
9．本次投标文件内容与招标文件内容偏离情况见偏离说明（如果有）。
10．遵守招标文件中要求的收费项目和标准。
11．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
地址： ××                  电话： ××
传真：××                 邮政编码：××
投标人（公章）：××
法定代表人签字或盖章： ××
日期： ××××年××月××日

（二）独立承担民事责任的能力
提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证复印件
（三）良好的商业信誉和健全的财务会计制度
[bookmark: _Hlk131494070][bookmark: _Hlk131494108]提供2025年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或提供资格承诺函）。


（4） 履行合同所必需的设备和专业技术能力
填写下述声明或提供资格承诺函（见本部分（十）资格承诺函）

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力： 
主要设备有： 
主要专业技术能力有：


供应商名称(公章)： 
                                         日期：  年   月  日

（五）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据，或提供资格承诺函。


（六）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
（1）投标函或资格承诺函。
（2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。




















（七）法律、行政法规规定的其他条件



无





















（八）落实政府采购政策需满足的资格要求

无























（九）本项目的特定资格要求



无





















（十）资格承诺函
致：    （采购人、采购代理机构）   
我单位参与  （项目名称）  （项目编号：    ）项目的政府采购活动，现承诺如下：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。
投标（响应）供应商（全称并盖章）：         
供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：    
日期：     	
﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍
说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。
2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。


二、法定代表人（负责人）身份证明书

兹证明（姓名）同志，性别×××，居民身份证号×××，在我单位任×××职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称： 

公    章： 

  年     月    日


附：法定代表人居民身份证复印件
注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。
2.投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。


三、法定代表人授权委托书

本授权书声明：×××（投标人名称）法定代表人（负责人）×××（姓名） 授权×××（委托代理人的姓名、身份证号）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号）项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。
	
本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。
委托代理人身份证号码：
委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人签字或盖章：          

投标人名称（公章）：
日     期：

附：委托代理人居民身份证复印件
注：“法定代表人”授权其他人（必须为投标人正式员工，证明材料：近半年内至少一个月社会保险缴纳材料附后）投标的，须填写法定代表人身份证明书和本委托书。
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四、价格部分
（一）开标一览表
项目编号： 
投标人名称（公章）：                              货币单位：人民币元

	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	
	详见投标文件
	              元

	总价（大写）
	金额大写： 



注：1.投标人必须据实填写此表，报价所含与招标文件要求的内容一致；
2.报价保留至小数点后两位，四舍五入。
3.供应商报价应当包含代理费。
                                             
投标人盖章（公章）：
法定代表人签字或盖章：××××
                     日期：××××年××月××日
（二）清单及明细报价表
	一、货物部分

	序号
	标的名称
	品牌型号
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	货物部分小计：     元

	其它与项目有关的费用
	元

	项目总报价
	元



注：1、投标人应当按照招标文件采购需求及相关报价要求填写。
2、本表中“其它”由投标人根据采购需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，投标人应确保本项目能安全、正常运行并达到采购要求。
3、本表中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。
4、报价保留至小数点后两位，四舍五入。
5、标的物报价不得为零，否则投标无效。


法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：  年  月   日

五、技术部分
（一）技术响应及偏离表
	
序号
	重要性（★或▲）
	标的名称
	指标要求
	响应情况
	偏离情况（正偏离/无偏离/负偏离）
	备注（证明材料所在位置）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	


注：1.按实际如实填写偏离表，行数不够可自行添加。
2.上表所指证明材料为项目需求中要求提供的检测报告、截图、各类证书或其他形式的材料，证明材料附后。请投标人务必认真做好标识，以便评委正确评审，否则由此带来的一切后果，由投标人自行承担。
3.项目需求中如出现具体产品的品牌、型号、参数等，仅供投标人更好地理解采购人对设备的需求，不能理解为唯一指定，只要优或相当于其技术参数及功能要求的，均可视为响应。



6、 [bookmark: _Toc100386081]商务部分
（一）根据评分标准提供相应的资料
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（二）商务部分响应情况
一、针对本项目采购文件“第四部分 采购需求”的商务部分要求，如供应商完全响应，请做如下承诺。
商务部分响应承诺函
    （采购人名称）    ：
我单位保证：已充分理解并确认          （项目名称）（项目编号：           ）招标文件“第四部分 采购需求”中全部商务部分要求，所有条款均完全满足且无任何偏离。如未能按招标文件要求履行服务，我单位将自愿承担全部违约责任。
特此承诺！

                          投标人（公章）：
法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章）：
日      期：   年    月    日


二、商务部分要求如有负偏离，请如实填写下表（如有）：
	序号
	商务要求内容
	实际响应情况
	偏离内容
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：投标人应如实填写，如履约时发现不能按上述内容履约的，采购人有权单方面解除合同。投标人应负相应法律责任及违约责任。

                          投标人（公章）：
法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章）：
日      期：   年    月    日
七、其他部分
（一）中小企业声明函（货物类）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：  
[bookmark: _Hlk133157441]1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；  
[bookmark: _Hlk136503202]2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
  ……  
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。  
企业名称（盖章）：  
日 期：


[bookmark: _Hlk136448448]注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.本声明函中“属于（中型企业、小型企业、微型企业）”的内容，必须且只能选择其中之一填写。
[bookmark: _Hlk136448662]3.供应商应当根据采购文件中明确的所属行业，认真对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）提供声明函。 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。


















《中小企业声明函》填写说明
1、请各投标供应商按照本项目类别 (详见采购需求) 选择对应的《中小企业声明函》进行填写，例如本项目属于货物类，则只需将本项提供的全部货物填写在《中小企业声明函》(货物)即可，以此类推。
2、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购需求中的项目所属行业为准。
3、本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业；事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业。
4、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
5、投标供应商未按照上述格式正确填写《中小企业声明函》的，视为未提供《中小企业声明函》，不享受中小企业扶持政策。
《中小企业划型标准规定》
一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业 (包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业)，建筑业，批发业，零售业，交通运输业(不含铁路运输业)，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业(包括电信、互联网和相关服务)，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业 (包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等)。
四、各行业划型标准为：
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入 100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。












（二）残疾人福利性单位声明函（可选）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号） 的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   （采购单位名称）    单位的   （项目名称）           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：
                                 日	期：

６８
（三）关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人名称（盖章）：
日  期：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。






（四）按招标文件要求投标人所能提供的其他文件
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