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第一章  投标邀请
受无锡市新吴区机关事务服务中心的委托，无锡市公共资源交易中心新吴分中心就无锡经济开发区消防特勤指挥中心投勤配套接出警、视频会议和点调等设备采购项目（JSZC-320214-JZCG-G2026-0060）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
无锡经济开发区消防特勤指挥中心投勤配套接出警、视频会议和点调等设备采购项目采购项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行浏览招标文件，如有投标意向须在本招标文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取招标文件，并于2026年08月06日09点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320214-JZCG-G2026-0060
2.项目名称：无锡经济开发区消防特勤指挥中心投勤配套接出警、视频会议和点调等设备采购项目
3.项目预算金额：186.00万元
4.项目最高限价：186.00万元
5.采购方式：公开招标
6.采购需求：详见招标文件第四章《采购需求》
7.合同履行期限：详见招标文件第四章《采购需求》
8.本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1中小企业政策：本项目专门面向中小企业
2.2通用资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；
3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc38985266]1.时间：本招标文件有效获取期限以本项目招标公告中规定的获取招标文件时间为准。
2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”
3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”（http://jszfcg.jsczt.cn/）获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。
4.售价：本项目招标文件免费。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2026年08月06日09点30分（北京时间）
2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359007]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _GoBack]（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
无
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393627]七、本项目联系方式
1.采购人信息
名    称：无锡市新吴区机关事务服务中心
地    址：无锡市和风路28号
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系方式：见“项目联系方式”
2.采购代理机构信息
名    称：无锡市公共资源交易中心新吴分中心
地    址：无锡市新吴区清晏路30号
联系方式：见“项目联系方式”
3.项目联系方式
采购人项目咨询联系人：田大伟；电话：0510-81890109 18951586886
采购人质疑受理联系人：田大伟；电话：0510-81890109 18951586886
交易中心项目联系人：华晓芸；电话：0510-85253039
八、其他
（一）供应商“账号注册”及CA办理
1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：
（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。
（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼一楼），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。
（3）CA驱动下载：
在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。
技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）
2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。
3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。
4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。
技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。
（二）完成项目参与，获取招标文件
供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。
（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注无锡市公共资源交易中心新吴分中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
（四）本次采购不收取投标保证金。
（五）各政府采购当事人可通过江苏政府采购网、中国政府采购网等媒体，关注无锡市政府采购公示公告信息。
[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc513029202]
第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc120614214]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520]1.招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205]2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体
2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
2.2投标人（也称“供应商”、“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。
2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522]3.适用法律
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国法律的制约和保护。
[bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc513029207]4.投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，无锡市公共资源交易中心新吴分中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标标书工本费、中标服务费、招标文件均免费。
5.招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc16938525]二、招标文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029210]6.招标文件构成
6.1招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件内容与格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。
6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc462564070]7.招标文件的澄清
7.1本项目不召开开标前答疑会，投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，应在投标截止期至少十五日前按招标公告或招标文件中的通讯地址，参照本章下述28.4条款的规定向采购人或交易中心以书面形式提出。
[bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284]8.招标文件的修改
8.1交易中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。
8.2如需对招标文件进行澄清或修改，交易中心将在江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc16938529]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530]9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc16938531]10.投标文件构成
10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。
10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。
10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090507]11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]12.投标函、承诺书和开标一览表
12.1投标人应按照招标文件中提供的格式，完整、正确填写投标函、承诺书；投标人应按照“苏采云”系统中的给定格式模块为准，完整、正确填写开标一览表。
12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
13.分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。
13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954848]14.投标偏离表
14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]15.投标有效期
15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16.投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc120614217]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc513029225]17.投标文件的递交
17.1电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542]投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.投标截止时间
18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，做无效投标处理。
18.2交易中心可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299]19.投标文件的拒收
19.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228]20.投标文件的撤回和修改
20.1投标文件的撤回
21.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc513029229]五、开标与评标
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302]21.开标
21.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303]22.评标委员会
22.1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责对招标文件进行审核，确认其不存在歧视性、排他性等不合理条款后，开始负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23.评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304]24.投标文件的澄清
24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305]25.对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。
采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234]25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。
25.7异常低价投标（响应）审查
25.7.1根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
如果项目或采购包存在有分项价格最高限价要求或单价最高限价（最高限制单价）要求时，有上述情形的，应当启动异常低价投标（响应）审查程序。
25.7.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。
26.无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307]26.1无效投标条款
26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。
26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。
26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。
26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。
26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。
26.1.7同一投标人提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。
26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。
26.1.10投标人的项目（采购包、标项、标段）投标总价超过本项目（本采购包、本标项、本标段）预算或最高限价的。
26.1.11未通过符合性审查的。
26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。
26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。
26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。
26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。
26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。
26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。
26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。
26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。
26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。
26.1.22评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标（响应）审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。
26.1.24投标系统中不同投标人的MAC地址一致或标书制作工具客户端标识码一致的。
26.1.25其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。
26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]27.确定中标单位
27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。
27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人名单中按排名先后顺序确定一个投标人为中标单位。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
27.3交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4中标无效的确认
若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28.质疑处理
28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或交易中心有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或交易中心提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。
采购人、交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。
采购人、交易中心联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29.中标通知书
29.l中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc16938552]七、授予合同
[bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553]30.签订合同
30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，交易中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。
30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。
31.服务（包含与服务相关的货物）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
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第三章  合同文本
[bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc16938559]以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。
江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）
项目名称：                                       项目编号：
甲方：（买方、需方、采购人）_________
乙方：（卖方、供方、供应商）_________
甲、乙双方根据无锡市公共资源交易中心新吴分中心   项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2 标的质量：
1.3 标的数量（规模）：
1.4 履行时间（期限）：
1.5 履行地点：
1.6 履行方式：
1.7 包装方式：
二、合同金额
2.1本合同金额为（大写）： _____________圆（______元）人民币或其他币种。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 乙方交纳人民币__元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）
6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.2.1履约保证金退还方式：
6.2.2履约保证金退还时间：
6.2.3履约保证金退还条件：
6.2.4履约保证金不予退还的情形：
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、合同款项支付
8.1合同款项的支付方式及进度安排
8．1.1预付款支付时间：合同签订后  日内，预付款支付比例：合同金额的  %。
8.1.2尾款支付时间：产品验收通过,采购人收到发票后10个工作日内，尾款支付比例：合同金额的  %。
（注：根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏采购[2020]52号）规定，政府采购货物和服务的，采购人应当在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，预付款原则上不低于合同金额的30%。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%，切实增强供应商履约能力。在签订合同时，如供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。）
8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、质量保修范围和保修期及售后服务
10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。
10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
10.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。
十一、项目验收
11.1 甲方依法组织履约验收工作。
11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
十二、货物的包装、发运及运输
12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十三、违约责任
13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。
13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。
13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
十四、不可抗力事件处理
14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十五、解决争议的方法
15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。
十六、合同生效及其他
16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
16.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
  甲方：                        乙方： 
  地址：                        地址： 
  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：                    联系电话：          
                    

                    签订日期：      年    月   日


注：采购人也可参考财政部制定的《政府采购货物买卖合同（试行）》使用，《政府采购货物买卖合同（试行）》电子版请登录中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）下载。
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第四章 采购需求
[bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093]本项目属性：货物类项目
投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。
本项目标的物所属行业：详见项目技术要求
本项目中的P1.2全彩LED为核心产品。
本项目不接受进口产品参与投标。

第一部分  项目技术要求
一、建设背景
1、城市化进程加速与安全风险增加：随着城市化进程的加快，城市人口密集，建筑物增多，尤其是高楼大厦和地下空间的建设，带来了新的火灾风险。大型火灾事故的救援难度和复杂性也大大增加，因此，建立专门的指挥中心以提高应急响应能力，成为保障公众安全的迫切需求。
2、信息高效传递需求：消防工作涉及大量信息的实时传递与共享，包括灾害预警、救援指令、培训资料等。传统信息传递方式效率低、易出错，难以满足消防应急响应的及时性要求。通过信息发布系统，可快速将关键信息精准推送至指定区域；多媒体会议系统则支持远程会商、跨部门协作，提升指挥调度和决策效率 。
3、会议与培训模式升级：消防大队日常会议、培训、演练等活动频繁，传统会议设备功能单一、灵活性差，难以适应多样化场景需求。多媒体会议系统具备高清音视频、智能控制等功能，能实现沉浸式培训、远程调度指挥作战及演练等新型模式，助力提升消防队伍专业能力和协同作战水平。
4、安全管理形势严峻：消防特勤指挥中心承担着重要的公共安全职责，对安防管理要求较高。构建智能化安防系统，可实现对办公楼全方位、无死角的实时监控与智能预警、出入口管控，保障人员、物资和信息安全。
二、建设目标
本项目信息化的建设，是利用先进的信息技术，构建"高效互联、智能协同、实战导向"的现代化消防指挥办公体系，通过网络系统升级、智能信息展示、数字化会议协同等三大核心建设，打造安全可靠的基础网络环境、构建可视化指挥调度平台、实现智能会议联动，全面提升消防业务数字化管理水平和应急指挥效率，提升消防大队的应急响应能力、日常办公效率和管理水平。
1、提升应急指挥效能
应急通信保障：在突发事件和紧急情况下，能够迅速建立应急通信链路，保障指挥指令的及时下达和现场信息的实时反馈，确保应急救援工作的通信需求得到满足。
高效通信调度：确保与现场救援人员、各消防站及相关部门间的语音、数据、视频通信畅通，实现远程实时指挥调度。
通信设备管理与维护：对通信设备进行集中管理和实时监控，及时发现设备故障并进行维护维修，确保设备始终处于良好的运行状态，提高通信设备的可靠性和使用寿命。
2、提高日常办公效率
高质量音视频体验：配备先进的音频和视频设备，确保会议过程中声音清晰、视频流畅，提供高质量的会议体验，无论是本地会议还是远程视频会议，都能让参会人员准确传达和接收信息。
智能便捷控制：实现会议系统的智能化控制，通过集中控制系统，可方便地对音响、视频播放等设备进行统一操作，简化会议准备和操作流程，提高会议效率。
会议功能丰富：支持多种会议功能，如多方视频会议、屏幕共享、文件传输、电子白板等，满足消防大队日常工作会议、业务培训、远程协作等不同场景的需求。
3、加强安全防范能力
智能安防监控：部署视频监控等安防设施，实现对办公楼的全方位、实时安全监控和预警。
4、加强宣传教育
信息展示多样化：能够实时展示各类消防相关信息，包括火灾预警信息、救援现场动态、消防知识科普、通知公告等，以多样化的形式呈现给消防大队人员和来访人员。
提升单位形象：用于展示消防大队的工作成果、文化建设、荣誉奖项等内容，提升单位的整体形象和社会影响力，增强消防大队的凝聚力和自豪感。
5、高速稳定通信
构建高速、稳定的网络基础设施，确保消防大队与上级政务部门、其他相关单位之间数据传输的高效性和可靠性，实现信息的即时共享与交互。
6、提升队伍管理水平
强化基层治理能力建设。
完善规章制度，加强纪律作风和安全管理。
这些建设目标评价有助于消防特勤指挥中心全面提升综合素质和应急处置能力，更好地保障人民生命财产安全。同时，通过定期的检查和评估，可以及时发现并解决存在的问题，不断优化和提升消防工作水平。
三、技术清单
	序号
	分项名称
	性能指标
	所属系统及部署位置
	数量
	所属行业
	备注(用途)

	一
	接处警指挥调度专用计算机网络系统
	　
	　
	　
	　
	　

	1.1
	政务网
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	核心交换机
	支持48个10/100/1000Base-X光口和4个1G/10GE光口；整机交换容量：858Gbps；包转发率：442Mpps；MAC地址32K；
	网络系统/中心机房
	1
	工业
	用于指挥室、办公室、会议室政务网

	2
	汇聚交换机
	支持16个1000Base-X SFP光口、8个Combo口和4个10GE SFP+光口，交换容量598G，包转发率160Mpps，16K MAC，支持用户管理，支持系统管理，支持DDM光模，支持环网冗余技术 (自愈时间＜20ms)
	网络系统/弱电间
	2
	工业
	用于指挥室、办公室、会议室政务网

	3
	48口千兆交换机
	支持48个10/100/1000Base-T电口和4个1G/10GE光口，整机交换容量：598Gbps；包转发率：160Mpps；MAC地址32K；
	网络系统/指挥室
	1
	工业
	用于指挥室、办公室、会议室政务网

	4
	48口千兆交换机
	支持48个10/100/1000Base-T电口和4个1G/10GE光口，整机交换容量：598Gbps；包转发率：160Mpps；MAC地址32K；
	网络系统/指挥室
	2
	工业
	用于新增加的网络信息点

	5
	24口千兆交换机
	支持24个10/100/1000Base-T电口和4个1G/10GE光口，整机交换容量：480Gbps；包转发率：150Mpps；
	网络系统/指挥室
	3
	工业
	用于新增加的网络信息点

	6
	24口配线架（满配模块）
	24口，非屏蔽，含模块
	网络系统/弱电间
	9
	工业
	　

	7
	配线理线架
	19英寸机架安装，单理线架容纳24根六类跳线
	网络系统/弱电间
	9
	工业
	　

	8
	网络双口插座
	双口
	网络系统/2#大队办公室
	50
	工业
	　

	9
	网络双口地座
	双口
	网络系统/2#大队指挥中心
	12
	工业
	　

	10
	网络单口地座
	单口
	网络系统/2#大队指挥中心
	12
	工业
	　

	11
	网络模块
	六类
	网络系统/2#大队
	112
	工业
	　

	12
	安全网关及服务
	硬件规格：1U，8个千兆电口，2个千兆光口，内置单交流电源；性能规格：吞吐量2Gbps，并发连接数100万，新建连接数1.1万。支持访问控制、DoS/DDoS攻击防护、暴力破解防护等多种安全防护策略，提供IPsec、SSL、GRE多种VPN Overlay，可支持HA、VRRP冗余组网，可同时支持IPv4/IPv6网络。
支持扩展入侵检测防护功能，可针对目录遍历、蠕虫病毒、木马后门、跨站攻击、SQL注入、漏洞扫描等多种类型攻击行为进行检测防护；支持扩展病毒检测防护功能，针对主流网络协议、主流文件类型进行恶意代码检测防护；支持扩展七层应用识别和WEB站点分类识别，提供应用流量分析、网络访问审计、智能流量控制、网络行为管理。
包含五年APP、IPS、AV、URL升级和维护服务。
	网络系统/中心机房
	1
	工业
	用于指挥室、办公室、会议室政务网

	13
	单模模块
	万兆光模块 
	网络系统/弱电间
	4
	工业
	用于指挥室、办公室、会议室政务网

	14
	单模模块
	千兆光模块
	网络系统/弱电间
	12
	工业
	用于指挥室、办公室、会议室政务网

	15
	网络机柜
	尺寸：600*600*2000mm,前玻璃后钢板
	网络系统/指挥室、通信室
	2
	工业
	指挥室、通信室各1台

	16
	PDU
	8口
	网络系统/指挥室、通信室
	2
	工业
	　

	1.2
	设备网（人行闸机使用）
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	8口交换机
	支持8个10/100/1000Base-T电口和2个100/1000Base-X SC光口，交换容量50G，MAC地址4k；
	网络系统/门卫弱电箱
	1
	工业
	　

	2
	单模千兆模块
	千兆光模块
	网络系统/门卫弱电箱
	2
	工业
	　

	1.3
	指挥网
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	核心交换机
	支持16个10/100/1000Base-X电口、8个Combo口和4个10GSFP光口，交换容量192G，全线速转发，MAC地址16K
	网络系统/中心机房
	1
	工业
	用于会议室、指挥室的指挥网接入

	2
	16口交换机
	支持至少16个10/100/1000Base-X自适应电口和2个1000Base-X SFP光口，交换容量192G，包转发率42Mpps，全线速转发，MAC地址8K
	网络系统/机柜
	2
	工业
	用于会议室、指挥室的指挥网接入

	3
	8口POE交换机
	支持8个10/100/1000Base-T电口（8个电口均支持poe）,2个10/100/1000Base-T电口和1个100/1000Base-X SFP光口，交换容量50G，MAC地址4k
	网络系统/机柜
	1
	工业
	用于指挥网前端摄像机等设备接入

	4
	光纤收发器
	支持4个10/100Base-X电口和1个100Base-X光口(单模单纤20kmSC)，交换容量2G
	网络系统/机柜
	2
	工业
	岗亭、训练塔各1对

	5
	单模千兆模块
	千兆光模块
	网络系统/机柜
	4
	工业
	　

	二
	接处警营区安全与值守监控系统
	　
	　
	　
	　
	　

	2.1
	室外监控
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	球型摄像机
	1、采用400万像素1/1.8英寸CMOS 传感器，支持33倍光学变倍，16倍数字变倍；
2、内置GPU芯片，支持机动车、非机动车、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的机动车属性抓图；
3、支持1路音频输入和1路音频输出、内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能；
4、支持IP67防护等级，支持DC24V±30%宽电压输入，支持GB35114A级；
	安防系统/1#中队
	1
	工业
	照射消防车库，接入消防总队指挥网，监控球机需支持语音对讲功能，支持语音转接板接入，可以将350M手持电台数字语音转码成模拟信号，通过球机Audio输入，Audio输出接功放或调音台传输至营区喇叭、扩音器或音柱

	2
	网络硬盘录像机
	32路H.265/H.264混合接入实时录像
支持12MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/720P像素设备接入
4盘位存储，单盘最大10TB
	安防系统/1#中队
	1
	工业
	　

	3
	硬盘
	6TB
	安防系统/1#中队
	1
	工业
	　

	4
	壁装支架定制
	根据现场条件定制制作
	安防系统/1#中队
	1
	工业
	　

	5
	电源
	24V
	安防系统/1#中队
	1
	工业
	　

	6
	监控及对讲管理软件
	监控及对讲管理
	安防系统/1#中队
	1
	软件和信息技术服务业
	须全权负责完成与采购人现有平台的互通对接；现有原平台厂商不得以未付费、授权、保密、技术限制等任何理由拒绝开放标准API 接口和国标GB28281协议等；

	2.2
	出入口人行闸机系统
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	单机芯人行通道闸
	尺寸：1200×200×980；
材质：304不锈钢/喷塑；
道宽：600-850；
功能：
具有故障自检和报警提示功能，方便维护及使用；
通过主控板上的内置小按盘，可编程设备的运行状态；
机械结构防夹、防碰伤功能，在摆臂复位的过程中遇阻时，在规定的时间内电机自动停止工作，默认延时后再次复位（直到复位为止），且力度很小（≤2Kg）；
防冲功能，在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死；
摆臂同步可调（针对双摆情况）；
具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消此次通行的权限；
可调节常开或常闭，以满足不同场地的要求；
可与多种读卡设备相挂接，接收继电器开关信号工作；
单向、双向摆功能，可单向或双向控制人员进出；
可直接通过管理计算机实现远程控制与管理；
延时自动复位，标准为开启后5秒自动复位；
断电摆臂自动摆开、上电自动闭合，符合消防要求；
声（光）报警功能，含非法闯入报警、(反向闯入关闸)； 
计数功能（可选配）；
防夹功能(4对红外)；
语音输出，人性化提示正确通行（可选配）。
技术参数：
结构：框架结构/304不锈钢外壳；
生产工艺：全电脑数控激光切割机生产；
摆臂传动角度：180度；
工作电压： AC220 ±10% V/50 ±10% HZ；
驱动电机： 直流无刷电机（24V）；
输入接口： 干接点信号或12V电平信号或脉宽≥100ms的12V脉冲信号，驱动电流≥10mA；
通信接口： RS485标准 距离≤1200米；
LED指示灯：2个，读卡窗：2个；
通行速度：40人/分钟（常开），25-30人/分钟（常闭）；
闸门开、关时间：1-2秒；
上电后进入通行状态所需时间：3秒；
出现故障后的自动复位时间：10秒；
工作环境：室内、室外（阴棚）；
温度：-10℃— 50℃，相对湿度：≤90%，不凝露；
	安防系统/出入口
	2
	工业
	　

	2
	双机芯人行通道闸
	尺寸：1200×200×980；
材质：304不锈钢/喷塑；
道宽： 600-850；
功能：
具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用；
通过主控板上的内置小按盘，可编程设备的运行状态；
机械结构防夹、防碰伤功能，在摆臂复位的过程中遇阻时，在规定的时间内电机自动停止工作，默认延时后再次复位（直到复位为止），且力度很小（≤2Kg）；
防冲功能，在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死；
摆臂同步可调（针对双摆情况）；
具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消此次通行的权限；
可调节常开或常闭，以满足不同场地的要求；
可与多种读卡设备相挂接，接收继电器开关信号工作；
单向、双向摆功能，可单向或双向控制人员进出；
可直接通过管理计算机实现远程控制与管理；
延时自动复位，标准为开启后5秒自动复位；
断电摆臂自动摆开、上电自动闭合，符合消防要求；
声（光）报警功能，含非法闯入报警、(反向闯入关闸)； 
计数功能（可选配）；
防夹功能(4对红外)；
语音输出，人性化提示正确通行（可选配）。
技术参数：
结构：框架结构/304不锈钢外壳；
生产工艺：全电脑数控激光切割机生产；
摆臂传动角度：180度；
工作电压：AC220 ±10% V/50 ±10% HZ；
驱动电机：直流无刷电机（24V）；
输入接口：干接点信号或12V电平信号或脉宽≥100ms的12V脉冲信号，驱动电流≥10mA；
通信接口：RS485标准 距离≤1200米；
LED指示灯：2个，读卡窗：2个；
通行速度：40人/分钟（常开），25-30人/分钟（常闭）；
闸门开、关时间：1-2秒；
上电后进入通行状态所需时间：3秒；
出现故障后的自动复位时间：10秒；
工作环境：室内、室外（阴棚）；
温度：-10℃— 50℃，相对湿度：≤90%，不凝露；
	安防系统/出入口
	1
	工业
	　

	3
	设备基础定制
	现场定制
	安防系统/出入口
	3
	工业
	　

	三
	信息发布系统
	　
	　
	　
	　
	　

	3.1
	2#一层大厅LED（3840*2080）mm
	装饰预留尺寸：（3920*2160）mm
	　
	　
	　
	　

	1
	P1.8全彩LED
	1、净显示尺寸：(3840*2080)mm=7.9872㎡，
像素点间距≤1.87mm，
单元板像素点：172*86，
像素密度≥280000点/㎡；
2、平整度：≤0.05mm； 
3、对比度≥10000∶1，
亮度均匀性≥98%，
亮度≥800cd/㎡，
色度均与性≤±0.002之内，
发光点距中心距偏差≤1%，
像素失控率≤0.000001； 
4、色温≥1000k至20000k，色温为6500K时，100%、75%、50%、25%四挡电平白场调节色温误差≤200K；
5、视角：水平、垂直≥170°； 
6、亮度衰减率≤5%/Y； 
7、支持热插拔，具有暗亮线修复功能，支持暗线亮线校正功能，支持数据存储功能，具备毛毛虫消除功能； 
8、画面延时≤1ms； 
9、支持逐点校正，远程监控，支持动态节能45%以上； 
10、刷新频率≥3840Hz； 
11、换帧频率：≥50Hz； 
12、产品最大功率≤670W/㎡，平均功率≤150W/㎡； 
13、寿命典型值≥100000 小时。 
	信息发布/2#一层大厅
	7.98
	工业
	分辨率：2236*1204

	2
	LED室内支架现场定制
	尺寸：（3920*2160）mm=8.4672㎡
框架采用40×40矩形钢
含不锈钢包边及装饰
	信息发布/2#一层大厅
	8.4
	工业
	　

	3
	LED视频处理器
	1、1路DP1.4、1路HDMI2.0输入
2路HDMI1.4和2路DVI输入；
2、最大带载524万像素，宽16384像素，或高8192像素；
3、最大输入分辨率4096×2160@60Hz，支持自定义分辨率设置；
4、8路千兆网口输出；
5、对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放；
6、6画面显示，位置，大小可自由调节。
	信息发布/2#一层大厅
	1
	工业
	　

	4
	HDMI视频线
	1、HDMI2.0有源光纤；
2、长度：20米；                                                                                                             3、支持HDMI 1.4和2.0标准，最高支持4K@60Hz超高清显示；
4、支持HDCP 2.2；                                                                  5、标准HDMI插件，即插即用。
	信息发布/2#一层大厅
	1
	工业
	　

	5
	LED配电柜
	LED显示屏PLC智能配电柜
输入电压：380V
输出电压：220V
额定功率：10KW
输出回路：3个单相回路（AC220V） 
每路输出最大带载功率：≤3.33KW
回路状态监测：单回路
远程控制：有
	信息发布/2#一层大厅
	1
	工业
	　

	6
	音箱
	1.音箱类型为音柱，阻抗≤6Ω，额定功率≥200W，≥6×3"全频喇叭单元；覆盖角度：等同或宽于100°(H)×90°(V)。
2.频率响应：等同或宽于80Hz-20kHz。
3.指定频带内的声压级：≥115dB±2dB。
4.总谐波失真≤0.293%/265Hz。
	信息发布/2#一层大厅
	2
	工业
	　

	7
	支架现场定制
	音箱支架定制制作
	信息发布/2#一层大厅
	2
	工业
	　

	8
	多媒体功放机
	1.音源具备光纤，同轴，USB，蓝牙，路线，麦克风等多路输入；
2.内置DSP音效处理，具备延时、混响、混音、防啸叫（7级移频）、变调（10级），人声激励，消原唱等功能。
3.控制可以通过红外遥控、编码开关、按键实现其功能；
4.面板LCD显示屏,实现直观显示各种功能及工作状态；
5.提供≥3路RCA线路输入，≥3路平衡麦带幻象电源输入；
6.采用DSP处理器，预置多种场景模式；
7.每路话筒音量独立可调，效果可调，音乐音量独立可调，高中低音调节；
8.支持USB播放，支持MP3、WAV、APE、FLAC等主流音乐格式。
9.具有开关机软启动保护功能，具有功放有压限、短路、过载、过热保护。
10.面板：铝合金材质；
11.内置≥48V幻象开关控制功能。
12.支持蓝牙功能，可以手机，电脑等设备连接；
13.每个话筒输入有增益调节功能，话筒能最佳匹配功放输入状态。
14.额定输出功率：≥2x500W@4R；≥2x350W@8R
	信息发布/2#一层大厅
	1
	工业
	　

	3.2
	食堂部分
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	终端
	≥55英寸；分辨率：3840*2160；★依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本条目采购的终端为政府强制采购节能产品，投标人只能选择具有节能产品认证证书的产品进行报价;投标时须提供所投终端由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件。
	信息发布/食堂
	2
	工业
	含播放终端

	2
	支架定制
	配套定制
	信息发布/食堂
	2
	工业
	　

	四
	接处警通信室专用设备
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	接处警处理服务器
	定制
	信息化设备/通信室
	2
	工业
	　

	2
	接处警文档输出设备
	支持A4黑白；★依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本条目采购的接处警文档输出设备为政府强制采购节能产品，投标人只能选择具有节能产品认证证书的产品进行报价;投标时须提供所投接处警文档输出设备由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件。
	信息化设备/通信室
	1
	工业
	　

	3
	接处警350M基地台
	350M基地台
	信息化设备/通信室
	1
	工业
	　

	4
	接处警接处警应急备用电源及电池
	2000VA，不低于6小时
	信息化设备/通信室
	1
	工业
	　

	5
	工具箱组
	包含（巡线测线一体、网线钳、网络水晶头、电话水晶头、螺丝刀，剥线钳）
	信息化设备/通信室
	1
	工业
	通信班

	6
	火警调度电话
	国产
	信息化设备/通信室
	1
	工业
	　

	五
	指挥调度音视频设备
	　
	　
	　
	　
	　

	5.1
	宣泄室保障子系统
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	终端
	≥55英寸；分辨率：3840*2160；★依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本条目采购的终端为政府强制采购节能产品，投标人只能选择具有节能产品认证证书的产品进行报价;投标时须提供所投终端由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件。
	4F宣泄室
	1
	工业
	　

	2
	支架现场定制
	支架定制安装
	4F宣泄室
	1
	工业
	　

	3
	主扩扬声器
	1、系统类型: 10英寸，3分频，低频反射式;
2、额定阻抗: 8Ω;
3、频率范围(-10dB): 48Hz-18KHz;
4、频率响应(+3dB): 65HZ-16KHz;
5、低音单元: 1x10英寸;
6、中音单元: 2x3英寸中音;
7、高音单元: 2x3英寸高音单元;
8、灵敏度(1w/1m): 89dB;
9、较大声压级输出: 111dB(较大: 117d8)@1m;
10、覆盖角: 150°x 120x(HxV);
11、额定输出功率150W。
	4F宣泄室
	2 
	工业
	　

	4
	主扩扬声器双通道功率放大器
	1、输出功率8Ω：≥300W；
立体声功率4Ω：≥450W；
桥接模式8Ω：≥700W
2、频响：20Hz-20kHz
	4F宣泄室
	1
	工业
	　

	5
	扩声扬声器专用吊挂架
	扬声器专用吊架，含转换配件
	4F宣泄室
	2
	工业
	　

	6
	数字效果处理器
	1、拥有基本的音量、滤波、压限、延时、回声、混响等音效调节
2、拥有48KHz/s或以上音频采样率，数据传输位深24Bits 或以上
3、数模/模数信噪比(SNR)100dB(48KHz/s SR) 或以上
4、模拟输入输出时间间隔低于4.0ms
5、低输出静噪，可自动调节的噪声门
6、拥有灵活可调节的音频控制平台
7、高精准低纹波的模拟供电系统
	4F宣泄室
	1
	工业
	　

	7
	无线手持麦克风
	娱乐演出话筒
	4F宣泄室
	1
	工业
	　

	8
	19英寸标准木质机柜
	600×600×600
	4F宣泄室
	1
	工业
	含线缆配件

	9
	执勤文化保障点播设备
	1、Android 系统
2、多唱K歌娱乐系统
3、内置应用市场，支持Android电视应用。针对KTV娱乐全新设计，拥有海量高清正版歌曲，资源丰富。
4、提供CDN服务集群云曲库，极速下载。
5、支持无线投屏、移动播控、语音点歌等功能。
6、匠心设计，带来专业级K歌娱乐体验
	4F宣泄室
	1
	工业
	　

	10
	21.5寸触控屏
	21.5寸
	4F宣泄室
	1
	工业
	　

	5.2
	大队培训室会议设备
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	智能终端
	≥98英寸，智能终端；★依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本条目采购的智能终端为政府强制采购节能产品，投标人只能选择具有节能产品认证证书的产品进行报价;投标时须提供所投智能终端由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件。
	音视频系统/大队培训室 
	1
	工业
	　

	2
	智能终端
	≥98英寸，智能终端；★依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本条目采购的智能终端为政府强制采购节能产品，投标人只能选择具有节能产品认证证书的产品进行报价;投标时须提供所投智能终端由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件。
	音视频系统/党委会议室
	1
	工业
	　

	3
	支架现场定制
	支架定制安装
	音视频系统/大队培训室、党委会议室 
	2
	工业
	　

	4
	无线投屏器
	4K高清
	音视频系统/大队培训室 
	2
	工业
	　

	5.3
	1#三层火焰蓝报告厅
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	A、投影系统（现场已预留孔洞尺寸为3.852*2.4）
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	高清激光投影
	1、投影技术：DLP投影系统，芯片尺寸：≥0.65"DMD/S600；
2、亮度：≥4200lm；
3、分辨率：≥1920×1080，兼容4K信号输入；
4、光源类型：MCL激光二极管模组；
5、光源寿命：≥20,000 小时（标准模式），≥30,000小时（节能模式）；
6、对比度：≥6,000,000:1；
7、镜头：投射比1.12-1.47:1。
	音视频系统/1#三层火焰蓝报告厅
	1
	工业
	　

	2
	透声影院电影幕（根据现场定制）
	超窄边，宽度3840，高度2160，比例16：9
全铝合金结构
	音视频系统/1#三层火焰蓝报告厅
	1
	工业
	　

	3
	投影机安装吊架
	根据现场定制
	音视频系统/1#三层火焰蓝报告厅
	1
	工业
	　

	4
	4K HDMI光纤
	机柜至投影
1、HDMI2.0有源光纤；
2、长度：20米；                                                                                                             3、支持HDMI 1.4和2.0标准，最高支持4K@60Hz超高清显示；4、支持HDCP 2.2；                                                                  5、标准HDMI插件，即插即用。
	音视频系统/1#三层火焰蓝报告厅
	1
	工业
	　

	　
	B、信号接入
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	4K 高清投屏器
	输出分辨率：3840x2160
	音视频系统/1#三层火焰蓝报告厅
	1
	工业
	　

	2
	多功能信息接口
	含HDMI、电源、网络、卡侬模块
	音视频系统/1#三层火焰蓝报告厅
	1
	工业
	　

	　
	C、火焰蓝报告厅扩声系统
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	左右声道主扩扬声器
	1、频率范围：55-20kHz；
2、灵敏度(2.83v/1m)：≥97dB；
3、最大声压级@1m：≥129dB；
4、系统额定阻抗：8Ω；
5、低音单元：1×12"；
6、高音单元：1×2"钛膜钛膜压缩高音单元；
7、功率：持续功率：≥400W；
节目功率：≥800w；
峰值功率：≥1600w。
	音视频系统/1#三层火焰蓝报告厅
	2
	工业
	　

	2
	中置声道主扩扬声器
	1、频率范围：55-20kHz；
2、灵敏度(2.83v/1m)：≥97dB；
3、最大声压级@1m：≥129dB；
4、系统额定阻抗：8Ω；
5、低音单元：1×12"；
6、高音单元：1×2"钛膜钛膜压缩高音单元；
7、功率：持续功率：≥400W；
节目功率：≥800w；
峰值功率：≥1600w。
	音视频系统/1#三层火焰蓝报告厅
	1
	工业
	　

	3
	超低频扬声器
	1、频率范围：不窄于38-150Hz；
2、灵敏度(2.83v/1m)：≥98dB；
3、最大声压级@1m：≥132dB；
4、系统额定阻抗：8Ω；
5、低音单元：不少于1*18"；
6、功率：
持续功率：≥700w；
节目功率：≥1400w；
峰值功率：≥2800w；
	音视频系统/1#三层火焰蓝报告厅
	1
	工业
	　

	4
	左右声道环绕声扬声器
	1、频率响应（±3dB）：60Hz-20KHz；
2、灵敏度(1W@1M)：90dB；
3、指向性（H×V）：60×60°；
4、功率：
持续≥150W，
峰值≥600W；
5、最大声压级：118dB；
6、额定阻抗：8Ω；
7、低音单元：1个8”；
8、高音单元：1”钛膜。
	音视频系统/1#三层火焰蓝报告厅
	4
	工业
	　

	5
	左右声道主扩扬声器双通道功率放大器
	1、输出功率8Ω：≥450W；
立体声功率4Ω：≥650W；
桥接模式8Ω：≥1200W
2、频响：20Hz-20kHz
3、提供3C国家强制性产品认证证书复印件并加盖原厂商公章
	音视频系统/1#三层火焰蓝报告厅
	1
	工业
	　

	6
	中置声道主扩、超低频扬声器双通道功率放大器
	1、输出功率8Ω：≥1400W；
立体声功率4Ω：≥2250W；
桥接模式8Ω：≥3300W
2、频响：20Hz-20kHz
3、提供3C国家强制性产品认证证书复印件并加盖原厂商公章
	音视频系统/1#三层火焰蓝报告厅
	1
	工业
	　

	7
	左右声道环绕声扬声器双通道功率放大器
	1、立体声功率8Ω：≥260W，
立体声功率4Ω：≥400W，
桥接模式8Ω：≥700W；
2、频率响应(1W)：20Hz-20kHz；
3、总谐波失真：<0.5%；
4、互调失真(IMD)：≤0.35%；
5、转换速率：>10V/us；
6、电压增益：29dB；
7、阻尼系数(8Ω),10Hz-400Hz：>200；
8、信噪比：>100dB；
9、串扰：-75dB（1kHz），-59dB（20kHz）；
10、保护：防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路；
11、通风：由前往后的空气对流机制；
12、冷却：内部空气强排散热，风扇冷却，快速调节，温度保护。
	音视频系统/1#三层火焰蓝报告厅
	2
	工业
	　

	8
	扩声扬声器专用吊挂架（现场定制）
	扬声器专用吊架，含转换配件
	音视频系统/1#三层火焰蓝报告厅
	8
	工业
	　

	　
	D、音频处理部分
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	7.1声道数字影K解码器
	1、4进2出HDMI音视频接口，支持光纤、同轴两种音频数字输入；
2、全面支持DOLBY，DTS 7.1声道影院解码功能，7.1声道平衡输出；
3、音乐16段参量均衡，麦克风AB路独立16段参量均衡；
4、专业级KTV混响效果，回声与混响独立3段均衡调节，麦克风4级反馈抑制控制，防啸叫无忧；
5、主输出，中置，低音，环绕，后置通道分别设5段参量均衡(PEQ)，电子分频，输入选择及混合比例，极性，延时，限幅，增益功能；
6、采用ADI DSP芯片，400MHz主频，48KHz采样频率32-bit浮点运算
7、24bit A/D及D/A高性能芯片，音质表现绝佳；
8、10组模式保存和调用功能。
	音视频系统/1#三层火焰蓝报告厅
	1 
	工业
	　

	2
	数字音频处理器
	1、每个输入通道都有13 段均衡的滤波器；
2、每个输出通道都有7 段均衡的滤波器；
3、每个输入和输出滤波器可选择为带通滤波、陷波滤波和全通滤波；
4、IIR分频滤波器：斜率在6dB/Oct 到48dB/Oct范围内可选
5、FIR分频滤波器：Taps 范围在256 到512 之间可选，可衰减以及有可选的时间窗类型；
6、3 个输入通道都有1024 Taps 的非对称性FIR 分频滤波器用于矫正相位；
7、滤波器频率：20Hz~20kHz
每个输入跟输出通道都配有一个RMS 压限；
8、输出通道还配有峰值限制；
9、每个输入通道可调延迟时间高达480ms，每个输出通道可调延时高达340ms；
	音视频系统/1#三层火焰蓝报告厅
	1 
	工业
	　

	3
	19英寸标准机架式机柜
	(600*800*1200)mm
	音视频系统/1#三层火焰蓝报告厅
	1
	工业
	含线缆配件

	4
	交换机
	支持8个10/100Base-X自适应电口(均支持POE供电)和1个100Base-X光口，交换容量1.8G，全线速转发，MAC地址2K
	音视频系统/1#三层火焰蓝报告厅
	1
	工业
	　

	5.4
	1#三层电视电话会议室
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	智能终端
	≥98英寸，智能终端；★依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本条目采购的智能终端为政府强制采购节能产品，投标人只能选择具有节能产品认证证书的产品进行报价;投标时须提供所投智能终端由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件。
	音视频系统/党委会议室
	1
	工业
	　

	2
	支架现场定制
	支架定制安装
	音视频系统/大队培训室、党委会议室 
	1
	工业
	　

	3
	无线投屏器
	4K高清
	音视频系统/大队培训室 
	1
	工业
	　

	4
	专业音箱
	1.阻抗≤8Ω
2.频响等同或优于65Hz~20KHz
3.额定功率≥150W
4.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°
5.高音≥3"锥形高音单元×1
6.低音≥8"低音×1
	音视频系统/1#三层电视电话会议室
	4
	工业
	　

	5
	专业功放
	1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。
2.内置智能削峰限幅器，过流压限控制功率器，让扬声器系统在安全范围内工作。
3.内置保护电路模块，具有过压保护、欠压保护、过流保护、直流保护、输出短路保护、温控风扇功能。
4.具有≥2个LINE平衡XLR输入通道，≥2个LINE平衡XLR级联输出通道，≥2个四芯SPEAKON音响插座输出通道。
5.具有MONO/STEREO/BRIDGE三种模式，可选择切换。
6.输出功率：立体声8Ω ≥200W×2；立体声4Ω≥400W×2；桥接16Ω≥400W；桥接8Ω≥750W。
7.信噪比（A计权）:≥105dB；具有输入灵敏度1V和2V切换功能。
	音视频系统/1#三层电视电话会议室
	2
	工业
	　

	6
	调音台
	1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，CH1-CH6线路输入接口带48V幻象开关独立控制；≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入接口。
2.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出 、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。
3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。
4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。
5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。
	音视频系统/1#三层电视电话会议室
	1
	工业
	　

	7
	音频处理器
	1.处理器≥4核，主频≥2.0GHz。
2.后面板具有≥4路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥4路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。
3.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72dB到12dB。
4.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端、IOS手机移动端、IOS平板端不同控制方式，可以同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。
5.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。
6.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。
7.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。
8.支持双机热备份；当主机出现故障时，备用主机自动承担服务，切换时间≤2s。
	音视频系统/1#三层电视电话会议室
	1
	工业
	　

	8
	电源管理器
	1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。
2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。
3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。
4.具有≥1路USB接口。
	音视频系统/1#三层电视电话会议室
	2
	工业
	　

	9
	无线话筒
	1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。
2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。
3.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。
4.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。
5.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。
6.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。
	音视频系统/1#三层电视电话会议室
	1
	工业
	　

	10
	话筒呼叫控制嵌入软件
	1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。
2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。
3.支持自动选讯接收方式。
4.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。
	音视频系统/1#三层电视电话会议室
	1
	软件和信息技术服务业
	　

	11
	无线话筒（一拖四）
	1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥4路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。
2.具有≥1台接收主机、≥4台桌面式鹅颈咪杆发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。
3.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。
4.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。
5.接收机具有≥4个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸LCD显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。
	音视频系统/1#二层活动室
	1
	工业
	一拖四

	12
	话筒呼叫控制嵌入软件
	1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。
2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。
3.支持自动选讯接收方式。
4.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。
	音视频系统/1#二层活动室
	1
	软件和信息技术服务业
	　

	13
	支架现场定制
	音箱支架定制制作
	音视频系统/1#三层电视电话会议室
	4
	工业
	　

	14
	无线话筒
	无线鹅颈话筒
	音视频系统/通信室
	1
	工业
	通信室

	15
	音箱
	音箱不低于30W
	音视频系统/通信室
	2
	工业
	　

	16
	功放
	1200W以上，含前置放大器
	音视频系统/通信室
	1
	工业
	　

	17
	调音台
	8路以上 (带AUX2路辅助输出)
	音视频系统/通信室
	1
	工业
	通信室

	18
	无缝高清矩阵切换器
	1.矩阵采用纯硬件标准化机箱设计，支持配置≥8×8路信号切换，支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,VGA信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,VGA信号。
2.采用板卡模块化设计，支持接入≥2块输入卡、≥2块输出卡、≥1块控制卡；通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵。
3.支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。
4.输入输出分辨率支持≥4K@60Hz；支持断电记忆功能；系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换。
5.支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入、支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。
6.采用多线程通信技术，支持接入≥1块控制板卡，具有≥1路RS-232接口,≥1路RS-485接口,≥1路TCP/IP端口，支持扩展延长触控屏控制。
7.HDBaseT输入输出信号支持双向RS-232和双向IR 信号传输，可对RS-232和IR信号选择随视频信号切换，或分离切换模式。
8.机箱前面板内置≥7英寸全彩触摸屏，可通过前面板触控屏进行通道切换、场景调用、切换、保存操作，具备自定义设置场景名称功能，可查看设备IP地址、通道信息、切换状态，可进行IP地址设置、重置，具备通道切换状态显示，支持输出分辨率显示，支持板卡接入状态显示，具备中英文双语切换功能。
9.采用无极缩放算法与视频编解码处理技术，支持画面色度、亮度、对比度、色温、伽马值等调节，支持HDR画质增强功能。
	音视频系统/1#三层电视电话会议室
	1
	工业
	　

	19
	HDMI无缝高清输入卡
	1.具有≥4路HDMI-A母接口和≥4路3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入。
2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。
3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。
4.兼容HDMI1.3a的标准，DVI1.0协议；支持分辨率≥1920×1200P@60。
	音视频系统/1#三层电视电话会议室
	2
	工业
	　

	20
	HDMI无缝高清输出卡
	1.具有≥4路HDMI-A母接口和≥4路3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。
2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。
3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。
4.兼容HDMI1.3a的标准，DVI1.0协议；支持倍线功能，支持分辨率≥1920×1200P@60。
	音视频系统/1#三层电视电话会议室
	2
	工业
	　

	21
	机柜
	42U
	音视频系统/1#三层电视电话会议室
	1
	工业
	　

	22
	交换机
	支持8个10/100Base-X自适应电口(均支持POE供电)和1个100Base-X光口，交换容量1.8G，全线速转发，MAC地址2K
	音视频系统/1#三层电视电话会议室
	1
	工业
	　

	23
	视频会议终端套装
	含摄像头、全向麦及遥控器套装
1080P/60帧双显许可
	大队电视电话会议室
	1
	工业
	　

	24
	HDCI专用延长线
	四代镜头线，长度20米
	大队电视电话会议室
	1
	工业
	　

	25
	摄像机立架
	摄像机三脚架
	大队电视电话会议室
	1
	工业
	　

	26
	电话会议室视频会议设备线缆、插件及管材附件
	电话会议室视频会议设备连接所需的摄像机电源线、控制线、高清线及敷设线缆所需的一切配件。
	大队电视电话会议室
	1
	工业
	　

	5.5
	2#一层大会议室（原二层）约150m2
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	智能终端
	≥98英寸，智能终端；★依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本条目采购的智能终端为政府强制采购节能产品，投标人只能选择具有节能产品认证证书的产品进行报价;投标时须提供所投智能终端由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件。
	音视频系统/2#一层大会议室
	1
	工业
	　

	2
	支架现场定制
	支架定制安装
	音视频系统/2#一层大会议室
	1
	工业
	　

	3
	无线投屏器
	4K高清
	音视频系统/2#一层大会议室
	1
	工业
	　

	4
	天花喇叭
	1.额定功率≥100W
2.阻抗：≤8Ω
3.频率响应(-10dB)等同或优于50Hz-20KHz
4.喇叭单元：≥8" ×1  1.5" ×1
	音视频系统/2#一层大会议室
	4
	工业
	　

	5
	专业功放
	1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。
2.内置智能削峰限幅器，过流压限控制功率器，让扬声器系统在安全范围内工作。
3.内置保护电路模块，具有过压保护、欠压保护、过流保护、直流保护、输出短路保护、温控风扇功能。
4.具有≥2个LINE平衡XLR输入通道，≥2个LINE平衡XLR级联输出通道，≥2个四芯SPEAKON音响插座输出通道。
5.具有MONO/STEREO/BRIDGE三种模式，可选择切换。
6.输出功率：立体声8Ω ≥200W×2；立体声4Ω≥400W×2；桥接16Ω≥400W；桥接8Ω≥750W。
7.信噪比（A计权）:≥105dB；具有输入灵敏度1V和2V切换功能。
	音视频系统/2#一层大会议室
	2
	工业
	　

	6
	调音台
	1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，CH1-CH6线路输入接口带48V幻象开关独立控制；≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入接口。
2.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出 、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。
3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。
4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。
5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。
	音视频系统/2#一层大会议室
	1
	工业
	　

	7
	音频处理器
	1.处理器≥4核，主频≥2.0GHz。
2.后面板具有≥4路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥4路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。
3.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72dB到12dB。
4.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端、IOS手机移动端、IOS平板端不同控制方式，可以同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。
5.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。
6.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。
7.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。
8.支持双机热备份；当主机出现故障时，备用主机自动承担服务，切换时间≤2s。
	音视频系统/2#一层大会议室
	1
	工业
	　

	8
	电源管理器
	1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。
2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。
3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。
4.具有≥1路USB接口。
	音视频系统/2#一层大会议室
	2
	工业
	　

	9
	无线话筒（一拖四）
	1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥4路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。
2.具有≥1台接收主机、≥4台桌面式鹅颈咪杆发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。
3.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。
4.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。
5.接收机具有≥4个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸LCD显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。
	音视频系统/1#二层活动室
	1
	工业
	一拖四

	10
	话筒呼叫控制嵌入软件
	1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。
2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。
3.支持自动选讯接收方式。
4.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。
	音视频系统/1#二层活动室
	1
	软件和信息技术服务业
	　

	11
	支架现场定制
	音箱支架定制制作
	音视频系统/2#一层大会议室
	4
	工业
	　

	12
	机柜
	42U
	音视频系统/2#一层大会议室
	1
	工业
	　

	13
	交换机
	支持8个10/100Base-X自适应电口(均支持POE供电)和1个100Base-X光口，交换容量1.8G，全线速转发，MAC地址2K
	音视频系统/2#一层大会议室
	1
	工业
	　

	14
	无缝高清矩阵切换器
	1.矩阵采用纯硬件标准化机箱设计，支持配置≥8×8路信号切换，支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,VGA信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,VGA信号。
2.采用板卡模块化设计，支持接入≥2块输入卡、≥2块输出卡、≥1块控制卡；通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵。
3.支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。
4.输入输出分辨率支持≥4K@60Hz；支持断电记忆功能；系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换。
5.支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入、支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。
6.采用多线程通信技术，支持接入≥1块控制板卡，具有≥1路RS-232接口,≥1路RS-485接口,≥1路TCP/IP端口，支持扩展延长触控屏控制。
7.HDBaseT输入输出信号支持双向RS-232和双向IR 信号传输，可对RS-232和IR信号选择随视频信号切换，或分离切换模式。
8.机箱前面板内置≥7英寸全彩触摸屏，可通过前面板触控屏进行通道切换、场景调用、切换、保存操作，具备自定义设置场景名称功能，可查看设备IP地址、通道信息、切换状态，可进行IP地址设置、重置，具备通道切换状态显示，支持输出分辨率显示，支持板卡接入状态显示，具备中英文双语切换功能。
9.采用无极缩放算法与视频编解码处理技术，支持画面色度、亮度、对比度、色温、伽马值等调节，支持HDR画质增强功能。
	音视频系统/1#三层电视电话会议室
	1
	工业
	　

	15
	HDMI无缝高清输入卡
	1.具有≥4路HDMI-A母接口和≥4路3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入。
2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。
3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。
4.兼容HDMI1.3a的标准，DVI1.0协议；支持分辨率≥1920×1200P@60。
	音视频系统/1#三层电视电话会议室
	2
	工业
	　

	16
	HDMI无缝高清输出卡
	1.具有≥4路HDMI-A母接口和≥4路3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。
2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。
3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。
4.兼容HDMI1.3a的标准，DVI1.0协议；支持倍线功能，支持分辨率≥1920×1200P@60。
	音视频系统/1#三层电视电话会议室
	2
	工业
	　

	17
	机柜
	42U
	音视频系统/1#三层电视电话会议室
	1
	工业
	　

	18
	交换机
	支持8个10/100Base-X自适应电口(均支持POE供电)和1个100Base-X光口，交换容量1.8G，全线速转发，MAC地址2K
	音视频系统/1#三层电视电话会议室
	1
	工业
	　

	19
	视频会议终端套装
	含摄像头、全向麦及遥控器套装
1080P/60帧双显许可
	大队电视电话会议室
	1
	工业
	　

	20
	HDCI专用延长线
	四代镜头线，长度20米
	大队电视电话会议室
	1
	工业
	　

	21
	摄像机立架
	摄像机三脚架
	大队电视电话会议室
	1
	工业
	　

	22
	电话会议室视频会议设备线缆、插件及管材附件
	电话会议室视频会议设备连接所需的摄像机电源线、控制线、高清线及敷设线缆所需的一切配件。
	大队电视电话会议室
	1
	工业
	　

	5.6
	2#四层指挥室
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	A、LED系统（6.72*1.92）
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	P1.2全彩LED
	1、净显示尺寸：(6720*1920)mm=12.9024㎡，
全铸铝箱体结构，
箱体尺寸：（640*480）mm;
像素点间距≤1.25mm，
单元板像素点：256*128，
像素密度≥640000点/㎡；
2、平整度：≤0.05mm； 
3、对比度≥10000∶1，
亮度均匀性≥98%，
亮度≥800cd/㎡，
色度均与性≤±0.002之内，
发光点距中心距偏差≤1%，
像素失控率≤0.000001； 
4、色温≥1000k至20000k，色温为6500K时，100%、75%、50%、25%四挡电平白场调节色温误差≤200K；
5、视角：水平、垂直≥170°； 
6、亮度衰减率≤5%/Y； 
7、支持热插拔，具有暗亮线修复功能，支持暗线亮线校正功能，支持数据存储功能，具备毛毛虫消除功能； 
8、画面延时≤1ms； ； 
9、支持逐点校正，远程监控，支持动态节能45%以上； 
10、刷新频率≥3840Hz； 
11、换帧频率：≥50Hz； 
12、寿命典型值≥100000 小时。 
	音视频系统/2#四层指挥室
	12.9
	工业
	分辨率：5376*1536

	2
	LED室内支架现场定制
	尺寸：
(6720*1920)mm=12.9024㎡
框架采用40×40矩形钢
含不锈钢包边及装饰
	音视频系统/2#四层指挥室
	12.9
	工业
	　

	3
	16网口LED拼接输出卡
	1、单卡带载1040W，单网口带载65W（宽2560，高3000以内）；
2、单卡开窗24窗口，支持网口输出分组，坐标位移。
	音视频系统/2#四层指挥室
	1
	工业
	　

	4
	HDMI视频线
	1、HDMI2.0有源光纤；
2、长度：20米；                                                                                                             3、支持HDMI 1.4和2.0标准，最高支持4K@60Hz超高清显示；
4、支持HDCP 2.2；                                                                  5、标准HDMI插件，即插即用。
	音视频系统/2#四层指挥室
	1
	工业
	　

	5
	LED配电柜
	LED显示屏PLC智能配电柜
输入电压：380V
输出电压：220V
额定功率：20KW
输出回路：6个单相回路（AC220V） 
每路输出最大带载功率：≤3.33KW
回路状态监测：单回路
远程控制：有
	音视频系统/2#四层指挥室
	1
	工业
	　

	6
	无线投屏器
	1、支持多用户内容共享，双HDMI 输出，最多实现4 画面显示；
2、支持数字/模拟音频输出；
3、支持集控部署，便于集中远程管理；
4、支持定时待机与唤醒；
5、采用RK3399芯片,6核CPU,内置Android9.0操作系统，存储容量16G ROM，系统内存4G RAM；
6、工作频率：2.4G/5GHz；
7、整机具有非常高的兼容性，支持MAC OS、Windows、Android、I0S和Linux五种系统的投屏；
8、输出分辨率：支持单画面分辨率为4K并且帧率最高达60Hz的视频输出；同时也支持双屏异显，一路画面分辨率为4K，一路画面为 1080p的视频输出；
9、HDMI输出信号提供两种方式输出，可选择总是输出和传屏时输出；
10、含一支投屏发射棒。
	音视频系统/2#四层指挥室
	1
	工业
	　

	7
	拼接处理器
	1、7U标准机箱，专业拼接处理器；
2、8路信号输入，18路信号输出；
3、输入输出支持HDMI, DVI, VGA, HDBaseT, IP, SDI,AV,Ypbpr，光纤信号；
4、支持在输出通道打开一个或多个窗口,显示图像内容,单屏最多开8窗；
5、支持多个窗口以互相叠加的形式显示；
6、支持窗口在多个输出通道的任意位置移动显示(漫游)；
7、支持窗口大小更改,支持任意长宽比缩放；
8、支持在输入通道上叠加任意字符； 
9、支持窗☐布局保存至设备；
10、支持调取预存的窗☐布局；
11、支持截取输入图像的局部进行显示； 
12、输入板卡支持音频解嵌,满足AV系统对AUDI0需求；  
13、支持画中画显示；
14、信号实时处理功能：对各个输入通道采用纯硬件处理技术,切换过程中对其他信号无影响, 实现了对输入通道的实时处理功能；  
15、图像信号无压缩、无失真实时传输；  
16、支持整面多行拼接屏的画面同步功能；
17、支持浏览所有输入信号的实时预览画面；  
18、支持HDMI2.0信号输入：
信号最大支持:3840×2160@60Hz。
	音视频系统/2#四层指挥室
	1
	工业
	　

	8
	HDMI输入板
	1、4路HDMI输入板卡,输入支持HDMI1.4, 输入分辨率4K30Hz;
2、输入信号对输出任意开窗;
3、支EDID编辑功能;
4、支持状态自检。
	音视频系统/2#四层指挥室
	1
	工业
	　

	9
	HDMI输入板 4K
	1、2路HDMI输入板卡,输入支持HDMI2.0, 输入分辨率4K60Hz;
2、输入信号对输出任意开窗;
3、支EDID编辑功能;
4、支持状态自检。
	音视频系统/2#四层指挥室
	1
	工业
	　

	10
	HDMI输出板
	1、4路HDMI输出板卡，输出支持HDMI2.0, 输入分辨率4K60Hz;
2、输出信号对输出任意开窗;
3、支EDID编辑功能;
4、支持状态自检。
	音视频系统/2#四层指挥室
	2
	工业
	　

	11
	24口千兆交换机
	支持24个10/100/1000Base-X自适应电口和2个1000Base-X SFP光口，交换容量192G，包转发率42Mpps，全线速转发，MAC地址8K
	音视频系统/2#四层指挥室
	1
	工业
	　

	　
	B、扩声系统
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	音箱
	1.阻抗≤8Ω，额定功率≥300W，高频≥1.4"×1压缩单元，低频≥10"×1低音单元；覆盖角度：等同或宽于80°(H)×60°(V)。
2.频率响应：等同或宽于50Hz-20kHz。
3.指定频带内的声压级：≥120dB±2dB。
	音视频系统/2#四层指挥室
	2
	工业
	　

	2
	专业音箱
	1.阻抗≤8Ω，额定功率≥300W，高频≥1.4"×1压缩单元，低频≥10"×1低音单元；覆盖角度：等同或宽于80°(H)×60°(V)。
2.频率响应：等同或宽于50Hz-20kHz。
3.指定频带内的声压级：≥120dB±2dB。
	音视频系统/2#四层指挥室
	4
	工业
	　

	3
	专业功放
	1.标准≤1U机柜式设计；采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案；输出功率：立体声@8Ω：≥500W×2；立体声@4Ω：≥850W×2；桥接@16Ω：≥1000W ；桥接@8Ω：≥1700W。
2.开关电源采用LLC谐振电源短路保护电路和D类数字功放一体模块化设计，保证半桥LLC开关电源稳定性和可靠性。
3.支持开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。
4.开关电源内置EMI电路，有效的抑制电源谐波。
5.数字功放核心的调制和匹配电路技术，让功放还原真实原声。
6.整机转换效率达到85%以上。
7.数字功放电源自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 
8.MONO/STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。
9.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。
10.内置≥6大保护电路模块，为功放的可靠性保驾护航，具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇功能。
	音视频系统/2#四层指挥室
	1
	工业
	　

	4
	专业功放
	1.标准≤1U机柜式设计；采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案；输出功率：立体声@8Ω：≥500W×2；立体声@4Ω：≥850W×2；桥接@16Ω：≥1000W ；桥接@8Ω：≥1700W。
2.开关电源采用LLC谐振电源短路保护电路和D类数字功放一体模块化设计，保证半桥LLC开关电源稳定性和可靠性。
3.支持开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。
4.开关电源内置EMI电路，有效的抑制电源谐波。
5.数字功放核心的调制和匹配电路技术，让功放还原真实原声。
6.整机转换效率达到85%以上。
7.数字功放电源自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 
8.MONO/STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。
9.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。
10.内置≥6大保护电路模块，为功放的可靠性保驾护航，具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇功能。
	音视频系统/2#四层指挥室
	2
	工业
	　

	5
	数字调音台
	1.具有≥14路平衡XLR输入接口、≥16路TRS输入接口、≥1路OPTICAL接口、≥1路S/PDIF接口、≥1路USB2.0输入声卡。
2.具有≥100组场景预设功能，可导出、导入USB存储器，便于数据备份；≥32个PEQ模式存储。
3.具有≥8个推子编组、≥3个快速静音组按键。
4.具有≥2个内置效果器，设备自带有经典混响、大房间混响等效果模块。
5.具有≥1个10.1英寸高清触摸屏，支持≥1280×800分辨率。
6.具有≥13个100mm电动推子，电动推子可操控所有的通道和主输出:≥1个LR主声道推子、≥12个通道推子以及≥2个推子层。
7.具有面板锁定按键，防止误操作。
8.支持中英文界面切换，且无需重启。
9.输入带有独立的反馈抑制器，支持增益共享型自动混音，带有≥2个DCA编组。
	音视频系统/2#四层指挥室
	1
	工业
	　

	6
	音频处理器
	1.处理器≥4核，主频≥2.0GHz。
2.后面板具有≥8路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥8路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口VN.YT36338Z。
3.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72dB到12dB。
4.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端、IOS手机移动端、IOS平板端不同控制方式，可以同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。
5.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。
6.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。
7.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。
8.支持双机热备份；当主机出现故障时，备用主机自动承担服务，切换时间≤2s。
	音视频系统/2#四层指挥室
	1
	工业
	　

	7
	电源管理器
	1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。
2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。
3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。
4.具有≥1路USB接口。
	音视频系统/2#四层指挥室
	2
	工业
	　

	8
	支架现场定制
	音箱支架定制制作
	音视频系统/2#四层指挥室
	6
	工业
	　

	　
	C、数字会议系统
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	全数字会议系统主机
	1.支持≥4096台有线会议单元和≥300台无线会议单元同时接入管理使用；支持≥4396台会议单元同时参与会议议程（签到、表决、服务）以及发言控制。
2.主机兼容同时连接有线与无线会议单元，二者可并行使用；采用跨域音频同步技术，有线与无线会议单元音频的音频无缝混音输出。
3.设备采用分段压缩混音处理技术和时钟同步传输技术，会议单元拾音到主机输出延时≤5ms。
4.设备具有≥1个USB接口；后面板具有≥2路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45通讯接口；具有≥1路RCA输入、≥1路卡侬输入、≥2路凤凰端子输入接口；≥1路RCA输出、≥1路卡侬输出、≥16路凤凰端子输出接口；≥1个拨码开关、≥1个接地柱。
5.前面板具有≥5个状态指示灯，可显示有线无线会议单元使用状态；其中≥4个有线会议发言单元通讯指示灯，有线会议单元正常通讯使用为闪烁状态；其中≥1个为无线会议发言单元通讯指示灯，接上无线收发器正常使用进入闪烁状态；未接入设备时不亮，可快速检测链路使用状态。
6.具有≥16路音频输出通道，通过扩展可实现≥272个音频输出通道，音频输出通道可配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式；每个音频输出通道都能独立调节音频参数，包括≥30级音量调节、≥10段均衡器调节、≥100级延时器调节功能。
7.主机具有≥16通道音频分组输出接口；采用会议分区相控技术，可拆分≥16个独立的会议系统使用，也可以组成一个大型的会议系统使用，实现多种方式的会议室合并/拆分。
8.支持主机U盘和客户端软件两种录音方式；搭配会议话筒和录音盒可以录制单个会议单元发言音频和录制所有会议单元混音发言音频。
9.WEB管理端具有切换个性化主题风格功能，可切换≥4种风格，可选简约主题、政务主题、时尚主题、活力主题，不同主题提供不同UI界面背景颜色。
10.超大数据处理能力：系统支持≥24台会议单元同时发言，其中支持≥16台有线会议单元和≥8台无线会议单元同时发言；具有自定义会议单元发言人数功能，有线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至16之间的任意数量；无线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至8之间的任意数量。
11.具有≥3种备份机制；支持主机双机热备功能，可设置一台设备为主机，另一台设置为从机，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能；支持环形双链路功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行；支持T型链路备份功能，链路中即使多台会议单元出现故障，其他会议单元不受影响，保障会议正常进行。
12.采用会议系统多环路检测及网络补给技术，实现会议单元手拉手链路出现故障时快速恢复，环路恢复时间≤5ms。
13.支持搭配会议话筒处理器使用，主机与话筒处理器之间通过网线连接方式传输音频，可以同时传输≥16路有线会议单元和≥8路无线会议单元发言的音频信号，并提供反馈抑制、智能混音以及自动增益音频调节处理功能。
	音视频系统/2#四层指挥室
	1
	工业
	　

	2
	数字会议系统
	1.软件内嵌于会议系统主机设备，应用于对传音会议系统音频传输软件的管理或控制。
2.支持同声传译功能。
3.内置DSP音频处理技术，支持EQ均衡调节音频处理能力。
4.支持话筒管理能力，通过不同的模式限制话筒发言数量。
5.软件支持根据话筒ID提供不同的代码编号给中控系统，与中控系统对接后，可实现摄像自动跟踪功能。
	音视频系统/2#四层指挥室
	1
	软件和信息技术服务业
	　

	3
	会议话筒处理器
	1.具有智能混音、语音检测功能，可以实现≥16个有线会议单元+≥8个无线会议单元同时开启并实时检测会议单元dB值；当发言人讲话时，会议单元自动调整为发言状态，并联动摄像机自动跟踪发言人；当发言人停止讲话时，会议单元自动调整为静音状态，并联动摄像机自动切换到全景画面。
2.可对接摄像机实现摄像跟踪功能；内置≥64个话筒预置位，满足大型会议室摄像跟踪需求。
3.采用啸叫检测门限更新法，移频+陷波组合反馈抑制方式，具有≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。
	音视频系统/2#四层指挥室
	1
	工业
	　

	4
	音频隔离器
	1.一款双通道音频隔离器。
2.低底噪、无50Hz交流“嗡”声、无高频“嗞啦”干扰。
3.点对点平衡传输音频，可以选择前面板2个接口中的任意一个COMBO接口输入，从后面板对应COMBO接口输出。
4.即插即用，支持热插拨。
5.隔离滤波音频传输最远传输信号等同或优于450－600米。
6.内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路。
7.具有≥2路XLR输入；具有≥2路XLR输出
	音视频系统/2#四层指挥室
	1
	工业
	　

	5
	会议话筒
	1.采用心型指向性驻极体麦克风，要求内部具有DSP音频处理；内部具有反馈抑制功能。
2.采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问。
3.支持触摸按键签到功能。具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。具有声控功能。具有发言计时和定时发言功能。
4.具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥5100 mAh，可持续≥15小时发言。
5.支持后台≥5段EQ调节功能。
6.咪杆长度：≤190mm
	音视频系统/2#四层指挥室
	1
	工业
	　

	6
	全数字会议系统音频传输内嵌软件
	1.软件内嵌于会议单元设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。
2.支持中英文语言管理界面。
3.支持≥48KHz采样率音频处理能力。
4.支持电池管理功能，可显示电量/信号等信息
	音视频系统/2#四层指挥室
	1
	软件和信息技术服务业
	　

	7
	会议话筒
	1.采用心型指向性驻极体麦克风，要求内部具有DSP音频处理；内部具有反馈抑制功能。
2.采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问。
3.支持触摸按键签到功能。具有声控功能。具有发言计时和定时发言功能。
4.具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥5100 mAh，可持续≥15小时发言。
5.支持后台≥5段EQ调节功能。
6.咪杆长度：≤190mm
	音视频系统/2#四层指挥室
	12
	工业
	　

	8
	全数字会议系统音频传输内嵌软件
	1.软件内嵌于会议单元设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。
2.支持中英文语言管理界面。
3.支持≥48KHz采样率音频处理能力。
4.支持电池管理功能，可显示电量/信号等信息
	音视频系统/2#四层指挥室
	12
	软件和信息技术服务业
	　

	9
	发射器
	1.遵从Wi-Fi 6协议标准（IEEE 802.11ax），向下兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率可达1.601Gbps
2.支持OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法。
3.支持中文SSID，可指定最长包含≥31个字符的SSID，也可以使用中英文混合的SSID
4.支持WPA3安全协议。
5.支持等同或优于80/160MHz的高带宽频段。
	音视频系统/2#四层指挥室
	1
	工业
	　

	10
	充电箱
	1.充电箱具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V/9V供电。一端连接充电器一端连接会议单元,支持≥18W快充。支持同时插满所有USB接口。
2.根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能。
3.智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。
	音视频系统/2#四层指挥室
	3
	工业
	　

	11
	交换机
	支持8个10/100Base-X自适应电口(均支持POE供电)和1个100Base-X光口，交换容量1.8G，全线速转发，MAC地址2K
	音视频系统/2#四层指挥室
	1
	工业
	　

	12
	服务器机柜
	42U，600*1000*2000
	音视频系统/2#四层指挥室
	1
	工业
	　

	13
	PDU
	8口
	音视频系统/2#四层指挥室
	2
	工业
	　

	14
	音视频系统性能检测及优化
	包括显示系统管理部署与优化、扩声系统音质检测与失真优化、信号管理等整体系统兼容性优化配置
	音视频系统/2#四层指挥室
	1
	软件和信息技术服务业
	　

	15
	视频会议终端套装
	含摄像头、全向麦及遥控器套装
1080P/60帧双显许可
	大队电视电话会议室
	1
	工业
	　

	16
	HDCI专用延长线
	四代镜头线，长度20米
	大队电视电话会议室
	1
	工业
	　

	17
	摄像机立架
	摄像机三脚架
	大队电视电话会议室
	1
	工业
	　

	18
	电话会议室视频会议设备线缆、插件及管材附件
	电话会议室视频会议设备连接所需的摄像机电源线、控制线、高清线及敷设线缆所需的一切配件。
	大队电视电话会议室
	1
	工业
	　

	19
	内置MCU多方通话许可（license）
	六方通话许可
	大队电视电话会议室
	1
	软件和信息技术服务业
	　

	六
	智能出警联动系统服务
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	消防智能联动主机
	适合目前智能接处警平台
1：可通过部局统一开发的火警受理软件的控制接口进行控制和管理
2：基于嵌入式硬件平台设计，采用工业级高性能处理器，内带实时较强的嵌入式操作系统
3：标准2U机箱
4：前面板设置220V电源开关机按键及警铃、警灯、车库门单独启动按键和一键启动。
5：后面接口
5.1：安全提示接口输出220V，接警启动软件设置关闭时间
5.2：警灯、车库门接口开关量输出
5.3：警铃220V输出接口，按警情等级分五类输出方式：
一级、长通
二级、通 4秒间歇 0.5 秒
三级、通3秒间歇 0.5 秒
四级、通 2秒间歇 0.5 秒
五级、通 1秒间歇 0.5 秒
6：USB上位机通讯接口
7：主机220V电源
8：主机支持以太网、串口通讯
9：主机主板开关量接口耐高压设计，输入输出电压支持5V -380V
10：接警第一时间打开所有设置好的联动相关联设备。平时支持一键开启警铃、警灯、车库门及分别按键开启以上三项。
	智能出警联动系统/通信班
	1
	工业
	　

	2
	智能联动控制主机
	（含定制运行软件）
1：接入指挥网采集警情数据，分析调取显示下单具体警情
2：接到联动设备启动命令启动倒计时语音播报功能。
3：系统设定倒计时结束2分钟恢复中队学习宣传页面。
4: 支持MP4图像播放
5：支持PNG图片播放
6：支持以太网、串口、USB通讯
7：支持联动辅机扩展控制
8：工作电压12V
9:  设备尺寸12.4*11.2*4.3CM
10:  平时中队宣传，接警第一时间打开倒计时显示警情内容及倒计时
11：3.5音频输出
12：支持DP、HDMI输出
13：软件系统支持文字、图片、视频的轮询播放。支持轮询速度调节
	智能出警联动系统/通信班
	1
	工业
	　

	3
	警情等级五色警灯
	1：五种警情等级爆闪灯，白色一级、绿色二级、蓝色三级、橙色四级、红色五级
2：内置30W全频扩音
3：支持以太网，485通讯控制
4：工作电压12V
5：设备尺寸：680*242*103CM
6：接警第一时间打开相应爆闪警灯提示队员案件警情等级。
	智能出警联动系统/车库
	1
	工业
	　

	4
	宣传倒计时终端
	55”倒计时及宣传终端
1：接警后显示具体警情信息及倒计时显示播报。
2:平时播放中队学习宣传材料
	智能出警联动系统/中队车库
	1
	工业
	智能出警联动系统/中队车库

	5
	终端安装架
	配套定制
	智能出警联动系统/中队车库
	1
	工业
	　

	6
	消防智能联动辅机
	1：采用2U机架式设计，可安装于19英寸机架内；
2：基于嵌入式硬件平台设计，采用工业级高性能处理器，内带实时较强的嵌入式操作系统；
3：支持以太网、485及开关量通信；
4：提供15路控制输出口（可按用户需求扩容更多智能可控调节接口）。
5：12V三色警灯。按警情类型开启12v输出接警启动软件设置关闭时间
6：装备架开关量按警情类型输出，开关量启动时间两软件设置。
7：备用开关量1-6软件可编辑设置应用端口
	智能出警联动系统/车库
	1
	工业
	　

	7
	宿舍及过道灯集控主机
	1.接警时自动打开照明，软件可设置开启时间长短，计时结束自动退出控制。不影响平时使用。支持20路接入
	智能出警联动系统/通信班
	1
	工业
	　

	8
	滑杆区安全门联动控制
	1.接警时自动打开安全门，软件可设置开启时间长短，计时结束自动退出控制，自动关闭。不影响平时使用。
	智能出警联动系统/通信班
	3
	软件和信息技术服务业
	　

	9
	中队出警车辆出动大门联动控制
	1.接警时自动打开安全门，软件可设置开启时间长短，计时结束自动退出控制，自动关闭。不影响平时使用。
	智能出警联动系统/1#
	2
	软件和信息技术服务业
	　

	10
	室内警铃
	1.尺寸：6寸
2.工作电源：220V
3.红色
4.线包式
	智能出警联动系统/1#室内
	8
	工业
	　

	11
	室外警铃
	1.尺寸：12寸
2.工作电源：220V
3.黑色
4.线包式
	智能出警联动系统/室外部分（训练塔）
	2
	工业
	　

	12
	智能出警联动系统多协议融合联动
	基于消防智能联动主机-辅机冗余架构，部署多协议栈，定制边缘触发脚本，实现警情等级五色警灯、三色警灯、倒计时显示器、出警道路声光电安全提示、车位引导投影、宿舍过道灯集控、滑杆区安全门、车辆出动大门、室内外警铃及音柱功放的全链路系统管理。
	智能出警联动系统/1#
	1
	软件和信息技术服务业
	　

	13
	室外音柱及功放
	定制，含音频管线
	智能出警联动系统/室外部分（训练塔）
	2
	工业
	　

	七
	营区专用设备
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	消防车库专用终端
	≥55英寸；分辨率：3840*2160；★依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本条目采购的消防车库专用终端为政府强制采购节能产品，投标人只能选择具有节能产品认证证书的产品进行报价;投标时须提供所投消防车库专用终端由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件。
	消防车库旁1台、中队二楼走廊电梯墙上1台
	2
	工业
	消防车库旁1台、中队二楼走廊电梯墙上1台

	2
	备勤室、家属宿舍专用终端
	≥55英寸；分辨率：3840*2160；★依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本条目采购的备勤室、家属宿舍专用终端为政府强制采购节能产品，投标人只能选择具有节能产品认证证书的产品进行报价;投标时须提供所投备勤室、家属宿舍专用终端由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件。
	备勤室、家属宿舍、宿舍
	7
	工业
	备勤室、家属宿舍、宿舍

	3
	终端安装架
	配套定制
	备勤室、家属宿舍、宿舍
	9
	工业
	　

	八
	消防接处警配套布线装备
	　
	　
	　
	　
	　

	序号
	名称
	规格及型号
	单位
	数量
	　
	备注(用途)

	1
	六类非屏蔽网线
	六类,非屏蔽,低烟无卤,符合ANSI/TIA/EIA-568-C.2 和ISO/IEC 11801:2008标准
	米
	9075
	工业
	　

	2
	光纤
	12芯光缆
	米
	150
	工业
	　

	3
	光纤
	24芯光缆
	米
	150
	工业
	　

	4
	光纤
	6芯光缆
	米
	578
	工业
	　

	5
	光纤配线架
	12口
	个
	2
	工业
	　

	6
	光纤配线架
	24口
	个
	3
	工业
	　

	7
	光纤终端盒
	6口
	个
	4
	工业
	　

	8
	耦合器
	国产配套定制
	个
	120
	工业
	　

	9
	尾纤
	1.5m
	根
	120
	工业
	　

	10
	光纤跳线
	2m
	根
	10
	工业
	　

	11
	光纤熔接及测试
	定制
	芯
	120
	工业
	　

	12
	电源线
	RVV3*1.5
	米
	323
	工业
	　

	13
	信号线
	RVV2*1.0
	米
	1565
	工业
	　

	14
	信号线
	RVV2*0.5
	米
	990
	工业
	　

	15
	镀锌管
	JDG20，含开槽，暗配
	米
	1812
	工业
	　

	16
	镀锌管
	32，含开槽，暗配
	米
	627
	工业
	　

	17
	镀锌管
	JDG25，含开槽，暗配
	米
	55
	工业
	　

	18
	钢管
	SC32
	米
	95
	工业
	　

	19
	室外管
	PVC20，暗配/明配，不含开挖回填
	米
	128
	工业
	　

	20
	弱电箱
	300*400,含电源接口、含防雷接地
	个
	1
	工业
	　

	21
	无氧铜扬声器线缆
	无氧铜丝，灰色弹性聚氯乙烯护套；                                                               2芯绞合加护套；
导体截面积：1.5mm²；      
	米
	130
	工业
	　

	22
	工程音频安装线缆
	无氧铜丝，灰色弹性聚氯乙烯护套；                                                               2芯绞合加护套；
导体截面积：2.5mm²；      
	米
	71
	工业
	　

	23
	工程音频安装线缆
	4芯音频安装线缆，高纯度无氧铜
	米
	93
	工业
	　

	24
	成品跳线（XLR平衡线）
	卡侬公头-卡侬母头2米成品线
线材：NCRVPE2×0.3
卡侬公头：甬声
卡侬母头：甬声
	根
	40
	工业
	　

	25
	音频连接线
	1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）
	条
	58
	工业
	　

	26
	音频连接线
	1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头
	条
	4
	工业
	　

	27
	音频扩声系统插件
	含音箱插、卡侬音频插
	只
	30
	工业
	　

	28
	大屏旁装饰面小门安装
	现场定制
	个
	2
	工业
	　

	29
	检修孔
	根据现场
	个
	10
	工业
	　

	30
	多媒体插座
	配置接口：≥1个多功能电源接口、≥2个RJ45网络、≥1个3.5音频、≥1个HDMI高清视频接口、≥1个功能按键
	只
	1
	工业
	　

	31
	HDMI
	15米
	根
	3
	工业
	　

	32
	HDMI
	1米
	根
	5
	工业
	　

	33
	音频线
	RVPE2×0.5
	米
	50
	工业
	　

	34
	其它附材
	接插件、专用插座等
	批
	1
	工业
	　

	35
	实施调试
	实施调试
	项
	1
	工业
	　

	36
	辅材
	国产
	项
	1
	工业
	　



四、设备采购、安装调试要求
中标人须在按照本招标文件及合同约定要求时限内完成软硬件到采购人指定地点的供货及所有安装服务并投入运行。中标人须确保产品的数量、产品的完整性、实用性，确保全部系统及时投入正常运行。若出现因中标人提供的产品的数量不足、性能不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致系统无法实现或不能完全实现用户需求的状况，采购人有权解除合同，不予退还设备，并追究中标人责任。
中标人须根据合同约定，在规定的时间内，保证质量完成软硬件的安装、调试及投入运行。软硬件安装、调试所需的工具、仪表及安装材料应由中标人自行解决。中标人提供所供设备连接所需的各种模块、线缆（电源线、网线、光纤等），完成设备上架、安装、设备与线缆标签制作粘贴、理线。中标人必须在对其所提供的软硬件进行安装、测试、验收过程中提供和准备的技术文档。
五、项目实施要求
中标人需提供完整的货物产品部署方案、系统兼容性要求，确保货物产品在指定的软硬件环境及网络环境中稳定运行。
中标人需提供产品及系统部署后的使用操作培训，以及常见问题解答和缺陷修复。
项目组所有成员必须经过甲方审查，期间未经过甲方同意，不得随意更换项目成员。
项目建设过程中及建设完成后，必须按照相关标准及规范进行验收，验收通过后，同时提交验收项目文档，提交验收的主要文件及内容符合相关文档规范。文档不合格的，不得通过验收。详细验收方案如下：
验收主体：需求方组织人员进行验收；
验收时间：硬件及系统软件交付后；
验收方式：需求方内部组织召开验收会，听取汇报、查阅资料、质询答辩、现场演示，形成验收意见；
验收程序：项目实施完成，硬件全部到货后，由投标人准备项目资料，向需求方提交正式验收申请，需求方组织验收；
验收内容：以项目招标内容为准；
质量要求：产品合格，满足采购文件要求；
[bookmark: _Toc31886][bookmark: _Toc110261454][bookmark: _Toc1716][bookmark: _Toc110261455]项目培训要求：中标人应对采购人进行所供产品及系统全面的技术培训，使采购人使用人员能够达到独立进行使用、维护和简单故障处理等工作。培训内容需包括：应用系统维护、使用等方面的培训，具体的培训时间、培训地点、培训方式、培训内容、培训人数由采购人根据实际需求确定，投标人不得再收取任何费用。
项目质保及售后技术服务要求：项目终验后质保服务期内，中标人应当为本项目配置专门的技术服务团队，解决采购人在使用中遇到的问题。




第二部分  有关说明
1. 投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。
2. 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自中国境外的产品不在本项目的报价范围。
3. 本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。
4. 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。
5. 完工期：合同签订后一个月内。
6. 项目整体质保期：项目完成终验后中标人需提供质保服务，项目整体质保五年。
7. 付款方式：签订合同后支付合同价的30%，安装、调试验收合格后付至合同价的50%，第二年审计结束后付至审定金额的75%，余款三年后付清。
8. 中标（成交）供应商以履约保函（保险）形式按签约合同价的5%提供履约担保。中标（成交）供应商可采用电子履约保函（保险）形式,具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。
9. 本项目合同履行地点：以甲方指定地点为准，具体地点以合同书约定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点(包括可能的分布范围)，并分地实施安装调试。
10. 质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
11. 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，采购人应当落实履约验收责任，依法组织履约验收工作，验收内容要包括每一项技术和商务要求的履约情况。对报价触发异常低价投标（响应）审查程序后仍中标（成交）的供应商，采购人要重点关注其履约承诺、实际履约情况等。对可以分期实施的采购项目，实行分期考核、分期验收、分期支付，及时掌握供应商履约进展。如供应商中标（成交）后无正当理由拒不签订政府采购合同的，依法予以处理；如供应商不履行合同或者未按合同约定履行合同导致验收不合格的，采购人应当依法追究其违约责任。
12. 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
13. 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
14. 开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云”系统，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

第三部分  政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
1. 本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
2. 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。
采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
3. 本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。
4. 有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。
5. 中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。
6. 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。
中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式缴纳履约保证金，具体操作可登录江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）的保险保函模块进行办理。
7. 本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
8. 根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。
政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。
采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。
9. 依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，中标（成交）供应商应当按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，应当优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。
10. [bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]根据《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号），机关、事业单位和大型企业不得要求中小企业接受不合理的付款期限、方式、条件和违约责任等交易条件，不得拖欠中小企业的货物、工程、服务款项。
机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，从其约定，但付款期限最长不得超过60日。
中小企业应当依法经营，诚实守信，按照合同约定提供合格的货物、工程和服务。
机关、事业单位和大型企业采购货物、工程、服务支付中小企业款项，应当遵守《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号）。
11.根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，采购人应当重点加强对信息化建设项目和耗材使用量大的复印、打印、实验、医疗等仪器设备采购项目的管理。对于信息化建设项目，采购人应当要求供应商严格落实相关开放性、兼容性标准和规范要求，按合同约定提供服务；在系统运行过程中，供应商不得在国家规定和合同约定之外以任何名义向相关服务对象收取费用。
12.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。关于对本国产品的支持政策详见第五章，如采购项目或者采购包中仅有服务的，则该采购项目或者采购包将不涉及本国产品的支持政策。

[bookmark: _Toc120614281]
第五章  评标方法与评标标准
第一部分  评标方法
投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。
比较与评价采用综合评分法。
评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

第二部分  评标标准
一、落实政府采购政策的价格调整
1.小微型企业价格扣除：本项目或采购包“落实政府采购政策需满足的资格要求”中的“中小企业政策”如为专门面向中小企业的，本项目或采购包不再享受小微型企业价格扣除政策。
1.1对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
1.2监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。
1.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。
1.4残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
1.5如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。
联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。
组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

2.对本国产品的支持政策（仅适用于采购包1）：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，本项目对采购本国产品给予政策支持。关于本国产品标准和本国产品标准的适用范围详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
2.1本国产品价格扣除政策
（1）当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此做出承诺的，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
注：当采购项目或者采购包中，所有通过资格和符合性审查的有效供应商均被认定满足本国产品价格扣除政策要求时，则本项目或采购包视为仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，本国产品不享受价格扣除评审优惠。
2.2注意事项
（1）提供本国产品进行投标（报价）的供应商需在其投标（响应）文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件。供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》应按要求逐一、准确填写“产品名称”、“厂名”、“生产厂址”三项信息（划删除线的地方可不用填写）。中标（成交）供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件将随中标（成交）结果公告进行公布。投标（响应）文件中未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。
评标（评审）过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定和招标（采购）文件要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。将不得享受本国产品价格扣除政策。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，除按上述要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，供应商还应在《分项报价表》中进行承诺（格式见第六章），本项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例数值。比例达到80%以上时根据相应要求进行价格扣除，比例数值未达到80%，或供应商未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。
其中，“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。
（3）对于非专门面向中小企业的采购项目或采购包，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。
即，当小微型企业价格扣除政策和本国产品价格扣除政策同时享受时，按以下计算方式进行计算：
供应商参与评审的报价=供应商投标总报价×[1-（小微型企业价格扣除+本国产品价格扣除）]
例如，供应商总报价1000000元，经认定可以享受小微型企业价格扣除政策以及本国产品价格扣除政策的，则该供应商参与评审的报价为：
1000000×[1-（10%+20%）]=700000元
二、评分标准
1. 价格（50分）：
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。
关于价格扣除详见本章第二部分“一、落实政府采购政策的价格调整”。
2. 投标人综合情况（7分）
（1）投标人综合情况（3分）
投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每提供一个证书得1分，本项最高得3分（提供有效期内证书扫描件放入投标文件中，未提供不得分）。
（2）项目人员配置情况（2分）
考察投标人为本项目配备的人员专业性，人员以《项目人员配置清单》为准（需投标人近一年中任意一个月（不含投标当月）为其缴纳社保的缴费证明资料扫描件放入投标文件中，未按要求提供不得分）。
项目负责人（2分）：投标人为本项目配备1名项目负责人，该项目负责人具有二级建造师（机电工程）及以上证书、安全员B证，每提供一个证书得1分，本项最高得2分。
[bookmark: _Hlk79237266]（3）业绩（2分）
投标供应商自2023年1月1日起承担的同类型项目案例，每提供一个业绩得1分，最多得2分（提供相关业绩合同扫描件加盖公章，不提供不得分）。
3. 产品技术能力（15分）
（1）投标人所投“P1.8全彩LED”（1分）：
显示屏支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主管效果80%；盐雾等级10级，抗紫外线UV辐射≥5级，IP等级符合IP68。（可提供第三方检测机构出具的有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件并加盖原厂公章得1分，不提供不得分）
（2）投标人所投“多媒体功放机”（1分）：
具备≥1路RS485接口，支持RS485通讯中控集成控制。（可提供设备接口图佐证并加盖原厂公章扫描件得1分，不提供不得分）
（3）投标人所投“中置声道主扩、超低频扬声器双通道功率放大器”（1分）：
具备“远程控制端口，支持有线和无线远程控制该功放，内置有6路电源时序输出开关机”；具备“无线电干扰保护电路等保护功能”。（可提供第三方检测机构出具的有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件并加盖原厂公章得1分，不提供不得分）
（4）投标人所投“音频处理器”（4分）：
1）输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥16段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。（可提供功能截图佐证或第三方检测机构出具的有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件并加盖原厂公章，可提供得1分，不提供不得分）
2）具有跨平台软件，可运行于windows操作系统或国产操作系统或macOS系统或Ubuntu桌面版操作系统；音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（可提供功能截图佐证或第三方检测机构出具的有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件并加盖原厂公章，可提供得1分，不提供不得分）
3）采用AI人工智能宽度学习算法进行噪声抑制，根据不同使用场景提供≥三个AI语音降噪档位可调整，有效降低甚至消除语言扩声系统中非人声类噪音信号，如拍掌、敲击桌子等非稳态噪声以及空调声、风扇声等稳态噪声，确保语音清晰度和可懂度（降噪能力≥40dB）。（可提供第三方检测机构出具的有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件并加盖原厂公章，可提供得1分，不提供不得分）
4）管理软件具有AI助手，联网后支持通过智能问答与快捷指令协助用户操作，能够基于语义理解识别用户意图，并完成平台内子软件的打开、关闭、下载、跳转等指令执行；内置产品知识库，可通过AI助手查询产品功能、修改IP地址指引、音频处理功能说明、设备应用解答等信息；支持上下文理解与多轮对话，内置可扩展的常用操作指令模板，并支持生成系统运行报告；平台可对接大模型，为用户提供实时智能问答，用户在交互界面输入问题后，AI助手生成的结果将显示在专用回答框内。（可提供功能界面截图佐证并加盖原厂公章得1分，不提供不得分）
（5）投标人所投“无线话筒（一拖四）”（1分）：
具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式；桌面式发射机配置≥1颗锂电池，使用时长≥15小时；设备电池孔位≥4个，支持拓展电池数量，通过拓展连续使用时长≥60小时。（可提供第三方检测机构出具的有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件并加盖原厂公章得1分，不提供不得分）
（6）投标人所投“P1.2全彩LED”（1分）：
设备在正常工作条件下，连续工作168h，不出现电、机械或操作系统的故障；具有信号加密传输功能，支持控制器与屏体之间信号加密传输功能，防止网络恶意入侵。（可提供第三方检测机构出具的有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件并加盖原厂公章得1分，不提供不得分）
（7）投标人所投“拼接处理器”（1分）：
具有“输出图像可进行亮度调节，实现对不同环境应用的友好交互”功能;具有“点对点LED拼接：支持输出分辨率自定义,输出匹配LED显示屏的点对点画面”功能；具有“支持屏幕坐标自动计算”。（可提供第三方检测机构出具的有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件并加盖原厂公章得1分，不提供不得分）
（8）投标人所投“数字调音台”（1分）：
每个输入通道具有≥4段参数均衡、噪声门、高低通、压缩、反相；每个输出通道具有≥8段参数均衡、高低通、压缩、反相、1800亳秒延时器。（可提供功能界面截图佐证并加盖原厂公章得1分，不提供不得分）
（9）投标人所投“全数字会议系统主机”（3分）：
1）具有C/S、B/S管控架构，包括客户端、WEB端、本机全彩触摸屏、安卓手机/平板控制方式；通过客户端、WEB端可调节音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、会议单元灵敏度）、≥16通道输出模式切换、开关会议单元、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机功能；使用本机全彩触摸屏可调节会议模式、有线/无线会议单元开麦数量、编ID、主机/从机设置、中英俄法四种语言切换、显示亮度/输出音量调节、显示剩余使用天数、输入注册码进行主机注册功能；使用安卓手机/平板可控制会议单元开关、开启签到、投票、表决、接收会议服务信息、一键关闭无线会议单元功能，免PC操作。
2）客户端、WEB端软件可运行于windows操作系统或国产操作系统或macOS系统或Ubuntu桌面版操作系统；会议主机软件融入音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份功能和一键还原配置信息功能。
上述可提供第三方检测机构出具的有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件并加盖原厂公章，每符合响应一项得1分，共计2分，不提供不得分。
3）系统软件可实现通过移动端扫描二维码方式与数字会议系统管理电脑进行连接；通过移动端（手机或平板）查看投票表决，监视投票结果状态。（可提供扫码、投票表决功能界面截图佐证并加盖原厂公章得1分，不提供不得分）
（10）投标人所投“会议话筒处理器”（1分）：
处理器与数字会议主机通过网络传输链路传输会议单元音频信号，只需要通过网线即可以接收数字会议单元音频信号，并提供自动增益、自动混音、AFC反馈抑制（≥24个可编程陷波点）、EQ调节（≥31段图示均衡器调节）音频处理功能；处理器软件与数字会议主机软件集成，可以实现使用同一软件配置数字会议主机和会议话筒处理器；支持搭配音频综合管理平台集中管控各种音频设备，包含数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用。（可提供第三方检测机构出具的有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件并加盖原厂公章得1分，不提供不得分）
4. 系统对接保障承诺（2分）
投标人承诺：所投智能出警联动系统，需配合按甲方需求无缝接入江苏省智能消防调度网，实现警情数据、调度指令双向实时互通、平台联动，确保完成联网对接调试。可提供投标人承诺函得2分，提供不全或不提供的不得分。
5. [bookmark: _Hlk232433930]技术方案（24分）
考察投标人所投技术方案对本项目需求的匹配度，需体现科学性、可行性、针对性，无方案不得分。
（1）需求及业务分析（5分），内容包括：
1）业务目标分析、业务功能分析
2）业务流程、业务量分析
3）系统功能与需求分析
方案完整、科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述3项全部方案的，得5分；
方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，能够提供上述2-3项方案的，得3分；
方案完整性一般，科学合理性一般，设计清晰详细程度一般，能够符合本项目需求，能够提供上述1-3项方案的，得1分；
提供方案不足1项或无方案的，不得分。
（2）项目建设实施方案（12分），内容包括：
1）项目建设目标和实施内容
2）整体架构设计
3）设备送货及部署实施方案
4）组织实施方案
5）故障的应急预案和处理方案
方案完整、科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述5项全部方案的，得12分；
方案较完整、科学合理性较强，设计较清晰详细，符合本项目需求，且提供上述4-5项方案的，得9分；
方案较完整性尚可、科学合理性尚可，设计清晰详细程度尚可，符合本项目需求，且提供上述3-5项方案的，得6分；
方案完整性一般，科学合理性一般，设计清晰详细程度一般，符合本项目需求，且提供上述2-5项方案的，得3分；
提供方案不足2项或无方案的，不得分。
（3）售后服务方案（7分），内容包括：
1）整体服务体系
2）售后服务响应时间
3）售后服务方式
4）售后服务内容
方案完整、科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述4项全部方案的，得7分；
方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，能够提供上述3-4项方案的，得5分；
方案完整性一般，科学合理性一般，设计清晰详细程度一般，能够符合本项目需求，能够提供上述2-3项方案的，得3分；
提供方案不足2项或无方案的，不得分。
6. 节能、环保产品（2分）：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标人能够提供所投产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）产品的得1分、能够提供所投产品为环保产品的得1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件、环境标志产品认证证书扫描件，否则不得分）。












第六章  投标文件内容与格式
[bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc120614282]第一部分  投标文件内容
一、资格证明文件
	序号
	评审项目及评审要求
	审查因素

	1
	具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

	2
	《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。
	

	3
	投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。
	

	4
	投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。
	

	5
	投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。
	

	6
	《资格声明函》（给定格式）。
	

	7
	满足中小企业政策的证明文件（如有中小企业政策要求的）。
	落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》

	8
	本项目要求的特定资格证明文件（如有特定资格要求的）。
	特定资格要求，详见第一章《投标邀请》

	9
	《联合体协议》（如接受联合体投标且投标人为联合体时须提供，格式自拟）。


说明：
（1） 上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确无法提供的，可以不提供。
按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。
（2） 上述资格证明文件第7项，如本项目落实政府采购政策需满足的资格要求中有中小企业政策要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。
专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（3） 上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。
（4） 上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。
如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有要求）、8（如有要求）项，联合体各方均须提供。

二、符合性证明文件及其他证明文件
（一）符合性证明文件
	序号
	评审项目及评审要求
	审查因素

	1
	投标函（给定格式）
	商务符合性

	2
	承诺书（给定格式）
	

	3
	开标一览表（“苏采云”系统中给定格式）
	报价符合性

	4
	分项报价表（给定格式）
	

	5
	投标偏离表（给定格式）
	技术符合性

	6
	《采购需求》中要求提供的证明材料（如有）
	


说明：
（1） 上述符合性证明文件第1～5项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。
（2） 上述符合性证明文件第6项，《采购需求》中如有要求提供证明材料的，须按要求提供，否则投标文件无效。
（3） 如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。第6项按《采购需求》中的相应要求（如有）进行提供。

（二）其他证明文件
1.《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件。
2.投标人认为如有其他应附的文件可自拟并自行添加。

第二部分  投标文件格式
一、封面格式（参考格式）：


投  标  文  件




项目编号：JSZC-320214-JZCG-G2026-0060
项目名称：无锡经济开发区消防特勤指挥中心投勤配套接出警、视频会议和点调等设备采购项目
投 标 人：
日    期：

二、授权委托书（给定格式）：
授权委托书
我公司（单位、联合体）针对JSZC-320214-JZCG-G2026-0060项目，兹授权：
被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；
被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；
为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。
本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
特此授权委托。
授权日期：    年    月    日                     投标人名称（盖章）：
法定代表人签字或盖章：                     被授权人签字或盖章：        
投标文件中须提供本授权委托书中的被授权人有效身份证复印件；如被授权人为法定代表人（或以下说明所述的单位负责人）时，则提供法定代表人（或以下说明所述的单位负责人）有效身份证复印件。

说明：
（1） 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。
（2） 当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，被授权人相关内容填报为法定代表人（或上述情况的单位负责人）信息，“被授权人签字或盖章”处可不用再重复签字或盖章。
（3） 供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。
（4） 被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（给定格式）：
[bookmark: 报价方关于资格的声明函（格式）]资格声明函

无锡市公共资源交易中心新吴分中心：
我公司（单位、联合体）针对本次项目JSZC-320214-JZCG-G2026-0060进行投标，并作如下声明
1.我公司（单位、联合体）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。
2.本公司（单位、联合体）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。
3.本公司（单位、联合体）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
我公司（单位、联合体）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位、联合体）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

四、中小企业声明函（给定格式）：
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）：
日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为货物类的，只须按项目技术要求中的货物部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为该项货物的制造商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。
（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
（4）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

关于符合本国产品标准的声明函（纯服务项目不用放）
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：          
日期：　     年　  月　  日          
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.划删除线的地方无需填写。



五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）：
日  期：

六、投标函（给定格式）：

投标函
致无锡市公共资源交易中心新吴分中心：

我方收到贵方JSZC-320214-JZCG-G2026-0060招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。
1、 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。
2、 我方愿意提供无锡市公共资源交易中心新吴分中心在招标文件中要求的文件、资料。
3、 我方同意按招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
4、 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。
5、 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。
6、 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。
7、 我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
8、 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。
9、 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意按采购人要求交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。
10、 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者交易中心恶意串通、决不向采购人、交易中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话：              ；传真：               ；邮编：               
通讯地址：                                                        
投标人名称（盖章）：

七、承诺书（给定格式）：
承诺书
                              （投标人名称）针对本项目JSZC-320214-JZCG-G2026-0060在此承诺：
1.本公司（单位、联合体）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合招标文件要求。
2.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，本公司（单位、联合体）对于中标产品的包装将严格按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。
3.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位、联合体）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。
4.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位、联合体）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位、联合体）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。
5.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位、联合体）将所投产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位、联合体）所投产品将满足招标文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位、联合体）将予以配合。

……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位、联合体）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

八、开标一览表：

开标一览表

 

项目编号：JSZC-320214-JZCG-G2026-0060
	项目名称
	投标总报价(小写)

	无锡经济开发区消防特勤指挥中心投勤配套接出警、视频会议和点调等设备采购项目
	

	投标总报价（大写）： 


投标人名称（盖章）：


注：因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，投标人须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”），此处可不用再重复填报。投标人的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以投标人在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。

九、分项报价表（给定格式）：

分项报价表
项目编号：JSZC-320214-JZCG-G2026-0060
	序号
	名称
	品牌型号
	性能指标
	数量
	产地
	质保期
	单报价
	分项总报价

	1
	
	
	
	　
	
	　
	
	

	2
	
	
	
	　
	
	　
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	

	投标人承诺：
本采购项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例：      %


投标人名称（盖章）：

注：（1）投标人本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市公共资源交易中心新吴分中心有权将相关内容进行公示；
（2）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；
[bookmark: _Toc120614284]（3）表格不够可自行延长。
（4）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，投标人除按本文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还应在本表中进行承诺，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对提供的全部产品给予价格评审优惠，比例数值未达到80%，或者未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时投标人可不用填报。（相关具体要求可详见第五章第二部分“对本国产品的支持政策”）
特别注意！！“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。

十、投标偏离表（给定格式）：

投标偏离表


项目编号：JSZC-320214-JZCG-G2026-0060
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	


投标人名称（盖章）：

注：（1）本表不得删除；
   （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；
[bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Hlt26671374]   （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。



十一、项目人员配置清单（格式）

项目人员配置清单

项目编号：JSZC-320214-JZCG-G2026-0060
	序号
	姓名
	年龄
	本项目职责
	人员证书名称

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人名称（盖章）

注：1. 表格不够可自行延长。
2.上表内容须提供投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)经社保部门确认的社保缴纳名单复印件（标注各人员所处位置）和相关证书复印件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。









十二、证明材料（格式）：
证明材料汇总表
投标人名称（盖章）                                     采购项目编号：
	设备名称
	参数要求
	证明材料
	是否提供
	对应页码

	终端
	≥55英寸；分辨率：3840*2160；
	★依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本条目采购的终端为政府强制采购节能产品，投标人只能选择具有节能产品认证证书的产品进行报价;投标时须提供所投终端由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件。
	
	

	接处警文档输出设备
	支持A4黑白；
	★依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本条目采购的接处警文档输出设备为政府强制采购节能产品，投标人只能选择具有节能产品认证证书的产品进行报价;投标时须提供所投接处警文档输出设备由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件。
	
	

	智能终端
	≥98英寸，智能终端；
	★依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本条目采购的智能终端为政府强制采购节能产品，投标人只能选择具有节能产品认证证书的产品进行报价;投标时须提供所投智能终端由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件。
	
	

	消防车库专用终端
	≥55英寸；分辨率：3840*2160；
	★依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本条目采购的消防车库专用终端为政府强制采购节能产品，投标人只能选择具有节能产品认证证书的产品进行报价;投标时须提供所投消防车库专用终端由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件。
	
	

	备勤室、家属宿舍专用终端
	≥55英寸；分辨率：3840*2160；
	★依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本条目采购的备勤室、家属宿舍专用终端为政府强制采购节能产品，投标人只能选择具有节能产品认证证书的产品进行报价;投标时须提供所投备勤室、家属宿舍专用终端由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件。
	
	



1

１５
 
