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[bookmark: _Toc12340]第一章  投标邀请
[bookmark: OLE_LINK3]受常州市龙城高级中学等学校的委托，常州市教育基本建设与装备管理中心（采购代理机构）就常州市龙城高级中学等学校实验室设备(项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2026-0199)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
常州市龙城高级中学等学校实验室设备招标项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”自行免费下载采购文件，并于 2026年8月21日 9 点 30 分（北京时间）前递交响应文件。
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2026-0199   
2.项目名称：常州市龙城高级中学等学校实验室设备 
3.采购需求：本项目是对常州市龙城高级中学等学校实验室设备项目进行部门集中采购。本项目为包干制，投标人报价为完成本项目的总报价（含供货、运输、新设备安装、检测、质保），不再另外收取任何费用。
4.预算金额：153.0676 万元（其中包1：69.2676万元；包2:39.8万元；包3: 44万元）。
5. 本项目设定最高限价，采购包最高限价如下所示，投标报价超过采购包限价的，均以无效投标处理。
	包号
	学校
	学校预算
（万元）
	采购包最高限价（万元）

	1
	常州市龙城高级中学
	69.2676
	66.4742

	2
	常州市教科院附属高级中学
	39.8
	39.8

	3
	常州市北郊高级中学
	44
	30.007



6.合同履行期限：自合同签订生效之日起、项目验收合格之日止。
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求
  本项目专门面向中小企业采购。
4.本项目不接受联合体投标。
（二）本项目的特定资格要求
无
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc28359005]1.时间：详见招标公告。
2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。
四、投标文件提交
1.时间：详见招标公告。
2.地点：苏采云政府采购一体化平台

五、公告期限
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268]招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
无
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393627]七、本次招标联系方式
　　　1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]（1） 名  称：常州市龙城高级中学
地    址：常州市新北区巫山路1号
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11]联 系 人：王老师 13584533317
（2）名  称：常州市教科院附属高级中学
地  址：常州市钟楼区中吴大道1900号
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13]联系方式：沈老师 0519-81000992
（3）名  称：常州市北郊高级中学
地    址：常州市新北区辽河路218号
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15]联 系 人：张老师13861127700
2.采购代理机构信息
地　址：常州市新市路9号
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]采购文件相关联系人：张老师              
电  话：0519-86676110
开标评审相关联系人：周先生              
电  话：0519-86607039
电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

8、 其他
1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市教育基本建设与装备管理中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。
3. 本次招标不收取投标保证金。



[bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc6429][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc120614213]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc16938519]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522]3、适用法律和标准
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
[bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279]4、核心产品、投标费用
4.1核心产品：学生实验桌
4.2 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市教育基本建设与装备管理中心（以下简称建装中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.3本次招标建装中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc120614215]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与建装中心联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc513029211]7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知建装中心。
[bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc462564071]8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，建装中心可以对招标文件进行修改。
8.2 建装中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc513029213]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与建装中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc513029215]10、投标文件构成
10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577354]11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]    11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Hlt26670373]12、投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26954844]13.1、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.1.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
13.2、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
13.2.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
13.2.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
13.2.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]14、投标函和开标一览表
14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]15、投标有效期
15.1 投标有效期为建装中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16、投标有效期的延长
16.1 在特殊情况下，建装中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝建装中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc20823296]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc16938541]17、投标文件的递交
17.1 电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298]投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18、投标截止时间
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。
18.2 建装中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543]19、投标文件的拒收
19.1建装中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228]20、投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc120614218]五、开标与评标
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230]21、开标
21.1 建装中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由建装中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303]22、评标委员会
   22.1 开标后，建装中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
   22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
23、评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、建装中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 建装中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232]24、投标文件的澄清
24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
    24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233]25、对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，建装中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，建装中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和建装中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.6 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求
25.6.1根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
25.6.1.1 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
25.6.1.2 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
25.6.1.3 投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
25.6.1.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
25.6.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 
25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（依据项目特点、从可操作角度出发选用质保期、工期、响应时间、从评分项中选取部分或全部等因素拟定。）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（依据项目特点、从可操作角度出发选用质保期、工期、响应时间、从评分项中选取部分或全部等因素拟定。）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234]25.8投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与建装中心及评标委员会联系。
26、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551]26.1无效投标条款
26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
 26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件加“★”号的内容为实质性要求和条件）。
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.13 投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。
26.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]27、确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。
27.3 建装中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、建装中心行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28、质疑处理
28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向建装中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，建装中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向建装中心提出，由建装中心负责答复。
采购人及建装中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和建装中心不接受未填写快递运单的快件）。
采购人质疑接收部门及联系方式见第一章投标邀请。建装中心质疑接收部门为项目管理科（快递运单上的收件人填写“项目管理科”即可），联系地址：常州市新市路9号，联系电话：0519-86802236。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，建装中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29、中标通知书
29.l 中标结果确定后，建装中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236]七、授予合同
[bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc513029237]30. 签订合同
30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31、货物（包含与货物相关的服务）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
32、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）
32.1履约资金扶持政策
中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
32.2进口产品
指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
32.3.1中小企业定义：
中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。
32.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。
32.4政府采购节能产品、环境标志产品
32.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
32.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
32.4.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
32.4.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。
32.5绿色包装
依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
32.6支持乡村产业振兴管理
为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。
32.7正版软件
32.7.1采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。
32.7.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
32.8政府采购创新产品政策
采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）
32.9绿色数据中心政策 
依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
 32.10履约保证金相关政策
本项目不收履约保证金。









第三章  合同文本
以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。
江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）
项目名称：                                       项目编号：
甲方：（买方）_________
乙方：（卖方）_________
   甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2 标的质量：
1.3 标的数量（规模）：
1.4 履行时间（期限）：
1.5 履行地点：
1.6 履行方式：
1.7 包装方式：
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
本项目不收履约保证金。
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、合同款项支付
8.1合同款项的支付方式及进度安排：本合同货物在规定的时间内供货，验收合格，自验收合格之日起十个工作日内一次性付清。
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、质量保修范围和保修期及售后服务
10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。
10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
10.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
十一、项目验收
11.1 甲方依法组织履约验收工作。
11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
十二、货物的包装、发运及运输
12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十三、违约责任
13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。
13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。
13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
十四、不可抗力事件处理
14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十五、解决争议的方法
15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。
十六、合同生效及其它
16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。
16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
  甲方：                        乙方： 
  地址：                        地址： 
  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：                    联系电话：          
                    

                    签订日期：      年    月   日

[bookmark: _Toc17950][bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc120614281][bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc479757211][bookmark: _Toc462564139]第四章 采购需求
[bookmark: _Toc91836055]一、项目说明
1.本项目实验室设备中所有产品名称、外观没有特定要求，产品尺寸不是唯一的，尺寸公差在±10mm内不作为扣分依据。对本项目设备的技术参数如有疑问，请及时与采购单位联系。投标人可以去学校现场进行实地勘察，保证所投产品后期安装时能与学校现有水电配套实施，不得再改动相关布线。
[bookmark: _Toc91836056]2.采购清单及技术参数中打“★”项为实质性技术参数，打“▲”参数为重要参数，其余为一般性技术参数。标有★的实质性响应参数，投标人必须提供所投产品符合参数的承诺函并加盖投标人公章，标有▲的重要参数，投标人应在技术参数偏离表中如实填写偏离情况、提供相关承诺并加盖投标人公章。
3.签订合同时提供加盖所投品牌原厂公章以上（上述第2点的）证明材料。
4.本项目强制节能产品：实验室水龙头水嘴。投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件，否则视为未实质响应。
5.实质性要求（序号1-3项都要满足；常州市龙城高级中学、常州市北郊高级中学：序号第4项；常州市教科院附属高级中学：序号第5项）
	序号
	设备名称或其它
	技术参数或要求
	证明材料

	1
	质保期
	★桌椅类产品免费质保不低于5年，其他（除耗材外）免费质保不低于3年。
	★承诺书并加盖投标人公章

	2
	强制节能产品
	★实验室水龙头水嘴
	★提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件

	3
	学生实验桌
	★（1）侧脚采用高强度合金或者钢制结构，要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。

	★承诺书并加盖投标人公章

	
	
	★（2）后档板、前后横梁、中间横梁全部采用高强度挤出合金或者钢制模具型材。
	

	4
	教师演示台、探究操作台、准备台
	★柜体：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
	

	5
	教师演示台
	★桌身：整体采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件镀膜防锈处理。
	




二、相关说明
1. 合同履行期限：自合同签订生效之日起30日内安装、调式运行；
2. 是/否接受联合体投标： 否  ；
3. 是/否接受分支机构参与响应：否；
4. 是/否属于政府购买服务：否；
5. 是/否接受进口产品投标：否；
6.是/否专门面向中小企业预留采购份额：是；
7.本项目的特定资格要求：无；
8.项目类别：货物类。
3、 政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。


	样品名称
	实验室名称
	数量
	单位

	学生实验桌
	包号1中化学通风实验室
	1
	张

	实验凳
	包号1中化学通风实验室
	1
	张


4、 样品
[bookmark: _Toc91836057]1.样品清单：（样品应与投标产品型号一致，样品与配套设备现场遮盖产品品牌，样品提交截止时间前完成安装）


2.送样要求
(1) 样品递交（安装完成）截止时间： 2026年 8 月 20 日 17：00；
(2) 样品递交地点：常州市钟楼区新市路9号  1号楼一层大厅；
(3) 递交样品联系电话：周老师 0519-86607039。
（4）投标人在样品上/样品背面粘贴标签（不大于10cm×5cm），标签上注明投标人名称、投标样品材质、规格型号、产地，加盖投标人公章，并用不透明白纸将标签粘贴遮盖。样品递交时，样品上任何显示投标人名称的商标、品牌或其他显示该投标人名称的标志都应用不透明的白纸粘贴遮盖，否则将被视为无效投标。未能提供样品、样品不齐全或样品不符合要求的，将被视为无效投标。样品制作及运输费用由投标人自行承担。
(5) 未中标人样品退还：未中标人的投标样品由投标人在开标结束后及时领回，采购人和采购代理机构不会对未中标人的投标样品负保管责任；
(6)中标人样品保管、封存及退还：中标人的投标样品由采购人保管、封存，并作为履约验收的依据，验收合格后由采购人退回；
(7)其他要求：开标前样品均由投标人自行保管。






5、 采购清单：
1. 基础清单
包一：
	学校
	序号
	名称
	单位
	数量

	常州市龙城高级中学
	1
	化学通风实验室
	间
	1

	
	2
	生物常规实验室
	间
	1

	
	3
	物理常规实验室1
	间
	1

	
	4
	物理常规实验室2
	间
	1


包二：
	学校
	序号
	名称
	单位
	数量

	[bookmark: OLE_LINK9]常州市教科院附属高级中学
	1
	化学常规实验室
	间
	1

	
	2
	生物常规实验室
	间
	1

	
	3
	物理光学实验室
	间
	1


包三：
	学校
	序号
	名称
	单位
	数量

	常州市北郊高级中学
	1
	物理数字化实验室
	间
	1

	
	2
	生物常规实验室
	间
	1

	
	3
	生物准备室
	间
	1











2. 货物技术参数要求：
包一：
	1.化学通风实验室

	序号
	名称
	规格参数
	单位
	数量

	教师演示控制区

	1
	教师演示台
	参考规格：3000*700*900mm
▲1.台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角，含水槽及三联高低位龙头。
★2.柜体：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；
3.整体结构设计合理，预留教师电源安装位置；
4.门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证双层钢板双面都喷涂处理。
5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
6.不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。
7.防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。
8.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1

	2
	实验室专用水槽
	采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。
	只
	1

	3
	三联高低位龙头
	鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。
	个
	1

	4
	实验室专用洗眼器
	洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。
	个
	1

	5
	教师总控电源
	1.装置在主控台组合柜内，采用耐磨、耐腐蚀的PVC薄膜面板，优质元器件，轻触按钮开关。
2.输入电压：220v±10%；
3.内装有教师演示电源及主控电源装置，教师能对实验室进行总体及分组控制：
4.220V电源输出，电源总开关、漏电保护开关、工作指示灯、220V交流输出多用插座，数码实时显示电压电流值；电压表精度1%，电流表精度1.5%±5字；
5.带老师、学生220V过载漏电保护。
	个
	1

	学生实验操作及学习区

	1
	学生实验桌
	1.参考规格：1200*600*780/800mm
▲2.台面：采用≥12.7mm实芯理化板，台面前端经机械打磨，圆角处理，后部根据桌架形状铣边镶入框架中，防止台面起翘、变形、脱落；
3.结构：镂空设计。专用书包斗，中间设挂凳卡。
★4.侧脚采用高强度合金或者钢制结构，要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。
★5.后档板、前后横梁、中间横梁全部采用高强度挤出合金或者钢制模具型材。
6. 桌侧脚：桌侧脚设置专用孔位与地面固定，并配有跟台面同色ABS脚套装饰盖。
	张
	28

	2
	多功能柱
	整体采用实验室专用PP材质，四周圆弧处理，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。
	个
	28

	3
	实验凳
	1.凳脚材质：4个凳脚采用≥17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象，升降式。Ф凳面直径300/320×高450/500/510mm。
2.凳面材质：注塑，防滑不发光。
3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。
	张
	56

	4
	水槽柜
	1. 参考规格： 438-500*600-655*788-940mm；
2.水槽：整体采用PP改性材料，壁厚≥4mm，一次性注塑成型； 
▲3.水槽整体分段组装，分别为水槽，柜体，底座三体组装而成。柜体采用金属件加固支撑，置物架设滴水架，水龙头安装底座，水槽台面预留通风管道、电路及网络线孔位。
4.水槽内部前高后低设计，废水及时排出，不残留，配有防溅过滤网及不锈钢网双层过滤，防止残渣堵塞。
5.柜门：柜体前后配有双层柜门，ABS材质，一体注塑成型，前后门安装不锈钢同芯锁，防止学生接触到电源及给水阀门。
	个
	14

	5
	三联高低位龙头
	
1.臂弯、主体、进水管、出水管采用不锈钢或黄铜制造。
2.涂层: 涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。
3.陶瓷阀芯: 90°旋转。
	个
	14

	6
	侧面220V电源
	1.单独安装在桌子侧边（左右可选），盒体为工程PC塑料模具注塑一次成型；
2.设置2路多功能220V五孔交流插座，操作简单，安全可靠。
	个
	28

	通风系统

	1
	万向吸风罩
	
1.关节：高密度PP材质表面磨砂，可360°旋转调节方向。
2.关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。在关节之间随着旋钮压力加大而产生阻尼效果。
▲3.关节连接杆：优质金属。
▲4.伸缩导管、旋转关节：抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，耐酸、耐碱、耐划痕。设有防滑机构，有效防止自动由上往下滑落。
5.安装后可根据使用需要达到三维360度任意转停，集气罩吸气角度360度任意转停。
	个
	29

	2
	室内行程通风系统
	采用防腐蚀PP材质，整体焊接成型，整体结构性能好、严密性高。同时具有耐酸碱性能。
管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。
	项
	1

	4
	防腐风机及配件
	
1.功率：≥5.5KW。风量：7100-13500m3/h。风压：926-735Pa。噪音：≤55dB(A)。室内换气次数：≥20次/h。终端流速：≥11.3米/秒，整个通风系统均为中压系统（500Pa＜P≤1500Pa），主管内风速约8-14米/秒，支管内风速约6-8米/秒。
2.每台通风设备都可以独立操作，相互之间不受影响。
3.气流组织合理，排气顺畅，无气味溢出、气体排放符合国家规定排放标准。
4.通风系统主管内壁光滑，以降低噪声向室内传播，同时管井外壁应同室内装修保持一致。


	台
	1

	5
	矢量控制变频器
	1.频率指示、异常指示、转速指示、状态指示等均由LED显示；
2.输入额定电压：三相380V，±15%；
3.输入额定频率：50/60 HZ；
4.控制方式：空间电压矢量控制；
5.输出频率：1.00~400.0 HZ；
6.过载能力：150% 额定电流；
7.保护功能：输入缺相、输入欠压、直流过压、过载等。
	台
	1

	系统工程

	1
	室内地上给排水安装
	给水采用优质金属软连接与龙头连接，地上每套水嘴设一控制阀门。排水采用优质PVC管，连接处密封。
	室
	1

	2
	室内地上配电安装
	地上采用铝塑护套管，有效固定，电源接线。
	室
	1

	3
	陶瓷面防静电活动地板
	产品规格：不低于602*602*40mm
钢板厚度：上0.65mm下0.65mm
填充材料：高强度发泡水泥
地板贴面：10mm防静电瓷砖面
系统电阻：1*106Ω-1*109Ω
集中载荷：≥2300N
均布载荷：≥16000N
冲击载荷：≥3000N
滚动载荷：≥13500N
防火性能：A级
支撑系统：
支架： 由上托、螺杆、管柱、底座组成。管柱和底座为高强度铸铁或优质钢材，厚度≥2.0mm。并能实现不小于±20mm的高度调节范围，以适应地面不平整。
横梁： 优质冷轧钢板制造，表面镀锌防锈。
防腐处理： 所有金属支撑部件必须经过镀锌或更高标准的防锈、防腐处理，以适应实验室环境。
	平方米
	98

	4
	学科专业知识窗帘
	规格：（可以根据学校具体情况调整）加厚、遮光在窗帘上喷绘介绍学科知识，集教学、观赏为一体。
	幅
	8

	2.生物常规实验室

	教师演示控制区

	1
	教师演示台
	参考规格：3000*700*900mm
▲1.台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。含水槽及三联高低位龙头。
★2.柜体：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；
3.整体结构设计合理，预留教师电源安装位置；
4.门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证双层钢板双面都喷涂处理。
5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
6.不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。
7.防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。
8.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1

	2
	实验室专用水槽
	采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。
	只
	1

	3
	三联高低位龙头
	鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。
	个
	1

	4
	教师总控电源
	1.装置在主控台组合柜内，采用耐磨、耐腐蚀的PVC薄膜面板，优质元器件，轻触按钮开关。
2.输入电压：220v±10%；
3.内装有教师演示电源及主控电源装置，教师能对实验室进行总体及分组控制：
4.220V电源输出，电源总开关、漏电保护开关、工作指示灯、220V交流输出多用插座，数码实时显示电压电流值；电压表精度1%，电流表精度1.5%±5字；
5.带老师、学生220V过载漏电保护。
	个
	1

	学生实验操作及学习区

	1
	学生实验桌
	1.参考规格：1200*600*780/800mm
▲2.台面：采用≥12.7mm实芯理化板，台面前端经机械打磨，圆角处理，后部根据桌架形状铣边镶入框架中，防止台面起翘、变形、脱落；
3.结构：镂空设计。专用书包斗，中间设挂凳卡。
★4.侧脚采用高强度合金或者钢制结构，要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。
★5.后档板、前后横梁、中间横梁全部采用高强度挤出合金或者钢制模具型材。
6. 桌侧脚：桌侧脚设置专用孔位与地面固定，并配有跟台面同色ABS脚套装饰盖。
	张
	28

	2
	多功能柱
	整体采用实验室专用PP材质，四周圆弧处理，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。
	个
	28

	3
	生物桌面灯
	1.参考尺寸：200*58*100mm
2.主体由ABS框架搭配照明系统与电源面板组成。
2.1主体框架：由ABS配件组合而成，整体造型圆弧处理，操作面进行55度倾斜，方便操作使用，表面亮光处理。
2.2照明系统：产品顶端下沿倾斜表面安装≥3W的灯，安装灯条，为实验操作提供照明保障。
3.面板采用亚克力面板，电容感应按钮开关，微电脑控制。
	个
	28

	4
	实验凳
	1.凳脚材质：4个凳脚采用≥17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象，升降式。Ф凳面直径300/320×高450/500/510mm。
2.凳面材质：注塑，防滑不发光。
3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。
	张
	56

	5
	水槽柜
	1. 参考规格： 438-500*600-655*788-940mm；
2.水槽：整体采用PP改性材料，壁厚≥4mm，一次性注塑成型； 
▲3.水槽整体分段组装，分别为水槽，柜体，底座三体组装而成。柜体采用金属件加固支撑，置物架设滴水架，水龙头安装底座，水槽台面预留通风管道、电路及网络线孔位。
4.水槽内部前高后低设计，废水及时排出，不残留，配有防溅过滤网及不锈钢网双层过滤，防止残渣堵塞。
5.柜门：柜体前后配有双层柜门，ABS材质，一体注塑成型，前后门安装不锈钢同芯锁，防止学生接触到电源及给水阀门。
	个
	14

	6
	三联高低位龙头
	
1.臂弯、主体、进水管、出水管采用不锈钢或黄铜制造。
2.涂层: 涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。
3.陶瓷阀芯: 90°旋转。
	个
	14

	7
	侧面220V电源
	1.单独安装在桌子侧边（左右可选），盒体为工程PC塑料模具注塑一次成型；
2.设置2路多功能220V五孔交流插座，操作简单，安全可靠。
	个
	28

	系统工程

	1
	室内地上给排水安装
	给水采用优质金属软连接与龙头连接，地上每套水嘴设一控制阀门。排水采用优质PVC管，连接处密封。
	室
	1

	2
	室内地上配电安装
	地上采用铝塑护套管，有效固定，电源接线。
	室
	1

	3
	陶瓷面防静电活动地板
	产品规格：不低于602*602*40mm
钢板厚度：上≥0.65mm下≥0.65mm
填充材料：高强度发泡水泥
地板贴面：10mm防静电瓷砖面
系统电阻：1*106Ω-1*109Ω
集中载荷：≥2300N
均布载荷：≥16000N
冲击载荷：≥3000N
滚动载荷：≥13500N
防火性能：A级
支撑系统：
支架： 由上托、螺杆、管柱、底座组成。管柱和底座为高强度铸铁或优质钢材，厚度≥2.0mm。并能实现不小于±20mm的高度调节范围，以适应地面不平整。
横梁： 优质冷轧钢板制造，表面镀锌防锈。
防腐处理： 所有金属支撑部件必须经过镀锌或更高标准的防锈、防腐处理，以适应实验室环境。
	平方米
	98

	4
	学科专业知识窗帘
	规格：（可以根据学校具体情况调整）加厚、遮光在窗帘上喷绘介绍学科知识，集教学、观赏为一体。
	幅
	8

	3.物理实验室1

	教师演示控制

	1
	教师演示台
	参考规格：3000*700*900mm
▲1.台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。
★2.柜体：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；
3.整体结构设计合理，预留教师电源安装位置；
4.门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证双层钢板双面都喷涂处理。
5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
6.不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。
7.防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。
8.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1

	2
	实验室专用水槽
	采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。
	只
	1

	3
	三联高低位龙头
	鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。
	个
	1

	4
	教师总控电源
	
1.装置在主控台组合柜内，采用耐磨、耐腐蚀的PVC薄膜面板，优质元器件，轻触按钮开关。
2.输入电压：220v±10%；
3.内装有教师演示电源及主控电源装置，教师能对实验室进行总体及分组控制;
4.220V电源输出，电源总开关、漏电保护开关、工作指示灯、220V交流输出多用插座，数码实时显示电压电流值；电压表精度1%，电流表精度1.5%±5字；
5.带老师、学生220V过载漏电保护。
	个
	1

	学生实验操作及学习区

	1
	学生实验桌
	1.参考规格：1200*600*780/800mm
▲2.台面：采用≥12.7mm实芯理化板，台面前端经机械打磨，圆角处理，后部根据桌架形状铣边镶入框架中，防止台面起翘、变形、脱落；
3.结构：镂空设计。专用书包斗，中间设挂凳卡。
★4.侧脚采用高强度合金或者钢制结构，要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。
★5.后档板、前后横梁、中间横梁全部采用高强度挤出合金或者钢制模具型材。
6. 桌侧脚：桌侧脚设置专用孔位与地面固定，并配有跟台面同色ABS脚套装饰盖。
	张
	28

	2
	多功能柱
	整体采用实验室专用PP材质，四周圆弧处理，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。
	个
	28

	3
	实验凳
	1.凳脚材质：4个凳脚采用≥17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象，升降式。Ф凳面直径300/320×高450/500/510mm。
2.凳面材质：注塑，防滑不发光。
3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。
	张
	56

	4
	桌面电源
	1.参考尺寸：200*58*100mm
2.主体由ABS框架与电源面板组成。
2.1.主体框架：产品主体框架由ABS配件组合而成，整体造型圆弧处理，操作面进行55度倾斜，方便操作使用，产品表面亮光处理。
3.电源操作界面：电源操作界面分别配备：USB接口一个，网络接口一个，低压学生电源一组等。
3.1.面板采用亚克力面板，电容感应按钮开关，微电脑控制；
3.2.输入电压：220v±10%；
3.3.低压学生电源：接收教师总控电源设定交直流电压，限定交直流输出时，学生端交直流不可互换，教师限定电压值时，学生仅能在范围内调节，解除限定后可由学生端自由设定；
3.4.交流输出：0-24V，0.1V一档连续可调，额定电流0-24V，2A，最大可输出3A,可设置0-3A恒流输出，数字电压电流表实时显示，精度正负0.1V，具有智能过载保护功能。
3.5.直流输出：0-24V，0.1V一档连续可调，额定电流0-24V，2A，最大可输出3A,可设置0-3A恒流输出，数字电压电流表实时显示，精度正负0.1V，具有智能过载保护功能。
4.USB接口：额定输出5V,2A，最大可输出3A。
5.使用环境：温度0-40℃，湿度<90%。
	套
	28

	系统工程

	1
	室内地上配电安装
	地上采用铝塑护套管，有效固定，电源接线。
	室
	1

	2
	陶瓷面防静电活动地板
	产品规格：不低于602*602*40mm
钢板厚度：上≥0.65mm下≥0.65mm
填充材料：高强度发泡水泥
地板贴面：10mm防静电瓷砖面
系统电阻：1*106Ω-1*109Ω
集中载荷：≥2300N
均布载荷：≥16000N
冲击载荷：≥3000N
滚动载荷：≥13500N
防火性能：A级
支撑系统：
支架： 由上托、螺杆、管柱、底座组成。管柱和底座为高强度铸铁或优质钢材，厚度≥2.0mm。并能实现不小于±20mm的高度调节范围，以适应地面不平整。
横梁： 优质冷轧钢板制造，表面镀锌防锈。
防腐处理： 所有金属支撑部件必须经过镀锌或更高标准的防锈、防腐处理，以适应实验室环境。
	平方米
	80

	3
	学科专业知识窗帘
	规格：（可以根据学校具体情况调整）加厚、遮光在窗帘上喷绘介绍学科知识，集教学、观赏为一体。
	幅
	8

	4.物理实验室2

	教师演示控制

	1
	教师演示台
	参考规格：2400*700*900mm

▲1.台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。
★2.柜体：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；
3.整体结构设计合理，预留教师电源安装位置；
4.门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证双层钢板双面都喷涂处理。
5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
6.不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。
7.防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。
8.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1

	2
	教师总控电源
	1.装置在主控台组合柜内，采用耐磨、耐腐蚀的PVC薄膜面板，优质元器件，轻触按钮开关。
2.输入电压：220v±10%；
3.内装有教师演示电源及主控电源装置，教师能对实验室进行总体及分组控制：
4.220V电源输出，电源总开关、漏电保护开关、工作指示灯、220V交流输出多用插座，数码实时显示电压电流值；电压表精度1%，电流表精度1.5%±5字；
5.带老师、学生220V过载漏电保护。
	个
	1

	学生实验操作及学习区

	1
	学生实验桌
	1.参考规格：1200*600*780/800mm
▲2.台面：采用12.7mm实芯理化板，台面前端经机械打磨，圆角处理，后部根据桌架形状铣边镶入框架中，防止台面起翘、变形、脱落；
3.结构：镂空设计。专用书包斗，中间设挂凳卡。
★4.侧脚采用高强度合金或者钢制结构，要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。
★5.后档板、前后横梁、中间横梁全部采用高强度挤出合金或者钢制模具型材。
6. 桌侧脚：桌侧脚设置专用孔位与地面固定，并配有跟台面同色ABS脚套装饰盖。
	张
	28

	2
	多功能柱
	整体采用实验室专用PP材质，四周圆弧处理，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。
	个
	28

	3
	实验凳
	1.凳脚材质：4个凳脚采用≥17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象，升降式。Ф凳面直径300/320×高450/500/510mm。
2.凳面材质：注塑，防滑不发光。
3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。
	张
	56

	4
	桌面电源
	1.参考尺寸：200*58*100mm
2.主体由ABS框架与电源面板组成。
2.1.主体框架：由ABS配件组合而成，整体造型圆弧处理，操作面进行55度倾斜，方便操作使用，产品表面亮光处理。
3.电源操作界面：电源操作界面分别配备：USB接口一个，网络接口一个，低压学生电源一组等。
3.1.面板采用亚克力面板，电容感应按钮开关，微电脑控制；
3.2.输入电压：220v±10%；
3.3.低压学生电源：接收教师总控电源设定交直流电压，限定交直流输出时，学生端交直流不可互换，教师限定电压值时，学生仅能在范围内调节，解除限定后可由学生端自由设定；
3.4.交流输出：0-24V，0.1V一档连续可调，额定电流0-24V，2A，最大可输出3A,可设置0-3A恒流输出，数字电压电流表实时显示，精度正负0.1V，具有智能过载保护功能。
3.5.直流输出：0-24V，0.1V一档连续可调，额定电流0-24V，2A，最大可输出3A,可设置0-3A恒流输出，数字电压电流表实时显示，精度正负0.1V，具有智能过载保护功能。
4.USB接口：额定输出5V,2A，最大可输出3A。
5.使用环境：温度0-40℃，湿度<90%。
	个
	28

	系统工程

	1
	室内地上配电安装
	地上采用铝塑护套管，内穿塑铜线，有效固定。
	室
	1

	2
	陶瓷面防静电活动地板
	产品规格：不低于602*602*40mm
钢板厚度：上≥0.65mm下≥0.65mm
填充材料：高强度发泡水泥
地板贴面：10mm防静电瓷砖面
系统电阻：1*106Ω-1*109Ω
集中载荷：≥2300N
均布载荷：≥16000N
冲击载荷：≥3000N
滚动载荷：≥13500N
防火性能：A级
支撑系统：
支架： 由上托、螺杆、管柱、底座组成。管柱和底座为高强度铸铁或优质钢材，厚度≥2.0mm。并能实现不小于±20mm的高度调节范围，以适应地面不平整。
横梁： 优质冷轧钢板制造，表面镀锌防锈。
防腐处理： 所有金属支撑部件必须经过镀锌或更高标准的防锈、防腐处理，以适应实验室环境。
	平方米
	98

	3
	学科专业知识窗帘
	规格：（可以根据学校具体情况调整）加厚、遮光在窗帘上喷绘介绍学科知识，集教学、观赏为一体。
	幅
	8



包二：
	1.化学常规实验室

	序号
	名称
	技术参数、规格、功能
	数量
	单位

	1
	教师演示台
	参考规格：2400mm*700mm*850mm
▲1.台面：采用≥25mm厚金属树脂高能理化板。
★2.桌身：整体采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件镀膜防锈处理。                                                                        
3.结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。含水槽、下水管及三联水嘴。                                                     4.柜门：门板加衬板双层结构，内含填充物。
5.滑道：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。
6.三联水嘴：鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。开关阀芯为铜质陶瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。
	1
	张

	2
	学生实验桌
	
1. 参考规格：1200*600*780mm
▲2.台面：采用实验室专用20mm厚陶瓷复合板，台面耐腐蚀、耐刻刮、耐污染。台面带有防水边，能有效防止实验物品滚落。
3.结构：镂空设计。专用书包斗，中间设挂凳卡。
★4.侧脚采用高强度合金或者钢制结构，要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。
★5.后档板、前后横梁、中间横梁全部采用高强度挤出合金或者钢制模具型材。
6. 桌侧脚：桌侧脚设置专用孔位与地面固定，并配有跟台面同色ABS脚套装饰盖。
	28
	张

	3
	功能柱
	采用ABS注塑成型，分为桶体和底座两部份，表面沙面和光面相结合处理，以齿合槽配以螺丝连接。
	28
	个

	4
	水槽柜
	参考规格： 438-500*600-655*788-940mm；
1.水槽：采用PP改性材料，塑料注塑一次性成型，具有防溢出功能。
▲2.水槽托架：采用≥1.0mm冷轧钢板，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。
3.水槽柜体：水槽柜体由侧板、前门板、后门板及底座组成，前后各设置一个柜门。
▲4.侧板、前后门板、底座采用≥1.0mm冷轧钢板，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。
5.底部配置调节脚，减少与地面摩擦。
	14
	个

	5
	上水装置
	用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制。
	15
	套

	6
	下水装置
	采用PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏。
	14
	套

	7
	三联水嘴
	
1.臂弯、主体、进水管、出水管采用不锈钢或黄铜制造。
2.涂层: 涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。
3.陶瓷阀芯: 90°旋转。
	14
	套

	8
	学生电源
	1.ABS嵌入式电源盒，可放置在实验台两侧，书包盒中间，也可置于台面，实验和安装都非常方便。
2.学生低压电源由教师集中供电，具有过载保护，过载指示灯点亮，自动复位功能。
3.交流低压电源输出:2V到24V，由教师分档调节送给。学生直流输出的电压为学生交流全桥整流方式。
4.国标220V电源插座，由教师集中控制220V，安全可靠。保险丝保护，220V电源指示灯，电源开关控制。
	28
	套

	9
	教师总控电源
	
1.采用火线，零线双组开管的漏电保护器。
2.具有定时自动关机功能。
3.采用触摸屏控制、显示教师和学生交直流电压，电流。
4.分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源。                                 
5.教师集中供电控制学生低压。分四组控制，且有电流监控功能。
6.教师自用低压交流电源电压为0V-18V/3A、19V-30V/2A，分辩率为1V。具备自动过载保护功能。
7.教师自用低压直流电源电压为0V-18.0V/2A、18.1V-30.0V/1.5A，分辩率为0.1V。具备自动过载保护功能
8.大电流短时输出。8秒自动关断。                                                            
9.直流高压：输出240V或300V的高压，输出电流为100mA,具备过载保护功能。
	1
	套

	10
	实验凳
	1.规格：Ф凳面直径300/315/320×高450/500/510mm。
2.全新注塑凳面。
3. 钢管≥40*20*1.2mm一体折弯成型，钢制四脚，下带ABS防水脚垫。外喷环氧树脂涂层，耐腐蚀耐酸碱。
	56
	条

	11
	实验光源
	台灯采用内置LED灯条，台灯整体功率不大于7w，台灯外壳采用ABS工程塑料注塑成型，光线柔和无频闪；照明角度可调节，调节的支撑脚内置不锈钢阻尼转轴。
	28
	套

	12
	洗眼器
	洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。
	1
	套

	13
	室内地上下给排水设备
	给水采用优质金属软连接与龙头连接，地上每套水嘴设一控制阀门。排水采用优质PVC管，连接处密封，给水采用优质专用PPR管铺设，排水采用优质PVC管铺设，含辅材和安装。
	1
	室

	14
	室内地上下配电设备
	地上采用铝塑护套管，内穿塑铜线，有效固定，按国标施工。地下采用PVC阻燃塑料管，内穿国标BV线，含辅材和安装。
	1
	室

	15
	静电地板
	参考规格： 600mm × 600mm × 35mm（长×宽×厚）。
系统结构：架空活动地板系统，包含防静电地板、支架、横梁。
面层材料： 高性能防静电陶瓷耐磨层。表面耐磨层厚度 ≥ 1.2mm。
具备防静电性能，集中载荷：≥ 3560 N ，变形量 ≤ 2mm。
均布载荷： ≥ 23600 N/㎡。
防火等级： 国家A级（不燃材料）。
耐磨性： 陶瓷面层耐磨转数 ≥ 1500转。
耐腐蚀性： 陶瓷面层能抵抗实验室常见酸碱化学试剂的轻微溅洒，易于清洁且不留痕迹。

吸水率： 陶瓷面层吸水率应 < 0.5%。
翘曲度： 地板板面翘曲度 ≤ 0.5%。
支撑系统：
支架： 由上托、螺杆、管柱、底座组成。管柱和底座为高强度铸铁或优质钢材，厚度≥2.0mm。并能实现不小于±20mm的高度调节范围，以适应地面不平整。
横梁： 优质冷轧钢板制造，表面镀锌防锈。
防腐处理： 所有金属支撑部件必须经过镀锌或更高标准的防锈、防腐处理，以适应实验室环境。
 
	80
	m²

	2.生物常规实验室

	1
	教师演示台
	参考规格：2400mm*700mm*850mm
▲1.台面：采用≥25mm厚金属树脂高能理化板。
★2.桌身：整体采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件镀膜防锈处理。                                                                        
3.结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。含水槽、下水管及三联水嘴。                                                     4.柜门：门板加衬板双层结构，内含填充物。
5.滑道：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。
6.三联水嘴：鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。开关阀芯为铜质陶瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。
	1
	张

	2
	实验桌
	
1. 参考规格：1200*600*780mm
▲2.台面：采用实验室专用20mm厚陶瓷复合板，台面耐腐蚀、耐刻刮、耐污染。台面带有防水边，能有效防止实验物品滚落。
3.结构：镂空设计。专用书包斗，中间设挂凳卡。
★4.侧脚采用高强度合金或者钢制结构，要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。
★5.后档板、前后横梁、中间横梁全部采用高强度挤出合金或者钢制模具型材。
6. 桌侧脚：桌侧脚设置专用孔位与地面固定，并配有跟台面同色ABS脚套装饰盖。
	28
	张

	3
	功能柱
	采用ABS注塑成型，分为桶体和底座两部份，表面沙面和光面相结合处理，以齿合槽配以螺丝连接。
	28
	个

	4
	水槽柜
	参考规格： 438-500*600-655*788-940mm；
1.水槽：采用PP改性材料，塑料注塑一次性成型，具有防溢出功能。
▲2.水槽托架：采用≥1.0mm冷轧钢板，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。
3.水槽柜体：水槽柜体由侧板、前门板、后门板及底座组成，前后各设置一个柜门。
▲4.侧板、前后门板、底座采用≥1.0mm冷轧钢板，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。
5.底部配置调节脚，减少与地面摩擦。
	14
	个

	5
	上水装置
	用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制。
	15
	套

	6
	下水装置
	采用PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏。
	14
	套

	7
	三联水嘴
	
1.臂弯、主体、进水管、出水管采用不锈钢或黄铜制造。
2.涂层: 涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。
3.陶瓷阀芯: 90°旋转。
	14
	套

	8
	学生电源
	1.ABS嵌入式电源盒，可放置在实验台两侧，书包盒中间，也可置于台面，实验和安装都非常方便。
2.学生低压电源由教师集中供电，具有过载保护，过载指示灯点亮，自动复位功能。
3.交流低压电源输出:2V到24V，由教师分档调节送给。学生直流输出的电压为学生交流全桥整流方式。
4.国标220V电源插座，由教师集中控制220V，安全可靠。保险丝保护，220V电源指示灯，电源开关控制。
	28
	套

	9
	教师总控电源
	
1.采用火线，零线双组开管的漏电保护器。
2.具有定时自动关机功能。
3.采用触摸屏控制、显示教师和学生交直流电压，电流。
4.分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源。                                 
5.教师集中供电控制学生低压。分四组控制，且有电流监控功能。
6.教师自用低压交流电源电压为0V-18V/3A、19V-30V/2A，分辩率为1V。具备自动过载保护功能。
7.教师自用低压直流电源电压为0V-18.0V/2A、18.1V-30.0V/1.5A，分辩率为0.1V。具备自动过载保护功能
8.大电流短时输出。8秒自动关断。                                                            
9.直流高压：输出240V或300V的高压，输出电流为100mA,具备过载保护功能。
	1
	套

	10
	实验凳
	1.规格：Ф凳面直径300/315/320×高450/500/510mm。
2.全新注塑凳面。
3. 钢管≥40*20*1.2mm一体折弯成型，钢制四脚，下带ABS防水脚垫。外喷环氧树脂涂层，耐腐蚀耐酸碱。
	56
	条

	11
	实验光源
	台灯采用内置LED灯条，台灯整体功率不大于7w，台灯外壳采用ABS工程塑料注塑成型，光线柔和无频闪；照明角度可调节，调节的支撑脚内置不锈钢阻尼转轴。
	28
	套

	12
	洗眼器
	洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。
	1
	套

	13
	室内地上下给排水设备
	给水采用优质金属软连接与龙头连接，地上每套水嘴设一控制阀门。排水采用优质PVC管，连接处密封，给水采用优质专用PPR管铺设，排水采用优质PVC管铺设，含辅材和安装。
	1
	室

	14
	室内地上下配电设备
	地上采用铝塑护套管，内穿塑铜线，有效固定，按国标施工。地下采用PVC阻燃塑料管，内穿国标BV线，含辅材和安装。
	1
	室

	15
	静电地板
	参考规格： 600mm × 600mm × 35mm（长×宽×厚）。
系统结构：架空活动地板系统，包含防静电地板、支架、横梁。
面层材料： 高性能防静电陶瓷耐磨层。表面耐磨层厚度 ≥ 1.2mm。
具备防静电性能，集中载荷：≥ 3560 N ，变形量 ≤ 2mm。
均布载荷： ≥ 23600 N/㎡。
防火等级： 国家A级（不燃材料）。
耐磨性： 陶瓷面层耐磨转数 ≥ 1500转。
耐腐蚀性： 陶瓷面层能抵抗实验室常见酸碱化学试剂的轻微溅洒，易于清洁且不留痕迹。

吸水率： 陶瓷面层吸水率应 < 0.5%。
翘曲度： 地板板面翘曲度 ≤ 0.5%。
支撑系统：
支架： 由上托、螺杆、管柱、底座组成。管柱和底座为高强度铸铁或优质钢材，厚度≥2.0mm。并能实现不小于±20mm的高度调节范围，以适应地面不平整。
横梁： 优质冷轧钢板制造，表面镀锌防锈。
防腐处理： 所有金属支撑部件必须经过镀锌或更高标准的防锈、防腐处理，以适应实验室环境。
 
	80
	m²

	3.物理光学实验室

	1
	教师演示台
	参考规格：2400mm*700mm*850mm
▲1.台面：采用≥25mm厚金属树脂高能理化板。
★2.桌身：整体采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件镀膜防锈处理。                                                                        
3.结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。
4.柜门：门板加衬板双层结构，内含填充物。
5.滑道：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。
	1
	张

	2
	实验桌
	
1. 参考规格：1200*600*780mm
▲2.台面：采用实验室专用20mm厚陶瓷复合板，台面耐腐蚀、耐刻刮、耐污染。台面带有防水边，能有效防止实验物品滚落。
3.结构：镂空设计。专用书包斗，中间设挂凳卡。
★4.侧脚采用高强度合金或者钢制结构，要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。
★5.后档板、前后横梁、中间横梁全部采用高强度挤出合金或者钢制模具型材。
6. 桌侧脚：桌侧脚设置专用孔位与地面固定，并配有跟台面同色ABS脚套装饰盖。
	28
	张

	3
	功能柱
	采用ABS注塑成型，分为桶体和底座两部份，表面沙面和光面相结合处理，以齿合槽配以螺丝连接。
	28
	个

	4
	学生电源
	1.ABS嵌入式电源盒，可放置在实验台两侧，书包盒中间，也可置于台面，实验和安装都非常方便。
2.学生低压电源由教师集中供电，具有过载保护，过载指示灯点亮，自动复位功能。
3.交流低压电源输出:2V到24V，由教师分档调节送给。学生直流输出的电压为学生交流全桥整流方式。
4.国标220V电源插座，由教师集中控制220V，安全可靠。保险丝保护，220V电源指示灯，电源开关控制。
	28
	个

	5
	教师总控电源
	
1.采用火线，零线双组开管的漏电保护器。
2.具有定时自动关机功能。
3.采用触摸屏控制、显示教师和学生交直流电压，电流。
4.分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源。                                 
5.教师集中供电控制学生低压。分四组控制，且有电流监控功能。
6.教师自用低压交流电源电压为0V-18V/3A、19V-30V/2A，分辩率为1V。具备自动过载保护功能。
7.教师自用低压直流电源电压为0V-18.0V/2A、18.1V-30.0V/1.5A，分辩率为0.1V。具备自动过载保护功能
8.大电流短时输出。8秒自动关断。                                                            
9.直流高压：输出240V或300V的高压，输出电流为100mA,具备过载保护功能。
	1
	台

	6
	实验凳
	1.规格：Ф凳面直径300/315/320×高450/500/510mm。
2.全新注塑凳面。
3. 钢管≥40*20*1.2mm一体折弯成型，钢制四脚，下带ABS防水脚垫。外喷环氧树脂涂层，耐腐蚀耐酸碱。
	56
	条

	7
	室内地上下配电设备
	地上采用铝塑护套管，内穿塑铜线，有效固定，按国标施工。地下采用PVC阻燃塑料管，内穿国标BV线，含辅材和安装。
	1
	室

	8
	地胶
	国产优质地胶
	80
	m²



包三：
	1.物理数字化实验室

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	教师演示台
	参考规格：3000*700*900mm
▲1.台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。
★2.柜体：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；
3.整体结构设计合理，预留教师电源安装位置；
4.门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证双层钢板双面都喷涂处理。
5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
6.不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。
7.防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。
8.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1

	2
	实验室专用水槽
	采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。
	只
	1

	3
	实验室专用龙头
	鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。
	套
	1

	4
	教师总控电源
	
1.装置在主控台组合柜内，采用耐磨、耐腐蚀的PVC薄膜面板，优质元器件，轻触按钮开关。
2.输入电压：220v±10%；
3.内装有教师演示电源及主控电源装置，教师能对实验室进行总体及分组控制;
4.220V电源输出，电源总开关、漏电保护开关、工作指示灯、220V交流输出多用插座，数码实时显示电压电流值；电压表精度1%，电流表精度1.5%±5字；
5.带老师、学生220V过载漏电保护。
	套
	1

	5
	探究操作台一
	参考规格：2400*1200*780mm
▲1.台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角；
★2.柜体：全钢结构。采用≥1.0mm优质镀锌钢板，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；
3.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体；
4.门板：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音；
5.连接件：采用ABS专用连接组装件；
6.合页：采用优质不锈钢模具一体成型；
7.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	6

	6
	探究操作台二
	参考规格：1200*1200*780mm
▲1.台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角；
★2.柜体：全钢结构。采用≥1.0mm优质镀锌钢板，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；
3.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体；
4.门板：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音；
5.连接件：采用ABS专用连接组装件；
6.合页：采用优质不锈钢模具一体成型；
7.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	2

	7
	学生凳
	1.凳脚材质：4个凳脚采用≥17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象，升降式。Ф凳面直径300/320×高450/500/510mm。
2.凳面材质：注塑，防滑不发光。
3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。
	张
	56

	8
	操作台插座
	1.钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度≥1.0mm厚优质镀锌钢板制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。
2. 220V交流输出为新国标五孔插座。
	套
	28

	9
	学科专业知识窗帘
	规格：（可以根据学校具体情况调整）加厚、遮光在窗帘上喷绘介绍学科知识，集教学、观赏为一体。
	幅
	8

	10
	陶瓷面防静电活动地板
	产品规格：不低于602*602*40mm
钢板厚度：上0.65mm下0.65mm
填充材料：高强度发泡水泥
地板贴面：10mm防静电瓷砖面
系统电阻：1*106Ω-1*109Ω
集中载荷：≥2300N
均布载荷：≥16000N
冲击载荷：≥3000N
滚动载荷：≥13500N
防火性能：A级
支撑系统：
支架： 由上托、螺杆、管柱、底座组成。管柱和底座为高强度铸铁或优质钢材，厚度≥2.0mm。并能实现不小于±20mm的高度调节范围，以适应地面不平整。
横梁： 优质冷轧钢板制造，表面镀锌防锈。
防腐处理： 所有金属支撑部件必须经过镀锌或更高标准的防锈、防腐处理，以适应实验室环境。
	室
	1

	11
	室内配套给排水改造
	给水采用优质金属软连接与龙头连接，地上每套水嘴设一控制阀门。排水采用优质PVC管，连接处密封。
	室
	1

	12
	室内配套电路改造
	按国标施工。地下采用PVC阻燃塑料管，内穿国标BV线。
	室
	1

	2.生物基础实验室

	1
	教师演示讲台
	参考尺寸：2400*600*850㎜ 
▲1.台面：采用≥12.7mm实芯理化板，四周加厚处理，四角圆角,四边磨边。
2.箱体：采用≥16mm厚E1级中密度三聚氰胺双饰面板，断面采用厚≥2mmPVC热熔封边并作防水处理。四角包边：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，曲面弧形造型，可以有效避免碰撞对人体产生的伤害。
3.层板：采用≥16mm厚E1级中密度三聚氰胺饰面板，周边及断面采用厚≥2mmPVC热熔封边并作防水处理；
4.每个箱体配四个优质的实验室仪器专用地脚，具有防腐防锈减震等特点。 
5.柜门，抽屉：采用≥16mm厚E1级中密度三聚氰胺饰面板，柜门和抽屉面板四周注塑模注塑包边成型。
6.讲台预留教师电源安装位置。
	张
	1

	2
	水槽柜
	参考规格：438/450/500*580/600*750/850mm
1.水槽：采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱及有机溶剂，具有防溢出功能。
▲2.箱体支撑件：箱体四周采用铝型材支撑，表面经过纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。
3.水柜前后门：采用pp改性材料塑料注塑模一次性成型，表面沙面与光面相结合处理。内部置铝型材为加强筋。
4.水嘴: 采用实验室专用二联水嘴90度瓷质阀芯，出水嘴为铜质尖嘴，可拆卸，内有螺纹，可方便连接循环等特殊用水，水管管体部分为黄铜合金制品，铜质表面经过烤漆喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，可360度旋转。
	张
	15

	3
	学生实验桌
	参考尺寸：1200*600*780mm，
▲1.台面：采用≥12.7mm实芯理化板，耐酸碱，表面哑光，不反光防滑；热弯加工成型，使台面前端呈半圆弧形。
★2.侧脚采用高强度合金或者钢制结构。后端配备加固支撑梁，各部分连接设置专用定位件。左右侧脚上连接梁采用合金型材连接，所有金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。
★3.背部档水板、前横梁、中间横梁全部采用高强度金属模具型材，各部分连接设置专用定位件。
4.专用书包斗ABS注塑一体注塑成型，中间设挂凳卡。
5.桌脚：采用一体注塑模具成型，可以与地面固定，防止桌移动。并用专用注塑模具件装饰。
	张
	28

	4
	多功能柱
	整体采用实验室专用PP材质，四周圆弧处理，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。
	套
	28

	5
	抽斗电源
	参考尺寸：120*120*400mm
1.单独安装在桌面下方两抽斗中间，箱体由三组工程PC塑料模具一次成型,工作操作台为翻转式。
2.面板采用耐磨、耐腐蚀的PVC薄膜面板。微电脑控制，数码实时显示电压电流值；电压表精度1%，电流表精度1.5%±5字。
3.有电源开关，零火线可同时关断。
4.设置2路多功能220V五孔交流插座。
	套
	28

	6
	教师总控电源
	1.装置在主控台组合柜内，采用耐磨、耐腐蚀的PVC薄膜面板，优质元器件，轻触按钮开关。
2.输入电压：220v±10%；
3.内装有教师演示电源及主控电源装置，教师能对实验室进行总体及分组控制：
4.220V电源输出，电源总开关、漏电保护开关、工作指示灯、220V交流输出多用插座，数码实时显示电压电流值；电压表精度1%，电流表精度1.5%±5字；
5.带老师、学生220V过载漏电保护。
	套
	1

	7
	实验凳
	1.凳脚材质：4个凳脚采用≥17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象，升降式。Ф凳面直径300/320×高450/500/510mm。
2.凳面材质：注塑，防滑不发光。
3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。
	张
	56

	8
	安全光源
	不锈钢LED灯，支架采用不锈钢材质，灯管角度可以自由调节，灯管采用LED灯，光照亮度温和，使用寿命长。
	个
	28

	2.生物准备室

	1
	准备台
	参考规格：3000*1200*800mm
▲1.台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。
★2.柜体：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；
3.整体结构设计合理，预留教师电源安装位置；
4.门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证双层钢板双面都喷涂处理。
5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
6.不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。
7.防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。
8.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1

	2
	实验室专用水槽
	采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。
	只
	2

	3
	三联高低位龙头
	鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。
	套
	2

	4
	仪器柜
	参考规格：1000/1020*500*2000/2040mm
▲1.采用全PP材质注塑成型，层板内置钢管，四立柱贯穿铝合金圆柱加强整体承重，柜体内部无任何外露金属件和紧固螺丝。
▲2.主框架：侧板为整体注塑成型，侧板内贯穿铝合金圆柱，加强整体的承重性与稳固性。预设可调节式通风口。
▲3.柜门:内嵌≥4mm厚钢化玻璃。（钢化玻璃提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的CCC认证证书扫描件）
4.层板:每块层板应内置不少于两根隐藏式钢质抗弯加固条。层板可以抽取，自由组合各层空间。
5.柜子顶部和底部都预留通风系统接口，与通风管路连接；接口处配有手动调节装置，可以打开或关闭通风口。
	个
	15



六、商务要求
	序号
	条款名称
	具体要求

	1
	合同主体
与付款单位
	本项目合同主体与付款单位为：常州市龙城高级中学、常州市教科院附属高级中学、常州市北郊高级中学。

	2
	项目质保要求
	1. 项目免费质保期：桌椅类产品免费质保不低于5年，其他（除耗材外）免费质保不低于3年。具体质保年限与投标文件承诺一致，质保时间自采购人验收合格之日起算。
2.质保条款：
（1）在质保期内，中标人应免费提供货物正常使用情况下的维修及保养服务，在非人为因素情况下，一切维护费用均由中标人负责。质保期内货物本身质量出现问题或由于货物本身质量原因造成的任何损伤或损坏，中标人应及时给予免费维修或免费更换，由此引起的施工费、人工费、材料费等一切费用由中标人负责。
（2）中标人提供免费上门服务，接到用户通报故障的电话2小时之内响应服务，4小时内能到现场解决问题；若货物故障在检修8 工作小时后仍无法排除，中标人应在48 小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供学校使用，直至故障货物修复。
（3）质保期后，中标人提供全生命周期服务，在设备的设计使用寿命周期内，中标人应能保证采购人更换到原厂的备件材料，确保设备的正常使用。

	3
	合同签订
	1.项目招标结束后，中标（成交）供应商应于30日内完成合同签订。
2.投标人中标后须与采购人在投标产品的“功能配置、技术要求等”方面及时交底沟通，并开始现场勘测和深化设计，确保技术细节与采购人确认；产品颜色需经采购人认可并通知投标人，投标人不得擅自更改项目内容。
3.中标（成交）供应商在收到中标（成交）通知书后，最晚于法定签订合同截止时间前，应将下列材料送达采购人：提供所投产品原厂质保函原件(加盖原厂鲜章，同时应提供原厂联系人姓名和联系电话)。
若在合同签订前核查发现中标（成交）供应商未按要求提供材料，或所提供材料存在以下情形之一的，视为不具备履约能力，采购人应及时报相关部门处置。
（1）材料形式有瑕疵，但内容真实、可补正的，采购人书面通知中标（成交）候选供应商在法定签订合同截止时间前一次性补正，逾期未补正或补正仍不符合要求的。
（2）所投产品确系原厂生产，但因制造商内部流程原因暂无法提供质保函或原厂证明（如企业审批延迟），且能提供有效佐证（如邮件、系统截图、代理协议等）的，经采购人书面同意在法定签订合同截止时间前提交，逾期仍未提交的。
4.若提交的材料不符合要求的，应在三个工作日内进行补正。
5.采购人可按以下流程进行核查：	
（1）查询。登录全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）或省级监管服务平台（如苏检通），查询的内容包括但不限于以下内容：检测机构的CMA资质证书及与检测项目相对应的检测能力范围、检测报告编号等。
（2）验证。扫描检测报告首页或封面带有 CMA 标志二维码、电话咨询发证机关，或提请本地市场监管部门协助验证。
（3）协查。当采购人发现检测报告超出检测机构检测能力范围，或怀疑检测报告真实性，及时向本地市场监管部门提供线索并请求协查，并得到协查结果。
如发现以下情况 ，采购人应及时报相关部门处置。（1）证书已过期、被撤销，或无法提供任何佐证的。（2）逾期未补正或补正仍不符合要求的；（3）材料内容不实、伪造、或所投产品与投标响应不符（如品牌、型号、技术参数等虚假）。
补正内容不能超出投标文件所提供材料的范围。
检验检测机构已注销，但检验检测机构有效期内出具的有效检测报告应认定为有效。
6.因供应商原因被取消中标（成交）资格的，采购人按政府采购法及实施条例等规定的情形或按有关部门的意见进行处置。

	4
	工期要求
	必须在合同签订后30日内完成安装调试并通过采购人验收。

	5
	交货地点
	1. 成交供应商负责将货物运到采购人指定地点，由成交供应商负责办理运输和装卸等，费用由成交供应商负责。
2. 成交供应商所提供的货物开箱后，如采购人（或实际安装的学校负责人员）发现有任何质量问题（如外观损伤、功能不齐全、无法正常使用等），成交供应商必须立即以同样型号的设备在采购人（或实际安装的学校负责人员）商定的时间内更换，确保其使用。

	6
	培训要求
	免费提供设备使用培训，培训时间和地点由本项目设备使用的各校确定。

	7
	包装和运输
	货物类必须要求供应商满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号））的规定。

	8
	验收标准与方法
	1.验收标准依据关于印发《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知（苏财规〔2024〕7号））
2.所供货物必须是全新的，原装正品，符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求。投标人严格按照清单内数量、规格供货，产品必须符合国家规定的质量标准。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由中标方承担。
3.投标人提供的产品必须能够满足规范及招标文件的要求，必须能通过招标人的质量验收等各类验收。
4.在产品生产过程中，投标人需按照招投标文件及合同要求的质量及技术标准组织生产，采购人随时可以到投标人的生产现场对原材料的厚度、规格、材质进行抽样检查。产品安装前，采购人组织相关人员依据招投标文件及合同要求的质量及技术标准对产品进行质量检查、检测，合格后方可进行安装。投标人所供产品所使用的主材(油漆、板材、胶水)等要求环保、无毒无害、无刺鼻气味，国家要求的针对甲醛的标准。对产品抽查不符合要求的，将加倍抽查，若加倍抽样仍不合格，将判定所供产品或材料不合格并全部退货，投标人承担全部责任并赔偿采购人因此产生的全部损失。
5.本项目由采购人决定是否邀请第三方进行联合验收。
6.货物安装验收不合格时，投标人应予以免费调换，直至符合规定，采购人不承担因调退货而发生的任何费用和责任，因调换产生的交货期延误，投标人应承担相应的违约责任。如因家具产品质量给采购人带来的损失，投标人还应赔偿采购人直接损失费用。
7.关于项目验收一次性不通过导致的后续验收的专家费，由责任方承担。
8.双方在符合国家相关质量标准的基础上，根据合同约定的质量标准进行验收。验收合格后，双方在采购人《常州市教育局部门集中采购、内部采购项目验收情况》上签字确认，作为投标人与采购人进行货款结算必要条件。

	9
	保险
	无

	10
	付款条件
	付款方式：验收合格，全款付清。

	11
	其他要求
	1.成交供应商应将电子响应文件打印成纸质稿（编制页码打印并胶装），一式两份，分别递交至代理机构和采购人处（邮寄或当面送达)。未及时提供纸质响应文件将可能影响合同签订，由此造成的后果及损失供应商自行负责。
2.中标（成交）公告发布后五个工作日内，中标（成交）候选供应商应将下列材料送达采购人：采购文件中要求投标（响应）时提供的检测报告及相关证明材料复印件并加盖所投品牌原厂鲜章（同时应提供原厂联系人姓名和联系电话）。


七.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	教师演示讲台
	工业

	2
	实验室专用水槽
	工业

	3
	三联高低位龙头
	工业

	4
	实验室专用洗眼器
	工业

	5
	教师总控电源
	工业

	6
	学生实验桌
	工业

	7
	多功能柱
	工业

	8
	实验凳
	工业

	9
	水槽柜
	工业

	10
	三联高低位龙头
	工业

	11
	侧面220V电源
	工业

	12
	万向吸风罩
	工业

	13
	室内行程通风系统
	工业

	14
	防腐风机及配件
	工业

	15
	矢量控制变频器
	工业

	16
	室内地上给排水安装
	工业

	17
	室内地上配电安装
	工业

	18
	陶瓷面防静电活动地板
	工业

	19
	学科专业知识窗帘
	工业

	20
	生物桌面灯
	工业

	21
	桌面电源
	工业

	22
	学生电源
	工业

	23
	实验光源
	工业

	24
	洗眼器
	工业

	25
	地胶
	工业

	26
	探究操作台一
	工业

	27
	探究操作台二
	工业

	28
	操作台插座
	工业

	29
	抽斗电源
	工业

	30
	安全光源
	工业

	31
	准备台
	工业

	32
	仪器柜
	工业



[bookmark: _Toc7880]
第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取三名中标候选人。
一、政府采购政策功能落实
5、采购本国产品的支持政策
5.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
5.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
5.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
5.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
5.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
二、定标
1.本项目共分3个采购包，每个投标人可以对单个或多个包进行投标，每个投标人最多可中1个包。
2.本项目按照包1、包2、包3的定标顺序进行定标。确定程序如下：各包号综合得分最高的投标人为本包号第一中标候选人；若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，采购人确认投标报价低的为第一中标候选人。若投标人在多个包号中综合得分最高的，按照定标顺序表依次确定第一中标候选人。前序包号已确定为第一中标候选人的，后续包号不再入选第一中标候选人名单，后续包号由综合得分排名第二的投标人上升为第一中标候选人。

三、评标方法与评标标准
	序号
	评分因素
	评分标准和评审材料
	总分
	备注

	1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。
	39
	

	2
	技术分
	
	48
	

	2.1.1
	样品功能
	样品基本功能满足招标文件采购需求的得2分；不符的不得分。
	2
	样品：学生实验桌

	2.1.2
	细节工艺
	现场对样品喷塑工艺、焊痕工艺、拼接缝隙、零部件的整合等方面评判，满足采购需求的得4分。
①金属表面平整，喷塑光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆；
②焊接应满焊、无脱焊、虚焊、焊穿、错位，表面波纹均匀；
③零部件整合平整、严密、牢固，无断裂、崩茬、少件、透钉、漏钉；
④桌面耐刻刮、防静电、耐腐蚀、无锋利边角；
每有一条细节处理不符合采购需求的扣1分，扣完为止。
	4
	

	2.1.3
	整体质量
	样品整体印象较好、实用、坚固耐用、做工精细、结构合理、配色协调，符合采购需求的得2分，不符合不得分。
	2
	

	2.1.4
	样品功能
	样品基本功能满足招标文件采购需求的得1分；不符的不得分。
	1
	样品：实验凳

	2.1.5
	细节工艺
	金属表面平整喷塑光滑，无锋利边角，细节处理得当，防垢易清洁，焊接应满焊、无脱焊、虚焊、焊穿、错位，表面波纹均匀，符合得2分，不符合不得分。
	2
	

	2.1.6
	整体质量
	样品整体印象较好、实用、坚固耐用、做工精细、结构合理、配色协调，符合采购需求的得1分，不符合不得分。
	1
	

	2.2
	技术参数分
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]投标产品技术指标，对照产品技术偏离表，打“▲”的每项负偏离扣1分，一般性参数偏离扣0.5分，扣完为止。打“★”项如有负偏离作为无效投标。
注：按参数点得分或扣分，不重复扣分，扣完为止。
	29
	

	2.3.1
	产品质量（检测报告）
	[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]1. 依据GB/T 24820《实验室家具通用技术条件》，投标人提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的学生实验桌的检测报告扫描件，检测项至少包含台面理化性能、力学性能，每个合格的上述检测项目得1分，共2分，不合格或检测项目不匹配不得分。
2. 依据GB/T 32487《塑料家具通用技术条件》，投标人提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的水槽柜的检测报告扫描件，检测项至少包含塑料件理化性能、有害物质限量，每个合格的上述检测项目得1分，共2分，不合格或检测项目不匹配不得分。

[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]供应商所提交的检测报告须由具备有效CMA资质的检测机构出具，且检测项目、检测方法及依据标准必须包含在该机构最新版《资质认定能力附表》范围内。检测报告依据的标准应符合采购文件约定的标准，包括相关国家标准、行业标准、地方标准。投标（响应）时须同步提供：① 检测报告原件扫描件加盖公章；② 检测机构有效CMA资质证书及与所涉检测项目对应《资质认定能力附表》所在页的扫描件并加盖投标人公章。未按要求提供或经核查不符合上述条件的，该检测报告视为无效佐证材料。
	4
	

	2.3.2
	产品认证
	所投产品学生实验桌、实验凳、仪器柜具有有效的有害物质限量认证证书的，每有1个得1分，本项最高得3分。
提供相应证书的扫描件，同时还须提供该证书在“国家市场监督管理总局-全国认证认可信息公共服务平台”网站查询到的有效认证截图。认证产品名称与上述名称不同，但内容实质相同的视作等同。不提供或提供不全不得分。

	3
	

	商务分
	
	
	13
	

	3.1
	企业实力：体系认证
	供应商提供实验室用家具生产单位的质量管理体系认证证书（GB/T19001-2016或ISO 9001:2015）、环境管理体系认证（‌GB/T 24001-2016或ISO14001:2015）、职业健康安全管理体系认证（‌GB/T 45001-2020或ISO45001:2018），每证得1分，总计3分。
提供有效证书扫描件加盖公章，否则不得分。
	3
	

	3.2
	环保政策
	所投产品学生实验桌属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书扫描件，得2分。

	2
	

	3.3
	企业业绩
	[bookmark: _GoBack]投标人提供2023年以来签订的同类（含实验室桌椅）产品的合同、中标/成交通知书（或网上中标/成交公示截图）、验收报告和结算发票作为证明材料（提供项目验收报告和结算发票扫描件）。每提供一份得1分，最多得3分。
注：时间以签订合同的日期为准。
	3
	

	3.4
	质保期承诺
	投标人在满足整体免费质保年限的基础上，每延长质保期1年的得1分，本项最高得5分。
	5
	


[bookmark: _Toc3874]














































第六章  投标文件格式 
[bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc26554094]
投  标  文  件





项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               




投标文件主要格式目录

一、投标人资格声明函
二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）
三、法定代表人资格证明书（实质性格式）
四、法人授权书
五、投标函
六、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）
七、小微企业声明函
八、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明
九、关于符合本国产品标准的声明函
十、投标分项报价表
十一、技术要求响应及偏离表
十二、合同及商务条款偏离表
十三、开标一览表
十四、投标人关于检测报告合规性的承诺函（实质性格式）
十五、投标文件通用模版编制和评审要求













[bookmark: _Toc120614284]一、投标人资格声明函

投标人资格声明函（实质性格式）

致：常州市教育基本建设与装备管理中心
（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。
二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第九条情形）和健全的财务会计制度。
三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:
主要设备有：            
主要专业技术能力有                 
五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：               
2、我单位直接控股的其他单位如下：                     
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：               
八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。
九、我单位无以下不良信用记录情形：
1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。


                                            投标人：（加盖公章）
                                           法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：
日期：    年    月    日



说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

1


1


二、特定资格要求的证明文件
    如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书
单位名称:
地址:
姓名:     性别:       年龄:      职务:
系（投标人名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。
	


	




                     投标人：（加盖公章）
                       法定代表人签字、签章或印鉴：
日期：    年    月    日


说明：
1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

四、法人授权书


本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
[bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070]      日期：                                         





五、投标函
致：常州市教育基本建设与装备管理中心
根据贵方的JSZC-*_____________号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.除采购文件第四章采购需求中关于实质性要求需要提供证明材料的之外、与国家相关部门对供应商的响应产品有强制性规定或者有要求的，我方承诺完全满足。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 
日           期：________年____月____日






六、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：
一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。
三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。
四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。
五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。 
六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。 
七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。 
八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。
九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。 
十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。
十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
七、小微企业声明函（货物）（分包号：）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市教育基本建设与装备管理中心组织的（采购单位名称）采购编号为*，（项目名称）（分包号：）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。中标人为小微企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

八、残疾人福利性单位声明函（分包号：）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

                      供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：





监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）




9、 关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。











10、 投标分项报价表（分包号：）

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	交付期
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	2
	
	
	
	
	
	合同签订后  日
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）                             

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。



备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。


11、 技术要求响应及偏离表（分包号：）

	对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明）

	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合
或偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


技术要求响应及偏离表附件  证明材料1，证明材料2，……


备注：
1. 行数不够，可自行添加。
2. 投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加*号条款）逐条做出明确响应。
3. 如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。
4. 为便于评审，投标人在偏离表中逐条列出相关技术参数证明材料所在页码。








12、 [bookmark: _Hlt26955054]合同及商务条款偏离表（分包号：）

	[bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26782999]对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明）

	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合
或偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


合同及商务条款偏离表附件  证明材料1，证明材料2，……

5. 行数不够，可自行添加。
6. 投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加*号条款）逐条做出明确响应。
3.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。


[bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Toc462564146]
[bookmark: _格式2__法定代表人授权书]





十三、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
招标编号：                                   分包号：
	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）

	核心产品品牌
	



                                             日期：       年   月   日















十四、投标人关于检测报告合规性的承诺函（实质性格式）
（本承诺书须加盖投标人公章，随投标文件一并提交）

[bookmark: 投标人关于检测报告合规性的承诺书]投标人关于检测报告合规性的承诺函
致： 	（采购人/采购代理机构）
我单位（投标人全称：   	，统一社会信用代码：    	）就参与贵单位组织的“ 	”项目（项目编号： 	）投标（响应），现就所提交的检测报告及相关证明材料郑重承诺如下：
1. 检测报告真实性
我单位提交的检测报告（报告编号： 	）系由具备有效CMA资质的检验检测机构依法出具，内容真实、完整， 未作任何篡改或伪造。
2. 检测机构资质有效性
出具机构持有有效的《检验检测机构资质认定证书》（CMA证书编号： ），且所检项目、依据标准及方法均在其《资质认定能力附表》核准范围内。
3. 材料一致性
所投产品品牌、型号、技术参数与检测报告完全一致。
4. 法律责任承担
如上述承诺不实，或经核查发现存在提供虚假材料谋取中标行为，我单位自愿接受以下处理：投标无效或中标无效；列入政府采购不良行为记录；承担由此造成的一切法律责任及经济损失。

本承诺函自签署之日起生效，具有法律约束力。
投标人（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）
日期：    年      月     日

[bookmark: 使用说明：]使用说明：
本承诺函为强制性投标文件组成部分 ，未提供或未盖章视为未实质性响应采购要求； 采购人有权依据本承诺书启动核查程序，并作为后续处理依据。

十五、投标文件通用模版编制和评审要求
	类型
	栏目名称
	编制和评审要求

	基本目录
	投标文件封面
	按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标文件格式》)

	基本目录
	开标一览表
	按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表》。(格式见《投标文件格式》)

	基本目录
	技术要求响应及偏离表
	按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标文件格式》)

	基本目录
	商务要求响应及偏离表
	按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标文件格式》)

	基本目录
	项目完整技术和实施方案
	本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。

	资格审查
	投标人（供应商）资格声明函
	提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标文件格式》)

	资格审查
	投标人（供应商）信用记录: 在信用中国网站或中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录
	无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站或中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。

	资格审查
	中小企业声明函等
	提供符合招标（采购）文件要求的《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标文件格式》)

	资格审查
	其他落实政府采购政策的资格要求
	如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标邀请》相关要求。

	资格审查
	是否接受联合体投标
	如是接受联合体投标，且投标人（供应商）组成联合体投标的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标文件格式》)，否则无需提供。

	资格审查
	本项目的特定资格要求
	如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。

	符合性审　
	　政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）
	提供符合招标（采购）文件要求的《政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）》。(格式见《投标文件格式》)　

	符合性审查
	法定代表人资格证明书、法人授权书、投标函
	按招标（采购）文件要求提供《法定代表人资格证明书》、《法人授权书》、《投标函》。(格式见《投标文件格式》)

	符合性审查
	投标报价
	由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表、投标报价、未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。

	符合性审查
	报价唯一性
	投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标文件格式》)

	符合性审查
	报价合理性
	由评委审查，无需供应商提供材料。报价合理，或投标人（供应商）的报价明显低于其他通过符合性审查投标人（供应商）的报价，有可能影响产品质量或诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。

	符合性审查
	报价的修正（如有）
	由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。

	符合性审查
	签署、加盖公章
	由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。

	符合性审查
	进口产品（如有）
	由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。

	符合性审查
	投标完整性
	由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。

	符合性审查
	公平竞争
	由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。

	符合性审查
	国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品；

	符合性审查
	附加条件
	由评委审查，无需供应商提供材料。投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的。

	符合性审查
	其他无效情形
	由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。

	符合性审查
	实质性条款响应
	投标（响应）文件满足招标（采购）文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。

	符合性审查
	实质性条款响应1
	逐项提供相关证明材料

	符合性审查
	实质性条款响应2
	逐项提供相关证明材料

	符合性审查
	实质性条款响应3
	逐项提供相关证明材料

	符合性审查
	实质性条款响应4
	逐项提供相关证明材料

	符合性审查
	实质性条款响应5
	逐项提供相关证明材料

	符合性审查
	其他实质性条款响应
	…………

	价格折扣文件格式
	小微企业声明函
	属于小微企业的提供符合招标（采购）文件要求的《小微企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标文件格式》)


























质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    




质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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