


5.0T 磁共振机房建设
最高投标限价/工程量清单编制说明

一、工程概况
本工程为江苏大学附属医院5.0T 磁共振机房建设，位于江滨医院院内。主要工作内容包括：a、拆除门厅部分玻璃幕墙，外墙改为实心砖墙干挂铝板；b、门厅西北角改造为扫描间及操作间；新建接建部分，功能为更衣室及操作间；c、接建建筑外墙为实心砖墙干挂铝板；d、扫描间内的所有上下水管道需全部拆除；e、原等候区新增排风扇；等候区原玻璃顶改为铝板屋面以及水电安装、相关措施等施工内容。
二、工程范围
工程图纸、业主要求、现场勘察以及工程量清单范围内的所有工程内容。
三、工程量清单编制依据
1、由建设单位提供的江苏中森建筑设计有限公司设计医技楼一层新增核磁施工图纸（20260603建筑，20260603墙板大样，20260605结构，20260605电气，20260514给排水）；常州金利达电子股份有限公司设计的江苏大学附属医院屏蔽工程设计方案20260513；
2、清单及计算标准：《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T 50500-2024) 、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》(GB/T 50854-2024)、《通用安装工程工程量计算标准》(GB/T 50856-2024)，江苏省、镇江市其他相关实施规定；
3、计价依据：《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026）、《江苏省通用安装工程消耗量》（2026）、《江苏省建设工程费用参考》（2026）、《江苏省房屋修缮工程计价表》 (2009年)及苏建价【2026】76号文；
4、执行截止2026年6月15日前镇江市有关计价文件；
5、委托方提供的招标文件、品牌要求、编标要求。
四、工程质量及工期要求
见招标文件。
五、工程类别及取费标准
1、工程费率设置：
建筑工程专业按中值取费，管理费29.75%，利润12.5%，安全生产3.8%，文明施工1.2%，环境保护0.45%，临时设施1.7%，税金9%；
安装工程专业按中值取费，管理费46.25%，利润14.5%，安全生产2.9%，文明施工0.6%，环境保护0.3%，临时设施1.1%，税金9%；
	


2、最高投标限价中人工费按2026消耗量参考取定并参考【2026】76号文，投标人根据工程具体情况、企业管理水平、并考虑风险因素自主确定。
3、材料价格取定：
1）本工程材料按乙供方式编标，但招标人根据实际情况，保留将工程材料转为甲供、甲控材料的权利，最高投标限价中材料价格参考镇江市2026年第05期《工程造价信息》并结合市场行情等因素综合考虑。
[bookmark: _Hlk504124434]2）报价由各投标人根据招标文件要求和工程具体情况，结合自身能力并根据市场价格和市场材料价格风险综合考虑，材料费除暂定价（甲供材）外全部由投标人自主报价。
六、措施项目费
1、除措施项目清单中所列项目外，各投标单位应结合工程实际、工期、设计要求和投标单位的施工组织设计、施工方案等综合考虑一切可见因素，对已完工程的保护、原有建筑保护等一切相关的费用均视为已含在措施费用或报价中，竣工结算时不再调整、不增加任何费用。
七、其他项目费
[bookmark: OLE_LINK1]1、暂列金： 室外开挖拆除、隐蔽设施、路面以及绿化，损坏、拆改、修复55000元；
八、其他有关编标说明
1、施工范围内的文明施工围挡由施工单位自行考虑，费用含在投标单位报价中，围挡必须满足安全施工要求。
2、本工程量清单特征及工作内容描述未详尽之处，投标人勘察现场以建筑维修现状及改造要求为准。工程量清单中项目特征、工作内容描述的完整程度不影响中标人应按相应规范要求完成现状建筑维修、改造的全部工作内容。
3、本项目各投标人在投标前自行前往踏勘现场，并充分了解现场状况，投标报价中应充分考虑各方面因素及施工过程中采取的必要措施费用，根据现场建筑物现状，结合企业自身自主报价。
4、所有拆除后的残值归医院方所有，垃圾由施工单位运出校外。拆除废料外运、土方外运投标人需自行考虑运距、弃土场的位置（施工方自行解决）、处置费用等全部费用，结算不再调整。
5、所有以“项”列工程量清单的项目，施工单位均需自行勘察现场，根据自身情况、拟定施组，综合报价，结算不调整。
6、各投标单位应到施工现场踏勘，由于施工条件、交通运输条件及外围条件的制约施工过程中可能发生的措施费的增加、人工的降效等应充分考虑，费用含在投标报价中。
7、进线电缆工程量暂定为200米，进线电线管工程量暂定为30米，具体工程量以现场实测为准；
8、应甲方要求，进线电缆路由需进行检测并加固，地下室电缆桥架须增加支撑，保证长期使用安全及以后发展。桥架支架暂定为1000公斤，具体工程量以现场实测为准；
9、弱电系统，电话采用六类非屏蔽网络线缆，工程量暂定为60米；网络用六类非屏蔽网络线缆，工程量暂定为60米；电线管SC25工程量暂定为60米；电线管SC32工程量暂定为60米；具体工程量以现场实测为准；
10、施工中必须考虑与磁共振屏蔽工程施工的配合，由此增加费用含在投标单位报价中，结算不再调整。
九、主要品牌
1、土建部分：
（1）钢筋：沙钢、马钢、永钢、鞍钢
（2）防水材料：东方雨虹、科顺、宏源、西卡
2、装饰部分：
（1）地砖：东鹏、马可波罗、冠军
（2）石膏板：龙牌、泰山、北新建材
（3）涂料：立邦、三棵树、晨光、多乐士
（4）集成吊顶：奥普、友邦、美尔凯特、欧陆
3、电气部分：
（1）配电箱柜电气元器件：西门子、施耐德、ABB
（2）线缆：宝胜、远东、上上、菊花
（3）开关插座：公牛、德力西、正泰、TCL
（4）灯具：欧普、雷士、松下、TCL
（5）网络线：康普、秋叶原、TP-LINK
（6）排气扇：艾美特、美的、绿岛风、松下
（7）母线：亿能、威腾、雷朋



江苏万达工程造价事务所有限公司
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