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第一章  投标邀请

[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]受南京市栖霞区城市数字治理中心委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就栖霞区社会面治安监控（雪亮工程）三期项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
一、项目基本情况
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc38985264]1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2026-0220 
2.项目名称：栖霞区社会面治安监控（雪亮工程）三期项目
3.预算金额：1963.76万元；
4.最高限价：1963.76万元；
5.采购需求（简介）：本项目拟对全区社会面老旧治安监控340个点位进行升级改造，并新建560个点位。（详细内容见本招标文件第四章） 
6.合同履行期限：180天
7.本项目不接受联合体投标。
8.本项目不接受进口产品投标。
二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359081]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）
（二）本项目特定资格要求：无。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc38985266]1.时间：自招标文件公告发布之日起。
2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc38985267]1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年8月18日9时30分（北京时间）。
2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。
五、公告期限
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268]公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他事宜
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc38985269]1.本次招标不收取投标保证金。
2.本项目组织勘察及答疑，供应商代表携带加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、身份证参加。签到时间：2026年8月5日9时40分至10时00分，地址：南京市栖霞区尧化街道尧化门街163号（南京市栖霞区城市数字治理中心），联系人：朱人杰，联系电话：025-83148891。供应商代表签到后领取本项目建设前端点位清单，随后的项目实施方案以此为依据。
3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目（苏采云系统登录页详见“江苏政府采购网”首页底部），需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章（详见苏采云系统登录页“CA办理指南”），进行苏采云系统注册并制作上传电子投标文件（苏采云系统供应商操作指南详见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载”）。
4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。
5.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本、招标项目资格审查结果的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对上述事项以外的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。
采购人《质疑函》收件人：杨丹丹，收件地址：南京市栖霞区尧化街道尧化门街163号，联系电话：025-85566260。
交易中心《质疑函》收件人：南京市公共资源交易中心政府集中采购处，收件地址：南京市建邺区江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。
七、本次招标联系方式
1.采购人
名  称：南京市栖霞区城市数字治理中心          
地  址：南京市栖霞区尧化街道尧化门街163号    
联系人：杨丹丹
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系电话：025-85566260 
2.交易中心
地  址：南京市建邺区江东中路265号    
联系人：马女士 
联系电话：025-68505961 
[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc513029202]
第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc513029242]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520]1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205]2.合格的投标人
2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。
2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278]3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc513029207]4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc513029209]二、招标文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029210]6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc513029211]7.招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。
[bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc513029212]8.招标文件的修改
[bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc16938529]8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。
三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530]9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc20823287]10.投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090507]11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。
11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Hlt26670373]12.投标分项报价表（如有）
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26668983]13.响应及偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。
13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表
14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。
14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。
[bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Hlt26670489]15.投标有效期
15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。
16.投标有效期的延长
16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc16938540]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc16938541]17.投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298]17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。
17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543]18.投标文件的拒收
18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300]19.投标文件的撤回和修改
19.1 投标文件的撤回
19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
19.2 投标文件的修改
19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
[bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc513029229]19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546]20.开标
20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。
20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231]21.评标
21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。
21.2 评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。
21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。
22.评标过程的保密与公正
22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548]23.投标文件的澄清
23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549]24.投标文件的审查
24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。
24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。
采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306]24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。
24.7 异常低价审查
24.7.1评标过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；
（4）评委会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
[bookmark: OLE_LINK2]24.7.2评委会启动异常低价审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评委会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
25.无效投标和废标
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc120614219][bookmark: _Toc16938551]25.1 无效投标情形
25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。
25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。
25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。
25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。
25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。
25.1.6 未通过符合性审查。
25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。
25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入严重违法失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。
25.1.10 评委会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。
25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。
25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。
25.2 废标情形
25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。
25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。
25.2.3 因重大变故采购任务取消。
25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。
25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。
25.4 如出现25.2.1或25.3情形，招标活动失败，评审委员会应对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。
六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]26.确定中标单位
26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。 
26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：
（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；
（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：
26.4.1 提供虚假材料谋取中标。
26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。
26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。
26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。
26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
[bookmark: _Toc200451960]26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：
26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27.中标通知书
27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。
因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc20823308]七、授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309]28.签订合同
28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。
28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。
28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。
29.标的物的追加
29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。
30.政府采购履约资金扶持政策
30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。
30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。
八、质疑
31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：
32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。
供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
35.供应商根据质疑事项向相应的质疑答复主体提出质疑，具体详见采购文件第一章。由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑函》《质疑答复函》抄送交易中心。
36.以下情形的质疑不予受理：
36.1 超出政府采购法定期限的质疑；
36.2 属于第33条规定的对同一采购程序环节提出的多次质疑；
36.3 法律法规规定的其他不予受理情形。
37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
九、政策功能落实
38.促进中小企业发展
38.1 本项目中的货物全部由中小企业制造的，投标供应商享受中小企业扶持政策。
38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。评审委员会评审中发现供应商提供的《中小企业声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
38.5 监狱和戒毒企业（统称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。
39.节能环保产品
39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。
39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 
39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。
40.绿色采购
40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。
40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。
40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
41.创新产品采购
41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。
42.网络产品、市场准入类产品采购
42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。
42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。
43.实施本国产品标准及相关政策
43.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。
43.2本国产品应当符合以下条件：
（1）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
43.3本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
43.4对本国产品的支持政策
本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第五章。
43.5政策执行要求
（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
（2）有关证明文件。供应商对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标（成交）的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
评审委员会评审中发现供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。



第三章  合同文本
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政府采购合同（货物）
合同编号：
项目名称：                                       项目编号：
甲方（买方）：
乙方（卖方）：
    甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。
1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。
1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。
1.5 履行地点：甲方指定地点。
1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。
1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。
1.8 合同组成：关于本项目的招标文件、投标文件、工作说明书（如有）、绩效目标考核方法（如有）是本合同的组成部分，本合同未约定的，双方应当按照上述文件履行，如上述文件存在冲突的，以甲方选择的解释顺序为准。
二、合同金额
2.1 本合同金额为：人民币____________________元，（大写：_____________________）
三、技术资料
3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。
四、知识产权
4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。
七、合同转包或分包
7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。
八、合同款项支付
8.1 合同款项的支付方式及时间
8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。
8.1.2 供货结束并验收合格后，甲方支付合同总价款的70%。
8.1.3 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。 
8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。
8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
九、税费
9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。
十、质量保修范围和保修期及售后服务
10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：
10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。
10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。
10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后     小时内到达甲方现场。
10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
10.5 质保期为自交货验收合格之日起     年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。
十一、项目验收
11.1 甲方依法组织履约验收工作。
11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。
11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。
11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。
十二、货物的包装、发运及运输
12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十三、违约责任
13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款  10% 的违约金。
13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日  0.5‰ 向乙方支付违约金，但违约金最高不得超过合同总价的  10% 。
13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日 0.03% 向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价  10%  的违约金。 
13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。
十四、不可抗力事件处理
14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。
14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。
十五、解决争议的方法
15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。
十六、合同生效及其它
16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。
16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
[bookmark: _Hlt16619369]  
甲  方：（公章）                       乙  方：（公章） 
地  址：                               地  址： 
法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：
联系电话：                             联系电话：          
                                          
签订日期：      


《*******合同》补充协议（合同附件）
招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求
[bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc49090575]一、项目属性：货物类项目。
二、项目概况
（一）项目背景
栖霞区作为南京主城东部的重要板块，高校密集、产业集聚、城乡交织，人流、物流、信息流高度汇聚，既带来发展活力，也对治安防控提出更高要求。前期雪亮技防工程建设已奠定坚实基础，但随着新型违法犯罪手段持续翻新、城市发展边界持续拓展，现有监控覆盖存在部分盲区、智能感知能力有待提升等问题日益凸显。在此背景下，栖霞区社会面治安监控（雪亮工程）三期项目的启动势在必行，该项目既是省市治安防控体系迭代升级的关键节点，更是栖霞区回应群众平安期盼、破解治理难题的具体实践。
（二）项目建设遵循标准
[bookmark: _Toc12214]《全国公安机关视频图像信息整合与共享工作任务书》（公科信〔2012〕11号）；
[bookmark: _Toc29487]《全国公安机关图像信息联网总体技术方案》；
[bookmark: _Toc6218]《关于加快实施信息惠民工程有关工作的通知》（发改高技〔2014〕46号）；
[bookmark: _Toc23955]中办国办《关于加强社会治安防控体系建设的意见》；
[bookmark: _Toc9816]九部委《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》（发改高技〔2015〕996号）；
[bookmark: _Toc7900]江苏省发改、综治等九部门联合转发的落实九部委《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》的通知要求；
[bookmark: _Toc9931]《全省智能泛在感知网建设应用系列技术指南——前端建设》；
[bookmark: _Toc15547]《全省智能泛在感知网建设应用系列技术指南——数据接入建设》；
[bookmark: _Toc11036]《省厅感知大数据平台级联应用方案》；
[bookmark: _Toc25366]《全省公安机关监控图像联网技术指导意见》；
[bookmark: _Toc14018]《江苏省公共安全视频监控联网目录（试行）》；
[bookmark: _Toc31263]《全省公安机关监控图像一机一档采集技术规范》；
[bookmark: _Toc8537]《关于印发〈升级版技防城建设标准〉的通知》（苏综治办〔2017〕41号）；
[bookmark: _Toc4718]《南京市公安局“图像覆盖联网工程”建设规范》；
[bookmark: _Toc6869]《南京市公共安全视频监控系统建设管理工作规范》；
《南京市公共安全视频监控建设联网应用工作意见》（市视频办〔2017〕1号）；
[bookmark: _Toc27259]《南京市公共安全视频监控建设规范》（市视频办〔2017〕2号）；
[bookmark: _Toc29227]《南京市升级版技防城建设实施方案》（市视频办〔2017〕3号）；
[bookmark: _Toc1656]《南京市公共安全视频监控联网共享工作实施方案》（市视频办〔2017〕4号）；
[bookmark: _Toc26278]《关于进一步加强全市雪亮工程项目管理工作的通知》（市视频办〔2018〕2号）；
[bookmark: _Toc20810]《南京市公安局关于开展视频监控集中运维监管的工作意见（试行）》（宁公传发〔2016〕213号）；
[bookmark: _Toc2180]《计算机场地通用规范》（GB/T 2887-2011）；
[bookmark: _Toc29528]《计算站场地安全要求》（GB/T 9361-2011）；
[bookmark: _Toc24453]《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（GB17859-1999）；
《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；
[bookmark: _Toc6930]《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》（GB50168-2018）；
[bookmark: _Toc30202]《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016）；
[bookmark: _Toc15356]《数据中心设计规范》（GB50174-2017）；
[bookmark: _Toc15923]《数据中心基础设施施工及验收标准》（GB50462-2024）；
[bookmark: _Toc29060]《信息技术开放系统互连 网络层安全协议》（GB/T17963-2000）；
[bookmark: _Toc17823]《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2022）；
[bookmark: _Toc27478]《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》（GB 35114-2017）；
[bookmark: _Toc12437]《公共安全视频监控数字视音频编解码技术要求》（GB/T25724-2017）；
[bookmark: _Toc31596]《视频图像原始性检验技术规范》（GA/T1021-2013）；
[bookmark: _Toc19511]《视频图像真实性检验技术规范》（GA/T1022-2013）；
[bookmark: _Toc21586]《视频安防系统技术要求》（GA/T367-2001）；
[bookmark: _Toc24891]《公安交通指挥系统建设技术规范》（GA/T445-2010）；
[bookmark: _Toc19655]《城市地理信息分类与代码》（GA/T491-2004）；
[bookmark: _Toc3448]《城市地理信息图形符号》（GA/T492-2004）；
[bookmark: _Toc21205]《城市地理信息系统建设规范》（GA/T493-2004）；
[bookmark: _Toc30753]《公安信息通信网边界接入平台安全规范（试行）—视频接入部分》（公科信〔2011〕5号）；
[bookmark: _Toc17668]《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T497-2016）；
[bookmark: _Toc4402]《城市监控报警联网系统技术标准》（GA/T669-2008）；
[bookmark: _Toc6292]《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T832-2014）；
[bookmark: _Toc29016]《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/T833-2016）；
[bookmark: _Toc16961]《道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范》（GA/T995-2020）；
[bookmark: _Toc1561]《道路交通技术监控设备运行维护规范》（GA/T1043-2013）；
[bookmark: _Toc32327]《道路交通信息监测记录设备设置规范》（GA/T1047-2013）；
[bookmark: _Toc21578]《公安视频图像屏幕显示信息叠加规范》（GA/T 751-2024）；
[bookmark: _Toc14734]《公安视频图像分析系统 第1部分：通用技术要求》
[bookmark: _Toc11020]（GA/T 1399.1-2017);
[bookmark: _Toc11552]《公安视频图像分析系统 第2部分：视频图像内容分析及描述技术要求》（GA/T 1399.2-2017）；
[bookmark: _Toc13295]《公安视频图像信息应用系统 第1部分：通用技术要求》
[bookmark: _Toc1618](GA/T 1400.1-2017);
[bookmark: _Toc28906]《公安视频图像信息应用系统 第2部分：应用平台技术要求》（GA/T 1400.2-2017）；
[bookmark: _Toc2384]《公安视频图像信息应用系统 第3部分：数据库技术要求》（GA/T 1400.3-2017）；
[bookmark: _Toc32579]《公安视频图像信息应用系统 第4部分：接口协议要求》（GA/T 1400.4-2017）；
[bookmark: _Toc18666]上述标准中未标年号的一律采用最新的标准；同时随着标准的修订，根据修订后的最新标准作为依据。除上述规范标准以外，须遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。
三、项目清单
	序号
	分项名称
	数量
	单位
	单价上限
（元）
	产品类型
	所属行业
	属性
	政府强制采购节能产品

	1
	前端产品1
	642
	台
	4875
	核心产品
	工业
	货物
	否

	2
	前端产品2
	264
	台
	2120
	主要产品
	工业
	货物
	否

	3
	前端产品3
	402
	台
	4375
	主要产品
	工业
	货物
	否

	4
	前端产品4
	22
	台
	11250
	
	工业
	货物
	否

	5
	前端产品5
	32
	台
	1375
	
	工业
	货物
	否

	6
	储存卡
	1362
	个
	760
	
	工业
	货物
	否

	7
	补光灯
	268
	支
	600
	
	工业
	货物
	否

	8
	存储设备
	6
	台
	127500
	
	工业
	货物
	否

	9
	硬盘
	216
	台
	10500
	
	工业
	货物
	否

	10
	服务器产品1
	1
	台
	65000
	
	工业
	货物
	否

	11
	视频云存储软件
	1
	套
	216700
	
	工业
	货物
	否

	12
	大数据基础平台
	3
	套
	62000
	
	工业
	货物
	否

	13
	感知数据服务软件
	1
	套
	131000
	
	工业
	货物
	否

	14
	服务器产品2
	3
	台
	293750
	
	工业
	货物
	否

	15
	视频图像信息应用平台
	1
	套
	321600
	
	工业
	货物
	否

	16
	数据集成软件
	1
	套
	36400
	
	工业
	货物
	否

	17
	服务器产品3
	2
	台
	147500
	
	工业
	货物
	否

	18
	服务器产品4
	2
	台
	59750
	
	工业
	货物
	否

	19
	国产化服务器操作系统
	10
	套
	10800
	
	工业
	货物
	否

	20
	国产化数据库
	4
	套
	56400
	
	工业
	货物
	否

	21
	国产化中间件
	4
	套
	42000
	
	工业
	货物
	否

	22
	一体化运维服务平台
	1
	套
	105900
	
	工业
	货物
	否

	23
	4芯光缆
	170000
	米
	3.3
	
	工业
	货物
	否

	24
	8芯光缆
	45000
	米
	3.5
	
	工业
	货物
	否

	25
	12芯光缆
	18000
	米
	3.6
	
	工业
	货物
	否

	26
	24芯光缆
	108000
	米
	4.0
	
	工业
	货物
	否

	27
	48芯光缆
	17000
	米
	4.6
	
	工业
	货物
	否

	28
	72芯光缆
	2000
	米
	4.8
	
	工业
	货物
	否

	29
	安全交换设备
	1
	套
	840000
	
	工业
	货物
	否

	30
	前端点位立杆集成服务
	560
	点位
	2100
	
	软件和信息技术服务业
	服务
	否

	31
	前端防水多媒体箱集成服务
	900
	点位
	770
	
	软件和信息技术服务业
	服务
	否

	32
	系统安装调试服务
	900
	点位
	2000
	
	软件和信息技术服务业
	服务
	否

	33
	前端点位二维码制作、张贴服务
	900
	点位
	22
	
	软件和信息技术服务业
	服务
	否

	34
	后台安装集成调试及整体联调服务
	1
	项
	210000
	
	软件和信息技术服务业
	服务
	否

	35
	前端电表接电集成服务
	560
	点位
	1000
	
	软件和信息技术服务业
	服务
	否

	36
	机架托管服务
	1
	项
	90000
	
	软件和信息技术服务业
	服务
	否

	37
	备品备件——前端产品1
	7
	台
	4875
	
	工业
	货物
	否

	38
	备品备件——前端产品2
	3
	台
	2120
	
	工业
	货物
	否

	39
	备品备件——前端产品3
	5
	台
	4375
	
	工业
	货物
	否

	40
	备品备件——前端产品4
	1
	台
	11250
	
	工业
	货物
	否

	41
	备品备件——前端产品5
	1
	台
	1375
	
	工业
	货物
	否

	42
	备品备件——储存卡
	14
	个
	760
	
	工业
	货物
	否

	43
	备品备件——硬盘
	3
	台
	10500
	
	工业
	货物
	否



四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求
（一）技术要求
	序号
	产品名称
	功能、性能、配置要求不低于以下要求

	1
	前端产品1
	1、摄像机支持双通道镜头，采用基于transformer架构的大模型算法，内置算力不小于8TOPS；
▲2、主通道分辨率≥3840×2160，传感器尺寸≥1/1.8 英寸；
▲3、辅通道分辨率≥2688×1520，传感器尺寸≥1/1.8 英寸；
4、视频压缩标准支持 H.265、 H.264、MJPEG；
5、主通道内置电动变焦镜头，焦距≥8-32mm；
6、辅通道定焦全彩镜头焦距≥4mm；
7、最低照度，彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx；
8、支持人脸人体车辆同时抓拍，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取，同一检测区域内同时检测数量≥150 个；
9、具备人脸、车牌的抠图及人脸与人体、车牌与车辆的关联显示；
10、支持人脸抓拍和车辆抓拍去重功能，去重后在所有抓拍图片中，同一人脸或同一车辆抓拍图的数量占比应≤1%；
11、支持人脸比对功能，对监控画面中出现的人脸与设备人脸库中的人脸图片进行比对，比对准确率≥99%；
12、支持车牌车型识别，准确率≥99%；
★13、支持GB35114安全加密。

	2
	前端产品2
	1、摄像机采用单镜头，内置GPU芯片；
▲2、输出分辨率≥2560×1440，传感器尺寸≥1/1.8 英寸；
3、视频压缩标准支持 H.265、 H.264、MJPEG；
4、摄像机内置电动变焦镜头，焦距≥8-32mm；
5、最低照度，彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx；
6、支持支持智能资源模式切换：人脸抓拍模式，道路监控模式，Smart事件模式；
7、人脸抓拍模式下，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸；
8、支持侧脸过滤功能，可过滤与设备镜头呈上下、左右角度达到预设值的人脸；
9、道路监控模式下，支持车牌识别并抓拍，支持车型、车辆品牌、车身颜色、车牌颜色等属性识别；
★10、支持GB35114安全加密。

	3
	前端产品3
	1、传感器尺寸≥1/1.8 英寸；
▲2、视频分辨率≥2688×1520；
3、焦距: ≥5.9-147.5mm；
4、内置 GPU 芯片；
5、支持≥25 倍光学变倍；
6、最低照度彩色≤0.0005 lx，黑白≤0.0001 lx；
7、帧率≥25 帧/秒；
8、信噪比≥55dB；
9、设备支持水平旋转范围为0~360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°；
10、视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG；
11、预置点数量≥300个，具备守望功能；巡航扫描数量≥8条；
12、防护等级≥IP67；
13、具备断网本地存储及断网续传；
14、设备支持人、非机动车、车辆混行检测，可同时对人、非机动车、车辆进行抓拍并可对车牌识别提取；
★15、支持GB35114安全加密。

	4
	前端产品4
	1、摄像机内置不少于3个镜头，可输出至少1路全景视频图像和1路细节视频图像，全景视频图像内置2个镜头，细节视频图像内置1个镜头；
▲2、全景摄像机分辨率≥3680×1656，细节摄像机分辨率≥3840×2160；
3、全景视频图像内置2个镜头，靶面尺寸≥1/1.8；
4、细节视频图像内置1个镜头，靶面尺寸≥1/1.8；
5、最低照度：彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx；
6、细节相机支持≥25倍光学变倍，镜头最大焦距≥147.5mm；
7、支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°；
8、可设置300个预置位，8条巡航路径；
9、视频压缩标准支持 H.265、 H.264、MJPEG；
10、全景通道支持人员密度检测功能，并可输出显示实时人数及拥堵等级；
11、设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍,可支持人脸与人体、车牌与车辆关联显示。目标属性显示功能支持人脸属性、人体属性、非机动车属性、机动车属性；
12、设备支持前端实时建模比对，对人脸和人体进行布控跟踪；
13、外壳防护等级不低于IP67；
★14、支持GB35114安全加密。

	5
	前端产品5
	1、摄像机采用单镜头，内置GPU芯片；
▲2、输出分辨率≥2560×1440，传感器尺寸≥1/1.8 英寸；
3、视频压缩标准支持 H.265、 H.264、MJPEG；
4、摄像机内置电动变焦镜头，焦距≥2.8-12mm；
5、最低照度，彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx；
6、在彩色模式下，当环境照度降低至设定阈值，可自动开启白光补光灯，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像；
7、支持周界防范功能，当区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警布防开启后，出现行人、非机动车、机动车目标时能触发报警，当检测区域中篮球滚动、小狗移动、树叶晃动及光线明暗变化时不会触发报警；
8、支持人脸抓拍，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸；
9、外壳防护等级不低于IP67；
★10、支持GB35114安全加密。
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	储存卡
	1、TLC晶元，擦写次数500次；
2、标称容量256GB；
3、读写速度等级：Class10，USH-1；
4、读写速度：读95MB/s，写55MB/s。
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	补光灯
	1、LED灯珠数量：4颗；
2、发光角度：40°；
3、最佳补光距离：10米～25米；
4、触发方式：光敏控制；
5、防护等级：IP66。
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	存储设备
	1、基于欧拉内核的存储专用操作系统, 单控制单元配置2颗64位多核处理器，单处理器核数≥8核、线程≥16线程、主频≥3.0 GHz；配置64GB内存，并可扩展至256GB，内置1块240GB SSD固态硬盘和2块960GB SSD固态硬盘；
2、支持36个硬盘接口，支持硬盘热插拔；
3、支持2个千兆数据网口，2个万兆数据光口，1个千兆管理网口；
4、整机最大接入带宽不小于1900 Mbps，最大输出带宽不小于190 Mbps；
5、支持集群管理功能，包括集群单元弹性扩容、负载均衡、故障迁移等；支持集群节点生命周期管理，支持集群节点服务启动/停止，集群节点服务组建、扩展、删除；
6、支持图片即存即取功能，支持内存和SSD双级加速机制，对不同规格图片分级加速存储；
7、采用全对称分布式架构，集群化部署，对外提供唯一IP的存储服务；
8、支持云存储节点在线无缝扩容，容量和性能线性增长；
9、支持多种存储覆盖策略，周期覆盖、容量覆盖、不覆盖；
10、支持纠删码数据保护技术，具备设备级容错机制，保障历史数据不丢失、实时业务不中断；
11、支持存储空间按需分配，分配的存储空间在线扩大或缩小，不影响读写业务。
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	硬盘
	▲≥20TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM。
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	服务器产品1
	1、配置2颗国产处理器；单处理器核数≥8核、线程≥16线程、主频≥3.0 GHz；
2、内存≥16GB；
3、内置1块480GB 固态硬盘；
4、支持2个千兆网口，支持冗余电源；
5、内置视频云存储运维软件，支持对云存储硬件、软件、业务数据、网络质量等全系统运维，主动识别云存储系统故障和风险。
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	视频云存储软件
	（一）云存储基础管理
1、云存储基础管理软件：含集群管理、计划管理、集群负载均衡，跨节点数据安全等能力。
2、支持将多台存储节点组成一个视频云存储集群，集群对外提供唯一服务IP，且集群扩容后，对外IP保持不变；
3、前端点位录像计划管理：前端摄像机的录像计划下发到云存储集群中的某个资源池后，云存储系统自动均衡点位的录像计划，使每台存储设备利用率相对均衡，整个过程不需人为干预，完全由系统内部完成。
4、支持对业务和数据的负载均衡管理：集群部署时，系统根据各个节点的负载压力，自动将业务相对均衡的分配到集群其他节点上面。当集群中某个节点故障时，在集群可接入的录像计划性能范围内，将故障节点上的录像计划调度到集群内其他有冗余资源的正常节点上接管，从而不影响录像业务；当异常节点恢复后，业务重新自动均衡到所有在线的节点上。
5、支持视频和图片数据的存储，支持跨节点数据安全。在EC纠删码冗余范围内的部分节点故障后，可以通过其他节点上的数据将故障节点上的数据重构恢复。
（二）存储节点管理服务
1、支持对视频云存储集群中设备的集中管理，提供≥6台节点授权；
2、支持通过扩容的方式将新增加的节点加入集群，且扩容后整个集群对外服务IP保持不变；扩容后，系统依据节点的性能，分配对应的录像计划数，保持各个节点的负载压力相对均衡；
3、支持对存储节点设备进行集中的统一管理，查看设备在线状态，设备IP，设备硬盘数量，设备的CPU、内存使用率和网络速率信息；
4、支持通过界面的方式对设备置为维护状态。设备设为维护状态后，系统自动暂停该设备的业务数据写入。
5、支持对设备的CPU、内存消耗较高的服务进行监控展示；
6、支持对存储设备的网络进行配置，可以查看网口带宽，网络上下行速率，对网口设置IP；
7、支持对存储设备上的硬盘进行集中监控、可以查看硬盘容量，接口类型和硬盘状态；
8、支持对设备进行故障节点替换，支持删除离线节点。
（三）流直存服务
1、提供≥2500路视频流直存接入服务授权，支持视频数据不经过任何媒体转发设备直接存储到视频云存储系统；
2、支持编码设备通过RTSP协议、GB28181协议、ONVIF协议等将前端视频数据在无需经过任何流媒体服务时，直接保存到视频云存储中，提供流直存服务；
3、支持对实时流和历史流的数据进行集中保存，可以集中查看每一个编码器设备的取流地址、接入状态、取流状态，该编码器的视频数据所对应的资源池信息。
（四）存储虚拟化服务
1、提供云存储集群≥4320TB容量授权；
2、支持灵活设置同一个集群不同域的磁盘级EC或者设备级EC，从而满足不同的数据保护等级需求；
3、支持在域中创建资源池，设置资源池的容量大小，当资源池容量不够时，可以对资源池进行扩容操作，将域中剩余未分配的容量扩容到资源池中；
4、支持通过修改资源池的保存周期，来批量设置点位的保存时长，修改后可及时生效；
5、支持通过修改资源池的数据存储策略来批量修改点位的数据存储周期，修改后可同步更新点位的历史数据的生命周期。
（五）缓存加速服务（SSD）
1、提供≥6台节点授权，支持对人脸、人体、车辆等小图图片数据即存即取场景，支撑图片解析应用；
2、可提供高并发图片提取性能，支撑数据摆渡或者业务提取做智能分析；
（六）缓存加速服务（内存）
1、提供≥6台节点授权，支持对人脸、人体、车辆等大图图片数据即存即取场景，支撑图片解析应用；
2、可提供高并发图片提取性能，支撑数据摆渡或者业务提取做智能分析；
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	大数据基础平台
	1、提供≥3套国产化大数据基础平台授权，大数据基础平台提供节点管理、服务管理、告警信息、先知监控、日志审计、多租户、用户管理、授权管理等功能；
2、支持对集群信息操作，包括集群扩容、集群减容、重启服务器、清除环境、修改时钟源、备份所有文件、开启集群白名单、开启主备切换的操作；
3、支持对集群信息查看，包括集群名称、主节点、备节点、集群白名单状态、创建时间、节点数、时钟源信息；
4、支持对不同节点信息查看与操作，可查看节点的ip地址、主机名称、节点状态、硬件状态、角色实例、CPU使用率、内存使用率、磁盘不同分区容量与状态、不同角色实例服务状态；
5、支持对基础服务管理查看、操作与搜索，查看包括服务类型、服务版本、更新时间、服务描述、角色实例、服务状态，操作包括停止、重启、强杀、卸载、监控，支持按服务类型关键字进行搜索；
6、支持对不同租户进行添加服务，选择服务或导入服务、确定布局模式、选择对应的节点、输入实例个数等信息配置；
7、支持按集群、租户筛选并展示监控概览信息，包括服务健康状态、集群已使用内存大小、集群节点总数、运行节点数目、集群总内存大小、告警数统计、集群节点磁盘剩余总容量统计、集群节点cpu使用率情况、集群节点空闲内存统计、集群节点网络流量速率统计、集群节点负载统计信息、节点接收/传输丢包数统计等信息；
8、支持按服务类别、节点筛选并展示基础服务信息，包括系统运行时间、CPU 核数、内存总量、CPU使用率、内存使用率、磁盘总空间使用率的统计展示，以及节点磁盘总空间使用、内存信息、系统平均负载、CPU使用率、网络流量、TCP 连接情况、磁盘使用率、磁盘已使用文件数、磁盘每秒的I/O操作耗费时间、磁盘每秒读写磁盘次数等趋势统计；
9、支持按服务类别、集群、服务筛选并展示租户服务信息，包括集群健康状态、部署节点数量、磁盘可用空间、在线数据节点数量、文档总数的统计展示，以及分片数量、文档数量、索引文档的速度、删除文档的速度、合并文档的速度、索引时间、查询时间、合并时间等趋势统计；
10、支持以列表方式查看操作日志，包括操作用户、操作时间、审计内容、操作类型。
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	感知数据服务软件
	（1） 感知数据基础服务
1、提供≥1套国产化感知数据基础服务，可提供统一建表服务和感知数据概览等功能；
2、支持数据生命周期管理：支持用户自定义数据的存储周期，自动按照配置信息保留制定时间范围内的数据；
3、感知数据服务总览：支持数据总量统计，支持查看数据接入趋势；
4、感知数据资产管理：支持统计原始库、资源库和主题库数量；支持数据表分类管理和数据表查询；
5、感知数据接入管理：支持按分类查看数据接入任务；支持数据接入任务管理，包括启动、停止、克隆等。支持查询感知数据接入任务；
6、感知分析模型管理：支持感知分析模型分类管理；支持模型任务管理，包括批量上线、批量下线；支持查看模型工作流；支持预览模型计算结果数据；
7、感知服务接口管理：支持接口分类管理；支持接口查询和接口联调。
（二）感知数据量授权
1、提供≥24亿感知数据接入存储授权；
2、支持查看数据类别总数、总数据量、近7天平均日增量、数据量趋势图，支持按照最近7天、最近30天切换查看数据量趋势；
3、支持查看每个数据类型的总数据量、昨日新增、近7天平均日增；
4、支持查看授权数据量和当前数据量，当授权数据量大于当前数据量时，系统可正常提供服务。
（三）人像数据基础服务
1、人像数据接入服务：支持人脸、人体感知数据接入、存储和生命周期管理；
2、人像查询统计服务：支持人脸、人体采集基础数据查询和统计接口服务；
3、人像数据查询：支持按照抓拍时间、地点范围、是否戴口罩、是否戴帽子、是否戴眼镜等属性信息查询人脸数据。支持按照抓拍时间、地点范围、是否戴口罩、是否戴帽子、是否戴眼镜等属性信息查询人体数据。
（四）车辆数据基础服务
1、车辆数据接入服务：支持车辆抓拍、车辆违法数据接入、存储和生命周期管理；
2、车辆查询统计服务：支持修改过车数据的服务接口、支持指定车辆过车记录的服务接口、支持按卡口或车牌两种分组类型、支持查询车辆的驾乘人员情况统计的服务接口等；
3、车辆数据查询：支持按照抓拍时间、地点范围、车牌号码、车辆品牌、车辆类型、车辆颜色等属性信息查询车辆抓拍数据。支持按照抓拍时间、地点范围、车牌号码、车辆品牌、车辆违法类型、车辆类型、车辆颜色等属性信息查询车辆违法数据。
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	服务器产品2
	1、配置≥2颗国产处理器，单颗CPU核数≥24核、线程≥48线程、主频≥2.2GHz；
2、配置≥256G 内存，支持内存扩展插槽；
▲3、支持≥16盘位，内置≥3块480G SSD、6块960G SSD、6块8T 7.2K SATA硬盘；
4、配置≥一张RAID_4G卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60；
5、≥4个PCIe扩展插槽；
6、配置≥2个千兆电口，≥2个万兆光口（含光模块）；
7、配置≥1个千兆RJ-45管理接口，≥7个USB接口，≥2个VGA接口；
8、配置≥800W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源。
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	视频图像信息应用平台
	（1） 基础应用及服务包
1、提供国产化公安视频图像信息应用平台基础服务及应用；
2、支持用户信息的增删改查、导入和导出；
3、支持用户所在部门基础信息的增删改查、导入和导出等功能；
4、支持用户安全管理，可绑定用户mac地址及IP，可自行修改用户密码或者管理员重置密码；
5、支持设备统一接入管理能力，包括：视频设备、卡口设备、报警设备、人证设备等；
6、支持页面元素设置，支持上传页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接；
7、支持所有设备统一校时；
8、支持账户安全设置，支持账户密码有效期设置；
9、支持登录类型（Web端、PC客户端、移动端）和认证方式（密码、PKI）的配置；
10、全局搜索记录，支持对全部搜索记录进行记录、整理、记录查询等功能；
11、全局页面的水印配置，支持用户名、IP的水印配置。
（二）多角色首页工作台
1、实战工作台：面向侧重业务使用的民警用户提供快捷搜索、快速进入模块应用的工作台；
2、管理工作台：面向日常更关注平台建设成效与运行情况的民警用户，提供各项统计结果的展示，包括系统使用、各类资源情况、各类业务预警数据情况等；
3、运维工作台：面向侧重运维支持的技术用户提供系统异常预警、计算资源查看、最近感知预警情况查看等快速掌握平台运行状态的工作台；
4、门户关联角色：支持门户主题关联角色，使不同的用户登录有不同的门户首页，实现门户的“千人千面”；
5、自定义首页：支持自定义选取常用应用、全部应用、插件助手、内嵌网页、公告、文字、图片、点位资源情况、预警统计等30+部件添加到首页；支持自定义摆放位置和大小；支持背景、LOGO、头部样式、外部链接的设置，形成自定义首页。
（三）本级监控点接入通道数
提供≥10000路本级监控点接入路数授权，可提供设备接入和管理功能。
（4） 级联监控点接入通道数（作为上级）
提供≥15000路下级推送点位接入路数授权
（5） 视频级联管理（NCG）
1、基于标准GB/T 28181协议提供平台域间视频联网功能，实现与外域平台互联互通；
2、支持视频通用标准协议（GB/T28181-2022,GB/T28181-2011,GB/T28181-2016）、以及行业视频标准协议；
3、支持域间注册与心跳、资源同步、实时预览、录像回放与控制、录像下载、语音广播、设备控制等功能。
（六）本级或级联卡口接入车道数
提供≥3000条车辆抓拍点位车道接入路数授权
（七）视频监控
1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换和全屏切换；
2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、画面旋转、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、视频增强、报警输出控制的能力；
3、支持录像回放能力，录像回放窗口布局切换和全屏切换；
4、支持多画面同步回放和异步回放切换、倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图、向前定位15秒、画面旋转、视频增强；
5、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理；
6、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作；
7、支持在录像时间轴高亮展示目标出现的时间段，可以随时定位到指定时间播放；
8、支持以预案形式管理监控点；支持创建预案，添加视频点位、设置窗口布局，形成视频轮巡预案；
9、支持以收藏夹方式管理监控点；支持新建收藏夹，添加视频点位；
10、支持一键播放某个收藏夹内的所有点位视频；
11、支持将我的收藏夹分享给其他用户；
12、支持查看其他用户分享的收藏夹并播放视频；
13、支持一键导出收藏夹内的点位信息表格至本地。
（八）电子地图
1、支持监控点、卡口、单兵、车载、无人机、移动客户端等业务资源在地图上展示；
2、支持地图平移、放大、缩小操作，并根据地图图层大小通过散点或聚合方式展示点位；
3、支持通过关键字和首字母搜索搜索设备、地名或标签（地名需要地理兴趣点数据）；
4、支持按照不同类型过滤物联资源、移动资源和兴趣标点；
5、支持查看搜索历史；
6、支持对点位进行预览、回放、收藏、周边查询、打标签、修改可视域和上墙操作；
7、支持框选、圆选、线选、多边形选等多种方式进行地图空间查询；
8、支持收藏夹功能，可对收藏夹进行编辑、新增删除点位、调整收藏夹目录顺序、导出收藏夹点位、分享收藏夹点位等操作。
（九）人脸-检索统计
1、支持根据时间范围、地点范围、关联结果、年龄段、性别、是否戴口罩、是否戴眼镜、是否戴帽子等属性查询匹配的人脸采集数据；
2、支持展示人脸抓拍小图、抓拍点位及抓拍时间；
3、支持批量选择一些结果生成轨迹，支持排序方式的切换（按时间正序、按时间倒序），支持查询结果的导出，包括导出选中和导出全部；
4、支持抓拍详情的展示，展示抓拍场景图、前后脚通过、身份推荐、关联人体、抓拍位置和特征字段信息；
5、支持展示监控点总数、累计抓拍人脸、今日抓拍人脸数和人脸布控任务数；
6、支持按抓拍时段、活跃抓拍机、名单库、报警对人脸抓拍数据进行统计，其中抓拍详情中支持按年月周日统计各个人脸抓拍机的抓拍数据量，统计结果支持按柱状图、折线图和表格切换，同时支持数据的导出。
（十）人体-检索统计
1、支持根据车牌号码、车牌类型、车牌颜色、时间范围、地点范围、关联结果、车牌状态、车身颜色等属性查询匹配的车辆采集数据，其中车牌号码支持模糊搜索；
2、支持选择更多车辆特征进行查询，搜索条件包括主遮阳板、副驾驶室、天窗、行李架、天窗站人、车身喷字、备胎等；
3、支持展示车辆抓拍图、车牌号码、抓拍点位及抓拍时间；
4、支持批量选择一些结果生成轨迹，支持排序方式的切换（按时间正序、按时间倒序），支持查询结果的导出，包括导出选中和导出全部；
5、支持抓拍详情的展示，显示抓拍场景图、车牌号码、抓拍位置、特征字段等信息；
6、支持展示卡口总数、监控点总数、累计过车总数、异常过车数、今日车牌车辆、布控库数量、车辆报警总数的统计；
7、支持按最近24小时、最近15天、最近1年展示车流量统计信息，支持车辆布控和预警的统计；
8、支持在抓拍详情中支持按卡口、时间、归属地、车型、品牌、区域、车道对车流量进行统计，每项统计都支持自定义查询时间（按日、周、月、年）查询范围，其中按卡口、时间、归属地、车型、品牌的统计结果支持按柱状图、折线图和表格切换，同时支持数据的导出。
（十一）机动车检索统计
1、支持根据时间范围、地点范围、关联结果、车身颜色、是否带前框、是否带货箱等属性查询匹配的非机动车采集数据；
2、结果默认按卡片模式展示，支持切换到表格模式；
3、结果展示非机动车抓拍图片、抓拍点位及抓拍时间，支持针对每条结果进行图片搜索、下载图片、周边点位等操作；
4、支持批量选择一些结果生成轨迹，支持排序方式的切换（按时间正序、按时间倒序），支持查询结果的导出，包括导出选中和导出全部；
5、支持抓拍详情的展示，显示抓拍场景图、关联人体、抓拍位置和特征字段信息；
6、支持展示卡口总数、监控点总数、累计抓拍非机动车数、今日抓拍非机动车数的统计；
7、支持按最近24小时、最近15天、最近1年展示非机动抓拍量统计信息；
8、在抓拍详情中支持按抓拍机、时间对非机动车抓拍量进行统计，每项统计都支持自定义查询时间（按日、周、月、年）查询范围，其中按抓拍机、时间的统计结果支持按柱状图、折线图和表格切换，同时支持数据的导出。
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	数据集成软件
	（1） 数据集成基础包
1、提供国产化数据集成软件基础包，提供仪表盘、任务中心、数据源中心、告警信息、接口服务、全局配置、系统设置、工具箱等功能授权。
2、支持数据量统计、异常任务监控、实例状态概览、任务与插件分布、 告警类型分析、数据量趋势分析图表、实例趋势分析图表等可视化功能。
3、支持数据集成任务管理，包括查询、新建、修改等操作。支持按照关键字搜索和多条件组合查询任务列表，浏览任务信息。
4、支持任务名称、运行状态、增量激活状态、策略激活时间、节点数、创建人和创建时间等功能。
5、支持数据源的分类管理，支持新增、编辑、删除、批量删除、导入、导出数据源。支持定义数据源的名称、类型、用途、主机名、端口号、用户名、密码、Kerberos认证等属性、数据源寻址等功能。
6、支持定义告警策略，包括数据集成任务运行异常、增量异常、数据断流、数据加载异常、插件运行异常、运行环境异常等，同时支持设置告警级别等功能。
7、支持操作日志、模版管理、字典管理、服务器管理、实例管理、运行库配置、程序包管理、kerberos管理、属性管理、插件管理、fel函数管理、全局变量管理等功能。
8、支持配置接口、接口协议、请求方式、选择实例、请求地址，并生成HTTP任务和对应的ETL任务。
9、支持操作日志、模板管理、服务器管理、实例管理、插件管理、属性管理、全局变量管理。
10、支持JSON格式化、字符串比对、时间戳转换、加密解密、正则表达式等小工具转换功能。
（二）视图数据级联
1、支持上下级视图库进行注册、保活，支持查看上下级在线情况；
2、支持添加本级域信息；
3、支持新增、导入、导出直连设备信息，支持查看设备在线情况；
4、支持新增授权用户，包括用户名、授权码、授权系统类型、确认授权码、联系人、功能说明等信息，作为上下级通信的信令凭证；
5、支持基于GA/T 1400及其扩展协议，级联人体、人脸、车辆、设备、车辆违法及非机动车等数据；
6、提供FTP摆渡、跨网标准接口、同网标准接口及KAFKA摆渡四种数据订阅与推送方式；
7、支持创建订阅、取消订阅、暂停订阅和上报间隔时间等；
8、支持对人脸、人体、车辆、非机动车及违法过车等数据设置过滤与填充规则，下级视图库依据规则将数据级联至上级；
9、支持以采集接口方式接收下级推送的采集设备、人脸、车辆及人体采集数据；
10、支持以采集接口方式向上级推送采集设备、人脸、车辆及和人体采集数据。
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	服务器产品3
	1、配置≥2颗国产处理器；单颗处理器核数≥16核、线程数≥32、频率≥2.5GHz，末级缓存容量≥32MB；
2、配置≥128G，支持内存扩展插槽；
3、配置≥2块1.2T SAS硬盘；
4、配置≥1块SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10；
5、支持≥4个PCIe扩展插槽；
6、板载≥2个千兆电口；
7、配置≥1个千兆RJ-45管理接口；2个VGA接口；4个USB接口；
8、配置≥800W（1+1）高效CRPS冗余白金电源。
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	服务器产品4
	1、配置≥2颗国产处理器；单处理器核数≥8核、线程≥16线程、主频≥3.0 GHz，末级缓存容量≥16 MB；
2、配置≥64G内存，≥8根内存插槽；
3、配置≥2块1.2T 10K SAS 硬盘（Raid1）；
4、配置SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10；
5、配置≥4个标准PCIE插槽；
6、配置≥2个千兆电口；
7、配置≥1个IPMI RJ-45管理接口，7个USB接口 ，2个VGA接口；
8、配置≥550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源。
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	国产化服务器操作系统
	我国自主研发的服务器级操作系统，全面适配国产CPU架构。系统支持多路处理器与高并发负载，提供符合国密标准（SM2/SM3/SM4）的硬件加密模块与安全启动机制，内置完善的软硬件兼容性认证体系。
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	国产化数据库
	支持国产操作系统及硬件平台，提供高并发连接数、存储容量可扩展至TB级，具备ACID事务特性与SQL标准兼容，集成数据备份、恢复及监控功能，支持国密算法加密并符合等保安全要求，支持多种索引类型，支持全文检索功能。
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	国产化中间件
	支持主流国产操作系统及硬件平台，提供高并发连接处理能力、消息吞吐量可达每秒万级事务，内置负载均衡与集群高可用机制，支持国密算法加密及等保合规安全特性，同时具备与国产数据库的兼容适配能力。
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	一体化运维服务平台
	（一）运维基础服务
1、提供国产化一体化运维服务平台基础服务能力；
2、支持平台资源模型管理、资源实例管理、资源关系配置、采集指标配置、资源同步配置以及记录查看；
3、支持运维巡检配置，支持配置设备探针巡检任务、资源、计划下发；支持巡检分组，支持资源和设备探针接绑定，分别下发给不同的设备探针进行状态检测。支持基本状态、视频质量、录像完整性、音频质量、录像保存天数、视频卡顿等指标的巡检计划配置；
4、提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接；
5、提供统一的认证、鉴权管理、应用管理、菜单管理、用户管理、角色管理、组织管理、资源管理等能力；
6、提供用户权限管理能力，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限；
7、提供用户安全管理，支持账户绑定用户mac地址及IP地址能力，提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置，支持登录类型（Web端、PC客户端、移动端）和认证方式（密码、PKI）的配置；
8、提供系统运行状态监测能力，包括运行服务监控、运行服务统计、运行数据报告和运行服务解析概览。
（二）设备网络管理
1、提供≥10000路监控点网络管理监测授权；
2、支持监控点的在离线状态、时钟状态、录像完整性、录像保存天数检测；
3、支持监控点离线故障诊断，可展示故障诊断链路详情，输出诊断报告；
4、支持编码设备的在离线状态、硬盘状态检测；
5、支持解码设备的在线状态、工作状态、温度检测。
（三）数据级联运维
1、支持与南京市公安局运维平台之间运维数据推送，将南京市公安局栖霞分局本级的运维数据推送给南京市公安局，实现统一管理；
2、支持上下级运维服务平台的配置功能，级联数据包括状态数据；
3、支持运维数据摆渡，提供上下级平台的运维数据上报、支持下级平台的添加、编辑、禁用、实时巡检操作。
（四）视频联网运维
1、支持联网平台稳定性监控、视频调度详情查询、联网资源监控、联网操作记录查询等功能；
2、支持上下级平台总数、上下级平台离线数、平台状态统计功能；
3、支持视频流量监测、媒体容量监测、平台离线统计、平台取流抽检统计功能；
4、支持从资源数量、汇聚质量、共享资源质量几方面展现资源监测结果；
5、支持操作日志展现功能，提供抓包功能，通过对各个联网网关的网络抓包，提供联网应用故障分析依据。
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	4芯光缆
	单模 4 芯光缆管道敷设，光纤光缆技术指标不劣于《中华人民共和国国家标准: 光缆(第 3 部分)·分规范、室外光缆 (GB/T 7424.3-2003)》的要求。 
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	8芯光缆
	单模8芯光缆管道敷设，光纤光缆技术指标不劣于《中华人民共和国国家标准: 光缆(第 3 部分)·分规范、室外光缆 (GB/T 7424.3-2003)》的要求。 
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	12芯光缆
	单模12芯光缆管道敷设，光纤光缆技术指标不劣于《中华人民共和国国家标准: 光缆(第 3 部分)·分规范、室外光缆 (GB/T 7424.3-2003)》的要求。 
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	24芯光缆
	单模24芯光缆管道敷设，光纤光缆技术指标不劣于《中华人民共和国国家标准: 光缆(第 3 部分)·分规范、室外光缆 (GB/T 7424.3-2003)》的要求。 
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	48芯光缆
	单模48芯光缆管道敷设，光纤光缆技术指标不劣于《中华人民共和国国家标准: 光缆(第 3 部分)·分规范、室外光缆 (GB/T 7424.3-2003)》的要求。 
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	72芯光缆
	单模 72芯光缆管道敷设，光纤光缆技术指标不劣于《中华人民共和国国家标准: 光缆(第 3 部分)·分规范、室外光缆 (GB/T 7424.3-2003)》的要求。 
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	安全交换设备
	（1） 视频安全接入系统
标配≥1个100/1000M Base-TX管理接口，5个100/1000M Base-TX网络接口，2个10000M Base-FX网络接口（含2个万兆模块）；
系统性能参数：
吞吐量≥4Gbps
最大传输延时≤25ms
视频传输能力≥1000路并发（每路4Mbps）
适用码流20Kbps~8Mbps超清
数据包丢失率≤0.5‰
支持最大16台设备堆叠
稳定性 MTBF≥50,000小时
主要功能：
1、支持集群、容错功能；
2、支持双机热备、负载均衡；
3、支持标准TCP、UDP协议；
4、支持DB33、GB/T28181-2011规范标准；
5、支持大华、海康威视、星望、天视、先进视讯、博康、华为3COM、浙江贝尔等多数主流视频系统；
6、支持视频信令与协议的分析、过滤；
7、支持视频数据单向传输、控制信令双向传输；
8、支持同时承载若干个不同的视频传输服务，每个服务可以单独启停；
9、支持认证公安警用硬件数字证书；
10、支持对视频服务器的认证；
11、支持用户域、可信域管理方法；
12、具有完善的日志管理功能，提供详尽的开机、传输、管理员操作等日志的查询及显示功能；
13、支持高速传输通道，支持多路视频并发；
14、支持功能定制，提供扩展接口，满足不同用户的个性化要求。1、具备基于IP/MAC以及可信TCP、可信UDP端口的接入设备安全认证功能；具备基于SNMP的可信接入认证机制，支持MD5认证校验算法和AES加密认证类型；
15、可以直接认证视频用户的数字证书，支持基于公安根证书的USB-key身份认证,只有通过USB-key认证的用户才能做进一步操作；
16、具备视频协议白名单管理功能，内置GB/T28181、海康、大华、宇视等不少于40种主流音视频协议动态库，并支持新的自定义协议规则导入； 
17、兼容MPEG4、H.264、H.265等主流视频编码格式，并能够自适应CIF、QCIF、VGA 、D1、D4、1080P等常用分辨率码流；
18、满足移动警务服务对接需求，支持卡口云台、车载GPS、可视对讲以及4G执法记录仪等移动警务服务跨域安全对接；
19、支持视频传输控制信令和视频流分离，可以配置控制信今双向、视频流单向的视频访问控制规则；（签订合同需提供符合国家及行业相关管理规范要求的第三方检测机构出具的检测报告）
20、具备视频用户与视频服务分级分类管理功能，支持将视频用户与视频服务划分安全等级，支持限制低安全等级用户对高安全等级视频服务的访问；                                                   
21、支持与南京市公安局集控系统无缝对接，自动展示业务、网络拓扑信息（签订合同时提供产品功能承诺函，自备测试机在签订合同后7天内到用户现场测试该功能）；
22、符合《公安视频图像信息系统安全技术要求 第3部分：安全交互》（GA/T 1788.3-2021）标准，安全能力等级达到增强Ⅱ级；（签订合同需提供符合国家及行业相关管理规范要求的第三方检测机构出具的检测报告）
23、符合《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术》（GB/T28181-2022）标准，能够实现视频系统间的互联互通；（签订合同需提供符合国家及行业相关管理规范要求的第三方检测机构出具的检测报告）
★24、支持视频平台互联认证、视频信令认证、加密视频点播以及历史加密视频回放功能，满足GB 35114标准C级平台互联要求。（签订合同需提供符合国家及行业相关管理规范要求的第三方检测机构出具的检测报告）                                                                                                                                                                                                                                                  
（二）集控探针
硬件配置：
标准机架式机箱，专用安全加固Linux操作系统。
网络接口≥6个10/100M/1000M电口、2个USB口；
软件定制开发功能： 
1、支持采集多种设备的运行状态信息；
2、支持对多种设备的流量信息采集；
3、支持SYSLOG协议；
4、支持SNMP v2/SNMP v3协议。
5、支持与南京市公安局集控系统无缝对接，自动展示业务、网络拓扑信息（签订合同时提供产品功能承诺函，自备测试机在签订合同后7天内到用户现场测试该功能）。
（三）防火墙
1.标准机架式设备；标配≥ 4 个 10/100/1000BASE-T 接口，2 个万兆光口，1 个扩展插槽，标配单电源,可扩展冗余电源，吞吐量>20Gbp s，最大并发连接数>200 万，每秒新建>2000/秒，支 持 HTTPS 加速，具备 DNS、服务器、链路负载均衡功能，支持带客户端的 SSL VPN，客户端支持主流操作系统；
2.含 5 年 IPS、AV、URL 模块升级，200 用户 SSL VPN 授权。
（四）交换机
≥24个10/100/1000以太网端口，4 个SFP 千兆位以太网端口（Combo）；
性能指标：
交换容量≥336Gbps；
包转发率≥72Mpps。
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	前端点位立杆集成服务
	包含杆件的供货、安装服务（含破路、接地、地笼、车辆使用费等）
1、杆件接地 
接地桩采用直径 20mm 钢筋和 50×4mm 角钢，焊接应采用搭焊，焊接长度为圆钢直径的 6 倍，接地桩埋深≥2200mm，要求接地电阻≤4 欧姆。
2、监控杆件基础 
含立杆预埋件，立杆预埋件 ≥300mm×300mm×800mm，钢板作热浸锌防腐处理,锌层厚度≥100μm，地脚螺栓与钢板穿孔塞焊，地脚螺栓 M24 材质为 Q345B，采用双螺母，上部为防水螺母；基坑开挖 ≥400mm×400mm×1100mm，基础底做碎石垫层，垫层厚度≥100mm，基础浇灌混凝土为 C25 砼，混凝土的配比和最小水泥用量符合 GBJ204-83 的规定，预埋钢板水平安装，以保证立杆的垂直度。立杆校正后,将基础法兰盘用细石混凝土包封,应有散水坡面,包封厚度 ≥150mm。供应商应在开始施工前将图纸提交给采购人及监理单位，审核通过后再进行生产安装。 
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	前端防水多媒体箱集成服务
	包含防水多媒体箱的供货、安装服务（含防雷器、空开、插座、抱箍等材料的供货、安装服务）
1、防水多媒体箱： 
用冷轧钢板制作，壁厚≥1.5mm，整体热镀锌喷塑。前门为单开门式样，门内粘有密封条并安装室外防盗锁。箱体表面字体样式按照采购人要求统一制作。箱体内部应按前端设备用电负荷、防雷接地要求等情况合理配置空气断路器、电源配电模块、防雷模块、接地铜排，预留网络传输设备放置空间。挂杆箱规格尺寸 ≥400×350×500mm（宽\深\高）。应具有防水、防尘、散热、防盗、防寒、防曝 晒结构。箱体两侧装有百叶窗。挂杆箱的接地应与杆体防雷接地系统有效连接。供应商应在开始施工前将图纸提交给采购人及监理单位，审核通过后再进行生产安装。
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	系统安装调试服务
	▲服务内容包括前端设备的供电接续调试（含所需设备及辅材）；光缆成端接续，前端多媒体箱至后端机房的网络开通（含所需设备及辅材）；后台存储设备、系统平台联网运行调试。
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	前端点位二维码制作、张贴服务
	二维码标识内容包含警示标识和提示、对应点位的杆件编号、二维码、设备保修电话、研制机构等。二维码标识图片高度≥195mm，宽度≥75mm。根据 GB/T 18833-2012，《道路交通反光膜》的标准，二维码标识材质使用 VII 类或以上的压敏胶反光膜，表面文字及图案使用印刷方式处理。制作完成的成品二维码标识在室外张贴使用，需保证三年以上标识不脱落，表面文字图案不变色、不褪色。
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	后台安装集成调试及整体联调服务
	▲包含项目前端、网络、存储、平台等软、硬件系统的安装和调测以及整体的联调及交付服务。
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	前端电表接电集成服务
	包含前端电表接电服务（含电表、接线、安装）。
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	机架托管服务
	包含标准42U机柜（用于部署本项目存储设备）托管服务。
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	备品备件——前端产品1
	1、摄像机支持双通道镜头，采用基于transformer架构的大模型算法；
2、主通道分辨率≥3840×2160，传感器尺寸≥1/1.8 英寸；
3、辅通道分辨率≥2688x1520，传感器尺寸≥1/1.8 英寸；
4、视频压缩标准支持 H.265、 H.264、MJPEG；
5、主通道内置电动变焦镜头，焦距≥8-32mm；
6、辅通道定焦全彩镜头焦距≥4mm；
7、最低照度，彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx；
8、支持人脸人体车辆同时抓拍，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取，同一检测区域内同时检测数量≥150 个；
9、具备人脸、车牌的抠图及人脸与人体、车牌与车辆的关联显示；
10、支持人脸抓拍和车辆抓拍去重功能，去重后在所有抓拍图片中，同一人脸或同一车辆抓拍图的数量占比应≤1%；
11、支持大模型人脸比对功能，对监控画面中出现的人脸与设备人脸库中的人脸图片进行比对，比对准确率≥99%；
12、支持车牌车型识别，准确率≥99%；
★13、支持GB35114安全加密。
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	备品备件——前端产品2
	1、摄像机采用单镜头，内置GPU芯片；
2、输出分辨率≥2560×1440，传感器尺寸≥1/1.8 英寸；
3、视频压缩标准支持 H.265、 H.264、MJPEG；
4、摄像机内置电动变焦镜头，焦距≥8-32mm；
5、最低照度，彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx；
6、支持支持智能资源模式切换：人脸抓拍模式，道路监控模式，Smart事件模式；
7、人脸抓拍模式下，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸；
8、支持侧脸过滤功能，可过滤与设备镜头呈上下、左右角度达到预设值的人脸；
9、道路监控模式下，支持车牌识别并抓拍，支持车型、车辆品牌、车身颜色、车牌颜色等属性识别；
★10、支持GB35114安全加密。
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	备品备件——前端产品3
	1、传感器尺寸≥1/1.8 英寸；
2、视频分辨率≥2688×1520；
3、焦距: ≥5.9-147.5mm；
4、内置 GPU 芯片；
5、支持≥25 倍光学变倍；
6、最低照度彩色≤0.0005 lx，黑白≤0.0001 lx；
7、帧率≥25 帧/秒；
8、信噪比≥55dB；
9、设备支持水平旋转范围为0~360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°；
10、视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG；
11、预置点数量≥300 个，具备守望功能；巡航扫描数量≥8 条；
12、防护等级≥IP67；
13、具备断网本地存储及断网续传；
14、设备支持人、非机动车、车辆混行检测，可同时对人、非机动车、车辆进行抓拍并可对车牌识别提取；
★15、支持GB35114安全加密。
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	备品备件——前端产品4
	1、摄像机内置不少于3个镜头，可输出至少1路全景视频图像和1路细节视频图像，全景视频图像内置2个镜头，细节视频图像内置1个镜头；
2、全景摄像机分辨率≥3680 × 1656，细节摄像机分辨率≥3840 × 2160；
3、全景视频图像内置2个镜头，靶面尺寸≥1/1.8；
4、细节视频图像内置1个镜头，靶面尺寸≥1/1.8；
5、最低照度：彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx；
6、细节相机支持≥25倍光学变倍，镜头最大焦距≥147.5mm；
7、支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°；
8、可设置300个预置位，8条巡航路径；
9、视频压缩标准支持 H.265、 H.264、MJPEG；
10、全景通道支持人员密度检测功能，并可输出显示实时人数及拥堵等级；
11、设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍,可支持人脸与人体、车牌与车辆关联显示。目标属性显示功能支持人脸属性、人体属性、非机动车属性、机动车属性；
12、设备支持前端实时建模比对，对人脸和人体进行布控跟踪；
13、外壳防护等级不低于IP67；
★14、支持GB35114安全加密。
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	备品备件——前端产品5
	1、摄像机采用单镜头，内置GPU芯片；
2、输出分辨率≥2560×1440，传感器尺寸≥1/1.8 英寸；
3、视频压缩标准支持 H.265、 H.264、MJPEG；
4、摄像机内置电动变焦镜头，焦距≥2.8-12mm；
5、最低照度，彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx；
6、在彩色模式下，当环境照度降低至设定阈值，可自动开启白光补光灯，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像
7、支持周界防范功能，当区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警布防开启后，出现行人、非机动车、机动车目标时能触发报警，当检测区域中篮球滚动、小狗移动、树叶晃动及光线明暗变化时不会触发报警；
8、支持人脸抓拍，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸；
9、外壳防护等级不低于IP67；
★10、支持GB35114安全加密。
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	备品备件——储存卡
	1、TLC晶元，擦写次数500次；
2、标称容量256GB；
3、读写速度等级：Class10，USH-1；
4、读写速度：读95MB/s，写55MB/s。
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	备品备件——硬盘
	20TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM。



★（二）商务要求
1.报价要求
（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。
（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。
2.实施要求
（1）安装调试要求
服务内容：要求供应商提供专业技术服务以满足采购人系统安全、高可用和高效运行为目标，并对设计的结果负责。 
安装调试服务：供应商对其提供的货物提供现场专业技术咨询、安装、调试、 初验、终验和试运行保障服务（提供安装、测试所用的测试设备、工具等），并按照采购人要求进行产品客户化。在安装调试验收无误后，提交安装实施、调试 、检测报告、验收报告、技术资料、系统技术说明书、使用说明书、维护手册等 。 
（2）工程验收要求
1）设备材料验收： 
验收标准：产品名称、规格、数量符合采购清单要求，包装完好的全新产品。 
验收方法：由采购人和项目监理单位共同组织验收。 
验收时间：到货后五个工作日内。 
2）系统安装调试验收：
验收标准：《南京市公安局科技强警建设项目管理办法》、《安全防范工程技术规范GB50348-2018》、《安全防范工程验收规范GA308-2001》、《南京市公共安全视频监控系统建设规范》等相关国家、地方标准及要求，安装调试过程的资料齐全完整；系统运行良好。
验收方法：经检测机构检测合格，出具相应的测试报告，并通过相关职能部门组织的验收及等保测试。
（3）工程图纸要求
供应商在竣工验收时提供的竣工图纸包括：a.施工说明；b.线路施工图；c.机房布置图；d.主要设备安装大样图等；图纸除表示所有有关管道、电气线路、设备的布置安排外，还需标示出所处的位置、安装尺寸、施工土建要求、敷设电缆的要求、主要设备的用电要求、环境要求、装潢要求等。图纸需标注名称、图号、最新修改号及修改内容，日期和图示比例等，且加盖出图章。 
 （4）售后服务要求
①故障级别定义及解决时间要求如下： 
Ⅰ级：属于重特大故障或在重大安全及维稳保障任务紧急需要的情况下。技术人员接报30分钟以内到现场，到现场后1小时内提交故障解决方案，备件在提出解决方案后1小时到现场，接报3小时以内解决故障。 
Ⅱ级：属于严重问题：其具体现象为：分系统发生故障、或小面积瘫痪但不影响系统整体运行。技术人员接报30分钟以内到现场，到现场后1小时 内提交故障解决方案，备件在提出解决方案后1小时到现场，接报6小时以内解决故障。 
Ⅲ级：属于普通问题：其具体现象为：前端监控点单个摄像机故障、前端监控点传输设备或线路故障。技术人员接报2小时内到现场，即时提交或到现场后1小时内提交解决方案，备件到场视情况而定，接报12小时以内解决故障。特殊情况，由南京市公安局运维监管中心电话通知或下发《紧急维修通知单》，3小时内必须修复。质保期后，供应商提供终生服务，保证零配件的供给，维保费用另计。 
②系统日常维护保养： 
系统维护保养包括所有本次招标文件中的系统前端设备、传输线路及后台设备的日常维护，至少包括检查、清洁、调整、测试、优化系统、备份数据、排查隐患 、处置问题等工作。检查设备时，应对设备进行物理检查、运行环境检查、电气参数与性能检查等。清洁设备时，应根据设备类型使用吸（吹）尘、刷、擦等方法对设备表面或内部的灰尘、污物等进行清理。调整设备时，应按照标准规范、技术手册和使用/管理要求对设备的安装位置、防护范围、电气参数、运行模式等 进行设置与校正。测试设备/系统时，应按照标准规范、技术手册和使用/管理要求对设备/系统的功能/性能进行测量试验。优化系统时，应按照标准规范和使用/管理要求对系统的参数、设置等进行合理配置。备份数据时，应根据使用/管理要求对重要数据进行转存、转录，并确保数据和存储介质的安全。排查隐患时，应对可能造成系统不稳定运行、系统设置/功能/性能等不满足标准规范和使用/管理要求的情况进行详细检查与记录。处置问题时，应根据检查、测试及隐患排查过程中发现的问题，提出处置建议，经采购人/使用单位同意后，采取相应的措施进行解决。 
③系统维护保养内容及要求： 
前端设备： 物理检查：检查前端监控设备是否依图纸标定位置（或系统中标定的位置）存在, 对于前端设备的拆改、挪移应及时反映至系统中。检查设备安装部件是否齐全,安装是否牢固，有无明显破损情况，并进行必要处理或处置。运行环境检查：检查 前端有无影响监控效果，影响设备正常工作的因素。对于发现的异常情况，应及时调整或处置。电气参数与性能检查：检查摄像机，采用相应的仪器/仪表测量摄像机的相关指标，并作相应调整。机械构件维护：对摄像机/防护罩/云台/辅助照明装置的安装支架/立杆等构件进行加固、除锈、防腐等养护，并做必要调整。设备清洁：采用专业的方式方法，对摄像机镜头、摄像机防护罩及附属配件进行必要的清洁。设备调整：根据视频监控需要调整前端摄像机的焦距、监控范围等。确保设备处于良好的运行状态，发挥其最佳监控效果。 
传输设备：线缆、路由检查： 
传输线缆安装应牢固，安装部件应齐全,标示应清晰。检查线缆有无破损、破坏，氧化等情况。检查线管管口封堵情况，接地连接情况，查找有无异常现象。传输设备检查: 传输设备安装应牢固，安装部件应齐全，标识应清晰，工作状态应正常。使用电池供电的无线发射/接收/中继设备应根据具体要求定期更换电池。清洁整理：对传输设备、管线、人井手孔等传输设备、设施或配套装置进行必要 的清洁和清理。根据现场情况和需要,调整电缆、光缆等的捆扎方式。测试调整：根据检查结果和系统需要调整传输设备的相关参数。调整后，应保证视频信号及控制信号衰减满足规范或原设计要求。 
处理/控制/管理/记录设备： 
物理检查：根据系统构成模式和安装方式，制定检查方案，重点检查处理/控制/ 管理设备安装是否牢固，设备外壳及部件有无异常变化或破损迹象，设备部件和 接线是否正常。对于发现的问题应在维保过程中及时处理。电气参数与性能检查：通过观察设备指示灯、测量设备电压/电流等方式，检查设备运行状态。应确保设备运行指示应正常，排查明显故障隐患。设备清洁：采用适当的方式，对设备内外进行必要的清洁和除尘。功能/性能测试：应按GB50348-2004中7.2.2的要求，并结合设计方案和使用管理 要求对系统的功能/性能进行测试和调整。 
显示设备： 
物理检查：检查显示设备安装柜/箱和结构件是否牢固，检查其外表有无异常或破 损迹象，检查接地是否完好。检查并调整显示设备，确保显示设备安装应牢固，设备外壳及部件应无异常变化或破损迹象，设备部件和接线应正常。设备清洁：对设备、箱/柜及结构件等进行必要的清洁和除尘。显示屏幕清洁，应采用专用试剂。 功能/性能测试：应按GB50348-2018中的要求，并结合设计方案和使用管理 要求对系统的功能/性能进行测试和调整。 
系统： 
系统优化：根据系统运行情况及使用/管理要求，调整系统的相关设置参数，提高、优化系统性能。系统优化的重点在于提高视频监控系统监控效果 、延长视频录像保存时间、提高视频图像回放效果、缩短报警视频联动时间等。系统校时：对系统进行校时，系统的主时钟与标准时间偏差应满足相应标准规定 或使用/管理要求。数据备份：对系统信息、设置数据及其它有助于保证系统安全，有助于系统快速 恢复的数据资料进行备份。备份文件应存储在专门的介质上，并注明备份时间、打开密码（如有），恢复数据注意事项等信息。维保工作要求的备份内容不包括视频数据信息，建设单位特别要求除外。隐患排查：通过询问系统管理员/操作员、查阅运行记录等方式，核实系统运行状态，排查系统存在的问题或隐患。汇总维保过程中发现的问题，分析系统目前的 健康状态，预测系统可能发生的问题，并前瞻性提出处置意见。问题处置：监控图像、记录图像达不到标准规范和使用/管理要求或设备破损/污 损严重，且已经不能满足视频监控需要时，应提出处置建议，征得建设/使用单位同意后，采取相应的措施进行解决。对于日常运行过程中性能稳定性较差或频繁发生故障的设备，经现场调整/调试后仍无法满足要求时，应提出处置建议，征得建设/使用单位同意后，采取相应的措施进行解决。对于系统可能发生的问题，应及时书面告知建设/使用单位，并同时提出处置意见，征得建设/使用单位同意后，采取相应的措施予以应对。巡检周期至少做到每个月一次（含所有前端设备除尘、遮挡物修剪等）。供应商还需按标准对视频监控所有点位前端监控二维码标贴进行张贴和日常维护。为配合南京市道路整治、市政建设及视频监控并杆及线路下地工程，在所涉及到的包含重点核心地区视频监控的路段，供应商应配合南京市公安局和南京市政部门，按期保质保量的完成视频监控改迁、并杆及线路下地的工作。 
④维保考核要求： 
维保期内针对系统前端完好率、联网系数、在线存储率、存储时间达标率、图像画面字符叠加标注、地理坐标信息采集、数据维护情况、网络传输情况、系统后台运行进行考核。维保考核要求自项目竣工验收之日起执行。 
⑤供应商具有本地化服务能力，签合同时提供相关证明材料。
（5）项目组成员 
本项目实施人员不少于6人，其中项目经理1人。
（6）其他服务要求
①供应商拟投入本项目的项目经理无在建项目。 
②供应商选用的摄像机等视频相关的设备需满足视频联网的需求，供货时须向采购人提供投标产品GB/T28181、GB35114检测报告。 
③供应商须提供成熟的全新原厂产品；产品进场后，采购人有权随机抽取主要产品，送至权威检测机构检测，如检测不符合投标文件响应内容，采购人将终止合同（检测费用由供应商承担）。 
④采购人在使用其提供的任何产品时，不受到第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权等指控。如果任何第三方提出与供应商 提供的任何产品有关的侵权指控，供应商需与第三方交涉并承担因此发生的一切法律责任和费用。 
⑤此次招标内容中的传输线路部分为自建方式，项目建设完毕所有传输线路、传输交换设备和光缆接入的管道路由产权均为南京市栖霞区政府单独所有，传输线路不得使用运营商现有网络资源，不得与运营商网络跳接、转接。 
⑥本项目施工过程中严禁采用架空明线方式，一经发现确认按照每处5‰扣除合同款，并立即整改，拒不整改的立即解除合同。 
⑦所有监控前端点位供电稳定可靠，用电手续由供应商自主完成（期间产生的费用也应由供应商承担），采购人不承担协调用电相关事宜及相关费用。
⑧供应商需配备相应的备品备件，以满足项目三年质保期内采购人的维护考核要求。 
⑨供应商充分了解了本次招标的项目需求，对采购的设备和产品的数量、 配置及应用模式做充分的评估，能够满足本次项目建设的目标，采购人在本项目建设周期内将不再需要另外采购同类产品。 
⑩供应商在施工过程中需遵守安全文明生产规定及国家法律法规，在施工过程中发生的任何安全责任事故由供应商自行承担，采购人不负任何责任；同时，供应商在施工过程中按时发放所聘用民工工资。
⑪供应商提供以下服务事项： 
领取中标通知书后，立即派员与采购人核实、确认货物清单、技术规格，进行系统深化设计、施工组织方案编制。 
项目经理与投标文件中所确定的人员一致，安装施工、调试人员是经过专门培训、考核，并取得合格证书和上岗证书，经验丰富的人员。 
提供详细的技术资料。 
无论质保期内或质保期满后均应保证常用备品、配件及工具供应，如发生停止生产情况，需将停产计划及时通知采购人使其有足够的时间采购所需的备件；或向采购人提供备件的图纸、代用品，代用品的品质不得低于原配件的性能指标。 
供应商须与采购人签订保密协议，对所涉及的数据和相关资料文件严格保密，不外传。 
（13）质量保证
1）供应商为本项目提供三年（含）以上质保（自项目终验合格之日起计算，费用包含在投标总价中），“功能、性能、配置要求”中如有规定的从其规定。
2）签订合同后向采购人提供所投前端产品1、前端产品2、前端产品3、前端产品4、前端产品5、存储设备、服务器产品1、服务器产品2、服务器产品3、服务器产品4的生产厂家针对此次项目名称、项目编号、所提供的产品质保期在三年（含）以上的质保承诺函并加盖生产厂家公章的原件（自终验报告签字确认日起，开始进入质保期）。 
3.付款条件
以第三章合同文本内容为准。
4.交付时间及地点
（1）交付时间：合同签订后180天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。
（2）交付地点：采购人指定地点。
5.履约保证金
以第三章合同文本内容为准。
[bookmark: OLE_LINK1]6.其他要求
招标文件中要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。
招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。签订合同时供应商应按采购人要求提供上述证明材料原件供采购人核验。
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第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法
1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“评标标准-2.技术”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。
2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。
二、本国产品价格扣除
1.本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标文件中对此作出承诺的（按照采购文件要求在《投标分项报价表》中作出承诺），则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。
3.供应商需按照采购文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。供应商需在《声明函》中逐项准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
4.对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策叠加适用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。
三、小微企业价格扣除
1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。
四、评标标准
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值
	类型

	1.价格

	1.1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位）
	30
	价格分

	2.技术

	2.1
	产品技术参数
	产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标（共10项）为重要指标，有1项负偏离扣1分，其余指标有1项负偏离扣0.038分。
	25
	客观分

	2.2
	现场勘测报告

	根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包含：1.前端监控点位摄像机类型选择及安装方式；2.监控杆件式样、前端机箱式样及安装位置；3.前端信号线缆走向和汇聚点、前端供电线缆走向和接入方式等要素。以上每项内容逐项评分：
报告中能提供现场勘查照片（每个点位至少提供2张现场勘查带经纬度的水印照片）达90%以上且各要素勘查详尽、描述清晰的，专门针对本项目，契合采购需求视为符合；报告中能提供现场勘查照片（每个点位至少提供2张现场勘查带经纬度的水印照片）达70%以上、非专门针对本项目、部分契合采购需求视为部分符合；报告中有现场勘查照片（每个点位至少提供2张现场勘查带经纬度的水印照片）达50%以上、非专门针对本项目、脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得3分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。
	9
	主观分

	2.3
	技术方案
	根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包含：1.总体思路、技术目标及系统建设方案；2.与原有系统无缝接入及系统功能、性能关联描述；3.系统内部结构、逻辑架构、物理架构等；4.质量保障与测试方案。以上每项内容逐项评分：
方案总体思路、原则、特点把握准确，系统组成、建设方案、系统功能、系统性能、与原有系统无缝接入及系统关联描述清晰合理，技术目标符合现状及未来发展要求，系统内部结构、逻辑架构、物理架构完整、严谨、准确，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得2分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。
	8
	主观分

	2.4
	重点难点分析解决方案
	根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包含：1.本项目的核心难点及关键技术进行分析；2.对项目实施工艺及重点进行风险预判并提出相应解决措施。以上每项内容逐项评分：
方案分析合理、解决措施得当，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得3分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。
	6
	主观分

	2.5
	施工组织设计方案

	根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包含：1.施工组织总体设想及任务划分，施工进度计划及保证措施；2.施工现场布置和临时设施，施工过程各阶段质量安全的保证措施；3.劳动力、机械设备和材料投入计划。以上每项内容逐项评分：
方案科学合理、组织有序，能高效推进项目实施的，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得2分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。
	6
	主观分

	3.服务

	3.1
	维护保养方案 
	根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包括：1.维护保养内容；2.维护保养要求，包含备品、备件配置与管理；3.维护保养实施组织方案及应急预案，包含配置的工具、器材、人员及管理。以上每项内容逐条阐述。 
方案内容科学、合理、可行性强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得2分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。
	6
	主观分

	4.业绩

	4.1
	投标人业绩
	投标人提供2023年1月1日（含）以来类似公共安全类视频监控或智能化项目（内容至少包含监控系统工程），每提供1个得1分，最多得2分。（时间以合同签订时间为准，提供合同和竣工验收报告，证明材料能反映相关信息，证明材料缺项或未提供的不得分）
	2
	客观分

	5.履约能力

	5.1
	履约能力1
	投标人拟投入本项目的项目经理：
（1）具有国家注册二级及以上建造师资格证书（机电工程专业）和安全生产知识考核合格证书，得 2 分， 缺项不得分； 
（2）具有高级或以上职称证书（数字经济或电子信息类）、信息系统项目管理师（高级）证书，每提供1个得1分，最多得2分。
以上提供人员证书及投标人为其缴纳的2026年1月以来任意一个月的社保证明，证明材料缺项或未提供的不得分。
	4
	客观分

	5.2
	履约能力2
	投标人承诺投入本项目的项目组其他成员包含施工员、质量员、安全员、材料员、资料员（即“五大员”）且配备齐全的，得 2分；未承诺或承诺配备不齐全的，不得分（提供承诺书，格式自拟）。
注：签订合同时提供相关人员证书及投标人为其缴纳的2026年1月以来任意一个月的社保证明核验。一人多证、多人一证不可兼得。
	2
	客观分

	5.3
	履约能力3
	投标人拟投入本项目施工维护用的高空作业车（最大作业高度≥4 米，工作斗载荷≥150Kg）：提供1辆及以上的得1分。以上提供车辆购买发票（或能够满足项目合同执行期的车辆租赁合同）及车辆行驶证，证明材料缺项本项不得分。 
注：车辆发票或租赁合同名称与投标人名称一致。设备名称无需完全一致，但内容（功能）需相同，所提供设备名称与评分要求不同 时，应提供功能说明及包含的关键信息，相应功能应符合上述要求，否则不予认可。 
	1
	客观分

	6.节能环保

	6.1
	节能环保
	1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）范围内（政府强制采购产品除外）的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.25分，最多得0.5分。
2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品品目清单》（财库〔2019〕18号）范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书的，有1个得0.25分，最多得0.5分。
	1
	客观分

	合计
	
	100分










































第六章  投标文件格式 
[bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc26554094]
投  标  文  件





项 目 名 称：                   
项 目 编 号：                   
      投标人名称 ：（加盖电子公章）   
      日      期 ：                   



投标文件目录
[bookmark: _Toc120614284]一、供应商信用承诺函
二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）
三、法人授权书
四、投标函
五、开标一览表
六、核心产品品牌一览表
七、投标分项报价表
八、技术要求响应及偏离表
九、商务要求响应及偏离表
十、中小企业声明函（如有）
十一、残疾人福利性单位声明函（如有）
十二、关于符合本国产品标准的声明函（如有）

















一、供应商信用承诺函
供应商信用承诺函
南京市公共资源交易中心：
我公司（单位）                             （供应商名称）郑重承诺：
我公司（单位）符合下列要求：
(一)具有独立承担民事责任的能力；
(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
(六)我公司（单位）已知晓：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
(七)未参加此项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
如果我公司（单位）中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：
（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；
（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；
（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；
（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。
我公司（单位）对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


供应商名称：（加盖电子公章）
日  期：


二、满足特定资格要求的证明文件
本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。









三、法人授权书
法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：
被授权人联系电话：（手机）
单位名称：（加盖电子公章）
单位地址：
[bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明]日    期：












四、投标函
投标函
致：南京市公共资源交易中心
根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）
8.我方为：¨民营企业 ¨非民营企业 ¨其他（在对应¨内打“√”）               
9.我方与本次投标有关信息
地  址：
邮  编：
电  话：
传  真：
开户行：
账  号：
投标人名称：（加盖电子公章）
日  期：


五、开标一览表
开标一览表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	投标总报价

	小写（元）：                             



                                              日  期：










六、核心产品品牌一览表
核心产品品牌一览表
	序号
	产品名称
	产品品牌
	规格或型号

	1
	
	
	



投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。














七、投标分项报价表
投标分项报价表
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	产品名称
	品牌
	规格或型号
	交付期（天）
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	投标总价（元）：

	本采购包中本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和 ¨是 ¨否 达到提供的全部产品成本之和的80%以上。



投标人名称：（加盖电子公章）

备注： 
1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。
2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。
3.供应商所投产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。
4.行数不够，可自行添加。
5.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商未对提供的符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例达到80%以上作出承诺的，将不享受本国产品价格评审优惠。




八、技术要求响应及偏离表
技术要求响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



投标人名称：（加盖电子公章）

备注： 
1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。
2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、检测报告等），另有约定的除外。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。
3.行数不够，可自行添加。



九、商务要求响应及偏离表
商务要求响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



投标人名称：（加盖电子公章）

备注： 
1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。
2.行数不够，可自行添加。







十、中小企业声明函
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：
1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


                                           企业名称：（加盖电子公章）
日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，投标人须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业（货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


                                           企业名称：（加盖电子公章）
日    期：

备注：
1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。
2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。


                                         









十二、关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）
 本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
[bookmark: OLE_LINK6]本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
供应商名称：                                                              
地址：                             邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                                  
授权代表：                    联系电话：                  
二、质疑项目基本情况
项目名称：                                                          
项目编号：                               采购包号：                   
采购人名称：                                                              
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                          
法律依据：                                                                
                                                                          
质疑事项2：                                                                
……
四、质疑事项相关请求
请求：                                                                    

签  字(签章)：                                 公  章：                      
日  期：    


相关说明：
1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。
2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。
3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。
4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。
7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
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