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表B.1.1 招标工程量清单封面【扬州大学动物实验中心1.1


						表B.1.1   招标工程量清单封面


						扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目						工程





						招标工程量清单








						招  标  人：			扬州大学			（盖章）





									reserved-46176x1F








表E.1.1-3 单位工程汇总表【机电工程自控系统】3.1





			表E.1.1-3   单位工程汇总表


			单位工程名称：机电工程自控系统			标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目			第1页 共1页


			序号			项目内容			金额(元)


			1			分部分项工程			


			1.1			建筑智能化工程			


			2			措施项目			


			2.1			    其中：安全生产			


			3			其他项目			


			3.1			    其中：暂列金额			


			3.2			    其中：专业工程暂估价			


			3.3			    其中：计日工			


			3.4			    其中：总承包服务费			


			3.5			    其中：合同中约定的其他项目			


			4			增值税			









































			合  计						





			注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。








表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【机电工程自控3.2





			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：机电工程自控系统												标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目									第1页 共32页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


									建筑智能化工程									


			1			030404014001			落地式室内控制柜			1.名称：落地式室内控制柜
2.型号：含开关、变压器、开关电源、中间继电器、指示灯等箱内配线及附件。
3.规格：箱体采用冷轧板，厚度：1.5MM；颜色RAL-7035标准色箱体。			台			4





			2			030404014002			落地式室外控制柜			1.名称：落地式室外控制柜
2.型号：含开关、变压器、开关电源、中间继电器、指示灯等箱内配线及附件。
3.规格：箱体采用冷轧板，厚度：1.5MM；颜色RAL-7035标准色箱体。			台			5


























			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：机电工程自控系统												标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目									第2页 共32页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			3			030501003001			可编程控制器			1.名称：可编程控制器
2.类别：额定电压：DC 24 V（DC 19.2 ... 28.8 V）；存储器：600KB 程序,2.5MB 数据；指令执行时间：位运算25；编程语言：LAD，FBD，STL，SCL，GRAPH，CEM，CFC*；集成 2 端口交换机:2×RJ45			台			5





			4			030503010001			负载电源			1.名称：负载电源
2.类别：  -40 ... +70 ºC，保形涂层；稳定电压输入：120/230 V AC，输出：24 V/8 A DC			个			5


			5			030501003002			安装导轨			1.名称：安装导轨
2.规格：安装导轨：160 mm			台			5


			6			030501004001			存储设备			1.名称：存储卡
2.类别： 4 MB			台			5














			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：机电工程自控系统												标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目									第3页 共32页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			7			080802004001			接口模块			1.名称：接口模块
2.规格：电源电压：24V；-40 ... +70 ºC，保形涂层；最大 32 个扩展模块；带服务器模块，带总线适配器 2xRJ45。			台			10





			8			080802004002			数字量输入模块			1.名称：数字量输入模块
2.规格：电源电压：DC24V；输入类型：漏型输入；数字量输入通道数:8；输入特性曲线:IEC 61131，类型3。			台			3


			9			080802004003			数字量输入模块			1.名称：数字量输入模块
2.规格：电源电压：DC24V；输入类型：漏型输入；数字量输入通道数:16；输入特性曲线:IEC 61131，类型3。			台			22


			10			080802004004			数字量输出模块			1、名称：数字量输出模块
2、规格：电源电压：DC24V；输入类型：漏型输出；数字量输入通道数:16；额定电流:0.5A			台			20





			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：机电工程自控系统												标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目									第4页 共32页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			11			080802004005			模拟量输入模块			1.名称：模拟量输入模块
2.规格：DC24V；输入信号：0 ~ 10 V; 1 ~ 5 V;-10 V ~ 10 V; -5 V ~ 5 V;0 ~ 20 mA; 4 ~ 20 mA;模拟量输入通道数:4；分辨率:16位。			台			3





			12			080802004006			模拟量输入模块			1.名称：模拟量输入模块
2.规格：DC24V；输入信号：0 ~10 V; -10 V ~ 10 V；模拟量输入通道数:8；分辨率:16位			台			55


			13			080802004007			模拟量输出模块			1.名称：模拟量输出模块
2.规格：规格：DC24V；输入信号：0 ~ 10 V; 1 ~ 5 V;-10 V ~ 10 V; -5 V ~ 5 V;模拟量输入通道数:2；分辨率:16位			台			4























			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：机电工程自控系统												标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目									第5页 共32页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			14			080802004008			模拟量输出模块			1.名称：模拟量输出模块
2.规格：1.电源电压：DC24V
2.输入信号：0 ~ 10 V; 1 ~ 5 V; 
-10 V ~ 10 V; -5 V ~ 5 V；0 ~ 20 mA; 4 ~ 20 mA; -20 ~ 20mA
3.模拟量输出通道数:4
4.分辨率:16位			台			67





			15			030405014001			端子箱			1.名称：BU A0 型，端子
2.型号：1.直插式端子，接线无需工具，单手可完成接线                                                                              2.运行中更换模块不会影响到接线
3.自动连接的电势组，无需额外接线和跳线
4 为I/O 模块提供可靠的连接，实现供电及背板通讯等功能                                                          5.用于形成新负载组       
BU A0 型，16 个直插式端子，2 个单独馈电端子（数字量/模拟量，最高 24VDC/10A）			台			54











			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：机电工程自控系统												标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目									第6页 共32页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			16			030405014002			端子箱			1.名称：BU A0 型，端子
2.型号：直插式端子，接线无需工具，单手可完成接线                                                                              2.运行中更换模块不会影响到接线
3.自动连接的电势组，无需额外接线和跳线
4 为I/O 模块提供可靠的连接，实现供电及背板通讯等功能          
BU A0 型，16 个直插式端子，通过跳线连接 2 个馈电端子（数字量/模拟量，24VDC/10A）			台			116









































			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：机电工程自控系统												标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目									第7页 共32页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			17			030501002001			输出设备			1.名称：彩色触摸屏(10.0寸)
2.类别：液 晶 屏:10.1"TFT 液晶屏，分辨率 1024×600，LED 背光；CPU 主板:以 4 核 Cortex-A53 为核心，主频 1GHz；触 摸 屏:四线电阻式；内 存:512M；系统存储:8G FLASH；2×RS-232、2×RS-485、1×USB（Host/Slave）;1×LAN；产品认证：CE认证。			台			9








			18			030501015001			交换机			1.名称：5口交换机
2.类别：电源：DC24V；端口数：5；RJ45 端口：全/半双工，MDI/MDI-X 自适应；防护等级：IP40			台			9


			19			030503005001			传感器			1.名称：空气压差开关
2.类别：空气和无腐蚀气体；使用寿命：≥1000 000次；范围：20~300Pa；复位：自动；电气接口:开关信号；防护等级：IP54			支			30





			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：机电工程自控系统												标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目									第8页 共32页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			20			030503005002			传感器			1.名称：空气压差开关
2.类别：空气和无腐蚀气体；使用寿命：≥1000 000次；范围：50~500Pa；复位：自动；电气接口:开关信号；防护等级：IP54			支			22





			21			030503005003			传感器			1.名称：风管温湿度传感器
2.电压：AC/DC24V;
3.输出信号:0~10V；
4.测量范围：温度-40...70 °C ；温度23°C时，精度：±0.3；；湿度0…100 % r.h.；温度23°C时.0…95 % ,精度± 5 % ，
5.外壳保护等级:IP54			支			25





























			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：机电工程自控系统												标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目									第9页 共32页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			22			030503005004			传感器			1.名称：风量传感器
2..电压：AC/DC24V;
3.输出信号:0~10V；
4.测量范围：0~100Pa
5.压差传感器精度：±3 % FS;
6.皮托管材质：不锈钢
7.压差传感器与皮托管配合测量风量。
8.外壳保护等级：IP42			支			6





			23			030503005005			传感器			1.名称：风管压力传感器
2.电压：AC/DC24V;
3.输出信号:0~10V；
4.测量范围：0~1000Pa、0~1500Pa
5.压差传感器精度：±3 % FS;
6.外壳保护等级：IP42			支			8




















			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：机电工程自控系统												标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目									第10页 共32页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			24			030503005006			传感器			1.名称：房间压差传感器
2.电压：AC/DC24V;
3.输出信号:0~10V；
4.测量范围：0~100Pa、
5.压差传感器精度：±3 % FS;
6.外壳保护等级：IP42			支			97





			25			030503005007			传感器			1.名称：水管式温度传感器（配套管）
2.类别：AC/DC24V;
3.输出信号:0~10V；
4.测量范围：0~100°C,精度：0…70 °C时±1K;
5.外壳保护等级：IP54			支			6





			26			030503005008			传感器			1.名称：水管压力传感器
2.电压：AC/DC24V;
3.输出信号:0~10V；
4.0...16 bar,精度±0.3 % FS
5.外壳保护等级：IP65			支			6











			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：机电工程自控系统												标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目									第11页 共32页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			27			030503005009			传感器			1.名称：室内带显示温湿度传感器
2.电压：AC/DC24V;
3.输出信号:0~10V；
4.测量范围：温度0...50 °C ；温度23°C时，精度：±0.3；；湿度0…100 % r.h.；温度23°C时.0…95 % ,精度± 5 % ，
5.外壳保护等级:IP30			支			75





			28			030503005010			传感器			1.名称：氨浓度传感器
2.电压：AC/DC24V;
3.输出信号:0~10V或4~20MA；
4.测量范围：0...100PPM,
5.精度：<±5%(F.S)			支			13





			29			030503006001			电动调节阀及执行机构			1.名称：风阀执行器(调节型5NM)
2.类别：电压：AC/DC24V; 控制信号:0～10V；扭矩：5NM；运行时间：≤150秒；防护等级：IP54；非弹簧复位			个			181





			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：机电工程自控系统												标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目									第12页 共32页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			30			030503006002			电动调节阀及执行机构			1.名称：风阀执行器(开关型24V/5NM)
2.类别：类别：AC/DC24V; 控制信号:开关型；扭矩：5NM；运行时间：≤150秒；防护等级：IP54；非弹簧复位			个			46





			31			030503006003			电动调节阀及执行机构			1.名称：风阀执行器(开关型24V/20NM)
2.类别：AC/DC24V; 控制信号:开关型；扭矩：20NM；运行时间：≤150秒；防护等级：IP54；非弹簧复位			个			23





			32			030503006004			电动调节阀及执行机构			1.名称：风阀执行器(开关型24V/34NM)
2.类别：类别：AC/DC24V; 控制信号:开关型；
扭矩：34NM
运行时间：≤150秒
防护等级：IP54
非弹簧复位			个			3
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			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：机电工程自控系统												标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目									第13页 共32页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			33			030603001001			比例二通球阀			1.名称：比例二通球阀
2.型号：DN40
3.功能：球阀阀体材质：黄铜；球阀球芯，不锈钢；阀杆，不锈钢；
4.介质;水或中性液体
5.介质：-5℃ - 120℃；
6.公称压力：PN16；
7.连接方式：螺纹连接
8.电压：AC/DC24V;
9.执行器控制信号：0~10V
防护等级：IP54			台			3
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			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：机电工程自控系统												标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目									第14页 共32页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			34			030603001002			比例二通球阀			1.名称：比例二通球阀
2.型号：DN65
3.球阀阀体材质：球墨铸铁QT450-10；球阀球芯，不锈钢；阀杆，不锈钢；
4.介质;水或中性液体
5.介质：-5℃ - 120℃；
6.公称压力：PN16；
7.连接方式：法兰连接（IOS7005-2)
8.电压：AC/DC24V;
9.执行器控制信号：0~10V
防护等级：IP54			台			2
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			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：机电工程自控系统												标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目									第15页 共32页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			35			030603001003			比例二通球阀			1.名称：比例二通球阀
2.型号：DN80
3.功能：1.球阀阀体材质：球墨铸铁QT450-10；球阀球芯，不锈钢；阀杆，不锈钢；
2.介质;水或中性液体
3.介质：-5℃ - 120℃；
4.公称压力：PN16；
5.连接方式：法兰连接（IOS7005-2)
6.电压：AC/DC24V;
7.执行器控制信号：0~10V
防护等级：IP54			台			5
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			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：机电工程自控系统												标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目									第16页 共32页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			36			030603001004			比例二通球阀			1.名称：比例二通球阀
2.型号：DN100
3.功能：1.球阀阀体材质：球墨铸铁QT450-10；球阀球芯，不锈钢；阀杆，不锈钢；
2.介质;水或中性液体
3.介质：-5℃ - 120℃；
4.公称压力：PN16；
5.连接方式：法兰连接（IOS7005-2)
6.电压：AC/DC24V;
7.执行器控制信号：0~10V
防护等级：IP54			台			3
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			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：机电工程自控系统												标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目									第17页 共32页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			37			030603001005			比例二通球阀			1.名称：比例二通球阀
2.型号：DN125
3.功能：1.球阀阀体材质：球墨铸铁QT450-10；球阀球芯，不锈钢；阀杆，不锈钢；
2.介质;水或中性液体
3.介质：-5℃ - 120℃；
4.公称压力：PN16；
5.连接方式：法兰连接（IOS7005-2)
6.电压：AC/DC24V;
7.执行器控制信号：0~10V
防护等级：IP54			台			4
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			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：机电工程自控系统												标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目									第18页 共32页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			38			030603001006			比例二通球阀			1.名称：比例二通球阀
2.型号：DN150
3.功能：1.球阀阀体材质：球墨铸铁QT450-10；球阀球芯，不锈钢；阀杆，不锈钢；
2.介质;水或中性液体
3.介质：-5℃ - 120℃；
4.公称压力：PN16；
5.连接方式：法兰连接（IOS7005-2)
6.电压：AC/DC24V;
7.执行器控制信号：0~10V
防护等级：IP54			台			1








			39			030603001007			加湿比例蒸汽二通阀			1.名称：加湿比例蒸汽二通阀 
2.型号：阀体：DN15…DN150: EN-GJS-400-18-LT；介质;水、蒸汽；介质：-20…220 °C；额定压力：PN25；连接方式：法兰；电压：AC/DC24V;执行器控制信号：0～10V；弹簧复位。
3.规格：DN25			台			3
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			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：机电工程自控系统												标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目									第19页 共32页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			40			030603001008			加湿比例蒸汽二通阀			1.名称：加湿比例蒸汽二通阀 
2.型号：型号：阀体：DN15…DN150: EN-GJS-400-18-LT；介质;水、蒸汽；介质：-20…220 °C；额定压力：PN25；连接方式：法兰；电压：AC/DC24V;执行器控制信号：0～10V；弹簧复位。
3.规格：DN40			台			1





			41			030603001009			比例蒸汽二通阀			1.名称：比例蒸汽二通阀
2.型号：阀体：DN15…DN150: EN-GJS-400-18-LT；介质;水、蒸汽；介质：-20…220 °C；额定压力：PN25；连接方式：法兰；电压：AC/DC24V;执行器控制信号：0～10V；弹簧复位。
3.规格：DN50			台			2
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			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：机电工程自控系统												标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目									第20页 共32页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			42			030603002001			调节阀			1.名称：开关型电动碟阀
2.型号：阀体材质：GGG40；介质;冷 / 热水；介质：-10℃ - 120℃；公称压力：PN16；连接方式：对夹；电压：AC/DC24V;执行器控制信号：开关型；防护等级：IP65；
3.规格：DN200			台			4





			43			030603002002			调节阀			1.名称：调节型电动碟阀
2.型号：1.阀体材质：GGG40，
2.介质;冷 / 热水
3.介质：-10℃ - 120℃；
4.公称压力：PN16；
5.连接方式：对夹
6.电压：AC/DC24V;
7.执行器控制信号：0~10V
防护等级：IP65

3.规格：DN150			台			1
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			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：机电工程自控系统												标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目									第21页 共32页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			44			030603002003			调节阀			1.名称：调节型电动碟阀
2.型号：1.阀体材质：GGG40，
2.介质;冷 / 热水
3.介质：-10℃ - 120℃；
4.公称压力：PN16；
5.连接方式：对夹
6.电压：AC/DC24V;
7.执行器控制信号：0~10V,
防护等级：IP65
3.规格：DN100			台			2





			45			030405013001			小电器			1.名称：按钮开关			个			54


			46			030413002001			装饰灯			1.名称：消毒指示牌
2.型号：电压24V或220V			套			54


			47			030501002002			输出设备			1.名称：工控电脑
2.类别：I7-8700/DDR4-16G/256G 固态硬盘/1T 机械硬盘			台			1


			48			030501023001			软件			1.名称：中央监控软件
2.类别：系统软件运行版  外部变量 ( 8192点)			套			1
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			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：机电工程自控系统												标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目									第22页 共32页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			49			030501022001			计算机应用、网络系统联调及试运行			1.中央监控组态软件编写：软件二次开发，图形制作，PLC通信对接、变量编写、报警系统开发、数据归档等。
2.PLC程序编写，触摸屏图形开发、变量编写、PLC和触摸屏通信对接等。
3.系统联通，压差，温湿度，风量等调试			系统			1





			50			030501015002			交换机			1.名称：交换机
2.类别：外壳材质:金属；供电方式;内置电源；端口类型：电口；网管类型：非网管；端口数量：16口；16口千兆;			台			1


			51			030503004001			第三方通信设备接口			1.名称：通信设备接口
2.类别：数据采集器安装（支持Modbus\BACnet IP协议转Modbus RTU/TCP；支持1024个点,2网4串4个RS485，电源：24V DC/AC）			台			2
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			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：机电工程自控系统												标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目									第23页 共32页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			52			030904007001			消防模块			1.名称：报警模块
2.规格：点数:2000;报警方式;电话、短信报警；联网连接：全网通4G+网口			个			1


			53			030404014003			变频控制柜（不锈钢防雨柜）			1.名称：变频控制柜（不锈钢防雨柜）
2.型号：隔离开关：3P32A*1；微型开关 3PD16A*3；变频器(含中文面板）：0.55KW*3；接触器LC09*3；浪涌 10/350 Us Iimp=25KA*1 ；浪涌后备*1；
3.规格：箱体 2000*1000*500 不锈钢304 板材厚度不小于2.0mm			台			1
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			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：机电工程自控系统												标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目									第24页 共32页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			54			030404014004			变频控制柜（不锈钢防雨柜）			1.名称：变频控制柜（不锈钢防雨柜）
2.型号：隔离开关：3P32A*1；微型开关 3PD16A*2；变频器(含中文面板）：2.2KW*2；接触器LC09*2；浪涌 10/350 Us Iimp=25KA*1 ；浪涌后备*1
3.规格：箱体 2000*1000*500 不锈钢304 板材厚度不小于2.0mm			台			1





			55			030404014005			变频控制柜（不锈钢防雨柜）			1.名称：变频控制柜（不锈钢防雨柜）
2.型号：隔离开关：3P250A*1；塑壳开关 3PD80A*2 3P100A*1；变频器(含中文面板）：30KW*2  37KW*1；接触器LC09*3；浪涌 10/350 Us Iimp=25KA*1；浪涌后备*1
3.规格：箱体 2000*1000*500 不锈钢304 板材厚度不小于2.0mm			台			1
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			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			56			030404014006			变频控制柜（不锈钢防雨柜）			1.名称：变频控制柜（不锈钢防雨柜）
2.型号：隔离开关：3P200A*1； 塑壳开关 3PD80A*2 3P63A*2；变频器(含中文面板）：22KW*2  15KW*2；接触器LC09*4；浪涌 10/350 Us Iimp=25KA*1；浪涌后备*1
3.规格：箱体 2000*1000*500 不锈钢304 板材厚度不小于2.0mm			台			1





			57			030404014007			变频控制柜（不锈钢防雨柜）			1.名称：变频控制柜（不锈钢防雨柜）
2.型号：3P63A*1；微型开关 3PD20A*2 3PD25*2；变频器(含中文面板）：5.5KW*2 7.5KW*2；接触器LC09*4；浪涌 10/350 Us Iimp=25KA*1；浪涌后备*1
3.规格：箱体 2000*1000*500 不锈钢304 板材厚度不小于2.0mm			台			2
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			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			58			030404014008			变频控制柜（不锈钢防雨柜）			1.名称：变频控制柜（不锈钢防雨柜）
2.型号：隔离开关：3P160A*1；塑壳开关 3PD80A*1 3P50A*2 ；变频器(含中文面板）：30KW*1  15KW*2 ；接触器LC09*3 ；浪涌 10/350 Us Iimp=25KA*1 ；浪涌后备*1
3.规格：箱体 2000*1000*500 不锈钢304 板材厚度不小于2.0mm			台			1





			59			030404014009			变频控制柜（不锈钢防雨柜）			1.名称：变频控制柜（不锈钢防雨柜）
2.型号：隔离开关：3P125A*1 ；微型开关 3PD40A*2 3P20A*2；变频器(含中文面板）：7.5KW*2  15KW*2；接触器LC09*4 ；浪涌 10/350 Us Iimp=25KA*1 ；浪涌后备*1
3.规格：箱体 2000*1000*500 不锈钢304 板材厚度不小于2.0mm			台			2





			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：机电工程自控系统												标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目									第27页 共32页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			60			030404014010			变频控制柜（不锈钢防雨柜）			1.名称：变频控制柜（不锈钢防雨柜）
2.型号：隔离开关：3P250A*1；塑壳开关 3PD100A*1 3P80A*2；变频器(含中文面板）：30KW*2  45KW*1 ；接触器LC09*3 ；浪涌 10/350 Us Iimp=25KA*1；浪涌后备*1
3.规格：箱体 2000*1000*500 不锈钢304 板材厚度不小于2.0mm			台			1





			61			030404014011			变频控制柜（不锈钢防雨柜）			1.名称：变频控制柜（不锈钢防雨柜）
2.型号：隔离开关：3P125A*1 ；微型开关 3PD40A*3；变频器(含中文面板）：15KW*3；接触器LC09*3 ；浪涌 10/350 Us Iimp=25KA*1；浪涌后备*1
3.规格：箱体 2000*1000*500 不锈钢304 板材厚度不小于2.0mm			台			1











			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：机电工程自控系统												标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目									第28页 共32页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			62			030404014012			变频控制柜（不锈钢防雨柜）			1.名称：变频控制柜（不锈钢防雨柜）
2.型号：隔离开关：3P63A*1；微型开关 3PD32A*3 ；变频器(含中文面板）：11KW*3 ；接触器LC09*3 ；浪涌 10/350 Us Iimp=25KA*1；浪涌后备*1
3.规格：箱体 2000*1000*500 不锈钢304 板材厚度不小于2.0mm			台			2





			63			030412004001			配线			1.名称：绝缘铜芯护套软线
2.配线形式：管道敷设
3.型号：RVV2*0.75
4.材质：铜芯			m			3200


			64			030412004002			配线			1.名称：绝缘铜芯护套软线
2.配线形式：管道敷设
3.型号：RVV3*0.75
4.材质：铜芯			m			80


			65			030412004003			配线			1.名称：绝缘铜芯护套软线
2.配线形式：管道敷设
3.型号：RVVP3*0.75
4.材质：铜芯			m			660


			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：机电工程自控系统												标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目									第29页 共32页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			66			030412004005			配线			1.名称：绝缘铜芯护套软线
2.配线形式：管道敷设
3.型号：RVVP3*1.0
4.材质：铜芯			m			600


			67			030412004004			配线			1.名称：绝缘铜芯护套软线
2.配线形式：管道敷设
3.型号：RVVP4*0.75
4.材质：铜芯			m			3000


			68			030412001001			配管			1.名称：电气配管
2.材质：紧定式镀锌电线管
3.规格：DN20
4.配置形式：暗敷			m			15600


			69			030412001002			配管			1.名称：电气配管
2.材质：紧定式镀锌电线管
3.规格：DN25
4.配置形式：暗敷			m			3900


			70			030412001003			配管			1.名称：电气配管
2.材质：热镀锌钢管
3.规格：DN20
4.配置形式：暗敷			m			400








			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：机电工程自控系统												标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目									第30页 共32页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			71			030502003001			双绞线缆			1.名称：双绞线缆
2.类别：Cat6UTP4P
3.规格：23AWG实心铜线，十字芯 低烟无卤外皮 测试带宽达到250MHz
4.敷设方式：管道敷设			m			6500





			72			030501003003			控制设备			1.名称：小型紫外传递窗
2.类别：控制系统：HMI人机界面，电阻式触摸显示屏，操作方便，舱体带紫外、喷雾及通风功能，具有可靠性高、抗干扰能力强，稳定性好等特点
3.安全管理：配有密码保护，消毒参数、通用设置等相关参数，修改时需要输入密码，避免他人误操作
4.消毒模式：采用紫外为消毒因子的消杀技术，紫外灯照射强度不低于100μW/cm2
5.消杀效果：360度消毒无死角，			台			2








			本页小计








			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：机电工程自控系统												标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目									第31页 共32页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


												对微生物具有光谱消杀的效果，确保传递物料消毒彻底
6.舱体底部采用嵌入式透明钢化玻璃（非不锈钢网格板）灯罩设计，清洁方便无死角，避免消毒物品损坏灯管
7.密封门：双扉门结构，具有双门互锁功能，采用电磁锁紧和机械锁紧，设备采用机械压紧方式密封；钢化玻璃视窗，表面贴防紫外线贴膜，确保紫外线无外泄，避免损害操作人员的人身安全；
8.外形尺寸≤形尺寸保紫外线无外泄，避免损害操，内舱≥内舱≥保紫外线无外泄，避免损害操；
9.舱内消毒灯：紫外灯数量≥3数组，紫外灯照射强度不低于100μW/cm 2；
10.主要材料：内舱采用SUS316L不锈钢制作，











			本页小计








			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：机电工程自控系统												标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目									第32页 共32页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


												内腔圆弧设计，清洁无死角，表面具有镜面效果；外壳采用SUS304不锈钢制作；
11.提供消毒产品生产企业卫生许可证；
12.质保期≥1年，不低于一年2次上门巡检，免费提供上门设备培训；
13.成交供应商售后工程师提供售后上门服务，采购人反馈后，成交供应商应在2小时内响应，24小时内到达客户现场；提供设备安装场地条件要求；








			73			031401001001			脚手架			脚手架			项			1























			本页小计


			合   计














表E.3.1 措施项目清单计价表【机电工程自控系统】3.3





			表E.3.1   措施项目清单计价表


			工程名称：机电工程自控系统									标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目			第1页 共1页


			序号			项目编码			项目名称			工作内容			价格(元)			备注


			1			031401009001			安全生产


			2			031401010001			文明施工


			3			031401011001			环境保护


			4			031401012001			临时设施


			5			031401021001			冬雨季施工增加


			6			031401020001			夜间施工增加


			7			031401017001			特殊地区施工


			8			031401013001			二次搬运


			9			031401015001			已完工程及设备保护


			10			031401014001			既有建（构）筑物、设施保护


			11			031401023001			按质论价


			12			031401024001			建筑工人实名制


			13			031401025001			特殊施工降效


			14			031401026001			协管


			15			031401002001			大型机械设备进出场及安拆费





























			本页小计															-


			合  计															-





			注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。








表E.4.1 其他项目清单计价表【机电工程自控系统】3.4





			表E.4.1   其他项目清单计价表


			工程名称：机电工程自控系统									标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目						第1页 共1页


			序号			项目名称			暂估(暂定)
金额(元)			结算(确定)
金额(元)			调整金额±
(元)			备注


			1			暂列金额												详见本标准表E.4.2


			2			专业工程暂估价												详见本标准表E.4.3


			3			计日工												详见本标准表E.4.4


			4			总承包服务费												详见本标准表E.4.5


			5			合同中约定的其他项目			






























































			合  计															-














表E.4.2 暂列金额明细表【机电工程自控系统】3.5





			表E.4.2   暂列金额明细表


			工程名称：机电工程自控系统												标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目									第1页 共1页


			序号			项目名称			计算基础			费率(%)			暂定金额(元)			确定金额(元)			调整金额±(元)			备注


			1			合同价格调整暂列金额									


			2			未确定工程暂列金额									


			3			未确定服务暂列金额									


			4			未确定其他暂列金额									






























































			本页小计						-			-												-


			合    计						-			-												-





			注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
       2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
       3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。








表E.4.5 总承包服务费计价表【机电工程自控系统】3.6





			表E.4.5   总承包服务费计价表


			工程名称：机电工程自控系统												标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目									第1页 共1页


			序号			项目名称			计算基础			费率 (%)			金额 (元)			确认
计算基础			结算金额 
(元)			调整金额±
(元)			备注


									A₁			B			C₁			A₂			C₂			D=C₂-C₁


			1			发包人提供材料																					详见本标准表G.1.1


			2			专业分包工程																					详见本标准表E.4.3


			3			直接发包的专业工程																					详见本标准表E.4.6
























































			本页小计						-			-						-									-


			合    计						-			-						-									-





			注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
       2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；
       3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。








表E.5.1 增值税计价表【机电工程自控系统】3.7





			表E.5.1   增值税计价表


			工程名称：机电工程自控系统									标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目						第1页 共1页


			序号			项目名称			计算基础说明			计算基础			税率(%)			金额（元）


			1			增值税			分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费						9




































































			合计














表E.1.1-3 单位工程汇总表【弱电系统】4.1





			表E.1.1-3   单位工程汇总表


			单位工程名称：弱电系统			标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目			第1页 共1页


			序号			项目内容			金额(元)


			1			分部分项工程			


			1.1			综合布线			


			1.2			监控系统			


			1.3			对讲系统			


			1.4			门禁系统			


			1.5			管线桥架			


			1.6			其他			


			2			措施项目			


			2.1			    其中：安全生产			


			3			其他项目			


			3.1			    其中：暂列金额			


			3.2			    其中：专业工程暂估价			


			3.3			    其中：计日工			


			3.4			    其中：总承包服务费			


			3.5			    其中：合同中约定的其他项目			


			4			增值税			





























			合  计						





			注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。








表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【弱电系统】4.2





			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：弱电系统												标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目									第1页 共29页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


									综合布线									


			1			030502010001			信息、网络插座			1.名称：网络模块
2.类别：8线插针：磷青铜，镀金（20~50uinch)，插头插座可重复插拔不小于750次、符合千兆以太网应用系统、提供高达250MHz的可用带宽			个			220





			2			030502010002			信息、网络插座			1.名称：网络面板
2.类别：86型，带有防尘盖；带有标识条或应用标识；材料：ABS			个			220


			3			030502003001			双绞线缆			1.名称：HDMI线			m			40


			4			030502008001			配线架			1.名称：网络配线架
2.标准19寸机架式；
3.采用塑料面板&钢质底板整体结构；
4.模块式设计；
5.配防尘盖；
6.卡接导体线规：22~26AWG；
7,端口数量：24端口			架			15





			5			030502008002			配线架			1.名称：理线架			架			47





			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：弱电系统												标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目									第2页 共29页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			6			030502008003			配线架			1.名称：24口光纤配线架
2.标准19寸机架式，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm；
3.材料：优质冷轧钢板；
4.端口数量：端口数量：24位，端口类型：ST\FC\SC\LC双工。			架			5





			7			030502014001			尾纤			1.名称：光纤尾纤
2.类别：含耦合器			条			120


			8			030502012001			光纤接续			1.接续方式：光纤熔接			芯			240


			9			030502007001			跳线、跳纤			1.名称：数据跳线
2.规格：2m RJ45/六类			条			295


			10			030502007002			跳线、跳纤			1.名称：光纤跳线
2.类别：ST-ST-SM-3M			条			132


			11			030502003002			双绞线缆			1.名称：六类非屏蔽网线
2.类别：Cat6UTP4P
3.规格：23AWG实心铜线，十字芯，低烟无卤外皮，测试带宽达到250MHz
4.敷设方式：管道敷设			m			22125
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			12			030502005001			光缆			1.名称：光纤线
2.类别：12芯			m			800


			13			030501015001			交换机			1.名称：核心交换机
2.交换容量≥2.56Tbps；
3.转发性能≥1080Mpps；  
4.支持可插拔双电源；
5.支持可插拔双风扇；
6.前后或后前通风；
7.固化端口形态：48个1/10GE SFP+万兆光接口；
8.4个QSFP+ 40G光接口			台			1





			14			030501015002			交换机			1.名称：网络交换机
2.24口千兆交换机，万兆上行；
3.交换容量：交换容量≥330 Gbps；
4.包转发率：包转发率≥108 Mpps； 
5.端口类型：千兆电口≥24个；
6.万兆SFP+口≥4个			台			11
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			15			030501015003			交换机			1.名称：POE交换机
2.24口千兆交换机，万兆上行，POE+ 交换容量≥330Gbps，包转发率≥108 Mpps 
3.端口类型：千兆电口≥24个，万兆SFP+口≥4个； 
4.POE功能：支持802.3at、802.3af（POE+）；
5.POE供电功率≥360W			台			4





			16			030904007001			万兆光纤模块			1.名称：万兆光纤模块
2.规格：SFP+-10G-单模模块（1310nm，10km，lc）			个			32


			17			030501010001			路由器			1.名称：AP
2.吸顶安装 802.11标准；
3.无线协议：802.11a/b/g/n/ac/ac wave2；802.11b/g/n:2.4GHz-2.483GHz (中国)， 2.4GHz/5GHz双频段同时工作；
4.工作模式：支持AP零配置上线，由无线控制器下发配置			台			16
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			18			030501010002			路由器			1.名称：AP
2.面板安装 802.11标准；
3.无线协议：802.11a/b/g/n/ac/ac wave2；802.11b/g/n:2.4GHz-2.483GHz (中国)， 2.4GHz/5GHz双频段同时工作；
4.工作模式：支持AP零配置上线，由无线控制器下发配置			台			59





			19			030501003001			控制设备			1.名称：AC控制器+授权			台			1


			20			030501005001			插箱、机柜、台架			1.名称：弱电机柜
2、参考尺寸：600*600*2000mm；
3、PDU插座；
4、静载800KG；
5、防护等级：IP20，SPCC；
6、优质冷扎钢板制作，方孔条镀蓝锌+			台			4
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			21			030501005002			插箱、机柜、台架			1.名称：弱电服务器机柜
2、参考尺寸：600*1000*2000mm；
3、PDU插座；
4、静载800KG；
5、防护等级：IP20，SPCC；
6、优质冷扎钢板制作，方孔条镀蓝锌+			台			1





									监控系统									


			22			030506010001			监控摄像设备			1.名称：网络半球摄像机
2.规格：1.400万1/2.7" CMOS ICR星光级防爆型半球网络摄像机 
2.最低照度:彩色:0.005lux@(F1.2, AGC ON),黑白: 0 Lux with IR 镜头:6mm @ F1.2 
3.水平视场角: 102°~29°			台			110





			23			030506010002			监控摄像设备			1.名称：网络高清球型摄像机
2.2.1/1.8"Progressive Scan CMOS、400万像素 防爆型、支持zui大2560×1440@30fps高清画面输出，支持smart265高效压缩算法，			台			59
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												可较大节省存储空间，星光级照度，彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR
3.焦距：4.3-129mm, 23倍光学 、16倍数字变倍，256个预置点位、360°连续旋转，水平键控速度:0.1° ~300°/s,速度可设;水平预置点速度:540°/s ,采用高效红外阵列，低功耗，照射距离zui远可达50m，支持区域入侵侦测，越界侦测、移动侦测等智能侦测功能，支持手动跟踪，事件跟踪，智能运动跟踪 
4.垂直键控速度:0.1° ~240°/s，
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			24			030506010003			监控摄像设备			1.名称：枪机摄像头
2.400万1/2.7" CMOS ICR星光级枪机网络摄像机 
3.最低照度:彩色:0.005lux@(F1.2, AGC ON),黑白: 0 Lux with IR 镜头:6mm @ F1.2 
4.水平视场角: 102°~29°			台			6





			25			030506010004			监控摄像设备			1.名称：枪机摄像头支架
2.类别：铝合金材质			台			6


			26			030502003003			双绞线缆			1.名称：HDMI线			m			20


			27			030505015001			信号处理设备			1.名称：数字解码矩阵
2.类别：1. 解码参数：支持的画面分割数有1/2/4/6/8/9/12/16/25种选项。它能够处理的输入分辨率包括1080P（1920×1080@50/60Hz）、720P（1280×720@50/60Hz）和4K（3840×2160@30Hz，仅奇数口支持）。输出分辨率方面，支持4K（3840×2160@30Hz）、1080p（1920×1080@60			台			1
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												/50Hz）和720p（1280×720@50Hz/60Hz）。解码能力方面，它可以支持6路2400W、或12路1200W、或24路800W、或36路500W、或60路300W、或96路解码通道51。
2. 输入输出参数：支持1路VGA、1路DVI本地输入，以及12路HDMI输出和6路BNC输出。还支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式的解码5。
3. 接口参数：设备配备有2个RJ45接口（10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口）和2个光口（100base-FX/1000base-X），支持光电自适应。此外，还有语音对讲输入、报警输出接口、音频输出接口











			28			030501019001			服务器			1.名称：存储服务器
2.类别：4U机架式36盘位网络硬盘录像机，搭载1			台			1
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												+1冗余电源
【硬件规格】
存储接口：36个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配20TB硬盘
视频接口：1×HDMI
网络接口：4×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
串行接口：1路RS-232接口
USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0
【产品性能】
输入带宽：1024Mbps（开启RAID后为512Mbps）；1024Mbps带宽需配合负载均衡模式
输出带宽：1024Mbps（开启RAID后为512Mbps）；1024Mbps带宽需配合负载均衡模式
接入能力：200路H.264、H.265格式高清码流接入
解码能力：最大支持12×1080P
显示能力：最大支持4K输出
RAID模式：RAID0
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												、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘


			29			030501019002			服务器			1.名称：平台服务器
2.类别：2U双路标准机架式导轨安装
中央处理器:核数>10核，主频>2.4GHz
内存:配置64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存
硬盘:配置2块1.2T10K2.5寸SAS硬盘;最高支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘，支持可选2块后置热插拔2.5寸硬盘
阵列卡:配置SAS+HBA卡，支持RAID0/1/10
PCIE扩展:支持6个PCIE扩展插槽网口:板载2个千兆电口;支持选配10GbE、25GbESFP+等多种网络接口
其他接口:1个RT45管理接口，后置2个USB3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口			台			1
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												电源:标配550W(1+1)高效铂金CRPS冗余电源
机箱规格:87.8mm(高)x448mm(宽)x729.8mm(深)


			30			030501019003			服务器			1.名称：安防平台管理工作站
2.类别：1.i7
2.内存容量：16G内存；
3.硬盘容量：.256G固态硬盘，
4.显示器≥.24寸			台			1


			31			030502007003			跳线、跳纤			1.名称：数据跳线
2.规格：2m RJ45/六类			条			179


			32			030501004001			存储设备			1.名称：监控硬盘
2.类别：8000G；
3.7200RPM；
4.256MB；
5.SATA			台			36


			33			030502008004			配线架			1.名称：网络配线架
2.类别：1.标准19”机架式，
2.采用塑料面板&钢质底板整体结构，模块式设计，
3.配防尘盖，
4.卡接导体线规：22~26AWG;
5.端口数量：24端口			架			8
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			34			030501015004			交换机			1.名称：POE网络交换机
2.类别：1.24口POE千兆交换机，千兆上行 
2.交换容量≥330 Gbps 包转发率≥50 Mpps 
3.端口类型：千兆电口≥24个，千兆SFP口≥4个 支持POE+，整机交流POE
4.供电功率≥370W			台			8





			35			030904007002			千兆光纤模块			1.名称：千兆光纤模块
2.规格：光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)			个			18


			36			030502003004			双绞线缆			1.名称：六类非屏蔽网线
2.类别：Cat6UTP4P
3.规格：23AWG实心铜线，十字芯，低烟无卤外皮，测试带宽达到250MHz
4.敷设方式：管道敷设			m			13125





									对讲系统									
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			37			030502010003			信息、网络插座			1.名称：电话模块
2.类别：4线插针：磷青铜，镀金（20~50uinch)，插头插座可重复插拔不小于750次			个			94


			38			030904005001			消防报警电话插孔(电话)			1.名称：洁净电话
2.规格：1.输入电压:9V 2.输出电压:9V  3.适用环境温度:-10-+40°C  4.适用环境相对湿度:45-95%  5.适用环境噪声:60dB(A)  6.工作频率:300-3400HZ  7.扬声器:25欧姆  8.振铃声级:>70dB(A)  9.外形尺寸:138x268x46mm  10.机盒尺寸:106x236x36mm  11.开孔尺寸:110x240x40mm  12.嵌入式安装			个			75








			39			030502008005			配线架			1.名称：语音配线架
2.类别：1.标准19英寸机架型，支持六类网线，配备防尘盖
2.卡接导体线规：22~26AWG
3.接口数：50			架			6
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			40			030502008006			配线架			1.名称：110配线架
2.类别：100对110配线架，标准19英寸机架型，提供标识系统；卡接导体线规：22~26AWG，对数：100对			架			6


			41			030502008007			配线架			1.名称：理线架
2.类别：标准19”机架式，钢质底板整体结构；
端口数量：24端口			架			8


			42			030502003005			双绞线缆			1.名称：六类非屏蔽网线
2.类别：Cat6UTP4P
3.规格：23AWG实心铜线，十字芯，低烟无卤外皮，测试带宽达到250MHz
4.敷设方式：管道敷设			m			7050





			43			030502004001			大对数电缆、电话线			1.名称：大对数电缆
2.规格：50对			m			300


			44			030502007004			跳线、跳纤			1.名称：语音跳线
2.类别：2m 鸭嘴-RJ11，鸭嘴- RJ45各94根			条			188


			45			030501015005			交换机			1.名称：电话程控交换机
2.类别：1：			台			1
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			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


												铁壳机架式语音通信设备，采用先进的双CPU多处理器、分散式管理构架方案技术，外线最大支持32条，内线最大支持144分机、18个业务槽位、4个内外线复用槽位、设备具备门锁、广播、I语音、PC管理口等。（提供公开发行彩页资料原厂盖章证明）
2：支持开机自动测试各部分硬件的故障，自检测冗错功能。
3：支持外线忙音检测，16路无阻塞通话、外线板提供8个RJ11电话外线接口、支持8条模拟中继接入、反极转换、扫描局端接入状态、实时信号回送。
4：支持分机板提供8个RJ11电话线分机端口、为8部分机提供分机端口，具备分机状态跟踪并自检。
5：支持DOD2+BID进网、内部分机挂机、
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																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


												中继立即释放的接续、复原的多方控制系统，确保系统稳定运行。
6：支持4总机循环、2路7段270秒自录语音话务员。
7：支持128方电话会议系统、支持呼叫转移（外转外)功能。
8：支持灾难逃生、紧急撤离、疏散、热线报警等应急系统。
9：支持日服、夜服、节假日作息语音管理功能。
10：支持用户预设报警、SOS求救等，提机直接呼叫功能。
11：支持电脑管理、远程维护、办公、管理系统。（提供智能语音分析唤醒控制系统计算机软件著作证明）
12：支持智能话务台实时监控语音系统功能。
13：需提供国家《YD344-90用户交换机进网要求》
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																											材料暂估价


												的与需求设备型号完全一致的国家进网证资质证书、并提供证书查询、提供品牌商标注册证、确保所供产品为原装正品。
14：语音业务：二次来显、2-6位不等号分机并存、语音报号、弹性编码、分机分组、门禁开锁、分机热线、日夜服务循环、智能值班、呼叫转移、代接、强插、监听、三方通话、缩位拨号、语音叫醒、灾难逃生、通话计费、断电记忆、广播功能、随时密码、分区振铃、IP拨号。
15：电源：AC220V、功耗：50W、馈电：25mA±15%、谐波失真≦10%。
16：尺寸：48.3*30*14.7cm（长*宽*高）。











									门禁系统									
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			46			030501023001			软件			1.名称：门禁管理软件
2.类别：门禁系统管理软件			套			1


			47			030506006001			出入口目标识别设备			1.名称：门禁读卡器
2.类别：密码+刷卡/Wiegand+485/IP64/适合120及86盒			台			119


			48			030506006002			出入口目标识别设备			1.名称：人脸识别
2.类别：操作系统：嵌入式Linux操作系统；
屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024；
摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；
认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块；
人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、			台			4
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												视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；
存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录；
硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1；
通信方式及网络协议：有线网络；
使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）；
安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）；
工作电压： DC12V~24V/2A（电源需另配）
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												；
产品尺寸：209.2*110.5*24mm；
设备重量：净重0.56kg，毛重0.88kg


			49			030506007001			出入口控制设备			1.名称：四门禁控制器
2.类别：32位处理器，上行TCP/IP和 RS485组网，下行RS485和Wiegand读卡器双通讯接口，10万张卡和30万记录存储，可对设备底层程序实现在线升级			台			25





			50			030506007002			出入口控制设备			1.名称：两门禁控制器
2.类别：32位处理器，上行TCP/IP和 RS485组网，下行RS485和Wiegand读卡器双通讯接口，10万张卡和30万记录存储，可对设备底层程序实现在线升级			台			24
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			51			030506006003			出入口目标识别设备			1.名称：发卡器
2.类别：符合ISO14443、ISO7816、ISO15693标准；标准USB接口通信，无驱动；卡触点可使用次数：10万次；同时支持Mirfare卡号读取写入读取；工作温度：-20℃~+60℃			台			1
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			52			030506008001			出入口执行机构设备			1.名称：单门磁力锁
2.类别：设备参数：最大静态直线拉力：280kg ± 15%
断电开锁，满足消防要求；
具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）；
支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；
工作电压：12V/420mA 或 24V/210mA；
锁体尺寸：长238*宽47*厚28(mm)；
吸板尺寸：长182*宽38*高13(mm)；
使用环境：室内（不防水）；
适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。			台			117
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			53			030506008002			出入口执行机构设备			1.名称：双门磁力锁
2.类别：设备参数：最大静态直线拉力：280kg ± 15%  * 2
断电开锁，满足消防要求；
具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）；
支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；
工作电压：12V/840mA 或 24V/420mA；
锁体尺寸：长476*宽47*厚28(mm)；
吸板尺寸：长182*宽38*高13(mm)；
使用环境：室内（不防水）；
适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。			台			25
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			54			030501015006			交换机			1.名称：网络交换机
2.类别：24口千兆交换机，万兆上行 交换容量：交换容量≥330 Gbps 包转发率：包转发率≥108 Mpps端口类型：千兆电口≥24个，万兆SFP+口≥4个			台			4





			55			030904007003			万兆光纤模块			1.名称：万兆光纤模块
2.规格：SFP+-10G-单模模块（1310nm，10km，lc）			个			8


			56			030405013001			小电器			1.名称：出门按钮
2.型号：86型，触点能力：250V 6A			个			161


			57			030412004001			配线			1.名称：门禁控制器电源线绝缘铜芯护套软线
2.配线形式：管道敷设
3.型号：RVV 3*2.5
4.材质：铜芯			m			490
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			58			030412004002			配线			1.名称：门禁锁信号线绝缘铜芯护套软线
2.配线形式：管道敷设
3.型号：RVV4*1.0
4.材质：铜芯			m			10650


			59			030412004003			配线			1.名称：门禁读卡器信号线绝缘铜芯护套软线
2.配线形式：管道敷设
3.型号：RVV4*1.0
4.材质：铜芯			m			9925


			60			030412004004			配线			1.名称：门禁开关信号线绝缘铜芯护套软线
2.配线形式：管道敷设
3.型号：RVV2*1.0
4.材质：铜芯			m			12075


			61			030502003006			双绞线缆			1.名称：六类非屏蔽网线
2.类别：Cat6UTP4P
3.规格：23AWG实心铜线，十字芯，低烟无卤外皮，测试带宽达到250MHz
4.敷设方式：管道敷设			m			790





			62			030506006004			出入口目标识别设备			1.名称：门禁卡片
2.类别：IC卡			张			100
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									管线桥架									


			63			030412003001			桥架			1.名称：镀锌桥架
2.规格：300*100			m			389


			64			031301005001			支/吊架、基础型钢			1.名称：镀锌桥架支撑架			kg			586.61


			65			030412006001			接线盒			1.名称：接线盒
2.材质：86塑料			个			2970


			66			030412001001			配管			1.名称：金属软管			m			400


			67			030412001002			配管			1.名称：电气配管
2.材质：扣压式镀锌电线管
3.规格：DN20
4.配置形式：暗敷			m			6800


									其他									


			68			011109001001			防静电活动地板			1、支架高度、材料种类：材质，铝合金或全钢；
2、面层材料品种、规格、颜色：静电地板
3、防护材料种类：系统电阻：地板表面到接地点的电阻为1.0×10⁶Ω到1.0×10⁹Ω。			m2			25

















			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：弱电系统												标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目									第28页 共29页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			69			011501001001			中控室家具			1.名称：中控室家具
2.2个监控台，参考尺寸(长宽高cm）2000cm*80*75
3.1.2mm厚冷轧钢防静电喷塑，需根据现场实际情况优化;
4.配2个座椅			套			1





			70			011501001002			文件柜			1.名称：文件柜
2.材质：1.2mm厚冷轧钢防静电喷塑;
3.参考尺寸(宽*高*深cm）：90*180*40，上玻下门中双抽屉；			台			1


			71			011207003001			成品隔断			1.隔断材料品种、规格：拆除隔墙的骨架种类：中控室墙面拆除（含垃圾清运）			m2			20
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			72			011302001001			平面吊顶天棚			1.吊顶形式、吊杆规格、高度：φ8镀锌丝杆
2.龙骨材料种类、规格、中距：材质，铝扣板吊顶
3.面层材料品种、规格、：扣板专用龙骨
4.压条材料种类、规格：定制600*600*1.0铝扣板吊顶			m2			20





			73			011205001001			墙、柱面装饰板			1.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格：18厚阻燃板
3.面层材料品种、规格、颜色：9.5厚纸面石膏板，钉眼除锈、贴自粘胶带
4.包管道			m2			50





			74			031401001001			脚手架			脚手架			项			1
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表E.3.1 措施项目清单计价表【弱电系统】4.3





			表E.3.1   措施项目清单计价表


			工程名称：弱电系统									标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目			第1页 共1页


			序号			项目编码			项目名称			工作内容			价格(元)			备注


			1			031401009001			安全生产


			2			031401010001			文明施工


			3			031401011001			环境保护


			4			031401012001			临时设施


			5			031401021001			冬雨季施工增加


			6			031401020001			夜间施工增加


			7			031401017001			特殊地区施工


			8			031401013001			二次搬运


			9			031401015001			已完工程及设备保护


			10			031401014001			既有建(构)筑物、设施保护


			11			031401023001			按质论价


			12			031401024001			建筑工人实名制


			13			031401025001			特殊施工降效


			14			031401026001			协管


			15			031401002001			大型机械设备进出场及安拆费





























			本页小计															-


			合  计															-





			注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。








表E.4.1 其他项目清单计价表【弱电系统】4.4





			表E.4.1   其他项目清单计价表


			工程名称：弱电系统									标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目						第1页 共1页


			序号			项目名称			暂估(暂定)
金额(元)			结算(确定)
金额(元)			调整金额±
(元)			备注


			1			暂列金额												详见本标准表E.4.2


			2			专业工程暂估价												详见本标准表E.4.3


			3			计日工												详见本标准表E.4.4


			4			总承包服务费												详见本标准表E.4.5


			5			合同中约定的其他项目			






























































			合  计															-














表E.4.2 暂列金额明细表【弱电系统】4.5





			表E.4.2   暂列金额明细表


			工程名称：弱电系统												标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目									第1页 共1页


			序号			项目名称			计算基础			费率(%)			暂定金额(元)			确定金额(元)			调整金额±(元)			备注


			1			合同价格调整暂列金额									


			2			未确定工程暂列金额									


			3			未确定服务暂列金额									


			4			未确定其他暂列金额									






























































			本页小计						-			-												-


			合    计						-			-												-





			注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
       2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
       3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。








表E.4.5 总承包服务费计价表【弱电系统】4.6





			表E.4.5   总承包服务费计价表


			工程名称：弱电系统												标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目									第1页 共1页


			序号			项目名称			计算基础			费率 (%)			金额 (元)			确认
计算基础			结算金额 
(元)			调整金额±
(元)			备注


									A₁			B			C₁			A₂			C₂			D=C₂-C₁


			1			发包人提供材料																					详见本标准表G.1.1


			2			专业分包工程																					详见本标准表E.4.3


			3			直接发包的专业工程																					详见本标准表E.4.6
























































			本页小计						-			-						-									-


			合    计						-			-						-									-





			注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
       2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；
       3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。








表E.5.1 增值税计价表【弱电系统】4.7





			表E.5.1   增值税计价表


			工程名称：弱电系统									标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目						第1页 共1页


			序号			项目名称			计算基础说明			计算基础			税率(%)			金额（元）


			1			增值税			分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费						9




































































			合计














表E.1.1-3 单位工程汇总表【节能产品】5.1





			表E.1.1-3   单位工程汇总表


			单位工程名称：节能产品			标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目			第1页 共1页


			序号			项目内容			金额(元)


			1			分部分项工程			


			1.1			建筑智能化工程			


			2			措施项目			


			2.1			    其中：安全生产			


			3			其他项目			


			3.1			    其中：暂列金额			


			3.2			    其中：专业工程暂估价			


			3.3			    其中：计日工			


			3.4			    其中：总承包服务费			


			3.5			    其中：合同中约定的其他项目			


			4			增值税			












































			合  计						





			注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。








表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【节能产品】5.2





			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：节能产品												标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目									第1页 共1页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


									建筑智能化工程									


			1			030501002001			输出设备			1.名称：显示器
2.类别：支架底座:旋转升降；类型;直面屏；分辨率：1920*1080；接口：DP HDMI 音频；屏幕比例：16:9；面板：IPS技术			台			1


			2			030501002002			输出设备			1、名称：显示器
2、产品尺寸：115寸；  
3、分辨率：超高清4K
4、亮度：300-400尼特
5、含支架			台			1



































			本页小计


			合   计














表E.3.1 措施项目清单计价表【节能产品】5.3





			表E.3.1   措施项目清单计价表


			工程名称：节能产品									标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目			第1页 共1页


			序号			项目编码			项目名称			工作内容			价格(元)			备注


			1			031401009001			安全生产


			2			031401010001			文明施工


			3			031401011001			环境保护


			4			031401012001			临时设施


			5			031401021001			冬雨季施工增加


			6			031401020001			夜间施工增加


			7			031401017001			特殊地区施工


			8			031401013001			二次搬运


			9			031401015001			已完工程及设备保护


			10			031401014001			既有建（构）筑物、设施保护


			11			031401023001			按质论价


			12			031401024001			建筑工人实名制


			13			031401025001			特殊施工降效


			14			031401026001			协管


			15			031401002001			大型机械设备进出场及安拆费





























			本页小计															-


			合  计															-





			注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。








表E.4.1 其他项目清单计价表【节能产品】5.4





			表E.4.1   其他项目清单计价表


			工程名称：节能产品									标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目						第1页 共1页


			序号			项目名称			暂估(暂定)
金额(元)			结算(确定)
金额(元)			调整金额±
(元)			备注


			1			暂列金额												详见本标准表E.4.2


			2			专业工程暂估价												详见本标准表E.4.3


			3			计日工												详见本标准表E.4.4


			4			总承包服务费												详见本标准表E.4.5


			5			合同中约定的其他项目			






























































			合  计															-














表E.4.2 暂列金额明细表【节能产品】5.5





			表E.4.2   暂列金额明细表


			工程名称：节能产品												标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目									第1页 共1页


			序号			项目名称			计算基础			费率(%)			暂定金额(元)			确定金额(元)			调整金额±(元)			备注


			1			合同价格调整暂列金额									


			2			未确定工程暂列金额									


			3			未确定服务暂列金额									


			4			未确定其他暂列金额									






























































			本页小计						-			-												-


			合    计						-			-												-





			注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
       2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
       3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。








表E.4.5 总承包服务费计价表【节能产品】5.6





			表E.4.5   总承包服务费计价表


			工程名称：节能产品												标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目									第1页 共1页


			序号			项目名称			计算基础			费率 (%)			金额 (元)			确认
计算基础			结算金额 
(元)			调整金额±
(元)			备注


									A₁			B			C₁			A₂			C₂			D=C₂-C₁


			1			发包人提供材料																					详见本标准表G.1.1


			2			专业分包工程																					详见本标准表E.4.3


			3			直接发包的专业工程																					详见本标准表E.4.6
























































			本页小计						-			-						-									-


			合    计						-			-						-									-





			注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
       2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；
       3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。








表E.5.1 增值税计价表【节能产品】5.7





			表E.5.1   增值税计价表


			工程名称：节能产品									标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目						第1页 共1页


			序号			项目名称			计算基础说明			计算基础			税率(%)			金额（元）


			1			增值税			分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费						9




































































			合计
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