连云港师范学院第三附属小学2026年暑期维修改造-存真楼外墙屋面及操场北侧地面硬化项目招标清单编制说明

一、工程概况：

1.建设规模：外墙施工面积约3300㎡、地坪硬化约120m2。

2.建设地点：连云港市海州区三附小校内。

3.工期要求：详见招标文件。
4.施工现场实际情况及交通运输情况：满足施工要求。

二、招标范围：

本次招标范围连云港师范学院第三附属小学2026年暑期维修改造-存真楼外墙屋面及操场北侧地面硬化项目，主要包括外墙乳胶漆、屋面防水、操场北侧地坪等。具体详见工程量清单。

三、招标清单编制依据：

《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500—2024及配套的9个专业工程量计算标准;

招标文件及相关资料；

施工现场情况、工程特点及交付标准；

有关的标准、规范、技术资料；
四、其他需说明问题

1、所有砼均为预拌砼，所有砂浆均为预拌砂浆；
