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第一章  投标邀请
受〔南京信息工程大学〕的委托，江苏省政府采购中心就〔南京信息工程大学教学云平台项目采购(JSZC-320000-SCZX-G2026-0224)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
 (南京信息工程大学教学云平台项目采购) 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年8月13日9时30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.采购编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0224
2.项目名称：南京信息工程大学教学云平台项目采购
3.预算金额
	采购
包号
	预算金额
（人民币：万元）

	1
	140

	2
	1010


4.最高限价
	采购
包号
	最高限价
（人民币：万元）

	1
	140

	2
	1010


5. 采购需求(简介)：
分包1：为教学云平台采购一批具有一定先进性、可靠性与实用性的121台台式计算机（GPU终端），更好地改善学校相关专业实验教学条件。项目预算140万元人民币（详细内容见本招标文件第四章）。
分包2：根据学校实际教学需求，计划购置教学云平台，同时为便于统一管理，本次建设包含计算机学院和人工智能学院云桌面教学终端、云桌面教学网络交换机、云桌面智慧管理教学管理平台等所有设备和系统集成服务。项目预算1010万元人民币（详细内容见本招标文件第四章）。
6.合同履行期限：合同签订后30日历天内供货。
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
4.联合体投标
	采购
包号
	是否接受联合体投标（是/否）
	该采购包中联合体成员数量上限

	1
	否
	/

	2
	否
	/


（二）本项目的特定资格要求
	采购
包号
	特定资格要求

	1
	无

	2
	无


三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393624]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.2026年8月13日9时30分（北京时间）。
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393794]五、公告期限
招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796]本项目组织集中现场勘察。投标人根据项目需要自行勘察现场，因未勘察现场或勘察工作不详细的供应商，中标后，不得以完全不了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。
统一勘察集中时间：2026年 7月 31日上午9：00（北京时间），过时不候。
集中地点：南京市浦口区宁六路219号南京信息工程大学本部长望楼二楼大厅
勘查现场联系人：刘老师 025-58235290
七、本次招标联系方式
　　1.采购人信息
名 称：　南京信息工程大学　　　
地 址：　南京市宁六路219号　　
联系人： 刘生                 
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系方式：　025-58235290　　　 
2.江苏省政府采购中心信息
[bookmark: OLE_LINK10]地址：  南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区
联 系 人：       唐雪菲 徐小聪        
联系方式：  　　025-83668562 83668516   
八、其他
1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
3.本次招标不收取投标保证金。





































[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc513029202]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc16938519]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276]1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205]2.合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求的规定。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206]3.适用法律和标准
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
[bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc462564067]4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc513029209]二、招标文件
[bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282]6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc16938528]7.招标文件的修改
7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。
7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc20823285]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214]8.投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074]9.投标文件构成
9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355]10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
11.投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954846]12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。
13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他
13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
13.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]14.投标函和开标一览表
14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]15.投标有效期
15.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16.投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc120614217]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc462564084]17.电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542]17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.投标截止日期
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。
18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299]19.投标文件的拒收
19.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544]20.投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc513029229]五、开标与评标
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823302]21.开标
21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231]22.评标委员会
22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会进行评标。
22.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
23.评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548]24.投标文件的澄清
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233]24.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
25.对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评标委员会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234]25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。
25.8 异常低价投标审查
25.8.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
25.8.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551]26.无效投标条款和废标条款
26.1无效投标条款
26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10 评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.13 投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。
26.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款 
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。  
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]27.确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
27.2 采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商。
27.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评标委员会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28.质疑处理
28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。
采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。
采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29.中标通知书
29.l中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc513029236]七、授予合同
[bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237]30.签订合同
30.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。
31.货物（包含与货物相关的服务）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc120614221]32.政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。















第三章  合同文本
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财政部 政府采购货物买卖合同（试行）
范    本



项目名称： 南京信息工程大学教学云平台项目采购  
合同编号：                                     
甲    方： 南京信息工程大学                    
乙    方：                                     
签订时间：                                     















使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
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第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）: 南京信息工程大学 （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）:         （供应商）
乙方2（全称）:          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）:          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1.项目信息
（1）采购项目名称： 南京信息工程大学教学云平台项目采购                 
     采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
 采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                      
 品牌：                规格型号：                
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
标的名称：                         
关键部件：           品牌：         型号：        
关键部件：           品牌：         型号：        
关键部件：           品牌：         型号：       
（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
  ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
  ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
  ¨否
（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购
（5）政府采购方式：þ公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否
 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    þ否
 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：þ是   ¨否
 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否
 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否
（7）合同是否分包：¨是       ¨否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 ¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业  
 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他
（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否
 外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：    国别：   品牌：   规格型号：         
 þ否
 （10）是否涉及节能产品：
 þ是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
 ¨强制采购       ¨优先采购    
 ¨否
 是否涉及环境标志产品：
  þ是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
  ¨强制采购       ¨优先采购    
  ¨否
  是否涉及绿色产品： 
  ¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
  ¨强制采购       ¨优先采购    
þ否
 （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
¨是       ¨否      þ不涉及
2.合同金额
（1）合同金额小写：               
 大写：                           
 分包金额（如有）小写：           
 大写：                   
 （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
（2）¨固定总价 þ固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
¨全额付款：   （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
¨分期付款：   （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3.合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点： 南京信息工程大学                         
（3）履约担保：是否收取履约保证金：þ是    ¨否
 收取履约保证金形式： 签订合同前，中标人按照中标金额10%向采购人缴纳履约保证金。履约保证金的有效期自本合同生效之日起至项目最终验收合格之日止。采购人在项目最终验收合格之日起10个工作日内无息退还。
 收取履约保证金金额： 中标金额的10%                        
 履约担保期限： 合同生效之日起至项目最终验收合格之日止     
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                
4.合同验收
（1）验收组织方式：þ自行组织 ¨委托第三方组织
验收主体：                  
是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  þ否
是否邀请专家参加验收：þ是  ¨否
是否邀请服务对象参加验收：þ是  ¨否
是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  þ否
是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         þ否
是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
þ否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：þ一次性验收    ¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是      þ否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
5.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6.合同生效
本合同自                             生效。
7.合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等   

	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。



第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
23.2合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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第四章 采购需求
[bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc49090575]一、采购标的清单
	采购包
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	1
	台式计算机（GPU终端）
	工业

	2
	1
	云桌面教学终端
	工业

	
	2
	云桌面教学网络交换机
	工业

	
	3
	云桌面智慧管理教学管理平台
	工业


二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。



分包1部分
（一）技术要求
1. 采购清单
本项目为交钥匙项目，具体采购清单如表格所示。
	采
购
包
	序
号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	1
	台式计算机（GPU终端）（核心产品）
	台
	121



2. 具体技术要求
2.1投标人应详细阅读招标文件需求和系统功能要求，投标人须充分考虑到本项目实施环境的多样性和特殊性，对项目实施过程中可能用到的相关线材、系统对接及辅材均包含在相应设备的报价中，中标后均不得以缺项、漏项导致功能无法实现为由进行增项。
2.2涉及的楼宇、房间号及座位数如下表：
	揽江楼1个房间

	序号
	房间号
	座位数量

	1
	N107-N108
	121


2.3投标人应提供安装服务，含软硬件设备的安装及调试、含连接线、接头等，配合学校完成教学云平台软件安装、网络设备的接入等。
2.4标注斜体且有下划线部分的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理；标注有“▲”号的条款为重要技术条款，有“●”的条款为一般技术条款。

	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求

	1
	产品规格
	CPU规格
	CPU信息
	配置1颗X86架构处理器，核数≥16个物理核/颗，线程数≥24，主频≥1.5GHz（基准频率，非动态加速频率），缓存容量≥30MB，二级高速缓存≥24MB，最大功耗≥219w,支持内存最高速率≥4800MT/s，内存通道数≥2

	2
	产品规格
	内存规格
	内存配置容量
	≥16GB

	3
	产品规格
	
	内存类型
	DDR5≥4800MT/s

	4
	产品规格
	
	内存条配置数量（板载内存不涉及）
	≥1

	5
	产品规格
	主板规格
	主板集成模块
	集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现

	6
	产品规格
	
	主板支持的CPU和内存情况
	主板系列芯片组DMI 通道最大数≥8, PCI Express 通道数的最大值≥24，支持DDR5系列内存扩展，I/O规格USB端口数≥14

	7
	产品规格
	
	主板内置PCIe插槽数量
	≥1个PCIe 3x1插槽，≥1个PCIe 4x16插槽, ≥1个PCI

	8
	产品规格
	
	特殊孔位及接口
	无要求

	9
	产品规格
	
	主板其他内置接口
	≥2个M.2接口

	10
	产品规格
	
	单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）
	≥32GB

	11
	产品规格
	
	内存插槽满配时提供的最高内存总容量
	≥64GB

	12
	产品规格
	存储设备规格
	固态盘数量
	≥1个

	13
	产品规格
	
	固态存储容量
	≥512GB

	14
	产品规格
	
	机械硬盘数量
	无要求

	15
	产品规格
	
	机械硬盘总容量
	无要求

	16
	产品规格
	
	机械硬盘转速
	无要求

	17
	产品规格
	
	机械硬盘接口协议
	支持SATA3.0及以上或SAS3.0及以上接口

	18
	产品规格
	
	机械硬盘形态
	2.5英寸或3.5英寸等

	19
	产品规格
	
	固态存储接口协议
	UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议

	20
	产品规格
	
	固态存储形态
	采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2或2.5寸SATA或mSATA等标准的插卡形态

	21
	产品规格
	
	存储设备扩展盘位
	无要求

	22
	产品规格
	
	存储设备其他参数要求
	a)固态盘应符合SJ/T11654相关规定；b)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃;其它参数应符合GB/T12628相关规定

	23
	产品规格
	显卡规格
	显卡类型
	独立显卡

	24
	产品规格
	
	独立显卡显存类型
	GDDR7

	25
	产品规格
	
	独立显卡显存位宽
	显存位宽≥128 位

	26
	产品规格
	
	独立显卡显存容量
	显存容量≥8G

	27
	产品规格
	
	独立显卡接口协议
	●支持PCIe 协议版本大于等于5.0

	28
	产品规格
	显示设备规格
	显示屏屏占比
	▲≥93%

	29
	产品规格
	
	显示屏分辨率
	≥1920x1080

	30
	产品规格
	
	显示屏像素密度
	▲≥93像素/英寸

	31
	产品规格
	
	显示屏可视角度
	▲水平≥178°

	32
	产品规格
	
	显示屏尺寸
	≥23.8英寸

	33
	产品规格
	
	显示屏屏幕比例
	16:9

	34
	产品规格
	
	显示器外观颜色
	黑色系

	35
	产品规格
	
	显示屏防蓝光
	▲支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）

	36
	产品规格
	
	显示屏低频闪
	▲显示屏应支持低频闪≤-70dB

	37
	产品规格
	
	显示屏防炫目
	▲显示屏镜面反射率≤9%

	38
	产品规格
	外设规格
	传声器数量
	无要求

	39
	产品规格
	
	扬声器数量
	无要求

	40
	产品规格
	
	鼠标数量
	≥1个

	41
	产品规格
	
	键盘数量
	≥1个

	42
	产品规格
	
	摄像头数量
	无要求

	43
	产品规格
	
	光驱数量
	无要求

	44
	产品规格
	
	键盘按键数目
	61键/86键/101键/104键等

	45
	产品规格
	
	摄像头像素
	无要求

	46
	产品规格
	
	摄像头分辨率
	无要求

	47
	产品规格
	
	扬声器功率
	无要求

	48
	产品规格
	　
	扬声器频率范围
	无要求

	49
	产品规格
	
	扬声器总谐波失真
	无要求

	50
	产品规格
	
	扬声器最大声压级
	无要求

	51
	产品规格
	
	键盘连接方式
	有线

	52
	产品规格
	
	键盘键程
	2.3mm~4.0mm

	53
	产品规格
	
	键盘按键压力
	按键压力应在0.54N±0.14N

	54
	产品规格
	
	有线键盘连接线
	≥1.5米

	55
	产品规格
	
	键盘颜色
	黑色/白色/银色等商务色系

	56
	产品规格
	
	键盘其他要求
	键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T14081的相关规定

	57
	产品规格
	
	鼠标连接方式
	有线

	58
	产品规格
	
	有线鼠标连接线
	≥1.5米

	59
	产品规格
	
	鼠标DPI分辨率
	800~1600

	60
	产品规格
	
	鼠标颜色
	黑色/银色/白色等商务色系

	61
	产品规格
	
	鼠标其他要求
	其它参数应符合GB/T26245的相关规定

	62
	产品规格
	
	内置光驱
	无

	63
	产品规格
	网络设备规格
	有线网卡数量
	≥1

	64
	产品规格
	
	无线网卡及天线数量
	无要求

	65
	产品规格
	
	单无线网卡天线数量
	无要求

	66
	产品规格
	外部接口规格
	USB接口数量
	≥5个USB 3.0，其中≥1个USB 3.0 Type-C接口

	67
	产品规格
	　
	USB母座接口要求
	无

	68
	产品规格
	
	视频接口数量
	≥2（至少包含1个HDMI、1个VGA或DP接口）

	69
	产品规格
	
	音频接口数量
	≥1（至少包含前置1个耳机麦克风组合插孔）

	70
	产品规格
	
	存储卡接口数量
	无要求

	71
	产品规格
	整机基础规格
　
	整机外观
	a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固

	72
	产品规格
	
	状态指示灯
	无

	73
　
	产品规格
　
	
	整机结构
　
	a)机箱应符合GB/T4208、GB/T26246的相关规定；
b)产品内部结构应符合通用部件的安装需求；
c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；
d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；
f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；
g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；
h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；
i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；
j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；
k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；
l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；
m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；
n)其它要求应符合GB/T9813.1的相关规定

	74
	产品规格
	
	机箱防护要求
	机箱应符合GB/T4208中IP20防护要求

	75
	产品规格
	
	整机噪音
	▲产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过 1.8Bel

	76
	产品规格
	
	整机散热
	在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：a)出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃;b)可触及面温度不高于45℃;c)显示器表面温度：显示屏不高于38℃,显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃,出风口温度不高于45℃

	77
	产品规格
	
	整机能效限定值
	产品能效限定值应达到GB28380-2012标准中能效等级2级及以上

	78
	产品规格
	
	机身材质
	塑料/金属等

	79
	产品规格
	
	机身颜色
	灰色/黑色等商务色系

	80
	产品规格
	
	机箱尺寸容量
	机箱体积≤16L

	81
	性能要求
	CPU性能
	CPU物理核数
	物理核心数≥16

	82
	性能要求
	
	CPU主频
	≥1.5 GHz

	83
	性能要求
	
	CPU末级缓存容量
	≥30MB

	84
	性能要求
	
	CPU支持的内存最高速率
	≥4800MT/s

	85
	性能要求
	内存性能
	内存读写速率
	≥4800MT/s

	86
	性能要求
	显卡性能
	显示分辨率
	≥1080P

	87
	性能要求
	
	显卡显示芯片核心频率
	≥2.28 GHz

	88
	性能要求
	
	显存等效频率
	≥28000 MT/s，显存≥8GB GDDR7，显存位宽≥128位

	89
	性能要求
	
	显卡可支持多屏同时显示数量
	显卡应支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920×1080

	90
	性能要求
	显示设备性能
	显示屏刷新率
	▲≥100Hz

	91
	性能要求
	
	显示屏位深
	●≥8位

	92
	性能要求
	
	显示屏色域
	●≥72% NTSC/≥99% SRGB

	93
	性能要求
	
	显示屏色准
	▲△E≤4

	94
	性能要求
	
	显示屏响应时间
	▲≤5ms

	95
	性能要求
	
	显示屏亮度
	●≥250尼特

	96
	性能要求
	
	显示屏亮度一致性
	●≥70%

	97
	性能要求
	
	显示屏对比度
	▲≥4000：1

	98
	性能要求
	
	显示屏其他参数
	VA/IPS显示面板

	99
	性能要求
	网络设备性能
	有线网卡速率
	最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应

	100
	性能要求
	
	支持无线网络通信技术协议
	无要求

	101
	性能要求
	
	无线网卡频宽
	无要求

	102
	功能要求
	主板功能
	内存扩展接口(板载内存不涉及)
	≥2个

	103
	功能要求
	
	存储扩展接口(板载存储不涉及)
	≥2个M.2接口

	104
	功能要求
	
	主板USB瞬间过流保护
	支持有瞬间过流保护功能

	105
	功能要求
	
	主板防静电保护
	支持防静电保护功能

	106
	功能要求
	
	I/O接口功能
	提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA或Type-C或DVI或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O接口，应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力

	107
	功能要求
	显卡功能
	显卡外接显示接口
	显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口，并与显示器接口相匹配

	108
	功能要求
	
	独立显卡数量
	≥1

	109
	功能要求
	显示设备功能
	显示器接口
	显示器应与显卡外接显示接口匹配

	110
	功能要求
	
	显示器支架
	显示器应提供显示器支架

	111
	功能要求
	
	显示器参数调节
	a)提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等；b)支持色温、亮度、对比度调节

	112
	功能要求
	外设功能
	摄像头物理隐私保护开关
	支持物理隐私保护开关

	113
	功能要求
	
	传声器降噪
	支持降噪功能

	114
	功能要求
	
	键盘背光
	无

	115
	功能要求
	
	光驱功能
	无

	116
	功能要求
	存储功能
	存储功能
	通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能

	117
	功能要求
	
	内置控制器固态存储加密
	固态存储通过内置控制器硬件支持加密，不依赖处理器，保障数据安全性，但不得影响存储性能。a)支持加密功能，且加密功能开启不影响SSD读写性能；b)支持固件加密、安全启动和安全升级；c)支持数据的安全擦除

	118
	功能要求
	网络设备功能
	网络功能
	a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能

	119
	　
	
	无线网卡频段
	支持双频段

	120
	功能要求
	
	物理开关
	支持网络设备物理开关

	121
	功能要求
	
	数据传输
	支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能

	122
	功能要求
	
	蓝牙协议
	若支持蓝牙模块，蓝牙协议不低于5.0版本

	123
	功能要求
	　
	有线网卡接口类型
	支持RJ45接口

	124
	功能要求
	
	无线网卡标准
	若配备无线网卡，产品应符合GB15629.11所有部分

	125
	功能要求
	
	网络设备拆装
	网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等

	126
	功能要求
	外部接口功能
	音频接口类型
	支持3.5mm孔径3段式或4段式接口

	127
	功能要求
	
	视频接口类型
	至少包含1个VGA接口，1个HDMI接口 

	128
	功能要求
	
	HDMI、DP、Type-C显示接口要求
	提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出

	129
	功能要求
	
	其他接口
	a)支持串行接口，可实现GB/T6107的功能；b)支持并行接口，可实现GB/T18235.1的功能

	130
	功能要求
	
	存储卡接口类型
	支持SD、TF等存储卡接口

	131
	功能要求
	电源功能
	电源线适配能力
	电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求， 

	
	
	
	电源功率
	260W≤电源≤550W

	132
	功能要求
	操作系统及软件功能
	中文信息处理要求
	符合国际通用标准或者国家标准要求

	133
	功能要求
	
	操作系统备份及还原功能
	无要求

	134
	功能要求
	
	固件备份还原能力
	支持备份及还原固件的功能

	135
	功能要求
	
	操作系统及驱动升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级

	136
	功能要求
	
	固件升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级

	137
	功能要求
	
	BIOS支持关闭通讯接口
	支持BIOS关闭以太网及USB接口

	138
	功能要求
	
	固件查看信息
	支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能

	139
	功能要求
	
	固件设置启动顺序
	支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动

	140
	功能要求
	
	固件设置口令
	支持设置口令、修改口令、验证口令功能

	141
	功能要求
	　
	固件设置网络引导
	支持网络引导启动和关闭功能

	142
	功能要求
	生物识别功能
	指纹识别
	无要求

	143
	功能要求
	
	人脸识别
	无要求

	144
	功能要求
	
	静脉识别
	无要求

	145
	功能要求
	硬件加速功能
	NPU/GPU等AI加速模块
	支持NPU/GPU等AI加速模块

	146
	功能要求
	
	视频编解码加速模块
	支持视频编解码加速模块

	147
	功能要求
	
	影像处理加速模块
	支持影像处理加速模块

	148
	可靠性要求
	存储设备可靠性
	固态存储寿命
	TBW≥80TB

	149
	可靠性要求
	
	机械硬盘寿命
	无要求

	150
	可靠性要求
	显示设备可靠性
	显示屏屏幕失效点
	符合GB/T9813.2的要求

	151
	可靠性要求
	外设可靠性
	键盘按键寿命
	≥1000万次

	152
	可靠性要求
	
	鼠标按键寿命
	≥500万次

	153
	可靠性要求
	
	键盘鼠标线材寿命
	键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好

	154
	可靠性要求
	
	风扇寿命
	≥4万小时

	155
	可靠性要求
	整机可靠性要求
	电磁兼容性要求的抗扰度
	符合GB/T9254.2的规定

	156
	可靠性要求
	
	环境条件要求的气候环境适应性
	符合GB/T9813.1中规定

	157
	可靠性要求
	
	环境条件要求的振动适应性
	符合GB/T9813.1中规定

	158
	可靠性要求
	　
	环境条件要求的冲击适应性
	符合GB/T9813.1中规定

	159
	可靠性要求
	
	环境条件要求的碰撞适应性
	符合GB/T9813.1中规定

	160
	可靠性要求
	
	环境条件要求的运输包装件跌落适应性
	符合GB/T9813.1中规定

	161
	可靠性要求
	
	MTBF测试
	MTBF(m1)≥100万小时

	162
	兼容要求
	兼容要求
	常用软件兼容
	●支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件

	163
	兼容要求
	
	数据库兼容
	兼容3个及以上厂商的数据库产品

	164
	兼容要求
	
	中间件兼容
	兼容3个及以上厂商中间件产品

	165
	兼容要求
	
	平台软件兼容
	兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台

	166
	包装及运输要求
	包装及运输要求
	标志、包装、运输和贮存
	符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定

	167
	服务要求
	服务要求
　
	配置检查工具
	供应商提供自检测试工具

	168
	服务要求
	
	服务响应
	a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b)供应商提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务

	169
	服务要求
	
	服务周期
	a)设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；b)产品停止服务时间应提前1年告知；c)应明确产品发布日期

	170
	服务要求
	
	预装操作系统
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统

	171
	服务要求
	
	培训服务
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容

	172
	服务要求
	
	典型问题解决手册
	供应商提供典型问题解决说明文档或视频

	173
	服务要求
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说明：
1、 显示器与台式计算机（GPU终端）须同一品牌（供应商提供承诺并加盖公章）。
（二）商务要求
斜体且有下划线部分为实质性要求。
根据学校要求有计划地制定服务保障体系。关于售后服务的描述具体包括如下几方面：
1.运行保障机构
对于南京信息工程大学教学云平台项目的运行保障能力，包括技术支持队伍、能力配置、人员配置、机构情况。
2.服务请求方式
投标人承诺提供包括服务热线电话、联系人、联系单位信息、信函、传真、电子邮件、服务网站等服务请求方式，以方便学校便利的获取各类即时的和非即时的服务支持。承诺提供7×24小时技术支持服务，通过技术人员驻场、客服系统、远程协助、服务热线、Email等多渠道提供实时响应和技术支持服务。
3.应急故障处理
投标人承诺系统运行环境出现故障或意外情况导致系统不能正常运行时，要求10分钟响应，4小时解决问题，同时提交说明文档，包括问题描述和解决方案。
4.需求升级
对于学校自身业务规则的变化导致的非模块级功能需求升级、性能要求提升导致的系统程序变更或者部署结构变化，可经双方协商提供限定次数的服务支持。
5.系统培训
安装调试完成后，供应商至少提供一周的驻场培训服务（费用包含在投标总价中），协助使用方快速掌握设备使用方法。有详细的培训计划，包括但不限于培训内容、培训形式等。并提供系统管理维护手册。培训方案须结合用户实际需求与特点进行阐述，内容包括培训计划、培训内容、培训形式等。
6.文档服务
对于各类沟通交流、培训总结及包括数据库运行环境变更在内的各类服务工作，需有相应文档提供给学校，包括各种相关技术资料、培训资料、测试报告等。
7.交货时间及交货地点
（1）交货时间：合同签订后30个日历天内；
（2）交货地点：南京信息工程大学校内采购人指定地点。
（3）交货方式：送货上门并安装调试并验收合格，运费、装卸费、安装费等相关费用含在投标报价内。
8.付款方式
8.1履约保证金
（1）签订合同前，中标人按照中标金额10%向采购人缴纳履约保证金。
（2）履约保证金的有效期自本合同生效之日起至项目最终验收合格之日止。采购人在项目最终验收合格之日起10个工作日内无息退还。
8.2合同付款方式
（1）本项目不设预付款。
（2）本项目下所有款项均以人民币支付。
（3）本项目项下的采购资金由采购人支付，双方签订合同后，主要设备（GPU终端、显示器）到货，中标人向采购人提供等额增值税专用发票，采购人在收到发票10个工作日内向中标人支付合同金额的35%；所有产品安装调试完毕，通过采购人验收合格后，采购人在10个工作日内向中标人支付至合同金额的95%；在验收合格后60日历天内系统运行稳定，无质量问题向中标人支付合同金额的5%尾款。
（4）中标人应在付款前向采购人提供合法有效的增值税专用发票，否则采购人有权相应顺延付款时间且不承担违约责任。
（三）其他要求
1.项目属性:货物类项目。
2.核心产品
	采购
包号
	核心产品

	1
	台式计算机（GPU终端）


3.进口产品投标
	采购
包号
	是否接受进口产品投标
（是/否）

	1
	否


4.安装、调试与系统集成服务要求
须为121台GPU终端配套提供悬吊式机箱托架（适配采购的GPU机箱尺寸），含送货、安装、接入强弱电调试以及与教学云平台软件联调等，需保证所有设备可正常运行，达到验收标准（供应商提供承诺并加盖公章）。
5.方案要求
5.1项目实施方案
投标人须针对本项目编制科学、合理、可行的项目实施方案，方案须内容详实、措施得当、阶段划分合理（阶段划分至少包含：需求确认→备货采购→进场施工→设备上架调试→联调测试→试运行→验收交付）。
（1）成立项目组
项目组负责项目的具体项目实施、测试、验收等工作，并对实施进度与质量负责。按照项目实施的标准流程在采购人要求的时间内完成交付。
投标人须成立专职项目组，明确项目组织架构。项目组负责项目的具体实施、测试、验收等全流程工作，对实施进度与质量负责。须提供项目组织机构图、项目组成员名单及岗位职责分工表等。
（2）项目建设计划
投标人须制定详细的项目建设计划，内容包括但不限于：
① 项目实施人员名单、联络人及具体分工与职责；
② 实施过程需要的工具与设备清单（含测试仪器、调试工具等）；
③ 施工计划与详细进度表（须明确不少于5个里程碑节点及其完成时限）；
④ 施工方案文档编写与汇总计划；
⑤ 施工过程中意外情况的处理预案；
⑥ 培训安排（含培训时间、内容、对象、师资、考核方式）；
⑦ 安全策略、测试方法、验收标准、完工文档清单；
⑧投标人须明确以下交付物：系统账号、管理员权限、配置清单、网络拓扑、IP规划、授权文件、安装包、补丁、备份恢复方案、接口文档、测试报告、培训材料、运维手册、应急预案、巡检模板等，全部经采购人确认后才算交付完成；
⑨投标人进场前须提交施工方案、进度计划、人员名单、风险预案、割接方案和变更方案，经采购人书面确认后实施。未经采购人书面同意，投标人不得擅自调整设备品牌型号、系统架构、施工时间、接口方案、项目负责人。
（3）工程勘察
提前与采购人确认好施工时间，在正式施工前提前进行勘察，勘察后编写《勘察纪要》，确定设备的安装和集成详细部署方案。
（4）发货与进场施工
投标人须制定完善的发货与进场施工方案，包括但不限于以下要求：
① 所供货物须为全新生产，同一产品须为同一批次，完全符合国家规定的质量标准。
② 中标后可溯源查验属于原厂全新正品，否则采购人有权不予验收并追究违约责任。
③ 须提供详细的供货时间节点表、分批次到货安排、物流运输保障措施。
④ 安装施工人员须负责设备上架，完成设备互联调试工作，并编写实施文档。
（5）项目质量管理
投标人须制定完善的项目质量管理方案，至少包含：
① 质量管理计划（含质量目标、管理职责、管理流程）；
② 质量控制标准（含设备到货检验标准、上架安装规范、线缆理线标准、标签标识规范等）；
③ 质量保证措施（含材料进场检验、过程巡检、隐蔽工程[综合布线]验收等）；
④ 沟通管理计划（含信息传递机制、会议制度、报告制度）；
⑤ 变更管理计划（含变更申请、变更评估、变更审批、变更实施流程）。
（6）项目风险管理
投标人须制定完善的项目风险管理方案，在工程实施过程中，进行风险管理，内容包括但不限于：风险识别（列出本项目主要风险清单，如设备到货延误、运输损坏、施工交叉冲突等）、风险预警（明确预警触发条件及信息传递路径）、风险量化（评估风险发生概率及影响程度）、风险对策实施与控制（针对各类风险制定具体应对措施及责任人）。
（7）应急措施方案
投标人须针对项目实施过程中可能发生的突发情况（包括但不限于：设备到货延误、运输损坏、施工交叉冲突、临时停电、极端天气等），制定应急措施方案。方案须明确：应急指挥流程、备选资源调用渠道、替代施工方案、应急恢复时限等。
（8）服务质量控制方案
投标人须制定服务质量控制方案，保证采购人在项目实施过程中任意阶段（包括但不限于安装阶段、验收阶段、日常维护阶段）对服务质量不满意的情况下，能够得到及时的响应与改善。方案须至少包含：服务响应流程、不满意投诉升级处理机制、问题改善闭环管理要求。
[bookmark: OLE_LINK2]5.2项目巡检方案
针对本次采购项目，投标人须严格遵循以下巡检总则，并按采购人要求完成各环节的巡检、记录与整改工作。
巡检总则：交付合规、配置达标、质量可溯、资料完整。
（1）到货与开箱巡检
投标人须配合采购人共同进行到货开箱验收，巡检内容须包括但不限于：
① 检查外包装有无破损、受潮、挤压变形；
② 核对主机、显示器、键鼠等配件型号、数量及随机附件是否与供货清单一致；
③ 检查设备外观有无磕碰、划伤、变形、接口损坏等物理瑕疵；
④ 开箱发现问题的，承诺当场记录并有明确的更换流程和更换时限。
（2）硬件配置与性能巡检
投标人须逐台进行硬件配置巡检，巡检内容须包括但不限于：
① 逐台开机进入BIOS/系统，核对CPU、内存、硬盘、主板等核心部件型号、规格及容量，确保与投标文件及合同约定完全一致，不得出现降配、改配、二手翻新件；
② 使用专业检测工具生成每台设备的硬件检测报告，作为验收附件；
③ 检查显示器有无亮点、暗点、偏色、闪屏等显示异常。
（3）安装调试与系统巡检
投标人须完成安装调试与系统巡检，巡检内容须包括但不限于：
① 完成操作系统及指定办公软件的安装激活，确保系统运行稳定、无报错；
② 逐台进行外设接口（USB、音频、网口、显示输出等）功能测试，确保所有接口读写正常、输出正常；
③ 通电后检查主机及显示器运行状态，风扇运转正常、无异常异响、指示灯正常，连续无故障运行≥72小时。
（4）网络连通与外设适配巡检
投标人须进行网络连通与外设适配巡检，巡检内容须包括但不限于：
① 逐台测试网口连通性，确保网络接入正常、IP获取无误、网络传输速率达标；
② 根据采购人需求，抽测常用外设（打印机、扫描仪、U盘等）的驱动安装及适配情况，确保兼容性无问题。
（5）安全文明施工巡检
投标人须进行安全文明施工巡检，巡检施工现场物料是否堆放整齐、施工垃圾是否及时清理。
（6）安全与资料巡检
投标人须进行安全与资料巡检，巡检内容须包括但不限于：
① 收集并整理每台设备的合格证、出厂检测报告、保修卡、正版授权证书等资料，按采购人要求装订成册或扫描归档；
② 巡检记录表、调试记录表、硬件检测报告须逐台填写，签字确认后提交采购人备案，确保全流程可追溯。
（7）试运行与交付确认
投标人须完成试运行与交付确认工作，具体要求如下：
① 所有设备完成安装调试，配合采购人完成必要的软件安装后，进入不少于一个月的试运行期，期间投标人须安排技术人员现场或远程值守，及时处理故障；
② 试运行数据、负载测试记录留存备案；
③ 试运行期内无重大故障（设备无法开机/频繁蓝屏死机；核心硬件（主板、CPU、内存、硬盘、GPU显卡）损坏；同一批次≥3台出现相同硬件问题；数据丢失或无法连接采购人业务系统等），经采购人书面确认后，方可签署最终验收报告；
④ 验收合格后，投标人须提供完整的交付文档（含配置清单、检测报告、巡检记录、验收确认书等）。
（8）定期巡检服务
投标人须提供保修期内的定期巡检维护服务，质保期内每月提供不少于1次现场巡检服务。在重大教学活动或考试前一周内提供专项巡检。巡检须覆盖本次招标项目中的所有软硬件设备，每次巡检完成后 5个工作日内提交《巡检报告》，内容包括：巡检日期及人员、检查项目及结果、存在的问题及风险预警、处理建议及跟踪计划。投标人须对巡检中发现的问题按严重程度分级处理。建立问题跟踪台账，解决后提交《问题处理确认单》，由采购人签字确认后方可闭环。
5.3售后服务与保障方案
投标人须针对本项目制定完善的售后服务与保障方案，方案须覆盖以下第（1）至第（6）条全部要求。
（1）质保期专属售后团队：投标人须承诺在质保期内，为本项目配备专属的售后服务联系人及技术支撑团队，团队人员不少于2人，须为投标人自有在册员工（提供社保缴纳承诺），并明确故障报修的统一受理渠道（电话、邮件、在线平台等），须提供团队人员名单、岗位职责、联系方式及技术资质说明。项目要求五年运维服务，投标人应明确故障分级、响应时限、到场时限、修复时限、备机提供时限、巡检报告提交时限、问题闭环要求及重大考试保障要求，并约定未达标时的整改、扣款、违约责任或第三方接管机制。投标人拒不响应、响应不达标或影响教学考试时，采购人有权委托第三方处理，相关费用和损失由投标人承担。
（2）备件库储备承诺：投标人须书面承诺，在本项目服务期内，于项目所在地设有专用备品备件库，储备涵盖核心易损部件的常用备件。在采购人报修后未能在48小时内完成修复，需向采购人提供同配置或性能不低于原设备的同类型整机备用设备，确保采购人核心业务不中断，并维持使用直至原机修复完毕。须明确承诺备用设备覆盖的具体设备品类（清单式列出）。
（3）设备损坏更换标准：质保期内，投标人承诺设备因非人为因素发生硬件故障需更换部件时，所提供的替换件须为原厂正品新品，且性能指标、规格型号不低于原设备标准，不得以翻新件或降级件替代。
（4）质保期外服务：质保期满后，中标人仍须提供终身技术支持。包含但不限于售后服务受理渠道、受理派单响应时间、零配件费与人工服务费等两部分维修费用（须明确配件费和人工费不高于市场价）。不得以“已出质保期”为由拖延响应、拒绝服务或恶意抬高价格。
（5）交钥匙工程责任：投标报价须包含设备安装所需的全部线材、辅材、施工费、设备安装调试费、利旧线路及第三方设备接入调试费等所有费用。
（6）投标人在项目实施过程中如造成采购人原有设施损坏的，中标人须原样恢复并承担全部费用及赔偿责任。
5.4项目培训方案
（1） 培训方案须结合用户实际需求与特点进行阐述，内容包括培训计划、人员培训方案、培训师资等。
（2） 有详细的培训计划。应针对本项目的最终用户和系统运行维护用户提供分层次培训。需要提供灵活多样的培训方式，包括最终用户的操作培训、对运行维护人员的技术培训等。
（3） 应制定详细的人员培训方案，培训方案应包括培训目的、培训时间安排、人员层次、人数、次数、培训课程（包括课程介绍）、主要内容（列出培训基本内容）、培训方式等。
（4） 对于提供的所有培训，必须保证师资力量，主要培训教员应是产品的主要设计和开发者。
（5） 提供系统管理维护手册。
（6） 供应商进行技术培训人员的费用包括在合同总价中。
6.投标人履约能力要求
6.1投标人业绩要求
投标人提供2022年1月1日（以合同签订日期为准）起至今承担过类似本项目台式计算机供货及安装业绩的，投标文件中提供合同及验收合格证明资料的原件扫描件或复印件并加盖公章或签电子公章，上述所有证明材料均需加盖投标人公章。
6.2投标人履约能力要求
投标人承诺提供本地化服务。投标人在本地的，提供本地化服务证明材料（营业执照和服务网点地址及服务人员清单）和承诺书。投标人不在本地的，承诺中标后将在本地设立常驻售后服务机构或派驻本地服务人员，以投标人自拟的《项目人员配置清单》和承诺书为准。
上述所有证明材料均需加盖投标人公章。
7.质保要求
（1）自项目验收合格之日起，投标人所报货物GPU终端（含显示器、键盘鼠标）提供原厂五年质保及上门服务（费用包含在投标总价中），所有机器必须为原厂整机出厂不得拆改配。若验收时或质保期内，采购人发现无法获得原厂质保服务，投标人自愿接受采购人拒绝支付合同款项、扣除全部履约保障金，并承担由此引发的一切法律及经济赔偿责任。
本项目提供不少于五年整体运维（费用包含在投标总价中），时间须覆盖放假前后、开学前、日常教学、重要教学活动及考试等关键时段，负责所有设备和系统的检查与维护。
投标人需在每年全国性和省级考试及采购人认为重要的场景提供不低于2人的现场保障；每年至少两次整体检修服务（每学期开学第一周）。
（2）在满足本项目原厂五年质保要求的基础上，可增加质保年限，最多不超过3年（费用包含在投标总价中）。
8.节能环保要求
（1）台式计算机属于财政部、国家发改委公布的政府强制节能采购产品，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件或扫描件并加盖投标人公章。
（2）投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该投标产品环境标志产品认证证书复印件。

分包2部分
（一）技术要求
1. 采购清单
本项目为交钥匙项目，计划购置云桌面教学终端5套，云桌面教学网络交换机1套，云桌面智慧管理教学管理平台5套，购置后由校方根据使用需求进行套数组合，具体采购清单如表格所示。
	采
购
包
	序
号
	设备名称
	设备数量( 套 )
	模块
序号
	模块名称
	单位
	数量

	2
	1
	
云桌面教学终端
	5
	1.1
	VOI胖终端(学生机)
	台
	562

	
	
	
	
	1.2
	VOI胖终端(教师机)
	台
	8

	
	
	
	
	1.3
	VDI瘦终端(学生机)
	台
	204

	
	
	
	
	1.4
	VDI瘦终端(人工智能学院)
	台
	40

	
	2
	云桌面教学网络交换机
	1
	2.1
	核心交换机
	台
	2

	
	
	
	
	2.2
	48口交换机
	台
	32

	
	
	
	
	2.3
	24口交换机
	台
	15

	
	3
	云桌面智慧管理教学管理平台
	5
	3.1
	管理服务器1
	台
	1

	
	
	
	
	3.2
	管理服务器2
	台
	1

	
	
	
	
	3.3
	资源服务器
	台
	5

	
	
	
	
	3.4
	NCRE考试管理服务器
	台
	30

	
	
	
	
	3.5
	分布式教学资源服务器
	台
	1

	
	
	
	
	3.6
	教学云平台软件（核心产品）
	点
	935

	
	
	
	
	3.7
	分布式教学服务管理软件
	套
	1


2. 具体技术要求
2.1投标人应详细阅读招标文件需求和系统功能要求，投标人须充分考虑到本项目实施环境的多样性和特殊性，对项目实施过程中可能用到的相关线材、系统对接及辅材均包含在相应设备的报价中，中标后均不得以缺项、漏项导致功能无法实现为由进行增项。
2.2拟对学校主校区揽江楼、长望楼、临江楼共计9间实验室建设为云平台管理实验室，其中揽江楼N107-N108为GPU机房，台式计算机（GPU终端）单独分包采购（见分包1），剩余8间分布的楼宇、房间号及座位数如下表：
	揽江楼4个房间

	序号
	房间号
	座位数量

	1
	C101-C102
	121 

	2
	C103-C104
	125 

	3
	S104
	150 

	4
	N102
	109

	
	
	

	长望楼3个房间

	1
	长望楼S403-404
	91

	2
	长望楼S405-406
	82

	3
	长望楼S503-504
	96

	临江楼1个房间

	1
	B515-516
	40


本项目拟采用VDI+VOI混合云架构方案。建设2间VDI架构实验室，7间VOI架构实验室。
2.3标注斜体且有下划线部分的内容为实质性要求，有“▲”号的条款为重要技术条款，有“●”的条款为一般技术条款。
	序号
	设备名称
	性能参数要求
	数量
	单位

	1
	VDI瘦终端（学生机+人工智能学院）
	1． ●架构：x86架构云终端；
2． 本地配置CPU核心数≥4核，≥4线程，基本频率≥2.0GHz，睿频2.9GHz，内存≥4GB DDR4，硬盘≥128GB SSD，≥2×USB3.0，≥2×USB2.0，机箱≤1L；
3． ●≥2高清接口（不限于HDMI或者DP），≥1组音频输入/输出口；
4． ●集成10/100/1000M以太网卡，集成显卡，集成声卡，防水键盘，抗菌鼠标；
5． ●显示器≥21.5寸高清低蓝光液晶显示器，分辨率不低于1920×1080，非外置电源。
	244
	台

	2
	VOI胖终端（学生机+教师机）
	1． CPU核心数≥14核，总线程数≥20，基本频率≥1.6GHz，缓存≥24MB，二级高速缓存≥11.5MB，主板系列芯片组DMI 通道最大数≥8, PCI Express 通道数的最大值≥24，支持DDR5系列内存扩展，内存≥16GB DDR5 4800，硬盘≥512GB SSD（PCIE4×4）；
2． ▲端口：≥5个USB 3.0，其中≥1个USB 3.0 Type-C接口，≥1个音频输入/输出接口，≥2高清接口（不限于HDMI或者DP）
3． ●集成10/100/1000M以太网卡，集成显卡，集成声卡，防水键盘，抗菌鼠标； 
4． ●显示器≥21.5寸高清低蓝光液晶显示器，分辨率≥1920×1080，同一品牌显示器，非外置电源；
5． 机箱尺寸≤1.5L，电源≤130W；
6． ●所投终端具有USB数据接口输出电压、电流检测合格证书；
7． ●所投终端具有防火阻燃检测证书

	570
	台

	3
	核心交换机
	1.交换容量≥86.3Tbps，包转发率≥ 11610Mpps（以官网或产品彩页最小值为准），配置双引擎、冗余电源、冗余独立风扇，≥4个100G光口，≥50个万兆光口，≥1根100G堆叠线缆；
2.●主控引擎与业务板卡完全物理分离，全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥6个； 
3.●设备支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控；
4．●支持VXLAN二三层分布式网关，支持EVPN，支持VXLAN双活；
5.●支持基于GRPC的Telemetry技术，实现对CPU、内存等信息的周期性采集；
6.●具备交换机进网许可证
	2
	台

	4
	48口交换机
	1．交换容量≥669.8Gbps，转发性能≥200Mpps（以官网或产品彩页最小值为准），固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G/10G SFP+万兆光接口≥4个；
2．●支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议；
3. ●要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像； 
4. ●支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理；
5. ●具备交换机进网许可证
	32
	台

	5
	24口交换机
	1. 交换容量≥669.8Gbps，转发性能≥170Mpps（以官网或产品彩页最小值为准），固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G/10G SFP+万兆光接口≥4个；
2. ●支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议；
3. ●要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；
4. ●支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理；
5. ●具备交换机进网许可证
	15
	台

	6
	管理服务器1
	详细要求见附后“管理服务器1的详细参数要求”
	台
	1

	7
	管理服务器2
	详细要求见附后“管理服务器2的详细参数要求”
	台
	1

	8
	资源服务器
	详细要求见附后“资源服务器的详细参数要求”
	台
	5

	9
	NCRE考试管理服务器
	详细要求见附后“NCRE考试管理服务器的详细参数要求”
	台
	30

	10
	分布式教学资源服务器
	详细要求见附后“分布式教学资源服务器的详细参数要求”
	台
	1

	11
	教学云平台软件（核心产品）
	详细要求见附后“教学云平台软件的详细参数要求”
	点
	935

	12
	分布式教学服务管理软件
	详细要求见附后“分布式教学服务管理软件的详细参数要求”
	套
	1



（序号6）管理服务器1的详细参数要求：
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求

	1. 
	
产品规格
	CPU规格
	CPU 信息
	配置2颗X86架构处理器，核数≥16个物理核/颗，线程数≥32，主频≥2.8GHz（基准频率，非动态加速频率），缓存容量≥37.5 MB，功耗195w,支持内存最高速率≥5200MT/s，内存通道数≥8

	2. 
	产品规格
	



主板规格
	主板支持的 CPU 和内存情况
	支持CPU ≥2颗， 主板最大支持DDR5内存32根

	3. 
	产品规格
	
	主板内存槽数量
	插槽数量≥32个

	4. 
	产品规格
	
	主板存储接口
	至少支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口中的 1 种

	5. 
	
产品规格
	
	PCIe 插槽接口
	符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容

	6. 
	

产品规格
	
	
主板 PCIe插槽数量及规格
	a) 高度大于44.45mm 双路或以上服务器 PCIe 插槽或接口应支持不少于16个；
b) 单路服务器 PCIe 插槽或接口应支持不少于8个，可通过扩展卡进行插槽扩展

	7. 
	产品规格
	
	板载网络接口
	无要求

	8. 
	
产品规格
	
	主板 OCP 插槽数量
	支持OCP3.0 及以上插槽的数量不少于 2 个

	9. 
	产品规格
	内存规格
	内存数量
	≥8根

	10. 
	产品规格
	
	内存规格
	单内存容量≥DDR5 32GB 

	11. 
	产品规格
	
	内存通道
	支持8个内存接口通道，每个通道可支持2DPC，印制电路板上应具备插槽的序号标识

	12. 
	产品规格
	存储规格
	硬盘类型
	供应商给出服务器支持机械磁盘和固态盘类型及规格

	13. 
	产品规格
	
	硬磁盘实配容量
	1) 配备机械磁盘，服务器提供的实配机械磁盘可用容量应不小于16TB 
2) 配备固态盘，实配固态盘单盘可用容量不小于 7.68TB SSD

	14. 
	
产品规格
	
	
硬盘接口类型
	a)配备机械磁盘，应提供 SAS 3.0或 SATA 3.0 及以上接口；
b)配备固态盘，应提供至少 1 种类型固态盘接口，如 UFS、SATA、PCIe等

	15. 
	
产品规格
	
	
硬盘实配数量
	a)配备机械磁盘，服务器提供的实配机械磁盘数量应不小于 3 块；
b)配备固态盘，实配盘数应不小于 3块，可实现互为备份

	16. 
	


产品规格
	
	

硬盘插槽数量及规格
	a)配置的硬盘尺寸为2.5 英寸或3.5 英寸机械磁盘；
b)机箱高度为44.45mm 的服务器可支持的硬盘数量不少于45个2.5英寸驱动器或20个3.5英寸，支持不少于24个NVMe驱动器。


	17. 
	

产品规格
	
	

硬盘其他参数要求
	a)机械硬盘准备时间应不大于 30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6孔；工作状态环境温度应满足 5℃~55℃，其它参数应符合 GB/T 12628的相关规定；
b)服务器支持固态盘，固态盘符合 SJ/T 11654 相关规定

	18. 
	产品规格
	RAID卡规格（若支持RAID卡）
	RAID 卡支持的 SAS接口数
	●≥8

	19. 
	

产品规格
	SAS 直通卡规格(若支持 SAS直通卡)
	
SAS 直通卡 SAS 接口数量
	

≥0

	20. 
	

产品规格
	HBA 卡规格(若支持 HBA直通卡)
	HBA 卡端口数量
	

无要求

	21. 
	产品规格
	网络规格
	网口速率和数量
	配备网口数量不少于4个，且网口速率不少于 1GE；
配备网口数量不少于2个，且网口速率不少于 10GE光口（满配万兆单模光模块）

	22. 
	产品规格
	
	存储型服务器网口速率和数量
	无要求

	23. 
	产品规格
	
	独立网卡网口数量
	若配备独立网卡，独立网卡网口数量≥0

	24. 
	产品规格
	
	独立网卡接口类型
	支持 RJ45/QSFP/SFP 等

	25. 
	产品规格
	
	板载网卡接口类型
	支持 RJ45/QSFP/SFP 等

	26. 
	产品规格
	外部
	显示接口
	显示接口类型应不少于 1 种，如： VGA、DP、HDMI 等

	27. 
	产品规格
	接口规格
	USB 接口
	配备 USB 接口，如 USB2.0、USB3.0等

	28. 
	产品规格
	电源规格
	电源冗余模式
	整机电源模块按 1+1 冗余或N+1 冗余配置

	29. 
	产品规格
	
	电源模块数量
	配置≥2颗热插拔冗余铂金电源

	30. 
	产品规格
	
	电源功率
	电源模块功率应有一定冗余，单电源功率≥1300W，满足处理器满载时的需求

	31. 
	产品规格
	
	电源指示灯
	配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态

	32. 
	产品规格
	整机规格
	外观和结构
	a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；
d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；
e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；
f) 高密度服务器应给出 CPU 个数与机柜高度；
g) 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确

	33. 
	功能要求
	主板功能
	主板外部接口种类
	支持 USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、 BMC 管理端口

	34. 
	
功能要求
	
	主板防烧板设计
	支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散

	35. 
	功能要求
	
	扩展功能
	实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能

	36. 
	功能要求
	网络功能
	网络功能
	支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能

	37. 
	

功能要求
	CPU功能
	

计算处理
	支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能

	38. 
	
功能要求
	
	密码算法实现
	CPU 芯片符合国际通用标准或者国家标准要求

	39. 
	功能要求
	RAID卡功能（若支持RAID卡）
	RAID 卡RAID 级别支持
	●RAID 模式支持支持 RAID 0/1/5/6/10/50/60

	40. 
	功能要求
	
	RAID 卡BBU 单元
	RAID 卡支持电池或电容备份单元

	41. 
	功能要求
	电源功能
	电源热插拔
	整机电源模块应具备热插拔功能

	42. 
	功能要求
	
	电源过流保护
	支持过流及短路保护的功能

	43. 
	功能要求
	整机功能
	散热方式
	支持风冷或液冷等散热方式

	44. 
	功能要求
	
	其他功能
	a) 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）；
b) 支持熔断保护与恢复功能

	45. 
	


















功能要求
	


















管理系统功能
	


















BMC 固件基础功能
	1)支持 DHCP 设置网络功能；
2)支持静态 IP 设置网络功能；
3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；
4)支持日志信息导出和记录删除功能；
5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；
6)设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；
7)支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish等接口功能；
8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；
9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；
10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；
11)支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC 和 BIOS 等；
12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；
13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；
14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；
15)支持设置口令策略功能；
16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；
17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；
18)支持读取设备主板的工作环境温度功能；
19)支持读取服务器 CPU 等核心器件的温度功能；
20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对 BMC 进行管理；
21)应支持固件版本查询、固件升级
22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；
23)BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；
24)支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能

	46. 
	功能要求
	
	BMC 固件增强功能
	a）网络控制、安装提供图形访问界面网络；
b）设备的 BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分；
c）Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于 1s

	47. 
	










功能要求
	
	










BIOS 固件基础功能
	a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；
b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；
c）支持设置界面中英文显示切换功能；
d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能；
e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；
f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；
g）支持安全启动功能；
h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；
i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；
j）支持 RAID 识别和启动功能；
k）支持串口重定向功能；
l）支持固件更新功能；
m）支持BIOS 固件设置的恢复出厂功能；
n）支持网络引导启用和关闭功能

	48. 
	功能要求
	
	远程控制
	支持远程关机和重新启动功能

	49. 
	功能要求
	

操作
系统
及驱
动功
能
	操作系统及驱动的升级
	支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级

	50. 
	功能要求
	
	操作系统
及驱动的
备份还原
	无要求

	51. 
	功能要求
	
	操作系统功能
	a) 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；
b) 操作系统由软件供应商提供，应满足教学云平台软件和分布式教学服务管理软件使用要求

	52. 
	功能要求
	中文信息
处理
功能
	中文信息处理
	符合 国际通用标准或者国家标准要求有关规定

	53. 
	安全要求
	













固件安全要求
	故障检测
	支持故障检测功能，可以检测到具体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警

	54. 
	
安全要求
	
	内存故障
智能预测
和自愈修复
	支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低

	55. 
	安全要求
	
	硬盘故障智能预测
	支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障

	56. 
	安全要求
	
	PCIe 链路故障智能诊断
	支持 PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe 链路

	57. 
	安全要求
	
	内存故障隔离
	支持内存故障隔离，在内存产生 CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断

	58. 
	
安全要求
	
	内存、PCIe卡的故障精准告警功能
	支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置

	59. 
	安全要求
	
	异常下电关键数据保护
	支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失

	60. 
	安全要求
	
	BMC/BIOS固件双镜像保护
	支持 BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性

	61. 
	
安全要求
	
	CPU 核重启隔离
	支持 CPU 核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS 隔离该故障核，OS不可见，防止 OS 再次使用导致系统异常，核 0 除外

	62. 
	安全要求
	
	内存地址隔离
	在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离

	63. 
	安全要求
	
	内存存储阵列替换
	在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换

	64. 
	安全要求
	
	安全启动
	支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性

	65. 
	安全要求
	










系统安全要求
	syslog 双向鉴别
	支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别

	66. 
	安全要求
	
	弱口令字典检查
	支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令

	67. 
	安全要求
	
	白名单访问控制
	支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制

	68. 
	安全要求
	
	双因素鉴别
	支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统

	69. 
	
安全要求
	
	二次鉴别
	支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作

	70. 
	安全要求
	
	匿名化用
户告警接收邮箱
	支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理

	71. 
	
安全要求
	
	密码证书安全加密存储
	支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法

	72. 
	安全要求
	
	敏感信息安全加密传输
	支持使用安全的传输加密协议（如SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息

	73. 
	

安全要求
	







信息安全要求
	
研发过程安全
	供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯

	74. 
	
安全要求
	
	
漏洞管理
	供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看

	75. 
	安全要求
	
	网络关键
设备服务器要求
	作为网络关键设备的服务器应符合GB 40050 的相关规定

	76. 
	

安全要求
	
	增强要求
	a) 支持在固件系统（BMC、BIOS）
启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对 BMC 固件或BIOS 固件进行完整性检测、更新和恢复；b) 支持对 CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能


	77. 
	安全要求
	物理安全
	物理安全
	安全要求应符合国际通用标准或者国家标准要求

	78. 
	
安全要求
	限用物质的限量要求
	限用物质的限量要求
	
限用物质的限量应符合国际通用标准或者国家标准要求

	79. 
	性能要求
	


CPU性能
	CPU 主频
	≥2.8GHz

	80. 
	性能要求
	
	单 CPU 核数
	≥16

	81. 
	
性能要求
	
	单 CPU 末级缓存容量
	≥37.5MB

	82. 
	性能要求
	内存性能
	单内存模块容量
	≥32GB

	83. 
	性能要求
	
	内存速率
	≥5600MT/s

	84. 
	性能要求
	存储
性能
	硬盘转速
	▲安装的机械磁盘转速不小于7200rpm

	85. 
	性能要求
	RAID卡性能
	RAID 卡缓存容量大小
	配备 RAID 卡且 RAID 卡有缓存容量，容量不少于 4GB

	86. 
	性能要求
	电源能耗
	电源能耗
	符合国际通用标准或者国家标准要求

	87. 
	兼容要求
	

部件
兼容
性要
求
	内存兼容性
	内存兼容性需符合行业通用标准

	88. 
	兼容要求
	
	固态存储兼容性
	固态存储兼容性需符合行业通用标准

	89. 
	兼容要求
	
	FC HBA 卡兼容性
	FC HBA 应适配两种或以上厂商产品

	90. 
	兼容要求
	
	RAID 卡兼容性
	RAID 卡应适配两种或以上厂商产品

	91. 
	兼容要求
	
	网卡兼容性
	网卡兼容性需符合行业通用标准

	92. 
	兼容要求
	
	功能卡兼容性
	内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡

	93. 
	
兼容要求
	外设
兼容
性
	
外设兼容性
	兼容多种主流生产商的外部设备，
包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动

	94. 
	可靠性要求
	
整机
可靠
性要
求
	整机可靠性
	m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h

	95. 
	可靠性要求
	
	风扇可靠性
	风扇寿命应不低于40000h

	96. 
	可靠性要求
	
	部件可靠性
	支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)

	97. 
	包装及运输要求
	包装及运
输要求
	标志、包
装、运输和贮存
	符合GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定

	98. 
	



服务要求
	




服务响应
	



服务响应
	a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
b) 提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；
c) 建立全国技术服务体系和服务 团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务

	99. 
	服务要求
	
	培训服务
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容

	100. 
	


服务要求
	


服务周期
	


服务周期
	a) 产品服务周期（含换件和维修）应不小于5 年（费用包含在投标总价中）；
b) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年；
c) 产品停止服务时间应提前1 年告知客户；
d) 产品发布日期需在随机文件中明确

	101. 
	服务要求
	服务工具要求
	
工具要求
	供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权

	102. 
	

服务要求
	
	

辅助工具
	支持如下功能
a) 本地的数据备份和还原功能；
b) 网络的数据备份和还原功能；
c) 服务器操作系统的安装功能；
d) 服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁

	103. 
	
服务要求
	
	驱动安装升级指引
	供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引

	104. 
	服务要求
	
	随机附开盖工具
	随服务器打包提供开机箱工具

	105. 
	

服务要求
	
	
性能分析工具
	无要求

	106. 
	服务要求
	
	跨架构平
台应用兼容
	无要求

	107. 
	服务要求
	
	管理软件
	具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能

	108. 
	
服务要求
	





增值服务
	厂家升级产品软件与扩容服务
	供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力

	109. 
	服务要求
	
	服务保障升级
	供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务

	110. 
	服务要求
	
	提供上门服务
	供应商具备提供上门服务的能力(可收费)

	111. 
	

服务要求
	
	业务场景
性能优化
服务及整
体架构升级服务
	

供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务

	112. 
	
供保要求
	
供应
链质
量
	
抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售

	113. 
	供保要求
	
	供应能力证明
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货



（序号7）管理服务器2的详细参数要求：
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求

	1. 
	
产品规格
	
CPU规格
	
CPU 信息
	配置1颗X86架构处理器，核数≥16个物理核/颗，线程数≥32，主频≥2.4GHz（基准频率，非动态加速频率），缓存容量≥24MB，功耗135w,支持内存最高速率≥3200 MT/s，内存通道数≥8

	2. 
	产品规格
	



主板规格
	主板支持的 CPU 和内存情况
	支持CPU ≥1颗， 主板支持不少于DDR4内存8根

	3. 
	产品规格
	
	主板内存槽数量
	插槽数量≥8个

	4. 
	产品规格
	
	主板存储接口
	至少支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口中的 1 种

	5. 
	
产品规格
	
	PCIe 插槽接口
	符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容

	6. 
	

产品规格
	
	
主板 PCIe插槽数量及规格
	a) 主板PCIe插槽或接口数量应满足扩展需求
b) 高度大于44.45mm 双路或以上服务器 PCIe 插槽或接口应不支持少于8个；
c）单路服务器 PCIe 插槽或接口应不支持少于4个，可通过扩展卡进行插槽扩展

	7. 
	产品规格
	
	板载网络接口
	无要求

	8. 
	
产品规格
	
	主板 OCP 插槽数量
	支持OCP3.0 及以上插槽的数量不少于 2 个

	9. 
	产品规格
	内存规格
	内存数量
	≥4根

	10. 
	产品规格
	
	内存规格
	≥DDR4 32GB

	11. 
	产品规格
	
	内存通道
	支持8个内存接口通道，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确

	12. 
	产品规格
	存储规格
	硬盘类型
	供应商给出服务器支持机械磁盘和固态盘类型及规格

	13. 
	产品规格
	
	硬磁盘实配容量
	3) 配备机械磁盘，服务器提供的实配机械磁盘可用容量应不小于4TB 
4) 配备固态盘，实配固态盘单盘可用容量不小于 960GB SSD

	14. 
	
产品规格
	
	
硬盘接口类型
	a)配备机械磁盘，应提供 SAS 3.0或 SATA 3.0 及以上接口；
b)配备固态盘，应提供至少 1 种类型固态盘接口，如 UFS、SATA、PCIe等

	15. 
	
产品规格
	
	
硬盘实配数量
	a)配备机械磁盘，服务器提供的实配机械磁盘数量应不小于 2块；
b)配备固态盘，实配盘数应不小于 1块

	16. 
	


产品规格
	
	

硬盘插槽数量及规格
	a)配置的硬盘尺寸为2.5 英寸或3.5 英寸机械磁盘；
b)机箱高度为 88.9mm 的服务器可支持的硬盘数量应不少于 8 块，机箱高度为 44.45mm 的服务器可支持的硬盘数量应不少于 4 块。


	17. 
	

产品规格
	
	

硬盘其他参数要求
	a)机械硬盘准备时间应不大于 30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6孔；工作状态环境温度应满足 5℃~55℃，其它参数应符合 GB/T 12628的相关规定；
b)服务器支持固态盘，固态盘符合 SJ/T 11654 相关规定

	18. 
	产品规格
	RAID卡规格（若支持RAID卡）
	RAID 卡支持的 SAS接口数
	●≥8

	19. 
	

产品规格
	SAS 直通卡规格(若支持 SAS直通卡)
	
SAS 直通卡 SAS 接口数量
	

≥0

	20. 
	

产品规格
	HBA 卡规格(若支持 HBA直通卡)
	
HBA 卡端口数量
	

无要求

	21. 
	产品规格
	网络规格
	网口速率和数量
	配备网口数量不少于2个，且网口速率不少于 1GE；
配备网口数量不少于2个，且网口速率不少于 10GE光口（满配万兆多模光模块）

	22. 
	产品规格
	
	存储型服务器网口速率和数量
	无要求

	23. 
	产品规格
	
	独立网卡网口数量
	若配备独立网卡，独立网卡网口数量≥0

	24. 
	产品规格
	
	独立网卡接口类型
	支持 RJ45/QSFP/SFP 等

	25. 
	产品规格
	
	板载网卡接口类型
	支持 RJ45/QSFP/SFP 等

	26. 
	产品规格
	外部
	显示接口
	显示接口类型应不少于 1 种，如： VGA、DP、HDMI 等

	27. 
	产品规格
	接口规格
	USB 接口
	配备 USB 接口，如 USB2.0、USB3.0等

	28. 
	产品规格
	电源规格
	电源冗余模式
	整机电源模块按 1+1 冗余或N+1 冗余配置

	29. 
	产品规格
	
	电源模块数量
	≥2

	30. 
	产品规格
	
	电源功率
	电源模块功率应有一定冗余，单电源功率≥550W，满足处理器满载时的需求

	31. 
	产品规格
	
	电源指示灯
	配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态

	32. 
	产品规格
	整机规格
	外观和结构
	a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；
d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；
e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；
f) 高密度服务器应给出 CPU 个数与机柜高度；
g) 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确

	33. 
	功能要求
	主板功能
	主板外部接口种类
	支持 USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、 BMC 管理端口

	34. 
	
功能要求
	
	主板防烧板设计
	支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散

	35. 
	功能要求
	
	扩展功能
	实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能

	36. 
	功能要求
	网络功能
	网络功能
	支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能

	37. 
	

功能要求
	CPU功能
	

计算处理
	支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能

	38. 
	
功能要求
	
	密码算法实现
	CPU 芯片应符合国际通用标准或者国家标准要求

	39. 
	功能要求
	RAID卡功能（若支持RAID卡）
	RAID 卡
RAID 级别支持
	●RAID 模式支持 RAID 0/1/5/6/10/50/60

	40. 
	功能要求
	
	RAID 卡
BBU 单元
	RAID 卡支持电池或电容备份单元

	41. 
	功能要求
	电源功能
	电源热插拔
	整机电源模块应具备热插拔功能

	42. 
	功能要求
	
	电源过流保护
	支持过流及短路保护的功能

	43. 
	功能要求
	整机功能
	散热方式
	支持风冷或液冷等散热方式

	44. 
	功能要求
	
	其他功能
	a) 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）；
b) 支持熔断保护与恢复功能

	45. 
	


















功能要求
	


















管理系统功能
	


















BMC 固件基础功能
	1)支持 DHCP 设置网络功能；
2)支持静态 IP 设置网络功能；
3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；
4)支持日志信息导出和记录删除功能；
5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；
6)设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；
7)支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish等接口功能；
8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；
9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；
10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；
11)支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC 和 BIOS 等；
12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；
13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；
14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；
15)支持设置口令策略功能；
16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；
17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；
18)支持读取设备主板的工作环境温度功能；
19)支持读取服务器 CPU 等核心器件的温度功能；
20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对 BMC 进行管理；
21)应支持固件版本查询、固件升级
22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；
23)BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；
24)支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能

	46. 
	

功能要求
	
	

BMC 固件增强功能
	a）网络控制、安装提供图形访问界面网络；
b）设备的 BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分；
c）Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于 1s

	47. 
	










功能要求
	
	










BIOS 固件基础功能
	a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；
b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；
c）支持设置界面中英文显示切换功能；
d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能；
e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；
f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；
g）支持安全启动功能；
h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；
i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；
j）支持 RAID 识别和启动功能；
k）支持串口重定向功能；
l）支持固件更新功能；
m）支持BIOS 固件设置的恢复出厂功能；
n）支持网络引导启用和关闭功能

	48. 
	功能要求
	
	远程控制
	支持远程关机和重新启动功能

	49. 
	功能要求
	

操作系统及驱动功能
	操作系统及驱动的升级
	支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级

	50. 
	功能要求
	
	操作系统
及驱动的
备份还原
	无要求

	51. 
	功能要求
	
	操作系统功能
	a) 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；
b) 操作系统由软件供应商提供，应满足教学云平台软件和分布式教学服务管理软件使用要求

	52. 
	功能要求
	中文信息处理功能
	中文信息处理
	
符合 国际通用标准或者国家标准要求

	53. 
	安全要求
	













固件安全要求
	故障检测
	支持故障检测功能，可以检测到具体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警

	54. 
	
安全要求
	
	内存故障
智能预测
和自愈修复
	支持内存故障智能预测和自愈修
复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低

	55. 
	安全要求
	
	硬盘故障智能预测
	支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障

	56. 
	安全要求
	
	PCIe 链路故障智能诊断
	支持 PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe 链路

	57. 
	安全要求
	
	内存故障隔离
	支持内存故障隔离，在内存产生 CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断

	58. 
	
安全要求
	
	内存、PCIe卡的故障
精准告警功能
	支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置

	59. 
	安全要求
	
	异常下电
关键数据保护
	支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失

	60. 
	安全要求
	
	BMC/BIOS固件双镜像保护
	支持 BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运
行，提升系统稳定性

	61. 
	
安全要求
	
	CPU 核重启隔离
	支持 CPU 核发生不可纠正故障后，
重启后由BIOS 隔离该故障核，OS不可见，防止 OS 再次使用导致系统异常，核 0 除外

	62. 
	安全要求
	
	内存地址隔离
	在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离

	63. 
	安全要求
	
	内存存储阵列替换
	在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换

	64. 
	安全要求
	
	安全启动
	支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性

	65. 
	安全要求
	










系统安全要求
	syslog 双向鉴别
	支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别

	66. 
	安全要求
	
	弱口令字典检查
	支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令

	67. 
	安全要求
	
	白名单访问控制
	支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制

	68. 
	安全要求
	
	双因素鉴别
	支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统

	69. 
	
安全要求
	
	二次鉴别
	支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作

	70. 
	安全要求
	
	匿名化用
户告警接收邮箱
	支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理

	71. 
	
安全要求
	
	密码证书安全加密存储
	支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法

	72. 
	安全要求
	
	敏感信息安全加密传输
	支持使用安全的传输加密协议（如SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息

	73. 
	

安全要求
	







信息安全要求
	
研发过程安全
	供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯

	74. 
	
安全要求
	
	
漏洞管理
	供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看

	75. 
	安全要求
	
	网络关键
设备服务器要求
	作为网络关键设备的服务器应符合GB 40050 的相关规定

	76. 
	

安全要求
	
	

增强要求
	a) 支持在固件系统（BMC、BIOS）
启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对 BMC 固件或BIOS 固件进行完整性检测、更新和恢复；b) 支持对 CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能


	77. 
	安全要求
	物理安全
	物理安全
	安全要求应符合国际通用标准或者国家标准要求

	78. 
	
安全要求
	限用物质
的限
量要求
	限用物质的限量要求
	
限用物质的限量应符合国际通用标准或者国家标准要求

	79. 
	性能要求
	


CPU性能
	CPU 主频
	≥2.4GHz

	80. 
	性能要求
	
	单 CPU 核数
	≥16

	81. 
	
性能要求
	
	单 CPU 末级缓存容量
	
≥24MB

	82. 
	性能要求
	内存性能
	单内存模块容量
	≥32GB

	83. 
	性能要求
	
	内存速率
	≥3200 MT/s

	84. 
	性能要求
	存储
性能
	硬盘转速
	●安装的机械磁盘转速不小于7200rpm

	85. 
	性能要求
	RAID卡性能
	RAID 卡缓存容量大小
	配备 RAID 卡且 RAID 卡有缓存容量，容量不少于 1GB

	86. 
	性能要求
	电源能耗
	电源能耗
	符合 国际通用标准或者国家标准要求

	87. 
	兼容要求
	

部件
兼容
性要
求
	内存兼容性
	内存兼容性需符合行业通用标准

	88. 
	兼容要求
	
	固态存储兼容性
	固态存储兼容性需符合行业通用标准

	89. 
	兼容要求
	
	FC HBA 卡兼容性
	FC HBA 应适配两种或以上厂商产品

	90. 
	兼容要求
	
	RAID 卡兼容性
	RAID 卡应适配两种或以上厂商产品

	91. 
	兼容要求
	
	网卡兼容性
	网卡兼容性需符合行业通用标准

	92. 
	兼容要求
	
	功能卡兼容性
	内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡

	93. 
	
兼容要求
	外设
兼容
性
	
外设兼容性
	兼容多种主流生产商的外部设备，
包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动

	94. 
	可靠性要求
	
整机
可靠
性要
求
	整机可靠性
	m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h

	95. 
	可靠性要求
	
	风扇可靠性
	风扇寿命应不低于40000h

	96. 
	可靠性要求
	
	部件可靠性
	支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)

	97. 
	包装及运输要求
	包装及运
输要求
	标志、包
装、运输和贮存
	符合GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定

	98. 
	



服务要求
	




服务响应
	



服务响应
	a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
b) 提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；
c) 建立全国技术服务体系和服务 团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务

	99. 
	服务要求
	
	培训服务
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容

	100. 
	


服务要求
	


服务周期
	


服务周期
	a) 产品服务周期（含换件和维修）应不小于5年（费用包含在投标总价中）；
b) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年；
c) 产品停止服务时间应提前1 年告知客户；
d) 产品发布日期需在随机文件中明确

	101. 
	服务要求
	服务工具要求
	工具要求
	供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权

	102. 
	

服务要求
	
	

辅助工具
	支持如下功能
a) 本地的数据备份和还原功能；
b) 网络的数据备份和还原功能；
c) 服务器操作系统的安装功能；
d) 服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁

	103. 
	
服务要求
	
	驱动安装升级指引
	供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引

	104. 
	服务要求
	
	随机附开盖工具
	随服务器打包提供开机箱工具

	105. 
	

服务要求
	
	
性能分析工具
	无要求

	106. 
	服务要求
	
	跨架构平
台应用兼容
	无要求

	107. 
	服务要求
	
	管理软件
	具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能

	108. 
	
服务要求
	





增值服务
	厂家升级产品软件
与扩容服务
	供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力

	109. 
	服务要求
	
	服务保障升级
	供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务

	110. 
	服务要求
	
	提供上门服务
	●供应商具备提供上门服务的能力(可收费)

	111. 
	

服务要求
	
	业务场景
性能优化
服务及整
体架构升级服务
	

供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务

	112. 
	
供保要求
	
供应
链质
量
	抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售

	113. 
	供保要求
	
	供应能力证明
	供应商提供供应链稳定承诺，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货



（序号8）资源服务器的详细参数要求：
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求

	1. 
	
产品规格
	
CPU规格
	
CPU 信息
	配置2颗X86架构处理器，核数≥48个物理核/颗，线程数≥96，主频≥2.1 Hz（基准频率，非动态加速频率），缓存容量≥260MB，功耗330w,支持内存最高速率≥5200MT/s，内存通道数≥8

	2. 
	产品规格
	



主板规格
	主板支持的 CPU 和内存情况
	支持CPU ≥2颗， 主板最大支持DDR5内存32根

	3. 
	产品规格
	
	主板内存槽数量
	插槽数量≥32个

	4. 
	产品规格
	
	主板存储接口
	至少支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口中的 1 种

	5. 
	
产品规格
	
	PCIe 插槽接口
	符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容

	6. 
	

产品规格
	
	
主板 PCIe插槽数量及规格
	a) 高度大于44.45mm 双路或以上服务器 PCIe 插槽或接口应支持不少于16个；
b) 单路服务器 PCIe 插槽或接口应支持不少于8个，可通过扩展卡进行插槽扩展

	7. 
	产品规格
	
	板载网络接口
	无要求

	8. 
	
产品规格
	
	主板 OCP 插槽数量
	支持OCP3.0 及以上插槽的数量不少于 2 个

	9. 
	产品规格
	内存规格
	内存数量
	≥12根

	10. 
	产品规格
	
	内存规格
	≥DDR5 64GB

	11. 
	产品规格
	
	内存通道
	支持8个内存接口通道，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确

	12. 
	产品规格
	存储规格
	硬盘类型
	供应商给出服务器支持机械磁盘和固态盘类型及规格

	13. 
	产品规格
	
	硬磁盘实配容量
	1) 配备机械磁盘，服务器提供的实配机械磁盘可用容量应不小于8TB 
2) 配备固态盘，实配固态盘单盘可用容量不小于 3.84TB SSD

	14. 
	
产品规格
	
	
硬盘接口类型
	a)配备机械磁盘，应提供 SAS 3.0或 SATA 3.0 及以上接口；
b)配备固态盘，应提供至少 1 种类型固态盘接口，如 UFS、SATA、PCIe等

	15. 
	
产品规格
	
	
硬盘实配数量
	a)配备机械磁盘，服务器提供的实配机械磁盘数量应不小于 2块，可实现互为备份；
b)配备固态盘，实配盘数应不小于 2块，可实现互为备份

	16. 
	


产品规格
	
	

硬盘插槽数量及规格
	a) 配置的硬盘尺寸为 2.5 英寸或3.5 英寸机械磁盘；
b) 机箱高度为44.45mm 的服务器可支持的硬盘数量不少于45个2.5英寸驱动器或20个3.5英寸，支持不少于24个NVMe驱动器。

	17. 
	

产品规格
	
	

硬盘其他参数要求
	a)机械硬盘准备时间应不大于 30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6孔；工作状态环境温度应满足 5℃~55℃，其它参数应符合 GB/T 12628的相关规定；
b)服务器支持固态盘，固态盘符合 SJ/T 11654 相关规定

	18. 
	产品规格
	RAID卡规格（若支持RAID卡）
	RAID 卡支持的 SAS接口数
	●≥8

	19. 
	

产品规格
	SAS 直通卡规格(若支持 SAS直通卡)
	SAS 直通卡 SAS 接口数量
	

≥0

	20. 
	

产品规格
	HBA 卡规格(若支持 HBA直通卡)
	
HBA 卡端口数量
	

无要求

	21. 
	产品规格
	网络规格
	网口速率和数量
	配备网口数量不少于4个，且网口速率不少于 1GE；
配备网口数量不少于2个，且网口速率不少于 10GE光口（满配万兆单模光模块）

	22. 
	产品规格
	
	存储型服务器网口速率和数量
	无要求

	23. 
	产品规格
	
	独立网卡网口数量
	若配备独立网卡，独立网卡网口数量≥0

	24. 
	产品规格
	
	独立网卡接口类型
	支持 RJ45/QSFP/SFP 等

	25. 
	产品规格
	
	板载网卡接口类型
	支持 RJ45/QSFP/SFP 等

	26. 
	产品规格
	外部
	显示接口
	显示接口类型应不少于 1 种，如： VGA、DP、HDMI 等

	27. 
	产品规格
	接口规格
	USB 接口
	配备 USB 接口，如 USB2.0、USB3.0等

	28. 
	产品规格
	电源规格
	电源冗余模式
	整机电源模块按 1+1 冗余或N+1 冗余配置

	29. 
	产品规格
	
	电源模块数量
	配置≥2颗热插拔冗余铂金电源

	30. 
	产品规格
	
	电源功率
	电源模块功率应有一定冗余，单电源功率≥1300W，满足处理器满载时的需求

	31. 
	产品规格
	
	电源指示灯
	配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态

	32. 
	产品规格
	整机规格
	外观和结构
	a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；
d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；
e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；
f) 高密度服务器应给出 CPU 个数与机柜高度；
g) 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确

	33. 
	功能要求
	主板功能
	主板外部接口种类
	支持 USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、 BMC 管理端口

	34. 
	
功能要求
	
	主板防烧板设计
	支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散

	35. 
	功能要求
	
	扩展功能
	实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能

	36. 
	功能要求
	网络功能
	网络功能
	支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能

	37. 
	

功能要求
	CPU功能
	

计算处理
	支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能

	38. 
	
功能要求
	
	密码算法实现
	CPU 芯片应符合国际通用标准或者国家标准要求

	39. 
	功能要求
	RAID卡功能（若支持RAID卡）
	RAID 卡
RAID 级别支持
	●RAID 模式支持 RAID 0/1/5/6/10/50/60

	40. 
	功能要求
	
	RAID 卡
BBU 单元
	RAID 卡支持电池或电容备份单元

	41. 
	功能要求
	电源功能
	电源热插拔
	整机电源模块应具备热插拔功能

	42. 
	功能要求
	
	电源过流保护
	支持过流及短路保护的功能

	43. 
	功能要求
	整机功能
	散热方式
	支持风冷或液冷等散热方式

	44. 
	功能要求
	
	其他功能
	a) 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）；
b) 支持熔断保护与恢复功能

	45. 
	


















功能要求
	


















管理系统功能
	


















BMC 固件基础功能
	1)支持 DHCP 设置网络功能；
2)支持静态 IP 设置网络功能；
3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；
4)支持日志信息导出和记录删除功能；
5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；
6)设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；
7)支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish等接口功能；
8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；
9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；
10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；
11)支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC 和 BIOS 等；
12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；
13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；
14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；
15)支持设置口令策略功能；
16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；
17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；
18)支持读取设备主板的工作环境温度功能；
19)支持读取服务器 CPU 等核心器件的温度功能；
20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对 BMC 进行管理；
21)应支持固件版本查询、固件升级
22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；
23)BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；
24)支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能

	46. 
	

功能要求
	
	

BMC 固件增强功能
	a）网络控制、安装提供图形访问界面网络；
b）设备的 BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分；
c）Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于 1s

	47. 
	










功能要求
	
	










BIOS 固件基础功能
	a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；
b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；
c）支持设置界面中英文显示切换功能；
d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能；
e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；
f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；
g）支持安全启动功能；
h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；
i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；
j）支持 RAID 识别和启动功能；
k）支持串口重定向功能；
l）支持固件更新功能；
m）支持BIOS 固件设置的恢复出厂功能；
n）支持网络引导启用和关闭功能

	48. 
	功能要求
	
	远程控制
	支持远程关机和重新启动功能

	49. 
	功能要求
	

操作
系统
及驱
动功
能
	操作系统及驱动的升级
	支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级

	50. 
	功能要求
	
	操作系统
及驱动的
备份还原
	无要求

	51. 
	功能要求
	
	操作系统功能
	a) 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；
b) 操作系统由软件供应商提供，应满足教学云平台软件和分布式教学服务管理软件使用要求

	52. 
	功能要求
	中文信息
处理
功能
	中文信息处理
	
符合 国际通用标准或者国家标准要求

	53. 
	安全要求
	













固件安全要求
	故障检测
	支持故障检测功能，可以检测到具体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警

	54. 
	
安全要求
	
	内存故障
智能预测
和自愈修复
	支持内存故障智能预测和自愈修
复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低

	55. 
	安全要求
	
	硬盘故障智能预测
	支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障

	56. 
	安全要求
	
	PCIe 链路故障智能诊断
	支持 PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe 链路

	57. 
	安全要求
	
	内存故障隔离
	支持内存故障隔离，在内存产生 CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断

	58. 
	
安全要求
	
	内存、PCIe卡的故障
精准告警功能
	支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置

	59. 
	安全要求
	
	异常下电
关键数据保护
	支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失

	60. 
	安全要求
	
	BMC/BIOS固件双镜像保护
	支持 BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运
行，提升系统稳定性

	61. 
	
安全要求
	
	CPU 核重启隔离
	支持 CPU 核发生不可纠正故障后，
重启后由BIOS 隔离该故障核，OS不可见，防止 OS 再次使用导致系统异常，核 0 除外

	62. 
	安全要求
	
	内存地址隔离
	在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离

	63. 
	安全要求
	
	内存存储阵列替换
	在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换

	64. 
	安全要求
	
	安全启动
	支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性

	65. 
	安全要求
	










系统安全要求
	syslog 双向鉴别
	支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别

	66. 
	安全要求
	
	弱口令字典检查
	支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令

	67. 
	安全要求
	
	白名单访问控制
	支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制

	68. 
	安全要求
	
	双因素鉴别
	支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统

	69. 
	
安全要求
	
	
二次鉴别
	支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作

	70. 
	安全要求
	
	匿名化用
户告警接收邮箱
	支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理

	71. 
	
安全要求
	
	密码证书安全加密存储
	支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法

	72. 
	安全要求
	
	敏感信息安全加密传输
	支持使用安全的传输加密协议（如SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息

	73. 
	

安全要求
	







信息安全要求
	
研发过程安全
	供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯

	74. 
	
安全要求
	
	
漏洞管理
	供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看

	75. 
	安全要求
	
	网络关键
设备服务器要求
	作为网络关键设备的服务器应符合GB 40050 的相关规定

	76. 
	

安全要求
	
	

增强要求
	a) 支持在固件系统（BMC、BIOS）
启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对 BMC 固件或BIOS 固件进行完整性检测、更新和恢复；b) 支持对 CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能


	77. 
	安全要求
	物理安全
	物理安全
	安全要求应符合国际通用标准或者国家标准要求

	78. 
	
安全要求
	限用物质
的限
量要求
	限用物质的限量要求
	
限用物质的限量应符合国际通用标准或者国家标准要求

	79. 
	性能要求
	


CPU性能
	CPU 主频
	≥2.1 GHz

	80. 
	性能要求
	
	单 CPU 核数
	≥48

	81. 
	
性能要求
	
	单 CPU 末级缓存容量
	
≥260 MB

	82. 
	性能要求
	内存性能
	单内存模块容量
	≥64GB

	83. 
	性能要求
	
	内存速率
	≥5600MT/s

	84. 
	性能要求
	存储
性能
	硬盘转速
	▲安装的机械磁盘转速不小于7200rpm

	85. 
	性能要求
	RAID卡性能
	RAID 卡缓存容量大小
	配备 RAID 卡且 RAID 卡有缓存容量，容量不少于 4GB

	86. 
	性能要求
	电源能耗
	电源能耗
	符合 国际通用标准或者国家标准要求

	87. 
	兼容要求
	

部件
兼容
性要
求
	内存兼容性
	内存兼容性需符合行业通用标准

	88. 
	兼容要求
	
	固态存储兼容性
	固态存储兼容性需符合行业通用标准

	89. 
	兼容要求
	
	FC HBA 卡兼容性
	FC HBA 应适配两种或以上厂商产品

	90. 
	兼容要求
	
	RAID 卡兼容性
	RAID 卡应适配两种或以上厂商产品

	91. 
	兼容要求
	
	网卡兼容性
	网卡兼容性需符合行业通用标准

	92. 
	兼容要求
	
	功能卡兼容性
	内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡

	93. 
	
兼容要求
	外设
兼容
性
	
外设兼容性
	兼容多种主流生产商的外部设备，
包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动

	94. 
	可靠性要求
	
整机
可靠
性要
求
	整机可靠性
	m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h

	95. 
	可靠性要求
	
	风扇可靠性
	风扇寿命应不低于40000h

	96. 
	可靠性要求
	
	部件可靠性
	支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)

	97. 
	包装及运输要求
	包装及运
输要求
	标志、包
装、运输和贮存
	符合GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定

	98. 
	



服务要求
	




服务响应
	



服务响应
	a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
b) 提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；
c) 建立全国技术服务体系和服务 团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务

	99. 
	服务要求
	
	培训服务
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容

	100. 
	


服务要求
	


服务周期
	


服务周期
	a) 产品服务周期（含换件和维修）应不小于 5 年（费用包含在投标总价中）；
b) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年；
c) 产品停止服务时间应提前1 年告知客户；
d) 产品发布日期需在随机文件中明确

	101. 
	服务要求
	服务工具要求
	
工具要求
	供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权

	102. 
	

服务要求
	
	

辅助工具
	支持如下功能
a) 本地的数据备份和还原功能；
b) 网络的数据备份和还原功能；
c) 服务器操作系统的安装功能；
d) 服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁

	103. 
	
服务要求
	
	驱动安装升级指引
	供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引

	104. 
	服务要求
	
	随机附开盖工具
	随服务器打包提供开机箱工具

	105. 
	

服务要求
	
	
性能分析工具
	无要求

	106. 
	服务要求
	
	跨架构平
台应用兼容
	无要求

	107. 
	服务要求
	
	管理软件
	具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能

	108. 
	
服务要求
	





增值服务
	厂家升级产品软件
与扩容服务
	供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力

	109. 
	服务要求
	
	服务保障升级
	供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务

	110. 
	服务要求
	
	提供上门服务
	供应商具备提供上门服务的能力(可收费)

	111. 
	

服务要求
	
	业务场景
性能优化
服务及整
体架构升级服务
	

供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务

	112. 
	
供保要求
	
供应
链质
量
	抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售

	113. 
	供保要求
	
	供应能力证明
	供应商提供供应链稳定承诺，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货



（序号9）NCRE考试管理服务器的详细参数要求：
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求

	1
	产品规格
	CPU规格
	CPU信息
	配置1颗X86架构处理器，核数≥16个物理核/颗，线程数≥24，主频≥1.5GHz（基准频率，非动态加速频率），缓存容量≥30MB，二级高速缓存≥24MB，最大功耗≥219w,支持内存最高速率≥4800MT/s，内存通道数≥2

	2
	产品规格
	内存规格
	内存配置容量
	≥32GB

	3
	产品规格
	
	内存类型
	DDR5≥4800MT/s

	4
	产品规格
	
	内存条配置数量（板载内存不涉及）
	≥2

	5
	产品规格
	主板规格
	主板集成模块
	集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现

	6
	产品规格
	
	主板支持的CPU和内存情况
	主板系列芯片组DMI 通道最大数≥8, PCI Express 通道数的最大值≥24，支持DDR5系列内存扩展，I/O规格USB端口数≥14

	7
	产品规格
	
	主板内置PCIe插槽数量
	≥1个PCIe 3x1插槽，≥1个PCIe 4x16插槽, ≥1个PCI

	8
	产品规格
	
	特殊孔位及接口
	无要求

	9
	产品规格
	
	主板其他内置接口
	≥2个M.2接口

	10
	产品规格
	
	单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）
	≥32GB

	11
	产品规格
	
	内存插槽满配时提供的最高内存总容量
	≥64GB

	12
	产品规格
	存储设备规格
	固态盘数量
	≥1个

	13
	产品规格
	
	固态存储容量
	≥2TB

	14
	产品规格
	
	机械硬盘数量
	无要求

	15
	产品规格
	
	机械硬盘总容量
	无要求

	16
	产品规格
	
	机械硬盘转速
	无要求

	17
	产品规格
	
	机械硬盘接口协议
	支持SATA3.0及以上或SAS3.0及以上接口

	18
	产品规格
	
	机械硬盘形态
	2.5英寸或3.5英寸等

	19
	产品规格
	
	固态存储接口协议
	UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议

	20
	产品规格
	
	固态存储形态
	采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2或2.5寸SATA或mSATA等标准的插卡形态

	21
	产品规格
	
	存储设备扩展盘位
	无要求

	22
	产品规格
	
	存储设备其他参数要求
	a)固态盘应符合SJ/T11654相关规定；b)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃;其它参数应符合GB/T12628相关规定

	23
	产品规格
	显卡规格
	显卡类型
	集成显卡

	24
	产品规格
	
	独立显卡显存类型
	无要求

	25
	产品规格
	
	独立显卡显存位宽
	无要求

	26
	产品规格
	
	独立显卡显存容量
	无要求

	27
	产品规格
	
	独立显卡接口协议
	无要求

	28
	产品规格
	显示设备规格
	显示屏屏占比
	▲≥93%

	29
	产品规格
	
	显示屏分辨率
	≥1920x1080

	30
	产品规格
	
	显示屏像素密度
	▲≥93像素/英寸

	31
	产品规格
	
	显示屏可视角度
	▲水平≥178°

	32
	产品规格
	
	显示屏尺寸
	≥23.8英寸，与主机同一品牌

	33
	产品规格
	
	显示屏屏幕比例
	16:9

	34
	产品规格
	
	显示器外观颜色
	黑色系

	35
	产品规格
	
	显示屏防蓝光
	▲支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）

	36
	产品规格
	
	显示屏低频闪
	▲显示屏应支持低频闪≤-70dB

	37
	产品规格
	
	显示屏防炫目
	▲显示屏镜面反射率≤9%

	38
	产品规格
	外设规格
	传声器数量
	无要求

	39
	产品规格
	
	扬声器数量
	无要求

	40
	产品规格
	
	鼠标数量
	≥1个

	41
	产品规格
	
	键盘数量
	≥1个

	42
	产品规格
	
	摄像头数量
	无要求

	43
	产品规格
	
	光驱数量
	无要求

	44
	产品规格
	
	键盘按键数目
	61键/86键/101键/104键等

	45
	产品规格
	
	摄像头像素
	无要求

	46
	产品规格
	
	摄像头分辨率
	无要求

	47
	产品规格
	
	扬声器功率
	无要求

	48
	产品规格
	　
	扬声器频率范围
	无要求

	49
	产品规格
	
	扬声器总谐波失真
	无要求

	50
	产品规格
	
	扬声器最大声压级
	无要求

	51
	产品规格
	
	键盘连接方式
	有线

	52
	产品规格
	
	键盘键程
	2.3mm~4.0mm

	53
	产品规格
	
	键盘按键压力
	按键压力应在0.54N±0.14N

	54
	产品规格
	
	有线键盘连接线
	≥1.5米

	55
	产品规格
	
	键盘颜色
	黑色/白色/银色等商务色系

	56
	产品规格
	
	键盘其他要求
	键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T14081的相关规定

	57
	产品规格
	
	鼠标连接方式
	有线

	58
	产品规格
	
	有线鼠标连接线
	≥1.5米

	59
	产品规格
	
	鼠标DPI分辨率
	800~1600

	60
	产品规格
	
	鼠标颜色
	黑色/银色/白色等商务色系

	61
	产品规格
	
	鼠标其他要求
	其它参数应符合GB/T26245的相关规定

	62
	产品规格
	
	内置光驱
	无

	63
	产品规格
	网络设备规格
	有线网卡数量
	≥1

	64
	产品规格
	
	无线网卡及天线数量
	无要求

	65
	产品规格
	
	单无线网卡天线数量
	无要求

	66
	产品规格
	外部接口规格
	USB接口数量
	≥5个USB 3.0，其中≥1个USB 3.0 Type-C接口

	67
	产品规格
	　
	USB母座接口要求
	无

	68
	产品规格
	
	视频接口数量
	≥2（至少包含1个HDMI、1个VGA或1个DP接口）

	69
	产品规格
	
	音频接口数量
	≥1（至少包含前置1个耳机麦克风组合插孔）

	70
	产品规格
	
	存储卡接口数量
	无要求

	71
	产品规格
	整机基础规格
　
	整机外观
	a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固

	72
	产品规格
	
	状态指示灯
	无

	73
　
	产品规格
　
	
	整机结构
　
	a)机箱应符合GB/T4208、GB/T26246的相关规定；
b)产品内部结构应符合通用部件的安装需求；
c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；
d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；
f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；
g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；
h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；
i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；
j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；
k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；
l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；
m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；
n)其它要求应符合GB/T9813.1的相关规定

	74
	产品规格
	
	机箱防护要求
	机箱应符合GB/T4208中IP20防护要求

	75
	产品规格
	
	整机噪音
	▲产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过 1.8 Bel

	76
	产品规格
	
	整机散热
	在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：a)出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃;b)可触及面温度不高于45℃;c)显示器表面温度：显示屏不高于38℃,显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃,出风口温度不高于45℃

	77
	产品规格
	
	整机能效限定值
	产品能效限定值应达到GB28380-2012标准中能效等级2级及以上

	78
	产品规格
	
	机身材质
	塑料/金属等

	79
	产品规格
	
	机身颜色
	灰色/黑色等商务色系

	80
	产品规格
	
	机箱尺寸容量
	机箱体积≤16L

	81
	性能要求
	CPU性能
	CPU物理核数
	物理核心数≥16

	82
	性能要求
	
	CPU主频
	≥1.5 GHz

	83
	性能要求
	
	CPU末级缓存容量
	≥30 MB

	84
	性能要求
	
	CPU支持的内存最高速率
	≥4800MT/s

	85
	性能要求
	内存性能
	内存读写速率
	≥4800MT/s

	86
	性能要求
	显卡性能
	显示分辨率
	≥1920x1080

	87
	性能要求
	
	显卡显示芯片核心频率
	≥300MHz

	88
	性能要求
	
	显存等效频率
	●≥1000MT/s

	89
	性能要求
	
	显卡可支持多屏同时显示数量
	显卡应支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920×1080

	90
	性能要求
	显示设备性能
	显示屏刷新率
	▲≥100Hz

	91
	性能要求
	
	显示屏位深
	●≥8位

	92
	性能要求
	
	显示屏色域
	●≥72% NTSC/≥99% SRGB

	93
	性能要求
	
	显示屏色准
	▲△E≤4

	94
	性能要求
	
	显示屏响应时间
	▲≤5ms

	95
	性能要求
	
	显示屏亮度
	●≥250尼特

	96
	性能要求
	
	显示屏亮度一致性
	●≥70%

	97
	性能要求
	
	显示屏对比度
	▲≥4000：1

	98
	性能要求
	
	显示屏其他参数
	VA/IPS显示面板

	99
	性能要求
	网络设备性能
	有线网卡速率
	最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应

	100
	性能要求
	
	支持无线网络通信技术协议
	无要求

	101
	性能要求
	
	无线网卡频宽
	无要求

	102
	功能要求
	主板功能
	内存扩展接口(板载内存不涉及)
	≥2个

	103
	功能要求
	
	存储扩展接口(板载存储不涉及)
	≥2个M.2接口

	104
	功能要求
	
	主板USB瞬间过流保护
	支持有瞬间过流保护功能

	105
	功能要求
	
	主板防静电保护
	支持防静电保护功能

	106
	功能要求
	
	I/O接口功能
	提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA或Type-C或DVI或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O接口，应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力

	107
	功能要求
	显卡功能
	显卡外接显示接口
	显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口，并与显示器接口相匹配

	108
	功能要求
	
	独立显卡数量
	≥0

	109
	功能要求
	显示设备功能
	显示器接口
	显示器应与显卡外接显示接口匹配

	110
	功能要求
	
	显示器支架
	显示器应提供显示器支架

	111
	功能要求
	
	显示器参数调节
	a)提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等；b)支持色温、亮度、对比度调节

	112
	功能要求
	外设功能
	摄像头物理隐私保护开关
	支持物理隐私保护开关

	113
	功能要求
	
	传声器降噪
	支持降噪功能

	114
	功能要求
	
	键盘背光
	无

	115
	功能要求
	
	光驱功能
	无

	116
	功能要求
	存储功能
	存储功能
	通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能

	117
	功能要求
	
	内置控制器固态存储加密
	固态存储通过内置控制器硬件支持加密，不依赖处理器，保障数据安全性，但不得影响存储性能。a)支持加密功能，且加密功能开启不影响SSD读写性能；b)支持固件加密、安全启动和安全升级；c)支持数据的安全擦除

	118
	功能要求
	网络设备功能
	网络功能
	a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能

	119
	　
	
	无线网卡频段
	支持双频段

	120
	功能要求
	
	物理开关
	支持网络设备物理开关

	121
	功能要求
	
	数据传输
	支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能

	122
	功能要求
	
	蓝牙协议
	若支持蓝牙模块，蓝牙协议不低于5.0版本

	123
	功能要求
	　
	有线网卡接口类型
	支持RJ45接口

	124
	功能要求
	
	无线网卡标准
	若配备无线网卡，产品应符合GB15629.11所有部分

	125
	功能要求
	
	网络设备拆装
	网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等

	126
	功能要求
	外部接口功能
	音频接口类型
	支持3.5mm孔径3段式或4段式接口

	127
	功能要求
	
	视频接口类型
	至少包含1个VGA接口，1个HDMI接口 

	128
	
	
	HDMI、DP、Type-C显示接口要求
	提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出

	129
	功能要求
	
	其他接口
	a)支持串行接口，可实现GB/T6107的功能；b)支持并行接口，可实现GB/T18235.1的功能

	130
	功能要求
	
	存储卡接口类型
	支持SD、TF等存储卡接口

	131
	功能要求
	电源功能
	电源线适配能力
	电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求， 

	
	
	
	电源功率
	260W≤电源≤550W

	132
	功能要求
	操作系统及软件功能
	中文信息处理要求
	符合国际通用标准或者国家标准要求

	133
	功能要求
	
	操作系统备份及还原功能
	无要求

	134
	功能要求
	
	固件备份还原能力
	支持备份及还原固件的功能

	135
	功能要求
	
	操作系统及驱动升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级

	136
	功能要求
	
	固件升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级

	137
	功能要求
	
	BIOS支持关闭通讯接口
	支持BIOS关闭以太网及USB接口

	138
	功能要求
	
	固件查看信息
	支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能

	139
	功能要求
	
	固件设置启动顺序
	支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动

	140
	功能要求
	
	固件设置口令
	支持设置口令、修改口令、验证口令功能

	141
	功能要求
	　
	固件设置网络引导
	支持网络引导启动和关闭功能

	142
	功能要求
	生物识别功能
	指纹识别
	无要求

	143
	功能要求
	
	人脸识别
	无要求

	144
	功能要求
	
	静脉识别
	无要求

	145
	功能要求
	硬件加速功能
	NPU/GPU等AI加速模块
	支持NPU/GPU等AI加速模块

	146
	功能要求
	
	视频编解码加速模块
	支持视频编解码加速模块

	147
	功能要求
	
	影像处理加速模块
	支持影像处理加速模块

	148
	可靠性要求
	存储设备可靠性
	固态存储寿命
	TBW≥80TB

	149
	可靠性要求
	
	机械硬盘寿命
	无要求

	150
	可靠性要求
	显示设备可靠性
	显示屏屏幕失效点
	符合GB/T9813.2的要求

	151
	可靠性要求
	外设可靠性
	键盘按键寿命
	≥1000万次

	152
	可靠性要求
	
	鼠标按键寿命
	≥500万次

	153
	可靠性要求
	
	键盘鼠标线材寿命
	键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好

	154
	可靠性要求
	
	风扇寿命
	≥4万小时

	155
	可靠性要求
	整机可靠性要求
	电磁兼容性要求的抗扰度
	符合GB/T9254.2的规定

	156
	可靠性要求
	
	环境条件要求的气候环境适应性
	符合GB/T9813.1中规定

	157
	可靠性要求
	
	环境条件要求的振动适应性
	符合GB/T9813.1中规定

	158
	可靠性要求
	　
	环境条件要求的冲击适应性
	符合GB/T9813.1中规定

	159
	可靠性要求
	
	环境条件要求的碰撞适应性
	符合GB/T9813.1中规定

	160
	可靠性要求
	
	环境条件要求的运输包装件跌落适应性
	符合GB/T9813.1中规定

	161
	可靠性要求
	
	MTBF测试
	MTBF(m1)≥100万小时

	162
	兼容要求
	兼容要求
	常用软件兼容
	●支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件

	163
	兼容要求
	
	数据库兼容
	兼容3个及以上厂商的数据库产品

	164
	兼容要求
	
	中间件兼容
	兼容3个及以上厂商中间件产品

	165
	兼容要求
	
	平台软件兼容
	兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台

	166
	包装及运输要求
	包装及运输要求
	标志、包装、运输和贮存
	符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定

	167
	服务要求
	服务要求
	配置检查工具
	供应商提供自检测试工具

	168
	服务要求
	
	服务响应
	a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b)供应商提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务

	169
	服务要求
	
	服务周期
	a)设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；b)产品停止服务时间应提前1年告知；c)应明确产品发布日期

	170
	服务要求
	　
	预装操作系统
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统

	171
	服务要求
	
	培训服务
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容

	172
	服务要求
	
	典型问题解决手册
	供应商提供典型问题解决说明文档或视频

	173
	服务要求
	
	厂家升级软件与扩容服务
	供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务

	174
	服务要求
	
	整机质量服务要求
	服务周期（含换件和维修）应不少于5年，费用包含在投标总价中（供应商承诺中标后提供并加盖公章）

	175
	服务要求
	
	合格证书要求
	供应商提供产品合格证

	176
	服务要求
	
	开箱组装/使用指导要求
	供应商提供开箱组装/使用指导

	177
	服务要求
	
	驱动下载服务要求
	供应商提供驱动光盘或下载方式

	178
	服务要求
	
	兼容适配软件下载服务要求
	供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）

	179
	服务要求
	
	跨架构平台应用兼容
	供应商提供跨架构平台的应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用

	180
	供应保障要求
	供应链合规性
	产品部件保障
	供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品

	181
	供应保障要求
	供应链质量
	抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障

	182
	供应保障要求
	
	供应能力证明
	供应商提供供应链稳定承诺，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货

	183
	安全要求
	关键部件安全要求
	关键部件安全要求
	无

	184
	安全要求
	整机安全性要求
	密码算法实现
	CPU芯片应符合国际通用标准或者国家标准要求

	185
	安全要求
	
	USB端口管控
	支持USB端口管控

	186
	安全要求
	　
	安全物理锁
	支持安全物理锁

	187
	安全要求
	
	信息安全基本要求
	a)产品应符合GB/T39276的5.2的规定；b)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；c)产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口

	188
	安全要求
	
	固件安全启动
	支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动

	189
	安全要求
	
	限用物质的限量要求
	符合国际通用标准或者国家标准要求



（序号10）分布式教学资源服务器的详细参数要求：
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求

	1. 
	
产品规格
	
CPU规格
	
CPU 信息
	配置2颗处理器，核数≥32个物理核/颗，线程数≥64，主频≥2.6 GHz（基准频率，非动态加速频率），缓存容量≥48MB，功耗240W

	2. 
	产品规格
	



主板规格
	主板支持的 CPU 和内存情况
	支持CPU ≥2颗， 主板最大支持DDR4内存16根

	3. 
	产品规格
	
	主板内存槽数量
	插槽数量≥16个

	4. 
	产品规格
	
	主板存储接口
	至少支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口中的 1 种；配置系统盘SSD/NVMe SSD及缓存盘NVMe U.2固态盘

	5. 
	
产品规格
	
	PCIe 插槽接口
	符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容

	6. 
	

产品规格
	
	
主板 PCIe插槽数量及规格
	a) 高度大于 44.45mm 双路或以上服务器 PCIe 插槽或接口应支持不少于 8个；
b) 单路服务器 PCIe 插槽或接口应不支持少于 4 个，可通过扩展卡进行插槽扩展。
c)服务器应支持高密度 GPU 扩展，满足≥8 块双宽 GPU 加速卡安装及稳定运行要求；
d)主板 PCIe 插槽或接口数量及规格应满足多 GPU、网络、存储等扩展需求。

	7. 
	产品规格
	
	板载网络接口
	无要求

	8. 
	
产品规格
	
	主板 OCP 插槽数量
	支持OCP2.0 及以上插槽的数量不少于 2 个

	9. 
	产品规格
	内存规格
	内存数量
	≥8根

	10. 
	产品规格
	
	内存规格
	≥DDR4 64GB

	11. 
	产品规格
	
	内存通道
	支持8个内存接口通道，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确

	12. 
	产品规格
	存储规格
	硬盘类型
	供应商给出服务器支持机械磁盘和固态盘类型及规格

	13. 
	产品规格
	
	硬磁盘实配容量
	1) 配备固态盘，实配固态盘单盘可用容量不小于 960 GB SSD
2) 配备NVMe U.2固态盘，实配固态盘单盘可用容量不小于7.68 TB

	14. 
	
产品规格
	
	
硬盘接口类型
	a)配备机械磁盘，应提供 SAS 3.0或 SATA 3.0 及以上接口；
b)配备固态盘，应提供至少 1 种类型固态盘接口，如 UFS、SATA、PCIe等

	15. 
	
产品规格
	
	
硬盘实配数量
	a)配备固态盘，服务器提供的实配机械磁盘数量应不小于2块，可实现互为备份
b)配备NVMe U.2固态盘，实配盘数应不小于 2块，可实现互为备份

	16. 
	


产品规格
	
	

硬盘插槽数量及规格
	a)配置的硬盘尺寸为 2.5 英寸或3.5 英寸机械磁盘；
b)机箱高度为 88.9mm 的服务器可支持的硬盘数量应不少于 8 块，机箱高度为 44.45mm 的服务器可支持的硬盘数量应不少于 4 块。


	17. 
	

产品规格
	
	

硬盘其他参数要求
	a)机械硬盘准备时间应不大于 30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6孔；工作状态环境温度应满足 5℃~55℃，其它参数应符合 GB/T 12628的相关规定；
b)服务器支持固态盘，固态盘符合 SJ/T 11654 相关规定

	18. 
	产品规格
	RAID卡规格（若支持RAID卡）
	RAID 卡支持的 SAS接口数
	●≥8

	19. 
	

产品规格
	SAS 直通卡规格(若支持 SAS直通卡)
	
SAS 直通卡 SAS 接口数量
	

≥0

	20. 
	

产品规格
	HBA 卡规格(若支持 HBA直通卡)
	
HBA 卡端口数量
	

无要求

	21. 
	产品规格
	网络规格
	网口速率和数量
	配备网口数量不少于2个，且网口速率不少于 10GE光口（满配万兆多模光模块）

	22. 
	产品规格
	
	存储型服务器网口速率和数量
	无要求

	23. 
	产品规格
	
	独立网卡网口数量
	配备独立网卡，独立网卡网口数量≥1

	24. 
	产品规格
	
	独立网卡接口类型
	支持 RJ45/QSFP/SFP 等,如采用SFP+光口，应配置与现场网络环境兼容的万兆光模块或DAC线缆。

	25. 
	产品规格
	
	板载网卡接口类型
	支持 RJ45/QSFP/SFP 等

	26. 
	产品规格
	外部
	显示接口
	显示接口类型应不少于 1 种，如： VGA、DP、HDMI 等

	27. 
	产品规格
	接口规格
	USB 接口
	配备 USB 接口，如 USB2.0、USB3.0等

	28. 
	产品规格
	电源规格
	电源冗余模式
	整机电源模块按 1+1 冗余或N+1 冗余配置

	29. 
	产品规格
	
	电源模块数量
	配备≥4颗热插拔冗余铂金电源

	30. 
	产品规格
	
	电源功率
	源模块功率应有一定冗余，单电源功率≥2000W，满足处理器满载时的需求

	31. 
	产品规格
	
	电源指示灯
	配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态

	32. 
	产品规格
	整机规格
	外观和结构
	4U 机架式服务器，含安装导轨，适配标准机柜部署。
a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；
d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；
e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；
f) 高密度服务器应给出 CPU 个数与机柜高度；
g) 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确

	33. 
	产品规格
	AI 计
算单
元规
格
	AI 计算单
元
	a) 具备人工智能加速处理器，计算精度至少支持 FP16、BF16、FP32、FP64、INT8 和 INT16 等中的 1 种；
b) 单推理卡或模块，具备视频解析、文本识别、语音分析等推理能力；

	
	
	
	规格
	单卡显存≥80GB，，单卡显存带宽 ≥ 1.9 TB/s，FP64 ≥ 9.7 TFLOPS，FP32 ≥ 19.5 TFLOPS，单卡TDP ≤ 300W，允许等效替代 

	
	
	
	数量
	不少于7块

	34. 
	功能要求
	主板功能
	主板外部接口种类
	支持 USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、 BMC 管理端口

	35. 
	
功能要求
	
	主板防烧板设计
	支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散

	36. 
	功能要求
	
	扩展功能
	实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能

	37. 
	功能要求
	网络功能
	网络功能
	支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能

	38. 
	

功能要求
	CPU功能
	

计算处理
	支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能

	39. 
	
功能要求
	
	密码算法实现
	CPU 芯片应符合国际通用标准或者国家标准要求

	40. 
	功能要求
	RAID卡功能（若支持RAID卡）
	RAID 卡
RAID 级别支持
	●RAID 模式支持 RAID 0/1/5/6/10/50/60及直通模式

	41. 
	功能要求
	
	RAID 卡BBU 单元
	RAID 卡支持电池或电容备份单元

	42. 
	功能要求
	电源功能
	电源热插拔
	整机电源模块应具备热插拔功能

	43. 
	功能要求
	
	电源过流保护
	支持过流及短路保护的功能

	44. 
	功能要求
	整机功能
	散热方式
	支持风冷或液冷等散热方式

	45. 
	功能要求
	
	其他功能
	a) 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）；
b) 支持熔断保护与恢复功能

	46. 
	


















功能要求
	


















管理系统功能
	


















BMC 固件基础功能
	1)支持 DHCP 设置网络功能；
2)支持静态 IP 设置网络功能；
3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；
4)支持日志信息导出和记录删除功能；
5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；
6)设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；
7)支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish等接口功能；
8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；
9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；
10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；
11)支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC 和 BIOS 等；
12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；
13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；
14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；
15)支持设置口令策略功能；
16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；
17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；
18)支持读取设备主板的工作环境温度功能；
19)支持读取服务器 CPU 等核心器件的温度功能；
20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对 BMC 进行管理；
21)应支持固件版本查询、固件升级
22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；
23)BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；
24)支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能

	47. 
	

功能要求
	
	

BMC 固件增强功能
	a）网络控制、安装提供图形访问界面网络；
b）设备的 BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分；
c）Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于 1s

	48. 
	










功能要求
	
	










BIOS 固件基础功能
	a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；
b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；
c）支持设置界面中英文显示切换功能；
d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能；
e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；
f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；
g）支持安全启动功能；
h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；
i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；
j）支持 RAID 识别和启动功能；
k）支持串口重定向功能；
l）支持固件更新功能；
m）支持BIOS 固件设置的恢复出厂功能；
n）支持网络引导启用和关闭功能

	49. 
	功能要求
	
	远程控制
	支持远程关机和重新启动功能

	50. 
	功能要求
	

操作系统及驱动功能
	操作系统及驱动的升级
	支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级

	51. 
	功能要求
	
	操作系统
及驱动的
备份还原
	无要求

	52. 
	功能要求
	
	操作系统功能
	a) 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；
b) 操作系统由软件供应商提供，应满足教学云平台软件和分布式教学服务管理软件使用要求

	53. 
	功能要求
	中文信息处理功能
	中文信息处理
	
符合 国际通用标准或者国家标准要求

	54. 
	安全要求
	













固件安全要求
	故障检测
	支持故障检测功能，可以检测到具体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警

	55. 
	
安全要求
	
	内存故障
智能预测
和自愈修复
	支持内存故障智能预测和自愈修
复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低

	56. 
	安全要求
	
	硬盘故障智能预测
	支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障

	57. 
	安全要求
	
	PCIe 链路故障智能诊断
	支持 PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe 链路

	58. 
	安全要求
	
	内存故障隔离
	支持内存故障隔离，在内存产生 CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断

	59. 
	
安全要求
	
	内存、PCIe卡的故障
精准告警功能
	支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置

	60. 
	安全要求
	
	异常下电
关键数据保护
	支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失

	61. 
	安全要求
	
	BMC/BIOS固件双镜像保护
	支持 BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运
行，提升系统稳定性

	62. 
	
安全要求
	
	CPU 核重启隔离
	支持 CPU 核发生不可纠正故障后，
重启后由BIOS 隔离该故障核，OS不可见，防止 OS 再次使用导致系统异常，核 0 除外

	63. 
	安全要求
	
	内存地址隔离
	在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离

	64. 
	安全要求
	
	内存存储阵列替换
	在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换

	65. 
	安全要求
	
	安全启动
	支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性

	66. 
	安全要求
	










系统安全要求
	syslog 双向鉴别
	支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别

	67. 
	安全要求
	
	弱口令字典检查
	支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令

	68. 
	安全要求
	
	白名单访问控制
	支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制

	69. 
	安全要求
	
	双因素鉴别
	支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统

	70. 
	
安全要求
	
	二次鉴别
	支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作

	71. 
	安全要求
	
	匿名化用
户告警接收邮箱
	支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理

	72. 
	
安全要求
	
	密码证书安全加密存储
	支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法

	73. 
	安全要求
	
	敏感信息安全加密传输
	支持使用安全的传输加密协议（如SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息

	74. 
	

安全要求
	







信息安全要求
	
研发过程安全
	供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯

	75. 
	
安全要求
	
	
漏洞管理
	供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看

	76. 
	安全要求
	
	网络关键
设备服务器要求
	作为网络关键设备的服务器应符合GB 40050 的相关规定

	77. 
	

安全要求
	
	

增强要求
	a) 支持在固件系统（BMC、BIOS）
启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对 BMC 固件或BIOS 固件进行完整性检测、更新和恢复；b) 支持对 CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能

	78. 
	安全要求
	物理安全
	物理安全
	安全要求应符合国际通用标准或者国家标准要求

	79. 
	
安全要求
	限用物质
的限
量要求
	限用物质的限量要求
	
限用物质的限量应符合国际通用标准或者国家标准要求

	80. 
	性能要求
	


CPU性能
	CPU 主频
	≥2.6 GHz

	81. 
	性能要求
	
	单 CPU 核数
	≥32

	82. 
	
性能要求
	
	单 CPU 末级缓存容量
	
≥48 MB

	83. 
	性能要求
	内存性能
	单内存模块容量
	≥64 GB

	84. 
	性能要求
	
	内存速率
	≥3200MT/s

	85. 
	性能要求
	存储
性能
	硬盘转速
	●安装的机械磁盘转速不小于7200rpm

	86. 
	性能要求
	RAID卡性能
	RAID 卡缓存容量大小
	配备 RAID 卡且 RAID 卡有缓存容量，容量不少于 2GB

	87. 
	性能要求
	电源能耗
	电源能耗
	符合 国际通用标准或者国家标准要求

	88. 
	兼容要求
	

部件兼容
性要求
	内存兼容性
	内存兼容性需符合行业通用标准

	89. 
	兼容要求
	
	固态存储兼容性
	固态存储兼容性需符合行业通用标准

	90. 
	兼容要求
	
	FC HBA 卡兼容性
	FC HBA 应适配两种或以上厂商产品

	91. 
	兼容要求
	
	RAID 卡兼容性
	RAID 卡应适配两种或以上厂商产品

	92. 
	兼容要求
	
	网卡兼容性
	网卡兼容性需符合行业通用标准

	93. 
	兼容要求
	
	功能卡兼容性
	内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡

	94. 
	
兼容要求
	外设兼容性
	
外设兼容性
	兼容多种主流生产商的外部设备，
包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动

	95. 
	
可靠性要求
	存储可靠性要求
	
SATA SSD
可靠性
	
●SSD 的 m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于 200000h

	96. 
	可靠性要求
	
整机
可靠
性要
求
	整机可靠性
	m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h

	97. 
	可靠性要求
	
	风扇可靠性
	风扇寿命应不低于40000h

	98. 
	可靠性要求
	
	部件可靠性
	支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)

	99. 
	包装及运输要求
	包装及运
输要求
	标志、包
装、运输和贮存
	符合GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定

	100. 
	



服务要求
	




服务响应
	



服务响应
	a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
b) 提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；
c) 建立全国技术服务体系和服务 团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务

	101. 
	服务要求
	
	培训服务
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容

	102. 
	


服务要求
	


服务周期
	


服务周期
	a) 产品服务周期（含换件和维修）应不小于5 年（费用包含在投标总价中）；
b) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年；
c) 产品停止服务时间应提前1 年告知客户；
d) 产品发布日期需在随机文件中明确

	103. 
	服务要求
	服务工具要求
	
工具要求
	供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权

	104. 
	

服务要求
	
	

辅助工具
	支持如下功能
a) 本地的数据备份和还原功能；
b) 网络的数据备份和还原功能；
c) 服务器操作系统的安装功能；
d) 服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁

	105. 
	
服务要求
	
	驱动安装升级指引
	供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引

	106. 
	服务要求
	
	随机附开盖工具
	随服务器打包提供开机箱工具

	107. 
	

服务要求
	
	
性能分析工具
	无要求

	108. 
	服务要求
	
	跨架构平
台应用兼容
	无要求

	109. 
	服务要求
	
	管理软件
	具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能

	110. 
	
服务要求
	





增值服务
	厂家升级产品软件
与扩容服务
	供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力

	111. 
	服务要求
	
	服务保障升级
	供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务

	112. 
	服务要求
	
	提供上门服务
	●供应商具备提供上门服务的能力(可收费)

	113. 
	

服务要求
	
	业务场景
性能优化
服务及整
体架构升级服务
	

供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务

	114. 
	
供保要求
	
供应
链质
量
	
抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售

	115. 
	供保要求
	
	供应能力证明
	供应商提供供应链稳定承诺，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货



（序号11）教学云平台软件的详细参数要求：
	序号
	设备名称
	性能参数要求
	数量
	单位

	11
	教学云平台软件
	云桌面管理平台功能
1.为保证本次学校教学云平台建设先进性，云桌面管理软件支持 VDI、VOI或TCI或IDV等桌面云技术架构，支持单一平台统一进行相应的桌面管理，不允许多套软件或产品叠加实现。本次采购须提供≧935点位软件授权。（提供书面承诺函并加盖投标人公章）。
2.●支持以教室为单位构建消息通知策略，消息通知可面向Windows等主流操作系统，策略开启后会将消息通知给对应教室所有桌面。
3.●系统支持集中存储、分布式存储、本地存储及其他存储类型，并可通过桌面云控制台直观查看并管理存储池。
4.●桌面云支持部署运行多种考试环境，如全国计算机等级考试、会计专业技术资格考试、大学英语四六级口语考试、来华留学生学业水平测试、期中期末上机考试等，在考试场景下，终端若出现断网、断电等故障可保证考生所使用的桌面考试数据不丢失，学生更换终端即可恢复正常考试，保证考试正常开展。
5.●支持管理员通过管理平台快速创建并批量部署多套不同教学操作系统环境，可根据课程安排灵活远程激活不同教室的桌面云环境，师生在对应实验室终端上只能看到并选择被激活的桌面云，当管理员远程取消对应教室桌面云的激活后相关桌面云随即隐藏对师生不可见。
6.▲当系统进行桌面下发时，不影响Windows操作系统使用，客户端可查看当前下发任务和下发进度，下发任务支持断点续传，支持防任务中断保护，下发流程结束后，重启终端系统，即可启用更新后的系统。
7.●支持对终端的USB存储、打印机、扫描仪等外接设备等进行管控，管理员可以自定义外设禁用和启用策略。
8.●支持对用户、终端的使用情况进行统计，可统计用户登录信息、在线用户数、用户使用时间等。
9.▲系统支持管理平台全局告警，告警内容涵盖对核心服务异常、计算节点离线、节点镜像网络断开、磁盘离线，对阈值告警信息可推送给多个不同管理员。
10.▲支持集群跨资源池负载均衡策略，当某个资源池CPU或内存使用量超过所设阈值，该资源池中桌面自动负载到其他资源池的计算节点中；可设定应用策略的计算节点范围。
11.▲支持实验室信息编辑，可设定各实验室的 IP 网段，新增终端将自动绑定对应 IP 地址。
12.●系统支持资源回收技术，可根据策略设置，对终端进行断开连接、注销和关机等操作。
13.●提供系统检测功能，包括网络状况、服务运行状况、存储状况以及硬件基本故障检测、支持检测日志导出、支持完备的日志审计功能，支持日志显示与告警等。
14.●支持课程镜像制作并上传至管理平台进行统一管理，管理员可以下发镜像模板以供下载布置教学环境。
15.●在云桌面管理平台导航栏上嵌入实验室管理服务系统的跳转按钮，点击即可免身份认证进入实验室管理服务系统。（定制开发）
16.●管理员进行模板的软件加装过程中出现错误或异常冲突，可通过重置模板的操作将模板状态恢复至保存模板的最后一个时间节点。
17.●系统可统计每间实验室终端数量、利用率、上机人次、人时数以及智能监测风险项，包括CPU、内存、磁盘等预警。
18.●管理用户可将所属权限下的模板共享给其他普通管理员，被共享的管理员只拥有对模板的编辑和管理权，但无对模板进行删除、转让及共享的权限。
19.●可根据使用场景差异划分多个资源池，不同资源池独立管理并执行独立的策略，可为资源池自由添加计算节点，可对计算节点执行唤醒、重启和关机的设备状态操作。

多媒体教学系统功能
1.●支持屏幕广播功能，能够实现学生全屏/窗口模式接收教师机广播的画面，全屏状态锁定学生鼠标和键盘。
2.▲支持区域广播方式，教师端可选取电脑桌面部分区域广播给学生机。
3.●支持遥控监看，教师可选定个别学生或所有学生进行屏幕监控，控制时可锁定学生机或不锁定学生机。
4.▲支持屏幕广播期间终端的动态加入与断线重连：广播开启后，新接入终端自动同步当前广播内容。
5.▲支持教师对学生进行黑屏肃静操作和相应解锁方式。

实验室管理服务系统
1． ▲支持对接学校统一身份认证，同步师生账号数据，满足师生上机登录认证需求，支持数据回流。（定制开发）
2． ●系统可设置终端登录方式，包括免登录模式和登录模式等。
3． ●可对指定机房设定定时关机策略，定时策略可设置执行日期范围以及具体的执行时间点，时间点精确到分钟；可设定多个执行时间点，执行关机策略时会在桌面内提前进行提醒。（定制开发）
4． ●可统计学生自主安装软件名称、安装次数以及安装的版本信息等，为管理员下次统一部署提供决策支撑。（定制开发）
5． ●支持微信、QQ等软件扫码报修，系统可为每个终端生成不同报修二维码，报修用户选择故障类型，填写故障描述，故障类型管理员可自定义，对接集成到我校企业微信，管理员免登录即可查看报修情况或处置报修状态。（定制开发）
6． ●支持对接学校统一收费平台，满足自费上机计费需求，管理员开启计费功能后，实验室可在开放时段内计费登录使用。可通过支付宝扫码付款结算费用。自费上机类型在结束下机后自动生成支付账单。学生可预约上机，预约成功后学生可查看个人预约单，当预约计划有变时，可随时取消个人待开始的预约。（定制开发）
7． ▲支持终端超过设定时间未操作，自动下机并返回登录界面；在登录界面停留超过设定时间，终端自动关机。设定时间可自定义。（定制开发）

云平台软件产品必须是云平台厂商自主研发产品，不允许借用第三方软件整合，提供国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》复印件并加盖投标人公章。
以上需求内容摘自《教学云平台软件技术需求》，用于评标，教学云平台软件部分的详细功能和技术需求详见《附件A教学云平台软件技术需求》。
	935
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（序号12）分布式教学服务管理软件的详细参数要求：
	序号
	设备名称
	性能参数要求
	数量
	单位

	12
	分布式教学服务管理软件
	1、服务要求：需提供项目实施期间人工智能教学实验平台部署服务及AI管理工具。该AI管理工具应专注于对GPU服务器集群进行统一的资源管理、作业调度与监控运维，旨在提升GPU计算资源的利用率和科研/开发效率。该工具需提供不低于5年的软件授权与技术服务。（提供承诺加盖投标人公章）
2、AI管理工具要求如下：
●用户管理：支持用户新增，编辑，删除管理、支持用户硬件资源使用上限配额管理、本地化部署集群支持用户分组、支持组员管理、支持组长设定。
●节点管理：支持调度队列的一键添加、编辑、删除、上线、下线管理;支持节点监控，包括CPU、内存、存储的使用率、温度、健康检测等;支持实时监控GPU的功率、显存、温度、风扇转速等。
●支持多种作业调度策略：先进先出，资源回填，公平共享，作业抢占，用户循环调度，用户作业均衡等策略，支持设置应用使用限制和生命周期，防止应用程序无效占用资源。
▲作业模板管理：提供应用模板功能，集成常用应用的作业模板，支持低代码开发，通过低代码拖拉拽方式，自定义作业模板，实现作业模板设置。
▲队列管理：在提交作业时，用户在选择队列时可以自动显示当前队列中CPU、GPU和NPU的排队情况、使用情况和空闲情况，以便于用户根据资源状况做出更优的作业提交决策。
▲作业管理：支持分布式训练作业提交，全面支持CPU、GPU等异构资源的混合调度;支持提交分布式作业时设定分布式训练节点数量;支持分布式训练作业的提交、取消、重新提交、查看目录;支持分布式训练作业的运行状态监测(等待、运行、错误、终止、完成等);支持实施查看训练任务的收敛曲线，包含精准度和 loss 值，便于用户直观了解模型训练效果、判断收敛情况，并辅助优化训练策略。
▲文件管理：支持对用户文件夹和文件的全面管理，实现用户间的权限隔离。系统应具备文件及文件夹的上传、下载、复制、移动、删除、压缩、解压、打包下载以及在线编辑等功能，确保用户能够方便、安全地管理和操作文件。●数据集管理：支持音频、图片、文本文件和视频的上传与下载，提供图片平铺展示功能，并支持视频和音频的播放、暂停、进度拖拽等操作，确保用户能够灵活管理和查看各类数据资源。
●报表管理：支持管理员查系统周报月报统计、包含系统基础信息统计、用户和组的 CPU 机时、GPU卡时及存储使用量的全面统计与分析能力，能够定期采集并整理各类资源使用数据，生成详细统计报告，便于管理人员对资源使用状况进行监控与评估。模块需支持多维度统计与展示，可按用户、组和单位分类呈现资源使用情况，并提供实时监控面板，确保及时发现潜在的资源瓶颈。同时，系统应支持将统计结果导出为 Excel 格式报表，包含完整的使用记录、统计图表及趋势分析，以提高数据可读性与完整性。
●支持GPU型号：支持Nvidia系列，AMD系列，昇腾910B，昇腾300I DUO，天数智芯，海光，遂原，登临等。
3、●本次建设的算力教学平台应满足 40 个瘦终端同时接入教学使用，支撑《深度学习》《计算机视觉》《机器学习》《气象遥感大数据分析》等课程的教学、实验、训练、推理和作业管理需求。
4、●平台应支持按课程、班级、教师和学生分配教学资源，支持课程环境快速创建、统一下发、按需回收，满足课堂教学、课后实训和课程考核要求。
5、●平台应支持人工智能教学常用软件环境，包括但不限于Python3.8、matplotlib 3.7.2、mmengine 0.10.4、pyinstaller 6.9.0、tqdm 4.66.4、transformers 4.44.2、chardet 4.0.0、datasets 2.19.1、mmdet 2.28.2、pykan 0.2.3、scikit-learn、cv2等依赖环境，平台应预集成经过优化配置的TensorFlow、PyTorch、Mindspore、PaddlePaddle等主流深度学习计算框架，支持并安装pycharm、vscode、jupter等开发工具。
6、●平台应支持 GPU 算力调度切分与共享，满足 40 名学生同时开展基础实验教学，并支持分组开展模型训练、图像处理、推理分析等实训任务。
7、●平台应支持课程数据、模型文件、实验结果、日志文件统一存储与分类管理，支持教师资源区、课程公共数据区、学生个人作业区等存储空间分配
	1
	套


（二）商务要求
斜体且有下划线部分为实质性要求。
根据对南京信息工程大学相关业务运作的规律来有计划地制定服务保障体系。关于售后服务的描述具体包括如下几方面：
1.运行保障机构
对于南京信息工程大学教学云平台项目的运行保障能力，包括技术支持队伍、能力配置、人员配置、机构情况。
2.服务请求方式
投标人承诺提供包括服务热线电话、联系人、联系单位信息、信函、传真、电子邮件、服务网站等服务请求方式，以方便学校便利的获取各类即时的和非即时的服务支持。承诺提供7×24小时技术支持服务，通过技术人员驻场、客服系统、远程协助、服务热线、Email等多渠道提供实时响应和技术支持服务。
3.缺陷管理
针对本次系统中存在的BUG、缺陷，不论在保期内、外，均应持续提供修正与消缺服务。
4.应急故障处理
投标人承诺系统运行环境出现故障或意外情况导致系统不能正常运行时，要求10分钟响应，4小时解决问题，同时提交说明文档，包括问题描述和解决方案。
5.需求升级
对于学校自身业务规则的变化导致的非模块级功能需求升级、性能要求提升导致的系统程序变更或者部署结构变化，可经双方协商提供限定次数的服务支持。
6.系统培训
系统安装调试完成后，供应商至少提供一周的驻场培训服务（费用包含在投标总价中），协助使用方快速掌握平台使用方法。云平台生产厂家需提供培训服务及必要的支撑技术培训服务，有详细的培训计划，包括但不限于培训内容、培训形式等。并提供系统管理维护手册。培训方案须结合用户实际需求与特点进行阐述，内容包括培训计划、培训内容、培训形式等。
7.文档服务
对于各类沟通交流、培训总结及包括数据库运行环境变更在内的各类服务工作，需有相应文档提供给学校，包括各种相关技术资料、培训资料、测试报告等。
8.项目成果
在本期项目的开发过程中和交付使用后，各个阶段产生的全面规范的成果和文档资料须交付给南京信息工程大学，并提供明确的交付清单。要交付的成果和文档资料主要包括以下部分：
（1）可运行的系统及系统安装与配置方案。
（2）源代码：方便学校对系统进行维护和改进，双方共同开发的源代码，其知识产权共享。原则上要求中标公司提供所有应用系统、辅助工具、相关组件等非双方共同开发的源代码，包括底层源代码，如果出于知识产权保护的需要，不能提供相关的源代码，则需中标公司承诺程序不留“后门”和不留“逻辑陷阱”等。
（3）技术文档：包括项目开发中的各种技术文档，如开发环境配置说明、系统部署方案、软件工具清单、需求分析说明、变更说明、系统概要设计说明、系统详细设计说明、数据字典、用户手册、测试用例、测试结果、系统维护说明、系统培训资料以及有关系统接口的技术说明等等，其中系统部署方案、系统维护说明书和系统详细设计说明书需完整且易读。
（4）应急预案：考虑全面、易执行。
（5）管理文档：包括项目开发中的一些工作文档，如，计划、报告、讨论纲要、会议记录等。
[bookmark: _Toc30395]（6）关于第三方系统对接，包含教务系统对接、一卡通系统对接、公共信息服务平台对接（含公共信息门户）等无缝对接，投标人需提供完整技术方案（含网络安全测试），投标人对接自身开发费用均包含在投标总价内，技术方案需经学校信息化建设与数据管理中心审核通过。
9.交货时间及交货地点
（1）交货时间：合同签订后30个日历天内；
（2）交货地点：南京信息工程大学校内采购人指定地点。
（3）交货方式：送货上门并安装调试并验收合格，运费、装卸费、安装费等相关费用含在投标报价内。
10.付款方式
10.1履约保证金
（1）签订合同前，中标人按照中标金额10%向采购人缴纳履约保证金。
（2）履约保证金的有效期自本合同生效之日起至项目最终验收合格之日止。采购人在项目最终验收合格之日起10个工作日内无息退还。
10.2合同付款方式
（1）本项目不设预付款。
（2）本项目下所有款项均以人民币支付。
（3）本项目项下的采购资金由采购人支付，双方签订合同后，主要设备（VOI胖终端、VDI瘦终端、交换机、服务器等）到货，中标人向采购人提供等额增值税专用发票，采购人在收到发票10个工作日内向中标人支付合同金额的35%；所有产品安装调试完毕，通过采购人验收合格后，采购人在10个工作日内向中标人支付至合同金额的95%；在验收合格后60日历天内系统运行稳定，无质量问题向中标人支付合同金额的5%尾款。
（4）中标人应在付款前向采购人提供合法有效的增值税专用发票，否则采购人有权相应顺延付款时间且不承担违约责任。
（三）其他要求
1.项目属性:货物类项目。
2.核心产品
	采购包号
	核心产品

	2
	教学云平台软件


3.进口产品投标
	采购
包号
	是否接受进口产品投标
（是/否）

	2
	否


4.安装、调试与系统集成服务要求
含所有软硬件、网络等设备的安装、调试与系统集成服务，包括但不限于以下内容（需保证所有设备可正常运行，达到验收标准），所需费用包含在投标总价中：
（1）揽江楼一楼（16间）所有机房交换机万兆单模光纤连接至揽江楼S105服务器机房，揽江楼S105机房与揽江楼S306（网络中心机房）已连接12芯光缆，需配置≥8根光纤跳线和光模块；
（2）长望楼所有机房交换机万兆单模光纤连接至长望楼S310服务器机房，需新建24芯光缆连接至一楼网络中心万兆核心节点，含配套的光纤跳线和光模块；
（3）临江楼机房交换机光纤连接至临江楼服务器机房，其中一台管理服务器放置在临江楼服务器机房，一台分布式教学资源服务器放置在长望楼一楼网络中心机房，含配套的光纤跳线和光模块；其中B515-516需要根据服务器放置地点进行网络、电路等部署；同时保证不少于120点可通过不同终端（包括云平台终端、自用电脑以及平板电脑等）接入分布式教学资源服务器使用算力资源进行AI算力教学工作。
（4）所有光纤连接均满足冗余线路设计，所有施工含光纤模块（单模≥84个，多模≥80个）、转接线、光纤跳线、接头等；
（5）含与学校现有平台的对接集成（包括融合门户、收费系统、数据中台（教务系统）等）；
（6）含揽江楼N107-N108实验室121台GPU终端接入教学云平台所需的集成服务。
5.方案要求
5.1项目实施方案
投标人须针对本项目编制科学、合理、可行的项目实施方案，方案须内容详实、措施得当、阶段划分合理（阶段划分至少包含：需求确认→备货采购→进场施工→设备上架调试→联调测试→试运行→验收交付）。
（1）成立项目组
项目组负责项目的具体项目实施、测试、验收等工作，并对实施进度与质量负责。按照项目实施的标准流程在采购人要求的时间内完成交付。
投标人须成立专职项目组，明确项目组织架构。项目组负责项目的具体实施、测试、验收等全流程工作，对实施进度与质量负责。须提供项目组织机构图、项目组成员名单及岗位职责分工表等。
（2）项目建设计划
投标人须制定详细的项目建设计划，内容包括但不限于：
① 项目实施人员名单、联络人及具体分工与职责；
② 实施过程需要的工具与设备清单（含测试仪器、调试工具等）；
③ 施工计划与详细进度表（须明确不少于5个里程碑节点及其完成时限）；
④ 施工方案文档编写与汇总计划；
⑤ 施工过程中意外情况的处理预案；
⑥ 培训安排（含培训时间、内容、对象、师资、考核方式）；
⑦ 安全策略、测试方法、验收标准、完工文档清单；
⑧投标人须明确以下交付物：系统账号、管理员权限、配置清单、网络拓扑、IP规划、授权文件、安装包、补丁、备份恢复方案、接口文档、测试报告、培训材料、运维手册、应急预案、巡检模板等，全部经采购人确认后才算交付完成；
⑨投标人进场前须提交施工方案、进度计划、人员名单、风险预案、割接方案和变更方案，经采购人书面确认后实施。未经采购人书面同意，投标人不得擅自调整设备品牌型号、系统架构、施工时间、接口方案、项目负责人及驻场人员。
（3）工程勘察
提前与采购人确认好施工时间，在正式施工前提前进行勘察，勘察后编写《勘察纪要》，确定设备的安装和集成详细部署方案。
（4）发货与进场施工
投标人须制定完善的发货与进场施工方案，包括但不限于以下要求：
① 所供货物须为全新生产，同一产品须为同一批次，完全符合国家规定的质量标准。
② 中标后可溯源查验属于原厂全新正品，否则采购人有权不予验收并追究违约责任。
③ 须提供详细的供货时间节点表、分批次到货安排、物流运输保障措施。
④ 安装施工人员须负责设备上架，完成设备互联调试工作，并编写实施文档。
（5）项目质量管理
投标人须制定完善的项目质量管理方案，至少包含：
① 质量管理计划（含质量目标、管理职责、管理流程）；
② 质量控制标准（含设备到货检验标准、上架安装规范、线缆理线标准、标签标识规范等）；
③ 质量保证措施（含材料进场检验、过程巡检、隐蔽工程[综合布线]验收等）；
④ 沟通管理计划（含信息传递机制、会议制度、报告制度）；
⑤ 变更管理计划（含变更申请、变更评估、变更审批、变更实施流程）。
（6）项目风险管理
投标人须制定完善的项目风险管理方案，在工程实施过程中，进行风险管理，内容包括但不限于：风险识别（列出本项目主要风险清单，如设备到货延误、运输损坏、施工交叉冲突等）、风险预警（明确预警触发条件及信息传递路径）、风险量化（评估风险发生概率及影响程度）、风险对策实施与控制（针对各类风险制定具体应对措施及责任人）。
（7）应急措施方案
投标人须针对项目实施过程中可能发生的突发情况（包括但不限于：设备到货延误、运输损坏、施工交叉冲突、临时停电、极端天气等），制定应急措施方案。方案须明确：应急指挥流程、备选资源调用渠道、替代施工方案、应急恢复时限等。
（8）服务质量控制方案
投标人须制定服务质量控制方案，保证采购人在项目实施过程中任意阶段（包括但不限于安装阶段、验收阶段、日常维护阶段）对服务质量不满意的情况下，能够得到及时的响应与改善。方案须至少包含：服务响应流程、不满意投诉升级处理机制、问题改善闭环管理要求。
5.2售后服务与保障方案
投标人须针对本项目制定完善的售后服务与保障方案，方案须覆盖以下第（1）至第（7）条全部要求。
（1）质保期专属售后团队：投标人须承诺在质保期内，为本项目配备专属的售后服务联系人及技术支撑团队，团队人员不少于2人，须为投标人自有在册员工（提供社保缴纳承诺），并明确故障报修的统一受理渠道（电话、邮件、在线平台等），须提供团队人员名单、岗位职责、联系方式及技术资质说明。项目要求五年运维及驻场服务，投标人应明确故障分级、响应时限、到场时限、修复时限、备机提供时限、巡检报告提交时限、问题闭环要求及重大考试保障要求，并约定未达标时的整改、扣款、违约责任或第三方接管机制。投标人拒不响应、响应不达标或影响教学考试时，采购人有权委托第三方处理，相关费用和损失由投标人承担。
（2）备件库储备承诺：投标人须书面承诺，在本项目服务期内，于项目所在地设有专用备品备件库，储备涵盖核心易损部件的常用备件。在采购人报修后未能在48小时内完成修复，需向采购人提供同配置或性能不低于原设备的同类型整机备用设备，确保采购人核心业务不中断，并维持使用直至原机修复完毕。须明确承诺备用设备覆盖的具体设备品类（清单式列出）。
（3）设备损坏更换标准：质保期内，投标人承诺设备因非人为因素发生硬件故障需更换部件时，所提供的替换件须为原厂正品新品，且性能指标、规格型号不低于原设备标准，不得以翻新件或降级件替代。
（4）质保期外服务：质保期满后，中标人仍须提供终身技术支持。包含但不限于售后服务受理渠道、受理派单响应时间、零配件费与人工服务费等两部分维修费用（须明确配件费和人工费不高于市场价）。不得以“已出质保期”为由拖延响应、拒绝服务或恶意抬高价格。
（5）系统BUG/缺陷持续修复：投标人须承诺：针对本次项目中存在的系统BUG、缺陷，不论在质保期内外，投标人均应持续提供修正与消缺服务。质保期内免费修复，质保期外按成本收费。投标人的响应包括但不限于以下内容：
① BUG修复时效承诺：投标人须根据BUG/缺陷的严重程度进行分级，并明确各级别的响应时限与修复时限；
② 主动推送机制：投标人须承诺定期排查系统已知问题，主动向采购人推送修复补丁及优化建议。
③ 版本更新兼容性：投标人须承诺所提供的BUG修复方案及系统版本更新，与采购人现有系统环境、第三方软件保持兼容，不得因修复BUG导致新的兼容性问题。
④修复记录透明化：每次BUG修复后，投标人须提交《问题修复报告》，内容包括但不限于：问题描述、严重等级、原因分析、解决方案、测试验证结果、修复日期、涉及补丁版本号，并由采购人确认闭环。
（6）交钥匙工程责任：投标报价须包含设备安装所需的全部线材、辅材、施工费、设备安装调试费、利旧线路及第三方设备接入调试费等所有费用。
（7）投标人在项目实施过程中如造成采购人原有设施损坏的，中标人须原样恢复并承担全部费用及赔偿责任。
5.3项目培训方案
（1） 培训方案须结合用户实际需求与特点进行阐述，内容包括培训计划、人员培训方案、培训师资等。
（2） 有详细的培训计划。应针对本项目的最终用户和系统运行维护用户提供分层次培训。需要提供灵活多样的培训方式，包括最终用户的操作培训、对运行维护人员的技术培训等。
（3） 应制定详细的人员培训方案，培训方案应包括培训目的、培训时间安排、人员层次、人数、次数、培训课程（包括课程介绍）、主要内容（列出培训基本内容）、培训方式等。
（4） 对于提供的所有培训，必须保证师资力量，主要培训教员应是产品的主要设计和开发者。
（5） 提供系统管理维护手册。
（6） 供应商进行技术培训人员的费用包括在合同总价中。
6.投标人履约能力要求
6.1项目人员要求
（1） 投标人拟派现场的项目经理（仅限一人，不得与项目团队其他人员重复）需具有人力资源和社会保障部门颁发的高级工程师职称（计算机或通信或电子信息工程类）证书和人力资源和社会保障部门颁发的信息系统项目管理师证书；
（2） 投标人拟派现场的技术负责人（仅限一人，不得与项目团队其他人员重复）需具有人力资源和社会保障部门颁发的电子信息工程类高级及以上工程师职称证书；
（3） 投标人拟派现场的项目实施人员（两人，不得与项目团队其他人员重复），需同时具有中国信息安全测评中心颁发的信息安全专业人员认证（CISP）和中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息安全保障人员认证（CISAW）。
（4） 投标人需提供上述人员的名单、证书复印件及提供社保机构出具的近三个月内任意一个月投标人为其缴纳的社保缴费证明材料。
上述所有证明材料均需加盖投标人公章。
6.2投标人业绩要求
投标人需具有2022年1月1日以来与本项目类似建设内容的云平台建设（须包含VOI/VDI终端或服务器或云平台软件中任意一个关键词）案例。提供案例合同和验收报告及发票的原件扫描件或复印件，合同能反映相关信息，时间以合同签订时间为准。
上述所有证明材料均需加盖投标人公章。
7.质保要求
（1）自项目验收合格之日起，投标人所报货物VOI胖终端（含显示器、键盘鼠标）、VDI瘦终端（含显示器、键盘鼠标）、交换机、服务器、教学云平台软件、分布式教学服务管理软件、分布式教学资源服务器提供原厂五年质保及上门服务（费用包含在投标总价中），所有机器必须为原厂整机出厂不得拆改配。若验收时或质保期内，采购人发现无法获得原厂质保服务，投标人自愿接受采购人拒绝支付合同款项、扣除全部履约保障金，并承担由此引发的一切法律及经济赔偿责任。项目提供不少于五年运维（费用包含在投标总价中）；要求提供≥1名工程师、≥5年驻场服务。服务内容包括但不限于：每学期开学前一周、放假后一周内，对全部设备及系统进行全面检查与维护；日常教学期间，每日巡检关键设备，时间同教务系统课表（课前30分钟到岗，至当天课程结束后30分钟）；学校组织的期中、期末及统一考试考试及期间提供全程现场保障。运维期内，提供所有软件的安全补丁、漏洞修复及功能优化的版本升级。
（2）在满足本项目原厂五年质保要求的基础上，可增加质保年限，最多不超过3年（费用包含在投标总价中）。
8.驻场服务要求
（1）驻场人员及相关资质
中标供应商需提供专业工程师驻场服务（≥1人，不得与6.1项目人员要求中的人员重复），驻场工程师具备所投云桌面软件厂商软件实施运维技术认证证书，能够根据学校用户提供的使用要求完成云平台建设的网络连接、系统管理员口令设定、域用户创建、机器名设定、TCP/IP地址设定、外围设备等安装任务。熟练操作服务器虚拟化，桌面虚拟化应用安装，深度掌握Linux、windows、CentOS等操作系统。未经采购人书面同意不得随意更换；请假或离职时，中标人需安排同等资质人员无缝衔接。
（2）质保及运行支持中驻场服务工程师所需费用由供应商自行承担。驻场服务工程师的安全责任由供应商自行承担。
（3）驻场服务期满后要求2小时内响应，4小时内到达现场。
（4）供应商需在每年全国性和省级考试及采购方认为重要的场景提供不低于2人的现场保障；每年至少两次整体检修服务（每学期开学第一周）。
以上证书须提供证书复印件及社保机构出具的近三个月内任意一个月投标人为连续其缴纳的社保缴费证明材料，证明材料均需加盖投标人公章。

9.节能环保要求
（1）投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件。
（2）投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该投标产品环境标志产品认证证书复印件。
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第五章  评标方法与评标标准
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。
	采购包号
	选取中标候选人数量
	选取中标候选人的原则

	1
	1
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

	2
	1
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。


本项目允许兼投兼中。
政府采购政策功能落实
1.小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。
2.残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.采购本国产品的支持政策
7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.5 评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

评标方法与评标标准
分包1部分：评标方法与评标标准
	序号
	评审因素
	评分标准
	分值

	1
	投标报价
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位）
	30

	2
	技术响应
	第四章采购需求中“分包1部分具体技术要求”中标注“▲”的为重要参数，对这些重要参数负偏离的，则每项扣3分（共11项），其他标注一般参数为“●”的负偏离，则每项扣1.5分（共6项），扣完为止。（投标人需按照本采购文件第四章的具体功能技术要求等，在“技术要求响应及偏离表”中如实详细填列所投产品的参数）
标注“▲”的参数均需提供产品彩页或功能截图等类似证明材料并在偏离表中标明所在页码，并加盖投标人公章，否则视为负偏离。标注“●”的参数按文件要求提供材料，若无要求则响应即可，若投标人未提供所投设备的技术支持资料，评标委员会有权不予认可，并在评分中扣除相应的分值。
	42

	3

	供应商履约能力
	3.1投标人提供2022年1月1日（以合同签订日期为准）起至今承担过类似本项目台式计算机供货及安装业绩的，每个得1分，最高得3分（投标文件中提供含本项目类似台式计算机供货及安装的合同和含本项目类似台式计算机供货及安装的验收合格证明资料的原件扫描件或复印件并加盖公章或签电子公章，不提供或提供不符合要求的均不得分）
	3

	
	
	3.2投标人承诺提供本地化服务。投标人在本地的，提供本地化服务证明材料（营业执照和服务网点地址及服务人员清单）和承诺书。投标人不在本地的，承诺中标后将在本地设立常驻售后服务机构或派驻本地服务人员，以投标人自拟的《项目人员配置清单》和承诺书为准。符合要求得1分，提供相应材料和承诺书，加盖投标人公章，不提供或提供不符合要求的均不得分。
	1

	4
	质保要求
	在满足本项目原厂五年质保要求的基础上，每增加1年得1分，最高分3分；不提供不得分。（提供承诺书，格式自拟。）
	3

	5
	项目实施、巡检方案

	5.1评委根据投标文件对第四章“采购需求”中“项目实施方案”响应情况进行评审。
（1）投标文件未提供“项目实施方案”或未符合“项目实施方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项不得分。
（2）投标文件符合“项目实施方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，得3分。
（3）经评委认定，投标文件对“项目实施方案”中“项目建设计划”、“发货与进场施工”、“项目质量管理”、“服务质量控制方案”四项要求的响应内容全部优于招标文件要求的（投标文件对“项目建设计划”、“发货与进场施工”、“项目质量管理”、“服务质量控制方案”外其他要求响应内容符合招标文件要求）得 5 分。
	10

	
	
	5.2评委根据投标文件对第四章“采购需求”中“项目巡检方案”响应情况进行评审。
（1）投标文件未提供“项目巡检方案”或未符合“项目巡检方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项不得分。
（2）投标文件符合“项目巡检方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，得3分。
（3）经评委认定，投标文件对“项目巡检方案”中“到货与开箱巡检”、“硬件配置与性能巡检”、“安装调试与系统巡检”、“网络连通与外设适配巡检”四项要求的响应内容全部优于招标文件要求的（投标文件对“到货与开箱巡检”、“硬件配置与性能巡检”、“安装调试与系统巡检”、“网络连通与外设适配巡检”外其他要求响应内容符合招标文件要求）得 5 分。
	

	6
	售后服务及培训方案
	6.1评委根据投标文件对第四章“采购需求”中“售后服务与保障方案”响应情况进行评审。
（1）投标文件未提供“售后服务与保障方案”或未符合“售后服务与保障方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项不得分。
（2）投标文件符合“售后服务与保障方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，得3分。
（3）经评委认定，投标文件对“售后服务与保障方案”中“质保期专属售后团队”、“备件库储备承诺”、“质保期外服务”三项要求的响应内容全部优于招标文件要求的（投标文件对“质保期专属售后团队”、“备件库储备承诺”、“质保期外服务”外其他要求响应内容符合招标文件要求）得 5 分。
	10

	
	
	6.2评委根据投标文件对第四章“采购需求”中“项目培训方案”响应情况进行评审。
（1）投标文件未提供“项目培训方案”或未符合“项目培训方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项不得分。
（2）投标文件符合“项目培训方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，得3分。
（3）经评委认定，投标文件对“项目培训方案”中“培训计划”、“人员培训方案”、“培训师资”三项要求的响应内容全部优于招标文件要求的（投标文件对“培训计划”、“人员培训方案”、“培训师资”外其他要求响应内容符合招标文件要求）得 5分。
	

	7
	环保
	1.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该投标产品环境标志产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。
	1




分包2部分：评标方法与评标标准
	序号
	评审因素
	评分标准
	分值

	1
	投标报价
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位）
	30

	2
	技术响应
	第四章采购需求中“分包2部分具体技术要求”中标注“▲”的为重要参数，对这些重要参数负偏离的，则每项扣1分（共27项），其他标注一般参数为“●”的负偏离，则每项扣0.25分（共72项），扣完为止。（投标人需按照本采购文件第四章的具体功能技术要求等，在“技术要求响应及偏离表”中如实详细填列所投产品的参数）
标注“▲”的参数均需提供产品彩页或功能截图等类似证明材料并在偏离表中标明所在页码，并加盖投标人公章，否则视为负偏离。标注“●”的参数按文件要求提供材料，若无要求则响应即可。若投标人未提供所投设备的技术支持资料，评标委员会有权不予认可，并在评分中扣除相应的分值。
	45

	3

	供应商履约能力

	3.1项目人员要求
	3.1.1投标人拟派现场的项目经理具有人力资源和社会保障部门颁发的高级工程师职称（计算机或通信或电子信息工程类）证书，得1分。具有人力资源和社会保障部门颁发的信息系统项目管理师证书，得1分。本项最高2分（仅限一人，不得与项目团队其他人员重复）。
3.1.2投标人拟派现场的技术负责人：具有人力资源和社会保障部门颁发的电子信息工程类高级工程师职称证书，得1分（仅限一人，不得与项目团队其他人员重复）。
3.1.3投标人拟派现场的项目实施人员2人：具有中国信息安全测评中心颁发的信息安全专业人员认证（CISP）得0.5分；具有中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息安全保障人员认证（CISAW）得0.5分，本项最高1分。（须两人，1人两证只计0.5分，不得与项目团队其他人员重复）
提供上述人员名单、证书复印件及提供社保机构出具的近三个月内任意一个月投标人为其缴纳的社保缴费证明材料，否则无效，上述所有证明材料均需加盖投标人公章。
	4

	
	
	3.2业绩
	提供投标人自2022年1月1日起与本项目类似建设内容的云平台建设（须包含VOI/VDI终端或服务器或云平台软件中任意一个关键词）案例，每提供一个得1分，满分3分。（提供案例合同和验收报告及发票的原件扫描件或复印件加盖公章，合同能反映相关信息，时间以合同签订时间为准。)
合同和验收报告中须包含上述任一关键字，如投标文件中提供的合同和验收报告内容与招标文件描述的关键字样不一致，而该投标文件中能提供相关材料证明具有相同或相似功能和效果，且评标委员会认可的，视同符合要求。
	3

	4
	质保要求
	在满足本项目原厂五年质保要求的基础上，每增加1年得1分，最高分3分；不提供不得分。（提供承诺书，格式自拟。）
	3

	5
	项目实施方案
	评委根据投标文件对第四章“采购需求”中“项目实施方案”响应情况进行评审。
（1）投标文件未提供“项目实施方案”或未符合“项目实施方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项不得分。
（2）投标文件符合“项目实施方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，得3分。
（3）经评委认定，投标文件对“项目实施方案”中“项目建设计划”、“发货与进场施工”、“项目质量管理”、“服务质量控制方案”四项要求的响应内容全部优于招标文件要求的（投标文件对“项目建设计划”、“发货与进场施工”、“项目质量管理”、“服务质量控制方案”外其他要求响应内容符合招标文件要求）得 5 分。

	5

	6
	售后服务与保障方案
	评委根据投标文件对第四章“采购需求”中“售后服务与保障方案”响应情况进行评审。
（1）投标文件未提供“售后服务与保障方案”或未符合“售后服务与保障方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项不得分。
（2）投标文件符合“售后服务与保障方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，得2分。
（3）经评委认定，投标文件对“质保期专属售后团队”、“备件库储备承诺”、“质保期外服务”、“系统BUG/缺陷持续修复”四项要求的响应内容全部优于招标文件要求的（投标文件对“质保期专属售后团队”、“备件库储备承诺”、“质保期外服务”、“系统BUG/缺陷持续修复”外其他要求响应内容符合招标文件要求）得 4 分。
	4

	7
	项目培训方案
	评委根据投标文件对第四章“采购需求”中“项目培训方案”响应情况进行评审。
（1）投标文件未提供“项目培训方案”或未符合“项目培训方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项不得分。
（2）投标文件符合“项目培训方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，得2分。
（3）经评委认定，投标文件对“项目培训方案”中“培训计划”、“人员培训方案”、“培训师资”三项要求的响应内容全部优于招标文件要求的（投标文件对“培训计划”、“人员培训方案”、“培训师资”外其他要求响应内容符合招标文件要求）得3 分。

	3

	8
	驻场服务
	驻场服务工程师具备所投云桌面软件厂商软件实施运维技术认证证书，得1分。（≥1人，不得与评分标准3.1项目人员要求中的人员重复）。
证书须提供证书复印件及社保机构出具的近三个月内任意一个月投标人为其缴纳的社保缴费证明材料，否则无效，上述证明材料均需加盖投标人公章。
	1

	9
	节能环保
	9.1投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。
9.2投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该投标产品环境标志产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。
	2
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项 目 名 称：               
采 购 编 号：               
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               











投标文件的组成

一、基本目录
1.开标一览表（格式见附件1）
2.投标分项报价表（格式见附件2）
3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）
4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）
5.XXXX（格式见附件XX）
二、资格审查内容
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间
前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）
5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件6）
6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）
7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）
8.法人授权书（格式见附件7）
9.投标函（格式见附件8）
总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理；6、10、11、12条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。
三、符合性审查内容
投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分或加*号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件12）
四、价格扣除证明文件
1.中小微企业声明函（格式见附件9）
2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）
3.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件13）

















附件1 开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：XXXX
采购编号：JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX                                   
采购包号：XX
	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）

	核心产品品牌
	




附件2-1 投标分项报价表（采购包号：1）
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	模块
名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	数量
	单位
	单价
（元）
	总价
（元）
	备注

	2
	GPU终端（核心产品）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	安装、调试与系统集成服务
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）                             

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为XX%。


备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值低于80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。




附件2-2 投标分项报价表（采购包号：2）
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	模块
名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	数量
	单位
	单价
（元）
	总价
（元）
	分项
总价
（元）
	备注

	2
	VOI胖终端(学生机)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	VOI胖终端(教师机)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	VDI瘦终端(学生机+人工智能学院)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	核心交换机
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	48口交换机
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	24口交换机
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	管理服务器1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	管理服务器2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	资源服务器
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	NCRE考试管理服务器
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	分布式教学资源服务器
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	教学云平台软件（核心产品）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	分布式教学服务管理软件
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	安装、调试与系统集成服务
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）                             

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为XX%。



备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值低于80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。



附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：XX）
	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或
偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件3-1  证明材料1，证明材料2，……
备注：
1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：XX）
	序号
	商务要求
	投标响应情况
	超出、符合或
偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件4-1  证明材料1，证明材料2，……
备注：
1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。



附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：     。
主要专业技术能力有：         。
                                     



附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
[bookmark: _Toc120614284]我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。


附件7                   法人授权书
本授权书声明：XX（投标人名称）授权XX（被授权人的姓名）为我方就采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于XX年XX月XX日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：                         
被授权人联系电话：（手机）                  
被授权人电子邮箱：                
授权单位名称：（加盖CA电子公章） 
单位地址：                                     
[bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明]日    期：                                    


附件8                    投标函
致：江苏省政府采购中心
根据贵方采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）的招标文件，正式授权下述签字人XX(姓名)代表我方XX（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，XX签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 

供应商全称（加盖CA电子公章）：
日    期：___年____月____日







附件9  中小微企业声明函（货物类项目）（采购包号：XX）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的XX（采购单位名称）采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.XX（标的名称），属于XX（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；产品制造商为XX（企业名称），从业人员XX人，营业收入为XX万元，资产总额为XX万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.XX（标的名称），属于XX（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；产品制造商为XX（企业名称），从业人员XX人，营业收入为XX万元，资产总额为XX万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：___年____月____日
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。                                        


附件10残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（采购包号：XX）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加XX单位采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，      XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

                供应商全称（加盖CA电子公章）：
               日  期：___年____月____日 


附件11 联合体协议（参考格式）（采购包号：XX）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）的政府采购活动，我联合体指定XX（供应商全称）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2.若我们联合中标、成交，XX（供应商单位1全称）实施项目中XXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。XX（供应商单位2全称）实施项目中XXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3.其中XX（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（£小型、微型企业 £残疾人福利性单位 £监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的XX%。
                  
联合体中各供应商全称（公章）：     
                       日期：___年____月____日 


备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件12实质性要求响应及偏离表（采购包号：XX）
	序号
	招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	……
	
	


附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。
3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

附件13  关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：XX）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

                     公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　  日期：___年____月____日        
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。








质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
       
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。









1

 —　20　—


