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二、设计规模及范围：


三、设计标高和定位及其它：


1、本项目为 南京体育学院校史馆、近代体育陈列馆展陈服务项目


2、本工程设计范围为工程设计招标文件技术标规定的设计的范围或委托书及合同规定的服务内容。


四、材料要求


暖、电、燃气、通讯等配套设施。


五、安全质量要求：


2、本设计所注尺寸以毫米为单位，标高以米为单位。


3、本建筑装饰工程所使用的材料应按设计要求进行防火防腐和防虫处理。


家标准《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325的规定。同时内装修选用的材料应符合下列法规之规定。 


文件、规格、型号及性能检测报告。


双方书面同意，第三、四方不得翻印或用于本装饰工程以外的其他商业目的。


位置。


采取保证工程质量的有效措施。


围环境造成的污染和危害。


六、防潮、防锈处理：


计。本装饰工程不得影响管道、设备等的使用和维修。


1、本装饰工程设计相对标高±0.00为各层建筑装饰完成后地面标高（相对与原建筑标高为建筑各层楼、地面标高，根据不同地面


1、施工中严禁违反设计文件擅自改动建筑主体、承重结构或主要使用功能；严禁 未经设计确认和有关部门批准擅自拆改水、


2、本建筑装饰工程所用材料应符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定，大理石、花岗岩等天然石材必须符合


国家现行行业标准《天然石材产品放射防护分类控制标准》JC518的规定，胶粘剂、沥青胶结料和涂料等材料应符合现行国


1、本建筑装饰工程所用材料的品种，规格和质量应符合设计要求和国家现行标准的规定，进场材料应有中文质量合格证明


2、根据现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）、《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)


易燃表面、室内装饰织物须进行阻燃处理使其达到B1级。隐蔽工程须经有关部门验收合格后方可封闭，并应形成验收文件。


要求，在本装饰工程设计中积极采用不燃性材料和难燃性材料。所有隐蔽木结构部分表面必须涂刷一级饰面型防火涂料。


面层材料调整基层厚度后完成的地面标高）。卫生间地面相对同层地面标高下降0.02。定位详见各部分施工图。


5、本装饰工程的电气安装应符合设计要求和国家现行标准的规定。严禁不经穿管直接埋设电线。


6、施工单位应遵守有关环境保护的法律法规，并应采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废弃物、噪声、振动等对周


8、室内外装饰工程施工的环境条件应满足施工工艺的需求。施工环境温度不应低于5°C，当必须在低于5°C气温下施工时，应


施工全过程实行质量控制。 由于违反设计文件和现行国家标准的规定施工造成的质量问题应由施工单位负责。


7、施工单位应编制施工组织设计并应经过审查批准。施工单位应按有关的施工工艺标准或经审定的施工技术方案施工，并应对


3、为保证消防设施和疏散指示标志的使用功能，原设计中消防栓门全部采用醒目易于识别的标志，疏散指示标志设于易于辨认


4、除个别与室内设计有矛盾需调整位置，火灾自动报警探测系统、常规消防系统、自喷淋系统及排烟系统基本上保留原消防设


3、本施工图最终制作为AutoCAD 2004格式文件版本。版权属业主所有，未经


《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB18580


《室内装饰装修材料溶剂木器涂料中有毒有害物质限量》GB18581


《建筑用墙面涂料中有害物质限量》GB18582


《室内装饰装修材胶粘剂中有害物质限量》GB18583


《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》GB18584


《室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量》GB18585


《室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材中有害物质限量》GB18586


《混凝土外加剂中释放氨的限量》GB18588


《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质限量》GB18587


《建筑材料放射性氦素限量》GB 6566


A、提交石料或砖样品，说明出产地、质量范围、色彩范围及纹理，以设计师提供的或承建商推荐且建设单位及设计师认可作为


B、材料本身不得有明显的隐伤、风化等缺陷，符合国家有关规定。清洗石料不得使用钢丝刷或其它工具，而破坏其外露表面或


1、材料


本工程的标准。


A、检查底层或垫层安施妥当，并修饰好。


2、安装


在上面留下痕迹。做好各种表面加工保护交付安装。


1、有防水要求的建筑地面工程面层，根据该项目的建筑设计要求施工。


3、装饰工程施工中作好与设备工种协调配合工作，在保证装饰效果前提下，灯具、烟感器、篦子、消防喷淋头、开关插座面板


等位置做到均衡布置。个别设备影响整体效果时在不影响使用功能前提下作适当调整。


2、轻型灯具等可吊挂在原有或有附加大、中龙骨上，但必须作加固处理。


1、重型灯具、水管及有震动的电器、风道等，须另行吊挂在结构顶板上，不得与本吊顶工程的龙骨相连。


3、钢结构表面须镀锌或刷防锈漆作防锈处理，螺栓、螺母、垫圈等宜选用镀锌或不锈钢件，预埋铁件表面须作热浸镀锌防腐处理。


2、为防止潮气侵入引起木结构变形、腐蚀，建筑内墙、地面层须做防潮层，内墙面抹1：2防水水泥砂浆，地面层采用树脂型


八、工程施工要求：


（一）瓦工及材料部分


七、设备安装：
4、尺寸如与实际不符应依实际为准。


9、各种不同隔墙均应有相应的加固防倾措施，钢结构应有充分支撑系统。加气砼板墙上下部均应有钢结构加固，加气砖墙每隔


防水涂料或其它防水层。涉水房间均应做防水处理，加设地漏。


4、轻钢龙骨纸面石膏板墙下面应有150高C20砼垫梁以防潮防腐。


5、设备管道安装应确保吊顶造型不受影响，如有问题请事前提出商量。


10、涉水地面、室外地面应用防滑面料或毛面材料。


5、涉水房间用纸面石膏板等均应用防潮石膏板或硅钙板，双面挂网粉防水砂浆，室外吊顶及包面材料均应用防水面料（石材、金


属、复合材料、磁面）


1m高应有横向稳定，顶部应有固定措施，不得成悬空墙；轻钢龙骨石膏板墙，顶部应有固定，长墙中部应有钢结构立柱，墙


高超过3m应有接长加固。轻钢龙骨石膏板墙，贴墙砖应先挂网粉底，墙高超过2m挂大块墙砖应采用湿挂工艺。


施工说明


二、项目概况：


装修规模：608.23㎡


工程名称：南京体育学院校史馆、近代体育陈列馆展陈服务项目


建筑层数：一层


一、设计依据：


2、我公司提供的初步设计方案,及效果图。


1、建设单位提供的建筑设计及相关设备资料。


4、现行的国家和地方、行业、有关政策、法规、建筑及建筑装饰工程设计相关专业规程、规范和规定。


3、建设单位对我公司提出的初步设计方案的调整意见。


《中华人民共和国建筑法》2019修订版


《房屋建筑制图统一标准》GB/T 50001-2017


《建筑制图标准》GB/T50104-2010


《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)


《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017


《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020


《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019


《博物馆建筑设计规范》JGJ66-2015


《展览建筑设计规范》JGJ218-2010


建设单位: 


工程地点：江苏省南京市栖霞区孝陵卫南京体育学院内 耐火等级：


使用年限: 


抗震设防烈度：


其他室内设计涉及的地方法规及相关专业建筑设计规范


建筑类别：


建筑高度:14.915m


建筑结构形式:框架结构


建筑结构安全等级:


《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018







d）拌制石膏腻子应用不含有害物质的洁净水。


矿棉板的安装，应符合下列规定：


之后嵌入加工。


 9、清洁


a）施工现场湿度过大时不宜安装。


b）安装时，板上不得安置其它材料，防止板材受压变形。


路轨、活动层板和支撑钢件等等。


B、固定家私：


（四）五金器具


（三）装饰防火胶板


所有家私上油漆前都应打磨光滑。


A、活动家私：


c）钉距以150~170MM为宜，螺钉应与板面垂直且略埋于板面，并不使纸面破损，钉眼应作除锈处理并用石膏腻子抹平。


防火板由建设单位及设计师认可的品牌，厚度1MM。防火板的粘着剂应遵从制造商或供应商的指示说明使用。


提供和安装所有五金器具，这包括托架、窗插锁、螺帽、垫圈、螺丝钉、铁钉、铰链、锁、门铰、磁碰、闭门器、门框角撑架、


粘胶、拼合用螺丝组装好。所有柜、层板等应用砂纸擦好，油漆使其光滑。


依据图纸说明做好框架并且嵌入所有柜，可调整的层板，板和固定家私。所有木工制品都要嵌好，并槽、剖榫、打舌榫、


所有木工制品都要嵌好，并槽、剖榫、打舌榫、粘胶、拼合并且组装成高质量的家私。


c）采用搁置法安装，应留有板材安装缝，每边缝隙不宜大于1MM。在细木工制品规定要镶嵌的地方，应跟随其周边的工作完成


C、终饰


B、装饰


A、尺寸


3、制作工艺及安装


a）所有完工时在外的木作工艺表面，除特殊注明处，都应该按设计做装饰。


a）所用装饰的木材都要经过锯纹、钻或其它加工工序做成规格里规定的恰当尺寸和形状。


B、承建商要在实际施工前呈送防火涂料给建设单位及设计师认可批准方可开始油漆。


5、装配


4、收缩度


7、划线


6、接合


C、有待接合的表面必须保持清洁，不肮脏，没有灰尘，锯灰，油渍和其他污染。


水结合的地方，必须用砂纸轻打磨光。


预防收缩和移位及需要紧密接合的地方。所有胶水应用交叉舌榫或其他加固方法。


支架及固定建筑物上的工作等项目也由承建商完成。


B、龙骨安装


8、镶嵌细木工工作：


纸面石膏板的安装：


安装后应及时校正其位置和标高。


C、板材安装


得超过2MM。校正后应将龙骨的所有吊挂件，连接件拧紧。


c）吊顶内的灯槽、斜撑、剪刀撑等，应根据工程情况适当布置。


a、装龙骨的基本质量,应符合国家标准GB11981-89的规定。


A、准备：面板安装前的准备工作应符合下列规定：


b）吊顶内的通风、水电管道等隐蔽工程应安装完毕，消防系统安装并试压完毕。


a）在楼板中按设计要求设置预埋件或吊杆。


b）所有尺寸必须在工地核实，若图样或规格与实际工地有任何偏差，应立即通知室内设计师。


b）自攻螺钉与纸面石膏板的距离：面纸包封的板边以10~15MM为宜，切割的板边以15~20MM为宜。


b）主龙骨的吊点间距，应按设计推荐系列选择，中间部分应起拱，金属龙骨起拱高度应不小于房间短向跨度的1/200，主龙骨


d）全面校正主、次龙骨的位置及水平度，连接件应错位安装，明龙骨应目测无明显弯曲，通常次龙骨连接处的对接错位偏差不


c）次龙骨应紧贴主龙骨安装，当用自攻螺钉安装板材时，必须安装在宽度不小于40MM的次龙骨上。


d）轻型吊灯应吊在主龙骨或副龙骨上，重型吊灯或其它装饰件不得与吊顶龙骨联结，应另设吊钩。


所有木工制品的安排，接合和安装时做在任何部分的收缩度不会损害其强度和装饰品的外观，不应引起相邻材料和结构的破坏。


A、木工制品须严格按照图样的说明制作，在没在特别指示的地方接合，应按该处接合的公认形式完成。胶水接合法使用于不必


所有踢脚板、框缘、平板和其他木工制品必须准确划线以配合实际现场达成应有的紧密配合。


D、胶合地方必须给予足够的压力以保持粘牢，胶水凝固条件均按照胶水制造商的说明进行。


B、所有铁钉等打进去并加上油灰，胶合表面结合的地方用胶水结合，接触的表面必须用锯和刨进行终饰。实板的表面需要用胶


属板、螺丝、铁钉和其他室内设计要求的或者顺利进行规定的木工工作所需要的装配件。另外框架、外壳等建造工作的相关的


承建商应完成所有必要的开榫眼、接榫、开槽，配合做接榫嵌入、榫舌接合和其他的正确接合的必要工作。还应提供所用的金


a）当采用自然终饰或者采用指定为染色、打白漆、喷清漆或油漆被指定为终饰时，相连木板在形式、颜色和纹理上要相配合。


e）吊顶主龙骨1000*1000mm，次龙骨间距300mm，隔墙竖龙骨400mm，横龙骨1200mm。


翘曲、爆裂及其他因为处理不当而引起的缺点。胶合板应符合国家有关规定，达到优质等级，承建商应在开工之前提供材料


材料必须经过烘干后或自然干燥后才能使用，自然生长的木料，没有虫蛀、松散或腐节或其他缺点，锯成方条形，并且不会


A、所用木材用于有可能接触火灾或邻近可能发生火灾危险之处，均要涂上三层当地政府批准的防火漆。


将石料加工成所需要的样板尺寸、厚度和形状，准确切割，保证尺寸符合设计要求。


A、准确塑造特殊造型、镶边和外露边缘，并且进行修饰以与相邻表面相配。


B、提供的砂应是干净、坚硬的硅质材料，至少含5%的湿度。


D、所用胶结材料的品种，掺合比例应符合设计要求，并且有建设单位及设计师认可的产品合格证。


A、在完成勾缝和填缝以及在这些材料施放和硬化之后，应清洁石材的表面，所用的溶液不得有损于石料，接缝材料或相邻表面。


H、用密封胶或勾缝灰浆填缝，填空隙，用工具将表面加工成平头接合。


F、按要求确保接缝保持同一直线，平面和宽度（按实际情况保留1MM~10MM的接缝）。


2、防火处理


和终饰样板经建设单位和设计师的批准。


C、拌制砂浆应用不含有害物质的洁净水。


(二）木工


1、材料：


B、在清洁过程中应使用非金属工具。


4、石料加工


3、清洁


G、石灰浆至少养护24小时方可施工加填缝料。


E、用浮漂法安放石料并将之压入均匀平面固定。


C、地面复合地板使用不燃地板。


B、确定线条、图案，并加以保护，防止石料混乱存放。


C、遇到复杂图案时，应进行试拼，宜先拼图案，后拼其它部位且拼缝应协调。


D、在底、垫层达到其初始状态前施放石料。


5、砖砌墙体要根据国家规范砌筑，超过长度、高度根据要求加构造梁和柱,中间拉结筋根据规范放置。


a）纸面石膏板的长边应沿纵向次龙骨铺设,吊顶为9.5MM双层石膏板，展厅内部隔墙为9.5MM单层石膏板、单层9厚阻燃板，


房间隔墙为12MM双层石膏板加防火棉,有防火要求的房间隔墙为隔墙为12MM双层防火石膏板加防火棉。







2、完成：


1、材料：


所有五金器具必须防止生锈和污染，任何偏差都必须征得建设单位及设计师同意。


工作范围：


d) 天花板材


g) 音响系统


e) 照明装置


f) 中央空气调节处理装置


c) 边缘修饰，夹和隔。


h) 防火系统


2、材料


齐，色泽应统一。


3、运输和储存


4、防火处理


A、提交与样板同款包装好的材料到施工现场，保持制造厂的未开封的包装以及品名和型号标牌。


提供完全的天花材料组件，这些组件应达到政府法规所规定的防火定额。


B、小心处理材料，储藏于有盖干燥、水密封套中。


吊顶工程所选用材料的品种、规格、颜色以及基层构造，固定方法应符合规范及设计要求。吊顶龙骨在运输安装时，不得扔摔、


b) 悬挂该系统所需要的吊钩和其他附件。


a) 天花板悬挂部分，包括支撑照明和音响设备所需要的支撑物，框架或其他装置。


碰撞。龙骨应平放，防止变形。各类面板不应有气泡，起皮、裂纹、缺角、污垢和图案不完整等缺陷，表面应平整，边缘应整


3、 清洗及修整：


之前损坏、打碎的玻璃和其他装配材料。


4、玻璃的基本要求：


2、制作工艺及安装：


安装磨砂玻璃时磨砂面应向室内。


（七）油漆工程


1、材料和品质：(特别说明，本项目油漆采用聚氨酯漆）


B、底色


A、准备


全没有一切斑点等等。


2、准备、打底色和嵌填上油漆：


清除所有灰尘、秽物、白花、油脂。


C、油漆


3、上油漆：


1、概述：


（八） 天花吊顶工作


表面以便再上油漆。


皂液盒、托架、卫生纸托架等等。所有安装要用适当的材料，按照供应商的说明进行。所有沉头螺丝都要用油灰填塞并染色，


在完成工作所有五金器具都应擦油、清洗、磨光和可以操作，所有钥匙必须清楚地贴上标签。承建商应负责安装所有的毛巾架、


上油漆，使其同周边物料相同。倘有外露的螺丝帽和五金器具要用橡胶和塑料垫圈，以便不会磨损任何接触表面。


D、玻璃必须结构完整，无破坏性伤痕、针孔、尖角或不平直的边缘。


B、玻璃必须顾及温差应力和视觉歪曲效果。


C、用做玻璃门和栏杆之透明强化玻璃必须符合GB4871规格的产品质量。


E、当受到当地的天气影响，玻璃必须不会产生过大的温差应力及引起破裂。


A、落地屏风的厚度最小为10MM-12MM，它们必须能够抵受预定2.5KPA风压或吸力。


完成后的玻璃工程，表面应洁净，不得留有油灰、浆水、密封胶、涂料等斑污并不得有刮痕，更换在室内装修和实际完工


槽中突出来。所有框架的调整将在安装玻璃之前进行。所有密封胶在完工时要清洁、平滑。


玻璃工程应在框、扇校正和五金件安装完毕后，以及框、扇最后一遍涂料前进行。


准确地把所有玻璃切割成适当的尺寸，安装槽要清洁，没有任何灰尘和其他有害物质。所有螺丝或其他固定部件都不能在


安装玻璃隔断时，隔断上框的顶面应留有适量的缝隙，以防止结构变形，破坏玻璃。


A、没有完全干透或空中有尘埃时，不能平面上进行工作。


在指示的地方按供应商说明进行最终油漆工作。


砼天花板：刮擦洗净、填洞，然后上底涂料。


I、材料应是新期最好的，并且用制造商之密封容器装饰运往工地，开启或应用均应严格按制造商之说明进行。


G、在需要的地方，在固定其表面使其不能剥落之前要先打底色和上油漆。


H、在有特别指示时，在油漆之前拆开所有的五金器具，并且在油漆后安回相配的、尺寸合适的螺丝和插头，保持一切清洁和完


油漆工程的等级和品质应符合设计要求和现行有关产品国家的标准的规定。


B、保证所有表面之洞、裂缝和其它不是之处已预先修整好，才进行油漆。


C、每一道油漆都要涂好，使每一部分（包括连接处、接合点和角等）都适合的涂上漆，但要注意避免过多油漆或油漆厚度不均


按油漆的类型和颜色样板进行，任何与样板之颜色偏差都必须征得筹建处和设计师的同意。


木制品：洗净、擦净、除去节，上底层刮腻子填补表面空洞，然后涂底层，擦去腊或真漆表面，填充空隙，擦净以形成光滑之


金属制品：洗净、擦，并且用金属丝刷除去已上油漆的铁和钢上所有秽垢的锈，应用防锈剂和底漆涂最底层。


所有镜子的边要光滑，在安装前用砂纸擦过，室内安装玻璃要用毯制条子，颜色要与周围材质相配，厚度按图纸所示。


e）保温材料的品种，堆积密度应符合规范要求，并应填塞饱满，不留空隙。


d）板材安装时严禁采用对接，搭接长度应符合设计要求，不得有透缝现象。


b）所有覆盖板的空间需要适当的透气，以防止任何水气或潮气的积聚，避免金属的腐蚀及霉菌的滋生。


c）金属覆面板安装已采用抽芯铝铆钉，中间必须垫橡胶垫圈，抽芯铝铆钉间距以控制在100~150MM为宜。


a）所有铁质或钢质材料的规格、形状应符合规格要求，并应进行除锈、防锈损处理。


A、承建商可以较2MM更厚的材料去满足规格和要求，平板可折叠、挤压或以其它办法达到设计要求。


B、金属板必须可以承受本身的荷载，而不会产生任何损害性或永久性的变形。所有金属覆盖板及其配件需符合以下要求：


有材料均要求符合国家规范，并且安装清洁、挺直、无卷曲。


提供金属饰面板的样板，指明其品种、质量、颜色、花型、线条、产地、并具有产品合格证。其中塑铝板为双面厚度为3mm。所


（五）金属覆盖板工程


提供样板并在安装切割之前送交建设单位及设计师同意。


1、材料：


（六）玻璃工程


玻璃及镜子均要符合国家优质等级标准。


2、安装：


1、材料：


D、待其它原先之油漆涂层结硬后才可再涂（并要清洗已经干了的表面，在涂上另之前要用好的玻璃砂纸擦光滑）。


F、用大小适当的毛刷涂油漆，用胶质材料打底色并上油漆固定其表面。


匀，特别是边缘、角上和接合处。


E、连续油漆涂层要有轻微的色差。


5、安装


A、吊筋必须牢固密度符合要求确保安全，各配件安装质量达到要求。


B、超过100㎡吊顶四周应留有伸缩距离。


C、室内风机旁和各独立空间均应留有检查孔。上人吊顶龙骨不小于60系列。


6、顶面检修口位置根据现场施工中设备进行调整。







1、准备：


（九）裱糊工程


用油性腻子填平。


2、工艺


（十一） 其它


E、不得有漏贴、补贴和脱层等缺陷。


B、表面平整，无波折起伏。


同基层厚度。


提交与图纸提示和工程清单相符合的材料样板，以设计师提供的或承建商推荐筹建处及设计师认可的作为本工程的标准。


纸、地毯等均达到国家消防部门规定的防火阻燃要求。


2、图中钢材均为型钢，钢结构未注明部位均为满焊，焊缝高度不小于6mm。钢结构部位须刷防火漆两度，施工中可根据现场调整不


D、阴阳转角垂直，棱角分明，阴角处无接缝。


1、根据民用建筑防火规范需在每个防火分区设安全疏散标志，所有隐蔽工程涂有消防部门及监理许可的防火涂料。所有布料、墙


C、各幅拼接横平竖直，拚接处花纹、图案吻合，不离缝、不搭接，距墙角15m处正视，不显接缝。


A、材质必须粘贴牢固，表面色泽一致，不得有气泡、空鼓、裂缝、翘边、皱折和斑污、斜视上无胶痕。


B、基层的含水率：砼和抹灰不大于8%，木材制品不得大于12%。


A、施工前，应将机体或基层表面的污垢、尘土清除干净，突出表面的活动设备附件卸下，钉帽进入表面，并涂防锈涂料，钉眼


1、卫生洁具、五金配件、成品隔断  


（十）室内设备选型


   卫生洁具及五金配件经建设单位确认后，施工承包单位应在此基础上编制〈卫生洁具及五金配件选型推荐表〉，品牌、厂家、


   型号、价格经建设方和设计单位确认后，在此基础上进行采购。由供货单位提供产品合格证、检验证、安装技术条件并指导


   配合施工。


由建设单位与设计单位商定品种与数量，市场采购。


一般分固定家具和活动家具，固定家具由设计单位出图，部分特殊家具（市场买不到的）亦由设计单位出图，其它活动家具，


2、家具


3、灯具


灯具由设计单位提供灯具选型，经建设单位确认后，施工承包单位在此基础上编制〈灯具选型推荐表〉，列出灯具品牌、厂家、


型号、价格、经建设方和设计单位确认后，进行采购。由供货单位提供产品合格证、检验证、安装技术条件并指导配合施工。


部分特殊装饰主题灯具，由设计单位提供外形图纸，由灯具厂生产，配合施工。


比赛、训练场地上空使用体育场专用广照型灯具，按原土建设计并由专业照明灯具公司按照甲方使用要求级别另行设计。


3、所有的空间的门头均加过梁板,门下加门槛石。


4、涉水房间如卫生间等地面比同层地面下降20mm或加挡水门槛石，并加设地漏。


5、无人工通风系统的项目其卫生间、厨房、密闭空间均应加设排风扇。


6、所有消防设施不能遮挡，并应有明显标识，如"消防箱"字样。


7、大面积地坪面层应加伸缩缝条。


8、凡楼板上加隔墙，墙线下无梁的，应用加气砼条形空心板墙双面挂网粉刷或双面石膏板墙。


9、除特殊标注外，施工中所用的自攻螺丝、螺栓全部使用不锈钢自攻螺丝、螺栓。


10、，所有客房卫生间地面、墙面450mm高做JS防水涂料3遍，均做闭水试验。


X


2.剖面符号


或


3.大样.详图符号


X


图纸.图例--图纸


2.立面图中所注标高是以相对层完成地面为+0.000的相对标高。


3.图纸中所示尺寸均以mm为统一单位。


1.立面图符号


典型图例


1.图中若有尺寸与现场实际尺寸有矛盾之处，可视现场情况经设计师同意后作相应调整。


备注：立面施工中+**表示由基础墙面突出+**。
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1.1C.1.1 招标工程量清单扉页

						工程名称：				校史馆、近代体育陈列馆展陈服务项目装饰装修

						标段名称：

		招标工程量清单

				编  制  人：								(造价专业人员签字及盖章)

				审  核  人：								(签字及盖章)

				编 制 单 位：								(盖章)

				法定代表人
或其授权人：								(签字或盖章)



				招  标  人：								(盖章)

				法定代表人
或其授权人：								(签字或盖章)

				编 制 时 间：				2026"年"7"月"15"日"









3.1E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

		分部分项工程项目清单计价表



		工程名称：基础装修										标段：								第1页 共19页

		序
号		项目编码		项目名称		项目特征描述						计量
单位		工程量		金 额(元)

																		综合单价				合价		其中

																								材料暂估价

						A.1 序厅装饰										1

		1		011101002004		细石混凝土楼地面		1.找平层厚度、材料种类及强度等级:40-60厚C20混凝土找平抹光；						m2		191.64

		2		011102001002		石材楼地面		1.名称:门槛石；
2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1：3干硬性水泥砂浆；
3.面层材料品种、规格:20厚深色大理石；						m2		1.74

		3		011103002001		PVC塑胶地面		1.结合层厚度、材料种类及强度等级:专用水泥基自流平；
2.面层材料品种、规格:2.0厚PVC卷材；						m2		191.64

		4		011105006001		金属踢脚线		1.踢脚线高度:h=50；
2.面层材料品种、规格:1.2厚黑钛不锈钢踢脚线；						m		17

		5		011205001001		成品木墙裙		1.部位:序厅墙裙；
2.基层材料种类、规格:OSB板基层；
3.面层材料品种、规格:定制成品造型木墙裙；
4.压条材料种类、规格:实木线条；
5.:样式详见设计图纸；						m2		26.06

		6		011205001004		箱体镀锌钢板装饰		1.部位:滑轨大屏两边箱体装饰；
2.龙骨材料种类、规格、中距:40*60*2镀锌方管骨架（根据箱体外形自行深化）；
3.面层材料品种、规格:2.0厚镀锌钢板；
4.油漆材料种类:氟碳漆喷涂；						m2		36.46

		7		011205001005		箱体穿孔镀锌钢板装饰		1.部位:滑轨大屏背面装饰板；
2.龙骨材料种类、规格、中距:40*60*2镀锌方管骨架（根据箱体外形自行深化）；
3.面层材料品种、规格:2.0厚穿孔镀锌钢板，黑色烤漆；						m2		12.14











		本页小计



		未来软件编制

		分部分项工程项目清单计价表



		工程名称：基础装修										标段：								第2页 共19页

		序
号		项目编码		项目名称		项目特征描述						计量
单位		工程量		金 额(元)

																		综合单价				合价		其中

																								材料暂估价

		8		011302001003		平面吊顶天棚		1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶（斜弯折部位综合考虑），全丝杆天棚吊筋Φ8；
2.龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格300×600mm 简单；
3.面板材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板（开灯孔）；
4.嵌缝材料种类:自粘胶带贴缝；						m2		191.64

		9		011303002001		天棚检修孔		1.装饰口材料品种、规格:天棚检修孔300*300；
2.材质:成品铝合金检修孔，铝合金边框，铝合金嵌入式盖板；						个		6

		10		011403001001		抹灰面油漆		1.基层类型:内墙面；
2.基层处理:玻纤网格布一道；
3.刮腻子遍数:3遍耐水腻子找平；
4.油漆品种、刷漆遍数:刷白色无机涂料2遍；						m2		80.76

		11		011403001002		抹灰面油漆		1.基层类型:梁柱天棚面；
2.基层处理:自攻螺丝全部点防锈腻子，清理缝隙粉尘，缝隙内填满嵌缝石膏刮平；
3.刮腻子遍数:3遍耐水腻子找平；
4.油漆品种、刷漆遍数:刷白色无机涂料2遍；						m2		239.24

						A.2 桃李芬芳装饰										1

		12		011101002005		细石混凝土楼地面		1.找平层厚度、材料种类及强度等级:40-60厚C20混凝土找平抹光；						m2		33.95

		13		011102001003		石材楼地面		1.名称:门槛石；
2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1：3干硬性水泥砂浆；
3.面层材料品种、规格:20厚深色大理石；						m2		1.6

		本页小计



		未来软件编制

		分部分项工程项目清单计价表



		工程名称：基础装修										标段：								第3页 共19页

		序
号		项目编码		项目名称		项目特征描述						计量
单位		工程量		金 额(元)

																		综合单价				合价		其中

																								材料暂估价

		14		011103002002		PVC塑胶地面		1.结合层厚度、材料种类及强度等级:专用水泥基自流平；
2.面层材料品种、规格:2.0厚PVC卷材；						m2		33.95

		15		011105006002		金属踢脚线		1.踢脚线高度:h=50；
2.面层材料品种、规格:1.2厚黑钛不锈钢踢脚线；						m		21.36

		16		011205001008		墙、柱面装饰板基层		1.龙骨材料种类、规格、中距:75隔墙龙骨，38穿心龙骨@1200；
2.基层材料种类、规格:9厚阻燃板（防火涂料3遍）；						m2		35.7

		17		011205001011		墙、柱面碳晶板面层		1.面层材料品种、规格:8厚碳晶板；						m2		22.44

		18		011205001024		墙、柱面石膏板面层		1.面层材料品种、规格:9.5mm厚纸面石膏板；						m2		13.26

		19		011302001004		平面吊顶天棚		1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶，全丝杆天棚吊筋Φ8；
2.龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格300×600mm 简单；
3.面板材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板（开灯孔）；
4.嵌缝材料种类:自粘胶带贴缝；						m2		30.45

		20		011302001012		平面吊顶天棚		1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶，全丝杆天棚吊筋Φ8；
2.龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格300×600mm 简单；
3.面板材料品种、规格:透光软膜面层；
4.压条材料种类、规格:不锈钢压条；						m2		3.5
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		未来软件编制

		分部分项工程项目清单计价表



		工程名称：基础装修										标段：								第4页 共19页

		序
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		21		011303002002		天棚检修孔		1.装饰口材料品种、规格:天棚检修孔300*300；
2.材质:成品铝合金检修孔，铝合金边框，铝合金嵌入式盖板；						个		1

		22		011405002001		墙面墙布裱糊		1.基层类型:墙面；
2.腻子种类:界面剂1道，批腻子2遍；
3.粘结材料种类:专用胶水；
4.面层材料品种、规格:墙布UV打印；						m2		21.01

		23		011403001003		墙面投影漆		1.基层类型:内墙面；
2.基层处理:玻纤网格布一道；
3.刮腻子遍数:3遍耐水腻子找平；
4.油漆品种、刷漆遍数:投影漆2遍；						m2		13.36

		24		011403001005		抹灰面油漆		1.基层类型:天棚面；
2.基层处理:自攻螺丝全部点防锈腻子，清理缝隙粉尘，缝隙内填满嵌缝石膏刮平；
3.刮腻子遍数:3遍耐水腻子找平；
4.油漆品种、刷漆遍数:刷白色无机涂料2遍；						m2		31.78

		25		010801002008		木质门带套		1.门洞口尺寸:M0820；
2.门类型:定制成品仿古门；
3.开启方式:单开；
4.门套材质、规格:定制成品仿古门套；
5.五金种类、规格:含门锁、铰链、门吸、门把手等全部五金；
6.样式:详见设计图纸；						樘		1

		26		011507003001		壁龛		1.壁龛规格:340*1000；
2.面层材料品种:2.0厚镀锌钢板制作；
3.防护材料种类:氟碳漆喷涂；						个		3

						A.3 体验区装饰										1
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		27		011101002006		细石混凝土楼地面		1.找平层厚度、材料种类及强度等级:40-60厚C20混凝土找平抹光；						m2		19.13

		28		011103002003		PVC塑胶地面		1.结合层厚度、材料种类及强度等级:专用水泥基自流平；
2.面层材料品种、规格:2.0厚PVC卷材；						m2		19.13

		29		011105006003		金属踢脚线		1.踢脚线高度:h=50；
2.面层材料品种、规格:1.2厚黑钛不锈钢踢脚线；						m		17.32

		30		011205001010		墙、柱面装饰板基层		1.龙骨材料种类、规格、中距:75隔墙龙骨，38穿心龙骨@1200；
2.基层材料种类、规格:9厚阻燃板（防火涂料3遍）；						m2		32.97

		31		011205001025		墙、柱面石膏板面层		1.面层材料品种、规格:9.5mm厚纸面石膏板；						m2		32.97

		32		011302002001		跌级吊顶天棚		1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级顶（周边迭级），全丝杆天棚吊筋Φ8；
2.龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格300×600mm 复杂；
3.基层材料种类、规格:18厚阻燃木工板（仅迭级处）；
4.面板材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板（开灯孔）；
5.嵌缝材料种类:自粘胶带贴缝；						m2		19.13

		33		011303002003		天棚检修孔		1.装饰口材料品种、规格:天棚检修孔300*300；
2.材质:成品铝合金检修孔，铝合金边框，铝合金嵌入式盖板；						个		1

		34		011303001001		回光灯槽		1.装饰带型式、尺寸:天棚回光灯槽；
2.材料品种、规格:木工板复贴纸面石膏板；						m		15.26
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		35		011405002003		墙面墙布裱糊		1.基层类型:墙面；
2.腻子种类:界面剂1道，批腻子2遍；
3.粘结材料种类:专用胶水；
4.面层材料品种、规格:墙布UV打印；						m2		52.85

		36		011403001006		抹灰面油漆		1.基层类型:天棚面；
2.基层处理:自攻螺丝全部点防锈腻子，清理缝隙粉尘，缝隙内填满嵌缝石膏刮平；
3.刮腻子遍数:3遍耐水腻子找平；
4.油漆品种、刷漆遍数:刷白色无机涂料2遍；						m2		23.71

		37		011502001002		成品装饰线条		1.基层类型:触膜屏包边框；
2.线条材料品种、规格:1.2厚304不锈钢边框；						m		4.78

						A.4 南体之路装饰										1

		38		011101002007		细石混凝土楼地面		1.找平层厚度、材料种类及强度等级:40-60厚C20混凝土找平抹光；						m2		64.82

		39		010605001001		钢板地台		1.钢材品种、规格:40*60*2镀锌方管龙骨；
2.钢板型号、厚度:2厚镀锌钢板面层；
3.构件涂(镀)层要求:氟碳漆喷涂；						m2		4.9

		40		011103002004		PVC塑胶地面		1.结合层厚度、材料种类及强度等级:专用水泥基自流平；
2.面层材料品种、规格:2.0厚PVC卷材；						m2		58.24

		41		011105006004		金属踢脚线		1.踢脚线高度:h=50；
2.面层材料品种、规格:1.2厚黑钛不锈钢踢脚线；						m		31.64
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		42		011205001012		墙、柱面装饰板基层		1.龙骨材料种类、规格、中距:75隔墙龙骨，38穿心龙骨@1200；
2.基层材料种类、规格:9厚阻燃板（防火涂料3遍）；						m2		75.01

		43		011205001026		墙、柱面石膏板面层		1.面层材料品种、规格:9.5mm厚纸面石膏板；						m2		75.01

		44		011302001005		平面吊顶天棚		1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶，全丝杆天棚吊筋Φ8；
2.龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格300×600mm 简单；
3.面板材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板（开灯孔）；
4.嵌缝材料种类:自粘胶带贴缝；						m2		53.49

		45		011302001011		平面吊顶天棚		1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶，全丝杆天棚吊筋Φ8；
2.龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格300×600mm 简单；
3.面板材料品种、规格:透光软膜面层；
4.压条材料种类、规格:不锈钢压条；						m2		9.65

		46		011303002004		天棚检修孔		1.装饰口材料品种、规格:天棚检修孔300*300；
2.材质:成品铝合金检修孔，铝合金边框，铝合金嵌入式盖板；						个		1

		47		011405002004		墙面墙布裱糊		1.基层类型:墙面；
2.腻子种类:界面剂1道，批腻子2遍；
3.粘结材料种类:专用胶水；
4.面层材料品种、规格:墙布UV打印；						m2		90.48
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		48		011403001007		抹灰面油漆		1.基层类型:天棚面；
2.基层处理:自攻螺丝全部点防锈腻子，清理缝隙粉尘，缝隙内填满嵌缝石膏刮平；
3.刮腻子遍数:3遍耐水腻子找平；
4.油漆品种、刷漆遍数:刷白色无机涂料2遍；						m2		44.2

						A.5 冠军风彩装饰										1

		49		011101002008		细石混凝土楼地面		1.找平层厚度、材料种类及强度等级:40-60厚C20混凝土找平抹光；						m2		50.3

		50		010605001002		钢板地台		1.钢材品种、规格:40*60*2镀锌方管龙骨；
2.钢板型号、厚度:2厚镀锌钢板面层；
3.构件涂(镀)层要求:氟碳漆喷涂；						m2		11.05

		51		011103002005		PVC塑胶地面		1.结合层厚度、材料种类及强度等级:专用水泥基自流平；
2.面层材料品种、规格:2.0厚PVC卷材；						m2		39.25

		52		011105006005		金属踢脚线		1.踢脚线高度:h=50；
2.面层材料品种、规格:1.2厚黑钛不锈钢踢脚线；						m		31.64

		53		011205001013		墙、柱面装饰板基层		1.龙骨材料种类、规格、中距:75隔墙龙骨，38穿心龙骨@1200；
2.基层材料种类、规格:9厚阻燃板（防火涂料3遍）；						m2		62.61

		54		011205001027		墙、柱面石膏板面层		1.面层材料品种、规格:9.5mm厚纸面石膏板；						m2		62.61
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		55		011205001014		墙、柱面镀锌钢板装饰		1.部位:冠军风彩室内墙面；
2.龙骨材料种类、规格、中距:40*60*2镀锌方管骨架；
3.面层材料品种、规格:2.0厚镀锌钢板；
4.油漆材料种类:氟碳漆喷涂；						m2		8.4

		56		011302001006		平面吊顶天棚		1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶；
2.龙骨材料种类、规格、中距:40*60*2镀锌方管骨架；
3.面板材料品种、规格:2.0厚镀锌钢板；
4.防护材料种类:氟碳漆喷涂；						m2		11.05

		57		011302002002		跌级吊顶天棚		1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级顶（人字形单迭级），全丝杆天棚吊筋Φ8；
2.龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格300×600mm 复杂；
3.基层材料种类、规格:18厚阻燃木工板（仅迭级处）；
4.面板材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板（开灯孔）；
5.嵌缝材料种类:自粘胶带贴缝；						m2		39.25

		58		011303002005		天棚检修孔		1.装饰口材料品种、规格:天棚检修孔300*300；
2.材质:成品铝合金检修孔，铝合金边框，铝合金嵌入式盖板；						个		1

		59		011303001002		回光灯槽		1.装饰带型式、尺寸:天棚回光灯槽；
2.材料品种、规格:木工板复贴纸面石膏板；						m		10.88
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		60		011405002006		墙面墙布裱糊		1.基层类型:墙面；
2.腻子种类:界面剂1道，批腻子2遍；
3.粘结材料种类:专用胶水；
4.面层材料品种、规格:墙布UV打印；						m2		15.47

		61		011403001009		抹灰面油漆		1.基层类型:内墙面；
2.基层处理:玻纤网格布一道；
3.刮腻子遍数:3遍耐水腻子找平；
4.油漆品种、刷漆遍数:刷白色无机涂料2遍；						m2		47.54

		62		011403001008		抹灰面油漆		1.基层类型:天棚面；
2.基层处理:自攻螺丝全部点防锈腻子，清理缝隙粉尘，缝隙内填满嵌缝石膏刮平；
3.刮腻子遍数:3遍耐水腻子找平；
4.油漆品种、刷漆遍数:刷白色无机涂料2遍；						m2		48.4

						A.6 陈列室装饰										1

		63		011101002009		细石混凝土楼地面		1.找平层厚度、材料种类及强度等级:40-60厚C20混凝土找平抹光；
2.面层厚度、混凝土强度等级:2.0厚PVC卷材；						m2		50.3

		64		011103002006		PVC塑胶地面		1.结合层厚度、材料种类及强度等级:专用水泥基自流平；
2.面层材料品种、规格:2.0厚PVC卷材；						m2		50.3

		65		011105006006		金属踢脚线		1.踢脚线高度:h=50；
2.面层材料品种、规格:1.2厚黑钛不锈钢踢脚线；						m		29.91

		66		011205001015		墙、柱面装饰板基层		1.龙骨材料种类、规格、中距:75隔墙龙骨，38穿心龙骨@1200；
2.基层材料种类、规格:9厚阻燃板（防火涂料3遍）；						m2		62.61
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		67		011205001019		墙、柱面碳晶板面层		1.面层材料品种、规格:8厚碳晶板；						m2		25.87

		68		011205001028		墙、柱面石膏板面层		1.面层材料品种、规格:9.5mm厚纸面石膏板；						m2		36.74

		69		011205001020		墙、柱面镀锌钢板装饰		1.部位:内墙面；
2.龙骨材料种类、规格、中距:40*60*2镀锌方管骨架；
3.面层材料品种、规格:2.0厚镀锌钢板；
4.油漆材料种类:氟碳漆喷涂；						m2		6.29

		70		011302001007		平面吊顶天棚		1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶；
2.龙骨材料种类、规格、中距:40*60*2镀锌方管骨架；
3.面板材料品种、规格:2.0厚镀锌钢板；
4.防护材料种类:氟碳漆喷涂；						m2		11.05

		71		011302002003		跌级吊顶天棚		1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级顶（双迭级），全丝杆天棚吊筋Φ8；
2.龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格300×600mm 复杂；
3.基层材料种类、规格:18厚阻燃木工板（仅迭级处）；
4.面板材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板（开灯孔）；
5.嵌缝材料种类:自粘胶带贴缝；						m2		39.25

		72		011303002006		天棚检修孔		1.装饰口材料品种、规格:天棚检修孔300*300；
2.材质:成品铝合金检修孔，铝合金边框，铝合金嵌入式盖板；						个		1

		73		011303001003		回光灯槽		1.装饰带型式、尺寸:天棚回光灯槽；
2.材料品种、规格:木工板复贴纸面石膏板；						m		21.76
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		74		011405002007		墙面墙布裱糊		1.基层类型:墙面；
2.腻子种类:界面剂1道，批腻子2遍；
3.粘结材料种类:专用胶水；
4.面层材料品种、规格:墙布UV打印；						m2		31.71

		75		011405002008		天棚墙布裱糊		1.基层类型:天棚面；
2.腻子种类:界面剂1道，批腻子2遍；
3.粘结材料种类:专用胶水；
4.面层材料品种、规格:墙布UV打印；						m2		9.81

		76		011403001011		抹灰面油漆		1.基层类型:天棚面；
2.基层处理:自攻螺丝全部点防锈腻子，清理缝隙粉尘，缝隙内填满嵌缝石膏刮平；
3.刮腻子遍数:3遍耐水腻子找平；
4.油漆品种、刷漆遍数:刷白色无机涂料2遍；						m2		62.55

						A.7 贵宾接待室装饰										1

		77		011101002010		细石混凝土楼地面		1.找平层厚度、材料种类及强度等级:40-60厚C20混凝土找平抹光；						m2		64.82

		78		011104002002		竹、木(复合)地板		1.基层材料种类、规格:复合地板泡沫垫；
2.面层材料品种、规格:仿古实木多层地板；						m2		62.48

		79		011205001021		墙、柱面装饰板基层		1.龙骨材料种类、规格、中距:75隔墙龙骨，38穿心龙骨@1200；
2.基层材料种类、规格:9厚阻燃板（防火涂料3遍）；						m2		44.02

		80		011205001029		墙、柱面石膏板面层		1.面层材料品种、规格:9.5mm厚纸面石膏板；						m2		44.02







		本页小计



		未来软件编制

		分部分项工程项目清单计价表



		工程名称：基础装修										标段：								第13页 共19页

		序
号		项目编码		项目名称		项目特征描述						计量
单位		工程量		金 额(元)

																		综合单价				合价		其中

																								材料暂估价

		81		011205001022		成品木墙裙		1.部位:接待室墙裙；
2.基层材料种类、规格:OSB板基层；
3.面层材料品种、规格:定制成品造型木墙裙；
4.压条材料种类、规格:实木线条；
5.:样式详见设计图纸；						m2		32.26

		82		011302002004		跌级吊顶天棚		1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级顶（中间迭级），全丝杆天棚吊筋Φ8；
2.龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格300×600mm 复杂；
3.基层材料种类、规格:18厚阻燃木工板（仅迭级处）；
4.面板材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板（开灯孔）；
5.嵌缝材料种类:自粘胶带贴缝；						m2		57.25

		83		011303002007		天棚检修孔		1.装饰口材料品种、规格:天棚检修孔300*300；
2.材质:成品铝合金检修孔，铝合金边框，铝合金嵌入式盖板；						个		2

		84		011303001004		回光灯槽		1.装饰带型式、尺寸:天棚回光灯槽；
2.材料品种、规格:木工板复贴纸面石膏板；						m		21.56

		85		010810002001		窗帘盒		1.窗帘盒材质、规格:阴燃木工板复贴纸面石膏板；						m		22.72

		86		010810003002		窗帘轨		1.窗帘轨材质、规格:铝合金窗帘轨；
2.轨的形式:单轨；						m		22.72

		87		010810001002		窗帘		1.窗帘材质:布艺拉帘；
2.窗帘层数:单层；						m2		72.7
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		88		011403001013		抹灰面油漆		1.基层类型:内墙面；
2.基层处理:玻纤网格布一道；
3.刮腻子遍数:3遍耐水腻子找平；
4.油漆品种、刷漆遍数:刷白色无机涂料2遍；						m2		53.17

		89		011403001012		抹灰面油漆		1.基层类型:天棚面；
2.基层处理:自攻螺丝全部点防锈腻子，清理缝隙粉尘，缝隙内填满嵌缝石膏刮平；
3.刮腻子遍数:3遍耐水腻子找平；
4.油漆品种、刷漆遍数:刷白色无机涂料2遍；						m2		88.13

		90		011502001001		成品装饰线条		1.基层类型:墙面、顶面安装；
2.线条材料品种、规格:成品石膏装饰线，B=60；
3.防护(填充)材料种类:刷无线涂料2遍；						m		299.86

						A.8 设备间装饰										1

		91		011101002011		细石混凝土楼地面		1.找平层厚度、材料种类及强度等级:40-60厚C20混凝土找平抹光；						m2		33.51

		92		011102001005		石材楼地面		1.名称:门槛石；
2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1：3干硬性水泥砂浆；
3.面层材料品种、规格:20厚深色大理石；						m2		0.53

		93		011104003001		抗静电地面		1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:可调节金属脚；
2.面层材料品种、规格:600*300*30钢质静电地板；						m2		25.42

		94		011103002007		PVC塑胶地面		1.结合层厚度、材料种类及强度等级:专用水泥基自流平；
2.面层材料品种、规格:2.0厚PVC卷材；						m2		8.09
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		95		011105006007		金属踢脚线		1.踢脚线高度:h=50；
2.面层材料品种、规格:1.2厚黑钛不锈钢踢脚线；						m		8.19

		96		011205001023		墙、柱面装饰板基层		1.龙骨材料种类、规格、中距:75隔墙龙骨，38穿心龙骨@1200；
2.基层材料种类、规格:9厚阻燃板（防火涂料3遍）；						m2		1.81

		97		011205001030		墙、柱面石膏板面层		1.面层材料品种、规格:9.5mm厚纸面石膏板；						m2		1.81

		98		011302001008		平面吊顶天棚		1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶，全丝杆天棚吊筋Φ8；
2.龙骨材料种类、规格、中距:装配式T型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格600×600mm 简单；
3.面板材料品种、规格:600*600硅钙板；						m2		63.14

		99		011403001014		抹灰面油漆		1.基层类型:内墙面；
2.基层处理:玻纤网格布一道；
3.刮腻子遍数:3遍耐水腻子找平；
4.油漆品种、刷漆遍数:刷白色无机涂料2遍；						m2		66.31

						A.9 备用间装饰										1

		100		011101002012		细石混凝土楼地面		1.找平层厚度、材料种类及强度等级:40-60厚C20混凝土找平抹光；						m2		22.43

		101		011103002008		PVC塑胶地面		1.结合层厚度、材料种类及强度等级:专用水泥基自流平；
2.面层材料品种、规格:2.0厚PVC卷材；						m2		22.43

		102		011105006008		金属踢脚线		1.踢脚线高度:h=50；
2.面层材料品种、规格:1.2厚黑钛不锈钢踢脚线；						m		20.23
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		103		011302001009		平面吊顶天棚		1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶，全丝杆天棚吊筋Φ8；
2.龙骨材料种类、规格、中距:装配式T型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格600×600mm 简单；
3.面板材料品种、规格:600*600硅钙板；						m2		22.43

		104		011403001015		抹灰面油漆		1.基层类型:内墙面；
2.基层处理:玻纤网格布一道；
3.刮腻子遍数:3遍耐水腻子找平；
4.油漆品种、刷漆遍数:刷白色无机涂料2遍；						m2		55.72

						A.10 过道及楼梯间装饰										1

		105		011101002013		细石混凝土楼地面		1.找平层厚度、材料种类及强度等级:40-60厚C20混凝土找平抹光；						m2		70.5

		106		011102001004		石材楼地面		1.名称:门槛石；
2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1：3干硬性水泥砂浆；
3.面层材料品种、规格:20厚深色大理石；						m2		1.28

		107		011103002009		PVC塑胶地面		1.结合层厚度、材料种类及强度等级:专用水泥基自流平；
2.面层材料品种、规格:2.0厚PVC卷材；						m2		70.5

		108		011105006009		金属踢脚线		1.踢脚线高度:h=50；
2.面层材料品种、规格:1.2厚黑钛不锈钢踢脚线；						m		73.7
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		109		011302001010		平面吊顶天棚		1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶，全丝杆天棚吊筋Φ8；
2.龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格300×600mm 简单；
3.面板材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板（开灯孔）；
4.嵌缝材料种类:自粘胶带贴缝；						m2		45.5

		110		011303002008		天棚检修孔		1.装饰口材料品种、规格:天棚检修孔300*300；
2.材质:成品铝合金检修孔，铝合金边框，铝合金嵌入式盖板；						个		2

		111		011403001016		抹灰面油漆		1.基层类型:内墙面；
2.基层处理:玻纤网格布一道；
3.刮腻子遍数:3遍耐水腻子找平；
4.油漆品种、刷漆遍数:刷白色无机涂料2遍；						m2		145.94

		112		011403001017		抹灰面油漆		1.基层类型:天棚面；
2.基层处理:自攻螺丝全部点防锈腻子，清理缝隙粉尘，缝隙内填满嵌缝石膏刮平；
3.刮腻子遍数:3遍耐水腻子分遍找平；
4.油漆品种、刷漆遍数:刷白色无机涂料2遍；						m2		70.6

						A.11 门窗工程										1

		113		010801002011		木质门带套		1.门洞口尺寸:M0720；
2.门类型:定制成品仿古实木门；
3.开启方式:单开；
4.门套材质、规格:定制成品仿古门套；
5.五金种类、规格:含门锁、铰链、门吸、门把手等全部五金；
6.其他工艺要求:烤漆工艺；						樘		2
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		114		010801002010		木质门带套		1.门洞口尺寸:M0820；
2.门类型:定制成品仿古实木门；
3.开启方式:单开；
4.门套材质、规格:定制成品仿古门套；
5.五金种类、规格:含门锁、铰链、门吸、门把手等全部五金；
6.其他工艺要求:烤漆工艺；						樘		3

		115		010801002009		木质门带套		1.门洞口尺寸:M1120；
2.门类型:定制成品仿古实木门；
3.开启方式:单开；
4.门套材质、规格:定制成品仿古门套；
5.五金种类、规格:含门锁、铰链、门吸、门把手等全部五金；
6.其他工艺要求:烤漆工艺；						樘		2

		116		010801002012		木质门带套		1.门洞口尺寸:M1520；
2.门类型:定制成品仿古实木门；
3.开启方式:双开；
4.门套材质、规格:定制成品仿古门套；
5.五金种类、规格:含门锁、铰链、门吸、门把手等全部五金；
6.其他工艺要求:烤漆工艺；						樘		2

		117		010806001004		实木窗		1.窗洞口尺寸:尺寸及做法详见设计图纸；
2.窗类型:定制成品仿古实木窗；
3.窗套材质:定制成品仿古窗套；
4.其他工艺要求:烤漆工艺；						樘		8

		118		010808001001		成品木窗套		1.基层材料品种、规格:OSD板基层；
2.面层材料品种、规格:定制成品仿古窗套；
3.其他工艺要求:烤漆工艺；						m2		5.09

		本页小计



		未来软件编制

		分部分项工程项目清单计价表



		工程名称：基础装修										标段：								第19页 共19页

		序
号		项目编码		项目名称		项目特征描述						计量
单位		工程量		金 额(元)

																		综合单价				合价		其中

																								材料暂估价

		119		010808004004		成品仿古木门套		1.门洞口尺寸:MT-1，MT-2，MT-3；
2.基层材料:OSD板基层；
3.材料品种、规格:定制成品仿古门套；
4.:门套样式详见设计图纸；
5.其他工艺要求:烤漆工艺；						m2		16.92
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3.2E.2.3 材料暂估单价及调整表

		材料暂估单价及调整表



		工程名称：基础装修																标段：								第1页 共1页

		序号		材料名称		规格型号		计量单位		暂估										确认								调整金额
(元)		备注

										数量		单价
(元)				合价
(元)				数量		单价
(元)		合价
(元)

										A1		B1				C1				A2		B2		C2				D=C2-C1
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3.3E.3.1 措施项目清单计价表

		措施项目清单计价表



		工程名称：基础装修										标段：				第1页 共3页

		序号		项目编码		项目名称		工作内容						价格(元)				备注

						通用措施项目

		1		011601009001		安全生产		施工现场安全施工所需的各项措施

		2		011601007001		文明施工		施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施										0.6～1.8%

		3		011601008001		环境保护		施工现场为达到环保要求所需的各项措施										0.3～0.6%

		4		011601006001		临时设施		为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容										1～2.4%

		5		011601010001		冬雨季施工增加		在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容										0.05～0.2%

		6		011601011001		夜间施工增加		因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容										0～0.4%

		7		011601012001		特殊地区施工增加		在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容

		8		011601013001		二次搬运		因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容

		9		011601014001		已完工程及设备保护		建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施										0～0.1%

		10		011601015001		既有建(构)筑物、设施保护		在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施

		本页小计																—

		未来软件编制

		措施项目清单计价表



		工程名称：基础装修										标段：				第2页 共3页

		序号		项目编码		项目名称		工作内容						价格(元)				备注

		11		011601016001		按质论价		招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。										市优结构0.6～0.7%/市优0.8～0.9%/省优1.2～1.3%/国优专业1.3～1.4%/国优1.5～1.6%

		12		011601017001		建筑工人实名制		施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。										0.045～0.06%

		13		011601018001		特殊施工降效		1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。										2.8～3.7%

		14		011601019001		协管		城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。

						专业措施项目

		15		011601001001		脚手架		搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等

		16		011601002001		垂直运输		垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等



		本页小计																—



		未来软件编制

		措施项目清单计价表



		工程名称：基础装修										标段：				第3页 共3页

		序号		项目编码		项目名称		工作内容						价格(元)				备注

		17		011601003001		其他大型机械进出场及安拆		除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等

		18		011601004001		施工排水		提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等

		19		011601005001		施工降水		提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等















































		本页小计																—

		合    计																—



		未来软件编制





3.4E.4.1 其他项目清单计价表

		其他项目清单计价表



		工程名称：基础装修								标段：				第1页 共1页

		序号		项目名称		暂估(暂定)
金额(元)				结算(确定)
金额(元)		调整金额±(元)				备注

		1		暂列金额		0.00										详见本标准表E.4.2

		2		专业工程暂估价		0.00										详见本标准表E.4.3

		3		计日工												详见本标准表E.4.4

		4		总承包服务费												详见本标准表E.4.5

		5		合同中约定的其他项目		































































		合    计				0.00										—



		未来软件编制





3.5E.4.2 暂列金额明细表

		暂列金额明细表



		工程名称：基础装修										标段：						第1页 共1页

		序号		项目名称		计算基础		费率
(%)						暂定金额
(元)		确定金额
(元)				调整金额
±(元)		备注

		1		合同价格调整暂列金额										0.00

		2		未确定工程暂列金额										0.00

		3		未确定服务暂列金额										0.00

		4		未确定其他暂列金额										0.00































































		本页小计				—		—						0.00								—

		合    计				—		—						0.00								—



		未来软件编制





3.6E.4.3 专业工程暂估价明细表

		专业工程暂估价明细表



		工程名称：基础装修														标段：						第1页 共1页

		序号		专业工程名称		暂估金额(元)								确认金额(元)										调整金额
±(元)		备注

						不含税价格		增值税		含税价格				不含税价格				增值税		含税价格

						A1		B1		C1				A2				B2		C2				D=C2-C1



































































		本页小计				0.00		0.00		0.00																—

		合    计				0.00		0.00		0.00																—



		未来软件编制





3.7E.4.4 计日工表

		计日工表



		工程名称：基础装修												标段：				第1页 共1页

		编号		计日工名称		单位		暂定数量		实际数量				综合单价(元)		合价(元)				调整金额
±(元)

																暂定		实际

																A1		A2		B=A2-A1

		一		人工

		人工小计

		二		材料

		材料小计

		三		施工机具

		施工机具小计



























































		总    计

		未来软件编制





3.8E.4.5 总承包服务费计价表

		总承包服务费计价表



		工程名称：基础装修										标段：						第1页 共1页

		序号		项目名称		计算基础		费率
(%)		金额
(元)				确认计算
基础		结算金额(元)				调整金额
±(元)		备注

						A1		B		C1				A2		C2				D=C2-C1

		1		发包人提供材料																		详见本标准表G.1.1

		2		专业分包工程																		详见本标准表E.4.3

		3		直接发包的专业工程																		详见本标准表E.4.6





















































		本页小计

		合    计				—		—						—								—



		未来软件编制





3.9E.4.6 直接发包的专业工程明细表

		直接发包的专业工程明细表



		工程名称：基础装修						标段：		第1页 共1页

		序号		直接发包的专业工程名称								备注













































































		未来软件编制





3.10E.5.1 增值税计价表

		增值税计价表



		工程名称：基础装修								标段：						第1页 共1页

		序号		项目名称		计算基础说明						计算基础		税率(%)				金额(元)

		1		增值税		分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)								9





































































		合    计



		未来软件编制





3.11G.1.1 发包人提供材料一览表

		发包人提供材料一览表



		工程名称：基础装修										标段：						第1页 共1页

		序号		材料名称、规格、型号		单位		数量						单价(元)		合价(元)				有效损耗率(%)		备注







































































		本页小计																		—		—

		合    计																		—		—



		未来软件编制





4.1E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

		分部分项工程项目清单计价表



		工程名称：安装工程										标段：								第1页 共7页

		序
号		项目编码		项目名称		项目特征描述						计量
单位		工程量		金 额(元)

																		综合单价				合价		其中

																								材料暂估价

						C.4 电气设备安装工程										1

		1		030402011001		成套配电箱		1.名称:照明配电箱
2.规格型号:AL,Pe=82.61KW,Ijs=147.66A,含8路智能电源控制器ID-01 3个
3.接线端子材质、规格:铜芯，规格 2.5mm2、4mm2，压铜接线端子 导线截面16mm2
4.安装方式:壁挂明装，顶边距地2.0m
5.其它：详见设计图纸、业主要求及施工规范要求						台		1

		2		030412001001		配管		1.名称:电线、电缆保护管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:SC50
4.配置形式:砖、混凝土结构明敷及吊顶内						m		20.66

		3		030412001002		配管		1.名称:电气配管
2.材质:JDG管
3.规格:JDG25
4.配置形式:砖、混凝土结构明敷及吊顶内						m		51.26

		4		030412001003		配管		1.名称:电气配管
2.材质:JDG管
3.规格:JDG20
4.配置形式:砖、混凝土结构明敷及吊顶内						m		676.12

		5		030412001004		配管		1.名称:电气配管
2.材质:JDG管
3.规格:JDG25
4.配置形式:砖、混凝土结构暗敷						m		35.1

		6		030412001005		配管		1.名称:电气配管
2.材质:JDG管
3.规格:JDG20
4.配置形式:砖、混凝土结构暗敷						m		72.4

		7		030409001001		电力电缆		1.名称 电力电缆
2.规格型号 WDZ-YJY-5*16mm2
3.敷设方式、部位 管内、桥架内敷设
4.材质 铜芯						m		75.27

		8		030409003001		电力电缆头		1.名称 1kV以下干包式铜芯电力电缆终端头制作与安装 
2.规格型号 电缆截面95mm2						个		2





		本页小计

		未来软件编制

		分部分项工程项目清单计价表



		工程名称：安装工程										标段：								第2页 共7页

		序
号		项目编码		项目名称		项目特征描述						计量
单位		工程量		金 额(元)

																		综合单价				合价		其中

																								材料暂估价

		9		030412004001		管内配线		1.名称:穿管配线
2.配线形式:动力或照明线路，砖、混凝土结构敷设
3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5mm2
4.材质:铜芯						m		2246.96

		10		030412004002		管内配线		1.名称:穿管配线
2.配线形式:动力或照明线路，砖、混凝土结构敷设
3.型号、规格:WDZ-BYJ-4mm2
4.材质:铜芯						m		274.68

		11		030412004003		线槽配线		1.名称:线槽配线
2.配线形式:动力或照明线路，砖、混凝土结构敷设
3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5mm2
4.材质:铜芯						m		1607.67

		12		030412004004		线槽配线		1.名称:穿管配线
2.配线形式:动力或照明线路，砖、混凝土结构敷设
3.型号、规格:WDZ-BYJ-4mm2
4.材质:铜芯						m		386.73

		13		030412003001		桥架		1. 名称 强电金属桥架
2.规格型号 200*100mm
3.其他详见设计方案、建设单位要求及施工规范要求						m		43.91

		14		031301005001		桥架支吊架制作、安装		1.名称:桥架支吊架
2.规格:型钢
3.其他详见设计方案、建设单位要求及施工规范要求						kg		50

		15		030413002001		装饰灯		1.名称:LED平板灯
2.规格:600*600，≥3600 Lm,LED光源、48W、COB模式、4000K, 开孔595*595 IP20
3.安装形式:嵌入式安装						套		6



		本页小计



		未来软件编制

		分部分项工程项目清单计价表



		工程名称：安装工程										标段：								第3页 共7页

		序
号		项目编码		项目名称		项目特征描述						计量
单位		工程量		金 额(元)

																		综合单价				合价		其中

																								材料暂估价

		16		030413002002		装饰灯		1.名称:嵌入式筒灯
2.规格:≥900 Lm,LED光源、12W、COB模式、4000K,开孔φ125 ，IP20
3.安装形式:嵌入式安装						套		82

		17		030413002003		装饰灯		1.名称:嵌入式筒灯
2.规格:≥900 Lm,LED光源、18W、COB模式、4000K,开孔φ155 IP20
3.安装形式:嵌入式安装						套		64

		18		030413002004		装饰灯		1.名称:象鼻射灯
2.规格:≥600 Lm,LED光源、9-12W、COB模式、4000K,开孔φ80 IP20
3.安装形式:嵌入式安装						套		41

		19		030413002005		装饰灯		1.名称:象鼻射灯
2.规格:≥2200 Lm,LED光源、30W、COB模式、4000K,开孔φ125 IP20
3.安装形式:嵌入式安装						套		71

		20		030413002006		装饰灯		1.名称:LED线性灯
2.规格:20*10，≥900 Lm/m，8-12W/米，显色指数(Ra)≥80，防护等级IP20
3.安装形式:暗藏安装						m		144.21

		21		030413001001		普通灯具		1.名称:壁灯
2.规格:250V，LED光源，定制款
3.安装形式:壁装						套		2

		22		030413013001		照明开关		1.名称:单联单控开关
2.材质:塑料
3.规格:250V/10A
4.安装方式:暗装						套		4

		23		030413013002		照明开关		1.名称:双联单控开关
2.材质:塑料
3.规格:250V/10A
4.安装方式:暗装						套		1

		24		030413014001		插座		1.名称:二、三孔安全型插座 
2.规格:250V/10A，安全型
3.安装方式:暗装						套		19



		本页小计



		未来软件编制

		分部分项工程项目清单计价表



		工程名称：安装工程										标段：								第4页 共7页

		序
号		项目编码		项目名称		项目特征描述						计量
单位		工程量		金 额(元)

																		综合单价				合价		其中

																								材料暂估价

		25		030413014002		投影仪插座		1.名称:投影仪插座、顶面插座
2.规格:250V/10A，安全型
3.安装方式:吸顶安装						套		1

		26		030413014003		地面插座		1.名称:地面电源插座
2.规格:120 型方形不锈钢地插，内置  86 型五孔电源模块，配套专用金属预埋底盒，阻尼缓弹、IP44 防水
3.安装方式:地面暗装						套		2

		27		030413014004		空调插座		1.名称:空调插座(柜机)
2.规格:250V/16A
3.安装方式:暗装						套		1

		28		030412006001		开关、插座盒		1.名称:开关、插座盒
2.材质:钢制
3.规格:86型
4.安装形式:砖、混凝土结构暗装						个		28

		29		030412006002		接线盒		1.名称:接线盒
2.材质:钢制
3.规格:86型
4.安装形式:吊顶内安装						个		281

		30		030410002001		接地母线		1.名称 接地母线
2.规格型号 热镀锌扁钢钢-40*4
3.其他详见设计方案、建设单位要求及施工规范要求						m		5

		31		030410007001		等电位端子箱、测试板		1.名称 局部等电位联结箱
2.规格型号 PTX40-LEB
3.安装方式 明装距地0.3m						台		1

						C.5 监控综合布线系统										1

		32		030412003002		弱电金属桥架		1. 名称 弱电金属桥架
2.规格型号 200*100mm
3.其他详见设计方案、建设单位要求及施工规范要求						m		53.45





		本页小计



		未来软件编制

		分部分项工程项目清单计价表



		工程名称：安装工程										标段：								第5页 共7页

		序
号		项目编码		项目名称		项目特征描述						计量
单位		工程量		金 额(元)

																		综合单价				合价		其中

																								材料暂估价

		33		031301005002		桥架支吊架制作、安装		1.名称:桥架支吊架
2.规格:型钢
3.其他详见设计方案、建设单位要求及施工规范要求						kg		60

		34		030412001006		配管		1.名称:电气配管
2.材质:JDG管
3.规格:JDG32
4.配置形式:砖、混凝土结构明敷						m		454.54

		35		030412001007		配管		1.名称:电气配管
2.材质:JDG管
3.规格:JDG25
4.配置形式:砖、混凝土结构明敷						m		30.44

		36		030502003001		双绞线缆		1.名称 超六类网络线
2.规格 CAT-6A
3.敷设方式 管内穿管
4.其他详见设计方案、建设单位要求及施工规范要求						m		139.73

		37		030502003002		双绞线缆		1.名称 超六类网络线
2.规格 CAT-6A
3.敷设方式 桥架内敷设
4.其他详见设计方案、建设单位要求及施工规范要求						m		454.74

		38		030412006003		接线盒		1.名称:接线盒
2.材质:钢制
3.规格:86型
4.安装形式:吊顶内安装						个		16

						C.5 音响综合布线系统										1

		39		030412001008		配管		1.名称:电气配管
2.材质:JDG管
3.规格:JDG32
4.配置形式:砖、混凝土结构明敷及吊顶内						m		35.99

		40		030412001009		配管		1.名称:电气配管
2.材质:JDG管
3.规格:JDG25
4.配置形式:砖、混凝土结构明敷及吊顶内						m		191.56



		本页小计



		未来软件编制

		分部分项工程项目清单计价表



		工程名称：安装工程										标段：								第6页 共7页

		序
号		项目编码		项目名称		项目特征描述						计量
单位		工程量		金 额(元)

																		综合单价				合价		其中

																								材料暂估价

		41		030502004001		音响线		1.名称 音响线
2.规格 RVH2*1.5/300
3.敷设方式 管内穿管
4.其他详见设计方案、建设单位要求及施工规范要求						m		72.56

		42		030502004002		音响线		1.名称 音响线
2.规格 RVH2*1.5/300
3.敷设方式 桥架内敷设
4.其他详见设计方案、建设单位要求及施工规范要求						m		467.22

		43		030412006004		接线盒		1.名称:接线盒
2.材质:钢制
3.规格:86型
4.安装形式:吊顶内安装						个		10

						C.5 多媒体综合布线系统										1

		44		030501005001		机柜		1.名称 机房机柜
2.规格型号 材质：SPCC加厚冷轧钢材；2000*800*1000mm
立柱厚度：2.0mm；钢板厚度：1.3mm；立柱间距：485mm(19英寸标准)
3.安装方式 落地安装
4.其他详见设计方案、建设单位要求及施工规范要求						台		2

		45		030405017001		机柜专用 PDU插排		1.名称 机柜专用 PDU
2.规格型号 8个10A组合孔、线长2.09米；250V；10A；2500W
3.其他详见设计方案、建设单位要求及施工规范要求						套		2

		46		030412001010		配管		1.名称:电气配管
2.材质:JDG管
3.规格:JDG32
4.配置形式:砖、混凝土结构明敷及吊顶内						m		43.33

		47		030412001011		配管		1.名称:电气配管
2.材质:JDG管
3.规格:JDG25
4.配置形式:砖、混凝土结构明敷及吊顶内						m		54.23

		本页小计



		未来软件编制

		分部分项工程项目清单计价表



		工程名称：安装工程										标段：								第7页 共7页

		序
号		项目编码		项目名称		项目特征描述						计量
单位		工程量		金 额(元)

																		综合单价				合价		其中

																								材料暂估价

		48		030412001012		配管		1.名称:电气配管
2.材质:JDG管
3.规格:JDG20
4.配置形式:砖、混凝土结构明敷及吊顶内						m		32.36

		49		030412001013		配管		1.名称:电气配管
2.材质:JDG管
3.规格:JDG32
4.配置形式:砖、混凝土结构暗敷						m		18

		50		030412001014		配管		1.名称:电气配管
2.材质:JDG管
3.规格:JDG25
4.配置形式:砖、混凝土结构暗配						m		1.7

		51		030502003003		双绞线缆		1.名称 超六类网络线
2.规格 CAT-6A
3.敷设方式 管内穿管
4.其他详见设计方案、建设单位要求及施工规范要求						m		426.03

		52		030502003004		双绞线缆		1.名称 超六类网络线
2.规格 CAT-6A
3.敷设方式 桥架内敷设
4.其他详见设计方案、建设单位要求及施工规范要求						m		1894.32

		53		030502010001		信息、网络插座		1.名称:信息、网络插座
2.规格:86型，含底盒
4.安装形式:墙面暗装						个		6

		54		030502010002		信息、网络地面插座		1.名称:信息、网络地面插座
2.规格:120 型方形不锈钢地插，内置 86 型六类网络模块 配套专用金属预埋底盒，阻尼缓弹、IP44 防水
4.安装形式:地面暗装						个		2







		本页小计

		合    计



		未来软件编制





4.2E.2.3 材料暂估单价及调整表

		材料暂估单价及调整表



		工程名称：安装工程																标段：								第1页 共1页

		序号		材料名称		规格型号		计量单位		暂估										确认								调整金额
(元)		备注

										数量		单价
(元)				合价
(元)				数量		单价
(元)		合价
(元)

										A1		B1				C1				A2		B2		C2				D=C2-C1

































































		本页小计														0.00				—		—								—

		合    计														0.00				—		—								—



		未来软件编制





4.3E.3.1 措施项目清单计价表

		措施项目清单计价表



		工程名称：安装工程										标段：				第1页 共3页

		序号		项目编码		项目名称		工作内容						价格(元)				备注

						通用措施项目

		1		031401009001		安全生产		施工现场安全施工所需的各项措施

		2		031401010001		文明施工		施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施										0.5～0.7%

		3		031401011001		环境保护		施工现场为达到环保要求所需的各项措施										0.2～0.4%

		4		031401012001		临时设施		为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容										0.6～1.6%

		5		031401021001		冬雨季施工增加		在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容										0.05～0.1%

		6		031401020001		夜间施工增加费		因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容										0～0.4%

		7		031401017001		特殊地区施工增加		在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容

		8		031401013001		二次搬运		因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容

		9		031401015001		已完工程及设备保护		建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施										0～0.05%

		10		031401014001		既有建(构)筑物、设施保护		在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施

		本页小计																—

		未来软件编制

		措施项目清单计价表



		工程名称：安装工程										标段：				第2页 共3页

		序号		项目编码		项目名称		工作内容						价格(元)				备注

		11		031401023001		按质论价		招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。										市优0.7～0.8%/省优1.0～1.1%/国优专业1.1～1.2%/国优1.2～1.3%

		12		031401024001		建筑工人实名制		施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。										0.027～0.036%

		13		031401025001		特殊施工降效		1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。										2.8～3.7%

		14		031401026001		协管		城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。

						专业措施项目

		15		031401001001		脚手架		搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等

		16		031401002001		大型机械设备进出场及安拆		除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等



		本页小计																—



		未来软件编制

		措施项目清单计价表



		工程名称：安装工程										标段：				第3页 共3页

		序号		项目编码		项目名称		工作内容						价格(元)				备注

		17		031401003001		临时专用防护棚		临时防护棚制作、安装、拆除

		18		031401004001		施工操作平台		场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理

		19		031401005001		临时支撑架		临时支撑架制作、安装、拆除

		20		031401006001		隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除

		21		031401007001		吊装加固		大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理

		22		031401008001		胎(模)具		制作、安装、拆除

		23		031401016001		顶升、提升装置		安装、拆除

		24		031401018001		安装与生产运行同时进行施工防护		火灾防护、噪声防护

		25		031401019001		有害身体健康环境中施工防护		在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护

		26		031401022001		其他措施		为保证工程施工正常进行所发生的措施

































		本页小计																—

		合    计																—



		未来软件编制





4.4E.4.1 其他项目清单计价表

		其他项目清单计价表



		工程名称：安装工程								标段：				第1页 共1页

		序号		项目名称		暂估(暂定)
金额(元)				结算(确定)
金额(元)		调整金额±(元)				备注

		1		暂列金额		0.00										详见本标准表E.4.2

		2		专业工程暂估价		0.00										详见本标准表E.4.3

		3		计日工												详见本标准表E.4.4

		4		总承包服务费												详见本标准表E.4.5

		5		合同中约定的其他项目		































































		合    计				0.00										—



		未来软件编制





4.5E.4.2 暂列金额明细表

		暂列金额明细表



		工程名称：安装工程										标段：						第1页 共1页

		序号		项目名称		计算基础		费率
(%)						暂定金额
(元)		确定金额
(元)				调整金额
±(元)		备注

		1		合同价格调整暂列金额										0.00

		2		未确定工程暂列金额										0.00

		3		未确定服务暂列金额										0.00

		4		未确定其他暂列金额										0.00































































		本页小计				—		—						0.00								—

		合    计				—		—						0.00								—



		未来软件编制





4.6E.4.3 专业工程暂估价明细表

		专业工程暂估价明细表



		工程名称：安装工程														标段：						第1页 共1页

		序号		专业工程名称		暂估金额(元)								确认金额(元)										调整金额
±(元)		备注

						不含税价格		增值税		含税价格				不含税价格				增值税		含税价格

						A1		B1		C1				A2				B2		C2				D=C2-C1



































































		本页小计				0.00		0.00		0.00																—

		合    计				0.00		0.00		0.00																—



		未来软件编制





4.7E.4.4 计日工表

		计日工表



		工程名称：安装工程												标段：				第1页 共1页

		编号		计日工名称		单位		暂定数量		实际数量				综合单价(元)		合价(元)				调整金额
±(元)

																暂定		实际

																A1		A2		B=A2-A1

		一		人工

		人工小计

		二		材料

		材料小计

		三		施工机具

		施工机具小计



























































		总    计

		未来软件编制





4.8E.4.5 总承包服务费计价表

		总承包服务费计价表



		工程名称：安装工程										标段：						第1页 共1页

		序号		项目名称		计算基础		费率
(%)		金额
(元)				确认计算
基础		结算金额(元)				调整金额
±(元)		备注

						A1		B		C1				A2		C2				D=C2-C1

		1		发包人提供材料																		详见本标准表G.1.1

		2		专业分包工程																		详见本标准表E.4.3

		3		直接发包的专业工程																		详见本标准表E.4.6





















































		本页小计

		合    计				—		—						—								—



		未来软件编制





4.9E.4.6 直接发包的专业工程明细表

		直接发包的专业工程明细表



		工程名称：安装工程						标段：		第1页 共1页

		序号		直接发包的专业工程名称								备注













































































		未来软件编制





4.10E.5.1 增值税计价表

		增值税计价表



		工程名称：安装工程								标段：						第1页 共1页

		序号		项目名称		计算基础说明						计算基础		税率(%)				金额(元)

		1		增值税		分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)								9





































































		合    计



		未来软件编制





4.11G.1.1 发包人提供材料一览表

		发包人提供材料一览表



		工程名称：安装工程										标段：						第1页 共1页

		序号		材料名称、规格、型号		单位		数量						单价(元)		合价(元)				有效损耗率(%)		备注







































































		本页小计																		—		—

		合    计																		—		—



		未来软件编制






image1.emf
工程量清单-南京 体育学院校史馆、近代体育陈列馆展陈服务项目.xlsx




[bookmark: _GoBack]工程量清单编制总说明

[bookmark: _Hlk234740168]工程名称：校史馆、近代体育陈列馆展陈服务项目装饰装修工程

		一、工程概况

[bookmark: _Hlk234740293]该项目地址位于南京体育学院中央体育场西司令台一楼，总装饰面积约608平方米，拟建设集校史展陈、近代体育史研究、思政教育、互动体验与交流接待于一体的综合性文化场馆。主要建设内容：地面装饰做法为PVC地胶，实木多层地板，抗静电地板等，踢脚线全部为黑钛不锈钢踢脚线；墙面装饰做法为定制成品木墙裙、碳晶板饰面、墙布UV打印、无机涂料饰面等；天棚为石膏板吊顶、硅钙板吊顶、原顶刷涂料等；室内门窗为定制仿古套装实木门、定制仿古实木窗、门洞定制仿古门套等；电气安装主要包括顶面灯具安装、照明开关及插座安装、强弱电管线及桥架敷设等。

二、编制依据

1、《建设工程工程量清单计价标准（GB/T50500-2024）》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准（GB/T50854-2024）》、《通用安装工程工程量计算标准（GB/T500856-2024》；

2、图纸设计及招标人要求的本工程的施工范围、施工做法；

3、《江苏省建筑与装饰工程消耗量(2026)》、《江苏省安装工程消耗量(2026)》、《江苏省建设工程费用参考》及营改增调整文件。

4、根据《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价〔2016〕154号）规定，本工程为增值税一般计税方法，税率标准执行苏建函价〔2025〕2号文件；

5、现行其他有关的工程建设管理文件，设计、施工、验收规范、规程、标准等；

6、本工程招标文件（待提供）；

7、工程建设现场情况等。

三、编制范围

1、图纸设计范围内的校史馆、近代体育陈列馆展陈服务项目装饰装修工程全部内容的施工及验收。

2、根据招标人要求，下列项目不在本次招标范围

（1）各类展板、展柜、艺术浮雕等。

（2）多媒体设备、空调、家具等。

四、编制说明

（一）一般说明

1、施工现场情况：本工程位于校园内，具体以现场踏勘情况为准。

2、交通运输情况：城市道路和校园道路交通运输条件正常，具体以现场踏勘情况为准。

3、环境保护要求：满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定。

4、本工程投标报价按《建设工程工程量清单计价标准》和相应计算规范的规定及要求，使用表格及格式按《建设工程工程量清单计价标准》要求执行。

5、工程量清单中的每一个项目，都需填入综合单价及合价；不同单项及单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征及工作内容相同）的报价应统一，如有差异，按最低一个报价进行结算。 

6、本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是根据本工程施工图、按照“工程量计算标准”的规定进行计算的，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据。 

7、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准。

8、分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法制作重点描述，详细情况见 施工图设计、技术说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。

9.投标人可根据踏勘工程现场情况及各自施工组织设计需要增加相应的措施项目。

（二）特殊说明

1、投标人投标报价时应充分熟悉工程量清单、招标文件、图纸及现场踏勘情况，对分部分项工程量清单中“项目特征”内容描述不详的，以施工招标图纸和标准为准。工程量清单中每一分部分项工程综合单价均应包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及现行取费中的有关费用、有关文件规定的调价以及根据本招标文件要求的风险金等全部费用。

2、投标人在收到工程量清单时必须对清单的项目特征描述进行复核，如果投标人复核后认为描述有错误、清单不完整等情况，必须在招标答疑时以书面形式向招标人提出，招标人将书面回复，若投标人未在答疑时提出，则表示认同招标工程量清单不存在缺项或漏项及上述有误等情况，投标人中标后不得以任何理由对本清单漏项、上述不详、错误提出索赔要求。

3、本工程招标控制价（含综合单价）为招标人根据相关规定结合市场价编制，投标人未在约定时间内提出异议，视为对招标控制价（含综合单价）完全理解并接受，中标后不作调整。

4、安全施工费、文明施工费、环境保护费等措施费，按当地政策要求，自行考虑计入报价中。

5、本项目使用的混凝土全部为商品混凝土，砂浆全部使用预拌砂浆。

6、投标报价应根据投标人实际情况自主进行，并最大限度地满足招标文件的要求，但不得低于成本。应充分考虑政策性风险、市场风险、环保措施、有害物质排放指标控制、处理和施工过程中可能发生的其他费用进行报价。

五、材料报价要求 

主要材料推荐品牌如下：

		序号

		设备材料名称

		品牌（参照或相当于）

		备注



		1

		钢材

		马钢、南钢、宝钢、沙钢

		各种规格



		2

		水泥

		海螺、江南、天龙

		各种标号



		3

		石膏板

		龙牌、泰山、可耐福

		各种规格



		4

		装饰板

		莫干山、免宝宝、千年舟

		各种规格



		5

		油漆涂料

		立邦、多乐士、三棵树

		各种规格



		6

		PVC地胶

		博尼尔、福龙、大巨龙

		各种规格



		7

		木地板

		圣象、大自然、生活家

		各种规格



		7

		灯具

		飞利浦、雷士、欧普

		各种规格



		8

		电线、电缆

		远东、江南、上上

		各种规格



		9

		开关、插座

		飞利浦、西门子、欧普

		各种规格



		10

		配电箱元器件

		施耐德、德力西、ABB

		各种规格





投标人投标时须按发包人提供的推荐品牌进行报价，实际施工的品牌必须经发包人确认后方可采购，投标人并不得以最终确定品牌与投标不同而要求增加费用，投标人自行考虑此风险。

上述材料设备品牌仅仅是发包人确定推荐的主要部分材料设备，对发包人未在此明确的材料设备，投标人在实际施工时，须报发包人确认后采购实施，投标人并不得以最终确定品牌与投标不同而要求增加费用，投标人自行考虑此风险。

六、招标人预留金

根据招标人要求，本工程不考虑预留金。

七、填表须知          

1、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。

2、工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

3、金额（价格）均应以人民币表示。

二〇二六年七月十五日
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[bookmark: _Toc7426]一、序厅

[bookmark: _Toc23033]1.序厅主题浮雕

序厅入口设置对称展开的双侧浮雕墙，形成仪式化的空间引导。浮雕内容包含两个主题层次：其一，再现百年前民国第五届全运会于中央体育场举办的历史竞技场景；其二，呈现自南京体育学院的代表性运动项目群像。两层意象形成时空对话——前者锚定历史坐标，后者延伸传承脉络，共同指向“体育人接续奋斗”的核心叙事，同时以“百年呼应”的时空跨度强化历史纵深感与体育精神的延续。

[bookmark: _Toc12796]2.序厅LED开合大屏

序厅主立面设置LED开合式大屏，作为空间视觉核心媒介，具备“闭合—开启”两种功能状态，实现信息承载与空间转换的双重作用。

闭合状态：屏幕作为数字迎宾界面，根据接待对象或活动性质灵活切换视觉内容。基于项目主视觉系统定制开发动态数字画面，主题涵盖“七十周年校庆”“中央体育场”等特定场景，同时承担宣传影片播放与欢迎词展示功能，满足多样化接待需求。

开启状态：屏幕向两侧缓缓收起，物理屏障消解，中轴视线通道被完全打通，百年视廊彻底敞开。视线沿中轴延伸，远处今日体育场建筑隐约可见，历史场景与现实空间在视觉交汇处形成跨越时空的对话关系。

[bookmark: _Toc6128]3.序厅通柜



序厅浮雕墙两侧对称设置火炬专题展柜，陈列全运会、奥运会、青奥会等关键节点的火炬实物。火炬作为奥林匹克精神与中华体育精神的具象化符号，在此承担双重功能：其一，以实物载体呈现中国体育从国内赛事到国际舞台的进阶脉络；其二，关联南京体育学院的竞技成就——赛场夺金经历与学校“艰苦创业、乐于奉献、团结拼搏、勇攀高峰”的精神传统形成互文，将宏观体育史与个体、集体记忆相衔接。

[bookmark: _Toc3090]4.文化标识

序厅浮雕墙背面集中设置文化标识图版，系统陈列校徽、校训、校花、校树、校歌等视觉符号。这些标识将南京体育学院的传统、价值观与精神追求转化为具体、可感、可传承的视觉载体，构成学校精神内核的集中表达。

校训：“严、和、朴、实”四字，分别对应“严以律己”“和以待人”“朴以立身”“实以为本”的释义，凝练学校治学育人的基本准则。

校花与校树：桂花与梧桐作为校园生态与地域文化的代表性植物，与校徽共同形成具有辨识度的视觉识别系统。

校歌：以乐谱形式呈现，歌词涵盖“钟山巍巍”“灵谷深深”等地域意象，以及“严和朴实，南体精神”“勤学苦练，文武兼长”等精神表述，将学校历史、育人理念与体育追求融于一体。

上述标识共同构成学校的立身之本与价值追求，为参观者提供可感知的文化入口。

[bookmark: _Toc11744]5.总序言与《南体赋》

序厅两侧对称设置展陈内容，分别呈现学校发展概述与校史馆主题赋文。一侧是总序言，以散文体概述学校1956年创建以来的发展历程，涵盖竞技体育成就、人才培养贡献及建设目标，定位学校为江苏竞技体育的重要基地与高水平体育人才培养阵地。另一侧是《南体赋》，追溯学校沿革，记述院系设置、校训内涵及办学特色，铺陈竞技场景与治学精神，呼应学校持续发展之追求。两篇内容一以纪实，一以抒怀，形成互补：前者提供历史脉络与当代定位，后者强化文化纵深与文学性表达，共同构建序厅的精神框架。

[bookmark: _Toc15687]6.重要照片展示

序厅沿墙设置专题展陈，以画框形式呈现学校运动员、教练员等受历届领导人接见关怀的历史照片，同时以画屏形式轮播领导关怀影像资料，这是展示学校办学成效的窗口。作为联系校友及社会各界的纽带，强化共同体认同；作为学校历史地位、现实成就与未来影响力的佐证材料，构建从过去到未来的连续性表达。

[bookmark: _Toc8783]二、南京体育学院与中国近代体育陈列馆

本展馆以南京体育学院与中国近代体育发展的关联为主线，分为左右两个展示区域，共同构建南京体育学院与中国近代体育发展的渊源与传承。左侧区域聚焦中国近代体育发展历程，通过大事记年表、图文资料、实物陈列及微缩场景等多元展陈手段，呈现近代体育从引入到发展的历史脉络与关键节点，提供宏观历史背景。右侧区域为“中央国体专校”专题，集中展示该校的历史沿革、办学实践及成果等，梳理从中央国体专校到南京体育学院的办学渊源。

[bookmark: _Toc9325]1.中国近代体育大事记

以时间轴为主线系统梳理中国近代体育发展关键节点，侧重收录南京及江苏地区在全国具有首创性、代表性的历史事件。内容涵盖19世纪末至20世纪中叶体育教育、赛事组织、法规建设、国际参与等领域，包括军事体育引入、学制确立、体育思想觉醒、全国性综合运动会举办、高等体育教育开创、首部国家体育法颁布、大型体育场建成、中国运动员首次奥运参赛等标志性事件。展板以编年体形式呈现，通过条目化编排与层级化处理，在有限空间内承载丰富历史信息，兼顾史实陈述与背景说明，形成可快速浏览亦可深入阅读的弹性结构，为参观者提供宏观背景认知，同时为后续专题内容奠定历史坐标。

[bookmark: _Toc2464]2.中国近代体育发展详展

以时间轴为脉络，通过图文展板、历史照片、实物文献等多元展陈手段，系统呈现中国近代体育从引入到制度化的演进历程，侧重收录南京及江苏地区在全国具有首创性、代表性的历史事件。

内容涵盖军事体育萌芽、学校体育确立、体育思想觉醒、赛事体系形成、专业教育开创、法规建设完善及国际参与拓展等维度。军事体育与学校体育萌芽部分，展示清末新式学堂将西方兵操列为正式课程的实践及早期学校运动会的举办，呈现体育从军事训练向教育领域渗透的初始阶段，配合历史照片与学制文献反映体育教育制度化的早期探索。体育思想与理论建设部分，呈现早期体育理论文章对“德智体”并重理念的倡导及“奥运三问”的提出，体现体育与民族复兴意识的深度联结，辅以相关报刊原件或复制件强化历史现场感。

赛事组织与基础设施部分，涵盖中国首次全国性综合运动会、首次马拉松比赛及后续多届全运会的召开，呈现从地方赛事到国家赛事的层级演进，配合赛事照片、秩序册、纪念章等实物还原历史场景，大型综合性体育场的规划建成以设计图纸、历史影像及建筑模型呈现其规模与标准。专业教育与人才培养部分，涉及多所高等学府体育专修科与体育系的创办，包括外籍专家任教、不同学制人才培养及女子高等体育教育的开创，配合毕业照、课程表、教材等实物反映体育专业人才培养体系的逐步建立。

组织建设与法规完善部分，包括全国性体育组织的成立及其在国际奥林匹克事务中的早期参与、国家层面武术人才选拔制度化的开创及近代首部国家体育法的颁布，以组织章程、会议记录、法规文本等实物文献为支撑。国际参与民族抗争部分，记述中国运动员首次参加奥运会的历程，虽未晋级但开创历史，同时呈现抗战时期体育与救亡运动的结合，以赛事照片、奖章、报刊报道等实物还原特殊历史语境下的体育实践。

[bookmark: _Toc22991]3.微缩场景复原

设置两组微缩场景，分别复原1910年南京首届全国运动会与1933年中央体育场第五届全运会的历史场景。背板采用艺术油画或全手工彩绘定制，呈现时代背景与环境氛围；前景定制高仿真微缩建筑、景观、体育场馆设施及地形地貌，并配置微缩人物模型，现场拼装定景。

1910年场景以南洋劝业会跑马场为空间载体，选择复原如田径赛跑、跨栏、跳高、跳远、铅球、铁饼等田赛径赛项目，以及足球、网球等球类比赛的竞技场面，呈现中国首次全国性综合运动会的开创性意义。1933年场景以中央体育场为空间核心，选择复原如田径场上的短跑、跳高、撑竿跳、标枪、铁饼等赛事，国术场的武术竞技，游泳池的跳水表演，以及足球、篮球、排球、棒球、网球等球类比赛。

[bookmark: _Toc25247]4.中央体育场专题

系统呈现中央体育场的历史沿革、空间布局、场馆功能及建筑美学。

基本情况与筹建历程部分，梳理1930年国民政府决议在首都南京东郊兴建大规模中央体育场的背景，1931年5月举行的奠基仪式，以及基泰工程司建筑师关颂声、杨廷宝的设计历程与利源建筑公司的施工过程。结合历史总平面图，解析天然地势与空间布局的对应关系——场地选址于中山陵以东、灵谷寺以南，北高南低，建筑群充分利用四周高、中间平旷的地势，因地制宜进行设计和建设，形成与地形地貌相契合的总体格局。同时呈现灵谷寺空间轴线对总体布局的影响，以及场地与中山陵的方位关系。

各场馆详情部分，逐一介绍各场馆的功能定位与历史特色。田径场为整个体育场的中心建筑，平面呈南北长的椭圆形，东西两边各筑巨型门楼一座，场内设500米跑圈和两条200米直道，跑圈内为标准足球场，四周全部看台可容纳观众35000余人，在当时具有领先意义；国术场采用正八边形设计，暗合八卦之意，正门向北，场地为盆地式，看台置于四周；篮球场位于中轴线北侧，与国术场对称，就原有地势挖成盆形长八角结构，盆底铺设光滑木地板作比赛场地，四周顺坡筑水泥看台；游泳池为宫殿式建筑，五脊六兽庑殿琉璃瓦屋顶，是当时中国第一个50米标准游泳池，也是远东最好的室外游泳池，可供跳台跳水，池水引用紫金山自流山水和井水，使用自动循环换水装置；此外还包括棒球场折扇形平面、跑马场及足球场等，各场馆在功能配置与建筑形态上各具特点。

建筑装饰特色部分，深入剖析建筑美学层面的中西融合。在西方现代钢筋混凝土结构体系下，对中国传统建筑元素进行重构与融合，包括冲天式牌楼、装饰性雀替、简化五脊六兽的庑殿顶、圆拱门窗、带卷草纹抱鼓石的仿清式栏杆、檐部旋子彩画以及转角半浮雕螭首等“中国固有式”美学构件，形成兼具现代功能与传统意韵的建筑语言。门楼为牌坊式，左右对称，高三层，顶部8个云纹望柱头、7个小牌坊层依次排开，中国传统回云纹样式与古罗马奥运场的巴洛克浮雕样式相结合，中国式屋檐与罗马拱门立柱相映衬，充分体现“宏观规划鉴于欧美，微观建筑形式源于中国传统”的美学原则。

[bookmark: _Toc12808]5.中央国体专校

聚焦1933年至1949年间中央国术馆体育专科学校的历史沿革，呈现近代中国武术高等教育的开创性实践。学校1933年于中央体育场以南创办，以“慈、勇、智、恒”为校训，1934年经教育部批准正式更名，张之江任校长，蔡元培任校董会董事长。

学校首创“国术军事化，军事体育化，体育国术化”三者合而为一，实行军事化作息管理。师资兼取中西，国术教师由中央国术馆派任，体育师资以留洋学者为骨干，设施涵盖教学楼、体育馆、图书馆及国术、体育、军事训练全门类器材。课程设置以“术学并重、中西融合”为特征，学科设国术源流、运动生理学、解剖学等，术科分拳术、器械、竞技三类，兼设田径、球类、游泳等体育项目，开创中国武术高等教育科学化、规范化先河。

竞技成就方面，校篮球队获首届“中正杯”冠军、第五届全运会亚军，1936年战胜美国“信通队”；国术队南洋巡演近百场，场场满座；1936年更登上柏林奥运会舞台表演太极操、飞叉等，博得三万观众喝彩，被誉为“中华武术走向国际体坛的第一人”。

1937年抗战爆发后，学校辗转迁至重庆北碚，三年内搬迁九次，始终坚持办学，1942年更名为“国立国术体育师范专科学校”，增办五年制师范专科，1946年迁往天津，1949年并入河北女子师范学院。

十六年间培养毕业生六百余人，遍布教育、军事、体育各界，或执教于各级学校，或投身抗战前线，或为新中国体育事业奠基。

3、 [bookmark: _Toc17519]南体之路厅

[bookmark: _Toc4290]1.南体之路

1953年，江苏省体育干班训练班（在江苏师范学院内）和江苏师范学院体育专修科成立。体干班为江苏省体委首所正规干部培训机构，与专修科共同为江苏培养体育人才。

1956年，南京体育学校在中央体育场旧址创办，9月17日正式招生开学，这是江苏省第一所培养中等体育专业人才的学校，学制3年。

1958年南京体育学校、江苏师范学院体育专修科、江苏省体育干部培训班合并成立南京体育专科学校，后更名为南京体育学院。正式确立了南京体育学院本科院校办学主体，开启规模化大学发展之路。

1959年为迎接新中国第一届全运会，学校成立集训队，编为田径、球类等5个营，组建优秀运动队并成立运动系。9月至10月，由南京体育学院运动队和集训运动员组成的江苏省体育代表团共252名运动员赴京参赛，奠定江苏省竞技体育发展基础。

1975年南京体育学院被撤销，只保留江苏省体育工作队。1978年恢复南京体育学院。1980年恢复招生，首招80人。学校由此开启教学、训练与科研并重发展的新起点。

20世纪70年代、80年代南京体育学院运动员先后获得世界冠军、奥运冠军，成为江苏竞技体育人才培养的重要基地。

1996年，学校党委明确提出“三位一体、突出重点、办出特色、共同发展”十六字办学指导思想，制定六年实施规划，推动教学、训练、科研“三位一体”办学模式形成。

1998年，学校获批硕士学位授予单位，办学层次由本科提升至研究生教育。次年，运动人体科学专业招收首批硕士研究生2名。

2005年10月，学校承办第十届全运会自行车、小轮车、赛马项目比赛。这是学校首次承办大型综合性运动会比赛，拓展了竞技体育与赛事人才培养平台。

2006年，位于校内的民国中央体育场旧址被国务院列为第六批全国重点文物保护单位。

2011年，南京体育学院与江苏华红集团合作创办奥林匹克学院，开设运动康复等专业，拓展办学规模与人才培养路径。中国奥委会授权其使用名称，该院成为中国唯一以“奥林匹克”为校名的本科院校。

2014年，学校承办第二届夏季青年奥林匹克运动会羽毛球、网球项目比赛，极大地提升了学校国际影响力和办赛能力。其间，国际奥委会主席托马斯·巴赫等48位委员到访学校，巴赫受聘为学校的“名誉教授”，并为学校奥运冠军颁发奥林匹克荣誉奖章。

2017年，学校获批江苏省博士学位授予立项建设单位，标志着南京体院向博士学位授予单位迈出了坚实一步。

2021年，《南京体育学院校史（1956-2021）》由商务印书馆出版并于65周年校庆期间发布，为建校以来首部正式出版校史。

2025年，南京体育学院档案馆申报的“民国中央体育场建筑群档案”入选江苏省第一批档案文献遗产名录。该批档案涵盖场馆设计图纸、照片、全运会报告等，为研究近代体育建筑与赛事提供原始史料。

2. [bookmark: _Toc20705]南体模式

2.1 “三位一体”特色发展

“南体模式”是南京体育学院在长期办学历史过程中，通过不断调整办学思想和办学定位，结合国家和江苏体育、教育事业发展的要求，在实践中形成的教学、训练、科研三者紧密结合、资源共享、优势互补的“三位一体”的办学结构形态和运行机制。

在70年的办学历程中，“南体模式”为中国体育和教育改革探索出了一条“体教融合”、培养精英体育人才和各类应用型人才的成功之路，为中国体育和教育事业的发展作出了突出贡献，得到了党和国家领导人、国家体育总局、江苏省委、省政府以及国际奥委会和巴赫主席的充分肯定，多次获得国家和省级嘉奖。

体育强则中国强，国运兴则体育兴。面对国家深入推进“体教融合”的新形势，面对新时代教育强国、体育强国和健康中国建设的新期盼，学校将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕国家体育和教育事业的新定位，不断完善教学、训练、科研“三位一体”办学模式，努力为新时代高质量体育人才培养和高等体育院校改革发展作出新贡献。

2.2 媒体报道

呈现南京体育学院办学以来受到的主流媒体关注与报道，涵盖《人民日报》《新华日报》《光明日报》《中国体育报》《扬子晚报》等，时间跨度从1999年至今，形成持续性的外部关注记录。

报道内容聚焦学校在不同发展阶段的探索实践与标志性成果：早期报道关注“南体模式”的竞技体育人才培养机制，呈现学校在运动员文化教育、体教融合方面的创新探索；中期报道深入解读学校“二次创业”的发展战略，展现从传统竞技体育向高水平体育大学转型的改革实践；近期报道则围绕“新南体”建设，呈现学校在体育文化传承、高水平体育大学建设、三位一体创新路径等方面的最新进展。

3. [bookmark: _Toc21039]学校荣誉

陈列南京体育学院办学以来获得的各级各类荣誉奖牌、证书及奖状，涵盖国家级、省部级等多个层级，展示学校在不同历史阶段的发展成就与社会认可，直观呈现学校“世界冠军的摇篮”“体教融合的典范”之办学声誉。

荣誉内容涉及多个维度：在竞技体育领域，学校作为江苏省竞技体育的大本营、主力军，多次获得全国体育事业突出贡献奖等荣誉，表彰其在奥运会等赛事中的突出贡献；在教育教学领域，获评江苏省高等学校文明学校、江苏省文明单位、先进基层党组织等称号，体现学校在人才培养与精神文明建设方面的成果；在社会服务与文化传承领域，被授予江苏省爱国主义教育基地等荣誉，彰显学校在体育文化传播与爱国主义教育中的阵地作用。

4、 [bookmark: _Toc13943]桃李芬芳厅

1. [bookmark: _Toc2420]办学成就

本系统呈现南京体育学院“教学、训练、科研”有机融合、协同发展的特色办学格局。

训练维度：展示学校在竞技体育领域的建制规模与夺金实力。包含5个竞技体育学院、11支省优秀运动队、江苏省少年业余体校（后备人才基地），以及功勋教练员等人才简介。

教学维度：展示全链条文化教育体系。包含6个高等教育学院、全国首个“中国足球裁判学院”、学科专科、师资力量，以及国家级教学成果奖等。

科研维度：展示学校在体育科技攻关及成果转化方面的突破。包含科研平台、国家级科研项目、学术期刊等。

2. [bookmark: _Toc10155]学术著作与教材建设

呈现学校在教材建设、专著编著等领域的代表性成果，包括运动训练、体育教育、体育产业、运动康复等多个学科方向，体现学校在教学资源建设、学术传播与知识生产方面的系统积累，反映学校在体育学科领域的影响力与行业贡献。

5、 [bookmark: _Toc876]冠军风采厅

1. [bookmark: _Toc6442]世界冠军

南京体育学院建校以来，已培养127位世界冠军，涵盖击剑、游泳、体操、羽毛球、蹦床、跳水、乒乓球、网球、艺术体操、技巧等多个项目。这些冠军运动员在国际赛场为国争光，成为中国体育走向世界的重要力量。

学校培养的世界冠军中，包括中国及亚洲第一个击剑奥运冠军、中国第一个在奥运会上打破世界纪录并夺冠的游泳运动员、中国第一枚羽毛球奥运金牌得主、中国第一枚男子蹦床奥运冠军、中国第一个男子击剑奥运冠军等具有开创性意义的人物，以及在体操、跳水、击剑、游泳、羽毛球等项目上持续涌现的竞技精英。

127位世界冠军的培育历程，是江苏省竞技体育主力军、大本营地位的有力证明。从中央体育场到“世界冠军的摇篮”，一代代南体健儿以竞技实力书写中国体育的辉煌篇章。

2. [bookmark: _Toc14431]奥运冠军

呈现南京体育学院培养的奥运冠军群体，通过展墙图文、实物陈列及多媒体口述档案等多元形式，展示学校在奥运争光计划中的贡献。

系统梳理奥运冠军名录，按项目分类呈现夺金历程与历史突破，涵盖击剑、游泳、体操、羽毛球、蹦床、跳水等项目的奥运首金及延续性夺金成果，体现学校在多个奥运项目上的持续竞争力与人才培养厚度。

实物陈列包括奥运冠军所获金牌、比赛装备、签名纪念品等，以及奥运参赛证件、秩序册、媒体报道等历史文献，以可触可感的载体还原竞技瞬间与荣耀时刻。

多媒体口述档案以触摸屏为载体，收录奥运冠军的个人口述历史视频，围绕成长历程、训练故事、夺金时刻、退役转型等主题，形成第一视角的影像档案，观众可通过名录索引选择特定人物，实现从群体展示到个体叙事的深度延伸。

奥运冠军的培养根植于学校独特的办学传统。运动员在文化教育体系与竞技训练体系的双重支撑下成长，既具备专项竞技能力，也拥有持续发展的文化素养。多位奥运冠军在退役后进入高校深造、执教或从事体育管理工作，完成从运动员到体育工作者的身份转换。奥运赛场上的突破与荣耀，既是个人奋斗的结晶，也是学校办学理念与江苏省竞技体育体系共同作用的结果。

3. [bookmark: _Toc26400]奥运会奖牌

展示历届夏季奥运会奖牌，以高仿真复刻件形式呈现，按届次分类陈列，涵盖金牌、银牌、铜牌三种类型。奖牌按奥运会举办年份组织，呈现不同历史时期奖牌的设计演变与工艺特征，体现奥林匹克运动从发端到壮大的历史进程，以及体育精神与时代审美的交融变迁。

6、 [bookmark: _Toc27818]体验区

[bookmark: _Toc16854]1.留影互动

本展项设置留影互动装置，观众可选择学校培养的奥运冠军角色进行虚拟合影，实现与冠军校友“同框留念”的体验。观众在屏幕前选择心仪的奥运冠军角色，按照画面引导调整站位与姿态，完成拍摄后即可获得与冠军“同框”的高清合影照片，支持扫码下载保存。互动界面以体育主题为视觉基调，提供多位冠军角色供选择，合影效果自然融合，让观众在展厅中留下与体育明星同框的纪念瞬间。

[bookmark: _Toc32617]2.毕业照互动

本展项以“校友互动”为主题，设置毕业照查询，供参观者检索个人毕业信息并即时下载留念，强化参与感与归属感。界面设计契合校史与母校情怀，营造校友文化氛围。观众通过“年级/年份”“班级”等选项进行检索，快速定位个人毕业照信息，确认后可全屏预览并选择下载保存。系统支持海量毕业照数据的瞬时匹配，检索流程简洁顺畅，让观众在展厅中重温校园记忆，建立与母校的情感联结。

1




image3.emf
附件：展陈大纲框 架.docx


