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[bookmark: _Toc28359086]第一章 招标公告
项目概况
盐城市公安局盐南高新技术产业开发区分局智慧安防村居三期项目招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年8月19日09点00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320992-YCZH-G2026-0011
2.项目名称：盐城市公安局盐南高新技术产业开发区分局智慧安防村居三期项目
3.采购方式：公开招标
4.预算金额：780万元
5.最高限价：768.502988万元
6.采购需求（简介）：盐城市公安局盐南高新技术产业开发区分局智慧安防村居三期项目及其配套的软硬件采购、生产、供应、运输、安装、调试等相关伴随服务，详细内容见附件。
7.合同履行期限：同免费质保期。
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc38985264]8.本项目接受联合体参与招标,联合体中所有成员数量不得超过2名。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
1.6法律、行政法规规定的其他条件。
1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）
1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格。
3.本项目的特定资格要求：投标人须为具备独立法人资格的企业，具备住房和城乡建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质、电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质，且持有有效的建筑施工安全生产许可证。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.地点：“苏采云”系统内免费下载；
3.方式：本项目采用网上注册登记方式。
4.售价：0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2026年8月19日9:00时（北京时间）。
2.地点：苏采云“不见面”开标大厅。
[bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007]五、公告期限
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359018]1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。
领取CA和办理电子签章（请至盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号，11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。
2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。
2.2潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。 
2.3采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。
2.4采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
2.5请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。
4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。
5.监督举报电话信息
联系人：盐南高新区纪检监察工委信访室
联系方式：0515-66661555
6.政府采购投诉电话信息
联系人：盐南高新区财政局政府采购股
联系方式：0515-69938599 
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
名称：盐城市公安局盐南高新技术产业开发区分局
地址：盐城市人民南路新龙广场8号楼
联系人：杭警官
联系方式：0515-69000200
2.采购代理机构信息
名称：盐城市智禾项目管理有限公司
[bookmark: OLE_LINK15]地址：盐城市盐都区宏都路华邦国际西厦603室
联系人：杨女士
[bookmark: OLE_LINK14]联系方式：13092197196
[bookmark: _Toc28359021]3.项目联系方式
项目联系人：杨女士
电话：13092197196
[bookmark: _Toc120614211]

[bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc120614213]第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc16938519]一、总则
[bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Hlt16619475]1、招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278]3、适用法律和标准
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
[bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc20823279]4、投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，盐城市智禾项目管理有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本项目代理服务费由项目中标单位支付，在领取中标通知书时支付。代理服务费收费标准：为方便计算，代理服务费参照《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》的通知（苏政采协【2024】20号）收费标准计取。
5、招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc16938525]二、招标文件
[bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282]6、招标文件构成
6.1招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc20823283]7、招标文件的澄清
7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
[bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc462564071]8、招标文件的修改
8.1在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc20823285]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc16938531]10、投标文件构成
10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838]11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
11.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、投标分项报价表
12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954846]13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]15、投标函和开标一览表
15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]16、投标有效期
16.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17、投标有效期的延长
17.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc513029225]18、电子投标文件的递交
18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226]文件。
19、投标截止日期
19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。
19.2代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227]20、投标文件的拒收
20.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544]21、投标文件的撤回和修改
21.1投标文件的撤回
21.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2投标文件的修改
21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545]五、开标与评标
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230]22、开标
22.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547]23、评标委员会
23.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
24．评标过程的保密与公正
24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548]25．投标文件的澄清
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549]25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
26、对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306]26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26.7投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。
27、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551]27.1无效投标条款
27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
27.1.6未通过符合性审查的。
27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
27.1.8投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
27.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价60%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×60%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
27.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
27.2废标条款
27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.2.3因重大变故，采购任务取消的。
27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
27.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc513029238]28、确定中标单位
28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3代理机构将在中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
28.4.1提供虚假材料谋取中标的。
28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]28.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
28.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
29、质疑处理
29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。
采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件。
29.5以下情形的质疑不予受理
29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30、中标通知书
30.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552]七、授予合同
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31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
32、货物（包含与货物相关的服务）的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
33.政府采购政策功能落实
33.1政府采购线上合同信用融资政策
根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。 
33.2进口产品
进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
33.3.1中小企业定义：
中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。
33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》（1至8级）的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。
33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。
33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。
33.4政府采购节能产品、环境标志产品
33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。
33.5绿色包装
本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。
33.6政府采购创新产品
采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。
33.7绿色数据中心政策 
本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
33.8实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
4.进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。
33.9履约保证金政策
确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：
供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
履约保证金金额为合同金额的5%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金。
34.预付款制度
本项目落实预付款制度，预付款比例为30%（原则上不低于合同金额的30%）。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。
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政府采购合同




项目名称：
合同编号：
甲    方：
乙    方：
签订时间：









根据我国《中华人民共和国民法典》及其他法律法规有关规定，为明确甲、乙双方盐城市公安局盐南高新技术产业开发区分局智慧安防村居三期项目(以下简称“项目”)过程中的权利、义务和经济责任，经甲、乙双方协商同意签订本合同。
1、合同内容
1.1标的名称：盐城市公安局盐南高新技术产业开发区分局智慧安防村居三期项目
1.2标的质量：盐城市盐南高新区内。
1.3履行时间：自合同签订之日起90个日历日；具体服从招标人要求。
2、合同价：含税总价为       元（¥      ）。本合同价是指乙方为完成本项目内容及技术服务而涵盖的所有费用。包括但不限于：人工、材料、设备、机械、管理费、利润、措施费、规费、税金以及风险因素。
乙方应对“采购项目内容及需求”中的全部内容进行报价，包含但不限于软件及硬件的采购及安装、材料设备费(含运输、装卸、保险、材料损耗等)、系统集成费、施工费、机械费、传输网络服务费、系统维护费、软件升级及更新费用、新旧平台的对接、研发、测试、调试、试运行、更新、备品备件费、培训费、人员工资、劳动保护费、保险费用、企业管理费、利润、税金（增值税专票）、技术支持、其他费用、风险费用以及为完全实现本项目的所有功能要求所需的全部费用。凡漏项或少计均视为优惠，甲方不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。
3、技术要求：详见招标文件及投标承诺。
4、安全生产考核
4.1建设期与运维期安全生产要求
乙方必须认真贯彻执行国家制定的安全生产政策、法律、法规，建设期应确保工程施工安全，违反相关安全规定造成的一切后果均由乙方承担。安全生产要求包括但不限于：
（1）乙方施工、开工、运行时是安全生产的直接责任人，必须严格执行有关安全生产的规定、制度，按规定在现场设置警示标识和障碍物；施工现场，须有专职安全员和安全管理人员全程监督和检查。
（2）乙方负责为所有安装、开工、运行施工人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要为从事危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生人身伤亡事故或财产损失，由乙方全权承担责任；
（3）乙方应对现场安装、开工、运行施工的行为完全负责，安装施工人员不得违章作业，冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好保护工作；
（4）乙方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安全施工需要时，人员不得进入施工现场；
（5）乙方对从事特种作业人员严禁无证上岗或不具备资质的行为；
（6）班组作业必须戴安全帽；
（7）班前不得喝酒，在禁止吸烟的区域不得吸烟；
（8）现场内不得赤脚，不得穿拖鞋、高跟鞋，高空作业需佩戴安全防护设施，不得穿皮鞋和带钉易滑鞋；
（9）未经相关单位负责人批准，不得随便拆除已架设的安全防护设施及安全装置和安全标牌；
（10）施工用电要按照施工安全规范要求设置配电箱等安全设备，并有专业电工负责施工用电，确保用电安全，避免触电伤人事故。不得私自乱接乱拉电线，保护工地上临时用电电缆及配电箱的完好，禁止用材料、工具等压砸电缆电线，确保用电安全；
（11）未经业主方许可不得在施工现场动火；
（12）不得从高处向下抛扔任何物资、材料，堆放时不得超过支撑限重的70%；
（13）不得在高处临边一米范围内堆放活动材料；
（14）不得在操作面上及高处临边竖立放置工具和线材；
（15）生产施工过程中必须严格遵守安全操作规程；
（16）合格的基坑在开挖当天完成浇筑，所有开挖坑洞必须设立护栏（或围挡）、警示标识；
（17）不得从雨水井、污水井中敷设电缆；
（18）夜间作业要求穿反光衣，必须采取必要的照明措施；
（19）所有特殊作业人员必须持有效证件上岗；
（20）施工现场设立防撞锥、警示牌，施工材料和机具按章堆放，不影响交通；
（21）施工人员必须当天对垃圾、渣土进行清理，开挖产生的垃圾、渣土，必须当天清理和外运，运输渣土时按照市级与各区城管、市政要求，采用环保封闭渣土车进行运输。开挖结束后必须用围挡防护；
（22）乙方应编制可操作性和针对性强的安全文明施工组织设计及安全类专项安全施工方案，在实际施工过程中应严格按照审批后的安全方案组织施工；
（23）施工作业期间，乙方应为本项目配置专职安全员，专职安全员必须每日驻守现场，保持通讯畅通，认真进行现场安全隐患排查。专职安全员因特殊情况需离岗的，必须报经监理单位或业主方批准；
（24）现场指挥和作业人员必须遵照安全技术规范和操作规程文明施工，不得有违章指挥、违章操作和不服从管理等不文明行为。
4.2违规处罚
（1）对于违反上述规定要求，经甲方或监理方检查发现或乙方违章施工，违反安全管理要求，不服从安全管理等，甲方有权根据事件的影响程度进行处罚（每次1000元到20000元不等）；
（2）由于乙方没有尽到自身安全责任，违反国家和行业安全管理规定的行为造成安全事故，由乙方承担全部责任；
（3）乙方安装施工人员违章违纪作业造成安全事故的，乙方负全部责任，并由乙方承担造成的全部经济损失和刑事责任，每发生一次安全事故扣款10万元。
5、竣工验收要求
项目竣工，经甲方同意，由甲方组织项目验收。如验收不能通过，实施单位应在验收会议规定的整改期限内对存在问题进行整改，直至系统合格，方能再次组织验收。验收、检测、测评等所需费用由乙方承担。
甲方所有验收意见将以书面形式做出并加盖甲方公章，因此除非书面明示通过验收，否则任何其他行为（包括但不限于甲方对单个、多个模块或整个系统接收、发布、上线、使用、测试、付款等行为）均不代表已验收合格。
验收前资料准备工作：
（1）项目应交付的所有过程性文档（包括但不限于软件开发类文档、系统维护类文档、项目验收类文档等）；
（2）所有项目全过程文件材料及验收材料需按照相关要求进行档案收集、整理和归档工作。
6、建设期考核指标
6.1建设期人员考核
项目建设期须按照乙方提供的人员负责项目建设。具体考核要求如下：
项目人员（项目经理、项目技术负责人、项目工程师）必须和投标提供的人员一致，不可变更，不得兼职。如出现人员变更情形：
实际到场人员资质与投标文件不一致的，按照下列标准扣款。
	岗位名称
	擅自更换人员      （每人次）
	因不能胜任当前岗位工作业主方要求更换人员而拒绝更换（每人次）
	擅自离岗违约金标准（元/天·人次）

	项目经理
	10万元
	5万元
	0.4万元

	项目技术负责人
	5万元
	2万元
	0.3万元

	项目工程师
	3万元
	0.5万元
	0.2万元

	项目运维经理
	1万元
	0.2万元
	0.1万元


6.2建设期进度考核
工期具体为自合同签订之日起90个日历日竣工。超出建设工期的，按照每超出一天扣款项目合同价的0.1%，超期6个月未竣工交付的，甲方有权取消项目合同，拒绝支付剩余费用，要求乙方全额返还已付款项，并追究乙方相关法律责任。
在项目进入下一道工序前必须通知监理及甲方现场检查，对不符合项目要求的进行整改，合格后方可进入下一阶段。若未按照上述规定，除继续履行相关规定外，按5000元/次罚款。
乙方在开工前，应编制施工总进度计划及根据总工期、关键节点形象进度控制要求，分解编制月进度计划，并报业主方及监理方审核通过后执行，严格执行月进度计划服从总进度计划的原则。施工总进度计划与开工报告一起提交，月进度计划在每月25日前提交。违反此规定者，按5000元/次罚款。进度计划编制不合理的，按5000元/次罚款。
7、运维期考核指标
7.1运维保障服务要求
建立完善的运维保障机制，组织开展以下运维保障服务工作：
（1）运维期内提供包括巡检、维护、维修、故障排除、系统优化、配合软件升级、应急服务、数据容灾在内的多项服务。
（2）设备巡检、维护：质保期间，投标人应提供不少于每季度一次的后端设备巡检；故障自动告警后主动响应时间不得超过30分钟；日常巡检应在完成后3日内提供巡检报告。
（3）故障处理：应能实时响应系统故障自动告警，维修人员应在合同约定的时限内完成修复。
（4）电话支持：提供7*24小时电话技术指导和现场咨询服务。
（5）系统优化：根据巡检报告及用户需求提供优化方案，经招标人认可后执行系统优化。
（6）技术培训：须提供一般工作人员的操作培训和技术人员的原厂技术培训，使其具备数字视频系统操作管理维护能力。培训应分类进行，包括技术人员培训，操作员培训等，具体培训计划及时间、地点由双方商定。
（7）备品备件：投标人应提供备品备件，提供的备品备件应满足项目日常维护需求。
（8）应急保障服务：特殊重大活动期间，按招标人要求提供现场保障服务。
7.2运维保障人员要求
系统运维期内，建设运维服务商负责配置相应的运维人员进行服务，确保运维响应迅速、高效。在服务期内提供报修电话，提供7*24小时服务。如出现故障，响应时间小于1小时，必须在2小时内到达现场处理，一般故障12小时内修复，重大故障在24小时内修复。
7.3运维管理
7.3.1质保期内同一设备（本次采购的新设备）一年内发生2次故障而维修的，乙方须免费更换投标产品同型号的迭代产品或优于投标产品同型号的设备。
7.3.2设备发生故障，乙方未按期修复或临时替换设备投入使用的，甲方有权自行进行安排修复、临时替换或直接更换设备，所产生的一切费用由乙方承担，并在后续支付款项中扣除。
7.3.3乙方须积极开展巡查工作。如因城市更新或其他原因导致设备丢失的，由乙方承担损失。如因市政建设、应用场景变化等原因发生本项目设备点位迁移需求的，乙方须立即按照甲方指定位置在30天内完成迁移，所有费用由乙方承担，逾期或未按要求调整的，甲方按照每个点位5000元扣除乙方费用。拒不完成的，甲方有权自行安排人员实施，所产生的费用由乙方全额承担。
7.3.4运维期间，每月考核前端感知监控设备的在线率，前端监控月平均在线率低于98%，每低一个百分点，扣款3000元。
7.3.5维修要求：一般故障。7：00-22：00的时间段内，对中心硬件故障应于30分钟内赶到现场，对前端设备故障应于2小时内赶到现场；其他时间段，对中心硬件故障应于1小时内赶到现场，对前端设备故障应于3小时内赶到现场。紧急故障。7：00-22：00的时间段内，对中心硬件,故障应立即赶到现场，对前端设备故障应于1小时内赶到现场；其他时间段，对中心硬件故障应于30分钟内赶到现场，对前端设备故障应于2小时内赶到现场。
7.3.6在质保期间，维修时间未达时间要求的，视为逾期未能修复，每24小时为一次维修事故，直至完全修复为止，每次维修事故扣款2000元。如因硬件设备故障无法修复，在向书面说明原因的同时，应立即更换配件，性能应不低于原配件；确因自然灾害不可抗力导致的故障设备无法修复的，经批准后，归为停用设备，不计入在用设备总量。
7.3.7以上所有扣款方式不与付款结算冲突，每月考核扣款情况由盐南公安分局大数据实战大队汇总定期移交财务部门。
8、专利权和货物相关的更改要求
8.1乙方应保护甲方在使用该货物时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。
8.2乙方应保证投标文件、资料及合同的履行均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担全部责任。若乙方使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用由乙方承担。
8.3本次供应的货物应为完整的货物及所相关的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。如果甲方要求删除部分货物、功能及其服务，乙方应予在合同总价中扣除该部分的价格。甲方就部分货物及其功能作修改时，乙方应予以充分配合。
8.4在合同执行过程中，如果国家相应的技术规范作出调整，或货物的技术有了较大的更新，乙方应相应地更改所供货物的相应部件，所发生的费用应予以相应的增减。
8.5保密及版权要求，由于该项目涉及到大量的公安系统及数据，中标人在与招标人签订合同时，必须对合作过程中涉及的公安工作秘密、业务需求、协议、技术成果等内容和相关事务保密并与甲方签订保密协议。
9、工期及质保要求
9.1工期具体为自合同签订之日起90个日历日。
9.2乙方在接到甲方书面通知之日起三日内，派有关技术人员勘测本合同项目的货物安装现场。
9.3根据招标文件要求和投标承诺，待合同所供货物由乙方按期、按质、按量供货及安装、调试（含试运行）完毕，经过验收合格（达到甲方可投入使用条件）并提供相关文件后，甲、乙双方办理正式移交手续并以次日起开始计算。
所有设备和系统维护相应质保期为工程验收合格后3年。期间，投标人应无条件免费确保设备正常工作、系统正常运行，并预留系统长期正常运行所需的备品备件；包括不可抗力之外的外场设备意外受损(如交通事故、撞击、被盗等意外)、道路维修等均由投标人负责免费增补、更换和修复。凡设备和系统运行等出现故障，维护人员应在4小时内到达现场，不得推托(紧急情况，在2小时内到达现场)，24小时内排除故障(特殊情况除外)，否则招标人将自行采取必要措施，由此产生的风险和费用由投标人承担。
10、付款方式
10.1合同签订后10个工作日内（自收到发票之日起），甲方支付乙方合同价的30%作为预付款；
10.2项目供货完毕，安装、调试结束并通过甲方验收合格后，可付至合同款的60%，项目变更减少的按实际完成工程量付款，增加工程量变更、签证部分在审计结论出具之前暂不付款；
10.3竣工验收合格后，区里相关部门实施一审，按审定价的70%支付，余款待区里相关审计部门二审结束后或盐城市审计局政府审计结束后，可按审计价的97%付款。质保金待质保期满经移交验收合格后，根据考核条款扣除相关考核金（扣完为止）最终结清。
10.4对盐城市审计局未出具政府审计报告但已出具经复核结束《审计结果函》，且明确提出建设单位可按审计结果办理相关价款结算的，视同最终政府审计报告办理结算。
对市审计局未出具政府审计报告但已出具未经复核《审计结果函》的，按市审计局的付款建议且不高于80%付款。
每次付款前乙方需开具合法有效的增值税专票（开具付款金额）给采购人，以上付款均无银行利息，一律通过银行结转。
11、结算方式
11.1本项目采用“全费用固定单价”合同。项目结算时，工程量按实结算，除合同约定调整外，一律不调整中标固定单价。
项目结算总价=∑中标价（扣除暂列金额、专业工程暂估价、发包人供应的材料或设备价格及上述三项的规费和税金）±变更工程量×中标综合单价±招标文件及合同约定可以调整的价格并计取相应规费和税金+承包人实施的专业工程结算价。
规费=（分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费）×费率。（其中：(1)环境保护税（暂按0.1%计取，工程竣工结算时按相关主管部门出具的票据按实调整）；(2)社会保险费（暂按2.4%计取，工程竣工结算时按相关主管部门出具的票据按实调整）；(3)住房公积金（暂按0.42%计取，工程竣工结算时按相关主管部门出具的票据按实调整）
现场安全生产费，该费用为不可竞争费，本招标工程的现场安全生产费标准如下：
计算基础：分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
基本费率（%）：1.5；
扬尘污染防治增加费（%）：0.21；
税金：9%；
11.2设计变更或甲方调整项目内容或合同约定调整价款的确定：
1）在投标报价书中有相同单价的，执行投标报价书中的单价；
2）在投标报价书中有类似单价的，参照投标报价书中的类似单价执行；
3）在投标报价书中没有单价或类似单价的，其单价由乙方提出，经甲方认可后执行。
11.3因乙方自身原因造成工程量增加的，乙方无权要求任何补偿。乙方的结算价=中标价（扣除暂列金额、专业项目暂估价、甲方供应的材料或设备价格及上述三项的规费和税金）±变更项目量×中标固定单价±招标文件及合同约定可以调整的价格并计取相应规费和税金+承包人实施的专业项目结算价。
（1）上式中“变更项目量”是指由于项目量清单有误或设计变更等非承包人原因引起的清单项目量±15%以内的项目量增减。
（2）上式中“招标文件及合同约定调整的价格”包括以下①-⑥种情况：
①甲方签证使用的暂列金额、乙方实施的专业项目实际发包价。
②经甲方认可的《材料暂估价格表》（如有）中的材料价格调整。
③因招标清单漏项或非承包人原因的项目变更，造成结算时增加新的项目量清单时，需通过区级项目会办会研究同意其后，最终以签证形式对变更事项予以确认。对应的综合单价按下列方法确定：
相应综合单价按招标文件约定的计价程序并经甲方确认（套相应计价定额组价并按中标下浮率下浮）后进行结算。如无适用定额的（异地补充定额原则上不执行，结算时仅可参考）或定额套用严重偏离市场价的，则按市场询价后进行结算。
中标下浮率计算公式如下：
中标价（扣除预算价中暂列金额、专业项目暂估价、暂估材
料总价、发包人供应材料总价及上述四项的规费、税金）
下浮率=（1-―――――――――――――――――――――――――――――）×100%
项目预算价（扣除预算价中暂列金额、专业项目暂估价、
暂估材料总价、发包人供应材料总价及上述四项的规费、税金）
注：上式中的暂估材料总价、发包人供应材料总价以招标人公布的数据为准（项目预算价中相应数据）。
④在招标清单±15%以内的清单项目量，结算单价按中标单价执行。对超过±15%以外的清单项目量，根据我区相关会办制度研究同意后，最终以签证形式予以确认。其结算综合单价按下面2种情况确定：
1）因非承包人原因引起的项目变更、招标清单项目量计算有误、或乙方对设计图纸设计错误或设计不合理提出合理建议并经发包人确认的，当中标单价不存在不平衡报价时（不平衡分析办法参照《江苏省盐南高新区政府投资建设工程结算审计、询价定价等若干问题处理办法（试行）》盐南高新办〔2022〕8号执行，下同），增加/减少超过15%项目量按原中标单价执行；当中标单价存在不平衡报价时，按以下结算办法执行：
A.招标清单内项目量增加超过15%时。结算价=招标量*1.15*中标价+（实际量-招标量*1.15）*重新组价并下浮后的单价。
B.招标清单内项目量减少超过15%时。结算价=招标量*0.85*中标价-（招标量*0.85-实际量）*重新组价并下浮后的单价。
2)除上述1）以外情况的，因承包人原因引起的项目变更，按不利于承包人原则进行结算，即：
A.招标清单内项目量增加超过15%时。结算价=招标量*1.15*中标价+（实际量-招标量*1.15）*（重新组价并下浮后的单价、中标单价、市场询价三者的低值）。
B.招标清单内项目量减少超过15%时。结算价=招标量*0.85*中标价-（招标量*0.85-实际量）*（重新组价并下浮后的单价、中标单价、市场询价三者的高值）。
备注：1.以上1）和2）重新组价如无适用定额或定额套用严重偏离市场价的，则市场询价。同时为有效控制不平衡报价，规范招投标行为，不平衡报价可调增、调减甚至倒扣，但原则上不平衡分析总体不核增。投标人在投标报价时充分考虑以上因素。
⑤人工工资单价、材料价格及税金方面的约定:人工工资单价、材料价格均不调整。
税金调整方法：按照合同约定的税金税率进行结算，因政策性税金税率调整时按文件规定执行。
⑥合同采购清单中没有的项目，供货双方共同询价确定采购单价后，甲方可供货，否则甲方有权拒绝支付此部分货款。
11.4甲方要求乙方自行对项目施工现场和周围环境进行踏勘，以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制以及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
11.5本项目乙方须负责施工现场垃圾清运，乙方自身造成道路、桥梁、路牙、交通设施、市政绿 化等损坏的，均由乙方负责及时修复至原状，上述费用乙方已在投标报价中充分考虑。
11.6项目结算审计时，现场审计与图纸、清单做法不符处理原则。原则上取样厚度在现行规范允许范围内的合格项目，不扣除相应实体费用（清单中另有要求的除外）。负偏差超出验收规范范围的项目，实际取样与设计厚度的差值应予以核减，合同中另有其它处罚条款的也需执行。如出现不合格项目，由甲方按合同约定处理，并将明确处理意见报审计部门，审计按招标人的处理意见进行结算，并在报告或审定单反映该问题。
11.7关于安全管理、配备、做法、处罚条款、文明施工、方案、相关费用、备案、围墙（档）施工、安全帽、措施等的要求（相关费用在投标报价综合考虑，甲方不再增加任何费用）：
(1)乙方提供给建设单位足够数量的红色安全帽，每顶安全帽按发包人要求印制专用logo，费用乙方已在项目投标报价中考虑。
(2)施工前，乙方自行到建设、城管、绿化等主管部门办理各类手续、缴纳押金和办理备案，费用等已含在项目投标报价内。
(3)乙方已自行勘察现场，本项目施工过程中遇到的一切施工矛盾、地方矛盾及由此发生的费用与甲方无涉，均由乙方自行负责，并已在投标报价中考虑。
(4)本关于有关施工相应的费用计取要求：本项目各种方案评审费用、各种验收费用、产品考察费用、资料入档费用按相关规定确认承担方。
11.8乙方应在甲方确认的完工日之日起及时编制并向甲方报送项目结算，甲方根据审计要求，对资料的真实性、完整性进行审核，具备审计条件后，由区审计部门或市审计局及时安排造价咨询单位进行审核。
11.9本项目提交审计时，乙方应在甲方约定的时间内完成资料整理，并积极配合，要求资料齐全、计算准确，不得虚报，要求与审计价差距不得超出5%。
（1）若乙方的结算报审价与最终审定价≤5%，审计费由甲方承担。
（2）若乙方的结算报审价与最终审定价＞5%，本工程结算审计费用由乙方承担。由区级审计部门实施的项目，一审审计费收取标准按（核增额+核减额）×6%计取；二审审计费收取标准按（核增额+核减额）×15%计取，一审和二审最低收费标准均为2000元。当一审核减率未超过5%，一审和二审总核减率超过5%时，由二审单位补扣一审审计费，同时扣除二审审计费。由市审计局实施政府决算审计的项目，审计费收取标准按区级二审标准执行。以上审计费均在审定价款中予以扣减。
11.10未尽事宜按照《江苏省盐南高新区政府投资建设工程结算审计、询价定价等若干问题处理办法（试行）》盐南高新办〔2022〕8号执行。
12、检验与验收
12.1在交货前，乙方应对货物的质量、性能、规格型号、技术要求、品牌、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份能说明货物符合合同规定的证明。
12.2货物运抵现场后，甲方将对货物的质量、性能、规格型号、技术要求、品牌、数量等进行初步检验 (或取样送检)，如发现货物的质量、性能、规格型号、技术要求、品牌、数量等与招标文件要求及投标承诺、国家现行的相关规范标准及有关部门最新颁布的相应的最新标准不符时 (或检测不合格时) ，乙方应按甲方规定的时间内将货物运出安装场地，重新采购符合要求的货物，并承担由此发生的一切损失和责任，由此延误的工期不予顺延【如乙方不服从或拒绝按甲方要求的时间运出安装场地，甲方有权单独采购符合要求的货物，其一切费用均在乙方款项中扣除】。甲方根据当地质检部门出具的检验证书向乙方提出索赔。
12.3货物到现场，甲方如认为质量不合格，可委托具备该货物检测能力的检测机构对其质量进行检测。如检测结果合格，其检测费由甲方承担；如检测结果不合格，其检测费由乙方承担，同时乙方承担本合同规定的其他责任。
12.4货物的最终验收待项目安装、调试完毕，由甲方组织有关单位和部门共同负责验收工作。
12.5安装、调试完毕后，提供安装、调试报告，报告中要有各项检测数据和详细的验收标准、验收手册，乙方并无偿借用验收仪器。
13、安装与调试
13.1安装地点：盐城市盐南高新区。
13.2安装人员：由乙方直接派相关人员组织安装。
13.3乙方应在准备部署本货物1周前，向甲方提供安装、调试的进度计划表和安装作业措施计划。
13.4安装、调试（含试运行）期间，乙方负责组织专业技术人员进行货物安装、调试（含试运行），软件需将源代码部署在甲方提供的代码服务器上并提供相关文档，甲方将提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。
13.5乙方负责货物的安装，承担与安装项目相关的一切费用(包括食宿等费用)。
13.6安装完毕的货物及其环境应清理干净。
13.7乙方详细进行技术交底，详细讲解图纸、工艺流程、操作规程、货物性能及有关注意事项等。
14、质量保证和售后服务
14.1按合同定期到货和安装，安装前乙方需把货物技术文件资料(含安装说明书及使用说明书)报甲方审核。乙方应保证其提供的货物技术文件资料完整清晰、准确无误，并能满足货物的检验、安装、调试、验收试验、运行和维护的需要以及本合同的规定。
14.2在质量保修期内，除责任事故外，货物实行“三包”，免费质保期为三年(采购清单报价表中有关货物如有规定质量保修期年限的，按规定质量保修期年限执行)；乙方对货物出现的各类故障应及时提供免费维护服务，对非人为破坏造成的零部件损坏，应立即免费更换。
14.3在质量保修期内的工作应包括乙方对所有货物每季度至少1次的常规检查。
14.4货物质量等级为“合格”，并符合招标文件中技术要求、国家现行的相关规范标准及有关部门最新颁布的相应的最新标准；否则，乙方应无条件更换。项目确保按规范和标准验收，且达国家合格标准；否则，乙方应无条件整改。
14.5所有货物、器材、材料及配件，必须是优质品，要求有厂家出具的质量合格证(或权威部门检测报告)和证明书。
14.6乙方应保证所提供的货物、材料是完整的、全新的、未使用过的、技术上先进和成熟的、是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合招标文件要求及投标承诺、国家现行的相关规范标准、有关部门最新颁布的相应的最新标准及合同规定的质量、性能、规格型号、技术要求、品牌的要求。乙方应保证所提供的货物经正确安装、正常运行和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在质量保修期及租赁期内，乙方应对由于货物的工艺、材料和制造原因产生的缺陷而发生的任何不足或故障负责。
14.7如果货物的质量、性能、规格型号、技术要求、品牌、数量等与合同不符，或在规定的质量保修期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应承担赔偿责任并承担相应货物价值30%的违约金，甲方可随时以书面形式通知乙方，并提出索赔。
14.8乙方须具备较高的售后服务能力，货物出现故障时，乙方须积极响应。在质量保修期内，乙方须建立24小时报修电话。如果出现质量、技术问题， 甲方通过电话通知乙方，乙方接到报修电话后，在10分钟内作出响应，在6小时内派遣有经验的维修工程师到现场提供免费维修服务，并尽快修复故障。一般问题应在6小时内解决，重大故障应启动应急备用方案，最长不超过24小时解决。
注：在质量保修期内，乙方应免费向甲方提供所有货物维保和升级的服务(如软件部分的功能要求需进行适当调整，乙方须无条件完成)，在货物维保和升级时，乙方应派遣专业技术人员到现场提供服务；在质量保修期满后，实行有偿终身上门维保和升级服务，可合理收取不高于市场价的相关费用(乙方和甲方将在双方的合作情况的基础上协商确定)。
14.9由于乙方责任并按合同要求乙方进行现场服务时，若乙方未能在规定时间内到达现场，或乙方在接到甲方电话通知后12小时内未反应(超过12小时起，即按一天计算)，则每推迟一天乙方应向甲方支付人民币2000元的违约金。
14.10若货物在质量保修期内因乙方责任出现十分严重的缺陷，则质量保修期将自该缺陷修复后开始重新计算。
14.11在质量保修期内，如发现乙方提供的货物有缺陷，不符合合同规定时，则甲方有权向乙方提出索赔。乙方在接到甲方索赔文件后，应立即修复或更换货物，最长不超过两周，并承担由此产生的货物费、安装费(含运费)、保险费等一切费用和按合同有关条款的规定进行赔偿。
14.12本项目运维人员应具备信息技术中级工程师证书。
14.13为甲方的技术人员、操作人员及维护保养人员免费提供货物培训，并免费提供详细的培训资料。
14.14为了保证项目的质量，提高投资经济效益，乙方可对本项目设计不合理的部分做优化设计，但优化方案和价格均需征得甲方同意和认可。
14.15货物供应到现场后，经甲方验收合格后，方可安装。甲方有权取样送检，如检测不合格，应无条件退场，乙方承担一切经济损失和检测费用。
14.16乙方免费派遣至少2名有工作经验、身体健康和称职的技术人员到现场提供技术服务，并安排甲方技术人员、操作人员及维护保养人员在货物运行地点、安装和调试现场进行技术培训(包括操作、保养、维护等)。
14.17非甲方原因，质量整改所发生的费用不予增加，工期也不予顺延。
14.18乙方必须保持与用户的联系，随时交流系统的应用情况，成立专门工作小组为用户解决遇到的问题。
14.19所有货物必须都有厂家铭牌，货物必须与铭牌一致，甲方拒绝贴牌货物。
15、培训
15.1人员培训是本项目实施的一个重要环节。乙方须为本项目所涉及的相关业务人员与技术管理人员提供技术培训，时间和内容是使其能够掌握本项目应用系统的操作和维护工作，并提供相应的培训计划(包括但不限于：1)培训的类别；2)培训人员与人数；3)培训的课程，培训至少包括系统使用培训，系统运维培训等；4)培训方式；5)培训教材安排；6)师资安排)。
15.2本项目人员培训应达到相应的质量目标，保证系统顺利上线和运维。
15.3为确保货物的顺利实施，并能够稳定、高效地运行，乙方应针对软件特点、人员状况，关键项目实施计划等，制订可行的培训计划、提供全方位多层次的培训服务。软件的培训对象主要包括本项目所涉及的相关业务人员与技术管理人员等，培训内容包括应用培训、技术类培训和维护类培训。乙方提供的培训分为项目专题培训和项目现场培训。
15.3.1项目专题培训
项目专题培训将贯穿于整个项目实施过程，采取集中培训的方式进行。培训主要包括以下类型的培训：
首先是货物安装以及货物运行管理相关的培训，目的使他们能够从整体上了解和掌握与货物的相关知识。
其次是货物安装、运行管理方法培训，使之掌握项目管理技能。
其三是专业技术培训，对货物中使用到的相关技术和设备、软件的使用进行培训，使用户能够掌握货物的基本原理、安装配置及运行维护等方面的技术。培训完成后，用户要能够维护货物，保障货物安全、高效的运行。
项目专题培训中的专业技术培训分为货物技术管理人员培训和货物相关业务人员培训；
乙方派出的培训教员应至少具有相同课程的教学经验，且培训教员均要求具有三年以上的教学经验；所有的培训教员必须用中文授课，除非有其它的协议规定。培训时间、地点由乙方与甲方共同商议确定。 (培训教员名单连同培训计划一并提交用户，用户认为培训教员不合适可要求更换)
15.3.2项目现场培训
乙方的安装、调试(含试运行)工程师在安装现场负责完成培训任务。培训时间、地点由乙方与甲方共同商议确定。
15.4乙方应负责甲方技术人员或甲方指定的后期运营单位的相关培训工作，同时提出相关人员所需具备的素质要求。
15.5乙方应该在系统安装、调试 (含试运行)过程中，向甲方或甲方指定的运营单位做好系统开发、维护、运营等相关技术的知识转移。其中，系统操作培训应包括所提供货物的原理和技术性能、操作维护方法、安装调测、排除故障及货物结构等各个方面,并提供全套培训教材(中文或英文)和培训课程计划表。
15.6本项目实施全程培训不少于3场，培训所发生的租用教学场地、相关学习条件的费用及其它所有培训费用均已包含在合同价中，甲方不再另行支付。
15.7乙方应在现场安装、调试 (含试运行)完成后，根据甲方需求进行现场培训，拟定详细的培训大纲，在培训前2周提交甲方，并征得甲方同意。现场培训主要讲解操作方法和故障检测技能，并辅导进行操作实习。
15.8乙方必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。
16、索赔
16.1如对照国家标准或当地质检部门出具的质检证书证实其货物的质量不合格或达不到招标要求的，甲方有权根据国家检验标准或当地质检部门出具的检验结果向乙方提出索赔。
16.2在根据合同规定的检验期和质量保修期内，如证实乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任的，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
16.2.1乙方配合退货退款，并按合同规定的同种货币将货款全额退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费、误工费以及为保证退回货物所需的其他必要费用。
16.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲、乙双方商定降低货物的价格。
16.2.3用符合质量、规格型号、品牌、技术要求和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。甲方应按合同规定，相应延长修补或更换件的质量保修期。
16.3如果在甲方发生索赔通知后7天内，乙方未作书面答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后7天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同第13.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。
17、违约赔偿
17.1除合同第6.2条、15条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间竣工和提供服务，甲方可从货款中扣除违约赔偿费【按每拖延一日，承担货物合同价的1%金额赔偿费计算】。但违约赔偿费的最高限额为货物合同价的30%。如果乙方在达到最高限额后仍不能竣工和提供服务，甲方可考虑终止合同。
17.2甲、乙双方均应遵守本合同约定，若任何一方违约，违约方应按《中华人民共和国民法典》和本合同的约定承担其违约责任，赔偿因其违约给守约方造成的损失。
17.3若乙方延迟竣工和提供服务时间超过十五日，或经安装、调试、修正后，乙方提供的货物不能正常使用或达不到乙方货物说明书中的描述的技术功能和技术标准，甲方有权解除合同；解除合同不影响违约金条款执行及损害赔偿的追索。
18、不可抗力
18.1如果甲、乙双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其他经甲、乙双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。
18.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的，甲、乙双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
19、履约保证
19.1乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。
（备注：合同金额的5%，采购人应当对AA评级及以上政府采购供应商需提供信用管理部门备案的第三方信用报告免收履约保证金。）
19.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：
19.2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
19.2.2如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
19.3项目验收结束后，乙方无违约行为的情况下甲方应及时退还交纳的履约保证金。
19.4履约保证金的退还：
19.4.1方式：乙方无违约行为的情况下退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。
19.4.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。
19.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。
19.4.4不予退还情形：
除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。
（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；
（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；
（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；
（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；
（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；
（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。
19.4.5逾期退还的违约责任：甲方逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。
20、争议
20.1甲、乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议，如协商仍得不到解决，任何一方均可依法向甲方所在地人民法院起诉。
21、违约终止合同
21.1甲方在乙方违约的情况下，如果：
21.1.1乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内完成项目调试并交付甲方验收。
21.1.2如果乙方未能履行合同规定的其他义务，乙方在收到甲方发出的违约通知后7天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出的索赔。
21.2在甲方根据上述第18.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。
22、转让与分包
22.1甲方不允许乙方将本项目转包和分包给任何第三方，如发现乙方有转包或分包行为，限令改正。否则，甲方有权立即终止合同，乙方负违约责任，向甲方支付违约金，从到期的工程款中扣除。
23、其他
23.1货物在安装过程中，乙方应负责现有资源的整合、调试，还应负责对货物进行免费维保、升级等服务，确保系统顺利运行。
23.2货物在安装、调试、整合、正常运行及升级过程中，乙方必须确保信息的安全性和保密性，如因乙方提供的货物在安装、调试、整合，正常运行及升级过程中造成了信息泄密，一切责任(经济和法律责任) 均由乙方承担，甲方有权无条件终止合同，由此给甲方造成损失的或其他负面社会影响的，甲方将依法追究乙方的法律责任。
23.3乙方自行协调解决本项目实施过程中发生的各种矛盾，甲方不承担任何费用和责任，工期不顺延；乙方已到工地踏勘以充分了解项目位置、情况、道路及任何其他影响承包价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或工期延长申请不被批准。
23.4乙方应向甲方进行技术交底。
23.5安装期间所有安全、消防、市容保洁、环境噪声、成品保护、治安保卫、文明安装均由乙方负责，非甲方原因发生的一切问题和责任与甲方无关，费用由乙方自理。
23.6乙方在竣工验收之前所有货物及材料的自行保护。乙方不得擅自外运任何置于工地现场或周转场地的货物及材料，否则由此造成的一切损失及后果均由乙方承担。
23.7乙方在安装过程中必须确保安全，如造成各种人身伤害、财产损失或其他事故，均由乙方负责处理和经济赔偿，甲方不承担任何责任。
23.8乙方进场后，必须服从甲方的统一调度和指挥。如出现不服从管理现象的，甲方将视情节轻重认定乙方是否违约，并根据情况要求乙方承担违约责任，支付违约金。
23.9本项目价款一律通过银行非现金结算，实行专款专用。
23.10招标文件和投标文件作为本合同的组成部分。
23.11在本合同履行过程中，如乙方发生如下情形之一，甲方将视乙方严重违约，立即解除合同，冻结专户资金，乙方承担违约责任并承担由此造成的一切损失，乙方在现场的人员无条件退场，乙方在现场的货物和材料无条件供甲方使用，其货物和材料价值待人民法院判决后，如有剩余，在判决生效后7天内支付。
A、不同意本项目合同条件；
B、停工或拖延安装进度或影响安装质量；
C、要挟甲方提高合同价款；
D、要挟甲方给予某种补偿；
E、自认合同付款比例和时间。
23.12所有货物及材料均由乙方自行组织采购，凡由乙方采购的货物及材料，乙方应按照设计和有关标准、招标文件要求采购，向甲方提供质量保证书、出厂合格证及现场抽样报告等证明材料，对货物及材料质量负责。如不符合质量及相关规定要求或规格有差异的，应禁止使用。
23.13本项目质量确保达到国家合格标准，且要求一次检测合格，检测不合格者，必须无偿修复至合格，非甲方原因，质量整改期间工期不顺延。
23.14合同修改：欲对合同条款进行任何改动，均须由甲、乙双方签署书面的合同修改书。
23.15合同生效及其他：
23.15.1本合同共页，壹式拾份，以中文书写，甲方伍份(盖章留存壹份，政务服务管理办公室备案壹份，工管委办公室存档壹份，责任主体单位存档贰份)，乙方伍份，经甲、乙双方签字盖章后生效。
23.15.2如需补充合同内容，经协商，甲、乙双方应签署书面补充合同协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。
23.15.3合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》和国家其他相关法律法规的有关规定及甲、乙双方协商解决。
23.15.4签订时间：2026年   月   日
签订地点：
 甲方：              乙方： 
 地址：              地址： 
 法定代表人或授权代表：      法定代表人或授权代表：
联系电话：             联系电话：
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廉政合同
为切实加强工程建设领域党风廉政建设，有效预防违法违纪违规行为和腐败问题的发生，根据国家有关工程建设、廉政建设的规定，建设工程的发包人    （以下简称“甲方”）与承包人            （含承包人按法律法规规定和招标文件约定允许分包的各专业承包人）（以下简称“乙方”），订立如下合同。 
  一、甲方的权利和义务 
（1）严格执行党的政策纪律、国家法律法规和各项规章制度，建立并落实廉政责任制。 
（2） 建立健全廉政教育制度，设立廉政告示牌，公布举报电话， 监督并严肃查处违法违纪行为。
（3）本项目建设过程中，如发现乙方及其工作人员存在任何违法违纪违规行为，甲方有权向乙方上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果；情节严重的，甲方有权视情节给予乙方经济处罚、暂停支付工程款、取消中标资格、中止合同的处罚，并建议盐城市有关主管部门禁止乙方在一至三年内进入盐城市场，涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理。 
（4）甲方及其工作人员和受甲方委托从事本项目招标代理、监理、跟踪审计等单位的人员不得索要或接受乙方的礼金、礼品、有价证券及回扣、好处费、感谢费等；不得在乙方报销任何应由甲方或其相关工作人员应当个人支付的费用；不得参加乙方安排的宴请、健身、旅游及娱乐等活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品以及通信充值卡、加油卡等；不得要求或者接受乙方为其汽车或住房装修，不得要求或者接受乙方为其婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便；不得利用职权、职务影响或工作便利从事与本项目有关的有偿中介、材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动；不得违规为本人、亲友、身边工作人员和特定关系人承接或投资、入股重大工程项目相关的业务；不准违规进行变更签证或以虚假计量等手段虚报高报工程量；不准与相关工程单位发生借贷、租赁或合伙经营等个人经济关系。 
二、乙方的权利和义务 
（1）有权依照国家法律、法规和规章制度，开展生产经营活动。 
（2）本项目建设过程中，如发现甲方及其工作人员和受甲方委托从事招标代理、监理、跟踪审计等单位的人员存在“吃拿卡要”等违法违纪违规行为，有权在第一时间向盐南高新区纪工委口头或书面反映并要求告知处理结果。 
（3）严格执行党的政策纪律、国家法律法规和各项规章制度，建立并落实廉政责任制，严格遵守职业道德。 
（4）建立健全廉政教育制度，定期开展廉政警示教育活动，教育引导自身工作人员遵守行为规范。 
（5）不得以任何理由向甲方及其工作人员和受甲方委托从事招标代理、监理、跟踪审计等单位的人员行贿、馈赠礼金、礼品、有价证券及给予回扣、好处费、感谢费等；不得以任何名义为上述人员报销应由其单位或个人支付的任何费用；不得以任何理由安排上述人员参加宴请、健身、旅游及娱乐等活动；不得为上述人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品以及通信充值卡、加油卡等；不得为上述人员提供汽车或住房等装修；不得为上述人员的婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。乙方如违反以上要求，发生违纪违规违法等行为，须无条件接受甲方给予的处罚。 
三、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该项目工程款全部拨付完成后止。 
四、本合同作为                        工程合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力。 
五、本合同作为主合同附件，正本和副本份数与本主合同的约定相同。由双方法定代表人或其授权的代理人签名与加盖公章后生效。
<以下无正文>
甲方：（盖公章）                       乙方：（盖公章）   
法定代表人：（签字）                   法定代表人：（签字）
合同签订地址：                         合同签订地址：
签订时间：      年   月   日           签订时间：      年   月   日


安全生产合同
为在                          项目合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，                   （以下简称“甲方”）与                      （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：
一、甲方职责
1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行项目承包合同中的有关安全要求。
2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3、重要的安全设施必须坚持与主体项目“三同时”的原则，即：同时设计，审批，同时施工，同时验收，投入使用。
4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
5、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
二、乙方职责
1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规有关安全生产的规定，认真执行项目承包合同中的有关安全要求。
2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、项目技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟练和遵守本条款的各项规定。做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%-3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令。并采取保护性措施防止事故发生。
4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的项目经理及其他人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
10、乙方必须按照本项目特点，组织制定本项目实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
三、违约责任
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。
本合同作为主合同附件，合同份数与本主合同的约定相同，与施工合同具有同等的法律效力，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部项目竣工验收后失效。

甲方单位：（盖章）                    乙方单位：（盖章）

法定代表人：（签名）                  法定代表人：（签名）

或委托代理人：(签名)                  或委托代理人：(签名)

                               日期：      年    月    日


 
第四章 采购需求
[bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc49090575]项目属性:服务类项目
一、项目概况
1．项目背景
本项目旨在构建一个符合盐南高新区农村地区社会治安治理现代化要求的智慧安防体系，全面提升农村治安防控的智能化、精细化与实战化水平。项目围绕“全域覆盖、数据驱动、立体防控、精准治理”的核心导向，系统推进前端智能感知设备部署、数据资源整合分析及实战应用平台建设，实现对辖区内人员、车辆、事件等治安要素的实时感知、动态管控与智能预警。
2．服务内容
结合市局对农村地区智慧安防建设的相关要求，以及项目实地调研情况，以构建以盐南高新区内边界、商超综合体及各行政村居重点部位为核心的安防体系，强化前端感知设备建设。本次规划建设共涉及以下区域：伍佑街道（三星村、武林村、宏心村、黄巷村、构港村、伍东村、珠溪社区、福兴村）以及辖区内4个派出所（新都派出所、新河派出所、科城派出所、黄海派出所）管辖范围内的重点部位、小区、公寓楼、商超综合体、边界及闸口等。
根据公安自建一类监控的存储要求，建设视频和图片云存储，保证前端视频存储时间不小于30天，人脸抓拍、车辆抓拍大图存储时间不小于180天，人脸抓拍小图、车辆小图存储时间不小于365天。
同时为全面夯实基层警务根基，补齐辖区内新河派出所警务指挥、数据研判、执法办案管理等短板，优化基层警务运行模式，提升辖区社会治安防控、应急处突与规范化执法能力。结合辖区治安现状及新河派出所实际工作需求，拟实施对其综合指挥室进行提升升级改造并配套建设标准化案管室。
现结合感知前端及后端设备现有建设情况与未来建设规划，本次项目规划建设后端人脸视频解析286路，车辆解析图片流296路，高空视频监控11路，普通视频监控41路。本次项目存储采用云存储的方式，规划建设图片存储空间约0.5PB。并拟建新河派出所综合指挥室智能化提升改造1项。
新河派出所综合指挥室升级改造主要内容包括：升级显示屏、服务器、操作台等硬件设施，消除视频调取、数据加载卡顿问题，满足7×24小时实战运行需求；搭建一体化大数据指挥研判平台，实现警情自动分级、智能派警；科学划分研判区、指挥区、值守区等功能分区，实现多岗位协同作业。
配套标准化案管室建设内容包括：设置专用卷宗存放区、涉案财物保管区，配套智能存取设备，实现案件卷宗、涉案财物分类存放、台账电子化管理；统一管理辖区行政、刑事案件，规范接报案登记、案件分流、卷宗保管、涉案财物管控、案件审核督办全流程，构建闭环执法监管体系。
3．建设地点
根据分局关于推进农村地区智慧安防体系建设的具体要求，并结合前期深入细致的实地调研成果，本次智慧安防建设项目将覆盖伍佑街道所辖的三星村、武林村、宏心村、黄巷村、构港村、伍东村、珠溪社区、福兴村。除上述区域外，本次建设还覆盖新都派出所、新河派出所、科城派出所及黄海派出所管辖的区域。项目建设将充分考虑各社区与村庄的人口分布、治安状况、基础设施条件及实际安防需求，确保智慧安防系统科学布局、精准覆盖、高效运行，切实提升辖区农村地区的安全防范能力和基层治理现代化水平。
二、项目清单
	项目建设清单

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	前端感知设备建设

	1
	400万双镜头结构化相机（含安装、调试、接入）
	★1、设备内置不少于两颗CPU、GPU、NPU一体的芯片，内置算力不小于20TOPS，内置双镜头，内置两颗靶面尺寸不小于1/1.7英寸的CMOS图像传感器，两通道主码流均不小于2560×1440；（提供公安部检验报告复印件并加盖投标单位公章）
2、两个通道均支持全结构化、人脸抓拍、目标比对、道路监控及Smart事件等多种智能模式；
3、设备内置补光灯；
4、设备内置2个镜头，均支持电动变倍、自动/电动聚焦、自动调节光圈功能；两个通道最低照度彩色均不大于0.0005 lx，黑白均不大于0.0001 lx；
5、设备内置4个电机，通道1和通道2均应支持PT一体化云台，通道1和通道2的云台应可独立控制，均支持水平调节及垂直调节，可通过IE浏览器或客户端远程调节PT位置以实现监控场景的切换；
6、设备支持结构化混行目标检测功能，支持混行目标（行人、人脸、车辆、非机动车）检测、抓拍及结构化属性分析；可关联显示人脸、人体图片和车牌、车辆图片，并可将抓拍结果上传平台；
★7、设备支持人脸成像增强功能，开启后可提升低照度、雨、雾等环境下的人脸抓拍图片的成像效果；设备支持人脸比对功能，对监控画面中出现的人脸与设备人脸库中的人脸图片进行比对，比对准确率不低于95%；（供公安部检验报告复印件并加盖投标单位公章）
8、设备可上传目标场景图片及目标信息，目标信息包括出现的时间、目标类别、在视场中的位置；
9、设备支持逆光补偿功能，并可通过 IE 浏览器或客户端预设逆光补偿的区域为上、下、左、右、中心、自定义、自动的补偿模式，当补偿模式为自定义时，支持在预览界面手动绘制背光补偿区域；当补偿模式为自动时设备可根据不同逆光场景自动补偿逆光的区域 ；
★10、设备在环境照度≤20lx且关闭补光灯情况下，可同时对不同速度、明亮度、反光度的行人、非机动车、机动车分类曝光，可实时检测、跟踪、抓拍行进的行人人脸、人体、非机动车及车上人员、机动车车牌、机动车；可识别人脸及车牌号码，同时抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辩，无过曝、过暗情况；（提供公安部检验报告复印件并加盖投标单位公章）
11、设备不低于GB35114A级安全加密；
12、设备采用DC36V供电；
13、设备防水防尘等级不低于IP67。
	台
	109

	2
	400万单镜头结构化相机（含安装、调试、接入）
	1、采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，内置算力芯片；
2、最大分辨率：2688×1520；
3、最低照度：彩色：0.0002lux；黑白：0.0001lux；
4、设备支持电动变焦，变焦范围：8mm-32m；
5、内置不少于4颗补光灯，补光灯开启后，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑；
★6、支持变焦镜头全焦段图像畸变校正功能，相机从短焦到长焦变倍全过程均可同步自动进行画面畸变校正，画面几何失真全焦段≤3%，设备镜头前盖玻璃呈倾斜状，与镜头平面呈8°夹角，可改变沿镜头光轴方向入射光束的反射光方向，降低鬼影对视频画面的影响；（提供公安部检验报告复印件并加盖投标单位公章）
7、支持当人脸、人体、车身、车牌目标在画面中横向运动时，因速度过快或环境亮度动态范围过大，导致画面出现拖影与重影现象时，开启功能，可消除人脸、人体、车身、车牌目标横向拖影与重影现象，并自动调节画面亮度、锐度；
8、支持镜头前盖玻璃加热功能；
9、支持声光报警联动，可触发联动声音警报和灯光闪烁；
10、支持可通过RS485接口连接云台，通过web操作界面上的按钮，控制云台上、下、左、右4个方向转动；
★11、可通过指示灯显示工作状态；上电后，红灯绿灯交替闪烁2s后，红灯常亮，设备正常启动，网络已连接，绿灯常亮60s，然后绿灯熄灭；设备正常启动，但网络未连接，红灯常亮，连接上网络后，切换为绿灯常亮60s，然后绿灯熄灭；设备正常运行中，断网或网络异常，红灯常亮至网络连接或时间超过60s；（提供公安部检验报告复印件并加盖投标单位公章）
12、内置2个麦克风，扬声器；
13、支持DC12V/POE三合一供电方式，支持12V电源返送；
14、支持IP67防护等级；
15、设备不低于GB35114A级加密。
	台
	134

	3
	400万双镜头结构化球机（含安装、调试、接入）
	★1、设备内置两颗GPU芯片，内置不少于两个镜头，可输出至少1路全景视频图像和1路细节视频图像，全景和细节镜头靶面均不小于1/1.8靶面尺寸，全景、细节通道通道图像分辨率不小于2688×1520；（提供公安部检验报告复印件并加盖投标单位公章）
2、细节镜头支持不小于32倍光学变倍，镜头最大焦距不小于192mm；
3、全景画面水平视场角不小于90°，垂直视场角不小于50°，全景通道可进行垂直旋转，旋转范围不小于10°可调；
4、设备最低照度：全景通道彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx，细节通道彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx；
5、细节通道水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°；
6、设备开启混合目标检测模式后，设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍，可支持人脸与人体，车牌与车辆的关联显示；支持人员布控功能和车辆布控跟踪功能；
★7、设备可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭，支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息；（提供公安部检验报告复印件并加盖投标单位公章）
8、设备支持AR标签联动查看功能，可选中标签并将该标签置于屏幕中心位置进行显示，可通过点击视频画面中的标签查看标签内容并对标签关联的摄像机视频图像进行预览，并可通过点击摄像机预览窗口进行放大窗口操作；
9、设备支持当有停车、逆行、压线、变道、掉头、机动车占用非机动车道现象被触发时，设备可分别发出不同的语音提示；
10、设备可识别距设备不小于250m处的人体轮廓；
11、设备不低于GB35114A级安全加密；
12、防护：IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准。
	台
	43

	4
	高空球机270°（含支架、安装、调试、接入）
	1、全景采用不低于1200万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，细节采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，内置不少于2个GPU芯片；
2、细节支持40倍光学变倍；
3、支持当焦距调节致使监看画面不清晰时,可通过客户端软件给出报警提示并上传FTP、发送邮件、联动录像及自动聚焦；
4、全景摄像机支持自动拼接功能,可将任意连续的2个至6个视频画面进行拼接显示；
★5、可对主码流视频图像任意位置进行框选裁剪,只显示框选内的画面,且裁剪框可拖拽;剪裁后录制的视频图像为框选内的画面；（提供公安部检验报告复印件并加盖投标单位公章）
6、可通过IE浏览器设置流光检测功能开启/关闭,在环境照度低于50 lx时,开启流光检测功能后,可提高静态物体和运动速度较慢目标的清晰度；
7、具有智能分析抗干扰功能,当小狗、篮球、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时,不会触发报警；
8、支持对画面中的人脸、人体、非机动车、机动车并发进行检测提取；
9、全景、细节通道均内置加热模块,可对镜头前盖玻璃加热,去除镜头玻璃上的冰状和水状附着物；
★10、细节摄像机自带雨刷,可远程控制开启雨刷；（提供公安部检验报告复印件并加盖投标单位公章）
11、内置6颗混合补光灯,每个补光灯均包含红外补光灯和白光补光灯,支持混合补光,可单独开启红外灯和白光灯；
12、支持双MIC声音采集，内置2个扬声器,可进行语音对讲及自定义音频文件播放；
13、支持DC36V供电或PoE供电，支持12V电源返送；
14、支持IP67防护等级。
	台
	11

	5
	900万一体化抓拍单元（含安装、调试、接入）
	1、设备包含高清抓拍单元由摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、补光灯、电源适配器、安装万向节等组成；
★2、内置不小于1英寸高帧率彩色全局曝光CMOS高清智能摄像机，最大图像尺寸≥4096×2960像素，视频分辨率支持4096×2960；（提供公安部检验报告复印件并加盖投标单位公章）
3、支持车辆抓拍、车牌识别和车辆结构化信息提取；
4、支持自动采集车道、车流量、平均速度、车辆类型、占有率、平均车头时距、平均排队长度、时间段等交通信息数据并进行统计，支持自动上传采集的交通信息数据，上传时间间隔可设置；
5、支持在抓拍的基础上，抓拍输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、场景全景照片；
6、支持对无人驾驶的车辆进行车牌识别；支持车辆右转弯压实线检测并抓拍；支持对驾驶员行车时是否有打电话动作的检测，准确率≥99%；支持非机动车不戴头盔，载人，逆行，闯红灯违法抓拍上传；
7、支持检测并跟踪指定区域内不少于245个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人等；
8、具有人脸增强设置选项，开启后可去除白天车窗反光和彩条纹；支持人脸区域自动曝光，可根据人脸区域光照变化自动调节人脸区域曝光参数；支持前排主副驾驶人员的人脸检测功能；支持前排人脸检测，并识别主驾驶员的性别、是否戴眼镜结构化属性信息，可在抓拍图上叠加主/副驾驶人脸小图和主驾驶员的结构化属性信息，白天和夜晚图片中人脸信息清晰可辨，白天前排人脸抓拍率≥99%；夜晚前排人脸抓拍率≥99%；
★9、设备可在左右45°范围内识别机动车车辆特征，包括车牌号码、车身颜色、车辆类型；支持识别并抓拍垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌；（提供公安部检验报告复印件并加盖投标单位公章）
10、支持外接多目标检测雷达，可实现雷达视频融合检测，可输出目标编号、车型和雷达速度、位置等信息，支持外接雷达实现测速，并支持视频测速校正雷达测速结果输出；
11、具有抓拍黄牌车、蓝牌车、绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、白牌车、黄绿双拼牌车和不启用抓拍八个设置选项。可对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、白色、黄绿双拼色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍；
12、支持车辆子品牌识别，对车头图片进行分析抓拍，可分析输出OSD叠加7200种车辆子品牌并显示相应的年款，对车尾图片进行分析抓拍，可分析输出OSD叠加3900种车辆子品牌并显示相应的年款；
13、设备不低于GB35114A级安全加密；
14、设备采用100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz。
	台
	10

	6
	视频球机(含安装、调试、接入)
	1、设备内置GPU芯片，支持输出图像分辨率不小于2560×1440，光学变倍大于32倍，最大焦距不小于188mm；
2、设备支持可见光及红外补光，可见光补光距离：夜间天气晴朗无遮挡，可识别距离设备镜头120m处人体；
3、设备最低照度：红外灯关闭：彩色≤0.0003Lux，黑白模式≤0.0001Lux；
4、球机水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°；
5、水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-35°~90°；
6、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物；
7、支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小；
8、设备具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警；
9、设备具有300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，可按照所设置轨迹完成不少于4条模式路径；
10、当智能行为分析设置为区域入侵，越界入侵，进入区域、离开区域时，可对行人、车、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车等进行检测设备支持行为分析触发后联动聚焦、联动目标跟踪等多种报警触发方式；
11、设备不低于GB35114A级安全加密；
12、防护：IP66，符合GB/T 17626.5 认证标准。
	台
	8

	7
	400万全彩网络摄像机(含安装、调试、接入)
	1、设备支持输出图像分辨率不低于2560×1440；
2、最低照度彩色不大于0.005lx，黑白不大于0.0005lx；
3、支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测；
4、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120dB宽动态适应不同视频环境；
5、设备红外作用距离不小于50m，白光可识别距离设备30m处人体轮廓；
6、设备支持DC12V及POE供电。
	台
	33

	8
	环保多合一灯
	1、补光装置光源至少包括LED光源、气体放电光源和红外光源；
2、采用 LED 光源和气体放电两种光源，支持红外和白光补光切换；
3、灯珠设计使用寿命≥5万小时，3000小时老化后光衰≤1%，5万小时光衰不超 30%，工作温度满足-40°C 至+85°C；
4、支持LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪及红外气体爆闪四种补光方式，可通过远程控制切换；
5、支持一键开启/关闭防眩目功能；
6、支持通过相机IO口调节补光灯亮度等级；
7、防护等级不低于IP66。
	台
	20

	9
	设备箱
	1、箱体整体结构及工艺要求：外形尺寸：箱体外形净尺寸不小于高 500mm×宽350mm×深220mm，尺寸公差符合国标精密级加工要求，箱体造型规整，边角做圆弧钝化处理，避免尖锐棱角。板材及材质：箱体主体采用优质冷轧钢板，板材厚度≥1.2mm，材质力学性能符合GB/T 708标准，保证箱体结构强度与承重能力，长期使用不变形、不塌陷。表面处理工艺；
2、内部电气配置要求：配置1路电源引入防雷模块，1个32A 国标空气总开关，1 台智能温控风扇，内置温度感应模块，可根据箱内温度自动启停，实现主动散热，保证内部设备恒温运行；不少于 4 个五孔国标电源插座，可根据实际情况增加配置满足使用需求；
3、依据《公共安全视频图像信息系统管理条例》，本项目中所采购的设备箱需粘贴带有符合监控标识要求的亚克力板，亚克力板内容信息及样式需在采购前与甲方核对确认后采购；
★4、设备具有盐雾检测试验报告，盐雾环境；浓度：（5±0.1）% , 温度：（35±2）℃；喷雾时间：每隔45min喷雾15min，共96h；盐雾沉降量：1.0ml/h.80cm²-2.0ml/h.80cm²，试验后样板表面无黄斑且不生锈。外壳防护等级符合IP65，工作温度-55°~ +85°设备可正常工作，电源电压在AC165V～AC275V范围内变化时正常工作。（投标时提供第三方权威检测机构出具的检验报告复印件并加盖投标人公章）
	台
	282

	10
	1光4电千兆工业级交换机
	1、千兆电口≥4个，千兆SFP光口≥1个，光模块传输距离大于20km，根据实际需求选配光模块传输距离；
2、支持-40~85℃温度范围满负载工作，工业四级设计，IP40防护等级，低功耗无风扇设计；
3、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05；
4、拥有1个千兆光口，4个10/100/1000Base-TX自适应以太网 RJ45 接口连接网络摄像机。该光纤传输通讯单元设计符合以太网标准，性能稳定可靠； 
5、流控方式：全双工采用 IEEE 802.3X，半双工采用 Backpressure 标准；  
6、提供状态指示灯，外置电源（输出 12V～50HZ 1A）；
7、模块化电源设计理念，功能板与电源分开，便于后期维护；
8、采用光电一体化模块，保证传输可靠，寿命长；
9、超低功耗小于 2.5W(Input:DC12V）；
10、符合GB/T 25000.51-2016安全规范要求。
	台
	297

	11
	2光8电千兆工业级交换机
	1、千兆电口≥8个，千兆SFP光口≥2个，光模块传输距离大于20km，根据实际需求选配光模块传输距离；
2、支持-40~85℃温度范围满负载工作，工业四级设计，IP40防护等级，低功耗无风扇设计；
3、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05；
4、拥有2个千兆光口，8个10/100/1000Base-TX自适应以太网 RJ45 接口连接网络摄像机。该光纤传输通讯单元设计符合以太网标准，性能稳定可靠；  
5、流控方式：全双工采用 IEEE 802.3X，半双工采用 Backpressure 标准；  
6、提供状态指示灯，外置电源（输出 12V～50HZ 1A）；
7、模块化电源设计理念，功能板与电源分开，便于后期维护；
8、采用光电一体化模块，保证传输可靠，寿命长；
9、超低功耗小于 2.5W(Input:DC12V）；
10、符合GB/T 25000.51-2016安全规范要求。
	台
	12

	12
	L型4.5米杆*0.5—3m自行调节（含运输、吊装）
	立杆圆锥直径90-140—3mm厚，横臂直径60—3mm厚，基础法兰300*300—12mm厚，热镀锌后喷塑。固定法兰300*300—3mm厚，预埋件螺栓中心距200*200mm—4支M20圆钢长0.75米。
横臂长度根据现场实际情况选择长度，满足使用效果
	套
	109

	13
	L型6.5米杆*3（含运输、吊装）
	立杆圆锥直径140-190—4mm厚，横臂圆锥直径90-140—3mm厚，基础法兰直径400—14mm厚，热镀锌后喷塑。固定法兰直径400—4mm厚，预埋件螺栓对角中心距300mm—6支M20圆钢长1.125米。
	套
	20

	14
	安装组件（0.5—3m自行调节）
	直径不小于60mm，壁厚≥3mm，做斜撑设计，热镀锌喷塑。长度（0.5m—3米）及安装高度根据现场环境调整，裸露线路均需采取PA尼龙管保护固定，需符合架设杆件所属部门的相关要求。
横臂长度根据现场实际情况选择长度，满足使用效果。
	根
	149

	15
	U型支架
	定制，与杆件颜色一致，不低于80cm高，臂厚不低于2mm。
	套
	56

	16
	L型4.5米杆*1-3基础（含地笼、混凝土、浇筑、基坑开挖）
	基础尺寸不低于0.8m*0.8m*1m，商砼C25浇筑。含基础开挖、绿化恢复、人行道砖恢复、道板砖恢复、建筑垃圾清运。外场设备基础设施施工要求、基础浇筑、混凝土强度等级应符合要求。具体做法详见设计书。
	套
	109

	17
	L型6.5米杆*3基础（含地笼、混凝土、浇筑、基坑开挖）
	基础尺寸不低于1m*1m*1.2m，商砼C25浇筑。含基础开挖、绿化恢复、人行道砖恢复、道板砖恢复、建筑垃圾清运。外场设备基础设施施工要求、基础浇筑、混凝土强度等级应符合要求。具体做法详见设计书。
	套
	20

	18
	手井
	500*500*500，含手井框、盖，印有盐南公安标识，含手井开挖、砌筑等费用。
	座
	251

	19
	接地组件安装及测量
	按外场设备基础施工通用要求实施，杆件应安装保护地线，保护地线可使用规格为40mm×4mm以上的镀锌扁钢制作，焊接到每个钢制杆件的法兰盘上。焊接处应做防腐处理。保护地线应与接地装置有效连接。设备机箱的专用接地铜排应与接地装置有效连接，接地电阻应小于10Ω。引入设备机箱的接地线应使用软铜绞线，其截面不得小于10mm²。
	处
	280

	20
	电源线（RVV-2*2.5mm²）
	不低于国标，纯铜，RVV-2*2.5mm²，用于电表至设备箱之间供电。
	米
	30000

	21
	电源线（RVV-3*1.0mm²）
	不低于国标，纯铜，RVV-3*1.0mm²，用于设备箱至监控设备之间供电。
	米
	4845

	22
	6类网线
	不低于国标，室外STP屏蔽超六类线。
	米
	4845

	23
	单模光缆-4芯
	4芯单模，含熔纤、配套辅材等。需抗拉伸、耐磨损、抗冲击、耐压扁、可反复弯曲、扭转、弯折、曲绕（弯曲角度不超过90°）枪击等，具备良好的机械性能和温度特性。
	米
	2000

	24
	管道沟通
	含挖填土恢复、绿化开挖恢复、道板砖开挖恢复（含φ50PE管管材），沥青路面切路恢复、水泥路切路恢复（含镀锌钢管φ60）。
	米
	18000

	25
	拖拉管
	Φ50PE2孔。本项工程量计算是按水平距离计算，投标人报价需综合考虑拉管的弧度。
	米
	3000

	26
	供电开户
	定制，含前端感知设备3年电费。
现场接电，在接电过程中涉及的所有费用(含开户、挂表、表前管道、表前线缆、表前架杆等)，必须满足验收要求，由投标人自行现场踏勘考虑实际情况并综合报价，3年服务期。
	处
	296

	27
	光纤租赁
	1、 定制，优先采用PON网络，带宽满足现场流量需求，如无法采用PON网络，可采用裸纤模式，3年服务期。
2、本项费用为前端293处感知设备点位光纤租赁3年网络费用，本清单项为暂定金额，投标单位不得下浮，最终以建设单位确认的实际开票金额结算。
3、293处点位详见设计书。
备注：光纤租赁3年网络费用1054800元为不可竞争费用，各投标人按此固定费用报价，不接受此报价以外报价，否则按不实质响应招标文件处理。
	项
	1

	28
	配套图片存储（含配套软件）
	1、服务器配置：≥2颗64位国产多核处理器，≥64GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置不少于三块960GBSSD固态硬盘，内置≥2个千兆数据网口，≥2个万兆数据光口，≥1个千兆管理口配置，≥6个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇，支持热插拔1+1AC220V；
2、可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26TSATA/SAS硬盘；支持NL-SAS硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动，节省功耗；
3、具有不低于48块硬盘热插拔插槽，内置企业级硬盘，容量不小于0.5P；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断；
4、支持集群管理功能，包括集群单元弹性扩容、负载均衡、故障迁移等；支持集群节点生命周期管理，支持集群节点服务启动/停止，集群节点服务组建、扩展、删除；
5、支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型；
★6、支持按照接入任务数实现自动负载均衡，支持前端设备自动分配到存储节点，各节点间读写任务数差距±1；节点间的自动业务负载均衡，各节点上的存储数据量在稳定情况下，存储容量使用率差距小于万分之一；（提供公安部检验报告复印件并加盖投标单位公章）
7、集群部署时，系统根据各个节点的负载压力，自动将业务相对均衡的分配到集群其他节点上面。当集群中某个节点故障时，在集群可接入的录像计划的范围内，将故障节点上的录像计划调度到集群内其他正常节点上接管，从而不影响录像业务；当异常节点恢复后，业务重新自动均衡到所有在线的节点上；
8、系统支持在创建资源池的时候，将周期性覆盖的资源池设置成单通道单周期的属性，开启此功能后,当该资源池容量不足时,将优先保障满足资源池内单通道的存储周期,其他通道数据会提前触发数据覆盖。通过云存储实时流录像计划管理页面，可以查看已经配置过单通道周期保障的点位的数据存储周期；
9、支持图片流直存，抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现前端数据直接存储至云存储系统；支持设置资源池自动分流策略，策略包含按图片大小、图片类型(类型包含人脸、人体、车辆、电动车等)。支持将同一点位产生的多种不同大小、不同类型的图片数据按策略自动分池存储到不同存储资源池中；
10、系统同时提供多副本、ErasureCode数据保护机制，其中ErasureCode安全级别可支持设置44+4，安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法。支持数据冗余N+M模式下，当损坏节点数量超过M台（或数据块超过M）时，系统内的正常存储节点不少于1台，业务仍可持续写入，且存留的视频数据仍可进行回放，回放数据无马赛克，当故障存储或者硬盘上线后，损坏数据可自动恢复；
11、具备一键快速部署能力，存储节点并行部署，互不影响，单台部署时间150秒内完成。快速部署过程中，自动检测节点是否符合配置要求，当检测到当前节点的配置与预期有差距时给予报警提示；
★12、支持图片数据在SSD盘中存储，实现热数据从SSD中高速提取，实现即存即取，且图片数据可设置按周期或容量进行覆盖。系统支持多级加速：支持对不同规格图片数据分级加速存储，小图支持SSD缓存加速，大图支持内存加速；系统支持自定义设置内存加速缓存大小、SSD缓存加速池容量大小，可最高针对4096KB图片加速提取，提供公安部检验报告复印件并加盖投标单位公章；
投标人所投视频云存储服务器设备需与盐南公安原云存储管理系统无缝对接，对接过程中产生的额外费用由投标人自行承担，投标人出具加盖投标人公章的承诺函。
	台
	1

	29
	64路智能录像机(含36TB监控硬盘）
	1、具有3个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、2个RS485接口、1个eSATA接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口、具有1路直流12V输出接口；可内置9块SATA接口硬盘；
2、HDMI1、HDMI2和HDMI3组合支持最大单路8K、4K和4K三异源输出，可同时解码输出48路2MP、H.265编码、25fps、1920×1080格式的视频图像；
3、文搜检索结果支持选中查看关联录像/图片，录像片段内显示关联目标跟踪框，支持对录像关联目标及其周围目标进行二次精准检索；
4、设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位；
5、支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近10条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索
6.支持独立的文搜应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，可快速选择1天、3天、7天；
7、设备支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的保安、抽烟、打电话、玩手机等；
8、支持4路视频流人脸识别，支持16路图片流人脸识别；
9、支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口；
10、支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段；
11、支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡；
12、支持在线用户信息查看，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息；
13、支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大16路音频设备管理；
14、支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码；
15、支持切片回放，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片，支持对切片回放片段进行目标检索、备份导出、开启/关闭智能POS信息等操作；；
16、支持最大接入带宽512Mbps，最大存储带宽512Mbps，最大转发带宽256Mbps。
配套硬盘参数：
1、3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM；
2、AllFrame AI全帧技术，提升用户AI视频分析检索体验；
3、空气盘， CMR传统磁记录；
4、传输速率245 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧；
5、高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐；
6、满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求。
	台
	1
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	千兆交换机（配6U机箱）
	1、配置：可用千兆电口数量≥24，千兆光口数量≥2；
2、交换容量≥56 Gbps，转发性能≥41.67 Mpps；
3、支持通过管理平台和手机APP展示并管理交换机的拓扑，交换机支持不同拓扑连接方式，包括网线连接、光纤连接、无线连接，支持在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、交换机性能使用信息、交换机面板状态、端口信息；
4、支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能，支持SNMP管理、LLDP功能；
5、浪涌（冲击）抗扰度符合GB/T17626.5；
6、支持64Bytes-1518Bytes下均能线速转发。
	台
	1
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	网络汇聚设备
	1、实现人、车、视频数据的接入并上传盐南高新区分局视频平台、视图库平台、人脸大数据平台、盐城市慧盾平台、盐城市感知大数据平台；
2、支持人脸数据的接入，上传通行时间、人脸照片；
3、支持车辆数据的接入，上传车牌号、车辆照片、通行时间等；
4、支持第三方主流厂家的设备接入，并可正常工作显示视频图像；
5、支持视频数据的接入，上传GB28181协议上传视频至视频平台；
6、CPU：不低于四核CPU，内存：不低于8GB内存，LAN1:10/100/1000/ Mbps Realtek，支持网络唤醒，LAN2:10/100/1000/ Mbps Realtek，支持网络唤醒；
7、支持断点续传功能，网络中断后数据可存储在本地，网络恢复后可自动同步；
8、支持对系统中的身份证号码、手机号码进行脱敏显示，中间部分以*显示；
9、支持防火墙放行端口配置功能，支持禁ping功能；
★10、支持在设备管理模块，展示设备的在线和离线状态，资源占用情况，对接设备的在线离线数量对比统计，最后心跳时间功能；
★11、支持在程序意外出错及崩溃时自动重启恢复功能；
★12、支持在与上级平台网络异常情况下，感知数据保存在本地，待网络恢复后自动同步上级平台功能；
★13、支持数据传输加密，设备通信报文中应不存在明文格式的用户数据信息；
14、设备支持接入管理2000路视频监控点；
★15、具有存储加密功能，仅本机及授权设备和软件可进行访问，非授权设备和软件无法访问样机存储的数据；
★16、具备网络隔离功能，具有两个网口，每个网口可单独配置网络信息，通过外网网口进行访问应能获取到设备本机的数据信息，但不能访问样机通过内网接入的设备；
17、具备云端远程重启功能；
18、具备云端远程一键升级功能。
标注★项须提供第三方检测报告复印件并加盖投标人公章。
投标人须提供支持视频、人脸、车牌数据无缝对接上传至盐南公安局多维数据感知汇聚平台、视图库平台的承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章。
	台
	61
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	操作终端维修套装
	含寻线仪、清灰设备，采购前需和使用单位确认
	套
	1

	综合指挥室大屏及会议系统建设
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	智能安全防护LED室内全彩屏（含LED屏支架，含不锈钢包边）
	p1.538室内全彩LED屏：1、像素构成1R.1G.1B，封装方式SMD表贴三合一，表面黑化处理，表面不反光，扫描方式：40扫；
2、模组尺寸：320*160mm；屏体分辨率：208*104，模组重量：495g；
3、光学性能：基色主波长误差为C级ΔλD≤5，视角（水平、垂直）：H≥170°V≥170°；
4、机械性能：平整度：≤0.2mm，箱体间缝隙≤0.1mm，像素中心距相对偏差<3%；
5、最大功耗：≤370W/㎡；平均功耗185W/㎡，模组功耗≤19W；能源效率：≥3cd/W；
6、光学特性：亮度均匀性≥99%，白场色坐标符合SJ/T1114120175.10.5规定，亮度鉴别等级：
7、色温：800-18000可调；
8、电性能：换帧频率：60Hz；刷新频率：≥3840Hz支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项；
9、平均失效间隔工作时间：≥10000hrs；
100、电源效率：效率＞85%；
11、灯芯参数：灯芯的波长误差值在±lnm之内，每个灯芯的亮度误差在5%以内；
12、白平衡亮度：0-700cd/㎡可调；亮度调节：0100%亮度可调，256级手动/自动调节。
AI显示安全网关设备规格：1、硬件主控芯片使用国产化芯片，内存8GB，存储32GB。支持最大分辨率：3840*2160@30fps；
2、基于图像识别和深度机器学习的人工智能（AI）技术，针对视频流传输内容进行全自动智能分析和不良内容识别，支持对不良图像（色情视频、图片、网页等）和不良文字的实时过滤；
3、支持自适应识别，无需指定识别类型，对不良内容全自动识别与防护，无须人工干预，及时屏蔽不良内容；支持本地智能识别和过滤功能，采用本地终端边缘计算技术，无须联网即可实现智能识别和过滤不良信息功能；支持8/10/12bit等常规色彩深度；支持RGB 4:4:4、YCbCr 4:4:4、YCbCr 4:2:2、YCbCr 4:2:0等常规视频流格式；支持GUI人机交互界面控制，操作更便捷。
4、界面支持预置画面设置，支持预置画面的预检测，避免非法预置画面被误设置。
	m²
	16.58
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	LED发送卡
	1、支持1路SL-DVI视频输入，1路HDMI1.3输入；
2、支持AUDIO音频输入；
3、支持4路千兆网口输出，单路网口最大带载为65万像素点；
4、支持USB接口控制，支持UART控制接口，可级联多台进行统一控制；
5、单张发送卡支持自定义分辨率，最宽最高为3840；
6、支持外接光探头，可以检测环境亮度，智能调节屏体亮度；
7、支持逐点亮色度校正，对每个灯点的亮度和色度进行校正；
8、支持双卡备份以及网线备份，双重保险。
	台
	6

	35
	PLC智能远程配电柜
	带载：≥20kW配电柜，浪涌，时控（支持遥控），壁挂。
1、控制方式：手动+时控+干接点+电脑配电箱同启（PLC功能）；
2、手动控制：一键启停，分步上电、断电；
3、时控控制：设置4组控制时间段；
4、干接点：第3方远程通断控制；
5、电脑同启：支持电脑启动电箱启动，电脑关闭电箱关闭；
6、接线方式：上进下出；
7、显示模式：数码显示+时间显示。
	台
	1
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	混插拼接处理器
	1、纯硬件插卡式架构设计，19英寸标准机架式安装，金属结构机箱；
2、内置不小于7英寸触摸屏，可通过触摸屏进行监测状态查看、参数设置、固件升级、文件备份、预监回显等功能；
3、设备机箱规模最大支持40张输入卡、20张输出卡，可同时支持网口输出和光口输出；
4、单张输出板卡支持不少于16个图层，支持图层在输出接口间漫游，可进行图层参数设置；
5、支持二合一10G光口输出卡，配合光电转换设备可直接连接LED显示屏显示；单卡带载可达2080万像素，支持独立模式，复制模式，备份模式三种工作模式；
6、IPC输入卡支持4K视频接入，单卡不低于16路视频解码输出；
7、设备应具备自我监测功能，可监测设备温度、电压、风扇在线状态，支持智能识别板卡接口组合，板卡和接口状态监测；
8、支持屏幕背景图bkg显示；支持对输入添加文字或图片台标，文字与图片背景、位置可调；支持对输入添加OSD文字或图片，属性可调；
9、支持不少于2000个场景，可设置为图片或视频，场景切换支持淡入淡出、直切效果；支持不少于4种屏幕画质调节模式；
10、支持对所有输入源同时预监，对所有输出进行回显（包含IP流回显）；
11、支持用户权限分级管控，超级管理员可分配用户使用权限，支持多用户同时在线编辑、控制、上屏操作，可预览其他用户操作；
12、支持实时和预编模式，实时模式可实现画面控制实时上屏显示，预编模式支持在软件端进行显示内容预编辑后，再上屏显示；
13、支持输入源画面任意截取，对截取的画面开窗调用，并可作为一个新的输入源，不影响原输入源的使用；
14、系统须具备良好的兼容性，拼接器配置软件至少需支持windows；
15、搭配二含一网口输出卡，配合使用3D眼镜和外置发射器（内置3D片源），可在外接普通LED显示屏上显示3D效果；
16、支持多种方式访问设备，包括有线和无线方式，客户端通过有线方式操作时，操作响应时间不大于60ms。
	台
	1
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	单色LED字幕屏（2.88m*0.32）
	P4.75，单色。
	台
	1
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	65寸电视(含壁挂支架）
	LCD显示，屏幕比例16:9，HDMI接口不少于2个。
	台
	2
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	吸顶音箱
	1、低音单元：8"×1；高音单元：1"×1；
2、频响范围：55Hz-20KHz；
3、额定功率：80W，峰值功率：320W；
4、标准阻抗：8Ω；
5、灵敏度：94dB；
6、最大声压级：113dB；
7、定压功率：60/30/15/7.5W,100V/70V；
8、覆盖角度（HxV）：100°x100°。
	台
	4
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	二通道功率放大器
	1、支持自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等功能；
2、支持延时启动系统功能，保护音箱不受冲击而损坏；
3、支持立体声通道、并接、桥接输出转换；
4、线路类型：classD；
5、立体声功率输出：4*250W/8Ω，4*400W/4Ω；
6、桥接功率输出：2*500W/8Ω，2*800W/4Ω；
7、信噪比：80dB；
8、总谐波失真：0.05%；
9、输入阻抗：10KΩ；
10、频率响应：20Hz-20KHz；
11、阻尼系数：>500。
	台
	1
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	8进8出数字音频处理器
	1、支持8路平衡式话筒\线路输入，8路平衡式线路输出；
2、输入通道支持扩展器、压缩器、自动增益、闪避器、噪声门、噪声增益补偿、延时器等信号处理功能；输出通道支持高低通、延时器、限幅器等处理功能；
3、支持AEC（回声消除）、ANS（噪声抑制）、AutoMixer（自动混音）、AGC（自动增益控制）、AFC（自动反馈）、摄像跟踪、幻象供电等功能；
4、支持双向RS232、RS485和UDP协议中控控制功能；
5、支持IOS、Windows、Android、鸿蒙等系统控制终端；
6、支持16组预设，每个预设独立工作；
7、支持内置USB声卡；
输入动态范围：113dB、输出动态范围：115dB、频率响应范围：20～20kHz(±0.2dB）、总谐波失真（THD+N）：0.003%@1kHz，+4dBu、采样率：48KHz。
	台
	1
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	真分集一拖二无线手持话筒
	1、真分集接收主机，空旷有效距离可以到达200—300米；
2、主机大屏显示，电池电量，接收信号一目了然；
3、具有一键扫频，一键锁频功能；
4、手持腰包可根据使用环境调节发射功率；
5、主机电源键，操作按键，全部采用发光设计。一键飞梭旋钮，可调节频率和音量；
6、主机自带监听耳机插孔，可实时监听使用情况；
7、主机屏幕白色，黄色双色显示，接收机与发射机同一频率屏幕显示白色字体，不同频率显示黄色字体；
8、主机6段LED指示灯，接收信号，音频信号，电池电量一目了然。
9、接收机技术参数：工作频率：500-980MHz，红外对频，频率同频技术，显示屏显示发射器电池电量，S/N信噪比：>105dB，T.H.D失真：<0.5%，频率回应：40Hz-18KHz，噪声锁定静噪控制+音频导航锁定静噪，发射器技术参数，频道：200频道，频带宽度：50MHz，频道间隔：250KHz，频率稳定度：±0.005%，使用电池：2节AA电池/5号电池
10、可设置发射功率：高功率15mV=300米（电池可持续使用2小时），功率10mV=150-200米（电池可持续使用4～5小时）
	台
	1
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	一拖四无线会议话筒
	1、支持智能电池欠压预警显示；
2、数字导频，2048位对称加密算法杜绝监听；
3、接收机发射机电量监控；
4、一键自动搜频，智能数字信号场强FI检测，定点监控使用中的频率状况；
5、主机自带锁键功能；
6、PLL锁相环频率合成技术动态音频压缩及自动电平控制电路；
7、杂讯锁定静噪控制+音码导航锁定静噪控；
8、一键静音/开启语音功能；
9、主机射频载波范围：632.00-698.70MHZ；
10、主机频率响应：80HZ-15KHz(±3db）；
11、动态范围：>110db；
12、系统失真/总谐波失真THD：<0.5%；
13、信噪比：S/N>100db（A）；
14、拾音器类型：电容/柱极体；
15、咪芯指向性：超心形指向；
16、拾音灵敏度：>-20dBM（1V）；
17、拾音器音频响应：100HZ—18KHZ；
18、增益：10db；
19、电池：2000mAh锂电池/3.7V；
	套
	1
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	智能天线分配器
	1、天线分配器是全频道的UHF天线分配器，它可以在多频道系统中导引天线讯号从一对天线到多台接收机；
2、分配器会放大射频讯号以弥补在分配过程中的衰减；
3、外置3安开关电源，可提供四组12v直流电给无线接收机；
4、单一台天线分配器主机可支援最多8个天线通道端口；
5、天线主机频率响应500～950MHZ；
6、阻抗：50欧姆；
7、工作频率范围：500-950MHz；
8、天线类型：对数周期；
9、增益：10dB±2db。
	台
	1

	46
	反馈抑制器
	1、会议系统中防啸叫的完美解决方案；
2、2吋TFT彩屏，中英文可选；
3、反馈加移频设计方案，移频4档可选；
4、每通道设8个陷波器，工作频率20-20KHZ，自动扫描啸叫点并抑制；
5、独特的噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰；
6、输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态；
7、响应时间快中慢3速可定，更具人性化；
8、模拟输入2CH-XLR和1/4“TRS（母）输入，电子平衡/不平衡；
9、输入阻抗平衡47Ω，不平衡20KΩ；
10、最大线路电平输入+18dBμ；
11、模拟输出2CH-XLR和1/4“TRS（母）输出，电子平衡/不平衡；
12、输出阻抗平衡>120Ω，不平衡>60Ω；
13、最大输出电平+20dBμ；
14、频率响应20Hz-20KHz，±0.3dB；
15、信噪比>105dB(A)；
16、动态范围103dB；
17、总谐波失真+噪声0.005％,1KHz。
	台
	1

	47
	8通道电源管理器
	1、支持时序控制设备开关，顺序间隔时间可选；
2、支持8路功率电源输出，总负荷30A，支持过流保护；
3、支持最大承受单路功率2KW，总功率8kW；
4、支持前面板独立开关控制；
5、支持RS232串口通讯协议。
	台
	1

	48
	两人席位控制台（每套坐席含2个电源PDU）
	坐席参数：
1、每组尺寸不小于长2500*宽800*高750mm；
2、框架1.5厚优质冷轧钢板，前后门2.5厚实木颗粒板，后背板30150国标铝合金型材，柜体内独立标配1块托盘，侧板外延尺寸905mm，台面深度800mm，台面25厚实木颗粒聚氨酯手枕包边，侧板25厚高密度板环保烤漆)操作台台面白套黑边，侧板颜色白套黑；
3、电源PDU参数：产品类型：19英寸标准安装，电气性能符合IEC标准，配置六位国标五孔，输入端插头形式采用国标三孔；
4、额定电压/额定电流：220V/10A，6位，带电源开关及开关有灯光提醒。
	套
	4

	49
	桌面多媒体信息插座
	1、采用盒式结构，可以嵌入桌面；
2、采用翻盖式开启；
3、其面板材料采用铝合金板，表面采用阳极氧化拉丝一体成型工艺；
4、其内部可以提供多款信息接口及数据接口如：三孔电源、网络、电话、HDMI高清、VGA等。
	个
	8

	50
	五人席位席
	1、每组尺寸不小于长4500*宽850*高750mm；
2、框架1.5厚优质冷轧钢板，前后门2.5厚实木颗粒板，后背板30150国标铝合金型材，柜体内独立标配1块托盘，台面25厚实木颗粒聚氨酯手枕包边，侧板25厚高密度板环保烤漆)操作台台面白套黑边，侧板颜色白套黑。
	套
	1

	51
	人体工程学椅
	人体工学转椅：1、PP加纤背框，透气网布；
2、PP连体固定扶手；
3、高密度海绵坐垫；
4、高硬度板材座板；
5、尼龙脚轮。
	套
	8

	52
	指挥席座椅
	定制，牛皮材质，弓形椅。
	套
	5

	53
	静电地板（含配件)
	1、规格：600×600mm，高度：150mm；
2、撑杆，螺丝，安装，等电位铜排（8米，标准规格：25mm×3mm紫铜排（TMY型），导电性能优异。四周外围闭环铜排）。
	项
	1

	54
	音频线
	300芯金银线YRVB2*2.0（100米），话筒音频线（100米）。
	项
	1

	55
	6类非屏蔽模块
	1、产品描述：6类非屏蔽模块（180度）；
2、标准：YD/T926.3，ISO/IEC11801:2008；ANSI/TIA-568-C.2；
3、IDC：磷青铜，45°，防尘盖：透明PC材料，IDC与金针方向：180度；金针：磷青铜表面镀金，异形的金针空间排列，有效提升近端串音余量；
4、插头与插座插合次数：≥1000次，导线端接次数：≥250次；
5、打线方式：T568A/T568B，卡接导体线径：0.5mm～0.65mm，24AWG~22AWG。
	个
	28

	56
	双口面板
	1、产品描述：86信息插座面板；
2、信息插座与面板采用90度安装方式；
3、组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露；
4、端口带弹簧式自动回弹防尘门设计，防止灰尘等异物侵入；
5、带有标识纸和标识盖，方便维护和使用；
6、端口数量：双口；
7、面板尺寸：高度：86×宽度：86mm，材料：ABS。
	个
	14

	57
	六类非屏蔽网线
	1、护套采用聚氯乙烯材料（PVC）材质；
2、阻抗：（f=1-250MHz)100±15%Ω3、工作电容：≤5.0nF/100米；
3、额定传输速率（NVP）:≥68%；
4、电缆直径：6.0±0.2mm；
5、绝缘电阻：≥5000MΩ/km(+20℃DC(100-500)；
6、抗拉力：≥13.5MPa/10MPa8、绝缘外径：0.9±0.1；
7、导体材料和直径：无氧圆铜线（纯度99.99%）23AWG0.53±0.02mm；
8、最小弯曲半径：4倍电缆外径5725。
	米
	3000

	58
	大屏配套线缆、桥架等
	1、弱电桥架30米，规格：200*100mm；厚度不小于1mm；
2、配管200米，规格：KBG25；
3、86底盒，安装方便，固定牢固3、可明装或者暗装
4、可以匹配所有86型面板；
5、42U标准机柜；
6、配线架（含模块）5套；
7、理线架10套；
8、20米HDMI高清线2条；
9、10米HDMI高清线9条；
包含LED拼接屏主电源线，主网线及综合布线、设备安装、系统调试、人员培训等（详见设计图纸）。
	项
	1

	59
	接入交换机（每台含光模块2个）
	1、千兆三层管理交换机，包转发率148Mpps/222Mpps，交换容量758Gbps/7.58Tbps,48个千兆电口，4个千兆光口，VLAN:4K,MAC:16K,19英寸1U标准机架，金属外壳，挂耳默认自带
光模块技术参数：SFP千兆光模块（1310nm,10km,LX,LC）。
	台
	3

	60
	无线AP
	Wifi7，吸顶，2.5G网口，千兆。
注：AP根据场地面积和布局决定数量，一般50-80平米布一个
	台
	4

	61
	AC控制器
	标准PoE供电，AP管理一体化企业级VPN路由器支持搭配2.5GAP使用上网行为管理。
	台
	1

	62
	终端操作设备
	含27寸显示，键盘鼠标一套。
1、CPU：不低于i513代性能；
2、显卡：不低于3060性能；
3、内存：不低于16G；
4、硬盘：不低于1TB。
	台
	2

	63
	55寸电视（含壁挂支架）
	LCD显示，屏幕比例16:9，HDMI接口不少于2个。
	台
	1

	64
	人脸门禁一体机
	1、国密加密：内置国密SE密码模块，支持SM1、SM4加密方式加密处理；
2、屏幕参数：7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024；
3、摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；
4、认证方式：支持人脸、刷卡（国密CPU卡）、密码认证方式
5、人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；
6、存储容量：本地支持1万人脸库、5万张卡，15万条事件记录；
7、可视对讲：支持和云眸/云帆、4200客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式；
8、视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264；
9、口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制；
10、提醒戴口罩模式：未戴口罩可做身份验证，身份验证通过后提醒佩戴口罩；
11、强制戴口罩模式：未戴口罩无法做身份验证，提醒佩戴口罩；
12、识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示；
13、认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示；
14、认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名；
15、工作模式：支持广告模式、简洁模式和主题模式；
16、广告模式：识别区域与广告区域分屏展示，支持图片（JPG格式，分辨率建议600*640，最多8张轮播）广告信息播放，图片切换时间可配置；
17、简洁模式：识别界面不显示视频预览画面，仅显示背景图及比对结果，背景图片可自定义；
18、外接读卡器：支持通过RS485外接1个国密读卡器
19、门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理；
20、组合认证：刷卡+密码、刷卡+刷脸、刷脸+密码等组合认证方式；
21、多重认证：支持多个人员认证（刷脸、刷卡等）通过后才开门；
22、报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开启报警、胁迫卡和胁迫密码报警等；
23、事件上传：在线状态下将设备认证结果及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传；
24、WEB管理：支持Web端管理，可进行参数配置、事件查询、系统维护等操作。
	台
	2

	65
	单门磁力锁（含2个开门按钮）
	1、最大静态直线拉力：280kg±5%；
2、状态指示灯：红灯（开门状态）绿灯（上锁状态）；
3、锁状态侦测信号（门磁）输出：NO/NC/COM接点；
4、工作电压：12V/430mA(±10%）或24V/215mA(±10%)；
5、电源：可自行设定12VDC或24VDC。
	套
	1

	综合指挥室装饰装修提升改造

	66
	石材台阶面
	1、600*600*18mm火烧面芝麻白石材铺贴
2、干硬性水泥砂浆
3、石材切边、倒角、磨边等费用综合考虑在清单中
4、工程量按展开面积计算
	m2
	30.57

	67
	铺设鹅卵石
	1、南侧小花池内铺设鹅卵石
2、鹅卵石选样需经建设单位确认
	m2
	2.41

	68
	石材楼地面
	1、南侧小花池大理石收边
2、18mm芝麻白石材
3、具体做法详见设计图纸
	m2
	0.15

	69
	块料楼地面(750*1500灰色仿石材地砖)
	1、750*1500灰色高光仿石材地砖铺贴
2、30厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层、撒素水泥面
3、15厚1:3水泥砂浆找平层压实搓毛
4、部位：详见设计图纸
	m2
	131.92

	70
	块料楼地面(400*400灰色地砖)
	1、400*400灰色地砖
2、30厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层、撒素水泥面
3、15厚1:3水泥砂浆找平层压实搓毛
4、部位：详见设计图纸
	m2
	10.86

	71
	石材门槛
	1、18mm厚黑金沙石材门槛
2、干硬性水泥砂浆粘贴
3、部位：详见设计图纸
	m2
	1.04

	72
	石材楼梯面层
	1、18mm云多拉灰石材
2、干硬性水泥砂浆粘贴
3、具体做法详见设计图纸
	m2
	5.98

	73
	竹、木（复合）地板
	1、20mm厚自流平找平处理
2、铺设12mm厚强化地板（配套卡条、收口条等综合考虑在报价中）
3、部位：2F备勤室
	m2
	37.99

	综合指挥室墙、柱面装饰与隔断、幕墙提升改造

	74
	墙面基层板（钢架墙内外侧）
	1、15mm阻燃板基层
2、具体做法详见设计图纸
	m2
	589.65

	75
	墙面装饰板（石膏板）
	1、面层材料品种、规格、颜色:9.5mm纸面石膏板
2、贴胶带纸、钉眼眯防锈漆
3、部位:室内乳胶漆墙面基层
	m2
	202.99

	76
	墙面装饰板（综合指挥室墙面）
	1、龙骨材料种类、规格、中距:30*30镀锌方管（间距详见图纸）
2、基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层
3、面层材料品种、规格、颜色:5mm厚哑光密拼碳晶板（颜色根据图纸）、局部1.0mm厚黑色哑光不锈钢收边条
4、压条材料种类、规格:配套压条、收口条综合考虑在报价中
5、部位:综合指挥室E1、E2、E3、E4立面
	m2
	102.07

	77
	墙面装饰板（综合指挥室墙面）
	1、面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚黑色哑光不锈钢、高度H=300mm
2、部位:背景墙底部
	m2
	5.8

	78
	墙面烤漆玻璃（综合指挥室墙面）
	1、面层材料品种、规格、颜色:12mm灰色烤漆玻璃
2、部位:综合指挥室E2立面
	m2
	7.56

	79
	综合指挥室内部金属踢脚线
	1、60mm高1.0mm厚黑钛不锈钢踢脚线
2、部位：综合指挥室
	m
	6.26

	80
	块料墙面
	1、400*800墙砖
2、胶泥粘贴
3、部位：卫生间墙面
	m2
	25.35

	81
	综合指挥室外部金属踢脚线
	1、60mm高1.0mm厚黑钛不锈钢踢脚线
2、9mm阻燃板基层
3、部位：除综合指挥室以外房间
	m
	78.04

	82
	墙面装饰板（外墙）
	1、2.5mm厚铝板
2、镀锌方管龙骨基层
3、外立面
4、具体做法详见设计图纸
	m2
	278.6

	综合指挥室天棚系统提升改造

	83
	吊顶天棚（入口处）
	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝牙吊杆、高度综合考虑
2、龙骨材料种类、规格、中距:配套轻钢龙骨
3、面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板
4、防护材料种类:钉眼眯防锈漆、贴胶带纸
5、批腻子三遍、刷乳胶漆三遍
	m2
	19.86

	84
	吊顶天棚(综合指挥室)
	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝牙吊杆、高度综合考虑
2、龙骨材料种类、规格、中距:配套轻钢龙骨
3、面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板、局部透光膜、1.2mm黑色哑光不锈钢线条
4、灯槽部位15mm厚阻燃板基层、石膏板面层（灯槽综合考虑在本清单中报价）
5、空调风口开孔、加固费用综合考虑在本清单中
6、防护材料种类:钉眼眯防锈漆、贴胶带纸
7、批腻子三遍、刷乳胶漆三遍
	m2
	89.45

	85
	吊顶天棚(1F办公室、案管室+2F备勤室)
	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝牙吊杆、高度综合考虑
2、龙骨材料种类、规格、中距:配套轻钢龙骨
3、面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板
4、空调风口开孔、加固费用综合考虑在本清单中
5、防护材料种类:钉眼眯防锈漆、贴胶带纸
6、批腻子三遍、刷乳胶漆三遍
	m2
	73.59

	86
	吊顶天棚（卫生间）
	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝牙吊杆、高度综合考虑
2、龙骨材料种类、规格、中距:配套轻钢龙骨
3、面层材料品种、规格:双层9.5mm防水纸面石膏板
4、防护材料种类:钉眼眯防锈漆、贴胶带纸
5、批腻子三遍、刷乳胶漆三遍
	m2
	9.46

	87
	吊顶天棚（楼梯口处房间）
	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝牙吊杆、高度综合考虑
2、龙骨材料种类、规格、中距:配套轻钢龙骨
3、面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板
4、防护材料种类:钉眼眯防锈漆、贴胶带纸
5、批腻子三遍、刷乳胶漆三遍
	m2
	6.22

	88
	木窗帘盒
	1、窗帘盒材质、规格:200*200
2、30*30木方龙骨、双层15mm阻燃板基层、9.5mm纸面石膏板面层
3、防护材料种类:钉眼眯防锈漆、贴胶带纸
4、批腻子三遍、刷乳胶漆三遍
	m
	3.65

	综合指挥室油漆、涂料、裱糊系统提升

	89
	抹灰面油漆
	1、墙面白色乳胶漆
2、批腻子三遍、乳胶漆三遍
	m2
	192.99

	门窗工程

	91
	木质门带套
	1、门代号及洞口尺寸:820*2260mm
2、成品木质套装门
3、含门套、线条、门锁、铰链、门吸等一切五金件
	m2
	9.4

	92
	电动移门
	1、门代号及洞口尺寸:1120*3200mm
2、单向电动移门、报价含配套电机、感应装置、五金件等
	樘
	2

	93
	金属窗套
	1、木龙骨、18mm细木工板、1.2mm不锈钢包窗套
2、具体做法详见设计图纸
	m
	22.6

	楼地面装饰工程

	94
	块料楼地面
	1、400*400灰色地砖
2、30厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层、撒素水泥面
3、15厚1:3水泥砂浆找平层压实搓毛
4、部位：详见设计图纸
	m2
	23.4

	95
	石材门槛
	1、18mm厚黑金沙石材门槛
2、干硬性水泥砂浆粘贴
3、部位：详见设计图纸
	m2
	0.55

	96
	大理石挡水条
	1、18mm天然古堡灰大理石挡水条
2、部位：详见设计图纸
	m
	3.62

	97
	石材楼地面
	1、18mm天然古堡灰石材(面抽双向防滑槽、槽口宽10mm)
2、干硬性水泥砂浆粘贴
3、部位：淋浴间
	m2
	2.88

	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

	98
	块料墙面
	1、400*800墙砖
2、胶泥粘贴
3、部位：卫生间墙面
	m2
	77.58

	综合指挥室门窗系统提升改造

	99
	木质门带套
	1、门代号及洞口尺寸:920*2200mm
2、成品木质套装门
3、含门套、线条、门锁、铰链、门吸等一切五金件
	m2
	4.05

	100
	金属门套
	1、木龙骨、18mm细木工板、1.0mm黑色哑光不锈钢包门套
2、具体做法详见设计图纸
	m
	5.5

	101
	吊顶天棚
	1、300*600*0.8mm集成吊顶
2、配套龙骨、吊顶
	m2
	25.56

	其他装饰工程

	102
	防窥磨砂膜
	1、3M防窥磨砂膜
2、部位：详见设计图纸
	m2
	3.12

	103
	镜面玻璃
	1、镜面玻璃品种、规格:5mm防爆银镜
2、10mm宽不锈钢包边
	m2
	5.55

	104
	成品隔断
	1、隔断材料品种、规格、颜色:成品抗倍特隔断板（18mm厚）
2、部位:卫生间
3、报价含拉手、金属底脚、铰链等一切五金件
4、结算时工程量按板面面积计算
	m2
	7.7

	105
	洗漱台
	1、18mm古堡灰大理石台面
2、镀锌角钢龙骨
3、石材切边、倒角、磨边费用综合考虑在清单中
	m2
	5.1

	106
	人造石洗衣机柜台
	1、15mm厚灰色人造石
2、具体做法详见设计图纸
	m2
	1.98

	107
	成品保温帘
	1、成品保温帘
2、含安装及配套五金件
	m2
	2.25

	108
	金属隔断
	1、定制淋浴隔断
2、含配套五金件
	m2
	7.96

	109
	定制洗漱架柜
	1、定制洗漱架柜
2、下部定制PET柜门
3、具体做法详见设计图纸
	m2
	5.07

	综合指挥室（钢结构系统）提升改造

	110
	地脚螺栓
	1、螺栓种类 :Q235B钢制作
2、规格 :M24,L=0.9
	t
	0.205

	111
	空腹钢柱
	1、钢材品种、规格 :箱型钢Q235B
2、单根柱重量 :3t内
3、螺栓种类 :连接点注明采用高强螺栓连接的采用10.9级摩擦型高强螺栓 ，未注明的螺栓均采用普通C级螺栓
4、探伤要求 :符合设计及相关规范要求
5、除锈要求 :符合设计要求 ，达到的Sa2.5级
6、投标人报价含连接的螺栓及钢构件制作、安装、运输等一切费用
7、备注说明 :具体做法按设计图纸
	t
	6.152

	112
	钢梁
	1、单根柱重量 :3t内
2、螺栓种类 :连接点注明采用高强螺栓连接的采用10.9级摩擦型高强螺栓 ，未注明的螺栓均采用普通C级螺栓
3、探伤要求 :符合设计及相关规范要求
4、除锈要求 :符合设计要求 ，达到的Sa2.5级
5、投标人报价含连接的螺栓及钢构件制作、安装、运输等一切费用
6、备注说明 :具体做法按设计图纸
	t
	12.895

	113
	钢梯
	1、钢材品种、规格 :Q235B
2、钢梯形式 :踏步式
3、螺栓种类 :连接点注明采用高强螺栓连接的采用10.9级摩擦型高强螺栓 ，未注明的螺栓均采用普通C级螺栓
4、探伤要求 :符合设计及相关规范要求
5、除锈要求 :符合设计要求 ，达到的Sa2.5级
6、投标人报价含连接的螺栓及钢构件制作、安装、运输等一切费用
7、备注说明 :具体做法按设计图纸
	t
	2.158

	114
	钢板楼板
	1、压型楼承板采用YX-75-230-690( Ⅰ)-1.2（镀锌）,具体做法详尽05SG522。
2、该综合单价中含栓钉等费用
	m2
	212.76

	115
	钢柱金属面油漆
	1、部位 ：钢柱
2、耐火极限2.5h ，非膨胀防火涂料20mm厚
3、具体做法详见设计图纸
	m2
	76.23

	116
	钢梁金属面油漆
	1、部位 ：钢梁
2、耐火极限1.5h ，膨胀防火涂料7mm厚
3、具体做法详见设计图纸
	m2
	355.48

	117
	钢板楼板金属面油漆
	1、部位 ：钢板楼板
2、耐火极限1.0h ，膨胀防火涂料7mm厚
3、具体做法详见设计图纸
	m2
	212.76

	118
	金属面油漆
	1、环氧富锌漆2遍
2、具体做法详见设计图纸
	m2
	644.47

	119
	脚手架
	1、结算时按项计入 ，综合单价不调
	项
	1

	综合指挥室（土建系统）提升改造  

	土石方工程

	120
	平整场地
	1、土壤类别 :一、二类土
2、弃土运距 :综合考虑
3、取土运距 :综合考虑
	m2
	156.62

	121
	挖基坑土方
	1、土壤类别 :一、二类土
2、挖土深度 :1.5m以内
	m3
	72.52

	122
	回填方
	1、密实度要求 :满足相关规范要求
2、填方材料品种 :综合考虑
3、填方粒径要求 :满足相关规范要求
4、填方来源、运距 :综合考虑
	m3
	44.95

	123
	余方弃置
	1、废弃料品种 :综合考虑
2、运距 :综合考虑
	m3
	27.57

	混凝土及钢筋混凝土工程

	124
	垫层
	1、混凝土种类 :预拌砼
2、混凝土强度等级 :C15
	m3
	6.13

	125
	独立基础
	1、混凝土种类 :预拌砼
2、混凝土强度等级 :C35
	m3
	20.11

	126
	矩形柱
	1、混凝土种类 :预拌砼
2、混凝土强度等级 :C35
	m3
	1.34

	127
	其他构件A
	C40微膨胀自流性细石砼二次灌浆
	m3
	0.26

	128
	其他构件B
	C15混凝土包脚
	m3
	1.54

	129
	有梁板
	1、混凝土种类 :预拌砼
2、混凝土强度等级 :C35
	m3
	21.92

	130
	现浇构件钢筋A
	1、钢筋种类、规格 :HRB400-12以内
	t
	2.535

	131
	现浇构件钢筋B
	1、钢筋种类、规格 :HRB400-25以内
	t
	0.567

	132
	植筋A
	1、植筋孔径 : Φ 12
2、钻孔方向 :综合考虑
3、钻孔深度 :满足图纸及相关规范要求
4、结构胶种类 :满足图纸及相关规范要求
	根
	36

	133
	植筋B
	1、植筋孔径 : Φ 10
2、钻孔方向 :综合考虑
3、钻孔深度 :满足图纸及相关规范要求
4、结构胶种类 :满足图纸及相关规范要求
	根
	90

	134
	凿毛
	1、新旧混凝土接触面凿毛 ，刷界面剂一道
	m2
	4

	门窗工程

	135
	全玻自由门
	1、铝合金玻璃门 ，玻璃5+9+5mm钢化中空玻璃
2、具体做法详见设计图纸
	m2
	2.86

	136
	电子感应门
	1、电动移门
2、具体做法详见设计图纸
	m2
	8.05

	137
	金属（塑钢、断桥）窗
	1、铝合金窗 ，玻璃 ：5+9+5mm钢化中空玻璃
2、具体做法详见设计图纸
	m2
	72.86

	屋面及防水工程

	138
	屋面刚性层
	1、20厚水泥砂浆保护层
2、4.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 (PY)聚酯胎
3、1.5厚聚氨酯防水涂料
4、50厚C30细石混凝土 (内配单层双向C6@250)
	m2
	149.58

	楼地面装饰工程

	139
	细石混凝土楼地面A
	1、40厚C20细石混凝土
2、聚氨酯三遍涂膜防水层,厚1.8(一刚二柔)
3、60厚C15混凝土
4、100厚碎砖夯实
5、素土夯实
6、部位 ：卫生间
	m2
	3.02

	140
	细石混凝土楼地面B
	1、60厚C15混凝土
2、100厚碎砖夯实
3、素土夯实
4、部位：  除卫生间（含室外平台）
	m2
	160.24

	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

	141
	钢架外墙
	1、具体做法详见设计图纸
	m2
	217.93

	142
	钢架内墙
	1、具体做法详见设计图纸
	m2
	77.2

	143
	墙面涂膜防水
	1、1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料
	m2
	29.37

	144
	综合脚手架
	1、结算时按项计入 ，综合单价不调整
	项
	1

	综合指挥室卫生间提升改造

	土石方工程

	145
	平整场地
	1、土壤类别 :一、二类土
2、弃土运距 :综合考虑
3、取土运距 :综合考虑
	m2
	32.8

	146
	挖沟槽土方
	1、土壤类别 :一、二类土
2、挖土深度 :1.5m以内
	m3
	32.14

	147
	回填方
	1、密实度要求 :满足相关规范要求
2、填方材料品种 :综合考虑
3、填方粒径要求 :满足相关规范要求
4、填方来源、运距 :综合考虑
	m3
	21.52

	148
	余方弃置
	1、废弃料品种 :综合考虑
2、运距 :综合考虑
	m3
	10.62

	砌筑工程

	149
	砖基础
	1、MU15混凝土实心砖
2、M10水泥砂浆砌筑
	m3
	3.68

	150
	多孔砖墙
	1、MU10烧结多孔砖
2、M7.5混合砂浆砌筑
3、外墙240mm
	m3
	14.23

	151
	多孔砖墙
	1、MU10烧结多孔砖
2、M7.5混合砂浆砌筑
3、内墙120mm
	m3
	1.77

	152
	零星砌砖
	1、蹲坑抬高部位
	m3
	0.62

	混凝土及钢筋混凝土工程

	153
	垫层
	1、混凝土种类 :预拌砼
2、混凝土强度等级 :C20
	m3
	2.39

	154
	带形基础
	1、混凝土种类 :预拌砼
2、混凝土强度等级 :C25
	m3
	5.09

	155
	构造柱
	1、混凝土种类 :预拌砼
2、混凝土强度等级 :C25
	m3
	1.86

	156
	圈梁
	1、混凝土种类 :预拌砼
2、混凝土强度等级 :C25
	m3
	2.02

	157
	过梁
	1、混凝土种类 :预拌砼
2、混凝土强度等级 :C25
	m3
	0.28

	158
	平板
	1、混凝土种类 :预拌砼
2、混凝土强度等级 :C25
	m3
	3.94

	159
	有梁板
	1、混凝土种类 :预拌砼
2、混凝土强度等级 :C25
3、卫生间止水带
	m3
	1.18

	160
	现浇构件钢筋A
	1、钢筋种类、规格 :HRB400-12以内
	t
	0.841

	161
	现浇构件钢筋B
	1、钢筋种类、规格 :HRB400-25以内
	t
	0.036

	金属结构工程

	162
	墙面网格布
	1、墙面满铺网格布一道
	m2
	89.87
	

	门窗工程

	163
	金属（塑钢、断桥）窗
	1、铝合金窗 ，玻璃 ：5+9+5mm钢化中空玻璃
2、具体做法详见设计图纸
	m2
	4.68

	屋面及防水工程

	164
	屋面刚性层
	1、20厚水泥砂浆保护层
2、4.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 (PY)聚酯胎
3、1.5厚聚氨酯防水涂料
4、最薄处30厚泡沫混凝土找坡层
	m2
	26.44

	楼地面装饰工程

	165
	细石混凝土楼地面
	1、40厚C20细石混凝土
2、聚氨酯三遍涂膜防水层,厚1.8(一刚二柔)
3、60厚C15混凝土
4、100厚碎砖夯实
5、素土夯实
6、部位：卫生间
	m2
	25.51

	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

	166
	墙面一般抹灰A
	1、2.0mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料
2、15厚1:3水泥砂浆打底
3、部位：内墙
	m2
	89.87

	167
	墙面一般抹灰B
	1、3~5厚抹面胶浆层
2、1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料
3、15厚1 :3水泥防水砂浆(掺5%避水浆)找平层
4、找平层抹灰前满挂一层热镀锌电焊网(规格C0.9,网孔12.7X12.7),不同材料交接处,须附加一层300mm宽的金属网 (热镀锌电焊网,两边各延伸150mm)
5、基层墙体(专用砂浆砌筑)及混凝土梁、柱(做界面剂处理)
6、部位：外墙
	m2
	99.61

	油漆、涂料、裱糊工程

	168
	墙面喷刷涂料
	1、真石漆
2、柔性耐水腻子
	m2
	99.61

	综合指挥室内部系统安装

	电气、防雷系统

	169
	1AL配电箱
	1、名称:配电箱
2、型号:1AL箱
3、安装方式:明装
4、接线端子材质、规格:符合规范要求
5、未尽之处满足设计及验收要求
	台
	1

	170
	1AL-1配电箱
	1、名称:配电箱
2、型号:1AL-1箱
3、安装方式:明装
4、接线端子材质、规格:符合规范要求
5、未尽之处满足设计及验收要求
	台
	1

	171
	1AL-2配电箱
	1、名称:配电箱
2、型号:1AL-2箱
3、安装方式:明装
4、接线端子材质、规格:符合规范要求
5、未尽之处满足设计及验收要求
	台
	1

	172
	1AE非集中控制型配电箱
	1、名称:1AE非集中控制型应急照明箱
2、安装方式:明装
3、接线端子材质、规格:符合规范要求
4、未尽之处满足设计及验收要求
	台
	1

	173
	PVC16配管
	1、名称:电线管
2、规格:PVC16
3、配置形式:综合考虑
4、包含安装管道的相关配套费用，最终满足验收要求
	m
	14.18
	

	174
	PVC20配管
	1、名称:电线管
2、规格:PVC20
3、配置形式:综合考虑
4、包含安装管道的相关配套费用，最终满足验收要求
	m
	342.76

	175
	JDG16配管
	1、名称:电线管
2、规格:JDG16
3、配置形式:综合考虑
4、包含安装管道的相关配套费用，最终满足验收要求
	m
	46.48

	176
	JDG20配管
	1、名称:电线管
2、规格:JDG20
3、配置形式:综合考虑
4、包含安装管道的相关配套费用，最终满足验收要求
	m
	108.34

	177
	SC20配管
	1、名称:电线管
2、规格:SC20
3、配置形式:综合考虑
4、包含安装管道的相关配套费用，最终满足验收要求
	m
	16.93

	178
	SC32配管
	1、名称:电线管
2、规格:SC32
3、配置形式:综合考虑
4、包含安装管道的相关配套费用，最终满足验收要求
	m
	9.02

	179
	SC40配管
	1、名称:电线管
2、规格:SC40
3、配置形式:综合考虑
4、包含安装管道的相关配套费用，最终满足验收要求
	m
	42.81

	180
	SC50配管
	1、名称:电线管
2、规格:SC50
3、配置形式:综合考虑
4、包含安装管道的相关配套费用，最终满足验收要求
	m
	15.06

	181
	SC80配管
	1、名称:电气配管
2、规格:SC80
3、配置形式:综合考虑
4、包含安装管道的相关配套费用，最终满足验收要求
	m
	4.58

	182
	金属软管20配管
	1、名称:电线管
2、规格:金属软管20
3、配置形式:综合考虑
	m
	43.16

	183
	BV-2.5mm2配线
	1、名称:铜芯电线
2、规格:BV-2.5mm2
3、配线形式:综合考虑
	m
	1156.98

	184
	BV-4.0mm2配线
	1、名称:铜芯电线
2、规格:BV-4.0mm2
3、配线形式:综合考虑
	m
	524.01

	185
	ZN-BV-2.5mm2配线
	1、名称:铜芯电线
2、规格:ZN-BV-2.5mm2
3、配线形式:综合考虑
	m
	10.89

	186
	ZN-RVS-2*2.5mm2配线
	1、名称:铜芯电线
2、规格:ZN-RVS-2*2.5mm2
3、配线形式:综合考虑
	m
	54.11

	187
	YJV-3×4mm2电力电缆
	1、名称:铜芯电缆
2、规格:YJV-3×4mm2
3、敷设方式、部位:综合考虑
4、包含配套电缆接头的安装费
	m
	18.38

	188
	YJV-5×6mm2电力电缆
	1、名称:铜芯电缆
2、规格:YJV-5×6mm2
3、敷设方式、部位:综合考虑
4、包含配套电缆接头的安装费
	m
	42.94

	189
	YJV-5×10mm2电力电缆
	1、名称:铜芯电缆
2、规格:YJV-5×10mm2
3、敷设方式、部位:综合考虑
4、包含配套电缆接头的安装费
	m
	15.41

	190
	YJV-5×16mm2电力电缆
	1、名称:铜芯电缆
2、规格:YJV-5×16mm2
3、敷设方式、部位:综合考虑
4、包含配套电缆接头的安装费
	m
	10.62

	191
	LED平板灯
	1、名称:LED平板灯
2、规格:300mm*600mm
3、安装方式:嵌入式安装
	套
	4

	192
	LED射灯
	1、名称:LED射灯
2、规格:80mm
3、安装形式:嵌入式
	套
	27

	193
	LED筒灯
	1、名称:LED筒灯
2、规格:φ115mm
3、安装形式:嵌入式
	套
	35

	194
	格栅射灯
	1、名称:格栅射灯
2、功率:230*40(选样)
3、安装形式:嵌入式
	套
	4

	195
	LED灯带
	1、名称:LED灯带
2、功率:根据选样
	m
	137.77

	196
	LED线性灯
	1、名称:LED线性灯
2、功率:根据选样
	m
	32.37

	197
	天棚灯
	1、名称:半圆球吸顶灯
2、规格:天棚灯
	套
	1

	198
	楼梯口灯
	1、名称:半圆球吸顶灯
2、规格:楼梯口
	套
	3

	199
	寝室灯
	1、名称:吸顶灯
2、规格:寝室
	套
	2

	200
	安全出口灯
	1、名称:A类灯具安全出口
2、安装形式:综合考虑
	套
	2

	201
	应急出口灯
	1、名称:A类灯具应急出口
2、安装形式:综合考虑
	套
	1

	202
	方向标志灯
	1、名称:A类灯具方向标志灯
2、安装形式:综合考虑
	套
	3

	203
	壁挂应急照明灯
	1、名称:A型壁挂应急照明灯
2、安装形式:综合考虑
	套
	2

	204
	应急照明灯
	1、名称:A类灯具应急照明
2、安装形式:综合考虑
	套
	4

	205
	排风扇
	1、名称:排风扇
2、型号:300mm*300mm
3、规格:大功率，满足要求
4、包含配套软管、通风管费用，具体样式、规格等需提供样品，经建设单位认同后方可采购安装
	台
	5

	206
	单联单控照明开关
	1、名称:单联单控开关
2、安装方式:暗装
	个
	2

	207
	双联单控照明开关
	1、名称:双联单控开关
2、安装方式:暗装
	个
	6

	208
	三联单控照明开关
	1、名称:三联单控开关
2、安装方式:暗装
	个
	1

	209
	双联双控照明开关
	1、名称:双联双控开关
2、安装方式:暗装
	个
	6

	210
	三联双控照明开关
	1、名称:三联双控开关
2、安装方式:暗装
	个
	2

	211
	五孔插座
	1、名称:五孔插座
2、安装方式:暗装
	个
	54

	212
	热水器插座
	1、名称:热水器插座
2、安装方式:暗装
	个
	2

	213
	五孔地面插座
	1、名称:五孔地面插座
2、安装方式:暗装
	个
	2

	214
	接线盒
	1、名称:接线盒
2、材质:钢质
3、安装形式:综合考虑
	个
	31

	215
	开关盒
	1、名称:开关盒
2、材质:钢质
3、安装形式:综合考虑
	个
	75

	216
	送配电系统调试
	1、名称:送配电系统调试
2、型号:1kv
	系统
	1

	217
	避雷网
	1、名称:避雷网
2、材质:热镀锌圆钢
3、规格:φ10
4、其余未尽事宜,需满足设计、相关规范及实际验收需求
	m
	99.76

	218
	避雷引下线
	1、名称:避雷引下线
2、安装形式:利用建筑物
3、断接卡子、箱材质、规格:包含接地测试端子
4、其余未尽事宜,需满足设计、相关规范及实际验收需求
	m
	41.11

	219
	均压环
	1、名称:基础梁钢筋焊接
2、利用主筋进行焊接，无基础梁部分采用40X4热镀锌扁钢作为接地连接线，土壤内采用不锈钢材质
3、其余未尽事宜,需满足设计、相关规范及实际验收需求
	m
	84.15

	220
	接地母线A
	1、名称:接地母线
2、规格:不锈钢-40*4mm
	m
	8.74

	221
	接地母线B
	1、名称:接地母线
2、规格:不锈钢-50*5mm
	m
	1.11

	222
	总等电位箱
	1、名称:总等电位箱
2、规格:铜排
	台
	1

	223
	分等电位箱
	1、名称:分等电位箱
2、规格:铜排
	台
	2

	224
	接地钢板安装
	1、名称:接地钢板安装
2、规格:-100*100*10mm
	块
	8

	225
	接地电阻测试
	1、名称:接地电阻测试
	系统
	1

	226
	土方及破除费用
	1、综合考虑室外部分的土方及零星破除修复等相关费用
	m
	33

	给排水系统

	227
	DN50钢塑复合管
	1、材质:钢塑复合管
2、规格:DN50
3、连接形式:螺纹连接
4、压力试验及吹、洗设计要求:满足规范要求
5、综合考虑支撑架费用，未尽之处满足设计及验收要求
	m
	7.09

	228
	DN32钢塑复合管
	1、材质:钢塑复合管
2、规格:DN32
3、连接形式:螺纹连接
4、压力试验及吹、洗设计要求:满足规范要求
5、综合考虑支撑架费用，未尽之处满足设计及验收要求
	m
	8.42

	229
	DN20钢塑复合管
	1、材质:钢塑复合管
2、规格:DN20
3、连接形式:螺纹连接
4、压力试验及吹、洗设计要求:满足规范要求
5、综合考虑支撑架费用，未尽之处满足设计及验收要求
	m
	3.15

	230
	DN50PPR给水管
	1、材质:PPR给水管
2、规格:DN50
3、连接形式:热熔连接
4、压力试验及吹、洗设计要求:满足规范要求
5、其余未尽事宜,需满足设计、相关规范及实际验收需求
	m
	6.54

	231
	DN40PPR给水管
	1、材质:PPR给水管
2、规格:DN40
3、连接形式:热熔连接
4、压力试验及吹、洗设计要求:满足规范要求
5、其余未尽事宜,需满足设计、相关规范及实际验收需求
	m
	3.05

	232
	DN25PPR给水管
	1、材质:PPR给水管
2、规格:DN25
3、连接形式:热熔连接
4、压力试验及吹、洗设计要求:满足规范要求
5、其余未尽事宜,需满足设计、相关规范及实际验收需求
	m
	5.26

	233
	DN20PPR给水管
	1、材质:PPR给水管
2、规格:DN20
3、连接形式:热熔连接
4、压力试验及吹、洗设计要求:满足规范要求
5、其余未尽事宜,需满足设计、相关规范及实际验收需求
	m
	8.66

	234
	DN15PPR给水管
	1、材质:PPR给水管
2、规格:DN15
3、连接形式:热熔连接
4、压力试验及吹、洗设计要求:满足规范要求
5、其余未尽事宜,需满足设计、相关规范及实际验收需求
	m
	46.01

	235
	DN15PPRR热水管
	1、材质:PPRR热水管
2、规格:DN15
3、连接形式:热熔连接
4、压力试验及吹、洗设计要求:满足规范要求
5、其余未尽事宜,需满足设计、相关规范及实际验收需求
	m
	17.98

	236
	给水管墙面开槽
	1、名称:给水管墙面开槽
2、规格:综合考虑
3、综合考虑给水支管施工时所涉及到墙面开洞、开槽、恢复等增加费用
4、其余未尽事宜,需满足设计、相关规范及实际验收需求
	m
	54.33

	237
	DN100PVC-U排水管
	1、材质:PVC-U排水管
2、规格:DN100
3、连接形式:粘接，含阻火圈安装
4、压力试验及吹、洗设计要求:满足规范要求
5、其余未尽事宜,需满足设计、相关规范及实际验收需求
	m
	11.01

	238
	DN75PVC-U排水管
	1、材质:PVC-U排水管
2、规格:DN75
3、连接形式:粘接
4、压力试验及吹、洗设计要求:满足规范要求
5、其余未尽事宜,需满足设计、相关规范及实际验收需求
	m
	25.72

	239
	DN50PVC-U排水管
	1、材质:PVC-U排水管
2、规格:DN50
3、连接形式:粘接
4、压力试验及吹、洗设计要求:满足规范要求
5、其余未尽事宜,需满足设计、相关规范及实际验收需求
	m
	13.49

	240
	DN50螺纹水表
	1、名称:螺纹水表
2、型号、规格:DN50
3、连接形式:螺纹连接
	个
	1

	241
	DN32螺纹水表
	1、名称:螺纹水表
2、型号、规格:DN32
3、连接形式:螺纹连接
	个
	1

	242
	螺纹阀门(DN50)
	1、名称:闸阀
2、规格:DN50
3、连接形式:螺纹连接
	个
	2

	243
	螺纹阀门(DN32)
	1、名称:闸阀
2、规格:DN32
3、连接形式:螺纹连接
	个
	1

	244
	螺纹阀门(DN20)
	1、名称:闸阀
2、规格:DN20
3、连接形式:螺纹连接
	个
	2

	245
	自动排气阀（含截止阀）
	1、名称:自动排气阀（含截止阀）
2、规格:DN15
3、连接形式:螺纹连接
	个
	1

	246
	不锈钢地漏
	1、名称:不锈钢地漏
2、型号、规格:DN50
3、具体样式、规格等需提供样品，经建设单位认同后方可采购安装
	个
	7

	247
	洗衣机专用地漏
	1、名称:洗衣机专用地漏
2、型号、规格:DN50
3、具体样式、规格等需提供样品，经建设单位认同后方可采购安装
	个
	2

	248
	大便器
	1、名称:蹲便器
2、材质:陶瓷
3、附件名称、数量:包含全套配件费用
4、具体样式、规格等需提供样品，经建设单位认同后方可采购安装
	组
	2

	249
	洗脸盆
	1、名称:洗脸盆
2、材质:陶瓷
3、附件名称、数量:包含全套配件费用
4、具体样式、规格等需提供样品，经建设单位认同后方可采购安装
	组
	6

	250
	小便器
	1、名称:小便斗(感应式)
2、材质:陶瓷
3、附件名称、数量:包含全套配件费用
4、具体样式、规格等需提供样品，经建设单位认同后方可采购安装
	组
	3

	251
	淋浴器
	1、名称:淋浴器（套装）
2、材质:精铜铸造，表面镀铬银处理
3、附件名称、数量:包含全套配件费用
4、具体样式、规格等需提供样品，经建设单位认同后方可采购安装
	套
	2

	252
	洗涤盆
	1、名称:拖把池（含水龙头）
2、材质:陶瓷
3、附件名称、数量:包含全套配件费用
4、具体样式、规格等需提供样品，经建设单位认同后方可采购安装
	组
	1

	253
	电热水器
	1、名称:电热水器
2、规格:80L
3、安装方式:挂装，包含配套阀门等材料的安装
4、具体样式、规格等需提供样品，经建设单位认同后方可采购安装
	台
	2

	254
	小厨宝
	1、名称:小厨宝
2、规格:7L
3、安装方式:挂装，包含配套阀门等材料的安装
4、具体样式、规格等需提供样品，经建设单位认同后方可采购安装
	台
	4

	255
	给排水系统套管
	1、名称:给排水系统套管
2、规格:综合考虑
3、具体满足设计及规范要求
	系统
	1

	256
	土方及破除费用
	1、综合考虑室外部分的土方及零星破除修复等相关费用
	m
	6

	通风空调系统

	257
	风管式室内机A
	1、名称:风管式室内机
2、规格:制冷量:4KW 制热量:5KW
3、安装形式:吊顶式
4、清单内综合考虑配套设备软接、冷凝水管及保温、支架及刷漆、信号管线、线控器、接线盒、设备检查接线等相关费用
5、无论室内、外机的位置是否调整，均不调整任何费用
	台
	1

	258
	风管式室内机B
	1、名称:风管式室内机
2、规格:制冷量:5.6KW 制热量:6.3KW
3、安装形式:吊顶式
4、清单内综合考虑配套设备软接、冷凝水管及保温、支架及刷漆、信号管线、线控器、接线盒、设备检查接线等相关费用
5、无论室内机的位置是否调整，均不调整任何费用
	台
	1

	259
	风管式室内机C
	1、名称:风管式室内机
2、规格:制冷量:6.3KW 制热量:7.1KW
3、安装形式:吊顶式
4、清单内综合考虑配套设备软接、冷凝水管及保温、支架及刷漆、信号管线、线控器、接线盒、设备检查接线等相关费用
5、无论室内机的位置是否调整，均不调整任何费用
	台
	4

	260
	一拖一风管机
	1、名称:一拖一风管机
2、规格:制冷量:7.2KW 制热量:8.0KW
3、安装形式:吊顶式
4、清单内综合考虑配套设备软接、铜管、冷凝水管及保温、支架及刷漆、信号管线、线控器、接线盒、设备检查接线等相关费用
5、无论室内外机的位置是否调整，均不调整任何费用
	台
	1

	261
	变频多联室外机
	1、名称:变频多联室外机
2、规格:制冷量:33.5KW 制热量37.5KW
3、安装形式:落地式
4、清单内综合考虑与室内机连接的冷媒管、冷媒、分歧器、连接线、管道保温、设备固定、设备检查接线等相关费用
5、无论室内外机的的位置是否调整，费用均不做调整
	台
	1

	262
	1.5匹壁挂机
	1、名称:1.5匹壁挂机
2、规格:制冷量:3.5KW 制热量4.0KW
3、安装形式:分体式空调
4、清单内综合考虑与室内机连接的冷媒管、冷媒、连接线、管道保温、设备固定、设备检查接线等相关费用
5、无论室内外机的的位置是否调整，费用均不做调整
	台
	1

	263
	轴流通风机
	1、名称:排风扇
2、规格:风量:150m^3/h，功率:30W,配止回阀
3、包含软管等配套费用
	台
	3

	264
	防雨百叶风口
	1、名称:防雨百叶风口
2、规格:150mm*150mm，,内衬防虫网
3、类型:未尽之处满足设计及规范要求
	个
	3

	265
	格栅风口A
	1、名称:格栅风口
2、规格:500*150mm
3、类型:未尽之处满足设计及规范要求
	个
	1

	266
	格栅风口B
	1、名称:格栅风口
2、规格:500*200mm
3、类型:未尽之处满足设计及规范要求
	个
	1

	267
	格栅风口C
	1、名称:格栅风口
2、规格:600*150mm
3、类型:未尽之处满足设计及规范要求
	个
	1

	268
	格栅风口D
	1、名称:格栅风口
2、规格:600*200mm
3、类型:未尽之处满足设计及规范要求
	个
	1

	269
	格栅风口E
	1、名称:格栅风口
2、规格:800*150mm
3、类型:未尽之处满足设计及规范要求
	个
	5

	270
	格栅风口F
	1、名称:格栅风口
2、规格:800*200mm
3、类型:未尽之处满足设计及规范要求
	个
	5

	271
	碳钢通风管道A
	1、材质:镀锌钢板
2、形状:矩形
3、规格:周长≤800mm
4、板材厚度:δ0.5
	m2
	2.17

	272
	碳钢通风管道B
	1、材质:镀锌钢板
2、形状:矩形
3、规格:周长≤2000mm
4、板材厚度:δ0.75
	m2
	33.29

	273
	通风管道绝热
	1、绝热材料品种:夹筋铝箔离心玻璃纤维保温板
2、绝热厚度:40mm
	m3
	0.35

	274
	通风工程检测、调试
	1、包含本工程相应的所有检测、调试等费用
2、满足规范要求
	项
	1

	指挥中心（家具布置）工程

	275
	防窥磨砂膜
	1、3M防窥磨砂膜
2、部位：详见设计图纸
	m2
	3.38

	276
	镜面玻璃
	1、镜面玻璃品种、规格:5mm防爆银镜
2、10mm宽不锈钢包边
	m2
	1.9

	277
	窗帘A
	1、PVC印花卷帘
2、印花内容需经建设单位确认后方可实施
3、采购前采购前需和使用单位确认
	m2
	31.88

	278
	窗帘B
	1、阻燃布艺窗帘，含窗帘轨道
2、结算按展开面积计算
	m2
	19.44

	279
	成品隔断
	1、隔断材料品种、规格、颜色:成品抗倍特隔断板（18mm厚）
2、部位:卫生间
3、报价含拉手、金属底脚、铰链等一切五金件
4、结算时工程量按板面面积计算
	m2
	0.44

	280
	洗漱台
	1、18mm古堡灰大理石台面
2、镀锌角钢龙骨
3、底部定制柜体及PET柜门
4、结算时工程量按延长米计算
	m
	1.3

	281
	亚克力字A
	1、定制亚克力字，字高约135mm
2、字体内容：新河派出所辖区电子示意图
3、具体样式需满足建设单位要求
4、采购前采购前需和使用单位确认
	个
	12

	282
	亚克力字B
	1、定制亚克力字，字高约300mm
2、字体内容：盐南新河
3、具体样式需满足建设单位要求
	个
	4

	283
	亚克力字C
	1、定制亚克力字，字高约380mm
2、字体内容：综合指挥室
3、具体样式需满足建设单位要求
4、采购前采购前需和使用单位确认
	个
	5

	284
	警徽LOGO
	1、定制警徽LOGO
2、高度约H=880mm
3、具体样式需满足建设单位要求
4、采购前采购前需和使用单位确认
	个
	1

	285
	防撞条
	1、定制防撞条
2、具体样式需满足建设单位要求
	m
	5.26

	286
	钢化玻璃扶手
	1、定制12mm厚钢化玻璃扶手
2、50*50mm实木扶手、底部200*200mm镀锌钢板、M12化学锚栓固定
3、具体做法详见设计图纸
	m
	2.44

	287
	木壁柜
	1、定制木壁柜（楼梯下口）
2、20mm厚PET柜门、柜体板材厚度不低于18mm
3、含门锁、铰链、拉手等一切五金件
4、具体做法详见设计图纸
5、采购前采购前需和使用单位确认
	m2
	1.76

	288
	文件柜
	1、成品定制文件柜
2、20mm厚PET柜门、柜体板材厚度不低于18mm
3、含门锁、铰链、拉手等一切五金件
4、具体做法详见设计图纸
5、采购前采购前需和使用单位确认
	m2
	3.19

	289
	矮柜
	1、成品定制矮柜H=850mm
2、大理石台面、20mm厚PET柜门、柜体板材厚度不低于18mm
3、含门锁、铰链、拉手等一切五金件
4、具体做法详见设计图纸
5、采购前采购前需和使用单位确认
	m2
	2.51

	290
	衣柜
	1、成品定制衣柜
2、20mm厚PET柜门、柜体板材厚度不低于18mm
3、含门锁、铰链、拉手等一切五金件
4、具体做法详见设计图纸
5、采购前采购前需和使用单位确认
	m2
	13.68

	291
	书柜
	1、成品定制书柜
2、柜体板材厚度不低于18mm（无柜门）
3、含配套五金件
4、具体做法详见设计图纸
5、采购前采购前需和使用单位确认
	m2
	1.53

	292
	智能卷宗柜
	1、成品智能卷宗柜
2、具体样式、颜色等需满足建设单位要求
3、采购前采购前需和使用单位确认
	m2
	4.4

	293
	上下床
	1、成品上下床（每组2个床位）
2、单人床位尺寸：1200mm*2000mm
3、E0级环保标准实木多层板免漆板，三聚氰胺装饰纸贴面（颜色可选），优质PVC机械封边，品牌五金配件具体样式根据建设单位要求
4、样式满足建设单位要求
5、采购前采购前需和使用单位确认
	组
	4

	294
	床头柜
	1、成品床头柜
2、E0级环保标准实木多层板免漆板，三聚氰胺装饰纸贴面（颜色可选），优质PVC机械封边，品牌五金配件具体样式根据建设单位要求
3、样式满足建设单位要求
4、采购前采购前需和使用单位确认
	个
	4

	295
	办公桌椅
	1、成品办公桌椅
2、部位：2F备勤室
3、具体样式满足建设单位要求
4、采购前采购前需和使用单位确认
	套
	1

	296
	办公桌（2人位）
	1、成品办公桌
2、部位：1F综合指挥室
3、具体样式满足建设单位要求
4、采购前采购前需和使用单位确认
	张
	4



	前端点位清单

	序号
	辖区
	点位名称

	1
	黄海派出所
	王家味饭店汽车出入口

	2
	
	慰平医院东南侧大铁门

	3
	
	君启花园北侧沿街门市东头

	4
	
	君启花园北侧沿街门市西头

	5
	
	东进装饰城南门

	6
	
	原利群超市现雅家乐超市南侧车库出入口

	7
	
	黄海派出所东侧江苏银行

	8
	
	盐中西门

	9
	
	宝龙南侧潮街东侧第一巷口

	10
	
	宝龙南侧潮街北侧第二巷口

	11
	
	宝龙南侧潮街北侧第三巷口

	12
	
	宝龙南侧潮街北侧西头

	13
	
	宝龙南侧潮街东头

	14
	
	宝龙东广场人民路上出租车待客停车区域南头

	15
	
	宝龙东广场人民路上出租车待客停车区域北头

	16
	
	钱江商业街与宝龙广场交界处红绿灯东侧

	17
	
	钱江商业街与宝龙广场交界处红绿灯西侧

	18
	
	卓盛大厦点位调整

	19
	伍佑
	洋桥北区13号

	20
	
	伍佑便民菜场停车场东北角

	21
	
	伍佑便民菜场停车场西南角

	22
	
	鹏润花园

	23
	
	鹏润花园南门菜市场西

	24
	
	鹏润花园南门菜市场东

	25
	
	金棠名邸东门出口处

	26
	
	金棠名邸东门入口处

	27
	
	永明悦来府西门非机动车出入口

	28
	
	一组农庄河与洋桥交界口

	29
	
	伍东二组生产河路口

	30
	
	伍东中路西伏河排涝河北路口

	31
	
	伍东三组南环路路北路口

	32
	
	东伏河与伍东中路向南100米（伍东三组南环路路南路口）

	33
	
	伍佑花木场门口

	34
	
	黄巷中铁二十四局门口

	35
	
	黄巷中铁二十四局东侧十字路口1（黄巷草莓园西侧公路）

	36
	
	黄巷中铁二十四局东侧十字路口

	37
	
	科城南路与人民路交界（G343与老204国道交界）

	38
	
	西环路兴旺钓鱼场

	39
	
	园区路（东头）

	40
	
	宏心五组与宏武路交界（宏武路与宏心西路交界处向西第二个路口）

	41
	
	武林村一组东农庄路与宏武路交界处

	42
	
	武林村一组农庄路与宏武路交界处

	43
	
	G204蚌蜒河中桥被30米处

	44
	
	宏心西路杜家河桥西北150米处路口

	45
	
	宏心西路杜家河桥西北300米处十字路口

	46
	
	渔家小院（原武林小学）门东西路与204国道交界处

	47
	
	路西头桥头东

	48
	
	永明悦来府

	49
	
	珠溪铭苑

	50
	
	经贸学校西南门

	51
	
	经贸学校西北门

	52
	
	公铭路与容胜路橡胶厂

	53
	
	步湖路与开放大道西北侧

	54
	
	大地名居西门转盘

	55
	
	大地名居西门转盘南侧丁字路口

	56
	
	大地名居南主路西段

	57
	
	大地名居南主路东段

	58
	
	大地名居南主路东端小桥西侧

	59
	
	大地名居南主路东端小桥东侧

	60
	
	大地名居南主路东端小桥东侧北丁字路口

	61
	
	大地名居北主路东端顶头南侧

	62
	
	大地名居北主路东端顶头

	63
	
	大地名居北主路中端

	64
	
	大地名居北主路西端

	65
	
	大地名居西门转盘北侧

	66
	
	华东师范大学西门口

	67
	科城派出所
	南海未来城未来广场（朴树下）

	68
	
	新市局大楼东门入口

	69
	
	康居路初中南门入口

	70
	
	康居路初中北门入口

	71
	
	财富港大兔酒馆

	72
	
	财富港存民谣酒馆

	73
	
	M会员店西南门入口

	74
	
	M会员店东南门入口

	75
	
	M会员店西北门入口

	76
	
	少年宫西入口

	77
	
	新市局大楼南门入口

	78
	
	海棠园金茂府2号楼西侧

	79
	新河派出所
	新河新村1区398号

	80
	
	新河新村1区72号

	81
	
	新河新村1区352号

	82
	
	新墩花园东区22号楼

	83
	
	文墩新村51号

	84
	
	文墩新村九支渠桥交汇处铁门

	85
	
	新墩花园西区6号楼

	86
	
	新墩花园西区北南门

	87
	
	新业别墅北小区内部道路东侧

	88
	
	新河商业街商贸城82号和98号之间

	89
	
	水厂北侧外面河道

	90
	
	新业别墅北小区内部道路北侧

	91
	
	新业别墅与串场河交界出口

	92
	
	新业别墅南小区公厕门口

	93
	
	新业别墅篮球场

	94
	
	伏河路与三墩村各路口交界1

	95
	
	伏河路与新都路交界

	96
	
	开放大道与夏碧路交界

	97
	
	文港路与夏碧路交界

	98
	新都派出所
	娱乐社区卫生院熊氏早点北门

	99
	
	华林文印南向北

	100
	
	华夏路与尧舜路交汇口

	101
	
	尧舜路8-14号

	102
	
	杏林大酒店

	103
	
	开元路咸货火锅

	104
	
	开元路有意思

	105
	
	开元路4-5号

	106
	
	开元路8-6号

	107
	
	福裕路010号路灯杆

	108
	
	恒荣世家幼儿园北门

	109
	
	福裕路13-8号

	110
	
	文星书店

	111
	
	康乐苑西门外商业街最北头

	112
	
	康乐苑西门外商业街路旁北侧最北头

	113
	
	康乐苑西门外

	114
	
	康乐苑西门外商业街路旁南侧最南头

	115
	
	康乐苑西门外北侧打边炉对面

	116
	
	魔力月光西北广场

	117
	
	魔力月光西广场塔斯汀附近

	118
	
	魔力月光西广场麦当劳附近

	119
	
	凤鸣缇香商业街ALPARTY附近

	120
	
	云邦国际南出口处

	121
	
	云邦国际北出入口

	122
	
	云邦国际南出入口

	123
	
	云邦国际京东电器大楼西南角

	124
	
	金大洋南门外

	125
	娱乐场所
	金鹰天地一号楼

	126
	
	金鹰天地一号楼负一层

	127
	
	金鹰天河二号楼

	128
	
	金鹰天地二号楼负一层

	129
	
	云川台球俱乐部

	130
	
	赤道酒吧北

	131
	
	赤道酒吧

	132
	
	赤道酒吧后

	133
	
	南附医东北角大楼西北角

	134
	
	宝龙东广场北角

	135
	
	宝龙东广场南角

	136
	
	M会员店内部出入口

	137
	
	中南城出口5台设备替换

	138
	开放式住宅
	三产开发带(三号地块)

	139
	
	黄海商住楼(黄海家属区)

	140
	
	三产组团

	141
	
	拆迁办开发楼

	142
	
	中坪饮料厂宿舍楼

	143
	
	凯凯旅社楼

	144
	
	凯凯旅社楼2

	145
	
	社区商住楼

	146
	串场河高空
	金融城16号楼

	147
	
	金色水岸4号楼

	148
	
	晶都悦府1号楼

	149
	
	玲珑河畔5号楼

	150
	
	阳光御园17号楼

	151
	闸口
	通榆河大桥南

	152
	
	通榆大桥

	153
	
	伍佑大桥

	154
	
	伍佑港闸站门口

	155
	边界
	伍佑水产公司村部与便仓交界处

	156
	
	公荡九组与亭湖边界

	157
	
	通榆河大桥世纪大道段

	158
	
	通榆河大桥盐渎路段

	159
	
	通榆河大桥新都路段

	160
	
	宏心四组与亭湖边界

	161
	
	步湖路与盐都边界

	162
	
	盐南高新区污水处理厂

	163
	
	南环路与通榆河交界

	164
	
	伍佑大桥东南

	165
	
	彭家舍

	166
	
	公荡七组

	167
	
	公荡七组西

	168
	市局需求
	市局。诉讼服务中心高空

	169
	
	市局。诉讼服务中心

	170
	
	市局。交通银行城中支行

	171
	
	市局。中国人保盐城中心支公司凤凰汇北楼10楼

	172
	
	市局要求，南金鹰西北门

	173
	
	市局新大楼北门

	174
	
	奥体一号公寓楼1栋

	175
	
	大数据字母楼南楼

	176
	
	市局新大楼西南角

	177
	
	市局新大楼东南角

	178
	
	串场中路与青年路高架交汇处

	179
	
	市局。魔力月光南侧7号楼

	180
	公寓补盲
	魔力月光公寓6号楼负一层

	181
	
	魔力月光公寓7号楼负一层

	182
	
	明珠苑北区11号楼入口

	183
	
	汇景大厦

	184
	
	大数据南区人才公寓

	185
	
	盐城市盐南高新区戴庄路37号中南世纪城荣城2栋北侧出口处

	186
	
	中南世纪城13期-16号楼

	187
	
	万科翡翠云台31栋

	188
	
	中南世纪城景城二区17栋

	189
	
	中南三期7号楼1单元

	190
	
	中南三期7号楼2单元

	191
	
	中南三期7号楼3单元

	192
	
	金庭苑公寓楼

	193
	
	紫薇曼哈顿

	194
	
	丽都怡园1号楼入口

	195
	
	丽都怡园2号楼入口

	196
	
	橡树湾乐美公寓

	197
	
	奥体一号公寓楼

	198
	
	中江外滩城公寓楼（51号楼）

	199
	
	中南九期17号楼

	200
	
	丽都怡园1号楼地下车库出口

	201
	
	丽都怡园2号楼地下车库入口

	202
	
	凤凰汇3栋入口

	203
	
	凤凰汇2栋入口

	204
	
	明珠苑北区11号楼地下车库

	205
	
	汇景大厦南入口

	206
	
	大数据产业园菁英公寓人行入口

	207
	
	大数据产业园菁英公寓北侧地下车库入口

	208
	
	万科翡翠云台31栋负一楼入口

	209
	
	橡树湾乐美公寓地下主出入口

	210
	
	盐城市盐南高新区戴庄路37号中南世纪城荣城2栋负一楼

	211
	
	盐城市盐南高新区戴庄路37号中南世纪城荣城2栋负二楼

	212
	
	中南世纪城13期-16号楼

	213
	
	中南世纪城珺城2栋一单元地下

	214
	
	中南世纪城珺城2栋二单元东地下

	215
	
	中南世纪城珺城2栋二单元西地下

	216
	
	中南世纪城珺城1栋西地下

	217
	
	中南世纪城珺城1栋东地下

	218
	
	大有境银座负一层

	219
	
	大有境银座负二层

	220
	
	大有境鼎座负一层

	221
	
	大有境鼎座负二层

	222
	
	大有境金座负一层

	223
	
	大有境金座负二层

	224
	
	魔力月光公寓6号楼负一层小货梯

	225
	
	魔力月光公寓7号楼负一层小货梯

	226
	
	财富港东楼

	227
	
	财富港西楼

	228
	
	财富港西楼负一层

	229
	盐南普通住宅
	学林雅苑北门朝北

	230
	
	大宇花苑北门

	231
	
	悦珑湾铂府东门

	232
	
	悦珑湾铂府南门机动车

	233
	
	悦珑湾铂府南门人行

	234
	
	大宇花苑南门

	235
	
	万科瑧园（聚拢东方）-南门机动车道

	236
	
	中环紫郡-北门

	237
	
	新丰花园-北门

	238
	
	香苑小区-南门

	239
	
	香苑西园-东门

	240
	
	宏图伟厦嘉园-西门

	241
	
	恒荣世家-北门

	242
	
	高力金色果缘-东中门

	243
	
	凤凰汇天泽府-东门

	244
	
	大宇花苑-东

	245
	
	城南印象花园-西门

	246
	
	锦盛豪庭（南郡东区）-西门

	247
	
	鹏润花园-南区北人行

	248
	
	金棠名邸-北主入口

	249
	
	中南世纪城悦城二区-南门地下停车场

	250
	
	中南世纪城悦城二区-西门

	251
	
	中南世纪城荣城-西门

	252
	
	中南世纪城荣城二区-西门

	253
	
	中南世纪城荣城二区-东门

	254
	
	中南世纪城康城-北门

	255
	
	中南世纪城康城-东门

	256
	
	中南世纪城康城-东南门

	257
	
	中南世纪城康城-南门

	258
	
	中南世纪城珺城-南门

	259
	
	中南世纪城珺城-西门

	260
	
	海兴中央公园小区-东门

	261
	
	伍冈花园-北门

	262
	
	望府景园-西门

	263
	
	万悦花园-北区南

	264
	
	万悦花园-南区北

	265
	
	中海万锦北园-西出口

	266
	
	荣悦华府-北门

	267
	
	璀璨天城-北区东门

	268
	
	奥体一号-东门

	269
	
	奥体一号-西门

	270
	
	奥体一号-消防门

	271
	
	奥体一号-南门

	272
	
	奥体玫瑰园A区-西门

	273
	
	奥体玫瑰园A区-西北门

	274
	
	中江嘉城-西小门1

	275
	
	中江嘉城-西小门2

	276
	
	明日家园-东北小门

	277
	
	兴邦蓝海公园-东门

	278
	
	兴邦蓝海公园-南门人行

	279
	
	新佳城-南门北侧

	280
	
	龙湖天奕-西门

	281
	
	龙湖天奕-北门

	282
	
	玲珑河畔-东门

	283
	
	玲珑河畔-南门

	284
	
	海棠金茂府-东北门

	285
	
	海棠金茂府-南门

	286
	
	君启花园-北门

	287
	
	君启花园-西门

	288
	
	海富花园-南门（2）

	289
	
	万科瑧园（聚拢东方）-北门

	290
	
	万科瑧园（聚拢东方）-南门非机动车道

	291
	
	万科璞园（星汇东方）-北门

	292
	
	万科璞园（星汇东方）-西门

	293
	
	盐城金地中心樾府-东门

	294
	
	盐城金地中心樾府-南门人行

	295
	
	盐城金地中心樾府-南门车库

	296
	
	金棠名邸-北地下车库

	297
	
	鹏润花园-南区北地下车库

	298
	
	兴邦蓝海公园-南门地下出库

	299
	
	新佳城-南门西侧

	300
	
	新佳城-南门地下车库入口

	301
	
	金水湾北门

	302
	
	中南世纪城悦城二区-南门人行

	303
	
	中南世纪城悦城二区-西南门

	304
	
	中南世纪城景城一期-南门


注：电子版图纸
通过网盘分享的文件：（CAD版本）盐城市公安局盐南高新技术产业开发区分局智慧安防村居三期图纸.zip
链接:https://pan.baidu.com/s/1Mt8XjRnVrW5l6M7GeR-18Q?pwd=nw2u 提取码: nw2u
三、相关要求
1.工期要求：90日历天（具体开工日期以采购人通知为准）。
2.付款方式：
2.1合同签订后10个工作日内（自收到发票之日起），甲方支付乙方合同价的30%作为预付款；
2.2项目供货完毕，安装、调试结束并通过甲方验收合格后，可付至合同款的60%，项目变更减少的按实际完成工程量付款，增加工程量变更、签证部分在审计结论出具之前暂不付款；
2.3竣工验收合格后，区里相关部门实施一审，按审定价的70%支付，余款待区里相关审计部门二审结束后或盐城市审计局政府审计结束后，可按审计价的97%付款。质保金待质保期满经移交验收合格后，根据考核条款扣除相关考核金（扣完为止）最终结清。
2.4对盐城市审计局未出具政府审计报告但已出具经复核结束《审计结果函》，且明确提出建设单位可按审计结果办理相关价款结算的，视同最终政府审计报告办理结算。
对市审计局未出具政府审计报告但已出具未经复核《审计结果函》的，按市审计局的付款建议且不高于80%付款。
每次付款前乙方需开具合法有效的增值税专票（开具付款金额）给采购人，以上付款均无银行利息，一律通过银行结转。
四、质量要求：合格，须满足招标方各项要求。
五、项目要求：
1.质量及其他要求：
1.1质量保证：项目验收后合格叁年免费维保。在免费保修内，非人为破坏，投标人应负责免费更换保修；
1.2服务要求：投标人在收到维护、维修通知后，1小时内做出响应，并在1个工作日内提出解决方案并得到招标人认可后，按期保质维修到位。如未及时响应或未及时提出解决方案或未按期解决，招标人有权委托第三方维修，维修费用由投标人承担；
1.3签订合同时本项目经理资格证书须交于招标人管理。
1.4特别说明（要求）：投标人必须严格遵守有关操作规定（行业服务规范等）与安全规定等相关规定，做好施工人员实名制管理工作，加强对施工人员的安全教育，并为施工人员交纳人身意外伤害保险。服务期（服务期包括施工期、质保期）内，产生的任何安全事故（含对第三方产生的损害）均由投标人负责及承担，与招标人无关（详见附件：安全生产合同）。
1.5投标人须严格落实在投标文件中所提供的“实施方案”等，有1项未落的违约金按照合同价的1%扣款处理，有2项及以上未落实的招标人有权解除合同，同时由此造成的损失均由投标人承担。
1.6中标通知书发出后30日内须与招标人签订合同，合同签订后90天内须竣工并申请采购人验收，超过工期完成的，违约金按照合同价的2‰/日扣款处理，在限期内未完成的招标人将直接委托第三方代为赶工，所发生的实际费用由投标人承担，同时接受招标人以每次10000元的经济处罚，相关费用直接从应付工程款项中扣除。拒绝执行上述条款的，招标人有权清退招标人，同时由此造成的损失均由投标人承担，并承担违约责任。
2.现场踏勘
2.1根据现场的实际情况将本工程可预见的相关费用自行考虑到投标报价中。招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能够被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。因本项目报价需联系现场实际情况，所以各投标人投标前应踏勘现场以了解项目实际情况（包括进出场道路及施工作业面情况、采购人需达成的施工效果等）。现场踏勘时须确保完全了解项目情况，并充分考虑各项足以影响承包价格的情况。本项目施工时场内、外矛盾由施工单位自行解决并承担费用，中标后不得以未踏勘现场或踏勘现场不细致而消极怠工或要求增加费用。投标人的现场踏勘行为有任何费用、责任须自行承担，不得因此使采招标人承担有关的责任和蒙受损失。
踏勘地点:（人民南路5号）；
联系人：杭警官  电话：18751427548
2.2供应商踏勘现场发生的费用自理，自行承担在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
2.3投标人于2026年8月6日-2026年8月7日至采购项目现场进行勘察，投标人应当充分了解项目位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响报价的情况，并根据现场的实际情况将可预见的相关费用（包括地方矛盾）自行考虑到投标报价中。
3.投标报价要求
3.1投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。投标报价应包括投标人在承诺工期内，达到投标人所承诺的质量标准，为完成本工程采购文件及招标清单所确定的招标范围内的全部内容，所需要支付的一切费用和拟获得的利润、税金，并考虑了应承担的风险。凡漏项或少计均视为已包含在本次投标报价的范围内，采购人不再另行增加费用，竣工结算时综合单价不调整，工程量按实结算。
3.2投标报价的方式：固定单价报价。合同采用“固定单价合同”，以体现风险共担的原则。由采购人提供招标清单，投标人以招标清单为基础填报相应的单价并计算合价。投标人应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数和招标人对工期、质量等的要求，并计入综合单价，中标后竣工结算时除施工合同约定允许调整外综合单价不予调整。
4.运营商链路租赁要求
带宽规划：根据本项目的点位定义标准，按每个点位带宽需求来定。本项目采用后台集中存储，运营商需保证各条链路峰值数据量的需求。同时能根据业务带宽使用情况进行优化调整，保证各前端监控点网络顺畅，本项目运营商所采用的路由、猫等网络交换设备需为全新，不得使用老旧设备影响网络，相关费用各投标人综合考虑进投标报价。（投标时提供该项内容单独承诺书原件扫描件（格式自拟），否则按未实质性响应处理）
六、业绩
2023年6月1日以来（以合同签订日期为准），投标人具有类似智能化项目业绩的优先。
七、企业实力
为了择优选择中标人，体现企业实力，投标人具有投标人具有服务质量服务认证证书、培训管理体系认证证书、数字资产服务认证证书等级为五星级，认证范围包含：计算机信息系统运维、质量管理体系认证证书（建设施工行业质量管理体系符合ISO9001），认证范围包含：电子与智能化工程施工、建筑装修装饰工程施工、具有视频监控故障自动判断及主动巡检类软件著作权、基于智能视频安全数据防护系统类系统软件著作权证书的优先。
八、人员配备
为了确保项目的顺利实施，在项目实施过程中，投标人应高度重视专业人员的配备工作，确保各个环节都有相应的专业人才进行精准对接和高效执行。投标人为本项目配备丰富的服务团队，技术负责人具有人社部门颁发的信息系统项目管理师证书（软考）、具有人社部门颁发的网络工程师证书（软考）、具有正高级工程师（信息与通信专业）职称证书的优先；项目组成员(除技术负责人外)具有人社部门颁发的网络工程师证书（软考）、人社部门颁发的系统集成项目管理工程师（软考）、人社部门颁发的信息系统管理工程师（软考）、人社部门颁发的高级系统架构设计师（软考）、人社部门颁发的网络规划设计师证书（软考）、高级工程师（互联网与信息系统·信息化专业）职称证书的优先。
九、实施方案
[bookmark: OLE_LINK3]1.总体概述
投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的服务方案至少包含以下内容：
（1） 技术复杂性及其解决方案
多系统异构对接复杂：需对接公安视频平台、综治平台、网格平台、物联感知平台、雪亮工程、第三方设备厂商协议等，平台接口不统一、数据格式不一致。
智能化算法部署复杂：包含人脸、车辆、行为分析、异常事件检测、周界入侵、烟火识别等多算法并发，对算力、网络、存储要求高。
大规模设备接入复杂：摄像机、门禁、对讲、报警、地磁、烟感、一键报警等多类型设备统一接入、统一管理、统一联动。
网络环境复杂：村居分布广、点位分散、部分区域无光纤、无线信号弱、带宽不足、供电不稳定。
数据安全与等保要求高：涉及公安视频、公民信息、视频图像信息，必须满足网络安全等级保护要求。
（2） 重点及其解决方案
设备安装点位精准性:覆盖重点路段、出入口、楼道口、围墙周界、盲区全覆盖。
与公安平台深度联动:视频回传、告警上送、数据共享、指挥调度联动。
施工安全与居民配合:村居人流大、老人小孩多，施工不扰民、不破坏环境。
系统稳定性与长期运维7×24小时稳定运行，故障率低。
（3） 装饰部分效果图
根据采购人提供的设计图给出合理的装饰部分效果图及方案。
2.质量保证措施
（1）质量追溯
设备材料溯源管控：所有安防设备、线缆、辅材均从原厂及授权渠道采购，100%提供原厂合格证、检测报告、授权证书、质保凭证。建立设备台账，详细记录设备型号、序列号、出厂批次、进场时间、安装点位、责任人，做到一机一档、点位对应、全程可溯，杜绝三无产品、翻新设备进场。
施工工序溯源管控：将整体施工划分为勘察、布线、安装、固定、调试、验收6大工序，每道工序实行“施工自检+质检员复检+监理抽检”三级查验制度。每道工序留存施工照片、视频、验收记录，标注施工人员、施工时间、验收结果，工序合格率100%方可进入下一环节，杜绝工序遗留质量问题。
人员责任溯源管控：实行岗位责任制，明确项目经理、技术负责人、施工员、质检员、运维员岗位职责，所有施工、调试、整改记录签字归档。出现质量问题可精准追溯至具体岗位、具体责任人，同步建立考核追责机制，保障施工质量标准化。
资料归档溯源管控：项目全过程资料电子化+纸质双存档，包含勘察资料、设备资料、施工记录、检测数据、整改记录、验收资料，资料完整率100%，保存期限不低于5年，满足公安及业主单位核查、追溯需求。
（2）应急与补救措施
质量隐患预警机制：施工期间质检员每日全覆盖巡检，试运行期间技术人员每日远程排查，质量隐患发现响应时间≤30分钟，对轻微工艺瑕疵、设备轻微异常立即记录备案，限时整改。
一般质量问题补救：针对布线不规范、设备角度偏差、画面轻微卡顿等一般问题，接到问题反馈后1小时内到场处置，2小时内完成整改修复，整改后复检通过率100%。
重大质量问题补救：针对设备故障、系统兼容异常、施工工艺不合格等重大问题，立即暂停对应点位施工/运行，启动备品备件替换机制，4小时内完成故障设备更换、工艺返工，24小时内完成系统调试恢复，同步出具问题分析报告、整改方案及预防措施。
质量返工保障机制：所有质量问题返工整改不额外增加业主任何费用，返工后严格执行双重验收标准，确保整改部位质量优于原标准，杜绝同类问题二次发生。
3.项目验收方案
(1)验收依据
严格依据本项目招标文件、采购合同、国家《安全防范工程技术标准》《视频安防监控系统工程设计规范》及公安平台对接相关标准开展验收工作。
(2)验收阶段划分及量化标准
a.进场材料设备验收
所有设备、辅材进场后，联合业主、监理开展开箱验收，核对设备型号、数量、参数、资质文件，设备参数匹配率100%、资料齐全率100%、外观完好率100%，不合格设备当场退回，严禁入场。
b.分项工程验收
针对布线施工、设备安装、供电组网、平台部署、算法调试等分项工程逐一验收。量化标准：布线工艺合格率100%、设备安装牢固率100%、网络传输稳定率100%、点位全覆盖无盲区。每分项验收合格后方可进入下一施工环节，留存完整验收记录。
c.系统联调验收
完成整体施工后，开展全系统联调测试，包含视频监控、智能分析、告警推送、平台对接、联动处置等全功能测试。量化标准：设备在线率≥98%、视频流畅无卡顿、智能算法准确率≥95%、告警推送准确率100%、公安平台对接成功率100%。
d.试运行验收
系统连续试运行7天，24小时不间断监测系统运行状态，每日生成运行日志。试运行期间系统无重大故障，轻微故障修复率100%，运行稳定率100%，试运行合格后出具试运行报告。
e.最终竣工验收
汇总所有分项验收资料、试运行资料、竣工图纸、培训记录等，向业主及主管部门提交竣工验收申请。配合完成整体核验、现场抽查、功能复测，确保项目整体达标率100%，完全满足采购需求及公安安防管控要求，顺利通过正式验收。
(3)验收资料交付
验收前完整交付竣工图纸、设备清单、检测报告、操作手册、运维手册、培训记录、全过程施工资料等，资料完整、规范、可归档，满足业主存档及审计要求。
4.应急预案处置方案
（1）应急预案
我方针对项目运行期间可能出现的设备故障、网络中断、系统瘫痪、突发舆情、极端天气、重大活动保障等各类突发情况，建立统一指挥、快速响应、分级处置、闭环管理的应急处置体系。成立专项应急小组，明确组长、技术专员、运维专员、现场处置专员岗位职责，24小时待命，确保各类突发事件快速响应、高效处置、快速恢复。
（2）防范措施
设备安全防范：所有户外设备采用IP66及以上防护等级，统一安装防雷、防水、防破坏装置，定期开展除尘、紧固、接地检测，每月1次全覆盖设备巡检，提前排查老化、松动、故障隐患。
网络系统防范：优化网络架构，配置网络冗余备份，定期检测带宽、丢包、延迟数据，封堵网络漏洞，落实等保2.0安全要求，杜绝网络攻击、数据泄露、网络中断问题。
电力保障防范：关键点位设备配备稳压电源、后备电源，偏远点位采用复合供电方案，定期检测供电线路及设备供电状态，杜绝断电停机问题。
人员值守防范：日常安排运维人员轮值值守，建立隐患台账，实行“发现-整改-复核”闭环管理，隐患整改清零率100%。
（3）故障响应及处理
建立三级故障分级处置机制，明确各类故障响应、处置、恢复时效，全程量化管控：
一级故障（一般性故障）：包含单点位画面模糊、轻微卡顿、临时离线等不影响整体系统运行的故障。处置标准：30分钟内远程响应，2小时内现场处置完毕，故障清零率100%。
二级故障（重要故障）：包含多点位设备离线、局部网络中断、部分智能算法失效等影响局部安防功能的故障。处置标准：15分钟内响应，4小时内完成修复恢复运行，同步提交故障分析报告。
三级故障（重大故障）：包含整体系统瘫痪、核心平台宕机、大面积设备离线、数据异常等重大问题。处置标准：5分钟内应急响应，立即启动备用系统及备品备件，2小时内恢复核心功能，4小时内完全修复，24小时内提交完整应急处置报告及整改预防方案。
（4）重大活动及节假日保障措施等内容。
前置排查保障：重大节庆、安保专项活动、法定节假日前3天，完成全点位、全系统全覆盖排查，对设备、网络、供电、平台功能逐一检测，所有隐患提前清零，保障系统零故障待命。
专人值守保障：节假日及重大活动期间，实行7×24小时双人在岗值守制度，配备专项应急技术人员，全程监控系统运行状态，实时处置突发问题。
备品备件保障：提前储备足量摄像头、交换机、电源、线缆等备品备件，就近存放，保障突发故障可快速替换修复。
联动值守保障：主动对接辖区公安、社区综治部门，建立应急联动机制，实时同步系统运行状态，配合完成安防保障、应急处置工作，确保重大期间安防系统100%稳定运行、零故障、零疏漏。
事后复盘总结：重大活动及节假日结束后，立即开展保障工作复盘，梳理运行数据，优化保障方案，形成长效保障机制。
5.售后服务方案
（1）售后服务体系
远程运维中心：设立专属远程运维后台，7×24小时实时监测项目设备在线状态、系统运行数据，自动预警故障问题，实现大部分故障远程排查、远程修复，无需现场到场。
本地驻场服务点：项目交付后安排专职人员本地化驻场服务，负责日常巡检、设备维护、现场故障处置、用户培训等常态化服务工作。
应急抢修小组：组建专项应急抢修队伍，配备专用车辆、工具、备品备件，专门负责突发重大故障、紧急情况的现场处置工作。
总部技术支撑中心：技术团队，提供算法优化、平台升级、系统扩容、疑难问题攻坚等高端技术支撑，解决各类复杂技术问题。
（2）售后服务承诺和保证
质保期服务承诺：本项目所有设备、系统提供完整质保服务，质保期内免费维修、免费更换故障设备、免费系统升级、免费技术支持，无任何隐形费用。
响应时效承诺：7×24小时售后服务热线全天候畅通，一般故障30分钟内响应、2小时内到场、4小时内修复；重大故障5分钟内响应、立即到场处置、4小时内恢复核心功能。
巡检服务承诺：质保期内每月1次全覆盖现场巡检，每季度1次系统深度检测优化，每年1次全系统升级调试，出具正式巡检报告，隐患排查整改率100%。
培训服务承诺：免费为业主操作人员、管理人员提供多轮实操培训，包含基础操作、故障排查、系统管理、日常维护等内容，确保全员熟练操作，考核通过率100%。
升级服务承诺：质保期内免费提供平台软件迭代、算法优化、功能升级服务，适配公安安防最新管控需求。
质保期后服务承诺：质保期满后，终身提供成本价维修、设备更换及技术支持，持续保障系统稳定运行。
（3）售后服务队伍
售后服务负责人：统筹项目所有售后工作，负责服务调度、问题协调、进度管控、客户对接，保障售后工作闭环落地。
驻场运维工程师：全程本地化驻场，负责日常巡检、设备维护、现场故障处置、用户答疑、资料更新等常态化工作。
远程技术工程师：7×24小时远程值守，负责系统监测、远程调试、故障预判、软件升级、数据运维等工作。
应急抢修专员：专职负责突发故障、重大活动保障、紧急抢修工作，随时待命，快速处置各类突发问题。
技术支撑团队：总部核心技术团队提供后台支撑，解决算法、平台对接、系统兼容等疑难技术问题。
所有售后人员上岗前均经过专项培训及项目交底，熟悉本项目设备点位、系统架构、平台功能及公安对接规范，具备独立处置各类故障的能力，全力保障项目长期稳定运行。
十、样品评测
本项目投标过程中要求投标人根据招标文件设备技术要求，提供所投产品设备样机（400万双镜头结构化相机）进行测试，样机提供一台，测试内容如下：
1.视频质量：评测视频清晰度，分辨率，观察人脸特征、车辆号牌及外部特征等，可放大3-5倍查看实际效果等进行辅助测试；视频质量，观察是否存在明显跳帧，黑屏、白屏、画面缺失、偏色、逆光过爆、拖影等问题。演示时提供测试时间段白天和夜间有人员、车辆通行的各2分钟视频录像。
2.录像质量：评测视频录像的稳定性，是否存在录像丢失。演示时提供平台测试相机录像监测数据录屏。
3.抓拍数量：通过视频联网平台，分人脸、人体、机动车、非机动车计算测试期间内抓拍总量。演示时提供联网平台数据抓拍量截图。
4.抓拍质量：人像图片低质量评测、人像图片解析质量（以解析平台人像建模为准）。
5.特殊场景抓拍压力测试：在人员通行集中区域或模拟人员集中快速通过，测试实际抓拍人数（以解析平台数据为准）。提供解析平台可置信图片数。
十一、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	盐城市公安局盐南高新技术产业开发区分局智慧安防村居三期项目
	软件和信息技术服务业
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第五章 评标方法与评标标准
一、定标原则
本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。
政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。
7、采购本国产品的支持政策
7.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.3供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.4供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
8、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
评标方法与评标标准
	评分项目
	分值
	评分标准

	投标报价
	15分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×15（该结果四舍五入，保留两位小数）

	技术参数
	10分
	根据所投产品的配置与性能指标、技术参数符合性、技术偏离项等对招标文件的响应程度对投标人进行打分。全部响应招标文件“技术要求”的，得满分10分；标注“★”的参数不满足要求的，每项扣0.5分，扣完为止。
招标文件中要求提供证明材料的，投标人须提供证明材料原件的复印件或彩色扫描件，加盖投标人公章；未作要求的其他项参数以投标人提供的《技术要求响应及偏离表》为准。对通过提供虚假材料谋取中标的，货到验收技术参数与投标文件不符时，采购方可以拒收货、拒付款，并且供货方必须承担相应的法律责任。

	样品
评测
	15分
	投标人根据招标文件设备技术要求，提供所投产品设备样机（400万双镜头结构化相机）进行测试，样机提供一台，测试内容如下：
1、视频质量（本项最高得2分）。评测视频清晰度，分辨率，观察人脸特征、车辆号牌及外部特征等，可放大3-5倍查看实际效果等进行辅助测试；视频质量，观察是否存在明显跳帧，黑屏、白屏、画面缺失、偏色、逆光过爆、拖影等问题。演示时提供测试时间段白天和夜间有人员、车辆通行的各2分钟视频录像，由评审专家现场评审：视频清晰度评测，人脸、车辆号牌等特征清晰可辨，特征明显、清晰度最高的得1分，特征基本清晰，清晰度较高者得0.5分，特征难以辨晰的不得分；视频质量评测，不存在明显跳帧，黑屏、白屏、画面缺失、偏色、逆光过爆、拖影等问题的得1分，存在2项以下（含）视频质量问题的得0.5分，存在3项（含）以上视频质量问题的不得分。
2、录像质量（本项最高得2分）。评测视频录像的稳定性，是否存在录像丢失。演示时提供平台测试相机录像监测数据录屏，由评审专家现场评审：相机视频录像连贯稳定得2分，录像偶有丢失近乎稳定得1分，录像不稳定、存在录像明显丢失现象不得分。
3、 抓拍数量（本项最高得4分）。通过视频联网平台，分人脸、人体、机动车、非机动车计算测试期间内抓拍总量。演示时提供联网平台数据抓拍量截图，由评审专家现场评审：每项均以投标人抓拍数量图片最多者为参考标准，数量达95%（含）以上的得4分，数量达80%（含）-95%以上的得2分，低于80%不得分。
4、 抓拍质量。（本项最高得4分）人像图片低质量评测、人像图片解析质量（以解析平台人像建模为准），由评审专家现场评审。人像图片低质量评测提供测试期间解析平台低质量图片数截图，以低质量图片数最低者为标准，数量在1.05（含）倍以下的得4分，数量在1.05-1.2（含）倍的得2分，数量高于1.2倍的不得分。
5、特殊场景抓拍压力测试（本项最高得3分）。在人员通行集中区域或模拟人员集中快速通过，测试实际抓拍人数（以解析平台数据为准）。提供解析平台可置信图片数。由评审专家现场评审：以可置信图片最多者为标准，数量达95%（含）以上的得3分，数量达90%（含）-95%以上的得2分，数量达80%（含）-90%以上的得1分，低于80%不得分。
测试说明：
1、 投标人在2026年8月10日09:00时至2026年8月11日18:00时期间，至盐城市智禾项目管理有限公司提交样品（联系人：杨女士，电话13092197196）；2026年8月13日09:00时至2026年8月14日18:00时期间，由招标代理以抽签形式确定投标人安装与调试顺序，投标人分时间段在招标人指定位置完成测试设备的安装与调试，样品测试时间为2026年8月15日全天（0时至24时）。2026年8月17日15:00时，招标代理在盐城市智禾项目管理有限公司将测试结果进行拷贝并密封交于投标人，由评标委员会进行评审打分。
投标人需提供样品参加测试，如不参加测试本项不得分，参加测试的样品均封存，本项目合同签订后，退还未中标投标人样品。
2、同类相机安装于同一点位同一横杆，指向同一区域范围。横杆安装位置由招标代理随机抽签。
3、相机安装调试由投标人安装在招标人指定位置，安装调试时间应当在指定时间内完成。测试时间为24小时。
4、图片解析由分局图片解析平台数据为准。
5、对测试的数据可以提出复核，但不接受相机安装环境、网络稳定性、第三方平台软件公平性等因素提出复核和重新测试要求。
6、如果遇到招标人方面因技术或者其他原因无法完成某项测试的，该项测试所有投标人均得满分。
7、不同投标人提交的测试样品如为同一品牌、同一型号的，由招标代理随机抽签确定参与测试的样品，测试结果针对以上投标人均有效，得分相同。
8、演示图片、视频、截图、录屏等均由招标人在监督人员见证下在相关平台下载、截取或录制后存入2份空白U盘（投标人自行提供2份U盘，U盘容量不低于64G，支持USB3.0以上接口），由招标代理将两份U盘分别放入投标人事先盖好密封章（公章）的2份信封密封后，再由投标人的委托人（送样及拷贝人员需提供投标人的授权委托书原件，并与投标文件中的委托人一致）、招标代理在封口处签字，一份交由招标人保管（备用，在开标时招标人带至开标现场），一份由投标人保管。投标人保管的U盘的测试结果在投标截止时间前与投标文件一并上传。如遇造假质疑，与招标人保管U盘比对。

	企业实力
	10分
	（1）投标人具服务质量服务认证证书、培训管理体系认证证书每提供1项得1分,本项最高得2分
注：以证书原件彩色扫描件和官网查询截图加盖投标人公章为依据，否则不得分；证书须在有效期内并处于有效状态，提供证书在认证认可业务信息统一查询平台（http://cx.cnca.cn）的查询结果“有效”的截图或网页打印件加盖投标人公章。
（2）投标人具有数字资产服务认证证书等级为五星级，认证范围包含：计算机信息系统运维的得2分。
注：以证书原件彩色扫描件和官网查询截图加盖投标人公章为依据，否则不得分；证书须在有效期内并处于有效状态，提供证书在认证认可业务信息统一查询平台（http://cx.cnca.cn）的查询结果“有效”的截图或网页打印件加盖投标人公章。
（3）投标人具有质量管理体系认证证书（建设施工行业质量管理体系符合ISO9001），认证范围包含：电子与智能化工程施工、建筑装修装饰工程施工的得2分；
注：以证书原件彩色扫描件和官网查询截图加盖投标人公章为依据，否则不得分；证书须在有效期内并处于有效状态，提供证书在认证认可业务信息统一查询平台（http://cx.cnca.cn）的查询结果“有效”的截图或网页打印件加盖投标人公章。
（4）投标人具有视频监控故障自动判断及主动巡检类软件著作权、基于智能视频安全数据防护系统类系统软件著作权证书，每提供一项著作权登记证书，并加盖投标人公章的得2分，最多得4分。

	团队成员
	12分
	（1）技术负责人具有人社部门颁发的信息系统项目管理师证书（软考）、具有人社部门颁发的网络工程师证书（软考）、每提供一个证书得2分；同时具有正高级工程师（信息与通信专业）职称证书，提供中级工程师（信息与通信专业）职称证书的得0.5分，提供高级工程师（信息与通信专业）职称证书的得1分，提供正高级工程师（信息与通信专业）职称证书的得2分；本项最高得6分，不提供不得分。
（2）项目组成员(除技术负责人外)具有人社部门颁发的网络工程师证书（软考）、人社部门颁发的系统集成项目管理工程师（软考）、人社部门颁发的信息系统管理工程师（软考）、人社部门颁发的高级系统架构设计师（软考）、人社部门颁发的网络规划设计师证书（软考）、高级工程师（互联网与信息系统·信息化专业）职称证书，同一人员持有多个证书的仅计一类证书，多人持有同一证书仅计一类证书，不重复计分，每有一类证书得1分，最多得6分。
注：投标时提供证书原件彩色扫描件并加盖投标人公章，同时提供投标人为其缴纳的近3个月以来的社保证明材料并加盖投标人公章，未提供或提供不全不得分。

	业绩
	2分
	投标人2023年6月1日（以合同签订之日为准）以来承担过类似智能化的业绩得2分。需提供合同扫描件并加盖投标人公章，不提供不得分。

	实施方案
	36分
	1.总体概述(12分)
投标人根据本项目第四部分中“总体概述”要求，提供针对本项目实际需求相符的整体规划设计方案，至少包含：（1）项目存在的技术复杂性及其解决方案、（2）项目存在的重点、难点及其解决方案、（3）装饰部分效果图等内容，内容完整、逻辑清晰、针对性极强，评委根据投标人方案进行评审：方案内容详尽具体 、阐述清晰明了，优于项目要求的得12分；方案内容完整，满足项目需求的得10分；方案内容不完整，方案深度欠缺，不具备技术性和可实施性的得8分；不符合要求或未提供的不得分。
2.质量保证措施（6分）
投标人根据本项目第四部分中“质量保证措施”要求，提供科学合理的方案，至少包含：（1）质量追溯；（2）应急与补救措施，评委根据投标人方案进行评审：方案内容详尽具体 、阐述清晰明了，优于项目要求的得6分；方案内容完整，满足项目需求的得4分；方案内容不完整，方案深度欠缺，不具备技术性和可实施性的得2分；不符合要求或未提供的不得分。
3.项目验收方案（6分）
投标人根据本项目第四部分中“项目验收方案”要求，提供科学合理的方案，至少包含：评委根据投标人方案进行评审：方案内容详尽具体、阐述清晰明了，优于项目要求的得6分；方案内容完整，满足项目需求的得4分；方案内容不完整，方案深度欠缺，不具备技术性和可实施性的得2分；不符合要求或未提供的不得分。
4.应急预案处置方案（6分）
投标人根据本项目第四部分中“应急预案处置方案”要求，投标人提供科学合理的方案，至少包括：（1）应急预案；（2）防范措施；（3）故障响应及处理；（4）重大活动及节假日保障措施等内容。评委根据投标人方案进行评审：方案内容详尽具体 、阐述清晰明了，优于项目要求的得6分；方案内容完整，满足项目需求的得4分；方案内容不完整，方案深度欠缺，不具备技术性和可实施性的得2分； 不符合要求或未提供的不得分。
[bookmark: _GoBack]5.售后服务方案（6分）
投标人根据本项目第四部分中“售后服务方案”要求，投标人提供科学合理的方案，至少包含：（1）售后服务体系；（2）售后服务承诺和保证；（3）售后服务队伍等内容。评委根据投标人方案进行评审。评委根据投标人方案进行评审：方案内容详尽具体 、阐述清晰明了，优于项目要求的得6分；方案内容完整，满足项目需求的得4分；方案内容不完整，方案深度欠缺，不具备技术性和可实施性的得2分；不符合要求或未提供的不得分。








第六章 投标文件格式 
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投  标  文  件
 
 
 
 
 
项 目 名 称：             
项 目 编 号：             
   投标人名称：（加盖CA电子公章）
   日   期：             





















投标文件目录
一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，
投标人成立不满一年无需提供）
三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）
七、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
八、法人授权书
九、投标函
十、中小企业声明函
十一、残疾人福利性单位声明函
十二、联合体协议
十三、投标分项报价表
十四、技术要求响应及偏离表
十五、商务要求响应及偏离表
十六、开标一览表
十七、服务承诺
十八、盐城市政府采购事前信用承诺书
 
 
 
 
 
 



一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
 
二、上一年度的财务状况报告
（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）
 
三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。
四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。
 
五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
                
 声  明
    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
 
六、特定资格要求的证明文件
   如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
自行提供，格式自拟
[bookmark: _Toc120614284]

八、法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
[bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _Hlt26671380]      日期：                                         

九、投标函
致：采购人
根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 
日    期：________年____月____日
 
 
 
  


十、中小企业声明函（服务）（分包号：**）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加盐城市政府采购中心组织的（单位名称），采购编号为     的（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：
 
备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。








十一、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。
                       供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日 期：
 
 
 
 
 
 
 
 


十二、联合体协议（参考格式）（分包号：**）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加盐城市政府代理机构组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。
 
备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。
                                          
联合体中各供应商全称（公章）：     
                                        日期：
 
 
 
 
 








十三、投标分项报价表（分包号：***）
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	分项服务名称
	交付期
	分项单位
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	……
	……
	 
	 
	 
	 
	 

	投标总报价（人民币：元）
	 


备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
备注：该表仅适用于项目采用货币报价的情形。项目采用折扣率报价的，如需要填写投标分项报价表，请项目经办人自行设计表格。招标文件定稿后该备注删除。

 
 
 
 
 
 













十四、技术要求响应及偏离表（分包号：**）
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 


注： 行数不够，可自行添加。
 
 
 
 
 
 
 
 
 










 


 
 
[bookmark: _Hlt26955054]十五、商务要求响应及偏离表（分包号：**）
	[bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt24879081]序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 


注： 行数不够，可自行添加。
 
 
[bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Toc462564146][bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Hlt26671374] 
 
 
 
 
 









 
 
 
十六、开标一览表
投标人全称（CA公章）：
项目名称：
项目编号：
分包号：
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	
	详见投标文件
	       元

	总价（大写）：
	金额大写


  
日期：    年  月  日 



	











十七、服务承诺
[bookmark: OLE_LINK26]承诺书

盐城市公安局盐南高新技术产业开发区分局：
我司郑重承诺：
1、盐城市公安局盐南高新技术产业开发区分局智慧安防村居三期项目免费售后（含质保及维保）运营服务期为自验收竣工之日起   年。
2、每年免费为采购人提供不少于30个点位的免费迁移服务，包含但不限于该点位所有设备、杆件、辅材、链路、接电、人工等，具体迁移点位由采购人决定，迁移过程中的所有费用由我司承担，超出上述点位数部分的迁移产生的所有费用由招标人承担；
3、完全按照招标人需求提供每年不少于十场安保活动的链路服务。


                     供应商全称（公章）：     
                           法定代表人或授权代表（签字）： 








十八、盐城市政府采购事前信用承诺书
为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；
（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；
（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；
（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；
（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；
（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；
（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。
                  法定代表人签名：
      单位名称（盖章）：
       年月日




质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                    	 	       
地址：                      			      
邮编：                       		        
联系人：               						       
联系电话：                                           
授权代表：                 				        
联系电话：                  				     
地址：                   				        
邮编：                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                            
质疑项目的编号：                          
包号：                       			    
采购人名称：                            
采购文件获取日期：                             
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                             
事实依据：                                                   
法律依据：                                                    
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                          
签字(签章)：                 公章：               日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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