师专校舍改造（一期）项目
工程量清单编制说明
1、 工程概况：
1、 学生宿舍修缮：1、2、10号宿舍楼，合计220间宿舍的改造，包括宿舍卫生间整体翻修、更换入户门及淋浴间门、区域墙面粉刷等内容。
2、 “一站式”服务中心大厅建设：包括原装修拆除、垃圾清运、轻钢龙骨石膏板隔墙、地面PVC地胶铺设、墙面装饰板、消防改造、中央空调、智能化系统等内容。
二、工程招标范围：
本工程招标范围主要包括图纸范围内的土建工程、安装工程。
三、工程量清单编制依据：
1.甲方提供的招标图纸及图纸答疑。
2.中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的建设工程工程量清单计价标准（GBT50500-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB/T 50854-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T 50856-2024）。
3.苏建价〔2026〕76号省住房和城乡建设厅关于发布《江苏省建筑与装饰工程消耗量》《江苏省市政工程消耗量》《江苏省通用安装工程消耗量》及配套文件的通知；以及《江苏省建设工程费用参考》及《江苏建设工程施工机具台班费用参考表》（2026版）。
4.《江苏省住房和城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》〔2019〕19号。
5.国家相关法律法规。
6.无锡市建设局有关文件。
7.其他相关资料。
四、暂列金额、专业工程暂估价及材料暂定价
1.暂列金额：0元00
2.材料暂估价：无
3.专业工程暂估价：16800元
五、其他需说明的问题：
1.本清单所列工程数量作为投标的共同基础，投标单位在投标时不能做任何改动，但不作为最终结算与支付的依据
2.项目指引“工程内容、项目特征”中列举分项工程计量范围内完成本分项工程应有工作内容，凡说明了的工作内容均应包括在报价范围中；清单项目特征描述中没有体现完全的，施工过程中又必须发生的工作内容所需的费用结合相应的施工图应包括在投标报价的综合单价内。
3.自进场之日起，中标人应全面负责照管、维护本工程和用于本工程的材料、设备以及工地范围内既有设施，直至工程竣工验收通过，移交手续完备。施工期间，如发生由中标人引起的损失，应由中标人负责赔偿。
4.对于施工过程中出现的渣土、建筑垃圾及外人倾倒的建筑、生活垃圾等均由中标人清运，费用自理。
5.人工、材料、机械、措施费等投标单位根据企业实力、自行勘查现场并结合本项目实际情况自主报价。
6.砂浆要求：本工程所有砂浆均采用预拌砂浆。
7.投标单位自行勘查现场，本工程的材料若需要二次搬运，此费用由投标人自行考虑在综合单价中，最终结算时不作调整。 
8.投标人在编制报价文件时发现本清单说明部分内容若与招标文件有矛盾时，投标人应提供书面答疑，要求书面澄清，若答疑阶段已过时发现，则以招标文件为准。
9.投标人应仔细核对图纸，如发现清单有错漏之处，要在规定的时间书面提疑，要求书面澄清，如果未提疑，则视为完成招标施工图及现行规范中所有工作所需的费用均已包含在投标报价中。
10.其他未尽内容详见本工程施工招标文件。
六、编制说明：
1.本工程所用钢材均为镀锌型钢，不锈钢均为304材质，砂浆均采用预拌砂浆，所有装饰材料均须符合消防规范要求。
2.不锈钢折边、开槽、开洞等费用各投标单位应考虑在投标总价中，结算不再调整。
3.所有材料（包括甲供材料或者甲供设备，原有设备设施等）的成品保护费用各投标单位应考虑在投标总价中，结算不再调整。
4.所有按照规范材料必须进行防火、防锈处理的清单项目特征描述中没有体现完全的各投标单位应考虑在投标总价中，结算不再调整。图纸上未有节点的做法均按图纸说明通用做法制作，应包含在投标总价内，以后不再另行结算。
[bookmark: _GoBack]5.项目特征描述不够详尽之处，以图纸为准，结算时以投标报价为准，不作调整。
6.拆除破损地砖、拆除破损墙砖施工过程中涉及的切缝等费用自行考虑在综合单价中。
7.金属类拆除后的建筑垃圾由建筑单位自行处理。
8.宿舍及一站式学生活动中心内家具、电器等拆装、搬运（原有家具位置对地面施工有影响，施工时需要搬运室内家具不影响施工）以及原宿舍内踢脚线、家具、灯具成品保护，具体施工单位现场踏勘后综合考虑在各报价内，结算时不调整。
七、安全生产费及税金
	费用名称
	计算基础
	土建
	安装

	安全生产
	分部分项合计－除税工程设备费
	3.8%
	3.8%

	增值税
	分部分项工程+措施项目+其他项目－专业工程暂估价－除税甲供材料和甲供设备费
	9%
	9%


八、品牌表
1、 品牌承诺书：投标人须承诺在合同履行过程中在招标人设置的推荐品牌中选择；投标人拟增加厂家或品牌的，应在招标文件规定的澄清答疑期限结束之前提出，满足招标文件中明确的技术标准和质量要求，并须经过招标人同意。具体品牌于后期合同履行时选择其中一种品牌并由甲方确认后进行采购、施工，价格按中标价格不变，合同签订后10天内须提供所选品牌表交由招标人确认。提供上述品牌承诺书加盖投标人公章的原件扫描件上传至投标文件中，否则将视为不响应招标文件实质性要求，按无效标处理。
2、 本次招标项目中，属于承包人自行采购的主要材料、设备，招标人提供了3个或3个以上符合本次招标要求的品牌供投标人，投标人应预计上述各种品牌之间的价格差异进行投标报价且必须满足施工图纸要求和购买条件；投标单位对现场施工情况应按设计要求，考虑综合因素，进行投标报价。投标人应预计各种品牌之间的价格差异进行投标报价而且必须满足施工图纸要求和购买条件。
3、 品牌表中未推荐规格、品牌、型号的材料、设备，投标人应根据图纸要求自主报价，注明规格、品牌、型号、等级及产地，选用中档及以上档次品牌，并须经过招标人同意。
4、 投标人拟选择推荐的厂家或品牌以外的产品，应满足招标文件中提出的技术标准和质量要求，并由招标人书面同意。
	序号
	材料名称
	发包人推荐品牌
	备注

	1
	无机涂料/乳胶漆
	SKK、多乐士、立邦
	

	2
	细木工板/阻燃板
	兔宝宝、莫干山、千年舟
	环保等级E0

	3
	轻钢龙骨
	可耐福、杰科、龙牌
	规格按图纸要求

	4
	防水材料
	东方雨虹、科顺、宏源防水
	

	5
	铝型材
	广东凤铝铝业有限公司、山东南山铝业股份有限公司、江阴裕华铝业有限公司
	

	6
	五金件
	广东坚朗五金制品股份有限公司、香港立兴杨氏集团、深圳市天贸实业有限公司（深圳坚威）
	

	7
	防火门
	无锡河马消防器材集团有限公司、宜兴天马消防门业有限公司、泰州金盾特种防火门有限公司、瑟路绅（南京）门业有限公司
	

	8
	门五金
	顶固、名门静音、固力
	铰链须为304不锈钢材质

	9
	墙地砖
	风范、摩洛尼、特地、国辉
	

	10
	结构胶
	杭州之江有机硅化工有限公司、广州市白云化工实业有限公司、成都硅宝科技股份有限公司
	

	11
	钢筋
	永钢、鞍钢、马钢、沙钢、萍钢
	

	12
	商品砼
	距离施工现场15KM范围内
	

	13
	室内常规照明
	欧普、TCL、佛山照明
	

	14
	开关插座
	公牛、TCL、西蒙Simon
	

	15
	地漏
	九牧、名家、辉煌
	

	16
	给水管及管件（PPR、PVC）
	中财、联塑、伟星
	

	17
	空调
	格力、美的、三菱重工海尔
	变频且能耗二级及以上 
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