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第一章  投标邀请
受[南通市通州区教育技术中心]的委托，南通市通州区公共资源交易中心就2026年教育信息化和普通装备提升项目厨房设备及餐桌椅采购项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
2026年教育信息化和普通装备提升项目厨房设备及餐桌椅采购项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年8月4日9点00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320612-JZCG-G2026-0017 	
2.项目名称：2026年教育信息化和普通装备提升项目厨房设备及餐桌椅采购项目
3.预算金额：153.75万元。
4.本项目设定最高限价，一包最高限价为84.507万元。二包最高限价为69.243万元。
5.采购需求：本项目分2个包进行采购，一包为通州高级中学、金沙中学、西亭高级中学、平潮高级中学、文山初中、金沙湾学校、平潮实验初中、平潮初中、实验小学、姜灶小学、五接小学、兴东小学及通州幼儿园厨房设备采购，二包为通州中专厨房设备及通州中专藤苑食堂不锈钢8人位餐桌椅采购，详细内容见本招标文件第四章。各投标人可选择任意一个包投标，也可同时参与2个包的投标，但不得兼中。其中，已评审包的第一中标候选人可参与后续包的评审，但不得作为2包的中标候选人。
6.合同履行期限：为了不影响开学，合同签订后务必在2025年8月27日前完成交付验收，否则按照违约处理。
[bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003]7.项目类型：货物。
8.所属行业：工业。
9.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体要求见招标文件。
二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2 2025年度的财务审计报告（成立不满一年无需提供）或开户银行出具的资信证明；
1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。
4.本项目不接受联合体投标。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc38985266]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.获取方式
地点：江苏政府采购网
获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
2.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《（苏采云）供应商操作手册》。
2.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
2.3“CA数字证书”的获取：
供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA全省通用。南通地区“CA数字证书”的办理：南通市政务中心四楼，电话：18951314963。
2.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
2.5采购人或集中采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
2.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _GoBack]1.时间：2025年8月4日9点00分（北京时间）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc38985268]招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1、本次招标不收取投标保证金。
2、本次招标落实的政府采购政策
（1）按照《财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。
（2）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。
（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。
（4）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。 
（5）关于节能产品和环境标志产品：
3、投标产品如属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件，以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图,否则作无效投标处理。认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。
4、投标产品如属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书扫描件，以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图,否则作无效投标处理。认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
七、本次招标联系方式
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]1.采购人信息
名 称：南通市通州区教育技术中心　
地址：南通市通州区通海路56号
联系人：朱先生 　　
联系方式：13801482398
2.南通市通州区公共资源交易中心
地址：南通市通州区碧华路197号
联系方式：政府采购科  0513-86524079　
交易系统软件维护人员：0513-59001839
八、其他
1. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注南通市通州区公共资源交易中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
2. 本次招标不收取履约保证金。
[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc20823274]
第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc20823275]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522]3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc513029207]4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南通市通州区公共资源交易中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc513029209]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc462564070]7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。
[bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc513029212]8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。
8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc513029213]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc462564074]10、投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、投标分项报价表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954846]13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]15、投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]16、投标有效期
16.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17、投标有效期的延长
17.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc20823296]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc20823297]18、电子投标文件的递交
18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298]文件。
19、投标截止日期
19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。
19.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299]20、投标文件的拒收
20.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300]21、投标文件的撤回和修改
21.1 投标文件的撤回
21.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2 投标文件的修改
21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545]五、开标与评标
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230]22、开标
22.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231]23、评标委员会
23.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
24．评标过程的保密与公正
24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304]25．投标文件的澄清
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549]25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
26、对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234]26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。
27、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551]27.1无效投标条款
27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
27.1.6未通过符合性审查的。
27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
27.2废标条款
27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.2.3因重大变故，采购任务取消的。
27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]28、确定中标单位
28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
28.4.1提供虚假材料谋取中标的。
28.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
29、质疑处理
29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。
采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30、中标通知书
30.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308]七、授予合同
[bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237]31. 签订合同
31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
32、货物（包含与货物相关的服务）的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc479757207]
第三章  合同文本
[bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc479757211][bookmark: _Toc462564139]




政府采购货物买卖合同



项目名称：2026年教育信息化和普通装备提升项目厨房设备及餐桌椅采购项目
合同编号：                             
甲    方：南通市通州区教育技术中心 
乙    方：                             
签订时间：                             



[bookmark: _Toc22209]第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）：                        
乙方（全称）：                       
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1） 采购项目名称：                                          
         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                   
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
         ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
         ¨否
    （4）政府采购组织形式：□政府集中采购  þ部门集中采购  ¨分散采购  ¨限额以下采购。
（5）政府采购方式：☑公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商
                  ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否
         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否
         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否
         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否
         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否
（7）合同是否分包：¨是       ☑否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 ¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业  
 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否
     外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
        国别：         品牌：         规格型号：              
 ¨否
    （10）是否涉及节能产品：
         ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                ¨强制采购       ¨优先采购    
         ¨否
          是否涉及环境标志产品：
         ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                ¨强制采购       ¨优先采购    
         ¨否
          是否涉及绿色产品： 
     ¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                ¨强制采购       ¨优先采购    
     ¨否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
☑是       ¨否      ¨不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  ¨固定总价 ☑固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
☑分期付款：货物安装到位后，由乙方书面提交验收申请，由甲方组织相关人员验收合格后支付合同金额的80％，自验收合格之日起满2年后付清余款。付款时由乙方提供正规发票，甲方按相关财务支付规定办理支付手续。
¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3. 合同履行
（1）起始日期： 2025年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ☑否
    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织
         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否
是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否
是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否
是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否
是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否
是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    ¨否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起7日内组织验收） 
（3）履约验收方式：☑一次性验收         
                       ¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ☑否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自                             生效。
7. 合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

   



	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。
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第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
[bookmark: _Toc20313]    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。


第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	/

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	/

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	如有质量异议,乙方应在接到甲方异议的7天内做出书面答复,逾期则视为乙方同意甲方提出的异议和处理意见

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	（1）尊重乙方的正当合法权益，按照合同约定的条件，按时支付款项；
（2）接收货物的义务；
（3）根据合同约定的标准和时间，验收货物的义务；
（4）如发生验收不通过，返厂维修、退货时，有相关退货及重新验收的义务；
（5）遵守政府采购的各项法律法规和规章制度。

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	1.质量保证
1.1乙方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的。乙方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷。
1.2上述保证在货物验收合格交付甲方使用之日起的质量保证期内有效，在质保期内乙方免费提供货物正常使用情况下发生故障的维修服务。
1.3甲方在质量保证期内发现缺陷应尽快以书面形式或电话通知乙方。对质保期内的故障报修，乙方应按甲方要求的时间内到达甲方现场排除故障。乙方不能按时排除故障时，应提供备用设备给甲方维持工作。
1.4对质保期内的故障报修，如乙方未能做到上款的服务承诺，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。由于乙方的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。
1.5保期内因用户使用、管理不当所造成的损失由甲方承担，乙方提供有偿服务。

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	按照国家法律法规要求执行

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。
（1）商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于 40%；
（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；
（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；
（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6 色；
（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；
（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
快递包装环保要求：
（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；
（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；
（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；
（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；
（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；
（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；
（11）快递应使用电子面单；
（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的，只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

	
	指定现场
	按照甲方要求

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	运费已包含在合同价内。

	第二节
第7.3款
	保险要求
	乙方应为派往甲方服务安装的人员投保人身险，保险费用均由乙方负责。如发生安全事故，均由乙方负责承担，甲方不承担连带责任。

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	验收合格之日起不少于3年（最终按照投标承诺为准）

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	1、售后服务及其他：
（1）投标人具有良好的信誉，售后服务及时到位。
（2）供应商免费送货上门、安装调试、人员培训。
（3）供应商应具备完善售后服务体系，在南通地区有固定的维护人员并有能力及时处理所有可能发生的故障。
（4）乙方需提供质保期内7*24售后服务和技术支持,所涉及相关费用计入投标总价。不能承诺的作无效投标处理。提供7*24小时服务,如无法远程解决问题,需提供上门服务时间不得超过4小时。
（5）超出保修期后，仍需提供维护服务，并承诺只收取成本费。
（6）如因人为损坏导致产品无法使用，乙方需支持按照成本价进行供货。

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部份时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任。

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	待货物安装到位后，由乙方书面提交验收申请，由甲方组织相关人员验收合格后支付合同金额的80％，自验收合格之日起满2年后付清余款。付款时由乙方提供正规发票，甲方按相关财务支付规定办理支付手续。

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	/

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	/

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	/

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	/

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	应甲方要求，乙方应提供下列服务的一项或各项，所有服务费用已包含在合同总价中。
1.安装
1.1乙方必须向甲方提供合同货物安装所需的材料及技术资料以及组装/维修所需工具。
1.2乙方派出的安装人员应具备相关的专业知识、技术水平、相应资质和能力，熟悉本合同所述货物的规格、技术指标及安装工艺，有足够能力安装本合同的货物并使之达到本合同要求。
1.3乙方已对甲方现场进行详细考察，完全了解现场的状况及环境要求，并承诺不因上述原因对甲方索赔。
1.4乙方人员实施及监督所供货物的质量，并在双方商定的一定期限内对所供货物维护实施监督指导，但监督指导并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务。

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	乙方对所供货物与技术要求不符负有责任，如经检测证实不符或缺陷存在的，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方可根据本合同有关质量保证或检验、安装的规定，在质量保证期内及时提出索赔，乙方同意甲方选择下述一种或多种结合的方法解决索赔事宜：
1、乙方同意甲方退货，乙方承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管、维护和退回被拒收货物所发生的其它必要费用。
2、用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部份和/或修补缺陷部份，以使货物达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和风险并负担甲方遭受的一切损失。同时乙方相应延长被更换货物的质保期。
3.乙方收到索赔通知后10天内，未给甲方答复的，视为索赔已被乙方接受。乙方未能在收到索赔通知后10天内，或征得甲方同意的延长期限内，按照甲方从上列方法中选择的方案解决索赔事宜的，甲方将有权从未付货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利。

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	除不可抗力因素外，若乙方未能按合同约定时间交货，应及时以书面形式将延迟事实、可能延迟的时间及原因通知甲方。甲方收到乙方通知后，有权决定是否同意延长交货期及收取误期违约金。该违约金按5000元/天计算，甲方可从合同未付款中直接扣除。同时，乙方延迟交货的期限不得超过5天。若延迟期限达到5天，甲方有权解除合同。

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	/

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	/

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   种方式解决：
（1）向南通市仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；
（2）向通州区人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	本项目的采购清单及合同等履约信息需中标单位录入通州区教育装备管理工作平台（https://zbgl.jstzjy.net/），所有的设备（固定资产不含消耗品）需粘贴平台生成的二维码（二维码0.3元/张），合同价包含该费用。




发包人保留对合同修改和完善的权利。




第4章 
采购需求
投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求：技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等；商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。
投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。
一、采购清单

	[bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc120614281][bookmark: _Toc49090575]2026年教育信息化和普通装备提升项目预算-厨房设备
（1包）

	项目总预算:84.507万元

	序号
	学校名称
	设备名称
	单位
	规格
	数量
	品牌

	1
	通州高中
	大型双门消毒柜
	台
	≥1700*810*2000
商用热风循环
	5
	品牌

	
	
	挂墙电热水器
	台
	≥80L
	3
	品牌

	
	
	双层平板操作台
	台
	≥1800*800*800
	5
	厂制品

	
	
	双门蒸饭车（电热）
	台
	≥1100*760*1530
带24盘蒸饭盘
	5
	品牌

	
	
	双眼大锅灶（燃气）
锅径900
	台
	≥2200*1300**800+400
锅径：900
	2
	品牌

	
	
	两眼小炒灶（燃气）
	台
	≥2200*1200*800+400
（炮台直径400）
	1
	品牌

	
	
	土豆脱皮机
	台
	≥586*986*943
	1
	品牌

	2
	金沙中学
	300L可倾式夹层锅
（燃气）
	台
	≥1540*1030*990
	1
	品牌

	
	
	大三门玻璃门冷藏冰箱
（商用）
	台
	≥1800*1950*750
	2
	品牌

	
	
	大型双门消毒柜
	台
	≥1700*810*2000
商用热风循环
	2
	品牌

	
	
	砧板刀具消毒柜
	台
	≥1200*600*1600
商用热风循环
	1
	品牌

	
	
	根茎类根茎类多功能切菜机
	台
	≥750*520*900
	1
	品牌

	
	
	挂墙电热水器
	台
	≥80L
	4
	品牌

	
	
	三层餐车
	台
	≥850*450*900
	4
	厂制品

	
	
	双层平板操作台
	台
	≥1800*800*800
	5
	厂制品

	
	
	双通工作台
	台
	≥1800*800*800
	6
	厂制品

	
	
	双门蒸饭车（电热）
	台
	≥1100*760*1530
带24盘蒸饭盘
	6
	品牌

	
	
	双眼大锅灶（燃气）
锅径900
	台
	≥2200*1300**800+400
锅径：900
	2
	品牌

	
	
	四层平板货架
	台
	≥1200*500*1550
	7
	厂制品

	
	
	四门保洁橱
	台
	≥1200*700*1800
	2
	厂制品

	
	
	留样冰箱
	台
	≥600*650*1800
	1
	品牌

	
	
	自动切肉机
	台
	≥1600*680*1100
	1
	品牌

	3
	西亭高中
	300L可倾式夹层锅
（电热）
	台
	≥1550*900*800
	1
	品牌

	
	
	大三门玻璃门冷藏冰箱
（商用）
	台
	≥1800*1950*750
	2
	品牌

	
	
	大型双门消毒柜
	台
	≥1700*810*2000
商用热风循环
	2
	品牌

	
	
	根茎类根茎类多功能切菜机
	台
	≥750*520*900
	1
	品牌

	
	
	挂墙电热水器
	台
	≥80L
	3
	品牌

	
	
	双层平板操作台
	台
	≥1800*800*800
	4
	厂制品

	
	
	双门蒸饭车（电热）
	台
	≥1100*760*1530
带24盘蒸饭盘
	2
	品牌

	
	
	单眼电磁大锅灶
	台
	≥1200*1300*800+400
锅径：1000
功率：30kw
	2
	品牌

	
	
	五格保温售饭工作台
	台
	≥1800*700*800
	16
	厂制品

	
	
	留样冰箱
	台
	≥600*650*1800
	1
	品牌

	
	
	自动切肉机
	台
	≥1600*680*1100
	1
	品牌

	4
	平潮高中
	大三门玻璃门冷藏冰箱
（商用）
	台
	≥1800*1950*750
	2
	品牌

	
	
	大型双门消毒柜
	台
	≥1700*810*2000
商用热风循环
	3
	品牌

	
	
	砧板刀具消毒柜
	台
	≥1200*600*1600
商用热风循环
	1
	品牌

	
	
	根茎类根茎类多功能切菜机
	台
	≥750*520*900
	1
	品牌

	
	
	挂墙电热水器
	台
	≥80L
	4
	品牌

	
	
	双层平板操作台
	台
	≥1800*800*800
	4
	厂制品

	
	
	双门蒸饭车（电热）
	台
	≥1100*760*1530
带24盘蒸饭盘
	3
	品牌

	
	
	土豆脱皮机
	台
	≥586*986*943
	1
	品牌

	
	
	留样冰箱
	台
	≥600*650*1800
	1
	品牌

	
	
	自动切肉机
	台
	≥1600*680*1100
	1
	品牌

	5
	文山初中
	挂墙电热水器
	台
	≥80L
	3
	品牌

	
	
	双层平板操作台
	台
	≥1800*800*800
	3
	厂制品

	
	
	大单星盆水池    （500mm深）
	台
	≥1000*800*800
	6
	厂制品

	
	
	土豆脱皮机
	台
	≥586*986*943
	1
	品牌

	6
	金沙湾学校
	单眼大锅灶（燃气）
锅径900
	台
	≥1300*1400*800+400
锅径1050
	1
	品牌

	
	
	集气罩
	台
	≥3000*1500
	2.3
	厂制品

	
	
	油烟管道
（含1个弯头）
	平方米
	≥400*400
（6.6米）
	10.56
	厂制品

	7
	平潮实验初中
	大型双门消毒柜
	台
	≥1700*810*2000
商用热风循环
	1
	品牌

	
	
	双门蒸饭车（电热）
	台
	≥1100*760*1530
带24盘蒸饭盘
	1
	品牌

	
	
	三星洗碗水池
	台
	≥2400*800*950
	2
	厂制品

	
	
	五格保温售饭工作台
	台
	≥1800*700*800
	3
	厂制品

	8
	平潮初中
	双眼大锅灶（燃气）
锅径900
	台
	≥2200*1300**800+400
锅径：900
	1
	品牌

	9
	实验小学
	大型双门消毒柜
	台
	≥1700*810*2000
商用热风循环
	2
	品牌

	
	
	双层平板操作台
	台
	≥1200*800*800
	4
	厂制品

	
	
	双门蒸饭车（电热）
	台
	≥1100*760*1530
带24盘蒸饭盘
	1
	品牌

	
	
	单眼大锅灶
	台
	≥1300*1400*800+400
锅径1050
	1
	品牌

	10
	姜灶小学
	双眼大锅灶（燃气）
锅径900
	台
	≥2200*1300**800+400
锅径：900
	1
	品牌

	11
	五接小学
	单眼大锅灶（燃气）
锅径900
	台
	≥1200*1300*800+400
锅径：900
	1
	品牌

	12
	兴东小学
	双门蒸饭车（电热）
	台
	≥1100*760*1530
带24盘蒸饭盘
	2
	品牌

	
	
	双眼大锅灶（燃气）
锅径900
	台
	≥2200*1300**800+400
锅径：900
	1
	品牌

	13
	通州幼儿园
	单眼大锅灶（燃气）
锅径900
	台
	≥1200*1300*800+400
锅径：900
	1
	品牌





	通州中专厨房设备采购清单（包2）

	项目总预算:69.242万元

	通州中专藤苑厨房设备清单

	其中“藤苑厨房设备预算:27.347万元

	序号
	设备名称
	规格
	品牌
	数量
	单位

	男/女更衣室

	1
	单星水池
	≥400*400*950
	厂制品
	2
	台

	2
	水龙头
	单冷
	品牌
	2
	只

	主/副食库

	1
	单层地架
	≥1200*600*250
	厂制品
	8
	台

	2
	四层平板货架
	≥1200*500*1550
	厂制品
	4
	台

	3
	商用四门冷冻高身雪柜
	≥1220*760*1800
	品牌
	1
	台

	4
	平板车
	≥800*1000*857
	厂制品
	2
	辆

	粗加工/切配区

	1
	双层平板操作台
	≥1800*800*800
	厂制品
	3
	台

	2
	四层格栅货架下带接水盘
	≥1200*500*1550
	厂制品
	3
	台

	3
	大单星盆水池    （500mm深）
	≥1000*800*800
	厂制品
	3
	台

	4
	水龙头
	单冷
	品牌
	3
	只

	5
	单层地架
	≥1200*500*150
	厂制品
	4
	台

	6
	洗地龙头
	≥10.7米
	品牌
	1
	套

	7
	平板车
	≥800*1000*857
	厂制品
	3
	台

	8
	土豆脱皮机
	≥586*986*943
	品牌
	1
	台

	9
	挂墙电热水器
	≥80L
	品牌
	1
	台

	10
	吹地机
	500W/强风静音
	品牌
	1
	台

	11
	砧板刀具消毒柜
	≥1200*600*1600
	品牌
	1
	台

	12
	根茎类根茎类多功能切菜机
	≥750*520*900
	品牌
	1
	台

	工具清洁间

	1
	拖把池
	≥1200*500*600
	厂制品
	1
	台

	烹饪区

	1
	双层平板操作台
	≥1800*800*800
	厂制品
	2
	台

	2
	排烟罩
	平方米/按实测算
	厂制品
	7
	台

	3
	低噪音高压柜式风机
	规格：18寸 风量：≥18000m³/h；全压：980Pa；功率：5.5kw
	品牌
	1
	台

	4
	静电式餐饮业油烟净化设备
	≥20000m³/h；出口油烟浓度≤1.0mg/m³
	品牌
	1
	台

	5
	双眼大锅灶（燃气）锅径900
	≥2200*1300**800+400
	品牌
	1
	台

	6
	300L可倾式夹层锅（燃气）
	≥1540*1030*990
	品牌
	1
	台

	8
	商用大三门玻璃门冷藏冰箱
	≥1800*1950*750
	品牌
	1
	台

	9
	大单星盆水池    （500mm深）
	≥1000*800*800
	厂制品
	1
	台

	10
	水龙头
	单冷
	品牌
	1
	只

	11
	三层餐车
	≥850*450*900
	厂制品
	3
	台

	12
	平板车
	≥800*1000*857
	厂制品
	3
	台

	蒸煮区

	1
	双层平板工作台带靠背
	≥800*700*800+150
	厂制品
	1
	台

	2
	四层平板货架
	≥1200*500*1550
	厂制品
	2
	台

	3
	排烟罩
	平方米/按实测算
	厂制品
	4
	台

	4
	低噪音厢式风机
	规格：15寸 风量：≥10000m³/h；全压：980Pa；功率：2.2kw
	品牌
	1
	台

	5
	双门蒸饭车（电热）
	≥1100*760*1530
24盘
	品牌
	3
	台

	6
	大单星盆水池     （500mm深）
	≥1000*800*800
	厂制品
	2
	台

	7
	水龙头
	单冷
	品牌
	2
	台

	一楼预进间

	1
	单星盆水池
	≥600*600*950
	厂制品
	1
	台

	2
	感应龙头
	单冷
	品牌
	1
	只

	二楼预进间

	1
	单星盆水池
	≥600*600*950
	厂制品
	1
	台

	2
	感应龙头
	单冷
	品牌
	1
	只

	一楼备餐间

	1
	四门保洁橱
	≥1200*700*1800
	厂制品
	1
	台

	3
	水龙头
	单冷
	品牌
	1
	只

	4
	留样冰箱
	≥600*650*1800
	品牌
	1
	台

	5
	五格保温售饭工作台
	≥1800*700*800
	厂制品
	4
	台

	二楼备餐间

	1
	四门保洁橱
	≥1200*700*1800
	厂制品
	1
	台

	2
	单星盆水池
	≥600*600*950
	厂制品
	1
	台

	3
	水龙头
	单冷
	品牌
	1
	只

	4
	五格保温售饭工作台
	≥1800*700*800
	厂制品
	3
	台

	回收/洗消间

	1
	三星洗碗水池
	≥2400*800*950
	厂制品
	2
	台

	2
	水龙头
	冷热双混
	品牌
	4
	套

	3
	挂墙电热水器
	≥80L
	品牌
	2
	台

	4
	大型双门消毒柜
	≥1700*810*2000
商用热风循环
	品牌
	2
	台

	5
	残渣回收台（大型）
	≥1800*800*800
	厂制品
	4
	辆

	排油烟系统

	1
	烹饪区管道
	≥21.6平方米
	厂制品
	21.6
	套

	2
	蒸煮区管道
	≥19.2平方米
	厂制品
	19.2
	套

	3
	弯头
	
	厂制品
	4
	个

	4
	软连接
	
	厂制品
	2
	个

	5
	减震器
	
	厂制品
	8
	个

	6
	风机支架
	
	厂制品
	2
	个

	7
	出口百叶窗
	
	厂制品
	2
	个

	8
	变径
	
	厂制品
	2
	个

	通州中专老年大学烹饪班、西点班厨房设备清单

	其中：老年大学烹饪班、西点班厨房设备预算:23.895万元

	序号
	设备名称
	规格
	品牌
	数量
	单位

	烹饪间

	1
	油网烟罩
	10000*1200*500
	厂制品
	12
	平方米

	2
	四门保洁橱
	1200*700*1800
	厂制品
	2
	台

	3
	双消毒保洁柜
	1160*500*1780
	品牌
	1
	台

	4
	冷藏四门高身柜
	1220*760*1980
	品牌
	1
	台

	5
	单星盆水池
	2000*700*800+150
	厂制品
	2
	台

	6
	台式混水龙头
	315*345*253
	品牌
	12
	台

	7
	收残台
	1000*700*800
	厂制品
	1
	台

	8
	单星盆水池
	800*800*800+150
	厂制品
	1
	台

	9
	台式混水龙头
	315*345*253
	品牌
	1
	只

	10
	单通移门荷台柜
	1200*800*800
	厂制品
	2
	台

	11
	双通移门荷台柜
	1800*800*800
	厂制品
	6
	台

	12
	电磁双头单尾小炒
	1500*800*800+450
	品牌
	5
	台

	13
	镀锌风管
	500*500
	厂制品
	47
	米

	14
	低空排放净化器
	30000风量
	品牌
	1
	台

	15
	箱式风柜
	
	品牌
	1
	台

	16
	放油防潮轴流风机
	
	品牌
	1
	台

	面点间

	1
	油网烟罩
	5000*1200*610
	厂制品
	6
	平方米

	2
	平板推车
	500*700*857
	厂制品
	2
	台

	3
	面粉车
	500*525*500
	厂制品
	1
	台

	4
	双星盆水池
	1200*700*800+150
	厂制品
	1
	台

	5
	台式混水龙头
	315*345*253
	品牌
	2
	台

	6
	四门保洁橱
	1200*700*1800
	厂制品
	1
	台

	7
	不锈钢单门发酵箱
	500*710*1740
	品牌
	1
	台

	8
	压面机
	650*645*1200
	品牌
	1
	台

	9
	单通移门荷台柜
	1200*800*800
	厂制品
	1
	台

	10
	收残台
	1000*700*800
	厂制品
	2
	台

	11
	三星盆水池
	2000*700*800+150
	厂制品
	1
	台

	12
	台式混水龙头
	315*345*253
	品牌
	3
	台

	13
	双通移门荷台柜
	1500*800*800
	厂制品
	1
	台

	14
	冷藏四门高身柜
	1220*760*1980
	品牌
	2
	台

	15
	B25 三功能搅拌机
	435*450*820
	品牌
	1
	台

	16
	家用2.6KW电磁炉
	300*415*115
	品牌
	1
	台

	17
	电力12盘蒸饭车
	710*620*1540
	品牌
	1
	台

	18
	双动双速和面机
	430*730*770
	品牌
	1
	台

	19
	电饼铛
	720*655*745
	品牌
	1
	台

	20
	双层四盘不锈钢烤
箱
	1225*770*1240
	品牌
	1
	台






	通州中专藤苑食堂不锈钢8人位餐桌椅采购清单

	其中预算:18.00万元

	序号
	设备名称
	规格
	品牌
	数量
	单位
	单价
（元）
	总价
（元）

	餐厅
	0

	1
	不锈钢8人位餐桌椅
	2000*1400*760
	厂制品
	100
	台
	1800
	180000

	合计
	180000
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2、 技术参数
	2026年教育信息化和普通装备提升项目预算-厨房设备参数（1包）

	序号
	设备名称
	单位
	规格
	拟配数
	参数

	1
	300L可倾式夹层锅
（电热）
	台
	≥1550*900*800
	1
	1、锅体采用304/内胆4.0mm外壳3.0mm钢材，内胆、外壳一次拉伸。
2、配有放气阀、注油孔、齿轮、蜗杆、铸铁手轮、p204轴承、p210轴承。
3、75*4.5mm全钢架体、带有防控开关。
4、电压380V/24KW、3支导热管、350号导热油、微电脑控制。

	2
	300L可倾式夹层锅
（燃气）
	台
	≥1540*1030*990
	1
	全不锈钢结构，外观豪华。内外锅体均采用不锈钢板模压成型，防腐蚀，坚固耐用。锅体旋转可倾，半球形锅体，换热面积大，加热速度快，高效节能。符合国家钢制压力容器标准。电子打火，熄火保护

	3
	大三门玻璃门冷藏冰箱
（商用）
	台
	≥1800*1950*750
	6
	数码电子控温精准控制，采用D型紫铜管，配置机房防护网，配置高强度LED灯，配置带刹车万向轮，双层钢化真空玻璃门，减少空气流失。有效容积：1430L。温度范围：-2~6ºC，最大能耗：2.8KW.h/24h,电压/频率：220V/50hz,额定电流：2.8A，输入功率：454W ，产品需获得CCC认证。

	4
	大型双门消毒柜
	台
	≥1700*810*2000
商用热风循环
	15
	1、优质sus304材质厚度≥1.0mm ，高温无死角消杀，功率：6KW电压：220v50hz、温度：60~150度；                   
2、优质硅胶门条，便捷式推车设计，推车方管材质优质sus304材质≥1.0mm，30mm*30mm，安全刹车脚轮，可静可动
每层大、小筐设计，筐底带脚轮。                             
3、一体式太空铝把手，智能控制面板,一键式操作，双温度传感器操作方便，带温控和定时功能，温度范围60~150°，时间范围0~80min；        
4、消毒效率高，灭菌力强，符合二星级消毒柜要求；
5、对大肠杆菌的杀灭对数值＞3.00，对脊髓灰质炎病毒Ⅰ型疫苗株的灭活对数值＞4.00。
具体规格按照学校实际需要制定（规格不得小于原有规格）

	5
	砧板刀具消毒柜
	台
	≥1200*600*1600
商用热风循环
	2
	采用SUS304不锈钢板1.0mm厚制作，一次密度保温发泡层，门带可视玻璃。对刀具占板毛巾消毒，360度循环高温消毒，配自动控温和时间调节器。功率：2350W，电压：220V

	6
	根茎类根茎类多功能切菜机
	台
	≥750*520*900
	3
	适合切根茎类蔬菜，切片，切丝，切丁，可通过切换刀盘切不同规格的制品。切丝切片厚度：2-10mm,切丁规格：8/10/12/15/20mm.产量：200-1000kg/h.功率：1.5KW

	7
	挂墙电热水器
	台
	≥80L
	17
	储水式电热水器
圆筒型；能效等级：二级。额定功率：3000W，220V机械式，金圭内胆，冷热两用，水电分离，蓝晶硅防结垢加热器。
容量：≥80L
防水等级：IPX4。

	8
	三层餐车
	台
	≥850*450*900
	4
	采用优质不锈钢板制作,台面δ≥1.0mm，辅板≥0.8mm厚，配4只万向脚轮。

	9
	双层平板操作台
	台
	≥1800*800*800
	21
	整体采用304#不锈钢制作，面板厚度≥1.0mm，下板厚度≥1.0mm；脚通采用∮38*1.0mm304不锈钢管，配不锈钢可调子弹脚；加强筋采用≥1.0mm的不锈钢板

	10
	双层平板操作台
	台
	≥1200*800*800
	4
	整体采用304#不锈钢制作，面板厚度≥1.0mm，下板厚度≥1.0mm；脚通采用∮38*1.0mm304不锈钢管，配不锈钢可调子弹脚；加强筋采用≥1.0mm的不锈钢板

	11
	双通工作台
	台
	≥1800*800*800
	6
	1.台面板采用国产304#=≥1.0mmPVC拉丝复膜不锈钢板，配δ=≥1.0mm做加力筋；2.层板采用国产304# δ=≥1.0mmPVC拉丝复膜不锈钢板；3.台脚采用Ф38mmX1.0mm不锈钢矩管,配可调性不锈钢子弹脚；4 面板下面采用20mm木工板。

	12
	双门蒸饭车（电热）
	台
	≥1100*760*1530
带24盘蒸饭盘
	20
	规格：24盘（配份数盆）
整机柜体全部采用优质SUS304不锈钢板材制作，隔条50%防脱落，包括内部全不锈钢加强。箱体任何部位都用吸铁石测试无磁。保证长期使用结构安全可靠，无腐蚀现象。全不锈钢手轮式铸造铰链，每门四副铰链，每副铰链都可单独松紧密封。铰链螺丝焊接螺母，长期使用螺丝无松动滑牙现象。优质不锈钢材质加长双ｕ型优质发热管，微电脑智能控制，可实现全自动控制，定时定温，缺水保护，过热保护，电线符合国家CCC标准，配有接地标准。自动进水功能。浮球优质不锈钢材质。蒸饭时箱内承受650帕微压状态，自动泄压，水的蒸发量每小时10公斤，既安全节能、食物口感更佳。柜体采用高密度保温材料，使用过程中外壳表面温度在50摄氏度以内，不烫手。带有除垢功能，保温性能优良，安全节能。隔条50%防脱落，定时定温，缺水保护，过热保护 ，门打开防倾倒 ，水箱为整体一次成型。

	13
	双眼大锅灶（燃气）锅径900
	台
	≥2200*1300*800+400
锅径：900
	7
	1、灶面：灶面板：SUS304/2B不锈钢板:厚度： 1.5mm，面板一次拉伸成型，前脸面板、后背板SUS:201，厚度： ≥1.2mm，侧面板、后封板SUS：201厚度： ≥1.0mm，架子30方管SUS：201，厚度 ≥1.2mm，灶腿50方管SUS：201，厚度 ≥1.2mm，标配调节脚；
2、风机：低噪音中压铝壳强力双风机，电压220V，功率：250W*2；电子打火，熄火保护。 隔热密封使用不含石棉成分的材料、配锅（锅直径900）。
3、通过微电脑控制燃气阀的进气量和风机转速，使小火到大火的全过程燃气量和进风量始终处于最佳比例，火焰温度可达1300°，提升工作效率。
4、空气和燃气始终处于最佳比例，燃烧充分，燃气利用率高，节能燃气费用30%以上。
5、无极调节火力，操作更简便。
6、自动检测火焰，遇到意外熄火时会自动关闭电磁阀并报警。

	14
	两眼小炒灶
	台
	2200*1200*800+400
（炮台直径400）
	1
	1、灶面板SUS304/2B不锈钢板，厚度： ≥1.5mm，面板一次拉升成型，前脸面板、后背板SUS:201，厚度： ≥1.2mm，侧面板、后封板SUS：201厚度：≥ 1.0mm，架子30方管SUS：201，厚度 ≥1.2mm，灶腿50方管SUS：201，厚度 ≥1.2mm，标配调节脚。
2、一体高温钢精铸炉膛，特殊工艺处理，经久耐用。
3、一体成型不锈钢炉头，无螺丝固定。创新无螺纹快拆设计，堵塞时无需工具，手动即可轻松取下清洗。
4、通过微电脑控制燃气阀的进气量和风机转速，使小火到大火的全过程燃气量和进风量始终处于最佳比例，火焰温度可达1300°，满足爆炒需求，提升工作效率。
5、空气和燃气始终处于最佳比例，燃烧充分，燃气利用率高，节能燃气费用30%以上。
6、长明火(副火)和主火，副火采用单独的风气系统，并对副火燃气进行了稳压，点燃副火后，副火点燃主火，从而避免了，因气源海拔、气候、温度等造成的不好点火，爆燃、主火燃烧不稳定导致的熄火保护误熄火等问题。
7、无极调节火力，操作更简便。
8、自动检测火焰，意外熄火时会自动关闭燃气电磁阀并报警。
9、热负荷：36Kw（单眼），国检一级能效。
10、风机功率：60W（单眼）

	15
	单眼电磁大锅灶
	台
	1200*1300*800+400
锅径：1000
功率：30kw
	2
	1、规格：1200*1300*（800+400）mm(±10mm)；
2、额定电压、功率：380V~、≧30kW；电磁感应线圈材质：无氧铜漆包线；火力调节与显示：≧8档360°旋转火力调节并模拟仿真火力指示，数码功率与档位显示；
3、锅具：1个，外直径1000mm（±10mm)；
4、锅具材质：采用≧厚3.0mm(±0.1mm)的022Cr11Ti(409#)或10Cr17（430#）不锈钢板材一体拉深成型；
5、进水：1个，≥Ф4分*300mm06Cr19Ni10（304#）不锈钢摇摆龙头进水，龙头主体采用不锈钢06Cr19Ni10（304#）材质，水龙头过滤网采用POM材质，水龙头密封硅胶垫采用硅胶材质；
6、整机采用06Cr19Ni10（304#）不锈钢板材制作：
A、炉面板：釆用≥1.2mm（±0.1mm) 板材；
B、侧板、底板、门板、挡水板：釆用0.9mm （±0.1mm)板材；
7、质量指标要求：设备符合相关卫生、安全、节能、环保相关国家标准； 

	16
	单眼大锅灶
	台
	1200*1300*800+400
锅径：900
	2
	1、灶面板SUS304/2B不锈钢板，厚度： 1.5mm，面板一次拉升成型，前脸面板、后背板SUS:201，厚度： ≥1.2mm，侧面板、后封板SUS：201厚度： ≥1.0mm，架子30方管SUS：201，厚度 ≥1.2mm，灶腿50方管SUS：201，厚度 ≥1.2mm，标配调节脚。
2、一体高铝耐火炉膛，特殊工艺处理，经久耐用。
3、通过微电脑控制燃气阀的进气量和风机转速，使小火到大火的全过程燃气量和进风量始终处于最佳比例，火焰温度可达1300°，提升工作效率。
4、空气和燃气始终处于最佳比例，燃烧充分，燃气利用率高，节能燃气费用30%以上。
5、空气和燃气始终处于最佳比例，燃烧充分;干烟气中CO(a=1)含量不高于0.001%。投标文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告。
6、无极调节火力，操作更简便。
7、自动检测火焰，遇到意外熄火时会自动关闭电磁阀并报警。
8、热负荷：48Kw
9、风机功率：120W
10、隔热密封使用不含石棉成分的材料、配锅（锅直径900）。

	17
	单眼大锅灶
	台
	1300*1400*800+400
锅径1050
	2
	1、灶面板SUS304/2B不锈钢板，厚度： 1.5mm，面板一次拉升成型，前脸面板、后背板SUS:201，厚度： ≥1.2mm，侧面板、后封板SUS：201厚度： ≥1.0mm，架子30方管SUS：201，厚度 ≥1.2mm，灶腿50方管SUS：201，厚度 ≥1.2mm，标配调节脚。
2、一体高铝耐火炉膛，特殊工艺处理，经久耐用。
3、通过微电脑控制燃气阀的进气量和风机转速，使小火到大火的全过程燃气量和进风量始终处于最佳比例，火焰温度可达1300°，提升工作效率。
4、空气和燃气始终处于最佳比例，燃烧充分，燃气利用率高，节能燃气费用30%以上。
5、空气和燃气始终处于最佳比例，燃烧充分;干烟气中CO(a=1)含量不高于0.001%。投标文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告。
6、无极调节火力，操作更简便。
7、自动检测火焰，遇到意外熄火时会自动关闭电磁阀并报警。
8、热负荷：48Kw
9、风机功率：120W
10、隔热密封使用不含石棉成分的材料、配锅（锅直径1050）。

	18
	集气罩
	台
	≥3000*1500
	2.3
	采用优质SUS304拉丝板不锈钢制作，烟罩板材厚度≥1.0mm，滤油板0.8MM；整体方形立体设计；加强筋及支架厚度≥1.0mm；

	19
	油烟管道
（含1个弯头）
	平方米
	≥400*400
（6.6米）
	10.56
	采用不锈钢≥1.0mm板制作。

	20
	四层平板货架
	台
	≥1200*500*1550
	7
	管架SUS304 ≥1.0㎜厚38×38㎜不锈钢方管，层梁用SUS304 1.0㎜厚不锈钢38×25方管,间隔条用≥1.0㎜不锈钢30×15方管,骨条间距400㎜，38×38不锈钢管及高度调整钢脚。

	21
	三星洗碗水池
	台
	≥2400*800*950
	2
	采用优质304不锈钢板材制作；台面厚≥1.0mm；加强处理；盆池≥1.0mm厚不锈钢板制作；通脚为Φ38×1.0mm不锈钢管；加装优质不锈钢可调子弹脚；

	22
	大单星盆水池    
（500mm深）
	台
	≥1000*800*800
	6
	采用优质304不锈钢板材制作；台面厚≥1.0mm；加强处理；盆池≥1.0mm厚不锈钢板制作；通脚为Φ38×≥1.0mm不锈钢管；加装优质不锈钢可调子弹脚；

	23
	四门保洁橱
	台
	≥1200*700*1800
	2
	采用优质不锈钢板材制作；层板≥1.0mm，加强筋≥1.0mm；移≥1.0mm；轨道≥1.0mm，前后滑轮，单向式双移门；通脚Φ63×≥1.0mm，配重力调节脚。

	24
	土豆脱皮机
	台
	≥586*986*943
	3
	电功率：1500W 380V/ 50Hz、产量： 260Kg/小时、定时器： 0~5 分钟、净重：90.2Kg
AISI304不锈钢结构；PoliV皮带传送系统；风冷马达可以长时间连续使用；自动土豆卸料系
统；四脚带轮可移动，带密闭的卸料口；接触食品的零部件严格采用符合食品安全卫生标准
的材料制作。

	25
	五格保温售饭工作台
	台
	≥1800*700*800
	19
	电压：220v功率：3kw
规格：智能恒温，可定时定温，高效加热管，快速升温，经久耐用，搭配探针实时掌控温度。铜质阀门下水，安全不漏水。柜体采用304不锈钢不小于≥1.0mm制作，支架、通脚为Φ38不锈钢管，配可调子弹脚。

	26
	留样冰箱
	台
	≥600*650*1800
	3
	有效容积128L,双层钢化玻璃门，艾默生压缩机，制冷方式：制冷，八档可调温控开关0-8度冷藏，制冷剂R134A或600A,功率64W,带锁，配四只移动万向轮

	27
	自动切肉机
	台
	≥1600*680*1100
	3
	产量：300~800kg/h，加工尺寸：10-50mm；
电源功率：380V/3KW，进料宽度：300mm，进料高度：60mm，全自动切肉块、鸡块，一次成型。





	通州中专藤苑厨房设备参数（2包）

	序号
	设备名称
	规格
	品牌
	数量
	单位
	参数

	1
	300L可倾式夹层锅（燃气）
	≥1540*1030*990
	品牌
	1
	台
	全不锈钢结构，外观豪华。内外锅体均采用不锈钢板模压成型，防腐蚀，坚固耐用。锅体旋转可倾，半球形锅体，换热面积大，加热速度快，高效节能。符合国家钢制压力容器标准。电子打火，熄火保护

	2
	残渣回收台（大型）
	≥1800*800*800
	厂制品
	4
	辆
	采用优质304不锈钢板制作，台面板为δ1.0mm，支架、通脚为Φ38不锈钢管，配可调子弹脚

	3
	吹地机
	500W/强风静音
	品牌
	1
	台
	功率：500W，多翼离心风轮，三档变频调速，过热安全保护，低至50DB噪声

	4
	大单星盆水池     （500mm深）
	≥1000*800*800
	厂制品
	6
	台
	采用优质304不锈钢板材制作；台面厚≥1.0mm；加强处理；盆池≥1.0mm厚不锈钢板制作；通脚为Φ38×≥1.0mm不锈钢管；加装优质不锈钢可调子弹脚；

	5
	单层地架
	≥1200*600*250
	厂制品
	8
	台
	采用优质磨砂不锈钢板制作而成；不锈钢管厚≥1.0mm；主支撑架为40mm不锈钢方管；副支架管为32mm不锈钢方管；横担支架管为30mm×10mm不锈钢方管；配置豪华不锈钢方调节全钢脚。立柱采用φ38x1.0mm的优质不锈钢管制作

	6
	单层地架
	≥1200*500*150
	厂制品
	4
	台
	采用优质磨砂不锈钢板制作而成；不锈钢管厚≥1.0mm；主支撑架为40mm不锈钢方管；副支架管为32mm不锈钢方管；横担支架管为30mm×10mm不锈钢方管；配置豪华不锈钢方调节全钢脚。立柱采用φ38x1.0mm的优质不锈钢管制作

	7
	单星盆水池
	≥600*600*950
	厂制品
	3
	台
	采用优质304不锈钢板材制作；台面厚≥1.0mm；加强处理；盆池≥1.0mm厚不锈钢板制作；通脚为Φ38×≥1.0mm不锈钢管；加装优质不锈钢可调子弹脚；

	8
	单星水池
	≥400*400*950
	厂制品
	2
	台
	采用优质304不锈钢板材制作；台面厚≥1.0mm；加强处理；盆池≥1.0mm厚不锈钢板制作；通脚为Φ38×≥1.0mm不锈钢管；加装优质不锈钢可调子弹脚；

	9
	低噪音高压柜式风机
	规格：18寸 风量：≥18000m³/h；全压：980Pa；功率：5.5kW
	品牌
	1
	台
	1.采用双进风后倾﹒后倾叶轮，大流量，高静压，高效率。
2.箱体上下顶板、底板须采用整体拉升成型，密封性能好，做到不漏油烟气水等。
3.箱体须采用内外喷塑彩钢面板，防腐不易腐烂寿命10年以上，内壁采用消音材料多层复合板，进一步降低噪声（噪音低），加吸音棉。
4.机外须有加注润滑油保养孔，方便定期保养维护，延长使用寿命。
5.主轴采用优质40铬钢精工制品，经调质热处理，保证其强度及使用寿命。规格：18寸 风量：≥18000m³/h；全压：980Pa；功率：5.5kW                                         

	10
	低噪音厢式风机
	规格：15寸 风量：≥10000m³/h；全压：980Pa；功率：2.2kW
	品牌
	1
	台
	1.采用双进风后倾﹒后倾叶轮，大流量，高静压，高效率。
2.箱体上下顶板、底板须采用整体拉升成型，密封性能好，做到不漏油烟气水等。
3.箱体须采用内外喷塑彩钢面板，防腐不易腐烂寿命10年以上，内壁采用消音材料多层复合板，进一步降低噪声（噪音低），加吸音棉。
4.机外须有加注润滑油保养孔，方便定期保养维护，提升使用寿命。
5.主轴采用优质40铬钢精工制品，经调质热处理，保证其强度及使用寿命。规格：15寸 风量：≥10000m³/h；全压：980Pa；功率：2.5kW                                         
 

	11
	感应龙头
	单冷
	品牌
	2
	只
	全铜材质，陶瓷阀芯，标配十寸（254mm）平颈水嘴（可选配八寸（203mm）和十二寸（304mm）平颈水嘴）

	12
	根茎类多功能切菜机
	≥750*520*900
	品牌
	1
	台
	适合切根茎类蔬菜，切片，切丝，切丁，可通过切换刀盘切不同规格的制品。切丝切片厚度：2-10mm，切丁规格：8/10/12/15/20mm.产量：200-1000kg/h.功率：1.5kW

	13
	挂墙电热水器
	≥80L
	品牌
	3
	台
	储水式电热水器，圆筒型；能效等级：二级。额定功率：3000W，220V机械式，金圭内胆，冷热两用，水电分离，蓝晶硅防结垢加热器。
容量：≥80L，防水等级：IPX4

	14
	静电式餐饮业油烟净化设备
	20000m³/h；出口油烟浓度≤1.0mg/m³
	品牌
	1
	台
	处理风量：≥20000m³/H ，处理效率不低于95% ，出口油烟浓度≤1.0mg/m³；
1油烟废气2 前置过滤器 3电离区 4油污收集区5 后置过滤器 6干净空气
对污浊的油烟气体进行初步净化，高密度前置隔油网将较浓的油污大颗粒进行过滤，剩下小颗粒的油烟粒子和烟尘。
电离区通过高压放电将油烟粒子的电子电离，使油烟颗粒物失去电子变成带正电的粒子，同时高压静电可以降解油烟中的有害成分。
带正电的油烟粒子进入净化器低压集尘区，运用同极相斥异极相吸的原理，带正电的油烟粒子随即被吸附在负极集尘板上，达到净化的效果。
经吸附后的油烟再次通过更高密度的后置滤网进行二次过滤，去除剩余的物质及异味最后变成洁净的空气，并排放到大气中，完成净化。    

	15
	排烟罩
	平方米/按实测算
	厂制品
	11
	台
	采用优质SUS304拉丝板不锈钢制作，烟罩板材厚度≥1.0mm，滤油板0.8MM；整体方形立体设计；加强筋及支架厚度≥1.0mm；

	16
	平板车
	≥800*1000*857
	厂制品
	8
	辆
	整体采用SUS304不锈钢制作，厚度：≥1.0mm；
尺寸：800*1000*857mm

	17
	三层餐车
	≥850*450*900
	厂制品
	3
	台
	采用优质不锈钢板制作，台面δ≥1.0mm，辅板≥0.8mm厚，配4只万向脚轮。

	18
	三星洗碗水池
	≥2400*800*950
	厂制品
	2
	台
	采用优质304不锈钢板材制作；台面厚≥1.0mm；加强处理；盆池≥1.0mm厚不锈钢板制作；通脚为Φ38×1.0mm不锈钢管；加装优质不锈钢可调子弹脚；

	19
	商用大三门玻璃门冷藏冰箱
	≥1800*1950*750
	品牌
	1
	台
	数码电子控温精准控制，采用D型紫铜管，配置机房防护网，配置高强度LED灯，配置带刹车万向轮，双层钢化真空玻璃门，减少空气流失。有效容积：1430L。温度范围：-2~6ºC，最大能耗：2.8kW.h/24h，电压/频率：220V/50hz，额定电流：2.8A，输入功率：454W ，产品需获得CCC认证。

	20
	大型双门消毒柜
	≥1700*810*2000
商用热风循环
	品牌
	2
	台
	1.优质sus304材质厚度≥1.0mm ，高温无死角消杀，功率：6kW电压：220v50hz、温度：60~150度；                   
2.优质硅胶门条，便捷式推车设计，推车方管材质优质sus304材质≥1.0mm，30mm*30mm，安全刹车脚轮，可静可动
每层大、小筐设计，筐底带脚轮。                             
3.一体式太空铝把手，智能控制面板，一键式操作，双温度传感器操作方便，带温控和定时功能，温度范围60~150°，时间范围0~80min；        
4.消毒效率高，灭菌力强，符合二星级消毒柜要求；
5.对大肠杆菌的杀灭对数值＞3.00，对脊髓灰质炎病毒Ⅰ型疫苗株的灭活对数值＞4.00。
具体规格按照学校实际需要制定（规格不得小于原有规格）

	21
	商用四门冷冻高身雪柜
	≥1220*760*1800
	品牌
	1
	台
	201板材，顶子前脸1.0厚，门子0.6厚内胆拉伸成型，内置采用直径0.8壁厚全铜管。电脑版控制，压缩机采用东贝压缩机，底部采用可调节二合一脚轮，双温双控。

	22
	双层平板操作台
	≥1800*800*800
	厂制品
	5
	台
	整体采用304#不锈钢制作，面板厚度1.0mm，下板厚度1.0mm；脚通采用∮38*1.0mm304不锈钢管，配不锈钢可调子弹脚；加强筋采用1.0mm的不锈钢板

	23
	双层平板工作台带靠背
	≥800*700*800+150
	厂制品
	1
	台
	采用优质SUS304-2B磨砂贴塑不锈钢板制造（包括加强档、筋），面板厚1.0mm，面板下衬木板减噪，下置一格栅，配φ38*1.0mm不锈钢可调活动子弹脚。

	24
	双门蒸饭车（电热）
	≥1100*760*1530
24盘
	品牌
	3
	台
	规格：24盘（配份数盆）
整机柜体全部采用优质SUS304不锈钢板材制作，隔条50%防脱落，包括内部全不锈钢加强。箱体任何部位都用吸铁石测试无磁。保证长期使用结构安全可靠，无腐蚀现象。全不锈钢手轮式铸造铰链，每门四副铰链，每副铰链都可单独松紧密封。铰链螺丝焊接螺母，长期使用螺丝无松动滑牙现象。优质不锈钢材质加长双ｕ型优质发热管，微电脑智能控制，可实现全自动控制，定时定温，缺水保护，过热保护，电线符合国家CCC标准，配有接地标准。自动进水功能。浮球优质不锈钢材质。蒸饭时箱内承受650帕微压状态，自动泄压，水的蒸发量每小时10公斤，既安全节能、食物口感更佳。柜体采用高密度保温材料，使用过程中外壳表面温度在50摄氏度以内，不烫手。带有除垢功能，保温性能优良，安全节能。隔条50%防脱落，定时定温，缺水保护，过热保护 ，门打开防倾倒 ，水箱为整体一次成型。

	25
	双眼大锅灶（燃气）锅径900
	≥2200*1300**800+400
	品牌
	1
	台
	灶面：SUS304/2B不锈钢板，板厚≥1.5mm，炮台一次拉伸成型炉体：SUS304/2B不锈钢板 板厚≥1.2mm，炉架：采用国标40mm*40mm*4mm角钢；炉头：高效节能燃烧器，炉膛：高AL203重质成型；炉脚：Ф60mm钢管外套Ф63不锈钢管可调子弹脚；风机：低噪音中压铝壳强力双风机，电压220V，功率：250W*2；电子打火，熄火保护。 隔热密封使用不含石棉成分的材料、配锅（锅直径900）。

	26
	水龙头
	单冷
	品牌
	10
	只
	全铜材质，陶瓷阀芯，标配十寸（254mm）平颈水嘴（可选配八寸（203mm）和十二寸（304mm）平颈水嘴）

	27
	水龙头
	冷热双混
	品牌
	4
	套
	全铜材质，陶瓷阀芯，标配十寸（254mm）平颈水嘴（可选配八寸（203mm）和十二寸（304mm）平颈水嘴）

	28
	四层格栅货架下带接水盘
	≥1200*500*1550
	厂制品
	3
	台
	管架SUS304 ≥1.0㎜厚38×38㎜不锈钢方管，层梁用SUS304 1.0㎜厚不锈钢38×25方管，间隔条用≥1.0㎜不锈钢30×15方管，骨条间距50㎜，38×38不锈钢管及高度调整钢脚。

	29
	四层平板货架
	≥1200*500*1550
	厂制品
	6
	台
	管架SUS304 ≥1.0㎜厚38×38㎜不锈钢方管，层梁用SUS304 1.0㎜厚不锈钢38×25方管，间隔条用≥1.0㎜不锈钢30×15方管，骨条间距400㎜，38×38不锈钢管及高度调整钢脚。

	30
	四门保洁橱
	≥1200*700*1800
	厂制品
	2
	台
	采用优质不锈钢板材制作；层板≥1.0mm，加强筋≥1.0mm；移≥1.0mm；轨道≥1.0mm，前后滑轮，单向式双移门；通脚Φ63×≥1.0mm，配重力调节脚。

	31
	土豆脱皮机
	≥586*986*943
	品牌
	1
	台
	电功率：1500W 380V/ 50Hz、产量： 260Kg/小时、定时器： 0~5 分钟、净重：90.2Kg
AISI304不锈钢结构；PoliV皮带传送系统；风冷马达可以长时间连续使用；自动土豆卸料系
统；四脚带轮可移动，带密闭的卸料口；接触食品的零部件严格采用符合食品安全卫生标准
的材料制作。

	32
	拖把池
	≥1200*500*600
	厂制品
	1
	台
	选用优质304不锈钢板制造，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=0.8mm，配优质不锈钢落水器、拦渣片。

	33
	五格保温售饭工作台
	≥1800*700*800
	厂制品
	7
	台
	电压：220v功率：3kW
规格：智能恒温，可定时定温，高效加热管，快速升温，经久耐用，搭配探针实时掌控温度。铜质阀门下水，安全不漏水。柜体采用304不锈钢≥1.0mm制作，支架、通脚为Φ38不锈钢管，配可调子弹脚。

	34
	洗地龙头
	≥10.7米
	品牌
	1
	套
	流量14.74LPM/3.89 GPM指标，松开把手自动关闭开放式涂层钢洗地龙头，抛光镀铬喷阀
喉管:自动回卷伸缩，环氧敞开式卷盘软管长10.7米适用于墙壁、天花板或台面下安装。

	35
	砧板刀具消毒柜
	≥1200*600*1600
	品牌
	1
	台
	采用SUS304不锈钢板1.0mm厚制作，一次密度保温发泡层，门带可视玻璃。对刀具占板毛巾消毒，360度循环高温消毒，配自动控温和时间调节器。功率：2350W，电压：220V

	36
	留样冰箱
	≥600*650*1800
	品牌
	1
	台
	有效容积128L，双层钢化玻璃门，艾默生压缩机，制冷方式：制冷，八档可调温控开关0-8度冷藏，制冷剂R134A或600A，功率64W，带锁，配四只移动万向轮

	37
	烹饪区管道
	≥21.6平方米
	厂制品
	21.6
	套
	采用不锈钢≥1.0mm板制作。

	38
	蒸煮区管道
	≥19.2平方米
	厂制品
	19.2
	套
	采用不锈钢≥1.0mm板制作。

	39
	弯头
	
	厂制品
	4
	个
	采用优质镀锌≥1.0mm板制作

	40
	软连接
	
	厂制品
	2
	个
	防火耐高温帆布制作

	41
	减震器
	
	厂制品
	8
	个
	材料：采用50*50*5mm国标角钢焊接（热镀锌），表面刷防锈漆；配弹簧减振器4个

	42
	风机支架
	
	厂制品
	2
	个
	材料：40*40*4mm角钢制作，（热镀锌）

	43
	出口百叶窗
	
	厂制品
	2
	个
	定制，采用不锈钢≥1.0mm板制作

	44
	变径
	
	厂制品
	2
	个
	

	通州中专老年大学烹饪班、西点班厨房设备参数

	序号
	设备名称
	规格
	品牌
	数量
	单位
	参数

	1
	B25 三功能搅拌机
	≥435*450*820
	品牌
	1
	台
	具有和面、拌和碎状、粉状及液状食品等多种功能，机器工作平稳 ，安全可靠，设有多级转速，机内凡接触食物的零部件均采用不锈钢制造或经特殊表面处理，符合国家卫生标准.特殊行星头设计，可有效防止机油外泄。同步带传动，提高有效功率，电机独立，方便拆换；行星传动原理，搅拌充分均匀；配有三种搅拌器，功能齐全操作简单，重量：125kg
电压：220-380V, 50Hz, PE；功率：1.5 kW；电流：12 A – 速度：3种速度 (106/218/399rpm)
标配：1桶1勾1拍1球                            
料桶容积：≥25L                   
最大搅拌量：≥20kg

	2
	不锈钢单门发酵箱
	≥500*710*1740
	品牌
	1
	台
	优质不锈钢板材制作，后板加固反冲击，湿度可调：30-85℃，顶部温控可调节旋钮，前面板可视防护钢化玻璃，水位槽恒温加湿，16CM加粗钢管架，可拆卸调整层架。电压：220V 功率：2.8KW

	3
	单通移门荷台柜
	≥1200*800*800
	厂制品
	3
	台
	1.台面板采用国产304#=1.0mmPVC拉丝复膜不锈钢板，配δ=1.0mm做加力筋；2.层板采用国产304# δ=1.0mmPVC拉丝复膜不锈钢板；3.台脚采用Ф38mmX1.0mm不锈钢矩管，配可调性不锈钢子弹脚；4 面板下面采用20mm木工板。

	4
	单星盆水池
	≥2000*700*800+150
	厂制品
	2
	台
	采用优质304不锈钢板材制作；台面厚≥1.0mm；加强处理；盆池≥1.0mm厚不锈钢板制作；通脚为Φ38×≥1.0mm不锈钢管；加装优质不锈钢可调子弹脚；

	5
	单星盆水池
	≥800*800*800+150
	厂制品
	1
	台
	采用优质304不锈钢板材制作；台面厚≥1.0mm；加强处理；盆池≥1.0mm厚不锈钢板制作；通脚为Φ38×≥1.0mm不锈钢管；加装优质不锈钢可调子弹脚；

	6
	低空排放净化器
	≥30000风量
	品牌
	1
	台
	处理风量：≥30000m³/H ，处理效率不低于95% ，出口油烟浓度≤1.0mg/m³；
1油烟废气2 前置过滤器 3电离区 4油污收集区5 后置过滤器 6干净空气
对污浊的油烟气体进行初步净化，高密度前置隔油网将较浓的油污大颗粒进行过滤，剩下小颗粒的油烟粒子和烟尘。
电离区通过高压放电将油烟粒子的电子电离，使油烟颗粒物失去电子变成带正电的粒子，同时高压静电可以降解油烟中的有害成分。
带正电的油烟粒子进入净化器低压集尘区，运用同极相斥异极相吸的原理，带正电的油烟粒子随即被吸附在负极集尘板上，达到净化的效果。
经吸附后的油烟再次通过更高密度的后置滤网进行二次过滤，去除剩余的物质及异味最后变成洁净的空气，并排放到大气中，完成净化。    

	7
	电饼铛
	≥720*655*745
	品牌
	1
	台
	采用不锈钢材质制作，大面积封闭加热，自动恒温，迅速升温，温度误差小，锅体氮化工艺，健康无涂层节能环保，降低能耗，下档口径约为：54CM，工作温度：50℃-300℃ 电压功率：220V/380V 5kW

	8
	电磁双头单尾小炒
	≥1500*800*800+450
	品牌
	5
	台
	产品表现：
·明火仿真技术，能根据锅具材质、移动速度、温度、位置进行实时追踪加热，达到最佳火力。
·突破电磁灶无法抛锅的应用瓶颈，实现抛锅爆炒不断火。
·超大加热面积，火力更均匀，加热不偏火。
机身:
·材质：全不锈钢框架式结构机身，耐腐蚀，经久耐用。
·水龙头：配备不锈钢摇摆水龙头，可以180度旋转，安全防漏。
·面板：耐撞击高密度弧形微晶面板，坚固耐用。
·把手：5 档火力调节，人机工效学设计，合金材质火力调节把手搭配硅胶防滑垫，档位清晰控感好，适应厨师使用习惯，可直接用膝盖控制。
·显示屏：LED 彩色数码显示屏，能实时显示功率和当前火力档位，火力调控更加直观。
·防水：IPX6 标准防水设计，清洁时可直接冲洗，台面无死角，不会藏污纳垢。
·立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。
内部:
·ADD（自适应数字判断）磁电引擎，数字驱动、多级防护，机芯稳定性高，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠。
·耐高温“齿”形线盘组件，搭配高效聚能稀土磁条，创新导风散热结构，磁场分布均匀，发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘。
·高效后吸式散热，大风量，散热速度快，减少散热风机故障。

	9
	电力12盘蒸饭车
	≥710*620*1540
	品牌
	1
	台
	规格：12盘（配份数盆）
整机柜体全部采用优质SUS304不锈钢板材制作，隔条50%防脱落，包括内部全不锈钢加强。箱体任何部位都用吸铁石测试无磁。保证长期使用结构安全可靠，无腐蚀现象。全不锈钢手轮式铸造铰链，每门四副铰链，每副铰链都可单独松紧密封。铰链螺丝焊接螺母，长期使用螺丝无松动滑牙现象。优质不锈钢材质加长双ｕ型优质发热管，微电脑智能控制，可实现全自动控制，定时定温，缺水保护，过热保护，电线符合国家CCC标准，配有接地标准。自动进水功能。浮球优质不锈钢材质。蒸饭时箱内承受650帕微压状态，自动泄压，水的蒸发量每小时10公斤，既安全节能、食物口感更佳。柜体采用高密度保温材料，使用过程中外壳表面温度在50摄氏度以内，不烫手。带有除垢功能，保温性能优良，安全节能。隔条50%防脱落，定时定温，缺水保护，过热保护 ，门打开防倾倒 ，水箱为整体一次成型。

	10
	不锈钢风管
	≥500*500
	厂制品
	47
	米
	采用不锈钢≥1.0mm板制作。

	11
	放油防潮轴流风机
	
	品牌
	1
	台
	功耗低、散热快、噪音低、节能环保。风量m3/h：5800~10000 风压Pa：150~200

	12
	家用2.6kW电磁炉
	≥300*415*115
	品牌
	1
	台
	优质材质，凹面或平面微晶面板，电压功率：220V额定频率：50Hz 2.6kW~3.5kW

	13
	冷藏四门高身柜
	≥1220*760*1980
	品牌
	3
	台
	201板材，顶子前脸1.0厚，门子0.6厚内胆拉伸成型，内置采用直径0.8壁厚全铜管。电脑版控制，压缩机采用东贝压缩机，底部采用可调节二合一脚轮，双温双控。

	14
	面粉车
	≥500*525*500
	厂制品
	1
	台
	整体采用SUS304不锈钢制作，厚度：≥1.0mm；可折叠式翻盖板。脚配四只脚轮

	15
	平板推车
	≥500*700*857
	厂制品
	2
	台
	整体采用SUS304不锈钢制作，厚度：≥1.0mm；
尺寸：500*700*857mm

	16
	三星盆水池
	≥2000*700*800+150
	厂制品
	1
	台
	采用优质304不锈钢板材制作；台面厚≥1.0mm；加强处理；盆池≥1.0mm厚不锈钢板制作；通脚为Φ38×1.0mm不锈钢管；加装优质不锈钢可调子弹脚；

	17
	收残台
	≥1000*700*800
	厂制品
	1
	台
	采用优质304不锈钢板制作，台面板为δ1.0mm，支架、通脚为Φ38不锈钢管，配可调子弹脚

	18
	收残台
	≥1000*700*800
	厂制品
	2
	台
	采用优质304不锈钢板制作，台面板为δ1.0mm，支架、通脚为Φ38不锈钢管，配可调子弹脚

	19
	双层四盘不锈钢烤
箱
	≥1225*770*1240
	品牌
	1
	台
	电压：380V 功率：13.5kW；
采用优质远红外线辐射管为发热元件，能使烘物受热均匀，升温快，色香味俱佳，符合卫生标准。底火、面火控制温度可在温室～３００℃范围内，更具需要任意设定，并能自动恒温。另外，特设超高温安全保护装置，内置照明灯，使烘焙操作更加安全方便。

	20
	双动双速和面机
	≥430*730*770
	品牌
	1
	台
	1.造型雅致，结构合理；2.设置安全防护罩，紧急安全按钮，安全省心；3.食用级不锈钢料桶，多级调速功能。采用变频变速，
安全高效；和面器与料桶可同时转动 ，该机由搅拌缸、搅勾、传动装置、电器盒、机座等部分组成。螺旋搅勾由传动装置带动在搅拌缸内回转，同时搅拌缸在传动装置带动下以恒定速度转动。4、额定电压: 220V；电机功率:2.2kW；整机重约:≥90kg ；料桶容积:≥30L；搅拌转速:18(r/min)；料桶转速:15(r/min)

	21
	双通移门荷台柜
	≥1800*800*800
	厂制品
	7
	台
	1.台面板采用国产304#=1.0mmPVC拉丝复膜不锈钢板，配δ=1.0mm做加力筋；2.层板采用国产304# δ=1.0mmPVC拉丝复膜不锈钢板；3.台脚采用Ф38mmX1.0mm不锈钢矩管，配可调性不锈钢子弹脚；4 面板下面采用20mm木工板。

	22
	双消毒保洁柜
	≥1160*500*1780
	品牌
	1
	台
	采用高效能臭氧和远红外线多重消毒杀菌无死角；
采用中温烘干技术，特设超高温保护功能，
全视窗欧式流行时尚外观设计，外观豪华，款式新颖。额定电压: 220V；功率:2.2kW

	23
	双星盆水池
	≥1200*700*800+150
	厂制品
	1
	台
	采用优质304不锈钢板材制作；台面厚≥1.0mm；加强处理；盆池≥1.0mm厚不锈钢板制作；通脚为Φ38×≥1.0mm不锈钢管；加装优质不锈钢可调子弹脚；

	24
	四门保洁橱
	≥1200*700*1800
	厂制品
	3
	台
	采用优质不锈钢板材制作；层板≥1.0mm，加强筋≥1.0mm；移≥1.0mm；轨道≥1.0mm，前后滑轮，单向式双移门；通脚Φ63×≥1.0mm，配重力调节脚。

	25
	台式混水龙头
	≥315*345*253
	品牌
	18
	台
	全铜材质，陶瓷阀芯，标配十寸（254mm）平颈水嘴（可选配八寸（203mm）和十二寸（304mm）平颈水嘴）

	26
	箱式风柜
	规格：18寸 风量：≥30000m³/h；全压：980Pa；功率：7.5kW
	品牌
	1
	台
	1.采用双进风后倾﹒后倾叶轮，大流量，高静压，高效率。
2.箱体上下顶板、底板须采用整体拉升成型，密封性能好，做到不漏油烟气水等。
3.箱体须采用内外喷塑彩钢面板，防腐不易腐烂寿命10年以上，内壁采用消音材料多层复合板，进一步降低噪声（噪音低），加吸音棉。
4.机外须有加注润滑油保养孔，方便定期保养维护，延长使用寿命。
5.主轴采用优质40铬钢精工制品，经调质热处理，保证其强度及使用寿命。规格：20寸 风量：≥30000m³/h；全压：980Pa；功率：7.5kW                                         
 

	27
	压面机
	≥650*645*1200
	品牌
	1
	台
	机架均为不锈钢制作，接面盘均为不锈钢制作，采用符合标准的电器控制系统，人性化地调速功能，适用范围更加广泛，更加符合食品安全卫生要求。压辊转速:140rpm 压辊范围：0-20电压：220/380V, 50Hz, PE；功率：1.5kW；

	28
	油网烟罩
	≥10000*1200*500
	厂制品
	12
	平方米
	采用优质SUS304拉丝板不锈钢制作，烟罩板材厚度≥1.0mm，滤油板0.8MM；整体方形立体设计；加强筋及支架厚度≥1.0mm；

	29
	油网烟罩
	≥5000*1200*610
	厂制品
	6
	平方米
	采用优质SUS304拉丝板不锈钢制作，烟罩板材厚度≥1.0mm，滤油板0.8MM；整体方形立体设计；加强筋及支架厚度≥1.0mm；






	8人位不锈钢长方形餐座椅技术参数

	

	序号
	内容
	技术参数

	1
	规格型号及制作要求
	八人位304不锈钢餐桌凳

	2
	规格尺寸
	  2000mm（长）×1400mm（宽）×760mm（高）

	3
	具体要求
	A．材质构成：所有不锈钢材料的材质均为SUS304。

	
	
	B．桌面板、凳面板所用不锈钢材料厚度为≥1.0mm，内衬18 mm厚的高密度防火板。桌面板尺寸为长2000mm、宽600mm、厚≥40mm；凳面板尺寸为长2000mm、宽220mm、厚≥40mm；骨架方管规格为50×50×1.1mm，桌面板、凳面板与骨架连接管规格为25×50×1.1mm，矩形管及方管20×20×1.1mm。

	4
	附件
	结构要求，详见八人位不锈钢餐桌凳图纸。

	6
	图1
	

	7
	图2
	

	8
	图3
	

	9
	图4
	




三、商务要求
说明：商务要求不得出现负偏，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。
	序号
	目录
	商务需求

	1
	关于交货
	1.1交货地点：南通市通州区相关学校。

	
	
	1.2交货期：为了不影响开学，合同签订后务必在2025年8月27日前完成交付验收，否则按照违约处理。

	
	
	1.3当货物抵达交货地点时，由中标人自行安排的工作人员和货运方验收货物并签收运单，采购人提供存放地点，采购人对于货物运输过程出现的问题以及其他问题不负任何责任

	
	
	1.4中标人必须承担产品运输、安装调试、验收检测和提供产品操作说明书、图纸等其他类似的义务。

	2
	关于报价方式
	2.1国产货物
（1）投标价必须是人民币含税价。
（2）投标价包含所有费用，包含但不限于货物价格、税费、招标范围内所有产品、安装中的相关费用（包括安装过程中损耗、额外材料、设计费等）、辅助设施及配件费、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务、免费保修期退运返修等其他所有费用）、验收合格交付使用之前的一切费用，采购人不再另行支付其他费用。

	
	
	2.2其他：
（1）投标人不得以低于成本的报价竞标；评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（2）本项目需求中所称的免费是指由此产生的一切费用由中标人承担，中标金额是采购人支付的唯一依据，采购人不再另行支付其他任何费用。

	
	
	2.3 报价方式：
报价应包含配件、安装费用、人工服务、售后服务等与本项目有关的一切费用。

	3
	关于付款方式
	详见合同

	4
	关于售后服务和培训
	4.1中标人需为本项目配备足够的售后服务力量；如果产品发生故障，中标人要免费排查故障并修复至原最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。

	
	
	4.2中标人提供产品的免费保修期至少3年（保修期内免费维修并更换除消耗品以外的零部件，维修人员的路费、食宿等自理），保修期自最终安装验收合格签字确认后算起，由投标人提供产品保修文件。

	
	
	4.3投标人售后服务响应时间：电话响应时间要求 0.5小时内，到场响应时间要求 24小时内（指从接到报障至到达故障现场的时间）。投标人免费提供技术支持热线电话。投标人免费提供email技术支持，并且在 12小时内回复。

	
	
	4.4投标人需保证常备1%的全新配件，保修期内一旦产品出现问题全新配件能在 24 小时内到现场，1小时内解决相关问题。

	
	
	4.5中标人提供该产品的技术使用说明书及外购配件仪器说明书，并指导在使用该产品时的操作注意

	
	
	4.6免费保修期内，如果产品有因质量问题而引起的损坏，中标人应对产品予以维修或更换，全部服务费和更换产品或配件的费用均由中标人承担。免费保修期内维修或更换产品数量（配件按产品计算）达产品总量的5%，免费保修期延长1年。

	
	
	4.7免费保修期后中标人继续支持维修，并按成本价标准收取服务、维修、产品及零件等费用。

	5
	关于安装、调试和验收
	5.1中标人技术工程师负责现场的免费安装、调试；如需特殊安装条件的，中标人应当发货前7天内与采购人进行场地安装事宜的确认。

	
	
	5.2货物运抵安装现场后，采购人应当与中标人共同开箱；中标人技术工程师负责现场的免费安装、调试；验收结果以采购人的验收报告为最终验收结果，验收时发现短缺、破损, 采购人有权要求中标人立即补发和负责更换

	
	
	5.3中标人应提出产品测试的内容、项目、指标和方法, 中标人有责任对采购人的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录, 货物测试结束后, 由中标人技术人员签字后交给采购人验收。

	
	
	5.4中标人应提前一周将发货信息提供给采购人。货物到达后，采购人应将到货信息立即通知中标人。

	
	
	5.5当同时满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：
a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。
b、货物符合采购文件技术规格书的要求，性能满足要求。

	6
	关于运输及包装方式
	详见合同要求

	7
	关于质量及知识产权要求
	7.1中标人提供完好、全新的原包装产品（包括零配件），随机技术资料齐全。

	
	
	7.2中标人应当保证其交付给采购人的货物或服务不侵犯任何第三人的合法权益。如发生第三人指控采购人实施的技术侵权的，中标人应当承担全部责任。采购人在使用该货物或服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由中标人负责。

	
	
	7.3中标人保证所提供的货物或服务为中标人通过合法来源依法取得，如应采购人要求，中标人有义务向采购人提供相关证明材料。

	8
	关于结算
	标的采购总量均为估算，最终生产及交货均以中标后经采购人确认的实际工程量为最后结算量（原则不超过标的总金额，经主管部门审批同意除外），不管最终结算量与招标标的量差别多少，结算单价均不作任何调整。





第五章  评标方法与评标标准
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，由中标委员会抽签决定，本项目选取3名中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人。
一、政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
注：专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持：
1.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
1.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
1.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
1.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
1.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
三、商务技术标、报价标评分标准（70分+30分）
	厨房设备评分标准（包1）

	序号
	评审项目
	分值
	评分标准

	1
	 综合实力（12分）
	5
	生产商须具有生产投标产品的主要设备（不限于激光切割设备、折弯设备、数控冲床等），每具备1类设备得1分，最高得5分。提供以上主要生产设备的实物照片以及设备购买发票，加盖单位公章。

	
	
	5
	提供大锅灶、双门蒸饭车、消毒柜、大三门玻璃门冷藏冰箱、300L可倾式夹层锅这五品种所投品牌厂商的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书和ISO45001职业健康安全管理体系认证证书。有一品种且三证齐全得1分，本项得分共5分。以上认证证书国内标准与国际标准等同适用。提供扫描件加盖公章及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）查询截图。

	
	
	2
	投标人所投产品具有中国环保认证证书的，每提供一份得0.5分，最高得1分；所投产品具有中国节能产品认证证书的，每提供一份得0.5分，最高得1分。本项满分2分。

	2
	产品质量（15分）
	4
	投标产品蒸饭车：在后厨潮湿环境中不得出现锈蚀，设备依据GB/T6461—2002 GB/T10125—2021标准，提供产品防腐蚀等级认证证书或检测报告。得4分

	
	
	2
	所投商用燃气设备（燃气大灶、小炒灶）：
设备具备故障自动报警、故障状态提示功能（包含数字故障代码显示、声光分段报警等任一形式均可），第三方检测报告或产品说明书能佐证的得 2 分，否则不得分。

	
	
	2
	投标产品冰箱：冰箱具有一级能效，提供能效标识，满足的得2分，否则不得分。

	
	
	3
	投标产品消毒柜：
1、消毒柜卫生安全符合《消毒技术规范》（2002年版），杀灭率＞99.99%，检验合格，提供满足以上数据的检测报告（带有“CMA”或“CNAS”标志的检测报告）。
2、提供消毒柜不锈钢板符合GB/T24170.1-2023标准，符合YB/T4171-2020标准含Cu元素，不锈钢板对沙门氏菌、金黄葡萄球菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌抗菌率≥99%，检验合格，提供满足以上数据检测报告（带有“CMA”或“CNAS”标志的检测报告）。
3、提供消毒柜配套层架、篮筐（304）符合GB/T 2423.3-2016标准的恒定湿热试验报告，将样品放置在严酷等级40℃±3℃、93%±3%RH的环境试验箱中，持续时间150h，试验结束后产品外观正常无生锈。内壁、观察玻璃门、门封符合GB4806.1-2016食品安全国家标准的检测报告；
每提供一份得1分，最高得3分；

	
	
	4
	投标产品自动切肉机： 
1、产品已通过GB4706.1-2005《家用和类 似用途电器的安全第1部分:通用要求》和GB 4706.38-2008《家用和类似用途电器的安全商用电动饮食加工机械的特殊要求》等18项安全检验合格。(需提供经国家认可的检测机构出具的在其“认可的检测能力范围”内带“CMA,CNSA，CAL”标识的检测报告复印件加盖投标人公章）。                                                                                2、产品需提供符合GB-4806.1-2016或GB-4806.7-2023和GB-4806.9-2023检测标准的食品接触产品卫生认证证书，证书可通过国家认监委网站查询。
每提供一份得2分，都满足的得4分。                  

	3
	产品原材料性能（6分）
	3
	1、所用304不锈钢板材、管材化学成分符合GB/T 11170-2008，晶粒度符合GB/T6394-2017国家标准，力学性能符合GB/T228.1-2021标准，中性盐雾试验480h未见锈蚀（依据GB/T 10125-2021标准），晶间腐蚀符合GB/T4334-2020标准，提供304不锈钢板符合上述标准的检测报告，得3分。

	
	
	3
	2、对原材料304不锈钢板，进行抗菌性能检测（检验标准：GB24170-2023），检测结果对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌抗菌率达99%，对黑曲霉抗菌率达>99%，对白色念珠菌抗菌率≥99%，对肺炎克雷伯氏菌抗菌率达≥99%，得3分     

	
	
	
	投标文件中提供符合上述要求的带有CMA、CNAS标识的检验检测报告复印件。

	4
	类似业绩（8分）
	8
	投标人提供2023年7月1日（以合同签订时间为准）以来同类厨房设备采购安装项目业绩案例的，提供一个案例得2分，本项满分8分。佐证材料：标书中须提供①中标通知书复印件②合同复印件③验收报告复印件④对应不少于合同价的70%发票的复印件，缺一不得分。

	5
	实施方案及多校区专项供货方案（15分）
	15
	一、实施方案
1.项目组织与合规保障：2分
2.设备供货、运输、仓储管控：2分
3.现场标准化安装施工：2分
4.系统调试、试运行、实操培训：2分
5.竣工验收、资料归档、售后质保：2分。
针对以上单个方案进行评分：内容详实、齐全，且贴切实际、可实施性强的得2分；欠合理得1分；未提供不得分。
注：欠合理是指以下任意一种情形：方案内容不切合本项目实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。
二、多校区专项供货方案：投标人结合多校区分散采购需求制定专项供货实施计划，统筹各学校配送批次、到场时间、安装班组及入校施工安排，配套货物短缺、工期冲突、交通延误等应急保障措施，方案详实可行得 5 分；有基础供货规划但多校区统筹、应急保障内容不完善得 3 分；仅简单描述供货流程、无多校区专项安排得 1～2 分；无专项供货方案不得分。

	6
	作业人员及售后服务（10分）
	6
	1、 针对投标人提供的售后服务方案进行评审：包括质保期承诺，服务响应时间、故障排除时限承诺，售中、售后服务措施，维修、保养方案，技术培训方案等内容进行综合评审：承诺全面完善、内容详细的得6分；承诺较完善的得3分；有涉及但不全面的得1分。未提供不得分。

	
	
	4
	1、投标人配备的施工人员具有电工证的得1分（提供证书扫描件）。
2、投标人配备的施工人员具有焊接与热切割作业证的得1分（提供证书扫描件）。
3、上述1、2条对应人员如为投标人本单位在职员工可加2分（提供上述人员在本单位的社保证明）。

	7
	质保维护（4分）
	4
	本项目设备质保期至少三年。在此基础上，每延长一年得1分，最高得4分。

	
	小计
	70
	

	
	报价 （30分）
	30
	价标分的评审标准为：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分（即报价标分）为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权重（30%）*100。

	
	合计
	100
	

	所投产品必须具有产品责任保险，保险单内容与本次投标设备相关，直接列入标书。








	中专厨房设备评分标准（包2）

	商务技术标评审内容

	序号
	评审项目
	分值
	评分标准

	1
	 综合实力（12分）
	4
	生产商须具有生产投标产品的主要设备（不限于激光切割设备、折弯设备、数控冲床等），每具备1类设备得1分，最高得4分。提供以上主要生产设备的实物照片以及设备购买发票，加盖单位公章。

	
	
	6
	提供大锅灶、双门蒸饭车、大型双门消毒柜、静电式油烟净化器和低噪音高压柜式风机、可倾式夹层锅这六个品种所投品牌厂商的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书和ISO45001职业健康安全管理体系认证证书。有一品种且三证齐全得1分，本项得分共6分。以上认证证书国内标准与国际标准等同适用。提供证书扫描件加盖公章及提供全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）查询截图。

	
	
	2
	投标人所投产品具有中国环保认证证书的，每提供一份得0.5分，最高得1分；所投产品具有中国节能产品认证证书的，每提供一份得0.5分，最高得1分。本项满分2分。

	2
	产品质量（15分)

	4
	投标产品蒸饭车：在后厨潮湿环境中不得出现锈蚀，设备依据GB/T6461—2002 GB/T10125—2021标准，提供产品防腐蚀等级认证证书或检测报告。得4分

	
	
	2
	所投商用燃气设备（燃气大灶、小炒灶）：
设备具备故障自动报警、故障状态提示功能（包含数字故障代码显示、声光分段报警等任一形式均可），第三方检测报告或产品说明书能佐证的得 2 分，否则不得分。

	
	
	2
	投标产品冰箱：冰箱具有一级能效，提供能效标识，满足的得2分，否则不得分；

	
	
	3
	投标产品消毒柜：
1、消毒柜卫生安全符合《消毒技术规范》（2002年版），杀灭率＞99.99%，检验合格，提供满足以上数据的检测报告（带有“CMA”或“CNAS”标志的检测报告）。
2.提供消毒柜不锈钢板符合GB/T24170.1-2023标准，符合YB/T4171-2020标准含Cu元素，不锈钢板对沙门氏菌、金黄葡萄球菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌抗菌率≥99%，检验合格，提供满足以上数据的检测报告（带有“CMA”或“CNAS”标志的检测报告）。
3.提供消毒柜配套层架、篮筐（304）符合GB/T 2423.3-2016标准的恒定湿热试验报告，将样品放置在严酷等级40℃±3℃、93%±3%RH的环境试验箱中，持续时间150h，试验结束后产品外观正常无生锈。提供内壁、观察玻璃门、门封符合GB4806.1-2016食品安全国家标准的检测报告；
每提供一份得1分，最高得3分；

	
	
	2
	静电式油烟净化器：净化器金属壳体耐腐蚀性能优异，依据金属腐蚀相关国家标准测试，耐腐蚀等级达到 10 级；投标人可提供带 CMA/CNAS 资质机构出具的腐蚀检测报告，或国家认监委认可机构颁发的金属厨房防腐蚀产品认证证书，任一有效证明材料齐全即可得2分，无有效佐证不得分。

	
	
	2
	低噪音高压柜式风机：低噪音高压柜式风机耐腐蚀性能（2 分）风机金属壳体耐腐蚀等级达到 10 级，耐腐蚀检测依据包含但不限于 GB/T10125、GB/T6461、GB/T17897 等金属腐蚀相关国家标准；满足指标并提供以下任意一种有效佐证材料即可得 2 分：
1.带 CMA/CNAS 标识的耐腐蚀专项检测报告；
2.国家认监委认可机构颁发的金属厨房用品防腐蚀性能认证证书（提供认证证书及全国认证认可信息公共服务平台查询截图）；
无有效佐证材料不得分。

	3
	产品原材料性能（6分）
	2
	1.所用304不锈钢板化学成分符合GB/T 11170-2008，晶粒度符合GB/T6394-2017国家标准，力学性能符合GB/T228.1-2021标准，中性盐雾试验480h未见锈蚀（依据GB/T 10125-2021标准），晶间腐蚀符合GB/T4334-2020标准，提供304不锈钢板符合上述标准的检测报告，得2分。

	
	
	2
	2.所用304不锈钢管材化学成分符合GB/T 11170-2008，晶粒度符合GB/T6394-2017国家标准，力学性能符合GB/T228.1-2021标准，中性盐雾试验480h未见锈蚀（依据GB/T 10125-2021标准），晶间腐蚀符合GB/T4334-2020标准，弯曲试验符合GB/T 232-2024标准，提供304不锈钢板符合上述标准的检测报告，得2分。 

	
	
	2
	3.对原材料304不锈钢板，进行抗菌性能检测（检验标准：GB24170-2023），检测结果对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌抗菌率达99%，对黑曲霉抗菌率达>99%，对白色念珠菌抗菌率≥99%，对肺炎克雷伯氏菌抗菌率达≥99%，得2分

	
	
	投标文件中提供符合上述要求的带有CMA或CNAS标识的检验检测报告复印件。

	4
	类似业绩（8分）
	8
	投标人提供2023年7月1日（以合同签订时间为准）以来同类厨房设备采购安装项目业绩案例的，提供一个案例得2分，本项满分8分。佐证材料：标书中须提供①中标通知书复印件②合同复印件③验收报告复印件④对应不少于合同价的70%发票的复印件，缺一不得分。

	5
	实施方案（10分）
	10
	1.项目组织与合规保障：2分
2.设备供货、运输、仓储管控：2分
3.现场标准化安装施工：2分
4.系统调试、试运行、实操培训：2分
5.竣工验收、资料归档、售后质保：2分。
针对以上单个方案进行评分：内容详实、齐全，且贴切实际、可实施性强的得2分；欠合理得1分；未提供不得分。
注：欠合理是指以下任意一种情形：方案内容不切合本项目实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。

	6
	作业人员及售后服务（9分)
	5
	针对投标人提供的售后服务方案进行评审：包括质保期承诺，服务响应时间、故障排除时限承诺，售中、售后服务措施，维修、保养方案，技术培训方案等内容进行综合评审：承诺全面完善、内容详细的得5分；承诺较完善的得3分；有涉及但不全面的得1分。未提供不得分。

	
	
	4
	1.投标人配备的施工人员具有电工证的得1分（提供证书扫描件）。
2.投标人配备的施工人员具有焊接与热切割作业证的得1分（提供证书扫描件）。
3.上述1、2条对应人员如为投标人本单位在职员工可加2分（提供上述人员在本单位的社保证明）。

	7
	质保承诺（4分）
	4
	本项目质保期至少三年。在此基础上，每延长一年得1分，最高得4分。

	8
	八人位304不锈钢餐桌凳（6分）
	6
	投标人须严格按照招标文件相关要求提交样品，具体样品明细如下：
1. 八人位一体式304不锈钢餐桌凳1套；
2. 18mm厚高密度防火板内衬样品1块，规格：20cm×20cm。
所有样品须遵照招标文件载明的制作规范、技术标准加工制作，评委将结合样品整体质量、工艺参数开展综合评审，判定投标产品是否符合本次采购需求。
样品评审：
1.完整提供全部样品，材质、厚度、规格、做工均符合招标文件要求，整体工艺精良，得6分；
2.样品齐全，但存在轻微做工瑕疵，材质参数无偏差，得4分；
3.缺失任意一类样品，或防火板厚度、尺寸、不锈钢材质不满足招标要求，本项0分。

	注：（1）投标人必须在递交投标文件截止时间前，根据招标文件要求，将投标样品送至南通市通州区公共资源交易中心样品摆放区，需有序摆放整齐，投标人须在投标截止时间前放置，否则不予接收。投标人需自行考虑行驶路线及大型车辆出入通州区道路的风险，如有疑问可联系招标人。招标人不负责样品的保管工作，样品由各投标人自行安排人员保管。
   （2）评标结束后，中标第一候选人的投标样品当场进行封样，由投标人运送至招标人指定地点，作为履约验收的标准；未中标人的投标样品自行拆除运回，费用自行承担。
   （3）未提供样品或提供样品不全的，样品分作零分处理。

	9
	报价 （30分）
	30
	价标分的评审标准为：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分（即报价标分）为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权重（30%）*100。

	
	合计
	100
	

	所投产品（燃气灶、电灶、冰箱、蒸饭车、低噪音高压柜式风机、静电式油烟净化器)，必须具有产品责任保险，保险单内容与本次投标设备相关，直接列入标书。


注：政府采购异常低价审查
（一）评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
　1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%； 
　2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%； 
　3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%； 
　4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 







第六章  投标文件格式 
[bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc120614282]

投  标  文  件





项 目 名 称：
项 目 编 号：
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：



响应文件组成
1.开标一览表
资格审查材料
2.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函
3.法人或者其他组织的营业执照等证明文件
4.法人授权书
5.2025年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）或开户银行资信证明
6.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
7.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
8.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
9.小微企业声明函或残疾人福利性单位声明函
符合性条件材料
10.投标函
11.投标分项报价表
12.技术要求响应及偏离表
13.商务要求响应及偏离表
商务技术文件材料
14.投标人根据招标文件打分项，提交的材料
报价折扣证明材料
15.关于符合本国产品标准的声明函。
格式附件如下：

开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
招标编号：                                   标段：
	投标总报价

	小写：                             （人民币：元）



                               日期：  年月日






投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。





                                             承诺人名称（公章）：

                                 日期：______年月日



法人或者其他组织的营业执照等证明文件
（扫描件）


法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：
          被授权人联系电话：（手机）
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：
      日期：




依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
[bookmark: _Toc120614284]提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。



具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                。
主要专业技术能力有：                。


参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明



声  明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。




投标函
致：南通市通州区公共资源交易中心
根据贵方的         （项目名称）招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 
日           期：________年____月____日





中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。





                      企业名称（盖章）：
          日期：


备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


中小企业划型标准规定
一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
四、各行业划型标准为：
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。



残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目（标段：**）采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

         供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：


















关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。



分项报价明细表（货物类）
投标人（盖章）：
	序号
	名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	



注：投标人必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价。且本表各分项报价合计应当与投标报价总表报价合计相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效投标处理。
投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。











商务部分正负偏离表
（由投标人据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	招标文件要求的商务条款
	投标文件响应情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：
1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。
2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。
3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加南通市通州区公共资源交易中心组织政府采购活动。
4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。








技术部分正负偏离表
（由投标人据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	招标文件要求的技术要求
	投标文件响应情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：
1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。
2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。
3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加南通市通州区公共资源交易中心组织政府采购活动。
4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。




质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：

法律依据：

质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体标段。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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