
跃进路（义塘路—西关南路）改造工程

最高投标限价编制说明

一、工程概况

跃进路（义塘路—西关南路）改造工程位于赣榆区，起于义塘路，终于西关南路，本项目设计起点为义塘路，设计起点桩号为K0+000，实施起点桩号为K0+020，设计终点为西关南路，设计终点桩号为K0+412.899，实施终点为K0+412.899。

道路工程：道路横断面布置为9.5m（机非混行）+3.5m（人行道）＝13m。混合车道路面结构层为：5cmAC-13细粒式沥青混凝土、1cm应力吸收层、粘层、铺抗裂贴、病害处置后老路混凝土面板；人行道路面结构层为：6cm面包砖、3cm干硬性水泥砂浆、15cmC20素混凝土、40cm山场碎石土。
交通工程：交通设施（标志牌等）、交通划线（包括实线、虚线、箭头、人行横道线等）等。

排水工程：雨水连接管、原有管道疏通、雨污水检查井新建及提升、雨水口等。

给水工程：室外地上式消火栓及给水管道、阀门井等。

二、控制价编制范围

清单工程量编制范围：实施起点桩号为K0+020，实施终点为K0+412.899，红线宽13米，道路断面形式为9.5m（机非混行）+3.5m（人行道）＝13m，主要实施道路、雨污水、标牌标线、消防工程、绿化工程等设施。

编制依据
《市政工程工程量计算标准》GBT50857-2024 
《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T 50856-2024）
《江苏省通用安装工程消耗量》（2026）
《江苏省市政工程消耗量》（2026）

江苏省建设工程费用参考（2026）
建设单位提供的设计文件及招标人要求
国家及省级行业主管部门颁发的有关规定和与本工程项目有关的标准、规范、技术资料；
四、其它说明:

1、本次招标所有土方工程，投标人需踏勘现场，根据自身经验，综合考虑编制投标及施工方案，详见清单特征要求，所有开挖剩余土方弃置由投标人自行考虑运距；挖土方工程量含沟槽整形、已有埋地管线及构筑物等勘探及保护等内容工作；管槽施工采取必要的降排水措施以保证干槽施工，管槽回填材料见具体设计图纸。
2、雨水、污水及给水工程中检查井、阀门井等基坑开挖土方不单独列项，并入挖沟槽土方清单项目中；

3、本工程砌筑、抹灰砂浆均按预拌砂浆，本工程砼均采用预拌砼；
4、清单项目特征描述不全的以设计图纸为准；

5、消防工程中放3万元专业工程暂估价（水表安装开户费）

6、道路工程中计入15万元未确定工程暂列金额


