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[bookmark: _Toc193985578][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]第一章   采购邀请
项目概况
江苏省常州技师学院消防控制中心及监控网络改造提升服务项目的潜在供应商应在“苏采云”政府采购一体化平台获取采购文件，并于2026年7月17日9时30分（北京时间）前递交响应文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320400-ZCCZ-C2026-0018
2.项目名称：江苏省常州技师学院消防控制中心及监控网络改造提升服务项目
3.采购方式：竞争性磋商
4.项目预算金额：183万元，项目最高限价：178.5万元
5.采购需求：本项目是江苏省常州技师学院消防控制中心及监控网络改造提升服务项目。因常州市人事考试工作需要，计划对江苏省常州技师学院考点相关设施进行改造翻新。原消控中心建于2012年，目前消控中心及配套设施已老旧，无法满足日常使用需求，现计划对消控中心显示系统、边缘计算盒子、消防模块、交通模块、治安模块、智能安防平台、消控室装修及教学楼专用局域网、监控系统、统一授时等进行提升服务。具体详见竞争性磋商文件。
6.合同履行期限：自合同签订生效之日起50日内完成项目平台部署及相关设备安装调试并通过采购人验收。
7.本项目是否接受联合体：■否。
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：
1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：__________________。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：无。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否接受分支机构参与响应：否；
3.2本项目是否属于政府购买服务：
■否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.3其他特定资格要求：无。
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]三、获取采购文件
1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：供应商完成注册并办理CA证书后登录“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login），下载本项目电子版采购文件。
3.方式：供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）获取电子版采购文件。
4.售价：0元。
四、响应文件提交
截止时间：2026年7月17日9时30分（北京时间）
地点：本项目采用远程“不见面”交易方式，无需到现场提交，请供应商在开启时间截止前提前登入“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）系统供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。
五、开启
时间：2026年7月17日9时30分（北京时间）
地点：“苏采云”政府采购一体化平台系统网上开标大厅
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.本项目采用“不见面”交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
技术支持服务热线   0519-85588210
CA认证证书办理联系电话   0519-85588120
1.1办理CA认证证书
供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，按照程序要求办理。因供应商完成注册并办理CA证书需要一定时间,请提前办理好相关手续,逾期未成功下载采购文件的责任由供应商自行承担。
1.2注册
供应商登录常州市政府采购网-下载中心-“苏采云”系统供应商操作手册”下载相关操作手册，查阅后进行自助注册。
1.3控件、客户端下载
供应商登录“苏采云”“驱动中心”下载相关控件和客户端。
1.4 获取电子采购文件
供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”获取电子采购文件。未在规定期限内通过“苏采云”获取采购文件的响应无效。
1.5编制电子投标（响应）文件
供应商必须通过“苏采云”投标（响应）文件制作客户端”制作并使用CA证书加密上传投标（响应）文件，除上述方式之外，不接受供应商以纸质文件以及其他任何方式提交的投标（响应）文件。如无法按照要求在电子投标（响应）文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
1.6提交电子投标（响应）文件
供应商应于投标（响应）截止时间（开启）前在“苏采云”提交电子投标（响应）文件，上传电子投标（响应）文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
1.7电子开标
供应商使用CA认证证书登录“苏采云”进行电子化不见面开标。
1.8注意事项
1）有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购网发布的更正公告。
2）供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常（电脑需配备摄像头、音响和麦克风，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话），并且在开评标过程中不可随意更换电脑，必须使用验证成功的电脑进行操作，否则造成相应后果由投标（响应）人自行承担。
3）如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
2.关于常州市中小企业政府采购信用融资：
根据《常州市财政局中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名  称：江苏省常州技师学院
地  址：江苏省常州市新北区新桥镇嫩江路8号
联系方式：姚老师  0519-81162006

2.采购代理机构信息
名  称：常州中采招投标有限公司
地  址：钟楼区玉龙南路280号常州大数据产业园2号楼19楼
联系方式：0519-86661066

3.项目联系方式
项目联系人：戴女士
电  话：0519-86661067
[bookmark: _Toc226965856][bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc305158928][bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796]

[bookmark: _Toc193985579]第二章   供应商须知
供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：
■服务
□货物
□工程

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：
□是
■否

	3.1
	现场考察
	□不组织
■组织，考察时间：2026年7月14日9点30分（本项目仅安排一次集中现场踏勘，不再另行组织补勘、二次踏勘，由此产生一切不利后果及风险由供应商自行承担。供应商未在指定踏勘时间到场参与，或已完成踏勘后要求再次现场勘查的，采购人均不予接受。）
参与踏勘人员须现场提交以下材料加盖供应商公章：授权委托书、被授权人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件、报名成功确认函。
考察地点：图文楼一楼。
联系人：戴老师 13915002101（计划参与现场踏勘的供应商，须于踏勘前一日联系戴老师完成入校申请手续办理。）

	
	磋商前答疑会
	■不召开
□召开，召开时间：___年___月___日___点___分
召开地点：___________。

	4.2.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 

	4.9
	本国产品政策支持
	关于对采购本国产品给予政策支持，本项目：□适用 ■不适用。
在填写《关于符合本国产品标准的声明函》时，如未提供声明函、信息填写错误、未完整填报或不符合《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》要求的，则会导致报价不作相应扣除。

	10.2
	报价
	报价的特殊规定：
□无
■有，具体情形：本项目采用二次报价，磋商响应文件报价一览表的报价作为首次报价，在磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价作为评分依据。

	11.1
	磋商保证金
	免收

	12.1
	响应有效期
	自提交响应文件的截止之日起算60日历天。

	23.5
	分包
	本项目是否允许分包： 
■不允许
□允许，具体要求：_______。
（1）可以分包履行的具体内容：_______；
（2）允许分包的金额或者比例：_______；
（3）其他要求：_______。

	24.1.1
	询问
	询问送达形式：书面形式。

	24.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门：常州中采招投标有限公司；
联系电话：0519-86661066；
通讯地址：常州市钟楼经济开发区玉龙南路280号常州大数据产业园2号楼19楼。

	25
	代理费
	收费对象：
□采购人
■成交供应商
（1）服务费按照下列标准收取并由成交供应商承担，成交供应商应在领取中标通知书时将代理服务费付至采购代理机构收取报名费的账户。
（2）代理服务收费标准：

（3）收费比例按差额定率累进法计算，本项目采购代理服务费收费以中标金额为基数计算，以50%收取服务费，上述计算方法不足人民币2500元的，按人民币2500元收取。
2.成交供应商领取中标通知书时须向中采招投标有限公司交纳代理服务费。
3.公司账户信息
单位名称：常州中采招投标有限公司
账  号：32050162970100001741
开户行：建行常州惠民支行

	26
	纸质中标（成交）文件
	成交供应商在签订合同前需递交与电子响应文件内容一致的纸质响应文件叁份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达至，联系方式见《第一章 投标邀请》）
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[bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc150774723]	一、说  明	
1 [bookmark: _Toc264969209][bookmark: _Toc305158861][bookmark: _Toc265228357][bookmark: _Toc305158787]采购人、采购代理机构、供应商、联合体
1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。
1.2 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
2 [bookmark: _Toc226965710][bookmark: _Toc127161434][bookmark: _Toc164229215][bookmark: _Toc164229361][bookmark: _Toc149720813][bookmark: _Toc150774620][bookmark: _Toc195842885][bookmark: _Toc151193690][bookmark: _Toc127151520][bookmark: _Toc151193908][bookmark: _Toc265228358][bookmark: _Toc150509271][bookmark: _Toc150774725][bookmark: _Toc264969210][bookmark: _Toc150480758][bookmark: _Toc164608634][bookmark: _Toc151193618][bookmark: _Toc164351614][bookmark: _Toc305158788][bookmark: _Toc164608789][bookmark: _Toc226309764][bookmark: _Toc226337216][bookmark: _Toc127151721][bookmark: _Toc151193762][bookmark: _Toc151190147][bookmark: _Toc305158862][bookmark: _Toc151193834][bookmark: _Toc142311022][bookmark: _Toc226965793]资金来源、项目属性、科研仪器设备采购
2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2 项目属性见《供应商须知资料表》。
2.3 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。
3 现场考察、磋商前答疑会
3.1 [bookmark: _Toc226337218][bookmark: _Toc142311024][bookmark: _Toc151193620][bookmark: _Toc305158864][bookmark: _Toc151193764][bookmark: _Toc151193910][bookmark: _Toc520356146][bookmark: _Toc264969212][bookmark: _Toc151193836][bookmark: _Toc195842887][bookmark: _Toc226965712][bookmark: _Toc127151522][bookmark: _Toc226309766][bookmark: _Toc265228360][bookmark: _Toc305158790][bookmark: _Toc150509273][bookmark: _Toc226965795][bookmark: _Toc150480760][bookmark: _Toc150774622][bookmark: _Toc151190149][bookmark: _Toc151193692][bookmark: _Toc150774727]若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。
4 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
4.1 进口产品
4.1.1 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
4.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
4.2.1 中小企业定义：
4.2.1.1  中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
4.2.1.2  供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
4.2.1.3  在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
4.2.1.4  以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
4.2.2  监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
4.2.3  残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
4.2.3.1  安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
4.2.3.2  依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
4.2.3.3  为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
4.2.3.4  通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
4.2.3.5  提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
4.2.3.6  前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
4.2.4  本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。
4.2.5  采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。
4.2.6  小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。
4.3政府采购节能产品、环境标志产品
4.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
4.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
4.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；
4.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。
4.3.5依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
4.4支持乡村产业振兴管理
4.4.1为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。
4.5正版软件
4.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。
4.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
4.6政府采购创新产品政策
4.6.1采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。
4.7绿色采购政策
4.7.1绿色数据中心政策
依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
4.7.2推广应用绿色建材
采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。
4.7.3优先使用低挥发性有机化合物产品
采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。
4.8履约保证金相关政策
4.8.1根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。
4.8.2电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。
4.9采购本国产品的支持政策
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）文件要求，在政府采购中实施本国产品标准及相关支持政策。
5 响应费用
5.1 [bookmark: _1.8_计量单位]供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二、竞争性磋商文件
6 [bookmark: _Toc151193765][bookmark: _Toc150774728][bookmark: _Toc127161437][bookmark: _Toc151193837][bookmark: _Toc164229218][bookmark: _Toc265228361][bookmark: _Toc142311025][bookmark: _Toc264969213][bookmark: _Toc151190150][bookmark: _Toc151193911][bookmark: _Toc226965796][bookmark: _Toc164608637][bookmark: _Toc226965713][bookmark: _Toc195842888][bookmark: _Toc151193621][bookmark: _Toc164351617][bookmark: _Toc151193693][bookmark: _Toc127151724][bookmark: _Toc150480761][bookmark: _Toc164608792][bookmark: _Toc305158865][bookmark: _Toc226309767][bookmark: _Toc127151523][bookmark: _Toc150509274][bookmark: _Toc149720816][bookmark: _Toc164229364][bookmark: _Toc226337219][bookmark: _Toc305158791][bookmark: _Toc520356147][bookmark: _Toc150774623]竞争性磋商文件构成
6.1 竞争性磋商文件包括以下部分：
第1章 采购邀请
第2章 供应商须知
第3章 评审程序、评审方法和评审标准
第4章 采购需求
第5章 合同草案条款
第6章 响应文件格式
6.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。
7 对竞争性磋商文件的澄清或修改
7.1 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。
7.2 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。
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三、响应文件的编制
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8.1 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。
8.2 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
8.3 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。
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9.1 [bookmark: _Ref467052588]供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。
9.2 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
9.3 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。
9.4 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。
9.5 供应商认为应附的其他材料。
10 [bookmark: _Toc150480768][bookmark: _Toc142311032][bookmark: _Toc127151731][bookmark: _Toc150509281][bookmark: _Toc151190157][bookmark: _Toc520356155][bookmark: _Toc151193628][bookmark: _Toc127161444][bookmark: _Toc164351624][bookmark: _Toc164229225][bookmark: _Toc164608644][bookmark: _Toc150774630][bookmark: _Toc164608799][bookmark: _Toc151193918][bookmark: _Toc149720823][bookmark: _Toc164229371][bookmark: _Toc151193700][bookmark: _Toc151193772][bookmark: _Toc195842895][bookmark: _Toc150774735][bookmark: _Toc151193844][bookmark: _Toc127151530]报价
10.1 所有响应均以人民币报价。
10.2 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
10.2.1 所报货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关服务费用。 
10.2.2 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。
10.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
10.4 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。
11 磋商保证金：根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。
12 响应有效期
12.1 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。
13 [bookmark: _Toc127151734][bookmark: _Toc305158801][bookmark: _Toc151193847][bookmark: _Toc164608802][bookmark: _Toc150774633][bookmark: _Toc305158875][bookmark: _Toc151193631][bookmark: _Toc151193921][bookmark: _Toc127161447][bookmark: _Toc265228371][bookmark: _Toc226965806][bookmark: _Toc264969223][bookmark: _Toc520356158][bookmark: _Toc151190160][bookmark: _Toc226337229][bookmark: _Toc150480771][bookmark: _Toc151193703][bookmark: _Toc151193775][bookmark: _Toc164229374][bookmark: _Toc164229228][bookmark: _Toc150774738][bookmark: _Toc164608647][bookmark: _Toc226309777][bookmark: _Toc127151533][bookmark: _Toc226965723][bookmark: _Toc164351627][bookmark: _Toc142311035][bookmark: _Toc195842898][bookmark: _Toc150509284][bookmark: _Toc149720826]响应文件的签署、盖章
13.1 [bookmark: _Toc520356159][bookmark: _Toc226337230][bookmark: _Toc226965807][bookmark: _Toc151193776][bookmark: _Toc150509285][bookmark: _Toc150480772][bookmark: _Toc195842899][bookmark: _Toc142311036][bookmark: _Toc151193848][bookmark: _Toc127151534][bookmark: _Toc265228372][bookmark: _Toc226965724][bookmark: _Toc151193704][bookmark: _Toc150774739][bookmark: _Toc305158876][bookmark: _Toc305158802][bookmark: _Toc151190161][bookmark: _Toc226309778][bookmark: _Toc150774634][bookmark: _Toc151193632][bookmark: _Toc151193922][bookmark: _Toc264969224]竞争性磋商文件要求签字、盖章的内容，供应商须按规定签字、盖章。
13.2 磋商响应文件应无涂改和行间插字，供应商造成的必须修改的错误，修改处应由磋商响应文件法定代表人或授权委托人签字或盖章并加盖供应商公章，否则修改无效。
13.3 供应商在磋商响应文件中应加盖与供应商全称相一致的标准公章，不得使用其他形式如带有“专用章”等字样的印章，否则视为无效响应；供应商法定代表人或授权代表的签字或盖章须为全名，否则视为无效响应。

四、响应文件的提交
14 [bookmark: _Toc127151736][bookmark: _Toc151193923][bookmark: _Toc164351629][bookmark: _Toc151193633][bookmark: _Toc151190162][bookmark: _Toc150774635][bookmark: _Toc150509286][bookmark: _Toc142311037][bookmark: _Toc150480773][bookmark: _Toc151193849][bookmark: _Toc127151535][bookmark: _Toc151193705][bookmark: _Toc195842900][bookmark: _Toc164608649][bookmark: _Toc226965725][bookmark: _Toc265228373][bookmark: _Toc264969225][bookmark: _Toc127161449][bookmark: _Toc149720828][bookmark: _Toc226309779][bookmark: _Toc164229376][bookmark: _Toc151193777][bookmark: _Toc305158877][bookmark: _Toc226337231][bookmark: _Toc164608804][bookmark: _Toc520356160][bookmark: _Toc305158803][bookmark: _Toc164229230][bookmark: _Toc226965808][bookmark: _Toc150774740]响应文件的提交
14.1 磋商开启前不需要提供纸质响应文件。中标后，需提供响应文件共一式叁份，“正本”壹份、“副本”贰份。在每一份响应文件上要标明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准,正本、副本应分别装订成册。
14.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”政府采购一体化平台以外任何形式提交的投标文件。
15 [bookmark: _Toc265228374][bookmark: _Toc151193706][bookmark: _Toc127161450][bookmark: _Toc226337232][bookmark: _Toc127151737][bookmark: _Toc226309780][bookmark: _Toc150509287][bookmark: _Toc127151536][bookmark: _Toc164229377][bookmark: _Toc151193778][bookmark: _Toc520356161][bookmark: _Toc164608805][bookmark: _Toc150774741][bookmark: _Toc195842901][bookmark: _Toc164351630][bookmark: _Toc150480774][bookmark: _Toc151190163][bookmark: _Toc151193924][bookmark: _Toc149720829][bookmark: _Toc305158878][bookmark: _Toc226965809][bookmark: _Toc226965726][bookmark: _Toc151193634][bookmark: _Toc142311038][bookmark: _Toc264969226][bookmark: _Toc164229231][bookmark: _Toc305158804][bookmark: _Toc151193850][bookmark: _Toc164608650][bookmark: _Toc150774636]响应文件截止时间
15.1供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。
16 [bookmark: _Toc151193707][bookmark: _Toc142311039][bookmark: _Toc151193779][bookmark: _Toc149720830][bookmark: _Toc127151537][bookmark: _Toc164229378][bookmark: _Toc127151738][bookmark: _Toc264969227][bookmark: _Toc150480775][bookmark: _Toc226965727][bookmark: _Toc151193635][bookmark: _Toc164608651][bookmark: _Toc305158879][bookmark: _Toc226337233][bookmark: _Toc226965810][bookmark: _Toc164608806][bookmark: _Toc520356162][bookmark: _Toc150774742][bookmark: _Toc226309781][bookmark: _Toc164229232][bookmark: _Toc151193851][bookmark: _Toc164351631][bookmark: _Toc151193925][bookmark: _Toc150509288][bookmark: _Toc305158805][bookmark: _Toc127161451][bookmark: _Toc265228375][bookmark: _Toc195842902][bookmark: _Toc150774637][bookmark: _Toc151190164]响应文件的修改与撤回
16.1提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
16.2供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
五、评审
17 响应文件的开启
17.1 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。
17.2 供应商不足3家的，不予开启。
17.3 [bookmark: _Toc520356165]本项目不公开报价。
18 磋商小组
18.1 [bookmark: _Toc520356166]磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。
18.2 [bookmark: _Toc520356169]评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
19 评审方法和评审标准
19.1 见第三章《评审方法和评审标准》。

[bookmark: _Toc151193643][bookmark: _Toc150774750][bookmark: _Toc305158887][bookmark: _Toc150480783][bookmark: _Toc226337241][bookmark: _Toc151193933][bookmark: _Toc150774645][bookmark: _Toc150509296][bookmark: _Toc265228383][bookmark: _Toc127151545][bookmark: _Toc226965735][bookmark: _Toc305158813][bookmark: _Toc226965818][bookmark: _Toc264969235][bookmark: _Toc142311047][bookmark: _Toc151193859][bookmark: _Toc195842910][bookmark: _Toc226309789][bookmark: _Toc151193715][bookmark: _Toc151190172][bookmark: _Toc151193787]六、确定成交
20 [bookmark: _Toc164608816][bookmark: _Toc127161461][bookmark: _Toc305158815][bookmark: _Toc164229242][bookmark: _Toc164229388][bookmark: _Toc151193717][bookmark: _Toc142311049][bookmark: _Toc264969237][bookmark: _Toc305158889][bookmark: _Toc150774647][bookmark: _Toc151193935][bookmark: _Toc150509298][bookmark: _Toc164351641][bookmark: _Toc127151748][bookmark: _Toc151193789][bookmark: _Toc150774752][bookmark: _Toc265228385][bookmark: _Toc226337243][bookmark: _Toc195842912][bookmark: _Toc164608661][bookmark: _Toc151193861][bookmark: _Toc226965737][bookmark: _Toc151190174][bookmark: _Toc226965820][bookmark: _Toc150480785][bookmark: _Toc127151547][bookmark: _Toc151193645][bookmark: _Toc149720840][bookmark: _Toc226309791]确定成交供应商
20.1 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。
21 [bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Toc151190176][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Ref467307090][bookmark: _Ref467306425][bookmark: _Toc520356176]成交公告与成交通知书
21.1 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在常州市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。
21.2 成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。
22 终止
22.1 在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
22.1.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
22.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
22.1.3 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
22.1.4 情况严重且影响采购活动公平、公正性的。
23 [bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Toc150509301][bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Toc164608664][bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Toc264969240][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Toc226965740][bookmark: _Toc151193720][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Toc151190177][bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Toc164229391]签订合同
23.1 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
23.2 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
23.3 联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。
23.4 政府采购合同不能转包。
23.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
24 询问与质疑
24.1 询问
24.1.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。
24.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
24.2 质疑
24.2.1 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
24.2.2 磋商文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。
24.2.3 [bookmark: _Hlt100654014][bookmark: _Hlt100653994][bookmark: _Hlt100653993][bookmark: _Hlt101169156]质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）
24.2.4 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
24.2.5 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
24.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。
25 代理费
25.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。
25.2 


[bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc353873934][bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc353825544][bookmark: _Toc127151554][bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc193985580][bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc150509270][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc487900382]第三章   评审程序、评审方法和评审标准
一、评审程序
	
1 [bookmark: _Toc264969231][bookmark: _Toc151193639][bookmark: _Toc149720834][bookmark: _Toc127151541][bookmark: _Toc151193783][bookmark: _Toc127151742][bookmark: _Toc151190168][bookmark: _Toc226965814][bookmark: _Toc150509292][bookmark: _Toc150480779][bookmark: _Toc150774746][bookmark: _Toc226337237][bookmark: _Toc151193711][bookmark: _Toc164608810][bookmark: _Toc164351635][bookmark: _Toc127161455][bookmark: _Toc195842906][bookmark: _Toc164229382][bookmark: _Toc151193855][bookmark: _Toc142311043][bookmark: _Toc164229236][bookmark: _Toc226309785][bookmark: _Toc226965731][bookmark: _Toc164608655][bookmark: _Toc150774641][bookmark: _Toc151193929][bookmark: _Toc305158809][bookmark: _Toc305158883][bookmark: _Toc265228379][bookmark: _Toc353873941][bookmark: _Toc353825551][bookmark: _Toc150480793][bookmark: _Toc127151555][bookmark: _Toc305158823][bookmark: _Toc353873935][bookmark: _Toc264969245][bookmark: _Toc265228393][bookmark: _Toc142311057][bookmark: _Toc195842920][bookmark: _Toc353825545][bookmark: _Toc305158897][bookmark: _Toc226337251][bookmark: _Toc150774760][bookmark: _Toc226965828][bookmark: _Toc353873665]响应文件的资格性检查和符合性审查
1.1 磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。
1.2 《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
1.3 《资格性检查要求》见下表：
资格性检查要求
	[bookmark: _Hlt487972895]序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
	具体规定见第一章《采购邀请》
	

	1-1
	供应商资格声明函
	提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。
	格式见《响应文件格式》

	1-2
	供应商信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须供应商提供，由采购人查询。

	1-3
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
	企业营业执照或事业单位法人证书或自然人身份证明文件
	

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《采购邀请》
	

	2-1
	中小企业声明函
	本项目不专门面向中小企业预留采购份额，供应商非必须提供；供应商如是属于本项目所属行业的小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。
	格式见《投标文件格式》

	2-2
	其它落实政府采购政策的资格要求
	具体要求见第一章《采购邀请》
	

	3
	本项目的特定资格要求
	具体要求见第一章《采购邀请》
	

	3-1
	是否接受联合体响应
	否
	

	3-2
	其他特定资格要求
	具体要求见第一章《采购邀请》
	




1.4 《符合性审查要求》见下表：
符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	响应函、法人授权书和政府采购供应商信用承诺书
	按磋商文件要求提供响应函、法人授权书和政府采购供应商信用承诺书；

	2
	响应完整性
	未将一个采购包中的内容拆开响应；

	3
	响应报价
	响应报价未超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；

	4
	报价唯一性
	响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）；

	5
	响应有效期
	响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的；

	6
	签署、加盖公章
	按照磋商文件要求签署、加盖公章的；

	7
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供；

	8
	报价的修正
	响应文件报价出现前后不一致时，按《符合性审查要求》3.2.2-3.2.5项规定修正，供应商对修正后的报价予以确认；

	9
	报价合理性
	报价合理，或供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应磋商小组要求在规定时间内证明其报价合理性的；

	10
	公平竞争
	供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；

	11
	串通响应
	不存在《政府采购货物和服务招标管理办法》视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出；

	12
	附加条件
	响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

	13
	其他无效情形
	供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

	14
	实质性条款
	响应文件满足磋商文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。


2 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价
2.1 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
2.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
2.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过苏采云系统以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
2.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
2.5 响应文件的澄清、说明或者更正：
评审过程中，磋商小组会以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章或授权代表本人签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。
2.6 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过苏采云平台系统提交最终报价。
2.7 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。
2.8 最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。
2.9 已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
2.10 评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：
2.10.1 响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价＜全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；
2.10.2 响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价＜通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；
2.10.3 响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价＜采购项目最高限价×45%；
2.10.4 磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2.11 磋商小组启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
2.12 磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。
2.13 采购人、采购代理机构应当为磋商小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
2.14 异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。
3 最终报价的算术修正及政策调整
3.1 最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。
3.2 最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
3.2.1 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：
□有，具体规定为：___________
■无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。
3.2.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.2.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价；
3.2.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
3.2.5    同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。
3.3 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2、4.9条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。
3.3.1 小微企业价格扣除
3.3.1.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
3.3.1.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
3.3.1.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
3.3.1.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
3.3.1.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
3.3.1.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
3.3.1.7 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。
3.3.1.8 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
3.3.2  采购本国产品的支持政策
3.3.2.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.3.2.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第七章 响应文件格式”的“9.分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
3.3.2.3  供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
3.3.2.4  供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
3.3.2.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
3.3.3 其他为落实政府采购政策实施的优先采购： /。
4 磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：
4.1 供应商对实质性变动不予确认的；
4.2 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；
4.3 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；
4.4 如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；
4.5 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；
4.6 最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；
4.7 其他：  /  。
5 评审方法和评审标准
5.1 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。  
5.2 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。
5.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及） 无 。
5.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）无。
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6.1 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。 
6.2 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。
6.3 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
7 报告违法行为
7.1 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。


2、 评审标准
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	一、价格分（10分）

	1
	价格分
	10
	价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标报价最低的投标报价为磋商基准价，其价格分为满分10分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分 =磋商基准价／最后磋商报价×10%×100。
	此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价。

	二、技术分（41分）

	2.1
	项目技术方案
	8
	供应商结合现场踏勘情况提供详细的项目技术方案，详细阐述不限于各个主要系统的架构阐述、功能设计、方案优势、深化设计图纸（包括但不限于系统图、监控点位布局图、装修设计图及3D效果图）等内容，是否体现前瞻性，合理性和可行性等，根据方案科学、严密、合理性综合评分。
整体方案思路清晰、内容完整，针对性强的，得8分；
整体方案较为清晰，内容较为完整，描述较为合理的，得6分；
整体方案基本清晰，内容基本完整，描述基本合理的，得4分；
整体方案内容有缺失，描述较差的，得2分；
未提供的不得分。
	须提供现场踏勘回执单（格式见附件），否则不得分。

	2.2
	项目实施方案
	8
	供应商应根据本项目的实际需求及自身实际情况结合现场踏勘情况编制相应的项目管理方案，方案内容包括但不限于项目管理体系、人员团队配备、进度计划安排、项目实施风险控制、质量管理保障等方面，根据方案科学、严密、合理性综合评分。
组织实施方案描述全面、涵盖上述全部内容、无缺漏、条理清晰的得8分；
组织实施方案较全面、涵盖上述内容，方案措施描述较全的得6分；
组织实施方案基本全面、基本涵盖上述内容，方案措施描述一般的得4分；
组织实施方案内容有缺失，有一定的方案措施描述的得2分；
未提供不得分。
	须提供现场踏勘回执单（格式见附件），否则不得分。

	2.3
	售后服务方案
	7
	供应商应根据本项目的实际需求及自身实际情况编制相应的项目管理方案，方案内容包括但不限于项目管理体系、人员团队配备、进度计划安排、项目实施风险控制、质量管理保障等方面，根据方案科学、严密、合理性综合评分。
组织实施方案描述全面、涵盖上述全部内容、无缺漏、条理清晰的得7分；
组织实施方案较全面、涵盖上述内容，方案措施描述较全的得5分；
组织实施方案基本全面、基本涵盖上述内容，方案措施描述一般的得3分；
组织实施方案内容有缺失，有一定的方案措施描述的得1分；
未提供不得分。
	

	2.4
	培训方案
	6
	供应商培训方案情况比较：包括培训步骤、培训计划、培训记录表等。
培训方案详细具体，可行性高，完全满足项目需求的得6分；
培训方案较为详细具体，可行性较高，较满足项目需求的得4分；
培训方案基本详细具体，可行性一般，基本满足项目需求的得2分；
培训方案不够详细具体，可行性较低，不能很好地满足项目需求的得1分；
不提供不得分。
	

	2.5
	对本项目的重点、难点分析及应对措施 
	6
	对本项目的重点、难点分析及应对措施进行评分： 
重点切入准确、内容阐述精细，难点分析精准，应对措施科学、合理，操作性强，得6分；
重点切入较为准确，内容阐述完整，难点分析到位，应对措施较为科学合理，操作性较强得4分；
重点切入基本准确，内容阐述基本完整，难点分析基本到位，应对措施基本科学合理，操作性一般得2分；
重点内容切入稍有偏差，内容阐述简单，难点分析不够合理，应对措施操作性较差得1分；
未提供不得分。
	

	2.6
	应急方案
	6
	供应商提供针对本项目的应急方案，由评委综合比较进行评分：
应急方案完整全面，可操作性强，明确职责、措施有力得6分；
应急方案完整较全面，可操作性较强，职责较为明确、措施较为有力得4分；
应急方案内容完整性全面性一般，可操作性一般，职责划分模糊，应急措施有欠缺得2分；
应急方案内容缺乏可操作性的得1分；
未提供不得分。
	

	三、商务分（49分）

	3.1
	技术参数响应
	20
	根据供应商采购需求偏离表中对本采购文件中产品技术指标（参数）的响应程度打分，所投产品全部满足采购文件技术参数要求得20分。
本采购文件中20个“▲号”指标，每出现一项负偏离扣1分，扣完为止。
	技术要求中带▲的项目，响应文件内提供相关证明材料并加盖供应商公章；不提供证明材料或证明材料不符合要求均不得分。

	3.2
	平台演示
	15
	采购文件中带“◆”号的为关键响应指标项，共5项，须提供功能演示视频证明满足相关功能每条提供真实系统功能演示视频，完全满足要求的，得3分；提供真实系统功能演示视频，不能完全满足要求或其他证明形式的，不得分。本项最高15分。
	未提供视频文件或因供应商自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的或素材或提供的视频内容与演示要求不符的演示项目不得分。
本项目为不见面开标，无需人员现场演示，供应商或所投产品研发企业需按照采购文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。演示时间：视频时长总计应控制在15分钟内。

	3.3
	类似项目业绩
	3
	供应商自2023年1月1日以来承接过类似的智慧校园智能化项目业绩的，有一个得1分，最高得3分。
	须提供中标（或成交）通知书及合同扫描件并加盖供应商公章，否则不得分。

	3.4
	企业资质
	5
	供应商须提供有效期内的以下资质证书：
1.ISO20000信息技术服务管理体系认证证书，得1分；
2.ISO27001信息安全管理体系认证证书，得1分；
3.ISO27040数据存储安全管理体系认证证书，得1分；
4.ISO42001人工智能管理体系认证证书，得1分；
5.信息系统安全集成服务资质认证证书，得1分；
本项最高得5分。
	提供有效证书扫描件并加盖供应商公章，未提供不得分。

	3.5
	项目经理
	2
	供应商须配备项目经理1名，具有二级及以上注册建造师(机电工程)、信息系统项目管理师、系统集成项目管理师、网络信息安全管理员高级及以上证书的，有1项得0.5分，本项最高得2分。
	须为投标单位正式员工，提供供应商为其缴纳的近三个月中任意一个月的社保证明和相应证书扫描件，以上证明材料均需加盖供应商公章，未提供不得分。

	3.6
	技术团队
	2
	供应商须配备技术团队，人员具有信息系统项目管理师、系统架构设计师、系统分析师、信息安全保障人员CISAW证书的，有1项证书得0.5分，本项最高得2分。
	须为投标单位正式员工，提供供应商为其缴纳的近三个月中任意一个月的社保证明和相应证书扫描件，以上证明材料均需加盖供应商公章，未提供不得分。

	3.7
	售后团队
	2
	供应商须配备售后团队，人员具有特种作业操作证（低压电工）、CCSC网络安全技术（I级）、安防系统工程师中级及以上、售后服务管理师中级及以上证书的，有1项证书得0.5分，本项最高得2分。
	须为投标单位正式员工，提供供应商为其缴纳的近三个月中任意一个月的社保证明和相应证书扫描件，以上证明材料均需加盖供应商公章，未提供不得分。

	合计
	100
	


注：1、评分细则中要求提供的证明文件及资料等在投标文件中提供扫描件，过时不予接收。
2、评标时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评标依据，不得分。
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第四章   采购需求
[bookmark: _Toc193985582]一、采购标的
1.项目名称：江苏省常州技师学院消防控制中心及监控网络改造提升服务项目
2.预算金额：183万元
3.最高限价：178.5万元
4.采购需求（简介）：本项目是江苏省常州技师学院消防控制中心及监控网络改造提升服务项目。因常州市人事考试工作需要，计划对江苏省常州技师学院考点相关设施进行改造翻新。原消控中心建于2012年，目前消控中心及配套设施已老旧，无法满足日常使用需求，现计划对消控中心显示系统、边缘计算盒子、消防模块、交通模块、治安模块、智能安防平台、消控室装修及教学楼专用局域网、监控系统、统一授时等进行提升服务。
5.合同履行期限：自合同签订生效之日起50日内完成项目平台部署及相关设备安装调试并通过采购人验收。
6.是/否接受联合体投标：不接受联合体投标。
7.是/否接受分支机构参与响应：否
8.是/否属于政府购买服务：否
9.是/否接受进口产品投标：否
10.是/否专门面向中小企业预留采购份额：否
11.本项目的特定资格要求：无
12.项目类别：服务类

二、商务要求
（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1.时间：自合同签订生效之日起50日内完成项目平台部署及相关设备安装调试并通过采购人验收。
2.地点：江苏省常州技师学院消控中心及12、14、15号楼等。
（二）付款条件
1.合同签订后，满足合同约定支付条件的，自收到发票后30天内支付合同金额的50%；项目结束并验收合格，满足合同约定支付条件的，自收到发票后30天内支付至合同金额的100%。
2.乙方在结算时需提供合规且符合甲方要求的增值税专用发票。
（三）报价要求
本项目为固定总价，磋商报价应包括竞争性磋商文件所确定的采购范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

三、技术要求
（一）基本要求
1.采购标的需实现的功能或者目标
因常州市人事考试工作需要，计划对江苏省常州技师学院考点相关设施进行改造翻新。原消控中心建于2012年，目前消控中心及配套设施已老旧，无法满足日常使用需求，现计划对消控中心显示系统、边缘计算盒子、消防模块、交通模块、治安模块、智能安防平台、消控室装修及教学楼专用局域网、监控系统、统一授时等进行提升改造。各个模块的功能要求如下：
（1）智能安防平台，对消防、交通、治安模块进行集成，集成视频监控、门禁、报警、消防等多个子系统。实现主动预警、智能分析、统一指挥和快速响应，将传统被动安防升级为主动预防的立体化防控体系。
（2）消控中心大屏可视化调度配套布设服务，包括55寸可视化显示配套载体*4块、49寸可视化显示配套载体*15块，高清解码器、箱体、支架等配件。
（3）算力服务配件，包含边缘计算盒子，具备基本的算力+存储，实现AI+视觉分析判断的功能。
（4）消防模块，实现消防水压、水池水位实时监测；消防系统报警可视化；消防栓月检信息化；消防广播系统完善。
（5）治安模块，实现校园安全预警与现有系统数据可视化，校园安全预警：异常聚集、特定区域独自逗留、河面异常、值班人员行为分析等；防欺凌预警（10个点）对接数字校园系统；周界报警完善；门禁系统，增加人行道闸，补全刷脸机；进出校车辆数据、访客数据、违停超速实时报警等。
（6）监控系统完善，实现对12号楼、14号楼、15号楼及楼道公共区域监控覆盖，新增专用局域网精密空调、机柜、授时数字时钟等配套设备。
2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
建筑电气与智能化通用规范（GB 55024）
综合布线系统工程设计规范（GB 50311-2016）
信息安全技术 网络安全等级保护基本要求（GB/T 22239-2019）
校园网络环境系统项目建设指南
校园安防系统项目建设指南

（二）服务内容及要求
学校网络有校园网和监控与设备网，中间通过内网防火墙进行逻辑隔离，本次项目的设备绝大部分主要在监控与设备网，消防系统通过专用设备采集警报，并进入该网；智能安防平台统一对这些设备进行管理和控制，学校数字校园系统通过内网防火墙访问智能安防平台。考场专用局域网，按要求完全独立。
1.一体化智能安防平台集成配套服务
本板块为项目核心集成服务，统一开发消防、治安、交通、防欺凌、考场风险预警一体化管控能力，本地私有化部署视觉大模型，实现全域主动防控、多终端统一调度、智慧校园门户双向互通，所有代码开发、协议对接、算法迭代全部纳入平台集成服务。
（1）主动分级预警服务
①配套开发全域风险识别模块，支持未成年人危险区域长时间逗留、河面异常（如人员落水、异物漂浮）智能识别；
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]②▲支持对值班人员、脱岗、睡岗、玩手机等进行行为分析预警。（需提供软件功能截图并加盖供应商公章）
（2）智能数据分析服务 
①通过大数据分析，自动识别安防薄弱环节、人员出入规律、车辆通行高峰、隐患高发区域；
②支持自定义分析维度，满足采购人个性化管理需求。
（3）统一指挥调度服务 
①▲建立统一的指挥调度界面，所有子系统的报警信息、设备状态、数据信息集中展示；（需提供软件功能截图并加盖供应商公章）
②支持电子地图联动，精准定位报警位置；一旦发生异常，平台可快速联动相关子系统（如监控、门禁、报警）；
（4）统一接入与权限管理 
①平台需无缝接入智慧校园统一门户系统，实现数据互通、功能联动，支持门户端对所有子系统的统一管理、统一调度；
②支持精细化权限管理，根据用户角色（管理员、安保人员、班主任、领导等）分配不同的操作权限，确保管理规范、权责清晰，符合采购对统一管理、权限管控的要求。
（5）系统对接服务
①AI全场景校园风险预警功能需无缝对接本次搭建的校园智能安防平台，实现数据互通、功能联动，无需额外搭建独立系统，所有预警信息、分析数据均同步至安防平台统一管理；
②联动智慧校园统一门户系统，确保采购人通过门户即可实现全场景风险预警的查看、管理与处置，符合采购统一管理的核心要求；
③对接过程中遵循安防平台的接口规范、数据标准，采用AES-256数据加密传输机制，保障数据传输的安全性、实时性，传输延迟≤2秒，确保预警信息不丢失、不延迟。
（6）全域风险区域配置服务 
①▲根据校园实际场景，自由配置风险区域，包括但不限于校园围墙周边、教学楼偏僻区域、操场角落、河道周边、楼梯间、消防通道等重点区域；（需提供软件功能截图并加盖供应商公章）
②▲可对不同风险区域进行分级标注（高风险、中风险、低风险），设置不同的预警灵敏度及监测频次，适配校园不同区域的安防需求；（需提供软件功能截图并加盖供应商公章）
③▲支持风险区域的新增、删除、修改、编辑，操作简单便捷，可通过智能安防平台或智慧校园统一门户直接操作，无需专业技术人员干预，符合使用人对操作便捷性的要求。（需提供软件功能截图并加盖供应商公章）
（7）区域信息定时获取与分析服务
①系统定时获取所有配置风险区域的实时信息，监测频次可自由配置（最低可设置每10秒获取一次）；
②通过AI算法对区域内的人员行为、环境状态、异常情况进行实时分析，包括但不限于人员异常聚集、特定人员独自逗留、翻越围墙、河道周边异常、违规进入风险区域等场景；
③分析过程中自动过滤正常校园活动（如学生正常课间活动、教职工巡检等），减少误预警，分析准确率≥96%，确保风险识别的精准性，符合采购对预警准确性的核心要求。
（8） 校园私有化视觉大模型部署
①部署校园私有化视觉大模型，模型部署于校园本地，不将校园监控数据、风险数据上传至第三方平台，确保校园数据隐私安全，符合校园数据保密相关规定及采购对数据安全的要求；
②该模型需持续迭代优化识别算法，不断提升风险识别准确率；支持模型本地升级、维护，升级过程中不影响系统正常运行，投标方需承诺提供模型三年免费升级服务，每年至少完成1次模型优化升级，相关升级费用包含在响应报价内，不额外收取；
③◆私有化模型部署：根据客户需求，可在指定环境中进行私有模型的独立部署，提供部署成功后运行命令的完整截图，以及展示调用模型并成功返回结果的界面截图。（提供视频演示）
（9）24小时不间断预警与实时报警服务
①私有化视觉大模型实现24小时不间断运行，对所有配置的风险区域进行实时监测，确保无监测死角；
②一旦检测到风险隐患，立即触发分级预警（根据风险区域等级及隐患严重程度，分为一级、二级、三级预警），仅在智能安防平台弹窗报警，并同步推送至相关负责人终端（手机端、电脑端，推送方式含短信、APP推送、弹窗提醒），报警响应时间≤1秒，确保相关人员第一时间接收预警信息、启动处置流程；
③◆烟感报警联动摄像头：一旦烟感装置检测到烟雾或火情，系统将立即触发联动机制，自动调取附近摄像头的实时画面，支持在报警节目快速确认并推送至智慧校园系统。（提供视频演示）
（10）预警处置与数据管理服务
①预警信息的人工复核功能，工作人员可通过智能安防平台查看预警现场实时画面，确认是否为真实风险隐患，复核结果同步记录留存，形成完整的预警处置台账；
②支持预警数据的统计分析，生成月度、季度、年度风险预警报告，明确风险高发区域、预警次数、处置情况等，为校园安防管理优化提供数据支撑；
③预警台账及统计报告可通过智慧校园统一门户查询、导出（格式支持Excel、PDF），符合采购对数据追溯、管理的要求。
（11）人脸检索与人像比对服务
①◆视频中人脸识别与搜索：上传任意一段包含人物画面的视频文件，系统将对视频内的每一帧画面进行智能分析，自动识别并提取所有出现的人脸特征数据；并对接学校的智慧校园系统，支持直接获取对应的学校学生或者教职工信息。（提供视频演示）
（12）平台全周期技术保障服务
①提供完整的技术文档（含模型部署手册、操作手册、维护手册等），不少于3年免费运维服务，7×24小时应急响应，故障响应时间≤1小时，现场处置时间≤24小时；安排专业技术人员完成模型部署、调试及人员培训，确保工作人员熟练掌握功能操作、模型维护技能，相关培训费用包含在报价内；
②◆AI智能巡检：接入多个摄像头，支持根据实际需求灵活设置巡检规则（火灾、消防通道、人员安全等），自动进行实时巡检，并生成详细的巡检分析报告（时间、地点、风险描述、风险程度、建议措施）。（提供视频演示）
2.消控中心可视化调度配套布设服务
[bookmark: _Toc10775][bookmark: _Toc31620][bookmark: _Toc23412]2.1 49寸3*5可视化调度配套载体布设服务
（1）配套15块49寸可视化显示配套载体
①显示单元为：49英寸超窄边；物理分辨率≥1920×1080，响应时间≤8ms。
②显示单元物理拼缝≤3.5mm，亮度达到500cd/㎡，图像显示清晰度≥950TVL，对比度达到1000：1。LCD显示单元具有视频输入接口：HDMI*1、DVI*1、USB*1，控制接口：RS232 IN * 1、RS232 OUT * 1。
③通过控制面板远程无线控制屏幕，控制距离最远可支持10米，控制角度范围可支持水平-80°至80°。支持进行显示单元开关机、亮度调节等操作。
④控制面板为86型开关面板。 
⑤▲可通过控制面板进行监控场景切换，最大可支持切换场景数为4个，场景切换时间≤2s，切换过程中无黑屏、闪屏现象。（提供国家认可的认证机构出具的处于有效期内的带CNAS或CMA标志检测报告并加盖供应商公章） 
⑥控制面板具有磁吸功能，可进行磁吸壁挂安装；底部带有防滑脚垫，可平放桌面使用。 
⑦▲支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数。（提供国家认可的认证机构出具的处于有效期内的带CNAS或CMA标志检测报告并加盖供应商公章） 
⑧▲支持通过自动识别屏幕的行列号信息，能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，无需手动一对一设置输出口和LCD屏幕的对应关系。（提供国家认可的认证机构出具的处于有效期内的带CNAS或CMA标志检测报告并加盖供应商公章） 
⑨▲支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式。（提供国家认可的认证机构出具的处于有效期内的带CNAS或CMA标志检测报告并加盖供应商公章） 
⑩支持远程开关机控制，支持拼接墙整墙的开关机、定时开关机操作。 
⑪显示单元支持U盘自动播放功能，开启状态下，自动读取U盘中的视频、图片或文本资源并播放，视频间衔接时长≤30ms。
⑫支持高低温环境工作，在0℃±2℃环境中，带电正常工作放置168小时，试验过程中能正常工作，外观无明显损伤；在50℃±2℃环境中，带电正常放置168小时，试验过程中能正常工作，外观无明显损伤。
⑬设备支持节能模式，打开节能模式后，对应拼接单元上会依次显示实时百分比功率、实时功率、累计功率等直观显示项目；拼接屏正常运行的平均功耗最高可以降低60%。
⑭拼接显示单元具有信号自动检测功能，当有新信号输入时，自动转到相应信源；当前接入的信号接口无信号输入时，可自动切换到其他有信号输入的接口。
⑮可通过客户端或菜单设置屏幕ID，ID属性包含行、列，实现自动分配ID。
⑯屏幕支持防灼烧功能，能够有效改善长时间显示静态画面时造成的残影现象。
（2）配套模块化支撑配套载体15套
①49英寸-新型模块化框架,支持5行以内规模拼接,快速安装,可标配物料,支持现场扩容。
②产品配置：前封板后留空；含侧封板、顶盖板。
③配置范围：
800mm≤底座高度≤1200mm；600mm≤后拉杆长度≤1800mm。
若有其他定制项走支架定制流程。 
材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度从T1.0-T5不等。
备注说明：后墙为承重墙，且墙面平整。
（3）配备解码器（16路）1台
①19"标准3U机架设计，ATCA电信级架构。
②支持16路HDMI输出（8路HDMI2.0、8路HDMI1.3），最大支持8路4K@60Hz和8路1080p@60Hz输出。
③嵌入式Linux操作系统，安全可靠、稳定高效，便于开发和维护。
④支持H.264/H.265视频编码，支持双码流和可变码流，支持复合流和视频流编码。支持H.264/H.265视频解码，支持192路1080p@25fps高清视频解码能力。支持32MP/16MP/12MP/8MP/5MP/3MP/1080p/720p/D1/HD1/2CIF/CIF/QCIF视频解码。支持H.265/H.264/SVAC/MPEG4/MJPEG视频格式解码。支持本地信号/网络信号的输入和矩阵输出。支持信号多路复制，同一个信号最多支持复制32路。支持web浏览器、PC客户端、移动客户端、网络键盘等进行控制。
⑤支持拼接缩放/视频融合/漫游/开窗/层叠。支持1/4/6/8/9/16/25/36画面分割显示，支持自由分割。支持≥128个场景预设，用户可以自定义每个场景电视墙布局。支持点对点高清底图显示。支持字幕叠加功能，支持在单屏、拼接屏上虚拟出一段字符显示。支持2个RJ45网络接口，支持容错，单网卡，链路聚合，负载均衡模式设置。
⑥整机支持不少于8个HDMI2.1输出接口，支持输出分辨率为7680×4320，刷新率为60Hz的视频图像。 
⑦解码卡接口： 
具有不少于4个HDMI输出接口、1个Type-C接口及对应接口指示灯； 
HDMI 接口支持4096×2160@60Hz（HDMI前两个口支持）、3840×2160@60Hz（HDMI前两个口支持）、3840×2160@30Hz（HDMI前两个口支持）、2048×1152@60Hz（HDMI前两个口支持）、1920×1200@60Hz（HDMI前两个口支持）、1920×1080@60Hz、1280×1024@60Hz、1280×720@60Hz、1024×768@60Hz分辨率信号输出； 
支持自定义分辨率输出，自定义分辨率的像素≥4096×2160。
⑧主控接口：
具有4个HDMI输出接口、2个USB3.0接口、1个3.5mm音频输出接口、3个状态灯、4个串行接口（2个RS232、1个485、1个Type-C）、2 路报警输入接口、1路报警输出接口、1个报警清除按钮、1个RESET 按钮； 
具有2个10M/100M/1000M自适应RJ45网口。 
⑨▲内置符合国密SM1/SM2/SM3/SM4算法的密码芯片。（提供国家认可的认证机构出具的处于有效期内的带CNAS或CMA标志检测报告并加盖供应商公章）  
⑩支持TCP/IP协议，支持RTP/RTSP/RTCP/TCP/UDP/DHCP等网络协议。支持远程控制本地、网络视频切换上墙。支持远程重启、远程升级和恢复默认设置等操作。支持用户权限管理，支持白名单功能。
[bookmark: _Toc68][bookmark: _Toc14008]2.2 55寸2*2可视化调度配套载体布设服务
（1）配套4块55寸可视化显示配套载体
①显示单元为：55英寸超窄边；物理分辨率≥1920×1080，响应时间≤8ms。
②显示单元物理拼缝≤3.5mm，亮度达到500cd/㎡，图像显示清晰度≥950TVL，对比度达到1000：1。LCD显示单元具有视频输入接口：HDMI*1、DVI*1、USB*1，控制接口：RS232 IN * 1、RS232 OUT * 1。 
③通过控制面板远程无线控制屏幕，控制距离最远可支持10米，控制角度范围可支持水平-80°至80°。支持进行显示单元开关机、亮度调节等操作。
④控制面板为86型开关面板。 
⑤▲可通过控制面板进行监控场景切换，最大可支持切换场景数为4个，场景切换时间≤2s，切换过程中无黑屏、闪屏现象。（提供国家认可的认证机构出具的处于有效期内的带CNAS或CMA标志检测报告并加盖供应商公章） 
⑥控制面板具有磁吸功能，可进行磁吸壁挂安装；底部带有防滑脚垫，可平放桌面使用。 
⑦▲支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数。（提供国家认可的认证机构出具的处于有效期内的带CNAS或CMA标志检测报告并加盖供应商公章） 
⑧▲支持通过自动识别屏幕的行列号信息，能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，无需手动一对一设置输出口和LCD屏幕的对应关系。（提供国家认可的认证机构出具的处于有效期内的带CNAS或CMA标志检测报告并加盖供应商公章） 
⑨▲支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式。（提供国家认可的认证机构出具的处于有效期内的带CNAS或CMA标志检测报告并加盖供应商公章）
⑩支持远程开关机控制，支持拼接墙整墙的开关机、定时开关机操作。 
⑪显示单元支持U盘自动播放功能，开启状态下，自动读取U盘中的视频、图片或文本资源并播放，视频间衔接时长≤30ms。
⑫支持高低温环境工作，在0℃±2℃环境中，带电正常工作放置168小时，试验过程中能正常工作，外观无明显损伤；在50℃±2℃环境中，带电正常放置168小时，试验过程中能正常工作，外观无明显损伤。
⑬设备支持节能模式，打开节能模式后，对应拼接单元上会依次显示实时百分比功率、实时功率、累计功率等直观显示项目；拼接屏正常运行的平均功耗最高可以降低60%。
⑭拼接显示单元具有信号自动检测功能，当有新信号输入时，自动转到相应信源；当前接入的信号接口无信号输入时，可自动切换到其他有信号输入的接口。
⑮可通过客户端或菜单设置屏幕ID，ID属性包含行、列，实现自动分配ID。
⑯屏幕支持防灼烧功能，能够有效改善长时间显示静态画面时造成的残影现象。
（2）配套模块化支撑配套载体4套
①55英寸-新型模块化框架,支持5行以内规模拼接,快速安装,可标配物料,支持现场扩容。
②产品配置：前封板后留空；含侧封板、顶盖板
③配置范围：
800mm≤底座高度≤1200mm；600mm≤后拉杆长度≤1800mm。
若有其他定制项走支架定制流程。 
材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度从T1.0-T5不等。
备注说明：后墙为承重墙，且墙面平整。
（3）配备解码器（4路）1台
①支持4路HDMI信号输出接口。支持4路HDMI音频输出。
②支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码。支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720p/1080p/3MP/5MP/6MP/8MP/12MP/32MP视频解码。
③支持通过串口控制屏幕开关。最大支持2路32MP@25fps / 7路12MP@25fps / 10路8MP@25fps / 14路6MP@25fps / 18路5MP@25fps / 28路3MP@25fps / 36路1080p @30fps /144路D1@30fps同时解码。
④支持单屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持M×N自由分割。HDMI输出接口支持3840×2160， 1920×1080， 1280×1024， 1280×720， 1024×768五种显示分辨率。
⑤支持Onvif、RTSP协议接入，支持国标GB28181接入 ，支持海康私有协议/大华私有协议接入。
⑥支持预案轮巡、支持底色选择、支持自定义分辨率输出，支持小间距对接、支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步。
⑦支持1个10M/100M/1000M自适应以太网接口。
⑧加强用户保密等级：HTTP的MD5加密，HTTPS和SSL证书认证，TELNET的密码修改同步应用的用户账号管理。
[bookmark: _Toc27778]所有支架、线材、机柜辅材全部包含在本配套服务内，不单独计价。
3. AI 算力支撑配套部署服务
（1）配套高性能一体化边缘计算盒子28个，主要性能：双2.5G网口，设备需具备高性能主控处理能力， 配备8GB LPDDR4x内存，32GB eMMC闪存，支持GPU和VPU加速。可稳定支撑4路以上高清摄像头接入。
（2）配套CPU一块，不低于64核和128线程。
（3）配套DDR4 64G内存不少于4条，不低于2933hz。
（4）配套GPU卡不少于4块，每块显存不低于32Ｇ。
（5）接入智能安防平台，所有接入摄像头的视频数据实时处理、AI识别算法精准运行；支持常见视频识别算法，包括但不限于火灾识别、烟雾识别、人员聚集识别、离岗识别、脱岗识别等，适配校园智能安防平台各模块的AI识别需求，与防欺凌预警、消防预警、AI全场景风险预警等功能无缝联动，保障各子系统AI识别功能稳定落地。
	
监控前端点位表

	序号
	点位名称
	数量

	1
	东大门区域
	4

	2
	10号楼与14号楼天桥上
	1

	3
	10号楼与12号楼天桥上
	1

	4
	5号楼与9号楼天桥上
	1

	5
	5号楼与7号楼天桥上
	1

	6
	5号楼与10号楼中间，东环路东侧
	1

	7
	5号楼北侧
	1

	8
	9号楼东北角上
	1

	9
	5号楼南侧
	1

	10
	7号楼东侧
	1

	11
	南环路与1号组团入口北侧
	1

	12
	1号组团3号楼北侧
	1

	13
	南门内广场东侧草坪
	3

	14
	南环路与开物大道北侧
	1

	15
	南门内广场东侧
	1

	16
	南门内广场西侧
	1

	17
	开物大道与南门内广场西侧
	2

	18
	7号楼前停车场东侧
	1

	19
	南大门区域
	4

	20
	体育馆南边道路
	2

	21
	体育馆停车场东北角
	2

	22
	体育馆北边道路与体育馆西边道路交叉处西侧
	2

	25
	看台西边道路的看台中间处，道路西侧
	2

	26
	西门南边
	1

	27
	南边看台中间顶上
	1

	28
	北边看台中间顶上
	1

	29
	足球场东南角
	1

	30
	足球场东北角
	1

	31
	西环路与南边桥西侧
	1

	32
	西环路与足球场北边道路交叉处的北侧
	2

	33
	大篮球场东南角
	1

	34
	大篮球场西南角
	1

	35
	大篮球场西北角
	1

	36
	大篮球场东北角
	1

	37
	西大门区域
	3

	38
	大篮球场西边道路在大篮球场和排球场中间位置的道路西侧
	1

	39
	宿舍1号楼南边道路与大篮球场西边道路交叉处西侧
	1

	40
	宿舍1号楼南边道路与宿舍1号楼东边道路交叉处南侧
	1

	41
	宿舍1号楼南边道路与宿舍1号楼东边道路交叉处北侧
	1

	42
	西环路与北边桥西侧
	1

	43
	开物大道与北边桥西侧
	1

	44
	开物大道与14号楼北边道路交叉处东侧
	1

	45
	开物大道与北环路交叉处西南角
	1

	46
	宿舍3号楼西边与宿舍西边道路交叉处道路西侧
	1

	47
	宿舍西边道路与宿舍北边道路交叉处
	1

	48
	宿舍北边道路辅门向东30米处道路北侧
	1

	49
	宿舍北边道路5-6宿舍之间
	1

	50
	宿舍东边道路与2号宿舍交叉处，道路东侧
	1

	51
	宿舍1号楼宿管办公室东侧墙上
	1

	52
	宿舍3号楼宿管办公室东侧墙上
	1

	53
	宿舍6号楼中间与宿舍北边道路北侧
	1

	54
	宿舍7号楼中间与宿舍北边道路北侧
	1

	55
	食堂东边道路与宿舍北边道路交叉处，道路北侧
	1

	56
	食堂东边道路与食堂北边道路交叉处道路东侧
	1

	57
	食堂东边道路与北环路交叉处，道路
	1

	58
	垃圾房南边草坪
	1

	59
	小篮球场东北角
	1

	60
	小篮球场西北角
	1

	61
	学生服务街一楼小倪理发店门口东边顶上
	1

	62
	学生服务街三楼东北角上
	1

	63
	学生服务街一楼学生服务中心门口西边顶上
	1

	64
	学生服务街三楼西北角上
	1

	65
	15号楼西边道路与北环路交叉处，道路南侧
	1

	66
	15号楼北边道路与国际交流中心西南角交叉处北侧
	1

	67
	15号楼东边道路与东围墙接轨处
	1

	68
	15号楼仓库西侧
	1

	69
	国际交流中心西南角
	1

	70
	国际交流中心西北角
	1

	71
	国际交流中心东北角
	1

	72
	图文楼广场西北角
	1

	73
	图文楼顶楼西南角
	1

	74
	图文楼顶楼西北角
	1

	75
	教学楼7号楼北边
	1

	76
	教学楼12号楼北边
	1

	77
	15号楼东南角
	1

	78
	宿舍1号楼
	1

	79
	宿舍2号楼
	1

	80
	宿舍1号楼西边与宿舍西边道路交叉处，道路西侧
	1

	81
	宿舍3号楼
	1

	82
	宿舍4号楼
	1

	83
	宿舍3号楼西边与宿舍西边道路交叉处，道路西侧
	1

	84
	宿舍5号楼西边与宿舍西边道路交叉处，道路西侧
	1

	85
	宿舍5号楼
	1

	86
	宿舍6号楼
	1

	87
	宿舍7号楼
	1

	合计
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[bookmark: _Toc9079][bookmark: _Toc6590][bookmark: _Toc31082]
4.消防一体化监测预警配套服务
[bookmark: _Toc15359][bookmark: _Toc5279]4.1 水压、液位远程采集配套布设服务
（1）4G一体式消防水压监测，30个点位
技术要求：
①通讯方式：4G通讯；
②采集类型：压强；
③量程0~2.5MPa；
④设备应使用DC3.0锂电池供电，电池容量不小于12Ah；
⑤为方便设备操作，设备面板应具有不少于三个按键；
⑥当设备发生故障时，显示屏应能显示故障信息，若存在多个故障时，能够通过按键在显示屏上逐个查询；
    ⑦设备应具有显示屏，能显示压力值、温度值、设备状态、数据传输状态、信号强度、电池电量等标识指示；
    ⑧设备应能将采集到的数据（压力值、温度）、设备模拟量(物理小区标识PCI、信号功率、信噪比SNR、信号强度CSQ、电池电量百分比、高精度电压)和设备参数(心跳间隔、ICCID、IMEI、软件版本、设备型号、协议版本)上传到管理平台；
    ⑨设备应能通过蓝牙与APP进行通讯，连接时需要使用密码验证；
⑩蓝牙调试APP应能进行设备维护，包括设置设备模组重启、设备重启、归零、取消归零、密码修改、通道屏蔽、解除通道屏蔽、恢复出厂设置，并能显示命令下发结果；
    ⑪当传感器发生故障时，应能将故障信号上报管理平台；
    ⑫设备采集的压力值高于报警上限阈值、低于报警下限阈值或超过波动阈值时，应能将报警状态上报管理平台；
    ⑬设备支持通过管理平台下发远程升级。
（2）4G一体式水池水位监测，6个点位
技术要求：
①通讯方式：4G通讯；
②采集类型：液位；
③量程0~5m；
④设备应使用DC3.0锂电池供电，电池容量不小于12Ah；
⑤为方便设备操作，设备面板应具有不少于三个按键；
⑥当设备发生故障时，显示屏应能显示故障信息，若存在多个故障时，能够通过按键在显示屏上逐个查询；
    ⑦设备应具有显示屏，能显示压力值、温度值、设备状态、数据传输状态、信号强度、电池电量等标识指示；
    ⑧设备应能将采集到的数据（液值、温度）、设备模拟量(物理小区标识PCI、信号功率、信噪比SNR、信号强度CSQ、电池电量百分比、高精度电压)和设备参数(心跳间隔、ICCID、IMEI、软件版本、设备型号、协议版本)上传到管理平台；
    ⑨设备应能通过蓝牙与APP进行通讯，连接时需要使用密码验证；
    ⑩蓝牙调试APP应能进行设备维护，包括设置设备模组重启、设备重启、归零、取消归零、密码修改、通道屏蔽、解除通道屏蔽、恢复出厂设置，并能显示命令下发结果；
    ⑪当传感器发生故障时，应能将故障信号上报管理平台；
    ⑫设备采集的压力数据高于报警上限阈值、低于报警下限阈值或超过波动阈值时，应能将报警状态上报管理平台；
    ⑬设备支持通过管理平台下发远程升级。
（3）软件模块
①实时采集30个水压点位、6个水池水位数据，实现数据实时传输（传输延迟≤2秒）、存储（存储周期≥1年，支持本地+云端双重备份）与可视化展示；
②水压异常（过高/过低）、水位异常（低于安全阈值/高于警戒水位）自动触发分级预警（一级、二级、三级），预警信息仅同步推送至智能安防平台、智慧校园统一门户及相关负责人手机端、电脑端（推送方式含弹窗、短信、APP推送）；
③历史数据查询、趋势分析，可生成日报、周报、月报，支持数据导出（格式支持Excel、PDF），便于工作人员排查隐患、优化消防设施维护计划；
④★软件需具备良好的兼容性，可无缝对接后续智能安防平台及智慧校园统一门户，支持后期功能升级扩展，相关技术参数需符合采购文件对软件系统的要求。（提供承诺函加盖并加盖公章）
[bookmark: _Toc1747]4.2 消防主机对接可视化集成配套服务
（1）消防信息传输器
①适配现场已建成的两套消防系统（自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统）及烟杆报警平台的专用对接模块、工业级信号转换器、数据隔离器。
②对接模块需支持Modbus、OPC UA等主流工业通信协议，信号转换器转换精度≥99.9%，数据隔离器具备光电隔离功能，隔离电压≥2500V。
③所有硬件设备防护等级≥IP65，符合国家消防行业标准及智慧校园建设技术规范。
④采用GB26875.3国标通讯协议。可将消防主机状态、信息等通过RS485、RS232接入。
    ⑤支持不少于4路开关量输入，AC220V主电和5Ah备电供电方式，主电断电时可切至备电使用。
⑥对接要求：硬件设备可直接与现有消防系统、烟杆报警平台的硬件接口对接，无需对原有系统进行大规模改造，最大限度降低改造成本、减少对现有消防设施正常运行的影响。
⑦对接后需实现信号传输无丢失、无延迟、无干扰，报警响应时间≤3秒，确保消防报警信息的实时性和准确性。
（2）软件与系统接入
①★与现有系统无缝对接：软件模块需支持与已建成的两套消防系统、烟杆报警平台进行全量数据对接，全面采集两类系统的所有报警信息，包括但不限于火灾报警（烟杆报警平台触发的烟雾报警、温度报警等，报警灵敏度可调节）、设备故障报警、状态异常报警（水压异常、水位异常联动报警等），实现报警信息的全量覆盖、无遗漏采集。（提供承诺函加盖并加盖公章）
②对接应采用标准化的数据接口协议，严格遵循现有系统的接口规范，设置AES-256数据加密传输机制，保障报警信息传输的安全性，防止数据泄露、篡改，符合采购项目对数据安全的要求。
③软件需具备比较好的适配功能，可根据现有消防系统、烟杆报警平台的运行状态，调整对接参数，确保对接稳定性。
    ④可视化预警功能升级：
1. 打造全方位、精细化的可视化预警体系，满足采购项目对报警管理可视化、可追溯的要求。软件模块支持报警信息的分级分类展示（按报警等级分为一级、二级、三级预警，按报警类型分为火灾报警、故障报警、异常报警）。
2. 报警触发后，立即在软件界面自动标注报警具体位置（精确到楼层、房间，与校园电子地图联动，与监控系统联动）、报警类型、报警时间、报警等级，联动现场监控摄像头，实时推送现场画面至软件界面，画面延迟≤3秒，便于工作人员快速确认现场情况、判断险情等级。
3. 同时，支持报警信息的实时推送，仅同步推送至智能安防平台、智慧校园统一门户系统，以及相关负责人（安保人员、消防管理员、学校相关领导）的手机端、电脑端，推送方式包括弹窗提醒、短信通知、APP推送等，确保相关人员第一时间接收报警信息、启动处置流程。
4. 软件支持报警记录的全量留存（留存周期≥3年），包括报警信息、处置人员、处置时间、处置措施、处置结果等，形成完整的报警处置台账，可随时查询、导出；同时支持报警数据的统计分析，生成月度、季度、年度报警统计报告，为消防管理优化提供数据支撑。
⑤统一接入智慧校园统一门户系统：
1. ★严格按照智慧校园统一门户系统的接入标准（遵循采购人提供的门户接口规范、数据标准），完成消防报警对接与可视化预警模块与统一门户的无缝接入，实现数据互通、功能联动，满足采购项目对系统统一性、集成性的要求。（提供承诺函加盖并加盖公章）
2. 接入后，智慧校园统一门户系统可直接展示消防报警相关的所有信息（包括实时报警、历史报警、报警处置台账、消防设施运行状态等），支持门户端对报警信息的查询、筛选、统计，以及报警处置指令的下发，实现“一门户、全管理”。
3. 接入过程中需遵循智慧校园统一门户的接口规范、数据标准，确保接入后不影响门户系统的正常运行，同时保障消防报警信息在门户系统展示的实时性、准确性，支持门户端与消防报警模块的双向联动，工作人员可通过门户系统直接查看报警现场画面、下达处置指令，实现消防报警的统一管理、统一调度。
4. 软件模块需支持与智慧校园统一门户系统的权限同步，根据门户系统的用户权限设置，分配不同人员的消防报警查看、处置、管理权限（如安保人员仅可查看报警信息、执行处置操作，管理员可查看统计数据、修改权限设置），确保管理规范、权责清晰，符合采购项目对权限管理的要求。
[bookmark: _Toc22258][bookmark: _Toc6003]（3）消防栓月检信息管理
消防栓月检管理，完全适配采购对消防栓巡检规范化、信息化的要求，具体功能如下：
①明确月检标准、巡检项目（含消防栓外观、出水压力、接口密封性、配件完整性、启闭灵活性等），巡检项目可根据采购人需求灵活调整；
②支持工作人员通过手机端、电脑端录入月检信息（含巡检时间、巡检人员、巡检结果、问题描述、整改措施及整改时限），支持现场拍照上传（照片可关联巡检点位，留存周期≥3年）；
③支持巡检提醒功能（可设置提前3天提醒，逾期未巡检自动触发预警，仅推送至相关负责人），避免漏检、逾期巡检；
④支持月检数据统计、分析，可生成月度、季度、年度巡检报告，支持数据导出，便于管理人员掌握消防栓维护状态，及时整改存在的问题，确保消防栓随时可用；
⑤★软件需无缝对接智能安防平台及智慧校园统一门户，实现巡检数据的统一展示、查询、管理，符合采购统一管理要求；（提供承诺函加盖并加盖公章）
⑥提供完整的操作手册、维护手册，支持后期功能优化升级，相关技术参数符合采购文件对软件系统的要求。
[bookmark: _Toc23925][bookmark: _Toc27260][bookmark: _Toc11729]5.校园治安与人行管控配套服务
[bookmark: _Toc11195][bookmark: _Toc24875]5.1 人行通行配套布设服务
（1）配备人行道闸2套
①选用防尾随、防冲撞设计（抗冲撞力≥500N）。
②通行速度≥30人/分钟，支持常开/常闭模式切换，具备防夹功能（感应灵敏度可调节），防护等级≥IP54，适配校园出入口人流量需求。
③闸机材质为304不锈钢，厚度≥1.5mm，外观符合校园整体风格。
（2）配备刷脸机6台
①人脸快速识别（识别速度≤1秒，识别准确率≥99.9%）。
②支持人脸识别验证模式，具备活体检测功能（可抵御照片、视频、面具伪造欺骗）。
③摄像头像素≥200万。
④夜间补光（补光距离≥3米）。
⑤防护等级≥IP54。
⑥支持离线识别（离线存储容量≥10000条）。
⑦支持人员信息录入、删除、修改，可区分教职工、学生、访客等不同人员类型。
⑧设置不同出入权限，人员信息同步需要与学校学工系统对接，实现无感同步，实时同步，且同步数据的时候，不影响正常考勤扫脸。
（3）系统集成服务
①安装位置：明确道闸、刷脸机的安装位置（西门、南门出入口指定区域，确保安装牢固、不影响通行，与校园出入口整体布局协调），安装前需提交安装方案，经采购人确认后实施；安装过程中需保护校园现有设施，避免损坏，施工垃圾及时清理。
[bookmark: _Toc15146][bookmark: _Toc2101]②集成服务要求：需完成道闸、刷脸机相关的系统集成内容，确保设备运行稳定，识别准确、通行顺畅；同步完成刷脸机与人脸数据库的对接，支持批量导入人员信息，设置不同人员出入权限（如学生上下学时段通行、访客登记后通行）。
5.2 防欺凌AI预警配套布设服务
（1）配备校园防霸凌人工智能AI报警器10个
①冲突行为预警：通过视觉或传感器监测异常肢体冲突。
②围观事件检测：识别多人聚集可能引发的欺凌前兆。
③紧急语音报警：通过特定语音指令触发报警。
④语音识别：复杂环境下的识别，包括人声混叠（多人同时说话）、强背景噪音的识别。
    ⑤声纹识别。
[bookmark: _Toc25686][bookmark: _Toc15670]5.3 智能交通数据可视化与预警
（1）交通数据可视化配套服务
▲进出校车辆数据、访客数据的实时可视化展示，包括车辆进出数量、高峰时段、访客来源、访客进出时间、车辆类型分布等，可通过图表（柱状图、折线图、饼图）直观展示，支持数据查询、筛选、导出（格式支持Excel）。（提供软件功能截图并加盖供应商公章）
（2）车辆违章预警配套服务
①通过园区出入口及内部关键路段的摄像头，智能识别车辆违停（识别准确率≥98%）、超速（可设置限速阈值，识别准确率≥99%）行为，仅在智能安防平台及相关负责人终端触发报警，同步推送报警信息至安保人员终端，明确报警位置、车辆信息，便于快速处置，支持一键拉黑，同步学校门禁系统，拉黑后车辆将无法进出校园；
②◆车辆超速与违停警报及拉黑处置：实时监管车辆超速行驶或违规停车的自动监测、报警流程，以及后续对违规车辆进行拉黑处置的完整操作过程。（提供视频演示）
（3）车辆台账管理配套服务
车辆信息登记（含车牌、车辆类型、车主信息等）、黑名单管理，禁止违规车辆（如无登记车辆、黑名单车辆）进出园区；支持访客车辆登记。
（4）交通统计分析配套服务
▲交通数据统计分析，生成月度、季度、年度统计报告，明确车辆通行规律、违停超速次数、高发区域等，为园区交通管理优化提供数据支撑。（提供软件功能截图并加盖供应商公章）
（5）交通模块门户对接配套服务
★软件模块需无缝对接智能安防平台及智慧校园统一门户，实现交通数据、报警信息的统一展示、查询、管理，支持在门户端下达处置指令。（提供承诺函加盖并加盖公章）
6.消控中心场地优化配套实施服务
包括但不限于以下内容：
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	原立面拆除（顶+地）
	㎡
	125

	2
	敲墙
	㎡
	30

	3
	轻钢龙骨石膏板吊顶
	㎡
	25

	4
	石膏板三遍腻子批灰油漆
	㎡
	50

	5
	铝方通吊顶制作
	㎡
	160

	6
	造型软膜灯箱
	个
	1

	7
	墙面造型制作
	㎡
	250

	8
	隐形门制作
	套
	3

	9
	地面静电地板
	㎡
	160

	10
	电路
	㎡
	160

	11
	隐藏柜体
	㎡
	26

	12
	隔断木工基础制作
	㎡
	26

	13
	玻璃平开门制作
	㎡
	6

	14
	移门电机
	项
	1

	15
	灯具开关
	项
	1

	16
	灯带
	m
	100

	17
	建筑垃圾外运
	项
	1

	18
	保洁
	项
	1

	19
	脚手架
	项
	1


[bookmark: _Toc7798][bookmark: _Toc9977][bookmark: _Toc10355]
7.标准化考场专网集成配套服务
[bookmark: _Toc19575][bookmark: _Toc24136]7.1 12号楼考试中心使用网络改造清单（35个教室、1个阶梯教室）
（1）接入交换机1台
①交换容量：≥672Gbps/6.72Tbps
②包转发率：≥207Mpps
③≥4个10G/1G SFP+ 接口、≥48个10/100/1000Base-T自适应以太网接口
④≥1个RJ45 Console接口
⑤≥1个固化交流电源、≥1个固化风扇
⑥支持温度监控、温度告警、过温保护
（2）光模块2个
万兆单模双工光模块、波长1310nm、传输距离10KM。
（3）铠装光纤60米
①万兆单模双芯LC-LC
②三环陶瓷插芯、3.0mm线径、PVC外皮
③插入损耗≤2.0dB、回波损耗≥50dB
④抗拉强度：≥70N
⑤螺旋不锈钢铠防踩踏、折损、老鼠咬等机械损伤
（4）机柜1个
①尺寸：600MM宽*590MM深*368MM高
②主要材料：SPCC优质冷轧钢板制作；厚度：≥1.2mm；前钢化玻璃门
③表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑
④符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491；PART1、DIN41494；PART7、GB/T3047.2-92标准；兼容ETSI标准框架结构，静载≥60KG
⑤快开侧门，方便安装和维修
⑥可关闭的上部和下部走线通道
⑦挂墙安装方式
⑧防护等级：‌≥IP20 
（5）六类网线3050米
线规标准：23AWG无氧铜线芯 单股线径：≥0.57±0.01mm
（6）六类网络面板和明盒39个
①面板86*86mm标准尺寸，自带标签
②兼容超五类、六类、超六类屏蔽和非屏蔽模块
③外壳采用抗冲击PC材料
④免打线安装方式，自带分线端子压接
⑤模块的底座和分线端子可以分离，底座按压防滑
⑥线缆颜色标识、模块为A、B线序通用
（7）无线路由器35个
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]①‌双核处理器‌，‌≥128MB运行内存和≥8MB Flash存储‌
②无线规格‌Wi-Fi 5（802.11ac）标准‌，‌双频并发最高无线速率≥1267Mbps‌（其中2.4GHz频段≥400Mbps，5GHz频段≥867Mbps）
③机身背面提供‌≥1个千兆WAN口和≥3个千兆LAN口
（8）电源线30米，RVV 3*1.5平方，无氧铜芯，额定电压‌：‌300/500 V‌（符合国标 GB/T 5023-1997）。
（9）PVC线槽25mm*12.5mm，390米。
（10）辅材，含线管、插座、插头、水晶头等一批。
（11）电源插座，35间面试考场专用网络面板旁配套电源插座，包括布线与施工。
（12）12号楼考试中心网络改造相关系统集成服务1项。
[bookmark: _Toc7714][bookmark: _Toc13281]7.2 14号楼考试中心使用网络改造清单（57个教室、2个阶梯教室）
（1）接入交换机2台
①交换容量：≥336Gbps/3.36Tbps
②包转发率：≥108Mpps/126Mpps
③≥4个10G/1G SFP+ 接口、≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网接口
④≥1个RJ45 Console接口
⑤≥1个固化交流电源、≥1个固化风扇
⑥支持温度监控、温度告警、过温保护
（2） 汇聚交换机1台
①交换容量：≥2.56Tbps/25.6Tbps
②包转发率：≥660Mpps
③≥24个10/100/1000M自适应电口，≥8个1G/10GSFP+光口，≥2个模块化电源插槽
④温度告警功能
⑤风扇调速及风扇故障告警功能
⑥管理口：≥1个MGMT端口、≥1个Console 端口、≥1个USB端口，USB2.0的标准
⑦≥1个扩展插槽，可用于扩展业务板卡
（3）光模块，万兆多模双工光模块、波长850nm、OM3 光纤上传输300米，OM4光纤上传输400 米，4个
（4）无线路由器57个
‌双核处理器‌，‌≥128MB运行内存和≥8MB Flash存储‌
无线规格‌Wi-Fi 5（802.11ac）标准‌，‌双频并发最高无线速率≥1267Mbps‌（其中2.4GHz频段≥400Mbps，5GHz频段≥867Mbps）
机身背面提供‌≥1个千兆WAN口和≥3个千兆LAN口
（5）铠装光纤230米
①万兆多模双芯LC-LC
②三环陶瓷插芯、3.0mm、线径PVC外皮
③插入损耗≤2.0dB、回波损耗≥50dB
④抗拉强度：≥70N
⑤螺旋不锈钢铠防踩踏、折损、老鼠咬等机械损伤
（6）机柜3个
①尺寸：600MM宽*590MM深*368MM高
[bookmark: OLE_LINK5]②主要材料：SPCC优质冷轧钢板制作；厚度：≥1.2mm；前钢化玻璃门
③表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑
④符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491；PART1、DIN41494；PART7、GB/T3047.2-92标准；兼容ETSI标准框架结构，静载≥60KG
⑤快开侧门，方便安装和维修
⑥可关闭的上部和下部走线通道
⑦挂墙安装方式
⑧防护等级：≥IP20
（7）六类网线4880米，线规标准：23AWG无氧铜线芯 单股线径：≥0.57±0.01mm
（8）六类网络面板和明盒61个
①面板86*86mm标准尺寸，自带标签
②兼容超五类、六类、超六类屏蔽和非屏蔽模块
③外壳采用抗冲击PC材料
④免打线安装方式，自带分线端子压接
⑤模块的底座和分线端子可以分离，底座按压防滑
⑥线缆颜色标识、模块为A、B线序通用
（9）电源线230米，RVV 3*1.5平方，无氧铜芯，额定电压‌：‌300/500 V‌（符合国标 GB/T 5023-1997），具备 ‌CCC 认证。
（10）PVC线槽610米，25mm*12.5mm。
（11）辅材含线管、插座、插头、水晶头等一批。
（12）电源插座，57间面试考场专用网络面板旁配套电源插座，含布线与施工。
（13）14号楼考试中心网络改造相关系统集成服务1项。
[bookmark: _Toc28435][bookmark: _Toc26276]7.3 15号楼考试中心使用网络改造清单（1个阶梯教室）
（1）接入交换机1台
交换容量：≥336Gbps
包转发率：≥56Mpps
≥8个10/100/1000Mbps 自适应千兆电口、固化≥2个SFP千兆光口
VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合、防环路、防私接
WEB页管理
（2）光模块2个，千兆单模双工光模块、波长1310nm、传输距离10KM
（3）铠装光纤60米
①单模双芯LC-LC
②三环陶瓷插芯、3.0mm线径、PVC外皮
③插入损耗≤2.0dB、回波损耗≥50dB
④抗拉强度：≥70N
⑤螺旋不锈钢铠防踩踏、折损、老鼠咬等机械损伤
（4）六类网线130米，线规标准：23AWG无氧铜线芯 单股线径：≥0.57±0.01mm。
（5）六类网络面板和明盒2个。
①面板86*86mm标准尺寸，自带标签
②兼容超五类、六类、超六类屏蔽和非屏蔽模块
③外壳采用抗冲击PC材料
④免打线安装方式，自带分线端子压接
⑤模块的底座和分线端子可以分离，底座按压防滑
⑥线缆颜色标识、模块为A、B线序通用
（6）PVC线槽30米，25mm*12.5mm。
（7）辅材1批，含线管、水晶头等。
[bookmark: _Toc3808][bookmark: _Toc19020][bookmark: _Toc26262]（8）15号楼考试中心网络改造相关系统集成服务1项。
8.监控系统改造及增补要求
8.1 12号楼监控升级改造
（1）配备400W全彩摄像机24台
①传感器：1/2.7" Progressive Scan CMOS
②最低照度：彩色：0.005 Lux 
③快门：1/3 s~1/100,000 s
④日夜切换模式：ICR红外滤片式  
⑤SmartIR，防止夜间红外过曝
⑥背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字  宽动态，适应不同使用环境
⑦开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议
⑧1个内置麦克风
⑨不低于IP67防尘防水设计
⑩移动侦测（支持人形检测），异常
⑪1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
⑫红外波长范围：不低于850 nm
⑬防补光过曝
⑭补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯
⑮补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m
⑯分辨率：不低于2560×1440
⑰主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720）
⑱子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（768 × 432，640 × 480，640 × 360）
⑲视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265，支持超级智能编码
⑳子码流：H.265/H.264
㉑视频压缩码率：32 Kbps~8 Mbps
㉒H.264编码类型：BaseLine Profile/Main Profile/High Profile
㉓H.265编码类型：Main Profile
㉔码率控制：定码率，变码率
㉕日夜转换模式：白天，夜晚，自动，定时切换
㉖图像增强：背光补偿，强光抑制，3D数字降噪
㉗图像设置：镜像，饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调
㉘音频环境噪声过滤
㉙音频采样率：8 kHz/16 kHz
㉚音频压缩标准：G.711alaw/AAC-LC
㉛音频压缩码率：64 Kbps（G.711alaw）/16~64 Kbps（AAC-LC）
（2）24口POE千兆交换机1台
①交换容量：≥56Gbps
②包转发率：≥41Mpps
③≥24个10/100/1000Mbps自适应的POE电口 、≥2个 10/100/1000Mbps自适应电口、≥2个1Gbps千兆光口
④48V国标POE供电，总功率≥375W，为监控摄像头等设备直接通过网线供电
⑤机架式安装或桌面式安装
（3）超五类网线1400米，线规标准：24AWG无氧铜、单股线径：≥0.50±0.008mm。
（4）辅材1批，含PVC管、波纹管、管卡、水晶头等。
（5）12号楼监控改造相关系统集成服务1项。
8.2 14号楼监控升级改造清单
（1）配备400W全彩摄像机44台
①传感器：1/2.7" Progressive Scan CMOS
②最低照度：彩色：0.005 Lux 
③快门：1/3 s~1/100,000 s
④日夜切换模式：ICR红外滤片式  
⑤SmartIR，防止夜间红外过曝
⑥背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境
⑦开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议
⑧1个内置麦克风
⑨不低于IP67防尘防水设计
⑩移动侦测（支持人形检测），异常
⑪1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
⑫红外波长范围：不低于850 nm
⑬防补光过曝
⑭补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯
⑮补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m
⑯分辨率：不低于2560 × 1440
⑰主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720）
⑱子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（768 × 432，640 × 480，640 × 360）
⑲视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265，支持超级智能编码
⑳子码流：H.265/H.264
㉑视频压缩码率：32 Kbps~8 Mbps
㉒H.264编码类型：BaseLine Profile/Main Profile/High Profile
㉓H.265编码类型：Main Profile
㉔码率控制：定码率，变码率
㉕日夜转换模式：白天，夜晚，自动，定时切换
㉖图像增强：背光补偿，强光抑制，3D数字降噪
㉗图像设置：镜像，饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调
㉘音频环境噪声过滤
㉙音频采样率：8 kHz/16 kHz
㉚音频压缩标准：G.711alaw/AAC-LC
㉛音频压缩码率：64 Kbps（G.711alaw）/16~64 Kbps（AAC-LC）
（2）24口POE千兆交换机2台
①交换容量：≥56Gbps
②包转发率：≥41Mpps
③≥24个10/100/1000Mbps自适应的POE电口 、≥2个 10/100/1000Mbps自适应电口、≥2个1Gbps千兆光口
④48V国标POE供电，总功率≥375W，为监控摄像头等设备直接通过网线供电
⑤机架式安装或桌面式安装
（3）超五类网线3200米，线规标准：24AWG无氧铜、单股线径：≥0.50±0.008mm。
（4）辅材1批，含PVC管、波纹管、管卡、水晶头等。
（5）14号楼监控改造相关系统集成服务1项。
8.3 15号楼监控升级改造清单
（1）配备400W全彩摄像机4台
①传感器：1/2.7" Progressive Scan CMOS
②最低照度：彩色：0.005 Lux 
③快门：1/3 s~1/100,000 s
④日夜切换模式：ICR红外滤片式  
⑤SmartIR，防止夜间红外过曝
⑥背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境
⑦开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议
⑧1个内置麦克风
⑨符合IP67防尘防水设计
⑩移动侦测（支持人形检测），异常
⑪1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
⑫红外波长范围：不低于850 nm
⑬防补光过曝
⑭补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯
⑮补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m
⑯分辨率：不低于2560 × 1440
⑰主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720）
⑱子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（768 × 432，640 × 480，640 × 360）
⑲视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265，支持超级智能编码
⑳子码流：H.265/H.264
㉑视频压缩码率：32 Kbps~8 Mbps
㉒H.264编码类型：BaseLine Profile/Main Profile/High Profile
㉓H.265编码类型：Main Profile
㉔码率控制：定码率，变码率
㉕日夜转换模式：白天，夜晚，自动，定时切换
㉖图像增强：背光补偿，强光抑制，3D数字降噪
㉗图像设置：镜像，饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调
㉘音频环境噪声过滤
㉙音频采样率：8 kHz/16 kHz
㉚音频压缩标准：G.711alaw/AAC-LC
㉛音频压缩码率：64 Kbps（G.711alaw）/16~64 Kbps（AAC-LC）
（2）8口POE千兆交换机1台
①交换容量：≥20Gbps
②包转发率：≥14Mpps
③≥8个10/100/1000Mbps自适应的POE电口、≥2个10/100/1000Mbps自适应电口
④48V国标POE 供电，总功率≥120W，为监控摄像头等设备直接通过网线供电
（3）超五类网线300米，线规标准：24AWG无氧铜、单股线径：≥0.50±0.008mm。
（4）辅材1批，含PVC管、波纹管、管卡、水晶头等。
（5）15号楼监控改造相关系统集成服务1项。
8.4 考试视频录像
（1）磁盘阵列（考试中心）1台
①标配1个RS232串口/CONSOLE接口，1个VGA接口，1个HDMI接口，2个USB2.0接口，2个USB3.0接口，3个2.5G网口，1个2.5G管理网口，1个Esata接口，支持PCIe插槽，采用可热插拔1+1AC220V电源。
②▲单设备配置≥64位多核处理器，标配8GB内存，内置EMMC系统盘，硬盘数量可按需配置，最大可配置24块。（提供国家认可的认证机构出具的处于有效期内的带CNAS或CMA标志检测报告并加盖供应商公章）
③最多支持2个风扇，可热插拔冗余温控调速风扇。
④可通过IE浏览器设置RAID组为RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、VRAID模式，并支持RAID即建即用（RAID创建后拔掉任意一块硬盘都不影响数据读写）。
⑤应能在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入。
⑥RAID模式下，当RAID内某一块硬盘发生故障，更换该硬盘或热备盘替换时，可自动进行RAID重构。当RAID处于降级或重构状态下，不影响数据写入。且存储的数据不丢失。
⑦▲支持录像存储过程中加入特殊字段，防止录像被篡改或伪造，以保证录像的原始性及完整性。可对录像的某个时间点添加标签，并可进行查询、回放、下载。（提供国家认可的认证机构出具的处于有效期内的带CNAS或CMA标志检测报告并加盖供应商公章）
⑧可接入MPEG4、H.264、H.265、Smart265、SVAC编码格式和分辨率为4096×2160的前端设备并存储录像文件。
⑨可将接入样机的网络设备的IP地址、端口号等信息以excel形式进行导入导出。
⑩应能预录报警触发前1-40min的视频录像。
⑪当接入的视频图像的警戒区域内探测到移动目标时，可给出报警提示信息并进行录像。
⑫通过一键配置快速部署网络，时间，阵列，存储池。一键配置完成后添加通道关联存储池即可直接录像。
⑬管理口支持切换为数据口使用，提升设备的接入和冗余能力。
⑭▲支持对存储硬盘进行SMART检测，并可自动分析当前磁盘的健康度，磁盘健康度状态可提醒用户关注。（提供国家认可的认证机构出具的处于有效期内的带CNAS或CMA标志检测报告并加盖供应商公章）
（2）企业级8T硬盘14块，企业级、容量为8TB‌、接口传输速率为SATA 6Gb/s、转速7200rpm、256M缓存、5年质保。
备注：因考试中心要求，考试期间监控视频才开启录制，并单独存储，容量要求小。
8.5 安防平台中心视频录像
（1）128路24盘位硬盘录像机1台
①WEB、本地GUI界面操作。
②最大128路网络视频接入，网络性能1280Mbps接入、1280Mbps存储、1024Mbps转发。
③不开智能 2路32M@30 fps; 2路24M@30 fps; 4路 16 MP@30 fps; 5路 12 MP@30 fps; 8路 8 MP@30 fps; 12路 5 MP@30 fps; 16路 4 MP@30 fps; 32路 1080p@30 fps; 72路 720P@30 fps; 128路 D1@30 fps解码。或开智能 1路 32 MP@30 fps; 1路 24 MP@30 fps; 2路 16 MP@30 fps; 2路 12 MP@30 fps; 4路 8 MP@30 fps; 6路 5 MP@30 fps; 8路 4 MP@30 fps; 16路 1080p@30 fps; 36路 720P@30 fps; 80路 D1@30 fps 解码，最大16路视频回放。
④32 MP; 24 MP; 16 MP; 12 MP; 8 MP; 6 MP; 5 MP; 4 MP; 3 MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF; QCIF IPC分辨率接入。
⑤前智能：人脸检测比对、周界防范、视频结构化、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、智能动检。
⑥8路后智能人脸检测比对； 或8路后智能视频结构化； 或32路后智能周界防范；或32路后智能动检。
⑦最大40个人脸库，共30万张人脸图片。
⑧24个内置SATA接口，单盘最大容量支持20T，可配置成单盘，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等各种数据保护模式。
⑨N+M集群管理功能，当主机发生故障时，备机可替换故障主机继续录像，故障恢复后，备机可将存储的录像回传至故障主机。
⑩iSCSI扩展存储功能，支持iSCSI方式对接IP SAN设备，实现扩容存储。
⑪电子云台，将全景画面中多个感兴趣区域提取成单独细节画面，当区域内有人、车目标经过时对应细节画面随目标跟踪展示。
⑫提供主动注册服务，前端相机支持以主动注册方式添加到设备上。
⑬主动注册客户端功能，设备可以以主动注册方式添加到平台。
⑭32路报警输入、16路报警输出。
⑮4个USB接口（2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口）。
⑯4个2500Mbps以太网口，支持4个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将多网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余。
⑰2路VGA输出，4路HDMI输出。同源模式：VGA1和VGA2最大支持1080P显示，HDMI1和HDMI2最大支持4K显示，HDMI3最大支持8K显示，HDMI4最大支持1080P显示；异源模式：VGA1和HDMI1 同源输出，VGA2和HDMI2 同源输出，VGA1和VGA2最大支持1080P显示，HDMI1、HDMI2和HDMI3最大支持4K显示，HDMI4最大支持1080P显示。
⑱可接驳ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机。
⑲Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264，支持一键添加IPC并自动切换到H.265。
⑳支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、 RTSP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF 22.06网络协议。
㉑硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录等存储方式，支持U盘，eSATA方式，DVD刻录备份方式。
㉒切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放。
㉓即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像。抽拉式硬盘热插拔机箱。
㉔盘组管理功能，实现视频录像的定向存储。
㉕配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储。
㉖语音对讲，客户端、WEB与NVR之间以及通过NVR与网络摄像机之间进行语音对讲；NVR与网络摄像机之间进行语音对讲。
㉗断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR。
㉘远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作。
㉙远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上。
㉚走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式。
㉛预览通道拖动保存、自定义布局（双目、三目、四目枪机接入）。
㉜3+1全景相机、哈勃、天阙、守望者等多目相机配套接入SmartIPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警/联动/上传，同时支持智能动检、人群分布、热度图、人数统计、车牌检测（支持卡口ITC、球机）、智能跟踪球。
㉝接入热成像相机 ，当触发 火情检测，冷点检测，热点检测，测温检测，温差检测，打电话检测，吸烟检测，烟雾检测等报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片。
㉞鱼眼矫正功能，本地和web端在预览和回放模式下，支持对接入鱼眼视频以拼接的方式进行矫正功能。
（2）企业级16T硬盘20块，企业级、容量为16TB‌、接口传输速率为SATA 6Gb/s、转速7200rpm、256M缓存、5年质保。
备注：接入学校监控平台，监控视频要求保留不少于1个月。
（3）85寸电视1台
①85英寸、4K分辨率
②背光方式：Mini LED、分区≥1040分区、响应时间≥6.5ms、峰值亮度：≥2000nits
③色域：量子点≥96%DCI-P3
④刷新率≥288HZ超高刷
⑤无线频段：2.4G&5G
⑥系统：CPU核心≥4核、运行内存≥3GB、存储内存≥64GB
[bookmark: _Toc11022][bookmark: _Toc8625][bookmark: _Toc652]⑦配备承重100KG移动支架。
9.全域统一授时配套布设服务
（1）NTP统一授时器1台
①网络协议：NTP标准协议
    ②性能：GPS、北斗混合时钟参考模式，一级网络时间，同步精度1µs
    ③用户终端同步授时精度：1-50ms（局域网典型值）
    ④天线接口：BNC，1路，L1，1575.42MHz、BeiDou B1
    ⑤网口：RJ-45，1路，10/100M自适应以太网接口（每秒可处理10000次以上的授时请求）
（2）4位数字时钟195台
①产品尺寸：长：45CM、高 16CM、宽2.5CM
②面板材质：有机玻璃
③显示材质：LED灯珠
④显示要求：4位数显（小时、分钟）字体颜色：红色
⑤平均使用寿命：≥10W 小时
⑥红外遥控：≤10M
⑦断电数据保存：≥7 天
⑧▲时间误差：断网后仍可依靠内置高精度晶振维持时间准确性，误差小于±1 秒/天。（提供国家认可的认证机构出具的处于有效期内的带CNAS或CMA标志检测报告并加盖供应商公章）
⑨校时方式：NTP 协议
    ⑩供电方式：USB+适配器
    ⑪安装方式：壁挂
（3）16口交换机19台
①交换容量≥30Gbps、包转发率：≥20Mpps。
②接口≥16个10/100/1000Mbps 自适应千兆电口‌，支持端口防雷。
    ③支持‌802.1Q VLAN‌、广播风暴抑制、端口限速及端口隔离 
    ④具备 DHCP Snooping、端口镜像及环路保护功能。
（4）机柜9台
①尺寸：600MM宽*590MM深*368MM高
②主要材料：SPCC优质冷轧钢板制作；厚度：≥1.2mm；前钢化玻璃门
③表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑
④静载不低于60KG
⑤支持快开侧门，方便安装和维修
⑥可关闭的上部和下部走线通道
⑦挂墙安装方式
⑧防护等级：IP20
（5）超五类网线9600米，线规：24AWG无氧铜、单股线径：0.50±0.008mm。
（6）辅材1批，含PVC管、线槽、波纹管、管卡、水晶头等。
（7）统一授时数字时钟相关系统集成服务1项。

（三）售后服务要求
1.售后服务
★本次项目中涉及的系统软件须提供验收合格后3年7*24小时的技术支持服务和远程技术支持；硬件提供验收合格后3年7*24硬件原厂技术支持与售后服务。（提供承诺函并加盖公章）
2.故障应急处置服务
★本项目供应商提供7×24小时上门服务响应，服务包含相关软件服务，在保修期内，如设备出现故障，接到故障通知后30分钟内响应，如需现场服务1小时内到达现场，并在用户规定时间内修复。如果修复不了的，在用户规定时间内提供同一品牌、同一型号、同等配置或更优型号备用设备进行替换，保证系统正常运行。（提供承诺函并加盖公章）
3.硬件维护服务
质保期间，每季度安排专业技术人员对硬件设备进行一次全面检测与维护，及时排查潜在故障；若硬件设备出现非人为损坏，免费更换故障部件，确保硬件设备正常运行，保障软件算力支撑不中断。
4.软件升级服务
质保期间，提供软件运维服务，应根据行业发展及学校需求，免费提供软件版本升级服务，及时优化软件功能、修复漏洞，确保软件始终处于稳定、高效地运行状态，升级过程不影响正常使用，无需额外支付升级费用。
5.人员培训服务
软硬件部署调试完毕后，为学校相关工作人员提供免费培训服务，讲解硬件设备的基础操作及日常维护注意事项、软件各模块的使用方法，确保相关工作人员能够熟练操作软硬件。
6.数据安全要求
项目应采取多重数据安全防护措施，保障项目相关数据的安全与隐私，定期对数据进行备份，防止数据丢失、泄露。接受学校信息安全管理，及时对发现的漏洞进行修复。负责项目售后阶段的技术支撑。
7.驻场服务要求
本项目须在项目质保期内容在项目现场安排2名技术人员提供驻场服务，主要负责项目售后阶段的现场技术支持，要求熟悉本项目相关的系统平台，且有一定的技术开发能力，能及时解决客户的相关问题。 

（四）现场勘察要求
本项目所涉及到的各个系统都需接入学校智慧校园平台，且需要提供完整对接方案，内容包括各个系统对接、数据对接、身份认证对接；考虑到系统的复杂性，为保证项目建设的质量，供应商应通过现场踏勘充分理解采购需求，因未充分了解项目需求造成遗漏报价等情况由供应商承担责任。若不踏勘，则不得以未踏勘现场为由向采购人提出其他任何要求。本项目仅安排一次集中现场踏勘，不再另行组织补勘、二次踏勘，由此产生一切不利后果及风险由供应商自行承担。供应商未在指定踏勘时间到场参与，或已完成踏勘后要求再次现场勘查的，采购人均不予接受。参与踏勘人员须现场提交以下材料加盖供应商公章：授权委托书、被授权人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件、报名成功确认函。

（五）验收标准
1.提供安装实施、调试及培训服务，直到符合技术要求，采购人做最终验收。
   	2.采购人组织项目验收时，可邀请相关领域专家组成履约验收组，根据采购文件和成交供应商的响应文件进行履约验收，成交供应商必须全程参加，验收完毕后一致作出验收结果报告。
  	3.交付文档验收要求：项目的工作内容及成果文档的提交应覆盖以下内容：
（1）项目相关系统的体系架构及描述；
（2）提供的其它技术手册，包括：①需求分析报告（含软件功能需求与数据要求），
②实施文档（包括建设、承建、监理、风评、审计），③会议文档，④实施开发报告（承建单位），⑤监理总结报告（如果项目有监理），⑥软件培训资料，⑦软件使用操作手册，⑧项目验收报告。
（六）实质性要求
	序号
	实质性条款
	证明材料

	1
	软件需具备良好的兼容性，可无缝对接后续智能安防平台及智慧校园统一门户，支持后期功能升级扩展，相关技术参数需符合采购文件对软件系统的要求。
	提供承诺函加盖并加盖公章。

	2
	与现有系统无缝对接：软件模块需支持与已建成的两套消防系统、烟杆报警平台进行全量数据对接，全面采集两类系统的所有报警信息，包括但不限于火灾报警（烟杆报警平台触发的烟雾报警、温度报警等，报警灵敏度可调节）、设备故障报警、状态异常报警（水压异常、水位异常联动报警等），实现报警信息的全量覆盖、无遗漏采集。
	提供承诺函加盖并加盖公章。

	3
	严格按照智慧校园统一门户系统的接入标准（遵循采购人提供的门户接口规范、数据标准），完成消防报警对接与可视化预警模块与统一门户的无缝接入，实现数据互通、功能联动，满足采购项目对系统统一性、集成性的要求。
	提供承诺函加盖并加盖公章。

	4
	软件需无缝对接智能安防平台及智慧校园统一门户，实现巡检数据的统一展示、查询、管理，符合采购统一管理要求。
	提供承诺函加盖并加盖公章。

	5
	软件模块需无缝对接智能安防平台及智慧校园统一门户，实现交通数据、报警信息的统一展示、查询、管理，支持在门户端下达处置指令。
	提供承诺函加盖并加盖公章。

	6
	本次项目中涉及的系统软件须提供验收合格后3年7*24小时的技术支持服务和远程技术支持；硬件提供验收合格后3年7*24硬件原厂技术支持与售后服务。
	提供承诺函加盖并加盖公章。

	7
	本项目供应商提供7×24小时上门服务响应，服务包含相关软件服务，在保修期内，如设备出现故障，接到故障通知后30分钟内响应，如需现场服务1小时内到达现场，并在用户规定时间内修复。如果修复不了的，在用户规定时间内提供同一品牌、同一型号、同等配置或更优型号备用设备进行替换，保证系统正常运行。
	提供承诺函加盖并加盖公章。



（七）演示
1.上传演示视频的形式
供应商需按照采购文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。
2.演示内容如下：
（1）私有化模型部署：根据客户需求，可在指定环境中进行私有模型的独立部署，提供部署成功后运行命令的完整截图，以及展示调用模型并成功返回结果的界面截图。（提供视频演示）
（2）烟感报警联动摄像头：一旦烟感装置检测到烟雾或火情，系统将立即触发联动机制，自动调取附近摄像头的实时画面，支持在报警节目快速确认并推送至智慧校园系统。（提供视频演示）
（3）AI智能巡检：接入多个摄像头，支持根据实际需求灵活设置巡检规则（火灾、消防通道、人员安全等），自动进行实时巡检，并生成详细的巡检分析报告（时间、地点、风险描述、风险程度、建议措施）。（提供视频演示）
（4）视频中人脸识别与搜索：上传任意一段包含人物画面的视频文件，系统将对视频内的每一帧画面进行智能分析，自动识别并提取所有出现的人脸特征数据；并对接学校的智慧校园系统，支持直接获取对应的学校学生或者教职工信息。（提供视频演示）
（5）车辆超速与违停警报及拉黑处置：实时监管车辆超速行驶或违规停车的自动监测、报警流程，以及后续对违规车辆进行拉黑处置的完整操作过程。（提供视频演示）

（八）采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	江苏省常州技师学院消防控制中心及监控网络改造提升服务项目
	其他未列明行业



第五章   合同草案条款
合同编号：          
参考格式





江苏省常州技师学院消防控制中心及监控网络改造提升服务项目
政府采购合同



 

甲方：江苏省常州技师学院
乙方：




签订日期：        年       月       日






2026年   月    日，江苏省常州技师学院以竞争性磋商对江苏省常州技师学院消防控制中心及监控网络改造提升服务项目进行了采购。经评定， （成交供应商名称） 为该项目中标人。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经江苏省常州技师学院以下简称：甲方)和   （成交供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。
一、合同组成部分
下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：
1.本合同及其补充合同、变更协议。
2.成交通知书。
3.响应文件（含澄清或者说明文件）。
4.采购文件（含澄清或者修改文件）。
5.其他相关采购文件。
双方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
二、合同标的内容
1.项目名称：江苏省常州技师学院消防控制中心及监控网络改造提升服务项目。
[bookmark: _GoBack]2.项目内容：本项目是江苏省常州技师学院消防控制中心及监控网络改造提升服务项目。因常州市人事考试工作需要，计划对江苏省常州技师学院考点相关设施进行改造翻新。原消控中心建于2012年，目前消控中心及配套设施已老旧，无法满足日常使用需求，现计划对消控中心显示系统、边缘计算盒子、消防模块、交通模块、治安模块、智能安防平台、消控室装修及教学楼专用局域网、监控系统、统一授时等进行提升服务。
3.服务范围：江苏省常州技师学院消控中心及12、14、15号楼。
4.服务期限：签订生效之日起50日内完成项目平台部署及相关设备安装调试并通过甲方验收。
合同履行期限修
三、合同价款
本合同总价为：¥      元（大写：                 元人民币）。
[bookmark: _Toc60748168]四、付款方式和发票开具方式
1.本合同项下所有款项均以人民币支付。
2.结算原则：按固定总价进行结算。
3.支付方式：合同签订后，满足合同约定支付条件的，自收到发票后30天内支付合同金额的50%；项目结束并验收合格，满足合同约定支付条件的，自收到发票后30天内支付至合同金额的100%。
4.发票开具方式：乙方在结算时需提供合规且符合甲方要求的增值税专用发票。
五、售后服务要求
1.售后服务
本次项目中涉及的系统软件须提供验收合格后3年7*24小时的技术支持服务和远程技术支持；硬件提供验收合格后3年7*24硬件原厂技术支持与售后服务。
2.故障应急处置服务
本项目供应商提供7×24小时上门服务响应，服务包含相关软件服务，在保修期内，如设备出现故障，接到故障通知后30分钟内响应，如需现场服务1小时内到达现场，并在用户规定时间内修复。如果修复不了的，在用户规定时间内提供同一品牌、同一型号、同等配置或更优型号备用设备进行替换，保证系统正常运行。
3.硬件维护服务
质保期间，每季度安排专业技术人员对硬件设备进行一次全面检测与维护，及时排查潜在故障；若硬件设备出现非人为损坏，免费更换故障部件，确保硬件设备正常运行，保障软件算力支撑不中断。
4.软件升级服务
质保期间，提供软件运维服务，应根据行业发展及学校需求，免费提供软件版本升级服务，及时优化软件功能、修复漏洞，确保软件始终处于稳定、高效地运行状态，升级过程不影响正常使用，无需额外支付升级费用。
5.人员培训服务
软硬件部署调试完毕后，为学校相关工作人员提供免费培训服务，讲解硬件设备的基础操作及日常维护注意事项、软件各模块的使用方法，确保相关工作人员能够熟练操作软硬件。
6.数据安全要求
项目应采取多重数据安全防护措施，保障项目相关数据的安全与隐私，定期对数据进行备份，防止数据丢失、泄露。接受学校信息安全管理，及时对发现的漏洞进行修复。负责项目售后阶段的技术支撑。
7.驻场服务要求
本项目须在项目质保期内容在项目现场安排2名技术人员提供驻场服务，主要负责项目售后阶段的现场技术支持，要求熟悉本项目相关的系统平台，且有一定的技术开发能力，能及时解决客户的相关问题。
六、验收标准
1.提供安装实施、调试及培训服务，直到符合技术要求，甲方做最终验收。
2.甲方组织项目验收时，可邀请相关领域专家组成履约验收组，根据采购文件和乙方的响应文件进行履约验收，乙方必须全程参加，验收完毕后一致作出验收结果报告。
3.交付文档验收要求：项目的工作内容及成果文档的提交应覆盖以下内容，
（1）项目相关系统的体系架构及描述；
（2）提供的其它技术手册，包括：①需求分析报告（含软件功能需求与数据要求），②实施文档（包括建设、承建、监理、风评、审计），③会议文档，④实施开发报告（承建单位），⑤监理总结报告（如果项目有监理），⑥软件培训资料，⑦软件使用操作手册，⑧项目验收报告。
七、履约保证和违约责任
1.乙方应按照采购文件规定的服务要求、质量标准向甲方提供服务。
2.合同履行过程中，如发现乙方为虚假应标者，甲方有权终止合同，给甲方造成的相应损失由乙方承担。
八、甲方权利与义务
（一）甲方权利： 
1.有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容。
2.有权阐述对具体问题的意见和建议。
3.当甲方认定乙方人员不按合同履行其职责，或与第三人串通给甲方造成经济损失的，甲方有权要求更换人员，直至终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。
4.在合同期内，若不能达到招标要求，甲方可单方面终止合同且不承担经济赔偿责任。
5.在合同期限内，如遇政策性变化或重大调整，甲方有权提前终止合同，但须提前一个月书面通知乙方，乙方应无条件予以配合。
（二）甲方义务
1.负责与本项目有关的第三方的协调，提供开展服务工作的外部条件。
2.向乙方提供与本项目有关的资料。
九、乙方权利与义务
（一）乙方权利：
乙方在本项目服务过程中，如甲方提供的资料不明确时可向甲方提出书面报告。
（二）乙方义务：
1.应按照本项目采购文件、乙方投标文件要求按期完成本项目工作。
2.负责组织项目的实施，保证工作质量满足相关验收相关标准。
3.乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务，否则甲方有权终止合同。转包或分包造成甲方损失的，乙方应承担由此造成的全部法律责任及相应经济赔偿责任。 
4.按采购文件要求完成所涉及的其他服务事项和工作内容。
十、保密要求	
1.由甲方收集的、整理的、复制的、研究的和准备的与本合同项下工作有关的所有资料在提供给乙方时，均被视为保密的，不得泄漏给除甲方或其指定的代表之外的任何人，不管本合同因何种原因终止，本条款一直约束乙方。
2.乙方在履行合同过程中所获得或接触到的任何内部数据资料，未经甲方同意，不得向第三方透露。
3.乙方实施项目的一切程序都应符合国家安全、保密的有关规定和标准。
十一、合同的变更和解除
1.本合同一经签订，双方不得擅自变更、中止或者终止合同。
2.在合同期限内，如遇政策性变化或重大调整，甲方有权提前终止合同。
3.除发生法律规定的不能预见、不能避免且不能克服的客观情况外，双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还。
4.合同的解除：
如遇下列任意一种情况，本合同可解除：
（1）因不可抗力导致本合同无法履行；
（2）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益；
（3）乙方不履行采购文件和本合同，经甲方两次书面整改通知仍不改正的；
（4）服务期间发生重大安全事故且产生恶劣社会影响。
十二、争端的解决
合同实施或与合同有关的一切争端应依据《中华人民共和国民法典》并通过双方协商解决。如无法协商的，则采取以下第 2 种方式解决争议：
1、向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
2、向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
十三、合同生效及其他
1、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
2、合同经甲方乙方双方签字或者盖章后生效。
3、本合同一式 伍 份，具有同等法律效力，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，代理采购机构执壹份。
	甲方（采购人）（盖章）：                  乙方（成交供应商）（盖章）：
法定代表人：                              法定代表人：
代理人：                                  代理人：
电  话：                                  电  话：
开户银行：                                开户银行：
账  号：                                   账  号：
单位地址：                                 单位地址：
日  期：                                   日  期：



合同备案
代理机构（盖章）：
日  期：




[bookmark: _bookmark4][bookmark: _Toc193985583]第六章   响应文件格式


供应商编制文件须知
1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。
4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。


响应文件封面（非实质性格式）





响 应 文 件







项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
供应商名称 ：               
日      期 ：               



1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：常州中采招投标有限公司 
（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。
二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。
三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。
四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:
主要设备有：            
主要专业技术能力有                 
六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）
七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：               
2、我单位直接控股的其他单位如下：                     
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：               
九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
十、我单位无以下不良信用记录情形：
1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。


                              供应商：（加盖公章）
                              法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：
日期：   年  月  日



说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

1-2  企业营业执照或事业单位法人证书或自然人身份证明文件（实质性格式）

2  落实政府采购政策需满足的资格要求：
2-1本项目不专门面向中小企业。
2-2 其它落实政府采购政策的资格要求：无。

3 本项目的特定资格要求：无。
3-1联合协议：本项目不接受联合体投标。
3-2其他特定资格要求：无。
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4  响应函（实质性格式）

响应函
致：常州中采招投标有限公司
（采购人名称）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。
1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与响应并承诺如下：
（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：___________。
与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________  传真____________________________
电话_________________________  电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） ___________
日期：_____年______月______日 

[bookmark: _Hlt520355938][bookmark: _Hlt520356243]

5  法人授权书（实质性格式）

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          


代理人身份证：
（双面复印件）粘贴处








授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
[bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26955070]      日期：                                         



6  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：
一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。
三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。
四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。
五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。 
六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。 
七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。 
八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。
九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。 
十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。
十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日 

7  报价一览表
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报价一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：                      
项目名称：                                      
项目编号：                                         
	
	投标总价

	
	小写：         （元人民币）



                                                          年   月   日
注：投标总价须与《分项报价表》中总价一致。
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8  分项报价表（实质性格式）

分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

	序号
	分项名称
	服务内容
	数量
	单位
	响应价格

	
	
	
	
	
	单价
	合价

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	总价
	




注：1.投标人报价不得超过最高限价，否则作无效投标处理。
2.投标人根据项目实际情况，应按照采购需求（二）服务内容及要求中1-9项进行明细分项报价，与本项目相关的其他服务报价包含中上述报价中。如果不提供分项报价或不按分项报价要求进行报价的，将视为没有实质性响应采购文件。
3.本表行数可以按照项目分项情况增加。
4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。


投标供应商名称（加盖公章）：___________
日期：_____年______月______日


9  技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________
	对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明）

	序号
	采购文件条目号（页码）
	采购文件要求
	投标响应情况
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	



注：
1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。
2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“负偏离”。

                      
投标供应商名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日


10  商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________
	对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明）

	序号
	采购文件条目号（页码）
	采购文件要求
	投标响应情况
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


注：
1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标供应商已对之理解和响应。
2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“负偏离”。



                  
投标供应商名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日


11 中小企业声明函
本项目不专门面向中小企业

说明：
（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商非必须提供；当小微企业拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。
（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。
（4）其它
1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。


中小企业声明函（服务）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加常州中采招投标有限公司组织的（采购单位名称①）采购编号为②  （项目名称③）（分包号④）的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称⑤），属于（采购文件中明确的所属行业⑥）行业；承接企业为（企业名称⑦），从业人员__⑧__人，营业收入为_⑨_万元，资产总额为_⑩__万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业⑪）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__⑫______
日 期：________






填写说明：
1.（采购单位名称①）：填写本项目采购人单位名称，如常州市XXX局。
2.采购编号为②：填写本项目编号，如JSZC-3204XX-JZCG-G20XX-XX。
3.（项目名称③）：填写本项目名称，如常州市XXX项目。
4.（分包号：④）：填写分包编号，如有分包的，分别填写分包号，没有的填“无”。
5.（标的名称⑤）：填写本项目标的名称，如有产品清单的请根据采购文件“第四章采购需求”-“服务内容及要求/货物技术要求”-“产品清单”中列出的名称进行填写，如：物业服务、保安服务、审计服务等；如没有产品清单的可以填项目名称。
6.（采购文件中明确的所属行业⑥）：填写本项目采购标的所属行业。须根据采购文件“第二章供应商须知料表”表格中列明的所属行业进行填写。如：软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。
7.（企业名称⑦）：填写投标人或供应商的名称，如XXX公司。
8.从业人员⑧人，营业收入为⑨万元，资产总额为⑩万元：填报投标人或供应商的从业人员、营业收入、资产总额上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
9.（中型企业、小型企业、微型企业⑪）：根据投标人或供应商的企业规模情况填写中型企业、小型企业或微型企业（只能填写三种其中的一种）。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。
10.企业名称（盖章）⑫：加盖投标人或供应商CA电子公章。
11.如是专门面向中小企业预留份额的采购项目，供应商未提供此声明函的，资格审查不予通过，作为无效投标（响应）。如是非专门面向中小企业预留份额的采购项目，供应商未提供此声明函的，评审时不享受小微型企业价格扣除政策。此声明函将随中标成交结果同时公告，接受社会监督。供应商应当自行核实是否属于中小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。
12.温馨提示
（1）对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。
（2）对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，则按照主要活动确定其所属行业；从业人数可以社会保险参保人数为准；营业收入、资产总额可以第三方出具的报告为准。
（3）供应商提供第三方（如制造商）书面声明、检测报告等资料作为投标文件组成部分的，供应商应保证投标所提供第三方资料内容真实、完整、准确。如相关第三方书面声明、相关检测报告等资料虚假，监管部门有权根据调查情形认定其是否属于提供虚假材料谋取中标，并严肃处理。
（4）对于采购文件确实允许非独立法人参与采购活动的，应按其所属集团公司合并财务报表数据情况予以填报。以联合体形式参加或者合同分包的，需填写联合体中的中小企业或签订分包意向协议的中小企业相关信息。
（5）《中小企业声明函》真实性由其出具的供应商负责。《中小企业声明函》中相关企业[制造商、承建（承接）企业]所属行业应当与采购标的的所属行业相一致。《中小企业声明函》应当充分、准确反映供应商的信息。
（6）经调查发现供应商提供《中小企业声明函》内容与实际不符的，政府采购监管部门有权根据《中小企业声明函》与实际情况的差异视情形认定其是否属于虚假材料谋取中标。
（7）根据《财政部关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》（财库〔2015〕150 号）规定，各级人民政府财政部门依法对供应商作出的禁止参加政府采购活
动的行政处罚决定在全国范围内生效。



残疾人福利性单位声明函格式
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：


12 项目完整技术和实施方案
本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。

13 参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：                     
	序号
	姓名
	性别
	学历
	专业
	职称
	责任
或分工
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称（加盖公章）：___________
日期：_____年______月______日


[bookmark: _Toc288738839][bookmark: _Toc288738397]14 相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：                   
	序号
	项目甲方单位
	项目名称
	合同签订时间
	项目类型
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：需提供合同复印件并加盖公章。


供应商名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日 

15 现场踏勘回执
现场踏勘回执
	现场踏勘回执单

	项目编号
	JSZC-320400-ZCCZ-C2026-0018

	项目名称
	江苏省常州技师学院消防控制中心及监控网络改造提升服务项目

	踏勘单位
	

	踏勘情况
	我单位对江苏省常州技师学院消防控制中心及监控网络改造提升服务项目情况，已现场踏勘，已充分了解项目实际情况，并知晓所有风险因素。
 
投标单位项目负责人（签字）：

	投标单位（公章）：
	采购单位：江苏省常州技师学院

	现场踏勘人员
（签字）
	
	采购单位确认
（签字）
	

	联系电话
	
	踏勘日期
	

	备注
	


注：1.编制投标文件时，请将本表扫描上传。
2.本项目所涉及到的各个系统都需接入学校智慧校园平台，且需要提供完整对接方案，内容包括各个系统对接、数据对接、身份认证对接；考虑到系统的复杂性，为保证项目建设的质量，投标人应通过现场踏勘充分理解采购需求，因未充分了解项目需求造成遗漏报价等情况由投标人承担责任。若不踏勘，则不得以未踏勘现场为由向采购人提出其他任何要求。
  3.参与踏勘人员须现场提交以下材料加盖供应商公章：授权委托书、被授权人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件、报名成功确认函。

16 磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料


投标（响应）文件通用模版编制和评审要求
（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，供应商按照制作工具显示的栏目编制即可）
	类型
	栏目名称
	编制和评审要求

	基本目录
	投标（响应）文件封面
	按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》)

	基本目录
	开标一览表（报价一览表）
	按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表（报价一览表）》。(格式见《投标（响应）文件格式》)

	基本目录
	技术要求响应及偏离表
	按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》)

	基本目录
	商务要求响应及偏离表
	按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》)

	基本目录
	项目完整技术和实施方案
	本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。

	　
	　
	　

	资格审查
	投标人（供应商）资格声明函
	提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》)

	资格审查
	投标人（供应商）信用记录: 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录
	无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。

	资格审查
	中小企业声明函等
	提供符合招标（采购）文件要求的《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)

	资格审查
	其他落实政府采购政策的资格要求
	如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。

	资格审查
	是否接受联合体投标（响应）
	如是接受联合体投标（响应），且投标人（供应商）组成联合体投标（响应）的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标（响应）文件格式》)，否则无需提供。

	资格审查
	本项目的特定资格要求
	如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。

	　
	　
	　

	符合性审查
	法人授权书、投标（响应）函
	按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》)

	符合性审查
	投标（响应）报价
	由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。

	符合性审查
	报价唯一性
	投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》)

	符合性审查
	报价合理性
	由评委审查，无需供应商提供材料。报价合理，或投标人（供应商）的报价明显低于其他通过符合性审查投标人（供应商）的报价，有可能影响产品质量或诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。

	符合性审查
	报价的修正（如有）
	由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。

	符合性审查
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；

	符合性审查
	签署、加盖公章
	由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。

	符合性审查
	进口产品（如有）
	由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。

	符合性审查
	投标完整性
	由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。

	符合性审查
	公平竞争
	由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。

	符合性审查
	国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的（如有）
	国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品；

	符合性审查
	附加条件
	由评委审查，无需供应商提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。

	符合性审查
	其他无效情形
	由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。

	符合性审查
	实质性条款响应
	投标（响应）文件满足招标（采购）文件第五章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。

	符合性审查
	实质性条款响应1
	逐项提供相关证明材料

	符合性审查
	实质性条款响应2
	逐项提供相关证明材料

	符合性审查
	……
	逐项提供相关证明材料

	　
	　
	　

	综合评审评分项
	　
	逐项提供相关证明材料

	……
	　
	逐项提供相关证明材料
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