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一．投标邀请函
江苏智汇锡建工程项目管理有限公司受无锡旅游商贸高等职业技术学校委托，对无锡旅商物联网综合实训室装修及设备采购项目（设备项目）进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：
（一）招标项目信息
1.项目名称：无锡旅商物联网综合实训室装修及设备采购项目（设备项目）
2.项目编号：JSZC-320200-JSZH-G2026-0058
3.供货期：合同签订之日起90天内完成本项目的供货、安装、调试；
4.项目预算：105万元
5.最高限价：105万元
6.采购方式：公开招标
7.采购人：无锡旅游商贸高等职业技术学校
8.本项目标的所属行业：工业
根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业[2011]300号规定，从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
9.本项目是否专门面向中小企业：否；
（二）投标人资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：
（1）投标人必须为中华人民共和国境内合法注册的、具备独立法人资格；（2）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（3）本项目不接受联合体投标。
（三）供应商主体信息库注册
1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：
（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。
（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。
（3）CA驱动下载：
在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。
技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30，13:00-17:00）
2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。
3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。
4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。
（四）完成项目报名，获取采购文件
1.潜在投标供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件（“无锡政府采购网”－－江苏省政府采购（苏采云）平台或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）），完成项目报名，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。
2.招标文件（后缀名为“.kedt”）、“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－－已参与项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。
3.政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网-－办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网-－下载专区--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。
（五）公开答疑时间、地点
采购人、江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将以线上不见面、电话咨询、传真等方式开展线上答疑服务。截止至2026年8月7日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标人公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320200-JSZH-G2026-0058项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前传真给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标人自行承担。
（六）网上投标及开标、定标时间、地点
本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）。  
网上投标截止时间：2026年8月24日14:00（投标截止时间后的投标文件恕不接受）
网上投标解密时间：2026年8月24日开启解密后半小时。
投标及开标地点：网上线上投标。
定标时间：评标结束
定标地点：无锡市学前街27号（原无锡师范大楼4楼）408室
（七）投标有效期：开标之日起90天
（八）采购方法：
本次采购采用《江苏省政府采购（苏采云）平台》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。
（九）其他
有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。
采购人：无锡旅游商贸高等职业技术学校
采购人地址：无锡市梁溪区黄巷街道广石西路999号
联系人：韩老师
联系电话：0510-83038010

采购代理机构：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司
采购代理机构统一社会信用代码：91320214727400523L
联系人：张沁、华晓蓉
联系电话：0510-82707727
联系地址：无锡市新吴区和风路19号启迪协信中心6号楼9楼
邮政编码：214000
电子邮件地址：jszh1802@163.com
（十）其他
1.因供应商可能会存在操作不熟练、业务不熟悉等因素，为保证开评标流程顺利，供应商如有问题应及时反馈，供应商在投标文件递交截止时间前网上上传电子投标文件。
2）本项目为不见面开标，仅需在任意地点登录苏采云平台参加开标会议，供应商无需到达开标现场。
3）纸质投标文件：本项目为不见面开标，投标人无需递交纸质投标文件至现场，中标后中标供应商向采购代理机构提供与电子投标文件完全一致的纸质投标文件（3份：一正、二副）。
4）供应商请仔细阅读供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。


二．投标人须知
（一）遵循原则：
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
（二）招标文件：
1． 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。
2． 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。
3． 投标供应商应在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。
4． 招标文件仅作为本次招投标使用。
（三）招标文件的解释：
本文件的最终解释权归采购人。
（四）招标文件的补充或修正：
1.江苏智汇锡建工程项目管理有限公司可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。
2.如需对招标文件进行澄清或修正，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。
3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司对无效质疑不予受理。
（五）质疑与投诉
1.质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。
2.质疑的提出
2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
2.2潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出。
2.3供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
2.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函须原件递交。
2.6供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
2.7以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
3、质疑的受理与答复
3.1采购人负责供应商质疑答复。
3.2质疑函由采购人办理签收手续。
3.3质疑函接收单位信息：
接收单位：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司
地址：无锡市新吴区和风路19号启迪协信中心6号楼9楼
邮编：214000
联系人：张沁、华晓蓉
电话：0510-82707727
3.4采购人应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
3.5采购人处理的其他要求按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。
4、投诉的提起
4.1质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人所属预算级次的财政部门提起投诉。
4.2供应商投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：
（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
（4）事实依据；
（5）法律依据；
（6）提起投诉的日期。
4.3投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
4.4投诉人提起投诉应当符合下列条件：
（1）提起投诉前已依法进行质疑；
（2）投诉书内容符合本办法的规定；
（3）在投诉有效期限内提起投诉；
（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；
（5）财政部规定的其他条件。
4.5供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。
5、由采购人所属预算级次的财政部门根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定进行投诉处理。
（六）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：
1. 投标函（格式见附件）
2. 资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：
（1） 投标供应商有效期内企业法人营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证扫描件（三证合一的单位只需提供最新营业执照扫描件）；
（2） 法定代表人身份证明书（格式见附件）；
（3） 投标供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；
（4） 投标供应商近三个月中任意一个月份(不含报价当月) 的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年度或2025年度的审计报告和所附已审财务报告；
（5） 投标供应商近三个月中任意一个月份(不含报价当月) 的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；
（6） 投标供应商近三个月中任意一个月份(不含报价当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；
（7） 授权委托人与供应商企业签订的劳动合同、法定的社保收缴部门出具由供应商本企业为授权委托人依法缴纳的2026年1月-2026年6月的社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；
（8） 承诺书（格式见附件）；
（9） 关于资格的声明函（格式见附件）；
（10） 采购人要求的特定资质证明扫描件（详见“投标邀请函”－“投标人资格要求”之3中要求）。
注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。
3、开标一览表（格式见附件）
4、报价明细表（格式见附件）；
5、投标偏离表（格式见附件）
6、售后服务承诺（格式见附件）
7、投标单位情况表（格式见附件）
8、技术文件（内容参照评标办法）
9、评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）
10、要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）
11、其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
上述1-7项投标人必须按要求全部提供，否则响应文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（4）（5）（6）（7）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。
（七）投标文件的制作：
1． 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
2． 投标文件由投标人按要求如实填写，须有投标人（签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
3． 如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。
4． 投标费用自理。
（八）网上投标
1. 投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆苏采云平台获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
2. 投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。
3. 投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。
4. 投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
5. 投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
6. 投标供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。
7. 因投标供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。
（九）无效投标文件的确认：
投标人有下列情况之一者，投标文件无效：
1. 未按规定在江苏省政府采购（苏采云）平台注册的；
2. 电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；
3. 电子投标文件未按招标文件要求签章的；
4. 投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；
5. 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；
6. 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；
7. 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；
8. 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；
9. 电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；
10. 电子投标文件中技术文件暗标部分（如有）中出现该报价供应商单位名称、简称、人员姓名、Logo、商标、电话号码等任何标识标记及其他暗示性标志的；
11. 电子投标文件中技术文件未按要求编制，编制粗糙、缺漏项、格式混乱、条理不清的；
12. 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；
13. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
14. 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
15. 不同投标人的投标文件的上传形式、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；
16. 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；
17. 不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；
18. 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；
19. 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
20. 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
21. 评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标（响应）审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的；
22. 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
23. 投标系统中不同投标人的MAC地址一致或标书制作工具客户端标识码一致的；
24. 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
25. 法律法规和招标文件规定的其他无效情形。
（十）开标、评标：
1． 所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件；
2． 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价；
3． 开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
4． 电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。
5． 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
6． 评标程序
评标工作由江苏智汇锡建工程项目管理有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。
（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
1 资格性检查。代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。
2 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
（4）异常低价投标（响应）审查
[bookmark: OLE_LINK2]根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；
4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
如果项目或采购包存在有分项价格最高限价要求或单价最高限价（最高限制单价）要求时，有上述情形的，应当启动异常低价投标（响应）审查程序。
（5）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。
7． 评标方法
投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。
比较与评价采用综合评分法。
评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。
8． 评分标准：详见附件。
（十一）定标：
1． 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在江苏政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达江苏智汇锡建工程项目管理有限公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。
2． 江苏智汇锡建工程项目管理有限公司向中标供应商发出中标通知书。
3． 投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。
（十二）废标的确认：
在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：
1． 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；
2． 出现影响采购公正的违法、违规行为；
3． 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
4． 因重大变故，采购任务取消。
（十三）中标无效的确认：
（1） 提供虚假材料谋取中标的；
（2） 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
（3） 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；
（3） 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；
（4） 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（5） 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（5）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
（十四）签订、履行合同：
1． 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，在江苏智汇锡建工程项目管理有限公司就实质性条款见证后，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司见证部分详见招标文件合同书（格式条款），见证后的格式条款不得作任何修改。
2． 中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。
（十五）注意事项：
中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
（1） 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；
（2） 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（3） 拒绝履行合同义务的。
（十六）中标服务费：
本项目招标代理服务费以中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算：100万以下费率为1.05%；100万－500万费率为0.77%。由采购人支付。
（十七）政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
0. 本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件中对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供的产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
0. 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。
采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
0. 本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。
0. 有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。
0. 中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。
0. 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。
中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。
0. 本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七类软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布的数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

三．项目技术要求和有关说明
一、项目概况
 本次采购内容为无锡旅游商贸高等职业技术学校信息工程系13号楼一楼物联网综合实训室的实训设备采购。具体采购内容包括实训室基础操作台、实训室基础操作台附件、实训室网络实训设备、实训室弱电安装调试实训设备、实训室综合布线实训设备、实训室智能家居安装调试设备、实训室弱电设备、实训室智能家居体验馆设备、实训室网络安防体验馆设备、实训室多媒体教学设备等。
二、设备清单及要求（本项目核心产品为：一体机）
	物联网综合实训室设备清单

	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量
	所属行业

	实训室基础操作台

	1
	操作台柜体1
	长1200mm*高2800mm*宽400mm；截面：40×40 mm，四槽，槽宽 8.2 mm，中心孔 Ø6.8 mm，理论米重约 1.40 kg/m，标准长度：6000 mm（6.02 m），惯性矩Ix=Iy≈7.32 cm⁴，截面模量Zx=Zy≈3.72 cm³，壁厚：约 1.5 mm（筋厚），表面处理：阳极氧化，膜厚 8–12，顶面横拉支撑作开放式桥架
	只
	14
	工业

	2
	操作台柜体2
	长1700mm*高2800mm；截面：40×40 mm，四槽，槽宽 8.2 mm，中心孔 Ø6.8 mm，理论米重约 1.40 kg/m，标准长度：6000 mm（6.02 m），惯性矩Ix=Iy≈7.32 cm⁴，截面模量Zx=Zy≈3.72 cm³，壁厚：约 1.5 mm（筋厚），表面处理：阳极氧化，膜厚 8–12
	只
	20
	工业

	3
	操作台冲孔挂板1
	长1119mm*高879mm*折边40mm；材质：Q235 冷轧铁板（SPCC），板厚：2.0 mm ±0.1 mm， 理论重量：约 15.7 kg/㎡（未冲孔），抗拉强度：370–500， 孔距（中心距）：5 mm（3孔5距）；可选 4/6/8 mm，排列：直排 / 60°错排（强度更高），开孔率：约 28%（3孔5距错排）， 最小边距：≥1.5 mm， 涂层材料：环氧树脂 / 聚酯粉末（户外耐候选纯聚酯），涂层厚度：60–80 μm（常规）；户外 80–120 μm， 固化条件：180–200℃，15–20 min，外观：高光/哑光/砂纹（可选色），附着力：百格测试≤5%脱落（合格），盐雾性能：中性盐雾≥500 h（切口无锈）
	块
	84
	工业

	4
	操作台冲孔挂板2
	长1619mm*高879mm*折边40mm；材质：Q235 冷轧铁板（SPCC），板厚：2.0 mm ±0.1 mm， 理论重量：约 15.7 kg/㎡（未冲孔），抗拉强度：370–500， 孔距（中心距）：5 mm（3孔5距）；可选 4/6/8 mm，排列：直排 / 60°错排（强度更高），开孔率：约 28%（3孔5距错排）， 最小边距：≥1.5 mm， 涂层材料：环氧树脂 / 聚酯粉末（户外耐候选纯聚酯），涂层厚度：60–80 μm（常规）；户外 80–120 μm， 固化条件：180–200℃，15–20 min，外观：高光/哑光/砂纹（可选色），附着力：百格测试≤5%脱落（合格），盐雾性能：中性盐雾≥500 h（切口无锈）
	块
	60
	工业

	实训室基础操作台附件

	5
	工具强磁铁
	总长：650 mm（65 cm/24寸） ，宽度：25 mm， 厚度：13 mm ， 安装：两端带固定孔，配螺丝+膨胀管， 磁芯：铁氧体永磁（黑色），非钕铁硼， 外壳：冷轧钢板+喷塑（蓝/黑），整体重量：约1.8–2.0 kg/条 ， 表面高斯：约1800–2200 Gs， 单条静吸力：≥25 kgf（可吸2–3把大扳手/锤子）， 剩磁Br：约3800 Gs， 矫顽力Hc：约2200 Oe， 工作温度：-20℃～+80℃，不退磁
， 寿命：≥5年（正常使用）
	条
	72
	工业

	6
	低压面板
	直插式弹簧分线端子台 
额定电压AC600V，绝缘电压AC800V/DC1000V，工频耐压4kV/1min；
 2.5mm²端子额定电流≥24A，4mm²≥32A，6mm²≥41A；
 绝缘电阻≥100MΩ，接触电阻≤15mΩ，温升≤45K；
 使用温度-40℃～+105℃，过电压类别Ⅲ，污染等级3。
直插弹簧免螺丝结构，按压拨片即可插拔导线，适配0.2～6mm²软硬铜导线；
一进多出分线结构（1进10/20出），标准TH35导轨安装，可拼接扩展；
剥线8～10mm插入自动锁紧，抗振动不松线。
 外壳PA66阻燃尼龙，UL94 V-0级，灼热丝850℃；
 导电件高纯度紫铜加厚镀锡，304不锈钢恒力夹紧弹簧；
	只
	72
	工业

	7
	定制学生操作挂板柜
	全实木多层胶合板，整板整芯，无填充、无碎料夹层，单板纵横交错热压；
层数：18mm厚≥9层单板；
单板厚度均匀，无空洞、离层、鼓泡、虫眼、死节、腐朽。
采用环保无醛改性胶/MDI胶，Ⅰ类耐水胶合板结构，具备防潮、防霉、防腐性能；
甲醛释放量：E0级≤0.050mg/m³；
 TVOC总挥发性有机物释放量≤0.05mg/(㎡·h)；
苯、甲苯、二甲苯未检出或低于检出限值；
可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）符合国标限量要求，无邻苯、无石棉有害物质添加。
板材含水率：5.0%～8.0%，适配室内干湿环境，不易变形开裂；
 板材密度≥0.72g/cm³，结构紧实稳定；
干态胶合强度≥1.0MPa，试件木破率≥70%，无脱胶分层；
 浸渍剥离试验合格，单侧边剥离长度≤25mm，无整层剥离；
 静曲强度≥40MPa，弹性模量≥3600MPa，承重抗变形能力强；
2h吸水厚度膨胀率≤3.0%，防潮性能优异；
 板面握螺钉力≥900N、板边握螺钉力≥620N，安装牢固不松动；
 内结合强度≥0.9MPa。
 双面三聚氰胺浸渍胶膜纸热压饰面，无气泡、脱纸、色差、橘皮、划痕瑕疵；
 表面耐磨性能：1000g负载、CS-17砂轮测试，≥350转不露底；
 铅笔硬度≥3H，3N载荷无永久性划痕、不露底；
 耐光色牢度≥5级，长期使用不褪色、不变黄；
 耐酸碱、耐污渍、耐酒精腐蚀，日常污渍擦拭无残留、无发白、无损伤；
饰面胶合强度≥1.8MPa，冷热循环、干湿环境下不开裂、不起皮。
板材为优等品，板面纹理清晰自然，同批次板材无色差，色差ΔE≤1.5；
板边裁切整齐、无崩边、毛刺、分层、掉皮现象；
原厂配套同色PUR封边条，厚度≥1.8mm，适配激光封边、热熔封边工艺，封边防水不开胶；
每块板材带有原厂防伪标识、批次追溯编码，可官方查询核验真伪。
	平方
	158
	工业

	8
	定制学生操作挂板柜移动侧板
	全实木多层胶合板，整板整芯，无填充、无碎料夹层，单板纵横交错热压；
层数：18mm厚≥9层单板；
单板厚度均匀，无空洞、离层、鼓泡、虫眼、死节、腐朽。
采用环保无醛改性胶/MDI胶，Ⅰ类耐水胶合板结构，具备防潮、防霉、防腐性能；
甲醛释放量：E0级≤0.050mg/m³；
 TVOC总挥发性有机物释放量≤0.05mg/(㎡·h)；
苯、甲苯、二甲苯未检出或低于检出限值；
可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）符合国标限量要求，无邻苯、无石棉有害物质添加。
板材含水率：5.0%～8.0%，适配室内干湿环境，不易变形开裂；
 板材密度≥0.72g/cm³，结构紧实稳定；
干态胶合强度≥1.0MPa，试件木破率≥70%，无脱胶分层；
 浸渍剥离试验合格，单侧边剥离长度≤25mm，无整层剥离；
 静曲强度≥40MPa，弹性模量≥3600MPa，承重抗变形能力强；
2h吸水厚度膨胀率≤3.0%，防潮性能优异；
 板面握螺钉力≥900N、板边握螺钉力≥620N，安装牢固不松动；
 内结合强度≥0.9MPa。
 双面三聚氰胺浸渍胶膜纸热压饰面，无气泡、脱纸、色差、橘皮、划痕瑕疵；
 表面耐磨性能：1000g负载、CS-17砂轮测试，≥350转不露底；
 铅笔硬度≥3H，3N载荷无永久性划痕、不露底；
 耐光色牢度≥5级，长期使用不褪色、不变黄；
 耐酸碱、耐污渍、耐酒精腐蚀，日常污渍擦拭无残留、无发白、无损伤；
饰面胶合强度≥1.8MPa，冷热循环、干湿环境下不开裂、不起皮。
板材为优等品，板面纹理清晰自然，同批次板材无色差，色差ΔE≤1.5；
板边裁切整齐、无崩边、毛刺、分层、掉皮现象；
原厂配套同色PUR封边条，厚度≥1.8mm，适配激光封边、热熔封边工艺，封边防水不开胶；
每块板材带有原厂防伪标识、批次追溯编码，可官方查询核验真伪。
	块
	48
	工业

	9
	学生工作台
	长600mm*宽400mm高700mm；截面：40×40 mm，四槽，槽宽 8.2 mm，中心孔 Ø6.8 mm，理论米重约 1.40 kg/m，标准长度：6000 mm（6.02 m），惯性矩Ix=Iy≈7.32 cm⁴，截面模量Zx=Zy≈3.72 cm³，壁厚：约 1.5 mm（筋厚），表面处理：阳极氧化，膜厚 8–12
	套
	22
	工业

	10
	前后展柜
	长6800mm*宽600mm*高2800mm；截面：40×40 mm，四槽，槽宽 8.2 mm，中心孔 Ø6.8 mm，理论米重约 1.40 kg/m，标准长度：6000 mm（6.02 m），惯性矩Ix=Iy≈7.32 cm⁴，截面模量Zx=Zy≈3.72 cm³，壁厚：约 1.5 mm（筋厚），表面处理：阳极氧化，膜厚 8–12
	套
	2
	工业

	11
	分电箱
	外形尺寸：宽 300mm× 高 400mm× 深 200mm，壁挂明装。
执行标准：GB 7251.1、IEC60439-1。
箱体材质：优质冷轧钢板，箱体板材≥1.2mm，门板≥1.2mm。
表面工艺：酸洗磷化、静电环氧树脂喷塑，哑光灰白色。
结构：箱门开启角度≥95°，配钥匙锁，含密封胶条。
内部配置：整块镀锌安装背板、接地导线、安装紧固件。
进出线：箱体底部预留敲落孔。
防护等级：IP40。
电气条件：50Hz，额定电压≤AC500V。
使用环境：-25℃～+40℃，室内无腐蚀、无粉尘、无剧烈振动环境。
接地：箱体、门板、背板可靠连通。
内部预装：2P16A断路器4套
	套
	18
	工业

	12
	小梯子
	材质：6063-T5 航空铝合金一体挤压型材，梯主梁壁厚≥2.2mm，加宽踏板厚度≥1.4mm。
承重指标：额定安全静载 150kg，安全系数≥2:1，单踏板承压无凹陷变形。
表面工艺：整体阳极氧化处理，无毛刺、无尖锐棱角，耐腐蚀抗氧化。
踏板结构：加宽防滑踏板，表面冲压防滑纹路，踏棍间距 275mm-300mm，踏板宽度≥200mm。
安全铰链：加厚金属合页，配双重限位防开保险锁扣，限制人字最大开度，防止侧翻。
底部防滑：梯脚配加厚耐磨橡胶马蹄防滑脚垫，增大接地摩擦力。
加固结构：双侧内置加固支撑拉杆，整体氩弧焊 + 铆钉双重固定，无松动、无剪切挤压风险。
标识要求：梯身永久性印刷承重、安全警示、执行标准、品牌规格标识。
适用环境：室内外通用，-10℃～+50℃干燥 / 轻度潮湿作业场景。
	台
	16
	工业

	13
	安全帽
	壳体材质：ABS 高强度工程塑料，一体注塑成型，壳体厚度≥3mm，抗冲击、耐穿刺。
内衬结构：高密度缓冲泡沫内衬，搭配可调节织带帽衬，四点式悬挂缓冲结构。
调节部件：后置旋转式头围调节旋钮，适配头围 520mm～640mm，佩戴稳固不晃动。
下颌带：加宽阻燃织带，配快速卡扣，受力不易断裂，有效防脱落。
性能指标：耐冲击、耐穿刺、侧向刚性、阻燃、低温性能达标，绝缘性能≥440V。
工艺外观：壳体表面光滑无毛刺，颜色均匀；顶部设透气通风槽。
使用环境：适用 - 10℃～+50℃。
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	14
	护目镜
	镜片材质：高强度聚碳酸酯一体镜片，耐高速冲击、耐穿刺，可见光透光率≥85%，阻隔 99.9% UVA/UVB 紫外线。
镜片涂层：内外双层长效防雾 Scotchgard 涂层，耐水洗，温差环境不易起雾；抗刮耐磨处理。
通风结构：间接式导流通风孔，兼顾防化学飞溅、防尘与透气，防护等级 D3 防液体飞溅、D4 防尘。
镜框材质：柔性医用级 PVC 软包边，无尖锐棱角，贴合面部，兼容安全帽、半面罩同时佩戴。
固定结构：加宽弹性可调节头带，长短自由调节，佩戴稳固不易滑落，头带可拆卸便于清洗。
光学性能：无畸变、无棱镜偏差，大广角视野，上下左右无视觉盲区。
防护性能：可抵御金属碎屑、粉尘、酸碱液体飞溅，低温、高温工况镜片不脆裂。
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	安全绳
	结构型式：全身五点式安全带，双肩带、双腿带、胸部调节带、背部 D 型承重挂点，五点同步受力结构。
织带材质：高强聚酯纤维工业织带，宽度≥45mm，厚度≥1.8mm，抗老化、耐酸碱、不易起毛断裂。
金属配件：镀锌合金钢五金件，承重 D 环、调节卡扣、快速插扣，表面无毛刺，承载力≥15kN。
调节机构：肩带、胸带、腿带全点位长度可调，适配不同身高体型人员穿戴。
安全性能：整体静拉力符合国标要求，冲击吸收性能达标，低温、日晒环境强度不衰减。
穿戴设计：背部主挂点，胸前辅助挂点；织带边缘包边处理，穿戴无磨肤不适感。
使用场景：高空作业、检修登高作业，适用环境 - 20℃～+60℃。
标识要求：织带永久印刷型号、执行标准、最大承重、生产日期、有效期警示标识。
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	三层交换机
	交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率≥171Mpps，≥24个10/100/1000BASE-T自适应以太网端口，≥4个1000BASE-X SFP端口，静音无风扇，≥1个带外管理口，Console口≥1，USB口≥1，支持将多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备，支持≥4K VLAN，支持QinQ、灵活QinQ，支持DHCP Client/Server/Relay,支持DHCP/DHCPv6 Option82,支持IPv4/IPv6双栈,支持RIPv1/RIPv2/RIPng，OSPF v1/v2/v3,支持IPv4/IPv6静态路由,支持STP/RSTP/MSTP/PVST协议,支持G.8032以太网环保护协议ERPS，切换时间≤50ms，可兼容其他支持该协议的产品,支持SDN,支持基于命令行的配置管理，支持Web方式进行远程配置管理.
	台
	34
	工业

	17
	防火墙
	千兆电口≥5，千兆光口≥2，Console口≥1，USB口≥1，存储介质支持500GTF卡或者硬盘，运行模式支持路由模式、透明模式、混杂模式， 支持IPv4/IPv6双协议栈，支持基于命令行的配置管理，支持Web方式进行远程配置管理， 支持VPN功能（自带≥10授权），支持病毒库、入侵防御、行为审计和URL特征库升级。
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	摄像机1
	1、smart功能
普通事件：移动侦测（支持人形检测），异常
2、接口
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
音频：1个内置麦克风
3、补光
补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯
补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m
防补光过曝：支持
红外波长范围：850 nm
4、网络
网络协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，NTP，IGMP，QoS，IPv4， UDP
同时预览路数：最多6路
接口协议（API）：开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181
用户管理：最多32个用户，可分3级用户权限管理：管理员，操作员，普通用户
客户端：iVMS-4200
浏览器：使用本地服务预览：Chrome 80+，Firefox 80+，Edge 89+，Safari 13+
5、一般规范
联动方式：上传中心
产品尺寸：Ø110 × 93 mm
设备重量：300 g
包装尺寸：145 × 145 × 128 mm
带包装重量：470 g
存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
通用功能：心跳，密码保护，水印技术
电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W
PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W（DV2型号不支持）
恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复
供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
PoE：IEEE 802.3af，Class 3（DV2型号不支持）
电源接口类型：Ø5.5 mm圆口
6、视频
最大分辨率：2560 × 1440
主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720）
子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（768 × 432，640 × 480，640 × 360）
视频压缩标准：主码流：H.265/Smart265，支持超级智能编码
子码流：H.265
视频压缩码率：32 Kbps~8 Mbps
H.265编码类型：Main Profile
码率控制：定码率，变码率
SVC：支持
7、镜头
焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：94°，垂直视场角：49°，对角视场角：114°
4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85°
6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54°
8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50°  
镜头接口尺寸：M12
最大光圈数：F2.0
8、图像
smartIR：支持
图像设置：镜像，饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调
日夜转换模式：白天，夜晚，自动，定时切换
图像增强：背光补偿，强光抑制，3D数字降噪
9、认证
防护：IP67
10、音频
音频压缩标准：G.711alaw/AAC-LC
音频压缩码率：64 Kbps（G.711alaw）/16~64 Kbps（AAC-LC）
音频采样率：8 kHz/16 kHz
音频环境噪声过滤：支持
11、摄像机
传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.005 Lux 
快门：1/3 s~1/100,000 s
宽动态：数字宽动态
日夜切换模式：ICR红外滤片式
调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°
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	摄像机2
	1、smart功能
报警触发：移动侦测，遮挡报警，异常
2、接口
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
音频：1个内置麦克风，1个内置扬声器
3、补光
补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯
补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m
防补光过曝：支持
4、专业智能（深度学习算法）
人脸抓拍：支持
智能警戒：区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测 
5、网络
网络协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，HTTPS，FTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP，RTSP，NTP，UPnP，SMTP，IGMP，802.1X，QoS，IPv6，UDP，Bonjour，SSL/TLS，WebSocket，WebSockets
同时预览路数：最多6路
接口协议（API）：开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181
用户管理：最多32个用户，可分3级用户权限管理：管理员，操作员，普通用户
网络存储：NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）
客户端：iVMS-4200
浏览器：使用插件预览：IE10、IE11；
使用本地服务预览：Chrome 57.0+、Firefox 52.0+、Safari12+ 
6、一般规范
联动方式：上传FTP/NAS，上传中心，邮件，录像，抓图，声音报警
产品尺寸：186.6 × 92.7 × 87.6 mm 
包装尺寸：235 × 120 × 125 mm
设备重量：WDA4-L型号：565 g
DWDA4-L型号：550 g
带包装重量：WDA4-L型号：785 g
DWDA4-L型号：760 g
存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
通用功能：心跳，密码保护，水印，IP地址过滤，像素计算器
恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复
电流及功耗：DC：12 V，0.84 A，最大功耗：10 W
PoE：802.3af，36 V~57 V，0.32 A~0.20 A，最大功耗：11.5W
*WDA4型号支持PoE
供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
PoE：802.3af，Class 3
*WDA4型号支持PoE
电源接口类型：Ø5.5 mm圆口
7、视频
最大图像尺寸：2560 × 1440
主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720）
子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（1280 × 720，640 × 480，640 × 360）
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264
子码流：H.265/H.264/MJPEG
视频压缩码率：32 Kbps~8 Mbps 
H.264编码类型：BaseLine Profile/Main Profile/High Profile
H.265编码类型：Main Profile
Smart264编码：主码流支持
Smart265编码：主码流支持
码率控制：定码率，变码率
SVC：支持
ROI：支持主码流设置1个固定区域 
8、镜头
焦距&视场角：4 mm，水平视场角：78.3°，垂直视场角：42.9°，对角视场角：91.2°
6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：57.2°
8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角视场角：43.3°
12 mm，水平视场角：23.4°，垂直视场角：13.3°，对角视场角：26.8°
镜头接口尺寸：M12
最大光圈数：F1.6
9、图像
图像设置：镜像，视频遮盖，饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调
日夜转换模式：白天，夜晚，自动，定时切换
图像增强：背光补偿，强光抑制，3D数字降噪
10、认证
防护：IP66
11、音频
音频压缩标准：G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC/MP3  
音频压缩码率：64 Kbps（G.711 ulaw/G.711 alaw）/16 Kbps（G.722.1）/16 Kbps（G.726）/32~160 Kbps（MP2L2）/16~64 Kbps（AAC-LC）/8~160kbps（MP3）
音频采样率：8 kHz/16 kHz
音频环境噪声过滤：支持
12、摄像机
传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
快门：1/3 s~1/100,000 s
宽动态：120 dB
日夜切换模式：ICR红外滤片式
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	摄像机3
	1、事件
普通事件：移动侦测，异常
报警联动：邮件，上传中心，上传FTP，声音报警
2、网络
支持协议：IPv4，IPv6，HTTP，HTTPS，QoS，DNS，DDNS，NTP，RTSP，RTP，TCP/IP，UDP，DHCP，Bonjour
接口协议：ISAPI，海康SDK，GB/T28181协议，开放型网络视频接口，ISUP5.0
3、一般规范
工作温湿度：开启补光灯：-30 ℃~40 ℃，湿度小于95%（无凝结）
关闭补光灯：-30 ℃~50 ℃，湿度小于95%（无凝结）
存储湿温度：-30 ℃~50 ℃，湿度小于95%（无凝结）
使用环境说明：1、请勿将设备使用在振动或冲击环境下，如车载、动车、船舶、港口塔吊、大型采矿机械上等；
2、请勿将设备使用在强腐蚀、强酸、高盐碱地区，如海上岛屿、海上平台、海上船舶、化工、熏蒸、海边（5公里以内）等特殊腐蚀环境；
3、请勿将设备应用在强电磁干扰环境，如广播塔天线主发射方向、变电站合闸区、电网输电线近区、轨道受电弓、雷达、医用核磁共振、4G/5G/FM基站天线附近等强电磁干扰高频辐射环境；
4、请勿将设备使用在极热、极冷、多尘或者长时间高湿度等环境下，参考工作温湿度要求；
通用功能：密码保护，视频遮盖，水印技术
电源：DC：12 V ± 25%，0.75 A，最大功耗：9 W，支持防反接保护
*需自行配备DC12 V，Ø5.5 mm圆口电源适配器
恢复出厂设置：支持
尺寸：产品尺寸：164 × 185.7 × 131.9 mm
包装尺寸：224 × 164 × 230 mm
重量：设备重量：600 g
带包装重量：900 g
4、专业智能
智能警戒：区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测
5、镜头
焦距：固定焦距
视场角：2.8 mm，水平视场角：104.8° ，垂直视场角：55.3° ，对角视场角：124.9°
4 mm，水平视场角：89.4° ，垂直视场角：46.3° ，对角视场角：107.1°
最大光圈数：F1.0
景深范围：2.8 mm：2.5 m~∞
4 mm：2.8 m~∞
6、认证
防护：IP66，防大暴雨
7、音频
音频压缩标准：G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC-LC/PCM/MP3
音频压缩码率：64 Kbps（G.711ulaw/G.711alaw）/16 Kbps（G.722.1）/16 Kbps (G.726)/32 kbps-192 kbps（MP2L2）/8 Kbps-48 Kbps（PCM）/8Kbps-160Kbps（MP3）/16 Kbps-64 Kbps（AAC-LC）
音频采样率：8 kHz/16 kHz
环境噪声过滤：支持
8、接口
SD卡扩展：支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持512 GB
音频：1个内置麦克风，1个内置扬声器
网络接口：RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 
9、移动通信参数
无线制式：LTE-TDD/LTE-FDD
无线频段：LTE-TDD  Band 34/38/39/40/41 
LTE-FDD  Band 1/3/5/8
SIM卡：内置电信、联通卡，外置1个Nano SIM扩展卡槽
10、补光
补光灯类型：柔光灯
补光灯距离：最远可达30 m
防补光过曝：支持
11、协议
客户端：海康互联，萤石云
12、云台
预置点：300
水平范围：0°~345°
垂直范围：0°~80°
水平速度：4~25°/s
垂直速度：4~20°/s
13、视频
最大分辨率：2560 × 1440
主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720）
子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（1280 × 720，640 × 480，640 × 360）
视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG
视频压缩码率：32 Kbps~16 Mbps
H.264编码类型：BaseLine Profile/Main Profile/High Profile
H.265编码类型：Main Profile
14、图像
图像增强：背光补偿，强光抑制，3D数字降噪
图像设置：镜像，饱和度，亮度，对比度，锐度
15、基础参数
传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.0005 Lux 
宽动态：数字宽动态
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	5口POE交换机
	1、PoE功能
PoE标准：IEEE 802.3af,IEEE 802.3at
PoE端口：端口1-4
Hi-PoE端口：不支持
端口最大供电功率：端口1-4，单端口最大30 W
整机最大供电功率：45 W
供电线芯：支持4芯供电，网线的1/2/3/6同时供电  
PoE远距离：端口1-4
PoE看门狗：支持PoE看门狗
PoE定时开关：支持PoE定时开关
PoE兼容模式：支持PoE兼容模式
2、运维管理
管理平台：支持Web管理
支持海康互联APP管理
支持海康云商APP管理
支持4200客户端管理
支持SADP
SNMP：不支持
系统维护：支持远程升级
支持默认参数恢复
支持日志查看
支持基本网络参数配置
拓扑展示：支持拓扑页面展示
设备状态告警：支持设备状态告警
3、软件功能
DHCP：支持DHCP Client
Super IP：10.180.190.200
端口信息：支持端口速率配置
支持端口流控配置
支持端口使能配置
支持端口双工配置
支持端口实时收发速率统计、7天收发峰值速率统计
光口自适应：不支持
DDM：不支持
端口隔离：支持端口隔离
端口限速：支持所有端口收、发方向限速
端口风暴控制：支持风暴控制
端口镜像：支持端口镜像
端口节能：支持802.3az（EEE）
VLAN：支持VLAN
链路聚合：支持静态链路聚合
红口：不支持
QoS：支持QoS
DSCP：不支持
STP：支持STP
支持RSTP 
ERPS：不支持
线缆检测：支持线缆检测
Ping工具：支持Ping工具
MAC地址表获取：支持MAC地址表获取
LLDP：支持LLDP
ACL：不支持
IPSG：不支持
终端安全防护：支持终端安全防护
ARP网关防欺骗：不支持
SSH：支持SSH
Telnet：不支持
4、网络参数
端口：4个千兆PoE电口,1个千兆电口
交换容量：14 Gbps
包转发率：10.42 Mpps
MAC地址容量：4 K
缓存：2 Mbits
5、通用参数
尺寸：121.1 mm × 27.6 mm × 83.1 mm
重量：净重0.22 kg
毛重（含包装）0.78 kg
工作温度：0 °C~40 °C
工作湿度：5%~95%（无凝露）
存储温度：–40 °C~85 °C
存储湿度：5%~95%（无凝露）
安装方式：桌面式可壁挂
供电方式：DC供电：54 V, 0.9 A 
风扇：无风扇
整机功耗：≤ 50 W
浪涌防护：支持6 kV防浪涌
装箱清单：交换机 × 1,电源适配器 × 1,快速入门指南 × 1  
平均无故障工作时间（MTBF）：100000小时   
拨码开关：不支持
	台
	17
	工业

	22
	硬盘录像机1
	1、视频参数
视频输出：1路HDMI，1路VGA
解码能力：16×1080P（开启智能后为12×1080P）
HDMI输出：分辨率：4K（3840×2160）/30Hz，2K（2560×1440）/60Hz，1080P（1920×1080）/60Hz，UXGA（1600×1200）/60Hz，SXGA（1280×1024）/60Hz，720P（1280×720）/60Hz，XGA（1024×768）/60Hz
VGA输出：默认与主口同源，不支持异源，分辨率: 1920*1080/60Hz，1280*1024/60Hz，1280*720/60Hz
CVBS输出：不支持
预览分屏：1/2/4画面
视频解码格式：H.265;Smart265;H.264;Smart264
同步回放：4路
2、系统参数
视频接入路数：4路
网络输入带宽：40Mbps
网络输出带宽：80Mbps
录像分辨率：8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
3、一般规范
电源规格：DC 12V 18W
功耗（不含硬盘）：≤10W
工作温度：-10℃～＋55℃
工作湿度：10％～90％
机箱：1U 260机箱
尺寸：265mm（宽）×224mm（深）×48mm（高）
重量（不含硬盘）：≤1kg
4、音频参数
音频解码格式：G.711ulaw;G.711alaw;G.722;G.726;AAC
音频输出：1路，RCA接口（线性电平，阻抗：1KΩ）
语音对讲输入：1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1KΩ）
内置扬声器：1路
5、其他
红外遥控：不支持
6、硬盘管理
盘位：1个SATA接口
单盘容量：最大支持12TB
阵列类型：不支持
扩展存储：不支持
7、外部接口
网络接口：2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口
USB接口：2个USB 2.0 (后置)
报警输入：无
报警输出：无
8、网络管理
网络协议：IPv6、UPnP（即插即用）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP 地址）、DHCP（自动获取IP 地址）
9、录像管理
录像/抓图模式：定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像
回放模式：即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放、日志回放
备份模式：常规备份、事件备份、录像剪辑备份
10、智能分析
目标名单库：支持16个名单库，名单库库容2万张
目标比对：2路图片流
目标检索：支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索
目标抓拍：1路（8MP）视频流
周界防范：1路（8MP）视频流或4路图片流
智能人车移动侦测：4路（8MP）视频流
电瓶车进梯检测：1路（8MP）视频流
本地智能应用：高空抛物循迹，电瓶车进梯检测，车辆通行与通道占用
	台
	17
	工业

	23
	硬盘1
	500GB（SATA3.0，2.5英寸）
接口：SATA 6Gb/s
闪存：6代V-NAND TLC
缓存：512MB
顺序读/写：560/530MB/s
尺寸：100×69.85×6.8mm；
	块
	17
	工业

	实训室综合布线实训设备

	24
	开放式机柜
	19英寸四柱开放式网络机架，
6U高度，
立柱钢板≥1.5mm，
静电喷塑防锈；
前后深度可调，
带刻度U位标识；
底部加宽承重底座,静态承重≥800KG，
标配M6浮动螺母安装套件；
可加装层板、理线架、PDU，
结构稳固防倾倒
	台
	36
	工业

	25
	配线架
	24口超五类非屏蔽网络配线架，
19英寸1U标准机架式；
符合YD/T926.3、TIA568.2-D、ISO11801 Class D标准，
带宽100MHz，支持千兆网络；
机架加厚冷轧钢板≥1.5mm，
塑料件UL94 V-0阻燃；
RJ45弹片磷青铜50μ镀金，
IDC端子镀锡，180°打线，
兼容22–26AWG线缆，
支持T568A/B；
插拔≥1000次，
端接≥250次；
绝缘电阻≥500MΩ，
耐压1000VAC；
背部带一体式理线架，
翻盖标签；
工作温度-10~60℃
	套
	36
	工业

	26
	理线环
	19英寸1U标准机柜理线架，
适配24口配线架配套使用；
一体加厚冷轧钢板≥1.2mm，
静电喷塑防锈；
24位梳齿式/环形理线结构，
阻燃塑料卡扣，
走线顺滑不伤线缆；
承重≥20kg不变形，
配套机柜安装螺丝；
	条
	36
	工业

	27
	4口光纤面板
	86型双口LC光纤面板，
86×86mm国标墙面暗装；
UL94 V-0阻燃ABS+PC材质，
内置盘纤绕纤柱，
光纤弯曲半径≥30mm；
配套LC双工UPC耦合器，
插入损耗≤0.3dB，
插拔寿命≥1000次；
带独立端口防尘门、线路标签位，兼容标准86暗盒，
支持皮线光缆入户
	块
	18
	工业

	28
	单口网络面板
	国标86型单口网络面板，
尺寸86×86mm，
适配标准86暗盒；
UL94 V-0阻燃ABS+PC材质，
带自动防尘翻盖、标签标识位；
可拆卸内支架，
兼容超五类/六类RJ45信息模块；
哑光抗老化，
符合RoHS环保
	块
	36
	工业

	实训室智能家居安装调试设备

	29
	网关
	输入规格 5V ⎓ 1A，Type-C供电接口
工作温度 -5℃~50℃
工作湿度 0%-95%RH（非冷凝）
适配系统 Android 5.0/iOS 12.0及以上网络连接 支持10/100Mbps ‌RJ45有线网口‌；支持Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n标准，覆盖‌2.4GHz/5GHz双频Wi-Fi
存储容量 128MB RAM + 128MB 内置存储通信协议‌：蓝牙、蓝牙Mesh、Zigbee 3.0‌三大主流通信协议
	台
	17
	工业

	30
	智能面板
	4寸全面屏中控面板（4路米家开关，14路米家场景，4个本地场景，3路本地调光，2路窗帘，温控等）AG玻璃
额定参数‌：220V~ 50Hz。
‌额定负载‌：白炽灯总功率≤‌2200W‌（共三路），节能灯、LED灯、荧光灯总功率≤‌400W‌（共三路）。
‌工作环境‌：工作温度-10℃~40℃，工作湿度0%~95% RH（无冷凝）。
	块
	17
	工业

	31
	开关
	零火开关（接入米家，暗盒须有零线才能用），每路800W
	块
	17
	工业

	32
	插座
	智能五孔插座电量计量与功率显示10A 250VA
	块
	17
	工业

	33
	窗帘
	智能窗帘电机Mini （米家mesh 2.0) 额定频率50/60Hz，额定扭矩：1.2N.m，额定转速：75r/min，工作制：S2 2min，防护等级：IP40
	套
	17
	工业

	34
	人体存在传感器
	雷达+光感+红外热释电，交流220V供电，顶装，开孔直径：75mm
	套
	17
	工业

	35
	门窗传感器
	门窗开合智能监测及时报警 已接入米家APP，智能联动，异常报警，蓝牙连接，超长续航
	套
	17
	工业

	36
	可燃气体传感器
	远程报警 定期自检提醒天然气报警器 ；消防产品认证，天然气浓度检测，MIUI设备报警
	套
	17
	工业

	实训室弱电设备

	37
	核心交换机
	交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率≥171Mpps，≥24个100/1000BASE-X SFP端口（其中包含8个10/100/1000BASE-T combo自适应以太网端口），≥4个1/2.5/10GE SFP+端口，支持模块化双电源，支持交流和直流电源模块，≥1个带外管理口，Console口≥1，USB口≥1，支持将多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备，支持≥4K VLAN，支持QinQ、灵活QinQ，支持DHCP Client/Server/Relay,支持DHCP/DHCPv6 Option82,支持IPv4/IPv6双栈,支持RIPv1/RIPv2/RIPng，OSPF v1/v2/v3,支持IPv4/IPv6静态路由,支持STP/RSTP/MSTP/PVST协议,支持G.8032以太网环保护协议ERPS，切换时间≤50ms，可兼容其他支持该协议的产品,支持SDN,支持基于命令行的配置管理，支持Web方式进行远程配置管理.
	台
	2
	工业

	38
	网络交换机
	交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率≥171Mpps，≥24个10/100/1000BASE-T自适应以太网端口，≥4个1000BASE-X SFP端口，静音无风扇，≥1个带外管理口，Console口≥1，USB口≥1，支持将多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备，支持≥4K VLAN，支持QinQ、灵活QinQ，支持DHCP Client/Server/Relay,支持DHCP/DHCPv6 Option82,支持IPv4/IPv6双栈,支持RIPv1/RIPv2/RIPng，OSPF v1/v2/v3,支持IPv4/IPv6静态路由,支持STP/RSTP/MSTP/PVST协议,支持G.8032以太网环保护协议ERPS，切换时间≤50ms，可兼容其他支持该协议的产品,支持SDN,支持基于命令行的配置管理，支持Web方式进行远程配置管理.
	台
	2
	工业

	39
	4芯光纤
	1. 光纤：单模G.652D 9/125μm，单根紧套外径0.9mm（900μm）
2. 纤序：蓝、橙、绿、棕（国标四色）
3. 光缆外径：5.0mm
4. 重量：≈20kg/km（20g/米）
5. 结构：4根紧套纤+芳纶纱抗拉层+外护套，无油膏、室内免填充
1310nm：≤0.4dB/km（典型0.36dB/km）
1550nm：≤0.3dB/km（典型0.22dB/km）
6.传输距离：1310波长≤20km，1550波长≤40km 
7.抗拉：长期200N、短时峰值600N
8.抗压：长期200N/10cm、短时1000N/10cm
9.弯曲半径：静态≥10D=50mm；动态≥20D=100mm
10.使用温度：-20℃～+60℃
	米
	800
	工业

	40
	工位电源线
	1. 单芯导体：2.5mm²，国标2类紧压无氧铜
2. 绝缘厚度：单芯XLPE绝缘 0.7mm
3. 成品电缆外径：≈11.0mm
4. 外护套厚度：约1.4mm
5. 20℃导体直流电阻：≤7.41Ω/km（国标上限）
6. 额定电压：Uo/U=0.6/1kV，工频耐压3.5kV/5min不击穿
	米
	1600
	工业

	41
	六类网线
	1.导体：无氧铜实芯 0.50mm±0.02mm，8芯4对双绞线
2.线芯绝缘：PE，十字隔离骨架
3.外皮：PVC/低烟无卤LSZH，线缆外径≈6.2mm
4.阻抗：100Ω（1～250MHz）
5.传输带宽：250MHz
6.传输速率：千兆1000Mbps满速，短距离支持万兆
7.直流电阻≤9.38Ω/100m
	米
	1600
	工业

	42
	网络机柜
	32U：600×600×1600mm
内部安装宽度：19英寸=482.6mm
方孔立柱：2.0mm  SPCC冷轧钢板
安装梁：1.5mm  SPCC冷轧钢板
门板/侧板/顶盖：1.2mm 
表面：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑（黑/灰） 
静载：800kg；动载（脚轮）：350kg
防护等级：IP20（防手指触及内部） 
前门：钢化玻璃；后门：网孔门；快开侧门 
顶部：2–4个风扇位+走线孔；底部：走线孔、可调节支撑脚+脚轮 
标配：固定托盘、PDU安装位、M6螺丝/方螺母） 
表面：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑（黑/灰）
	台
	2
	工业

	43
	智能护眼平板灯
	Ra95高显色指数，棱晶材料发光面；
灯光的亮度支持从0-100%调节；
灯光的色温支持从2700-5000K调节；
支持Blubee协议，支持无线mesh自组网；
支持本地控制，无需TCP/IP网关；
支持自定义定时功能；
支持自适应昼夜节律照明模式，无级调光调色；
具有多种交互控制方式，可以支持App，遥控器，开关面板控制；
灯具可支持单灯单控或者无线群组绑定同步控制；
设备同步一致性<30毫秒；
支持缓起缓灭时长自定义；
支持灯光延迟开启；
可以联动系统内的其他设备进行场景联动;
支持动态调频技术链路式通信;
通信信道数量238条;
支持动态抗干扰;
通讯速率.1.5Mbps;
支持一键OTA;
支持区块链通信，数据同步异处备份;
支持网内数据实时监测、动态上报；
	只
	32
	工业

	44
	总电柜
	电箱尺寸：600*800*250
箱体厚度≥1.5mm，
静电喷塑防锈，
内置三相三线断路器4个，
内置单相2P断路器24个，
12路KNX智能控制器2个，
支持12路独立继电器开关，
每路负载能力达10A/250V ，
可控制灯具、电机、插座等设备。
采用光耦隔离设计，
有效防止高压干扰，
确保系统稳定，
并配备LED状态指示灯，
实时显示开关状态。
模块采用紧凑PCB设计，
配备标准KNX接线端子，
辅助电源：DC21~30V；工作电流：100mA
KNX总线：DC18~30V ；待机电流：20ma
继电器：12路10A继电器
工作温度：-20~40℃
通讯协议：KNX
安装：导轨安装
	台
	2
	工业

	45
	控制面板
	显示：10.1” IPS，1280×800
系统：Android，内置KNX模块；支持AI语音
供电：24VDC/POE
尺寸：272×155×38mm；银/灰/白
	块
	3
	工业

	46
	控制线
	屏蔽控制软电缆RVVP 4×0.75；
300/500V，4芯0.75mm²无氧铜多股软导体；
PVC绝缘+铝箔铜网双层屏蔽，
编织覆盖率≥85%；
黑色PVC外护套，
导体直流电阻≤24.5Ω/km；
耐压2000V，
	米
	100
	工业

	47
	吸顶空调
	3匹变频冷暖嵌入式天花吸顶空调，
220V/380V供电，
全直流变频，
R410A冷媒；
额定制冷量7200(1800-8000)W，
制热量8200(1400-8700)W+2000W电辅热；
新二级能效，
APF≥3.21；
循环风量≥1250m³/h，
内机高风噪音≤44dB(A)，
外机≤57dB(A)；
超薄机身，
四面独立导风；
内置冷凝提升泵，
自动清洁防霉。
	台
	4
	工业

	48
	教师讲台
	主体框架：高强度航空铝合金型材，一体折弯成型，防锈耐腐蚀；底座向内凹防撞脚设计。
台面：一体成型 ABS 材质；
线缆：全车内置隐藏式走线槽，无外露电线，整洁防缠绕。
无尖锐棱角，全圆弧处理。
升降方式： 气动升降，立柱铝合金套管结构。
升降行程≥300mm，工作台离地高度调节范围 780mm～1080mm，适配站立、坐姿操作。
升降负载≥12kg，升降运行平稳无卡顿、无异响，具备防下坠自锁保护。
VESA 标准孔位 75×75/100×100mm，支架承重≥10kg，适配≤24 寸显示器 / 一体机。
支架独立升降行程≥100mm，屏幕俯仰调节 - 5°～+30°，水平 360° 旋转，支持横竖屏切换。
支架内部集成走线通道，线路隐藏收纳。
只超静音防缠绕万向脚轮，聚氨酯防滑轮面。
前轮双刹车（止滑 + 转向锁），脚踏式制动，制动牢固不溜车。
	套
	1
	工业

	49
	学生操作台
	尺寸：1200*600*750
支腿立柱：1.5   S304不锈钢
桌面：15mm木板，包覆S304不锈钢，凳子4张
	套
	16
	工业

	50
	磁力锁
	门型：木门、玻璃门、金属门、适用防火门
开门方式：断电开门
承受拉力：280kg ± 15%
门的数量：单门
防水：室内使用，不防水
安装方式：支架安装，吊装
开门角度：90°
门磁信号：支持
	套
	2
	工业

	51
	开门按钮
	结构：塑料面板；
性能：最大耐电流1.25A，电压250V；
输出：常开；
类型：适合埋入式电器盒使用；
尺寸：86*86mm；
	套
	2
	工业

	实训室智能家居体验馆设备

	52
	无线ac
	1、安装方式: 桌面安装
弱电箱安装
壁挂安装
2、固定WAN口数量: 1 个
3、固定LAN口数量: 1 个
4、LAN/WAN切换口数量: 4
5、千兆电口: 1 个
6、2.5G电口: 5 个
7、PoE供电标准: IEEE 802.3af/at (PoE/PoE+)
8、整机最大PoE输出功率: ≤70W
9、单口最大PoE输出功率: ≤30W
10、整机最大功耗: 89W
11、推荐整机带终端数: 300
12、接入带宽: 2000Mbps（开启极速模式）
1500Mbps（关闭极速模式）
13、吞吐量: 2000Mbps（开启极速模式）
1500Mbps（关闭极速模式）
14、LAN口支持配置VLAN: 支持
15、IPTV: 支持
16、智能流控: 支持
17、云打印: 支持
18、支持识别的应用数量: 2000+
19、基于应用/应用组的流控: 支持
20、上网行为审计: 支持
21、防蹭网: 不支持
22、游戏竞速模式: 支持
23、青少年模式: 支持
24、IPsec VPN最大组网分支数: 32
25、基于会话负载均衡: 支持
26、基于流量+会话负载均衡: 支持
27、AP Mesh: 支持
	台
	1
	工业

	53
	无线ap1
	1、产品类型: 面板AP
2、传输速率: 整机最大无线速率：2976Mbps
2.4GHz：574Mbps
5GHz：2402Mbps
3、射频设计: 双射频
整机支持4条空间流，4条射频流
2.4GHz：2x2，MU-MIMO
5GHz：2x2，MU-MIMO
4、Wi-Fi标准（2.4GHz）: Wi-Fi 4（IEEE 802.11b/g/n）
Wi-Fi 7（IEEE 802.11ax）
5、Wi-Fi标准（5GHz）: Wi-Fi 4（IEEE 802.11a/n）
Wi-Fi 6（IEEE 802.11ac）
Wi-Fi 7（IEEE 802.11ax）
6、2.4GHz推荐覆盖半径: 15 米(理想环境，无遮挡；信号覆盖范围与终端性能和环境干扰有关)
7、5GHz推荐覆盖半径: 15 米(理想环境，无遮挡；信号覆盖范围与终端性能和环境干扰有关)
8、产品尺寸（宽x深x高）: 86mm x 42.4mm x 86mm
9、最大支持QAM数量: 1024
10、受电类型: PoE/PoE+以太网供电
11、安装方式: 面板盒安装
12、工作环境温度: 0°C～40°C
13、最大无线关联终端数: 64（2.4GHz）
256（5GHz）
256（2.4GHz和5GHz同时启用）
说明：实际支持终端数受使用环境影响
14、推荐无线关联终端数: ● 支持IEEE 802.11ax、160MHz：
16（2.4GHz）
48（5GHz）
64（2.4GHz和5GHz同时启用）
● 支持IEEE 802.11ax、80MHz：
16（2.4GHz）
36（5GHz）
52（2.4GHz和5GHz同时启用）
● 支持IEEE 802.11ac：
8（2.4GHz）
24（5GHz）
32（2.4GHz和5GHz同时启用）
15、SSID数量: 8 个
16、AP Mesh: 支持
17、最大AP Mesh组网容量: 16 台
18、AP分组: 支持
19、最大AP分组数: 8 个
20、最大可管理设备数量: 150 台
21、最大可管理终端数量: 750 台
22、强制弱信号用户下线: 支持
23、AP模式: 支持
24、AP管理: 支持
25、无线智能网优(WIO): 支持
26、二层漫游: 支持
27、AI漫游: 支持
28、802.11k/v漫游: 支持
29、快速漫游（802.11r）: 支持
30、智能家居SSID: 支持
31、智能终端关联: 支持
32、Radio开关: 支持
33、Wi-Fi开关: 支持
34、公寓SSID: 支持
35、OWE（增强型开放）
WPA3-SAE
WPA2-PSK/WPA3-SAE: 支持
36、eWeb管理: 支持
37、二层隔离: 支持
	台
	1
	工业

	54
	无线ap2
	1、产品类型: 吸顶AP
2、传输速率: 整机最大无线速率：2976Mbps
2.4GHz：574Mbps
5GHz：2402Mbps
3、射频设计: 双射频
整机支持4条空间流，4条射频流
2.4GHz：2x2，MU-MIMO
5GHz：2x2，MU-MIMO
4、Wi-Fi标准（2.4GHz）: Wi-Fi 4（IEEE 802.11b/g/n）
Wi-Fi 7（IEEE 802.11ax）
5、Wi-Fi标准（5GHz）: Wi-Fi 4（IEEE 802.11a/n）
Wi-Fi 6（IEEE 802.11ac）
Wi-Fi 7（IEEE 802.11ax）
6、2.4GHz推荐覆盖半径: 15 米(理想环境，无遮挡；信号覆盖范围与终端性能和环境干扰有关)
7、5GHz推荐覆盖半径: 15 米(理想环境，无遮挡；信号覆盖范围与终端性能和环境干扰有关)
8、产品尺寸（宽x深x高）: 86mm x 42.4mm x 86mm
9、最大支持QAM数量: 1024
10、受电类型: PoE/PoE+以太网供电
11、安装方式: 面板盒安装
12、工作环境温度: 0°C～40°C
13、最大无线关联终端数: 64（2.4GHz）
256（5GHz）
256（2.4GHz和5GHz同时启用）
说明：实际支持终端数受使用环境影响
14、推荐无线关联终端数: ● 支持IEEE 802.11ax、160MHz：
16（2.4GHz）
48（5GHz）
64（2.4GHz和5GHz同时启用）
● 支持IEEE 802.11ax、80MHz：
16（2.4GHz）
36（5GHz）
52（2.4GHz和5GHz同时启用）
● 支持IEEE 802.11ac：
8（2.4GHz）
24（5GHz）
32（2.4GHz和5GHz同时启用）
15、SSID数量: 8 个
16、AP Mesh: 支持
17、最大AP Mesh组网容量: 16 台
18、AP分组: 支持
19、最大AP分组数: 8 个
20、最大可管理设备数量: 150 台
21、最大可管理终端数量: 750 台
22、强制弱信号用户下线: 支持
23、AP模式: 支持
24、AP管理: 支持
25、无线智能网优(WIO): 支持
26、二层漫游: 支持
27、AI漫游: 支持
28、802.11k/v漫游: 支持
29、快速漫游（802.11r）: 支持
30、智能家居SSID: 支持
31、智能终端关联: 支持
32、Radio开关: 支持
33、Wi-Fi开关: 支持
34、公寓SSID: 支持
35、OWE（增强型开放）
WPA3-SAE
WPA2-PSK/WPA3-SAE: 支持
36、eWeb管理: 支持
37、二层隔离: 支持
	台
	1
	工业

	55
	智能弱电箱
	尺寸：400mm×300mm
材质：阻燃 ABS 哑光一体成型，圆角防磕碰
结构：磁吸上翻门，开盖无遮挡
理线：背板洞洞板、可拆卸光猫 / 交换机支架、走线槽、扎带孔
供电：AC220V，外置 3C 电源适配器，额定功率≤12W
无线：Wi-Fi 2.4GHz（b/g/n）、蓝牙 BLE4.2
显示：2.51 英寸彩屏，独立温湿度数码显示
按键：4 路触控按键，支持自定义场景
温湿度传感器：0~60℃ / 0~100% RH
门磁传感器：霍尔感应，实时监测箱门开合
散热：内置静音离心风扇，温控 25℃~45℃可调，支持夜间静音
照明：内置 LED 补光灯，开盖自动亮、关盖延时关
接入：原生米家 APP，无网关直连
远程：实时查看温湿度、门磁、风扇、照明；历史曲线记录
自动化：温度联动风扇 / 智能插座 / 空调 / 新风
门磁联动灯光 / 场景
按键自定义无线开关 / 场景触发
告警：超温、门未关、离线 APP 推送提醒
	台
	1
	工业

	56
	中枢网关
	处理器 四核A35 1.5GHz
存储配置 512MB RAM + ‌4GB 存储空间‌，预留OTA扩展能力
机身尺寸 87×87×30.5mm，重量279g
网络连接 1个10/100Mbps自适应RJ45有线网口；支持2.4GHz+5GHz‌双频Wi-Fi‌
无线协议 蓝牙5.0，内置蓝牙信号放大器
供电规格 12V-1A，实测功耗不到5W
工作环境 温度-5°C~50°C，湿度0%~95%RH（无冷凝）
支持系统 Android 7.0/iOS 11.0及以上版本
设备负载‌：可同时连接‌200个蓝牙Mesh设备 + 100个蓝牙设备‌，支持多台中枢互为备份，主中枢异常时备中枢可自动接替。
通信协议‌：同时支持蓝牙Mesh 1.0、蓝牙Mesh 2.0、普通蓝牙
	台
	1
	工业

	57
	多模网关
	产品尺寸 95×95×26mm
输入规格 5V ⎓ 1A，Type-C供电接口
工作温度 -5℃~50℃
工作湿度 0%-95%RH（非冷凝）
适配系统 Android 5.0/iOS 12.0及以上网络连接 支持10/100Mbps ‌RJ45有线网口‌；支持Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n标准，覆盖‌2.4GHz/5GHz双频Wi-Fi
存储容量 128MB RAM + 128MB 内置存储通信协议‌：蓝牙、蓝牙Mesh、Zigbee 3.0‌三大主流通信协议
	台
	1
	工业

	58
	智能门锁
	开锁方式：指静脉、密码、临时密码、NFC卡、手机蓝牙、机械钥匙；密码长度6~10位正确密码，最长20位虚位密码；锁体全自动锁体；锁芯等级C级；支持电子反锁；防猫眼开锁；门铃功能；远程通知+报警:未关门、门虚掩、多次连续验证失败、撬锁、低电量；指静脉容量:50组；密码容量:50组；NFC容量:25组(NFC卡需另外购买)；额定电压:6V供电方式:8节5号干电池(6V)应急电源:通过Type-C连接移动电源供电(5V)使用环境温度:-25°C~55°C
	台
	1
	工业

	59
	摄像头
	精准识别跌倒姿态不漏报空间、人形精准检测不误报区域有人跌倒，发送告警通知；烟火检测技术识别烟火危险精准AI监测，防止误报手机及时提醒，安全呵护保障；自动生成60秒VLOG；400W像素1440P分辨率2颗940nm红外补光灯，无红曝ISP超微光全彩技术；双云台设计，360°全景；
	个
	1
	工业

	60
	水阀
	阀体材质黄铜，流动方向双向，通道形式全通径，适用介质水、气，压力环境常压，工作温度75℃；额定电压:5V
	个
	1
	工业

	61
	气阀
	阀体材质黄铜，流动方向双向，通道形式全通径，适用介质水、气，压力环境常压，工作温度75℃；额定电压:5V
	个
	1
	工业

	62
	水浸传感器
	水浸及雨水传感器，雨水水浸检测二合一，灵敏度可调，续航3年，IPX7级防水，智能联动
	只
	1
	工业

	63
	天然气传感器
	远程报警 定期自检提醒天然气报警器 ；消防产品认证，天然气浓度检测，MIUI设备报警
	只
	1
	工业

	64
	烟雾传感器
	火灾烟雾报警器 远程提醒，智能联动，搭载双发射光源传感器，大案件操作边界，高亮灯带设计，温湿度多维监测，3档灵敏度调节，5年超长续航，可通过米家APP自检、消音
	只
	1
	工业

	65
	人体存在传感器
	雷达+光感+红外热释电，交流220V供电，顶装，开孔直径：75mm
	套
	5
	工业

	66
	门窗传感器
	门窗开合智能监测及时报警 已接入米家APP，智能联动，异常报警，蓝牙连接，超长续航
	只
	5
	工业

	67
	压力传感器
	压力有无传感器，特定区域人体及物体存在检测，灵敏度可调，长度自由裁剪，续航3年；40cm/120cm/180cm可选
	只
	2
	工业

	68
	智能灯带
	2线制双色温灯带（24V）8mm宽，10米/盘，含200W智能调光驱动
	套
	1
	工业

	69
	智能插座
	智能五孔插座电量计量与功率显示10A 250VAC
	只
	5
	工业

	70
	三键开关
	三位零火开关（接入米家，暗盒须有零线才能用），每路800W
	只
	5
	工业

	71
	智能中控屏1
	尺寸:10.1英寸；分辨率:1920*1200；
摄像头:500万像素；麦克风:支持“小爱同学”远场语音唤醒；额定参数:100-240V ~ 50/60Hz；额定负载:白炽灯 MAX2100W(1-700W/路)节能灯、LED灯、荧光灯MAX390W(1-130W/路)
	只
	1
	工业

	72
	智能中控屏2
	4寸全面屏中控面板（4路米家开关，14路米家场景，4个本地场景，3路本地调光，2路窗帘，温控等）AG玻璃
	台
	3
	工业

	73
	空调vrf
	蓝牙mesh2.0中央空调控制器，室外机网关VRF远程控制多联机mesh2.0一拖七
	台
	1
	工业

	74
	空调小超人
	中央空调控制器风管机多联机网关蓝牙mesh2.0米家APP 蓝牙mesh2.0
	台
	1
	工业

	75
	电动窗帘
	智能窗帘电机Mini （米家mesh 2.0) 额定频率50/60Hz，额定扭矩：1.2N.m，额定转速：75r/min，工作制：S2 2min，防护等级：IP40
	套
	1
	工业

	76
	开窗器
	推窗器可伸缩范围:372-650mm；5V=2A(兼容5V=2A以额定输入下适配器)；
额定输出功率10W
最大出链长度300MM
进出链速度(空载)12.5mm/s
最大负载100N
使用温度0°C~45°C
外接光能板尺寸168x89.59x12.7mm (含安装支架)
外接光能板开路电压5V
	台
	1
	工业

	77
	扫地机
	风机最大吸力15000Pa；防缠绕主刷、边刷双重防缠；沿边清洁超远外扩贴边擦地；拖地方式双圆盘旋转加压擦地；导航LDS；避障129°广角激光+红外沿边测距；支持自动洗拖布；热风烘干；专利一体式自清洁清洗盘；自动集尘（水箱版）
	只
	1
	工业

	78
	轨道灯
	产品类型：磁吸式轨道照明系统
套装规格：1 米基础轨道 + 智能射灯 ×2 + GaN 电源 + IoT 转接器
安装方式：明装（无需吊顶开槽）
LED 驱动控制装置 额定输入：220V~ / 50-60Hz / 0.56A
额定输出：DC 45V / 2.4A
最大负载功率：110W
电源技术：氮化镓（GaN）高频开关技术
保护功能：过压保护（OVP）、过流保护（OCP）、短路保护（SCP）、过热保护（OTP）
工作温度：-10℃ ~ +45℃
外壳材质：阻燃 PC
安装方式：磁吸式接入轨道
基础轨道参数 轨道长度：1000mm（标称）
主体材质：6063-T5 航空铝材
表面处理：金属哑光烤漆
导电材质：高纯度紫铜导电条
导电方式：双侧导电
固定方式：磁吸 + 机械卡扣双重固定
安装方式：明装（后装，无需吊顶开槽）
可扩展模块：射灯、泛光灯、格栅灯、轨道插座等
轨道拼接：支持多根拼接延长
安装配件：膨胀螺丝、固定卡扣等
智能控制 控制方式：蓝牙 Mesh 2.0
控制功能：开关控制、亮度调节（0.1%-100%）、色温调节（2700K-6000K）、场景模式、定时开关、延时关灯、渐亮渐暗
联动控制：支持与其他米家设备联动
分组控制：支持多灯分组控制
	只
	1
	工业

	79
	电视机
	屏幕尺寸：27 英寸 屏幕比例：16:9 分辨率：1920×1080（FHD 全高清） 触控类型：十点电容触控 屏幕类型：防眩光类纸触控屏 色域覆盖：100% sRGB 刷新率：60Hz 护眼认证：德国莱茵 TÜV 低蓝光认证、无频闪认证 屏幕可视角度：178° 全视角
处理器：8 核高性能处理器 运行内存（RAM）：6GB 机身存储（ROM）：128GB 存储扩展：支持 USB 外接存储设备扩展
摄像头像素：500 万像素 摄像头位置：屏幕顶部居中 功能支持：视频通话、拍照、家庭监控、AI 健身动作识别 隐私保护：支持物理遮挡盖
扬声器配置：2×5W 全频扬声器 + 1×20W 低频扬声器 扬声器单元总数：3 单元音响系统 麦克风：远场语音麦克风阵列 语音唤醒：支持 "小爱同学" 远场语音唤醒 音效技术：小米自研音效算法 音频格式：支持主流音频格式解码
电池容量：9700mAh 大容量锂电池 关屏待机时间：≥13 天 连续视频播放：≥9 小时 连续音乐播放：≥52 小时 充电方式：DC 电源适配器充电 使用模式：插电 / 电池双模式使用
HDMI 接口：HDMI 1.4 × 1（支持外接 Switch、游戏机、电脑等） USB-A 接口：USB 2.0 Type-A × 1 USB-C 接口：USB Type-C × 1 电源接口：DC 电源输入接口 × 1 耳机接口：支持蓝牙音频输出
Wi-Fi：IEEE 802.11 a/b/g/n/ac，2.4GHz/5GHz 双频（Wi-Fi 5） 蓝牙版本：蓝牙 5.4 智能家居协议：支持米家 IoT 协议 语音控制：支持小爱同学远场语音控制 网关功能：支持蓝牙 Mesh 网关功能
AI 语音助手：内置 "超级小爱"，支持远场语音唤醒、多轮对话、日程管理、问答等 智能家居中控：可联动控制全屋米家智能设备（灯光、空调、扫地机器人等） 娱乐功能：在线视频、音乐、K 歌、游戏等 健身功能：AI 健身动作识别与纠正 学习功能：在线课程、儿童教育、英语学习等 视频通话：支持米家 / 微信视频通话 屏保功能：灵动萌宠屏保，支持虚拟宠物互动 应用生态：定制小米应用市场，支持主流 APP 下载安装 外接扩展：可作为 Switch / 游戏机 / 电脑的外接显示屏 场景模式：支持多种场景模式一键切换
工作温度：0℃ ~ +40℃ 存储温度：-20℃ ~ +60℃ 工作湿度：≤80% RH（无凝露） 电源输入：AC 100-240V ~ 50/60Hz
	只
	1
	工业

	80
	照明灯
	平板吸顶灯功率>=48w
	套
	1
	工业

	81
	挂壁空调内机
	空调类型：壁挂式分体空调
冷暖类型：冷暖型
变频 / 定频：全直流变频
能效等级：新一级能效
APF 能效比：5.30
电源规格：220V~50Hz
循环风量：750m³/h
室内机噪音（低风挡）：≤18dB (A)
室内机噪音（中风挡）：≤35dB (A)
室内机噪音（高风挡）：≤41dB (A)
风速档位：7 档风速调节
扫风方式：上下左右四向扫风
导风板：双层大导风板设计
制冷运行温度范围：-7℃~43℃
制热运行温度范围：-32℃~24℃
电机类型：直流无刷电机（BLDC）
电机调速方式：无级调速
电机能效等级：一级
显示屏类型：隐藏式 LED 数字显示屏
显示内容：设定温度、运行模式、风速等
显示屏亮度：可调节 / 可关闭
控制方式：红外遥控 +  APP + 语音控制
遥控器类型：多功能红外遥控器
智能连接：Wi-Fi 2.4GHz
语音控制：小爱同学等语音控制
OTA 空中升级
APP 远程控制
APP 耗电查询
AI 忘关机提醒
定制健康模式
面板材质：ABS 高光工程塑料
底座材质：HIPS 工程塑料
电机外壳：镀锌钢板
	个
	1
	工业

	82
	壁灯
	光源类型：高光效 LED（SMD/COB）
额定功率：5W~12W（阅读型 3W~5W，氛围型 5W~12W）
输入电压：AC 220V~50Hz
电压范围：AC 180V~265V（宽压设计）
色温：2700K（暖黄光）/ 3000K（暖白光）/ 4000K（中性光）可选
显色指数（Ra）：≥80（高端型≥90）
光效：≥80lm/W
初始光通量：400lm~960lm
光束角：阅读型 24°~36° / 漫射型 120°~180°
色容差：≤5 SDCM LED 使用寿命：≥30000 小时（L70B50）
开关次数：≥50000 次
光生物安全：RG0 豁免级（无蓝光危害）
频闪：无可视频闪
驱动方式：内置恒流 LED 驱动器 功率因数：≥0.9
总谐波失真（THD）：≤15%
待机功耗：≤0.5W
绝缘等级：Class II（双重绝缘）
耐压：AC 3750V/1min
泄漏电流：≤0.5mA
工作频率：50/60Hz
灯体材质：6063-T5 航空铝合金 / 冷轧钢板
灯体表面处理：静电喷塑 / 烤漆 / 阳极氧化
灯罩材质：高透光亚克力 / 磨砂玻璃 / 布艺
透光率：≥85%（亚克力）
反射罩：高纯铝反射罩，反射率≥90%
散热结构：一体化散热设计，自然对流散热
紧固件：304 不锈钢螺丝
安装底座：冷轧钢板，厚度≥1.2mm
	只
	1
	工业

	83
	铝合金窗模型
	用于安装开窗器
	只
	1
	工业

	84
	模型门
	用于安装指纹锁
	只
	1
	工业

	85
	明装强电箱
	面盖材质：ABS 工程塑料
箱体材质：冷轧钢板
适用电压：AC 220V/380V/400V
额定电压：AC 400V
额定电流：125A（双排配置）
额定频率：50Hz
额定绝缘电压：AC 500V
额定冲击耐受电压：6kV
回路数 / 位数：24 回路（24 模数）
排数：双排（每排 12 位）
单模数宽度：18mm
母线系统：单相 / 三相兼容
母线材质：高纯度铜排
母线截面积：≥10mm²
零排端子数：≥12 位
地排端子数：≥12 位
箱体材料：优质冷轧钢板
钢板厚度：≥1.2mm
表面处理：静电喷塑 / 粉末喷涂
表面颜色：白色（哑光）
防腐处理：磷化处理后静电喷涂
面盖材料：高强度 ABS 工程塑料
面盖透明度：透明
面盖厚度：≥3mm
铰链类型：SUS304 不锈钢铰链弹簧
导轨类型：TH35-7.5 标准 DIN 导轨
导轨材质：镀锌钢板
导轨厚度：≥1.5mm
零排组件：铜质零排，配绝缘支架
地排组件：铜质地排，配绝缘支架
零地排材质：T2 紫铜
端子类型：鞍型端子 / 压线框端子
工作环境温度：-25℃ ~ +60℃
相对湿度：≤95% RH（+25℃时，无凝露）
	条
	1
	工业

	86
	漏电保护器
	额定工作电压（Ue）：400VAC
额定绝缘电压（Ui）：500VAC
额定冲击耐受电压（Uimp）：6kV
额定电流（In）：63A
壳架电流：63A
极数：4P
脱扣曲线：C 型（5~10In 瞬时脱扣）
分断能力（Icn）：6kA（iC65N 系列）
限流等级：3 级
脱扣器类型：热磁式（过载热脱扣 + 短路磁脱扣）
额定频率：50/60Hz
短路保护：瞬时脱扣，动作时间≤0.1s
脱扣指示：红色脱扣指示，直观显示脱扣状态
手柄位置：合闸 / 分闸 / 脱扣三位置指示
接线端子类型：隧道式接线端子
进线方式：上进线 / 下进线均可
接线能力：≤25mm²（铜芯导线）
保护功能：过载保护、短路保护、漏电保护
	只
	1
	工业

	87
	断路器
	类型：小型断路器（MCB）
极数：1P（单极）
额定电流：32A
脱扣特性：C 型（5~10In）
分断能力：6kA
安装方式：DIN 导轨安装
额定工作电压：230V
额定冲击耐受电压：6kV
脱扣器类型：热磁式
额定频率：50/60Hz
限流等级：3 级
过载保护：反时限热保护
短路保护：瞬时磁保护，动作时间≤0.1s 瞬时脱扣范围：5In ~ 10In（C 型）
隔离功能：符合隔离要求
温度补偿：带温度补偿（-25℃~+55℃）
接线方式：上下进线均可
接线端子：隧道式
接线能力：≤10mm²（铜芯硬线）
工作温度：-25℃ ~ +55℃
相对湿度：≤95% RH（无凝露）
	项
	6
	工业

	88
	汇流排
	产品名称：梳状汇流排（母线排）
产品类型：模块化配电汇流排
极数：1P+N（1 相线 + 1 中性线，共 2 极）
模数位数：12 位（12 模数）
间距：18mm（标准模数间距）
额定电流：100A（40℃环境温度下）
额定电压：415VAC
额定绝缘电压：500VAC
额定频率：50/60Hz
安装方式：插入式（直接插入断路器接线端子）
适用范围：1P+N/2P 微型断路器并联供电
污染等级：3 级
可裁剪性：可按需裁剪
	条
	1
	工业

	89
	光猫
	接口类型：SC/UPC（单模光纤）
光纤类型：单模 G.652D 光纤 PON
传输速率：下行：2.488Gbps（2.5Gbps）
上行：1.244Gbps（1.25Gbps） 波长：
上行：1310nm ± 20nm
下行：1490nm ± 10nm
光模块等级：Class B+
发射光功率：+0.5dBm ~ +5dBm
接收灵敏度：≤ -28dBm（BER=10^-12）
过载光功率：≥ -8dBm
传输距离：最大 20km
分光比：支持 1:64 分光
FEC：支持前向纠错
DBA：支持动态带宽分配
QoS：支持服务质量保证
	只
	1
	工业

	90
	安装调试
	定制
	项
	1
	工业

	实训室网络安防体验馆设备
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	摄像机4
	1、smart功能
普通事件：移动侦测（支持人形检测），异常
2、接口
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
音频：1个内置麦克风
3、补光
补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯
补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m
防补光过曝：支持
红外波长范围：850 nm
4、网络
网络协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，NTP，IGMP，QoS，IPv4， UDP
同时预览路数：最多6路
接口协议（API）：开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181
用户管理：最多32个用户，可分3级用户权限管理：管理员，操作员，普通用户
客户端：iVMS-4200
浏览器：使用本地服务预览：Chrome 80+，Firefox 80+，Edge 89+，Safari 13+
5、一般规范
联动方式：上传中心
产品尺寸：Ø110 × 93 mm
设备重量：300 g
包装尺寸：145 × 145 × 128 mm
带包装重量：470 g
存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
通用功能：心跳，密码保护，水印技术
电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W
PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W（DV2型号不支持）
恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复
供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
PoE：IEEE 802.3af，Class 3（DV2型号不支持）
电源接口类型：Ø5.5 mm圆口
6、视频
最大分辨率：2560 × 1440
主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720）
子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（768 × 432，640 × 480，640 × 360）
视频压缩标准：主码流：H.265/Smart265，支持超级智能编码
子码流：H.265
视频压缩码率：32 Kbps~8 Mbps
H.265编码类型：Main Profile
码率控制：定码率，变码率
SVC：支持
7、镜头
焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：94°，垂直视场角：49°，对角视场角：114°
4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85°
6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54°
8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50°  
镜头接口尺寸：M12
最大光圈数：F2.0
8、图像
smartIR：支持
图像设置：镜像，饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调
日夜转换模式：白天，夜晚，自动，定时切换
图像增强：背光补偿，强光抑制，3D数字降噪
9、认证
防护：IP67
10、音频
音频压缩标准：G.711alaw/AAC-LC
音频压缩码率：64 Kbps（G.711alaw）/16~64 Kbps（AAC-LC）
音频采样率：8 kHz/16 kHz
音频环境噪声过滤：支持
11、摄像机
传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.005 Lux 
快门：1/3 s~1/100,000 s
宽动态：数字宽动态
日夜切换模式：ICR红外滤片式
调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°
	台
	1
	工业
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	摄像机5
	1、smart功能
报警触发：移动侦测，遮挡报警，异常
2、接口
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
音频：1个内置麦克风，1个内置扬声器
3、补光
补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯
补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m
防补光过曝：支持
4、专业智能（深度学习算法）
人脸抓拍：支持
智能警戒：区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测 
5、网络
网络协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，HTTPS，FTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP，RTSP，NTP，UPnP，SMTP，IGMP，802.1X，QoS，IPv6，UDP，Bonjour，SSL/TLS，WebSocket，WebSockets
同时预览路数：最多6路
接口协议（API）：开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181
用户管理：最多32个用户，可分3级用户权限管理：管理员，操作员，普通用户
网络存储：NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）
客户端：iVMS-4200
浏览器：使用插件预览：IE10、IE11；
使用本地服务预览：Chrome 57.0+、Firefox 52.0+、Safari12+ 
6、一般规范
联动方式：上传FTP/NAS，上传中心，邮件，录像，抓图，声音报警
产品尺寸：186.6 × 92.7 × 87.6 mm 
包装尺寸：235 × 120 × 125 mm
设备重量：WDA4-L型号：565 g
DWDA4-L型号：550 g
带包装重量：WDA4-L型号：785 g
DWDA4-L型号：760 g
存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
通用功能：心跳，密码保护，水印，IP地址过滤，像素计算器
恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复
电流及功耗：DC：12 V，0.84 A，最大功耗：10 W
PoE：802.3af，36 V~57 V，0.32 A~0.20 A，最大功耗：11.5W
*WDA4型号支持PoE
供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
PoE：802.3af，Class 3
*WDA4型号支持PoE
电源接口类型：Ø5.5 mm圆口
7、视频
最大图像尺寸：2560 × 1440
主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720）
子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（1280 × 720，640 × 480，640 × 360）
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264
子码流：H.265/H.264/MJPEG
视频压缩码率：32 Kbps~8 Mbps 
H.264编码类型：BaseLine Profile/Main Profile/High Profile
H.265编码类型：Main Profile
Smart264编码：主码流支持
Smart265编码：主码流支持
码率控制：定码率，变码率
SVC：支持
ROI：支持主码流设置1个固定区域 
8、镜头
焦距&视场角：4 mm，水平视场角：78.3°，垂直视场角：42.9°，对角视场角：91.2°
6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：57.2°
8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角视场角：43.3°
12 mm，水平视场角：23.4°，垂直视场角：13.3°，对角视场角：26.8°
镜头接口尺寸：M12
最大光圈数：F1.6
9、图像
图像设置：镜像，视频遮盖，饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调
日夜转换模式：白天，夜晚，自动，定时切换
图像增强：背光补偿，强光抑制，3D数字降噪
10、认证
防护：IP66
11、音频
音频压缩标准：G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC/MP3  
音频压缩码率：64 Kbps（G.711 ulaw/G.711 alaw）/16 Kbps（G.722.1）/16 Kbps（G.726）/32~160 Kbps（MP2L2）/16~64 Kbps（AAC-LC）/8~160kbps（MP3）
音频采样率：8 kHz/16 kHz
音频环境噪声过滤：支持
12、摄像机
传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
快门：1/3 s~1/100,000 s
宽动态：120 dB
日夜切换模式：ICR红外滤片式
	台
	1
	工业
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	摄像机6
	1、事件
普通事件：移动侦测，异常
报警联动：邮件，上传中心，上传FTP，声音报警
2、网络
支持协议：IPv4，IPv6，HTTP，HTTPS，QoS，DNS，DDNS，NTP，RTSP，RTP，TCP/IP，UDP，DHCP，Bonjour
接口协议：ISAPI，海康SDK，GB/T28181协议，开放型网络视频接口，ISUP5.0
3、一般规范
工作温湿度：开启补光灯：-30 ℃~40 ℃，湿度小于95%（无凝结）
关闭补光灯：-30 ℃~50 ℃，湿度小于95%（无凝结）
存储湿温度：-30 ℃~50 ℃，湿度小于95%（无凝结）
使用环境说明：1、请勿将设备使用在振动或冲击环境下，如车载、动车、船舶、港口塔吊、大型采矿机械上等；
2、请勿将设备使用在强腐蚀、强酸、高盐碱地区，如海上岛屿、海上平台、海上船舶、化工、熏蒸、海边（5公里以内）等特殊腐蚀环境；
3、请勿将设备应用在强电磁干扰环境，如广播塔天线主发射方向、变电站合闸区、电网输电线近区、轨道受电弓、雷达、医用核磁共振、4G/5G/FM基站天线附近等强电磁干扰高频辐射环境；
4、请勿将设备使用在极热、极冷、多尘或者长时间高湿度等环境下，参考工作温湿度要求；
通用功能：密码保护，视频遮盖，水印技术
电源：DC：12 V ± 25%，0.75 A，最大功耗：9 W，支持防反接保护
*需自行配备DC12 V，Ø5.5 mm圆口电源适配器
恢复出厂设置：支持
尺寸：产品尺寸：164 × 185.7 × 131.9 mm
包装尺寸：224 × 164 × 230 mm
重量：设备重量：600 g
带包装重量：900 g
4、专业智能
智能警戒：区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测
5、镜头
焦距：固定焦距
视场角：2.8 mm，水平视场角：104.8° ，垂直视场角：55.3° ，对角视场角：124.9°
4 mm，水平视场角：89.4° ，垂直视场角：46.3° ，对角视场角：107.1°
最大光圈数：F1.0
景深范围：2.8 mm：2.5 m~∞
4 mm：2.8 m~∞
6、认证
防护：IP66，防大暴雨
7、音频
音频压缩标准：G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC-LC/PCM/MP3
音频压缩码率：64 Kbps（G.711ulaw/G.711alaw）/16 Kbps（G.722.1）/16 Kbps (G.726)/32 kbps-192 kbps（MP2L2）/8 Kbps-48 Kbps（PCM）/8Kbps-160Kbps（MP3）/16 Kbps-64 Kbps（AAC-LC）
音频采样率：8 kHz/16 kHz
环境噪声过滤：支持
8、接口
SD卡扩展：支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持512 GB
音频：1个内置麦克风，1个内置扬声器
网络接口：RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 
9、移动通信参数
无线制式：LTE-TDD/LTE-FDD
无线频段：LTE-TDD  Band 34/38/39/40/41 
LTE-FDD  Band 1/3/5/8
SIM卡：内置电信、联通卡，外置1个Nano SIM扩展卡槽
10、补光
补光灯类型：柔光灯
补光灯距离：最远可达30 m
防补光过曝：支持
11、协议
客户端：海康互联，萤石云
12、云台
预置点：300
水平范围：0°~345°
垂直范围：0°~80°
水平速度：4~25°/s
垂直速度：4~20°/s
13、视频
最大分辨率：2560 × 1440
主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720）
子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（1280 × 720，640 × 480，640 × 360）
视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG
视频压缩码率：32 Kbps~16 Mbps
H.264编码类型：BaseLine Profile/Main Profile/High Profile
H.265编码类型：Main Profile
14、图像
图像增强：背光补偿，强光抑制，3D数字降噪
图像设置：镜像，饱和度，亮度，对比度，锐度
15、基础参数
传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.0005 Lux 
宽动态：数字宽动态
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	5口POE交换机
	1、PoE功能
PoE标准：IEEE 802.3af,IEEE 802.3at
PoE端口：端口1-4
Hi-PoE端口：不支持
端口最大供电功率：端口1-4，单端口最大30 W
整机最大供电功率：45 W
供电线芯：支持4芯供电，网线的1/2/3/6同时供电  
PoE远距离：端口1-4
PoE看门狗：支持PoE看门狗
PoE定时开关：支持PoE定时开关
PoE兼容模式：支持PoE兼容模式
2、运维管理
管理平台：支持Web管理
支持海康互联APP管理
支持海康云商APP管理
支持4200客户端管理
支持SADP
SNMP：不支持
系统维护：支持远程升级
支持默认参数恢复
支持日志查看
支持基本网络参数配置
拓扑展示：支持拓扑页面展示
设备状态告警：支持设备状态告警
3、软件功能
DHCP：支持DHCP Client
Super IP：10.180.190.200
端口信息：支持端口速率配置
支持端口流控配置
支持端口使能配置
支持端口双工配置
支持端口实时收发速率统计、7天收发峰值速率统计
光口自适应：不支持
DDM：不支持
端口隔离：支持端口隔离
端口限速：支持所有端口收、发方向限速
端口风暴控制：支持风暴控制
端口镜像：支持端口镜像
端口节能：支持802.3az（EEE）
VLAN：支持VLAN
链路聚合：支持静态链路聚合
红口：不支持
QoS：支持QoS
DSCP：不支持
STP：支持STP
支持RSTP 
ERPS：不支持
线缆检测：支持线缆检测
Ping工具：支持Ping工具
MAC地址表获取：支持MAC地址表获取
LLDP：支持LLDP
ACL：不支持
IPSG：不支持
终端安全防护：支持终端安全防护
ARP网关防欺骗：不支持
SSH：支持SSH
Telnet：不支持
4、网络参数
端口：4个千兆PoE电口,1个千兆电口
交换容量：14 Gbps
包转发率：10.42 Mpps
MAC地址容量：4 K
缓存：2 Mbits
5、通用参数
尺寸：121.1 mm × 27.6 mm × 83.1 mm
重量：净重0.22 kg
毛重（含包装）0.78 kg
工作温度：0 °C~40 °C
工作湿度：5%~95%（无凝露）
存储温度：–40 °C~85 °C
存储湿度：5%~95%（无凝露）
安装方式：桌面式可壁挂
供电方式：DC供电：54 V, 0.9 A 
风扇：无风扇
整机功耗：≤ 50 W
浪涌防护：支持6 kV防浪涌
装箱清单：交换机 × 1,电源适配器 × 1,快速入门指南 × 1  
平均无故障工作时间（MTBF）：100000小时   
拨码开关：不支持
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	硬盘录像机2
	1、视频参数
视频输出：1路HDMI，1路VGA
解码能力：16×1080P（开启智能后为12×1080P）
HDMI输出：分辨率：4K（3840×2160）/30Hz，2K（2560×1440）/60Hz，1080P（1920×1080）/60Hz，UXGA（1600×1200）/60Hz，SXGA（1280×1024）/60Hz，720P（1280×720）/60Hz，XGA（1024×768）/60Hz
VGA输出：默认与主口同源，不支持异源，分辨率: 1920*1080/60Hz，1280*1024/60Hz，1280*720/60Hz
CVBS输出：不支持
预览分屏：1/2/4画面
视频解码格式：H.265;Smart265;H.264;Smart264
同步回放：4路
2、系统参数
视频接入路数：4路
网络输入带宽：40Mbps
网络输出带宽：80Mbps
录像分辨率：8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
3、一般规范
电源规格：DC 12V 18W
功耗（不含硬盘）：≤10W
工作温度：-10℃～＋55℃
工作湿度：10％～90％
机箱：1U 260机箱
尺寸：265mm（宽）×224mm（深）×48mm（高）
重量（不含硬盘）：≤1kg
4、音频参数
音频解码格式：G.711ulaw;G.711alaw;G.722;G.726;AAC
音频输出：1路，RCA接口（线性电平，阻抗：1KΩ）
语音对讲输入：1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1KΩ）
内置扬声器：1路
5、其他
红外遥控：不支持
6、硬盘管理
盘位：1个SATA接口
单盘容量：最大支持12TB
阵列类型：不支持
扩展存储：不支持
7、外部接口
网络接口：2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口
USB接口：2个USB 2.0 (后置)
报警输入：无
报警输出：无
8、网络管理
网络协议：IPv6、UPnP（即插即用）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP 地址）、DHCP（自动获取IP 地址）
9、录像管理
录像/抓图模式：定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像
回放模式：即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放、日志回放
备份模式：常规备份、事件备份、录像剪辑备份
10、智能分析
目标名单库：支持16个名单库，名单库库容2万张
目标比对：2路图片流
目标检索：支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索
目标抓拍：1路（8MP）视频流
周界防范：1路（8MP）视频流或4路图片流
智能人车移动侦测：4路（8MP）视频流
电瓶车进梯检测：1路（8MP）视频流
本地智能应用：高空抛物循迹，电瓶车进梯检测，车辆通行与通道占用
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	硬盘2
	500GB（SATA3.0，2.5英寸）
接口：SATA 6Gb/s
闪存：6代V-NAND TLC
缓存：512MB
顺序读/写：560/530MB/s
尺寸：100×69.85×6.8mm；
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	摄像机7
	1、接口
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
SD卡扩展：内置MicroSD/SDHC/SDXC插槽，最大支持256 GB
音频：1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡
1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡 
1个内置麦克风，1个内置扬声器
报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC24 V，1 A或AC24 V，1 A）
复位：支持
电源输出：DC12 V 100 mA
2、补光
补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯
补光距离：红外光：
最远可达50 m
白光：
2.7~12 mm：最远可达30 m
7~35 mm：最远可达40 m
防补光过曝：支持
红外波长范围：850 nm
3、专业智能（深度学习算法）
人脸抓拍：支持
智能警戒：区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测
4、网络
同时预览路数：最多6路
接口协议（API）：开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181
网络协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，HTTPS，FTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP，RTSP，NTP，UPnP，SMTP，IGMP，802.1X，QoS，IPv6，UDP，Bonjour，SSL/TLS，WebSocket，WebSockets
用户管理：最多32个用户，可分3级用户权限管理：管理员，操作员，普通用户
网络存储：支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传，配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测
浏览器：使用插件预览：IE10，IE11
使用本地服务预览：Chrome 57.0+，Firefox 52.0+，Safari 12+
5、一般规范
产品尺寸：94.9 × 100.1 × 195.9 mm
包装尺寸：315 × 137 × 141 mm
设备重量：850 g
带包装重量：1190 g
启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃；湿度小于95%（无凝结）
联动方式：上传FTP/SD卡/NAS，上传中心，邮件，录像，抓图，报警输出，声音报警
电流及功耗：DC：12 V，1.08 A，最大功耗：13 W
PoE：（802.3at，42.5 V~57 V），0.36 A~0.27 A，最大功耗：15 W
供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
PoE：802.3at，Class 4
电源接口类型：Ø5.5 mm圆口
通用功能：心跳，密码保护，水印，IP地址过滤，像素计算器
恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复
6、视频
最大图像尺寸：2560 × 1440
主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720）
子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（1280 × 720，640 × 480，640 × 360）
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264
子码流：H.265/H.264/MJPEG
视频压缩码率：32 Kbps~8 Mbps
H.264编码类型：BaseLine Profile/Main Profile/High Profile
H.265编码类型：Main Profile
Smart264编码：主码流支持
Smart265编码：主码流支持
码率控制：定码率，变码率
SVC：支持
ROI：支持主码流设置1个固定区域 
7、镜头
焦距&视场角：2.7~12 mm，水平视场角：106°~36°，垂直视场角：57°~20°，对角视场角：125°~41°  
7~35 mm，水平视场角：29°~10°，垂直视场角：16°~6°，对角视场角：33°~12°
镜头尺寸接口：2.7~12 mm：Ø14
7~35 mm：一体机
最大光圈数：2.7~12 mm：F1.2
7~35 mm：F1.7
恒定光圈：2.7~12 mm：不支持
7~35 mm：支持
一体机镜头：2.7~12 mm：不支持
7~35 mm：支持
ICR蓝玻璃：2.7~12 mm：不支持
7~35 mm：支持
8、图像
日夜转换模式：白天，夜晚，自动，定时切换
图像增强：背光补偿，强光抑制，3D数字降噪
图像设置：镜像，视频遮盖，饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调
9、认证
防护：IP67
10、音频
音频环境噪声过滤：支持
音频采样率：8 kHz/16 kHz 
音频压缩标准：G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC/MP3
音频压缩码率：64 Kbps（G.711 ulaw/G.711 alaw）/16 Kbps（G.722.1）/16 Kbps（G.726）/32~160 Kbps（MP2L2）/16~64 Kbps（AAC-LC）/8~160 Kbps（MP3）
11、摄像机
传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
快门：1/3 s~1/100,000 s
宽动态：120 dB
日夜切换模式：ICR红外滤片式
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	人脸识别
	屏幕参数：7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024；
摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；
认证方式：支持人脸、刷卡（M1卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证模块；
面部检测：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人面部识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；
存储容量：本地支持2万人脸库、5万张卡，15万条事件记录；
可视对讲：支持和云眸、4200客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式；
视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264；
口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； ü 提醒戴口罩模式：未带口罩可做身份验证，身份验证通过后提醒佩戴口罩； ü 强制戴口罩模式：未戴口罩无法做身份验证，提醒佩戴口罩；
识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示；
认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示；
认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名；
外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开；
外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能；
门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理；
组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式；
多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门；
黑名单核验：支持中心下发黑名单人员信息，实现本地黑名单核验；
报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开启报警、胁迫卡和胁迫密码报警、黑名单报警等；
事件上传：在线状态下将设备认证结果、温度信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上
单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等；
WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。
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	模拟门
	定制实训迷你门
	套
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	磁力锁
	门型：木门、玻璃门、金属门、防火门
开门方式：断电开门
承受拉力：280kg ± 15%
门的数量：单门
防水：室内使用，不防水
安装方式：支架安装，吊装
开门角度：90°
门磁信号：支持
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	开门按钮
	结构：塑料面板；
性能：最大耐电流1.25A，电压250V；
输出：常开；
类型：适合埋入式电器盒使用；
尺寸：86*86mm；
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	门禁控制器
	电源输入：AC90-264V
电源输出：DC12V 3A，输出电压可调范围：12-13V
支持电锁输出功能，电锁延时输出0-30秒
支持开门按钮输入功能
支持外接消防联动
外壳尺寸：175*60.5*30.4mm
外壳材质：黑色PC
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	单防区张力围栏主机
	0.96英寸的OLED显示操作屏；显示在线线制的数量和离线的数量；自动分配和识别每一根线的地址，并实时监测在线的数量及离线数量；可调节张力控制杆的报警灵敏度，由低到高1—10档；防区报警显示图标，可实时监控每个防区情况，并可提供每根线的报警情况，一旦报警，图标立即闪烁并报警提示；100条本地报警记录存储；自带一键撤布防按键，自带地址编程功能，可直接定位张力主机地址，通过RS485通讯接口可直接连接键盘，实时获取前端围栏的报警情况，并与其他安防设备连接，如与视频摄像机联动；可输出防区报警开关量、防拆报警、外部开关量报警等 。
	套
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	张力围栏报警主机
	8路有线防区、4路继电器报警输出、1路警号输出（DC12V/750mA）
总线扩展：双M-BUS总线，整机最大256防区+256路报警输出（本机8+总线扩展248防区）
子系统：8个独立分区子系统+1个公共区，分区独立布撤防
总线数量：2路独立BUS接口
线材RVV2×1.5mm²：单总线无中继2400m；加2级中继最长7.2km/单条，双总线合计14.4km
网口 1×10/100M自适应以太网（TCP/IP上传） 
电话线 1进1出，支持Contact ID/CID拨号上传 
RS485 1路（接报警键盘），最多带32个LCD键盘 
RS232 1路调试串口 
辅电输出 DC12V/1A（外接探测器供电） 
蓄电池 1组12V铅酸电池（标配适配12V7AH，市电断电自动切换） 
防拆 机箱自带防拆开关，独立防拆报警不占用防区 
主供电：AC220V输入，机内变压DC14.3V
整机功耗：≤60W，外设负载供电≤40W
工作环境：温度-10℃~+55℃，湿度10%~90%RH无凝露
6组接警中心：2网口+2电话+2GPRS（G版），报警多路径冗余上传、断网续传 
校时：NTP网络校时+手动校时，Linux系统固件 
用户：1管理员+1主用户+199操作员+16远程管理账号
 遥控：最多32个无线遥控器布撤防
日志：250条CID报警事件缓存，支持远程查日志、远程升级、配置导入导出备份
	台
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	张力围栏主机键盘
	1、混合报警主机专用控制键盘；
2、支持密码、刷卡、遥控器操作，具体数量由对应报警主机管理；
3、支持防区名称自定义（支持中文），支持80x25mm大屏显示；
4、支持背壳双面防拆；
5、支持上下翻页查看事件信息；
6、支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果；
7、指示灯：系统故障（橙色），网络连接状态（绿色），报警（红色），布撤防（蓝色），配置状态（红绿双色）；
8、功能按键：8个，工程、查询，旁路，一键，火警，紧急，左键，右键；
功耗：DC12V，1.8W
显示屏：80x25mm液晶LCD显示屏
重量：303g
工作温度：-10℃～＋55℃
工作湿度：10％～90％
	台
	1
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	红外对射
	供电：DC24V（标配，适配报警主机12V辅电需加电源适配器），工作电流：发射端40mA、接收端50mA 
报警输出：单组继电器1C（COM/NO/NC），触点容量：AC/DC≤30V、0.5A；常闭NC接报警主机防区 
防拆输出：机身内置防拆开关（常闭），拆壳触发报警，可单独接防区
遮光响应：50～700ms连续可调（防落叶、小动物误触发）
 红外波长：940nm脉冲红外，抗强光、日光干扰
光轴调节：水平±90°、垂直±10°，带微调旋钮+瞄准镜，安装对光方便
防护等级：IP55，室外防雨防尘
工作环境：-25℃～+55℃，湿度＜95%RH无凝露 
安装：立杆抱箍（选配支架ALF-50L/ALF-50T）、墙面固定两用
	对
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	红外对射警主机
	1、混合报警主机专用控制键盘；
2、支持密码、刷卡、遥控器操作，具体数量由对应报警主机管理；
3、支持防区名称自定义（支持中文），支持80x25mm大屏显示；
4、支持背壳双面防拆；
5、支持上下翻页查看事件信息；
6、支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果；
7、指示灯：系统故障（橙色），网络连接状态（绿色），报警（红色），布撤防（蓝色），配置状态（红绿双色）；
8、功能按键：8个，工程、查询，旁路，一键，火警，紧急，左键，右键；
功耗：DC12V，1.8W
显示屏：80x25mm液晶LCD显示屏
重量：303g
工作温度：-10℃～＋55℃
工作湿度：10％～90％
	台
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	显示器
	1、显示参数
显示尺寸：21.5 inch
屏幕可视区域：478.65 mm (H) × 260.28 mm (V)
物理分辨率：1920 × 1080 @ 100 Hz
背光源类型：E-LED
像素间距：0.24 mm (H) × 0.24 mm (V)
亮度：250 cd/m²
可视角：178° (H)/178° (V)
色深度：8 bit, 16.7M
对比度：4000 : 1
响应时间：6.5 ms（typ）
刷新率：Typ 60 Hz , Max 100 Hz
表面处理：Haze 25% , 3H
连续使用时间：7 × 16 H
色域：72% NTSC
2、电源参数
供电要求：DC：12V，2A
峰值功耗：≤ 24W
待机功耗：≤ 0.5 W
3、运行环境
工作温度：0 ℃~40 ℃
工作湿度：20%~90% RH(无冷凝水) 
存储温度：-20 ℃~60 ℃
存储湿度：5%~90% RH(无冷凝水)
4、接口参数
音视频输入接口：HDMI 1.4 × 1 , VGA x 1 , Audio IN x 1
	台
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	一体机（核心产品）
	一、整体设计
1.整机采用边框与背板一体化冲压成型结构，上左右三边边框与背板非拼接组装结构，连接处无拼缝。整机左、右、下三边框皆具备磁吸功能，边框任意位置可吸附具备磁吸功能的书写笔。
2.屏幕采用≥86英寸液晶显示器，采⽤LED液晶A规屏，显示⽐例16:9。显示分辨率3840*2160，可视⻆度≥178°。
3.侧置输入接口具备≥2路HDMI、1路RS232（RJ45形态）、1路USB接口，1路音频输出、1路触控USB输出；前置输入接口≥3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。
4.整机采用红外触控技术，系统支持≥50点触控及书写划线。
5.整机嵌入式系统版本≥Android 15，主频≥1.6GHz。
6.整机设备内置2.2声道扬声器，前朝向发声，12W高音扬声器2个，上朝向30W中低音扬声器2个，最大功率≥84W，全部扬声器无需打开背板即可单独拆卸。
7.整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12米。
9.整机内置语音助手，通过整机麦克风及智能笔以唤醒词调起语音助手，支持语音交互的方式调节整机音量、亮度，语音操控打开系统已安装应用如：教学白板、浏览器、计算器、画板，语音搜索指定网页内容，支持选择网页中的视频进行播放或暂停。
10.整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，⽀持输出4:3、16:9⽐例的图⽚和视频，支持拍摄＞1600 万像素的照片和视频，支持输出 4k 分辨率的视频。
11.整机内置双Wi-Fi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。
12.整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机和笔记本电脑接收超声波信号后可以自动识别附近投屏设备，点击对应设备即可完成投屏操作。
14.整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、超声、wifi直连三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。
15.整机内置AR授课工具，支持对视频展台所采集的画面中叠加动态的3D 模型。3D模型包括：动物、微生物、人体骨骼、乐器、星球、地形。

二、插拔式电脑模块：
1、采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。
2、PC模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。
3、电脑模块CPU要求：主频≥2.0GHz，8核心十二线程；配置要求：不低于 DDR4 8GB内存，256GB SSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。
	台
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	扩声系统智能音频主机
	1、AI吊麦音频处理器为纯嵌入式设计，可外接功放或有源音箱。
2、具有≥2路麦克风输入接口，可两支吊装麦克风同时使用，组成师生互动扩声，且拾音距离≥5米，每路麦克风带48V幻想电源供电。具备多麦同时使用技术，且多麦同时使用不啸叫、不丢字、不卡顿，声场均匀。
3、具有≥1路平衡输入和≥1路隔离输入接口、≥1路录音输出接口和≥1路线路输出接口、≥1路闪避实体开关、≥1路隐藏式音量电位器和≥1路高音可调电位器、≥1路USB升级接口≥1路RS232串口通讯接口，支持PC调试和中控控制，且以上接口名称均为中文标识。
4、内置双核增强型HIFI-4数字信号处理器，专用AI语音处理引擎。
5、调试软件具有≥5档可调啸叫抑制等级，完全自动适应环境和反馈参数，无需复杂人工调试，自动反馈抑制。具有≥16段图示均衡功能，图示均衡频点可自定义，增益可调≥±18dB。
6、调试软件具有≥6档可调降噪等级，可根据老师使用需求调节降噪强度； 
7、电源功率：12W。
8、频率范围：等于或优于50Hz-20kHz（±3dB）。
9、总谐波失真：≤0.1%。
10、增益差：≤0.5dB。
11、线路输入输出信噪比：≥100dB。
	台
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	超薄数字功放
	1、机箱高度≤1U，铝合金面板光面处理，LED信号灯设计，GIAN电位器旋钮设计；
2、宽电压线路设计，开关电源设计；D类数字功放设计；
3、拨码开关可实现增益、低通、并接等功能；
4、电压供应：110-250V，50Hz-60Hz；
5、单通道额定功率（8Ω/4Ω）： ≥400W/700W；
6、频率响应：20-20KHz（±3dB）；
7、输入阻抗：10K不平衡输入，20K平衡输入；
8、失真(THD)：≤0.01%；
9、接口：≥4路XLR输入，≥4路凤凰插座输出。
	台
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	吸顶喇叭
	1、阻抗：8Ω；
2、灵敏度：≥90dB；
3、功率：≥32W；
4、喇叭尺寸：≥6寸（吸顶安装）；
5、频响范围：等于或优于90Hz-20kHz；
6、外形尺寸：230×150（mm)。
	只
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	大方舟智能麦克风
	1、阵列麦克风，采用≥6咪线性阵列，高声源定位和波束成形，语音更清晰；
2、可≥10米远距离宽范围拾音；
3、内置防风棉，可良好过滤杂音和环境噪声，提升人声清晰度；
4、48V幻象电源供电；
5、抗手机、电磁、高频干扰；
6、颜色：白色；
7、频率响应：20-20KHZ（±3dB）；
8、敏感度：等于或优于-38dB±3dB；
9、最大声压级：≥138dB SPL；
10、信噪比：≥82dB。
	台
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	手持无线麦
	1、当无线麦充电底座和音频接收盒正确接线通电后，开启无线麦克风电源，短按电源按键5次，即可进入红外对频功能，自动对频； 
2、手持无线麦具有≥1.05英寸彩色TFT显示屏，具有≥6个软质硅胶按键，正面有激光发射、上翻页、下翻页按键，侧面有电源按键、音量加、音量减按键；）
3、无线麦克风支持激光笔功能，支持无线PPT翻页功能； 
4、手持无线麦显示页面可显示无线连接状态、电池电量、动态电平、音量大小数值；支持通过显示屏进行≥5档屏幕亮度调节、设置限幅器开关、设置自动增益开关、进行≥5档EQ高频参数调节、进行≥5档EQ低频参数调节、设置降噪开关； 
5、手持无线麦采用笔型设计，抓握舒适，适合手持使用； 
6、手持无线麦克风无线传输距离≥31m； 
7、手持无线麦充满电后，可连续拾扩音使用≥10小时； 
8、手持无线麦Type-C接口支持麦克风充电和拓展头戴麦克风和领夹麦克风咪头； 
9、将手持麦克风脱离信号接收范围，麦克风自动发出蜂鸣报警声，同时麦克风显示屏自动显示“请放回”； 
10、当无线麦克风超过20秒未进行功能操作，屏幕自动熄屏，熄屏后进入省电模式，不影响麦克风扩声。麦克风放入充电底座后自动进入静音待机状态，30分钟后麦克风未取出，麦克风自动关机，加快充电速度； 
11、手持无线麦具有≥1.2米自由落体耐摔功能，外壳及麦内部件不会损坏； 
12、频率范围：等于或优于100Hz-12KHz（±3dB）
13、工作频率：2402Hz-2480Hz
14、总谐波失真：≤0.2%
15、音频系统延时：≤12ms
16、智控主机具有≥1路TYPE-B USB接口可以连接电脑；≥1个SMA天线射频接口；≥1路3.5红外对频接口；≥1路凤凰端子音频输出接口；≥2路RS232通讯接口，可以与中控及其他主机通讯。智控主机具有≥1路RJ45网口可以与云平台通讯； 
17、智控主机具有电源开关，适配DC9V,1A电源。可以AC180~240V宽电压范围正常工作；
18、智控主机具有≥2路TYPE-A USB接口可以和两个智能充电底座通讯；
19、智控主机具有无线一拖二功能，一个智控主机可以同时连接2只无线麦克风，并接收2只无线麦克风音频信号； 
20、麦克风软件可动态显示无线麦使用状态，包括电量、充电状态、音量、实时电压、触摸锁定状态、中控锁定状态、麦克风编号、底座编号、固件版本号等信息，可显示无线麦是否已放入底座，无线麦是否锁定等状态，支持以动态图的形式显示无线麦放入底座、无线麦从底座取出等实时状态。可单独控制一只无线麦的音量加减，音量共有0-7的档位调节。可单独控制底座的解锁状态，解锁状态分为中控解锁和触摸解锁，先中控解锁后再触摸解锁方可取出无线麦。
21、云平台软件可动态显示无线麦使用状态，包括电量、充电状态、音量、实时电压、触摸锁定状态、中控锁定状态、麦克风编号、底座编号、固件版本号等信息，可显示无线麦是否已放入底座，无线麦是否锁定等状态，支持以动态图的形式显示无线麦放入底座、无线麦从底座取出等实时状态。可以单独控制一只无线麦的音量加减，音量共有0-7的档位调节。云平台软件可以单独控制底座的解锁状态，解锁状态分为中控解锁和触摸解锁，先中控解锁后再触摸解锁方可取出无线麦。云平台软件可以同时控制底座解锁状态，同时控制两个底座的中控解锁和触摸解锁状态。
22、智控主机外观：可壁挂式设计。
23、智能充电底座具有充电槽，槽内具有霍尔传感器检测开关、微型电磁铁、底部到位检测开关。底座具有自动锁止麦克风功能，便于学校管理； 
24、智能充电底座具有触摸解锁按键、状态指示灯、红外对频窗口； 
25、当麦克风靠近智能充电底座插槽，终端磁控锁自动打开，麦克风放入后终端磁控锁自动锁定；当智能充电底座处于允许解锁状态，此时触摸解锁键即可解锁取出麦克风；当智能充电底座处于不允许解锁状态，此时触摸解锁键无反应，无法解锁取出麦克风； 
26、智能充电底座背板具有≥1路Type-c电源输入接口，≥1路USB数据传输接口，≥1路3.5红外对频接口； 
27、智能充电底座具有可自由组合功能，支持两个底座拼接在一起，组成双底座； 
28、产品通过SRRC认证。
	支
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	无线示教仪
	硬件参数
1.镜头像素：自带2个1300万像素自动对焦摄像头。
2.连接方式：配备专用的无线接收器，不占用大屏的无线网卡；无线接收器与电脑的USB接口连接，免驱即插即用，无须设置，实现示教仪开机智能匹配连接。
3.金属软管式设计，任意方向可调，可拍大于A2幅面的示教场景，也可以微距显示。
4.影像速率：1080p或4K无线传输速率达到25~30帧/秒。
5.十字定位辅助功能：设备开启图像时，自动加载十字定位线，清晰呈现于画面，辅助用户快速识别画面中心位置。十字定位显示时长约15-20 秒，到达预设时间后自动消失，避免干扰正常图像的查看或操作。
6.底座带4个触摸按键：录像、转90ﾟ、灯光、对焦。
7.触摸底座上的录像按键，可启动软件的录制功能进行示教画面的录像。配专用无线麦克风，TYPE-C接口一拖二领夹麦。
8.示教设备采用可拆卸分离式底座，支持安装桌面底座，紧固夹板、三角支架，便携可移动，满足立体展示过程中的需要，兼顾更多示教场景。
9.配金属便携收纳箱，适合长期保存，也方便携带到不同教室中使用。
软件参数：
1.基础功能：软件全中文图标。可预设笔画粗细及颜色选择，画面可以实时批注，在任意区域内批注书写，支持黑板擦功能；支持对展台成像画面连同批注内容进行缩放、移动、画面旋转、冻结，支持拍照功能。
2.小组对比教学：进入对比教学可添加本地照片，进行同屏比较；支持实时触摸放大缩小、批注、全屏、旋转，删除等操作。
3.屏幕录制：可对课堂的实操过程进行视频录制，提供MP4、AVI、WMV多种视频格式选择，支持全屏、1080P模式录制。
	台
	2
	工业

	116
	音箱专用线
	金银线300芯，精练铜线芯
	卷
	2
	工业

	117
	PVC管
	6分管
	米
	200
	工业

	118
	工程辅材
	扎带，标签纸，胶布，接头等
	项
	1
	工业

	119
	安装调试费
	定制
	项
	1
	工业


 
三、有关说明
1.投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运输、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。
2.通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。
3.本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。
4.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
5.投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。
6. 项目工期：合同签订之日起90天内完成本项目的供货、安装、调试。
7.项目整体质保期：货物免费保修期3年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。
8.付款方式：合同签订生效后预付合同总金额的30%，货到现场安装调试，经验收合格后支付至100%。
9.本项目合同履行地点：无锡 ，具体地点以合同书约定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点（包括可能的分布范围），并分地实施安装调试。
10.质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
11.维修响应时间：接到电话后立即响应，需现场维修的，接报后1小时内到达现场，并于2小时内维修完毕，如2小时内无法修复，采购方有权选择要求供应商继续维修，并在产品维修期间提供备用产品或另行委托第三方进行维修，由此产生的所有费用由供应商承担。未尽事宜按产品说明的保修承诺执行。
12.中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
13.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
14.开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云”系统，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

四．合同书

甲方（买方）：无锡旅游商贸高等职业技术学校             合同编号：
乙方（卖方）：                                         合同签约地：无锡
[bookmark: _Hlk68891350]根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲、乙双方依据（项目名称）（项目编号）的采购结果，本着诚实守信、友好协商的原则签署本合同。
第一条  货物清单及合同价款
	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计总金额：大写人民币（大写）                    元整
（小写）¥                   元


注：本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。本合同执行期间合同总价款不变。
第二条  权利保证
乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。如果甲方被追责的，全部费用由乙方承担。同时，乙方应赔偿甲方的全部损失，包括但不限于甲方的经济损失、甲方为解决纠纷产生的律师费等全部费用。
第三条  质量保证
1、乙方所提供的货物的技术规格应在满足甲方采购文件的前提下、与乙方响应文件中明确的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。
3、项目整体质保期：货物免费保修期3年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。质保期内仪器设备本身所发生的问题（人为因素除外），由乙方提供完全无偿的维修服务。
第四条  包装要求
1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。
2、每一包装单元内应附详细的装箱单、质量合格凭证以及其他必需的相关材料。
第五条  交货
1、乙方应在本合同生效后     日历天内向甲方交付货物。
交货地点（甲方指定）：      。
甲方收货联系人：      。
2、乙方交付的货物应当完全符合本合同所规定的货物、数量、质量和规格要求。乙方提供的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。
3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量以及货物包装是否完好。
4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。
第六条  安装调试、培训和验收
1、全部货物抵达现场后乙方应及时派人安装调试，并对甲方人员进行相关培训。
2、甲方应当在乙方安装调试完成后组织验收，特殊情况，甲乙双方协商解决。
3、货物和系统调试验收标准：根据国家有关规定、甲方采购文件的要求、乙方响应文件的承诺以及合同约定的内容和验收标准进行验收；未规定的按行业通行标准、厂方出厂标准和国家相关标准。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由乙方承担。
第七条  伴随服务／售后服务
乙方应按采购文件、响应文件及乙方在询标、评标过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的伴随服务／售后服务。
其他售后服务内容：
第八条  货款支付
合同签订生效后预付合同总金额的30%，货到现场安装调试，经验收合格后支付至100%。
第九条  违约责任
1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。 
2、当所有付款资料提交齐全后，甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，甲方付款日每逾期1天，甲方向乙方偿付欠款总额的日万分之四的滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。 
3、如乙方不能交付货物，应向甲方支付合同总价20%的违约金。 
4、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的日万分之四的滞纳金。如乙方逾期交货达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。且甲方不承担任何责任。如甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总价款20%的违约金。
5、乙方所交付的货物品牌、规格型号、数量不符合合同约定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。
如乙方交付的货物质量不符合约定的，甲方有权拒收或要求乙方立即整改至验收合格的标准，同时乙方应向甲方支付货款总额20%的违约金。
6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。 
7、乙方未按本合同的规定提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的1%向甲方承担违约责任。 
第十条  不可抗力
1、本合同所称不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，不可抗力包括战争、地震、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方或乙方责任造成的爆炸、火灾。
    2、因不可抗力致使完全不能履行合同的，本协议终止，双方无须承担任何责任，但本协议另有规定的除外。
    3、因发生不可抗力致使部分不能履行本合同的（包括导致延期履行），根据不可抗力的影响，免除相应的责任，但本合同另有规定的除外。
    4、因发生不可抗力影响合同履行的，遭受不可抗力的一方须及时书面通知另一方，并在不可抗力结束后，在合理期限内30个工作日内向另一方提交发生不可抗力的充分而有效的证明，否则，不能免除相应责任。
5、因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。
第十一条  合同组成
双方有关本项目的洽商、变更等书面协议或文件；竞争性磋商文件、响应文件、中标通知书；标准、规范及有关技术文件、技术要求；以及产品使用说明书、保修卡、合格证(随机送达)，以上均视为本合同的组成部分。
第十二条  合同的变更和终止
本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
第十三条  合同的转让
未经甲方书面同意，乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十四条  争议的解决
因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十五条  合同生效及其他
1、本合同自合同双方签字、盖章之日起生效。
2、本合同一式4 份，甲方执3 份，乙方执1 份，具有同等法律效力。
3、双方需补充的其他事项：



甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：    
单位地址：                       单位地址： 
授权代表：                       授权代表：
经办人：                         经办人：
电话：                           电话：                          
日期：   年     月    日         日期：   年     月    日

见证：
五．附件
附件一：评分标准
一、落实政府采购政策的价格调整
1.小微型企业价格扣除：本项目或采购包“落实政府采购政策需满足的资格要求”中的“中小企业政策”如为专门面向中小企业的，本项目或采购包不再享受小微型企业价格扣除政策。
1.1对小型和微型企业产品、残疾人福利性单位产品、监狱和戒毒企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。
1.2参加投标（报价）的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（格式见附件）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
1.3参加投标（报价）的残疾人福利性单位应当按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受政策支持。
1.4参加投标（报价）的监狱和戒毒企业应当按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
1.5如未按前述要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。
2.对本国产品的支持政策：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，本项目对采购本国产品给与政策支持。关于本国产品标准和本国产品标准的适用范围详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
2.1本国产品价格扣除政策
（1）当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此做出承诺的，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
注：当采购项目或者采购包中，所有通过资格和符合性审查的有效供应商均被认定满足本国产品价格扣除政策要求时，则本项目或采购包视为仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，本国产品不享受价格扣除评审优惠。
2.2注意事项
（1）提供本国产品进行投标（报价）的供应商需在其投标（响应）文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见附件）或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件。供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》应按要求逐一、准确填写“产品名称”、“厂名”、“生产厂址”三项信息（划删除线的地方可不用填写）。中标（成交）供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件将随中标（成交）结果公告进行公布。投标（响应）文件中未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。
评标（评审）过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定和招标（采购）文件要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。将不得享受本国产品价格扣除政策。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，除按上述要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，供应商还应在《分项报价表》中进行承诺（格式见第六章），本项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例数值。比例达到80%以上时根据相应要求进行价格扣除，比例数值未达到80%，或供应商未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。
其中，“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。
（3）对于非专门面向中小企业的采购项目或采购包，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。
即，当小微型企业价格扣除政策和本国产品价格扣除政策同时享受时，按以下计算方式进行计算：
供应商参与评审的报价=供应商投标总报价×[1-（小微型企业价格扣除+本国产品价格扣除）]
例如，供应商总报价1000000元，经认定可以享受小微型企业价格扣除政策以及本国产品价格扣除政策的，则该供应商参与评审的报价为：
1000000×[1-（10%+20%）]=700000元
二、评分标准：
（一）评分项目及分值（总分100分）
（1）投标报价                                  30分
（2）投标供应商评价                            12分
（3）产品功能                                  16分
（4）节能、环保产品                             2分
（5）技术文件                                  40分
（二）各项目评分标准
1.投标报价（30分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。
2.投标供应商评价（12分）
（1）公司资质（3分）
1）ISO9001（质量管理体系认证）认证证书的得1分。
2）ISO14001（环境管理体系认证）认证证书的得1分。
3）ISO45001（职业健康安全体系认证）认证证书的得1分。
（投标时须提供相应有效证书扫描件并加盖投标人公章上传至投标系统，不提供不得分）。
（2）人员资质（9分）
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]1）项目负责人（3分）：投标人为本项目配备一名项目负责人，该项目负责人具有：高级工程师证书的得1分，具有建筑电工证书的得1分，具有中级注册安全工程师（其他安全）证书的得1分。（投标时须提供相应有效证书扫描件及投标人为其缴纳的近六个月的社保证明扫描件加盖投标人公章上传至投标系统，不提供不得分）。
2）技术负责人（3分）：投标人为本项目配备一名技术负责人（与项目负责人不能是同一人），该技术负责人具有：具有IT服务项目经理的得1分、具有智能化系统工程师（高级）的得1分、具有CISAW-CCRC-应急服务的得1分；（投标时须提供相应有效证书扫描件及投标人为其缴纳的近六个月的社保证明扫描件加盖投标人公章上传至投标系统，不提供不得分）。
3）安全负责人（3分）：投标人为本项目配备一名安全负责人（与项目负责人不能是同一人），该安全负责人具有：具有设备安装质量员证书的得1分、具有安全员（C证）证书的得1分、具有工程师职称的得1分；（投标时须提供相应有效证书扫描件及投标人为其缴纳的近六个月的社保证明扫描件加盖投标人公章上传至投标系统，不提供不得分）。
3. 产品功能（16分）
（1）一体机（6分）
1）整机听力模式下具备AI人声语言增强功能，支持三档强弱调节。扩声系统语言传输指数（STIPA）≥0.75。计2分，没有不计分；（提供CMA认证的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章）
2）整机配套教学应用APP可通过wifi直连技术，近场发现附近教学大屏设备，无需扫码、账号密码输入步骤，即可直接连接并登录教学大屏设备，基于统一身份认证机制可实现其他教学软件免登录操作。计2分，没有不计分；（提供CMA认证的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章）
3）整机内置AI智能体（非第三方应用），根据教学和学习需求可快速创建，支持个性化设定角色信息包括角色性格、技能与头像信息，支持语音和文字两种方式与智能体进行对话交互，创建的智能体可上传到本校资源进行共享使用。计2分，没有不计分；（提供CMA认证的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章）
（2）扩声系统智能音频主机（4分）
1）可对接吊装麦克风组成无感扩声系统，通过内置的AI自动反馈抑制算法，可以将音箱壁挂于黑板两侧，实现老师发声和音箱扩声的声源同步，增强老师的返听感的同时避免因多个发声源导致的学生专注力不集中。支持AI自动降噪算法，内置≥300种噪声识别模型，可以自动识别并消除例如敲击声、鼓掌声、电钻声、风扇声等稳态及非稳态噪声，且不影响正常扩声效果。内置AI声场重构算法，通过深度神经网络分析当前音源，剔除回授信号，匹配内置标准模型数据重建语音信号，提高系统增益余量，提高鲁棒性，设备无需人工调试或软件调音、即插即用。计2分，没有不计分；（提供CMA认证的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章）
2）具有可扩展触摸面板控制功能，具备可壁挂式86型玻璃触摸面板控制，控制面板具有吊麦音量加、吊麦音量减、静音、上下课、男生模式、女生模式功能。计2分，没有不计分；（提供CMA认证的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章）
（3）无线示教仪设备（6分）
1）镜头像素：自带2个1300万像素自动对焦摄像头。摄像头在调整高度和角度后会自动对焦1次。计2分，没有不计分；（提供CMA认证的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章）
2）轻触底座上的转90°按键，即可在摄像头横向展示与竖向展示的场景间灵活切换，让示教过程中的画面更符合满屏的观看习惯。计2分，没有不计分；（提供CMA认证的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章）
3）充电续航：设备背面带有Type-C充电口，可边充边使用，支持电量指示灯。采用可拆卸可替换的电池设计，配备2个大容量可拆卸电池。计2分，没有不计分；（提供CMA认证的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章）
4.加分因素（2分）：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标人能够提供所投产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）产品的得1分、能够提供所投产品为环保产品的得1分。本项最高得2分【提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】
5.技术文件（40分）
考察投标人项目技术方案，在响应采购文件需求的基础上对下列各部分进行评价，要求体现科学合理性、条理性、可行性、完善性、针对性，无方案不得分。
（1）供货及配送方案（6分）
方案科学合理、内容详细、条理清晰、针对性强、可行性好得6分，上述方案较科学合理、内容较详细、条理一般、针对性较强、可行性较好得4分，上述方案不够科学合理、内容不够详细、条理一般、针对性较差、可行性差得2分；没有方案不得分。
（2）安装、调试、验收方案（14分）
[bookmark: OLE_LINK22]内容需包括①安装、调试方案；②验收实施方案。要求：内容科学合理、简明高效、操作性强。按照下列评分幅度对该项进行评分：每有一项阐述且满足采购需求的得7分，基本完善但存在欠缺的得5分，有待完善的得3分，未进行阐述或不满足采购需求的不得分，本项最高得14分。
（3）质量保障措施和进度保证措施（8分）
方案科学合理、内容详细、条理清晰、针对性强、可行性好得8分，上述方案较科学合理、内容较详细、条理一般、针对性较强、可行性较好得5分，上述方案不够科学合理、内容不够详细、条理一般、针对性较差、可行性差得2分；没有方案不得分。
（4）安全及环境保护措施方案（5分）
方案科学合理、内容详细、条理清晰、针对性强、可行性好得5分，上述方案较科学合理、内容较详细、条理一般、针对性较强、可行性较好得3分，上述方案不够科学合理、内容不够详细、条理一般、针对性较差、可行性差得1分；没有方案不得分。
（5）售后服务方案（4分）
根据投标人提供的方案，主要考察管理服务体系、服务质量保障、服务能力，故障处理流程、响应时间、备品备件等方面。方案详细完整，针对性强、可操作性强，符合项目实际情况的，得4分；方案较详细，针对性、可操作性较强，基本符合项目实际情况的，得2分；方案普通，针对性、可操作性一般，与项目实际情况符合度一般的，得1分；没有方案不得分。
（6）培训方案（3分）
考察投标人的培训方案，应切合实际，方便可行等。方案详细完整，针对性强、可操作性强，符合项目实际情况的，得3分；方案较详细，针对性、可操作性较强，基本符合项目实际情况的，得2分；方案普通，针对性、可操作性差，与项目实际情况不符合的，得1分；没有方案不得分。
未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。



附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：JSZC-320200-JSZH-G2026-0058
采购项目名称：无锡旅商物联网综合实训室装修及设备采购项目（设备项     目）
投标人：

[bookmark: 一．报价函（格式）]二○二六年   月  日
（一）投标函（格式）：

投标函
致无锡旅游商贸高等职业技术学校：
我方收到贵方编号JSZC-320200-JSZH-G2026-0058招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。
1、 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。
2、 我方愿意提供江苏智汇锡建工程项目管理有限公司在招标文件中要求的文件、资料。
3、 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。
4、 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。
5、 我方认为贵局有权决定中标者。
6、 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。
7、 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。
8、 我方愿意按招标文件的规定上传《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。
9、 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。
10、 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购代理机构和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
电话：传真：
通讯地址：邮编：

（二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

[bookmark: 报价方关于资格的声明函（格式）]关于资格的声明函

采购项目编号：
日期：
无锡旅游商贸高等职业技术学校：

我公司（单位）参加本次项目（JSZC-320200-JSZH-G2026-0058）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（JSZC-320200-JSZH-G2026-0058）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：








备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。


（三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

采购项目编号：
日期：
无锡旅游商贸高等职业技术学校：
系中华人民共和国合法公司（单位），特授权代表我公司（单位）全权办理针对本项目（JSZC-320200-JSZH-G2026-0058）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
被授权代表情况：
姓名：           性别：       电话：


单位名称（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：


（四）（投标人）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
3.投标时本表附在《明细报价表》之后（如有）。
（五）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）：
日期：









（六）关于符合本国产品标准的声明函（给定格式）：

关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：      
日期：　　　　　年　　月　日    
_____________________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用横线划除的地方无需填写。



（七）承诺书（格式）：

承诺书一

（投标供应商名称）在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目提供符合招标要求的货物和服务；
2.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。


投标供应商（公章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
年   月   日

承诺书二

为了积极配合贵单位的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国招标投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：
1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。
2、主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵单位执行招投标廉政建设的有关规定。
3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标供应商或串通投标。
4、按照采购文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。
5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。
6、不向涉及招标的单位及个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。
7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。
8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。
9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵单位纪检监察室举报。
我们若违反上述承诺，愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。

投标供应商（公章）：
法定代表人签名或盖章：
年   月  日







（八）开标一览表（格式）：
开标一览表
投标人名称（盖章）                采购项目编号：JSZC-320200-JSZH-G2026-0058

	项目总报价
（人民币）
	大写：
小写：

	供货期
	

	逾期违约金
	

	质量要求
	

	质量违约金
	

	质保期
	

	维护响应时间
	



法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

填写说明：
1.评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

（九）报价明细表（格式）：
报价明细表
项目报价明细表
	序号
	名称
	品牌型号
	性能指标
	数量
	产地
	质保期
	单报价
	分项总报价

	1
	
	
	
	　
	
	　
	
	

	2
	
	
	
	　
	
	　
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	



注：（1）投标人本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件扫描件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。上述证明材料（如有）请附本表之后，投标人对所报相关数据的真实性负责，代理机构有权将相关内容进行公示；
（2）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；
（3）表格不够可自行延长。


投标供应商（公章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日期：   年  月  日

（十）投标偏离表（格式）：
[bookmark: OLE_LINK1]投标偏离表

投标人名称（盖章）采购项目编号：JSZC-320200-JSZH-G2026-0058
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）本表不得删除；
（2）如无任何技术偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；
（3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。



（十一）售后服务承诺：
售后服务承诺（由投标供应商根据采购文件要求自行编制）；

投标供应商应提供至少以下内容：
1、投标供应商应提供在本项目下售后服务的方法、费用、联系方式、服务内容等。
2、售后服务维修点的详细地址、联系人、联系电话
3、投标供应商承诺具体优惠服务条款、内容


	地址
	联系人
	联系电话
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



投标供应商（公章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

（十二）投标人基本情况说明
（内容写不完的栏目可相应扩展）

投标人情况表
单位名称（盖章）
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：
中级职称人数、
高级职称人数

	2024年12月资产总额
	万元
	净资产
	万元

	2024年12月股东权益
	万元
	2024年业务收入
	万元

	2024年实现利润
	万元
	
	

	办公面积

	平方米
	其中：
	自有面积平方米
承租面积平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见
	

	最近3年内有无因违纪或其他原因被投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	其他需要说明的情况
	


注：本表可以扩展。
法定代表人或授权代表签字或盖章：
（十三）技术方案（格式自拟）

技术方案
投标供应商应按评分点编制完整的服务方案，以便评审。

（格式自拟）
1

