海安市曲塘镇中心小学教学楼外立面维修改造工程

编制说明

1、 工程概况：
本工程位于曲塘小学
2、 招标范围：
屋面防水维修、外立面拆除装饰层刷真石漆及其他零星维修等，具体范围及内容详见招标《工程量清单》。

3、 编制依据：
1、建设单位提供的维修内容、图纸及现场踏勘；
2、《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)及9本工程量计算标准有关事宜的公告〔2025〕第12号；

3、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》、《2009江苏省房屋修缮工程计价表》、《江苏省建设工程费用参考》及《江苏建设工程施工机具台班费用参考表》。

4、省、市、县造价管理部门有关现行的计价文件等。
5、计税模式采用增值税一般计税。

6、主要地方材料价格按2026年第5期《南通建设工程造价信息》，缺项材料市场询价。

四、招标情况说明：

（一）措施项目要求及其他说明

1、 投标人自行踏勘现场，在投标报价中综合考虑场内二次搬运费，结算不调整；

2、 本工程在曲塘小学内，投标人在投标时应认真踏勘施工现场，充分考虑各种因素，并据此制定符合相关部门要求的安全防护措施、文明施工措施，投标人为实施上述措施所发生的费用已包含在发包价中，不得向发包人提出增加费用的要求。

3、 施工过程做好已完工程的成品保护，从开工至竣工结束做好保洁工作，结算时不增加费用；

4、 整个工程的垃圾施工单位负责清理、运出施工现场，必须符合环保及城市美化要求，综合考虑到报价中。工程中的凿槽、开槽、打孔费用综合考虑到报价中。

5、 工程量清单应与投标须知、合同条件、合同协议条款、技术规范及其组成文件等资料结合起来理解或解释；

6、 本工程所用乳胶漆、涂料均为环保型；

7、 对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改招标人已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目，投标人可根据自身情况，增减相关措施费用。
（二）主要材料使用品牌：
	材料名称
	参考或相当于品牌
	备注

	外墙真石漆
	久诺 三棵树  多乐士
	为低（无）VOCs含量

	内墙乳胶漆
	立邦、多乐士、三棵树
	1.须达到国家规范要求的绿色环保油漆。

2.耐燃性测试最低应为B1级。

3.有害物质释放限量环保指标A级。

4.甲醛、乙醛等测定为A级。

6.为低（无）VOCs含量

	防水材料
	东方雨虹、禹王、深圳卓宝
	


说明：

（1）招标人保留更换材料品牌及材料甲控乙供的权利；

（2）材料的颜色和式样由业主确定，不涉及价格变动。


