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第一章  投标邀请
受江苏警官学院的委托，江苏省政府采购中心就江苏警官学院安德门校区多媒体教室建设(JSZC-320000-SCZX-G2026-0241)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
 江苏警官学院安德门校区多媒体教室建设招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年8月6日9时30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.采购编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0241
2.项目名称：江苏警官学院安德门校区多媒体教室建设
3.预算金额
	采购
包号
	预算金额
（人民币：万元）

	1
	210.5


4.最高限价
	采购
包号
	最高限价
（人民币：万元）

	1
	210.5


5.采购需求(简介)：2026年8月新生将入住安德门校区，亟需对我院安德门校区综合楼教室进行改造。通过升级改造，为常规教学开展信息化应用提供环境支撑，实现教学过程可视化管控，适应未来教室相关功能的弹性扩展需求。（详细内容见本招标文件第四章）
6.合同履行期限：合同签订后 20 个工作日内完成。
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc38985264]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc38985265]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
4.联合体投标
	采购
包号
	是否接受联合体投标（是/否）
	该采购包中联合体成员数量上限

	1
	否
	/


（二）本项目的特定资格要求
	采购
包号
	特定资格要求

	1
	/


三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.2026年8月6日9时30分（北京时间）。
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007]五、公告期限
招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
无/XXXX
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008]七、本次招标联系方式
　　1.采购人信息
名 称：　　　  江苏警官学院　  　　
地 址：　江苏南京浦口石佛三宫48号 
联系人：           李旭            
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系方式：　   025-52881717　　    
2.江苏省政府采购中心信息
地 址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区
联系人：程施雪、许滢
联系方式：025-83668556
八、其他
1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：
http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
3.本次招标不收取投标保证金。



[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc120614213]
第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求的规定。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206]3、适用法律和标准
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
[bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523]4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc20823281]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc513029212]7、招标文件的修改
7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。
7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc16938529]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073]8、投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287]9、投标文件构成
9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355]10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
    10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
11、投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954848]12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。
13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
13.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]14、投标函和开标一览表
14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]15、投标有效期
15.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16、投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc120614217]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541]17、电子投标文件的递交
17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298]子投标文件。
18、投标截止日期
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。
18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227]19、投标文件的拒收
19.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228]20、投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc120614218]五、开标与评标
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230]21、开标
21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231]22、评标委员会
   22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会进行评标。
   22.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
   22.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
23、评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304]24、投标文件的澄清
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305]24.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
25、对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评标委员会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。
25.8 异常低价投标审查
25.8.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
25.8.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307]26.无效投标条款和废标条款
26.1无效投标条款
26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10 评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.13 投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。
26.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款 
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。  
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]27、确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
27.2 采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商。
27.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评标委员会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28、质疑处理
28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。
采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。
采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。
[bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc479757207]28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29、中标通知书
29.l中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc20823308]七、授予合同
[bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237]30、签订合同
30.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。
31、货物（包含与货物相关的服务）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
32、政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。





[bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Toc479757211]
第三章  合同文本
[bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc3995]


财政部 政府采购货物买卖合同（试行）
范    本



项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             






使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
    2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
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第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）
乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1） 采购项目名称：                                          
         采购采购编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                      
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
         ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
         ¨否
    （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购
（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商
                  ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否
        本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否
        若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否
        中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否
        中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否
（7）合同是否分包：¨是       ¨否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 ¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业  
 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否
     外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
 国别：         品牌：         规格型号：              
 ¨否
    （10）是否涉及节能产品：
         ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                ¨强制采购       ¨优先采购    
         ¨否
          是否涉及环境标志产品：
         ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                ¨强制采购       ¨优先采购    
         ¨否
          是否涉及绿色产品： 
     ¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                ¨强制采购       ¨优先采购    
     ¨否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
¨是       ¨否      ¨不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                         大写：                   
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  ¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
¨全额付款：  （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
þ分期付款：  合同签订生效后10个工作日内，甲方向乙方支付合同暂定总价的30%；设备到场初步验收合格后，甲方向乙方支付至合同暂定总价的85%；待设备正常运行10个工作日正式验收，验收合格经结算审核后，甲方扣除已付款项后，支付至审计审定金额的100%。其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否
 收取履约保证金形式：                            
 收取履约保证金金额：                            
 履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织
     验收主体：                  
     是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否
是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否
是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否
是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否
是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否
是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
¨否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：¨一次性验收         
                       ¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自                             生效。
7. 合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等   

	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。



第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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第四章 采购需求

一、采购标的清单
	采购包号
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	1
	液晶大屏
	工业

	
	2
	中控 
	工业

	
	3
	显示器
	工业

	
	4
	时序电源
	工业

	
	5
	音频处理器
	工业

	
	6
	功放
	工业

	
	7
	吸顶麦克风
	工业

	
	8
	音箱
	工业

	
	9
	电脑主机
	工业

	
	10
	云桌面
	工业

	
	11
	升降讲台
	工业

	
	12
	交换机
	工业

	
	13
	投影机
	工业

	
	14
	投屏终端
	工业

	
	15
	班牌
	工业

	
	16
	录播系统
	工业

	
	17
	网络时钟
	工业

	
	18
	屏蔽终端
	工业



二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

三、技术要求
技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。其中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求。

1. 项目概述
2026年8月新生将入住安德门校区，亟需对我院安德门校区综合楼教室进行改造。为满足新生教学计划，需对该安德门综合楼进行局部改造。
综合楼建设小教室25间、大教室7间、应急教室2间，共计34间。34间教室中，需要全新建设系统的教室共计11间（含5间普通教室、4间大教室与2间应急教室），建设包括显示、融合控制、扩声、录播（大教室）、班牌（大教室）、考场屏蔽（大教室）、云桌面、升降讲台、大教室环境改造与其它配套等。其他23间教室升级部分系统、利旧部分设备。


清单及性能指标见下表：
— 1 —


	序号
	设备名称 
	主要性能指标
	数量
	单位
	备注

	一、综合楼小教室25间54座（5间全新建、其余教室部分利旧）
	
	
	

	（一）显示系统
	
	
	
	

	1
	98寸大屏（含配套变轨组合黑板）
	一、98寸大屏整机技术参数要求：
1. 整机屏幕采用98英寸液晶显示器。整机采用DLED背光超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160，嵌入式系统版本不低于Android 13.0；整机采用全贴合工艺，采用电容触控技术，在Windows系统和Android系统下支持≥50点触控。（提供厂商产品彩页或承诺说明）
2. 侧置输入接口至少具备2路HDMI、1路RS232、1路USB接口，1路3.5mm Audio in 音频输入接口；侧置输出接口至少具备1路3.5mm Audio out音频输出、1路触控USB输出；侧置输出接口至少具备1路HDMI out接口；前置输入接口至少具备3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）
3. 整机安卓系统采用国产化处理器，制程工艺≤12nm。整机采用8核CPU处理器（至少达到4核A73+4核A53或以上），主频≥2.2GHz，整机采用8核GPU处理器，支持≥4K 60FPS编解码性能。整机安卓系统内存≥8GB，存储空间≥64GB。
▲4.整机内置2.2声道扬声器，发声单元≥4个，内置音腔体积≥2L，总额定功率≥72W，语音清晰度(STI-PA) ≥0.75；整机扬声器采用衍射发声设计，底部左右对称设计两组阵列孔，孔径≤1.6mm，孔径可以调整声波传输路径，扩大发声范围，营造均衡、立体的临场音效。
▲5.整机内置≥8路麦克风阵列，支持≥14m有效拾音距离，拾音角度≥180°，可用于对环境音频进行采集。内置独立DSP处理器，支持≥8路麦克风数据处理，采样率支持≥192kHz，不占用整机系统CPU资源。内置防啸叫电路，麦克风与喇叭单元啸叫距离≤20cm，有效抑制自激啸叫声。
6.安全与权限：整机可对开机锁、触控锁、USB存储锁、安装/卸载应用锁、一键还原锁、恢复出厂锁等多个功能进行权限设置，至少提供NFC、密码2种权限设置方式；权限管理开启后，可使用对应的方式解锁后进行操作。
▲7.半屏下降：整机可通过软件快捷键实现屏幕显示画面下移，可自定义调整下降高度，下降高度支持无级调节。屏幕下降后仍可进行触控、书写等操作，点击屏幕即可恢复全屏显示。
▲8.整机内置一体化8K摄像头，单颗摄像头物理有效像素≥4800万，≥1/2英寸CMOS，光圈≥F2.2，整机支持输出摄像头视场角≥145°且水平视场角≥125°画面。摄像头内置算法支持自动白平衡（AWB），自适应环境亮度（HDR），自动曝光（AE），宽高动态范围 (WDR抗逆光)，画面畸变矫正。
9.整机支持舒适护眼模式，提供文本护眼、书写护眼、笔墨护眼、绘画护眼及自定义护眼模式。自定义护眼模式支持纹理选择，可以选择水纹、木纹、花纹或石纹，支持透明度、色温调节。 
10.支持Miracast、DLNA、AirPlay等原生无线投屏协议，支持安卓、iOS、MacOS、Windows、信创系统设备与整机连接实现无线投屏。
▲11.文件快传：整机自带文件快传功能，支持将图片、文档、视音频等信息快速上传至大屏，方便进行资料使用和展示，支持移动端和电脑端文件上传。
二、变轨组合黑板
（1）绿板与98寸屏配套使用，采用的是4块金属烤漆绿板，确保最大书写面积，书写方式为粉笔，与98寸屏一体化。
（2）外径不小于4514*1455mm左右，可根据配套多媒体设备尺寸适当调整，由四块推拉组合。上下滑轨采用全新设计的开放式双滑轮双导轨，内置两组导轨，通过与活动黑板相连的上下两组滑轮小车和变轨导向部件组合，引导活动黑板滑动至与固定黑板平行的轨道内，使中间的活动黑板在处于关闭状态时，自动与固定黑板的面组合在同一个平面。两块活动板采用翻转型V槽工艺法（利用液压传输驱动工作台的相对运动，使板面沿着折弯线产生弯曲变形，在有效保护板面的前提下，对板面进行无痕折弯），整体无边框的设计，板面边口处根据折弯的角度采用壁厚1.2mm的铝合金内包边处理。
（3）面板：
1、采用金属烤漆板面，整板无拼接，板面呈绿色，附保护膜。为保障师生健康，产品不得含有镉、铅、汞等有害物质。
2、厚度：为0.30 mm，硬度8H。
3、夹层：采用挤塑聚苯乙烯板，软硬适中，厚度为≥14mm。
（4）背面：采用整块防锈镀锌板，厚度≥0.20mm。
（5）外框：
上下滑轨：磨砂银白铝合金型材，外径≥80*35mm，壁厚≥1.2mm
侧边框：磨砂银白铝合金型材，外径≥208*35mm，壁厚≥1.2mm
黑板边框：磨砂银白+隐形墨绿色铝合金型材，外径≥35*21mm，壁厚≥1.0mm
黑板连接件：磨砂银白铝合金型，外径≥97*70mm，壁厚≥4mm
（6）滑动系统：主滑轮组优质轴承钢PU软胶滑轮。
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	含98寸屏+配套变轨组合黑板

	（二）融合控制系统
	
	
	
	

	2
	中控
	1、此次采购的物联融合中控需完全对接目前学校使用的艾迪思特旗舰版中控远程管理平台并接受平台统一管理，提供承诺加盖公章。
▲2、集成千兆交换机功能，具备不低于4个RJ45网口，具备≥1路SFP光口，最大支持≥4组vlan划分。具备≥2路音频线性输入接口，具备≥1路音频线性输出。具备不低于2路幻象供电麦克风输入接口，支持配置幻象供电开启或关闭。具备≥2路RS232通信端口，≥4路USB通信接口，可扩展4路USB电脑接口，≥3路IO接口。≥4*2 HDMI矩阵，具备≥2路HDMI高清输入接口，具备≥3路HDMI同源高清输出接口，1路预留内置电脑HDMI高清输出接口。
3、集成强电管理，采用防脱落电源插口，具备3路独立电源输出接口，1路电源输入。
4、具备网络中控功能，支持电教设备及物联设备的本地或远程控制。支持本地或远程参数配置。
5、集成物联网关功能。支持 MQTT协议，配合系统平台及小程序可远程对终端设备及物联模块进行手动、定时、集控管理。
▲6、具备音视频硬解码能力，具备平台推送的音视频广播播放功能，可播放平台定时/手动广播任务，支持HTTP、RTSP、TS、RTMP等主流流媒体协议。支持智能终端在待机状态下接收系统平台预设的高清流媒体内容或在线电视节目进行自动播放，自动开启和关闭显示设备，实现智能自动播放的功能。
▲7、具备音视频编码和推流能力，配合系统平台实现直播课堂功能。可将本地教室的摄像头画面、电脑画面、话筒和电脑声音等编码后直播到其他教室和互联网。学生可通过扫码进入线上课堂。
8、通过配套触控显示器可完成一键开关机设备、音量调节、环境控制。支持设备故障报修功能，待机状态下可显示设备联机网络信息、终端ID信息、运维电话等。
	5
	套
	

	3
	触控显示器 
	1、全触控不低于23.8英寸显示终端，分辨率：不低于1920x1080，支持多点触控，亮度:不低于250 nits。
2、具备不低于2路USB2.0接口。具备近场感应（正面不低于1.5米内），检测亮屏功能，支持独立供电。
▲3、具备物联网关功能，通过配套主机及系统平台实现对接入的物联模块进行策略管理。
4、具备二维码扫码摄像头，支持二维码反扫功能及二维码扫码开机。集成IC卡读卡器，支持刷卡开机。
5、内置扬声器、拾音器，集成音频编解码功能，通过配套主机及系统平台实现远程IP对讲、语音监听等功能。
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	4
	时序电源
	1、工业ABS阻燃塑料注塑成型。支持1路最大20A，220V电源输入，具备7路独立220V受控电源输出接口，每路最大支持1700W负载，总负载最大支持4400W。支持6路以上独立电源控制或5路以上独立电源加1路幕布/窗帘控制。具备1个RJ45百兆网口及1个RS485接口，具备2个GPIO接口及1个电源指示灯。
2、支持Modbus协议或IP网络与同品牌智能终端或其他第三方终端相连并对其所连接的电源设备进行管理和控制。支持IO输入状态查询、级联、能耗统计及上报。
3、支持通过IP网络接入服务平台对本设备进行独立管理和控制。
4、支持通过配置工具进行静态/动态IP地址、掩码、网关以及服务器查找方式等参数配置。
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	（三）扩声系统
	
	
	
	

	5
	 音频处理器
	▲1、集成功放功能，输出通道≥4，立体声通道输出功率≥150W，支持模拟音频输入通道≥4。
2、支持≥3种控制接口类型，RS-485，RS-232，网络等，满足不同场景控制需求。
3、频率响应：(20 ~ 20KHz)±0.5dB。
4、总波谐失真≤- 100dB@4dBu。
5、支持输入增益调节范围" 0/6/12/18/24/30/36/42/48 dB dB "。
6、支持输入/输出动态范围：110dB/112dB。
7、最大电平≥18dBu。
8、支持独立通道AFC、两通道独立AEC、AI降噪(ANS)、闪避器(Ducker)
9、支持通用UAC数字音频接口，方便PC连接USB音频传输使用。
10、支持48v幻象电源，方便给电容话筒供电。
11、设备生产厂商，应具有ISO 20000、ISO 24001、ISO 27001、ISO 19001、ISO 45001认证证书，满足国标要求的质量、环境等相关要求。
12、生产厂商应具备良好的软件质量管理体系和算法开发能力，开发成熟度不低于CMMI5资质。
	5
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	6
	吸顶麦克风
	▲1、麦克风数量：≥32，MIC灵敏度：≤-38dBv / 94dB SPL @1KHz ，MIC频响：≥20 Hz ~20,000 Hz，信噪比：≥73.9dB（A），动态范围：≥84dB（A），最大声压级：≥104 dB SPL，设备灵敏度：≥-10.22dBFS/Pa。
2、10/100/1000Mbps自适应网口*1，支持802.3at，Type-C ，USB2.0接口*1，凤凰端子*2，Reset按键*1。
3、支持802.af/802.3at POE供电协议，通过网线进行供电，简化布线和维护。
4、混音输出延迟（含AI降噪，混响抑制算法）：≤26ms，AFC：MSG 15dB，收敛时间<300ms，AES：≥65dB。
▲5、稳态降噪：最大≥35dB。
▲6、AI降噪：最大≥25dB。
▲7、本地扩声延时≤30毫秒。
8、吸顶麦克风系统的本地扩声应在房间无扩声基础上，开启扩声增加≥10dB。
▲9、可根据不同的场景预设拾音和扩声模式，快速切换。
10、支持场景预配置多个参数并且实现快速切换。
11、提供≥4个可独立配置的拾音区，支持基于室内平面图的拾音区框选，以适应不同教学场景。
12、支持模拟音频输入、支持模拟音频输出，支持利用麦克风内置AEC能力，兼容传统音频系统，允许根据需求对模拟输入音频信号幅值进行配置。
13、吸顶麦克风应具备内置的音频处理功能，至少包括AI降噪(ANS)、回声消除（AEC）、自动增益控制（AGC）、反馈抑制（AFC）、AI降噪，确保扩声音质清晰。
14、报价包含配套PoE供电交换等设备
	5
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	7
	扩声系统音箱
	▲1、频率响应：不低于(-10dB)70Hz-20KHz。
2、额定功率≥80W，输出最大功率≥100W。
3、音箱灵敏度≥90dB。
4、采用高、低音分频倒相管设计。
5、支持壁挂式安装，确保扩声效果良好。
▲6、安装支架角度可调节设计，支架竖直和倾斜两种安装方式。
	5
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	8
	功放
	▲1、外观：机器≥1.5U标准机架式，前面板除开关外不含任何旋钮。具有≥4路凤凰状话筒，≥2路6.5话筒输入，≥3路线路输入，≥3路线路输出,话筒四路自带48V供电，一路带5V供电。
▲2、支持232接口控制，可实现软件控制带静音控制口。
3、话筒非线性失真： ≤0.5%。
4、线额定输入电压：不平衡式话筒输入（低阻600Ω）：10mV。线路输入：300mV。
5、额定输入阻抗：话筒输入：3KΩ。线路输入：10KΩ。
6、功率放大输出：≥2X150W，定阻4-8Ω。
7、频率响应：20—20KHZ（+0.5dB)。
8、具有反馈抑制（AFC）、回声消除（AEC）、信噪比（S/N)、声场不均匀度等功能。
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	(四)云桌面系统
	
	
	
	

	9
	教学电脑主机
	1、CPU：≥10核10线程，最大睿频≥4.9GHz，三级缓存≥20MB。
2、内存：≥32G DDR5内存（内存可扩展）。
3、硬盘：≥512G固态硬盘。
4、键鼠：USB键盘、光电鼠标。
5、提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件。
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	10
	桌面显示器
	1、≥23.8英寸，窄边框，IPS面板，支持DP、HDMI输入接口。（适配现有讲台）
2、≥178度广视角。
3、分辨率≥1920×1080。
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	11
	云桌面
	▲1、云桌面系统必须为C/S、B/S两种架构全支持。分为云桌面及云运维两大模块。管理主界面应具有：镜像管理、群组管理、客户端管理等功能模块，以便高效能管理。
▲2、客户机云桌面除了支持windows系统外还同时支持UOS和麒麟操作系统多启动。系统支持在终端硬盘突然损坏的情况下，重启终端自动切换到无盘启动模式，无需重新在管理端设置无盘启动模式。在断网情况下，已经离线完成的同一镜像下的多快照更新节点可以随意切换启动。
3、多镜像多节点缓存，每个镜像支持最少10个快照更新节点，支持做父子节点或者兄弟节点两种模式，并通过树状结构展示多节点间关系。支持同一镜像下多个快照节点同时都加入启动菜单，同时离线缓存，可以由终端用户在启动时直接选择不同快照节点切换启动。
4、WEB管理：具备支持创建任意多个管理员帐号，并可自定义管理权限，实现机房多人分级安全管理功能。通过WEB管理页面可以实现所有的管理操作，支持IOS设备、Android手机对实验室的管理，实现使用环境的实时切换，系统开机及关机。
5、为便于管理员对机房的管理，具有设置学生机启动显示菜单隐藏菜单条目的功能，对学生机可以设置多菜单条目启动，设置完成后，对不希望展示给学生的启动菜单进行隐藏勾选，勾选过的菜单在学生机启动时不显示，其余未勾选菜单正常显示。
6、采用PBoot协议，并兼容INTEL PXE协议，在不修改交换机配置的情况下，学生机可以无条件跨网关，支持外部交换机提供DHCP、固定IP、自动提供三种方式，为保证网络数据可查，跨网段不能采用在服务器或其他机器安装代理软件的方式。
7、单一台服务器可以支持1000台客户机的同时启动。客户机系统启动后，不占用服务器资源，运行各类软件全部使用客户机本地CPU、内存、显卡资源，在不使用GPU卡的情况下必须多机流畅运行CATIA、UG、PRO-E等三维设计软件。
8、服务器端镜像提供映射模式，可以把镜像在服务器端直接映射成系统盘符操作。支持云终端关机重启并继续使用，离线使用的次数可设定为180天，当每次离线启动时，云终端开机画面提示用户剩余启动天数。保障电子考试，在云服务器端可以设置客户机禁止共享。
9、为管理方便起见，系统管理员可以在软件中远程监看客户端电脑的屏幕并进行远程控制。系统管理员远程控制客户端电脑时，必须具备直接控制和授权控制两种方式。在授权控制时，远程控制必须得到客户端电脑使用者的许可。
	17
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	(五)其它配套及辅材等
	
	
	
	

	12
	升降讲台
	规格：不小于1200*670*770-1220㎜（长*宽*高-升降行程）
1、主体材料厚度为1.0mm的优质精装马钢冷轧钢板，经剪板、冲压、折边、激光切割全套数控设备加工，二氧化碳焊接而成。柜体边缘及拐角均采用大圆弧平滑过渡设计。柜体底部预留出线孔，方便设备连接，两侧做设备散热孔，下柜体双排标准机架，机箱可容纳不少于12U设备安装空间，同时能安放可调式活动层板，增大空间利用率，且设备机箱和电脑主机位均采用全封闭式结构。
2、桌面采用E1级免漆板，厚度≥25㎜，桌面板所有棱边都采用弧形倒角设计，美观大方，保护师生安全，桌面上方采用三面实木围挡，环保水性漆，桌面前部具备有完整平面的前挡板设计，可自由粘贴或丝网印刷学校的校徽LOGO。
▲3、讲桌采用两节双电机升降脚架，电动升降脚架安装采用内嵌式安装方式，桌面离地总高度可调：770mm-1220mm,满足大部分用户的最适使用高度，集成≥4种高度预设模式，用户可以随时添加需要的高度，并可通过按键升降到任意高度，方便操作。外观无孔无油。
4、含屏幕调节支架。
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	13
	8口千兆交换机
	▲1、性能：整机交换容量 ≥672Gbps。转发性能 ≥96Mpps。
▲2、端口：≥8千兆电+2万兆SFP+。
3、MAC地址表≥16K，IPv4路由表容量≥512，ARP≥1K。
4、支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFV2/V3。
5、交换机支持≥9台物理设备虚拟化技术，支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预。
6、实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms。
7、实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。
	25
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	14
	地台改造
	1、讲台地台材质为木结构，表面采用木地板，四边采用不锈钢边条收边。
2、高度保持与原有多媒体教室风格高度一致。
	5
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	15
	布线辅材及安装调试
	1、综合布线施工：含所有线缆不限于控制线、高清HDMI线、光纤HDMI线、电源线、6类网线、USB线、触摸线以及配管等。
2、安装调试：对大屏、中控、扩声、录播、班牌、考场等系统进行安装、调试。
	17
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	上述（小教室27间54座）共计：
	

	二、综合楼内大教室7间（1.老干部处原活动室二楼4间全新建。2.三楼3间教室利旧部分设备）
	
	
	

	（一）显示系统
	
	
	
	

	1
	激光投影机1
	▲1、采用三片LCD投影技术，液晶板尺寸≥0.67英寸含微透镜，标准白色亮度（光输出）≥6500流明（符合ISO21118标准，非中心亮度），标称分辨率≥1920×1200。
2、激光光源：20,000小时光源寿命(标准模式), 30,000 小时（扩展模式）。
▲3、色彩亮度≥6200流明。
4、对比度 ≥5,000,000:1。
5、采用无机液晶面板和无机荧光轮。
▲6、投射比（标准镜头）：不低于0.79-1.36。光学镜头要求：镜头光圈（以字母F表示）范围的最小值≤1.7，光学变焦比≥1.6倍。2.
7、为方便现场安装：支持360度全方位安装，标配镜头支持位移功能：垂直位移≥±50%，水平位移≥±20%。
8、接口：≥HDMI×2、≥HDBaseT×1、≥RS-232C×1，≥RJ45×1，≥USB Type A×1，≥USB Type B（For Service）×1，≥HDMI OUT×1。
9、支持均衡亮度输出：用户可以在亮度100%~70%之间进行精确到1%的亮度调节，当设置开启时，会在指定时间内保障用户使用的最佳效果，保证使用期间亮度无衰减。
10、提供同品牌远程媒体播控软件：支持内容管理，可实现时间轴管理功能。
11、多重投影效果：可以在投影图像上增加颜色滤镜、形状蒙版和调节亮度来展现更加多元的视觉效果。
12、支持NFC功能，可实现不开机时配置投影机菜单信息。
13、专业防尘过滤网：20000小时 (标准模式)。30000小时（扩展模式）。
14、整机不得使用非原厂零部件
	2
	台
	

	2
	激光投影机2
	▲1、采用三片LCD投影技术，液晶板尺寸≥0.67英寸含微透镜，标准白色亮度（光输出）≥7000流明（符合ISO21118标准，非中心亮度），标称分辨率≥1920×1200。
2、激光光源：20,000小时光源寿命(标准模式), 30,000 小时（扩展模式）。
▲3、色彩亮度≥6200流明。
4、对比度 ≥5,000,000:1。
5、采用无机液晶面板和无机荧光轮。
▲6、投射比（标准镜头）：不低于0.79-1.36。光学镜头要求：镜头光圈（以字母F表示）范围的最小值≤1.7，光学变焦比≥1.6倍。
7、为方便现场安装：支持360度全方位安装，标配镜头支持位移功能：垂直位移≥±50%，水平位移≥±20%。
8、接口：≥HDMI×2、≥HDBaseT×1、≥RS-232C×1，≥RJ45×1，≥USB Type A×1，≥USB Type B（For Service）×1，≥HDMI OUT×1。
9、支持均衡亮度输出：用户可以在亮度100%~70%之间进行精确到1%的亮度调节，当设置开启时，会在指定时间内保障用户使用的最佳效果，保证使用期间亮度无衰减。
10、提供同品牌远程媒体播控软件：支持内容管理，可实现时间轴管理功能。
11、多重投影效果：可以在投影图像上增加颜色滤镜、形状蒙版和调节亮度来展现更加多元的视觉效果。
12、支持NFC功能，可实现不开机时配置投影机菜单信息。
13、专业防尘过滤网：20000小时 (标准模式)。30000小时（扩展模式）。
14、整机不得使用非原厂零部件
	5
	台
	

	3
	120寸画框幕
	1.120寸幕布，16:10，画框幕布。
2.采用抗弯曲型铝型材拼装，铝框表面采用黑色阳极钢琴烤漆处理。
3.黑晶抗光。银幕反拉设计。可视角度≥170°。
	2
	块
	

	4
	150寸画框幕
	1.150寸幕布，16:10，画框幕布。
2.采用抗弯曲型铝型材拼装，铝框表面采用黑色阳极钢琴烤漆处理。
3.黑晶抗光。银幕反拉设计。可视角度≥170°。
	5
	块
	

	5
	组合书写绿板1
	左边安装120寸画框幕用激光投影投射，右边安装1组2块上下推拉绿板，整体结构用铝合金深色大框链接，具体根据实际尺寸调整定制，不小于4700*1700mm。
1、整体结构：黑板整体结构分为书写与显示两部分，书写部分由两块可上下升降黑板组成，显示部分为画框幕，书写部分与显示部分整体用铝合金型材包围，整体性强，外形美观。
2、升降结构：整体采用框架式升降结构，两块黑板在框架内上下升降。
3、黑板材质：
  （1）、书写面板采用优质墨绿色烤漆面板，覆有透明保护膜，整块无拼接，厚度≥0.3mm，面板表面漆膜硬度≥7H。
  （2）、夹层采用高密度聚苯乙烯板，软硬适中，厚度为≥14mm，整张无拼接。
  （3）、背板采用整块防锈镀锌板，厚度≥0.20mm。
4、外框滑轨及黑板边框：采用磨砂银白铝合金型材。立框与滑轨一体化流线型设计。型材断面有ABS包角材料全包覆。滑轨下端设有静音限位块。滑轨采用双滑槽双空腔设计增加滑轨强度。立框滑轨断面尺寸为112*65mm，型材壁厚1.4mm。外框断面尺寸为112*45mm，壁厚1.4mm。黑板边框可视面宽30mm，厚26mm. 壁厚1.2mm。下边框配备通长拉手方便拉动黑板，拉手处贴有木纹装饰条。黑板下方配备通长的粉笔槽，粉笔槽有效宽度为79mm，高22.2mm，壁厚1.2mm，可放置粉笔、板擦等。互联黑板USB数据线隐藏于立框滑轨内。
5、包角材料：采用抗疲劳ABS工程塑料。
6、安装要求：隐形安装，无外露安装件。
	2
	套
	202和203

	6
	组合书写绿板2
	左边安装150寸画框幕用激光投影投射，右边安装1组2块上下推拉绿板，整体结构用铝合金深色大框链接，具体根据实际尺寸调整定制，不小于5300*2100mm。
1、整体结构：黑板整体结构分为书写与显示两部分，书写部分由两块可上下升降黑板组成，显示部分为画框幕，书写部分与显示部分整体用铝合金型材包围，整体性强，外形美观。
2、升降结构：整体采用框架式升降结构，两块黑板在框架内上下升降。
3、黑板材质：
  （1）、书写面板采用优质墨绿色烤漆面板，覆有透明保护膜，整块无拼接，厚度≥0.3mm，面板表面漆膜硬度≥7H。
  （2）、夹层采用高密度聚苯乙烯板，软硬适中，厚度为≥14mm，整张无拼接。
  （3）、背板采用整块防锈镀锌板，厚度≥0.20mm。
4、外框滑轨及黑板边框：采用磨砂银白铝合金型材。立框与滑轨一体化流线型设计。型材断面有ABS包角材料全包覆。滑轨下端设有静音限位块。滑轨采用双滑槽双空腔设计增加滑轨强度。立框滑轨断面尺寸为112*65mm，型材壁厚1.4mm。外框断面尺寸为112*45mm，壁厚1.4mm。黑板边框可视面宽30mm，厚26mm. 壁厚1.2mm。下边框配备通长拉手方便拉动黑板，拉手处贴有木纹装饰条。黑板下方配备通长的粉笔槽，粉笔槽有效宽度为79mm，高22.2mm，壁厚1.2mm，可放置粉笔、板擦等。互联黑板USB数据线隐藏于立框滑轨内。
5、包角材料：采用抗疲劳ABS工程塑料。
6、安装要求：隐形安装，无外露安装件。
	5
	套
	其它5间

	7
	智能投屏终端
	1、支持扫码投屏和投屏码投屏。
2、支持2路无线投屏显示。
3、支持Android、iOS、Mac、Windows设备投屏。
4、支持2.4G+5G双频无线连接。
5、支持4K高清显示。
	7
	套
	

	（二）融合控制系统
	
	
	
	

	8
	融合中控
	1、此次采购的物联融合中控需完全对接目前学校使用的艾迪思特旗舰版中控远程管理平台并接受平台统一管理，提供承诺函加盖公章。
▲2、集成千兆交换机功能，具备不低于4个RJ45网口，具备≥1路SFP光口，最大支持≥4组vlan划分。具备≥2路音频线性输入接口，具备≥1路音频线性输出。具备不低于2路幻象供电麦克风输入接口，支持配置幻象供电开启或关闭。具备≥2路RS232通信端口，≥4路USB通信接口，可扩展4路USB电脑接口，≥3路IO接口。≥4*2 HDMI矩阵，具备≥2路HDMI高清输入接口，具备≥3路HDMI同源高清输出接口，1路预留内置电脑HDMI高清输出接口。
3、集成强电管理，采用防脱落电源插口，具备3路独立电源输出接口，1路电源输入。
4、具备网络中控功能，支持电教设备及物联设备的本地或远程控制。支持本地或远程参数配置。
5、集成物联网关功能。支持 MQTT协议，配合系统平台及小程序可远程对终端设备及物联模块进行手动、定时、集控管理。
▲6、具备音视频硬解码能力，具备平台推送的音视频广播播放功能，可播放平台定时/手动广播任务，支持HTTP、RTSP、TS、RTMP等主流流媒体协议。支持智能终端在待机状态下接收系统平台预设的高清流媒体内容或在线电视节目进行自动播放，自动开启和关闭显示设备，实现智能自动播放的功能。
▲7、具备音视频编码和推流能力，配合系统平台实现直播课堂功能。可将本地教室的摄像头画面、电脑画面、话筒和电脑声音等编码后直播到其他教室和互联网。学生可通过扫码进入线上课堂。
8、通过配套触控显示器可完成一键开关机设备、音量调节、环境控制。支持设备故障报修功能，待机状态下可显示设备联机网络信息、终端ID信息、运维电话等。
	4
	套
	

	9
	触控显示器  
	1、全触控不低于23.8英寸显示终端，分辨率：不低于1920x1080，支持多点触控，亮度:不低于250 nits。
2、具备不低于2路USB2.0接口。具备近场感应（正面不低于1.5米内），检测亮屏功能，支持独立供电。
▲3、具备物联网关功能，通过配套主机及系统平台实现对接入的物联模块进行策略管理。
4、具备二维码扫码摄像头，支持二维码反扫功能及二维码扫码开机。集成IC卡读卡器，支持刷卡开机。
5、内置扬声器、拾音器，集成音频编解码功能，通过配套主机及系统平台实现远程IP对讲、语音监听等功能。
	4
	台
	

	10
	物联灯光控制模块
	1、标准触摸86型开关面板，通过无线方式与同品牌网关连接。
2、220VAC电源输入，触控按键功能可自定义设置。
3、内置能耗计量芯片，可实时检测用电设备运行状态并上报能耗数据。
	7
	台
	

	11
	物联空调控制模块
	1、工业ABS阻燃塑料注塑成型，通过无线方式与同品牌网关连接。
2、输入采用1路220V大功率防脱落插头，输出采用1路大功率咬合式接口，最大支持6000W负载。具备1路红外输出，可遥控所连接的空调设备。
3、内置温湿度传感器，配合系统平台可实时显示当前区域温湿度状态。内置能耗计量芯片，可实时检测所连接空调的能耗数据，通过系统平台可汇总空调能耗数据。
4、支持自启动通电应急模式。
	7
	台
	

	12
	时序电源
	1、工业ABS阻燃塑料注塑成型。支持1路最大20A，220V电源输入，具备7路独立220V受控电源输出接口，每路最大支持1700W负载，总负载最大支持4400W。支持6路以上独立电源控制或5路以上独立电源加1路幕布/窗帘控制。具备1个RJ45百兆网口及1个RS485接口，具备2个GPIO接口及1个电源指示灯。
2、支持Modbus协议或IP网络与同品牌智能终端或其他第三方终端相连并对其所连接的电源设备进行管理和控制。支持IO输入状态查询、级联、能耗统计及上报。
3、支持通过IP网络接入服务平台对本设备进行独立管理和控制。
4、支持通过配置工具进行静态/动态IP地址、掩码、网关以及服务器查找方式等参数配置。
	7
	台
	

	（三）扩声系统
	
	
	
	

	13
	 音频处理器
	▲1、集成功放功能，输出通道≥4，立体声通道输出功率≥150W，支持模拟音频输入通道≥4。
2、支持≥3种控制接口类型，RS-485，RS-232，网络等，满足不同场景控制需求。
3、频率响应：(20 ~ 20KHz)±0.5dB。
4、总波谐失真≤- 100dB@4dBu。
5、支持输入增益调节范围" 0/6/12/18/24/30/36/42/48 dB dB "。
6、支持输入/输出动态范围：110dB/112dB。
7、最大电平≥18dBu。
8、支持独立通道AFC、两通道独立AEC、AI降噪(ANS)、闪避器(Ducker)
9、支持通用UAC数字音频接口，方便PC连接USB音频传输使用。
10、支持48v幻象电源，方便给电容话筒供电。
11、设备生产厂商，应具有ISO 20000、ISO 24001、ISO 27001、ISO 19001、ISO 45001认证证书，满足国标要求的质量、环境等相关要求。
12、生产厂商应具备良好的软件质量管理体系和算法开发能力，开发成熟度不低于CMMI5资质。
	7
	台
	

	14
	吸顶麦克风
	▲1、麦克风数量：≥32，MIC灵敏度：≤-38dBv / 94dB SPL @1KHz ，MIC频响：≥20 Hz ~20,000 Hz，信噪比：≥73.9dB（A），动态范围：≥84dB（A），最大声压级：≥104 dB SPL，设备灵敏度：≥-10.22dBFS/Pa。
2、10/100/1000Mbps自适应网口*1，支持802.3at，Type-C ，USB2.0接口*1，凤凰端子*2，Reset按键*1。
3、支持802.af/802.3at POE供电协议，通过网线进行供电，简化布线和维护。
4、混音输出延迟（含AI降噪，混响抑制算法）：≤26ms，AFC：MSG 15dB，收敛时间<300ms，AES：≥65dB。
▲5、稳态降噪：最大≥35dB。
▲6、AI降噪：最大≥25dB。
▲7、本地扩声延时≤30毫秒。
8、吸顶麦克风系统的本地扩声应在房间无扩声基础上，开启扩声增加≥10dB。
▲9、可根据不同的场景预设拾音和扩声模式，快速切换。
10、支持场景预配置多个参数并且实现快速切换。
11、提供≥4个可独立配置的拾音区，支持基于室内平面图的拾音区框选，以适应不同教学场景。
12、支持模拟音频输入、支持模拟音频输出，支持利用麦克风内置AEC能力，兼容传统音频系统，允许根据需求对模拟输入音频信号幅值进行配置。
13、吸顶麦克风应具备内置的音频处理功能，至少包括AI降噪(ANS)、回声消除（AEC）、自动增益控制（AGC）、反馈抑制（AFC）、AI降噪，确保扩声音质清晰。
14、报价包含配套PoE供电交换等设备
	7
	支
	

	15
	扩声系统音箱
	▲1、频率响应：不低于(-10dB)70Hz-20KHz。
2、额定功率≥80W，输出最大功率≥100W。
3、音箱灵敏度≥90dB。
4、采用高、低音分频倒相管设计。
5、支持壁挂式安装，确保扩声效果良好。
▲6、安装支架角度可调节设计，支架竖直和倾斜两种安装方式。
	11
	对
	

	（四）智慧班牌系统
	
	
	
	

	16
	班牌终端
	1、 此次采购的班牌终端需完全对接目前学校使用的耀隆V1.0班牌后端管理软件平台并纳入平台统一管理，提供承诺加盖公章。
2、外观：采用高强度一体无缝折弯合金外框。
3、屏幕安全效果：屏幕正面采用整幅防眩光钢化玻璃，可在阳光、白炽灯、日光灯等强光照射下正常使用，与墙面紧密贴合，保障师生操作时的安全性。
4、尺寸：≥21.5 英寸电容式触摸屏，支持 10 点触控，响应速度＜8ms，分辨率≥1920*1080，显示比例 16:9，对比 度≥3000:1。
5、防光干扰：漏光度≤0.18cd/㎡ ，防炫光钢化玻璃，整体具备抗太阳光等强光干扰，照度在≥200K Lux能正常工作触控，支持根据周围环境光线强弱，自动调节显示屏的亮度。
▲6、防泼水、防火设计：整机采用钢化玻璃面板，支持1.5kg 钢球,在2.5m高度上自由落下玻璃无破裂损坏。同时设备需支持-20℃-60℃环境使用，采用防火防护外壳设计，满足GB4943.1-2011 标准的防火要求，不低于IP65防泼水设计。
7、摄像头：≥200W 像素,双目摄像头。
8、系统配置：CPU 工作频率≥1.8GHz， 系统运行内存≥2GB DDR3，存储容量≥8GB，并支持扩展。
9、门禁：内置4串口门禁控制继电器。
10、操作系统：采用≥Android 7.1 系统。
11、状态灯光：边框设计有状态灯，红灯，绿灯，蓝灯，可自定义某种状态如：空闲、使用、报修等分别显示不同颜色，同时支持左、右、下方三处状态灯。
	7
	台
	

	17
	班牌软件
	1、信息展示
展示校园新闻、通知及小通知（如失物认领通知），学生校园图片、宣传视频，图片和视频可实现全屏浏览。
2、教室课表
教室课表信息展示可分为学期课表、周课表、当日课表、实时课表供用户选择，智慧班牌可与学校教务系统做接口实现课表信息实时展示。
▲3、督导巡查：督导巡查页面功能实现权限管理，授权用户可以刷卡或输入密码进行视频查看，不刷卡只能看到当前教师姓名、课程名称、上课人数信息。
▲4、此次采购的班牌软件需与我校现有班牌界面完全一致，提供界面一致承诺函加盖公章。
	7
	套
	

	(五)智能录播系统
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	高清录播主机
	1、此次采购的高清录播主机需完全对接目前学校使用的海康威视V1.0录播智能教学管理平台并纳入平台统一管理，提供承诺加盖公章。
▲2、支持不少于2路HDMI信号和网络摄像机/球机混合接入。支持最大8MP网络摄像机接入。支持不少于4路HDMI高清输出，分辨率最高可达4K。
3、支持H.264、H.265 编码。
4、支持单画面、双画面、1大1小、1大2小、1大3小等多种画面合成方式。
5、支持USB信号反控传输。
6、内置不少于4TB硬盘。
7、音频输入：不少于6路， 2路绿色端子，支持平衡输入。1个3.5mm line in接口。1个3.5mm mic in接口。2个HDMI。
8、音频输出：不少于6路，1个3.5mm接口，双声道。1路绿色端子，双声道。4个HDMI，双声道。
9、网络接口：不少于3路，其中2路RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口，1路10M/100M自适应以太网口专门用于控制面板，并支持POE供电
10、串行接口：9路，1路RS-485串行接口（全双工）， 4路RS-232/RS-485可自定义切换接口。 4路RS-232接口 。
11、USB接口：3个，2个USB2.0，1个USB3.0。
12、支持通过网络方式接入音箱实现课件/教师声音扩声。支持使用教学大屏触控，通过网络操作控制智慧教室物联主机接入的笔记本电脑，支持通过网络接收课件音频。课件音频通过网络进行扩音，扩音音量可调整大小和静音。支持通过网络接收手持麦克风声音。支持对显示系统进行自动运维。控制教育大屏播放指定检测画面，通过网络摄像机画面进行大屏状态自动检测。
	4
	台
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	智能教师录播相机
	1、不少于800万1/1.8”CMOSAI半球型网络摄像机。
2、教师特写：支持实时模式和动态模式，可获取教师全景画面、教师特写画面以及板书特写画面，其中教师全景画面最大支持3840×2160@30fps输出，教师特写及板书特写画面支持1920×1080@30 fps输出教师智能检测：a.单人授课状态报警、多人授课报警、离开讲台报警（包含弯腰）、下讲台报警、板书状态报警。b.支持板书动作检测。c.支持教师考勤。
3、动作检测：支持手指黑板、讲授课本、板书等教学动作检测，以及玩手机等异常动作检测。
4、图像相关：支持宽动态120dB支持双路Mic，内置降噪算法，去环境噪声，声音质量高。支持1路内置扬声器。
5、系统功能：开放型网络视频接口，ISAPI，GB28181-2016，Ehome2.0/4.0，ISUP5.0，视图库。
6、接口功能：支持标准的256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储。支持10 M/100 M/1000 M自适应网口。
7、系统功能：采用先进的视频压缩技术，压缩比高，处理灵活，超低码率，支持五码流技术，支持同时20路取流。
8、最低照度试验不高于0.005lx，能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩。
9、板书特写功能，当教师背向镜头时，摄像机可使监控画面自动切换为板书特写画面。
10、可在预览画面中标定教室内的讲台区域、板书区域、学生和老师区域划分线和教师特写上边缘线。 讲台区域可绘制为多边形，最多支持10条边。 
11、在教师行为检测中，为减少误检测，可设置非人目标过滤的尺寸和灵敏度。 
	4
	台
	

	20
	智能学生录播相机
	1、传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS。
2、最低照度： 彩色0.005 Lux @（F1.6，AGC ON），黑白0.001 Lux @（F1.6，AGC ON）。
3、焦距 【全景】：2.8 mm。【动点】：8 mm~32 mm，4倍光学。
4、视频最大图像尺寸：3840×2160，码流类型主码流，子码流，第三码流。
5、视频压缩标准： MJPEG，H.265，H.264，视频压缩码率 32~16384 Kbps。
6、音频压缩标准： G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC。
7、网络接口： 内置RJ45网口，支持10 M/100 M/1000 M网络数据。
8、音频: 1路音频输入, 1路音频输出。
9、全景联动定位功能：圈定全景摄像机监视画面中的任意区域，在细节摄像机可达到的旋转范围内，细节摄像机可将该区域置于视频图像中心，并对该区域进行放大或缩小。
10、行为属性检测功能：细节摄像机可对监视画面中多个人员的行为属性（站立、举手）进行检测并对人员头肩照进行抓拍。 
	4
	台
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	阵列级联麦
	1、灵敏度级：-32dB。
2、频率响应：100Hz～16KHz。
3、指向特性：全指向性。
4、动态范围：104dB(1KHz at Max dB SPL)。
5、输出阻抗：最大600欧姆非平衡。
6、麦克风：震膜电容咪头。
7、麦克风数量：双咪头。
8、信号处理电路：降噪处理电路、自动增益控制电路。
9、支持音量控制、AGC参数设置、智能混音、无线麦闪避等应用功能。
	4
	台
	

	(六)云桌面系统
	
	
	
	

	22
	教学电脑主机
	1、CPU：≥10核10线程，最大睿频≥4.9GHz，三级缓存≥20MB。
2、内存：≥32G DDR5内存。
3、硬盘：≥512G固态硬盘。
4、键鼠：USB键盘、光电鼠标。
5、提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件。
	7
	台
	

	23
	桌面显示器(触控）
	1、不小于23.8英寸 ，IPS面板。
2、不少于10点触控。
3、178度广视角。
4、分辨率不小于1920×1080
	3
	台
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	云桌面
	▲1、云桌面系统必须为C/S、B/S两种架构全支持。分为云桌面及云运维两大模块。管理主界面应具有：镜像管理、群组管理、客户端管理等功能模块，以便高效能管理。
▲2、客户机云桌面除了支持windows系统外还同时支持UOS和麒麟操作系统多启动。系统支持在终端硬盘突然损坏的情况下，重启终端自动切换到无盘启动模式，无需重新在管理端设置无盘启动模式。在断网情况下，已经离线完成的同一镜像下的多快照更新节点可以随意切换启动。
3、多镜像多节点缓存，每个镜像支持最少10个快照更新节点，支持做父子节点或者兄弟节点两种模式，并通过树状结构展示多节点间关系。支持同一镜像下多个快照节点同时都加入启动菜单，同时离线缓存，可以由终端用户在启动时直接选择不同快照节点切换启动。
4、WEB管理：具备支持创建任意多个管理员帐号，并可自定义管理权限，实现机房多人分级安全管理功能。通过WEB管理页面可以实现所有的管理操作，支持IOS设备、Android手机对实验室的管理，实现使用环境的实时切换，系统开机及关机。
5、为便于管理员对机房的管理，具有设置学生机启动显示菜单隐藏菜单条目的功能，对学生机可以设置多菜单条目启动，设置完成后，对不希望展示给学生的启动菜单进行隐藏勾选，勾选过的菜单在学生机启动时不显示，其余未勾选菜单正常显示。
6、采用PBoot协议，并兼容INTEL PXE协议，在不修改交换机配置的情况下，学生机可以无条件跨网关，支持外部交换机提供DHCP、固定IP、自动提供三种方式，为保证网络数据可查，跨网段不能采用在服务器或其他机器安装代理软件的方式。
7、单一台服务器可以支持1000台客户机的同时启动。客户机系统启动后，不占用服务器资源，运行各类软件全部使用客户机本地CPU、内存、显卡资源，在不使用GPU卡的情况下必须多机流畅运行CATIA、UG、PRO-E等三维设计软件。
8、服务器端镜像提供映射模式，可以把镜像在服务器端直接映射成系统盘符操作。支持云终端关机重启并继续使用，离线使用的次数可设定为180天，当每次离线启动时，云终端开机画面提示用户剩余启动天数。保障电子考试，在云服务器端可以设置客户机禁止共享。
9、为管理方便起见，系统管理员可以在软件中远程监看客户端电脑的屏幕并进行远程控制。系统管理员远程控制客户端电脑时，必须具备直接控制和授权控制两种方式。在授权控制时，远程控制必须得到客户端电脑使用者的许可。
	7
	软件
	

	(七)考场系统
	
	
	
	

	25
	屏蔽终端
	▲1、可以屏蔽对讲机频段U段和V段，对2G/3G/4G/5G各种制式的手机信号和WIFI/蓝牙信号，采用直接阻断方式。 
2、工作频率范围内任意多个信号可并发阻断。 
3、支持通过考点级管理平台实现远程集中控制，可根据需要实现集中、分组、单台设备的远程开关控制。可远程对工作模块进行开关控制。
4、根据考试计划自动进入工作模式，非考试计划时间停止工作。 
5、屏蔽终端应采用一体化设计，电源和天线内置，采用隐蔽式设计，整机无散热金属外露。
6、前面板有工作指示灯，可直观指示设备上电、模块开关、网络连通等正常/异常状态。
7、电源接口与网络接口设计在机箱背面，减少人为破坏风险，保障产品可用性。
8、隐蔽式天线阵列设计。具有扩展槽位，便于硬件升级扩展。数据接口RJ45，支持与管理平台组网。 
9、可集中供电管理，也可单独开关控制。可挂墙安装使用，也可立于桌面使用。
可向管理平台上报设备工作状态、故障状态等信息。 
	7
	台
	

	26
	网络时钟
	1、需支持无线通讯协议，自动与教室端电脑进行校时。
2、内置高精度时钟，离线1周误差小于3秒，自动校时误差小于2秒。显示星期、时、分、秒，和互联网时间同步。
3、显示尺寸不小于640MM*160MM。
	7
	台
	

	（八）其它配套及辅材等
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	升降讲台
	规格：不小于1200*670*770-1220㎜（长*宽*高-升降行程）
1、主体材料厚度为1.0mm的优质精装马钢冷轧钢板，经剪板、冲压、折边、激光切割全套数控设备加工，二氧化碳焊接而成。柜体边缘及拐角均采用大圆弧平滑过渡设计。柜体底部预留出线孔，方便设备连接，两侧做设备散热孔，下柜体双排标准机架，机箱可容纳不少于12U设备安装空间，同时能安放可调式活动层板，增大空间利用率，且设备机箱和电脑主机位均采用全封闭式结构。
2、桌面采用E1级免漆板，厚度≥25㎜，桌面板所有棱边都采用弧形倒角设计，美观大方，保护师生安全，桌面上方采用三面实木围挡，环保水性漆，桌面前部具备有完整平面的前挡板设计，可自由粘贴或丝网印刷学校的校徽LOGO。
▲3、讲桌采用两节双电机升降脚架，电动升降脚架安装采用内嵌式安装方式，桌面离地总高度可调：770mm-1220mm,满足大部分用户的最适使用高度，集成≥4种高度预设模式，用户可以随时添加需要的高度，并可通过按键升降到任意高度，方便操作。外观无孔无油。
4、含屏幕调节支架。
	4
	台
	

	28
	8口千兆交换机
	▲1、性能：整机交换容量 ≥672Gbps。转发性能 ≥96Mpps。
▲2、端口：≥8千兆电+2万兆SFP+。
3、MAC地址表≥16K，IPv4路由表容量≥512，ARP≥1K。
4、支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFV2/V3。
5、交换机支持≥9台物理设备虚拟化技术，支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预。
6、实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms。
7、实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。
	14
	台
	

	29
	背景墙处理与美化
	1、教室内安装智慧黑板墙面设备的拆除、铲除。
2、墙面做木基层处理、墙面新装穿孔吸音板，面积约为20平方左右，颜色为米黄色。智慧黑板做安装于墙面穿孔吸音板表面。
3、要求施工工艺：墙面打木塞，用钉子固定，要求平整，牢固，再将吸音板用自攻螺丝固定在木龙骨，钉子与钉子之间间距15~200mm，并嵌入饰面1~2mm。板子与板子之间留自然缝。
	7
	套
	

	30
	地台改造
	1、讲台地台材质为木结构，表面采用木地板，四边采用不锈钢边条收边。
2、高度保持与原有智慧教室风格高度一致，约11平方左右根据实际计算。
	7
	间
	

	31
	布线辅材及安装调试
	1、综合布线施工：含所有线缆不限于控制线、高清HDMI线、光纤HDMI线、电源线、6类网线、USB线、触摸线以及配管等。
2、安装调试：对大屏、中控、扩声、录播等系统进行安装、调试。
	7
	间
	

	大教室7间共计：
	

	三、应急教室（2间）
	
	
	

	1
	86寸智慧教学一体机
	一、86寸教学一体机
1、尺寸：≥86英寸，LED背光，A规屏。
2、书写面材质：需采用≥3mm高防爆钢化玻璃，防划、防撞、AG防眩光，AF防指纹，采用红外触控技术与全贴合设计，书写高度≤1mm，高度还原老师黑板板书体验。
3、屏幕触摸精度不低于±1mm，响应时间≤2ms。
▲4、显示比例：16:9。可视角度：≥178°，最佳分辨率：3840x2160 4K UHD，刷新率≥60hz，屏体亮度≥350 cd/m²，对比度≥1200：1。
▲5、侧部面板接口数量≥3个（必须包含Type-C和USB3.0）。
6、内置扬声器：≥15W。要求2.0声道。
7、同时书写人数≥5人，最大触摸点数≥50点。（需提供检测报告复印件，加盖投标人公章。）
8、智能侧边栏菜单：需具备双侧电容触摸条，上滑恢复，方便书写操作，内置NFC。支持五指缩放屏幕。
9、内置OPS电脑：采用80pin Intel通用标准接口。CPU采用≥6核12线程处理器，内存：≥16G DDR4，硬盘：≥256G SSD固态硬盘。 接口：具备≥5个USB接口。具有独立非外扩展的视频输出接口≥1路HDMI等。蓝牙版本≥5.0，内置≥1000Mbps 的有线网络接口及≥ Wi-Fi6标准无线网卡。预装正版Windows10 或以上版本操作系统。
二、在线软件功能
1、同一账号至少支持5台设备同时登录使用。
2.支持编辑课节名称、设置开课日期和时间、设置课节时长、选择非全屏显示摄像头模式下教室内摄像头人数、设置授课教师、设置联席教师、设置云端录课与直播回放。
3、平台至少提供包括简体中文、英语等10种及以上语言版本供选择。
4、音视频互动：至少支持老师和学生间实时进行音视频互动，至少在教室内呈现1v1至1v12路音视频，支持普通、高清、全高清等模式。可额外添加辅助摄像头用于实物展示。
5、文本协作：支持教师、联席教师和授权成员同时编辑文本，文本格式支持普通文本和编程语言（至少包括C、C++、HTML、Java、Javascript）。
6、工具：小黑板、答题器、浏览器、教学摄像头、随机选人、计时器、分组讨论、投屏、课堂笔记、聊天、常态化录课、尺规工具、几何图形、VNC、支持网页直播、课堂报告、课程回放设置、课程编辑、课程分享、组织空间、社区动态、虚拟实验、测验讲解、课堂数据、素养能力评价、资源中心、富媒体教材截图及跨屏编辑功能、语音助手、作业AI批改、智能体、录课回放与录播课AI总结、公式显示、AI生成字幕列表、数学公式转换图像等。
7、系统直播录播支持录制教室和录制现场，实现多视角录课。
8、系统报告生成：支持教师和学生报告导出，格式为Excel格式，可分为教师数据、课件使用、教室秩序、课堂表现、教室工具等不少于20个维度的数据分析报告。
9、课程实时监控：基于互联网进行监控一节、多节直播课课中的互联网的网络状态、师生各端的实时屏幕、定时屏幕截图。
	2
	台
	

	2
	组合黑板
	1、整体结构：由安装于交互智能平板两侧面的两块固定绿板组成；
2、整体尺寸：不小于4300*1150mm，单块绿板部分不低于1200*1150mm；
3、黑板材质面板要求：采用金属烤漆面板，板面滚涂抗酸碱、耐溶济的特制专用烤漆，呈墨绿色，板面可兼容所有的粉笔，无尘粉笔，水溶性粉笔，无尘水笔板书，实现板书无尘。笔迹均匀，字迹清晰，易写易擦，不反光、不变形，整板无拼接，厚度为≥0.3mm，表面漆膜硬度：≥8H，经耗磨仪一万次摩擦后不露底，表面粗糙度仍可达到1.8 um。光泽度＜12%，没有明显眩光；表面附有保护膜；
4、边框：采用高档银白色铝材，色泽柔和，不反光。符合GB28231-2011《书写板安全卫生》要求；
5、包角材料：抗疲劳ABS工程塑料，模具成型，无锐角，边框与书写面板的固定，没有露的金属紧固件；
6、安装要求：全部实行隐形安装，安全可靠，美观大方。
	2
	套
	

	3
	桌面显示器（触控）
	1、不小于23.8英寸 ，IPS面板。
2、不少于10点触控。
3、178度广视角。
4、分辨率不小于1920×1080
	2
	台
	

	4
	升降讲台
	规格：不小于1200*670*770-1220㎜（长*宽*高-升降行程）
1、主体材料厚度为1.0mm的优质精装马钢冷轧钢板，经剪板、冲压、折边、激光切割全套数控设备加工，二氧化碳焊接而成。柜体边缘及拐角均采用大圆弧平滑过渡设计。柜体底部预留出线孔，方便设备连接，两侧做设备散热孔，下柜体双排标准机架，机箱可容纳不少于12U设备安装空间，同时能安放可调式活动层板，增大空间利用率，且设备机箱和电脑主机位均采用全封闭式结构。
2、桌面采用E1级免漆板，厚度≥25㎜，桌面板所有棱边都采用弧形倒角设计，美观大方，保护师生安全，桌面上方采用三面实木围挡，环保水性漆，桌面前部具备有完整平面的前挡板设计，可自由粘贴或丝网印刷学校的校徽LOGO。
▲3、讲桌采用两节双电机升降脚架，电动升降脚架安装采用内嵌式安装方式，桌面离地总高度可调：770mm-1220mm,满足大部分用户的最适使用高度，集成≥4种高度预设模式，用户可以随时添加需要的高度，并可通过按键升降到任意高度，方便操作。外观无孔无油。
4、含屏幕调节支架。
	2
	台
	

	应急教室共计：
	

	四、管理用
	
	
	

	1
	管理计算机
	1、CPU：≥20个核20线程，最高睿频≥5.2GHz，二级缓存≥30MB.
2、内存：≥32G 4200MHz以上DDR5内存。
3、硬盘：≥512G固态硬盘。
4、显卡：≥4G独立显卡。
5、显示器：≥27寸，ips护眼屏。
6、键鼠：USB键盘、光电鼠标。
7、提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件。
	3
	台
	

	2
	OPS电脑升级
	内存：不低于16G，硬盘：M2固态不低于512G，散热系统升级。
	8
	套
	

	共计：
	

	合计：
	




四、商务要求
商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。其中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求。
5.项目建设目标和建设内容
应用和设备建设包括：1.控制系统。本地与远程设备联动控制，可远程一键开机、关机、禁用教室设备等。2.视频系统：采用大屏、激光投影等显示设备，支持腾讯等视频会议软件的采集终端。3.音频系统：采用吸顶麦克风或吊麦，配合增加音频处理器和扬声器等设备。
6.总体设计与技术要求
6.1总体架构设计
所有教室新增设备接入学院原有系统。
6.2应用功能设计
中控受管理系统控制。
6.3技术架构设计
单个多媒体教室分为四个功能技术区，分别是教室扩声区、录播区、多媒体集控区以及其它设备区。
6.4硬件设备物理部署设计
 
 
6.5安全设计
所有设备都处于校园网防火墙后。 
6.6信息资源设计
教室所有视频资源先预存在教室本地录播主机上，按照课程分类，经处理后，存储到安德门校区专门的教学资源存储服务器。
6.7性能指标要求
教师用电脑能浏览网站和监控视频信号，教室大屏能展示PPT、视频及文图课件，音响设备能正常扩声。
7．项目实施及技术服务
7.1实施要求
完成新建系统设备在教室内的施工布线，要求将现有的教室内所有墙壁上的弱电系统设备重新布线，含电源线缆、音视频线缆、网络线缆、控制线缆、穿管等辅材。必要时为新装电子设备布置新供电线路与插座，含开关面板，管线等辅材。扩声系统作好在线音频音质优化处理。按照学院要求做好中控系统的集成配置等工作。中标承建单位要做好协作安排。施工全程监管，注意安全。
7.2招标要求
规划2026年5-7月，完成项目采购立项及招标。
2026年9月初，完成施工建设并投入正常教学使用（需要结合安德门专班对行政楼的改造情况安排施工）。
7.3验收要求
按照招标合同的规定进行项目验收。
7.4售后服务与技术要求
多媒体教室质保5年（含一年驻场服务）。
 
1. 根据该项目建设内容提供实施组织管理方案：实施方案全面，进度安排、组织架构合理可行，具有很好的进度控制和风险控制管理、质量保障措施、信息安全管理措施、文档管理措施。
2. 根据本项目制定售后服务及管理方案：包括服务内容的理解、服务内容的响应程度、日常服务流程方案、响应时间、故障解决、技术能力培训等内容。
3. 根据本项目制定设计方案：包含总体架构设计、应用功能设计、技术架构设计、硬件设备物理部署设计、安全设计、信息资源设计。

五、其他要求
1. 项目属性:货物类项目。
2．核心产品
	采购
包号
	核心产品

	1
	98寸液晶屏


3.进口产品投标
	采购
包号
	是否接受进口产品投标
（是/否）

	1
	否












第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。
	采购包号
	选取中标候选人数量
	选取中标候选人的原则

	1
	1
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。


政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7、采购本国产品的支持政策
7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.5 评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

评标方法与评标标准
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准

	1
	投标报价
	40
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分40分，其它投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40分。分值保留小数点后2位。

	2
	技术参数
	32
	满足招标文件“技术参数要求”的得满分32分。其中斜体下划线部分为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标处理。加▲参数为重要技术要求，每有一项负偏离扣1.5分。其他参数每有一条负偏离的扣0.5分，扣完为止（参数项要求提供证明材料的，投标人须提供相关证明材料并按顺序排列，加▲参数需提供权威机构出具的检测报告材料，未提供有效证明材料的，按照负偏离处理）

	3
	设计方案
 
	5
	评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求”中“设计方案”要求的响应情况进行评审。
（1）投标文件未符合“设计方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2）授标文件符合“设计方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。
（3）经评委认定，投标文件符合“设计方案”中“总体架构设计”一项要求的响应内容全部优于招标文件要求的(前提是投标文件对“设计方案”中“总体架构设计”外其他要求响应内容将合招标文件要求)，本项得5分。

	4
	实施组织管理方案
	5
	评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求”中“实施组织管理方案”要求的响应情况进行评审
（1）投标文件未符合“实施组织管理方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2）授标文件符合“实施组织管理方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。
（3）经评委认定，投标文件对“实施组织管理方案”中“进度安排”“组织架构”两项要求的响应内容全部优于招标文件要求的(前提是投标文件对“实施组织管理方案”中除“进度安排”“组织架构”外其他要求响应内容将合招标文件要求)，本项得5分。

	5
	售后服务及管理方案

	4
	评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求”中“售后服务及管理方案”要求的响应情况进行评审
（1）投标文件未符合“售后服务及管理方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2）授标文件符合“售后服务及管理方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分。
（3）经评委认定，投标文件对“售后服务及管理方案”中“日常服务流程”“故障解决”两项要求的响应内容全部优于招标文件要求的(前提是投标文件对“售后服务及管理方案”中除“日常服务流程”“故障解决”外其他要求响应内容将合招标文件要求)，本项得4分。

	6
	投标人资质
	3
	投标人具有有效的质量体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康体安全系认证证书，每提供一个证书得1分。本项最高3分。

	7
	人员要求
	6
	6.1投标人拟派现场的项目经理具有信息系统项目管理师（高级）证书、ITSS IT服务项目经理、系统规划与管理师（高级）证书;智能化系统工程师（高级），证书每有一类证书得1分，最高2分。
6.2投标人拟派现场的团队人员（项目经理除外）具有弱电系统工程师（中级）、智能建筑弱电工程师（中级）、系统集成项目管理工程师（中级），电子信息工程师（中级）、安全生产考核合格证（B证）每有一类证书得1分，最高2分。
6.3投标人拟派运维负责人1人，具有国家权威机构颁发的软件设计师证书的得1分，具备电子信息工程中级及以上工程师职称证书的得1分，具有ITSS-IT服务工程师的得1分，本项仅计1人得分，单个证书不重复累计记分，最多得2分。
注：人员中同一人员获得多类证书，或多个人员获得同一类证书均不重复计分，提供上述项目团队所有人员名单、证书复印件及提供社保机构出具的近半年内任意一个月投标人为其缴纳的社保缴费证明材料否则无效，上述所有证明材料均需加盖投标人公章。

	8
	业绩
	4
	提供投标人2022年1月1日（含）起与本项目类似建设内容的多媒体教室建设案例，每提供一个得1分，最多得4分。（注：非投标人本身的业绩不能计入。需提供清晰可见的中标通知书、合同复印件并加盖投标人公章，时间以合同签订时间为准。）

	9
	节能环保
	1
	投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该投标（响应）产品环境标志产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。














第六章  投标文件格式
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投  标  文  件











项 目 名 称：               
采 购 编 号：               
[bookmark: _GoBack]      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               










投标文件的组成

一、基本目录
1.开标一览表（格式见附件1）
2.投标分项报价表（格式见附件2）
3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）
4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）
二、资格审查内容
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间
前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）
5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声
明（格式见附件6）
6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）
7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）
8.法人授权书（格式见附件7）
9.投标函（格式见附件8）
10.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）
11.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件10）
12.联合体协议（如果本项目接受联合体参加投标，投标人是联合体的，则必须提供。格式见附件11）
总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件
中提供相关材料，否则作无效投标处理；6、10、11、12条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。
三、符合性审查内容
投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分或加*号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件12）
四、价格扣除证明文件
1.中小微企业声明函（格式见附件9）
2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）
3.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件13）


附件1 开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
采购编号：                                   
采购包号：
	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）

	核心产品品牌
	







附件2 投标分项报价表（采购包号：***）
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	交付期
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	2
	
	
	
	
	
	合同签订后  日
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）                             

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。


备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值低于80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。
5.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。





附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：**）
	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。



附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：**）
	序号
	商务要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。



附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：      。
主要专业技术能力有：         。
                                     




附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书
面声明
[bookmark: _Toc120614284]我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。





附件7                         法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，      项目（项目名称）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
被授权人电子邮箱：                
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
[bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明]      日期：                                         

附件8                            投标函
致：江苏省政府采购中心
根据贵方采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，      项目（项目名称）的招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 
供应商全称（加盖CA电子公章）：
日        期：___年____月____日





附件9  中小微企业声明函（货物类项目）（采购包号：**）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，      项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：___年____月____日

备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、
财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。                                        
附件10残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（采购包号：**）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，      项目（项目名称）（采购包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

                供应商全称（加盖CA电子公章）：
                  日  期：___年____月____日 










附件11 联合体协议（参考格式）（采购包号：**）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，     项目（项目名称）（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

                                          
联合体中各供应商全称（公章）：     
                                 日期：___年____月____日 


备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。















附件12实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）
	序号
	招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	……
	
	


附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。
3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。


















附件13  关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

   公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　        
     日期：___年____月____日        
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。









质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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