附件1：
[bookmark: OLE_LINK180][bookmark: OLE_LINK181][bookmark: OLE_LINK149][bookmark: OLE_LINK150][bookmark: OLE_LINK237][bookmark: OLE_LINK238][bookmark: _Hlk161930951]二、技术规格（技术性能）要求
[bookmark: OLE_LINK151][bookmark: OLE_LINK152]（一）技术规格（技术性能）具体要求
[bookmark: OLE_LINK153][bookmark: OLE_LINK156]1.采购包1：绳索救援类
	[bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK57]序号
	名称
	技术参数（技术性能）
	数量/单位

	1
	消防全身式安全吊带1
	一、基本描述
1.适用范围：工业维护、风电、救援、高空工程、井架检修等需要绳索作业的场景。
[bookmark: OLE_LINK362][bookmark: OLE_LINK363]二、检验报告内参数
1.织带的断裂强度≥22KG；
2.静态强度：正立方向15KN，滑移距离≤25mm，倒立方向10kn滑移距离≤25mm。
三、非检验报告内参数
1.皮后背≥1个；
2.护垫≥3个；
3.重量≤2.5KG；
4.载荷≥110KG; 
5.提供前后双防坠落挂点。
	50个

	2
	消防全身式安全吊带2
	一、基本描述
▲1.结构组成：由织带、上升器、保护装置等零部件组成；
[bookmark: OLE_LINK46]2、主要应用场景：适用于高空救援防坠落保护。
二、检验报告内参数
1.设计负荷至少为2.67kN； 
2.静负荷性能：全身型安全吊带上所有承载连接部件应进行正立、倒立和水平方向静拉力试验。滑移距离应≤25mm；
3.抗冲击性能：安全带上所有承载部件应进行冲击试验；
4.耐高温性能：经204℃±5℃的耐高温性能试验后，安全带的织带和缝线不应出现熔融、焦化现象；
5.耐腐蚀性能：试样中的金属零件经GB/T 10125-2021规定的48h中性盐雾试验后，外观应符GB/T 6461-2002外观等级评定轻微级的要求。
三、非检验报告内参数
★1.五点式全身安全带，含内置集成一体式胸式上升器，腹部连接点可打开；内衬为透气材料；配有双保险卡扣；
▲2.腿环备有锁扣可自动锁定，后背（腰带和腿环之间）带有自锁扣；至少配有五个备有保护套的成形工具环，两个工具挂环槽，两个工具包连接点，配有携带工具架凹槽；
▲3.肩带上配有至少2个攀爬钩挂架和不少于1个防坠器缓冲包固定魔术贴；
4.背部织带应集成坠落指示器；
5.至少包含三种尺码；
6.主要材料
织带：聚酯；调节卡口：钢；腹部连接点：铝合金和不锈钢；框架：铝合金；凸轮：不锈钢。
7.织带静态强度：主带≥20kN，辅带≥20kN；
四、样品
[bookmark: OLE_LINK628][bookmark: OLE_LINK627]1.舒适性：使用舒适、合体、方便，对跑、爬、跳、蹲等使用过程中可能出现的动作没有限制；
2.材料：结实耐用，各层材质符合采购需求要求；
3.安全防护性能：在弯腰、抬手等动作下依然满足防护性能；
4.外观：款式等符合消防救援队伍标识统型要求，若有容易受伤或磨损的部位，对其有补强措施且措施合理。
	62个

	3
	脚踏绳
	[bookmark: OLE_LINK203][bookmark: OLE_LINK204]一、基本描述
可调节辅绳式脚踏环
二、非检验报告内参数
▲1.材料至少为高分子聚乙烯等；
2.重量≤40g。
	123条

	4
	头灯(高空）
	一、基本描述
1。高空作业提供夜间照明。
二、非检验报告内参数
1.头灯可与高空救援头盔适配使用。
▲2.续航时间≥12h；
▲3.照明距离≥10m；
4.亮度≥35lm。
	65个

	5
	救援头盔(高空）
	[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24]一、基本描述
1.高空工作或地面工作提供头部保护。
二、检验报告内参数
1.冲击吸收性能：按照GB/T 2812-2024规定的方法测试，经高温（50°℃±2℃)、低温（－10℃±2℃)、浸水（水温20℃士2℃)、紫外线照射预处理后做冲击测试，传递到头模的力不应大于4900N,帽壳不得有碎片脱落；
2.耐穿刺性能：按照GB/T 2812-2024规定的方法测试，经高温（50℃±2℃)、低温（－10℃±2℃)、浸水（水温20℃士2℃)、紫外线照射预处理后做穿刺测试，钢锥不得接触头模表面，帽壳不得有碎片脱落。
三、非检验报告内参数
1.带侧面连接系统的眼罩；
2.带支架或弹性头带的头灯；
3.带有颈背保护器；
4.可替换的下颌带；
5.至少四点悬浮扁带；
▲6.重量≤500g。
	76个

	6
	止坠器套件
	[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK29]一、基本描述
1.沿绳索上升时的操作，在正常使用下，设备不需要人为干预，可跟随使用者在绳索上自由移动，如遇坠落冲击或突然加速，移动止坠器将在绳索上制动并制止使用者的下坠；
2.用于重达≥250kg的双人救援环境。
二、检验报告内参数
▲1.重量：≤430g；
▲2.锁定机构在框架内部，坠落过程中人抓住设备也能迅速制停；
3.工作负荷：≥5kN。
三、非检验报告内参数
1.由止坠器和救援型势能吸收器组成；
2.兼容绳索直径：10-12mm；
3.不需要人为操作，便能持续跟随使用者的绳索移动止坠器；
▲4.当出现突然加速或坠落时能迅速完成制停；
5.适用于垂直，水平或倾斜的绳索，依然能顺畅跟随。
6.可安装在绳索的任意位置；
7.使用一个势能吸收器，能远离工作面，防止备份绳被损坏；
▲8、使用双人势能吸收器，可在≥250kg双人（救援）情况下使用。
	87套

	7
	自动制停下降器（ID)
	[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK35]一、基本描述
1.带防恐慌功能的自动制停下降器，用于高空作业及绳索行进作业。
二、检验报告内参数
▲1.兼容绳索直径：10-11.5mm；
▲2.单人最大工作负荷：≥150kg；
3.双人最大工作负荷（救援）：≥250kg；
▲4.重量：≤600g。
三、非检验报告内参数
1.自动制停下降器，手柄控制，手柄可自动回弹；
▲2.带有防慌乱功能；
▲3.带有防倒装锁定齿；
4.侧板可在连接状态下打开；
5.增加一个辅助摩擦块；
6.可在倾斜或水平面进行顺畅移动。
	57个

	8
	绳索手式上升器（右手）
	一、基本描述
用于绳索上升的手式上升器。
二、检验报告内参数
工作负荷≥5kN。
三、非检验报告内参数
1.下方应采用大连接孔，可同时扣入两把锁扣；
2.具备开关，内置弹簧；
3.带齿凸轮配有自清洁槽，凸轮为不锈钢材质；
▲4.兼容绳索直径应至少满足：8-12mm；
▲5.重量≤165g。
	50个

	9
	绳索手式上升器（左手）
	
	18个

	10
	手式上升器（无手柄）
	一、基本描述
小巧且容易抓握。宽大的下方孔可同时连接挽索和脚踏环的锁扣。
二、检验报告内参数
工作负荷≥5KN。
三、非报告内参数
1.材料：铝、不锈钢和尼龙；
2.重量：≤85g；
3.规格：可兼容8-12mm直径绳索；
4.使用温度：-30°C至+50°C。
	44个

	11
	短连接
	一、基本描述
用于可在挂绳时稳定快挂。
二、非检验报告内参数
▲1.材质：聚酯纤维/尼龙；
▲2.强度：≥22kn；
3.长度：11cm、17cm可选。
	64个

	12
	单条可调挽索
	一、基本描述
可调式行进单挽索，在与另一条挽索配合使用时，可在各种行进模式下提供连续保护（绳索上升、沿横渡绳移动等）。
二、检验报告内参数
拉力≥22KN。
三、非报告内参数
1.双臂挽索，一条固定臂，一条可调节臂；
2.动力绳设计；
3.末端配有固定套，用于固定锁扣的位置；
4.固定臂长度应65（±2）cm；
5.可调节臂应可以通过绳索调节器轻松精确调节挽索长度，最长可调节至≥95cm；
6.重量≤230g。
	81个

	13
	10.5mm动力绳
	一、基本描述
用于高空作业绳索。
二、检验报告内参数
▲1.静态延展率≤7.5%(单绳)；
▲2.动态延展率≤35%(单绳)；
▲3.冲击力≥8.5 kN(单绳)。
三、非检验报告内参数
▲1.每米重量≤55克；
2.绳皮百分比≥40%。
	850米

	14
	牛尾专用锁
	一、基本描述
用于行进挽索的锁扣。
二、检验报告内参数
▲主轴强度≥25kN；副轴强度≥8kN；开门强度≥7kN。
三、非检验报告内参数
1.材质为铝合金；
2.重量≤90g。
▲3.开口尺寸≥25mm。
	28个

	15
	胸式上升器（小）
	一、基本描述
用于绳索上升技术。
二、检验报告内参数                                                                                          
工作负荷≥120kg。
三、非检验报告内参数
1.上方具备一个孔，用于连接肩带，帮助胸升定位；
2.下方具备一个弯折的孔；
3.配备开关，内置弹簧，可自动回弹；
4.倒齿凸轮配有自动清洁设计，凸轮材质为不锈钢材质；
5.重量≤140g。
6.兼容绳索直径根据不同尺寸应分别至少满足8-12mm。
	68个

	16
	帆布垫（小）
	一、基本描述
保护绳索免受灰尘和污垢的影响。
二、非检验报告内参数
▲1.尺寸≥65cm*80cm；    
2.材质：棉或涤纶。
	76个

	17
	35L个人装备包
	一、基本描述
用于绳索救援存放装备或绳索。
二、非检验报告内参数
1.可调节的肩带可背负绳包；
2.外部的拉链口袋可存放个人物品；
3.外部的标记区域方便快速识别包内的物品。
	12个

	18
	脚式上升器（右脚）
	一、基本描述
用于绳索上升的脚式上升器
二、非检验报告内参数
▲1.绳索使用范围：8-12mm；
▲2.材质：铝，不锈钢，塑料，橡胶，尼龙。
	18个

	19
	护目镜(高空）
	一、基本描述
高空作业时用于眼部防护。
二、非检验报告内参数
1.重量≤80g；
▲2.能与高空救援头盔配套使用。
	66个

	20
	救援支架
	[bookmark: OLE_LINK82]一、基本描述                                                                                                         
多功能救援三脚架，适合提升重物、固定以及救援使。
二、检验报告内参数                                                                                             1.多功能救援三脚架；
2.重量≤30kg；
3.三脚架内置净空高：3（±0.2）米，水平宽度2（±0.2）米，调节腿长度：3（±0.2）米；
4.有效负载≥300kg。
三、非检验报告内参数  
1.三脚架可拆分使用。
2.可独脚架设，两脚架设，三脚架设；
3.头部管壁外侧各有≥1个锚点挂位；
4.基本配件包含：尖脚≥3条 ，平脚≥三条，无缝管≥三条，圆形分力板≥1个，A头≥1个，调节头≥1个，高强插销≥15个，收紧扁带≥3条，自动主锁≥6把；
5.配行动运输包≥3个；   
6.三脚架设，其中一个脚可以上下大角度调节；
7.头部管壁外侧各有1个锚点挂位。8、管径≥60mm；
8.材质为铝合金。
	5个

	21
	锚点扁带
	一、基本描述
1.结构组成：耐磨织带，锻钢连接点；
2.主要应用场景：主要用于高空作业使用。
二、检验报告内参数
▲破断强度≥25KN。
三、非检验报告内参数
▲1.宽度≥25mm，厚度≥1.5mm；
▲2.长度提供100cm、150cm、200cm等3种以上长度供选择，带子长度可以通过带大环的带子末端上的便签立即识别；
3.提供多种设置锚固的配置；
4.使用涤纶等耐磨材质。
	6个

	22
	绳索保护垫
	[bookmark: OLE_LINK93][bookmark: OLE_LINK94]一、基本描述                                                                                                         
保护器材与地面直接摩擦。
二、非检验报告内参数  
▲1.材质：棉；                                                                                                               
▲2.尺寸≥140cm*80cm；
3.重量≤1100g。
	26个

	23
	绳索保护器滑轮组
	一、基本描述
用于保护绳索，避免建筑物的棱角、墙角、岩石等粗糙尖锐突起部份预防磨损绳索。
二、检验报告内参数
破断强度≥25kN。
三、非检验报告内参数
1.不锈钢支架，合金滚轮，装有滚动轴承；
2.链条式设计，可组合不同长度，满足不同要求；
3.至少承重350KG；
4.材质：侧板/滚珠轴心不锈钢、轴筒铝合金；
▲5.尺寸：≥30cm*10cm*5cm（四轴）；
▲6.重量≤1550g。
	20个

	24
	快挂扁带
	一、基本描述
用于可在挂绳时稳定快挂。
二、非检验报告内参数
▲1.长度11cm≤N≤13cm（适配队站现有装备使用规格）；
▲2.强度：≥22kn。
	133个

	25
	D型自动锁（三段）
	一、基本描述
连接装备，例如下降器或定位挽索。
二、检验报告内参数
▲1.主轴强度≥25kN；副轴强度≥8kN；开门强度≥7 kN；
▲2.开口尺寸≥19mm。
三、非检验报告内参数
1.材质为铝合金；
2.重量≤90g。
	174个

	26
	O型自动锁（三段）
	一、基本描述
椭圆形状轻型锁扣。
二、检验报告内参数
▲主轴强度≥25kN；副轴强度≥8kN；开门强度≥7kN。
三、非检验报告内参数
1.材质为铝合金；
2.重量≤90g；
▲3.开口尺寸≥19mm。
	208个

	27
	4L短绳包
	一、基本描述
用于绳索救援存放装备或绳索。
二、非检验报告内参数
1.尺寸≤20cm×10cm×25cm；
▲2.容量≥4L；
3.重量≤190g。
	41个

	28
	45L防水背包
	一、基本描述
用于绳索救援存放装备或绳索。
二、非检验报告内参数
1.具备可调节肩带；
2.外部配有3个耐用手柄，内部配有1个手柄，内部配有3个装备挂环，上翻盖内侧配有口袋，用于储存小物件，上翻盖外侧有透明标识贴；
3.材质：聚氯乙烯（PVC）夹网布、织物；
4.重量≤1600g。
	97个

	29
	80L防水背包
	一、基本描述
用于绳索救援存放装备或绳索。
二、非检验报告内参数
1.具备可调节肩带；
2.内置4个拉链分装袋，两侧可通铺隔断式网袋，11*2个主锁挂点，3条横向固定扣带，顶部配有可装卸头盔固定带，实现模块化分装；
3.材质：聚氯乙烯（PVC）夹网布、织物；                                         
4.重量≤2700g。
	31个

	30
	20L防水背包
	一、基本描述
用于绳索救援存放装备或绳索。
二、非检验报告内参数
1.可拆卸双肩背带；
2.袋口卷边防水设计；
3.材质:聚氯乙烯（PVC）夹网布、织物；                                       
4.容量≥20L；      
5.重量≤500g。
	23个

	31
	辅绳
	一、基本描述                                                                                                         
引导被困者或提拉设备时使用。
二、非检验报告内参数                                                                                                           1.破断强度≥10kn；                                                                                                        2.直径≥6mm。
	700米

	32
	帆布垫（大）
	[bookmark: OLE_LINK133][bookmark: OLE_LINK134]一、基本描述                                                                                                         保护器材与地面直接摩擦。
二、非检验报告内参数  
▲1.材质；棉或涤纶；                                                                                                               ▲2.尺寸≥140cm*80cm
3.重量≤1100g。
	29个

	33
	o型丝扣
	一、基本描述                                                                                                         
滑轮和上升器一起使用的椭圆形钩环。  
二、检验报告内参数
▲主轴强度 ≥25kN;短轴强度≥8kN ;敞开式闸门强度≥7kN。
三、非检验报告内参数  
1.材质为铝合金；
2.重量≤85g；
▲3.开口≥20mm。
	75个

	34
	梨形大容量铝制锁扣（自动锁）
	[bookmark: OLE_LINK22]一、基本描述                                                                                                         
梨形设计适合连接各种装备，能轻松使用半扣进行下降。
二、检验报告内参数
▲1.材质为铝镁合金；
▲2.主轴强度≥27kN；
▲3.副轴强度≥8kN；
▲4.开门强度≥8kN；
三、非检验报告内参数
▲开口尺寸：≥25mm。
	62个

	35
	万向单滑轮
	一、基本描述                                                                                                         
用于最大限度简化提拉系统、溜索的设置。
二、检验报告内参数
▲1.工作负荷≥22kN； 
▲2.断裂强度≥36kN； 
三、非检验报告内参数  
1.应配有万向节，滚珠轴承；
2.应采用可开启侧板，在连接状态下可安装和拆卸绳索；
3.侧板开关需要采用双段设计；
4.连接孔应至少可同时连接3把锁扣；
5.重量≤300g。
6.兼容绳索直径范围应至少达到7-13mm；
7.滑轮直径≤40mm。
	33个

	36
	万向双滑轮
	一、基本描述                                                                                                         
简化提拉系统，移动侧板的三重打开方式快速简单，绳索可以在滑轮连接在锚点的状态下安装。
二、检验报告内参数
▲1.工作负荷≥22kN； 
▲2.断裂强度≥36kN。
三、非检验报告内参数  
1.应配有万向节，滚珠轴承的万向双滑轮；
2.应采用可开启侧板，在连接状态下可安装和拆卸绳索；
3.侧板开关需要采用双段设计；
4.连接孔应至少可同时连接3把锁扣；
5.除万向节处以外，应额外配有一个副连接点，用于设置复杂滑轮系统；
6.兼容绳索直径范围应至少达到：8-12mm；
7.滑轮直径≤40mm；
▲8.重量≤480g。
	28个

	37
	60cm编带环
	一、基本描述                                                                                                         
用于设置锚点的扁带环。
二、非检验报告内参数  
1.应为高分子聚乙烯（HMPE）材料扁带环，轻量化且有良好耐磨性；
▲2.强度≥22kN； 
▲3.长度60cm；
▲4.织带宽度≤10mm。
	54个

	38
	80cm扁带环
	一、基本描述                                                                                                         
用于设置锚点的扁带环。
二、非检验报告内参数
1.应为高分子聚乙烯（HMPE）材料扁带环，轻量化且有良好耐磨性；
▲2.强度≥22kN； 
▲3.长度80cm；
▲4.重量≤80g；
▲5.织带宽度≤20mm。
	90个

	39
	120cm扁带环
	一、基本描述                                                                                                         
用于设置锚点的扁带环
二、非检验报告内参数  
1.长度120cm；
2.材质为聚酯纤维；
3.断裂强度≥22kN。
	94个

	40
	150cm扁带环
	一、基本描述                                                                                                         
用于设置锚点的扁带环。
二、非检验报告内参数  
1.材质为聚酯纤维；
2.断裂强度：≥22kN。
	58个

	41
	绳索保护护套
	一、基本描述                                                                                                         
用于保护绳索，避免与坚硬物体磨损。
二、非检验报告内参数  
▲1.长度≥40cm；
▲2.材质聚氯乙烯；
3.不锈钢夹绳器。
	103个

	42
	滑轮锁
	一、基本描述                                                                                                         
当连接在锚点时方便安装绳索的滑轮锁。
二、非检验报告内参数                                                                                              
1.绳索直径8-12mm；
▲2.滚轮直径≥18mm；
▲3.主轴强度：≥20kN；
4.副轴强度≥8kN；
5.开门主轴强度：≥7kN。
	22个

	43
	船型担架
	一、基本描述                                                                                                         
1.框架坚固耐用；钩悬能与飞机上挂钩连接，实现野外救援；  
2.分体式船型担架。
二、检验报告内参数。
1.尺寸≥200cm*50cm*15cm；
▲2.重量≤8kg(不包含配件)；
▲3.有效工作负载水平≥300kg、垂直≥300kg；
三、非检验报告内参数  
1.至少配有四条快拆装功能的固定带；
▲2.材质为钛合金。
	7架

	44
	机械抓结
	一、基本描述                                                                                                         
用于提拉系统的抓绳或单向抓绳设备。
二、检验报告内参数                                                                                                                                                                                                                      
工作负荷≥5kN。
三、非检验报告内参数
▲1.使用8-12mm绳索；                                                                                                    
▲2.重量≤260g。
	35个

	45
	下降备用机械抓结
	一、基本描述                                                                                                         
速降保护，高空作业、救援防护。
二、非检验报告内参数                                                                                                                         1.重量≤280g；
2.适用绳径8-12mm。
▲3.最大工作负荷≥100kg。
	29个

	46
	环型分力板
	一、基本描述                                                                                                         
适合用于救援时设置锚点。
二、检验报告内参数                                                                                                             
▲拉力≥36kg。
三、非检验报告内参数
1.重量≤350g；
2.≥12孔；
3.孔径≥12mm。
	12个

	47
	分力板
	一、基本描述                                                                                                         
可用于消防救援时建立多锚点系统。
二、检验报告内参数                                                                                                               
▲强度≥45kN；
三、非检验报告内参数  
1.锻造铝合金分力板；
2.≥10孔，可通过锁扣的锁门，也可以直接连接绳索和扁带，除常规孔外，还应至少有两个额外大孔；
3.重量≤600g。
	50个

	48
	可摘卸锚点
	一、基本描述
结构组成：铝合金、不锈钢；
二、检验报告内参数
▲工作强度≥20kN。
三、非检验报告内参数
1.钻孔直径≥12mm;
2.具有锁定功能，防止脱落；
3.挂片应该能自动转向至受力方向；
4.重量≤165g。
	65个

	49
	过结滑轮
	一、基本描述
可以通过绳结的滑轮。
二、检验报告内参数
▲1.最小破断负荷≥40kN；
▲2.最大工作荷载≥5kN；
三、非检验报告内参数
1.最大绳索直径≤20mm；
2.滑轮直径≥75mm。
	9个

	50
	1.5m钢制锚点
	一、基本描述
采用不同大小的终端，可用不同的方式设置锚点，直接与锚点连接或缠绕在一个结构上。
二、检验报告内参数                                                                                                                 
最低破断强度≥25KN；
三、非检验报告内参数
1.长度≥1.5m；
2.材质包含：镀锌钢、不锈钢、铝、聚氨酯。
	51个

	51
	提拉系统
	一、基本描述
用于狭小密闭空间省力提拉。
二、非检验报告内参数
1.应为由≥两个双滑轮组成的提拉组套装，至少其中1个为单向双滑轮，具备4：1和5：1两种工作模式；
2.套装内应至少包含两把三段自动锁扣；
3.需配有软套，两端有颜色识别，防止绳索发生缠绕；
▲4.至少采用8mm绳索；
▲5.最大工作长度≥2m，收起长度≤0.35m。
6.最大工作负荷≥6kN；
7.断裂负荷≥16kN。
	9套

	52
	圆环
	一、基本描述
用于设备的半永久连接。圆形使其能够在各个方向上发挥最佳功能。
二、检验报告内参数                                                                                                       
▲1.主轴强度≥22kN，短轴强度≥22kN；
2.开口≥10mm。
	6个

	53
	带有紧凑型能量吸收器的双挽索
	[bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK56]一、基本描述
1.材质包含：聚酯、尼龙、高模量聚乙烯、铝；
2.应用场景：带有紧凑型能量吸收器的双挽索，设计用于在垂直结构或水平生命线上通过中间锚点时前进。
二、非检验报告内参数
[bookmark: OLE_LINK101]规格：最大允许长度（包括锁扣在内）≥100cm，坠落撕裂后的最大长度≤220cm，最大净空距离(坠落系数2)≤425cm。
	3个

	54
	内置单向滑轮下降器
	一、基本描述
1.材质包含：铝、不锈钢、尼龙；
2.应用场景：可快速组成提升或下降系统，可作为个人下降器使用。
二、非检验报告内参数
1.重量≤1100g
2.绳索使用直径：10-12mm；效率≥85%，最大工作负载≥200kg。
	4个

	55
	便携多功能上升器
	一、基本描述
用于消防救援时使用。
二、非检验报告内参数
1.材料为铝、不锈钢和尼龙；
2.重量≤85g；
3.规格:至少兼容8-12mm直径绳索；
4.上升器下方配有孔洞可连接挽索和脚踏环的锁扣。
	7个

	56
	救援三角吊带
	一、基本描述
用于高空救援和缆车疏散救援。
二、非检验报告内参数
▲1.具备调节卡扣能调节至儿童（＞15kg）到成人（＜150kg）的体型；
2.至少配有三个金属D环连接，其中背部至少有一个连接点；
3.背部有反光条；
4.重量≤1300g；
5.材质包含：TPU布料、聚酯、钢、铝。
	28个

	57
	抛绳弹弓
	一、基本描述
1.主要应用场景：用于消防救援时长距离抛绳使用；
2.结构组成至少包含：抛绳弹弓1个、豆袋套件1套等配件组成。
二、非检验报告内参数
1.投掷包为双层结构，形状为流线型，配合抛绳弹弓使用；
2.包含50、100、200米长度；
3.材质为纤维16股普编；
4.规格≥2mm（圆绳）
5.拉力≥1400N。
	6个

	58
	钢制锁（自动锁）
	一、基本描述
辅助高空救援。
二、检验报告内参数                                                                                                            
▲强度：主轴≥30kN，副轴≥15kN，开门主轴≥9kN。
三、非检验报告内参数
1.O形钢制锁扣，应为O形对称结构，H剖面锁身；
2.结构可加装防翻转杆，具备防止钩挂锁鼻；
3.应为三段自动门；
4.主体开门宽度≥19mm。
	26个

	59
	1m提拉套组
	一、基本描述                                                                                                         
1.使用4:1滑轮组，提拉套装可用于提拉受困者、设置可释放；锚点或架设一个张紧的绳索系统。
二、非检验报告内参数
1.工作负荷:≥5kN；
2.断裂强度≥15kN；  
3.绳索直径：8mm；
4.材料：铝、尼龙、聚氨酯；
5.滑轮类型不低于滚珠轴承。
	5组

	60
	10.5mm静力绳
	一、基本描述
用于高空作业绳索。
二、检验报告内参数
▲1.冲击力（系数0.3）≤5.5kN；
▲2.绳皮占有率≤45%；
▲3.静态伸长率≤3.5%；
▲4.破断强度≥20kN。
	2450米

	61
	双滑轮
	[bookmark: OLE_LINK144][bookmark: OLE_LINK145]一、基本描述                                                                                                         
组建高机械优势的提拉制停系统。
二、检验报告内参数
▲1.工作负荷≥12kN； 
2.断裂负荷≥36kN。
三、非检验报告内参数  
1.重量≤450g；
2.绳索兼容8-16mm。
	8个

	62
	2m扁带
	一、基本描述                                                                                                         
用于设置锚点的扁带环。
二、非检验报告内参数  
1.长度≥150cm；
2.材质为聚酯纤维；
3.断裂强度≥22kN。（
	44个

	63
	大三角梅陇锁
	一、基本描述                                                                                                         
高强度三角梅陇用于高空绳索作业，是绳索救援中的重要附件，在救援作业中多向受力情况下的器材连接。
二、检验报告内参数                                                                                                                                                                                                                                        ▲破断强度≥25kN。
三、非检验报告内参数  
开口≥12mm。
	6个

	64
	单滑轮
	一、基本描述
安装在滚珠轴承上的大直径滑轮。
二、检验报告内参数
▲1.工作负荷≥5kN；
2.断裂负荷≥24kN。
三、非检验报告内参数
▲1.绳索兼容8-16mm；
2.工作效率≥80%。
	16个

	65
	投掷套装
	[bookmark: OLE_LINK154][bookmark: OLE_LINK155]一、基本描述
1.结构由铝、不锈钢和尼龙组成；
2.具有辅助连接点，用于快速固定绳索。
二、非检验报告内参数
▲1.重量≤900g；
2.至少包含：投掷蛋*1、绳框*1、细绳长度至少为60m*1。
	6套

	66
	绳索保护槽板
	一、基本描述
可同时保护多条绳索作业。
二、非检验报告内参数
▲1.材料：聚四氟乙烯；                                                                                                        
▲2.颜色白色或黄色。
	14块

	67
	系统控制器
	一、基本描述
1.结构组成：铝、不锈钢、尼龙；
2.应用场景：可快速组成提升或下降系统，可作为个人下降器使用。
二、非检验报告内参数
1.重量≤1100g；
2.绳索使用直径：10.5-11.5mm，效率≥85%，最大工作负载：≥200kg；
3.具备防恐慌制动功能。
	5个

	68
	万向结
	一、基本描述
旋转接头位于绳索和负载之间，允许负载在不扭曲绳索的情况下转动。
二、检验报告内参数                                                                                                          
▲1.断裂负荷≥22kN； 
▲2.工作载荷≥5kN。
	40个

	69
	高效制停双滑轮
	一、基本描述
用于绳索系统的制停。
二、检验报告内参数
▲1.最大工作负荷≥22kN； 
▲2.辅助连接点的断裂强度≥18kN；
▲3、断裂强度≥36kN。
三、非检验报告内参数
1.绳索直径8-13mm；
▲2.切削面滑轮直径≥40mm；
▲3.滑轮直径≥38mm；
▲4.效率≥95%。
	3个

	70
	管状散编带
	一、基本描述
用于解决水域救援时无法找到可靠且足够拉力的天然锚点的情况。
二、非检验报告内参数
1.规格型号≤15mm；  
2.纱线不低于1000Ｄ。
	56个

	71
	索道滑轮
	一、基本描述
用于沿索道移动的滑轮。
二、检验报告内参数                                                                                                         
▲1.工作载荷≥5kN；
2.断裂负荷≥25kN。
三、非检验报告内参数
1.材质为铝或钢; 
2.钢缆兼容性≤55mm。
	1个

	72
	三脚架配件
	[bookmark: OLE_LINK589][bookmark: OLE_LINK590][bookmark: OLE_LINK591][bookmark: OLE_LINK592]一、基本描述
与三角架支腿配套使用。
二、非检验报告内参数
两个圆形分力板     
▲1.内环：宽度16.5cm（±0.1cm）高度:10cm（±0.1cm）最小破断力≥36kN                                              
▲2.外环：宽度:16.5 cm（±0.1 cm）高度:10 cm（±0.1cm）最小破断力≥36kN   
3.三个尖脚，所有配件均可与三角架配套使用。
	1个

	73
	120L公共装备包
	一、基本描述
用于绳索救援、存放装备或绳索。
二、非检验报告内参数
1.可调节的肩带可背负绳包；
2.外部的拉链口袋可存放个人物品；
3.外部的标记区域方便快速识别包内的物品；
▲4.容积≥120L。
	1个

	74
	5L短绳包
	一、基本描述
用于绳索救援存放装备或绳索。
二、非检验报告内参数
1.尺寸≥15cm*20cm*25cm；
2.容量≥4L。
3.重量≤190g。
	18个

	75
	Y型挽索
	一、基本描述
用于在垂直结构或生命线上行进，或通过中间锚。
二、非检验报告内参数
▲1.材质为尼龙；
2.内置势能吸收器的双挽索。
	2个

	76
	扭力锁
	一、检验报告内参数
▲破断拉力≥30kN；                                                                                                       
二、非检验报告内参数
1.直径≤8mm；
2.开口≤175mm。
	4个

	77
	1.8m鸡爪绳
	一、基本描述                                                                                                         
引导被困者或提拉设备时使用。
二、非检验报告内参数  
▲1.破断强度≥10kN                                                                                                               
▲2.直径≤6mm。
	47个

	78
	[bookmark: OLE_LINK78][bookmark: OLE_LINK79]地锚
	一、基本描述
1.用于解决水域救援时无法找到可靠且足够拉力的天然锚点的情况；
2.尖桩式锚杆，用于河滩，草地等空旷无法建立锚点的地方，作为临时搭建锚点设备使用；
3.配有运输包，便于救援携带。
二、非检验报告内参数
▲1.锚板最小破断强度≥30KN；
▲2.钢质尖桩长至少为90cm，直径2.5cm，共3根；
▲3.翘头锚板材质为铝合金，长不得低于90cm，厚度至少为1cm，宽度至少为4.5cm，至少含5个孔；
▲4.铝合金翘头锚板破断强度≥30KN。
	3个


说明：
（1）以上标“★”的五点式全身安全带相关要求为实质性响应指标，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。
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（3）以上无“▲”标志的为非重要响应指标；
（4）本“二、技术规格（性能）要求”中“（一）技术规格（性能）具体要求”中“数量/单位”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。
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