

公开招标文件
（暗标）



项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2026-0011
项目名称：无锡市梁溪区夹城里地块多媒体办公教学设备项目
采 购 人：无锡市梁溪区教育局（本级）




采购代理机构：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心
二〇二六年七月
[bookmark: _Toc120614210][bookmark: _Toc513029200][bookmark: _Toc523127445][bookmark: _Toc16938516][bookmark: _Toc479757206][bookmark: _Toc20823272]
总  目  录

第1章 投标邀请------------------------------------（2）
第2章 投标人须知----------------------------------（6）
第3章 合同文本------------------------------------（20）
第4章 采购需求------------------------------------（25）
第5章 评标方法与评标标准--------------------------（66）
第6章 投标文件内容与格式--------------------------（76）

第一章  投标邀请
受无锡市梁溪区教育局（本级）的委托，无锡市公共资源交易中心梁溪分中心就无锡市梁溪区夹城里地块新建学校多媒体办公教学设备项目（JSZC-320213-JZCG-G2026-0011）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
无锡市梁溪区夹城里地块新建学校多媒体办公教学设备项目采购项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行浏览招标文件，如有投标意向须在本招标文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取招标文件，并于2026年8月14日09点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2026-0011
2.项目名称：无锡市梁溪区夹城里地块新建学校多媒体办公教学设备项目
3.项目预算金额：540万元
4.项目最高限价：515万元
5.采购方式：公开招标（暗标）
6.采购需求：详见招标文件第四章《采购需求》
7.合同履行期限：详见招标文件第四章《采购需求》
8.本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc38985264]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393623]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1中小企业政策：无；
2.2通用资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；
3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]1.时间：本招标文件有效获取期限以本项目招标公告中规定的获取招标文件时间为准。
2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。
3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。
4.售价：本项目招标文件免费。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2026年8月14日09点30分（北京时间）
2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794]五、公告期限
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
无
[bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627]七、本项目联系方式
1.采购人信息
名    称：无锡市梁溪区教育局（本级）
地    址：无锡市梁溪区通扬路221号  
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系方式：见“项目联系方式”
2.采购代理机构信息
名    称：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心
地    址：无锡市梁溪区清名路380号
联系方式：见“项目联系方式”
3.项目联系方式
采购人项目咨询联系人： 韩凯 ；电话：0510-82733960
采购人质疑受理联系人： 韩凯 ；电话：0510-82733960
交易中心项目咨询联系人：刘智；电话：0510-85058802
八、其他
（一）供应商“账号注册”及CA办理
1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：
（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。
（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。
（3）CA驱动下载：
在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。
技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）
2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。
3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。
4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。
技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。
（二）完成项目参与，获取招标文件
供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“。kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。
（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注无锡市公共资源交易中心梁溪分中心在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布的更正公告。
（四）本次采购不收取投标保证金。
（五）各政府采购当事人可通过江苏政府采购网、中国政府采购网等媒体，关注无锡市政府采购公示公告信息。

[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc20823274]
第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc20823275]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204]1.招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521]2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体
2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
2.2投标人（也称“供应商”、“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。
2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522]3.适用法律
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国法律的制约和保护。
[bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523]4.投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，无锡市公共资源交易中心梁溪分中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标标书工本费、中标服务费、招标文件均免费。
5.招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc20823281]二、招标文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029210]6.招标文件构成
6.1招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件内容与格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。
6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc462564070]7.招标文件的澄清
[bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284]7.1交易中心根据采购人要求将于以下时间、地点公开组织召开开标前答疑会。投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请于答疑会前按招标公告或招标文件中的联系方式以书面形式通知交易中心，或可于答疑会时将其带至现场。
答疑会时间：2026年7月29日10:30
答疑会地点：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心开标一室（清名路380号6楼）
8.招标文件的修改
8.1交易中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。
8.2如需对招标文件进行澄清或修改，交易中心将在无锡政府采购网、江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc20823285]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214]9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287]10.投标文件构成
10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。
10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。
10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。
10.4特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须按第五章《评标方法与评标标准》的相关要求对商务部分和技术部分分别进行制作。其中技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。
上述《评标方法与评标标准》中技术部分不得有体现投标人身份的内容是指：
10.4.1技术部分不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；
10.4.2技术部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；
10.4.3技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；
10.4.4不得有其他体现投标人身份的内容。
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029219]11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355]11.1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]12.投标函、承诺书和开标一览表
12.1投标人应按照招标文件中提供的格式，完整、正确填写投标函、承诺书；投标人应按照“苏采云”系统中的给定格式模块为准，完整、正确填写开标一览表。
12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
13.分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。
13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26954846]14.投标偏离表
14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]15.投标有效期
15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16.投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc16938540]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc20823297]17.投标文件的递交
17.1电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226]投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.投标截止时间
18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，作无效投标处理。
18.2交易中心可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227]19.投标文件的拒收
19.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228]20.投标文件的撤回和修改
20.1投标文件的撤回
21.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc16938545]五、开标与评标
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230]21.开标
21.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303]22.评标委员会
22.1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责对招标文件进行审核，确认其不存在歧视性、排他性等不合理条款后，开始负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23.评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232]24.投标文件的澄清
24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305]25.对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。
采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234]25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。
25.7异常低价投标（响应）审查
25.7.1根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
如果项目或采购包存在有分项价格最高限价要求或单价最高限价（最高限制单价）要求时，有上述情形的，应当启动异常低价投标（响应）审查程序。
25.7.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。
26.无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551]26.1无效投标条款
26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。
26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。
26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。
26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。
26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。
26.1.7同一投标人提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。
26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。
26.1.10投标人的项目（采购包、标项、标段）投标总价超过本项目（本采购包、本标项、本标段）预算或最高限价的。
26.1.11未通过符合性审查的。
26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。
26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。
26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。
26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。
26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。
26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。
26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。
26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。
26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。
26.1.22评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标（响应）审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。
26.1.24投标系统中不同投标人的MAC地址一致或标书制作工具客户端标识码一致的。
26.1.25其他法律法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的；
26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]27.确定中标单位
27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。
27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人名单中按排名先后顺序确定一个投标人为中标单位。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
27.3交易中心将在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4中标无效的确认
若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28.质疑处理
28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或交易中心有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或交易中心质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。
采购人、交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。
采购人、交易中心联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29.中标通知书
29.l中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc120614220]七、授予合同
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30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，交易中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。
30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。
31.货物（包含与货物相关的服务）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
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第三章  合同文本
[bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc16938559]以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。
江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）
项目名称：                                       项目编号：
甲方：（买方、需方、采购人）_________
乙方：（卖方、供方、供应商）_________
甲、乙双方根据无锡市公共资源交易中心梁溪分中心   项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2 标的质量：
1.3 标的数量（规模）：
1.4 履行时间（期限）：
1.5 履行地点：
1.6 履行方式：
1.7 包装方式：
二、合同金额
2.1本合同金额为（大写）： _____________圆（______元）人民币或其他币种。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物（包含与货物相关的服务）的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 乙方交纳人民币__元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）
6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.2.1履约保证金退还方式：
6.2.2履约保证金退还时间：
6.2.3履约保证金退还条件：
6.2.4履约保证金不予退还的情形：
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、合同款项支付
8.1合同款项的支付方式及进度安排
8.1.1预付款支付时间：合同签订后  日内，预付款支付比例：合同金额的  %。
8.1.2尾款支付时间：产品验收通过，采购人收到发票后10个工作日内，尾款支付比例：合同金额的  %。
（注：根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏采购〔2020〕52号）规定，政府采购货物和服务的，采购人应当在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，预付款原则上不低于合同金额的30%。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%，切实增强供应商履约能力。在签订合同时，如供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。）
8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、质量保修范围和保修期及售后服务
10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。
10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
10.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。
十一、项目验收
11.1 甲方依法组织履约验收工作。
11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
十二、货物的包装、发运及运输
12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十三、违约责任
13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。
13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。
13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
十四、不可抗力事件处理
14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十五、解决争议的方法
15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。
十六、合同生效及其它
16.1 合同经双方加盖单位公章后生效。
16.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
  甲方：                        乙方： 
  地址：                        地址： 
联系电话：                    联系电话：          
                    

                    签订日期：      年    月   日


注：采购人也可参考财政部制定的《政府采购货物买卖合同（试行）》使用，《政府采购货物买卖合同（试行）》电子版请登录中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）下载。
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[bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093]本项目属性：货物类项目
投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。
本项目标的物所属行业：详见技术要求。
本项目中的教师教学终端（台式计算机1）为核心产品。
第一部分  项目技术要求
（一）参数清单

	序号
	名称
	数量
	单位
	所属行业

	多媒体教学设备

	1
	电容智慧一体机
	103.00 
	套
	工业

	2
	86寸触控一体机
	29.00 
	套
	工业

	3
	AI智慧黑板一体机
	3.00 
	套
	工业

	4
	一体机配套设备
	多媒体教学校级管理平台
	1
	套
	软件与信息服务业

	5
	一体机配套设备
	一体机移动支架
	15.00 
	套
	工业

	6
	一体机配套设备
	AI智慧黑板移动支架
	2.00 
	套
	工业

	教学终端
	
	
	

	1
	教师教学终端（台式计算机1）
	184.00 
	台
	工业

	2
	学生学习终端（台式计算机2）
	196.00 
	台
	工业

	3
	便携式教师教学终端
	50.00 
	台
	工业

	4
	高清视频会议终端
	1
	台
	工业



注：本项目采购的学生学习终端、教师教学终端、便携式计算机为政府强制采购节能产品，投标人只能选择具有节能产品认证证书的产品进行报价；投标时须提供所投台式计算机由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件，否则作无效投标文件处理。
（二）主要功能及技术指标
1教学类设备技术要求
1.1电容智慧一体机
1. 整机结构与外观‌：三段式一体化，无模块化拼接痕迹，内置摄像头、麦克风，无外露线材；宽≥4200mm，高≥1200mm，表面无尖锐边缘，支持磁性教具吸附；背部整板采用高强度镀锌钢板金属材质，漆膜抗冲击性符合GB/T 1732-2020标准。
2. 显示尺寸≥86英寸，分辨率≥3840*2160，采用电容触控技术，支持Windows/Android双系统下‌≥50点触控及书写；显示比例16：9；亮度不低于350cd/m²，对比度≥4000：1；色彩覆盖率≥85% NTSC；贴合技术‌：液晶层与钢化玻璃采用全贴合设计；表面玻璃采用高强度钢化玻璃，AG防眩光，硬度≥莫氏7级，石墨硬度≥9H；
3. 硬件接口‌：前置接口‌（非转接）：HDMI≥1、USB 3.0≥2、全功能Type-C≥1（具备4K视频、触控及充电）。后置接口‌（非转接）：HDMI输入≥2路、RS232≥1、USB≥1、音频输出≥1、触控USB输出≥1，HDMI输出≥1路。
4. 音频系统‌：扬声器‌：2.2声道，‌发声单元≥6，总额定功率≥60W；麦克风‌：内置8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集。整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准；内置Wi-Fi6无线网卡
5. 核心配置‌：Android 14及以上版本。整机驱动芯片≥12核。OPS电脑模块≥4核8线程，主频≥2.0GHz、睿频≥4.4GHz。OPS电脑整机内存≥8GB，存储≥256GB。
6. 智能功能‌：内置一体化超高清8K摄像头，护眼与安全‌：所投交互产品符合GB 40070-2021《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》，蓝光危害为RG0豁免级。屏体温度监控、高温预警及断电保护。OPS模块采用80pin针口设计，按压式卡扣，传输速率≥10Gbps。
7. 无需打开智能交互黑板背板，前置接口面板支持单独前拆维护。
8. 具备电脑还原物理按键，具有中文标识不少于五种登录方式，包含U盘登录、账号密码直接登录、微信扫码登录、第三方登录、书写登录等，支持免登录打开本地课件；
9. 老师个人账号无需完成特定任务，即可获取不少于200GB云端存储空间，可扩展至3TB云存储空间。
10. 支持自定义添加/移除本机应用；包括展台教学、投屏、课堂评价、录制课程、看电视、AI课堂、开启直播、专递课堂、白板、网页、音视频媒体播放器，实现授课场景教学应用的便捷调用；并支持点击展示已打开的全部应用，实现一键应用切换。
11. 支持打开本机文件、U盘文件等本地文件；不需导入，可直接打开本地视频、音频、图片、离线教学课件、PPT、PPTX、PDF文件、DOC、DOCX文件及swf文件；支持不少于20个文件窗口同屏播放显示，支持批注的文件类型包含PPT、PPTX、图片、PDF、DOC、DOCX。
1.2 86寸触控一体机
1. 智能交互平板显示尺寸≥86英寸，分辨率：支持3840*2160，采用直下式背光D-LED，表面玻璃采用高强度钢化玻璃，AG防眩光，硬度≥莫氏7级，石墨硬度≥9H。
2. 采用≥12核国产化驱动芯片，8核CPU、4核GPU。 Android 系统版本≥14.0，内存≥2GB，存储空间≥8GB。
3. 采用红外触控技术，在双系统下均支持50点触控及50点书写划线。
4. 采用针孔阵列发声设计，2.2声道，发声单元≥6，最大功率≥80W, 扬声器在100%音量下，1米处声压级≥90dB，10米处声压级≥80dB；最低谐振频率不高于100Hz。整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。
5. 5.硬件接口‌：前置接口‌（非转接）：HDMI≥1、USB 3.0≥2、全功能Type-C≥1（数据传输及充电）。后置接口‌（非转接）：HDMI输入≥2路、RS232×1、USB×1、音频输出×1、触控USB输出×1，HDMI输出≥1路。
6. 智能交互黑板在任意通道、画面和软件所在显示内容下均支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：素描纸、宣纸、水彩纸、牛皮纸、水纹纸；支持透明度调节与色温调节；显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。
7. 智能交互设备具有悬浮菜单，两指可快速移动悬浮菜单至按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加AI互动软件等不少于30个应用。
8. 整机内置传屏应用，Android、Windows、国产化系统下无需外部接收组件，可将外部电脑设备的视频、音频、触控、信号无线传至交互设备上，支持双向传输
9. 整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准；内置Wi-Fi6无线网卡。
10. 内置一体化超高清摄像头，单颗摄像头有效像素＞1900W，可输出最大分辨率5104*3864的图片与视频，支持搭配AI软件实现自动点名点数功能，支持远程巡课功能，具备指示灯工作状态提示。
11. 无需打开智能交互平板背板，前置接口面板支持单独前拆维护。
12. 具备前置电脑还原物理按键，具有中文标识PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。
13. OPS电脑模块配置要求：接口规范：支持Intel标准OPS-C规范，80Pin接口接入。OPS电脑模块8核12线程，主频≥2.0GHz、睿频≥4.4GHz。OPS电脑整机内存≥8GB，存储≥256GB。
14. 为教师提供可扩展的云存储空间。
15. 支持分组管理云课件，用户可自定义分组名称，并根据需要将课件分类管理。
16. 支持分享云课件，用户可直接将课件发送给其他用户，同时也可以在软件中直接接收并打开其他用户分享的课件。
17. 支持多人在选择书写工具的状态下同时书写和擦除，互不影响，方便不同学生在屏幕上同时书写。
18. 支持创建互动分类游戏，系统需提供不少于10种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。
19. 提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。
20. 支持任意对象自定义路径动画设置，可绘制任意的移动轨迹并让对象沿着轨迹路径进行移动，可单独设置该动画通过翻页或单击对象本身进行触发。
21. 提供备课场景中搜索课件库课件资源，支持整份课件或按照课件页插入课件中；支持按照教学环节筛选对应课件页一键插入课件中，例如导入新课、作者简介等等；
22. 支持一键开课，教师可通过一键开课生成海报，学生可通过扫描海报微信二维码加入直播课堂。
23. 课堂奖励工具：直播过程中可向学生发放奖杯，学生在线学习获得的奖杯数量累积统计。
24. 远程考勤管理：直播课程结束后，后台自动统计报名学生名单和学生学习清单。
25. 课程回放：课程结束后自动生成直播回放，报名课程的学生可反复学习；回放课程自动保存在云端，支持人工删除。
26. 支持屏幕、屏幕+摄像头等多种形式的录制，也可结合录播系统进行全景录制。
27. 支持对视频清晰度的调整，提供高清、超清、超高清的切换，方便在手机、电脑或者大屏上观看。
28. 具有便捷的录制工具条，可快速录制，可移动；可实时查看录制进度，进行暂停、 开始、结束操作。
29. 录制过程中支持随时开启分享功能，实现即时直播，听课端无需下载软件，扫描二维码即可进入直播课堂并进行互动。
30. 在桌面及摄像头录制场景下，能自动侦测摄像头，可识别出展台摄像头，同时支持摄像头 画面的切换、移动及大小的调整。
31. 开通直播后生成直播海报、直播码，易于分享，多人观看无压力，且支持手机端、PC端观看直播，可实现课堂实时评论。
32. 录制视频可自动保存在本地，也可上传至云端教师空间，结束录制即生成回看视频，可快速浏览录制情况。
33. 录制列表支持按时间查找所有已录制视频并可查看录制详情，包括录制日期、文件大小、 上传状态，同时可扫码回看所有已上传视频。
34. 录制视频支持点播、分享、编辑等功能，也可将视频共享到学校空间，方便校本资源的建设和管理。
1.3 AI 智慧黑板一体机
1. 整机结构与外观‌：三段式一体化，无模块化拼接痕迹，内置摄像头、麦克风，无外露线材；宽≥4200mm，高≥1200mm，表面无尖锐边缘，支持磁性教具吸附。
2. 显示尺寸≥86英寸，分辨率≥3840*2160，采用电容触控技术，支持Windows/Android双系统下‌≥50点触控及书写；显示比例16：9；亮度350cd/m²，对比度≥4000：1；色彩覆盖率≥85% NTSC；贴合技术‌：液晶层与钢化玻璃采用全贴合设计；表面玻璃采用高强度钢化玻璃，AG防眩光，硬度≥莫氏7级，石墨硬度≥9H；
3. 3.硬件接口‌：前置接口‌（非转接）：HDMI≥1、USB 3.0≥2、全功能Type-C≥1（具备4K视频、触控及充电）。后置接口‌（非转接）：HDMI输入≥2路、RS232≥1、USB≥1、音频输出≥1、触控USB输出≥1，HDMI输出≥1路；接口具备丝印中文标识。
4. 音频系统‌：扬声器‌：2.2声道，‌发声单元≥6，总额定功率≥60W（峰值≥80W）；麦克风‌：内置8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集。整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准；内置Wi-Fi6无线网卡
5. 核心配置‌：Android 14及以上版本。整机驱动芯片≥12核。OPS电脑模块≥4核8线程，主频≥2.0GHz、睿频≥4.4GHz。OPS电脑整机内存≥8GB，存储≥256GB。
6. 护眼与安全‌：OPS模块采用80pin针口设计，按压式卡扣，传输速率≥10Gbps。
7. 具备前置电脑还原物理按键，具有中文标识不少于五种登录方式，包含U盘登录、账号密码直接登录、微信扫码登录、第三方登录、书写登录等，支持免登录打开本地课件；
8. 老师个人账号无需完成特定任务，即可获取不少于200GB云端存储空间，可扩展至3TB云存储空间。
9. 支持自定义添加/移除本机应用；包括展台教学、投屏、课堂评价、录制课程、看电视、AI课堂、开启直播、专递课堂、白板、网页、音视频媒体播放器，实现授课场景教学应用的便捷调用；并支持点击展示已打开的全部应用，实现一键应用切换。
10. 支持打开本机文件、U盘文件等本地文件；不需导入，可直接打开本地视频、音频、图片、离线教学课件、PPT、PPTX、PDF文件、DOC、DOCX文件及swf文件；支持不少于20个文件窗口同屏播放显示，支持批注的文件类型包含PPT、PPTX、图片、PDF、DOC、DOCX。
11. 配备AI算力模块，参数要求如下：整机采用铝合金一体化外壳设计，内置NPU、DSP及CPU专用加速模块，并集成麦克风、摄像头、智能音频处理、视频编解码及AI算法等功能模块。设备内置≥10TOPS（INT8）AI算力模块，无需额外扩展，即可满足实时课堂行为分析与数据采集需求。同时兼容PyTorch、MindSpore、TensorFlow等主流深度学习框架模型，为多样化AI应用场景提供强劲支持。整机内置≥4核ARM架构处理器，支持H.264/H.265硬件编解码，具备4路4K（3840×2160）@60fps编解码能力。整机内置≥4核音频处理器，配备≥8麦克风阵列，支持192kHz/16bitPCM高保真拾音；有效拾音角度≥180°，满足教学场景下的广域定向拾音需求。
12. 集成数字音频算法系统：(1)‌支持自动增益（AGC），支持动态调节输入音量，避免教学场景下远场弱信号或近场过载问题；(2)支持自动降噪（ANC），支持稳态噪声抑制（如空调声）与瞬态噪声抑制（如黑板敲击声），瞬态噪声抑制能力10-15dB，确保嘈杂环境中人声清晰；(3)支持自适应回声消除（AEC）：自适应动态回声消除幅度20-50dB，时延300ms以内，确保远程互动教学无回声干扰；(4)支持混响抑制（ARR），支持相位抵消与频域滤波技术，抑制声反馈与房间反射声，提升麦克风拾音纯净度；(5)灵敏度：-26dBFS，94dBSPL@1kHz，确保在教室后排（12米处）有效捕捉课堂语音，同时避免因远距离信号衰减导致的弱信号失真。(6)信噪比：64dB（94dBSPL@1kHz，A-weighted），确保教学场景中，有效平衡语音清晰度与噪声抑制需求，结合阵列麦克风波束成形、动态增益算法，有效提升远场拾音效果。(7)总谐波失真：0.15%，94dBSPL@1kHz,S=Typ，有效避免授课内容因失真导致的语义模糊。(8)频率响应：80Hz-8kHz，满足课堂教学场景下教师及学生的AI声纹识别。设备支持丰富的扩展接口与灵活供电设计，满足多场景接入与级联需求：(1)供电接口，支持≥1路PoE受电接口（PD，兼容IEEE802.3af/at标准）；支持≥1路12V/3ADC接口供电；双电源接口可同时接入，实现冗余供电与热备份运行。(2)PoE输出接口：支持≥1路PSE供电接口（PoE输出），可为下游教师摄像机或其他PoE设备提供级联供电。(3)USB音视频输出：支持≥2路USB2.0 UVC接口；第一路：输出主摄像头原始画面+同步音频；第二路：输出3路智能拼接融合后的广角画面。(4)音频接口：支持≥1路3.5mm音频输入接口；支持≥1路3.5mm音频输出接口。
13. 配备4K教师观察摄像机，参数要求如下：采用4K Sensor和4K镜头，1/2.7英寸HD CMOS或以上图像传感器，有效像素不少于800万；镜头应支持自动对焦，不小于M12 镜头卡口，水平视场角不少于44°；支持自动变焦和手动变焦，变焦倍数≥8倍；最低照度：0.5 Lux @ (F1.8， AGC ON)；电子快门1/30s ~ 1/10000s；支持自动、手动等多种白平衡模式；数字降噪支持2D和3D降噪算法；图像信噪：≤55dB；支持背光补偿功能；支持EPTZ电子云台控制方式，实现画面的上下左右移动、放大缩小变焦等操作；视频编码支持不少于H.265 / H.264 / MJEPG三种格式；单台摄像机支持进行4路视频流编码输出，输出视频分辨率支持4K和1080P等标准视频分辨率格式；视频码率32Kbps ~ 16384Kbps可调；帧率1~30fps可调；音频编码支持不少于AAC/G.711a两种格式；支持TCP/IP、 HTTP、RTSP、RTMP、Onvif、DHCP、GB28181、组播等协议；不少于1个Type C接口，支持1080P导播画面输出。不少于1个RJ45接口，支持PoE功能并支持系统管理和RTSP协议网络视频输出；支持通用浏览器直接访问进行管理，支持曝光模式设置、摄像机图像质量调节；音频接口不少于1路3.5mm LINE IN接口和1路3.5mm LINE OUT接口；供电方式采用POE 供电、电源适配器供电方式，根据环境实际情况可灵活选择。图像翻转：要求支持图像水平、垂直翻转，适应摄像机不同的安装方式要求；支持教师和学生的AI自动识别切换，根据部署位置、模式自主适配教师或学生的跟踪逻辑。支持AI人体特征识别，能够自动识别并锁定跟踪人，人物丢失后再进入拍摄区域可以继续识别锁定进行跟踪。采用教师角色识别逻辑，可基于站立姿态、面/背向状态等多维判定，快速识别教师，避免学生站立影响；支持划分自动跟踪区域，当锁定跟踪人物走出自动跟踪区域时即停止跟踪，直到重新回到区域出现在画面中为止；检测区域设置：支持对接入摄像机的AI跟踪检测区域设置，可根据实景拍摄画面中框选跟踪区域，框选后只在区域中方能触发跟踪。录制跟踪切换：根据设定的跟踪策略形成跟踪指令，实现多路接入摄像机的全自动AI跟踪画面切换。支持透明板书（板书悬浮在教师身前）、板书快照、教师快照。
14. 配备麦克风，参数要求如下：无线麦克风支持多种使用方式，包括但不限于颈挂、手持、领夹等方式，领夹模式下可对佩戴角度进行0-180°旋转调节；无线麦克风采用2.4G无线传输协议，防止串频；无线麦克风有效传输距离≥12米，保证正常教室内每个角落均可正常使用；支持两种充电方式， Type-C充电接口与磁吸充电，满电续航不少于8个小时；无线麦克风支持快速充电，充电10分钟可连续使用60分钟，在电量为0时，1小时内可充满；具备全向拾音麦克，拾音角度不低于120度，保证老师正常转头下的拾音效果；无线麦克配备不少于3个物理按键，且组合按键可实现一键静音、开关机功能；无线麦克与接收端断开连接后，无须任何操作，一分钟后自动关机，达到节约电量效果；一比一声音还原，整体延时在35MS以内，空中数据速率1-2Mbps，确保整体功放效果无回音；高扩展性能，支持通过无线麦克风接收器连接外接电脑，可用作独立声卡使用；无线麦克具有过压过流、高温、低温电池保护功能。
15. 配备课堂智能反馈系统服务，服务内容如下：
软件采用C/S架构，部署于教学大屏或教师电脑端，支持教师一键开启AI应用。支持与AI智慧终端或AI录播设备连接，实现课堂数据采集、AI课堂分析、AI课堂反馈等应用。支持AI算力与网络状态实时检测，无算力或网络异常时需触发不可用提示。支持基于AI视觉识别学生答题卡，实现客观题实时统计与可视化反馈。支持即开即答模式，教师通过AI课堂助手发起提问后，系统须在3秒内弹出答题界面，无需预设口令或提前配置题目；学生作答数据须随提交动作即时同步，全程无需手动刷新或额外操作。支持答题过程中的实时数据采集与分析，系统须以柱状图形式直观展示学生总数、各选项人数及占比；数据更新间隔须≤1秒，人数统计误差须≤1人。支持课堂反馈详情查看，提供具体答题统计结果及学生头像标注，支持按选项一键筛选对应学生名单；名单加载响应时间须≤500ms。支持按题目维度的横向学情分析，支持选择≥3道题目进行同屏对比，对比维度须涵盖各选项人数、占比及正确率；对比图表生成时间须≤3秒。支持AI课堂反馈数据的自动化归档，所有反馈记录须按时间戳进行分类，并以时间轴形式排列呈现。支持AI课堂分析应用：须支持教师手动开启或根据课表自动触发课堂教学数据采集，并将数据实时推送至分析平台；数据采集延迟须≤10秒。须支持学生行为数据采集与分析，包括：学生举手及站立回答识别（准确率≥95%）；专注度（0-100分）采样分析（采样间隔≤10秒，评分与实际状态匹配度≥90%）；学习金字塔分析（包括被动学习和主动学习，统计误差≤3%）。支持教师行为数据采集与分析，包括：教学主导度（0-100分）采样分析（采样间隔≤5秒，误差≤3%）；教师行走轨迹采集（精度≤0.5米）；教学亲近度占比统计（讲台、前左、前中、前右、后左、后中、后右，统计误差≤3%）；教学关注度识别与分析（采样间隔≤5秒，准确率≥90%）。支持课堂思维深度挖掘与问答质量评估，高阶思维（分析、创造、评价）识别准确率≥90%，低阶思维（应用、记忆）识别准确率≥95%；课堂问、答、评记录须≥50条，每条记录包含时间戳、问题类型、知识性目标符合度（准确率≥92%）；教师提问方式（IRE、IDRE、IRFRF、IRIR）统计误差≤1次。支持实时词云分析与提取，词云更新频率≤30秒，支持将出现次数≥3次的词汇纳入高频词。支持板书分析，板书识别准确率≥90%，支持按时间轴（精度≤60秒）回溯板书生成的先后顺序。支持课后5分钟内自动生成AI课堂分析报告，报告内容至少包括课堂整体分析、学生行为数据、教师行为数据、课堂思维数据等模块；支持在线预览，页面加载响应时间≤2秒。支持用户登录与数据存储：支持微信扫码、账号密码及验证码等多种身份验证方式。支持AI课堂分析报告本地保存，AI课堂分析结束后10秒内自动生成HTML格式的本地文件，支持直接打开HTML文件观看课堂分析数据。支持AI课堂分析报告自动上传与管理，上传过程中需实时显示进度，支持断网重传机制。
1.4 一体机配套：多媒体教学校级管理平台
1. 平台基础架构与访问：平台基于B/S架构设计，兼容谷歌Chrome、微软Edge、360安全浏览器等主流浏览器稳定访问，适配多终端用户需求。
2. 课程与计划管理：1.支持管理员及教师查看已完成的AI课堂分析课程；管理员可通过学科、学段、教师姓名、课程名称等多维度检索课程；教师仅可查看个人课程分析结果。2.支持教师自主制定AI课堂分析计划，计划可关联具体班级、课程及教室；教师可查看个人计划，管理员可查看全校计划；支持从日期、学科、年级等多维度检索计划，并支持计划与课表关联绑定，实现教学与分析同步。
3. 角色与权限管理：1.支持管理员自定义平台角色名称（如学科督导、教学管理员等），编辑角色权限（含功能权限、菜单权限等），并支持角色权限的启用/禁用管理，满足差异化管控需求。
4. 多维课堂数据分析：1.支持多维度课堂分析数据可视化展示，涵盖课堂录播视频、教学模式、教师行为占比、学生行为占比、课堂参与度、学生活跃度及行为分析、课堂热力图、教学结构分析等核心指标。2.支持将教师在教室中的活动区域按照左侧、中部、右侧三个区域的活动占比情况进行图形分析展示（如热力图、堆叠柱状图），辅助分析教师课堂走动与教学关注区域的分布规律。
5. 教师行为深度分析：1.支持对教师多维度行为（讲授、提问、课件操作、板书、巡视、师生互动）进行切片整理，以秒为颗粒度在时间轴打点标记，生成教师行为分析时序图；点击时间切片可实时预览对应行为视频片段，辅助教师精准反思教学行为。2.支持教师教学技能量化分析，涵盖语音清晰度、音量、授课语速及优化建议；通过语音识别算法解析教师高频词及常用口语特征，输出教学语言优化指导。
6. 课堂互动与模式分析：1.支持展示课堂互动分析数据，包括S-T曲线（标注教师时间/学生时间占比）及Rt-Ch课堂教学模式分析（计算Rt值、Ch值后，将教学划分为练习型、讲授型、对话型、混合型四种模式），量化教学互动特征。2.支持通过语音识别算法将整堂课音频按照发言时间点、发言内容转写成文字，并通过课程摘要模块进行结构化文本展示（如按教师/学生分段、关键词高亮），便于快速回顾课堂内容。
7. 学生行为与时序分析：1.支持对学生多维度行为（如听讲、举手、上台、朗读、讨论、起立、练习、应答、齐答、背身行为）进行切片整理，以秒为颗粒度在时间轴打点标记，生成学生行为分析时序图；点击时间切片可实时预览对应行为视频片段，精准捕捉学生课堂表现。2.支持学生群体的抬头率分析，以分钟为颗粒度进行统计分析并通过曲线图的形式进行展示（横轴为时间，纵轴为抬头率百分比），直观呈现课堂学生专注度的动态变化趋势。3.支持识别课堂师生语音内容，按照课堂时序（精确到秒级）展示教师和学生的语音转文本内容，同步关联视频画面，实现“语音-文字-视频”三维联动。
8. 教学提问与智能切片：1.支持教师提问类型分析，涵盖布鲁姆分类法（基础认知问题、高级认知问题及其他问题占比）及4MAT分析法，助力优化提问设计。2.支持课堂智能切片功能，点击语音转写文字可自动定位并切片至对应视频片段，实现“文字-视频”快速关联。
9. 课程对比与报告生成：1.支持管理者按学科、年级、课程名称、教师姓名筛选两堂课程，从AI分析数据（如行为占比、互动模式等）进行横向对比，挖掘教学差异。2.支持从教师教学行为（授课、板书、巡视、互动）、学生行为（举手、上台、朗读、讨论、起立）两个维度对比师生行为分布，直观呈现教学协同性。3.支持通过教师提问类型（布鲁姆分类法）、学生应答类型等维度对比问答质量，评估课堂互动深度。4.支持基于S-T曲线、Rt-Ch课堂教学模式两个维度对比师生互动质量，量化教学互动模式差异。5.支持查询AI课堂分析指标库，可按学科、年级等维度自动生成分析模板；分析内容严格遵循模板规则输出，确保数据标准化。6.AI课堂分析模板支持可视化编辑，覆盖课堂质量、教学实施、学生学习、智能切片四大类；每大类支持自定义维度及包含的AI指标，灵活适配不同分析需求。7.支持自动生成AI课堂分析报告，报告可按学科、年级、班课名称、教师姓名等维度查询，并支持在线预览及下载，便于存档与分享。
1.5 一体机配套：一体机移动支架
可移动支架，适用于86寸一体机黑板通用带轮，承重超过150KG
1.6 一体机配套：智慧黑板移动支架
1. 材质：冷轧碳钢，带不小于3寸的360度旋转刹车脚轮；
2. 手动升降调节范围≥24cm，支持电容智慧一体机安装。
2.教学终端设备技术要求
2.1 教师教学终端（台式计算机1）
	台式计算机一

	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	性能指标
	备注

	1
	产品规格
	*CPU规格
	*CPU信息
	≥8核8线程、主频2.7GHz、末级缓存8MB、热设=设计功能70W、内存最高速率2666MHz、通道数2、位宽64位
	本产品属于财政部、工业和信息化部共同发布的便携式计算机、操作系统、工作站、数据库、台式计算机、通用服务器、一体式计算机七种IT软硬件，采购人已根据《需求标准》（将加“*”的指标纳入了采购需求）并按采购人的采购需求设定了相应参数。详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文。
本表中参数指标如有涉及要求给出或提供材料、清单等要求的，均为中标后中标人根据采购人要求提供给采购人进行备案，投标时无需提供，投标人按招标文件格式要求提供《承诺书》（格式见招标文件第六章第二部分）的，即视为相关产品符合要求。中标后中标人若无法按要求提供相应材料或清单的，则采购人有权追究中标人相应法律责任，由此造成的损失由中标人承担。

	2
	产品规格
	*内存规格
	*内存配置容量
	≥16 GB
	

	3
	产品规格
	
	*内存类型
	DDR4
	

	4
	产品规格
	
	*内存条配置数量
	≥1
	

	5
	产品规格
	*主板规格
	*主板集成模块
	与处理器相匹配芯片组主板，集成资源扩展模块、计算处理模块、 音频扩展模块等，主板的互联拓扑可 通过处理器或交换电路实现
	

	6
	产品规格
	
	*主板支持的CPU和内存情况
	KX-U6780A、KX-U6980A、KX-7000等
内存型号和数量：支持2个及以上内存扩展槽：
	

	7
	产品规格
	
	主板内置PCIe插槽数量
	支持PCIe插槽数量≥3个
	

	8
	产品规格
	
	*主板其他内置接口
	SATA接口数量及占用状态：3个SATA接口，空余2个
M.2接口数量及占用状态：1个M.2接口，空余0个
USB接口数量及占用状态：无内置USB接口
	

	9
	产品规格
	
	*单内存插槽最大可支持容量
	≥16GB
	

	10
	产品规格
	
	*内存插槽满配时提供的最高内存总容量
	≥32GB
	

	11
	产品规格
	*存储设备规格
	*固态盘数量
	≥1
	

	12
	产品规格
	
	*固态存储容量
	≥256 GB
	

	13
	产品规格
	
	*机械硬盘数量
	≥1
	

	14
	产品规格
	
	*机械硬盘总容量
	≥500 GB
	

	15
	产品规格
	
	*机械硬盘转速
	≥5400rpm
	

	16
	产品规格
	
	机械硬盘接口协议
	支持SATA3.0或SATA3.0及以上接口
	

	17
	产品规格
	
	*机械硬盘形态
	2.5英寸或3.5英寸
	

	18
	产品规格
	
	固态存储接口协议
	PCIE 协议NVME接口
	

	19
	产品规格
	
	*固态存储形态
	板载形态
	

	20
	产品规格
	
	存储设备扩展盘位
	≥1
	

	21
	产品规格
	
	*存储设备其他参数要求
	a) 固态盘符合SJ/T 11654相关规定；
b) 机械硬盘准备时间不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔；工作状态环境温度满足5℃~55℃；其它参数符合GB/T 12628相关规定
	

	22
	产品规格
	*显卡规格
	*显卡类型
	集成显卡
	

	23
	产品规格
	
	*独立显卡显存类型
	若配置独立显卡，显存类型应为DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4
	

	24
	产品规格
	
	*独立显卡显存位宽
	若配置独立显卡，显存位宽≥16位
	

	25
	产品规格
	
	*独立显卡显存容量
	若配置独立显卡，显存容量≥1GB
	

	26
	产品规格
	
	独立显卡接口协议
	支持PCIe协议版本大于等于3.0
	

	27
	产品规格
	*显示设备规格
	*显示屏占比屏
	≥89%
	

	28
	产品规格
	
	*显示屏分辨率
	≥1920x1080
	

	29
	产品规格
	
	显示屏像素密度
	≥89像素/英寸
	

	30
	产品规格
	
	显示屏可视角度
	水平≥178⁰
	

	31
	产品规格
	
	*显示屏尺寸
	≥23.8英寸
	

	32
	产品规格
	
	*显示屏屏幕比例
	16:9
	

	33
	产品规格
	
	*显示器外观颜色
	黑色
	

	34
	产品规格
	
	*显示屏防蓝光
	支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）
	

	35
	产品规格
	
	*显示屏低频闪
	显示屏应支持低频闪≤-35dB
	

	36
	产品规格
	
	*显示屏防炫目
	显示屏镜面反射率≤8%
	

	37
	产品规格
	*外设
	*鼠标数量
	≥1
	

	38
	产品规格
	
	*键盘数量
	≥1
	

	39
	产品规格
	
	*键盘按键数目
	104键
	

	40
	产品规格
	
	*键盘连接方式
	有线
	

	41
	产品规格
	
	*键盘键程
	2.3mm ~ 4.0mm
	

	42
	产品规格
	
	*键盘按键压力
	按键压力应在0.54N±0.14N
	

	43
	产品规格
	
	*有线键盘连接线
	≥1.5米
	

	44
	产品规格
	
	*键盘颜色
	黑色
	

	45
	产品规格
	
	*鼠标连接方式
	有线
	

	46
	产品规格
	
	*有线鼠标连接线
	≥1.5米
	

	47
	产品规格
	
	*鼠标DPI分辨率
	1000~1600
	

	48
	产品规格
	
	*鼠标颜色
	黑色
	

	50
	产品规格
	*网络设备规格
	*有线网卡数量
	≥1
	

	51
	产品规格
	*外部接口规格
	*USB接口数量
	主板原生≥8个USB接口，其中USB3.0 Gen1≥4个；
	

	52
	产品规格
	
	*视频接口数量
	≥2
	

	53
	产品规格
	
	*音频接口数量
	≥3个音频接口
	

	54
	产品规格
	*整机基础规格
	*整机外观
	（a）产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
（b）产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固
	

	55
	产品规格
	
	*状态指示灯
	在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数
	

	56
	产品规格
	
	*整机结构
	（a）机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定；
（b）产品内部结构应符合通用部件的安装需求；
（c）所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；
（d）产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
(e) 所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；
(f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；
(g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；
(h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响
系统各主要部件组装和拆卸；
(i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；
(j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；
(k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；
(l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；
(m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；
(n) 其它要求应符合 GB/T 9813.1 的相关规定
	

	57
	产品规格
	
	*机箱防护要求
	机箱符合GB/T 4208中IP20防护要求
	

	58
	产品规格
	
	*整机噪音
	产品工作在空闲状态下，产品的噪声声功率级应不超过3.4B
	

	59
	产品规格
	
	*整机散热
	在环境温度 25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：
a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于 55℃；
b) 可触及面温度不高于 45℃；
c) 显示器表面温度：显示屏不高于38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于 40℃，出风口温度不高于 45℃
	

	60
	产品规格
	
	*整机能效限定值
	产品能效限定值应达到 GB 28380-2012标准中能效等级 1 级及以上
	

	61
	产品规格
	
	*机身材质
	金属
	

	62
	产品规格
	
	*机身颜色
	黑色
	

	63
	产品规格
	
	*机箱尺寸容量
	≥10升，不大于30升
	

	64
	性能要求
	*CPU性能
	*CPU物理核数
	≥8
	

	65
	性能要求
	
	*CPU主频
	≥2.7 GHz
	

	66
	性能要求
	
	*CPU末级缓存容量
	≥8M
	

	67
	性能要求
	
	*CPU支持的内存最高速率
	≥2666MT/s
	

	68
	性能要求
	*内存性能
	*内存读写速率
	≥2666MT/s
	

	69
	性能要求
	*显卡性能
	*显示分辨率
	≥1920*1080
	

	70
	性能要求
	
	*显卡显示芯片核心频率
	≥300MHz
	

	71
	性能要求
	
	*显存等效频率
	≥1000MT/s
	

	72
	性能要求
	
	*显卡可支持多屏同时显示数量
	显卡应支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920x1080
	

	73
	性能要求
	*显示设备性能
	*显示屏刷新率
	≥100Hz
	

	74
	性能要求
	
	*显示屏位深
	≥8位
	

	75
	性能要求
	
	*显示屏色域
	≥99% sRGB
	

	76
	性能要求
	
	*显示屏色准
	△E ≤ 4
	

	77
	性能要求
	
	*显示屏响应时间
	≤5ms
	

	78
	性能要求
	
	*显示屏亮度
	≥250尼特
	

	79
	性能要求
	
	*显示屏亮度一致性
	≥80%
	

	80
	性能要求
	
	*显示屏对比度
	≥3000:1
	

	81
	性能要求
	
	*显示屏其他参数
	其他参数应符合SJ/T 11292相关规定
	

	82
	性能要求
	*网络设备性能
	*有线网卡速率
	最高速率应不低于 1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应
	

	83
	功能要求
	*主板功能
	*内存扩展接口
	≥2
	

	84
	功能要求
	
	*主板USB瞬间过流保护
	支持有瞬间过流保护功能
	

	85
	功能要求
	
	*主板防静电保护
	支持防静电保护功能
	

	86
	功能要求
	
	*I/O 接口功能
	提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA或Type-C或DP 等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O接口，应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力
	

	87
	功能要求
	*显卡功能
	*显卡外接显示接口
	标配集显支持HDMI+VGA，可选配独立显卡，支持2或者3个输出接口（HDMI/VGA/DP）
	

	88
	功能要求
	*显示设备功能
	*显示器接口
	显示器应与显卡外接显示接口匹配
	

	89
	功能要求
	
	*显示器支架
	显示器应提供显示器支架，支持俯仰调整
	

	90
	功能要求
	
	*显示器参数调节
	提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等；
支持色温、亮度、对比度调节
	

	91
	功能要求
	*存储功能
	*存储功能
	通过 SATA 固态存储/PCIe 固态存储/UFS 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能
	

	92
	功能要求
	*网络设备功能
	*网络功能
	a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能
	

	93
	功能要求
	
	*数据传输
	支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能
	

	94
	功能要求
	
	*有线网卡接口类型
	支持 RJ45 接口
	

	95
	功能要求
	
	*网络设备拆装
	网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等
	

	97
	功能要求
	*外部接口功能
	*视频接口类型
	至少支持VGA、DP、HDMI任意2个显示接口且与显示器接口相匹配
	

	98
	功能要求
	
	*音频接口类型
	支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口
	

	99
	功能要求
	
	*HDMI、DP、Type-C 显示接口要求
	若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出
	

	100
	功能要求
	*电源功能
	*电源线适配能力
	电源适配器电线组件应符合GB/T 15934的要求
	

	101
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*中文信息处理要求
	符合GB 18030的相关规定
	

	102
	功能要求
	
	*操作系统备份及还原功能
	支持操作系统备份及还原功能
	

	103
	功能要求
	
	*固件备份还原能力
	支持备份及还原固件的功能
	

	104
	功能要求
	
	*操作系统及驱动升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级
	

	105
	功能要求
	
	*固件升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级
	

	106
	功能要求
	
	*BIOS 支持关闭通讯接口
	支持BIOS关闭以太网及USB接口
	

	107
	功能要求
	
	*固件查看信息
	支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能
	

	108
	功能要求
	
	*固件设置启动顺序
	支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动
	

	109
	功能要求
	
	*固件设置口令
	支持设置口令、修改口令、验证口令功能
	

	110
	功能要求
	
	*固件设置网络引导
	支持网络引导启动和关闭功能
	

	111
	可靠性要求
	*存储设备可靠性
	*固态存储寿命
	TBW ≥200TB
	

	112
	可靠性要求
	
	*机械硬盘寿命
	通电时间≥5万小时
	

	113
	可靠性要求
	*显示设备可靠性
	*显示屏屏幕失效点
	符合GB/T 9813.2的要求
	

	114
	可靠性要求
	*外设可靠性
	*键盘按键寿命
	≥1000 万次
	

	115
	可靠性要求
	
	*鼠标按键寿命
	≥500万次
	

	116
	可靠性要求
	
	*键盘鼠标线材寿命
	键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好
	

	117
	可靠性要求
	
	*风扇寿命
	≥5万小时
	

	118
	可靠性要求
	*整机可靠性要求
	*电磁兼容性要求的抗扰度
	符合GB/T 9254.2的规定
	

	119
	可靠性要求
	
	*环境条件要求的气候环境适应性
	符合GB/T 9813.1中规定
	

	120
	可靠性要求
	
	*环境条件要求的振动适应性
	符合GB/T 9813.1中规定
	

	121
	可靠性要求
	
	*环境条件要求的冲击适应性
	符合GB/T 9813.1中规定
	

	122
	可靠性要求
	
	*环境条件要求的碰撞适应性
	符合GB/T 9813.1中规定
	

	123
	可靠性要求
	
	*环境条件要求的运输包装件跌落适应性
	符合GB/T 9813.1中规定
	

	124
	可靠性要求
	
	*MTBF测试
	MTBF≥3万小时
	

	125
	兼容要求
	*兼容要求
	*常用软件兼容
	支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件
	

	126
	兼容要求
	
	*数据库兼容
	兼容 3个及以上厂商的数据库产品
	

	127
	兼容要求
	
	*中间件兼容
	兼容 3个及以上厂商中间件产品
	

	128
	兼容要求
	
	*平台软件兼容
	兼容 3个及以上厂商云计算及大数据平台
	

	129
	包装及运输要求
	*包装及运输要求
	*标志、包装、运输和贮存
	符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定
	

	130
	服务要求
	*服务要求
	*配置检查工具
	供应商提供自检测试工具
	

	131
	服务要求
	
	*服务响应
	供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
供应商提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；
建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务
	

	132
	服务要求
	
	*服务周期
	设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于8年；
产品停止服务时间应提前1年告知；
应明确产品发布日期
	

	133
	服务要求
	
	*预装操作系统
	预装符合桌面操作系统政府采购需求，标准的正版国产操作系统；
	

	134
	服务要求
	
	*培训服务
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容
	

	135
	服务要求
	
	*典型问题解决手册
	供应商提供典型问题解决说明文档或视频
	

	136
	服务要求
	
	*厂家升级软件与扩容服务
	供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务
	

	137
	服务要求
	
	*整机质量服务要求
	原厂上门免费服务周期（换件和维修）≥3年
	

	138
	服务要求
	
	*合格证书要求
	供应商提供产品合格证
	

	139
	服务要求
	
	*开箱组装/使用指导要求
	供应商提供开箱组装/使用指导
	

	140
	服务要求
	
	*驱动下载服务要求
	供应商提供驱动光盘或下载方式
	

	141
	服务要求
	
	*兼容适配软件下载服务要求
	供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）
	

	142
	供应保障要求
	*供应链合规性
	*产品部件保障
	供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力(自购买之日起)，或提供可兼容原设备的升级换代产品
	

	143
	供应保障要求
	*供应链质量
	*抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障
	

	144
	供应保障要求
	
	*供应能力证明
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货
	

	145
	供应保障要求
	*关键部件
安全要求
	*关键部件安全要求
	CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	

	146
	供应保障要求
	*整机安全
性要求
	*密码算法实现
	CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T 37092或 GM/T 0028 的相关规定
	

	147
	供应保障要求
	
	*信息安全基本要求
	（a）产品应符合GB/T 39276的5.2的规定；
(b) 生产厂商建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；
(c) 产品不包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口
	

	148
	供应保障要求
	
	*固件安全启动
	支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动
	

	149
	供应保障要求
	
	*限用物质的限量要求
	符合GB/T 26572中规定
	

	150
	其他要求
	其他要求
	是否具有节能认证证书
	是(本项目采购的台式计算机为财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》,投标人只能选择具有节能产品认证证书的产品进行投标;投标时须提供所投台式计算机由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件。)
	

	151
	其他要求
	
	是否为进口产品
	否
	



2.2 学生学习终端（台式计算机2）
	台式计算机二

	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	性能指标
	备注

	1
	产品规格
	*CPU规格
	*CPU信息
	≥8核8线程、主频2.7GHz、末级缓存8MB、热设=设计功能70W、内存最高速率2666MHz、通道数2、位宽64位
	本产品属于财政部、工业和信息化部共同发布的便携式计算机、操作系统、工作站、数据库、台式计算机、通用服务器、一体式计算机七种IT软硬件，采购人已根据《需求标准》（将加“*”的指标纳入了采购需求）并按采购人的采购需求设定了相应参数。详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文。
本表中参数指标如有涉及要求给出或提供材料、清单等要求的，均为中标后中标人根据采购人要求提供给采购人进行备案，投标时无需提供，投标人按招标文件格式要求提供《承诺书》（格式见招标文件第六章第二部分）的，即视为相关产品符合要求。中标后中标人若无法按要求提供相应材料或清单的，则采购人有权追究中标人相应法律责任，由此造成的损失由中标人承担。

	2
	产品规格
	*内存规格
	*内存配置容量
	≥8 GB
	

	3
	产品规格
	
	*内存类型
	DDR4
	

	4
	产品规格
	
	*内存条配置数量
	≥1
	

	5
	产品规格
	*主板规格
	*主板集成模块
	与处理器相匹配芯片组主板，集成资源扩展模块、计算处理模块、 音频扩展模块等，主板的互联拓扑可 通过处理器或交换电路实现
	

	6
	产品规格
	
	*主板支持的CPU和内存情况
	主板支持的CPU：KX-U6780A
内存型号和数量：支持2个及以上内存扩展槽：
	

	7
	产品规格
	
	主板内置PCIe插槽数量
	支持PCIe插槽数量≥3个
	

	8
	产品规格
	
	*主板其他内置接口
	SATA接口数量及占用状态：3个SATA接口，空余2个
M.2接口数量及占用状态：1个M.2接口，空余0个
USB接口数量及占用状态：无内置USB接口
	

	9
	产品规格
	
	*单内存插槽最大可支持容量
	≥16GB
	

	10
	产品规格
	
	*内存插槽满配时提供的最高内存总容量
	≥32GB
	

	11
	产品规格
	*存储设备规格
	*固态盘数量
	≥1
	

	12
	产品规格
	
	*固态存储容量
	≥256 GB
	

	13
	产品规格
	
	*机械硬盘数量
	≥1
	

	14
	产品规格
	
	*机械硬盘总容量
	≥500GB
	

	15
	产品规格
	
	*机械硬盘转速
	≥5400rpm
	

	16
	产品规格
	
	机械硬盘接口协议
	支持SATA3.0或SATA3.0及以上接口
	

	17
	产品规格
	
	*机械硬盘形态
	2.5英寸或3.5英寸
	

	18
	产品规格
	
	固态存储接口协议
	PCIE 协议NVME接口
	

	19
	产品规格
	
	*固态存储形态
	板载形态
	

	20
	产品规格
	
	存储设备扩展盘位
	≥1
	

	21
	产品规格
	
	*存储设备其他参数要求
	a) 固态盘符合SJ/T 11654相关规定；
b) 机械硬盘准备时间不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔；工作状态环境温度满足5℃~55℃；其它参数符合GB/T 12628相关规定
	

	22
	产品规格
	*显卡规格
	*显卡类型
	集成显卡
	

	23
	产品规格
	
	*独立显卡显存类型
	若配置独立显卡，显存类型应为DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4
	

	24
	产品规格
	
	*独立显卡显存位宽
	若配置独立显卡，显存位宽≥16位
	

	25
	产品规格
	
	*独立显卡显存容量
	若配置独立显卡，显存容量≥1GB
	

	26
	产品规格
	
	独立显卡接口协议
	支持PCIe协议版本大于等于3.0
	

	27
	产品规格
	*显示设备规格
	*显示屏占比屏
	≥89%
	

	28
	产品规格
	
	*显示屏分辨率
	≥1920x1080
	

	29
	产品规格
	
	显示屏像素密度
	≥89像素/英寸
	

	30
	产品规格
	
	显示屏可视角度
	水平≥178⁰
	

	31
	产品规格
	
	*显示屏尺寸
	≥23.8英寸
	

	32
	产品规格
	
	*显示屏屏幕比例
	16:9
	

	33
	产品规格
	
	*显示器外观颜色
	黑色
	

	34
	产品规格
	
	*显示屏防蓝光
	支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）
	

	35
	产品规格
	
	*显示屏低频闪
	显示屏应支持低频闪≤-35dB
	

	36
	产品规格
	
	*显示屏防炫目
	显示屏镜面反射率≤8%
	

	37
	产品规格
	*外设
	*鼠标数量
	≥1
	

	38
	产品规格
	
	*键盘数量
	≥1
	

	39
	产品规格
	
	*键盘按键数目
	104键
	

	40
	产品规格
	
	*键盘连接方式
	有线
	

	41
	产品规格
	
	*键盘键程
	2.3mm~4.0mm
	

	42
	产品规格
	
	*键盘按键压力
	按键压力应在0.54N±0.14N
	

	43
	产品规格
	
	*有线键盘连接线
	≥1.5米
	

	44
	产品规格
	
	*键盘颜色
	黑色
	

	45
	产品规格
	
	*鼠标连接方式
	有线
	

	46
	产品规格
	
	*有线鼠标连接线
	≥1.5米
	

	47
	产品规格
	
	*鼠标DPI分辨率
	1000~1600
	

	48
	产品规格
	
	*鼠标颜色
	黑色
	

	49
	产品规格
	
	*光驱数量
	≥0
	

	50
	产品规格
	*网络设备规格
	*有线网卡数量
	≥1
	

	51
	产品规格
	*外部接口规格
	*USB接口数量
	主板原生≥8个USB接口，其中USB3.0 Gen1≥4个；
	

	52
	产品规格
	
	*视频接口数量
	≥2
	

	53
	产品规格
	
	*音频接口数量
	≥3个音频接口
	

	54
	产品规格
	*整机基础规格
	*整机外观
	（a）产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
（b）产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固
	

	55
	产品规格
	
	*状态指示灯
	通过指示灯可查看机器运行状态或存储状态
	

	56
	产品规格
	
	*整机结构
	（a）机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定；
（b）产品内部结构应符合通用部件的安装需求；
（c）所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；
（d）产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
(e) 所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；
(f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；
(g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；
(h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响
系统各主要部件组装和拆卸；
(i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；
(j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；
(k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；
(l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；
(m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；
(n) 其它要求应符合 GB/T 9813.1 的相关规定
	

	57
	产品规格
	
	*机箱防护要求
	机箱符合GB/T 4208中IP20防护要求
	

	58
	产品规格
	
	*整机噪音
	产品工作在空闲状态下，产品的噪声声功率级应不超过3.4B
	

	59
	产品规格
	
	*整机散热
	在环境温度 25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：
a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于 55℃；
b) 可触及面温度不高于 45℃；
c) 显示器表面温度：显示屏不高于38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于 40℃，出风口温度不高于 45℃
	

	60
	产品规格
	
	*整机能效限定值
	产品能效限定值应达到 GB 28380-2012标准中能效等级 1 级及以上
	

	61
	产品规格
	
	*机身材质
	金属
	

	62
	产品规格
	
	*机身颜色
	黑色
	

	63
	产品规格
	
	*机箱尺寸容量
	≥8升，不大于30升
	

	64
	性能要求
	*CPU性能
	*CPU物理核数
	≥8
	

	65
	性能要求
	
	*CPU主频
	≥2.7 GHz
	

	66
	性能要求
	
	*CPU末级缓存容量
	≥8M
	

	67
	性能要求
	
	*CPU支持的内存最高速率
	≥2666MT/s
	

	68
	性能要求
	*内存性能
	*内存读写速率
	≥2666MT/s
	

	69
	性能要求
	*显卡性能
	*显示分辨率
	≥1920*1080
	

	70
	性能要求
	
	*显卡显示芯片核心频率
	≥2666MT/s
	

	71
	性能要求
	
	*显存等效频率
	≥2666MT/s
	

	72
	性能要求
	
	*显卡可支持多屏同时显示数量
	显卡应支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920x1080
	

	73
	性能要求
	*显示设备性能
	*显示屏刷新率
	≥100Hz
	

	74
	性能要求
	
	*显示屏位深
	≥8位
	

	75
	性能要求
	
	*显示屏色域
	≥99% sRGB
	

	76
	性能要求
	
	*显示屏色准
	△E ≤ 4
	

	77
	性能要求
	
	*显示屏响应时间
	≤5ms
	

	78
	性能要求
	
	*显示屏亮度
	≥250cd/㎡
	

	79
	性能要求
	
	*显示屏亮度一致性
	≥80%
	

	80
	性能要求
	
	*显示屏对比度
	 ≥3000:1
	

	81
	性能要求
	
	*显示屏其他参数
	其他参数应符合SJ/T 11292相关规定；
	

	82
	性能要求
	*网络设备性能
	*有线网卡速率
	最高速率应不低于 1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应
	

	83
	功能要求
	*主板功能
	*内存扩展接口
	≥2
	

	84
	功能要求
	
	*主板USB瞬间过流保护
	支持有瞬间过流保护功能
	

	85
	功能要求
	
	*主板防静电保护
	支持防静电保护功能
	

	86
	功能要求
	
	*I/O 接口功能
	提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA或Type-C或DP 等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O接口，应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力
	

	87
	功能要求
	*显卡功能
	*显卡外接显示接口
	标配集显支持HDMI+VGA，可选配独立显卡，支持2或者3个输出接口（HDMI/VGA/DP）
	

	88
	功能要求
	*显示设备功能
	*显示器接口
	显示器应与显卡外接显示接口匹配
	

	89
	功能要求
	
	*显示器支架
	显示器应提供显示器支架，支持俯仰调整
	

	90
	功能要求
	
	*显示器参数调节
	提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等；
支持色温、亮度、对比度调节
	

	91
	功能要求
	*存储功能
	*存储功能
	通过 SATA 固态存储/PCIe 固态存储/UFS 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能
	

	92
	功能要求
	*网络设备功能
	*网络功能
	a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能
	

	93
	功能要求
	
	*数据传输
	支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能
	

	94
	功能要求
	
	*有线网卡接口类型
	支持 RJ45 接口
	

	95
	功能要求
	
	*网络设备拆装
	网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等
	

	96
	功能要求
	外设功能
	光驱功能
	光驱应支持只读、刻录等类型;最大读取速度CD不低于24X150KB/s;最大读取速度DVD不低于8X358KB/s;最大刻录速度CD不低于24X150KB/s;最大刻录速度DVD不低于6X1358KB/s;兼容光盘类型包含只读光盘、可读写光盘、可擦写光盘等
	

	97
	功能要求
	*外部接口功能
	*视频接口类型
	至少支持VGA、DP、HDMI任意2个显示接口且与显示器接口相匹配
	

	98
	功能要求
	
	*音频接口类型
	支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口
	

	99
	功能要求
	
	*HDMI、DP、Type-C 显示接口要求
	若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出
	

	100
	功能要求
	*电源功能
	*电源线适配能力
	电源适配器电线组件应符合GB/T 15934的要求
	

	101
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*中文信息处理要求
	符合GB 18030的相关规定
	

	102
	功能要求
	
	*操作系统备份及还原功能
	支持操作系统备份及还原功能
	

	103
	功能要求
	
	*固件备份还原能力
	支持备份及还原固件的功能
	

	104
	功能要求
	
	*操作系统及驱动升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级
	

	105
	功能要求
	
	*固件升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级
	

	106
	功能要求
	
	*BIOS 支持关闭通讯接口
	支持BIOS关闭以太网及USB接口
	

	107
	功能要求
	
	*固件查看信息
	支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能
	

	108
	功能要求
	
	*固件设置启动顺序
	支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动
	

	109
	功能要求
	
	*固件设置口令
	支持设置口令、修改口令、验证口令功能
	

	110
	功能要求
	
	*固件设置网络引导
	支持网络引导启动和关闭功能
	

	111
	可靠性要求
	*存储设备可靠性
	*固态存储寿命
	TBW ≥200TB
	

	112
	可靠性要求
	
	*机械硬盘寿命
	通电时间≥5万小时
	

	113
	可靠性要求
	*显示设备可靠性
	*显示屏屏幕失效点
	符合GB/T 9813.2的要求
	

	114
	可靠性要求
	*外设可靠性
	*键盘按键寿命
	≥1000 万次
	

	115
	可靠性要求
	
	*鼠标按键寿命
	≥500万次
	

	116
	可靠性要求
	
	*键盘鼠标线材寿命
	键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好
	

	117
	可靠性要求
	
	*风扇寿命
	≥5万小时
	

	118
	可靠性要求
	*整机可靠性要求
	*电磁兼容性要求的抗扰度
	符合GB/T 9254.2的规定
	

	119
	可靠性要求
	
	*环境条件要求的气候环境适应性
	符合GB/T 9813.1中规定
	

	120
	可靠性要求
	
	*环境条件要求的振动适应性
	符合GB/T 9813.1中规定
	

	121
	可靠性要求
	
	*环境条件要求的冲击适应性
	符合GB/T 9813.1中规定
	

	122
	可靠性要求
	
	*环境条件要求的碰撞适应性
	符合GB/T 9813.1中规定
	

	123
	可靠性要求
	
	*环境条件要求的运输包装件跌落适应性
	符合GB/T 9813.1中规定
	

	124
	可靠性要求
	
	*MTBF测试
	MTBF ≥3万小时
	

	125
	兼容要求
	*兼容要求
	*常用软件兼容
	支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件
	

	126
	兼容要求
	
	*数据库兼容
	兼容 3个及以上厂商的数据库产品
	

	127
	兼容要求
	
	*中间件兼容
	兼容 3个及以上厂商中间件产品
	

	128
	兼容要求
	
	*平台软件兼容
	兼容 3个及以上厂商云计算及大数据平台
	

	129
	包装及运输要求
	*包装及运输要求
	*标志、包装、运输和贮存
	符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定
	

	130
	服务要求
	*服务要求
	*配置检查工具
	供应商提供自检测试工具
	

	131
	服务要求
	
	*服务响应
	供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
供应商提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；
建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务
	

	132
	服务要求
	
	*服务周期
	设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于8年；
产品停止服务时间应提前1年告知；
应明确产品发布日期
	

	133
	服务要求
	
	*预装操作系统
	预装符合桌面操作系统政府采购需求，标准的正版国产操作系统；
	

	134
	服务要求
	
	*培训服务
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容
	

	135
	服务要求
	
	*典型问题解决手册
	供应商提供典型问题解决说明文档或视频
	

	136
	服务要求
	
	*厂家升级软件与扩容服务
	供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务
	

	137
	服务要求
	
	*整机质量服务要求
	原厂上门免费服务周期（换件和维修）≥3年
	

	138
	服务要求
	
	*合格证书要求
	供应商提供产品合格证
	

	139
	服务要求
	
	*开箱组装/使用指导要求
	供应商提供开箱组装/使用指导
	

	140
	服务要求
	
	*驱动下载服务要求
	供应商提供驱动光盘或下载方式
	

	141
	服务要求
	
	*兼容适配软件下载服务要求
	供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）
	

	142
	供应保障要求
	*供应链合规性
	*产品部件保障
	供应商保障产品主要部件，提供8年的备件服务能力（自交付之日起）
	

	143
	供应保障要求
	*供应链质量
	*抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障
	

	144
	供应保障要求
	
	*供应能力证明
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货
	

	145
	供应保障要求
	*关键部件
安全要求
	*关键部件安全要求
	CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	

	146
	供应保障要求
	*整机安全
性要求
	*密码算法实现
	CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T 37092或 GM/T 0028 的相关规定
	

	147
	供应保障要求
	
	*信息安全基本要求
	（a）产品应符合GB/T 39276的5.2的规定；
(b) 生产厂商建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；
(c) 产品不包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口
	

	148
	供应保障要求
	
	*固件安全启动
	支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动
	

	149
	供应保障要求
	
	*限用物质的限量要求
	符合GB/T 26572中规定
	

	150
	其他要求
	其他要求
	是否具有节能认证证书
	是(本项目采购的台式计算机为财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》,投标人只能选择具有节能产品认证证书的产品进行投标;投标时须提供所投台式计算机由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件。)
	

	151
	其他要求
	
	是否为进口产品
	否
	



2.3便携式计算机
	便携式计算机

	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	备注

	1
	产品规格
	*CPU规格
	*CPU 信息
	处理器核数≥8，线程数≥8，主频≥2.7GHz，三级缓存≥8MB。
	本产品属于财政部、工业和信息化部共同发布的便携式计算机、操作系统、工作站、数据库、台式计算机、通用服务器、一体式计算机七种IT软硬件，采购人已根据《需求标准》（将加“*”的指标纳入了采购需求）并按采购人的采购需求设定了相应参数。详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文。
本表中参数指标如有涉及要求给出或提供材料、清单等要求的，均为中标后中标人根据采购人要求提供给采购人进行备案，投标时无需提供，投标人按招标文件格式要求提供《承诺书》（格式见招标文件第六章第二部分）的，即视为相关产品符合要求。中标后中标人若无法按要求提供相应材料或清单的，则采购人有权追究中标人相应法律责任，由此造成的损失由中标人承担。

	2
	产品规格
	*内存规格
	*内存配置容量
	≥16GB
	

	3
	产品规格
	
	*内存类型
	支持DDR4及以上内存类型
	

	4
	产品规格
	
	*内存条配置数量
（板载内存不涉及）
	≥1
	

	5
	产品规格
	*主板规格
	*主板集成模块
	集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现
	

	6
	产品规格
	
	*主板支持的CPU和内存情况
	支持U678A CPU、DDR4内存规格，数量2
	

	7
	产品规格
	
	主板内置PCIe插槽数量
	≥0
	

	8
	产品规格
	
	特殊孔位及接口
	主板支持安装多功能导入装置板卡，或预留相应孔位及接口
	

	9
	产品规格
	
	*单内存插槽最大可支持容量
（板载内存不涉及）
	≥16GB
	

	10
	产品规格
	
	*内存插槽满配时
提供的最高内存总容量
	≥16GB
	

	11
	产品规格
	*存储设备规格
	*固态盘数量
	≥1 个
	

	12
	产品规格
	
	*固态存储容量
	≥512GB SSD
	

	13
	产品规格
	
	*固态盘数量
	≥1 个
	

	14
	产品规格
	
	固态存储接口协议
	支持PCIe/NVMe等类型接口协议
	

	15
	产品规格
	
	固态存储形态
	采用插卡形态，插卡形态宜符合M.2标准尺寸和接口定义
	

	16
	产品规格
	
	*存储设备扩展盘位
	≥0
	

	17
	产品规格
	
	*存储设备其他参与要求
	固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规定；
	

	18
	产品规格
	*显卡规格
	*显卡类型
	集显
	

	19
	产品规格
	*显示设备规格
	*显示屏屏占比
	≥80%
	

	20
	产品规格
	
	*显示屏分辨率
	≥1920*1200
	

	21
	产品规格
	
	显示屏像素密度
	≥150像素/英寸
	

	22
	产品规格
	
	显示屏可视角度
	水平≥170°
	

	23
	产品规格
	
	*显示屏尺寸
	≥14英寸
	

	24
	产品规格
	
	*显示屏屏幕比例
	16:10
	

	25
	产品规格
	
	*显示屏防蓝光
	支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr）（瓦每坎特拉每球面度）
	

	26
	产品规格
	
	*显示屏低频闪
	显示屏应支持低频闪≤-35dB
	

	27
	产品规格
	
	*显示屏防眩目
	显示器镜面反射率≤8%
	

	28
	产品规格
	*外设规格
	*传声器数量
	≥1 个
	

	29
	产品规格
	
	*扬声器数量
	≥1个
	

	30
	产品规格
	
	*鼠标数量
	≥1 个
	

	31
	产品规格
	
	*键盘数量
	≥1 个
	

	32
	产品规格
	
	*触控板数量
	≥1 个
	

	33
	产品规格
	
	*摄像头数量
	≥1 个
	

	34
	产品规格
	
	光驱数量
	≥0 个
	

	35
	产品规格
	
	*键盘按键数目
	≥79
	

	36
	产品规格
	
	*摄像头像素
	≥100万
	

	37
	产品规格
	
	*摄像头分辨率
	≥1280x720
	

	38
	产品规格
	
	*内置扬声器功率
	≥1 瓦/个
	

	39
	产品规格
	
	*内置扬声器频率范围
	100Hz-20kHz，其中 100Hz～200Hz：
35dB 及以上；200Hz-12kHz：55dB及以上，12kHz-18kHz：35dB 及以上
	

	40
	产品规格
	
	*内置扬声器总谐波失真
	总谐波失真在300Hz-7kHz频率范围内宜不高于 5%
	

	41
	产品规格
	
	*内置扬声器最大声压级
	最大声压级在粉红噪声播放场景下，工作距离处声压级宜不低于70dB
	

	42
	产品规格
	
	*键盘键程
	0.9mm ~ 2.3 mm
	

	43
	产品规格
	
	*键盘按键压力
	按键压力宜在 0.3～0.8N 之间
	

	44
	产品规格
	
	*键盘颜色
	黑色/银色/白色，可选
	

	45
	产品规格
	
	*鼠标连接方式
	有线、无线鼠标
	

	46
	产品规格
	
	*鼠标 DPI 分辨率
	800 ~ 1600
	

	47
	产品规格
	
	鼠标颜色
	黑色/银色/白色等商务色系
	

	48
	产品规格
	
	*鼠标其他要求
	其他参数应符合 GB/T 26245 的相关规定
	

	49
	产品规格
	
	*触控板尺寸
	≥70mm×50mm
	

	50
	产品规格
	
	*触控板材质
	采用麦拉片或玻璃等材质
	

	51
	产品规格
	
	光驱规格
	配备光驱设备，可为外置光驱
	

	52
	产品规格
	*网络设备规格
	*有线网卡数量
	≥1（可通过扩展坞支持）
	

	53
	产品规格
	
	无线网卡及天线数量
	≥0
	

	54
	产品规格
	
	单无线网卡天线数量
	≥0
	

	55
	产品规格
	*外部接口规格
	*USB接口数量
	USB 原生接口数量不少于2个USB 3.0，其中至少包含1个USB Type-C标准接口
	

	56
	产品规格
	
	*视频接口数量
	≥1
	

	57
	产品规格
	
	*输入充电接口数量
	≥1
	

	58
	产品规格
	
	*音频接口数量
	≥1
	

	59
	产品规格
	
	存储卡接口数量
	≥0
	

	60
	产品规格
	*电池规格
	*电池额定能量
	≥65Wh
	

	61
	产品规格
	
	*电池充放电次数
	≥800次（常温下800次充放电后电池容量应不低于原始容量的 80%）
	

	62
	产品规格
	
	快速充电功能
	支持快速充电功能，(1小时充电50%，2小时充满)
	

	63
	产品规格
	
	*电池安全要求
	符合 GB 31241 的规定
	

	64
	产品规格
	
	电池电芯材质
	锂离子聚合物
	

	65
	产品规格
	*整机基础规格
	*整机外观
	a） 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；
c) 宜在产品显著位置提供运行状态指示功能，并由生产厂商提供详细参数
	

	66
	产品规格
	
	*整机结构
	a） 产品应符合 GB/T 4208 的相关规定；
b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需要；
c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；
d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其他控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
e) 所有 I/O连接器及需插接线缆的部位应预留用户操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；
f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；
g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；
h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线
应不影响系统各主要部件组装和拆卸；
i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；
j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；
k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；
l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；
m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；
n) 显示屏的开合机械寿命应能承受至少 15000 次的显示屏开合，显示屏机械转轴的扭力应保持初始状态下扭力的75%以上；
o) 其他要求应符合 GB/T 9813.2 的相关规定
	

	67
	产品规格
	
	*整机噪音
	25 摄氏度环温条件：
空闲小于等于 38dBA
满载小于等于 45dBA
	

	68
	产品规格
	
	*整机散热
	产品在环境温度 25℃且运行在满载的状态下，可触及面温度范围内应不高于 45℃ , 各表面温度应符合以下要求：
a) 键帽温度不高于 38℃ ;
b) 键盘间隙温度不高于 40℃ ;
c) 掌托温度不高于 38℃ ;
d) 触控板温度不高于 38℃ ;
e) 底壳温度不高于 45℃
	

	69
	产品规格
	
	*整机能效限定值
	产品能效限定值应达到 GB 28380-2012 标准中能效等级2级及以上
	

	70
	产品规格
	
	*整机重量
	≤1.5kg（含电池）
	

	71
	产品规格
	
	*整机厚度
	≤17mm（不含脚垫）
	

	72
	产品规格
	
	机身材质
	A/C/D 三面金属材质
	

	73
	产品规格
	
	*机身颜色
	灰色/黑色,可选
	

	74
	性能要求
	*CPU性能
	*CPU 物理核数
	≥8
	

	75
	性能要求
	
	*CPU 主频
	≥2.7GHz
	

	76
	性能要求
	
	*CPU 末级缓存容量
	≥8MB
	

	77
	性能要求
	
	*CPU支持的内存最高速率
	≥2666MT/s
	

	78
	性能要求
	*内存性能
	*内存读写速率
	≥2666MT/s
	

	79
	性能要求
	*显卡
性能
	*显示分辨率
	≥1920*1080
	

	80
	性能要求
	
	*显卡显示芯片核心频率
	≥2666MT/s
	

	81
	性能要求
	
	*显存等效频率
	≥2666MT/s
	

	82
	性能要求
	
	*显卡可支持多屏
同时显示数量
	大于等于1
	

	83
	性能要求
	*显示设备性能
	*显示屏刷新率
	≥60Hz
	

	84
	性能要求
	
	*显示屏位深
	≥8位
	

	85
	性能要求
	
	*显示屏色域
	≥99% sRGB
	

	86
	性能要求
	
	*显示屏色准
	△E≤4
	

	87
	性能要求
	
	*显示屏响应时间
	≤30ms
	

	88
	性能要求
	
	*显示屏亮度
	≥300尼特
	

	89
	性能要求
	
	*显示屏亮度一致性
	≥70%
	

	90
	性能要求
	
	*显示屏对比度
	≥500:1
	

	91
	性能要求
	
	*显示屏其他参数
	其他参数应符合 SJ/T 11292 的相关规定
	

	92
	性能要求
	*网络设备性能
	*有线网卡速率
	最高速率不低于1000Mbps，支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应
	

	93
	性能要求
	
	*支持无线网络
通信技术协议
	支持 WAPI 或 WiFi5.0 及以上协议
	

	94
	性能要求
	
	*无线网卡频宽
	≥20MHz
	

	95
	性能要求
	*电源适配器性能
	*电源适配器电源效率
	在 20%/50%/100%负载下效率均应不低于 87%
	

	96
	性能要求
	*待机性能
	*满载待机性能（LTP）
	≥1.5小时
	

	97
	功能要求
	*主板功能
	*内存扩展接口
（板载内存不涉及）
	内存扩展接口数量≥1
	

	98
	功能要求
	
	存储扩展接口
（板载存储不涉及）
	供应商给出主板支持存储扩展接口类型，如UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、M.2 等类型接口
	

	99
	功能要求
	
	*主板 USB瞬间过流保护
	支持瞬间过流保护功能
	

	100
	功能要求
	
	*主板防静电保护
	支持防静电保护功能
	

	101
	功能要求
	
	*I/O 接口功能
	内置或通过扩展坞支持数据传输接口、视频接口、音频接口、网络接口、电源接口等各类标准接口产品应集成键盘、触控板输入部件，同时应具备接入键盘、鼠标、写字板等外设的能力，宜支持触摸屏、语音交互、手写笔等人机交互功能
	

	102
	功能要求
	*显卡功能
	*显卡外接显示接口
	HDMI
	

	103
	功能要求
	
	*显示功能
	支持色温、亮度、对比度调节
	

	104
	功能要求
	*外设功能
	摄像头物理隐私保护开关
	支持物理隐私保护开关
	

	105
	功能要求
	
	传声器降噪
	支持降噪功能
	

	106
	功能要求
	
	音频处理功能
	支持音频效果处理功能
	

	107
	功能要求
	
	键盘背光
	支持键盘背光
	

	108
	功能要求
	
	触控板多点触控
	支持2点及以上触控功能
	

	109
	功能要求
	
	*光驱功能
	光驱应支持只读、刻录等类型;最大读取速度CD不低于24X150KB/s;最大读取速度DVD不低于8X1358KB/s;
最大刻录速度CD不低于24X150KB/s;最大刻录速度DVD不低于6X1358KB/s;应兼容光盘类型包含只读光盘、可读写光盘、可擦写光盘等
	

	110
	功能要求
	*存储功能
	*存储功能
	支持信息存储功能，包括支持易失性存储功能和非易失性存储功能。
为提升存储性能和降低存储功耗，非易失性存储宜支持固态存储设备，如 SSD/UFS。产品应支持外出接口可以与独立的存储设备进行数据交互。
	

	111
	功能要求
	*网络设备功能
	*网络功能
	a）支持网络连接、网络开启/关闭功能；
b）支持访问网络和数据交换功能
	

	112
	功能要求
	
	*无线网卡频段
	支持双频段
	

	113
	功能要求
	
	物理开关
	支持网络设备物理开关
	

	114
	功能要求
	
	*数据传输
	支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能
	

	115
	功能要求
	
	*蓝牙协议
	支持蓝牙模块，蓝牙协议不低于5.2版本
	

	116
	功能要求
	
	有线网卡接口类型
	支持 RJ45 接口
	

	117
	功能要求
	
	*无线网卡标准
	符合GB15629.11所有部分
	

	118
	功能要求
	
	网络设备拆装
	网络设备应支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等
	

	119
	功能要求
	*外部接口功能
	*音频接口类型
	不少于 1 个，宜支持 3.5mm 孔径的 3段式或 4 段式接口。若支持 4 段式接口，宜支持线序的自动识别及切换功能
	

	120
	功能要求
	
	*视频接口类型
	至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中 1 种显示接口
	

	121
	功能要求
	
	*HDMI、DP、Type-C 
显示接口要求
	若提供 HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出
	

	122
	功能要求
	
	*输入充电接口类型
	Type-C 接口
	

	123
	功能要求
	
	其他接口
	PS/2 接口等
	

	124
	功能要求
	
	存储卡接口类型
	支持 SD、TF 等存储卡接口
	

	125
	功能要求
	*电源功能
	电池快充
	支持快速充电功能，如 UFCS、USB PD
	

	126
	功能要求
	
	*电源线适配能力
	符合 GB 15934-2008 对于可拆线插头 GB15934 不作要求
	

	127
	功能要求
	*操作
系统
及软
件功
能
	*中文信息处理要求
	符合 GB 18030 的相关规定
	

	128
	功能要求
	
	*操作系统备份及还原功能
	支持BIOS级别的操作系统备份及还原功能，设备出厂配置，原厂具备此功能软件的著作版权
	

	129
	功能要求
	
	*固件备份还原能力
	支持备份及还原固件的功能
	

	130
	功能要求
	
	操作系统及驱动升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级
	

	131
	功能要求
	
	固件升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级
	

	132
	功能要求
	
	*BIOS 支持关闭通讯接口
	支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口功能
	

	133
	功能要求
	
	*固件查看信息
	支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信
息等功能
	

	134
	功能要求
	
	*固件设置启动顺序
	支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动
	

	135
	功能要求
	
	*固件设置口令
	支持设置口令、修改口令、验证口令功能
	

	136
	功能要求
	
	*固件设置网络引导
	支持网络引导启动和关闭功能
	

	137
	功能要求
	
	智能助手
	1. 登录方式多样性：支持账号/密码和手机扫码两种登录方式。用户首次登录时绑定账号的对应关系，绑定后即可通过扫码登录，无需再次输入账号/密码；
2. 终端关联设备：支持通过微信扫码进行设备与学校的绑定，设置当前设备类型与归属用户。
3.设备详情：支持查看当前设备的硬件信息（包括 CPU、主板、显卡、硬盘、显示器、网卡、声卡）和系统信息（包括操作系统、系统激活状态、连接 ID、SN 、MAC 地址、内外网 IP）；
4.整体描述：支持电脑使用终端应用软件发送文件至班班通设备的接收端；
5.文件条件：支持一次发送多个文件；支持发送图片、视频、文档等类型的文件；
6.快捷发送：支持从不同的文件夹拖动或选择文件至发送区；
7.离线暂存：支持一次发送文件给多个接收端设备；接收端设备离线时文件支 持暂存云端，等接收端设备在线后进行自动下载；
	

	138
	功能要求
	生物识别功能
	指纹识别
	指纹识别开机二合一
	

	139
	功能要求
	
	人脸识别
	人脸识别功能符合GB/T37036.3的相关规定
	

	140
	功能要求
	
	静脉识别
	指静脉识别功能符合GB/T33135的相关规定
	

	141
	功能要求
	硬件加速功能
	NPU/GPU等AI加速模块
	支持NPU/GPU等AI加速模块
	

	142
	功能要求
	
	视频编解码加速模块
	支持视频编解码加速模块
	

	143
	功能要求
	
	影像处理加速模块
	支持影像处理加速模块
	

	144
	可靠性要求
	*存储设备
	*固态存储寿命
	TBW ≥ 80TB（条件：240GB 硬盘容量）
	

	145
	可靠性要求
	
	*机械硬盘
寿命
	通电时间≥5 万小时
	

	146
	可靠性要求
	*显示设备可靠性
	*显示屏屏幕失效点
	符合 GB/T 9813.2 的要求
	

	147
	可靠性要求
	*外设可靠性
	*键盘按键寿命
	≥1000 万次
	

	148
	可靠性要求
	
	*鼠标按键寿命
	≥500 万次
	

	149
	可靠性要求
	
	*键盘鼠标线材寿命
	键盘鼠标所用线材经±60 °弯折不低于 3000 次，功能、外观完好
	

	150
	可靠性要求
	
	*风扇寿命
	大于4万小时
	

	151
	可靠性要求
	*整机可靠性要求
	*电磁兼容性要求的抗扰度
	符合 GB/T 9254.2 的规定
	

	152
	可靠性要求
	
	*环境条件要求的
气候环境适应性
	符合 GB/T 9813.2 中规定
	

	153
	可靠性要求
	
	*环境条件要求的
振动适应性
	符合 GB/T 9813.2 中规定
	

	154
	可靠性要求
	
	*环境条件要求的
冲击适应性
	符合 GB/T 9813.2 中规定
	

	155
	可靠性要求
	
	*环境条件要求的
碰撞适应性
	符合 GB/T 9813.2 中规定
	

	156
	可靠性要求
	
	*环境条件要求的
自由跌落适应性
	符合 GB/T 9813.2 中规定
	

	157
	可靠性要求
	
	*环境条件要求的
运输包装件跌落适应性
	符合 GB/T 9813.2 中规定
	

	158
	可靠性要求
	
	*MTBF测试
	MTBF(m1)≥3万小时
	

	159
	兼容要求
	*兼容要求
	*常用软件兼容
	支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件客户端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件
	

	160
	兼容要求
	
	*数据库兼容
	兼容 3 个及以上厂商的数据库产品
	

	161
	兼容要求
	
	*中间件兼容
	兼容 3 个及以上厂商中间件产品
	

	162
	兼容要求
	
	*平台软件兼容
	兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台
	

	163
	包装及运输要求
	*包装及运输要求
	*标志、包装、运输和贮存
	符合 GB/T 9813.2 和商品包装政府采购需求标准的相关规定
	

	164
	服务要求
	*服务要求
	*配置检查工具
	提供自检测试工具
	

	165
	服务要求
	
	*服务响应
	a）原厂提供产品3年维保及上门服务（满足同城 4 小时、异地 12 小时响应要求）；
b）提供政企专线 7*24 在线服务；
c）现场保障技术服务团队员，国内上门服务地级市覆盖率达 100%
d）产品生命周期结束后，原厂需提供符合工信部要求的IT资产环保处置服务，包括上门回收、数据销毁、环保拆解，并提供《资产环保处置证明》，服务可通过电话或官方网站查询。
	

	166
	服务要求
	
	*服务周期
	支持产品延保≥3 年
提供每年延保服务报价提供备件服务能力≥6 年（自购买之日起）
	

	167
	服务要求
	
	*预装操作系统
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统
	

	168
	服务要求
	
	*培训服务
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容
	

	169
	服务要求
	
	*典型问题解决手册
	供应商提供典型问题解决说明文档或视频
	

	170
	服务要求
	
	*厂家升级软件与扩容服务
	供应商提供上门升级部件/软件的增值服务
	

	171
	服务要求
	
	*整机质量服务要求
	原厂免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年
	

	172
	服务要求
	
	*合格证书要求
	供应商提供产品合格证
	

	173
	服务要求
	
	*开箱组装/使用指导要求
	供应商提供开箱组装/使用指导
	

	174
	服务要求
	
	*驱动下载服务要求
	供应商提供驱动光盘或下载方式
	

	175
	服务要求
	
	*兼容适配软件下载服务要求
	供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）
	

	176
	服务要求
	
	跨架构平台应用兼容
	供应商提供跨架构平台应用兼容工具，兼容一种或者一种以上不同架
构平台的应用运行
	

	177
	供应保障要求
	*供应链合规性
	*产品部件保障
	保障产品主要部件，应提供 6 年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品
	

	178
	供应保障要求
	*供应链质量
	*抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障
	

	179
	供应保障要求
	
	*供应能力证明
	提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货
	

	180
	安全要求
	*关键部件安全要求
	*关键部件安全要求
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求
	

	181
	安全要求
	*整机安全性要求
	USB 端口管控
	支持USB端口管控（USB支持BIOS下接口逐个开关）
	

	182
	安全要求
	
	*密码算法实现
	CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T 0028的相关规定
	

	183
	安全要求
	
	安全物理锁
	支持安全物理锁
	

	184
	安全要求
	
	*信息安全基本要求
	a）应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定；
b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞（如驱动程序等）可查看；
c) 不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口
	

	185
	安全要求
	
	*固件安全启动
	支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动
	

	186
	安全要求
	
	*限用物质的限量要求
	符合 GB/T 26572 中规定
	



2.4高清视频会议终端
1) 分体式终端，采用嵌入式操作系统，非PC架构，通过遥控器或触控屏幕进行会议控制包括控制声音、图像、会议管理等，非键盘鼠标操作，采用国产芯片。
2) 支持4K30fps、1080P60fps、1080P30fps分辨率并向下兼容。
3) 视频协议：支持H.264BP、H.264 HP、H.264 SVC、H.265、H.265 SVC视频编解码协议。
4) 音频协议：支持 G.711a、G.711μ、G.719、G.729、AAC- LC/LD、OPUS音频协议。
5) 支持同时发送和接收双流，即多会场同时发送双流，会场可根据需要调看不同的辅流内容。支持共享内容叠加明水印，视频内容叠加暗水印，且可指定水印的位置，提高内容共享的安全性。
6) 终端可自动同步通讯录，可通过通讯录一键快速建立呼叫，可查看到通讯录中个人或终端设备的号码、上线、离线、忙线等信息。
7) 支持在会议中对终端进行多屏管理，终端入会后可以自动上报自己所接的输出屏幕的数量，可以通过会控对每个屏幕进行定制，包括指定多画面、轮询、固定发言人等。
8) 可以对终端界面进行定制化配置，支持终端主界面 LOGO、屏保、开机 LOGO等定制。
9) 具备会议录制功能，在会中可对正在召开的视频会议进行自主的录制，在终端界面支持一键录制并可将会议内容进行保存、点播。
10) 会议过程中支持音视频自适应调节，当网络拥塞时可以自动降低会议速率，保持会议持续进行，网络拥塞解除后，系统自动升高会议速率。
11) 支持在会议中答题，参会人员可以通过手机客户端扫描终端二维码答题。
12) 未入会状态下可以对在线终端统一发起终端巡检，可以判断入会终端的网络状态、摄像头采集状态、扬声器输出状态、麦克风输入状态，自动检测完成后在本地显示检测结果，同时可以在会议管理界面导出检测结果。
13) 配置1只全向麦克风，麦克风支持360°全向拾音，高保真智能降噪，至少支持12米有效拾音距离。
14) 配置1只高清摄像头，≥800万有效像素，具备≥12倍光学变焦。
15) 配置1只无线传屏设备，支持将未连接至网络的电脑屏幕画面及电脑声音共享到所有参会会场。
四、其他要求
1) 现场核验：中标单位需在中标公示期满30日内，提供本采购项目主要产品（电容黑板一体机、86寸触控一体机、台式计算机1）各一台，以供使用方现场核验。采购人组织现场开箱，对照招标文件技术参数逐项核验，并留存记录。
2) 供货周期：合同签订后60个日历天内完成全部货物送货、现场安装、布线、调试、设备初始化，并达到验收标准；节假日、寒暑假结合校方作息合理安排施工。
3) 送货与安装：成交供应商报价含运输、安装、布线、调试，包含辅材、线材、配件等全部费用，采购人不再额外付费。施工遵守校园管理规定，文明施工，完工后清理现场垃圾、包装废料。
4) 现场培训：针对一线授课教师、机房管理员、行政人员分批次开展免费现场操作培训。培训内容：设备基础操作、常用功能、简单故障排查、平台系统使用；每类设备培训不少于 2 场。长期提供远程答疑支持。
第二部分  有关说明
1. 投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。
2. 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自中国境外的产品不在本项目的报价范围。
3. 本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。
4. 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。
5. 完工期：合同签订生效之日起60个日历天内完成安装调试。
6. 项目整体质保期：项目验收合格之日起3年。
7. 付款方式：合同签订生效后，支付合同价30%的预付款；项目验收合格后10个工作日内，支付至合同总价的100%款项。
8. 中标（成交）供应商以履约保函（保险）形式按签约合同价的10%提供履约担保。中标（成交）供应商可采用电子履约保函（保险）形式,具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。
9. 本项目合同履行地点：无锡市梁溪区，具体地点由甲方指定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点，并分地实施安装调试。
10. 质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
11. 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，采购人应当落实履约验收责任，依法组织履约验收工作，验收内容要包括每一项技术和商务要求的履约情况。对报价触发异常低价投标（响应）审查程序后仍中标（成交）的供应商，采购人要重点关注其履约承诺、实际履约情况等。对可以分期实施的采购项目，实行分期考核、分期验收、分期支付，及时掌握供应商履约进展。如供应商中标（成交）后无正当理由拒不签订政府采购合同的，依法予以处理；如供应商不履行合同或者未按合同约定履行合同导致验收不合格的，采购人应当依法追究其违约责任。
12. 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
13. 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
14. 开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云”系统，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。







 



第三部分  政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
1. 本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
2. 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。
采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
3. 本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。
4. 有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。
5. 中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。
6. 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。
中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式缴纳履约保证金，具体操作可登录江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）的保险保函模块进行办理。
7. 本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
8. 根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。
政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。
采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。
9. 依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，中标（成交）供应商应当按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，应当优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。
10. [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]根据《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号），机关、事业单位和大型企业不得要求中小企业接受不合理的付款期限、方式、条件和违约责任等交易条件，不得拖欠中小企业的货物、工程、服务款项。
机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，从其约定，但付款期限最长不得超过60日。
中小企业应当依法经营，诚实守信，按照合同约定提供合格的货物、工程和服务。
机关、事业单位和大型企业采购货物、工程、服务支付中小企业款项，应当遵守《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号）。
11.根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，采购人应当重点加强对信息化建设项目和耗材使用量大的复印、打印、实验、医疗等仪器设备采购项目的管理。对于信息化建设项目，采购人应当要求供应商严格落实相关开放性、兼容性标准和规范要求，按合同约定提供服务；在系统运行过程中，供应商不得在国家规定和合同约定之外以任何名义向相关服务对象收取费用。
12.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。关于对本国产品的支持政策详见第五章，如采购项目或者采购包中仅有服务的，则该采购项目或者采购包将不涉及本国产品的支持政策。
[bookmark: _Toc120614281]
第五章  评标方法与评标标准
第一部分  评标方法
投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。
比较与评价采用综合评分法。
评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。













第二部分  评标标准
一、落实政府采购政策的价格调整
小微型企业价格扣除：本项目或采购包“落实政府采购政策需满足的资格要求”中的“中小企业政策”如为专门面向中小企业的，本项目或采购包不再享受小微型企业价格扣除政策。
1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。
3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。
联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。
组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。
6.对本国产品的支持政策：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，本项目对采购本国产品给与政策支持。关于本国产品标准和本国产品标准的适用范围详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
6.1本国产品价格扣除政策
（1）当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此做出承诺的，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
注：当采购项目或者采购包中，所有通过资格和符合性审查的有效供应商均被认定满足本国产品价格扣除政策要求时，则本项目或采购包视为仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，本国产品不享受价格扣除评审优惠。
6.2注意事项
（1）提供本国产品进行投标（报价）的供应商需在其投标（响应）文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件。供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》应按要求逐一、准确填写“产品名称”、“厂名”、“生产厂址”三项信息（划删除线的地方可不用填写）。中标（成交）供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件将随中标（成交）结果公告进行公布。投标（响应）文件中未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。
评标（评审）过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定和招标（采购）文件要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。将不得享受本国产品价格扣除政策。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，除按上述要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，供应商还应在《分项报价表》中进行承诺（格式见第六章），本项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例数值。比例达到80%以上时根据相应要求进行价格扣除，比例数值未达到80%，或供应商未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。
其中，“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。
（3）对于非专门面向中小企业的采购项目或采购包，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。
即，当小微型企业价格扣除政策和本国产品价格扣除政策同时享受时，按以下计算方式进行计算：
供应商参与评审的报价=供应商投标总报价×[1-（小微型企业价格扣除+本国产品价格扣除）]
例如，供应商总报价1000000元，经认定可以享受小微型企业价格扣除政策以及本国产品价格扣除政策的，则该供应商参与评审的报价为：
1000000×[1-（10%+20%）]=700000元

二、评分标准
特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须对商务部分和技术部分分别进行制作。其中技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。
（一）商务部分（63分）
1.价格（35分）：
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。
关于价格扣除详见本章第二部分“一、落实政府采购政策的价格调整”。
2. 投标人综合情况（6分）：
2.1 业绩（2分）：投标人自2023年6月1日以来具有与本项目类似的成功案例，每提供一份有效合同（包含合同首页、采购内容页、签章页、合同签订时间）复印件并加盖投标人公章得1分，最高不超过2分；合同扫描件上传至投标系统中。
2.2管理体系证书（2分）：投标人具有质量管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，每提供一张有效证书复印件得1分，最高得2分。投标时需上传证书原件或公证件的彩色扫描件，否则不得分。
2.3 服务响应承诺（2分）：投标人承诺对本项目整体提供延长质保服务，在3年的基础上，每延长1年，得1分，最高不超过2分，须提供供应商质保承诺函原件扫描件并加盖投标人公章。
3. 项目人员配置（5分）：考察投标人为本项目配备的人员情况，以填列的《项目人员配置清单》为准（格式自拟）。
3.1项目经理（2分）：投标人为本项目配置本项目一名项目经理，该项目经理具有①信息系统项目管理师证书、②系统规划与管理师证书、③CISAW信息安全保障人员证书、④中级及以上工程师职称证书，每提供上述一种证书的得0.5分，最高得2分；须提供相应有效证书扫描件，没有不得分。
3.2 技术负责人（2分）：投标人为本项目配置一名技术负责人，该技术负责人具有①中级及以上工程师证书、②中级及以上安防系统集成项目经理证书、③中级及以上信息安全工程师证书、④中级及以上售后服务管理师证书，每提供上述一种证书的得0.5分，最高得2分，须提供相应有效证书扫描件，没有不得分。
3.3 项目组成员（1分）：项目组成员具有①中级及以上设备安装施工员证书、②信创集成项目管理师证书，每提供上述一种证书的得0.5分，最高得1分，须提供相应有效证书扫描件，没有不得分。同一人员具有多项证书不重复得分，不同人员提供同一种证书不重复得分。
[bookmark: _GoBack]4 产品技术指标（15分）需提供相关证明材料并加盖公章上传至系统，无证明材料不得分，证明材料需在有效期内，最高得15分。
4.1 电容智慧一体机（最多5分）
4.1.1 所投电容智慧一体机内置一体化超高清8K摄像头，支持搭配AI软件实现自动点名点数功能，支持远程巡课功能，具备指示灯工作状态提示，提供具有CNAS或CMA标识的检测报告并加盖投标人公章得1分，提供不全或未提供不得分；
4.1.2 所投电容智慧一体机支持前拆维护，前置面板至少具备1个HDMI接口，2个USB3.0接口，1个具备音频、4K视频、数据、触控、充电等功能的Type-C接口，外接电脑可通过这个全功能Type-C接口调用屏体麦克风、音响、摄像头等数据。后置面板至少具备一个HDMI输入、一个HDMI输出的非转接接口，提供具有CNAS或CMA标识的检测报告并加盖投标人公章得1分，提供不全或未提供不得分；
4.1.3 所投电容智慧一体机具备电脑还原物理按键；黑板板面甲醛释放量为0mg/L,满足GB/T17657-2022、GB/T 39600-2021、GB18580-2017标准，达到ENF级标准的，提供具有CNAS或CMA标识的检测报告并加盖投标人公章得2分，提供不全或未提供不得分；
4.1.4 所投电容智慧一体机可根据老师教学需求设置快捷键显示和隐藏、经典模式和极简模式，教学过程中可拖拽进行高低调节，通过快捷键可一键启动多屏互动、白板软件、显示桌面、关闭窗口及窗口下移等快捷操作，提供产品功能截图并加盖投标人公章得1分，提供不全或未提供不得分。
4.2 AI智慧黑板一体机（每1项得1分，最多5分）
4.2.1 所投AI智慧黑板一体机内置教学软件授课模式支持自定义添加/移除本机应用，包括展台教学、投屏、课堂评价、录制课程、AI课堂、开启直播、专递课堂、白板、网页、音视频媒体播放器，实现授课场景教学应用的便捷调用，并支持点击展示已打开的全部应用，实现一键应用切换，提供产品功能截图并加盖投标人公章得1分，提供不全或未提供不得分。
4.2.2 所投AI智慧黑板一体机整机内置自习工具，具备AI自习纪律监管功能，支持教室环境音量实时监测。通过整机麦克风采集学生音量，当分贝值大于阈值时，自动触发屏幕弹窗警示与语音播报提醒，提供具有CNAS或CMA标识的检测报告并加盖投标人公章得1分，提供不全或未提供不得分。
4.2.3 所投AI智慧黑板一体机具有悬浮菜单，两指可快速移动悬浮菜单至按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加AI互动软件等不少于30个应用。提供产品功能截图并加盖投标人公章得1分，提供不全或未提供不得分。
4.2.4 所投AI智慧黑板一体机具备屏体温度实时监控、高温预警及断电保护等功能，提供具有CNAS或CMA标识的检测报告并加盖投标人公章得1分，提供不全或未提供不得分。
4.2.5 所投AI算力模块内置1颗≥4900万像素主摄像头，水平视场角≥140°，可同时应用于AI督导巡课、视频会议、视频录制等多场景，实现多应用共享、互不干扰；支持3颗智能拼接融合摄像头，支持3路视频实时AI拼接融合，融合后画面像素≥1600万，水平视场角≥140°，适用于AI课堂行为分析、AI课堂反馈、AI自动点名、AI学生人数统计等智能功能，为符合实际应用需求，AI算力模块的摄像机应与一体机大屏物理分开，而不是复用一体机摄像机。提供具有CNAS或CMA标识的检测报告并加盖投标人公章得1分，提供不全或未提供不得分。
4.3学生学习终端（台式计算机2）（每1项得1分，最多1分）
4.3.1 为保障学生电脑教室的上课环境，所投学生学习终端（台式计算机2）的空闲噪声声功率小于等于0.3B，提供具有CNAS或CMA标识的检测证书并加盖投标人公章得1分，提供不全或未提供不得分。
4.4 多媒体教学校级管理平台（每1项得1分，最多1分）
4.4.1所投多媒体教学校级管理平台具备首次登录或检测到环境异常(IP/设备变更)时，触发短信验证码认证，防范账号盗用风险，提供具有CNAS或CMA标识的检测报告并加盖投标人公章得1分，提供不全或未提供不得分。
4.5 高清视频会议终端（每1项得1分，至多3分）
4.5.1 所投高清视频会议终端配置具备至少4路音频输入接口，其中至少包含卡农口、6.5mm大三芯、双莲花等3种类型接口；至少2路音频输出接口，方便与会议室音频系统集成。上述接口需终端集成，不接受转接方式实现。提供产品背板截图并加盖投标人公章得1分，提供不全或未提供不得分。
4.5.2 所投高清视频会议终端支持辅流管控功能，即多人发送辅流之后，任何人都收不到双流，需要会控操作员进行广播才能收到。支持在会议中对终端进行多屏管理，终端入会后可以自动上报自己所接的输出屏幕的数量，可以通过会控对每个屏幕进行定制，包括指定多画面、轮询、固定发言人等,提供具有CNAS或CMA标识的检测报告并加盖投标人公章得1分，提供不全或未提供不得分。
4.5.3 所投高清视频会议终端在网络丢包率65%的情况下，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克（帧率不低于 30帧/秒）；在网络丢包率85%的情况下，语音清晰流畅、无卡顿。会议过程中支持音视频自适应调节，当网络拥塞时可以自动降低会议速率，保持会议持续进行，网络拥塞解除后，系统自动升高会议速率。提供具有CNAS或CMA标识的检测报告并加盖投标人公章得1分，提供不全或未提供不得分。
5.节能、环保产品（2分）：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标人能够提供所投产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）产品的得1分、能够提供所投产品为环保产品的得1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件、环境标志产品认证证书扫描件，否则不得分）。
（二）技术部分（37分）
注：技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。
5.项目方案（37分）：考察投标人项目技术方案，在响应采购文件需求的基础上针对下列各部分进行评价，要求体现科学合理性、条理性、可行性、完善性、针对性，无方案不得分。
5.1 总体技术方案（10分）
需包括：
①项目建设背景及需求分析
②技术思路及总体架构
③具体建设内容及功能
④项目重点难点和解决措施
投标供应商须针对上述①、②、③、④条评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容全面、不漏项且有翔实的针对性解释说明的，得10分；阐述内容较全面，有针对性解释说明的，得7分；阐述内容较全面、1个或者2个内容中有遗漏，但是有针对性解释说明的，得4分；有阐述内容，3个或4个内容有遗漏，但是有针对性解释说明的，得2分；无针对性解释说明或说明不清楚的，得1分。无阐述内容，针对评分内容没有解释说明的，该条得0分。
5.2 整体实施方案（10分）
需包括：
①进度安排及进度控制
②组织机构
③风险控制管理及保障措施
④质量控制及保障措施
投标供应商须针对上述①、②、③、④条评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容全面、不漏项且有翔实的针对性解释说明的，得10分；阐述内容较全面，有针对性解释说明的，得7分；阐述内容较全面、1个或者2个内容中有遗漏，但是有针对性解释说明的，得4分；有阐述内容，3个或4个内容有遗漏，但是有针对性解释说明的，得2分；无针对性解释说明或说明不清楚的，该条得1分。无阐述内容，针对评分内容没有解释说明的，得0分。
5.3 项目售后服务方案（10分）
需包括：
①售后服务体系
②服务内容
③服务流程及服务响应时限
④服务保障
投标供应商须针对上述①、②、③、④条评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容全面、不漏项且有翔实的针对性解释说明的，得10分；阐述内容较全面，有针对性解释说明的，得7分；阐述内容较全面、1个或者2个内容中有遗漏，但是有针对性解释说明的，得4分；有阐述内容，3个或4个内容有遗漏，但是有针对性解释说明的，得2分；无针对性解释说明或说明不清楚的，该条得1分。无阐述内容，针对评分内容没有解释说明的，得0分。
5.4 项目培训方案（7分）：
①培训目标及培训内容
②培训方式及培训课程
③培训人员及培训保障
投标供应商须针对上述①、②、③条评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容全面、不漏项且有翔实的针对性解释说明的，得7分；阐述内容较全面、1个内容中有遗漏，但是有针对性解释说明的，得5分；有阐述内容，2个或3个内容有遗漏，无针对性解释说明或说明不清楚的，得2分。无阐述内容，针对评分内容没有解释说明的，得0分。
第六章  投标文件内容与格式
[bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc26554094]第一部分  投标文件内容
一、资格证明文件
	序号
	评审项目及评审要求
	审查因素

	1
	具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

	2
	《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。
	

	3
	投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。
	

	4
	投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。
	

	5
	投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。
	

	6
	《资格声明函》（给定格式）。
	

	7
	满足中小企业政策的证明文件（如有中小企业政策要求的）。
	落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》

	8
	本项目要求的特定资格证明文件（如有特定资格要求的）。
	特定资格要求，详见第一章《投标邀请》

	9
	《联合体协议》（如接受联合体投标且投标人为联合体时须提供，格式自拟）。


说明：
（1） 上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确无法提供的，可以不提供。
按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。
（2） 上述资格证明文件第7项，如本项目落实政府采购政策需满足的资格要求中有中小企业政策要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。
专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（3） 上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。
（4） 上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。
如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有要求）、8（如有要求）项，联合体各方均须提供。

二、符合性证明文件及其他证明文件
（一）符合性证明文件
	序号
	评审项目及评审要求
	审查因素

	1
	投标函（给定格式）
	商务符合性

	2
	承诺书（给定格式）
	

	3
	开标一览表（“苏采云”系统中给定格式）
	报价符合性

	4
	分项报价表（给定格式）
	

	5
	投标偏离表（给定格式）
	技术符合性

	6
	《采购需求》中要求提供的证明材料（如有）
	

	7
	其他投标人认为应附的文件（如有，自拟并自行添加）
	


说明：
（1） 上述符合性证明文件第1～5项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。
（2） 上述符合性证明文件第6项，《采购需求》中如有要求提供证明材料的，须按要求提供，否则投标文件无效。
（3） 如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件及其他证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。第6项按《采购需求》中的相应要求（如有）进行提供。

（二）其他证明文件
1.《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件。
2.投标人认为如有其他应附的文件可自拟并自行添加。

第二部分  投标文件格式
一、封面格式（参考格式）：


投  标  文  件




项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2026-0011
项目名称：无锡市梁溪区夹城里地块新建学校多媒体办公教学设备项目
投 标 人：
日    期：

二、授权委托书（给定格式）：
授权委托书
我公司（单位、联合体）针对JSZC-320213-JZCG-G2026-0011项目，兹授权：
被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；
被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；
为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。
本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
特此授权委托。
授权日期：    年    月    日                     投标人名称（盖章）：
法定代表人签字或盖章：                     被授权人签字或盖章：        
投标文件中须提供本授权委托书中的被授权人有效身份证复印件；如被授权人为法定代表人（或以下说明所述的单位负责人）时，则提供法定代表人（或以下说明所述的单位负责人）有效身份证复印件。

说明：
（1） 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。
（2） 当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，被授权人相关内容填报为法定代表人（或上述情况的单位负责人）信息，“被授权人签字或盖章”处可不用再重复签字或盖章。
（3） 供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。
（4） 被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（给定格式）：
[bookmark: 报价方关于资格的声明函（格式）]资格声明函

无锡市公共资源交易中心梁溪分中心：
我公司（单位、联合体）针对本次项目JSZC-320213-JZCG-G2026-0011进行投标，并作如下声明
1.我公司（单位、联合体）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。
2.本公司（单位、联合体）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。
3.本公司（单位、联合体）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
我公司（单位、联合体）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位、联合体）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

四、中小企业声明函（给定格式）：
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）：
日　　　　　　期：
注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为货物类的，只须按项目技术要求中的货物部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为该项货物的制造商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。
（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
（4）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。


五、关于符合本国产品标准的声明函（给定格式）：
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：          
日期：　     年　  月　  日          
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.划删除线的地方无需填写。







六、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）：
日  期：

七、投标函（给定格式）：
投标函
致无锡市公共资源交易中心梁溪分中心：

我方收到贵方JSZC-320213-JZCG-G2026-0011招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。
1、 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。
2、 我方愿意提供无锡市公共资源交易中心梁溪分中心在招标文件中要求的文件、资料。
3、 我方同意按招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
4、 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。
5、 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。
6、 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。
7、 我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
8、 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。
9、 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意按采购人要求交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。
10、 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者交易中心恶意串通、决不向采购人、交易中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
电话：              ；传真：               ；邮编：               
通讯地址：                                                        
投标人名称（盖章）：

八、承诺书（给定格式）：
承诺书
                              （投标人名称）针对本项目JSZC-320213-JZCG-G2026-0011在此承诺：
1.本公司（单位、联合体）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合招标文件要求。
2.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，本公司（单位、联合体）对于中标产品的包装将严格按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。
3.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位、联合体）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。
4.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位、联合体）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位、联合体）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。
5.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位、联合体）将所投产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位、联合体）所投产品将满足招标文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位、联合体）将予以配合。

……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位、联合体）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

九、开标一览表：

开标一览表

 项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2026-0011
	项目名称
	投标总报价(小写)

	无锡市梁溪区夹城里地块新建学校多媒体办公教学设备项目
	

	投标总报价（大写）：　　　


投标人名称（盖章）：


注：因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，投标人须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”），此处可不用再重复填报。投标人的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以投标人在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。

十、分项报价表（给定格式）：
[bookmark: _Toc120614284]分项报价表
项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2026-0011
	序号
	名称
	品牌型号
	性能指标
	数量
	产地
	质保期
	单报价
	分项总报价

	1
	
	
	
	　
	
	　
	
	

	2
	
	
	
	　
	
	　
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	

	投标人承诺：
本采购项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例：      %


投标人名称（盖章）：

注：（1）投标人本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市公共资源交易中心梁溪分中心有权将相关内容进行公示；
（2）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；
（3）表格不够可自行延长。
（4）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，投标人除按本文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还应在本表中进行承诺，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对提供的全部产品给予价格评审优惠，比例数值未达到80%，或者未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时投标人可不用填报。（相关具体要求可详见第五章第二部分“对本国产品的支持政策”）
特别注意！！“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。



十一、投标偏离表（给定格式）：

投标偏离表


项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2026-0011
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	


投标人名称（盖章）：

注：（1）本表不得删除；
   （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；
[bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Hlt26955066]   （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。
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