
工程项目编制说明
一、编制依据
1、本工程执行住房城乡建设部《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）、《仿古建筑工程工程量计算标准》（GB/T50855-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T50856-2024）、《市政工程工程量计算标准》（GB/T50857-2024）、《园林绿化工程工程量计算标准》（GB/T50858-2024）、《矿山工程工程量计算标准》（GB/T50859-2024）、《构筑物工程工程量计算标准》（GB/T50860-2024）、《城市轨道交通工程工程量计算标准》（GB/T50861-2024）、《爆破工程工程量计算标准》（GB/T50862-2024），《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026）、《江苏省市政工程消耗量》（2026）、《江苏省通用安装工程消耗量》（2026）、《江苏省建设工程费用参考》（2026）及《江苏建设工程施工机具台班费用参考表》（2026）。

2、安全生产费用按《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）及有关文件规定足额计取
3、人工费按2026费用参考人工单价-苏建价[2026]76号，材料价按2026年5月份睢宁县部分建筑材料参考价及徐州市2026年第4期指导价(按财政局便函执行)。
二、工程概况

1、工程名称：睢宁县双沟镇（爱民路—农贸西路）污水设施改造工程

2、工程地点：睢宁县双沟镇爱民路—农贸西路
3、工程规模：沉井、道路、管网等工程；
三、编制说明
1、工程量按业主提供图纸计算，结算时按实调整。

2、材料价格为不含税价格。

3、图纸做法不明确、清单是按常规做法描述和计算，施工时以设计单位提供具体施工做法为准、结算按施工做法进行调整。

4、清单及控制价编制时没有图纸会审记录，如图纸会审时做法发生变化 施工时实际尺寸与图纸不符时、由三方签字确认，结算调整。

5、专业暂估价：详见清单。

6、降水天数暂按20天；绿化苗木拆除及修复，按常规苗木计取，结算按实调整。

7、未尽事项按设计要求及规范计算，最终结果按实结算。
四、取费

1、 措施费及规费取值按照下图附表；

	序号
	项目名称
	安装费率（%）
	土建费率（%）
	市政费率（%）
	
	
	备注

	1
	安全生产费
	
	
	1.9
	
	
	

	2
	文明施工费
	
	
	1.05
	
	
	

	3
	环境保护费
	
	
	1.2
	
	
	

	4
	临时设施费
	
	
	1.1
	
	
	

	5
	冬雨季施工增加
	
	
	
	
	
	

	6
	夜间施工增加
	
	
	
	
	
	

	7
	特殊地区施工
	
	
	
	
	
	

	8
	二次搬运
	
	
	
	
	
	

	9
	已完工程及设备保护
	
	
	
	
	
	

	10
	既有建（构）筑物、设施保护
	
	
	
	
	
	

	11
	按质论价
	
	
	
	
	
	

	12
	建筑工人实名制
	
	
	0.03
	
	
	

	13
	特殊施工降效
	
	
	
	
	
	

	14
	协管
	
	
	
	
	
	

	15
	其他大型机械及出场及安拆费
	
	
	
	
	
	

	
	税金
	
	
	9
	
	
	


