
工程量清单编制说明

工程名称：水桥花园地下车库通风管道实施维修
	一、工程概况

本工程为水桥花园地下车库通风管道实施维修, 项目建设地点位于苏州市吴中区。建设规模、工程特征、计划工期、施工现场实际情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等见施工图设计文件。

二、工程编制范围 

本工程范围：通风管道更换等，具体详见招标文件及清单。
三、工程量清单编制依据

1、《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、苏住建价〔2014〕4号文；

2、《江苏省建筑与装饰工程计价定额2014》、《江苏省安装工程计价定额2014》、江苏省市政工程计价定额》2014版及配套文件、《江苏省房屋修缮工程计价表土建工程》（2009版）、《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）、《江苏省施工机械台班费用定额》（2007）、《建筑安装工程工期定额》（TY01-89-2016）；

3、甲方提供的图纸、提疑；

4、省、市现行有关的法规及文件规定等。

四、工程质量、材料、施工等的特殊要求

工程质量要求合格，本工程施工用水电、材料均采用乙供方式。
五、招标人自行采购材料的名称、规格型号、数量、单价、金额等：无。
六、暂列金额：无。
七、专业工程暂估价：无。

八、材料暂估价：无。
九、其他须说明的问题

1、地材价格执行苏州市工程造价管理处发布的建设工程材料信息价格（2025年12月），其余材料价格均参照当月市场询价计入；

2、本工程人工费按苏建函价[2025]273号文执行计入；

3、工程取费按江苏省住房和城乡建设厅文件苏建价[2016]154号文、苏州市住房和城乡建设

局文件苏住建价[2016]3号文、江苏省住房和城乡建设厅文件苏建函价〔2019〕178号；

其他未尽事宜按苏州市现行相关文件执行；

5、各项取费：

1）现场安全文明施工措施费计取如下：

注：文明施工基本费、扬尘污染防治增加费费率均不可竞争。

序号

安全文明施工费率

基本费

标化增加费

扬尘污染防治增加费

1
安装工程
1.55%
--
0.21%
2）规费计取如下：

序号

规费

社会保障费

住房公积金

税金

1
安装工程
2.4%
0.42%
9%
6、现场安全文明施工措施费基本费、扬尘污染防治增加费按规定计取；标化增加费不计；建筑工人实名制费用按规定计入；
7、按质论价费：不计；

8、赶工费：不计；

9、风险费：不计。

十、工程类别

安装工程：三类。
十一、本工程预算编制有关事项说明

1、工程质量要求合格且满足建设单位使用要求，施工工艺符合国家、省及苏州市相关规范、规程要求；

2、本工程使用所有材料需符合国标要求、环保要求、和国家验收标准；

3、由施工单位负责现场清洁，清除施工造成的建筑垃圾，不再另行计价。
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