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一、投标邀请函
江苏智汇锡建工程项目管理有限公司受无锡学院的委托，就无锡学院AIGC创新工坊实验室项目进行公开招标，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：
（一）项目信息
1.项目名称：无锡学院AIGC创新工坊实验室项目
2.项目编号：JSZC-320200-JSZH-G2026-0059 

3.项目预算：投标最高限价为120万元，投标报价不得超过最高限价，否则作无效投标文件处理。
4.交付周期：合同签订生效后45个工作日内交货并完成安装调试。
5.采购方式：公开招标
6.采购人：无锡学院
7.本项目标的所属行业：工业（制造业）。根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号规定，工业（制造业），从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
8.本项目是否专门面向中小企业：否
（二）供应商资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
4.本项目的特定资格要求：无。 
5.本项目不接受联合体投标。
（三）供应商主体信息库注册
1.潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法：
1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。
2）潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--项目参与--下载采购文件（后缀名为“kedt”）--将后缀名为“kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
3）供应商应及时办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书与电子签章，政府采购交易系统原CA须更换为江苏省电子政务证书认证中心CA，以确保全流程电子化政府采购活动的顺利进行。办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。
4）CA驱动下载：
在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。
技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30，13:00-17:00）
2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。
3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。
4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。
技术支持QQ：田女士：3071474382 ；王先生：897651173。
5.苏采云系统应使用谷歌浏览器参与不见面开标。 
（四）获取招标文件
潜在投标供应商如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?）中免费下载公开招标文件（“项目参与”－“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”－“参与投标”－“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。
（五）公开答疑时间、地点
采购人、招标代理机构将以电话咨询、邮箱（2726537@qq.com）等方式开展线上不见面答疑服务。截至2026年8月6日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标供应商公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320200-JSZH-G2026-0059需澄清问题”， 并于答疑截止时间前邮箱（2726537@qq.com）给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由供应商自行承担。 
（六）现场踏勘
本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。
（七）投标及开标、定标时间、地点
本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在投标截止时间前半小时，登录苏采云网上开标大厅，在系统进入标书解密环节后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。
投标截止时间（网上投标截止时间苏采云投标客户端投标）：2026年8月24日13:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。
开标时间：2026年8月24日 13:30。
投标及开标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台。
定标时间：评标结束
定标地点：无锡市新吴区和风路19号启迪协信中心6号楼9楼  
（八）投标文件份数：请按规定上传电子投标文件，不接收纸质投标文件。
（九）投标有效期：开标之日起90天
（十）其他
1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布的信息。
2.未按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）的规定提出的对本项目采购过程中的质疑，招标人不予受理（接收质疑函的联系方式详见（十一）联系方式）。
（十一）联系方式
1.采购人：无锡学院
采购人地址：无锡市锡山区锡山大道333号
联 系 人：张老师、王老师
联系方式：13951507788、13023332885

2.采购代理机构：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司
联系地址：无锡市新吴区和风路19号启迪协信中心6号楼9楼
联系人：许居磊
联系电话：18013775326
邮编：214100 

二、供应商须知
（一）遵循原则
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
（二）招标文件
1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。
2.潜在投标供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台中免费下载公开招标文件（“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。
3.投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。
4.招标文件仅作为本次招投标使用。
5.招标文件中的“法定代表人”是指投标供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。
6.按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。
（三）招标文件的解释
  本文件的最终解释权归采购人。
（四）招标文件的补充或修正 
1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交首次投标文件截止时间至少15日前，以电子邮件形式通知所有获取招标文件的供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交首次投标文件的截止时间。 
3.供应商应于投标截止日前以电子邮件形式发送至江苏智汇锡建工程项目管理有限公司，确认已收到修改文件或延期开标通知，邮箱：2726537@qq.com；逾期不回视同收到此公告。因供应商未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标文件材料不符合采购人要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未成交）由供应商自行承担。
4.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。招标代理机构将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，招标代理机构对无效质疑不予受理。
 （五）投标文件的组成
1.投标函（格式见附件）
2.资格、资信证明文件：
（1）关于资格的声明函（格式见附件）；
（2）具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件加盖公章（投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照扫描件）；
（3）供应商法定代表人授权委托书加盖公章（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；
（4）供应商法定代表人身份证扫描件加盖公章（正、反面）；
（5）供应商法定代表人授权代表身份证扫描件加盖公章（正、反面，法定代表人亲自参与投标的除外）； 
（6）供应商近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外；
（7）供应商近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外；
（8）供应商近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外；
（9）承诺书（格式见附件）；
（10）供应商为中小微企业/监狱、戒毒企业/残疾人福利企业，中小微企业须符合中小微企业划分标准（《工信部联企业〔2011〕300号》）规定，提供《中小企业声明函》，残疾人福利企业提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件；
（11）采购人要求的特定资质证明扫描件加盖公章（详见“投标邀请函”－“供应商资格要求”之4中要求）；
3.开标一览表（格式见附件）
4.明细报价表（格式见附件）
5.服务承诺（格式见附件）
6.偏离表（格式见附件）
7.供应商情况表（格式见附件）
8.供应商近年已完成类似业绩一览表（格式见附件） 
9.提供第三章采购需求和技术有关要求中需提供的相关证明材料
10.技术方案（详见评分标准）
11.评分标准中对应的其他所需证明材料（详见评分标准）
12.要求采购人提供的配合（如有格式自拟并自行添加）
13.其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟并自行添加）
上述1-10项供应商必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。如采购项目未专门面向中小企业、面向小微企业时，资格、资信证明文件中第（10）项，供应商需对应提供。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。
 （六）投标文件的要求
1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
3.如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。
4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。
5.投标供应商在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页面，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标供应商自行承担。
6.投标费用自理。
（七） 网上投标
1.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，在苏采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
2.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。
3.投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。
4.投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
5.投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
6.投标费用自理。
（八）无效投标文件的确认
投标供应商有下列情况之一者，投标文件无效：
1.电子投标文件未按规定期限投标的；
2.电子投标文件未按招标文件要求签章的；
3.投标供应商未按招标文件要求解密电子投标文件的；
4.投标供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；
5.投标供应商的法定代表人或被授权代表，未准时参加开标会议的；
6.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；
7.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；
8.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；
9.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；
10.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；
11.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
12.不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
13.不同投标供应商的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；
14.不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；
15.不同投标供应商的投标资料相互混装、不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；
16.投标供应商提交两个（含）以上不同的投标报价或项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；
17.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
18.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
19.未通过符合性审查的；
20.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
21.投标文件中无技术方案或技术方案编制粗糙、缺漏项较多；
22.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
23.未按要求提供第三章采购需求和技术有关要求中须提供的相关证明材料的；
24.投标系统中不同投标供应商的MAC地址一致或标书制作工具客户端标识码一致的；
25.法律法规和招标文件规定的其他无效情形；
26.评标委员会认定投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按照《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，启动异常低价投标（响应）审查程序。出现招标文件规定的异常低价情形，评标委员会未启动异常低价审查或未对异常低价情形作出认定意见的，采购人应及时报告同级财政部门，由财政部门按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条追究评审专家的法律责任。
评标委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：
（1）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
① 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
② 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
③ 投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×65%；
④ 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟（本项目约定为：30分钟）。其中，属于第③项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
（九）开标、评标：
1.所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。
2.投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标供应商的投标报价。
3.投标文件的审查
（1） 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 
①
投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
②
大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③
单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
④
总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正，经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。
（2）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
（3）投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。
4.评标程序
评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。
（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。
资格性审查表
	序号
	资格审查内容

	1
	关于资格的声明函
	格式见附件

	2
	具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件加盖公章
	投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照扫描件加盖公章

	3
	供应商法定代表人授权委托书加盖公章
	法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件

	4
	供应商法定代表人身份证扫描件加盖公章
	（正、反面）

	5
	供应商法定代表人授权代表身份证扫描件加盖公章
	（正、反面， 法定代表人亲自参与投标的除外）

	6
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外；

	7
	具有依法缴纳税收的良好记录
	供应商近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外；

	8
	具有依法缴纳社会保障资金的良好记录
	供应商近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外；

	9
	承诺书
	格式见附件；

	10
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	（详见“投标邀请函”－“供应商资格要求”之3中要求）；

	11
	特定资格要求
	（详见“投标邀请函”－“供应商资格要求”之4中要求）；

	12
	信用记录
	供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）；

	13
	关于联合体投标
	本项目不接受联合投标；不允许分包、转包（详见“投标邀请函”－“供应商资格要求”之5中要求）。


特别提醒：资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。
B．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
符合性审查表
	序号
	评审点要求概况
	评审点具体描述

	1
	投标函
	按招标文件填写 ，格式见附件

	2
	开标一览表
	按招标文件填写 ，格式见附件

	3
	明细报价表
	按招标文件填写 ，格式见附件

	4
	偏离表
	按招标文件填写 ，格式见附件

	5
	供应商情况表
	按招标文件填写 ，格式见附件

	6
	供应商近年来已完成类似业绩一览表
	按招标文件填写 ，格式见附件

	7
	服务承诺
	按招标文件填写 ，格式见附件

	8
	满足采购需求
	满足招标文件第三章采购需求和技术有关要求，提供相关证明材料。

	9
	投标文件内容
	不存在供应商须知第八条中的情形


特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。
（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起答疑澄清，要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（3）比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
5.评标方法
投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序，本项目采用综合评分法。
评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，得分次高的投标人为排名第二的中标候选人，得分排列第三的投标人为排名第三的中标候选人。
核心产品（如有）：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标供应商获得评审排名资格，其他同品牌投标供应商无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，同上处理。
6.评标标准：详见附件。
（十）定标
1.本项目评标委员会根据对供应商资格审查情况、投标文件编写内容的完整性、合理性及综合评分等评审主要因素，根据综合评分法的评审原则确定1家成交供应商。 
招标代理机构将评审结果通知所有参加投标的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布成交公告。招标代理机构和评标委员会对未成交原因不作解释。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、财政部《政府采购质疑和投诉办法》等有关法规处理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。
2.在发布中标公告的同时，向成交方发出中标通知书。
（十一）废标的确认：
在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：
1.符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为；
3.投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
4.因重大变故，采购任务取消。
（十二）中标无效的确认：
1.提供虚假材料谋取成交的；
2.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
3.与采购单位、其他供应商恶意串通的；
4.向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；
5.在采购过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和成交供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
  供应商有上述1至5项情形之一的，成交无效。有上述1至6项情形之一的，处以政府采购项目成交金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
（十三）签订、履行合同：
1. 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏智汇锡建工程项目管理有限公司见证后生效。
2. 中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。
3.成交方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门做出相应处理。
（十四）质疑处理：
1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或代理机构有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。
2.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述“4.”条款的规定向采购人或代理机构提出质疑，上述应知其权益受到损害之日，是指：
2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
4.供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。
采购人、代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。
采购人、代理机构联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。
5.以下情形的质疑不予受理：
5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑；
5.2 超出政府采购法定期限的质疑；
5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑；
5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑；
5.5 供应商组成联合体参加投标的，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
6.供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
（十五）服务费：
1.本次招标采购项目的代理服务费，由成交供应商领取中标通知书时支付。 
2.供应商的投标报价（含按优惠率折算后的结算价）应当包含本次项目的代理服务费，该费用已计入投标总价/结算价中，采购人不另行支付。 
3.代理服务费：以成交金额为计费基础，按差额累进法计算，收费标准为：中标金额100万元（含100万元）以下部分费率为中标金额的0.3%；中标金额100万元—500万元部分费率为中标金额的0.21%（单个项目不满2000元按2000元计算；单个项目最高限价不超过50000元），由成交供应商支付。
4.供应商应在投标报价/测算优惠率时，自行将该笔代理服务费纳入成本测算并包含在内；采购人不承担任何因供应商对代理服务费计取方式理解偏差、漏算费用而产生的额外费用或相关责任。
（十六）信用担保
政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括履约担保、融资担保两种形式。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用该两种信用担保形式。
1.履约担保
履约担保，是指由专业担保机构为供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标、成交通知书为凭据，进行资信审查后出具履约担保函；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。政府采购履约担保函格式见附件。
2.融资担保。
融资担保，是指专业担保机构为供应商向银行融资提供的保证担保。供应商可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。政府采购信用担保融资，是指以政府采购作为平台帮助中小企业融资，政府采购中标、成交的中小企业供应商，以中标、成交通知书和政府采购合同作为抵押凭据直接向银行贷款，或通过担保公司担保后向银行贷款，解决政府采购中标、成交的中小企业在履行合同过程中的资金困难。
3.政府采购信用担保合作担保机构和信用融资合作银行
中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约和融资两种信用担保形式，自主选择融资银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行（为江苏省政府采购信用融资合作银行）、浙商银行无锡分行（为无锡市政府采购信用融资合作银行）可以在无锡市范围内依法开展政府采购信用担保融资业务。
合作担保机构及银行出具的履约担保函及银行保函等，均具有《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》中列明的担保效力。除不可抗力外，无论基于何种原因，供应商一旦出现违约情形，承担保证责任的专业担保机构应当先行按照政府采购担保函及时进行偿付，偿付完成后，再按与供应商签订的协议约定内容进行追偿。
（十七）政府采购合同融资：
合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。
中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。
具体事项详见《关于进一步推进政府采购合同融资工作的通知》（http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2022/04/18/3644462.shtml）
（十八）其他：
招标文件的条款必须认真审阅，供应商应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由供应商负责。

三、采购需求和技术有关要求
本项目为无锡学院AIGC创新工坊实验室项目，本项目的核心产品为嵌入式单板套件。投标供应商所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。
（一）项目基本情况
1.项目地址：无锡学院。
2.采购范围：清单范围内的无锡学院AIGC创新工坊实验室项目。
3.交付周期：合同签订生效后45个工作日内交货并完成安装调试。
4.付款方式：合同签订生效后预付合同总金额的30%，货到现场安装调试，经验收合格后支付合同总金额的70%。
（二）采购清单
本项目为货物采购，其中货物采购标的及对应的中小企业划分标准所属行业如下表：
	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	所属行业

	1
	嵌入式单板套件（核心产品）
	1.芯片：单板采用64位ARM Cortex-A76或同等及以上架构处理器，核心数≥4核，主频≥2.4GHz;

2.内存：板载LPDDR4X或同等及以上规格内存，容量≥8GB;
3.显示设备：屏幕尺寸≥10英寸，具备IPS触摸屏，带外壳及显示器支架；USB接口：不少于2个USB 3.0接口及2个USB 2.0接口；
4.兼容性：支持Python、C/C++、GPIO控制库、摄像头调用、网络服务部署等常见教学/开发场景，须兼容主流 ARM Linux 开发生态，支持现有基于Raspberry PiOS/Debian/Ubuntu ARM64或同类Linux 环境迁移部署； 
5.每套套件包含：主机散热器、IO扩展板、32G TF卡、128GBM.2PCIe NVMe固态硬盘及其拓展版、USB3.0读卡器、5.1V 5A专用电源、底板、中等面包板、小面包板、40p排线、面包板线、五金包、SSD及SSD扩展板、双色LED模块、RGB-LED模块、7色LED模块、继电器模块、激光模块、轻触开关按键、倾斜开关传感器、振动开关传感器、有源蜂鸣器模块、无源蜂鸣器模块、干簧管模块、U型光电模块、ADC模数转换器、雨滴探测模块、PS操纵杆模块、电位器模块、火焰传感器、烟雾传感器、红外接收模块、红外遥控器、触摸开关传感器、360旋转编码器、超声波传感器、DS18B20温度传感器、温湿度传感器、红外避障模块、循迹传感器、RFID射频读卡器、直流电机及风扇组件、直流电机驱动模块、PIR人体热释电感应模块、步进电机、模拟霍尔开关模块、模拟温度传感器、声音传感器、光敏电阻传感器、步进电机驱动板、强力磁铁、40p公对母线、二维云台、摄像头、FPC连接线、PCA9685舵机驱动板、I2CLCD1602液晶模块、BMP280气压模块、MPU6050陀螺仪加速度模块、DS1307实时时钟传感器、脉搏血氧及心律传感器、ToF激光雷达距离传感器、长条柔性薄膜压力传感器、16*16点阵显示模块、MicroHDMI高清线等配套套件。
6.具备配套开源库文件。
▲7.提供40个以上的传感器开发教学视频及25个以上的AI视觉技术开发视频。
▲8.提供40个以上的传感器开发程序案例及20个以上的AI视觉技术开发案例。
	80
	套
	工业

	2
	嵌入式微控制器套件1
	1.芯片：采用 32位双核微控制器，处理器架构不低于ARMCortex-M0+或同等性能架构，主频≥133MHz;
2.资源：片上 SRAM ≥264KB，板载 Flash 容量≥2MB;GPIO接口：板载可用GPIO数量≥26 路，GPIO电平为3.3V，支持数字输入、数字输出及复用功能；
3.接口：Type-C接口并焊接排针；
4.兼容性：支持MicroPython、C/C++开发，支持通过拖拽UF2文件、命令行工具或IDE完成程序烧录；
5.每套套件包含：专用扩展板、40P公对母连接线、USB数据线、光敏电阻探头、热敏电阻探头、火焰电阻探头、连接线、亚克力板及五金包、轻触开关按键、倾斜开关传感器、振动传感器、有源蜂鸣器传感器、无源蜂鸣器传感器、干簧管传感器、U型光电传感器、雨滴检查传感器、PS操作传感器、电位器传感器、霍尔开关模块、温度传感器声音传感器、光敏电阻模块、火焰传感器、烟雾传感器、4位数码管、触摸开关传感器、超声波模块、DS18B20温度传感器、旋转编码器传感器、DHT11温度传感器、DS1302实时时钟传感器、步进电机模块、红外避障传感器、红外循迹传感器、步进电机驱动模块、IICLCD1602液晶模块、SSD13060LED显示、PIR人体热释电感应模块、MPU6050陀螺BMP280气压传感器仪三轴加速、RFID射频卡模块、直流电机风扇组、角度舵机等配套套件；
6.具备配套开源库文件；
▲7.提供40个以上的实验教学视频
▲8.提供40个以上的程序案例
	80
	套
	工业

	3
	嵌入式微控制器套件2
	1.芯片：片采用8位RISC 架构或32位ARM Cortex-M系列及同等以上性能微控制器，主频≥16MHz：片上 SRAM 不低于 2KB，板载Flash 容量≥32KB，片上 EEPROM≥1KB; 
2.GPIO接口：板载可用数字1/0引脚数量不少于14路（其中至少包含6路支持 PWM输出），模拟输入引脚不少于6 路，GPIO电平为5V，支持数字输入、数字输出、模拟输入及复用功能；接口：板载标准排母插座，支持直插兼容各类标准扩展板；兼容性：支持C/C++开发，全面兼容官方编译环境，并支持Mixly、Mind+等主流图形化编程工具进行开发与程序烧录；
3.每套套件包含：专用扩展板、40P公对母连接线、USB数据线、光敏电阻探头、热敏电阻探头、火焰电阻探头、连接线、亚克力板及五金包、轻触开关按键、倾斜开关传感器、振动传感器、有源蜂鸣器传感器、无源蜂鸣器传感器、干簧管传感器、U型光电传感器、雨滴检查传感器、PS操作传感器、电位器传感器、霍尔开关模块、温度传感器声音传感器、光敏电阻模块、火焰传感器、烟雾传感器、4位数码管、触摸开关传感器、超声波模块、DS18B20温度传感器、旋转编码器传感器、DHT11温度传感器、DS1302实时时钟传感器、步进电机模块、红外避障传感器、红外循迹传感器、步进电机驱动模块、IICLCD1602液晶模块、SSD13060LED显示、PIR人体热释电感应模块、MPU6050陀螺BMP280气压传感器仪三轴加速、RFID射频卡模块、直流电机风扇组、角度舵机等配套套件。
4.具备配套开源库文件、实验例程。
▲5.提供16个以上的实验教学视频
	80
	套
	工业

	4
	嵌入式单板轮式移动拓展套件
	1.尺寸：长*宽*高≥277*212*166mm（麦轮底盘）、长*宽*高≥277*204*169mm（阿克曼底盘）、长*宽*高≥277*204*166mm（差速底盘）
2.整机重量：≥2.66KG
3.供电：11.1V 6000mAh 3C锂电池
4.机身材质：6061硬铝合金材料
5.编程语言：Python/C/C++
6.控制方式：PC端、手机APP、无线手柄
7.通讯方式：Wi-Fi、以太网
8.底盘参数：
底盘形态：支持麦轮底盘、阿克曼底盘及差速底盘快速切换
底盘悬挂：后轮摆式悬挂结构设计
轮胎数量：80mm麦克纳姆轮*4、80mm实心橡胶轮*4
9.电机参数：
编码电机堵转扭矩：≥15kgf.cm
编码电机减速比≥1:90
编码电机数量：≥4
编码电机额定电压：≥12V
10.控制系统：Jetson Orin NX Super(16G)

+Jetson多功能扩展板+STM32控制器                                                                                    Jetson Orin NX Super(16G）主板参数：
(1)AI算力：≥40 TOPS
(2)GPU : 配备≥32个Tensor Core的1024核，最大频率为625MHz
(3)CPU：≥6核ARM Cortex-A78AEv8.2 64位CPU 1.5MB L2+4MB L3，最大频率为1.5GHz
(4）内存： ≥8GB 128位LPDDR5，68GB/s
(5）存储：≥128G固态硬盘
(6）摄像头接口：≥ 2路MIPI CIS-2(15PIN，1mm间距）
(7）视频输出接口：≥1路HDMI接口
(8）数据传输接口：≥Type-C接口
(9）连接接口：≥M.2 Key E+M.2 Key M*2
(10）功率：7W~15W
Jetson多功能扩展板：2路GPIO接口（4Pin），2路IIC接口（4Pin），1路通信串口、内置LED灯、2个可编程按键
STM32控制器：
（1）主控芯片STM32F407VET6（100脚），电机驱动芯片YX4055
（2）板载4路编码器电机接口、4路PWM舵机接口、2路总线舵机接口、2路USB串口（Type-C）、1路I2C接口（4Pin）
（3）板载USB HOST接口，支持无线手柄和鼠标、SBUS航模遥控器接口，支持航模接收器、ttl蓝牙接口、多个按钮及LED灯、蜂鸣器，使用方便
（4）拥有26Pin扩展口，其中2Pin为CAN总线、18Pin为GPIO包含SWD调试接口、串口、SPI、ADC等多种接口
11.深度相机参数：                     
（1）工作距离：15～300cm                                                                                                                                                    （2）功耗：整机功耗Avg<1.6W
（3）深度图分辨率：640x480
（4）彩色图分辨率：640x480
（5）接口：USB 2.0 Wafer 座接口
（6）供电方式：5V±10%，1.5A
（7）尺寸：76.5x20.7x21.8mm
12.麦克风阵列参数：
（1）麦克风数量：≥6个
（2）拾音距离：≥10m
（3）声源定位：1°
（4）音频降噪：支持
（5）支持语言：普通话&英语
（6）Linux开发：提供完整SDK例程，可以实现离线命令词识别，返回识别结果、唤醒角度、音频等等。
（7）扬声器尺寸：30*70mm
13.激光雷达参数：
（1）尺寸：≥38.59*38.59*34.8mm
（2）供电电压：≥5V
（3）工作电流：290mA
（4）输出接口：UART串口
（5）扫描半径：0.03m～12m（白色物体12m；黑色物体8m）
（6）扫描范围：360°
（7）扫描频率：6～13Hz（默认10HZ）
14.OLED显示液晶屏模块                                                                                                                                     （1）4PIN接口
（2）多个控制指令，可调节亮度、对比度等
（3）可显示汉字、ACSII、图案等
（4）电压：≥5V
（5）尺寸：≥50*20mm
15.学习资料：提供整套教学资料，包含ROS课程与案例，图像分类、激光雷达路径规划导航、机器视觉应用等真人教学视频、玩法教学文档及Python代码、安卓和iOS手机APP软件等。
16.产品清单：
机体1套、Aurora 930 Pro深度相机1个、铰链支架1个、一体式6路麦克风阵列1个、激光雷达1个、12.6V 2A充电器1个、读卡器1个、PS2手柄（含接收器）1个、EVA红球1个、螺丝配件包1套。
17.功能：
（1）RTAB-VSLAM三维视觉建图与导航：通过运用RTAB SLAM算法，融合视觉和雷达数据构建三维彩色地图，可精准获取目标物体的空间深度信息，实现距离与体积的高精度测算。可以在三维地图中导航避障，支持全局重定位。
（2）激光雷达建图与导航：搭载高精度TOF激光雷达，融合编码器与IMU数据，实现精准建图与自主导航。支持多种建图算法，具备单点/多点导航。
（3）YOLOv11 模型检测：内置YOLOv11深度学习模型，支持图像分割、姿态估计、图像分类及定向目标检测等应用，具有更强大的环境感知与智能决策能力。
（4）自动驾驶：通过无人驾驶场景，将ROS功能项目化、场景化，可以让您了解自动驾驶业界内核心功能，助您轻松玩转路标检测、车道保持、自主泊车、转向决策等AI无人驾驶项目。                                  
（5）AI视觉识别：集成OpenCV、MediaPipe等主流计算机视觉框架与图像处理算法，具备对人体特征、指尖轨迹、标签码、颜色和三维物体等                                 多类别目标的高效识别与特征提取能力。
（6）AI大模型基础功能：
大语言模型：实时接入通义千问，能够精准理解并执行文本生成、语言翻译、问答、总结等任务。有了文本大模型的加持，就如同装上一颗“超级大脑”，不仅能理解你输入的各种指令，还能聪明地给出回复。
语音大模型：一体式6路麦克风阵列的加持，让有了“耳朵”和“嘴巴”。通过领先的流式端到端语音语言一体化建模方法，融合自然语言处理技术，能实时聆听你的每一句话，还能以高度拟人的语音进行响应，提供流畅自然的人机交互体验。
视觉大模型：视觉大模型就如同“眼睛”，能够理解和分析图像内容，对复杂视觉信息进行解读。不仅能够准确识别物体，还能提供详细的描述，涵盖物体名称特征等多方面信息，从而实现精准的图像识别与智能交互。
（7）多模态大模型应用：
语音控制：玩法开启后，可以自由组织语言，例如：“前后左右，横向移动，然后漂移”，会进行前后左右平移，然后进行旋转漂移的动作。
自主巡线：玩法开启后，可以自由组织语言，例如“沿着黑色的线前行”，控制机器人自主巡航，在自主巡航模式下，可以循黑线移动；当超过5秒检测不到黑色线条，或者重新唤醒时，退出自主巡航任务，进入重新唤醒状态。
颜色追踪：玩法开启后，可以自由组织语言，例如：“追踪红色的色块”，控制颜色追踪，在自主巡航模式下，追踪红色色块；当超过5秒检测不到红色色块，或者被重新唤醒时，退出颜色追踪任务，进入重新唤醒状态。
（8）具身智能应用
实时检测：玩法开启后，我们可以自由组织语言，例如：“你看到了什么”，自动识别视线范围内的场景并进行思考，将画面的内容描述出来。
视觉追踪：说出指定的唤醒词，以一问一答方式实现语音控制。然后，通过语音控制，例如“跟着前面穿白色衣服的人”，终端会打印出识别到的语音，“语音设备”会播报思考后生成的回答，并执行对应的动作。
智能管家：玩法开启后，我们可以自由组织语言，例如：“前往动物园看看有什么动物，然后回来告诉我”，导航到设定好的动物园的位置，查看有多少个动物模型，然后回到原点告诉结果。
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	嵌入式单板四足机械拓展套件
	1.机身尺寸：长*宽*高≥ 266mm*149mm*190mm
2.机体重量：≥820g
3.自由度：≥11DOF
4.电源：≥7.4V 2200mAh 10C锂电池
5.机身材质：结构采用6061轻硬铝合金材料，阳极氧化处理，脚底有橡胶防滑皮套。
6.上位机软件：可以图形编辑机器人动作组，支持末端坐标模式和舵机角度模式，支持偏差调整。
7.软件：手机APP+PC遥控上位机+PC动作编辑上位机
8.控制系统：
（1）CPU：采用四核Cortex-A76 64位2.4GHz
（2）GPU：≥800 MHz VideoCore VlI
（3）内存：≥8G LPDDR4X
（4）USB接口：同时具备2个USB2.0和2个USB3.0
（5）拓展接口：≥11个PWM舵机接口、2个IIC接口、2个GPIO口，支持IIC协议通信
（6）IMU姿态传感器：3轴加速度/3轴陀螺仪
（7）输入：2路可编程按键。指向性输入设备须支持蓝牙及2.4GHz无线双模连接，支持不少于2台设备一键快速切换；按键式输入设备须支持蓝牙及2.4GHz无线双模连接，支持不少于3台设备一键快速切换，自定义按键数量不少于8个。
（8）输出：蜂鸣器、2个RGB灯
（9）开关：板载独立开关口
9.舵机参数：采用空心杯舵机、堵转扭矩≥6kg.cm 8.4V、转动范围0~180°、转动速度≤0.06sec/60° 8.4V；
10.数据处理系统：主备双套。智能视觉运算专属高速存储空间≥32GB，FP32算力≥100Tflops，基础频率 ≥2000MHz。系统算力临时承载容量≥128GB DDR5 6400MHz。
11.摄像头：可视角度不低于100°广角，不低于30万像素（640*480）激光雷达参数：扫描角度360°、测距频率≥5000Hz、扫描频率≥5—13Hz、扫描半径≥0.03m～12m；
12.AI语音交互盒：FLASH容量≥2MByte、安静时最大识别距离为5米，嘈杂环境下识别距离为1米
13.机械臂参数：关节数量不少于3DOF、末端负载不低于30g、机械臂臂长不少于185mm、爪子开合距离≤147mm
14.传感器拓展：需包含发光超声波模块、点阵模块、触摸传感器、温湿度传感器。
15.课程资料：提供玩法Python源码、开发说明文档、教学视频等
16.基本功能：
(1)手机遥控：机器狗支持APP遥控，不仅可以实现机体遥控，还可以看到机器人的第一视觉画面。除此之外，还可以通过APP，来快速切换到其他智能玩法模式，如表演模式、目标追踪、标签识别、人脸检测、取色巡线、激光雷达等。
(2)建图导航：机器狗的背部可搭载TOF激光雷达，通过对周围环境360度激光扫描，能实现同步定位、建图导航、路径规划、动态避障等高端SLAM功能。雷达追踪、雷达警卫等有趣的AI玩法也能轻松实现。
(3)抓取搬运：机器狗背部可以搭载小型机械臂，通过视觉对目标的感知，可以抓取并搬运小型物品。结合激光雷达，还可以实现SLAM导航搬运。
(4)传感器拓展：机器狗也可以兼容超声波、触摸传感器、温湿度传感器等多种电子模块创造更多天马行空的AI创意项目。
17.多模态大模型功能与应用
(1)大语言模型：实时接入通义千问，能够精准理解并执行文本生成、语言翻译、问答、总结等任务。依托文本大模型的加持，可精准识别用户指令并智能回复；
(2)语音大模型：通过流式端到端语音语言一体化建模方法，融合自然语言处理技术，可实现实时语音采集与语义解析，还能语音进行响应。
(3)视觉大模型：具备理解和分析图像内容，可以对复杂视觉信息进行解读，同时提供详细的描述，涵盖物体名称、特征等多方面信息，从而实现图像识别与智能交互。
(4)多模态大模型之场景理解：唤醒成功后，可通过语音控制机器狗，例如“把你看到的场景详细描述出来”，机器狗会通过相机获取画面，然后通过AI语音交互盒播报思考后生成的回答。
(5)具身智能应用之智能管家：机器人可以听到用户的指令，并通过大模型分析指令的含义，根据不同的指令，会做出不同的反馈进行回应，例如下达指令“请看护好家门，如果发现陌生人闯入的话，请描述他的性别，并叫几声”终端将打印识别到的语音内容，机器人则会同步执行相应动作。
(6)巡线抓取清障：启动玩法后，机器狗将巡黑色线条进行移动，如果识别到前面线条上有色块阻挡，则会执行“搬运”动作。夹取红色色块放置于线条左边， 夹取绿色或蓝色色块放置于线条右边，执行完夹取动作后继续进行巡线任务。
(7)SLAM导航搬运：结合TOF激光雷达，搭配SLAM导航技术，机器人会自动规划路线避障前行，可以将物品搬运至目标地点，并通过AI视觉识别出放置区域，并用机械臂将色块放入其中，精准实现导航搬运。
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	嵌入式单板人形仿生拓展套件
	1.本机尺寸：高度≥373mm，肩宽≥186mm，厚度≥106mm
2.本机重量：约1.8KG
3.续航时间：≥60min
4.机体支架材料：机身结构采用6061轻硬铝合金材料
5.控制方式：PC端软件控制、手机APP控制
6.关节分布与数量：一共不少于20个关节、每条腿5个关节*2、每只手4个关节*2，头部2个关节。
7.锂电池参数：≥11.1V 2000mAh 10C锂电池
8.舵机参数：高压智能总线舵机18个，微型舵机2个。
高压总线舵机参数：堵转扭矩≥17KG.cm 11.1V、转速≥0.20sec/60°11.1V、角度控制范围≥0°-240°、不少于3个接线端口
防堵转舵机参数：扭矩≥1.5KG.cm 4.8V、转动角度≥ 0°-180°转动速度≥0.12sec/60°4.8V
9.控制系统：
芯片型号：不低于Broadcom BCM2712
CPU：≥Cortex-A76 64－位2.4GHz 四核
GPU：≥800 MHz VideoCore Vl
内存频率：≥8G LPDDR4X
蓝牙：采用蓝牙 5.0
Wi-Fi网络：支持802.11ac无线，2.4GHz/5GHz 双频Wi-Fi
USB接口：具备≥2个USB2.0和2个USB3.0
IMU姿态传感器：3轴加速度/3轴陀螺仪
拓展接口：具备≥6路总线舵机接口、2路PWM舵机接口、4个IIC接口、2个
GPIO口；
输入：≥2路可编程按键
输出：内置蜂鸣器、可作为信号指示
开关：板载独立开关电源，保证主板供电稳定
10.数据处理系统：物理核心数≥24核、基准频率≥3.2 GHz、加速频率≥5.7GHz，缓存L2≥40MB、L3≥36MB，功耗≥125W，数据存储≥4TB M.2 PCIe NVMe 5.0，5GHz无线传输速率≥2400Mbps。
11.摄像头参数：可视角度≥100°广角、支持手动对焦
12.AI语音交互盒：根据固定词条进行识别，可识别不少于255个词组或短句可自定义修改识别语、最大识别距离不少于5米、USB控制接口
13.拓展传感器：点阵模块、触摸传感器、风扇模块、光敏模块、温湿度传感器
14.铝箱内径≥442*307*127mm
15.学习资料：提供丰富学习资料、真人教学视频、Python源代码、学习手册等、电脑端控制软件、其他拓展学习资料等。
16.基本功能：
(1)追踪踢球：通过大语言模型的语义理解，能根据指令锁定目标，实时调整机身姿态，精准完成追踪踢球动作
(2)姿态检测：可以实时读取IMU传感器数据，大模型会分析数据，并判断当前的机身姿态，根据指令控制机器人站立或躺下。
(3)体感控制：可以识别视野范围内的肢体骨架，并根据不同的肢体动作，执行不同的反馈动作。
(4)自主搬运：在智能搬运玩法下，可以通过视觉识别，判定物品的距离，根据不同距离，进行步态的自主切换，最终将目标物品搬运至指定标签处。它既支持指定颜色搬运，也支持全程自主搬运。
17.具身智能大模型应用：
(1)大语言模型：实时接入通义千问，能够精准理解并执行文本生成、语言翻译、问答、总结等任务。依托文本大模型的加持，可精准识别用户指令并智能回复；
(2)语音大模型：通过流式端到端语音语言一体化建模方法，融合自然语言处理技术，可实现实时语音采集与语义解析，还能语音进行响应。
(3)视觉大模型：具备理解和分析图像内容，可以对复杂视觉信息进行解读，同时提供详细的描述，涵盖物体名称、特征等多方面信息，从而实现图像识别与智能交互。
(5)多模态大模型之语音控制：玩法开启后，我们可以自由组织语言，例如：“向前走5步，给大家打个招呼”，机器人会进行前进动作，然后进行打招呼动作。
(6)具身智能应用之实时检测：程序开始运行后，激活机器人，即可通过语音控制机器人，终端会打印出识别到的语音，机器人会自主地识别摄像头的画面，并且将画面的内容描述出来。
(7)具身智能应用之智能管家：程序启动，激活机器人后，可通过语音对机器人进行操控，指令下达后，终端将打印识别到的语音内容，“Ai语音交互盒/环形阵列麦克风”则会播报经思考生成的回答，并同步执行相应动作。
(8)具身智能应用之视觉追踪：机器人可通过具身智能算法识别理解视觉画面场景，当收到追踪画面某一物体指令后，机器人可通过视觉算法对该物体进行追踪。例如：“追踪桌子上的罐装牛奶”，机器人会识别画面中的罐装牛奶并跟随目标物体的位置进行位移动作。
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	头戴显示设备1
	1.显示分辨率：采用双目显示方案，单眼分辨率不低于 2160×2160，总分辨率不低于4320×2160；
2.内存与存储：运行内存≥12GB，机身存储容量≥256GB；
3.刷新率：屏幕刷新率≥90Hz，满足沉浸式交互、虚拟仿真及教学实训使用需求；
4.交互方式：配置 6DoF 交互手柄，支持空间定位、按键、摇杆、扳机及震动反馈等交互功能；
套件配置：每套套件须包含交互手柄≥2个、内置应用程序≥8个、腿部体感追踪器≥2个、腰部体感追踪器≥1个；
5.配套附件：每套套件须配备手柄挂绳、USB-C 数据线、眼镜支架、贴脸泡棉、收纳包或收纳箱、备用面罩、卫生眼罩、快充电源、清洁套装
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	头戴显示设备2
	1.显示分辨率：采用双目显示方案，单眼分辨率不低于 2160×2160，总分辨率不低于 4320×2160；
2.内存与存储：运行内存≥12GB，机身存储容量≥256GB；
3.刷新率：屏幕刷新率≥90Hz，满足沉浸式交互、虚拟仿真及教学实训使用需求；
4.交互方式：配置 6DoF 交互手柄，支持空间定位、按键、摇杆、扳机及震动反馈等交互功能；
套件配置：每套套件须包含交互手柄≥2个、内置应用程序≥8个、腿部体感追踪器≥2个、腰部体感追踪器≥1个
5.配套附件：每套套件须配备手柄挂绳、USB-C 数据线、眼镜支架、贴脸泡棉、收纳包或收纳箱、备用面罩、卫生眼罩、快充电源、清洁套装
6.平台与资源：每套套件须提供设备管理平台授权、应用资源包，支持设备集中管理、教学资源调用及应用部署使用。
	10
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	VR眼镜专用充电柜
	1.采用优质冷轧钢板制作；
2.当负载发生异常过载后，会切断电源，保护整机及设备；
3.可同时为20台设备充电；
4.具有智能充电管理芯片分配电流，可有效保护电池；
5.支持PD的多快充协议充电解决方案
6.选用高集成度的快充协议充电芯片，支持C口或A口输出，其集成了3.5A高效率同步降压变换器，支持PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP等多种快充协议以及CC/CV模式。外围只需少量的器件，即可组成完整的高性能多快充协议充电解决方案。
7.输出电流最高3.5A、支持BC1.2 DCP模式、支持 CC/CV 模式
8.保护机制支持 PPS/PD3.0/PD2.0、支持QC4+/QC4/QC3.0/QC2.0、软启动、支持AFC、输入过压保护、输入欠压保护、支持FCP、支持低压SCP/高压SCP、输出过流保护、输出短路保护、支持PE2.0/PEI.1、过温保护、支持SFCP
9.此芯片集成了Type-C接口控制器，支持DFP/Source角色，当UFP设备接入时自动对其放电，UFP设备移出时自动关闭放电。
10.PD快充集成了PPS/PD3.0/PD2.0快充协议，PPS输出最大支持3.3～21V,PD3.0/PD2.0输出支持5V/9V/12V/15V/20V，最大支持45W输出功率
11.QC 快充集成了QC快充协议，支持QC4+/QC4/QC3.0/QC2.0，支持Class A/ClassB。QC2.0 输出支持5V/9V/12V/20V。QC3.0输出支持3.6V～20V，200mV/Step。
12.AFC 快充集成了AFC快充协议，输出支持5V/9V/12V。
13.FCP 快充集成了FCP快充协议，输出支持SV/9V/12V。
14.SCP 快充 集成了SCP快充协议，输出支持5V@3.5A 低压 SCP以及10V@2.0A高压SCP。
15.PE 快充集成了PE2.0及PEL.1 快充协议，PE2.0输出支持5V～20V.500mV/Step.PEL.1，输出支持5V/7V/9V/12V。
16.SFCP 快充集成了 SFCP快充协议，输出支持 SV/9V/12V。
17.每口单独配置一个过压保护，过载保护，过流保护，漏电保护，过充保护，涌浪保护，灌流保护，断电保护芯片。
（1）浪涌保护：对超出正常工作电压的瞬间过压或其他瞬时过压的电涌进行泄流，保护连接设备免于受损。
（2）短路保护：输出端口异常短路时切断输出，保障安全。
（3）灌流保护：内置反向截止芯片，防止设备电流倒灌。
（4）过充保护：内置过充保护电路，智能检测充电设备电量，充电完成后停止充电，实现无忧充电。
（5）过压保护：当输出电压过高时，智能切断输出，保护充电设备不受损。
（6）过载保护：超载时自动切换恒载模式，严重超载时切断电源，保护设备。
18.电源仓配置一个智能散热风扇，当箱体内温度达到40°风扇立刻开启散热功能，确保不会因为温度过高导致停止输出，当温度低于40°，风扇自动关闭，直接降低能源和耗电磨损。
19.柜体底部配有4个轮子，两个刹车轮，两个万向轮带有静音脚轮，方便柜体移动使用
20.输入220V，自带手动一键断电开关，内置过载保险丝。
21.箱体内20个快充插口，电源功率600W 。
额定电压：220V     
额定电流：10A
22.充电柜内设5层板，多格收纳，一机一位间隔放置，方便拿取，每层4个快充插口，兼容性强，适用大部分VR眼镜存放充电。隔板支撑力强，椭圆设计，防止产品划伤。
23.外接电源线长度不小于1.8米。
24.供电保障模块：原生模块不低于1100W，主备双套。保障模块容量不少于3000VA/1800W，输入电压范围175—290V、频率范围40Hz—70Hz，输出电压范围市电模式195—255V、频率范围电池模式50Hz±0.5Hz，确保充电供电正常。
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	地面感知防入侵系统
	智能地面传感膜
1.内嵌地面感应薄膜阵列，可实时采集地面上人员的行为数据，包括行为轨迹、停留时间、停留区域、非法闯入等异常行为等。
2.厚度不超过2毫米，防水等级IP67；
3.可铺装于地毯、木地板、PVC、大理石板等建筑材料下方；
4.单片尺寸250cm*25cm，可剪裁；
5.具有优秀的防滑性能和舒适的脚感；
6.工作温度：-30℃~+70℃
7.工作湿度：5%～95%RH
8.额定功率：0.3W/m²
9.采样率：20Hz
10.单片32通道采样点
▲11.后台AI大数据分析及算力支撑，形成准确行为数据，包括跌倒、打闹、聚集、驻留、清洁、积水。一旦发现异常情况将进行信息通知告警。
节点控制器*8
1.额定电压：DC 12V；
2.最大工作电流：3.5A；
3.系统运行电压：3.3V；
4.接地：有；
5.数据接口：485/CAN
边缘计算网关
1.HDMI+VGA显示接口，同步或异步显示
2.8GB DDR3 SO-DIMM单通道
3.支持NVMe M.2或SATA M.2固态硬盘
4.2路TL8168/8111/8112千兆网卡
5.4通道USB3.0，2通道USB2.0
6.支持上电开机，定时开机，网络唤醒，看门狗
7.物理尺寸：150*127*50mm
8.板载SIM卡座，支持4G模块 
9.静音无风扇机壳散热
10.2路RS232串口
11.4路RS485智能地面内网接口
12.电源：输入AC 110V—220V，输出DC 12V，5.5*2.5 DC规格
13.操作系统：Linux/Debian12
14.边缘侧AI支持：Transformer/3D-CNN
15.最大支持100平米SmartFloor智能地面传感膜组网计算
16.环境温度：0℃ ~ +70℃
	4
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	光雕投影设备1
	1.光学分辨率：≥1920x1080dpi                                                    2.整机功率：≥120W                                                         3.存储容量（ROM）：≥32GB                                                       4.支持画面比例：16:9                                                         5.动态对比度：10000:1以上                                                   6.光源类型：纯三色激光光源（红绿蓝三原色直接发光）、QuaLas42激光器、1300CVI亮度                        7.投射比：1.0-1.3:1                                                            8.画面最高刷新率：≥120HZ                                                                         9.支持蓝牙                                                                                                                                   10.电池：内置20000mAh电池
11.擎流管理系统：-20℃也能用｜安全保护：过压/欠压/过电流/短路/温度安全保护
12.镜头：哈勃光学变焦镜头，
13.光学变焦：01.0-1.3:1（1.3倍变焦）                                                                   14.音响：杜比HIFI音响，2.0声道、2*7W功率
15.AI功能：AI超级智能体、一键识图截图识曲、遥控器语音
16.云台：俯仰360°可调，智能校正、对焦                                         17.接口：USB3.0*1、HDMI2.1*1（支持eARC）DC口*1
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	光雕投影设备2
	1.显示技术：采用DLP显示技术，显示芯片≥0.47英寸DMD
2.光学分辨率：≥3840×2160，支持4K超高清显示
3.光源类型：三色激光光源
4.亮度：≥5500CVIA，或≥6800 ISO流明
5.对比度：原生对比度≥7000:1，动态对比度≥80000:1
6.投射比：1.2-1.5:1，支持光学变焦
7.镜头及移轴：支持高透光镜头，支持垂直方向±130%、水平方向±50%光学移轴
8.画面功能：支持自动对焦、自动梯形校正、智能避障、画幕对齐
9.刷新率及响应：画面最高刷新率≥240Hz，响应速度≤1ms
10.云台功能：支持左右360°旋转，俯仰角度≥135°
11.处理器及存储：处理器性能不低于MT9681，运行内存≥3GB，存储容量≥64GB
12.音响系统：内置双扬声器，功率≥2×12W，支持DTS、杜比等音效
13.网络及蓝牙：支持Wi-Fi 6，支持2.4GHz/5GHz双频网络，蓝牙版本≥5.2
14.接口配置：HDMI2.1接口≥2个，其中至少1个支持eARC；USB接口≥2个，光纤音频接口≥1个
15.整机要求：噪音≤28dB@1m，整机功耗≤280W 
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	光雕投影设备套装
	1.光学分辨率：≥3840x2160dpi                                                                  2.存储容量（ROM）：≥64GB                                                                      3.整机功率：≥180W                                                                                 4.动态对比度：≥10000:1以上                                                                 5.光源功率：69W                                                                         6.投射比：1.0-1.3:1光学变焦                                                 7.光源：2*QuaLas32激光器
8.最大兼容分辨率：3840x2160                                                                  9.画面最高刷新率：240Hz                                                                     10.梯形校正范围：六向+四点矫正                                                               11.音响：JBL专业定制音响亮度：2400CVIA
12.支持3D播放                                                                  13.支持画面比例：4:3 16:9                                                                   14.对比度：超高动态对比度15000:1标准动态                                         对比度1800:1
15.音效：杜比/DTS/蜂蛇音效
16.支持投放画面范围：80-150英寸                                                                 17.正常模式运行噪音：28dB                                                                     18.音响功率：20W                                                                   19.智能避障：支持智能避障                                                           20.色域：110%BT.2020
21.防射眼：全息屏防射眼                                                            22.色准：△E<0.9
23.芯片：MT9681                                                           24.环境光自适应：支持
25.云台：水平360°、俯仰260°                                            26.运存：4+64GB                                                               27.Wi-Fi6、蓝牙5.2                                                      28.遥控方式：远场+近场+APP
29.专业接口：USB,HDMI、有线网口、数字音频输出（光纤）、耳机接口                                                                                                                    30.配件－家电外壳定制模型：智能音箱外壳、智能电饭煲外壳、智能水壶外壳、机器人模型各一套。表面需经过无反光打磨处理并适合激光投射显色，满足工业产品设计表面的 UI 交互光影渲染与验证需求。
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	高精度眼动追踪分析系统
	1.眼动追踪设备：采用便携式桌面眼动追踪设备，支持被试非接触式眼动数据采集，无需佩戴设备或固定头部，适用于心理学、教育学、人因工程、用户体验、视觉认知等实验研究场景；
2.追踪技术：采用瞳孔－角膜反射法眼动追踪技术，支持暗瞳追踪，支持单眼/双眼眼动数据采集；
3.采样率：眼动数据采样率≥60Hz；
4.测量精度：注视点测量精准度≤0.5°；
5.使用范围：有效使用距离不低于 50cm～85cm；
6.头动范围：支持自然头部移动，头动范围不低于28cm×28cm@50cm、38cm×38cm@65cm、58cm×58cm@80cm；
7.数据输出：支持输出时间戳、注视点坐标、原始图像、凝视、眼跳、眨眼、瞳孔直径、瞳孔在图像中的位置等数据；
8.连接方式：设备通过 USB 3.0 或同等高速接口连接计算机，支持即插即用，无需额外独立供电；
设备性能：眼动仪延迟≤17ms，注视点恢复时间≤45ms，眨眼恢复时间≤1 帧；
9.硬件尺寸：设备小巧便携，便于安装、拆卸及移动实验使用；
10.配套软件：配置专业眼动实验与分析软件，支持实验工程管理、被试信息管理、实验流程设计、图片/视频/屏幕录制等刺激材料呈现、眼动数据采集、实验录制回放等功能；
11.分析功能：支持与教学终端连接，软件支持注视热图、注视轨迹图、AOI 兴趣区绘制、静态/动态 AOI 分析、经典眼动指标统计及数据可视化展示；
12.校准功能：支持智能校准、自定义校准点颜色和图案，满足不同实验对象及实验场景使用需求；
数据导出：支持眼动原始数据及分析结果导出，导出格式应满足后续统计分析软件处理需求；
13.配套附件：提供眼动仪主机、安装支架、连接线缆、软件授权、操作手册及必要安装附件。
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	脑电采集交互设备
	1.具备 SSVEP 脑电解码控制功能：基于稳态视觉诱发电位原理，通过屏幕呈现特定频率的视觉刺激，同步采集头皮脑电信号，可快速解码用户注视意图，实时输出对应设备控制指令，支持 4-8 个离散控制指令识别。
2.具备轻量化采集终端：采用柔性电极设计，无需专业导电凝胶，佩戴舒适且信号稳定，可适配日常课堂教学场景下的便捷使用。
3.具备前额叶认知状态监测功能：通过前额叶电极采集脑电信号，可捕捉专注度、放松度等认知状态数据，实现对使用者认知过程的量化监测。
4.可实现教学适配优化：系统结构简化，降低脑机接口原理的学习门槛，可支持学生完成脑电信号采集、调试、算法解析的全流程实操。
5.支持脑控机械臂交互功能：实现脑机接口与机械臂的深度联动，使用者可通过意念直接控制机械臂完成前进、后退、抓取、释放等动作，完成从传统 “手控” 到 “脑控” 的人机交互模式升级。
6.支持意念智能分拣闭环功能：构建“意念下达指令 - 机器视觉识别定位 - 机械臂精准执行” 的完整智能分拣流程；使用者通过视觉注意力下发分拣指令，系统调用视觉算法定位目标物体，由 AI 网关规划路径，驱动机械臂完成抓取、移动、放置的全自动化操作。
7.支持跨学科实践支撑功能：打破专业壁垒，构建 “认知科学 - 计算技术 - 控制工程” 三位一体的实践体系，可支撑神经科学、计算机科学、电子工程、控制工程等多学科的融合教学与项目实践。
8.支持多课程场景适配：可支撑通过脑机接口设备进行工业机器人操作实训、人机交互与协作技术、人工智能与认知科学导论、康复工程技术等多门核心课程的教学与实训。
9.支持多模态融合拓展：支持对接脑电技术，可构建混合 BCI 系统，弥补单一信号的不足，提升交互准确性与鲁棒性。
10.支持VR/AR 集成拓展：支持脑机接口对接 VR/AR 设备，可搭建虚实结合的沉浸式虚拟实训环境，支撑高难度、高风险场景的实操训练。
11.支持开源生态兼容：开放硬件与软件接口，支持定制化应用开发与教学资源共建，可适配开源社区生态的持续迭代。
硬件参数
1.增设两耳电极，采用双通道前额脑电信号采集方案，有效避免单一前额电极因参考与采集距离过近导致的信号衰减。
2.双通道方式采集前额脑电信号。
3.采样率：≥250Hz。
▲4.共模抑制比≥110db。
5.采样精度：24bit。
6.采集时延：≤484ms。
7.同步精度：≤4ms。
▲8.信号重建误差：≤±9%
8.采集传输方式：Wi-Fi无线传输。
9.信号同步：Wi-Fi时间同步机制。
10.视觉信号输出：≥4*UHD3840x2160@100Hz，USB-C上行接口须支持对外供电，功率不低于90W
11.电极类型：干电极，无需导电膏。
12.供电方式：内置可充电锂电池。
13.续航时间：≥10小时。
14.充电时长：≤60分钟。
15.蓝牙传输距离：≥3m。
▲16.输入噪声：输入端的噪声≤5μV峰谷值
17.主机重量≤28g，尺寸不大于95*26*35mm。
18.支持与MATLAB协同使用，提供标准数据接口。
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	脑电活动外显设备
	显示类型：LCD显示
屏幕比例：16:9
屏幕尺寸：≥100英寸
背光分区数：1000-2000级
亮度：1500-2000尼特
色域值：≥94%
屏幕分辨率：≥4K
响应时间：≤6.5ms
背光方式：Mini LED
运行内存：≥4GB
CPU架构：≥四核
存储内存：≥64GB
屏占比：≥97%
电源功率：≥500W
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	噪声振动分析仪
	1.执行标准：GB/T 3785-2010 1级；GB/T 3241-2010 1级
▲2.高标准防水，防护等级IP65以上
3.测量范围：20dB（A）-143dB（A）
4.时间计权：并行F、S、I频率计权：并行A、C、Z
5.显示器：不小于4.3英寸电容触摸屏，并提供实物彩色照片
6.主要功能：总值积分、统计分析、24小时自动监测、1/1、倍频程频谱分析、室内固体结构测量，数据采集测量功能
7.测量指标：Lxyp、Lxeq,T、Lxeq,t、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、Lxpeak等（注：x为A、C、Z计权；y为F、S、I计权；N为5，10，50，90，95累积声级）
8.数据存储：不小于16G内部存储，最大支持64G TF卡，并带录音功能，可以采集自然声源。
9.带防篡改功能，当测量存储文件中任意字符被修改后，通过设备中数据调阅功能查看文件内容时，文件打开失败并显示文件内容非法。
10.通信接口：4G、Wi-Fi、蓝牙、串口、USB、网口等，可以将数据传输到网上与在线设备实时对比数据
▲11.自带北斗定位功能。
12.电池：不低于10000mAH，正常模式续航8小时以上，24小时测量模式下至少续航1天。
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	声学校准器
	1.标称声压级：94 dB ，114 dB （以20 μPa为基准）
2.频率：1 kHz ±1%，250Hz ±1%
3.声压级准确度：1级，±0.2 dB(+23 ℃），±0.3 dB(-10 ℃~+50 ℃)
4.总谐波失真：≤1 %（1kHz，94 dB时）
5.电源：电池1×6F22
6.工作温度范围：-10 ℃~+50 ℃
7.外形尺寸：φ52×116(mm)
8.适用范围：φ23.77 mm（1英寸），φ12.7 mm（1/2英寸），φ6.35mm（1/4英寸）传声器及声学测量仪器校准
9.温度范围：-10℃~50℃
10.相对湿度：＜90%
11.大气压力：65kPa~108kPa
12.自动气压修正
13.可以对市场上所有的声学仪器校准
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	便携手持多轨录音机
	1.录音规格：支持 WAV 格式录音，采样率支持 44.1kHz、48kHz、96kHz、192kHz，位深支持 16-bit、24-bit 及 32-bit float 录音；
2.录音轨道：支持不少于 4 路独立音轨录制，可实现最多 6 轨同步录制，满足现场采音、访谈、视频同期声及音乐录制使用需求；
3.麦克风配置：内置或标配 X/Y立体声电容麦克风，支持单向拾音，最大声压级≥140dB SPL；
4.输入接口：配置不少于2个XLR/TRS 复合输入接口，支持麦克风及线路输入，支持 +48V 幻象供电；
5.前置放大器：具备低噪声话放设计，等效输入噪声≤-127dBu；
6.音频处理：支持限幅器、低切滤波、单声道录制、录音文件标准化导出等功能；
7.存储介质：配备≥128GB配套存储卡，支持 microSDHC/microSDXC 存储卡，最大支持容量≥2TB；
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	扩音系统
	1.无线麦克风：
(1)工作频率与连接特性，采用 UHF 频段无线传输技术，支持单话筒与任意接收机自由配对，实现设备间即连即用的灵活协作；
(2)无障碍环境下有效传输距离≥40 米，拾音半径≥30cm，满足中小型空间的音频采集需求；
(3)内置≥600mAh 高容量锂电池，支持≥6小时连续工作续航（典型工况）；
(4)搭载低功耗 OLED 显示屏，实时显示电量、频道、连接状态等信息，兼顾信息可视化与能效优化；
(5)信噪比：≥85dB | 动态范围：≥82dB | 采样频率：48KHz；
▲(6)无线麦克风具有主动式 NFC 近场对频技术，通过物理接触触发配对，杜绝邻近房间的串频干扰问题。
(7)内置 AGC 自动增益控制模块，实时动态调节输出音量，避免突发音量对听力造成损伤（特别适用于教育场景）；
(8)集成人声频谱优化算法与动态反馈抑制技术，有效提升语音清晰度并抑制环境啸叫，确保扩声系统稳定运行；
▲(9)无线麦克风支持 “一发多收” 工作模式，单话筒可同时适配多台接收机协同工作，满足多设备音频分发场景。
▲(10)无线麦克风具有人声还原度处理功能及主动动态反馈抑制功能，最大限度还原人声及有效防止啸叫。
(11)标配可调节背夹组件，支持领夹式、手持模式及头戴麦克风外接（3.5mm 音频输入接口）；
(12)创新磁吸式配件系统，通过磁吸背夹实现服装表面快速佩戴，支持胸前悬挂等多元化使用场景；
(13)配备 Type-C 标准充电接口及镀金外置充电触点，支持有线充电与触点式充电双模式，满足不同使用环境的续航需求；
2.无线接收器：
(1)UHF 专属频段设计，采用 UHF 频段信号传输，精准规避 4G/5G/6G 手机工作频率范围，从物理层隔绝移动终端信号干扰，保障复杂电磁环境下的稳定连接；全频段高保真响应支持 20Hz-20KHz 宽域频率响应，完整覆盖人耳听觉范围，实现原声信号的高还原度传输，满足音乐监听、会议扩声等专业音频需求；
▲(2)无线接收器具备OLED 可视化终端配备高对比度 OLED 显示屏，实时显示当前工作频道、对频状态、剩余电量（百分比显示）及信号强度。
(3)双模可配置输出，支持模拟音频（3.5mm 接口）与数字音频（USB 接口）可切换输出模式，兼容传统音响设备与现代数字化音频系统，适配多样化设备连接场景；
(4)支持外接数码管模块扩展显示频道信息，满足远距离或多视角查看需求；
(5)标配 3.5mm 音频输出接口，适配耳机、音箱等通用音频设备；
(6)双按键智能调台内置两个可编程功能按键，支持快速设置并存储常用接收频道，通过短按 / 长按操作实现频道的一键切换或手动搜索，提升操作效率；
(7)提供插针输出接口（适配专业音频设备）与双面可插 USB 接口，满足墙面壁挂、桌面摆放等不同安装形式的连接需求；
▲(8)无线接收器内置免驱动 PPT 翻页接收模块，可直接适配主流翻页笔设备，支持幻灯片翻页等演示功能，助力高效会议场景应用。
(9)USB 接口支持 “供电 + 模拟音频” 与 “标准 USB 音频” 两种预置模式（免驱动即插即用）；
(10)Type-C 标准化供电，采用行业通用 Type-C 接口供电，支持 5V/1A 稳定输入，兼容市面 99% 的充电器及移动电源，接口插拔寿命超过 10000 次，保障长期高频次使用可靠性。
3.对频卡：
(1)外形规格：采用圆形平面设计，直径严格控制在70mm 及以上，满足大尺寸感应区域需求，确保对频操作的容错空间；
(2)粘贴方式：卡片背面预覆高粘性 3M 工业级双面胶，经测试可牢固附着于光滑或微糙表面（如搪瓷黑板、金属讲台、玻璃等），耐高温、防潮，长期使用不易脱落，支持快速安装与无痕拆卸；
(3)感应技术：基于13.56MHz 高频射频（NFC）技术，符合 ISO/IEC 14443A 标准，内置高性能读写芯片，存储容量达 1KB，支持快速数据交互，单次读写时间≤0.1 秒，擦写寿命超过 100 万次，满足高频次对频需求；
(4)对频机制：卡片中心区域为精准感应靶点，采用环形天线布局与铁氧体隔磁材料优化设计，增强磁场均匀性。当麦克风（或对频设备发射端）贴近中心点垂直距离≤5mm 时，触发双向认证协议，成功对频后设备发出清晰 “滴” 声反馈，响应时间＜200ms；并可以接受来自麦克风反向对频；
(5)工作特性：无源式设计（无需内置电池），依靠外接设备电磁能量激活，支持 - 20℃~60℃宽温环境运行，适应教室、会议室等复杂室内场景，抗金属干扰能力强；
(6)安装场景：专为教育、会议场景设计，可直接粘贴于黑板边框、讲台立面或设备面板，不遮挡教学视野。表面采用哑光雾面处理，防刮花且易于标记；
(7)兼容性：兼容主流 NFC 对频设备，支持品牌麦克风、扩音器及智能终端的快速配对，出厂前经多型号设备适配测试，确保 “即贴即用” 无适配问题；
(8)材质工艺：表层覆耐用 PET 保护膜，抗紫外线老化，长期暴露于投影强光下不褪色；底层采用柔性 PCB 基板，耐弯折，适应轻微碰撞或曲面粘贴；
(9)材料标准：不含铅、汞等有害物质，符合教室环境安全要求，使用寿命≥5 年；
(10) NFC 对频卡以70mm 大尺寸感应区域、工业级 3M 胶粘贴方案及精准中心靶点，兼顾安装便捷性与对频稳定性，适用于高频次、高可靠性的教学及会议场景，通过优化的射频性能与结构设计，实现 “贴近即响应，滴声即成功” 的高效对频体验。
4.音箱：
(1)主副箱采用高密度木质箱体，铁板冲孔面网（孔径≤3mm，透声率≥85%）；
(2)扬声器单元：5.5英寸航天磁路全频扬声器单元一个，无高音单元设计；
(3)宽电压适配：支持100V—260V~50/60Hz全球通用电压，内置 EMI 滤波模块，适应复杂电网环境；
(4)两路立体声RCA线路输入（阻抗 10kΩ，增益范围0-12dB），独立音量调节（旋钮式±10dB）；
(5)一路立体声RCA线路输出；
(6)可选装定压输入强切模块，支持优先级信号自动切入。
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	路由器
	1.类型：Wi-Fi7（802.11be）
2.总速率：≥7200Mbps 
3.频段：双频（2.4GHz+5GHz）
4.带机量：最多≥512台
5.端口：WAN：2*2.5Gbps、LAN：3*2.5Gbps，4*1Gbps
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	智能实验手绘板
	1.应用技术：无缘无线电磁压感笔技术；
2.压感级别：≥2048级压感；
3.读取速率：≥200点/秒；
4.EMR分辨率：≥0.01毫米 （2540 ppi）；
5.使用纸张：任意普通纸张均可使用（最大支持A4尺寸）；
6.储存：可存储多达20页的书写内容；
7.电池使用时间：存储/实时模式连续不间断书写时间约15小时；
8.电池容量：可充电锂聚合物电池1000mAh；
9.充电时间： 2.5个小时；
10.待机时间：1个月以上；
11.坐标分辨率：29700*21000；
12.圆珠笔芯寿命：约1400米 +/- 20%；
13.状态显示屏：有；
14.LED状态灯：有；
15.要求：支持蓝牙4.0的设备；
16.连接：Bluetooth 4.0, USB；
17.需搭配USB接收器采用USB连接实现蓝牙4.0连接，信号强，传输稳定，传输距离可达30米，小巧轻便，即插即用。电脑USB接口支持USB2.0及以上。
18.微课模块：
(1)纸笔书写板书。真实的纸笔书写感受，原笔迹的数字化呈现；
(2)电磁笔可以当书写笔使用，亦可以模拟鼠标使用，提供多功能快捷键，不需要操作电脑，即可通过智能书写笔调整画笔颜色和粗细、擦除、翻页等功能实现微课的制作；
(3)微课软件能快速高效导入教师所需的素材，对相应的文档资源进行录制讲解。老师只需要将已经制作好的ppt 、word、pdf、图片等文档导入到微课录制界面，使用电磁笔在纸上进行批注书写；
(4)附加书写白板。在讲解PPT等文档操作时，软件右侧可点击增加提供额外的书写白板；
(5)鼠标书写。支持使用鼠标或触控设备在屏幕或多媒体触控屏上直接书写；
(6)微课录制完成后，并且可以实现微课的回放和预览，便于教师查看微课录制效果，支持本地导出微课视频，生成MP4通用的流媒体格式文件，方便用户随时随地播放和应用。采用矢量轨迹的记录方式，视频容量大小约1MB/分钟。
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	无线示教仪
	1.连接方式：配备专用的无线接收器，不占用大屏的无线网卡；无线接收器与电脑的USB接口连接，免驱即插即用，无须设置，实现示教仪开机智能匹配连接。
2.金属软管式设计，任意方向可调，可拍大于A2幅面的示教场景，也可以微距显示。
▲3.镜头像素：自带2个1300万像素自动对焦摄像头。摄像头在调整高度和角度后会自动对焦1次。
4.影像速率：1080p或4K无线传输速率达到25~30帧/秒。
5.十字定位辅助功能：设备开启图像时，自动加载十字定位线，清晰呈现于画面，辅助用户快速识别画面中心位置。十字定位显示时长约15-20 秒，到达预设时间后自动消失，避免干扰正常图像的查看或操作。
6.底座带4个触摸按键：录像、转90ﾟ、灯光、对焦。
7.触摸底座上的录像按键，可启动软件的录制功能进行示教画面的录像。配专用无线麦克风，TYPE-C接口一拖二领夹麦。
▲8.轻触底座上的转90°按键，即可在摄像头横向展示与竖向展示的场景间灵活切换，让示教过程中的画面更符合满屏的观看习惯。
9.示教设备采用可拆卸分离式底座，支持安装桌面底座，紧固夹板、三角支架，便携可移动，满足立体展示过程中的需要，兼顾更多示教场景。
▲10.充电续航：设备背面带有Type-C充电口，可边充边使用，支持电量指示灯。采用可拆卸可替换的电池设计，配备2个大容量可拆卸电池。
11.配金属便携收纳箱，适合长期保存，也方便携带到不同教室中使用。
▲12.配移动快充电池仓，双电池位，带屏指示功能，有电池电量符号与电量百分比、电流模式显示，内置独立的充电控制系统，可自动识别电池电压，并进行智能控制充电，防止过充，为设备持续运行保驾护航。
13.基础功能：软件全中文图标。可预设笔画粗细及颜色选择，画面可以实时批注，在任意区域内批注书写，支持黑板擦功能；支持对展台成像画面连同批注内容进行缩放、移动、画面旋转、冻结，支持拍照功能。
14.小组对比教学：进入对比教学可添加本地照片，进行同屏比较；支持实时触摸放大缩小、批注、全屏、旋转，删除等操作。
15.屏幕录制：可对课堂的实操过程进行视频录制，提供MP4、AVI、WMV多种视频格式选择，支持全屏、1080P模式录制。
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	机柜
	1.尺寸：高*宽*深≥800*600*600mm，                                                              2.防护等级：≥IP20
3.材质：方孔条耐指纹敷铝锌板其余为优质冷轧板制作
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	学生实训工位桌椅套装
	1.桌子可任意组合拼接多种形状，6边形对角直径≥1.8米，单桌边长≥58x90CM，配≥6把椅子。
梯形桌子整体分2大部分： 面板、钢架。
2.桌面采用E1级25mm厚优质刨花板制作，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用德国进口机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不易吸水、不膨胀，外形美观、经久耐用。
3.横梁：采用20*40*0.8mm优质钢管，圆管四个脚柱采用$50*1.1mm的优质硬钢圆管，与上层横梁组装固定
4.颜色：白色和木纹色拼色
5.座椅材质：                                                                       (1)靠背采用PP加纤维料，一次注塑成型。
(2)面料：靠背使用时尚加厚条纹网布，坐垫采用柔软布料。
(3)海绵：坐垫海绵为高密度弹力海绵。
(4)采用1.2厚钢管，经过打磨精抛，防锈处理而成。
	8
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	教室办公桌椅套装
	1.桌子尺寸：1800*800*750mm（±10mm）
2.侧柜尺寸：1600*645*480mm（±10mm）                      3.台面双面线盒（正反面共8个五孔插座）
4.颜色：浅胡桃色
5.副柜内置电脑主机位，有出线功能
6.副柜包含1个抽屉两扇移门，柜门采用移门开门方式；
7.抽屉配1个钥匙密码双开密码锁
8.配有桌下屏。
9.桌脚材质为铝合金镀铬。                                                       10.桌角：圆弧
11.座椅参数：                                                                       (1)尺寸：宽44.5*深54.5*高95.5mm                                                     (2)风格：分体弓形款                                                              (3)坐垫靠背材质：黑框黑网                                                     (4)座垫厚度：8cm，高密度高棉                                                       (5)管壁：2mm加厚管壁                                                               (6)钢管：25mm加粗钢管                                                             (7)扶手类型：90°翻转扶手                                                         (8)椅脚材质：滑轮
	2
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	27
	通玻文件柜
	1.层数：7层                                                                       2.包装尺寸：850x390x1800mm（±5mm）                                                   3.框架和面板材质：冷轧钢                                                          4.面板厚度：1.4mm                                                            5.开合方式：对开
	2
	台
	工业

	28
	定制货架
	尺寸：宽*高*深=1200*1820*300mm（±5mm）
	2
	个
	工业

	29
	实验室装修
	1.按实验室实际面积进行装修，含水电、布线服务，提供实验室艺术氛围配套装修服务及所需硬件、辅材、家具，具体方案与客户沟通确定；
2.照明与遮光系统：实验室须配备全遮光、高克重阻燃遮光窗帘等遮光部件，改造满足光雕投影所要求的“全暗室”环境以及眼动仪“暗瞳追踪”的照度约束；
3.地面与墙面承载：实验地面须采用高耐磨防静电材质，地面采用自流平平整度高，满足带有80mm赛事橡胶轮胎的麦轮小车、四足机器人的平稳行进及实训沙盘地图的无缝铺设；
4.沙盘与实训活动空间预留：实验室核心区域须预留不低于 4m×4m 的无障碍开阔平地空间，用于铺设无人驾驶及具身智能沙盘地图，以及方便师生进行 VR 设备的 6DoF 空间移动与全身骨骼追踪交互实训；
5.垃圾清运：垃圾清运出校外。
	1
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（三）售后服务要求
1.投标供应商应对任何由于不当包装或防护措施不力而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。
2.项目整体质保期：自项目验收合格之日起提供五年项目整体质保期。
3.维修响应时间：中标供应商应在24小时内对用户的服务要求做出响应，一般问题在48小时内解决，重大问题或其他无法立刻解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案，否则中标供应商应赔偿相应的损失。
4.免费保修期后，继续支持维修，并按成本价标准收取维修及零件费用。
5.投标供应商需在投标文件中列出：随货物一起免费提供的配件、易损易耗件等清单；免费的质量保证期限以及质量保证期内的服务内容等要求；质量保证期满后，主要配件、易损易耗件的报价；维修服务的响应时间和解决维修的时间等内容，未提供视为符合性不通过。
（四）安装调试及验收
1.投标供应商应在设备到货前1天安排人员到现场进行安装卸货前协调工作，安装完成后对水、电、排风等进行调试，直到设备正常使用。
2.根据项目实际使用需要，为确保设备正常运行的配套用电，供应商须负责完成所有必要的配套电气线路布设、管线敷设、插座安装等相关工作内容。上述工作内容均应包含在本次采购范围内，相关费用由供应商一并计入投标总报价，不得以任何理由提出额外费用或拒绝实施。 

3.由采购人按合同和招标、投标文件约定的要求和标准及中华人民共和国现行的验收规范和评定标准进行交货验收。
4.投标供应商货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标供应商提供产品保修文件。
5.采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
6.验收标准：
（1）设备全新，外观无伤痕变形或明显修饰痕迹。
（2）如有国标，必须符合有关规定；如无国标，则按照行业标准；如无国标及行业标准，则按双方约定执行。投标文件提供的技术数据经实测证实是真实的。检验及质量保证期内达到的性能指标与要求一致，达到或优于相应标准。
（3）技术文件资料、备件等已按规定数量移交完毕。
（4）按照招标文件要求及投标文件提供的技术要求验收必须合格。
（5）采购人根据国家有关规定、招标文件、中标人的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。
（6）货物具备产品合格证。
（7）在货物安装调试合格后，所有技术指标达到技术规范要求，经验收合格后，双方共同签署验收报告。
7.投标供应商在中标后，采购人有权要求中标人提供投标文件内全部产品报告、证书等证明材料复印件并加盖公章原件给采购人，如不能满足，采购人有权单方终止合同或拒绝签订采购合同，并依法追究其责任。
（五）其他有关说明
1.投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。
2.通过中国海关报关验放进入中国境内且产自中国境外的产品不在本项目的报价范围。
3.投标供应商必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。
4.本项目合同履行地点：无锡学院，具体地点以合同书约定为准。中标供应商必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点（包括可能的分布范围），并实施安装调试。
5.在完全满足采购需求的基础上，若采购需求中，明确要求提供相关证明材料的，必须按要求提供，未提供的视为负偏离，作为无效投标文件处理。未明确提供相关证明材料的，由供应商根据自身情况提供材料。
6.采购人将对中标供应商的生产厂家进行现场考察（包含评分标准中现场功能演示等），若发现中标供应商不具备生产供货能力或存在弄虚作假等情况，采购人有权单方终止合同或拒绝签订采购合同，提请采购管理部门作出相应处理。
7.评分标准中所涉及的证明材料，中标供应商须在中标后三日内提供原件给采购人审核，若提供虚假材料一经查实取消中标资格，并提请采购管理部门作出相应处理。
8.中标供应商于中标后3日内向使用单位提供部分产品的样品进行测试，具体测试产品清单由使用单位抽取，若产品测试不合格，采购人有权单方终止合同或拒绝签订采购合同，并追究因此产生的损失。
9.出现以下情况之一的，采购人有权依照法律程序解除合同，并追究中标供应商的法律责任，并提请采购管理部门作出相应处理，并赔偿采购人因此产生的误期违约损失：
（1）中标供应商所供货物必须按采购文件及投标文件中约定的实际参数进行供货，货物运送到场地后，采购人有权委托第三方法定检验机构进行抽检验收，并出具书面检验报告。若检测不达标（包括：实际供货产品与承诺参数不符、检测指标不合格等），采购人有权单方终止合同或拒绝签订采购合同。
10.履约保证金：本项目收取履约保证金，详见合同条款。
附件1：
商品包装政府采购需求标准（ 试行）
一、适用范围
本标准规定了商品使用的塑料、纸质、木质等包装材料的环保要求。
二、商品包装环保要求
1.商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%；
2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必须使用不同材质，不同材质间应便于分离；
3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5g（以重量计）；
5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6色；
6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；
7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
三、检测方法
1.商品包装中重金属（铅、汞、铜、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。
2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）的检测按照GB/T 23986-2009《色漆和清漆挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 气相色谱法》规定的方法进行。
附件2：
快递包装政府采购需求标准（试行）
一、适用范围
本标准中的快递包装主要指快递封装材料，包括封套、胶带、面单、包装袋/箱、填充物、集装袋、周转箱等。
二、快递包装环保要求
1.快递包装中重金属 （铅、汞、锡、六价铬） 总量应不大于100mg/kg；
2.快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酐，其挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5g（以重量计）；
3.快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；
4.快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二（2－乙基）己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
5.快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
6.快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于 60%；
7.快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80 次；
8.快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；
9.快递包装中不得使用溶剂型胶黏剂；
10.快递应使用电子面单；
11.直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
12.快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
三、检测方法
1.快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。
2.快递包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 气相色谱法》规定的方法进行。
3.快递包装所使用的塑料包装的生物降解率的检测按照 GB/T 20197-2006《降解塑料的定义、分类、标识和降解性能要求》规定的方法进行。
4.快递包装使用纸基材的包装材料中有机氯的检测按照 GB/T 22904-2008《纸浆、纸和纸板总氯和有机氯的检定》规定的方法进行。
5.快递包装中使用的生物降解胶带的生物降解率的检测按照 GB/T19277.1《受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定采用测定释放的二氧化碳的方法 第1部分：通用方法》规定的方法进行。
附：政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
1.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件中对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
2.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中若包含政府强制采购节能产品，只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。
3.采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
4.本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。
5.有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
6.中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。
7.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。
8.本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标供应商不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标供应商应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
9.根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。
10.政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。
11.采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。
四、政府采购货物买卖合同
政府采购货物买卖合同
（试行）
项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             
使 用 说 明
1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本做必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）：                 （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）
乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）：                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1） 采购项目名称：                                         
         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                 
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
         (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
         (否
    （4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购
（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商
                  (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否
         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是    (否
         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否
         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否
         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       ¨否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 (大型企业  (中型企业  (小微型企业  
 (残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       (否
     外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
        国别：         品牌：         规格型号：              
 (否
    （10）是否涉及节能产品：
         (是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                (强制采购       (优先采购    
         (否
          是否涉及环境标志产品：
         (是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                (强制采购       (优先采购    
         (否
          是否涉及绿色产品： 
     (是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                (强制采购       (优先采购    
     (否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
(是       (否      (不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：           /        
                     大写：          /             
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  (固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
(全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
(分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
þ成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否
  收取履约保证金形式：以履约保函形式缴纳或提交。                            

  收取履约保证金金额：合同价款的5%                            

  履约担保期限：货物安装、调试、验收合格后10个工作日内退还。                                  

履约保证金的缴纳时间： 乙方在签订合同后5个工作日内，向甲方提交履约保证金。                           

退付办法：与乙方提交履约保证金的方式相同。                                      

履约保证金不予退还的情形：①由于乙方的原因不能履约的，②在履行合同期间发生重大安全事故，给甲方造成不良影响和严重经济损失的。
逾期退还履约保证金的违约责任：承担履约保证金金额千分之二/天的违约金。 

（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                              
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织
         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否
是否邀请专家参加验收：(是  (否
是否邀请服务对象参加验收：(是  (否
是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否
是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否
是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    (否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：(一次性验收         
                       (分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自                             生效。
7. 合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下简称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下简称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 付款方式：
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
15.5合同履行过程中发生下列情形的，需方有权变更、中止或终止合同，供方应当予以配合，但需方应当在发生相应情形后及时通知供方，并组织双方协商确定解决方案，需方应当按约支付供方已经完成的服务对应的合同价款，并补偿因合同变更、中止或终止而引发的供方直接损失：
（1）需方内部工作安排、计划调整等自身原因；
（2）中央、省、市、区级政策变动，以及规划、计划调整等外部原因；
（3）其他需方原因。
本合同对合同变更、中止或终止合同有其他特殊约定的，按该特殊约定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应当按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	/

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	/

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	5个工作日

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	/

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	/

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	/

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	乙方应对任何由于不当包装或防护措施不力而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

	
	指定现场
	甲方指定现场

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	由乙方负责办理运输并承担所有费用，直接送到甲方指定地点，并实施安装调试。

	第二节
第7.3款
	保险要求
	/

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	自项目验收合格之日提供   年项目整体质保期

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	中标供应商应在   小时内对用户的服务要求做出响应，一般问题在   小时内解决，重大问题或其他无法立刻解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案，否则中标供应商应赔偿相应的损失。

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	乙方应保证甲方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	详见合同协议书

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	详见合同协议书

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	详见合同协议书

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	 

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	/

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	 

	第二节
第15.1款
	修理、重做、更换相关具体规定
	 

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	除不可抗力外，每逾期一日，乙方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向甲方支付违约金。逾期超过20个工作日的，甲方有权解除合同，甲方如已支付费用的，乙方全部返还。

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	甲方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，甲方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向乙方支付违约金。

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：
（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为        ；
（2）向 甲方所在地 人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	1.交货条件：
（1）交货日期（或完工期）：         。
（2）甲方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知乙方。
（3）货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因乙方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由乙方负责调换或补缺，如因此导致乙方逾期交付货物的，乙方还应承担逾期交付的违约责任。
（4）货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书等。其他附件所有部件必须原包装。                    
2.安装调试及售后服务：
（1）乙方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。
（2）乙方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和乙方投标文件中的承诺执行。
（3）质保期后的货物维护由双方协商再定。
（4）甲方应向乙方现场调试的技术人员及维修人员提供乙方便条件，有关费用由乙方负责。
（5）甲方如要求乙方提供招标文件及乙方投标文件以外的其他服务，其费用另定。
3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。
4.甲乙双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。


五、附件
附件一：评分标准
比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，得分次高的投标人为排名第二的中标候选人，得分排列第三的投标人为排名第三的中标候选人。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。
具体评分标准如下：
1.价格分                   30分
2.商务资信分               12分
3.技术方案                 56分
4.政策加分                  2分
（一）价格分（30分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（投标基准价／投标报价）×价格权值
价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。
①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。
③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。
同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。
促进本国产品优惠政策：依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
具体以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定为准。
异常低价投标（响应）审查：评标委员会根据《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）（详见公开招标文件第二部分（八）无效投标文件的确认第26条规定）要求进行审查。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
（二）商务资信分（12分）
1.类似业绩（2分）：
投标供应商自2023年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）承担过类似供货业绩，每提供1份有效业绩得1分，本项最高得2分。【提供有效的合同原件扫描件并加盖投标人电子公章上传至投标文件中，时间以合同签订时间为准，未提供或提供不全不得分】
2.产品演示（10分）：
投标供应商需对“地面感知防入侵系统”、“脑电采集交互设备”，“智能实验手绘板”功能进行演示并制作成演示视频上传至投标系统中。视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。根据投标供应商视频演示情况和以下功能得分点进行打分，投标人每组视频录制时必须采用一镜到底的方式，不允许剪辑，否则不得分。未按要求进行演示视频或使用其他方式（如软件Demo、PPT 演示、图片原型或方案等）演示不得分，具体要求如下：
2.1所投“地面感知防入侵系统”（3分）
①当人走进感应区域，可实时采集地面上人员的行为数据，记录下其行为轨迹并在软件平台展示出来，得1分；（演示成功得对应分值，不演示、演示不全或者演示失败不得分）
②当人走进感应区域，并在同一时间停留时间超过设定的阈值，可判断其为驻留行为并在软件平台展示出来。得1分；（演示成功得对应分值，不演示、演示不全或者演示失败不得分）
③当多人走进感应区，可实时采集地面上人员的行为数据，判断是否为聚集行为，并在软件平台展示出来。得1分；（演示成功得对应分值，不演示、演示不全或者演示失败不得分）
2.2所投“脑电采集交互设备”（2分）
①通过SSVEP稳态视觉诱发范式实现可视化文字输入，完成指定内容精准打字输出，全程脑电指令驱动、无人工手动操控。得1分；（演示成功得对应分值，不演示、演示不全或者演示失败不得分）
②通过SSVEP稳态视觉诱发范式实现对辅助机械手套的精准控制，帮助失能人手实现握拳、伸掌、手指屈伸等动作，全程脑电指令驱动、无人工手动操控。得1分；（演示成功得对应分值，不演示、演示不全或者演示失败不得分）
2.3所投“智能实验手绘板”（5分）
①演示书写介质为普通纸张，不能是特定的专用的纸张；纸张上留下笔迹，保持原有手写习惯且笔迹书写同步显示在电脑端，笔芯可更换。得1分；（演示成功得对应分值，不演示、演示不全或者演示失败不得分）
②演示所投智能纸笔记录本具有蓝牙连接状态、电池电量状态显示屏。得1分；（演示成功得对应分值，不演示、演示不全或者演示失败不得分）
③演示引用教学资源录课方式，将已经制作好的ppt 、word、pdf、图片等文档导入到微课录制界面，使用电磁笔在纸上进行批注书写且笔迹书写同步显示在电脑端。得1分；（演示成功得对应分值，不演示、演示不全或者演示失败不得分）
④演示微课录制完成后，并且可以实现微课的回放和预览，便于教师查看微课录制效果，支持本地以MP4格式导出微课视频。得1分；（演示成功得对应分值，不演示、演示不全或者演示失败不得分）
⑤演示成品微课，通用的流媒体格式文件，系统采用矢量笔迹轨迹的记录方式。得1分；（演示成功得对应分值，不演示、演示不全或者演示失败不得分）
（三）技术部分（56分）
1.技术参数证明材料（30分）：
在“三、采购需求和技术有关要求－（二）采购清单”要求中标记 “▲”的参数提供相应的证明材料，每提供一个得1.5分，最高得30分。具体项目如下：
（1）嵌入式单板套件（投标时提供资料目录截图并加盖公章，不提供不得分）
①提供40个以上的传感器开发教学视频及25个以上的AI视觉技术开发视频。
②提供40个以上的传感器开发程序案例及20个以上的AI视觉技术开发案例。
（2）嵌入式微控制器套件1（投标时提供资料目录截图并加盖公章，不提供不得分）
①提供40个以上的实验教学视频。
②提供40个以上的程序案例。
（3）嵌入式微控制器套件2（投标时提供资料目录截图并加盖公章，不提供不得分）
①提供16个以上的实验教学视频。
（4）噪声振动分析仪（提供带CMA标识的检测报告扫描件并加盖公章，检测报告须清晰且完整含封底及封面，未提供或所提供的检测报告不完整视作无效）
①高标准防水，防护等级IP65以上。
②自带北斗定位功能。
（5）地面感知防入侵系统（提供能体现该功能的界面截图并加盖公章，不提供不得分）
①后台AI大数据分析及算力支撑，形成准确行为数据，为救援、预警、安防、监控场景提供数据支持。一旦发现异常情况将进行信息通知告警。
（6）脑电采集交互设备（提供带CMA标识的检测报告扫描件并加盖公章，检测报告须清晰且完整含封底及封面，未提供或所提供的检测报告不完整视作无效）
①共模抑制比≥110db。
②信号重建误差：≤±9%。
③输入端的噪声≤5μV峰谷值。
（7）扩音系统（提供带CMA标识的检测报告扫描件并加盖公章，检测报告须清晰且完整含封底及封面，未提供或所提供的检测报告不完整视作无效）
①无线麦克风具有主动式 NFC 近场对频技术，通过物理接触触发配对，杜绝邻近房间的串频干扰问题。
②无线麦克风支持 “一发多收” 工作模式，单话筒可同时适配多台接收机协同工作，满足多设备音频分发场景。
③无线麦克风具有人声还原度处理功能及主动动态反馈抑制功能，最大限度还原人声及有效防止啸叫。
④无线接收器具备OLED 可视化终端配备高对比度 OLED 显示屏，实时显示当前工作频道、对频状态、剩余电量（百分比显示）及信号强度。
⑤无线接收器内置免驱动 PPT 翻页接收模块，可直接适配主流翻页笔设备，支持幻灯片翻页等演示功能，助力高效会议场景应用。
（8）无线示教仪（提供带CMA标识的检测报告扫描件并加盖公章，检测报告须清晰且完整含封底及封面，未提供或所提供的检测报告不完整视作无效）
①镜头像素：自带2个1300万像素自动对焦摄像头。摄像头在调整高度和角度后会自动对焦1次。
②轻触底座上的转90°按键，即可在摄像头横向展示与竖向展示的场景间灵活切换，让示教过程中的画面更符合满屏的观看习惯。
③充电续航：设备背面带有Type-C充电口，可边充边使用，支持电量指示灯。采用可拆卸可替换的电池设计，配备2个大容量可拆卸电池。
④配备移动快充电池仓，双电池位，带屏指示功能，有电池电量符号与电量百分比、电流模式显示，内置独立的充电控制系统，可自动识别电池电压，并进行智能控制充电，防止过充，为设备持续运行保驾护航。
2.技术方案（26分）：
1.安装调试方案（8分）：①安装调试整体规划；②供货方案；③安装与调试方案；④应急情况处置方案。
投标供应商须针对上述①、②、③、④条评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容不存在瑕疵的该条得2分；内容存在1处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分。本项满分8分。
2.质量保证方案（6分）：①供货质量保证方案；②安装质量保证方案；③维护质量保证方案
投标供应商须针对上述①、②、③条评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容不存在瑕疵的该条得2分；内容存在1处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分。本项满分6分。
3.培训方案（6分）：①培训整体规划；②培训人员方案；③培训内容方案。
投标供应商须针对上述①、②、③条评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容不存在瑕疵的该条得2分；内容存在1处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分。本项满分6分。
4.售后服务方案（6分）：①售后服务整体规划；②维护保养具体实施方案；③应急维修服务保障体系。
投标供应商须针对上述①、②、③条评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容不存在瑕疵的该条得2分；内容存在1处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分。本项满分6分。
注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
技术方案评委在5人及5人以上的，取所有成员的平均值。评分办法及评分细则的解释权属于采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。
（四）政策加分（2分）
1.投标供应商所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围内的，提供由国家确定的认证机构（目前仅根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。投标时提供认证证书扫描件。
2.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商能够优先使用低挥发性原辅材料的加1分（投标时须提供相应使用低VOCs含量的有效证明材料，否则不得分）。
附件二：投标文件格式
                  项目
投标文件
采购编号：       
  

                                 
项目名称：       
  

                                 
     年    月   日    时     分开标，此时间以前不得开封；
供应商：                                     （盖公章）
法定代表人或
其委托代理人：           
                （签字或盖章）
日  期：             年              月           日
（一）投标函（格式）：
投标函
致：无锡学院
一、根据已收到的采购编号为             的      （项目名称 ）   的招标文件，遵照国家法律法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和对招标文件等所有文件的研究后，我方愿以大写金额：        ，小写金额：￥       的价格，按招标文件中的要求承包本项目。
二、我们愿意提供江苏智汇锡建工程项目管理有限公司在招标文件中要求的文件、资料。
三、我们同意按照招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。
四、我方同意按招标文件中的规定期限内完成全部工作。
五、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。
六、我们认为你们有权决定中标人。
七、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意双方协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。
八、我们认可并保证遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。
九、如果我方被确定为成交人，我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。
单位（盖章）：     
法定代表人或授权委托人签字或盖章：
电话：                              传真：
地址：                              邮编：                             
开户名称：                         
开户银行：                         

  开户账号：
（二）关于资格的声明函（格式）
关于资格的声明函
    采购编号： 
        日期：

    无锡学院 ：
我公司（单位）愿针对本次项目进行投标。
    我公司（单位）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：
    （一）具有独立承担民事责任的能力；
    （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
    （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
    （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
    （五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
    （六） 投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。
    若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

                                              供应商名称（盖章）：

                            法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定]
（三）法定代表人授权委托书（格式）
授权委托书
采购编号：
   日期：
江苏智汇锡建工程项目管理有限公司：  
        （供应商名称）       系中华人民共和国合法企业。
法定地址：                      特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：              ）的报价等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。
被授权人情况：
姓名：          性别：         年龄：          职务：
身份证号码：                   电话：
通讯地址：
被授权人签名：                
  供应商名称（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
年     月     日
供应商法定代表人身份证扫描件：

[image: image1] 
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法定代表人授权代表身份证扫描件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

[image: image3]  
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（四）承诺书（格式）
承诺书一（格式）
承诺书一
致：无锡学院
我公司自愿参加贵单位（公司）                    项目的报价，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。与其他潜在供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的情形，根据贵单位（公司）提出的招标文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现以上行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则作出的任何处理。
供应商名称：（盖章）          
法定代表人或其授权代理人：（签字或盖章）            
年    月    日
承诺书二（格式）
廉洁承诺书
为了积极配合贵单位为平台的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：
1.自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。
2.主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵单位执行招投标廉政建设的有关规定。
3.不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。
4.按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。
5.不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。
6.不向涉及招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
7.不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。
8.不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。
9.一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵单位纪检监察室举报。
我们若违反上述承诺，自愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。
                                       供应商名称（公章）：          
 法定代表人或授权委托人：（签字或盖章） 
日期：   年    月     日
（五）开标一览表（格式）：
开标一览表
供应商名称（盖章）：                                     采购编号：
	项目名称
	无锡学院AIGC创新工坊实验室项目

	投标报价（人民币元）
	大写：
小写： 

	供货期
	

	质保期
	项目最终验收合格之日起  年 


法定代表人或授权委托人签字或盖章：               日期：   年   月   日
填写说明：
1.开标一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。
（六）明细报价表（格式）：
明细报价表

供应商名称（盖章）                                       采购编号：
	序号
	名称
	品牌型号
	性能指标
	数量
	单位
	产地
	免费质保期
	单报价（元）
	分项总报价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	　
	　
	
	

	
	
	
	
	
	
	　
	　
	
	

	合计（元）
	

	交付周期
	

	项目整体免费质保期
	项目经最终验收合格之日起____年


注：
（1）该报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及免费质保期内所发生的一切费用；
（2）投标供应商应当根据“项目要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；
（3）表格不够可自行延长，但不得改变文本格式。
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：
（7） 中小企业声明函（格式）：
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司         参加无锡学院的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。企业的具体情况如下：
1.  （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
　　以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
　　本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称（盖章）：
日　　　　　　期：
注：1、项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标供应商须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为货物类的，只需按项目技术要求中的货物部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为该项货物的制造商。专门面向中小企业的项目投标供应商未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标供应商未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。
2.成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
3.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
4.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
（八）残疾人福利性单位声明函（格式）：
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加无锡学院单位的______项目招标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
         供应商名称（盖章）：
                    日  期：
（九）关于符合本国产品标准的声明函（格式）：
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
供应商名称（盖章）：
                           日  期：
注：
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
中国境内生产的组件成本核算基本规则
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。
（十） 服务承诺（格式）：
服务承诺
供应商名称（盖章） ：                                  采购编号：

内容要求：

供应商须针对本招标文件做出实质性响应（格式由供应商自定）。
       法定代表人或授权委托人签字或盖章：

                                    日期：

（十一） 偏离表（格式）：
偏离表
供应商名称（盖章）                                    采购编号： 
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
注：（1）本表不得删除；
   （2）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长。
（3）“偏离说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”，但若有任何一条负偏离或不满足第三章项目要求和有关说明中的采购需求，则按为无效投标处理。
（十二）供应商情况表（格式）：
供应商情况表
供应商名称（盖章）                                    采购编号： 
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	

	经营范围
	

	开户行
	
	银行账号
	

	资产总计
	万元
	总资产
	万元

	股东权益
	万元
	主营收入
	2025年  万元

	实现利润
	2025年   万元
	社保缴纳人数
	

	经营面积
	平方米
	其中：
	自有面积
承租面积

	单位建立及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	（包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况及结果）

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明
	

	获得技术认证的工程师及简介
	

	其他需要说明的情况
	


（十三）供应商近年来已完成类似业绩一览表（格式）：
供应商近年已完成类似业绩一览表
供应商名称（盖章）                                    采购编号：
	序号
	项目名称
	采购人
	合同金额
（万元）
	合同签订日期
	概况

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	


（十四）技术方案（详见评分标准）
（十五）（供应商）其他材料：
供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加。
供应商名称（公章）：
                                     法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：
                   日期：     年  月   日



法定代表人身份证扫描件


（正面）











法定代表人身份证扫描件


（反面）











被授权人身份证扫描件


（正面）











被授权人身份证扫描件


（反面）













