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总  说  明


工程名称：丹阳市西门大街江南里周边道路改造工程


			一、工程概况：



   本工程名称为：丹阳市西门大街江南里周边道路改造工程


工程类别：    （市）通用项目、道路、排水、生活垃圾及卫生填埋


       (市)路灯及交通设施工程


工期：见招标文件。



工程规模：道路部分：学仕路新建沥青道路1485m2，老路加铺972m2，江南里东侧新建沥青道路406m2；管道部分：新建各类雨水管181m，雨水口35座，各类雨水检查井10座，各类污水管176m，各类污水检查井10座，路灯及标志标线部分：新建各类标志牌20处，护栏32m，新建控制箱1台，新建路灯15盏。


二、招标范围：



施工图范围内所有的工作内容（具体以清单为准）


三、工程量清单编制依据：


1）、《建设工程工程量清单计价标准》，编号为GB/T50500-2024等9部工程量计算标准；



2）、2026 版《江苏省市政工程消耗量》、2026 版《江苏省建筑与装饰工程消耗量》、2026 版《江苏省通用安装工程消耗量》、2026版《江苏省施工机具台班费用编制参考表》、2026 版《江苏省建设工程费用参考表》



3）、安全生产费用不可竞争，按照相关费率要求进行报价



4）、投标人须根据本工程设计图纸、工地现场情况、扬尘控制的相关要求，制定扬尘防治的实施方案，如裸土防尘网覆盖、道路硬化、车辆冲洗平台采取移动式降尘喷头、喷淋降尘系统、雾炮机、围墙绿植、环境监测智能化系统等环境保护措施。


5）、工程按质论价费用作为不可竞争费用，用于创建优质工程。依法必须招标的建设工程，招标控制价（即最高投标限价）按招标文件提出的创建目标足额计列工程按质论价费用；投标报价按照招标文件要求的工程质量创建目标足额计取工程按质论价费用。依法不招标项目根据施工合同中明确的工程质量创建目标计列工程按质论价费用



6）、规费及税金费率取值：本工程采用增值税一般计税方式，计取方法按照《江苏省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》苏建函价〔2019〕178号文。



7）、人工工资依据江苏省人工指导价计取


8）、委托方提供的设计图纸、招标文件、编制要求、答疑及会议纪要等



9）、国家及有关部委、江苏省、镇江市的有关工程造价方面的法律法规、办法、规定。


四、工程质量：合格。



五、建筑材料说明：



     1、材料质量：材料由施工单位自行采购供应，价格自主报价，必须符合技术规范和设计图纸要求。



2、材料价格：材料价格依据《镇江工程造价信息》2026年4月丹阳市指导价格计取      



注：部分材料价格按经甲方认可的市场询价计入


3、该审定预算不含甲供材造价


考虑到发包人在施工合同协议签订时，尚未确定或者不可预见的在施工过程中所需材料、设备、服务的采购，以及施工过程中合同约定的各种工程价款调整因素出现时的工程价款调整以及索赔、现场签证确认的费用，工程暂列金额按照分部分项的5%计取，具体数值详见招标清单


七、各投标单位应到施工现场踏勘，对施工中可能发生的措施费应充分考虑并在投标报价中注明



八、所有按“项”为单位设置的分部分项清单和措施项目清单，投标人应充分熟悉现场情况，考虑本项目的施工组织设计和施工方案，现场根据甲方要求及相关政策法规实施，在报价中予以综合考虑，结算时该项价格不做任何调整



九、供电设施由各投标单位认真踏勘现场，结合各自施工组织方案，在投标报价中自行确定供电模式（网电或者自发电）并及时办理相关手续和缴纳相关费用，结算时不因实际采用供电方式不同而调整中标综合单价。


十、投标人须自行考虑整个施工范围内，各种建筑施工材料的运输条件、运输距离、各种可能存在的干扰因素，合理安排各种材料、设备的运输方法、运输设备。



投标单位应根据现场情况，在投标报价中充分考虑设备、施工材料（含甲供材）场内运输、场内二次搬运、场外运输等项目的风险费用，自主确定合理方案，综合报价，结算时不再调整运费单价（甲方原因除外）。


十一、开挖土方不得场内堆放，施工单位自主踏勘现场，考虑场内利用土方短驳运距，综合考虑入各相应清单中，结算时此项费用不另行增加。


十二、各投标人仔细查看施工图纸、地勘报告、踏勘现场，认真编制施工组织计划，充分考虑综合报价


十三、施工单位需严格执行《丹阳市城市建筑垃圾管理办法》，并按要求安装监控。



十四、土源及弃土场由中标单位自行解决并及时办理相关手续和缴纳相关规费。



十五、本工程中所有现浇砼或预制砼均采用商品砼，砂浆采用预拌砂浆，投标人应按此要求报价。投标人自行考虑预拌商品砼运输及输送方式，请在投标自行考虑施工方案，综合报价


十六、本项目所有标志牌、各类杆件（包含但不限于人行道信号灯、路口信号灯、道路监控等杆件）、相关设备其规格、样式、型号符合建设单位及相关主管单位验收标准 。



十七、路灯、信号灯及监控设施系统中的各类仪器、设备，综合单价已全面考虑其质保期限、售后服务、维保责任等内容。投标方自行考虑建设及维护方案，综合报价。














