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[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK5]第一部分  投标邀请
[bookmark: OLE_LINK6]受[南通职业大学]的委托，江苏中润工程建设咨询有限公司就[南通职业大学2026钟秀校区常规智慧教室项目](项目编号:JSZC-320600-ZRJS-G2026-0018 )进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。
项目概况
 (南通职业大学2026钟秀校区常规智慧教室项目）招标项目的潜在投标人应在（苏采云系统内免费）获取招标文件，并于2026年8月4日14点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc20404]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320600-ZRJS-G2026-0018
2.项目名称：南通职业大学2026钟秀校区常规智慧教室项目
3.预算金额：135万元
4.最高限价：135万元，投标报价高于最高限价的作无效标处理。
5.采购需求：详见招标文件，请仔细研究。
6.合同履行期限：自合同签订之日起30个日历日内完成设备的安装调试。
7.本项目是否接受联合体投标：否。
[bookmark: _Toc7742]二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购，适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号），残疾人福利性单位、监狱和戒毒管理部门所属企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（投标人按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则资格审查不通过）； 
[bookmark: _Toc13052]3.本项目的特定资格要求：无。
4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
注：在开标现场，将由采购人或采购代理通过“天眼查”或“企查查”查询投标单位之间是否存在法定关联性关系。若存在法定关联性关系将按无效投标处理。查询结果留存归档。
三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载。
3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
[bookmark: _Toc740]3.1潜在投标人访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
3.2潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
[bookmark: _Toc31543]3.3“CA数字证书”的获取：
响应投标人需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。
通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jsczt.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。
3.4招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
3.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。
3.6请潜在投标人提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
3.7开评标全过程中，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法定代表人，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：电脑或手机、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等。为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。
注：如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
[bookmark: _Toc25294]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.投标文件接收截止及开标时间：2026年8月4日14点30分（北京时间），逾时“苏采云”系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。
[bookmark: _Toc24646]2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。
3.投标文件的解密：开标当天各投标人及时登录不见面开标大厅，投标文件接收截止时间后，采购人将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
[bookmark: _Toc6486]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc12080]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc27181]1.投标保证金：免收。
2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。
3.项目演示：投标人根据商务技术分评审要求提供演示，制作成演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。
4.对招标方式、招标文件中项目需求、投标人资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的质疑，请向代理机构提出，由采购人或代理机构负责答复。
5.投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标人应做好提交声明函、承诺函、认证、业绩等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
[bookmark: _Toc17541]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
[bookmark: _Toc20676]1.采购人信息
[bookmark: _Toc35393807][bookmark: _Toc35393638][bookmark: _Toc28359020][bookmark: _Toc28359097]名称：南通职业大学　　　　　　　　　　　　
地址：江苏省南通市青年中路89号   
联系人：秦老师  
联系方式：13646289011
2.代理机构信息
名称：江苏中润工程建设咨询有限公司
地址：南通市崇川路58号南通产业技术研究院9号楼1004室
项目负责人：肖俊菁 0513-55887688  18106299008

附件:
1.公开招标文件
2.采购人信用承诺书
3.公平竞争审查二维码

[bookmark: _Toc28364][bookmark: _Toc12269]
第二部分  投标须知
[bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc2896][bookmark: _Toc513029203]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc2940][bookmark: _Toc20823276]1.招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc32621]2.合格的投标人
2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性条款的规定。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc1005][bookmark: _Toc16938522]3.适用法律
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc23647][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc462564067]4.投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏中润工程建设咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2依据苏财规〔2026〕1号《关于进一步规范政府采购活动相关费用管理的通知》第一项第（三）款规定，本项目采购代理服务费按以下要求执行：
①收费依据：本项目招标代理费收取标准见下表：
	中标金额
	采购代理收费费率

	20万元（不含）以下
	固定3000元

	20万元（含）-50万元（含）
	0.8%

	50万元（不含）-400万元（含）
	0.75%

	400万元（不含）-1000万元（含）
	0.55%

	采购代理费最低保底收费3000元，超过15000元按15000元计收


②支付主体：本项目采购代理服务费由中标人承担，投标人投标报价已综合包含该费用，报价中不单列此项费用；
③合规要求：采购人已按苏财规〔2026〕1 号文要求，在招标文件中明示代理服务费收取原因、方式、标准及依据，中标人应按约定及时支付代理服务费，不因费用承担问题影响合同签订与履约；
④其他约定：因中标人原因导致中标结果变更、取消中标资格等情形的，已收取的代理服务费不予退还。
[bookmark: _Toc19559]5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc20136]6.招标文件的解释
6.1招标文件需求部分（投标人资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其他部分由代理机构解释。
[bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc21896]二、招标文件
[bookmark: _Toc18925][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210]1.招标文件构成
1.1招标文件由以下部分组成：
（1）招标邀请
（2）投标须知
（3）项目需求
（4）开标和评标
（5）投标文件组成
（6）附件（如有）
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
1.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc31712][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc513029211]2.招标文件的澄清
2.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。
2.2采购人视情组织答疑会。
[bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc31249][bookmark: _Toc513029212]3.招标文件的修改
3.1在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。
3.2代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
3.3招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc513029213]4.在投标文件提交截止日期，采购人对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的招标文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。
5.投标人对采购人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在投标人自负。
[bookmark: _Toc16140]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc32352][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073]1.投标文件的语言及度量衡单位
1.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
1.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc28358]2.投标文件构成
2.1投标人编写的投标文件应包括资格审查证明材料文件、商务技术标文件、价格标文件。投标人按“第五部分 投标文件组成”要求编写投标文件
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc18141]3.投标有效期
3.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
[bookmark: _Toc25966]4.投标有效期的延长
4.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc27948][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc513029224]5.电子投标文件其他要求
5.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。
5.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
5.3投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
5.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。 
6.投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
[bookmark: _Toc25552]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc28087][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301]1.投标文件的提交
1.1线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。
说明：电子投标文件应由其法定代表人或被授权人在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。
[bookmark: _Toc60]2.提交投标文件截止日期
2.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于公开招标公告中规定的投标文件提交截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
2.2采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改投标文件酌情延长投标文件提交截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc2805]3.投标文件的密封（加密）要求：
3.1投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。
3.2投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。
说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。
3.3投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统将拒收并提示。
[bookmark: _Toc27425]4.投标文件的拒收
4.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标文件提交截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc13316]5.投标文件的撤回和修改
5.1投标文件的撤回
5.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标文件提交截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。
5.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
5.2投标文件的修改
投标人可在投标文件提交截止时间前，对其电子投标文件进行修改。具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。
5.3在投标文件提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
5.4在投标文件提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。
[bookmark: _Toc7634]五、开标与评标
[bookmark: _Toc20724][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231]1.开标
1.1开标当天各投标人及时登录不见面开标大厅，响应文件提交截止时间后，采购代理机构将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标人按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。
1.2因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
1.3开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
1.4投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照“苏采云”系统供应商操作手册规定执行。
1.5投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据“苏采云”系统供应商操作手册规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc27677]2.评标委员会
2.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评审。
2.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
2.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
[bookmark: _Toc10859]3.评审过程的保密与公正
3.1评标委员会、采购人或采购代理机构、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
3.2在评审过程中，投标人不得以任何行为影响评审过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
3.3评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应招标文件的投标文件按无效投标处理，评标委员会应当告知提交投标文件的投标人。
3.4凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评标委员会、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
3.5在评审期间，采购代理机构将设专门人员与投标人联系。
3.6采购人、采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。
3.7 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc30673]4.投标文件的澄清
4.1项目评审期间，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会并非对每个投标人都作澄清要求。
4.2需要投标人进行澄清、说明和更正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
4.3 接到评标委员会澄清、说明和更正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc3995]5.对投标文件的审查
5.1投标文件初审分为资格性审查和符合性审查。
5.1.1资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
5.1.2采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
5.1.3接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
5.1.4符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
5.1.5未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
5.2异常低价审查
（1）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序（本条所指报价均为投标人原始总报价，不包含中小企业、本国产品价格扣除后的评审价）：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
（2）评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于上述情形的，应当要求相关供应商在评审现场30分钟内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第③项情形，投标人已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
（3）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
（4）采购人、采购代理机构应当为评审小组在评审现场及时获取同类项目中标（中标）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
（5）异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。
5.3在详细评审之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。
所谓重大负偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
5.4如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标文件成为实质性响应的文件。
5.5评标委员会将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
5.6评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的报价，通过“苏采云系统”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标文件将被拒绝。
5.7评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
5.8采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
5.9使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
5.10非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
5.11 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人或采购代理机构及评标委员会联系。
[bookmark: _Toc15738]6.投标文件线上格式要求
6.1投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。
6.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！
6.3本项目采用线上投标，即投标人投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。
[bookmark: _Toc13461]7.无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235]7.1.1 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
7.1.2投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
7.1.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
7.1.4未通过符合性检查的。
7.1.5不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。
7.1.6投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
7.1.7投标文件含有采购人不能接受的附加条件的 。
7.1.8 启动异常低价响应审查后，供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。
7.1.9本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。
7.1.10投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
7.1.11投标人的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者（投标人商务技术得分低于商务技术总分50%的）没有实质性响应的。
7.1.12不同的投标人响应文件MAC地址、标书制作工具客户端识别码一致的。
7.1.13本项目投标人之间被通过“天眼查”或“企查查”查询确认有关联性的。
7.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
7.2废标条款：
7.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。
7.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
7.2.3因重大变故，采购任务取消的。
7.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
7.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
7.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：
7.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc27597][bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc21628]1.确定中标单位
1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。 
1.2采购人授权评委会在中标候选人中直接确定中标人。
1.3代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
1.4.1提供虚假材料谋取中标的。
1.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
1.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的。
1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。
[bookmark: _Toc200451960]1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
[bookmark: _Toc922]2.质疑处理
2.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。
2.2投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
2.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。
2.4对招标方式、招标文件中项目需求、投标人资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的质疑，请向代理机构提出，由采购人或代理机构负责答复。
投标人提起质疑采取书面形式，可以现场送达，也可以邮寄。
采购人及代理机构质疑接收人及联系方式，见招标文件第一部分。
2.5 以下情形的质疑不予受理
2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
2.5.3未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。
2.6 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。
[bookmark: _Toc15921]3.中标通知书
3.l中标结果确定后，采购人或者采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc20823308]3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
特别说明：中标人在下载中标通知书后须提供4套加盖红章的系统内打印的纸质响应文件给采购代理机构。
[bookmark: _Toc27718]七、授予合同
[bookmark: _Toc26471]1.签订合同
1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
签订合同时需做好提交各类声明函、承诺函、业绩证明、资质、职称证书等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
1.2招标文件、中标人的响应文件及开标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
[bookmark: _Toc18712]2.货物和服务的追加、减少和添购。
2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
[bookmark: _Toc16700]3.政府采购履约保证资金、合同信用融资扶持政策
根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。
[bookmark: _Toc32218]八、电子招标投标交易平台
电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc8914][bookmark: _Toc21690]
第三部分  项目需求
投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），售后服务，保险等。
一、项目属性：货物类项目。
二、采购清单
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	对应中小企业划分标准所属行业
	是否主要标的
	是否核心产品
	是否强制节能

	1
	小型教室黑板
	13
	套
	工业
	否
	否
	否

	2
	中、大型教室黑板
	29
	套
	工业
	否
	否
	否

	3
	阶梯教室上下推拉黑板
	3
	套
	工业
	否
	否
	否

	4
	120寸幕布
	35
	幅
	工业
	否
	否
	否

	5
	150寸幕布
	3
	幅
	工业
	否
	否
	否

	6
	讲台控制面板
	45
	台
	工业
	否
	否
	否

	7
	智能升降讲台
	45
	张
	工业
	否
	否
	否

	8
	中控主机
	45
	台
	工业
	否
	否
	否

	9
	智联矩阵
	45
	台
	工业
	否
	否
	否

	10
	中控管理平台
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否

	11
	智能音频主机
	13
	台
	工业
	否
	否
	否

	12
	扩声音箱
	58
	对
	工业
	否
	否
	否

	13
	拾音麦克风
	48
	只
	工业
	否
	否
	否

	14
	多功能无线麦克风套装
	45
	套
	工业
	否
	否
	否

	15
	AI分析智能主机
	45
	台
	工业
	是
	是
	否

	16
	导播互动系统
	45
	套
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否

	17
	AI分析教师端视频处理系统
	45
	套
	工业
	否
	否
	否

	18
	AI分析学生端视频处理系统
	45
	套
	工业
	否
	否
	否

	19
	AI分析声音采集前端处理系统
	58
	套
	工业
	否
	否
	否

	20
	教学质量管理平台
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否

	21
	AI教学评价系统
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否


注：采购范围还包含实现本项目采购功能的系统集成、施工（含各类施工辅材）等工作内容。
三、项目概况
本项目旨在南通职业大学钟秀校区A03教学楼1-9层新建45间常规智慧教室，其中小型智慧教室13间（单间面积64㎡左右，8m×8m）、中型智慧教室19间（单间面积96㎡左右，8m×12m）、大型智慧教室10间（单间面积128㎡左右，16m×8m）、阶梯教室3间（单间面积260㎡左右，16m×16.25m）。
智慧教室配置黑板、中控系统、无感扩声、常态化录播，配置教学质量管理平台系统等，全面支撑智能助学、智能助管、智能助评等核心应用，提升教学效率与管理水平。
采购人提供设备如下：
①38台长焦激光投影仪（不含吊装支架和各类施工辅助线材）；
②13台86寸触摸大屏（不含安装支架和各类施工辅助线材）；
③52台65寸辅助显示屏（不含吊装支架和各类施工辅助线材；本项目10间大教室，每间安装2台；3间阶梯教室，每间安装4台；招标人2025年常规智慧教室中10间大教室，每间安装2台）；
④45台电脑主机。
注：以上采购人提供的设备，中标人须负责安装和集成（含各类安装支架和施工辅助线材），费用含在报价内。



3.接口文档示例参见附件：“学生信息接口文档”，其他信息接口文档与之类似；融合门户及统一身份认证帮助见在线文档：https://openapi.wisedu.com/openapi/；新开普API接口文档参见附件：“人脸认证服务API-三方对接20240903”。
四、产品技术参数要求
	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	一、显示系统

	1
	小型教室黑板
	整体结构由两块一体机侧面的固定板组成，整体包边。
外形尺寸约4000*1230mm(高度由86寸触摸大屏加黑板外框构成，可根据现场实际微调，中标人在项目实施前现场测量并与采购人确定最终尺寸）。
1.书写面板采用优质墨绿色烤漆面板，覆有透明保护膜，整块无拼接，厚度≥0.3mm，面板耐酸、碱性溶剂符合GB/T 9274-2008《色漆和清漆 耐液体介质的测定》标准要求；面板表面漆膜硬度≥6H，光泽度在12以下，灯光下没有明显眩光；表面粗糙度、耐磨性、书写板外观质量等指标符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》以及GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》的标准。
2.夹层采用聚苯乙烯板，厚度为≥14mm，平整不变形，整张无拼接；背板采用整块防锈镀锌板，厚度≥0.20mm，防水防锈，板面平整不开胶。
3.黑板边框：采用磨砂银白铝合金型材，灯光下无明显眩光；型材断面有ABS包角材料全包覆，边缘光洁无毛刺；外框下方配置通长粉笔槽，粉笔槽有效宽度为≥70mm，高≥20mm，壁厚≥1.2mm；安装要求：隐形安装，无外露安装件，连接部位无工具不可拆卸。
	13
	套

	2
	中大型教室黑板
	整体结构分为书写与显示两部分，书写部分由一组可上下升降黑板组成，显示部分为120寸画框幕，整体用铝合金型材包围。
外形尺寸约4000*1740mm(可根据现场实际微调，中标人在项目实施前现场测量并与采购人确定最终尺寸）
1. 书写面板采用优质墨绿色烤漆面板，覆有透明保护膜，整块无拼接，厚度≥0.3mm，面板耐酸、碱性溶剂符合GB/T 9274-2008《色漆和清漆 耐液体介质的测定》标准要求；面板表面漆膜硬度≥6H，光泽度在12以下，灯光下没有明显眩光；表面粗糙度、耐磨性、书写板外观质量等指标符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》以及GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》的标准。
2.夹层采用聚苯乙烯板，厚度为≥14mm，平整不变形，整张无拼接；背板采用整块防锈镀锌板，厚度≥0.20mm，防水防锈，板面平整不开胶。
3.黑板滑轮经耐久性测试，按GB/T 3832-2008测试，使用寿命≥8万次。
4.外框滑轨及黑板边框：采用磨砂银白铝合金型材，灯光下无明显眩光；立框与滑轨一体化流线型设计，滑动组件不可见；滑轨下端设有静音限位块，防止拉动黑板时撞击产生噪音；滑轨采用双滑槽双空腔设计，并使滑轮保持合理的滑动阻尼，防止擦写黑板时晃动；立框滑轨断面尺寸为110*65mm（±5mm），型材壁厚≥1.4mm；外框断面尺寸为110*45mm（±5mm），壁厚≥1.4mm；黑板边框可视面宽≥30mm，厚≥25mm. 壁厚≥1.2mm；下边框配备通长拉手方便拉动黑板；外框下方配备通长的粉笔槽，粉笔槽有效宽度为≥70mm，高≥20mm，壁厚≥1.2mm。
5.包角材料采用抗疲劳ABS工程塑料，外观无尖锐角；安装要求：隐形安装，无外露安装件，连接部位无工具不可拆卸。
	29
	套

	3
	阶梯教室上下推拉黑板
	1.整体结构：黑板固定于墙面，黑板整体尺寸为4000mm*2000mm（每组两块，两组为一套），黑板上下升降设计，于框架内上下交替升降，适用于不同身高的教师或学生书写整个黑板。
2.升降结构：整体采用框架式升降结构，两块黑板在框架内上下升降；升降黑板两端的滑轨各有一个承重吊轮，每块黑板四角装有四组滑轮，两块黑板用不锈钢钢丝绳连接，悬挂于承重吊轮的凹槽内，黑板在滑轨内滑动，黑板可从前端拆卸而无须拆下整个框架，方便维护与更换，滑轨下端设有静音防撞限位装置，限位空间高度≥25mm；
3.黑板材质：书写面板采用墨绿色烤漆面板，面板耐酸、碱性溶剂符合GB/T 9274-2008《色漆和清漆 耐液体介质的测定》标准要求；厚度≥0.3mm，面板表面漆膜硬度≥6H，光泽度在12以下，灯光下没有明显眩光；用粉笔书写时手感流畅，笔迹均匀，线条明显，好写易擦；漆膜硬度、表面粗糙度、耐磨性、书写板外观质量、结构等指标符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》以及GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》的标准；夹层采用高密度聚苯乙烯板，软硬适中，厚度为≥14mm；背板采用整块防锈镀锌板，厚度≥0.20mm；
4.黑板滑轮经耐久性测试，按GB/T 3832-2008测试，使用寿命≥8万次。
5.外框滑轨及黑板边框：采用磨砂银白铝合金型材，灯光下无明显眩光；立框与滑轨一体化流线型设计，滑动组件不可见；滑轨下端设有静音限位块，防止拉动黑板时撞击产生噪音；滑轨采用双滑槽双空腔设计，并使滑轮保持合理的滑动阻尼，防止擦写黑板时晃动；立框滑轨断面尺寸为110*65mm（±5mm），型材壁厚≥1.4mm；外框断面尺寸为110*45mm（±5mm），壁厚≥1.4mm；黑板边框可视面宽≥30mm，厚≥25mm. 壁厚≥1.2mm；下边框配备通长拉手方便拉动黑板；外框下方配备通长的粉笔槽，粉笔槽有效宽度为≥70mm，高≥20mm，壁厚≥1.2mm；
6.包角材料采用抗疲劳ABS工程塑料，外观无尖锐角；安装要求：隐形安装，无外露安装件，连接部位无工具不可拆卸。
	3
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	4
	120寸幕布
	1.尺寸≥120英寸；画面比例16：9；
2.材质：四层玻纤复合幕布（幕布中层为具阻燃功能的玻纤网），拉伸率小于1%，幕面平整，边缘垂直，幕面能持久保持平整；边框宽度≤10mm；
3.厚度≥0.15mm；拉力强度≥200kg/平方厘米；撕裂强度≥5.5kg/mm；防火、防潮、防霉、阻燃、环保。
4.阶梯教室两侧使用120寸电动升降幕布（共6副），接入中控，上下课自动升降。
	35
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	5
	150寸幕布
	1.尺寸≥150英寸；画面比例16：9；
2.材质：四层玻纤复合幕布（幕布中层为具阻燃功能的玻纤网），拉伸率小于1%，幕面平整，边缘垂直，幕面能持久保持平整；边框宽度≤10mm；
3.厚度≥0.15mm；拉力强度≥200kg/平方厘米；撕裂强度≥5.5kg/mm；防火、防潮、防霉、阻燃、环保。
4.阶梯教室中间使用150寸电动升降幕布，接入中控上下课自动升降。
	3
	幅

	二、中控系统

	1
	讲台控制面板
	▲1.屏体的屏幕采用≥23.8英寸电容触摸屏，采用防眩光钢化玻璃面板，厚度≥2mm；支持≥10点触控；支持屏幕手动角度调节，可实现与桌面形成20°（±5°）至80°（±5°）角度调节。【提供带有CNAS或CMA标记的检测报告的复印件或相关功能截图并加盖投标人公章】
2.屏体侧面具有物理实体快捷按键，按键功能包括一键开/关屏幕、对匹配的多媒体设备进行一键熄屏以及一键音量加、一键音量减等。
3.接口：HDMI IN≥2个，HDMI OUT≥1个，Type-C≥1个，USB≥2个，RJ45≥1个；AUDIO OUT≥1个，RS232≥1个，220V国标五插电源接口≥1个（支持对外供电；自带独立嵌入式操作系统，版本满足中控功能运行需求。
4.屏幕可调出中控菜单界面，支持一键上课及下课，也可以对连接的设备单独控制开关机；支持对屏幕输入源显示画面切换，包括智能平板、电脑等；支持当接入匹配教室内的录播产品时，可显示录播导播流画面，选择开始录制、暂停录制和结束录制等功能。
	45
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	2
	智能升降讲台
	1.讲桌为钢木结合设计,采用冷轧钢板桌体,钢板厚度≥1.0mm；讲桌采用双层木质桌面设计，上下层桌体木板厚度均≥18mm，讲台正面定制采购人LOGO。
2.升降立柱最大承重为≥80kg，讲桌具备垂直平面水平位置≥100N推力位移仍不超过5mm的移动。
3.讲桌尺寸设计为长×宽×高≥1200mm×650mm×850mm，上层桌面支持电动升降功能，下层桌面距地高度≥750mm，桌面高度需合适教师站、坐教学。
4. 讲桌具有升降控制器设计，至少具备上升按键、下降按键等；升降电机具备过流过压保护、遇阻反弹保护。
5.底部机柜尺寸设计为长×宽×高≥1100mm×500mm×500mm（注：用于阶梯教室的讲台尺寸设计为长×宽×高≥1560mm×585mm×500mm，3张），机柜容量≥10U，机柜内部带有标准机架和标准电脑主机空间，机柜门采用大面积散热孔设计。前后门都可以打开，只需要一把钥匙管理。
6.讲桌支持多种升降控制方式，可支持讲台控制面板控制升降。
	45
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	3
	中控主机
	1.机身高度不超过1U，HDMI视频输入接口≥4个，HDMI输出接口≥4个，3.5mm音频输入口≥2个，3.5mm音频输出接口≥2个，支持HDMI矩阵功能，HDMI输入输出分辨率均不低于4K@30Hz。
2.支持HDMI信号内的音频自动分离到音频模块，支持音频输入和HDMI音频混音后从音频输出口输出，支持在本地及远程对输出总音量进行调节。
3.支持≥2路220V国标受控电源，每路电源具备时序供电、断电管理；S232接口≥6个，RS485接口≥2个；每个接口均独立逻辑可编程，支持延时发码、组合串口控制指令下发，支持波特率、校验位自定义。
4.主机正面面板具备实时查看主机的网络、串口通讯、时序电源、总电源等状态的指示灯；≥1路type-c接口，实现通过电脑对中控主机的快捷调试；支持用户在后台端通过局域网络在线配置中控主机。
5.采用超静音设计，支持POE供电方式，可通过网络接口实现与面板的通讯与供电。
▲6.麦克风输入接口≥1路，支持幻象供电；12V/5V直流供电输出≥1路，输入输出IO接口≥1路；内置千兆交换机，接口数量≥5路；支持VLAN划分,支持VLANID设置，支持trunk模式设置。【提供带有CNAS或CMA标记的检测报告的复印件或相关功能截图并加盖投标人公章】
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	4
	智联矩阵
	1. 采用≥10.0英寸电容显示屏，整机表面覆盖钢化玻璃，硬度≥8H，玻璃与屏体采用全贴合工艺，支持≥10点触控，屏幕分辨率≥1920*1080；整机CPU≥4核，最高主频≥1.8G，Linux系统，系统运行内存≥2GB，存储容量≥32GB。
2.内置高灵敏度全向麦克风，拾音半径不小于1米；内置双喇叭，功率≥1W*2；内置摄像头，摄像头分辨率≥1600*1200；整机接口：RS232≥2,DC2.0≥1,Type-C≥1,RJ45(带POE功能)≥1；支持适配器供电或中控主机POE接口供电。
3.支持无触控操作后自动息屏，支持配置自动息屏时间；支持脱网运行，离线状态不影响本地教学及控制。
▲4.支持控制录播设备，包括显示和切换多个机位的画面，一键启停录制、启停直播等。【提供带有CNAS或CMA标记的检测报告的复印件或相关功能截图并加盖投标人公章】
（●本条为演示项）5.系统支持IP对讲功能，通过终端可以呼叫后台人员，实现IP语音电话功能；支持卡、人脸、二维码等至少3种身份鉴权方式。
	45
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	5
	中控管理系统
	基本要求：
1.系统采用B/S架构，用户能在安卓、IOS、Windows等操作系统通过浏览器用账号和密码登录访问。
2.系统支持远程管理教室设备、控制教室设备、切换教学场景、查看监控画面等；支持批量管理及独立控制设备，可批量控制教学场景切换。
主要功能：
1.系统支持自动化策略，由用户自定义，包括自动开机策略、自动关机策略等；系统支持记录运维信息，可筛选并 Excel导出；系统支持查看刷卡日志信息记录。
2.系统支持远程配置设备，支持自定义设备基础信息，包括开关机提示音、UI选择、IP配置、VLAN配置等；支持自定义设备物联配置，支持多设备关联控制，支持自定义场景配置，设置成功后同步更新到触控面板。
3.系统支持电脑桌面实时预览及远程控制，采用网络唤醒和远程软件联动实现开机、关机功能。
4.系统应支持SSL/TLS加密传输，具备操作日志审计功能，支持按角色设置管理权限。
（●本条为演示项）5.系统具备中控主机固件在线升级功能，支持远程对教室终端进行升级。系统支持对中控屏幕上的UI资源进行远程管理，支持本地一键下发资源到教室终端，实现中控屏幕UI在线更新，支持UI文件的增加、删除。
	1
	套

	三、扩声系统

	整体要求
	★1.扩声系统各设备需保证互联互通、系统兼容，投标时提供系统兼容性测试报告；
2.教室声学指标要求：按照GB 50371-2006和GB/T 45657-2025的标准，扩声系统安装完成后，①声场不均匀度≤8dB（1kHz）；②语言传输指数STI≥0.6；③最大声压级≥90dB；④系统噪声级≤NR-30。
	
	

	1
	智能音频主机
	1.音频处理和数字功放采用集成化嵌入式设计,高度≥1U；主机前面板带≥2.0寸TFT真彩显示触摸屏，具有密码输入保护、参数设置、录音操作等功能；使用高清HD级数字功放芯片组，具备延时保护、短路过流保护、过热保护。
2.主机音频处理延迟≤5ms，支持实时回声消除、噪声抑制、自动增益等功能；支持RJ45网络调试和RS232串口通讯；主机具有智能调音功能；主机前面板带USB接口，支持U盘录音功能；主机软件可消除输入通道白噪声，白噪声最大下降不小于15 db。
3.支持通过局域网集中远程管理、查看设备在线情况、版本信息等，支持网络远程升级；具有空间去混响算法、环境降噪消除算法、音乐去回声算法等功能；支持在扩声中消除音乐播放源，确保语音扩声不发生干扰，支持单声道和立体声AEC。
5.信噪比：≥95dB；功率放大器的输出功率≥2*120W；频率响应：20Hz-20kHz（±2dB）；总谐波失真（W-THD）：≤0.1%；增益差：≤0.1dB。
6.主机软件具有≥5路输入、≥6路输出音频矩阵管理功能，每路输入通道带支持扩展器、自动增益、参数均衡等模块，每路输出通道带高低通、参数均衡、限幅器等模块；软件支持反馈抑制、回声抑制、混音矩阵、闪避器、电平表等功能模块；支持分量音频矩阵。
▲7.主机具有≥5路麦克风输入、≥3路音频线路输入、≥6路音频线路输出，≥1路RS232接口，≥1路RJ45网络接口，≥5 路GPIO接口，≥1路3.5外接红外遥控接口，≥2路功放输出接口，并可内置扩展IP网络广播和无线麦克风。【提供带有CNAS或CMA标记的检测报告的复印件或相关功能截图并加盖投标人公章】
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	2
	拾音麦克风
	大中小教室要求（每间1只）：
输出阻抗:250Ω±30%；灵敏度：-35dB（±3）；频率响应：20-20KHz；最大声压级：135dB SPL；信噪比(SNR)：≥80dB；幻像供电：48V；采用卡侬头音频输出接口；具有抗手机、电磁、高频干扰功能；麦克风表面具有信号指示灯；定向拾音，5-8米远距离拾音，无杂散声波源回授产生的自激啸叫问题等；离地安装高度≥2.5米；根据建筑层高配套铝合金伸缩吊杆。
阶梯教室要求（每间2只）：
1.阵列麦克风，采用≥6咪线性阵列，可≥10米远距离宽范围拾音；内置防风棉，过滤杂音和环境噪声；48V幻象电源供电；抗手机、电磁、高频干扰；频率响应：20-20KHZ（±3dB）；敏感度：等于或优于-38dB±3dB；最大声压级：≥138dB SPL；信噪比：≥80dB；离地安装高度≥2.5米；根据建筑层高配套铝合金伸缩吊杆。
	48
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	3
	扩声音箱
	中小型教室各1对，大教室、阶梯教室2对。
1.采用绿色环保高密版材料，室内壁挂式安装，角度可万向调节（可根据实际情况进行方向调整）。
2.频率响应范围：50Hz-20kHz（-3dB）；输入阻抗：8Ohm（±5）；灵敏度：87dB 1.0W/1m（±2）；额定输入功率：65W（±5）；峰值输入功率：260W（±5）；覆盖角度：90°（H）× 60°（V）。
▲3.产品通过应力消除试验、跌落试验、冲击锤试验等安全性试验检测。【提供带有CNAS或CMA标记的检测报告的复印件并加盖公章】
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	4
	多功能无线麦克风套装
	一、多功能无线麦克风
1.采用笔形外观设计，重量≤80克；采用2.4G信号传输，红外信号对频，不串频、无干扰；工作频率：2402 MHz—2480 MHz。
2.具有≥1.0英寸彩色TFT显示屏，显示界面可显示无线连接状态、电池电量、动态电平、音量大小数值等。
3.无线麦克风具有≥6个软质硅胶按键：支持激光发射（照射距离≥12米）、PPT上翻页和下翻页、按键电源按键、音量加、音量减等独立功能操作。
4. 具有TYPE-C接口充电和充电底座直插充电两种充电模式；满电后可连续使用时长≥8小时；无线传输距离≥30米（室内）；具有≥1.2米自由落体耐摔功能，外壳及麦内部件不会损坏。
5.具有≥1个Type-C接口，Type-C接口同时支持外接充电和拓展头戴麦克风、领夹麦克风等外接咪头。
6.频率范围100Hz~12kHz(±3dB)；动态范围≥85dB；总谐波失≤0.2%( 1kHz )；信噪比≥65 dB；系统延时≤13 ms。
7.无线麦克风脱离信号接收范围，麦克风自动发出蜂鸣警报声，同时麦克风显示屏自动弹出提示信息。
二、磁控智能充电座
1.外壳采用金属合金材质，一体化设计，ABS+PC注塑成形；桌面固定安装；麦克风插入充电座即可自动充电，麦克风显示屏幕同步显示充电状态；内置红外对频功能，开启自动对频。
2.具有Type-C电源输入接口，USB数据传输接口，3.5红外对频接口。
3.智能充电底座具有触摸解锁按键、状态指示灯、红外对频窗口、充电槽等，槽内具有霍尔传感器检测开关、底部到位检测开关；底座具有自动锁止麦克风功能。
4.麦克风放入终端后自动进入静音待机状态，30分钟后麦克风未取出，麦克风自动关机；支持软件、中控、触控解锁等多种解锁形式；麦克风靠近智能充电底座插槽，终端磁控锁自动打开，麦克风放入后终端磁控锁自动锁定。
5.充电座面板具有锁定状态信号灯，当终端处于锁定状态红灯亮，处于解锁状态绿灯亮；当充电底座处于允许解锁状态，触摸解锁键可解锁取出麦克风，处于不允许解锁状态，无法通过触控解锁取出麦克风。
三、智控主机终端
1.支持多种安装形式，外壳具有安装预留孔位，支持机柜放置和壁挂安装。
2.采用高性能音频处理芯片，超低失真声音处理电路设计；具备通过RS232协议联动中控设备管控功能，支持通过局域网对接云平台等进行联合管控。
3.对频方式：IR红外对频；音频传输：2.4G信号传输；电源：DC9V，1A；信噪比：≥100db；输出阻抗：200Ω（±5）。
▲4.主机具有≥2路TYPE-A USB接口可以和智能充电底座通讯；具有≥1路TYPE-B USB接口可以连接电脑；≥1路SMA天线射频接口；≥1路3.5红外对频接口；≥1路凤凰端子音频输出接口；≥2路RS232通讯接口可以与中控及其他主机通讯；≥1路RJ45网口可以与云平台通讯。【提供带有CNAS或CMA标记的检测报告的复印件或相关功能截图并加盖投标人公章】
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	四、AI教学分析系统

	1
	AI分析智能主机
	基本要求：
1.1U机架式设计，整体采用嵌入式设计、非PC与服务器工作站等架构，以保障系统运行稳定、安全；主机需同时具备录制、直播、导播、自动跟踪、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、存储、点播、互动、视频会议、行为分析、物联控制、远程运维参数设置等能力。
2.具备两组CPU架构，主CPU核心数≥8，内置GPU与NPU协处理器，主频≥2.4GHz；音频辅助CPU核心数≥4核；输出入接口：RJ45≥5个，其中POE接口≥3，HDMI输入≥1，HDMI输出≥2路，双向UVC输入输出≥1路，且输入输出分辨率均支持4K@30fps、1080P@30fps；主机支持≥1数字音频DMIC输入，≥1路3.5mmMICIN输入，≥1路3.5mmLINEIN输入，≥2路3.5mmLINEOUT输出，支持回声抑制、增益、噪声抑制与音频均衡功能。
主要功能：
1.支持内置原生SATA数据接口≥2个，方便扩展大容量硬盘设备做本地存储；算力扩展：设备主板上配置M.2算力扩展卡槽，支持额外算力扩展。
2.支持AI人工智能课堂行为分析能力，无需添加任何设备即可实现基于课堂上师生的行为、表情、语音等相关数据进行分析，在平台中生成报告。报告中可查看课堂实录、课堂热力图、AI建议分析等；问答模式、提问类型、学生应答、问答实录分析及总结等；互动分析、教学分析及总结、AI评课、教学一致性评价等。
3.支持麦克风与主机之间通过网络接口实现麦克风音频采集与供电，支持多麦克风级联，传输距离≥50米，音频采样率≥48kHz；支持≥6路4K@30fps录制。
4.支持设置≥4路RTMP直播推流，直播流可选择不同视频源，可选画面≥6个，推流单路可达1080p，推送的直播流可选择是否带有声音；支持不少于4路RTMP同步推流直播，并要求自定义选择码流信号源进行推流，实现多流直播。
5.支持录播主机接口插入检测，识别未接线或接线松动问题。检测接口包含：DMIC接口、LINEIN、MICIN、LINEOUT1、LINEOUT2、POE、HDMIIN、LAN、HDMIOUT1、无线麦克风、导播键盘、录制控制面板。
6.支持通过平台或网络查看设备在线和离线状态，查看设备 ID 地址、IP 地址等信息，实现对设备的远程配置，支持关机、重启、参数配置等操作。
7.LAN≥1，支持100/1000M网络自适应以及IPv4、IPv6双协议栈。数据接口：支持≥4个USB接口，其中USB-A接口≥3个，Type-C接口≥1个。控制接口：通信接口端子数量≥5，其中RS232接口数量≥3，RS485接口≥1，RS232/RS485双模式接口≥1。
▲8.支持录播网络状态检测，识别网络状态异常。检测内容包含：IP地址有效性、网关连通性、公网连通性、内网带宽测试、上下行网络速度和直播/互动/IOT服务连通性。（提供官方认可的检测机构出具的检测报告复印件或技术白皮书并加盖投标人公章）
▲9.为保证录播主机支持本地AI处理，要求主机内置算力≥6TOPs（INT8）。（提供官方认可的检测机构出具的检测报告复印件或者技术白皮书并加盖投标人公章）
▲10.UVC接口可自定义设置为画面输出模式和画面采集模式，切换到采集模式后，可将USB摄像头绑定到画面通道，兼容主流视频会议软件，具备通过此接口输入音视频信号作为一路音视频进行主机录制。（提供系统功能截图加盖投标人公章）
	45
	台

	2
	互动导播系统
	1.在导播界面的预览窗口可实时观看教师全景/特写、学生全景/特写、多媒体电脑等各路画面，点击可进行画面切换。预监画面可实时推流给资源平台，实现平台直播。
2.录播画面比例支持16：9，触控回传响应延时≤80ms；支持标准SIP音视频互动协议，支持1080P@60fps全高清视频互动。
3.支持互动清晰度设置：支持 1080p@60fps，分辨率可选择 1080p、720p等，帧率可选择 60fps、30fps、25fps等。
4.设备双向互动过程中，在系统总丢包率≤50%的网络环境下，视频清晰流畅无卡顿，语音连贯。
▲5.支持多种画面模式，支持单画面、画中画、左右等分、三画面、四画面等多种画面合成模式，支持自动导播、手动导播。（提供系统功能截图加盖投标人公章）
（●本条为演示项）6.远程管理软件支持进行AI分析智能主机系统版本升级、麦克风降噪等级修改，可以自定义切换主机不少于4路HDMI或UVC输出接口信号源，满足视频会议软件或多场景画面显示需要。
	45
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	3
	AI分析教师端视频处理系统
	硬件部分：
1.采用全景特写双镜头，内置图像识别跟踪算法，全景镜头水平视场角≥40°，特写镜头水平视场角≥20°；摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，可提供3840×2160图像分辨率同时向下兼容。
2.采用低畸变设计，全景畸变≤±1%，特写畸变≤±1%；摄像机接口支持RJ45接口≥1路，Type-C接口≥1路，Line in接口≥1路。
3.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面。
4.传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸；全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万；摄像机最低照度：0.5 Lux@（F2.0, AGC ON）；摄像机电子快门：1/30s ~ 1/10000s；支持自动白平衡；支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB。
5.支持H.264、H.265、MJPEG等视频编码格式；支持音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机Type C接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件；为确保运行稳定，使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥250000小时。
控制软件：
1.摄像机内嵌智能跟踪算法，无需单独安装定位跟踪主机及其他任何辅助拍摄设备，即可实现跟踪定位控制功能。
2.系统采用智能图像识别算法，能同时输出2路场景画面并分析计算，实现1台摄像机的2景位拍摄，通过导播跟踪系统，实现所有画面的自动导播切换。
3.支持设置摄像机分辨率、帧率、码率、亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度等；图像支持垂直翻转、水平翻转，默认不开启。
4.支持对摄像机网络进行管理，包括设置IP地址/网关/DNS等，支持组播协议搜索IP地址，并修改摄像机IP；支持RTMP推流、RTSP拉流、ONVIF协议、GB28181协议等；支持跟随模式、混合模式、双镜模式、三预置位等多种导播模式。
	45
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	4
	AI分析学生端视频处理系统
	硬件部分：
1.用全景特写双镜头，内置图像识别跟踪算法，全景镜头水平视场角≥110°，特写镜头水平视场角≥40°；摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，可提供3840×2160图像分辨率同时向下兼容。
2.全景畸变≤±2.5%，特写畸变≤±1%；摄像机接口支持RJ45接口≥1路，Type-C接口≥1路，Line in接口≥1路。
3.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面。
4.传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸；全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万；支持自动白平衡；支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB；支持H.264、H.265、MJPEG等视频编码格式；支持≥6种网络流传输协议。
控制软件：
1.摄像机内嵌智能跟踪算法，无需单独安装定位跟踪主机及其他任何辅助拍摄设备，即可实现跟踪定位控制功能。
2.系统应采用智能图像识别算法，能同时输出2路场景画面并分析计算，实现1台摄像机的2景位拍摄，通过导播跟踪系统，实现所有画面的自动导播切换。
3.支持设置摄像机分辨率、帧率、码率、亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度等；图像支持垂直翻转、水平翻转，默认不开启；支持对摄像机网络进行管理，包括设置IP地址/网关/DNS等，支持组播协议搜索IP地址，并修改摄像机IP；支持至少1个六边形导播跟踪区划定。
	45
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	5
	AI分析声音采集前端处理系统
	中小型教室各1套（13+19=32套）、大型教室和阶梯教室各2套（10*2+3*2=26套），58套。
硬件部分
1.麦克风套件标配2支麦克风和2套安装支架；麦克风内置≥8个传感器单元；支持≥2个数字音频接口，支持数字音频传输，每个接口都具备输入接口和输出接口能力，支持盲插；具备状态指示灯，不同颜色分别表示是否正常工作
2.麦克风频率响应范围不低于50Hz~16KHz；拾音半径≥6m；信噪比≥65dB；声压级≥130dBSPL，10%THD@1 KHz。
3.麦克风无需额外适配器供电，能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输、参数调整。
软件部分
1.支持全频带全双工自适应回声消除算法；支持全频自适应AI降噪技术；支持自动增益控制。
2.支持多通道音频矩阵，可根据场景需求进行相应设置；支持音频参数调节；支持智能混音，可智能选择最佳麦克风采集音频；支持混响抑制算法；支持动态波束成形算法。
（●本条为演示项）3. AI分析声音采集前端处理系统和与AI分析智能主机配套使用后具备智能降噪能力，在人为模拟的教室噪音环境中，如翻书、鼓掌等情境下同时说话，AI分析智能主机录制下来的视频可以直接在屏幕上进行播放，视频人声清晰，噪音被智能过滤或消除；每一路视频（如教师全景、学生全景等）均能同步录制声音。
	58
	套

	五、平台服务

	1
	教学质量管理平台
	【基础服务】
1.为保障数据安全，平台采用本地化部署；系统采用B/S架构，通过浏览器打开即可使用教学质量管理平台中各项功能模块。
2.平台除支持本校教职工账号管理外，还支持校外人员账号管理，满足校外专家登录平台进行督导巡课。
3.支持根据学校组织架构自定义添加用户角色并配置不同角色权限，支持通过搜索或选择姓名或工号添加不同角色成员。
4.支持用户对学校logo、组织名称、登录页背景图等进行配置。
5.提供数据看板功能，本模块涉及的各类数据可以在数据大屏页面统一呈现，数据大屏的内容组成可自定义。
【录播视频资源管理】
1.支持查看全校的录播资源，可查看录播资源详细信息，包括视频名称，开课时间，视频时长，视频分片数，主讲老师，所属学院，上课教室，视频大小等。
2.支持对录播资源进行操作，编辑视频名称、下载、删除等；支持通过学院、授课教室、授课时间进行资源筛选等；支持通过搜索不完整课程名称和不完整教师名称进行资源搜索等。
【录播设备管理】
1.支持查看本校的录播设备信息，包括已绑定的设备总数、在线设备数、设备IP、绑定教室信息、信号源连接情况等；支持查看录播设备的状态信息，包括闲置、录制中、直播中、互动中、离线状态、在线设备的CPU占用率、网络上下行传输速率、磁盘空间使用情况、内存占用情况等。
2.支持在平台上对录播设备进行关机、重启、开始录制、停止录制、开启直播、停止直播等；录制时可在“录播视频”查看录制的视频，直播时可在“直播中心”查看直播画面；支持设置录播机屏幕解锁密码和管理员密码；支持对录播主机上“查看视频”及“关机”权限是否需要密码放入等进行管理。
3.支持配置第三方设备的rtsp流地址，可通过本地服务器将第三方设备的音视频内容接入至平台；支持管理员配置录播主机的直播服务器地址；支持管理员配置录播资源存储服务器IP地址，可查看总存储空间及当前已存储空间大小等；支持开启视频自动覆盖功能。
【督导巡课管理】
1.支持自定义设置评课表，支持发布、停用，设为默认、编辑、删除操作等。
2.系统预置“教师课堂评课表模版”；支持自定义一级评价维度和二级评价指标内容，二级评价指标可添加评分题和主观题，评分题可自定义分值等。
3.支持查看单次评价统计记录，包括评价时间、参评老师、课程名称、学院、主讲老师、评分值等；课堂详情支持查看量表评价各指标得分、主观答题内容、打点评价记录等；支持批量导出评价记录数据表格。
4.支持管理员设置督导员的学院巡课权限，设置成功后，督导员在课堂巡课时只能查看到对应学院权限下的课程内容。
5.支持用户通过搜索课程名称、学院、教室、教师、上课时间等查找课堂，支持查看进行中的实时课堂音视频和已结束的课堂音视频。
6.支持按建筑-教室的二级目录树查找教室，通过颜色图标区分设备是否在线；支持预览实时画面和授课信息，授课信息包括：课程名称、学院、教师、班级、上课时间等；具备督导任务管理和校外专家巡课功能。
7.教室巡课时支持≥3种类型的画面分屏模式，支持选择三分屏、二分屏、单屏模式等；支持查看教室内的教师画面、学生画面、电脑画面等；支持通过鼠标拖动切换主画面。
8.支持通过评课表对课程进行评价，包括评分题打分评价、主观题发表文字和上传图片评价等，提交后系统自动计算得出评价得分。
9.支持多维度筛选评价记录；支持进入全屏模式自动轮播教室画面内容，可以多画面显示；支持设置自定义轮播频率；支持点击教室画面跳转至巡课详情界面。
【直播中心管理】
1.支持用户创建直播并提前设置直播信息，支持获取直播地址及二维码海报，可通过地址和海报查看直播信息。
2.支持分类显示所有直播的当前状态，包括未开始、进行中、已结束等；支持通过状态筛选不同的直播进行编辑管理。
3.支持输入与直播名称相关的关键字，搜索直播活动；在直播结束前，支持教师修改直播的结束时间、名称、封面、直播简介设置、原直播地址等。
4.支持一键生成链接并进行分享，支持通过链接登录观看直播视频；支持开启直播回放功能；开启后可在原有直播的分享链接中查看已结束的直播内容；支持删除直播，删除后原有的直播分享链接失效。
【督导巡课看板】
1.支持查看督导评课数据，包括累计完成督导课程数、督导课节节数、受评教师人数、敏感词检测次数等。
2.支持统计每周累计评价课节数，并以折线图等方式显示每周评课数量变化趋势。
3.支持自定义督导低分阈值，并显示平均分低于阈值的课程名单，名单中包含课程名称、授课讲师、课程平均分等信息；支持按评课数据督导评分平均分高低显示课程排行榜。
4.支持滚动展示不同用户评价动态，动态包括评价人、评价日期时间、课程所属学院、授课讲师、课程名称等；支持统计并通过柱状图等方式展示不同开课单位累计受评课程节数。
【移动巡课管理】
1.平台支持通过H5链接提供移动端听评课功能；支持通过微信、手机浏览器打开，支持对课程视频进行上课中和已下课筛选。
2.支持与平台的课表数据对接，支持根据课程名称、学院、授课教师、班级和课节时间等信息查找课堂；巡课时支持自主切换教师全景、学生全景和电脑画面通道等。
3.支持查看管理员分配的督导任务，任务可显示规定完成时间、任务数量、任务类型、任务状态等。
4.支持移动端线下评课，评课后的数据自动回传至平台，可在平台上查看评价记录。
5.移动端支持查看我的评价记录，包括评价的课程信息、评价量表、评分及回放视频等。
6.支持输入关键词搜索课程名称或老师进行搜索；支持查看历史记录，查询历史关键词信息；支持根据上课状态、上课时间、学院、建筑、场地条件等筛选课程。
【语音转写管理】
1.支持基于课堂实录视频，将课堂语音转写成文字；语音转写窗口支持将语音识别后的文本和视频时间对齐，点击文本跳转至对应视频时间点播放。
2.语音转写窗口支持搜索文字内容，匹配语音识别后的文本内容。
3.语音转写文本支持对系统输入敏感词词库检测，若存在敏感词内容，自动高亮提醒；数据看板页面支持统计每个敏感词出现的次数。
	1
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	2
	AI教学评价系统
	【AI量表设置】
1.支持提供AI分析指标库，指标数量≥10，指标观测点不少于20个；支持≥4个评分标准等级，评分标准等级支持开启或停用；支持用户自定义修改阈值范围。
2.支持用户自定义AI教评模版，可自定义填写维度名称、维度权重、选择维度下需观测指标、每项指标分数等。
3.支持设置指标是否纳入AI评分，或仅在报告展示而不纳入评分；支持手动开启或停用AI分析量表；支持“AI总结设置”，支持设置显示分数+总结或仅显示分数等。
（●本条为演示项）4.根据指标库可设定评价量表，内置AI教学评价模板，评价维度包括教学态度、教学内容、教学方法、课堂素养、教学效果等；支持每个维度下匹配指标库内容，且提供默认维度权重、指标分数等。
【分析报告】
1.支持巡课页面查看巡课视频，并展示课堂分析报告；分析报告至少包括教师出勤情况、教师异常行为（看手机、拨打电话、吸烟行为等）、教师教学姿态（站立、走动、就坐行为等，并且可以统计相应时长）、教师在课堂中的巡堂轨迹、教师对课堂管理的情况、教学互动分析、课堂板书情况等。
2.支持展示教师授课过程中出现敏感词数量及提及次数，并可展示对应时间点及语音转写的内容。
3.课程目标和重难点管理，支持分析本节课程的目标，根据教师语音转写，总结教师本节课的课程目标内容及对应时间点等；支持总结本节课程教师讲授的重难点知识，根据时间点展示重难点内容。
▲4.所投产品支持根据课堂分析内容得出总分，并生成AI评语，评语包括优势点、不足点以及基于课堂分析情况提供建议等。（提供系统功能截图加盖投标人公章）
【课堂监测】
1.支持自定义设置监测值范围，监测状态维度≥4个；设置后可自动筛查出符合监测值的课堂记录与分析报告。
2.支持选择日期范围查询异常课堂，或选择开课学院、搜索课程名称与教师名等查询异常课堂；异常课堂展示课堂信息、异常类型、AI评分等；异常类型可选择≥4种，并且可以针对异常课堂的存储视频进行集中处理。
3.支持选择日期范围查询示范课堂，或选择开课学院、搜索课程名称与教师名等查询异常示范课堂；示范课堂展示课堂信息、异常类型、AI评分等。
【学情分析】
1.展示本节课程的整体学习参与度率，支持展示基础参与度、有效参与度、深度参与度等，并可通过曲线图查看每个时间段的学生参与度情况，分析课堂学习参与度。
2.展示本节课程的应到人数、实到人数、缺勤人数、早退人数等，统计学生出勤率；展示本节课程的学生前排就坐率；展示本节课程的平均抬头率，并可通过曲线图查看每个时间段的学生抬头情况，分析课堂专注度。
3.展示本节课程的学习金字塔，基于学习金字塔理论，识别学生的学习行为，包括听讲、阅读、视听、演示、讨论、实践以及教给他人等，支持展示学习行为时序图暂时对应行为课堂时序情况以及各行为持续时长。
4.所投产品支持展示学生在课堂中的行为识别，包括但不限于抬头、低头、回头、举手、书写以及站立等，并且可以统计行为出现的次数，并可通过曲线图查看每个时间段的学生行为分布情况。
▲5.展示学生在课堂中的异常行为识别，包括但不限于看手机、睡觉、交头接耳、吃东西、随意走动、吸烟行为等，并且可以统计行为出现的次数，支持查看对应学生出现异常行为的图片。（提供系统功能截图加盖投标人公章）
【其他功能】
1.支持统计教室的实时人数；客户端页面中的教室状态包含上课中、考试中、借用中和空闲中等；使用中的教室显示课程信息。
2.支持显示每间教室当天各节课的使用情况，按照上课中、考试中、借用中、空闲中等状态进行分类显示。
3.客户端页面展示二维码，支持用户在手机端扫码打开教室实时统计页面，手机端页面支持与学校应用对接。
4.支持windows客户端、安卓客户端；支持在一体机、电视机、显示器终端上运行。
5.数据安全要求：师生数据本地化存储，不出境；数据传输采用加密协议；支持数据脱敏和匿名化处理；设置数据保留期限，超期自动删除；支持学校自主导出和删除数据。
★6.在质保期内免费提供满足45间教室AI分析并发处理所需的算力资源（本地或云端），支持课堂行为分析、语音转写等核心功能，并发处理能力≥45路；算力能够同时支撑AI教学评价、AI学生伴学、AI数据管理等应用，并在课后生成课堂报告及评分；提供本项目涉及教室内，招标方师生课堂教学过程中生成的所有课堂分析报告、课程分析报告等；对课堂内容进行脱敏分析，敏感词库需经学校审核批准，敏感词检测仅用于教学管理内部参考、不作为师生评价依据，检测过程需符合个人信息保护法相关规定；招标方有足够的自有算力后，免费配合招标方完成平台的迁移和本地化部署。（提供承诺函，格式见附件）
	1
	套

	六、系统集成、施工及辅材

	1
	系统集成对接服务
	教务数据对接调试：对接学校数据中台API接口（江苏金智教育数据中台1.3.7版本）获取录播主机、AI教学评价系统、教学质量管理平台、中控管理平台等系统中的相关功能所需的教务数据。
一卡通数据对接调试：对接一卡通系统（新开普一卡通），通过人脸认证服务API接口获取人脸识别身份鉴权所需一卡通数据。
人员信息数据对接调试：对接学校数据中台API接口（江苏金智教育数据中台1.3.7版本）获取人员信息数据。
单点登录对接调试：对接学校统一身份认证平台（江苏金智教育IDS7），满足系统单点登录需求。
融合门户对接调试：系统相关功能集成进学校融合门户（江苏金智融合门户CASPv3.7.4.SP9），方便教师、学生在PC端及移动端使用。
“智慧教室设备运行数据子类表”数据对接调试：通过数据接口提供职业院校数字基座高职数据标准及接口规范中表73“智慧教室设备运行数据子类表”中涉及的智慧教室教学设备运行情况基本数据，满足教育部职教基座数据上报要求。
	1
	套

	2
	施工及辅材
	4K高清HDMI信号线、YJV-0.45/0.75KV 3X1.5、6类非屏蔽双绞线、USB信号线、120双绕双棉37芯、金银线0.1*150、JDG20，壁厚1.1、普通墙面开槽及回补、束接、接头、紧固件等。65寸甲方提供的辅助液晶显示屏安装以及吊装支架安装实施。
	1
	项


五、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点
1.标的数量：采购清单与技术参数详见项目需求。
2.交货时间：自合同签订之日起30个日历日内完成设备的安装调试。
3.交货地点：具体地点由采购人指定。
六、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
质保期限：本项目硬件设备质保期三年，免费送货、免费安装、免费培训，在保修期内免费维护维修及技术支持，保修期以外提供免费维护和技术支持，维修只收材料成本费。设备发生故障时，接到用户通知4小时内上门，48小时内解决问题。
七、采购标的的验收标准
验收方案：在接到中标人以书面形式提出验收申请后，采购人在5个工作日内及时组织相关专业技术人员及专家开展现场验收，中标人需配合完成项目所有内容验收工作，验收通过后出具报告，作为支付货款的依据。
教室声学指标要求：按照GB 50371-2006和GB/T 45657-2025的标准，扩声系统安装完成后，①声场不均匀度≤8DB（1KHZ）；②语言传输指数STI≥0.6；③最大声压级≥90DB；④系统噪声级≤NR-30。项目验收时提供测试报告。
八、付款方式
合同签订后采购人支付合同金额的30%货款，全部货物安装调试完成并经采购人验收合格后，采购人自收到中标人增值税专用发票10个工作日内一次性支付剩余的70%货款。
九、采购需求中必须满足的实质性要求
1.★1.扩声系统各设备需保证互联互通、系统兼容，投标时提供系统兼容性测试报告，未提供或未按要求提供作无效标处理；
2.★6.在质保期内免费提供满足45间教室AI分析并发处理所需的算力资源（本地或云端），支持课堂行为分析、语音转写等核心功能，并发处理能力≥45路；算力能够同时支撑AI教学评价、AI学生伴学、AI数据管理等应用，并在课后生成课堂报告及评分；提供本项目涉及教室内，招标方师生课堂教学过程中生成的所有课堂分析报告、课程分析报告等；对课堂内容进行脱敏分析，敏感词库需经学校审核批准，敏感词检测仅用于教学管理内部参考、不作为师生评价依据，检测过程需符合个人信息保护法相关规定；招标方有足够的自有算力后，免费配合招标方完成平台的迁移和本地化部署。（提供承诺函，格式详见附件），未提供或未按要求提供作无效标处理。
十、本次采购需切实履行绿色采购。
12.1商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。
（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；
（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必须使用不同材质，不同材质间应便于分离；
（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；
（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；
（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；
（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
12.2快递包装环保要求：
（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；
（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；
（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；
（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；
（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；
（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；
（11）快递应使用电子面单；
（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
十一、履约保证金
1.本项目中标后的履约保证金为项目中标价的10%，中标人的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入采购人账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标人凭中标通知书与采购人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。
2.中标人全部履约合同义务，经采购人验收合格无质量、进度等问题的，采购人在本项目质保期满并正常运行后30日内一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；
3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
a.签订合同后，中标人不履行合同义务的，采购人有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，中标人还须承担相应的法律赔偿责任。
b.中标人在履约过程中发生违约行为，给采购人造成损失的，采购人有权在中标人缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购人经济损失，不足的部分中标人另外补齐。
4.以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。投标人可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/)。 
十二、招标项目涉及到的现场勘察 
根据项目建设需求及复杂性，投标人可自行勘察现场，掌握有关现场的数据和资料。
1.投标人可以在投标文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。
2.采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
3.经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。
4.在现场勘察时，熟悉施工及制作安装现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。
[bookmark: _GoBack]5.现场踏勘时间为 2026年 7月15日 - 7月24日（8：00-11:00，14：00-17:00），联系人：秦俊13646289011 （提前预约）。
十三、合同文本



（本合同格式仅为招标文件提供之范本，部分条款可在实际签订时根据项目情况由甲乙双方另行协商约定。）
合  同
合同编号
甲方（需方）：南通职业大学
乙方（供方）：
签订时间：
甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》及有关规定和南通职业大学关于       （项目名称） 采购的结果，并依照本项目的具体情况，本着平等合作、友好互利的原则，同意按下述条款和条件签订本合同（以下简称：“合同”），双方共同遵守。条款如下：
[bookmark: _Toc26259][bookmark: _Toc30320]一、合同内容
1.1 乙方负责向甲方提供以下货物：
	序号
	产品名称
	产品规格、型号
	品牌
	单位
	数量
	制造商名称
	产地
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（元）
	


1.2 下列文件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等法律效力：
1.2.1 中标（成交）通知书；
1.2.2 甲方的招标（采购）文件及其它补充文件；
1.2.3 乙方的投标（响应）文件及其它补充文件；
1.2.4 乙方在采购过程中所作的其他书面承诺、声明、澄清等。
二、合同金额与支付
2.1 本合同总金额为（大写）：                                          
（小写                元）（注明币种）。
2.2 合同金额包含项目实施所有费用，包含但不限于货物价格、税费、招标范围内所有产品、安装中的相关费用（包括安装过程中损耗、额外材料、设计费等）、辅助设施及配件费、包装、运输、装卸、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、检测（含且不限于甲醛检测等）、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务、免费保修期退运返修等其他所有费用）、验收合格交付使用之前的一切费用，甲方不再另行支付其他费用。
2.3支付方式：
合同签订后甲方支付合同金额的30%货款，全部货物安装调试完成并经甲方验收合格后，甲方自收到乙方增值税专用发票10个工作日内一次性支付剩余的70%货款。
三、履约保证金
3.1本项目中标后的履约保证金为项目合同价的10%，乙方的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入甲方账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），乙方凭中标通知书与甲方签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。
3.2乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在本项目质保期满并正常运行后30日内一次性退还履约保证金，甲方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；
[bookmark: _Toc10818]3.3发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。
b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。
3.4以履约保函（保险）形式向招标人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。投标人可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/)。
四、转包或分包
4.1本合同范围的货物应由乙方直接供应，不得转让他人供应。
4.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
五、技术资料
5.1乙方应按招标（采购）文件规定的时间向甲方提供有关使用货物的技术资料。
5.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
六、知识产权
乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。如发生侵权等争议，乙方负责处理并承担 由此引发的全部责任。
七、产权担保
乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
八、质量保修范围和保修期及售后服务
8.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
8.2 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
8.3上述的货物免费保修期为________年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
九、项目验收
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]9.1乙方货物送达后，甲方对其数量、品种、规格、运输保存方式等进行检查验收，如不合格应无条件退货或换货。
9.2乙方须确保所供产品材料的规格及对应品牌与投标文件保持一致，在合同履约过程中不得擅自更换。
9.3乙方提供的货物必须达到或优于招标文件“采购清单”技术需求中各项指标参数
9.4全部货物安装调试完毕后，乙方向甲方提交项目验收技术资料以及终验申请单，甲方收到申请后5个工作日内组织终验且验收无问题后签署终验单。
9.5质量和环保要求：按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行；无国家和行业标准的，按甲方标准执行。
十、安全责任
10.1乙方须为进场人员购买意外伤害保险。
10.2乙方在本项目的交付过程中，凡出现安全事故，乙方承担全部法律责任和赔偿全部经济损失。
十一、货物的包装、发运及运输
11.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
11.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
11.3 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
十二、违约责任
12.1 乙方逾期交付，按逾期总价款每日万分之五向采购人支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。 
12.2 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
12.3乙方未经甲方书面许可，不得变更任何投标产品品牌、规格型号，擅自更换视为严重违约，甲方有权解除合同、扣除全部履约保证金。
十三、不可抗力事件处理
13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方。
13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十四、解决争议的方法
甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。
十五、合同生效及其它
15.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
15.2 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方执叁份、乙方执壹份。
  甲方：                        乙方： 
  地址：                        地址： 
  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：                    联系电话： 
签订日期：      年    月   日

第四部分  开标和评标
[bookmark: _Toc29131]一、开标
不见面远程开标模式：开标当天各投标人在各自地点通过苏采云系统及时登录不见面开标大厅，参加投标活动。
[bookmark: _Toc28154]二、评标流程和评标标准
采用综合评分法。分资格审查、商务技术标、价格标、三部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。
首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。
评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的投标人为中标候选人。
评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。
[bookmark: _Toc13980]（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查。
投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。
[bookmark: _Toc8474]（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。
未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。 
[bookmark: _Toc24736]（三）商务技术分：65分
各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。




	[bookmark: _Toc126]序号
	评分点
名称
	评审标准
	最高分
	最低分
	主/客
观分

	1
	技术参数响应
	根据投标人所投产品对采购技术参数的响应情况进行打分，投标人按招标文件提供的《技术要求响应及偏离表》（格式详见附件）进行逐条（逐行）响应：
1）标“▲”（共12个）项技术参数，每满足或正偏离一项得1分，最高得12分，未按要求提供证明材料的视为负偏离，对应项不得分。
2）未标“▲”项技术参数（按技术要求响应及偏离表的表格行计算，每一表格行计为一项）共42项，每满足或正偏离一项得0.5分，最高得21分，如未提供针对技术参数的逐项响应的技术规格偏离表视为负偏离，对应项不得分。
注：投标文件中提供《技术要求响应及偏离表》及标“▲”项按要求提供佐证材料。
	33
	0
	客观分

	2
	企业实力
	1）投标人或制造商具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证的每个得0.5分，本项最高得分1分。
2）投标人具有信息技术服务运行维护(ITSS)认证证书，得1分，没有不得分。
3）投标人或制造商具有与智慧教室/录播/AI教学分析相关的发明专利或软件著作权，每提供一个得1分，本项最高得2分。
4）拟投入项目负责人具备信息系统项目管理师证书的得1分（需提供相应证书复印件及2026年4月（含）至今任意一个月投标人为其缴纳的社保证明材料）。
	5
	0
	客观分

	3
	产品演示
	评委根据各投标人的演示情况进行评分，演示内容及要求如下：
1）系统支持IP对讲功能，通过终端可以呼叫后台人员，实现IP语音电话功能；支持卡、人脸、二维码等至少3种身份鉴权方式。成功演示全部内容得2分。
2）系统具备中控主机固件在线升级功能，支持远程对教室终端进行升级。系统支持对中控屏幕上的UI资源进行远程管理，支持本地一键下发资源到教室终端，实现中控屏幕UI在线更新，支持UI文件的增加、删除。成功演示全部内容得2分。
3）远程管理软件支持进行AI分析智能主机系统版本升级、麦克风降噪等级修改，可以自定义切换主机不少于4路HDMI或UVC输出接口信号源，满足视频会议软件或多场景画面显示需要。成功演示全部内容得2分。
4）AI分析声音采集前端处理系统和与AI分析智能主机配套使用后具备智能降噪能力，在人为模拟的教室噪音环境中，如翻书、鼓掌等情境下同时说话，AI分析智能主机录制下来的视频可以直接在屏幕上进行播放，视频人声清晰，噪音被智能过滤或消除；每一路视频（如教师全景、学生全景等）均能同步录制声音。成功演示全部内容得2分。
5）根据指标库可设定评价量表，内置AI教学评价模板，评价维度包括教学态度、教学内容、教学方法、课堂素养、教学效果等；支持每个维度下匹配指标库内容，且提供默认维度权重、指标分数等。成功演示全部内容得2分。
评分说明：不能成功演示全部内容的对应项不得分。
投标人对所投产品视频演示（视频按招标公告要求上传至苏采云系统，演示时间不得超过15分钟，超过15分钟的按前15分钟内容为评审依据）。仅以PPT及WORD等素材演示不得分。
投标人不提供产品演示的对应演示项按0分处理。
	10
	0
	客观分

	4
	技术服务方案
	1.设计方案（5分）
根据投标单位针对本项目提供的设计方案综合评定。至少包含智慧教室设计方案（包括但不限于系统架构、点位分布图、产品选型、设备功能、组网拓扑、安防措施和数据保障等）；录播系统设计方案、音频系统的设计方案；与学校教务系统和统一身份认证系统等对接的技术方案、教室设备使用数据与教育部职教基座数据上报对接方案。
①方案全面完善、科学合理，完全满足采购需求且设计模块达标，对接无漏洞，证明材料齐全且有效得5分；
②方案较为科学合理，基本满足采购需求且核心功能达标，对接存在小瑕疵，证明材料不完整得3分；
③方案内容欠缺，针对性、合理性有待完善，仅满足基础需求，对接存在明显问题，无关键证明材料得1分；
④没有提供方案的不得分。
2.实施方案（4分）
根据投标单位针对本项目提供的实施方案综合评定。有智慧教室实施方案（包括但不限于项目实施进度安排、按期完工保证措施、质量保证措施、安全保证措施、人员配置及职责计划等）。
①项目实施方案结构完整、逻辑清晰，质量保障方案、现场管理方案、突发事件处置方案、安装调试方案等合理、可行；进度安排合适，能保证按期交付的得4分；
②项目实施方案结构基本完整、逻辑比较清晰，质量保障方案、现场管理方案、突发事件处置方案、安装调试方案等比较合理、可行；进度安排基本合适，缺少关键节点控制措施的得2分；
③项目实施方案简单，质量保障方案、现场管理方案、突发事件处置方案、安装调试方案等不全面；进度安排不合理的得1分；
④没有提供方案的不得分。
3.售后服务方案（3分）
根据投标单位针对本项目提供的售后服务方案综合评定。有智慧教室售后服务方案（包括但不限于售后服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障、相应运维、售后服务资质等）。
①售后服务方案结构完整、逻辑清晰，培训方案合理、可行；售后服务响应明确，售后服务体系完整，能保证售后服务质量满足要求得3分；
②售后服务方案基本完整、逻辑比较清晰，培训方案合理、基本可行；售后服务响应比较明确，售后服务体系不完整的得2分；
③售后服务方案内容简单，培训方案不具体明确，售后服务响应不明确，售后服务体系不完整的，得1分；
④没有提供方案的或方案没内容的，不得分。
	12
	0
	主观分

	5
	节能环保
	投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章；投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件并加盖投标人公章；
有1个得0.5分，最多得1分。
	1
	0
	客观分

	6
	延保
承诺
	投标人出具承诺函，承诺在三年免费质保期的基础上，每延长一年免费质保期的，得1分，本项最高得分2分。同时承诺延长质保期服务内容、响应时效、硬件免费维修与招标文件三年原厂质保完全等同，否则本项得0分（承诺函格式自拟，加盖投标人公章）。
	2
	0
	客观分

	7
	施工辅材品质
	投标人提供《主要施工辅材规格参数清单明细表》并加盖投标人公章（格式见附件6）。
评委根据材料响应情况进行评分：使用国产主流产品、功能及性能强、完全符合项目使用需求的得2分；使用国产普通产品，功能及性能较强、符合项目使用需求的得1分；使用材料品质较差，功能及性能一般、基本符合项目使用需求的得0.5分；未提供的不得分。
	2
	0
	主观分


（四）价格分：35分
价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×35
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
[bookmark: _Toc13123]（五）政府采购政策功能落实
采购本国产品的支持政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
2.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
3.本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。若所有投标人所投产品均为本国产品，则不适用20%价格扣除优惠。
4.当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章 投标文件组成”的“附件1 分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
注：成本比例计算仅包含硬件设备采购成本，系统集成、施工辅材、人工服务不计入产品成本核算基数。
5.投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）（格式见附件2），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
6.投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
（六）中标人的确定
采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。采取随机抽取的方式确定。
[bookmark: _Toc13]（七）公告中标结果
自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。
[bookmark: _Toc27458]（八）发放中标通知书
公告中标结果的同时，采购人向中标人发放中标通知书。
中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
[bookmark: _Toc19733]（九）其他
当中标人无正当理由放弃中标，被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，采购人有权按照政府采购相关法律法规的规定对其采取惩戒措施，包含但不限于列入采购失信人黑名单等措施。
当中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的（存在招标文件规定的被采购人拒签合同的情形等），采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
[bookmark: _Toc7997][bookmark: _Toc23874]
第五部分 质疑与投诉
[bookmark: _Toc23571]一、质疑事项
1.提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。
2.投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；采购项目开标后，不再接受投标人对招标文件（含更正公告等）内容的异议或质询（质疑）。
[bookmark: _Toc32024]2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
其中：对评审过程中涉及的密封检查、身份核对、澄清等程序性事项，投标人如有异议的，必须当场提出。否则，均视为投标人无异议。无论是否中标，投标人事后不得再就前述事项提出任何异议或质疑投诉。
2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
3.质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。
4.对招标方式、招标文件中项目需求、投标人资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的质疑，请向采购代理机构提出，由采购人或采购代理机构负责答复。
投标人提起质疑采取书面形式，可以现场送达，也可以邮寄。
采购人及采购代理机构质疑接收人及联系方式，见招标文件第一部分。
5.投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，否则不予受理。质疑函应当包括下列内容：
投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
质疑项目的名称、编号；
具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
事实依据；
必要的法律依据；
提出质疑的日期。
投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
6.以下情形的质疑不予受理
6.1内容不符合上述规定的质疑。
6.2 超出采购法定期限的质疑。
6.3未参加招标活动的投标人或在招标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。
7.投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据招标的有关规定，报请采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。一、质疑的提出
8.下载招标文件的投标人应根据第二章“投标人须知”中第一条第4款的约定提出；响应文件接收截止后，投标人未进行投标登记的，不能就响应文件接收截止后的招投标过程、中标结果提出质疑；在投标过程中，凡主持人或评标小组明确提出须由投标人确认的事项，投标人当场无异议的，事后不得提出质疑。
9.提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标单位或代理机构。招标单位或代理机构不具有法定调查、认定权限。
10.对本次招标有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。
对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。
相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。
招标单位或代理机构不负责搜集相关佐证材料等工作。
[bookmark: _Toc32547]二、《质疑函》的受理和回复
1.质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次投标授权人送达招标单位和代理机构。
2.对符合提出质疑要求的，招标单位、代理机构签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。
3.对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。
4.招标单位、代理机构负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评标小组审核，并将审核意见回复质疑人。
必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。
5.因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购人、代理机构以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。
①质疑成立的处理。采购人或代理机构终止招标，并建议有关部门给相关当事人予以处理。
[bookmark: _Toc18082]②质疑不成立的处理。
1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。
2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。
3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良投标人名单。
4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购人或代理机构请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。
5）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购人、代理机构已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。
6）对明显有违事实的、经相关专家或评标小组认定无依据的、经其他投标人举证无依据的质疑，作违约处理，视情在采购人官网媒体予以披露。
（7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。
三、无佐证材料的举报作违约处理。投标人不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。
四、投诉不成立的作违约处理。投标人进行质疑后，采购人回复质疑不成立，投标人仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。
五、《质疑函》《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立等相关情况，视情在采购人官网等相关媒体予以披露。
六、质疑人对采购人或代理机构的答复不满意或者采购人、代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向相关监督管理部门投诉。




[bookmark: _Toc20594][bookmark: _Toc12704]第六部分  投标文件组成
[bookmark: _Toc30344]一、基本目录
1.开标一览表（苏采云系统固定格式）；
2.分项报价表（格式见附件1）；
3.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件2）；
4.投标人情况一览表（格式见附件3）；
5.技术要求响应及偏离表格式见附件4）；
6.商务要求响应及偏离表（格式见附件5）；
7.主要施工辅材规格参数清单明细表（格式见附件6）；
8.投标人信用承诺书（格式见附件7）；
[bookmark: _Toc19557]二、资格审查内容
1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件8）；
[bookmark: _Toc31323]2.法定代表人身份证明书（格式见附件9）；
3.法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证复印件（格式见附件10）；
4.其他需要提交的资格审查证明材料（以下满足其一即可）：
4.1中小企业声明函（格式见附件11）；
4.2残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）；
4.3监狱和戒毒管理部门所属企业证明材料（格式见附件13）；
注：上述“资格审查内容”中1-4条投标人必须逐条响应，否则作无效响应处理。
[bookmark: _Toc2566]三、符合性审查内容
[bookmark: _Toc21971]按招标文件第三部分 项目需求“九、采购需求中必须满足的实质性要求”提供测试报告和承诺函（承诺函格式详见附件14）；
四、商务技术文件
1.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；
2.投标人认为需要提交的其他商务技术材料。



附件1
投标分项报价表
	序号
	产品名称
	数量
	单位
	品牌
	规格型号（如有）
	制造商名称
	投标单价（元）
	投标合价（元）

	1
	小型教室黑板
	13
	套
	
	
	
	
	

	2
	中、大型教室黑板
	29
	套
	
	
	
	
	

	3
	阶梯教室上下推拉黑板
	3
	套
	
	
	
	
	

	4
	120寸幕布
	35
	幅
	
	
	
	
	

	5
	150寸幕布
	3
	幅
	
	
	
	
	

	6
	讲台控制面板
	45
	台
	
	
	
	
	

	7
	智能升降讲台
	45
	张
	
	
	
	
	

	8
	中控主机
	45
	台
	
	
	
	
	

	9
	智联矩阵
	45
	台
	
	
	
	
	

	10
	中控管理平台
	1
	套
	
	
	
	
	

	11
	智能音频主机
	13
	台
	
	
	
	
	

	12
	扩声音箱
	58
	对
	
	
	
	
	

	13
	拾音麦克风
	48
	只
	
	
	
	
	

	14
	多功能无线麦克风套装
	45
	套
	
	
	
	
	

	15
	AI分析智能主机
	45
	台
	
	
	
	
	

	16
	导播互动系统
	45
	套
	
	
	
	
	

	17
	AI分析教师端视频处理系统
	45
	套
	
	
	
	
	

	18
	AI分析学生端视频处理系统
	45
	套
	
	
	
	
	

	19
	AI分析声音采集前端处理系统
	58
	套
	
	
	
	
	

	20
	教学质量管理平台
	1
	套
	
	
	
	
	

	21
	AI教学评价系统
	1
	套
	
	
	
	
	

	22
	系统集成对接服务
	1
	套
	——
	
	
	
	

	23
	施工及辅材
	1
	项
	——
	
	
	
	

	24
	合计（元）
	
	

	
	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为      %。
注：成本比例计算仅包含硬件设备采购成本，系统集成、施工辅材、人工服务不计入产品成本核算基数。



备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的货物价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用，招标文件另有规定的除外。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。
4.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。


附件2
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

                          投标人名称（盖章）：
                              日  期：   
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.成本比例计算仅包含硬件设备采购成本，系统集成、施工辅材、人工服务不计入产品成本核算基数。
3

附件3
投标人情况一览表
	单位名称
	

	单位优势及特长
	

	单位
概况
	职工总数
	人
	上一年主要经济指标
	营业额
	
	实现利润
	

	
	流动资金
	万元
	
	主要
产品
	1.

	
	固定资产
（万元）
	原值：

净值：

	
	
	2.

	
	占地面积
	M2
	
	
	3.

	本次
投标
产品
情况
	本次投标
产品名称
	型    号
	上年
产销量
	产品技术先进水平
	曾获何级何种奖励
	主要用户
名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	其他
	近3年完成及正在执行的合同中发生的由于投标人违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被他人举证成立，其投标资格将被取消）。
	如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。

	
	
	




附件4
技术要求响应及偏离表
	序号
	项目
	技术参数
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	一、显示系统

	1
	小型教室黑板
（0.5分）
	整体结构由两块一体机侧面的固定板组成，整体包边。
外形尺寸约4000*1230mm(高度由86寸触摸大屏加黑板外框构成，可根据现场实际微调，中标人在项目实施前现场测量并与招标人确定最终尺寸）。
1.书写面板采用优质墨绿色烤漆面板，覆有透明保护膜，整块无拼接，厚度≥0.3mm，面板耐酸、碱性溶剂符合GB/T 9274-2008《色漆和清漆 耐液体介质的测定》标准要求；面板表面漆膜硬度≥6H，光泽度在12以下，灯光下没有明显眩光；表面粗糙度、耐磨性、书写板外观质量等指标符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》以及GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》的标准。
2.夹层采用聚苯乙烯板，厚度为≥14mm，平整不变形，整张无拼接；背板采用整块防锈镀锌板，厚度≥0.20mm，防水防锈，板面平整不开胶。
3.黑板边框：采用磨砂银白铝合金型材，灯光下无明显眩光；型材断面有ABS包角材料全包覆，边缘光洁无毛刺；外框下方配置通长粉笔槽，粉笔槽有效宽度为≥70mm，高≥20mm，壁厚≥1.2mm；安装要求：隐形安装，无外露安装件，连接部位无工具不可拆卸。
	
	

	2
	中大型教室黑板（0.5分）
	整体结构分为书写与显示两部分，书写部分由一组可上下升降黑板组成，显示部分为120寸画框幕，整体用铝合金型材包围。
外形尺寸约4000*1740mm(可根据现场实际微调，中标人在项目实施前现场测量并与招标人确定最终尺寸）
1. 书写面板采用优质墨绿色烤漆面板，覆有透明保护膜，整块无拼接，厚度≥0.3mm，面板耐酸、碱性溶剂符合GB/T 9274-2008《色漆和清漆 耐液体介质的测定》标准要求；面板表面漆膜硬度≥6H，光泽度在12以下，灯光下没有明显眩光；表面粗糙度、耐磨性、书写板外观质量等指标符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》以及GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》的标准。
2.夹层采用聚苯乙烯板，厚度为≥14mm，平整不变形，整张无拼接；背板采用整块防锈镀锌板，厚度≥0.20mm，防水防锈，板面平整不开胶。
3.黑板滑轮经耐久性测试，按GB/T 3832-2008测试，使用寿命≥8万次。
4.外框滑轨及黑板边框：采用磨砂银白铝合金型材，灯光下无明显眩光；立框与滑轨一体化流线型设计，滑动组件不可见；滑轨下端设有静音限位块，防止拉动黑板时撞击产生噪音；滑轨采用双滑槽双空腔设计，并使滑轮保持合理的滑动阻尼，防止擦写黑板时晃动；立框滑轨断面尺寸为110*65mm（±5mm），型材壁厚≥1.4mm；外框断面尺寸为110*45mm（±5mm），壁厚≥1.4mm；黑板边框可视面宽≥30mm，厚≥25mm. 壁厚≥1.2mm；下边框配备通长拉手方便拉动黑板；外框下方配备通长的粉笔槽，粉笔槽有效宽度为≥70mm，高≥20mm，壁厚≥1.2mm。
5.包角材料采用抗疲劳ABS工程塑料，外观无尖锐角；安装要求：隐形安装，无外露安装件，连接部位无工具不可拆卸。
	
	

	3
	阶梯教室上下推拉黑板
（0.5分）
	1.整体结构：黑板固定于墙面，黑板整体尺寸为4000mm*2000mm（每组两块，两组为一套），黑板上下升降设计，于框架内上下交替升降，适用于不同身高的教师或学生书写整个黑板。
2.升降结构：整体采用框架式升降结构，两块黑板在框架内上下升降；升降黑板两端的滑轨各有一个承重吊轮，每块黑板四角装有四组滑轮，两块黑板用不锈钢钢丝绳连接，悬挂于承重吊轮的凹槽内，黑板在滑轨内滑动，黑板可从前端拆卸而无须拆下整个框架，方便维护与更换，滑轨下端设有静音防撞限位装置，限位空间高度≥25mm；
3.黑板材质：书写面板采用墨绿色烤漆面板，面板耐酸、碱性溶剂符合GB/T 9274-2008《色漆和清漆 耐液体介质的测定》标准要求；厚度≥0.3mm，面板表面漆膜硬度≥6H，光泽度在12以下，灯光下没有明显眩光；用粉笔书写时手感流畅，笔迹均匀，线条明显，好写易擦；漆膜硬度、表面粗糙度、耐磨性、书写板外观质量、结构等指标符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》以及GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》的标准；夹层采用高密度聚苯乙烯板，软硬适中，厚度为≥14mm；背板采用整块防锈镀锌板，厚度≥0.20mm；
4.黑板滑轮经耐久性测试，按GB/T 3832-2008测试，使用寿命≥8万次。
5.外框滑轨及黑板边框：采用磨砂银白铝合金型材，灯光下无明显眩光；立框与滑轨一体化流线型设计，滑动组件不可见；滑轨下端设有静音限位块，防止拉动黑板时撞击产生噪音；滑轨采用双滑槽双空腔设计，并使滑轮保持合理的滑动阻尼，防止擦写黑板时晃动；立框滑轨断面尺寸为110*65mm（±5mm），型材壁厚≥1.4mm；外框断面尺寸为110*45mm（±5mm），壁厚≥1.4mm；黑板边框可视面宽≥30mm，厚≥25mm. 壁厚≥1.2mm；下边框配备通长拉手方便拉动黑板；外框下方配备通长的粉笔槽，粉笔槽有效宽度为≥70mm，高≥20mm，壁厚≥1.2mm；
6.包角材料采用抗疲劳ABS工程塑料，外观无尖锐角；安装要求：隐形安装，无外露安装件，连接部位无工具不可拆卸。
	
	

	4
	120寸幕布（0.5分）
	1.尺寸≥120英寸；画面比例16：9；
2.材质：四层玻纤复合幕布（幕布中层为具阻燃功能的玻纤网），拉伸率小于1%，幕面平整，边缘垂直，幕面能持久保持平整；边框宽度≤10mm；
3.厚度≥0.15mm；拉力强度≥200kg/平方厘米；撕裂强度≥5.5kg/mm；防火、防潮、防霉、阻燃、环保。
4.阶梯教室两侧使用120寸电动升降幕布（共6副），接入中控，上下课自动升降。
	
	

	5
	150寸幕布（0.5分）
	1.尺寸≥150英寸；画面比例16：9；
2.材质：四层玻纤复合幕布（幕布中层为具阻燃功能的玻纤网），拉伸率小于1%，幕面平整，边缘垂直，幕面能持久保持平整；边框宽度≤10mm；
3.厚度≥0.15mm；拉力强度≥200kg/平方厘米；撕裂强度≥5.5kg/mm；防火、防潮、防霉、阻燃、环保。
4.阶梯教室中间使用150寸电动升降幕布，接入中控上下课自动升降。
	
	

	二、中控系统

	1
	讲台控制面板
（1.5分）
	▲1.屏体的屏幕采用≥23.8英寸电容触摸屏，采用防眩光钢化玻璃面板，厚度≥2mm；支持≥10点触控；支持屏幕手动角度调节，可实现与桌面形成20°（±5°）至80°（±5°）角度调节。【提供带有CNAS或CMA标记的检测报告的复印件或相关功能截图并加盖投标人公章】
	
	

	
	
	2.屏体侧面具有物理实体快捷按键，按键功能包括一键开/关屏幕、对匹配的多媒体设备进行一键熄屏以及一键音量加、一键音量减等。
3.接口：HDMI IN≥2个，HDMI OUT≥1个，Type-C≥1个，USB≥2个，RJ45≥1个；AUDIO OUT≥1个，RS232≥1个，220V国标五插电源接口≥1个（支持对外供电；自带独立嵌入式操作系统，版本满足中控功能运行需求。
4.屏幕可调出中控菜单界面，支持一键上课及下课，也可以对连接的设备单独控制开关机；支持对屏幕输入源显示画面切换，包括智能平板、电脑等；支持当接入匹配教室内的录播产品时，可显示录播导播流画面，选择开始录制、暂停录制和结束录制等功能。
	
	

	2
	智能升降讲台（0.5分）
	1.讲桌为钢木结合设计,采用冷轧钢板桌体,钢板厚度≥1.0mm；讲桌采用双层木质桌面设计，上下层桌体木板厚度均≥18mm，讲台正面定制招标人LOGO。
2.升降立柱最大承重为≥80kg，讲桌具备垂直平面水平位置≥100N推力位移仍不超过5mm的移动。
3.讲桌尺寸设计为长×宽×高≥1200mm×650mm×850mm，上层桌面支持电动升降功能，下层桌面距地高度≥750mm，桌面高度需合适教师站、坐教学。
4. 讲桌具有升降控制器设计，至少具备上升按键、下降按键等；升降电机具备过流过压保护、遇阻反弹保护。
5.底部机柜尺寸设计为长×宽×高≥1100mm×500mm×500mm（注：用于阶梯教室的讲台尺寸设计为长×宽×高≥1560mm×585mm×500mm，3张），机柜容量≥10U，机柜内部带有标准机架和标准电脑主机空间，机柜门采用大面积散热孔设计。前后门都可以打开，只需要一把钥匙管理。
6.讲桌支持多种升降控制方式，可支持讲台控制面板控制升降。
	
	

	3
	中控主机（1.5分）
	1.机身高度不超过1U，HDMI视频输入接口≥4个，HDMI输出接口≥4个，3.5mm音频输入口≥2个，3.5mm音频输出接口≥2个，支持HDMI矩阵功能，HDMI输入输出分辨率均不低于4K@30Hz。
2.支持HDMI信号内的音频自动分离到音频模块，支持音频输入和HDMI音频混音后从音频输出口输出，支持在本地及远程对输出总音量进行调节。
3.支持≥2路220V国标受控电源，每路电源具备时序供电、断电管理；RS232接口≥6个，RS485接口≥2个；每个接口均独立逻辑可编程，支持延时发码、组合串口控制指令下发，支持波特率、校验位自定义。
4.主机正面面板具备实时查看主机的网络、串口通讯、时序电源、总电源等状态的指示灯；≥1路type-c接口，实现通过电脑对中控主机的快捷调试；支持用户在后台端通过局域网络在线配置中控主机。
5.采用超静音设计，支持POE供电方式，可通过网络接口实现与面板的通讯与供电。
	
	

	
	
	▲6.麦克风输入接口≥1路，支持幻象供电；12V/5V直流供电输出≥1路，输入输出IO接口≥1路；内置千兆交换机，接口数量≥5路；支持VLAN划分,支持VLANID设置，支持trunk模式设置。【提供带有CNAS或CMA标记的检测报告的复印件或相关功能截图并加盖投标人公章】
	
	

	4
	智联矩阵（1.5分）
	1. 采用≥10.0英寸电容显示屏，整机表面覆盖钢化玻璃，硬度≥8H，玻璃与屏体采用全贴合工艺，支持≥10点触控，屏幕分辨率≥1920*1080；整机CPU≥4核，最高主频≥1.8G，Linux系统，系统运行内存≥2GB，存储容量≥32GB。
2.内置高灵敏度全向麦克风，拾音半径不小于1米；内置双喇叭，功率≥1W*2；内置摄像头，摄像头分辨率≥1600*1200；整机接口：RS232≥2,DC2.0≥1,Type-C≥1,RJ45(带POE功能)≥1；支持适配器供电或中控主机POE接口供电。
3.支持无触控操作后自动息屏，支持配置自动息屏时间；支持脱网运行，离线状态不影响本地教学及控制。
	
	

	
	
	▲4.支持控制录播设备，包括显示和切换多个机位的画面，一键启停录制、启停直播等。【提供带有CNAS或CMA标记的检测报告的复印件或相关功能截图并加盖投标人公章】
	
	

	5
	中控管理系统（1分）
	基本要求：
1.系统采用B/S架构，用户能在安卓、IOS、Windows等操作系统通过浏览器用账号和密码登录访问。
2.系统支持远程管理教室设备、控制教室设备、切换教学场景、查看监控画面等；支持批量管理及独立控制设备，可批量控制教学场景切换。
	
	

	
	
	主要功能：
1.系统支持自动化策略，由用户自定义，包括自动开机策略、自动关机策略等；系统支持记录运维信息，可筛选并 Excel导出；系统支持查看刷卡日志信息记录。
2.系统支持远程配置设备，支持自定义设备基础信息，包括开关机提示音、UI选择、IP配置、VLAN配置等；支持自定义设备物联配置，支持多设备关联控制，支持自定义场景配置，设置成功后同步更新到触控面板。
3.系统支持电脑桌面实时预览及远程控制，采用网络唤醒和远程软件联动实现开机、关机功能。
4.系统应支持SSL/TLS加密传输，具备操作日志审计功能，支持按角色设置管理权限。
	
	

	三、扩声系统

	整体要求
（0.5）
	2.教室声学指标要求：按照GB 50371-2006和GB/T 45657-2025的标准，扩声系统安装完成后，①声场不均匀度≤8dB（1kHz）；②语言传输指数STI≥0.6；③最大声压级≥90dB；④系统噪声级≤NR-30。
	
	

	1
	智能音频主机（1.5分）
	1.音频处理和数字功放采用集成化嵌入式设计,高度≥1U；主机前面板带≥2.0寸TFT真彩显示触摸屏，具有密码输入保护、参数设置、录音操作等功能；使用高清HD级数字功放芯片组，具备延时保护、短路过流保护、过热保护。
2.主机音频处理延迟≤5ms，支持实时回声消除、噪声抑制、自动增益等功能；支持RJ45网络调试和RS232串口通讯；主机具有智能调音功能；主机前面板带USB接口，支持U盘录音功能；主机软件可消除输入通道白噪声，白噪声最大下降不小于15 db。
3.支持通过局域网集中远程管理、查看设备在线情况、版本信息等，支持网络远程升级；具有空间去混响算法、环境降噪消除算法、音乐去回声算法等功能；支持在扩声中消除音乐播放源，确保语音扩声不发生干扰，支持单声道和立体声AEC。
5.信噪比：≥95dB；功率放大器的输出功率≥2*120W；频率响应：20Hz-20kHz（±2dB）；总谐波失真（W-THD）：≤0.1%；增益差：≤0.1dB。
6.主机软件具有≥5路输入、≥6路输出音频矩阵管理功能，每路输入通道带支持扩展器、自动增益、参数均衡等模块，每路输出通道带高低通、参数均衡、限幅器等模块；软件支持反馈抑制、回声抑制、混音矩阵、闪避器、电平表等功能模块；支持分量音频矩阵。
	
	

	
	
	▲7.主机具有≥5路麦克风输入、≥3路音频线路输入、≥6路音频线路输出，≥1路RS232接口，≥1路RJ45网络接口，≥5 路GPIO接口，≥1路3.5外接红外遥控接口，≥2路功放输出接口，并可内置扩展IP网络广播和无线麦克风。【提供带有CNAS或CMA标记的检测报告的复印件或相关功能截图并加盖投标人公章】
	
	

	2
	拾音麦克风
（1分）
	大中小教室要求（每间1只）：
输出阻抗:250Ω±30%；灵敏度：-35dB（±3）；频率响应：20-20KHz；最大声压级：135dB SPL；信噪比(SNR)：≥80dB；幻像供电：48V；采用卡侬头音频输出接口；具有抗手机、电磁、高频干扰功能；麦克风表面具有信号指示灯；定向拾音，5-8米远距离拾音，无杂散声波源回授产生的自激啸叫问题等；离地安装高度≥2.5米；根据建筑层高配套铝合金伸缩吊杆。
	
	

	
	
	阶梯教室要求（每间2只）：
1.阵列麦克风，采用≥6咪线性阵列，可≥10米远距离宽范围拾音；内置防风棉，过滤杂音和环境噪声；48V幻象电源供电；抗手机、电磁、高频干扰；频率响应：20-20KHZ（±3dB）；敏感度：等于或优于-38dB±3dB；最大声压级：≥138dB SPL；信噪比：≥80dB；离地安装高度≥2.5米；根据建筑层高配套铝合金伸缩吊杆。
	
	

	3
	扩声音箱（1.5分）
	中小型教室各1对，大教室、阶梯教室2对。
1.采用绿色环保高密版材料，室内壁挂式安装，角度可万向调节（可根据实际情况进行方向调整）。
2.频率响应范围：50Hz-20kHz（-3dB）；输入阻抗：8Ohm（±5）；灵敏度：87dB 1.0W/1m（±2）；额定输入功率：65W（±5）；峰值输入功率：260W（±5）；覆盖角度：90°（H）× 60°（V）。
	
	

	
	
	▲3.产品通过应力消除试验、跌落试验、冲击锤试验等安全性试验检测。【提供带有CNAS或CMA标记的检测报告的复印件并加盖公章】
	
	

	4
	多功能无线麦克风套装（2.5分）
	一、多功能无线麦克风
1.采用笔形外观设计，重量≤80克；采用2.4G信号传输，红外信号对频，不串频、无干扰；工作频率：2402 MHz—2480 MHz。
2.具有≥1.0英寸彩色TFT显示屏，显示界面可显示无线连接状态、电池电量、动态电平、音量大小数值等。
3.无线麦克风具有≥6个软质硅胶按键：支持激光发射（照射距离≥12米）、PPT上翻页和下翻页、按键电源按键、音量加、音量减等独立功能操作。
4. 具有TYPE-C接口充电和充电底座直插充电两种充电模式；满电后可连续使用时长≥8小时；无线传输距离≥30米（室内）；具有≥1.2米自由落体耐摔功能，外壳及麦内部件不会损坏。
5.具有≥1个Type-C接口，Type-C接口同时支持外接充电和拓展头戴麦克风、领夹麦克风等外接咪头。
6.频率范围100Hz~12kHz(±3dB)；动态范围≥85dB；总谐波失≤0.2%( 1kHz )；信噪比≥65 dB；系统延时≤13 ms。
7.无线麦克风脱离信号接收范围，麦克风自动发出蜂鸣警报声，同时麦克风显示屏自动弹出提示信息。
	
	

	
	
	二、磁控智能充电座
1.外壳采用金属合金材质，一体化设计，ABS+PC注塑成形；桌面固定安装；麦克风插入充电座即可自动充电，麦克风显示屏幕同步显示充电状态；内置红外对频功能，开启自动对频。
2.具有Type-C电源输入接口，USB数据传输接口，3.5红外对频接口。
3.智能充电底座具有触摸解锁按键、状态指示灯、红外对频窗口、充电槽等，槽内具有霍尔传感器检测开关、底部到位检测开关；底座具有自动锁止麦克风功能。
4.麦克风放入终端后自动进入静音待机状态，30分钟后麦克风未取出，麦克风自动关机；支持软件、中控、触控解锁等多种解锁形式；麦克风靠近智能充电底座插槽，终端磁控锁自动打开，麦克风放入后终端磁控锁自动锁定。
5.充电座面板具有锁定状态信号灯，当终端处于锁定状态红灯亮，处于解锁状态绿灯亮；当充电底座处于允许解锁状态，触摸解锁键可解锁取出麦克风，处于不允许解锁状态，无法通过触控解锁取出麦克风。
	
	

	
	
	三、智控主机终端
1.支持多种安装形式，外壳具有安装预留孔位，支持机柜放置和壁挂安装。
2.采用高性能音频处理芯片，超低失真声音处理电路设计；具备通过RS232协议联动中控设备管控功能，支持通过局域网对接云平台等进行联合管控。
3.对频方式：IR红外对频；音频传输：2.4G信号传输；电源：DC9V，1A；信噪比：≥100db；输出阻抗：200Ω（±5）。
	
	

	
	
	▲4.主机具有≥2路TYPE-A USB接口可以和智能充电底座通讯；具有≥1路TYPE-B USB接口可以连接电脑；≥1路SMA天线射频接口；≥1路3.5红外对频接口；≥1路凤凰端子音频输出接口；≥2路RS232通讯接口可以与中控及其他主机通讯；≥1路RJ45网口可以与云平台通讯。【提供带有CNAS或CMA标记的检测报告的复印件或相关功能截图并加盖投标人公章】
	
	

	四、AI教学分析系统

	1
	AI分析智能主机（4分）
	基本要求：
1.1U机架式设计，整体采用嵌入式设计、非PC与服务器工作站等架构，以保障系统运行稳定、安全；主机需同时具备录制、直播、导播、自动跟踪、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、存储、点播、互动、视频会议、行为分析、物联控制、远程运维参数设置等能力。
2.具备两组CPU架构，主CPU核心数≥8，内置GPU与NPU协处理器，主频≥2.4GHz；音频辅助CPU核心数≥4核；输出入接口：RI45≥5个，其中POE接口≥3，HDMI输入≥1，HDMI输出≥2路，双向UVC输入输出≥1路，且输入输出分辨率均支持4K@30fps、1080P@30fps；主机支持≥1数字音频DMIC输入，≥1路3.5mmMICIN输入，≥1路3.5mmLINEIN输入，≥2路3.5mmLINEOUT输出，支持回声抑制、增益、噪声抑制与音频均衡功能。
	
	

	
	
	主要功能：
1.支持内置原生SATA数据接口≥2个，方便扩展大容量硬盘设备做本地存储；算力扩展：设备主板上配置M.2算力扩展卡槽，支持额外算力扩展。
2.支持AI人工智能课堂行为分析能力，无需添加任何设备即可实现基于课堂上师生的行为、表情、语音等相关数据进行分析；开启后可进行课堂行为、表情、语音等相关数据分析，在平台中生成报告。报告中可查看课堂实录、课堂热力图、AI建议分析等；教学行为分析及总结；问答模式、提问类型、学生应答、教师理答、问答实录分析及总结等；弗兰德斯互动分析、S-T/Rt-Ch教学分析及总结、AI评课、教学一致性评价等。
3.支持麦克风与主机之间通过网络接口实现麦克风音频采集与供电，支持多麦克风级联，传输距离≥50米，音频采样率≥48kHz；支持≥6路4K@30fps录制。
4.支持设置≥4路RTMP直播推流，直播流可选择不同视频源，可选画面≥6个，推流单路可达1080p，推送的直播流可选择是否带有声音；支持不少于4路RTMP同步推流直播，并要求自定义选择码流信号源进行推流，实现多流直播。
5.支持录播主机接口插入检测，识别未接线或接线松动问题。检测接口包含：DMIC接口、LINEIN、MICIN、LINEOUT1、LINEOUT2、POE、HDMIIN、LAN、HDMIOUT1、无线麦克风、导播键盘、录制控制面板。
6.支持通过平台或网络查看设备在线和离线状态，查看设备 ID 地址、IP 地址等信息，实现对设备的远程配置，支持关机、重启、参数配置等操作。
7.LAN≥1，支持100/1000M网络自适应以及IPv4、IPv6双协议栈。数据接口：支持≥4个USB接口，其中USB-A接口≥3个，Type-C接口≥1个。控制接口：通信接口端子数量≥5，其中RS232接口数量≥3，RS485接口≥1，RS232/RS485双模式接口≥1。
	
	

	
	
	▲8.支持录播网络状态检测，识别网络状态异常。检测内容包含：IP地址有效性、网关连通性、公网连通性、内网带宽测试、上下行网络速度和直播/互动/IOT服务连通性。（提供相关佐证材料并加盖投标人公章）
	
	

	
	
	▲9.为保证录播主机支持本地AI处理，要求主机内置算力≥6TOPs（INT8）。（提供相关佐证材料并加盖投标人公章）
	
	

	
	
	▲10.UVC接口可自定义设置为画面输出模式和画面采集模式，切换到采集模式后，可将USB摄像头绑定到画面通道，兼容主流视频会议软件，具备通过此接口输入音视频信号作为一路音视频进行主机录制。（提供系统功能截图加盖投标人公章）
	
	

	2
	互动导播系统（1.5分）
	1.在导播界面的预览窗口可实时观看教师全景/特写、学生全景/特写、多媒体电脑等各路画面，点击可进行画面切换。预监画面可实时推流给资源平台，实现平台直播。
2.录播画面比例支持16：9，触控回传响应延时≤80ms；支持标准SIP音视频互动协议，支持1080P@60fps全高清视频互动。
3.支持互动清晰度设置：支持 1080p@60fps，分辨率可选择 1080p、720p等，帧率可选择 60fps、30fps、25fps等。
4.设备双向互动过程中，在系统总丢包率≤50%的网络环境下，视频清晰流畅无卡顿，语音连贯。
	
	

	
	
	▲5.支持多种画面模式，支持单画面、画中画、左右等分、三画面、四画面等多种画面合成模式，支持自动导播、手动导播。（提供系统功能截图加盖投标人公章）
	
	

	3
	AI分析教师端视频处理系统（1分）
	硬件部分：
1.采用全景特写双镜头，内置图像识别跟踪算法，全景镜头水平视场角≥40°，特写镜头水平视场角≥20°；摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，可提供3840×2160图像分辨率同时向下兼容。
2.采用低畸变设计，全景畸变≤±1%，特写畸变≤±1%；摄像机接口支持RJ45接口≥1路，Type-C接口≥1路，Line in接口≥1路。
3.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面。
4.传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸；全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万；摄像机最低照度：0.5 Lux@（F2.0, AGC ON）；摄像机电子快门：1/30s ~ 1/10000s；支持自动白平衡；支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB。
5.支持H.264、H.265、MJPEG等视频编码格式；支持音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机Type C接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件；为确保运行稳定，使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥250000小时。
	
	

	
	
	控制软件：
1.摄像机内嵌智能跟踪算法，无需单独安装定位跟踪主机及其他任何辅助拍摄设备，即可实现跟踪定位控制功能。
2.系统采用智能图像识别算法，能同时输出2路场景画面并分析计算，实现1台摄像机的2景位拍摄，通过导播跟踪系统，实现所有画面的自动导播切换。
3.支持设置摄像机分辨率、帧率、码率、亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度等；图像支持垂直翻转、水平翻转，默认不开启。
4.支持对摄像机网络进行管理，包括设置IP地址/网关/DNS等，支持组播协议搜索IP地址，并修改摄像机IP；支持RTMP推流、RTSP拉流、ONVIF协议、GB28181协议等；支持跟随模式、混合模式、双镜模式、三预置位等多种导播模式。
	
	

	4
	AI分析学生端视频处理系统（1分）
	硬件部分：
1.用全景特写双镜头，内置图像识别跟踪算法，全景镜头水平视场角≥110°，特写镜头水平视场角≥40°；摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，可提供3840×2160图像分辨率同时向下兼容。
2.全景畸变≤±2.5%，特写畸变≤±1%；摄像机接口支持RJ45接口≥1路，Type-C接口≥1路，Line in接口≥1路。
3.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面。
4.传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸；全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万；支持自动白平衡；支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB；支持H.264、H.265、MJPEG等视频编码格式；支持≥6种网络流传输协议。
	
	

	
	
	控制软件：
1.摄像机内嵌智能跟踪算法，无需单独安装定位跟踪主机及其他任何辅助拍摄设备，即可实现跟踪定位控制功能。
2.系统应采用智能图像识别算法，能同时输出2路场景画面并分析计算，实现1台摄像机的2景位拍摄，通过导播跟踪系统，实现所有画面的自动导播切换。
3.支持设置摄像机分辨率、帧率、码率、亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度等；图像支持垂直翻转、水平翻转，默认不开启；支持对摄像机网络进行管理，包括设置IP地址/网关/DNS等，支持组播协议搜索IP地址，并修改摄像机IP；支持至少1个六边形导播跟踪区划定。
	
	

	5
	AI分析声音采集前端处理系统（1分）
	中小型教室各1套、大型教室、阶梯教室各2套。
硬件部分
1.麦克风套件标配2支麦克风和2套安装支架；麦克风内置≥8个传感器单元；支持≥2个数字音频接口，支持数字音频传输，每个接口都具备输入接口和输出接口能力，支持盲插；具备状态指示灯，不同颜色分别表示是否正常工作。
2.麦克风频率响应范围不低于50Hz~16KHz；拾音半径≥6m；信噪比≥65dB；声压级≥130dBSPL，10%THD@1 KHz。
3.麦克风无需额外适配器供电，能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输、参数调整。
	
	

	
	
	软件部分
1.支持全频带全双工自适应回声消除算法；支持全频自适应AI降噪技术；支持自动增益控制。
2.支持多通道音频矩阵，可根据场景需求进行相应设置；支持音频参数调节；支持智能混音，可智能选择最佳麦克风采集音频；支持混响抑制算法；支持动态波束成形算法。
	
	

	五、平台服务

	1
	教学质量管理平台（4分）
	【基础服务】
1.为保障数据安全，平台采用本地化部署；系统采用B/S架构，通过浏览器打开即可使用教学质量管理平台中各项功能模块。
2.平台除支持本校教职工账号管理外，还支持校外人员账号管理，满足校外专家登录平台进行督导巡课。
3.支持根据学校组织架构自定义添加用户角色并配置不同角色权限，支持通过搜索或选择姓名或工号添加不同角色成员。
4.支持用户对学校logo、组织名称、登录页背景图进行配置。
5.提供数据看板功能，本模块涉及的各类数据可以在数据大屏页面统一呈现，数据大屏的内容组成可自定义。
	
	

	
	
	【录播视频资源管理】
1.支持查看全校的录播资源，可查看录播资源详细信息，包括视频名称，开课时间，视频时长，视频分片数，主讲老师，所属学院，上课教室，视频大小等。
2.支持对录播资源进行操作，编辑视频名称、下载、删除等；支持通过学院、授课教室、授课时间进行资源筛选等；支持通过搜索不完整课程名称和不完整教师名称进行资源搜索等。
	
	

	
	
	【录播设备管理】
1.支持查看本校的录播设备信息，包括已绑定的设备总数、在线设备数、设备IP、绑定教室信息、信号源连接情况等；支持查看录播设备的状态信息，包括闲置、录制中、直播中、互动中、离线状态、在线设备的CPU占用率、网络上下行传输速率、磁盘空间使用情况、内存占用情况等。
2.支持在平台上对录播设备进行关机、重启、开始录制、停止录制、开启直播、停止直播等；录制时可在“录播视频”查看录制的视频，直播时可在“直播中心”查看直播画面；支持设置录播机屏幕解锁密码和管理员密码；支持对录播主机上“查看视频”及“关机”权限是否需要密码放入等进行管理。
3.支持配置第三方设备的rtsp流地址，可通过本地服务器将第三方设备的音视频内容接入至平台；支持管理员配置录播主机的直播服务器地址；支持管理员配置录播资源存储服务器IP地址，可查看总存储空间及当前已存储空间大小等；支持开启视频自动覆盖功能。
	
	

	
	
	【督导巡课管理】
1.支持自定义设置评课表，支持发布、停用，设为默认、编辑、删除操作等。
2.系统预置“教师课堂评课表模版”；支持自定义一级评价维度和二级评价指标内容，二级评价指标可添加评分题和主观题，评分题可自定义分值等。
3.支持查看单次评价统计记录，包括评价时间、参评老师、课程名称、学院、主讲老师、评分值等；课堂详情支持查看量表评价各指标得分、主观答题内容、打点评价记录等；支持批量导出评价记录数据表格。
4.支持管理员设置督导员的学院巡课权限，设置成功后，督导员在课堂巡课时只能查看到对应学院权限下的课程内容。
5.支持用户通过搜索课程名称、学院、教室、教师、上课时间等查找课堂，支持查看进行中的实时课堂音视频和已结束的课堂音视频。
6.支持按建筑-教室的二级目录树查找教室，通过颜色图标区分设备是否在线；支持预览实时画面和授课信息，授课信息包括：课程名称、学院、教师、班级、上课时间等；具备督导任务管理和校外专家巡课功能。
7.教室巡课时支持≥3种类型的画面分屏模式，支持选择三分屏、二分屏、单屏模式等；支持查看教室内的教师画面、学生画面、电脑画面等；支持通过鼠标拖动切换主画面。
8.支持通过评课表对课程进行评价，包括评分题打分评价、主观题发表文字和上传图片评价等，提交后系统自动计算得出评价得分。
9.支持多维度筛选评价记录；支持进入全屏模式自动轮播教室画面内容，可以多画面显示；支持设置自定义轮播频率；支持点击教室画面跳转至巡课详情界面。
	
	

	
	
	【直播中心管理】
1.支持用户创建直播并提前设置直播信息，支持获取直播地址及二维码海报，可通过地址和海报查看直播信息。
2.支持分类显示所有直播的当前状态，包括未开始、进行中、已结束等；支持通过状态筛选不同的直播进行编辑管理。
3.支持输入与直播名称相关的关键字，搜索直播活动；在直播结束前，支持教师修改直播的结束时间、名称、封面、直播简介设置、原直播地址等。
4.支持一键生成链接并进行分享，支持通过链接登录观看直播视频；支持开启直播回放功能；开启后可在原有直播的分享链接中查看已结束的直播内容；支持删除直播，删除后原有的直播分享链接失效。
	
	

	
	
	【督导巡课看板】
1.支持查看督导评课数据，包括累计完成督导课程数、督导课节节数、受评教师人数、敏感词检测次数等。
2.支持统计每周累计评价课节数，并以折线图等方式显示每周评课数量变化趋势。
3.支持自定义督导低分阈值，并显示平均分低于阈值的课程名单，名单中包含课程名称、授课讲师、课程平均分等信息；支持按评课数据督导评分平均分高低显示课程排行榜。
4.支持滚动展示不同用户评价动态，动态包括评价人、评价日期时间、课程所属学院、授课讲师、课程名称等；支持统计并通过柱状图等方式展示不同开课单位累计受评课程节数。
	
	

	
	
	【移动巡课管理】
1.平台支持通过H5链接提供移动端听评课功能；支持通过微信、手机浏览器打开，支持对课程视频进行上课中和已下课筛选。
2.支持与平台的课表数据对接，支持根据课程名称、学院、授课教师、班级和课节时间等信息查找课堂；巡课时支持自主切换教师全景、学生全景和电脑画面通道等。
3.支持查看管理员分配的督导任务，任务可显示规定完成时间、任务数量、任务类型、任务状态等。
4.支持移动端线下评课，评课后的数据自动回传至平台，可在平台上查看评价记录。
5.移动端支持查看我的评价记录，包括评价的课程信息、评价量表、评分及回放视频等。
6.支持输入关键词搜索课程名称或老师进行搜索；支持查看历史记录，查询历史关键词信息；支持根据上课状态、上课时间、学院、建筑、场地条件等筛选课程。
	
	

	
	
	【语音转写管理】
1.支持基于课堂实录视频，将课堂语音转写成文字；语音转写窗口支持将语音识别后的文本和视频时间对齐，点击文本跳转至对应视频时间点播放。
2.语音转写窗口支持搜索文字内容，匹配语音识别后的文本内容。
3.语音转写文本支持对系统输入敏感词词库检测，若存在敏感词内容，自动高亮提醒；数据看板页面支持统计每个敏感词出现的次数。
	
	

	2
	AI教学评价系统（4.5分）
	【AI量表设置】
1.提供AI分析指标库，指标数量≥10，指标观测点不少于20个；支持≥4个评分标准等级，评分标准等级支持开启或停用；支持用户自定义修改阈值范围。
2.支持用户自定义AI教评模版，可自定义填写维度名称、维度权重、选择维度下需观测指标、每项指标分数等。
3.支持设置指标是否纳入AI评分，或仅在报告展示而不纳入评分；支持手动开启或停用AI分析量表；支持“AI总结设置”，支持设置显示分数+总结或仅显示分数等。
	
	

	
	
	【分析报告】
1.支持巡课页面查看巡课视频，并展示课堂分析报告；分析报告至少包括教师出勤情况、教师异常行为（看手机、拨打电话、吸烟行为等）、教师教学姿态（站立、走动、就坐行为等，并且可以统计相应时长）、教师在课堂中的巡堂轨迹、教师对课堂管理的情况、教学互动分析、课堂板书情况等。
2.支持展示教师授课过程中出现敏感词数量及提及次数，并可展示对应时间点及语音转写的内容。
3.课程目标和重难点管理，支持分析本节课程的目标，根据教师语音转写，总结教师本节课的课程目标内容及对应时间点等；支持总结本节课程教师讲授的重难点知识，根据时间点展示重难点内容。
	
	

	
	
	▲4.所投产品支持根据课堂分析内容得出总分，并生成AI评语，评语包括优势点、不足点以及基于课堂分析情况提供建议等。（提供系统功能截图加盖投标人公章）
	
	

	
	
	【课堂监测】
1.支持自定义设置监测值范围，监测状态维度≥4个；设置后可自动筛查出符合监测值的课堂记录与分析报告。
2.支持选择日期范围查询异常课堂，或选择开课学院、搜索课程名称与教师名等查询异常课堂；异常课堂展示课堂信息、异常类型、AI评分等；异常类型可选择≥4种，并且可以针对异常课堂的存储视频进行集中处理。
3.支持选择日期范围查询示范课堂，或选择开课学院、搜索课程名称与教师名等查询异常示范课堂；示范课堂展示课堂信息、异常类型、AI评分等。
	
	

	
	
	【学情分析】
1.展示本节课程的整体学习参与度率，支持展示基础参与度、有效参与度、深度参与度等，并可通过曲线图查看每个时间段的学生参与度情况，分析课堂学习参与度。
2.展示本节课程的应到人数、实到人数、缺勤人数、早退人数等，统计学生出勤率；展示本节课程的学生前排就坐率；展示本节课程的平均抬头率，并可通过曲线图查看每个时间段的学生抬头情况，分析课堂专注度。
3.展示本节课程的学习金字塔，基于学习金字塔理论，识别学生的学习行为，包括听讲、阅读、视听、演示、讨论、实践以及教给他人等，支持展示学习行为时序图暂时对应行为课堂时序情况以及各行为持续时长。
4.所投产品支持展示学生在课堂中的行为识别，包括但不限于抬头、低头、回头、举手、书写以及站立等，并且可以统计行为出现的次数，并可通过曲线图查看每个时间段的学生行为分布情况。
	
	

	
	
	▲5.展示学生在课堂中的异常行为识别，包括但不限于看手机、睡觉、交头接耳、吃东西、随意走动、吸烟行为等，并且可以统计行为出现的次数，支持查看对应学生出现异常行为的图片。（提供系统功能截图加盖投标人公章）
	
	

	
	
	【其他功能】
1.支持统计教室的实时人数；客户端页面中的教室状态包含上课中、考试中、借用中和空闲中等；使用中的教室显示课程信息。
2.支持显示每间教室当天各节课的使用情况，按照上课中、考试中、借用中、空闲中等状态进行分类显示。
3.客户端页面展示二维码，支持用户在手机端扫码打开教室实时统计页面，手机端页面支持与学校应用对接。
4.支持windows客户端、安卓客户端；支持在一体机、电视机、显示器终端上运行。
5.数据安全要求：师生数据本地化存储，不出境；数据传输采用加密协议；支持数据脱敏和匿名化处理；设置数据保留期限，超期自动删除；支持学校自主导出和删除数据。
	
	

	六、系统集成、施工及辅材

	1
	系统集成对接服务（0.5分）
	教务数据对接调试：对接学校数据中台API接口（江苏金智教育数据中台1.3.7版本）获取录播主机、AI教学评价系统、教学质量管理平台、中控管理平台等系统中的相关功能所需的教务数据。
一卡通数据对接调试：对接一卡通系统（新开普一卡通），通过人脸认证服务API接口获取人脸识别身份鉴权所需一卡通数据。
人员信息数据对接调试：对接学校数据中台API接口（江苏金智教育数据中台1.3.7版本）获取人员信息数据。
单点登录对接调试：对接学校统一身份认证平台（江苏金智教育IDS7），满足系统单点登录需求。
融合门户对接调试：系统相关功能集成进学校融合门户（江苏金智融合门户CASPv3.7.4.SP9），方便教师、学生在PC端及移动端使用。
“智慧教室设备运行数据子类表”数据对接调试：通过数据接口提供职业院校数字基座高职数据标准及接口规范中表73“智慧教室设备运行数据子类表”中涉及的智慧教室教学设备运行情况基本数据，满足教育部职教基座数据上报要求。
	
	



附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人需对技术要求逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。


附件5
商务要求响应及偏离表
	序号
	商务要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件5-1  证明材料1，证明材料2，……
备注：
[bookmark: _Toc12886]1.投标人需对商务要求逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。





附件6
主要施工辅材规格参数清单明细表
投标人加盖ca电子公章：
	序号
	材料名称
	规格型号
	响应品牌
	生产厂家

	1
	4K高清HDMI信号线
	
	
	

	2
	YJV-0.45/0.75KV 3X1.5平方电源线
	
	
	

	3
	6类非屏蔽双绞线
	
	
	

	4
	USB信号线
	
	
	

	5
	120双绕双棉37芯音频线
	
	
	

	6
	200*0.1无氧铜音响线
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	...
	
	
	

	9
	...
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：投标人根据采购需求和各自的施工方案据实填，但不限于上述材料。施工主要辅材须经采购人验收合格后方能投入施工。

附件7
投标人信用承诺书
为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；
二、严格依照国家和省、市、县关于政府采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；
三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；
四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；
五、本单位自愿接受政府采购有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受政府采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；
六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；
七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；
如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标人全称(加盖CA电子签章)：
法定代表人（签字或加盖CA电子签章）：
时间：  年  月   日

附件8


投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.投标人在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为186万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于186万元的，从其规定。）
[bookmark: _Toc9266]6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。





                         承诺人名称（加盖CA电子签章）：

                              日期：______年月日




附件9

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。
身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件


























附件10

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。
本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。
代理人(被授权人姓名):------
代理人联系方式：
授权单位名称（盖章）：-----
授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----


XXXX年XX月XX日


注：提供投标代表本人身份证复印件
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附件11
中小微企业声明函（货物类项目）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
1. （小型教室黑板） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2. （中、大型教室黑板） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
3. （阶梯教室上下推拉黑板） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
4.（120寸幕布） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
5. （150寸幕布） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
6. （讲台控制面板） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
7. （智能升降讲台） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
8. （中控主机） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
9. （智联矩阵） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
10. （中控管理平台） ，属于（软件和信息技术服务业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
11. （智能音频主机） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
12. （扩声音箱） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
13. （拾音麦克风） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
14. （多功能无线麦克风套装） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
15. （AI分析智能主机） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
16. （导播互动系统） ，属于（软件和信息技术服务业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
17 （AI分析教师端视频处理系统） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
18. （AI分析学生端视频处理系统） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
19. （AI分析声音采集前端处理系统） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
20. （教学质量管理平台） ，属于（软件和信息技术服务业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
21. （AI教学评价系统） ，属于（软件和信息技术服务业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
[bookmark: _Toc28642]3.投标人自行勾选制造商的企业规模类型。

附件12
[bookmark: _Toc5882]残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（分包号：**）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的招标文件编号为JSZC-320000-****的项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，投标人为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

投标人全称（加盖CA电子公章）：
日  期：







附件13
监狱和戒毒管理部门所属企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，投标人属于监狱企业的证明文件。



附件14
AI 算力及数据合规承诺函
致：南通职业大学 
我方参与南通职业大学 2026 钟秀校区常规智慧教室项目投标，针对招标文件相关要求，郑重承诺如下：
1.三年质保期内，免费提供≥45 路并发 AI 算力（本地 / 云端可选），稳定支撑课堂行为分析、语音转写、AI 教学评价、学生伴学、数据管理，课后自动生成完整课堂、课程分析报告，无额外收费。
2.无偿交付本项目全部师生课堂生成的各类分析报告，不设权限、下载限制。
3.课堂数据全程脱敏处理，严格遵守《个人信息保护法》；敏感词库由校方审核后方启用，敏感词检测仅作校内教学参考，不作为师生考评依据。
4.校方自有算力充足时，免费完成整套平台迁移、本地化部署调试，不收取任何技术服务费。
若未履行以上任一承诺，采购人有权扣除全额履约保证金、解除合同，我方承担全部损失；投标未提供本函或承诺不达标，自愿按无效投标处理。
投标人（CA 电子公章/公章）： 
统一社会信用代码： 
法定代表人（签字/签章）： 
联系电话： 
日期：____年__月_  _日

附件15
质疑函范本
[bookmark: _Toc31083]一、质疑投标人基本信息
质疑投标人：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
[bookmark: _Toc10335]二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
招标文件获取日期：
[bookmark: _Toc16480]三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：

法律依据：

质疑事项2
……
[bookmark: _Toc21173]四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    



质疑函制作说明：
[bookmark: _Toc29150]1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
[bookmark: _Toc8790]5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。












江苏中润工程建设咨询有限公司
政府采购供应商友情提醒
供应商在参与政府采购项目中的常见问题，现将有关常见问题提醒如下：
一、如何参与政府采购项目？
答：（1）潜在供应商如有意向参与本公司政府采购项目，必须按照以下方法进行操作，方可视为参与成功。
方法为：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
招标文件及其附件（如有）会在江苏省政府采购网进行公示，供应商可前往江苏省政府采购网查看下载，请注意，招标文件获取时限为自采购公告发布之日起5个工作日内，仅在江苏省政府采购网下载招标文件无法参与后续项目投标。
（2）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：
http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
二、如何正确填写《中小企业声明函》？
答：受中小企业扶持政策的供应商应当满足下列条件：在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求。货物类项目制造商在填写中小企业声明函时，需按照采购标的中的标的清单逐项进行响应；在工程采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；在服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求。
如采购项目允许分包，所有分包供应商也需按照采购项目的属性提供《中小企业声明函》，否则视为不享受中小企业扶持政策。
三、填写附件的时候有哪些需要注意的？
答：供应商需严格按照招标文件要求填写相关附件，如响应文件有要求提供承诺函且需供应商自拟格式的，请务必按照文件要求对所有需承诺内容进行逐项、完整响应，不得缺项漏项。
四、报价时有哪些注意事项？
答：各供应商报价时应注意总报价不得高于最高限价。涉及分项报价有最高限价要求的，应当逐项审查；分项报价与总价存在换算关系的，应核对换算是否准确。
（1）根据财库〔2026〕2号文件,政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。 
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 
（2）启动异常低价投标(响应)审查后，属于上述情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，投标人已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录。
各投标（响应）供应商应当始终关注开标大厅，并及时进行响应。如投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会有权将其作为无效投标（响应）处理。
对报价异常低且经评审委员会启动相关审查机制后仍中标或成交的供应商，采购人将重点关注其履约能力、履约承诺、实际履约情况等。
五、开评标过程中供应商的注意事项有哪些？
答：开评标过程中请派专人全程值守并保持本项目联系人电话畅通。评审过程中如涉及澄清函、告知函等，均会通过苏采云系统进行发送，同时在开标大厅进行告知。如对项目有疑问请在开标大厅留言板上留言反馈，如联系人未及时响应则自行承担相应风险。
六、评标结束后什么时候能查询结果？如何查询？
答：对于采用公开招标或封闭式框架协议方式采购的项目，项目中标（入围）公告发布，参与供应商即可在“苏采云”系统中查看评审结果。
供应商查询评审结果的路径为：登录“苏采云”系统-点击【采购项目参与】-【评审结果查询】-点击【查看】按钮，进入评审结果详情页面。供应商可以查看到资格符合评审是否通过、评审总得分、排名和是否中标/成交。
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