
编 制 说 明

一、工程概况

本标段为大伦镇2026年四好农路新生产河北路建设项目，建设地点：大伦镇，路线全长0.51km,共有1条道路工程。本次实施路基、路面、排水工程等。

本项目按四级公路标准建设，设计速度20km/h。标准路基宽7.5m，其各部分组成为0.75m土路肩+6.0m行车道+0.75m土路肩。技术指标按交通部颁《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）的有关规定执行。

二、主要施工方案

道路工程中填筑用土除利用现场土方外不足部分投标人自行考虑外购土方。

施工使用所有材料中土方为利用方和外购土方外，碎石、水泥混凝土、石灰、沥青混凝土及其他用料均按《泰州工程造价管理》2026年第5期信息价计算，指导价中没有的按市场价计算。 

注：运输距离：清单单价中已综合考虑运输距离。不因运距增加而增加造价。

三、编制依据

1、大伦镇2026年四好农路新生产河北路建设项目设计图纸及现场踏勘；

2、国家、交通部及有关部委的标准和规范；

3、根据交通部[2018]86号公告发布的《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）；

4、交通部《公路工程预算定额》JTG/T3832-2018；

交通部《公路工程预算定额理解与应用》；

交通部《公路工程机械台班费用定额》 JTG/T 3833-2018；

交通部《公路工程预算定额应用释义》；

5、公路工程标准施工招标文件（2018 年版-工程量清单计量规则）；

6、公路工程标准施工招标文件（2018 年版-技术规范）

7、省交通运输厅关于执行交通运输部第86号公告有关补充规定的通知:苏交建（2019）22号文；

8、交通运输部办公厅关于《公路工程营业税改增值税计价依据调整方案》的通知；

9、材料价格采用2026年5月江苏省泰州市建设工程材料信息价结合江苏省交通材料市场价，计算材料预算价。

四、工程量清单计价规则

第100章 总则

101-1保险费：

-a按合同条款规定，提供建筑工程一切险：按合同规定承包人为参建各方缴纳的与工程有关的一切保险费。预算按第200章至第700章合计清单的0.15%计，该费用为暂列金额，费用支付方式：根据保险公司的保单实际额度，经业主及监理工程师签证后，计量支付。

-b按合同条款规定，提供第三者责任险：按合同规定承包人为本工程第三者缴纳的责任险。预算按第200章至第700章合计清单小计的0.05%计，该费用为暂列金额，费用支付方式：根据保险公司的保单实际额度，经业主及监理工程师签证后，计量支付。

102-1竣工文件：预算按5000元计；承包人按相应规定编制竣工资料，完工后，在交工验收证书签发前，按合同向承包人提交监理认为合格、完整的竣工文件及影像资料。

102-2施工环保费: 预算按第200章至第700章合计清单小计的0.31%计，该费用为暂列金额，由建设单位控制，按实计量，合理摊销。按相关部门和规范，采取有效措施及配备洒水车、防尘网等以预防和消除施工造成的环境污染，对工程范围以外的土地与植被注意保护，保证业主避免索赔和罚款。工程实施过程中施工单位应严格执行施工环保有关法律、法规的各项要求，确保符合环保要求。不能符合环保要求，业主不予计量，由此产生的一切相关费用均由中标单位承担。中标单位必须提供的环保措施清单及影像资料，业主根据清单核定环保费费用。

102-3安全生产费：预算按第200章至第700章合计清单小计的1.5%计，暂列金额，总额控制，安全生产费用应由业主根据监理工程师对承包人在本项目安全生产必须投入的情况签字确认，计量支付，合理摊销。用于安全生产施工中完善、改造警示灯、标志标牌、照明及设备、设施费用，包含网式围挡、彩钢围挡等费用；应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品配备费用；安全生产检查与评价费用；重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控费用；安全技能培训及应急救援演练费用和其他安全费用等。

103-2临时占地：总额控制，含场地租用费、土地复垦费等一切与之相关的费用，投标单位可在上述标准范围内自主报价，但最高不得突破本清单总价。结算时需提供镇村盖章证明资料；

104-1承包人驻地建设：包干计取，此费用用于承包人临时租赁或采取其他方式设置办公室、工具房、仓库等临时设施的建设，不因方式或任何客观原因而改变、增加此项费用。

第200章 路基

202-1清理与掘除：

-a-1清理现场：清除竹林、挖除树根等有关的一切作业费用，含运输外弃费用。

-a-2清除表土并外弃（15cm）：包括清理现场（厚度15cm）、砍伐树木（胸径在100mm（含）以下）、清除灌木等有关的一切作业费用，含运输外弃费用。

-c挖除树根（暂估量）：为暂估量，包括路基施工范围内所有的树根挖除、外弃等有关的一切作业费用。

202-2挖除旧路面：

-a水泥混凝土路面(不含基层，含外运）:包括砼路面机械破、拆、装、运、弃等有关的一切作业费用，相关残值费已综合考虑。

202-3拆除结构物：

-b混凝土结构：包括拆、装、运、弃等有关的一切作业费用，相关残值费已综合考虑。

203-1路基挖方：

-a挖路基土方：主要为全线断面挖方，包含路床土方开挖、倒运至堆放点等有关的一切作业费用。土方考虑机械开挖，土方优先用于路基填筑，若有剩余土方用于路肩培土。

-c挖非适用材料(不含淤泥、岩盐、冻土，暂估量）：适用特殊路基处理，包含沿线范围内的暗塘及非适用性材料挖、装、运、弃等一切相关工作。

-d挖淤泥（包围堰、施工排水、总量控制）：包含路基范围内的淤泥挖、装、运、弃、围堰抽水等一切相关工作。

204-1路基填筑：包括利用方、借土（外购土）填筑以及填前压实的一切费用。

-a利用土方：

-1利用土方(5%石灰土压实补偿)：按压实体积，以立方米计量，包括土方倒运费、挖台阶、掺灰、翻拌、闷料、分层压实、整形等一切与此有关作业费用。

-2利用土方(5%石灰土原槽处理)：按压实体积，以立方米计量，包括土方倒运费、翻挖、掺灰、翻拌、闷料、分层压实、整形等一切与此有关作业费用。

-3利用土方(5%石灰土路床)：按压实体积，以立方米计量，包括土方倒运费、翻挖、掺灰、翻拌、闷料、分层压实、整形等一切与此有关作业费用。

-d借土土方：

-1借土填方(5%石灰土路床)：按压实体积，以立方米计量，包括外购土方、倒运费、翻挖、掺灰、翻拌、闷料、分层压实、整形等一切与此有关作业费用。

-2借土填方(回填素土)：按压实体积，以立方米计量，包括外购土方、倒运费、分层压实、整形等一切与此有关作业费用。

207-2排水沟：

-a挖土方：主要为管道、沟渠等土方开挖、倒运等有关的一切费用，土方考虑人工配合机械开挖。

-b利用土方(回填)：按压实体积，以立方米计量，包括场内土方倒运费、取土、回填、分层压实等一切与此有关作业费用。

-c现浇混凝土：按设计图纸尺寸以立方米计量，包括模板安装、拆除、修理、涂脱模剂、堆放，混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、养护等一切与此有关作业费用。

-e铸铁格栅盖板：按设计图纸尺寸以块计量，包括材料采购、运输、安装等一切与此有关作业费用。

207-4跌水与急流槽：

-a挖土方：主要为管道、沟渠等土方开挖、倒运等有关的一切费用，土方考虑人工配合机械开挖。

-b利用土方(回填)：按压实体积，以立方米计量，包括场内土方倒运费、取土、回填、分层压实等一切与此有关作业费用。

-c-1砂垫层：按压实体积，以立方米计量，包括材料倒运费、铺筑、整平、分层碾压。

-c现浇混凝土：按设计图纸尺寸以立方米计量，包括模板安装、拆除、修理、涂脱模剂、堆放，混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、养护等一切与此有关作业费用。

第300章  路面

308-2粘层：乳化沥青粘层包括清扫整理下承层，安设拆除熬油设备、熬油运油，沥青洒布车洒油，初期养护等有关的一切作业费用。

309-2中粒式沥青混凝土 

-a  厚60mmAC-16C沥青砼（厂拌成品）：包括沥青混凝土运至施工现场；机械摊铺前清扫整理下承层、机械摊铺沥青混合料、找平，碾压、初期养护等与此有关的一切作业费用。

312-1水泥砼板

-a 水泥混凝土面板（含刻纹、切灌缝）：包括模板制作安装、拆除，砼捣固、切缝、灌缝、养生、刻纹等一切作业费用。

312-2 钢筋

-a 光圆钢筋（HPB235、HPB300）—传力杆：拉杆、传力杆及补强钢筋制作、安装。
-b 带肋钢筋（HRB335、HRB400）—路面钢筋网片：路面钢筋网片制作、安装。

-c φ22mm钢筋植筋：孔点测定、钻孔、矫正、清除孔内余灰、孔内清洗、干燥；钢筋除锈；调配结构胶、灌胶、植入钢筋养护。

313 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石

313-1 路肩培土(外购土)：按压实体积，以立方米计量，包括外购土方、倒运费、挂线、培肩压实、修整路槽等有关的一切作业费用。

313-5 混凝土预制块路缘石：包含混凝土侧石预制、运输、安装、水泥砂浆等有关的一切作业费用。

314 路面及中央分隔带排水

314-1 排水管(φ300mm混凝土排水管)：按米计量，包括人工配合机械开挖沟槽；排管、下管、调直、找平、清理管口、调运砂浆、填缝、抹带、压实、养护。

314-1-a 管道包封：按图示尺寸，以立方米计量，包括人工配运料、拌和、浇筑、捣实及养护。

314-5 抗裂贴：清缝、灌缝、喷洒热沥青、铺设抗裂贴等一切相关工作。

四、其他直接费与现场经费取费标准

1、其余取费标准见“公路基本建设工程概算、预算编制办法”。

2、税金按9%计。

3、计划利润按7.42%计。

4、安全生产管理费按1.5%元计。

5、暂定金额按10%计。

五、人工和材料单价及其他

1、人工工资按每工日128.17元计，机械人工按每工日128.17元计。

2、采用2026年5月江苏省泰州市工程材料信息价格结合江苏省交通材料市场价和市场材料询价。

3、现场外购素土按24元/m3(压实方)计入，为除税价。
4、该预算编制不包含苗木青补偿费、交通安全设施、移植费及涉及到的杆线迁移。
