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南京市第29中学锦江路校区常态录播系统设备的潜在投标人应在“江苏政府采购‘苏采云’系统” 获取采购文件，并于2026-08-04 09:30 （北京时间）前提交响应文件。。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320106-JTGS-G2026-0022
2.项目名称：南京市第29中学锦江路校区常态录播系统设备  
3.预算金额：390万元
4.最高限价：390万元
5.采购需求：为南京市第29中学锦江路校区常态录播系统设备，具体详见招标文件第四章。
6.合同履行期限：合同签订后30天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。
7.本项目（是/否）接受联合体：不接受联合体。
8.本项目（是/否）接受进口产品投标：不接受进口产品投标。
二、申请人的资格要求:
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；投标人为自然人的，提供其身份证）。
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前的会计报表或审计报告，或银行出具的投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）。
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（投标人根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，或提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）。
（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳社会保险的凭据及缴纳税收凭据，或提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）。
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，或提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）。
（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业
（三）本项目的特定资格要求：
1.拒绝下述投标人参加本次采购活动:
（1）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
（2）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；
（3）被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的。
三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起。
2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年08月04日09时30分（北京时间）。
2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。
2.政府采购信用承诺
根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页 （https://njgc.jfh.com/）“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击“供应商注册点这里”并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。
在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：
（1）符合国家相关规定的财务状况报告；
（2）依法缴纳税收的证明材料；
（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；
（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；
（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。
供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。
供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：
（1）供应商被列入严重失信主体名单；
（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。
供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。
3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。
七 对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名称：南京市鼓楼区教育局
地  址：南京市鼓楼区中山北路540号下关大厦
联系人：万老师 
联系电话：025-83230037
2.采购代理机构信息
名称：江苏骏通建设项目管理咨询有限公司
地址：南京市鼓楼区中山北路346号老学堂创意园58号楼9层
联系方式：张杨 025-83605026
3.项目联系方式
项目联系人：张杨
电话：025-83605026
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一、总则
1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。
2.合格的投标人
2.1 满足招标公告对投标人资格要求的规定。
2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。
3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4.投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本项目采购代理费由中标人代为支付，包含在投标报价中。招标代理费以货物总价为基数，由供应商按照《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）货物招标收费标准的50%自行测算并计入投标报价。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。
二、招标文件
6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理联系。
6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7.招标文件的澄清
7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理。
8.招标文件的修改
8.1在投标截止时间前，采购代理可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
8.2投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
8.3 采购代理有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。
三、投标文件的编制
9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
10.投标文件构成
10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。
11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12.投标分项报价表（如有）
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。
13.响应及偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。
13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表
14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。
14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。
15.投标有效期
15.1投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。
16.投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，采购代理于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。
四、投标文件的递交
17.投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298]17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.2投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。
17.3 采购代理可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。
18.投标文件的拒收
18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。
19.投标文件的撤回和修改
19.1 投标文件的撤回
19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
19.2 投标文件的修改
19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
19.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
20.开标
20.1采购代理在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。
20.2投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
20.3投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
21.评标
21.1评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。
21.2评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。
22.评标过程的保密与公正
22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
22.2投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
22.3采购代理和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
22.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。
23.投标文件的澄清
23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
23.3接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
24.投标文件的审查
24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。
24.1.1资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。
采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
24.1.2符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
24.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
24.2评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
24.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理及评委会联系。
24.7 异常低价投标审查
24.7.1评标过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；
（4）评委会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
[bookmark: OLE_LINK2]24.7.2评委会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等（提供包括但不限于核心产品及主要产品前期以不高于本次投标报价履约合同及对应发票,发票开票日期应在本项目招标公告发布之日前），给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评委会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
25.无效投标和废标
25.1无效投标情形
25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。
25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。
25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。
25.1.4 投标人不具备招标文件规定的资格要求。
25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。
25.1.6 未通过符合性审查。
25.1.7不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。
25.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
25.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件。
25.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
25.1.11采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。
25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。
25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。
25.2 废标情形
25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家。
25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。
25.2.3 因重大变故采购任务取消。
25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。
25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。
25.4 如出现25.2.1或25.3情形，招标活动失败，评审委员会应对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。
六、定标
26.确定中标单位
26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第三章。 
26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：
（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；
（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
按第二种方式确定中标人的，采购代理自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
26.3 采购代理将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：
26.4.1 提供虚假材料谋取中标。
26.4.2 向评审专家、采购人或采购代理工作人员行贿或者提供其他不正当利益。
26.4.3 与其他投标人、评审专家、采购人或采购代理工作人员恶意串通。
26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。
26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。
26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：
26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27.中标通知书
27.l 中标结果确定后，采购带来将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。
因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
27.2《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
28.签订合同
28.l中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。
28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。
28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
28.4中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。
29.标的物的追加
29.1合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的工程内容，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同（或签证变更），但所有补充合同（或签证变更）增加的金额不超过原合同金额的10%。
八、质疑
30.提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人，潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
31.投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第33条、第34条之规定以书面形式向采购人或采购代理提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：
31.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
31.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
31.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
32.投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理或采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。
33.投标人提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能当面送达或通过邮寄方式送达，采购代理和采购人不接受无运单的快件。
34.投标人（含潜在投标人）对采购方式、采购需求、投标人资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向采购代理提出，由采购代理负责答复。
《质疑函》收件人：江苏骏通建设项目管理咨询有限公司，地址：南京市中山北路346号老学堂创意园58号楼9楼902室，联系电话：025-83605026。
35.以下情形的质疑不予受理：
35.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
35.2超出政府采购法定期限的质疑。
35.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
35.4未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。
35.5投标人组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。
35.6 法律法规规定的其他不予受理情形。
36.投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
九、政策功能落实
37.促进中小企业发展
37.1本项目服务由中小企业承接的，投标投标人享受中小企业扶持政策。
37.2中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
37.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。
37.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
37.5监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
37.6残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。
38.节能环保产品
38.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。
38.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 
38.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。
39.绿色采购
39.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
39.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。
39.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。
39.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
40.创新产品采购
40.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。
41.网络产品、市场准入类产品采购
41.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。
41.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。
42.实施本国产品标准及相关政策
42.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。
42.2本国产品应当符合以下条件：
（1）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
42.3本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
42.4对本国产品的支持政策
本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第五章。
42.5政策执行要求
（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
（2）有关证明文件。供应商对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标（成交）的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
评审委员会评审中发现供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
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第三章 评标方法与评标标准
一、评标方法
1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“评标标准-2.技术”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。
2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。
二、本国产品价格扣除
1.本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.如本项目或者其中采购包中含有多种产品，供应商为本项目或者其中采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.供应商需按照采购文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。供应商需在《声明函》中逐项准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
4.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在《声明函》中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
5.对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策叠加适用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。
三、小微企业价格扣除
1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。
四、联合体或分包价格扣除
1.大中型企业与小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）组成联合体，或者向一家或多家小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）分包，联合体协议或者分包意向协议中约定小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的合同份额占合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业报价6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.联合体各方均为小型、微型企业或残疾人福利性单位、监狱企业的，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
五、评标标准
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	评审因素
	评审细则
	分值
	类型

	1.价格（30分）

	1.1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位）
	30
	价格分

	2.技术（33分）

	2.1
	产品
技术参数
	产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣1分，其余指标有1项负偏离扣0.5分，扣完为止。
	10
	客观分

	2.2
	深化设计
	[bookmark: OLE_LINK5]根据本项目采购需求编制方案，需包含录播系统、教学资源综合应用平台、AI大数据分析模块等内容。评委根据实施方案的编制规范性、内容完整性、系统架构合理性、需求匹配度、落地可实施性综合评审打分：
1.方案内容完整、技术逻辑科学、架构设计合理、落地操作性强，且专门针对本项目编制、完全符合本项目采购要求或优于本项目采购要求的，得7分；
2.方案内容较完整、技术逻辑较科学、架构设计较合理、落地可操作性较强，为专门针对本项目编制，较为符合本项目采购需求，得5分；
3.方案内容一般、技术逻辑一般、架构设计一般、落地可操作性一般，内容属于通用类，非专门针对本项目编制，基本符合本项目采购需求，得3分；
4.方案未针对本项目定制，采用通用模板且内容脱离本项目采购技术需求，落地可行性差，得1分；
5.未提供方案的本项不得分。
	7
	主观分

	2.3
	样品
	评委根据投标人提供的样品（1.精品录播主机（产品清单4）； 2.数字混音器（产品清单17）；3.教学资源综合应用平台（产品清单21）各1件）综合评分：
1.精品录播主机：
①视频输入接口：4路HD-SDI接口，2路HDMI接口；
②视频输出：2路HDMI接口；
③音频接口：1路输入、1路输出；
④USB接口：2路USB2.0接口；
⑤网口：1路千兆网口；
⑥控制接口：1路RS485；
2.数字混音器：
①≥8路差分输入；
②≥4路单声道Line-IN输入,分别为：1—远程音频输入；2&4—课件；3—无线麦；
③≥4路平衡输出，具体定义为：1—输出至远程（包含无线麦、吊麦、课件）；2—录音（包含无线麦、吊麦、课件、远程音频输入）；3&4—输出至音箱（包含无线麦、课件、远程音频输入）；
3.教学资源综合应用平台：
系统与硬件规格：
①视频接口：
HDMI输入x1；
HDMI输出x1；
②网络接口：RJ45网口x1；
③通用接口：USB接口x3,3.5mm音频输入/输出接口各1路；
④支持内置前、后双摄像头，触摸显示屏幕；
每个样品与投标型号一致且物理配置符合上述全部要求、外观（完好无破损、无变形、无瑕疵）、标识清晰完整规范（信息齐全、位置明显、字迹清晰），符合上述要求的得2分；基本分符合上述要求的得1分；投标人提供的样品不全或不符合本项目评审要求的不得分；未在截止时间前及规定地点提交样品的不得分。投标人提供的样品不全或不符合本项目评审要求的不得分；未在截止时间前及规定地点提交样品的不得分。
	6
	客观分

	2.4
	视频演示
	评委根据投标人提供的AI大数据分析模块（清单序号22）视频演示情况综合评分：
1.打开智慧教研软件输入账号和密码登录，点击AI智慧课堂一键开启教研，开课期间可通过设备上的前后摄像机调整学生和老师的拍摄角度。结束教研之后，15分钟左右生成AI教研分析报告，报告可在教研平台查看。
2.可自定义AI评课量表及每个评分项的分值、评分规则，系统自动对上课数据按量表进行打分，给出评分报告；对每个评分项详细给出评分理由，具体的课堂内容，优点，不足。每个学科组可按学科、学段、有生课、无生课等进行设置AI评价量表。
3.AI巡课，可自定义检测维度，如“教室无人”、“上课迟到”、“教师早退”、“未按课表上课”等维度，可按课表或者时间段、教师维度定义巡课计划，巡课异常自动报警。教师空间提供巡课记录，异常申述，管理员审核功能。
4.支持使用提示词自动生成教学设计，生成文档可自动放入个人空间，可邀请相关人员对生成文档进行集体讨论、在线编辑、版本管理，讨论完成后的内容可发布到社区空间，审核后可放入资源模块。
5.设备支持非接触式，基于头颈部频率震动的实时影响分析；具备人脸监测和实时监测功能，能够识别人脸面部振动；
6.测评方式可根据实际需要选择现场实时测评或录像文件方式。
7.测评过程提供语音提示，并可以自定义语音提示内容，包括开始测评、结束测评、重新测评。
8.提供云端线上版校园心理健康后台管理系统，给学校分配登陆账号，包含基础数据、教师/学生档案、测评活动、查看报告、审核报告、关怀跟进、首页看板等功能；
9.具备报告定制能力，并能根据情绪指标生成结果报告。产出结果报告支持上传小程序端查看。
10.整个检测过程，无需被测人做题与回答问题。
以上各项内容，每成功演示该项全部内容且画面清晰、功能完整，步骤详细的得1分,画面不清晰或功能不完整或步骤不详细的得分0.5分，最多得10分。
投标人未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面无法辨认的不得分。
	10
	主观分

	3.服务（28分）

	3.1
	实施方案
	根据本项目采购需求编制方案，内容包含项目重点难点分析及应对措施、施工工艺与安装规范、实施进度计划及保障措施、设备供货方案、项目人员配备、质量管控措施、系统调试与联调；现场成品保护措施等。评委根据实施方案的编制规范性、内容完整性、需求匹配度、落地可实施性综合评审打分：
1.方案内容完整、技术逻辑科学、架构设计合理、落地操作性强，且专门针对本项目编制、完全符合本项目采购要求或优于本项目采购要求的，得7分；
2.方案内容较完整、技术逻辑较科学、架构设计较合理、落地可操作性较强，为专门针对本项目编制，较为符合本项目采购需求，得5分；
3.方案内容一般、技术逻辑一般、架构设计一般、落地可操作性一般，内容属于通用类，非专门针对本项目编制，基本符合本项目采购需求，得3分；
4.方案未针对本项目定制，采用通用模板且内容脱离本项目采购技术需求，落地可行性差，得1分；
5.未提供方案的本项不得分。
	7
	主观分

	3.2
	现场安装作业安全、环保及实施管控保障
	根据本项目采购需求编制方案，内容包含现场安装作业安全防护措施、现场安装环境保护措施、现场安装文明作业方案、现场安装实施过程管控措施等。评委根据现场安装作业安全、环保及实施管控保障方案的编制规范性、内容完整性、需求匹配度、落地可实施性综合评审打分：
1.方案内容完整、技术逻辑科学、架构设计合理、落地操作性强，且专门针对本项目编制、完全符合本项目采购要求或优于本项目采购要求的，得7分；
2.方案内容较完整、技术逻辑较科学、架构设计较合理、落地可操作性较强，为专门针对本项目编制，较为符合本项目采购需求，得5分；
3.方案内容一般、技术逻辑一般、架构设计一般、落地可操作性一般，内容属于通用类，非专门针对本项目编制，基本符合本项目采购需求，得3分；
4.方案未针对本项目定制，采用通用模板且内容脱离本项目采购技术需求，落地可行性差，得1分；
5.未提供方案的本项不得分。
	7
	主观分

	3.3
	售后服务
方案
	根据本项目采购需求编制方案，内容包含售后服务内容、售后服务团队与本地化服务、售后服务计划及保障体系、售后服务响应及处理时间、售后问题解决能力与处置效率等。评委根据售后服务方案的编制规范性、内容完整性、需求匹配度、落地可实施性综合评审打分：
1.方案内容完整、技术逻辑科学、架构设计合理、落地操作性强，且专门针对本项目编制、完全符合本项目采购要求或优于本项目采购要求的，得7分；
2.方案内容较完整、技术逻辑较科学、架构设计较合理、落地可操作性较强，为专门针对本项目编制，较为符合本项目采购需求，得5分；
3.方案内容一般、技术逻辑一般、架构设计一般、落地可操作性一般，内容属于通用类，非专门针对本项目编制，基本符合本项目采购需求，得3分；
4.方案未针对本项目定制，采用通用模板且内容脱离本项目采购技术需求，落地可行性差，得1分；
5.未提供方案的本项不得分。
	7
	主观分

	3.4
	培训方案
	根据本项目采购需求编制方案，内容包含培训计划、培训内容、培训方式、培训效果等。评委根据培训方案的编制规范性、内容完整性、需求匹配度、落地可实施性综合评审打分：
1.方案内容完整、技术逻辑科学、架构设计合理、落地操作性强，且专门针对本项目编制、完全符合本项目采购要求或优于本项目采购要求的，得7分；
2.方案内容较完整、技术逻辑较科学、架构设计较合理、落地可操作性较强，为专门针对本项目编制，较为符合本项目采购需求，得5分；
3.方案内容一般、技术逻辑一般、架构设计一般、落地可操作性一般，内容属于通用类，非专门针对本项目编制，基本符合本项目采购需求，得3分；
4.方案未针对本项目定制，采用通用模板且内容脱离本项目采购技术需求，落地可行性差，得1分；
5.未提供方案的本项不得分。
	7
	主观分

	4.业绩（9分）

	4.1
	投标人业绩
	投标人提供2023年1月1日（含）以来类似项目业绩，每提供1个得3分，最多得9分。（时间以合同签订时间为准，提供有效合同的扫描件，合同页须清晰可见相应内容，未提供或模糊不清无法辨认均不得分）
	9
	客观分

	合计
	
	100分
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二、项目概况
（一）项目背景
本项目为南京市第29中学新校区常态录播系统设备，用于学校各教室的多媒体教学。主要为新校区各教室的录播系统及配套设备等。项目包含设备安装、调试并培训使用，保障学校正常教学活动开展。
（二）项目建设遵循标准
招标文件涉及标准中未标年号的一律采用最新的标准；随着标准的修订，以修订后的最新标准为依据。除上述规范标准以外，须遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。
（三）资产配置标准
符合《市政府办公厅关于印发<南京市市级行政事业单位资产配置标准>、<南京市市级行政事业单位资产使用年限标准>（2016年修订版）的通知》及《关于印发南京市中小学通用资产配置标准的通知》（2023年）。
三、项目清单
	（一）货物清单

	序号
	分项名称
	数量
	单位
	单价上限
（元）
	所属行业
	属性
	 备注

	1
	常态录播主机
	88
	台
	17000
	工业
	货物
	核心产品

	2
	教师跟踪摄像机
	33
	台
	3900
	工业
	货物
	

	3
	学生云镜摄像机
	88
	套
	3900
	工业
	货物
	

	4
	精品录播主机
	11
	台
	51000
	工业
	货物
	

	5
	教师双目摄像机
	58
	台
	6000
	工业
	货物
	

	6
	教师云台摄像机
	3
	台
	8500
	工业
	货物
	

	7
	学生双目摄像机
	3
	台
	6000
	工业
	货物
	

	8
	学生云台摄像机
	9
	台
	8500
	工业
	货物
	

	9
	30倍光学跟踪摄像机
	4
	台
	12500
	工业
	货物
	

	10
	20倍教师双目摄像机
	6
	台
	10500
	工业
	货物
	

	11
	20倍学生双目摄像机
	6
	台
	10500
	工业
	货物
	

	12
	20倍云台摄像机
	12
	台
	10500
	工业
	货物
	

	13
	导播控制台
	11
	个
	5200
	工业
	货物
	

	14
	桌面控制管理器
	10
	套
	2500
	工业
	货物
	

	15
	拾音器
	88
	套
	2000
	工业
	货物
	

	16
	吊麦话筒
	18
	支
	800
	工业
	货物
	

	17
	数字混音器
	3
	台
	5290
	工业
	货物
	

	18
	有源监听音箱
	3
	对
	900
	工业
	货物
	

	19
	拾音系统
	2
	套
	3600
	工业
	货物
	

	20
	视频采集卡
	67
	张
	190
	工业
	货物
	

	21
	教学资源综合应用平台
	1
	套
	60000
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	22
	AI大数据分析模块
	1
	套
	110000
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	23
	系统集成
	1
	项
	95000
	软件和信息技术服务业
	服务
	

	（二）其他费用

	1
	 招标代理费
	1
	项
	招标代理费以货物总价为基数，由供应商按照《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）货物招标收费标准的50%自行测算并计入投标报价。
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四、技术参数功能需求一览表
	序号
	产品名称
	功能、性能、配置要求不低于以下要求

	1
	常态录播主机
	1.录播一体机接口：①HDMI输入接口：1路；②HDMI接口输出：2路；③音频输入1路；音频输出：1路；④USB接口：1路；⑤RJ45网口：1路；RS485：1路；⑥内置MSATA接口；⑦内置256G固态硬盘； 
2.Linux操作系统：主机供电：DC12V，主机可在-30℃，湿度85%的环境下稳定运行；
3.通道支持加载HDMI信号，最大分辨率支持3840*2160； 
4.支持H264视频编码与解码,要求支持1080P30fps、720P30fps分辨率格式编解码；
5.支持多通道同时录制，支持生成标准MP4格式视频文件，支持>5路MP4文件同时录制；
6.要求支持B/S架构设计，能够方便教师使用IE、360等主流浏览器通过网络直接访问录播主机进行导播和管理。主界面可以显示录制信息，包括录制时间、视频信息、地址及硬盘容量等；
7.视频质量诊断：能进行视频质量诊断，能诊断视频清晰度异常、视频信号缺失、视频条纹干扰、视频雪花干扰、视频偏色、画面冻结、场景变换、打开异常、视频码流、解码异常、视频遮挡、视频模糊、画面抖动类型；
8.可以在老师特写、学生特写、教师全景、学生全景和老师电脑图像等机位之间进行自动切换，图像切换平滑，没有“跳动”现象；
▲9.支持本地导播、远程导播，本地导播可通过外接显示屏和遥控器实现本地导播控制;远程导播可通过网络实现远程导播控制；（签订合同时提供功能截图）
10.支持电影模式和资源模式同步录制，可根据不同需求选择录制模式；
11.录制覆盖功能：能自动检测硬盘容量，在极限情况下，自动覆盖最早的录像文件，保证当前录制文件的完整性；
12.直播功能：直播数量：不少于80个点；直播码流：1Mbps-8Mbps可调；无需下载任何插件及播放器，通过IE浏览器就能直播观看；
13.系统主机系统可外接2.4Ghz遥控器，用于配置系统基础性信息和控制录播模式和互动模式切换。     

	2
	教师跟踪
摄像机
	1.支持4K超高清分辨率图像，最大可提供4K@30fps/25fps图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率；
2.传感器要求：传感器尺寸≥1/2.8英寸,有效像素≥800万；
3.内置领先图像识别与跟踪算法，无其他辅助的情况下，即可实现平滑自然的EPTZ跟踪效果；能为教师跟踪设置精准灵活的跟踪模型；
4.镜头焦距：8±0.3mm；
5.摄像机可同时输出4路码流的图像，支持全景画面和特写画面同时输出，且至少一路视频支持自动导切视频输出，全景画面和特写画面分辨率同时支持1920x1080@25fps以上；
6.USB接口兼容会议软件和平台软件；USB接口支持自动导切视频输出；
7.支持H.265/H.264/MJEPG三种视频编码标准，音频AAC编码标准；支持RTSP、RTMP、Onvif、组播等网络协议；
8.支持LINEIN外接音频输入，可与视频同步编码后网络输出；
9.支持WDR，可以应对不同光照环境；
10.支持图像2D和3D降噪;
11.教师跟踪系统软件：
①系统采用虚拟跟踪技术，即在不采用云台摄像机的情况下，同步实现教师跟踪和学生定位的功能；
②与摄像机高度集成，在无需外接辅助设备（辅助分析摄像头、跟踪主机等）情况下，就能够实现跟踪定位功能；
③在采用2台非云台摄像机的情况下，实现4景位的拍摄；并具备全自动导播切换功能；
④具备较强的跟踪控制功能，当教师在讲台区域活动时，能够始终拍摄教师的跟踪画面，当教师运动速度较快时，自动切换到教师全景画面；教师的特写和全景画面，均通过一台摄像机完成；授课老师身高自适应功能：根据授课老师身高的不同，自动调整所拍摄的老师画面，使老师在画面中始终处于最合理的位置。

	3
	学生云镜
摄像机
	1.支持4K超高清分辨率图像，最大可提供4K@30fps/25fps图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率；
2.传感器要求：传感器尺寸≥1/2.8英寸,有效像素≥800万；
3.内置领先图像识别与跟踪算法，无其他辅助的情况下，能够自动识别起立回答问题的学生，并可以对其进行平滑自然的EPTZ跟踪效果；能为学生跟踪设置精准灵活的跟踪模型；
4.镜头：焦距：3.4±0.3mm；
5.摄像机可同时输出4路码流的图像，支持全景画面和特写画面同时输出，且至少一路视频支持自动导切视频输出，全景画面和特写画面分辨率同时支持1920x1080@25fps以上；
6.USB接口兼容会议软件和平台软件;USB接口支持自动导切视频输出；
7.支持H.265/H.264/MJEPG三种视频编码标准，音频AAC编码标准；支持RTSP、RTMP、Onvif、组播等网络协议；
8.支持LINEIN外接音频输入，可与视频同步编码后网络输出；
9.支持WDR，可以应对不同光照环境；
10.支持图像2D和3D降噪；
11.学生定位系统软件：
①系统采用虚拟跟踪技术，即在不采用云台摄像机的情况下，同步实现教师跟踪和学生定位的功能；
②与摄像机高度集成，在无需外接辅助设备（辅助分析摄像头、跟踪主机等）情况下，就能够实现跟踪定位功能；
③在采用2台非云台摄像机的情况下，实现4景位的拍摄；并具备全自动导播切换功能；
④学生的全景和特写画面也通过一台摄像机完成，当学生站立时，先拍学生全景画面，再拍学生特写画面，当有两个或两个以上学生站立时，画面切换到两个学生的局部全景画面，当有一个人坐下后，画面自动切换到另外一个站立的学生。

	4
	精品录播主机
	1.录播一体机接口不低于：①视频输入接口：4路HD-SDI接口，2路HDMI接口；②视频输出：2路HDMI接口；③音频接口：1路输入、1路输出；④USB接口：2路USB2.0接口；⑤网口：1路千兆网口；⑥控制接口：1路RS485；
2.Linux操作系统；主机供电：DC12V，主机可在-30℃，湿度85%的环境下稳定运行；
3.主机集成录制、导播、直播、互动功能模块，不接受采用2台及以上的主机实现以上功能；
4.通道支持加载HDMI信号，最大分辨率支持3840*2160；
5.支持H264视频编码与解码,要求支持1080P30fps、720P30fps分辨率格式编解码；
6.支持多通道同时录制，支持生成标准MP4格式视频文件，支持>5路MP4文件同时录制；
7.要求支持B/S架构设计，能够方便教师使用IE、360等主流浏览器通过网络直接访问录播主机进行导播和管理。主界面可以显示录制信息，包括录制时间、视频信息、地址及硬盘容量等；
8.为保证教室内教学场景拍摄录制及教学相关设备信号接入，要求具备≥10路信号的加载预监功能，能根据课堂教学进程，对教师、学生、电脑桌面、互动等画面进行智能切换。预监画面可实时推流给资源平台，实现平台直播；
9.通道窗口预览功能：能实时查看源通道的视频画面，方便预览和切换；通道能够加载http，rtsp，rtmp，ts，tc，http-flv格式的网络视频流； 
10.支持多种画面模式，支持单画面、画中画、左右等分、三画面、四画面多种画面合成模式，支持自动导播、手动导播，通过外接显示器和鼠标点击画面模板自由组合实现；
11.支持本地导播、远程导播,本地导播可通过外接显示屏实现本地导播控制；也可通过控制键盘对录播主机的导播控制,远程导播可通过网络实现远程导播控制；
12.支持云台摄像机控制，支持PTZ，多个预置位设置和调用;同时支持通过外接控制键盘选择通道画面，实现云台摄像机跟踪，可通过键盘旋钮实现镜头画面放大缩小；
13.支持电影模式和资源模式同步录制，可根据用户的不同需求选择录制模式；
14.能使用备播，主播双画面显示；能进行通道画面先切入备播，进行布局后再切入主播；
15.能将教室信息采集成视频监控列表；能将视频监控图像拖入互动画面中进行打开广播； 
16.视频质量诊断：能进行视频质量诊断，能诊断视频清晰度异常、视频信号缺失、视频条纹干扰、视频雪花干扰、视频偏色、画面冻结、场景变换、打开异常、视频码流、解码异常、视频遮挡、视频模糊、画面抖动类型；
17.视频故障诊断：能进行诊断网络连接异常、视频丢失、码流获取异常的视频故障；
18.诊断分析：系统根据诊断结果，逐步排查分析故障的原因，对视频图像质量、视频编解码设备、业务服务器以及网络传输设备的故障原因进行智能监测分析，逐步筛查设备链路上所有相关设备的故障发生的精确环节，为用户及时提供详尽的故障原因信息、故障处理的建议与方案；
19.报警管理：能对视频诊断结果和故障进行报警设置，并能够联动触发相关操作；
▲20.支持本机或者外置设备即可实现行为分析、字幕叠加的语音转写和热词提取。（签订合同时提供功能截图）
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	教师双目
摄像机
	1.全景镜头:
①图像传感器：≥1/2.8英寸逐行扫描CMOS,≥214万像素；
②镜头：定焦8mm；
③视角：水平44°垂直25°；
2.特写镜头:
①图像传感器：≥1/2.8英寸逐行扫描CMOS,≥214万像素；
②镜头：≥12倍光学变焦，8倍数字变焦，焦距f=4.7-94.0mm,光圈F1.6–F3.5；
③视角：59.5°（广角）-2.9°（窄角）；
④聚焦系统：自动、手动、一键触发、PTZ触发；
⑤快门速度：1/1-1/10,000秒；
⑥能使用2D和3D数字降噪，信噪比>50dB，最低照度0.5Lux（彩色），0.1Lux（黑白）；
⑦白平衡：自动、室内、室外、一键触发、手动、自动跟踪、钠灯、日光灯；
⑧音频接口：1路LINEIN，3.5mm音频接口；
3.支持3G-SDI、HDMI、USB3.0、网络高清视频输出；支持POE供电；
4.支持RS232IN、RS232OUT；
5.教师跟踪系统软件：
①系统采用图像跟踪技术，无需安装定位摄像机同步进行教师跟踪；
②与摄像机高度集成，在无需外接辅助设备（辅助分析摄像头、跟踪主机）情况下，就能够进行跟踪定位；
③具备较强的跟踪控制功能，当教师在讲台区域活动时，能够始终拍摄教师的跟踪画面，当教师运动速度较快时，自动切换到教师全景画面；授课老师身高自适应功能：根据授课老师身高的不同，自动调整所拍摄的老师画面，使老师在画面中始终处于最合理的位置；
④教师身高变化自动调整画面垂直角度。
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	教师云台
摄像机
	1.图像传感器≥214万像素，≥1/2.8英寸CMOS传感器；
2.镜头：≥12倍光学变倍，16倍数字变焦，f=4.14mm-47.08mm，F1.6–F2.8；
3.视角：72.5°（广角）–6.3°（窄角）；
4.聚焦系统：自动、手动、一键触发、PTZ触发；
5.快门速度：1/1-1/10,000秒；
6.能使用2D和3D数字降噪，信噪比>50dB，低照度1.0Lux；
7.支持RS232IN、RS232OUT、RS485多种控制接口，支持菊花链组网；
8.支持1路LINEin音频输入，3.5mm音频接口；
9.视频支持HDMI.LAN网口.USB3.0三路输出；
10.支持UAC音频格式PCM；
12.支持双码流，支持多级别视频质量配置；
13.精密传动系统，定位精确，运行平稳。
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	学生双目
摄像机
	1.全景镜头:
①图像传感器：≥1/2.8英寸逐行扫描CMOS,≥214万像素；
②镜头：定焦2.8mm；
③视角：水平94°，垂直62°；
2.特写镜头:
①图像传感器：≥1/2.8英寸逐行扫描CMOS,≥214万像素；
②镜头：≥12倍光学变焦，8倍数字变焦，焦距f=4.7-94.0mm,光圈F1.6–F3.5；
③视角：59.5°（广角）-2.9°（窄角）；
④聚焦系统：自动、手动、一键触发、PTZ触发；
⑤快门速度：1/1-1/10,000秒；
⑥能使用2D和3D数字降噪，信噪比>50dB，最低照度0.5Lux（彩色），0.1Lux（黑白）；
⑦白平衡：自动、室内、室外、一键触发、手动、自动跟踪、钠灯、日光灯；
⑧音频接口：1路LINEIN，3.5mm音频接口；
3.支持3G-SDI、HDMI、USB3.0、网络高清视频输出；支持POE供电；
4.支持RS232IN、RS232OUT；
5.本地存储：内置TF卡槽；
6.学生定位系统软件：
①系统采用虚拟跟踪技术，即在不采用云台摄像机的情况下，同步实现学生定位的功能；
②与摄像机高度集成，在无需外接辅助设备（辅助分析摄像头、跟踪主机）情况下，就能够实现跟踪定位功能；
③要求在采用2台非云台摄像机的情况下，实现4景位的拍摄；并具备全自动导播切换功能；
④学生的全景和特写画面也通过一台摄像机完成，当学生站立时，先拍学生全景画面，再拍学生特写画面，当有两个或两个以上学生站立时，画面切换到两个学生的局部全景画面，当有一个人坐下后，画面自动切换到另外一个站立的学生。
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	学生云台
摄像机
	1.图像传感器≥214万像素，≥1/2.8英寸CMOS传感器；
2.镜头：≥12倍光学变倍，16倍数字变焦，f=4.14mm-47.08mm，F1.6–F2.8；
3.视角：72.5°（广角）–6.3°（窄角）；
4.聚焦系统：自动、手动、一键触发、PTZ触发；
5.快门速度：1/1-1/10,000秒；
6.能使用2D和3D数字降噪，信噪比>50dB，低照度1.0Lux；
7.支持RS232IN、RS232OUT、RS485多种控制接口，支持菊花链组网；
8.支持1路LINEin音频输入，3.5mm音频接口；
9.视频支持HDMI.LAN网口.USB3.0三路输出；
10.支持UAC音频格式PCM；
11.支持双码流，支持多级别视频质量配置；
12.精密传动系统，定位精确，运行平稳。
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	30倍光学
跟踪摄像机
	1.图像传感器≥1/2.8英寸CMOS传感器；
2.视频信号：1080P60/50/59.94等，≥214万有效像素；
3.镜头：≥30倍光学变焦；
4.视角：f=5.5～110mm，3.3°（窄角）～54.7°（广角），光圈F1.6–F3.5；
5.支持2D和3D数字降噪，信噪比>50dB，低照度0.5Lux(F1.8,AGCON)；
6.视频调节支持：亮度、色度、饱和度、对比度、锐度、黑白模式、伽马曲线等功能；
7.产品接口：HDMI、USB3.0（B型兼容USB2.0）、LAN(POE)、A-IN、RS232-IN、RS232-OUT、RS422（兼容RS485）、旋转拨码、DC12V电源、电源开关；
8.支持H.265/H.264视频压缩；支持VISCA.PELCO-P/D协议，支持波特率115200/38400/9600/4800/2400。
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	20倍教师
双目摄像机
	1.全景镜头:
①图像传感器：≥1/2.8英寸逐行扫描CMOS,≥214万像素；
②镜头：定焦8mm；
③视角：水平44°，垂直25°；
2.特写镜头:
①图像传感器：≥1/2.8英寸逐行扫描CMOS,≥214万像素；
②镜头：≥20倍光学变焦，8倍数字变焦，焦距f=4.7-94.0mm,光圈F1.6–F3.5
③视角：59.5°（广角）-2.9°（窄角）；
④聚焦系统：自动、手动、一键触发、PTZ触发；
⑤快门速度：1/1-1/10,000秒；
⑥能使用2D和3D数字降噪，信噪比>50dB，最低照度0.5Lux（彩色），0.1Lux（黑白）；
⑦白平衡：自动、室内、室外、一键触发、手动、自动跟踪、钠灯、日光灯；
⑧音频接口：1路LINEIN，3.5mm音频接口；
3.支持3G-SDI、HDMI、USB3.0、网络高清视频输出；支持POE供电；
4.支持RS232IN、RS232OUT；
5.本地存储：内置TF卡槽；
6.教师跟踪系统软件：
①系统采用图像跟踪技术，无需安装定位摄像机同步进行教师跟踪；
②与摄像机高度集成，在无需外接辅助设备（辅助分析摄像头、跟踪主机）情况下，就能够进行跟踪定位；
③具备较强的跟踪控制功能，当教师在讲台区域活动时，能够始终拍摄教师的跟踪画面，当教师运动速度较快时，自动切换到教师全景画面；授课老师身高自适应功能：根据授课老师身高的不同，自动调整所拍摄的老师画面；
④教师身高变化自动调整画面垂直角度。
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	20倍学生
双目摄像机
	1.全景镜头:
①图像传感器：≥1/2.8英寸逐行扫描CMOS,≥214万像素；
②镜头：定焦2.8mm；
③视角：水平94°，垂直62°；
2.特写镜头:
①图像传感器：≥1/2.8英寸逐行扫描CMOS,≥214万像素；
②镜头：≥20倍光学变焦，8倍数字变焦，焦距f=4.7-94.0mm,光圈F1.6–F3.5；
③视角：59.5°（广角）-2.9°（窄角）；
④聚焦系统：自动、手动、一键触发、PTZ触发；
⑤快门速度：1/1-1/10,000秒；
⑥能使用2D和3D数字降噪，信噪比>50dB，最低照度0.5Lux（彩色），0.1Lux（黑白）；
⑦白平衡：自动、室内、室外、一键触发、手动、自动跟踪、钠灯、日光灯；
⑧音频接口：1路LINEIN，3.5mm音频接口；
3.支持3G-SDI、HDMI、USB3.0、网络高清视频输出；支持POE供电；
4.支持RS232IN、RS232OUT；
5.本地存储：内置TF卡槽；
6.学生定位系统软件：
①系统采用虚拟跟踪技术，即在不采用云台摄像机的情况下，同步实现学生定位的功能；
②与摄像机高度集成，在无需外接辅助设备（辅助分析摄像头、跟踪主机）情况下，就能够实现跟踪定位功能；
③要求在采用2台非云台摄像机的情况下，实现4景位的拍摄；并具备全自动导播切换功能；
④学生的全景和特写画面也通过一台摄像机完成，当学生站立时，先拍学生全景画面，再拍学生特写画面，当有两个或两个以上学生站立时，画面切换到两个学生的局部全景画面，当有一个人坐下后，画面自动切换到另外一个站立的学生。
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	20倍云台
摄像机
	1.图像传感器≥1/2.8英寸，≥214万像素超高清CMOS传感器；
2.镜头：≥20倍光学变倍，16倍数字变焦，焦距：4.7mm～94mm，光圈：F1.6～F3.5；
3.视角：59.5°～2.9°；
4.聚焦系统：自动、手动、一键触发、PTZ触发；
5.支持1路RS-232IN,1路RS-232OUT/RS-485控制接口；
6.支持1路LINEin音频输入，3.5mm音频接口；
7.视频支持HDMI.LAN网口.USB3.0三路输出；
8.HDMI支持1路HDMI1.4：视频分辨率；1920*1080@60/50/30/25fps；1280*720@60/50/30/25fps；
9.1路RJ-45，10M/100M自适应以太网口，视频格式支持H.264/H.265;1080P60/P50/P30/P25，720P60/P50/P30/P25,480P60/P50/P30/P25，360P60/P50/P30/P25；音频压缩AAC，支持多码流；
10.USB3.0支持UVC1.1协议；UVC视频格式支持H.264/H.265/MJPEG，视频分辨率1080P30/P25，720P30/P25，480P30/P25,360P30/P25；
11.支持两种供电方式，POE供电或适配器供电。

	13
	导播控制台
	1.能切换控制多台摄像机，并同时操控多个摄像机进行特写拍摄；
2.能控制摄像机上下左右云台转动，进行拉近拉远对拉焦、聚焦操作；
3.能为多台摄像机设置/调用/清除≥6种不同预置位；
4.能进行≥3种特效切换；
5.能设置“自动/手动”模式将嵌入式主机备播通道内容以“自动/手动”模式切换到主播通道；
6.能设置嵌入式主机自动导播模式及手动导播模式；
7.能通过按钮控制主机不少于“老师特写”“学生特写”“老师全景”“学生全景”“板书”“PC桌面”6种画面的实时切换；
8.能通过“开始录制”“暂停录制”“停止录制”按钮控制嵌入式主机单通道及多通道的视频录制操作；
9.支持RS485/RS232协议；
10.能使用摇杆操作控制摄像机；
11.能通过usb接口链接电脑进行调试及码值校验。
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	桌面控制
管理器
	1.核心处理器：≥400MHz32位双核处理器；
2.操作系统：嵌入式实时操作系统；
3.协议类型：能配置运行MODBUSRTU、XGUS协议；
4.安装方向：能使用0、90、180和270度旋转安装显示；
5.颜色：≥65K色，16位RGB；
6.电压：5-36V(误差±0.2V)；
7.通讯方式：RS485；
8.通讯波特率：RS485：1200～115200bps，典型波特率：9600bps；
9.智能触摸控制屏软件：一键式发送录制、停止信号；本地录播能全自动的开启、关闭控制。
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	拾音器
	1.拾音面积：10平方米～70平方米;音频传输距离：3000米；
2.频率响应：≥20Hz～20kHz;灵敏度：≥-46dB;信噪比：≥70dB(1米40dB音源)35dB(10米40dB音源)1KHzat1Pa；
3.指向特性：全指向性，动态范围：≥50dB(1KHzatMaxdBSPL);最大承受音压:≥120dBSPL(1KHz,THD1%)；
4.输出阻抗：≥600欧姆非平衡;输出信号幅度:≥2.5Vpp/-25db;麦克风:两只高灵敏度电容咪头；
5.信号处理：ClearSpeech数字降噪;保护电路:雷击保护、电源极性反转保护;适配器：全内置，可直连DVR、耳机、有源音箱；
6.传输线缆：3芯0.5mm2RVVP电缆；
7.配置原装电源适配器。
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	吊麦话筒
	1.频率响应：≥100Hz～18KHz；
2.灵敏度：≥-40dB±3dB（re0dB=1V/Pa@1kHz）；
3.指向特性：超心型≤135°；
4.输出阻抗：≥200Ω±30%；
5.输出幅度：Max300mV；
6.最大承受声压：≥110dBSPL（A计权@1KHz，THD≤1%）；
7.动态范围：≥76dB（A）；
8.信噪比：≥60dB（A)（re94dBSPL=1Pa@1KHz)；
9.幻象供电：直流48V；
10.输出连接器：外置式3针卡侬公头XLR-3-12C。
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	数字混音器
	1.采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠；集成自动噪音抑制技术，（去除包含空调、排气扇的噪音干扰）保证声音质量；能通过网络进行远程监听，软件升级和参数配置；
2.≥8路差分输入，支持软硬件48V幻象供电开启关闭；
3.≥4路单声道Line-IN输入,分别为：1—远程音频输入；2&4—课件；3—无线麦；
4.≥4路平衡输出，具体定义为：1—输出至远程（包含无线麦、吊麦、课件）；2—录音（包含无线麦、吊麦、课件、远程音频输入）；3&4—输出至音箱（包含无线麦、课件、远程音频输入）；
5.≥8路平衡输入能做16段EQ处理（其他输入、输出不作EQ处理）；智能混音功能（8路平衡输入能任意组合）；
6.能使用手拉手麦克风输入，每路能带6个从设备；
7.NOMA功能：根据开启的MIC数量自动调整系统的输出电平，不会因为输入电平的叠加而使系统的输出增益提高，有效抑制声反馈的形成；
8.语音抗混响功能，避免多路语音互相干扰，突出重要语音信号；回声消除功能：无线麦克风、吊麦的混音需要进行AEC处理，参考信号为远程音频信号；具有AGC功能，防止多人大声说话时破音；
9.除网口外，还能通过RS485接口进行软件升级和参数配置输入/输出增益、EQ、AGC、降噪等级的参数；
10.内置声场检测功能，能测试混响时间、环境噪声、频率响应和语音传输指数STI；
11.远程回声消除：处理回声延迟能力：128ms，256ms，512ms；回声抑制比：＞60dB；
12.采样率：32K；采样位数：16位；
13.动态范围：≥90db；
14.环境噪声消除：稳态噪声消除比：≥30dB；
15.频率响应：≥20Hz-16KHz；最大增益：≥59dB。
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	有源监听音箱
	额定功率：≥35W+35W；额定阻抗：≥4Ω；频率响应：≥55Hz-18kHz；输入：≥2路立体声接口；灵敏度：≥75dB/1W/1M；信噪比：≥85dB；最大声压级：≥78dB。
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	拾音系统
	1.拾音器：
①指向性：全指向；
②频响：≥50Hz-20kHz；
③灵敏度：-44±3dB(0dB=1V/Pa@1kHz)；
④额定输出阻抗：≥2.2kΩ；
⑤最小负载阻抗≥1kΩ；
⑥信噪比：≥75dB(S：(f=1kHz@1Pa)N：(A-Weightedcurve))；
⑦最大声压级≥115dB(f=1kHz，THD＜1%)；
⑧动态范围≥104dB（20Hz-20kHz@2.5kΩ）；
2.音频处理器：
①频率响应≥20Hz-20kHz@+4dBu：麦克风通道+0/-2dB；线路输入通道+0/-0.5dB；
②THD+N(1kHz@+4dBu)：麦克风通道<0.009%；线路输入通道<0.007%；
③等效噪声<-84dBu(20Hz-20kHz@22dB)；动态范围>105dB(20Hz-20kHz@0dB)；
④最大输入电平：麦克风通道-2dBu；线路输入通道20dBu；
⑤最大输出电平（平衡）20dBu；
⑥最大增益：麦克风通道50dB；线路输入通道0dB；
⑦输入阻抗：麦克风通道2.2kΩ；线路输入通道20kΩ；
⑧输出阻抗：400Ω；
⑨采样率48kHz；A/D-D/A转换器：24-bit；
⑩幻象电源DC48V；
⑪≥1个麦克风输入网络接口，可接入1路无线麦克和2路有线麦克；
⑫≥1路立体声回声抑制参考信号输入，采用3.5mm标准音频接口；2路立体声线路输出，采用3.5mm标准音频接口；
⑬支持远场拾音、模态降噪、高保真、去混响、回声消除。
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	视频采集卡
	1.USB高清视频采集卡；
2.输入接口：HDMI(4K/60Hz/YCbCr4:2:0向下兼容)；
3.输出接口：USB3.0/Type-C(2K/30Hz向下兼容)；
4.音频:音视频同步。
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	教学资源综合应用平台
	一、系统与硬件规格
1.处理器：采用不低于高性能4核处理器RK3568，配备独立图形加速引擎，保障1080P视频流畅编解码；
2.操作系统：搭载Android11及以上操作系统，支持应用程序的快速安装与卸载，操作界面简洁易用；
3.存储配置：8GBRAM+16GBROM；
4.供电系统：内置高性能锂电池（10050mAh/7.4V），支持DC12V/3A外接供电；续航能力：满电状态下本地录制续航≥4小时，待机时间≥6小时；
5.摄像系统（双镜头）：
教师镜头：842万像素，1/2.8英寸CMOS传感器，广角110°定焦镜头；
学生镜头：207万像素，1/2.8英寸CMOS传感器，广角80.2°定焦镜头；
云台控制：支持手动云台，垂直旋转角度±80°；
6.触控显示屏：配备11.6英寸高清IPS电容触摸屏，分辨率1366*768；支持多点触控，支持手套触摸模式，方便老师操作；
7.拾音系统：有效拾音距离≥5米；
8.扩音系统：内置双声道高保真扬声器；
9.视频接口：
HDMI输入x1：支持1080P@30Hz信号输入；
HDMI输出x1：支持1080P@30Hz环出/监看；
10.网络接口：RJ45网口x1：千兆自适应以太网接口；
11.通用接口：USB接口x3,3.5mm音频输入/输出接口各1路，无线模块：双频WiFi(2.4G或5G)；
12.支持内置前、后双摄像头，麦克风，电池，触摸显示屏幕；
13.可同时加载前置、后置摄像头视频，内置麦克风音频，并且同时进行画面预览；
14.内制双路视频头同时支持H264视频编码,要求支持1080P30fps分辨率格式编码，同时进行直播；
▲15.录播功能：支持画中画、画外画、分屏等多种合成模式；支持一键开启/停止教研录制。支持直播模式，直播建立后能自动生成直播二维码，用户扫码即可观看直播，双摄像头画面同时大小叠加显示，通过触摸点击相应画画，即可调整画面布局；（签订合同时提供功能截图）
16.直播推流：内置流媒体服务模块，支持RTMP/RTSP/GB/T28181等主流协议，可直接推流至钉钉、腾讯会议、B站、私有云平台等；
二、平台应用参数
1.采用B/S架构，用户通过浏览器即可实现直播管理、点播管理、用户管理、资源分类、用户认证、权限设置等核心功能，并且能够即时生成点播资源，操作便捷高效；
2.支持在国产信创环境下部署，凭借优化的系统架构，提供高效的执行效率，为用户带来流畅的使用体验； 
3.具备用户批量导入功能，支持用户的初始化导入、用户组管理以及用户权限管理。同时，为教师和学生提供注册、个人信息管理等一站式服务，提升用户管理效率；
4.管理员可对后台频道栏目进行全面维护，包括添加、删除、修改及发布等操作，确保栏目内容的及时更新和准确展示；
5.系统支持用户和节目分级别管理。经过授权的用户能够实时对直播、点播节目进行添加、修改、删除、发布和授权等操作，保障节目管理的灵活性和安全性；
6.用户可通过IE、谷歌等主流浏览器观看相应的直播、点播内容，满足不同用户的使用习惯；
7.全面支持校园内全品牌、全型号、全场景录播主机的深度智能对接与统一管控，实现与智慧校园平台、教学管理系统、多媒体中控设备的无缝融合与一体化集成。通过智能运维、状态监测、故障预警与远程控制，实现对教室前端设备的全生命周期智能化管理，保障录播设备稳定可靠运行、教学音视频资源高速、安全、自动上传，全面提升设备利用率与教学资源流转效率。系统支持全自动无人值守运行模式，可根据课表、场景、触发条件实现智能启停、自动录制、智能编码与云端同步，全程无需人工干预。同时，平台提供标准化、可扩展、高兼容的开放接口，支持各类第三方录播主机快速接入、协议适配与数据互通，为校园录播系统的统一管理、功能扩展与生态融合提供坚实技术支撑；
8.支持对平台使用的名称、logo等进行自定义配置，满足校级平台个性化定制需求，打造专属的平台形象。
三、基础管理模块
1.具有学校管理、学段管理、学科管理、帐号管理、组织架构管理、年级管理、平台公告、角色管理、系统设置、操作日志的功能。
四、个人教研模块
1.具有个人工作台、教研管理、空间管理、空间教研活动、个人教研活动、课堂观察、历史记录、我的收藏、我的视频、我的教案的功能。
五、教研管理模块
1.具有教研活动数据统计展示、多级联动数据查看、区域学校数据管理、数据筛选与导出、自定义空间数据查看、录播主机管理、区域级空间管理、区域教研活动创建、问卷分类与维度自定义、问卷评价类型设置、评价维度复制的功能。
六、活动空间
1.可以设置名师工作室、虚拟教研室、教研社区等三种不同的教研空间类型，不同的空间可以发起备课、研讨、听评课等种教研活动；
2.空间设置绑定组织架构，在本组织架构内的人员可以参与空间内的活动，非本组织架构人员可以查看空间内容； 
3.三种不同的教研空间的加入方式，a、主动邀请成员加入，b、分享二维码，其它人员扫码加入空间，c、其它人员主动申请加入空间，空间管理员审核通过后，可加入； 
4.空间内可发布公告、通知，也可被收藏；
5.空间内可以管理、上传空间资源，三种不同空间产生的资源，也能自动汇聚到空间资源；
▲6.个人空间管理台，管理台可快速发起备课、听评课、研讨等种教研活动，还能管理自己创建的活动、空间、资源。可以查看浏览记录和收藏信息，有自己参与的各种教研活动的统计信息。还有和自己相关的教研活动的推荐。和自己相关的资源推荐，公告推荐等信息。（签订合同时提供功能截图）
七、集体备课模块
1.多人协同文档编辑：支持多人同时对WORD、PPT、EXCEL及其对应格式（PPTX、DOCX、XLSX）的文档进行协同编辑，提升备课效率；
2.支持多节课同时进行备课的大单元备课模式，大单元备课时可设制主从编辑模式：协备人员做批注，主备人员进行审阅；自由编辑模式，所有人员都可参与编辑； 
3.在线研讨功能：支持文字和图片形式的在线研讨，每条研讨内容均可回复，用户可自行管理自己的研讨信息；
4.备课文档管理：用户能够上传、管理和预览备课文档，方便资料的整理与查看；
5.推荐资源服务：可依据学科和学段推荐相应资源，教师可通过引用推荐资源，快速协同完成备课工作；
6.AI教案生成：借助自然语言处理和生成式AI技术，结合教师输入的基础教学信息，自动分析教材与教学要求，快速生成教案和学案初稿，且支持教师修改保存；
7.AI备课助手：支持教师提问或聊天，自动快速生成相关内容，教师可一键插入或复制到教学设计中，辅助快速完成备课设计；
8.教学模式诊断：基于教师的教学设计，系统可智能诊断其教学模式，并生成诊断报告，为教学优化提供参考；
9.活动反思管理：支持上传和预览活动反思文档，助力教师总结备课经验；
10.数据统计功能：支持对教研活动参与人员、研讨过程等数据进行统计，为活动评估提供数据支撑；
11.文档下载功能：支持备课文档的下载，方便教师离线查看和使用；
12.异步协同备课：支持对主备教师的教学设计进行点赞、评论等操作，实现异步协同备课，促进教师间的交流与合作；
13.主备人可以对备课信息进行版本管理，即第一轮备课后，主备人可保存当前版本信息，包括协同编辑信息、讨论信息、附件信息等。主备人在不同版本进行切换时，相应的信息都还原到该版本下保存的内容；
14.备课过程支持人机协同备课，即备课过程同时支持将选择的备课文档中的内容同步到AI备课助手窗口，完成AI助手问答后，数据可一键同步回备课文档中； 
▲15.完成备课后，可进行AI备课诊断，诊断内容基于新课标要求，给出符合要求的优点、不足和建议。（签订合同时提供功能截图）
八、听课模块
1.视频回放功能：支持视频回放，涵盖播放、暂停、快进、快退、音量调节、倍速播放等操作，为用户提供流畅的观看体验；
2.评课文档管理：支持评课文档的上传与预览，兼容WORD、PPT、EXCEL及其对应格式（PPTX、DOCX、XLSX），方便用户查看和整理资料；
3.课堂讨论互动：支持以文字和图片形式开展课堂讨论，每条研讨内容均可回复，用户可自主管理自己的研讨信息；
4.量化评分系统：支持对听课内容进行量化评分，同时显示评分进度和评分总数，为听课评价提供数据支持；
5.听课文档操作：支持听课文档的上传与预览功能，便于用户保存和查看相关资料；
6.数据统计分析：对听评参与人数、评论次数、浏览次数等数据进行统计，为教学评估提供参考依据；
7.智能教态分析：通过录播或直播视频采集教师情绪、手势、头部等数据，全程客观记录并分析课堂教学情况；
8.智能提问分析：基于录播或直播视频的音频文本，识别并诊断课堂提问类型，助力教学策略优化；
9.教师语言分析：借助音频转写和分类技术，识别诊断教师语言类型，包括授课、提问等，为教学语言改进提供参考；
10.智能行为检测：采集分析教师行为数据，对巡堂、指导等教学行为进行分析，播放视频时可同步检测，需对接录播系统或提供接口；
11.智能轨迹识别：实时追踪记录教师行动轨迹，在播放视频时可查看，需对接录播系统或提供接口；
12.课堂词汇分析：实时捕捉解析课堂对话，精准识别统计高频词、敏感词、语气词，为教学反馈提供有力支持；
13.听课模板服务：按需提供多种听课模板，支持教师查看设计、记录笔记、评分等功能，提高听课效率；
▲14.系统支持听评课线上、线下双模式运行，两种模式独立并行、互不干扰，满足不同教学场景应用需求；线上听评课模式支持教师预约开课时间，系统按预约时间自动开启听课通道，实现常态化线上听课与观摩；线上模式支持通过RTSP、RTMP、WebRTC、HTTP-FLV等主流流媒体协议，对接各品牌、各型号录播主机、音视频采集设备，实现音视频流稳定拉取与实时播放；线下听评课模式支持教师自主上传本地教学视频，支持常见音视频格式，系统自动解析、转码、入库并纳入听评课流程；线上、线下两种模式均支持AI智能分析与人工量表打分双维度评价，AI分析与人工打分可同步开展；系统提供标准化听评课评价量表，支持自定义量表指标、权重与评分细则，满足学校个性化听课评价需求；听评课结束后，系统自动生成听评课分析大屏，大屏集中展示：AI智能分析数据（教学行为、课堂互动、音视频质量、课堂节奏等）、人工打分数据（总分、分项得分、评语、排名等）。（签订合同时提供功能截图）
九、主题研修
1.具有多格式支持、活动研讨功能、备课文档管理、活动反思支持、数据统计的功能；
2.课堂讨论互动：支持以文字和图片形式开展课堂讨论，每条研讨内容均可回复，用户可自主管理自己的研讨信息； 
3.可上传讨论资源，如图片、文档等，支持WORD、PPT等种常用格式，并且可以在线预览文档内容；
4.可争对研修内容进行反思，书写反思的内容，反思内容支持图片，文档等多格格式； 
5.支持设置研修开始、结束时间； 
6.支持对主题研修活动进行收藏，进入个人收藏空间； 
▲7.主题研修可上传研修附件，包括音视频、WORD、PPT等格式，可在线预览，下载；（签订合同时提供功能截图）
8、主题研修支持统计，统计参与人数、研讨论人数、反思人数，以及详细的参与人列表及相关操作； 
9、对主题研修的WORD、PPT等在线文档内容，可进行在线评讨，评讨内容直接嵌入文档中。
十、AI巡课
1.支持按楼栋号、门牌号、班级号等各种信息标签关联设备；
2.每个班级都有自己的巡课课表，课表编制与维护，支持Excel模板导入、在线编辑、临时调课，对课表冲突进行自动校验； 
3.时间规则配置，支持设置每周上课天数、每日课时数、每节课时长及起止时间，学校可微调并同步至区级系统；
4.支持巡课数据统计，即可统计巡课总数、正常巡课次数、导常巡课次数，每个学科、学段被巡课的数据统计；
▲5.可按学科设计学科巡课计划和老师巡课计划；a、选择要巡课的学科，自动生成该学科的巡课计划，系统自动按该计划进行AI巡课。b、选择某些教师生成巡课计划，选择后自动生成巡课计划，系统自动按该计划进行AI巡课。（签订合同时提供功能截图）
十一、数据统计
1.时间维度可视化：系统支持按不同年份进行时间维度的数据统计，并在数据大屏上进行可视化展示，为用户呈现全面、精准的数据视图；
2.多类型数据采集：具备对所有教研活动、参与人数以及空间数量的统计功能，能够精确采集和汇总相关数据，为后续分析提供坚实基础；
3.趋势深度分析：可对所有教研活动的开展趋势进行深度分析，并以直观的方式在界面上展示其发展态势，帮助用户把握活动走向；
4.活动排名展示：支持对所有教研活动进行排名统计，并在系统界面上展示相应的排行榜，使用户能快速了解活动热度；
5.AI分析结果呈现：提供AI课堂分析结果的展示功能，将智能分析得出的课堂数据以清晰易懂的形式呈现给用户，辅助教学决策。
★十二、系统对接
1.投标人须严格遵照学校正式提供的基础数据标准、格式要求及相关规范，全面完成学校各类基础数据（含教职工基本信息、学生学籍信息、班级及课程信息、岗位角色信息、权限分级信息等）的导入、校验、清洗、整理及归档工作，确保导入数据完整无缺失、准确无错误、格式无偏差，完全匹配系统平台数据规范；同时，须结合学校实际组织架构、各岗位工作职责及日常业务开展需求，完成系统平台全角色、全维度的精细化权限分配，明确界定各角色的操作权限、数据查看范围、功能使用权限及审批流程，确保权限分配合规、合理、清晰，贴合学校日常管理模式，杜绝权限混乱、越权操作等问题。投标人须全程配合学校开展基础数据导入及权限分配的多轮测试、校验及验收工作，验收合格并出具书面验收确认单后，方可进入下一实施环节；同时，须根据学校实际需求及现有系统架构，开放符合行业标准的标准化接口（含完整API接口、SDK开发工具包及详细协议文档），主动对接学校原有平台开发商，全力配合开展系统对接、数据互通、功能融合等相关工作，确保本系统顺利纳入学校统一管理体系，实现与原有平台的无缝衔接、协同运行。本次对接过程中，采购人负责协调投标人、学校原有平台开发商及校内相关部门的对接事宜，相关对接联系方式详见本招标文件第一章；
2.投标人须严格遵循学校数据中心平台统一身份认证体系的各项要求，包括但不限于账号统一管理、密码同步更新、单点登录适配、身份信息校验等相关规范，主动开放符合学校认证标准、兼容现有认证体系的数据接口，全程负责接口的适配、调试、联调及优化工作，确保本系统与学校数据中心平台实现无缝对接、统一身份认证，保障师生无需重复登录即可顺畅使用系统，同时确保认证过程安全、稳定、高效，杜绝身份信息泄露、登录异常等问题。本次接口开放、适配、调试、优化及相关技术服务所产生的全部费用，均已包含在投标总价中，采购人不再额外支付任何与接口相关的费用，投标人不得因接口相关工作提出任何额外费用诉求；
3.投标人须具备专业的二次开发团队及成熟的二次开发能力，能够严格按照学校明确的指向性需求（以学校正式出具的书面需求清单、需求说明书为准），提供系统平台应用全流程二次开发服务，包括但不限于功能定制开发、业务流程优化、数据格式适配、界面布局调整、交互逻辑优化等相关工作，确保开发功能完全贴合学校实际业务需求。投标人须在接到学校正式开发需求通知后，3个工作日内组建专属二次开发团队，制定详细的二次开发实施方案，明确开发节点、责任分工、质量标准及交付时限，全程接受学校的监督、检查及需求反馈，及时调整优化开发内容。须确保所有二次开发功能在接到学校正式开发需求通知后，15个工作日内全部开发完成、调试到位、通过学校多轮测试及验收，开发功能须运行稳定、无任何程序bug，与系统原有功能兼容适配，不影响系统整体运行效率、数据安全及原有业务开展，同时须提供二次开发相关的技术文档、操作手册及售后支持，保障开发功能可正常长期使用；
4.投标人须在中标后，携带全套相关设备准时抵达采购人指定地点，完成投标文件中承诺的全部功能演示，演示过程须全程接受采购人监督。若功能演示无法响应投标文件中明确的各项承诺及要求，采购人有权取消其中标资格，并依法追究供应商虚假中标的责任，由此产生的一切损失由供应商自行承担。
以上系统对接内容须逐条响应。（提供承诺函）
▲十三、为确保系统整体兼容稳定运行，需与常态录播主机保持同一品牌，提供承诺函。
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	AI大数据
分析模块
	一、综合分析能力
1.多维度行为分析：同时支持课堂行为和语言行为分析；
2.行为分析：涵盖教师讲授、师生互动、教师板演、使用课件、教师巡视、齐声朗读、独立学习、学生应答、运动轨迹等多种教学行为识别维度；
3.语言分析：包含教师语速、授课音量、总字数、教师口头禅、高频词、教师提问类型、教师课堂实录、课堂对话、课堂点名等内容。
二、AI分析大屏功能
1.展示模型：支持以秒为颗粒度，对各类教学行为进行基于AI功能的全自动伴随式分析。以课堂时间为轴线生成课堂教学评估数据，并以图表形式直观展示每个时刻的行为类型和持续时长；
2.弗兰德斯教学行为分析法（S-T）：支持根据图像识别全自动跟踪数据生成S-T曲线图，助力用户提升和评估教学技能；
3.支持语音转写，教师行为分析及时间轴打点，RT-CH统计Rt（练习比例）和Ch（对话比例），划分课堂行为类型，包括练习型、讲授型、对话型以及混合型等；
4.师生互动分析：利用AI教研技术深度分析课堂教学，依据自主研发的特定模型对数据分组，将课堂师生互动交流数据摘录并转化为文字，可通过文字直接定位到相关视频界面；
5.教师语速与字数统计：分离教师和学生声音，统计教师语速和总字数；
6.教师口头禅高频词统计：分离教师和学生声音，统计教师口头禅高频词；
7.教师提问深度分析：依据布鲁姆教学分类法，将认知思维过程分为记忆、理解、应用、分析、评价和创造六个层级，对教师提问的每个问题进行分析；
8.课堂对话研究：深入分析教师对学生的每个对话，以及课堂教学中的师生对话、生生对话。对话类型包括老师让其他学生评价、老师追问、老师让其他学生补充回答、老师简单表扬、老师鼓励学生、老师补充答案、老师批评、老师纠正并指出错误、老师重复答案、老师进行简单提示等；
9.课堂行为时序展示：支持统计整个课程期间授课教师的授课行动轨迹，生成以教室横纵坐标为基准的教师轨迹热力分布图。同时提供各种课堂行为时序图，直观展示教师行动轨迹和其他课堂行为，帮助教师全面了解教学情况和行为特征；
10.学生知识掌握分析：以SOLO模型为基础，分析学生对知识的接收程度；
11.学习行为分布分析：依据学习金字塔模型，分析整堂课中学生的学习行为分布；
12.教学行为专项分析：支持统计教师巡视情况并形成分析图，分析数据包括教师课堂巡视次数、时长、巡视区域时长占比等。同时支持各种课堂行为时序图，图中有时长统计，更直观呈现教学数据；
13.本地资源分析：允许用户自主上传本地课程录制资源视频，确定学科和名称后上传。上传完成后，系统自动分析资源并同步显示分析后的课堂数据；
14.课堂总览分析：对课堂教学过程进行智能切分，分析整个课堂的亮点、时间分配和容量；
15.目标和重点分析：识别课堂教学的目标和重点，并分析各目标的完成时间点；
16.新课标分析：分析学科学段适应性，提供改进建议；
17.教案符合度分析：分析教学过程与教案的匹配程度；
▲18.支持选择不少于5堂课进行同课异构，同课异构不仅能对比各种课在教学中的数据差异，还能结合大模型，对各个课堂中的细节数据进行自由对比；（签订合同时提供功能截图） 
▲19.数据统计，基于大模型的自由数据统计，用户可用自然语言，实现学科、学段、AI分析内容，趋势等种维度，对历史数据进行统计，统计的展示风格包括柱图、趋势图、饼图、表格等。（签订合同时提供功能截图）
20.区域教研支持
多品牌录播视频分析：支持区域教研，不同品牌录播教室的视频均可进行自动AI分析。
21.打开智慧教研软件输入账号和密码登录，点击AI智慧课堂一键开启教研，开课期间可通过设备上的前后摄像机调整学生和老师的拍摄角度。结束教研之后，15分钟左右生成AI教研分析报告，报告可在教研平台查看。
22.具备直播功能，开始直播后设备自动生成直播二维码，扫码二维码可观看直播视频，观看直播时用户可以自由切换画面，包含老师画面，学生画面，画中画。
23.AI助手：利用AI大模型，根据对应课程教材、资料及音视频资源，正确无误的解答问题，并形成特色的课堂分析和多课异构分析数据，分析统计数据，学习数据
24.可自定义AI评课量表及每个评分项的分值、评分规则，系统自动对上课数据按量表进行打分，给出评分报告；对每个评分项详细给出评分理由，具体的课堂内容，优点，不足。每个学科组可按学科、学段、有生课、无生课等进行设置AI评价量表；
25.AI巡课，可自定义检测维度，如“教室无人”、“上课迟到”、“教师早退”、“未按课表上课”等维度，可按课表或者时间段、教师维度定义巡课计划，巡课异常自动报警。教师空间提供巡课记录，异常申述，管理员审核功能；
26.支持使用提示词自动生成教学设计，生成文档可自动放入个人空间，可邀请相关人员对生成文档进行集体讨论、在线编辑、版本管理，讨论完成后的内容可发布到社区空间，审核后可放入资源模块；
27.设备支持非接触式，基于头颈部频率震动的实时影响分析；具备人脸监测和实时监测功能，能够识别人脸面部振动；
28.测评方式可根据实际需要选择现场实时测评或录像文件方式；
29.测评过程提供语音提示，并可以自定义语音提示内容，包括开始测评、结束测评、重新测评；
30.提供云端线上版校园心理健康后台管理系统，给学校分配登陆账号，包含基础数据、教师/学生档案、测评活动、查看报告、审核报告、关怀跟进、首页看板等功能；
31.具备报告定制能力，并能根据情绪指标生成结果报告。产出结果报告支持上传小程序端查看；
32.整个检测过程，无需被测人做题与回答问题；
33.可支持最高3840*2160@30FPS图像输出，同时兼容1080P，720P等分辨率的摄像头，支持低噪声高信噪比、广角无畸变镜头、视频输出接口支持USB3.0。
三、分析报告功能
1.AI分析报告生成：可将AI分析后的课堂数据（包括基本信息、语速分析、课堂用词、S-T模型、Rt-ch模型、老师活动轨迹分析、学生活动轨迹分析、教学行为、老师提问类型统计、理答类型、课堂总结、点评统计等）导出为AI分析报告。支持通过手机端扫码观看，也可直接导出为Word文档；
★2.在保障课堂网络稳定的情况下，可通过平台智能体对平台所有分析课程数据进行提问索取平台统计数据，例如具体到（各个年级、各个学科、各个老师每周每季度分析报告里的各个数据进行统计，例如教师行为占比/学生行为占比/课堂评分均分） ，15分钟内系统自动给出整个课堂的AI报告，课堂实录报告，教师提问报告、教师理答报告，所有报告都可一键导出，精准识别、规范指标、全链溯源，从源头到报告全程保障AI课堂教研数据的真实性、准确性、可靠性与可追溯性，为课堂教研提供可信、可用、可落地的分析依据。（提供承诺函）
四、为确保系统整体兼容稳定运行，需与常态录播主机保持同一品牌，提供承诺函。

	23
	系统集成
	多媒体设备系统连接、调试及所需音视频线材、设备支架等。



★五、商务要求
1.报价要求
（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。
（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。
（4）针对异常低价审查时，投标人需提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料（提供包括但不限于核心产品及主要产品前期以不高于本次投标报价履约合同及对应发票,发票开具日期应在本项目招标公告发布之日前）
2.实施要求
（1）质保（维保）及售后要求
①本项目整体质保期三年，提供3年原厂上门服务周期（含换件和维修，提供原厂质保函)，费用包在投标总价中（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）；
②本项目所投产品使用软件授权终身使用及升级，费用包含在投标总价中；
③供应商接到报修请求，2小时内响应，8小时内维修人员到达现场，质保期内故障报修24小时内无法及时修复的须提供备机；
④供应商在质保期内每学期结束前为学校进行整体维护一次，费用包含在投标总价中；
⑤质保期后，供应商提供终生服务，保证零配件的供给。
（2）验收要求
①所供货物必须是全新的，原装正品行货，完全符合国家规定的质量标准，因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。
②供应商完成竣工文档整理方可申请验收，供应商应按相关政府职能部门要求的标准编制竣工验收资料，确保通过相关政府职能部门验收，并将竣工验收资料送城建档案馆存档。
③验收的相关数据及中标产品信息，供应商应及时填入网络管理平台。
④验收合格后，中标数据将在网络管理平台生成的设备二维识别码，供应商负责打印二维码不干胶标贴并将其贴在产品的指定位置；完成设备识别码粘贴是验收的重要环节，未完成验收不予通过。
（3）培训要求：
①供应商对使用单位采购设备的使用和维护提供培训，培训的内容包括设备和软件的安装、使用以及软硬件基本维护知识。
②供应商签订合同时制定全面培训计划，要求分为使用培训、教学应用培训，方案中需提供具体培训安排、内容、讲义、考核计划等。
③供应商须提供培训讲义，培训学校管理人员不少于2人。
（4）平台监管要求：
①供应商须接受“南京市教育装备项目管理平台”的信息化过程管理，在“南京市教育装备云服务平台”中公开投标文件、合同与合同清单，接受南京市教育、财政、审计等行政部门的网络在线监督。
②供应商须在履约过程中，严格按照“南京市教育装备项目管理平台”的技术与管理规范，在规定的时间节点，提供相应的合同履约资料，包括照片。
③供应商在合同履约过程中，必须通过“南京市教育装备项目管理平台”申请验收，验收不合格即记录在平台中，整改后验收仍不合格的，采购人有权依据法律追究合同责任方的责任。
④供应商须对所有进入固定资产的设备，按南京市的统一要求，通过“南京市教育装备项目管理平台”（南京市教育装备项目管理平台网址http://nj.cneefix.com）制作二维码标签，并张贴到设备上。
⑤供应商须通过“南京市教育装备项目管理平台”提供售后维护维保服务。
（5）安全要求：
供应商须按照《中华人民共和国劳动法》规范用工，并加强人员安全教育，加强实施现场安全保护，杜绝安全事故发生。如实施过程中发生安全事故，供应商须承担一切责任，采购人及使用学校免责，如对学校的场地、设备造成损坏或对人员造成伤害，须承担一切责任，并进行相应赔偿。
（6）现场安装、作业安全、环保及实施管控要求：
供应商对现场安装全过程的安全、环保及实施管控负主体责任，须严格遵守国家、南京市相关规范标准及校园管理规定。作业人员持证上岗，严格落实临时用电、高处作业及现场安全防护各项措施；严禁擅自破坏建筑原有结构及各类管线，施工期间须做好降噪、防尘管控，生活垃圾与施工垃圾分类存放、日产日清，全程做到工完、料尽、场地清。进场前须提交实施方案并通过审核，严格依案实施并做好过程记录，服从校方及采购人的现场监督管理。违反上述管控要求的将一律责令停工整改、依规追责，由供应商自行承担由此造成的全部损失赔偿及相应违约责任。
（7）人员要求
本项目实施团队人员不少于4人（含项目负责人1名）。
3.付款条件
以第五章合同文本内容为准。
4.交付时间及地点
（1）交付时间：合同签订后30天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。
（2）交付地点：采购人指定地点。
5.履约保证金
以第五章合同文本内容为准。
6.其他要求
招标文件中要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。
招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。签订合同时供应商应按采购人要求提供上述证明材料原件供采购人核验。
（三）样品要求
1.供应商提供以下样品各一件：
（1）产品清单4：精品录播主机 
（2）产品清单17：数字混音器 
（3）产品清单21：教学资源综合应用平台 
2.样品提交地点：南京市中山北路346号老学堂创意园58号楼9楼912室。
3.样品提交时间：投标截止时间前半小时开始接收，投标截止时间后不再接受。
4.其他说明
（1）样品上如有和供应商名称有关的信息，应提前覆盖或处理，未在规定地点及截止时间前按要求提交的样品将被拒收，样品评审不得分。
（2）样品的所有费用由供应商承担，评标结束后，供应商应最迟于次日取回，否则按废品处理，后果自负。中标供应商的样品由采购人封存、保管，作为履约验收的参考。
（四）演示要求
1.各采购包视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，大于50M的需分段压缩，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见苏采云系统操作指南，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。视频时长总计不超过15分钟。
2.演示内容详见“第三章  评标方法与评标标准”。
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（以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性修改，关于专用条款将由招标人与中标人结合本项目具体情况协商后签订）

政府采购合同（货物）
合同编号：
项目名称：                                       项目编号：
甲方（买方）：
乙方（卖方）：
甲、乙双方根据____________________项目公开招标结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。
1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。
1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。
1.5 履行地点：甲方指定地点。
1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。
1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。
1.8 合同组成：关于本项目的招标文件、投标文件、工作说明书（如有）、绩效目标考核方法（如有）是本合同的组成部分，本合同未约定的，双方应当按照上述文件履行，如上述文件存在冲突的，以甲方选择的解释顺序为准。
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（_________________元）人民币。
三、技术资料
3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。
四、知识产权
4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。
七、合同转包或分包
7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。
八、合同款项支付
8.1 合同款项的支付方式及时间
8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。
8.1.2 供货结束并验收合格后，甲方支付合同总价款的70%。
8.1.3 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。 
8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。
8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
九、税费
9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。
十、质量保修范围和保修期及售后服务
10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：
10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。
10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。
10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后     小时内到达甲方现场。
10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
10.5 质保期为自交货验收合格之日起     年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。
十一、项目验收
11.1 甲方依法组织履约验收工作。
11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。
11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。
11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。
十二、货物的包装、发运及运输
12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十三、违约责任
13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款  5%  的违约金。
13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日  万分之五   向乙方支付违约金，但违约金最高不得超过合同总价的  5  %。
13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日  万分之五  向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价  5%  的违约金。 
13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。
十四、不可抗力事件处理
14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。
14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。
十五、解决争议的方法
15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。
十六、合同生效及其它
16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。
16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
[bookmark: _Hlt16619369]  
甲  方：（公章）                       乙  方：（公章） 
地  址：                               地  址： 
法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：
联系电话：                             联系电话：          
                                          
签订日期：      


《*******合同》补充协议（合同附件）
招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。
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 南京市第29中学锦江路校区常态录播系统设备



投标文件


项目编号：                     
投 标 人：                     （加盖电子公章）
联 系 人：                     
联系方式：                     
单位地址：                     
     年   月   日

投标文件格式及附件
目录一、投标函
目录二、法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件
目录三、开标一览表
目录四、分项报价表
目录五、核心产品品牌一览表
目录六、资格证明文件
目录七、技术条款偏离表
目录八、商务条款偏离表
目录九、近年以来承担类似项目汇总表
目录十、投标需要的其他证明文件及材料		
附件



一、投标函
投标函
致：南京市鼓楼区教育局
    江苏骏通建设项目管理咨询有限公司
根据贵方南京市第29中学锦江路校区常态录播系统设备（项目编号：JSZC-320106-JTGS-G2026-0022）的招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
3.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
5.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
6.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）
7.我方承诺如下：
（1）我方参加本次采购活动前，没有被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
（2）我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚，或禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。
（3）我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。
（4）我方与参与本次采购活动的其他投标人的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。
（5）我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者采购代理恶意串通、决不向采购人、采购代理工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
8.我方与本次投标有关信息
地  址：                    邮  编：
电  话：                    传  真：
开户行：                    账  号：
投标人名称：（加盖电子公章）
日  期：



二、法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件

法定代表人授权委托书

致：南京市鼓楼区教育局
    江苏骏通建设项目管理咨询有限公司

本授权书声明：注册于 （投标人住址） 的 （投标人名称） 法定代表人 （法定代表人姓名、职务） 代表本公司授权在下面签字的 （投标人代表姓名、职务） 为本公司的合法代理人，就贵方组织的 （项目名称），（项目编号） 投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于年月日签字生效，特此声明。
本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。
单位名称：（加盖电子公章）
                    
日          期：        年    月    日


委托代理人的身份证明文件
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目录三、开标一览表
开标一览表

投标人全称（加盖电子公章）：  
项目名称： 
项目编号： 

	投标总报价

	小写（元）：
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目录四、分项报价表

分项报价表
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：

	（一）货物

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	产品名称
	品牌
	规格或型号
	交付期（天）
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	

	（二）其他

	1
	招标代理费
	1
	项
	
	

	备注：招标代理费以货物总价为基数，由供应商按照《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）货物招标收费标准的50%自行测算并计入投标报价。

	（三）投标总价

	投标总价（元）：



投标人名称：（加盖电子公章）

备注： 
1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。
2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。
3.供应商所投产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，分项报价表须单列包含税金、安装费、运输费、保管费,如有缺项、漏项或者超出单价上限，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。
4.行数不够，可自行添加。



[bookmark: _Toc19563][bookmark: _Toc26123][bookmark: _Toc10800]目录五、核心产品品牌一览表

核心产品品牌一览表
	序号
	产品名称
	产品品牌
	规格或型号

	1
	
	
	



投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。
































目录六、资格证明文件
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；投标人为自然人的，提供其身份证）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前的会计报表或审计报告，或银行出具的投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（投标人根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，或提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）；
（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳社会保险的凭据及缴纳税收凭据，或提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，或提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。



















具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式
致：                           
我单位（投标人名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：               
主要专业技术能力有：             

声明人：（加盖电子公章）
日期：______年  月  日





无重大违法记录声明
致：                           
    我单位                       （投标人名称）郑重声明：
    参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
    （说明：重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖电子公章）          
日期 ：    年    月   日        











南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书
（根据《南京市政府采购供应商诚信档案管理系统》在线打印）
                                                                    202  年   月   日
	单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	
	联系人
	

	联系地址
	
	联系电话
	

	诚信档案记录情况
	

	信用承诺
	我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。

                                                供应商名称（盖章）：

                                                法定代表人（签字）：

                                                二〇  年  月  日







（二）本项目的特定资格要求
1.拒绝下述投标人参加本次采购活动:
（1）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
（2）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；
（3）被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的。









































[bookmark: _Toc4601][bookmark: _Toc1276][bookmark: _Toc8273][bookmark: _Toc154044917][bookmark: _Toc21588][bookmark: _Toc187756346]目录七、技术条款偏离表
技术条款偏离表
	项目名称：

	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



投标人：（加盖电子公章）

备注： 
1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。
2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等），另有约定的除外。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。
3.行数不够，可自行添加。
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目录八、商务条款偏离表
商务条款偏离表
	项目名称：

	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



投标人：（加盖电子公章）
说明：
1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。
2.行数不够，可自行添加。
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目录九、近年以来承担类似项目汇总表
	序号
	项目名称
	采购单位
	合同金额
	合同签订
时间
	联系人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


备注：此表后付相关业绩的证明材料

投标人：（加盖电子公章）
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附件：

附件一、中小企业声明函格式
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：
1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


                                           企业名称：（加盖电子公章）
日    期：


备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，投标人须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业（货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。






附件二、残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）
   日    期：

备注：
1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。



























附件三、关于符合本国产品标准的声明函
(如有，可上传至“电子投标文件格式-企业报价折扣证明”）
关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为   %。
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。
6.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在《声明函》中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。








质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
供应商名称：                                                              
地址：                             邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                                  
授权代表：                    联系电话：                  
二、质疑项目基本情况
项目名称：                                                          
项目编号：                               采购包号：                   
采购人名称：                                                              
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                          
法律依据：                                                                
                                                                          
质疑事项2：                                                                
……
四、质疑事项相关请求
请求：                                                                    

签  字(签章)：                                 公  章：                      
日  期：    
相关说明：
1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。
2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。
3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。
4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。
7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
1

1


