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招 标 文 件
项目编号：JSZC-320000-ZZGJ-G2026-0026
采 购 人：南京交通职业技术学院
采购代理机构：正中国际项目管理集团有限公司
日期：2026年7月

第一章 招标公告

	项目概况：

致远楼理实一体化教室改造工程JSZC-320000-ZZGJ-G2026-0026招标项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年8月12日9点00分（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320000-ZZGJ-G2026-0026
2.项目名称：致远楼理实一体化教室改造项目
3.预算金额：118.80万元人民币
4.最高限价：118.80万元人民币（供应商投标报价不得超过最高限价总价，否则视为无效投标）
5.采购需求：本项目围绕汽车专业群理实一体化教学需求，对九间实训教室进行空间布局优化、功能分区重构、基础设施提升、现有设备整合和实训文化建设，建成集理论教学、分组实操、设备展示、检测诊断、项目训练与安全管理于一体的现代化汽车类理实一体化实训教学环境，具体详见招标文件采购需求。

6.合同履行期限：自合同正式签订起，40个日历天内安装调试完成。
7.本项目是否接受联合体投标：接受

若采用联合体投标，联合体投标应满足下列要求（符合并提供联合体协议书原件扫描编入至投标文件中，联合体协议书加盖所有联合体成员公章）：①联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；②联合体各方必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向采购人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书；③联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；④联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的资质和能力；⑤联合体家数不得超过2家；⑥牵头单位必须为供货单位，联合体成员为施工单位。

8.本项目所属行业：工业。
二、申请人的资格要求：
2.1参加政府采购活动的供应商应当具备政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并依照政府采购法实施条例第十七条规定提供材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织提供营业执照或法人证书或组织机构代码证，自然人提供身份证，提供证明材料扫描件加盖公章）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度的财务状况报告（公司成立不满一年，至少提供投标截止时间前近一个月的财务报表），或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供距开标时间六个月内任一月份的纳税证明文件扫描件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）和距开标时间六个月内任一月份的依法缴纳社会保障资金的证明材料扫描件加盖公章（证明材料可以是缴费的银行单据、专用收据、社会保险缴纳清单或者所在社保机构开具的证明等，自行编写无效，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）；

（5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明加盖公章）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目按照以下第(4)种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求： 
（1）本项目整体专门面向中小企业采购货物。 

（2）本项目整体专门面向小微企业采购货物。 

（3）本项目通过以下第（ ） 种方式预留部分采购份额采购中小企业货物： 

①要求供应商以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为/%。 

②要求供应商进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为/%。 

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见“评标办法与标准”。

2.3本项目的特定资格要求：

（1）供应商具有施工总承包建筑工程三级(含)以上或建筑装饰装修工程专业承包二级（含）以上资质证书（须提供有效期内的证书扫描件加盖公章扫描件上传至投标文件中）；

（2）供应商具有有效的企业安全生产许可证（须提供有效期内的证书扫描件加盖公章扫描件上传至投标文件中）；

2.4拒绝下列供应商参加本次采购活动：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的。（供应商无需提供网站截图或其他相关证明材料，由代理机构在线查询信用记录并保存）

（4）第2.1（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（5）供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网

方式：登录江苏政府采购网，点击"苏采云"使用CA锁登录系统(新用户应进行"平台用户注册")，点击"项目参与"进行登记，在"可参与项目"中选择"我要参与"，参与成功后到"已参与项目"界面中找到该项目下载文件

售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标文件截止时间、开标时间：2026年8月12日9点00分（北京时间）
地点：江苏省政府采购交易系统（苏采云系统）网上开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
6.1本公告在江苏政府采购网(http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/)公示发布，敬请各供应商关注。

6.2若有关本次采购存在变动或修改，敬请各供应商及时关注江苏政府采购网(http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/)发布的关于本项目的信息更正公告。

6.3勘察现场或答疑：采购人统一现场勘察；具体要求详见招标文件第四章。
6.4供应商应当从采购代理机构合法获得招标项目的招标文件。

6.5本项目异常低价审查程序执行《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号。

6.6潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。 

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。 

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://jsxcmm.com/help/gys.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。 

（5）招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。 

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。 

6.7本项目为不见面开标项目，参与投标的单位代表必须使用CA证书至开标大厅解密。在开标、评标过程中供应商代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，直至项目结束始终保持系统在线状态。解密完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清（如有）等提示。由于供应商代表不在线所造成的一切后果由供应商自行承担。

6.8根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅）CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。供应商也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），在“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
7.1采购人信息

名称：南京交通职业技术学院

联系人：环老师
联系方式：025-86115701

地址：南京市江宁区科学园龙眠大道629号

7.2采购代理机构信息

名称：正中国际项目管理集团有限公司

地址：南京市建邺区嘉陵江东街18号1栋17层

联系人：骆工

联系方式：15380838653
7.3项目联系方式

联系人：骆工

联系方式：15380838653
第二章 供应商须知
供应商须知前附表
	序号
	条款名称
	编列内容规定

	1
	采购人
	名称：南京交通职业技术学院

联系人：环老师
联系方式：025-86115701
地址：南京市江宁区科学园龙眠大道629号

	2
	采购代理机构
	名称：正中国际项目管理集团有限公司

地址：南京市建邺区嘉陵江东街18号1栋17层

联系人：骆工

联系方式：15380838653

	3
	本项目执行的政府采购政策
	详见招标文件第一章《招标公告》

	4
	现场勘察
	详见第四章项目需求现场踏勘要求

	5
	开标前答疑会
	■不召开

	6
	联合体投标
	■接受

	7
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：■不允许

	8
	样品
	■本项目要求样品：不要求

	9
	采购预算
	详见招标文件第一章《招标公告》

	10
	本项目设定的最高限价
	详见招标文件第一章《招标公告》

	11
	供应商资格条件
	详见招标文件第一章《招标公告》

	12
	投标报价
	1、报价应包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，完成该项目的货物配置、安装、调试、安装中的相关费用、运行维护、培训、售后服务、维修、更换和质保、检验以及供应商认为需要的其他费用等。供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，结算综合单价不变。如果由于供应商原因导致的价格漏项，视同为让利。供应商原则上按采购需求描述的内容及采购清单报价。

2、本项目为交钥匙工程，包工包料。在项目整体移交采购人之前，设备安全、人员安全等均由供应商自行负责。供应商应按照采购人要求，将设备分类安装调试到指定教室。所有涉及到工程的安装、辅材及调试等费用均由供应商负责承担。

	13
	投标有效期
	自提交响应文件的截止之日起算90日历天

	14
	响应文件份数
	不适用

	15
	响应文件的密封和标记
	不适用

	16
	提交响应文件的截止时间、地点
	截止时间：详见招标文件第一章《招标公告》

	
	
	递交地点：详见招标文件第一章《招标公告》

	17
	开标时间、地点
	详见招标文件第一章《招标公告》

	18
	信用查询
	■在进行资格性审查的同时，采购人或采购代理机构将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。（供应商无需提供网站截图或其他相关证明材料，由代理机构在线查询信用记录并保存）

	19
	评标委员会
	5人及以上单数。

	20
	核心产品
	智能融合终端

	21
	确定中标单位
	1、从评标报告中响应文件满足招标文件全部实质性要求，按“第三章 评标标准 ”推荐综合总得分最高的供应商为排名第一。

2、如最终综合总得分相同的，按以下方式排序：

①如综合总得分相同的，按投标报价得分由高到低排列；

②如综合总得分且投标报价得分相同的，按技术方案得分排列；

③如综合总得分、投标报价、技术方案得分均相同的，由评标小组随机抽签决定。

	22
	公告媒体
	江苏政府采购网

	23
	履约保证金
	■不要求

	24
	供应商对招标文件的询问
	时间：2026年7月31日17:00前

形式：以书面形式（盖章扫描件及WORD兼容格式文件发至17749517836@163.com邮箱）通知采购人或采购代理机构。

	25
	供应商对招标文件提出的质疑
	形式：以书面形式通知采购人或采购代理机构。

	26
	招标代理服务费
	本次招标，代理服务费用由中标供应商承担，以中标价为计费基数，招标代理服务费按计价格〔2002〕1980号文收费标准的47%计取。不足2000元按2000元收取。中标供应商须在向代理机构领取中标通知书前支付上述费用。


一、总则
l、采购方式
1.1本次采购采用公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2、合格的供应商
2.1满足招标公告中供应商资质要求的规定。
2.2 满足本文件实质性条款的规定。
3、政策功能
3.1促进中小企业发展政策：
（1）促进小微企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。《政府采购促进中小企业发展管理办法》明确，在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（2）监狱企业扶持政策：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同为小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。
（3）残疾人福利性单位扶持政策：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
3.2节能产品、环境标志产品政策
（1）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。
（2）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。
（3）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。
（4）参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.3采购本国产品的支持政策

（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”中的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

（5）评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

4、投标费用
4.1供应商应自行承担所有参与投标有关费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目招标代理服务费，供应商根据实际中标金额计算，考虑到投标报价当中。本次采购限价已包含招标代理服务费，代理服务费用由中标供应商支付，以中标价为计费基数，中标供应商须把此项费用包含在投标报价当中，招标代理服务费按计价格〔2002〕1980号文收费标准的47%计取。不足2000元按2000元收取。
5、招标文件的约束力
5.1供应商一旦下载了本招标文件并参与投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。
二、招标文件

6、招标文件的构成
6.1招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告

（2）供应商须知
（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与联系解决。
6.2供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
7、招标文件的澄清
任何要求对招标文件进行澄清的供应商，均应在投标截止期前十五日前以书面形式通知代理机构。
8、招标文件的修改
8.l在投标截止日期前，无论何种原因，采购人均可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对招标文件进行修改。
8.2招标文件的修改将在江苏政府采购网上公布，并对所有供应商具有约束力。
8.3为使供应商编写标书有充分时间对标书文件的修改部分进行分析、研究，采购人有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更书面通知所有购买招标文件的供应商。
三、投标文件的编制
9、投标语言及度量衡单位
9.1供应商提供的投标文件以及供应商与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均使用简体中文。
9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均采用国家法定计量单位。
10、投标文件的构成
供应商编写的投标文件应包括下列部分：
10.1投标文件目录；
10.2投标函：须含供应商的开户名称、开户银行、账号、电话、传真、E-mail等联系方式；
10.3供应商资格证明材料；
（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件（扫描件）；
（2）相关资质证明材料（扫描件）；
（3）法人授权委托书（扫描件）；
（4）法定代表人的身份证扫描件；
（5）授权代表的身份证扫描件；
（6）联合体牵头人授权委托书及联合体协议书；

（7）具有项目必须的技术条件或经营能力的书面声明；
（8）无违法违规记录声明；
（9）招标文件中的其他资格性要求（详见招标公告第二条供应商资格要求）。
上述文件均应加盖公章。

10.4联合体投标：供应商为联合体形式的，应遵守以下规定：

（1）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利、义务及分工、合同工作量比例，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

（3）除另有规定外，联合体各方中至少有一方应当符合采购人规定的特定资格条件，并附有共同投标协议；

（4）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；
（5）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

10.5开标一览表：
（1）供应商应按照招标文件中提供的格式完整、正确地填写开标一览表。
（2）供应商应采用分项报价最终汇总的方式进行，按照招标文件要求报价，在表中标明所提供的设备品牌、规格型号和原产地，主要部件型号及其功能的中文说明，供货期等；每项货物和服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受（如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价）。
（3）本项目报价采用固定总价方式，供应商的报价应包括但不限于所投产品全部费用、安装调试费、安装中的相关费用、运行维护费用、全部税金、培训、售后服务及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
（4）开标一览表中的价格应与投标文件中的报价表中价格一致，如不一致，评标时一律按开标一览表中价格为准。
（5）报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，总价将包定，合同期内不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。
10.6供应商参照投标文件中技术条款对本项目所投产品的技术指标响应进行准确描述，并附《技术参数响应及偏离表》；技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸（表）和数据等；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；提供的产品和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术参数响应及偏离表》中逐条予以说明。
10.7供应商按照投标文件中商务条款提供交货安装、工期保证等方案以及产品售后服务和质量承诺，并附《商务条款响应及偏离表》；
10.8供应商的业绩情况；
10.9供应商认为有必要提供的文件材料；
10.10如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
11、其它费用处理
招标文件未列明，而投标单位认为必需的费用也需列入报价。投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
12、投标保证金
本项目无投标保证金。
12.1在开标时，对于未按要求提交投标保证金的投标无效。
12.2投标保证金是为了保护采购人免遭因供应商的不良行为而蒙受的损失，采购人在因供应商的行为遭受损失时，可根据第12.4条的规定没收供应商的投标保证金。
12.3未中标的供应商的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，但不计利息。
12.4下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：
(1)供应商在投标有效期内撤回其投标；
(2)供应商提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；
(3)供应商之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；
(4)供应商被证明有妨碍其他人公平竞争、损害采购人或者其他供应商合法权益的；
(5)中标人在规定期限内未能按本规定签订合同；
(6)中标人在规定期限内不同意交纳履约保证金。
13、投标有效期

投标有效期为采购人规定的开标之日后九十(90)天内有效。如果采购人在有效期之内，可向供应商提出延长投标有效期的要求。要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，采购人在接到供应商书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金。同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件。第12条有关投标保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

供应商应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
16、投标截止日期

（1）供应商上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的做无效投标处理。

（2）代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17、投标文件的拒收
代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

18、投标文件的修改和撤回

18.1投标文件的撤回

18.1.1电子投标文件的撤回：供应商可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

18.1.2供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

18.2投标文件的修改
18.2.1供应商可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

18.2.2在投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

18.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。
五、开标与评标

19、开标

19.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
19.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称和投标价格。
19.3供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
19.4供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

20、评标委员会

20.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
20.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
20.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
21、评标过程的保密与公正
21.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。
21.2在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
21.3 代理机构和评标委员会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
21.4 采用综合评分法的项目，未中标的供应商可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
22、投标的澄清
22.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个供应商都做澄清要求。
22.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
22.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

23、对投标文件的初审
23.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
23.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
23.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
23.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
23.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
23.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
23.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
23.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
23.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的供应商，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
23.7供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。
23.8 异常低价投标审查
23.8.1 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）>报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）>报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价>×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
23.8.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
24、无效投标条款和废标条款
24.1无效投标条款：
24.1.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

24.1.2 供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

24.1.3 供应商同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

24.1.4供应商不具备招标文件中规定资格要求的。

24.1.5供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。

24.1.6未通过符合性审查的。

24.1.7投标联合体没有提交共同投标协议。
 24.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加★、*号条款为实质性要求）

24.1.8 供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

24.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

24.1.10 评标委员会按照本招标文件规定对供应商进行异常低价投标审查后，认为供应商不能证明其报价合理性的。

24.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

24.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

24.1.13 供应商所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。

24.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

24.1.15投标文件中已标价工程量清单与采购文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；
24.1.16投标文件中已标价工程量清单与采购文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；
24.1.17投标文件的已标价工程量清单与采购文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；
24.2废标条款

24.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

24.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

24.2.3因重大变故，采购任务取消的。

24.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进

行。

24.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

24.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

24.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标
25、确定中标单位
25.1评标工作组首先对所有合格供应商按评标办法进行打分，根据综合得分，由高到低排列，向采购人推荐中标候选人。采购人应根据评标工作组推荐的中标候选人确定中标人。
25.2代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
25.3若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）与评审专家、采购人或者其他供应商恶意串通的；
（3）向评审专家、采购人行贿或者提供其它不正当利益的；
（4）恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本招标文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评标工作组发现的；
（6）不符合法律、法规的规定的其它情形。
25.4有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：
（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。
（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
26、质疑处理
26.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
26.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述26.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
26.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

26.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

26.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
26.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
26.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

26.7以联合体形式参加投标的，应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受无快递运单号的快递）。
质疑接收单位为正中国际项目管理集团有限公司，联系地址：南京市建邺区嘉陵江东街18号1栋17层，联系电话：15380838653。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
27、中标通知书
27.l中标结果确定后，代理机构将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
27.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
28、签订合同
28.1中标人在中标通知书发出之日起30日内派代表前来与采购人具体商谈签订合同，若因中标人延误签订合同并由此给采购人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。
28.2招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。
28.3签订合同后，中标人不得将相关服务进行全部或部分转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
29、服务的追加和减少
29.1采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变价格水平、合同及其它条款的前提下，采购人可以与中标人协商签订补充合同，追加量不得超过合同总额的10%。
28.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照中标时价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
30.政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
第三章 评分标准
本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分具体办法和标准进行打分，总分值为 100 分，小数点后保留两位。具体评分办法如下：
	序号
	评分
因素
	评审标准
	分值

	一、价格分（30分）

	1
	1.价格
（30分）
	价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它供应商的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该供应商的投标报价）×30分。分值保留小数点后2位。
	30

	二、商务部分（21分）

	2
	人员资质
（5分）
	拟派的项目负责人自2021年7月1日（含）以来，承担过并已完成类似项目业绩（类似业绩是指智慧实验室或智慧教室或智能融合终端等相关建设内容）的，每提供1个得1分，最多得2分。

【提供合同扫描件上传至响应文件中并加盖供应商公章；合同须能体现项目负责人信息、签订单位信息、签订时间、标的物、盖章签字部分等相关信息，时间以签订时间为准；，如合同未体现项目负责人信息，可提供业主证明材料作为补充，否则视为无效合同不予计分。】

提供的相关证明材料需反映相关信息，如无法反映上述内容，视为无效，本项不予计分；评标委员会不承担无法判断相关信息的责任。
	5

	
	
	1、拟派施工负责人具有省住房和城乡建设厅颁发的建筑工程专业二级及以上注册建造师注册证书，且同时具有有效的安全生产考核合格证书（B类证）的得1分，具有人力资源和社会保障主管部门颁发的建设工程类中级及以上工程师职称证书的得1分，最多得2分。
2、拟派项目人员（除项目负责人以外）具有省住房和城乡建设厅颁发的安全员证书的得1分，最多得1分。

上述人员证书不重复计分，本项满分3分。
【提供有效的证书扫描件、近半年任意一个月(2026年01月至2026年06月)社保机构出具的供应商为其缴纳的养老保险缴费证明(需明确缴费月份、个人姓名、缴费单位)材料扫描件并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章及有效期内的劳动合同扫描件上传至响应文件中。)(高校设计单位或军队等事业编制人员无法提供社保证明的，须提供所在单位的上级主管部门人事组织或编制主管部门出具的人员编制核准证明材料)，上述证明材料均须加盖供应商公章。】

提供的相关证明材料需反映相关信息，如无法反映上述内容，视为无效，本项不予计分；评标委员会不承担无法判断相关信息的责任。
	

	3
	企业业绩（3分）
	供应商自2021年7月1日（含）以来，承担过并已完成类似项目业绩（类似业绩是指智慧实验室或智慧教室或智能融合终端等相关建设内容）的，每提供1个得1分，最多得3分。

【提供合同扫描件上传至响应文件中并加盖供应商公章；合同须能体现签订单位信息、签订时间、标的物、盖章签字部分等相关信息，时间以签订时间为准；否则视为无效合同不予计分】

提供的相关证明材料需反映相关信息，如无法反映上述内容，视为无效，本项不予计分；评标委员会不承担无法判断相关信息的责任。
	3

	4
	质保
（3分）
	满足免费质保期三年要求后，每增加一年免费质保期得0.5分，最多得3分。

【提供承诺函原件扫描件上传至响应文件中并加盖供应商公章，格式自拟，内容含糊不清的作未提供处理，未提供不得分】

提供的相关证明材料需反映相关信息，如无法反映上述内容，视为无效，本项不予计分；评标委员会不承担无法判断相关信息的责任。
	3

	5
	国家政策导向
（1分）
	1、投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家市场监督管理总局公示纳入政府采购采信名录的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每有一类产品得0.5分，最多得0.5分。

【提供有效的认证证书扫描件上传至响应文件中并加盖供应商公章】

提供的相关证明材料需反映相关信息，如无法反映上述内容，视为无效，本项不予计分；评标委员会不承担无法判断相关信息的责任。
	1

	
	
	2、投标产品属于财政部、发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家市场监督管理总局公示纳入政府采购采信名录的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，每有一类产品得0.5分，最多得0.5分。

【提供有效的认证证书扫描件上传至响应文件中并加盖供应商公章】

提供的相关证明材料需反映相关信息，如无法反映上述内容，视为无效，本项不予计分；评标委员会不承担无法判断相关信息的责任。
	

	6
	样机及系统功能演示（9分）
	供应商需根据招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于500M。以系统要求实际为准）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。

1、98寸电容智慧黑板演示视频打分（4分）：

（1）完整演示整机支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录，登录后自动获取个人云端教学课件列表的，得2分；

（2）完整演示设备通过摄像头获取教室内图像并自动识别图内所有人员，自动进行人数统计，同时可实现随机选人功能的，得2分；

2、交互式智能书写屏演示视频打分（1分）：

完整演示教学触控反馈屏可以进行角度调节来适应不同观看角度，并在屏幕可调出中控菜单界面，支持一键上课及下课两种场景控制，也可以对连接的设备单独控制开关机的，得1分，；

3、智能融合终端演示视频打分（3分）：

（1）完整演示智能融合终端支持插卡或刷卡、扫码、人脸识别等多种方式开关机，可实现IP对讲、故障报修（具备统计功能导出表格）、第三方录播管理；IP呼叫接通后，平台端可显示该教室的监控画面、电脑画面以及各设备的状态，并支持通过平台端对教室进行反向呼叫的，得1分；

（2）完整演示智能融合终端须具备自定义电源输出延时设置，磁控锁开锁延时设置，物联模块联动开关及延时设置；支持一键上下课、画面切换、声音调整、物联设备控制、音视频广播控制、直播课堂、录播预览及控制等功能的，得1分；

（3）完整演示智能融合终端、显示设备在关机状态下实现定点推送音乐、视频，支持不低于10路音视频资源同步推送,支持推送中央电视台实时节目；音视频广播推送过程中，智能融合终端可对广播进行暂停、音量调节等操作的，得1分；

4、智慧教室分组研讨软件演示视频打分（1分）：

完整演示课后自动生成课堂报告，展示课程出勤率，应到、实到、请假、缺勤人数统计，以及课堂活跃度、各类活动的发起次数、参与率、随堂测试正确率，最活跃的学生及其课堂参与情况，相关得分及排名等数据展示的，得1分
	9

	二、技术部分1（28分）

	7
	投标产品技术指标
（28分）
	完全满足招标文件技术参数要求的得满分28分；加“★”号指标为必须满足项，有一项负偏离即视作无效投标。

打“▲”号指标为重要技术参数，有一项有负偏离或不满足要求的，扣1.5分。

未打“▲”号为一般技术参数，有一项有负偏离或不满足要求的，扣1分。
（本项扣完为止。供应商需在“技术参数响应及偏离表”中如实详细填列所投产品的参数，严重负偏离且影响设备性能的，经半数以上评委认定，本项不得分。）

提供的相关证明材料需反映相关信息，如无法反映上述内容，视为无效，本项不予计分；评标委员会不承担无法判断相关信息的责任。
	28

	二、技术部分2（21分）

	8
	项目方案
（21分）
	供应商结合招标文件或现场勘察情况，提供设计（包括但不限于系统图、施工图、效果图）和实施方案。

1、实施方案：供应商根据招标文件要求及项目实际，针对本项目提供项目实施方案，包括但不限于：设备安装方案、装修施工方案、计划进度、项目管理、调试大纲、效果图以及验收方案等：

（1）实施方案内容完整详实，完全匹配项目需求，整体可实施性强，效果图完整规范的，得3分；

（2）实施方案主要内容无缺失，基本匹配项目需求，整体基本具备可实施性，效果图基本符合要求的，得2分；

（3）实施方案内容存在缺失，无法匹配项目需求，可实施性差，效果图粗糙简陋的，得1分；

（4）未提供方案的不得分。
	3

	
	
	2、技术方案：供应商根据招标文件要求及项目实际，针对本项目提供技术方案，包含但不限于：显示系统、控制系统、扩声系统、灯光系统等：

（1）技术方案系统内容完整详实，完全匹配项目技术需求，各系统技术参数、架构设计完整规范的，得5分；

（2）技术方案主要系统内容无缺失，基本匹配项目技术需求，各系统技术参数、架构设计基本符合要求的，得3分；

（3）技术方案系统内容存在缺失，无法匹配项目技术需求，各系统技术参数、架构设计简略单薄的，得1分；

（4）未提供技术方案的不得分。
	5

	
	
	3、培训方案：供应商根据招标文件要求及项目实际，针对本项目提供培训方案，包括但不限于：详细培训计划、培训时间、培训内容、培训次数安排等：

（1）培训方案内容完整详实，可落地性强，培训计划、课时安排、课程内容完整规范的，得3分；

（2）培训方案主要内容无缺失，基本具备可落地性，培训计划、课时安排、课程内容基本符合要求的，得2分；

（3）培训方案内容存在缺失，可落地性差，培训计划、课时安排、课程内容阐述简单粗略的，得1分；

（4）未提供培训方案的不得分。
	3

	
	
	4、供货方案：供应商根据招标文件要求及项目实际，针对本项目提供供货服务方案，包含但不限于：供货实施计划、货源保障、生产排期、物流配送、质量管控、工期保障、应急供货、到货验收、备品备件服务等内容：

（1）供货服务方案内容完整详实，完全匹配项目供货需求，各供货环节服务流程、保障体系、实施架构设计完整规范、贴合项目实际的，得5分；

（2）供货服务方案主要内容无缺失，基本匹配项目供货需求，各供货环节服务流程、保障体系、实施架构基本符合要求的，得3分；

（3）供货服务方案内容存在缺失，无法匹配项目供货需求，各供货环节服务流程、保障体系、实施架构简略单薄的，得1分；

（4）未提供供货服务方案的不得分。
	5

	
	
	5、应急响应处理方案：供应商根据招标文件要求及项目实际，针对本项目提供应急响应处理方案，包含但不限于：设备故障应急、供货延误应急、现场突发问题处置、故障排查抢修、应急人员配置、应急物资保障、紧急处置流程、事后复盘整改等内容：

（1）应急响应处理方案内容完整详实，完全匹配项目应急处置需求，各类应急场景处置流程、响应机制、保障预案设计完整规范、贴合项目实际的，得5分；

（2）应急响应处理方案主要内容无缺失，基本匹配项目应急处置需求，各类应急场景处置流程、响应机制、保障预案基本符合要求的，得3分；

（3）应急响应处理方案内容存在缺失，部分无法匹配项目应急处置需求，各类应急场景处置流程、响应机制、保障预案简略单薄、针对性不足的，得1分；

（4）未提供应急响应处理方案的不得分。
	5

	合计总分
	100


备注：

1、供应商应将所有有效清晰的证明文件编辑在投标文件中；若评标委员会对递交资料（如业绩、证书等）的真实性存在疑问时，供应商须提供原件备查。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。不执行价格评审优惠的扶持政策。

对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.购本国产品的支持政策

本项目对采购本国产品给予政策支持，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号）及相关规定执行。

7.提供的相关证明材料需反映相关信息，如无法反映相关内容，视为无效，本项不予计分（或视为资格审查不通过）；评标委员会不承担无法判断相关信息的责任。

第四章 项目需求
一、项目名称

致远楼理实一体化教室改造项目

二、技术要求（本技术要求提出的是最低限度的技术条件。供应商应注意在技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便供应商直观和准确地把握相应材料和设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，供应商应当参考所列品牌的材料和设备，提供相当于或高于所列品牌技术标准的材料和设备。）

备注：实质性要求（即参数中标“★”的指标）必须满足，否则视为无效投标。投标产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，符合招标文件的要求，达到国家、行业规定的通用标准和强制标准，属于国家强制认证的产品的必须通过认证。因不同供应商的设备设计原理未必完全相同，供应商可视自身情况配置设备及附件，但应能充分满足采购人所需要的功能及参数要求；供应商应保证提供满足采购人正常使用的必要配置及附件而不再需要花费任何额外的费用，即使采购方在制定招标文件时要求不够具体，供应商也须保证安装后就能正常工作。中标结果公示后，请中标供应商在三个工作日内携带所投产品至采购人指定地点，进行所有指标的现场演示（最终供货必须与演示产品同品牌同型号）。经双方共同核验，若演示结果与投标参数存在实质性差异，将视为未能履行投标承诺，取消中标资格，并依法追究违约责任。
（一）设备部分参数要求
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	单位

	一、汽车工程学院

	（一）3楼实训教室（305、307、310、308、314、317、309）

	1.显示系统

	1
	98寸电容智慧黑板
	一、整机设计：
1.尺寸：宽≥4500mm，高≥1350mm，厚≤100mm。采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用金属圆角包边防护，金属材质背板，防潮耐锈。
★2.LED液晶屏尺寸≥98英寸，分辨率≥3840×2160，玻璃表面硬度≥9H。在双系统下均支持≥30点电容触控，触控书写速度≥50cm/s，支持书写距离≤20mm，触控延迟≤25ms，触摸分辨率≥32768×32768。
3.内置操作系统，内存≥2GB，存储空间≥8GB；输入接口≥2路HDMI、≥1路RS232、≥4路USB接口（包含1路Type-C、3路USB）；输出接口≥1路音频输出、1路触控USB输出；整机内置麦克风拾音距离≥10米；内置非独立摄像头，≥1300万像素，支持人脸识别、清点人数、随机抽人，支持远程巡课。
4.内置传屏接收模块，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；支持触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能。
5.内置≥2.2声道隐藏式扬声器，额定总功率≥60W，10米处声压级≥75dB。
▲6.支持≥5个自定义按键，可实现一键启用任一全局小工具（如批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（如节能模式、护眼模式、自动亮度模式）。
二、OPS配置：
1.CPU： ≥8核，≥2.0GHZ，内存≥8GB DDR4，硬盘≥256GB SSD。
▲2.PC模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。
3.采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块；接口：≥1路HDMI，≥3路USB。
注：以上标注“★”以及标注“▲”的参数，供应商须提供带有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告的扫描件上传至响应文件中且加盖供应商公章。
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	2.控制系统
	

	1
	多功能电子讲台
	1.讲桌为钢木结合设计，采用冷轧钢板桌体，钢板厚度≥1.0mm；讲桌采用双层木质桌面设计，上下层桌体木板厚度≥18mm。
2.讲桌尺寸：长×宽×高≥1217mm×670mm×987mm。
3.底部机柜尺寸：长×宽×高≥1100mm×545mm×520mm，机柜容量≥10U，机柜内部带有标准机架和标准电脑主机空间，主机柜门带有磁吸式小门，无需打开柜门即可开关电脑。机柜门采用大面积散热孔设计，易于柜内设备的通风散热，避免设备损坏。前后门可用同一把钥匙打开，方便设备安装及维护。
4.讲台正面支持学校LOGO定制。
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	2
	交互式智能书写屏
	★1.电容触摸屏（简称：讲台屏），尺寸≥23.8英寸，采用钢化玻璃面板；支持≥10点触控；支持手动调节角度；
2.讲台屏具有实体按键≥6个，按键功能包括一键开/关屏幕、对智慧黑板进行一键熄屏以及一键音量加/减
3.接口：Type-C≥1个，USB≥4个，RJ45≥1个，HDMI IN≥2个，HDMI OUT≥1个；AUDIO OUT≥1个，RS232≥1个，220V国标五插电源接口≥1个。
4.支持NFC刷卡、二维码方式实现用户身份认证
5.讲台屏自带操作系统，可在任意通道下调出中控菜单界面，支持一键上课/下课控制，也可以对连接的设备单独控制开关机；支持对屏幕输入源显示画面切换，包括智能平板、电脑、HDMI、Type-C；支持管控录播设备，选择开始录制、暂停录制和结束录制等功能，可显示录播导播流画面；支持管控物联设备，可视化显示物联设备且可进行应用场景化管理。
▲6.为保证师生隐私，当在大屏或讲台插入U盘后，可以选择打开U盘的内容仅讲台屏上可见；讲台屏可以选择无密码锁屏、密码锁屏扫码锁屏方式进行锁屏。
▲7.讲台屏支持全屏模式和工作台模式，支持在独立的操作区域内显示下一页课件和当前页课件备注，支持快速打开教学工具，包含批注、放大镜、白板、计时器、随机抽选、返回桌面等
注：以上标注“★”以及标注“▲”的参数，供应商须提供带有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告的扫描件上传至响应文件中且加盖供应商公章。
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	3
	智能融合终端（核心产品）
	▲1.集成千兆交换机，≥5个RJ45网口，≥1路SFP光口，≥4组vlan划分。集成≥2*60W数字功放，≥2路3.5mm音频输入，≥1路3.5mm音频输出，≥2路幻象供电麦克风输入。≥2路RS232端口，≥2路USB接口，≥1路磁控锁接口。≥3*2HDMI交叉矩阵，≥3路HDMI高清输入接口，≥2路HDMI高清输出接口，≥1路HDBaseT接口。
2.集成强电管理，采用防脱落电源插口，具备3路独立电源输出接口，1路电源输入。
3.具备网络中控功能，支持MQTT协议，支持扩展最大30路2.4G无线物联模块。
▲4.支持HTTP、RTSP、UDP、RTMP等主流流媒体协议，自动接收并播放（自动开启和关闭教室显示设备）平台定时推送的音视频广播。

▲5.无缝对接本校已有校级平台（学校现有使用得是深圳市艾迪思特信息技术有限公司提供的管控平台（品牌：iDste/版本号：8.10），支持上下课管理，监控码流接入，灯光空调等物联网远程管控，音视频广播，系统日志等功能），供应商需自行与原有系统厂商对接，并承担所有对接费用。（提供承诺书原件扫描件上传至响应文件中并加盖供应商公章，承诺书内容不得含糊不清，含糊不清作无效响应处理。）
注：以上标注“▲”的参数，供应商须提供带有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告的扫描件上传至响应文件中且加盖供应商公章或按要求提供承诺书原件扫描件上传至响应文件中加盖供应商公章。
	7
	套

	4
	管理系统
	▲可无缝对接本校已有校级平台（学校现有使用得是深圳市艾迪思特信息技术有限公司提供的管控平台（品牌：iDste/版本号：8.10），支持上下课管理，监控码流接入，灯光空调等物联网远程管控，音视频广播，系统日志等功能），实现对本次项目所含教室以及明德楼和齐贤楼30间教室、广宇楼101、广宇楼103、广宇楼502、宏博楼101、宏博楼201、齐贤楼201教室（以下简称“所有教室”）的远程统一管控；供应商需自行与原有系统厂商对接，并承担所有对接费用。（提供承诺书原件扫描件上传至响应文件中并加盖供应商公章，承诺书内容不得含糊不清，含糊不清作无效响应处理。）
实现但不限于以下功能：
▲1.所有教室统一管控：对所有教室实现远程监控监听、IP呼叫对讲、音视频推送、设备使用日志管理、用户管理、能耗统计、远程维护、故障定位、联动报警（消防语音广播、视频通告、紧急断电等）、设备异常离线告警（实时消息推送到管理员手机）、设备数据统计（总数、在线率、利用率等）、设备状态曲线图统计（如开机、设备能耗、离线数据等）等功能。
▲2.教室设备远程管理：根据学校管理模式，可以调整权限，可跨网段管控所有教室所有设备（包含智慧黑板、交互式智能书写屏、无线电子时钟、音频处理器、麦克风、音箱、空调、电子班牌、录播设备、监控设备、考场设备等，以下简称“所有设备”）的远程开关，对所有教室的智能融合终端以及教室电脑系统桌面可进行远程实时监控、操作。
▲3.全校信息统一发布：根据本校各类机构需要，可以定时日程设定不同的音视频流推送到教室播放（支持设置优先级），系统实现24小时无人值守，可从校外将≥30路音视频信号预设推送到教室显示，教室设备关机状态下自动打开，播放完毕后自动关闭，便于各类紧急活动的召开，同时可以把教室现场音视频内容手动或定时推送到校级平台，满足全校统一管控、应用；实现同步课堂、调课管理、信息发布、资源共享等功能。
▲4.移动设备实时管控：提供基于WiFi/5G/4G/3G的手机程序管理（具有在手机上对所有教室所有设备进行远程开关、音视频等内容的远程手动及定时播控、手动及定时任务的建立等功能），便于管理人员实时高效管控。
注：以上标注“▲”的参数，供应商须提供带有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告的扫描件上传至响应文件中且加盖供应商公章或按要求提供承诺书原件扫描件上传至响应文件中加盖供应商公章。
	
	

	5
	智慧教室分组研讨软件
	为师生提供一套线上研讨教学空间，所有教室内均可使用，涵盖课前（线上备课、预习等）、课中（分组互动等）、课后（数据统计分析、评价等）功能，实现但不限于以下功能：

1.课程信息设置：支持同步师生课程信息（授课、学习）；支持课程导航栏设置、学习指标设置、课程公告发布、课程动态通知、待办事项通知等；

2.在线课堂管理：支持班次成员管理、设置权限、备课管理，快速发起点名、抢答、选人、主题讨论、课堂即时打分等各类学习活动；移动端可将内容投屏到大屏显示，以及远程控制大屏文档翻页、视频播放、图片展示、活动发起等；

3.分组教学：支持教师在大屏上新建、查看、调整学生分组；支持讨论区发帖、回复、点赞等互动，大屏同步展示讨论内容，便捷应用；

4.作业：教师可设置作业标题、作业说明、作业附件、开放时间、交付时间、提交次数等规则，支持教师评分和学生互评、分组互评、组内互评等；实现评分汇总，教师可便捷查阅使用；

5.作业查重：支持Word文件(.docx)、文本文件(.txt)、PDF文件(.pdf)查重，可选择课程作业、自建库、校级库作为对比对象，高亮标记重复区域内容，生成查重报告；

6.课堂报告：课后自动生成，展示课堂教学进度，课程出勤率及长期变化趋势，以及课堂活跃度及变化趋势、各类活动的发起次数、参与率、随堂测试正确率，相关得分及排名等数据展示；

7.教学统计分析：有数据看板功能，支持查看访问统计，包括从课程、人员等维度自动生成展示所有课程、章节、学习单元、教材、讨论、作业及公告访问数量对比图；

8.后台管理：支持教务巡课（查看所有教师课程，例如课程章节、学习活动、课程公告、点名记录和学生的出勤状况、学习分析等）、人员管理、注册登录、个人信息管理、课程管理、公告管理、权限管理、系统日志记录等。
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	6
	智能控制面板
	▲1.一体化设计，无缝对接本校已有校级平台（学校现有使用得是深圳市艾迪思特信息技术有限公司提供的管控平台（品牌：iDste/版本号：8.10），支持上下课管理，监控码流接入，灯光空调等物联网远程管控，音视频广播，系统日志等功能）实现远程IP对讲、故障报修、语音监听、二维码正/反扫及人脸识别等功能。（提供承诺书原件扫描件上传至响应文件中并加盖供应商公章，承诺书内容不得含糊不清，含糊不清作无效响应处理。）
▲2.配备≥8.1英寸触控屏，配备≥500万像素摄像头；集成IC卡读卡器，支持刷/插识别模式；具备≥1个RJ45千兆网口，1路HDMI输入接口，1路USB接口，1路3.5mm音频输入接口。
3.支持一键上下课、画面切换、声音调整、物联设备控制、音视频广播控制、直播课堂、录播预览及控制等功能；开放控制接口，支持界面自主定制。
注：以上标注“▲”的参数，供应商须提供带有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告的扫描件上传至响应文件中且加盖供应商公章或按要求提供承诺书原件扫描件上传至响应文件中加盖供应商公章。
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	7
	智能空调控制套件
	1.输入采用1路220V大功率接口，最大支持6000W负载。具备1路红外输出，可遥控所连接的空调设备。
▲2.内置温湿度传感器，可配合本校已有校级平台（学校现有使用得是深圳市艾迪思特信息技术有限公司提供的管控平台（品牌：iDste/版本号：8.10），支持上下课管理，监控码流接入，灯光空调等物联网远程管控，音视频广播，系统日志等功能）实时显示当前区域温湿度状态，有效支撑后台实时检测、统一汇总所连接空调的能耗数据，包含本次项目所含教室以及明德楼和齐贤楼30间教室、广宇楼101、广宇楼103、广宇楼502、宏博楼101、宏博楼201、齐贤楼201教室数据。

（提供承诺书原件扫描件上传至响应文件中并加盖供应商公章，承诺书内容不得含糊不清，含糊不清作无效响应处理。）
3.支持通过平台和手机程序远程监控所连接空调的运行状态，对其进行手动/定时的点对点、点对组开关机及模式切换。

注：以上标注“▲”的参数，供应商须按要求提供承诺书原件扫描件上传至响应文件中加盖供应商公章。
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	3.音频系统
	

	1
	音频处理器
	1.具有自动温控功能，当机箱内温度超过设定值时自动启动风扇；信噪比≥95dB，输出功率≥2*50W，频率响应≥20Hz-20kHz（±1.5dB）。
▲2.具有数字信号处理器，主频≥700MHz；具有≥2路麦克风输入、≥2路音频线路输入、≥2路音频线路输出，≥1 路RS232 接口，≥1路 RJ45网络接口，并可扩展无线麦克风。
▲3.主机软件具有“智能调音功能”，每个输入通道支持≥14段参数均衡，调试完成后自动完成房间扩声均衡，自动出具报告。
4.主机软件具有≥4路输入、≥4路输出音频矩阵管理功能，每路输入通道带支持扩展器、自动增益、参数均衡模块，每路输出通道带高低通、参数均衡、限幅器模块；软件支持反馈抑制、混音矩阵、闪避器、电平表功能模块；
注：以上标注“▲”的参数，供应商须提供带有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告的扫描件上传至响应文件中且加盖供应商公章。
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	2
	无线麦克风
	一、无线麦克风
1.采用笔形外观设计，抓握舒适；采用2.4G信号传输，红外信号对频；
2.具有彩色显示屏，显示界面可显示无线连接状态、电池电量、动态电平、音量大小，支持调节屏幕亮度；
▲3.支持激光笔功能，支持无线PPT翻页，按下激光发射按键时，麦克风头部激光头发射红色激光，照射距离＞15米；
▲4.超过20秒未操作，屏幕自动进入熄屏省电模式，不影响扩声；脱离信号接收范围时自动发出蜂鸣警报，同时显示屏自动显示“请放回”；
5.为了保证设备使用的兼容性，该产品须与“音频处理器”为同一品牌;
二、配套充电座
1.具有Type-C电源输入接口，USB数据传输接口，3.5红外对频接口；
▲2.麦克风靠近时，磁控锁自动打开；麦克风放入后，磁控锁自动锁定，并且麦克风自动进入静音待机状态；
三、配套主机终端
1.主机具有≥2路TYPE-A USB接口可以和两个智能充电底座通讯；具有≥1路TYPE-B USB接口可以连接电脑；≥1路SMA天线射频接口；≥1路3.5红外对频接口；≥1路凤凰端子音频输出接口；≥2路RS232通讯接口可以与中控及其他主机通讯；≥1路RJ45网口可以与云平台通讯；
注：以上标注“▲”的参数，供应商须提供带有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告的扫描件上传至响应文件中且加盖供应商公章。
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	3
	指向性吊麦
	1.频率响应≥20-20KHz；最大声压级≥135dB SPL；信噪比≥80dB；灵敏度≥-35dB；
2.支持48V幻象供电；
3.为了保证设备使用的兼容性，该产品须与“音频处理器”为同一品牌。
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	4
	教学音箱
	1.两分频音箱；高音单元≥1寸；中低音单元≥5寸；
2.频率响应范围≥60Hz-20kHz；阻抗：≥8Ω；灵敏度：≥88dB；有效功率≥30W，峰值功率≥80W；
3.为了保证设备使用的兼容性，该产品须与“音频处理器”为同一品牌。
	28
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	4.护眼灯具
	

	1
	护眼灯
	1.LED教室灯尺寸：长≥1100mm，宽≥260mm；灯具显色指数Ra≥90，R9≥50。
2.灯具效能不应低于 80lm/W,且灯具向上半球发射光通量应占总光通量15%以上；
3.灯具的短期闪烁指数、频闪效应可见度均≤0.1，辐亮度LB≤5W/(㎡•sr)。
▲4.教室灯距课桌垂直距离≥1700mm条件下，教室维持平均照度≥300LX，教室照度均匀度≥0.7，统一眩光值≤16，照明功率密度≤8W/㎡；
注：以上标注“▲”的参数，供应商须提供带有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告的扫描件上传至响应文件中且加盖供应商公章。
	168
	盏

	5.集成服务
	

	1
	安装调试
	1.设备安装与调试：供应商须负责清单内所有设备的现场安装（含必要辅材及管线敷设）、系统联调及功能验证，确保设备按技术参数正常运行。
2.旧设备拆除：同步完成原有教学设备的安全拆除及场地清理，拆除过程须符合国家安全规范，施工过程中损坏、污染的建筑装修面层，必须恢复出新。
	7
	间

	（二）3楼实训教室（312）
	

	1.护眼灯具
	

	1
	护眼灯
	1.LED教室灯尺寸：长≥1100mm，宽≥260mm；灯具显色指数Ra≥90，R9≥50。
2.灯具效能不应低于 80lm/W,且灯具向上半球发射光通量应占总光通量15%以上；
3.灯具的短期闪烁指数、频闪效应可见度均≤0.1，辐亮度LB≤5W/(㎡•sr)。
4.教室灯距课桌垂直距离≥1700mm条件下，教室维持平均照度≥300LX，教室照度均匀度≥0.7，统一眩光值≤16，照明功率密度≤8W/㎡；
	16
	盏

	（三）4楼实训教室（402）

	1.显示系统

	1
	移动白板
	定制移动白板，尺寸2000mm*1200mm
	2
	台

	2
	移动支架
	全钢制结构，支持86英寸
	2
	套

	3
	OPS模块
	处理器≥8核，12线程，主频≥2.0GHz，内存≥16G DDR4，硬盘≥512G SSD。内置杀毒软件，千兆以太网卡。
	2
	块

	2.音频系统
	

	1
	小蜜蜂扩音器
	一、主机参数
1.频率响应：80Hz-12kHz
2.峰值功率：25W
3.扬声器阻抗：4Ω
二、领夹麦克风参数
1.拾音器：背极式驻极体
2.指向性：单指向
3.频率响应：60Hz-16kHz
4.灵敏度：-50±3dB
	2
	套

	3.护眼灯具
	

	1
	护眼灯
	1.LED教室灯尺寸：长≥1100mm，宽≥260mm；灯具显色指数Ra≥90，R9≥50。
2.灯具效能不应低于 80lm/W,且灯具向上半球发射光通量应占总光通量15%以上；
3.灯具的短期闪烁指数、频闪效应可见度均≤0.1，辐亮度LB≤5W/(㎡•sr)。
4.教室灯距课桌垂直距离≥1700mm条件下，教室维持平均照度≥300LX，教室照度均匀度≥0.7，统一眩光值≤16，照明功率密度≤8W/㎡；
	45
	盏

	4.集成服务
	

	1
	安装调试
	1.设备安装与调试：中标方须负责清单内所有设备的现场安装（含必要辅材及管线敷设）、系统联调及功能验证，确保设备按技术参数正常运行。
2.旧设备拆除：同步完成原有教学设备的安全拆除及场地清理，拆除过程须符合国家安全规范，施工过程中损坏、污染的建筑装修面层，必须恢复出新。
3.货架搬迁：将312教室的货架搬迁到本教室
	1
	间

	（四）其它

	1
	窗帘
	布艺遮光窗帘，高度≥3.2米
	362
	㎡

	2
	门
	1.定制防盗门，内设观察窗（8mm厚钢化夹胶玻璃，外附防爆膜）

2.门框、扇材质:钢质，定制
	18
	㎡

	3
	空调辅材
	包含5匹柜式空调安装所需的所有辅材，包含但不限于铜管、保温棉、排水管、电源线、信号线、外机支架、膨胀螺丝、减震垫、密封泥、发泡剂、扎带、防水胶布、生料带、玻璃胶、护套管等，确保空调安装后正常使用
	4
	套

	4
	隔断
	中空百叶玻璃隔断，框架材质：铝合金型材；玻璃总厚度：≥45mm（含双层玻璃及中空层厚度）
	79.5
	㎡

	5
	单开玻璃门
	单开玻璃门，玻璃厚度：≥10mm，门框材质：铝合金
	5
	樘

	6
	桌椅搬运
	305、307、310、308、309、314、317教室桌椅搬运学校指定区域，包含上下楼的垂直运输费
	7
	间

	7
	实训展示道具搬运
	305、307、310、308、309、314、317、312教室汽车零件、电机、骨架、发动机等搬运学校指定区域，且施工完成后搬回
	8
	间


（二）装修部分参数要求

具体详见《工程量清单》（见采购公告附件）。
三、建设要求

（一）设备部分建设要求

本项目为交钥匙工程，包工包料。在项目整体移交采购人之前，设备安全、人员安全等均由供应商自行负责。供应商应按照采购人要求，将设备分类安装调试到指定教室。所有涉及到工程的安装、辅材及调试等费用均由供应商负责承担。

本项目的实施过程中，不得存有安全隐患。所有线路均需穿管/线槽敷设，施工要求统一规范，走线美观。施工过程中损坏、污染的建筑装修面层，必须恢复出新。

其他未尽事宜在施工过程中以采购人要求为准。

本项目的建设着眼于打造智慧校园环境，实现对实训室的智慧化升级，助力教育质量提升与教学管理现代化。

该项目的建设不仅要满足校园教学和管理的智能化需求，还要确保在不同场景下的高效应用，推动教学与管理的智能化、数字化转型。通过先进的显示、扩声、控制、灯光等设备，提升课堂教学效果，优化空间利用率，确保所有教室设备安全高效运行。因此，建设目标包括以下几点：

本项目围绕汽车专业群理实一体化教学需求，对九间实训教室进行空间布局优化、功能分区重构、基础设施提升、现有设备整合和搬运服务，建成集理论教学、分组实操、设备展示、检测诊断、项目训练与安全管理于一体的现代化汽车类理实一体化实训教学环境。

空间布局与功能分区改造要求：

（1）单片机及嵌入式系统开发实训室（305）：改造为“岛屿式”小组化布局。每间教室规划设置多个实训工位岛，每个岛集成计算机位与硬件调试操作台，确保每位学生拥有独立的“理论+实操”空间。教室前部保留集中教学与演示区，后半部分规划为器材临时存放与项目展示区。

（2）专业群平台课程整合实训室（309）：对室内空间进行重新规划，打造“理论教学、实物展示、分组实操”三位一体的融合性空间。核心是结合现有货架与展示道具，沿墙整理教具陈列区，将发动机、变速器、底盘总成等大型设备分类、有序上架存放。教室中部布局灵活移动的课桌与实训工作台，便于开展分组教学与拆装练习。

（3）发动机机械系统检修实训室（312）：按照发动机拆装标准工位进行改造。

（4）项目化课程理实一体化教室（305、308、310、314、317）：按“理实一体化”标准全面改造。划分为理论教学区、专项检测工位区（设专用工作台、仪器架）、车辆电气模拟区。确保每个工位能满足检测、测量、模拟排故等完整工作流程。

（5）汽车电工电子实训室（402）：按标准化电工电子实验室改造。

（二）基础装修部分实施要求

本项目改造包含以下内容：

1.基础设施改造

（1）电气安全改造：对九间教室的供电线路进行重新设计、铺设，淘汰所有明线拖线板。根据新的布局，在墙面、地面或实训岛内预埋线槽，安装足量、合规的固定式配电插座，并配备漏电保护装置，从根本上消除用电安全隐患。

（2）空调系统安装：为九间教室安装配备足够的空调设备（建议采用柜式空调），确保夏季制冷与冬季制暖效果，为师生提供舒适、稳定的教学环境。

（3）其他设施改造：包括对墙面进行重新粉刷、铺设耐磨易清洁的地胶、更换高照度LED护眼灯具、安装遮光窗帘等，统一提升四间教室的视觉观感与物理环境。

2.现有设备整合与文化氛围营造

（1）现有设备优化布局：根据新的功能分区，对学院已有的计算机、嵌入式开发套件、测量仪器、汽车总成教具、拆装工具等设备进行系统性清点、维护，并按照新的教室布局进行科学定位、摆放与接入，实现物尽其用、管理有序。

（2）实训文化标识系统建设：设计并安装统一的实训室文化标识。包括：各实训室门口的功能介绍牌、室内安全操作规程与管理制度上墙、设备操作流程可视化看板、功能区指示标识（如教学区、实操区、工具存放区），以及融入汽车文化元素的标语，营造专业、严谨、创新的实训文化氛围。
具体详见《工程量清单》（见采购公告附件）。

通过本项目的实施，应可提升原实训教室的环境与使用功能，细节要求如下：

1.水泥基自流平施工

（1）基层处理

①清洁与粗糙化

彻底清除地砖表面的油污、灰尘及松动材料，确保基层坚实、干燥（含水率＜4%）。

光滑釉面砖需通过抛丸机或打磨机粗糙化处理，增强自流平附着力。

②界面剂涂刷

非吸收性地砖（如瓷砖）需使用密实型或水性界面剂，确保无积液且表干后再施工。高湿度基层（含水率3%-8%）可选用环氧界面剂，但需严格控制含水率上限。

（2）材料调配与施工

①搅拌工艺

按产品说明的水灰比（通常25kg材料配6-7升水）混合，使用低转速电钻搅拌至无结块，静置熟化3分钟后再短暂搅拌。时间控制：搅拌后20-30分钟内完成施工，避免浆料凝固。

②摊铺与厚度控制

倾倒浆料后，自流平材料可自然流平；若设计厚度≤4mm，需用齿刮板辅助批刮。推荐厚度：6mm（局部找平可薄至2mm），超过5mm需分层施工（间隔24小时）。

③消泡处理

初凝前用消泡滚筒滚压表面，排出气泡，避免麻面和高低差。

（3）环境与养护要求

①施工环境

温度≥10℃，湿度≤85%，避免阳光直射或强风。

②固化时间

5小时内禁止行走，24小时后可进行后续铺装（如PVC地板）；冬季需延长至48小时。

精磨抛光需在施工12小时后进行。

（4）注意事项

釉面砖特殊处理：使用专用界面剂或增加粗糙度，防止空鼓脱落。

动态区域保护：门洞、地漏等位置需预先封边（如海绵条），避免浆料渗漏。

质量验收：干燥后检查平整度（2m靠尺误差≤3mm）。

2.PVC地板施工

（1）基层处理

①地面检测与预处理

基层需平整（2米直尺范围内高低差≤2mm）、干燥（含水率＜3%）、无油污、裂缝及空鼓。

②界面剂涂刷

吸收性基层（如水泥地）：用1:1兑水稀释的多用途界面剂打底。非吸收性基层（如瓷砖、大理石）：使用密实型界面剂；高湿度基层（含水率3%-8%）可选环氧界面剂。

（2）PVC地板铺装

①预铺与裁割

材料需现场放置以适应温湿度。卷材搭接处重叠3cm一刀切割。

②涂胶与粘贴

选用专用胶水（如水性半感压胶），用锯齿刮板均匀涂刮（0.3-0.5kg/㎡）。

卷材从一端卷起涂胶，块材从中间向两侧翻起涂胶，胶水挥发至半透明（约30分钟）后压实。

（3）排气与滚压

用软木推板赶出空气，50-75kg钢压辊滚压，24小时后开槽焊接。

（4）接缝处理与养护

①焊接工艺

开槽深度为地板厚度的2/3，焊枪温度350-400℃，焊条冷却后修平至与地板齐平。

（5）成品保护

施工后24小时内禁水清洁，10天内胶水完全固化前避免大量水渗入。日常清洁用中性清洁剂，定期打蜡（每月2-3次）保持光泽。

（6）环境与安全要求

温湿度：施工温度15-30℃，湿度20%-75%；低温环境需加温。

交叉施工：避免与其他工种同时作业，现场需封闭防尘。

3.内墙乳胶漆喷刷施工

（1）基层处理

①清理与修补

铲除旧墙面的起皮、松动腻子及浮灰，油污区域需用洗涤剂清洗或局部铲除原涂层。

裂缝、孔洞用水泥砂浆或石膏腻子填补，空鼓部位需凿除后重新找平。

②防锈与防裂处理

钉帽、金属构件需涂刷防锈漆，避免后期泛黄。接缝处填缝后贴牛皮纸或防裂网，防止热胀冷缩开裂。

（2）打磨与平整度控制

新墙面用砂纸或打磨机处理，确保平整度（2米靠尺误差≤2mm）。

（3）腻子施工

①刮涂工艺

局部找补两遍腻子刮平，干透后打磨平整。

潮湿区域（如卫生间）选用耐水腻子，每遍厚度≤1mm，干燥后用120号砂纸打磨光滑。

②干燥与打磨

每遍腻子需完全干透（夏季24小时，冬季48小时）后再打磨，避免一次性刮涂过厚导致开裂。

（4）面漆施工

面漆涂刷

第一遍面漆：加水10%稀释，涂刷顺序为先顶后墙、先上后下，干燥后补腻子并打磨。

第二遍面漆：不加水或少量加水，确保遮盖均匀，避免透底、流坠；分色处理需待前色

干透后贴分色纸。推荐滚涂施工，边角处用排笔修补，保持涂刷方向一致。

（5）环境与验收标准

①施工环境

温度≥10℃，湿度≤85%，避免强风或阳光直射。冬季施工需延长干燥时间。

②验收要求

表面平整、无色差、无漏涂、无起皮掉粉；阴阳角垂直误差≤2mm。漆膜均匀牢固，手摸无粉尘脱落。

（6）注意事项

成品保护：涂刷前贴分色纸保护门窗、开关，地面铺防污膜。

材料选择：面漆与底漆需同品牌配套使用，避免兼容性问题。

养护期：施工后24小时内避免沾水，7天内避免硬物刮擦。

4.防盗门拆换施工

（1）测量门洞尺寸

精确测量门洞的高度、宽度和厚度，确保新门尺寸匹配，并预留1.5-3cm的安装余隙。

（2）准备工具

电锤、膨胀螺栓、水平尺、螺丝刀、锤子、木楔、水泥砂浆等。

（3）拆除旧门

①安全拆除

使用螺丝刀、撬棍等工具拆除合页、锁具，避免暴力拆卸破坏门洞结构。

②清理门洞

清除门框周围的水泥、砖块等残留物，确保新门安装面平整。

（4）安装新门

①门框固定

将门框放入门洞，用水平尺校正垂直度和水平度，并用木楔临时固定。使用膨胀螺栓或预埋铁件固定门框，每边至少3个锚固点，螺栓深度≥5cm。

②灌浆加固

门框固定后，在两侧灌入水泥砂浆（填充率≥70%），增强稳定性和防撬性能。

③门扇安装

将门扇插入门框，调整合页位置，确保开关顺畅、无卡顿。安装门锁、把手等配件，测试锁具是否灵活。

（5）验收与调试

测试门体

检查门扇是否开关自如，无异常噪音或摩擦。确保锁具、铰链功能正常，门框与门扇无缝隙。

（6）修补墙面

门框与墙体间的缝隙用水泥砂浆或发泡胶填补，再刮腻子、刷漆恢复美观。

5.石英石窗台板施工

（1）测量与选材

精确测量窗台尺寸（长、宽、深度），不规则窗台需用软尺贴合形状并标注细节。

优先选择石英含量高（80%-94%）、密度大的板材。

（2）基层处理

清理窗台表面砂浆、浮灰，修补裂缝并找平（水泥砂浆或腻子）。检查窗框防水，无墙砖区域需用防水砂浆加强处理。

（3）安装工艺

①固定方式

优先使用云石胶+人造石专用胶+玻璃胶组合，避免水泥砂浆后期开裂。靠墙部分用玻璃胶收边防裂。两侧墙体开槽嵌入窗台石，增加稳固性；设计"小耳朵"需预留开槽位置。

②安装步骤

窗台找平后，撕掉石英石保护膜，用腻子薄铺基层（避免挤压溢出）。放置窗台石并晃动使胶体均匀，缝隙用玻璃胶填满。内窗台应高于外窗台，两侧出墙30-50mm，阳角倒圆角。

（4）验收标准

①平整度

水平尺检查，台面高低差＜2mm，与墙面交接严密无缝隙。

②接缝处理

胶线不可见，手触无错缝感；色差需在进场时对比确认。

③防水性

密封胶顺直光滑，无渗漏隐患。

（5）注意事项

①施工环境

避免高温或潮湿天气作业，胶体固化需时间。

②成品保护

安装后养护期间禁重压，后续装修中覆盖防刮擦。

（6）安全细节

边缘打磨圆滑，避免尖锐角；腐蚀性化学品接触后立即用肥皂水冲洗。

6.布艺遮光窗帘施工

（1）施工前准备

①准确测量窗户的宽度和高度，确保窗帘尺寸大于窗框（一般宽度多出10-15cm）。

②标记安装位置，使用水平仪确保轨道或窗帘杆的水平度，避免安装后倾斜。

③需准备窗帘轨道（单轨）、窗帘杆、膨胀螺丝、电钻、卷尺、水平仪等工具。

④轨道类型选择：窗宽超过1200mm时需分段安装，断开处需弯折错开并预留200mm以上搭接长度。

（2）轨道与窗帘杆安装

①轨道固定

明装轨道：直接固定在墙面或天花板，需确保承重牢固，混凝土结构需使用膨胀螺丝。

暗装轨道：隐藏于窗帘盒内，安装后需检查轨道滑动顺畅性。

轨道基础宽度建议15cm以上，单轨可适当缩减。

②窗帘杆安装

校正连接件后固定窗帘杆，确保与房间标高一致。落地窗帘需预留窗台宽度，避免下垂受阻。

（3）窗帘布安装与调整

①固定窗帘布

挂钩式：将挂钩插入轨道滑轮或罗马杆吊环，确保布料平整无褶皱。

打孔式：直接穿入罗马杆，调整褶皱密度以保持美观。

（4）测试与验收

①检查窗帘开合顺畅度，轨道固定是否牢固，无卡顿或松动。

②遮光效果测试：白天拉合后观察是否有明显漏光，必要时调整轨道位置或增加遮光层。

7.其它

（1）实施中应分析各工序之间的逻辑关系，特别注意并加强控制起决定性作用的关键工作。

（2）本方案仅作参考，未尽之处依据现场条件及建设单位要求实施，如需增加内容则按具体施工合同条款规定及时办理相关手续。

四、商务要求

（一）服务期及交货地点

1.服务期限（交付时间/完成时间）：自合同正式签订起，40个日历天内安装调试完成。
2.交付地点：南京交通职业技术学院。

（二）安装调试

1、供应商在货物提交给采购人，采购人完成数量、规格验收后，应在3天内派技术人员到现场进行系统的安装和调试，7天内完成所有系统的功能调试和性能测试；性能满足技术要求后，采购人签字确认。

2、供应商调试后的系统功能和性能如不满足要求，采购人可以拒绝验收并要求供应商继续调试直至满足技术要求；

3、供应商调试30天后仍不满足性能指标要求，则采购人有权退回货物，由此引起的风险，由中标人承担。

4、供应商须提供中文版操作手册、维修手册、使用说明书等技术资料。

（三）质保期

提供不少于三年免费质保期，质保期自货物最终验收合格并交付使用之日起计算。在质保期内提供免费保养服务。

（四）验收要求：

1、整体验收标准：符合招标供货要求中设备总体要求、设备详细要求和交付要求的规定。

2、试运行验收标准：设备及系统完成安装调试后，需经过完整试运行周期检验。试运行期间系统运行稳定、功能完整可用，无频繁故障、无核心功能异常、无安全漏洞，各项性能指标、兼容指标、业务适配指标均满足招标文件及实际业务使用需求，方可进入最终竣工验收环节。试运行期间出现任何影响正常使用的故障、缺陷、功能异常或性能不达标问题，均视为试运行不合格，由供应商免费整改、调试、更换后重新启动试运行。

3、验收程序：

供应商应配合采购人按验收标准对硬软件产品进行外观和功能验收，完成设备安装、调试、部署、初验无误后，进入设备试运行期，试运行周期为30日历天。试运行期间，供应商须全程提供技术保障服务，及时处置系统故障、运行异常及使用问题，确保设备及系统平稳、正常、合规运行。

试运行期满且整体运行合格、无遗留问题后，双方启动最终验收流程，按照既定验收标准完成全面核验。未达到验收标准要求时，供应商应负责解决验收问题直至达标；若在发现验收问题之日起一个月后产品仍没有通过验收，采购人有权退货，最终验收合格后双方签字生效。
（五）培训售后及质量保证 

1、供应商在项目实施过程中，应针对项目的设备安装方案、计划进度、项目管理、调试大纲、验收方案、售后人员安排、培训计划等提供专业的方案，具有可操作性，后续满足采购人要求，不得出现响应不及时、滞后等情况；

培训服务：提供≥48小时的现场培训（含设备操作、安装使用等）售后服务；

3、供应商提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，供应商应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由供应商承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由采购人和供应商双方合议定价。

（3）退货处理：供应商应退还采购人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

4、如在使用过程中发生质量问题，供应商在接到采购人通知后在4小时内到达采购人现场。

★5、在质保期内接到报修电话后，在远程检测无法排除故障的情况下，检修人员及时到达现场处理。具体响应时间：10分钟以内响应，2小时内到达现场。若6小时内（自报修响应开始计算）依然无法完成维修，将在最短时间内增派工程师至现场进行维修或更换备用机。供应商承诺确保在任何复杂问题的情况下（除经过采购人认可的不可抗力因素之外），总体排除故障时间（自报修响应开始计算）控制在24小时内，确保系统正常运行。（提供承诺函原件并加盖供应商公章，格式自拟，内容含糊不清的作未提供处理，未提供作无效响应处理）
6、所有货物免费保修期内，因人为故意损坏因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

（六）付款方式

1、设备部分付款方式：

（1）合同签订后十五个工作日内，采购人以银行转账方式向供应商支付合同设备金额的30%作为预付款。

（2）项目安装调试完成并通过验收合格后十五个工作日内，采购人以银行转账方式向供应商支付合同设备金额的20%。

（3）项目整体通过验收合格后，采购人以银行转账方式向供应商支付设备剩余尾款，最迟于2026年12月31日前完成支付。

以上均不计息。

2、基础装修部分付款方式：

（1）项目无预付款，主要材料进场经采购人签收后十五个工作日内，采购人以银行转账方式向供应商支付基础装修部分金额的30%；

（2）项目整体竣工并通过验收后十五个工作日内，采购人以银行转账方式向供应商支付基础装修部分金额的20%；

（3）基础装修部分审计完毕后，付至审定结算价（全额发票）的100%，最迟于2026年12月31日前完成支付。

以上均不计息。

注：每次付款的同时必须提供符合国家规定的增值税发票。

（七）其他要求

1、现场勘察要求：

（1）勘察时间：2026年7月30日14:00-16:00

地点：南京交通职业技术学院（江苏省南京市江宁区龙眠大道629号）

联系人：陈生枝

联系电话：13814100381

（2）供应商携带资料：

（1）企业法人营业执照副本扫描件（加盖单位公章）；

（2）法定代表人身份证或法定代表人授权委托书、委托代理人身份证。

（3）其他

①供应商请在规定的时间参加勘察。

②供应商请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的投标中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。

③未勘察现场或勘察工作不详细的供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

2、视频演示要求：

供应商需根据招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于500M。以系统要求实际为准）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。

2.1、98寸电容智慧黑板演示视频：

（1）完整演示整机支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录，登录后自动获取个人云端教学课件列表；

（2）完整演示设备通过摄像头获取教室内图像并自动识别图内所有人员，自动进行人数统计，同时可实现随机选人功能；

2.2、交互式智能书写屏演示视频：

完整演示教学触控反馈屏可以进行角度调节来适应不同观看角度，并在屏幕可调出中控菜单界面，支持一键上课及下课两种场景控制，也可以对连接的设备单独控制开关机；

2.3、智能融合终端演示视频：

（1）完整演示智能融合终端支持插卡或刷卡、扫码、人脸识别等多种方式开关机，可实现IP对讲、故障报修（具备统计功能导出表格）、第三方录播管理；IP呼叫接通后，平台端可显示该教室的监控画面、电脑画面以及各设备的状态，并支持通过平台端对教室进行反向呼叫；

（2）完整演示智能融合终端须具备自定义电源输出延时设置，磁控锁开锁延时设置，物联模块联动开关及延时设置；支持一键上下课、画面切换、声音调整、物联设备控制、音视频广播控制、直播课堂、录播预览及控制等功能；

（3）完整演示智能融合终端、显示设备在关机状态下实现定点推送音乐、视频，支持不低于10路音视频资源同步推送,支持推送中央电视台实时节目；音视频广播推送过程中，智能融合终端可对广播进行暂停、音量调节等操作；

2.4、智慧教室分组研讨软件演示视频：

完整演示课后自动生成课堂报告，展示课程出勤率，应到、实到、请假、缺勤人数统计，以及课堂活跃度、各类活动的发起次数、参与率、随堂测试正确率，最活跃的学生及其课堂参与情况，相关得分及排名等数据展示。
3、项目组成员要求
（1）项目负责人（1名）需要具有类似的工作经验；
★（2）施工负责人要求（1名）

①施工负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（提供承诺函原件并加盖供应商公章，格式自拟，内容含糊不清的作未提供处理，未提供作无效响应处理）；

②施工负责人是非变更后无在建工程，或施工负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了施工负责人解锁手续，或施工负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在施工负责人执业范围之内（提供承诺函原件并加盖供应商公章，格式自拟，内容含糊不清的作未提供处理，未提供作无效响应处理）； 

③施工负责人无行贿犯罪行为记录；或者有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的（提供承诺函原件并加盖供应商公章，格式自拟，内容含糊不清的作未提供处理，未提供作无效响应处理）。

（3）项目组成员要求（不含项目负责人、施工负责人）：拟投入1名省住房和城乡建设厅颁发的安全员证书。
第五章 合同条款及格式
政府采购合同（货物）
合同编号：
项目名称：                                       项目编号：
甲方：（买方）南京交通职业技术学院
乙方：（卖方）
甲、乙双方根据致远楼理实一体化教室改造项目项目采购结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：致远楼理实一体化教室改造项目
1.2 标的质量：详见采购文件
1.3 标的数量（规模）：详见采购文件
1.4 履行时间（期限）：
1.5 履行地点：南京交通职业技术学院内
1.6 履行方式：详见采购文件
1.7 包装方式：详见采购文件
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：____________________ （____________________元）人民币。
三、技术资料
3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露。
四、知识产权
4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
本项目不要求提供履约保证金。
七、合同转包或分包
7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。
八、合同款项支付
1、设备部分付款方式：

（1）合同签订后十五个工作日内，甲方以银行转账方式向乙方支付合同设备金额的30%作为预付款。

（2）项目安装调试完成并通过验收合格后十五个工作日内，甲方以银行转账方式向乙方支付合同设备金额的20%。

（3）项目整体通过验收合格后，甲方以银行转账方式向乙方支付设备剩余尾款，最迟于****年**月**日前完成支付。

以上均不计息。

2、基础装修部分付款方式：

（1）项目无预付款，主要材料进场经甲方签收后十五个工作日内，甲方以银行转账方式向乙方支付基础装修部分金额的30%；

（2）项目整体竣工并通过验收后十五个工作日内，甲方以银行转账方式向乙方支付基础装修部分金额的20%；

（3）基础装修部分审计完毕后，付至审定结算价（全额发票）的100%，最迟于****年**月**日前完成支付。

以上均不计息。

注：每次付款的同时必须提供符合国家规定的增值税发票。
九、税费
9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。
十、质量保修范围和保修期及售后服务
10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：
10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。
10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。
10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后 4 小时内到达甲方现场。
10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
10.5 质保期为自交货验收合格之日起（与乙方响应文件中承诺的质保期限一致）年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。
十一、项目验收
11.1 甲方依法组织履约验收工作。
11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。
11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。
11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定及投标文件对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
十二、货物的包装、发运及运输
12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十三、违约责任
13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款 5% 的违约金。
13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日  3‰  向乙方支付违约金。
13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日  3‰  向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价 20%  的违约金。 
13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。
十四、不可抗力事件处理
14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。
14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。
十五、解决争议的方法
15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。
十六、合同生效及其它
16.1 本合同经双方签字并盖章后生效。
16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
16.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执两份。
甲  方：（盖章）                       乙  方：（盖章） 
地  址：                               地  址： 
法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：
联系电话：                             联系电话：          
日期：                                 日期：
第六章  投标文件格式
投 标 文 件
项 目 名 称： 
项 目 编 号： 
供应商名称 ：（加盖CA电子公章）
法人（授权代表） ：
联系电话：
日 期：
资格性和符合性检查响应对照及评分索引表
供应商全称（加盖公章）：
	序号
	资格性和符合性检查响应内容
	是否响应

（填是或者否）
	投标文件中的页码位置

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	


6.1 投标函
投标函
致：南京交通职业技术学院
根据贵方致远楼理实一体化教室改造项目（项目编号：）的招标文件，正式授权下述签字人____________（姓名和职务）代表我方____________（供应商的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，供应商宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可被贵方没收。
6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.一旦我方中标,我方承诺合同签订后所提供产品将等于或优于投标时所响应的产品，并满足采购人要求。
9.遵守招标文件中要求的收费项目和标准。
10.与本投标有关的正式通讯地址为：
地址：
邮编：
电话：
传真：
供应商开户行：
账户：
供应商授权代表姓名（签字）： 
供应商名称（公章）： 
日期：________年____月____日
6.2 投标一览表
投标一览表
供应商全称（加盖公章）：
项目名称：致远楼理实一体化教室改造项目
项目编号：
	品名
	投标报价
（元，含税）
	增值税率
（%）
	备注

	
	
	 %
	

	合计
	 元

	供应商是否属于小微型企业
	 （填写“是”或“否）


法定代表人（授权代表）签字：
日期：  年   月   日
填写说明：
1、“供应商是否属于小微型企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。
2、投标报价不得高于最高限价，超过最高限价将否决投标。报价保留小数点后两位。
6.3分项报价表
投标分项报价表

	序号
	产品

名称
	品牌
	规格

型号
	制造商名称
	产地
	交付期
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	投标总报价（人民币：元）
	


备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.供应商需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

4.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

5.本项目预算118.80万元，最高限价118.80万元。其中，基础装修限价29.4055万元，超过29.4055万元视为无效投标，供应商须在分项报价表中列明基础装修总价。

供应商全称（公章）:
法定代表人（授权代表）签字：
日期：  年  月   日
6.4 商务（服务）条款响应及偏离表
商务（服务）条款响应及偏离表
供应商全称（公章）：

项目名称：致远楼理实一体化教室改造项目
	序号
	项目
	招标文件要求
	供应商的承诺或说明
	偏离情况

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	


法定代表人或授权代表签字：
日期：年月日
注：
1．供应商应当逐条对照招标文件合同条款，就投标文件对合同条款存在的偏差与例外逐条做出说明；
2．如投标文件对合同条款无任何偏差，供应商仅需在本偏离表中填写“无偏离”即可。
3. 供应商未填写该表则表示完全满足招标文件合同条款要求。
 6.5 技术参数响应及偏离表
技术参数响应及偏离表
供应商全称（公章): 
项目名称：致远楼理实一体化教室改造项目
	序号
	项目
	招标文件要求
	供应商的承诺或说明
	偏离情况

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	


法定代表人或授权代表签字：
日期：  年  月  日
注：1．供应商应当逐条对照招标文件技术条款，就投标文件对技术条款存在的偏差与例外逐条做出说明；
2．如投标文件对技术条款无任何偏差，供应商仅需在本偏离表中填写“无偏离”即可。
3.供应商未填写该表则表示完全满足招标文件技术条款要求。
6.6 业绩情况表
	序号
	合同签订单位
	项目名称
	时间
	合同签订单位联系人
	合同签订单位联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


此表格式可根据评分准则要求进行调整，并将要求提供的证明材料扫描件附后。
6.7 人员配备表
	序号
	职务
	姓名
	相关证书
	相关经验

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


此表格式可根据评分准则要求进行调整，并将要求提供的证明材料扫描件附后。
6.8 技术方案
6.9 供应商认为有必要提供的文件材料
附件1 法定代表人授权委托书
本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名、职务）为我方就致远楼理实一体化教室改造项目（项目编号：）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
 授权单位盖章：_________________________________
单位名称：_____________________________________
 法人签字：_____________________________________
代理人（被授权人）签字：_______________________
职务：_____________________________________
地址：
 日期：______年____月____日
注：代理人应持本授权书参加投标，并提供一份原件在投标文件中。
附：法人身份证扫描件（需同时提供正面及背面）
	法人身份证扫描件正面
	法人身份证扫描件背面


附：委托代理人身份证扫描件（需同时提供正面及背面）
	代理人身份证扫描件正面
	代理人身份证扫描件背面


委托代理人社保证明材料：
附件2 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有： 。
主要专业技术能力有： 。
声明人：
法定代表人（被授权人）签字：
日期：年月日
附件3 无违法违规记录声明
本单位参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额等行政处罚。
特此声明。
声明人：
法定代表人（被授权人）签字：
日期：年月日
附件4 联合体协议（参考格式）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：     

                                        日期：
备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章，联合体协议须加盖各供应商的公章。
供应商若符合相关要求，请提供企业声明函。
附件5 企业声明函格式
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）            参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期： 
附件6 残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加
单位的
项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程
/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商（盖章）：
日期：年月日
属于监狱企业的证明文件
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证 明文件）
节能产品认证文件
（提供产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面）
环境标志产品认证文件
（提供产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面）
附件7 关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称：
日期：___年____月____日
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

附件8 质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                         
地址：                             邮编：                             
联系人：                      联系电话：                             
授权代表：                                                           
联系电话：                                                           
地址：                         邮编：                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                     
质疑项目的编号：                         包号：                      
采购人名称：                                                         
采购文件获取日期：                                                   
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                          
事实依据：                                                           
法律依据：                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
