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一、投标邀请函
江苏正源工程咨询有限责任公司受无锡市新吴区人民政府新安街道办事处委托，对太科园（新安街道）河道水生态长效运维养护项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：
（一）招标项目信息
1.项目名称：太科园（新安街道）河道水生态长效运维养护项目
2.项目编号：JSZC-320214-ZYGC-G2026-0005
3.养护内容：对采购范围内的河道进行运维养护，养护内容包括但不限于水质达标维护、水生植物养护、河面保洁养护、外来物种防治、生物多样性维护、突发应急处置、沉水曝气设备维护、生态拦截网设施维护、围隔设施维护、纳米曝气设备维护、活水泵站设备运维、初雨调蓄设施维护、氮磷净化设备养护、水质自动监测站运维、流量监测、水文监测、监控等水质保护相关的设施设备以及智能化设备运维等。
4.项目预算:1493.4522万元，投标最高限价为1493.4522万元，投标报价不得超过最高限价，否则作无效投标文件处理。
5.服务期：一期河道（7条）24个月，二期河道（18条）20个月，具体起始日期以合同签订日期为准。
6.采购方式：公开招标
7.采购人：无锡市新吴区人民政府新安街道办事处
8.本项目标的所属行业：其他未列明行业
9.本项目是否专门面向中小企业：否
10.本项目标的所属行业为其他未列明行业，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
（二）供应商资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：/； 
4.本项目的特定资格要求：无；
5.本项目不接受联合体投标。
（三）供应商主体信息库注册
1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：
（1）访问“江苏政府采购网”，点击“苏采云”进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。
（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼一楼窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。
（3）CA驱动下载：
在“苏采云”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。
技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30，13:00-17:00）
2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】--【绑定CA】。
3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。
4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡政府采购网--资料下载--苏采云--“苏采云”系统供应商操作手册。
（四）完成项目报名，获取采购文件
1.潜在投标供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件（在“江苏政府采购网”--“苏采云”或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件，具体操作：“项目参与”--找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”--“参与投标”--“下载文件”），完成项目报名，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。
2.招标文件（后缀名为“.kedt”）、“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－－已参与项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。
3.政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网-－办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》，或可至无锡政府采购网--资料下载--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。
（五）公开答疑时间、地点
采购人、江苏正源工程咨询有限责任公司将以线上不见面、电话咨询、传真等方式开展线上答疑服务。截至2026年8月5日17:00，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；投标供应商若需对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标供应商公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320214-ZYGC-G2026-0005        项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前传真给项目联系人。若未在规定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标供应商自行承担。
（六）网上投标及开标、定标时间、地点
本项目进行线上不见面采购活动，供应商需准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，并在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）。
网上投标截止时间：2026年8月21日9:30（投标截止时间之后的投标文件恕不接受）
网上投标解密时间：2026年8月21日开启解密后的半小时。
[bookmark: _Toc28359007]投标及开标地点：“苏采云”系统（网址：https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）
定标时间：评标结束
定标地点：无锡市公共资源交易中心新吴分中心评标室
（七）投标有效期：开标之日起90天
（八）采购方法：
本次采购采用《江苏省政府采购（苏采云）平台》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。
（九）本次采购联系方式
有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。
采购人：无锡市新吴区人民政府新安街道办事处
采购人地址：无锡市新吴区清晏路28-1
联系人：鲍工
联系电话：0510-85383352
采购代理机构：江苏正源工程咨询有限责任公司
联系人：王洲银
联系电话：18961820656
联系地址：无锡市锡山区浙大网新科技园47-804
（十）其他
1.因供应商可能会存在操作不熟练、业务不熟悉等因素，为保证开评标流程顺利，供应商如有问题应及时反馈，供应商在投标文件递交截止时间前网上上传电子投标文件。
2.本项目为不见面开标，仅需在任意地点登录苏采云平台参加开标会议，供应商无需到达开标现场。
3.纸质投标文件：本项目为不见面开标，报价人无需递交纸质投标文件至现场，中标后中标供应商向采购代理机构提供与电子投标文件完全一致的纸质投标文件（3份：一正、二副）。
4.供应商请仔细阅读供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。
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二、投标供应商须知
（一）遵循原则：
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
（二） 招标文件：
1． 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。
2． 招标文件中的“法定代表人”是指投标供应商营业执照上的“法定代表人”或相关部门登记证明文件中的“负责人”。
3． 投标供应商应在苏采云平台（https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。
4． 招标文件仅作为本次招投标使用。
（三）招标文件的解释：
本文件的最终解释权归采购人。
（四）招标文件的补充或修正：
1.江苏正源工程咨询有限责任公司可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。
2.如需对招标文件进行澄清或修正，江苏正源工程咨询有限责任公司将在江苏政府采购网、中国政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标供应商应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标供应商未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。
3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。江苏正源工程咨询有限责任公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏正源工程咨询有限责任公司对无效质疑不予受理。
（五）质疑与投诉
1.质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。
2.质疑的提出
2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
2.2潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出。
2.3供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
2.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函须原件递交。
2.6供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
2.7以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
3.质疑的受理与答复
3.1采购人负责供应商质疑答复。
3.2质疑函由采购人办理签收手续。
3.3质疑函接收单位信息：
接收单位：江苏正源工程咨询有限责任公司
地址：无锡市锡山区浙大网新科技园47-804
邮编：214000
联系人：王洲银
电话：18961820656
3.4采购人应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
3.5采购人处理的其他要求按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。
4.投诉的提起
4.1质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人所属预算级次的财政部门提起投诉。
4.2供应商投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：
（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
（4）事实依据；
（5）法律依据；
（6）提起投诉的日期。
4.3投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
4.4投诉人提起投诉应当符合下列条件：
（1）提起投诉前已依法进行质疑；
（2）投诉书内容符合本办法的规定；
（3）在投诉有效期限内提起投诉；
（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；
（5）财政部规定的其他条件。
4.5供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。
5.由采购人所属预算级次的财政部门根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定进行投诉处理。
（六）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：
1. 投标函（格式见附件）
2. 资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：
（1） 关于资格的声明函（格式见附件）；
（2） 具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照或相关部门的登记证明文件（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照）；
（3） 供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；
（4） 供应商法定代表人身份证；
（5） 供应商法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加投标的除外）；
（6） 供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；
（7） 供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年（2024年或2025年）中任意一年度的审计报告和所附已审财务报告；
（8） 供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；
（9） 供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；
（10） 承诺书（格式见附件）；
（11） 采购人要求的特定资质证明扫描件（详见“投标邀请函”-“投标供应商资格要求”之4中要求）。
（12） 供应商如是中小微企业需提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如是残疾人福利性单位的，提供残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；如是监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件扫描件加盖公章。
注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。
3.开标一览表（格式见附件）
4.报价明细表（格式见附件）
5.投标偏离表（格式见附件）
6.主要人员配置表及拟派项目负责人简历表及设备配备表（格式见附件）
7.投标供应商基本情况声明（格式见附件）
8.技术文件（暗标，内容参照评标办法）
特别注意：本项目采用暗标形式，投标供应商须参照评标办法的相关要求对商务部分和技术文件部分分别进行制作。其中技术文件部分属于暗标，投标供应商在制作技术文件部分相关内容时不得有体现投标供应商身份的内容，否则投标无效。
不得有体现投标供应商身份的内容是指：
①技术部分不得出现能够体现投标供应商身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；
②技术部分不得更改，不得在其中标注或做任何可以辨认投标供应商及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；
③技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标供应商的特殊做法；
④不得有其他体现投标人身份的内容。
⑤字体、段落、页面布局的设置：
字体：一级标题为宋体黑色二号字体，其余正文均采用宋体黑色小四号字体，不得出现手写。
段落：使用1.5倍行间距、字间距标准。
页面布局：不得设置页眉、页脚（系统自动生成页码除外），纸张方向纵向、不得有空白页、页面底色白色，分栏为一栏。
9.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）
10.要求采购人提供的配合（如有自拟自行添加）
11.其他（报价人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟自行添加）
上述1-7项报价人必须按要求全部提供，否则响应文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。报价人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可以在中国大陆有效居留的许可证明。
（七）投标文件的制作：
1． 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。
2． 投标文件由投标供应商按要求如实填写，须有投标供应商（签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
3． 如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。
4． 投标费用自理。
（八）网上投标
1. 投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录苏采云平台获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
2. 投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。
3. 投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。
4. 投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
5. 投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
6. 投标供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。
7. 因投标供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。
8. 请投标供应商实时关注评标过程，一旦发现有询标函，请按时回复。如项目设置暗标，询标时无法通过系统以外途径通知投标单位，请投标供应商密切关注评标过程，因投标供应商未尽注意义务，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。
（九）无效投标文件的确认：
投标供应商有下列情况之一者，投标文件无效：
1. 未按规定在江苏省政府采购（苏采云）平台注册的；
2. 电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；
3. 电子投标文件未按招标文件要求签章的；
4. 投标供应商未按招标文件要求解密电子投标文件的；
5. 投标供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；
6. 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；
7. 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；
8. 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；
9. 电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；
10. 电子投标文件中技术文件暗标部分有体现投标供应商身份的内容；
11. 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；
12. 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
13. 不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
14. 不同投标供应商的投标文件的上传形式、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；
15. 不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；
16. 不同投标供应商的投标资料相互混装、不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；
17. 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；
18. 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
19. 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
20. （一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
(三）财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。
21. 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
22. 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
23. 法律法规和招标文件规定的其他无效情形。
（十）开标、评标：
1． 所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件；
2． 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标供应商的投标报价；
3． 开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正，经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。
4． 电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。
5． 投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。
6． 评标程序
评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。
（1） 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
1 资格性检查。采购人代表依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。
2 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
注：关于符合本国产品标准的声明函：投标文件模板中关于符合本国产品标准的声明函不做要求，可不用填写具体内容，直接签章上传。
（2） 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（3） 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
7． 评标方法
（1）投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。比较与评价采用综合评分法。
（2）评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商排名第一，为中标供应商。
[bookmark: _Hlk161324277]核心产品（如有）：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标供应商获得评审排名资格，其他同品牌投标供应商无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，同上处理。
8． 评分标准
详见附件。
（十一）定标：
1． 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。代理公司将在江苏政府采购网、中国政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达江苏正源工程咨询有限责任公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。代理公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏正源工程咨询有限责任公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。
2． 江苏正源工程咨询有限责任公司向中标供应商发出中标通知书。
3． 投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。
（十二）废标的确认：
在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：
1． 符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；
2． 出现影响采购公正的违法、违规行为；
3． 投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
4． 因重大变故，采购任务取消。
（十三）中标无效的确认：
（1） 提供虚假材料谋取中标的；
（2） 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（3） 与采购人、其他供应商恶意串通的；
（3） 向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；
（4） 在投标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（5） 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（5）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
（十四）签订、履行合同：
1． 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，在江苏正源工程咨询有限责任公司就实质性条款见证后，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。江苏正源工程咨询有限责任公司见证部分详见招标文件合同书（格式条款），见证后的格式条款不得作任何修改。
2． 中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，江苏正源工程咨询有限责任公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。
（十五）注意事项：
中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
（1） 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；
（2） 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（3） 拒绝履行合同义务的。
（十六）中标服务费：
1.本项目招标代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002] 1980 号)，以中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算：100万以下费率为1.5%，100万－500万费率为0.8%，500万-1000万费率为0.45%，1000万-5000万费率为0.25%；在此基础上打七折计取。
2.领取中标通知书时由中标供应商向采购代理机构一次性付清。
3.中标供应商如果未按规定缴纳采购代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。
（十七）合同融资、履约担保
1.中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见无锡政府采购网“政采贷”专栏。
2.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商 的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理，也可通过无锡政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。
3.有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
4.根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。
5.政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。
3、 [bookmark: _Toc12747][bookmark: _Toc6851]
项目技术要求和有关说明
[bookmark: _Toc32088][bookmark: _Toc29141]一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：
1.采购标的需实现的功能或者目标：本项目为太科园(新安街道)河道水生态长效运维养护项目，为保障太科园片区河道水生态修复项目的建设成果，现需开展对太科园(新安街道)大溪港、翡翠河、孟巷河、兴源河、清水河、谈家桥河、三河港、面杖港、夹洚上河、莫家桥河（夹洚上河西段）、袁塘桥河、大坟头河、车尚桥河、华甲里河、六步港、秀景路河、老人桥浜、汗巾头浜、三房桥河、新库港、具区河、高墩港、新开港、三河港河道进行水生态长效运维养护，涉及水域总面积约81.3万平方米。
2.为落实政府采购政策需满足的要求：
本项目是否专门面向中小企业：否；
不专门面向中小/小微企业的项目，做价格扣除。
①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。
③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。
④残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
二、采购标的概况、采购项目交付或者实施的时间、地点、内容及要求：
1.项目名称：太科园（新安街道)河道水生态长效运维养护项目
2.采购项目概况：本项目为太科园(新安街道)河道水生态长效运维养护项目，对大溪港、夹洚上河、清水河、面杖港、袁塘桥河、华甲里河、三河港、具区河、翡翠河、兴源河、谈家河、高墩港、车尚桥河、三房桥河、秀景路河、老人桥浜、六步港、莫家桥河（夹洚上河西段）、新开港、新库港、汗巾头浜、大坟头河等河道进行水生态长效运维养护，涉及水域总面积约81.3万平方米，具体详见河道清单。
3.服务期：一期河道（7条）24个月，二期河道（18条）20个月，具体起始日期以合同签订日期为准。
4.服务质量标准：
（1）水质要求：河道年平均水质主要指标(氨氮、总磷、高锰酸盐指数、化学需氧量等)稳定达到地表Ⅲ类水标准，同时满足上级各项要求，透明度不低于80cm。（由环保部门提供相关水质数据）。
（2）考核断面内的河道，要求河道水体达到或优于国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准；不在考核断面内的河道，以街道抽测河道断面快检指标为依据（仅检测氨氮指标），要求河道水体达到或优于国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。
（3）生态要求：水生态系统结构稳定、功能完善，持续保持无藻类暴发；
（4）设备要求：设施设备完整，运行正常，符合行业合格标准；
（5）服务质量：达到国家及行业合格标准及采购人考核合格要求；
5.实施地点：无锡市新吴区；
6.付款方式：
费用支付方式：合同签订后预付合同金额（即中标金额）的10%，每月由采购人对项目运维养护情况进行考核，考核标准依据《附件二：太科园（新安街道）河道水生态长效运维养护考核评分标准》。按照考核结果及其他相关要求每季度进行支付，其中10%的预付款在第一、第二季度支付款项中分两次扣除。付款时中标供应商向采购人开具符合采购人财务部门要求的发票，采购人应当在收到发票后向中标供应商支付当期服务费。
[bookmark: _Toc13024]三、采购标的需满足的内容要求：
（一）养护内容
养护内容包括但不限于水质达标维护、水生植物养护、河面保洁养护、外来物种防治、生物多样性维护、突发应急处置、沉水曝气设备维护、生态拦截网设施维护、围隔设施维护、纳米曝气设备维护、活水泵站设备运维、初雨调蓄设施维护、氮磷净化设备养护、水质自动监测站运维、流量监测、水文监测、监控等水质保护相关的设施设备以及智能化设备运维等。

设施设备规格参数如下：
	序号
	设施设备名称
	规格参数

	1
	生态拦截网设施维护
	1、浮球，直径Φ100mm，用Φ10mm聚乙烯新绳串穿
2、18股网孔10mm密渔网，与浮球用Φ3mm聚乙烯新绳扎紧，间隔300mm
3、底部配重沙袋，直径Φ80mm
4、间隔3-5m，DN50镀锌钢管桩

	2
	生态围隔设施维护
	1、浮体采用PVC布，PVC布内分节填充加密泡沫，PVC围隔浮体长度750mm，直径150mm，16个/20m
2、DN80热镀锌钢管桩，深绿色PVC布，每隔5.0m固定
3、底部配重石笼，直径100mm

	3
	生态过滤带设施维护
	1、浮球，直径Φ100mm密排，用Φ3mm聚乙烯新绳串穿
2、DN50PPR管，与浮球用Φ3mm聚乙烯新绳扎紧，间隔300mm
3、腈纶布，布置与水面平齐（高度常水位深+300mm）
4、沙袋配重，直径Φ80mm，8kg/m

	4
	原位净化带围隔维护
	1、浮体采用橡胶布，内分节填充加密泡沫，浮体长度1100mm，直径150mm，12个/20m
2、DN80热镀锌钢管桩，深绿色PVC布，每隔5.0m固定
3、底部配重石笼，直径100mm

	5
	沉水曝气风机运行养护
	额定功率：3.7kW和5.5KW，包含主风机、消音器、配件等。

	6
	水质自动监测站运行养护（3参数）
	1、名称：水质自动监测站（3参），双层隔热不锈钢柜体，规格：1643*900*900mm
2、溶解氧分析仪：AM-480；氨氮在线分析仪：AM-4020；化学需氧量在线分析仪：AM-4010
3、其他包括监控摄像头、硬盘录像机、工业触摸屏、路由器、防雷模块、断路器、继电器、潜水泵、液位计、电磁阀等

	7
	水质自动监测站运维（5参数）
	1、名称：水质自动监测站（5参），双层隔热不锈钢柜体，规格：2100*1200*1000mm
2、溶解氧分析仪：AM-480；氨氮在线分析仪：AM-4020；总磷在线分析仪：AM-4030；高锰酸盐指数在线分析仪：AM-4012；化学需氧量在线分析仪：AM-4010
3、其他包括监控摄像头、硬盘录像机、工业触摸屏、路由器、防雷模块、断路器、继电器、潜水泵、液位计、电磁阀等

	8
	河道彩色喷泉
	1、DN25可调直流喷泉喷嘴 50只，供水泵（QS65-10-3kW） 2台，LED 水下灯（27W/24V）50盏
2、DN80特制直流喷泉喷嘴 1只，供水泵（QS40-40/2-7.5kW） 1台，LED 水下灯（27W/24V）4盏
3、DN50特制直流喷泉喷嘴 6只，供水泵（QS65-13-4kW） 2台，LED 水下灯（27W/24V）12盏
4、漂浮式平台尺寸：6m*6m
5、喷泉浮排整体设备采用煤沥青防腐

	9
	排口原位净化墙维护
	
1、不锈钢网片，网孔尺寸10*10mm
2、平面尺寸2600*1700mm
3、框架角钢L50*50*5mm，中间镀锌扁钢-5*50mm
4、内侧填料（均分三层）：外层沸石，粒径20~30mm；中层火山岩，粒径15~20mm；内层陶粒，粒径10~15mm

	10
	穿孔曝气风机运行养护
	额定功率（7.5kW、5.5kW、3.7kW）包含主风机、消音器、配件等。

	11
	氮磷净化设备养护
	1、型号：ECNPP-2000
2、单个氮磷净化器尺寸：550*150*700，每套6个
3、额定功率：0.9-1.2KW，额定电压：AC220V/50HZ/DC30V
4、固定方式：4m长DN50热镀锌钢管，壁厚3.5mm，入老土层不小于2m
5、其他含氮磷净化器、控制系统等，采用电能作为清洁外源电子供体，通过电化学-微生物作用的耦合实现水中氮磷的高效脱除，去除氨氮和有机质

	12
	膜曝气排口净化装置维护
	1、膜曝气排口净化装置（MABR型）
2、4根Phi5mm钢丝绳固定
3、DN50热镀锌钢管桩
4、含浮体、曝气设备柜、曝气管道系统、中空纤维膜生物膜系统等

	13
	太阳能自控微生物活化器维护
	1、设备尺寸：330*200cm
2、设备功率：750W
3、电压：18-72V
4、单台增氧能力：0.68-0.78kg O2/h
5、风口完全敞开：转速＞15000rpm，风量＞25m3/h，风口完全封闭：转速＞11500rpm，风压＞25kPa
6、额定工作点：转速＞12500rpm，风压＞18kPa，风量＞10m3/h
7、单台微生物发生器内部填充5kg固化微生物载体，共两台，每2个月补充一次载体
8、主要包含太阳能板、电池组、控制柜、PE浮体、微生物活化器等

	14
	漂浮式水面垃圾收集器维护
	1、304不锈钢箱体，设备尺寸：2330*670*1006mm
2、包含电机、太阳能电池板、浮体、拉环等
3、电机功率：10W，太阳能电池板功率：220W（80W*2+60W*1），锂电池容量：12V，60AH

	15
	生物膜养护
	1、尺寸：2000*600*800mm
2、包含生物膜框架结构，生物膜系统

	16
	超氧纳米曝气设备维护
	1、超氧纳米气泡机参数：
外形尺寸：1500*2000*1500mm，工作电压：380V/50Hz，总功率：10kW，进气量：25L/min
臭氧/溶氧输出：100g/h，气水混合液输出量：30m3/h，整机重量：500kg
2、配套制氧机参数：
外形尺寸：650*550*1500mm，工作电压：220V/50Hz，功率：3kW
供氧量：30L/min，氧气浓度：>=90%，重量：70kg
3、气源：纯氧或臭氧，可手动切换
4、气泡粒径：50~400nm
4、气泡粒径：50-400nm

	17
	微纳米曝气设备养护
	1、外形尺寸：1700*1900*1500mm
2、电源：380V  50Hz
3、总功率：10.9kW
4、主泵流量：30m3/H
5、气源：臭氧纯氧混合气体：空气≥3：1
6、纯氧机流量：20L/min
7、进气方式：负压进气
8、进/出水口管径：DN80
9、气泡粒径：100nm-10μm
10、浮体数量：4个
11、DN50热镀锌钢管，壁厚3.5mm，与设备箱体固定

	18
	臭氧纳米曝气设备维护
	1、外形尺寸：700*500*1500mm
2、电压：380V/50Hz
3、功率：3.5kW
4、处理水量（每天12h计）：72m3/d
5、气泡粒径：100nm-10μm
6、气体介质：空气/氧气/臭氧

	19
	离子叠加设备养护
	1、材质规格：1200*700*450mm，304不锈钢柜体
2、功率：3kW
3、额定处理量：3000-3500m³/d
4、总氮去除率：10kg/d
5、内置离子加速器电源一套 0.2kW，内置高压放电电源5万伏，内置空气过滤装置一套，内置动力气泵一台 0.8kW，外置动力推流器一套 1.5kW（380V)

	20
	初雨调蓄设施维护
	1、潜水排污泵：Q=40m3/h，H=9m，N=2.2KW，1用1备，带自动冷却系统；晴天智能闸门处于常闭状态，待达到启泵水位后由潜水泵打出，排入污水井，最终进入市政管网
2、双导杆及自耦装置，与潜水排污泵配套供给
3、DN400智能液压阀门，不锈钢材质
4、超声波液位仪、雨量感应器
5、其他包含阀门、法兰、控制柜等

	21
	活水泵站设备运维
	1、泵站筒体（GRP材质）：DN2500*H4000厚度18mm
2、潜水泵：150QWP-330，设计流量0.04m3/s，设计扬程9.5m,单泵功率5.5KW，通过超声波液位仪控制，二用一备
3、粉碎型格栅，不锈钢材质
3、其他包含阀门、法兰、爬梯、扶手、控制柜等

	22
	安全警示牌运维
	
1、规格：40*40*3mm厚镀锌方通，3mm厚铝板折弯成型，氟碳漆饰面
2、橘色实心泡沫救生圈

	23
	流量监测系统运维
	
1、河道流量仪：LSH10-1QC超声波多普勒流速流量仪
2、排口流量仪：LSH10-1QC超声波多普勒流速流量仪
3、配电箱：500*600*300不锈钢材质
4、太阳能电池板，高光效单晶硅功率140W
5、其他含立杆、数据遥测中段RTU、充电控制器、信号电源防雷器等。

	24
	监控系统运维
	高清摄像头、立杆、数据遥测终端RTU、充电控制器、信号/电源防雷器、太阳能电池板（240W）、配电箱（500*600*300mm，不锈钢）、硬盘录像机、主板维护等。

	25
	水文监测系统运维
	1、流速流量计：LCH10-1QC超声波多普勒流速流量计
2、气象传感器：风速传感器、风向传感器、翻斗式雨量计
3、配电箱：500*600*250mm，304不锈钢材质
4、太阳能电池板：高光效单晶硅，功率140W
5、其他含立杆、数据遥测终端RTU、充电控制器、信号/电源防雷器、监控摄像头等

	26
	浮标监测设备运维
	1、浮标规格：直径60mm，高度1000mm，PE外壳，太阳能电池板45W，4G无线传输模块（外置天线）
2、传感器：数字式氨氮/pH传感器、数字式溶解氧传感器

	27
	水位计设备运维
	1、太阳能电池板：高光效单晶硅，功率140W
2、雷达水位计：HCRZ-LD100型
3、其他含数据遥测终端DTU、充电控制器、配电箱（500*600*300mm，不锈钢）、3.5m不锈钢立杆、信号防雷器等






（2） 养护明细清单
太科园(新安街道)河道水生态长效运维养护项目河道明细
一期7条河道：
	序号
	河道名称
	起终点
	河道长度
（千米）
	水域面积
（万平方米）
	河道
等级
	合计面积
（万平方米）

	1
	大溪港南段
	具区路-太湖段
	1.114
		5.56
	二级
	27.62

	
	大溪港
彩虹桥段
	彩虹桥段
	0.337
	
	
	

	2
	清水河
	大溪港-新开港
	4.094
	19.38
	三级
	

	3
	孟巷河 
	华谊路-菱湖大道
	1.115
	2.68
	三级
	

	4
	翡翠河
	夹洚上河-大溪港
	2.579
	6.22
	四级
	16.02

	5
	兴源河
	面杖港-大溪港
	2.954
	8.25
	四级
	

	6
	谈家桥河
	浜头-运河西路
	0.76
	1.18
	四级
	

	7
	三河港
	现有土坝-新建闸
	0.34
	0.37
	四级
	

	
	汇总
	
	
	
	
	43.64







二期18条河道：
	序号
	河道名称
	起终点
	河道长度
（千米）
	水域面积
（万平方米）
	备注
	合计面积
（万平方米）

	1
	大溪港
	清源路-彩虹桥
	1.10
	3.32
	二级
	7.19

	2
	车尚桥河
	华甲里河-
大溪港
	1.81
	3.87
	三级
	

	3
	面杖港
	华谊路东侧橡胶坝-面杖港闸站
	1.41
	2.54
	四级
	30.53

	4
	夹洚上河
	翡翠河-
夹洚上河闸站
	1.34
	3.02
	四级
	

	5
	莫家桥河（夹洚上河西段）
	华谊路-翡翠河
	0.73
	1.60
	四级
	

	6
	袁塘桥河
	净慧东道-
佛奥支路
	0.19
	0.26
	四级
	

	7
	华甲里河
	和风路-大溪港
	1.39
	2.52
	四级
	

	8
	大坟头河
	浜头-运河
	0.55
	0.61
	四级
	

	9
	六步港
	清水河-大溪港
	1.25
	2.42
	四级
	

	10
	秀景路河
	大溪港-六步港
	0.99
	0.94
	四级
	

	11
	三房桥河
	华新北路-
大溪港
	0.69
	2.16
	四级
	

	12
	新库港
	清水河-具区路
	0.71
	0.85
	四级
	

	13
	具区河
	大溪港-秀云路，东段
	1.70
	4.62
	四级
	

	14
	高墩港
	清水河-
高墩港闸站
	2.91
	4.45
	四级
	

	15
	新开港
	清水河-运河
	1.72
	2.24
	四级
	

	16
	三河港
	土坝-横泾巷河
	0.60
	0.85
	四级
	

	17
	老人桥浜
	浜头-秀景路河
	0.43
	0.40
	四级
	

	18
	汗巾头浜
	浜头-六步港
	0.44
	1.05
	四级
	

	
	汇总
	
	
	
	
	37.72


太科园(新安街道)河道水生态长效运维养护项目清单明细表
	一期河道：太科园（新安街道）河道水生态长效运维养护项目（7条河）

	序号
	名称
	运维养护要求
	单位
	数量
	单价（元/月）
	合价（元）
	备注

	一
	水质达标维护
	
	
	
	
	

	1
	水体保洁与维护
	定期巡查，定期清理、打捞水面水草、漂浮物及垃圾；并及时处置，垃圾处置符合环保要求，每条河道至少配备一艘保洁船只；维护标准参照采购需求；
养护期24个月
	m2
	436442
	
	
	

	2
	水质、透明度维护
	1、水质、透明度维护；
2、维护标准参照采购需求；
养护期24个月
	m2
	436442
	
	
	

	3
	水质自检
	1、每河道依据点位每月一次进行水质自检
2、监测指标：氨氮、总磷、COD、高锰酸盐指数等指标，出具符合资质要求的实验室正式报告。
养护期24个月
	次
	192
	
	
	

	二
	水生植物养护
	
	
	
	
	

	1
	沉水植物养护
	1、及时清除水体表面的植物及非规划性沉水植物。沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机割。对于死株，应及时清除。
2、全年集中收割1次，收割范围覆盖全部养护区域内的规划性沉水植物，在沉水植物进入自然枯萎期后 1 周内收割，收割方式为机械收割或人工打捞，收割后的植物残体需及时运离养护区域，严禁随意堆放或二次投入水体。
3、根据覆盖度要求进行春季补种1次沉水植物，确保植株成活率。
4、养护要求：沉水植物无大面积枯萎、病虫害，整体生长态势良好。
养护期24个月
	m2
	401640
	
	
	

	2
	挺水植物养护
	1、定期巡查，松动及时固定，破损及时更换，避免整个浮床连带损伤。
2、根据长势/覆盖度进行补种。
3、及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理滨岸带挺水植物周围的杂物或垃圾。
4、定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系。
5、冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行修剪。
6、对于因病虫害等原因造成某个或某些植被死亡时，应将植被撤出，并进行相应的补种；当植物有严重病虫害时，应撤出后再喷洒杀虫剂处理。
养护期24个月
	m2
	5615
	
	
	

	三
	生物多样性保障
	
	
	
	
	

	1
	生物群落调研及分析
	1、每半年一次，针对品种、生物量等进行数据分析，提供自检报告；
2、根据考核要求及水质情况，调整微生物，底栖生物数量。根据考核要求增加大溪港、兴源河生物多样性维护要求                     
养护期24个月
	次
	28
	
	
	

	2
	水生态系统健康评估
	1、 根据当前河道情况、各项检测数据及水生态系统发展规律，形成报告分析，积累经验，科学指导后续维护工作
2、每年度一次
	次
	2
	
	
	

	四
	外来物种防治
	
	
	
	
	

	1
	技术性生态治理
	1、 水体、水面水绵、刚毛藻等丝状藻预防和治理
2、含投加生物藻类控制剂及人工打捞清运
3、采用物理、生态方式防治福寿螺等外来物种
4、人工配合开展专项清理
养护期24个月
	m2
	436442
	
	
	

	五
	应急维护
	
	
	
	
	

	1
	应急维护
	1、成立应急维护小组，配备人员及应急物资。
2、现场突发状况后，简单问题现场维护，改善水质，解决问题后形成记录；严重问题如排口排污、蓝藻、暴雨汛期防控等状况，应及时上报，采用临时措施避免问题恶化，同时上报具体措施，处置方案。
养护期24个月
	  项
	1
	
	
	

	六
	水体设施维护
	
	
	
	
	

	1
	生态拦截网设施维护
	生态拦截网设施维护，损坏部分修补、更换（已有钢管利用）
养护期24个月
	米
	556
	
	
	

	2
	生态围隔设施维护
	定期巡查，检修设施情况、及时清理、修理破损、脱落等，维护需要满足采购需求要求。
养护期24个月
	米
	1480
	
	
	

	3
	沉水曝气风机运行养护
	沉水曝气风机设备定期维护、检修，若出现故障及时维修，维护需要满足采购需求要求。
养护期24个月
	套
	22
	
	
	

	4
	水质自动监测站运行养护
	定期检查、维护监测站的运行情况，保持功能正常，定期更换耗材并校准、若出现故障及时维修；维护需要满足采购需求要求。
养护期24个月,
	座
	7
	
	
	

	七
	绿化养护
	
	
	
	
	

	1
	草皮养护
	1、草皮种类：矮生百慕大+黑麦草
2、维护内容：对苗木进行修剪、收割及补种；根据季节和绿植特性浇水、杂草清理、病虫害防治等。秋季追播黑麦草草籽
养护期:三级养护24个月
	m2
	3492
	
	
	

	2
	色块养护
	1、苗木种类：喷雪花、矮蒲苇、细叶芒等
2、维护内容：定期修剪、根据天气情况浇水、及时清理杂草、病虫害防治
养护期:三级养护24个月
	m2
	56
	
	
	

	八
	电费
	
	
	
	
	

	1
	运维电费
	24个月运维期电费（投标时不得让利。该项按实结算，根据实际电费支付凭证付款。）
	项
	1
	
	249308.8
	

	九
	7条河-24个月费用合计
	
	


二期河道：太科园（新安街道）河道水生态长效运维养护项目（18条河）
	序号
	项目名称
	运维养护要求
	单位
	数量
	单价（元/月）
	合价（元）
	备注

	一
	水质达标维护
	
	
	
	
	

	1
	水体保洁与维护
	定期巡查，定期清理、打捞水体垃圾；及时处置垃圾，垃圾处置符合环保要求，每条河道至少配备一艘保洁船只；维护标准参照采购需求；
养护期20个月
	m2
	377357
	
	
	

	2
	水质、透明度维护
	1、水质、透明度维护；
2、维护标准参照采购需求；
养护期20个月
	m2
	377357
	
	
	

	3
	水质自检
	1、每河道依据点位每月一次进行水质自检
2、监测指标：氨氮、总磷、COD、高锰酸盐指数等指标，出具符合资质要求的实验室正式报告。
养护期20个月
	次
	360
	
	
	

	二
	水生植物养护
	
	
	
	
	

	1
	沉水植物养护
	1、及时清除水体表面的植物及非规划性沉水植物。沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机割。对于死株，应及时清除。
2、全年集中收割1次，收割范围覆盖全部养护区域内的规划性沉水植物，在沉水植物进入自然枯萎期后 1 周内收割，收割方式为机械收割或人工打捞，收割后的植物残体需及时运离养护区域，严禁随意堆放或二次投入水体。
3、根据覆盖度要求进行春季补种1次沉水植物，确保植株成活率。
4、养护要求：沉水植物无大面积枯萎、病虫害，整体生长态势良好。
养护期20个月
	m2
	346782
	
	
	

	2
	挺水植物养护
	1、定期巡查，松动及时固定，破损及时更换，避免整个浮床连带损伤。
2、根据长势/覆盖度进行补种。
3、及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理滨岸带挺水植物周围的杂物或垃圾。
4、定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系。
5、冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行修剪。
6、对于因病虫害等原因造成某个或某些植被死亡时，应将植被撤出，并进行相应的补种；当植物有严重病虫害时，应撤出后再喷洒杀虫剂处理。
养护期20个月
	m2
	4427
	
	
	

	三
	生物多样性保障
	
	
	
	
	

	1
	生物群落调研及分析
	1、每半年一次，针对品种、生物量等进行数据分析，提供自检报告；
2、根据考核要求及水质情况，调整微生物，底栖生物数量。根据考核要求增加大溪港、兴源河生物多样性维护要求                     
养护期20个月
	次
	54
	
	
	

	2
	水生态系统健康评估
	1、根据当前河道情况、各项检测数据及水生态系统发展规律，形成报告分析，积累经验，科学指导后续维护工作
2、每年度一次
	次
	2
	
	
	

	四
	外来物种防治
	
	
	
	
	

	1
	技术性生态治理
	1、水体、水面水绵、刚毛藻等丝状藻预防和治理
2、含投加生物藻类控制剂及人工打捞清运
3、采用物理、生态方式防治福寿螺等外来物种
4、人工配合定期完成专项清理
养护期20个月
	m2
	377357
	
	
	

	五
	应急维护
	
	
	
	
	

	1
	应急维护
	1、成立应急维护小组，配备人员及应急物资。
2、现场突发状况后，简单问题现场维护，改善水质，解决问题后形成记录；严重问题如排口排污、蓝藻、暴雨汛期防控等状况，应及时上报，采用临时措施避免问题恶化，同时上报具体措施，处置方案。
养护期20个月
	项
	1
	
	
	

	六
	水体设施维护
	
	
	
	
	

	1
	生态拦截网设施维护
	生态拦截网设施维护，损坏部分修补、更换（已有钢管利用）
养护期20个月
	米
	774
	
	
	

	2
	生态围隔设施维护
	定期巡查，检修设施情况、及时清理、修理破损、脱落等，维护需要满足采购需求要求。
养护期20个月
	米
	3828
	
	
	

	3
	生态过滤带设施维护
	定期巡查，检修设施情况、及时清理、修理破损、脱落等，维护需要满足采购需求要求。
养护期20个月
	套
	26
	
	
	

	4
	原位净化带围隔维护
	定期巡查，检修设施情况、及时清理、修理破损、脱落等，维护需要满足采购需求要求。
养护期20个月
	米
	11
	
	
	

	5
	河道彩色喷泉
	定期巡查，检查管道、水泵运行情况，定期清洗网格栅、打捞井底垃圾、检查电路。若出现故障及时维修，维护需要满足采购需求要求。
养护期20个月
	套
	1
	
	
	

	6
	排口原位净化墙维护
	定期检查、维护排口原位净化墙运行情况、及时清理垃圾防止封堵情况发生、补充调料，保持排口原位净化墙功能正常运行，维护需要满足采购需求要求。
养护期20个月
	个
	15
	
	
	

	7
	穿孔曝气风机运行养护
	1、人工定期巡查，设备日常清理、维护，每天检查管道是否被异物封堵、检查风机运行状态是否正常，每月对设备进行清洗，每年对水泵保养、电路是否异常等检查。
2、密封圈每年定期更换（拆卸、修理、安装等），每年对风机进行清理。
3、系统维护升级
养护期20个月
	套
	45
	
	
	

	8
	氮磷净化设备养护
	定期检查、维护设备运行情况、及时清理垃圾防止封堵情况发生、补充调料，保持功能正常运行，维护需要满足采购需求要求。
养护期20个月
	套
	10
	
	
	

	9
	膜曝气排口净化装置维护
	定期检查、维护设备运行情况、及时清理垃圾防止封堵情况发生、补充调料，保持功能正常运行，维护需要满足采购需求要求。
养护期20个月
	套
	15
	
	
	

	10
	太阳能自控微生物活化器维护
	定期检查、维护设备、电路运行情况，保持功能正常运行，定期补充固化微生物载体，维护需要满足采购需求要求。
养护期20个月
	套
	23
	
	
	

	11
	漂浮式水面垃圾收集器维护
	定期检查、维护设备、电路运行情况，保持功能正常运行，定期清理，维护需要满足采购需求要求。
养护期20个月
	套
	13
	
	
	

	12
	生物膜养护
	定期检查维护生物膜运行情况，出现异常情况及时维护，保持功能正常运行。
	套
	1110
	
	
	

	13
	超氧纳米曝气设备维护
	定期检查、维护设备运行情况，保持功能正常运行，定期清理，若出现故障及时维修；维护需要满足采购需求要求。
养护期20个月
	套
	8
	
	
	

	14
	微纳米曝气设备养护
	定期检查、维护设备运行情况，保持功能正常运行，定期清理，若出现故障及时维修；维护需要满足采购需求要求。
养护期20个月
	套
	4
	
	
	

	15
	臭氧纳米曝气设备维护
	定期检查、维护设备运行情况，保持功能正常运行，定期清理，若出现故障及时维修；维护需要满足采购需求要求。
养护期20个月
	套
	1
	
	
	

	16
	离子叠加设备养护
	定期检查、维护设备运行情况，保持功能正常运行，定期清理，若出现故障及时维修；维护需要满足采购需求要求。
养护期20个月
	套
	1
	
	
	

	17
	初雨调蓄设施维护
	定期检查维护设施运行，保持闸门、阀门功能正常；定期清理截流井和截流井溢流口；配合汛期防控要求，定期检查供电系统、传输系统运行情况，若出现故障及时维修；维护需要满足采购需求要求。
养护期20个月
	座
	29
	
	
	

	18
	活水泵站设备运维
	定期巡查，维护设备，保持设备运行正常，若出现故障及时维修；维护需要满足采购需求要求。
养护期20个月
	座
	2
	
	
	

	19
	安全警示牌运维
	定期维护、保持警示牌干净整洁，字迹清晰完整，缺失补充、信息更新更换等，满足采购需求要求及河道/水利/安全管理要求。
养护期20个月
	个
	36
	
	
	

	20
	流量监测系统运维
	1、定期检查维护硬件设施设备，确保正常使用，发生损坏、缺失等情况由中标单位负责维修和采购更换；
2、后台程序正常运行，数据记录无遗漏、差错，发现异常及时校准。
3、开放权限给采购人相关人员，保持正常管理平台登录，查看后台实时数据。
养护期20个月
	套
	54
	
	
	

	21
	监控系统运维
	1、定期检查维护硬件设施设备，确保正常使用，发生损坏、缺失等情况由中标单位负责维修和采购更换；
2、后台程序正常运行，数据记录无遗漏、差错，发现异常及时校准。
3、开放权限给采购人相关人员，保持正常管理平台登录，查看后台实时数据。
养护期20个月
	套
	59
	
	
	

	22
	水文监测系统运维
	1、定期检查维护硬件设施设备，确保正常使用，发生损坏、缺失等情况由中标单位负责维修和采购更换；
2、后台程序正常运行，数据记录无遗漏、差错，发现异常及时校准。
3、开放权限给采购人相关人员，保持正常管理平台登录，查看后台实时数据。
养护期20个月
	套
	2
	
	
	

	23
	浮标监测设备运维
	1、定期检查维护硬件设施设备，确保正常使用，发生损坏、缺失等情况由中标单位负责维修和采购更换；
2、后台程序正常运行，数据记录无遗漏、差错，发现异常及时校准。
3、开放权限给采购人相关人员，保持正常管理平台登录，查看后台实时数据。
养护期20个月
	套
	22
	
	
	

	24
	水位计设备运维
	1、定期检查维护硬件设施设备，确保正常使用，发生损坏、缺失等情况由中标单位负责维修和采购更换；
2、后台程序正常运行，数据记录无遗漏、差错，发现异常及时校准。
3、开放权限给采购人相关人员，保持正常管理平台登录，查看后台实时数据。
养护期20个月
	套
	18
	
	
	

	25
	水质自动监测站运维
	定期检查、维护监测站的运行情况，保持功能正常，定期更换耗材并校准、若出现故障及时维修；维护需要满足采购需求要求。
养护期20个月
	套
	6
	
	
	

	26
	运维设备运管系统维护
	1、定期检查维护水质监测平台，确保正常使用，若发生故障及时维修；
2、保持后台程序正常运行，数据记录无遗漏、差错，发现异常及时校准。
3、开放权限给采购人相关人员，保持正常管理平台登录，查看后台实时数据。
养护期20个月
	项
	1
	
	
	

	七
	绿化养护
	
	
	
	
	

	1
	草皮养护
	1、草皮种类：矮生百慕大+黑麦草
2、对苗木进行修剪、收割及补种；根据季节和绿植特性浇水、杂草清理、病虫害防治等。秋季追播黑麦草草籽
养护期:三级养护20个月
	m2
	14668
	
	
	

	八
	电费
	
	
	
	
	

	1
	运维电费
	20个月运维期电费（投标时不得让利。该项按实结算，根据实际电费支付凭证付款。）
	项
	1
	
	375576
	

	九
	18条河-20个月合计
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（3） 管理要求：
1、 队伍管理：
1.1供应商要求落实一名项目管理负责人进行管理，并按管理实施方案落实河道管理人员及相应设施，并每天实行全方位管理，人员、船只严格按照要求配备齐全，做到专岗专人，不得兼职。
1.2所有管理服务人员必须身体健康。应按时上、下岗，上岗期间应统一着装，下河工作人员上岗必须穿着救生衣，所有人员严禁酒后上岗。
1.3供应商应制定、实施河道管理人员日常考勤考核制度，并建立相关工作台账。
1.4所有管理服务人员必须保护各类河道设施（包括各类河道公示牌、河道设施设备等）。
2、 服务人员配置、船只配备要求：
2.1服务人员最低配置、船只最低配备要求：
	人 员 配 备
	名称
	数量
	要求
	备注

	
	项目负责人
	1
	男性，年龄50周岁（含）以下，有水生态治理相关具有一定管理经验、法律知识和善于沟通、处事应变的能力；具有相应的公关意识，能协调部门之间关系，调动一切积极因素，完成下达的目标和任务。
	投标时提供由区级及以上社保部门出具的一年中任意一个月份（不含投标当月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明。

	
	设备维护人员
	2
	负责水质保护的相关设施设备以及智能化设备的日常维护及突发应急情况设备运维。
	投标供应商可自主调整岗位人员配置，但人员配备不得低于招标文件规定的服务人员最低配置标准。
投标供应商须承诺：中标后，项目全服务周期内，为本项目所有养护工作人员统一投保人身意外伤害保险；相关保险办理产生的全部费用由中标供应商自行承担，该费用已综合包含于投标报价内，承诺函格式详见附件。

	
	养护人员
	30
	[bookmark: OLE_LINK1]要求身心健康，能胜任岗位需要，品行良好，遵守采购人各项规章制度和行为规范。禁止使用70周岁（不含）以上人员，特殊时期人数需满足作业要求。
	

	船只配备
	日常养护作业船
	25
	自有或租赁，中标后提供：①自有提供设备发票、船只实景图片（正面、两侧、尾部照片）复印件并加盖公章；②租赁提供设备发票、租赁协议（租赁期≥服务期）、船只实景图片（正面、两侧、尾部照片）复印件并加盖公章。

	
	割草船
	3
	自有或租赁，中标后提供：①自有提供设备发票、船只实景图片（正面、两侧、尾部照片）复印件并加盖公章；②租赁提供设备发票、租赁协议（租赁期≥服务期）、船只实景图片（正面、两侧、尾部照片）复印件并加盖公章。

	注：1）本项目人员、船只配置为工作岗位所需人员、船只的最低配置且未含轮休，须全年365天满足在岗数量要求，且只能用于本项目，不得用于其他项目。中标供应商必须在取得中标资格后10日内，按上述最低配置要求，全部配置至采购人指定现场核查，签订《船只项目专用承诺书》，并经采购人确认后，方可签订合同；如未能按期配置齐全，视为中标供应商放弃中标资格，采购人有权取消其中标资格，并由第二中标候选供应商顺序替补为中标供应商，并与采购人签订合同。采购人也可以重新招标。给采购人造成的损失，原中标供应商还应当予以赔偿。


2.2其他要求：
（1）供应商不得聘请有任何犯罪记录、有可能对采购人存在某些安全隐患的人员，到本项目工作。
（2）供应商须派遣有类似服务主管经验、管理能力强、政治合格、业绩优秀、责任心强的人员担任本项目负责人。
（3）对于供应商派遣的本项目的工作人员的能力、体检、资格等方面要求不符合采购人规定的，采购人将其视为缺岗缺勤情况处理。
（4）供应商派遣的所有本项目工作人员须遵守并服从采购人所制定的各项规章制度，接受采购人的工作考核，并将其纳入考核记录。
（5）合同期内，若遇临时性检查，需进行服务范围外的保洁工作，则另行支付服务费用，具体金额由采购人与供应商协商后确定。
（6）作业时注意节约易耗工具，作业后工具要放在规定的地方，每天清洗清运设备，保持垃圾清运设备外观完好、整洁，并保持设备干净、整洁。
3、河道长效管理标准
3.1日常性巡查管养注意点
（1）日常水面保洁做到水面无白色垃圾、落叶等漂浮物，杂物、垃圾滞留时间不超过5小时。主要桥梁、通道视野范围内无漂浮物，河面整体感官良好。
（2）每周不少于三次巡查，观察水体感观及水生植物、鱼类、浮游藻类有无异常情况，若有异常情况，及时采取应急措施。
（3）检查各类排污口是否排入河道，是否存在影响水生态的其他措施。
（4）查看现场围隔有无破损。
（5）巡查设施设备运行情况，及时报备检修。
根据巡查结果，如实填写巡查结果（附件一：河道水质巡查表），养护过程中发现突发情况应及时向工作群拍照、汇报，并视其严重程度决定是否及时采取应急措施。
3.2挺水植物养护要求
（1）及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理滨岸带挺水植物周围的杂物或垃圾。
（2）定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系。
（3）冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行修剪。
（4）对于滨岸带种植的挺水植物，在春、夏季每月修剪一次，去除扩张性植物和死株，并适当修剪、挖除过密植株，以维持系统的景观效果。修剪下的植株要及时清除，防止蚊蝇滋生和影响景观。
（5）对于因病虫害等原因造成某个或某些植被死亡时，应将植被撤出，并进行相应的补种；当植物有严重病虫害时，应撤出后再喷洒杀虫剂处理。
3.3沉水植物养护要求
（1）及时清除水体表面的植物及非目的性沉水植物。
（2）沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机割。对于浮出水面的死株，应及时清除。
（3）一年收割1次，收割时间为枯萎1周内开始收割，收割方式为机械收割或人工打捞。
（4）台风、大风大雨天气及强泄洪后2～3天，检查沉水植物的冲毁情况，如有冲毁，及时补植。
3.4设备、设施运营维护要求
所有设备每周巡查不少于一次，保证设备正常运行，无缺损。
	序号
	设备设施名称
	维护具体要求

	1
	生态拦截网设施维护
	1、生态拦截网设施维护，损坏部分修补、更换（已有钢管可利用）

	2
	生态围隔设施维护
	1. 日常巡检：定期开展现场巡查，检查围隔是否完好、结构是否稳定，功能性是否正常，有无破损、脱落、变形，周边有无杂物堆积，每月开展1次全面深度排查。
2. 清洁维护：每月对围隔进行全面清理，清除附着的垃圾、漂浮物、淤泥，防止堵塞、异味，确保围隔通透性良好。
3. 故障维修：发现围隔破损、脱落、变形等问题，48小时内完成维修、更换，确保围隔功能正常，无渗漏、无移位。
4. 台账管理：每次巡检、维修、维护工作均需做好记录，建立完整的工作台账，留存现场照片，实现闭环管理。

	3
	生态过滤带设施维护
	1. 日常巡检：定期开展现场巡查，检查生态过滤带围隔是否完好、结构是否稳定，功能性是否正常，有无破损、脱落、变形，周边有无杂物堆积，每月开展1次全面深度排查。
2. 清洁维护：每月对生态过滤带进行全面清理，清除拦截的垃圾、漂浮物、悬浮物，清理格栅、导流槽的堵塞物，防止淤积，确保过滤效果。
3. 故障维修：发现围隔破损、脱落、变形等问题，48小时内完成维修、更换，确保过滤带功能正常，水流顺畅。
4. 台账管理：每次巡检、维修、维护工作均需做好记录，建立完整的工作台账，留存现场照片，实现闭环管理。

	4
	原位净化带围隔维护
	1. 日常巡检：定期开展现场巡查，检查原位净化带围隔是否完好、结构是否稳定，功能性是否正常，有无破损、脱落、变形，周边有无杂物堆积，每月开展1次全面深度排查。
2. 清洁维护：每月对围隔进行全面清理，清除附着的垃圾、漂浮物、淤泥，防止堵塞、异味，确保围隔通透性良好，净化功能正常。
3. 故障维修：发现围隔破损、脱落、变形等问题，48小时内完成维修、更换，确保围隔无渗漏、无移位，功能稳定。
4. 台账管理：每次巡检、维修、维护工作均需做好记录，建立完整的工作台账，留存现场照片，实现闭环管理。
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	沉水曝气风机运行养护
	1. 日常巡检：定期开展设备巡查，检查风机运行状态是否正常，有无异响、过热，检查管道是否被异物封堵、有无破损渗漏，检查电路、控制系统是否正常，每月开展1次全面设备排查。
2. 清洁维护：定期清理设备表面的杂物、污垢，每月对设备内部、管道、曝气头进行全面清洗，每年对设备进行1次全面拆解清洗、保养。
3. 故障维修：发现设备运行异常、管道堵塞、电路故障、渗漏等问题，2小时内响应，48小时内完成维修；对损坏的部件、设备及时维修、更换，确保设备正常运行。
4. 定期保养：每年对风机、电机进行全面保养，检查轴承、密封圈、皮圈、润滑油等耗材，根据损耗程度及时更换；密封圈每年定期更换，做好拆卸、修理、安装全流程工作；每年对风机进行全面清理。
5. 系统维护：定期对设备控制系统进行维护升级，检查系统参数、运行逻辑，确保系统稳定运行；检查防雷接地、线路完好，做好防潮、防盗、防冲刷措施。
6. 台账管理：每次巡检、维修、保养、系统升级工作均需做好记录，建立完整的设备运维台账，留存现场照片、维修记录，实现闭环管理。
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	水质自动监测站运行养护（3参数）
	1. 日常巡检：定期开展水站巡查，检查采样点周围有无特殊污染、异味、水色异常等情况，检查水站柜体、防护箱有无损坏、漏水、掉漆、锈蚀、变形，检查机柜内部是否清洁，有无脏污、异物，每月开展1次全面深度排查。
2. 设备维护：定期检查分析仪器、辅助设备、工控机的运行状态，判断运行是否正常，异常情况及时处理；每周清洗电极头，清除电机脏污、结晶，清洗取水管路、采水泵、样水杯，检查各泵阀、接头，及时疏通、更换；每月对溶解氧、pH电极等进行校正，更换氨氮、化学需氧量等仪器分析试剂并完成校正；每月2次对监测参数进行标液核查，确保数据准确。
3. 数据管理：每日通过数据平台进行数据监测，发现数据异常立即安排人员现场处理，48小时内完成异常排查、修复；检查工控机、系统软件、数据传输情况，确保数据上传、补传正常，历史数据备份、导出正常，平台数据显示、告警功能正常。
4. 故障维修：发现仪器故障、管路堵塞、电路异常、数据传输中断等问题，2小时内响应，48小时内完成维修、校准，无法现场修复的及时更换备用设备，确保监测不中断。
5. 安全防护：检查水站防雷接地、线路完好，做好防潮、防盗、防破坏措施，确保水站设备、人员安全。
6. 台账管理：每次巡检、维护、校准、维修、数据异常处理工作均需做好详细记录，建立完整的运维台账，留存现场照片、校准报告、维修记录，实现闭环管理。
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	水质自动监测站运维（5参数）
	1. 日常巡检：定期开展水站巡查，检查采样点周围有无特殊污染、异味、水色异常等情况，检查水站柜体、防护箱有无损坏、漏水、掉漆、锈蚀、变形，检查机柜内部是否清洁，有无脏污、异物，每月开展1次全面深度排查。
2. 设备维护：定期检查分析仪器、辅助设备、工控机的运行状态，判断运行是否正常，异常情况及时处理；每周清洗电极头，清除电机脏污、结晶，清洗取水管路、采水泵、样水杯，检查各泵阀、接头，及时疏通、更换；每月对溶解氧、pH电极等进行校正，更换氨氮、总磷、高锰酸盐指数、化学需氧量等仪器分析试剂并完成校正；每月2次对监测参数进行标液核查，确保数据准确。
3. 数据管理：每日通过数据平台进行数据监测，发现数据异常立即安排人员现场处理，48小时内完成异常排查、修复；检查工控机、系统软件、数据传输情况，确保数据上传、补传正常，历史数据备份、导出正常，平台数据显示、告警功能正常。
4. 故障维修：发现仪器故障、管路堵塞、电路异常、数据传输中断等问题，2小时内响应，48小时内完成维修、校准，无法现场修复的及时更换备用设备，确保监测不中断。
5. 安全防护：检查水站防雷接地、线路完好，做好防潮、防盗、防破坏措施，确保水站设备、人员安全。
6. 台账管理：每次巡检、维护、校准、维修、数据异常处理工作均需做好详细记录，建立完整的运维台账，留存现场照片、校准报告、维修记录，实现闭环管理。
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	河道彩色喷泉
	1. 日常巡检：定期开展喷泉设施巡查，检查水泵、喷头、管道、阀门、控制系统、灯光系统是否完好，运行是否正常，检查管道是否被异物封堵，井底有无垃圾、淤泥堆积，每月开展1次全面深度排查。
2. 清洁维护：定期清理喷泉池内的垃圾、漂浮物，每月对网格栅、喷头、管道进行全面清洗，打捞井底垃圾、淤泥，防止堵塞；每季度对喷头进行专项清理、校准，确保喷水效果、灯光效果正常。
3. 故障维修：发现水泵运行异常、管道堵塞、喷头故障、灯光异常、控制系统故障等问题，2小时内响应，48小时内完成维修、更换，确保喷泉设施正常运行，景观效果达标。
4. 定期保养：每年对水泵、电机进行全面保养，检查轴承、密封圈、皮圈、润滑油等耗材，根据损耗程度及时更换；密封圈每年定期更换，做好拆卸、修理、安装全流程工作；定期对控制系统、灯光系统进行维护升级，确保系统稳定运行。
5. 台账管理：每次巡检、维修、保养、系统升级工作均需做好记录，建立完整的运维台账，留存现场照片、维修记录，实现闭环管理。
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	排口原位净化墙维护
	1. 日常巡检：定期开展现场巡查，检查净化墙墙体、框架、填料支架是否完好，有无坍塌、松动、变形、冲刷破损、渗漏、移位，周边有无建筑垃圾、杂物堆积，每月开展1次全面深度排查。
2. 填料维护：检查填料有无大面积流失、塌陷、板结，有无严重堵塞、积泥、发黑发臭，按需补充、更换失效填料，确保净化效果。
3. 清洁维护：定期清捞进水口、格栅、导流槽的垃圾、落叶、漂浮物、悬浮物，适度清淤底部积泥，防止淤积过厚，确保进出口水流顺畅，出水观感清澈，无明显异味、浮油、泡沫。
4. 故障维修：发现墙体破损、渗漏、支架变形等问题，48小时内完成维修、加固，确保净化墙结构稳定，功能正常。
5. 台账管理：每次巡检、维修、维护工作均需做好记录，建立完整的工作台账，留存现场照片，实现闭环管理。
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	穿孔曝气风机运行养护
	1. 日常巡检：定期开展设备巡查，检查穿孔曝气风机运行状态是否正常，有无异响、过热，检查穿孔管道是否被异物封堵、有无破损渗漏，检查电路、控制系统是否正常，每月开展1次全面设备排查。
2. 清洁维护：定期清理设备表面的杂物、污垢，每月对设备内部、穿孔管道、曝气头进行全面清洗，疏通堵塞的穿孔，每年对设备进行1次全面拆解清洗、保养。
3. 故障维修：发现设备运行异常、管道堵塞、电路故障、渗漏等问题，2小时内响应，48小时内完成维修；对损坏的部件、设备及时维修、更换，确保设备正常运行。
4. 定期保养：每年对风机、电机进行全面保养，检查轴承、密封圈、皮圈、润滑油等耗材，根据损耗程度及时更换；密封圈每年定期更换，做好拆卸、修理、安装全流程工作。
5. 系统维护：定期对设备控制系统进行维护升级，检查系统参数、运行逻辑，确保系统稳定运行；检查防雷接地、线路完好，做好防潮、防盗、防冲刷措施。
6. 台账管理：每次巡检、维修、保养、系统升级工作均需做好记录，建立完整的设备运维台账，留存现场照片、维修记录，实现闭环管理。
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	氮磷净化设备养护
	1. 日常巡检：定期开展设备巡查，检查氮磷净化设备运行状态是否正常，有无异响、故障，检查管道、阀门是否正常，有无堵塞、渗漏，检查电路、控制系统是否正常，每月开展1次全面设备排查。
2. 清洁维护：定期清理设备表面的杂物、污垢，每月对设备内部、滤料、管道进行全面清洗，清除堵塞的杂物、淤泥，每年对设备进行1次全面拆解清洗、保养。
3. 故障维修：发现设备运行异常、管道堵塞、电路故障、渗漏等问题，2小时内响应，48小时内完成维修；对损坏的部件、设备及时维修、更换，确保设备正常运行。
4. 定期保养：每年对设备进行全面保养，检查滤料、填料、密封圈、皮圈、润滑油等耗材，根据损耗程度及时更换、补充；定期对设备进行校准，确保氮磷净化效果达标。
5. 系统维护：定期对设备控制系统进行维护升级，检查系统参数、运行逻辑，确保系统稳定运行；检查防雷接地、线路完好，做好防潮、防盗、防冲刷措施。
6. 台账管理：每次巡检、维修、保养、系统升级工作均需做好记录，建立完整的设备运维台账，留存现场照片、维修记录，实现闭环管理。
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	膜曝气排口净化装置维护
	1. 日常巡检：定期开展设备巡查，检查膜曝气排口净化装置运行状态是否正常，有无异响、故障，检查膜组件、曝气系统、管道阀门是否正常，有无堵塞、渗漏，检查电路、控制系统是否正常，每月开展1次全面设备排查。
2. 清洁维护：定期清理设备表面的杂物、污垢，每月对膜组件、曝气头、管道进行全面清洗，清除堵塞的杂物、淤泥，防止膜孔堵塞，每年对设备进行1次全面拆解清洗、保养。
3. 故障维修：发现设备运行异常、膜组件堵塞、管道渗漏、电路故障等问题，2小时内响应，48小时内完成维修；对损坏的部件、膜组件及时维修、更换，确保设备正常运行。
4. 定期保养：每年对设备进行全面保养，检查膜组件、密封圈、皮圈、润滑油等耗材，根据损耗程度及时更换；定期对膜组件进行活化、校准，确保净化效果达标。
5. 系统维护：定期对设备控制系统进行维护升级，检查系统参数、运行逻辑，确保系统稳定运行；检查防雷接地、线路完好，做好防潮、防盗、防冲刷措施。
6. 台账管理：每次巡检、维修、保养、系统升级工作均需做好记录，建立完整的设备运维台账，留存现场照片、维修记录，实现闭环管理。
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	太阳能自控微生物活化器维护
	1. 日常巡检：定期开展设备巡查，检查太阳能自控微生物活化器运行状态是否正常，有无异响、故障，检查太阳能板、蓄电池、控制系统是否正常，检查管道、阀门有无堵塞、渗漏，每月开展1次全面设备排查。
2. 清洁维护：定期清理太阳能板表面的灰尘、杂物，确保采光效率；每月对设备内部、管道、活化组件进行全面清洗，清除堵塞的杂物、淤泥，每年对设备进行1次全面拆解清洗、保养。
3. 故障维修：发现设备运行异常、太阳能板故障、蓄电池异常、管道堵塞、电路故障等问题，2小时内响应，48小时内完成维修；对损坏的部件、设备及时维修、更换，确保设备正常运行。
4. 定期保养：每年对设备进行全面保养，检查太阳能板、蓄电池、控制器、密封圈、皮圈、润滑油等耗材，根据损耗程度及时更换；定期对蓄电池进行充放电维护，延长使用寿命。
5. 系统维护：定期对设备自控系统进行维护升级，检查系统参数、运行逻辑，确保系统稳定运行；检查防雷接地、线路完好，做好防潮、防盗、防冲刷措施。
6. 台账管理：每次巡检、维修、保养、系统升级工作均需做好记录，建立完整的设备运维台账，留存现场照片、维修记录，实现闭环管理。
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	漂浮式水面垃圾收集器维护
	1. 日常巡检：定期开展现场巡查，检查漂浮式水面垃圾收集器是否完好、运行正常，有无破损、变形、移位，检查收集器内垃圾堆积情况，水面有无大量垃圾、漂浮物堆积，每月开展1次全面深度排查。
2. 清洁维护：定期清理收集器内的垃圾、漂浮物，每周对收集器进行全面清洗，清除附着的杂物、淤泥，防止堵塞、异味，确保收集器功能正常。
3. 维修更换：发现收集器破损、变形、故障、移位等问题，48小时内完成维修、复位、更换，确保收集器稳定运行，垃圾收集效率达标。
4. 台账管理：每次巡检、维修、维护工作均需做好记录，建立完整的工作台账，留存现场照片，实现闭环管理。
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	生物膜养护
	1. 日常巡检：定期开展现场巡查，检查生物膜有无破损、脱落、堵塞、板结，检查生物膜附着的载体是否完好，有无松动、变形，检查水面有无大量杂物、漂浮物堆积，每月开展1次全面深度排查。
2. 清洁维护：每月对生物膜进行全面清理，清除附着的杂物、淤泥、藻类，防止生物膜堵塞、板结，确保生物膜通透性良好，微生物活性正常；每年对生物膜进行1次全面活化、养护。
3. 维修更换：发现生物膜破损、脱落、载体松动变形等问题，48小时内完成维修、更换、复位，确保生物膜结构完整，功能正常。
4. 功能保障：定期监测生物膜处理效果，确保水质净化效果达标，水面无大面积垃圾、漂浮物堆积，无明显异味。
5. 台账管理：每次巡检、维修、养护工作均需做好记录，建立完整的工作台账，留存现场照片、监测数据，实现闭环管理。
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	超氧纳米曝气设备维护
	1. 日常巡检：定期开展设备巡查，检查超氧纳米曝气设备运行状态是否正常，有无异响、过热，检查纳米曝气头、管道、阀门是否正常，有无堵塞、渗漏，检查电路、控制系统是否正常，每月开展1次全面设备排查。
2. 清洁维护：定期清理设备表面的杂物、污垢，每月对设备内部、纳米曝气头、管道进行全面清洗，清除堵塞的杂物、淤泥，防止曝气头堵塞，每年对设备进行1次全面拆解清洗、保养。
3. 故障维修：发现设备运行异常、曝气头堵塞、管道渗漏、电路故障等问题，2小时内响应，48小时内完成维修；对损坏的部件、设备及时维修、更换，确保设备正常运行。
4. 定期保养：每年对设备进行全面保养，检查曝气头、密封圈、皮圈、润滑油等耗材，根据损耗程度及时更换；定期对设备进行校准，确保纳米曝气效果达标。
5. 系统维护：定期对设备控制系统进行维护升级，检查系统参数、运行逻辑，确保系统稳定运行；检查防雷接地、线路完好，做好防潮、防盗、防冲刷措施。
6. 台账管理：每次巡检、维修、保养、系统升级工作均需做好记录，建立完整的设备运维台账，留存现场照片、维修记录，实现闭环管理。
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	微纳米曝气设备养护
	1. 日常巡检：定期开展设备巡查，检查微纳米曝气设备运行状态是否正常，有无异响、过热，检查微纳米曝气头、管道、阀门是否正常，有无堵塞、渗漏，检查电路、控制系统是否正常，每月开展1次全面设备排查。
2. 清洁维护：定期清理设备表面的杂物、污垢，每月对设备内部、微纳米曝气头、管道进行全面清洗，清除堵塞的杂物、淤泥，防止曝气头堵塞，每年对设备进行1次全面拆解清洗、保养。
3. 故障维修：发现设备运行异常、曝气头堵塞、管道渗漏、电路故障等问题，2小时内响应，48小时内完成维修；对损坏的部件、设备及时维修、更换，确保设备正常运行。
4. 定期保养：每年对设备进行全面保养，检查曝气头、密封圈、皮圈、润滑油等耗材，根据损耗程度及时更换；定期对设备进行校准，确保微纳米曝气效果达标。
5. 系统维护：定期对设备控制系统进行维护升级，检查系统参数、运行逻辑，确保系统稳定运行；检查防雷接地、线路完好，做好防潮、防盗、防冲刷措施。
6. 台账管理：每次巡检、维修、保养、系统升级工作均需做好记录，建立完整的设备运维台账，留存现场照片、维修记录，实现闭环管理。
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	臭氧纳米曝气设备维护
	1. 日常巡检：定期开展设备巡查，检查臭氧纳米曝气设备运行状态是否正常，有无异响、过热，检查臭氧发生装置、纳米曝气头、管道、阀门是否正常，有无堵塞、渗漏，检查电路、控制系统是否正常，每月开展1次全面设备排查。
2. 清洁维护：定期清理设备表面的杂物、污垢，每月对臭氧发生装置、纳米曝气头、管道进行全面清洗，清除堵塞的杂物、淤泥，防止曝气头堵塞，每年对设备进行1次全面拆解清洗、保养。
3. 故障维修：发现设备运行异常、臭氧发生装置故障、曝气头堵塞、管道渗漏、电路故障等问题，2小时内响应，48小时内完成维修；对损坏的部件、设备及时维修、更换，确保设备正常运行。
4. 定期保养：每年对设备进行全面保养，检查臭氧发生组件、曝气头、密封圈、皮圈、润滑油等耗材，根据损耗程度及时更换；定期对设备进行校准、检漏，确保臭氧发生效率和曝气效果达标。
5. 系统维护：定期对设备控制系统进行维护升级，检查系统参数、运行逻辑，确保系统稳定运行；检查防雷接地、线路完好，做好防潮、防盗、防冲刷措施。
6. 台账管理：每次巡检、维修、保养、系统升级工作均需做好记录，建立完整的设备运维台账，留存现场照片、维修记录，实现闭环管理。
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	离子叠加设备养护
	1. 日常巡检：定期开展设备巡查，检查离子叠加设备运行状态是否正常，有无异响、故障，检查离子发生装置、管道、阀门是否正常，有无堵塞、渗漏，检查电路、控制系统是否正常，每月开展1次全面设备排查。
2. 清洁维护：定期清理设备表面的杂物、污垢，每月对离子发生装置、管道、电极进行全面清洗，清除附着的杂物、淤泥、结晶，每年对设备进行1次全面拆解清洗、保养。
3. 故障维修：发现设备运行异常、离子发生装置故障、电极损坏、管道堵塞、电路故障等问题，2小时内响应，48小时内完成维修；对损坏的部件、电极、设备及时维修、更换，确保设备正常运行。
4. 定期保养：每年对设备进行全面保养，检查离子发生组件、电极、密封圈、皮圈、润滑油等耗材，根据损耗程度及时更换；定期对设备进行校准，确保离子叠加效果达标。
5. 系统维护：定期对设备控制系统进行维护升级，检查系统参数、运行逻辑，确保系统稳定运行；检查防雷接地、线路完好，做好防潮、防盗、防冲刷措施。
6. 台账管理：每次巡检、维修、保养、系统升级工作均需做好记录，建立完整的设备运维台账，留存现场照片、维修记录，实现闭环管理。
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	初雨调蓄设施维护
	1. 日常巡检：定期开展现场巡查，检查调蓄设施结构是否完好，有无渗漏、破损、变形，周边有无杂物堆积，检查进水、出水阀门是否正常，每月开展1次全面深度排查。
2. 清洁维护：每年对调蓄设施内的污泥、垃圾进行1次全面清理，定期清捞进水口、出水口的漂浮物、杂物，防止堵塞，确保调蓄功能正常。
3. 故障维修：发现设施渗漏、破损、阀门故障等问题，48小时内完成维修、更换，确保调蓄设施无渗漏、无堵塞，功能稳定。
4. 台账管理：每次巡检、维修、维护工作均需做好记录，建立完整的工作台账，留存现场照片，实现闭环管理。
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	活水泵站设备运维
	1. 日常巡检：定期开展泵站设备巡查，检查水泵、电机、阀门、管道运行状态是否正常，有无异响、过热、渗漏，检查电路、控制系统、安防系统是否正常，每月开展1次全面设备排查。
2. 清洁维护：定期清理泵站内、设备表面的杂物、污垢，每月对水泵、管道、阀门进行全面清洗，清除堵塞的杂物、淤泥，每年对设备进行1次全面拆解清洗、保养。
3. 故障维修：发现水泵运行异常、管道渗漏、阀门故障、电路故障等问题，2小时内响应，48小时内完成维修；对损坏的部件、设备及时维修、更换，确保泵站设备正常运行，供水稳定。
4. 定期保养：每年对水泵、电机进行全面保养，检查轴承、密封圈、皮圈、润滑油等耗材，根据损耗程度及时更换；定期对电机进行绝缘检测，对水泵进行性能测试，确保设备运行稳定。
5. 系统维护：定期对泵站控制系统、安防系统进行维护升级，检查系统参数、运行逻辑，确保系统稳定运行；检查防雷接地、线路完好，做好防潮、防盗、防冲刷、防汛措施。
6. 台账管理：每次巡检、维修、保养、系统升级工作均需做好记录，建立完整的泵站运维台账，留存现场照片、维修记录、检测报告，实现闭环管理。
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	安全警示牌运维
	1. 日常巡检：定期开展警示牌巡查，检查警示牌面板、立柱、紧固件是否完好，有无破损、变形、褪色、字迹模糊、污渍、涂鸦、覆盖、遮挡，有无锈蚀、松动、倾斜、缺失，每月开展1次全面深度排查。
2. 清洁维护：每周对警示牌进行全面清洁，清除污渍、涂鸦、杂物，确保面板干净、字迹清晰；及时清理遮挡警示牌的树木、杂物，确保警示牌设在醒目位置，高度、角度合理，夜间可视正常。
3. 维修更换：发现警示牌破损、变形、褪色、字迹模糊、安装松动、倾斜等问题，48小时内完成清洁、扶正、加固、更换，确保警示内容准确、规范、无错误，符合河道/水利/安全管理要求。
4. 安全保障：检查警示牌基础是否稳固，有无冲刷、松动、倾倒风险，反光膜、夜光标识是否完好有效，确保警示牌安全、醒目、警示功能正常。
5. 台账管理：每次巡检、清洁、维修、更换工作均需做好记录，建立完整的运维台账，留存现场照片，实现闭环管理。

	23
	流量监测系统运维
	1. 日常巡检：定期开展系统巡查，检查监测站房、立杆、防护箱是否完好，有无倾斜、破损、漏水，检查监测断面有无淤积、漂浮物、冲刷坍塌，检查标识、警示标牌是否清晰完整，每月开展1次全面深度排查。
2. 设备维护：定期检查流量监测传感器、探头运行状态是否正常，数据有无跳变，异常情况及时处理；每周清洗设备探头、感应面，清除藻类、泥沙、杂物覆盖，确保探头清洁无遮挡；每月对设备进行全面校准、调试，确保流量数据准确；每半年对设备进行全面拆解保养，更换损坏的部件、耗材。
3. 数据管理：每日通过数据平台进行数据监测，发现数据异常、设备离线等情况，立即安排人员现场处理，48小时内完成异常排查、修复；检查RTU/DTU、工控机、系统软件运行情况，确保4G/NB信号稳定，数据上传、补传正常，采集参数、系统时间校准准确，历史数据备份、导出正常，平台数据显示、告警功能正常。
4. 供电与线路维护：检查太阳能板、蓄电池、控制器、供电线路、信号线是否完好，接线牢固，无破损、老化、鼠咬，防水密封良好；确保蓄电池电压正常，无鼓包漏液，控制器充放电正常，防雷接地、线路完好，做好防潮、防盗、防冲刷措施。
5. 故障维修：发现设备故障、线路破损、数据传输中断等问题，2小时内响应，48小时内完成维修、更换，无法现场修复的及时更换备用设备，确保监测不中断。
6. 台账管理：每次巡检、维护、校准、维修、数据异常处理工作均需做好详细记录，建立完整的运维台账，留存现场照片、校准报告、维修记录，实现闭环管理。
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	监控系统运维
	1. 日常巡检：定期开展监控系统巡查，检查水下摄像头、立杆、防护箱、线路是否完好，有无破损、变形、移位，检查摄像头水密舱、密封结构是否完整，有无渗水、短路风险，每月开展1次全面深度排查。
2. 设备维护：定期检查摄像头运行状态、画面传输是否正常，异常情况及时处理；每周用湿软抹布清洗水下摄像头镜面，清除附着的杂物、藻类、泥沙，确保画面清晰；每半年对摄像头进行全面拆解保养，检查密封结构、O型圈，更换损坏的部件、耗材，对漏水、画面传输故障、破损的设备进行维修、更换。
3. 数据管理：每日通过监控平台进行画面监测，发现画面异常、信号中断、设备离线等情况，立即安排人员现场处理，48小时内完成异常排查、修复；检查监控软件平台、数据传输、存储情况，确保录像完整、回放正常，平台告警功能正常。
4. 线路与安全维护：加固电源线、数据传输线的接口，检查线缆外皮是否破损，避免因外力拉扯或生物啃噬造成信号中断；检查防雷接地、线路完好，做好防潮、防盗、防冲刷、防水密封措施。
5. 故障维修：发现摄像头故障、画面异常、信号中断、线路破损等问题，2小时内响应，48小时内完成维修、更换，无法现场修复的及时更换备用设备，确保监控不中断。
6. 台账管理：每次巡检、维护、维修、异常处理工作均需做好详细记录，建立完整的运维台账，留存现场照片、维修记录，实现闭环管理。
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	水文监测系统运维
	1. 日常巡检：定期开展水文监测系统巡查，清理设备立杆周围场地，检查立杆与地基确保无滑移塌陷，检查监测流量计、水位计、水温计、风速风向传感器、雨量传感器周围有无异物缠绕或遮挡，检查站房、防护箱是否完好，有无破损、漏水，每月开展1次全面深度排查。
2. 设备维护：定期查看传感器及辅助设备运行状态，判断运行是否正常，异常情况及时处理；每周清洗水下监测传感器、探头，清除附着的杂物、藻类、泥沙，确保监测准确；每月对设备进行全面校准、调试，确保水文数据准确；每半年对设备进行全面拆解保养，对损坏的设备、传感器进行更换处理。
3. 数据管理：每日通过数据平台进行数据监测，发现数据异常、设备离线等情况，立即安排人员现场处理，48小时内完成异常排查、修复；检查工控机、系统软件、数据传输情况，确保数据上传、补传正常，历史数据备份、导出正常，平台数据显示、告警功能正常。
4. 供电与线路维护：检查太阳能板、蓄电池、控制器、供电线路、信号线是否完好，接线牢固，无破损、老化、鼠咬，防水密封良好；确保蓄电池电压正常，无鼓包漏液，控制器充放电正常，防雷接地、线路完好，做好防潮、防盗、防冲刷措施。
5. 故障维修：发现设备故障、传感器损坏、数据传输中断等问题，2小时内响应，48小时内完成维修、更换，无法现场修复的及时更换备用设备，确保监测不中断。
6. 台账管理：每次巡检、维护、校准、维修、数据异常处理工作均需做好详细记录，建立完整的运维台账，留存现场照片、校准报告、维修记录，实现闭环管理。
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	浮标监测设备运维
	1. 日常巡检：定期开展浮标监测设备巡查，检查浮标站有无脱离固定、周围漂浮物干扰等情况，检查采样点周围有无特殊污染、异味、水色异常等情况，检查浮标站立杆及地基地笼等有无破坏、塌陷等情况，每月开展1次全面深度排查。
2. 设备维护：定期查看传感器及辅助设备运行状态，判断运行是否正常，异常情况及时处理；每周清洗监测传感器、探头，清除附着的杂物、藻类、泥沙，确保监测准确；每月对溶解氧膜头、pH电极、氨氮传感器进行维护、校准，每半年更换一次pH电极校正液；每半年对设备进行全面拆解保养，更换损坏的部件、耗材。
3. 数据管理：每日通过数据平台进行数据监测，发现数据异常、设备离线等情况，立即安排人员现场处理，48小时内完成异常排查、修复；检查工控机、系统软件、数据传输情况，确保数据上传、补传正常，历史数据备份、导出正常，平台数据显示、告警功能正常。
4. 供电与线路维护：检查太阳能板、蓄电池、控制器、供电线路、信号线是否完好，接线牢固，无破损、老化、鼠咬，防水密封良好；确保蓄电池电压正常，无鼓包漏液，控制器充放电正常，防雷接地、线路完好，做好防潮、防盗、防冲刷、防碰撞措施。
5. 故障维修：发现设备故障、传感器损坏、数据传输中断、浮标移位等问题，2小时内响应，48小时内完成维修、复位、更换，无法现场修复的及时更换备用设备，确保监测不中断。
6. 台账管理：每次巡检、维护、校准、维修、数据异常处理工作均需做好详细记录，建立完整的运维台账，留存现场照片、校准报告、维修记录，实现闭环管理。
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	水位计设备运维
	1. 日常巡检：定期开展水位计设备巡查，检查设备安装是否牢固，有无松动、倾斜、损坏，检查探头/测杆有无变形、无淤泥、杂物缠绕，检查安装井/护管是否通畅，有无堵塞，检查周边有无冲刷、坍塌、淤积等情况，每月开展1次全面深度排查。
2. 设备维护：定期检查水位计运行状态、数据是否正常，异常情况及时处理；每周清洗探头、感应面，清除藻类、泥沙覆盖，确保感应面清洁，安装井/护管通畅；每月对设备进行全面校准、调试，现场人工水位比对，确保误差在允许范围，数据稳定、无跳变、无漂移；每半年对设备进行全面拆解保养，更换损坏的部件、耗材。
3. 数据管理：每日通过数据平台进行水位数据监测，发现数据异常、跳变、满量程、设备离线等情况，立即安排人员现场处理，48小时内完成异常排查、修复；检查系统软件、数据传输情况，确保数据上传、补传正常，历史数据备份、导出正常，平台数据显示、告警功能正常。
4. 供电与线路维护：检查供电线路、信号线是否完好，接线紧固、无氧化、无受潮进水、防水接头完好；确保供电正常，防雷接地、线路完好，做好防潮、防盗、防冲刷措施。
5. 故障维修：发现设备故障、探头损坏、数据异常、线路破损等问题，2小时内响应，48小时内完成维修、更换，无法现场修复的及时更换备用设备，确保水位监测不中断。
6. 台账管理：每次巡检、维护、校准、维修、数据异常处理工作均需做好详细记录，建立完整的运维台账，留存现场照片、校准报告、维修记录，实现闭环管理。


3.5水质检测
（1）每月进行1-2次的采样检测并出具检测报告，及时跟进水质变化：氨氮、总磷、高锰酸盐指数、化学需氧量等指标。
（2）出现排污问题时（点污染），由采购人协同相关部门排查原因，解决问题，消除影响后再进行检测工作。
（3）如遇水体突然恶化，应及时处理并上报。
3.6水质达标要求
（1）水质标准：
总目标：按照高锰酸盐指数、氨氮、总磷、化学需氧量等指标对服务期内每个月的水质情况进行监测，服务器内指标全年平均值达到考核要求。
特别说明：如服务期内水质不能达到总目标水质要求
1）按照考核细则进行扣款
2）根据未达标月份数量顺延养护期，且顺延养护期内需达到或优于Ⅲ类水质标准。
3.7养护资料
建立好项目养护台账，每月考核前提供养护台账，每年结算养护费用时将养护台账装订成册并提交予采购人，经采购人确认无误后付款。
3.8安全生产要求
（1）在养护日常工作中中标供应商应遵守安全生产规定，一旦发生安全事故，由中标供应商负全责。
（2）严禁不会游泳者、患有高血压病、癫痫病或其他不适合从事水生态养护工作者上船作业，且不得隐瞒实际情况，瞒报者后果自负。
（3）上船作业时，应穿戴发放的统一保护着装（救生衣、黄马甲、黄帽），要求2人为一组，违者按协议规定处罚。
（4）严禁在作业期间饮酒、赌博，一经发现，立即终止与其（养护人员）所签养护协议。
（5）遇到恶劣天气时，应停止水上作业，并检查船只安全。
（6）严格遵守水上航行交通规则，在作业出发时，应检查各种设施的安全性能，做到万无一失。
（7）严禁带病上船作业。
（8）在雨雪天气或在垃圾上岸时，应注意跳板等辅助设施的安全性，防止滑跌。
3.9其他要求
（1）禁止使用化学药剂，避免化学药剂对环境造成污染。不得引入外来物种，避免外来物种对本地生态平衡的破坏。
（2）中标供应商在项目实施过程中需文明工作，安全责任由中标供应商负全责，给他人造成伤害的，由中标供应商承担一切后果。
（3）项目养护过程中，遇外来污染情况（如排放口突发性出污水），由中标供应商对突发情况采取应急处置措施，并对进入河道的污水及时送检，同时做好现场影像资料的保存。
（4）防汛期间，中标供应商必须服从当地水利三防部门对防汛工作的统一要求及安排，采取的施工方案和措施必须符合水利部门的要求，所产生费用应包含在投标报价内。如因中标供应商的原因影响防汛工作的，须承担相关责任，因此所造成的损失全部由中标供应商负担。
[bookmark: _Toc36414916]（四）考核要求：
1.考核内容：考核内容依据《附件二：太科园（新安街道）河道水生态长效运维养护考核评分标准》，附件三《太科园（新安街道）河道水生态长效运维养护考核评分标准考核办法》。
2.考核方式：
（1）采用月度考核，依据《附件二：太科园（新安街道）河道水生态长效运维养护考核评分标准》，附件三《太科园（新安街道）河道水生态长效运维养护考核评分标准考核办法》内容，每发现一次当即扣除相应款项并限期整改。整改期限及标准由考核小组根据考核内容及实际情况拟定。
（2）月度考评以百分制计分，单位月考核得分在95-100分（含95分），不扣当月运维养护费用；得分在90-94分（含90分），区间5分，每扣1分，扣除当月运维养护经费的0.5%；得分在80-89分（含80分），区间10分，每扣1分，扣除当月运维养护经费的1%；得分＜80分，扣除当月运维养护费用的30％；连续3个月得分＜80分，扣除第三个月运维养护费用的100%并在2个月内达到标准，否则招标人有权终止合同。
（3）根据水质专项考评结果，全年总体合格率低于95%（不含）（总体合格率=每个月得分之和/30*12），在当年第四季度考评中额外扣除养护经费100000元。
（4）因水质养护、运维管理不当等，导致水质指标未达标准，被市级通报批评的，除正常考评后额外扣除养护经费30000元/次；被省级通报批评的，除正常考评后额外扣除养护经费50000元/次；被新闻媒体曝光，通报（市、省级）结果影响恶劣的，额外扣除80000元/次。
四、报价要求：
1.投标供应商的投标报价应是投标供应商在报价文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成招标文件所列采购需求的全部费用。
2.投标供应商的投标报价应包括但不限于所有人员的工资、国家规定的所有人员的社会保险、人身意外险、福利费、加班费、培训费，以及服务所用设备、工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、垃圾外运费用、高温期间高温岗位高温费、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险（包括但不限于遇最低工资调整、物价上涨、重大活动、检查、突发情况、加班费、高温费、税费调整等），以及合同责任范围内的所有一般风险责任和义务等的一切费用，后期单价不作调整。
3.供应商应自备专业工具及易耗品。供应商应根据现场实际情况配备维护作业工具、耗材等，所有费用包含在投标报价中，不另行结算。
4.投标供应商应自行踏勘现场，充分考虑企业管理情况、市场风险等因素，认真测算成本，同时自行承担投标费用，凡未列费用，视为已包含在投标报价中。
5.若服务未达到采购人要求的，采购人有权单方解除合同，采购人有权解除合同，若给采购人造成损失的，中标供应商还应当进行赔偿。
五、综合说明及其他要求：
1、中标供应商成交后有下列情形之一的，采购人有权取消其中标资格，并由第二中标候选人顺序替补为中标供应商，并与采购人签订合同。采购人也可以重新招标。给采购人造成的损失，原中标供应商还应当予以赔偿：
（1）放弃中标项目；
（2）无正当理由不与采购人签订合同；
（3）在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。
2.采购文件中所提要求为项目实施的基本技术要求，投标供应商应根据采购需求，提供满足本技术规范和所列标准要求的服务，对国家有关安全和环保等强制性标准，必须予以说明并满足。
3.中标供应商不得将本项目转让和转包第三方。
4.中标供应商必须无条件地接受采购人的考核监督，考核情况作为支付服务费用的依据。
5.如遇国家和省、市级迎检、重大活动保障及自然灾害时，中标供应商必须服从采购人统一安排，增加管理服务人员，所需费用由中标供应商综合考虑，中标后不作增加。
6.中标供应商应在整个服务期间对其为本项目工作的人员投保意外伤害险；还应为其为完成本项目的设备、车辆购买财产保险，其投保金额应足以现场重置。办理保险的一切费用均由中标供应商承担，并已包括在报价中。
7.本项目服务期满前2个月，采购人将采用招标或其他方式确定下一期项目服务供应商。如本次中标供应商未能中标，其必须积极配合采购人和新中标供应商无条件做好交接手续，不得出现服务真空，否则采购人保留追究中标供应商因其未能及时完成交接手续所带来损失的权利。
8.中标供应商服务人员在服务期间因正常服务或采购人派遣的委托项目任务内造成的任何人员伤亡事故，均由中标供应商全权承担一切责任及经济赔偿、损失，采购人不承担任何责任及经济赔偿、损失。
9.中标供应商应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准开展服务工作，采取必要的安全防护措施，消除隐患。由于中标供应商管理或安全措施不力造成周边环境破坏或事故的责任和因此发生的费用，由中标供应商承担。
10.中标供应商应按照采购人的要求，及时更换不能胜任工作的工作人员，应在接到书面通知之日起10天内予以调换合格人员；负责处理合同服务期内所有劳资纠纷和调解管理纠纷；落实采购人根据规章制度和工作需要提出的其他管理要求，并向采购人提供相关证明材料备案。
11.中标供应商须负责该项目作业人员的人事、劳资、办理社会保险和商业保险、计生等人事劳资管理工作，并提供为该项目人员办理劳动用工手续、结算发放工资、发放经济补偿金、缴纳社会保险、处理保险理赔、管理人事档案等方面的管理服务；合同服务期内所有劳资纠纷和调解管理纠纷均由中标供应商负责处理，由中标供应商承担一切责任及经济赔偿、损失，采购人不承担任何责任及经济赔偿、损失。
12.投标文件必须如实进行实质性响应，量化指标必须列明具体数值，同时供应商必须根据提供的货物及服务，明确其必须说明的相关情况。供应商提供的响应文件内容必须真实、准确、有效，如提供虚假材料或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购要求，其响应文件将被拒绝。已成交的将取消成交资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的相关办法处理。
13.验收标准：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标供应商的响应文件以及合同约定的内容和考核标准进行验收，验收情况作为支付服务费用的依据。
14.根据国家扶持中小企业的有关政策，本项目中标供应商，如需要政府采购合同融资，请按《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购 〔2020〕17号）、《关于进一步推进政府采购合同融资工作的通知》（ 锡财购〔2022〕7号）文件执行。
15.中标供应商为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位的，其《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件、《残疾人福利性单位声明函》将随成交公告同时发布，接受社会监督。供应商提供的《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件、《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
16.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
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附件一：河道水质巡查表
 年     月     日
	序号
	河道名称
	异常地点位置
	异常类别
	备注
	发现人姓名

	
	
	
	企业
排污
	雨水管非正常排水
	污水管
渗漏
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	


发现问题在异常类别中打√此表要求每日上报街道，联系人：     ，联系QQ：      , 联系电话：   
附件二：太科园（新安街道）河道水生态长效运维养护考核评分标准
	序号
	考核内容
	标准分
	扣分标准
	考核得分

	1
	水质：河道年平均水质主要指标(氨氮、总磷、高锰酸盐指数、化学需氧量等)稳定达到地表Ⅲ类水标准，同时满足上级各项要求，透明度不低于80cm。（由环保部门提供相关水质数据）
	30
	（1）大溪港、兴源河断面水质满足上级考核要求，水质单月四类水一次扣5分，五类及劣五类一次扣10分；
（2）省、市各项检查、通报（大溪港、兴源河除外），水质单月四类水一次扣2分，五类水一次扣3分，劣五类一次扣5分；
（3）区级抽查水质，四类水一次扣1分，五类水一次扣2分，劣五类一次扣3分；
（4）街道对河道进行抽测氨氮指标，四类水一次扣0.5分，五类水一次扣1分，劣五类一次扣2分；
（5）中、大、暴雨天气，三天后透明度低于80cm，一次扣2分。
	

	2
	水生植物养护：根据水生植物生长实际情况及时进行收割、补种，确保河道内水草覆盖率、成活率达到90%以上，且水草低于水面20厘米，不泛滥。
水面保洁：水面无白色垃圾、落叶等漂浮物，杂物、垃圾滞留时间不超过5小时。主要桥梁、通道视野范围内无漂浮物，河面整体感官良好。
	20
	（1） 未对水生植物进行及时收割导致水草泛滥（大于50平方米）的一次扣2分；
（2） 水生植物收割后未及时清运，造成二次污染或投诉工单的，一次扣1分；
（3） 以河道为单位，覆盖率、成活率未达到90%以上的，一次扣2分；
（4） 每发现3点或者1平方米的漂浮垃圾计为1处，每处扣1分。
	

	3
	水质保护的相关设施设备正常运行：对河道内的截流井、曝气、增氧、围隔等各类设施设备开展日常检查、养护，及时维修，确保正常使用。
	15
	（1） 设备保养不到位导致不能正常使用的，发现一次，扣1分；
（2） 设备应启用运行而未正常启用运行，发现一次，扣1分；
（3）设备不能正常运行，导致污水入河、水质（污染扩散至20米外）低于三类标准的，一次扣3分。
	

	4
	突发应急处置：日常巡查中，发现有排污、油污或受到其他突发情况导致水体受到污染，及时上报街道环保、水利部门，采取有关措施，防止污染进一步扩散，保障河道水质安全。
	15
	（1）突发情况水体受到污染后，需立即响应，5天内恢复水质3类水体，不达标一次扣2分。
（2）中、大、暴雨后，3天内恢复水质3类水体，不达标的一次扣2分。
（3）被省、市、区领导签批并通报的、媒体曝光的，在规定时间内未及时处理出现舆情的，一次扣5分。
	

	5
	外来物种防治：水生态河道沿线的福寿螺及其他外来物种的巡查、防治工作，防止出现蔓延扩散，确保水体内物种平衡、水质保障。
生物多样性：向大溪港、兴源河中适量投入微生物、底栖动物，达到考核要求。（由环保部门提供相关数据）
	10
	（1） 未做好巡查、防治工作，导致外来物种扩散、蔓延的，一次扣3分；
（2） 因巡查、防治不及时造成投诉工单的，一次扣1分；
（3） 大溪港、兴源河断面生物多样性不达标的，一次扣2分。
	

	6
	作业人员安全防护管理要求：作业人员在水上作业时，必须按水上作业规范正确穿戴救生衣等安全防护装备，水上作业时需保持2人及2人以上共同作业。
	5
	（1）发现水上作业人员未按安全生产要求作业的，一次扣0.5分；
（2）若因水上作业人员未按规定穿戴救生衣等防护措施导致安全事故发生，一次扣3分。
	

	7
	其他：配合做好各类迎检工作，及时配合街道做好各项相关工作。
	5
	（1） 未按时、按要求做好迎检相关工作的，一次扣1分；
（2）未及时配合街道做好各项相关工作的，一次扣1分。
	

	
	合计得分：
	


备注：①满分100分，单位月考核得分在95-100分（含95分），不扣当月运维养护费用；得分在90-94分（含90分），区间5分，每扣1分扣除当月运维养护经费的0.5%；得分在80-89分（含80分），区间10分，每扣1分扣除当月运维养护经费的1%；得分＜80分，扣除当月运维养护费用的30％；连续三个月80分以下的，扣除第三个月运维养护费用的100％并在2个月内达到标准，否则招标人有权终止合同。

附件三：河道水生态长效运维养护项目考核办法
为加强太科园（新安街道）辖区河道水体的长效运维管理，规范运维作业行为，量化运维管理工作质量，定期对水体运维情况进行考核检查，全面提升水体运维管理水平，推进水体运维工作标准化、科学化、规范化建设，满足人民群众生产生活和休闲游览需求，根据有关法律法规及合同约定，制定本考核办法。
一、指导思想
以营造整洁、优美、舒适、和谐的水生态人居环境为目标，完善监管手段，扩展监管广度，增加检查频次，提升考核强度，落实水体运维作业质量监管的长效、动态管理机制，切实保障河道水质稳定达标。
二、考核范围与对象
（一）考核范围
考核范围为太科园（新安街道）河道水生态长效运维养护项目合同约定的全部养护河道。
（二）考核对象
考核对象为承担本项目的河道水体运维养护单位（以下简称"运维单位"）。
（三）考核内容
考核内容包括水质保障、河面保洁、水生植物养护、水质保护设施设备运行维护、突发应急处置、外来物种防治与生物多样性、作业人员安全防护管理、配合迎检及协作工作。
三、考核方式与频次
1.日常月度考核，每月月初对上月运维情况进行考核，全年共考核12次；
2.年终进行年度考核，全年考核1次，以上级考核通报为准。
（一）水质考核
1.考核内容：河道年平均水质主要指标(氨氮、总磷、高锰酸盐指数、化学需氧量等)稳定达到地表Ⅲ类水标准，同时满足上级各项要求，透明度不低于80cm。（由环保部门提供相关水质数据）。
2.考核断面内的河道，要求河道水体达到或优于国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准；不在考核断面内的河道，以街道抽测河道断面快检指标为依据（仅检测氨氮指标），要求河道水体达到或优于国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。
3.考核细则
（1）大溪港、兴源河断面水质满足上级考核要求，水质单月四类水一次扣5分，五类及劣五类一次扣10分；
（2）省、市各项检查、通报（大溪港、兴源河除外），水质单月四类水一次扣2分，五类水一次扣3分，劣五类一次扣5分；
（3）区级抽查水质，四类水一次扣1分，五类水一次扣2分，劣五类一次扣3分；
（4）街道对河道进行抽测氨氮指标，四类水一次扣0.5分，五类水一次扣1分，劣五类一次扣2分；
（5）中、大、暴雨天气，三天后透明度低于80cm，一次扣2分。
（二）水生植物养护
1.考核内容：根据水生植物生长实际情况及时进行收割、补种，确保河道内水草覆盖率、成活率达到90%以上，且水草低于水面20厘米，不泛滥。
2.考核细则
（1）未对水生植物进行及时收割导致水草泛滥（大于50平方米）的一次扣2分；
（2）水生植物收割后未及时清运，造成二次污染或投诉工单的，一次扣1分；
（3）以河道为单位，覆盖率、成活率未达到90%以上的，一次扣2分；
（三）水面保洁
1.考核内容：水面无白色垃圾、落叶等漂浮物，杂物、垃圾滞留时间不超过5小时。主要桥梁、通道视野范围内无漂浮物，河面整体感官良好。
2.考核细则：每发现3点或者1平方米的漂浮垃圾计为1处，每处扣1分。
（四）水质保护的相关设施设备
1.考核内容：对河道内的截流井、曝气、增氧、围隔等各类设施设备开展日常检查、养护，及时维修，确保正常使用。
2.考核细则
（1）设备保养不到位导致不能正常使用的，发现一次，扣1分；
（2）设备应启用运行而未正常启用运行，发现一次，扣1分；
（3）设备不能正常运行，导致污水入河、水质（污染扩散至20米外）低于三类标准的，一次扣3分。
（五）突发应急处置
1.考核内容：日常巡查中，发现有排污、油污或受到其他突发情况导致水体受到污染，及时上报街道环保、水利部门，采取有关措施，防止污染进一步扩散，保障河道水质安全。
2.考核细则
（1）突发情况水体受到污染后，需立即响应，5天内恢复水质3类水体，不达标一次扣2分；
（2）中、大、暴雨后，3天内恢复水质3类水体，不达标的一次扣2分；
（3）被省、市、区领导签批并通报的、媒体曝光的，在规定时间内未及时处理出现舆情的，一次扣5分。
（六）外来物种防治
1.考核内容：水生态河道沿线的福寿螺及其他外来物种的巡查、防治工作，防止出现蔓延扩散，确保水体内物种平衡、水质保障。
2.考核细则
（1）未做好巡查、防治工作，导致外来物种扩散、蔓延的，一次扣3分；
（2）因巡查、防治不及时造成投诉工单的，一次扣1分。
（七）生物多样性考核
1.考核内容：向大溪港、兴源河中适量投入微生物、底栖动物，达到考核要求。
2.考核细则：大溪港、兴源河断面生物多样性考核不达标的，一次扣2分。
（八）其他情况
若发生以下情况，相关记录作为考核的重要补充依据，具体规定如下：
1.被市第三方监管平台拍摄到违规或问题，每一起扣1分，规定期限内整改不到位的，在当月考核中双倍扣分；
2.在市、区级考核中被扣分，每一起扣1分，规定期限内整改不到位的，在当月考核中双倍扣分；
3.项目运维过程中，收到“12345”政务服务热线、城管精细化平台及其他投诉渠道收到的有效投诉，视情节严重程度每一起扣1—3分。
4.受到区级及以上部门通报批评或领导批示的，每一起扣1—3分；受到区级及以上部门通报表彰的、媒体正面报道的，每一起加1—3分。
四、考核评分标准
月度考核采用百分制，各项考核内容及扣分标准见附件二《太科园（新安街道）河道水生态长效运维养护考核评分标准》。考核期间未发生扣分情形的，该项得满分；各项扣分累计超过该项标准分的，该项得0分，不重复扣减。
五、考核结果及经费奖惩标准
（一）考核结果通报
月度考核结果于次月初完成汇总，季度结束后向运维单位汇总通报考评成绩（以月考核为准）。运维经费按季度拨付，拨付金额依据该季度各月份的考核评分计算。
（二）月度经费扣减标准
月度考核满分100分，各分段经费扣减标准如下：
	月度得分区间
	经费扣减规则

	95分及以上
	不扣除当月运维养护经费。

	90-94分（含90分）
	区间5分，每扣1分，扣除当月运维养护经费的0.5%

	80-89分（含80分）
	区间10分，每扣1分，扣除当月运维养护经费的1%。

	80分以下
	扣除当月运维养护费用的30％。

	连续三个月80分以下
	扣除第三个月运维养护费用的100％并在2个月内达到标准，否则招标人有权终止合同。


（三）水质专项考评处罚
根据水质专项考评结果，全年总体考评结果合格率低于95%（不含）（总体合格率=每个月得分之和/30*12）的，在当年第四季度考评中额外扣除养护经费100000元。
六、其他
1.本办法自合同签订之日起执行。
JSZC-320214-ZYGC-G2026-0005                         太科园（新安街道）河道水生态长效运维养护项目公开招标文件
2.本办法中各项考核标准的执行如与上级有关规定相抵触，以上级规定为准。
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四、合同书（格式文本）
[bookmark: _Toc17171][bookmark: _Toc25495]
[bookmark: _Toc508137105]
合   同   书




项目名称： 太科园（新安街道）河道水生态长效运维养护项目  
委托方（甲方）：                                          
受托方（乙方）：                                          
签订日期：                                           

合同书
甲方（采购人）：                            
乙方（中标方）：                            
1、 采购编号：                项目名称：                       
2、 采购内容：                                                       
3、 中标总金额：（大写）                             ；（小写）             
4、 服务要求及服务验收标准：                           
5、 服务期：                                     
6、 服务地点和方式：                               
7、 费用支付步骤和办法： 合同签订后预付合同金额（即中标金额）的10%，每月由采购人对项目运维养护情况进行考核，考核标准依据《附件二：太科园（新安街道）河道水生态长效运维养护考核评分标准》。按照考核结果及其他相关要求每季度进行支付，其中10%的预付款在第一、第二季度支付款项中分两次扣除。付款时中标供应商向采购人开具符合采购人财务部门要求的发票，采购人应当在收到发票后向中标供应商支付当期服务费。
8、 违约责任：                                                              
9、 解决争议的方式：                                                        
10、 其他事项：                                                              
11、 合同不可分割部分：
招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在报价、评审过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。
12、 合同备案：
合同一式五份，供需双方各执二份，采购代理机构处一份。
13、 合同生效：
本合同由供需双方签字、盖章，并经代理机构见证盖章后生效。

甲方（采购人）：            （盖章）       乙方（成交方）：          （盖章）
法定（授权）代表人：     （签字或盖章）    法定（授权）代表人：     （签字或盖章）   
        年      月       日                       年      月       日
                              

见证单位（盖章）：

合同条款

根据               招标文件和该文件的中标通知书及乙方投标文件，供需双方就此次治理及相关问题，同意按下列条款规定执行。
（一）组成本合同的有关文件
关于编号             的招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在报价、评审过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。
（二）知识产权
乙方应保证甲方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方应承担可能发生的一切法律责任和费用。
（三）服务质量要求：
1.乙方应严格按照招标文件的有关规定和乙方投标文件提供合格的服务。
2.如果任何服务不符合服务质量要求，甲方均可以拒绝接受，乙方应及时重新提供服务，且不得影响甲方正常工作，费用由乙方承担，如因重作导致乙方逾期交付服务的，乙方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除乙方在本合同项下的服务质量保证义务或其他义务。
3.甲方与有关部门根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收，经验收不合格的，乙方应当按照甲方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合招标文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，甲方有权依照法律程序解除合同，并追究乙方的违约责任。
4.甲方不得擅自变更招投标文件约定的服务要求、服务内容等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。
（四）服务完成条件：
1.服务期限：一期河道（7条）24个月，二期河道（18条）20个月，具体起始日期以合同签订日期为准。
2.乙方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知甲方。               
（五）甲方的责任：
1.及时向乙方提供履行代理工作职责所需要的相关资料，并对所提供的有关资料的真实性、合法性负责。如果乙方提供的资料不及时、不真实、不合法、不完整，致使乙方服务质量不合格，从而招致第三方追究时，应由甲方承担全部责任。
2.为乙方委派人员的工作提供必要的条件及合作。
3.按照本合同约定及时足额支付服务费用。
4.甲方如要求乙方提供招标文件及乙方投标文件以外的其他服务，其费用另定。
5.乙方在服务期间向甲方出具的书面材料，仅限于本协议约定委托目的之用，不得另作他用。由于使用不当所造成的后果，由甲方承担责任。
6.甲方可为乙方派遣的项目负责人及项目组成员提供办公地点。
（六）乙方的责任：
1.服务质量必须符合国家法律、法规及行政规章的有关规定。
2.每月进行1-2次的水质采样检测并出具检测报告，及时跟进水质变化：计氨氮、总磷、高锰酸盐指数、溶解氧、化学需氧量5个指标。
2.对履约过程中所获得的相关信息负有保密义务，该保密义务不受本协议约定服务期限的限制，为持续有效，但根据法律法规规定或政府部门、监管机构要求披露的除外。若因成交供应商未履行保密服务的要求导致甲方遭受损失的，则采购人有权追究成交供应商的相关法律责任并要求成交供应商对遭受的损失进行经济赔偿。
3.在执行业务过程中应充分照顾到甲方的合法利益。
4.按照本项目招标文件要求、中标承诺及合同约定及时完成采购需求中的各项工作任务。
（七）水质不达标通报及违约扣款
1.因乙方水质养护、运维管理不当等，导致本合同项下的水质指标未达标准，被市级通报批评的，除正常考评后额外扣除养护经费30000元/次；被省级通报批评的，除正常考评后额外扣除养护经费50000元/次；被新闻媒体曝光，通报（市、省级）结果影响恶劣的，额外扣除80000元/次。 
（八） 违约责任：
1.在履行合同的过程中，如果乙方遇到妨碍按时提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长要求限期内提供相关服务的时间以及是否收取逾期提供服务的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。
2.未达到验收标准且成交供应商拒不整改，采购人有权单方终止合同，并在应付款中扣除合同价的5%作为质量违约金，若对采购人造成其他经济损失的，成交供应商需全额赔偿。
3.甲方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，甲方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向乙方支付违约金。
4.乙方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由乙方赔偿由此给甲方造成的损失，并按照合同总价的30%向甲方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。
5.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。
6.招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。
7.如果乙方在本合同履行完毕之前破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出解除合同。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。
8.运维养护期内，承包人负责对生态系统的维护和水质标准的保持（暴雨，防洪排涝，或者突发严重排污期间等情况除外，应由甲乙双方另行协商确定）。
9.有下列情形之一的，不视为乙方违约：
不可抗力：战争、自然灾害、政治变动、政府行为、国家法律法规变化的。
（八） 合同生效及其它：
1.合同经甲乙双方代表签字并盖章，且在代理机构见证后即生效。
2.合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由甲乙双方协商处理，若协商不成，可选择以下 （2） 方式处理：
（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。
（2）向甲方所在地法院提起诉讼。
3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。
4.合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。
5.甲乙双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。 
6.具体河道运维养护清单、考核办法、考核标准等详见“三、项目技术要求和有关说明”，需作为合同附件。














六、附件
附件一：评分标准
一、评分项目及总分（总分100分）
1、报价分                               30分
2、投标供应商综合实力                   20分
3、技术文件                             50分
二、各项目评分标准
（一）报价（30分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30。
价格扣除：不专门面向中小/小微企业的项目，做价格扣除。
①小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。
③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。
同一投标供应商，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。
（二）投标供应商综合实力评价（20分）
1、投标供应商业绩（2分）
投标供应商自2023年7月1日至今承担过同类项目业绩的，有一项得1分，最高得2分。
注：时间以合同签订时间为准，投标时提供合同协议书、中标通知书扫描件上传至投标文件中，未按要求提供不得分。
2、体系认证（3分）
投标供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业安全健康管理体系认证证书的有一个得1分，最高得3分。
注：须提供有效期内的证书扫描件上传至投标文件中，未按要求提供不得分。
3、项目服务组织机构人员配置（13分）
（1）拟投入的项目负责人（3分）：
投标供应商拟投入的项目负责人具备环境工程相关专业高级技术职称的得3分，具备环境工程相关专业中级技术职称的得1分，本项最高得3分。
（2）拟投入本项目服务组织机构人员（10分）：
①投标供应商拟投入本项目服务组织机构人员（项目负责人除外）具备环境工程相关专业高级技术职称的得3分，具备环境工程相关专业中级技术职称的得1分，本项最高得3分。
②投标供应商拟投入本项目服务组织机构人员（项目负责人除外）具备低压电工证的，每配备一个得1分，最高得2分。
③投标供应商拟投入本项目服务组织机构人员（项目负责人除外）具备生态环境监测人员培训合格证书的，每配备一个得1分，最高得2分。
④投标供应商拟投入本项目服务组织机构人员（项目负责人除外）具备绿化工或植保工证书的，每配备一个得1分，最高得3分。
本项最多得10分。（以上同一人员的证书不重复得分）
注：投标文件中需提供证书原件扫描件加盖公章或签电子公章（如职称证书未体现相关专业的另需提供学历证书或职称申请表），并提供由投标供应商为其缴纳的社保收缴部门出具的近一年中任意一个月份（不含投标当月）缴纳社保的证明，不提供或提供不全不得分。
4、拟投入的仪器设备（2分）
投标供应商拟为本项目配备便携式水质检测仪器的，每配置一台得1分，此项最高得2分。
注：自有仪器设备：提供仪器设备购置发票原件扫描件加盖公章或签电子公章上传至投标文件中；租赁仪器设备：提供仪器设备租赁协议、购置发票原件扫描件加盖公章或签电子公章上传至投标文件中，否则不得分。

（三）技术方案（50分)
（1）水体生态维护实施方案（12分）
①服务方案的整体设想及总体目标；
②项目的实施方案；
③针对性的服务措施；
投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效，本项最高得12分。以上内容不存在瑕疵的该条得4分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分。
（2）项目的理解程度（12分）
①水质维护服务要求的重点、难点分析  
②采取措施的针对性、实施性
③工作组织合理，对项目有深刻见解，切合实际的建设性建议
④质量控制措施
投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效；本项最高得12分。以上内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分。
（3）项目日常维护质量保证体系及措施（8分）
①日常维护质量保证体系
②日常维护措施
投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效，本项最高得8分。以上内容不存在瑕疵的该条得4分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分。
（4）养护服务工作进度安排及措施(8分)
①项目的进度计划安排 
②进度安排及措施的针对性、实施性 
投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效，本项最高得8分。以上内容不存在瑕疵的该条得4分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分。
（5）突发污染应急措施（10分）
①突发污染（情况）应对方案  
②突发应急响应方案  
投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效，本项最高得10分。以上内容不存在瑕疵的该条得5分；以上内容存在1处瑕疵的该条得3分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分。
注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
技术方案评委在5人及5人以上的，取所有成员的平均值。
计算分项得分时取平均值为投标供应商的得分，各分项得分合计即为投标供应商的总得分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。投标供应商如对招标文件提出的合理要求不作出相应承诺或对采购人提出不合理要求的不予得分。每项评分由评委独立评审。所有评委打分的平均值为各投标供应商最终得分。最终得分最高者将推荐为中标候选人。
未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。
附件二：投标文件格式
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采购项目编号：
采购项目名称：太科园（新安街道）河道水生态长效运维养护项目
投标供应商：

二〇二六年  月  日
[bookmark: 一．报价函（格式）]

（一）投标函（格式）：
投标函
致无锡市新吴区人民政府新安街道办事处：
我方收到贵方编号招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。
1、 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。
2、 我方愿意提供江苏正源工程咨询有限责任公司在招标文件中要求的文件、资料。
3、 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。
4、 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。
5、 我方认为贵局有权决定中标者。
6、 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。
7、 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。
8、 我方愿意按招标文件的规定上传《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。
9、 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。
10、 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购代理机构和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
投标供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
电话：传真：
通讯地址：邮编：

（二）（投标供应商）关于资格的声明函（格式）：

[bookmark: 报价方关于资格的声明函（格式）]关于资格的声明函

采购项目编号：
日期：
无锡市新吴区人民政府新安街道办事处：

我公司（单位）参加本次项目（）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：








备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。


（三）（投标供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

采购项目编号：
日期：
无锡市新吴区人民政府新安街道办事处：
                        系中华人民共和国合法公司（单位），特授权        代表我公司（单位）全权办理针对本项目（）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
被授权代表情况：
姓名：          性别：          电话：


单位名称（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：


（四）服务保障承诺书（格式）：
服务保障承诺书

（投标供应商名称）针对本项目（）在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目（）所提供的服务符合招标文件要求；
2.本公司（单位）具备履行合同所必需的人员、设备和专业技术能力；
3.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
4.本公司承诺：中标后，项目全服务周期内，为本项目所有养护工作人员统一投保人身意外伤害保险；相关保险办理产生的全部费用由我单位自行承担，该费用已综合包含于投标报价内。
5、本公司承诺：若我公司中标，用于本项目日常养护作业船不低于25艘、割草船不低于3艘。
6. 本公司承诺：若我公司中标，项目负责人接到甲方通知后30分钟内响应并到现场。
7.本公司对本招标文件中各项需求作出实质性响应（格式自拟）；

…………………
如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。


（五）开标一览表（格式）：
开标一览表

供应商名称（盖章）                              采购项目编号： 
	项目总报价
（一期+二期）
	
小写：                             元


大写：                             元

	服务期
	一期河道（7条）24个月
二期河道（18条）20个月

	 服务质量标准
	

	拟派项目负责人
	

	是否属于小、微型企业/监狱企业/残疾人福利性单位
	



供应商全称（加盖公章）：                     
   
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：                        
 
 日期：   年   月   日


填写说明：
1.评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。
2.供应商的投标报价的总额应是供应商在报价文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成投标文件所列采购需求的全部费用。
3.在“是否属于小、微型企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，必须提供投标供应商《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标供应商属于监狱企业的证明文件；或提供投标供应商《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标供应商对所报相关数据的真实性负责，江苏正源工程咨询有限责任公司有权将相关内容进行公示。

（六）报价明细表（格式）：
报价明细表


投标供应商应当根据“三、项目技术要求和有关说明”的内容在此表中详细填写。

表格不够可自行延长。
   


供应商（盖章）：
法定代表人或授权代表签字或盖章：
日期：

（七）投标偏离表（格式）：
投标偏离表

投标供应商名称（盖章）     采购项目编号：
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）本表不得删除；
（2）如无任何服务偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；
    （3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。


[bookmark: _GoBack]
（八）主要人员配置表及拟派项目负责人简历表及设备配备表(格式):

（1）人员配置表

投标供应商名称(盖章)                               政府采购编号： 
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	岗位名称
	学历
	持有证书
	工作经验

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	… …
	
	
	
	
	
	
	




备注：1.上表可自行延长，但不得改变文本格式。

       2.人员相关证明材料应按招标文件要求提供，并附在本表之后。





法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：


                         （2）拟派项目负责人简历表
投标供应商名称（盖章）　                              政府采购编号：
	姓  名
	
	性别
	
	年  龄
	
	学  历
	

	职务
	
	职  称
	
	资格证书号
	
	参加工作时间
	

	以往工作经历
	


	已完成服务项目情况

	被服务单位
	项目名称
	规模面积
	服务期限
	管理质量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

备注：1.表格不够可自行延长。
    2.上表人员为本项目评分点中的人员，须提供为其缴纳的社保收缴部门出具的近一年中任意一个月份（不含投标当月）缴纳社保的证明（新公司成立的除外，法定代表人除外）扫描件和证书扫描件。
3.以上材料请附本表之后。

（3）项目设备配备表
项目编号：
	序号
	设备名称
	型号
规格
	数量
	自备
	租赁
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标供应商名称（盖章）：

（九）投标供应商基本情况声明
（内容写不完的栏目可相应扩展）
投标供应商情况表1
单位名称（盖章）
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：
中级职称人数、
高级职称人数

	2025年12月资产总额
	  万元
	净资产
	万元

	2025年12月股东权益
	 万元
	2025年业务收入
	万元

	2025年实现利润
	万元
	
	

	办公面积

	平方米
	其中：
	自有面积    平方米
承租面积    平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见
	

	最近3年内有无因违纪或其他原因被投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	其他需要说明的情况
	


注：本表可以扩展。
法定代表人或授权代表签字或盖章：

（十）（投标供应商）中小企业声明函（格式）：
中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。


企业名称（盖章）：
日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
3.投标时本表附在《明细报价表》之后（如有）。
（十一）（投标供应商）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）：
日  期：





关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
   公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：         
           日期：      年   月   日         
 
 
_________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。
（十二）技术方案（格式自拟）

技术方案
投标供应商应按评分点编制完整的服务方案，以便评审。

特别注意：本项目采用暗标形式，投标供应商须参照评标办法的相关要求对商务部分和技术文件部分分别进行制作。其中技术文件部分属于暗标，投标供应商在制作技术文件部分相关内容时不得有体现投标供应商身份的内容，否则投标无效。
不得有体现投标供应商身份的内容是指：
①技术部分不得出现能够体现投标供应商身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；
②技术部分不得更改，不得在其中标注或做任何可以辨认投标供应商及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；
③技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标供应商的特殊做法；
④不得有其他体现投标人身份的内容。
⑤字体、段落、页面布局的设置：
字体：一级标题为宋体黑色二号字体，其余正文均采用宋体黑色小四号字体，不得出现手写。
段落：使用1.5倍行间距、字间距标准。
页面布局：不得设置页眉、页脚（系统自动生成页码除外），纸张方向纵向、不得有空白页、页面底色白色，分栏为一栏。

