空调室外机组合模块汇总表
	序号
	项目名称
	项目特征
	品牌
	计量单位
	工程数量
	投标型号
	组合模块

	1
	空调器
	室外机 R-400; 
多联式室外机(顶出风式) 14HP; 
制冷量: 40.0kw ; 
制热量: 45.0kw ; 
配电: 380v/11.80/11.69kw ; 
重量限值: 303kg; 
APF ≥ 4.88; 
落地; 
减震装置、支架、检查接线、系统调试等全套;
	海尔
	台
	1
	RFC400MXNYA(T)高效
	RFC400MXNYA(T)(高效)

	2
	空调器
	室外机 R-560; 
多联式室外机(顶出风式) 20HP ; 
制冷量: 56.0kw ; 
制热量: 63.0kw ; 
配电: 380v/15.60/15.38kw ; 
重量限值: 440kg; 
APF ≥ 4.64; 
落地; 
减震装置、支架、检查接线、系统调试等全套;
	海尔
	台
	5
	RFC572MXNYA（T)高效
	RFC286MXNYA(T)(高效)+RFC286MXNYA(T)(高效)

	3
	空调器
	室外机 R-615; 
多联式室外机(顶出风式) 22HP ; 
制冷量: 61.5kw ; 
制热量: 69.0kw ; 
配电: 380v/18.01/16.88kw ; 
重量限值: 495kg; 
APF ≥ 4.64; 
落地; 
减震装置、支架、检查接线、系统调试等全套;
	海尔
	台
	3
	RFC621MXNYA（T)高效
	RFC286MXNYA(T)(高效)+RFC335MXNYA(T)(高效)

	4
	空调器
	室外机 R-680; 
多联式室外机(顶出风式) 24HP ; 
制冷量: 68.0kw ; 
制热量: 76.5kw ; 
配电: 380v/19.60/19.38kw ; 
重量限值: 523kg; 
APF ≥ 4.64; 
落地; 
减震装置、支架、检查接线、系统调试等全套;
	海尔
	台
	3
	RFC686MXNYA（T)高效
	RFC286MXNYA(T)(高效)+RFC400MXNYA(T)(高效)

	5
	空调器
	室外机 R-900; 
多联式室外机(顶出风式) 32HP ; 
制冷量: 90.0kw ; 
制热量: 100.0kw ; 
配电: 380v/29.12/26.32kw ; 
重量限值: 606kg; 
APF ≥ 4.41; 
落地; 
减震装置、支架、检查接线、系统调试等全套;
	海尔
	台
	2
	RFC900MXNYA（T)高效
	RFC450MXNYA(T)(高效)+RFC450MXNYA(T)(高效)

	6
	空调器
	室外机 R-960; 
多联式室外机(顶出风式) 34HP ; 
制冷量: 96.0kw ; 
制热量: 108.0kw ; 
配电: 380v/27.40/27.07kw ; 
重量限值: 743kg; 
APF ≥ 4.41; 
落地; 
减震装置、支架、检查接线、系统调试等全套;
	海尔
	台
	3
	RFC972MXNYA（T)高效
	RFC286MXNYA(T)(高效)+RFC286MXNYA(T)(高效)+RFC400MXNYA(T)(高效)

	7
	空调器
	室外机 R-1010; 
多联式室外机(顶出风式) 36HP ; 
制冷量: 101.0kw ; 
制热量: 113.0kw ; 
配电: 380v/30.16/28.54kw ; 
重量限值: 743kg; 
APF ≥ 4.41; 
落地; 
减震装置、支架、检查接线、系统调试等全套;
	海尔
	台
	3
	RFC1021MXNYA（T)高效
	RFC286MXNYA(T)(高效)+RFC335MXNYA(T)(高效)+RFC400MXNYA(T)(高效)

	8
	空调器
	室外机 R-1074; 
多联式室外机(顶出风式) 38HP ; 
制冷量: 107.4kw ; 
制热量: 120.0kw ; 
配电: 380v/31.93/30.55kw ; 
重量限值: 826kg; 
APF ≥ 4.41; 
落地; 
减震装置、支架、检查接线、系统调试等全套;
	海尔
	台
	2
	RFC1086MXNYA（T)高效
	RFC286MXNYA(T)(高效)+RFC400MXNYA(T)(高效)+RFC400MXNYA(T)(高效)

	9
	小计
	
	
	
	22
	
	


空调室外机组合模块总数量

	序号
	产品型号
	数量（台）

	1
	RFC286MXNYA(T)(高效)
	27

	2
	RFC335MXNYA(T)(高效)
	6

	3
	RFC400MXNYA(T)(高效)
	14

	4
	RFC450MXNYA(T)(高效)
	4

	5
	小计
	51


