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[bookmark: _Toc21529][bookmark: _Toc2781]第一章  投标邀请
张家港市公安局西二环高架智能化设施项目JSZC-320582-JZCG-G2026-0024招标项目的潜在投标人应在苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 获取招标文件，并于2026-08-25 09:30（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28831]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320582-JZCG-G2026-0024
项目名称：西二环高架智能化设施项目
[bookmark: OLE_LINK3]预算金额：5602万元
最高限价（如有）：5602万元
采购方式：公开招标
[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK18]采购需求：本项目是对西二环--杨新公路快速路配套建设智能交通设施，包括标前现场踏勘、设备采购、安装、系统调试和运维。
[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK20]合同履行期限：在合同生效后90日内供货安装调试结束。
本项目（是/否）接受联合体投标：接受联合体
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料；如为联合体参加投标的，联合体各方均须提供）
2.财务状况报告（成立不满一年不需提供；如为联合体参加投标的，联合体各方均须提供）
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料；如为联合体参加投标的，联合体各方均须提供）；
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（如为联合体参加投标的，联合体各方均须提供）；
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（如为联合体参加投标的，联合体各方均须提供）；
6.资格证明文件的书面承诺（如为联合体参加投标的，联合体各方均须提供）；
7.授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书；如为联合体参加投标的，则联合体牵头方须提供）
（二）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
（三）落实政府采购政策需满足的资格要求：
无
（四）本项目的特定资格要求： 
无
（五）采用联合体投标的，联合体各成员之间应签订《联合体协议书》及《联合体授权委托书》。联合体各成员之间签订的《联合体协议书》及《联合体授权委托书》应与投标文件一起递交。参加联合体的各成员不得再以自己名义单独投标，也不得参加其他联合体参与本项目的招标活动。以联合体名义参加投标的，联合体牵头人须进行登记领取招标文件。联合体成员不允许超过两家。
三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
地点：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/） 
方式：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/） 
售价：0.00元 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026-08-25  09:30（北京时间）
地点：苏采云系统 
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。
2.参与采购活动
供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。
3.电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：18261002950、13914088964；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。
6.招标文件澄清或者修改内容的告知方式：招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。
7.本次招标不收取投标保证金。
8.本项目不允许进口产品投标。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息 
单位名称：张家港市公安局
单位地址：张家港市港城大道180号
联系人：张皓彦
联系电话：0512-55371239
2.采购代理机构信息（如有）
单位名称：苏州市公共资源交易中心张家港分中心
单位地址：张家港市杨舍镇滨河路1号(国泰金融广场C座)
联系人：孙玮泽
联系电话：0512-58915381
3.项目联系方式
项目联系人：孙玮泽
电话：0512-58915381


[bookmark: _Toc4059][bookmark: _Toc10079][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc20823274]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc35266020][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc29619][bookmark: _Toc38368120][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc54615239][bookmark: _Toc120614214]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520]1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277]2.合格的投标人
2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522]3.适用法律
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279]4.投标费用
[bookmark: EBb149e03d16f547ac9a9b50964f44d5b2]4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，苏州市公共资源交易中心张家港分中心(以下简称公共资源交易中心)在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
[bookmark: EB4bef91ec166246f78c716ddc8194a87a]4.2本次招标公共资源交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦在“苏采云”系统下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。
[bookmark: _Toc54615240][bookmark: _Toc38368121][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc35266021][bookmark: _Toc12536][bookmark: _Toc16938525]二、招标文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029210]6.招标文件构成
6.1 招标文件有以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
[bookmark: EBbdde166065d14b62851231a61e89e609]请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与公共资源交易中心联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc513029212]7.招标文件的澄清或修改
[bookmark: EBeec936f32a574d52a4992a8b94773f89]7.1在投标截止时间前，公共资源交易中心可以对招标文件进行澄清或修改。
[bookmark: EB14f04c7329d342c2b5d53bfcbbeaa167]7.2公共资源交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc38368122][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc35266022][bookmark: _Toc12827][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc54615241][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc16938529]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530]8.投标文件的语言及度量衡单位
[bookmark: EB93850d2cac274df984aa2f93878c3cfe]8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与公共资源交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc462564074]9.投标文件构成
9.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资格证明文件、技术人员介绍、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、技术及服务方案、投标人情况介绍等部分。
9.2 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838]10.投标函和开标一览表
10.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
10.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表（或经费测算表）中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。
11.投标人资格证明文件
[bookmark: _Hlt26668999]11.1投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Hlt26670373]12.投标配置与分项报价表（或经费测算表）
12.1投标人应按照招标文件规定格式填报。每项货物和服务等只允许有一个报价。
12.2 标的物
12.2.1采购人需求的有关货物等。
12.2.2若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。
12.3投标货币
投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: EB8486dd9157984dc9aa62437fb6aa6f0f]12.4项目总价应包括但不限于货物、配件、附件、备品备件、专用工具、耗品、辅材、包装、运输、装卸、安装、调试、检测、验收、人员培训、售后服务、保修、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任的各项费用、技术指导、利润、税金等全部费用。 
[bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954848]12.5本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。
13.技术及服务方案
13.1根据自己对需求的理解撰写需求分析和服务方案。
13.2根据自己对项目需求的分析，提出人员配备方案，并详细介绍拟参加本项目服务的人员的资历和持有相关证书情况，特别要详细介绍该项目负责人的学历、资质和所从事过类似案例管理情况。
14.投标人情况介绍
[bookmark: EBf6e5e332cb7245ab8f3a9801503c122b][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26954734]14.1 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。
15.投标保证金
15.1本次招标不收取投标保证金。
16.投标有效期
[bookmark: EB42bffacbc3774d8f9be92be41fabfc13]16.1投标有效期为公共资源交易中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
[bookmark: EB1a73f2f6d8ff43b6a705c8d1929594b0][bookmark: EBcd0282bdfe9441e3bba982eac64d1aaa]16.2在特殊情况下，公共资源交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝公共资源交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。
17.投标文件的签署
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: EBfdb2e00cf1ee477a9cdb47d13b603829][bookmark: _Hlt26954739]17.1本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。
四、投标文件的制作、上传、递交
18.投标文件的递交
18.1电子投标文件的递交
[bookmark: EB5e78b12e89984a20ab881c475623475b]投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
19.投标截止日期
19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
[bookmark: EB4c6421107b4c4e38bf2769d0237905a7]投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
20.投标文件的递交
[bookmark: EBfffe463a2deb4e7cad93cb8e37ffda5e]20.1公共资源交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。
21.投标文件的修改和撤回
21.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。
21.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。
21.5 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。
[bookmark: EB7c302f080cf342679641097daf23b42b][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc38368124][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc35266024][bookmark: _Toc17299][bookmark: _Toc54615243]五、开标与评标
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230]22.开标
[bookmark: EB45a41a7a147945c0bb92535f2d40058d]22.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。
22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
23.评标委员会
[bookmark: EBd93f728e80de47e5afd77299c0ffdfa6]    23.1开标后，公共资源交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
    23.2评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
    23.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。
    23.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。
24．评标过程的保密与公正
24.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
[bookmark: EB8495c46e8cb146ec80ae8c0f7928221c]24.2在评标过程中，如果投标人试图向公共资源交易中心和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548]25．投标的澄清
25.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
25.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。
[bookmark: EB3164982f155e42e086cd4685f4d2aafa]本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清:评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）
    25.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549]26.对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1资格性审查
采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。
26.1.1.1关于信用查询：
26.1.1.1.1根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。
26.1.1.1.2查询时间：投标文件递交截止时间。
26.1.1.1.3查询渠道：通过“信用中国”网站等渠道查询相关主体信用记录。
26.1.2符合性审查：
依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正： 
  （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
　　（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
　　（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
　　（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。
[bookmark: EB8e3ec86c09a94dac9cc9034e6027ee19]26.5评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
26.6 异常低价投标审查
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234]26.6.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
26.6.2.评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
27.无效投标条款和废标条款
27.1 无效投标条款
27.1.1 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
27.1.2 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；
27.1.3 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的； 
27.1.4 投标文件中任何有选择的报价；
27.1.5 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的； 
27.1.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 
27.1.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； 
27.1.8 不同投标人的投标文件制作机器码一致的；
27.1.9 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
27.1.10 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
27.1.11 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；
27.1.12 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；
27.1.13 供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；
27.1.14 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的； 
27.1.15 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
27.1.16 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的； 
27.1.17 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； 
27.1.18 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的； 
27.1.19 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 
27.1.20 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； 
27.1.21 不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）； 
27.1.22 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形; 
27.2 废标条款：
(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； 
(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
(4)因重大变故，采购任务取消的。
(5)因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
27.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc38368125][bookmark: _Toc35266025][bookmark: _Toc28184][bookmark: _Toc54615244][bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]28.确定中标单位
28.1评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出1名中标候选人。
28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。
28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。
29.质疑
29.1质疑形式
29.1.1供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑（涉及采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本，向采购单位提出；涉及采购程序问题的，向公共资源交易中心提出）。非书面形式、七个工作日之外提交的质疑将不予受理。
[bookmark: EB0a0bb8d9f8954ef79aa564dbfd72d9f1]29.1.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函公共资源交易中心有权不予受理
29.1.3质疑函应当包括下列内容：
29.1.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
29.1.3.2质疑项目的名称、编号；
29.1.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
29.1.3.4事实依据；
29.1.3.5必要的法律依据；
29.1.3.6提出质疑的日期。
29.1.4质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。匿名提交的质疑将不予受理。
29.1.5质疑的送达方式
29.1.5.1质疑函应采用邮寄送达或直接送达的方式递交，采用其他方式送达（含传真、电子邮件等）的，公共资源交易中心有权不予受理。
29.2特别提示
29.2.1根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。
29.2.2供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
[bookmark: EB099f29e99fec42e0b68e9bb29a0c4ea8]  29.2.3供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或公共资源交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。
29.3其他
[bookmark: EB8773124fd4fb4b248e75c3aa7fb3bbda]29.3.1采购人或公共资源交易中心将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。
30.中标通知书
[bookmark: EB74ca8e7cbd0c43048dde3bacda3415fd]30.l在中标结果确定后2个工作日内，公共资源交易中心向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
30.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
31. 签订合同
31.l按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。
31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。
32.履约保证金
[bookmark: EB8c6891da72364e93a7598f4884fbe954]32.1合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为合同总价款的2％。 
32.2履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
32.3按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。
33.货物和服务的追加、添购
33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
34.监督和公证
34.1政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。
34.2 招标代理机构的采购过程将通过公证机关进行公证。
[bookmark: _Toc38368127][bookmark: _Toc35266027][bookmark: _Toc31775][bookmark: _Toc22460][bookmark: _Toc12745][bookmark: _Toc3449][bookmark: _Toc54615245]第三章 合同条款及格式
以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。
张家港市政府采购合同
[bookmark: biaoduanname_1]项目名称：                            
[bookmark: projectno]项目编号：                  
[bookmark: jianshedanwei_1]甲方：（买方）                    
[bookmark: zhongbiaodanweiname_1]乙方：（卖方）                      
甲、乙双方根据苏州市公共资源交易中心张家港分中心      项目公开招标的结果，签署本合同。
一、货物内容
	投标货物名称
	总价（元）
	备注

	[bookmark: itemname]                       
	[bookmark: zhongbiaopricelow_1]                     
	


二、合同金额
[bookmark: zhongbiaopriceup][bookmark: zhongbiaopricelow]2.1 本合同金额为（大写）：              （             元）人民币。
总价为综合报价，应包括但不限于：货物、配件、附件、备品备件、专用工具、耗品、辅材、包装、运输、装卸、安装、调试、检测、验收、人员培训、售后服务、保修、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任的各项费用、技术指导、利润、税金等全部费用。 
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方保证所提供货物等涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
[bookmark: lvbzj]6.1合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
6.2甲方付清全部合同金额的同时返还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾
期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时 1 年期贷款市场报价利率。
6.3乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。
6.4按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。
七、转包或分包 
7.1 本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；
7.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、交货期、交货方式及交货地点
[bookmark: jiaohuoqi]8.1 交货期：                      
[bookmark: jiaohuofangshi]8.2 交货方式：                      
[bookmark: jiaohuodidian]8.3 交货地点：                     
九、货款支付 
9.1 结付程序：       
9.2 结付期限：        
9.3 乙方收款账户：      
9.4 甲方合同款支付方式：         （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）
十、税 
10.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十一、质量保证及售后服务
11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
11.2 乙方提供的货物在免费质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。
(2)贬值处理：由甲乙双方合议定价。
(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
[bookmark: xiangyingdate]11.3响应时间：             。
11.4 在免费质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
[bookmark: zhibaoqi]11.5上述的货物免费质保期为：            。
十二、调试和验收
[bookmark: wanchengyanshou]12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在         个工作日内完成验收。
12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
12.4甲方有权请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。
十三、货物包装、发运及运输
13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十四、违约责任
14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
14.2 甲方逾期办理货款支付的,应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。
14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
十五、不可抗力事件处理
15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十六、诉讼
16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。
十七、合同其他文件
17.1下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。
(1)中标通知书；
(2)供方中标的投标书；
(3)招标文件；
(4)供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。
十八、合同生效及其它
18.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效,生效后至张家港市政府采购管理中心备案。
18.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编有关条文执行。

甲方： 
地址： 
法定代表人或授权代表： 
联系电话： 
签订日期： 年 月 日 

乙方： 
地址： 
法定代表人（或负责人）或授权代表： 
联系电话： 
签订日期： 年 月 日
[bookmark: _Toc31993][bookmark: _Toc319429198][bookmark: _Toc274321794]第四章 项目需求
一、清单
1.清单
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	所属行业
	标的类型
	标的属性

	一、交通信号控制系统
	
	
	
	
	

	1.1
	西二环-杨新公路
	
	
	
	
	

	1
	机动车圆盘信号灯（400mm）
	组
	113 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	机动车箭头信号灯（400mm）
	组
	78 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	机动车圆盘信号灯（300mm）
	组
	34 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	机动车箭头信号灯（300mm）
	组
	59 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	5
	非机动车左转信号灯（400mm）
	组
	60 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	6
	非机动车信号灯（400mm）
	组
	64 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	7
	非机动车左转信号灯（300mm）
	组
	49 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	8
	非机动车信号灯（300mm）
	组
	50 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	9
	人行信号灯
	组
	218 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	10
	人行信号灯立杆
	组
	2 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	11
	人行信号灯立杆基础
	个
	2 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	12
	单柱式机动车信号灯立杆
	组
	111 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	13
	单柱式信号灯立杆基础1
	个
	106 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	14
	单柱式信号灯立杆基础2
	个
	6 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	15
	机动车信号灯立杆1
	组
	9 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	16
	机动车信号灯立杆2
	组
	6 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	17
	机动车信号灯立杆3
	组
	25 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	18
	机动车信号灯立杆4
	组
	3 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	19
	机动车信号灯立杆5
	组
	17 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	20
	机动车信号灯立杆基础1
	个
	15 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	21
	机动车信号灯立杆基础2
	个
	45 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	22
	信号灯支架
	个
	34 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	23
	控制软电缆1
	米
	18000 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	24
	控制软电缆2
	米
	14125 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	25
	控制软电缆3
	米
	4080 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	26
	控制软电缆4
	米
	1090 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	27
	接地镀锌角钢
	根
	217 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	28
	热镀锌扁钢
	米
	1085 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	29
	接地连接线
	米
	2170 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	30
	电力电缆1
	米
	4050 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	31
	电力电缆2
	米
	8154 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	32
	电力电缆3
	米
	215 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	33
	配电箱
	套
	27 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	34
	配电箱基础
	套
	27 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	35
	交通信号控制机
	套
	17 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	36
	信号机基础
	套
	17 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	37
	无线遥控手动装置
	个
	17 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	38
	行人二次过街指示牌
	块
	84 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	39
	信号灯指示牌
	套
	16 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	40
	辅材
	批
	1 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件辅料
	货物类

	二、高清视频监控系统
	
	
	
	
	

	2.1
	西二环-杨新公路
	
	
	
	
	

	2.1.1、地面监控
	
	
	
	
	

	1
	一体化高清球型摄像机
	台
	84 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	高清枪型摄像机
	台
	8 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	电源线1
	米
	920 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	电源线2
	米
	7750 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	5
	网线
	米
	920 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	6
	光缆
	米
	7750 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	7
	智能抱杆箱
	套
	31 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	8
	F式立杆1
	套
	19 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	9
	立杆基础1
	套
	19 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	10
	F式立杆2
	套
	1 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	11
	立杆基础2
	套
	1 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	12
	光纤熔接盒
	个
	64 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	13
	光纤尾纤
	条
	256 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	14
	光纤跳线
	条
	128 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	15
	光纤熔接
	芯
	256 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	16
	接地镀锌角钢
	根
	19 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	17
	热镀锌扁钢
	米
	95 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	18
	接地连接线
	米
	190 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	19
	辅材
	批
	1 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件辅料
	货物类

	2.1.2、高架监控
	
	
	
	
	

	1
	一体化高清球型摄像机
	台
	47 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	电源线1
	米
	470 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	电源线2
	米
	2400 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	网线
	米
	470 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	5
	光缆
	米
	2400 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	6
	智能抱杆箱
	套
	8 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	7
	光纤熔接盒
	个
	16 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	8
	光纤尾纤
	条
	64 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	9
	光纤跳线
	条
	32 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	10
	光纤熔接
	芯
	64 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	11
	辅材
	批
	1 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件辅料
	货物类

	2.2、公路监控
	
	
	
	
	

	1
	一体化高清高倍球型摄像机
	台
	17 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	防雷器
	个
	17 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	电源线1
	米
	170 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	电源线2
	米
	3500 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	5
	网线
	米
	170 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	6
	智能抱杆箱
	套
	14 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	7
	传输网络（租赁）
	点
	14 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	8
	辅材
	批
	1 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件辅料
	货物类

	2.3、西二环监控
	
	
	
	
	

	1
	一体化高清高倍球型摄像机
	台
	24 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	防雷器
	个
	24 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	智能抱杆箱
	套
	22 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	F式立杆2
	套
	4 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	5
	立杆基础2
	套
	4 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	6
	电源线1
	米
	240 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	7
	电源线2
	米
	5500 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	8
	网线
	米
	240 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	9
	接地镀锌角钢
	根
	4 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	10
	热镀锌扁钢
	米
	20 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	11
	接地连接线
	米
	40 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	12
	传输网络（租赁）1
	点
	22 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	13
	辅材
	批
	1 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件辅料
	货物类

	三、高清电子警察系统
	
	
	
	
	

	3.1
	西二环-杨新公路
	
	
	
	
	

	1
	微光高清抓拍单元1（尾牌）
	台
	145 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	微光高清抓拍单元（前牌）
	台
	107 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	智能补光灯
	套
	264 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	5
	红灯信号检测器
	个
	17 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	6
	前端存储管理主机
	台
	17 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	7
	工业级交换机1
	台
	17 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	8
	智能设备箱
	只
	17 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	9
	设备箱基础
	套
	17 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	10
	智能抱杆箱
	套
	71 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	11
	F式立杆1
	套
	19 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	12
	F式立杆3
	套
	12 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	13
	F式立杆4
	套
	1 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	14
	F式立杆5
	套
	15 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	15
	F式立杆6
	套
	1 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	16
	T型立杆1
	套
	2 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	17
	T型立杆2
	套
	7 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	18
	立杆基础1
	套
	31 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	19
	立杆基础3
	套
	25 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	20
	立杆基础4
	套
	1 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	21
	F式立杆背包箱
	套
	1 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	22
	交通监控设备标志牌
	块
	109 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	23
	电源线1
	米
	5100 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	24
	电源线2
	米
	17750 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	25
	控制线
	米
	16240 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	26
	网线
	米
	5100 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	27
	光缆
	米
	17750 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	28
	光纤熔接盒
	个
	142 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	29
	光纤尾纤
	条
	568 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	30
	光纤跳线
	条
	284 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	31
	光纤熔接
	点
	568 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	32
	接地镀锌角钢
	根
	74 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	33
	热镀锌扁钢
	米
	370 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	34
	接地连接线
	米
	740 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	四、交通信息采集系统
	
	
	
	
	

	4.1
	西二环-杨新公路
	
	
	
	
	

	4.1.1、地面部分
	
	
	
	
	

	1
	雷视一体机
	套
	66 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	智能抱杆箱
	只
	64 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	电源线2
	米
	19800 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	电源线1
	米
	660 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	5
	网线
	米
	660 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	6
	光缆
	米
	19800 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	7
	光纤熔接盒
	个
	128 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	8
	光纤尾纤
	条
	512 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	9
	光纤跳线
	条
	256 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	10
	光纤熔接
	点
	512 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4.1.2、高架部分
	
	
	
	
	

	1
	雷视一体机
	套
	168 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	横臂支架1
	套
	76 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	边缘计算单元
	台
	35 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	工业级交换机1
	台
	22 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	5
	电源线2
	米
	29700 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	6
	电源线1
	米
	2520 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	7
	网线
	米
	2520 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	8
	光缆
	米
	29700 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	9
	光纤熔接盒
	个
	198 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	10
	光纤尾纤
	条
	792 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	11
	光纤跳线
	条
	396 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	12
	光纤熔接
	点
	792 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	13
	智能抱杆箱
	只
	99 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	14
	智能设备箱
	只
	22 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	15
	配电箱
	套
	22 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	16
	配电箱基础
	套
	22 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	17
	设备箱基础
	套
	22 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	18
	接地镀锌角钢
	根
	44 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	19
	热镀锌扁钢
	米
	220 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	20
	接地连接线
	米
	440 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4.2
	公路交通调查系统
	
	
	
	
	

	1
	集成式交通气象监测仪
	台
	3 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	横臂支架
	套
	3 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	微光抓拍单元
	台
	4 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	智能补光灯
	台
	12 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	5
	防雷器
	台
	11 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	6
	雷视一体化微波检测器
	台
	4 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	7
	智能抱杆箱
	台
	7 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	8
	工业级交换机3
	台
	4 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	9
	电源线1
	米
	110 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	10
	电源线2
	米
	1750 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	11
	控制线
	米
	120 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	12
	网线
	米
	110 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	13
	传输网络（租赁）1
	点
	3 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	14
	传输网络（租赁）
	点
	4 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	15
	辅材
	批
	2 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件辅料
	货物类

	4.3
	西二环交通调查系统
	
	
	
	
	

	1
	集成式交通气象监测仪
	台
	3 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	横臂支架
	套
	3 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	气象数据接收处理配套服务器
	套
	1 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	微光抓拍单元
	台
	6 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	5
	智能补光灯
	台
	16 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	6
	防雷器
	台
	13 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	7
	雷视一体化微波检测器
	台
	4 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	8
	智能抱杆箱
	台
	7 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	9
	F式立杆3
	套
	2 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	10
	立杆基础1
	套
	2 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	11
	电源线1
	米
	145 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	12
	电源线2
	米
	1750 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	13
	控制线
	米
	160 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	14
	网线
	米
	145 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	15
	接地镀锌角钢
	根
	2 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	16
	热镀锌扁钢
	米
	10 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	17
	接地连接线
	米
	20 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	18
	传输网络1（租赁）
	点
	3 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	19
	传输网络（租赁）
	点
	3 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	20
	辅材
	批
	1 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件辅料
	货物类

	五、交通诱导发布系统
	
	
	
	
	

	5.1
	西二环-杨新公路
	
	
	
	
	

	5.1.1、地面部分
	
	
	
	
	

	1
	交通微诱导屏
	套
	43 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	微诱导屏支架
	套
	43 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	交通信息诱导屏
	套
	2 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	诱导屏立杆
	套
	2 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	5
	诱导屏立杆基础
	套
	2 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	6
	智能设备箱（小）
	套
	2 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	7
	设备箱基础（小）
	套
	2 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	8
	电力电缆4
	米
	550 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	9
	电源线2
	米
	5160 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	10
	网线
	米
	430 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	11
	光缆
	米
	550 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	12
	光纤熔接盒
	个
	4 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	13
	光纤尾纤
	条
	16 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	14
	光纤跳线
	条
	8 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	15
	光纤熔接
	点
	16 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	16
	接地镀锌角钢
	根
	4 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	17
	热镀锌扁钢
	米
	20 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	18
	接地连接线
	米
	40 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	5.1.2、高架部分
	
	
	
	
	

	1
	交通信息诱导屏
	套
	12 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	诱导屏门架安装支架
	套
	12 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	可变限速显示屏
	套
	27 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	借用门架安装支架
	套
	27 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	5
	诱导屏门架式立杆2
	套
	6 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	6
	诱导屏门架式立杆1
	套
	6 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	7
	智能抱杆箱
	套
	17 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	8
	电力电缆1
	米
	6750 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	9
	电力电缆5
	米
	8500 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	10
	电源线2
	米
	390 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	11
	网线
	米
	390 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	12
	光缆
	米
	15215 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	13
	光纤熔接盒
	个
	34 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	14
	光纤尾纤
	条
	136 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	15
	光纤跳线
	条
	68 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	16
	光纤熔接
	点
	136 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	六、违停抓拍系统
	
	
	
	
	

	6.1
	西二环-杨新公路
	
	
	
	
	

	1
	违停抓拍球型摄像机
	台
	18 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	安装支架
	个
	4 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	警告标志
	块
	34 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	交通监控设备标志牌
	块
	18 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	5
	智能抱杆箱
	套
	17 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	6
	F式立杆1
	套
	7 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	7
	立杆基础1
	套
	7 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	8
	电源线1
	米
	180 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	9
	电源线2
	米
	5100 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	10
	网线
	米
	180 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	11
	光缆
	米
	5100 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	12
	光纤熔接盒
	个
	34 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	13
	光纤尾纤
	条
	136 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	14
	光纤跳线
	条
	68 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	15
	光纤熔接
	点
	136 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	16
	接地镀锌角钢
	根
	7 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	17
	热镀锌扁钢
	米
	35 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	18
	接地连接线
	米
	70 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	七、实景指挥系统
	
	
	
	
	

	1
	180°全景网络高清摄像机
	套
	1 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	安装支架
	套
	1 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	智能抱杆箱
	套
	1 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	电源线2
	米
	150 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	5
	网线
	米
	150 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	6
	网络传输（租赁）1
	点
	1 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	7
	电表
	块
	1 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	八、上下匝道抓拍
	
	
	
	
	

	1
	微光高清抓拍单元1（尾牌）
	台
	11 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	微光高清抓拍单元（前牌）
	台
	46 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	全结构化摄像机
	台
	10 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	智能补光灯
	套
	46 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	5
	前端存储管理主机
	台
	11 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	6
	前端管理单元
	台
	11 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	7
	预警屏
	套
	10 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	8
	智能抱杆箱
	台
	12 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	9
	F式立杆1
	套
	17 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	10
	交通监控设备标志牌
	块
	26 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	11
	电源线1
	米
	2190 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	12
	电源线2
	米
	3000 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	13
	网线
	米
	2190 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	14
	光缆
	米
	3000 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	15
	光纤熔接盒
	个
	24 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	16
	光纤尾纤
	条
	96 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	17
	光纤跳线
	条
	48 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	18
	光纤熔接
	点
	96 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	九、入口匝道控制系统
	
	
	
	
	

	1
	交通信息屏
	套
	11 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	上匝道车道灯
	套
	48 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	工业级交换机2
	台
	11 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	交通信号控制机
	套
	11 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	5
	信号机基础
	套
	11 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	6
	智能设备箱
	只
	11 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	7
	设备箱基础
	套
	11 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	8
	电力电缆1
	米
	550 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	9
	电力电缆6
	米
	2805 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	10
	光缆
	米
	2805 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	11
	控制软电缆
	米
	1440 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	12
	接地镀锌角钢
	根
	22 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	13
	热镀锌扁钢
	米
	110 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	14
	接地连接线
	米
	220 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	十、区间测速系统
	
	
	
	
	

	10.1
	西二环-杨新公路
	
	
	
	
	

	1
	环保生态抓拍单元（前牌）
	台
	42 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	防雷器
	只
	42 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	智能补光灯
	套
	42 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	限速标志牌
	块
	4 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	5
	全程区间测速提醒标志
	块
	4 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	6
	测速距离提示标志
	块
	4 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	7
	测速起终点提示标志
	块
	10 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	8
	前端存储管理主机
	台
	10 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	9
	工业级交换机3
	台
	10 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	10
	电源线1
	米
	420 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	11
	网线
	米
	420 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	12
	标定费
	项
	1 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件辅料
	服务类

	十一、广播系统
	
	
	
	
	

	1
	室外防水音柱
	套
	96 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	IP网络解码带功放终端
	套
	48 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	智能设备箱（小）
	套
	2 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	设备箱基础（小）
	套
	2 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	5
	网线
	米
	480 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	6
	广播线
	米
	3840 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	7
	电源线2
	米
	350 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	8
	光缆
	米
	350 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	9
	光纤熔接盒
	个
	4 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	10
	光纤尾纤
	条
	16 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	11
	光纤跳线
	条
	8 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	12
	光纤熔接
	点
	16 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	13
	接地镀锌角钢
	根
	2 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	14
	热镀锌扁钢
	米
	10 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	15
	接地连接线
	米
	20 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	十二、鱼腹线实线变道抓拍
	
	
	
	
	

	1
	微光高清抓拍单元1（尾牌）
	台
	16 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	微光高清抓拍单元（前牌）
	台
	11 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	智能补光灯
	套
	22 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	交通监控设备标志牌
	块
	16 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	5
	智能抱杆箱
	套
	16 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	6
	电源线1
	米
	270 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	7
	电源线2
	米
	4800 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	8
	网线
	米
	270 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	9
	光缆
	米
	4800 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	10
	光纤熔接盒
	个
	32 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	11
	光纤尾纤
	条
	128 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	12
	光纤跳线
	条
	64 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	13
	光纤熔接
	点
	128 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	十三、停车收费管理系统
	
	
	
	
	

	1
	高位相机
	台
	30 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	立杆
	套
	30 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	基础
	套
	30 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	万向节支架
	个
	30 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	5
	电源
	个
	30 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	6
	路侧停车智能终端管理盒
	台
	6 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	7
	智能抱杆箱
	套
	6 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	十四、中心设备扩容
	
	
	
	
	

	14.1视频云存储扩容
	
	
	
	
	

	1
	云存储节点1
	台
	6 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	管理服务器
	台
	1 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	汇聚交换机
	台
	1 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	管理交换机
	台
	1 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	5
	数据库服务器
	台
	1 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	6
	应用服务器
	台
	1 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	7
	接入服务器
	台
	1 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	8
	图形工作站
	台
	1 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	11
	云数据库一体机
	套
	1 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	14.2中心存储扩容（公路）
	
	
	
	
	

	1
	云存储节点2
	台
	1 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	视频算法识别
	路
	30 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	事件检测智能服务器
	台
	1 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	视图智能引擎算法服务基础授权
	套
	1 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	14.3西二环交通局中心存储扩容
	
	
	
	
	

	1
	云存储节点2
	台
	1 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	视频算法识别
	路
	30 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	事件检测智能服务器
	台
	1 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	视图智能引擎算法服务基础授权
	套
	1 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	14.4 AI智能分析服务器
	
	
	
	
	

	1
	AI智能分析服务器
	台
	2
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	14.5车辆二次分析设备扩容
	
	
	
	
	

	1
	应用服务节点
	台
	2
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	大数据存储节点
	台
	2
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	高性能GPU分析节点
	台
	2
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	视频准入设备
	套
	1 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	14.6虚拟化扩容
	
	
	
	
	

	1
	虚拟化节点（扩容）
	台
	2 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	虚拟化授权扩容
	项
	1 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	网卡
	张
	2 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	超融合万兆接入交换机
	台
	2
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	14.7数据平台软件扩容
	
	
	
	
	

	1
	全息监管平台（扩容）
	项
	1 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	十五、管道
	
	
	
	
	

	1
	电源线1
	米
	750 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	电源线2
	米
	900 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	网线
	米
	750 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	光缆
	米
	900 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	5
	光纤熔接盒
	个
	6 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	6
	光纤尾纤
	条
	12 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	7
	光纤跳线
	条
	12 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	8
	光纤熔接
	点
	24 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	9
	水泥管
	米
	50 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	10
	镀锌钢管
	米
	100 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	11
	尼龙管
	米
	100 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	12
	硅芯管
	米
	41250 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	13
	手孔井
	套
	274 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	14
	人孔井
	套
	10 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	15
	开挖土方路面
	米
	16688 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	16
	开挖人行道板
	米
	1650 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	服务类

	17
	拖拉管
	米
	400 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	18
	接线箱（引下型）
	个
	8 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	19
	接线箱（普通型）
	个
	1 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	20
	桥架
	米
	800 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	21
	硅芯管
	米
	30 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	22
	硅芯管
	米
	3350 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	23
	DN65
	米
	10 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	24
	PE25
	米
	10 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	25
	PVC管
	米
	953 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	26
	辅材
	批
	1 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	27
	200KVA箱变
	套
	10 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	28
	电缆直通井
	个
	37 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	29
	电缆三通井
	个
	24 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	30
	电缆转角井
	个
	2 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	31
	电力电缆7
	米
	635 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	32
	两通道排管
	米
	605 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	33
	牵引力拖拉管
	米
	48 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	服务类

	34
	挖沟槽土方
	米
	580 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	服务类

	十六、合杆杆件
	
	
	
	
	

	1
	LED单臂合杆路灯二
（智能化单悬臂5米）
	杆
	4 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	LED单臂合杆路灯二
（智能化单悬臂9米）
	杆
	3 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	LED单臂合杆路灯二
（智能化单悬臂12米）
	杆
	1 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	LED单臂合杆路灯五
（智能化单悬臂5米）
	杆
	6 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	5
	LED单臂合杆路灯五
（智能化单悬臂7米）
	杆
	2 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	6
	LED单臂合杆路灯五
（智能化单悬臂9米）
	杆
	1 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	7
	LED单臂合杆路灯五
（智能化单悬臂12米）
	杆
	1 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	8
	LED双臂合杆路灯二
（智能化单悬臂5米）
	杆
	1 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	9
	LED双臂合杆路灯二
（智能化单悬臂7米）
	杆
	3 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	10
	LED双臂合杆路灯三
（智能化单悬臂5米）
	杆
	5 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	11
	LED双臂合杆路灯三
（智能化单悬臂7米）
	杆
	2 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	12
	LED双臂合杆路灯三
（智能化单悬臂12米）
	杆
	1 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	13
	LED双臂合杆路灯三
（智能化单悬臂11米+3米）
	杆
	2 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	14
	LED双臂合杆路灯四
（智能化单悬臂7米）
	杆
	3 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	15
	LED双臂合杆路灯四
（智能化单悬臂9米+3米）
	杆
	1 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	16
	LED双臂合杆路灯四
（智能化单悬臂12米+3米）
	杆
	1 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	17
	LED合杆中杆灯一
（智能化单悬臂5米）
	杆
	3 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	18
	LED合杆中杆灯一
（智能化单悬臂12米+3米）
	杆
	1 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	19
	LED合杆中杆灯一（附着）
	杆
	24 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	20
	LED单臂合杆路灯二（附着）
	杆
	2 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	21
	LED单臂合杆路灯五（附着）
	杆
	13 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	22
	LED双臂合杆路灯四（附着）
	杆
	1 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	23
	LED单臂合杆路灯二（交安单侧4.0mx2.5m标志牌）
	杆
	5 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	24
	LED双臂合杆路灯二（交安单侧φ1.2m×3标志牌）
	杆
	1 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	25
	LED双臂合杆路灯二（交安单侧4.0mx2.5m标志牌）
	杆
	5 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	26
	LED双臂合杆路灯四（交安单侧φ1.2m×3标志牌）
	杆
	1 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	27
	LED双臂合杆路灯四（交安单侧4.0mx2.5m标志牌）
	杆
	3 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	28
	路灯接地极
	个
	96 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	29
	路灯基础
	个
	16 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	30
	综合杆基础一
	个
	58 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	31
	综合杆基础二
	个
	13 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	32
	综合杆基础三
	个
	7 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	33
	LED单臂合杆路灯一
（智能化单悬臂5米）
	杆
	11 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	34
	LED单臂合杆路灯一
（智能化单悬臂5米）
	
	1 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	35
	LED单臂合杆路灯一
（智能化单悬臂7米）
	杆
	2 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	36
	LED单臂合杆路灯一
（智能化单悬臂9米）
	杆
	13 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	37
	LED单臂合杆路灯一
（智能化单悬臂9米）
	杆
	1 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	38
	LED单臂合杆路灯一（附着）
	杆
	129 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	39
	LED单臂合杆路灯一（交安单侧3.2m×3.1m标志牌）
	杆
	20 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	40
	LED单臂合杆路灯一（交安双侧3.2m×3.1m标志牌）
	杆
	10 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	41
	路灯接线盒
	个
	283 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	42
	高架双悬臂交安杆件
	杆
	5 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	43
	可变限速显示屏门架式立杆
	套
	9 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	44
	高架上匝道门架
	套
	9 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	45
	地面接地极
	个
	18 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	46
	门架基础
	个
	18 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	47
	地面双悬臂交安杆件
	个
	2 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	48
	地面双悬臂交安杆件基础
	个
	2 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	49
	地面单悬臂交安杆件1
	杆
	18 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	50
	地面单悬臂交安杆件2
	杆
	1 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	51
	地面单悬臂交安杆件3
	杆
	1 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	52
	地面单悬臂交安杆件基础1
	个
	19 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	53
	地面单悬臂交安杆件基础2
	个
	1 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	十七、其他暂定费用
	
	
	
	
	

	1
	开挖补偿费
	套
	1 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件辅料
	服务类

	2
	安装调试
	项
	1
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件辅料
	服务类

	3
	传输网络（租赁）
	点
	50 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件辅料
	服务类

	4
	运维管理平台接入费用
	路
	679
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件辅料
	服务类

	5
	信控平台接入费用
	路
	94
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件辅料
	服务类

	6
	视频监控平台接入费用
	路
	167
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件辅料
	服务类

	7
	实战应用平台接入费用
	路
	56
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件辅料
	服务类

	8
	交通违法处理平台接入费用
	路
	67
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件辅料
	服务类

	9
	全息高架平台接入费用
	路
	16
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件辅料
	服务类




注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
2. 核心产品清单
	序号
	名称

	1
	微光高清抓拍单元1（尾牌）

	2
	雷视一体化微波检测器

	3
	机动车圆盘信号灯



注：(1)若本次采购项目为单一产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理；
(2)若本次采购项目为非单一产品，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理。
3、节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）
节能产品政府采购品目清单：
无
 注：以★标注的为政府强制采购产品
凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的为政府强制采购产品
环境标志产品政府采购品目清单:
	序号
	名称

	1
	管理服务器

	2
	数据库服务器

	3
	应用服务器

	4
	接入服务器

	5
	事件检测智能服务器

	6
	AI智能分析服务器智能服务器

	7
	气象数据接收处理配套服务器



4、绿色采购其他政策： 
（1）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
（2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。
[bookmark: OLE_LINK22]5、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
（1）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（2）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
注意事项：
1.在项目实施过程中，涉及到与第三方系统对接的，由采购单位负责与第三方系统主管单位、第三方系统供应商沟通协调，确保第三方系统接口开放。
2.项目需求中涉及到的各项标准如有最新标准按最新标准执行。

二、技术要求
	[bookmark: _Hlk160095828]序号
	名称
	内容

	1
	项目背景
	西二环--杨新公路快速化改造工程，位于张家港城西、城北片区，是张家港市“五纵四横”快速路网布局的重要组成部分。西二环--杨新公路快速化改造工程起点位于长安南路，对既有老路采用高架形式进行快速化改造，主线高架跨越老张扬公路落地后，以隧道形式下穿南沿江铁路与晨丰公路，止于晨阳路，路线全场约8.737km。沿线设置6对上下匝道、2对地面出入口，与张扬公路交叉设全互通枢纽，并同时改造张扬公路（港城大道--疏港高速段）约4.222km。

	2
	建设内容
	1、本项目包括交通信号控制系统、高清视频监控系统、高清电子警察系统、交通信息采集系统、交通诱导发布系统、违停抓拍系统、实景指挥系统、上下匝道抓拍系统、主线卡口抓拍系统、入口匝道控制系统、区间测速系统、交通广播系统、鱼腹线实线变道抓拍系统、中心软硬件扩容、合杆杆件、管道等。完成配套通信设施、供配电设施、安装支架、立杆等附属设施的建设。完成张家港市公安局交通警察大队及交通运输局控制中心内硬件设备的扩容，及应用软件接口模块的开发、编制等内容。利用本项目租赁的通信设施，将各类摄像机采集的交通参数、视频、违法数据、设备工作状态等信息及交通诱导屏接入交通指挥中心。交通信号系统接入交管大队现有信控平台（信号机设备端需支持GB/T20999-2017通信协议，系统端支持GA/T 1049.2-2024通信协议）、视频接入市局现有的视频监控平台、卡口图片接入市局实战应用平台、交通违法图片接入大队现有的交通违法处理平台、雷视一体机接入大队全息高架平台，以上设备均需接入大队运维管理系统（平台及系统接口详见附件），项目所涉及光纤租用、市电接电、电费、道路开挖、市政赔补等费用均包含在项目内。采购人不再支付以外的任何费用。
2、本招标文件提出的技术要求应视为保证项目（含平台、传输、网络、供电、运输、立杆、设备箱、开挖、设施、税率等）运行所需的最低要求，是否满足技术要求以保证项目运行为准，技术要求如有遗漏，投标人应予以补充。投标人的运营工作应满足但不限于本招标文件要求。
3、项目所产生的数据、文件、视频等所有权归属采购人，其使用由采购人按需支配，投标人应无条件配合。

	3
	项目清单
		序号
	项目名称
	技术参数要求

	一、交通信号控制系统
	

	1.1
	西二环-杨新公路
	

	1
	机动车圆盘信号灯（400mm）
	详见招标技术要求

	2
	机动车箭头信号灯（400mm）
	详见招标技术要求

	3
	机动车圆盘信号灯（300mm）
	详见招标技术要求

	4
	机动车箭头信号灯（300mm）
	详见招标技术要求

	5
	非机动车左转信号灯（400mm）
	详见招标技术要求

	6
	非机动车信号灯（400mm）
	详见招标技术要求

	7
	非机动车左转信号灯（300mm）
	详见招标技术要求

	8
	非机动车信号灯（300mm）
	详见招标技术要求

	9
	人行信号灯
	详见招标技术要求

	10
	人行信号灯立杆
	立杆3.2m，安装净高2.5M，热镀锌喷塑

	11
	人行信号灯立杆基础
	500*500*1300mm

	12
	单柱式机动车信号灯立杆
	立杆5m，安装净高3.2M，热镀锌喷塑

	13
	单柱式信号灯立杆基础1
	600*600*1500mm

	14
	单柱式信号灯立杆基础2
	地面护栏预埋基础，法兰尺寸:350*250

	15
	机动车信号灯立杆1
	悬臂5米

	16
	机动车信号灯立杆2
	悬臂7米

	17
	机动车信号灯立杆3
	悬臂9米

	18
	机动车信号灯立杆4
	悬臂10米

	19
	机动车信号灯立杆5
	悬臂12米

	20
	机动车信号灯立杆基础1
	1200*1200*1500mm

	21
	机动车信号灯立杆基础2
	1400*1400*1700mm

	22
	信号灯支架
	60mm*60mm*5m方管，5-7米横臂*1（长度按实调整），≥1米竖向吊臂*3（长度按实调整）；300mm*300mm*10mm固定法兰*3（每个法兰至少8个M16化学螺栓与桥体固定）

	23
	控制软电缆1
	KVVR-450/750-（20X1.0mm）

	24
	控制软电缆2
	KVVR-450/750-（10X1.0mm）

	25
	控制软电缆3
	KVVR-450/750-（5X1.0mm）

	26
	控制软电缆4
	KVVR-450/750-（4X1.0mm）

	27
	接地镀锌角钢
	L5X5,L=2.5m

	28
	热镀锌扁钢
	40X4热镀锌扁钢

	29
	接地连接线
	BV-10mm²

	30
	电力电缆1
	YJV3*4mm²

	31
	电力电缆2
	YJV5*25mm²

	32
	电力电缆3
	YJV5*35mm²

	33
	配电箱
	外壳采用不锈钢，喷塑，厚度不小于1.5mm，含电表（支持远程抄表），空开，含自动重合闸控制器

	34
	配电箱基础
	垫层：1060mm*800mm*100mm，C15混凝土；基础：860mm*600mm*800mm，C25混凝土；含钢筋笼、地脚螺栓等

	35
	交通信号控制机
	详见招标技术要求

	36
	信号机基础
	1000*600*900mm

	37
	无线遥控手动装置
	详见招标技术要求

	38
	行人二次过街指示牌
	1500*500mm

	39
	信号灯指示牌
	高架信号灯指示牌、地面信号灯指示牌

	40
	辅材
	含水晶头、扎带、标签、螺丝、压线端子等辅材；

	二、高清视频监控系统
	

	2.1
	西二环-杨新公路
	

	2.1.1、地面监控
	

	1
	一体化高清球型摄像机
	详见招标技术要求

	2
	高清枪型摄像机
	详见招标技术要求

	3
	电源线1
	KVV3*1.0mm²

	4
	电源线2
	KVV3*2.5mm²

	5
	网线
	室外屏蔽超五类

	6
	光缆
	室外单模4芯

	7
	智能抱杆箱
	详见招标技术要求

	8
	F式立杆1
	高6米，臂长5米

	9
	立杆基础1
	1200*1200*1500mm

	10
	F式立杆2
	高3.5米，臂长1米

	11
	立杆基础2
	700*700*700mm

	12
	光纤熔接盒
	4口

	13
	光纤尾纤
	单模3米

	14
	光纤跳线
	单模3米

	15
	光纤熔接
	国产

	16
	接地镀锌角钢
	L5X5,L=2.5m

	17
	热镀锌扁钢
	40X4热镀锌扁钢

	18
	接地连接线
	BV-10mm²

	19
	辅材
	含水晶头、扎带、标签、螺丝、压线端子等辅材；

	2.1.2、高架监控
	

	1
	一体化高清球型摄像机
	详见招标技术要求

	2
	电源线1
	KVV3*1.0mm²

	3
	电源线2
	KVV3*2.5mm²

	4
	网线
	室外屏蔽超五类

	5
	光缆
	室外单模4芯

	6
	智能抱杆箱
	详见招标技术要求

	7
	光纤熔接盒
	4口

	8
	光纤尾纤
	单模3米

	9
	光纤跳线
	单模3米

	10
	光纤熔接
	国产

	11
	辅材
	含水晶头、扎带、标签、螺丝、压线端子等辅材；

	2.2、公路监控
	

	1
	一体化高清高倍球型摄像机
	详见招标技术要求

	2
	防雷器
	二合一

	3
	电源线1
	KVV3*1.0mm²

	4
	电源线2
	KVV3*2.5mm²

	5
	网线
	室外屏蔽超五类

	6
	智能抱杆箱
	详见招标技术要求

	7
	传输网络（租赁）
	百兆/三年

	8
	辅材
	含水晶头、扎带、标签、螺丝、压线端子等辅材；

	2.3、西二环监控
	

	1
	一体化高清高倍球型摄像机
	详见招标技术要求

	2
	防雷器
	二合一

	3
	智能抱杆箱
	详见招标技术要求

	4
	F式立杆2
	高3.5米，臂长1米

	5
	立杆基础2
	700*700*700mm

	6
	电源线1
	KVV3*1.0mm²

	7
	电源线2
	KVV3*2.5mm²

	8
	网线
	室外屏蔽超五类

	9
	接地镀锌角钢
	L5X5,L=2.5m

	10
	热镀锌扁钢
	40X4热镀锌扁钢

	11
	接地连接线
	BV-10mm²

	12
	传输网络（租赁）1
	百兆/三年

	13
	辅材
	含水晶头、扎带、标签、螺丝、压线端子等辅材；

	三、高清电子警察系统
	

	3.1
	西二环-杨新公路
	

	1
	微光高清抓拍单元1（尾牌）
	详见招标技术要求

	2
	微光高清抓拍单元（前牌）
	详见招标技术要求

	4
	智能补光灯
	详见招标技术要求

	5
	红灯信号检测器
	详见招标技术要求

	6
	前端存储管理主机
	详见招标技术要求

	7
	工业级交换机1
	详见招标技术要求

	8
	智能设备箱
	详见招标技术要求

	9
	设备箱基础
	垫层：1060mm*800mm*100mm，C15混凝土；基础：860mm*600mm*800mm，C25混凝土；含钢筋笼、地脚螺栓等

	10
	智能抱杆箱
	详见招标技术要求

	11
	F式立杆1
	高6米，臂长5米

	12
	F式立杆3
	高6米，臂长7米

	13
	F式立杆4
	高6米，臂长9米

	14
	F式立杆5
	高6米，臂长12米

	15
	F式立杆6
	高6米，臂长13米

	16
	T型立杆1
	高6米，臂长9米+5米

	17
	T型立杆2
	高6米，臂长12米+5米

	18
	立杆基础1
	1200*1200*1500mm

	19
	立杆基础3
	1400*1400*1700mm

	20
	立杆基础4
	2000*2400*2500mm

	21
	F式立杆背包箱
	法兰盘：700mm*700mm*10mm；基础：890mm*（1940~1200）mm*1620mm，C40混凝土，含基础配筋、地脚螺栓等

	22
	交通监控设备标志牌
	白底、蓝图形、黑边框、白色衬边，600mm*800mm,附着式安装

	23
	电源线1
	KVV3*1.0mm²

	24
	电源线2
	KVV3*2.5mm²

	25
	控制线
	RVSP2*1.0mm²

	26
	网线
	室外屏蔽超五类

	27
	光缆
	室外单模4芯

	28
	光纤熔接盒
	4口

	29
	光纤尾纤
	单模3米

	30
	光纤跳线
	单模3米

	31
	光纤熔接
	国产

	32
	接地镀锌角钢
	L5X5,L=2.5m

	33
	热镀锌扁钢
	40X4热镀锌扁钢

	34
	接地连接线
	BV-10mm²

	四、交通信息采集系统
	

	4.1
	西二环-杨新公路
	

	4.1.1、地面部分
	

	1
	雷视一体机
	详见招标技术要求

	2
	智能抱杆箱
	详见招标技术要求

	3
	电源线2
	KVV3*2.5mm²

	4
	电源线1
	KVV3*1.0mm²

	5
	网线
	室外屏蔽超五类

	6
	光缆
	室外单模4芯

	7
	光纤熔接盒
	4口

	8
	光纤尾纤
	单模3米

	9
	光纤跳线
	单模3米

	10
	光纤熔接
	国产

	4.1.2、高架部分
	

	1
	雷视一体机
	详见招标技术要求

	2
	横臂支架1
	向外延申50-80cm

	3
	边缘计算单元
	详见招标技术要求

	4
	工业级交换机1
	详见招标技术要求

	5
	电源线2
	KVV3*2.5mm²

	6
	电源线1
	KVV3*1.0mm²

	7
	网线
	室外屏蔽超五类

	8
	光缆
	室外单模4芯

	9
	光纤熔接盒
	4口

	10
	光纤尾纤
	单模3米

	11
	光纤跳线
	单模3米

	12
	光纤熔接
	国产

	13
	智能抱杆箱
	详见招标技术要求

	14
	智能设备箱
	详见招标技术要求

	15
	配电箱
	外壳采用不锈钢，喷塑，厚度不小于1.5mm，含电表（支持远程抄表），空开，含自动重合闸控制器

	16
	配电箱基础
	垫层：1060mm*800mm*100mm，C15混凝土；基础：860mm*600mm*800mm，C25混凝土；含钢筋笼、地脚螺栓等

	17
	设备箱基础
	垫层：1060mm*800mm*100mm，C15混凝土；基础：860mm*600mm*800mm，C25混凝土；含钢筋笼、地脚螺栓等

	18
	接地镀锌角钢
	L5X5,L=2.5m

	19
	热镀锌扁钢
	40X4热镀锌扁钢

	20
	接地连接线
	BV-10mm²

	4.2
	公路交通调查系统
	

	1
	集成式交通气象监测仪
	详见招标技术要求

	2
	横臂支架
	直径32mm，臂长不低于50cm，含抱箍等

	3
	微光抓拍单元
	详见招标技术要求

	4
	智能补光灯
	详见招标技术要求

	5
	防雷器
	二合一

	6
	雷视一体化微波检测器
	详见招标技术要求

	7
	智能抱杆箱
	详见招标技术要求同4.2.4

	8
	工业级交换机3
	至少八个百兆电口，含电源

	9
	电源线1
	KVV3*1.0mm²

	10
	电源线2
	KVV3*2.5mm²

	11
	控制线
	RVVSP2*1.0mm²

	12
	网线
	室外屏蔽超五类

	13
	传输网络1（租赁）
	百兆/三年

	14
	传输网络（租赁）
	裸纤,三年

	15
	辅材
	含水晶头、扎带、标签、螺丝、压线端子等辅材；

	4.3
	西二环交通调查系统
	

	1
	集成式交通气象监测仪
	详见招标技术要求

	2
	横臂支架
	直径32mm，臂长不低于50cm，含抱箍等

	3
	气象数据接收处理配套服务器
	详见招标技术要求

	4
	微光抓拍单元
	详见招标技术要求

	5
	智能补光灯
	详见招标技术要求

	6
	防雷器
	二合一

	7
	雷视一体化微波检测器
	详见招标技术要求

	8
	智能抱杆箱
	详见招标技术要求同4.2.4

	9
	F式立杆3
	高6米，臂长7米

	10
	立杆基础1
	1200*1200*1500mm

	11
	电源线1
	KVV3*1.0mm²

	12
	电源线2
	KVV3*2.5mm²

	13
	控制线
	RVVSP2*1.0mm²

	14
	网线
	室外屏蔽超五类

	15
	接地镀锌角钢
	L5X5,L=2.5m

	16
	热镀锌扁钢
	40X4热镀锌扁钢

	17
	接地连接线
	BV-10mm²

	18
	传输网络1（租赁）
	百兆/三年

	19
	传输网络（租赁）
	裸纤,三年

	20
	辅材
	含水晶头、扎带、标签、螺丝、压线端子等辅材；

	五、交通诱导发布系统
	

	5.1
	西二环-杨新公路
	

	5.1.1、地面部分
	

	1
	交通微诱导屏
	详见招标技术要求

	2
	微诱导屏支架
	借用路口信号灯杆安装，每块屏至少含3对（⌀260~⌀190）mm U型抱箍支架

	3
	交通信息诱导屏
	详见招标技术要求

	4
	诱导屏立杆
	高9米

	5
	诱导屏立杆基础
	1500*1500*2800mm

	6
	智能设备箱（小）
	尺寸不低于400mm*350mm*670mm(长*宽*高)，详见招标技术要求

	7
	设备箱基础（小）
	垫层：500mm*410mm*50mm，C15混凝土；基础：400mm*310mm*500mm，C25混凝土；含地脚螺栓等

	8
	电力电缆4
	YJV5*10mm2

	9
	电源线2
	KVV3*2.5mm²

	10
	网线
	室外屏蔽超五类

	11
	光缆
	室外单模4芯

	12
	光纤熔接盒
	4口

	13
	光纤尾纤
	单模3米

	14
	光纤跳线
	单模3米

	15
	光纤熔接
	国产

	16
	接地镀锌角钢
	L5X5,L=2.5m

	17
	热镀锌扁钢
	40X4热镀锌扁钢

	18
	接地连接线
	BV-10mm²

	5.1.2、高架部分
	

	1
	交通信息诱导屏
	详见招标技术要求

	2
	诱导屏门架安装支架
	底撑：200mm*200mm*6mm*4620mm矩形管；斜撑：100mm*100mm*5mm*3300mm方管*4，横撑：100mm*100mm*5mm*（600mm~800mm)方管*9

	3
	可变限速显示屏
	详见招标技术要求

	4
	借用门架安装支架
	每块屏至少6对⌀114mmU型抱箍支架，上横臂3对，下横臂3对

	5
	诱导屏门架式立杆2
	跨度16米以下

	6
	诱导屏门架式立杆1
	跨度16米以上

	7
	智能抱杆箱
	详见招标技术要求

	8
	电力电缆1
	YJV3*4mm2

	9
	电力电缆5
	YJV5*16mm2

	10
	电源线2
	KVV3*2.5mm²

	11
	网线
	室外屏蔽超五类

	12
	光缆
	室外单模4芯

	13
	光纤熔接盒
	4口

	14
	光纤尾纤
	单模3米

	15
	光纤跳线
	单模3米

	16
	光纤熔接
	国产

	六、违停抓拍系统
	

	6.1
	西二环-杨新公路
	

	1
	违停抓拍球型摄像机
	详见招标技术要求

	2
	安装支架
	借助标志牌杆件安装支架，60-120cm可伸缩不对称U型支架，铝合金表面喷塑，主杆⌀45mm圆管(厚度1.5mm)，内套管⌀38mm圆管(厚度1.5mm)，⌀140mm圆形底座,⌀48mm球机接头

	3
	警告标志
	1200mm*900mm

	4
	交通监控设备标志牌
	白底、蓝图形、黑边框、白色衬边，600mm*800mm,附着式安装

	5
	智能抱杆箱
	详见招标技术要求

	6
	F式立杆1
	高6米，臂长5米

	7
	立杆基础1
	1200*1200*1500mm

	8
	电源线1
	KVV3*1.0mm²

	9
	电源线2
	KVV3*2.5mm²

	10
	网线
	室外屏蔽超五类

	11
	光缆
	室外单模4芯

	12
	光纤熔接盒
	4口

	13
	光纤尾纤
	单模3米

	14
	光纤跳线
	单模3米

	15
	光纤熔接
	国产

	16
	接地镀锌角钢
	L5X5,L=2.5m

	17
	热镀锌扁钢
	40X4热镀锌扁钢

	18
	接地连接线
	BV-10mm²

	七、实景指挥系统
	

	1
	180°全景网络高清摄像机
	详见招标技术要求

	2
	安装支架
	60-120cm可伸缩不对称U型支架，铝合金表面喷塑，主杆⌀45mm圆管(厚度1.5mm)，内套管⌀38mm圆管(厚度1.5mm)，⌀140mm圆形底座,⌀48mm球机接头

	3
	智能抱杆箱
	详见招标技术要求

	4
	电源线2
	KVV3*2.5mm²

	5
	网线
	室外屏蔽超五类

	6
	网络传输（租赁）1
	百兆/三年

	7
	电表
	安装于配电箱内，4G三相四线智能电能表，含10年电表流量。参比电流：3x1.5(6)A，3x5(20)A，3x10(40)A3x5(60)A，3x15(60)A 3x20(80)A3x30(100)A,3x10(100)A。特点：1、全电子式三相交流有功电能双向计量功能,反向计入总电量另外具备光伏双向两个电量独立显示。2、具有4G数据远程和控制功能。3、RS485通讯接口，支持MODBUS-RTU协议或DL/T645协议。4、远程拉合闸功能。

	八、上下匝道抓拍
	

	1
	微光高清抓拍单元1（尾牌）
	详见招标技术要求

	2
	微光高清抓拍单元（前牌）
	详见招标技术要求

	3
	全结构化摄像机
	详见招标技术要求

	4
	智能补光灯
	详见招标技术要求

	5
	前端存储管理主机
	详见招标技术要求

	6
	前端管理单元
	详见招标技术要求

	7
	预警屏
	详见招标技术要求

	8
	智能抱杆箱
	详见招标技术要求

	9
	F式立杆1
	高6米，臂长5米

	10
	交通监控设备标志牌
	白底、绿图形、黑边框、白色衬边，600mm*800mm,附着式安装

	11
	电源线1
	KVV3*1.0mm²

	12
	电源线2
	KVV3*2.5mm²

	13
	网线
	室外屏蔽超五类

	14
	光缆
	室外单模4芯

	15
	光纤熔接盒
	4口

	16
	光纤尾纤
	单模3米

	17
	光纤跳线
	单模3米

	18
	光纤熔接
	国产

	九、入口匝道控制系统
	

	1
	交通信息屏
	详见招标技术要求

	2
	上匝道车道灯
	详见招标技术要求

	3
	工业级交换机2
	详见招标技术要求

	4
	交通信号控制机
	详见招标技术要求

	5
	信号机基础
	1000*600*900mm

	6
	智能设备箱
	详见招标技术要求

	7
	设备箱基础
	垫层：1060mm*800mm*100mm，C15混凝土；基础：860mm*600mm*800mm，C25混凝土；含钢筋笼、地脚螺栓等

	8
	电力电缆1
	YJV3*4mm²

	9
	电力电缆6
	YJV3*6mm²

	10
	光缆
	室外单模4芯

	11
	控制软电缆
	KVVR-450/750-（4X1.0mm）

	12
	接地镀锌角钢
	L5X5,L=2.5m

	13
	热镀锌扁钢
	40X4热镀锌扁钢

	14
	接地连接线
	BV-10mm²

	十、区间测速系统
	

	10.1
	西二环-杨新公路
	

	1
	环保生态抓拍单元（前牌）
	详见招标技术要求

	2
	防雷器
	二合一

	3
	智能补光灯
	详见招标技术要求

	4
	限速标志牌
	Φ1000mm，附着式，含抱箍等安装辅材

	5
	全程区间测速提醒标志
	700mm*1050mm，附着式，含抱箍等安装辅材

	6
	测速距离提示标志
	700mm*1205mm，附着式，含抱箍等安装辅材

	7
	测速起终点提示标志
	700mm*1050mm，附着式，含抱箍等安装辅材

	8
	前端存储管理主机
	详见招标技术要求

	9
	工业级交换机3
	详见招标技术要求

	10
	电源线1
	KVV3*1.0mm²

	11
	网线
	室外屏蔽超五类

	12
	标定费
	12车道，1年

	十一、广播系统
	

	1
	室外防水音柱
	详见招标技术要求

	2
	IP网络解码带功放终端
	详见招标技术要求

	3
	智能设备箱（小）
	尺寸不低于400mm*350mm*670mm(长*宽*高)，详见招标技术要求

	4
	设备箱基础（小）
	垫层：500mm*410mm*50mm，C15混凝土；基础：400mm*310mm*500mm，C25混凝土；含地脚螺栓等

	5
	网线
	室外屏蔽超五类

	6
	广播线
	RVS2*1.0mm²

	7
	电源线2
	KVV3*2.5mm²

	8
	光缆
	室外单模4芯

	9
	光纤熔接盒
	4口

	10
	光纤尾纤
	单模3米

	11
	光纤跳线
	单模3米

	12
	光纤熔接
	国产

	13
	接地镀锌角钢
	L5X5,L=2.5m

	14
	热镀锌扁钢
	40X4热镀锌扁钢

	15
	接地连接线
	BV-10mm²

	十二、鱼腹线实线变道抓拍
	

	1
	微光高清抓拍单元1（尾牌）
	详见招标技术要求

	2
	微光高清抓拍单元（前牌）
	详见招标技术要求

	3
	智能补光灯
	详见招标技术要求

	4
	交通监控设备标志牌
	白底、绿图形、黑边框、白色衬边，600mm*800mm,附着式安装

	5
	智能抱杆箱
	详见招标技术要求

	6
	电源线1
	KVV3*1.0mm²

	7
	电源线2
	KVV3*2.5mm²

	8
	网线
	室外屏蔽超五类

	9
	光缆
	室外单模4芯

	10
	光纤熔接盒
	4口

	11
	光纤尾纤
	单模3米

	12
	光纤跳线
	单模3米

	13
	光纤熔接
	国产

	十三、停车收费管理系统
	

	1
	高位相机
	详见招标技术要求

	2
	立杆
	高6米，挑臂1米

	3
	基础
	1000mm*1000mm*1500mm，C25混凝土，含钢筋笼、地脚螺栓等

	4
	万向节支架
	铁质喷塑，2mm厚，整体尺寸：105*100*52mm，支持上下180°，左右360°调节

	5
	电源
	与相机配套

	6
	路侧停车智能终端管理盒
	详见招标技术要求

	7
	智能抱杆箱
	详见招标技术要求

	十四、中心设备扩容
	

	14.1视频云存储扩容
	

	1
	云存储节点1
	详见招标技术要求

	2
	管理服务器
	详见招标技术要求

	3
	汇聚交换机
	详见招标技术要求

	4
	管理交换机
	详见招标技术要求

	5
	数据库服务器
	详见招标技术要求

	6
	应用服务器
	详见招标技术要求

	7
	接入服务器
	详见招标技术要求

	8
	图形工作站
	详见招标技术要求

	9
	云数据库一体机
	详见招标技术要求

	14.2中心存储扩容（公路）
	

	1
	云存储节点2
	详见招标技术要求

	2
	视频算法识别
	详见招标技术要求

	3
	事件检测智能服务器
	详见招标技术要求

	4
	视图智能引擎算法服务基础授权
	详见招标技术要求

	14.3西二环交通局中心存储扩容
	

	1
	云存储节点2
	详见招标技术要求

	2
	视频算法识别
	详见招标技术要求

	3
	事件检测智能服务器
	详见招标技术要求

	4
	视图智能引擎算法服务基础授权
	详见招标技术要求

	14.4 AI智能分析服务器
	

	1
	 AI智能分析服务器
	详见招标技术要求

	14.5车辆二次分析设备扩容
	

	1
	应用服务节点
	详见招标技术要求

	2
	大数据存储节点
	详见招标技术要求

	3
	高性能GPU分析节点
	详见招标技术要求

	4
	视频准入设备
	详见招标技术要求

	14.6虚拟化扩容
	

	1
	虚拟化节点（扩容）
	详见招标技术要求

	2
	虚拟化授权扩容
	虚拟化许可（4CPU），含实施服务

	3
	网卡
	双端口万兆网卡

	4
	超融合万兆接入交换机
	至少24个万兆光口，6个40/100GE光口（含一条堆叠线缆）；交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥1620Mpps，至少包含交流电源模块2个，风扇模块2个；至少万兆多模模块24个；至少包含12条多模光纤跳线。

	14.7数据平台软件扩容
	

	1
	全息监管平台（扩容）
	将西二环接入现有的全息高架平台，包括数据对接、三维地图建模（西二环全线以及东二环、南二环、西二环、张杨公路合围区域的市区道路）、数字孪生、平台接入等详见招标技术要求，

	十五、管道
	

	1
	电源线1
	KVV3*1.0mm²

	2
	电源线2
	KVV3*2.5mm²

	3
	网线
	室外屏蔽超五类

	4
	光缆
	室外单模4芯

	5
	光纤熔接盒
	4口

	6
	光纤尾纤
	单模3米

	7
	光纤跳线
	单模3米

	8
	光纤熔接
	国产

	9
	水泥管
	φ400mm

	10
	镀锌钢管
	GG100mm

	11
	尼龙管
	φ80mm

	12
	硅芯管
	HDPEφ63mm，地面预埋

	13
	手孔井
	500*500*800mm，含井盖

	14
	人孔井
	800*1000*1350mm，含井盖

	15
	开挖土方路面
	宽度400mm，深度600mm，土方回填

	16
	开挖人行道板
	宽度400mm，深度600mm，土方回填，5cm碎石层，10cm混凝土层，水泥砂浆找平层及道板砖面层恢复

	17
	拖拉管
	2根HDPEφ100mm

	18
	接线箱（引下型）
	2.5mm厚钢制热镀锌箱体，700mm*650mm*底深350mm，2mm厚不锈钢浅灰色哑光喷塑盖板

	19
	接线箱（普通型）
	2.5mm厚钢制热镀锌箱体，700mm*650mm*底深350mm，2mm厚不锈钢浅灰色哑光喷塑盖板

	20
	桥架
	桥架300mm*100mm*1.5mm，含盖板，含安装配件

	21
	硅芯管
	HDPEφ63mm，护栏、挡墙内预埋

	22
	硅芯管
	HDPEφ32mm，接线箱至杆件基础

	23
	DN65
	DN65mm热镀锌钢管，接线箱引下管

	24
	PE25
	落水管

	25
	PVC管
	PVC100mm

	26
	辅材
	含水晶头、扎带、标签、螺丝、压线端子等辅材；

	27
	200KVA箱变
	10.5±2x2.5%/0.4KV，D.yn11，Ud%=4.0式节能型欧式箱变，符合当地供电部门能效等级要求，箱体热镀锌钢板喷塑+防腐木，高压柜进线柜出线柜电容柜各一，四出，含土建基础，接地网

	28
	电缆直通井
	砖砌砂浆抹面，C30钢砼圈梁，304不锈钢防盗盖板，井盖凹字宋体“路灯”，字高100mm

	29
	电缆三通井
	砖砌砂浆抹面，C30钢砼圈梁，304不锈钢防盗盖板，井盖凹字宋体“路灯”，字高100mm

	30
	电缆转角井
	砖砌砂浆抹面，C30钢砼圈梁，304不锈钢防盗盖板，井盖凹字宋体“路灯”，字高100mm

	31
	电力电缆7
	YJV22-8.7/15KV-3x70mm，变压器进线电缆

	32
	两通道排管
	2xCPVC160mm排管，公差±0.2mm，管壁厚5mm，C15垫层，C30砼包管，箱变进线电缆管道，用一备一

	33
	牵引力拖拉管
	4xCPVC110mm，管壁厚5mm

	34
	挖沟槽土方
	10KV进线电缆套管、控制箱进线电缆套管及水泥管管沟，断面尺寸:宽750mm深1300mm

	十六、合杆杆件
	

	1
	LED单臂合杆路灯二
（智能化单悬臂5米）
	灯杆高12m，Q355B+Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含4道挂载C槽、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片、智能化5米悬臂，使用部位：地面主线

	2
	LED单臂合杆路灯二
（智能化单悬臂9米）
	灯杆高12m，Q355B+Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含4道挂载C槽、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片、智能化9米悬臂，使用部位：地面主线

	3
	LED单臂合杆路灯二
（智能化单悬臂12米）
	灯杆高12m，Q355B+Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含4道挂载C槽、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片、智能化12米悬臂，使用部位：地面主线

	4
	LED单臂合杆路灯五
（智能化单悬臂5米）
	灯杆高9m，Q355B+Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含4道挂载C槽、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片、智能化5米悬臂，使用部位：地面主线

	5
	LED单臂合杆路灯五
（智能化单悬臂7米）
	灯杆高9m，Q355B+Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含4道挂载C槽、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片、智能化7米悬臂，使用部位：地面主线

	6
	LED单臂合杆路灯五
（智能化单悬臂9米）
	灯杆高9m，Q355B+Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含4道挂载C槽、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片、智能化9米悬臂，使用部位：地面主线

	7
	LED单臂合杆路灯五
（智能化单悬臂12米）
	灯杆高9m，Q355B+Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含4道挂载C槽、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片、智能化12米悬臂，使用部位：地面主线

	8
	LED双臂合杆路灯二
（智能化单悬臂5米）
	灯杆高10.5m，Q355B+Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含4道挂载C槽、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片、智能化5米悬臂，使用部位：地面主线

	9
	LED双臂合杆路灯二
（智能化单悬臂7米）
	灯杆高10.5m，Q355B+Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含4道挂载C槽、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片、智能化7米悬臂，使用部位：地面主线

	10
	LED双臂合杆路灯三
（智能化单悬臂5米）
	灯杆高8m，Q355B+Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含4道挂载C槽、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片、智能化5米悬臂，使用部位：地面主线

	11
	LED双臂合杆路灯三
（智能化单悬臂7米）
	灯杆高8m，Q355B+Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含4道挂载C槽、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片、智能化7米悬臂，使用部位：地面主线

	12
	LED双臂合杆路灯三
（智能化单悬臂12米）
	灯杆高8m，Q355B+Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含4道挂载C槽、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片、智能化12米悬臂，使用部位：地面主线

	13
	LED双臂合杆路灯三
（智能化单悬臂11米+3米）
	灯杆高8m，Q355B+Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含4道挂载C槽、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片、11米+3米悬臂，使用部位：地面主线

	14
	LED双臂合杆路灯四
（智能化单悬臂7米）
	灯杆高12m，Q355B+Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含4道挂载C槽、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片、智能化7米悬臂，使用部位：地面主线

	15
	LED双臂合杆路灯四
（智能化单悬臂9米+3米）
	灯杆高12m，Q355B+Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含4道挂载C槽、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片、智能化9米+3米悬臂，使用部位：地面主线

	16
	LED双臂合杆路灯四
（智能化单悬臂12米+3米）
	灯杆高12m，Q355B+Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含4道挂载C槽、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片、智能化12米+3米悬臂，使用部位：地面主线

	17
	LED合杆中杆灯一
（智能化单悬臂5米）
	灯杆高14m，Q355B+Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含4道挂载C槽、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片、智能化5米悬臂，使用部位：地面主线

	18
	LED合杆中杆灯一
（智能化单悬臂12米+3米）
	灯杆高14m，Q355B+Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含4道挂载C槽、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片、智能化12米+3米悬臂，使用部位：地面主线

	19
	LED合杆中杆灯一（附着）
	灯杆高14m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含2道挂载C槽、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片，使用部位：地面主线

	20
	LED单臂合杆路灯二（附着）
	灯杆高12m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含2道挂载C槽、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片，使用部位：地面主线

	21
	LED单臂合杆路灯五（附着）
	灯杆高9m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含2道挂载C槽、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片，使用部位：地面主线

	22
	LED双臂合杆路灯四（附着）
	灯杆高12m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含2道挂载C槽、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片，使用部位：地面主线

	23
	LED单臂合杆路灯二（交安单侧4.0mx2.5m标志牌）
	灯杆高12m，Q355B+Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含4道挂载C槽、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片、交安单侧悬臂，使用部位：地面主线

	24
	LED双臂合杆路灯二（交安单侧φ1.2m×3标志牌）
	灯杆高10.5m，Q355B+Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含4道挂载C槽、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片、交安单侧悬臂，使用部位：地面主线

	25
	LED双臂合杆路灯二（交安单侧4.0mx2.5m标志牌）
	灯杆高10.5m，Q355B+Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含4道挂载C槽、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片、交安单侧悬臂，使用部位：地面主线

	26
	LED双臂合杆路灯四（交安单侧φ1.2m×3标志牌）
	LED双臂合杆路灯四（交安单侧φ1.2m×3标志牌）

	27
	LED双臂合杆路灯四（交安单侧4.0mx2.5m标志牌）
	灯杆高12m，Q355B+Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含4道挂载C槽、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片、交安单侧悬臂，使用部位：地面主线

	28
	路灯接地极
	4mm厚4#热镀锌扁钢+5mm厚5#热镀锌角钢，角钢长2.5米，整体热镀锌

	29
	路灯基础
	Q235B钢预埋件，螺纹热镀锌，C30砼

	30
	综合杆基础一
	Q355B钢预埋件，螺纹热镀锌，C30砼，配筋基础，交安D120cm×3单悬臂综合杆及智能化9m及以下悬臂综合杆

	31
	综合杆基础二
	Q355B钢预埋件，螺纹热镀锌，C30砼，配筋基础，交安500cm×300cm、400cm×250cm单悬臂综合杆

	32
	综合杆基础三
	Q355B钢预埋件，螺纹热镀锌，C30砼，配筋基础，交安300cm×120cm单悬臂综合杆及智能化10m及以上悬臂综合杆

	33
	LED单臂合杆路灯一
（智能化单悬臂5米）
	灯杆高11m，Q355B+Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含450双面发光标识、4道挂载C槽、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片、5G驳接法兰、智能化5米悬臂，使用部位：高架主线

	34
	LED单臂合杆路灯一
（智能化单悬臂5米）
	智能化5米悬臂，使用部位：高架主线

	35
	LED单臂合杆路灯一
（智能化单悬臂7米）
	灯杆高11m，Q355B+Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含450双面发光标识、4道挂载C槽、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片、5G驳接法兰、智能化7米悬臂，使用部位：高架主线

	36
	LED单臂合杆路灯一
（智能化单悬臂9米）
	灯杆高11m，Q355B+Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含450双面发光标识、4道挂载C槽、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片、5G驳接法兰、智能化9米悬臂，使用部位：高架主线

	37
	LED单臂合杆路灯一
（智能化单悬臂9米）
	智能化9米悬臂，使用部位：高架主线

	38
	LED单臂合杆路灯一（附着）
	灯杆高11m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑,含450双面发光标识、2道挂载C槽、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片，使用部位：高架主线

	39
	LED单臂合杆路灯一（交安单侧3.2m×3.1m标志牌）
	灯杆高11m，Q355B+Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含450双面发光标识、4道挂载C槽、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片、5G驳接法兰、交安单侧悬臂4m*3，使用部位：高架主线

	40
	LED单臂合杆路灯一（交安双侧3.2m×3.1m标志牌）
	灯杆高11m，Q355B+Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含450双面发光标识、4道挂载C槽、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片、5G驳接法兰，含交安侧悬臂4m*3*2，使用部位：西二环高架主线

	41
	路灯接线盒
	含RT-14 6A 220V三相熔断器，8位带盖接线排，2位标准卡槽接线端，4厚环氧树脂接线板，配套安装在灯杆检修门内

	42
	高架双悬臂交安杆件
	双悬臂

	43
	可变限速显示屏门架式立杆
	跨度13米

	44
	高架上匝道门架
	9米

	45
	地面接地极
	4mm厚4#热镀锌扁钢+5mm厚5#热镀锌角钢，角钢长2.5米，整体热镀锌

	46
	门架基础
	沉台型基础，1600mm*1600mm*2100mm+1600mm*2600mm*400mm，C25混凝土，含钢筋笼、地脚螺栓等

	47
	地面双悬臂交安杆件
	上匝道处

	48
	地面双悬臂交安杆件基础
	1400*1400*2500mm

	49
	地面单悬臂交安杆件1
	4.0m×2.5m标志牌安装杆件

	50
	地面单悬臂交安杆件2
	5.0m×3.0m标志牌安装杆件

	51
	地面单悬臂交安杆件3
	单侧φ1.2m×3标志牌安装杆件

	52
	地面单悬臂交安杆件基础1
	1400*1400*1800mm

	53
	地面单悬臂交安杆件基础2
	1200*1200*1500mm

	十七、其他暂定费用
	

	1
	开挖补偿费
	暂定10万元，按实结算

	2
	安装调试
	

	3
	传输网络（租赁）
	裸纤,十年（租赁）

	4
	运维管理平台接入费用
	预估20万元（不超过20万元），按实结算

	5
	信控平台接入费用
	预计28个路口，2000元/路口，共5.6万元（不超过7万元），按实结算。该费用仅设备包含接入服务费用，不包含接口开发，接口开发由中标方按协议开发后接入。

	6
	交通违法处理平台接入费用
	[bookmark: OLE_LINK1]预计400路设备，400元/路，预计共16万元（不超过20万元），按实结算。包含接口对接开发，系统链路聚合，质保期内点位维护等，按实际接入路数结算

	7
	全息高架平台接入费用
	预计168路，100元/路，共1.68万元（不超过2.5万元），按实结算。该费用仅设备包含接入服务费用，不包含接口开发，接口开发由中标方按协议开发后接入

	8
	视频监控平台接入费用及实战应用平台接入费用
	预估20万元（不超过25万元），按实结算




	4
	主要系统及设备技术参数要求及施工要求
	4.1交通信号控制系统技术要求

	
	
	4.1.1 交通信号控制系统
交通信号机需接入到张家港市交警大队指挥中心交通信号控制平台中并与张家港市信号控制系统兼容。
1、系统基本控制功能
◆（1）实时协调控制功能。系统具有实时自适应的区域性交通控制功能，控制区域内交通信号机与交通控制中心区域控制机联网运行，信号配时方案由优化算法软件根据交通流量检测设备获得到的车流量、占有率等交通信息进行优化计算实时生成，下载给交通信号机实施区域协调控制，实现区域优化的效果。
◆（2）降级协调控制功能。系统具有降级协调控制功能，实施协调控制的路口交通信号机都在区域控制计算机的控制之下，系统根据路网情况及实时交通情况，自动或人工选择需要降级协调控制的路口，信号配时方案由系统优化算法软件根据交通情况实时生成，下载给交通信号机实施降级协调控制。
◆（3）无电缆协调控制功能。实施干线协调的路口交通信号机运行在单点工作方式下，交通信号机软件根据预先设置好的相序、配时、相位差等参数，自主进行协调平滑处理，使干线道路实现绿波带的效果。在此控制方式下，交通信号机需选配GPS模块校正信号机内部时钟。
◆（4）单点感应控制功能。交通信号机具有全感应、半感应两种单点感应控制方式。
◆（5）全感应控制方式功能。交通信号机工作在全感应控制方式时，每个相位首先执行初始绿长度，在到达截止绿范围内时，判断当前相位所对应的检测器上是否有车辆到达，如果超过门限则增加当前相位的放行时间一个步长，否则，做完当前长度之后，切换到下一个相位；如果在放行的过程中不断有车辆到达，则每次在相位进入截止绿长度范围内后，增加一个步长，直至到达相位的最大绿为止。在此工作方式下，关闭倒计时屏的显示。
◆（6）半感应控制方式功能。交通信号机工作在半感应控制方式时，在无车辆到达时跳过半感应的相位，只有当半感应相位所在的检测器有车辆到达时，才按照相序运行半感应相位。在此工作方式下，关闭倒计时屏显示。
◆（7）多时段定周期控制方式功能。信号机在不同的时段执行相应的控制方案。
◆（8）黄闪控制功能。信号灯黄灯以特定的频率闪烁，向车辆和行人发出警告或提示。
◆（9）全红功能。全红路口各方向均亮红灯。
◆（10）关灯功能。关闭信号灯。
上述控制方式可根据需要进行转换。
2、系统特殊控制功能
◆（1）指定相位控制功能。在指挥中心可人工在线修改系统或路口控制参数，特殊情况下还可人工指定相位控制，强制进行交通疏导。
◆（2）模拟手动功能。根据路口交通需求，由指挥中心发出命令模拟交通信号机的手动控制方式，进行交通疏导。
◆（3）警卫路线控制功能。在特殊情况下，如警卫、消防、救护、抢险等，信号灯按预定的路线进行绿波推进，以保证车辆畅通无阻。绿波线路由指挥中心指挥员预先设置。
◆（4）手动功能。在特殊情况下，由路口执勤的交警手动控制交通信号机进行交通疏导，在交通信号机进入手动工作状态时，交警通过手动按钮来调整路口放行状态。
◆（5）公交优先功能。根据路口的需求，对公交车专用信号灯进行优先通行设置。
3、其他功能
◆（1）交通信息采集功能。通过车辆检测器对路口每个车道的车流信息进行自动采集、处理和存储，为改善城市交通控制和城市规划提供决策依据。
◆（2）提供对从现场路口传送上来的各类交通流数据进行统计分析的工具；可提供每5分钟到年为单位的查询方式并可以进行报表打印。在GIS地图上可以查看某一个时段整个区域的流量分布情况，可以通过电子地图直观的了解到路口是否处于拥挤状态。能较精确地求取车流量、占有率，评估交通负荷度，建立交通信息管理数据库，打印分析交通信息各类图表。
◆（3）系统监测功能。对系统设备和软件运行状况和故障进行全面监测和管理。以报表的形式清晰的反映系统操作员的操作记录，系统参数的修改记录，系统登录记录，系统故障及处理记录，系统运行方案的历史记录，交通阻塞报警及处理记录。
◆（4）遥设信号机参数功能。区域机可以调看、修改和设置信号机参数，具体参数如下：信号机配时方案参数；信号机普通、特殊时段参数；信号机相位配置参数；信号机单点线控参数；信号机感应配置参数；信号机过渡灯色参数；信号机“车辆违法拍照”参数；信号机时间参数。
◆（5）系统远程监控与维护功能。可通过PSTN、DDN、ISDN等以远程联网方式注册进入用户系统，实现系统远程故障诊断，系统监控与维护：与本地系统控制台一样，监控系统的运行；调看、设置路口交通信号机控制参数，对系统软件进行诊断、修改和升级。
◆（6）系统接口开放。按照采购人需求，能够把采集处理的交通流信息、系统主要控制信息等提供给指挥集成等系统使用，可进行二次开发；
（7）机动车信号灯、箭头信号灯、非机动车信号灯总体要求（300mm、400mm）：信号灯具由单灯组合装入外框中形成三联组合，整个三联组合外框可镶嵌安装。适用于长臂灯杆应用场合。单个灯具由面罩、面框、后盖、光源板、电源控制板组成。面框和后盖将灯芯部分密合在其内。有防水、防尘密封胶垫，防止水及灰尘进入，确保信号灯全天候正常使用；
信号灯由三个分立的发光单元组成，红色、绿色发光单元都采用有配光设计无色面罩，黄色发光单元采用无色透明面罩，透过面罩可见, LED 排列成圆形和“18”字样。采用大功率LED光源（单颗LED功率≥1W），LED 的光衰 L70（光通量维持在初始时 70%时间）指标≥60000 小时.
◆(8)信号灯发光单元采用合理的光学配光设计，透光面罩内含菲涅尔透镜，以达到良好的出光效果，灯面呈面发光特性，没有明显的光点；灯面亮度均匀，灯色目视明亮、清晰不刺眼。

	
	
	4.1.2 机动车箭头信号灯（300mm）
1、光强分布：符合GB14887-2011  表2信号灯光强分布。
2、发光强度：符合GB14887-2011  400 cd ≤ 发光中心 ≤1000 cd。
3、色坐标：符合GB14887-2011  色度性能表6。
4、红色625±5nm    X=0.6984，Y=0.3014。
5、黄色590±5nm    X=0.5802，Y=0.4137。
6、绿色505±4nm    X=0.0848，Y=0.5739。
7、灯面尺寸：不低于Φ300mm。
8、功率因数： ≥0.9。
◆9、倒计时方式：在信号灯黄色发光单元内嵌“一位半”半程倒计时装置，显示红灯和绿灯相位的最后时间。红灯“倒计时”从红灯相位结束前至少16秒开始显示，其中设置全红时间路口的“倒计时”秒数相应增加；绿灯“倒计时”从绿灯相位结束前至少13秒开始显示。倒计时结束时显示数字为“1”，黄灯时倒计时不显示；红灯“倒计时”显示数字为红色，绿灯“倒计时”显示数字为绿色。
10、使用寿命：＞50000h。
11、防水、防尘措施防护等级：不低于IP54。
12、外壳材质：聚碳酸酯(PC)工程塑料。

	
	
	4.1.3 机动车圆盘信号灯（300mm）
1、光强分布：符合GB14887-2011  表2信号灯光强分布。
2、发光强度：符合GB14887-2011  400 cd ≤ 发光中心 ≤1000 cd。
3、色坐标：符合GB14887-2011  色度性能表6。
4、红色625±5nm    X=0.6984，Y=0.3014。
5、黄色590±5nm    X=0.5802，Y=0.4137。
6、绿色505±4nm    X=0.0848，Y=0.5739。
7、灯面尺寸：不低于Φ300mm。
8、功率因数： ≥0.96。
◆9、倒计时方式：在信号灯黄色发光单元内嵌“一位半”半程倒计时装置，显示红灯和绿灯相位的最后时间。红灯“倒计时”从红灯相位结束前至少16秒开始显示，其中设置全红时间路口的“倒计时”秒数相应增加；绿灯“倒计时”从绿灯相位结束前至少13秒开始显示。倒计时结束时显示数字为“1”，黄灯时倒计时不显示；红灯“倒计时”显示数字为红色，绿灯“倒计时”显示数字为绿色。
10、使用寿命：＞50000h。
11、防水、防尘措施防护等级：不低于IP54。
12、外壳材质：聚碳酸酯(PC)工程塑料。

	
	
	4.1.4 机动车箭头信号灯（400mm）
1、光强分布：符合GB14887-2011  表2信号灯光强分布。
2、发光强度：符合GB14887-2011 400 cd ≤ 发光中心 ≤1000 cd。
3、色坐标：符合GB14887-2011  色度性能表6。
4、红色625±5nm    X=0.6984，Y=0.3014。
5、黄色590±5nm    X=0.5802，Y=0.4137。
6、绿色505±4nm    X=0.0848，Y=0.5739。
7、灯面尺寸：不低于Φ400mm。
8、功率因数： ≥0.96。
◆9、倒计时方式：在信号灯黄色发光单元内嵌“一位半”半程倒计时装置，显示红灯和绿灯相位的最后时间。红灯“倒计时”从红灯相位结束前至少16秒开始显示，其中设置全红时间路口的“倒计时”秒数相应增加；绿灯“倒计时”从绿灯相位结束前至少13秒开始显示。倒计时结束时显示数字为“1”，黄灯时倒计时不显示；红灯“倒计时”显示数字为红色，绿灯“倒计时”显示数字为绿色。
10、使用寿命：＞50000h。
11、防水、防尘措施防护等级：不低于IP54。
12、外壳材质：聚碳酸酯(PC)工程塑料。
▲13、箭头信号灯基准轴上的发光亮度最大值与最小值之比不大于1（投标时须在响应文件中提供第三方检测机构出具的合格检验报告或功能截图等相关证明材料）

	
	
	4.1.5 机动车圆盘信号灯（400mm）
1、光强分布：符合GB14887-2011  表2信号灯光强分布。
2、发光强度：符合GB14887-2011  400 cd ≤ 发光中心 ≤1000 cd。
3、色坐标：符合GB14887-2011  色度性能表6。
4、红色625±5nm    X=0.6984，Y=0.3014。
5、黄色590±5nm    X=0.5802，Y=0.4137。
6、绿色505±4nm    X=0.0848，Y=0.5739。
7、灯面尺寸：不低于Φ400mm， LED灯珠颗数：红色≤7颗，黄色≤7颗，绿色≤7颗。
◆8、倒计时方式：在信号灯黄色发光单元内嵌“一位半”半程倒计时装置，显示红灯和绿灯相位的最后时间。红灯“倒计时”从红灯相位结束前至少16秒开始显示，其中设置全红时间路口的“倒计时”秒数相应增加；绿灯“倒计时”从绿灯相位结束前至少13秒开始显示。倒计时结束时显示数字为“1”，黄灯时倒计时不显示；红灯“倒计时”显示数字为红色，绿灯“倒计时”显示数字为绿色。
9、使用寿命：＞50000h。
10、防水、防尘措施防护等级：不低于IP54。
11、外壳材质：聚碳酸酯(PC)工程塑料。
12、功率： ≤20W  功率因数：≥0.96。

	
	
	4.1.6 人行信号灯
◆1、二联铝合金整灯，上联为红色站立人形与绿色双8倒计时复合，下联为绿色行走人形。
2、灯面尺寸：不低于Φ300mm。
3、显示尺寸：红人、绿人高度≥280mm；倒计时字高≥220mm。
4、光强：符合GB14887-2011的5.2.2.2光强要求，具体表格详见其他部分。
5、色度：符合GB14887-2011表6的相关标准。
6、功率：小于12W，功率因数≥0.90，采用开关电源。
◆7、计时方式：绿灯闪烁时显示“倒计时”，红灯不显示“倒计时”；“倒计时”显示时间范围0-99，“倒计时”结束时显示数字为“1”。
◆8、计时方向设置：可通过外部开关设置每个灯的地址，与信号机配合，对相应方向的人行灯时间计时。
9、使用寿命：大于50000h。

	
	
	4.1.7 非机动车信号灯
1）非机动车信号灯（400mm）
◆非机动车信号灯采用发光二极管（LED）为光源的信号灯，发光单元透面光尺寸为Ф400，绿灯采用静止图案，外壳采用聚酸碳脂工程塑料，黑色亚光喷塑防护，遮光防护罩，在非机动车信号灯黄色发光单元内嵌“一位半”半程倒计时装置，显示红灯和绿灯相位的最后时间。含安装支架及配件。
具体要求：
1、亮度分布：符合GB14887-2011表3信号灯亮度分布。
2、色坐标：符合GB14887-2011  色度性能表6。
3、红色625±5nm    X=0.6984，Y=0.3014。
4、黄色590±5nm    X=0.5802，Y=0.4137。
5、绿色505±4nm    X=0.0848，Y=0.5739。
6、灯面尺寸：不小于Φ400mm。
7、功率因数： ≥0.9。
◆8、倒计时方式：在信号灯黄色发光单元内嵌“一位半”半程倒计时装置，显示红灯和绿灯相位的最后时间。红灯“倒计时”从红灯相位结束前至少16秒开始显示，其中设置全红时间路口的“倒计时”秒数相应增加；绿灯“倒计时”从绿灯相位结束前至少13秒开始显示。倒计时结束时显示数字为“1”，黄灯时倒计时不显示；红灯“倒计时”显示数字为红色，绿灯“倒计时”显示数字为绿色。
9、使用寿命：＞50000h。
10、防水、防尘措施防护等级：不低于IP54。
11、外壳材质：聚碳酸酯(PC)工程塑料。
2）非机动车左转信号灯（400mm）
◆采用发光二极管（LED）为光源的信号灯，发光单元透面光尺寸为Ф400，绿灯采用静止图案，外壳采用聚酸碳脂工程塑料，黑色亚光喷塑防护，遮光防护罩，在左转非机动车信号灯黄色发光单元内嵌“一位半”半程倒计时装置，显示红灯和绿灯相位的最后时间。含安装支架及配件。具体要求：
1、亮度分布：符合GB14887-2011表3信号灯亮度分布。
2、色坐标：符合GB14887-2011  色度性能表6。
3、红色625±5nm    X=0.6984，Y=0.3014。
4、黄色590±5nm    X=0.5802，Y=0.4137。
5、绿色505±4nm    X=0.0848，Y=0.5739。
6、灯面尺寸：不小于Φ400mm。
7、功率因数： ≥0.9。
◆8、倒计时方式：在信号灯黄色发光单元内嵌“一位半”半程倒计时装置，显示红灯和绿灯相位的最后时间。红灯“倒计时”从红灯相位结束前至少16秒开始显示，其中设置全红时间路口的“倒计时”秒数相应增加；绿灯“倒计时”从绿灯相位结束前至少13秒开始显示。倒计时结束时显示数字为“1”，黄灯时倒计时不显示；红灯“倒计时”显示数字为红色，绿灯“倒计时”显示数字为绿色。
9、使用寿命：＞50000h。
10、防水、防尘措施防护等级：不低于IP54。
11、外壳材质：聚碳酸酯(PC)工程塑料。
3）非机动车信号灯（300mm）
◆非机动车信号灯采用发光二极管（LED）为光源的信号灯，发光单元透面光尺寸为Ф300，绿灯采用静止图案，外壳采用聚酸碳脂工程塑料，黑色亚光喷塑防护，遮光防护罩，在非机动车信号灯黄色发光单元内嵌“一位半”半程倒计时装置，显示红灯和绿灯相位的最后时间。含安装支架及配件。具体要求：
1、亮度分布：符合GB14887-2011表3信号灯亮度分布。
2、色坐标：符合GB14887-2011  色度性能表6。
3、红色625±5nm    X=0.6984，Y=0.3014。
4、黄色590±5nm    X=0.5802，Y=0.4137。
5、绿色505±4nm    X=0.0848，Y=0.5739。
6、灯面尺寸：不小于Φ300mm。
7、功率因数： ≥0.9。
◆8、倒计时方式：在信号灯黄色发光单元内嵌“一位半”半程倒计时装置，显示红灯和绿灯相位的最后时间。红灯“倒计时”从红灯相位结束前至少16秒开始显示，其中设置全红时间路口的“倒计时”秒数相应增加；绿灯“倒计时”从绿灯相位结束前至少13秒开始显示。倒计时结束时显示数字为“1”，黄灯时倒计时不显示；红灯“倒计时”显示数字为红色，绿灯“倒计时”显示数字为绿色。
9、使用寿命：＞50000h。
10、防水、防尘措施防护等级：不低于IP54。
11、外壳材质：聚碳酸酯(PC)工程塑料。
4）非机动车左转信号灯（300mm）
◆采用发光二极管（LED）为光源的信号灯，发光单元透面光尺寸为Ф300，绿灯采用静止图案，外壳采用聚酸碳脂工程塑料，黑色亚光喷塑防护，遮光防护罩，在左转非机动车信号灯黄色发光单元内嵌“一位半”半程倒计时装置，显示红灯和绿灯相位的最后时间。含安装支架及配件。具体要求：
1、亮度分布：符合GB14887-2011表3信号灯亮度分布。
2、色坐标：符合GB14887-2011  色度性能表6。
3、红色625±5nm    X=0.6984，Y=0.3014。
4、黄色590±5nm    X=0.5802，Y=0.4137。
5、绿色505±4nm    X=0.0848，Y=0.5739。
6、灯面尺寸：不小于Φ300mm。
7、功率因数： ≥0.9。
◆8、倒计时方式：在信号灯黄色发光单元内嵌“一位半”半程倒计时装置，显示红灯和绿灯相位的最后时间。红灯“倒计时”从红灯相位结束前至少16秒开始显示，其中设置全红时间路口的“倒计时”秒数相应增加；绿灯“倒计时”从绿灯相位结束前至少13秒开始显示。倒计时结束时显示数字为“1”，黄灯时倒计时不显示；红灯“倒计时”显示数字为红色，绿灯“倒计时”显示数字为绿色。
9、使用寿命：＞50000h。
10、防水、防尘措施防护等级：不低于IP54。
11、外壳材质：聚碳酸酯(PC)工程塑料。

	
	
	4.1.8 交通信号控制机
1、交通信号控制机应为集中协调式信号控制机，相关控制功能要求符合国家标准GB25280-2016《道路交通信号控制机》C类A级的规范要求。
◆2、交通信号控制机应具备区域联网控制，同时应能实现线控、感应、多时段、单点优化、单点无电缆线控、黄闪、全红、关灯、手控等单点控制功能。
3、可接入不少于32路车流量检测设备，支持无线线圈、地磁、微波、视频、正向雷达等多种车流量检测方式。
4、可控制不少于4块通信式三色倒计时显示屏，并可扩充至16块；为适应优化或线控的需要，可支持倒9秒显示。
◆5、具备红绿冲突、灯不亮、红绿同时亮等信号灯故障检测功能，发生故障后自动降级处理。
◆6、交通信号控制机支持双电源供电功能，采用双路电源供电，当任一路电源故障时，系统能正常工作。
◆7、联网情况下，信号机支持为勤务车辆/VIP车辆配置紧急优先相位，可配置不少于8个以上紧急优先相位。
◆8、交通信号控制机支持优先控制功能，可通过检测多路检测器的触发信号进行相位配时调整，实现特殊车辆的绝对优先和相对优先控制。
◆9、交通信号控制机支持无线手控功能，可通过外接无线手持终端实现手动/自动切换、相位步进、跳相。
◆10、信号机具备无电缆协调控制功能。信号控制机之间没有通信链路时，可通过信号控制机内部时钟同步的方式设定相位差，实现交叉路口的交通信号协调的控制方式。
11、通讯接口：≥1个RS485，≥1个RS422，≥1个RJ45。
◆12、信号机箱要求
（1）信号机机柜内、外表面及控制面板应光洁、平整，不应有凹痕、划伤、裂缝、变形等缺陷。机柜表面应有牢固的防锈、防腐蚀镀层或漆层，金属零件不应有锈蚀及其他机械损伤，各滑动或转动部件活动应灵活，紧固部件不松动，机柜的外部表面不应有可能导致伤害的尖锐的突起或拐角。
（2）机箱顶开口能放GPS/北斗天线。
（3）外壳对外界机械碰撞的防护等级达到IK10。

	
	
	4.1.9 无线遥控手动装置
◆含手持遥控器及接收机，兼容信号控制系统，具备良好的防水防尘性能，IP65防护级别，完全防止灰尘和不低于12.5L/min水流侵入；加强外壳，玻璃纤维增强尼龙材料；在中心能对路口遥控器进行远程授权使用。

	
	
	4.1.10 线缆敷设要求
◆1、主干线缆要求：所有铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆的导线截面必须符合国标标准。每只发光单元的电源引线，需采用聚氯乙烯黑色护套线，红、黄、绿三个发光单元，除回路线用黑色外，应分别用红、黄、绿色导线。主干线缆采用KVVR20*1.0mm2或KVVR10*1.0mm2。KVVR20*1.0mm2用4种颜色区分，5根芯线用一种颜色，并标注1-20线号，例如：红色（1-5号线），黄色（6-10号线），绿色（11-15号线），白色（16-20号线）。KVVR10*1.0mm2用2种颜色区分，5根芯线用一种颜色，并标注1-10线号，例如：红色（1-5号线），黄色（6-10号线）。
◆2、上杆线缆要求：机动车、非机动车信号灯上杆线采用KVVR5*1.0mm2,芯线分别为红、黄、绿、黑、黄绿；红、黄、绿分别对应信号灯的红、黄、绿，黑色接零线，黄绿接信号灯接地端。人行灯上杆线采用KVVR4*1.0mm2,芯线分别为红、绿、黑、黄绿；红、绿对应人行灯的红、绿，黑色接零线，黄绿色接人行灯接地端。
◆3、放线要求：悬臂式立杆从信号机机箱拉一路20芯线及一路10芯线至机动车信号灯立杆，20芯电缆分别接机动车灯组与非机动车灯组；（20-16号线接对应左转机动车相位，15-11号线接对应直行机动车相位，10-6号线接非机动车左转相位，5-1号线接非机动车直行相位），人行灯组单独接一路10芯电缆，到对应的人行灯立杆，10-6号线接南北向人行，5-1号线接东西向人行。接线按照从红灯开始线号逐步减小原则，例如（机动车和非机动车）：20接左转机动车红，19接左转机动车黄，18接左转机动车绿，17接左转机动车零线，16接左转机动车接地。人行灯如：10接人行红，9备用，8接人行绿，7接人行零线，6接人行接地。辅灯设置在机非隔离带近光灯的情形，从信号机箱引一路10芯线电缆至立杆接线位置（10-6号线接对应左转机动车灯，5-1号线接对应直行机动车灯）。
◆4、施工工艺要求：所有线缆放线完成后按照交通信号控制器现场安装要求对线缆进行线与线及线与地的绝缘检测和记录，所有线头必须在立杆中对接，禁止在手井中接头，禁止在立杆中用接线端子排对接，线缆对接用热熔防水中间对接端子，用专用绝缘端子压接钳压接后，进行热熔，并在对接处用防水胶布整体包裹，再用PVC绝缘胶布做整体包裹保护。信号灯上杆线与主干线路对接处，做好防脱落，防水标签标注，并清晰标明左转机动车、直行机动车、非机动车左转等对应信息。在信号机机柜中对信号灯线缆用套管式标签按信号机接线端口定义表标注中文标签。
人行横道信号灯倒计时屏采用485通讯协议，所有人行横道信号灯倒计时通讯线采用RVSP2*1.0线缆与信号机连接；每个灯盘要求1根线与信号机相连，确保一灯一线。

	
	
	4.1.11 信号灯安装要求
◆1、机动车信号灯：采用悬臂式安装时，灯盘底边距地不小于5.5m，但不得大于7m。采用单柱式安装时，灯盘底边距地3.2m。安装在快速路箱梁外侧时，不得低于桥体净空。
◆2、人行横道信号灯：采用单柱式安装，灯盘底边距地2.5m。
◆3、非机动车信号灯：在借用机动车信号灯立杆附着式安装时，灯盘底边距地不小于 2.5m，但不得大于3m。在借用机动车信号灯杆悬臂式安装时，灯盘底边距地不小于5.5m，但不得大于7m。采用单柱式立杆安装时，灯盘底边距地3.2m。安装在快速路箱梁外侧时，不得低于桥体净空。

	
	
	4.1.12 信号机安装要求
◆信号机箱一般情况下与配电箱、智能交通箱并排安装于路口绿化带或人行道板边侧，安装位置不得影响行人正常通行；信号机箱开门侧应面向非机动车道或人行道，不允许面向机动车道；信号机箱带钥匙孔侧面应面向外侧，周边无遮挡物，以保证手动调控时操作方便。

	
	
	4.2 高清视频监控系统技术要求

	
	
	4.2.1 一体化高清球形摄像机
1、不低于1/2.5＂400万像素40倍光学变焦镜头，16倍数字变倍。采用高效补光阵列，红外补光150m以上。
2、支持人形检测及联动查看。
3、内置加热玻璃，有效除雾。
4、不高于0.005 Lux @F1.6（彩色），0.001 Lux @F1.6（黑白），0 Lux with IR照度。
5、支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率。
6、支持3D数字降噪，支持真宽动态。
7、设备具有前景聚焦、后景聚焦、区域聚焦功能。
8、焦距：5.5-220mm。
9、水平范围：支持360°。水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度不低于240°/s。
10、垂直范围：支持-15°-90°(自动翻转)。垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度不低于200°/s
11、电流及功耗：最大功耗：≤ 35 W。
12、工作温湿度：支持-30℃-65℃;湿度小于90%。
13、防护：≥IP66。
▲14、支持异常事件上报功能，包括不限于异常停车、行人、非机动车、摩托车检测等（投标时须在响应文件中提供第三方检测机构出具的合格检验报告或功能截图等相关证明材料）

	
	
	4.2.2 高清枪型摄像机
1、不低于400万像素。
2、支持越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测、徘徊侦测、人员聚集侦测、快速运动侦测、停车侦测、物品遗留/拿取侦测。
3、支持宽动态范围≥120dB。
4、工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)。
5、防护等级:≥IP66；
6、配电源及支架。
▲7、红外夜视可识别摄像机150米处人体轮廓。（投标时须在响应文件中提供第三方检测机构出具的合格检验报告或功能截图等相关证明材料）

	
	
	4.2.3 一体化高清高倍球形摄像机
1、采用不低于800万像素1/1.2英寸CMOS 传感器,内置GPU芯片，最大分辨率(像素数)不低于4096×2160。
2、支持不低于40倍光学变倍，16倍数字变倍。
3、最低照度满足：彩色≤0.0002Lux，黑白≤0.0001Lux。
◆4、内置不低于450米以上红外灯补光，支持倍率与红外灯功率匹配算法。
5、支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile。
6、支持水平方向360°连续旋转，垂直方向-30°～90°，自动翻转180°后连续监视,无监视盲区。
◆7、支持巡航计划配置，支持多场景智能巡航模式；支持不同智能功能的分时复用，切换码流可继续支持原来的智能模式，支持跟踪抓拍。
8、不低于IP67防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护，支持AC24V±25%宽电压输入。

	
	
	4.2.4 智能抱杆箱
◆1、设备箱箱体510mm*380mm*220mm；箱体使用材料为不锈钢板,板厚≥1.2mm,人字尖顶，防护等级IP54。内部配电、防雷单元以及设备放置隔板位置能自由调整，挂杆与壁装公用。门体使用双翻遍工艺，材料为不锈钢板板材质，门板印字可依据采购人要求定制。安装底板依据设备安装位置开定位安装孔。抽拉式隔板，设备安放及固定板，开散热孔及过线孔。防盗锁，弹珠型防盗锁芯，外部防撬扣厚度大于2mm。防盗铰链，锌合金材质，压铸工艺，内部固定。
2、电源防雷最大持续工作电压不低于385V AC，最大通流容量不低于40kA，保护水平（40kA，8/20μs）：2400V，保护模式：L-N-PE，响应时间：≤1ns，防护等级：不低于IP20。
◆3、机箱为全天候防风雨自立式机箱。在机箱中加装电源保护装置，即过流过压保护装置，里面可能放置光端机、防雷模块、电源设备，接线端子、光纤终端盒、维修开关和插座等。机箱中应配有电源单元。
◆4、机箱内设有防雷电装置，每一根引入线均有相应的防雷电保护装置。
◆5、机箱中应有通风装置，当机箱内温度过高时，通风装置自动启动排风降温。且进、排风口必须防水渗漏，有防虫吸入滤网。机箱锁要求有防雨外壳。
◆6、机箱应有良好的接地系统，其防雷接地与电子设备工作接地分开。
◆7、供电：电流总量程不小于63A；支持不少于1路220V32A（电流量程可调1A-63A）供电、4路220V16A（电流量程可调1A-20A）供电。
8、配装工业级传输交换机，不少于2光8电，含光模块，千兆端口，无风扇设计，可实时检测交换机工作状态，状态异常时可上报异常数据，可远程重启交换机；
◆9、电路监测：支持不少于5路电流电压检测；电压量程0-350V；电流总量程不低于63A；直流供电DC12V，不少于2路（每路独立控制，每路单独故障检测，故障独立告警，具备用电独立自恢复功能）。
10、具备以太网通讯功能；GPS定位以及地图展示功能；门禁报警功能；断电检测功能。
11、具备断网检测功能；防雷失效检测功能；RS485通讯功能；时钟功能以及电池充电功能。
◆12、环境监测：支持箱体内部温湿度检测，温度量程：-40-+125℃，湿度量程0-100%RH。
13、断电、温度、网络异常：支持远程中心平台报警。
14、温度调节：支持远程控制风扇。
15、防护等级：不低于IP55。
16、支持无缝接入张家港现有智能箱运维管理平台，接口要求如下：
1）数据接口基于SNMP标准协议，符合RFC1901- RFC1908；
2）以太网口应使用TCP/IP协议，TCP协议应符合RFC0793，IP协议应符合RFC0791

	
	
	4.2.5 接入接口要求
◆1、视频接口：应满足联网系统对前端信息的响应时间和动态带宽要求，支持以流媒体的方式传输，并符合GB/T 25724-2017《公共安全视频监控数字视音频编解码技术要求》。
2、前端设备控制接口：前端设备控制接口实现对前端设备的遥控，支持使用TIA/EIA-485-A或TCP/IP接口。
◆3、采集设备的传输接口应与联网系统整体传输模式相协调，其传输接口带宽应与采集到的前端信息量和信息流量、系统响应速度相适应，采集设备的信息传输控制方式应与信息特点相适应，高清摄像机需满足GB/T 28181-2016要求。

	
	
	4.3 高清电子警察系统技术要求

	
	
	4.3.1 高清电子警察系统功能要求
总体要求:违法抓拍类设备需要接入张家港市交通警察大队现有非现场执法平台，由平台端提供接入协议及相应接口规范。对接完成后，能实现违法图片、违法信息、违法关联录像自动上传集指平台。
1、闯红灯行为记录功能：闯红灯车辆捕获率、记录有效率参见功能技术指标响应表。记录文件符合《闯红灯自动记录系统通用技术条件》（GA/T496-2014）、《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T832-2014）。
◆2、驾驶人面部特征记录功能：在本项目所有路口电子警察杆件上增加车辆正向采集的摄像机，通过路口终端服务器实现驾驶人面部特征记录功能，将违法行为与对应车辆的正向图片匹配起来，从而将违法行为固定到驾驶人。
◆3、信号灯视频识别功能：在本项目所有路口电子警察设备具备视频识别红黄绿三种灯色信号，并将视频识别的数据按要求上传到交警大队指定的系统平台中。
◆4、图像记录存储功能：系统记录的车辆信息除车辆图像信息外，还应记录车辆的通行信息，如时间、地点、方向、号牌号码、号牌颜色、车道编号等，并将相关信息叠加到图片上。实现车辆采集、车辆号牌全自动识别、以及相关控制数据存储等功能。车辆图像捕获时应不受雨、雪、雾等天气、环境光和相临车道通行车辆的影响而出现误记录。在环境无雾包括雨雪天气下，监控区域内规范行驶的车辆被记录的图片应能看清车辆类型、颜色和所载货物等。
◆5、前端备份存储功能：系统采集的图片、视频可在设备前端做备份存储，按照数据存储时长的要求配置不同容量的硬盘。系统可根据预先的空间分配，优先保证足够的图片存储空间，保证核心数据不丢失。
◆6、闯红灯捕获率：在标注的适用条件下，闯红灯捕获率应不小于90％。
◆7、记录有效率：在标注的适用条件下，记录有效率应不小于80％。
◆8、计时误差：闯红灯自动记录系统24h计时误差应不超过1s。
◆9、数据传输：数据传输要求：闯红灯自动记录系统应具备联网数据传输或现场数据下载功能。联网数据传输：通过网络将机动车闯红灯信息自动传输到指定数据中心，且信息传输应具有防丢失、防篡改等功能。现场数据下载：现场将机动车闯红灯信息人工或自动下载到存储介质中后带回数据中心，下载过程不得删改原始信息，且应自动生成下载日志信息，包括下载人、下载时间等信息。
◆10、号牌识别功能：系统应支持摄像机内置车牌识别功能，能识别的号牌结构应包括：单排字符结构的号牌，如军队用小型汽车号牌、GA36-2007中的小型汽车号牌、港澳入出境车号牌、教练汽车号牌等；可识别武警用小型汽车号牌；可识别警用汽车号牌；可识别新能源车辆号牌；双排字符结构的号牌，如军队用大型汽车号牌、武警用大型汽车号牌、GA36-2007中的大型汽车号牌、挂车号牌、低速汽车号牌、摩托车号牌等。号牌字符识别：应识别的字符包括：
①数字：0~9；
②字母：A~Z；
③省、自治区、直辖市简称：京、津、晋、冀、蒙、辽、吉、黑、沪、苏、浙、皖、闽、赣、鲁、豫、鄂、湘、粤、桂、琼、川、贵、云、藏、陕、甘、青、宁、新、渝；
④军牌用汉字：军、海、空、北、沈、南、兰、广、成、济、京；
⑤号牌分类用汉字：警、学、领、试、挂、港、澳、超、使；
⑥武警号牌特殊字符：WJ、00~34、练。
号牌颜色识别：系统应至少能识别蓝、黄、白、黑四种底色的机动车号牌。车辆号牌识别要求：车辆前号牌识别准确率白天应大于95%，夜间应大于90%，可全天候识别（除摩托车号牌、低速车号牌、临时号牌、农用拖拉机号牌外）。号牌识别信息包含号牌结构、号牌字符、号牌颜色等信息。
◆11、车型识别功能：系统采用车牌颜色和视频检测技术结合的方法对车辆类型进行判别，可对四轮车进行4种车型进行识别（轿车、客车、大货车、小货车）以及摩托车进行识别。
◆12、系统应支持高清视频录像功能：系统应具备录像功能，采用H.264、MPEG4或MJPEG编码标准，视频质量不低于720P及8fps，并能确保前端存储连续录像时间不小于7日；录像支持OSD信息叠加，叠加的信息至少包括日期、时间（精确到秒）、监控点名称、设备编号等信息。录像中能清晰地反映车辆的颜色、车辆类型、运动轨迹；并提供录像查询、录像下载等功能。
◆13、通过车辆图像记录功能：应能清晰记录通过车辆的图片。
14、逆行记录功能：应能清晰记录逆行车辆的图片，图片应符合GA/T 832的要求。
15、不按所需行进方向驶入导向车道记录功能：应能清晰记录不按所需行进方向驶入导向车道的图片，图片应符合GA/T 832的要求。
16、不按规定车道行驶记录功能：应能清晰记录不按规定车道行驶车辆的图片，图片应符合GA/T 832的要求。
17、实线变道行驶记录功能以及大型车右转必停抓拍功能：应能清晰记录实线变道行驶车辆的图片，以及大型车辆右转必停抓拍功能，图片应符合GA/T 832的要求。
18、交通参数采集功能：通过检测数据，统计交通流参数，包括每个方向每个车道的流量、车速、时间占有率、车长、车头时距等，其中流量采集准确度不小于90%；交通数据统计周期可按需求进行设置和输出，并支持丰富的图形报表及数据导出。同时，可通过网络接口将流量数据信息传递给路口信号机，实现电子警察和信号机的信息互联互通，数据传输符合GA/T 920-2010《道路交通信号控制机与车辆检测器间的通信协议》。并可以通过标准GB/T28181协议和中心的PGIS平台对接，根据需求传输平台所需交通参数。
◆19、布控/撤控报警功能：系统应具有针对超速车辆、黑名单里的被盗抢车辆和交通肇事逃逸车辆能实时布控报警，具有现场报警和远程报警功能。可设置布控/撤控时间，布控时间内当通过车辆与用户事先录入的被盗抢车辆或交通肇事逃逸等黑名单车辆的牌照号码及车型等信息特征相符合时，系统在现场可以立即以声光进行报警，提醒值班人员有可疑车辆通过。
◆20、断点续传功能：系统应支持多种方式的数据传输。可通过FTP方式自动上传违法数据、车辆通过信息（时间、地点、车牌号码等）、设备监测数据、流量统计数据等到中心管理系统；也可在中心通过TCP/IP网络下载操控前端设备。如因网络中断或其它故障，信息备份存储于前端设备中，待故障恢复后自动上传。
◆21、水印加密防篡改功能：系统应具有水印加密功能，图像、录像在前端摄像机内部进行加密处理，防止在传输、存储、处理等过程中被人为修改，管理中心在接收到前端传回的图片、录像时需要进行算法验证，确认是否有被篡改，保证执法的真实、公平、公正。
◆22、自适应补光功能：为保证系统在各种光线条件下的成像清晰，系统须采用自适应控制补光技术。必须进行防炫目处理，不能对驾驶人员安全驾驶造成影响。
◆23、智能补光功能：系统前端设备能根据光线的变化或时间的控制自动改变摄像设备的工作参数，自动打开或关闭补光设备，确保记录图片的清晰。同时根据现场情况可对补光灯进行光栅增补,减少市区光污染。补光灯采用频闪技术，与高清摄像机采集频率完全匹配，在达到最大补光效果的同时降低灯光对周围环境的影响，不会对驾驶人造成直接强光刺激。
◆24、中心校时功能：系统应可接受中心的校时命令，完成统一精准校时功能。
◆25、卡口功能：系统具备卡口功能，对所有经由监控点车道的所有车辆进行图像记录，车辆捕获率不低于99%。
◆26、车型判别功能（卡口摄像机功能）：系统采用车牌颜色和视频检测技术结合的方法对车辆类型进行判别，可对7种车型进行识别（大货车、小货车、客车、轿车、面包车、中型客车、SUV-MPV）。
◆27、车标识别功能（卡口摄像机功能）：系统采用视频检测技术对车标进行识别，可对200种车标进行识别，可供用户根据车标来查询通行车辆。
◆28、车辆子品牌识别功能（卡口摄像机功能）：系统采用视频检测技术对车辆子品牌进行识别，可对1018种车辆子品牌进行识别，可供用户根据车辆子品牌来查询通行车辆。
◆29、未系安全带检测功能（卡口摄像机功能）：系统采用视频检测技术，对未系安全带行为进行检测。
◆30、接打电话检测功能（卡口摄像机功能）：系统采用视频检测技术，实现对前排驾驶人接打电话状态的检测。
◆31、人脸特征抠图（卡口摄像机功能）：系统采用视频检测技术对驾驶室人脸特征进行检测，并将人脸特征抠出。
◆32、打开遮阳板检测（卡口摄像机功能）：系统采用视频检测技术对打开遮阳板进行检测。
◆33、车身颜色识别功能（卡口摄像机功能）：系统可自动对车身深浅和颜色进行识别，可供用户根据车身颜色来查询通行车辆。系统可自动区分出车辆为深色车辆还是浅色车辆；并识别出11种常见车身颜色，11种颜色包括：白，灰(银)，黄、粉、红、绿、蓝、棕、黑、紫、青。
◆34、相位同步功能：系统视频帧率应与工频保持整数倍约束关系，以保证拍摄的外部工频设备，如红绿灯等设备，不会变暗或者变黑。
◆35、设备管理及运维功能：系统应提供设备编号、设备时钟、设备运行状态监测设置等设备参数配置，可通过前端人机交互界面进行现场配置，也可以在中央远程配置及获取校验。具备故障自动检测功能，能通过软硬件自动检测系统故障并恢复正常工作。应具有断电自动重启复位、自动侦错报错、自动监测主要设备（摄像机、服务器等）等远程维护功能，并提供设备故障报警、系统现场登陆等信息。
◆36、设备具备机动车行驶时车内人员向道路上抛撒物品抓拍功能。
◆37、网管功能：系统具备网管运维功能，对各种服务器资源、设备资源的运行状态、卡口的工作状态、用户在线状态进行定期巡检，并在平台运维模块中展现状态统计信息。
①服务器运行状态监测：系统支持对各类服务器运行状态进行统计，统计内容包括服务器类型、服务器总数、正常数、在线异常数、离线数、未注册数、未知数。系统支持对服务器的当前运行状态和历史运行状态进行查询，支持远程配置和远程重启。
②设备状态监测：系统支持对各类设备运行状态进行统计，统计内容包括设备类型、设备总数、正常数、在线异常数、离线数、未注数、设备在线率、监控点总数。系统支持对设备的当前运行状态和历史运行状态进行查询，支持远程配置和远程重启。
③卡口状态监测：系统支持对卡口运行状态进行统计，统计内容包括组织名称、卡口总数、卡口正常数、卡口异常数、卡口异常百分率。系统支持对卡口的当前运行状态和历史运行状态进行查询。
④用户状态监测：系统支持用户在线状态统计，统计内容包括组织名称、用户总数、用户在线总数。系统支持对用户的历史登陆状态进行记录，记录内容包括在线状态、登陆次数、登陆方式、上线时间、登陆地址等。
◆38、资产管理功能：组织机构内部管理中会涉及各种视频监控设备、抓拍机、服务器等多种用户固定资产资源。系统具备资产管理功能，可实现对资产信息的录入、编辑、查询、维护、报废、统计报表等业务应用功能。
◆39、查询功能：系统应能对车辆通行信息、车辆违法信息、布控/撤控信息、系统运行日志信息、系统操作日志等信息按不同条件进行查询统计。包括通行车辆的实时监控、车辆精确查询、模糊查询、布控查询、报警查询、通行车辆流量统计等功能，查询的信息可以多种形式打印输出。
◆40、权限设置和日志记录功能：系统应具备权限管理设置功能，能够对不同对象分配不同类型的使用权限。系统应具备日志记录功能。可记录主要设备、网络状态日志和主要运行软件的工作日志，还能记录设备或者网络状态改变（重启、或者重新连接）、主要软件发生重启或故障等事件日志。系统应具有时钟校时功能，24h内设备的计时误差不超过1.0s。闯红灯自动记录系统24h计时误差应不超过1s。
◆41、逆行：捕获率应不小于80%，记录有效率应不小于80%。
不按所需行进方向驶入导向车道：捕获率应不小于80%，记录有效率应不小于80%。
不按规定车道行驶：捕获率应不小于80%，记录有效率应不小于80%。卡口车辆捕获率：不低于99%。车型判别：准确度不低于85%。车标识别：准确度不低于85%。车辆子品牌识别：准确度不低于85%。

	
	
	4.3.2 微光高清抓拍单元1（尾牌）
1、包含一体化高清摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等。
2、传感器类型采用不低于1.1英寸CMOS，内含深度学习芯片，内含≥128G存储卡。
3、最低照度满足：彩色：≤0.0002lx，黑白：≤0.0001 lx。
▲4、视频分辨率可设置为不小于5320×3032、4096×2160，抓图分辨率不小于5328×3040（不含OSD）（投标时须在响应文件中提供第三方检测机构出具的合格检验报告或功能截图等相关证明材料）
5、支持视频压缩标准，H.265、H.264、M-JEPG。
◆6、具有单快门、双快门（半帧率/全帧率）、三快门共三种快门方式；具有抓拍快门、视频快门、识别快门共三种快门方式；支持快门自适应，支持快门1/1s~1/100000s可调。
◆7、支持图片字符叠加功能。
◆8、支持对信号灯不亮进行检测，检测到该异常后可进行报警；支持对信号灯整个灯组都亮度不足进行检测，检测到该异常后可进行报警。
◆9、支持对驾驶非机动车，摩托车人员未带头盔/帽子进行检测并抓拍图片。
◆10、支持14种车身颜色识别。包括：黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙、银灰。在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试(无牌车除外)：白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%。
◆11、支持双网口，2个网口具有独立的MAC地址，可以独立设置IP地址信息。
12、支持1400协议，支持GB35114安全加密，支持GB28181-2022协议。
◆13、支持大场景五车道闯红灯抓拍，闯红灯抓拍第一/二张图车牌清晰可见，其中第一张图车辆在停止线前，第二张图车辆越过停止线，第三张图车辆较第二张有明显位移，第二张图车牌像素可达100dpi。

	
	
	4.3.3 微光高清抓拍单元（前牌）
1、包含一体化高清摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器，支持车辆及车内前排人员的检测抓拍，针对人员可输出清晰人脸特征图，用于比对分析。
2、传感器类型采用不低于1.1英寸GS CMOS，内含深度学习芯片,视频分辨率不低于4096×2336，抓图分辨率不低于4096×2336。
3、最低照度满足：彩色：≤0.0002lx，黑白：≤0.0001 lx。
◆4、支持通过对监视画面对车道进行检测并自动划分检测区域,支持在水平倾斜范围最大40°的情况下能够对车牌进行识别。
◆5、支持分别对不少于24种不同的抓拍规则设置叠加不同的OSD信息。
◆6、支持潮汐车道变换时间段设置，对车辆违反潮汐车道当前道路属性的行为进行抓拍。
◆7、支持未系安全带识别功能，白天准确率≥98%，晚上准确率≥98%;支持驾驶员打电话识别功能，识别准确率≥95%。
◆8、支持正向和背向的摩托车/非机动车未带头盔检测，摩托车、自行车、电动车、二轮/三轮车载人检测、载人人数统计功能，非机动车逆行抓拍功能，非机动车遮阳伞检测功能。
◆9、支持驾驶室人脸抠图，抓拍图片可以看清人脸，并可保存小图上传，主驾驶人脸抠图概率99%，副驾驶人脸抠图概率95%。
◆10、支持双网口，2个网口具有独立的MAC地址，可以独立设置IP地址信息。
11、支持1400协议，支持GB35114安全加密，支持GB28181-2022协议。
◆12、支持对信号灯不亮进行检测，检测到该异常后可进行报警；支持对信号灯整个灯组都亮度不足进行检测，检测到该异常后可进行报警。
车牌识别功能检查：支持牛眼灯下的车牌识别功能，抓拍图片车牌，抓拍图片车牌清晰可见。

	
	
	4.3.4 智能补光灯
◆1、多功能一体型，支持暖光LED频闪、暖光LED爆闪、白光氙气爆闪、红外氙气爆闪四种模式。
2、光源：可见光/红外光（截止710nm）；色温：氙气：5800K±200K，LED：3500K；中心光照度：LED：≤0.1lx（20m平均光照度），≤10lx（20m有效光照度），≤80lx（20m频爆光照度）；氙气：≤4000lx。
3、触发方式：开关量；光斑覆盖范围：1车道；补光距离：16m～26m；回电时间：氙气≤70ms，LED≤20ms；闪光持续时间：180μs～500μs。
4、闪光灯寿命：≥1000万次；频率：100Hz；灯珠数量：24颗（高亮LED）；光通量：不低于1000lm。
◆5、氙气灯爆闪持续时间不高于250μs，LED爆闪持续时间不高于1ms；眩光阈值增量(TI)值TI≤2%。
◆6、支持红外白光切换。
◆7、支持在摄像机WEB上远程显示补光灯故障、正常状态。

	
	
	4.3.5 红灯信号检测器
1、支持接入不少于20路红/绿灯信号，进行输入通断检测，并通过100M网口将信号状态实时传输给网络摄像机。
◆2、支持通过配置工具设置关联相机登陆IP、端口号、用户名和密码；最大支持关联20路相机，并可进行设备参数的配置；支持通过配置工具设置检测参数，配置关联通道信息，最大支持20路检测参数的配置；支持通过配置工具设置红绿灯信号输入异常判断时长，设置范围[1,300]秒。
◆3、支持通过配置工具设置红灯检测模式/绿灯检测模式。
◆4、支持通过配置工具设置NTP校时/同步PC时间，工作温度支持：40℃～+65℃；供电方式：DC12V。

	
	
	4.3.6前端存储管理主机
1、支持视频接入和卡口合成两种工作模式切换，视频接入模式支持16路高清视频及图片输入，无图片合成功能，卡口合成模式支持不少于12路高清视频及图片输入，同时支持图片合成。
2、内置不少于16个10M/100M自适应以太网口，视频接入模式最大码流支持288Mbps，卡口合成模式最大码流支持240Mbps。
3、支持一对多、多对一、多对多通道区间测速，支持多区间独立配置，支持区分大小车以及高低限速值，支持异常测速值过滤，支持根据不同超速比设置对应的违法名称和违法代码。
4、支持1/2/3/4/5/6张图片普通合成和关联合成，支持两通道、三通道、多通道关联匹配并将图片合成或编组，支持ID匹配、车牌匹配、先ID后车牌匹配方式，支持以车型、车道、车牌颜色、车身颜色进行模糊匹配，支持多匹配方案独立设置，合成形状、顺序和特写图片序号可自定义设置。
◆5、能够关联合成卡口，当抓拍到车辆在卡口有多种违法行为时，可以将多违法抓拍图片进行合成；可以按照抓拍时间查询和存储时间查询两种方式查询图片。
◆6、标配1个4T硬盘。
◆7、支持跨网段远程升级、配置前端摄像机；支持按时间、通道查询车流量功能，支持CSV格式导出查询结果。

	
	
	4.3.7 工业级交换机1
1、至少支持12个千兆光口，12个10/100/1000Mbps以太网电口，含1个原厂40KM千兆单模光模块，11个原厂10KM千兆单模光模块；端口吞吐量可达线速转发，包转发率≥107Mpps,交换延迟＜5µS；交换机MAC地址表不小于32K。
2、支持SNMPv1/v2c/v3,可通过网管软件集中管理；支持符合国际标准的IEC62439-6分布式冗余协议DRP，自愈时间＜20ms；支持基于硬件的IEEE1588 PTPv2 (BC, P2P TC, E2E TC时钟模式,对时精度±100 ns)。
3、支持光功率检测DDM (SFP接口)；支持广播风暴抑制功能，可对未知单播、组播、数据源报文进行针对性限速及过滤。
4、支持IEEE 802.1Q(VLAN)标准协议,可创建VLAN数≥256个，VLAN ID 1〜4093。
5、支持端口聚合、端口流控、端口限速；安全技术支持IEEE 802.1x、HTTPS/SSL、SSH、RADIUS、TACACS+、用户分级、MAC地址绑定。
6、支持管理方式：CLI、Telnet、中文Web界面，支持IP/MAC冲突告警，失电告警，电源告警，端口LinkDown告警，环告警。
7、防护等级≥IP40；工作温度≥-40℃～+75℃，储存温度≥-40℃～+85℃，相对湿度≥5～95%无凝露；MTBF≥340，000 小时。

	
	
	4.3.8 智能设备箱
1、箱体材料为不锈钢，厚度不低于1.5mm，内部结构立杆不低于2mm,喷塑；底部长约660mm；底部宽约565mm；高约1355mm。
2、机箱防雷单元：电源防雷最大持续工作电压：385V AC，最大通流容量：40kA，保护水平（40kA，8/20μs）：2400V，保护模式：L-N-PE，响应时间：≤1ns，防护等级：不低于IP20。
◆3、机箱内设有防雷电装置，每一根引入线均有相应的防雷电保护装置。机箱中应有通风装置，当机箱内温度过高时，通风装置自动启动排风降温，机箱锁要求有防雨外壳。
内部设备安装空间全部采用 19 英寸的标准安装模块。
具备防盗报警功能，可对箱体内部电路及环境参数进行实时监测，可将实时数据和异常状态传回中心进行判断，并能通过网络进行初步故障处理。
供电：电流总量程不低于63A； 至少含1路220V32A（电流量程可调1A-63A）供电；4路220V16A（电流量程可调1A-20A）供电。
电路监测： 不少于5路电流电压检测；电压量程0-350V；电流总量程63A；直流供电DC12V，不少于2路（每路独立控制，每路单独故障检测，故障独立告警，具备用电独立自恢复功能）。
4、具备：以太网通讯功能；定位以及地图展示功能；门禁报警功能；断电检测功能；断网检测功能；防雷失效检测功能；RS485通讯功能；时钟功能以及电池充电功能。
◆5、环境监测：箱体内部温湿度检测，温度量程：-40-+125℃，湿度量程0-100%RH。
6、网络传输：支持RJ45以太网，4G无线模块。
7、断电、温度、网络异常：支持远程中心平台报警。
8、温度调节：支持远程控制风扇。
◆9、工作温度范围：≥-10-+70℃，存放温度范围：≥-20-+85℃，相对湿度范围：≥5-95%，无结露，防护等级：不低于IP55。
10、支持接入张家港现有智能箱运维管理平台，接口要求如下：
1）数据接口基于SNMP标准协议，符合RFC1901- RFC1908；
2）以太网口应使用TCP/IP协议，TCP协议应符合RFC0793，IP协议应符合RFC0791

	
	
	4.3.9 智能抱杆箱
同4.2.4。

	
	
	4.4 交通信息采集系统技术要求

	
	
	4.4.1 交通信息采集系统功能要求
◆1、实时性要求：数据采集周期应为10s～60s可调，一般为20s。对快速路网内同一条道路的交通参数采集同步误差不大于100ms，交通参数的传输时延不大于1s。
◆2、准确性要求：
①交通流量精度：检测设备在测试时间段内检测的通过车辆计数值与实际通过检测断面的车辆数之比，要求：≥95％。
②平均速度精度：检测设备在测试时间段内检测到的通过车辆速度算术平均值与实际通过检测断面的车辆速度算术平均值之比，要求：≥90％；
③时间占有率精度：检测设备在测试时间段内检测到的通过车辆的时间占有率值与实际通过检测断面的车辆的时间占有率值之比，要求：≥90％。
◆3、与其他系统联动：能够将微波检测到的事件的位置坐标发送给视频监控系统，视频监控系统根据接收到的位置信息，将视频画面调整到该事件的位置，并能够进行弹窗报警并显示事件画面信息。

	
	
	4.4.2 雷视一体机
1、系统平台功能：
◆（1）平台通过整合路网内交通流数据，打造集数据采集、数据处理、监测管理、预测预警、应急指挥、可视化平台于一体的大数据平台，以信息化提升数据化管理与服务能力，随时随地准确掌握道路实况。
◆（2）数字大屏：实时展示快速路上的车辆在途量，并对车型按大小进行分类；显示实时的拥堵状况。并可从宏观、中观、微观的角度，对快速路上的车辆进行二维仿真实时展示。
◆（3）快速路监测：依据雷视一体采集的车辆轨迹，1:1还原道路上车辆的真实驾驶情况。1）交通事件上报：秒级上传交通违法事件信息，为事件处理的决策提供依据。从时间的维度上对交通事件进行统计，依据不同的事件类型进行分类统计。展示最新发生的30条违法事件信息。2）交通态势监测：对快速路上的交通流进行监测，分析不同时间段的流量和平均速度，为交通优化设计提供依据。
◆（4）快速路档案：1）交通流档案：可以按照不同的时间粒度和时间段，对交通流档案进行图表化展示；2）事件统计：交通事件按照时间分布和类型分布进行图表化展示。可以对历史交通事件进行回溯分析，为警务人员下一步的处罚决策提供依据。包括事件发生前后30秒的视频回放、违法图片抓拍、违法车辆仿真回放；3）拥堵统计：对区间平均速度和拥堵成因进行分析，提供图表化展示；4）数字孪生回放，按不同时间段进行二位仿真展示。便于查看历史道路车辆轨迹运行情况。
◆（5）设备运维：1）设备监测，设备监测运维中心基于对平台中雷达的运行状况的实时监测及可视化展示，能及时直观的反映故障点位信息，更加有效的保障智能交通系统的顺畅运行；2）设备信息和设备分布。
2、雷视一体机检测器设备技术要求：
◆（1）检测器采用主动扫描式阵列雷达微波检测技术，微波信号沿发射方向以每秒20次的扫描频率可靠地检测路上每一车道的动态或静态目标；
◆（2）检测器视频采用不低于800W像素低照度摄像机，内置车辆智能识别算法，能够对车辆目标进行有效的识别检测，且支持车牌识别以及目标结构化信息检测。
◆（3）检测器雷达采用高频段、高分辨率的毫米波感知雷达，具备雷达成像技术，最大输出原始点数不低于20000点/秒。
◆（4）检测器能进行大区域检测，检测区域不低于500米，能同时检测不少于12个车道；可同时跟踪检测不少于512个目标。
◆（5）检测器跟踪检测每个目标的位置坐标（x,y）、速度（Vx, Vy）、目标类型，具有图形化操作软件，实时显示每个目标在检测区域内被跟踪情况以及目标即时位置、速度等实时信息，并能输出即时轨迹数据。
◆（6）检测器具有区间信息检测功能，包括区间车辆数、空间占有率、区间平均速度等信息。
◆（7）检测器可检测交通目标，支持雷达坐标系坐标与大地坐标系坐标之间的转换，支持全球坐标（GPS或北斗的位置参数导入），可输出目标GPS或北斗信息，目标航向角，目标速度（速度、加速度），目标属性（长度、宽度、高度、类型），目标RCS值和目标置信度，基于雷达坐标系下，位置精度不大于±0.2m。
◆（8）检测器在软件界面中可加载高精地图，结合实际检测目标，可实现交通实景的数字孪生。
（9）车流量精度≥95%；事件监测精度≥95%。
◆（10）可在全气候环境下稳定工作，包括雨、雪、雾、霾、大风、冰冻、冰雹、沙尘等恶劣天气，并具有自校准以及故障自诊断功能。
（11）外壳不低于IP67防护标准。
（12）支持7*24连续不间断工作。
（13）雷视一体机必须确保顺畅接入张家港市公安局交通警察大队交通全息高架预警平台。
▲（14）检测器能够支持网页端调试，能够在网页端展示车辆轨迹及视频图像，能够对车辆轨迹进行录制与回放，能够一键导入配置参数。（投标时须在响应文件中提供第三方检测机构出具的合格检验报告或功能截图等相关证明材料）
▲（15）检测器可对交通异常事件进行检测，包括停车、逆行、变道、超高速、超低速、连续变道事件、缓行、拥堵、行人及非机动等，可通过上位机自行配置检测区，可定制触发报警机制，并可输出报警信息。（投标时须在响应文件中提供第三方检测机构出具的合格检验报告或功能截图等相关证明材料）
注：全息高架预警平台：系统通过视频监控、卡口摄像机、雷视一体机等多维感知前端，提取、融合车辆的物理属性（如：车型、车牌、颜色、品牌）和态势属性（如：坐标、速度、驾驶行为），同时结合高精度数字地图、结构化数据引擎、数字孪生等先进技术，整合快速路网空间信息模型与城市交通运行感知数据，对现实世界中的车辆基于城市数字地图进行实时重建，对道路主体、设备设施、车流、重点车辆等关键目标“1:1”实时孪生再现。实现对车辆拥堵、异常停车、实线变道、交通事故等各类常见交通事件以及出口急停、危险行驶、连续变道、蛇形行驶、低速行驶等难以感知的业务痛点进行全天候实时监测、报警，满足全天候、高精度、数字化、智能化、多功能的交通管理要求。

	
	
	4.4.3 边缘计算单元
◆1、多传感器融合边缘计算设备能够使用多雷达多目标拼接融合算法，能处理不少于6台雷视一体机的轨迹拼接，同时能够与路段的球机、枪机、卡口进行联动，实现目标区域内多传感器的有效融合。
2、CPU不低于2.3GHZ,≥4核心。
3、系统内存不低于2*260-Pin SODIMM, 双通道DDR4 2400/2133MHz, 16GB内存；
至少2个千兆网口。存储≥512G固态硬盘；至少6*USB3.0 Type A；功耗≤70W电源支持DC 24V输入；工作温度-20～65℃,使用宽温SSD。
◆4、基于多雷达目标融合拼接算法，在融合区内精准识别两台雷达的相同目标，并将其融合，实现车辆ID、运行轨迹及速度的完整性和连续性。
◆5、可联动枪机及卡口实现车牌、车辆结构化信息和轨迹信息的叠加，实现检测区域内车辆的车牌、车型拟合。
可实现雷达坐标系与球机PTZ坐标系的转换，雷达可定位异常交通事件的发生位置，联动球机对异常交通事件发生区域进行图片的拍摄或视频的录制。
可将雷达发送的轨迹数据及事件数据进行融合处理后，转发给上层平台。
可通过可视化界面对多台雷达的位置关系进行标定，实现多台雷达坐标系的统一。
可加载本地及在线高精地图，可支持栅格瓦片地图xyz、lrc格式，矢量地图geojson、wms格式。

	
	
	4.4.4 接入接口要求
◆RS-232C数据终端设备接口默认数据传输比特率为115200bit/s。以太网口应使用TCP/IP协议，TCP协议应符合RFC0793，IP协议应符合RFC0791。

	
	
	4.4.5智能抱杆箱
同4.2.4。

	
	
	4.4.6 智能设备箱
同4.3.8。

	
	
	4.4.7 工业级交换机1
同4.3.7。

	
	
	4.4.8交通调查系统
1、交通情况调查设备应具备机动车分型功能，满足交通运输部《关于调整公路交通情况调查交通车型分类及折算系数的通知》（厅规划字[2010]205号）附件1《公路交通情况调查机动车车型分类》中二级分类的要求，机动车分型表参见下表。
	车型
	车型分类
	额定荷载参数
	轮廓及轴数特征参数
	备注

	汽车
	中小客车
	额定座位≤19座
	车长<6m，2轴
	

	
	小型货车
	载质量≤2吨
	
	包括三轮载货汽车

	
	大客车
	额定座位>19座
	6m≤车长≤12m，2轴
	

	
	中型货车
	2吨<载质量≤7吨
	
	包括专用汽车

	
	大型货车
	7吨<载质量≤20吨
	6m≤车长≤12m，3轴或4轴
	

	
	特大型
货车
	载质量>20吨
	车长>12m或4轴以上；且车高<3.8m或车高>6.13m
	

	
	集装箱车
	
	车长>12m或4轴以上；且3.8m≤车高≤6.13m
	


公路交通情况调查机动车车型分类表
2、机动车交通流量数据的采集满足交通部《关于加强公路交通情况调查设备技术管理的指导意见(2010年修订稿)》附件1《固定式交通流量调查设备技术条件》中I型设备的相关要求，所采集的机动车交通流量数据应可分行驶方向、可分车道、可按上表中的要求进行机动车分型。
3、机动车地点车速数据的采集满足交通部《关于加强公路交通情况调查设备技术管理的指导意见(2010年修订稿)》附件1《固定式交通流量调查设备技术条件》中I型设备的相关要求，所采集的车速数据应可分行驶方向、可分车道、可按上表中的要求进行机动车分型，车速的采集范围为0~180公里/小时。
◆4、功能要求
机动车车头时距数据的采集
设备应具备在任意时间周期内，对经过该设备调查断面的汽车采集分方向、分车道的汽车车头时距数据的功能。
跟车百分比数据的统计
设备能根据其所采集的汽车车头时距数据统计分方向的跟车百分比数据。
机动车车头间距与平均机动车车头间距数据采集
设备应具备在任意时间周期内，对经过该设备调查断面的汽车采集分方向、分车道的车头间距数据的功能，并据此计算平均车头间距。
时间占有率数据采集
设备应具备在任意时间周期内，对经过该设备调查断面的汽车采集分方向、分车道的时间占有率数据的功能。
交通数据采集的精度要求
设备的流量数据采集相对误差应在±5%内。
设备在采集机动车分型数据时，其单型识别相对误差均应在±10%内。
设备地点车速数据采集的相对误差应在±10%内。
设备车头时距数据采集的相对误差应在±10%内。
设备车头间距数据采集的相对误差应在±10%内。
设备时间占有率数据采集的相对误差应在±10%内。
交通数据传输及数据管理
设备投入使用后能将数据以5分钟为时间单位自动上传至市级服务器及省级服务器，服务器端可以分站点和分时段读取数据，并对数据进行统计管理，自动生产符合交通运输部报表制度要求的各类报表。
设备故障诊断及检测
设备具有实时故障诊断和检测功能，能检测设备的运行状态、数据存储状态和硬件设备的故障状态，并能即时报告设备管理人员，在中心设备管理计算机上显示故障原因代码。

	4.4
	
	4.4.8.1 集成式交通气象监测仪
系统需接入张家港市气象局现有的气象业务平台，实现数据的互联互通。系统需遵循统一版中心站软件设备通信接口开发规范，采用动态链接库方式完成数据解析转换、通信连接维护、异常识别上报、远程参数适配等功能，与现有平台无缝接入，实现路面状况、能见度、路面温度、湿滑系数、气温、相对湿度、气压、风速、风向、降雨强度等要素的实时入库和设备监控、管理。
◆1、所有前端采集的气象及路面状态数据需全量、实时入网，并纳入现有平台的统一展示、分析与预警体系中。设备功能包含但不限于以下功能，施工单位进场后，必须第一时间主动联系张家港市气象局及相关业主单位，对气象设备的安装点位、监测参数阈值、数据传输协议及联动逻辑进行深化设计，并经业主方审核确认后方可执行，以确保设备功能完全贴合张家港市的实际防灾减灾与交通保畅需求。
考虑到气象检测设备采集的气象信息具有区域代表性，设计结合管理需求在沿线主要的互通枢纽立交附近以及路段分别设置了气象检测器和路面状态检测器，对路面积水尤其是冬季结冰等情况进行实时检测，为道路交通安全运行提供必要的基础数据支撑。
◆2、为确保项目顺利落地并满足数据入网的硬性指标，中标单位在总标后须履行以下职责：
建立沟通机制：中标后第一时间与张家港市气象局建立专项技术对接小组，明确现有平台的数据接口规范、通信协议及安全加密要求。
联调联试保障：在设备安装调试阶段，必须安排专业技术人员驻场，配合气象局平台运维团队完成数据推送测试、异常值过滤及平台可视化适配等工作。
验收标准：系统的最终验收将以“数据成功、稳定接入张家港市气象局现有平台，并在平台上正常显示与应用”作为核心前置条件。若因设备兼容性问题导致数据无法入网，中标单位需无条件负责整改直至达标。
◆（一）集成式交通气象监测仪
配备压电雨强传感器模块、超声波风测风传感器模块、MEMS温湿压传感器模块、前向散射能见度传感器模块、路面状况传感器模块、红外路温传感器模块、激光指示器、万向支架等组件；
能够对路面状况、能见度、路面温度、湿滑系数、气温、相对湿度、气压、风速、风向、降水强度进行观测；
观测数据应按《气象探测资料汇交管理办法》（气发〔2017〕31号）及相关法律法规要求及时汇交至当地气象主管部门。
支持路面状况、能见度、路面温度、气温、相对湿度、大气压力、风向、风速、降雨强度等气象要素测量；
支持数据存储（1分钟一条），支持将实时和存储的测量结果通过RS232/RS485/bluetooth/4G进行上传，含4G传输卡；
支持配置文件的存储和上电调用；
支持对站点、区站号、设备编号等设备信息进行设置和查看；
支持对测量时间、高程、经纬度等状态进行设置和查看；具有自检、故障提示及报警功能；
具体观测性能参数要求如下：
	测量要素
	范围
	分辨力
	准确度等级/最大允许误差

	
路面状况
	准确区分干燥、潮湿、积水、霜\
雪、冰、冰水混合等 6 种路面状
况，可反演输出湿滑系数
	
>90%

	
能见度
	
10～5000m
	
≤1m
	±50m（能见度≤500m）
± 10%（500m<能见度≤1500m）
±20%（能见度＞1500m

	路面温度
	-40～+80℃
	≤0.1℃
	±0.5℃ @（-5℃~+5℃)
±2℃（其它范围）

	湿滑系数
	0.01～1.00
	≤0.01
	\

	气温
	-40～+55℃
	≤0.1℃
	±0.3℃

	相对湿度
	10%～100%RH
	≤0.1%RH
	±3%RH (≤80%RH）

	
	
	
	±5%RH（＞80%RH）

	气压
	500～1100hPa
	≤0.1hPa
	±0.5hPa

	风速
	0～60m/s
	≤0.1m/s
	±（0.5+0.03V）m/s
（V 表示当前风速值）

	风向
	0～360 °
	≤0.1 °
	±3 °

	降雨强度
（等级）
	至少可识别有/无降雨，降雨强度(分为小雨、中雨、大雨、暴雨、大暴雨、特大暴雨6 个类别)。

	其他要求
	投标人所投集成式交通气象监测仪须获得中国气象局颁发的《气象专用技术装备使用许可证》，请在投标时提供所投集成式交通气象监测仪获得的《气象专用技术装备使用许可证》


（二）气象数据接收处理配套服务器
◆系统具备高可用性与数据冗余机制，确保新增交通气象监测数据的全量、完整存储，满足气象探测资料长期保存与快速检索要求。构建符合气象行业标准及跨部门交换规范的统一数据共享接口平台，支撑气象、交管、交通等部门的跨网域数据交互与业务协同。
气象数据接收处理配套服务器参数要求：
	序号
	一级指标
	二级指标
	指标要求

	
1
	
CPU规格
	
CPU 信息
	CPU：≥2颗处理器，单处理器物理核心数≥24核，主频≥2.0.GHz，末级缓存容量≥45MB，线程数≥48线程，支持内存的最高速率≥4800 MHz；

	2
	

主板规格
	主板支持的 CPU 和内存情况
	内存：≥512G DDR5，

	3
	
	主板内存槽数量
	≥16根内存插槽；

	4
	
	主板存储接口
	至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种

	5
	
	主板 PCIe插槽数量及规格
	≥4个标准PCIE插槽，符合PCle4.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCle的接口速率与位宽需保证向下兼容

	6
	
	特殊孔位及接口
	a)服务器机箱内主板可根据用户实际使用需求支持安装多功能导入装置板卡，机箱内需预留多功能导入装置板卡安装位置，容量不小于
55mm×45mm×15mm（长×宽×高，单位毫米）；
b)服务器主板可根据用户实际使用需求预留满足 USB2.0 或 USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压5V，采用 USB2.0 时，最大过电流应不小于 0.5A，采用 USB3.0 时，最大过电流应不小于 1A

	7
	
	板载网络接口
	支持板载网络接口不少于1个1GE网口

	8
	内存规格
	内存数量
	≥16

	9
	
	内存规格
	≥DDR5

	
	
	
内存通道
	支持多个内存接口通道，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确

	10
	
存储规格
	硬盘类型
	 SATA 企业级机械硬盘；企业级固态硬盘
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	硬磁盘实配容量
	≥16块 3.5英寸 SATA 16TB 企业级机械硬盘；≥2块 1.92TB 读写混合型SSD

	12
	
	
硬盘接口类型
	a)硬磁盘，应提供SATA 3.0 及以上接口；
b)固态盘，应提供至少 1 种类型固态盘接口，如 UFS、SATA、PCIe等

	13
	
	硬盘实配数量
	a)硬磁盘，服务器提供的实配硬磁盘数量应不小于12块，可实现互为备份；
b)固态盘，实配盘数应不小于 2块

	14
	
	硬盘插槽数量及规格
	a) 供应商应给出配置的硬盘尺寸，如 2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘；
b) 机箱高度为88.9mm 的服务器可支持的硬盘数量应不少于 8 块，机箱高度为44.45mm 的服务器可支持的硬盘数量应不少于 4 块。

	15
	
	硬盘其他参数要求
	a)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或6孔；工作状态环境温度应满足 5℃ ~55℃ , 其它参数应符合 GB/T 12628的相关规定；

b)若服务器支持固态盘，固态盘符合 SJ/T 11654 相关规定

	19
	RAID卡规格（若支持RAID卡）
	RAID 卡支持的 接口数
	≥12

	20
	SAS直通卡
规格(若支持SAS直通
卡)
	SAS直通卡SAS接口数量
	

/

	21
	HBA卡规格(若支持HBA直通
卡)
	HBA卡端口数量
	

/
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	网络规格
	网口速率和数量
	

配备网口数量不少于2个，且网口速率不少于1GE
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	独立网卡网口数量
	若配备独立网卡，独立网卡网口数量≥0

	25
	
	独立网卡接口类型
	支持RJ45/QSFP/SFP等

	26
	
	板载网卡接口类型
	支持RJ45/QSFP/SFP等

	27
	外部
	显示接口
	显示接口类型应不少于1种，如：VGA、DP、HDMI等

	28
	接口规格
	USB 接口
	配备USB接口，如USB2.0、USB3.0等

	29
	
	特殊接口及孔位
	前面板预留1个专用USB母座接口孔位

	30
	
	其他接口
	a)串口数量不少于1个，并可实现GB/T 6107或GB/T 26803.2的相关功能；
b) 服务器主机前面板可根据用户实际使用需求预留1个专用USB母座接口孔位

	31
	电源规格
	电源冗余模式
	整机电源模块按1+1冗余或N+1冗余配置

	32
	
	电源模块数量
	
≥2

	33
	
	电源功率
	电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求

	34
	
	电源指示灯
	配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态

	35
	整机规格
	外观和结构
	a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；
d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；
e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；
f) 高密度服务器应给出 CPU 个数与机柜高度；
g) 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确
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	尺寸（高×宽×深）
	2U标准尺寸
设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要
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	服务器导轨
	19英寸标准，L型固定支架安装
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	CPU 个数与机柜高度单位(U)比
	
1*CPU个数与机柜高度（42U）

	39
	
	环境适应性
	气候环境适应性应符合GB/T
9813.3的有关规定，工作温度10~35℃,贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃) ；大气压86～106kPa

	40
	
	特殊机型
环境适应性
	边缘应用服务器，工作环境温度宜为0～45℃,短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃,液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃

	41
	
	机械环境适应性
	机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定

	42
	
	噪声
	符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值
塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB

	43
	AI计算单元规格
	AI 计算单元
	若配备AI计算单元应符合如下要求：
a) 具备人工智能加速处理器，计算精度至少支持FP16、BF16、FP32、 FP64、INT8和 INT16等中的1种；
b) 单推理卡或模块，具备视频解析、文本识别、语音分析等推理能力；在视觉场景下配备可直接调用的接口实现视觉计算加速，路数不小于64（1080P 30FPS）

	44
	
	一键式迁移
	若服务器配备AI计算单元，提供训练脚本迁移工具

	45
	
机柜规格
	机柜尺寸
	600*800*2000mm、42U标准尺寸

	46
	
	机柜管理板
	配备机柜管理板

	47
	
	机柜电源规格
	a) 机柜电源支持集中供电，电源输入不少于2路且支持自动切换；
b) 机柜电源模块支持N+1冗余配置，电源模块可独立更换

	48
	主板功能
	主板外部接口种类
	支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、BMC管理端口

	49
	
	主板防烧板设计
	支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散

	50
	
	扩展功能
	实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能

	51
	网络功能
	网络功能
	支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能

	52
	CPU功能
	计算处理
	支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能

	53
	
	*密码算法实现
	CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T
37092或GM/T 0028的相关规定

	54
	
存储功能
	
内存校验
	支持内存校验或内存增强型纠错功能

	55
	
	SATA SSD NAND 健康状态上报
	支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断

	56
	
	SATA SSD单 die 故障隔离
	支持SSD关键外部存储器中单存储晶元故障隔离

	57
	RAID卡功能（若支持RAID卡）
	RAID 卡
RAID 级别支持
	RAID模式支持0/1/5/6/10/50/60

	58
	
	RAID 卡
BBU 单元
	RAID卡支持电池或电容备份单元

	59
	光驱功能
	光驱类型
（是否支持 RW，以及光盘类型
CD/DVD）
	若配备光驱，应提供光驱的安装形式（如内置、外置）、光驱读写类型（如只读、可刻录等）、光盘类型的兼容列表（如CD-ROM、CD-RW、DVD±RW等）

	60
	电源功能
	电源热插拔
	整机电源模块应具备热插拔功能

	61
	
	电源过流保护
	支持过流及短路保护的功能

	62
	
整机功能
	散热方式
	支持风冷或液冷等散热方式

	63
	
	其他功能
	a) 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）；
b) 支持熔断保护与恢复功能

	64
	管理系统功能
	BMC 固件基础功能
	1)支持DHCP设置网络功能；
2)支持静态 IP设置网络功能；
3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；
4)支持日志信息导出和记录删除功能；
5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；
6)设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；
7)支持 IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能；
8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；
9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；
10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；
11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等；
12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；
13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；
14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；
15)支持设置口令策略功能；
16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；
17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；
18)支持读取设备主板的工作环境温度功能；
19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能；
20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理；
21)应支持固件版本查询、固件升级
22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；
23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；
24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能

	65
	
	BMC 固件增强功能
	a）网络控制、安装提供图形访问界面网络；
b）设备的BMC管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分；
c）Web GUI采用BMC端口直连，平均响应时间为不大于1s

	66
	
	BIOS 固件基础功能
	a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；
b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；
c）支持设置界面中英文显示切换功能；
d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能；
e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；
f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；
g）支持安全启动功能；
h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；
i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；
j）支持RAID识别和启动功能；
k）支持串口重定向功能；
l）支持固件更新功能；
m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能；
n）支持网络引导启用和关闭功能
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	远程控制
	支持远程关机和重新启动功能

	68
	操作
系统
及驱
动功
能
	操作系统及驱动的升级
	支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级

	69
	
	操作系统
及驱动的
备份还原
	支持操作系统备份及还原功能

	70
	
	操作系统功能
	a) 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；
b) 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求

	71
	中文信息处理功能
	中文信息处理
	
符合GB18030的有关规定

	72
	机柜功能
	机柜管理功能
	机柜管理系统包括服务器节点BMC管理系统、机柜管理系统或交换节点管理系统

	73
	
	机柜通信方式
	若配备机柜管理板可实现包括：资产管理、电源模块、功耗管理和液冷漏液检测等功能

	74
	
	多集群作业管理
	支持多集群作业管理功能

	75
	关键部件安全要求
	关键部件
安全要求
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	76
	固件安全要求
	故障检测
	支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警

	77
	
	内存故障
智能预测
和自愈修复
	支持内存故障智能预测和自愈修
复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低

	78
	
	硬盘故障智能预测
	支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障

	79
	
	PCIe 链路故障智能诊断
	支持PCIe链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe链路

	80
	
	内存故障隔离
	支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断

	81
	
	内存、PCIe卡的故障
精准告警功能
	支持内存、PCIe卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置

	82
	
	异常下电
关键数据保护
	支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失

	83
	
	BMC/BIOS固件双镜像保护
	支持BMC/BIOS固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运
行，提升系统稳定性

	
84
	
	CPU 核重启隔离
	支持CPU核发生不可纠正故障后，
重启后由BIOS隔离该故障核，OS不可见，防止OS再次使用导致系统异常，核0除外

	85
	
	内存地址隔离
	在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离

	86
	
	内存存储阵列替换
	在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换

	87
	
	安全启动
	支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性

	88
	系统安全要求
	syslog 双向鉴别
	支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别

	89
	
	弱口令字典检查
	支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令

	90
	
	白名单访问控制
	支持基于时间、IP或MAC 白名单访问控制

	91
	
	双因素鉴别
	支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统

	
92
	
	二次鉴别
	支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作

	93
	
	匿名化用
户告警接收邮箱
	支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理

	94
	
	密码证书安全加密存储
	支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法

	95
	
	敏感信息安全加密传输
	支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息

	96
	信息安全要求
	研发过程安全
	供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清
单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯

	97
	
	漏洞管理
	供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC软件等)都可以查看

	98
	
	网络关键
设备服务器要求
	作为网络关键设备的服务器应符合GB 40050的相关规定

	99
	
	增强要求
	a) 嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建；
b) 支持可信平台控制模块(TPCM)；
c) 支持在固件系统（BMC、BIOS）
启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC固件或BIOS固件进行完整性检测、更新和恢复；
d) 支持对CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功
能；
e) 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能；
f) 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012的相关规定；
g) 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可

	100
	物理安全
	物理安全
	安全要求应符合GB 4943.1的规定

	101
	限用物质
的限
量要求
	限用物质的限量要求
	
限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求
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	CPU性能
	CPU 主频
	≥2.0GHz
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	单 CPU 核数
	≥24

	104
	
	单CPU末级缓存容量
	≥45MB
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	内存性能
	单内存模块容量
	≥32GB
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	内存速率
	≥4800MT/s
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	存储性能
	硬盘转速
	安装的硬磁盘转速不小于7200rpm

	108
	RAID卡性能
	RAID 卡缓存容量大小
	若配备RAID卡且RAID卡有缓存容量，容量不少于4GB

	109
	FCHBA
卡性
能
	FC HBA 卡速率
	若配备FC HBA卡，单端口最大的连接速率不少于16Gb/s
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	网络性能
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	4.4.8.2 微光抓拍单元
◆参数及功能要求
包含一体化高清摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等。
支持车辆及车内前排人员的检测抓拍，针对人员可输出清晰人脸特征图，用于比对分析。
传感器不低于1英寸GS CMOS，内含深度学习芯片。
最低照度满足：彩色：≤0.0002lx，黑白：≤0.0001 lx。
抓图分辨率不低于4096*2160（不含OSD），4096*4208（含OSD）。
具有单快门、双快门（半帧率/全帧率）、三快门共三种快门方式；具有抓拍快门、视频快门、识别快门共三种快门方式；支持快门自适应，支持快门1/1s~1/100000s 可调。
支持导入普通监控视频进行二次分析，支持设备中记录车辆流水，并保存流水记录文件，支持文件导出。
支持平整度和后焦手动调整。	
支持在水平倾斜范围最大40°的情况下能够对车牌进行识别。
支持车辆捕获功能，白天准确率≥99%，晚上捕获率≥99%。
支持车牌识别功能，白天准确率≥99%，晚上准确率≥99%。
支持新能源车牌识别，白天准确率白天准确率≥99%，晚上准确率≥99%。	
支持识别车头不少于3700种车系，车尾不少于1800种车系，白天准确率97%，晚上准确率90%。
支持不少于350种车标识别，白天准确率≥98%，晚上准确率≥98%。
支持不少于13种车身颜色识别，包括：黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙，白天准确率99%，晚上准确率95%。
支持双网口，2个网口具有独立的MAC地址，可以独立设置IP地址信息
具有加热模块，可感应到玻璃上的水汽，自动加热。

	
	
	4.4.8.3 雷视一体化微波检测器
◆参数及功能要求
内置12mm定焦镜头，视频图像分辨率不低于3072×1728（不低于500万像素），雷达发射频率77GHz；支持雷达数据和视频数据融合，在雷达可视化界面上显示跟踪目标速度、ID、距离， 
支持对雷达参数进行设置，包括设置原点坐标、车道数、车道宽度、方向、架设高度、距离修正参数、角度修正参数
支持设置内置红外灯，可通过摄像机进行开启/关闭控制；支持自动模式的时控/光控设置；支持亮度等级设置，设置范围1～100可调
内置流量统计功能，可实现流量统计，平均速度统计，车头时距和间距统计，时间占有率和空间占有率统计，交通拥堵上报，道路状态监测；可实现路口和路段的交通测序
支持行人、逆行、交通拥堵、停车、飙车、未保持车距、道路预警等交通事件事故检测上报
支持加塞检测设置，可设置拥堵阈值范围百分比、抓拍图片数量、录像总时长、抓前预录时间等。
支持雷达侦测数据和视频分析数据融合展示，可在雷达可视化界面中、各目标框上，显示跟踪目标的实时速度、序号ID和距设备安装位置的距离。
双向4车道128个目标轨迹跟踪，机动车检测距离不低于250米，测速范围可设置为1km/h～180km/h。
支持车距违章抓拍设置，可分别设置低车速值、中车速值、高车速值，同时设置两车的低安全距离、中安全距离、高安全距离。
不低于IP66防护等级，防浪涌和防突波保护 

	
	
	4.5 交通诱导发布系统技术要求

	
	
	4.5.1 交通诱导发布系统功能要求
◆1、发布信息的实时性：1）道路常态信息的发布实时性，路边可变信息标志显示的道路交通状态信息内容变化，与道路实际交通状态的变化时间延时，最大不超过1min。2）道路交通指挥中心发布时延，道路交通指挥中心发布信息或者指令，到路边可变信息标志显示这些信息和指令所需要的时间延时，最大不超过3s。
◆2、发布信息的准确性：1）图形方式交通信息发布的准确性，图形可变信息标志显示的道路交通状态信息，与道路的实际交通状态之间的吻合程度，应大于90％。2）行程时间信息发布的准确性，文字可变信息标志发布的到达特定地点的行程时间预测信息，与实际到达的行程时间之间的差异，应小于10％。
3、诱导屏（交通微诱导屏、交通信息诱导屏、可变速显示屏）能够与中心现有的诱导屏发布软件进行顺畅对接，确保能够受中心发布软件的控制。
◆4、现有诱导屏发布软件是通过集中控制方式对道路屏分类管理，达到根据不同路段分类统一发布信息的目的。能实时显示各网点网络通讯情况，反馈故障点位信息，方便及时维护。通过与第三方平台对接，可对不同路段的屏统一发布能实时反应各自路段流量信息及道路违法信息等。

	
	
	4.5.2 交通微诱导屏
交通信息屏由箱体、LED显示单元、驱动控制器、通信接口以及供电电源等组成，要求诱导屏符合诱导屏符合的规定，并达到以下技术要求：
◆1、全点阵动态交通诱导屏外形尺寸不低于2560mm*640mm，点间距10mm，采用双基色LED。
◆2、诱导屏的设计及施工中需考虑设施的防雷及电源的稳定性等因素，采用合理有效的安全接地措施，设备应具备良好的抗干扰和雷电浪涌防护特性，设备安全接地电阻不大于10Ω。
◆3、诱导屏应处在可控状态下运行，能通过监控中心进行远程的控制操作，包括开关屏、亮度调整、参数设置以及显示信息修改等。
◆4、能实时自动检测诱导屏的工作状态并上传到控制中心，发生故障时自动黑屏；
同时还需要满足下表LED参数要求：
（1）红色管芯：波长：620-624nm；亮度：2000-2400mcd。
（2）绿色管芯：波长：519-522nm；亮度：6800-8160mcd。
（3）像素密度：10000dots/㎡。
（4）像素均匀度：灯珠间距符合对应规格：P10（允许公差：0.01mm）。
（5）模组厚度：≥30mm。
（6）PCB材质：全集成、二层布线；四层线路结构设计。
（7）灯珠材质：铜线铜支架。
（8）驱动器件：IC恒流驱动。
（9）模组防护：背面PCB全灌胶。
（10）白平衡亮度：不低于8000CD/m2。
（11）白平衡色温：不低于8500K。
（12）视角：水平不低于110°，垂直不低于50°。
◆5、箱体结构：铝板/钣金烤漆全防水箱，双层门设计，采用航空压条密封圈，交通灰色。防护等级：不低于IP65(正面)/IP55(背面)。
6、接口：即插航空接插件连接。
◆7、控制方式：单点异步，云端网络集中管理。
8、通讯端口：支持光纤、以太网接口10/100/1000Mbps\RS485/RS232。
◆9、通讯功能：屏体可联动信号机等其他信号设备，控制系统支持与信号机联动，接受数据并处理后自动显示。
10、防火（阻燃）：单元板所使用PCB、塑料面板、防水圈、面罩通过燃烧试验，满足阻燃等级达HB级。
◆11、主控部分显示屏采用工业控制计算机嵌入式控制系统，由中心控制室通过远程联网来控制显示屏正常工作，显示屏可以独立工作。
12、抗干扰符合IEC－801二级；防护等级不低于 IP65。
◆13、显示屏安装要求显示屏表面平整度：小于1mm。
14、诱导屏能够与中心现有的诱导屏发布软件进行对接，确保能够受中心发布软件的控制。

	
	
	4.5.3 交通信息诱导屏
◆1、全点阵动态交通诱导屏外形尺寸不低于3.84米×高约2.88米，点间距10mm，采用全彩色LED。
◆2、诱导屏的设计及施工中需考虑设施的防雷及电源的稳定性等因素，采用合理有效的安全接地措施，设备应具备良好的抗干扰和雷电浪涌防护特性，设备安全接地电阻不大于10Ω。
◆3、诱导屏应处在可控状态下运行，能通过监控中心进行远程的控制操作，包括开关屏、亮度调整、参数设置以及显示信息修改等。
4、能实时自动检测诱导屏的工作状态并上传到控制中心，发生故障时自动黑屏；同时还需要满足以下参数要求：
（1）红色管芯：波长：620-624nm；亮度：2000-2400mcd。
（2）绿色管芯：波长：519-522nm；亮度：6800-8160mcd。
（3）蓝色管芯：波长：465-468nm；亮度：1500-1800mcd。
（4）像素密度：不低于10000dots/㎡。
（5）像素均匀度：灯珠间距符合对应规格：P10（允许公差：0.01mm）。
（6）模组厚度：≥30mm。
（7）PCB材质：全集成、二层布线；四层线路结构设计。
（8）灯珠材质：铜线铜支架。
（9）驱动器件：IC恒流驱动。
（10）扫描方式：1/4。
（11）模组防护：背面PCB全灌胶。
（12）白平衡亮度：不低于8000CD/m2。
（13）白平衡色温：不低于8500K。
（14）视角：水平不低于110°，垂直不低于50°。
5、诱导屏的物理像素分布 384点（宽）*288点（高）=110592像素。
◆6、诱导屏净面积不低于 3.84m（宽）*2.88m（高）=11.06㎡。
◆7、箱体结构：铝板/钣金烤漆全防水箱，双层门设计，采用航空压条密封圈，交通灰色。
◆8、各箱体之间的连线应不外露。箱体及连接件防护罩色泽均匀，安装完成后应无划伤裂痕。外机箱表面用喷塑处理，喷塑后颜色为亚光灰色，不反光，防眩光。
9、接口：即插航空接插件连接。防护等级：不低于IP65(正面)/IP55(背面)，
◆10、控制方式：单点异步，云端网络集中管理。
11、防火（阻燃）：单元板所使用PCB、塑料面板、防水圈、面罩通过燃烧试验，满足阻燃等级达HB级。
◆12、主控部分，显示屏采用工业控制计算机嵌入式控制系统，由中心控制室通过远程联网来控制显示屏正常工作，显示屏可以独立工作。
◆13、诱导屏采用自动调光控制系统，用来控制显示屏整体的发光强度，可有32个亮度等级可以控制。
14、换帧速度 ≥120帧/秒。
15、显示屏的失控点小于万分之三（SJ/T11141－1997）。
◆16、安装方式：结构所用材料、连接方式、基础尺寸等均经过强度力学计算，能承受48m／s以上的风载荷，确保屏体安全、稳定、可靠。显示屏安装要求显示屏表面平整度：小于1mm。
17、诱导屏能够与中心现有的诱导屏发布软件进行对接，确保能够受中心发布软件的控制。

	
	
	4.5.4 可变限速显示屏
屏由箱体、LED显示单元、驱动控制器、通信接口以及供电电源等组成，要求诱导屏符合诱导屏符合的规定，并达到以下技术要求：
◆1、全点阵动态交通诱导屏外形尺寸不低于1280mm*1280mm，点间距10mm，采用双基色LED。
◆2、诱导屏的设计及施工中需考虑设施的防雷及电源的稳定性等因素，采用合理有效的安全接地措施，设备应具备良好的抗干扰和雷电浪涌防护特性，设备安全接地电阻不大于10Ω。
◆3、诱导屏应处在可控状态下运行，能通过监控中心进行远程的控制操作，包括开关屏、亮度调整、参数设置以及显示信息修改等。
◆4、能实时自动检测诱导屏的工作状态并上传到控制中心，发生故障时自动黑屏；同时还需要满足下表LED参数要求：
（1）红色管芯：波长：620-624nm；亮度：2000-2400mcd。
（2）绿色管芯：波长：519-522nm；亮度：6800-8160mcd。
（3）像素密度：不低于10000dots/㎡。
（4）像素均匀度：灯珠间距符合对应规格：P10（允许公差：0.01mm）。
（5）模组厚度：≥30mm。
（6）PCB材质：全集成、二层布线；四层线路结构设计。
（7）灯珠材质：铜线铜支架。
（8）驱动器件：IC恒流驱动。
（9）扫描方式：1/4。
（10）模组防护：背面PCB全灌胶。
（11）白平衡亮度：不低于8000CD/m2。
（12）白平衡色温：不低于8500K。
（13）视角：水平不低于110°，垂直不低于50°。
◆5、箱体结构：铝板/钣金烤漆全防水箱，双层门设计，采用航空压条密封圈，交通灰色。
6、接口：即插航空接插件连接。
◆7、控制方式：单点异步，云端网络集中管理。
◆8、主控部分：显示屏采用工业控制计算机嵌入式控制系统，由中心控制室通过远程联网来控制显示屏正常工作，显示屏可以独立工作。
◆9、诱导屏采用自动调光控制系统，用来控制显示屏整体的发光强度，可有32个亮度等级可以控制。
10、换帧速度 ≥120帧/秒。
11、显示屏的失控点小于万分之三（SJ/T11141－1997）。
◆12、安装方式：结构所用材料、连接方式、基础尺寸等均经过强度力学计算，能承受48m／s以上的风载荷，确保屏体安全、稳定、可靠。显示屏安装要求显示屏表面平整度：小于1mm。

	
	
	4.5.5智能抱杆箱
见4.2.4

	
	
	4.5.6 智能设备箱（小）
1、尺寸不低于400mm*350mm*670mm(长*宽*高)；箱体材料为不锈钢，厚度不低于1.5mm，人字尖顶，整体喷塑。
◆2、内部配电、防雷单元以及设备放置隔板位置能自由调整，方便现场安装调整。门体使用双翻遍工艺，材料为不锈钢，门板印字可定制。抽拉式隔板，设备安放及固定板，开散热孔及过线孔。防盗锁，弹珠型防盗锁芯，外部防撬扣厚度大于2mm。防盗铰链，锌合金材质，压铸工艺，内部固定。
3、电源防雷最大持续工作电压：385V AC，最大通流容量：40kA，保护水平（40kA，8/20μs）：2400V，保护模式：L-N-PE，响应时间：≤1ns，防护等级：不低于IP20。
4、配装至少1个8口千兆以太网防雷器、1个电源引入防雷模块，可根据实际情况增加配置，满足使用需求。
◆5、机箱为全天候防风雨自立式机箱。在机箱中加装电源保护装置，即过流过压保护装置，里面可能放置光端机、防雷模块、电源设备，接线端子、光纤终端盒、维修开关和插座等。
◆6、配装工业级传输交换机，不少于2光8电，含光模块，千兆网口，无风扇设计，可实时检测交换机工作状态，状态异常时可上报异常数据，可远程重启交换机。
◆7、机箱中应有电源单元，不少于1个7路输出DC12V电源模块和1个2路输出AC24V电源模块，可根据实际情况选择合适功率、增加电源输出，满足使用需求。
◆8、机箱内设有防雷电装置，每一根引入线均有相应的防雷电保护装置。
◆9、机箱中应有通风装置，至少2个温控风扇，当机箱内温度过高时，通风装置自动启动排风降温。且进、排风口必须防水渗漏，有防虫吸入滤网。机箱锁要求有防雨外壳。
◆10、机箱应有良好的接地系统，其防雷接地与电子设备工作接地分开。
供电：电流总量程不低于63A；不少于1路32A（电流量程可调1A-63A）供电；不少于1个32A自动重合闸（1A-63A可调）；不少于4路16A（电流量程可调1A-20A）供电；不少于2个5口国标插座。
电路监测：不低于5路电流电压检测；电压量程0-350V。
其他功能；以太网通讯功能；地图展示功能；门禁报警功能；断电检测功能；断网检测功能；防雷失效检测功能；时钟功能以及电池充电功能。
环境监测：箱体内部温湿度检测，温度量程不低于-40-+125℃，湿度量程0-100%RH。
断电、温度、网络异常：支持远程中心平台报警。
温度调节：支持远程控制风扇。
工作温度范围：≥-10-+70℃。
存放温度范围：≥-20-+85℃。
相对湿度范围：≥5-95%，无结露。
11、防护等级：不低于IP55。
12、支持无缝接入张家港现有智能箱运维管理平台，接口要求如下：
1）数据接口基于SNMP标准协议，符合RFC1901- RFC1908；
2）以太网口应使用TCP/IP协议，TCP协议应符合RFC0793，IP协议应符合RFC0791

	
	
	4.5.7接入接口要求
1、接口形式符合GA/T484-2010中5.7的要求。
2、RS-232C数据终端设备接口默认数据传输比特率为115200bit/s。
3、以太网口应使用TCP/IP协议，TCP协议应符合RFC0793，IP协议应符合RFC0791。

	
	
	4.6 违停抓拍系统技术要求

	
	
	4.6.1 违停抓拍球型摄像机
◆1、采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS 传感器，分辨率不低于2688×1520、帧率30fps、码率可设置为4Mbps、RJ45输出，水平中心分辨率不小于1500TVL
支持不低于33倍光学变倍，16倍数字变倍。
◆2、最低照度满足：彩色≤0.0002Lux，黑白≤0.0001Lux。
◆3、内置不低于250米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法。
◆4、支持水平方向360°连续旋转，垂直方向-30°～90°，自动翻转180°后连续监视,无监视盲区。
◆5、可变倍抓拍远景、近景、中景、车牌特写。
◆6、支持自动和手动取证两种模式;开启自动取证功能后，可自动识别出监视画面中央机动车辆的车牌信息并生成相应的违法图片;开启手动取证功能后，可通过鼠标点击和框选选中机动车辆，跟踪车辆使车辆处于监视画面中央或键盘操作样机转动使车辆处于监视画面中央，识别出目标车辆车牌信息并生成相应的违法图片。
7、支持1400协议，支持GB35114安全加密，支持GB28181-2022协议。
8、不低于IP67防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护。

	
	
	4.6.2 智能抱杆箱
同4.2.4。

	
	
	4.7 实景指挥系统技术要求

	
	
	◆4.7.1 实景指挥系统功能要求
1、标签分类：实景指挥系统通过在全景画面中添加虚拟标签的方式进行相关数据的关联。按照类型标签可分为定点标签、矢量标签、区域标签，定点标签主要针对关注的点进行标注，比如全景视频场景中的监控点、卡口抓拍点、人脸抓拍点、建筑物信息等；矢量标签主要应用于带有明显方向特征的场景，比如十字路口每个方向，进出城卡口等；区域标签则主要关注重点管控区域、重点关注区域等。可根据不同种类的标签对标签实现分层管理，可选择不同的图层以控制全景画面中不同标签的显示。、2、多图层分层展现：实景指挥系统接入资源逐渐增多，关注目标，标签信息量越来越大，为提升防控监测效率，对目标进行图层分层展现，比如按重要性分层，按类型数据（卡口、路口、警员、商场、客流、执勤岗亭、人脸抓拍等）分层，系统会根据选择的分层结果呈现对应类型的标签数据。例如，人流密集监控点可设置只显示人脸，人流分析等类型标签，将人脸分析，人流分析的结果突出显示。车辆缉查时可设置只显示卡口抓拍，将卡口抓拍图片、车辆车牌、车型等信息，在全景实时视频画面画中画展示图层标签，并可查看标签中详细信息。
3、全景视频实时预览：系统前端采用云台等设备，可实现180°场景覆盖监控，指挥中心人员通过实景指挥系统，即可实现交通重点区域的全景监控，同时设备支持多倍变倍以及云台转动，掌控全局的同时兼顾细节。
4、全景视频联动联控：实景指挥系统支持根据标签随时调阅、查看任一路视频，并能够以画中画方式弹出视场中关联视频、图片、文字内容等信息。不同的全景视频间能够互相切换、查询、搜索，通过联动低点监控资源，可实现联网布控、联动指挥，引领全新的视频联动、查缉布控、指挥调度模式。
5、标签自定义标注：标签内容多形式展现，自定义管理。针对指定的标签，可关联多种数据，如监控点、图片、文字、链接等信息，满足用户信息集中的需求。
6、标签数据动态呈现：实景指挥系统支持呈现对应标签的实时数据。例如人脸识别标签，可以实时显示识别图片，或者布控抓拍结果图片，清晰、直观以画中画方式展现识别抓拍结果。
7、布控报警可视化管理：在集成指挥平台中对车辆进行布控，一旦布控目标在布控报警区域中出现，布控报警区域自动发出报警提示，同时，以画中画的方式自动弹出监测设备抓拍的布控目标，并显示布控目标的相关信息，如布控车辆的车辆图片，车牌号、车身颜色、车型等数据，实现布控报警可视化管理。在实景画面中可利用鹰眼设备自带的云台摄像机对布控车辆进行实时跟踪并调度相关警力进行拦截。通过实景画面的实时跟踪，可实时掌握布控车辆的行驶方向，大大提高拦截成功率。
8、报警数据实时展示：可以针对布控的人群，车辆，监控对象异常事件等产生实时告警，准确定位告警发生时间，地点，并在实景指挥系统中自动弹出告警提示，告警区域视频或抓拍图片等信息以画中画方式在全景视频中自动显示。标签产生的报警会以列表的形式展示出来，也可以隐藏，作为报警数量在标签上面进行展示。
9、相机可视域动态展示：支持展示低点相机的可视域信息，从实景画面中即可直观看到对应相机的监控方向和范围。
10、GIS地图联合联动：平台支持导入百度、谷歌等离线地图，也支持导入超高分地图。支持配合GIS地图进行联合联动，GIS地图可显示鹰眼、云台设备安装的实际位置，并显示对应设备的全景覆盖范围，点击对应标记即可跳转至对应的相机监控场景。GIS地图与实景指挥系统的结合，可实现科学部建，建设一张覆盖全城的云图立体防控网络。
11、场景自动巡逻：平台支持多个场景巡逻功能，可以设置场景按照一定的时间间隔进行循环巡逻，默认时间为20秒巡逻一次。点击对应开启按钮开启巡逻，再次点击关闭巡逻。
12、视频联动预案：可以根据实际场景需要，配置对应的视频巡逻预案，通过制定预案，可在预定的时间自动打开对应预案执行，减少操作人员频繁的视频操作，提供视频巡逻效率。可以根据关注点的不同，对视频显示画面进行画面布局。系统支持一键启动相关预案，启动预案后，系统会自动根据预案之前的设定进行视频巡逻。
13、标签自动同步功能：平台支持在使用鹰眼设备时，在全景相机上面添加的虚拟数字标签可以自动同步至云台相机画面中。通过坐标系转换技术，可以实现全景相机中的坐标标签同步到球机中后依旧保持精准的坐标位置。
14、场景高高联动功能：平台支持在某个场景画面中添加边界信息，在不同监控范围提供相邻的云台点位信息。指挥中心人员可直接在当前场景画面中点击相邻的场景标签进行云台转换。如果视频标签关联的是高点相机，在其左上角会标识为场景，点击对应的标签即可实现跳转。
15、场景低高联动功能：当前端场景为云台场景时，平台接收到卡口的布控报警信息时，会自动联动高空的云台相机进行云台转动和聚焦变倍操作，使其转动到对应的报警卡口标签，并在云台的预览窗口中居中高亮显示报警卡口标签，便于指挥中心人员及时发现和处理。
16、键盘控制功能：可使用USB键盘、网络键盘等方式实现实景指挥系统的灵活控制。可通过键盘控制场景的切换，可通过键盘控制场景内的云台相机。更加方便了指挥中心人员的操作。
17、标签回放功能：系统支持对场景录像进行存储与回放。回放场景录像的同时，回放画面也会携带标签信息，点击对应的标签信息，会同步回放对应时间内低点资源的录像。通过标签回放，可方便操作人员针对某类时间的录像追溯，使得视频回放追溯更加有效率。
18、目标跟踪功能：鹰眼可以自动检测画面中的运动车辆，操作人员可选择对应的运动车辆，选择后，云台相机会持续跟踪对应的车辆。通过目标跟踪功能，可实现重点车辆的接力跟踪。如果特勤路线下的特勤车辆跟踪、特种车辆的跟踪等。
19、卡口标签综合管控：实景指挥系统的卡口标签可以关联实时抓拍数据、实时视频预览数据以及自动计算卡口当前流量数据。同时点击对应的卡口标签，还可关联车辆查询、违法查询、轨迹查询。
20、移动设备标签展示功能：实景指挥系统支持接入移动端设备（车载、单兵、执法记录仪等），移动端设备上报GPS信息，系统会自动进行GPS信息与视频坐标信息的转换。从而将移动设备在全景视频画面中以标签的形式展示出来。而且标签会随着移动设备的移动而移动，点击移动标签，可以打开对应移动设备关联的视频以及相关信息。

	
	
	4.7.2 180°全景网络高清摄像机
◆1、采用超星光超低照度4个不低于400万像素1/1.8靶面CMOS图像传感器；球机采用超星光超低照度不低于400万像素1/1.8靶面CMOS图像传感器，内置不少于2个GPU芯片，最大分辨率不低于5520×2700；辅视频抓拍图片最大分辨率不低于2560×1440。
最低照度满足：彩色：≤0.0002lx ；黑白：≤0.0001lx。
◆2、主视频图像（拼接后）水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于110°，辅视频画面支持垂直-35°～90°自动翻转，支持水平360°连续旋转，支持水平手控最大速度不小于900°/s，水平手控最小速度不大于0.01°/s。
支持最多同时开启30个视频窗口进行画面浏览。
◆3、自带防水透气膜，内部水气可通过防水透气膜排出，外部的水气无法进入；具有智能风控除雾功能，可自动去除内部水状和雾状附着物。
◆4、支持自动跟踪、手动跟踪及混合跟踪功能，可对设定区域内的运动目标在设定时间内持续跟踪，可自动调节变倍，可对该目标抓拍图片并可手动切换跟踪目标；在自动跟踪模式下，智能球型摄像机每分钟可对最多80个跟踪目标进行抓拍。
◆5、支持在预览画面添加定点标签、区域标签、矢量表标签以及方向标签，当点击相应标签时，可在当前预览画面中联动弹出关联预览画面。
6、支持GB35114安全加密，支持GB28181-2022协议。

	
	
	4.7.3 智能抱杆箱
同4.2.4。

	
	
	4.8 上下匝道抓拍系统技术要求

	
	
	4.8.1 上下匝道抓拍系统功能要求
◆1、数据采集功能：对经过每个断面的车辆进行图像抓拍、号牌识别、车速检测等车辆信息的采集，形成子系统原始数据，包括断面代码、车道序号、经过断面时间、车速、号牌号码、号牌颜色、号牌图片等。
◆2、数据处理功能：对子系统原始数据进行处理，生成：图片ID、车辆属地、断面流量、行程时间等信息，并可进行黑名单对比。
◆3、设备运行状态采集功能：子系统可采集以下信息：有无视频信号、机箱门开关、机箱内温度预警、传输设备参数、检测线圈故障等。
◆4、统一布控报警功能：子系统可与公安网车辆系统等公安业务系统进行联网，对各种被盗抢车辆和交通肇事逃逸车辆或其他黑名单车辆进行实时监测报警、统一指挥布控、拦截等。当通过车辆与用户预先输入的被盗抢车辆或交通肇事逃逸等车辆的牌照号码及车型等信息特征相符合时，子系统在控制挥中心可以立即以声音进行报警，提醒值班人员有可疑车辆通过。
◆5、行车轨迹跟踪功能:对刑侦、经侦、禁毒业务部门比较关心嫌疑车的运行轨迹和出没规律，子系统有相应的行车轨迹分析功能。指定特定嫌疑车辆，可以跟踪实时行车轨迹和对历史图像进行回放。
◆6、跟车关联性分析功能：针对嫌疑车辆可能会结队出行的特点，在刑侦等业务应用时，确定特定嫌疑车辆后，通过数据挖掘的方式分析其通过多个监测点时相邻的车辆号牌，能够找出与嫌疑车辆有关联的车辆，从而获取破案线索。
◆7、行车轨迹跟踪功能：套牌车辆检测功能：在GIS地图上，以前端设备布点比较密集的路段为中心划定几个区域，区域之间设定时间差对车辆进行交叉比对，如果发现车辆号牌相同，号牌颜色相同的车辆，则弹出报警框，由人工复核号牌识别结果，如果确认号牌相同，则认为该车辆为套牌嫌疑车辆，导入套牌嫌疑车辆数据库中。
◆8、行车轨迹跟踪功能：车辆区域关联性分析功能：在作案手法相似的连环案件中，将多个事发地附近系统检测到的车辆号牌进行比对，根据车辆出现的频次进行嫌疑车辆区域关联性分析。
◆9、交通事件检测功能：对监控视场内机动车停车事件、机动车拥堵事件、机动车逆行倒车事件、非机动车、行人、抛洒物等事件进行自动检测并报警；报警信息能实时上传指挥中心指定系统平台。
◆10、货车检测功能：在上匝道口设置的前尾牌抓拍设备能进行关联，对监控视场内货车禁行检测，同时抓拍货车前后牌信息，并将抓拍的到违法合成照片信息实时上传指挥中心违法筛选平台。
◆11、机动车辆捕获率：视频检测模式下：卡口车辆捕获率≥95%；实线变道、逆向行驶等违法车辆捕获率≥90%；实线变道、逆向行驶等违法记录有效率≥85%。
12、车辆号牌识别率：对高清电子警察系统抓拍车辆图像的号牌识别率、号牌识别准确率的界定应符合(或优于)GA／T 497-2009和GA／T 669．9中有关要求，具体要求如下：
（1）号牌识别时间≤100ms；
（2）全天候号牌识别率≥95%；
（4）（3）全天候车辆号牌识别准确率≥90%（汉字、字母、数字全部正确）；
（5）号牌颜色检测准确率≥90%。
◆12、视频图像质量：图像取证设备抓拍的车辆图片为24位真彩图像，图片采用JPEG编码格式JPEG图片编码应符合ISO/IEC 15444:2000的要求，单张全景图片尺寸≥500万个像素点，单张特写图片平均大小≤200K，违法合成图片平均大小≤2M；特征图像的号牌图像水平分辨率≥100个像素点，清晰度应能满足人工对车辆号牌信息认定的要求以及自动识别条件；视频录像分辨率采用H.264格式，图像分辨率≥200W像素，视频流输出≥25帧/秒，传输码率≤8Mbps，且能自动循环覆盖。前端数据存储时间端存储的数据主要包含车辆图片、信息记录、违法录像等，数据信息包括设备编号、时间、地点、方向、车道、车牌号码、颜色、车型、车身颜色、新能源车牌、车辆速度等。前端数据存储要求采用冗余存储的方式。存储控制设备存储违法数据时间≥15天（含违法图片、违法录像和违法记录）；存储控制设备存储卡口数据时间≥7天（含图片和记录）；摄像机内置存储卡存储的数据≥4万条。
◆13、主要设备无故障时间：控制机箱箱体保用时间≥6年；高亮度LED补光灯的有效寿命≥5万小时；系统平均无故障时间（MTBF）≥3万小时。
◆14、系统设备的环保、节能要求：前端设备不得使用大功率的常亮灯进行补光；
若使用高亮度补光设备必须采取技术措施，防止光污染；前端设备必须采取技术措施，确保在无需维护情况下，图片效果6个月内保持一致。前端存储设备因传输线路中断或其他故障，卡口前端应能存储所采集的信息，存储容量不得小于7天，故障排除后应能自动上传，不得丢失信息。当超出最大存储容量时，自动对车辆信息和图片进行循环覆盖。前端设备在导致工作异常的原因消除后，能够自动复位，恢复正常工作。

	
	
	4.8.2 前端管理单元
◆参数及功能要求
1、支持至少4路IPC接入。
2、内置硬盘容量不低于2TB。
3、支持对通行车辆的信息（记录和图片）存储。
4、支持录像存储功能。。
5、支持多个相机抓拍数据匹配合成。
6、可配置多种字符叠加、图片合成模式。
7、支持LED屏对接发布，发布条件和内容可自定义。

	
	
	4.8.3微光高清抓拍单元（前牌）
同4.3.3。

	
	
	4.8.4微光高清抓拍单元1（尾牌）
同4.3.2

	
	
	4.8.5全结构化摄像机
◆1、不低于400W像素CMOS传感器，内置靶面尺寸不小于1/1.8"，内置GPU芯片，像元尺寸不小于2.9umx2.9um。
◆2、最低照度满足：彩色≤0.0002Lux，黑白≤0.0001Lux。
◆3、信噪比≥62dB，宽动态范围不小于120dB。
◆4、支持检出、识别两眼瞳距不低于40像素点以上的人脸图片，支持预设角度值（0-90°)，当实际抓拍人脸角度大于预设值时，不对监控画面中的人脸进行抓拍；支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪，人脸抓拍率不低于99%。
◆5、在视频结构化模式下一次抓拍不少于10张图片，图片类型包括场景图、人脸图、人体图、非机动车图、机动车图、车牌图；其中人脸和人体图可关联存储、非机动车和人脸图可关联存储、机动车图和车牌图可关联存储。
6、支持1400协议，支持GB35114安全加密，支持GB28181-2022协议。

	
	
	4.8.6智能补光灯
同4.3.4。

	
	
	4.8.7前端存储管理主机
同4.3.6。

	
	
	4.8.8预警屏
同4.5.4。

	
	
	4.8.9智能抱杆箱
同4.2.4。

	
	
	4.8.10接入接口要求
◆参数及功能要求
1、提供至少1个100M以太网接口，实现数据上传与下载。
2、提供系统/设备调试接口，便于进行系统软件升级、功能调整与故障的诊断修复。
3、提供外场本地输出接口，利于在故障尚未恢复的情况下本地导出数据。
4、数据接口应满足《江苏省公安厅治安卡口及警务查报站监控系统建设数据规范》。

	
	
	4.9 入口匝道控制系统技术要求

	
	
	4.9.1 入口匝道控制系统功能要求
◆1、车道信号灯、入口可变信息标志设置在入口匝道与地面道路衔接的龙门架上，并结合标志标线统一考虑。
◆2、入口处可变信息标志的设置，根据主线交通的通行条件和地面替代道路的通行条件综合考虑，对入口匝道下游方向主线或出口匝道常发性交通拥挤、而且快速路下游3km左右范围内有可分流条件的出入口匝道或立交匝道的，要以文字形式予以发布。
◆3、在距入口匝道1km范围内的，入口匝道主要汇集交通流的、有可选择路径的地面主次干道上设置文字型可变信息标志，发布入口匝道的开关状态。
◆4、匝道显示屏要求能根据匝道灯的状态显示指定的内容，并能接入交警指挥中心诱导屏软件平台，由软件平台发布指定的内容；如车道灯显示为绿箭头，则匝道显示屏能同步显示为匝道开放，车道等显示为红叉，则匝道显示屏同步显示为匝道关闭。

	
	
	4.9.2 上匝道车道灯
1、光强分布：符合GB14887-2011表2信号灯光强分布，其中红叉灯中心>600cd，绿箭头灯中心>600cd。
2、色坐标：符合GB14887-2011  色度性能表6。
3、红色625±5nm   X=0.6984，Y=0.3014。
4、绿色505±4nm   X=0.0848，Y=0.5739。
5、功率因数：≥0.9。
◆6、启动瞬时电流：≤1.8A。
◆7、启动时间和关断时间：均≤75ms。
◆8、灯壳材料：压铸铝。
◆9、使用寿命：＞50000h。
◆10、含安装配件。

	
	
	4.9.3 交通信息屏
交通信息屏由箱体、LED显示单元、驱动控制器、通信接口以及等供电电源等组成，要求信息屏符合相关规定，并达到以下技术要求：
◆1、全点阵动态交通信息屏外形尺寸不低于2880mm*960mm，点间距10mm，采用双基色LED。
◆2、信息屏的设计及施工中需考虑设施的防雷及电源的稳定性等因素，采用合理有效的安全接地措施，设备应具备良好的抗干扰和雷电浪涌防护特性，设备安全接地电阻不大于10Ω；
◆3、信息屏应处在可控状态下运行，能通过监控中心进行远程的控制操作，包括开关屏、亮度调整、参数设置以及显示信息修改等；
◆4、能实时自动检测信息屏的工作状态并上传到控制中心，发生故障时自动黑屏；
同时还需要满足下表LED管参数要求：
（1）LED发光灯技术要求 LED发光管亮度指标：红色大于1000mcd，绿色大于2000mcd。
（2）LED发光管波长指标：红色为620-630nm，绿色为520-530nm。
（3）信息屏白平衡亮度大于5000CD/平方米。
（4）屏体要求低功耗：正常使用中平均每平方米功耗小于100W。
（5）控制方式同步。
（6）信息屏的物理像素不低于 288点（宽）*96点（高）=92160像素。
◆5、信息屏箱体材料为优质镀锌钢板折弯而成，采用特殊防腐处理，有较强的耐盐雾抗腐蚀性,具备良好的通风散热和防尘功能。外机箱表面用喷塑处理，喷塑后颜色为亚光灰色，不反光，防眩光。
◆6、显示像素密度 10000点/㎡。
◆7、信息屏视角>140°。
◆8、信息屏LED驱动方式恒定电流驱动方式。
◆9、信息屏灰度等级 4096级灰度。
◆10、主控部分：显示屏采用工业控制计算机嵌入式控制系统，由中心控制室通过远程联网来控制显示屏正常工作，显示屏可以独立工作。
◆11、信息屏采用自动调光控制系统，用来控制显示屏整体的发光强度，可有32个亮度等级可以控制。
◆12、换帧速度 ≥120帧/秒。
13、显示屏的失控点小于万分之三（SJ/T11141－1997）。
◆14、显示屏安装要求显示屏表面平整度：小于1mm。
15、信息屏能够与中心现有的诱导屏发布软件进行顺畅对接，确保能够受中心发布软件的控制。

	
	
	4.9.4 交通信号控制机
同4.1.8。

	
	
	4.9.5 工业级交换机2
◆1、≥8个 10/100/1000Base-X 电口；≥2个 1000Base-X SFP光口；含 1 个千兆工业光模,传输距离≥20 公里。交换容量不低于50G，全线速转发，MAC 地址 8K。
◆2、支持风暴抑制、端口VLAN划分、环网自愈、端口镜像、流量统计、LLDP等功能；同时考虑监控视频的特性，需支持12000巨帧传输。
◆3、支持AC24V±30%供电，工作温度-40-85℃。1270nm≤中心波长≤1355nm，1530nm≤中心波长≤1565nm。
◆4、卡轨式波纹型材机壳，IP40以上防护等级，双电源冗余输入，5.08mm 工业端子电源接口。
◆5、支持设备准入，支持未认证新设备接入告警与阻断。
◆6、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05。
◆7、支持 SNMP，可接入交换机管理平台进行可视化管理、并通过平台对设备进行批量配置、具备设备告警、IP 地址管理，自动生成包括终端设备在内的监控拓扑等功能。
8、交换机嵌入式软件符合GB/T 25000.51-2016《系统软件工程系统与软件质量要求和评价》SQuaRE第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求的测试细则的可靠性检测、平衡性、一致性检测。

	
	
	4.9.6 智能设备箱
同4.3.8。

	
	
	◆4.9.7 接入接口要求
1、入口匝道控制设备应采用明确定义、可逻辑配置及物理隔离的接口，至少应预留4个以上接口，满足通信需求。
2、接口1：用于设备调试，RS-232串口或者以太网端口。
3、接口2：以太网端口，带宽10/100M，用于系统与下端的通信。
4、接口3：RS-232C串口，用于手动控制器、视频检测等外接设备。
5、接口4：RS-485串口，用于连接车道灯、可变信息标志、GPS对时等外接设备。
6、接口电路应符合标准，在信道质量符合标准的条件下形成稳定的中心与控制设备数据通信。

	
	
	4.10 区间测速系统技术要求

	
	
	4.10.1 区间测速系统功能要求
◆1、超速取证功能：利用区间测速计算出的超速违法图片需要提供两张违法证据图片，其中测速起止点各一张全景图片能够满足人工对车辆号牌、车辆类型、颜色和轮廓及装载情况认定的要求，并能体现车辆类型及违法路段情况。
◆2、卡口功能：系统具有卡口功能，对每辆通过检测点的机动车进行拍照记录并完成号牌识别，传回监控中心，图片及识别结果予以保存，为破获交通逃逸等各类案件提供重要线索。
◆3、数据处理及传输功能：系统能在户外任何光照条件下正确捕捉图像，保存和传输数据，在违法图片下方叠加违法地点、路口（路段）编号、拍摄时间、车速等数据，并将超速违法相关信息通过网络传送到管理中心数据库。对于区间超速违法行为，系统自动计算出各个区间段平均车速，并将相关违法信息记录传入中心数据库。在软件中用户可根据自身需求设置图片压缩率，可调压缩率外围为20%-100%；抓拍效果可以达到整条车道的覆盖，并且能够抓拍骑线超速车辆，保证对车辆图像捕获率不小于95%，记录有效率不小于90%，记录处理时间不超过200ms。
◆4、车速检测功能：系统具备车速检测功能，车速在20-250km/h范围内测速误差在+3%之内。
◆5、车牌自动识别功能：系统可以对拍摄到的机动车号牌进行识别，识别内容包括："GA36-92"（92式牌照）、"GA36.1-2001"（02式新牌照）标准的民用车牌照、警车牌照、04式新军车牌照、07式武警新牌照等牌照的汉字、字母、数字、颜色等信息。机动车号牌全天候识别准确率达到90%以上；可识别新能源车辆号牌。
◆6、中心控制及管理功能：监控中心可以远程控制、远程维护前端设备，定期自动校时。对于在区间内的超速违法车辆，自动匹配超速违法起止点及计算平均车速，并将车辆违法信息自动存入违法信息库。
◆7、自检功能：前端系统能通过软硬件自动检测系统故障并恢复正常工作，具有断电自动重启功能、日志记录功能；同时具有防盗、防雷、防雨、散热措施，确保整套系统运行的安全性。前端控制器采用模块式设计，能自动侦错报错，维修只需更换相应的模块。在中心可以完成对于前端通讯线路及抓拍点设备的实时监控，并对系统故障自动报警。
◆8、违法行为查询统计功能：按照违法类型、违法时间等条件对系统中产生的所有违法信息进行分类统计，并针对区间超速违法类型，分别统计出各个速度范围内的超速情况，统计结果以列表和图表方式输出，并可查看详细清单。
◆9、交通数据检测及分析功能：系统可根据前端采集的测量数据，应用交通模拟统计各种交通参数。主要有：
（1）交通流量参数计算：系统能实时统计断面的流量、平均速度、密度、占有率等参数。
（2）路径旅行时间计算：系统能实时统计监控区域的车辆平均行程时间。

	
	
	4.10.2 环保生态抓拍单元（前牌）
◆1、包含一体化高清摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器，支持车辆及车内前排人员的检测抓拍，针对人员可输出清晰人脸特征图，用于比对分析。
◆2、传感器类型采用2个不低于1.1英寸GS-CMOS；镜头和双传感器一体化设计，内置独立的三角分光器装置，分别提取红外细节信息和可见路的色彩信息，配合先进的双光融合算法将两幅画面合二为一。
◆3、最低照度满足：彩色：≤0.0002lx，黑白：≤0.0001 lx。
◆4、支持视频压缩标准，H.265、H.264、M-JEPG。
◆5、支持字符叠加功能，可支持不小于16行字符叠加，对齐方式和叠加位置可设,玻璃透光率≥99%，亮度（灰度）等级≥12级。
◆6、支持通过对监视画面对车道进行检测并自动划分检测区域,支持在水平倾斜范围最大40°的情况下能够对车牌进行识别。
◆7、支持对不同焦段的电动聚焦/变焦镜头进行自动识别，在更换镜头时可自动实现聚焦清晰；支持透雾模式的开启和关闭，可分别设置早晨/傍晚/白天/夜晚等不同场景下的透雾模式状态。
◆8、支持分别对不少于24种不同的抓拍规则设置叠加不同的OSD信息，包括卡口、逆行、压白线、欠速、超速、禁货、违法变道、黄牌占道、不按车道行驶、有车占道、违法停车、车辆排队加塞、压黄线、主驾驶不系安全带、驾驶员抽烟、驾驶员打电话、交通拥堵、行人事件、行人卡口、非机动车占道、非机动车超载、未带安全头盔、非机动车装载伞具、车牌污损等24种。
◆9、支持跨浏览器功能，支持360浏览器、IE浏览器、客户端软件、谷歌浏览器、火狐浏览器、搜狗浏览器、百度浏览器等远程监看方式，可实时监控图像的同时输出抓拍到的车辆信息。
◆10、支持图片字符叠加功能，可在抓拍的图片上叠加时间（精确到毫秒）、地点、车道号、限速值、车辆品牌、车速、车身颜色、车牌号码等信息。
◆11、Web界面支持配置合成图的时间，合成图时间可选择第1张或者最后1张的时间在OSD上进行叠加；支持在预览界面利用图标实时显示道路信号灯红绿状态。
◆12、当网络断开时，可将抓拍到的图片和录像文件存储于相机内置SD/TF卡内和USB外接存储中，当网络恢复时，可继续上传抓拍的图片到客户端，并支持图片检索，自动覆盖，自动上传功能。
◆13、支持按车道属性设置，判定车辆行驶方向，车辆行驶方向包含：南向北、北向南、西向东、东向西、来向、去向、左转、右转等。
◆14、支持车辆捕获功能，白天准确率≥99%，晚上捕获率≥99%；支持车牌识别功能，白天准确率≥99%，晚上准确率≥99%；支持新能源车牌识别，白天准确率≥99%，晚上准确率≥99%。
◆15、支持潮汐车道变换时间段设置，对车辆违反潮汐车道当前道路属性的行为进行抓拍，白天捕获率≥99%；晚上捕获率≥99%。
◆16、支持识别车头3700种车系，车尾1800种车系，白天准确率97%，晚上准确率90%;支持350种车标识别，白天准确率≥98%，晚上准确率≥98%。
◆17、支持未系安全带识别功能，白天准确率≥98%，晚上准确率≥98%;支持驾驶员打电话识别功能，识别准确率≥95%。
◆18、支持正向和背向的摩托车/非机动车未带头盔检测，摩托车、自行车、电动车、二轮/三轮车载人检测、载人人数统计功能，非机动车逆行抓拍功能，非机动车遮阳伞检测功能。
◆19、支持非机动车、行人捕获功能，白天捕获率≥99%，晚上捕获率≥99%。
◆20、支持13种车身颜色识别，包括：黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙，白天准确率99%，晚上准确率95%。
◆21、支持驾驶室人脸抠图，抓拍图片可以看清人脸，并可保存小图上传，主驾驶人脸抠图概率≥99%，副驾驶人脸抠图概率≥95%。
◆22、支持双网口，2个网口具有独立的MAC地址，可以独立设置IP地址信息。
23、支持1400协议，支持GB35114安全加密，支持GB28181-2022协议。
◆24、支持在50V-315V供电的条件下正常工作；工作温度满足-45℃~90℃；不低于IP67防护等级。

	
	
	4.10.3 智能补光灯
同4.3.4。

	
	
	4.10.4 前端存储管理主机
同4.3.6。

	
	
	4.10.5 工业级交换机3
◆1、≥8个10/100ase-X电口。
交换带宽不小于1.6 G，包转发率不小于1.2 Mpps。
◆2、所有端口不同帧长度均具备线速转发能力,整机吞吐量100%，重载丢包率为0。
支持电源过载防反接保护抗浪涌冲击，抗电快速瞬变脉冲群。
◆3、静电放电不少于15KV，接触放电不少于8KV。
支持-40～85℃温度范围满负载工作。
支持5%～95%（无冷凝）湿度范围稳定运。

	
	
	4.10.6 接入接口要求
◆1、提供至少一个100M以太网接口，实现数据上传与下载功能。
◆2、提供系统/设备调试接口，便于进行系统软件升级、功能调整与故障的诊断修复。
◆3、提供外场本地输出接口，利于在故障尚未恢复的情况下本地导出数据的。
数据接口应满足《全国道路交通管理信息数据库规范》（GA329）。

	
	
	4.11 广播系统技术要求

	
	
	◆4.11.1 广播系统功能要求
1、广播系统主要运用于快速路主线上各种分合流之前或事故易发处，用于在发生严重拥堵、或发生严重交通事件时，作为交通控制指挥系统的辅助手段，提供事件信息发布和预警消息，同时有效地实施指挥车辆、指导人员疏散等工作。
2、广播系统也可用于对违法行为集中路段的交通违法行为主体进行声讯警告，如对路边停车集中路段的声讯警告等。
3、路边广播系统根据交通管理需要，既可以与视频监控系统、信息采集系统、事件检测系统等联动，自动对违法行为发出声讯警告；也可由人工控制发布信息；同时具备分区广播功能，定时自动播放、关闭。
4、路边广播系统前端设备建议采用高功率单面室外防水音柱，音量不得高于65分贝，音柱相邻间隔依据功率不同原则上需满足30~35米（60W）或60~70米（80W）。
5、外场建设的广播设备需顺畅接入交警指挥中心已建的网络广播系统中，进行统一管理。

	
	
	4.11.2 室外防水音柱
◆1、采用双面扬声器单元设计，声音覆盖面广。专属安装支架。
◆2、材料：铝合金。
◆3、额定功率（100V）≥120W。
◆4、最大功率 ≤160W。
◆5、灵敏度 93dB±3dB。
◆6、阻抗黑:COM  白:125Ω。
◆7、频率响应 150-14.5KHz。

	
	
	4.11.3 IP网络解码带功放终端
◆1、标准19英寸机架设计。
2、网络接口：标准RJ45输入。
3、支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播)。
◆4、采样率：8KHz～48KHz,AUX。
◆5、输出幅度：≥1000mV。
◆6、2路莲花座输出接口。
◆7、AUX输出阻抗：≤470Ω。
◆8、频率响应：80Hz～16KHz。
◆9、谐波失真：≤0.3%。
◆10、信噪比：＞65dB。
◆11、额定输出功率：≥500W。
◆12、输入灵敏度&输入阻抗：775mV/10KΩ。平衡 ×LR/TRS接口。
◆13、输出灵敏度&输出源阻抗：775mV/470Ω。平衡 ×LR 接口。

	
	
	4.12 鱼腹线实线变道抓拍系统技术要求

	
	
	4.12.1 鱼腹线实线变道抓拍系统功能要求
◆1、驾驶人面部特征记录功能：在本项目所有桥上违法实线变道摄像机，通过对驾驶人面部特征记录功能，将违法行为与对应车辆的正向图片匹配起来，从而将违法行为固定到驾驶人。
◆2、图像记录存储功能：系统记录的车辆信息除车辆图像信息外，还应记录车辆的通行信息，如时间、地点、方向、号牌号码、号牌颜色、车道编号等，并将相关信息叠加到图片上。实现车辆采集、车辆号牌全自动识别、以及相关控制数据存储等功能。车辆图像捕获时应不受雨、雪、雾等天气、环境光和相临车道通行车辆的影响而出现误记录。在环境无雾包括雨雪天气下，监控区域内规范行驶的车辆被记录的图片应能看清车辆类型、颜色和所载货物等。
◆3、前端备份存储功能：系统采集的图片、视频可在设备前端做备份存储，按照数据存储时长的要求配置不同容量的硬盘。系统可根据预先的空间分配，优先保证足够的图片存储空间，保证核心数据不丢失。
◆4、记录有效率：在标注的适用条件下，记录有效率应不小于80％。
◆5、计时误差：闯红灯自动记录系统24h计时误差应不超过1s。
◆6、数据传输：
（1）数据传输要求：闯红灯自动记录系统应具备联网数据传输或现场数据下载功能。
（2）联网数据传输：通过网络将机动车闯红灯信息自动传输到指定数据中心，且信息传输应具有防丢失、防篡改等功能。
（3）现场数据下载：现场将机动车闯红灯信息人工或自动下载到存储介质中后带回数据中心，下载过程不得删改原始信息，且应自动生成下载日志信息，包括下载人、下载时间等信息。
◆7、号牌识别功能：系统应支持摄像机内置车牌识别功能，能识别的号牌结构应包括：
（1）单排字符结构的号牌，如军队用小型汽车号牌、GA36-2007中的小型汽车号牌、港澳入出境车号牌、教练汽车号牌等。
（2）可识别武警用小型汽车号牌。
（3）可识别警用汽车号牌。
（4）可识别新能源车辆号牌。
（5）双排字符结构的号牌，如军队用大型汽车号牌、武警用大型汽车号牌、GA36-2007中的大型汽车号牌、挂车号牌、低速汽车号牌、摩托车号牌等。
（6）号牌字符识别：应识别的字符包括：
①数字：0~9；
②字母：A~Z；
③省、自治区、直辖市简称：京、津、晋、冀、蒙、辽、吉、黑、沪、苏、浙、皖、闽、赣、鲁、豫、鄂、湘、粤、桂、琼、川、贵、云、藏、陕、甘、青、宁、新、渝；
④军牌用汉字：军、海、空、北、沈、南、兰、广、成、济、京；
⑤号牌分类用汉字：警、学、领、试、挂、港、澳、超、使；
⑥武警号牌特殊字符：WJ、00~34、练。
（7）号牌颜色识别：系统应至少能识别蓝、黄、白、黑四种底色的机动车号牌。
（8）车辆号牌识别要求：车辆前号牌识别准确率白天应大于95%，夜间应大于90%，可全天候识别（除摩托车号牌、低速车号牌、临时号牌、农用拖拉机号牌外）。号牌识别信息包含号牌结构、号牌字符、号牌颜色等信息。
◆8、车型识别功能：系统采用车牌颜色和视频检测技术结合的方法对车辆类型进行判别，可对四轮车进行4种车型进行识别（轿车、客车、大货车、小货车）以及摩托车进行识别。
◆9、系统应支持高清视频录像功能：系统应具备录像功能，采用H.264、MPEG4或MJPEG编码标准，视频质量不低于720P及8fps，并能确保前端存储连续录像时间不小于7日；录像支持OSD信息叠加，叠加的信息至少包括日期、时间（精确到秒）、监控点名称、设备编号等信息。录像中能清晰地反映车辆的颜色、车辆类型、运动轨迹；并提供录像查询、录像下载等功能。
◆10、通过车辆图像记录功能：应能清晰记录通过车辆的图片。
11、逆行记录功能：应能清晰记录逆行车辆的图片，图片应符合GA/T 832的要求。
12、不按所需行进方向驶入导向车道记录功能：应能清晰记录不按所需行进方向驶入导向车道的图片，图片应符合GA/T 832的要求。
13、不按规定车道行驶记录功能：应能清晰记录不按规定车道行驶车辆的图片，图片应符合GA/T 832的要求。
14、实线变道行驶记录功能：应能清晰记录实线变道行驶车辆的图片，图片应符合GA/T 832的要求。
◆15、交通参数采集功能：通过检测数据，统计交通流参数，包括每个方向每个车道的流量、车速、时间占有率、车长、车头时距等，其中流量采集准确度不小于90%；交通数据统计周期可按需求进行设置和输出，并支持丰富的图形报表及数据导出。同时，可通过网络接口将流量数据信息传递给路口信号机，实现电子警察和信号机的信息互联互通，数据传输符合GA/T 920-2010《道路交通信号控制机与车辆检测器间的通信协议》。并可以通过标准GB/T28181协议和中心的PGIS平台对接，根据需求传输平台所需交通参数。
◆16、布控/撤控报警功能：系统应具有针对超速车辆、黑名单里的被盗抢车辆和交通肇事逃逸车辆能实时布控报警，具有现场报警和远程报警功能。可设置布控/撤控时间，布控时间内当通过车辆与用户事先录入的被盗抢车辆或交通肇事逃逸等黑名单车辆的牌照号码及车型等信息特征相符合时，系统在现场可以立即以声光进行报警，提醒值班人员有可疑车辆通过。
◆17、断点续传功能：系统应支持多种方式的数据传输。可通过FTP方式自动上传违法数据、车辆通过信息（时间、地点、车牌号码等）、设备监测数据、流量统计数据等到中心管理系统；也可在中心通过TCP/IP网络下载操控前端设备。如因网络中断或其它故障，信息备份存储于前端设备中，待故障恢复后自动上传。
◆18、水印加密防篡改功能：系统应具有水印加密功能，图像、录像在前端摄像机内部进行加密处理，防止在传输、存储、处理等过程中被人为修改，管理中心在接收到前端传回的图片、录像时需要进行算法验证，确认是否有被篡改，保证执法的真实、公平、公正。
◆19、自适应补光功能：为保证系统在各种光线条件下的成像清晰，系统须采用自适应控制补光技术。必须进行防炫目处理，不能对驾驶人员安全驾驶造成影响。
◆20、智能补光功能：系统前端设备能根据光线的变化或时间的控制自动改变摄像设备的工作参数，自动打开或关闭补光设备，确保记录图片的清晰。同时根据现场情况可对补光灯进行光栅增补,减少市区光污染。补光灯采用频闪技术，与高清摄像机采集频率完全匹配，在达到最大补光效果的同时降低灯光对周围环境的影响，不会对驾驶人造成直接强光刺激。
◆21、中心校时功能：系统应可接受中心的校时命令，完成统一精准校时功能。
◆22、卡口功能：系统具备卡口功能，对所有经由监控点车道的所有车辆进行图像记录，车辆捕获率不低于99%。
◆23、车型判别功能（卡口摄像机功能）：系统采用车牌颜色和视频检测技术结合的方法对车辆类型进行判别，可对7种车型进行识别（大货车、小货车、客车、轿车、面包车、中型客车、SUV-MPV）。
◆24、车标识别功能（卡口摄像机功能）：系统采用视频检测技术对车标进行识别，可对200种车标进行识别，可供用户根据车标来查询通行车辆。
◆25、车辆子品牌识别功能（卡口摄像机功能）：系统采用视频检测技术对车辆子品牌进行识别，可对不少于1018种车辆子品牌进行识别，可供用户根据车辆子品牌来查询通行车辆。
◆26、未系安全带检测功能（卡口摄像机功能）：系统采用视频检测技术，对未系安全带行为进行检测。
◆27、接打电话检测功能（卡口摄像机功能）：系统采用视频检测技术，实现对前排驾驶人接打电话状态的检测。
◆28、人脸特征抠图（卡口摄像机功能）：系统采用视频检测技术对驾驶室人脸特征进行检测，并将人脸特征抠出。
◆29、打开遮阳板检测（卡口摄像机功能）：系统采用视频检测技术对打开遮阳板进行检测。
◆30、车身颜色识别功能（卡口摄像机功能）：系统可自动对车身深浅和颜色进行识别，可供用户根据车身颜色来查询通行车辆。系统可自动区分出车辆为深色车辆还是浅色车辆；并识别出不少于11种常见车身颜色，11种颜色包括：白，灰(银)，黄、粉、红、绿、蓝、棕、黑、紫、青。
◆31、相位同步功能：系统视频帧率应与工频保持整数倍约束关系，以保证拍摄的外部工频设备，如红绿灯等设备，不会变暗或者变黑。
◆32、设备管理及运维功能：系统应提供设备编号、设备时钟、设备运行状态监测设置等设备参数配置，可通过前端人机交互界面进行现场配置，也可以在中央远程配置及获取校验。具备故障自动检测功能，能通过软硬件自动检测系统故障并恢复正常工作。应具有断电自动重启复位、自动侦错报错、自动监测主要设备（摄像机、服务器等）等远程维护功能，并提供设备故障报警、系统现场登陆等信息。
◆33、网管功能：系统具备网管运维功能，对各种服务器资源、设备资源的运行状态、卡口的工作状态、用户在线状态进行定期巡检，并在平台运维模块中展现状态统计信息。
（1）服务器运行状态监测
系统支持对各类服务器运行状态进行统计，统计内容包括服务器类型、服务器总数、正常数、在线异常数、离线数、未注册数、未知数。系统支持对服务器的当前运行状态和历史运行状态进行查询，支持远程配置和远程重启。
（2）设备状态监测
系统支持对各类设备运行状态进行统计，统计内容包括设备类型、设备总数、正常数、在线异常数、离线数、未注数、设备在线率、监控点总数。系统支持对设备的当前运行状态和历史运行状态进行查询，支持远程配置和远程重启。
（3）卡口状态监测
系统支持对卡口运行状态进行统计，统计内容包括组织名称、卡口总数、卡口正常数、卡口异常数、卡口异常百分率。系统支持对卡口的当前运行状态和历史运行状态进行查询。
（4）用户状态监测
系统支持用户在线状态统计，统计内容包括组织名称、用户总数、用户在线总数。系统支持对用户的历史登陆状态进行记录，记录内容包括在线状态、登陆次数、登陆方式、上线时间、登陆地址等。
◆34、资产管理
组织机构内部管理中会涉及各种视频监控设备、抓拍机、服务器等多种用户固定资产资源。系统具备资产管理功能，可实现对资产信息的录入、编辑、查询、维护、报废、统计报表等业务应用功能。
◆35、查询功能：系统应能对车辆通行信息、车辆违法信息、布控/撤控信息、系统运行日志信息、系统操作日志等信息按不同条件进行查询统计。包括通行车辆的实时监控、车辆精确查询、模糊查询、布控查询、报警查询、通行车辆流量统计等功能，查询的信息可以多种形式打印输出。
◆36、权限设置和日志记录功能
（1）系统应具备权限管理设置功能，能够对不同对象分配不同类型的使用权限。
（2）系统应具备日志记录功能。可记录主要设备、网络状态日志和主要运行软件的工作日志，还能记录设备或者网络状态改变（重启、或者重新连接）、主要软件发生重启或故障等事件日志。
（3）系统应具有时钟校时功能，24h内设备的计时误差不超过1.0s。
◆37、记录有效率：在标注的适用条件下，记录有效率应不小于80％。
◆38、逆行：捕获率应不小于80%，记录有效率应不小于80%。
◆39、不按规定车道行驶：捕获率应不小于80%，记录有效率应不小于80%。
◆40、卡口车辆捕获率：不低于99%。
◆41、车型判别：准确度不低于85%
◆42、车标识别：准确度不低于85%
◆43、车辆子品牌识别：准确度不低于85%
◆44、计时误差：闯红灯自动记录系统24h计时误差应不超过1s。

	
	
	4.12.2微光高清抓拍单元1（尾牌）
同4.3.2。

	
	
	4.12.3微光高清抓拍单元（前牌）
同4.3.3。

	
	
	4.12.4智能补光灯
同4.3.4

	
	
	4.12.5 智能抱杆箱
同4.2.4。

	
	
	◆4.13停车收费管理系统
本项目拟在市区范围内改造及新建200个路内停车泊位，河东路（沙州路至南环路西侧）、白鹿鹿（百桥路至西二环两侧）、锦程路（华昌路至南苑路两侧）、杨舍西街单侧、龙潭路（限时20分车位）、暨阳路（限时20分车位）、海关路（限时20分车位）、城北所前道路、老宅路（沙州路至暨阳路单侧）。

	
	
	4.13.1高位相机
▲双通道方向可以组合形成0°~355°的夹角范围；支持泊位自动画线功能，手动绘制区域后，开启自动画线功能，可对画面内的泊位信息进行自动检测和识别，并自动绘制泊位框线。支持辅助安装功能；开启辅助安装功能时，预览界面显示车牌一定像素大小的虚拟图标及上下限位线；可将虚拟图标拖动到预览画面的对应位置，以判定该目标像素点是否满足对应的智能监控需求；虚拟图标及上下限位线的像素大小可设置。（投标时须在响应文件中提供第三方检测机构出具的合格检验报告或功能截图等相关证明材料）
◆具体参数如下：
传感器类型：通道1（细节）：不低于1/1.8英寸CMOS；通道2（细节）：不低于1/1.2英寸CMOS；
像素：通道1（细节）：不低于800万；通道2（细节）：不低于800万；
最大分辨率：不低于3840×2160；
最低照度：通道1（细节）：不高于0.002lux（彩色模式）；不高于0.0002lux（黑白模式）；不高于0lux（补光灯开启）；通道2（细节）：不高于0.001lux（彩色模式）；不高于0.0001lux（黑白模式）；不高于0lux（补光灯开启）；
最大补光距离：不低于100m（视频监控距离），不低于50m（车牌识别距离）；
补光灯：通道1（细节）：不低于3颗（柔光双色灯）；通道2（细节）：不低于3颗（柔光双色灯），2颗（暖光灯）；
镜头类型：通道1（细节）：机芯镜头 ；通道2（细节）：机芯镜头；
镜头焦距：通道1（细节）：8mm～32mm；通道2（细节）：10mm～50mm；
车位管理：支持路侧平行式车位驶入驶出抓拍；支持车牌识别；支持泊位关联；单枪最多支持8车位管理；支持车位巡检功能；支持非机动车占位报警、逆向停车报警、跨位停车报警、压线停车报警；支持车辆过滤；支持车牌曝光；支持停车数据报表输出；支持抓图张数2～4张可配置；支持图片合成功能；
违停检测：支持和车位管理智能同时开启；支持违停车辆报表输出；
卡口功能：支持卡口抓拍功能；支持和车位管理智能同时开启；支持车辆类型、车身颜色、车牌、车牌颜色等多种机动车属性识别；
智能检索：配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放；
低照等级：超星光；
防护等级：不低于IP67。

	
	
	4.13.2路侧停车智能终端管理盒
◆参数如下：
内存：不低于2GB；
车辆查询：按时间段，通道，图片类型，车牌查询；
OSD信息叠加：支持时间、地点、违法行为、违法代码、车牌、车牌颜色、车牌类型、车身颜色、车辆大小、车辆类型、车标、设备编号、防伪码、GPS信息、远程设备GPS地点信息、车位名称、自定义等信息叠加；
证据记录：卡口、违法停车、B类违法停车、C类违法停车、D类违法停车、手动抓拍、黄网格违法停车、受限车牌、机动车违停、非机动车违停、车位有车、车位无车、停车检测、定时抓图；
数据防删改：支持（录像、图片文件无法直接删除）；
取证图像：车牌模糊匹配、车位状态巡检、重复车牌处理、一位多车处理、僵尸车报警、匹配异常信息上报；
国密功能：支持国密GB 35114-A级功能。

	
	
	4.13.2智能抱杆箱
同4.2.4。

	
	
	4.14 中心设备技术要求

	
	
	4.14.1 软件系统要求
所有子系统的外场设备均需顺畅接入张家港市公安局控制中心现有的管理平台中。施工方须确保数据顺畅对接。

	
	
	4.14.2 云存储节点1
◆1、采用高性能六核处理器；支持国产化操作系统；高速缓存：≥16GB DDR4 主频≥2666MHz；电源冗余：1+1冗余电源；网络接口：不少于8个千兆数据电口；内置 1块 512G 企业级固态硬盘；包含48块8T云存储专用硬盘。
◆2、支持人脸、车辆卡口设备接入以及结构化数据接入；支持视频和图片的基础存储业务，包括录像计划，图片计划配置管理，包括视频流按通道和类型进行分类，并进行相应的索引创建等。
◆3、单节点支持最大视频存储300路且最大带宽≤800Mbps，最大64路或256Mbps转发；最大300路卡口，写入200张图片/s(1:1大小图)，读取200张图片/s(1:1大小图)。
◆4、云存储集群单节点大图和小图在1比1混合场景下的性能，并发同时写性能不低于8000张大图/秒和8000张小图/秒，同时并发读取性能也不低于8000张大图/秒和8000张小图/秒，云存储集群图片整体读写性能随存储节点数量扩容增加而线性扩展递增云存储超融合系统内置支持容器引擎服务，支持开放容器应用。一套云存储超融合系统支持5种不同维度异构组合能力，包括异构CPU（X86（包含海光CPU）、ARM）、异构算力（ CPU算力（低、中、高）、 GPU算力（Tesla卡、Atlas卡））、不同操作系统（欧拉、CentOS、麒麟、ubuntu、统信）、不同网络（千兆/万兆、FC）、不同硬盘介质（SSD/HDD、SAS盘/SATA盘）。支持统一对全局资源进行管控和最优调度，支持计算、存储、网络资源共享、虚拟化和高性能网络方案。支持容器网络的出入向QoS，支持对Pod带宽进行限流；支持LoadBalancer、Nodeport网络模式。
◆5、云存储系统支持全自动数据校验和数据恢复功能，支持包括快速校验、深度校验等20种数据自动校验策略和10种自动修复策略。支持将数据校验和元数据校验分开配置，支持指定数据校验和恢复的时间窗口，支持指定数据校验优先级和校验速率。支持数据检出不一致后自动触发数据恢复功能，自动选择数据副本进行恢复。支持全自动数据校验和恢复全程，无需人为干预，提升数据存储可靠性。
▲6、云存储系统支持标准SNMP协议，支持6大类信息获取接口，包括系统类接口、网络接口、CPU接口、存储介质接口、内存接口、以及云存储集群服务检测接口。云存储服务器支持BMC远程访问，支持控制服务器开机、关机、重启，支持控制开启和关闭服务器硬盘的休眠节能功能等。（投标时须在响应文件中提供第三方检测机构出具的合格检验报告或功能截图等相关证明材料）
◆7、云存储系统支持监控硬盘各项指标，可以查看10种硬盘典型SMART信息，包括硬盘错误数、硬盘坏道数、硬盘容量、硬盘温度、硬盘振动、数据读取错误率、上电时间、上电时长、断电次数、重映射扇区数，并针对每种指标在页面上展示健康评判结果和参考范围。硬盘监控管理支持以全局列表和服务器拓扑两种形式展示硬盘的基本信息，支持展示14种硬盘信息：包含硬盘类型、所在服务器槽位、IP、序列号、在位状态、介质类型、IO利用率、容量使用情况、SMART健康度、专有工具检测健康结果、硬盘抖动频率、IO波动比例、预测剩余寿命时间、硬盘健康状态（包括正常、良好、亚健康告警、变慢、即将损坏、故障损坏6个等级）。支持按时间显示硬盘的坏扇区、振动异常数、硬盘温度、硬盘错误数、硬盘断电数、硬盘坏道数、重映射扇区数、已用容量占比、数据读取错误率、IO利用率10项指标信息的变化趋势的曲线图。
◆8、云存储集群支持网络亚健康监测管理，支持6种网络异常监测，包括支持监测网卡丢包、网卡低于千兆速率（降速）、流量瞬时波峰数、网络重连数、ping大包丢失、网络超时数。支持主动网络健康检测，同时对业务、存储双网检测和隔离，最多支持隔离N-1台网络异常节点（N为存储节点数量），异常网络恢复之后自动开启存储节点服务，自动上线，业务自动负载均衡。同时自动探测网络丢包，当节点服务器存储网或者业务网丢包率高于10%时，自动将该节点进行网络隔离。当丢包率恢复到容忍阈值之内时，自动将该节点重新加入集群，承担业务写入。

	
	
	4.14.3 视频平台接入扩容
对张家港交警大队现有视频监控平台进行接入授权扩容，包含视频监控平台接入授权，基础功能支持流媒体视频流的转发、存储、回放及下载。

	
	
	4.14.4服务器配置要求
	序号
	一级指标
	二级指标
	指标要求

	
1
	
CPU规格
	
CPU 信息
	CPU：≥2颗处理器，单处理器物理核心数≥32核，主频≥3.0.GHz，末级缓存容量≥64MB，线程数≥32线程，支持内存的最高速率≥3200 MHz；

	2
	

主板规格
	主板支持的 CPU 和内存情况
	内存：≥128G DDR4，

	3
	
	主板内存槽数量
	≥8根内存插槽；

	4
	
	主板存储接口
	至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种

	5
	
	主板 PCIe插槽数量及规格
	≥4个标准PCIE插槽，符合PCle4.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCle的接口速率与位宽需保证向下兼容

	6
	
	特殊孔位及接口
	a)服务器机箱内主板可根据用户实际使用需求支持安装多功能导入装置板卡，机箱内需预留多功能导入装置板卡安装位置，容量不小于
55mm×45mm×15mm（长×宽×高，单位毫米）；
b)服务器主板可根据用户实际使用需求预留满足 USB2.0 或 USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压5V，采用 USB2.0 时，最大过电流应不小于 0.5A，采用 USB3.0 时，最大过电流应不小于 1A

	7
	
	板载网络接口
	支持板载网络接口不少于1个1GE网口

	8
	内存规格
	内存数量
	≥4

	9
	
	内存规格
	≥DDR4

	
	
	
内存通道
	支持多个内存接口通道，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确

	10
	
存储规格
	硬盘类型
	 SATA 硬盘

	11
	
	硬磁盘实配容量
	≥2块 3.5英寸 SATA 4TB 企业级机械硬盘，2块 2.5英寸 SATA 960GB 读写混合型SSD

	11
	
	硬磁盘实配容量
	服务器产品至少要配备一款存储设备
a)若配备硬磁盘，服务器提供的实配硬磁盘可用容量应不小于600GB b)若配备固态盘，实配固态盘单盘可用容量不小于 960GB，NVMe SSD容量不小于960GB

	12
	
	
硬盘接口类型
	a)若配备硬磁盘，应提供 SAS 3.0或 SATA 3.0 及以上接口；
b)若配备固态盘，应提供至少 1 种类型固态盘接口，如 UFS、SATA、PCIe等

	13
	
	硬盘实配数量
	a)若配备硬磁盘，服务器提供的实配硬磁盘数量应不小于 2 块，可实现互为备份；
b)若配备固态盘，实配盘数应不小于 1 块

	14
	
	硬盘插槽数量及规格
	a) 供应商应给出配置的硬盘尺寸，如 2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘；
b) 机箱高度为88.9mm 的服务器可支持的硬盘数量应不少于 8 块，机箱高度为44.45mm 的服务器可支持的硬盘数量应不少于 4 块。
c) 存储型服务器可支持硬盘数量应不少于 24 块

	15
	
	硬盘其他参数要求
	a)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或6孔；工作状态环境温度应满足 5℃ ~55℃ , 其它参数应符合 GB/T 12628的相关规定；

b)若服务器支持固态盘，固态盘符合 SJ/T 11654 相关规定

	19
	RAID卡规格（若支持RAID卡）
	RAID 卡支持的 SAS接口数
	≥8

	20
	SAS直通卡
规格(若支持SAS直通
卡)
	SAS直通卡SAS接口数量
	

/

	21
	HBA卡规格(若支持HBA直通
卡)
	HBA卡端口数量
	

/

	22
	网络规格
	网口速率和数量
	

配备网口数量不少于8个，且网口速率不少于1GE

	23
	
	存储型服务器网口速率和数量
	存储型服务器1GE网口数量不少于2个，10GE以上网口数量不少于2个

	24
	
	独立网卡网口数量
	若配备独立网卡，独立网卡网口数量≥0

	25
	
	独立网卡接口类型
	支持RJ45/QSFP/SFP等

	26
	
	板载网卡接口类型
	支持RJ45/QSFP/SFP等

	27
	外部
	显示接口
	显示接口类型应不少于1种，如：VGA、DP、HDMI等

	28
	接口规格
	USB 接口
	配备USB接口，如USB2.0、USB3.0等

	29
	
	特殊接口及孔位
	前面板预留1个专用USB母座接口孔位

	30
	
	其他接口
	a)串口数量不少于1个，并可实现GB/T 6107或GB/T 26803.2的相关功能；
b) 服务器主机前面板可根据用户实际使用需求预留1个专用USB母座接口孔位

	31
	电源规格
	电源冗余模式
	整机电源模块按1+1冗余或N+1冗余配置

	32
	
	电源模块数量
	
≥2

	33
	
	电源功率
	电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求

	34
	
	电源指示灯
	配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态

	35
	整机规格
	外观和结构
	a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；
d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；
e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；
f) 高密度服务器应给出 CPU 个数与机柜高度；
g) 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确


	36
	
	尺寸（高×宽×深）
	2U标准尺寸
设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要

	37
	
	服务器导轨
	19英寸标准，L型固定支架安装

	38
	
	CPU 个数与机柜高度单位(U)比
	
1*CPU个数与机柜高度（42U）

	39
	
	环境适应性
	气候环境适应性应符合GB/T
9813.3的有关规定，工作温度10~35℃,贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃) ；大气压86～106kPa

	40
	
	特殊机型
环境适应性
	边缘应用服务器，工作环境温度宜为0～45℃,短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃,液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃

	41
	
	机械环境适应性
	机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定

	42
	
	噪声
	符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值
塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB

	43
	AI计算单元规格
	AI 计算单元
	若配备AI计算单元应符合如下要求：
a) 具备人工智能加速处理器，计算精度至少支持FP16、BF16、FP32、 FP64、INT8和 INT16等中的1种；
b) 单推理卡或模块，具备视频解析、文本识别、语音分析等推理能力；在视觉场景下配备可直接调用的接口实现视觉计算加速，路数不小于64（1080P 30FPS）

	44
	
	一键式迁移
	若服务器配备AI计算单元，提供训练脚本迁移工具

	45
	
机柜规格
	机柜尺寸
	600*800*2000mm、42U标准尺寸

	46
	
	机柜管理板
	配备机柜管理板

	47
	
	机柜电源规格
	a) 机柜电源支持集中供电，电源输入不少于2路且支持自动切换；
b) 机柜电源模块支持N+1冗余配置，电源模块可独立更换

	48
	主板功能
	主板外部接口种类
	支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2接口、BMC管理端口

	49
	
	主板防烧板设计
	支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散

	50
	
	扩展功能
	实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能

	51
	网络功能
	网络功能
	支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能

	52
	CPU功能
	计算处理
	支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能

	53
	
	密码算法实现
	CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T
37092或GM/T 0028的相关规定

	54
	
存储功能
	
内存校验
	支持内存校验或内存增强型纠错功能

	55
	
	SATA SSD NAND 健康状态上报
	支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断

	56
	
	SATA SSD单 die 故障隔离
	支持SSD关键外部存储器中单存储晶元故障隔离

	57
	RAID卡功能（若支持RAID卡）
	RAID 卡
RAID 级别支持
	RAID模式支持RAID 0/1/10/5，存储型支持RAID 0/1/5/6/10/50/60

	58
	
	RAID 卡
BBU 单元
	RAID卡支持电池或电容备份单元

	59
	光驱功能
	光驱类型
（是否支持 RW，以及光盘类型
CD/DVD）
	若配备光驱，应提供光驱的安装形式（如内置、外置）、光驱读写类型（如只读、可刻录等）、光盘类型的兼容列表（如CD-ROM、CD-RW、DVD±RW等）

	60
	电源功能
	电源热插拔
	整机电源模块应具备热插拔功能

	61
	
	电源过流保护
	支持过流及短路保护的功能

	62
	
整机功能
	散热方式
	支持风冷或液冷等散热方式

	63
	
	其他功能
	a) 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）；
b) 支持熔断保护与恢复功能

	64
	管理系统功能
	BMC 固件基础功能
	1)支持DHCP设置网络功能；
2)支持静态 IP设置网络功能；
3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；
4)支持日志信息导出和记录删除功能；
5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；
6)设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；
7)支持 IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能；
8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；
9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；
10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；
11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等；
12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；
13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；
14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；
15)支持设置口令策略功能；
16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；
17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；
18)支持读取设备主板的工作环境温度功能；
19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能；
20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理；
21)应支持固件版本查询、固件升级
22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；
23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；
24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能

	65
	
	BMC 固件增强功能
	a）网络控制、安装提供图形访问界面网络；
b）设备的BMC管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分；
c）Web GUI采用BMC端口直连，平均响应时间为不大于1s

	66
	
	BIOS 固件基础功能
	a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；
b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；
c）支持设置界面中英文显示切换功能；
d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能；
e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；
f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；
g）支持安全启动功能；
h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；
i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；
j）支持RAID识别和启动功能；
k）支持串口重定向功能；
l）支持固件更新功能；
m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能；
n）支持网络引导启用和关闭功能

	67
	
	远程控制
	支持远程关机和重新启动功能

	68
	操作
系统
及驱
动功
能
	操作系统及驱动的升级
	支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级

	69
	
	操作系统
及驱动的
备份还原
	支持操作系统备份及还原功能

	70
	
	操作系统功能
	a) 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；
b) 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求

	71
	中文信息处理功能
	中文信息处理
	
符合GB18030的有关规定

	72
	机柜功能
	机柜管理功能
	机柜管理系统包括服务器节点BMC管理系统、机柜管理系统或交换节点管理系统

	73
	
	机柜通信方式
	若配备机柜管理板可实现包括：资产管理、电源模块、功耗管理和液冷漏液检测等功能

	74
	
	多集群作业管理
	支持多集群作业管理功能

	75
	关键部件安全要求
	关键部件
安全要求
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	76
	固件安全要求
	故障检测
	支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警

	77
	
	内存故障
智能预测
和自愈修复
	支持内存故障智能预测和自愈修
复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低

	78
	
	硬盘故障智能预测
	支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障

	79
	
	PCIe 链路故障智能诊断
	支持PCIe链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe链路

	80
	
	内存故障隔离
	支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断

	81
	
	内存、PCIe卡的故障
精准告警功能
	支持内存、PCIe卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置

	82
	
	异常下电
关键数据保护
	支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失

	83
	
	BMC/BIOS固件双镜像保护
	支持BMC/BIOS固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运
行，提升系统稳定性

	
84
	
	CPU 核重启隔离
	支持CPU核发生不可纠正故障后，
重启后由BIOS隔离该故障核，OS不可见，防止OS再次使用导致系统异常，核0除外

	85
	
	内存地址隔离
	在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离

	86
	
	内存存储阵列替换
	在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换

	87
	
	安全启动
	支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性

	88
	系统安全要求
	syslog 双向鉴别
	支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别

	89
	
	弱口令字典检查
	支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令

	90
	
	白名单访问控制
	支持基于时间、IP或MAC 白名单访问控制

	91
	
	双因素鉴别
	支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统

	
92
	
	二次鉴别
	支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作

	93
	
	匿名化用
户告警接收邮箱
	支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理

	94
	
	密码证书安全加密存储
	支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法

	95
	
	敏感信息安全加密传输
	支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息

	96
	信息安全要求
	研发过程安全
	供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清
单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯

	97
	
	漏洞管理
	供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC软件等)都可以查看

	98
	
	网络关键
设备服务器要求
	作为网络关键设备的服务器应符合GB 40050的相关规定

	99
	
	增强要求
	a) 嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建；
b) 支持可信平台控制模块(TPCM)；
c) 支持在固件系统（BMC、BIOS）
启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC固件或BIOS固件进行完整性检测、更新和恢复；
d) 支持对CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功
能；
e) 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能；
f) 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012的相关规定；
g) 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可

	100
	物理安全
	物理安全
	安全要求应符合GB 4943.1的规定

	101
	限用物质
的限
量要求
	限用物质的限量要求
	
限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求

	102
	CPU性能
	CPU 主频
	≥2.6GHz

	103
	
	单 CPU 核数
	≥32

	104
	
	单CPU末级缓存容量
	
≥64MB

	105
	内存性能
	单内存模块容量
	≥32GB

	106
	
	内存速率
	≥2666MT/s

	107
	存储性能
	硬盘转速
	安装的硬磁盘转速不小于7200rpm

	108
	RAID卡性能
	RAID 卡缓存容量大小
	若配备RAID卡且RAID卡有缓存容量，容量不少于1GB

	109
	FCHBA
卡性
能
	FC HBA 卡速率
	若配备FC HBA卡，单端口最大的连接速率不少于8Gb/s

	110
	网络性能
	独立网卡速率
	≥10GE

	111
	
	板载网卡速率
	≥1GE

	112
	电源能耗
	电源能耗
	符合GB/T 9813.3的有关规定

	113
	部件
兼容
性要
求
	内存兼容性
	适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格

	114
	
	固态存储兼容性
	适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格

	115
	
	FC HBA 卡兼容性
	FC HBA应适配两种或以上厂商产品

	116
	
	RAID 卡兼容性
	RAID卡应适配两种或以上厂商产品

	117
	
	网卡兼容性
	网卡应适配两种或以上厂商产品

	118
	
	功能卡兼容性
	内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡

	119
	外设
兼容
性
	外设兼容性
	兼容多种主流生产商的外部设备，
包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动

	120
	软件
兼容
性
	数据库兼容
	兼容3个及以上厂商的数据库产品
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	中间件兼容
	兼容3个及以上厂商的中间件产品
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	平台软件兼容
	兼容3个及以上厂商的大数据平台
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	虚拟化软件兼容
	兼容2款及以上虚拟化软件

	124
	存储
可靠
性要求
	SATA SSD可靠性
	SSD的m1值（MTBF的不可接受值）不低于200000h

	125
	整机
可靠
性要
求
	整机可靠性
	m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h
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	风扇可靠性
	风扇寿命应不低于40000h
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	部件可靠性
	支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)

	128
	包装及运
输要求
	标志、包
装、运输和贮存
	符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定

	129
	服务响应
	服务响应
	a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
b) 提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；
c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务
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	培训服务
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容

	131
	服务周期
	服务周期
	a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年；
b) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；
c) 产品停止服务时间应提前1年告知客户；
d) 产品发布日期需在随机文件中明确

	132
	服务工具要求
	工具要求
	供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权
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	辅助工具
	支持如下功能
a) 本地的数据备份和还原功能；
b) 网络的数据备份和还原功能；
c) 服务器操作系统的自动安装功能；
d) 服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁
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	驱动安装升级指引
	供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引
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	随机附开盖工具
	随服务器打包提供开机箱工具
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	代码迁移工具
	供应商提供从其他CPU架构到当前服务器CPU架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器CPU架构的软件包。提供源码迁移功能，检查分析
C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导
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	性能分析工具
	供应商提供支持当前服务器CPU架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在CPU、内存、IO、网络等方面的性能，并给出优化建议

	138
	
	跨架构平
台应用兼容
	跨CPU架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用

	139
	
	管理软件
	具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能

	
140
	增值服务
	厂家升级产品软件与扩容服务
	供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力

	141
	
	服务保障升级
	供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务

	142
	
	提供上门服务
	供应商具备提供上门服务的能力(可收费)

	143
	
	业务场景
性能优化
服务及整
体架构升级服务
	供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务

	144
	
供应
链质
量
	抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售

	145
	
	供应能力证明
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货




	
	
	4.14.5 管理服务器、数据库服务器、应用服务器、接入服务器
同4.14.4

	
	
	4.14.6 汇聚交换机
◆1.交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥1476Mpps
◆2.支持不少于24个10/100/1000M Base-T以太网端口，16个10GE SFP+，8个25GE SFP28，2个40/100GE QSFP28
◆3.采用国产自研芯片
◆4.内存不低于4GB，保证系统可靠运行
◆5.支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+
◆6.支持MAC表项≥128K，支持ARP表项规格≥64K，支持IPv4 路由表≥128K，支持IPv6 路由表≥64K
◆7.支持切片功能，支持SRv6 BE功能
◆8.实配：千兆单模模块40km  24个，万兆多模模块300m  2个

	
	
	4.14.7 管理交换机
◆1.交换容量≥672 Gbps，包转发率≥207Mpps
◆2.支持不少于48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,2个12GE专用堆叠口 
◆3.采用国产自研芯片
◆4.内存不低于2GB，保证系统可靠运行
◆5.设备支持复位按钮和清配置按钮
◆6.支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3
◆7.支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+SP 队列调度算法
◆8.实配：万兆多模光模块不低于2个

	
	
	4.14.8 云数据库一体机
◆主处理器：A节点：至少2颗国产化处理器，单颗不低于32核64线程，主频不低于2.5GHz，三级缓存32MB，单颗 TDP 115W；B节点：至少2颗国产化，单颗不低于32核64线程，主频不低于2.5GHz，三级缓存32MB，单颗 TDP 115W；
内存：A节点:配置128GB DDR4内存;B节点:配置128GB DDR4内存
RAID卡：A节点:支持RAID0/1/10/JDOB;B节点:支持RAID0/1/10/JDOB
网口：A节点:4个GE电口，1000Mbps;B节点:4个GE电口，1000Mbps
◆性能要求：
单套支持不低于25亿条数据量的存储和分析；支持集群扩容，集群可支持PB级数据量的存储；
总量25亿数据，日增量1500万，1个月内进行精确查询，模糊查询平均响应时间≤1秒；
总量25亿数据，日增量1500万，1天内在无车牌过滤条件下做全量数据的频繁轨迹出现分析，平均响应时间≤3秒；7天内在指定车牌过滤条件下，平均响应时间≤5秒；
总量25亿数据，日增量1500万，1天内在无车牌过滤条件下做1500万数据与1500万数据进行全量碰撞分析，平均响应时间小于5秒；
采用分布式架构，充分调度各主机的CPU、内存、网络、磁盘能力，支持横向扩展；
支持行式、列式、行列混成等多种存储模式，可根据不同应用场景为上层应用提供接口使用；
普通查询，支持不低于100个并发。

	
	
	4.14.9 云存储节点2 
◆参数要求：
	指标项
	技术参数

	兼容性
	设备须与交通局现有存量云存储集群同X86架构、完全兼容，纳入原有云存储池统一管理、统一使用。扩容期间所有在线业务须无中断、无停机，无需迁移原有业务数据。

	主处理器
	≥1颗国产高性能处理器，核心≥8、线程≥16，主频≥2.8GHZ，三级缓存≥64MB，TDP≥120W

	操作系统
	支持嵌入式LINUX系统

	操作界面
	WEB

	控制器
	双控制器

	高速缓存
	标配16G，可扩展至32G

	电源冗余
	1+1冗余电源

	SAS接口
	不少于4个SAS接口

	网络接口
	不少于4个千兆数据电口，2个万兆数据光口

	网络接口扩展
	支持扩展不少于4个万兆光口

	eSATA接口
	不少于2个

	RS-232接口
	不少于2个

	RS-485接口
	不少于2个

	USB接口
	不少于2个USB3.0接口

	硬盘个数
	不低于48块8T企业级硬盘

	硬盘兼容性
	1T、2T、3T、4T、5T、6T、8T、10T支持SAS盘混插 支持SSD硬盘 支持2.5、3.5英寸硬盘 不支持SATA盘

	硬盘安装
	独立硬盘支架

	硬盘热插拔
	支持硬盘热插拔、在线更换

	硬盘使用模式
	单盘，RAID0、1、5、6、JBOD、Hot-Spare（热备）、SRAID

	硬盘管理
	非工作盘休眠，利于散热和降低功耗，延长硬盘寿命

	硬盘处理
	支持磁盘坏道映射，延长硬盘使用寿命

	硬盘状态检测
	支持硬盘使用前预检、使用中周期性巡检

	供电方式
	100V~240V，47~63Hz，12A-6A，支持热插拔

	风扇
	支持热插拔，冗余双滚珠轴承风扇，MTBF>10万小时

	辅材
	含安装所需的网线，光跳线等辅材




	
	
	4.14.10 视频算法识别
◆包含了渣土车、工程车开盖运输、工程车抛洒滴漏等算法，识别准确率不低于80%。
1）工程车开盖运输：划定区域，检测经过工程车开盖状态，当工程车有载物且开盖时，给出告警；
2）工程车抛洒滴漏：划定道路区域，检测是否有工程渣土车抛洒滴漏泥沙、渣土等污染物的行为，若有则上报抛洒预警、抛洒前背景、嫌疑车辆信息进行预警。

	4.14.10
	
	4.14.11事件检测智能服务器
◆至少2颗国产化处理器，单颗不低于24核48线程，主频不低于2.5GHZ,共享64MB三级缓存，TDP 210W；4根32GB DDR4内存条，最大槽位数16个槽位；硬盘不低于1块2.5英寸480GB SSD硬盘，2块4T 3.5寸硬盘；1+1冗余电源、带4G缓存RAID卡、不低于4*板载千兆网口；PCIe 5.0以上接口不少于5个；1个VGA或HDMI接口、4个USB接口；电源功率不低于800W，CRPS白金级能效电源、满负荷小于660W；支持远程关机和重新启动功能；工作温度工作时5℃～45℃(41℉～113℉)；工作湿度：20% RH(25°C)～93% RH(45°C)。采用国产化操作系统，至少含5张智能分析E卡(100 TOPS（峰值算力）,INT8,分析卡内存LPDDR4X 24GB 分析卡功耗72W）可接入至少40路不低于800万像素视频实时分析。

	
	
	4.14.12 视图智能引擎算法服务基础授权
◆支持算法仓对算法的统一管理，支持算法包的上传、删除、启/停用操作，详细信息展示等。支持算力资源的灵活管理，包括：CPU、内存、各类解析、计算卡等。支持人脸、车辆、人机非混合结构化、事件等智能任务的灵活调度，对应用侧提供统一调用接口。支持多个服务集群管理及运行监控，根据节点压力动态调节各节点负担，保证系统均衡稳定。支持服务注册信息、配置信息的统一收集及管理，提供统一运维门户及自动化运维模块。支持特征数据的分布式存储及存储服务的集群管理。支持对算力的授权使能管理。支持边端设备分析后的结构化属性数据和半结构化特征数据，和中心协同，达到云边端数据复用。支持碎片化空闲算力的整合管理，释放的空闲算力资源，提高闲时硬件资源利用率。支持不同网络间算力分时复用。支持任务优先级抢占。

	
	
	4.14.13 AI智能分析服务器
◆至少2颗国产CPU，单CPU不低于24核，主频不低于2.5GHz；标配8张智能分析算力卡，单卡纯硬件算力：不低于50 TFLOPS（FP16峰值算力）、不低于100 TOPS（INT8峰值算力）；内存不低于4*32GB DDR4；硬盘不低于480GB SSD、2*4T SATA 7200RPM 3.5英寸标准盘；1+1冗余电源、带4G缓存RAID卡；PCIe 5.0以上接口不少于5个；1个VGA或HDMI接口、4个USB接口；采用国产化操作系统，不低于4*板载千兆网口；电源不低于2*2000W；支持远程关机和重新启动功能。
◆功能要求
1）违法行为智能审核：支持与公安交通集成指挥平台实现对接，直接嵌入平台运行。AI分析交通违法图片，满足交管非现场执法智能化预审、预警及审核业务需求。
支持交通违法行为智能识别与取证图片合规分析，自动区分证据充分性，标记无效违法数据。
具备多场景自适应能力，可适配不同道路类型、交通管控、光照、天气等复杂通行环境。支持自定义各类无效取证场景过滤规则，可灵活配置规则启用状态。
数据处理性能：单台设备每分钟数据处理量不少于50条；号牌识别准确率不低于98%，通用交通违法无效场景识别正确率不低于95%。
支持客车、货车、摩托车等常规车型及出租车、危化品运输车、救护车、消防车、警用车、工程救险车等特种车辆精准识别。
2）交通事件检测：
通过获取前端实时视频进行交通相关事件检测分析，要求支持交通事件大模型分析、小模型分析和二次研判功能，主要包括停车、拥堵、行人、低速、事故等事件类型，并能分析工程车、危化品车等车辆类型，事件分析准确率不低于90%。支持包括但不限于 RTSP、GB28181 等主流视频协议，可同时接入不少于20路不同协议的视频流。同时须提供标准化的 API 接口，支持与第三方系统进行数据交互与功能集成。

	
	
	4.14.13 应用服务节点
◆配置不低于：两颗国产处理器，单颗 16 核 32 线程，主频 2.5GHz，单颗三级缓存 32MB，单颗 TDP 190W；操作系统：国产操作系统；控制器：单控制器；高速缓存：128GB DDR5；电源冗余：1+1冗余电源；RAID控制器：带4G缓存RAID卡；网络接口：8个千兆数据电口；VGA接口：1个；USB接口：4个USB接口；硬盘个数：标配：2块 3.5英寸 SATA 4TB 企业级机械硬盘2块 2.5英寸 SATA 960GB 读写混合型SSD；供电方式：800W，CRPS白金级能效；功耗：满负荷小于660W；工作温度：工作时5℃～45℃(41℉～113℉)；工作湿度：20% RH(25°C)～93% RH(45°C)。
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	4.14.14 大数据存储节点
参数要求：
◆主处理器：A节点：至少2颗国产化处理器，单颗不低于32核64线程，主频不低于2.5GHz，三级缓存32MB，单颗 TDP 115W；B节点：至少2颗国产化，单颗不低于32核64线程，主频不低于2.5GHz，三级缓存32MB，单颗 TDP 115W；
内存：A节点:配置128GB DDR4内存;B节点:配置128GB DDR4内存
RAID卡：A节点:支持RAID0/1/10/JDOB;B节点:支持RAID0/1/10/JDOB
网口：A节点:4个GE电口，1000Mbps;B节点:4个GE电口，1000Mbps
◆接口：
A节点:前面板提供 2 个 USB 3.0 端口、1 个 DB15 VGA 端口,后面板提供 2 个 USB 3.0 端口、1 个 DB15 VGA 端口,1 个RJ45 串口、1 个 RJ45 系统管理端口;
B节点:前面板提供 2 个 USB 3.0 端口、1 个 DB15 VGA 端口,后面板提供 2 个 USB 3.0 端口、1 个 DB15 VGA 端口,1 个RJ45 串口、1 个 RJ45 系统管理端口
◆性能要求：
单套支持不低于25亿条数据量的存储和分析；支持集群扩容，集群可支持PB级数据量的存储；
总量25亿数据，日增量1500万，1个月内进行精确查询，模糊查询平均响应时间≤1秒；
总量25亿数据，日增量1500万，1天内在无车牌过滤条件下做全量数据的频繁轨迹出现分析，平均响应时间≤3秒；7天内在指定车牌过滤条件下，平均响应时间≤5秒；
总量25亿数据，日增量1500万，1天内在无车牌过滤条件下做1500万数据与1500万数据进行全量碰撞分析，平均响应时间小于5秒；
采用分布式架构，充分调度各主机的CPU、内存、网络、磁盘能力，支持横向扩展；
支持行式、列式、行列混成等多种存储模。

	
	
	4.14.15 高性能GPU分析节点
◆至少2颗国产化处理器，单颗 24 核 48 线程，主频2.5GHZ,共享 64MB 三级缓存，TDP 210W；内存不低于4*32GB DDR4；硬盘不低于2块2.5英寸480GB SSD硬盘，4块4T 3.5寸硬盘；采用国产化操作系统，至少含4张智能分析卡(100 TOPS（峰值算力）,INT8,分析卡内存LPDDR4X 24GB 分析卡功耗72W）,至少含2张智能对比卡（140 TOPS（峰值算力）,INT8,分析卡内存64G， 分析卡功耗70W）支持车辆结构化属性智能分析、以图搜图数据检索、车辆布控等。

	
	
	4.14.16 视频准入设备
◆1、标准2U设备，配置6千兆电口，4个千兆光口，2个万兆光口，另有一个扩展槽位，冗余电源,2TB 硬盘,最大支持10000点以下终端认证或3500个泛终端安全防护。
◆2、支持策略路由、端口镜像、透明网桥、802.1X、Portal、DHCP准入、MAB、WebAuth等多种准入控制方式。
◆3、支持802.1x有线无线网络环境下基于用户、角色、设备类型、设备分组、设备标签等属性动态下发VLAN、ACL。
◆4、支持802.1X方式下的双因子认证，至少支持动态验证码、短信验证码的双因子认证。
◆5、设备支持将收到的镜像流量做过滤并将镜像流量复制一份输出给其他流量监测类设备。
◆6、支持用户、设备、接入交换机、接入端口之间的1对1，1对多的混合绑定，支持手动及自动绑定，支持配置自动绑定数量限制。
◆7、支持无线/有线、IP地址/交换机端口级的接入控制，使用用户名密码、Ukey、主机唯一标识、扫描二维码、短信认证、访客码等认证方式，适应复杂网络环境下的接入控制。
◆8、支持手动或自动学习IP/MAC绑定关系，通过配置策略可对网络内设备随意变更IP地址的行为或随意使用其他设备IP地址的行为进行快速发现和有效阻断。
9、设备应支持对具有唯一性标识的设备（支持GA/T 1400 协议、GB/T 28181 协议、GB 35114协议）进行认证。
10、应通过GB/T 28181-2016 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求测试并取得测试报告。
▲11、支持Smurf入侵、LAND攻击、winnuke攻击等网络攻击行为发现和告警。（投标时须在响应文件中提供第三方检测机构出具的合格检验报告或功能截图等相关证明材料）

	
	
	4.14.17 虚拟化节点（扩容）
◆1、虚拟化平台软件、分布式存储软件必须具有国产软件自主知识产权，具有自主研发能力，保障后续产品的连续性；
◆2、通过X86/ARM服务器节点构建，同一节点内实现计算存储融合，不需要外置SAN存储，存储系统为分布式Server SAN架构，可配置副本或EC（纠删码），满足不同可靠性要求的业务场景。
◆3、支持在统一管理界面中监控和管理计算、存储、交换机、虚拟化平台；支持一键式或定期自动输出系统健康巡检报告，包括CPU、内存、HDD、SSD、RAID卡等硬件状态，虚拟化平台，存储软件，超融合管理软件等部件的健康状态，便于主动识别潜在的风险。
◆4、支持在统一管理界面上一键式日志收集功能，在需要定位问题时能够快速收集需要的所有日志信息，包括硬件，虚拟化平台，存储软件、管理软件。包括节点的进程监控、页面操作日志、身份认证管理、安装日志、资源管理、操作系统日志。
◆5、支持在统一界面上扩容节点，在界面可将待扩容节点自动发现，完成相应的系统配置，包括：IP地址、主机名、网关、存储池等参数，校验后进行系统扩容操作，将待扩容节点加入系统集群中
◆6、支持在统一界面上进行超融合组件升级，在界面上可以通过系统升级功能完成虚拟化、分布式存储等组件的升级
◆7、支持展示环境中节点信息，包括：设备名称、健康状态、在线状态、角色、设备型号、IP地址、机柜、机箱、槽位。能够查看节点监控信息，包括CPU使用率、内存存用率、网络流入流出速率。
◆8、支持2节点起配，支持多种仲裁方式。包括第三方仲裁和静态仲裁，由用户根据需要灵活选择。
◆9、支持两节点下的在线平滑扩容，步长为1个节点，无需停机；支持两节点全闪存场景下的数据重删和压缩。
◆10、支持用户自定义性能图表并指定对象，对CPU利用率、内存利用率、带宽、IOPS、时延、磁盘利用率、存储池利用率等进行统计。
◆11、支持虚拟机的CPU 、内存QoS设置，满足不同应用的性能需求。
◆12、支持创建精简配置卷，系统应该根据精简配置卷的实际使用情况动态分配空间，提供存储资源利用率。
◆13、支持卷的IOPS、带宽的上限设置，可设置卷的总IOPS和带宽，也可以设置每单位容量的IOPS与带宽，用户可指定Qos策略的运行周期为单次、每天、每周或始终执行。
◆14、支持虚拟交换机，通过对接受和发送的流量进行整形保证网络质量，至少支持安全组、平均带宽、峰值带宽、突发大小、优先级、DHCP隔离、广播抑制、TCP校验和的设置
◆15、提供VPC管理，为虚拟机发放提供一个独占并且完全隔离的网络，基于VPC提供子网和安全组能力
◆16、支持虚拟机HA，允许配置集群内HA预留的主机数量，以保证在虚拟机故障时有足够的资源进行切换，支持配置存储故障后是HA虚拟机还是不处理
◆17、支持磁盘亚健康管理功能：支持定期检测磁盘SMART信息，判断磁盘亚健康情况(硬盘扇区重映射数超过门限、读错误率统计超标、慢盘)，并在磁盘损坏前进行隔离并告警。
◆18、支持网络亚健康管理功能：支持针对存储节点的网络出现丢包、错包、延时大、速率不匹配等故障现象可提供故障告警并自动尝试修复；
◆19、支持存储节点亚健康功能：如果存储节点在由硬件或者软件故障导致处理速度慢于其他节点时，系统可以自动检测对应的节点，发出告警并提供处理方案。
▲20、支持容错功能，2块硬盘拨出自动告警，5分钟内互换槽位插入，系统不重构数据。（投标时须在响应文件中提供第三方检测机构出具的合格检验报告或功能截图等相关证明材料）
◆21、超融合管理系统能够实现存储DIF校验和恢复数据块能力。
◆22、CPU：至少2颗国产处理器，单颗处理器核数≥32，单颗处理器主频≥2.6GHz
内存：容量不少于512GB
系统盘：≥2*960GSSD
主存：≥8*4TB SATA HDD
缓存盘：≥1*1.6T NVME SSD
网口：4*GE、4*10GE
◆23、含对应的超融合基础架构、计算、存储、池化授权；
含5年维保及介质保留服务。

	
	
	4.14.18 全息监管平台（扩容）
本次项目将西二环快速路纳入到张家港市交管大队全息监管平台管理范围内，考虑到快速路和地面道路的三维空间属性关系，以及进一步对微观车辆运行实时追踪的精细化管控，将对现有全息监管平台的三维地图以及部分业务功能根据快速路的特点进行升级，同时，对西二环新建道路段进行高精测绘，满足业务使用需求，具体功能要求如下：
◆1、全域监测升级
数字孪生展示
根据本项目特点，对快速路结构、交通、环境等多主体和要素实时呈现，实时、直观、真实感强烈。采用地图引擎界面及高精度地图、车辆及其行车轨迹等进行孪生展示。可360度视角对道路主体（路面、车流、路侧等）、设备设施、车流、车辆等关键目标1：1实时孪生再现。
轨迹视频同步
将根据实时数据仿真之后的车辆轨迹叠加在高精度地图上，并叠加实时视频流数据，通过定位融合、角度统一、时间同步等数据处理方式，确保地图仿真轨迹视角与视频实时画面的观察角度、时序一致，高质量还原路段实时交通态势。
实时交通指标
通过数字化三维地图和统计图表，展示快速路各路段的流量、平均车速、饱和度、延误等指标的分布。通过指标列表排名、地图高亮等方式标记数值突出路段，提醒用户监管重点。可在地图选中的具体路段查询该路段上述指标数值、趋势，并结合实时视频、仿真轨迹等信息辅助用户决策。
◆2、联动控制升级
对接快速路诱导屏，当拥堵、停车、逆行、行人闯入、低速行驶、超速行驶等事件发生后，根据事件发生位置自动关联附近诱导屏，根据事件类型、事件详情自动向上述诱导屏立即推送事件信息；对接车驾管数据，将快速路上的涉嫌违法但未达到处罚标准的行为在事件发生之后以短信方式推送到驾驶人员以作警示。 
◆3、事件中心升级
实时事件预警
基于设备感知能力自动预警拥堵、停车、逆行、行人闯入等事件，并提供时间、地点、文字详情、图片视频等详细信息，最终由用户对事件进行 “正确”、“错误”、“重复预警”标记。 
事件查询分析
图表展示快速路所有交通事件的流水和时变趋势，提供地点、事件类型、日期、事件标记等特征值组合筛选查询，支持事件详情查看、流水表单导出等功能。
◆4、数据中心升级
通行流量研判
图表展示快速路所有路段、匝道流量流水和时变趋势，提供路段（匝道）、日期、统计时段、统计间隔等特征值组合筛选查询，支持不同路段（匝道）对比、不同日期对比、流水表单导出等功能。
指标数据查询
列表展示快速路所有路段、匝道饱和度、平均延误、事件预警频次等指标数据流水，提供路段（匝道）、日期、统计时段等特征值组合筛选查询，支持不同路段（匝道）对比、不同日期对比、流水表单导出等功能。
原始数据查询
列表展示快速路所有感知设备流量、速度、占有率等原始历史数据流水，提供设备、日期、车道等特征值组合筛选查询，支持不同设备对比、不同日期对比、流水表单导出等功能。
◆5、设备管理升级
实时工况监测
基于数字化三维地图动态监测西二环快速路接入设备的运行工作状态，方便快速识别故障设备。同时通过图表展示各工况占比分布、故障流水、高频故障设备排名、设备推送数据趋势等的信息，为设备的维护提供决策支持。
智能设备管理
列表展示西二环快速路智能设备参数配置，并提供筛选查询、增删改、批量导入导出等功能。筛选查询支持路段名称、设备状态、设备名称等字段组合筛选，感知设备的基础信息可按照指定模板批量导入。
故障设备管理
展示故障感知设备的故障信息、地图位置和实时监控，并提供故障设备筛选查询、批量导出等功能。支持设备“维护中”状态的一键标注功能。
◆6、三维地图采集与建模扩容
高精度地图要求
A、地图精度
高精度地图绝对精度按1:2000地形图精度要求执行，三维模型相对精度RMSE不大于20cm；单体化三维模型相对精度RMSE不大于30cm。
高精度地图要素
基于开源卫星影像图、高精度车道级shp数据、矢量底图tif图以及倾斜摄影OSGB等数据，辅以视频画面，完成对三维场景道路模型要素、业务要素模型的构建与管理。
为方便后期维护，支持用户对简易道路、交通标志、支撑结构、设备设施、隧道、交通工具、周边环境、停车位等模型要素进行参数化编辑。可完成的操作包括但不限于新增、二次编辑、移动、旋转、替换、聚焦、贴地、复制、锁定、显隐、删除等，并支持“点绘制”、“线绘制”、“面绘制”、“笔刷”、“线吸附”、“一键框选”等快捷操作。
同时，用户可自主快速搭建各类仿真事件的三维孪生场景，如车辆碰撞事件、各类施工事件等。支持多人在线协同编辑，满足不同角色在同一时间编辑同一工程中的协作，大大提升编辑效率。
三维道路场景建模清单：
	模块
	子模块
	元素

	模型编辑

	交通标线
	线性
	包含 斑马线、停车线、白实线、黄实线、虚线、减速标志线等。

	
	
	导向
	包含 左转、直行、右转、直右、掉头、让行、禁止掉头、符号、停车位、面铺装等。

	
	
	文字
	包含 公交专用道、机动车道、非机动车道、合乘专用道等。支持自定义文字内容。

	
	不带电
设施
	交通标志
	包含 禁令、指示、警告、指路、旅游、告示、辅助；支持编辑标志、标牌内容。

	
	
	支撑结构
	包含 立柱式、悬臂式、门架式、路灯杆、组合式。

	
	
	防护结构
	包含 护栏、交通岛、警示桩、隔离柱、附属类。

	
	带电设备
	传感器
	包含 电警、卡口、枪机、球机、雷达等。

	
	
	控制类
	包含 信号灯、信号机箱、倒计时牌、诱导屏、车道指示灯、道钉等。

	
	环境
	建筑
	包含 住宅、商业、公共、交通、工业、古建。

	
	
	绿化
	包含 数木、山石、花草、其它。

	
	
	交通工具
	包含 家用、客运、货运、电动车。


◆数据质量要求
A、数据采集
要求数据采集必须由多个传感器同时进行，进行数据的联合标定与时间同步，且要解决多传感器融合误差问题，避免出现数据的同步与融合问题。
B、数据预处理
采集回来的高精度数据，必须进行定位融合与数据信息预处理：
时间同步：把点云、图像与GPS轨迹进行时间同步，消除误差。
点云拼接融合：把相邻扫描的点云数据拼接在一起，利用算法进行数据的融合处理，消除时间误差与位置误差。
点云二维处理：将点云中关注的道路信息点进行提取，形成可作为加工依据的底图影像。
自动化提取点云中的道路标线信息，并进行矢量化处理（矢量化处理效果快速路>90%，普通道路>70%）；
提取点云中标志牌、红绿灯等信息，提取其中高度以及形状信息；
提取图片中标示牌、红绿灯等交通信息并进行自动分类；
◆地图编绘
A、道路数据加工
在现有高精度地图生产平台基础上进行高精度道路数据加工，加工过程自动化处理与人工处理相结合：
原始数据以及预处理数据导入；
自动提取结果上进行道路线补绘；
补绘结束，工具自动生成路口以及虚拟车道线；
属性处理以及属性关系自动化建立；
加工数据质量、精度检查，修改错误数据；
B、交通标线加工：
导入提取的标线信息；
在自动提取的结果基础上进行补绘；
绑定车道信息；
C、道路附属设施加工：
自动提取信息导入高精度地图中；
在道路数据基础上，利用图片和点云提取信息进行交通灯、标志牌等数据加工；
对此类信息进行车道绑定。
D、数据导出
根据要求的数据格式进行数据导出。支持shapefile、mid/mif、OpenDriveFormat1.5格式数据导出。
E、数据质量检查
高精度数据质量检查执行严格的“两检一审”制度，分三个阶段：
加工人员自检；
加工库综合检查；
数据导出后合成数据综合检查。
每阶段都应规定相应的检查项，可以工具检查为主，辅以人工验证。
◆三维地图处理与渲染
基于三维地图渲染引擎，将快速路路段、匝道、雷视一体机、视频监控、交通卡口、诱导屏、标志标线等要素转化为三维模型，快速、逼真展示于Web端2D、2.5D、3D地图场景中。
4.14.19 图形工作站参数要求
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求

	1
	产品规格
	CPU
规格
	CPU信息
	CPU不低于10核心、不低于20线程，主频不低于3.7GHz，内存不低于32G、最高速率不低于4800MHz、单通道不低于64位

	2
	产品规格
	内存规格
	内存配置容量
	≥32GB

	3
	产品规格
	
	内存类型
	支持DDR4/LPDDR4/LPDDR4X 及以上内存类型

	4
	产品规格
	
	内存条配置数量
（板载内存不涉
及）
	≥2

	5
	产品规格
	主板规格
	主板集成模块
	集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现

	6
	产品规格
	
	主板支持的 CPU和内存情况
	
CPU不少于1颗10核心、不低于20线程，主频不低于3.7GHz，内存不低于32G

	7
	产品规格
	
	主板内置 PCIe 插槽数量
	支持数量≥3
其中至少包括一个PCIex16 和一个 PCIex8

	8
	产品规格
	
	特殊孔位及接口
	a）在计算机主板预留满足 USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压 5V，最大过电流应不小于 3A；
b) 预留多功能导入装置板卡安装孔
位，采用内置方式与主机一体化集成，容量不小于 145mm×125mm×16.5mm
（长×宽×高）

	9
	产品规格
	
	主板其他内置接口
	不少于2个SATA3.0 或M.2以上接口、不少于4个USB3.0以上接口

	10
	产品规格
	
	单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）
	≥32GB

	[bookmark: _bookmark1][bookmark: _bookmark0]11
	产品规格
	*主板规格
	内存插槽满配时提供的最高内存总容量
	≥256GB

	12
	产品规格
	存储设备规格
	固态盘数量
	≥1 个

	13
	产品规格
	
	固态存储容量
	
≥512GB

	14
	产品规格
	
	机械硬盘数量
	≥1 个

	15
	产品规格
	
	机械硬盘总容量
	
≥1TB

	16
	产品规格
	
	机械硬盘转速
	≥7200rpm

	17
	产品规格
	
	机械硬盘接口协议
	支持 SATA3.0 及以上或 SAS3.0 及以上接口

	18
	产品规格
	
	机械硬盘形态
	2.5 英寸或 3.5 英寸等

	19
	产品规格
	
	固态存储接口协议
	UFS/SATA/PCIe/NVMe/M.2 等类型接口协议

	20
	产品规格
	
	固态存储形态
	采用插卡或板载等形态，插卡形态宜符合M.2 或mSATA 等标准尺寸和接口定义

	21
	产品规格
	
	存储设备扩展盘位
	/

	22
	产品规格
	
	存储设备其他参数要求
	a）固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规定； b）机械硬盘准备时间应不大于 30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔；工作状态环境温度应满足 5℃~55℃；其它参数应符合 GB/T 12628 的相关规定

	23
	产品规格
	显卡规格
	显卡类型
	独立显卡

	24
	产品规格
	
	独立显卡显存类型
	
显存类型应为 GDDR6以上规格

	25
	产品规格
	
	独立显卡显存位宽
	显存位宽≥64 位

	26
	产品规格
	
	独立显卡显存容量
	
显存容量≥8GB

	27
	产品规格
	
	独立显卡接口协议
	产品支持 PCIe 协议版本大于等于2.0或HT（HyperTransport）协议版本大于等于 3.0 的独立显卡接口协议

	28
	产品规格
	显示设备规格
	显示屏屏占比
	≥80%

	29
	产品规格
	
	显示屏分辨率
	≥2560×1440

	30
	产品规格
	
	显示屏像素密度
	
≥120 像素/英寸

	31
	产品规格
	
	显示屏可视角度
	水平≥170°

	32
	产品规格
	
	显示屏尺寸
	≥23 英寸

	33
	产品规格
	
	显示屏屏幕比例
	16:9

	34
	产品规格
	
	显示器外观颜色
	黑色

	35
	产品规格
	
	显示屏防蓝光
	支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）

	36
	产品规格
	
	显示屏低频闪
	显示屏应支持低频闪≤-35dB

	37
	产品规格
	
	显示屏防炫目
	显示屏镜面反射率≤10%

	38
	产品规格
	外设规格
	传声器数量
	/

	39
	产品规格
	
	扬声器数量
	/

	40
	产品规格
	
	鼠标数
量
	≥1 个

	41
	产品规格
	
	键盘数
量
	≥1 个

	42
	产品规格
	
	摄像头
数量
	≥1 个

	43
	产品规格
	
	光驱数量
	≥0 个

	44
	产品规格
	
	键盘按键数目
	104 键

	45
	产品规格
	
	摄像头像素
	≥50 万

	46
	产品规格
	
	摄像头分辨率
	≥800×600

	47
	产品规格
	
	扬声器功率
	≥1 瓦/个

	48
	产品规格
	
	扬声器频率范围
	不低于（100Hz-8kHz）范围

	49
	产品规格
	
	扬声器总谐波失真
	谐波失真在 100Hz-7kHz 频率范围内不高于 10%

	50
	产品规格
	
	扬声器最大声压级
	最大声压级在粉红噪声播放场景下，工作距离处声压级不低于 70dB

	51
	产品规格
	
	键盘连接方式
	有线或无线

	52
	产品规格
	
	键盘键程
	2.3mm ~ 4.0mm

	53
	产品规格
	
	键盘按键压力
	按键压力应在 0.54 N±0.14N

	54
	产品规格
	
	有线键盘连接线
	≥1.5 米

	55
	产品规格
	
	键盘颜色
	黑色

	56
	产品规格
	
	键盘其他要求
	键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合 GB/T 14081 的相关规定

	57
	产品规格
	
	鼠标连接方式
	无线

	58
	产品规格
	
	有线鼠标连接线
	/

	59
	
产品规格
	
	鼠标 DPI 分辨率
	800~1600

	60
	产品规格
	
	鼠标颜色
	黑色

	61
	产品规格
	
	鼠标其他要求
	其它参数应符合 GB/T 26245 的相关规定

	62
	产品规格
	
	内置光驱
	支持内置光驱

	63
	产品规格
	网络设备规格
	有线网卡数量
	≥1

	64
	产品规格
	
	无线网卡及天线数量
	/

	65
	产品规格
	
	单无线网卡天线数量
	/

	66
	产品规格
	外部接口规格
	USB 接口数量
	≥8，机箱前板至少包括 2 个 USB3.0 及以上接口

	67
	产品规格
	
	USB 母座接口要求
	机箱前面板额外预留2 个专用USB 母座接口孔位和 1 个通用A 型USB 母座接口孔位，采用横向排列中心间距应不小于 27mm

	68
	产品规格
	
	视频接口数量
	≥1

	69
	产品规格
	
	音频接口数量
	≥1

	
70
	产品规格
	
	存储卡接口数量
	/

	71
	产品规格
	整机基础规格
	整机外观
	1) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
2) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；
3) 宜在产品显著位置提供运行状态指
示功能，并由生产厂商提供详细参数

	72
	产品规格
	
	整机结构
	1) 机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定；
2) 产品内部结构应符合通用部件的安装需要；
3) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；
4) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
5) 所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留用户操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；
6) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；
7) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；
8) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；
9) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；
10) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；
11) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；
12) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；
13) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；
14) 其它要求应符合 GB/T 9813.1 的相关规定

	73
	产品规格
	
	机箱防护要求
	机箱应符合 GB/T 4208 中 IP20 防护要求

	74
	产品规格
	
	整机噪音
	产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过 4.5 Bel

	75
	产品规格
	
	整机散热
	在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合下列要求：
1) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于 55℃；
可触及面温度小于 45℃；
c) 显示器表面温度：显示屏温度不高于 38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于 40℃，出风口温度不高
2) 于 45℃

	76
	产品规格
	整机基础规格
	整机能效限定值
	产品能效限定值应达到 GB 28380-2012
标准中能效等级 2 级及以上

	77
	产品规格
	
	机身材质
	金属

	78
	产品规格
	
	机身颜色
	选用黑色色系

	79
	产品规格
	
	机箱尺寸容量
	机箱体积应不大于 40L

	80
	性能要求
	CPU
性能
	CPU 物理核数
	核数≥ 10，线程数≥ 20

	81
	性能要求
	
	CPU 主频
	≥3.2GHz

	82
	性能要求
	
	CPU 末级缓存容量
	≥8MB

	83
	性能要求
	
	CPU 支持的内存最高速率
	≥2666MT/s

	84
	性能要求
	内存性能
	内存读写速率
	≥2666MT/s

	85
	性能要求
	显卡性能
	显示分辨率
	≥2560×1440

	86
	性能要求
	
	显卡显示芯片核心频率
	≥800MHz

	87
	性能要求
	
	显存等效频率
	≥1600MT/s

	88
	性能要求
	
	显卡可支持多屏同时显示数量
	支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低
于 2560×1440

	89
	性能要求
	显示设备性能
	显示屏刷新率
	≥60Hz

	90
	性能要求
	
	显示屏位深
	≥8 位

	91
	性能要求
	显示设备性能
	显示屏色域
	
≥99% sRGB

	92
	性能要求
	
	显示屏色准
	△E ≤ 3

	93
	性能要求
	
	显示屏响应时间
	≤6ms

	94
	性能要求
	
	显示屏亮度
	≥300 尼特

	95
	性能要求
	
	显示屏亮度一致性
	≥70%

	96
	性能要求
	
	显示屏对比度
	≥500：1

	97
	性能要求
	
	显示屏其他参数
	其它参数应符合 SJ/T 11292 的相关规定

	98
	性能要求
	网络设备性能
	有线网卡速率
	最高速率应不低于 1000Mbps，应支持 10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应

	99
	性能要求
	
	支持无线网络通信技术协议
	
支持 WAPI 或 WiFi5.0 及以上协议

	100
	性能要求
	
	无线网卡频宽
	≥20MHz

	101
	功能要求
	主板功能
	内存扩展接口 (板载内存不涉及)
	≥4

	102
	功能要求
	
	存储扩展接口
(板载存储不涉
及)
	
支持存储设备扩展接口≥2 个，如 UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、M.2 等接
口类型

	103
	功能要求
	
	主板 USB 瞬间过流保护
	支持瞬间过流保护功能

	104
	功能要求
	
	主板防静电保护
	支持防静电保护功能

	105
	功能要求
	
	I/O 接口功能
	提供基于标准 USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功 能、基于 PCIe 接口板卡扩展功能、基于 HDMI/VGA/Type-C/DVI/DP 等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产
品进行增容功能等。工作站 I/O 接口应具备外接标准 USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力

	106
	功能要求
	显卡功能
	显卡外接显示接口
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、 Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配

	107
	功能要求
	
	独立显卡数量
	≥1

	108
	功能要求
	显示设备功能
	显示器接口
	显示器应与显卡外接显示接口匹配

	109
	功能要求
	
	显示器支架
	显示器应提供显示器支架，宜支持屏幕旋转、支架可升降等

	110
	功能要求
	
	显示器参数调节
	1) 提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等；
2) 支持色温、亮度、对比度调节

	111
	功能要求
	外设功能
	摄像头物理隐私保护开关
	支持物理隐私保护开关

	112
	功能要求
	
	传声器降噪
	支持降噪功能

	113
	功能要求
	
	键盘背光
	
支持键盘背光

	114
	功能要求
	
	光驱功能
	支持只读、刻录等类型；最大读取速度 CD 不低于 24×150KB/s；
最大读取速度 DVD 不低于 8× 1358KB/s；
最大刻录速度CD 不低于 24×150KB/s；最大刻录速度 DVD 不低于 6× 1358KB/s；
兼容光盘类型包含只读光盘、可读写光
盘、可擦写光盘等

	115
	功能要求
	存储功能
	存储功能
	通过 SATA 固态存储/PCIe 固态存储
/UFS 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能

	116
	功能要求
	
	内置控制器固态存储加密
	固态存储宜通过内置控制器硬件支持 加密，不依赖处理器，保障数据安全性，但不得影响存储性能。符合如下要求：
1) 支持加密功能，且加密功能开启不影响 SSD 读写性能；
2) 支持固件加密、安全启动和安全升级；
3) 支持数据的安全擦除；
4) 宜具有存储状态指示灯，并可通过不同显示方式给出数据读写状态

	117
	功能要求
	
网络设备功能
	网络功能
	a)支持网络连接、网络开启/关闭功能； b)支持访问网络和数据交换功能

	118
	功能要求
	
	无线网卡频段
	支持双频段

	119
	功能要求
	
	物理开关
	支持网络设备物理开关

	120
	功能要求
	
	数据传输
	支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能

	121
	功能要求
	
	蓝牙协议
	支持蓝牙模块，蓝牙协议不低于 5.0 版本

	122
	功能要求
	
	有线网卡接口类型
	支持 RJ45 接口

	123
	功能要求
	
	无线网卡标准
	若配备无线网卡应符合 GB 15629.11
（所有部分）

	124
	功能要求
	
	网络设备拆装
	若配备的网络设备应支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等

	125
	功能要求
	外部接口功能
	音频接口类型
	支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口

	126
	功能要求
	
	视频接口类型
	至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中 1 种显示接口

	127
	功能要求
	
	HDMI、DP、Type-C 显示接口要求
	若提供 HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出

	128
	
功能要求
	
	
其他接口
	1) 产品支持串行接口，可实现 GB/T 6107 的功能；
2) 产品支持并行接口，可实现 GB/T 18235.1 的功能

	129
	功能要求
	
	存储卡接口类型
	支持 SD、TF 等存储卡接口

	130
	功能要求
	电源功能
	电源线适配能力
	电源适配器电线组件应符合 GB/T 15934 的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求

	131
	功能要求
	操作系统及软件功能
	中文信息处理要求
	符合 GB 18030 的相关规定

	132
	
功能要求
	
	操作系统备份及还原功能
	支持操作系统备份及还原功能

	133
	功能要求
	
	固件备份还原能力
	支持备份及还原固件的功能

	134
	功能要求
	
	操作系统及驱动升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级

	135
	功能要求
	
	固件升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级

	136
	功能要求
	
	BIOS 支持关闭通讯接口
	支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口功能

	137
	功能要求
	
	固件查看信息
	支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能

	138
	功能要求
	
	固件设置启动顺序
	支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动

	139
	功能要求
	
	固件设置口令
	支持设置口令、修改口令、验证口令功能

	140
	功能要求
	
	固件设置网络引导
	支持网络引导启动和关闭功能

	141
	功能要求
	生物识别功能
	指纹识别
	指纹识别功能符合 GB/T 37742 的相关规定

	142
	功能要求
	
	人脸识别
	人脸识别功能符合 GB/T 37036.3 的相关规定

	143
	功能要求
	
	静脉识别
	指静脉识别功能符合 GB/T 33135 的相关规定

	144
	功能要求
	硬件加速功能
	NPU/GPU
等AI 加速模块
	支持 NPU/GPU 等 AI 加速模块

	145
	功能要求
	
	视频编解码加速模块
	支持视频编解码加速模块

	146
	功能要求
	
	影像处理加速模块
	
支持影像处理加速模块

	147
	可靠
性要求
	存储设备可靠性
	固态存储寿命
	TBW ≥ 80TB（条件：240GB 硬盘容量）

	148
	可靠
性要求
	
	机械硬盘寿命
	
通电时间≥5 万小时

	149
	可靠性要求
	显示设备可靠性
	显示屏屏幕失效点
	符合 GB/T 9813.2 的要求

	150
	可靠性要求
	外设可靠性
	键盘按键寿命
	≥1000 万次

	151
	可靠性要求
	
	鼠标按键寿命
	≥500 万次

	152
	可靠性要求
	
	键盘鼠标线材寿命
	键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于 3000 次，功能、外观完好

	153
	可靠性要求
	
	风扇寿命
	≥4 万小时

	154
	可靠性要求
	整机可靠性要求
	电磁兼容性要求的抗扰度
	符合 GB/T 9254.2 的规定

	155
	可靠性要求
	
	环境条件要求的气候环境适应性
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	156
	可靠性要求
	
	环境条件要求的振动适应性
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	157
	可靠性要求
	
	环境条件要求的冲击适应性
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	158
	可靠性要求
	
	环境条件要求的碰撞适应性
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	159
	可靠性要求
	
	环境条件要求的运输包装件跌落适应性
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	160
	可靠性要求
	
	MTBF 测试
	MTBF(m1)≥3 万小时

	161
	兼容要求
	兼容要求
	常用软件兼容
	应支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件客户端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件

	162
	兼容要求
	
	数据库兼容
	兼容 3 个及以上厂商的数据库产品

	163
	兼容要求
	
	中间件兼容
	
兼容 3 个及以上厂商中间件产品

	164
	兼容要求
	
	平台软件兼容
	兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台

	165
	包装及运输要求
	包装及运输要求
	标志、包装、运输和贮存
	符合GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定

	166
	服务要求
	服务要求
	配置检查工具
	
供应商提供经自检测试工具

	167
	服务要求
	
	
服务响应
	a）提供产品 3 年维保及上门服务（满
足同城4 小时、异地12 小时响应要求）； b）提供政企专线 7*24 在线服务；
c）现场保障技术服务团队员，国内上
门服务地级市覆盖率达 100%

	168
	服务要求
	
	服务周期
	支持产品延保≥3 年 提供每年延保服务报价
提供备件服务能力≥6 年（自购买之日起）

	169
	服务要求
	
	预装操作系统
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统

	170
	服务要求
	
	培训服务
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容

	171
	服务要求
	
	典型问题解决手册
	供应商提供典型问题解决说明文档或视频

	172
	服务要求
	
	厂家升级软件与扩容服务
	供应商提供上门升级部件/软件的增值服务

	173
	服务要求
	
	整机质量服务要求
	免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年

	174
	服务要求
	
	合格证书要求
	供应商提供产品合格证

	175
	服务要求
	
	开箱组装/使用指导要求
	供应商提供开箱组装/使用指导

	176
	服务要求
	
	驱动下载服务要求
	供应商提供驱动光盘或下载方式

	177
	服务要求
	
	兼容适配软件下载服务要求
	供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）

	178
	服务要求
	
	跨架构平台应用兼容
	供应商提供跨架构平台应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台 的应用

	179
	供应保障要求
	供应链合规性
	产品部件保障
	保障产品主要部件提供 6 年的备件服务能力(自购买之日起)，或提供可兼容原设备的升级换代产品

	180
	供应保障要求
	供应链质量
	抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障

	181
	供应保障要求
	
	供应能力证明
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货

	182
	安全要求
	关键部件安全要求
	关键部件安全要求
	CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	183
	安全要求
	整机安全性要求
	密码算法实现
	CPU 芯片应符合GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T 37092 或GM/T 0028 的相关规定

	184
	安全要求
	
	USB 端口管控
	支持 USB 端口管控

	185
	安全要求
	
	安全物理锁
	
支持安全物理锁

	186
	安全要求
	
	信息安全基本要求
	1) 应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定；
2) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序 等)可查看；
3) 产品不得包含已知的恶意代码或漏
洞，不存在未声明的指令、功能、接口

	187
	安全要求
	
	固件安全启动
	支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动

	188
	安全要求
	
	限用物质的限量要求
	符合 GB/T 26572 中规定




	5
	基础设施实施要求
	5.1 管道敷设要求

	
	
	5.1.1 供电线缆敷设要求
◆1、一般要求：运到现场的电缆及材料均应核对其型号、规格符合设计要求，并有合格证。检查电缆及材料外观无损伤和缺陷。卸货和搬运作业时，均不得使设备或外来物体接触到电缆表面。在任何情况下，均不得将电缆盘从所载运的车辆上推到地面上。经切割的电缆两端应立即密封，以避免潮气侵入。
◆2、电缆导管敷设：管口切割以后，内边缘必须锉平。导线管必须冷弯，弯曲半径符合规范要求。在地面上敷设的导管要适当地固定在附近的结构或支架上，接线盒的安装要避免雨水进入。镀锌管锌层剥落处应涂以防腐漆。
◆3、电缆敷设：
（1）电缆敷设前准备。根据电缆到货长度，敷设长度编制电缆分配表，分列各编号电缆的起点、终点、长度及分配盘号。
（2）根据现场电缆分布情况和电缆分配表，安排电缆敷设顺序，宜先远后近，先集中后分散。
（3）电缆敷设前需对每盘电缆进行导通性和绝缘性检查，合格电缆方可敷设，绝缘检查低压电缆用500VM表测试。
（4）电缆型号、规格等应符合设计要求，外观良好，保护层无破损。
（5）电缆槽/托盘安装完，直埋电缆区域无土方开挖，电缆保护管预埋工作已完成，导管中穿好铁丝。
（6）设计一个合适的表格，记录每个电缆盘每次提取的电缆数量和剩余的电缆数量。
◆4、管内穿线：对穿管敷设的绝缘导线，其额定电压不低于 500V。不同回路、不同电压等级的导线，不穿在同一根管内。同类供电的几个回路可穿入同一根管内，但管内导线总数不多于 8 根。同一交流回路的导线穿于同一钢管内。导线在管内无接头和扭结，接头设在接线盒（箱）内。管内导线包括绝缘层在内的总截面积不大于管子内空截面积的 40％。
◆5、接头连接和终端连接：电力电缆终端头的制作，必须按制造厂提供的详图由熟悉制作工艺的人员进行。低压电缆终端头采用绝缘胶带包扎密封。电缆在最终连接前，进行导通性和绝缘性测试，中压电缆按 MLD-01-F-60-001 规定做直流耐压试验。

	
	
	5.1.2 通信线缆敷设要求
◆1、光缆将按实际长度铺设，铺设时不超过光缆厂家规定的牵引张力和弯曲半径的要求。在铺设光缆之前，每个管道要用合适的方法清理。
◆2、光缆在人孔外十分清洁的环境中接续。光缆接续采用熔接法，光缆接头应配有单独的接头护套。
◆3、备有备用光缆并装在光缆接头盒的托盘上，放在托盘上的光纤不应产生微弯曲损耗。每根光缆在1310nm波长的接头损耗不超过0.ldB。
◆4、在所有光缆需要分歧或分配出与单独终端单元相连的光纤接头应使用接头盒保护；接头盒的设计应易于安装。
◆5、接头盒应为光缆接头提供一个密闭的、防潮的环境。接头盒应能重新进入，以便维修和满足其它工作要求。接头牢固地安装在每个人孔中。接头应安装在尽可能高处，以免浸水。
◆6、每根光缆端接在光缆终端和接线板上，光缆应在每个站端接。接线板的容量足以端接所有室外光纤。进局光缆有标志，以区别其它电缆。
◆7、设备侧的光缆长度应作适当预留，一股为10~20m，可存在光端机室或进线室。进局光缆的弯曲半径不应太小，以免产生微弯曲损耗。
◆8、光缆接续及测试：采用通信光缆接续工艺流程。在接续过程中通过 OTDR 监测，以确保光纤持续质量。中继段测试采用 OTDR 和介入法两种方法测试。
◆9、操作要求：清理场地、塔置防尘帐篷，准备好工具、材料；切断光缆缆芯，但不得用钢锯，必须用电缆剪刀；光缆余留及切割尺寸，弯曲半径等应符合规定；光纤接续操作时，操作人员应穿作业服、戴作业帽、工作手套；将待接续光纤被覆层擦干净，以免弄脏加强保护热熔管和熔接机后面。接续过程中应特别注意清洁，尤其是环境条件及操作人员的双手；用剥除器剥除光纤被覆，用丙酮将裸光纤擦净，用光纤切割器切出端面，端面不合格时需重新切割；监视光纤熔接测定值及仔细观察接续图像有无缺陷情况，如不合格则重新制备光纤端面，再次接续，直到合格为止；接续好的光线从容阶级取出时，注意动作要慢，移动加强保护热熔管位置应适中，收缩后两端应包住光纤的被覆层不小于10mm；光纤收容时注意弯曲半径应不小于40mm；接头盒内壁、密封条、槽等应用酒精擦拭干净，组装时应严格按操作规程进行。

	
	
	5.2 各类机箱安装要求

	
	
	◆1、机箱内部各种线缆应固定可靠。
◆2、抗外界干扰功能：要求采用防强电磁干扰机箱，并按照相应标准采取密封措施，在24小时全天候的工作时间，能防雨、防尘、防雷、防震和抗电磁干扰，以防止系统因此造成故障。
◆3、地面安装的落地箱柜基础应高出地面(200mm)，以免积水。
◆4、进入箱柜内的各类保护管应高出基础底面(100mm)。
◆5、配电箱与设备箱分开设置，尺寸高度与路口信号箱保持一致。

	
	
	5.3 立杆安装要求

	
	
	◆1、独立立杆式样应充分考虑美观及与周边环境的协调，立杆横臂长度根据安装点位所要实现的功能而定，须符合道路或场所的整体视觉效果，具体式样及颜色须经采购方确认。
◆2、立杆净高度不低于6米，立杆横臂根据实际需要确定,立杆应满足如下要求：
底座：采用不低于A3型20mm的钢板。
◆3、立杆采用A3材料，表面涂塑处理，镀层厚度≥60μm，防锈处理为杆件整体热镀锌，后涂塑，达到双重防腐的目的；颜色须经采购单位确认；
◆4、立杆、横臂焊接必须满焊、牢固，不得虚焊，横臂与立杆连接角度应保证91°正负0.5°，务必保证法兰孔尺寸准确，以便于互换。
◆5、横臂安装与道路纵向垂直，固定牢靠。
◆6、灯具安装纵向中心线和地面垂直，横向中心线和地面平行，而且两组信号灯中心线在一条直线上，间隔分布合理。
◆7、立柱安装与地面垂直，固定牢靠，立柱根部均应做基础结面。
◆8、金属灯杆均有接地保护措施，接地端子固定牢靠，接地电阻达到技术要求。
◆9、所有紧固件必须镀锌，安装时紧固牢靠，避免意外事故发生。
◆10、立杆要求抗风等级达到12级

	
	
	5.4 外场设备通信

	
	
	◆1、通信系统的功能主要是为外场设备和控制中心之间提供实时、准确、可靠、安全、灵活的信息沟通通道。
◆2、本项目中，需要接入控制中心的信息主要有：交通信号控制子系统的控制和交通参数信息，视频监控子系统的视频图像信息，流量采集系统的交通参数信息，电子警察抓拍子系统、超级卡口系统、交通诱导发布系统、交通智能广播系统的参数信息，以及实时交通信息发布、设备控制信息、设备状态自检信息等。
◆3、本项目中在每一个地面交叉口均单独设置了一个交警专用设备箱。综合考虑，本项目中地面道路交叉口和高架道路采用节点汇集+点对点接入的通信方式：
（1）在每个外场交警专用设备内配置1台工业级千兆以太网交换机，外场各子系统设备均汇集至千兆以太网交换机。
（2）设备与以太网交换机间距离超过100m的，需要增加网络连接器或采用光缆传输。
（3）采用基于TCP/IP通信协议的支持，在上层按照应用要求建立多通道的直接通信。
◆4、远程通信光缆：根据接入方案，地面通信汇集点需要4~8芯光纤，上行速率要求为千兆。经调研，这部分光纤在本项目采用租赁方式。
◆5、其它说明
（1）与供电照明专业工作界面：箱变断路器下（出线）桩头至路口交警专用配电箱和用电设备的电缆配线由本项目施工方实施。施工方需将交通智能化的管道与箱变的管道沟通，此部分工作由本项目施工方完成。
本项目中利用路灯杆安装的所有设备，布线及安装所需要的所有附件由本项目施工方完成；
（2）与原存储系统工作界面：本项目存储系统为系统扩容，本项目施工方需负责存储设备的安装及调试，并要求将新增存储设备接入到原存储系统中。
（3）与主体单位工作界面：主体单位已对交通智能化的监控立杆和门架立杆基础进行预埋，本项目施工方需提供安装立杆和门架所需的所有附件。主体单位已将过路管和路侧主要管道进行预埋，智能化施工单位在进场施工前需对主体单位预埋的管道进行检查，如发现管道不通或未实施等问题，需向建设单位提出，并协商处理。
（4）与交安专业工作界面：在高架道路与交安专业门架和标志牌杆件合设的监控和微波设备，杆件由交安专业实施，本项目施工方需提供安装监控和微波所需要的所有附件。要求在6级风力的情况下，摄像机在最大放大倍数的情况下所监视的画面无明显晃动。
（5）本项目所选用的视频检测高清电子警察设备必须通过公安部《闯红灯自动记录系统通用技术条件》GA/T496-2014标准的检测。
（6）本项目采用的监控系统平台、摄像机等软硬件必须符合《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T28181-2016，并能提供相应SDK开发包。
（7）视频监控系统及利用这些系统（或其他方式）采集到的视频、图片进行文字标注的内容和方法必须符合《视频图像文字标注规范》GA/T751-2008的要求。
（8）设备应进行工作接地、所有配套的外露金属设施构件都应按照IEC 的有关规定进行综合接地处理，接地电阻必须小于设备规定的工作接地和安全接地电阻，综合接地电阻≤4Ω。
（9）所有内外场设备时钟均需与张家港公安局时钟校时服务器同步。
（10）提供现场使用、应用培训；提供中文操作手册、维修手册。
（11）单独申请供电：不低于15KW，含电源计控箱及基础，开关，管道及线缆，开挖及修复，手井、计量表等一切配套设施，按实结算。
（12）原设备移位：原设备及杆件拆除、基础重做、设备重新安装调试等。

	6
	实施要求
	◆1、完成配套通信设施、供配电设施、安装支架、立杆等附属设施的建设。
◆2、完成张家港市公安局交通警察大队控制中心内硬件设备的扩容，及应用软件接口模块的开发、编制等内容。
◆3、利用本项目租赁的通信设施，将各类摄像机采集的交通参数、视频、违法数据、设备工作状态等信息接入控制中心。
◆4、通信链路：采用租赁方式，本项目施工方仅负责从出租人处获取相应的通信资源，并实现各点位的通信接入。本项目施工方与通信出租人之间的界面为通信节点工业以太网交换机，工业以太网交换机上行端口及以上为通信出租人实施，工业以太网交换机及其下行端口和以太网配置及管理均由本项目施工方实施。项目竣工时，施工方需提供相应路口网络租赁点的租赁证明材料。
◆5、供配电：本项目地面交叉口均配置了1个交警专用配电箱，上桩头电源由就近的箱变引入，外场监控设备的电源均引自此配电箱，其中快速路上设备的电源由地面专用设备箱经地面和上下匝道护栏内管路传输至高架上设备安装点的分配箱；该配电箱的上桩头供电由就近的箱变引入；箱变断路器下（出线）桩头至路口交警专用配电箱的电缆配线由本项目实施。
◆6、供电及通信线缆铺设：本项目施工方所负责通信及供配电线路铺设不得损伤线缆外皮，管道中不允许有接头。
◆7、接地：本项目所有外场设施的防雷、接地由本项目施工方负责，确保设备正常使用。
◆8、设备防护：本项目施工方负责所有安装在露天的电气和电子设备的防护，其防护等级至少要达到IP65（另有规定除外）。如设备本身不能满足前述的防护要求，则施工方应无条件提供不低于前述防护要求的补充防护手段。
◆9、设备防撬、防盗：本项目施工方负责所有设备的防撬、防盗工作，系统终验移交建设单位前，任何设备被盗及被破坏所造成的损失由施工方负责。

	7
	维护与升级
	◆中标人提供的维护保障服务并对以下服务的实施方式做出详细阐述，服务项目包括但不限于：故障修复服务(含远程技术支持、现场技术支持)、版本管理和软件补丁服务、系统巡检服务、重要事件保障服务、应急恢复方案设计与预演服务、辅助故障定位服务等。
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	企业要求
	◆1、投标人要派专人负责与采购人联系协调。
◆2、投标人承诺在质保期内派驻场服务，实行全年24小时值班制并设置设施报修专用电话。交通设施遇到故障或损坏时，应派设施维修人员应立即赶赴现场进行抢修。按照招标文件要求响应维护。维护服务商应在10分钟内响应，1小时内赶到故障现场进行维护服务（包括维修配件到达服务现场），交通信号设施应在12小时内修复完成，其余的应在24小时内修复完成，特殊故障的具体解决时间与甲方商定。如设备损坏严重无法修复，应在甲方同意后先采用相关产品替代完成，保障交通正常运行。
3、投标人需成立专门的项目小组5人以上（其中项目负责人1名、信息安全负责人1名，项目组成员3名）。
◆4、投标人要有较强的责任意识，服务意识，质量意识。能根据采购人的智能交通设施维修要求全面做好智能交通设施维修工作，按时保质保量完成任务。
◆5、服从采购人安排，积极做好采购人日常智能交通设施的维修工作。遇有抢修突击任务时必须在规定时间内做好设施修复工作，遇重大项目不能及时修复的，必须保证相同质量、相同功能的替代产品应急，且须提前征得采购人的同意。
◆6、具有足够的专业技术人员，熟悉系统工作原理和熟练操作各类设备。
◆7、具有相关设施的充足备品配件，保证设施发生故障及时更换修复。维修更换的设备必选保证与原设备品牌、型号一致。若该备品或备件已不生产或严重短缺，则可提供技术指标更优的替代品。替代品必须由采购人确认。
◆8、具有满足维护要求的、足够的升降车辆、其它车辆及维修仪器。
◆9、具有严格的现场维护施工安全管理制度与措施，为现场维护施工人员购买意外保险，配备必要的道路作业安全装备（警示灯、桩、反光背心、护栏板等）。
◆10、所有交通信号设施需接入交通指挥中心的信号控制系统平台，并实现信号配时等功能。对还未接入信号控制系统的设施应配合交警大队按规定接入信号控制系统。
◆11、所有交通监控设施需接入交通指挥中心的监控系统平台，并实现视频抓拍及录像调取等功能。
◆12、具备建设维护交通信号设施的专业知识，及相应的信号配时、绿波控制、路口渠化等专业知识。
◆13、具备建设维护交通监控系统的专业知识，及相应的网络通讯、视频矩阵控制、监控操控权限划分等专业知识。
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	保密要求
	1、中标方必须严格按照投标名单进行维护，不得随意调换。
2、中标人进入涉密机构的技术、维保人员都应当签订保密协议，相关协议在《保密协议》中体现。
3、保密管理相关规定
（1）人员在维修保养中，不得擅自记录、复制、拍摄、摘抄、收藏警务工作秘密和他人隐私。维护公司人员携带的电脑、U盘、手机等设备应按采购人管理规定使用。
（2）不在私人交往和公开场所泄露在工作中涉及到的案件信息或案件进展情况。
（3）不在私人交往和公开场所泄露公安机关的监控系统布局、监控范围及时段等信息。
（4）对于在维护保养中拆换的监控设备及零件全部交由采购人保管，并做好登记。
（5）不得浏览与工作无关的公安计算机网络网页。
（6）自觉服从单位管理，经常性参加本部门开展的保密教育活动。
（7）故意违反保密规定或过失违反保密规定，情节严重构成犯罪的，将依法承担刑事责任。
（8）每名技术、维护人员都要本着对公安工作、家庭及自己负责的态度，坚决执行保密规定，凡违反保密规定的，按照相关规定进行处理。
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	其他要求
	1、中标人应具有有效详细的运维管理办法，保障监控基本功能正常运行，并负责故障的全程处理。
◆2、质保期内中标人需建立专门运维管理系统平台，能够自动通过该系统平台发现故障并及时排除故障。
◆3、中标人应确保整个系统设备完好率不低于97%，镜面清洁率达到98%，无遮挡率达到98%。
◆4、中标人应确保整个系统数据库具有积极有效的备份和恢复机制，每周至少进行一次数据库备份。
◆5、系统升级要求：在质保期，系统内各类软、硬件因生产厂家停产、升级导致的无法使用原有型号设备进行维修或更换的，经采购人确认后，中标人可以使用不低于原有型号设备性能的替代产品或使用升级后的产品进行替换，由此引起的原有系统平台以及服务需要更新升级的，采购人不再承担任何费用。中标人在产品升级前应做好充分准备，并以书面的形式提前告知采购人，征得同意后，进行产品升级，同时做好事件记录，每次升级中断服务不得超过2小时。
[bookmark: _GoBack]◆6、如采购人要求该系统接入其他平台，中标人应配合完成。
◆7、采购人有权要求中标人在不改变系统（或子系统）架构的前提下，在系统服务期内，使用更新的前端监控产品和后端接入平台、算法、软件等，采购人不再承担变更费用。
◆8、中标人针对本项目应配备能满足服务需求的维修车辆，货车需办理限行区域特别通行证。
◆9、定期进行镜面清洁，及时进行遮挡树枝的修理，并有相关记录。如遇重大活动和重要保障任务时，接采购人通知时应立即进行巡检和清洁，对系统存在的潜在安全或故障隐患进行分析并提出相应的解决方案加以排除。
◆10、如出现需移机、移位、换杆、线路改造等情况，中标人应在7个工作日内完成安装和调试，并移交使用，同时纳入考核。由于改造、迁移、被盗和其他建设等原因需要调整的情况，应根据采购人要求进行调整。
◆11、针对本项目中的所有前端设备，中标人需在备件库中有高于或等同于本项目设备型号或系列的备品备件，对无法及时修复的设备先行更换。
◆12、建立健全运维建设与管理制度。
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	验收要求
	1、本项目根据实际情况成立验收小组，验收小组制定方案，对照采购文件、合同、考核细则、乙方提供的相关资料、考核结果进行验收。
2、采购人将依据《关于印发<江苏省政府采购履约验收管理办法>的通知》苏财规【2024】7号文件的相关要求组织验收。




[bookmark: EBb0ab975038a04efd86af0f0eaa5a524b]三、商务条款
1 质保期（含运维）
质保期自物品验收合格（以双方在验收告报签订日期为准），提供5年免费质保服务。终身维修，软件免费升级；使用期内每年免费保养，并确保备品备件的正常供应。免费质保期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，供应方对物品进行免费维修或更换。
2运维期
运维期自物品验收合格（以双方在验收告报签订日期为准），提供5年运维服务，运维期内需定期对物品进行巡检，确保各系统正常运行。
3 交货期、交货方式及交货地点
3.1、交货期
合同签订生效后90日内供货安装调试结束。遇不可抗力原因需延迟交货的，经采购人同意后可适当延期。
3.2、交货方式
原厂原包装现场交货
3.3、交货地点
采购人指定地点
4 货款支付
4.1、结付程序
供方按本合同内容合格地履行服务义务后，凭验收报告、销售发票到采购单位办理结算手续。
4.2、结付期限
[bookmark: _Hlk204853731][bookmark: OLE_LINK4]①合同签订生效后，采购人收到中标人开具的发票后10个工作日内支付合同金额30%的预付款。余下经项目完成、验收等工序完成，出具验收报告后30日内支付至合同金额的78%。第一年度运维服务完成后支付合同金额的6%，第二年度运维服务完成后支付合同金额的8%，第三年度运维服务完成后付清余款并退还履约保证金。
5 投标货币
5.1、投标货币
人民币。
[bookmark: _Hlk204590348]6 备品备件及耗材等要求
6.1、备品备件及耗材等要求
服务期内须备齐所需备品备件及耗材。
四、其他要求
1、投标方案
（1）投标人根据本项目实际需求，制定实施方案（①实施整体方案、②供货计划、③进度控制方案、④质量保障方案、⑤安全管理方案），请在投标文件中提供相关方案内容（如有）。
（2）投标人根据本项目实际需求，制定安装调试方案（①各子系统的技术路线、②安装步骤、③注意事项、④调试内容、⑤保障措施），请在投标文件中提供相关方案内容（如有）。
（3）投标人根据本项目实际需求，制定运维方案（①系统运维保障方案、②各硬件设备的运维管理方案、③运营服务保障措施、④运维建设与管理制度），请在投标文件中提供相关方案内容（如有）。
（4）投标人根据本项目实际需求，制定停车泊位建设方案（①停车泊位道路现状调研分析、②智能停车收费前端设备、配套系统建设技术方案、③停车收费整体运营思路、商业模式设计、④收益成本分析及运营周期规划、⑤可持续运营保障措施等）
2、履约能力
（1）投标人承接过自2021年以来（以合同签订时间为准）与本项目类似业绩（如有）。
（2）项目负责人具有信息系统项目管理师证书（高级）（如有）。
（3）信息安全负责人具有注册信息安全工程师(CISE)证书或CISAW信息安全保障人员(安全运维专业)认证证书（如有）。
（4）项目组配备除项目负责人、信息安全负责人外，应配备不低于3人的项目组成员，项目组成员应由具有IT服务项目经理（ITSS）证书、网络工程师证书（高级）等人员组成（如有）。
3、考核要求
（1）中标人接到采购人发出的维修通知后，交通信号设施应在12小时内修复完成，其余的应在24小时内修复完成，规定时间内未修复，单次扣除故障设备的费用。
（2）因停电、道路改造、建设施工、交通事故等特殊原因及不可抗力的因素造成相应设施、系统故障的，经采购人确认后，不属于故障范围，不纳入考核。
（3）在智能交通设施更新类中，更换下的废旧设施设备，须按照采购人要求免费运输、存放至指定地点，并由采购人现场书面核准并签收。如发现中标人发生不符合更换条件及弄虚作假的情况，按合同违约责任条款处理。
采购人有权在服务期内根据实际情况提出修改考核细则，并经与中标人协商确认后，按新的考核细则执行考核。
4、本次采购项目其他涉及与第三方系统平台对接的要求明细详见附件。


[bookmark: _Toc17224]第五章 评标方法与评标标准
一、评标方法与定标原则
[bookmark: EB62ffe30267be4d9da459adf3124e9fe5][bookmark: EB7fb355fa72914ecb929ae586b8e28d83][bookmark: EB5665b3cc3ef142c8a0c8bc5d3e5d286b]1、评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。
2、针对中小型企业的评审：
（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)及《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16号）的规定，对符合办法规定的小微企业报价给予20% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。
注：①中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。②大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体，联合协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。③联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。④以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》等有关制度规定执行。
（2）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定：
在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
注：投标人如不提供以上声明函的，不得享受相关政府采购政策。
（3）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定：
在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
注：投标人如不提供以上证明材料的，不得享受相关政府采购政策。
3、采购本国产品的支持政策 
（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。在分产品的中国境内生产组件成本占比要求，以及对特定产品关键组件、关键工序的相关要求实施前，只要是符合在中国境内生产要求的产品，在政府采购活动中即视同本国产品。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“投标配置及分项报价表 ”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

二、评标标准
[bookmark: _Toc822]1 价格分40.0 分
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分40.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）* 40.0% * 100（保留二位小数）。
2 性能质量和技术指标30.0 分
[bookmark: _Hlk196555824][bookmark: _Hlk166419597]2.1 性能质量和技术指标
[bookmark: OLE_LINK2]根据投标人提供的产品（见招标文件第四章项目需求/二、技术要求/4主要系统及设备技术参数要求及施工要求）性能质量、技术指标和系统功能要求进行评定，完全响应招标文件中要求(即完全响应“▲”、“◆”参数项的，得30分；其中“◆”参数项有负偏离的，有一项扣0.02分；“▲”参数项有负偏离的，有一项扣2分，扣完为止。（标注“▲”为重要指标项，须按项目需求中技术参数对应要求提供相关证明材料作为佐证，不提供则视为负偏离。)【0-30】
常规性指标（除带“◆”和“▲”条款外）作为产品描述，不作评分项。
3 服务方案19.5分
[bookmark: _Hlk196556068]3.1 实施方案
根据投标人的实施方案进行综合评定，实施方案应包含：①实施整体方案、②供货计划、③进度控制方案、④质量保障方案、⑤安全管理方案。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的得5分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量不满2项上述内容的，得3分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺少量大于等于2项上述内容的，只能满足基本要求的，得1分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的，不得分。【0-5】
3.2 安装调试方案
投标人应根据招标文件的要求提供具体详实的安装调试方案。包括①各子系统的技术路线、②安装步骤、③注意事项、④调试内容、⑤保障措施。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的得5分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量不满2项上述内容的，得3分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺少量大于等于2项上述内容的，只能满足基本要求的，得1分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的，不得分。【0-5】
3.3 运维方案
根据本项目对运维的具体要求，投标人制定的运维方案内容包含但不限于①系统运维保障方案、②各硬件设备的运维管理方案、③软件系统运维管理方案、④运营服务保障措施、⑤运维建设与管理制度等。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的得5分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量不满2项上述内容的，得3分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺少量大于等于2项上述内容的，只能满足基本要求的，得1分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的，不得分。【0-5】
3.4 停车泊位建设规划方案
投标人根据本项目实际需求，制定停车泊位建设方案（①停车泊位道路现状调研分析②智能停车收费前端设备、配套系统建设技术方案、③停车收费整体运营思路、商业模式设计、④收益成本分析及运营周期规划、⑤可持续运营保障措施等）。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的得5.5分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量不满2项上述内容的，得4分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺少量大于等于2项上述内容的，只能满足基本要求的，得2分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的，不得分。【0-5.5】
4 履约能力 7.0 分
4.1 项目负责人
项目负责人具有信息系统项目管理师证书（高级）的，得2分，最高得2分。(人员不得兼任，一人多证按一证计算。投标文件中需提供相关证书，并附该员工的社保缴费证明材料，不提供或提供不全的不得分)【0-2】
4.2 信息安全负责人
信息安全负责人具有注册信息安全工程师(CISE)证书或CISAW信息安全保障人员(安全运维专业)认证证书，得2分，最高得2分。(人员不得兼任，一人多证按一证计算。请在投标文件中提供相关证书，并附该员工的社保缴费证明材料，不提供或提供不全的不得分)【0-2】
4.3 项目人员
拟投入本项目的项目组配备除项目负责人、信息安全负责人外，应配备不低于3人的项目组成员，项目组成员应由具有IT服务项目经理（ITSS）证书、网络工程师证书（高级）等人员组成，以上人员每提供一份证书得1分，最高得2分。一人多证或提供相同证书按一证计算。（请在投标文件中提供相关证书，并附该员工的社保缴费证明材料，不提供或提供不全的不得分）【0-2】
5其他分3.5分
5.1环境标志产品
评委根据其投报产品是否属于环境标志产品政府采购品目清单进行评分，有一个得0.5分，最多得3.5分（请在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供），不提供的不得分）。【0-3.5】
注:
[bookmark: EBeb5e011c94484d45bc78085f792444b0]以上证明材料，不提供不得分。

第六章 投标文件格式

[bookmark: _Toc290][bookmark: _Toc18049][bookmark: _Toc29010][bookmark: _Toc653]投标主要文件目录
[bookmark: _Toc14924][bookmark: _Toc8210][bookmark: _Toc15242]一、封面
[bookmark: _Toc9750][bookmark: _Toc10768][bookmark: _Toc8337]二、投标函
[bookmark: _Toc1247][bookmark: _Toc31912][bookmark: _Toc5193]三、开标一览表
[bookmark: _Toc25567][bookmark: _Toc26828][bookmark: _Toc12064]四、资格证明文件
五、第四章项目需求中实质性要求响应对照表
[bookmark: _Toc10544][bookmark: _Toc1004]六、投标配置及分项报价表
[bookmark: _Toc5514][bookmark: _Toc12806]七、常用零件及耗材报价表
[bookmark: _Toc25418][bookmark: _Toc5199]八、技术参数响应及偏离表
[bookmark: _Toc27270][bookmark: _Toc3301]九、服务方案
[bookmark: _Toc14133][bookmark: _Toc12514]十、投标人情况介绍
[bookmark: _Toc113][bookmark: _Toc11742]十一、中小企业声明函等
十二、关于符合本国产品标准的声明函

[bookmark: _Toc21398][bookmark: _Toc11328][bookmark: _Toc795][bookmark: _Toc1406][bookmark: _Toc28279]
一、封面
﻿ 
[bookmark: _Toc5639]投 标 文 件
 
 
 
[bookmark: _Toc26027]项目名称：   
[bookmark: _Toc5574]招标编号：   
 
 
[bookmark: _Toc5779]投标人名称：   
[bookmark: _Toc22080]日期：   
 
 
[bookmark: _Toc13967][bookmark: _Toc22409][bookmark: _Toc12462][bookmark: _Toc24046][bookmark: _Toc15138]
二、投标函格式
﻿ 
投标函
致：   ：
根据贵方的   号招标文件，正式授权下述签字人      (姓名和职务)代表我方   （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。 
据此函，签字人兹宣布同意如下： 
1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料； 
2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人； 
3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利； 
4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务； 
5、与本投标有关的正式通讯地址为： 
地址：    
邮编：    
电话：    
传真：    
投标单位代表姓名：    
投标单位名称：    
公章：
日期：   
采用联合体方式投标的，由联合体牵头方提供。

[bookmark: _Toc689][bookmark: _Toc20603][bookmark: _Toc24631][bookmark: _Toc30137][bookmark: _Toc30201]
三、开标一览表
﻿ 开标一览表（总报价）
投标人全称（加盖公章）：
项目编号：    
分包号：
	项目名称 
	投标总报价（元） 

	
	  
小写：      （元人民币）
     

	投标报价大写金额
	  金额大写  


                                            日期：  年   月   日
[bookmark: _Toc1415][bookmark: _Toc15499][bookmark: _Toc30336]填写说明：
1、 [bookmark: _Toc18256][bookmark: _Toc24830][bookmark: _Toc5584]开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。
2、 [bookmark: _Toc30690][bookmark: _Toc30436][bookmark: _Toc1241]如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。
3、 若为联合体，则投标人全称处须加盖联合体牵头方公章。
[bookmark: _Toc25301][bookmark: _Toc10307][bookmark: _Toc4776][bookmark: _Toc13295][bookmark: _Toc32613]
四、资格证明文件
投标人必须在投标文件提交截止时间之前递交以下资格证明文件：
1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料；如为联合体，则联合体成员均须提供）；
2、财务状况报告（成立不满一年不需要提供；如为联合体，则联合体成员均须提供）；
3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料；如为联合体，则联合体成员均须提供）；
4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见后）（如为联合体，则联合体成员均须提供）；
5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见后）（如为联合体，则联合体成员均须提供）；
6、提供授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书。（格式见后）（如为联合体，则联合体牵头方须提供）；
7、关于资格证明文件的书面承诺（格式见后）（如为联合体，则联合体成员均须提供）；
8、如为联合体，还须提供联合体协议书及联合体授权委托书（格式见后）。






﻿ （如为联合体，则联合体成员均须提供）

﻿ 
[bookmark: _Toc27904][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK9]具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
 
我单位郑重声明： 
我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。 
 
[bookmark: _Toc419]     供应商名称（加盖公章）：
 
















﻿ （如为联合体，则联合体成员均须提供）

[bookmark: _Toc18420][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK29]参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。


 
                                供应商名称（加盖公章）：
 


[bookmark: OLE_LINK7]﻿（如为联合体，则联合体成员均须提供）


[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: _Toc13190]  关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。 


[bookmark: _Toc5040]         供应商名称（加盖公章）：

[bookmark: OLE_LINK12]

（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书。）（如为联合体，则联合体牵头方须提供）


1、授权委托书
[bookmark: sys_STR]本授权书声明：                （供应商名称）授权        (被授权人的姓名)（被授权人身份证号码：         ）为我方就              （项目编号：     ）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务，其代表本单位处理相关事项所产生的一切责任由本单位承担。
本授权书于   年  月   日起生效，特此声明。  

被授权人联系电话：（手机）   
授权单位名称：   （加盖公章）
单位地址：    
日期：   年   月   日

2、法定代表人身份证明书
兹证明              （姓名）（法定代表人身份证号码：         ）担任            (供应商名称)      （职位 ），是我单位的法定代表人。 
特此证明。  

                        
法定代表人联系电话：（手机）   
单位名称：   （加盖公章）
单位地址：    
日期：   年   月   日

联合体协议书及联合体授权委托书（如为联合体，才须提供）
联合体协议书
甲方：
乙方：
各方经协商，就响应西环快速路数智交通智能化设施招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：
一、各方一致决定，以                        为牵头方（即联合体投标人代表）进行投标，并按照招标文件的规定提交资格文件。
二、在本次投标过程中，牵头方的法定代表人（负责人）或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标采购单位所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标采购单位所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
三、联合投标其余各方保证对牵头方为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。
四、本次联合投标中（工作内容包括：智能交通设施建设，系统接入，设备运维）
甲方承担的工作和义务为：                                                 
乙方承担的工作和义务为：                                                 
小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额          
五、有关本次联合投标的其他事宜：                                         
六、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。
七、本协议一式   份，签约各方各持一份，中标后交采购人一份备案。

甲方单位：   （公章）                    乙方单位：   （公章）
法定代表人（负责人）：（签章）           法定代表人（负责人）：（签章）
     年    月    日                                 年    月    日
	       
注：联合体协议书须由联合体各方法定代表人签字或盖章，并加盖联合体各方公章，否则按无效投标处理。


联合体授权委托书

鉴于我们已决定作为一家联合体的成员参加西环快速路数智交通智能化设施（以下简称“项目”）的投标，我[授权公司名称]，一家根据中国法律设立的公司，其法定地址为                     ，法定代表人[姓名]特此正式授权[被授权公司名称]，一家根据中国法律设立的公司，其法定地址在          ，作为联合体的牵头方，合法代表我们签署任何文件，进行有关条款、条件的澄清与谈判，签署项目合同，接受指示和代表我们完成与项目有关的所有其他必要事宜。
我们与联合体的其他成员向贵方确认，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。


由：公章[授权公司]

签字或盖章：[授权公司法定代表人]
及
由：公章[被授权公司]

签字或盖章：[被授权公司法定代表人]
时间：

注：1、联合体授权委托书须由法定代表人签字或盖章，并加盖公章，且供应商须按上述要求及格式提供联合体授权委托书，否则，按无效投标处理。





[bookmark: _Toc13868][bookmark: _Toc15093]五、第四章项目需求中实质性要求响应对照表
[bookmark: OLE_LINK13] 1、商务条款的实质性格式 
	序号
	商务条款的实质性要求
（加斜体下划线内容）
	投标响应情况
	正偏离、符合或负偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	……
	
	


备注：
1.投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。


[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK14]2、技术要求的实质性格式
	序号
	技术要求的实质性要求
（加斜体下划线内容）
	投标响应情况
	正偏离、符合或负偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	
	……
	
	


备注：
1.投标人必须对技术要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

[bookmark: _Toc256000018]

[bookmark: _Toc23281][bookmark: _Toc31328]六、投标配置及分项报价表
﻿ 
投标配置及分项报价表 
  
	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	制造厂商
	产地
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计 
	   元(大写：   ) 

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为    %。


  
注： 
1.技术要求详见招标文件第四章项目需求；此表的总计金额应与开标一览表相符。 
2.请提供本标书要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件。 
3.若无品牌，可填“自制”。 
4.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

七、常用零件及耗材报价表
﻿ 
[bookmark: OLE_LINK23]常用零配件及耗材报价表
 
	序号
	产品名称
	规格型号
	计量单位
	数量
	单价（元）

	1
	    
	    
	    
	    
	    


注：以上常用零配件及耗材必须保证与所投报设备兼容配套使用。




八、技术参数响应及偏离表

[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK15]技术参数响应及偏离表 


	序号
	技术要求
	投标响应情况
	正偏离、符合或负偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	



备注：
1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。因未标明或表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。














九、服务方案
服务方案

（服务方案的内容编排等由投标人自定）
[bookmark: _Toc17468][bookmark: _Toc16991][bookmark: _Toc11335]
十、投标人情况介绍（内容自定，可参考如下）
[bookmark: _Toc29985]1.类似业绩
……






























[bookmark: _Toc11441][bookmark: _Toc20966]十一、中小企业声明函等
[bookmark: OLE_LINK16]中小企业声明函（货物） 
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加   （单位名称）的     （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
3.
4.
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）：   
日期：   

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。
备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.涉及多个采购标的的项目，供应商应当逐一填报与采购项目属性一致的每个采购标的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）的制造商或者承建（承接）供应商信息。
3.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。
4.若供应商对照《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)中的规定，明确不符合中小企业的，则无需提供此声明函。 

附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。 
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。



 
残疾人福利性单位声明函 
 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
 
单位名称（盖章）：   
日期：   
注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。 


监狱企业的证明文件
（证明文件）




注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
      
2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。 


 
 
 







十二、关于符合本国产品标准的声明函

[bookmark: OLE_LINK17]关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
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